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1概述
建设项目特点

矿产资源是人类赖以生存的重要生产资料之一，其主要特点是不可再生和短期内不可替代性。矿产资源是我国工业发展的基础，随着我国工业化的发展，矿产资源需求将日益俱增，但是在矿产资源开发过程中，资源损失和浪费非常严重。因此，充分、有效、合理的利用矿产资源是关系到矿产资源可持续发展的重大问题。 

金属钛、钛合金及钛化合物的优良性能使其在航空、航天、车辆工程、生物医学工程等领域具有非常重要的应用价值和广阔的应用前景，其中常以化合态出现的二氧化钛是白色粉末，是优良的白色颜料，商品名称“钛白”。钛白加在油漆中，可制成高级白色油漆；在造纸工业中作为填充剂加在纸桨中；纺织工业中作为人造纤维的消光剂；在玻璃、陶瓷、搪瓷工业上作为添加剂，改善其性能；在许多化学反应中用作催化剂。在化学工业日益发展的今天，二氧化钛及钛系化合物作为精细化工产品，有着很高的附加价值，前景十分诱人。

铁矿石是钢铁工业基本原料。钢铁需求主要集中在机械、汽车、造船、铁道、石油、家电等行业，是国民经济的支柱产业之一。我国铁矿石的品位普遍较低，需要经过选矿加工后才能作为冶炼原料，因而选矿过程中产出大量的尾矿。

平均而言，铁尾矿产出约占原矿石量的60%，铁矿选厂平均每选出1t铁精矿就要排出2.5~3t的尾矿。国内每年铁尾矿的排出量约1.3亿t，平均品位约11%，相当于有1410万t的金属铁和其他伴生金属资源损失于尾矿中，不仅造成了资源的严重浪费，尾矿的堆存还占用了大量的土地资源。为了更好的利用矿产资源、减少铁尾矿对环境的污染，国家鼓励对铁尾矿进行综合利用，变废为宝，化害为利，使资源开发与环境保护协调发展。

针对上述情况，哈密新东博矿业有限公司拟在哈密市尾亚老火车站附近投资新建“哈密新东博矿业有限公司新疆哈密尾亚钛铁矿尾矿和剥离矿综合再利用项目”，厂区根据功能分为生活区、破碎区、水选区和三个功能区。本项目是利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密钛铁矿矿山开发产生的剥离废矿和破碎工序选矿产生的尾矿（由选铁尾矿全分析可知：其中TiO2品位可达7.14%），经过复选生产钛精矿及副产品铁精粉，钛精矿产量为4万t/a，品位（TiO2）47%以上，副产品铁精粉产量为1万t/a，品位（Fe3O4）42%以上，项目的建设使废弃资源得到有效的利用，并减少了固废的堆存量，符合资源综合利用方针政策。
环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号）等国家有关法律法规的要求，哈密新东博矿业有限公司委托新疆辰光启航环保技术有限公司对哈密新东博矿业有限公司新疆哈密尾亚钛铁矿尾矿和剥离矿综合再利用项目进行环境影响评价。

本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响文件编制阶段。接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、工业企业及人口分布情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，协助建设单位开展公众参与调查和公示，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价因子筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了《哈密新东博矿业有限公司新疆哈密尾亚钛铁矿尾矿和剥离矿综合再利用项目环境影响报告书》，并提交生态环境主管部门审查。环境影响报告书编制工作程序如图1.2-1所示。

[image: image1.emf]场地平整

基础工程

场地平整

基础工程

主体工程 （ 建筑施

工 ）

主体工程 （ 建筑施

工 ）

设备安装

设备安装

噪声 、 固废 、 污

水 、 扬尘

噪声 、 固废 、 污

水 、 扬尘

噪声 、 固废 、 污水 、

扬尘

噪声 、 固废 、 污水 、

扬尘

噪声 、 固废

噪声 、 固废

调试

调试

施工期


图1.2-1    环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况


项目可行性分析 

与产业政策符合性分析

本项目属于钛铁矿选矿工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于黑色金属矿采选业（B0810）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部令第16号），本项目属于“六、黑色金属矿采选业 081 铁矿采选”。
本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中“第一类 鼓励类”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用”、“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”类项目，符合国家当前的产业政策。

综上，本项目符合国家当前的产业政策。
与行业政策符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》：“六、矿产资源开发利用与保护 坚持“在保护中开发，在开发中保护”，按照“规模开采、分片选矿、集中冶炼”的原则，整合现有矿产资源，实现产业集约化、规模化。（四）资源节约与综合利用 加强资源综合利用。对与煤炭共（伴）生的粘土矿、煤层气（瓦斯），与黑色金属伴生的硫、钛、钒，与有色金属伴生的硫、钴、金、银、铂、钯、钌、铑、镓、锗、硒、碲，与稀有金属伴生的铍、钽、铌、铯、铷、云母、长石、石英等进行综合开采和综合利用。加强对废石、尾矿等二次资源利用及有用矿物元素的再利用，推广无尾无废矿山建设。推广矿产资源先进适用技术和科学管理模式，开展矿产资源节约与综合利用技术攻关，提高成果转化能力和普及率，淘汰落后采选工艺，提高技术水平，提高资源利用效率，推进综合开采和综合利用。”

本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离,属于废石、尾矿等二次资源利用；本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），不涉及落后采选工艺，可提高资源利用效率。

综上，项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。

（2）与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》符合性分析
本项目对照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》中各项环保措施和工艺情况，分析是否达到其相关要求，具体如下：

表1.3-1    本项目可行性分析一览表

	污染物
	规范要求的措施
	本项目采取的措施
	备注

	破碎筛分系统
	收集后采用袋式除尘器处理后排放
	采用袋式除尘器
	符合指南要求

	选矿废水
	采用循环供水系统。选矿厂设置废水沉淀池，洗矿水、碎矿水及尾矿水进入沉淀池，经化学沉淀净化处理后，出水全部循环利用，其底流排入尾矿库。
	废水采用沉淀池处理，循环利用
	符合指南要求

	固体废物
	将采选矿固体废物排放于矿山地下采空区、露天矿坑或地表塌陷区等废弃采空空间。
	因矿山露天采坑保有储量未开采完，暂时无法回填采坑，目前尾矿拉运至哈密市瑞泰矿业有限责任公司新建尾矿库排放
	符合指南要求

	选矿技术
	全磁选选别技术 
	磁选选矿技术
	符合指南要求

	
	“多破少磨”工艺流程是选矿技术的发展趋势，是指从采矿过程中的爆破开始到选矿的入磨，降低入磨矿石粒度，减少选矿磨矿能耗，如利用挤压爆破技术、高压辊磨机等。
	两级破碎，一级磨矿
	符合指南要求


综上所述，本项目可满足《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》的要求。
与相关环境政策符合性分析
与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求：按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。......。开展塔里木盆地北缘、阿尔金山吐格曼等区域稀有、稀土金属矿产调查评价，推进昆仑山西部大红柳滩稀有金属和火烧云铅锌矿开发。......。加快推进天山中部和东疆铁矿、钒钛资源勘查开发。推动玛尔坎苏一带锰矿勘查开发，大力发展电解锰、锰合金等产业，加快建设我国特大型锰矿产业基地。

健全自然资源资产产权制度，加强自然资源调查评价监测和确权登记，落实生态产品价值实现机制，完善市场化、多元化生态补偿，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。实施最严格的节约集约用地制度，加大闲置土地处置力度，盘活低效存量用地。......。大力发展绿色矿业，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。

本项目为钛铁矿选矿厂，利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的尾矿进行钛铁资源分离,属于废石、尾矿等二次资源利用，可以提高选矿回收率和综合利用率。因此，项目建设符合建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。
与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析

本项目为钛铁矿选矿项目，属于《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中金属矿采选行业，本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析见表1.3-2。

表1.3-2   与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析

	类别
	政策要求
	本项目符合性

	选址与空间布局
	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。
	矿区周边200m范围内无重要交通干线、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程、军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、居民聚集区等，矿区周边1000m范围内无地表水体分布。
	符合

	
	废石及尾矿砂的场地选址要达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正）》（GB18599）的标准，经鉴别不属于危险废物的按一般工业固体废物管理，属于危险废物的按危险废物依法进行管理，其贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准（2013年修正）》（GB18597）。
	本项目产生的废料及复选尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物，废料及复选尾矿依托哈密市瑞泰矿业有限责任公司新建尾矿库排放，该尾矿厂的选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。本项目设备检修过程中产生少量废机油，环评要求设置危险废物暂存间1座，危废暂存间选址、设计、修建要符合《危险废物贮存污染控制标准（2013年修正）》（GB18597）。
	符合

	
	废石、尾矿砂的场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护主管部门批准，并可作为规划控制的依据。
	矿区周边无工业区及居民集中区。
	符合

	污染防治与环境影响
	铁矿采选执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）
	本项目执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）。
	符合

	
	矿井涌水、选矿废水用于生产工艺、降尘、绿化等，综合利用率应达到85%以上，若行业标准高于85%，按行业标准执行。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）。处理达标的废水根据当地实际情况用于绿化等。
	本项目选矿废水全部循环利用，不外排。生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级用于生态恢复。
	符合

	
	采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。
	本项目破碎筛分等工序配套布袋除尘器，除尘效率＞99%，原料及废料堆场、装卸及转运采用封闭廊道、遮盖以及洒水降尘等措施以控制无组织粉尘排放。本项目执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）。
	符合

	
	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。
	本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求
	符合

	
	废石综合回用率达到55%以上，尾矿砂的综合利用率达到20%以上。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生态环境良好区域，矿区生活垃圾拉运至就近城镇统一处置。生态环境质量一般区域可就地防渗无害化处置，处理率达100%，填埋地点及污染防治措施报当地环境保护主管部门备案。
	本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，项目本身即为废石和尾矿的综合利用项目。项目产生的废料及复选尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物，废料及复选尾矿依托哈密市瑞泰矿业有限责任公司新建尾矿库排放，该尾矿厂的选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目设备检修过程中产生少量废机油，环评要求设置危险废物暂存间1座，危废暂存间选址、设计、修建要符合《危险废物贮存污染控制标准（2013年修正）》（GB18597）。废机油由厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。
	符合


与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求：“第三章 坚持创新引领，推动绿色低碳发展 第一节 完善绿色发展机制 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。”。

“第十章 强化风险防控，严守生态环境底线  第二节 强化重金属及尾矿库风险防控 持续推进重点区域重金属减排。健全全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录，深入推进有色金属等重点行业重金属污染治理，严格落实重金属污染防治措施和环境监测制度，富蕴县、鄯善县、莎车县等区域严格执行重金属重点污染物特别排放限值。严格涉重金属企业环境准入管理，在重金属超标、排放量大的重点区域，涉重金属重点行业新（改、扩）建项目实施重金属排放量“等量替代”或“减量替代”，实施分级分类管控。以结构调整、升级改造和深度治理为主要手段，推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。 第三节 以“无废城市”建设推动固体废物减量化资源化 推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。”

“第十一章 加强安全监管，确保核与辐射安全 第二节 推进辐射源污染防治推进铀矿冶放射性污染治理。加强伴生矿辐射安全监管。动态更新伴生放射性矿监管名录，督促企业开展环境辐射监测及信息公开，开展伴生放射性矿监督性监测，强化伴生矿在开采过程中的安全监管。”

本项目符合哈密市“三线一单”生态环境分区管控要求，不涉及生态保护红线；项目生产生活用水全部外部拉运，不开采地下水、对区域水资源影响较小。

本项目位于哈密市伊州区，不属于重金属重点污染物特别排放限值区域；项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，属于废石、尾矿等二次资源利用，可减少废石及尾矿的填埋量，提高固体废物资源化利用水平；项目复选尾矿属于第I类一般工业固体废物，重金属含量非常低，自卸车拉运至尾矿库干排，对区域环境影响较小。
本项目环评阶段收集到矿山剥离废矿的放射性检测报告，通过检测结果可知，原矿中铀（钍）系单个核素活度浓度小于1贝可/克（Bq/g）。本项目原料矿山矿石不含放射性伴生矿。
综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关内容。

与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》符合性分析
根据生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号）中严格环境准入要求：新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放 “减量置换”或“等量替换”的原则。应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。

本项目位于哈密市伊州区，不属于重金属重点污染物特别排放限值区域；本项目属于钛铁矿选矿项目，不属于有色金属采选、重有色金属冶炼等重金属污染重点行业。项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离,属于废石、尾矿等二次资源利用，可减少废石及尾矿的填埋量，提高固体废物资源化利用水平；项目复选尾矿属于第I类一般工业固体废物，重金属含量非常低，自卸车拉运至尾矿库干排。

综上，本项目符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号）相关要求。

与《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》符合性分析

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案>的通知》，重点重金属污染物：重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。

重点行业：包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）以及皮革鞣制加工业等6个行业。

本项目为钛铁矿选矿厂，不在自治区所列重点防控的重金属中。项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离,属于废石、尾矿等二次资源利用，可减少废石及尾矿的填埋量，提高固体废物资源化利用水平；项目复选尾矿属于第I类一般工业固体废物，重金属含量非常低，自卸车拉运至尾矿库干排。
综上，本项目项目建设符合《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》相关要求。

与“三线一单”的相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析见表1.3-3。

表1.3-3 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

	生态环境分区管控方案要求
	项目符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目不涉及生态红线保护区域。
	符合

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目选矿废水全部循环利用，不外排。生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级用于生态恢复。破碎筛分等工序配套布袋除尘器除尘，原料及废料堆场、装卸及转运采用封闭廊道、遮盖以及洒水降尘等措施以控制无组织粉尘排放，能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012），项目废气排放对区域环境空气质量影响较小。复选尾矿属于第I类一般工业固体废物，重金属含量非常低，自卸车拉运至尾矿库干排，对区域土壤环境影响较小。
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	生产中主要消耗的资源为新鲜水和电，项目生产生活用水全部外部拉运，不开采地下水，项目资源消耗量相对较小，符合资源利用上线要求。
	符合

	负面清单
	以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。
	本项目钛铁矿选矿项目。不属于哈密市生态环境准入清单》中禁止类、限制类项目。
	符合


（2） 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》本项目位于吐哈片区，对于吐哈片区的管控要求，本项目与该管控要求的符合性分析一览表，见表1.3-4。

表1.3-4 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

	生态环境分区管控要求
	项目符合性

	强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实最严格的水资源管理制度，提高资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番鄯善超采区、托克逊超采区和哈密超采区的地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。
	生产中主要消耗的资源为新鲜水和电，项目生产生活用水全部外部拉运，不开采地下水，不会造成区域地下水超采。
	符合

	强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目属于钛铁矿选矿项目，不属于油（气）资源开发区。项目复选尾矿属于第I类一般工业固体废物，重金属含量非常低，自卸车拉运至尾矿库干排，对区域土壤环境影响较小。
	符合

	煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接收社会监督。
	本项目属于钛铁矿选矿项目，不属于煤炭、石油、天然气开发。
	符合


（3）与《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合项分析

根据《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于哈密市伊州区，属于伊州区大泉湾乡一般生态空间优先管控单元，管控单元编号（ZH65050230005），根据管控要求，本项目的符合性分析一览表，见表1.3-5。

表1.3-5 与《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

	生态环境分区管控方案要求
	项目符合性

	空间布局
约束
	执行《哈密市全市总体准入要求》第九条 水土流失极敏感区空间布局约束的要求；第十条 关于土地沙化极敏感区空间布局约束的要求。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止过度放牧。禁止新建土地资源高消耗产业。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石、开采零星矿产资源等可能造成水土流失的活动。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。禁止发展高耗水工业。禁止在国家沙化土地封禁保护区砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；禁止在国家沙化土地封禁保护区范围内安置移民。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。 
	本项目为钛铁矿采选项目，选址不在国家沙化土地封禁保护区，不涉及生态保护红线。
	符合

	污染物排

放管控
	/
	①废气：破碎筛分等工序配套布袋除尘器除尘，原料及废料堆场、装卸及转运采用封闭廊道、遮盖以及洒水降尘等措施以控制无组织粉尘排放，能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）。

②废水：本项目选矿废水全部循环利用，不外排。生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级用于生态恢复。
③固废：破碎区产生的废料和二次尾矿采用自卸车拉运至尾矿库排放；收集的粉尘灰回用于生产；生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。废机油由厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。
④噪声：选用低噪声设备、采用隔声、减震等降噪措施：
	符合

	环境风险
防控
	/
	项目区设置3780m3事故池1座。
	符合

	资源利用
效率
	1.禁止新建地下水取水工程。除城乡生活饮用水或者战略储备、旱灾、火灾等应急需要取水外，所有的地下水取水工程限期全部封停。2.关停非法机电井。封填非法机电井，退出非法开发土地，合法机电井灌溉非法土地实施井电双控，限制水量，限制电量。3.实施休耕减水。严格落实地下水总量控制指标，通过井电双控（控电控水）措施，实施土地休耕，减少灌溉面积，减少地下水开采量。4.严格实行“总量控制、定额管理”。5.严格地下水取水许可管理。除城乡生活用水外，一律不再审批新的取水许可。除农民二轮承包土地、集体土地灌溉用机电井、生活用水机电井可批准更新外，其他机电井不再批准更新，实行自然退地。关停改变原有用途用于农业灌溉的机电井。6.完善地下水位、取用水量监控系统。
	本项目生产中主要消耗的资源为新鲜水和电，项目生产生活用水全部外部拉运，不涉及地下水取水。
	符合


综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》、《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。项目所在分区管控单元位置示意图见图1.3-1。

图1.3-1    三线一单符合性分析图

选址合理性分析

（1）环境承载力分析
根据评价区环境质量现状监测与评价结果：项目所在区域为环境空气质量非达标区域，补充监测特征污染物TSP日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值；地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准限值；矿区范围内及周边各监测点土壤环境质量满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选限值。

项目破碎车间封闭，上料口雾泡降尘，输送皮带封闭，破碎机、筛分机上部设置集气罩，破碎筛分粉尘集中收集后布袋除尘器除尘；原料堆场、废料堆场采取洒水降尘、雾炮降尘及苫盖的措施；在物料运输、装卸过程中采取洒水、雾泡降尘措施；铁精粉和钛精矿设置产品库储存。通过以上措施项目有组织、无组织废气能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）；本项目选矿废水全部循环利用，不外排。生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级用于生态恢复；项目破碎区产生的废料和复选尾矿采用自卸车拉运至尾矿库排放；收集的粉尘灰回用于生产；生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。废机油由厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置，产生的各类固体废物均得到妥善处置。

综上，本项目在保证生产工况正常，环保设施正常运行的情况下对周边环境质量影响较小，区域环境仍可保持现有功能水平，不会突破区域环境资源承载力。

（2）区域环境敏感性
项目位于哈密市伊州区东南方向直线距离约140km处，距离尾亚老火车站（火车站现已停用）约1.3km，距离哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密尾亚钛铁矿仅2.3km，厂址所占用土地现状为未利用荒地。项目区周边无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区等对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。

综上，项目选址靠近原料供应区域，周边交通便利。项目选址不涉及环境敏感区，符合《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求；在落实了相关环境保护措施后，项目对周边环境影响可接受。因此，从区域环境保护分析，项目选址合理。

总平面布置合理性分析

项目区根据功能分为生活区、破碎区、水选区三个功能区；其中破碎区位于选矿厂区东南侧，破碎车间位于破碎区的中部，原料堆场位于破碎车间西侧，废料堆场位于破碎车间的东侧；生活区位于选矿厂区的最西侧；水选区有2个水选车间、尾矿处理室等，位于整个选矿厂区的中部。

选矿厂区内功能区划分清晰，各功能区之间以道路及荒地分隔，在保证选矿厂区内物流、人流通畅的前提下，功能区划上保证了生产区、堆场与环境敏感的生活区之间的隔离，降低生产区、堆场粉尘及噪声对生活区的污染影响。三个区均隔一定的距离，生产或生活活动相互独立，便于管理，生产过程中相互均不影响，各自区块或粉尘对其他区块的影响小。
综上所述，本项目平面布置较为合理。
关注的主要环境问题及环境影响

本项目属于钛铁矿选矿项目，项目建设以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其大气污染物处理措施是否合理、生产废水闭路循环可行性、生活废水处理及排放去向、固废处置可行性等是减少项目建设对外环境污染的重点关注问题。还需重视项目施工及运营引发的环境影响能否满足区域环境功能，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。

因此，本项目环境影响评价以工程分析、大气环境影响预测与评价、水环境影响评价、固体废弃物影响分析以及土壤环境影响评价作为本次评价的重点。
环境影响报告书的主要结论

本项目属于钛铁矿选矿工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于黑色金属矿采选业（B0810）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部令第16号），本项目属于“六、黑色金属矿采选业 081 铁矿采选”。本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中“第一类 鼓励类”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用”、“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”类项目，符合国家当前的产业政策。
项目建设满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》等相关行业及环境政策的有关要求；符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》及《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》等“三线一单”相关要求。

本项目基本符合清洁生产要求；项目产生的各类废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；公众参与调查工作中大部分公众对该项目的建设持支持态度，没有人对项目建设提出反对意见。建设单位应加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

总则

编制依据

环境保护法律

《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25修订，2011.3.1实施）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修正，2012.7.1实施）；

《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1实施）；
《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订，2016.7.2实施）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1实施）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正，2018.1.1实施）；
《中华人民共和国文物保护法》（2017.11.4修正，2017.11.4实施）； 

《中华人民共和国野生动物保护法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.12.26修正，2018.12.26实施）；

《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

《中华人民共和国防沙治沙法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正，2018.12.29实施）；
《中华人民共和国噪声污染防治法（2021年修订）》（2021.12.24修正，2022.6.5实施）；

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1实施）；

《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23修正，2019.4.23实施）；

《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26修订，2020.1.1实施）；

《中华人民共和国矿产资源法》（2009年08月27日修订）。
环境保护法规、规章

《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）；

《关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院国发〔2011〕35号，2011年10月17日）；

《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（2019年2月27日施行）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021.1.1）；

《产业结构调整指导目录（2019年本）》(2021修订版，发改委令 第49号)；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院国发〔2015〕17号，2015年4月16日）；

《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院国发〔2016〕31号，2016年5月31日）

《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环境保护部环发〔2014〕30号，2014年3月25日）；

关于印发《土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定（试行）》的通知（环土壤〔2018〕41号）；

《水土保持法实施条例》（2011年1月8日施行）；

《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环境保护部环发〔2014〕197号，2014年12月30日）；

《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令，2019年1月1日）；

《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环境保护部环办函〔2015〕389号，2015年3月18日）；

《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环境保护部环环评〔2018〕11号，2018年1月26日）；

《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部环办环评〔2018〕18号，2018年2月24日）；
《国家危险废物名录》（2021版，2021.1.1）；

《危险废物转移管理办法》（生态环境部，部令第23号），2021.11.30；

《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）；

《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）2021.3.1；
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评发〔2017〕4号）；

《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中华人民共和国国务院令第32号）2021.11.2；

《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26号）；
生态环境部关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告，公告2020年第54号，2020年11月25日；
《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》，环土壤[2018]22号，2018年4月16日。

地方性法规及政策

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新人大公告第11号2018年，2018.09.21；

《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》（1997年10月11日）；
《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1号，2017年1月）；

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号，2019.1.1）；

《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，（新政发〔2014〕35号，2014.04.17）；

《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆环保厅公告2016年 第45号）；

《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号，2016年1月29日）；

《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（2017年5月27日修订）；

《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新环发〔2017〕75号；

；《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号 ，2021.2.21）；

《关于印发哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（政办发〔2021〕37 号）；
《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23 号）。
相关规划

《全国地下水污染防治规划（2011-2020）》；

《生态环境保护“十四五”规划》；

《新疆维吾尔自治区生态功能区划》（2005年7月4日）；

《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（2013年6月20日）；

《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（2002年12月）；

《新疆维吾尔自治区中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《新疆生态环境保护“十四五”规划》。
环境保护技术规范

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017.1.1；

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2019.3.1；

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018.12.1；

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2021.12.14；

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016.1.7；

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019.7.1

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019.3.1；

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022.1.15；

《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017 ）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单（环保部公告，公告2013年36号）；

《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ5025-2012）2013.3.1；

《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）；

《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅 2021年6月11日）；

《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209—2021）；

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）。

其他文件

委托书；

 建设单位提供的其他资料；

评价目的和评价原则

评价目的

（1）通过对项目所在地的环境现状分析，为环境影响分析及采取相应的防治措施提供技术基础。

（2）通过工程分析确定项目建设带来的主要环境问题，制定合理、可靠的环境污染防治措施，为保护环境，实现社会、经济的可持续发展，提供减缓不利影响的对策建议。

（3）通过分析项目各项防治污染措施可行性及项目的环境经济损益性分析，提出有关的改进对策与建议。

（4）通过项目选址的可行性分析及环境影响分析，为项目运行及管理、竣工验收等提供可靠技术依据。

评价原则

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价的原则是：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价。贯彻执行国家地方环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化建设项目，服务环境管理。

（2）科学评价。规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

环境影响要素识别及评价因子筛选

环境影响要素识别

本项目的环境影响主要分为施工期和营运期两个阶段，施工期为工程建设及设备安装对环境造成的影响；营运期主要是选矿粉尘、设备噪声、生活污水对环境造成的影响。经过对本项目生产工艺和污染物排放特征分析及对周围环境状况的调查，采用矩阵法对该项目进行环境影响因素识别，具体结果见下表。

表2.3-1     环境影响因素识别矩阵

	评价时段
	污染因素
	环境要素

	
	
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤
	生态
	环境风险

	
	
	
	
	
	
	
	植被
	野生生物
	水土流失
	自然景观
	

	施工期
	土建工程
	-2D
	
	
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	

	
	物料运输
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	

	
	设备安装
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	

	运营

期
	物料运输
	-1C
	
	
	-1D
	
	-1D
	
	
	
	

	
	废气排放
	-2C
	
	
	
	
	-1D
	
	
	
	-1D

	
	废水排放
	
	
	-1C
	
	-1C
	
	
	
	
	-1D

	
	噪声排放
	
	
	
	-1C
	
	
	-1C
	
	
	

	
	固废处置
	-1C
	
	-1C
	
	-1C
	-1C
	
	-1C
	-1C
	-1C

	备注：

1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


评价因子筛选

根据本项目污染物排放特征，确定本次评价因子见下表。

表2.3-2     评价因子筛选结果一览表

	环境要素
	项    目
	评 价 因 子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP

	
	影响评价
	PM10、TSP

	地下水

环境
	现状评价
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量(高锰酸盐指数)、氯化物、硫酸盐、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子

	
	影响评价
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬、铁及钛

	土壤环境
	现状评价
	砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1、2、3-cd〕芘、萘、苯胺、硝基苯等45项及pH。

	
	影响评价
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬

	声环境
	现状评价
	Leq（A）

	
	影响评价
	Leq（A）

	固体废物
	影响分析
	一般固废、危险废物、生活垃圾

	生态环境
	现状评价
	水土流失、植被类型等

	环境风险
	影响评价
	危废暂存泄露、治理设施故障风险


评价等级

大气环境影响评价工作等级的确定

（1）评价工作等级划分的依据

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），将大气环境评价工作等级划分情况见下表。

表2.4-1       环境空气评价等级分级判据(HJ2.2-2018)

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（2）评价工作等级的确定

由工程分析可知，本项目排放的主要大气污染物为选矿过程中产生的有组织、无组织粉尘，需对本项目排放的废气污染因子进行初步估算，确定环境空气评价等级。采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐的估算模型AERSCREEN估算本项目废气污染源产生的污染物最大地面浓度占标率1%≤Pmax＜10%，建议大气环境影响评价工作等级为二级。

地表水环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

评价等级判定见下表。

表2.4-2   地表水水污染型建设项目评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W≥6000

	三级B
	间接排放
	-


本项目属于污染类建设项目，项目产生的工艺废水为闭路循环使用，不外排；生活污水经处理达标后综合利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水使用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，确定本项目地表水影响评价级别为三级B，重点是分析选矿废石及生活污水处理工艺的可行性和综合利用途径的可靠性。
地下水环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目水选区的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，其他区域的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，详见表2.4-3。

根据地下水环境敏感程度分级表，见表2.4-4，本项目不在划定的集中式饮用水水源地准保护区、补给径流区及与地下水环境保护相关的其它保护区，不在园区规划划定的生态保育区，也不属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中规定的环境敏感区，因此，判定项目所在区域地下水环境敏感特征为“不敏感”。

表2.4-3   地下水环境影响评价行业分类表

	           行业类别

环评类别
	报告书
	项目类别

	
	
	报告书

	G 黑色金属 42、采选（含单独尾矿库）
	全部
	排土场、尾矿库Ⅰ类，选矿厂Ⅱ类，其余Ⅳ类


表2.4-4    地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。 

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-5。

表2.4-5    地下水评价工作等级分级表

	环境敏感程度

项目类别


	I类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

声环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的“5.2.3条”规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声及增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。本项目区位于声环境功能区3类，周围无声环境敏感目标，根据HJ2.4-2021评价等级确定原则，本次声环境评价等级为三级，主要预测厂界达标状况及噪声对周围环境的影响。

生态环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价等级依据影响区域的生态敏感性和影响程度判定。本项目属于黑色金属选矿项目，根据现场调查，项目影响区域不涉及6.1.2中a）、b）、c）、d）、e）、f）所列情况；综上所述，本项目评价工作等级为三级。

环境风险评价工作等级的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作划分为一、二级、三级。评价工作等级划分见下表。

表2.4-6  评价工作级别划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	本项目
	简单分析

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


项目生产、储运过程中涉及的原辅料化学品主要包括Na2CO3、CaCl2、EM-PN5、硫酸亚铁、浮选剂等，本项目不涉及风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。项目风险评价等级为简单分析。
土壤环境评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ694-2018）按照项目类型、土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度等划分评价工作等级。

建设项目所在地周边环境影响敏感程度判别依据详见下表。

表2.4-7    污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目为钛铁矿选矿工程，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），属于附录A中“采矿业-金属矿”，属Ⅰ类项目。属于污染影响型。

选矿厂场地周边无耕地、园地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目区周边环境为不敏感。本项目占地面积为120705.2m2（12.07hm2），占地面积介于5~50 hm2之间，占地类型为中型。根据下表对评价等级进行判定。
2.4-8   污染影响型评价工作等级划分表

	敏感程度

评价工作等级

占地规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据上表判定，项目区土壤环境影响评价工作等级为二级。

本项目工作等级汇总

本项目各环境要素评价工作等级见表2.4-9。

表2.4-9 各环境要素评价工作等级一览表

	评价要素
	评价等级

	大气环境
	二级

	水环境
	地表水
	三级B

	
	地下水
	三级

	声环境
	三级

	环境风险
	简单分析

	土壤环境
	二级

	生态环境
	三级


评价范围及环境敏感目标

评价范围

大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）规定的评价范围的确定方法，结合项目评价等级，确定本项目大气环境影响评价范围为确定本项目大气环境影响评价范围为以本项目为中心，边长5km的矩形区域。

地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，地表水不涉及评价范围。

地下水环境评价范围

根据项目区水文地质条件，本项目采用公式法确定本项目地下水评价范围。

本项目地下水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016），三级评价调查面积为6km2。本项目主要地下水污染场地为水选区，因此，本项目地下水环境影响评价范围以项目水选车间为中心，沿地下水流向上游1km、下游2km、两侧各1km的矩形区域，总计约6km2。
（4）声环境评价范围：本项目厂界噪声评价范围为厂界外200m范围。

（5）生态环境评价范围：占地范围内及占地范围外0.5km范围。

（6）环境风险评价范围：本项目环境风险物质Q值属于Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。环境风险评价范围参照大气及地下水环境。

（7）土壤环境评价范围：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ694-2018）确定评价范围为占地范围内及占地范围外0.2km范围。

表2.5-1    各环境要素评价范围

	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	二级
	以选矿厂为中心，边长5km的矩形区域

	2
	噪声
	三级
	厂界外200m范围内

	3
	地表水
	三级B
	地表水不涉及评价范围

	4
	地下水
	三级
	以水选车间为中心，沿地下水流向上游1km、下游2km、两侧各1km的矩形区域，总计约6km2。

	5
	生态环境
	三级
	占地范围内及占地范围外0.5km范围

	6
	环境风险
	简单分析
	大气环境风险评价范围同大气环境评价范围

	
	
	
	地下水环境风险评价范围同地下水环境评价范围

	7
	土壤环境
	二级
	占地范围内及占地范围外0.2km范围


环境敏感目标

根据现场踏勘和调查，项目地处戈壁荒漠，周边无居民点，项目范围内及周边5km无自然保护区、风景名胜区和水源保护区等环境敏感区，没有文物保护单位，也未发现有国家重点保护的野生动植物。

环境功能区划及评价标准

环境功能区划
（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的环境空气质量功能区分类，项目区所在区域环境空气功能为二类区，故本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类区标准。

（2）水环境功能区划

项目周边5km范围内无地表水体分布。项目区地下水按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的区域地下水环境功能为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。
（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，3类声环境功能区“指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域”，本项目为钛铁矿选矿项目，属于工业生产企业，故项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求。

（4）土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），本项目所在地及周边为工矿用地，土壤中污染物含量应该等于或者低于该值的，对人体健康的风险可以忽略，故本次土壤执行GB36600-2018第二类用地筛选值。

（5）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在地区域属于天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，噶顺-南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区，本区主要生态服务功能为荒漠化控制、生物多样性维护、矿产资源开发。本项目所在生态功能区划见图2.6-1。
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评价标准

空气环境质量标准

PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3及TSP评价标准选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及2018年修改单中的二级标准浓度限值，具体见下表。

表2.6-1    环境空气质量标准

	序号
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	
	
	小时平均
	日平均
	年平均
	

	1
	SO2
	0.50
	0.15
	0.06
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及2018年修改单中的二级标准

	2
	NO2
	0.2
	0.08
	0.04
	

	3
	PM2.5
	/
	0.075
	0.035
	

	4
	PM10
	/
	0.15
	0.07
	

	5
	O3
	0.2
	0.16 （8小时）
	/
	

	6
	CO
	10
	4
	/
	

	7
	TSP
	/
	0.3
	0.2
	


地下水质量标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准，详见下表。
表2.6-2     地下水环境质量标准   单位：mg/L（pH除外）

	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH值
	6.5~8.5
	17
	铁
	≤0.3

	2
	总硬度
	≤450
	18
	锰
	≤0.10

	3
	氨氮
	≤0.5
	19
	铜
	≤1.00

	4
	六价铬
	≤0.05
	20
	锌
	≤1.00

	5
	氯化物
	≤250
	21
	镍
	≤0.02

	6
	氟化物
	≤1.0
	22
	总铬
	/

	7
	挥发酚
	≤0.002
	23
	溶解性总固体
	≤1000

	8
	耗氧量
	≤3.0
	24
	钾
	/

	9
	亚硝酸盐氮
	≤1.00
	25
	钠
	≤20

	10
	硫酸盐
	≤250
	26
	钙
	/

	11
	硝酸盐氮
	≤20
	27
	镁
	/

	12
	氰化物
	≤0.05
	28
	碳酸根
	/

	13
	铅
	≤0.01
	29
	碳酸氢根
	/

	14
	镉
	≤0.005
	
	
	

	15
	汞
	≤0.001
	
	
	

	16
	砷
	≤0.01
	
	
	


声环境质量标准

选矿厂声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A），其值见下表。

表2.6-3   声环境质量标准

	适应区域
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	环境噪声
	65
	55
	GB3096-2008


土壤环境质量标准

土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，标准值见下表。

表2.6-4   土壤环境质量标准    单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	筛选值

（第二类）
	管制值

（第二类）
	序号
	污染物项目
	筛选值

（第二类）
	管制值

（第二类）

	1
	砷
	60
	140
	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	5

	2
	镉
	65
	172
	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	3
	铬（六价）
	5.7
	78
	26
	苯
	4
	40

	4
	铜
	18000
	36000
	27
	氯苯
	270
	1000

	5
	铅
	800
	2500
	28
	1，2-二氯苯
	560
	560

	6
	汞
	38
	82
	29
	1，4-二氯苯
	20
	200

	7
	镍
	900
	2000
	30
	乙苯
	28
	280

	8
	四氯化碳
	2.8
	36
	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	10
	32
	甲苯
	1200
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	120
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	100
	34
	邻二甲苯
	640
	640

	12
	1，2-二氯乙烷
	5
	21
	35
	硝基苯
	76
	760

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	200
	36
	苯胺
	260
	663

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	2000
	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	163
	38
	苯并〔a〕蒽
	15
	151

	16
	二氯甲烷
	616
	2000
	39
	苯并〔a〕芘
	1.5
	15

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	47
	40
	苯并〔b〕荧蒽
	15
	151

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	100
	41
	苯并〔k〕荧蒽
	151
	1500

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	50
	42
	䓛
	1293
	12900

	20
	四氯乙烯
	53
	183
	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	1.5
	15

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	840
	44
	茚并〔1，2，3-cd〕芘
	15
	151

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	15
	45
	萘
	70
	700

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20
	
	
	
	


污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准
①有组织废气

大气污染物有组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表5新建企业大气污染物排放浓度限值”，详见下表。

表2.6-5    大气污染物排放限值

	污染物项目
	生产工序或设施
	限值（mg/m3）
	污染物排放监控位置
	标准来源

	颗粒物
	选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分
	20
	车间或生产设施排气筒
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）


②无组织废气

大气污染物有组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表7  现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值”，详见下表。

表2.6-6   企业边界大气污染物浓度限值

	污染物项目
	生产工序或设施
	限值（mg/m3）
	标准来源

	颗粒物
	选矿厂、排土场、废石场、尾矿库
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）


（2）废水

本项目选矿废水循环利用，不外排，不外排；生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于生态恢复，执行标准见下表。
表2.6-7    废水排放执行标准

	污染物
	pH
	CODcr
	SS
	粪大肠菌群MPN/L
	蛔虫卵个数个/L

	标准值（mg/L）
	6-9
	200
	100
	40000
	2


（2）噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表。

表2.6-8  噪声排放标准    单位：dB（A）

	标准名称和类别
	噪声限值（dB）

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）
	70
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
	65
	55


（3）固废

本项目一般固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）中有关规定。

污染控制目标

空气环境：保护评价区环境空气，保证不因本项目的建设而降低区域环境空气质量现状级别，即《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。

声环境：控制厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，保护本项目建成后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区要求。

（3）保证项目用水不对评价区域地下水环境产生影响，做好地面防渗措施，废水综合利用工作，确保项目所在区域的水环境不改变其现有使用功能。

（4）环境风险保护目标：降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，确保风险事故不对周围企业职工造成健康危害。

（5）生态：实施水土保持、厂区绿化等措施，保护项目区生态环境，将生态环境影响降低到最小。

（6）土壤：做好基础防渗工作，确保评价区域内的土壤环境质量不因本项目的建设而降低。

建设项目工程分析

 现有矿山概况

本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密钛铁矿矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿，经过复选生产钛精矿及副产品铁精粉，选矿原料来源为新疆哈密尾亚钛铁矿的尾矿和剥离废矿石，复选后的尾矿依托哈密市瑞泰矿业有限责任公司新建尾矿库排放。本项目与原料矿山及依托尾矿库位置关系图见图3.1-1。

3.1.1现有矿山建设历程

哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密钛铁矿原隶属于哈密市东源矿业公司。
2006年，哈密市东源矿业公司开发建设哈密市东源矿业公司尾亚钛铁矿，配套建设了选矿设备，随后相关选矿设备废弃不再使用，该项目属于未批先建项目。
2007年，哈密市东源矿业公司委托第三方编制完成了《哈密市东源矿业公司尾亚钛铁矿5万吨/年采矿、9万吨/年选矿项目环境影响报告书》，并于同年取得了《哈密市东源矿业公司尾亚钛铁矿5万吨/年采矿、9万吨/年选矿项目环境影响报告书批复》（哈地环审批字补（2007）60号)。根据该报告书，拟新建选矿厂替代废弃的老旧选矿设备。经核实，哈密市东源矿业公司在取得该报告书批复后，建成了5万吨/年的露天采矿场，未新建选矿厂，采出的矿石直接外运交由其他选矿厂处置。

2010年，哈密市瑞泰矿业有限责任公司收购了哈密市东源矿业公司尾亚钛铁矿。

2018年，哈密市瑞泰矿业有限责任公司组织开展企业自主验收，委托第三方编制了《哈密东源矿业公司尾亚钛铁矿采矿5万t/a，选矿9万t/a项目竣工环境保护验收调查报告》，并于2019年通过了专家组的验收(详见附件12),验收范围为采矿场。

2019年，哈密市瑞泰矿业有限责任公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制完成了《哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿石剥离废矿及尾矿中富集钛铁矿选矿项目环境影响报告书》并取得了新疆生态环境厅出具的《关于哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿石剥离废矿及尾矿中富集钛铁矿选矿项目环境影响报告书的环评批复》（新环审[2020]29号)，该项目也是处理剥离废矿和尾矿的项目，该项目于2021年8月建成，2022年1月完成建设项目竣工环境保护验收。

3.1.2现有矿山基本情况

3.1.1.2矿山概况

哈密市东源矿业公司尾亚钛铁矿位于哈密市伊州区东南方向直线距离约140km处，距离尾亚老火车站（火车站现已停用）约1.3km，矿区中心地理坐标为东经：94°22′00″，北纬41°46′00″。

哈密市东源矿业公司尾亚钛铁矿由新疆有色地质勘查局七零四大队于1960年发现并进行初步勘探。1994年，哈密东源矿业公司在对其成果进行可靠性评估的基础上开始筹建矿山。2001年12月18日由自治区国土资源厅签发采矿许可证，2014年国土资源部签发采矿许可证（证号6500002009072120035618），批准开采方式露天开采，矿区面积0.6075km2；矿区范围由四个拐点圈定，开采标高为1310m-1210m。

2010年，哈密市东源矿业公司被哈密市瑞泰矿业有限责任公司收购，现有矿山成为哈密市瑞泰矿业有限责任公司所属的矿山。

2019年，哈密市瑞泰矿业有限责任公司通过购买，获得“新疆哈密市尾亚外围钛铁矿预查”的探矿权，准备进行现有矿山外围的储量勘探工作，预计还有额外的地质储量。
3.1.1.3矿山资源及储量

根据《新疆哈密尾亚钛铁矿2019年度矿山储量年报》，截止2019年12月31日，新疆哈密尾亚钛铁矿矿区范围内保有资源量：（122b+333）；石量140.02万吨，Ti02：12.81万吨，伴生V2O5：0.24万吨。

根据2020年度矿山开采统计表，2020年度露天开采动用资源量13.75万吨，即截止2020年12月31日，哈密尾亚钛铁矿矿区范围内保有资源量（122b）+（333）126.27万吨。

图3.1-2    矿体平面分布图

3.1.1.4开采方法及生产工艺简介

（1）开采方式

根据尾亚钛铁矿的矿体赋存状态、开采技术条件，依据露天开采境界剥采比不大于经济合理剥采比的原则，同时结合目前矿山实际，设计7号矿体采用露天开采方式；10，11号矿体采用地下开采方式。

（2）开采范围

矿区范围内的7、10、11号矿体。
（3）露天开采

露天开采对象为7号矿体，露天开采境界构成要素见下表。

表3.1-1    7号矿开采境界要素表

	序号
	构成要素
	境界参数

	1
	最高开采标高(米)
	1318

	2
	最低开采标高
	1272

	3
	最终台段标高
	1302、1292、1282、1272

	4
	最终台段高度(米)
	10

	5
	最终台段坡面角(度)
	60

	6
	最终帮坡角(度)
	36-54


    （4）井下开采

现状根据该矿山生产规模以及10号和11号矿体开采深度大的特点，采用竖井开拓方案。开拓方案简述如下：设计在10号矿体北侧下盘掘进一口竖井，井口标高1309米，井底标高1210米，井深105米（井底水窝6米），竖井口位于地表岩石移动带以外20米。

10号矿体共设三个中段，标高分别为1210米、1250米、1280米，中段高度30-40米。上下中段以天井贯通，形成通风行人系统。

11号矿体为盲矿体，共设两个中段，标高分别为1210米、1250米，中段高度30-40米。上下中段以天井贯通，形成通风行人系统。
（5）矿山产品方案

根据矿山开采设计及选矿厂生产现状，确定尾亚钛铁矿以钛、铁精矿作为最终产品方案。

（6）劳动制度和定员

矿山年工作330天，每天2班，每班8小时。矿山劳动总定员154人。

3.1.1.5矿山布局

2006以前前人开采已在矿区南部10号矿体地表形成1处老采坑，尾亚钛铁矿自2006年取得采矿许可证以来只对矿区北部7号矿体进行了露天开采，现状尾亚钛铁矿区已有设施场地为10号老采坑、7号露天采矿场、废石堆放场、老尾矿场、办公生活区、爆破器材库及矿山道路。
图3.1-3   矿区平面布置图

（1）7号露天采坑

矿山经过2014-2020年对7号矿体露天开采，已形成一处露天采场，露天采场位于矿区东北部，呈似椭圆状，采场地表南北长361米，宽187-245米，占地面积72400平方米。采场最高开来标高1318米，最低开采标高1282米，共3个台段，台阶标高为1282，1292、1302米，台段高度10米，台段坡面角60-70°。最终采坑边坡坡度36-54"，最终境界地表面积72400平方米，容积约165万立方米。

（2）废石场

矿区范围内已有两处废石场，分别编号1、2号废石场，废石堆总面积57600平方米，废石总量110000立方米。分述如下：

1）1号废石场

1号废石堆位于老采坑东侧，为前人开采10号矿体形成的废石堆，废石场原始地形坡度3-8°，废石堆呈不规则状，南北长270米，东西宽10-52米，面积9600平方米，废石单层堆放，顶部水平，堆高3-5米，自然安息角35"，废石量约30000立方米。废石主要由顶底板围岩组成，岩性主要为辉长岩、花岗斑岩、闪长岩和正长岩，粒径一般小于20厘米。

2）2号废石场

矿权人露天开采7号矿体剥离产生的废渣石堆放在矿区东部的2号废石场，西北距7号矿体露天采场150米，废石场原始地形坡度3-50，废石场东西长200米，南北宽150米，占地面积约48000平方米，设计堆高24米，容积约90万立方米。现状废石堆呈不规则状，东西长110米，南北宽70-90米，面积8500平方米，废石单层堆放，顶部水平，堆高8-14米，自然安息角35°，废石量约80000立方米。废石主要由顶底板围岩组成，岩性主要为辉长岩、花岗斑岩、闪长岩和正长岩，粒径一般小于20厘米。

3.1.1.6废石及尾矿量

经2020年现场调查时估算，堆存在戈壁滩处的采剥废石和破碎尾矿总量约为450万t，其中大部分为历史遗留(主要为矿山前期剥离过程中和选矿过程中产生的采剥废石和破碎尾矿，矿山由哈密市东源矿业公司转卖给了哈密市瑞泰矿业有限责任公司，后期历史遗留问题由瑞泰矿业公司进行恢复治理)。

其中，尾矿场原始地形坡度3-5°。尾矿堆呈不规则状，东西长220米，南北宽60-160米，面积22000平方米，尾矿单层堆放，顶部水平，堆高18-24米，自然安息角35°，尾矿量约380000立方米。部分剥离废矿，属于散乱堆放，不在上述两个废石场内。

3.1.3矿山配套选厂基本情况

根据。

3.1.4现有尾矿库基本情况

根据。

本项目概况

基本信息

（1）项目名称：哈密新东博矿业有限公司新疆哈密尾亚钛铁矿尾矿和剥离矿综合再利用项目；

（2）建设单位：哈密新东博矿业有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：本项目位于哈密市尾亚老火车站（火车站现已停用）以西约2.2km处，项目区中心地理坐标为东经94°20′11.20″，北纬41°48′0.20″，项目区东南侧1.0km为哈密市瑞泰矿业有限责任公司选矿厂，项目区东南侧2.3km为哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密尾亚钛铁矿，项目周围其他区域目前均为空地。详见图3.2-1项目地理位置图、图3.2-2项目区域位置图。

（5）项目投资：项目总投资4000万元，其中环保投资514万元；

（6）建设周期：项目建设周期为16个月；

（7）劳动定员及工作制度：项目新增劳动定员150人，年工作300天。项目实行单班工作制，每班工作24小时，年有效运行时间为7200h。

3.2-1 项目地理位置图

3.2-2 项目区域位置图

项目建设内容及规模
本项目总占地面积120705.2m2，其中，1#水选车间占地面积26201.9m2，2#水选车间占地面积41375m2，破碎筛分区占地12137m2，原料堆场占地面积28651m2，废料堆场占地面积4475m2，其他公辅设施占地面积7865.3m2。

项目新建破碎区（建设破碎筛分生产线1条）、水选车间2座（配套水选生产线各1条）及相应的公辅工程、储运工程和环保工程，项目尾矿排放依托哈密市瑞泰矿业有限责任公司新建尾矿库排放。
建设规模：年处理剥离废矿及尾矿50万t，年回收钛精矿4万t，铁精粉1万t。

项目主要建设内容及规模详见下表。

表3.2-1  工程内容一览表

	工程
	项目
	主要建设内容
	备注

	主体

工程
	破碎车间
	破碎筛分车间建设破碎筛分生产线一条，破碎工艺包括鄂破、锤破、磁选等过程，主要为原料矿石的破碎和初选，破碎不合格原料经筛分后返回破碎工序，继续破碎。
	露天，环评要求封闭

	
	1#

水选车间
	球磨室
	矿石的粉磨和铁矿石的选矿
	彩钢板封闭结构，已建

	
	
	比重选钛室
	选钛车间，通过比重法选钛，最终电烘干炉烘干（间接烘干）后将产品输送至库房
	

	
	
	精矿库
	产品铁的库房，彩钢板结构； 
	

	
	
	钛矿库
	产品钛的库房，彩钢板结构
	

	
	
	尾矿处理室
	主要有旋流器、脱水筛、盘式过滤机等，用于尾矿的脱水处理。
	

	
	2#

水选车间
	球磨室
	矿石的粉磨和铁矿石的选矿
	彩钢板封闭结构，已建

	
	
	比重选钛室
	选钛车间，通过比重法选钛，最终电烘干炉烘干（间接烘干）后将产品输送至库房
	

	
	
	精矿库
	产品铁的库房，彩钢板结构 
	

	
	
	钛矿库
	产品钛的库房，彩钢板结构
	

	
	
	尾矿处理室
	主要有旋流器、脱水筛、盘式过滤机等，用于尾矿的脱水处理。
	

	辅助

工程
	尾矿库
	依托哈密市瑞泰矿业有限责任公司新建尾矿库排放。
	依托

	
	沉淀池
	2400m3防渗池1座，水选车间废水经沉淀处理后综合利用
	已建

	
	循环水池
	4650m3防渗池1座，用作选矿废水回用。
	已建

	
	磅房
	面积501m2，进出场矿石或产品过磅，砖混结构。
	已建

	
	办公生活区
	宿舍及办公用房5543m2，彩钢板房。
	已建

	公用工程
	给排水工程
	由外部拉运，生产废水循环利用不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后，用于荒漠灌溉。
	已建

	
	供电工程
	从矿山用电系统接入项目区配电室。
	已建

	
	供暖
	项目采用电采暖
	已建

	储运

工程

储运

工程
	原料堆场
	露天堆场，面积28651m2，用于原料矿石的堆场
	已建

	
	废料堆场
	露天堆场，面积4475m2，破碎工序初选后的尾矿堆存
	已建

	
	库房
	面积622m2，砖混结构，用于机修和生产设备的存放
	已建

	
	危废暂存间
	面积20m2，位于水选车间旁，彩钢板封闭。
	新建

	
	厂内运输
	拟在项目区破碎区到水选车间之间建设一条约300m长的封闭式皮带廊，用于输送本项目破碎后的原料。
	已建

	
	场外运输
	原料运输
	采用自卸车运输，运输距离为2300m。
	现有

	
	
	产品运输
	委托社会车辆进行运输，进场道路长3125m；钛精矿运输距离为800km，铁精矿运输距离为150km。
	运往甘肃酒泉市中核钛白和哈密市大安钢铁

	
	
	复选尾矿等运输
	采用自卸车运输，运输距离为3125m；
	现有

	 环保

工程 
	废水处理

工程
	建设一座沉淀循环水池(8686.08m3)，生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产；生活废水经地埋式一体化污水处理系统处理后，用于荒漠灌溉。
	已建

	
	废气治理

工程
	破碎车间封闭，上料口雾泡降尘，输送皮带封闭，破碎机、筛分机上部设置集气罩，破碎筛分粉尘集中收集后布袋除尘器除尘；原料堆场、废料堆场采取洒水降尘、雾炮降尘及苫盖的措施；在物料运输、装卸过程中采取洒水、雾泡降尘措施；铁精粉和钛精矿设置产品库储存。
	新建

	
	噪声治理工程
	选用低噪声设备、采用隔声、减震等降噪措施。
	新建

	
	固废处置

工程
	破碎区产生的废料、二次尾矿和沉淀池底泥采用自卸车拉运至尾矿库排放；收集的粉尘灰回用于生产；生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。废机油由厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。
	新建

	
	环境风险
	项目区设置3780m3事故池1座
	已建


产品方案
本项目产品方案见下表。

表3.2-2    项目产品方案一览表

	序号
	产品
	产量（t/a）
	品位
	厂内存储方式
	备注

	1
	钛精矿
	40000
	47%（TiO2）
	精矿库

(彩钢板结构)
	钛白粉原料，出售去向为：甘肃酒泉市中核钛白

	2
	铁精粉
	10000
	42%(Fe3O4)
	钛矿库

(彩钢板结构)
	钢铁原料，出售去向为：哈密市大安钢铁


主要原辅材料

主要原辅材料消耗

项目选矿原料主要为铁选尾矿及剥离矿，处理量50万t/a，辅助材料主要为水选车间材料消耗，主要原辅材料消耗见下表。

表3.2-3  主要原辅材料及用量

	序号
	原辅材料名称
	单位
	年消耗量
	储存方式
	备注

	1
	铁选尾矿及剥离矿
	t/a
	500000
	原料堆场，露天堆放
	尾矿及剥离矿

	2
	钢球
	kg/t
	356.25
	水选车间彩钢房内
	当地专业市场购买

	3
	衬板
	kg/t
	81.25
	水选车间彩钢房内
	

	4
	输送带
	m2/t
	3750
	水选车间彩钢房内
	

	5
	润滑油
	kg/t
	2.5
	水选车间彩钢房内
	


原料来源及成分
（1）原料来源及成分

本项目原料的剥离废矿进行全成份分析，由哈密新东博矿业有限公司委托新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队完成，检测日期为2121年6月26日至28日，结果详见下表。

表3.2-4     原料全成份分析结果         单位：%

	成份
	P
	S
	TFe
	TiO2
	MFe

	含量
	0.61
	0.28
	19.38
	7.14
	7


（2）原料来源可靠性分析

经初步估算，堆存在戈壁滩处的剥离废矿和尾矿总量约为450万t，其中大部分为历史遗留，少部分为哈密市瑞泰矿业有限责任公司后续生产过程产生，本项目可利用这些尾矿及剥离矿作为原料选铁尾矿。同时，现有矿山在后续生产过程还会不断产生剥离废矿和尾矿，能够作为本项目的原料。哈密市瑞泰矿业有限责任公司已取得现有矿区周边的探矿权，拟扩大现有矿山的开采规模，将产生更多的剥离废矿，能够保障本项目的原料来源。

主要生产设备
本项目的主要生产设备见表3.2-5、表3.2-6、表3.2.7。 

表3.2-5    1#水选车间主要设备一览表

	序号
	所属车间
	设备名称
	规格/型号/功率
	单位
	数量
	备注

	1
	球磨车间

球磨车间
	1号球磨机
	2760-570KW
	台
	1
	

	2
	
	2号球磨机
	475KW
	台
	1
	

	3
	
	分级机
	2.4*12.7-18.5KW
	台
	1
	

	4
	
	真空泵
	2BE-253-90KW、2BE-253-75KW
	台
	2
	

	5
	
	高频振动筛
	ZOS1836
	台
	3
	

	6
	
	磁选机
	1.5*4-15KW、1.2*3-11KW
	台
	4
	

	7
	
	航吊
	10T
	台
	1
	

	8
	
	渣浆泵
	200ZJ-42-45KW等
	台
	7
	

	9
	
	立式渣浆泵
	65QV-11KW
	台
	2
	

	10
	
	圆盘过滤机
	40㎡、30㎡
	台
	2
	

	11
	
	过滤机皮带
	600*40m
	条
	2
	

	12
	
	给料皮带
	800*40m
	条
	3
	

	13
	
	圆筒筛筛下皮带
	800*100m
	条
	1
	

	14
	
	圆筒筛 
	1840-11KW
	台
	2
	

	15
	
	振动给料器
	
	台
	2
	

	16
	
	品位提升机
	
	台
	2
	

	1
	干排车间
	浓缩机
	NZY24-7.5KW/5.5KW
	台
	1
	

	2
	
	浓密池下渣浆泵
	6/4-45KW等
	台
	3
	

	3
	
	渣浆泵
	90KW、45KW 
	台
	2
	

	4
	
	立式渣浆泵
	65QV-15KW、65QV-11KW
	台
	2
	

	5
	
	圆盘过滤机
	60㎡-7.5KW/5.5KW
	台
	2
	

	6
	
	皮带
	600*40m-15KW等
	台
	2
	

	7
	
	真空泵
	2BE-253-90KW、2BE-253-45KW
	台
	2
	

	8
	
	旋流器
	350、250
	台
	2
	

	9
	
	加药机
	2.2KW、1.5KW
	台
	4
	

	1
	干选车间
	钛铁分离机
	2.2KW
	台
	3
	

	2
	
	皮带
	600*20m-1.5KW
	条
	9
	

	1
	烘干车间
	皮带
	600*20m-5.5KW
	条
	3
	

	2
	
	粉碎机
	7.5KW
	台
	1
	

	3
	
	斗式提升机
	3KW
	台
	1
	

	4
	
	圆盘给料机
	7.5KW
	台
	1
	

	5
	
	吹风机
	22KW
	台
	1
	

	6
	
	引风机
	75KW
	台
	1
	

	7
	
	烘干机
	2.7*5-45KW
	台
	1
	

	8
	
	除尘器
	
	台
	1
	

	1
	螺旋车间
	渣浆泵
	4/6-45KW等
	台
	14
	

	2
	
	高频振动筛
	1.5KW
	台
	2
	

	3
	
	立式渣浆泵
	65QV-15KW/11KW
	台
	2
	

	4
	
	三号球磨机
	245KW
	台
	1
	

	5
	
	给料皮带
	600*30m-5.5KW
	台
	1
	

	6
	
	电磁给料器
	3KW
	台
	1
	

	7
	
	磁选机
	11KW
	台
	2
	

	1
	清水泵房
	清水泵
	ISW250-400/90KW等
	台
	4
	


表3.2-6    2#水选车间主要设备一览表

	序号
	所属车间
	设备名称
	规格/型号/功率
	单位
	数量
	备注

	1
	球磨车间
	球磨机
	2760-570KW
	台
	1
	

	2
	
	水泵
	ISW250-400/90KW
	台
	2
	

	3
	
	圆筒筛
	1840
	台
	4
	

	4
	
	磁选机
	1540
	台
	1
	

	5
	
	过滤机
	12㎡
	台
	1
	

	6
	
	原矿渣浆泵
	150ZJ-50/90KW6级
	台
	1
	

	7
	
	尾矿渣浆泵
	200ZJ-60/160KW6级
	台
	1
	

	8
	
	精矿渣浆泵
	100ZJ-42/55KW6级
	台
	1
	

	9
	
	污水渣浆泵
	65KV-11KW
	台
	1
	

	1
	螺旋车间
	原矿渣浆泵
	200ZJ-60/160KW6级
	台
	1
	

	2
	
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-50/110KW6级
	台
	2
	

	3
	
	精矿渣浆泵
	100ZJ-42/45KW6级
	台
	1
	

	4
	
	水泵
	100ZJ-42/45KW6级
	台
	2
	

	6
	
	水泵
	150ZJ-60/160KW6级
	台
	3
	

	9
	
	污水渣浆泵
	65KV-11KW
	台
	1
	

	1
	干排车间
	带式过滤机
	
	台
	7
	

	2
	
	加药机
	
	台
	1
	

	3
	
	浓缩机
	
	台
	1
	

	4
	
	给料皮带
	800mm*30m
	条
	3
	

	5
	
	尾矿皮带
	800mm120m
	条
	1
	

	6
	
	带式过滤机底流渣浆泵
	100ZJ-42/45KW6级
	台
	2
	

	7
	
	浓密机底流渣浆泵
	100ZJ-42/45KW6级
	台
	4
	

	8
	
	脱水筛底流泵
	100ZJ-42/45KW6级
	台
	1
	

	9
	
	污水渣浆泵
	65KV-11KW
	台
	1
	


表3.2-7    破碎筛分车间主要设备一览表

	序号
	设备名称
	设备序号
	配套动力
	单位
	数量
	备注

	1
	板式给料机
	ZB1800*10000
	YVFP280-6/45KW
	台
	1
	

	2
	颚式破碎机
	PEV1200*1600
	YE355L-6/280KW
	台
	1
	

	3
	圆锥破碎机
	PYS2136
	Y2-4003-6/400KW
	台
	1
	

	4
	锤式破碎机
	PCF2100
	Y2-355L2-6/280KW
	台
	6
	

	5
	锤式破碎机
	PCF2000
	Y2-355L1-6/220KW
	台
	4
	

	6
	振动筛
	2YZ2460
	YE3-200L-4/30KW
	台
	5
	

	7
	磁选机
	CG1230
	YE3-225M-4/45KW
	台
	5
	

	8
	皮带输送机
	B1400
	
	条
	33
	

	9
	变压器
	4000KVA、100KVA
	
	台
	2
	

	10
	振动筛
	2YZ2460
	YE3-200L-4/30KW
	台
	2
	

	11
	磁选机
	CG9024
	YE3-160L-4/15KW
	台
	2
	


公辅工程

供水及排水
（1）给水

1）水源

本项目水源为哈密市伊州区取水，由汽车拉运至本项目场区。

2）水量

本项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水包括选矿用水，洒水降尘用水。

本项目年处理铁选尾矿及剥离矿50万吨，设计采用的“破碎—强磁选—弱磁选—比重选钛”工艺为国内先进成熟的钛铁矿选矿工艺。根据《取水定额 第32部分 铁矿选矿》（GB_T18916.32-2017），当新建铁矿选矿企业采用“磨矿—磁选—反浮选”工艺选混合矿时，用水定额指标为≤0.7m3/t原矿。本项目选矿用水为800m3/d（20万m3/a），用水定额为0.4m3/t原矿，小于用水定额指标，符合用水要求。本项目选矿用水闭路循环，不外排。因选矿过程中尾矿带走及蒸发损耗等原因，需定期补水，补水量116m3/d（2.9万m3/a）。为抑制粉尘排放，本项目在破碎筛分、卸料及运输过程中需采取喷雾或洒水降尘措施，降尘用水量20m3/d（0.5万m3/a）。
本项目新增劳动定员约150人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（2007.7.31发布），工作人员生活用水量按人均100L/d计算，以年生产300天计算，则生活用水量为15m3/d（0.45万m3/a）。

本项目设计消防、消火栓流量12L/s，火灾延续时间6小时，一次消防总用水量为259.2m3。

因此，本项目总用水量为951m3/d，其中生产新鲜水用量为116m3/d，生产循环用水量为800m3/d，生活新鲜水用水量为15m3/d，洒水降尘用水20m3/d。

（2）排水

本项目生产用水循环利用，闭路循环不外排。

生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为12m³/d（3600m³/a）。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后，用于荒漠灌溉。

表3.2-8    用、排水标准情况一览表

	用水类别
	用水量
	排水量
	损耗量

	
	新水量
	循环水量
	
	

	
	日(m3/d)
	年

(万m3/a)
	日(m3/d)
	年

(万m3/a)
	日(m3/d)
	年

(万m3/a)
	日

(m3/d)
	年

(万m3/a)

	生产

用水
	选矿用水
	116
	2.9
	800 
	20
	0
	0
	116
	2.9

	
	除尘用水
	20
	0.5
	/
	/
	0
	0
	20
	0.5

	生活污水
	15
	0.45
	/
	/
	1.2
	0.36
	0.3
	0.09

	合计
	151
	3.85
	800 
	20
	1.2
	0.36
	136.3
	3.49

	项目总循环水量20万m3/a，取用新鲜水量3.85万m3/a，项目水重复利用率85.8%。


供电
项目区用电可直接接入现有的供电系统，能够满足项目所需。项目总用电负荷为800万千瓦时/a。

供暖
本项目年工作日数为300天，冬季采用电采暖。

通风
本项目选矿工艺为磁选加重力分选，选矿过程中不添加任何辅助药剂，破碎车间污染物主要为粉尘污染。磨矿、水选车间采用自然进风、机械排风相结合的方式进行通风。通风设备选用出风口带自垂百叶和防雨罩的侧壁式通风换气扇或轴流风机。换气次数按有关规定执行。换气扇或轴流风机电机为防爆型。

 总平面布置

（1）总平面布置原则

项目总平面布置应符合国家的有关规定及要求，结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系，遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总图布置合理紧凑，协调统一。

建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则进行设置。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。

（2）本项目平面布置

本项目总占地面积120705.2m2，厂区根据功能分为生活区、破碎区、水选区三个功能区；其中破碎区位于选矿厂区东南侧，破碎车间位于破碎区的中部，原料堆场位于破碎车间西侧，废料堆场位于破碎车间的东侧；生活区位于选矿厂区的最西侧；水选区有2个水选车间、尾矿处理室等，位于整个选矿厂区的中部。选矿厂区内功能区划分清晰，各功能区之间以道路及荒地分隔，在保证选矿厂区内物流、人流通畅的前提下，功能区划上保证了生产区、堆场与环境敏感的生活区之间的隔离，降低生产区、堆场粉尘及噪声对生活区的污染影响。三个区均隔一定的距离，生产或生活活动相互独立，便于管理，生产过程中相互均不影响，各自区块或粉尘对其他区块的影响小。

项目总平面布置及各区域平面布置见下图。
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图3.2-3   本项目选矿厂区总平面布置图

图3.2-4   本项目破碎区平面布置图

图3.2-5   本项目1#水选车间区域平面布置图

图3.2-6   本项目2#水选车间平面布置示意图
厂内外运输
厂外运输量及运输方式
本项目全年总运输量为100.5万t，其中运入量为50.5万t、运出量为50万t。运输工具以汽车(其中选矿厂尾矿的运输采用自卸车进行运输)为主。本项目依托社会车辆进行原料及产品的运输。

全厂运输量详见下表全厂运输量表。

表3.2-9    全厂运输量表

	序号
	货物名称
	运距（km）
	运输量(万t/a)
	运输方式
	备注

	一
	运入
	
	50.5
	
	

	1
	选铁尾矿
	1.9
	50
	汽车
	

	2
	各种原料
	200
	0.5
	汽车
	

	二
	运出
	
	50
	
	

	1
	钛精矿
	800
	4
	汽车
	甘肃酒泉市

	2
	铁精粉
	150
	1
	汽车
	哈密市伊州区

	3
	复选尾矿及废料
	2.5
	45
	汽车
	

	总计
	
	
	100.5
	
	


厂内运输方式

厂内运输主要为破碎区至水选车间破碎后的原料的运输。拟在破碎区到水选车间之间建设一条约300m长的封闭式皮带廊，用于输送本项目破碎后的原料。

综合技术经济指标

项目综合技术经济指标详见下表。

表3.2-10     项目综合技术经济指标表

	序号
	指标项目
	单位
	指标值
	备注

	1
	建设规模（处理选铁尾矿）
	万t/a
	50
	

	2
	主要产品/产物产量
	
	
	

	2.1
	钛精矿
	万t/a
	4
	

	2.2
	铁精粉
	万t/a
	1
	

	2.3
	尾矿
	万t/a
	40
	

	2.4
	废料
	万t/a
	5
	

	3
	劳动定员
	人
	150
	

	4
	工作制度
	d/a
	300
	

	5
	年运输量
	万t/a
	100.5
	

	6
	占地面积
	m2
	120705.2
	

	7
	项目总投资(TI)
	万元
	4000
	财务评价


工程分析

施工期工程分析

施工期工艺流程图及产污节点

本项目破碎区和1#水选区均已建成，计划建设2#水选区。施工期工程内容包括：新建水选车间、脱水车间、干排车间、成品库、汽修间、机修间、配电室、危废暂存库以及事故池等，以上建筑物均为彩钢板房，事故池土方工程已完成，需采取防渗措施。
根据施工期的建设内容，施工期工艺及污染工序见图3.3-1。
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图3.3-1  施工期工艺流程及产污环节图

施工期项目污染源分析

（1）废气污染源

对本项目施工期而言，施工期间的废气主要来自新建工程土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在土方的挖掘及挖土机装载、建材包括白灰、水泥、沙子等搬运、装卸及搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①施工场地扬尘

施工场地扬尘主要来自建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。据同类工程实际监测结果，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3。

②其他废气

以柴油为燃料的挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，由于产生量不大，在此不作估算。
（2）施工期废水污染源

施工期间产生的少量的生活污水排入厂区现有地埋式一体化污水处理系统处理后，用于荒漠灌溉。

施工期生产废水主要为骨料冲洗废水和混凝土养护浇灌废水。

a.骨料冲洗废水：主要污染物为SS，经沉淀处理后循环使用，不外排。

b.混凝土浇灌养护废水：产生于混凝土浇筑、养护等过程，封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。施工期间生产废水还包括碱性混凝土养护废水，养护1m3混凝土产生养护废水0.35m3，采取中和沉淀处理后回用。混凝土养护废水应采用草帘喷洒浸湿方式养护，禁止采用漫灌，以控制废水产生量。

（3）施工期噪声污染源

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，以及部分设备安装过程中产生的噪声。施工期机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其声级（1m处）见表3.3-1，各交通运输车辆噪声见表3.3-2。

表3.3-1   各施工阶段的噪声源统计

	设备名称
	源强dB（A）
	备注

	汽车吊
	90
	4m处

	翻斗车
	86-90
	1m处

	电焊机
	90
	1m处

	推土机
	82-90
	1m处

	混凝土振捣棒
	100
	1m处

	木工机械
	100-110
	1m处

	载重车
	89
	1m处


表3.3-2   施工期各交通运输车辆噪声排放统计

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度dB（A）

	基础工程
	弃土运输
	大型载重车
	84-89

	主体工程
	钢筋、商品混凝土
	混凝土自卸车、载重车
	80-85

	装饰工程
	必备设备、材料
	轻型载重卡车
	75-80


另外在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3-8dB（A），一般不超过10dB（A）。设备安装噪声属于不连续噪声源，噪声源多位于室内，噪声源强相对于施工机械及运输车辆较小。

（4） 施工期固体废弃物污染源

本项目施工期的固体废物主要为新建工程施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾等。

土石方：本项目大部分土石方工程均已完工，产生的土石方均回用于尾矿库筑坝、道路筑基以及场地平整。新建工程开挖产生的土石方量较少，可全部回用回填平整场地。

施工建筑垃圾：本项目大部分已建成，计划建设总建筑面积为41375m2，建设施工建筑垃圾按每平方米0.05t（每吨按0.25m3计），则施工建筑垃圾量约为517.19m3。

施工建筑垃圾由施工单位或承建单位外运至最近的建筑垃圾填埋点进行安全填埋。施工人员产生的生活垃圾，集中收集后交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。

运营期工程分析

工艺流程
本项目原料运输进厂后堆存于厂区的原料堆场，然后经皮带送至破碎车间的圆锥破碎机进行破碎，破碎后由皮带输送至锤式破碎机进行二次破碎，再通过输送皮带将物料输送至振动筛，经高频筛筛分，筛上物将返回锤式破碎机继续破碎，符合要求的细颗粒进入初步磁选阶段，磁选阶段不符合要求的废料进入废料堆场，磁选阶段符合要求的通过自卸车拉运至水选车间进行选矿。

原料在水选车间首先进入一级球磨机，球磨后采用强磁选矿机选铁，选铁后的矿浆再利用旋流器分选，之后进入二级球磨机，二级球磨后进入强磁选、旋流器、中磁选、弱磁选、淘洗机，磁选阶段的最终产品为铁精粉。上述各环节会产生尾矿，尾矿通过各环节直接进入选钛室，采用比重选钛的方法将钛选出，再通过一级磁选和烘干后，产生成品钛；两级球磨、比重选钛过程产生的废水进入沉淀池处理后回用；选钛结束后最终产生的尾矿进入浓密机进行浓缩，浓缩后的尾矿进入尾矿处理室，处理后的尾矿含水率为20%，自卸车拉运至尾矿库排放。本项目设计采用的“破碎—强磁选—弱磁选—比重选钛”工艺为国内先进成熟的钛铁矿选矿工艺，对于剥离废矿及废矿中的TiO2回收率约为52.57%，Fe3O4的回收率约为12%。

具体工艺流程如下：
（1）两级破碎

大块的剥离废矿及尾矿首先送入破碎车间的圆锥破碎机进行破碎，圆锥破碎机分为动锥和静锥，物料受到动锥和静锥的多次挤压和撞击而破碎，破碎过程在密闭的机体内进行。圆锥破碎机将尾矿和剥离废矿破碎成为直径较小的物料，便于下一环节的锤式破碎机作业。锤式破碎机也是在密闭机器内进行，可将矿石破碎成粒径更小的物料。两级破碎的同时会进行洒水降尘。

（2）筛分和初步磁选

二级破碎过后物料通过皮带输送至振动筛进行筛分，不符合要求的物料回到锤式破碎机进行再次破碎，符合粒径要求的物料进入到初步磁选环节；初步磁选将含磁量极少的矿石进行初步筛选，废矿石通过皮带输送至废料堆场，符合要求的物料通过皮带输送至水选区的水选车间。

（3）磨矿

铁选尾矿由皮带输送机送入球磨机内进行一级球磨，采用湿法磨矿，以水为介质进行研磨，磨好的粉矿浆进入强磁选机进行分选，磁选后的尾矿进入选钛室，符合要求的物料进入旋流器；之后进行二级球磨，二级球磨后进入强磁选机，选出来的尾矿进入选钛室，符合要求的物料进入旋流器，之后再通过中磁选、弱磁选、淘洗机最终产生铁精粉，上述过程每个环节的尾矿都进入选钛室进行选钛。

（4）选钛室

尾矿矿浆进入选钛室后通过提升，进入螺旋溜槽，利用离心力的作用实现尾矿中钛矿的分离。经螺旋溜槽选下来的钛精粉通过干磁选机再选一遍，选完的物料经沸腾炉烘干脱水后得产品钛精粉，暂存于钛矿库中。

（5）尾矿干排工艺

本项目采用尾矿干排工艺，经本选矿工艺最终产生的尾矿浆进入旋流器，旋流器上层清液进入浓密机浓缩后再由振动脱水筛处理，由脱水筛处理后的尾矿在经过压滤机压滤后排出含水率约为20%左右的尾矿，旋流器底部渣浆直接进入干排车间压滤机压滤后排出含水率约为20%左右的尾矿，尾矿由自卸车装载，拉运至尾矿库排放。

图3.3-2      工艺流程及产污环节图

产污环节分析

（1）废气

本项目破碎车间采用“圆锥+锤式破碎工艺”后经“振动+磁选”，通过密闭输送廊道将破碎和干选后的矿石运送至水选车间，随后通过磨矿、分级、磁选、品位提升等工段从尾矿中提取铁精矿，选铁过程中产生的尾矿通过管道输送至选钛室，通过离心分离+干式磁选的方式选出钛精矿；水选车间选矿全过程为湿法磁选过程，粉尘排放量较少。

因此，运营期废气主要来自破碎筛分过程产生的粉尘，原料堆场、废料堆场产生的扬尘，原料、尾矿装卸及运输过程中产生的扬尘等。各产污环节污染因子分析如下：
表3.3-3    废气产生环节及处置措施

	序号
	产生环节
	污染因子
	处理措施

	1
	干选（破碎筛分、磁选）
	原料堆场扬尘G1
	颗粒物
	洒水、喷雾降尘

	2
	
	破碎粉尘G2
	颗粒物
	

	3
	
	筛分粉尘G2
	颗粒物
	

	4
	
	废料堆场扬尘G3
	颗粒物
	

	5
	
	输送粉尘G4
	颗粒物
	


（2）废水

1）生产废水

生产废水主要为水选车间选矿废水，主要污染物为SS，选矿废水沉淀处理后全部回用，不外排。

2）生活污水

生活污水经厂区现有生活废水经地埋式一体化污水处理系统处理后，用于荒漠灌溉。

（3）噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、搅拌设备和泵类等设备，单个噪声源源强不超过95dB(A)，均为连续性作业。
（4）固废

本项目产生的固体废物包括危险废物、一般固废和生活垃圾。

危险废物主要为运营期机械设备维护保养过程中产生的废机油。一般固体废物主要为选矿产生的废料及复选尾矿。

（1）项目危险废物类别及处置措施

本项目生产过程中定期对机械设备进行维护保养，维护过程中会产生少量的废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。集中收集至本项目新建危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处置。

（2）项目一般固废类别及处置措施

项目一般固废主要为破碎分选产生的废料及复选尾矿。

根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），破碎分选产生的废料、复选尾矿属于“29采矿业产生的其他尾矿，代码081-001-29黑色金属矿采选过程中产生的尾矿”；本项目破碎分选产生的废料及复选尾矿由自卸车拉运至尾矿库排放。
生活垃圾

生活垃圾集中收集后交由哈密市伊州区环境卫生中心统一清运。

表3.3-4    固废产生环节及处置措施一览表

	序号
	产生环节
	类别
	形态
	废物属性
	废物代码
	处理方式

	1
	设备维护
	废矿物油
	液
	危险废物
	HW08

900-249-08
	集中收集至本项目新建危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处置。

	2
	水选
	选矿废料
	固
	一般工业

固体废物
	081-001-29
	自卸车拉运至尾矿库排放。

	3
	
	复选尾矿
	固
	
	081-001-29
	

	5
	办公生活
	生活垃圾
	固
	生活垃圾
	/
	集中收集后交哈密市伊州区环境卫生中心统一清运


物料平衡分析

略
水平衡分析

本项目水平衡见图3.3-6。

图3.3-6    项目水平衡图（t/d）

运营期污染源强

根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建黑色金属选矿项目，源强核算主要采用产排污系数法。

大气污染物

运营期废气主要为原料及废料堆场扬尘、破碎筛分粉尘、各物料运输扬尘。大气污染源源强分别核算如下：

有组织废气（破碎、筛分粉尘）

本项目原料多为破碎尾矿，只有少部分为采剥废石（占总原料的40%），需进行破碎。破碎过程主要在进料机、圆锥破碎机、振动筛、排料口，转运点处产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中“0810铁矿采选行业系数手册”进行源强核算。本项目破碎筛分粉尘产污系数表详见下表。

表3.3-8    本项目破碎筛分粉尘产污系数一览表

	工段名称
	产品

名称
	原料

名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
	去除效率（%）

	选矿
	铁块（粉）矿
	复合铁矿石
	破碎-筛分
	所有规模
	颗粒物
	千克/吨-产品
	0.66
	袋式除尘
	95


本项目年处理原料50万t，其中40%需进行破碎处理，则本项目破碎的产品产量为20万t，经计算本项目破碎筛分工段颗粒物的产生量为132t/a。

本环评要求产生粉尘的进料、卸料系统采用密闭式作业，从破碎机进入球磨机采用皮带输送，皮带输送机采用封闭式长廊，在破碎机、筛分机上方安装集气罩，破碎筛分粉尘集气罩收集后采用布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排放，按照集气罩收集效率90%，布袋除尘器除尘效率95%，风机风量按50000m3/h进行估算，本项目破碎筛分粉尘颗粒物有组织排放量为5.94t/a，排放速率0.83kg/h，排放浓度16.60mg/m3，可以达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值颗粒物排放限值要求（20mg/m3）。

无组织废气

1）破碎筛分粉尘

破碎筛分粉尘约13.2t/a（10%）粉尘溢出集气罩，通过车间门窗无组织面源排放，破碎筛分车间封闭，粉尘在车间内自然沉降，可阻隔约80%的粉尘排放量，因此破碎筛分粉尘无组织排放量2.64t/a，排放速率0.37kg/h。
2）堆场扬尘

本项目破碎区有原料堆场和废料堆场，原料堆场主要为临时堆存，大部分原料不进堆场，而是直接进破碎工序。原料和废料堆存过程中采用篷布遮盖，并定期洒水降尘，在卸料及堆放过程会产生一定量的粉尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021.6.11日发布）附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 

Nc指年物料运载车次（单位：车）； 

D指单车平均运载量（单位：吨/车）； 

(a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

本项目车辆载重按60t计，原料堆场年总装卸量按50万t计，则总装卸次数为8333次，废料堆场年总装卸量按5万t计，则总装卸次数为833次，根据附录，本项目a取0.0011，b取0.0074，Ef取0，本项目原料堆场占地面积约为28651m2，废料堆场占地面积约为4475m2。经计算原料堆场颗粒物的产生量为75t/a，废料堆场颗粒物的产生量为7.50t/a。

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。

由于本项目大部分为块状石料，在采取降低作业高度，微风情况下装卸等措施后，同时采取洒水降尘、采用表面覆盖织物、雾炮等抑尘措施严格控制粉尘无组织排放，根据附录4、5，本项目Cm取86%，Tm取0%，经计算，本项目原料堆场产生的颗粒物排放量为10.50t/a，废料堆场产生的颗粒物排放量为1.05t/a。可保证在监控点（厂周界外10m范围内），下风向最大浓度处的浓度低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中现有和新建企业边界大气污染物无组织排放浓度限值1mg/m3。

3）运输扬尘

本项目原料运输、尾矿运输和产品运输均采用汽车，运输过程都会产生粉尘。

运输过程中产生一定粉尘，起尘量取决于运输量及运输方式。道路运输扬尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式：

Qp=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72
Qp′=Qp×L×Q/M

式中：Qp—车辆扬尘量，kg/km·辆

Qp′—车辆扬尘量，t/a；

V—车辆速度，20km/h；

M—车辆载重量，60t/辆；

P—道路灰尘覆盖量，（自然含水率状态下取0.05kg/m2）

L—运输距离（km）；

Q—运输量。

按上述模式估算运输车辆扬尘产生及排放情况详见下表。

表3.3-9   运输车辆扬尘产生及排放情况

	污染源
	运距（m）
	运输量（万t）
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	备注

	原料运输扬尘
	2300
	50.5
	11.62
	2.32
	篷布遮盖、洒水降尘抑尘效率为80%

	复选尾矿等运输
	3125
	45
	14.06
	2.81
	

	产品运输
	3125
	5
	1.56
	0.31
	

	合计
	/
	100.5
	27.24
	5.44
	


（3）大气污染源汇总

本项目大气污染源源强核算汇总详见下表。

表3.3-10   废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	生产

车间
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	治理后污染物源强
	排放

时间

（h）

	
	
	
	
	核算

方法
	废气量

(m3/h)
	产生量

（t/a）
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	工艺
	效率（%）
	核算

方法
	排放量

(t/a)
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	

	破碎筛分车间
	破碎机筛分机
	G2
	颗粒物
	系数法
	50000
	118.8
	16.5
	330 
	布袋除尘
	95
	系数法
	5.94
	0.83
	16.60
	7200

	
	无组织
	颗粒物
	
	无组织
	13.2
	1.83
	/
	车间封闭阻隔
	80
	系数法
	2.64
	0.37
	/
	

	原料堆场G1
	颗粒物
	系数法
	无组织
	75.00
	10.42
	/
	遮盖、喷雾降尘
	86
	系数法
	10.50
	1.46
	/
	7200

	废料堆场G3
	颗粒物
	系数法
	无组织
	7.50
	1.04
	/
	
	86
	系数法
	1.05
	0.15
	/
	7200

	道路运输G4
	颗粒物
	系数法
	无组织
	27.24
	0.004
	/
	洒水降尘
	80
	系数法
	5.44
	0.76
	/
	7200


水污染物

本项目选矿废水循环利用，不外排。

本项目生活用水量为15m3/d（4500m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为12m³/d（3600m³/a），生活污水中成分简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。浓度分别为450mg/L、300mg/L、200mg/L、35mg/L。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后，用于荒漠灌溉。项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表3.3-11。

固体废物

本项目产生的固体废物主要为运营期机械设备维护保养过程中产生的废机油、选矿产生的废料和复选尾矿以及生活垃圾。破碎工序布袋除尘器收集的粉尘灰产生量为112.86t/a，成分与原矿石成份一致，可收集后作为细颗粒原料进入选矿工段生产精矿。

（1）废机油

本项目的设备维护会产生废润滑油，产生量约0.2t/a，集中收集后在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

（2）破碎分选产生的废料及复选尾矿
根据现有项目类比分析，原料破碎筛分后会进行初步的磁选，磁选过程中会产生约5万t/a的废料，自卸车拉运至尾矿库排放。根据物料衡算，水选车间选钛结束后，会产生40万t/a的复选尾矿；尾矿浆采取干排工艺脱水后自卸车拉运至尾矿库排放。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员150人，每人每天产生生活垃圾约1kg，则项目年生活垃圾产生量为45t，产生的生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表3.3-12。
噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、搅拌设备和泵类等设备，单个噪声源源强不超过110dB(A)，均为连续性作业。
本项目选取低噪声设备、噪声设备合理布局、产噪设备安装减震基础、厂房隔声等降噪措施，风机采取安装消音器、设置隔声罩隔声等措施进行消音减噪，降低噪声对周围环境的影响。项目主要噪声源源强及其防治措施见表3.3-13。
表3.3-11  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/

生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放

时间(h)

	
	
	
	
	核算

方法
	产生废水量(m3/a）
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	工艺
	效率%
	核算

方法
	排放废水量(m3/a）
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	水选车间
	选矿废水
	SS
	/
	/
	/
	/
	沉淀
	100
	/
	/
	/
	/
	/

	生活区
	职工

生活
	生活

污水
	SS
	类比
	3600
	200.00 
	0.72
	地埋式一体化生活污水处理设施
	80
	类比
	3600
	40.00 
	0.14
	1800（300d，6h/d）

	
	
	
	COD
	
	
	450.00 
	1.62
	
	85
	
	
	67.50
	0.24
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	300.00 
	1.08
	
	90
	
	
	30.00
	0.11
	

	
	
	
	NH3-N
	
	
	35.00 
	0.13 
	
	70
	
	
	10.50 
	0.03
	


3.2-12  项目固体废弃物产生量和处置方式

	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	废物代码
	危废特性
	危废属性
	产生情况
	处置情况
	最终去向

	
	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	设备维护
	/
	废矿物油
	HW08

900-249-08
	T、I
	危险废物
	类比
	0.2
	危废暂存间暂存
	0.2
	委托有资质单位处置

	破碎筛分车间
	振动筛
	废料
	081-001-29
	/
	一般工业固体废物
	系数法
	5×104
	废料场堆存
	5×104
	自卸车拉运至尾矿库排放

	水洗车间
	旋流器
	复选尾矿
	081-001-29
	/
	
	物料衡算
	40×104
	自卸车拉运
	40×104
	

	办公生活
	/
	生活垃圾
	/
	/
	生活垃圾
	系数法
	45
	集中收集
	45
	交哈密市伊州区环境卫生中心统一清运


表3.3-13  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/

生产线
	装置
	噪声源
	声源

类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放
	持续
时间(h)

	
	
	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值
	

	破碎筛分车间
	颚式破碎机（1台）
	频发
	类比
	95
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	65
	8

	
	圆锥破碎机（1台）
	频发
	类比
	95
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	65
	8

	
	锤式破碎机（10台）
	频发
	类比
	95
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	65
	8

	
	振动筛（8台）
	频发
	类比
	80
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	50
	8

	
	磁选机（7台）
	频发
	类比
	90
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	60
	8

	1#水选车间
	球磨机（3台）
	频发
	类比
	85
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	55
	8

	
	振动筛（5台）
	频发
	类比
	80
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	50
	8

	
	粉碎机（1台）
	频发
	类比
	95
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	65
	8

	
	磁选机（5台）
	频发
	类比
	90
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	60
	8

	
	砂泵（36台）
	频发
	类比
	90
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	60
	8

	2#水选车间
	球磨机（1台）
	频发
	类比
	85
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	55
	8

	
	振动筛（4台）
	频发
	类比
	80
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	50
	8

	
	磁选机（1台）
	频发
	类比
	90
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	60
	8

	
	砂泵（24台）
	频发
	类比
	90
	减震、厂房隔声
	30
	类比
	60
	8

	环保工程
	烘干机、除尘器
	风机（2台）
	频发
	类比
	110
	减震、隔声罩、消声
	40
	类比
	70
	8


非正常排放污染源源强核算

非正常工况指工艺运行过程中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有效率等。本项目非正常排放主要考虑袋式除尘器由于布袋破损导致除尘效率下降至70%，持续时间为1h。项目非正常排放情况见下表。

表3.3-14    项目非正常排放情况表

	污染源
	污染物
	非正常排放原因
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放浓度mg/m3
	持续时间h
	发生频次
	应对措施

	布袋除尘器排气筒（P1）
	颗粒物
	布袋破损处理系统下降至70%
	4.95
	99
	1
	1
	加强检修


一旦发现废气非正常排放现象，破碎筛分粉尘等废气排放浓度急剧增加，对大气环境质量造成短期严重污染，立即查找事故原因并进行抢修，如短时间内无法找出原因及妥善处理，必要时应停止运行。此外，在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。

本项目污染物排放情况
大气污染物年排放量核算

（1）有组织排放量核算

本项目新增大气污染物有组织排放量核算表，见下表。

表3.3-15   大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口（布袋除尘器排气筒）

	1
	P1
	颗粒物
	54.90
	0.83
	5.94

	有组织排放总计
	颗粒物
	5.94


（2）无组织排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表，见下表。

表3.3-16    大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量(t/a)

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值(mg/m3)
	

	1
	/
	破碎筛分车间
	颗粒物
	厂房封闭阻隔
	GB 28661-

2012
	1.0
	2.64

	2
	/
	原料堆场
	颗粒物
	遮盖、喷雾降尘
	
	1.0
	10.50

	3
	/
	废料堆场
	颗粒物
	
	
	1.0
	1.05

	4
	/
	物料运输
	颗粒物
	遮盖、洒水降尘
	
	1.0
	5.44

	厂界无组织排放总计
	颗粒物
	排风扇通风
	
	1.0
	19.63


（3）项目大气污染物年排放量核算

大气污染物年排放量核算表，见下表。

表3.3-17    大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量(t/a)
	合计

	
	
	有组织
	无组织
	

	1
	颗粒物
	5.94
	19.63
	25.57


（4）项目大气污染物非正常排放量核算

本项目非正常工况排放量核算，见下表。

表3.3-18   大气污染物非正常排放量核算表

	序号
	排放源
	污染物
	速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	非正常工况类型
	单次持续

时间
	应对

措施

	1
	布袋除尘器排气筒（P1）
	颗粒物
	4.95
	99
	布袋破损处理系统下降至70%
	1h
	停产

检修


废水污染物排放量核算

本项目废水污染物排放量核算如下表：

表3.3-19    废水污染物排放量核算表

	污染物
	产生量t/a
	排放量t/a
	执行标准
	处理方式

	COD
	1.62
	0.24
	农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准
	处理达标后，用于荒漠灌溉

	氨氮
	0.13
	0.03
	
	

	BOD5
	1.08
	0.11
	
	

	SS
	0.72
	0.14
	
	


固废产生量核算

本项目固废产生情况核算情况如下表：

表3.3-20   固废污染物核算情况一览表

	固废分类名称
	产生量t/a
	处置量t/a

	危险废物
	0.2
	0.2

	一般工业固废
	45×104
	45×104

	生活垃圾
	45
	45


污染物排放量核算汇总

本项目新增外排三废核算汇总表见下表。

表3.3-21   新增项目“三废”排放汇总表    单位：t/a

	类型
	污染物
	排放量

	废气
	废气量（万m3）
	36000

	
	颗粒物
	25.57

	废水
	废水量m3
	3600

	
	COD
	1.62

	
	氨氮
	0.13

	
	BOD5
	1.08

	
	SS
	0.72

	固废
	危险废物
	0

	
	一般工业固废
	0

	
	生活垃圾
	0


 清洁生产分析
清洁生产指标要求

依据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进本项目、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产评价指标应覆盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其对生产过程，要同时考虑对资源的使用和污染物的产生，因此清洁生产评价指标分为六大类。

（1）生产工艺与装备要求

通过对工艺技术来源和技术特点进行分析，说明其在同类技术中所占地位以及选用设备的先进性。生产工艺与装备选区直接影响到该项目投入生产后，资源能源利用效率和废弃物产生。

（2）资源能源利用指标清洁生产的意义及指标体系

源能源利用指标包括物耗指标、能耗指标和新水用量指标三类。

（3）产品指标

对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，首先，产品应是我国产业政策鼓励发展的产品，此外，从清洁坐产要求还应考虑包装和使用，不应对环境造成负担。

（4）污染物产生指标

污染物产生指标包括单位产品废气、废水、固体废物等产生指标。

（5）废物回收利用指标

对于生产企业应尽可能的回收和利用废物，使其转化为宝贵的资源，而且应该是高等级的利用，逐步将级使用，然后再考虑末端治理。

（6）环境管理要求

是否满足环境法律法规标准、环境审核、废物处理处置、生产过程环境管理、相关方环境管理要求。

本项目清洁生产分析

本次评价的清洁生产指标选用中华人民共和国环境保护行业标准（HJ/T294-2006）中的《清洁生产标准 铁矿采选业》。具体内容见下表。

表3.4-1    铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国产较先进的旋回、鄂式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	三级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大、能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大、能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	三级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛等分级设备
	三级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和盘式压滤机等脱水过滤设备
	二级

	二、资源能源利用指标

	金属回收率/（%）
	≥ 90
	≥ 80
	≥ 70
	钛52.57%

铁12%

	电耗/（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	二级

	水耗/（m３/t）
	≤ 2
	≤7
	≤ 10
	一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量（m3/ t）
	≤ 0.1
	≤ 0.7
	≤ 1.5
	一级

无废水外排

	悬浮物/（kg/ t）
	≤ 0.01
	≤ 0.21
	≤ 0.60
	

	CODcr产生量（kg/ t）
	≤ 0.01
	≤ 0.11
	≤ 0.75
	

	四、废物回收利用指标

	工业水重复利用率（%）
	≥ 95
	≥90
	≥ 85
	85.8%，三级

	尾矿综合利用率（%）
	≥ 30
	≥ 15
	≥ 8
	尾矿排入

尾矿库

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	尚未进行，环评要求达产后按二级要求控制

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	二级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	二级

	
	设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	二级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	环评要求运行中完善

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	环评要求运行中完善

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	环评要求运行中完善

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	环评要求运行中完善

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	环评要求运行中完善

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	环评要求运行中完善

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	环评要求照此控制

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	环评要求照此控制


由上表可知，本项目基本满足清洁生产三级以上水平，大部分指标满足清洁生产二级以上水平。

本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，属于废物综合利用项目。本项目选矿废水经处理后全部循环利用，可做到零排放，不仅大大节约生产用新水量，还可避免废水排放对水环境的影响，生产过程在室内进行，通过集尘罩收集粉尘，可有效控制粉尘排放并节约了生产资料；项目污染物产生指标和废物回收利用指标均能满足清洁生产一级水平。
综上所述，本项目从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、废物回收利用指标、环境管理等方面分析整体建设符合清洁生产三级的要求。

总量控制
总量控制的原则

项目最终排入环境的废气、废水和废渣污染物种类与数量为基础，以排污可能影响的大气、水等环境要素为主要对象，根据工程特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，进而通过采取有效的措施确保污染物排放达到有关规定的标准要求，力求实现主要污染物排放量达到总量控制目标。

实施总量控制的项目

目前国家对VOCs、NOx、CODcr、NH3-N等4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目涉及总量控制的因子为CODcr、NH3-N。
污染物排放总量控制分析

本项目选矿废水 “闭路循环”不外排；生活污水由地埋式一体化污水装置处理达标后用于荒漠灌溉，因此无需申请CODcr和NH3-N总量指标，因此本次评价认为无需申请总量指标。 

环境现状调查与评价

自然环境现状与评价

地理位置

哈密市是新疆维吾尔自治区下辖的一个地级市，位于新疆东部，是新疆通向中国内地的要道，自古就是丝绸之路的咽喉，有“西域襟喉，中华拱卫”和“新疆门户”之称。东与甘肃省酒泉市相邻，南与巴音郭楞蒙古自治州相连，西与吐鲁番市、昌吉回族自治州毗邻，北与蒙古国接壤，设有国家一类季节性开放口岸-老爷庙口岸，是新疆与蒙古国发展边贸的重要开放口岸之一。

2016年2月18日国务院批复同意撤销哈密地区，成立地级哈密市，下辖伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县。伊州区位于新疆东部，是新疆通往内地的门户，是古“丝绸之路”上的重镇。东部与甘肃省酒泉市相邻，西部与昌吉回族自治州的木垒县和鄯善县毗邻，南部与巴音郭楞蒙古自治州的若羌县接壤，北接天山与伊吾县、巴里坤县为邻，东北部与蒙古国有46公里边界。

本项目位于哈密市尾亚老火车站西北约2.2km处，行政区划属新疆维吾尔自治区哈密市伊州区管辖，项目区中心地理坐标为东经94°19′55.90″，北纬41°47′33.08″，项目区周围目前均为空地。

地形地貌

伊州区地形地貌分三大部分：北部是以中山（1600m至2800m）和高山（2800m以上）地为主要特征的东天山余脉；东部、南部则是以剥蚀形态为主要特征的高原地带；中部、西部是哈密盆地。全市地形总的是北高南低，自东北向西南倾斜。喀尔里克山主峰托木尔提，海拔4886m，是全区最高点；沙尔湖海拔53m，是全区最低处。

本项目所在区域地貌单元为山前洪积平原及山丘地带，地形较平坦、开阔，海拔高程1303～1312m，基岩埋深较浅，属于基岩地区；总体地势西北高东南低，地形坡度＜1°，无高陡边坡、不稳定斜坡，无冲沟，地貌类型单一，地形条件简单，场地地形较平坦。

气候气象

哈密市地处欧亚大陆腹地，属温带大陆性气候。夏季多风且冷暖多变，冬季寒冷干燥，日照时间长，境内地势南北差异较大，气候垂直特性明显。空气干燥，大气透明度好，云量遮蔽少，光能资源丰富，为全国光能资源优越地区之一。

哈密市年平均风速1.5m/s，全年多为东北和北风。年平均风速≥8级以上大风为 23天，其中4至6月大风日数最多，最大风力达十一级。春季多大风，局部地区历年来多受大风袭扰，如十三间房地区为百里风区，古称“黑风川”。星星峡为全国日照最多的地区之一，有“日光峡”之称。根据哈密市气象站的观测资料统计，主要常规气象要素统计资料见下表：

表4.1-1    项目所在地区域主要气象要素表
	气象要素
	单位
	观测结果
	气象要素
	单位
	观测结果

	年平均气温
	℃
	10
	年降水量
	mm
	39.1

	最大风力
	级
	12
	年平均蒸发量
	mm
	2237

	平均风力
	级
	8
	太阳辐射年总量
	Kcal/m2a
	144.3- 159.8

	极端最高气温
	℃
	43.2
	年平均日照时数
	h
	3303-3575

	极端最低气温
	℃
	-28.6
	年平均气压
	hpa
	918.3

	平均日较差
	℃
	14.8
	年平均风速
	m/s
	1.5

	年主导风向
	/
	东北(EN)
	最大冻土深度
	cm
	127

	全年雨雪日数
	d
	57
	无霜期
	d
	184


项目区少雨，蒸发量远大于降水量，降水量多集中在6～7月份，月平均降水量6.25mm，有时有暴雨，植被稀少，为典型的大陆性干旱气候。

地表水系
哈密市可利用的水量共16.96亿立方米，其中地表水8.76亿立方米，占全疆总量的1.1%。全地区无大江大河，河流小溪均属于季节性水流，大多数发源于哈尔里克山及巴里坤山，由山区降水和融冰化雪补，共有大小山沟40余条（内陆小河），年径流量8.47亿立方米。其水文特点是沟溪多、流程短、水量小、水资源补给以雨水和积雪融水为主。伊吾县有伊吾河，年径流量5760万立方米。巴里坤县有柳条河，年径流量1380万立方米。哈密市有石城子河，年径流量7060万立方米；榆树沟，年径流量4573万立方米；五道沟，年径流量4636万立方米；市区东西河坝，年径流量 1.1153亿立方米；三堡白杨河，年径流量1675亿立方米。 

项目位于哈密市尾亚老火车站（火车站现已停用）以西约2.2km处，行政区划属新疆维吾尔自治区哈密市伊州区管辖。项目区内地表水系不发育，无地表径流，无泉水出露，只有干谷沟系，沿沟谷多形成季节性暴雨的暂时洪流通道，次数极少的暴雨可产生短暂性地表散流，但很快便消失。

地质

区域地质构造

矿区位于准噶尔盆地东缘，大地构造位置属哈萨克斯坦-准噶尔板块、巴伦台-星星峡离散地体。

矿区内主要为华力西期侵入岩，区内未见褶皱和断裂构造，仅在南部见到岩浆侵入时所形成的节理构造。

地层岩性

区域出露地层有矿区内出露地层主要为华力西侵入岩(γ4)及少量第四系(Qhpa1)，详见矿区地质图。

（1）华力西侵入岩

根据侵入岩体出露位置、分布特点及相互接触关系、分布特点将他们划分为三个侵入期：

第一期侵入岩为基性杂岩体，在矿区内广泛分布，由角闪橄榄辉长岩、辉石岩、角闪辉长岩等组成。

第二期侵入岩为酸性侵入岩，由黑云母角闪花岗岩、黑云母花岗斑岩、黑云母花岗闪长岩等组成，主要分布在矿区中部和东部。

第三期侵入岩为碱性侵入岩，主要为石英正长岩，主要分布在矿区南部。

此外，矿区内岩脉较发育，主要有花岗岩脉、闪长岩脉、正长岩脉，主要分布在基性杂岩体的过渡、边缘相中。辉长岩脉零星分布于晚期侵入岩。

2、第四系(Qhpa1)

主要分布于洼地内，主要由碎石、含砾亚砂土等组成，呈土黄色，松散未胶结。砾石粒径一般2-30mm，最大可达60mm，砾石含量约为20-30%，砾石分选性较差，次棱角状。

图4.1-1   区域地质图

工程地质
区域多为基岩出露。岩石的岩性主要为辉长岩、花岗岩、花岗斑岩、闪长岩和正长岩等，根据周边矿山地质勘探的结果显示：单轴饱和抗压强度为41.95-63.92MPa,属半坚硬-坚硬岩，根据钻孔RQD值统计结果，RQD值在50-91%，岩体中等完整-完整，岩石质量中等-极好，稳固性较好-好，工程地质条件良好。
地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)中的附录A：《中国地震动峰值加速度区划图》，矿区所在区域地震动峰值加速度值为0.10g；根据附录F和附录G，确定地震基本烈度为Ⅶ度。

区域水文地质

地下水赋存条件
区域为低山丘陵区，属剥蚀低山地貌，地势东高西低，相对高差20～30m左右，标高一般在1300～1400m。北以尖山子隆起带，南以照壁山为两条地表分水岭，区域上构成一个大型较完整的向西开口的独立的水文地质单元。

选厂位于剥蚀残丘和剥蚀准平源区内，地势东南高，北西低。区内由于受构造风化作用的影响，地表岩石破碎，裂隙发育，结构松散，铁染明显。低洼处被第四系松散沉积物所覆盖。区内无泉水出露，地下潜水位5～30m，无地表泾流。只有干沟谷系，冲沟形态比较宽缓，多为暴雨期的暂时洪流通道，期间往往切断交通。地面标高1310m左右，最低侵蚀基准面标高为1295m。

区域北东向断裂构造较为发育，为形成接受大气降水的蓄水构造提供了有利条件。但选厂区域的断层多为储水断层，本身含水且导水系由于地下水缺乏补给采源和补给途迳，所以断层破碎带内的地下水主要是静储量，在天然条件下几乎没有流量或泾流量极小，当钻孔或坑道揭露到这种地下水时，开始时涌水量很大，但以后越来越小，逐渐趋于稳定或消失。

因此，矿区水文地质勘探类型属水文地质条件简单的基岩裂隙水。
地下水补径排条件

区域地处干旱地带，属典型大陆性气候，同时多风少雨，日温差大，植被少，为荒漠地带。降雨量多集中在每年5～8月降雨量44.7mm，是本区重要的补给源，年蒸发量高达3485.2mm以上，多集中在每年4～9月，是本区排泄的主要方式之一。
区域地下水开发利用现状及规划 
根据调查，区域无地下水开发利用规划，本项目生产生活用水均外部拉运，无地下水开采计划。

环境质量现状调查与评价

大气环境质量现状调查与评价

数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 

本次评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统2021年哈密市环境空气质量数据（作为本项目环境空气质量现状评价基本污染物的监测数据进行分析。特征污染物补充现场监测。

评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3及TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表2.6-1。
评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013中的统计方法对各污染物年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

补充监测的特征污染物采用影响因子占标率法进行评价，其数学模式为：

Pi=Ci*100/Si
式中：Pi—i种污染物的占标率（%）；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Si—i种污染物的评价标准，mg/Nm3。

基本污染物环境质量现状及达标区判定

根据环境空气质量模型技术支持服务系统2021年哈密市气象数据（下表），本项目所在区域SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO百分位数日平均、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10，因此项目所在区域为环境空气质量非达标区域。
区域环境空气质量监测结果见表4.2-1。
表4.2-1  基本污染物环境质量现状

	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m3）
	现状浓度（µg/m3）
	占标率
	达标

情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	10
	0.17
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	26
	0.65
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	74
	1.06
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	21
	0.6
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	4000
	1000
	0.25
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	160
	122
	0.76
	达标


特征因子环境质量现状

（1）监测点位及监测时间

本项目大气特征污染因子为TSP。本次评价引用新疆环疆绿源环保科技有限公司2021年3月11日-3月18日对项目所在区域进行环境质量监测，项目区设置2个监测点，监测点1#坐标为N41°47′33.08″，E94°19′55.90″，监测点2#坐标为N41°47′48.48″，E94°20′38.78″

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）中6.2.2“其他污染物环境质量现状数据”中可收集评价范围内近三年与本项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本次收集的数据的监测点位及监测因子，监测时间为2021年，引用数据符合导则要求。

监测点位及监测时间见表4.2.2、图4.2-1。

表4.2-2  监测点位及监测时间

	序号
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离（m）
	备注

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	项目区1#
	
	
	TSP
	2021.3.11-3.18
	/
	0
	引用

	2
	项目区2#
	
	
	TSP
	2021.3.11-3.18
	东侧
	3000
	引用


（2）采样及分析方法

环境空气质量监测中的采样环境、采样高度及采样频率等要求执行HJ/T193或HJ/T194中要求，分析方法均按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。

（3）评价标准及评价方法

标准值：TSP环境空气浓度限值见表2.6-1。

评价方法：采用影响因子占标率法进行评价。

（4）特征污染物监测结果及评价
监测结果及评价分析结果见表4.2-3。

监测结果表明：监测点TSP监测日均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准日平均浓度限值。

表4.2-3   特征污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	监测点坐标/m
	污染物
	平均时间
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围

（μg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	
	
	TSP
	2021.3.11
	300
	113
	37.67%
	0
	达标

	
	
	
	
	2021.3.12
	
	141
	47.00%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.13
	
	147
	49.00%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.14
	
	145
	48.33%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.15
	
	140
	46.67%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.17
	
	131
	43.67%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.18
	
	131
	43.67%
	
	达标

	2#
	
	
	TSP
	2021.3.11
	300
	216
	72.00%
	0
	达标

	
	
	
	
	2021.3.12
	
	226
	75.33%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.13
	
	229
	76.33%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.14
	
	211
	70.33%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.15
	
	215
	71.67%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.17
	
	219
	73.00%
	
	达标

	
	
	
	
	2021.3.18
	
	233
	77.67%
	
	达标
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地表水环境质量现状调查与评价

项目区内地表水系不发育，无地表径流，无泉水出露，只有干谷沟系。
地下水环境现状调查与评价

本次评价期间收集了新疆环疆绿源环保科技有限公司于2022年12月16日对哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密尾亚钛铁矿矿区周边地下水现状监测数据。
监测点及监测时间

监测点位与本项目区位于同一地下水文地质单元，可反映出区域地下水环境质量。引用数据监测时间为2022年12月16日。各监测点位与本项目位置关系见表4.2-3。监测点位图详见图4.2-2。
表 4.2-3    地下水监测点位与本项目位置

	序号
	引用点监测点位
	引用点地理坐标
	与本项目方位
	距离（km）
	井深-水位
	含水层

	1
	D1#
	
	矿区西北侧

（侧向）
	1.2km
	50-35
	潜水

	2
	D2#
	
	矿区北侧

（下游）
	1.0km
	50-30
	潜水

	3
	D3#
	
	矿区东北侧

（下游）
	0.8km
	120-100
	承压水

	4
	D4#
	
	矿区内
	0.6
	125-110
	承压水

	5
	D5#
	
	矿区西南侧

（上游）
	0.2km
	50-35
	潜水


监测项目及分析方法

（1）监测项目

①地下水化学类型八大离子：K+、Ca2+、Na+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-；

②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硫化物、氯化物、铜、锌共计22项。

（2）分析方法

采样及分析方法依照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的规定进行。

评价标准及评价方法

根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类水质标准，评价方法采用标准指数法对监测结果进行评价，标准指数＞1，表明该水质因子已超标。其标准指数计算方法为：
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式中：Pi－第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质参数（如pH值），其标准指数计算方法如下：
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式中：SpH——pH的污染指数（无量纲）；

pH——pH监测值；

pHsd——标准中pH的下限值；

pHsu——标准中pH的上限值。

监测结果及评价

（1）地下水化学类型监测结果及划分

区域地下水八大离子检测结果及地下水化学类型详见下表。

表4.2-4    地下水化学类型离子监测结果及划分    单位：mg/L

	序号
	监测项目
	D1#
	D2#
	D3#
	D4#
	D5#

	
	
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值

	1
	K+
	15.1
	17.4
	0.67
	0.34
	10.4

	2
	Na+
	1040
	889
	55.3
	24.5
	486

	3
	Ca2+
	154
	243
	17.6
	17.1
	145

	4
	Mg2+
	60.9
	47.3
	2.20
	0.98
	52.7

	5
	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	HCO3-
	114
	25
	11
	25
	58

	7
	SO42-
	1780
	1470
	66.5
	3.28
	1420

	8
	Cl-
	1060
	1840
	101
	29.2
	1290

	地下水化学类型
	SO4 Cl–Na
	ClSO4 –Na
	ClSO4 –Na
	ClHCO–NaCa
	ClSO4 –Na


（2）地下水水质监测结果及评价

采用《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类水质标准进行评价，水质监测及评价结果见下表。

表4.2-5 地下水水质监测及评价结果    

	序号
	项目类别
	Ⅲ类标准
	单位
	D1#
	D2#
	D3#
	D4#
	D5#

	
	
	
	
	监测值
	Si
	监测值
	Si
	监测值
	Si
	监测值
	Si
	监测值
	Si

	1
	pH值
	6.5~8.5
	无量纲
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	硫酸盐
	≤250
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	氯化物
	≤250
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	氨氮
	≤0.5
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	亚硝酸盐
	≤1.00
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	硝酸盐
	≤20
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	总硬度
	≤450
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	溶解性总固体
	≤1000
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	硫化物
	≤0.02
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	六价铬
	≤0.05
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	锰
	≤0.10
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	铜
	≤1.0
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	锌
	≤1.0
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	挥发酚
	≤0.002
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	耗氧量
	≤3.0
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	铅
	≤10
	μg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	铁
	≤0.3
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	氰化物
	≤0.05
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	氟化物
	≤1.0
	mg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	汞
	≤1
	μg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	砷
	≤10
	μg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	镉
	≤5
	μg/l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由监测结果可知，选厂区域潜水层地下水总硬度出现超标，最大超标倍数为0.75，溶解性总固体出现超标，最大超标倍数为2.2，硫酸盐出现超标，超标倍数为6.12，氯化物出现超标，超标倍数为6.36，氟化物出现超标，超标倍数为0.8，硝酸盐氮出现超标，超标倍数为0.37，以上指标超标原因是因为项目区水文地质条件造成地下水天然背景值高。地下水的其他各项监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。
声环境现状监测与评价

声环境现状监测

声环境现状委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对进行现场监测。
（1）监测点布置

噪声监测点分别位于厂界东、西、南、北四个方向。

（2）监测项目

声环境监测项目为等效A声级。

（3）监测时间、频率及方法

监测时间及频率：监测时间为2023年2月2日~2023年2月3日，昼夜各监测1次；

监测仪器及方法见下表。

表4.2-6   噪声现状监测仪器及方法

	监测仪器
	监测方法
	监测范围
	方法来源

	AWA6218B
	《声环境质量标准》
	30-130dB
	GB3096-2008


仪器测量量程为30-130dB。 

声环境现状评价

（1）评价标准

根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中声环境功能区划分规定，厂址所在区域属3类区，项目边界噪声标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（2）监测及评价结果

噪声监测结果见下表。

表4.2-7  评价区域内噪声现状监测结果    单位：dB（A）

	监测点位
	昼间
	夜间

	
	监测结果
	标准
	监测结果
	标准

	1#厂区东界
	
	
	
	

	2#厂区南界
	
	
	
	

	3#厂区西界
	
	
	
	

	4#厂区北界
	
	
	
	


由上表可知，厂界四周噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明项目所在区域声环境质量现状总体尚好。

土壤环境现状调查

土壤理化性质调查
本项目土壤理化性质详见下表。

表4.2-8  项目区土壤理化性质调查表    单位：dB（A）

	点号
	T4
	时间
	2023.2.20

	经度
	
	
	

	取土深度（cm）
	
	
	

	现场记录
	颜色
	
	
	

	
	结构
	
	
	

	
	质地
	
	
	

	
	砂砾含量
	
	
	

	
	其他异物
	
	
	

	实验室测定
	pH值
	
	
	

	
	阳离子交换量（cmol-/kg）
	
	
	

	
	氧化还原电位（mV）
	
	
	

	
	饱和导水率(cm/s)
	
	
	

	
	土壤容重/（kg/cm3）
	
	
	

	
	孔隙度（%）
	
	
	


监测点及监测时间

本项目土壤环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），2023年2月2日，委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司在项目占地范围内采3个柱状样、1个表层样，占地范围外采4个表层样进行检测分析，采样点布设及数量满足导则要求，采样点布设情况见表4.2-9、图4.2-3。



表4.2-9    采样点设置

	序号
	采样点位置
	监测项目
	采样

时间
	备注

	1
	占地范围内
	水选车间T1
	GB36600基本项目45项
	2023年2月2日
	柱状样

	2
	
	水选车间北侧T2
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	
	柱状样

	3
	
	破碎区T3
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	
	柱状样

	4
	
	原料堆场T4
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	
	表层样

	5
	占地范围外
	选厂西侧T5
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	2023年2月2日
	表层样

	6
	
	选厂东侧T6
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	
	表层样

	7
	
	现有采坑边T7
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	
	表层样

	8
	
	现有尾矿库西侧T8
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬共7项
	
	柱状样


监测数据统计结果

表4.2-10    土壤全项监测结果一览表   单位：mg/kg

	序号
	项目（单位）
	筛选值

（第二类）
	检测值
	最大单因子指数(Pi)

	
	
	
	T1
	T1

	1
	六价铬
	5.7
	
	

	2
	铜
	18000
	
	

	3
	镉
	65
	
	

	4
	铅
	800
	
	

	5
	镍
	900
	
	

	6
	砷
	60
	
	

	7
	汞
	38
	
	

	8
	2-氯苯酚
	2256
	
	

	9
	硝基苯
	76
	
	

	10
	苯胺
	260
	
	

	11
	萘
	70
	
	

	12
	䓛
	1293
	
	

	13
	苯并〔a〕蒽
	15
	
	

	14
	苯并〔b〕荧蒽
	15
	
	

	15
	苯并〔k〕荧蒽
	151
	
	

	16
	苯并〔a〕芘
	1.5
	
	

	17
	二苯并〔a，h〕蒽
	1.5
	
	

	18
	茚并〔1，2，3-cd〕芘
	15
	
	

	19
	氯甲烷
	37
	
	

	20
	氯乙烯
	0.43
	
	

	21
	1，1-二氯乙烯
	66
	
	

	22
	反式-1，2-二氯乙烯
	54
	
	

	23
	二氯甲烷
	616
	
	

	24
	1，1-二氯乙烷
	9
	
	

	25
	顺式-1，2-二氯乙烯
	596
	
	

	26
	氯仿
	0.9
	
	

	27
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	
	

	28
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	
	

	29
	四氯化碳
	2.8
	
	

	30
	苯
	4
	
	

	31
	1，2-二氯乙烷
	5
	
	

	32
	三氯乙烯
	2.8
	
	

	33
	甲苯
	1200
	
	

	34
	四氯乙烯
	53
	
	

	35
	氯苯
	270
	
	

	36
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	
	

	37
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	
	

	38
	乙苯
	28
	
	

	39
	间，对-二甲苯
	570
	
	

	40
	邻-二甲苯
	640
	
	

	41
	苯乙烯
	1290
	
	

	42
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	
	

	43
	1，4-二氯苯
	20
	
	

	44
	1，2-二氯苯
	560
	
	

	45
	1，2-二氯丙烷
	5
	
	


表4.2-11  土壤柱状样监测结果一览表  单位：mg/kg

	序号
	监测

项目
	标准值（筛选值）
	检测结果

（0.2m）
	标准指数Pi
	检测结果

（0.8m）
	标准指数Pi
	检测结果

（1.8m）
	标准指数Pi

	T1

水选车间
	砷
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉
	
	
	
	
	
	
	

	
	镍
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	
	
	

	T2

水选区北侧
	砷
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉
	
	
	
	
	
	
	

	
	镍
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	
	
	

	T3

破碎区
	砷
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉
	
	
	
	
	
	
	

	
	镍
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	
	
	


表4.2-12  土壤表层样监测结果一览表  单位：mg/kg

	序号
	监测

项目
	筛选值
	检测结果T4
	标准指数Pi
	检测结果T5
	标准指数Pi
	检测结果T6
	标准指数Pi

	
	
	
	1-1（0.2m）
	
	1-1（0.2m）
	
	1-1（0.2m）
	

	1
	总砷
	60
	
	
	
	
	
	

	2
	总汞
	38
	
	
	
	
	
	

	3
	铅
	800
	
	
	
	
	
	

	4
	镉
	65
	
	
	
	
	
	

	5
	六价铬
	5.7
	
	
	
	
	
	

	6
	铜
	18000
	
	
	
	
	
	

	7
	镍
	900
	
	
	
	
	
	

	序号
	监测

项目
	筛选值
	检测结果T7
	标准指数Pi
	测结果T8
	标准指数Pi
	
	

	
	
	
	埋深0.2m
	
	埋深0.2m
	
	
	

	1
	总砷
	60
	
	
	
	
	
	

	2
	总汞
	38
	
	
	
	
	
	

	3
	铅
	800
	
	
	
	
	
	

	4
	镉
	65
	
	
	
	
	
	

	5
	六价铬
	5.7
	
	
	
	
	
	

	6
	铜
	18000
	
	
	
	
	
	

	7
	镍
	900
	
	
	
	
	
	


根据监测结果，参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）二类用地标准，本次采样区域的土壤均低于筛选值，表明本项目所在区域的土壤环境对人群健康的风险较低。

生态环境现状调查

生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，噶顺-南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区。

项目所在地生态功能区划见下表。

表4.2-13   区域生态功能区划简表

	项目
	区划内容

	生态区
	天山山地温性草原、森林生态区

	生态亚区
	天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区

	生态功能区
	噶顺-南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区

	主要生态服务功能
	荒漠化控制、生物多样性维护、矿产资源开发

	主要生态环境问题
	风沙危害铁路、公路、地表形态破坏

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀极度敏感土地沙漠化轻度敏感

	主要保护目标
	保护砾幕、保护野生动植物、保护铁路公路、保护戈壁泉眼


该功能区气候特点是干燥少雨、蒸发强烈、夏季酷热、冬季严寒、昼夜温差大、日照时间长、光热资源丰富。该区降水稀少，无常年地表径流，地下水资源贫乏。荒漠植被稀疏。土壤类型为质地以沙砾质和砾质为主。受气候、土壤和基质条件的制约，草场植被以超旱生的小半乔木、灌木、小半灌木为主。

该区生态功能极其脆弱，容易被破坏。一旦破坏，恢复原貌相当困难。区内荒芜人烟。在工业项目建设时应把生态保护放在第一位，尽量少占地和避免破坏植被。

土壤类型
土壤类型的分布受生物、气候、水文及其地质条件的影响，项目区土壤类型为石质土。

石质土即"粗骨土"。指与母岩风化物性质近似的土壤。一般见于无森林覆被、侵蚀强烈的山地。多发育于抗风化力较强的母质上。成土作用不明显，没有剖面发育。质地偏砂，含砾石多。石质土是由于经常遭受侵蚀致使不能发育成深厚的土层，石质山地的薄层土壤，石质土剖面厚度不超过20～25cm，下部即为连续坚硬的基岩。

植被环境调查

项目位于新疆维吾尔自治区哈密市境内，东天山腹地，属典型的温带大陆性干旱气候区，区域植被属于新疆荒漠区，东疆－南疆荒漠亚区，东准噶尔－东疆荒漠省，东疆荒漠亚省。

由于本区域的气候土壤特殊性，决定了本区域荒漠植被种类贫乏、群落稀疏、植被类型简单。评价区极端干旱的环境严重限制了植物群落的发育，然而在广袤的荒漠戈壁里还是零星分布一些植物群落，为荒漠戈壁增添了一抹绿色。通过现场调查样方可以发现评价区植被主要分布在冲沟周围，植被类型较为单一，覆盖度很低。区域主要植物资源有泡泡刺、红砂、霸王、戈壁藜等。项目区植被属石漠无植被区域，盖度在1%以下，基本无利用价值。植被类型见图4.2-4。

表4.2-14    区域常见植物名录统计表

	序号
	植物种
	拉丁名
	科
	属

	1 
	泡泡刺 
	Nitraria sphaerocarpa Maxim. 
	蒺藜科 
	白刺属 

	2 
	红砂 
	Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim. 
	柽柳科 
	红砂属 

	3 
	霸王 
	Zygophyllum xanthoxylon (Bge.) Maxim. 
	蒺藜科 
	霸王属 

	4 
	戈壁藜 
	Iljinia regelii 
	藜科 
	戈壁藜属 


1）泡泡刺（Nitraria sphaerocarpa Maxim.） 

蒺藜科，白刺属，又名球果白刺，通常高度30～60cm。老枝黄褐色，嫩枝灰白色。叶2～3个簇生，宽条形或倒披针状条形，长0.5～2.5cm，宽2～4mm，先端尖或钝。花白色。果实在未成熟时为披针形，顶端渐尖，密被黄褐色柔毛，成熟时果皮膨胀成球形，膜质，果径约1厘米，中空，极轻，果核狭窄，纺锤形。泡泡刺4月初芽开始萌动，4月末开始长叶，5月上、中旬开花，5月末开始结实，6月中、下旬果实成熟，9月末10月初霜冻后枯萎，11月初全株枯黄。泡泡刺喜生于石质残丘、剥蚀石质准平原、山麓砾石洪积扇、干旱的山间低地、干河谷以及戈壁高平原上。泡泡刺是一种典型的暖温型荒漠植物，在土壤水分极度缺乏时，仍能顽强地生长，对碱化土壤有一定的适应能力，最喜生于土壤表层覆薄沙的地段。此外，泡泡刺的固沙能力也很好。 

2）红砂（Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.） 

柽柳科，红砂属，又名琵琶柴，分布于荒漠、半荒漠的山前平原、河流阶地、戈壁。小灌木，通常高度在15～25cm，多分枝小灌木，叶常4-6枚簇生在缩短的枝上，叶肉质，短圆柱形，鳞片状，长1～5mm，宽约1mm；花单生于叶腋，遍布全枝成稀疏穗状花序，无梗，花径4mm，萼筒钟形，5裂，下半部合生，花瓣5，开张，矩圆形；蒴果纺锤形，长4-6mm，3瓣裂。种子3-4颗，全部被黑褐色毛。花期7-8月，果期8-9月。红砂为超旱生小灌木，主要生长在荒漠、半荒漠的山麓洪积平原、山地丘陵、剥蚀残丘、山前砂砾质和砾质洪积扇、戈壁等。土壤一般为灰棕荒漠土，在荒漠灰钙土上也有生长，在盐渍化以至强盐渍化土壤上生长良好。红砂为深根性，根长达175cm，根茎比在7～4∶1之间，因此红砂为良好的固沙植物，是保护干旱荒漠化土地的重要生物屏障。

3）霸王（Zygophyllum xanthoxylon (Bge.) Maxim.） 

蒺藜科，霸王属，灌木，高50～100cm，枝弯曲，开展，皮淡灰色，木质部黄色，先端具刺尖，坚硬。叶在老枝上簇生，幼枝上对生；叶柄长8～25mm，小叶狭矩圆形或条形，长8～24mm，宽2～5mm，先端圆钝，基部渐狭，肉质；花生于老枝叶腋，萼片4，倒卵形，绿色，长4～7mm，花瓣4，倒卵形或近圆形，淡黄色，长8～11mm；蒴果近球形，长18～40mm，翅宽5～9mm。花期4～5月，果期7～8月。霸王生于荒漠和半荒漠的沙砾质河流阶地、低山山坡、碎石低丘和山前平原。霸王的根系发达，主根粗壮，入土深度达50～70cm以下。因此霸王是一种超旱生的灌木，耐旱性强。

4）戈壁藜（Iljinia regelii） 

藜科，戈壁藜属，半灌木，株高20～50cm，叶互生，肉质，近棍棒状，长5～15mm，宽1.5～2.5mm，先端钝，叶腋有短毛；花两性，单生于叶腋，具2个半圆形小苞片，花被片5。花期7～8月，8～9月结实，10月末枯黄。戈壁藜为强旱生小半灌木，其分布区的生境条件极端恶劣，常出现于剥蚀低山残丘、平缓山坡、风化碎屑普遍堆积、并有岩石裸露，几乎没有土壤发育的地方。在有土壤发育之处，其土层也极薄，土壤为砾质，或砂砾质的石膏棕色荒漠土，或为石膏灰棕色荒漠土。
野生动物现状调查及评价

本项目区野生动物在动物地理区划中属于古北界－中亚亚界－哈萨克斯坦区－天山山地亚区－东天山小区，该动物区系组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。由于评价区属于区域极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境，地处荒漠戈壁，极度干旱，地表寸草不生、无地表水源、无盐水泉，无野生动物栖息、繁衍的基本生活条件，在现场调查中，均未发现大型野生动物的活动踪迹。评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，主要野生动物包括家燕、喜鹊、沙蜥、荒漠麻蜥、鼠类等。根据资料，评价区及调查区范围内无国家及自治区级保护动物。
环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

根据本项目的设计建设内容，包括尾矿的破碎区、1#、2#水选车间及相关的辅助生产车间以及员工的生活区。根据现场调查，项目已完成了生活区、1#水选车间及辅助的生产设施，生活区的建设，破碎区的设备安工程，剩余的建设内容主要为2#生产车间的建设以及破碎区的封闭车间工程，总体工程量不大。

项目在建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响，主要包括废气、粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，以粉尘和施工噪声尤为明显。

大气环境影响分析

施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关），扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，但其影响是局部的，暂时的，影响的程度及范围有限。根据同类型项目施工场地实测资料，施工场地扬尘浓度范围为1.5-30mg/m3。

（1）施工场地扬尘

施工期间需要做到文明施工，加强施工管理，配置工地滞尘防护网。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，根据有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70%~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围，参照同类型施工场地实测实验结果，具体下表。

表5.1-1   施工期场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时浓度

（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


另外大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料。预计采取上述措施后，项目施工扬尘对周围影响可降到可接受范围。

（2）场外运输

①运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。

②车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。
③运输时间：选择车流、人流较少的时间进行物料运输。

（3）堆场扬尘

建筑使用的粉料尽可能不露天堆放，应存放在料库内，或加盖棚布；如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。

（4）其他废气

以柴油为燃料的挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，由于产生量不大，且属于间歇性的使用，项目所处区域比较开阔，在加强设备维护保养后施工机械产生的少量的废气对周围环境的在可接受范围内。

噪声污染影响分析

本项目施工期产生的机械噪声会对周围产生影响。由于本项目周围为亚钛铁矿矿区及戈壁空地，距离人群较远。因此，施工期产生的机械噪声对聚集人群的日常生活不产生影响。

噪声源源强

施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。施工中的主要设备噪声见下表。

表5.1-2       施工期主要设备噪声源强

	设备名称
	源强dB（A）
	备注

	汽车吊
	90
	4m处

	翻斗车
	86-90
	1m处

	电焊机
	90
	1m处

	推土机
	82-90
	1m处

	混凝土振捣棒
	100
	1m处

	木工机械
	100-110
	1m处

	载重车
	89
	1m处


由上表可以看出，施工设备属强噪声源，且位于室外，无有效的控制措施。
施工噪声影响分析

施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离，计算公式为：
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式中：L1、L2——为距声源r1，r2处声级值，dB（A）；

r1、r2——为距点源的距离，m；

ΔL——为其它衰减作用的噪声级，dB（A）。

预测结果见下表。

表5.1-3            施工期噪声预测结果

	施工

阶段
	施工机械
	X（m）处声压级dB（A）
	标准dB（A）

	
	
	1
	10
	20
	30
	50m
	70m
	100m
	昼间
	夜间

	土石方
	载重车
	89
	69
	63
	60
	55
	52
	79
	70
	55

	
	推土机
	90
	70
	64
	61
	56
	53
	50
	70
	55

	
	翻斗车
	90
	70
	64
	61
	56
	53
	50
	70
	55

	
	挖掘机
	90
	70
	64
	61
	56
	53
	50
	70
	55

	结构
	混凝振捣机
	100
	80
	74
	71
	66
	63
	60
	70
	55

	
	（电锯）木工机械
	110
	90
	84
	81
	76
	73
	70
	70
	55


由表5.1-3可以看出，项目施工过程中使用的高噪声设备，在其工作时产生的设备随距离声源距离的增加，噪声值会降低，大部分的设备在距离声源50m处其噪声值即可满足标准要求，但木工机械设备噪声值较大，在距离声源100m处其噪声值才可满足标准要求。根据现场勘察，距项目区5km内无声环境敏感点，所以项目施工对外环境的影响较小。

水环境影响分析

（1）施工期生活污水

本项目施工人员较少，可依托项目区已建设的生活区，生活区配建的了地埋式一体化污水处理设施对生活区的生活污水进行收集后，用于项目区荒漠灌溉。因此施工期不考虑施工期生活污水对周围环境的影响。

（2）施工期生产废水

骨料冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。混凝土浇灌养护废水采取中和沉淀处理后回用。由此，施工期生产废水对环境影响较小。

固体废弃物影响分析

施工垃圾主要为施工所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

施工阶段将涉及场地的平整、地基的开挖、厂房的建设及生产设施设备的安装等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如残土、土石方、弃渣、废钢筋及设施设备的包装材料等，施工期间将产生的施工垃圾进行分类，对于有回收利用价值的废钢筋等收集后外售，对于残土等进行厂区的低洼地面的额平整，剩余建筑垃圾定期用封闭式废土运输车清运，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。不能随意抛弃、转移和扩散。施工期生活垃圾依托本项目已建设的生活区的生活垃圾收集系统收集后，定期清运。本项目施工过程中产生的固体废物可妥善处理后，对周围环境的影响较小。

生态环境及景观影响分析

本项目施工期施工不可避免要产生水土流失外，同时对景观也会产生破坏影响。随着施工场地开挖、填方、平整、取土、弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有地表原貌。如果施工过程中大量的土石方不能及时清理，遇有较大降雨冲刷，易发生水土流失。施工中尚未竣工部分和工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期。

（1）施工期对植被影响分析

施工扬尘一般情况下会使周边树木叶片气孔堵塞，影响植物正常的光合作用和蒸腾作用，减少产量和生长量。但项目所在区域内由于自然环境恶劣，自然植被量很少，因此项目建设对区域的植被的影响很小。

（2）施工期对土壤影响分析

工程施工阶段由于机械的辗压及施工人员的踩踏，使土壤物理结构发生改变。此外，临时占地，使这些土地短期内丧失原有的生态功能。要求在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于绿化工作。

（3）施工期对水土流失影响分析

项目建设产生的弃土如不及时运走，降雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘，影响大气质量。

（4）施工期景观影响分析

本项目在施工期内将增加周围地区的扬尘量，给人空气污浊的感觉，尘土覆盖，影响区域美感。但施工期的景观影响时间相对短暂，并且主要是视觉上的影响。

（5）对沙化土地的影响

本项目位于瑞泰矿业公司的矿区附近，为已开发区域，施工期生产设施的建设过程中将会破坏项目占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地。

但是由于项目占地范围较小，施工结束后对永久占地进行地面硬化，以减少风蚀量，对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用场区施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复。综上所述，本项目对项目所在区域土地沙化影响不大。

运营期大气环境影响分析

气象数据
矿区处于哈密盆地东南东疆戈壁无人区，属典型大陆性干旱气候，干旱少雨，多风沙，年平均降雨量33.8mm，年平均蒸发量4000mm，蒸发量为降水量的118多倍。年平均风速6.9m/s，最高可达42m/s，常年主导风向为东北风。

 预测模型
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算后，判定本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定：“二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算”。故本次只对采用AERSCREEN模式预测的结果进行评价，不进行进一步预测。

污染源强及估算结果分析

参数选取

参数选取见表5.2-1。污染源强参数见表5.2-2、5.2-3。

表5.2-1 估算模式参数取值一览表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	40

	最低环境温度/℃
	-21.2

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是□否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是√否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表5.2-2   有组织废气污染源参数一览表

	编号
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气

流速

m/s
	烟气

温度

℃
	年排放小时数h
	排放

工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	破碎车间G2
	94.33657993
	41.79025070
	1311
	15
	0.6
	17
	25
	7200
	正常
	1.045


表5.2-3  面源排放参数一览表
	编号
	名称
	起始点中心坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源高度/m
	与正北向夹角/°
	面源有限排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1
	原料堆场G1
	94.33657993
	41.7902507
	200
	160
	3
	80°
	3
	7200
	正常
	2.2367

	2
	废料堆场G3
	94.34786789
	41.77230970
	60
	30
	3
	0°
	3
	7200
	正常
	0.6


预测结果

采用估算模式计算污染源浓度，本项目有组织粉尘等的预测结果见表5.2-4和面源粉尘等的预测结果见表5.2-5。 

表5.2-4     破碎车间粉尘预测结果一览表
	离源距离（m）
	破碎车间粉尘

	
	下风向预测浓度mg/m3
	占标率%

	10
	
	

	100
	
	

	200
	
	

	300
	
	

	400
	
	

	500
	
	

	800
	
	

	1000
	
	

	1500
	
	

	2000
	
	

	2500
	
	

	最大质量浓度及占标率
	
	

	D10%最远距离/m
	
	


表5.2-5    面源粉尘预测结果一览表

	离源距离（m）
	原料堆场
	废料堆场

	
	下风向预测浓度mg/m3
	占标率%
	下风向预测浓度mg/m3
	占标率%

	50
	
	
	
	

	100
	
	
	
	

	200
	
	
	
	

	300
	
	
	
	

	500
	
	
	
	

	800
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	

	1500
	
	
	
	

	2000
	
	
	
	

	2500
	
	
	
	

	最大质量浓度及占标率
	
	
	
	

	D10%最远距离/m
	
	
	
	


由估算模式预测结果可知，本项目有组织废气中的PM10最大浓度为0.0738mg/m3，其最大地面浓度出现距离45m，最大占标率为8.20%低于10％，堆场的无组织废气中的颗粒物0最大浓度为0.0738mg/m3，其最大地面浓度出现距离45m，最大占标率为8.20%低于10％，对区域大气环境质量贡献较小，影响相对较小。

防护距离

（1）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围内的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气环境影响预测结果显示，本项目排放的主要大气污染物为粉尘，其落地浓度较小，占标率很低，均没有超过环境质量浓度限值，因此本项目不设大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）本项目卫生防护距离初值计算公式为：


[image: image8.wmf]D

C

m

L

r

BL

A

c

50

.

0

2

c

)

25

.

0

(

1

Q

+

=


Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为：米（m）；

B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从GB/T39499表1查取。

颗粒物环境空气质量的标准限值1.0mg/m3；

本项目所在地近5年平均风速6.9m/s，因此A取350，B取0.021，C取1.85，D取0.84。

由上述参数，计算可得最大卫生防护距离初值为45＜50m，污染物属于单一特征大气有害物质，因此卫生防护距离终值取50m。

项目污染物排放量核算表

有组织排放量核算见上文3.3.4本项目污染物排放情况章节。

大气环境影响评价自查表
表5.2-6  大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	评价因子
	SO2 +NOx

排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源(
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测☑

无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑         不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（    ）厂界最远（  0  ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（）t/a
	NOx：（）t/a
	颗粒物：（25.57）t/a
	非甲烷总烃：（）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


运营期水环境影响预测及评价

地表水环境影响分析

本项目区域内无常年地表径流，项目区附近5km范围内没有天然地表水体。

选矿废水循环使用，不外排。本项目采用尾矿干排工艺，经本选矿工艺最终产生的尾矿浆由渣浆泵输送到水力旋流器中，旋流器底流和溢流则经过浓密机浓缩，浓密机底流进入泥浆脱水筛，由脱水筛处理后的尾矿在经过压滤机后排出含水率约为20%的尾矿，然后拉运至尾矿库排放。旋流器、浓密机和压滤机的溢流水收集于沉淀池，经沉淀后回用于选矿生产。

生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后用于荒漠灌溉，冬季不生产。

综上，本项目区域内无常年地表径流，项目区附近5km范围内没有天然地表水体，项目废水均回用不外排，项目运营对周围地表水环境影响不大。

评价区场地水文地质条件

评价区域水文地质条件
项目区地处中天山褶皱带的东延部位。其南缘及西缘为觉罗塔格贫水区所环绕，北为沙尔湖隆起贫水阻水区所横亘，东侧虽无天然屏障，然总体地势西高东低，更由于区域自然地理条件为气候极度干旱，大气降水奇缺，地下水无补给来源，亦无地表径流及水体，故该水文地质单元属相对独立、封闭、贫水的水文地质区。评价区水文地质图详见图5.3-1。

图5.3-1 评价区水文地质图
（1）评价区含（隔）水层（段）

据评价区内各钻孔钻探资料，地层岩性主要由浅灰色、褐色、灰色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹细砂岩组成，含水层与隔水层以互层的形式组成。其中隔水层岩性主要以泥岩、泥质粉砂岩为主，而含水层岩性主要以粗砂岩、砾岩为主。本区是以裂隙充水为主的地层，新近系上新统葡萄沟组、侏罗系中统头屯河组地层为间接充水含水层，侏罗系西山窑组地层为直接充水含水层。评价区共划分了四个含（隔）水层（段），见表5.3-1。

表5.3-1     项目区含（隔）水层一览表

	地层代号
	含（隔）水层（段）编号
	含（隔）水层（段）名称

	Q4pl、Q3－4pl
	Ⅰ
	第四系透水不含水层

	N2p
	Ⅱ
	新近系上新统葡萄沟组裂隙孔隙弱含水层

	J2t
	Ⅲ
	侏罗系中统头屯河组裂隙孔隙弱含水层

	J2x
	Ⅳ
	侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层

	烧变岩
	Ⅵ
	烧变岩浅部透水不含水及深部含水层组


1）第四系透水不含水层（Ⅰ）

本区广泛分布，为冲积、洪积、风积层及盐碱沼泽沉积层。岩性主要为黄土、砂质粘土、砾石、细砂、砂砾层、风成砂土，盐碱砂质粘土，与下伏地层不整合接触，厚度0.85-33.98m，平均厚度9.10m。这些松散沉积物虽透水性较好，但不具储水条件，为透水不含水层。

2）新近系上新统葡萄沟组弱富水含水层（Ⅱ）

为河流相土灰黄色、浅红色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩互层，底部以砾岩、砂砾岩与下伏地层侏罗系、石炭系等地层呈超覆不整合接触。控制厚度4.26-188.80m，平均53.75m。通过简易水文观测成果可知，钻进至该地层时，孔中水位几乎没有变化，泥浆消耗量也很少甚至没有消耗。岩层富水性弱。该含水层为间接充水含水层。

3）侏罗系中统头屯河组裂隙孔隙弱含水层（Ⅲ）

上部褐黄色砾岩，紫红色砾岩，泥岩互层；下部为杂色泥岩、泥质粉砂岩互层，夹中细砂岩，底部夹灰白色泥灰岩，与下伏地层整合接触，钻孔控制平均厚度164.11m。此地层岩石较完整，裂隙不很发育，岩层层富水性弱，该含水层为间接充水含水层。

4）侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层（Ⅳ）

主要由灰绿色、褐黄色、深灰色泥岩、粉砂岩、粗砂岩、砾岩及不均匀互层，地表局部零星出露，西山窑组地层厚度变化较大，控制厚度102.96-912.05m，平均厚度419.21m，此地层岩石较完整，裂隙不很发育，岩层富水性较弱，该含水层为直接充水含水层。
5）烧变岩含水层（Ⅵ）

分布面积相对较小。据邻区钻孔简易水文观测资料，火烧区内钻孔，浅部钻进过程中冲洗液漏失严重，烧变岩石较为破碎，裂隙发育，具有一定的储水空间，另外也是较为良好的透水通道，各火区富水性有差异，侏罗系三工河组地层地表未出露，仅在个别钻孔中见到该地层，控制平均厚度53.69m。石炭系下统雅满苏组地层在区域内未出露，区域内个别钻孔控制了该地层，控制厚度3.40-41.86m，平均16.82m，未见底。由于上述地层取得资料较少且与上部含水层的水力联系较弱，暂不进行单独的分区。

（2）水力联系

评价区内无常年流动的地表水体，也未见有泉水出露，大气降水、雪融水所形成的暂时性地表水流，在顺地形坡度或冲沟向下游渲泻的同时，可通过地表风化、构造裂隙补给地下水，形成地层的微承压水。由于暂时性地表水流通过时，时间短，速度快，对地下水的补给主要表现在瞬间补给。因此，两者之间的水力联系不甚密切。

新近系上新统葡萄沟组弱含水层（Ⅱ）、侏罗系中统西山窑组弱含水层（Ⅲ），均为层间承压水，基本无水力联系。当隔水顶板或底板岩性变化或构造变动，并使它们之间连通时，含水层承压水位高的会补给低的。

（3）地下水化学特征

地下水化学类型为Cl～Na、Cl·SO4-Na型，pH值为7.78～7.80，溶解性总固体为1988.6～2416.6×10-3g/L。由于岩石裂隙不甚发育，且多为泥质充填，地层渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，矿化程度较高，水质较差。
（4）地下水补给、径流与排泄

评价区地处戈壁，无常年地表水流，地下水的补给主要源于大气降水或冰（雪）融水，并经地下沿地层长途运移后而形成。亦有部分暂时性地表洪流可通过地表岩石风化裂隙、构造裂隙、岩石孔隙或其它途径顺地层渗入到地下，形成地下微承压水。

由于侏罗系地层主要以泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩为主，夹少量的砂岩，裂隙不甚发育，故岩层透水性和富水性都较弱，地下水径流不畅，交替滞缓。

评价区未见地下水的天然露头，地下水沿水力坡度顺势向下游或向深部运移是地下水的排泄方式之一，蒸发、蒸腾亦是地下水的排泄方式之一。

综合以上因素，确定评价区主要为裂隙孔隙水、水文地质条件简单。

（5）建设项目场地的包气带防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带土层对污染物质吸附能力大小与黏土、砾石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。

第四系透水不含水层（Ⅰ）平均厚度12.36m，该层不具备储水条件，为透水不含水层，新近系上新统葡萄沟组弱富水含水层（Ⅱ）分层厚度为102.77m，岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、泥质砂岩等，岩芯采取率为87.6~99.9%，岩芯较完整，节理，裂痕均不发育，从岩芯上来观察节理，裂痕分布不均，有效裂隙较小，多闭合状，富水性不均匀，总体该富水层性弱。
（6）地下水的开发利用现状

通过调查，评价区及周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，评价区未发现由地下水引发的环境问题，也未出现地面沉降、地裂缝、土壤盐渍化等环境水文地质问题。项目区地下水补充源于大气降水或冰（雪）融水，并经地下沿地层长途运移后而形成。亦有部分暂时性地表洪流可通过地表岩石风化裂隙、构造裂隙、岩石孔隙或其它途径顺地层渗入到地下，形成地下微承压水，评价区不属于集中水源地。

项目区水文地质状况

项目区地貌类型属属剥蚀丘陵地貌，海拔高度1304-1321米，相对高差一般5-10米，地形坡度2-15°，项目区内无形态明显沟谷分布，大部分区域基岩裸露。

项目区位于区域水文地质单元的径流区，区内气候干旱、降水量稀少、蒸发量大，区内无常年性和季节性水流，亦无常年性地表水体。区内植被不发育，第四系松散堆积物覆盖层厚＞1m。

项目区范围内出露地层主要为角闪橄榄辉长岩、辉石岩、角闪辉长岩、黑云母角闪花岗岩、黑云母花岗斑岩、花岗闪长岩、石英正长岩和第四系等。项目区断裂构造不发育。

项目区属大陆性荒漠干旱气候，水源补给有限（主要是大气降水），主要含水层含水性差，富水性弱。

(1)项目区含水层特征

根据项目区内出露的地层结构，地质构造，地貌单元，地层岩性，地下水分布及埋藏特征将本区的含水层划分为基岩裂隙含水层和第四系松散岩类透水不含水层。项目区内基岩裂隙含水层主要为块状岩类裂隙含水层。

块状岩类裂隙水主要赋存于辉长岩、花岗岩、闪长岩和正长岩等，块状构造。项目区域施工钻孔均未测得静水位。据收集该区区域水文资料，项目区地下径流条件极差，地下水长期处于停滞状态，微量地下水极度饱和形成高矿化水，矿化度为20-40克/升，水化学类型为Cl·S04-Ca·Na，属于氯硫酸钙钠型水，为盐水，该区钻孔单位涌水量<1L/s m，总体来说块状基岩裂隙含水层富水性弱，为弱富水性含水层。

第四系松散岩类透水不含水层。主要分布于洼地内和较缓山坡，层厚＞1m，为冲、洪积物，主要为碎石、含砾亚砂土等组成，呈土黄色，松散未胶结，透水性强。该层仅在斧雨后低注部位含少量地下水，但多以蒸发和径流方式进行了排泄。该层含水性极弱，为透水不含水层。

(2)地下水的补给、径流、排泄

项目区地下水补给来源单一，大部分来源于大气降水。但由于本区属于干早荒漠区，降水量少，蒸发量大，地下水径流表现非常微弱。根据地貌形态特征，大气降水大部分沿山坡直接以地表径流形式排泄，少部呈裂隙水埋藏于地表浅部，经蒸发，挥发于大气之中。

(3)项目区包气带防污性能

根据项目区水文地质资料，项目区包气带单层厚度≥1m且分布连续、稳定，渗水试验结果为包气带渗透系数约为0.00022-0.0059m/d(2.6×10-7cm/s-6.9×10-6cm/s)，本项目含水层易受污染特征分级为“中”。

地下水环境影响预测分析
预测方法

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）9.7.2可采用解析法或类比分析法进行污染预测，本次评价采用解析法。

采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：①污染物的排放对地下水流场没有明显的影响；②预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。

根据项目区水文地质资料，项目区含水层主要为基岩裂隙含水层和第四系松散岩类透水不含水层。

基岩裂隙水主要特点：因受裂隙以及裂隙网格方向性影响，基岩裂隙水空间分布不均匀，局部富水，多呈脉状分布，且连通性较差，水力联系不一致，流场不连续，很难形成统一的含水层；当裂隙密集，裂隙网络发育时，可构成具有统一补给、排泄，统一动态水位的裂隙含水层。

根据项目区水文地质资料，项目区地下径流条件极差，地下水长期处于停滞状态。因此，通过对项目区水文地质概况分析可知，本次污染预测不能满足解析模型预测污染物在含水层中的扩散条件。因此本项目采用类比法进行地下水污染预测分析。

地下水影响分析
本工程对地下水的主要污染途径有以下几种：
①项目原料及破碎废料堆放过程中，通过大气降水淋滤作用污染浅层水。本项目属于钛铁矿选矿项目，不属于有色金属采选、重有色金属冶炼等重金属污染重点行业。项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离,属于废石、尾矿等二次资源利用，可减少废石及尾矿的填埋量，提高固体废物资源化利用水平；项目原料及破碎废料为第Ⅰ类一般工业固体废物。另外，本项目的固体废物均得到了妥善处置。在固体废物暂存过程中按相关要求做好防渗处理，从而可避免因其堆放不当而对地下水造成的不利影响。
②本项目选矿粉尘及堆场扬尘可能由于雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中。本项目破碎筛分等工序配套布袋除尘器除尘，原料及废料堆场、装卸及转运采用封闭廊道、遮盖以及洒水降尘等措施以控制无组织粉尘排放，并且，项目原料及破碎废料为第Ⅰ类一般工业固体废物，因此本项目排放的粉尘对地下水环境影响较小。
③厂区内废水渗漏：短期大量排放（如突发性事故引起的选矿废水集输管线破裂或管线堵塞而造成溢流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制。因此，一般短期大量排放不会造成地下水污染。而长期少量排放（如管道接缝处无组织泄漏等），一般较难发现，特别是同一地点长期泄漏有可能对地下水造成污染。
本项目选矿废水循环使用，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后用于荒漠灌溉。正常工况下，厂区内废水对水环境影响较小。
项目采取分区防渗措施，经防渗处理后，由于防渗层的阻隔效果，泄漏、溢流废水下渗对地下水环境影响较小。项目选矿废水集输管网破裂时，选矿废水会发生“跑、冒、滴、漏”现象，本项目建设3780m3事故池一座，选矿废水集输管网破裂时，选矿废水排入事故水池临时贮存，对项目区地下水环境影响较小。通过上述措施，建设项目的主要地下水污染源能得到有效防护。
项目沉淀池池底防渗层破裂时，选矿废水泄漏后，不能及时发现和处理。这些废水可通过渗漏作用对项目区区域地下水产生污染，是对区域内地下水产生污染的主要污染源。
选矿废水进入地下后，污染物向地下水系统的迁移途径为：
入渗污染物      表土层      包气带      含水层      迁移
根据项目区水文地质资料，项目区第四系冲洪积物层厚1-10m不等，厂区内＞1m，包气带岩性为碎石、含砾亚砂土等组成，呈土黄色，松散未胶结，透水性强。渗水试验结果为包气带渗透系数约为0.00022-0.0059m/d(2.6×10-7cm/s-6.9×10-6cm/s)，含水层易受污染特征分级为中等，因此，沉淀池池底防渗层破裂后，选矿废水较易渗透污染地下水。据收集该区区域水文资料，项目区地下径流条件极差，地下水长期处于停滞状态，因此，选矿废水泄露后影响范围较小，一般在厂区内，但持续泄露会造成厂区地下水的累积影响。
类比分析
哈密市瑞泰矿业有限责任公司选矿厂位于本项目东南800m处，位于统一水文地质单元内。

2020年哈密市瑞泰矿业有限责任公司开始建设了“哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿石剥离废矿及尾矿中富集钛铁矿选矿项目”，该项目于2020年取得了《关于哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿石剥离废矿及尾矿中富集钛铁矿选矿项目环境影响报告书的批复》(新环审[2020]29号)。该项目2021年8月建成，2021年9月投入试生产。2022年1月9日，哈密市瑞泰矿业有限责任公司组织完成哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿石剥离废矿及尾矿中富集钛铁矿选矿项目建设项目竣工环境保护验收。本项目与类比项目的相对位置关系见图5.3-1。

该项目总占地面积387396.66m2，其中选矿厂占地面积257396.66m2，尾矿库占地面积130000m2，年处理剥离废矿及尾矿100万t，新建钛铁分离生产线2条，年回收钛精矿8万t，铁精粉2万t。该项目原料来源及选矿工艺与本项目一致。

图5.3-2     本项目与类比项目的相对位置关系示意图

哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿石剥离废矿及尾矿中富集钛铁矿选矿项目自2021年9月投入试运行以来，已有近两年时间，根据类比调查，该项目采用的与本项目完全相同的防渗措施，试运行以来一直稳定运行，未发现废水渗漏情况，因此本项目防渗措施可行，正常运行对地下水不会产生明显的污染。
据瑞泰矿山的原料矿石成分分析，分析结果显示尾矿及废矿中重金属成分含量很低。本次环评收集到哈密市瑞泰矿业有限责任公司选矿厂周边地下水环境质量监测报告，监测结果显示除总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物及硝酸盐等指标因为水文地质条件原因超标外，其他各项监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，重金属均未检出，未发现地下水受到重金属污染。
地下水环境影响评价

综上所述，在采取分区防渗措施的前提下，本项目正常运行对地下水不会产生明显的污染。非正常工况下，选矿废水泄露，虽然通过包气带对污染物的吸附、截留及降解作用，可使污染物浓度进一步得到净化，但当形成稳定的污染源，经长时间入渗作用下，对地下水会产生一定影响。因此，建设单位应在施工期做好构筑物及管线防腐防渗措施的施工监理和施工质量监督工作，选矿废水渗漏对土壤及地下水环境的影响降至最低，还需要在运营期加强对污水处理设施的运行管理，强化事故渗漏防范措施。

运营期声环境影响预测与评价
预测评价方案

（1）厂界周边200m范围内无噪声敏感点，因此，本次评价不再进行环境敏感点的噪声影响评价。
（2）本项目运行期噪声源稳定，假设全部噪声源均为持久性连续声源，预测方案将分别预测正常运行条件下项目厂界的昼间和夜间噪声。

评价标准

根据《声环境质量标准》功能区的划分，根据园区声环境功能区划，项目区执行3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

主要噪声源

本项目高噪声设备主要为破碎机、球磨机、振动筛、磁选机、风机及泵类等，均布置在室内；除尘器风机布置于室外。噪声级在80~110dB（A）之间。项目主要噪声源详见表5.4-1、表5.4-2。噪声源分布详见图5.4-1。

预测模式

具体噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则》声环境HJ2.4－2021中推荐模式形式进行预测：

（1）室外声源

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级
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式中：
[image: image12.wmf])
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——距离声源r处的倍频带声压级，dB；


[image: image13.wmf]w

L

——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，dB；


[image: image14.wmf]A

——几何发散引起的衰减，dB；


[image: image15.wmf]div

A

——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

[image: image16.wmf]gr

A

——地面效应引起的倍频带衰减，dB；



[image: image17.wmf]atm

A

——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；


[image: image18.wmf]bar

A

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；


[image: image19.wmf]misc

A

——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

表5.4-1    本项目主要设备噪声源强（室内声源）                                      单位：dB(A)

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台）
	声压级/距声源距离

dB（A）/m
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离（m）
	室内边界声级

dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失

dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级

dB（A）
	建筑物外距离

	1
	破碎筛分车间
	颚式破碎机
	1
	95/1
	低噪设备、厂房隔声、合理布置、基础减振
	
	
	
	
	
	连续运行
	20
	
	0

	2
	
	圆锥破碎机
	1
	95/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	3
	
	锤式破碎机
	10
	95/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	4
	
	振动筛
	8
	80/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	5
	
	磁选机
	7
	90/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	6
	1#水选车间
	球磨机
	3
	85/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	7
	
	振动筛
	5
	80/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	8
	
	粉碎机
	1
	95/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	9
	
	磁选机
	5
	90/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	10
	
	砂泵
	36
	90/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	11
	2#水选车间
	球磨机
	1
	85/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	12
	
	振动筛
	4
	80/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	13
	
	磁选机
	1
	90/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	14
	
	砂泵
	24
	90/1
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	0

	注：坐标原点设在厂区西南角，X轴正向为东方向，Y轴正向为北方向


表5.4-2  项目主要设备噪声源强（室外声源）    单位：dB(A)

	序号
	位置
	声源名称
	数量（台）
	空间相对位置
	噪声值
	声源控制措施
	降噪后声值（dB）

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	破碎筛分车间除尘设施区
	引风机
	1
	77.44
	705.67
	1
	110
	低噪声设备、隔声罩、消声器
	70

	2
	1#水选车间烘干车间
	吹风机
	1
	90.17
	712.73
	1
	110
	
	70

	注：坐标原点设在厂区西南角，X轴正向为东方向，Y轴正向为北方向


图5.4-1    本项目噪声源分布图

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中： 
[image: image21.wmf]1

p
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——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

[image: image22.wmf]w

L

——声源的倍频带声功率级，dB；

[image: image23.wmf]r

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；


[image: image24.wmf]Q

——指向性因子；


[image: image25.wmf]R

——房间常数，
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，
[image: image27.wmf]S

为房间内表面面积，m2，
[image: image28.wmf]a

为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的
[image: image29.wmf]i

倍频带叠加声压级：
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式中：
[image: image31.wmf])
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——靠近围护结构处室内N个声源
[image: image32.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image33.wmf]ij
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L

1

——室内
[image: image34.wmf]j

声源
[image: image35.wmf]i

倍频带的声压级，dB；


[image: image36.wmf]N

——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image38.wmf])
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p

—靠近围护结构处室外N个声源
[image: image39.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image40.wmf]i

TL

——围护结构
[image: image41.wmf]i

倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为
[image: image43.wmf]w

L

，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为
[image: image44.wmf]r

。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当
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（即按面声源处理）；

当
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（即按线声源处理）；

当
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（即按点声源处理）；

（3）计算总声压级

设第
[image: image51.wmf]i

个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image52.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image53.wmf]i

t

；第
[image: image54.wmf]j

个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image55.wmf]Aj

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image56.wmf]j

t

，则本项目声源对预测点产生的贡献值（
[image: image57.wmf]eqg
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）为：
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预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值[image: image59.wmf]eq

L

计算公式为：
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式中：

[image: image61.wmf]eq

L

——预测点的噪声预测值，dB；

[image: image62.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

[image: image63.wmf]eqb

L

——预测点的背景噪声值，dB。

预测条件概化及参数选择
预测条件概化

本项目主要为室内声源，根据室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式，将室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算预测点声压级及总声压级，最终计算贡献值。本项目预测条件概化如下：
（1）所有产噪设备均在正常工况条件下连续运行；

（2）为简化计算工作，预测计算中只考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减作用及厂内其他建筑物的屏蔽衰减。各声源由于空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。

参数的选择

① 平均隔声量TL，泵类半地下布置隔声量取30dB(A)；地面车间建筑普通单层玻璃窗与墙体组合TL=20dB(A)，塑钢中空玻璃窗或双层玻璃窗与墙体组合等隔声门窗，TL=30dB(A)。

② 平均吸声系数[image: image64.wmf]a

，无吸声处理的车间[image: image65.wmf]a

=0.15；部分吸声处理的车间[image: image66.wmf]a

=0.30；全部吸声处理的车间[image: image67.wmf]a

=0.5~0.6。

本项目预测参数见下表。
表5.4-3    室内噪声输入参数表

	室内声源位置
	破碎筛分车间
	1#水选车间
	2#水选车间

	平均隔声量/dB(A)
	20
	20
	20

	吸声系数([image: image68.wmf]a

)
	0.15
	0.15
	0.15


预测与评价内容

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目以工程噪声贡献值作为评价量，并按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准进行评价。

预测与评价结果

厂界噪声预测结果与达标分析详见图5.4-2。

表5.4-4    厂界噪声预测结果与达标分析表

	预测方位
	空间相对位置/m
	时段
	预测值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	北侧
	-400.61
	1,406.31
	1.2
	昼间
	9.04
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	9.04
	55
	达标

	西侧
	-529.58
	1,241.25
	1.2
	昼间
	24.18
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	24.18
	55
	达标

	东侧
	180.74
	1,498.21
	1.2
	昼间
	23.74
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	23.74
	55
	达标

	南侧
	488.67
	224.55
	1.2
	昼间
	17.39
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	17.39
	55
	达标


图5.4-2 本项目等声级线图（贡献值）
本项目噪声预测结果显示：在采取了环评提出的降噪措施后，项目运营期厂界昼、夜间噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，不会造成项目区声环境质量明显降低。

声环境影响评价自查表

表5.4-5   声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
二级□
三级(

	
	评价范围
	200 m(           大于 200 m□       小于 200 m□

	评价

因子
	评价因子
	等效连续 A 声级(
	最大 A 声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价

标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	国外标准□

	现状

评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区(
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法(
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□
	已有资料(
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型□
	其他(

	
	预测范围
	200m(
	大于200m□
	小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级(
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标(
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(
固定位置监测□
	自动监测□ 手动监测(
	无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（
）
	监测点位数（
）
	无监测(

	评价

结论
	环境影响
	可行(
不可行□

	注：   “□”为勾选项，可√； “（）”为内容填写项。


运营期土壤环境影响预测及评价

本项目为钛铁矿选矿工程，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），属于附录A中“采矿业-金属矿”，属Ⅰ类项目。属于污染影响型。

选矿厂场地周边无耕地、园地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目区周边环境为不敏感。本项目占地面积为中型。判定本项目土壤环境评价工作等级为二级。

影响途径

本项目属于钛铁矿选矿项目，废气污染物主要为选矿粉尘，选矿粉尘经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；堆场粉尘则采取遮盖、洒水、喷雾降尘措施。选矿废水循环利用，不外排；生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于荒漠灌溉生态恢复。

根据本项目特点，其对土壤可能产生的影响途径为选矿废水垂直入渗及破碎筛分粉尘、原料、废料堆场粉尘等大气沉降。

影响类型及途径识别见下表。

表5.5-1  土壤环境影响类型及途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


预测评价范围

预测评价范围与现状评价范围一致，即厂址及周围200m范围，项目土壤环境影响范围主要位于厂区，无特别需要保护的敏感目标。

预测评价时段

重点预测评价时段为项目运行期。

预测评价因子

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表5.5-2  土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	全部污染物指标
	预测因子
	备注

	生产车间、堆场粉尘无组织排放
	大气沉降
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	铜
	/


评价标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

本项目属于污染影响型建设项目，根据项目的特点其对土壤环境的影响途径及影响因子识别见表5.5-2。
影响预测与分析
本项目采取分区防渗措施，对厂内废水处理设施、污水管网、水选车间、尾矿处理室、沉淀池等设置了相应的防渗措施，正常工况下废水对土壤的污染影响较小。

根据本项目运行特点，对土壤可能产生的影响主要来源于生产过程中粉尘排放，本项目粉尘污染土壤可概化为以面源形式进入土壤环境，由于粉尘中含有铬、汞、铅、砷、铁、铜、锌和镉等重金属，由矿石分析结果可知，其中铜的含量最大，故本次选用铜作为影响预测因子。

预测模型
采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018）附录 E 中的方法对本项目大气沉降对区域土壤环境的影响进行预测，预测公式如下：

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS = n(Is−Ls−Rs)/(ρb×A×D)

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；

A—预测评价范围，m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。

根据导则根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

ΔS = nIs/(ρb×A×D)

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

S=Sb+ΔS

式中：

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg

3）预测参数取值

①据瑞泰矿山的原料矿石成分分析，分析结果显示尾矿及废矿中铜含量按0.003%计，根据工程分析约有25.57t/a粉尘（破碎区有组织和无组织粉尘、原料堆场、废料堆场的无组织粉尘）进入大气中，则计算得进入大气中的铜含量约0.00077t/a,本次环评按粉尘全部沉降的最大值折算，则土壤输入量(Is)为：0.00077t/a。

②污染物质将全部存于土壤中，由于哈密市伊州区干旱少雨，降雨量极少，蒸发量极大，因此，表层土壤中某种物质经淋溶排出的量(Ls值取0)。

③由于哈密市伊州区干旱少雨，降雨量极少，蒸发量极大加上厂区设有截排水沟，本项目表层土壤中某种物质经径流排出的量(Rs值取0)。

④本项目区土壤类型为“石质棕漠土”，根据土壤检测报告，其表层土壤容重约1.64×103kg/m3。

⑤本项目所在区域土壤环境影响评价工作等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中“表5”，本次预测范围为破碎筛分区（含原料堆场和废料堆场）及其边界外扩200m范围。预测面积约100000m2。

⑥为预测不同阶段土壤中重金属的累积情况，本次计算中“持续年份”取值为1、2、5、10、15、20年。
预测与评价结果
根据上述计算公式，计算出不同年份污染物在评价范围内的污染物浓度增量。计算结果见下表。

表5.5-3   不同年份单位质量表层土壤中铜变化情况预测表
	持续年份
	增量mg/kg
	背景值mg/kg
	预测值mg/kg
	标准值mg/kg
	达标情况

	1
	
	
	
	18000
	达标

	2
	
	
	
	18000
	达标

	5
	
	
	
	18000
	达标

	10
	
	
	
	18000
	达标

	15
	
	
	
	18000
	达标

	20
	
	
	
	18000
	达标

	注：《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)中铜的标准值。


由上表可知，本项目运行20a年时，铜在土壤表层中的预测值可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中二类用地风险筛选值（铜18000mg/kg），但根据预测结果随着项目的持续运行，评价范围内的表层土壤中上述因子的含量会持续的增加，因此，项目在对选矿粉尘采取治理措施的同时，应做好区域土壤的日常监测工作，同时做好厂区内的绿化及裸土壤的硬化工作，将粉尘中的重金属类发生大气沉降对地表土壤环境的影响降至最低。
综上所述：本项目正常情况下对土壤环境产生的影响在可接受的范围内，项目在采取相应土壤污染防治措施后环境影响可行。
土壤环境影响评价结论

本项目属于新建项目，根据土壤环境质量现状监测结果表明项目区土壤环境质量中各项数据均满足《土壤环境质量标准—建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

根据预测，项目选矿粉尘大气沉降重金属增量很小。本项目在确保厂区各项预防措施得以落实并得到良好维护的前提下，项目生产在短期内不会对土壤造成明显的影响；考虑长期影响，要求企业定期开展跟踪监测工作。此外，本项目厂址所在地及其周围均为戈壁滩，没有耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标分布。综上，本项目的土壤环境影响是可接受的。

土壤环境影响评价自查表
表5.5-4   土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型(；两种兼有(  
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地(
	/

	
	占地规模
	（12.07）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流( ；垂直入渗(；地下水位(；其他（    ）
	

	
	全部污染物
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬等
	

	
	特征因子
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬等
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类型
	Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；IV类(
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感(；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	(；b( ；c( ；d(
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	4
	0~20cm
	

	
	
	柱状样点数
	3
	
	0~50cm

50~150cm

150~300cm
	

	
	现状监测因子
	（GB36600-2018）表1中45项因子及pH值
	

	现状评价
	评价因子
	（GB36600-2018）表1中45项因子及pH值
	

	
	评价标准
	GB 15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（     ）
	

	
	现状评价结论
	各监测点各监测项目均满足GB36600-2018 中管控值及筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	铜
	

	
	预测方法
	附录E(；附录F(；其他（  ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（     ）

影响程度（ 可接受  ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a)(；b)(；c）(
不达标结论：a）(；b）( 
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（跟踪监测）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	4
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	柱状样1次/3年

表层样1次/年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	采取环评提出的措施，影响可接受
	

	注1：“(”为勾选项，可√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展环境影响评级工作的，分别填写自查表。


运营期固体废弃物影响分析

本项目的固体废弃物主要为破碎区废料、复选尾矿、废机油及生活垃圾等。

复选尾矿和破碎区废料对环境的影响分析

本项目主要的固体废弃物为复选尾矿和破碎区废料，根据设计的选矿处理能力，排尾矿量为40万吨/年、破碎区废料5万吨/年，尾矿和破碎区废料全部拉运至尾矿库排放。
生活垃圾对环境的影响分析

本项目劳动定员150人，每人每天产生生活垃圾1kg计算，则项目年生活垃圾产生量为45t，主要是食品残渣、纸类、塑料等。产生的生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。

废机油对环境的影响分析

废润滑油为机械检修时产生的，产生量约0.2t/a，在厂内危废暂存间存储后，交由资质单位处置。

综上所述，本项目固体废可得到妥善处置。在以上措施得到落实的情况下，本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。

运营期生态影响分析
该项目运营期的生态环境影响主要表现在项目区占地使土地利用格局发生变化，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，导致自然体系的生产能力降低，其恢复稳定性和阻抗稳定性也受到一定影响。但由于厂区本身植被种类稀疏，且降低的幅度较小，自然体系对这个改变是可以承受的。从维护区域自然体系生态完整性的角度看，生态影响是可以接受的。

对植被影响分析

本项目所在区域内由于自然环境恶劣，自然植被已基本消失，本项目主要建设破碎车间、水选车间、生活区，对区域内自然植被影响不大，也不会使整个评价区内植物群落的种类组成因本次项目而发生变化，亦不会造成某一物种在评价区范围内的消失。由于区域基本荒芜植被，故生物损失量极少。

对土地、土壤利用的影响

首先，本次项目建设永久占地将改变评价区内土地的利用方式，导致评价区内临时用地增加，改变了土地的利用方式，使原有土地理化性质和结构发生变化，本项目完成后，由于人为活动对区域内生态系统干扰的逐渐增加，区域范围内的土地利用状况发生了一定变化并表现出一定的变化趋势，原来的土地利用类型逐渐被建筑用地所占用。根据土地利用现状分析可知，评价范围内的土地利用类型为裸岩石砾地，现状项目区内建筑用地比例上升，其他土地利用类型相应的减少，整个评价范围内以裸岩石砾地为主的土地利用结构开始发生变化，裸岩石砾地面积的比例将下降。

其次，车辆运输及生产过程产生的粉尘等污染物会对项目区周围空气环境产生影响，而污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，对区域土壤的农业利用价值降低了土壤的农业利用价值。

另外，项目区地面裸露，在今后生产运营中，即使没有被冲刷，表土的温度变幅将增加，对土壤的理化性质即会有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。

水土流失影响

随着项目开发建设，修建人工设施、挖毁原地貌、废弃物堆置等，这种景观格局的变化，使区域固有的自然生态功能部分丧失。

根据区域气象特征，项目区域降水稀少，年均降水量仅33.8mm，多年平均风速6.9m/s，最大风速高达42m/s。根据当地气候及生产状况，经现场实地调查，项目区发生水土流失现象主要为风蚀和人为因素。

①风蚀

风力侵蚀是指在气流冲击下沙砾脱离地表，被搬运和堆积的过程，风对地表所产生的剪切力和冲击力引起细小的土粒与较大的团粒或土块分离，甚至从岩石表面剥离碎屑，使岩石表面出现擦痕和蜂窝，继之土粒或沙砾被风携带形成风沙流。

风蚀的发生应具备两个基本条件：一是具备大于起沙风速，二是地面裸露，疏松的土壤或植被覆盖度低的地表。干燥、裸露、细砂及粉质为主的地表，起沙风速在离地2m高处约为4～5m/s。

②人为因素

人为因素主要表现在施工阶段，施工活动中对地表进行开挖或掩埋，破坏了地表土壤的保护层，同时在开挖处、填方处又改变了原地面的坡度与坡长等，这些工程行为与区域内不易改变的气候因素、土壤因素等的综合影响，是导致项目建设期间征地范围内水土流失加剧的主要原因，但在施工期结束后施工期热人为因素将随着防护工程实施与植被恢复工程的落实而逐步得到控制。在运营期间，人为因素导致的水土流失将很小。

同时本项目在运营期着重采取以下水土保持措施。

①本项目处在干旱少雨的荒地，应以采取工程措施和防风固沙措施为主，以绿化措施为辅的方法，即在采取工程措施的基础上，可充分利用处理后的生活废水实施绿化，保持和改善厂区的环境状况。

②对选矿过程中产生的尾矿砂等固体废物，要确保完全进入尾矿库，杜绝到处乱堆，造成新的水土流失。

③对不同的扰动区域和易出现水土流失的地段，应分别采取相应的防治措施，其中主要是：

a本项目区虽处在干旱地区，但春夏季仍可能出现阵性暴雨。原料堆场和废料堆场采取有效地拦洪、泄洪、导流等措施，设置截洪沟，引流洪水，在原料堆场和废料堆场下游合适位置修建拦渣坝，作为事故发生时阻挡尾矿和废料的工程措施，将洪水可能造成的环境风险降至最低限度。

b为采取的水土保持措施留有足够的投资。

c运营期间提高厂区的绿化率，选择性种植符合当地生存条件的耐旱性绿色植被，防风固沙，改善区域生态环境的同时可起到减少或预防因风蚀造成水土流失的现象。

对景观的影响

项目建成后将进一步影响评价范围内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区生态景观进一步向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业厂房、道路等人为景观，而且会对原来的景观再一次分隔，造成一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。

对野生动物的影响

对大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏，由于项目区不是野生动物的栖息地及繁殖场所，所以对其影响不大。本项目建成后运营期间随着自然植被的自然恢复，可使生态环境基本恢复原状，将减轻和削弱动对野生动物造成的负面影响。

生态影响评价自查表

表5.7-1生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他(

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种((分布范围、种群数量、种群结构、行为等)

生境(()

生物群落□(物种组成、群落结构等)

生态系统((植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等)

生物多样性□()

生态敏感区□()

自然景观(()

自然遗迹□()

其他□()

	评价等级
	一级(二级(三级(生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：(0.12)km2；水域面积：(0)km2

	生态现状
调查与
评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查(；调查样方、样线(；调查点位、断面(；专家和公众咨询法(；其他(

	
	调查时间
	春季□；夏季(；秋季□；冬季(
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失(；沙漠化(；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害(；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响
预测与
评价
	评价方法
	定性□；定性和定量(

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统□；生物多样性(；重要物种(；生态敏感区(；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓(；生态修复(；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期(；长期跟踪□；常规(；无□

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他(

	评价结论
	生态影响
	可行(；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项。


运营期环境风险评价

综述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，建设项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

① 项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

② 项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

③ 开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

④ 提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

⑤ 综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序


图5.5-1    环境风险评价工作程序
图5.8-1    环境风险评价工作流程图

评价依据
风险调查
（1）风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及项目工程分析，本项目生产过程中不涉及的风险物质等。

（2）设施风险

本项目运营过程中可能引发环境风险事故类型主要表现为尾砂浓密机的运行风险事故、沉淀池事故。

在选矿工艺过程中，尾砂池的尾矿浓密机系统将来自磁选等工段的尾矿砂浓缩后经渣浆泵将尾输送到选矿系统。尾矿浓密机系统出水泵发生故障或非正常工况时，可能造成大量尾砂和上清液事故外排，从而污染外环境。

环境风险潜势初判

根据HJ169-2018中附录C：计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；


式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目不涉及风险物质，因此项目Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

评价等级
本项目环境风险潜势为I，依据HJ169-2018中评价等级的划分依据，项目风险评价等级为简单分析。
环境敏感目标概况

根据现场踏勘和调查，项目地处戈壁荒漠，周边无居民点，项目范围内及周边5km无自然保护区、风景名胜区和水源保护区等环境敏感区，项目无环境风险敏感目标。
环境风险识别

风险识别的内容主要包括两大部分，生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，其中物质风险的识别主要包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施的风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施系统及辅助生产设施等。

（1）风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及项目工程分析，本项目生产过程中不涉及的风险物质等。

（2）设施风险

本项目运营过程中可能引发环境风险事故类型主要表现为尾砂浓密机的运行风险事故、沉淀池事故。在选矿工艺过程中，尾砂池的尾矿浓密机系统将来自磁选等工段的尾矿砂浓缩后经渣浆泵将尾输送到选矿系统。尾矿浓密机系统出水泵发生故障或非正常工况时，可能造成大量尾砂和上清液事故外排，从而污染外环境。

本项目环境风险识别汇总表见下表。

表5.8-1  风险识别汇总表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	危险单元1
	水选车间1
	/
	尾砂及选矿尾水外排
	地下水、土壤
	厂区内地下水、土壤环境。

	2
	危险单元2
	水选车间2
	/
	尾砂及选矿尾水外排
	地下水、土壤
	厂区内地下水、土壤环境。


环境风险分析
大气环境风险分析

本项目破碎车间生产过程中的产生的粉尘，如果不采取降尘措施或者降尘措施失效，在破碎、筛分过程中会产生大量的粉尘，将严重污染环境。

水环境风险分析

本项目生产过程中的废水主要来自水选系统，含有大量的SS以及少量重金属等有害物，当生产过程中发生事故时（如尾水的处理、回用设备发生事故，不能正常运行等），此时的废水中含有大量的原料矿石，洗选水不能直接复用，尾水外溢，若不经处理直接排放或发生事故排放，因项目所在区域5km范围内无地表水体，因此本项事故状态下外溢的洗选水不会对地表水体造成影响，但如通过下渗进入地下水环境，会对地下水环境产生不利影响。

环境风险防范措施及应急要求

强化管理及安全生产

安全生产是企业立厂之本，因此首先一定要强化风险意识，加强安全管理，

具体要求如下：

必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。

必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

按《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。

事故排放防范措施

本项目生产设施发生事故时，在第一时间应将泄露的物料及洗选水引入事故池中暂存后，本项目设总容积3780m³事故池，可满足项目事故状态下的物料及洗选水的贮存需求。在生产设施恢复正常生产后，事故池中的物料可返回生产系统进行下一步的生产活动。

建立事故应急预案

建设单位应按照《国家突发环境事件应急预案》、《环境污染事故应急预案编制技术指南》等相关规定编写应急预案，并送生态环境部门备案，应急预案要求内容全面，危险目标明确，设置应急组织机构、划分职责，详细列明报警、通讯联络方式、预案分级响应条件等，以及事故发生后的处理措施、人员紧急疏散、撤离等。
同时加强应急演练，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。具体内容见下表。

表5.8-2 环境风险事故应急预案

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	风险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	生产设施及附属设施

	3
	应急组织
	企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

	4
	应急状态分类应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	5
	应急设施设备与材料
	常用的消防器材；中毒人员急救所用的一些药品、器材；应设置事故应急池，以及一些堵漏材料。

	6
	应急通讯、通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。

	7
	应急环境监测及事故后评价
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度及所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	9
	应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康
	事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	10
	应急状态中止恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施

	11
	人员培训与演习
	应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

	12
	公众教育信息发布
	对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息


分析结论

本项目环境风险评价等级为简单分析，项目发生事故时无有毒物质扩散，且影响程度较轻，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，本项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害也较低，本项目的事故风险处于可接受水平。环境风险自查见下表。
表5.8-3  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	哈密新东博矿业有限公司新疆哈密尾亚钛铁矿尾矿和剥离矿综合再利用项目

	建设地点
	哈密市尾亚老火车站（火车站现已停用）以西约2.2km处

	地理坐标
	经度
	94°20′11.20″
	纬度
	41°48′0.20″

	主要危险物质及分布
	本项目不涉及危险物质

	环境影响途径及危害后果
	尾砂及选矿尾水外排，下渗地下水环境会对地下水环境产生不利影响

	风险防范措施要求
	①加强安全生产教育。

②采取事故排放措施

③编全厂的突发环境风险应急预案并组织实施等。

	填表说明：无


辐射环境影响分析

根据 “关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告”，本次环评阶段，对矿山的剥离废矿进行放射性检测。检测单位为核工业二一六大队检测研究院，检测时间为2021年6月21日。通过检测结果可知，原矿中铀（钍）系单个核素活度浓度小于1贝可/克（Bq/g），可不开展辐射环境影响评价专篇的编制。本项目选矿过程均为物理过程，其产生的尾矿和产品中铀（钍）系单个核素活度浓度也不会超过限值。
服务期满后环境影响分析

服务期满后大气环境影响分析

服务期满后项目停止生产，生产期运输、破碎等工序不再产生废气污染物，生产性污染物的影响将消失，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。

服务期满后地下水环境影响分析

服务期满后选矿厂停止生产，工作人员离开选厂，厂区内无生产和生活废水排放；建设单位会对原料堆场、废料堆场、沉淀池等进行清理；即使清理不干净的残余矿渣等，也属于Ⅰ类固废，其受雨水冲淋后，废水入渗地下水对地下水的影响也不大，一定时期内这种影响将不存在；因此，长期来看，服务期满后对项目区水环境的负面影响非常小。

服务期满后声环境影响分析

服务期满后选厂停止生产活动，各类机械环境噪、车辆产生的噪声将消失，噪声较运营期将大幅降低，并逐渐恢复到环境背景值，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。

服务期满后固体废弃物环境影响分析

（1）各类设备的分拆会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件、破损的设备碎块等，如不这些废弃物进行妥善处理，将对项目区环境产生影响，故建议工作人员在工作过程中，注意被遗弃的设备零部件，破损的设备碎块等的收集，使得这些放错地方的资源能够得到充分的再利用。

（2）建构筑物在拆除的过程中，会产生一定量的砖、石、渣土等建筑垃圾，建议拆除下来的建筑垃圾用于选厂场地平整。

服务期满后生态环境影响分析

服务期满后选矿厂不再进行选矿工作，随着原料堆场、废料堆场等实施清理平整及表土的恢复，项目区将会恢复到原貌，恢复项目区原有生态环境的完整性。

环境保护措施及其可行性论证

本章节将针对本项目所采取的环保措施，分析其先进性和稳定达标的可靠性，并针对其存在的主要问题，结合工艺情况提出进一步改进工艺和完善污染防治措施，以进一步减少污染物排放量。

本章节将针对本项目所采取的环保措施，分析其先进性和稳定达标的可靠性，并针对其存在的主要问题，结合工艺情况提出进一步改进工艺和完善污染防治措施，以进一步减少污染物排放量。

施工期环境保护措施及其可行性论证

根据本项目的设计建设内容，项目区目前已完成了部分设施的建设，剩余的建设内容主要为2#生产车间的建设以及破碎区的封闭车间工程，在后续的建设施工活动中，必须采取合理可行的污染防治控制措施，以尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

施工期大气污染防治措施分析

为最大限度的降低项目施工场地和运输道路产生的扬尘对周边环境的影响，本项目在施工期间应采取的主要措施包括：

（1）加强施工现场的管理，水泥、砂石料等材料运送时运输汽车应完好，不得超载，并尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。水泥、砂石料等容易飞散的物料，应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施；砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，起尘严重的场所四周要加设挡风尘设施。

（2）为施工现场应配备洒水车，定时施工区域的地面进行洒水，使表面有一定的湿度，减少扬尘量。

（3）本项目所处区域年均风速为1.5m/s，最大风速可达42m/s，为降低本项目施工扬尘污染，本环评要求项目在5m/s以上天气情况下，禁止地基开挖、粉状物料装卸等引发扬尘的施工活动。同时进入施工区域的车辆应限制车速。

综上所述，在采取以上措施并严格按照措施执行的前提下，本项目施工期大气污染物对项目区及周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除，不会造成长期影响。

施工期噪声污染防治措施分析

在为了减轻施工噪声与振动对附近敏感点的影响，建设方应采取有效措施控制施工期噪声。施工期噪声污染控制对策：

制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，减少夜间施工量。

合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以防止局部声级过高。对一些施工位置相对固定的高噪施工设备，可以在棚内操作的尽量进入操作间。

设备选型上应采用低噪声设备，如液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械（如：挖土机、推土机等）可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护。

运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

施工单位应于开工15日前向工程所在当地生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。同时在现场张贴通告和投诉电话，对投诉问题建设单位应及时与当地生态环境部门取得联系，及时解决各种环境纠纷。

严格采取上述措施后，可使施工期边界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定的要求，可有效减少施工期噪声对环境的影响。

施工期水污染防治措施分析

施工阶段产生的废水包括生产废水和生活污水，生产废水主要是施工现场清洗、混凝土养护产生的废水，这部分废水含有一定量泥沙。

（1）施工生活污水控制与处理措施

本项目施工人员较少，可依托项目区已建设的生活区，生活区配建地埋式一体化污水处理设施，处理后的污水进行项目的绿化灌溉。
（2）施工期生产废水

骨料冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。

因此，项目施工期产生的废水得到合理处置，生产废水可实现综合利用，生活污水可得到有效的处理，总体项目后续建设过程中产生的废水对环境影响较小。

施工期固体废物防治措施分析

施工垃圾主要为施工所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。对此本项目施工期采取的措施如下：

（1）对建设期间产生的固废进行分类，对于有回收利用价值的废钢筋等收集后外售，对于残土等进行厂区的低洼地面的额平整，剩余建筑垃圾定期用封闭式废土运输车清运，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。
（2）已建设的生活区的生活垃圾收集系统收集后，定期清运。

（3）加强人员培训教育，做好垃圾收集及处理的规划工作，避免由于垃圾处置不当而造成二次污染。

因此，在施工期间产生的各类固体废物都将得到妥善的处理，不会产生二次污染，对周围环境不产生影响。
施工期生态保护措施分析

根据施工活动对项目区生态环境的影响因素，为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：

（1）做好施工规划、组织工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，在划定的施工范围内进行有序施工，减少坏植被面积。

（2）做好施工区域的水土保持工作，运输车辆等在既有的道路上进行运输活动，禁止随意的开辟临时道路、

(3)施工结束后要及时进行地表恢复，由于当地地表基本无植被，植被自然恢复即可。

在采取上述措施后项目建设对生态环境的影响较小。

运营期环境保护措施及其可行性论证

大气污染防治措施及其可行性分析

在运营期，本项目采用圆锥+锤式破碎工艺，生产期粉尘主要来自破碎车间的破碎机进料过程、原料铁选尾矿和废料的堆存、装卸、运输及回填过程中产生的粉尘。

破碎工序产生的粉尘通过负压收集，经袋式除尘器处理完之后，由排气筒排放。布袋式除尘装置是利用多孔纤维材料制成的滤袋将含尘气流中的粉尘捕集下来的一种干式高效除尘装置，布袋除尘器特点如下：
①除尘效率高，特别是对微细粉尘也有较高的除尘效率，一般可达95%以上。
②适应性强，可以搜集不同性质的粉尘。例如，对于高比电阻粉尘，采用袋式除尘式比电除尘器优越。此外，入口含尘浓度在一相当大的范围内变化时，对除尘效率和阻力的影响都不大。
③使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到数十万立方米。可以做成直接安装于室内、机器附近的小型机组，也可以作成大型的除尘器室。
④结构简单，可以因地制宜采用直接套袋的简易袋式除尘器，也可采用效率更高的脉冲清灰袋式除尘器。
⑤工作稳定，便于回收干料，没有污泥处理、腐蚀等问题，维护简单。
采用布袋除尘器可以满足本项目破碎工艺粉尘的处理要求，粉尘除尘后经15m高排气筒排放，排放浓度约为16.60mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中有组织颗粒物排放浓度20mg/m3的限值。
废水污染防治措施及可行性分析

废水处理措施

本项目选矿废水循环利用，不外排。

本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后，用于荒漠灌溉。
废水污染防治可行性分析

（1）生活污水处理措施可行性

选厂生活废水采用地埋式一体化污水处理设施处理，处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后用于荒漠灌溉。处理能力为15m3/d，地埋式一体化污水处理装置是以缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺为主，集生物降解、污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水处理设施，具有处理效果好、费用低廉、维护简便等优点，应用十分广泛，能够实现达标排放。

（2）生产废水的控制措施

1）生产运营阶段，必须做好项目的清洁生产，做好各工段排水及利用系统的封闭循环。

2）本项目生产用水量较大，应完善封闭循环设施，降低各工段用水量损耗。

地下水污染预防措施

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；

③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

本项目的预防地下水污染的防护措施：

（1）预防为主做好源头控制

根据本项目工艺特点，针对源头控制，本环评要求建设单位严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水贮存及处理构筑物采取相应的措施，加强建筑物和构筑物的抗震能力，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水在厂区内收集后回用。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区管理做好分区防治

根据本项目的建设内容及平面布置特点及各生产区域功能进行分区防渗。

1）防渗工程设计原则

①釆用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水环境影响较小、地下水现有水体功能不发生明显改变；

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构；

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施建设，便于泄漏物质的收集和防渗层破损被及时发现；

④被防渗层阻隔和进入防渗层内的渗漏污染物，与厂区其他“三废”统一收集处理。
2）本项目分区防渗措施

本次环评考虑到本项目地下水预测情况及场地包气带特征及其防污性能，提出分区防渗优化方案。

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）对照结果，项目所在地天然包气带渗透系数为Mb＞1.0m，K＞1×10-4cm/s，防污性能等级为弱，详见表6.2-1；污染控制难易程度划分见表6.2-2；地下水污染防渗分区参照表6.2-3。
表6.2-1    天然包气带防污性能分级参照表

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.6m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


表6.2-2   污染控制难易程度分级参照表

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理


表6.2-3     地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18698执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据项目区水文地质资料，项目区包气带单层厚度≥1m且分布连续、稳定，渗水试验结果为包气带渗透系数约为0.00022-0.0059m/d(2.6×10-7cm/s-6.9×10-6cm/s)，本项目含水层易受污染特征分级为“中”。项目水选区可能涉及重金属污染物。项目污废水下渗会造成地下水污染，污废水收集管道以及沉淀池均为半地下布置，建设单位不按时巡检的话，不能及时发现和处理，污染控制难易程度较难。根据项目特点和地下水环境影响评价结果，对厂区内的区域进行了分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目区地下水污染防渗分区具体见表6.2-4，项目厂区分区防渗示意图见图6.2-1。

①重点防渗区：将水选车间沉淀池、选矿废水集输管线、事故池及危废暂存间等区域划分为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）执行地面防渗设计；要求防渗等级等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区：将生产车间、生活区卫生间及生活污水收集管线等区域划分为一般防渗区；要求防渗等级等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区：将附属用房等其他场地划分为简单防渗区，只需做一般地面硬化即可。

表6.2-4    项目区地下水污染防渗区分一览表

	防渗分区
	建设项目场地
	防渗技术要求
	本项目建议防渗措施

	重点防渗区
	水选车间沉淀池、选矿废水集输管线、事故池及危废暂存间
	参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）进行防渗设计，等效黏土防渗层
Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s
	采用2mmHDPE膜+100mm厚抗渗等级不低于P8的抗渗混凝土

	一般防渗区
	生产车间、生活区卫生间及生活污水收集管线
	等效黏土防渗层Mb≥1.

5m，K≤1×10-7cm/s
	采用100mm厚抗渗等级不低于P8的抗渗混凝土

	简单防渗区
	附属用房等其他场地
	一般地面硬化即

可
	200mm厚混凝土


项目防渗工程设计要求同时满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）规定技术要求，采取的地下水污染防治措施环境可行。

图6.2-1    分区防渗图

（3）生产工艺及管理要求 

为减少设施可能滴漏对环境造成污染，建设单位应从设备布置、维修和管理各个方面采取综合措施，保证设施正常运转，减少污染物滴漏量，从源头上减少对地下水污染的可能性。应采取以下但不限于以下措施：

本项目装置及管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于罐体、管道、阀门、法兰等泄漏未能及时发现而造成的地下水污染。

设施的管理、维修实行专人负责专管制度，将环保责任落实到人，确保设施的正常运转。

所有设备、管道等的布置、安装维修和维护要符合行业标准，采取必要的防渗漏措施。

项目选矿废水输送管道及生活污水收集管线应按照规范设计和施工，选用优质耐腐蚀抗压的管材和阀门；管道接口、管道和设备接口采用柔性连接，阀门安装牢固。

定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程的记录，强化防渗工程的环境管理。

建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。

（4）地下水监测

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），本建设项目需在水选车间下游布设1口监测井，监测污染物迁移程度。地下水污染监测井布置见图6.2-2。

企业应每季度开展1次地下水环境质量跟踪监测，若发生污染物泄漏事故，应加强监测频率。检测指标为：砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬及铁等。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。地下水监测点基本情况详见下表。

表6.2-5    地下水监测井基本信息表

	点位
	坐标
	监测层位
	检测项目
	深度（m）
	井结构
	备注

	DJ1
	
	潜水含水层
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬及铁等
	20
	凸起式竖直管道，直径10公分
	


图6.2-2    地下水污染监测井位图
结论
根据本项目的生产特点，企业应加强管理和人员培训，在落实各项环保措施的条件下，本项目对区域地下水环境影响较小。
声环境保护措施

由于本项目噪声源主要是生产车间内破碎机、振动筛、球磨机、风机及泵类等各类机械动力设备。根据本项目产噪特点，拟采取以下噪声防治措施：

在总图布置上将强噪声源在厂区合理布局，远离办公区及厂界处；

选取低噪声设备，产噪设备置于厂房内，达到隔声的效果；
对噪声较高的风机采取安装消音器、设置隔声罩隔声措施进行消音减噪；
对破碎机、振动筛、球磨机、泵类等生产设备进行基础减振以降低其噪声影响；
管线与噪声设备连接处采用柔性接头。
（6）在噪声传播途径上采取措施加以控制，加强车间周围、厂区周围的绿化，减小噪声的传播；

（7）提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低磨擦力，对各连接部位安装弹性橡胶等减震衬垫，以减少设备工作时装置间的振动；选用低噪声设备；

（8）固定岗位设立隔声值班室，强噪声岗位工作人员必须配戴耳塞或耳罩，尽量减少接触噪声时间。

采取上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域标准要求。上述噪声控制措施其技术是成熟可靠的，经济上也是合理的，实践证明可达到设计指标。 
固废废物治理措施

固体废物的收集及暂存
（1）复选尾矿

本项目主要的固体废弃物为复选后的二次尾矿，根据设计的选矿处理能力，年排尾矿量为40万吨，全部排入哈密市瑞泰矿业有限责任公司拟建的尾矿库中。

哈密市瑞泰矿业有限责任公司目前对已有的尾矿库实施了闭库手续，2023年拟新申报新尾矿库，用于哈密市瑞泰矿业有限责任公司选厂产生的尾矿及本项目尾矿的暂存。

（2）生活垃圾：本项目产生的生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理。

（3）粉尘灰：全部回用于生产。

（4）破碎区废料

破碎区废料产生量约5万吨/年，在废料堆场暂存后直接采用自卸车拉运至尾矿库排放。

(5)废机油

废润滑油为机械检修时产生的，产生量约0.2t/a，在厂内危废暂存间存储后，交由资质单位处置。

本项目配建危险废物暂存库一座，设计及施工过程需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行。
危险废物的运输转移

本项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005〕第9号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：

①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。

②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

危险废物的转移应按照《危险废物转移管理办法》的相关要求执行：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

③每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

④对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，建设单位和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

⑤危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

危险废物管理计划
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的要求对产生危险废物的单位进行分类管理，本项目危险废物的产生量小，且哈密新东博矿业有限公司不属于危险废物环境重点监管单位的单位，因此属于技术导则中“同一生产经营场所危险废物年产生量 10 t 以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位 ”实行危险废物登记管理。

具体要求如下：

（1）一般原则 

危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。

（2）危险废物基本情况填写

 因按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》中“5 危险废物管理计划制定要求”及附录A填写单位基本信息、设施信息、危险废物产生、贮存、利用/处置、危险废物减量化及危险废物转移情况。

（3）制定危险废物管理台账

因按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》中“6 危险废物管理台账制定要求”制定危险废物管理台账，保存时间原则上应存档5年以上。

危险废物申报

危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年 3 月 31 日前完成上一年度 的申报。申报要求详见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》中“7 危险废物申报要求”。
土壤环境污染控制措施

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为水选车间选矿废水通过入渗形式进入周边土壤。重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

源头控制：在尾矿砂及回水输送过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。保障粉尘处理措施处理效率持续维持较高水平，减少粉尘的排放，从而进一步减少落地粉尘造成土壤环境的污染。

过程防控：做好本项目的防渗工作，防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改规定的防渗要求。

跟踪监测：企业应定期对选矿厂各可能污染的区块进行土壤自行监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。

综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值。本项目设置有完善的废水回用系统，重点区域均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。此外，本项目评价范围及周边区域均为工业用地，无土壤环境敏感目标，区域总体土壤污染敏感度较低。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

生态保护与水土流失防治措施

（1）植被资源保护

本项目在进行选矿生产活动时，对项目区内的土壤物化性质进行了改变，使得原有荒漠生态环境遭到破坏和影响，原生植被生存条件的改变和破坏使区域内现状已基本无自然植被，在项目今后运营工程中，加强绿化建设，植被种植，选择区域耐旱型植被增大厂区及附近的绿色植被覆盖率，能够改善因工业选矿活动对原有生态环境，特别是土壤和土地环境，减缓水土流失，起到间接减缓原生植物进一步损失的作用。

另外，加强法律法规教育，提高生态保护意识。对职工加强《中华人民共和国水土保持法》的教育，制定职工行为准则，提高职工保护生态环境思想意识，杜绝职工在厂区附近进行开荒等活动。

（2）动物资源保护

本项目所在区域野生动物出没较少，无国家及自治区保护物种分布。常见的动物仅有沙蜥、麻蜥等，选矿活动对野生动物资源影响较小，但还是应对选矿工作人员进行教育，不滥捕乱杀，保护项目区范围内的动物资源。

（3）水土流失防治措施

1）高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对生产队伍的宣传、教育和管理工作。作好生产组织规划工作，划定适宜的堆料场等临时性场所，以防止对原有地表地貌破坏的范围增大。

2）加强对生产人员进行环境保护知识的教育，提高生产人员的环境保护意识。

3）区域内虽无大量的植被覆盖，也应树立植被保护的意识，严禁破坏。

4）运输车辆应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，严禁破坏项目区内与项目本身无关的植被，将植被损失降至最低。

5）本项目年生产日数为300天，在非生产期对厂区内的原料堆场和废料堆场需进行清理，要保证做到非生产项目原料和废料露天堆场无堆存原料，场地保持清洁，无扬尘污染源。在非生产期选铁尾矿堆存处取弃料均停止，为减少非生产期选铁尾矿堆存处粉尘污染，本环评建议在每年停产前对矿山的选铁尾矿堆存处取、弃料工作面进行削坡除险工作，并对生产期扰动的区域表层喷洒表面固化剂，防止在非生产期大风天气下的扬尘污染。

6）本项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避免→消减→补偿”的顺序最大限度地减少人为开发活动对自然资源和生态环境的破坏，以实现“开发中保护、保护中开发”的良性循环目标。

建立严格的环境管理制度

企业应高度重视环境管理工作，使企业的环境管理与生产同步进行，通过建立健全厂区内的环境管理制度，对各环保设施建立档案卡、进行污染指标及用电、用水定量考核。同时，还应将考核结果与个人经济效益挂钩，充分提高全厂上下环保意识，确保环保设施的正常运转。

环境影响经济损益分析

本章节将通过对该项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，得出环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系；分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

经济效益分析

钛、钛合金及钛化合物的优良性能使其在航空、航天、车辆工程、生物医学工程等领域具有非常重要的应用价值和广阔的应用前景。在化学工业日益发展的今天，二氧化钛及钛系化合物作为精细化工产品，有着很高的附加价值，前景十分诱人。

社会效益分析

本项目的建设和运行，将带动哈密市经济建设和发展，增加社会福利和增加当地就业机会，提高就业率。项目的投产和营运，可提供几十人的就业机会，在当地进行招工，提高当地居民个人经济收入，改善其生活条件，社会效益好，为加快该区域社会经济发展做出了贡献。

环境经济损益分析

环保投资
本项目的原料为主要为新疆哈密尾亚钛铁矿在开采中产生的剥离废矿，实现废弃资源的综合利用，提高矿山开采的资源回收利用效率，减少废物的产生量，减少之前尾矿和剥离废矿的占地面积，从而实现资源再利用和减少占地减少的环境影响。

依据《建设项目环境保护设计规定》，环保设施划分的基本原则是：凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。本项目环保设施内容及投资估算见表7.3-1。

表7.3-1    环保投资情况一览表

	序号
	环境要素
	污染物
	治理措施内容
	投资（万元）

	1
	大气环境
	破碎粉尘
	布袋除尘器+排气筒
	25

	
	
	无组织粉尘
	洒水降尘、雾泡、表面覆盖织物、防风抑尘网，部分物料采用封闭皮带廊运输，降低卸料高度等。
	150

	2
	水环境
	生产废水
	沉淀池、监控井
	180

	
	
	原料堆场排洪设施
	堆场上游设防洪设施（截洪沟等）
	30

	
	
	生活废水
	地埋式一体化污水处理系统
	6

	
	
	废水
	防渗措施及监控措施
	20

	3
	声环境
	噪声治理
	产噪设备密闭作业、设备加装减震器、厂房加装吸声材料；运输车辆减速行驶。
	10

	4
	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾收集处置
	4

	
	
	废机油
	危废暂存间暂存后交由资质单位处置
	2

	5
	生态
	生态恢复
	工业场地的生态恢复
	35

	6
	环境风险
	废水
	设置事故池1座
	10

	6
	水土保持
	场地恢复、防洪设施等
	修整、平复损毁土地，恢复临时占地生态环境、设施厂区防排洪设施等
	42

	合计
	514


环保影响损益分析

环保资金的投入可确保项目污染源实现达标排放及污染物的排放量的削减，实现环境目标。同时该投资还通过不同的途径转化为经济效益。

本项目在采取本环评提出的分别针对气、水、声、固废、土壤和生态方面的环保措施，在这些环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，外排废物的环境污染风险也将会降低，使项目建设的环境正效益最大化。
环保综合效益分析

综合分析，本项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

环境管理与环境监测计划

环境管理

投产前的环境管理

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

（2）项目投产前，向当地生态环境部门进行排污许可申报登记后，再正式投产运行。

（3）及时组织自验收，编制环保设施竣工验收报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

施工期环境管理及监控

（1）管理体系

项目施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务和配合。

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专（兼）职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。

监理单位应根据环境影响报告书，环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。对于防渗工程，监理单位应当进行阶段性验收，监理单位要保留施工过程关键性阶段的影像资料，作为后续环境保护竣工验收工作的依据。

落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的重要地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将做为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地同时施工奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口。出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方生态环境主管部门、公众三方相互利益的关系。

（2）监督体系

从工程施工的全过程而言，地方生态环境、环卫等部门是工程施工期环境监督的主体，而在某一具体或敏感环节，银行、审计、司法部门及新闻媒体也是监督体系的重要组成部分。

（3）施工期环境管理

a.建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

b.施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，确保工程质量，不延误工期。施工单位应做好施工人员的环保教育和培训，提高其环境保护意识，做到文明施工。
c.施工单位在施工中进行监督检查，防止随意扩大施工场地和控制水土流失。

d.各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水处理后回用；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的场界噪声排放要求。

e.重视施工期的环境保护管理工作，专人负责落实施工阶段的污染防治措施，接受地方生态环境主管部门的环保检查，并协助地方环境监测部门做好施工期的环境监测工作。
f.认真落实各项环保措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

运行期环境管理及监控

（1）管理机构

公司需成立安环部，负责本厂运营期的环境管理工作，与地方生态环境主管部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管项目区污染物的排放情况，并对其实施总量控制，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运营期环境管理职责

项目区的环境管理工作将由本项目环保机构统一协调安排，配置专职环境管理人员，由环保专职人员负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合当地环境监测部门定其对项目区的大气、水体、噪声等进行常规监测，记录并及时上报污染源及环保设施运转动态，并与地方生态环境主管部门通力协作，共同搞好本项目的环保工作。

在项目实施全过程中，项目业主都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的、持久的发展。因此，须建立以下环境管理制度：

①.内部环境审核制度；

②.清洁生产教育及培训制度；

③.环境目标和确定指标制度；

④.内部环境管理监督、检查制度。

排污口规范化

排污口规范化管理体制是污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。具体要求如下：

排污口规范化的范围及时间

根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发［1999］24 号）的要求，企业污染源排放口规范化建设应严格按照国家、省生态环境部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需要。

因此，本项目的各类排污口必须规范化设置。规范化工作应该与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收。

排污口规范化内容

废气排放口
本项目废气中的粉尘采用除尘器进行净化处理，处理后的废气经过排气筒排放，排气筒的出口需设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，并安装环境图形标志。

（2）固定噪声排放源

对本项目所涉及的产噪设施中凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准要求的，其噪声源均应进行整治。在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并设立标志牌。

（3）应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、危险废物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志具体设置图形见表8.2-1。

表8.2-1  一般污染物环境保护图形标志设置图形表

	排放口
	废水排口
	废气排口
	噪声源
	一般固体废物

	图形符号
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	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


排污口管理

（1）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 

（2）建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置； 

（3）主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

环境监测计划

环境监测机构及监测仪器配置

项目外环境的监测应由环保管理部门认可的专业监测单位进行，监测频次及监测项目按生态环境局的相关规定进行，项目内的环境监测可以由企业内部专业的环境监测分析人员或委托具有计量认证的监测单位进行。

污染源监测计划

污染源监测计划

本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）开展自行监测，污染源监测计划如表8.2-2~8.2-4。

表8.2-2    新增项目大气污染源监测计划

	类别
	排放源
	监测点位置
	监测项目
	监测周期

	有组织废气
	破碎筛分粉尘
	排气筒（P1）
	颗粒物
	1次/年

	无组织
	厂界
	颗粒物
	1次/季


表8.2-3废水污染物监测计划

	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	一体化生活污水处理装置出水口
	pH、SS、COD、粪大肠菌群、蛔虫卵个数
	1次/年
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于生态恢复


表8.2-4 噪声监测计划

	类型
	监测对象
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界
	等效连续

A声级
	每季度1次，昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类


（2）环境质量监测计划

本项目须新增地下水和土壤环境质量监测计划。

1）地下水监测计划

本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）跟踪监测点数量：三级评价的建设项目，一般不少于 1 个，应至少在建设项目场地下游布置1个地下水监测井。

监测点位：建设单位需在水选车间下游（西北）布设监控井。监测点位详见表6.2-8及图6.2-2。   

监测项目：砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬及铁等；

监测频次：按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求，每季度开展1次地下水环境质量跟踪监测。
环境质量标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

2）土壤监测计划

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），二级评价项目需要开展土壤环境跟踪监测，具体如下：

监测布点：4个点，水选车间下游、沉淀池下游、原料堆场下游、废料堆场下游；

监测项目：砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬；

监测频次：按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求，每年开展1次土壤环境质量跟踪监测。

环境质量标准：《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

表8.2-5    项目环境质量监测计划表

	类别
	监测点位置
	监测因子
	监测频率
	监测方式

	地

下

水
	下游地下水监测井
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬及铁等
	每季度1次
	委托监测

	土壤
	水选车间下游
	表层（0~0.5m）
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	每年监测1次
	委托监测

	
	
	深层（0.5~1.5m）
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	每3年监测1次
	

	
	沉淀池下游
	表层（0~0.5m）
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	每年监测1次
	

	
	
	深层（0.5~1.5m）
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	每3年监测1次
	

	
	原料堆场下游
	表层（0~0.5m）
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	每年监测1次
	

	
	废料堆场下游
	表层（0~0.5m）
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	每年监测1次
	


排污许可管理

排污许可证申领

根据《排污许可证管理暂行规定》“现有排污单位应当在规定的期限内向具有排污许可证核发权限的核发机关申请领排污许可证；新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”。

环境保护部制定排污许可证申请与核发技术规范，排污单位依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量企业开展环境管理台账记录、编制执行报告目的是自我证明企业的持证排放情况。《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》及相关技术规范性文件发布后，企业环境管理台账记录要求及执行报告编制规范以规范性文件要求为准。

建设单位应在投产前参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）申请申领排污许可证。

执行报告的管理

企业应按照许可证中规定的内容和频次定期上报执行报告。

①报告频次

企业应至少每年上报一次许可证年度执行报告，对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。

②年度执行报告提纲

企业应根据许可证要求时间提交执行报告，根据环境管理台账记录等归纳总结报告期内排污许可证执行情况，自行或委托第三方按照执行报告提纲编写年度执行报告，保证执行报告的规范性和真实性，并连同环保管理台账一并提交至发证机关。负责工程师发生变化时，应当在年度执行报告中及时报告。执行报告提纲具体内容如下：

1）基本生产信息。

基本生产信息包括排污单位名称、所属行业、许可证编号、组织机构代码、营业执照注册号、投产时间、环保设施运行时间等内容，结合环境管理台账内容，总结概述许可证报告期内企业规模、原辅料、产品、产量、设备等基本信息，并分析与许可证载明事项及上年同比变化情况；对于报告周期内有污染治理投资的，还应包括治理类型、开工年月、建成投产年月、计划总投资、报告周期内累计完成投资等信息。企业基本生产信息至少应包括自行监测管理要求中数据记录要求的各项内容。

2）遵守法律法规情况。

说明企业在许可证执行过程中遵守法律法规情况；配合环境保护行政主管部门和其他有环境监督管理权的工作人员职务行为情况；自觉遵守环境行政命令和环境行政决定情况；公众举报、投诉况；自觉遵守环境行政命令和环境行政决定情况；公众举报、投诉情况及具体环境行政处罚等行政决定执行情况。

3）污染防治措施运行情况。

污染物来源及处理说明。根据环境管理台账，总结各污染源污染物产生情况、治理措施及效果；分析与许可证载明事项变化情况。污染防治措施运行情况至少应包括“四、自行监测管理要求”中数据记录要求的各项内容，以及废气、废水治理设施运行费用等。

污染防治设施异常情况说明。企业拆除、闲置停运污染防治设施，需说明原因、递交书面报告、收到回复及实施拆除、闲置停运的起止日期及相关情况；因故障等紧急情况停运污染防治设施，或污染防治设施运行异常的，企业应说明原因、废水废气等污染物排放情况、报告递交情况及采取的应急措施。如有发生污染事故，企业需要说明在污染事故发生时采取的措施、污染物排放情况及对周边环境造成的影响。

4）自行监测情况。

自行监测情况应当说明监测点位、监测指标、监测频次、监测方法和仪器、采样方法、监测质量控制及监测结果公开情况等，并建立台账记录报告。

5）台账管理情况。

企业应说明按总量控制、排污收费、环境保护税等各项环境管理要求统计基本信息、污染治理措施运行管理信息、其他环境管理信息等情况；说明记录、保存监测数据的情况；说明生产运行台账是否满足接受各级环境保护主管部门检查要求。

6）实际排放情况及达标判定分析。

根据企业自行监测数据记录及环境管理台账的相关数据信息，概述企业各项污染源、各项污染物的排放情况，分析全年、特殊时段、启停机时段许可浓度限值及许可排放量的达标情况。

7）排污费（环境保护税）缴纳情况。

企业说明根据相关环境法律法规，按照排放污染物的种类、浓度、数量等缴纳排污费（环境保护税）的情况。如遇有不可抗力自然灾害和其他突发事件申请减免或缓缴，企业需说明书面申请及批复情况。

8）信息公开情况。

企业说明依据排污许可证规定的环境信息公开要求，开展信息公开的情况。

9）企业内部环境管理体系建设与运行情况。

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

污染物排放清单及环境保护“三同时”验收

污染物排放清单

根据工程分析及环境治理措施，对本项目污染物排放源及排放量进行梳理，形成污染源排放清单。本项目污染物排放清单见表8.2-6。

竣工环保验收

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在项目完成后，在项目满足验收条件后，建设单位应积极开展环保设施竣工验收，进行项目验收。本项目三同时验收一览表见表8.2-7。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条 建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

（1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

（2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

（3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

（4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

（5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

（6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

（7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

（8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

（9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
表8.2-6    污染物排放清单

	污染物
	产污环节
	污染物

种类
	排放

形式
	拟采取的措施
	排放量

(t/a)
	速率

(kg/h)
	浓度(mg/m3)
	排放标准
	执行标准
	风险

措施

	废气污染物
	破碎筛分车间粉尘布袋除尘器（P1）
	颗粒物
	有组织
	箱式脉冲布袋除尘器（去除效率95%）
	5.94
	0.83
	16.60
	20mg/m3
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值
	加强管理，确保环保设计稳定运行

	
	破碎筛分车间
	颗粒物
	无组织
	车间密闭，墙体阻隔自然沉降
	2.64
	0.37
	/
	1.0mg/m3
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值
	/

	
	原料堆场
	颗粒物
	
	遮盖、洒水、喷雾降尘
	10.50
	1.46
	/
	
	
	

	
	废料堆场
	颗粒物
	
	遮盖、洒水、喷雾降尘
	1.05
	0.15
	/
	
	
	

	废水
	选矿废水
	pH
	循环利用，不外排。
	/
	/
	/
	/
	回用，不外排
	做好分区防渗工作

	
	生活污水

3600m3/a
	SS（mg/L）
	地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后，用于荒漠灌溉
	0.14
	/
	40.00
	100
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于生态恢复
	

	
	
	COD（mg/L）
	
	0.24 
	/
	67.50
	200
	
	

	
	
	粪大肠菌群MPN/L
	
	/
	/
	/
	40000
	
	

	
	
	蛔虫卵个数个/L
	
	/
	/
	/
	2
	
	

	固废
	设备

维护
	/
	废矿物油
	危险

废物
	交有资质单位处置
	0.5t/a
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求进行防渗
	

	
	生产线
	选矿
	废料及复选尾矿
	
	自卸车拉运至尾矿场排放
	45万t/a
	按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定管理
	

	
	办公生活区
	/
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理
	45t/a
	不外排
	


表8.2-7 三同时验收一览表

	类型
	排放源
	拟采取的污染防治措施及主要参数
	数量
	污染物种类
	执行标准及环境管理要求

	大气污染物
	破碎筛分废气
	箱式脉冲布袋除尘器
	+15m高排气筒
	1台
	颗粒物
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	破碎筛分车间
	车间密闭，墙体阻隔自然沉降
	/
	颗粒物
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

	
	原料堆场
	遮盖、洒水、喷雾降尘
	/
	颗粒物
	

	
	废料堆场
	遮盖、洒水、喷雾降尘
	/
	颗粒物
	

	水污染物
	选矿废水
	循环利用，不外排。
	/
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬及铁
	回用，不外排

	
	生活污水
	地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后，用于荒漠灌溉
	/
	SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、蛔虫卵数
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于生态恢复

	固体废物
	生活垃圾
	集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生中心进行处理
	不外排

	
	废矿物油
	桶装收集后，危废暂存库暂存，定期交有资质单位处置
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求进行防渗

	
	废料及复选尾矿
	自卸车拉运至尾矿场排放
	按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定管理

	噪声
	机械设备
	选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震、消声等
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

	环境风险
	危废暂存泄露、治理设施故障风险
	项目区分区防渗，设置导流系统；项目区新建3780m3事故池1座。编制突发环境事件应急预案并组织实施。加强运营期环保设备维护及厂区安全生产管理。
	按环评要求实施

	其他
	环境管理与监测计划
	1、申领排污许可证；2、健全公司现有的管理机构和管理制度；

3、定期委托有资质的环境监测单位进行污染物监测；

4、监测项目按本报告规定执行；
	按环评要求实施


环境影响评价总论

结论

项目概况

哈密新东博矿业有限公司拟在哈密市尾亚老火车站（火车站现已停用）以西约2km处投资新建哈密新东博矿业有限公司新疆哈密尾亚钛铁矿尾矿和剥离矿综合再利用项目，本项目是利用哈密市瑞泰矿业开发产生的尾矿以及剥离废矿（TiO2品位可达7.14%），经过复选生产钛精矿及副产品铁精粉，项目年处理尾矿50万t，钛精矿产量为4万t/a，品位（TiO2）47%以上，副产品铁精粉产量为1万t/a，品位（Fe3O4）42%以上，项目的建设使废弃资源得到有效的利用，符合资源综合利用方针政策，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类”项目。

环境质量现状

环境空气质量现状评价

根据环境空气质量模型技术支持服务系统2021年哈密市环境质量数据，本项目所在区域SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO百分位数日平均、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为环境空气质量非达标区域。
根据现状监测结果，区域TSP24小时值和可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。

水环境质量现状评价

项目区地下水水质部分因子因为背景值过高而超标，其余各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准。

声环境质量现状评价

项目区各区块的各测点昼、夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，评价区现状声环境较好。

生态环境质量现状评价

项目区生态系统是典型的荒漠生态系统。项目区气候干燥，水系不发育，项目区植被稀疏，植物种类较少，生态系统结构单一，主要以旱生植物为主，野生动物少见，生态系统结构简单，而且比较脆弱。

污染物排放情况

大气污染物排放

在运营期，本项目采用圆锥破碎+锤式破碎工艺，随后通过铁尾矿磨矿分级、选别、脱水等工段从尾矿中提取钛精矿及铁精矿，选矿全过程为湿法磁选过程，粉尘排放量较少，生产期粉尘主要来自破碎车间破碎机进料、卸料过程、破碎、筛分过程产生的粉尘，原料及破碎废料的堆存、装卸及运输过程中产生的粉尘。

水污染物排放

本项目生产废水浓密机排水输送至高位回水池，返回生产流程重复利用，形成闭路循环，生产废水不外排。

本项目生活污水经地理式生活污水处理系统处理，处理后水质符合《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中用于生态恢复的污染物排放C级标准后用于荒漠灌溉。

噪声排放

本选矿厂主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、水泵和风机等，单个噪声源源强不超过110dB(A)，均为连续性作业。

8.3.4固废废弃物排放

本项目固体废物主要为设备维修过程中产生的废机油，选矿产生的废料和复选尾矿以及生活垃圾。设备维修过程中产生废机油0.2t/a，集中收集至厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。选矿产生的废料和复选尾矿年产生量为45万t/a，全部拉运至尾矿库排放。生活垃圾产生量为45t/a，集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生管理中心进行清运处置。
主要环境影响

大气影响评价

由估算模式预测结果可知，原料堆存过程的扬尘的占标率最大，其最大浓度为0.0738mg/m3，其最大地面浓度出现距离45m，最大占标率8.20%低于10％，对区域大气环境质量贡献较小，影响相对较小。

水环境影响评价

本项目在正常工况下，生产废水回用于生产过程不外排，生活污水经处理后，用于项目区荒漠灌溉，不外排。即本项目生产废水及生活污水均不直接外排，对水环境影响较小。

声环境影响评价

由预测结果可知：本项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目建设对选矿厂区域声环境影响较小。

生态环境影响评价

该项目运营期的生态环境影响主要表现在生活区、水选区、破碎区等占地使土地利用格局发生变化，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，导致自然体系的生产能力降低，其恢复稳定性和阻抗稳定性也受到一定影响。但由于厂区本身植被种类稀疏，且降低的幅度较小，自然环境可以承受的。从维护区域自然体系生态完整性的角度看，生态影响是可以接受的。

固体废弃物影响评价

本项目破碎废料和复选尾矿自卸车拉运至尾矿库排放；收集的粉尘灰回用于生产；产生的生活垃圾集中收集后，交哈密市伊州区环境卫生管理中心清运处置；废机油厂内暂存后交由资质单位处置。
综上，项目产生的固废均得到了合理处置，对环境的影响在可接受的范围内。

环境保护措施

环境空气保护措施

运营期废气主要为原料及废料堆场扬尘、破碎筛分粉尘、各物料运输扬尘。

破碎过程主要在进料机、圆锥破碎机、振动筛、排料口，转运点处产生粉尘。本环评要求产生粉尘的进料、卸料系统采用密闭式作业，从破碎机进入球磨机采用皮带输送，皮带输送机采用封闭式长廊，在破碎机、筛分机上方安装集气罩，破碎筛分粉尘集气罩收集后采用布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排放。原料及废料堆场、装卸及转运采用封闭廊道、遮盖以及洒水降尘等措施以控制无组织粉尘排放，能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）。物料运输过程中应采取苫盖+降低运输车辆行驶速度等措施。

水环境保护措施

生产运营阶段，做好各工段排水及利用系统的封闭循环，确保生产废水“0”排放，生活废水采用地埋式一体化污水处理设施处理，处理达标后用于荒漠灌溉。

声环境保护措施

在总图布置上将强噪声源在厂区合理布局，远离办公区及厂界处；选取低噪声设备，产噪设备置于厂房内，达到隔声的效果；对噪声较高的风机采取安装消音器、设置隔声罩隔声措施进行消音减噪；对破碎机、振动筛、球磨机、泵类等生产设备进行基础减振以降低其噪声影响；管线与噪声设备连接处采用柔性接头。加强运营期产噪设备维护；提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低磨擦力；强噪声岗位工作人员必须配戴耳塞或耳罩，尽量减少接触噪声时间。

生态环境保护措施

高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对生产队伍的宣传、教育和管理工作。作好生产组织规划工作，划定适宜的堆料场等临时性场所，以防止对原有地表地貌破坏的范围增大。加强对生产人员进行环境保护知识的教育，提高生产人员的环境保护意识。运输车辆应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，严禁破坏项目区内与项目本身无关的植被，将植被损失降至最低。
固废废弃物处置措施

废机油：集中收集至危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

复选尾矿：本项目采用尾矿干排工艺，产生的尾矿浆经尾矿干排工艺后，自卸车拉运至尾矿库排放。

破碎区废料：自卸车拉运至尾矿库排放。

生活垃圾：产生的生活垃圾集中收集后，交由哈密市伊州区环境卫生管理中心进行清运处置。

粉尘灰：本项目产生的粉尘灰回用于生产。

总量指标

本项目选矿废水 “闭路循环”不外排；生活污水由地埋式一体化污水装置处理达标后用于荒漠灌溉，因此无需申请CODcr和NH3-N总量指标，因此本次评价认为无需申请总量指标。
其他符合性结论

产业政策符合性结论

本项目属于钛铁矿选矿工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于黑色金属矿采选业（B0810）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部令第16号），本项目属于“六、黑色金属矿采选业 081 铁矿采选”。本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中“第一类 鼓励类”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用”、“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”类项目，符合国家当前的产业政策。
相关行业、环保政策符合性结论

项目建设满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》等相关行业及环境政策的有关要求；符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》及《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》等“三线一单”相关要求。
公众参与

环评单位接受该项目环境影响报告书委托后，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2023年1月16日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了第一次网络公示。公示网址：http://www.xjhbcy.cn/blog/。
总体结论

本项目属于钛铁矿选矿工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于黑色金属矿采选业（B0810）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部令第16号），本项目属于“六、黑色金属矿采选业 081 铁矿采选”。本项目利用哈密市瑞泰矿业有限责任公司矿山开发产生的采剥废石和破碎尾矿进行钛铁资源分离，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中“第一类 鼓励类”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用”、“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”类项目，符合国家当前的产业政策。
项目建设满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》等相关行业及环境政策的有关要求；符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》及《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》等“三线一单”相关要求。
本项目基本符合清洁生产要求；项目产生的各类废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；公众参与调查工作中大部分公众对该项目的建设持支持态度，没有人对项目建设提出反对意见。建设单位应加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
建议

加强企业内部的环境管理，确保污染治理设施的正常运行，做到各项污染物长期稳定达标排放。

严格落实风险防范措施，加强生产安全管理，杜绝人为操作失误而引起环境风险事故的发生。
本项目





图2.6-1  本项目所在生态环境功能区划位置














图4.2-1大气环境现状监测布点图





图4.2-2    水环境现状监测布点图





图4.2-3  现状监测布点图（土壤及噪声）
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