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1.1.1项目背景
随着社会经济不断发展、人民生活水平不断提高，肉类食品已成为居民食品结构中的主要组成，牛羊屠宰是我国实行严格市场准入的行业之一，承担着服务“三农”、满足居民肉类消费需求、保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任，是民生的基础和最重要的保障。发展无公害牛羊肉产品，向着大规模优势企业集中，规模化、标准化生产企业的建设，可增强龙头企业的带动和辐射作用，增加农民的收入，促进农业产业化经营带动区域经济发展。
新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目位塔城市也门勒乡下三工南侧，项目总用地面积60156.7m2（约90.2亩），本项目建成后，可实现年屠宰36.5万只羊、3.65万头牛。项目区设置活畜待宰区、屠宰加工区、办公区等。
1.1.2项目特点
（1）新疆冠元牧业有限公司以科技化、现代化、规范化、规模化为基础，建设以牛、羊集中收购、屠宰加工、冷冻销售为一体的项目，本项目的建设运行，有利于改善当地畜禽分散屠宰对环境的影响，对当地畜禽规模化养殖具有积极的促进作用，为畜禽屠宰产业链各个环节也提供了更加强有力的保障。
（2）本项目为新建项目，施工期、运营期污染影响均需进行分析评价。施工期主要污染有施工扬尘、施工废气、施工废水、施工期固废均得到妥善处置。项目屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体无组织排放。运营期产生的各类废水排入厂区污水处理站处理后，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准要求，排入塔城市污水处理厂进一步处理。厂区固体废物均妥善处置。
（3）项目位于塔城市也门勒乡下三工村南侧，中心地理坐标：东经83°0′40.31237″，北纬：46°39′53.68264″，占地面积60156.7m2，土地用途为建设用地。厂区北侧为纬三路，西侧为经四路，南侧和东侧均为空地。
项目用地不涉及自然保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区、森林公园等敏感区域；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
本项目的建设将采用国内先进的生产工艺和设备，安全卫生的生产条件，严格的检验检疫手段，标准化管理方式，这必将有利于新疆维吾尔自治区牛、羊等产业的行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营发展壮大，有利于提升新疆牛、羊屠宰行业的规范化、标准化，提升行业的技术管理水平。加工生产安全、卫生、高品质、高附加值的肉产品，提高牛、羊等的综合利用率，能有效缓解使牛、羊产业链加工薄弱的这一突出问题，带动肉类产业逐步走上健康、有序、可持续发展的快车道。本项目的建设还可以发展地方经济，解决一部分农业富余劳动力，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。
[bookmark: _Toc31610][bookmark: _Toc15983][bookmark: _Toc10733][bookmark: _Toc29784]1.2环境影响评价工作过程
（1）接受委托
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年修订）中的有关规定，本项目属于“十、农副食品加工业”、“18、屠宰及肉类加工135*”中年屠宰生猪10万头、牛1万头、羊15万只、禽类1000万只及以上，需要编制环境影响报告书。为此，新疆冠元牧业有限公司委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司承担《新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目》的环境影响评价工作。
（2）组建项目主要编写人员
项目负责人根据建设单位提供项目有关资料，依据相关技术方法、导则的技术要求，就相关编写内容组建项目主要编写人员。
（3）资料收集
为做好本项目的环境保护工作，我公司在承接该工程的环境影响评价工作后，按照环境影响评价工作程序，先同业主联系收集项目可行性研究报告、投资备案证明等有关资料，对项目建设内容、规模、生产工艺等进行初步了解，进行建设项目初步工程分析。之后进行了现场踏勘和调查，收集了项目区及其相关地区的自然环境概况、社会经济概况和生态环境现状等基础资料，并确定项目主要环境影响识别内容和评价因子筛选，项目所在区域环境保护目标。根据本项目的可行性研究报告、项目区自然环境状况、敏感目标和公共设施概况等基础资料制定了环境影响评价工作方案。
（4）环境影响评价文本编制
通过对本项目资料收集的分析，环境现状监测资料分析与评价，依据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1—2016）对报告书总体编辑内容章节安排与要求，根据相关环境影响评价的法律法规、技术要求及专项环境影响评价技术导则的编写技术要求，编制完成了《新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目环境影响评价报告书》，报生态环境行政部门审批后，作为项目建设部门及生态环境行政部门实施监督管理的依据。项目环境影响评价工作程序图，见图1.2-1。


图1.2-1    环境影响评价工作程序图
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1.3.1产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2021年版）》，其中“年屠宰牛、羊15万头及以下、牛1万头及以下、羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”属于限制类，本项目年屠宰牛3.65万头、羊36.5万只，为允许类项目，符合国家产业政策。
1.3.2选址合理性
根据《动物防疫条件审查办法》第二章 屠宰加工场所动物防疫条件中第六条动物屠宰加工场所选址应当符合下列条件：“（一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离”。项目区周围500m范围内无生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场，周边3km范围内无种畜禽场、动物隔离场所、无害化处理场所，200m范围内无动物诊疗场所。因此，本项目符合《动物防疫条件审查办法》中动物屠宰加工场所选址要求。
本项目选址位于塔城市也门勒乡下三工村，厂区中心地理坐标东经83°0′40.312″，北纬46°39′53.682″，土地用途为建设用地。项目区500m范围内无居民区，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。从土地利用、环境功能区划、区域环境敏感因素、环境容量、基础设施条件等角度衡量，本项目厂址选择是可行的。
1.3.3与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）的符合性分析
《中华人民共和国动物防疫法》（2015年修正）中提出：
第十七条：从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当依照本法和国务院兽医主管部门的规定，做好免疫、消毒等动物疫病预防工作。
第十九条：动物饲养场（养殖小区）和隔离场所，动物屠宰加工场所，以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合下列动物防疫条件：（一）场所位置与居民生活区、生活饮用水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院兽医主管部门规定的标准；（二）生产区封闭隔离，工程设计和工艺流程符合动物防疫要求；（三）有相应的污水、污物、病死动物、染疫动物产品的无害化处理设施设备和清洗消毒设施设备；（四）有为其服务的动物防疫技术人员；（五）有完善的动物防疫制度；（六）具备国务院兽医主管部门规定的其他动物防疫条件。
第二十一条：动物、动物产品的运载工具、垫料、包装物、容器等应当符合国务院兽医主管部门规定的动物防疫要求。染疫动物及其排泄物、染疫动物产品，病死或者死因不明的动物尸体，运载工具中的动物排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物，应当按照国务院兽医主管部门的规定处理，不得随意处置。
本项目在屠宰过程中均做好了免疫、消毒等动物疫病预防工作。项目选址周围无环境敏感点，无水源保护区。生产厂房为封闭厂房，配套建设有污水处理设置，各类固体废物均达到了100%处置。综上，项目的建设满足《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）要求。
1.3.4行业规范符合性
（1）本项目与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）的符合性见表1.3-1。
表1.3-1   本项目与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》的符合性表（节选）
	序号
	规范选址要求
	本项目情况
	符合性

	1
	屠宰与分割车间所在厂区应具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。
	本项目厂区北侧及东侧紧邻道路，交通便利，水源、电源可靠，符合塔城市规划。
	符合

	2
	厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。
	项目周边1km范围内无水体、无产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业或场所。
	符合

	3
	厂址选择应减少厂区产生气味污染的区域对居住区、学校和医院的影响。在在建和屠宰车间的非清洁区与居住区、学校和医院的卫生防护距离应符合限行国家标准《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业》GB 18078.1的规定
	本项目区500m范围内无学校、医院及居民区，项目区西侧和南侧均为空地，北侧和东侧为乡道。卫生防护距离符合国家标准《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业》GB 18078.1的规定
	符合

	4
	厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入最终收纳水体
	项目评价范围内无水源地及取水口，项目废水经处理后可排入塔城市污水处理厂处理
	符合


（1） 本项目与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）的符合性见表1.3-2。
表1.3-2     本项目与《畜禽屠宰加工卫生规范》的符合性表（节选）
	序号
	规范选址要求
	本项目情况
	符合性

	1
	厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。
	本项目厂区北侧及东侧紧邻道路，交通便利，水源、电源可靠，符合塔城市规划。
	符合

	2
	厂址周围应有良好的环境卫生条件：厂区应远离受污染的水体并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所
	项目周边1km范围内无水体、无产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业或场所。
	符合

	3
	厂区主要道路应硬化(如混凝土或沥青路面等)路面平整、易冲洗、不积水
	厂区道路进行硬化，路面平整、易冲洗、不积水
	符合

	4
	厂区应设有废弃物、垃圾暂存或处理设施，废弃物应及时清除或处理，避免对厂区环境造成污染，厂区内不应堆放废弃设备和其他杂物。
	厂区设有废弃物、垃圾暂存设施
	符合


（3）本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB/14881-2013）的符合性见表1.3-3。
表1.3-3 本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的符合性表 （节选）
	序号
	规范选址要求
	本项目情况
	符合性

	1
	厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
	本项目位于塔城市也门勒乡下三工村，四周为道路或空地；不属于对食品有显著污染的区域。
	符合

	2
	厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
	项目周边1km范围内无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。
	符合

	3
	厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难 以避开时应设计必要的防范措施。
	项目所在区域非易发生洪涝灾害的地区。
	符合

	4
	厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场 所，难以避开时应设计必要的防范措施
	厂区周围无宜有虫害大量孳生的潜在场所。
	符合


（4）本项目与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）的符合性见表1.3-4。
表1.3-4   本项目与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》的符合性表（节选）
	序号
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	1
	屠宰与肉类加工废水治理工程的建设应符合当地有关规划，合理确定近期与远期、处理与利用。
	本项目厂区北侧及东侧紧邻道路，交通便利，水源、电源可靠，符合塔城市规划。
	符合

	2
	屠宰与肉类加工行业应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，防止环境污染。
	项目采用先进的生产工艺，可有效降低污染物产生量和排放量，防止环境污染。
	符合

	3
	屠宰与肉类加工废水处理工艺应包含消毒及除臭单元。
	项目废水处理工艺包含消毒单元且进行了有效的除臭措施。
	符合


（5）根据《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体[2018]16号），屠宰及肉类加工行业属于总氮、总磷排放重点行业。该通知中要求“相关工矿企业、污水集中处理设施优化升级生产治理设施，强化运行管理，提高脱氮除磷能力和效率。重点开展磷肥和磷化工企业生产工艺及污水处理设施建设改造，提高磷回收率；推进磷石膏堆场标准化建设，实现磷石膏无害化处理和资源化利用；规范化建设并严格管理磷矿采选企业尾矿库，杜绝尾矿库外排水不达标排放。推动氮肥、合成氨等行业生产和治理工艺提升，进一步提高氨或尿素回收。提高农副食品加工、食品制造等行业水循环利用率，强化末端脱氮除磷处理”。本项目生产废水采用物理+厌氧/缺氧/好氧组合处理工艺，对废水进行了有效的脱氮除磷，外排废水中总氮、总磷浓度较小，符合《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体[2018]16号）文件要求。
1.3.5与行动计划符合性
（1）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关规定符合性
依据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）中“三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系中（十一）开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。”本工程冬季生产期间使用生物质锅炉，不使用燃煤锅炉，符合“气十条”相关规定。
（2）与“水十条”相关规定符合性
依据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）中相关内容，本项目为牛羊等屠宰项目，不属于需被取缔的“十小”企业；项目建于塔城市也门勒乡下三工村，不属于饮用水水源保护区范围；本项目用水全部通过城镇供水管网供给，不通过自打井及其他方式从外界取水；项目生活污水排入城镇污水管网，后由塔城市污水处理厂处理达标后排放，项目生产废水均通过厂区自建的污水处理站处理后排入城镇管网。本项目满足水污染防治行动计划的要求。
（3）与“土十条”相关规定的相符性
本项目拟建于塔城市也门勒乡下三工村，属于建设用地，项目施工期间和运营期间产生的污染物均得到合理处置，厂区内污水处理站、待宰圈舍、屠宰车间、仓库、危废暂存间等均通过混凝土进行防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s，污染物不会对土壤环境产生影响。项目能满足“土十条”中涉及与项目有关规定的要求。综上，本项目符合环保行动计划的相关要求。
1.3.6与地方防治工作方案符合性
（1）与“自治区大气防治条例”相关规定符合性
依据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第15号））中“三十二、向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。”。本项目为牛羊等屠宰项目，项目厂区建于塔城市也门勒乡下三工村，不属于需要特殊保护的区域，项目生产过程中产生的废气均通过处理装置处理后达标排放。
（2）与“自治区水污染防治工作方案”相关规定符合性
本项目为牛羊等屠宰加工项目，不属于需被取缔的“十小”企业，项目拟建于塔城市也门勒乡下三工村，不属于饮用水水源保护区，用水均通过城镇管网供给，不设自打井取水，项目生产用水除部分消耗外，其余全部处理后排入城镇污水管网，符合《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新政发[2016]21号）规定。
（3）与“自治区土壤污染防治工作方案”相关规定的相符性
建设单位对厂区内待宰区、屠宰车间、仓库、污水处理站、危废暂存间等通过混凝土进行防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s，厂区内设置固废暂存场所，用于生产过程中产生的固体废物暂存，之后由塔城市环卫清运处理，危险废物委托有资质单位进行合理处置，对土壤环境的影响微弱，符合《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》（新政发[2017]25号）规定。
综上，本工程符合自治区有关条例和防治方案的相关要求。
1.3.7“三线一单”符合性分析
根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为负面清单。
（1）生态保护红线
本项目建设于塔城市也门勒乡下三工村，用地性质属于建设用地，项目不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区，项目区不属于生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区，不位于生态保护红线禁止开放区域。项目主要为牛羊屠宰为主，项目的建设不造成用地性质的改变。因此判定项目建设符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。
1）大气环境：项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012及2018年修改单）中二级标准，项目在严格执行环评中所提出的恶臭等废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。
2）水环境：项目区周边地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准，项目生产废水全部经处理后排入城镇下水管网，生活污水排入城镇污水管网，由污水处理厂处理达标后排放，项目建成后对地表水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。
3）声环境：项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类声环境功能区要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类声环境功能区环境噪声限值，项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目的建设声环境质量是符合要求的。
综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。
（3）资源利用上线
资源是环境的载体，本项目属于牛羊等屠宰项目，主要利用当地土地资源及水资源，本项目不涉及基本农田等占地，项目主要利用资源、能源为水资源和电能。通过水平衡核算分析，项目生产及生活用水全部通过城镇供水管网供给，不从再从外界环境取水。本项目不属于高耗能行业，资源能源消耗在区域资源承载能力范围以内，项目资源、能源消耗符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
根据《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（实行）和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行），塔城市未被列入其中，因此本项目的建设不违反自治区重点生态功能区县（市）产业准入负面清单的规定。
本项目为屠宰项目，根据《市场准入负面清单（2019年版）》，项目属于许可准入类产业，项目建设符合《市场准入负面清单（2019年版）》规定。项目符合当地环境准入要求。
伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署以塔行发[2021]48号文发布了《关于印发<塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方法>的通知》以下简称《通知》。根据《通知》，塔城地区共划分108个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于塔城市也门勒乡下三工村，根据《通知》塔城地区环境管控单元分布图，本项目处于一般控制单元，单元编码：ZH65420130003。本项目与塔城地区环境管控单元分布图位置关系详见图1.3-1。位于所在区域不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域；不属于限制开发区域和禁止开发区域，不涉及重点生态功能区，不占用基本农田等，符合生态红线管控要求。
具体管控要求见表1.3-5。
表1.3-5    塔城市环境管控单元一般管控单元要求符合性分析一览表
	管控
类别
	管控要求
	项目符合性

	空间布局约束

	塔城市环境管控单元一般管控单元
	1、执行自治区总体要求中[A1.4-1][A1.4-2]条要求。
[A1.4-1]：一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
[A1.4-2]：重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
2、执行自治区管控单元分区管控要求[A7.1-1]条要求。
[A7.1-1]：限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
3、执行塔城地区总体管控要求[1.6][1.8]条要求。
[1.6]：严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作。
[1.8]：全面规划、合理布局，优化规划化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，拟定畜禽养殖区划分方案，明确禁养、限养和适养区，实施禁养区关停，限养区总量控制。
	[A1.4-1]：本项目的建设符合《塔城市总体规划》和《塔城市土地利用规划》。
[A1.4-2]：本项目不属于重大项目且符合城乡规划和土地利用总体规划。
[A7.1-1]：本项目不属于“三高”项目，不属于涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目，不占用基本农田。
[1.6]：本项目不属于“三高”项目。
[1.8]：本项目不属于畜禽养殖场（小区）
综上，本项目符合空间布局约束总体要求。


本项目用地为工业工地，不占用基本农田，符合一般管控单元自治区及塔城地区总体管控要求中空间布局约束要求。
经过与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方法》进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合生态环境准入清单要求。
综上所述，本项目符合自治区及塔城地区“三线一单”的相关要求。
[bookmark: _Toc7372][bookmark: _Toc32744][bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc22853]1.4关注的主要环境问题
根据项目建设特点及所在区域环境特征，本项目产生的主要污染物为大气污染物和水污染物，应关注的主要环境问题及环境影响如下：
（1） 运营期废气污染物（主要为恶臭气体）排放，对区域环境空气的影响；
（2） 项目废水是否采取合理可行的污水处理系统，是否能够达到接管要求；
（3） 项目采取的其他相关环境保护措施是否合理、可行。
[bookmark: _Toc4524][bookmark: _Toc21640][bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc24216]1.5环境影响评价主要结论
根据对项目实施后环境影响评价结果的综合分析，项目符合国家和地方产业政策；符合相关规划要求；项目建成后，采取的各项污染防治措施合理，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准，对周围环境影响较小，经济效益、社会效益较好，经采取有效事故防范、减缓措施，项目环境风险水平可控，同时对规范企业生产、营造安全健康的生产环境、实现企业长远发展具有促进意义。因此，在建设单位认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作的基础上，从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc10299]2总则
[bookmark: _Toc8140]2.1编制依据
2.1.1相关法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01修订；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修正；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.01.01修正；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022.6.5施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订；
（7）《中华人民共和国水法》，2016.7.2修订；
（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；
（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1施行；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5.16修订；
（11）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26修正；
（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26修正；
（13）《中华人民共和国土地管理法》，2019.8.26修正；
（14）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.11.1施行；
（15）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），国务院令第682号，2017.10.1；
（16）《地下水管理条例》2021.12.1施行。
2.1.2部委规章、条例
（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；
（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，中华人民共和国生态环境部令第16号，2021年1月1日施行；
（3）《全国生态保护“十四五”规划纲要》（环保部）；
（4）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；
（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；
（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日）；
（7）《市场准入负面清单（2022年版）》；
（8）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环境保护部，环评[2016]150号，2016年10月26日；
（9）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环境保护部环发[2014]97号文，2014年12月；
（10）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南）（试行）>的通知》（环办[2013]104号）；
（11）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（2017年12月25日审议通过）；
（12）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月15日；
（13）《国家危险废物名录》（2021年版）；
（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）；
（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年07月03日；
（16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
（17）《产业发展与转移指导目录（2018年本）》；
（18）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；
（19）《危险化学品安全管理条例》（2013年修订），国务院591号令；
（20）《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》农牧发〔2020〕6号，2020年2月11日；
（21）《动物防疫条件审查办法》（农业部令第7号），2010年5月1日实施；
（22）《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，国办发〔2014〕47号，2014年10月；
（23）《关于印发<关于强化畜禽养殖废弃物综合治理的指导意见>的通知》，新畜牧字[2016]50号；
（24）《关于病害动物无害化处理有关意见的复函（环办[2014]789号）》，2014年6月；
（25）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），2017年6月12日；
（26）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）；
（27）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2021年～2025年）。
2.1.3地方法律、法规、政策
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修正）；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；
（3） 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；
（4）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号）；
（5）《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）；
（6）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年1月）；
（7）《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（自治区发展和改革委员会2017年6月）；
（8）《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（自治区发展和改革委员会2017年12月）；
（9）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2013年10月1日）；
（10）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（政府令第163号）；
（11）《新疆生态环境功能区划》（2002年10月20日）；
（12）《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》（2016修正）；
（13）《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）>的通知》（新政发〔2018〕66号）；
（14）《新疆维吾尔自治区危险废物转移管理暂行规定》。
2.1.4技术导则
（1） 《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；
（5） 《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）；
（6） 《环境影响评价技术导则·生态环境》（HJ19-2022）；
（7） 《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9） 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042—2014）；
（10） 《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；
（11） 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（12） 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）。
2.1.5技术规范
（1）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
（2）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；
（3）《畜禽屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）；
（4）《畜禽屠宰加工设备通用要求》（GB/T27519-2011）；
（5）《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；
（6）《畜禽产品消毒规范》（GB/T16569-1996）；
（7）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；
（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（9）《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）；
（10）《国家危险废物名录》（2021年1月1日）；
（11）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）；
（13）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；
（14）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月）；
（15）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3—2018)；
（16）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（17）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；
（18）《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）；
（19）《冷库设计规范》（GB50072-2010）。
2.1.6相关技术资料
（1）用地手续；
（2）项目总平面图；
（3）营业执照；
（4）企业提供的其他有关技术资料。
[bookmark: _Toc27394]2.2评价内容及评价重点
2.2.1评价内容
根据本项目建设特点及项目所在区域环境概况，确定本次环境影响评价的主要内容为：
（1）对项目拟建地址所在区域的环境质量现状进行评价，作为环境影响预测评价的依据。
（2）针对本项目的建设特点及排污特征，贯彻污染源治理“达标排放”的原则，提出经济合理、技术可行的污染防治措施。
（3）调查本项目环境质量现状，对环境空气、声环境、水环境、生态环境进行调查及评价。
（4）预测本项目投产后所排污染物对评价区环境质量和敏感目标产生影响的范围和程度，从环保角度论证本项目选址的可行性。
（5）根据相关规划、基础设施、区域环境，周边敏感点分布分析选址的合理性。
（6）对本项目投产后的环境经济损益进行分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。
本项目主要预测分析内容及评价内容，见表2.2-1。
表2.2-1               评价内容
	序号
	项  目
	内  容

	1
	工程分析
	项目概况、生产工艺及排污节点、影响因素分析、污染源源强核算

	2
	环境质量现状调查与评价
	自然环境现状调查、环境保护目标调查、区域污染源调查

	3
	环境影响预测与评价
	生态环境、环境空气、水环境、声环境、固废、危废处置

	4
	环境保护措施及其可行性论证
	对废气、废水、噪声及固体废物控制措施进行论证

	5
	环境影响经济损益分析
	社会效益、经济效益和环境效益

	6
	环境管理与监测计划
	提出环境管理和环境监测建议；“三同时”验收一览表


2.2.2评价重点
根据项目的排污特点及所在区域的环境特征，确定评价重点如下：
（1）了解项目生产工艺，对项目生产过程产生污染物的种类、排放规律及排放量进行分析；
（2）论证环保措施的可行性，确保运行期间各类污染物达标排放；
（3）对项目建设可能引起的环境污染提出可行的预防或减缓措施，使项目建设带来的负影响减少到最低程度。
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2.3.1环境影响识别
（1）施工期
项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素，见表2.3-1。
表2.3-1         施工期主要环境影响因素
	序号
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	1
	环境空气
	土地平整、挖掘，建材储运、使用
	扬尘

	
	
	施工设备、车辆尾气
	CO、HC、NOx、SO2

	2
	水环境
	施工废水
	石油类、SS

	3
	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	4
	固体废物
	废弃建筑垃圾、施工人员生活垃圾
	建筑垃圾、生活垃圾

	5
	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	
	土石方、建材堆存
	占压土地等


（2）运营期
拟建项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对场址周围的大气环境、水环境、声环境及土壤环境等产生不同程度的影响。综上所述，拟建项目运营期环境影响因素识别情况详见表2.3-2。
表2.3-2           项目运营期环境影响因素识别表
	序号
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	1
	环境空气
	屠宰车间以及污水处理站臭气
	恶臭、氨、硫化氢

	2
	水环境
	生活污水、厨房废水、冷却循环系统排水、生产废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

	3
	声环境
	机械噪声
	噪声

	4
	固体废物
	畜禽粪便、肠胃内容物、碎肉碎骨、不合格畜禽及胴体、污水处理站污泥、废活性炭、生活垃圾（含餐厨垃圾）、检疫固废、废冷冻机油
	一般固体废物、危险废物、生活垃圾

	5
	生态环境
	工程占地
	水土流失、植被破坏


2.3.2评价因子筛选
根据建设项目环境影响因素识别结果，结合本区环境状况，择其对环境影响较大的或本项目的特征污染因子确定为评价因子。
（1）环境现状评价因子
环境空气：SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度。
地下水：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根。
声环境：等效连续A声级。
生态：土地利用现状、植被覆盖率、野生动物。
（2）环境影响预测因子
环境空气：NH3、H2S、臭气浓度。
水：SS、COD、BOD5、NH3-N。
声环境：等效连续A声级。
固体废物：畜禽粪便、肠胃内容物、碎肉碎骨、不合格畜禽及胴体、污水处理站污泥、废活性炭、生活垃圾（含餐厨垃圾）、检疫固废。
生态：动物、植物、土壤。
评价因子筛选结果，见表2.3-3。
表2.3-3       评价因子一览表
	环境要素
	现状评价因子
	影响预测因子

	大  气
	SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度
	H2S、NH3、臭气浓度

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根
	SS、COD、BOD5、NH3-N

	声
	等效A声级

	固  废
	-
	畜禽粪便、肠胃内容物、碎肉碎骨、不合格畜禽及胴体、污水处理站污泥、废活性炭、生活垃圾（含餐厨垃圾）、检疫固废、废冷冻机油

	生  态
	占地、植被、水土流失
	动植物、土壤、水土流失
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2.4评价标准
2.4.1环境质量标准
根据项目所在地的环境现状情况，本次评价执行的标准如下：
（1）环境空气
本项目所在地点所属环境空气区域为二类区。故评价区域大气环境质量常规污染物选用《环境空气质量标准》（GB3095—2012及其修改单）中二级浓度限值标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的浓度参考限值；臭气浓度《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）浓度限值，详见表2.4-1。
表2.4-1         《环境空气质量标准》
	污染物名称
	取值时间
	标准值
	浓度单位
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012及2018年修改单）二级标准

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	PM10
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	100
	
	

	
	1小时平均
	160
	
	

	CO
	24小时平均
	4000
	
	

	
	1小时平均
	10000
	
	

	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	NH3
	1小时平均
	0.20
	mg/m3
	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）附录D

	H2S
	1小时平均
	0.01
	
	

	臭气浓度
	--
	20
	无量纲
	《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）浓度限值


（2）地下水环境
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，项目所在区域地下水体列为Ⅲ类。评价区域内地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类地下水质量标准。地下水质量标准值，见表2.4-2。
表2.4-2              《地下水质量标准》       单位：mg/L（pH除外）
	序  号
	项  目
	标准限值（Ⅲ类）

	1
	pH（无量纲）
	6.5～8.5

	2
	溶解性总固体
	≤1000

	3
	总硬度
	≤450

	4
	氨氮
	≤0.5

	5
	亚硝酸盐氮
	≤1

	6
	硝酸盐氮
	≤20

	7
	氯化物
	≤250

	8
	硫酸盐
	≤250

	9
	汞
	≤0.001

	10
	铅
	≤0.01

	11
	镉
	≤0.005

	12
	锰
	≤0.1

	13
	铁
	≤0.3

	14
	挥发酚
	≤0.002

	15
	六价铬
	≤0.05

	16
	氰化物
	≤0.05

	17
	砷
	≤0.01

	18
	氟化物
	≤1.0

	19
	总大肠菌群/（MPNb/100ml）
	≤3

	20
	细菌总数/（CFU/ml）
	≤100

	21
	钾
	-

	22
	钠
	≤200

	23
	钙
	-

	24
	镁
	-

	25
	碳酸根
	-

	26
	碳酸氢根
	-


（3）声环境
声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，标准见表2.4-3。
表2.4-3   《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
	声环境功能区类别
	单位
	时   段

	
	
	昼间
	夜间

	2类
	dB(A)
	60
	50


2.4.2污染物排放标准
2.4.2.1大气污染物
本项目在施工过程中产生的大气污染物主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间产生的扬尘，运输车辆和施工机械引起的道路扬尘，建筑材料的装卸、运输和使用过程中产生的扬尘，建筑垃圾现场堆放、清理过程产生的扬尘本项目施工期大气特征污染因子为TSP，本项目施工工程量较小，施工扬尘的影响范围相对较小，且是暂时的，只要加强管理，切实落实好提降尘措施，施工场地扬尘对区域大气环境和环境保护目标的影响较轻微，且随着施工的结束而消失。
本项目施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值。详见表2.4-4。
表2.4-4           《大气污染物综合排放标准》
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度值
	标准来源

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	120
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）


本项目屠宰车间、待宰圈及污水处理站产生无组织恶臭气体通过加强管理、喷洒除臭剂减轻对环境的影响；恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的限值。项目大气污染物排放标准值，见表2.4-5。
表2.4-5                恶臭污染物排放标准限值
	污染物名称
	污染物
	浓度限制
	单位
	标准来源

	厂界恶臭
	NH3
	0.06
	mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的限值

	
	H2S
	1.5
	mg/m3
	

	
	臭气浓度
	20
	无量纲
	


锅炉烟气主要污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2大气污染物排放限值，污染物排放标准见下表2.4-6。
表2.4-6   锅炉废气污染物排放标准
	序号
	污染物
	单位
	标准值

	1
	颗粒物
	mg/m3
	50

	2
	二氧化硫
	
	300

	3
	氮氧化物
	
	300

	4
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	-
	≤1


2.4.2.2水污染物
项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀处理后用作施工现场降尘用水，不外排，施工期生活污水排入下水管网。
项目生产过程中产生的屠宰加工废水及冲洗废水排入厂区污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3的三级标准要求，排入塔城市污水处理厂进一步处理。
表2.4-7                废水污染物排放标准
	     标准
项目
	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准要求

	pH
	6～8.5

	COD
	500mg/L

	BOD5
	300mg/L

	SS
	400mg/L

	动植物油
	60mg/L

	氨氮
	-


2.4.2.3噪声
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），建筑施工厂界环境噪声排放标准值，见表2.4-8；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区噪声限值，工业企业厂界环境噪声排放标准值，见表2.4-9。
表2.4-8         《建筑施工厂界环境噪声排放标准》     单位：dB（A）
	昼  间
	夜  间

	70
	55


表2.4-9         《工业企业厂界环境噪声排放标准》      单位：dB（A）
	功能区类别
	昼  间
	夜  间

	2类功能区
	60
	50


2.4.2.4固体废弃物
项目施工期间，建筑垃圾应满足《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009）的要求；运营期间产生的一般固体废物主要有畜禽粪便、肠胃内容物、碎肉碎骨、不合格畜禽及胴体、污水处理站污泥、废包装袋、生活垃圾及锅炉灰渣，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
检疫过程产生的废药品等检疫固、设备维修维护产生的废冷冻机油属于废危险废物，依据《国家危险废物名录》（部令第39号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）及其相关文件进行判定，危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。
[bookmark: _Toc16550]2.5评价工作等级
根据环境影响评价技术导则和规范，通过对项目建设地区环境条件、环境敏感点及环境质量现状现场考察及调查，同时根据本项目的性质和规模，确定本次评价工作等级。
2.5.1环境空气评价工作等级
项目生产排放的主要大气污染物为NH3和H2S、臭气浓度，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）的相关规定，评价选取NH3、H2S进行计算污染物最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级详见表2.5-1：
表2.5-1       本项目大气评价等级判定表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i表示第i种污染物）由下式计算：
Pi=Ci/C0i×100%
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
C0i—般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用本导则中评价标准确定方法确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价级别判定依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中规定，污染源预测参数，见表2.5-2；项目所在区域环境参数，见表2.5-3。
[bookmark: _Toc471714070][bookmark: _Toc471765582]表2.5-2                 大气污染源预测参数（点源）
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	出口温度（℃）
	排气筒（m）
	排放工况
	烟气量
（Nm3/h）
	污染源强
（kg/h）

	
	
	
	
	高度
	内径
	
	
	

	锅炉
	E83°0′45.501″,N46°39′55.262″
	514
	50
	20
	0.8
	正常
	5625
	TSP：0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2：0.892

	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx：0.55


表2.5-3                 大气污染源预测参数（面源）
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	待宰圈舍无组织恶臭
	E83°0′41.214″，N46°39′49.468″
	514
	96
	64
	30
	5
	正常
	NH3：0.156
H2S：0.0112

	屠宰车间无组织恶臭
	E83°0′37.738″，N46°39′53.176″
	514
	156
	48
	30
	6
	正常
	NH3：0.102
H2S：0.0102

	污水处理站无组织恶臭
	E83°0′36.232″，N46°39′49.739″
	514
	20
	15
	30
	0.5
	正常
	NH3：0.037
H2S：0.0015


表2.5-4               大气污染物预测结果表
	类别
	名称
	污染物
	最大落地浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	环境空气质量浓度标准C0i（μg/m3）
	离源距

	有组织
	锅炉
	SO2
	20.322
	4.06
	500
	148

	
	
	NOx
	17.9456
	8.97
	250
	148

	
	
	TSP
	0.0273
	0.003
	900
	148

	无组织
	待宰圈舍
	NH3
	4.964
	2.48
	200
	258

	
	
	H2S
	0.496
	4.96
	10
	258

	
	屠宰车间
	NH3
	2.72
	1.36
	200
	218

	
	
	H2S
	0.272
	2.72
	10
	218

	
	污水处理站
	NH3
	7.651
	3.83
	200
	26

	
	
	H2S
	0.34
	3.4
	10
	26


本项目主要污染物的最大地面浓度占标率（Pmax）最大值为8.97%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判定表，本项目废气污染物最大落地浓度占标率1<Pmax=8.97%<10%。本项目大气环境影响评价工作等级判定为二级。
2.5.2水环境评价工作等级
2.5.2.1地表水评价等级
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJT2.3—2018），水污染影响型建设项目直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。
本项目废水主要为：检疫废水、待宰圈舍冲洗废水、屠宰废水（宰前冲淋用水、胴体预清洗用水、喷淋冲洗用水、内脏清洗用水、屠宰加工设备冲洗用水）、尿液，排入厂区污水处理站处理后，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后，排入塔城市污水处理厂进一步处理。项目废水不直接外排地表水体，为间接排放方式，因此确定本项目水环境影响评价工作等级定为水污染影响型三级B。依据其排放方式和废水排放量划分评价等级，见表2.5-5。
表2.5-5             水污染影响型建设项目评价等级判定
	评级等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


2.5.2.2地下水评价等级
（1）划分依据
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“98、屠宰”。项目地下水环境影响评价行业分类，见表2.5-6。
表2.5-6        项目地下水环境影响评价行业分类一览表
	      环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	N轻工

	98、屠宰
	年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上
	其他
	Ⅲ类
	Ⅳ类


根据上表，本项目地下水环境影响评价类别属于Ⅲ类。
建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。地下水环境敏感程度分级，见表2.5-7。
表2.5-7               地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感程度

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括：已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如：热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括：已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如：矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其它地区


注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。
本项目评价区内不涉及集中式饮用水源准保护区、特殊地下水资源保护区、集中式饮用水水源补给径流区，项目周边不涉及分散式饮用水井，因此，确定本项目地下水环境敏感程度为不敏感。
（2）建设项目评价工作等级
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，见表2.5-8。
表2.5-8                    评价工作等级分级表
	             项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ610—2016）确定本项目为Ⅲ类建设项目，环境敏感程度为不敏感，确定地下水评价等级为三级。
2.5.3声环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）规定，噪声环境影响评价级别的划分是根据建设项目类型、所在功能区及项目建设前后噪声级变化情况确定级别。
建设项目所处的声功能区为《声环境质量标准》（GB3096—2008）规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标增高量在3dB（A）以下的不含[3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按二级评价。
本项目评价区域为《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准区域，拟建项目区周边无声环境敏感点，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价工作等级为二级。
2.5.4生态环境评价工作等级
新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目总占地面积60156.7m2(90.2亩)，位于塔城市也门勒乡下三工村南侧。生态影响评价工作等级划分，见表2.5-9。
表2.5-9               生态影响评价工作等级划分表
	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2
或长度50km～100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


项目拟建区域周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等特殊及重要生态敏感区，为一般区域，项目总占地面积小于2km2，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19—2011）中工作等级划分依据，因此本项目生态环境影响评价等级确定为三级。
2.5.5土壤环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目行业类别为其他行业，土壤环境影响类别为Ⅳ类项目。根据（HJ964-2018）中的4.2.2节要求，Ⅳ类可不开展土壤环境影响评价。
2.5.6环境风险评价工作等级
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。
表2.5-10                项目环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统的危险性（P）

	
	极高危险（P1）
	高度危险（P2）
	中度危险（P3）
	低度危险（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中表1、表2中规定危险化学品划分，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照导则附录B中相关危险物质临界量。定量分析危险物质数量和临界量比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及其系统危险性（P）等级进行判断。通过6.3.3项目环境风险的初判，项目1＜Q=1.2＜10、M=5，危险物质及工艺系统危险性属于P4，大气环境敏感程度为E3、地表水环境敏感程度为E3、地下水环境敏感程度为E3，故项目的大气风险潜势和地下水风险潜势为Ⅰ。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分办法对本项目风险评价工作等级进行划分。
表2.5-11                  风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a


根据项目风险潜势判定，本项目大气、地下水环境的风险潜势均为Ⅰ，确定项目风险评价等级为简单分析。本项目评价工作等级统计见下表。
表2.5-12              项目评价工作等级统计表
	评价内容
	判定项目
	指标
	评价等级

	大气环境
	项目所在地形
	简单
	二级

	
	污染物最大落地浓度占标率
	Pmax=8.97%
	

	地表水环境
	废水
	间接排放
	三级B

	地下水环境
	项目所属类别
	Ⅲ类
	三级

	
	环境敏感程度
	不敏感
	

	声环境
	所在区域声环境功能区
	2类
	二级

	生态环境
	占地面积、环境敏感程度
	＜2km2，一般区域
	三级

	土壤环境
	项目所属类别
	IV类
	-

	环境风险
	大气、地表水、地下水敏感程度
	1＜Q=1.2＜10
	简单分析


[bookmark: _Toc1645]2.6评价范围
2.6.1大气环境
按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中相关规定，本项目大气评价等级为二级，确定本项目评价范围以项目为中心、边长为5km的矩形区域。
2.6.2水环境
（1）地表水
本项目运营期间生产废水通过厂区内设施处理后排入塔城市污水处理厂，生活污水排入污水管网，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018）5.3.2.2中规定，主要对污水处理厂依托可行性进行分析。
（2）地下水
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）中评价范围确定的原则，采用查表法确定评价范围，地下水环境现状调查评价范围，见表2.6-1。
表2.6-1          地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价范围（km2）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。

	二级
	6～20
	

	三级
	≤6
	


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），水文地质条件、地下水流动特征和周边敏感点位置，同时考虑便于开展调查评价工作，项目区地下水流向为由南向北流动，评价范围向上游往北延伸1km，向下游往南延伸2km，向两侧均沿伸1km，调查评价区的面积约为6km2。
2.6.3声环境
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）对项目声环境影响评价范围的确定原则，声环境评价范围为厂区边界外200m范围。
2.6.4生态环境
根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19—2011）确定本项目生态评价等级为三级，本项目建设和运营期间基本不对项目区及周边生态环境产生影响，确定项目生态评价范围为厂区边界。
2.6.5环境风险评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km，本项目风险潜势为I，不属于一、二、三级，只进行简单分析，不设评价范围。
本项目环境影响评价范围见表2.6-2。
表2.6-2                项目评价范围统计表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	二级
	厂区边界外延2.5km，边长为5km评价范围

	2
	地下水环境
	三级
	地下水的流向与地形、坡降、河流流向基本一致（项目所在片区地势南高北低）；厂区下游2km，上游1km，两侧各1km的矩形区域，评价区面积为6km2

	3
	声环境
	二级
	厂区边界外200m范围

	4
	生态环境
	三级
	建设项目用地红线范围

	5
	环境风险
	三级
	-


[bookmark: _Toc24226]2.7环境功能区划
2.7.1大气环境功能区划
根据《环境空气质量标准》（GB3095—2012及2018年修改单）中的环境空气质量功能区的分类和标准分级要求，项目属于空气环境二类区。
2.7.2水环境功能区划
本项目产生的废水经厂区污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入污水管网后进入塔城市污水处理厂处理，不直接排放废水，因此，不进行地表水及地下水环境功能区划判定。
2.7.3声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）中声环境功能区分类要求，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类声环境功能区类别环境噪声限值，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
2.7.4生态功能区划
根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，评价区生态功能区，见表2.7-1。
表2.7-1                 项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅰ 阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区

	
	生态亚区
	Ⅰ3 准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	11．塔城盆地绿洲农业生态功能区

	隶属行政区
	塔城市、额敏县、裕民县

	主要生态服务功能
	农产品生产、人居环境

	主要生态环境问题
	土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降

	主要保护目标
	保护基本农田、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、种植牧草培肥土壤、加强农田投入品管理

	适宜发展方向
	建立优质、高效、高产的粮油、饲草料基地，发展农区畜牧业


由表2.7-1可知，项目位于阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，塔城盆地绿洲农业生态功能。
[bookmark: _Toc5015]2.8主要环境保护目标
新疆冠元牧业有限公司位于塔城市下三工村。根据调查，评价范围内无重点保护文物单位、自然保护区、风景名胜区等敏感点。环境保护对象主要为评价区域内的居民区，以及区域地下水。本项目主要环境空气、地下水保护目标见表。
表2.8-1               主要环境保护目标
	名称
	坐标
	人口数
	保护内容
	保护级别
	相对项目方位
	相对项目距离/m

	
	E
	N
	
	
	
	
	

	阿克塔木村
	83°0′0.752″
	46°39′22.803″
	400
	大气
	《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类区标准
	南侧
	1320

	厂区附近地下水
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类
	/
	/
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[bookmark: _Toc19817]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc8164]3.1建设项目概况
3.1.1项目基本情况
（1）项目名称：新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目；
（2）建设单位：新疆冠元牧业有限公司；
（3）建设性质：新建；
（4）建设地点：本项目位于塔城市也门勒乡下三工村，厂区北侧为纬三路，西侧为经四路，南侧和东侧均为空地。项目区中心地理坐标为：东经83°0′40.312″，北纬46°39′53.682″。地理位置图详见附图3.2-1。
（5）项目总投资：本项目总投资为11000万元，均为企业自筹。
3.1.2建设规模
新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目总占地面积60156.7m2（约90.2亩）。
建设内容：项目新建牛屠宰生产线1条、羊屠宰生产线1条，年屠宰牛3.65万头、羊36.5万只。
3.1.3建设内容
项目建设内容按照工程组成分为主体工程、配套工程、公用工程和环保工程，其主要项目组成及工程内容见表3.2-1。
表3.2-1                   项目建设内容一览表
	[bookmark: _Toc508790032]工程组成
	建设项目
	建设内容及规模

	主体工程
	屠宰车间
	建筑面积7488m2

	
	待宰圈1
	建筑面积2520m2

	
	待宰圈2
	建筑面积3055.45m2

	辅助工程
	消防水池
	建筑面积240m2

	
	锅炉房
	建筑面积300m2

	
	污水处理站
	占地面积300m2

	
	本制冷系统包括：分割车间空调系统、排酸间、低温冷藏库、冻结间制冷系统。制冷系统采用符合环保要求的“氨”（R717）作制冷剂，液氨由储氨器储存，采用专用车辆运输

	公用工程

	给水
	市政供水管网已敷设至项目区，本项目可直接接入使用

	
	排水
	生活污水经城镇管网进入塔城市污水处理厂处理；生产废水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准要求后排入污水处理厂进一步处理，消毒为喷雾式消毒

	
	供电
	项目区架设有供电线路，电源来自城镇供电系统，本项目可根据用电需求建设变电设施

	
	供暖
	项目区采暖由两台19t生物质锅炉提供

	环保工程
	污水处理站
	污水处理站1座，位于厂区南侧，污水处理站采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”处理工艺

	
	废气处理装置
	采取干清粪，喷洒生物除臭剂，定期冲洗；加强通风换气，每天对车间进行冲洗消毒；喷洒除臭剂，加强绿化

	
	
	锅炉低氮燃烧后废气经多管立式旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过20m的排气筒排放。

	
	分区防控、防渗措施
	严格做好分区防控措施，危废暂存间采取重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，屠宰车间、污水处理站、待宰圈舍、冷库采取一般防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s，办公区、道路采取简单防渗

	
	危废暂存间
	厂区在待宰圈舍旁病畜隔离间设置危废暂存间，面积约为10m2，内置防渗容器，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

	
	垃圾收集箱
	厂区内设置垃圾收集箱/垃圾收集池，用于一般固体废物的几种分类收集

	
	消防水池
	1座，240m3


3.1.4总平面布置
依据工业企业及相应总平面设计规范的要求，在满足生产使用的同时，还应符合建筑防火规范的要求，平面布局力求做到功能分区明确，紧凑合理，管线短捷顺畅。详见附图3.2-2平面布置图。
（1） 总平面布置
本项目总占地面积60156.7m2，厂区分区布置，项目区设4个出入口，各功能建筑，由北向南依次为屠宰区、待宰区、污水处理站。项目区内道路环绕，厂区内除建筑物及硬化路面占地外，规划有活动场地及绿化地。
根据当地气象条件（评价区域内年主导风向为北风），项目区办公生活区位于当地主导风向上风向，生产区及污水处理站位于主导风向下风向，布局合理。
（2） 运输及道路
为满足屠宰生产及肉类运输和消防安全要求，场区内道路厂区道路沿待宰圈舍、屠宰车间呈环状布置。
（3） 绿化
为美化环境，减少污染，降低噪音，遮阳防晒，在场区内道路两侧及屠宰车间、污水处理站、待宰圈舍周围主要建筑物周边种植乔灌相间的常青树，办公生活区周边设绿化区。
3.1.5人员编制和工作制度
劳动定员：本项目劳动定员为300人。
工作制度：项目年工作365天，每班工作8小时，每天安排两班，年工作时数5840h。
3.1.6产品方案
分割牛肉产品按照《鲜、冻分割牛肉》（GB/T17238-2008）、《牛屠宰操作规程》（GB/T19477-2004）、《无公害食品牛肉》（NY5044-2001）等执行。在屠宰加工生产工艺中，遵循国家《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《畜类屠宰加工通用技术》（GB/T17237-2008）和《家畜屠宰加工企业兽医卫生规范》的要求，使产品卫生质量达标。
项目总生产规模为年屠宰加工3.65万头牛，36.5万头羊。则本项目产品方案见表3.2-2。
表3.2-2          项目产品方案
	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	规格
	备注

	1
	主产品
	牛肉
	10950
	t/a
	300kg
	出肉300kg/头

	2
	
	羊肉
	8395
	t/a
	23kg
	出肉23kg/只

	3
	副产品
	牛皮
	36500
	张
	/
	/

	4
	
	羊皮
	365000
	张
	/
	/

	5
	
	羊小肠
	365000
	根
	/
	/

	6
	
	牛下货
	36500
	付
	/
	/

	7
	
	羊下货
	365000
	付
	/
	/


3.1.7主要原辅料
3.1.7.1原辅料来源
本项目为牛、羊屠宰项目，其主要原料为牛、羊，项目地区及周边牛、羊等养殖业稳步发展，可为企业货源供应提供有力支撑。另外，企业落户塔城市后，发展企业“公司+厂+农户”产业化模式，确保牛、羊货源的稳定供应。其它辅料主要为包装原料纸箱、聚乙烯包装膜，均由市场采购，货源有保证。主要原辅材料情况见表3.2-3。
表3.2-3                 项目原辅料一览表
	序号
	名  称
	年用量
	运输方式
	备注

	1
	牛
	3.65万头
	汽车运输
	屠宰车间

	2
	羊
	36.5万只
	汽车运输
	屠宰车间

	3
	包装箱
	80万个
	汽车运输
	屠宰车间

	4
	包装膜
	1102.7t
	汽车运输
	57kg/t产品

	5
	制冷剂（R717）
	12t
	专用车辆运输
	制冷车间

	6
	消毒剂
	27t
	汽车运输
	次氯酸钠、工业盐

	7
	水处理药剂（PAM）
	3.6t
	汽车运输
	污水处理站（絮凝剂）


3.1.7.2主要能源消耗
本项目主要能源消耗情况见表3.2-4。
表3.2-4             项目能源消耗一览表
	序号
	能源名称
	年消耗量

	
	
	单位
	消耗量

	1
	电力
	万kWh
	132.6

	
	
	
	

	2
	新鲜水
	万t
	16.1


3.1.8公用工程
（1）给水
本项目新鲜水用水单元主要为生活用水、屠宰加工用水、检验检疫用水、消毒用水，总用水量为161006m3/a，由塔城市市政供水管网供给。
（2）排水
项目区排水主要为生产废水和生活污水，厂区拟建一座污水处理站，生产废水经污水处理站处理后排入城镇污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理；生活污水直接排入城镇污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。
（3）供电
项目用电引自区域电网，项目年用电量132.6万KW·h。
（4）供暖
项目由两台19t/h生物质锅炉供暖。
（5）电气消防
配电室按二级耐火等级建筑设防，并设置灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。
（6）通风
生产车间及库房均考虑通风系统，以改善车间的卫生环境。车间设置常规通风系统及事故排风系统，分割车间设空调，制冷机房设事故排风系统，其设备为防爆产品。
（7） 消毒
门卫室内设置消毒设备，主要是对进出厂区的人员进行消毒，另在进入屠宰车间内设消毒间，更换工作服和工作鞋后进行紫外线+风淋消毒；进出项目区车辆经厂区内设置的消毒池进行消毒处理；车间内每天定时冲洗消毒。
（8）消防
厂区设置1座240m3的地下消防水池，消防水池位于食堂南侧空地。
3.1.9主要生产设备
本项目主要生产设备包括屠宰生产线设备，冷冻、冷却生产线设备，原料产品化验、检验仪器设备，鉴于国内屠宰工艺设备技术成熟，制造水平完全可以满足项目生产产能及质量要求，因此设备选型主要立足国内优质产品。
（1）屠宰设备
项目主要生产设备及数量，见表3.2-5。
表3.2-5                 主要设备一览表
	序号
	屠宰设备名称
	数量
	单位

	牛吊挂/放血区域

	1
	活牛称重
	1
	套

	2
	赶牛道护栏（L=6米）
	1
	套

	3
	牵牛机
	1
	套

	4
	气动翻板箱（日式）
	1
	台

	5
	接牛栏
	1
	件

	6
	安全桩
	1
	套

	7
	毛牛放血提升上挂系统
	1
	台

	8
	牛放血自动线(L=30M)
	1
	套

	9
	放血吊链返回系统
	1
	套

	10
	牛放血吊链
	20
	个

	11
	沥血槽（11米）
	1
	件

	12
	刺杀固定式站台
	1
	台

	13
	剪前蹄固定式站台
	1
	台

	14
	限位闸
	3
	台

	牛换轨区域

	1
	换轨、转挂固定式站台
	1
	台

	2
	牛蹄滑槽
	1
	件

	3
	管轨滑轮吊钩
	500
	个

	4
	滑轮吊钩运输车
	2
	辆

	5
	转挂提升机
	1
	套

	6
	运输车提升机
	1
	台

	牛扯皮区域

	1
	预剥气动双柱升降台
	1
	台

	2
	牛液压扯皮机
	1
	套

	3
	扯皮气动双柱升降台
	2
	台

	4
	牛皮风送系统
	1
	套

	5
	风送管道和支架（25米）
	1
	套

	6
	牛头清洗装置
	1
	套

	牛胴体加工区域

	1
	牛胴体加工自动线
	1
	台

	2
	取白脏站台
	1
	台

	3
	取红脏站台
	1
	套

	4
	白内脏滑槽
	1
	套

	5
	劈半气动双柱升降台
	1
	台

	6
	劈半防溅屏
	1
	件

	7
	修割气动双柱升降台
	1
	台

	8
	称重电子称（500KG带显示器，打印机）
	2
	台

	牛内脏加工区域

	1
	白内脏落地卫检线
	1
	套

	2
	红白脏滑槽
	2
	台

	羊加工区域

	1
	羊沥血输送线L=110米
	1
	套

	2
	羊抠脚链
	95
	根

	3
	羊沥血池L=11米
	1
	套

	4
	羊后肢预剥站台L=3米
	1
	套

	5
	落羊器
	1
	套

	6
	烫羊池
	1
	套

	7
	羊脱毛机
	1
	套

	8
	羊清水池
	1
	套

	9
	脱毛机不锈钢连接装置
	1
	套

	10
	羊提升机
	1
	套

	11
	限位闸
	2
	套

	12
	平衡预剥输送线L=50米
	1
	套

	13
	酮体输送线L=44米
	1
	套

	14
	羊扯皮机
	1
	套

	15
	红白脏检疫输送线
	1
	套

	16
	红白脏检疫消毒装置
	1
	套

	17
	羊酮体下降线L=41米
	1
	套

	18
	换轨、转挂提升装置
	1
	套

	19
	圆盘挂钩
	500
	套

	20
	羊双规轨道
	96
	米

	21
	羊双规滑轮
	100
	套

	屠宰控制系统区域

	1
	PLC屠宰中央控制系统
	1
	套

	2
	桥架和穿线管
	1
	批

	3
	电缆线
	1
	批

	卫生/消毒区域

	1
	洗手/刀具消毒装置
	17
	台

	2
	围裙清洗器
	2
	台

	3
	开胸锯消毒槽
	1
	台

	4
	劈半锯消毒槽
	2
	台

	5
	前、后蹄切割器消毒器
	4
	台

	6
	四分体锯消毒器
	1
	台

	7
	剥皮链消毒器
	1
	台

	副产品加工设施区域

	1
	牛洗肚机
	1
	台

	2
	胃容物风送系统
	1
	套

	3
	胃容物风送管道和支架
	
	套

	4
	红内脏运输车
	2
	辆

	5
	标准桶车
	12
	辆

	6
	白脏接收台
	2
	台

	7
	大肠清洗池
	2
	台

	8
	胃清洗池
	2
	台

	9
	心肝肺清洗池
	2
	台

	冷却间、剔骨间区域

	1
	管轨手推线
	380
	米

	2
	管轨道岔
	35
	套

	3
	转挂提升下降机
	1
	台

	4
	管轨下降机
	1
	台

	5
	称重电子称（500KG带显示器，打印机）
	1
	台

	6
	不锈钢断规器
	6
	套

	分割车间设备部分

	1
	分割输送机（L=19米）
	3
	条

	2
	分割案板
	72
	台

	3
	包装工作台
	12
	台

	4
	旋转分拣台
	3
	台

	国外设备部分

	1
	气动击晕锤
	1
	台

	2
	带式劈半锯
	1
	台

	3
	开胸锯
	1
	台

	4
	圆盘分割锯
	1
	台

	5
	牛四分体锯（往复式）
	1
	台

	辅助生产设备区域

	1
	变频螺杆空压机,带过滤冷冻干机
	1
	套

	2
	压缩空气管道，包括安装
	1
	批


（2）冷冻、冷却生产线设备
液态氨在蒸发器中吸收了制冷对象的热量，蒸发成氨蒸汽；氨蒸汽包含着吸收来的热量被压缩机抽送到冷凝器，并压缩成高压、高温的氨蒸汽；冷凝器中的氨蒸汽将热量传送给温度较低的冷却水，失去热量的氨蒸汽被冷凝成为液态氨；节流阀将冷凝下来的液氨再有节制的补充给蒸发器，使蒸发器能够连续地工作。
①制冷系统
本制冷系统包括：分割车间空调系统、排酸间、低温冷藏库、冻结间制冷系统。制冷机房设置在冷库内，制冷系统采用符合环保要求的“氨”（R717）作制冷剂，由氨泵将低温氨液分别送至各个冷库库房内的空气冷却器或排管式蒸发器。根据用冷区域温度要求设三种蒸发温度系统：
1) 冷藏库库温为-18℃，其蒸发温度为-28℃，该系统采用螺杆制冷压缩机双级压缩；
2) 速冻库（冻结间）内温度要求-28℃，其蒸发温度为-32℃，采用螺杆制冷压缩机双级压缩，冷凝温度28℃；
3) 冷却间温度-5-5℃，分割车间20℃以下，将两种温度合并为一种蒸发温度系统-10℃，采用螺杆制冷压缩机单级压缩；
4) -28℃蒸发温度系统、-32℃蒸发温度系统均采用桶泵供液系统，制冷系统设置完备的自控及保护设施。全自动运行，所有冷间均设库温自动遥测及记录装置。
②制冷负荷
经计算各用冷系统负荷量分别为：
1） 冷库系统、（-28℃）187kW
2） 冻结间系统（-32℃）200kW
3） 冷却间、分割间空调系统（-5℃）350kW
4） 冷却方式：冷藏库及速冻间采用冷风机冷却方式，全自动热气融霜，分割车间空调、冷却间采用冷风机冷却方式自然融霜。
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3.2.1施工期工艺流程与产污环节
施工期主要工艺流程及产污环节，见图3.3-1。









图3.3-1   施工期工艺流程及产污环节图
施工期间要进行平整土地、土方挖填、建造建筑物、设备安装等工程，施工期污染物主要为：大气污染物、噪声、固废和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘、运输车辆排放的废气，噪声主要为施工噪声和车辆噪声，固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，废水包括施工废水和施工人员生活污水。这些污染物均会对环境造成一定的不利影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。
3.2.2运营期工艺流程与产污环节
3.2.2.1牛/羊屠宰工艺流程图
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工艺流程简述：
本项目牛、羊检疫合格，经停食喂水，在待宰圈静养1日后，充分休息的牛/羊，屠宰方式实施电刺激、刺杀和放血。采用悬挂宰杀，设同步卫检。
（1）进场检疫：它包括以下三个环节：进场检疫、候宰检疫、宰前检疫。牛、羊在屠宰前一天被运到屠宰场，进厂后进行检疫、检测，以控制各种疾病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。牛、羊进场卸车前，按照《牛羊屠宰产品品质检验规程》（GB18393-2001）要求，在检疫部门监督下进行健康检疫，进场牛、羊应取得产地动物防疫监督机构开具的检疫合格证，确保进场牛、羊牲畜健康未异常，方可准予进场卸车，暂时分类饲养于待宰圈舍。对于未取得检疫合格证的牛、羊禁止进场卸车，经检疫不合格牛羊拉至隔离间，复检不合格的牛羊退还给牧民或牲畜主人，对于病、死牛、羊，应按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）要求，在检验检疫部门监督下进行无害化处理。
（2）待宰：进厂检疫合格的牛羊存放在待宰区，宰前需要至少断食12小时，并充分给水，以利于宰后降低pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。暂存圈、待宰圈采用干清粪，日产日清。如出现受伤且健康牛羊，送入急宰车间，按照标准屠宰工序进行急宰。
（3）称重、冲淋：经宰前检验后合格的牛羊由人沿指定的通道将牛羊牵到地磅上称重。而后用水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中牛羊身上的附着物对胴体的污染。
（4）宰杀放血：经淋洗后的牛羊进入屠宰间进行宰杀，屠宰过程在轨道中宰杀，直到完成整个过程，不得与地面接触。放血前采用70～110V的电流将牛/羊击昏，被电击昏后扣紧牛/羊的右后小退，匀速提升，使牛/羊后腿部接近输送机轨道，然后挂至轨道链钩上，挂牛/羊要迅速，从击昏到放血之间的时间间隔不超过1.5min。从牛/羊喉部下刀，横切断食管、气管和血管，刺杀放血刀应每次消毒，轮换使用。下方安装有放血槽，牛/羊血经放血槽进入集血池，凝固后作为副产品外售。放血后的牛/羊再次采取低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，用以放松肌肉，加速牛/羊肉排酸过程，提高牛/羊肉嫩度。
（5）去头剥皮：牛羊放血后，经高中低站台进行转挂至较低轨道；操作电动控制箱切刀机械去头；预剥是由机械剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空后腿的皮，并去蹄，再用电动葫芦将牛羊从高轨上取出，用中轨的滑轮钩钩住已剥过皮的那条腿，然后放下电动葫芦吊钩，使牛羊转挂到中轨，最后在中轨剥另一条小腿皮、去蹄；最后再剥臀皮、尾皮，完成了高位剥皮。产生的牛头蹄、羊头蹄作为副产品外售。
用扯皮机滚筒上的链钩钩住皮，启动扯皮机并不断地插刀修整皮张，防止扯坏皮张；扯下来的牛皮、羊皮作为副产品外售。
（6）剖腹、取内脏：利用切割刀将牛/羊开膛，取出红白内脏，并对红白内脏进行分离、加工清洗，同步进行检验检疫，安全健康的红白内脏作为副产品外售。
①红内脏加工
红内脏主要包括心、肝、肺等红色内脏，红内脏经检疫合格后统-收集后送至项目红内脏处理间。根据建设单位提供资料，项目人工对红内脏进行分拣，将其按类收集，分拣同时对内脏所带肉屑进行剔除，肉屑经统-收集后外售。分拣后，对上述红内脏进行清洗、整理包装入冷藏库待售。清洗过程中产生废水。
②白内脏加工
白内脏主要包括大肠、小肠、牛/羊肚等白色内脏，该部分内脏主要属于牛/羊消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。白内脏经检疫合格后，统一收集送至白内脏处理间，人工对其进行分拣，将大肠、小肠、羊肚等分离归类，归类后对其中胃、肠容物进行去除。项目设置有专门的清洗机对白内脏进行清洗，将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库待售。该过程中主要污染物为胃肠容物及清洗废水。
（7）修整、冲淋：修整范围包括扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物。
（8）排酸：将牛羊热胴体送进排酸间（悬轨吊挂），温度控制在0℃～4℃，悬挂冷却24h，进行排酸。牛羊被屠宰后，肉中会出现明显的生物化学变化，当正常的新陈代谢和对血液的氧气供应停止时，肌肉中的任何贮存的糖原（肌糖原，动物的能量供应）被降解成乳酸，并pH值从活体的7.0～7.2下降到最终的5.5～6.5之间，这一过程是动物屠宰后的排酸过程，也称屠宰后肉的成熟和嫩化过程。
（9）剔骨、分割：将牛/羊胴体进行剔骨、分割，从而完成不同部位鲜肉的分类、定级，便于出售，剔除的骨头作为副产品外售。一般分割间温度控制在15℃以下，相对湿度80%左右，剔骨、分割过程会产生少量边角料，剔骨、分割过程中会有噪声、碎肉碎骨的下脚料产生。
（10）包装、入库：根据冷冻肉对包装要求不同，分别采用一般包装和真空包装，同时包装上必须注明名称、生产日期、重量的标志。包装后的分割冷却肉存入0～4℃、相对湿度85～90%的冷却间，冷冻肉存入-15℃、相对湿度大于90%的冷藏库，冰鲜肉在冷库暂存2~3天后运送至销售市场保鲜冷藏销售点。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库，以便外售。
（11）产品出厂检验：产品出厂检验在出厂前由工厂技术检验部门按各部位冷冻分割肉感观要求、按《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》（GB2707-2016）等标准逐批检验，并出具质量合格证书。
（12）副产品加工处理：副产品中的血、头、蹄、皮直接外售给相应的副产品加工厂综合加工。牛下货、羊下货进行清洗处理后外售，根据天气情况和销售情况，可将产生的副产品临时储存在冷库内暂存。副产品尽可能做到日产日售，不得在屠宰车间内暂存，按照销量存放在冷库内。
3.2.2.2活牛羊及屠体检疫流程
（1） 活牛羊检疫
①检查免疫证、免疫耳标
②检查产地检疫合格证明
③检查运载工具消毒证明书
项目活牛/羊检疫方法：通过感官目测，剔除一些症状比较明显的可疑病牛/羊。一般应用群体检查和个体检查相结合的方法进行检疫。群体检查主要通过观察动物的精神状况、呼吸状况、运动情况、饮食情况，看其是否正常；个体检查主要通过看动物的体表现象、排泄物及各种动作表现，听取动物体内发出的声音，用手触摸动物各部位、测试动物体温，看其是否正常。
（2）牛/羊屠体检疫
牛羊屠体检验一般分成头部检验、初检(皮肤、肠系膜淋巴结和脾脏检验)、内脏检验、寄生虫检验、胴体复检。
头蹄部检疫：观察头部表面有无明显病变情况，口腔内有无水疱、溃疡等病变，在观察蹄部有无肿胀等。
初检：通过视检、触检法将结果综合判定。
视检通常判定皮肤的病理变化：触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾脏，视其组织结构的变化。
内脏检查：观察肺脏外形、色泽、大小；观察心脏形态、大小、色泽、心外膜，在心室肌肉处切一小口，检查有无囊虫；观察肝脏形态、触摸硬度与弹性、看有无淤血、槟榔肝。
寄生虫检疫：取生牛羊左右隔膜肌肉50g，制成压片，检验肌纤维组织，放在显微镜下观察是否有悬毛虫与住肉孢子虫。
胴体检验：首先判断放血情况，再观察皮肤、脂肪、胸腹腔、关节是否有传染病而引起坏死、肿胀、炎症等。肌肉检验，检查股部内侧肌、深腰肌肋骨两侧小血管有无血醋瘤和肌断面湿润，以判断放血程度好坏；观察脊椎骨纵面色泽和有无出血、畸形等病理变化。
项目检验项目检疫以视检为主，仅寄生虫检疫需制成载玻压片以显微镜检疫，项目检验不涉及药品使用。
3.2.2.3运营期产污环节
（1） 废气
本项目生产运营过程废气分为污水处理站有组织废气，其中厂界无组织废气主要为恶臭气体，产生过程包括活畜储备圈和待宰区内散发的恶臭、屠宰车间产生的腥臭等；项目污水处理站采用封闭式设计，该环节产生的恶臭气体以有组织形式收集处置；
（2）废水
本项目废水主要为生产废水、尿液、生活污水和清洗废水，其中生产废水主要指屠宰加工过程中宰前淋洗、解体分割、内脏洗涤等环节产生的废水；生活污水主要是在职工日常生活过程中产生的废水；项目对屠宰加工车间工作区清洗过程中也会产生清洗废水。
（3）噪声
本项目噪声产生于整个生产过程，包括畜禽嘶叫，生产设备产生的设备噪声等。
（4）固废
本项目固体废物主要为活畜储备圈和待宰区及白内脏加工过程产生的粪便，屠宰过程产生碎肉、碎骨，胃肠内容物、不合格肉、内脏和胴体，污水处理站产生的污泥，活性炭吸附装置定期置换出的废活性炭，检疫固废以及生活垃圾、废包装等。
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3.3.1用水情况
3.3.1.1生活用水
本项目新增劳动定员300人，厂区设有宿舍，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量取100L/人•d，项目年工作天数为365天，则项目区生产期间生活用水量为30m3/d，10950m3/a。
3.3.1.2生产用水
（1）屠宰加工用水
屠宰用水包括宰前冲淋用水、胴体预清洗用水、喷淋冲洗用水、内脏清洗用水、屠宰加工设备冲洗用水。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）——“单位屠宰牛废水产生量额为1～1.5m³/头、屠宰羊废水产生量为0.2～0.5m³/只”，同时结合屠宰行业经验系数确定本项目废水排放定额为屠宰牛1.0m³/头，屠宰羊0.2m³/只。本项目满负荷年屠宰量为3.65万头牛，36.5万只羊，运营后屠宰牛废水排放量为36500m³/a，屠宰羊废水排放量为73000m³/a，共计109500m³/a，“有分割肉、化制等工序的企业每加工1t原料肉可增加排水量2m3”，本项目根据企业提供相关数据，本项目总出肉量为19345t/a，本项目分割肉约占总肉量的10%，则分割加工废水产生量为3869m3/a，故本项目屠宰加工废水共计113369m3/a，项目年运行时间约为365天，则每日屠宰加工废水约为310.6m3/d。污水产污系数为80%，反推用水量为388.25m3/d，141711.25m3/a。
（2） 饮水
本项目满负荷屠宰3.65万头牛，36.5万只羊，在厂区待宰圈舍停留24h（停食饮水静养），根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中牲畜养殖用水定额，牛按36L/头/天算，羊按8L/只天计算，则待宰圈舍饮水量为4234m3/a。
（3）待宰圈舍冲洗用水
待宰圈舍每周冲洗一次，用水量为5L/m2，总面积为5377.37m2，则待宰圈舍冲洗用水为26.9m3/次，1398.8m3/a。
（4）检疫室用水
项目设置检疫室对牛/羊内脏、胴体等进行检疫。根据业主提供资料，检疫室用水量约为0.5m3/d，182.5m³/a。
（5）消毒用水
消毒用水根据用量确定，本项目牛羊圈舍和屠宰车间总建筑面积为12865.37m2，根据建设单位提供的资料，每天消毒一次，1kg次氯酸钠消毒剂（有效氯含量1%）配兑50倍量的新鲜水，可消毒100m2，则本项目消毒约需新鲜水6.43m3/d（2346.95m3/a）。
（6）间接循环冷却水补充
项目在制冷系统中需间接循环冷却水，冷却循环系统中循环水均为设备冷却水，不直接与物料或冷媒接触，冷却水循环使用，首次补水量为15m3，补充新鲜用水0.5m3/d，182.5m3/a。
3.3.1.3消防用水
消防给水系统采用生产、消防合一的消防给水系统。在室外布置生产消防给水管网，设室外地上式消火栓。在车间和辅助设施内设小型干粉灭火器及室内消火栓。项目消防水系统采用一次水，依据《消防给水及消火栓技术规范》（GB50974-2014），在同一时间内的火灾次数按一处计算，确定本项目室内消防栓设计流量为10L/s，室外消防栓设计流量为15L/s，火灾持续时间按2h，单次消防用水量为180m3。由于消防用水为不可预计用水，因此不计算在企业总用水量以内。
3.3.2排水情况
（1） 生活污水
生产运营期间生活排水量按照用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为24m3/d，8760m3/a。
（2）屠宰废水
本项目总出肉量为19345t/a，本项目分割肉约占总肉量的10%，则分割加工废水产生量为3869m3/a，故本项目屠宰加工废水共计113369m3/a，项目年运行时间约为365天，则每日屠宰加工废水约为310.6m3/d。屠宰加工废水经厂区内污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准要求后排入城镇污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。
（3）待宰圈舍尿液
本项目满负荷屠宰3.65万头肉牛，3.65万只肉羊，畜禽在厂区待宰圈舍停留24h（停食饮水静养），根据畜禽粪便排泄系数，牛尿产生量为10kg/d、羊尿产生量为0.5kg/d；则牛尿量为365t/a，羊尿量为182.5t/a，合计尿液总量为547.5t/a。牛羊尿通过圈舍排水沟进入污水处理站处理。
（4）待宰圈舍冲洗水
本项目待宰圈舍总建筑面积为5377.37m2，运营期每周冲洗1次，冲洗用水量为26.9m3/次，1398.8m3/a，废水产生按用水量的80%计，则待宰圈舍冲洗废水产生量约为21.52m³/次，1119.04m³/a，进入项目的污水处理站进行处理。
（5）检疫室废水
项目设置检疫室对牛/羊内脏、胴体等进行检疫。检疫室用水量约为0.5m3/d，182.5m³/a。废水产生按用水量的80%计，则检疫排水为0.4m3/d，146m³/a，进入项目的污水处理站进行处理。
本项目水平衡，见表3.3-1。
表3.3-1               项目水平衡表
	序号
	用水节点
	用水
	耗水
	排水

	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	1
	屠宰加工
	388.25
	141711.25
	77.65
	28342.25
	310.6
	113369

	2
	饮水
	-
	4234
	-
	3686.5
	-
	547.5

	3
	待宰圈舍冲洗
	26.9
	1398.8
	5.38
	279.76
	21.52
	1119.04

	4
	检疫室
	0.5
	182.5
	0.1
	36.5
	0.4
	146

	5
	消毒用水
	6.43
	2346.95
	6.43
	2346.95
	-
	-

	6
	间接循环冷却水系统
	0.5
	182.5
	0.5
	182.5
	-
	-

	7
	生活用水
	30
	10950
	6
	2190
	24
	8760

	合计
	-
	161006
	-
	37064.46
	-
	123941.54



图3.3-1        项目运营期水平衡图         单位（m3/a）
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3.4.1施工期污染源源强
拟建项目建设施工期主要建筑工程有畜禽屠宰区新建、污水处理站新建等。施工过程中对周围环境产生的影响主要有：
3.4.1.1施工期废水
本项目施工过程中产生的废水主要为施工废水和生活污水。
（1）施工废水
在项目施工期间，由于混凝土养护、建筑安装等工程的实施，将会产生一定量的施工废水，包括地基开挖产生的泥浆水，混凝土养护废水，挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备在清洗过程中产生的废水等。施工废水的产生量与施工期间的降雨情况和施工方案等因素有关，较难估算。根据经验可知，施工废水的排放特点为间歇性排放，水量不稳定，废水中的污染物以SS为主，机械和设备清洗废水中还含有少量油污。可在施工现场设简易隔油池和沉降池，施工废水经隔油、沉淀处理后用作施工现场降尘用水，不外排。
（2）生活污水
本项目计划施工期为2023年7月至2024年7月，施工高峰期施工人员可达50人，生活用水量较少按30L/d·人，生活污水发生系数按80%计，则生活污水日产生量为1.2m3/d；产生的生活污水中主要含CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，产生浓度分别为300mg/L、150mg/L、250mg/L、25mg/L。施工期生活污水排放采用防渗化粪池收集后，由吸污车定期清运至塔城市污水处理厂，不会对周围地表水环境产生影响。
3.4.1.2施工期废气
本项目施工过程中产生的大气污染物主要是厂区建设时土方挖掘、现场堆放、土方回填期间产生的扬尘，运输车辆和施工机械引起的道路扬尘，建筑材料的装卸、运输和使用过程中产生的扬尘，建筑垃圾现场堆放、清理过程产生的扬尘以及运输车辆和施工机械产生的燃油尾气污染物等。
（1）扬尘
施工场地的起尘量，受施工作业活动程度、施工方法、场地干燥程度及颗粒粒度、季节与气象风速、风向等影响较大。
不同作业过程产生的扬尘对环境影响程度差别很大，影响最大的是运输车辆行驶过程，车辆行驶过程产生的扬尘占扬尘总量的60%以上。在完全干燥情况下，车辆行驶可按下列经验公式计算：
Q=0.123×(V/5)×(W/6.8)0.85×(P/5)0.75
式中：Q——汽车行驶产生的扬尘量，kg/km·辆；
      V——汽车行驶速度，km/h；
      W——汽车载重量，t；
      P——道路表面粉尘量，kg/m2。
根据计算，一辆10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量如表3.4-1所示。

表3.4-1   在不同车速和地面清洁程度情况下的汽车扬尘   单位：kg/辆·km
	表面粉尘量
车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2

	5（km/h）
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10（km/h）
	0.1021
	0.407.87
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15（km/h）
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	25（km/h）
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355


由表3.4-1可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。
（2）机械废气
机械废气主要来自施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。机动车污染物排放系数，见表3.4-2。
表3.4-2                  机动车污染物排放系数
	污染物
	以汽油为燃料（g/L）
	以柴油为燃料（g/L）

	
	小汽车
	载重车
	机  车

	CO
	169.0
	27.0
	8.4

	NOX
	21.1
	44.4
	9.0

	烃类
	33.3
	4.44
	6.0


以重型车为例，额定燃油率为30.19L/100km，按上表排放系数计算，单车污染物平均排放量分别为CO：815.13g/100km，NOx：1340.44g/100km，烃类：134.0g/100km。
3.4.1.3施工期固废
本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和工程开挖的土方，施工期的固体废物具有产生量大、时间集中的特点，其成分为无机物较多。
施工期产生的建筑垃圾能够回收的可集中收集后出售给废品回收站，不能回收的应按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令），向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳，防止污染环境。对于开挖的土方，回填至项目区，土方不得随意丢弃。
施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。根据业主提供资料，施工工人最多达50人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量为0.025t/d。施工期产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至塔城市生活垃圾填埋场。
3.4.1.4施工期噪声
施工噪声主要体现于项目建设过程中的施工机械、设备运转噪声，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加。
根据施工期工艺流程，本项目施工分为基础工程、主体工程：
第一阶段即基础工程，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大部分是移动声源，没有明显的指向性。土方阶段主要施工机械的噪声特性，见表3.4-3。
表3.4-3             土方阶段主要施工机械的噪声特性
	设备类型
	声级/距离（dB/m）
	声功率级dB（A）

	运输车辆
	83.0/3～88.0/3
	90.6～94.3

	装载机
	85.7/5
	93.7

	推土机
	84.0/5～92.9/5
	95.6～98.7

	挖掘机
	75.5/5～86.0/5
	92.6～96.5


第二阶段即主体工程，主要产噪设备有吊车、振捣棒、电锯等，其中还包括一些物料装卸碰撞撞击噪声。结构阶段施工机械的噪声特性，见表3.4-4。
表3.4-4             结构阶段主要设备的噪声特性
	设备类型
	声级/距离(dB/m)
	声功率级dB（A）

	汽车吊车
	81/5
	91.0

	振捣棒
	79/5
	89.0

	电锯
	89/5
	96.0


3.4.1.5施工期生态环境影响
（1）对占地的影响
本项目拟建于塔城市也门勒乡下三工村，用地类型为建设用地，厂区共计占地60156.7m2，本项目的建设不会改变用地类型，因此对占地的影响较小。
（2）对植被的影响
工程在施工过程中，施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏和土方的开挖过程等都将不可避免对占地区域自然生长的植被造成破坏性的影响。施工活动致使植被原有的生存环境发生改变，原有植被覆盖地表转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，项目区植被覆盖度降低。
（3）对土壤的影响
工程施工作业将不可避免的会对土壤造成一定的扰动，主要表现为施工机械的碾压、土方开挖以及建筑物基础对土壤结构造成的扰动，这些活动都将导致土壤结构和密实度变化，影响土壤空气和水分，导致土壤生物生存环境的变化，最终影响土壤中的生物和生物化学反应。
（4）水土流失的影响
工程施工过程中，由于施工机械的碾压和土方的开挖，导致地表原有的结皮层和植被遭到破坏，且在堆放过程中，若不加强管理易产生水土流失影响。
（5）对动物的影响
根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区建设地周边区域内无珍稀动物及大型哺乳动物，不涉及受保护野生动物的栖息地、繁殖地、觅食地等活动区域，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。
3.4.2运营期污染源源强
3.4.2.1运营期大气污染
本项目生产运营过程废气主要为生产区（屠宰车间、畜禽待宰圈舍等）恶臭气体、污水处理站排放的恶臭气体、生物质锅炉燃烧废气。
（2） 生产区恶臭
本项目屠宰生产过程会有恶臭气体产生，主要污染物为NH3和H2S、臭气，产生于整个生产过程，包括待宰圈舍畜禽粪便散发的恶臭、屠宰车间产生的恶臭等。
1） 待宰圈舍恶臭
本项目运营期待宰圈舍臭气主要由含蛋白质废物的厌氧分解，这些废物包括粪尿、皮肤、毛。大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生，排泄物中的有机物主要由碳水化合物和含氮化合物组成，在一定条件下，这些粪便发酵以及含硫蛋白分解产生大量NH3和H2S等臭味气体，其产生源分布面较广，均为低矮面源。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029—2019）中的规定，将羊的养殖量换算成猪的养殖量，换算比例为：3只羊换算成1头猪，本项目静养待宰舍存栏羊36.5万只，折合成猪存栏量为12.17万头。本次评价待宰圈舍恶臭排放源强根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029—2019）中各类畜禽污染物产生量，牛总氮含量为6.75kg/头，生猪总氮含量为0.92kg/头，项目牛存栏量为3.65万头，羊折合成猪存栏量为12.17头，本项目总氮产生量为358.339t/a。在饲料配方合理，栏舍管理得当的前提下，总氮转化成氨气的量不超过其总量的5%，本次评价按其最不利条件，转化率按5%计算，H2S约为NH3的10%，则项目的NH3的产生量约为2.04kg/h（17.9t/a），H2S的产生量约为0.204kg/h（1.79t/a），排放方式为无组织排放的面源。
本项目待宰圈舍采取干清粪，每天定时对粪便进行处理，降低产臭物质滞留时间，同时通过采取喷洒生物除臭剂的方式，减少恶臭气体的产生量，降低臭气浓度，采取以上措施后恶 臭污染去除率可达到95%。因此得出本项目待宰圈舍恶臭污染物源强分别为NH3：0.102kg/h（0.895t/a），H2S：0.0102kg/h（0.0895t/a）。
2）屠宰车间恶臭
据建设单位提供资料，项目屠宰采用自动化生产线，此生产线的最大特点就是人工参与量较传统屠宰工艺人工量少很多，生产线较为封闭。主要恶臭产生源为自动化屠宰加工线上。由于屠宰加工过程许多作业都要使用水，地面上容易积水，所以空气湿度很高。副产品加工车间较屠宰车间更加严重，牛羊的湿皮、血、胃内溶物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果不加以防范，恶臭气体易扩散到整个车间，进而扩散到整个工厂直至外界。此外如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。
本项目屠宰加工车间为封闭式车间，类比同类屠宰行业相同工艺、设施的相应资料，确定本项目屠宰车间废气的产生源强为：NH3的产生速率为0.146kg/h（1.28t/a），H2S的产生速率为0.0112kg/h（0.09t/a）。为保障工人健康，屠宰车间安装强制通风设备。
（2）污水处理站恶臭
污水处理站废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体。产生恶臭气体的环节较多，主要为格栅、调节池、集水池、A2O池、污泥浓缩池、污泥脱水间等，污水处理站产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目生产废水产量为123941.54m3/a，BOD5产生浓度为1000mg/L，产生量为123.94t/a，经污水处理站处理后BOD5排放浓度为150mg/L，排放量为18.59t/a，得出BOD5处理效率为85%，处理量为105.35t/a。则本项目污水处理站产生及排放的的NH3和H2S量分别为0.327t/a和0.013t/a，产生速率为0.037kg/h和0.0015kg/h，恶臭排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准中的二级标准限值要求。本项目污水处理站产生的恶臭产排情况见下表。
表3.4-5           污水处理站恶臭产排情况一览表
	序号
	类别
	污染物
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m³
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放标准mg/m3

	1
	污水处理站无组织废气
	NH3
	0.327
	0.037
	/
	0.327
	0.037
	/
	0.06

	
	
	H2S
	0.013
	0.0015
	/
	0.013
	0.0015
	/
	1.5


（3）恶臭影响
1）恶臭污染特征及其分级标准
恶臭属感觉公害，它可直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康，已作为典型七公害（空气污染、水质污染、土壤污染、噪声、振动、地面下沉、恶臭）之一，被确定为限制对象。恶臭污染对人的影响包括：使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振等。
在单项恶臭气体对人体的影响方面，当大气中硫化氢气体浓度达到0.07ppm，会影响人眼睛对光的反应；当大气中氨气浓度高于17ppm时，人在此环境中暴露7～8小时，则尿中的NH3量增加，同时氧的消耗降低，呼吸频率下降；当在高浓度三甲胺气体暴露下，会刺激眼睛、催泪并患结膜炎等。屠宰场排放废气的主要污染因子为NH3和H2S，同时是构成恶臭影响的主要污染物，据资料查询，NH3和H2S嗅阈资料见表3.4-6。
表3.4-6                   主要恶臭物质的阈值浓度
	物质
	阈值浓度（ppm）

	氨
	40～50

	硫化氢
	0.005～1

	甲硫醇
	0.0001～0.0011

	硫化甲基
	0.01

	三甲胺
	0.00021


上述恶臭污染物质的臭味特征见表3.4-7。
表3.4-7                   主要恶臭物质的臭味特征
	物质
	臭   味

	氨
	强刺激臭味

	硫化氢
	臭鸡蛋味

	甲硫醇
	大蒜、韭菜一类臭味

	硫化甲基
	大蒜、韭菜一类臭味

	三甲胺
	腐鱼似的臭味


臭气强度是公害的尺度，通常用人的感觉来测定恶臭，下表列出了我国的六级臭气强度表示法。
表3.4-8                 六级臭气强度表示法
	臭气强度（级）
	感觉强度描述

	0
	无臭味

	1
	勉强可感觉到气味（感觉阈值）

	2
	气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）

	3
	很容易感觉到气味

	4
	强烈的气味

	5
	无法忍受的极强气味


各种恶臭物质的臭味强度超过2.5～3.5级，就认为空气受到恶臭污染，从而需要采取相应的防治措施，臭气强度与臭味浓度的关系见下表。
表3.4-9          恶臭污染物浓度与恶臭强度的响应关系
	恶臭污染物
	恶臭强度分级

	
	1
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5

	NH3
	0.1
	0.6
	1.0
	2.0
	5.0
	10.0
	40.0

	H2S
	0.0005
	0.006
	0.02
	0.06
	0.2
	0.7
	3.0


屠宰场恶臭气体排放特点为夏季比冬季强，昼间比夜间强，由于人的嗅觉具有对臭气的习惯性和适应性的特点，瞬时内（约10s）的臭气强度的最大值及出现的频数才对于人的生活环境产生不利影响。为减轻待宰牲畜排泄物及其气味的污染，应从减小臭气强度及出现的频数着手。
项目屠宰加工车间采取封闭式设计，屠宰加工采用半自动化悬挂流水式作业，工艺较为先进，通过机械电晕、人工宰杀放血，血全部进入血槽回收。宰杀后剖肚取出内脏，把可食用部分和非食用部分分开，肠、肚中的内容物用专用容器盛装，屠宰产生的粪便由厂区建设的防渗粪污池定点封闭暂存，定期清理，每天屠宰结束后均要冲洗屠宰车间地面及工作台，可大大减少恶臭气体排放强度和排放量。经类比分析，屠宰场恶臭源产生的恶臭气体一般能明显感觉到，但并不强烈，项目厂界恶臭气体浓度中氨为0.15mg/m3、硫化氢0.001mg/m3，根据表3.4-8、表3.4-9，臭气强度位于1-2级之间，对区域环境空气的影响不大。
（4）锅炉废气
本项目运营期锅炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2及NOx。生物质锅炉烟气量及污染物排放量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4进行计算。
①烟气量：


式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；
Qnet—燃料低位发热量，MJ/kg（取16.32MJ/kg）。
计算可得，烟气产生量为：7.29Nm3/kg，即3.65×107Nm3/a。
②颗粒物、SO2及NOx
项目废气污染物排放量见表3.4-10。
表3.4-10   污染物排放量一览表
	污染物
	产污系数（kg/t-燃料）
	生物质颗粒用量（t/a）
	污染物产生量（t/a）

	颗粒物
	0.5
	5000
	2.5

	SO2
	17S
	
	5.78

	NOx
	1.02
	
	5.1

	生物质颗粒中含硫量（S%）为0.068%，则S=0.068


项目设置多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧对锅炉烟气进行处理，由《锅炉产排污量核算系数手册》可知多管旋风除尘器的颗粒物去除效率可达70%，布袋除尘器颗粒物去除效率可达99%，总效率为99.7%，氮氧化物去除效率30%，项目废气污染源源强核算结果见表3.4-11。
表3.4-11  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	产生烟气量/m³/h
	产生浓度/mg/m³
	产生量/kg/h
	工艺
	效率/%
	是否为可行技术
	排放烟气量/m³/h
	排放浓度/mg/m³
	排放量/kg/h

	生物质锅炉
	颗粒物
	5625
	68.59
	0.386
	多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧
	99.7
	是
	5625
	0.21
	0.0012

	
	SO2
	
	158.57
	0.892
	
	-
	
	
	158.57
	0.892

	
	NOx
	
	139.92
	0.787
	
	30
	
	
	97.9
	0.55


通过以上分析，本项目全厂大气污染源排放统计见表3.6-12。
表3.4-12                              本项目全厂废气产生及排放情况一览表
	污染物名称
	主要污染物产生量
	治理措施
	治理效率%
	排气筒参数
	排放情况
	排放标准

	污染源
	污染物名称
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	高度m
	内径m
	温度℃
	排气量m³/h
	排放浓度（mg/m³）
	排放速率（kg/h）
	排放量t/a
	浓度mg/m3

	屠宰车间无组织恶臭
	NH3
	/
	2.04
	17.9
	牛羊圈舍待宰区：采取干清粪，喷洒生物除臭剂，定期冲洗；牛羊屠宰车间：加强通风换气，每天对车间进行冲洗消毒；污水处理站喷洒除臭剂，加强绿化
	95
	/
	/
	/
	/
	/
	0.102
	0.895
	0.06

	
	H2S
	/
	0.204
	1.79
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0102
	0.0895
	1.5

	待宰圈舍无组织恶臭
	NH3
	/
	0.146
	1.28
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.146
	1.28
	0.06

	
	H2S
	/
	0.0112
	0.09
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0112
	0.09
	1.5

	污水处理站无组织废气
	NH3
	/
	0.037
	0.327
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.037
	0.327
	0.06

	
	H2S
	/
	0.0015
	0.013
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0015
	0.013
	1.5

	锅炉废气
	颗粒物
	68.59
	0.386
	2.25
	多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧
	99.7
	20
	0.8
	50
	5625
	0.21
	0.0012
	0.007
	50

	
	SO2
	158.57
	0.892
	5.21
	
	/
	
	
	
	
	158.57
	0.892
	5.21
	300

	
	NOx
	139.92
	0.787
	4.6
	
	30
	
	
	
	
	97.9
	0.55
	3.2
	300



3.4.2.2运营期废水污染
本项目运营期废水包括屠宰加工废水、生活污水。
（1）屠宰加工废水
屠宰用水包括宰前冲淋用水、胴体预清洗用水、喷淋冲洗用水、内脏清洗用水、屠宰加工设备冲洗用水，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表1单位屠宰动物废水产生量（畜类）进行计算本项目屠宰及肉类加工水量。
表3.4-13    单位屠宰动物废水产生量（畜类）
	屠宰动物类型
	牛
	羊

	屠宰单位动物废水产生量
	1.0～1.5m³/头
	0.2～0.5m³/只


本项目投产后年运行时间约为365天，年屠宰3.65万头牛，36.5万只羊，运营后屠宰牛废水排放量为36500m³/a，屠宰羊废水排放量为73000m³/a，共计109500m³/a，“有分割肉、化制等工序的企业每加工1t原料肉可增加排水量2m3”，本项目根据企业提供相关数据，本项目总出肉量为19345t/a，本项目分割肉约占总肉量的10%，则分割加工废水产生量为3869m3/a，故本项目屠宰加工废水共计113369m3/a，项目年运行时间约为365天，则每日屠宰加工废水约为310.6m3/d。污水产污系数为80%，反推用水量为388.25m3/d，141711.25m3/a。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中屠宰废水水质取值可参照表，本次环评取最大值进行计算。
表3.4-14         屠宰废水水质设计取值        单位：mg/L （pH除外）
	污染物指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油
	pH

	废水浓度范围
	1500-2000
	750-1000
	750-1000
	50-150
	50-200
	6.5-7.5


屠宰加工废水经厂区内污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准后，进入塔城市污水处理厂处理。
（2）待宰圈舍尿液
本项目满负荷屠宰3.65万头肉牛，3.65万只肉羊，畜禽在厂区待宰圈舍停留24h（停食饮水静养），根据畜禽粪便排泄系数，牛尿产生量为10kg/d、羊尿产生量为0.5kg/d；则牛尿量为365t/a，羊尿量为182.5t/a，合计尿液总量为547.5t/a。牛羊尿通过圈舍排水沟进入污水处理站处理。
（3）待宰圈舍冲洗水
本项目待宰圈舍总建筑面积为5377.37m2，运营期每周冲洗1次，冲洗用水量为26.9m3/次，1398.8m3/a，废水产生按用水量的80%计，则待宰圈舍冲洗废水产生量约为21.52m³/次，1119.04m³/a，进入项目的污水处理站进行处理。
（4）检疫室废水
项目设置检疫室对牛/羊内脏、胴体等进行检疫。检疫室用水量约为0.5m3/d，182.5m³/a。废水产生按用水量的80%计，则检疫排水为0.4m3/d，146m³/a，进入项目的污水处理站进行处理。
（5）生活污水
本项目新增劳动定员300人，厂区设有宿舍，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量取100L/人•d，项目年工作天数为365天，则项目区生产期间生活用水量为30m3/d，10950m3/a，排污系数取0.8，则生活废水排放量为24m3/d，8760m3/a。生活污水中主要污染物CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，水质情况一般为CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：250mg/L，职工生活盥洗废水中污染物排放浓度达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准要求，可排入项目区市政下水管网，最终进入塔城市污水处理厂处理。
本项目生活污水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准要求后排入当地市政下水管网，最终进入塔城市污水处理厂处理。屠宰加工废水、尿液、待宰圈舍冲洗水、检疫室废水进入厂区污水处理站处理。污水处理站采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”工艺，污水站按处理能力500m3/d设计，废水经污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准后排入市政污水管网，进入塔城市污水处理厂处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3.4-15。
表3.4-15          全厂废水主要污染物产排情况
	污染源名称
	污染物名称
	产生情况
	排放情况
	治理措施

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	屠宰加工废水、牛羊尿、待宰圈舍冲洗水、检疫室废水
	水量
	--
	115181.54
	--
	115181.54
	厂区内污水处理站

	
	COD
	2000
	230.36
	500
	57.59
	

	
	BOD5
	1000
	115.18
	300
	34.55
	

	
	SS
	1000
	115.18
	400
	46.07
	

	
	NH3-N
	150
	17.28
	25
	2.88
	

	
	动植物油
	200
	23.036
	60
	6.91
	

	生活污水
	水量
	--
	8760
	--
	8760
	直排

	
	COD
	300
	2.628
	500
	2.628
	

	
	BOD5
	150
	1.314
	300
	1.314
	

	
	SS
	250
	2.19
	400
	2.19
	

	
	NH3-N
	25
	0.219
	25
	0.219
	

	
	动植物油
	20
	0.1752
	60
	0.1752
	

	合计
	水量
	--
	123941.54
	--
	123941.54
	--

	
	COD
	--
	232.988
	500
	60.218
	--

	
	BOD5
	--
	116.494
	300
	35.864
	--

	
	SS
	--
	117.37
	400
	48.26
	--

	
	NH3-N
	--
	17.499
	25
	3.099
	--

	
	动植物油
	--
	23.2112
	60
	7.0852
	--


3.4.2.3运营期噪声污染
本项目主要噪声源主要有待宰圈舍的畜禽叫声、制冷系统压缩机、电机、水泵、剥皮机、电锯等。所有生产设备均设置于厂房内，屠宰设备、制冷系统压缩机等采用减振基础，风机加装消声器等隔声降噪措施，可降噪，15～20dB（A）。建设项目噪声污染源见表3.4-16。
表3.4-16                  噪声源强一览表
	序号
	工段/车间
	设备名称
	数量（台）
	噪声源dB（A）
	声源特性
	拟采取措施

	1
	圈舍和待宰区
	牛、羊
	-
	80
	持续性
	-

	2
	冷库
	压缩机
	8
	82
	持续性
	厂房隔声

	3
	屠宰车间
	电机
	4
	80
	持续性
	低噪设备、厂房隔声中

	4
	
	水泵
	2
	85
	持续性
	

	5
	
	剥皮机
	4
	80
	持续性
	

	6
	
	电锯
	2
	85
	持续性
	

	7
	污水处理站
	污水处理站风机
	1
	85
	持续性
	低噪设备，厂房隔声，风管设减振接头


3.4.2.4运营期固废污染
本项目运营期固体废物主要为畜禽粪便、肠胃内容物、碎骨碎肉、不合格牛羊及胴体、污水处理站污泥、炉灰、检疫固废、废冷冻机油、生活垃圾、废包装等。
（1）畜禽粪便
本项目年屠宰3.65万头牛，36.5万只羊，在厂区停留24h（停食饮水静养），根据畜禽粪便排泄系数，牛粪便产生量为20kg/d、羊粪便产生量为1.5kg/d；则牛粪便量为266450t/a，羊粪便量为199837.5t/a，合计粪便总量为466287.5t/a。本项目畜禽在圈舍和待宰区采取禁食饲养方式，因此，屠宰时胃内容物会减少，本次评价按粪便产生量的50%计，则本项目畜禽粪便产生量为233143.75t/a。本项目圈舍和待宰区采取干清粪工艺，粪便和胃内容物属于一般固体废物，拉运至有机肥厂生产肥料。
（2）牛羊胃内容物
牛平均净重按照500kg/头计。根据建设方提供的资料估算，该项目牛屠宰车间提供牛四分体为（60%），由于牛属于反刍动物，其胃内容物约占牛体重的10%，则本项目年屠宰牛3.65万头，产生胃内容物为1825t/a；羊平均净重按50kg/只计，该项目羊屠宰车间提供羊胴体为（46%），由于羊属于反刍动物，其为内容物约占羊体重的14%，则本项目年屠宰羊36.5万头，产生胃内容物为7000t/a，本项目产生的牛羊胃内容物为8825t/a。
（3）碎肉、碎骨
本项目在屠宰过程会有一定量的碎肉、碎骨产生，根据物料平衡，本项目屠宰过程碎肉、碎骨产生总量为1083.75t/a，属于一般固体废物，集中收集后暂存于辅助用房封闭容器中，定期外售用作饲料生产。
（4）检疫不合格畜禽及胴体
畜禽在进场后和宰后均需进行检疫，主要检查是否带有一类、二类传染病和寄生虫病。根据业主提供资料，屠宰前经检疫不合格畜禽直接退回给畜主，屠宰后不合格胴体产生量为总屠宰量的0.5%，则项目不合格畜禽及胴体产生量为0.967t/a。根据《动物防疫法》规定，“病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，故不合格畜禽及胴体属于一般废物。项目一经发现不合格牛羊及胴体，立即装袋密封，用无害化处理设备处理。
（5）污水处理站污泥
本项目污水处理站会有污泥产生，污水处理设施污泥产生量按0.1～0.2kg/kgBOD5进行计算，根据污水处理工艺特性本次评价取最小值，即0.1kg/kgBOD5，本项目屠宰加工废水产量为115181.54m3/a，BOD5产生量为115.18t/a，排放量为34.55t/a，BOD5处理量为80.63t/a。则本项目污水处理站污泥产生量为8.063t/a，污泥汇至污泥储池后，经加药（PAM）调制后通过污泥输送泵进入叠螺脱水机，脱水至60%含水率，滤液进入厂区调节池，污水处理站污泥中主要含有机质，不含任何重金属等有毒有害物质，属于一般固体废物，污泥经脱水后运至塔城市垃圾填埋场填埋进行填埋。
（6）废包装袋
本项目对产品需要包装后外售，因此在包装过程中会产生一定量的废包装袋、包装箱，废包装产生量为10t/a，集中收集后外售给废品收购公司回收再利用。
（7）生活垃圾
本项目新增职工300人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为54.75t/a。本项目厂区设有生活垃圾收集箱，食堂产生的餐厨垃圾和生活垃圾分类收集后集中交由环卫部门处置。
（8）炉渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉炉灰产生量计算公式为：
[image: ]
式中：Ehz—灰渣产生量，t；
R——燃料耗量，t，5000；
Aar——收到基灰分的质量分数，%，2.92；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取10；
Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，16320。
计算可得，锅炉炉渣产生量为2110t/a，袋装暂存于固废暂存间，外售处理。经前文计算项目颗粒物除尘器收集尘量为2.3t/a。收集后，袋装暂存于固废暂存间内，与炉渣定期外售给砖厂制砖利用。
（9） 检疫固废
本项目产生的医疗废物主要为牲畜检疫活动产生的废药品包装材料及少量过期药品。防治动物传染病而需要收集和处置的医疗废物属于《国家危险废物名录》编号：HW01医疗废物，废物来源：非特定行业，动物防疫。另外过期变质的药物和药品（不包括HW01、HW02、900-999-49类）属于《国家危险废物名录》编号HW03废药物、药品，废物来源：非特定行业，动物防疫。
类比同类型的屠宰场项目，项目建成后产生的医疗废物约1.0t/a。应使用专用的收集装置进行收集后，委托有资质的单位收集处理。
（10）废机油
此外，项目生产过程中冷冻设备运转检修过程中会产生废冷冻机油等，类比同类型企业，危险废物年产生量较小，约0.1t/a。危险废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物900-219-08冷冻压缩设备维护/维修产生的废机油”。
本项目固体废物产生及处置情况见下表。
表3.4-17          项目固体废物产生及处置情况表
	序号
	主要污染物
	产生环节
	固废属性
	产生量（t/a）
	处置措施

	1
	畜禽粪便
	待宰圈舍
	一般固废
	233143.75
	做有机肥原料

	2
	胃内容物
	屠宰车间
	一般固废
	8825
	

	3
	碎骨、碎肉
	屠宰车间
	一般固废
	1083.75
	外售用做饲料生产

	4
	检疫不合格畜禽及胴体
	屠宰过程
	一般固废
	0.967
	无害化处理设备处理

	5
	污水处理站污泥
	污水处理站
	一般固废
	8.063
	环卫部门定期清运

	6
	废包装袋
	屠宰车间
	一般固废
	10
	外售给废品收购公司

	7
	生活垃圾
	职工
	一般固废
	54.75
	环卫部门定期清运

	8
	炉渣
	生物质锅炉
	一般固废
	2.3
	外售

	9
	检疫固废
	化验室
	危险固废
	1.0
	危废暂存间

	10
	废冷冻机油
	设备运转检修
	危险固废
	0.1
	危废暂存间


3.4.2.5 污染物排放汇总
项目运营期污染物排放情况汇总，见表3.4-18。
表3.4-18              本项目污染物排放情况一览表
	污染源
	污染物名称
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）

	废水
	屠宰加工废水、牛羊尿、待宰圈舍冲洗水、检疫室废水
	水量
	115181.54
	115181.54

	
	
	COD
	230.36
	57.59

	
	
	BOD5
	115.18
	34.55

	
	
	SS
	115.18
	46.07

	
	
	NH3-N
	17.28
	2.88

	
	
	动植物油
	23.036
	6.91

	
	生活污水
	水量
	8760
	8760

	
	
	COD
	2.628
	2.628

	
	
	BOD5
	1.314
	1.314

	
	
	SS
	2.19
	2.19

	
	
	NH3-N
	0.219
	0.219

	
	
	动植物油
	0.1752
	0.1752

	废气
	屠宰车间无组织恶臭
	NH3
	17.9
	0.895

	
	
	H2S
	1.79
	0.0895

	
	待宰圈舍无组织恶臭
	NH3
	1.28
	1.28

	
	
	H2S
	0.09
	0.09

	
	污水处理站无组织废气
	NH3
	0.327
	0.327

	
	
	H2S
	0.013
	0.013

	
	锅炉废气
	颗粒物
	2.25
	0.007

	
	
	SO2
	5.21
	5.21

	
	
	NOx
	4.6
	3.2

	固废
	畜禽粪便
	233143.75
	0

	
	胃内容物
	8825
	0

	
	碎骨、碎肉
	1083.75
	0

	
	检疫不合格畜禽及胴体
	0.967
	0

	
	污水处理站污泥
	8.063
	0

	
	废包装袋
	10
	0

	
	生活垃圾
	54.75
	0

	
	炉渣
	2.3
	0

	
	检疫固废
	1.0
	0

	
	废机油
	0.1
	0

	噪声
	风机、泵、生产设备
	80～90dB（A）
	/


[bookmark: _Toc3347]3.5非正常工况污染物排放情况
本工程非正常生产主要是指环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污。
（1） 非正常生产排污状况分析
为保证工程达标排放，评价针对不同的污染排放点源规定了必备的防治措施，但在实际运行过程中，将会出现环保设施不能实施或实施不正常等引起超标排污，主要表现为以下几种情况：
①污水处理站运行不稳定或故障导致废水不经处理直接外排。
②因管理不善或设计原因，废气处理设施净化效率达不到要求，引起超标排放。
（2） 非正常生产排污分析
非正常排放事故多源于环保设施达不到设计要求，在此类问题解决之前，将维持较长时间，可代表长期的超额排污水平。
①废气污染物超额排放分析
主要表现为废气处理装置中的布袋更换不及时，导致废气处理效率下降出现超标排放。本项目环保设施不达标引起的废气污染物超额排放结果见表3.5-1。

表3.5-1            非正常排污时大气污染物排放表
	污染来源
	排气量（Nm3/h）
	污染物
	排放量（kg/h）
	备注

	生物质锅炉
	5625
	颗粒物
	0.386
	非正常工况时间以1h计

	
	
	SO2
	0.892
	

	
	
	NOx
	0.55
	


②废水污染物超额排放分析
考虑最不利情况下，厂区污水处理站无法正常运行时，事故水直接由总排口排放。事故废水污染排放计算结果见表3.5-2。
表3.5-2           非正常生产情况下总排废水排放表
	污染源
	排水量m3/d
	超额废水排放浓度mg/L

	
	
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	污水站出口
	315.56
	2000
	1000
	1000
	150
	200


（3） 非正常污染排放控制措施
非正常生产污染物排放量明显比正常生产时大，对环境造成的影响也大，因此必须采取有效措施防止非正常情况的发生。防治措施从以下三个方面进行。
①设计方面
要选用较先进的环保治理技术，尽可能采用新设备、新材料，在整个环保设施设计上要充分考虑到各种可能诱发非正常生产发生的因素，并使环保设备和管道对这些因素有一定的抗击能力，将污染物排放降低到最小限度。
②施工方面
要严格按国家有关规定进行施工，并加强各方面的质量监督，尤其是生产装置设备、管道及管件，必须符合国家的有关质量标准，施工完毕后要进行严格的竣工验收，合格后才能正式投入运行。
③操作运行管理方面
查阅有关资料，各类非正常及事故的发生大多数与操作运行管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理效果。
④事故废水
本项目在厂区新建1座240m3消防水池，同时配套建设消防泵、稳压泵、消火栓等配套设施以满足事故消防，确保发生事故时事故废水全部进入相应的收集池内，再逐步送污水处理站净化处理达标后排放，以防止直接外排对周边水体环境造成污染及危害。
[bookmark: _Toc1276]3.6清洁生产分析
推行清洁生产，首先要强调生产全过程系统化预防意识，生产必须具有明确的整体目标，生产者对生产过程各个环节了如指掌；其次，必须采取一定的建设性措施，如改进企业的管理方式，规范物料和水量平衡的计量方式和方法，改进原料、能源一次利用方式，或改进产品方案，或开发、引进专门的高效利用资源技术、工艺、设备等；第三，选用技术先进、经济上可行的污染治理技术，完善生产过程中的污染治理措施，治理所得的物质优先考虑进行资源化利用；第四，要以持之以恒的思想，定期检查推行清洁生产的效益和效果，不断总结经验，改进措施。
清洁生产分析是基于对生产全过程废物无量化、减量化、资源化、无害化的技术、措施、管理分析，以及可量化的效益或效果分析，是对以污染物浓度控制为主线传统环境影响评价的重要补充。清洁生产分析的基础是对工程物料平衡和水平衡的正确分析。分析指标不仅考虑污染物浓度，还要着重考虑污染物的介质形态和数量，特别是单位产品污染物产生量。其分析对象着重在生产过程，而非生产末端，本项目清洁生产主要体现在如下方面。
（1）原材料
原料的数量与质量(加强对家禽及牲畜的检验检疫，解决药物残留、激素残留、化学物质残留等问题)两个方面对项目的建设构成有力支撑，并保证原料安全可靠。
（2）产品
食品安全是21世纪食品发展的主题，市场对肉品的需求已从简单的数量过渡到肉食品的质量与安全，集中屠宰能够保证肉食品的卫生，同时也完善了进货渠道，这也符合国家、自治区有关肉类工业发展的方针政策。
本项目产品生产过程中不使用有毒有害原料；设备自动化水平高；屠宰车间设有兽医卫生检验设施；对生产全过程严格按《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》(GB12694-2016)进行控制，以保证产品的清洁性；同时生产产品过程中产生的副产品也得到有效收集，外售进行综合利用，延长了产品的周期。
（3）工艺先进性
采用电麻技术及真空放血技术，能够满足工艺要求及实现自动化，以确保肉品质量，并创造完善的卫生检疫条件，相比人工屠宰具有先进性。
（4）加强管理
从加强管理入手，做好厂内职工的清洁生产宣传工作，在生产环节都自觉投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。
（5）环境管理要求
厂区严格规范，保持清洁，加强管理，生产中产生的废弃物及生活垃圾必须分类收集，不得随意乱堆，定期清运。固体废物尽可能做到综合利用。
1）严格生产原料(牛、羊)与产品的质量管理，保证产品质量达到中国国家农业部标准；严格按食品生产企业卫生标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训，总体卫生要求。变换操作范围的人员注意事项，牲畜及家禽屠宰规程等。
2）在屠宰牛羊过程中，刺杀放血、开堂清理动物内脏过程中尽量节约用水。
3）健全和加强屠宰过程中对血液、弃肉、内脏杂物及其它固体废物的收集与回收措施，最大限度的防止这些废弃物在冲洗地面时混入废水中，对已进入废水中的废弃物采取有效预处理措施予以去除，从而降低废水中污染物负荷。
4）安装节水阀，冲洗地面应采用高压冲洗系统或其它先进方法，以便减少冲洗地面用水量。
5）动物内脏、血液等应做到当天产生当天处理，不要在厂区过夜。产生的牛羊粪便应当天清扫、收集后堆存于暂存处，日产日清。
6）能源供给和水的利用，应尽量采取节约措施，防止跑、冒、漏、滴，以节约水资源；严格各工序的操作，严格各生产岗位量化考核指标，减小废物、废品排放量；减少物料损失；加强各工序之间的衔接，减小污染物的跑、冒、漏。
7）制定利于清洁生产的操作规程，在企业内部建立ISO14000环境管理体系，提高管理水平，推进企业内部可持续发展。
该项目污染源种类多，分布面广，大多为不规则或间歇排放，因而其排放量与工艺操作和运行人员的环保意识有着密切的关系。根据国内一些地区试点企业的实践，在实行清洁生产后其污染物削减量可达30%以上。本项目采用了国内先进成熟的屠宰生产线，项目建成后取代传统手工屠宰，实现达标排放，在国内属先进水平，同时对提高企业的经济效益和环境绩效具有十分重要的意义。
[bookmark: _Toc29323]3.7污染物总量控制
污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系以实行环境质量目标为目的，确定区域各类污染源的允许排放量和区域的允许排放量，从而保证在实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的发展。根据“十四五”期间污染物排放总量控制目标，结合本项目所在区域环境质量现状和工程外排污染物特征，确定以下污染物为本项目的污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。污染物排放总量控制的目的是要达到区域的环境（质量）目标，对特定的建设项目而言，实行污染物总量控制是为了确保实现所在区域的环境目标，总量控制目标确定的前提条件是“三废”达标排放，环境影响在环境质量标准的限制范围内，尽可能实现清洁生产。
根据总量污染物排放情况，本项目无废气污染物总量控制总量。本项目经污水处理站处理后达标废水排入塔城市污水处理厂进行深度处理。则本项目无需申请总量。

[bookmark: _Toc21451]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc14747]4.1项目所在区环境概况
4.1.1地形位置
塔城地区位于新疆维吾尔自治区的西北部、伊犁哈萨克自治州的中部，地处东经82°16′-87°21′、北纬61°25′-47°15′之间。东北与阿勒泰地区相邻，东部以玛纳斯河为界与昌吉回族自治州及石河子市相连，南以依连哈比尔尕山和婆罗科努山为界与巴音郭楞蒙古自治州和伊犁地区为邻，西南毗邻博尔塔拉蒙古自治州，西北部与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线长480km；在地区腹心地带，有自治区直属的克拉玛依市与伊犁哈萨克自治州属的奎屯市。塔城地区所辖的塔城市位于地区的西北角，额敏县位于北部，和布克赛尔蒙古自治县在东北部，南部由东向西依次为沙湾县和乌苏市，托里县在区境的西南，裕民县在西部。
中共塔城地委和伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署驻塔城市。市区距自治区首府乌鲁木齐637km；距自治州人民政府所在地伊宁市832km，距巴克图口岸17km；距地区所属各县县城分别为：至裕民73km；至额敏57km；至托里123km；至乌苏398km；至沙湾451km；至和布克赛尔502km（以上均为公路里程）。
本项目选址位于也门勒乡下三工村南侧，厂区北侧为纬三路，西侧为经四路，南侧和东侧均为空地。本项目中心地理坐标为E83°0′40.312″，N46°39′53.682″。
4.1.2地形、地貌
塔城市地处塔额盆地西北部，三面环山，向西开口，地形北高南低，由东北向西南倾斜。塔尔巴哈台山横亘于北缘，巴克图山纵贯于西，喀浪古尔、阿不都拉、锡伯图、乌拉斯台四条河由北向南纵贯市境，注入额敏河后由东向西出境。市境北部高山绵延，丘陵起伏；中部系广阔的洪积扇平原，兼具有“垄岗”地貌特征；南部沼泽、洼地，星罗棋布，形成闻名的库鲁斯台大草原。海拔高度由南向北从403m逐渐上升到2836m，根据地貌特征，分为中低山地，黄土丘陵，山前倾斜平原与河谷冲积平原四个地貌单元。
本项目位于下三工村南侧，塔城地区洪积冲积倾斜平原区，项目区海拔高度为513~514m。
4.1.3气象
塔城地区属中温带干旱和半干旱气候区，春季升温快，冷暖波动大。夏季月平均气温在20℃以上，炎热期最长90d，酷热期最长29d。秋季气温下降迅速，一个多月时间，气温可下降20℃。冬季严寒且漫长，将近半年。年极端最高气温40℃，极端最低气温零下40℃。塔城盆地降水量稍多，年均290mm，蒸发量1600mm。乌苏、沙湾、和布克赛尔3县所处的准噶尔盆地降水稀少，年均降水不足150mm，蒸发量却高达2100mm。全地区年平均太阳总辐射量135kCal/cm2，日照2800~3000h，无霜期130~190d。全疆闻名的托里老风口及风线地带，时有大风，一次大风最长持续7d，最高风速达40m/s。
年主导风向                     北风
年平均气温                     7.1℃
极端最高气温                   40℃
极端最低气温                   -40℃
年平均降水量                   290mm
年蒸发量                       1600mm
年平均风速                     2.45m/s
年日照时数                     2800~3000h
4.1.4水文
塔城市境内水资源丰富，境内有大小河流14条，沟溪61条，泉眼万眼以上。喀浪古尔河、阿布都拉河、锡伯图河、乌拉斯台河由北向南纵贯市境注入额敏河后由东向西出境。
（1）水文
塔城市地处塔尔巴哈台山前洪积、冲积平原上，从西向东依次有5条河流穿过市区，分别是喀浪古尔河、师范河、水磨河、加吾尔塔木河、乌拉斯台河。河水主要用于农业灌溉，各条河流水文情况如下：
喀浪古尔河：发源于塔尔巴哈台山，水源补给依靠融雪、降雨和泉水，为常年河。全长93km，河宽12m，深1m，集水面积309km2，多年平均径流量11.50亿m3。流经阿西尔达斡尔民族乡、二工乡、也门勒乡、也可苏牧场入额敏河，灌溉面积26.3万亩。
师范河：发源于塔尔巴哈台山，由北向南流，水源补给依靠融雪、降雨和泉水，为常年河。全长80km，河宽平均8m，深0.87m，集水面积285km2。年径流量10.4亿m3。经阿不都拉乡、也门勒乡、也可苏牧场入额敏河，灌溉面积23.7万亩。
水磨河：发源于塔尔巴哈台山，由北向南流，水源补给依靠融雪、降水和泉水，为常年河。全长70km，集水面积139km2。多年平均径流量6.56亿m3。流经恰夏镇、恰合吉牧场和第九师一六六团场入额敏河，灌溉面积13866.7万m2。
乌拉斯台河：发源于塔尔巴哈台山，由北向南流，水源补给依靠融雪、降雨和泉水，为常年河。全长54km，集水面积228km2，年径流量4.20亿m3。流经二工乡，进入市区后，与喀拉墩河汇合入叶尔盖提河，灌溉面积4333.3万m2。
加吾尔塔木河：发源于塔尔巴哈台山，由北向南流，水源补给依靠融雪、降雨和泉水，为常年河。全长18km，集水面积4000km2，年径流量3.38亿m3，灌溉面积3133.3m2。
项目区西侧2.4km为喀浪古尔河，为小型溪沟，流经项目区基本断流，主要功能为泄洪沟。
（2）水文地质
塔城-额敏盆地地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水和承压水。基岩裂隙水主要分布于周边山区，为盆地地下水的补给区。盆地水文地质条件较好，第四系岩层覆盖较厚，地下水比较丰富，地下水含水层主要为砂层、砾石层(碎石层)和卵石层。地下水补给来源主要为大气降水入渗补给，周围山地融化的雪水补给，河流及部分渠道、农田灌溉水的渗漏补给。
在整个塔额盆地，山区是地下水的补给区，洪积平原是地下水的补给区和径流区。冲积平原是地下水的排泄区，而额敏河则对地下水起着排水总干渠的作用。另外，在山前洪积扇沟谷地带及洪积扇前缘地带，大量出露的泉水也是地下水的主要排泄途径。塔城市内泉水点多，泉水水量丰富，是重要的水资源之一，有较大泉水溢出点47处，泉眼171个，泉水年径流量为3.04亿m3。
[bookmark: _Toc9104]4.1.5 自然资源
塔城市境内动植物种类繁多，资源丰富。根据项目区生态环境现状的调查，厂区周边所在区域属于乡村生态环境。区内野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀类等，未发现珍稀动物物种。区内植物以常见的人工木本植物和草本植物为主。木本植物包括杨树、榆树、沙枣树等；草本植物主要有狗尾草、车前草等。本区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。
4.2环境现状调查与评价
4.2.1大气环境质量现状监测和评价
4.2.1.1项目所在区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目进行空气环境达标区的判定和区域各污染物的环境质量现状评价。本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区博孜达克乡农场，本次大气现状评价可获取的最近自动站点常规污染物大气监测数据来源于中国环境影响评价网的环境空气质量模型技术支持服务系统查询，选择离项目最近的塔城地区国控监测站的相关数据进行统计分析，所使用的大气现状监测数据基本满足本项目的分析要求。
根据中国环境影响评价网的环境空气质量模型技术支持服务系统公布的，2020年塔城地区环境空气质量见表4.2-1。
表4.2-1    2020年区域空气质量现状评价表  单位：ug/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率/（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	12
	35
	34.29
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	37
	70
	52.86
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	3
	60
	5
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1100
	4000
	27.5
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	10
	40
	25
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数
	106
	160
	66.25
	达标


从表4.2-1可以看出，区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，CO24小时平均第95百分位数及O38小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，区域为达标区域。
4.2.1.2特征污染物补充监测
本次特征污染因子评价（NH3、H2S、臭气浓度）委托新疆锡水金山环境科技有限公司2023年3月1日-7日对项目区内（E：83°0′40.31″，N：46°39′53.68″）、项目区下风向（E：83°0′39.90″，N：46°39′27.23″）现场监测数据，连续监测7d，每日监测4次小时值，监测结果详见下表。详见附图4.2-1监测布点图。
（1）监测项目及分析方法
根据本项目特点及区域大气污染特点，大气监测项目为NH3、H2S。各项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行，大气监测采样及分析方法，见表4.2-2。
表4.2-2             大气监测采样及分析方法
	编号
	项目名称
	分析方法
	最低检出浓（mg/m3）

	1
	NH3
	环境空气和废气 氨的测定  纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	0.01

	2
	H2S
	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法GB11742-1989
	0.005

	3
	臭气浓度
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022
	/


（3） 监测时段
监测7天，每日采样四次
（4）监测与评价结果
1）评价标准
NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D的参考浓度限值标准。
大气环境质量评价标准值，见表4.2-3。
表4.2-3              大气环境质量评价标准值            单位：mg/m3
	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	1
	NH3
	0.2
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D的参考浓度限值标准

	2
	H2S
	0.01
	

	3
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）浓度限值


2）评价方法
评价方法采用占标率法进行，公式为：
Pi=（Ci/Coi）×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci—第i个污染物的浓度，mg/m3；
Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。
表4.2-4      环境空气质量监测结果汇总表              单位：mg/m3
	位置
	污染物
日期
	时间
	NH3
	H2S
	臭气浓度

	项目区内
	3月1日
	第一次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	3月2日
	第一次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	3月3日
	第一次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	3月4日
	第一次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	3月5日
	第一次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	3月6日
	第一次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	3月7日
	第一次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
项目区下风向
	3月1日
	第一次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.02
	<0.005
	<10

	
	3月2日
	第一次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	3月3日
	第一次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	3月4日
	第一次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	3月5日
	第一次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	3月6日
	第一次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	3月7日
	第一次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第二次
	0.03
	<0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.04
	<0.005
	<10

	
	
	第四次
	0.03
	<0.005
	<10


表4.2-5           NH3、H2S、臭气浓度现状监测结果分析
	监测项目
	小时均值
（mg/m3）
	标准值
（mg/m3）
	最大占标率%
	超标率%
	超标倍数%
	达标情况

	NH3
	0.04
	0.2
	20
	0
	0
	达标

	H2S
	<0.005
	0.01
	50
	0
	0
	达标

	臭气浓度
	<10
	/
	/
	0
	0
	达标


NH3、H2S浓度值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D的参考浓度限值标准，项目区特征污染物达标。臭气浓度满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）浓度限值。
4.2.2地表水环境现状监测与评价
项目废水排放方式为间接排放，项目区产生废水经厂区污水处理站处理后排入城镇污水处理厂，项目废水排放与区域地表水体关联不大，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）有关评价等级确定的规定，地表水环境评价工作等级为三级B，故本次评价不对区域地表水环境情况开展调查与评价。
4.2.3地下水环境现状监测与评价
4.2.3.1监测点位及时间
本项目地下水环境监测委托锡水金山环境科技有限公司于2023年3月1日对项目区周边地下水井环境质量现状进行监测。监测点基本情况见表4.2-6。
表4.2-6      地下水水质监测点布设情况
	编号
	位置名称
	坐标

	1#
	项目区西北侧1765m养殖场
	E：83°0′34.86″，N：46°40′39.79″

	2#
	项目区西北侧2760m养殖场
	E：83°0′32.98″，N：46°41′11.31″

	3#
	项目区西北侧2700m养殖场
	E：83°0′23.15″，N：46°41′9.05″


4.2.3.2监测项目
监测项目为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根共26项。
4.2.3.3评级标准
本项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准对地下水进行评价。
4.2.3.4评价方法
采用标准指数法评价，公式如下：
Pi=Ci/C0i
式中：Pi－某监测点i水质参数标准指数；
Ci－第i种水质参数测定浓度值，单位mg/l；
C0i－第i种水质参数评价标准，单位mg/l。
对pH值单项指数计算式为：

pH≤7时，PpH＝

pH＞7时，PpH＝
式中：pH实测—实测pH值；
pH6.5—标准中pH的下限值（6.5）；
pH8.5—标准中pH的上限值（8.5）。
4.2.3.5评价结论
地下水监测及评价结果，见表4.2-7。


表4.2-7       地下水水质监测及评价结果    单位：mg/L（pH无量纲）
	序号
	监测项目
	Ⅲ类
限值
	1#
	2#
	3#
	单位

	
	
	
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准指数
	

	1
	pH值
	6.5-8.5
	6.8
	-
	6.8
	-
	6.8
	-
	无量纲

	2
	总硬度
	≤450mg/L
	146
	0.324
	142
	0.315
	146
	0.324
	mg/L

	3
	氯化物
	≤250mg/L
	45
	0.18
	41
	0.164
	43
	0.172
	mg/L

	4
	溶解性总固体
	≤1000mg/L
	340
	0.34
	319
	0.319
	335
	0.335
	mg/L

	5
	硝酸盐氮
	≤20.0mg/L
	0.04
	0.002
	0.04
	0.002
	0.04
	0.002
	mg/L

	6
	亚硝酸盐氮
	≤1.00mg/L
	<0.003
	0.003
	<0.003
	0.003
	<0.003
	0.003
	mg/L

	7
	硫酸盐
	≤250mg/L
	112
	0.448
	109
	0.436
	107
	0.428
	mg/L

	8
	氨氮
	≤0.50mg/L
	0.084
	0.168
	0.076
	0.152
	0.086
	0.172
	mg/L

	9
	锰
	≤0.10mg/L
	<0.01
	0.1
	<0.01
	0.1
	<0.01
	0.1
	mg/L

	10
	铁
	≤0.3mg/L
	<0.03
	0.1
	<0.03
	0.1
	<0.03
	0.1
	mg/L

	11
	氰化物
	≤0.05mg/L
	0.004
	0.08
	0.003
	0.06
	0.003
	0.06
	mg/L

	12
	氟化物
	≤1.0mg/L
	0.46
	0.46
	0.42
	0.42
	0.45
	0.45
	mg/L

	13
	六价铬
	≤0.05mg/L
	<0.004
	0.08
	0.004
	0.08
	<0.004
	0.08
	mg/L

	14
	砷
	≤0.01mg/L
	<0.3
	0.03
	<0.3
	0.03
	<0.3
	0.03
	μg/L

	15
	铅
	≤0.01mg/L
	<2.5
	0.25
	<2.5
	0.25
	<2.5
	0.25
	μg/L

	16
	镉
	≤0.005mg/L
	<0.25
	0.05
	<0.25
	0.05
	<0.25
	0.05
	μg/L

	17
	汞
	≤0.001mg/L
	<0.04
	0.04
	<0.04
	0.04
	<0.04
	0.04
	μg/L

	18
	挥发酚
	≤0.002mg/L
	<0.0003
	0.15
	<0.0003
	0.15
	<0.0003
	0.15
	mg/L

	19
	钾离子
	/
	0.72
	/
	0.70
	/
	0.73
	/
	mg/L

	20
	钙离子
	/
	35.9
	/
	34.6
	/
	36.9
	/
	mg/L

	21
	钠离子
	≤200mg/L
	47.8
	0.239
	41.6
	0.208
	41.1
	0.205
	mg/L

	22
	镁离子
	/
	13.4
	/
	13.2
	/
	12.9
	/
	mg/L

	23
	碳酸根
	/
	0.00
	/
	0.00
	/
	0.00
	/
	mg/L

	24
	碳酸氢根
	/
	55.2
	/
	49.3
	/
	52.3
	/
	mg/L

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	20
	0.2
	27
	0.27
	21
	0.21
	CFU/mL

	26
	总大肠菌群
	≤3.0MPN/100mL
	<2
	0.66
	<2
	0.66
	<2
	0.66
	MPN/100mL


由表4.2-7可知，项目区地下水水质良好，各监测指标污染指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值。
4.2.4区域声环境质量现状
本次声环境质量评价委托锡水金山环境科技有限公司于2023年3月1日昼间和夜间对项目区现场监测数据，噪声监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的有关规定。
[bookmark: _Toc508790058][bookmark: _Toc465008998][bookmark: _Toc10073]4.2.4.1监测布点
噪声监测点位选在项目区的东、南、西、北四周边界共设4个监测点。
[bookmark: _Toc4821][bookmark: _Toc465008999][bookmark: _Toc508790059]4.2.4.2监测方法
依照《声环境质量标准》（GB3096—2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测。
测量仪器：AWA5688型多功能声级计，监测时间为2023年3月1日昼间、夜间。
[bookmark: _Toc508790061][bookmark: _Toc465009001]4.2.4.3评价标准
根据《声环境质量标准》（GB3096—2008），项目所在区域属2类声环境功能区。本次声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类声环境功能区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A），2类声环境功能区标准值，见表4.2-8。
表4.2-8       《声环境质量标准》（GB3096-2008）      单位：dB（A）
	适用区
	昼间
	夜间

	2类声环境功能区
	60
	50


[bookmark: _Toc21494][bookmark: _Toc465009002][bookmark: _Toc508790062]4.2.4.4噪声监测及评价结果
项目区现状环境噪声监测结果，见表4.2-9。
表4.2-9           环境噪声监测与评价结果             单位：dB（A）
	点位
	昼间监测值
	标准值
	夜间监测值
	标准值

	项目区东侧外
	40
	60
	39
	50

	项目区南侧外
	40
	
	38
	

	项目区西侧外
	41
	
	38
	

	项目区北侧外
	41
	
	38
	


由表4.2-9可以看出，厂界四周噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类声环境区标准，可知项目区的声环境质量较好。
4.2.5区域土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964—2018），建设项目根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类项目，根据附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc7519][bookmark: _Toc31857][bookmark: _Toc21684]4.3生态环境现状调查与评价
根据《新疆生态功能区划简表》（2005），项目位于阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，塔城盆地绿洲农业生态功能。项目所在区域生态功能区划见表4.3-1。
表4.3-1      项目所在区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅰ 阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区

	
	生态亚区
	Ⅰ3 准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	11．塔城盆地绿洲农业生态功能区

	隶属行政区
	塔城市、额敏县、裕民县

	主要生态服务功能
	农产品生产、人居环境

	主要生态环境问题
	土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降

	主要保护目标
	保护基本农田、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、种植牧草培肥土壤、加强农田投入品管理

	适宜发展方向
	建立优质、高效、高产的粮油、饲草料基地，发展农区畜牧业


4.3.1植被现状调查
本项目区内生态系统主要表现为人工生态系统，通过调查，项目区周边主要为农田植被、人工植被，农田栽培作物是粮食作物和经济作物，有小麦、油菜、马铃薯等，林地树种主要为杨树、榆树等。项目区植被主要为杂草。
4.3.2动物调査与评价
根据现场调查访问，项目区及其可能影响范围内，受人类的生产活动影响，野生动物稀少，仅有少量的啮齿类、爬行类和禽类动物出现，常见的有野兔、麻雀等。评价区无国家和自治区重点保护野生动植物。

[bookmark: _Toc12990]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc32115]5.1施工期环境影响分析
由于建筑施工每个阶段的施工内容和采用的机械设备不同，对周围环境要素在不同程度上将产生不同程度的影响。建筑施工对周围环境的影响主要表现在扬尘、施工废水、噪声及固体废物等方面。工程建设完成后，除永久占地为持续影响外，其余影响均属短期的、可恢复和局部的环境影响，随着施工活动的结束而消失。
施工期间应加强管理，严格执行国家的有关规定，减少对周围环境的影响。下面将结合本项目的特征和当地的环境状况，就项目施工过程中对环境的影响进行分析，并在此基础上提出减小影响的措施和建议。
5.1.1大气环境影响分析
施工期间主要大气污染物为施工场地扬尘、施工机械和来往车辆的燃油尾气等。受影响区域包括施工区周围、运输线路的道路两侧。
（1） 施工扬尘
在整个施工期，产生扬尘的工序有土方开挖过程，土石方回填过程，建筑材料及建筑垃圾的运输、装卸、堆放过程等，施工现场的扬尘量与场地条件、土质、施工管理水平、施工季节和气象条件等诸多因素有关。
一般情况下，扬尘对大气环境的影响范围主要在工地附近100m以内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气环境影响甚微。而当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘影响范围可缩小到20～50m范围内。本项目施工工程量较小，施工扬尘的影响范围相对较小，且是暂时的，只要加强管理，切实落实好环评所提降尘措施，施工场地扬尘对区域大气环境和环境保护目标的影响较轻微，且随着施工的结束而消失。
（2）车辆行驶的动力扬尘
根据类比调查，施工机械和运输车辆运行时产生的燃油尾气的影响范围在50m以内。在施工过程中，建设单位和施工单位通过合理安排施工机械位置及运输车辆行驶路线，车辆行驶的动力扬尘对大气环境影响较小。
（3）施工运输车辆产生的废气
本项目在施工期间因施工机械和运输车辆尾气排放量相对较少，不会对区域环境空气质量产生实质性影响。随着施工期的结束，施工机械和运输车辆将陆续离场，施工机械和运输车辆尾气造成的影响随之消失。
5.1.2水环境影响分析
施工期废水包括施工人员的生活污水和施工生产废水，其中以施工人员生活污水为主，污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等。
（1）生产废水
施工期生产废水主要来自于施工机械和车辆冲洗。废水中的主要污染物为SS和石油类。根据国内外同类工程施工废水监测资料：其水质中悬浮物浓度200mg/L～3000mg/L，石油类浓度10mg/L～50mg/L。施工时尽量做到节约用水，并在施工区设置防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用，不会对地表及地下水环境造成影响。
（2）施工人员生活污水
本项目平均施工人数50人，施工期365天，人均用水按30L/d计，用水量1.5m3/d，排水量以生活用水量的80%计，则生活废水量为1.2m3/d，共计约438m3。主要污染物为CODcr（浓度为300mg/L）、NH3-N（浓度为35mg/L）、SS（浓度为200mg/L），施工期生活污水排放采用防渗化粪池收集后，由吸污车定期清运至塔城市污水处理厂，不会对周围地表水环境产生影响。
综上分析，项目施工期产生的废水均能得到妥善处置，未对周边水环境产生影响。
5.1.3噪声环境影响分析
项目施工分为三个阶段，第一阶段即土方阶段，主要施工机械运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等，土方阶段施工机械声功率范围为90～100dB（A）。
第二阶段即结构阶段，主要施工机械为电锯、振捣棒、吊装车辆等，声功率范围为85～100dB（A）。
第三阶段为装修阶段，施工机械大多数声功率级较低，各类设备声功率范围为85～95dB（A）。
由于施工场地内设备位置的不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动，很难确切预测施工场地各场界噪声值，因此不考虑各施工机械产生的噪声叠加，仅对单台机械产生的噪声衰减进行分析。
本项目各施工阶段噪声源均为点声源，声源处于半自由声场，随着传播距离的增加必将引起衰减，衰减值的计算公式为：


式中：LA—距离增加产生衰减值，dB（A）；
r—点声源至受声点的距离，m。
各方向衰减后的值与现状值叠加后为最终噪声值。因夜间禁止施工，本项目仅对昼间噪声进行叠加计算。
施工期噪声衰减、叠加后值计算，见表5.1-1。
表5.1-1               施工期噪声衰减值计算表
	施工阶段
	X（m）处声级dB（A）

	
	源强
	10
	20
	50
	75
	100
	150
	200

	运输车辆
	94.3
	66.3
	60.3
	52.3
	48.8
	46.3
	42.8
	40.3

	装载机
	93.7
	65.7
	59.7
	51.7
	48.2
	45.7
	42.2
	39.7

	推土机
	98.7
	70.7
	64.7
	56.7
	53.2
	50.7
	47.2
	44.7

	挖掘机
	96.5
	68.5
	62.5
	54.5
	51.0
	48.5
	45.0
	42.5

	汽车吊车
	91
	63.0
	57.0
	49.0
	45.5
	43.0
	39.5
	37.0

	振捣棒
	89
	61.0
	55.0
	47.0
	43.5
	41.0
	37.5
	35.0

	电锯
	96
	68.0
	62.0
	54.0
	50.5
	48.0
	44.5
	42.0

	砂轮锯
	92
	64.0
	58.0
	50.0
	46.5
	44.0
	40.5
	38.0

	切割机
	96
	68.0
	62.0
	54.0
	50.5
	48.0
	44.5
	42.0

	磨石机
	90.5
	62.5
	56.5
	48.5
	45.0
	42.5
	39.0
	36.5

	电动卷扬机
	85
	57.0
	51.0
	43.0
	39.5
	37.0
	33.5
	31.0


施工噪声是暂时的，为了控制施工噪声污染，国家对城市建筑施工期间，不同施工阶段都提出控制限值，即《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），建筑施工场界环境噪声排放标准值，见表5.1-2。
表5.1-2        建筑施工场界环境噪声排放标准         单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


注：①夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）；②当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，将相应的限值减10dB（A）作为评价依据。
根据噪声衰减，项目施工时距厂界20m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）昼间标准限值，本项目夜间不施工。施工期间，施工机械距施工场界平均距离约为20m，施工噪声能满足施工场界环境噪声排放标准。根据现场踏勘，项目区周边大部分为工厂和待建设空地、农田，附近无居民区等环境敏感点，项目施工噪声对环境影响不大。
5.1.4固体废弃物环境影响分析
施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，施工人员按50人计算，则产生生活垃圾约0.025t/d，在施工场地袋式收集后，由环卫部门清运至塔城市生活垃圾填埋场。
施工期产生的建筑垃圾，主要有：地面挖掘、道路修筑、管道敷设、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如：施工弃土、废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，其中可再生利用部分回收利用，余下部分按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。对于开挖的土方，应尽可能回填至项目区，不能回填的可向当地管理部门申报，妥善处置，土方不得随意丢弃。
综上所述，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境的影响很小。
5.1.5生态环境影响分析
项目施工期对生态环境的影响主要是场地平整时破坏了项目区原有土壤理化性质、对城市景观的影响和可能产生的水土流失影响。
[bookmark: _Toc508790082]（1）施工期对土壤影响
本项目占地面积为60156.7m2，建设开发行为对现有生态的影响主要是影响项目区原有地表土壤环境，其主要表现为施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整从而使原有的土壤理化性状不同程度地受到影响，施工机械及运输车辆压实土壤，也将破坏土壤结构，加剧土壤侵蚀，土壤质地粘重、结构变差、同一层次土壤松紧度增大、根系变少、容重增大等影响。
施工期影响只是暂时性的，根据项目规划，施工完成后，项目厂区将进行硬化和绿化措施。因此，尽管施工期对建设区域的地表土壤有较大的不利影响，会造成一定损失，但随着施工期的结束和后期绿地建设的完善，这种影响也将随之消失并得以弥补。
（2）施工期对动、植物的影响
项目区施工开挖地表严重破坏了项目区及周边动、植物的生存环境，临时占地（包括施工场地、临时中转土石方堆放场地及堆料场地）会使原有的植被遭到不同程度的破坏，使植被生产能力下降，植被覆盖度降低。根据现场踏勘，项目区周围无国家和地方保护的珍稀或濒危野生动、植物种类，项目区原有植被覆盖率高，施工期间开挖和占压不可避免对植被造成破坏，因此在正式施工之前应将植被层剥离，在厂区建设完工后再将剥离植被层用于厂区绿化覆土，以降低施工对区域植被产生的影响程度。
[bookmark: _Toc508790083]（3）施工期水土流失影响
随着施工场地开挖、填方、平整，地表植被铲除，土壤松动，致使地表大面积裸露，施工过程中挖方及填方过程中形成的土堆如果不能及时防护或清理，遇到较大降雨冲刷或大风吹蚀，易发生水土流失。施工过程中造成的植被破坏在一段时间内难以恢复，使项目选址区内的土壤失去了天然的保护伞，增大了水土流失的可能性。
1）工程扰动原地貌、损坏植被面积
项目区占地类型主要为建设用地。工程建设中因各类挖掘、占压、堆土用地将不可避免地损坏原地貌、植被等，主要包括项目区土地平整，建筑物基底开挖，施工生产生活区占压等，扰动类型主要为挖填、占压，经计算工程建设过程中扰动原地貌总面积为60156.7m2。
2）水土流失现状
本项目位于塔城市境内，根据《新疆自治区级水土流失重点预防区及重点治理区复核划分成果》，项目区不属于水土流失重点预防区和重点治理区。
3）可能造成的水土流失危害
①对土地资源的破坏和影响。工程建设所造成的弃土、弃渣堆放压埋，开挖、扰动地表植被，破坏原地貌形态、土壤结构和地表植被，使原本就少的植被附着层被严重破坏或不复存在，地表土壤抗蚀能力将会急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升。
②项目施工期临时堆土的倒运和堆置，将会对原有的地表和植被产生破坏，加剧当地水土流失和环境效益衰减的规模。
③该工程扰动和破坏原地表状况、植被，降低了原地貌的水土保持功能，削弱了其抗蚀能力。若不及时恢复，必将为水土流失提供新的物质来源。
④项目施工期结束后，临时建筑物的拆除、废弃，形成一定范围的废弃地，为水土流失发生提供了物质来源，取若不加以处理，阵发性降水或暴雨携带下，会形成水土流失。
由此可见，本工程在建设过程中必须采取一定的水土流失防治措施，否则项目的建设不仅造成严重的水土流失，而且将会对主体工程的安全运行产生一定的负面影响。建设单位必须按照要求编制水土保持实施方案，严格执行方案中提出的水土保持措施，将工程建设造成的水土流失降至最低，以利于施工结束后区域生态环境的恢复与保护。
[bookmark: _Toc817]5.2运营期环境影响分析
5.2.1大气环境影响预测预评价
5.2.1.1预测内容
根据拟建项目建成后排放的常规污染物和特征污染物对评价区域和环境空气现状监测点的影响，确定其预测因子为NH3、H2S。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），本项目大气环境影响评价等级为二级，可不进行进一步预测工作，只对污染物排放量进行核算。
采取HJ2.2—2018《环境影响评价技术导则—大气环境》中推荐估算模式AERSCREEN模型进行预测。采用估算模式可以计算出各污染物的最大地面质量浓度Ci，和最大地面质量浓度的出现距离Di，根据下式可计算出最大地面质量浓度占标率Pi。


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。
本项目估算模型参数见表5.2-1，点源污染物排放参数见表5.2-2，面源污染物排放参数见5.2-3。


表5.2-1                  估算模型参数表
	参  数
	取  值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	40

	最低环境温度/℃
	-40

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表5.2-2                 大气污染源预测参数（点源）
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	出口温度（℃）
	排气筒（m）
	排放工况
	烟气量
（Nm3/h）
	污染源强
（kg/h）

	
	
	
	
	高度
	内径
	
	
	

	锅炉
	E83°0′45.501″,N46°39′55.262″
	514
	50
	20
	0.8
	正常
	5625
	TSP：0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2：0.892

	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx：0.55


表5.2-3                 大气污染源预测参数（面源）
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	待宰圈舍无组织恶臭
	E83°0′41.214″，N46°39′49.468″
	514
	96
	64
	30
	5
	正常
	NH3：0.156
H2S：0.0112

	屠宰车间无组织恶臭
	E83°0′37.738″，N46°39′53.176″
	514
	156
	48
	30
	6
	正常
	NH3：0.102
H2S：0.0102

	污水处理站无组织恶臭
	E83°0′36.232″，N46°39′49.739″
	514
	20
	15
	30
	0.5
	正常
	NH3：0.037
H2S：0.0015


5.2.1.2预测结果
（1）有组织废气排放预测结果
采用AERSCREEN估算模式对项目有组织废气进行预测，占标率计算详见下表。
表5.2-4         点源污染物估算模式计算结果
	源距预测点距离D（m）
	TSP
	SO2
	NOx

	
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）

	25
	0.0000
	900μg/m3
	0.00
	0.0012
	500μg/m3
	0.00
	0.0010
	250μg/m3
	0.00

	50
	0.0028
	
	0.0003
	2.0552
	
	0.41
	1.8149
	
	0.91

	75
	0.0150
	
	0.001
	11.1700
	
	2.23
	9.8638
	
	4.93

	100
	0.0231
	
	0.002
	17.1720
	
	3.43
	15.1640
	
	7.58

	125
	0.0258
	
	0.002
	19.2370
	
	3.85
	16.9875
	
	8.49

	148
	0.0273
	
	0.003
	20.3220
	
	4.06
	17.9456
	
	8.97

	150
	0.0273
	
	0.003
	20.3120
	
	4.06
	17.9368
	
	8.97

	175
	0.0267
	
	0.002
	19.8900
	
	3.98
	17.5642
	
	8.78


由上表的估算模式预测结果可知：TSP点源排放最大落地浓度为0.0273μg/m3，最大浓度占标率为0.003%，最大落地距离为148m；SO2点源排放最大落地浓度为20.322μg/m3，最大浓度占标率为4.06%，最大落地距离为148m；NOx点源排放最大落地浓度为17.9456μg/m3，最大浓度占标率为8.97%，最大落地距离为148m，对周围环境空气产生影响较小。
（2）无组织废气排放预测结果
本项目选择氨气、硫化氢和颗粒物作为本项目的预测因子。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模式，预测污染物分别形成的最大落地浓度及离排放源的距离。估算模式浓度预测结果见表5.2-5。
表5.2-5     待宰圈舍无组织恶臭面源污染物估算模式计算结果
	源距预测点距离D（m）
	NH3
	H2S

	
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）

	1
	1.396
	200μg/m3
	0.70
	0.140
	10μg/m3
	1.40

	50
	2.278
	
	1.14
	0.228
	
	2.28

	100
	3.146
	
	1.57
	0.315
	
	3.15

	200
	4.643
	
	2.32
	0.464
	
	4.64

	258
	4.964
	
	2.48
	0.496
	
	4.96

	300
	4.870
	
	2.44
	0.487
	
	4.87

	400
	4.486
	
	2.24
	0.449
	
	4.49

	500
	4.556
	
	2.28
	0.456
	
	4.56

	600
	4.501
	
	2.25
	0.450
	
	4.50

	700
	4.418
	
	2.21
	0.442
	
	4.42

	800
	4.266
	
	2.13
	0.427
	
	4.27

	900
	4.083
	
	2.04
	0.408
	
	4.08

	1000
	3.889
	
	1.94
	0.389
	
	3.89

	2000
	2.496
	
	1.25
	0.250
	
	2.50

	3000
	1.875
	
	0.94
	0.188
	
	1.88

	4000
	1.517
	
	0.76
	0.152
	
	1.52

	5000
	1.285
	
	0.64
	0.129
	
	1.29


表5.2-6    屠宰车间无组织恶臭面源污染物估算模式计算结果
	源距预测点距离D（m）
	NH3
	H2S

	
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）

	1
	1.266
	200μg/m3
	0.63
	0.127
	10μg/m3
	1.27

	50
	2.290
	
	1.15
	0.229
	
	2.29

	100
	2.053
	
	1.03
	0.205
	
	2.05

	200
	2.706
	
	1.35
	0.271
	
	2.71

	218
	2.720
	
	1.36
	0.272
	
	2.72

	300
	2.537
	
	1.27
	0.254
	
	2.54

	400
	2.174
	
	1.09
	0.217
	
	2.17

	500
	1.846
	
	0.92
	0.185
	
	1.85

	600
	1.606
	
	0.80
	0.161
	
	1.61

	700
	1.583
	
	0.79
	0.158
	
	1.58

	800
	1.534
	
	0.77
	0.153
	
	1.53

	900
	1.473
	
	0.74
	0.147
	
	1.47

	1000
	1.406
	
	0.70
	0.141
	
	1.41

	2000
	0.883
	
	0.44
	0.088
	
	0.88

	3000
	0.653
	
	0.33
	0.065
	
	0.65

	4000
	0.523
	
	0.26
	0.052
	
	0.52

	5000
	0.439
	
	0.22
	0.044
	
	0.44


表5.2-7     污水处理站无组织恶臭面源污染物估算模式计算结果
	源距预测点距离D（m）
	NH3
	H2S

	
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）
	落地浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率（%）

	1
	4.045
	200μg/m3
	2.02
	0.180
	10μg/m3
	1.80

	26
	7.651
	
	3.83
	0.340
	
	3.40

	50
	6.294
	
	3.15
	0.280
	
	2.80

	100
	4.514
	
	2.26
	0.201
	
	2.01

	200
	3.171
	
	1.59
	0.141
	
	1.41

	300
	2.403
	
	1.20
	0.107
	
	1.07

	400
	1.874
	
	0.94
	0.083
	
	0.83

	500
	1.508
	
	0.75
	0.068
	
	0.68

	600
	1.246
	
	0.62
	0.055
	
	0.55

	700
	1.051
	
	0.53
	0.047
	
	0.47

	800
	0.904
	
	0.45
	0.040
	
	0.40

	900
	0.826
	
	0.41
	0.037
	
	0.37

	1000
	0.724
	
	0.36
	0.032
	
	0.32

	2000
	0.297
	
	0.15
	0.013
	
	0.13

	3000
	0.174
	
	0.09
	0.008
	
	0.08

	4000
	0.118
	
	0.06
	0.005
	
	0.05

	5000
	0.079
	
	0.04
	0.004
	
	0.04


由上表中的估算模式预测结果可知：本项目无组织NH3下风向最大落地浓度为7.651mg/m3，最大浓度占标率为3.83%，最大落地距离为26m；H2S最大落地浓度为0.340mg/m3，最大浓度占标率为3.40%，最大落地距离为26m；TSP最大落地浓度为28.42mg/m3，最大浓度占标率为3.16%，最大落地距离为48m，本项目无组织排放的H2S、NH3均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改标准要求。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气评价等级为二级，二级评价不需进行进一步预测与评价。
（3）大气环境防护距离
大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。
通过计算可知，本项目生产装置区无组织排放大气防护距离计算结果为无超标点。因此，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设定大气环境防护距离。
（4）大气卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算本项目卫生防护距离。
1）卫生防护距离初值计算
计算模式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中给出的卫生防护距离计算公式：


式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，kg/h；
Cm—大气有害物质空气质量的标准限值，mg/m3；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，m；
r—大气有害物质无组织排放源所在单元的等效半径，m；r=（S/π）0.5
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别表1中查取。
表5.2-8             卫生防护距离初值计算系数
	卫生防护距离初值计算系数
	工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s)
	卫生防护距离L/m

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类型

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	＜2
2~4
＞4
	400
700
500
	400
470
350
	400
350
260
	400
700
500
	400
470
350
	400
350
260
	80
380
290
	80
250
190
	80
190
110

	B
	＜2
＞2
	0.01
0.021
	0.015
0.036
	0.015
0.036

	C
	＜2
＞2
	1.85
1.85
	1.79
1.77
	1.79
1.77

	D
	＜2
＞2
	0.78
0.84
	0.78
0.84
	0.57
0.76


表5.2-9               卫生防护距离计算结果
	污染物
	标准限值
mg/m3
	面源特征
	平均风速m/s
	计算系数
	卫生防护距离计算值m

	
	
	排放单元
	源强kg/h
	
	A
	B
	C
	D
	

	NH3
	0.2
	生产区
	0.1792
	1.7
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	10.658

	H2S
	0.01
	
	0.01553
	
	
	
	
	
	15.613

	TSP
	1.0
	
	0.037
	
	
	
	
	
	3.437


2）卫生防护距离终值的确定
经计算，本次环评卫生防护距离计算值为15.613m，根据级差规定以及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中6.1规定及表2卫生防护距离终值级差范围表，确定为项目区为150m，卫生防护距离内不得建设居民区、学校、医院和其他环境敏感建筑。
5.2.1.3污染物排放量核算
根据工程分析内容，本项目大气污染物排放量核算详见表5.2-10。
表5.2-10          污染物排放量核算表
	污染物名称
	治理措施
	浓度mg/m3
	排放标准
	排放量t/a

	污染源
	污染物名称
	
	
	
	

	屠宰车间无组织恶臭
	NH3
	牛羊圈舍待宰区：采取干清粪，喷洒生物除臭剂，定期冲洗；牛羊屠宰车间：加强通风换气，每天对车间进行冲洗消毒；污水处理站喷洒除臭剂，加强绿化
	NH3：0.06
H2S：1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	0.895

	
	H2S
	
	
	
	0.0895

	待宰圈舍无组织恶臭
	NH3
	
	
	
	1.28

	
	H2S
	
	
	
	0.09

	污水处理站无组织废气
	NH3
	
	
	
	0.327

	
	H2S
	
	
	
	0.013

	锅炉废气
	颗粒物
	多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
	0.007

	
	SO2
	
	300
	
	5.21

	
	NOx
	
	300
	
	3.2

	合计
	NH3
	2.502

	
	H2S
	0.1925

	
	颗粒物
	0.007

	
	SO2
	5.21

	
	NOx
	3.2


5.2.1.4大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表，见表5.2-11。
表5.2-11          建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km
	边长=5km

	评价
因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a

	
	评价因子
	NH3、H2S
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准

	现状
评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2020）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km
	边长5～50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（NH3、H2S、TSP、SO2、NOx）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	c非正常占标率≤100%
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量
监测
	监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可以接受     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源
年排放量
	SO2：（5.21）t/a
	NOx：（3.2）t/a
	颗粒物：（0.007）t/a
	VOCs：（0）t/a

	注：“□”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项


5.2.2地表水环境影响分析
本项目废水主要为屠宰加工废水、生活污水。屠宰加工过程废水经厂区内污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准要求后排入城镇污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。生活污水排入城镇下水管网，最终进入塔城市污水处理厂处理。
本项目废水非正常排放主要为初期雨水和事故状态如火灾及泄漏等紧急情况引起的废水排放。为避免废水超标排放情况发生，新建1座240m3消防水池，确保发生事故时事故废水全部由管道收集进入相应的收集池内，再逐步送污水处理站净化处理达标后排放，以防止直接外排对周边水体环境造成污染及危害。根据工程分析，项目废水不排入地表水体，正常工况下不会对地表水产生影响。
因此，本项目在非正常情况下可以做到无废水外排，从而避免事故排水等非正常废水排放对水环境的污染。
建设项目地表水环境影响评价自查表，见表5.2-12。
表5.2-12                               建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放；其他
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；
pH值□；热污染□；富营养化□；其他
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期；枯水期；冰封期□
春季；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□
春季；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□
春季；夏季□；秋季□；冬季□
	（	）
	监测断面或点位个数
（ ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（ ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（ ）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□
春季；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□
不达标区

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（	）km；湖库、河口及近岸海域：面积（	）km2

	
	预测因子
	（	）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□；正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口
设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）

	
	
	（   ）
	（   ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号

	
	
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（	）m3/s；鱼类繁殖期（		）m3/s；其他（	）m3/s
生态水位：一般水期（	）m；鱼类繁殖期（	）m；其他（	）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动□；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（）

	
	
	监测因子
	（）
	（）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（	）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



5.2.3地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。
（1）污染源控制措施
本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；本项目清洗废水循环使用不外排，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
（2）分区防渗控制措施
《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目地下水污染防渗区为沉淀池，防渗分区判定如下。
表5.2-13    污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	污染物类型

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理


表5.2-14    天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定
岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件


表5.2-15  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-10cm/s，或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


①本项目污水处理设施位于地下，属于一般防渗区，对于一般防渗区，防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1×10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能。车间地面属于简单防渗区，一般采取地面硬化措施即可。
②本项目危废暂存间属于重点防渗区，必须进行严格的防渗处理，防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。
③废水管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层。防渗结构采用封闭钢筋混凝土管沟防渗结构。最大限度地预防“跑冒滴漏”现象的发生。
④项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对车间、冷却水设施等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。
采取上述防渗措施后，确保项目地下水环境不会因项目的建设而受到影响。项目生活废水排入下水管网，不会对地下水造成不利影响。
（3）地下水影响分析与评价
正常状况下地下水环境影响分析与评价：
正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取地下防渗措施，厂区地面进行硬化的基础上，一般情况下污水不会渗漏并进入地下，对地下水不会造成污染。
非正常状况下地下水环境影响分析与评价：
影响途径：考虑到非正常情况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”对第四系松散岩类孔隙潜水的影响。
包气带是连接地面污染与地下含水层的主要通道，也是过渡带，既是污染物媒介体。又是污染物的净化地带和防护层，地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的岩性、组成及其污染物的种类与性质。
本项目评价范围内无地下水敏感点、无饮用水水源保护区。发生渗漏后，只要及时采取补救措施，则可将污染控制在污染源附近的小范围内，避免对地下水环境造成明显影响。
5.2.3声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc465009032]5.2.3.1预测模型
[bookmark: _Toc465009033]根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
5.2.3.2预测参数
（1）噪声源强
项目在生产过程中产生的噪声主要源自取料机、牛舍叫声等，这些产生的噪声声级一般在70-80dB(A)。项目噪声源强调查清单见表5.2‑16。
[bookmark: _Ref111549309]表5.2‑16  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	[bookmark: _Ref108016547]序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	牛、羊
	110
	20
	1323
	80
	-
	昼夜

	2
	压缩机
	130
	50
	1323
	82
	厂房隔声
	昼夜

	3
	电机
	130
	51
	
	80
	低噪设备、厂房隔声中
	昼间

	4
	水泵
	130
	55
	
	85
	
	

	5
	剥皮机
	130
	46
	
	80
	
	

	6
	电锯
	130
	42
	
	85
	
	

	7
	污水处理站风机
	40
	20
	
	85
	低噪设备，厂房隔声，风管设减振接头
	昼间


（2）基础数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-17。
[bookmark: _Ref107915810]表5.2‑17  项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.45

	2
	主导风向
	/
	北

	3
	年平均气温
	℃
	7.1

	4
	年平均相对湿度
	%
	60

	5
	大气压强
	atm
	1


[bookmark: _Toc465009034]5.2.3.3预测结果与评价
根据预测模式，项目各产噪设备经采取基础减振、建筑隔声等措施后，项目厂结果预测详见表5.2-18。
表5.2-18       厂界噪声预测结果与达标分析表
	监测
点位
	环境功能
	监测时间
	贡献值
	标准值
	达标状况

	场界北侧 
	（GB3096-2008）2类
	昼
	54
	60
	达标

	
	
	夜
	44.0
	50
	达标

	场界东侧 
	
	昼
	32.1
	60
	达标

	
	
	夜
	44.0
	50
	达标

	场界南侧 
	
	昼
	34.4
	60
	达标

	
	
	夜
	44.0
	50
	达标

	场界西侧 
	
	昼
	54.0
	60
	达标

	
	
	夜
	40.4
	50
	达标


由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。
5.2.3.4声环境影响自查表
表5.2-19     声环境影响评价自查表
	[bookmark: _Toc82348210]工作内容
	[bookmark: _Toc82348211]自查项目

	[bookmark: _Toc82348212]评价等级与范围
	[bookmark: _Toc82348213]评价等级
	[bookmark: _Toc82348214][bookmark: _Toc82348215][bookmark: _Toc82348216]一级□                  二级                 三级□

	
	[bookmark: _Toc82348217]评价范围
	[bookmark: _Toc82348219][bookmark: _Toc82348220]200m□                 大于200m□              小于200

	[bookmark: _Toc82348221]评价因子
	评价因子
	[bookmark: _Toc82348223]等效连续A声级☑    最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	[bookmark: _Toc82348231]评价标准
	[bookmark: _Toc82348232]评价标准
	[bookmark: _Toc82348233][bookmark: _Toc82348234][bookmark: _Toc82348236]国家标准☑           地方标准□            国外标准□

	[bookmark: _Toc82348237]现状评价
	[bookmark: _Toc82348238]环境功能区
	[bookmark: _Toc82348239]0类区□
	[bookmark: _Toc82348240]1类区□
	2类区
	[bookmark: _Toc82348241]3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	[bookmark: _Toc82348242]评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期☑

	
	[bookmark: _Toc82348244]现状调查方法
	[bookmark: _Toc82348245]现场实测法□      现场实测加模型计算法□      收集资料□

	
	[bookmark: _Toc82348248]现状评价
	达标百分比
	100%

	[bookmark: _Toc82348251]污染源调查
	噪声源调查方法
	[bookmark: _Toc82348256][bookmark: _Toc82348258]现场实测☑               已有资料□              研究成果□

	[bookmark: _Toc82348259]声环境影响预测与
评价
	[bookmark: _Toc82348260]预测模型
	[bookmark: _Toc82348262][bookmark: _Toc82348267]导则推荐模型☑              其他□

	
	[bookmark: _Toc82348268]预测范围
	200m□                 大于200m□              小于200

	
	[bookmark: _Toc82348272]预测因子
	等效连续A声级☑    最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑                      不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑                      不达标□

	[bookmark: _Toc82348296]环境监测
计划
	排放监测
	厂界监测☑   固定位置监测□  自动检测□  手动监测□  无监测□

	
	[bookmark: _Toc82348301]声环境保护目标处噪声监测
	[bookmark: _Toc82348302]监测因子：(等效连续A声级)
	[bookmark: _Toc82348303]监测点位数( 4个  )
	[bookmark: _Toc82348304]无监测□

	[bookmark: _Toc82348305]评价结论
	[bookmark: _Toc82348306]环境影响
	[bookmark: _Toc82348307]可行☑      不可行□

	[bookmark: _Toc82348315]注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“(   )” 为内容填写项。


5.2.4固体废弃物影响
本项目运营期固体废物主要为粪便、肠胃内容物、碎骨、碎肉、不合格畜禽及胴体、污水处理站污泥、废活性炭、生活垃圾、废包装、检疫固废等。
5.2.4.1畜禽粪便
本项目年屠宰3.65万头牛，36.5万只羊，在厂区停留24h（停食饮水静养），根据畜禽粪便排泄系数，牛粪便产生量为20kg/d、羊粪便产生量为1.5kg/d；则牛粪便量为266450t/a，羊粪便量为199837.5t/a，合计粪便总量为466287.5t/a。本项目畜禽在圈舍和待宰区采取禁食饲养方式，因此，屠宰时胃内容物会减少，本次评价按粪便产生量的50%计，则本项目畜禽粪便产生量为233143.75t/a。本项目圈舍和待宰区采取干清粪工艺，粪便和胃内容物属于一般固体废物，拉运至有机肥厂生产肥料，对环境影响较小。
5.2.4.2牛羊肠胃内容物
牛平均净重按照500kg/头计。根据建设方提供的资料估算，该项目牛屠宰车间提供牛四分体为（60%），由于牛属于反刍动物，其胃内容物约占牛体重的10%，则本项目年屠宰牛3.65万头，产生胃内容物为1825t/a；羊平均净重按50kg/只计，该项目羊屠宰车间提供羊胴体为（46%），由于羊属于反刍动物，其为内容物约占羊体重的14%，则本项目年屠宰羊36.5万头，产生胃内容物为7000t/a，本项目产生的牛羊胃内容物为8825t/a。属于一般固体废物，集中收集后暂存于辅助用房封闭容器中，定期外售用作饲料生产，对环境影响较小。
5.2.4.3碎肉、碎骨
本项目在屠宰过程会有一定量的碎肉、碎骨产生，根据物料平衡，本项目屠宰过程碎肉、碎骨产生总量为1083.75t/a，属于一般固体废物，集中收集后暂存于辅助用房封闭容器中，定期外售用作饲料生产，对环境影响较小。
5.2.4.4检疫不合格畜禽及胴体
畜禽在进场后和宰后均需进行检疫，主要检查是否带有一类、二类传染病和寄生虫病。根据业主提供资料，屠宰前经检疫不合格畜禽直接退回给畜主，屠宰后不合格胴体产生量为总屠宰量的0.5%，则项目不合格畜禽及胴体产生量为0.967t/a。根据《动物防疫法》规定，“病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，故不合格畜禽及胴体属于一般废物。项目一经发现不合格牛羊及胴体，立即装袋密封，委托有资质单位运走进行无害化处理，对环境影响较小。
5.2.4.5污水处理站污泥
本项目污水处理站会有污泥产生，污水处理设施污泥产生量按0.1～0.2kg/kgBOD5进行计算，根据污水处理工艺特性本次评价取最小值，即0.1kg/kgBOD5，本项目屠宰加工废水产量为115181.54m3/a，BOD5产生量为115.18t/a，排放量为34.55t/a，BOD5处理量为80.63t/a。则本项目污水处理站污泥产生量为8.063t/a，污泥汇至污泥储池后，经加药（PAM）调制后通过污泥输送泵进入叠螺脱水机，脱水至60%含水率，滤液进入厂区调节池，污水处理站污泥中主要含有机质，不含任何重金属等有毒有害物质，属于一般固体废物，污泥经脱水后运至塔城市垃圾填埋场填埋进行填埋，对环境影响较小。
5.2.4.6废包装袋
本项目对产品需要包装后外售，因此在包装过程中会产生一定量的废包装袋、包装箱，产生量为10t/a，集中收集后外售给废品收购公司回收再利用，对环境影响较小。
5.2.4.7生活垃圾
本项目共有职工300人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为54.75t/a，生活垃圾中纸张、塑料、果皮果核等，含多种易腐有机物，各类垃圾如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是夏季高温天气极易散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。若任意丢弃，不仅影响厂区环境，还将在一定程度上对当地水环境和土壤环境造成一定的污染。项目区生活垃圾采用垃圾收集箱在项目区内集中分类收集，由环卫部门定期清运，对环境影响较小。餐厨垃圾是食物垃圾的一种，包括剩菜、剩饭、菜叶、果皮、蛋壳、茶渣、废油、肉、骨头、废餐具、纸巾等，泛指家庭生活饮食中所需用的来源生料及成品（熟食）或残留物。本项目职工人数较少，产生量不大，餐厨垃圾与生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门集中处理。
5.2.4.8炉渣
本项目锅炉炉渣产生量为2110t/a，颗粒物除尘器收集尘量为2.3t/a，收集后，袋装暂存于固废暂存间内，与炉渣定期外售给砖厂制砖利用。
5.2.4.9检疫固废
项目检疫站进行防疫检疫等过程将产生医疗废物，主要为一次性医疗用品、药品废包装、消毒棉纱及废弃的药品等，类比同类型屠宰场检疫站规模，项目建成后产生的医疗废物约1.0t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医疗废物属于“HW01医疗废物、840-005-01药物性废物”，检疫废物在项目区暂存统一收集后运至有资质的医疗垃圾处置中心进行处理。
5.2.4.10废机油
项目生产过程中液氨冷冻压缩设备运转检修过程中会产生废机油及少量沾染废机油的废抹布、手套等，类比同类型企业，危险废物年产生量较小，约0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物900-219-08冷冻压缩设备维护/维修产生的废机油”，暂存于危废暂存间，由机油厂家定期回收（约每月回收一次）。
根据《危险废物储存场所管理规范》厂区内设置的危险废物暂存间的设置要求如下：
a.危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。
b.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。
c.贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
d.贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
e.废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。
f.危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。
g.危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。
h.危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。
i.危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。
根据《建设项目危险废物评价指南》以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，样表见表5.2-20。
表5.2-20            工程分析中危险废物汇总样表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	医疗废物
	HW01
医疗废物
	841-001-01
	1.0
	防疫、医疗、化验等过程
	固态
	组织、器皿等
	病毒、细菌等
	次/月
	In
	委托有资质的单位处置

	2
	废冷冻机油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-219-08
	0.1
	冷冻压缩设备维护/维修产生的废机油
	液态
	废冷冻机油
	重金属、矿物油
	次/月
	T
	委托有资质的单位处置


*注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。
应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，样表见表5.2-21。
表5.2-21     建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存间
	医疗废物
	HW01
医疗废物
	841-001-01
	检验检疫室
	密闭式
贮存
	100kg
	7d

	2
	
	废冷冻机油
	HW08废矿物油与含矿物油的油废物
	900-219-08
	冷冻压缩设备维修/维护产生的废机油
	专用存储罐（密封）
	100kg
	30d


厂区设置危废暂存间和防渗的储存容器，贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求分类收集，分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔；危废委托有资质单位进行处理，运输管理应符合《危险废物转移管理办法（修订草案）》有关要求，并建立危险废物转移联单。
5.2.5生态环境影响预测与评价
（1）根据《环境影响评价导则—土壤环境》（HJ964—2018）确定本项目为IV类建设项目，确定本项目不开展土壤环境评价工作。
（2）本项目建设区域受当地气候条件影响，区域地面自然植物稀疏，灌丛矮小，种类贫乏，旱生化程度较高，根据现场勘查，本项目评价范围内植被类型以人工植被为主，没有珍稀保护植物，无大型或珍稀保护动物。因此，本项目对区域动植物影响较小。
综上所述，本项目运营期对周边生态环境影响可接受。

[bookmark: _Toc29780]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc15881]6.1施工期污染防治措施及可行性分析
[bookmark: _Toc465009050][bookmark: _Toc503197131][bookmark: _Toc508790093]6.1.1大气污染防治措施
（1）认真做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序。
（2）应在工程要求范围内尽量减少土方的开挖程度，将挖出的土方堆存在划定的建筑垃圾临时堆场，以减少土方占道。并定时洒水，保持土方的潮湿，以减少扬尘污染对周围环境的影响。
（3）建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响。
（4）禁止车辆带泥（尘）上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车身进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。
（5）对易起尘的建筑材料，如水泥、沙子等，采取篷布遮盖措施，减少起尘。
（6）施工过程中产生的板材等建筑垃圾，严禁在施工场所焚烧，造成大气污染。
（7）使用污染物排放符合国家标准的施工机械和运输车辆，并加强管理和养护，使施工机械和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放。
（8）施工机械进入施工现场时，控制车速，减少怠速、减速、加速的时间。选择环保型机械设备、运用达到国标的汽车车辆，维护设备良好运转，提高施工人员和车辆驾驶员节能环保意识、节油减油意识，选用标准柴油和汽油等。
在采取上述废气污染防治措施后，施工期对环境空气的影响较小。
[bookmark: _Toc508790094][bookmark: _Toc503197132][bookmark: _Toc465009051]6.1.2水环境污染防治措施
（1）施工场地设沉砂池，将施工过程中的砼养护废水收集沉淀处理后用于项目区施工场地洒水降尘。
（2）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。
（3）加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。
（4）工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化。
[bookmark: _Toc503197133][bookmark: _Toc508790095][bookmark: _Toc465009052]6.1.3噪声污染防治措施分析
施工期间的噪声问题是项目建设期最主要的环境影响问题，如对施工噪声控制不好，易造成噪声扰民、噪声超标排放，所以要求建设方严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。
（1）施工单位应合理布设总体施工顺序，在区域边界设施工围挡等设施。
（2）施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使该项目在施工期造成的噪声污染降到最低。
（3）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。
（4）加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
（5）项目施工作业阶段噪声影响最严重的时期是结构浇筑阶段，建设方应抓住主要问题，对结构浇筑阶段的噪声问题进行重点防治。
（6）场外运输作业尽量安排在白天进行，施工车辆经过住宅等敏感点时采取减速、禁鸣等措施。
（7）提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。
（8）施工工段应安排在白天，禁止夜间施工。
施工期时段有限，采取以上污染控制措施后，可将施工期噪声影响降至最低程度，措施可行。
[bookmark: _Toc508790096][bookmark: _Toc503197134][bookmark: _Toc465009053]6.1.4施工固体废弃物污染防治措施
项目施工过程中会产生建筑垃圾，根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。
（1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，对于不能再利用的钢铁类、塑料等废料，可集中收集后出售废品回收站，以节约宝贵的资源。
（2）施工建筑固废，应设专门场地堆存，不得随意堆放和抛洒，定期及时外运处理。
（3）对无回用价值的建筑垃圾尽量不在施工场地内长时间堆放，尽快运至指定的垃圾填埋场处理。严格按照建设部门统一规划进行路线、时间和倾倒程序。
（4）对于开挖的土方，应尽可能回填至项目区，不能回填的可向当地管理部门申报，妥善处置，土方不得随意丢弃。
通过加强施工期间的卫生管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，可以减轻施工期固体废弃物对环境的影响。本项目建设采用预制构件，厂区内的工程建设和建材加工较少，只要加强管理，采取切实可行的措施，这些废弃物不会给环境带来危害。
[bookmark: _Toc508790097][bookmark: _Toc465009054][bookmark: _Toc503197135][bookmark: _Toc29294]6.1.5生态环境保护措施
根据施工活动对项目区生态环境的影响方面，为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：
（1）施工期间应规范施工行为，尽量减少对施工范围以外植被碾压、碰撞等伤害；
（2）施工方在开挖土石方时，对项目区适宜植被生长的表层土壤进行保护性堆存，堆放时注意表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的黏土，将表土层全部用于绿化用土，减少弃方量。
（3）工程挖方应尽可能用于场地回填、绿化及道路建设，弃方必须按市政部门的要求运至指定地点并做好防护工作，不得随意抛弃。
（4）工程各处开挖裸露除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一。
（5）施工方若按本环评要求加强施工管理、合理安排施工进度，就可避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及人工绿化植被覆盖，消除了施工造成的景观破坏。
项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的土石方、固体废物以及由此产生的扬尘的管理和控制措施，施工期造成的水土流失影响将得到有效控制。
[bookmark: _Toc465009055][bookmark: _Toc503197136][bookmark: _Toc508790098]6.1.6 防沙治沙环境保护措施
企业在建设过程中，应根据《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138 号）中有关规定严格执行防沙治沙生态措施。结合项目实际情况，建设单位在施工阶段，拟采取如下防沙治沙生态措施：
（1）项目建设过程中，应根据项目实际情况制定符合相关防沙治沙规划的《治理方案》，治理方案应当包含：①治理范围界限；②分阶段治理目标和治理期限；③主要治理措施；④经当地水行政主管部门同意的用水来源和用水量指标；⑤治理后的土地用途和植被管护措施；⑥其他需要载明的事项。
（2）项目在施工期间，设置专人进行监管，防止施工人员随意破坏项目区周边现有的植被。运营期在成品堆场利用彩钢结构全封闭并设置洒水喷淋装置。原矿堆场及临时排土场四周设置围挡，并利用双层苫布遮盖，洒水抑尘，办公生活区、工业广场、各堆场种植梭梭进行植被恢复。采用绿化、围挡及定期洒水进行防风固沙。
（3）本项目施工期进出入车辆应在规定的现有简易道路内行驶，不得驶出道路规定范围，造成项目区周边植被破坏，如发生意外情况，需对破坏的植被进行补偿。
（4）优化施工组织，缩短施工时间，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。
采取上述措施，本项目的实施对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
6.1.7施工期污染防治措施及效果汇总
施工期污染防治措施及效果，见表6.1-1。
表6.1-1              施工期污染防治措施及效果一览表
	治理项目
	污染物
	治理措施
	治理效果

	大气污染
防治措施
	扬  尘
	作业场地采取围挡、围护，定期洒水，合理安排工程施工计划；车辆按照规定路线行驶；建筑材料苫盖
	施工扬尘的环境影响可以得到有效控制，对大气环境产生的影响较小

	水污染物
防治措施
	施工废水
	施工废水排入沉砂池，沉淀池积水回用于施工中，用于洒水降尘
	对当地水环境影响较小

	噪声
防治措施
	施工噪声
	使用低噪声机械设备，定期保养和维护；施工场地周围设置围挡及临时声屏障；合理安排施工时间；运输车辆出入现场时应低速、禁鸣
	厂区周边无敏感点，项目建设施工对周边环境影响较小

	固体废物
污染防治
	施工固废
	建筑废料，尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废物送至建筑垃圾填埋场
	废弃物不会给环境带来危害

	生态环境
保护
	/
	施工活动严格控制在划定的范围内，避免大风天和雨天施工，减少土壤侵蚀源的暴露时间，减少对区域内植被的破坏，及时对临时占地进行恢复
	消除了施工造成的景观破坏


[bookmark: _Toc23808]6.2运营期污染防治措施及可行性分析
本次环评提出的各项污染防治措施企业在建设及运行过程中应严格执行环
评提出的“三同时”要求，各污染防治设施应与项目同时完工，并保证在运营期
正常使用，以实现污染物的达标排放。
6.2.1大气污染防治措施
6.2.1.1生产废气
本项目无组织废气主要产生单元包括待宰圈舍、屠宰车间、污水处理站等，主要污染物为NH3和H2S、臭气浓度。本项目采取以下措施降低厂界无组织恶臭对区域环境的影响：
（1）本项目待宰圈采取干清粪工艺及时进行清洗，将粪便单独清出，不与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时外运，实现日产日清，以降低待宰圈舍粪便散发出的无组织恶臭气体。
（2）及时清理、清运屠宰车间产生的胃肠内容物及地面残留牛羊血等，增加通风次数。
（3）屠宰车间通过加强卫生管理，及时对主要生产区域采取水冲清洗措施，降低产臭物质滞留时间，并采取及时消毒和喷洒除臭剂方式，减少恶臭气体产生量。本项目对待宰圈舍、屠宰车间定期喷洒除臭剂，可有效杀灭病菌、抑制细菌滋生、减少蝇虫数量，从而降级厂区恶臭产生量。同时本项目采用喷洒除臭剂方式，降低厂区恶臭污染物溢出量。根据《生物环美液猪场祛臭效果实验》（浙江畜牧兽医2018年第1期）显示，每日喷洒生物除臭剂，连续实验对照监测结果发现，使用生物除臭剂可明显降低圈舍中NH3和H2S浓度，空气中臭味也明显减少，且使用时间越长，效果越显著，连续使用除臭剂20d时，NH3和H2S的去除率分别为39.62%和30.43%，连续使用35d时，NH3和H2S的去除率可达60.87%和50.68%。根据建设单位提供资料现场，本项目所用除臭剂为天然植物除臭剂，主要利用植物中天然杀菌除臭因子，通过掩蔽、吸附，以及化学反应等多种方式，降低恶臭污染物益散量，该产品为浓缩液，使用时需进行稀释配比，采用喷雾器进行喷洒，长期使用。
（4）污水处理站水池均为地下池，池体顶部加盖板密闭处理，污泥压缩机设置在单独的房间内，增加通风换气次数，定时喷洒除臭剂，控制臭源。
（5）根据防护距离计算，本项目以厂界为边界须设置100m的卫生防护距离，在距离范围内禁止新建医院、学校、居住区等设施。本项目周围村庄距离厂界均在500m以上。
（6）厂区平面布置中对恶臭产生场所合理布设，同时洒掩臭剂减轻、控制恶臭源对环境的影响。
建设单位通过加强通风，厂区及周边种植高大乔木，以及种植对臭气具有吸附净化功能的植被，降低本项目臭气对周边环境的影响。
综上所述，本项目生产过程中采取的恶臭污染物治理措施可最大程度减少本项目厂界无组织恶臭气体，确保厂界无组织恶臭气体达标排放，降低对周边环境的影响。
无组织排放控制要求：
（1）应增加待宰圈舍清洗次数，增加废物的清理频次，保证通风。
（2）应适当增加屠宰环节的通风次数，及时清洗、清运。
（3）使用天然提取物除臭剂喷洒加工车间和原料仓库。
（4）定期加强制冷系统密封检查和检测、及时更换老化阀门和管道。
（5）应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖；或者投放除臭剂；或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。
上述恶臭污染物防治措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工艺》中废气治理可行技术，可有效控制恶臭污染物对环境的影响。
6.2.1.2锅炉废气
项目设置多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧对锅炉烟气进行处理，由《锅炉产排污量核算系数手册》可知多管旋风除尘器的颗粒物去除效率可达70%，布袋除尘器颗粒物去除效率可达99%，总效率为99.7%，氮氧化物去除效率30%，经处理后烟尘排放浓度为0.21mg/m3，SO2浓度为158.57mg/m3，NOx浓度为97.8mg/m3，均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中烟尘排放浓度要求，经20m高烟囱达标排放。
因烟气中污染物排放量较小，二氧化硫5.21t/a、氮氧化物3.2t/a、烟尘0.007t/a，排放量很小，对周围大气环境影响较小
6.2.2水污染防治措施
本项目严格实行清污分流制，将全厂废水排放分为生产废水系统、生活污水系统，本项目生活污水等相对洁净下水经厂区排水管网排放；生产废水送厂区污水处理站处理达标后由总排排入项目区污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。
6.2.2.1废水水质
项目废水主要来自屠宰车间，废水中含有血液、油脂、碎骨、碎肉、胃内容物和粪便等，呈褐红色，有腥臭味，属中浓度有机废水，这部分废水集中在屠宰生产线运行的8个小时内排放。生产车间进行清洗时所排污水中污染物浓度明显降低，颜色为淡黄色。另外，还要进行一些杀菌消毒工作，排出的废水中含有一些杀菌剂等。
因此，项目所排废水具有如下几个特点：
（1）污水中的污染物以悬浮物、有机物和油脂为主，污染物浓度高，可生化性好，适宜采用生物处理方法。
（2）水质水量的波动性很大，正常生产时，排出的污水浓度高，水量大，其它时间排放污水的浓度和水量都要小些。在使用消毒杀菌剂时排出的污水，对生物处理有一定抑制作用，影响处理效果，因此，要使生物处理设施正常运转，必须做好水质水量的调节。
（3）污水中含有大量畜类绒毛、内脏、碎肉、碎骨、胃内容物、粪便等固体杂质，这类物质内很难或不能被生化处理分解，并且会影响污水处理设施正常运行，因此，必须做好前处理工作。
根据工程分析，该屠宰加工废水及其他排水水质见表6.2-1。
表6.2-1          项目废水水质一览表   单位mg/L
	废水来源
	水量（m3/d）
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油
	pH

	屠宰加工废水
	315.57
	2000
	1000
	1000
	150
	200
	6.5-7.5

	生活污水、餐饮废水
	24
	300
	150
	250
	25
	20
	6-9


6.2.2.2废水处理工艺
在选择项目废水处理工艺时，应结合本厂水质、水量、资金、场地和环保部门要求达到的排放标准等因素，选择一个技术可行，经济合理，能耗较少，管理方便的处理工艺。
（1）工艺选择原则：
1）选择可靠的工艺，高效节能的设备，经济合理的土建结构形式，使污水处理工程能实现简便可靠、成本低、合理综合利用，发挥好的投资效益。
2）最大限度地利用现有处理设施和处理设备、实现资源的再利用，尽可能地实现处理后的水达标。
3）节后处理工艺因地制宜采取国情的自控方案，提高处理构筑物的机械化，自动化程度，从而提高科学技术管理手段。
4）工程平面布置力求紧凑协调，与总体规划形成有机整体。
根据项目废水所含污染物为中等浓度（COD1000-2000mg/L）易生化（BOD5：COD＝0.4～0.6）有机废水这一水质特征，本项目在处理工艺选择上以“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”工艺进行污水处理后排放。
废水处理工艺流程见图6.2-1。
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图6.2-1  污水处理站工艺流程图
（2） 工艺流程说明
1） 格栅：在污水进入调节池前设置一道格栅，用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
2） 集水池：用于汇集、储存和均衡废水的水质水量。
3） 调节池：用于收集气浮机出水，集、储存和均衡废水的水质水量。
4） 气浮机：气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。调节池污水经提升泵泵入气浮机对动植物油有大量的去除。气浮机内加入PAM药剂，PAM（Polyacrylamide）中文名字聚丙烯酰胺。PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，PAM本身无毒，在污水处理中，PAM可用于污泥脱水，本项目每日投加量为10kg。
5） 厌氧池：沼气池即厌氧塔，厌氧处理是利用厌氧菌的作用，将大部分较大有机物分解成小分子有机物，去除废水中的有机物，通常需要时间较长。厌氧生物处理法按照厌氧程度分为酸化水解法和深度厌氧法。深度厌氧法将有机物分解为甲烷，分解有机物和去除有机物的程度和效果上均很稳定。在废水的厌氧生物处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨。在此过程中，不同的微生物的代谢过程相互影响、制约，形成复杂的生态系统。有机物在废水中以悬浮物或胶体的形式存在，它们的厌氧降解过程可分为四个阶段： 
①水解阶段，微生物利用酶将大分子切割成小分子；
②发酵（或酸化）阶段，小分子有机物被发酵菌利用，在细胞内转化为简单的化合物，这一阶段的主要产物有挥发酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨和硫化氢等；
③产乙酸阶段，此阶段中上一阶段的产物被进一步转化为乙酸等物质； 
④产甲烷阶段，在此阶段产甲烷菌把乙酸、氢气、CO2等转化为甲烷。经上述四个阶段，大分子有机物被转化为无机物，水质变好，同时微生物得到了生长。同时氨氮和 总磷属无机化合物污染物，其中总磷经厌氧沼气池后，一般能去除 60-70%，厌氧出口沼液中的总磷浓度在 80～100mg/L。
6） 缺氧池：缺氧池中反硝化菌利用硝化混合液回流带入的硝酸盐以及进水中的有机物进行反硝化脱氮。
7） 好氧池：池中曝气管路选用优质管道，耐腐蚀。曝气头选用215旋混曝气头，不堵塞，氧利用率高。该池设计为钢结构，埋地式好氧池中聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解ROD外，主要分解体内贮存的PHB产生能量供自身生长繁殖，并主动吸收环境中的溶解磷，以聚磷的形式在体内贮积。好氧的环境（溶解氧控制在2-4mg/L），利于好养微生物生长。其作用是好氧活性污泥吸附、降解有机物。并将有机物中的碳元素氧化化合物氧化为CO2和H2O；将氮元素氧化为亚硝酸盐氮及硝酸盐氮；磷元素氧化为磷酸根。同时在好氧的环境下聚磷菌吸收几倍于厌氧条件下的磷酸根。
8） 二沉池：进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化，设计为竖流式沉淀池，其污泥降解效果好。二沉池采用三角堰出水，使出水效果稳定。污泥定时排泥至污泥池，并设污泥回流装置，部分污泥回流至A级生物处理池进行硝化和反硝化，也减少了污泥的生成，也利于污水中氨氮的去除。
9） 消毒池：为贮存水厂中净化后的清水，以调节水厂制水量与供水量之间产差额。本项目采用臭氧消毒。
污水处理站处理效率给排水水质见下表。
表6.2-2         项目废水处理效率及排放情况一览表
	废水
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	生产废水进水浓度
	2000
	1000
	1000
	150
	200

	生产废水出水浓度
	300
	150
	250
	25
	60

	去除效率
	85.00%
	85.00%
	75.00%
	83.33%
	70.00%

	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准值
	500
	300
	400
	-
	60


由上表可知，项目运营期产生的废水排入厂区污水处理站处理后，出水水质能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准要求及当地污水处理厂进水指标。本项目生产废水排入塔城市污水处理厂进一步处理，废水处理技术可行。
（3）污水处理工艺可行性分析
1）工艺特点
A.本工艺出水水质标准高，品质稳定。采用成熟的A2O生化处理工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能，以满足排放标准的要求；
B.具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；
C.调节池内设预曝气，可降低污水中有机物浓度，又可防止调节池污水悬浮杂质的沉淀，不至腐化发臭，大大改善了周围的环境；
D.采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量；
E.充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响降低至最低程度；
F.采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性；
G.系统处理设施全部设置在地表以下，不占地表面积，可作绿化，又利于防冻。
2)工艺先进性
根据国内同类屠宰加工企业废水处理站相同工艺运行情况，采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒）”工艺，正常工况及稳定运行情况下，处理后的出水水质中COD、BOD5、NH3-N等主要污染物可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3的三级标准。因此本项目采用该废水处理工艺方案在技术上是可行的。
该处理工艺具有基建投资低、运行成本省，工艺选择成熟可靠、污水处理效果稳定达标，污水处理构筑物、建筑物结构紧凑、实用，占地面积小等优点。根据工程分析及水平衡分析，项目高峰期废水产生量为315.57m3/d，本项目废水处理系统设计处理能力为500m3/d。本项目采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”工艺，对比《排污许可申请核发技术规范 农副食品加工 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表7中：1）预处理：粗（细）格栅、气浮，工艺一致；2）生化处理法：“厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2O法）”对应，本项目采用“气浮+A2O”工艺；3）除磷处理：本项目厌氧过程释放磷，缺氧好氧过程吸磷，沉淀排泥排磷。其他处理单元与规范一致，因此基本符合屠宰行业废水污染防治技术政策要求。
根据《排污许可申请核发技术规范 农副食品加工 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表7中的要求，为进一步增强磷的去除效率，本环评建议采用添加除磷剂除磷。
（4）废水去向的合理性与可行性
本项目废水主要为屠宰加工废水和生活污水。屠宰加工过程废水经厂区内污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准要求后排入塔城市也门勒乡下三工村污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。
生活污水直接排入塔城市也门勒乡下三工村污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。
塔城市污水厂位于塔城市克塔高速公路塔城收费站南侧，距离本项目约20km。于2016年4月开工建设，2018年11月试运行。建设规模为日处理能力30000立方米污水厂一座。塔城市污水厂主要处理城区及城区周边村镇生活污水。污水厂采用奥贝尔氧化沟处理工艺＋深度处理（高效沉淀＋V型滤池）处理工艺。处理后的污水最终排放至污水再利用污水库，用于下游生态林灌溉。现污水处理厂执行一级A排放标准。设计进水水质标准：COD：450mg/L；氨氮：35mg/L；设计出水水质标准：COD：50mg/L；氨氮（5）8mg/L。污水厂出水指标均低于排放标准。2020年全年共处理污水782.04万立方米。处理后的污水达到一级A排放标准。本项目产生的污水约339.57m3/d，占塔城市污水厂处理规模的1.13%，可容纳本项目产生的生活污水。
综上所述，项目废水的各路去向较为合理，处置方式可行。
6.2.2.3地下水污染防治措施
根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响采取全方位的控制措施。
（1）源头控制
本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对屠宰过程中产生的内脏、血液、皮毛、头、蹄、尾、骨及油脂等进行综合利用，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（2）分区防治
本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要为废水出现渗漏进入地下水环境，对地下水造成污染。针对可能对地下水造成影响的各环节，本项目按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则进行建设，将厂区划分为地下水重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本次评价要求项目厂区内可能对地下水造成污染的区域地面需进行防渗设计，以有效防止污染物逐步下渗造成的地下水污染，及时地将泄漏或渗漏的污染物进行收集处理，根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物类型、厂区内天然包气带防污性能和污染控制难易程度将厂区内危废暂存间划分为重点防渗区，将屠宰车间、待宰圈舍、冷库、污水处理站及污水管沟划分为一般防渗区，办公楼、门房、厂内道路等划为简单防渗区。
①重点防渗区
项目厂区内危废暂存间，主要用于对检疫固废及废冷冻机油的储存，两类物质性质不同，须分区分类单独收集。因此对该区域及污水管沟防渗要求如下：底层平整后铺设0.5m厚的压实防渗粘土层，采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗，其渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，厚度不小于2mm，衬层上方覆土压实后铺设一层厚度不小于10cm的混凝土作为地坪并采用防水涂层铺装，从而达到防渗目的。
②一般防渗区
厂内屠宰车间由于屠宰过程中会产生大量废水、固体废物等，出现渗漏现象后对地下水污染较为严重。因此对该区域防渗要求如下：底层平整后铺设0.5m厚的压实防渗粘土层，采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗，其渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm，衬层上方覆土压实后铺设一层厚度不小于10cm的混凝土作为地坪并采用防水涂层铺装，进而达到防渗目的。
项目厂区内污水处理站，污水管沟做为连接厂内各污水排放源与污水处理站之间的纽带，由于污水处理站内进水水质浓度较高，一旦发生渗漏，对地下水污染较为严重。因此对该区域及污水管沟防渗要求如下：底层平整后铺设0.5m厚的压实防渗粘土层，采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗，其渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm，衬层上方覆土压实后铺设一层厚度不小于10cm的混凝土作为地坪并采用防水涂层铺装，进而达到污水处理站防渗目的。
待宰圈舍，作为厂内外购畜禽待宰前的一个缓冲区域，采用干清粪工艺，主要防止粪便尿液自然下渗对区域地下水环境造成的污染。因此对该区域防渗要求如下：底层平整后铺设0.2m厚的压实防渗粘土层，采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗，其渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm，衬层上方覆土压实后铺设一层厚度不小于5cm的混凝土作为地坪并采用防水涂层铺装，棚顶采取挡雨处理，暂留棚四周（除进口外）设置高度不低于20cm的混凝土结构砌筑物并采用防水涂层铺装，棚内设粪便尿液导流装置，棚外设雨水沟，实现雨污分流，从而达到防渗目的。
冷库、仓库用于存储屠宰后鲜肉，因此对该区域防渗要求如下：底层平整后铺设0.2m厚的压实防渗粘土层，采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗，其渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm，衬层上方覆土压实后铺设一层厚度不小于5cm的混凝土作为地坪并采用防水涂层铺装，从而达到防渗目的。
③简单防渗区
办公生活区和场内道路均属于简单防渗区，仅需进行一般地面硬化处理，以达到防渗技术要求。
（3）地下水资源保护措施
1）工程在施工、运行中，必须把水资源保护工作纳入正常的生产管理中，确保实现水资源的有效保护和可持续利用，更好地支持区域经济可持续发展。
2）完善节水措施：本工程应采用先进的节约用水设施，做到与主体工程同时设计、同时施工、并且同时安装用水计量设施。
3）开展清洁无公害生产：根据本工程的实际情况，按照各工艺系统对用水量及水质的要求，结合水源条件，从节约用水、保护环境、确保项目长期、安全运行的目标出发，工程应设计并认真落实节水方案，同时根据经济技术进步实施先进的节水技术设备，进一步强化内部管理，不断研究新的节水技术，提高单位产品用水水平。
4）加强水资源保护教育：在工程的建设、施工、运行管理中，应不断加强对职工进行环境保护和水资源保护知识的教育和培训，提高职工的环境保护、清洁生产和节水意识。
6.2.2.4地下水污染跟踪监控
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)等规定，项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测。为了监控项目生产对地下水的影响情况应建立地下水环境监测管理体系，制订地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度以便及时发现问题，采取措施。
（1） 地下水监测原则
1） 重点污染防治区加密监测原则；
2） 以浅层地下水监测为主的原则；
3） 上、下游同步对比监测原则；
4） 水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子 确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。
（2） 监测井布置
依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求，结合研究区水文地质条件及厂区平面布置，在拟建项目场地共布设地下水水质监测井1眼。地下水监测孔位置、监测计划、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表6.2-3。
表6.2-3            地下水监测计划一览表
	地点
	监测频次
	监测项目
	监测单位

	项目区
	每年一次
	pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 挥发酚、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群
	建设单位或委托有资质单位。

	1、 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测。
2、 地下水污染监控井的建设和管理应符合《地下水环境监测技术规范》HJ/T164的规定。
3、 地下水监测采样及分析方法应符合国家现行标准《地下水环境监测技术规范》HJ/T164的规定。


（3） 监测数据管理
监测结果应形成跟踪监测报告，明确跟踪监测报告编制的责任主体。跟踪监测报告内容一般包括：建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向当地环保部门汇报，所有监测因子监测数据应进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。综上所述，本项目的建设会对其周围地下水产生一定影响，建设单位严格执行国家相关规范及技术要求，做好预防和应急预案，严格按照设计要求进行施工，在做好防渗、防漏等有效防护措施后，基本能够控制对评价区内地下水水质可能产生的不利影响。
6.2.2.5地下水资源保护措施
（1）工程在施工、运行中，必须把水资源保护工作纳入正常的生产管理中，确保实现水资源的有效保护和可持续利用，更好地支持区域经济可持续发展。
（2）完善节水措施：本工程应采用先进的节约用水设施，做到与主体工程同时 设计、同时施工、并且同时安装用水计量设施。
（3）开展清洁无公害生产：根据本工程的实际情况，按照各工艺系统对用水量及水质的要求，结合水源条件，从节约用水、保护环境、确保项目长期、安全运行的目标出发，工程应设计并认真落实节水方案，同时根据经济技术进步实施先进的节水技术设备，进一步强化内部管理，不断研究新的节水技术，提高单位产品用水水平。
（4）加强水资源保护教育：在工程的建设、施工、运行管理中，应不断加强对职工进行环境保护和水资源保护知识的教育和培训，提高职工的环境保护、清洁生产和节水意识。
6.2.2.6废水排放口设置的要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3—2018)，污水排放前应设监控池，其容积宜按照1-2h的污水量计算，出水管上设切换阀以将不合格污水送回污水处理设施重新处理。根据排污口规范化的环保要求排污口安装一套废水在线监测系统，监测项目包括流量、pH值、化学需氧量、氨氮，并设立排污口规范化标志牌。
6.2.3噪声污染防治措施
本项目产噪设备包括屠宰车间加工设备（分割设备、清洗设备、传输设备等）运行噪声，制冷机组设备运行噪声，风机、泵类等设备运行噪声以及牛羊叫声。本项目噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径等方面考虑，主要采取设备合理设计及选型、减振安装、厂房隔音、合理布置等措施。
6.2.3.1装置区噪声防护措施
（1）对运行噪声较大且无法控制产生噪声的设备，应采取有效的隔声降噪措施。如在送风机、引风机进出口等处加装消声器，以降低风机出口气流噪声。
（2）对制冷压缩机等产噪设备，由于设备产生噪声声压级强，并且有些部位因生产工艺要求在设备上无法采取隔、吸、消音处理措施，会对操作人员产生长期有害影响。因此，设计时，流动值班工作人员佩戴耳塞或耳罩，对建筑物、围护物的门外、外窗要求做隔声型或设双层，减少噪声传播。
（3）所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声。各种泵的进、出口均采用减振软接头，以减少泵的振动和噪声经管道传播。
6.2.3.2各种机电产品噪声要求
首先从设备选型入手，从声源上控制噪声。设备选型是噪声控制的重要环节，在设备招标中应向设备制造厂家提出噪声限制要求，要求供货厂商对高噪声设备采取减噪措施，如对高噪声设备采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声水平的目的。
6.2.3.3加强厂区绿化措施，降低噪声的传播
厂区内所有产生高强噪声的装置区周围均作为绿化重点，选择的树种应适合当地自然条件，一般选用较矮的常绿灌木与乔木相结合，以常绿乔木为主的配植方式。叶面粗糙、大而宽厚、带有绒毛，树冠浓密的树木吸声性能显著，尤其对高频噪声的吸收更是如此。
厂前区是人员活动中心，防噪绿化应以防噪心理效应为主，对树形与色彩的选择应与建筑物及其周围环境相协调。此外，还可适当多种绿篱、常绿树、开花乔、灌木、草地等。
厂区道路两侧和厂界四周可选用白杨等高大树种进行绿化。
在采取以上措施后，可保证本项目厂界噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值要求。
6.2.4固体废物防治措施
6.2.4.1固体废物处置措施
本项目固体废物主要包括：畜禽粪便、屠宰后经检疫不合格内脏、淋巴组织及其他不可食用部分、碎肉碎骨、废包装物、污泥、炉渣、检疫固废及职工生活垃圾（含餐厨垃圾）等。其中经检疫不合格内脏采用装袋密封后，进行无害化处理；废活性炭定期由厂家回收处置。畜禽粪便、淋巴组织及其他不可食用部分、碎肉碎骨、废包装物、污泥属一般固废，畜禽粪便及时清运后拉运至有机肥厂加工，胃肠内容物、淋巴组织及其他不可食用部分、碎肉碎骨外售用于加工饲料，废包装物外送废品回收站，污泥脱水后送生活垃圾填埋场填埋，检疫固废设置危废暂存室，委托有资质的单位进行处理，职工生活垃圾（含餐厨垃圾）分类收集由环卫部门定期运走处置。
表6.2-4        项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	主要污染物
	产生环节
	固废属性
	产生量（t/a）
	处置措施

	1
	畜禽粪便
	待宰圈舍
	一般固废
	233143.75
	做有机肥原料

	2
	胃内容物
	屠宰车间
	一般固废
	8825
	

	3
	碎骨、碎肉
	屠宰车间
	一般固废
	1083.75
	外售用做饲料生产

	4
	检疫不合格畜禽及胴体
	屠宰过程
	一般固废
	0.967
	无害化处理设备处理

	5
	污水处理站污泥
	污水处理站
	一般固废
	8.063
	环卫部门定期清运

	6
	废包装袋
	屠宰车间
	一般固废
	10
	外售给废品收购公司

	7
	生活垃圾
	职工
	一般固废
	54.75
	环卫部门定期清运

	8
	炉渣
	生物质锅炉
	一般固废
	2.3
	外售

	9
	检疫固废
	化验室
	危险固废
	1.0
	危废暂存间

	10
	废冷冻机油
	设备运转检修
	危险固废
	0.1
	危废暂存间


6.2.4.2固体废物暂存设施
厂区应设置固体废物临时堆场和危险废物暂存库，须分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有相应规定。固体废物污染控制应遵循“减量化、资源化、无害化”的处置原则。
6.2.4.2.1一般工业固体废物的储存处置
一般工业固体废物的储存处置必须满足《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》要求，收集贮存设施必须采取防尘、防渗、防流失等防止二次污染的措施。
①贮存场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
②贮存场应采取防止粉尘污染、防物料流失的措施，同时要防止雨水径流进入贮存场内，周边应设置导流渠。
③当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采取天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。
6.2.4.2.2危险废物的储存处置
（1）危险废物贮存场所（设施）污染防治措施
本项目在厂区内设置一处危废暂存间，危险废物的贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准执行，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，同时应关注“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目检疫固废封闭箱与废冷冻机油密封桶分别存放。危废暂存间建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入为危废暂存库内；危废库地面、收集区内壁等采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，保证防渗的面层结构足以承受一般符合及移动容器时所产生的磨损，并确保废物不渗入地下；不同类别的危险废物应采用容器分区贮存，各贮存区内设置导排沟和渗滤液收集系统以预防事故性遗漏。危废库内部不同分区设置相应的危险废物警示标识，外部设置危险废物警示标识。
（2）危险废物运输过程的污染防治措施
按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012），危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。根据本项目产生的不同形式的危险废物特征，采取不同的收集措施，其中检疫固废危险废物收集于密闭的塑料桶中，通过室内转运即可将该危险废物送到指定地点。危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备个人防护装备，包括手套、防护镜、防护服和防护面具等。
（3） 危险废物的收集应满足如下要求：
①应根据收集设备、转运车辆及现场人员等实际情况确定相应的作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌。
②作业区域内应设置专门的危险废物专用收集通道和人员避险通道。
③危险废物收集应填写记录表，并存档妥善保存。
④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
危险废物的内部转运应满足如下要求：
①危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区。
②危险废物内部转运应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。
③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清理。
综上所述，本项目固体废物均得到了妥善处置，为了减少本项目固废对环境卫生的影响，建议建设单位进一步采取以下措施：
①加强项目区垃圾桶/垃圾房管理，做好卫生、除臭及消毒防护工作，及时进行清运处置，严禁超期或露天堆放；
②设置分类回收垃圾箱，分可再生垃圾、不可再生垃圾进行回收；
③加强对企业员工环境意识的教育，倡导业主积极参与垃圾分类投放；
④加强生活垃圾（含餐厨垃圾）的分类收集管理工作，并做好卫生措施，各垃圾桶加盖，防止蚊蝇和恶臭，防止产生垃圾渗滤液和孳生老鼠及蚊蝇，委托环卫部门定期清运处理。
6.2.5生态环境保护措施
通过对生态环境的影响分析可知，在项目建设的过程中通过实施必要的生态保护、补偿措施，本评价区内的植被覆盖率不会因本工程的建设而明显降低。本项目在各项环保措施配置到位、正常运行的前提下，项目的运行对生态环境的影响不显著，但也还必须采取进一步有效的措施，强化生态环境的治理。
（1） 减少工程排放的大气污染物对周边区域农作物及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。
（2） 充分利用植物对污染物的净化作用，通过植树造林来治理大气污染，这是最重要的生态治理措施之一。在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。
（3） 在企业内部加强清洁生产工作，从全过程控制污染物的产生并保证各污染物的达标排放，降低对厂区周围农作物的影响。特别要注意防范由于人为因素引起的树种破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。
6.2.6防沙治沙环境保护措施
企业在运营过程中，应根据《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定严格执行防沙治沙生态措施。结合项目实际情况，建设单位在运营阶段，拟采取如下防沙治沙生态措施：
建设单位在施工期结束后，及时组织项目区绿化，加强管理，保证绿化面积。积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。在采取以上措施后，本项目的运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应。不会加剧项目区土地的沙化。
6.2.7小结
通过以上环境污染防治措施，本项目各污染物均得到了有效治理，治理措施处理效果较好，污染物都能达到污染物排放标准、环境影响评价、环境功能区划要求，建设单位在实际运行过程中，还要加强管理和维护，保证污染治理设备的正常运转。
[bookmark: _Toc20873]6.3环境风险评价
6.3.1综述
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：
（1） 项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（2） 项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（3） 开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（4） 提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（5） 综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
6.3.2风险调查
6.3.2.1评价原则
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
6.3.2.2建设项目风险源调查
根据工程分析，本项目主要涉及的主要危险物质是液氨，液氨属于有毒、易燃、爆炸性物质。
6.3.2.3环境敏感目标调查
本项目位于塔城市也门勒乡下三工村，周围主要为农田，属于环境低度敏感区（E3），主要的环境敏感目标分布情况见表6.3-1。
表6.3-1           评价区附近主要环境保护目标
	序号
	名称
	方位
	距离/m
	人口数
	保护级别

	1
	阿克塔木村
	南
	1320
	400
	《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准

	3
	厂区及附近地下水
	/
	/
	/
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类


6.3.3环境风险潜势初判
6.3.3.1环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表6.3-2。
表6.3-2           项目环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统的危险性（P）

	
	极高危险（P1）
	高度危险（P2）
	中度危险（P3）
	低度危险（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


6.3.3.2危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，项目所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。


式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的存在量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。
本项目风险物质见下表。
表6.3-3             突发环境事件风险物质及临界量
	序号
	物质名称
	物质实际存在量/t
	物质临界量/t
	CSA号
	q1/Q1

	1
	液氨
	12
	10
	7664-41-7
	1.2


6.3.3.3 M值的确定
分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表6.3-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、和M4表示。
表6.3-4                   行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为屠宰项目，本项目不属于表6.3-4的行业，直接判定M=5。以M4表示。
6.3.3.4 P值的确定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）判断，分别以P1、P2、P3、P4表示，其判断依据见表6.3-5。
6.3-5   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）依据一览表
	危险物质数量与 临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（P）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目的Q值为1.2；M值为5，以M4表示，根据表6.3-5判断，本项目的P值以P4表示。
6.3.3.5环境敏感程度的确定
（1） 大气环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-6。
表6.3-6        大气环境敏感程度分级原则一览表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大 于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人； 油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大 于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人； 油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


根据现场调查，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，根据表6.3-6判定，项目的所在区域大气环境敏感程度为环境中度敏感区E3。
（2）地表水环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：区域地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况确定。区域地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表6.3-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级原则分别见表6.3-8和表6.3-9。
表6.3-7       地表水环境敏感程度分级原则一览表
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表6.3-8         地表水功能敏感性分区原则一览表
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表6.3-9           环境敏感目标分级原则一览表
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


根据项目工程分析，本项目废水主要为屠宰加工废水、生活污水。屠宰加工过程废水经厂区内污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准后排入塔城市也门勒乡下三工村污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理。生活污水直接排入城镇污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理，不排入地表水体，因此，本项目不考虑风险事故泄露危险物质对地表水体的影响。
（3）地下水环境敏感程度的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表6.3-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.3-11和表6.3-12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对值。
表6.3-10         地下水环境敏感程度分级原则一览表
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表6.3-11        地下水功能敏感性分区原则一览表
	分级
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表6.3-12          包气带防污性能分级原则一览表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


本项目区不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，周边无水井分布，根据表6.3-11的判定依据，本项目所在区域地下水功能敏感性为“不敏感G3”。
根据调查，本项目所在区域包气带防污性能分级为“D2”。
根据判定依据，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E3”。
表6.3-13       本项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂区周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/km
	属性
	人口数

	
	1
	阿克塔木村
	南
	1.32
	人群聚居区
	400

	厂区周边500m范围内人口数小计
	0

	厂区周边5km范围内人口数小计
	400

	大气环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与厂界距离/m

	
	1
	调查评价范围内潜水含水层
	G3
	Ⅲ类
	D2
	--

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


6.3.3.6环境风险潜势判定
经分析得知，本项目不考虑风险事故泄露危险物质对地表水体的影响，项目所在区域大气环境敏感程度为环境高度敏感区E3，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E3”，其环境风险潜势判定结果具体见表6.3-14。
表6.3-14        项目环境风险潜势判定结果一览表
	项目环境敏感程度
	项目危险物质及工艺系统危险性P

	
	轻度危害（P4）

	大气环境中度敏感度区（E3）
	Ⅰ

	地下水环境低度敏感度区（E3）
	Ⅰ


从表6.3-13中可知，本项目的大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势为Ⅰ级，因此，本项目的环境风险潜势为Ⅰ级。
6.3.3.7环境风险评价等级
《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中环境风险评价工作等级划分依据见表6.3-14。
表6.3-14           环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据风险潜势初判，本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，因此本项目的环境风险评价等级为简单分析。
6.3.4环境风险识别
风险识别通常包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运系统、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
6.3.4.1物质危险性识别及分析
本项目涉及的危险物质主要为冷库中的液氨，液氨的危险特性详见表6.3-15，液氨的理化性质详见表6.3-16。
表6.3-15              危险物质分类表
	危险特性
	危险物质

	易燃、强刺激性、爆炸性物质
	液氨


表6.3-16    液氨的理化性质、危险特性及应急防范措施
	标识
	中文名：氨
	英文名：ammonia

	
	分子式：NH3
	分子量：17.03

	
	危规号：23003
	CAS 号：7664-41-7

	理化性质
	外观与形状：无色有刺激性恶臭的气体
	溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚

	
	熔点(℃)：-77.7℃
	沸点(℃)：-33.5℃

	
	相对密度（水=1）：0.6
	相对蒸气密度（空气=1）：0.6

	
	饱和蒸气压（kPa）：506.62（4.7℃）
	爆炸极限（vol%）：15.7-27.4

	
	临界温度（℃）：132.5
	可燃温度（℃）：651

	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火方法
	消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	健康危害
	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏应急措施
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离 150m，严格限制出入，切断火源。
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
废弃物处置方法：建议废料液用水稀释，加盐酸中和后，排入下水道。造纸、纺织、 肥料工业中的含氨废料回收使用。


6.3.4.2生产过程风险识别
（1） 生产设施的泄露风险
本项目可能存在泄漏风险的主要为冷库中的液氨，冷库中使用的液氨存储，拟建工程冷库液氨在线量为12t，最大储量为12t，储存于冷库液氨储罐中，此处在腐蚀等诱因的条件下可能发生泄漏，液氨一旦泄漏将会迅速扩散，对周围环境产生较大污染，对周围人员的生命安全造成威胁。
（2）污水处理事故
本企业污水处理站若发生故障不能处理本项目废水，废水可能外溢，影响区域水环境。
（3）疫情事故
活畜禽运入前均需要进行检查，防止带病畜禽运入到厂内，如果带病畜禽运入厂内，造成病死畜禽现象，病死畜禽不及时处理会造成环境污染，可能产生疫情扩散情况。
（5）危废暂存间事故
危险废物暂存间主要存放检疫固废和废冷冻机油，若雨水渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或认为操作过程发生泄漏。
6.3.4.3风险因素分析
液氨属于有毒、易燃、爆炸性物质。在生产装置中一旦发生泄漏，可能和空气混合形成可爆炸气体，其爆炸极限为15.7%～27.4%，在浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸。因此在生产操作过程中，应防止其可燃性蒸汽的积聚，尽可能将其浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸、中毒事故的发生。
电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。
本项目涉及物料中，有毒性的物质主要为氨，氨也为易燃物质，发生泄漏后如果再发生燃烧，会促进泄漏量增大，并有利于泄漏物料的扩散，导致短时间内形成高浓度区，也会造成中毒事故。
6.3.4.4事故源项分析
6.3.4.4.1主要事故源项分析
拟建项目在生产运行中，除废水事故及疫情事故外，液氨泄漏是主要的风险源，其主要可能事故及原因分析见表6.3-17。
表6.3-17           生产过程中潜在事故及其原因一览表
	序号
	潜在事故
	主要原因

	1
	管线破裂，泄漏物料
	腐蚀，材料不合格

	2
	各种阀门泄漏物料
	密封圈受损，阀门不合格

	3
	机泵泄漏物料
	轴封失效、更换不及时

	4
	储罐泄漏或容器破损
	监控系统失灵、误操作、自然灾害、腐蚀


废水事故主要包括污水处理装置故障不能正常运转；可能发生疫情事故出现大量病死牛羊。
6.3.4.4.2风险类型
根据上述项目风险因素识别和比较的结果，本次评价认为，拟建项目重点防范的对象主要包括：
（1） 生产装置中液氨泄漏引起的环境影响，及泄漏可能引起的火灾、爆炸以及中毒影响；
（2） 废水的控制，避免废水失控排入到外环境中；
（3） 重大疫情时的病死牛羊扩散。考虑到各事故的差异，对环境影响的预测则主要考虑液氨泄露引起的环境影响。
（4）危废暂存间渗漏，避免造成危险。
6.3.4.4.3事故统计分析
（1）2013年4月21日20时05分，四川省眉山市仁寿县凤陵乡金凤食品厂生猪屠宰场冻库液氨管道封头脱落发生液氨泄漏，事故造成4人死亡，22人急性氨中毒；
（2）2013年11月28日17时13分，山东省乳山合和食品有限公司发生液氨泄漏，造成13人中毒，其中7人经抢救无效死亡，1人危重，3人伤势较重，2人轻伤。事故直接原因系公司生产厂房内液氨管路系统管帽脱落，引起液氨泄漏；
（3）2013年8月31日10时50分左右，位于宝山城市工业园区内(丰翔路1258号)的上海翁牌冷藏实业有限公司，发生氨泄漏事故，造成15人死亡，7人重伤，18人轻伤，造成直接经济损失约2510万元。事故直接原因：当日8时左右，翁牌公司员工陆续进入加工车间作业，约10时45分，氨压缩机房操作工潘泽旭在氨调节站进行热氨融霜作业。10时48分20秒起，单冻机生产线区域内的监控录像显示现场陆续发生约7次轻微震动，单次震动持续时间约1至6秒不等。10时50分15秒，正在进行融霜作业的单冻机回气集管北端管帽脱落，导致氨泄漏。
（4）2012年7月10日14时34分许，福建省漳州市萝城区金峰开发区北斗工业园金星路大正冷冻食品有限公司冷冻车间因液氨管道破裂导致液氨泄漏，造成1人死亡、2人受伤。
（5）2013年6月3日6时10分许，位于吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司（以下简称宝源丰公司）主厂房发生特别重大火灾爆炸事故，造成121人死亡、76人受伤，17234m2主厂房及生产设备损毁，直接经济损失1.82亿元。
本项目设有液氨储罐，事故概率可参照化工企业的事故发生概率。根据资料报道，对化工企业事故单元所造成的不同程度事故发生概率和措施要求作了汇总。
表6.3-18     不同程度事故的发生概率与对策措施
	事故名称
	发生概率(次/年)
	发生频率
	对策反应

	管道、输送泵、阀门、槽车等损坏小型泄漏事故
	10-1
	可能发生
	必须采取措施

	管线、贮罐、反应釜等破裂泄漏事故
	10-2
	偶尔发生
	需要采取措施

	管线、阀门、贮罐等严重泄漏事故
	10-3
	偶尔发生
	采取对策

	贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故
	10-4
	极少发生
	关心和防范

	重大自然灾害引起事故
	10-5-10-6
	很难发生
	注意关心


由上表可知，管线、阀门、贮罐等发生重大事故的概率为10-3级及以下。任何风险均存在发生的可能性，一般加强管理，严格按操作规程进行净化和使用，风险发生的可能性相对较小。
6.3.4.4.4项目最大可信事故确定
结合考虑液氨的风险特性、事故发生概率、事故后果严重性等因素，确定项目最大可信事故为：液氨储罐阀门、管线泄漏、火灾、爆炸事故（氨气的爆炸极限为15.7～27%）。
本项目产品发生燃烧爆炸事故是由两个“中间事件”(设备泄漏、火源)同时发生所造成的。因此，防止产品泄漏是防止发生燃爆事故的关键，另外安全管理，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，也是防止燃爆事故发生的必要条件。
6.3.4.5液氨泄漏对大气环境的影响分析
（1） 气化扩散
液氨发生泄漏时会迅速气化，体积迅速扩大，没有及时气化的液氨以液滴的形式雾化在蒸汽中；在泄漏初期，由于液氨的部分蒸发，使得氨蒸汽的云团密度高于空气密度，氨气随风飘移，易形成大面积染毒区和燃烧爆炸区。
（2） 中毒伤亡
氨有毒，有刺激性和恶臭味的气体，容易挥发，氨泄漏至大气中，扩散到一定的范围，易造成急性中毒和灼伤，每立方米空气中最高允许浓度为30mg/m3，当空气中氨的含量达到0.5-0.6%，30分钟内即可造成人员中毒；氨气侵入人体的主要途径是皮肤，感觉器官，呼吸道和消化道等部位.轻度中毒症状为：眼口有干辣感，流泪，流鼻涕，咳嗽，声音嘶哑，吞咽食物困难，头昏疼痛，检查时可见眼膜充血水肿，肺部可听到少数干罗音；重度中毒症状为：在高浓度氨气作用下，头，面部等外露部位皮肤或造成重二度化学灼伤，还可出现昏迷，精神错乱，痉挛，也可造成心肌炎或心力衰竭，少数因反射性声门痉挛或呼吸停止呈触电式死亡。
（3） 易燃烧爆炸
氨既是有毒气体，又是一种可燃气体，氨的自燃点为651℃，燃烧值为2.37-2.51J/m3，临界温度为132.5℃，临界压力为11.4Mpa，氨在空气中的含量达11-14%时，遇明火即可燃烧，其火焰呈黄绿色，有油类存在时，更增加燃烧危险；当空气中氨的含量达15.7%-27.4%时，遇火源就会引起爆炸，最易引燃浓度17%，产生最大爆炸压力0.58Mpa；液氨容器受热会膨胀，压力会升高，能使钢瓶或储罐爆炸。
（4）易污染环境
氨可以污染空气，在风力的作用下，这种有毒气体随风飘移，造成大范围的空气污染，对人畜产生危害；如果液氨大量泄漏流到河流，湖泊，水库等水域，则造成水污染，严重时该水域的水未经处理不能使用。
（5）易发生次生事故
氨不稳定，遇热分解，与氟，氯等接触会发生剧烈的化学反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
6.3.4.6液氨泄露事故预防、应急处置、急救措施
（1）液氨泄漏事故预防措施
氨是易燃气体，在适当压力下液化成液氨，一般储存于钢瓶或储罐中，在储存、运输、使用等环节，应当采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。首先储存氨的容器为压力容器，必须定期检验，钢瓶或储罐应放在阴凉通风的库棚内，远离火种、热源，防止日光直射，与性质相抵触的氟、氯及酸类等危险物品分开储存。其次是在搬运时轻拿轻放，防止钢瓶及瓶阀受损，运输槽车运送时要灌装适量，不能超压超量运输，运输车辆应避开高温时段，防止曝晒，同时要保护好附件阀门及液位表。另外在氨制冷工序中，应设置报警装置，并且注意氨压缩机房的防火要求，应当有足够的应急泄压面积，电气设备要按防爆要求考虑，并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。配备必要的防毒面具，有条件的可配备空气呼吸器。
（2）液氨泄漏事故应急处置措施
要注意做好以下几个方面：一是根据现场情况划分警戒区，处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风（或侧上风）方向。二是处置人员的应采取必要的个人防护措施，在处置泄漏或有关设备时，应穿着隔绝式防化服，佩戴空气呼吸器。直接接触液氨时，应穿着防寒服装。紧急时也可穿棉衣棉裤，扎紧裤袖管，并用浸湿口罩捂住口鼻。三是应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，并加强通风。如是钢瓶泄漏，处置时应用无火花工具，尽量使泄漏口朝上，以防液化气体大量流淌。关阀和堵漏措施无效时，可考虑将钢瓶浸入水或稀酸溶液中，或转移至空旷地带洗消处理。四是对泄漏的液氨应使用雾状水、开花水流驱散。处置时应尽量防止泄漏物进入水流、下水道或一些控制区，建议设置应急污水贮池。五是如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救，同时注意用大量的直射水流冷却容器壁。若有可能，应尽快将可移动的物品转移出火场。若出现容器通风孔声音变大或容器壁变色等危险征兆，则应立即撤退。
（3）急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
6.3.4.7废水泄漏风险防范工程措施
为保证项目废水处理设施正常运行，保证处理水质达标排放，本环评要求企业应严格落实以下要求：
（1） 废水处理设施必须严格实行24小时值班制度，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。
（2） 污水处理站工作人员必须严格执行企业制定的设备维修保养制度，制定设备维修保养计划，定员管理，设备出现故障及时抢修。
（3） 备齐设备的易损配件，废水处理设备零配件应专库、专人保管，不得挪作他用。
（4） 实现配备的备用污水设备完好率必须达到100%，在主设备发生故障时立即起用备用设备。
（5） 在备用设备均不能使用的情况下立即停止生产，并报告政府环保部门，待设备修复调试正常，报环保部门批准后方可恢复生产。
（6） 如遇停电造成污水处理站不能工作或废水不能达标排放，应将废水截留在调节池内，并立即停止生产，待供电恢复污水处理站调试正常后方可恢复生产。
（7） 车间应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，污污分流，残液禁止直排。
（8） 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。
（9） 加强人员培训与管理工作，强化安全意识，并设置专职环保机构与人员，加强污染治理设施的日常管理，避免出现风险事故，一旦出现风险事故时，及时采取有效措施，将事故影响降至最低。
6.3.4.8疫情风险防范措施
6.3.4.8.1动物入场检验
（1）动物在进入本项目厂区时，应持有有效的检疫合格证明并须经驻场（厂）检疫人员查证验物，证物相符的方准入场，同时做好记录。
（2）证物不符或无有效检疫合格证明的或未经检疫的动物，关入隔离观察圈，隔离观察30天后进行重新检疫，合格动物方可屠宰，不合格动物进行无害化处理。
（3）动物屠宰后经过检疫人员宰后检疫、合格动物产品经检疫人员出具检疫合格证明、加盖验讫印章后方可出厂，同时做好产品流向登记。不合格动物产品，依法进行相应的处理，其处理费用由畜（货）主承担。
6.3.4.8.2动物检疫申报
（1）屠宰动物前业主或货主应当向驻场（厂）检疫员提前申报检疫。
（2）经检疫合格的动物方可屠宰，对伤残等须急宰的动物应经驻场（厂）检疫员检查同意后按有关规定进行处置。
（3）不得屠宰未经检疫或检疫不合格的动物，不得屠宰病死、毒死或死因不明的动物。
（4）对屠宰动物按照相关的屠宰检疫规程进行检验，对检疫合格的动物产品，加盖验讫印章或后方可出厂，对屠宰后按国家相关规定实施宰后检疫。
（5）未经宰后检疫或宰后检疫不合格的动物产品，不得出厂销售。
（6）对经宰后检疫不合格的动物产品必须按国家有关规定处理。
6.3.4.8.3动物疫情报告
（1）严格遵守《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》《动物疫情报告管理办法》等法律法规，发现动物疫情，按规定、程序上报。
（2）动物屠宰加工场所从业人员发现动物疫情，立即向驻场动物检疫人员反映。
（3）驻场动物检疫人员发现动物疫情，驻场检疫班组负责人要及时向当地动物卫生监督机构负责人进行汇报。
（4）发现疑似重大动物疫情，当地动物卫生监督机构要及时与动物疫病预防控制机构沟通，按规定、程序上报。
（5）不得瞒报、谎报、迟报、漏报动物疫情，不得阻碍他人报告动物疫情。
6.3.4.8.4疫情处理制度
（1）发现疫情后，应迅速隔离病畜禽，及时进行无害化处理。
①在收集时，应当使用专用容器或包装袋盛装死亡动物。专用容器、包装袋应防渗漏、耐腐蚀。重复使用的专用容器应易于清洗消毒。
②急宰间的死亡动物应及时转移并无害化处置，不宜长时间存留。应当有专人负责管理。
③若屠宰场内发生大规模疫情，应在主管部门的统一安排下，利用就近工业锅炉或者专用焚烧设备集中焚烧处理。
（2）全面彻底消毒。对病畜禽所在的圈舍及活动过的区域、接触过的用具进行严格消毒，病畜禽污染的饲料要进行销毁，病畜禽排出的粪便应集中到指定地点堆积发酵和消毒。
（3）逐只临床检查。对病畜禽或同群的其它畜禽要逐只多次进行详细临床检查，必要时进行血清学诊断，以便尽早发现病畜禽。
（4）酌情实行封锁。发生危害严重的传染病时，应报请政府有关部门；如划定疫区、疫点，实行封锁。必要时，应配合相关部门对场内及周边疫区范围内生羊进行扑杀。
6.3.4.9危废暂存间风险防范
（1）危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。
（2）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。
（3）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
（4）贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
（5）废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。
（6）危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。
（7）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。
（8）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。
（9）危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。
6.3.4.11应急预案
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2018]119号）要求，本项目须制定风险事故应急预案。风险事故应急预案的主要内容见表6.3-19。
表6.3-19          风险事故应急预案的主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：工艺生产线、液氨储罐区

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构和相应人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级相应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材
	事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急控制、撤离组织计划
	事故现场、工程邻近区、受事故影响的区域人员及公众紧急撤离，保障医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息发布
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


本项目从环境风险预防的角度，做好设备维护和保养工作能大大减少事故发生的概率；从环境风险应急处理的角度，应建立事故应急处置和监测方案，形成全厂环境风险安全系统，使得一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减少对环境造成污染。
综上所述，项目主要的事故类型为液氨储罐泄露事故，项目环境风险水平是可以接受的。建设单位应予以高度重视，采取有效的防范和减缓措施，强化安全管理，避免事故的发生。
6.3.5结论
本项目属于一般建设项目，其生产设施和所涉及的物质存在风险的可能性是很有限的，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。因此，本项目环境风险可接受。
6.3.6风险分析内容表
表6.3-20  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目

	建设地点
	（新疆维吾尔自治区）省
	（塔城）市
	（/）区
	也门勒乡下三工村
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	83°0′40.312″
	纬度
	46°39′53.682″

	主要危险物质及分布
	液氨

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	（1）生产装置中液氨泄漏引起的环境影响，及泄漏可能引起的火灾、爆炸以及中毒影响；
（2）废水的控制，避免废水失控排入到外环境中；
（3）重大疫情时的病死牛羊扩散。考虑到各事故的差异，对环境影响的预测则主要考虑液氨泄露引起的环境影响。
（4）危废暂存间渗漏。

	风险防范
措施要求
	（1）液氨泄漏事故预防措施
氨是易燃气体，在适当压力下液化成液氨，一般储存于钢瓶或储罐中，在储存、运输、使用等环节，应当采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。首先储存氨的容器为压力容器，必须定期检验，钢瓶或储罐应放在阴凉通风的库棚内，远离火种、热源，防止日光直射，与性质相抵触的氟、氯及酸类等危险物品分开储存。其次是在搬运时轻拿轻放，防止钢瓶及瓶阀受损，运输槽车运送时要灌装适量，不能超压超量运输，运输车辆应避开高温时段，防止曝晒，同时要保护好附件阀门及液位表。另外在氨制冷工序中，应设置报警装置，并且注意氨压缩机房的防火要求，应当有足够的应急泄压面积，电气设备要按防爆要求考虑，并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。配备必要的防毒面具，有条件的可配备空气呼吸器。
（2）废水泄漏风险防范工程措施
为保证项目废水处理设施正常运行，保证处理水质达标排放，本环评要求企业应严格落实以下要求：
1）废水处理设施必须严格实行24小时值班制度，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。
2）污水处理站工作人员必须严格执行企业制定的设备维修保养制度，制定设备维修保养计划，定员管理，设备出现故障及时抢修。
3）备齐设备的易损配件，废水处理设备零配件应专库、专人保管，不得挪作他用。
4）实现配备的备用污水设备完好率必须达到100%，在主设备发生故障时立即起用备用设备。
5）在备用设备均不能使用的情况下立即停止生产，并报告政府环保部门，待设备修复调试正常，报环保部门批准后方可恢复生产。
6）如遇停电造成污水处理站不能工作或废水不能达标排放，应将废水截留在调节池内，并立即停止生产，待供电恢复污水处理站调试正常后方可恢复生产。
7）车间应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，污污分流，残液禁止直排。
8）建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。
9）加强人员培训与管理工作，强化安全意识，并设置专职环保机构与人员，加强污染治理设施的日常管理，避免出现风险事故，一旦出现风险事故时，及时采取有效措施，将事故影响降至最低。
（3）疫情风险防范措施
1）动物在进入本项目厂区时，应持有有效的检疫合格证明并须经驻场（厂）检疫人员查证验物，证物相符的方准入场，同时做好记录。
2）证物不符或无有效检疫合格证明的或未经检疫的动物，关入隔离观察圈，隔离观察30天后进行重新检疫，合格动物方可屠宰，不合格动物进行无害化处理。
3）动物屠宰后经过检疫人员宰后检疫、合格动物产品经检疫人员出具检疫合格证明、加盖验讫印章后方可出厂，同时做好产品流向登记。不合格动物产品，依法进行相应的处理，其处理费用由畜（货）主承担。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评级等级为简单分析。



[bookmark: _Toc28304]7环境影响经济损益分析
进行环境经济损益分析的目的在于分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。工程成本、环保设施的运营费用、工程建设对自然生态环境、社会环境产生的负面效益等均纳入了环境成本范畴。共分为三种类型：直接经济损失、间接经济损失和污染治理费用。即总经济损失=环境污染直接损失+环境污染间接损失+污染治理费用。本次评价对可量化的经济损失以货币计量，不可量化的隐形经济损失定性论述。
[bookmark: _Toc6850]7.1环保投资
7.1.1环保投资估算
本项目总投资11000万元，其中环保投资为124.5万元，环保投资占总投资的0.000113%，主要用于废气防治、废水治理、噪声防治和固体废物处置等。环境保护措施及投资，见表7.1-1。
表7.1-1              环境保护措施及投资估算表           单位：万元
	类  别
	污染物名称
	治理措施
	投资

	施工期
	废  气
	扬  尘
	洒水降尘、防护网或防尘布、运输车辆进行篷布遮盖
	1

	
	废  水
	施工废水
	临时沉砂池
	0.5

	
	噪  声
	施工机械噪声
	设置围挡、采用低噪声设备等
	0.5

	
	固  废
	建筑废料
	清运至建筑垃圾填埋场
	1

	运营期
	废  气
	待宰圈舍
	牛羊圈舍待宰区：采取干清粪，喷洒生物除臭剂，定期冲洗；牛羊屠宰车间：加强通风换气，每天对车间进行冲洗消毒；污水处理站喷洒除臭剂，加强绿化
	5

	
	
	牛羊屠宰车间
	
	

	
	
	污水处理站
	
	

	
	
	锅炉废气
	多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧
	20

	
	废  水
	生产废水
	厂区建1座处理规模为500m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”污水处理工艺
	50

	
	地下水防治
	厂区及车间均采取硬化防渗处理，污水处理站各处理单元均按照防渗及设计规范要求建设
	20

	
	噪  声
	设备运行噪声
	选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等
	2

	
	固  废
	畜禽粪便
	采取干清粪处理
	2

	
	
	碎肉碎骨
	集中收集后外售用作饲料生产
	/

	
	
	不合格羊肉、内脏和胴体
	委托专门企业无害化处置
	2

	
	
	污泥
	经脱水后运至塔城市垃圾填埋场填埋进行填埋
	1

	
	
	炉渣
	定期外售给砖厂制砖利用
	/

	
	
	废冷冻机油
	设置危废暂存室，委托有资质的单位进行处理
	3

	
	
	废包装
	收集后外售给废品回收站
	/

	
	
	检疫固废
	设置危废暂存室，委托有资质的单位进行处理
	/

	
	
	生活垃圾
	厂区设置垃圾收集箱，集中分类收集后交由环卫部门处置
	0.5

	
	生  态
	/
	厂区绿化
	/

	
	其  他
	/
	废水自动监测、排污口标识牌、防火标志等
	11

	竣工环保验收
	废气、噪声、地下水监测
	5

	合  计
	124.5


7.1.2环保投资效益分析
本项目总投资11000万元，其中环保投资为124.5万元，环保投资占总投资的0.000113%，主要用于废气防治、废水治理、噪声防治和固体废物处置等。本项目通过一系列的环保投资建设，实现对本项目生产全过程各污染环节的控制，确保各主要污染物达标排放，以满足相关法律法规要求的同时，环保投资的效益是显著，能够较好地体现环保投资的环保效益，减轻对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc24979]7.2社会效益
本项目为畜禽屠宰建设项目，本项目的建设，将带来多方面的社会综合效益，具体体现在如下几个方面：
（1） 带动养殖业发展，促进农民增收本项目建设完成后，可以解决当地农户牛、羊养殖业的销售问题，从而带动本地及周边地区羊养殖业发展，促进农民增收。
（2） 调整农业产业结构，推动肉制品产业化发展本项目的实施，将推进塔城市牛羊养殖产业的发展和畜牧业的结构调整，增强畜牧业发展的后劲。本项目的实施，对大幅度提高牛、羊等饲养生产效益，改善肉品品质，推动周边肉制品生产产业化进程和持续健康发展具有重要的现实意义和战略意义。
（3） 提高产品质量，满足市场需求本项目的实施，可进一步保障塔城市城乡居民肉食品供应，公司将更好地发挥龙头企业在产、供、销各个环节中起到的核心带头作用，为社会提供了多元化的产品，满足市场对肉制品的多样化需求。
（4） 规范肉质食品市场，保障食品安全
本项目的建设，是从源头上解决私宰肉、病害肉、注水肉、劣质肉上市的问题，规范企业生产、营造安全、健康的生产环境、履行企业环保义务、树立行业标杆形象，从而保障食品安全。
（5） 提供就业机会，增加财政税收本项目建成投产后，可创造就业岗位，减轻社会就业压力。此外，还可增加农村富余劳动力的就业机会。
综上所诉，本项目建成投产后可间接带动周边从事养殖生产、饲料销售、个体运输及食品加工等的发展。本项目可有效提升塔城市畜禽产品深加工水平，打造属于本地的商品肉类品牌，采取“企业+合作社+农户”的经营模式，引导推动当地优质良种羊、牛的标准化、规模化生产，改变现有传统肉类生产方式，推动项目区畜牧业产业结构的调整，可以直接创造300个就业机会，可以发挥产业龙头拉动作用，带动相关产业发展，可以提高肉类品质，保证食品安全，可以保障市场供应，稳定肉类价格，促进社会和谐稳定。同时带动周边畜产品加工业、农业、畜牧业、交通运输业等相关产业的发展。项目建设后社会经济效益显著。
[bookmark: _Toc19081]7.3综合分析
通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，最大限度地减轻了对外环境的污染。项目的建设原则满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

[bookmark: _Toc25043]8环境管理与监测计划
加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。
建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。
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8.1.1管理机构设置
根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目建设单位应设一名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作。工程建成后应设专职环境监督人员1名，负责建立环保档案和日常环境监督管理及各项环保设施的运行管理工作。为保证工作质量，上述人员需经培训合格后方能上岗。
环境管理机构在管理中应担当的主要工作职责见表8.1-1。
表8.1-1         环境管理机构的主要工作职责
	实施部门
	主要工作职责

	新疆冠元牧业有限公司环境管理机构
	1.组织宣传贯彻国家环保方针政策，按照国家、地方和行业环保法律法规标准要 求，制定环境管理制度，明确各部门、车间环保职责，监督、检查各产物环节污 染防治措施落实及环保设施运行情况；

	
	2.编制制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行；

	
	3.组织、配合有资质的环境监测部门开展污染源监测，组织对工程进行竣工验收；

	
	4.对可能造成的环境污染及时向上级汇报并提出防治、应急措施；

	
	5.参加本厂环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查；

	
	6.每季度对全厂各环保设施运行情况进行全面检查；

	
	7.处理与群众环境纠纷，组织对突发性污染事故善后处理，追查原因并及时上报；

	
	8.负责环保宣传和员工培训，提高环保意识。


8.1.2环境管理制度确立
结合我国有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，企业建成后应建立、健全各项有关的环保管理制度。
（1）排污定期报告制度：要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。
（2）污染物处理设施管理制度：对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。
（3）环境保护奖惩制度：企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。
（4）制定企业环保规程：制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：
1）环境保护职责管理条例；
2）建设项目“三同时”管理制度；
3）污水排放管理制度；
4）污水处理装置日常运行管理制度；
5）排污情况报告制度；
6）污染事故处理制度；
7）固体废弃物的管理与处置制度；
8.1.3环境监督检查
除加强自身的环境监督检查工作外，地方环境保护主管部门也应加强对项目 环境保护工作的监督检查，重点包括：
（1） 施工期环境监督检查，包括施工噪声影响、扬尘影响、施工“三废” 的处理处置等；
（2） 检查环境管理制度及其落实执行情况；
（3） 检查污染物防治措施的执行情况；
（4） 污染源达标及污染防治设施运行情况；
（5） 调查周围环境敏感点环境质量状况，调查受影响公众反映的意见，并 及时反馈给有关部门；
（6） 提出环境保护要求和措施、建议。
8.1.4投产前的环境管理内容
（1） 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保 措施达到设计要求；
（2） 编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收 手续；
（3） 向当地环保部门进行排污许可证申请，正式投产运行。
8.1.5运行期的环境保护管理
（1） 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
（2） 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（3） 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
（4） 该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（5） 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；
（6） 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管道图等。
8.1.6排污单位信息填报
建设单位申办排污许可证，需首先在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息。主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。具体填报内容及填报方法执行《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3—2018)。
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8.2.1基本原则及监测内容
（1） 基本原则
根据运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。
（2） 监测内容
根据项目特点及隶属环保部门核定的污染排放口、污染因子，设定监测点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测。
8.2.2企业内部环境监测机构的任务和职责
（1） 制定季度和年度的监测计划；
（2） 根据国家环境标准，对各污染源、厂区及相关区域进行日常性监测；
（3） 对本企业污染源进行调查、分析和研究，掌握各污染源污染物排放情况和排放特征；
（4） 及时整理监测数据和资料，按规定时间编制各期报表和编写报告；
（5） 参加本企业污染事故调查及环保设施的竣工验收工作，配合环境监督管理部门的工作和监测机构的现场工作。
8.2.3环境监控计划（包括委托监测）
环境管理部门监督性监测由塔城市环境监测站组织实施。项目建成投产验收时的污染监测和正常运营期间的定期污染监测工作可委托相应的环境监测管理部门定期进行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3—2018)，营运期环境保护监测工作内容见表8.2-1。
表8.2-1              污染源自行监测计划一览表
	编号
	排放性质
	名称
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	1
	有组织废气
	锅炉房
	NOx
	月
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2大气污染物排放限值

	
	
	
	颗粒物、SO2、林格曼黑度
	年
	

	2
	无组织废气
	厂界
	NH3、H2S、臭气浓度
	半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值

	3
	废水
	废水总排放口
	流量、pH值、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准

	4
	噪声
	企业边界
	等效A声级
	半年
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


8.2.4事故应急调查监测方案
项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直到事故影响根本消除。事故应急监测方案应与当地环境监测站共同制订和实施，环境监测人员（本企业）在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应对事故附近的辐射圈周界进行采样监测。
8.2.5污染物排放口（源）挂牌标识
根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的要求，本项目所有排放口，包括废气、废水、噪声、固体废物，都必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范要求，设置与之相对应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。项目排污口的规范化要符合环境监管部门的有关要求。
标志牌的设置按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》（国环监〔1996〕463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证标志牌明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。
生物危险品

图8.2-1     排污口标示规范化示意图
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根据项目情况，运营期间主要污染物排放、环保措施运行参数，见表8.3-1。

表8.3-1                              建设项目污染物排放清单汇总表
	环境问题
	工程组成
	产污环节
	污染物类型
	排放形式
	环境保护措施
	排放浓度mg/m3
	排放总量（t/a）
	执行标准

	废气
	屠宰车间
	屠宰车间恶臭
	NH3
	无组织
	待宰圈舍采取干清粪；屠宰车间；加强通风换气固废分类，并封闭储存，加强通风换气；每天对车间进行冲洗消毒，污水处理站喷洒除臭剂，加强绿化
	/
	0.895
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准限值

	
	
	
	H2S
	
	
	/
	0.0895
	

	
	待宰圈舍
	牛羊圈舍恶臭
	NH3
	
	
	/
	1.28
	

	
	
	
	H2S
	
	
	/
	0.09
	

	
	污水处理站
	污水处理站废气
	NH3
	
	
	/
	0.327
	

	
	
	
	H2S
	
	
	/
	0.013
	

	
	锅炉
	锅炉废气
	颗粒物
	有组织
	多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧
	0.21
	0.007
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2大气污染物排放限值

	
	
	
	SO2
	
	
	158.57
	5.21
	

	
	
	
	NOx
	
	
	97.9
	3.2
	

	废水
	屠宰加工车间
	屠宰加工废水、牛羊尿、待宰圈舍冲洗水、检疫室废水
	废水量
	采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”工艺
	/
	115181.54
	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 中畜类屠宰加工的三级标准

	
	
	
	COD
	
	500
	57.59
	

	
	
	
	BOD5
	
	300
	34.55
	

	
	
	
	SS
	
	400
	46.07
	

	
	
	
	NH3-N
	
	25
	2.88
	

	
	
	
	动植物油
	
	60
	6.91
	

	
	职工生活
	生活污水
	废水量
	直排
	/
	123941.54
	

	
	
	
	COD
	
	500
	60.218
	

	
	
	
	BOD5
	
	300
	35.864
	

	
	
	
	SS
	
	400
	48.26
	

	
	
	
	NH3-N
	
	25
	3.099
	

	
	
	
	动植物油
	
	60
	7.0852
	

	噪声
	风机、泵、生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振，合理布局、厂房隔声等，确保噪声达标排放
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准

	固废
	职工
	生活垃圾
	一般固废
	设置生活垃圾分类收集桶（箱），由环卫部门清运
	/
	54.75
	符合环卫标准

	
	待宰圈舍
	畜禽粪便
	一般固废
	干清粪，作肥料加工
	/
	233143.75
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	屠宰车间
	肠胃内容物
	一般固废
	外售做饲料
	/
	8825
	

	
	屠宰车间
	碎骨碎肉
	一般固废
	
	/
	1083.75
	

	
	屠宰车间
	检疫不合格畜禽及胴体
	一般固废
	委托专门企业无害化处置
	/
	0.967
	

	
	污水处理站
	污泥
	一般固废
	定期清运
	/
	8.063
	

	
	锅炉房
	炉渣
	一般固废
	外售
	/
	2.3
	

	
	屠宰车间
	废包装袋
	一般固废
	外售给废品回收站
	/
	10
	

	
	屠宰车间
	检疫固废
	危险废物
	设置危废暂存室，委托有资质的单位进行处理
	/
	1.0
	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

	
	冷库
	设备维修废冷冻机油
	危险废物
	设置危废暂存室，委托有资质的单位进行处理
	/
	0.1
	



[bookmark: _Toc9480]8.4竣工验收管理
8.4.1竣工验收管理及要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，验收监测工作分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段。
8.4.2竣工验收管理
项目建成运行后，由建设单位自行组织进行竣工环保验收，环保“三同时”竣工验收，见表8.4-1。
表8.4-1                环保“三同时”竣工验收
	处理对象
	验收内容
	污染防治措施
	验收指标
	验收标准

	废气治理
	无组织排放
	/
	NH3＜1.5mg/m3
H2S＜0.06mg/m3
臭气浓度＜20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值

	
	锅炉废气
	多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧
	颗粒物＜50mg/m3
二氧化硫＜300mg/m3
氮氧化物＜300mg/m3
烟气黑度≤1
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2大气污染物排放限值

	污水治理
	污水处理站
	采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”工艺
	pH：6.0-8.5
COD＜500mg/L
BOD5＜300mg/L
SS＜400mg/L
动植物油＜60mg/L
	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工的三级标准

	
	地下水环境监测
	烯防渗措施
	各分区防渗措施防渗系数

	固废处理
	不合格品牛羊肉
	委托专门企业无害化处置
	《病死及病害动物无害化处理技术规范》有关规定作无害化处理

	
	危废暂存间
	防渗、定期清运
	《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月）

	
	污泥
	防渗、定期清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；

	
	生活垃圾分类收集至垃圾桶（箱）
	定期清运
	

	
	危废暂存间、防渗容器
	定期清运
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

	噪声治理
	厂界噪声
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[bookmark: _Toc30650]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc15858]9.1建设项目概况
（1）工程名称：新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目；
（2）建设单位：新疆冠元牧业有限公司；
（3）建设性质：新建；
（4）项目投资及资金来源：本项目总投资为11000万元，全部为企业自筹。
（5）劳动定员及工作制度：项目新增劳动定员300人，年工作365d，每班8小时，两班制。
（6）建设位置及周边关系：本项目位于塔城市也门勒乡下三工村，厂区北侧为纬三路，西侧为经四路，南侧和东侧均为空地。项目区中心地理坐标为：东经83°0′40.312″，北纬46°39′53.682″。
（7）建设内容：总占地面积60156.7m2（90.2亩）。
（8）建设规模：项目新建牛屠宰生产线1条、羊屠宰生产线1条，年屠宰牛3.65万头、羊36.5万只。
[bookmark: _Toc28749]9.2产业政策符合性
[bookmark: _Toc19046]根据《产业结构调整指导目录（2021年版）》，其中“年屠宰牛、羊15万头及以下、牛1万头及以下、羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”属于限制类，本项目年屠宰牛3.65万头、羊36.5万只，为允许类项目，符合国家产业政策。
9.3环境质量现状
9.3.1环境空气质量现状
区域环境质量达标评价结果表明，项目区所在区域为环境空气质量达标区。NH3、H2S浓度值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D的参考浓度限值标准，项目区特征污染物达标。
9.3.2地下水环境质量现状
根据现状水质监测数据及标准指数法评价结果，在监测时段内，各监测点地下水水质各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。
9.3.3声环境质量现状
根据对项目区声环境现状的监测结果表明，项目区的声环境完全满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区标准限值，项目区现状声环境质量较好。
[bookmark: _Toc10255]9.4主要环境影响结论
9.4.1施工期环境影响结论
（1）环境空气影响
项目施工期主要大气污染物为扬尘和机械燃油废气。施工期间，施工区域可采取洒水措施，车辆进入施工区域应控制车速，从而抑制扬尘的产生，建筑材料和渣土采取遮盖措施，减少起尘；加强施工机械的养护，不使用时，及时关闭机械。项目工程基本为钢架结构建筑，工程量较小，施工时间较短，在采取本报告提出污染防治措施后，施工期间对所在区域环境空气不会造成显著性不良影响。
（2）水环境影响
施工期间废水主要为砼养护施工废水，施工区域设置临时沉砂池，经过沉淀的施工废水可用于施工区域洒水降尘。在采取措施后，施工期产生的废水不会对项目区水环境造成显著不良影响。
（3）声环境影响
项目施工期间，应合理安排施工工序，在区域边界设施工围挡等设施，施工设备应尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。采取以上污染控制措施后，可将施工期噪声影响降至最低程度。
（4）固废环境影响
施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，对于无利用价值的应及时清运至建筑垃圾填埋场，运输过程中采用篷布进行遮盖，防治沿途洒落，施工结束后，及时拆除、清理项目区的临时建筑，做到“工完、料尽、场地清”。施工期间只要加强管理，采取切实可行的措施，这些废弃物不会给环境带来危害。
（5）生态环境影响
施工期间采取围挡措施，以明确施工边界；土方施工时将表土进行剥离，并单独堆放，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的黏土，将表土层全部用于绿化用土，减少弃方量。本项目主体建筑均为钢架结构，均采用预制构件组装而成，工程量较小，施工期较短，且项目位于塔城市也门勒乡下三工村，占地为建设用地，项目施工期间对项目区生态环境的影响较小，施工结束后通过绿化措施可使项目区生态逐渐稳定。
9.4.2运营期环境影响及保护措施
（1）环境空气影响
本项目待宰圈恶臭采用干清粪工艺，将产生的粪渣及时清运外售，实现日产日清，从源头上加强了控制，排放的废气污染物得到有效控制，可实现达标排放，有效控制了厂区无组织废气的排放，废气排放对区域环境空气质量影响较小。项目设置多管立式旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧对锅炉烟气进行处理，由《锅炉产排污量核算系数手册》可知多管旋风除尘器的颗粒物去除效率可达70%，布袋除尘器颗粒物去除效率可达99%，总效率为99.7%，氮氧化物去除效率30%，经处理后烟尘排放浓度为0.21mg/m3，SO2浓度为158.57mg/m3，NOx浓度为97.8mg/m3，均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中烟尘排放浓度要求，经20m高烟囱达标排放。在采取污染防治措施后，本项目生产对所在区域环境空气不会造成显著性不良影响。
（2）水环境影响
厂区污水处理站采用“格栅+调节+气浮+AAO+二沉池+消毒”的处理工艺，设计处理规模500m3/d，可满足项目需求。出水可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准要求。治理措施可行。生活污水直接排入城镇污水管网，进入塔城市污水处理厂集中处理，对地表水环境影响较小。通过区域水文地质调查、污染源及污染途径分析和工程防治地下水污染措施分析可知，建设项目地下水评价范围均能达到地下水环境质量标准要求，项目建设对地下水影响很小。
（3）声环境影响
本工程运营后，通过减震、隔声等措施，并在厂界处设置绿化带，可保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类声功能区标准的要求。
（4）固废环境影响
本项目固体废物主要包括：畜禽粪便、屠宰后经检疫不合格内脏、淋巴组织及其他不可食用部分、碎肉碎骨、废包装物、污泥、炉渣、检疫固废及职工生活垃圾（含餐厨垃圾）等。其中经检疫不合格内脏采用装袋密封后，进行无害化处理；锅炉灰渣定期外售给砖厂制砖利用。畜禽粪便、淋巴组织及其他不可食用部分、碎肉碎骨、废包装物、污泥属一般固废，畜禽粪便及时清运后拉运至有机肥厂加工，胃肠内容物、淋巴组织及其他不可食用部分、碎肉碎骨外售用于加工饲料，废包装物外送废品回收站，污泥脱水后送生活垃圾填埋场填埋，检疫固废设置危废暂存室，委托有资质的单位进行处理，职工生活垃圾分类收集由环卫部门定期运走处置。综上所述，在采取有效的措施后，本项目各固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。根据固体废物的性质，项目产生的固废全部可得到妥善处置，不排入环境。因此，在按照上述贮存和处置要求进行贮存和处置的前提下，对周围环境不会造成不利影响。治理措施可行。
（5）环境风险
通过对风险的识别与评价，本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，因此本项目的环境风险评价等级为简单评价。针对可能的事故，本次评价提出了日常防范和应急措施，在各种事故应急设施按要求建设后，能够有效控制事故的影响。同时要求企业编制应急预案。
[bookmark: _Toc19686]9.5公众意见采纳情况
[bookmark: _Toc24539]建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，进行了三次网络公示，先后在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会发布三次公示向公众告知本项目的建设情况。项目在环境影响报告书第二次公示期间，在塔城日报进行了2次公示，并在铁厂沟镇的公示栏进行了张贴公示。项目的建设得到公众的理解与支持，公示期间均没有收到反馈。
9.6环境影响经济损益分析结论
本项目总投资为11000万元，环保投资为124.5万元，占项目总投资的0.000113%。经分析本项目采取的环境保护措施技术经济可行，采取环评规定的各项措施后，在加强管理的基础上，各项污染物均能达标排放。本评价针对工程建设特征制定了相应的环保措施（包括废气、废水、固废、噪声等方面）。综合上述对本工程经济、社会、环境效益三方面的分析可知，本工程投产后，不仅可增加当地财政收入，还在减少污染排放的同时，通过回收物料和加强综合利用，体现出污染治理节能降耗带来的经济效益，可实现社会、经济、环境效益的和谐统一。
[bookmark: _Toc12735]9.7环境管理和监测计划
项目建成投产后，其环境管理工作纳入公司管理体系，并按照环境保护要求，搞好生产管理的同时，也做好环境管理工作。项目需设立环境管理专员，负责整个厂区环境管理和日常环境监测工作，建立健全日常环境管理制度，负责对环保设施的操作维护保养及污染物排放情况进行监督调查，同时要做好记录，对日常废气处理系统的营运情况制作好管理台账。该项目建成后，为了更好的对项目运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，应制定相应的环境监测计划，定期按环境监测计划要求进行监测，向环保主管部门提交监测报告。
[bookmark: _Toc11838]9.8综合结论
新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目符合国家产业政策和环保政策，布局合理，符合总量控制和达标排放要求。切实贯彻环境保护“三同时”制度前提下，全面落实本环评提出的各项环保设施、措施后，项目施工期及运营期带来的环境影响能得到有效控制或缓解，对周围环境影响是可以接受的。公从参与无人提出反对意见，厂址选择符合要求。
因此，在切实落实各项环保措施和加强施工管理的条件下，该项目建设从环保角度考虑是可行的。
[bookmark: _Toc27377]9.9建议
为保护环境，最大限度减少污染物的排放量，针对项目特点，本评价提出以下要求和建议：
（1） 加强事故风范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，指定防范措施和应预案。
（2） 加强防渗措施施工管理，确保防渗工程的施工质量，避免污染物下渗对地下水造成影响。
oleObject1.bin
�

场地平整


土建工程


工程验收


交付使用


施工噪声、扬尘


施工噪声、扬尘、机械燃油废气


建筑垃圾、施工废水


依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境现状调查


1、环境影响识别和评价因子调查
2、明确评价重点和环境保护目标
3、确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查监测与评价


建设项目
工程分析


1各环境要素环境影响预测与评价
2各专题环境影响分析与评价


1提出环境保护措施，进行技术经济论证
2给出污染物排放清单
3给出建设项目环境影响评价结论


编制环境影响报告书


第一阶段


第二阶段


第三阶段



image1.emf
依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1

、研究相关技术文件和其他有关文件

2

、进行初步工程分析

3

、开展初步的环境现状调查

1

、 环境影响识别和评价因子调查

2

、 明确评价重点和环境保护目标

3

、 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1

各环境要素环境影响预测与评价

2

各专题环境影响分析与评价

1

提出环境保护措施， 进行技术经济论证

2

给出污染物排放清单

3

给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段


oleObject2.bin

image2.wmf
0.876

Q

393

.

0

V

net

gy

+

=


image3.png
Fm Rx| Ay 91X Cosr
100 " 100x33870




oleObject3.bin

image4.wmf
6.5

7.0

7.0

PH

PH

-

-

实

测


oleObject4.bin

image5.wmf
8.5

7.0

7.0

PH

PH

-

-

实

测


oleObject5.bin

image6.wmf
8

lgr

20

-

-

=

WA

L

r

）

(

L

A


oleObject6.bin

image7.wmf
i

i

0i

=100%

C

P

C

´


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

D

C

L

BL

A

C

Q

5

.

0

2

m

c

r

25

.

0

1

+

=


oleObject8.bin

image9.wmf
n

n

2

2

1

1

q

...

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=


image10.png
B/((

=1

i

=
<

=i





image11.png




