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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1]第一章 概述
1.1.     建设项目的特点
天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物 ”）其前身于 1993 年成立， 股份公司成立于 2000 年 12 月，成立之初公司名称为新疆天康畜牧生物技术股份 有限公司，主要由新疆天康技术发展公司联合新疆畜牧科学院、新疆农垦科学院、 新疆生物药品厂等数家单位发起设立，股份公司下设饲料事业部、胚胎工程事业 部、生物制品事业部、石河子分公司、生物技术中心等。2016 年 6 月更名为天
康生物股份有限公司。
天康生物股份有限公司是首批农业产业化国家重点龙头企业，实现了现代畜 牧业畜禽良种繁育——饲料与饲养管理——动物药品及疫病防治—— 畜产品加 工配售 4 个关键环节的完整闭合。天康生物业务涉及生物制药、饲料、蛋白油脂、 食品养殖四大板块，目前已拥有 30 万头生猪繁育基地、150 万吨饲料加工基地、 60 亿毫升（头份）兽用生物疫苗生产基地、100 万头生猪屠宰及肉食品加工基地、 60 多个天康放心肉连锁及专卖店（柜）、50 万吨油脂与植物蛋白生产线的大型
现代化农牧企业集团。
天康公司下设制药事业部，其前身是原新疆生物药品厂，1958 年建厂，拥 有几十年的牛羊疫苗、 合成肽疫苗生产资质。2000 年天康生物设立时，新疆生 物药品厂整体进入天康股份，成为天康股份的生物制药事业部。是农业部批准的 全国兽用生物制品生产企业之一，是国家定点生产合成肽疫苗的五个企业之一。 天康公司制药事业部于 2003 年投资建设位于头屯河区的生产厂区，建设地点位 于头屯河区工业园（现改名为乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区））， 占地 69323.5m2（104 亩），累计投资 3.5 亿元。已建成五个兽用生物制品 GMP 车间， 以及配套的质检、检验动物房、污水灭活、制水等设施，至今先后 11 次通过农 业部 GMP 验收。在制药事业部对其下属制药工业园的功能整合过程中，位于头
屯河区的厂区生产产品定位为新型合成肽疫苗、牛羊疫苗的研发生产基地。
按照农业部《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》农业农村部 《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》《兽药生产质量管理规范（2020
年修订）》及天康生物发展规划，天康生物拟建天康生物股份有限公司兽用生物
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安全三级防护升级改造项目（四车间）（以下简称“本项目 ”），为高 致病性猪繁殖与呼吸综合征疫苗悬浮工艺技术改造项目的升级改造工程，工程完 工后，可年产合成肽疫苗 400万 mL 。本项目在原四车间内部进行改造，中心地
理坐标为 N43°54'32.43" ，E87°23'29.98"。
建设必要性：根据调查，国内养 殖市场向集团化、集约化、规模化养殖方 向发展，市场对高质量产品的需求增加， 目前全国市场需求量约 60 亿 mL 。本 项目新增部分更先进、更高效的生产设备，对生产车间的防护等级进行提升，对 自动化软件进行升级。本项目的建设，通过对工艺、装备、自动化控制水平、生 物安全防护等级进行提升，生产过程的智能化、自动化程度的提升，从而提高生 产效率、提高产品质量，提升本公司的市场竞争力，满足目前国家要求、市场需
求，因此本项目的建设是非常必要的。
[bookmark: bookmark3]1.2.     环境影响评价的工作过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 （国务院令[2017]年第 682 号）中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根 据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部 部令 第 16 号），本项目属于“二十四 医药制造业 47 化学药品原料药制造 271；化学 药品制剂制造 272；兽用药品制造 275；生物药品制品制造 276 ”，应编制环境
影响报告书。
为此，2023 年7 月，天康生物股份有限公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制《天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目（悬 浮Ⅲ车间项目）环境影响报告书》。接受委托后，我单位随即组织环评技术人员 到项目及周围地区现场进行了现场踏勘，根据工程特点和当地环境特征，按照环 境影响评价技术导则要求，对评价区开展了全面的环境现状调查、监测与资料收 集工作，走访了相关政府部门，配合建设单位进行公众意见征询。通过上述大量 工作，按照建设单位提供的设计资料、厂区内已建项目的环评及验收等相关资料， 依据现行的环境影响评价技术导则、法律法规等规范要求，编制完成本项目环境 影响报告书，供建设单位报送新疆维吾尔自治区生态环境厅审批和作为污染防治
建设的依据。
天康生物股份有限公司建设地点位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河
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区），在建设之初属于新疆生产建设兵团管辖企业，自 2001 年建设至 2017 年一 直由原新疆生产建设兵团环境保护局负责其项目环保方面的审批、验收、监管。 2017 年以后根据属地化管理原则，全面由地方管辖，因此本次建设改为向新疆
维吾尔自治区生态环境厅申请审批。
按照《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）的要求，本次环境影
响评价采用的工作过程详见图 1.2- 1。

[image: ]

图 1.2-1    环境影响评价工作程序图
[bookmark: bookmark4]1.3.     分析判定相关情况

1.3.1.   国家产业政策、法律相符性分析
（1）与《产业结构调整指导目录（2021）》符合性
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依据《产业结构调整指导目录（2021 年）》（国家发展和改革委员会第 29 号令），本项目属于“十三、医药 ”中“2 、重大疾病防治疫苗、抗体药物、 基因治疗药物、细胞治疗药物、重组蛋白质药物、核酸药物，大规模细胞培养和 纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、无血清无蛋白培养基培养、 发酵、纯化技术开发和应用，纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂，采用 现代生物技术改造传统生产工艺 ”，为鼓励类。同时，本项目不属于《市场准入 负面清单（2019 年版）》禁止事项，符合相关产业政策。本项目已于 2018 年 12  月 19 日取得了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐头屯河区）经济和发展改革 委员会（价格监督监察局）出具的《天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目登记备案证》，备案编号为 1809160051180 。综上所述，本项目
符合相关国家和地方的相关产业政策。
（2）与《“十三五 ”农业科技发展规划》符合性分析
根据农业农村部下发的农科教发〔2017〕4 号《“十三五 ”农业科技发展规
划》有关条目，本项目符合以下大类及分项要求：
三、农业科技创新
（一）重点领域  9.动物疫病防控
技术开发：加强禽流感、口蹄疫重大动物疫病新毒株和变异毒株的常规疫苗、 基因工程新型疫苗、兽药以及快速、轻简化、高通量诊断与监测试剂的研发及标 准化应用；生物安全措施、诊断监测、免疫防控、区域净化等多技术集成；研发 动物用抗菌药替代技术和产品以及中兽药制剂和精准用药技术；加强外来疫病的 诊断、疫苗及监测技术研究，加强兽药检验技术研究；开展基于转基因和遗传育 种技术的小型化替代实验动物的选育与开发，以及探寻其在病原致病性研究、疫 苗开发及免疫效果评价中的应用。加强水产养殖用疫苗及禁用药物替代品研发及
标准化应用。
天康生物股份有限公司位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）的生产厂  区主体工程为合成肽疫苗，本次后的四车间生产合成肽疫苗，按照农业农村  部《农业部关于印发〈口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划〉的通知》 （农医发〔2016〕37 号）规范要求改造四车间使之符合生物安全三级防护要求，
符合相关农业规划要求。
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（3）与《“十三五 ”生物产业发展规划》相符性分析
根据《“十三五 ”生物产业发展规划》中“三、推动重点领域新发展 （三） 加速生物农业产业化发展 2、推动农业生产绿色转型 ”指出：开发基于分子靶标 病害精准防控、植物免疫诱导、动物疫苗分子设计新技术，建立基于病虫基因组 信息的绿色农药、兽药创制技术体系；开发安全、高效的活载体基因工程多价疫 苗，研制用于不同畜禽疫病防控的生物治疗制剂；革新动物用基因工程抗体大规 模生产、纯化等抗体制备技术与工艺，创制一批新型动物疫苗、生物兽药、动物 疫病诊断检测试剂、植物新农药等重大产品，实现规模生产与应用。开发绿色、
安全、高效的新型海洋生物功能制品。
本项目为动物疫苗生产，本项目通过对工艺、装备、自动化控制水平、生物 安全防护等级进行提升，生产过程智能化、自动化程度的提升，从而提高生产效 率、提高产品质量，提升本公司的市场竞争力，满足目前国家要求、市场需求，
符合《“十三五 ”生物产业发展规划》。
（4）《中华人民共和国生物安全法》相关要求
《中华人民共和国生物安全法》（2021 年4 月 15 日施行）相关要求见表 1.3- 1。
表 1.3-1    《中华人民共和国生物安全法》相关要求

	序 号
	《中华人民共和国生物安全法》要求
	本项目情况
	符合 性

	1
	第十七条 国家建立生物安全信息发布制度。 ……   任何单位和个人不得编造、散布虚假的生物安全信息。
	应严格遵守。
	相符

	

2
	第二十九条 任何单位和个人发现传染病、动植物疫病 的，应当及时向医疗机构、有关专业机构或者部门报
告。 ……依法应当报告的，任何单位和个人不得瞒报、
谎报、缓报、漏报，不得授意他人瞒报、谎报、缓报，
不得阻碍他人报告。
	

应严格遵守。
	

相符

	


3
	第三十四条 国家加强对生物技术研究、开发与应用活动 的安全管理，禁止从事危及公众健康、损害生物资源、 破坏生态系统和生物多样性等危害生物安全的生物技术
研究、开发与应用活动。
从事生物技术研究、开发与应用活动，应当符合伦理原 则。
	本项目不从事危及公众健 康、损害生物资源、破坏生 态系统和生物多样性等危 害生物安全的生物技术研
究、开发与应用活动。
	


相符

	

4
	第三十五条 从事生物技术研究、开发与应用活动的单位
应当对本单位生物技术研究、开发与应用的安全负责，
采取生物安全风险防控措施，制定生物安全培训、跟踪 检查、定期报告等工作制度，强化过程管理。
	本项目已采取三级生物安 全风险防控措施，制定生物 安全培训、跟踪检查、定期 报告等工作制度，严格落实
强化过程管理。
	

相符



	序 号
	《中华人民共和国生物安全法》要求
	本项目情况
	符合 性

	

5
	第三十七条 从事生物技术研究、开发活动，应当遵守国 家生物技术研究开发安全管理规范。
从事生物技术研究、开发活动，应当进行风险类别判断，
密切关注风险变化，及时采取应对措施。
	本项目严格遵守国家生物
技术研究开发安全管理规 范。
	
相符

	


6
	第三十八条 从事高风险、中风险生物技术研究、开发活
动，应当由在我国境内依法成立的法人组织进行，并依 法取得批准或者进行备案。
从事高风险、中风险生物技术研究、开发活动，应当进
行风险评估，制定风险防控计划和生物安全事件应急预 案，降低研究、开发活动实施的风险。
	本项目是由在我国境内依 法成立的法人组织进行，并 已依法取得批准。全厂已进 行风险评估，制定风险防控 计划和生物安全事件应急
预案。
	


相符

	


7
	第三十九条 国家对涉及生物安全的重要设备和特殊生 物因子实行追溯管理。购买或者引进列入管控清单的重
要设备和特殊生物因子，应当进行登记，确保可追溯，
并报国务院有关部门备案。
个人不得购买或者持有列入管控清单的重要设备和特殊 生物因子。
	本项目使用的种毒由企业 从中国兽医药品监察所领 取，已进行登记，确保可追 溯，并报国务院有关部门备
案。
	


相符

	

8
	第四十条 从事生物医学新技术临床研究，应当通过伦理
审查，并在具备相应条件的医疗机构内进行；进行人体
临床研究操作的，应当由符合相应条件的卫生专业技术 人员执行。
	
本项目不从事生物医学新 技术临床研究。
	
相符


综上所述，本项目应严格按照《中华人民共和国生物安全法》（2021 年 4
月 15 日施行）要求进行相关活动。
1.3.2.   地方规划符合性
（1）新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第五篇： 坚持协调发展，推进“五化 ”建设——第二章 加快推进农业现代化，促进农业提质增效——第一节 调整优化农业结构指出：
按照“稳粮、调棉、优果、兴畜 ”的原则，调整优化农业结构和布局，促进农业可持续发展。
畜牧业坚持结构合理化、品种优良化、经营产业化、防疫网络化、营销市场 化，完善良种繁育和动物防疫体系，建设高标准人工饲草基地，推进畜禽规模化、 标准化养殖场（小区）建设，加快肉羊、肉奶兼用牛等良种繁育体系建设，多元 化发展马产业，打造区域特色优势现代畜牧业产业集群。到 2020 年，肉类生产能力达到 210 万吨。
本项目主要产品就是兽用疫苗，本次工程为兽用生物安全三级防护升级 改造项目（四车间），符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要》要求的“完善良种繁育和动物防疫体系 ”，加快推进农业现代化，促进农业提质增效的指导要求。
（2）园区总体规划
本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期用地上，根据《乌鲁 木齐经开区（头屯河区）工业园一、二期控制性详细规划修编（2016-2020 年）》， 规划定位为：结合上位规划及地区发展目标，产业发展动向，建设功能布局合理、 用地集约高效、道路连续贯通、产业结构延伸优化的高科技高增值率的现代化、 环保生态型工业园区。围绕现代制造业和出口加工业发展低碳环保的第二产业体 系，做精做强以先进装备制造为支柱的高端制造业中心，巩固生物医药、食品饮 料两大支柱产业，依托交通枢纽优势，加大出口商品加工基地建设，包括轻工业 制品和机械电子等高新技术产业。依托本区机械制造发展航空零部件生产及机载 电子设备制造两大领域，为地窝堡机场和通用航空提供配套服务。按主导产业划 分为六个区，分别为节能环保—食品加工区、出口加工—机械建材区、生物医药
区、企业研发区、航空零件— 电子机械区和设备制造—纺织服装区。
本项目位于经开区规划的企业研发区内的工业兼容科研用地上，根据本项目 生产特征，本厂区生产产品定位为新型合成肽疫苗、牛羊疫苗的研发生产基地，
全厂为带有研发性质的生物制药企业，符合园区总体规划。
1.3.3.   环境政策符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五 ”规划》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五 ”规划》： 全面实施重点区域同 防同治。明确防控范围及措施，建立兵地常态化的协作机制，统一规划、统一政 策、统一标准、统一要求、统一推进。重点控制区内，除关系国计民生的重大项 目和集中供暖等民生项目，禁止新增排放主要大气污染物的项目。加大乌鲁木齐 - 昌吉-石河子区域、奎屯-独山子-乌苏区域、库尔勒区城、克拉玛依市等重点区 域的污染防控力度，所有新改扩项目应执行大气污染物特别排放限值标准，实现
总量减量控制。
本项目是生产牛羊合成肽疫苗，天康生物股份有限公司为新疆唯一指定的苗生产企业，对于新疆的畜牧业生产来说，属于不可或缺的兽药制品，符合“关 系到国计民生的重大项目 ”定义。本项目位于乌鲁木齐重点控制区，本项目改造前后不新增主要大气污染物。
（2）与自治区环境准入条件符合性分析
根据新环发〔2017〕1 号《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》 通则：建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、 技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《产业转移指导  目录（2012 年本）》（工信部〔2012〕31 号）、《市场准入负面清单草案（试  点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》（工信部  产业〔2010〕617 号）等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工
艺、技术和设备。
本项目不在上述目录、草案、意见的禁止或淘汰类，符合环境准入条件总体
要求。
（3）与《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》符合性
2016 年环保厅发布了第 45 号公告《关于重点区域执行大气污染物特别排放 限值的公告》，要求在乌鲁木齐区域、奎屯-独山子-乌苏区域、玛纳斯县、石河 子市、库尔勒市区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉，以及哈密市、
准东区域的火电行业，要按照规定时间执行相应的大气污染物特别排放限值。
本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），但是不在上述行业之内， 也没有燃煤锅炉，因此不需要执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。由于本项 目依托厂区现有燃气锅炉进行采暖、供蒸汽，执行乌鲁木齐市地方标准-《燃气 锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中各污染物的排放限值，符
合公告要求。
（4）与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）》相符性
根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）》规定：“乌-  昌-石 ”区域和“奎-独-乌 ”区域所有新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污 染物排放标准；PM2.5 年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩）建项目未落实 SO2、 NOX 、烟粉尘、挥发性有机物（VOCS ）等四大项大气污染物总量指标倍量替代
的项目。
本项目改造前后不新增 SO2 、NOX 、烟粉尘、挥发性有机物（VOCS ）等大  气污染物。本项目符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）》相关要求。
（5）与《新疆维吾尔自自治区大气污染防治条例》相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》有关要求符合性分析见表
1.3-2。
表 1.3-2    《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性

	序 号
	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求
	本项目情况
	符合
性

	

1
	企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有 影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环 境影响评价文件； 向大气排放污染物的，应当符合 大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总
量控制要求。
	本项目依法进行环境影响评价
并公开环境影响评价文件；项
目排放的大气污染物满足相关 标准。
	

相符

	
2
	企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物
的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门 的规定设置大气污染物排放口。
	本项目四车间依照法律法规和
国务院生态环境主管部门的规 定设置大气污染物排放口。
	
相符

	


3
	排放工业废气或者有毒有害污染物的企业事业单位 和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测 规范对其所排放的工业废气和有毒有害污染物进行 监测，并保存原始监测记录。不具备监测能力的排 污单位应当委托有资质的监测机构监测，监测数据
不得隐瞒、伪造和篡改。
	
本项目按照国家有关规定和监
测规范对其所排放的废气污染 物进行监测。
	


相符

	
4
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产 开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集 处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
	本项目产生的废气集中收集、
处理。处理后污染物排放满足 相关标准限值。
	
相符

	

5
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当 在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使 用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少
废气排放。
	本项目生产过程中产生的挥发  性有机物，在密闭车间内进行，
本项目使用量小，挥发量少，
通过排气筒集中排放。
	
相符

	

6
	石油、化工和其他生产、使用有机溶剂的企业，应 当采用先进清洁生产技术，降低挥发性有机物的排 放量，并建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备 进行日常维护、维修，及时收集处理泄漏物料。
	本项目采用先进清洁生产技
术，使用量少且生产设备密闭，
降低了挥发性有机物的排放
量；并设置 400m3 事故池，暂 存泄漏物料。
	

相符


根据表 1.3-2 分析得出，本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
相符。
（6）与“三线一单 ”相符性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 ［2016］150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强 环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单 ”约束 ”。
1）与生态红线区域保护规划的相符性
本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），根据规划环评推荐的生态红线：
①园区内的“一心三带 ”的绿地网格为生态红线，该范围作为重点保护的生态空间，建设防护绿地；
②输气管道中心线两侧各 50m 范围内为禁建区，禁止安排建设项目，该范围做绿化用地，中心线两侧 50m～200m 范围为限建区，原则不得安排建设用地；
③200KV 线路高压走廊按 30～40m控制，110KV 线路高压走廊按 15～25m制，35KV 线路按 15～20m控制，设为禁建区，用地用作绿地。
经核实，本项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能，符合生态保护红线。
2）与环境质量底线相符性分析
环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环 境区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区 划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。根据《新疆维吾尔自治区环境 保护“十三五 ”规划》要求，除关系国计民生的项目外，不准建设新增主要污染 物的项目。经监测本项目所在区域 SO2 、O3 的年评价指标为达标；NO2 、CO、
颗粒物 PM2.5 、PM10 的年评价指标均为超标。


第 15  页

本项目由于建筑采暖、生产用蒸汽均依托现有锅炉房，锅炉房在设计、建设 时已包括本项目的需求量，本项目不再新建供暖供蒸汽设施、设备。此外本项目
是新疆主要产业畜牧业的关键疫病防治环节，符合关系国计民生定义。
本项目主要新增污染物为生产设备、管道清洗废水、包装瓶清洗排水、淋浴 排水，废水依托经厂区污水处理站，经厂区污水站预处理后，送往头屯河区污水
处理厂深度处理，不直接排入外环境水体，不会影响区域水环境质量。
上述措施能确保拟建项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区
域环境质量底线。
3）资源利用上线相符性
本项目主要生产牛羊合成肽疫苗，不涉及大宗自然资源的利用，仅消耗部分
天然气、水、电，不属于对资源的过度开发，符合资源利用的政策导向。
本项目采用先进的设备，工艺设计中采用节能工艺，对区域资源的使用影响
不大。
综上所述，本项目符合“三线一单 ”的要求。
1.3.4.   选址合理性分析
本项目在现有灭活疫苗四车间内进行改造，不涉及新建厂房，所在厂区为工 业用地，不涉及占用生态保护红线、永久性保护生态区域等环境敏感区，选址可
行。
1.3.5.   分析判定结论
项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中的鼓励类，符合国家 产业政策、法律法规。项目建设符合相关规划的要求，也不在环境准入负面清单 中。项目建设地点符合规划环评“生态红线 ”要求，与“三线一单 ”要求符合。 因此，本项目建设符合产业政策、相关规划及标准等相关规定要求。经分析判定
具备开展环境影响评价工作的前提和基础条件。
[bookmark: bookmark5]1.4.     关注的主要环境问题及环境影响
结合本项目的工程特点和项目周边的环境特点，需关注的主要环境问题如
下：
（1）厂区现有项目遗留的环境问题；
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（2）本项目营运期产生的废气、废水、噪声污染防治措施可行性、达标排 放可靠性及其对周围环境的影响分析；地下水、土壤环境防治措施可行性及其对 周围环境的影响分析；固体废物处理处置措施合理性分析；环境风险防范措施及
其对周围环境的影响分析等。
[bookmark: bookmark6]1.5.     环境影响评价的主要结论
本项目建设符合国家和地方产业政策要求，建设用地为工业用地，规划选址 符合园区规划及土地利用规划。本项目实施后产生的废气、废水污染物经相应的 环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去 向合理，地下水、土壤防渗分区布局及污染防治措施合理可行，针对可能的环境 风险采取必要的事故防范措施和应急措施，预计不会对环境产生明显不利影响。
在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]第二章 总则
2.1.     编制依据

2.1.1.   国家法律、法规和文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1  日施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29  日施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1  日施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26  日施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29  日施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1  日施行）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1  日起施行）；
（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25  日修订）；
（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1  日施行）；
（10）《中华人民共和国安全生产法》，2014 年 12 月 1  日；
（11）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院
令第 682 号，2017 年 10 月 1  日施行）；
（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部 部
令 第 16 号，2021 年 1 月 1  日施行）；
（13）《产业结构调整指导目录》（2019 年本）；
（14）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环
评[2016]150 号，2016 年 10 月 26  日）；
（15）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号，
2015 年 12 月 11 日）；
（16）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017 年 2 月 7 日实
施）；
（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发
[2012]77 号，2012 年 7 月 3  日）；
（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号，2019 年 1
月 1  日实施）；
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（19）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150 号，
2011 年 12 月 29  日实施）；
（20）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 （国发
[2018]22 号，2018 年 6 月 27  日）；
（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号，
2013 年 9 月 10 日）；
（22）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号，
2015 年 4 月 16 日）；
（23）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31
号，2016 年 5 月 28  日）；
（24）《市场准入负面清单（2019 年版）》（发改体改[2019]1685 号）；
（25）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》
（国办发[2016]81 号）；
（26）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发
[2014]197 号）；
（27）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部
令第 11 号，2019 年 12 月 20  日起施行）；
（28）《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》 （环办环评
[2017]84 号）；
（29）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号，2018 年 1
月 10 日起施行）；
（30）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号，
2017 年 11 月 20 日）；
（31）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环
发[2015]4 号，2015 年 1 月 8  日）；
（32）《国家危险废物名录（2021 年版）》（生态环境部 2020 年部令第 15
号，2021 年 1 月 1  日施行）；
（33）《危险废物污染防治技术政策》（环境保护部 2001 年第 199 号公告，
2001 年 12 月 17  日施行）；
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（34）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》
（国务院），2018 年 6 月 16  日；
（35）《危险化学品安全管理条例》（2013 年 12 月 4  日修订）；
（36）《农业部关于印发〈口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划〉
的通知》（农医发〔2016〕37 号），2016 年 11 月 11  日；
（37）《国家发展改革委关于印发<“十三五 ”生物产业发展规划> 的通知》
（发改高技[2016]2665 号），2016 年 12 月 20  日
（38）《中华人民共和国生物安全法》（2021 年 4 月 15  日施行）；
（39）《病原微生物实验室生物安全管理条例》（2018 年 3 月 19  日修订）；
（40）《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》（环保总局令第 32 号，
2006 年 5 月 1  日实施）。
2.1.2.   地方法律、法规和文件
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018 年 9 月 21  日施行）；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（公告 2018 年 15 号，2019
年 1 月 1  日施行）；
（3）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）》（新政发
[2018]66 号，2018 年 9 月 20  日施行）；
（4）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新政发[2016]21 号，2016
年 1 月 29 日施行）；
（5）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》（新政发[2017]25 号，
2017 年 3 月 1  日施行；
（6）《新疆维吾尔自治区环境保护十三五规划》（新环发[2017]124 号，2017
年 6 月 22 日施行）；
（7）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（2010 年 5 月 1  日
施行）；
（8）《关于下发<新疆加强危险废物和医疗废物监管工作实施方案> 的通
知》（新环防发〔2011〕330 号）；
（9）《关于进一步加强我区危险废物和医疗废物监督管理工作的意见》（新
政办发〔2014〕38 号）；
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（10）《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五 ”挥发性有机物污染防治实施
方案的通知》（新环发[2018]74 号，2018 年 5 月 28  日）；
（11）《关于加强乌鲁木齐区域大气污染防治工作若干意见》，新党办发
[2013]10 号；
（12）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，原新疆维吾
尔自治区环境保护厅，2016 年第 45 号公告。
（13）《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意
见》，新政发[2016]140 号；
（14）《关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治
工作的通知》，新政办发[2017]17 号；
（15）《乌鲁木齐区域大气环境同防同治工作实施方案》，2017.03.23；
（16）《关于印发乌鲁木齐市 2017 年水污染防治工作方案的通知》，乌政
办[2017]64 号，2017.04. 19；
（17）《乌鲁木齐市大气污染防治条例》，2013 年 10 月 30  日乌鲁木齐市
第十五届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）；
（18）《关于印发乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法的通知》，
2017 年 3 月 14  日；
（19）《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一二期控规修编》文
本、图册及批复（乌政函[2017]35 号）。
2.1.3.   采用的技术导则及规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《环境影响评价技术导则  制药建设项目》（HJ611-2011）；
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（10）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南> 的公告》（环境
保护部公告[2017]第 43 号）；
（11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
（12）《制药工业污染防治技术政策》（环保部公告 2012  第 18  号）；
（13）《排污单位自行监测指南  总则》（HJ 819-2017）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范  制药工业-生物药品制品制造》
（HJ1062-2019）；
（15）《污染源源强核算技术指南  制药工业》（HJ 992-2018）；
（16）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；
（17）《实验室设备生物安全性能评价技术规范》（RB/T199-2015）；
（18）《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；
（19）《高效空气过滤器》（GB/T13554-2008）；
（20）《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》（第 2573 号）（2017
年 8 月 31 日）。
2.1.4.   其他相关技术资料
（1）项目备案文件：备案编号为 1809160051180。
（2）《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高致病性猪繁殖与呼吸综合征 疫苗悬浮工艺技术改造项目（四车间）环境影响报告书》及环评批复（兵环审
〔2016〕65 号），2016 年 3 月 30  日；
（3）《天康生物股份有限公司兽用安全三级防护升改造项目（P3 实验室建
设）环境影响报告书》及环评批复（新环审〔2019〕99 号），2019 年 7 月 9  日；
（4）《污水处理设施扩容及工艺升级改造项目环境影响报告表》及环评批
复（乌环评审〔2019〕231 号），2019 年 7 月 11  日；
（5）环境现状监测相关监测报告；
（6）建设方提供的其它技术资料。
[bookmark: bookmark9]2.2.     评价目的及原则

2.2.1.   评价原则
突出环境影响评价的源头作用，坚持保护和改善环境质量。
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（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，
服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据本项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规 划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设
项目主要环境影响予以重点分析和评价。
2.2.2.   评价目的
（1）调查了解公司现有工程情况、所在地区及周边环境保护目标的环境质
量现状，并对厂址周围环境质量进行评价。
（2）通过工程分析、污染源调查，掌握本项目特征污染物的排放情况，分 析论证环保治理措施的经济技术可行性，并对全厂排放的污染物进行汇总，分析
全厂污染物排放情况。
（3）选择恰当的预测模式计算全厂主要污染物对周边环境、特别是对环境
保护目标的影响范围和程度，并对全厂排放主要污染物进行达标分析。
（4）针对各类污染物产生及排放情况，根据设置污染物治理措施处理能力 情况，进行可行性论证，提出控制或减轻污染的对策与建议，计算污染物排放总
量控制指标。
[bookmark: bookmark10]2.3.     环境影响因素与评价因子

2.3.1.   环境影响因素识别
根据拟建工程特点、区域环境特征，以及工程对环境的影响问题进行筛选识
别，结果见下表 2.3- 1。
表 2.3-1    环境问题筛选结果表

	序号
	工程行为
	环境影响因素
	影响程度

	
	
	
	非显著
	可能显著

	1
	行业类别
	国家相关产业政策
	√
	

	2
	项目选址
	地区规划
	√
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	序号
	工程行为
	环境影响因素
	影响程度

	
	
	
	非显著
	可能显著

	3
	废气排放
	区域大气环境质量
	
	√

	4
	废水排放
	地表水环境质量
	√
	

	5
	噪声
	声环境质量
	√
	

	6
	固体废物
	贮存和处置的二次污染
	
	√

	7
	地下水
	地下水环境质量
	√
	

	8
	土壤
	土壤环境质量
	√
	

	9
	环境风险
	环境空气、地下水、土壤
	√
	

	10
	环境管理与监测
	污染物达标排放及环境质量
	√
	


（1）项目选址：本项目属于生物制品制造，属于《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》中鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2019 年版）》禁 止事项，符合国家和地方产业政策要求。本项目建设地点为乌鲁木齐经济技术开 发区（头屯河区）工业园一、二期的新疆天康生物股份有限公司制药工业园内现
有灭活疫苗四车间，所在厂区为工业用地，符合园区布局及产业规划。
（2）施工期：本项目施工期无土建施工，仅涉及厂房内部结构的改造及新 增设备的安装与调试，产生的环境影响主要为设备安装产生的机械噪声。待施工
结束后大多可恢复至现状水平。本项目施工期的影响是短期的、局部的、可逆的。
（3）运营期：
①废气：本项目废气主要包括一般生产废气、细胞培养废气、有机废气、投 料粉尘及危废暂存库废气。若废气处理装置运行不正常，废气污染源可能对周围
环境造成一定影响。
②废水：本项目废水依托厂区自建污水处理站进行处理，出水由厂区污水总 排口排入园区污水管网。若污水处理站运行不正常可能会对周围环境造成不利影
响。
③噪声：本项目噪声主要为各种泵、离心机、辅助生产设施空调净化机组及 制冷机组等生产设备噪声。本项目选址位于 3 类声环境功能区，噪声源经过基础 减振、隔声降噪及距离衰减后，预计对周边声环境影响较小。项目建成后，该影
响是非显著的。
④固体废物：本项目固体废物主要包括生产过程中产生的废一次性耗材、不 合格产品疫苗、废弃的包装材料及废高效过滤器滤膜等，如若处理不当，将会对
环境造成二次污染。
⑤风险：甲醇、冰乙酸、佐剂（矿物油）等可燃物质若操作不当，可能引
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发燃烧、爆炸事故，二次污染物排入周边大气环境，对周围环境造成污染。本项 目具有发生生物风险的可能性，主要通过空气传播。采取合理防范措施的条件下，
该影响是非显著的。
⑥土壤、地下水：本项目厂区污水处理站各构筑物、危险废物暂存场所等若 防渗不当，可能对地下水、土壤造成污染。拟采取分区防渗措施，按照有关规范、
标准采取防渗措施，预计不会对区域地下水环境、土壤环境产生明显影响。
⑦环境管理：通过有效的环境管理措施及运行保障措施，可控制本项目对所 在区域及周边环境的污染，促进区域可持续发展。该影响是有利的、长期的、局
部的、非显著的。
2.3.2.   评价因子筛选
根据上述环境要素识别及工程性质，确定本项目评价因子见表 2.3-2。
表 2.3-2    项目评价因子一览表

	要素
	评价类型
	评价因子

	

大气
	环境现状
	SO2 、NO2 、CO 、O3 、PM2.5 、PM10 、TVOC

	
	环境影响
	挥发性有机物、细胞培养废气、投料粉尘、恶臭气体

	
	总量控制
	/

	


地下水
	
环境现状
	pH 值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、石油
类、总大肠菌群、碳酸根、重碳酸根、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、
氯化物、汞、砷、铅、镉、钾、钠、钙、镁

	
	环境影响
	COD 、NH3-N

	
	总量控制
	/

	
声环境
	环境现状
	连续等效声级 Leq 值

	
	环境影响
	连续等效声级 Leq 值

	




土壤环境
	



环境现状
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯 乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯 甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-  三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、
䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘

	
	环境影响
	/

	环境风险
	风险评价
	病原微生物，有毒、易燃化学品
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[bookmark: bookmark11]2.4.     评价时段
根据本项目的建设规模和性质，本次环境影响评价时段包括施工期和营运期
两个时段。
[bookmark: bookmark12]2.5.     评价标准

2.5.1.   环境质量标准
2.5.1.1.  环境空气
评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改 单中的二级标准以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D
的相关标准。
表 2.5-1    环境空气质量评价标准

	污染物名称
	取值时间
	标准浓度限值(mg/Nm3)
	标准来源

	
SO2
	日平均
	0.15
	








《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及修改单中的
二级标准

	
	1 小时平均
	0.50
	

	
NO2
	日平均
	0.08
	

	
	1 小时平均
	0.20
	

	
CO
	日平均
	4
	

	
	1 小时平均
	10
	

	
O3
	日最大 8 小时平均
	0.16
	

	
	1 小时平均
	0.2
	

	PM10
	日平均
	0.15
	

	PM2.5
	日平均
	0.075
	

	
NOx
	日平均
	0. 1
	

	
	1 小时平均
	0.25
	

	
TVOC
	8 小时平均
	
0.6
	《环境影响评价技术导则 大气 环境》（HJ2.2-2018）附录 D


2.5.1.2.  地下水环境
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油
类标准参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），详见下表 2.5-2。
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表 2.5-2    地下水环境质量标准

	序号
	项目
	Ⅲ类标准
	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH*
	6.5～8.5
	11
	硝酸盐氮
	≤20

	2
	总硬度
	≤450
	12
	汞
	≤0.001

	3
	溶解性总固体
	≤1000
	13
	砷
	≤0.01

	4
	氨氮
	≤0.5
	14
	铅
	≤0.01

	5
	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	15
	镉
	≤0.005

	6
	挥发酚
	≤0.002
	16
	氯化物
	≤250

	7
	石油类
	0.3
	17
	硫酸盐
	≤250

	8
	六价铬
	≤0.05
	18
	钠
	≤200

	9
	总大肠菌群（CFU/100ml）
	≤3
	19
	碳酸根、HCO3- 、K+ 、Ca+ 、Mg+
	/

	10
	氟化物
	≤1.0
	/


2.5.1.3.  声环境
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准，标准值详
见表 2.5-3。
表 2.5-3    声环境质量标准

	评价范围
	功能区
	标准值 dB(A)
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	评价区
	3
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


2.5.1.4.  土壤环境
根据《 土壤环境质量 建 设用地土壤污 染风 险 管控标准（试 行 ） 》 （GB36600-2018），本项目属于第二类用地中的工业用地（M），其管控标准
值见表 2.5-4。
表 2.5-4    建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	20①
	60①
	120
	140

	2
	镉
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36
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	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120

	11
	1, 1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1, 1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	200

	14
	顺- 1,2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000

	15
	反- 1,2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	5
	47

	18
	1, 1, 1,2- 四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1, 1,2,2- 四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	11
	53
	34
	183

	21
	1, 1, 1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840

	22
	1, 1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0. 12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	68
	270
	200
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二 甲苯
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[а]蒽
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[а]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[а,h]蒽
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	25
	70
	255
	700

	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平 的，不纳入污染地块管理。
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2.5.2.   污染物排放标准
2.5.2.1.  废气污染物排放标准
本项目采暖、生产用蒸汽依托天康生物股份有限公司动力工程部的天然气锅 炉 ，锅炉废气 SO2 、NOx 和 CO 执行《 燃气锅炉大气污染物排放标准 》 （DB6501/T001-2018）表 1 中新建锅炉标准；烟尘执行《锅炉大气污染物排放 标准》（GB13271-2014）表 3 中特别排放限值要求。本厂燃气锅炉各污染物标
准值具体见表 2.5-5。
表 2.5-5    废气污染物排放标准  单位：mg/m3

	污染源
	污染物名称
	最高允许排放浓度
	标准来源

	

新建燃 气锅炉
	CO
	95
	
《燃气锅炉大气污染物排放标准》
（DB6501/T001-2018）

	
	SO2
	10
	

	
	NOx
	40
	

	
	烟气黑度（林格曼，级）
	≤1
	

	
	烟尘
	20
	《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13271-2014）表 3 中特别排放限值


本项目厂界 VOCS（NMHC）、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。挥发性有机物无组织废气执 行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录 C 厂区内 VOCS
（NMHC）无组织排放限值。标准值具体见表 2.5-6。
表 2.5-6    污染物无组织排放限值

	污染 物
	适用 范围
	无组织排放监控浓度限
值(mg/Nm3)
	限值含义
	来源

	颗粒物
	厂界
	1.0
	监控点处任意一次浓度值 （在厂界外设置监控点）
	《大气污染物综合排放标 准》（GB16297- 1996）

	NMHC
	
	4.0
	
	

	

NMHC
	

厂内
	排放限值
	特别排放限值
	限值含义
	来源

	
	
	10
	6
	监控点处 1h 平均浓度值 （在厂房外设置监控点）
	《制药工业大气污染物排  放标准》（GB37823-2019）
中附录 C

	
	
	30
	20
	监控点处任意一次浓度值 （在厂房外设置监控点）
	


2.5.2.2.  废水污染物排放标准
本项目属于生物工程类制药项目，根据原环评批复要求，废水执行《生物工 程类制药工业水污染物排放标准》（GB 21907-2008）表 2 新建企业水污染物排
放限值。标准值见表 2.5-7。
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表 2.5-7    污水排放标准  单位：mg/L(pH 除外)

	污染物
	pH
	色度
	悬浮物
	BOD5
	COD
	动植物油

	标准值
	6-9
	50
	50
	20
	80
	5

	污染物
	挥发酚
	氨氮
	总氮
	总磷
	甲醛
	粪大肠菌群数

	标准值
	0.5
	10
	30
	0.5
	2.0
	500


2.5.2.3.  声环境控制标准
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营 期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标
准。具体指标见表 2.5-8。
表 2.5-8    噪声限值标准  单位：dB（A）

	时段
	类别
	昼间
	夜间
	使用标准

	施工期
	-
	70
	55
	GB12523-2011

	运营期
	3 类
	65
	55
	GB12348-2008


2.5.2.4.  固废排放标准
固体废物执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） （2013 年修订）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年
修订）。
[bookmark: bookmark13]2.6.     评价工作等级和评价范围

2.6.1.   大气环境
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则  环境空气》（HJ2.2-2018）有关规定，选择 项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模 型（AERSCREEN）分别计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据
进行分级。
根据污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物最大地面空气质量 浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率 ”），及第 i 个污染物的
地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义为：
Pi=Ci/C0i
式中：Pi-— 的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—  采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓
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度，µg/m3；
C0i—第 i 个污染物环境空气质量浓度标准，µg/m3；
评价等级按表 2.6- 1 的分级数据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率 Pi
按上述公式计算，如污染物数 i 大于 1 ，取 P 值中最大者 Pmax。
表 2.6-1    评价工作等级表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


本项目采暖、生产用蒸汽依托厂区现有燃气锅炉，废水依托厂区现有污水处 理站进行处理达标排放，运营期大气污染物主要为一般生产废气（主要成分为空 气中的热和尘埃）、细胞呼吸废气（主要成分为 CO2 、H2O）和工作人员手部、 器皿的擦拭消毒挥发的甲醇，以及生产过程中产生的极少量有机废气，以及危废 暂存库挥发的极少量有机物和恶臭气体，因产生量极少，未进行定量分析。按照 要求四车间内无菌环境区域先经冰乙酸杀菌装置进行空间灭菌处理，外排气体 经双高效过滤器处理后引至屋面（高出屋面 2m）排放。因此，本次评价大气环
境影响评价确定为三级。
（2）评价范围：大气三级评价可不设置评价范围。
2.6.2.   地表水环境
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评 价等级按建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或 影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型
建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表 2.6-2。
表 2.6-2    地表水环境评价等级判定表

	
评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当 量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级 A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级 B
	间接排放
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根据规定，间接排放建设项目评价等级为三级 B 。本项目附近 5km 无地表 水。建设项目生产过程产生的废水达标排入头屯河区污水处理厂，与地表水不发
生直接水力联系。因此地表水评价等级为三级 B。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3.2.2 规定：
评价等级三级 B ，其评价范围应符合以下要求：
a ）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；
b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目
标水域。
2.6.3.   地下水环境
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A ，拟建 项目为“M 医药 90 、化学药品制造；生物、生化制品制造 ”，所属地下水环境
影响评价项目类别为 I 类。
建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原
则见表 2.6-3。
表 2.6-3    地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	
敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地 下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	
较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源， 其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉 水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区 ”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水 的环境敏感区。


对照表 2.6-3 ，本项目所在区域为工业园区，地下水不是集中式饮用水水源 （包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和
补给径流区，不是分散式饮用水水源地，不属于地下水环境敏感区或较敏感区。
《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目地下水
环境影响评价工作等级划分见表 2.6-4。
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表 2.6-4    建设项目评价工作等级分级表

	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	 (
二
)
	三
	三


根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评
价等级为二级。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），确定地下水 评价范围为 9km2 的矩形区域（以四车间为中心，上游延伸 1km、下游延伸 2.6km、
侧向延伸 1.25km），以下游方向和侧向为主要评价范围。
2.6.4.   声环境
（1）评价等级
项目区位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）内，是《声环境质量标准》 中的 3 类功能区，结合项目特点，根据《环境影响评价技术导则  声环境》
（HJ2.4-2009）中评价等级确定原则，声环境影响评价等级为三级。
（2）评价范围
厂界周边 200m 范围内无敏感保护目标，评至四侧厂界。
2.6.5.   环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的化 学品物料及危险物质为甲醇、冰乙酸、佐剂（矿物油），建设项目环境风险潜 势划分为 I 、II 、III 、IV/IV+级，划分办法为首先确定危险物质及工艺系统危险 性（P）和环境敏感程度（E），然后对照表 2.6-5（即 HJ169-2018 表 2）划分标
准进行判断。
表 2.6-5    建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注： Ⅳ+为极高环境风险。
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（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的等级由危险物质数量与临界量的
比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）确定。
危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应 临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当
存在多种危险物质时，则按式（C. 1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1 ，q2 ，... ，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1 ，Q2 ，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；
（3）Q≥100。
本项目使用的化学品主要有甲醇、苯酚、氢氧化钾、冰乙酸、三羟甲 基氨基甲烷、碳酸氢钠、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵、2-  溴乙胺氢溴酸盐、硫代硫酸钠、206 佐剂（注射级的矿物油）等，使用的物质均 为注射级。其中：甲醇主要用于工作人员手部、器皿的擦拭消毒；2-溴乙胺氢溴 酸盐用于病毒灭活，灭活后用硫代硫酸钠进行中和为无毒无害物质；佐剂为注射 级的矿物油；氢氧化钾、三羟甲基氨基甲烷、碳酸氢钠、磷酸二氢钾、氯化钾、 氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵等化学品主要用于对抗原里的杂质蛋白进行纯化、除 杂；苯酚主要用于每个培养周期完成后的设备清洗和调节 pH；冰乙酸主 要用于空间环境消毒。本项目生产、消毒过程均不使用甲醛，不使用不稳定、易
挥发的有机物。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 表 B. 1 及《企 业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 所列的突发环境事件风
险物质及临界量表，本项目涉及的突发环境事件风险物质有甲醇、冰乙酸、佐
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剂（矿物油），其余物质未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录 B 表 B. 1 及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A，计  算本项目风险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值 Q，确定本项
目 Q 值，计算结果见表 2.6-6。
表 2.6-6    建设项目 Q 值确定表

	序 号
	危险物质名称
	CAS 号
	最大存在 总量 qn/t
	临界量 Qn/t
	该种危险物 质 Q 值

	1
	甲醇
	64- 17-5
	1
	500
	0.002

	2
	冰乙酸
	7722-84- 1
	0.3
	5
	0.060

	3
	佐剂（矿物油）
	8012-95- 1
	26.6
	2500
	0.011

	4
	苯酚
	1310-73-2
	5
	/
	/

	5
	二甲基亚砜
	77-92-9
	1
	/
	/

	6
	2-溴乙胺氢溴酸盐
	2576-47-8
	0.5
	/
	/

	7
	PEG-6000（叔丁基甲醚 6000）
	25322-68-3
	15
	/
	/

	8
	三羟甲基氨基甲烷
	77-86- 1
	1
	/
	/

	9
	碳酸氢钠
	144-55-8
	1
	/
	/

	10
	磷酸二氢钾
	7778-77-0
	1
	/
	/

	11
	氯化钾
	7447-40-7
	3
	/
	/

	12
	氯化钠
	7647- 14-5
	3
	/
	/

	13
	HEPES
	7365-45-9
	0.5
	/
	/

	14
	氢氧化钾
	1310-58-3
	0.5
	/
	/


根据上述分析，本项目涉及的危险物质 Q 值为 0.073<1 ，无需进行 M 值划
分，无需进行环境敏感程度（E）的分级，该项目风险潜势直接判定为Ⅰ。
（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质 及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势后，判定评价工作等
级。即按照表 2.6-7 确定评价工作等级。
表 2.6-7    环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ 、 Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为 I 级，环境风险评价要求为简单分析。
（3）评价范围
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本项目环境风险评价要求为简单分析，环境风险调查范围参照三级评价要
求，确定为距离项目区边界 3.0km 范围内的区域。
2.6.6.   生态环境
（1）评价等级
本项目所在区域是乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）企业研发区内，区 域生态敏感性是一般区域，本项目属于在原厂区内进行建设的项目。按照《环境 影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中评价工作分级原则：“位于原 厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析 ”，因此本
项目生态影响评价仅进行影响分析。
（2）评价范围
厂址区域及附近 500m 范围。
2.6.7.   土壤环境
（1）评价等级
拟建项目属于生物制造类项目，在公司现有厂区内利用已建成的车间进 行部分改造，调整产品结构，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，
判定建设项目土壤影响类型为污染影响型。
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》HJ964-2018 ，本项目属 于制造业-石油化工行业中的生物、生化制品制造，为Ⅰ类项目，项目位于园区
内，所在地周边土壤环境敏感程度属于不敏感，项目占地面积小于 5hm2。
建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表 2.6-8。
表 2.6-8    土壤评价工作等级分级表

	[image: ]占地规模 评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
		
	—

	注： “— ”表示不开展土壤环境影响评价工作


根据上述识别结果，拟建项目综合判定为“二级 ”。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“表 5
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现状调查范围 ”，评价工作等级为二级的污染影响型建设项目，调查范围为占地
范围内全部地块以及占地范围外扩 0.2km 范围内地块。
本项目环境影响评价范围见表 2.6-9 、图 2.8- 1。
表 2.6-9    本项目评价范围表

	序号
	项目
	主要影响因素
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	挥发性有机物、细胞培养 废气、投料粉尘、恶臭
	三级
	/

	2
	地表水环境
	污水排放依托可行性
	三级 B
	依托园区污水处理厂的可行性

	3
	地下水环境
	厂区生产生活废水
	二级
	面积 9km2 的矩形范围

	4
	声环境
	厂区生产设备
	三级
	厂界外 1m

	5
	环境风险
	危险化学品、未失活病毒 泄露影响
	简单分析
	以厂址为中心，半径 3km 的圆 形区域

	6
	生态环境
	施工建设、生产
	三级
	厂址区域及附近 500m 范围

	7
	土壤环境
	施工建设、生产
	二级
	占地范围内全部地块以及占地 范围外外扩 0.2km 范围内地块


[bookmark: bookmark14]2.7.     环境功能区划
项目所在地位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）企业研发区内的工业 兼容科研用地上，按照《新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）总体规划环
境影响报告书》中的规定进行环境各要素功能区划。
2.7.1.   环境空气功能区划
按照园区规划环评及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，项
目所在地环境空气质量功能区划属二类功能区。
2.7.2.   地下水功能区划
按照园区规划环评及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的规定，
项目所在区域地下水执行Ⅲ类标准。
2.7.3.   声环境功能区划
按照园区规划环评及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定，项目
所在区域是工业园区，以工业生产为主要功能，属 3 类声环境功能区。
2.7.4.   土壤环境功能区划
拟建项目所在区域内土壤按照建设用地分类，属于《城市用地分类与规划建
设用地标准》（GB50137-2011）规定的城市建设用地中的工业用地（M）。
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[bookmark: bookmark15]2.8.     主要环境保护目标
（1）保证评价区域的环境空气质量稳定在现状基础上，不因项目建设影响
区域环境空气质量；
（2）保证项目用水不对评价区域地下水资源产生影响，确保项目所在区域
的水环境不改变其现有使用功能；
（3）保护建设项目厂界声环境质量；
（4）保护厂址区域生态环境；
（5）保护厂址区域土壤环境。
本项目环境保护目标见表 2.8- 1 ，厂址周围环境敏感目标分布见图 2.8- 1。
表 2.8-1    环境保护目标一览表

	序 号
	名称
	坐标/m
	相对位置、距 离
	保护 对象
	保护内容
	环境功能区

	
	
	纬度
	经度
	
	
	
	

	1
	西尔单食品公 司
	43.904674°
	87.388589°
	SW
	0.4km
	食品 企业
	环境空气、环境风险
	二类区

	2
	西坪社区
	43.915981°
	87.408715°
	E
	1.3km
	居民
	环境空气、地下水、 环境风险
	环境空气二类  区、地下水Ⅲ类

	3
	三坪农场9 队
	43.913857°
	87.414519°
	ENE
	1.2km
	农户
	环境空气、地下水、 环境风险
	环境空气二类  区、地下水Ⅲ类

	4
	三坪农场6 队 城市农庄
	43.926038°
	87.382820°
	NNW
	1.5km
	休闲 娱乐
	环境空气、环境风险
	二类区

	5
	三坪农场6 队
	43.906531°
	87.361077°
	W
	2.0km
	农户
	环境空气、环境风险
	二类区

	6
	亚心花海主题 乐园
	43.932023°
	87.370817°
	S
	1.2km
	休闲 娱乐
	环境空气、环境风险
	二类区

	7
	蒙牛乳业
	43.912570°
	87.392422°
	N
	0.1km
	食品 企业
	环境空气、环境风险
	二类区

	8
	团缘小区
	43.887092°
	87.397132°
	S
	2.3km
	居民
	环境空气、环境风险
	二类区

	9
	区域地下水
	/
	/
	/
	
	地下水
	Ⅲ类





第 38  页


表 3.1-1    天康（头屯河）制药工业园历年工程环保情况汇总

	序 号
	项目名称
	立项时间
	环评手续
	工程实施
	环保验收
	涉及的主要生产建构筑 物

	


1
	
新疆天康畜牧生物技术股份 有限公司兽用生物制品 GMP 车间建设项目（GMP 一期工
程）
	

兵计(工交)发  〔2001〕169 号
	
2002 年 11 月取得新疆 生产建设兵团局发文  件：兵环发[2002]54 号
环评批文。
	2003 年 6 月正式破土动工，2004 年 9
月投入试生产。包括灭活疫苗第一
GMP 车间、综合生物制品车间、生物
安全防护三级实验室及检验动物房，并
配套水电暖汽、污水处理等辅助生产设
施
	2010 年通过新疆生产 建设兵团环境保护局 的竣工环境保护验收 （兵环监验[2010]017
号）
	一车间、二车间、三车 间，生物安全防护实验
室、1#检验动物房、
2#~5#小动物检验方、1#  污水处理站、1#制水站、
2#制水站、锅炉房

	
2
	新疆天康畜牧生物技术股份 有限公司绿色安全兽药项目
	兵经贸发
〔2003〕19 号文
2003.2
	通过新疆生产建设兵
团环境保护局审批(兵
环发[2003]64 号
	2003 年开始建设，建设了车间主体工 程，没有正式投产
	没有正式投产，因此 未进行环保验收
	
四车间

	
3
	新疆天康畜牧生物技术股份
有限公司兽用生物制品 GMP
二期建设项目
	兵团（农经）备 〔2011〕0021
号
	未批先建，补做环评/
兵环发[2009]176 号环
评批文
	于 2007 年 5 月破土动工，2008 年 8 月 投入试生产。
	兵环污发[2011]192 号文
	二车间、五车间，1#检 验动物房、3#制水站、
锅炉房

	

4
	新疆天康畜牧生物技术股份
有限公司合成肽疫苗无血清
悬浮培养生产线技术改造项
目（GMP 一期）
	兵团（农经）备 〔2011〕0021
号
	
兵环审[2011]196 号
	
于 2014 年 4 月开工、2014 年 10 月完 工，2015 年验收
	
兵环监字2015 第（14） 号，2015.7
	一车间、二车间，6#检
验动物房、2#污水处理
站、锅炉房

	

5
	新疆天康畜牧生物技术股份 有限公司高致病性猪繁殖与
呼吸综合征疫苗悬浮工艺技 术改造项目（四车间）
	

/
	
兵环审〔2016〕65 号
	
于 2015 年 4 月开工，2017 年 7 月完工
	
停产
	
四车间

	6
	新疆天康畜牧生物技术股份 有限公司（头屯河）制药工
	/
	2016 年通过审查，兵环 审〔2016〕50 号
	/
	/
	全厂
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	序 号
	项目名称
	立项时间
	环评手续
	工程实施
	环保验收
	涉及的主要生产建构筑 物

	
	业园建设项目环境影响后评 价报告
	
	
	
	
	

	
7
	天康生物股份有限公司污水
处理设施扩容及工艺升级改
造项目
	
/
	乌环评审〔2019〕231 号
	
2018 年开工，2019 年 12 月调试
	2020 年 6 月 30 号完成 自主验收
	
污水处理站

	

8
	
天康生物股份有限公司兽用
安全三级防护升改造项目
（P3 实验室）
	
备案编号：
1809160051180
, 2018. 12
	

新环审〔2019〕99 号
	

2019 年 7 月开工，2020 年 6 月完工
	2020 年 10 月正式投
产，已于 2020 年 12
月开展自主验收，已
取得验收专家意见并
通过验收
	

P3 实验室

	9
	天康生物股份有限公司锅炉 升级改造项目
	/
	乌经开环审字〔2019〕 3 号
	2019 年 6 月开工，2019 年 8 月 2020 年 3 月 25 日完成
	2020 年 3 月25 号完成 自主验收
	锅炉房
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3.1.4.   现有工程各生产车间及工艺流程介绍
3.1.4.1.  第一车间建设及工艺
第一车间为兽用生物制品一期项目，建筑面积 2329m2 ，净化面积 1753m2， 按照兽药 GMP 规范设计施工，2004 年 9 月通过农业农村部 GMP 静态验收，生 产口蹄疫亚洲 I 型抗原，产能仅为单价抗原 1.5 亿 mL 。2011 年进行后，报 批双价抗原 6.4 亿 mL ，实际产能是年产生产口蹄疫 O 型、亚洲 I 型两种抗原，
即产能为双价抗原 3 亿 mL 。现有主要生产设备 5240 台套。
前该车间生产口蹄疫亚洲 I 型抗原疫苗生产采用的血清转瓶工艺， 后转瓶工艺设备拆除，生产口蹄疫 O 型、亚洲 I 型两种抗疫苗采用的无血清悬浮
工艺，采用生物反应器生产为灭活疫苗。
3.1.4.2.  第二车间建设及工艺
第二车间与第一车间生产工艺相同、产能相同、产品大致相同略有区别。但 是其建设情况在历次环评报告中都比较粗略，没有反映其与第一车间一同进行建 设、技术改造情况。实际产能是与一车间相同，年产生产口蹄疫 O 型、亚洲 I
型两种抗原，即产能为双价抗原 3 亿 mL。
3.1.4.3.  第四车间建设及工艺
第四车间建筑面积 6875m2 ，早期主要生产鸡新城疫苗，并配套有小动物实 验室。2015 年第四车间病毒细胞疫苗生产线进行技术改造，达到年产 8 亿头份 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗生产能力，同时对生产工艺进行优化。项目 于 2015 年 4 月开工、2017 年 7 月完工，由于市场原因不再开展高致病性猪繁殖
与呼吸综合征活疫苗的生产。
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（TJM-F92 株）系用猪繁殖与呼吸综合 征病毒 TJM-92 株，接种 Marc- 145 细胞无血清培养，收获细胞培养物，加入适
量耐热保护剂，经冷冻真空干燥制成。用于预防猪繁殖与呼吸综合征。
3.1.4.4.  第四车间建设及工艺
第四车间产品为合成肽，建筑面积 4060m2 ，按照兽药 GMP 规范设计施工，
2010 年投入生产，年产合成肽 10000g 、2 亿 mL。
合成肽产品生产工艺：肽合成→切断→环化→脱盐浓缩除菌→乳化→分装。
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3.1.4.5.  第五车间建设及工艺
第五车间为兽用生物制品二期项目建成 ，建筑面积 3696m2 ，净化面积 1753m2 ，按照兽药 GMP 规范设计施工，2008 年 11 月投入生产，生产能力为年
产口蹄疫 O-亚洲 I 型灭活疫苗 2 亿 mL/a ，现有主要生产设备 346 台套。
主要工艺分为疫苗制造及毒种检验两部分，先以转瓶对细胞扩增培养，再由
生物反应器培养。
3.1.5.   现有各辅助工程
3.1.5.1.  各灭菌灭活工序
天康生物股份有限公司各车间、健康动物房、P3 实验室排出的工艺废水均 设有灭菌工序，废水经蒸汽在污水灭活罐消毒处理后冷却排入污水站。在生物制 药过程中最关键的过程之一是灭菌工艺。其灭菌指应用物理或化学等方法将物体 上或介质中所有的微生物及其芽孢（包括病的和非致病的微生物）全部杀死，达 到无菌状态的总过程。 目前企业常用的灭菌工艺有高压蒸汽灭菌法、干热灭菌。
其中高压灭菌设备投资较高，干热灭菌实质是一种焚化过程。
高压蒸汽灭菌是利用饱和蒸汽 121℃、15min～120min来迅速使蛋白质变性， 即微生物死亡。传统的高压蒸汽灭菌工艺有手提式高压蒸汽灭菌器、立式高压蒸 汽灭菌器、卧式高压蒸汽灭菌器。随着目前该技术的发展，目前比较典型的高压 蒸汽灭菌器为脉动真空高压蒸汽灭菌器。该技术在通入蒸汽前有一预真空阶段， 即腔体内抽压至 2.6KPa ，使腔体内原空气被排除约 98% ，然后再进入高温洁净 蒸汽，温度可达到 132- 135℃ , 具有灭菌周期短、效率高， 自动化程度高、节省
人力、物力等，但设备价格相对较高。
天康生物股份有限公司采用的即是高温高压灭菌工艺。
3.1.5.2.  大型动物疫苗检验房
（1）第一检验动物房
第一检验动物房建筑面积 1683m2 ，净化面积 1143m2 ，按照生物安全防护三
级（P3）标准设计施工，2004 年 9 月建成投入使用，现有主要生产设备 7 台套。
（2）第二检验动物房
建筑面积 2150m2 ，按照生物安全防护三级（P3）标准设计施工，2008 年 11
月建成投入使用，现有主要生产设备 7 台套。
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2014 年该检验动物房改造为 P3 实验室，但是不具备开展动物实验的条件。
（3）第六检验动物房
6#检验动物房主要由地上 4 个区及地下 3 个区组成。6#检验动物房设计为钢 筋混凝土框架结构，地上二层，建筑面积 3000m2 ，建筑物长 50m ，宽 30m ，高 10.8m 。地上 4 个区包括：2 个负压检验区、1 个一般检验区、1 个辅助检验区。 地下 3 个区包括：2 个负压区、1 个一般区。6#检验动物房能够同时进行口蹄疫
O 型、亚洲 I 型两种抗原效力检验和疫苗安全性检验。
①6#检验动物房负压检验区
检验间：饲养检验用动物，进行病毒攻毒试验。
解剖间：处死检验用动物，解剖观察病变情况
污物处理间：安装高压灭菌器、有渡槽功能的消毒池传递窗等，用于检验用
动物和使用物品的灭菌消毒。
②6#检验动物房一般检验区
疫苗安全性检验间：饲养检验用动物，进行疫苗安全性检验试验。 污物处理间：安装高压灭菌器等，用于检验用动物的无害化处理。
洗涤间：安装洗涤槽进行其他与疫苗生产有关器皿、容器的洗涤。
③6#检验动物房辅助检验区
办公室：现场办公、管理使用。
监控室：安装监视、存储器，对各检验单元进行现场实时监控和管理。
卫生更衣间：用于生产人员的一更和洗手消毒，同时设男女卫生间。
空调机房：安装空调机组、制冷机组、空压机及泵阀等。
④6#检验动物房地下负压区
设置污水灭活站，用于病毒检验区污水灭活处理。
⑤6#检验动物房地下一般区
为 2#污水处理站（停备用）及新建污水处理站，用于全厂所有污水处理。
3.1.6.   P3 实验室
建设面积 10603.54m2，建设三层楼，地上二层（中间有一夹层），地下一层。 地下一层包括换热站、污水消杀、尸体化制、水处理、水冷机房；地上一层：动
物检验中心，检验实验室，消防和中控室，高、低压配电室；地上夹层：管道技
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术夹层、办公室、休息室、培训室、卫生间、淋浴间；地上二楼：设备层、理化
检验室 6 座，菌培环检测室 4 座；ELISA 检测室 1 座。
P3 实验室主要进行动物实验，包括对第一车间、第二车间、第四车间、第
四车间、第五车间进行安全检验、效力检验。
建设规模：开展的动物实验为 46 批次/年；
检验猪：850 头/年（40kg/头）；
检验牛：714 头/年（150kg/头）；
检验豚鼠：4000 只/年（0.5kg/只）；
检验小白鼠：5000 只/年（0.02kg/只）；
传毒用乳鼠：5000 只/年（0.002kg/只）。
合计使用动物 150t/年。
3.1.7.   公用工程
3.1.7.1.  供电
天康生物股份有限公司（头屯河制药工业园）已有变压容量 4000kVA 的配 电室 1 座，铺设相应供电线路，以保证天康生物股份有限公司（头屯河制药工业
园）项目生产所需。供电由西郊供电局供应。
3.1.7.2.  供气供热
（1）供气
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）建设供热、供汽锅炉房 1 座，现有燃 气锅炉 5 台，包括 1 台 6t/h 、3 台 4t/h 蒸汽锅炉，1 台 2t/h 热水锅炉，均已通过
环评批复及竣工环境保护验收，并铺设相应供热、供汽及天然气管网。
（2）供汽
锅炉房总装机能力达到 20t/h ，其中 1 台 2t/h 热水锅炉用于供暖，剩余 3× 4t/h、1×6t/h 蒸汽锅炉用于供暖、制水站换热生产纯蒸汽以及灭活罐消毒用水。
各锅炉使用 5 根 12m 高烟囱排放烟气。
根据工艺用气量估算，全年蒸汽耗量为 28500t/h ，平均蒸汽用量为 3.6t/h ， 峰值蒸汽用量为 9t/h ， 目前现有的锅炉蒸汽供给能力为 18t/h ，四车间采暖和工 艺生产均需用到蒸汽，采暖面积约 3000m2，采暖峰值用蒸汽 0.3t/h，工艺最大蒸
汽用量约为 2.5t/h ，因此采暖供热、供汽是有保障的。
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由于各车间生产时段不同，仅能以年用汽量进行统计平衡。蒸汽平衡见表
3.1-3 、图 3.1-2。
表 3.1-3    动力消耗一览表

	蒸汽去向
	第一 车间
	第二 车间
	乳化 车间
	第三 车间
	第四 车间
	第五 车间
	检验动 物房
	P3 实 验室
	研发 中心
	采暖
	总计

	蒸汽耗量(m3/a)
	3212
	3468
	3872
	11772
	2956
	2548
	312
	256
	104
	5000
	33500

	其中
	消毒灭活
	1612
	1768
	1872
	6772
	1456
	1248
	312
	156
	104
	/
	15300

	
	洗瓶设备
	1600
	1700
	2000
	5000
	1500
	1300
	/
	100
	/
	/
	13200

	损耗
	964
	1040
	1162
	3532
	887
	764
	94
	77
	31
	1500
	10050

	排放
	2248
	2428
	2710
	8240
	2069
	1784
	218
	179
	73
	/
	19950



[image: ]

图 3.1-2    全厂蒸汽平衡图  单位：m3/a
3.1.7.3.  用排水
（1）用水


第 49  页
天康公司位于乌鲁木齐市头屯河工业区天康工业园水源由乌鲁木齐市头屯 河工业区供水管网供给。自来水公司给天康生物股份有限公司（头屯河厂区）配
额水量 2000m3/d ，天康工业园已建设的供水管线可以满足项目需要。
（2）污水排放及水处理
目前厂内共有两个污水处理站，1#污水处理站日处理能力 400m3/d ，2#污水 处理站日处理能力 1000m3/d ，均已通过验收监测。其中现有厂区内 1#污水处理
站于 2010 年通过验收，现状已停用， 目前仅为中间调节蓄水功能。
全厂污水经污水处理站处理后，达到《生物工程类制药工业水污染物排放标 准》中表 2 的新建企业水污染物排放限值，排入园区污水管网，进入头屯河污水
处理厂深度处理。
（3）全厂水平衡
根据该厂 2020 年 6 月污水处理设施扩容及工艺升级改造项目验收期间统计 的实际运行数据，厂区用水主要是各车间用水、实验室用水、锅炉废水、生活用 水及绿化用水。厂区排水主要为制水站、锅炉房、健康动物房、检验动物房、P3 实验室、研发中心、办公废水，由于本项目监测期间，P3 实验室未投运，未达 到满负荷运行，验收期间也未达到满负荷运行， 日处理量约 506.2m3/d ，厂区废 水产生量为 152048m3/a，废水排入厂区污水处理站处理达标后通过工业园区下水
管网进入头屯河污水处理厂处理。
全厂现有工程用排水平衡见表 3.1-4。
表 3.1-4    全厂水量平衡表

	用水节点
	用水
	损耗
	排放

	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	制水站
	164
	49200
	16.4
	4920
	147.6
	44280

	四车间
	220
	66000
	22
	6600
	198
	59400

	P3 实验室
	8
	2645
	1.8
	597
	6.2
	2048

	锅炉房
	60
	18000
	6
	1800
	54
	16200

	健康动物房
	20
	6000
	2
	600
	18
	5400

	检验动物房
	30
	9000
	3
	900
	27
	8100

	研发中心
	1
	300
	0.2
	60
	0.8
	240

	办公生活
	70
	21000
	15.4
	4620
	54.6
	16380

	绿化用水
	35
	10500
	35
	10500
	0
	0

	合计
	608
	182645
	101.8
	30597
	506.2
	152048
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[bookmark: bookmark16]3.2.     全厂现有工程污染物排放及污染治理措施
由于疫苗生产过程涉及病毒或细菌培养工序，其主要污染措施及特点为灭菌 （杀毒），主要为疫苗车间的通风灭菌、废水处理的灭菌（病毒）以及生产和实 验固废的灭活处理。本次污染物排放数据来源为《天康生物股份有限公司兽用安 全三级防护升改造项目（P3 实验室建设）环境影响报告书》、《天康生物股份 有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目环境影响报告表》、《天康生物 股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境保护验收监测报 告表》、《天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目（P3 实 验室建设）竣工环境保护验收监测报告》和《天康生物股份有限公司锅炉升级改
造项目竣工环境保护验收监测报告表》。
3.2.1.   废气
数据来源：《天康生物股份有限公司兽用安全三级防护升改造项目（P3 实 验室建设）环境影响报告书》和《天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目竣工
环境保护验收监测报告表》。
（1）生物性废气防治措施
细胞培养过程因发酵产生细胞呼吸废气及生物活性废气，生产及实验过程中 使用的有害微生物均属于生物安全水平的致病微生物，对畜禽类和人体均有不同 程度的感染力，根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2004）、《生物 安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2004）中的有关规定，为防止生物安全 实验室病原微生物通过实验室排气泄漏，现有工程所有车间及生物安全实验室均
设置两级防护屏障。
活疫苗车间采用正压单向气流，空气洁净度为万级；而灭活苗车间采用负压 单向气流。洁净度为百级。不同的生产单元应设有各自独立的空气净化系统。为 防止灭活车间病毒（细菌）逃逸，生产区应分区设过渡带，在洁净区和控制区之
间设缓冲区，空气交换应通过双高效过滤器和紫外线杀菌装置后排放。
攻毒实验房为负压系统，所有废气均经模式过滤器和紫外线消毒后通过车间 或实验室排风口排放。生产车间空气交换时在车间排风处理设备设有高效处理
器，经过模式过滤器和紫外线杀菌装置后外排。
（2）锅炉废气
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天康生物股份有限公司（头屯河厂区）现有工程排放的废气为锅炉烟气，采
用清洁能源天然气从源头消减污染物排放量。
根据《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（头屯河）制药工业园建设项目 环境影响后评价报告》中新疆生产建设兵团环境监测中心站 2015 年 12 月的监测 数据，烟尘排放浓度为 0.67- 14.7mg/m3 ；SO2 排放浓度为未检出；NOx 排放浓度
为 125- 145mg/m3。
根据《天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目竣工环境保护验收监测报告 表》中新疆锡水金山环境科技有限公司 2019 年 12 月和 2020 年 1 月的监测数据， 烟尘排放浓度为 10.0- 17.0mg/m3 ，最大排放速率为 3.26× 10-2kg/h；SO2 排放浓度 为未检出，SO2 最大排放速率未检出；NOx 排放浓度为 36-39mg/m3 ，最大排放
速率为 8.24× 10-2kg/h；CO 排放浓度为 67-71mg/m3 ，最大排放速率为 0.313kg/h。
根据监测结果可知，燃气锅炉烟囱排放的颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污 染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值； SO2 、NOx 、CO 排放浓度、烟气黑度和烟囱高度均满足《燃气锅炉大气污染物
排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。
目前全厂天然气总消耗量达到 316.8 万m3/a，烟气总排放量为4.31×107m3/a。 根据竣工环保验收报告委托监测各污染物浓度最大值核算，现有工程锅炉烟气污
染物排放量统计见表 3.2- 1。
表 3.2-1    现有工程燃气锅炉污染物排放情况

	污染物
排放情况
	烟气量
（m3/a）
	烟尘
	SO2
	CO
	NOX

	达标排放
	排放浓度（mg/m3）
	4.31×107
	20
	10
	95
	40

	
	排放量（t/a）
	
	0.86
	0.43
	4.09
	1.72

	
实际排放①
	实测浓度（mg/m3）
	
4.31×107
	9. 1- 14.3
	<3
	71-75
	33-35

	
	计算浓度（mg/m3）
	
	10.0- 17.0
	<3
	67-71
	36-39

	
	排放量（t/a）
	
	0.73
	0.13
	3.06
	1.68

	排放标准②（mg/m3）
	—
	20
	10
	95
	40


备注：①实际排放数据浓度根据验收监测结果结合全厂天然气用量进行计算；②锅炉废气 SO2、NOx 和 CO 执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建锅炉标准；烟尘执行《锅炉大气 污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中特别排放限值要求。
（3）恶臭气体
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）的恶臭气体排放源包括动物房、污水
站。
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①动物房恶臭
动物房是很多生物制药企业所具有的一个重要的生产组成部分，所以动物房 （包括粪便、排污水、废气、动物尸体）是病毒/病菌等泄漏于环境中的重要途 径之一。目前对动物房的臭气几乎不处理，只是进行换气处理。根据一般的动物 房的调研，实验动物房换气一般为 5 次/小时，通常动物房的面积在 300m2  以下， 则主要的臭气排放量为 4500m3/h ，臭气浓度基本能达到目前《恶臭大气污染物
排放标准》中的要求。
目前市场上流行的脱臭方法有活性炭吸附法、喷淋法、活性氧化法和生物法 等。各种方法各有优缺点。对于动物房臭气的处理，活性炭吸附法最为简单易行， 其次是植物液喷淋法。生物法等不太适合动物房臭气的处理，因为其操作往往比
较复杂，而且如果操作不当，其本身也将是一个恶臭污染源。
已跟建设单位核实，天康生物股份有限公司现有动物房已采区密闭并已安装
活性炭吸附装置处理恶臭气体。
②污水站恶臭
针对污水处理站无组织恶臭，根据《天康生物股份有限公司污水处理设施扩 容及工艺升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中对恶臭的处理措施，格 栅间及厌氧池恶臭采用等离子除臭装置处理后经 11m 高排气筒排放，污水处理
站恶臭由活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放。
3.2.2.   废水
数据来源：《天康生物股份有限公司兽用安全三级防护升改造项目（P3 实 验室建设）环境影响报告书》、《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工 艺升级改造项目环境影响报告表》、《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容
及工艺升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》。
（1）废水排放量
天康头屯河工业园全厂排水量 506.2m3/d（包括四车间，按照 198m3/d 计）， 全厂年排水量为 152048m3/a ，其中各车间、健康动物房、P3 实验室排出的工艺 废水经蒸汽在污水灭活罐消毒处理后进入污水站处理，达到 GMP 认证对生物制
药企业的消毒灭菌要求。
工艺废水主要来自车间，包括车间地面冲洗水、检验动物房排水、疫苗培养
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生产设备的清洗水；非工艺废水主要来自制水站及锅炉房的清净下水，为生产用 净水设备的水处理系统排水、疫苗产品包装瓶的清洗水和包装瓶蒸汽杀菌冷凝 水、辅助设备空调净化机组、制冷机组排水、锅炉房离子交换柱再生废水和生活
废水。
（2）废水处理措施
现有工程采用热力消毒灭菌+生物接触氧化+接触消毒组合处理工艺处理疫 苗生产废水即工艺废水，非工艺废水直接进入生物接触氧化+接触消毒污水处理
站。
①废水生物防护措施——热力消毒灭菌
天康工业园按照农业农村部兽药 GMP 规范的废水处理验收要求，在各个生 产车间及检验动物房地下一层均设有各自污水灭活罐收集工艺废水，废水通蒸汽 消毒后方通过管道进入厂内污水处理站处理。《生物制品生产车间管理办法》中 规定，检验动物及生产清洗废水等工艺废水含有活毒及细菌，必须在本实验区或
本车间内消毒处理再纳入污水处理系统。
因此工艺废水采用高温灭菌处理法，热源为蒸汽。主要是采用罐式高温灭菌 处理的方式，活毒废水先流人其中一个灭活罐，到达高水位后关闭进水阀门，打 开蒸汽管道阀门，向罐中通人蒸汽加热在 65℃~80℃左右，达到操作温度并按 时间持续加热 30min～60min做灭活处理，灭活后的废水冷却至 40℃以下排放至
污水处理站。
②污水处理站
厂区内工艺废水高温灭活后与非工艺废水一同进入污水处理站处理达标后
排放。
污水处理站均采用生物接触氧化+消毒污水工艺。灭活处理后废水达到《生 物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排
放限值，处理达标的废水经市政排水管网进入头屯河污水处理厂。
（3）废水水质达标情况
现有工程废水及生活污水均进入厂区自建污水处理站处理。根据《天康生物 股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境保护验收监测报
告表》的监测数据分析污水站达标性能，监测时间为 2020 年 6 月 7  日~8 日，由
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验收监测结果可以看出，主要指标均满足《生物工程类制药工业水污染物排放标
准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值。
（4）废水排放总量核算
根据现状污水排放量 152048m3/a，结合污水站达标排放浓度限值，天康生物
股份有限公司（头屯河厂区）现有工程废水污染物排放总量核算见表 3.2-2。
表 3.2-2    污染物排放总量结果

	项目
	污染源
	验收实际排放总 量（t/a）
	环评核算全厂总量 指标（t/a）
	进入头屯河污水处理厂处理后 排放的总量（t/a）

	COD
	污水处
理站
	2.43
	15.9
	11.9

	NH3-N
	
	0.049
	2.0
	2


3.2.3.   固体废弃物
固体废弃物产生、排放数据来源为建设单位提供的数据、《天康生物股份有 限公司兽用安全三级防护升改造项目（P3 实验室建设）环境影响报告书》、《天 康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造项目（P3 实验室建设）竣 工环境保护验收监测报告》、《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺 升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》和《天康生物股份有限公司锅炉升
级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》。
天康工业园现有工程固体废弃物包括废弃培养基、车间工艺废渣、实验动物 尸体（含粪便等）、合成肽废液、制水装置产生的废离子交换树脂、锅炉房产生 的废机油、实验室产生的废液及污泥，以及 P3 实验室产生的废实验样本、废垫
料和粪便、一次性实验废材、实验器具、废活性炭、废弃化学试剂。
工艺废渣主要为破损的用品、玻璃器皿、包装瓶等。除污泥外均弃置于专门 过其设计容量；利器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）直接弃置于耐扎容器内； 其它无腐蚀性等特殊要求的废物置于密封塑料袋内。均在厂区内进行消毒无害化
处理。
车间及实验室管理层确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备 和设备对打包的危险废物进行消毒处理，在送往清洁区前使其达到生物学安全； 生物学安全可通过高压消毒处理等业内承认的技术达到。即采用高压灭菌柜，操 作温度 121℃ , 压力 0. 18MPa ，时间 30min～3h 进行灭菌。实验室所有危险废物
经上述收集以及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮存桶，定期运走。均送有
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资质的危险单位处置。
表 3.2-3    全厂现有工程生产固废统计 单位：t/a

	序号
	类别
	全厂叠加
	处置方式

	1
	工艺废渣
	4.8
	医药废物 HW275-006-02 ，高温消毒后 送医疗废物处置中心焚烧

	2
	培养基
	3.2
	

	3
	实验动物尸体（含粪便等）
	63
	医疗废物，高温消毒后送医疗废物焚烧

	4
	生化污泥（含水率 60%）
	15
	送生活垃圾填埋场处置

	5
	动物油脂及隔油池底泥
	2
	按危废处置，送有资质单位处置

	6
	废实验样本、废垫料和粪便、 一次性实验废材、实验器具
	5
	新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司

	7
	废弃化学试剂
	0.5
	送新疆新能源（集团）准东环境发展有 限公司处置

	8
	废活性炭
	7
	

	9
	离子交换树脂
	0.5
	按危废处置，送有资质单位处置

	10
	合成肽废液
	10
	委托克拉玛依沃森公司处置

	11
	生活垃圾
	6
	生活垃圾场

	合计
	117
	/


3.2.4.   污染物排放汇总及总量核算
全厂现有工程污染物排放统计见表 3.2-4。
表 3.2-4    全厂现有工程污染物排放统计 单位：t/a

	污染物
	废气
	废水
	固体废物

	
	排气量
	烟尘
	SO2
	NOX
	排水量
	COD
	NH3-N
	

	现状全 厂合计
	4308 万 Nm3/a
	0.73
	0.13
	1.68
	152048Nm3/a
	2.43
	2.0
	117
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3.5.     现有厂区存在的环境问题及整改措施

3.5.1.   存在的环境问题
根据《天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目竣工环境保护验收监测报告 表》、《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境 保护验收监测报告表》和《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改 造项目（P3 实验室建设）竣工环境保护验收监测报告》及对应的检测报告可知， 厂区有组织锅炉废气、P3 实验室各排气筒排放的污染物、厂区自建污水处理站 总排口排水以及厂界无组织排放的硫化氢、氨以及臭气浓度等，均能满足相关标准要求，不存在污染物超标排放问题。
根据对现有工程的勘查，存在的环境问题为：
（1）原新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高致病性猪繁殖与呼吸综合征
疫苗悬浮工艺技术改造项目（四车间）由于市场及公司发展原因已停产。
（2）现有临时贮存场所原有设备未拆除，地面、裙角未做防渗、防腐，未 配套建设防渗集液池及防渗集液沟。现有临时场所不符合《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）中危险废物贮存设施设计原则。厂区内每天有专人对储存容器完好情况进行巡检，目前为止没有发生过废油及废液
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的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现废油、废液“跑、冒、滴、漏 ”现
象，现状存储过种中未对土壤和地下水环境造成影响。
3.5.2.   整改措施
本项目对厂区的危废储存设施进行改造，根据危险废物的种类和特性进行分  区、分类贮存；设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装  置；识别标识规范设置，以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
（2013 年修订）中危险废物贮存设施设计原则及其他相关要求。
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[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]第四章 建设项目概况及工程分析
4.1.     建设项目概况

4.1.1.   项目基本情况
4.1.1.1.  项目名称及性质
项目名称：天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目（四车间）。
项目性质及行业类别：项目，行业类别为兽用药品制造（2750）。
4.1.1.2.  建设单位及建设地点
建设单位：天康生物股份有限公司。
建设地点：位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）企业研发区内的 工业兼容科研用地上，天康生物股份有限公司制药工业园内原四车间，建设场地 为该公司自有用地。厂区四周均为规划的工业用地，建设厂址中心地理坐标为N43°54'32.43" ，E87°23'29.98" 。地理位置见图 4.1- 1。
4.1.2.   建设规模、产品方案及项目组成
（1）建设规模
达到年产 400万mL 合成肽疫苗生产能力。
（2）产品方案
年产 400万mL 合成肽疫苗，产品的具体方案及标准要求见表 4.1- 1。
表 4.1-1    产品具体方案及标准表
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（3）项目组成
主要建设内容见表 4.1-2。
表 4.1-2    项目工程建设内容一览表

	项目 组成
	建设内容
	工程内容
	备注

	主体 工程
	
第三车间合成肽生产线
	建设内容：利用现状车间新建合成肽疫苗生产线一条
	新建

	
	
	生产规模：年产 400万mL  合成肽疫苗
	新建

	




辅助 工程
	



辅助
生产
区
	办公室
	生产车间现场办公室；依托厂区中部现有综合楼
	依托

	
	
	
监控室
	安装 1 套监视、存储器，对洁净生产区各生产单元进行现场 实时监控和管理
	改造，拆除原
有，更换新设
备

	
	
	制水站
	依托现有制水站
	依托

	
	
	
空调机房
	改造空调净化机组、制冷机组、空压机及泵阀等。用于生产 区空气净化、洁净度的控制以及有关液体的管道化输送
	改造，拆除原
有，更换新设
备

	
	
	动物房
	依托 1#检验动物房、2#检验动物房开展一般的安全实验，P3 实验室进行攻毒实验。
	依托

	







公用 工程
	
供水 工程
	自来水
	依托园区现有市政供水管网，厂区内已有完善的供水设施
	依托

	
	
	纯水
	依托厂内纯化水制备设备，不新增纯化水制备能力
	依托

	
	
	注射水
	依托灭活疫苗车间现有注射用水站制水设备，不新增注射水 制备能力
	依托

	
	排水工程
	依托厂区内现有排水设施
	依托

	
	供电工程
	依托园区现有的市政供电设施，厂区内已铺设相应供电线路。 供电由西郊供电局供应
	依托

	
	供汽 工程
	普通蒸汽
	依托现有锅炉房蒸汽锅炉供给
	依托

	
	
	纯化蒸汽
	依托现有纯蒸汽发生器，不新增纯蒸汽制备能力
	依托

	
	通风工程
	1 个万级正压区、3 个万级负压区、1 个普通区配置远程自动 化控制系统。车间通风灭菌系统、空调净化系统
	改造

	
	采暖制冷
	办公楼、生产车间采暖依托现有锅炉房供暖，依托现有制冷 系统
	依托

	
	其他
	本项目压缩空气依托现有工程动力中心空压站提供
	依托
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	项目 组成
	建设内容
	工程内容
	备注

	






储运 工程
	
成品库
	四车间内已设置 1 座冷库，面积约 82m2，临时储存疫苗产品，
厂区内设置一座冷冻库储存疫苗产品及血清原料，位于 2#包
材库负一层，面积（含走廊）约 884m2
	
依托

	
	原材料
	依托厂区现有厂区内的 1#库房（原材料库）、4#库房（危险 化学品库）储存本项目需要的原辅材料
	依托

	
	毒种暂存
	依托 P3 实验室毒种库，面积 44. 1m2
	依托

	
	一般固废
	依托厂区的 2#库房（包材库），面积 1085m2
	依托

	
	


危废暂存
	改造面积：174.36m2 。包括 1#危废库长 9.3m ，宽 8.5m；2#
危废库长 8.6m，宽 7.36m；动物尸体暂存间长 6.67m，宽 4.8m。
本次危废暂存库改扩建后，1#危废库贮存的危废主要有废润
滑油、氮甲基吡咯烷酮废液（合成废液）、实验室废液、树
脂、活性炭、三氟乙酸、叔丁基甲醚、不合格产品、废空气
滤芯、废包装材料，2#危废库为备用库，3 号动物尸体暂存间
贮存的危废主要有动物尸体、污水站污泥
	

拆除原有设
备、地面进行
改造

	




环保 工程
	
废气
	负压区生物反应器自带高效过滤器，冰乙酸杀菌装置对空
间进行消毒，外排气体经双高效过滤器处理后高出屋面 2m排
放
	改造，拆除原
有设备，更换
新设备

	
	废水
	改造现有活毒废水处理站，用于负压区污水灭活处理
	

	
	
固体废物
	一般固废依托暂存于 2#库房（包材库），危险废物依托暂存 于厂区常温危废库， 占地约 80m2
	拆除原有设
备、地面进行
改造

	
	噪声
	生产设备优先选用低噪声设备，采用减振、降噪等措施
	部分新增、部 分依托

	
	绿化
	绿化面积 16155.05m2 ，绿地率 22.35%
	依托
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4.1.4.   主要生产设备
项目主要生产设备见表 4.1-8。
表 4.1-8    主要生产工艺设备

	仪器设备清单

	序号
	名称（简称）
	型号
	数量
	厂家
	设备参数
	出厂日期
	设备存放地点（区域+功能间）
	备注

	1
	储罐
	0.05m3
	9
	无锡市宜欣制药设备厂
	0.02MPa
	2009.10
	合成区溶剂间
	　

	2
	储罐
	0.15m3
	6
	无锡市宜欣制药设备厂
	0.03MPa
	2009.1
	合成区溶剂间
	　

	3
	旋转蒸发仪
	R-220
	2
	瑞士BUCHI
	4200W
	2009.1
	合成区切断间
	　

	4
	通风橱
	　/
	6
	吴江金晓空调净化有限公司
	　/
	2009.1
	合成区合成间
	　

	5
	通风橱
	　/
	2
	吴江金晓空调净化有限公司
	　/
	2009.1
	合成区切断间
	　

	6
	冰箱
	DW-25W300
	3
	海尔
	　/
	2009.1
	合成区切断间
	　

	7
	冷藏柜
	SC-790
	3
	海尔
	　/
	2009.1
	合成区合成间
	　

	8
	低温恒温槽
	DC-0506
	6
	上海衡平仪器
	　/
	2009.1
	合成区合成间
	　

	9
	循环水浴多用真空泵
	SHB-IIIA
	7
	郑州长城科工贸有限公司
	　/
	2009.1
	合成区切断间
	　

	10
	磁力搅拌器
	90--1
	6
	上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
	　/
	2009.1
	合成区切断间
	　

	11
	胜肽合成仪
	EST-150
	3
	翼硕科技（香港）有限公司
	　/
	2009.1.10
	合成区合成间
	　

	12
	塑料薄膜封口机
	DM-5
	1
	　/
	　/
	2009.1.11
	合成区称量间
	　

	13
	天平
	PB500-1
	1
	梅特勒
	　/
	2009.1.12
	合成区称量间
	　

	14
	储罐
	0.4m3
	3
	无锡市宜欣制药设备厂
	0.02MPa
	2009.1
	精制区精制间
	　

	15
	储罐
	150L
	6
	无锡市宜欣制药设备厂
	φ500×800
	2009.1
	精制区精制间
	　

	16
	储罐
	450L
	18
	无锡市宜欣制药设备厂
	φ800×800
	2009.1
	精制区精制间
	　

	17
	层析柱
	　/
	3
	上海华美实业有限公司
	　/
	2010.1
	精制区精制间
	　

	18
	冷藏柜
	SC-970
	2
	海尔
	　/
	2011.1
	精制区准备间
	　

	19
	磁力搅拌器
	90--1
	9
	上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
	　/
	2012.1
	精制区精制间
	　

	20
	蠕动泵（3头）
	BT-100-1L
	3
	保定兰格衡流泵有限公司
	　/
	2013.1
	精制区精制间
	　

	21
	蠕动泵
	WT600-2J
	4
	保定兰格衡流泵有限公司
	　/
	2014.1
	精制区精制间
	　

	22
	循环水浴多用真空泵
	SHB-IIIA
	3
	郑州长城科工贸有限公司
	　/
	2015.1
	精制区精制间
	　

	23
	PALL超滤浓缩
	UF-C10CMA
	2
	PALL
	　/
	2009.1
	精制区精制间
	　

	24
	气动隔膜泵
	MPP100
	2
	ARGAL昊泰
	　/
	2009.1.10
	精制区精制间
	　

	25
	导波雷达液位计
	KTRD72-PYPLMVX
	3
	太原康天仪表
	　/
	2011
	精制区精制间
	　

	26
	小型剪切机
	IKA-25
	1
	IKA
	　/
	2009.1.10
	精制区准备间
	　

	27
	LUTZ插桶泵
	MD-2
	2
	LUTZ
	　/
	2009.1
	合成区溶剂间
	　

	28
	台秤
	TCS-60
	1
	梅特勒
	　/
	2008.3
	精制区准备间
	　

	29
	热水罐
	1000L
	1
	宜兴市江南制药环保设备厂(化药注射水罐)
	6m3/h 20m
	2005.10
	制水站
	　

	30
	纯蒸汽发生器
	DN200×2
	1
	扬州市明鑫压力容器有限公司
	2m3/h 28m
	2007.12
	制水站
	　

	31
	轻型卧式多级离心泵
	CHL2-40L SWSC
	1
	杭州特种泵业有限公司
	2000L 
	2005.2
	制水站
	　

	32
	机械过滤器
	JGL2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2000L 
	1999.05
	制水站
	　

	33
	活性炭过滤器
	HGL2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2m3/h
	1999.05
	制水站
	　

	34
	软化器
	B″x15″
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2m3/h
	1999.05 
	制水站
	　

	35
	精密过滤器
	D200xH1200
	1
	长春市中兴药械设备厂
	1m3/h
	1999.05
	制水站
	　

	36
	反渗透纯水机
	FS1000-1B
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2.5m3/h
	1999.05
	制水站
	　

	37
	立式多级离心泵
	CRN2-220
	1
	格兰富
	1m3/h
	　/
	制水站
	　

	38
	阳离子交换器
	YIGG-2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	1m3/h
	1,999.05 
	制水站
	　

	39
	阴离子交换器
	YIGG-2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	1m3/h
	1999.05
	制水站
	　

	40
	混合离子交换器
	HUGQ-2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	　/
	1999.05
	制水站
	　

	41
	混合离子交换器
	　/
	1
	　/
	2000L
	　/
	制水站
	　

	42
	纯化水储罐
	　/
	1
	宜兴市江南制药环保设备厂
	　/
	2005.10
	制水站
	　

	43
	多效蒸馏水机
	LD500-5
	1
	长春市中兴药械设备厂
	　/
	2005.10
	制水站
	　

	44
	注射水罐
	　/
	1
	无锡市宜欣制药设备厂
	　/
	2009.10
	制水站
	　

	45
	纯蒸汽发生器
	LCZ300
	1
	吉林华通制药设备有限公司
	　/
	2009
	制水站
	　

	46
	注射水储罐
	　/
	1
	无锡市宜欣制药设备厂
	　/
	　/
	制水站
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4.1.5.   公用工程及辅助工程
4.1.5.1.  采暖供热
本项目采暖依托天康生物股份有限公司锅炉房供应。
厂内锅炉房设计建设时已考虑四车间的供暖供热情况，《天康生物股份有限 公司锅炉升级改造项目环境影响报告表》按照设计的最大生产能力计算污染物产排情况，并分析、预测及评价对环境的影响，因此，本项目采暖供热是有保障的。
4.1.5.2.  设备供汽
锅炉房设计建设时已考虑四车间的蒸汽用量，因此，本次不新增锅炉，
依托厂区现有燃气锅炉。
4.1.5.3.  供电
锅炉房设计建设时已考虑四车间的蒸汽用量，因此，本次不新增锅炉，
依托厂区现有燃气锅炉。
4.1.5.4.  供水
天康生物股份有限公司（头屯河制药工业园）水源由乌鲁木齐市头屯河工业 区供水管网供给，配额水量 2000m3/d ，头屯河制药工业园已建设的供水管线可以满足项目需要。
本次项目运营后用水量为 220m3/d（66000m3/a）。天康生物股份有限公
司）已建设的供水管线可以满足项目需要。
4.1.5.5.  排水
本项目负压区废水经活毒废水处理站（灭活系统）高温杀菌处理后冷却后与 正压区废水一同进入天康生物股份有限公司（头屯河制药工业园）污水处理站， 厂内污水处理站的设计处理规模为 1000m3/d 。 目前厂内污水处理站现有工程日 废水排放量为 308.2m3/d，本项目新增废水排放量为 198m3/d，全厂污水排放量为506.2m3/d 。全厂处理达标的废水排入头屯河区污水处理厂深度处理。
4.1.6.   原辅料与能耗
4.1.6.1.  原辅料消耗
本项目为疫苗培养，主要使用的原辅料为种细胞、种毒、培养基、佐剂、灭 活剂、纯化剂及相关化学品等等，其中：甲醇主要用于工作人员手部、器皿的擦 拭消毒；2-溴乙胺氢溴酸盐用于病毒灭活，灭活后用硫代硫酸钠进行中和为无毒 无害物质；佐剂为注射级的矿物油；氢氧化钾、三羟甲基氨基甲烷、碳酸氢钠、 磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵等化学品主要用于对抗原里的 杂质蛋白进行纯化、除杂；苯酚主要用于每个培养周期完成后的设备清洗和 调节 pH；冰乙酸主要用于空间环境消毒。本项目生产、消毒过程均不使用甲醛和其他易挥发的有机物。本项目所需原辅料见表 4.1-9。
表 4.1-9    主要原辅材料消耗一览表

	名称
	年使用量
	最大储存量
	储存地点和使用地点
	物质状态

	
	
	
	使用地点
	储存地点
	

	血清
	4500 万 mL
	1200 万 mL
	生产车间
	地下冷库
	液体

	VM09 培养基
	76.7 万 L
	20 万 L
	生产车间
	2-8℃冷藏库
	粉末

	TK301 培养基
	214600L
	110000L
	生产车间
	2-8℃冷藏库
	粉末
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	名称
	年使用量
	最大储存量
	储存地点和使用地点
	物质状态

	
	
	
	使用地点
	储存地点
	

	甲醇
	1820kg
	1000kg
	生产车间
	危险化学品库
	液体

	苯酚
	10170kg
	5000kg
	生产车间
	危险化学品库
	颗粒

	氢氧化钾
	500kg
	500kg
	生产车间
	危险化学品库
	颗粒

	冰乙酸
	270kg
	300kg
	分包装车间
	危险化学品库
	液体

	PEG-6000
	37500kg
	15000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	三羟甲基氨基 甲烷
	1244kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	碳酸氢钠
	800kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	磷酸二氢钾
	1100kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	氯化钾
	5000kg
	3000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	氯化钠
	2600kg
	3000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	二甲基亚砜
	850kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	硅藻土 C300
	1670kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	粉末

	硅藻土 C1000
	600kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	粉末

	2-溴乙胺氢溴 酸盐
	380kg
	500kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	硫代硫酸钠
	8100kg
	8000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	HEPES
	740kg
	500kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	甲酚皂
	920kg
	1000kg
	生产车间
	原材料库
	液体

	苯扎溴铵
	900kg
	1500kg
	生产车间
	原材料库
	液体

	工业盐
	20000kg
	5000kg
	生产车间
	原材料库
	颗粒

	206 佐剂
	246400kg
	266000kg
	生产车间
	原材料库
	液体


4.1.6.2.  动力消耗
动力消耗见表 4.1- 10 ，此处 400万mL 按照 2000t 计算。
表 4.1-10    动力消耗一览表

	项目
	产品单耗
	年消耗量
	产品单耗折标（tceg/t）
	供应来源

	本项目用水
	33m3/t
	66000m3/a
	0.003
	动力水网

	电
	1825kWh/t
	365 万 kWh/a
	0.224
	动力电网

	天然气
	388m3/t
	77.6 万 m3/a
	0.516
	动力气网

	合计
	/
	/
	0.743
	/


4.1.7.   总平面布置
厂区原总平面布局不变，只有第四车间内部布局有所变化。厂区总平面布置 见图 3.1- 1 。本项目四车间内平面布置见图 4.1-2 ，本项目空调系统划分图见图
4.1-3。
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4.1.8.   工程投资、建设周期及劳动制度
本次改造工程总投资为 1000 万元。
建设周期：2 个月。
劳动定员及制度：本项目年生产 300 天，实行双班 8 小时工作制度。
劳动定员 55 人，其中管理岗 4 人，技术岗 51 人。本项目后劳动定员与 原环评一致，从厂内其他车间借调，针对厂区来说不增加劳动定员。
[bookmark: bookmark21]4.2.     生产工艺流程
略
[bookmark: bookmark22]4.4.     污染影响因素及产污环节分析

4.4.1.   大气污染物产生环节分析
（1）车间废气
本项目使用的原辅材料中：甲醇主要用于工作人员手部、器皿的擦拭消毒， 自然挥发；2-溴乙胺氢溴酸盐用于病毒灭活，灭活后用硫代硫酸钠进行阻断中和 为无毒无害物质；佐剂为注射级的矿物油，稳定性好；氢氧化钾、三羟甲基氨基 甲烷、碳酸氢钠、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵等化学品主 要用于对抗原里的杂质蛋白进行纯化、除杂；苯酚主要用于每个培养周期完 成后的设备清洗和调节 pH；冰乙酸主要用于空间环境消毒。生产线使用的原 辅材料部分进入产品，剩余部分进入废水。本项目生产、消毒过程均不使用甲醛， 不使用不稳定、易挥发的有机物。因此，本项目四车间废气主要为一般生产废气、
细胞培养过程产生细胞呼吸废气、车间使用有机物产生的极少量有机废气。
（2）锅炉废气
本项目生产时需要蒸汽对产品包装瓶、设备、管道进行清洗杀菌和排放活毒 废水进行蒸汽加热高温灭菌。本项目依托厂区现有燃气锅炉采暖、蒸汽供应，锅 炉烟气中的污染物为 NOX 、SO2 、CO 。燃气锅炉的蒸汽对纯水站制备的纯水进 行加热，将纯水蒸汽输送到本项目用水环节，本项目依托天康生物股份有限公司 （头屯河厂区）锅炉房供给蒸汽进行采暖，锅炉房不属于本项目新增废气源，且 锅炉房进行环评时已考虑本项目天然气最大用量，因此本项目不再重复计算锅炉 新增废气排放量及对环境的影响。根据锅炉房验收监测报告，锅炉烟囱排放的颗 粒物排放浓度和烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表 3 中特别排放限值要求；SO2 、NOx 、CO 排放浓度均满足《燃气锅炉大气污
染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建锅炉标准。验收监测中锅炉


第 87  页
房排放气体达标说明厂内现有锅炉污染对环境没有明显影响。
（3）污水处理站恶臭
本项目废水依托厂区内污水处理站进行处理，污水处理站验收监测期间，有 组织恶臭气体中除臭气浓度无量纲无法计算外，格栅间及厌氧池、污水处理站各 污染物均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中标准限值要求， 且监测值远小于标准限值；厂界无组织排放 NH3、臭气浓度监测结果均满足《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中标准限值要求，且监测值远小于标 准限值，同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表 2 污水处理站废气浓度限值。验收监测中污水处理站及厂界恶臭气体达标说明厂内 现有设施包括污水处理站恶臭污染对环境没有明显影响，污水处理站恶臭不属于
本项目新增废气源，本次评价不对污水处理站恶臭源单独分析。
（4）危废暂存库废气
本次危废暂存库改造后，1#危废库贮存的危废主要有废润滑油、氮甲基吡咯 烷酮废液（合成废液）、实验室废液、树脂、活性炭、三氟乙酸、叔丁基甲醚、 不合格产品、废空气滤芯、废包装材料，2#危废库为备用库，动物尸体暂存间贮 存的危废主要有动物尸体、污水站污泥。废油等存储时产生的非甲烷总烃，非甲 烷总烃为无组织排放；污水站产生的污泥和动物尸体在冷冻、储存过程中会产生 少量恶臭气体；其余危废均采用塑料袋密闭包装后再采取密闭桶封装，暂存过程
中基本不会有异味气体排放。
4.4.2.   水污染物产生环节分析
本项目在疫苗培养生产中用水环节包括一般清洗废水、生活污水、淋浴排水、
工作服清洗废水、生产废水等。
W1：一般清洗废水，主要包括瓶体、洁净设备等大工件 CIP 设备使用前的
清洗水；
W2：生产废水，主要包括细胞灭活疫苗生产线、生物反应器、浓缩设备等 负压区设备的清洗废水，废弃的培养液、离心液、检验不合格的半成品也随清洗
废水进入废水处理系统；
W3：淋浴排水，主要为工人进出车间淋洗消毒产生淋洗废水；
W4：工作服清洗废水，主要为车间工作人员每天换下的工作服每天清洗产
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生的清洗废水。
W5：生活污水，来源于职工产生的生活污水。
本项目依托锅炉房制备软水、纯水站产生离子交换柱排放的废水，已计入天
康生物股份有限公司整体项目中，因此本项目不再考虑计算。
4.4.3.   噪声产生环节分析
本项目的噪声主要来自于各种泵、离心机、空调等产生的机械噪声，噪声较 小，且均布置在室内，噪声源强在 75~85dB(A) 。本项目依托厂内现有锅炉，锅 炉风机噪声不属于本项目新增噪声源，且现状监测中厂界噪声达标说明厂内现有 设施包括锅炉噪声污染对环境没有明显影响，本次评价不对锅炉风机噪声源单独
分析。
4.4.4.   固体废物产生环节分析
S1：废一次性耗材，来源于疫苗生产各个阶段，塑料材质，主要包括废乳胶
手套、口罩等；
S2：沾染毒性/感染性物质废包装材料，主要包括生产过程中产生的废种毒
包装瓶、废原料内包装袋、废试剂瓶等；
S3：不合格产品，主要包括不合格疫苗、过期疫苗；
S4：高效过滤器废滤膜，更换的高效过滤器废滤膜（根据实际生产情况和环
境空气质量情况，其更换周期约为 3 年）；
S5：废包材、破碎西林瓶、轧盖，主要包括原辅材料的纸箱、塑料包装袋、
废西林瓶、轧盖等。
本项目不新增劳动定员，工作人员生活垃圾、污水处理设施污泥、锅炉房产 生的废机油、制水装置产生的废离子交换树脂、P3 实验室产生固废等，均已计
入天康生物股份有限公司整体项目中，因此本项目不再考虑计算。
本次生物安全三级防护四车间项目主要产污环节见表 4.4- 1。
表 4.4-1    运营期产污环节一览表

	影响
因素
	污染源
	代号
	污染因子
	治理措施

	
废气
	一般生产废气
	G1
	空的热和尘埃等
	冰乙酸杀菌装置+双 高效过滤器

	
	细胞培养废气
	G2
	CO2 、H2O
	

	
	有机废气
	G3、
	挥发性有机物
	房间、设备密闭，过氧化





第 89  页

	影响
因素
	污染源
	代号
	污染因子
	治理措施

	
	
	G4
	
	氢杀菌装置+双高效过 滤器

	
	
投料粉尘
	
G5
	
颗粒物
	罐体加盖、铺设湿布，过
氧化氢杀菌装置+双高 效过滤器

	
	危废暂存库废气
	G1
	挥发性有机物、恶臭
	/

	



废水
	一般清洗废水
	W1
	CODcr 、氨氮、TP 、TN 、SS
	负压区（接毒、毒种区以 及灭活区）的废水全部经 四车间负一层活毒废水 处理站灭菌后排至厂区 自建污水处理站集中处 置；非负压区废水直接进 入城区内排水系统进入 厂区自建污水处理站。

	
	生产废水
	W2
	CODcr 、氨氮、TP 、TN 、SS
	

	
	淋浴排水
	W3
	CODcr 、氨氮、TP 、TN 、SS
	

	
	工作服清洗废水
	W4
	CODcr 、氨氮、TP 、TN 、SS
	

	
	
生活污水
	
W5
	
CODcr 、氨氮、TP 、TN 、SS
	

	
噪声
	各种泵、离心机、
空调等产生的机
械噪声
	
N
	
连续等效声级 Leq 值
	
室内布置，房屋隔声

	



固体
废物
	废一次性耗材
	S1
	废乳胶手套、 口罩等
	


危险废物

	
	沾染毒性/感染性 物质废包装材料
	S2
	废种毒包装瓶、废原料内包 装袋、废试剂瓶等
	

	
	不合格产品
	S3
	不合格疫苗、过期疫苗
	

	
	废高效过滤器滤 膜
	S4
	车间气体排风系统产生的废 高效过滤器滤膜
	

	
	废包材、破碎西 林瓶、轧盖
	S5
	原辅材料的纸箱、塑料包装 袋、废西林瓶、轧盖等
	一般固废


4.4.5.   环境生物风险产生环节分析
本项目涉及的突发环境事件风险物质有甲醇、冰乙酸、佐剂（矿物油），其余物质未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 表 B. 1 及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 。本项目不涉及环境生物风险。甲醇、冰乙酸、佐剂在转移或使用过程中，因操作失误或坠落导致包装破 损而倾倒于地面，若得不到及时收集，则甲醇挥发至周边环境空气中，影响周围 环境空气。甲醇若操作不当，可能引发燃烧、爆炸事故，二次污染物排入周边大 气环境，对周围环境造成污染。灭火过程产生的消防废水处置不当，经雨水管网 进入地表水体，可能对水环境产生影响。佐剂泄露对四周的土壤以及地下水影响较为明显。
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[bookmark: bookmark23]4.5.     物料平衡
评价根据建设单位提供的原辅材料用量、产品产量，同时结合本项目污染物
产排情况，最终确定本项目的物料平衡见表 4.5- 1。
表 4.5-1    物料平衡表  单位：t/d
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4.6.     水平衡
本次工程针对现有第三生产车间，完成后随着设备的运行，该车间已停产，其生产用水及排水均被消减为零，只有本次项目的用排水情况。本次项目虽然工艺有所不同，但原理相同。根据建设单位提供数据及厂区内污水处理站验收报告数据，负压区（非洁 净区）和非负压区设备清洗（洁净区）、淋浴用水按照 1:1 比例计算，各生产工序用排水量见图 4.6- 1。
表 4.6-1    本项目水量平衡表
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略
图 4.6-1    本项目水平衡图  单位：m3/d
根据图 4.6- 1 的统计结果可知：
本次项目用水量 220m3/d（66000m3/a），排水量 198m3/d（59400m3/a）。水经四车间负一层活毒废水处理一起进入厂区内自建污水处理站。
[bookmark: bookmark25]4.7.     施工期污染源分析
本项目仅对原四车间内部部分布局进行调整，不涉及基础开挖、土石方等工 程，仅对房屋内部进行装修以及设备进行安装、调试。该过程污染物类型少，为
短暂性影响，对周围环境影响甚微。
[bookmark: bookmark26]4.8.     运营期污染源源强核算

4.8.1.   废气污染源
本项目各疫苗生产车间有毒区域和无毒区域分开设置，其换风排气系统亦采
取两种方式控制。
（1）一般生产废气（G1）
生产车间无毒区废气主要成分为空气中的热和尘埃等，无其他有害成分，可
通过空调系统直接外排。
（2）有机废气
①甲醇（G3）
甲醇主要用于工作人员手部、器皿的擦拭消毒，仅有极少量的甲醇（约占 0.5%，9. 1kg/a）在人员操作时作为有机废气无组织挥发至车间内，通过空调系统
最终在生产车间的楼顶排放，本项目甲醇向大气排放量为 9. 1kg/a。
②其他有机废气（G4）
本项目生产、消毒过程均不使用甲醛，不使用稳定性差、易挥发的有机物。
本项目生产过程使用的有机物主要有三羟甲基氨基甲烷、苯扎溴铵、二甲基亚砜、 2-溴乙胺氢溴酸盐以及矿物油（佐剂），有机物均为稳定性好、注射级物质，且 生产设备均为密闭设备，不存在挥发途径。油佐剂全部进入产品，其余有机物最 终被中和为无毒无害物质一部分进入产品，一部分随废水经活毒废水处理站灭活 后进入厂区自建污水处理站进行深度处理。大部分生产设备为密闭设备，生产过
程中挥发的有机物极少量，可忽略不计。
（3）投料粉尘（G5）
固体原料中粉末物料采用三级包装（2 层塑料袋+桶装密封袋装），其余物 料均有外包装，使用前均不拆包装，因此存储过程中不产生粉尘。本项目在细胞 培养过程中需要加入粉末状、颗粒状固体原料，加入原料时在罐体顶端加盖，盖 上开小孔，物料由小孔注入，同时在四周铺设湿布防止粉尘扩散。且由于物料投 加为间歇式人工操作，投料时间短，此部分粉尘可忽略不计。房间顶部设有高效 过滤器，能过滤掉 0.5μm 以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，因此粉尘对外环境几乎
无影响。
（4）危废暂存库废气（G6）
危废暂存库废气主要有危废暂存间中贮存的废油等挥发的少量非甲烷总烃
以及动物尸体暂存间中动物尸体、污泥产生的恶臭。
挥发性有机物：本项目储存的危险废物种类较多，入厂验货后入库，仓库管 理人员进行定期检查。厂区内不涉及化学品的分装和灌装工艺，仓库内通风排气
在正常情况下仅挥发少量挥发性有机物。
恶臭：污水站产生的污泥和动物尸体在冷冻、储存过程中会产生少量恶臭气 体，其主要成分为硫化氢、氨等，由于动物尸体和脱水后的污泥直接进入动物尸
体暂存间冷冻，故产生的恶臭较少。
为废暂存库贮存的危废分类贮存，废油采用桶装，均采用塑料袋密闭包装后再采取密闭桶封装，动物尸体和脱水后的污泥直接进入动物尸体暂存间冷冻，危 废暂存过程中基本不会有异味气体排放，仓库设有独立的排风设备。由于危废暂
存库废气产生量极少且难以准确计算，本环评不予定量计算。
4.8.2.   废水污染源
根据工艺流程和产污环节分析可知，项目排水主要有一般清洗废水、生产废 水、生活污水、淋浴排水、工作服清洗废水。本项目不新增劳动定员，生活污水 不增加；纯水制备排水已计入天康生物股份有限公司整体项目中，因此本项目不
再考虑计算。
根据《污染源源强核算技术指南 制药行业》（HJ992-2018）表 2 制药废水 污染源源强核算方法选取次序表，工艺废水可采用类比法、产污系数法、物料衡 算法，本次核算采用类比法。结合现有工程污染源强和《排污许可证申请与核发 技术规范制药工业 生物药品制品制造》（编制说明）、类比同类型企业，进行
本次废水污染源强核算。
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（1）生产车间一般清洗废水（W1）
瓶体、洁净设备等大工件 CIP 设备使用前的清洗水，此类水不与生物活性物 质接触，为一般清洗废水，洁净度较高。根据企业现有项目资料，该废水产生量 约 30t/d ，9000t/a ，废水水质为：CODCr 25mg/L ，NH3-N 1.5mg/L ，SS 15mg/L。 一般清洗废水经收集后排至厂区排水管道，送至厂区自建污水处理站进行处理。
（2）生产废水（W2）
细胞灭活疫苗生产线、生物反应器、浓缩设备等负压区（接毒、毒种区以及 灭活区）设备的清洗废水，废弃的培养液、离心液、检验不合格的半成品也随清 洗废水进入废水处理系统，此类废水与生物活性物质接触，收集后进入四车间负 一层活毒废水处理站（灭活系统）处理后排入厂区自建污水处理站。正压区设备 清洗废水直接排入厂区排水管网进入自建污水处理站。根据企业现有实际情况和 设计资料显示，后该废水产生量约 158.98t/d（47694t/a）。根据厂区现有检 测数据，类比现有同类型企业的环评报告，在考虑不利条件的情况下，该废水水 质污染物指标核定为 CODCr  1360mg/L ，NH3-N 52.2mg/L ，TN 56.3mg/L ，TP
2.5mg/L ，SS 200mg/L。
（3）淋浴排水（W3）
工人工作期间由于可能会接触含菌空气，下班后按规定必须淋洗消毒，产生 淋洗废水，其中负压区（接毒、毒种区以及灭活区）设置强制淋浴系统。淋洗废 水中可能含有细菌和少量洗涤剂；类比同类型项目《浙江诗华诺倍威生物技术有 限公司工业厂房扩建工程项目环境影响报告书》中分析，项目后不新增劳动 定员，生产车间共定员 55 人，每人每天用自来水 50L 计，则每天需要用水 2.75m3， 年用水量 825m3（ 一年以 300 天计），产污系数按 0.9 计，则年产生淋洗废水 2.475m3/d（742.5m3/a），以 CODCr 300mg/L 、NH3-N 50mg/L 、SS 120mg/L 计。 负压区淋浴废水占总淋浴用水量的一半，负压区淋浴废水进入四车间负一层活毒 废水处理站（灭活系统）处理后排入厂区自建污水处理站；非负压区淋浴废水直
接进入厂区排水系统排入厂区自建污水处理站。
（4）工作服清洗废水（W4）
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车间工作人员每天换下的工作服需每天清洗，清洗废水也含有细菌和少量洗 涤剂，根据《建筑给排水设计规范》中有关用水定额，车间人员按 55 人计，每 人每天用自来水 40L 计，则每天需要用水 2.2m3 ，年用水量 660m3（ 一年以 300 天计），产污系数按 0.85 计，则年产生淋洗废水 1.87m3/d（561m3/a）。CODCr浓度以 300mg/L ，NH3-N 以 50mg/L 计。
该废水排放入厂区自建的污水处理厂，经处理达标后排放。
（5）生活污水（W5）
本项目不新增劳动定员，生活污水不增加。
项目投入运营后最大职工人数为 55 人，职工生活用水量取 100L/d  ・人计算。 按年工作 300 天计，则项目生活用水量约为 5.50m3/d ，全年用水 1650m3 。污水 产生量按用水量的 85％计算，则生活污水产生量约为 4.675m3/d（102.5m3/a）， 废水污染物为 CODCr  350mg/L 、NH3-N 50mg/L ，SS 100mg/L 。生活污水经化粪池处理后排至厂内污水处理站，最终排至头屯河区污水处理厂进一步处理。
表 4.8-1    四车间废水污染物排放情况表

	污水排放参数
	水量
	污染物（mg/L）

	
	
	CODcr
	NH3-N
	总磷
	总氮
	SS

	一般清洗 废水
	产生浓度（mg/L）
	30m3/d
9000m3/a
	25.0
	1.5
	0. 1
	3.0
	15.0

	
	产生量（t/a）
	
	0.225
	0.014
	0.001
	0.027
	0.135

	淋浴排水
	产生浓度（mg/L）
	2.475m3/d
742.5m3/a
	300.0
	50.0
	3.6
	80.0
	120.0

	
	产生量（t/a）
	
	0.223
	0.037
	0.003
	0.059
	0.089

	工作服清 洗废水
	产生浓度（mg/L）
	1.87m3/d
561m3/a
	300.0
	50.0
	3.6
	80.0
	100.0

	
	产生量（t/a）
	
	0.168
	0.028
	0.002
	0.045
	0.056

	生活污水
	产生浓度（mg/L）
	4.675m3/d
102.5m3/a
	350.0
	50.0
	3.6
	80.0
	100.0

	
	产生量（t/a）
	
	0.491
	0.070
	0.005
	0. 112
	0.140

	
四车间
合计
	产生浓度（mg/L）
	
198m3/d
59400m3/a
	1110.6
	44.4
	2.2
	49.3
	167.7

	
	产生量（t/a）
	
	65.971
	2.638
	0.131
	2.929
	9.959

	
	排放浓度（mg/L）
	
	80
	10
	0.5
	30
	50

	
	排放量（t/a）
	
	4.752
	0.594
	0.030
	1.782
	2.970

	排放标准：《生物工程类制药工业水污染物排放标 准》（GB21907-2008）新建
	80
	10
	0.5
	30
	50


4.8.3.   声污染源
本次改造项目主要的噪声污染源包括各种泵、离心机、辅助生产设施空调净 化机组及制冷机组，噪声源强在 75-85dB(A)之间，本项目依托厂内现有锅炉， 锅炉风机噪声不属于本项目新增噪声源，且现状监测中厂界噪声达标说明厂内现 有设施包括锅炉噪声污染对环境没有明显影响，本次评价不对锅炉风机噪声源单
独分析。项目主要噪声产生及排放情况见表 4.8-2。
表 4.8-2    项目主要噪声产生及排放情况一览表

	代号
	噪声源
	台数
	单机声值 dB(A)
	位置
	治理措施
	降噪效果
	治理后的噪声级

	N1
	泵
	36
	75-80
	生产车间
	室内布置，房屋隔声
	25-60
	55

	N2
	离心机
	3
	75
	生产车间
	室内布置，房屋隔声
	25-60
	50

	N3
	空调
	7
	75-85
	生产车间
	室内布置，房屋隔声
	25-60
	60


4.8.4.   固体废物
本项目的固体废物包括疫苗生产过程中产生的废一次性耗材、不合格产品疫 苗、废弃的包装材料及废高效过滤器滤膜等。根据建设单位提供资料，四车间产
生的固体废物情况如下。
（1）危险废物
①废一次性耗材（S1）：来源于疫苗生产各个阶段，塑料材质，主要包括废 乳胶手套、口罩等，产生量约 0.5t/a 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》 属于危废类别 HW01 ，危废代码 841-001-01，送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭 菌后的固体废物按照《国家危险废物名录（2021 年版）》附录第 3 条豁免项，
送米东区垃圾场填埋处置。
②沾染毒性/感染性物质废包装材料（S2）：项目生产过程中有废种毒包装 瓶、废原料内包装袋、废试剂瓶等产生，根据建设单位提供资料，沾染毒性/感 染性物质废包装材料产生量约为 2t/a。属危险废物，类别编号为 HW49 非特定行
业，废物代码 900-041-49，送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体废物委
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托有资质单位收集处置。
③不合格产品（S3）：根据建设单位的生产经验，不合格疫苗、过期疫苗产 生量按最大产能估算，产生量约 2t/a 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》 属于危废类别 HW02 ，危废代码 276-005-02，送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，集中收集后委托有资质单位处置。
④高效过滤器废滤膜（S4）：来源于气体排风系统，根据建设单位提供资料， 高效过滤器废滤膜更换周期，规范要求阻力达到初阻力的 1.5～2 倍或检测出漏 气时更换。根据实际使用情况，一般 3 年左右更换一次。产生量约为 0.5t/次，属 于危险废物，类别编号为 HW49 非特定行业，废物代码 900-041-49，经冰乙酸装置消毒灭菌后委托有资质单位收集处置。
本项目产生危废经预处理后暂存于厂区内 1#常温危废库，1#常温危废库位于厂区东北部，紧邻厂区公厕，建筑面积约80m2。
（2）一般工业固废
废包材、破碎西林瓶、轧盖（S5）：原辅材料的纸箱、塑料包装袋、废西林 瓶、轧盖等产生量约为 0.5t/a ，分类收集后外售或由原料供应商回收。一般固废暂存间（2#包材库）设置于厂区中部，建筑面积约 1085m2。
本项目固废属性及排放去向见表 4.8-3。
表 4.8-3    本项目固废属性及排放去向一览表

	产生 环节
	固废名称
	主要成份
	产生量 （t/a）
	废物属性
	处理方式及去向

	
生产 过程
	废一次性耗材
	废乳胶手套、 口罩 等等
	0.5
	危险废物 HW01 （841-001-01）
	高温蒸汽灭菌后，外送生活 垃圾场填埋

	
	沾染毒性/感染
性物质废包装
材料
	废种毒包装瓶、废
原料内包装袋、废
试剂瓶等
	
2
	危险废物 HW01 （900-041-49）
	常温危废贮存间暂存，定期
交由新疆汇和瀚洋环境工程
技术有限公司处置

	成品 检验
	不合格产品
	不合格疫苗、过期 疫苗
	2
	危险废物 HW02 （276-005-02）
	高温蒸汽灭菌后，委托有资 质单位处置

	废气 处理
	废高效过滤器 滤膜
	车间产生的废高效 过滤器滤膜
	
0.5
	危险废物 HW49 （900-041-49）
	常温危废贮存间暂存，定期
交由新疆新能源（集团）准
东环境发展有限公司处置

	生产 过程
	废包材、破碎 西林瓶、轧盖
	原辅材料的纸箱、 塑料包装袋、废西
林瓶、轧盖等
	
0.5
	
一般固废
	
集中收集后资源回收

	合计
	5.5
	/
	/
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4.8.5.   污染物排放汇总
根据工程分析，本项目在采取工程和评价提出的污染防治措施后，污染物可
做到达标排放，以此计算的本项目“三废 ”污染物排放清单见表 4.8-4。
表 4.8-4    项目“三废 ”排放一览表

	污染物
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	
废水
	废水量
	59400
	0
	59400

	
	CODcr
	65.971
	61.219
	4.752

	
	NH3-N
	2.638
	2.044
	0.594

	废气
	有机废气（无组织）
	0.0091
	0
	0.0091

	固体废弃物
	5.5
	5.5
	0


4.8.6.  “三本账”计算
4.8.6.1.  四车间“三本账 ”
本项目建成后，四车间污染物排放核算见表 4.8-5。
表 4.8-5    四车间建设前后“三废 ”排放一览表

	三废
工程
类别
	废水（t/a）
	废气（t/a）
	固体废弃物
（t/a）

	
	废水量 （m3/a）
	CODcr
	NH3-N
	有组织
	甲醇（无组 织）
	

	现有工程
（原环评）
	11953
	0.956
	0.120
	0
	0.0091
	0

	本次项目
	59400
	4.752
	0.594
	0
	0.0091
	0

	“ 以新带老 ”削减
	11953
	0.956
	0.120
	0
	0
	0

	四车间总计
	59400
	4.752
	0.594
	0
	0.0091
	0


4.8.6.2.  全厂“三本账 ”
本项目建成后，全厂污染物排放核算见表 4.8-6。
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表 4.8-6    全厂污染物排放三本账统计

	三废
工程类别
	废气（t/a）
	废水（t/a）
	固体废物 （t/a）

	
	烟气量  （Nm3/a）
	SO2
	NOX
	废水量 （m3/a）
	CODcr
	NH3-N
	

	全厂现有工程
	4.31×107
	0.13
	1.68
	104601
	8.368
	1.046
	0

	本次项目
	0
	0
	0
	59400
	4.752
	0.594
	0

	“ 以新带老 ”削减
	0
	0
	0
	11953
	0.956
	0.120
	0

	全厂总计
	4.31×107
	0.13
	1.68
	152048
	12.164
	1.520
	0

	排污许可证许可量
	/
	/
	3.262
	/
	8.8000
	1.1000
	/


[bookmark: bookmark27]4.9.     清洁生产
清洁生产即选用清洁的原料、采用清洁的生产工艺生产出清洁的产品，把污 染控制的重点从末端治理转向于全过程控制，使污染物的发生量、排放量最小量 化。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效 ”的目的，是环境保护和实现经济可持续发展的必由之路。
4.9.1.   原辅材料和能源
4.9.1.1.  清洁的原料
本次项目所用药剂均为国家生物制品生产规程规定的药用级产品。
4.9.1.2.  节能措施
本项目所选用的空调器、风机过滤机组（FFU）、风机、水泵等动力设备均为节能型产品，高温灭菌器等高温设备均有良好保温效果，达到设备节能。
4.9.2.   工艺设备先进性分析
采用先进、低能耗的生产工艺，提高转化率，降低能耗。选用高效、节能工 艺设备。蒸汽管网均选用新型高效保温材料，选择性能优良的管道阀门，杜绝蒸 汽泄漏现象，降低能耗。做好生产设备的保全保养，杜绝各类能源的跑、冒、滴、 漏。建立能源管理系统，对水、电、汽等均有计量仪表进行监测和记录，并加强 对公司、车间、班组的三级管理，建立有效的节能制度和能耗考核制度。合理布置各装置位置，减少管线损耗，从而达到进一步节约能源的目的。
4.9.3.   产品的先进性
根据《产业结构调整指导目录（2021 年本）》，本项目属于“十三、医药 ” 中“2 、重大疾病防治疫苗、抗体药物、基因治疗药物、细胞治疗药物、重组蛋   白质药物、核酸药物，大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、 抗体偶联、无血清无蛋白培养基培养、发酵、纯化技术开发和应用，纤维素酶、  碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂，采用现代生物技术改造传统生产工艺 ”，为鼓励类。因此，本项目产品指标属于国内先进水平。
4.9.4.   项目排污系数
根据《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008），本项 目产品的产污系数必须低于《生物工程类制药工业水污染物排放标准》 （GB21907-2008）中的单位产品基准排水量相关要求，本项目属于生物工程类制药企业“其他 ”类产品，单位产品基准排水量符合性分析详见表 4.9- 1。
表 4.9-1    本项目单位产品基准排水量符合性分析

	产品
	类别
	单位产品基准排水量(m3/kg 产品)
	本项目单位产品排水量(m3/kg)
	是否符合

	合成肽疫苗
	其他
	80
	0.033
	符合


由上表可见，本项目产品排污系数值符合《生物工程类制药工业水污染物排 放标准》（GB 21907-2008）中生物工程类制药企业“其他 ”类产品基准排水量要求。
4.9.5.   环境管理
公司历年来一直重视环境保护，生产设计方案中充分考虑减少“三废 ”污染的先进工艺和污染防治措施，做到环保设施与工程建设“三同时 ”。同时公司具 备顺畅的环保组织架构，建立了有效的环境管理体系，并按照体系的要求正常运
行，相关环保管理制度逐步完善。
4.9.6.   清洁生产总体评价
综上所述，通过对本项目原辅材料和能源、工艺设备水平先进性、产品先进 性和环境管理过程等各方面的分析，本项目符合清洁生产要求，且有一定的先进
性，从整体上看，本项目清洁生产水平处于国内先进水平。
[bookmark: bookmark28]4.10.   依托工程可行性分析
本项目建设场地位于天康生物股份有限公司（头屯河厂区）原第四车间，依 托天康生物股份有限公司（头屯河厂区）现状已建成的供水、供电、供气、供暖、
污水处理设施、危废暂存库、冷库等。
同时，本项目外排的废水依托头屯河污水处理厂深度处理。
4.10.1. 本厂区内已建工程依托可行性分析
4.10.1.1.       公用工程依托可行性分析
现状天康生物股份有限公司（头屯河厂区） 自 2001 年建设以来，供水、供
电、供气设施均已建设完善，园区天然气管网建设完善，可满足本项目建设需求。
4.10.1.2.       燃气锅炉依托可行性分析
本项目依托天康生物股份有限公司（头屯河厂区）锅炉房供给蒸汽进行采暖， 及对纯水站制备的纯水进行加热，将纯水蒸汽输送到本项目用水环节。锅炉房总 计报批 5 座锅炉，总装机能力达到 20t/h ，其中 1 台 2t/h 热水锅炉用于供暖，剩 余 3×4t/h、1×6t/h 用于工艺供汽热源及采暖。根据估算， 目前现有的锅炉蒸汽 供给能力为 18t/h ，平均蒸汽用量为 3.6t/h ，峰值蒸汽用量为 9t/h ，四车间采暖和 工艺生产均需用到蒸汽，采暖面积约 3000m2，采暖峰值用蒸汽 0.3t/h，工艺最大
蒸汽用量约为 2.5t/h ，因此采暖供热、供汽是有保障的。
2019 年 6 月 11 日乌鲁木齐市生态环境局经济技术开发区（头屯河区）分局 对《天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目环境影响报告表》进行了批复，批 复文号为：乌经开环审字〔2019〕3 号。2t 燃气锅炉改造为 6t 燃气锅炉现已完成，投入运行。2020 年 3 月 25  日完成天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目竣工环境保护验收。根据验收监测报告，锅炉烟囱排放的颗粒物排放浓度和烟囱高度 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中特别排放限值要求； SO2  、NOx 、 CO  排 放 浓 度 均 满 足 《 燃 气 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》
（DB6501/T001-2018）表 1 中新建锅炉标准。验收批复见附件。
综上所述，本项目依托厂区锅炉房进行供暖、供蒸汽热源是可行的。
4.10.1.3.       P3 实验室
本项目依托天康生物股份有限（头屯河厂区）公司 P3 实验室进行动物实验
包括安全检验和效力检验，以及种细胞、种毒的制作及储存。
P3 实验室建设目标和职能：该生物安全三级实验室建成后响应农业部关于 发布《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》的通知精神“严格管控 生物安全风险，提升口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业技术装备和管理水平， 确保疫苗产品质量，更好地满足重大动物疫病防控工作需求 ”。主要职能是对天 康生物生产的口蹄疫检验疫苗进行活性实验，开展疫苗动物实验，便于验证疫苗 的效力，确诊发病病例，提出防治措施，防止疫病的扩散和流行，协助应对牛羊
口蹄疫事件。
建设规模：开展的动物实验为 46 批次/年；检验猪：850 头/年（40kg/头）； 检验牛：714 头/年（150kg/头）；检验豚鼠：4000 只/年（0.5kg/只）；检验小白 鼠：5000 只/年（0.02kg/只）；传毒用乳鼠：5000 只/年（0.002kg/只）。合计使
用动物 150t/年。
P3 实验室已于 2020 年 10 月通过 GMP 验收符合 GMP 要求。P3 实验室于 2020 年 10 月正式投产使用，已于 2020 年 12 月开展自主验收，已取得验收专家 意见并通过验收，根据验收监测结论可知，产生的废气、废水、噪声均能达标排
放，固废去向明确、处置合理可行。
本项目四车间口蹄疫生产依托 P3 实验室进行贴壁细胞毒制备、疫苗成品、 半成品检验，需用到的乳鼠量约为 400 只/年、小白鼠约 400 只、牛约 60 头、猪 约 70 头，P3 实验室设计能力较大，本项目依托其进行传毒和检验动物用量不到
其设计能力的十分之一，不会对 P3 实验室运行负荷产生冲击。
因此，本项目依托 P3 实验室是可行的。
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4.10.1.4.       原辅料库房
本项目其他原辅材料储存于厂区内库房，目前共设置 4 个原辅材料库房。根 据建设单位提供资料，1#库房为原料库，存放非危险化学品原辅材料，面积 770m2 ，存放本项目所需原辅材料后尚有 10%容量。2#库房：一层为包材库，存 放包装材料，以及废包材、破碎西林瓶、轧盖，面积 1085m2 ，存放本项目的包 装材料及产生的废包材、破碎西林瓶、轧盖后尚有 15%容量；负一层为冷冻库 （- 18℃~-20℃) , 存放疫苗成品及血清等需要冷冻的物质，面积（含走廊）884m2。 3#库房为维修材料库，面积 250m2，存放本项目所需的维修材料后尚有 15%容量。 4#库房为危化品库，存放危险化学品，面积 400m2，存放本项目所需危险化学品
后尚有 60%容量。
因此，本项目依托现有厂区内的原辅材料库、产品库可行。
4.10.1.5.       动物房
第一检验动物房建筑面积 1683m2 ，净化面积 1143m2 ，按照生物安全防护三 级（P3）标准设计施工。第二检验动物房建筑面积 2150m2 ，按照生物安全防护 三级（P3）标准设计施工。P3 实验室设置两个强毒检验区，每个检验区设置动
物实验室 4 座：3 个攻毒室 1 个对照室，面积均为 252.3m2。
本项目依托 1#检验动物房、2#检验动物房开展一般的安全实验，P3 实验室 进行攻毒实验。根据建设单位提供资料， 目前 1#检验动物房、2#检验动物房、
P3 实验室检测检验实验对象包括本项目，因此本项目依托可行。
4.10.1.6.       污水处理站依托可行性分析
本项目依托天康生物股份有限（头屯河厂区）公司污水处理站处理废水，污 水站目前已完成升级改造，改造后的处理规模为 1000m3/d ，污水站主体工程已
经建成，并已完成环保验收。
《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境 保护验收监测报告表》及《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改 造项目（P3 实验室建设）竣工环境保护验收监测报告》的监测数据， 日处理量 约 506.2m3/d（包含四车间），主要污染物均能达到《生物工程类制药工业水污
染物排放标准》（GB21907-2008）表 2 新建企业水污染物排放限值标准。
本项目的水污染物指标主要是 CODcr 、NH3-N 、SS ，污水站剩余容量充足，
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依托该污水站处理废水的工艺是可行的。
4.10.1.7.       危废库依托可行性分析
本项目依托厂区建成的 1#常温危废库贮存生产过程产生的各种危险废物。 厂区危废库分为常温库和冷库，其中 1#常温库房存放的危废包括各车间生产性 危险废物、实验室危险废物（除动物尸体外），按照《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）（2013 修改单）设计、建设，危废库占地面积合计 174.36m2， 地面设置防渗硬化设施、围堰、警示标志。冷库（动物尸体暂存间）为采用- 18℃ 冷柜存放的为经高温消毒后的动物尸体，库房地面均经过防渗、防腐处理，符合
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单建设要求。
根据天康生物股份有限公司制药一分公司 2020 年危废管理计划：厂区内 2019 年常温危废库产生危险废物量为 83.7t ，医疗废物库房产生的动物尸体量为 158.6t。本厂区转运常温危险品库房为 2 个月一转运，每次运量转不少于 10t。冷 冻尸体为 7d 一运转，每次运转量不少于 15t。本项目危险废物年产生量为 5t，无
动物动物尸体产生， 目前危废库房可满足本项目贮存需求。
四车间危废产生量较小，危废库设计建设时已考虑全厂最大生产能力时的危
废量， 目前全厂尚未达到最大生产负荷，因此依托现有危废库存放是可行的。
4.10.2. 外部单位废物处置设施依托可行性分析
污水依托园区污水处理厂处理可行性分析：
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）的所有废水经过处置后进入头屯河区 污水处理厂，头屯河区污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区工业园区 104 省道南 侧 500m 处，服务范围包括头屯河工业区、火车西站北站和王家沟油库地区，处 理后的尾水作为绿化用水。头屯河区污水处理厂设计处理规模为 3 万 m³/d ，于 2010 年 1 月 13  日取得环评批复（新环评审函［2010］2 号），2014 年 9 月通过 竣工环保验收（乌环验［2014］107 号），验收结果表明：项目运行稳定，能够
实现废水达标排放，验收批复见附件。
对照该污水处理厂运行的工艺参数，天康生物股份有限公司（头屯河厂区） 排水可以满足该污水厂进水水质的要求。由于天康生物股份有限公司（头屯河厂 区）总体日排水量较小，污水排放量约 506.2m³/d ，不影响工业区污水处理厂的
运行。因此，该项目的污水治理措施及排放方案合理可行。
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[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]第五章 环境现状调查与评价
5.1.     自然环境概况

5.1.1.   地理位置
头屯河区位于乌鲁木齐市的西北郊，西北侧与昌吉市相邻，东北部、南部均 与乌鲁木齐县相邻，东南与新市区、一零四团农场毗邻，全区辖区面积 400km2，
地理坐标为东经 87° 16′～87°27′ ，北纬 43°49′～44°03′。
头屯河工业园区位于头屯河中部，包括彼此相邻的一期、二期、三期用地及 地理空间上相对对立的四期用地（王家沟工业用地）。工业区一期、二期用地位 于八钢公路西侧；三期用地位于八钢公路东侧，一期、二期、三期用地共计 17.56km2 ；四期用地位于王家沟地区，西、北起八钢路，东至中油化工生产区，
南到八钢铁路专用线，规划范围 4.65km2。
本项目所在地位于头屯河工业园区二期新疆天康生物股份有限公司制药工 业园内，建设场地为该公司自有用地。厂区四周均为规划的工业用地，北临金石 路、东临银水路。周围现有西部明珠钢结构有限公司、金彩钢结构公司、美而坚 新型建材公司 ，周围远离人群居住区 ，环境较幽静 。建设厂址地理坐标为
N43°54'32.43" ，E87°23'29.98" 。地理位置见图 4.1- 1。
5.1.2.   地形地貌
头屯河工业区位于乌鲁木齐天山山前凹陷带上，头屯河冲积扇翼的中部，其 间沉积着巨厚的第四系冲洪积物，是以冲洪积砾石土为主的松软地基段，属地质 稳定区。岩土体结构以砾石为主，单层结构，容许承载力为 4-6kg/cm2 ，潜水埋 深局部大于 5m ，一般无侵蚀-弱侵蚀，局部中等侵蚀。该地段存在粘性土、砂性 土夹层及透镜体，可形成不均匀沉陷，若避开软弱层影响范围及人防工程，为建 筑物良好场地。头屯河区一带在大地构造上属乌鲁木齐山前凹陷次级结构单元， 该凹陷位于准噶尔凹陷的南端，系在晚古生代沉积基础上发育起来的中、新生代
巨型凹陷带。
头屯河工业区规划范围内，地势比较平坦、开阔，由南向北倾斜，一期、二 期、三期用地坡度约 0.3%，四期用地坡度为 1.0%-7.0%。头屯河区境内地形多样，
包括单面低山、波状台地、冲洪积倾斜平原、斜地、洼地、山前小型扇裙、山前
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倾斜平原等，整体上以头屯河中下游洪积-冲积平原为主，区境南端则属丘陵前
缘区，为西山-雅马里克山丘陵带的一部分。
5.1.3.   水文地质
头屯河工业园区规划范围内部有多条农业灌溉渠系，工业区附近最重要的地 表水体则为头屯河。头屯河发源于伊林哈比尔尕山天格尔峰北侧的乌鲁特达坂一 带，从源头至米泉猛进水库一段为乌鲁木齐市与昌吉回族自治州的界河。汛期河 水向北流经米东区、昌吉市，在猛进水库附近与乌鲁木齐河汇合后注入东道海子， 全长 190km ，流域面积 2885km2 。据 1956- 1985 年水文资料，头屯河平均径流量 2.33 亿 m3。流经头屯河区内的河水位出库水，年出库水量 2.02-2.46 亿 m3，大部
分被渠引入工矿和农灌渠。
头屯河位于乌鲁木齐河、头屯河水系水流聚集地带，地下水年补给量约为 1.43 亿 m3 。头屯河自卡地坡出山后，岩性较单一，地下水由南往北流转，水量 丰沛，主要补给来源为渠系渗入、河谷潜流及山前基岩裂隙水侧向补给，主要排 泄方式为工农业生产、生活用水和洪积二冲积扇前沿潜水漫流，其次是潜水蒸发。 头屯河冲积扇含水层为松散的砂砾石、卵砾石层，是头屯河区内的主要含水岩组， 厚度为 100-400m 。头屯河区气候干燥少雨，而且地下水埋深大，故大气降水对
地下水补给意义不大。
本项目生产废水经厂内污水处理站处理后达标排放，处理后的水进入头屯河
区污水处理厂进行二次处理，达标处理后的水基本用于头屯河区的农业灌溉。
5.1.4.   气象特征
头屯河区地处亚欧大陆腹地，属典型的中温大陆性干旱气候。从大气环流看， 主要受中纬度近地大气环流影响。冬季漫长严寒，主要受西伯利亚、蒙古高压控 制；夏季炎热干燥，主要受印度洋低气压影响；春秋两季则为过渡季节，时间短，
天气变化快。
头屯河区年平均气温 7.5℃ , 7 月份平均气温较高，为 25.7℃ , 1 月份平均气 温最低，为- 14.5℃ 。由于天气干旱，白天增温和夜间冷却较快，昼夜温差较大， 日温差一般在 11- 12℃左右。无霜期较短，一般在 152- 192 天；冻土期较长，为
120 天左右，最大冻土深度 1.5m。
头屯河区多年平均降水量 200.9mm ，夏季降水最多，约占全年降水量的
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30%-40%；冬季降水量最少，约占全年降水量的 11% 。降水量年际变化较大，最 多年份达 363.6mm ，最少年份仅为 131.3mm 。水分蒸发强烈，多年平均蒸发量 约 2619.9mm ，夏季蒸发量最大，湿度最小，冬季蒸发量最小，适度最大，全年
平均湿度为 58%。
头屯河区光照资源丰富，太阳总辐射量年均为 540.77kJ/cm2 ，全年日照时数 为 2813.5h 。全年盛行西北风和北风，年主导风向为 NW ，风向频率为 10.7%； 年平均风速为 2.3m/s ，最大风速为 25m/s 。由于受冷高压影响，春秋季节多刮大
风，其中 4 月份大风日数居各月之首。
头屯河区的总体气候特征为：温差大，寒暑变化剧烈；降水量少，蒸发量大；
冬季漫长；春秋多大风，常有强冷空气入侵。
主要气象要素如下：
年主导风向：NW
年平均风速：2.3m/s
年平均气温：7.5℃
多年最热月平均气温：29.9℃
多年最冷月平均气温：- 16.6℃
最大积雪厚度：48cm
年平均相对湿度：58%
5.1.5.   土壤植被
根据相关资料，该建设项目区域的潜水上覆地层即包气带基本由松散第四系 沉积物组成，颗粒粗大。表层有 0.4-2. 1m 厚的亚粘土或亚砂土层，属重壤或中
壤，中间局部有透镜体的细颗粒物存在。
现区域地表多已做硬化处理，天然植被消失殆尽，取而代之的是白蜡、槭树、 榆树等绿化树种和花草分布在道路两旁、车间周围及其园区规划的绿化用地。野
生动物为燕子、麻雀。无论植被还是野生动物种类都比较单一。
[bookmark: bookmark31]5.2.     乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园区概况

5.2.1.   规划建设历史
1995 年 8 月，经乌鲁木齐市人民政府批准成立头屯河工业区。头屯河工业

第 110  页
区位于乌鲁木齐市西北部，头屯河区中部。2005 年 9 月经自治区人民政府批准 为自治区级工业园区。经过十余年的发展，逐步形成了钢铁、建材、石油化工、 生物制药、金属熔炼、农副产品加工及物流配送业等为主的优势主导性产业。头 屯河工业区由四部分组成即头屯河工业区一二三期、头屯河工业区四期、五期用 地、六期用地，总面积约 4616.96ha ，其中头屯河工业园区一二期规划面积 2.67km2 。2011 年 1 月经开区和头屯河区“ 区政合一 ”，头屯河工业园区作为省 级工业园区，继续保留，即乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）头屯河工业园
区。
头屯河工业园区一二期控规并未提出明确的产业定位。头屯河工业园区总体  规划中产业定位为：加快推进以制造业为重点的工业化进程，按照“强化二产 ” 的方针，努力把头屯河区建成全疆最大的制造业基地。依托硫磺沟的煤炭资源煤  电工业和煤化工，打造乌鲁木齐市又一个能源重地。紧紧依托八钢等龙头企业， 支持其投资发展新的工业项目。积极引导各类企业依附龙头企业发展下游配套工  业项目，不断延长钢铁、石油、化工、机械制造、建材、食品等资源优势行业和  支柱工业的产业链；下大力气抓好头屯河区的规划建设，努力把头屯河区工业区
建成食品加工、生化制药、金属制品、建材加工基地。
2002 年乌鲁木齐市城市规划设计研究院编制了《乌鲁木齐市头屯河工业园 区控制性详细规划》，对头屯河工业园区一二期 2.67km2 的范围提出了相应的规 划管理及控制指标要求；2005 年《头屯河工业园区总体规划》对包括一二期范 围的整个头屯河工业园区进行了规划，头屯河工业园区一二期作为其组成部分， 发展定位、规划用地布局、基础设施等相关内容总体遵从总体规划的要求。园区 上轮详规及总规在园区发展初始阶段较好地指导了基础设施的开发建设与产业 项目的实施， 目前整个范围已基本开发完毕，已入驻企业约 57 家，基本形成了
机械制造、金属制品、生物制药、食品加工等几大主导产业。
5.2.2.   规划修编
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业园区管理办公室于 2016 年对工业园区一二期控规重新进行了修编并取得批复（乌政函[2017]35 号）， 修编规划一方面对园区规划范围做了调整，调整后规划面积为 4.35km2 ，增加了
工业园区一二期北边工业用地和农林绿地，另一方面对园区产业定位和用地布局
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进行了进一步明确和调整，以便更好地指导园区今后的发展。
2017 年 9 月 25  日原新疆维吾尔自治区环保厅下发了《关于<乌鲁木齐经济 技术开发区(头屯河区)工业园一二期控制性详细规划修编（2016-2020 年）环境 影响报告书> 的审查意见》（文号：新环函〔2017〕1486 号），通过了规划环评
的审查。
5.2.2.1.  规划名称、范围
规划名称为《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一二期控规修编》， 规划范围东至八钢公路，西至金环路，南至银华街，北至规划道路。规划总用地
面积为 4.35km2。
5.2.2.2.  规划定位
结合上位规划及地区发展目标，产业发展动向，建设功能布局合理、用地集 约高效、道路连续贯通，产业结构延伸优化的高科技高增值率建设现代化、环保
生态型工业园区。
5.2.2.3.  产业目标
围绕现代制造业和出口加工业发展低碳环保的第二产业体系，做精做强以先 进装备制造为支柱的高端制造业中心，巩固生物医药、食品饮料两大支柱产业， 依托交通枢纽优势，加大出口商品加工基地建设，包括轻工业制品和机械电子等 高新技术产业。依托本区机械制造发展航空零部件生产及机载电子设备制造两大
领域，为地窝堡机场和通用航空提供配套服务。
5.2.2.4.  用地功能分区
根据新修编控规，工业园区一二期按主导产业划分为六个区，包括节能环保 -生物制药区，出口加工-机械建材区，生物医药区，企业研发区，航空零件- 电子 机械区，设备制造-纺织服装区。园区修编规划功能分区图见图 5.2- 1 ，土地利用
图见图 5.2-2。
本项目所在地位于经开区规划的企业研发区内的工业兼容科研用地上，全厂
为带有研发性质的生物制药企业，符合用地分区规划要求。
5.2.2.5.  产业功能类型介绍
节能环保、食品加工区：重点发展特色农业加工，积极采用新技术、新工艺，
加快农产品精深加工和综合利用的步伐，提高资源的利用率，稳定供销市场。大
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力发展各类联系农户与市场的中介组织，为农户、农产品生产基地和加工企业提 供多层次、多形式的社会化服务。积极支持无公害食品、绿色食品和有机食品工 业发展，建设全国乃至国际上都具有竞争力的特色食品加工生产基地。借助临空
产业区发展的契机，发展航空食品制造业，为机场提供食品配套。
生物医药区：大力振兴以维药公司为代表的民族医药产业，打造民族医药工 业园；大力发展现代医药产业，着重引进知名医药生产及配套企业，引导企业加 大对畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的研究开发和综合利用，培育以基因工程
为核心的生物、生化制药（品）业。
出口加工、机械建材区：应积极推进以八钢为主体的冶金产业集群发展，支 持技术更新改造，加快产品升级换代，优化钢铁产品结构，以现有生铁、钢、钢 材及其延伸产品为核心，延长“冶炼—钢材—钢制品 ”的产业链，在扩大板材、 线材等普通钢材生产规模的同时，重点发展管线钢、压力容器钢、煤井用钢、汽 车用钢、风电用钢等附加值高、市场竞争力强的产品。全力做好八钢规划新区和 储备用地协调服务，加快螺旋焊管、无缝钢管等重点项目建设速度，努力构建一
主多辅、专业化协作配套、各具特色的冶金产业集群新格局。
核心研发区：注重依靠科技进步改善经济增长质量和效益，用高新技术和先 进适用技术进行整合升级。尤其要重视对人才的吸引与培养，打造核心技术优势， 以研发推动产品更新换代，强化关键零部件配套能力和订单获取能力，采用系统 集成经营模式，形成稳定的产业链条。形成新疆重要的信息工程基地、新兴商务 金融中心和新疆的科研技术中心，提高区域的辐射能力和产业竞争能力，建立支 撑城市职能升级的服务业体系。不断完善企业孵化功能，引导和吸引国内外著名
软件企业入驻，加速提升软件与信息服务产业集聚效应。
航空零件、机械电子区：依托本区机械建材的优势，同时本区距离航空港具 有区位优势，打造航空零件区。民用航空产业是技术和资本密集型产业，结合本 区的装备制造业在全疆已具有绝对的优势，为民用航空产业的发展打下良好基 础，通过在相关零部件制造基础上的技术进步和对资本的引入，逐渐形成民用航 空产业的布局。考虑到产业基础和未来通用航空的发展前景，本区可在机场北部 布置运输航空器维修维修园区、通用航空综合保障园等园区，重点发展航空器零
部件及机载电子设备制造两大领域，为地窝堡机场和通用航空提供配套服务。
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设备制造、纺织服装：目前本区已批未建企业较多，未来需要提高企业的土 地利用率。工程装备制造是一个系统工程，要充分发挥工程装备的产业带动作用， 就必须按照产业链要求，培育大企业和具有较强国际竞争力的专业化承包商，努 力提升总承包能力。工程装备范围广泛，要根据自己的区位优势和技术优势，明 确发展的方向和重点，同时巩固发展基础，增强技术储备，加强对新领域装备的 技术研发。以龙头企业为依托，实施工程装备制造核心产业扩模工程，带动 工程机械企业配套发展，打造产业集群，促进工程装备制造业高端化发展。汽车 产业发展方面，新疆拥有国家政策的大力支持，为本区发展汽车产业营造了良好 的政策环境。同时本区还具备汽车产业发展需要较强的区位条件，我国重要的汽 车产业基地（竞争对手）主要布局在中西部地区，汽车产业在西北地区还没有国 家级的战略节点。从本区的产业基础和生产成本等基本条件看，本区在风电装备
和冶金工业方面的基础，为本区汽车工业的发展提供了较好的基础。
本项目入住头屯河工业区时，规划没有进行产业分区。本项目在规划修编确 定各产业分区后，所处位置为企业研发区内的工业兼容科研用地上，本项目属于 带研发功能的生物制药企业，与园区产业布局基本吻合。由于本园区为旧有工业 园区重新修编规划，因此尽量根据现有企业的功能进行规划布局。在修编规划中， 认为现有各企业属于一、二类产业的符合园区规划，不符合类型主要为三类工业
产业，本项目不在修编规划的不符合产业类型之列。
根据规划环评审查意见指出：园区内现有的新疆福克油品股份有限公司、新 疆大森化工有限公司、乌鲁木齐市隆成实业有限公司（现更名新疆金雪驰科技股 份有限公司）、乌鲁木齐宝利通石化助剂制造有限公司和新疆金石沥青有限公司 等石油化工企业与园区产业定位不符，园区主管部门应制定并落实园区内现有不 符合园区规划功能布局的企业搬迁或关停计划。深挖现有食品加工、机械制造、 生物医药、纺织服装和航空零件- 电子机械等行业上下游产业链，形成园区内上 下游企业的配套建设、联动发展，打造高端制造业中心、高新技术产业为核心竞 争力的产业链条，引进“低消耗、高效益、低排放 ”的产业；鼓励发展高新技术 和先进适用技术，重视对人才的吸引与培养，打造核心技术优势，以研发推动产
品更新换代。
综上所述，本项目用地类型及产业类型符合规划环评主要结论，也符合规划
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环评出具的审查意见。
5.2.3.   基础设施建设情况
5.2.3.1.  给水工程
现状给水工程基本已按规划建设，现状给水管线按规划布设，现状用水为市 政统一供水，八钢公路 DN400 给水管线引入该片区。片区内主要以 DN300、
DN400 给水管网为主。
5.2.3.2.  排水工程
现状排水工程基本已按规划建设，现状排水管线按规划布设，本片区现状污
水主要由八钢路 DN800 排水干管排入头屯河污水厂处理。
5.2.3.3.  现状雨水工程
现状雨水工程基本已按规划管线敷设，现状雨水管线主要敷设于沙坪路，管
径 DN300。
5.2.3.4.  燃气工程
现状燃气工程基本已按规划管线敷设，本片区东北侧有现状新捷头区调压站
一座，片区内敷设燃气管径为 DN150。
现状热力工程园区尚未实现集中供热，规划由新疆制药厂统一建设的集中供 热锅炉房尚未具备集中供热能力，根据规划，园区未来供热全部为企业自建燃气
锅炉，不再建设集中供热设施。
5.2.3.5.  现状电力工程
现状电力工程基本落实了原控规的管线规划，在乌鲁木齐市头屯河工业区用 地东北处有一现状 110kV 的西郊变电站，现状变电容量为 2×20MVA 。规划区
现状电力线敷设管径为 10kV。
5.2.4.   现状企业布局
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园现状企业布局见图 5.2-3。
根据图 5.2-3 的企业布局图显示，距离本项目最近的企业为美而坚材料、八 刚金属制品、新疆蒙牛乳业、西尔丹食品公司。由于本项目不排放对食品质量有 影响的气体污染物，生物制药生产过程也较为清洁，因此对新疆蒙牛乳业、西尔
丹食品公司影响很小，多年来也未收到这两家企业的投诉，企业继续在此生产是
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可行的。
[bookmark: bookmark32]5.3.     环境质量现状调查
本次评价环境质量现状调查及评价对象包括区域内的大气环境、地下水环  境、声环境、土壤环境和生态环境。本项目环境空气、地下水监测引用《乌鲁木  齐经济技术开发区（头屯河区）北站片区控制性详细规划环境影响评价报告书》、
《宝钢集团八一钢铁有限责任公司能源中心热力分厂》中的监测数据。
5.3.1.   环境空气质量现状调查与评价
5.3.1.1.  区域大气环境质量达标性评价
本项目位于头屯河工业园，其环境空气质量功能区划为二类区，故本项目所
在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对项目所 在区域环境空气质量中的 6 项基本污染物进行评价。本次区域环境质量现状监测 数据选取环境空气质量模拟技术支持服务系统中乌鲁木齐市 2019 年基准年连续一年的监测数据。环境空气质量达标区判定结果见表 5.3- 1。
表 5.3-1    区域空气质量现状评价

	监测因子
	评价指标
	现状浓度 （ug/m3）
	标准值  （ug/m3）
	占标率 （%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	84
	70
	120
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	50
	35
	143
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	42
	40
	105
	不达标

	CO
	百分位数日平均质量浓度
	2500
	4000
	62.5
	达标

	O3
	百分位数 8h 平均质量浓度
	127
	160
	79.38
	达标


由表 5.3- 1 可知 ，基本污染物 SO2 、CO 、O3 满足《环境空气质量标准》  （GB3095-2012）二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5 不满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境质量不达标。根据《乌鲁  木齐市环境空气质量达标规划》（2018-2035），NO2 超标主要原因为移动源等排放导致、PM10 为扬尘源、PM2.5 为冬季采暖及扬尘源。
5.3.1.2.  区域大气环境综合整治方案
为切实做好乌鲁木齐市环境保护工作，进一步改善环境质量，乌鲁木齐市人民政府先后制定了《乌鲁木齐市“天变蓝 ”工作实施方案》（乌政办〔2017〕。
表 5.3-4    地下水水质监测数据及评价结果  单位：mg/L

	监测指标
	D1#
	D2#
	D3#
	Ⅲ类  标准值

	
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	

	pH*
	7.6
	0.40
	7.5
	0.33
	7.6
	0.40
	6.5～8.5

	总硬度
	430
	0.96
	287
	0.64
	811
	1.80
	≤450

	溶解性总固体
	1468
	1.47
	584
	0.58
	2071
	2.07
	≤1000

	氨氮
	0.193
	0.39
	0.264
	0.53
	0.498
	1.00
	≤0.5

	亚硝酸盐氮
	0.010
	0.01
	ND
	/
	0.014
	0.01
	≤1.0

	挥发酚
	0.0014
	0.70
	0.0009
	0.45
	0.0011
	0.55
	≤0.002

	石油类
	0.04
	0.13
	0.04
	0.13
	0.02
	0.07
	0.3*

	六价铬
	0.009
	0.18
	0.007
	0. 14
	ND
	/
	≤0.05

	总大肠菌群
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤3

	氟化物
	0.536
	0.54
	0.231
	0.23
	0.450
	0.45
	≤1.0

	硝酸盐氮
	4.92
	0.25
	6.88
	0.34
	14.0
	0.70
	≤20

	汞
	0.00020
	0.20
	0.00015
	0.15
	0.00016
	0.16
	≤0.001

	砷
	0.0003
	0.03
	ND
	/
	0.0003
	0.03
	≤0.01

	铅
	0.0028
	0.28
	0.0028
	0.28
	ND
	/
	≤0.01

	镉
	0.0020
	0.40
	0.0041
	0.82
	ND
	/
	≤0.005

	碳酸根
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	/

	HCO3-
	218
	/
	112
	/
	280
	/
	/

	氯化物
	194
	0.78
	61.2
	0.24
	261
	1.04
	≤250

	硫酸盐
	602
	2.41
	174
	0.70
	806
	3.22
	≤250

	K+
	4.40
	/
	4.41
	/
	4.17
	/
	/

	Ca+
	178
	/
	163
	/
	210
	/
	/

	钠
	252
	1.26
	236
	1.18
	435
	2.18
	≤200

	Mg+
	21.5
	/
	21.2
	/
	4.75
	/
	/


备注：①pH 值无量纲；②水温单位为℃; ③总大肠菌群单位为 MPN/100mL；④ND 表示未
检出；⑤参考 2007 年 7 月 1  日发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中石油类标准 0.3mg/L 作为地下水质量标准。
表 5.3-5    地下水水质监测数据及评价结果  单位：mg/L

	监测指标
	D4#
	D5#
	Ⅲ类标准值

	
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	

	pH*
	7.5
	0.33
	7.76
	0.51
	6.5～8.5

	总硬度
	606
	1.35
	335
	0.74
	≤450

	溶解性总固体
	2045
	2.05
	581
	0.58
	≤1000

	氨氮
	0.349
	0.70
	<0.025
	<0.05
	≤0.5

	亚硝酸盐氮
	0.011
	0.01
	<0.001
	<0.001
	≤1.0

	挥发酚
	0.0013
	0.65
	<0.002
	<1.00
	≤0.002

	石油类
	0.03
	0.10
	/
	/
	0.3*

	六价铬
	ND
	/
	<0.004
	<0.08
	≤0.05

	总大肠菌群
	ND
	/
	未检出
	/
	≤3

	氟化物
	0.759
	0.76
	<0.2
	<0.20
	≤1.0
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	监测指标
	D4#
	D5#
	Ⅲ类标准值

	
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	

	硝酸盐氮
	12. 1
	0.61
	2.5
	0.13
	≤20

	汞
	0.00014
	0. 14
	<0.0001
	<0.10
	≤0.001

	砷
	0.0003
	0.03
	<0.0010
	<0.10
	≤0.01

	铅
	ND
	/
	<0.010
	<0.05
	≤0.01

	镉
	ND
	/
	<0.0005
	<0.10
	≤0.005

	碳酸根
	ND
	/
	/
	/
	/

	HCO3-
	121
	/
	/
	/
	/

	氯化物
	248
	0.99
	72.3
	2.89
	≤250

	硫酸盐
	777
	3. 11
	183
	0.73
	≤250

	K+
	4.20
	/
	/
	/
	/

	Ca+
	167
	/
	/
	/
	/

	钠
	453
	2.27
	49. 1
	0.25
	≤200

	Mg+
	4.82
	/
	/
	
	/


备注：①pH 值无量纲；②水温单位为℃; ③总大肠菌群单位为 MPN/100mL；④ND 表示未 检出；⑤参考 2007 年 7 月 1  日发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中石油类标准 0.3mg/L 作为地下水质量标准。
监测分析结果表明，D1#溶解性总固体、硫酸盐、钠超标，D2#钠超标，D3#  总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠超标，D4#总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、钠超标，D5#氯化物超标，超标原因可能与区域水文地质条件有关。
5.3.3.   声环境质量现状调查与评价
5.3.3.1.  监测时间、监测项目及监测频次
本次声环境质量现状委托新疆天熙环保科技有限公司进行现状监测，监测时
间为 2023 年 月  日至 2023 年  月  日。
监测项目：等效连续 A 声级 Leq。
监测频次：昼夜各 1 次/天，监测 1 天。
5.3.3.2.  监测布点
根据项目的地理位置与环境特点，噪声环境现状调查范围为建设项目范围，
在项目区场界布设 4 个监测点，见图 5.3-3 。。
5.3.3.3.  监测结果及评价
监测结果见表 5.3-6。
由表 5.3-6 监测结果对照标准可以看出，4 个监测点昼间、夜间等效连续 A
声级（Leq）监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标
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5.3.5.   生态环境质量现状调查
参考《新疆生态环境功能区划》，项目区属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农 业生态区、准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区。详见表 5.3-9 、图 5.3-4 生态功能区划分图。
经调查，厂区内绿化面积 16155.05m2 ，绿地率 22.35%。
表 5.3-9    新疆生态功能区划简表（片段）

	生态功能单元
	
隶属
行政
区
	
主要
生态
服务
功能
	

主要生态 环境问题
	主要  生态 敏感 因子、 敏感 程度
	

主要保 护目标
	

主要保护措 施
	

适宜发展 方向

	
生态
亚区
	
生态
功能
区
	
	
	
	
	
	
	

	
Ⅱ5 准 噶尔 盆地 南部 荒漠 绿洲 农业 生态 亚区
	
27.乌
鲁木
齐城
市及
城郊
农业
生态
功能
区
	


乌鲁
木齐
市、
米泉
市
	

人居  环境、 工农  业产  品生
产、旅 游
	大气污染 严重、水 质污染、 城市绿化
面积不  足、供水 紧缺、湿 地萎缩、 土壤质量
下降
	

生物
多样
性及
其生
境中
度敏
感
	 (
保
          
保
)水    市 和 境    市 及 多
 (
景
) (
性
) [image: ]  [image: ]  观 样
	节水与新开 水源、荒山 绿化、调整 能源结构、 治理污染及 降低工业排 污量、完善
防护林体
系、搬迁大
气污染严重
企业
	加强城市
生态建设，
发展成中
国西部文
化、商贸、
旅游国际
化大都市，
发展城郊
农业及养
殖业
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[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark33]第六章 环境影响预测及评价
6.1.     施工期环境影响简要分析评价

6.1.1.1.  施工废气环境影响分析
项目施工期对大气环境的影响主要来自房屋内部的装修废气，该废气属于无 组织排放。装修阶段的废气排放周期短、排放量少、影响范围小，不会对周围的
大气环境造成明显的影响。
6.1.1.2.  施工废水环境影响分析
施工期的废污水主要来自施工人员生活污水等。主要污染因子为 BOD5、SS、 COD 。施工期间的生活污水排放量较小，利用厂区内现有的排水设施。因此，
施工期少量生活废水不会影响该区域地下水环境质量。
6.1.1.3.  施工噪声环境影响分析
施工期的噪声主要来自车间装修、运输车辆行驶及设备调试，其噪声值通常 在 60~75dB（A）间，本项目装饰装修在项目室内进行，夜间不施工，一定程度 上减小项目施工噪声对周围环境的不利影响。本工程厂址附近无社会关注区等敏 感目标，经过厂房隔声降噪后施工期噪声能够得到有效控制，施工期场地的噪声 能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，对环
境影响也较小。
6.1.1.4.  施工固体废物环境影响分析
施工过程中产生的建筑垃圾属无毒固体废弃物，只要集中堆放，运往指定地 点，不会对周围产生不良影响。施工人员的生活垃圾经收集后，运至园区的垃圾
暂存点堆放，由市政环卫部门统一清运。
本项目施工工程量小，施工时间短，施工过程产生的污染物类型少，污染物 量小，且为短暂性影响，在采取上述措施后对周围环境影响甚微，且随着施工期
结束上述影响将随之结束。
[bookmark: bookmark35]6.2.     营运期环境影响预测及评价

6.2.1.   大气环境影响评价
项目大气评价等级为三级，可不进行进一步预测与评价，只进行污染源达标
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性分析。
6.2.1.1.  工艺废气影响分析
（1）一般生产废气
由工程分析可知，四车间生产车间无毒区一般生产废气主要成分为空气中的
热和尘埃等，无其他有害成分，可通过空调系统直接外排。
（2）有机废气
工作人员手部、器皿的擦拭消毒挥发的甲醇产生量少，无组织挥发至车间内； 生产过程中使用的有机物稳定性好、注射级物质，且生产设备均为密闭设备，不 存在挥发途径。油佐剂全部进入产品，其余有机物最终被中和为无毒无害物质一 部分进入产品，一部分随废水经活毒废水处理站灭活后进入厂区自建污水处理站
进行深度处理。
（3）投料粉尘
投加粉末状、颗粒状固体原料时在罐体顶端加盖，盖上开小孔，物料由小孔 注入，同时在四周铺设湿布防止粉尘扩散，且由于物料投加为间歇式人工操作， 投料时间短，此部分粉尘可忽略不计。房间顶部设有高效过滤器，能过滤掉 0.5μm
以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，因此粉尘对外环境几乎无影响。
通过对生产车间洁净度（含通风系统）的严格控制，项目生产过程中产生的 废气经生产车间按 GMP 要求设置的净化设施处理后，进行末端强化处理，处理 后工艺废气中各污染物含量以及微生物病菌含量降到最低，对环境影响很小。同 时根据天康屯河制药工业园从 2003 年建设及运行以来，未对周围环境及敏感点
产生生物环境影响，其生物安全措施符合国家相关要求。
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6.2.1.2.  危废暂存库废气影响分析
（1）挥发性有机废气
危废暂存库贮存量较少，且过程中不拆包装，不倒罐，因此危险废物在贮存
过程中挥发的废气很少，主要含有少量的非甲烷总烃，贮存过程采用自然通风。
（2）恶臭
恶臭污染是由恶臭物质引起的感觉公害。当恶臭物质直接作用于人的感觉器 官时，不仅给人以感官上的刺激，使人产生不愉快和厌恶感，而且也对人体健康 造成不同程度的危害。恶臭是多组份低浓度的混合气，其成份可能达几十种到几 百种，各成份之间既有协同作用（增强）也有颉颃作用（抵消）。环境中的恶臭
物质较多，本项目有关的恶臭物质主要为氨及硫化氢等。
动物尸体和脱水后的污泥直接进行冷冻贮存，故产生的恶臭较少。动物尸体 暂存间与污水站车间均处于灭活苗检验动物房 3 地下一层，现状为依托现有污水 站除臭设施对本项目产生的少量恶臭气体进行收集和处理，本项目改造后依托情 况不变，根据《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣 工环境保护验收监测报告表》及验收意见可知，污水处理站恶臭由活性炭吸附处 理后经 15m 高排气筒排放，除臭气浓度无量纲无法计算外，污水处理站恶臭各 污染物排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中标准限 值要求，且厂区周边 500m 范围内无环境敏感目标，恶臭气体对周围大气环境影
响较小。
6.2.1.3.  卫生防护距离
目前，国内外对疫苗生产尚未有卫生防护距离的要求，对实验动物房而言， 2002 年 5 月 1  日起实施的中华人民共和国国家标准《实验动物环境及设施》 （GB14925-2001）中的第四项规定：“实验动物繁育、生产、实验设施应与生 活区保持大于 50m 的距离 ”，本次评价参照实验动物房的防护要求，本项目所 在厂区生产车间、危废暂存库卫生防护距离建议设置为 50m，卫生防护距离范围
内无村庄、居住区等环境敏感点。
6.2.1.4.  大气环境影响小结
综上所述，在正常运行情况下，本项目废气产生量极少，经消毒灭菌、高效
过滤后，其中的病原微生物被完全捕集，排气对周围环境空气产生影响较小。
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表 6.2-1    大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级
与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级[image: ]

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长 5~50km□
	边长=5km☑

	
评价因子
	SO2+NOX 排放量
	≥20000t/a□
	500~20000t/a□
	＜500t/a☑

	
	基本污染物(    )
其他污染物（挥发性有机物）
	包括二次 PM2.5□
不包括二次 PM2.5 ☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准□
	地方标准 □
	附录 D□
	其他标准[image: ]

	


现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二 类区□

	
	评价基准年
	2019 年

	
	环境空气质量现 状调查数据来源
	长期例行监测 数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监 测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	
污染源调 查
	

调查内容
	本项目正常排
放源☑
本项目非正常
排放源☑
现有污染源☑
	
拟替代的 污染源□
	
其他在建、 拟建项目 污染源□
	

区域污染源□

	环境监测 计划
	
污染源监测
	监测因子：
（NMHC、臭气 浓度）
	有组织废气监测[image: ] 无组织废气监测[image: ]
	
无监测□

	

评价结论
	环境影响
	可以接受☑                           不可接受□

	
	大气环境防护距 离
	50m

	
	污染源年
排放量
	SO2 ：（/）t/a
	NOX ：（/） t/a
	颗粒物：（/）
t/a
	VOCs：（/） t/a

	注：“”为勾选项，填“√” ; ℼ  () ℽ为内容填写项


6.2.2.   地表水环境影响评价
6.2.2.1.  废水排放情况综述
四车间产生的废水主要为一般清洗废水、生产废水、生活污水、淋浴排水、
工作服清洗废水， 日均废水排放量为 198m3/d。
本项目外排废水为经灭活灭菌处理的废水，排放量为 198m3/d ，根据微生物 消毒学原理，目前自然界存在的微生物在 121℃、30min 以上基本可以全部灭活。 因而，含有害微生物的污水在活毒废水处理站进行高温灭活杀菌处理，可保证三 车间外排污水中无病原微生物存活。车间废水实行分流。负压区（接毒、毒种区以及灭活区）的废水中与生物活性物质接触有病菌、病毒，采取单独收集在车间负一层活毒废水处理站（灭活系统）进行高温灭菌消毒后，方可排出车间进入厂 区自建污水处理站集中处置。非负压区废水不含病毒、病菌，可直接排入厂区内 排水系统进入厂区自建污水处理站。厂区自建污水处理站处理后总排口水质达到 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染
物排放限值后排入市政下水管网，排至头屯河区的污水处理厂。
本项目评价范围内没有常年地表水体分布，废水经收集后送入厂区自建污水 处理站处理，达标排入头屯河区污水处理厂深度处理，处理方式有效解决了废水
外排问题。因此正常工况下本项目无废水外排周边水体，不会对地表水产生影响。
6.2.2.2.  废水排放去向
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）废水处理达标后进入头屯河区污水处 理厂，头屯河区污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区工业园区 104 省道南侧 500m 处，服务范围包括头屯河工业区、火车西站北站和王家沟油库地区，处理 后的尾水作为绿化用水。头屯河区污水处理厂总占地面积 40000m3，一期工程于 2003 年投入运行，采用水解+改进 SBR 工艺，规模为 1.4 万 m3/d；二期工程将原 有工艺进行升级改造，将原污水处理规模 1.4 万 m3/d 改造为 1 万 m3/d ，同时扩 建 2 万 m3/d 污水处理规模，头屯河区污水处理厂设计处理规模为 3 万 m3/d ，于 2010 年 1 月 13  日取得环评批复（新环评审函[2010]2 号），2014 年 9 月通过竣 工环保验收（乌环验[2014]107 号），验收结果表明：项目运行稳定，能够实现
废水达标排放。头屯河污水处理厂的工艺流程图见图 6.2- 1。
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图 6.2-1    头屯河污水处理厂处理工艺流程图
头屯河污水处理厂设计进水水质为： COD 450mg/L ，BOD5  220mg/L ，
SS400mg/L；出水水质为：COD 60mg/L ，BOD5  20mg/L ，SS 20mg/L。
头屯河污水处理厂采用水解+ 改进 SBR 工艺，进水先通过平流隔油池沉砂 池，后经粗格栅、细格栅及沉砂池等设施，去除废水中大粒径无机悬浮物，以降 低其对后续生化处理系统的影响。经过初步处理的废水进入水解池，在其中去除 悬浮物和部分有机物，同时提高废水的可生化性。水解池出水经过自流流入改进 SBR 反应池进行生化处理，出水经沉淀分离后进入消毒计量槽，最终经紫外消 毒，冬天暂存池暂存，夏天作为绿化带灌溉用水回用。头屯河区污水处理厂二期 工程进水标准要求 COD<450mg/L、BOD<220mg/L、SS<400mg/L、氨氮<40mg/L、 TN<45mg/L 、TP<5mg/L ，出水水质执行国家城镇污水处理厂污染物排放标准中 的一级 B 标准。经过多年的运行，出水水质可稳定达标到《城镇污水处理厂污
染物排放标准》中的一级 B 标准。
对照该污水处理厂运行的工艺参数，天康生物股份有限公司（头屯河厂区） 排水可以满足该污水厂进水水质的要求。由于天康生物股份有限公司（头屯河厂
区）总体日排水量较小，完成后全厂日排水量为 506.2m3/d ，不会影响工业
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区污水处理厂的运行。因此，该项目的污水治理措施及排放方案是合理可行的。
废水经处理后污染物小于《生物工程类制药工业水污染物排放标准》 （GB21907-2008）新建企业排放标准，排入头屯河区污水处理厂，不会对其产 生冲击。项目排放废水采用排污管道向市政排水管网输送废水，且为重力流排放， 一般发生管道破裂的机率很小，不会造成区内地下水的污染。天康头屯河制药工 业园多年运行经验表明，利用成熟的市政排水管网输送废水至头屯河区污水处理厂，运行可靠，符合国家标准及规范要求。
6.2.2.3.  建设项目水污染物排放信息
废水污染物排放信息见表 6.2-2～表 6.2-5。
表 6.2-2    废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	废水 类别
	污染物 种类
	排放
去向
	排放 规律
	污染治理设施
	排放
口编
号
	排放口 是否符 合要求
	
排放口类型

	
	
	
	
	编号
	名称
	处理
工艺
	
	
	

	
综合 废水
	

CODcr、
NH3-N
	
头屯河 污水处 理厂
	
连续， 间接 排放
	

TW01
	
全厂
污水
站
	

AAO 处理
	

DW001
	
[image: ]是
□否
	企业总排[image: ]
雨水排放□  清净下水排放□ 混排水排放□
车间排放口


表 6.2-3    废水间接排放口基本情况表

	序 号
	排放口 编号
	排放口地理位置
	废水排放
量（万 t/a）
	排放 去向
	排放 规律
	间歇 排放 时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物 种类
	标准限 值

	1
	

DW001
	
87°23'
42.75"
	
43°54'
35.87"
	

15
	园区 污水 处理 厂
	
连续 排放
	

/
	头屯
河污
水处
理厂
	CODcr
	60

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	8（15）

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	20

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	20


表 6.2-4    废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口
编号
	污染物
种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	


DW001
	pH
	

《生物工程类制药工业水污染物 排放标准》（GB21907-2008）
	6-9

	2
	
	色度
	
	50

	3
	
	悬浮物
	
	50

	4
	
	CODcr
	
	80

	5
	
	BOD5
	
	20

	6
	
	动植物油
	
	5





第 134  页
[image: ]

天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目（四车间）

	序号
	排放口
编号
	污染物
种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	7
	
	挥发酚
	
	0.5

	8
	
	NH3-N
	
	10

	9
	
	总氮
	
	30

	10
	
	总磷
	
	0.5

	11
	
	甲醛
	
	2.0

	12
	
	粪大肠菌 群数
	
	500


表 6.2-5    废水污染物排放信息表（改扩建项目）

	
序号
	排放口
编号
	污染物 种类
	排放浓度 （mg/L）
	新增日 排放量 （t/d）
	全厂日 排放量 （t/d）
	新增年 排放量 （t/d）
	全厂年排放量
（t/d）

	1
	





DW001
	废水量
	/
	198
	506.2
	59400
	152048

	2
	
	CODcr
	80
	0.016
	0.040
	4.75
	12.16

	3
	
	BOD5
	20
	0.004
	0.010
	1.19
	3.04

	4
	
	SS
	50
	0.010
	0.025
	2.97
	7.60

	5
	
	NH3-N
	10
	0.002
	0.005
	0.59
	1.52

	6
	
	动植物 油
	5
	0.001
	0.003
	0.30
	0.76

	7
	
	总氮
	30
	0.006
	0.015
	1.78
	4.56

	8
	
	总磷
	0.5
	0.0001
	0.0003
	0.03
	0.08

	9
	
	挥发酚
	0.5
	0.0001
	0.0003
	0.03
	0.08

	




全厂排放口合计
	CODcr
	59400
	12.16

	
	BOD5
	4.75
	3.04

	
	SS
	1.19
	7.60

	
	NH3-N
	2.97
	1.52

	
	动植物油
	0.59
	0.76

	
	总氮
	0.30
	4.56

	
	总磷
	1.78
	0.08

	
	挥发酚
	0.03
	0.08


表 6.2-6    地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影 响 识 别
	影响类型
	水污染影响型☑; 水文要素型□

	
	
水环境保护目 标
	饮用水水源保护区□ ; 饮用水取水□ ; 涉及的自然保护区□ ; 重要湿地□ ;
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□ ; 重要水生生物的自然产卵场及索
饵场、越冬场和洄游通道、天然浴场等渔业水体□ ; 涉水的风景名胜区
□ ; 其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素型

	工作内容
	自查项目

	
	
	直接排放□ ; 间接排放[image: ]；其他□
	水温□ ; 径流□ ; 水域面积□

	
	
影响因子
	持久性污染物□ ; 有毒有害污染物□ ;
非持久性污染物☑; pH 值□ ; 热污染
□ ; 富营养化□ ; 其他□
	水温□ ; 水位（水深）□ ; 流速□ ; 流量□ ; 其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素型

	
	一级□ ; 二级□ ; 三级 A□; 三级 B[image: ]
	一级□ ; 二级□ ; 三级□

	现 状 调 查
	
区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□ ; 在建□ ; 拟建□ ; 其他□
	
拟替代的污染源□
	排污许可证□ ; 环评□ ; 环保验 收□ ; 既有实测□ ; 现场监测□ ;
入河排放口数据□ ; 其他□

	
	受影响水体水 环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□ ; 平水期□ ; 枯水期□ ; 冰封 期□ ; 春季□ ; 夏季□ ; 秋季□ ; 冬季□
	生态环境保护主管部门□ ; 补充 监测□ ; 其他□

	
	区域水资源开 发利用状况
	未开发□ ; 开发量 40%以下□ ; 开发量 40%以上□

	
	
水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□ ; 平水期□ ; 枯水期□ ; 冰封 期□ ; 春季□ ; 夏季□ ; 秋季□ ; 冬季□
	水行政主管部门□ ; 补充监测□ ; 其他□

	
	
补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□ ; 平水期□ ; 枯水期□ ; 冰封 期□ ; 春季□ ; 夏季□ ; 秋季□ ; 冬季□
	()
	监测断面或点位 个数（） 个

	现 状 评 价
	评价范围
	河流：长度（） km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2

	
	评价因子
	（/）

	
	
评价标准
	河流、湖库、河口：I 类□ ; II□; III□; IV□; V□;
近岸海域：第一类□ ; 第二类□ ; 第三类□ ; 第四类□ 规划年评价标准()

	
	评价时期
	丰水期□ ; 平水期□ ; 枯水期□ ; 冰封期□
春季□ ; 夏季□ ; 秋季□ ; 冬季□

	
	






评价结论
	水环境功能区活水功能区、近岸海域环境功能区水质达 标状况□ ：达标□ ; 不达标□
水环境控制单元活断面水质达标状况□：达标□ ; 不达标
☑
水环境保护目标质量状况□ ：达标□ ; 不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□ ;
不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体
状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占
用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	






达标区□   不达标区□

	影
	预测范围
	河流：长度（） km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2



	工作内容
	自查项目

	响 预 测
	预测因子
	()

	
	
预测时期
	丰水期□ ; 平水期□ ; 枯水期□ ; 冰封期□
春季□ ; 夏季□ ; 秋季□ ; 冬季□
设计水文条件

	
	
预测情景
	建设期□ ; 生产运行期□ ; 服务期满后□
正常工况□ ; 非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□ ; 解析解□ ; 其他□
导则推荐模式□ ; 其他□

	影 响 评 价
	水污染控制和
水环境影响减
缓措施有效性
评价
	
区（流）域水环境质量改善目标□ ; 替代削减源□

	
	






水环境影响评 价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目，主要污染
物排放满足等量或减量替代要求□
满足区(流)域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特
征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括
排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线，水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单
管理要求[image: ]

	
	


污染源排放量 核算
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	COD
	4.75
	80

	
	
	氨氮
	0.59
	10

	
	
	BOD5
	1.19
	20

	
	
	TN
	1.78
	30

	
	
	TP
	0.03
	0.5

	
	替代源排放情 况
	污染物名称
	排污许可证 编号
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度 （mg/L）

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（） m3/s；鱼类繁殖期（） m3/s；其他（） m3/s 生态水位：一般水期（） m ；鱼类繁殖期（） m ；其他（） m

	防 治 措 施
	环保措施
	污水处理设施☑; 水文减缓设施□ ; 生态流量保障设施□ ; 区域削减□ ; 依托其他工程措施[image: ]；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□ ; 自动[image: ]；无监测□
	手动☑; 自动☑; 无监测□
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	工作内容
	自查项目

	
	
	监测点位
	（地下水监控井）
	（污水处理厂出水口）

	
	
	





监测因子
	（基本水质监测因子：氯 化物、硫酸盐、总硬度、 溶解性总固体、铜、汞、 镉、锰、铅、镍、挥发性 有机物、半挥发性有机物 共 14 项；特征污染因子： pH 、氨氮、化学需氧量、 总磷、总氮、五日生化需 氧量、石油类、 甲醛、总
大肠菌群、菌落总数共 10
项。）
	




（依托全厂污水处理站已 有监测计划）

	
	污染物排放清 单
	COD 、氨氮

	
	评价结论
	可以接受☑; 不可以接受□

	注；ℼ □”为勾选项，可√ ; ℼ  (  ) ℽ为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


6.2.3.   地下水环境影响评价
6.2.3.1.  区域水文地质概况
本项目区域水位地质概况引用《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐城市地质综合勘 察报告工程地质水文地质环境水文地质（1：50000）》（新疆地质矿产局第一水文地质工程地质大队，1988 年 12 月）。
乌鲁木齐市座落于天山北麓乌鲁木齐河中游，测区位于天山山前坳陷带，跨 越数个不同的地质构造和地貌单元，为地下水的形成和分布、为水文地球化学的形成，创造了良好的原生环境条件。
乌鲁木齐地势东南高、西北低，东、南、西三面环山，北部冲积扇组成的山
前倾斜平原，地势开阔平坦。
区内出露最老的地层为石炭-二叠系地层，分布于测区东南，组成中低山。 岩石裸露，裂隙发育，有利于降水的入渗补给，地下水渗透路径短，水交替强烈， 属淋滤或溶滤-迁移型水文地球化学带，地下水基本未受人为污染或轻度污染。 地下水常量组分以 HCO3- 、SO42-、Ca2+、Mg2+为主，水化学类型为 HCO3-SO4-Ca型水，矿化度 0.5g/L 左右。环境质量指数 0.9～1.0。
市区东西两侧的丘陵区，系中生界地层组成，岩层富含盐分和有机质，水交
替迟缓，地下水环境质量较差，环境指数小于 0.6.地下水中常量组分为 SO42-、


第 138  页
Cl- 、Na+ 、Ca2+和 F；微量组分均有检出，矿化度 2～3g/L ，为 SO4-Cl-Na-Ca 型
水，属天然水质不良区。
乌鲁木齐河河谷冲积层及乌鲁木齐河冲积扇，为第四系冲、洪积砂砾石、卵 砾石组成潜水含水层，图幅北缘有承压水分布。水量丰富，水质优良，是乌鲁木 齐市人民生活、工作的场所。由于人为活动强度大，地下水环境质量日趋变差，
环境指数小于 1.0。
乌鲁木齐市属于博格达复背斜和乌鲁木齐山前坳陷的一部分。博格达山（东 山）和喀拉扎山（西山）分布于测区东西两侧，南是柴窝堡山间盆地，北是山前
平原，中间为乌鲁木齐河谷平原，乌鲁木齐河由南向北穿流而过。
第四系主要是冲洪积砂砾石、卵砾石等松散堆积。前第四系出露第三系至石
炭系各类沉积岩。
测区横跨山区和平原，平原和山区被山前隐伏大断裂分隔，相对下降的平原 区。第四系冲洪积物巨厚，结构松散，颗粒粗，孔隙大，是良好的地下水蓄存场 所。局部地段有河湾相细粒沉积和胶结的砾岩。前第四系地层是山麓-泻湖-浅海 相沉积岩，侏罗系夹煤层，以多旋回沉积为特点。第三系至侏罗系碎屑岩类基本 上以单斜形式分布在前山带，三叠系碎屑岩类和二叠系上统碎屑岩夹碳酸盐类主
体构成乌鲁木齐向斜。
基岩山地急剧上升，并形成一系列角度断裂和平行褶皱，这些断裂、褶皱相 呼应的节理裂隙发育，加之以其它结构面、溶洞孔隙等，构成前第四系地层的贮 水构造。松散岩类孔隙水和基岩裂隙（含孔隙溶洞）水，循环系统各自独立，两
者在构造适合部位互相交替补给、排泄。
松散岩类孔隙水沿沟谷随地形坡向运移，基岩地下水取决于它所处的地质构
造位置和孔隙裂隙的连通性。
基岩介质的地下水可分为上下两个部分。两者之间并无明显界限，但水理性 质完全不同。上层的强风化带厚度 10m 左右，弱风化带 25m 左右，风化裂隙水 和第四系孔隙水混为一体，特点和第四系孔隙水近似。相对的弱透水层将它和下 层水分隔。下层水则赋存于层间孔隙裂隙之中，富集于构造破碎带内，具有层状
分布和承压性。局部层间有脉状裂隙传统，地下水可顶托排泄或跨流域转移。
第四系孔隙水的循环受含水层岩相变化或下伏基岩起伏所控制，基岩介质的
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地下水主要受控制于区域地质构造和裂隙发育程度及当地侵蚀基准面。断裂和褶 皱构造决定了含水介质的蓄水空间分布和富水程度，特别是压性断层，具有阻水
作用。
基岩山区地下水：基岩区地下水形成是大气降水入渗，降水可直接进入岩石 裂隙之中，或汇流于沟谷、河流向两侧入渗。博格达高山区地下水径流经各种地 质结合面、破碎带、孔隙溶洞等侧向补给本区。各种不同类型的基岩水，都有独 立的迳流和排泄通道，随地形运移，就近以泉的形式排泄。深层基岩水根据含水 介质结构、构造特点，分别沿裂隙成脉状或带状和孔隙溶洞作用作层间运移。这 种迳流一般不穿越相对的隔水层（如下三叠系），可以迂回跨流域补给下游含水
层。
冲洪积扇平原及河谷平原地下水：补给来源主要包括大气降水、河流渠系及 灌溉入渗、上游第四系含水层的地下潜流侧向补给。区内地下水迳流方向和地形 基本一致。柴窝堡盆地地下水，在乌拉泊、仓房沟、西山大泉沟、小泉沟等地溢 出，以潜流和泉水复渗，通过基岩缺口继续向北运移。河床第四系岩石颗粒粗、 孔隙大，迳流畅通，可以直接补给下游的山前冲洪积扇潜水。下伏基岩抬升或集 中开采地下水，均可改变地下水流向。苜蓿沟的潜流受西山逆断层所阻，大部分 潜水在四道岔沿断裂谷地，向东流至马料地溢出，当年西公园也因河床下伏基岩 阻挡而泉水出露，这是地下水的又一次循环。河谷地下水主要沿古河道向下游运 移，至鲤鱼山山尾两侧，呈放射状分散于山前冲积平原。区域地下水排泄方式主 要是人工开采和蒸发蒸腾，是垂直排泄的主要形式。蒸发消耗影响深度小于 6m， 地下水蒸发量和埋深呈反比关系。水平排泄主要以潜流形式流至冲洪积扇前缘溢
出。上游地段潜水侧向补给基岩裂隙水，这种形式雅玛里克山地区表现明显。
区域水文地质综合图见图 6.2-2。
6.2.3.2.  场地水文地质条件
根据区域 1：50000 水文地质图可知，本项目处于山区丘陵地带，地下水赋 存条件较为复杂，随补给、排泄条件不同存在较大变化。根据图 6.2-2 项目场址 区域上游的 W32 钻孔显示钻深 260m ，水位埋深 196m；下游距离本项目 1.8km 的三坪农场进行钻孔实验，显示孔深 180m 未见地下水。巨厚的包气带形成了良
好的防护条件。
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衰减，并经过距离衰减、声屏障衰减、空气吸收衰减达到厂界预测点。另有雨、 雪、雾和温度梯度等衰减因素，此影响可忽略不计。因此工程投产后，噪声源在 传播过程中的实际衰减要高于预测计算的衰减量，即同一测点比较，噪声预测值
将略高于实际值。
因此，评价只考虑噪声源所在厂房结构的屏蔽和声传播距离而造成的衰减， 对于其它因素造成的衰减，均忽略不计。噪声衰减预测采用《环境影响评价技术
导则声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。
（1）声衰减计算
噪声源的声辐射面相对传播距离已足够小，故可视为点声源。预测模式如下：
LA（r ）＝LA(r0)－20lg(r/r0)
式中：LA(r)－距声源 r 处的 A 声源，dB(A)；
LA(r0)－距声源 r0 处的 A 声源，dB(A)；
r0 、r－距声源的距离，m。
（2）噪声叠加公式计算
多个声源对某一点声压叠加的理论计算公式为：
[image: ]100. 1Li
L ＝10lg（ i =1                    ）
式中：L－某点噪声总叠加值，dB（A）；
Li－第 i 声源噪声值，dB（A）；
N－声源个数。
6.2.4.2.  评价适用标准
本项目选址位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），执行《工业企业厂 界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，厂界噪声排放限值见
表 2.5-8。
6.2.4.3.  预测结果及影响评价
本项目噪声源主要是建筑物内的通风系统设备，如各种泵、离心机、辅助生 产设施空调净化机组及制冷机组，噪声源强约 75~85dB(A) 。噪声设备均布置在 室内，可使噪声源在室外噪声最少降低 25dB(A)。空调送排风主干管均设有微穿
孔板消声器， 以减弱机组噪声。 由于噪声设备较少，室内取设备最大噪声值


第 147  页
85dB(A) ，则四车间外 1m 处噪声值为 70dB(A)。
本工程主要噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表 6.2-7。
表 6.2-7    噪声环境影响预测结果   单位：dB(A)

	监测
点位
	现状监测值
	距离场界 距离（ m）
	贡献值
	预测值
	超标情况

	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	45.9
	37.2
	160
	25.9
	25.9
	45.94
	37.51
	达标
	达标

	西南厂界
	44.6
	36.5
	12
	48.4
	48.4
	49.91
	48.67
	达标
	达标

	西厂界
	44.6
	35.9
	16
	46.0
	46.0
	48.37
	46.40
	达标
	达标

	东北厂界
	44.7
	37.5
	225
	23.0
	23.0
	44.73
	37.65
	达标
	达标


由表 6.2-7 可知：本项目建成投产后，各预测点的昼、夜间噪声预测值均符 合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准的要求。 本项目四车间与天康头屯河制药工业园西南厂界距离最近，约 12m，厂界外为银羽路，200m 范围内无声环境敏感目标。
本项目噪声源均位于室内，经过基础减震、房间隔音、距离衰减等降噪措施 后，四车间噪声对外环境噪声贡献值远低于环境功能规划标准值，对区城声环境及周边声环境敏感点影响很小，不会改变周边区域声环境功能。
6.2.5.   固体废物影响评价
本项目的固体废物包括疫苗生产过程中产生的废一次性耗材、不合格产品疫
苗、废弃的包装材料及废高效过滤器滤膜等。
（1）危险废物
①废一次性耗材（S1）：来源于疫苗生产各个阶段，塑料材质，主要包括废 乳胶手套、口罩等，送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体废物按照《国家危险废物名录（2021 年版）》附录第 3 条豁免项，送米东区垃圾场填埋处置。
②沾染毒性/感染性物质废包装材料（S2）：项目生产过程中有废种毒包装 瓶、废原料内包装袋、废试剂瓶等产生，送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体废物委托有资质单位收集处置。
③不合格产品（S3）：根据建设单位的生产经验，不合格疫苗、过期疫苗产 生量按最大产能估算，送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，集中收集后委托有资质单位处置。
④高效过滤器废滤膜（S4）：来源于气体排风系统，根据建设单位提供资料，高效过滤器废滤膜更换周期，规范要求阻力达到初阻力的 1.5～2 倍或检测出漏气时更换。根据实际使用情况，一般 3 年左右更换一次，委托有资质单位收集处置。
本项目危险废物产生量约 5t/a，产生危废经高温高压灭菌后暂存于厂区内 1#常温危废库，1#常温危废库位于厂区东北部，紧邻厂区公厕，建筑面积约80m2。
（2）一般固废
废包材、破碎西林瓶、轧盖（S5）：原辅材料的纸箱、塑料包装袋、废西林 瓶、轧盖等产生量约为 0.5t/a ，分类收集后外售或由原料供应商回收。一般固废暂存间（2#包材库）设置于厂区中部，建筑面积约 1085m2。以上固体废物产生量为 5.5t/a。
综上，本项目危险废物、一般固废处置方案去向明确，不会产生二次污染。根据现场调查结果，厂内无固体废物长期堆存，厂区地面硬化及绿化措施到 位，环境较为整洁，未发现因固体废物堆存造成扬尘、异味等现象。危险废物有 专库贮存，并按照规范建设警示标志。从现有工程的运行效果来看，固体废物厂 内堆存处置措施比较妥当，没有在厂区内造成二次污染。在厂外处置过程中，只要按照本环评要求分类处置，按照国家有关规范严格管理，就不会造成二次污染。
6.2.6.   土壤环境影响预测与评价
四车间所有的构筑物均已建成，拟建项目无新增室外土建设施，仅进行相关 生产设备及配套设施的安装、调试，持续时间短，不存在土建施工，施工期对土
壤环境影响很小。
6.2.6.1.  土壤环境影响类型
本项目的土壤环境影响主要为污染影响型，营运期对土壤环境可能造成影响 的污染源主要为污水处理设施等区域因此需要做好各车间、设施废水收集，做好 废水输送管道、污水处理设施等的防渗措施。
6.2.6.2.  影响途径分析
本项目对土壤产生污染的途径主要是垂直入渗。本项目周边的工业企业或道路，地面均进行硬化处理，事故情况下的垂直入渗是导致土壤污染的主要方式。    ①由工程分析可知，本项目废水预处理后排入厂区自建污水处理站处理，经总排口排入园区污水管网，最终排入头屯河污水处理厂集中处理，不直接排放到外环境，因此正常情况下不会因漫流对土壤造成影响。
②如果厂区废水管道防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期 下渗进入土壤。企业生产车间、贮存仓库、污水处理设施的工程设计均按照相应 的标准采用混凝土构造及设置标准防渗层，防止污水下渗污染土壤。企业生产废
水输送采用防渗材料，避免污染物在输送过程中产生泄漏。
③原辅材料等有毒有害物质保存不当产生泄漏，可能进入外环境。固体废物 在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起土壤污染。本项目所有原辅材料均贮 存于室内，不得露天堆放，危险废物需设置专门的暂存场所，贮存场所按《危险 废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 修订）中的相关规定进行建设。
④桶装、袋装原料泄漏。危险废物均设置在专门的危险废物仓库内，并按要求采用凝土构造及设置防渗层。
⑤服务期满后对土壤的影响主要为污水站中污水未及时清理、场地遗留物质未及时清理，造成地面渗漏，继而影响周边土壤环境。
根据本项目土壤环境影响类型识别的环境影响途径情况见表 6.2-8。
表 6.2-8    土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响类型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	√
	/

	运营期
	/
	√
	√
	/

	服务期满后
	/
	/
	√
	/


6.2.6.3.  土壤环境影响分析
四车间位于工业区内，废气排放为一般生产废气、细胞培养废气、有机废气、 投料粉尘及危废暂存库废气，在生物细胞培养过程中产生，对土壤的影响途径主 要为地面漫流、垂直入渗，项目排放的生产废水水质污染物为 COD、NH3-N 等， 无相应的土壤环境质量标准。正常工况下，由于车间及厂区地面均由水泥硬化、 铺设防渗层，且废水处理区、应急池、危废间等区域均采取了防渗措施，一般情 况下不会发生废水泄露污染土壤及地下水的情况。非正常工况下，如涉水构筑物
破损，废水可能发生地面漫流，进而由裂缝渗入地下，对土壤造成污染。
本项目属于土壤评价工作等级为二级的污染影响型建设项目，根据《环境影
响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级为二级的可
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参见附录 E 或进行类比分析。
本次环评采用企业现状土壤监测数据进行类比分析，企业于 2003 年建成至 今已十余年，公司主要从事兽用疫苗的生产，监测点位主要位于四车间、综合楼、 污水站附近共 3 个监测点位进行土壤监测分析，主要检测因子为砷、镉、六价铬、 铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1, 1-  二氯乙烯、顺- 1,2-二氯乙烯、反- 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2-  四氯乙烷、1, 1,2,2- 四氯乙烷等等共计 45 项基本因子和 1 项 pH，场地土壤调查因 子均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行） 》 （GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。因此，本项目对土壤环境质量的
影响在可接受范围之内。
6.2.6.4.  土壤评价结论
本次评价通过类比分析的办法分析项目运营对土壤环境的影响，在企业做好
三级防控和分区防渗措施的情况下，项目运营对土壤的影响较小。
本项目对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表 6.2-9。
表 6.2-9    项目土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影 响 识 别
	影响类型
	污染影响型√ ; 生态影响型[image: ]；两种兼有[image: ]
	

	
	
土地利用类型
	
建设用地√ ; 农用地[image: ]；未利用地[image: ]
	土地利
用类
型图

	
	占地规模
	（0.3738）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降[image: ]；地面漫流区；垂直入渗区；地下水位[image: ]；其他()
	

	
	全部污染物
	COD 、NH3-N
	

	
	特征因子
	COD 、NH3-N
	

	
	所属土壤环境影 响评价项目类别
	Ⅰ类区；Ⅱ类[image: ]； Ⅲ类[image: ]； Ⅳ类[image: ]
	

	
	敏感程度
	敏感[image: ]；较敏感[image: ]；不敏感区
	

	评价工作等级
	一级[image: ]；二级区；三级[image: ]
	

	现 状 调 查 内 容
	资料收集
	a ）区；b）区；c ） [image: ]；d）区
	

	
	理化特性
	见章节 5.3.4
	同附录 C

	
	
现状监测点位
	
	占地范围 内
	占地范围外
	深度
	
点位布 置图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	/
	0~3m
	

	
	现状监测因子
	建设用地：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、锑、四
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	工作内容
	完成情况
	备注

	
	
	氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1, 1-  二氯乙烷、顺- 1,2-二氯乙烯、反- 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2- 四氯乙烷、1, 1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙 烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯 丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、 苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯 胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]
荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，pH
	

	现 状 评 价
	




评价因子
	建设用地：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、锑、四 氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1, 1-  二氯乙烷、顺- 1,2-二氯乙烯、反- 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2- 四氯乙烷、1, 1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙 烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯 丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、 苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯 胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]
荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，pH
	

	
	评价标准
	GB15618[image: ]；GB36600区；表 D. 1[image: ]；表 D.2[image: ]；其他()
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影 响 预 测
	预测因子
	COD 、NH3-N
	

	
	预测方法
	附录 E[image: ]； 附录 F[image: ]；其他（类比分析）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（土壤深度 3m）
影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a ）区；b） [image: ]；c ） [image: ]
不达标结论：a ） [image: ]；b） [image: ]
	

	防 治 措 施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障√ ; 源头控制√ ; 过程防控√ ; 其他()
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	建设用 地

	
	
	1
	COD 、NH3-N
	每 5 年一次
	

	
	信息公开指标
	/
	

	评价结论
	本建设项目对土壤环境的影响可以接受
	


6.2.7.   全厂绿化建设
本项目属于兽药生物制品制造行业，对厂区及车间的洁净度要求较高，从现
场来看，厂区地面硬化措施比较到位，环境较为整洁。
由于本项目车间改造施工不会占用原有绿化草坪，不会对厂区绿化率产生影
响。
绿化除具有一般绿化所具有的作用与功能外，还应具有一些特殊功能。工业 企业在生产过程中，往往是各种有害气体和噪声的生产源，因此一个有着合理的
绿化规划设计的工业企业基地，可以起到减轻有害气体的危害、阻隔与吸收噪声、
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杀菌等作用；同时，根系发达的植物对土壤的稳定和加固有良好作用。在绿化建
设中应遵守以下基本原则和要求。
（1）满足生产与环境保护的要求
工厂绿化应根据工厂性质、规模、生产和使用特点、环境条件等对绿化的不 同功能要求进行设计。在绿化设计中，要分析矛盾的主次和绿地的主要作用（防 尘、阻隔噪声或美化），既不能因为绿化而任意延长流程和交通运输线路，影响 生产的合理性；也不能忽视绿化对衬托建筑艺术、美化环境的作用。工厂绿化以 生产工艺流程的要求、防火、防爆、隔噪、通风、采光、减尘防尘、吸收有害气
体、改善生态环境为首要目的而兼顾美观要求为设计依据。
（2）重视绿化树种的选择
绿化能否达到预期的效果，在很大程度上取决于对树种的选择是否适地适 树。设计中应根据绿地的功能、栽植的目的、树木的生态习性和栽植地点的环境
条件综合考虑，做到因地制宜，适地适树。
（3）处理好绿化布置与管线的关系
工业企业用地的地上、地下管网较多，特别在道路上更为密集，这都给绿化 布置带来许多制约因素，如在无法避开的管线处设计时必须考虑各类植物距各种
管线的最小间距，不能妨碍生产的正常进行和选择耐修剪植物。
（4）厂区应有合适的绿地面积
厂区内绿地面积的大小，直接影响到绿化的功能。一般来讲，一片设计合理 的绿地，面积愈大，其减尘、降噪、吸收有害气体及二氧化碳的作用就越大；反 之，作用就越小。因此，在可能的条件下，争取多一些的绿地面积，对防止污染、
改善工厂的工作环境是必要的。
本制药工业园原有绿地面积占 22.35％，本次建设完毕后绿化面积不变。
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[bookmark: bookmark36]第七章 环境风险评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有 毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项 目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境 风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目 标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、 减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科
学依据。
[bookmark: bookmark37]7.1.     评价依据

7.1.1.1.  风险调查
（1）建设项目风险源调查
本项目涉及的化学物质主要为甲醇、苯酚、氢氧化钾、冰乙酸、三羟 甲基氨基甲烷、碳酸氢钠、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵、 2-溴乙胺氢溴酸盐、硫代硫酸钠、206 佐剂（注射级的矿物油）等，使用的物质 均为注射级。其中：甲醇主要用于工作人员手部、器皿的擦拭消毒；2-溴乙胺氢 溴酸盐用于病毒灭活，灭活后用硫代硫酸钠进行阻断中和为无毒无害物质；佐剂 为注射级的矿物油，稳定性好；氢氧化钾、三羟甲基氨基甲烷、碳酸氢钠、磷酸 二氢钾、氯化钾、氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵等化学品主要用于对抗原里的杂质 蛋白进行纯化、除杂；苯酚主要用于每个培养周期完成后的设备清洗和调节 pH；冰乙酸主要用于空间环境消毒。本项目生产、消毒过程均不使用甲醛，
不使用不稳定、易挥发的有机物。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 表 B. 1 及 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 所列的突发环境事 件风险物质及临界量表，本项目涉及的突发环境事件风险物质有甲醇、冰乙酸、 佐剂（矿物油） ，其余物质未列入《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ  169-2018）附录 B 表 B. 1 及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）
附录 A。
（2）环境敏感目标调查
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本项目位于已建成多年的工业园区，周边环境敏感目标分布见表 2.8- 1“环
境保护目标一览表 ”。
7.1.1.2.  风险潜势初判
根据第二章 2.6.5 节对环境风险潜势的判定，本项目危险物质数量与临界量 比值（Q）计算结果为 0.073 ，应划分为 Q＜1 ，则该项目环境风险潜势为Ⅰ , 风
险评价等级确定为简单分析。
7.1.1.3.  评价等级
根据第二章 2.6.5 节对环境风险等级的判定，本项目评价等级为简单分析。
[bookmark: bookmark38]7.2.     环境敏感目标概况
本项目位于工业园区，周边分布有少量居民区、食品企业，居民区距离在 1km 以上，周边地形开阔；本项目所在地包气带厚度超过 100m ，包气带较厚， 评价区域内没有地下水饮用水源保护区，因此地下水敏感程度较低；本项目与地
表水系不发生水力联系，没有地表水环境风险敏感目标。
[bookmark: bookmark39]7.3.     环境风险识别

7.3.1化学危险物质风险识别
本项目涉及的化学物质主要为甲醇、苯酚、氢氧化钾、冰乙酸、三羟 甲基氨基甲烷、碳酸氢钠、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠、二甲基亚砜、苯扎溴铵、 2-溴乙胺氢溴酸盐、硫代硫酸钠、206 佐剂（注射级的矿物油）等。根据《建设 项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 表 B. 1 及《企业突发环境 事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 所列的突发环境事件风险物质及临 界量表，本项目涉及的突发环境事件风险物质有甲醇、冰乙酸、佐剂（矿物油）， 其余物质未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 表
B. 1 及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A。
甲醇、冰乙酸、佐剂在转移或使用过程中，因操作失误或坠落导致包装破 损而倾倒于地面，若得不到及时收集，则甲醇挥发至周边环境空气中，影响周围 环境空气。甲醇若操作不当，可能引发燃烧、爆炸事故，二次污染物排入周边大 气环境，对周围环境造成污染。灭火过程产生的消防废水处置不当，经雨水管网 进入地表水体，可能对水环境产生影响。佐剂泄露对四周的土壤以及地下水影响
较为明显。
7.3.3.   生产过程及工艺系统危险性分析
本项目的产品是兽用疫苗，疫苗的制造过程就是氨基酸重组过程。本项目生产疫苗是不具有活性的氨基酸。因此在生产过程中如果对生产过程控制管理不良、产品质量存在严重差错时就会对环境造成损害，因此国家强制这类企就必须做好验证工作，只 有这样，才能保证生产出来的产品每一批都是符合标准的，每一批产品质量不会 产生很大的偏差。验证工作是比较复杂的工作，分类和方法也很多，虽然各企业有不同的分类方法，但最终的目的都是相同的，即确保达到预期的结果。
[bookmark: bookmark40]7.4.     最大可信事故
最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危 害最严重的重大事故。本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷 电、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对公司外居民和周围环境造成污染危害的 事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着 其他事故不具有环境风险。根据本公司的物质危险性识别、生产设施风险识别、 重大危险源识别，以及事故发生原因，事故后果严重性等因素，确定本厂最大可信事故，事故发生概率见表 7.4- 1。
表 7.4-1    事故发生概率情况表

	事故位置
	发生概率
	事故设定

	化学药品发生泄漏、火灾、爆炸事故
	10-4
	假定化学试剂发生泄漏火灾、爆炸事故


根据表 7.4- 1 ，确定本公司最大可信事件为化学药品泄漏引起的中毒事故。
[bookmark: bookmark41]7.5.     环境风险分析
化学药品发生泄漏、火灾以及爆炸事件。造成公司及周边人员中毒，空气、
土壤和地下水环境污染。
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7.5.1.   危险化学品危险性分析
（1）风险物质危险性分类
本项目所使用的各种风险化学药品（苯酚、哌啶、三氟乙酸、二甲基亚砜、叔丁基甲醚等等）。其化学品危险性分类分类表见表 7.5- 1。
表 7.5-1    危险化学品的危险性分类表

	危险类别
	名称

	第 3.2 类闪点易燃品
	哌啶

	第 5. 1 类氧化剂
	冰乙酸

	第 8.2 类碱性腐蚀品
	苯酚

	易燃固体
	二甲基亚砜、叔丁基甲醚


（2）风险物质环境风险分析
①在使用过程中未了解化学试剂的化学特性可能导致化学物质之间剧烈反
应从而发生爆炸。
②危险化学品库危险化学品在存储过程中未按照要求进行分类存储和管理，
导致化学品发生爆炸、火灾。
③地震、洪水等不可预测和抗拒的自然因素导致化学品发生泄漏、火灾以及
爆炸的风险。
④危险化学品库周边目前无附属建筑物，故要求危险化学品库周边不准堆放
易燃易爆物品和易产生电火花设备。
7.5.3.   危险废物存储过程环境影响分析
天康生物股份有限公司四车间产生的主要危险废物为废一次性耗材、沾染毒 性/感染性物质废包装材料、不合格产品疫苗及废高效过滤器滤膜。根据本公司 的危险废物，其具有毒性和感染性的危害，本公司危险废物易发生事故的种类分
为：泄漏事件。
危险废物泄漏，可能造成周围土壤污染、或间接可能导致地下水污染事件。
7.5.4.   事故引发的伴生/次生污染分析
（1）消防废水
在发生泄漏、火灾事件处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：消防污水、 燃烧烟气、污染雨水（事故过程中伴随降雨）。一旦发生火灾等伴生事故，在火
灾扑救过程中，消防水会携带各种物质形成消防污水。
由于消防水瞬间用量较大，污染消防水产生量也相对较多，本项目所在厂区在 1#大动物检验动物房侧的地下有一座已停用的污水处理站，其池体构筑物转 为冷凝沉淀和事故池使用，事故池位于地下，容积为 400m3，可用于容纳消防废水。
（2）火灾爆炸事故发生后产生的烟气
本项目生产车间发生火灾甚至爆炸事故后，将会产生大量的烟尘，造成局部地区 PM10 、SO2 、CO 、NH3 等有害气体浓度急剧上升，引起中毒事故的发生。
[bookmark: bookmark42]7.6.     环境风险防范措施及应急要求


7.6.2.   运输风险防范措施
运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本，应当通过陆路运输；没有陆 路通道，必须经水路运输的，可以通过水路运输；紧急情况下或者需要将高致病
性病原微生物菌（毒）种或者样本运往国外的，可以通过民用航空运输。
（1）运输目的、高致病性病原微生物的用途和接收单位符合国务院卫生主
管部门或者兽医主管部门的规定；
（2）高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本的容器应当密封，容器或者
包装材料还应当符合防水、防破损、防外泄、耐高（低）温、耐高压的要求；
（3）容器或者包装材料上应当印有国务院卫生主管部门或者兽医主管部门
规定的生物危险标识、警告用语和提示用语。
（4）运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本，应当经省级以上人民 政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准。在省、自治区、直辖市行政区域内运 输的，由省、自治区、直辖市人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准；需 要跨省、自治区、直辖市运输或者运往国外的，由出发地的省、自治区、直辖市
人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门进行初审后，分别报国务院卫生主管部
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门或者兽医主管部门批准。
（5）出入境检验检疫机构在检验检疫过程中需要运输病原微生物样本的， 由国务院出入境检验检疫部门批准，并同时向国务院卫生主管部门或者兽医主管
部门通报。
（6）通过民用航空运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本的，除依
照本条第二款、第三款规定取得批准外，还应当经国务院民用航空主管部门批准。
（7）有关主管部门应当对申请人提交的关于运输高致性病原微生物菌（毒）
种或者样本的申请材料进行审查，对符合本条第一款规定条件的，应当即时批准。
（8）运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本，应当由不少于 2 人的
专人护送，并采取相应的防护措施。
（9）有关单位或者个人不得通过公共电（汽）车和城市铁路运输病原微生
物菌（毒）种或者样本。
（10）需要通过铁路、公路、民用航空等公共交通工具运输高致病性病原微
生物菌（毒）种或者样本的，承运单位应当按上述规定的批准文件予以运输。
（11）承运单位应当与护送人共同采取措施，确保所运输的高致病性病原微
生物菌（毒）种或者样本的安全，严防发生被盗、被抢、丢失、泄漏事件。
7.6.4.   危险废物储存及运输
本项目工艺废渣在厂内实行高温高压蒸汽消毒，当温度达到 80℃以上时，
疫苗即已失活，避免了储存过程中的交叉感染。
工艺废渣外运时，要按照《医疗废物管理条例》对其进行管理，主要有：
（1）医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；
（2）医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存
放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天；
（3）医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；
（4）医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运 输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。医疗废物专用车辆应当达
到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求；
（5）运送医疗废物的专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及
时进行消毒和清洁；
（6）运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。
严格执行国家有关管理规定，可以防止本项目危险废物外运中发生环境风险
事故。
7.6.5.   泄漏污染防范措施
大多数事故发生的主要原因均属人为因素，如因为输送泵锈蚀损坏且检修不 及时，以及仪表失灵等引起的跑冒泄漏。另外设备设施的材质不符合安全规定，
施工质量差等，也是引起污染事故的因素之一。
（1）根据拟建项目企业编制实际情况，建立严格的安全管理条例及规章制 度，并经常监督检查各项制度的执行情况，在职工中加强安全技术培训和遵章守 纪教育，提高业务素质及“安全意识 ”并实行定期“考核制度 ”，发挥企业管理 机制，采取相应的行政手段，奖、罚分明，使上岗人员严格执行岗位责任制和安
全操作规章，杜绝由于违章和错误操作而引起事故的发生。
（2）对公司内分布的各风险源储存设施，均应建立设备安全技术档案，编
制检修计划，并定期进行检修，以便及时发现隐患，及早解除隐患。
（3）在布有泄漏设施危险的场所，根据储存介质的特性，按设气体浓度报
警装置，该装置应设有专门人值班的安全场所。
（4）当生产或储存系统出现意外泄漏时，应及时采取水幕法进行封闭喷淋 （如采用消火栓），可起到阻止有害、气体扩散和捕收作用，对有毒的污水收集
后经消毒后方可进入厂区污水处理厂。
（5）存放场地应与工厂其它区域隔离，尤其应与热源设备隔离。并且不同
的原料之间要隔有一定距离。
（6）当发生事故时，应迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严
格限制出入，切断火源。
[bookmark: bookmark43]7.7.     污染事故应急措施

7.7.1.   组建事故应急处理机构
由公司经理负责协调成立领导小组，人员组成包括：厂领导干部、安全、消 防、环保、设备、保卫、技术、后勤等部门有关人员。应专设事故应急处理指挥
中心，并下设通讯组、技术组、抢修组、监测组。
7.7.2.   应急处置措施
7.7.2.1.  化学药品发生生泄漏应急处置措施
（1）液体化学药品突发泄漏事件应急措施
对于液体化学药品泄漏，当发生少量泄漏，可用砂土或其他不燃吸附剂吸附，
收集于容器内进行处理。
而大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可采用筑堤堵截或者引流 到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或者其他覆盖物进行覆盖，
在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，而后进行转移处理。
（2）固体化学药品突发泄漏事件应急措施
用适当的工具收集泄漏物，然后用水冲洗被污染的地面。
安全第一，预防为主。对化学品的泄漏，平时要做好泄漏紧急处理演习，准 备好化学品危险品的一些应急产品，拟定好方案计划，做好有备无患，只有这样，
才能保证使用、储运化学品的安全。
本公司所涉及的化学药品当发生泄漏后具体的应急处置措施见表 7.7- 1。
表 7.7-1    化学药品泄漏事件应急处置措施

	名称
	泄漏事件应急处置措施

	
无水甲醇
	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀 释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气 灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	冰乙酸
	小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释 后放入废水系统。大量泄漏：构筑围提或挖坑收容。

	
苯酚
	小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可
以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏：收集回收或运至废物 处理场所处置。


7.7.2.2.  化学药品发生生火灾应急处置措施
本公司所涉及的化学药品当发生泄漏后具体的应急处置措施见表 7.7-2。
表 7.7-2    化学药品危险性分析表

	名称
	火灾应急处置措施

	甲醇
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭 火结束；灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	冰乙酸
	灭火方法：消防人员须穿全身防护服，佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容 器冷却，并用水喷淋保护填漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

	苯酚
	用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护填漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、
干粉、二氧化碳。


7.7.2.3.  公司发生火灾事故的应急处置措施
当发生火灾事故时采取以下应急措施：
（1）迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的名称和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的物质及燃烧产生物是否有毒；
（2）应急处置组立即切断现场电源，隔离周边易燃物；
（3）应急救援指挥部立即组织应急处置组人员进行初期灭火。火势较大或 已超出医院处置能力范围时，通讯联络组立即通知附近人员进行疏散，同时立即通知当地消防部门，请求支援。疏散警戒组划定隔离区域，防止无关人员进入；
（4）对有可能发生爆炸事故等特别危险需紧急撤离现场的情况，按照统一 的撤退信号和方法及时撤离现场（撤退信号需格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到）；
（5）消防废水用临时围堰拦截，通过处理达标后方可排放至头屯河污水处
理厂。
7.7.2.4.  病原微生物处理装置出现故障应急处置措施
根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全实验室 建筑技术规范》（GB50346-2011）和《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标 准》（第 2573 号）中的有关规定，为防止四车间病原微生物通过实验室排气泄 漏，四车间改造按照《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》进行设计、建
设。
①四车间压力及气流保障
四车间空调系统采用全排风系统，其中空调排风系统与送风系统实现联锁控 制，四车间内排风机先于送风机开启，送风系统先于排风系统关闭，保证四车间 的负压环境。为保证通风系统运行可靠性，系统正常运行时为两台送风机和两台 排风机并联同时运行，每台风机运行在系统所需风量的 50%，即两送两排。当其 中一台风机故障时，系统自动切换为一送一排运行，同时关闭故障风机对应风管 上的气密电动阀，一送一排工况下送排风机变频器自动切换到全功率运行以保证
空调系统不间断连续运行、系统房间压力梯度及压力稳定。
正常运行的情况下双风机运行时处于低频运行的状态，通过风管压力传感器 检测风管压力后，调节送风机及排风机的频率，稳定送风量，保持室内压差的恒 定。实时对风机运行状态反馈、风机压差、频率进行监测，当这些信号全部检测 正常，才认为风机运行正常。如果其中一个信号出现反馈没有或不正常时，系统给出报警信号。
②生产设备电源保障
本公司接入双电源，当其中一路电源断电时可自动接入另一路电源；当两路 电源都断电时，UPS 电源将自动启动，断电指示警报器报警，UPS 电源可维持 风机、空调系统、冰箱、生产设备等生命保障系统正常运行 20~30min ，并自动 启动柴油发电机保障四车间及全厂的正常运行。保证工作人员有充足的时间进行
紧急处理。
③高效过滤器保障
四车间排风系统中设置高效过滤器（过滤效率不低于 99.99%），用于三车 间内排放空气及外部空气进入四车间内的过滤。四车间运行过程中对高效过滤器
运行效果自动监控，保证其在失效以前报警，提醒工作人员及时更换。
四车间内的排风高效过滤器的内外两侧均设有压力传感器，通过中控室可以 监测高效过滤器内外两侧的压差值。防护区的操作间与室外大气压相差-40Pa 以 上，如果一旦发生细微的泄漏，压差将会发生明显的变化，监控系统将产生明确
的报警信号，工作人员将立即停止操作，退出四车间。
根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《实验室生物安全 认可准则》（CNAS-CL05-2009）、《实验室生物安全认可准则对关键防护设备 评价的应用说明》（CNAS-CL53）要求，对四车间的高效过滤器和防护区排风
高效过滤器每年开展泄漏检测，及时发现潜在风险。
冰乙酸杀菌装置已设备用装置，可以保障非正常状况下的灭菌、消毒工作。
④报警控制
消防报警：出现消防报警的情况后 PLC 发出消防报警信号给四车间，此时 风机继续运转，不能停机，待工作人员将用品收拾完毕，人为在四车间中确认完
毕后，按下紧急按钮后，系统才能立即停止工作。
停电报警：PLC 时时监测市电的情况，如果出现市电断电，PLC 会发出报 警信号到四车间内的报警器，此时风机通过 UPS 仍会运行一段时间，给工作人
员启动备用柴油发电机留有足够时间。
7.7.2.5.  土壤污染事件保护目标的应急处置措施
若是化学试剂发生严重泄漏，需用活性炭或惰性材料进行吸附，并用专用容
器存放，交由有资质单位处置，不得自行处置。若化学试剂污染土壤，需要将被
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污染的土壤挖出来，作为危险废物在专用的容器内存放交由有资质的单位进行处
置。并写好标签，土壤中的物质是什么化学药品，以便危废处置单位快速处置。
[bookmark: bookmark44]7.8.     应急预案
天康生物股份有限公司对本项目所在厂区已制定《天康生物股份有限公司制 药一分公司突发环境事件应急预案》并取得备案（备案编号：6501062020- 197-L）。 《天康生物股份有限公司制药一分公司突发环境事件应急预案》报告内容已包含 本项目，因此将本项目纳入天康生物股份有限公司环境风险应急预案的管理范 畴。本环评要求若厂区内项目有重大变动，应结合实际情况及时进行应急预案更新。
[bookmark: bookmark45]7.9.     分析结论
本工程潜在的风险主要为化学药品发生泄漏、火灾以及爆炸事件，以及生物 安全（病原微生物感染）事件，通过上述分析可见，虽然存在事故风险的可能性， 但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险 防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。
表 7.9-1    建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目
（四车间）

	建设地点
	新疆
	乌鲁木齐市
	经济技术开发区（头屯河区）

	地理坐标
	经度
	87°23'29.98"
	纬度
	43°54'32.43"

	主要危险物质及分布
	无

	环境影响途径及危害
后果（大气、地表水、
地下水等）
	化学药品发生泄漏、火灾以及爆炸事件；
存在气溶胶传播致使偶蹄动物被传染口蹄疫

	



风险防范措施要求
	针对各类化学试剂依托厂区内设置的危险化学品库房，该危险化学 品库房为独立建筑，单独设置存储间，设置有摄像头，耐腐蚀储柜， 并采用双人双锁的管理要求，由2 人负责对危险化学品库进行巡查。 按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全 实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）和《兽用疫苗生产企业生 物安全三级防护标准》（第 2573 号）中的有关规定对四车间进行
升级改造，提高了防护级别，降低了病原微生物的生物传播风险，
同时减少相应的环境风险。

	综上所述，本项目在采取以上各项风险防范措施后，可将风险隐患降至最低。
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[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]第八章 环境保护措施及其可行性论证
8.1.     施工期污染防治措施
本项目施工期工程量较小，不涉及土建工程，且施工期已结束，未对周围环
境造成显著影响。
[bookmark: bookmark48]8.2.     运营期废气污染防治措施
为防止车间病毒（细菌）逃逸，生产区分区设过渡带，在洁净区和控制区之 间设缓冲区，空气交换应先经冰乙酸杀菌装置灭菌处理，再经双高效过滤器处
理后排放。
8.2.1.   空气净化处理过程
净化空调系统采用全空气定风量集中式中央空调系统，气流组织为上送风， 下侧回风至竖风道然后集中回风，空气经过粗效、中效、高效三级过滤后送入室 内，双高效过滤器设在系统的末端，房间内设置冰乙酸消毒灭菌装置用于空气 消毒。净化生产区设置 7 套空调系统，均为一次回风全空气空调系统。地下活毒
废水处理站设置一套全新风系统。
空调送风的温、湿度处理，粗、中效过滤集中在空调机组内完成，高效过滤 器设在各个房间的高效送风口内。第一级是粗效过滤器，对大于 5μm 大气尘的 去除效率不低于 50%；第二级是中效过滤器，过滤效率不低于 70% ，设置两级 中效过滤器；第三级是高效过滤器，过滤效率不低于 99.99% 。粗、中效过滤器 均采用无纺布、玻璃纤维做滤料，高效过滤器采用超纤维做滤料，能够有效过滤
粒径 0.3μm 的尘埃。
空调系统采用全排风系统，其中空调排风系统与送风系统实现联锁控制，车 间内排风机先于送风机开启，送风系统先于排风系统关闭，保证车间的负压环境。 四车间排风系统设置双高效过滤器，负压区生物反应器自带高效过滤器，过滤效 率不低于 99.99% 。通过高效过滤装置确保车间排放废气不含病毒，达到车间运
行的生物安全和环境安全要求。
为保证通风系统运行可靠性，系统正常运行时为两台送风机和两台排风机并
联同时运行，每台风机运行在系统所需风量的 50%，即两送两排。当其中一台风
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机故障时，系统自动切换为一送一排运行，同时关闭故障风机对应风管上的气密 电动阀，一送一排工况下送排风机变频器自动切换到全功率运行以保证空调系统
不间断连续运行、系统房间压力梯度及压力稳定。
（1）正压洁净区一次回风空调系统

[image: ]
（2）负压洁净区一次回风空调系统
[image: ]
8.2.2.   过滤器过滤材料
初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。 过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中 的尘埃粒子被过滤材料有效阻隔于挡褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，
气流平缓均匀通过滤器。
中级过滤主要用于中央空调通风系统、制药、医院等工业净化中；还可做为 高效过滤的前端过滤，以减少高效过的负荷，延长其使用寿命。滤料为特殊无纺
布或玻璃纤维。过滤效率 60%~95%。
高效过滤器滤膜为 0.22μm 孔径滤膜，主要用于捕集 0.5μm 以下的颗粒灰尘 及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料。每台均经纳焰法测试，具有过滤效 率高、阻力低、容尘量大。过滤器材质与所连接的工艺管道材质相同，对于不同 的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。过滤效率
不低于 99.99%。
8.2.3.   防治对策的可行性分析
在一般情况下，病原微生物在液体中可以独立存在，但在空气中不能独立存 在，必须依附空气中的尘粒或微粒形成气溶胶，气溶胶的直径一般为 0.5μm 以上。 因此要封闭四车间内病原微生物污染环境的主要载体，包括：水、空气中的气溶
胶、固体物质。
防止本项目排放废气对环境空气及周边敏感目标造成威胁，主要是通过控制
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车间内气流及保证高效过滤器处理效果实现的。
（1）气流控制
本项目采用定风量送风和定风量排风。通过控制车间不同区域送、排风风量， 保持车间各区域维持一定的压差，从而保证四车间内气流按照“清洁区→缓冲区
→控制区→冰乙酸杀菌装置→双高效过滤器→高空排放 ”的方向流动。
为了保证室内负压差，车间内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于送 风机开启，后于送风机关闭。四车间各房间均安装微压差传感器，并在各主要房 间入口设置室内压差显示器，送排风管的适当位置设置定风量阀和电动风阀，以 控制各房间的送排风量，通过 PLC 闭环控制来保证室内负压强梯度，确保气流
由清洁区流向污染区。
（2）保证高效过滤器效果
本项目车间内气体经排风口双高效过滤器过滤后排放。
四车间内送风口、排风口双高效过滤器后设置微压差自动报警系统，保证在 各部分过滤器失效之前报警，提醒工作人员及时更换；按照规定定期检测、更换 过滤器，保证其在良好的运行状态下工作，确保车间外排的废气中不含病原微生
物。
以上排气净化措施是国际上通用的生物性废气净化装置，在国外八十年代初 开始使用，至今尚无病毒扩散事故的记录，我国自八十年代中期引进，迄今亦未
出现对环境造成影响的事故。
（3）更换流程
四车间运行过程中对双高效过滤器运行效果监控，保证其在失效以前报警， 提醒工作人员及时更换。因此过滤器过滤材料的更换是根据实际使用情况，空气 状况，通过运行效果检测结果来决定其更换的频次，过滤器过滤材料具体更换流
程如下：
通风控制系统关闭→个体防护→采用冰乙酸气体进行原位消毒→ 开启袋 进袋出过滤器过滤密封箱→ 移出袋进袋出过滤器过滤→ 打包密封→ 移交废弃物
处理公司→装入袋进袋出过滤器过滤→密封箱关闭→密封性测试。
为正确处理废弃 HEPA ，保证消毒灭菌效果，采用以下步骤进行处理：
①联系维护厂家，由维护厂家现场更换 HEPA。
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②更换下的 HEPA 当场放入有生物安全危险标识的废物袋。
③放入高压灭菌装置，121℃ , 30min。
④待灭菌完毕，高压锅自动停止工作，待压力表降至 0Mpa，温度降至 60℃
以下时，打开锅盖，取出灭菌后的 HEPA。
⑤灭菌后的 HEPA ，按生物医疗废弃物统一处理。
因此车间室内均能达到《室内空气中细菌总数卫生标准》（GB/T17093- 1997）
标准限值。满足 GMP 管理要求，处理措施可行。
8.2.4.   与原四车间排放消杀方案对比
原四车间消杀方案为高效过滤器和紫外线杀菌装置，本项目与原四车间排放 消杀方案相比，改造后对生产车间的防护等级进行提升，对自动化软件进行升级，
自动化控制水平、生物安全防护更高，生产过程的智能化、 自动化程度更高。
综上所述，与原四车间消杀方案相比，本次改造后排放消杀方案效果更好、
自动化控制程度高、安全性更好。
[bookmark: bookmark49]8.3.     运营期废水污染防治

8.3.1.   废水排放情况
本项目采取清污分流、分类处置的方式处理废水。负压区（接毒、毒种区以 及灭活区）的废水中与生物活性物质接触有病菌、病毒，采取单独收集在排入头 屯河区污水处理厂深度处理，方可排出车间进入厂区自建污水处理站集中处置。 非负压区废水不含病毒、病菌，可直接排入排水系统进入厂区自建污水处理站。 厂区自建污水处理站处理后总排口水质达到《生物工程类制药工业水污染物排放 标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值后排入市政下水管网，排
至头屯河区的污水处理厂进行深度处理。因此本项目不向地表水体排放废水。
8.3.2.   工艺污水消毒灭菌处理工艺及可行性分析
负压区（接毒、毒种区以及灭活区）产生的废水中含有少量的病菌、病毒， 在四车间负一层设有活毒废水处理站。负压区（接毒、毒种区以及灭活区）产生 的废水单独收集进入负一层活毒废水处理站（灭活系统）进行高温灭菌消毒后， 再排至厂区自建污水处理站处理；非负压区域直接排放进入厂区自建污水处理站
处理。
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四车间负一层设计设置 2 个沉淀罐、2 个废水收集罐、1 套在线灭菌设备（配 备 2 套管换）、1 套降温板换。活毒废水处理站（灭活系统）采用高温灭菌处理 工艺，罐体采用串并联的方式，满足车间间歇排放废水的要求，将废水加热至
121℃的情况下疫苗完全失活，满足 GMP 验证的消毒要求。
四车间活毒废水处理工艺流程见图 8.3- 1。
[image: ]
图 8.3-1    四车间活毒废水处理工艺流程图
四车间活毒废水处理工艺流程说明：
1 号沉淀罐：对灭活区排放污水内杂质进行沉淀清理。
2 号沉淀罐：对接毒区、毒种区排放污水内杂质进行沉淀清理。
1 号收集罐：对灭活区排放污水进行收集。
2 号收集罐：对接毒区、毒种区排放污水进行收集。
在线灭菌设备：普通蒸汽通过两套管式换热器给废水加热，废水加热至
121℃并维持 30min 后时进行排放。
降温板换：对灭菌后高温污水进行降温，降温至 70℃后进行排放。
高温对微生物有明显的致死作用。根据微生物消毒学原理，目前自然界存在 的微生物在 121℃、30min 以上基本可以全部灭活。生产中含带病原微生物及病 毒的活毒废水由不锈钢管道直接导入置于地下室的活毒废水处理站，灭活温度
121℃ , 持续时间 30min 以上，消毒灭活罐由 PLC 控制， 自动循环工作。
热力灭菌主要是利用高温使菌体变性或凝固，酶失去活性，而使细菌死亡。 但在细菌凝固之前，DNA 单螺旋断裂的细微变化已发生，可能是主要的致死因 素。高温下病毒 DNA 和 RNA 中的化学键吸收热量导致键断裂的过程是病毒高 温失活的核心。细菌蛋白质、核酸等化学结构是由氢键连接的，而氢键是较弱的 化学键，当菌体受热时，氢键遭到破坏，蛋白质、核酸、酶等结构也随之被破坏， 失去其生物学活性，导致细菌死亡。此外，高温亦可导致胞膜功能损伤而使小分
子物质以及降解的核糖体漏出。
四车间负一层活毒废水处理站由自动化系统控制，处理能力为 6t/h ，24h 自
动循环工作，则日处理能力 144t。本项目活毒废水日产生最大量为 95.73t，三车
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间负一层活毒废水处理站完全有能力处理。
综上所述，四车间负一层活毒废水处理站处理工艺及处理能力可行。
灭活处理后废水排放进入厂区自建污水处理站处理，总排口的病毒、细菌以 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染
物排放限值中的粪大肠菌群作为控制指标。
8.3.3.   依托全厂污水站处理工艺简述
厂区污水处理站的处理规模为 1000m3/d ，废水处理的工艺为：调节池→气
浮池→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBR 池→絮凝沉淀池+消毒池→达标排放。
8.3.3.1.  废水处理流程
厂区自建污水处理站废水处理工艺流程见图 8.3-2。
[image: ]
图 8.3-2    全厂污水处理工艺流程图
（1）调节池
生产系统排水量和排水水质变化较大，设置调节池主要目的是调节生产废水
的排放量和水质。
（2）脱油预处理
原水动物油含量较高，而且含油量波动较大，含油量对后续生化系统和 MBR


第 175  页
膜的损坏很大，所以，需设置预处理，对原水中含油量进行去除，防止后续处理 设施受到损坏。本企业在污水站外设有隔油池，根据水力折流及利用油水密度不 同，将上层的油脂分段溢流后收集实现对动物油进行去除，中下层的水通过重力 流进入缓冲池后采用泵送入污水站气浮池。底层的沉渣含有油脂底泥、动物骨渣。
隔油收集的油脂和沉渣作为危险废物，定期捞出收集后委托有资质单位处置。
（3）A/A/O 接触氧化池
该池分为厌氧池、缺氧池和好氧池三部分，厌氧池中的微生物处于厌氧状态， 污水在厌氧环境中水解，将大分子微生物难降解的有机物分解为小分子微生物易 降解的有机物，同时，在厌氧环境下，噬磷菌大量繁殖，为后续除磷过程中的重
要的一个环节。
缺氧池中的微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中 的有机氮转化分解为氨氮，同时利用有机碳作为电子供体，将亚硝酸氮、硝酸氮 转化为氮气，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质，缺氧池不仅具 有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷，以利于硝化作用的进行 而且依靠原水中存在的较高浓度有机物完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化
污染。
由于有机物浓度已大幅度降低，但仍然有一定量的有机物。在好氧池中有机 物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用处理完成情况下硝化作用能顺利进行， 池中存在好氧微生物及自养型细菌（硝化菌），其中好氧微生物将有机物分解成 CO2 和 H2O； 自养型细菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的
CO2 作为营养源将氨氮转成亚硝酸氮或硝酸氮。
（4）浸没式膜生物反应器（MBR 反应器）
经 A/A/O 池处理后的污水，进入浸没式膜生物反应器内，实现泥水分离。 一方面，膜截留了反应池中的微生物，使池中的活性污泥浓度大大增加，达到很 高的水平，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底，另一方面，由于膜的高
过滤精度，保证了出水清澈透明，得到高质量的产水。
（5）消毒池+絮凝沉淀池
厂区原水总磷含量较高，而且波动较大，生化系统对总磷的去除率是有限的，
所以，生化处理后，设置絮凝沉淀池作为保障措施。絮凝沉淀池与消毒池合用，
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池型采用沉淀池池型，平时总磷不超标时，只投加消毒剂，总磷超标的情况下，
投加絮凝剂、助凝剂等除磷药剂，对总磷指标进行强化处理。
8.3.3.2.  厂区自建污水处理达标可行性分析
四车间负压区（接毒、毒种区以及灭活区）产生的含病原微生物废水通过活 毒废水处理站灭活处理，能够有效灭活废水中的病原微生物，排出的废水还要再 通过天康生物股份有限公司（头屯河厂区）污水处理站处理，能够有效防止排放
废水中病原微生物的逃逸。
天康生物股份有限公司（头屯河厂区） 废水处理站的最大处理规模为 1000m3/d ， 目前实际处理水量为 506.2m3/d（包括四车间），本项目废水最大排
放量为 198m3/d ，因此全厂污水处理设施完全能够接纳本项目废水量。
本环评引用《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目 竣工环境保护验收监测报告表》的监测数据分析污水站达标性，以及分析本项目 废水的水质是否能够达到现有污水处理厂的进水要求，监测时间为 2020 年 6 月
7 日~8 日，具体见表 8.3- 1。
表 8.3-1    天康生物股份有限公司现有工程工艺废水污染物排放

	
时间
	
污染源
	
污染物
	监测结果：浓度（mg/L）
	达标 情况

	
	
	
	进口
	出口范围
	出口均值
	排放
标准
	

	





2020
年 6
月 7
日
~202
0 年 6
月 8
日
	





现有工程
所有废水
（包括三
车间废
水、生活
污水）
（150000 m3/a）
	pH
	/
	7.3-7.4
	6~9
	6-9
	达标

	
	
	色度
	/
	8
	8
	50
	达标

	
	
	悬浮物
	/
	4~9
	5
	50
	达标

	
	
	化学需氧量
	1.28× 103~ 1.42× 103
	15~ 17
	16
	80
	达标

	
	
	BOD5
	/
	3.4
	3.2~3.7
	20
	达标

	
	
	氨氮
	48.0~52.2
	0.252~0.380
	0.326
	10
	达标

	
	
	总磷
	2.36~2.51
	0.019~0.028
	0.025
	0.5
	达标

	
	
	总氮
	56.3~59.8
	10.9~ 16.6
	13.85
	30
	达标

	
	
	动植物油
	/
	0.33~ 1.74
	1.09
	5
	达标

	
	
	挥发酚
	/
	0. 111~0.155
	0.134
	0.5
	达标

	
	
	甲醛
	/
	未检出
	未检出
	2.0
	达标

	
	
	总余氯
	/
	0.20~0.21
	0.21
	0.5
	达标

	
	
	粪大肠菌群 （MPN/L）
	/
	未检出~70
	22
	500
	达标

	
	
	阴离子表面 活性剂
	/
	0.05~0.06
	0.06
	/
	达标
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	天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目（四车间）            

	
时间
	
污染源
	
污染物
	监测结果：浓度（mg/L）
	达标 情况

	
	
	
	进口
	出口范围
	出口均值
	排放
标准
	

	
	
	石油类
	/
	0.07~0.09
	0.08
	/
	达标

	注：pH 值无量纲，粪大肠菌群单位为 MPN/L。


由验收监测结果可以看出，污水站日处理量约 506.2m3/d ，主要污染物均能 达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表 2 新建企 业水污染物排放限值标准（竣工环保验收检测报告见附件）；本项目产生废水的 水质小于污水处理站验收监测期间的进水水质，不会对现有污水站产生冲击，能
够达到现有污水处理厂的进水水质及处理量的要求。
8.3.3.3.  厂区污水处理站工艺、排污可行性分析结论
本项目水处理采用“A/A/O+MBR 工艺 ”，该处理工艺技术成熟、工艺操作 简单、处理效果好。这一工艺可广泛应用于市政和工业污水处理领域，包括水资 源回用、社区发展、公园景点水资源回用等。根据《排污许可证申请与核发技术 规范制药工业 生物药品制品制造》（HJ 1062-2019）附录 B 中污染可行技术参 考表 B.2 废水处理可行技术参考表，污水处理可采用“预处理+生化处理+深度处 理 ”等可行技术，本厂区污水处理站采用“预处理（灭活、沉淀、气浮）+生化 处理（A/A/O）+深度处理（膜分离与生物处理结合）+消毒 ”方式，均满足排污 许可中可行技术要求。厂区总排口废水主要污染物均能达到《生物工程类制药工
业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表 2 新建企业水污染物排放限值标准。
根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 生物药品制品制造》 （HJ1062-2019）附录 B 中污染可行技术参考表，污水处理站废气可采用吸收、 吸附、生物处理等可行技术，厂区污水处理站恶臭气体采用吸附处理，满足排污 许可中可行技术要求。根据《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升 级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》的恶臭气体监测数据可知，验收监测 期间，格栅间及厌氧池恶臭采用等离子除臭装置处理后经 11m 高排气筒排放， 污水处理站恶臭由活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放，除臭气浓度无量纲 无法计算外，格栅间及厌氧池恶臭、污水处理站恶臭各污染物排放速率均满足《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中标准限值要求，同时满足《制药工 业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表 2 污水处理站废气浓度限值。
因此，厂区现有污水处理站产生废气污染防治措施可行。
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综上所述，厂区污水处理站运行稳定，能有效地确保污水、废气达标排放。
8.3.3.4.  事故水池建设
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）于 2001 年建设的 1#污水站位于 1# 大动物检验动物房侧的地下，已经停用其污水处理功能，池体构筑物转为冷凝沉 淀和事故池使用，事故池位于地下，容积为 400m3，用于容纳污水站非正常工况 下暂时排放的废水以及消防废水。由于天康生物股份有限公司（头屯河厂区）为 间歇式生产特征，事故池设计容积可容纳一个班次（8 小时）的生产污水暂存需
要，该公司日排水量为 506.2m3/d ，事故池可满足生产需要。
8.3.4.   达标废水依托深度处理
废水经处理后污染物小于《生物工程类制药工业水污染物排放标准》 （GB21907-2008）新建企业排放标准，排入头屯河区污水处理厂。由于天康生 物股份有限公司（头屯河厂区）总体日排水量较小，完成后全厂日排水量为 506.2m3/d ，达标废水水质较为稳定，不会对其产生冲击。污水厂非正常工况下，
天康头屯河制药工业园可通过减产乃至停产，减少对污水厂工艺参数的冲击。
项目排放废水采用排污管道向园区排水管网输送废水，且为重力流排放，一 般发生管道破裂的机率很小，不会造成区内地下水的污染。天康头屯河制药工业 园多年运行经验表明，利用成熟的园区排水管网输送废水至头屯河区污水处理
厂，运行可靠，符合国家标准及规范要求。
8.3.5.   地下水污染防治措施
8.3.5.1.  四车间
本项目四车间为单体建筑，没有位于地面可视范围以下的污水存放设施或物 料罐，四车间内的设备均位于地面上，四车间活毒废水处理站位于负一层地面上， 地面已做防渗处理，可以及时发现跑冒滴漏，因此对地下水的污染防治措施主要 是以源头控制为主。源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水罐等采取相应
措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的风险事故降低到最低。
本项目废水经厂区内部排水管网排入天康生物股份有限公司（头屯河厂区）
污水处理站处理。
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8.3.5.2.  危废暂存库
（1）施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按设计要 求进行施工，危废暂存间地坪防渗做法：原来 100mm 混凝土地坪基础铺设 2mm 厚聚氯乙烯防渗膜，再铺设 50mm 混凝土；原动物尸体暂存库地坪防渗做法：在 原来钢板地面的基础上再铺设 5mm 厚钢板，在钢板和墙面的不锈钢面上底涂施 工（一遍）；环氧砂浆层施工（二遍）；环氧腻子层施工一遍；环氧自流平面漆
施工（ 一遍）不分区。
（2）集液池防腐、防渗采用 100mm 混凝土—2mm 厚高密度聚乙烯防渗膜
—50mm 混凝土，池顶设钢盖板。
（3）集液地沟，氮甲基吡咯烷酮废液区贮存隔间四周设集液地沟连通至该 区集液池，将泄漏废液收集后导入集液池中，集液沟防腐防渗，防渗材料的渗透
系数≤10- 10cm/s 。其他集液池集液方式为利用平面坡度自流。
（4）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）， 危险废物储存设施应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截 最大容器的最大储量或总储量的 1/5 ，墙裙防渗膜上翻 1000mm ，满足《危险废
物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）相应要求。
（5）在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，杜绝因材质、
制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成泄漏。
（6）加强防渗措施、储存容器的日常管理和保养，发现废油泄漏，及时阻
断泄漏源。
8.3.5.3.  厂区污水处理站
工程所依托的污水站位于天康生物股份有限公司（头屯河厂区）6#动物房地 下室，地下水底板厚度为 400cm，地下室各水构筑物采用抗渗混凝土，其抗渗等 级为 8 级，并采用了自粘型防水卷材，污水站各设备为地面上的各种钢体结构，
从工程措施上减少了污水渗漏的可能性。
本项目制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检 人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时
也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。

第 180  页
[bookmark: bookmark50]8.4.     运营期噪声污染防治
本项目噪声源主要是建筑物内的各种泵、离心机、辅助生产设施空调净化机 组及制冷机组，噪声源强约 75~85dB(A) 。首先设计上选用低噪声设备，安装时 采用基础减震，并且噪声设备采取室内布置，空调送排风主干管均设有微穿孔板 消声器，以减弱机组传入室内的噪声。管道连接部位均采用软连接处理，室内采 用吸声材料，设置隔声门、双层密闭隔声窗等一系列隔声、降噪措施，可使噪声
源在室外噪声最少降低 25dB(A)。
综上所述，该项目投产后，本工程在对各类噪声源采用了相应的隔声、消声、
吸声措施后，可大大降低噪声污染。
[bookmark: bookmark51]8.5.     运营期固废污染防治

8.5.1.   固体废物的种类
本项目四车间排放的固体废物主要包括疫苗生产过程中产生的废一次性耗
材、不合格产品疫苗、废弃的包装材料及废高效过滤器滤膜等。
根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废一次性耗材属于危废类别 HW01， 危废代码 841-001-01；沾染毒性/感染性物质废包装材料危废类别 HW49，危废代 码 900-041-49；不合格产品疫苗属于危废类别 HW02 ，危废代码 276-005-02；车
间产生的废高效过滤器滤膜属于危废类别 HW49 ，危废代码 900-041-49。
8.5.2.   固体废物的处置措施
废一次性耗材送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体废物按照《国家 危险废物名录（2021 年版）》附录第 3 条豁免项，送米东区垃圾场填埋处置； 沾染毒性/感染性物质废包装材料送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体 废物委托有资质单位收集处置；不合格产品送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，集中 收集后委托有资质单位处置；高效过滤器废滤膜经冰乙酸装置消毒灭菌后委托
有资质单位收集处置。
本项目产生危废经灭菌后暂存于厂区内 1#常温危废库，1#常温危废库位于 厂区东北部，紧邻厂区公厕，建筑面积约 80m2 。一般固废暂存间（2#包材库）
设置于厂区中部，建筑面积约 1085m2。
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8.5.3.   危险废物处理要求
本项目不合格产品疫苗、沾染毒性/感染性物质废包装材料采用高压灭菌柜， 操作温度 121℃ , 压力 0. 18MPa ，时间 3h 进行灭菌。生产车间所有危险废物经 上述收集以及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮存桶，定期运至 1#常温危
废库暂存，由具有相应类别资质的单位处理处置。
本项目产生的废一次性耗材，在车间内经高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌进行灭活 后定期运至 1#常温危废库暂存，收集、运输过程按照危险废物管理、包装及运 输的要求，处置过程按照《国家危险废物名录（2021 年版）》进行豁免识别后，
可按照环评要求分类进入生活垃圾场填埋或医疗废物焚烧厂处置。
废过滤器属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49（900-041-49）其 他废物/非特定行业，其收集、运输、处置过程均按照危险废物处置，经过氧化
氢装置消毒灭菌后运至 1#常温危废库暂存，委托有资质单位收集处置。
（1）管理和实施
本项目四车间排放的危险废物处置工作，由天康生物股份有限公司（头屯河 厂区）安环部负责，同时设专职生物安全责任人，持证上岗，并做好固体废物处
理处置的文件记录工作。
（2）包装袋规格
四车间产生的固体废物经灭活、密封包装后，由专人定时定点收集。
（3）运输车辆
固体废物运输由有资质的单位负责，运输车辆为危险废物或医疗垃圾专用运
输车。
对固体废物的来源进行分类识别管理。严格按照《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）（2013 年修订）、《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）和《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》要求做好 危险废物的收集、贮存、运输工作，送有危险废物处置资质的单位集中处置。按
照相关法律规定危废在暂存间存储时间不得超过一年。
经以上处置后本项目固体废物符合国家规范要求，不会产生二次污染，固体
废物处理处置措施合理。
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8.5.4.   固体废物临时储存场所的要求
四车间产生的所有固废弃置于专门设计的、专用的和有标记的用于处置危险 废物的容器内。生物废弃物容器的充满量不能超过其设计容量；其他无腐蚀性等 特殊要求的废物置于密封塑料袋内。企业车间管理层确保由经过适当培训的人员 使用适当的个人防护装备和设备对打包的危险废物进行消毒处理，在送往清洁区 前使其达到生物学安全。生物学安全可通过高压消毒处理等业内承认的技术达 到。四车间所有危险废物经上述收集及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮存
桶，定期统一运走。
8.5.5.   危险废物污染防治依托措施
四车间所有危险废物经上述收集及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮 存桶，定期统一运出四车间，与天康生物股份有限公司（头屯河厂区）其他医疗  废物一起，采用内部转运箱运送至天康生物股份有限公司（头屯河厂区）设置的  危废暂存库，根据危废相关规定的要求进行定期转运和处理。四车间依托的厂区  危废库房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）
建设，1#常温危废库面积约 80m2 ，地面设置防渗硬化设施、围堰、警示标志。
8.5.6.   危险固废储存要求
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）设置三个危废库，分别为 1#常温危 废库、2#备用危废库、3#动物尸体暂存间，危废暂存库建筑面积合计约 174.36m2， 贮存危险废物已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013  年修订）的相关要求进行规范设计建设，地面经防渗、防腐蚀、硬化处理，设有 堵截泄漏的裙脚，各不同种类的危险废物实现分区存放。其安全防护与运行管理
等方面的具体要求如下：
①在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使
之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。
②在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放。否则，
必须将危险废物装入容器内。
③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
④应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满
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足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材
质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。
⑤无法装入常用容器的危险废物可用防漏袋等盛装。
⑥装载液体、半固体危险废物的容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表
面之间保留 100mm 以上的空间。
⑦危险废物产生着和处置经营者均须做好危险废物情况的记录、记录上须注 明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、
危险出库日期及接收单位名称。
⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存桶进行检查，发现破损，应
及时采取措施清理更换。
⑨危险废物贮存桶都必须按照规定设置警示标志。
[bookmark: bookmark52]8.6.     土壤污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，
土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施以及跟踪监测计划。
8.6.1.   源头控制措施
本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废水、固废等污染物的产生及
排放量。本环评报告主要提出如下措施：
1 、企业应采用先进的工艺技术，减少生产废水的产生量；若发生泄漏事故
时，应马上将泄漏的污水切换至事故池，减少地面漫流量。
2 、企业应采用先进的工艺技术，减少固废的产生量，并提高固废的综合利
用率，减少固废的堆存量。
8.6.2.   过程控制措施
项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：
（1）企业应在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物 为主，加大对废气污染物的吸附量，减少最终进入土壤的污染物量，从而减小对
土壤的污染。
（2）企业应在可能发生泄漏的区域进行地面硬化，并设置围堰，把泄漏液
体尽量控制在小范围内，并及时导入事故池，减少液体在地面的漫流面积及时间，
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以防止土壤环境污染。
（3）为了防止污染物下渗污染土壤，企业应根据相关标准规范要求，对厂
区采取分区防渗措施。
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[bookmark: bookmark53]第九章 环境影响经济损益分析
本章节将通过对该工程的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，得 出环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系；分析建设项目的社会、经 济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，
促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。
[bookmark: bookmark54]9.1.     环保设施内容及投资估算
依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关内容，环保设施划分的基本原 则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要 又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的净化设施均属环保设
施。环保投资主要是防治污染、美化环境的资金投入。
本项目总投资 1000 万元，为项目，部分环保设施可依托厂内现有工程， 本次项目环保投资估算为 900 万元，占项目总投资的 90%，拟采取的环保措施及
设施的投资情况详见表 9.1- 1。
表 9.1-1    环保投资一览表  单位：万元

	序号
	类别
	主要设施
	新增投资（万元）
	备注

	1
	生产废气
	负压系统、车间通风灭菌 系统、空调净化系统
	520
	本次改造

	2
	污水灭活
	活毒废水处理站
	350
	本次改造

	3
	生产固废
	高压灭菌柜
	/
	原环评

	4
	
	危废暂存库改造
	30
	本次改造

	5
	噪声治理
	消声减振设施
	/
	原环评

	6
	厂区绿化
	绿化灌溉设施
	/
	原环评

	本期新增合计
	900
	/


[bookmark: bookmark55]9.2.     环境经济损益分析
项目的环保措施主要是体现在国家环保政策，满足“达标排放 ”、“不突破 环境质量底线 ”的原则，达到保护环境的目的。项目采用的废气、废水、噪声、 固废等污染防治措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的
环境效益表现在以下方面：
（1）项目排放废气对区域大气环境有轻微影响，在落实报告书提出的废气
处理工艺后，对周边的大气环境产生影响较小，满足控制目标；
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（2）废水经活毒废水处理站灭活后依托全厂污水站处理，对区域水环境影
响较小；
（3）生产期间厂区噪声影响范围有限，厂界能够实现达标排放；
（4）生产过程中产生的各种固废按照 GMP 要求进行灭活，均能实现规范
处置，不会造成二次污染；
（5）建设项目对评价区的地下水、土壤环境质量造成影响的可能性较小，
影响在可控范围之内。
由此可见，本项目通过合理投资采取相应的环境保护措施后，可得到较好的
环境效益。
[bookmark: bookmark56]9.3.     社会经济效益分析
本项目属于兽用疫苗生产，属于《产业结构调整指导目录（2019 年）》鼓 励类别“2 、现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的 开发和生产，大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、发酵、 纯化技术开发和应用，采用现代生物技术改造传统生产工艺 ”，符合国家和地方 产业政策，本项目符合园区产业发展的定位，有利于提高当地经济发展的可持续
性。因此本项目的建设具有良好的社会经济效益。
[bookmark: bookmark57]9.4.     结论
结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析可知，项目 在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响 较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受的程度。因此，本项目可以实现经
济效益和环保效益的相统一。
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[bookmark: bookmark58]第十章 环境管理与监测计划
企业建立好环境管理体系，是提高企业环境保护水平的关键。按照 ISO14000 的要求，提出该项目环保机构的组成框架和基本职能、环境管理方针，明确项目
污染防治设施的运行及管理要求。
为及时了解和掌握项目的污染源和环境质量发展变化，对该地区实施有效的 环境管理，提出项目环境监测机构的组成框架和基本职能，并结合环境质量现状 调查和环境影响预测的结果，提出项目环境质量及主要污染源的监测计划（监测
点位、监测项目、监测频次等）。
[bookmark: bookmark59]10.1.   环境管理
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。  环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工   业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减   少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色 ” 产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传
和引导，树立“绿色企业 ”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和 了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控 环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保 证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必
要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展 生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放 对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形
象。
10.1.1. 环境管理机构设置
环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法 律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项
目“三废 ”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协
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调生态环境主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对建设
项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构。
根据天康生物股份有限公司目前的情况可知，该制药园已成立专门的环保部 门，该部门负责环境监督管理工作、各项环保设施的运行管理工作，及同时负责 项目各个设备的清洁运行情况以及废水处理站、废气处理、固废处理存放等环保
设备的正常运行情况。
10.1.2. 环境管理机构的职责
天康公司环保部、下属环保科的职责包括：
（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。
（2）组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，
并监督贯彻执行。
（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。
（4）参加项目的环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。
（5）项目运营期，每季度对建设项目的各环保设施运行情况全面检查一次。
本项目的环境保护管理工作应建立在经理领导下，各生产单位安全环保人员
向上级负责的体制。
安全环保科应在厂级主管领导的直接领导下，负责本项目建设、生产过程中 的环境保护管理工作；对工厂绿化，环境监测进行日常业务管理；通过检查、统 计、分析、调查及监测，监督和指导各项环保措施的落实；同时在企业生产调度、 管理工作会上，针对生产运行中存在的环境问题，提出建议和解决问题的技术方 案。另外，安全环保科还负责同各级生态环境部门的联系和协调，了解当地生态 环境部门及政府对该厂环境保护的要求、技术指导及建议，并督促各生产单位贯
彻落实。
10.1.3. 环境管理依据
（1）国家、地方政府颁布的有关法律、法规
①中华人民共和国环境保护法；
②新疆维吾尔自治区政府和各级生态环境部门颁布的地方性环保法规、条
例；
③《中华人民共和国清洁生产促进法》及国家有关部委关于清洁生产工艺的
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规定。
④环境管理部门为本企业核定下达的污染物排放总量控制指标。
（2）环境质量标准
	1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
	2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；
3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类区标准；
	4 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D；
	5 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
	6 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。
（3）污染物排放标准
1 锅炉废气中 SO2 、NOx 和 CO 执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》
（DB6501/T001-2018）表 1 限值；
	2 锅炉废气中烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3
中特别排放限值要求；
	3 厂界恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1、
表 2 新、扩、改二级标准；
4 厂界 VOCS （NMHC ） 、颗粒物执行《 大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；
5 厂区内挥发性有机物无组织废气执行《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823-2019）中附录 C 中 VOCS（NMHC）无组织排放限值；
6 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水
污染物排放限值；
		7 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准； 	8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；
	9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
10《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 11《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）；
12《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。
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10.1.3.1.       环境管理规章制度
（1）环境管理的指导思想、 目的及要求；环境管理体制；实施环境管理的
基本原则、途径、方法；环境保护的检查、考核及奖惩。
（2）制定环境管理技术规程和相应检查标准
根据国家有关规定，结合当地的实际情况，制定该项目环境监测、检查技术
规程；根据全厂的生产工艺及设备的环保技术管理要求，制定出操作规程。
（3）建立环境保护责任制度
建立环境保护责任制度的根本目的在于明确厂内各层次、各部门、各生产单
位、各类人员环境保护工作的范围、责任及权力。
（4）建立环境保护业务管理制度
主要内容包括：环保设备的管理制度；环境监测的管理制度；环境保护考核
制度；环境资料统计制度。
（5）建立风险评价与应急预案程序
防止事故发生，通过识别、确定生产过程和活动中存在的风险和影响，制定 防止事故发生的措施，将风险降低到可接受程度，制订一旦事故发生所采取的恢
复措施。
结合我国有关环保法律、法规，以及各级生态环境主管部门的规章制度、管
理条例，企业建成后应建立、健全各项有关的环保管理制度。
10.1.3.2.       需严格执行“三同时 ”的管理条例
根据项目之前批复及验收情况可知，天康生物股份有限公司（头屯河厂区） 没有严格执行“三同时 ”管理条例。天康生物股份有限公司（头屯河厂区）应从
源头梳理，建立专职环境管理部门及人员，健全环境管理制度。
10.1.3.3.       建立报告制度
要定期向环境保护主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以
及污染事故、污染纠纷等情况。
若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当 地生态环境部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关 于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的生态环境
部门审批。
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企业应严格执行建立报告制度，同时设置废水在线监测设备、污水每日检测
制度，定期造册向公司管理部门报告，形成排污月报制度。
10.1.3.4.       健全污染治理设施的管理、监控制度
项目运行期间必须确保污染治理设施能够长期、稳定、有效地运行，不得擅 自拆除或闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治 理设施的操作管理必须与公司的生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落
实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。
同时要建立健全的岗位责任制，制定正确的操作规程，建立污染治理设施的
管理台帐。
10.1.3.5.       环保奖惩制度
各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。 对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工 作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、
环境污染及原材料消耗者予以重罚。
10.1.4. 企业环境保护管理部门的主要工作内容
（1）贯彻执行国家、 自治区各项环保方针、政策、法规及标准，制定本项
目的环境管理办法（包括生态环境管理办法）；
（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；
（3）制订企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责
任；
（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行状况，建立
监控档案；
（5）协调企业所在区域的环境管理；
（6）开展环保教育、专业培训和环保宣传工作，提高企业各级人员的环保
素质；
（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；
（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理等工作；
（9）接受自治区、市、区（县）各级生态环境部门的检查、监督，按要求
上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。
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10.1.7. 运行期的环境保护管理
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管
理规章制度、各种污染物排放控制指标；
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常
运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监
测数据，建立污染源档案；
（4）项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设 施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极
的建议；
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度
的执行情况；
（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运 行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网
图等；
（7）建立原料、燃料质检制度和原料、燃料消耗定额管理制度，对能耗、
物料消耗及水耗进行定量考核。
[bookmark: bookmark60]10.2.   污染物排放管理及清单
本项目的污染物排放管理及清单汇总见表 10.2- 1。
[bookmark: bookmark61]10.3.   总量指标
根据表 10.2- 1 的清单汇总，本项目排放的受控总量指标为：CODcr、NH3-N。
本项目依托厂区内的锅房及厂区自建污水处理站，总量已纳入全厂总量，且 本项目建成后全厂排污总量未超过全厂许可总量指标，因此不再单独申请总量指
标。
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表 10.2-1    污染物排放清单
	项 目
	产污环节
	废气量 m3/h
	污染物
	治理措施  及净化效率
	排放速率 kg/h
	标准速率 kg/h
	达标情况
	排放量 t/a
	执行标准

	废 气
	


四车间废 气
	



/
	


NMHC 、臭气浓度、颗 粒物
	

负压系统、车
间通风灭菌系
统、空调净化
系统
	



/
	



/
	



/
	



/
	厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）中标准标准；厂界
VOCS（NMHC）、颗粒物执行《大气
污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）表 2 无组织排放限
值；厂区内挥发性有机物无组织废气执
行《制药工业大气污染物排放标准》 （GB37823-2019）中附录 C 中限值

	废 水
	产污环节
	废水量
	污染物
	防治措施
	排放浓度 mg/L
	标准浓度 mg/L
	达标情况
	排放量 t/a
	执行标准

	
	污水处理 站
	
59400t/a
	COD
	高温蒸汽灭活
后排入全厂污
水站处理
	80
	80
	达标排放
	4.752
	《生物工程类制药工业水污染物排放
标准》（GB21907-2008）表 2 新建企
业水污染物排放限值

	
	
	
	氨氮
	
	10
	10
	达标排放
	0.594
	

	固 体 废 物
	产污环节
	污染物
	处置措施
	排放量
	执行标准

	
	
危险固废
	废一次性耗材、不合格产品疫苗、
沾染毒性/感染性物质废包装材料 及废高效过滤器滤膜
	灭活后暂存于全厂危废暂存库，委托有相应资质的 单位处理处置
	
0
	《危险废物贮存污染控制标准》  （GB18597-2001）（2013 年修订）

	
	
一般固废
	
废包材、破碎西林瓶、轧盖
	分类收集后暂存于一般固废暂存间（2#包材库）， 外售或由原料供应商回收
	
0
	《一般固体废物贮存、处置场污染控制 标准》（GB18599-2001）（2013 年修
订）

	噪 声
	设备噪声 75-85dB(A)之间，降噪后厂界噪声小于 55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3 类标准
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[bookmark: bookmark62]10.4.   排污许可证制度
（1）落实按证排污责任
依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国 办发[2016]81 号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48 号）、《关于 做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84  号）中相关要求，建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时 申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按 照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境 管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；应当取得排污 许可证而未取得的，不得排放污染物。明确单位负责人和相关人员环境保护责任，
不断提高污染治理和环境管理水平， 自觉接受监督检查。
（2）实行自行监测和定期报告制度
依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认 证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录， 建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况， 依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要
求不符的，应及时向生态环境部门报告。
（3）排污许可证管理规范化
按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排 污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主
要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环 办环评[2017]84 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生 态环境部令第 11 号）及《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号），
本项目属于兽用药品制造，应实施重点管理。
[bookmark: bookmark63]10.5.   企业信息公开
据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第 31 号）相关规定，
企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境
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信息公开日常工作。根据企业特点，公司应在公司网站及本单位的资料索取点、 信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方
式公开下列信息：
（1）公开内容
①项目基础信息；
②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量 和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的
排放总量；
③治污设施的建设和运行情况；
④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
⑤突发环境事件应急预案；
⑥其他应当公开的环境信息。
如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之 日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单
位环境信息公开工作。
（3）项目建设单位应当通过其网站或当地报刊等便于公众知晓的方式公开
环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：
①公告或者公开发行的信息专刊；
②广播、电视等新闻媒体；
③信息公开服务、监督热线电话；
④其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
[bookmark: bookmark64]10.6.   环境监测
环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规、判断环境质量现状、 评价环保设施效果及进行环保管理的重要手段。它既是环境保护工作的一个重要 环节，也是生产管理的重要环节。环境监测可为制定控制污染的防治对策提供科 学依据。兽用药品制造行业属于有一定污染的行业，应对环境及污染源随时或定 期进行监测，了解厂区周围环境的污染程度及污染源排放情况，出现异常情况及
时采取措施及对策，使生产和环保设施及时恢复正常运行，以减少对环境的污染。
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10.6.1. 环境监测机构
为了保证本装置的安全、连续生产和保证产品质量，本项目环境监测可委托 有资质的监测单位进行监测。经委托合作的环境监测站对本项目废气、废水和噪
声的定期监测自查工作负责。
10.6.2. 运营期监测计划
10.6.2.1.       污染源监测计划
为了检验环保设施的治理效果、考察污染物的排放情况，需要定期对环保设 施的运行情况和污染物排放情况进行监测。通过监测发现环保设施运行过程中存 在的问题， 以便采取改进措施 。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-生物药品制品制
造》（HJ 1062-2019）等，建议项目运营期全厂污染源监测计划如下表所示。
表 10.6-1    运营期环境监测方案
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法
	实施机构

	

废气
	四车间废气排口
	NMHC
	1 次/月
	委托第三方检测
	






有资质的 监测单位

	
	四车间厂房外外 无组织废气
	NMHC
	1 次/半年
	委托第三方检测
	

	
	厂界下风向
	NMHC 、臭气浓度
	1 次/半年
	委托第三方检测
	

	


废水
	
全厂总排口（依托
污水站已有监测 计划）
	COD 、氨氮、总磷、总氮
	在线监测
	自行监测
	

	
	
	pH 、色度、悬浮物、化学需
氧量、五日生化需氧量、氨
氮、总磷、总氮、动植物油、
挥发酚、 甲醛、总余氯、粪
大肠菌群（MPN/L）
	

1 次/季度
	

委托第三方检测
	

	噪声
	四周厂界
	等效连续 A 声级（Leq）
	1 次/年
	委托第三方检测
	

	固废
	厂区内固废种类、产生量、去向
	随时
	自行监测
	


10.6.2.2.       地下水监测计划
为及时准确的掌握工程区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态 变化，应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式， 在厂区及周边区域布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控体
系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。
1 、地下水监测原则
（1）重点污染防治区加密监测原则。重点污染防治区及特殊污染防治区应
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设置地下水污染监控井。地下水污染监控井应靠近重点污染防治区及特殊污染防
治区内的主要泄露源，并布设在其地下水水流的下游。
（2）地下水污染监控井监测层位的选择应以潜水含水层为主，并考虑可能
受影响的承压含水层。
（3）上下游同步对比监测原则。
（4）监测点不要轻易变动，尽量保持单井地下水监测工作的连续性。
（5）厂区外地下水监控井宜选取取水层与监测目的层一致的、距厂址较近
的工业、农业用井，在无工业、农业用井可用时，宜在厂界外就近设置监控井。
2 、监测点布设方案
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求以及本 项目的环境水文地质条件和建设项目特点，应设置 3 个跟踪监测点，应至少在建 设项目场地，上、下游各布设 1 个。可将上、下游已有地下水井作为长期跟踪监 测井使用，上游监测井作为背景点，厂区污水处理设施下游 2 个监测井作为污染 扩散监测点。建设单位在日常运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口
外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水与废液渗入井内而造成地下水污染。
3 、监测因子
基本水质监测因子：氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、铜、汞、镉、
锰、铅、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物共 14 项；
特征污染因子：pH 、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、五日生化需氧量、
石油类、总大肠菌群、菌落总数共 9 项。
4 、监测频次
每年枯水期采样一次；如发现异常，应增加监测频率，每季度采样监测一次。 在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，也应增加监测频率，每
季度采样监测一次。
10.6.2.3.       土壤监测计划
本项目土壤环境评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤
环境》（HJ964-2018），每 5 年内开展 1 次土壤环境跟踪监测。
本项目应对厂区土壤定期检测，发现土壤污染时，及时查找物料泄漏源防止
污染物的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复，土壤跟踪监测点位
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序号与现状监测点位序号对应，其布点见附图 5.3-3。
1 、监测布点
本次评价按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 要求布设土壤采样点，项目区内 3 个柱状样点（四车间、综合楼及污水站附近）， 项目区内 1 个表层样点（四车间附近），项目区外 2 个表层样点（尽量在土壤未
受污染的区域）。
2 、监测因子
（1）厂区内的 1 个表层样点监测 45 项基本因子；
（2）厂区内的 3 个柱状样点及厂区外的 2 个表层样点监测因子：pH 、铅、
镉、总铬、砷、汞、铜、镍。
3 、监测频次
每 5 年内开展 1 次土壤环境跟踪监测。
[bookmark: bookmark65]10.7.   竣工环境保护“三同时”验收一览表

10.7.1. 企业自主竣工验收方案
根据中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保  护管理条例〉的决定》第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设  项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程  序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收办法依据《建设  项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、《建设项目环境  保护管理条例》（1998 年 11 月 29  日中华人民共和国国务院令第 253 号发布， 根据 2017 年 7 月 16  日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》
修订）的相关要求：
（1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、
同时施工、同时投产使用。
（2）本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定
的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
（3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建
设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
（4）本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；
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未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
10.7.2. 竣工验收内容
根据“三同时 ”制度的管理要求，在建设项目竣工环境保护验收中，应首先 对环境保护设施进行验收，包括环境保护相关的工程、设备、装置、监测手段等。 但在实际的环境管理中，除了这些环境保护设施之外，更重要的是环境管理的软
件，即保证环境设施的正常运转、工作和运行的措施，也要同时进行验收和检查。
本项目验收内容见表 10.7- 1。
表 10.7-1    工程竣工环境保护“三同时 ”验收项目一览表

	类别
	项目
	环保工程
	验收标准

	

车间
废气
	细胞培养废气
	
负压系统、车间通风
灭菌系统、空调净化
系统
	不会对周围环境产生影响

	
	
挥发性有机废
气、颗粒物
	
	厂界 VOCS（NMHC）、颗粒物执行《大气
污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表
2 无组织排放限值；厂区内挥发性有机物无
组织废气执行《制药工业大气污染物排放标
准》（GB37823-2019）中附录 C 中限值

	噪声
	设备噪声
	消声器、隔声罩，减 震基础、布置在室内
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类

	
废水
	
四车间废水
	四车间负一层设置
活毒废水处理站，三
车间外排废水依托
厂区污水处理站
	《生物工程类制药工业水污染物排放标准》
（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限 值

	地下
水防
治
	
跟踪监测
	设置地下水跟踪监  测井 3 口（项目区上 游 1 口，下游 2 口）
	
/

	






固废
	
危险废物：废 一次性耗材、 不合格产品疫 苗、沾染毒性/ 感染性物质废 包装材料及废 高效过滤器滤
膜
	
灭活后在厂区内 1#  常温危废库暂存，定 期送有资质的危废  处置单位处理；三车 间建设高温灭菌柜， 建立危险废物管理  档案；车间分设临时 暂存设施，零排放。
	去向：废一次性耗材按照《国家危险废物名 录（2021 年版）》附录第 3 条豁免项，送米 东区垃圾场填埋处置；沾染毒性/感染性物质 废包装材料委托有资质单位收集处置；不合 格产品委托有资质单位处置；高效过滤器废
滤膜委托有资质单位收集处置。
按《危险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2001）（2013 年修订）的检查贮 存场地是否符合规范；收集、贮存、转运、
委托处置过程是否符合规范

	
	一般固废：废
包材、破碎西
林瓶、轧盖
	
依托 2#包材库暂存
	去向：外售或由原料供应商回收。
《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》
（GB18599-2001）（2013 年修订）
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[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark66]第十一章 环境影响评价结论
11.1.   结论

11.1.1. 建设项目概况
天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线建设项目（悬浮Ⅲ车间项 目）为响应《农业部关于印发〈口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划〉 的通知》（农医发〔2016〕37 号）的精神进行。由于市场原因，8 亿头份高 致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗已停产。本次四车间完成后用于生产口蹄
疫疫苗，可达年产合成肽疫苗 400万 mL。
本次内容包括产品品种、生产工艺、车间负压区三套空调系统、负压区 强制淋浴系统、负压区生产气体排放系统以及活毒废水处理站。1 个 10 万级正 压区用于配液；2 个万级正压区用于健康细胞低血清悬浮培养以及抗原配苗、乳 化；3 个万级负压区用于 2 种病毒接毒、细胞培养、病毒灭活、抗原纯化及抗原 暂存；1 个普通区配置远程自动化控制系统，实现生产现场外集中控制管理；新
增部分生产设备。
本项目总投资 1000 万元，建设地点位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯
河区），天康生物股份有限公司（头屯河厂区）现有厂址四车间内，不新增占地。
对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、 公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计 划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响
可行性结论。
11.1.2. 产业政策符合性
本项目属于发酵类制兽药生产，属于《产业结构调整指导目录（2019 年）》 鼓励类别“2 、现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂  的开发和生产，大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、发酵、 纯化技术开发和应用，采用现代生物技术改造传统生产工艺 ”。同时，本项目不  属于《市场准入负面清单（2019 年版）》禁止事项，符合相关产业政策。本项  目已于 2018 年 12 月 19  日取得了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐头屯河区）
经济和发展改革委员会（价格监督监察局）出具的《天康生物股份有限公司兽用
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生物安全三级防护升级改造项目登记备案证》，备案编号为 1809160051180 。综
上所述，本项目符合相关国家和地方的相关产业政策。
天康生物股份有限公司位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）的生产厂  区主体工程为合成肽疫苗，本次后的四车间生产合成肽疫苗，按照农业农村  部《农业部关于印发〈口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划〉的通知》 （农医发〔2016〕37 号）规范要求改造四车间使之符合生物安全三级防护要求，
符合相关农业规划要求。
11.1.3. 相关规划符合性
项目建设符合相关规划的要求，也不在环境准入负面清单中。项目建设地点 符合规划环评“生态红线 ”要求，与“三线一单 ”要求符合。因此，本项目建设
符合产业政策、相关规划及标准等相关规定要求。
11.1.4. 环境质量现状
环境空气质量现状：本项目所在地环境空气质量基本污染物 SO2 、CO 、O3 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NO2 、PM10 、PM2.5 不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为 环境质量不达标。特征污染物的监测结果表明，监测期间本项目周边 TVOC 未
超标，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D。
地下水环境质量现状：引用的数据显示，D1#溶解性总固体、硫酸盐、钠超 标，D2#钠超标，D3#总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠超标，D4# 总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、钠超标，D5#氯化物超标，超标原因可能与区
域水文地质条件有关。
声环境质量现状：根据噪声监测结果对照标准可以看出，4 个监测点昼间、 夜间等效连续 A 声级（Leq）监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）
中 3 类区标准。
土壤环境质量现状：项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选限
值。
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11.1.5. 污染物排放情况
（1）废气
运营期大气污染物主要为一般生产废气（主要成分为空气中的热和尘埃）、 细胞呼吸废气（主要成分为 CO2 、H2O）和工作人员手部、器皿的擦拭消毒挥发 的甲醇，以及危废暂存库挥发的极少量有机物和恶臭气体。四车间负压区生物反 应器自带高效过滤器，按照要求四车间内无菌环境区域先经冰乙酸杀菌装置进 行空间灭菌处理，外排气体经双高效过滤器处理后引至屋面（高出屋面 2m）排
放，废气产生量极少，未进行定量预测分析。
（2）废水
本项目产生的废水主要为一般清洗废水、生产废水、生活污水、淋浴排水、 工作服清洗废水， 日均废水排放量总计 198m3/d 。本次非负压区废水排水量 102.27m3/d（30681.75m3/a），负压区（接毒、毒种区以及灭活区）废水排放量 95.73m3/d（28718.25m3/a），负压区废水经四车间负一层活毒废水处理站灭活后
同非负压区废水一起进入厂区内自建污水处理站。
（3）噪声
本次改造项目主要的噪声污染源包括各种泵、离心机、辅助生产设施空调净
化机组及制冷机组，噪声源强在 75-85dB(A)之间。
（4）固废
本项目产生的固体废物包括疫苗生产过程中产生的废一次性耗材、不合格产 品疫苗、废弃的包装材料及废高效过滤器滤膜等，固体废物产生量为 5.5t/a ，其
中危险废物 5t/a ，一般固废 0.5t/a。
11.1.6. 主要环境影响
本项目施工期间无土建施工，仅为厂房内部结构改造及设备安装，施工周期
短，对周边环境影响较小，对环境的影响主要在运营期。
11.1.6.1.       大气环境影响分析结论
综上所述，在正常运行情况下，本项目废气产生量极少，经消毒灭菌、高效
过滤后，其中的病原微生物被完全捕集，排气对周围环境空气产生影响较小。
本项目所在厂区生产车间卫生防护距离建议设置为 50m，卫生防护距离范围
内无村庄、居住区等环境敏感点。
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11.1.6.2.       地表水环境影响分析结论
本项目评价范围内没有常年地表水体分布，废水经收集后送入厂区自建污水 处理站处理，达标排入头屯河区污水处理厂深度处理，处理方式有效解决了废水
外排问题。因此正常工况下本项目无废水外排周边水体，不会对地表水产生影响。
11.1.6.3.       地下水环境影响分析结论
本项目废水经厂区排水管网排入天康生物股份有限公司（头屯河厂区）污水 处理站处理，四车间内的设备均位于地面上，可以及时发现跑冒滴漏，因此本项 目不具有对地下水产生污染的途径。根据实地勘察，天康生物股份有限公司（头 屯河厂区）污水站全部位于地下室，但是均采用地面上设备结构，设备底部发生 泄漏可及时发现，不存在长期渗漏污染地下水的途径。厂区总排口废水达到《生 物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业排放标准后 排入市政下水管网，进入头屯河污水处理厂深度处理。本项目废水有效收集处理， 不排入外界地表水环境；厂区地面均进行了硬化，池体构筑物进行了防渗建设，
对地下水影响较小。
11.1.6.4.       声环境影响分析结论
本项目建成投产后，各预测点的昼、夜间噪声预测值均符合《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准的要求。本项目噪声源均 位于室内，经过基础减震、房间隔音、距离衰减等降噪措施后，四车间噪声对外 环境噪声贡献值远低于环境功能规划标准值，对区城声环境及周边声环境敏感点
影响很小，不会改变周边区域声环境功能。
11.1.6.5.       固体废物环境影响分析结论
本项目危险废物为废一次性耗材、沾染毒性/感染性物质废包装材料、不合 格产品疫苗和废高效过滤器滤膜，废物代码分别为 HW01（841-001-01）、HW02 （275-006-02）、HW49（900-041-49）。废一次性耗材送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮 灭菌，灭菌后的固体废物按照《国家危险废物名录（2021 年版）》附录第 3 条 豁免项，送米东区垃圾场填埋处置；沾染毒性/感染性物质废包装材料、不合格 产品疫苗送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体废物暂存于 1#危废库， 定期交由有资质单位处理处置；废高效过滤器属于危险废物，经冰乙酸装置消
毒灭菌后交由有资质的单位处置。
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废包材、破碎西林瓶、轧盖为一般固废分类收集后暂存于一般固废暂存间（2#
包材库），外售或由原料供应商回收。
本项目危险废物、一般固废处置方案去向明确，不会产生二次污染。
11.1.6.6.       土壤环境影响分析结论
（1）正常状况下，本项目各废水经污水处理站处理后由厂区污水总排口排 入园区污水管网，最终排入头屯河污水处理厂集中处理，不直接排放到外环境； 存在有污染物的环节进行防渗设计，无污染土壤环境的途径及通道。因此，在正
常状况下难以对土壤环境造成影响。
（2）在非正常状况发生时及时采取应急措施，对厂区自建污水处理站池体 或防渗层进行修复，能使本项目对土壤环境的影响降至最低，对土壤环境的影响
可接受。
11.1.6.7.       环境风险影响分析结论
本评价认为在科学管理和完善的预防和应急处置机制保障下，本项目发生风 险事故的可能性是比较低的。采取本评价提出的风险防范措施后，本项目环境风
险可防控。
11.1.7. 公众意见采纳情况
本环评根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与 办法》（生态环境部令第 4 号）等法律、法规及有关规定，建设单位利用网络、 报纸等方式就项目建设的意义、项目情况、对环境可能造成的影响、预防或减轻 不良环境影响的对策和措施等问题向公众发布信息，并进行了环境影响评价全本
公示，供公众查阅。在公示期间，未收到任何反馈信息。
11.1.8. 环境保护措施
11.1.8.1.       废气防治措施
本次四车间改造严格按照《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》进行 设计、建设。1 个 10 万级正压区用于配液；2 个万级正压区用于健康细胞低血清 悬浮培养以及抗原配苗、乳化；3 个万级负压区用于 2 种病毒接毒、毒种细胞培 养、病毒灭活、抗原纯化及抗原暂存；1 个普通区配置远程自动化控制系统，实
现生产现场外集中控制管理。不同的生产单元应设有各自独立的空气净化系统。
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为防止车间病毒（细菌）逃逸，生产区分区设过渡带，在洁净区和控制区之间设 缓冲区，负压区生物反应器自带高效过滤器，空气交换应先经冰乙酸杀菌装置
灭菌处理，再经双高效过滤器处理后高出屋面 2m排气筒排放。
11.1.8.2.       废水防治措施
本项目采取清污分流、分类处置的方式处理废水。负压区（接毒、毒种区以 及灭活区）的废水与生物活性物质接触有病菌、病毒，采取单独收集在排入头屯 河区污水处理厂深度处理，方可排出车间进入厂区自建污水处理站集中处置。非 负压区废水不含病毒、病菌，可直接排入厂区内排水系统进入厂区自建污水处理 站。四车间负一层活毒废水处理站由自动化系统控制，处理能力为 6t/h ，24h 自 动循环工作，则日处理能力 144t。本项目活毒废水日产生最大量为 95.73t，三车
间负一层活毒废水处理站完全有能力处理。
根据《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环 境保护验收监测报告表》的恶臭气体监测数据可知，验收监测期间废水、废气均 能满足排放相关标准。厂区自建的污水处理站运行稳定，能有效地确保污水、废
气达标排放。
11.1.8.3.       噪声防治措施
选用低噪声设备，安装时采用基础减震，并且噪声设备采取室内布置，空调 送排风主干管均设有微穿孔板消声器，管道连接部位均采用软连接处理，室内采 用吸声材料，设置隔声门、双层密闭隔声窗等一系列隔声、降噪措施，可大大降
低噪声污染。
11.1.8.4.       固体废物防治措施
根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废一次性耗材属于危废类别 HW01， 危废代码 841-001-01；沾染毒性/感染性物质废包装材料危废类别 HW49，危废代 码 900-041-49；不合格产品疫苗属于危废类别 HW02 ，危废代码 276-005-02；车
间产生的废高效过滤器滤膜属于危废类别 HW49 ，危废代码 900-041-49。
废一次性耗材送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体废物按照《国家 危险废物名录（2021 年版）》附录第 3 条豁免项，送米东区垃圾场填埋处置； 沾染毒性/感染性物质废包装材料送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，灭菌后的固体
废物委托有资质单位收集处置；不合格产品送入高压蒸汽灭菌柜蒸煮灭菌，集中
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收集后委托有资质单位处置；高效过滤器废滤膜经冰乙酸装置消毒灭菌后委托 有资质单位收集处置；废包材、破碎西林瓶、轧盖为一般固废分类收集后暂存于 一般固废暂存间（2#包材库），外售或由原料供应商回收。本项目产生危废经预 处理后暂存于厂区内 1#常温危废库，1#常温危废库位于厂区东北部，紧邻厂区 公厕，建筑面积约 80m2 ；一般固废暂存间（2#包材库）设置于厂区中部，建筑
面积约 1085m2。
经以上处置后本项目固体废物符合国家规范要求，不会产生二次污染，固体
废物处理处置措施合理。
11.1.9. 总量控制
本项目依托厂区内的锅房及厂区自建污水处理站，总量已纳入全厂总量，且 本项目建成后全厂排污总量未超过全厂许可总量指标，因此不再单独申请总量指
标。
11.1.10.     环境影响经济损益分析
本项目总投资 1000 万元，其中环保投资 900 万元，约占总投资 90% ，主要 用于废气治理，环保投资的落实和治理设备的有效运行，将减少本项目建设所带
来的环境影响。
11.1.11.     环境管理与监测计划
建设单位已设置专职环保机构并建立相应的环境管理体系，已落实排污口规 范化工作，已按照规定年限申请排污许可证。建设项目竣工后，建设单位应进行
自主验收。竣工环保验收通过后，方可正式投产运行。
根据本项目特点，工程运营期应按照本次评价提出的建议环境监测计划、国
家发布的最新监测要求以及环境保护主管部门的要求落实环境监测计划。
11.1.12.     综合结论
本项目建设符合国家和乌鲁木齐市产业政策要求，建设用地为企业研发区内 的工业兼容科研用地上，规划选址符合乌鲁木齐经开区（头屯河区）工业园一、 二期控制性详细规划修编（2016-2020 年）及土地利用规划。本项目实施后产生 的废气、废水污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实
现达标排放，固体废物处置方案去向明确，依托的厂区自建污水处理站、危险废
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物暂存场所等区域已经采取防渗措施，设置地下水永久监测井，针对可能的环境 风险采取必要的事故防范措施和应急措施，预计不会对环境产生明显不利影响。 综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境
可行性。
[bookmark: bookmark68]11.2.   建议
（1）项目建成后及时开展环保验收。
（2）生产过程中应做好环境管理，加强生产管理和生产设备的日常维护，
保证各环保设施的正常运行，杜绝事故现象的发生。
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