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[bookmark: _Toc2253][bookmark: _Toc7036]1概述
[bookmark: _Toc26187][bookmark: _Toc19260][bookmark: _Toc432776726][bookmark: _Toc430357659][bookmark: _Toc437274657][bookmark: _Toc462672043][bookmark: _Toc432776970][bookmark: _Toc437356924]1.1建设项目背景及特点
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司成立于2000年12月，主要由新疆天康技术发展公司联合新疆畜牧科学院、新疆农垦科学院、新疆生物药品厂等数家单位发起设立，股份公司下设饲料事业部、胚胎工程事业部、生物制品事业部、石河子分公司、生物技术中心等。2016年6月更名为天康股份有限公司。
天康公司制药事业部于2003年投资建设（头屯河）制药工业园，其建设地点位于头屯河区工业园，占地69323.5m2（104亩），累计投资3.5亿元。已建成五个兽用生物制品GMP车间，以及配套的质检、检验动物房、污水灭活、制水等设施，至今先后11次通过农业农村部GMP验收。
现为了满足市场的需求，提高经济效益，天康生物制药有限公司投资3000万元在现状4号厂房新增合成肽疫苗生产线1条，年产猪口蹄疫O型合成肽疫苗4800万ml。
[bookmark: _Toc30566][bookmark: _Toc16050]1.2环境影响评价工作过程
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（生态环境部令第16号）》的相关规定，本项目属于二十四、医药制造业中47、化学药品原料制造；化学药品制剂制造；兽用药品制造；生物药品制品制造中的兽用药品制造，应编制环境影响评价报告书。
为此，2023年7月天康生物制药有限公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司进行该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、工业企业及人口分布情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，开展环境现状监测、建设单位开展公众参与调查和公示，评价单位根据公众意见和建议，提出了相关的污染治理措施，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证。在此基础上编制完成了《天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线（四车间）建设项目环境影响报告书》。评价工作见工作程序流程图1.2-1。
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图1.2-1环境影响评价工程序图
[bookmark: _Toc24150]1.3分析判定相关情况
（1）本项目为动物疫苗生产制造，产品属于新兽药品种（详见附件新兽药注册证书），根据《产业结构调整指导目录(2021)》。项目属于第一类鼓励类中的“一、农林业，21、动物疫病新型诊断试剂、疫苗及低毒低残留兽药（含兽用生物制品）新工艺、新技术开发与应用”中持有新兽药证书的动物疫苗，为鼓励类项目，符合国家的产业政策要求。
（2）根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)及《实验室生物安全手册(中文版)第三版》，本项目主要进行疫苗的生产，属兽用药品制造项目。项目生物安全防护措施完善，资质齐全，满足以上政策相关要求。
（3）根据《制药工业污染防治技术政策》（公告2012年第18号），本项目水污染防治、大气污染防治、固体废物处置和综合利用等措施均按照防治技术要求严格落实，满足《制药工业污染防治技术政策》相关要求。
（4）根据《关于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一二期控制性详细规划修编（2016-2020年）影响影响报告书的审查意见》（新环函[2017]1486号），本项目位于头屯河区工业园二期，项目建设符合国家产业政策、行业准入条件、环境准入条件、园区产业功能定位等，且不属于高耗水、高耗能项目，未列入环境准入负面清单，属于准入项目，符合审查意见要求。
（5）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，大力实施创新驱动发展战略，加快培育和发展生物医药、电子信息、装备制造、新能源、新材料等物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业。本项目为兽用药品制造，所在厂区为生物制药产业，属于规划中提出科学推进的生物医药产业，项目的建设符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十四五”规划要求。
（6）根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，本项目各项污染物的排放满足国家及自治区相关要求，各项污染物的排放满足国家及自治区相关要求，不属于自治区禁止项目。生产过程中产生的废气通过活性炭吸附等措施处理后达标排放，满足大气污染防治条例要求。
（7）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》实施燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各县级及以上城市建成区以及国家级、自治区级(兵团级)工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。本项目依托自建燃气锅炉负责全厂供热及工艺用汽，属于清洁能源，因此符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求。
（8）根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》，本项目依托的燃气锅炉废气排放执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）特别排放限值要求。本项目所在厂区道路路面实现百分百硬化，未利用地采取人造绿化和植物绿地相结合的绿化方式全部覆盖。本项目位于工业园区，工艺废水经自建污水处理站进行预处理达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）中表2新建企业水污染物排放浓度限值，达标后排入园区污水管网，最终进入头屯河区污水处理厂。复核同防同治意见要求。
（9）根据《乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法》，乌鲁木齐市辖区共划分为四个区域，分别为禁止建设区、严格限制区、一般控制区和工业区，每个区根据污染防治控制要求，制定相应的产业准入清单。入驻工业园区的建设项目，不符合国家、自治区及本市相关规定的，一律不予审批。根据建设项目主要控制区示意图，本项目位于工业区，项目建设符合国家产业政策、自治区及乌鲁木齐市相关规划，符合乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法相关要求。
（10）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）提出了全区生态环境分区管控及要求，根据新疆维吾尔自治区生态环境管控单元分布图，本项目位于经济技术开发区（头屯河图）工业园区内，属于重点管控单元，本项目在已建成厂区内建设，不属于大规模、高强度开发建设活动。本项目占地面积较小，施工期生态环境影响不突出，施工结束后，不会降低生态红线功能。运行期项目废气、废水、固废均得到妥善处置，对区域生态环境基本没有影响，因此符合自治区人民政府对一般管控单元的管控要求。
（11）根据《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办[2021]），乌鲁木齐市共划定环境管控单元87个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目所在园区属于经济技术开发区（头屯河区）工业园区重点管控单元，为重点管控单元。项目各项污染防治措施和风险管控措施均符合重点管控单元管控方案提出的各项要求。因此，项目建设符合乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控要求。
[bookmark: _Toc28888][bookmark: _Toc20015]1.4关注的主要环境问题
拟建项目位于主城区，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，同时项目位于头屯河工业园区内已建成厂区，周围均为工业企业，无学校、医院、居民区等敏感区，项目建设对环境的主要影响表现在：疫苗生产中产生的工艺废水、废气及固体废弃物对周围环境的影响。同时重点关注项目主要依托工程尤其是依托环保设施的可行性分析，现有工程废水、废气及固废治理情况合理性及风险防范措施的可靠性。
[bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc26013]1.5环境影响报告书的主要结论
根据环评报告书的主要工作结论，认为本项目建设基本符合产业政策要求，符合相关规划及环境功能区划要求；项目建设过程中需按照国家法律法规要求认真落实环境保护“三同时”制度，严格落实环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在确保本项目环保设施的正常运行，严格实施风险防范措施，落实本评价中提出的各项环保、节能降耗、特别是防止环境风险的各项安全措施的前提下，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc331620441][bookmark: _Toc438402855][bookmark: _Toc16544][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc331620442][bookmark: _Toc304233917]
2总则
[bookmark: _Toc20969][bookmark: _Toc28787][bookmark: _Toc4424][bookmark: _Toc438402856][bookmark: _Toc599]2.1评价目的及原则
[bookmark: _Toc31377][bookmark: _Toc397698011]2.1.1评价目的
通过实地考察、污染源调查、工程分析以及环境影响预测等系统工作，核实工程项目建设所涉及的污染物种类、数量、形态和排放量等污染源强，并结合环境质量现状，通过定性、定量的分析和预测工程项目在运行期内环境影响特点及影响范围、程度。从环境保护角度评价工程项目的可行性、合理性，提出防治污染和减缓不利影响的具体解决方案与实施措施，并将环境评价中提出的环境保护措施、技术路线和相关方法反馈于整个项目建设中，把不利的环境影响减至最小程度，为工程项目的设计和环境管理提供科学的依据。
2.2.2评价原则
（1）严格执行国家、新疆维吾尔自治区、乌鲁木齐市有关环境保护法律、法规、标准和规范。
（2）贯彻“清洁生产”、污染物“达标排放”、“总量控制”原则，对项目实施全过程进行污染控制，力争实现环境影响及污染物排放水平降到最低程度，以实现建设项目的社会效益、经济效益和环境效益的三统一。
（3）评价工作坚持有针对性、科学性、实用性的原则，做到实事求是客观公正的开展评价。
[bookmark: _Toc27990]2.2编制依据
[bookmark: _Toc137476632][bookmark: _Toc68274942][bookmark: _Toc60199609][bookmark: _Toc90770957][bookmark: _Toc90772628]2.1.1国家相关法规依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》，国家主席令第9号，2015.1.1；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，国家主席令第48号，2018.12.29；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.11.13；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，国家主席令77号，2018.12.29；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，国家主席令第42号，2020.9.01；
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2020.01.01；
（8）《中华人民共和国水土保持法》，国家主席令第39号，2011.03.1；
（9）《中华人民共和国节约能源法》，2016.7.2；
（10）《中华人民共和国突然污染防治法》，2019.01.01；
（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.01；
（12）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令（部令第4号），2019.1.1；
（13）《产业结构调整指导目录（2021）》，国发令第29号，2020.1.1；
（14）《地质灾害防治条例》，国务院令第394号，2004.03.01；
（15）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发[1996]31号，1996.08.03；
（16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005.12.03；
（17）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2007]15号，2007.05.23；
2.1.2地方相关法规依据
（1）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号，2011年12月29日）；
（2）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018修订)，2018.09.21；
（3）新疆维吾尔自治区人民政府，新政函[2002]194号文《中国新疆
水环境功能区划》，2002.1.16；
（4）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》，（修订）2017.01.05；
（5）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（新疆维吾尔自治区人民政府，2018.9.27）；
（6）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新疆维吾尔自治区人民政府，2016.1.29）；
（7）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》（新疆维吾尔自治区人民政府，2017.3.20）；
（8）《关于印发<新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额>的通知》（新政办发[2007]105号，2007年6月6日）；
（9）《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈建设项目环境保护管理条例〉实施意见通知》（新政办发[2002]3号，新疆维吾尔自治区人民政府，2002.1）；
（10）《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（新疆维吾尔自治区12届人大9次会议，2014.7.25）；
（11）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（12）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（2004.8）；
（13）《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区人民政府，新政函96号，2005.12.21）；
（14）《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发〔2021〕18号）；
（15）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（2010.5.1）；
（16）《关于加强乌鲁木齐区域大气污染防治的若干意见》（2013.3.30）；
（17）《乌鲁木齐市大气污染防治条例》（2021.1.28）；
（18）《关于印发乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法的通知》（2017.3.14）；
（19）《关于印发<乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（乌政办〔2021〕70号）。
2.1.3相关环评技术导则及技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ19-2011）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
（9）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；
（10）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）；
（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（12）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
（13）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）；
（14）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环评[2018]11号）；
（15）《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）。
（16）《优先控制化学品名录（第一批）》（2017年83号公告）；
（17）《有毒有害大气污染物名录（2018年）》；
（18）《有毒有害水污染物名录（第一批）》；
（19）《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019）；
（20）《国家危险废物名录》（2021年版）；
（21）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。
2.1.4其他相关资料
（1）天康生物制药有限公司关于委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司承担天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线（四车间）建设项目环境影响评价的委托书；
（2）《关于对乌鲁木齐市规划和土地管理领导小组2017年第1次会议涉及国际会展中心片区控规及城市涉及提升等规划成果的批复》(乌政函[2017]35号）；
（3）《关于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一二期控制性详细规划修编（2016-2020年）影响影响报告书的审查意见》（新环函[2017]1486号）。
[bookmark: _Toc23847][bookmark: _Toc5381][bookmark: _Toc264558471][bookmark: _Toc1641]2.3环境影响识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc261264769][bookmark: _Toc261446773][bookmark: _Toc273274738][bookmark: _Toc261986258][bookmark: _Toc323919753][bookmark: _Toc261986866][bookmark: _Toc315988403]2.3.1环境影响因素识别
本项目利用天康生物制药有限公司已建成的生产车间新建生产线，同时依托相关配套公建设施，施工期主要内容为疫苗生产线的设备安装、配套设施安装及相关环保设备建设等，施工期间对环境的影响属短期、大部分可逆、局域性影响，影响范围有限，因此，评价重点应关注运营期的环境影响。
根据拟建工程的生产规律和污染物排放特征及建设项目所在地区环境状况，对可能受该工程影响的环境要素进行识别筛选，工程运行期间对环境的影响是长期存在的，最主要的是对自然环境中的环境空气和声环境产生不同程度的负影响。
综上所述，确定本项目主要环境影响因素见表2.3-1。
表2.3-1主要环境影响因素
	评价时段
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	施工期
	环境空气
	无
	无

	
	噪声环境
	施工设备噪声
	Ld、Ln

	
	固体废物
	施工固废
	建筑垃圾、生活垃圾

	
	水环境
	施工人员生活废水等
	COD、BOD5、SS、氨氮等

	运行期
	环境空气
	疫苗生产工艺废气
	有机废气

	
	噪声环境
	设备噪声
	Ld、Ln

	
	水环境
	疫苗生产工艺污水、清净下水
	COD、BOD5、氨氮等

	
	固体废物
	生产工艺废弃物
	危险废物、一般固废


[bookmark: _Toc16654][bookmark: _Toc19456][bookmark: _Toc31670][bookmark: _Toc20080][bookmark: _Toc10702][bookmark: _Toc15414]2.4环境功能区划和评价标准
[bookmark: _Toc672]2.4.1环境功能区划
2.4.1.1环境空气功能区划
根据乌鲁木齐市相关环境空气质量功能区划的要求，项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园二期，评价范围属于环境空气二类区。
2.4.1.2声环境功能区划
根据乌鲁木齐市环境噪声标准区域划分及《关于<乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一、二期控制性详细规划修编（2016-2020年）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2017]1486号），本项目所在区域为声环境功能3类区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。
2.4.1.3水环境功能区划
本项目位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区），评价范围内未见地表水系分布，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，项目所在区域地下水体列为Ⅲ类。
2.4.1.4土壤环境
项目所在区域土壤环境执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。
2.4.1.5生态环境功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在地处于Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区，Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区，27．乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区。该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表2.4-1。
表2.4-1项目区生态功能区划
	[bookmark: _Toc154772863]生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区

	
	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	27．乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区

	隶属行政区
	乌鲁木齐市、米泉市

	主要生态服务功能
	人居环境、工农业产品生产、旅游

	主要生态环境问题
	大气污染严重、水质污染、基础设施滞后、城市绿化面积不足、供水紧缺、湿地萎缩、土壤质量下降


	生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀、土壤盐渍化不敏感

	保护目标
	保护饮用水源、保护城市大气和水环境质量、保护城市绿地及景观多样性、保证食品安全

	保护措施
	周密规划基础设施建设、节水与新开水源、荒山绿化、调整能源结构、治理污染及降低工业排污量、发展高新技术产业、完善防护林体系、发展绿色食品、搬迁大气污染严重企业


	发展方向
	加强城市生态建设，发展成中国西部文化、商贸、旅游国际化大都市


综上所述，本项目所在区域环境功能区划汇总情况见表2.4-2。
表2.4-2本项目所在区域各要素环境功能区划一览表
	[bookmark: RANGE!A1]类型
	功能区名称
	保护级别
	[bookmark: RANGE!C1]备注

	[bookmark: RANGE!A2]环境空气
	[bookmark: RANGE!B2]二类环境空气质量功能区
	二级
	/

	地下水环境
	/
	Ⅲ类
	/

	[bookmark: RANGE!A5]声环境
	3类功能区
	3类
	/

	土壤环境
	第一类建设用地
	第一类建设用地筛选值
	/

	生态环境
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区，Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区，27．乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区
	保护饮用水源、保护城市大气和水环境质量、保护城市绿地及景观多样性、保证食品安全
	/


[bookmark: _Toc867]2.4.2环境质量标准
[bookmark: _Ref494789697]本次环评工作采用的环境质量标准见表2.4-3。
表2.4-3环境质量执行标准
	项目
	执行标准
	标准分级或分类

	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	二级

	
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	/

	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
	Ⅲ类

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	3类

	土壤环境
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
	表1中第二类用地


2.4.2.1环境空气质量标准
项目所在地属环境空气质量二类功能区，环境空气质量评价中常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其他污染物执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D或《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），详见表2.4-4。
[bookmark: _Ref485728312][bookmark: _Ref485728286]表2.4-4环境空气质量标准
	物质名称
	最高容许浓度
	标准来源

	
	小时平均/μg/m3
	日平均
/μg/m3
	年平均
/μg/m3
	

	SO2
	500
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	NO2
	200
	80
	40
	

	PM10
	/
	150
	/
	

	PM2.5
	/
	75
	/
	

	CO
	10000
	4000
	/
	

	O3
	200
	160（日最大8h平均）
	/
	

	非甲烷总烃
	200
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准详解》


2.4.2.2地下水环境质量标准
项目所在区域地下水水质执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2.4-5。
表2.4-5地下水质量标准
	序号
	监测指标
	单位
	标准值
	标准来源

	1
	pH
	无量纲
	6.5-8.5
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450
	

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	4
	氯化物
	mg/L
	≤250
	

	5
	硝酸盐
	mg/L
	≤20.0
	

	6
	亚硝酸盐
	mg/L
	≤1.00
	

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	

	8
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	

	9
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	

	10
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	11
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	12
	砷
	mg/L
	≤0.01
	

	13
	汞
	mg/L
	≤0.001
	

	14
	铅
	mg/L
	≤0.01
	

	15
	镉
	mg/L
	≤0.005
	

	16
	铁
	mg/L
	≤0.3
	

	17
	锰
	mg/L
	≤0.10
	

	18
	耗氧量
	mg/L
	≤3
	

	19
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	


2.4.2.3声环境质量标准
本项目所在区域属于3类区，故项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值见表2.4-6。
表2.4-6声环境质量标准单位:dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	0类（康复疗养区）
	50
	40

	1类（居民、医疗、文化、教育区）
	55
	45

	2类（居住、商业、工业混合区）
	60
	50

	3类（工业生产、仓储物流区）
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类（铁路干线两侧）
	70
	60


注：4a*类声环境功能区是指高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。
2.4.2.4土壤环境
项目所在区域土壤环境环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值，具体标准限值见表2.4-7。
[bookmark: _Ref452299415]表2.4-7第二类建设用地土壤污染风险管控标准单位:mg/kg
	序号
	项目
	筛选值
	管制值
	序号
	项目
	筛选值
	管制值

	1
	砷
	60
	140
	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	5

	2
	镉
	65
	172
	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	3
	铬（六价）
	5.7
	78
	26
	苯
	4
	40

	4
	铜
	18000
	36000
	27
	氯苯
	270
	1000

	5
	铅
	800
	2500
	28
	1，2-二氯苯
	560
	560

	6
	汞
	38
	82
	29
	1，4-二氯苯
	20
	200

	7
	镍
	900
	2000
	30
	乙苯
	28
	280

	8
	四氯化碳
	2.8
	36
	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	10
	32
	甲苯
	1200
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	120
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	100
	34
	邻二甲苯
	640
	640

	12
	1，2-二氯乙烷
	5
	21
	35
	硝基苯
	76
	760

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	200
	36
	苯胺
	260
	663

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	2000
	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	163
	38
	苯并[a]蒽
	15
	151

	16
	二氯甲烷
	616
	2000
	39
	苯并[a]芘
	1.5
	15

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	47
	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	151

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	100
	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	1500

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	50
	42
	䓛
	1293
	12900

	20
	四氯乙烯
	53
	183
	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	15

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	840
	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15
	151

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	15
	45
	萘
	70
	700

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20
	
	
	
	


2.4.3污染物排放标准
2.4.3.1环境空气污染物排放标准
本项目大气污染物排放执行标准详见表2.4-8
表2.4-8废气污染物控制标准
	污染物
	标准值
	标准来源

	
	浓度
	速率
（外推法折算值）
	

	通风柜排气筒
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	120mg/m3
	4.44kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	车间排风口
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	120mg/m3
	1.6kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


2.4.3.2水环境污染物排放标准
本项目生产过程中产生的工艺废水依托已建污水处理站处理，污水处理站采用生物接触氧化+接触消毒污水工艺，处理后废水达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值后，排入园区下水管网。具体标准值见表2.6-9。
表2.6-9污水处理站废水排放标准值单位:mg/L（pH除外）
	序号
	污染物项目
	GB21907-2008新建企业排放限值
	污染物排放监控位置

	1
	pH值
	6～9
	企业废水总排放口

	2
	色度（稀释倍数）
	60
	

	3
	悬浮物
	60
	

	4
	生化需氧量（BOD5）
	40（30）
	

	5
	化学需氧量（COD）
	120（100）
	

	6
	动植物油
	/
	

	7
	阴离子表面活性剂
	/
	

	8
	氨氮（以N计）
	35（25）
	

	9
	总氮（以N计）
	70（50）
	

	10
	总磷（以P计）
	1
	

	11
	总有机碳
	40（30）
	

	12
	急性毒性（HgCl2毒性当量）
	0.07
	

	13
	总锌
	3
	

	14
	总氰化物
	0.5
	

	15
	粪大肠菌群数（个/L）
	/
	

	16
	全盐
	/
	


2.4.3.3噪声排放标准
营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类区标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表2.6-14、2.6-15。
表2.6-14工业企业厂界环境噪声排放标准单位:dB(A)
	时段
	昼间
	夜间

	标准值
	65
	55

	标准来源
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准


表2.6-15建筑施工场界环境噪声排放标准单位:dB(A)
	时段
	昼间
	夜间

	标准值
	70
	55

	标准来源
	GB12523-2011


2.4.3.4固废标准
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
2.3.2评价因子筛选
[bookmark: _Ref485735037]在项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，详见表2.3-2。
表2.3-2环境影响评价因子一览表
	环境因素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	大气环境
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NOx、NH3、H2S、臭气浓度
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	VOCs（以非甲烷总烃计）

	地表水
	pH、COD、BOD5、溶解氧、氨氮、粪大肠菌群、石油类等
	/
	/

	地下水
	pH、COD、BOD5、溶解氧、氨氮、粪大肠菌群、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	COD
	/

	环境噪声
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	/

	固体废物
	/
	一般工业固废、危险废物
	/

	土壤环境
	PH、重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等；
pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍
	/
	/

	生态环境
	/
	建设对区域生态、动植物的影响
	/

	[bookmark: _Toc331620445][bookmark: _Toc304233920][bookmark: _Toc15831][bookmark: _Toc438402860]环境风险
	/
	化学品泄露、火灾
	/


[bookmark: _Toc12720]2.5评价等级的确定
2.5.1大气环境评价等级
2.5.1.1判定依据
根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3“评价等级判定”规定的方法核算，计算公式及评价工作级别表(表2.4-1)如下：


式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
Coi——第i个污染物环境空气质量标准，μg/m3，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。
表2.4-1评价工作等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


2.5.1.2判别估算过程
根据建设项目工程分析结果，选择正常排放的污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作等级判定表进行等级判定。估算模式计算参数见表2.4-2。
表2.4-2估算模型参数表
	参数名称
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	355.2万

	最高环境温度/℃
	35

	最低环境温度/℃
	-25.6

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	
是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


2.5.1.3评价等级
根据估算结果，项目各污染源污染物最大地面浓度占标率为有组织非甲烷总烃，最大地面占标率为0.15%，小于1%，因此本项目大气环境评价等级为三级。
2.5.2水环境评价等级
（1）地表水环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目评价范围内无地表水体，生产废水进入污水处理站处理后达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值后经管网排放至头屯河区污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，间接排放建设项目评价等级为三级B，因此本项目地表水环境评价等级为三级B。
（2）地下水环境
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作级别的划分根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度综合判定评价工作等级，并按所划定的工作等级开展评价工作。
本项目属于生物、生化制品制造行业，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价行业分类表见表2.4-4，确定该类项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅰ类；同时根据表2.4-5地下水环境敏感程度分级表，本项目所在区域为工业区内，根据地下水环境敏感程度为不敏感区域。
表2.4-4地下水环境影响评价行业分类表
	环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	M医药
	

	90、化学药品制造；生物、生化制品制造
	全部
	/
	Ⅰ类
	/


表2.4-5地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类项目，项目所在地下水环境属于不敏感区，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-6。
表2.4-6地下水评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
2.5.3声环境评价等级
本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园，声环境功能区属于3类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口数量没有显著增加。结合项目特点及周围环境状况，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，噪声环境影响评价等级确定为三级，主要预测厂界达标状况及噪声对周围的影响。
2.5.4生态环境评价等级
本项目位于城市建成区的工业园内，区域内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊敏感区和重要敏感区，为一般区域，本项目总占地面积4060m2，项目占地性质为工业用地，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），生态评价等级为三级，详见表2.5-7。
表2.5-7生态影响评价等级划分表
	影响区域生态敏感性
	项目占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2
或长度50km～100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区
	二级
	三级
	三级


2.5.5土壤环境评价等级
本项目为污染影响型项目，根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-8。
表2.4-8污染影响型评价工作等级划分一览表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


①土壤环境影响评价类别及占地规模
本项目为兽用药品制造行业，根据附录A中判定本项目为Ⅰ类项目；项目占地规模为4060m2，占地规模为小型。
②土壤环境敏感程度
建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表2.4-9。
表2.4-9污染影响型敏感程度分级一览表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区环境敏感程度为不敏感。根据表2.4-8判定，项目区土壤环境影响评价工作等级为二级。
2.5.6环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见表2.5-10。
表2.5-10项目环境影响评价等级判据一览表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据风险评价章节分析结果显示，本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，因此本项目的环境风险评价等级为简单分析。
[bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc264558473]2.6评价范围
2.6.1大气环境评价范围
根据上节对评价等级的判断，结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中5.4节对评价范围的确定的规定，结合本项目厂址所在区域的地形特征，本项目大气环境影响评价范围为边长5km的矩形区域。
2.6.2地表水环境评价范围
本项目地表水评价等级为三级B，故本项目仅对废水处理措施的有效性以及稳定运行并实现达标排放的可靠性进行简要分析，无需划定地表水评价范围。
2.6.3地下水环境评价范围
根据评价等级，本项目地下水评价范围取所在区域6km2，既地下水流向上游1km、下游2km，左、右两侧1km范围内矩形区域。
2.6.4声环境评价范围
本项目声环境评价范围为项目厂界外200m范围内。
2.6.5土壤环境评价范围
本项目为污染型项目，土壤环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价范围确定详见表2.6-1。
表2.6-1土壤环境调查评价范围
	评价工作等级
	影响类型
	调查范围

	
	
	占地范围内
	占地范围外

	一级
	生态影响型
	全部
	5km范围内

	
	污染影响型
	
	1km范围内

	二级
	生态影响型
	
	2km范围内

	
	污染影响型
	
	0.2km范围内

	三级
	生态影响型
	
	1km范围内

	
	污染影响型
	
	0.051km范围内


根据上表，本项目土壤评价范围为项目占地范围及周围200m范围内。
2.6.6生态环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）确定本项目评价范围为建设项目用地范围内。
2.6.7环境风险评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为I类，作简单分析，无需设定环境风险评价范围。
根据评价分级结果，并结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定本项目各评价要素的评价范围，评价范围汇总见表2.6-1。评价范围图见图2.6-1。
表2.6-1工程各环境要素的评价范围
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	二级
	边长5km的矩形区域

	地表水
	三级B
	/

	声环境
	三级
	四周厂界外200m范围内

	地下水
	三级
	所在区域6km2，地下水流向上游1km、下游2km，
左、右两侧1km范围内矩形

	生态
	三级
	建设项目用地范围内

	土壤
	二级
	项目占地范围及周围200m

	风险
	简单分析
	项目厂区为中心，半径5km的圆形范围


[bookmark: _Toc22221]2.7环境保护要求及环境保护敏感目标
2.7.1环境保护要求
（1）确保项目生产工艺污水经现有污水处理站处理达到排放限值后排入园区污水管网，最后排入头屯河区污水处理厂。工艺废水不会对项目所在区域地下水产生影响。
（2）确保危险废物得到妥善、合理处置，危废暂存库防渗措施有效，确保有毒有害污染物不会对项目区及周边土壤及地下水环境造成影响。
2.7.2环境保护目标
本项目位于头屯河工业园区，对照《乌鲁木齐市饮用水水源保护区划分方案》（2009），本项目所在区域未划定地表水或地下水饮用水源保护区，无水环境保护敏感目标。
根据现场调查，结合拟建项目排污特征和所在区域的环境功能，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见表2.7-1和图2.6-1。
表2.7-1项目周边环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标/m
	相对位置、距离
	保护
对象
	保护内容
	环境功能区

	
	
	纬度
	经度
	
	
	
	

	1
	西尔单食品公司
	43.904674°
	87.388589°
	SW
	0.4km
	食品企业
	环境空气、环境风险
	二类区

	2
	西坪社区、沙河雅居小区
	43.915981°
	87.408715°
	E
	1.3km
	居民
	环境空气、地下水、环境风险
	环境空气二类区、地下水Ⅲ类

	3
	三坪农场9队
	43.913857°
	87.414519°
	ENE
	1.2km
	农户
	环境空气、地下水、环境风险
	环境空气二类区、地下水Ⅲ类

	4
	三坪农场6队
	43.906531°
	87.361077°
	W
	2.0km
	农户
	环境空气、环境风险
	二类区

	5
	亚心花海主题乐园
	43.932023°
	87.370817°
	S
	1.2km
	休闲娱乐
	环境空气、环境风险
	二类区

	6
	蒙牛乳业
	43.912570°
	87.392422°
	N
	0.1km
	食品企业
	环境空气、环境风险
	二类区

	7
	团缘小区
	43.887092°
	87.397132°
	S
	2.3km
	居民
	环境空气、环境风险
	二类区

	8
	区域地下水
	/
	/
	/
	
	地下水
	Ⅲ类


[bookmark: _Toc2661]2.8产业政策及相关规划、选址符合性分析
2.8.1本项目产业政策符合性分析
本项目为动物疫苗生产制造，产品属于新兽药品种（详见附件新兽药注册证书），根据《产业结构调整指导目录(2021)》。项目属于第一类鼓励类中的“一、农林业，21、动物疫病新型诊断试剂、疫苗及低毒低残留兽药（含兽用生物制品）新工艺、新技术开发与应用”中持有新兽药证书的动物疫苗（新兽药证书详见附件），为鼓励类项目，符合国家的产业政策要求。
2.8.2本项目相关行业政策符合性分析
2.8.2.1与生物安全相关政策符合性分析
本项目主要进行疫苗的生产，属生物制品类项目。项目与《中华人民共和国疫苗管理法》、《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)及《实验室生物安全手册(中文版)第三版》等相关行业政策的符合性分析见表2.8-1。
表2.8-1项目与生物安全相关政策符合性分析
	政策名称
	相关要求
	本项目
	符合性

	《中华人民共和国疫苗管理法》
	疫苗研制、生产、检验等过程中应当建立健全生物安全管理制度，严格控制生物安全风险，加强菌毒株等病原微生物的生物安全管理，保护操作人员和公众的健康，保证菌毒株等病原微生物用途合法、正当。疫苗研制、生产、检验等使用的菌毒株和细胞株来源不明的，不得使用。
	本项目为合成肽疫苗生产，建立了三级生物安全防护措施，且项目不涉及各种病毒微生物种子的选育及病毒毒种的使用。
	符合

	《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)、《实验动物环境及设施》(GB14925-2010)及《实验室生物安全手册(中文版)第三版》

	根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。
实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。需要时(如:正当操作危险材料时)，房间的入口处应有警示和进入限制。
	本项目不新增生物安全实验室，项目生物安全试验依托天康（头屯河）制药工业园P3实验室，该实验室按照国家相关规定对实验室进行了建设。实验室的走廊和通道不妨碍人员和物品通过。设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。房间的门根据要求安装门锁，门锁应便于内部快速打开。房间的入口处有警示和进入限制。
	符合

	
	应安装独立的实验室送排风系统，应确保在实验室运行时气流由低风险区向高风险区流动，同时确保实验室空气只能通过HEPA过滤器过滤后经专用的排风管道排出。
	天康（头屯河）制药工业园P3实验室设置独立排风系统，实验室废气经实验废气通过通风橱收集后，废气先经BIBO(袋进袋出)过滤器处理后再经水喷淋+活性炭处理装置处理后由排气筒外排。同时在实验室地下一层内设置了高温高压灭活罐对活毒废水进行灭活处理。
	符合

	
	应在实验室防护区内设置生物安全型高压蒸汽灭菌器。
	
	符合


2.8.2.2本项目与《制药工业污染防治技术政策》的符合性分析
根据《制药工业污染防治技术政策》（公告2012年第18号），本项目相关符合性分析见表2.8-2。
表2.8-2项目与《制药工业污染防治技术政策》符合性分析
	相关要求
	本项目
	符合性

	水污染防治
	废水宜分类收集、分质处理;高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。
	本项目废水不含生物活性且浓度不高无需进行预处理，直接排入厂区污水处理站处理达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)中表2标准要求后排入乌鲁木齐市头屯河区污水处理厂。
	符合

	
	烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总镍、总汞、总砷等水污染物应在车间处理达标后，再进入污水处理系统。
	本项目无含烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总镍、总汞、总砷等水污染物的废水。
	符合

	
	含有药物活性成份的废水，应进行预处理灭活。
	本项目无含有油药物活性成分的污水。
	符合

	
	可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理;或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，进行“厌氧(或水解酸化)-好氧”生化处理及深度处理。
	本项目废水中不含高浓度废水，项目产生的废水经污水处理站处理达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)中表2标准要求后排入乌鲁木齐市头屯河区污水处理厂。
	符合


	大气污染防治
	挥发性有机物宜采取措施进行处理
	本项目有机废气采用活性炭吸附后经厂房排气筒排放。
	符合

	
	产生恶臭的生产车间应设置除臭设施；动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。
	本项目生产车间无恶臭气体产生；项目依托健康动物房检验动物房均为封闭设置，通过负压抽吸+活性炭除臭装置由屋顶排气筒外排。
	符合

	固体废物处置和综合利用
	制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置，包括:高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯(膜)等。
	项目产生的危险废物分类暂存于自建危废暂存间后由有资质单位进行处置。
	符合

	
	药物生产过程中产生的废活性炭应优先回收再生利用，未回收利用的按照危险废物处置。实验动物尸体应作为危险废物焚烧处置。
	项目产生的危险废物均交由有资质的单位进行处置。
	符合

	生物安全性风险防范
	生物工程类制药中接触病毒或活性菌种的生产、研发全过程应灭活、灭菌，优先选择高温灭活技术。
	本项目不涉及接触病毒或活性菌种。
	符合

	
	存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行前处理以破坏抗生素分子结构。
	本项目不涉及抗生素制药。
	符合

	
	通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。
	本项目工艺过程中无生物气溶胶产生，工艺废气经活性炭吸附后排放，车间空气采用高效过滤器控制颗粒物排放。
	符合

	二次污染防治
	废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。
	本项目污水处理站处理过程中产生的废气经集中收集和活性炭吸附处理后排放。
	符合

	
	废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，非危险废物可综合利用。
	项目依托污水站产生的污泥经鉴定为一般固废，经环卫部门收集处理。
	符合

	
	除尘设施捕集的不可回收利用的药尘，应作为危险废物处置。
	本项目高效过滤器废滤芯经高温高压灭活处理后暂存于常温危废暂存间，由资质单位定期清运处理。
	符合


2.8.3本项目与园区规划相符性分析
本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园二期，2017年3月20日，乌鲁木齐市人民政府通过《关于对乌鲁木齐市规划和土地管理领导小组2017年第1次会议涉及国际会展中心片区控规及城市设计提升等规划成果的批复》(乌政函[2017]35号)对《乌鲁木齐经开区（头屯河区）工业园一二期控制性详细规划修编（2016-2020年）》进行了批复。
2.8.3.1园区发展概况
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园位于乌鲁木齐市西北部，2005年9月，自治区人民政府《关于同意设立头屯河工业园的批复》(新政函〔2005]134号)，提出“要抓紧编制总体规划，作为园区发展、建设以及核定园区面积的依据。园区规划要符合乌鲁木齐市土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护的要求”。原一、二期控制性详细规划范围为：东至金屯路，西至金环路，南至银华街，北至新疆制药厂北厂界，规划用地面积为2.67平方公里。原一、二期控制性详细规划未提出明确的产业定位，未开展规划环境影响评价工作。
2016年，园区管理办公室组织对园区一、二期控制性详细规划进行了修编。2017年3月，乌鲁木齐市人民政府《关于对乌鲁木齐市规划和土地管理领导小组2017年第1次会议涉及国际会展中心片区控规及城市涉及提升等规划成果的批复》(乌政函[2017]35号）对乌鲁木齐市火车西站南片区、经开区（头屯河区）工业园一、二期及王家沟工业园等控制性详细规划进行批复。修编后的《乌鲁木齐经开区（头屯河区）工业园一、二期控制性详细规划修编（2016-2020年）》规划区总面积调整为4.35平方公里，规划范围为：东至八钢公路，西至金环路，南至银华街，北至规划道路。规划定位为：结合上位规划及地区发展目标，产业发展动向，建设功能布局合理、用地集约高效、道路连续贯通、产业结构延伸优化的高科技高增值率的现代化、环保生态型工业园区。围绕现代制造业和出口加工业发展低碳环保的第二产业体系，做精做强以先进装备制造为支柱的高端制造业中心，巩固生物医药、食品饮料两大支柱产业，依托交通枢纽优势，加大出口商品加工基地建设，包括轻工业制品和机械电子等高新技术产业。依托本区机械制造发展航空零部件生产及机载电子设备制造两大领域，为地窝堡机场和通用航空提供配套服务。按主导产业划分为六个区，分别为节能环保—食品加工区、出口加工—机械建材区、生物医药区、企业研发区、航空零件—电子机械区和设备制造—纺织服装区。
2.8.3.2项目与园区产业定位相符性
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园按主导产业划分为六个区，分别为节能环保—食品加工区、出口加工—机械建材区、生物医药区、企业研发区、航空零件—电子机械区和设备制造—纺织服装区。
本项目位于规划的企业研发区，根据项目生产特征，本项目所在厂区生产产品定位为新型口蹄疫疫苗、牛羊疫苗的研发生产基地，全厂为带有研发性质的生物制药企业，符合园区规划产业定位。项目与园区产业功能分布图位置关系详见图2.8-1。
2.8.3.3与园区规划用地性质相符性分析
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园总规划用地面积4.35平方公里，用地类型分为一类工业用地、二类工业用地、工业兼容科研用地、行政办公用地、供燃气用地、通信用地、公园绿地、防护绿地和农林用地。
对照园区规划用地图，本项目厂址所在区块规划为工业兼容科研用地，项目所在厂区为带有研发性质的生物制药企业，项目用地符合园区规划用地。项目与园区用地规划图位置关系详见附图2.8-2。
2.8.3.4园区规划环评开展情况及规划审查意见的相符性分析
2007年9月25日，新疆维吾尔自治区环境保护厅审查通过园区规划环评并出具《关于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一二期控制性详细规划修编（2016-2020年）影响影响报告书的审查意见》（新环函[2017]1486号）。
审查意见要求：严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展。结合区域发展方向、人口分布及环境保护要求，合理控制企业布局，园区内不宜布局环境污染严重及与其产业定位不符的企业，以减少园区内企业环境污染对周边区域的影响。本项目属于生物医药产业，不是园区限制的准入类型，且项目建设符合国家及自治区环境保护相关法律法规，符合审查意见要求。
审查意见要求：结合区域资源消耗上线，落实环境准入负面清单管理要求。结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，以及供给侧结构性改革“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等相关要求，制定规划园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单(包括重要的生产工序和产品)，并在园区规划实施中推进落实。坚持实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、自治区环境准入条件、园区产业功能定位以及“三高”项目一律不得入驻园区。对于入园的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。严格控制用水总量、提高用水效率、合理控制排污，严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，以水定产、以水定量，优化调整园区的产业结构和规模。
本项目属于兽用药品制造行业，符合国家产业政策、行业准入条件、环境准入条件、园区产业功能定位等，且不属于高耗水、高耗能项目，未列入环境准入负面清单，属于准入项目，符合审查意见要求。
审查意见还要求：强化园区企业环境管理要求，针对园区现存环境问题开展集中整治。加强对在建和已建项目事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促园区企业认真执行环保“三同时”制度，严格落实环评审批“三联动”。
本项目严格落实环保设施建设与主体工程同时设计、同时建设、同时投产的“三同时”要求，满足审查意见要求。
2.8.4本项目与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，大力实施创新驱动发展战略，加快培育和发展生物医药、电子信息、装备制造、新能源、新材料等物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业。
本项目为兽用药品制造，所在厂区为生物制药产业，属于规划中提出科学推进的生物医药产业，项目的建设符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十四五”规划要求。
2.8.5项目与环保相关政策符合性分析
2.8.5.1与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，本项目与此的符合性见表2.8-1
表2.8-1大气污染防治条例符合性
	政策要求
	项目情况
	符合性

	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目所属行业国家和地区未制定相关准入条件，各项污染物的排放满足国家及自治区相关要求，各项污染物的排放满足国家及自治区相关要求，不属于自治区禁止项目。
	符合

	治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录(2021)》中淘汰类，使用的生产工艺及设备亦不属于淘汰类目录，符合大气污染防治条例要求。
	符合

	县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。
	本项目遵从当地政府引导，选址位于乌鲁木齐经开区（头屯河区）工业园区，项目建设符合园区规划的要求。
	符合

	石油、化工等含挥发性有机物原料的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放
	项目生产过程中产生的废气通过活性炭吸附等措施处理后达标排放，满足大气污染防治条例要求。
	符合

	第二十四条推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
	本项目所在厂区采暖自建燃气锅炉房供应，属于清洁能源，符合要求。
	符合


2.8.5.2与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》的符合性分析
2018年9月，新疆维吾尔自治区人民政府印发了《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（新政发[2018]66号），实施燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各县级及以上城市建成区以及国家级、自治区级(兵团级)工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目依托自建燃气锅炉负责全厂供热及工艺用汽，属于清洁能源，因此符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求。
2.8.5.3与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析
根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》，本项目与意见要求的符合性见表2.8-2。
表2.8-2《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》符合性
	文件要求
	项目情况
	符合性

	严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》(环保厅2016第45号)的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。
	本项目依托的燃气锅炉废气排放执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）特别排放限值要求。
	符合

	加大扬尘治理力度。严格落实建筑施工、道路、车辆运输、堆场等扬尘源点污染控制要求，扩大绿地和地面铺装硬化面积。
	本项目所在厂区道路路面实现百分百硬化，未利用地采取人造绿化和植物绿地相结合的绿化方式全部覆盖。
	符合

	加强水污染防治。工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水集中处理设施，加强工业废水达标情况监管。
	本项目位于工业园区，工艺废水经自建污水处理站进行预处理达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）中表2新建企业水污染物排放浓度限值，达标后排入园区污水管网，最终进入头屯河区污水处理厂。
	符合


2.8.5.4与《乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法》的符合性
根据《乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法》，乌鲁木齐市辖区共划分为四个区域，分别为禁止建设区、严格限制区、一般控制区和工业区，每个区根据污染防治控制要求，制定相应的产业准入清单。入驻工业园区的建设项目，不符合国家、自治区及本市相关规定的，一律不予审批。
根据建设项目主要控制区示意图，本项目位于工业区，项目建设符合国家产业政策、自治区及乌鲁木齐市相关规划，符合乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法相关要求。项目与建设项目主要控制区划分范围位置关系示意图详见附图2.8-3。
2.8.5.5与《乌鲁木齐市大气污染防治条例》的符合性
根据《乌鲁木齐市大气污染防治条例》（修订草案），本项目与条例要求的符合性见表2.8-3。
表2.8-3《乌鲁木齐市大气污染防治条例》（修订草案）符合性
	条例要求
	项目情况
	符合性

	企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件。
	本项目依法开展环境影响评价，建设单位天康生物制药有限公司作为责任主体在评价过程中采用网络公开等多种形式公开环境影响评价文件。
	符合

	实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家、自治区和本市有关规定申请核发排污许可证，并按照排污许可证载明的污染物种类、许可排放浓度、许可排放量、排放方式、排放去向和季节性错峰生产等要求排放污染物。
	天康生物制药有限公司严格执行排污许可管理相关要求，已取得排污许可证（证号91650106MA790DK6XU001V，详见附件），严格按照许可排放污染物种类和许可排放量进行排污。
	符合

	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套设置大气污染物处理设施，并保持正常使用。
	本项目通风柜有机废气经活性炭吸附后经过10m高排气筒排放，车间废气采用高效过滤器空调系统及活性炭吸附后由6m高车间排气口排放。
	符合

	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家、自治区和本市技术规范和标准设置大气污染物排放口，并明确其标志。其污染物排放浓度不得超过国家、自治区和本市规定的排放标准，并遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
	本项目全厂污染物排放口设置规范，标识标牌明确，大气污染物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)；污水排放满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008）。
	符合


2.8.5.6与《关于加强乌鲁木齐区域大气污染防治工作的若干意见》的符合性
根据《关于加强乌鲁木齐区域大气污染防治工作的若干意见》，本项目与意见相关要求的符合性见表2.8-4。
表2.8-4《关于加强乌鲁木齐区域大气污染防治工作的若干意见》符合性
	意见要求
	项目情况
	符合性

	乌鲁木齐区域要转变经济发展方式，严禁新上污染项目。明确首府及周边不再新建和扩建高污染、高耗能、高排放的火电、钢铁、水泥、化工等项目
	本项目为兽用药品制造项目，不属于高污染、高耗能、高排放的污染项目。
	符合

	加快推进供热能源结构调整、建筑节能和供热体制改革，2014年底前完成首府内规模以上工业企业的燃煤锅炉“煤改气”任务，今后所有新上民用及工业锅炉一律采用清洁能源。
	本项目冬季采暖及生产工艺用汽采用燃气锅炉，使用清洁能源天然气作为主要能源。
	符合

	联防联控区域内所有工业企业一律采取最严格的环保措施，严格执行国家最新环保标准特别排放限值要求和各行各业清洁生产一级标准
	本项目位于乌鲁木齐市，属于联防联控区，大气污染物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2特别排放限值
	符合


2.8.6“三线一单”相关符合性分析
2.8.6.1项目与“三线一单”的符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号文）（2016.10.26）文件的相关要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析见表2.8-5。
表2.8-5本项目“三线一单”符合性分析表
	内容
	符合性分析

	生态保护
红线
	本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园内，属于城市建成区，不在生态保护红线范围内。项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目建设符合生态红线要求。

	环境质量
底线
	本项目周边地下水、大气及声环境质量现状良好。项目气、声、固废、生态对周边环境影响较小，本项目产生的污水经处理后进入污水管网，最终进入污水处理厂，对地表水影响不大。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。

	资源利用
上线
	本项目营运过程中消耗一定水、电、天然气等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上限。

	环境准入
负面清单
	本项目为兽用药品制造行业，不属于高耗能、高污染等对环境存在严重影响的行业，不在环境准入负面清单内。


2.8.6.2项目与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控的符合性
2021年2月21日新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），该通知提出了全区生态环境分区管控及要求。环境管控单元划分：基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将自治区行政从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。全区总体性生态环境管控要求包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类单元总体管求。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区等区域，以生态环境保护优原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等，要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
根据新疆维吾尔自治区环境管控单元划分，本项目位于经济技术开发区（头屯河图）工业园区内，属于重点管控单元，本项目在已建成厂区内建设，不属于大规模、高强度开发建设活动。本项目占地面积较小，施工期生态环境影响不突出，施工结束后，不会降低生态红线功能。运行期项目废气、废水、固废均得到妥善处置，对区域生态环境基本没有影响，因此符合自治区人民政府对一般管控单元的管控要求。
[bookmark: _Toc438402865][bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc387140944]2.8.6.3项目与乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性
根据《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办[2021]）乌鲁木齐市共划定环境管控单元87个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护类单元28个，以饮用水源保护、生态空间维护为主的水源涵养和水土保持等生态功能单元，保障城市生态环境安全。重点管控单元53个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区及存在环境风险的区域等。一般管控单元6个，主要指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。
基于生态环境、大气环境、水环境、土壤环境分区管控方案，结合自治区总体管控、乌昌石片区管控要求，充分考虑我市产业类型、主要环境问题，针对市域总体性、普适性产业政策，制定市级准入清单。结合各单元特点和生态环境问题，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面，针对性制定各单元差异化生态环境准入清单。
对照《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办[2021]）中环境管控单元准入清单可知，本项目所在园区属于经济技术开发区（头屯河区）工业园区重点管控单元，为重点管控单元。
根据准入清单工业园区主导产业为节能环保、食品加工、出口加工、机械建材区、生物医药区、企业研发、航空零件、电子机械区和设备制造以及纺织服装。对入区产业进行严格控制，鼓励低耗、低污、高效的加工工艺。按照以水定供、以供定需的原则，严格限制高取水工业项目，禁止“三高”项目入区，鼓励发展用水效率高的高新技术产业；严格禁止淘汰的高耗水工艺和设备重新进入生产领域。
（1）污染物排放管控要求符合性
①大气污染防治措施
文件要求园区用能逐步采用清洁能源；加强工业园区重型运输车辆污染物排放管理；园区内主干道路实行硬化或生态型硬化，严格控制道路扬尘污染排放；严格执行废气排放标准，严格控制生产过程中无组织排放。
本项目冬季采暖依托自建燃气锅炉供应；厂区内部道路全部硬化同时设置高覆盖度绿化绿地，有效减少道路扬尘；生产废气经处理后满足相关排放标准，符合上述大气污染物管控要求。
②水环境影响减缓措施
文件要求保证工业区所规划的供水量；实行清洁生产，全过程降低对水的消耗和污染；增大水的使用效率；园区采用雨、污分流制，对生活污水和工业污水进行收集，利用园区内企业自建污水处理站，对产生的废水进行合理的治理和综合利用；园区推进节水型园区建设，合理、高效利用水资源。
本项目工艺废水依托自建污水处理站处理达到行业排放标准后进入头屯河区污水处理厂集中处理，符合上述水污染物管控要求。
③声环境保护对策与减缓措施
文件要求工业噪声：对各种机电产品选型时，考虑其具有良好的声学特征（高效低噪），或设计时建议厂方配套提供降噪设备；对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时设置隔声带；充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处；加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。
本项目使用生产设备主要为生产车间内各低噪声机械设备。产品选型优良，隔声降噪效果较好。同时项目生产车间全封闭，有效消减车间内部机械噪声，有效减缓厂界噪声，符合上述对声环境管控相关要求。
④固体废物环境影响减缓措施
文件要求工业园区产生的生活垃圾集中收集后由城市管理部门统一送往生活垃圾填埋场进行填埋或垃圾焚烧工程处置。园区设置垃圾转运站，配置垃圾运输车辆，做到及时收集、清运。推广垃圾袋装化，实行垃圾分类处理，对垃圾中可利用的物质尽可能回收。不能回用的，依法合理处置。
一般固体废物：工业垃圾由企业按处理标准自行处理，园区一般工业固体废物可进行资源化利用，无毒无害工业垃圾危害性不大，若不能回收或利用，依法处置。
危险废物：各企业严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，贮存设施设置警示标志，做好地面防渗工程。收集后由资质单位进行处置，使危险固体废物得到综合利用或妥善处置。
医疗废物：由医疗废物专用包装物收集后，由有相关资质的单位进行处置。
本项目固体废物主要为各类生产固废，其中危险废物设置专用危废暂存间集中分类暂存，由协议处理资质单位集中拉运处理，固废处置均满足上述管控要求。
综上所述，本项目各类污染物排放符合重点管控单元针对污染物排放的各项管控要求。
（2）环境风险防控要求符合性
文件要求强化园区环境管理要求，加强建设项目事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促企业认真执行环保“三同时”制度，严格落实项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制；建立健全长期稳定的工业园区环境监测体系；强化环境风险监控和管理，构建以相关企业为主体，经济技术开发区（头屯河区）人民政府及相关部门共同参与的区域环境风险应急联动平台，完善联动工作机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区可能引发的环境风险。
本项目主要环境风险源为原料化学试剂、污水废水等，可能造成的环境风险为试剂泄露、污水泄露等对地下水环境的影响等。项目风险防范措施、应急预案较为完善，运营过程中应加强监管和应急演练，项目运营中可能产生的风险通过采取环评中提出的风险防范措施和制定完善相应的应急预案，风险程度可以降到最低。符合风险防控相关要求。
（3）资源利用效率管控要求
文件要求工业园区及水环境工业污染重点管控区区域内执行以下管控要求：重点开发、推广的节水技术及设备。推广直流水改循环水、空冷、污水回用、凝结水回用、再生水的利用等技术；推广供水、排水和水处理的在线监控技术；研究制定鼓励工业节水的政策，积极创建节水型企业，加强再生水综合利用，确保园区用水总量符合区域用水指标要求。禁燃区区域内执行以下管控要求：禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，改用天然气、电、太阳能等清洁能源，逐步完善禁燃区建设，实现禁燃区内无煤化。
本项目用水接自厂区给水管网，用水主要为生产工艺用水，用水量较小，符合用水、节水及水处理相关要求。冬季采暖依托自建燃气锅炉供应，能源为天然气，不使用散煤等高污染燃料，符合禁燃区管控要求。
综上，本项目虽位于《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办[2021]）中的重点管控单元，但项目各项措施均符合重点管控单元管控方案提出的各项要求。因此，项目建设符合乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控要求。


[bookmark: _Toc4105]3现有工程概况
[bookmark: _Toc21957]3.1全厂现有工程分析
3.1.1企业概况
天康生物股份有限公司在2015年之前名称为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司，是原农业部批准的全国兽用生物制品生产企业之一，是国家定点生产口蹄疫疫苗的五大企业之一。天康公司制药事业部于2003年投资建设（头屯河）制药工业园，其建设地点位于头屯河区工业园，占地69323.5m2（104亩），累计投资3.5亿元。已建成五个兽用生物制品GMP车间，以及配套的质检、检验动物房、污水灭活、制水等设施，至今先后11次通过农业农村部GMP验收。
在制药事业部对其下属制药工业园的功能整合过程中，（头屯河）制药工业园生产产品定位为新型口蹄疫疫苗、牛羊疫苗的研发生产基地。目前，天康生物股份有限公司制药一分公司（即本项目所在头屯河制药园）已取得排污许可证（见附件），证书编号：91650100592831894K001V，其中对锅炉废气有排放浓度和总量的要求，对厂区自建污水处理站排放废水有排放浓度和总量的要求。
3.1.2现有工程环保相关工作回顾
天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线（四车间）建设项目环境影响报告书
天康生物有限公司乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）制药园迄今为止申报项目的环保手续汇总见表3.1-1。
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表3.1-1天康（头屯河）制药工业园历年工程环保情况汇总
	序号
	项目名称
	立项时间
	环评手续
	工程实施
	环保验收
	涉及的主要生产建构筑物

	


1
	
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司兽用生物制品GMP车间建设项目（GMP一期工程）
	
兵计(工交)发〔2001〕169号
	
2002年11月取得新疆生产建设兵团局发文件：兵环发[2002]54号环评批文。
	2003年6月正式破土动工，2004年9
月投入试生产。包括灭活疫苗第一
GMP车间、综合生物制品车间、生物安全防护三级实验室及检验动物房，并配套水电暖汽、污水处理等辅助生产设施。
	2010年通过新疆生产建设兵团环境保护局的竣工环境保护验收（兵环监验[2010]017号）
	一车间、二车间、三车间，生物安全防护实验室、1#检验动物房、
2#~5#小动物检验方、1#污水处理站、1#制水站、
2#制水站、锅炉房

	
2
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司绿色安全兽药项目
	兵经贸发〔2003〕19号文
2003.2
	通过新疆生产建设兵
团环境保护局审批(兵
环发[2003]64号
	2004年建成，仅建设了车间主体，没有生产线。
	没有正式投产，因此未进行环保验收
	四车间

	
3
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司兽用生物制品GMP二期建设项目
	兵团（农经）备〔2011〕0021
号
	未批先建，补做环评，
兵环发[2009]176号环
评批文
	于2007年5月破土动工，2008年8月投入试生产。
	兵环污发[2011]192号文
	二车间、五车间，1#检验动物房、3#制水站、锅炉房

	

4
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司口蹄疫疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目（GMP一期技改）
	兵团（农经）备〔2011〕0021
号
	兵环审[2011]196号
	于2014年4月开工、2014年10月完工，2015年验收
	兵环监字2015第（14）号，2015.7
	一车间、二车间，6#检验动物房、2#污水处理站、锅炉房

	

5
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高致病性猪繁殖与呼吸综合征疫苗悬浮工艺技术改造项目（三车间）
	/
	兵环审〔2016〕65号
	于2015年4月开工，2017年7月完工
	停产，未验收
	三车间

	6
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（头屯河）制药工业园建设项目环境影响后评价报告
	/
	2016年通过审查，兵环审〔2016〕50号
	/
	/
	全厂

	
7
	天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目
	
/
	乌环评审〔2019〕231号
	2018年开工，2019年12月调试
	2020年6月30号完成自主验收
	污水处理站

	

8
	天康生物股份有限公司兽用安全三级防护升改造项目（P3实验室）
	备案编号：
1809160051180，2018.12
	新环审〔2019〕99号
	2019年7月开工，2020年6月完工
	2020年10月正式投
产，已于2020年12
月开展自主验收，已
取得验收专家意见并通过验收
	P3实验室

	9
	天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目
	/
	乌经开环审字〔2019〕3号
	2019年6月开工，2019年8月完工
	2020年3月25号完成自主验收
	锅炉房

	10
	天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造项目（悬浮车间项目）
	/
	新环审〔2021〕69号
	2021年6月开工，2021年8月完工
	2021年9月29日完成自主验收
	三车间



3.1.3现有产品构成
现有工程生产周期为330d，每种产品生产周期不同，部分产品同时生产，
具体见表3.1-2。
表3.1-2天康（头屯河）制药园现有产品方案一览表
	车间
	第一车间
	第二车间
	第三车间
	第四车间
	第五车间

	生产周期（d/a）
	80
	80
	100
	0
	50

	产品类别
	口蹄疫O型、亚洲I型双价抗原
	口蹄疫O型、
亚洲I型双价抗原
	口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗、口蹄疫O型灭活疫苗
	合成肽疫苗
	口蹄疫O型、亚洲I型灭活疫苗

	年产量
	3亿ml
	3亿ml
	20亿ml
	0
	2亿ml


3.1.4全厂总平面布置
天康生物头屯河制药园占地69323.5m2。厂区整体呈矩形布置，东入口及西入口朝向分别为西北及东南方向。
厂区由北向南依次为：
厂区东北部由东北向西南横向依次分布1#灭活检验动物房、老污水站（现状调节池）、1#库房、检验动物房2#及负一层1000m3/d污水处理站；灭活苗一车间、1#危废库、4#库房、四车间、运动场；检验动物房1#、2#危废库（原闲置高低压配电室）、实验室、锅炉房、2#库房、消毒剂车间、3#库房、办公楼；
厂区西南部由东北向西南横向依次分布灭活苗二车间、五车间、灭活苗检验动物房5#、6#、悬浮三车间、P3实验室、检验动物房2#。
厂区总平面布置详见附图3.1-1。
厂房建筑的布局较为合理，生产区、办公区、仓储区、生活区等区域划分明确，物流道路和产尘量大的建筑均建设在常年主导风向的下风侧；洁净厂房布置在厂区内环境清洁、人流物流不穿越或少穿越的地段；用强毒种进行生产、检验及可能接触的场所也按照相关要求进行了严格隔离，并设置专用消毒设备；实验动物舍及检验动物房与其他区域分开，有专用的进出口及空气处理和净化消毒设施；在洁净厂房的周围进行了绿化建设，多选择以铺植草坪，厂区道路宽敞，便于消防车辆通过。
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）在历次改扩建中没有新增用地，全部在原厂区内进行建设。本次拟建设的合成肽疫苗项目建设场址位于四车间。
3.1.5现有主体工程情况
3.1.5.1第一车间建设及工艺
第一车间为兽用生物制品一期项目，建筑面积2329m2，净化面积1753m2，按照兽药GMP规范设计施工，2004年9月通过农业农村部GMP静态验收，生产口蹄疫亚洲I型抗原，产能仅为单价抗原1.5亿mL。2011年进行改建后，报批双价抗原6.4亿mL，实际产能是年产生产口蹄疫O型、亚洲I型两种抗原，即产能为双价抗原3亿mL。现有主要生产设备5240台套。
技改前该车间生产口蹄疫亚洲I型抗原疫苗生产采用的血清转瓶工艺，技改后转瓶工艺设备拆除，生产口蹄疫O型、亚洲I型两种抗疫苗采用的无血清悬浮工艺，采用生物反应器生产为灭活疫苗。
3.1.5.2第二车间建设及工艺
第二车间为兽用生物制品二期项目，与第一车间生产工艺相同、产能相同、产品大致相同略有区别。但是其建设情况在历次环评报告中都比较粗略，没有反映其与第一车间一同进行建设、技术改造情况。实际产能与一车间相同，年产生产口蹄疫O型、亚洲I型两种抗原，即产能为双价抗原3亿mL。
3.1.5.3第三车间建设及工艺
第三车间建筑面积6875m2，早期主要生产鸡新城病毒细胞疫苗，采用转瓶工艺培养工艺，并配套有小动物实验室。2015年第三车间病毒细胞疫苗生产线进行技术改造，采用悬浮工艺生产活疫苗，年产8亿头份高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗。高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（TJM-F92株）系用猪繁殖与呼吸综合征病毒TJM-92株，接种Marc-145细胞无血清培养，收获细胞培养物，加入适量耐热保护剂，经冷冻真空干燥制成。用于预防猪繁殖与呼吸综合征。后由于市场原因不再开展高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗的生产。
2021年对三车间进行改造，改造前后生产工艺均为悬浮培养技术，改造前为无血清悬浮培养技术，改造后为低血清悬浮培养技术。改造后产品方案为年产20亿mL口蹄疫疫苗。口蹄疫疫苗系用口蹄疫病毒接种到仓鼠肾细胞（BHK21）低血清培养，收获细胞培养物，加入适量佐剂，定量灌装油相储存，经乳化制成。用于预防牛、羊、猪口蹄疫。新购置生产设备包括配液管、储罐及生物反应器等共计86台套。
3.1.5.4第四车间建设及工艺
第四车间初建为生产绿色安全兽药，2003年通过环评，后受市场影响仅完成了厂房建设，未进行生产线建设。厂房按照兽药GMP规范设计施工，2004年建成，厂房建筑面积4060m2，目前该车间一半空置，一半用作原料库房，暂未投产运行。
3.1.5.5第五车间建设及工艺
第五车间为兽用生物制品二期项目建成，建筑面积3696m2，净化面积1753m2，按照兽药GMP规范设计施工，2008年11月投入生产，生产能力为年产口蹄疫O-亚洲I型灭活疫苗2亿mL/a，现有主要生产设备346台套。主要工艺分为疫苗制造及毒种检验两部分，先以转瓶对细胞扩增培养，再由生物反应器培养。
3.1.6现有辅助工程情况
3.1.6.1灭菌灭活站
在生物制药过程中最关键的过程之一是灭菌工艺。其灭菌指应用物理或化学等方法将物体上或介质中所有的微生物及其芽孢（包括病的和非致病的微生物）全部杀死，达到无菌状态的总过程。目前企业常用的灭菌工艺有高压蒸汽灭菌法、干热灭菌。其中高压灭菌设备投资较高，干热灭菌实质是一种焚化过程。高压蒸汽灭菌是利用饱和蒸汽121℃、15min～120min来迅速使蛋白质变性，即微生物死亡。传统的高压蒸汽灭菌工艺有手提式高压蒸汽灭菌器、立式高压蒸汽灭菌器、卧式高压蒸汽灭菌器。随着目前该技术的发展，目前比较典型的高压蒸汽灭菌器为脉动真空高压蒸汽灭菌器。该技术在通入蒸汽前有一预真空阶段，即腔体内抽压至2.6KPa，使腔体内原空气被排除约98%，然后再进入高温洁净蒸汽，温度可达到132-135℃,具有灭菌周期短、效率高，自动化程度高、节省人力、物力等，但设备价格相对较高。
天康生物股份有限公司采用高温高压灭菌工艺，全厂各车间、健康动物房、P3实验室排出的工艺废水均设有高温蒸汽灭活站，废水经高温蒸汽在污水灭活罐消毒预处理，后冷却排入厂区污水站。
3.1.6.2大型动物疫苗检验房
（1）第一检验动物房
第一检验动物房建筑面积1683m2，净化面积1143m2，按照生物安全防护三级（P3）标准设计施工，2004年9月建成投入使用，现有主要生产设备7台套。
（2）第二检验动物房
建筑面积2150m2，按照生物安全防护三级（P3）标准设计施工，2008年11
月建成投入使用，现有主要生产设备7台套。
2014年该检验动物房改造为P3实验室，但是不具备开展动物实验的条件。
（3）第六检验动物房
6#检验动物房主要由地上4个区及地下3个区组成。6#检验动物房设计为钢筋混凝土框架结构，地上二层，建筑面积3000m2，建筑物长50m，宽30m，高10.8m。地上4个区包括：2个负压检验区、1个一般检验区、1个辅助检验区。地下3个区包括：2个负压区、1个一般区。6#检验动物房能够同时进行口蹄疫O型、亚洲I型两种抗原效力检验和疫苗安全性检验。
①6#检验动物房负压检验区
检验间：饲养检验用动物，进行病毒攻毒试验。
解剖间：处死检验用动物，解剖观察病变情况
污物处理间：安装高压灭菌器、有渡槽功能的消毒池传递窗等，用于检验用
动物和使用物品的灭菌消毒。
②6#检验动物房一般检验区
疫苗安全性检验间：饲养检验用动物，进行疫苗安全性检验试验。污物处理间：安装高压灭菌器等，用于检验用动物的无害化处理。
洗涤间：安装洗涤槽进行其他与疫苗生产有关器皿、容器的洗涤。
③6#检验动物房辅助检验区
办公室：现场办公、管理使用。
监控室：安装监视、存储器，对各检验单元进行现场实时监控和管理。
卫生更衣间：用于生产人员的一更和洗手消毒，同时设男女卫生间。
空调机房：安装空调机组、制冷机组、空压机及泵阀等。
④6#检验动物房地下负压区
设置污水灭活站，用于病毒检验区污水灭活处理。
⑤6#检验动物房地下一般区
为2#污水处理站（停备用）及新建污水处理站，用于全厂所有污水处理。
3.1.6.3 P3实验室
建设面积10603.54m2，建设三层楼，地上二层（中间有一夹层），地下一层。地下一层包括换热站、污水消杀、尸体化制、水处理、水冷机房；地上一层：动
物检验中心，检验实验室，消防和中控室，高、低压配电室；地上夹层：管道技术夹层、办公室、休息室、培训室、卫生间、淋浴间；地上二楼：设备层、理化检验室6座，菌培环检测室4座；ELISA检测室1座。
P3实验室主要进行动物实验，包括对所有生产车间进行安全检验、效力检验。
建设规模：开展的动物实验为46批次/年；
检验猪：850头/年（40kg/头）；
检验牛：714头/年（150kg/头）；
检验豚鼠：4000只/年（0.5kg/只）；
检验小白鼠：5000只/年（0.02kg/只）；
传毒用乳鼠：5000只/年（0.002kg/只）；
合计使用动物150t/年。
P3实验室建设遵循“三区两缓”的原则，在污染区与半污染区之间设置缓冲间，半污染区与清洁区之间设置缓冲间；设置“三区二传”，污染区与半污染区之间设置传递窗，半污染区与清洁区之间设置传递窗，传递窗选用不锈钢材质，内部设置紫外灯灭菌装置，双门电气连锁。人员必须经过缓冲间进入核心工作间，生物安全柜的安装位置远离实验室入口避开工作人员频繁走动的区域，且有利于形成气流由低风险区流向高风险区的单向气流流型。实验室设置视频监控系统与语音通话系统，主入口设置刷卡式门禁系统，严格控制人员进出。疫苗毒种保存依托天康办公大楼负一层设置的疫苗毒种保藏中心。
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3.2.1供电
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）已有变压容量4000kVA的配电室1座，铺设相应供电线路，以保证天康生物股份有限公司（头屯河制药工业园）项目生产所需。供电由西郊供电局供应。
3.2.2供汽供热
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）建设锅炉房1座，现有燃气锅炉5台，总装机20t/h，包括1台6t/h、3台4t/h蒸汽锅炉，和1台2t/h热水锅炉，全厂已铺设相应供热、供汽及天然气管网。以上锅炉均已取得环评批复并完成竣工环境保护验收，各锅炉使用5根12m高烟囱排放烟气。
3.2.2.1供热
现有工程已建1台2t/h热水锅炉用于冬季供暖，全厂建筑面积44116m2，实际已供暖面积37419m2，采暖面积余量约6697m2。采暖余量尚有剩余。
3.2.2.2供汽
供汽锅炉总装机18t/h，分别为3台4t/h和1台6t/h蒸汽锅炉用于全厂制水站换热生产纯蒸汽以及灭活罐消毒用蒸汽等工艺用汽环节。
根据工艺用汽量估算，全年蒸汽耗量为26673t/h，平均蒸汽用量为3.6t/h，峰值蒸汽用量为9t/h，全厂现状蒸汽平衡情况见表3.2-1。
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图3.2-1  现状厂区蒸汽平衡图  单位t/a
3.2.3给排水
（1）供水
天康公司位于乌鲁木齐市头屯河工业区天康工业园水源由乌鲁木齐市头屯河工业区供水管网供给。目前自来水公司给天康生物股份有限公司（头屯河制药园）配额水量为2000m3/d，天康工业园已建设的供水管线可以满足项目需要。
（2）污水排放及水处理
厂内先后建设两个污水处理站，其中1#污水处理站日处理能力400m3/d，于2010年通过验收；2018年进行污水站扩容，新建2#污水处理站日处理能力1000m3/d并将原污水站作为调节蓄水池，采用生物接触氧化处理工艺，2019年通过验收。
全厂污水经2#污水处理站处理后，达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》中表2的新建企业水污染物排放限值，排入园区污水管网，进入头屯河污水处理厂深度处理。
（3）全厂水平衡
根据该厂2020年6月污水处理设施扩容及工艺升级改造项目验收期间统计的实际运行数据，厂区用水主要是各车间用水、实验室用水、锅炉废水、生活用水及绿化用水。厂区排水主要为制水站、锅炉房、健康动物房、检验动物房、P3实验室、研发中心、办公废水，日处理量约506.2m3/d，厂区废水产生总量为152048m3/a，生产废水经厂区污水处理站处理达标后同清净下水一同排入工业园区下水管网进入头屯河污水处理厂处理。全厂现有工程用排水平衡见表3.2-1和图3.2-2。
表3.2-1全厂水量平衡表

	用水节点
	用水
	损耗
	排放

	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	制水站
	220
	66000
	22
	6600
	0
	0

	各车间
	164
	49200
	16.4
	4920
	147.6
	44280

	P3实验室
	8
	2645
	1.8
	597
	6.2
	2048

	锅炉房
	138
	38673
	6
	1800
	54
	36873

	健康动物房
	20
	6000
	2
	600
	18
	5400

	检验动物房
	30
	9000
	3
	900
	27
	8100

	研发中心
	1
	300
	0.2
	60
	0.8
	240

	办公生活
	70
	21000
	15.4
	4620
	54.6
	16380

	绿化用水
	35
	10500
	35
	10500
	0
	0

	合计
	550
	154118
	101.8
	30597
	506.2
	141736
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图3.2-1 现有工程全程水平衡示意图
3.3全厂现有工程污染物产排情况分析
本次污染物排放数据来源为近一年企业污染物排放例行监测。
3.3.1废气
（1）生物性废气
细胞培养过程因发酵产生细胞呼吸废气及生物活性废气，生产及实验过程中使用的有害微生物均属于生物安全水平的致病微生物，对畜禽类和人体均有不同程度的感染力，根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2004）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2004）中的有关规定，为防止生物安全实验室病原微生物通过实验室排气泄漏，现有工程所有车间及生物安全实验室均设置两级防护屏障。
活疫苗车间采用正压单向气流，空气洁净度为万级；而灭活苗车间采用负压单向气流。洁净度为百级。不同的生产单元应设有各自独立的空气净化系统。为防止灭活车间病毒（细菌）逃逸，生产区应分区设过渡带，在洁净区和控制区之间设缓冲区，空气交换应通过双高效过滤器和紫外线杀菌装置后排放。攻毒实验房为负压系统，所有废气均经模式过滤器和紫外线消毒后通过车间或实验室排风口排放。生产车间空气交换时在车间排风处理设备设有高效处理器，经过模式过滤器和紫外线杀菌装置后外排。
（2）锅炉废气
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）现有工程排放的废气为锅炉烟气，采用清洁能源天然气从源头消减污染物排放量。
根据2023年5月的监测数据，企业例行监测选取5台锅炉中最小吨位（3t/h）和最大吨位（6t/h）进行有组织排放监测，烟尘排放浓度为烟尘排放浓度为10.0-17.0mg/m3，最大排放速率为3.26×10-2kg/h；SO2排放浓度为未检出，SO2最大排放速率未检出；NOx排放浓度为36-39mg/m3，最大排放速率为8.24×10-2kg/h；CO排放浓度为67-71mg/m3，最大排放速率为0.313kg/h。
根据监测结果可知，燃气锅炉烟囱排放的颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值；SO2、NOx、CO排放浓度、烟气黑度和烟囱高度均满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。
目前全厂天然气总消耗量达到316.8万m3/a，烟气总排放量为4.31×107m3/a。根据竣工环保验收报告委托监测各污染物浓度最大值核算，现有工程锅炉烟气污
染物排放量统计见表3.3-1。
表3.3-1现有工程燃气锅炉污染物排放情况

	污染物
排放情况
	烟气量
（m3/a）
	烟尘
	SO2
	CO
	NOX

	达标排放
	排放浓度（mg/m3）
	4.31×107
	20
	10
	95
	40

	
	排放量（t/a）
	
	0.86
	0.43
	4.09
	1.72

	
实际排放①
	实测浓度（mg/m3）
	
4.31×107
	9.1-14.3
	<3
	71-75
	33-35

	
	计算浓度（mg/m3）
	
	10.0-17.0
	<3
	67-71
	36-39

	
	排放量（t/a）
	
	0.73
	0.13
	3.06
	1.68

	排放标准②（mg/m3）
	—
	20
	10
	95
	40


备注：①实际排放数据浓度根据验收监测结果结合全厂天然气用量进行计算；②锅炉废气SO2、NOx和CO执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1中新建锅炉标准；烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求。
（3）恶臭气体
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）的恶臭气体排放源包括动物房、污水站。
①动物房恶臭
动物房是很多生物制药企业所具有的一个重要的生产组成部分，所以动物房（包括粪便、排污水、废气、动物尸体）是病毒/病菌等泄漏于环境中的重要途径之一。本项目动物房恶臭气体均采用统一的微负压送排风系统收集，再经高效过滤器去除病原微生物后，通过活性炭吸附装置处理，由楼顶15m排气筒排放。
②污水站恶臭
针对污水处理站无组织恶臭，根据《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》（2020年6月）中对恶臭的处理措施为：污水处理站恶臭由活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。
3.3.2废水
本项目废水污染情况根据2023年第二季度污水例行监测数据判定。
（1）废水排放量
根据水平衡计算，天康头屯河工业园全厂排水量506.2m3/d，其中各车间、健康动物房、P3实验室排出的工艺废水经蒸汽在污水灭活罐消毒处理后进入污水站处理，达到GMP认证对生物制药企业的消毒灭菌要求。
工艺废水主要来自车间，包括车间地面冲洗水、检验动物房排水、疫苗培养生产设备的清洗水。
（2）废水处理措施
现有工程采用热力消毒灭菌+污水处理站组合处理工艺处理生产废水，生活废水直接进入污水处理站，清净下水直接排入厂区总排口。
①废水生物防护措施——热力消毒灭菌
天康工业园按照农业农村部兽药GMP规范的废水处理验收要求，在各个生产车间及检验动物房地下一层均设有各自污水灭活罐收集工艺废水，废水通蒸汽消毒后方通过管道进入厂内污水处理站处理。《生物制品生产车间管理办法》中规定，检验动物及生产清洗废水等工艺废水含有活毒及细菌，必须在本实验区或
车间内消毒处理后再纳入污水处理系统。
因此工艺废水采用高温灭菌处理法，热源为蒸汽。主要是采用罐式高温灭菌处理的方式，活毒废水先流人其中一个灭活罐，到达高水位后关闭进水阀门，打开蒸汽管道阀门，向罐中通人蒸汽加热在65℃~80℃左右，达到操作温度并按时间持续加热30min～60min做灭活处理，灭活后的废水冷却至40℃以下排放至污水处理站。
②污水处理站
厂区内工艺废水高温灭活后与非工艺废水一同进入污水处理站处理达标后排放。
污水处理站均采用生物接触氧化+消毒污水工艺。灭活处理后废水达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值，处理达标的废水经市政排水管网进入头屯河污水处理厂。
（3）废水水质达标情况
现有工程废水及生活污水均进入厂区自建污水处理站处理。根据2023年第二季度企业污水总排口例行监测数据，监测时间为2023年4月24日，由监测结果可以看出，总排口污水BOD5、悬浮物、挥发酚、总氯、粪大肠菌群、甲醛、乙腈满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值。
（4）废水排放总量核算
根据现状污水排放量152048m3/a，结合污水站达标排放浓度限值，项目全厂现有工程废水污染物排放总量核算见表3.3-2。
表3.3-2废水污染物排放总量结果

	项目
	污染源
	实际排放总量（t/a）
	环评核算全厂总量指标（t/a）
	进入头屯河污水处理厂处理后排放的总量（t/a）

	BOD5
	污水处
理站
	2.43
	15.9
	11.9

	NH3-N
	
	0.049
	2.0
	2


3.3.3固体废弃物
固体废弃物产生、排放数据来源为建设单位提供的数据、《天康生物股份有限公司兽用安全三级防护升改造项目（P3实验室建设）环境影响报告书》、《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造项目（P3实验室建设）竣工环境保护验收监测报告》、《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》和《天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》。
全厂现有工程固体废弃物包括废弃培养基、车间工艺废渣、实验动物尸体（含粪便等）、制水装置产生的废离子交换树脂、锅炉房产生的废机油、实验室产生的废液及污泥，以及P3实验室产生的废实验样本、废垫料和粪便、一次性实验废材、实验器具、废活性炭、废弃化学试剂。
工艺废渣主要为破损的用品、玻璃器皿、包装瓶等。除污泥外均弃置于专门过其设计容量；利器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）直接弃置于耐扎容器内；其它无腐蚀性等特殊要求的废物置于密封塑料袋内。均在厂区内进行消毒无害化处理。
车间及实验室管理层确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备和设备对打包的危险废物进行消毒处理，在送往清洁区前使其达到生物学安全；生物学安全可通过高压消毒处理等业内承认的技术达到。即采用高压灭菌柜，操作温度121℃，压力0.18MPa，时间30min～3h进行灭菌。实验室所有危险废物经上述收集以及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮存桶，定期运走。均送有资质的危险单位处置。
表3.3-3全厂现有工程生产固废统计单位：t/a

	序号
	类别
	数量
	处置方式

	1
	工艺废渣
	4.8
	医药废物HW275-006-02，高温消毒后送医疗废物处置中心焚烧

	2
	培养基
	3.2
	

	3
	实验动物尸体（含粪便等）
	63
	医疗废物，高温消毒后送医疗废物焚烧

	4
	生化污泥（含水率60%）
	15
	送生活垃圾填埋场处置

	5
	动物油脂及隔油池底泥
	2
	按危废处置，送有资质单位处置

	6
	废实验样本、废垫料和粪便、一次性实验废材、实验器具
	5
	新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司

	7
	废弃化学试剂
	0.5
	送新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置

	8
	废活性炭
	7
	

	9
	离子交换树脂
	0.5
	按危废处置，送有资质单位处置

	10
	生活垃圾
	6
	生活垃圾场

	合计
	107
	/


3.3.4污染物排放汇总及总量核算
项目全厂现有工程污染物排放统计见表3.3-4。
[bookmark: _Toc24213]表3.3-4现有工程污染物排放情况汇总表
	序号
	类别
	现有工程排放量t/a
	总量因子情况

	
	
	
	已批复总量
	实际使用量
	剩余量

	1
	废水
	排水量
	152048
	总量由污水处理厂统一核算

	
	
	BOD5
	2.43
	

	
	
	氨氮
	2.0
	

	
	
	总磷
	-
	

	
	
	总氮
	-
	

	
	
	SS
	1.96
	

	2
	废气
	废气量
	4308万Nm3/a
	
	
	

	
	
	SO2
	0.13
	0.4219
	0.13
	0.2919

	
	
	烟尘
	0.73
	-
	-
	-

	
	
	NOx
	1.68
	1.9999
	1.68
	0.3199

	
	
	VOCs
	-
	
	
	

	3
	固废
	工艺废渣
	4.8
	-
	-
	-

	
	
	培养基
	3.2
	-
	-
	-

	
	
	实验动物尸体（含粪便等）
	63
	-
	-
	-

	
	
	生化污泥（含水率60%）
	15
	-
	-
	-

	
	
	动物油脂及隔油池底泥
	2
	-
	-
	-

	
	
	废实验样本、废垫料和粪便、一次性实验废材、实验器具
	5
	-
	-
	-

	
	
	废弃化学试剂
	0.5
	-
	-
	-

	
	
	废活性炭
	7
	-
	-
	-

	
	
	废离子交换树脂
	0.5
	-
	-
	-

	
	
	生活垃圾
	6
	-
	-
	-


3.4现有工程存在的环境问题及以新带老整改措施
3.4.1原有工程存在的主要环境问题
根据现场勘查及资料收集，项目所在厂区已按照排污许可管理规定办理排污许可证；按照环境风险管控要求完成突发环境事件应急预案备案并定期组织演练；各项环保措施运行正常，废气、废水排放定期开展例行监测，各危废暂存间每天有专人对储存容器完好情况进行巡检，目前为止没有发生过废油及废液的泄漏事故。项目各项环保手续较为齐全，不存在未批先建等违法行为，项目运行未对周围环境造成不良影响。
存在的主要问题为未安装废水在线监测设备以及危废管理缺乏系统化。
3.4.2“以新带老”整改措施
天康生物制药园前期危险废物管理上存在不足，主要表现为运行管理模式不系统，台账记录不全，登记落实不到位。
本环评要求近一步提升对厂区的危废储存设施管理要求，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存；更新识别标识并规范设置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存设施设计原则及其他相关要求，近一步完善危废暂存管理。
[bookmark: _Toc6516][bookmark: _Toc15976]天康生物制药园目前未安装污水在线监测系统，本环评要求企业在总排口处加装污水在线监测系统，并尽快完成并网运行。

4本次工程概况
[bookmark: _Toc27397][bookmark: _Toc479619018]4.1项目基本情况
4.1.1项目名称
天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线（四车间）建设项目
4.1.2建设单位
天康生物制药有限公司
4.1.3建设性质
改建
4.1.4建设内容及规模
本项目利用预留合成肽车间新建合成肽疫苗生产线1条，年产猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽TC98+7309+TC07）4800万ml。
4.1.5建设地点
本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园二期金屯路，厂区中心地理坐标：东经87°23′38.432″，北纬43°54′35.346″，厂址东南为金屯路，东北为银泉街，西北为金石路，西南为银羽街。
建设项目地理位置见图4.1-1。
4.1.6项目投资
本项目投资3000万元，其中环保投资980万元，占项目总投资的32.7%。
4.1.7占地面积
本项目所在车间占地面积4060m2，所有建设内容均在已建车间内布置。项目不新增占地，全厂不新增占地。
4.1.8劳动定员及生产制度
根据生产规模和工艺技术要求，本项目年工作280d，实行8小时工作制。本项目不新增劳动定员，工作人员从厂内其他岗位调任。
[bookmark: _Toc14899]4.2项目建设内容
4.2.1项目组成
本项目建设合成肽疫苗生产线一条，项目组成见表4.2-1。
表4.2-1工程组成及建设内容
	项目类别
	组成
	备注

	主体工程
	合成肽疫苗生产车间
（现状四车间）
	依托现有生产车间，新增成肽疫苗生产线1条，年产猪口蹄疫O型合成肽疫苗4800万ml
	新建

	辅助工程
	供热
	本项目工艺用汽及冬季采暖来自厂区内的燃气供热锅炉
	依托

	
	制水站
	纯化水制备系统
	采用“预处理+两级反渗透”工艺，制备能力2.5t/h。
	新建

	
	
	蒸馏水制备系统
	由纯化水经五级换热器，利用锅炉蒸汽加热汽化，经冷凝器冷凝制备蒸馏水，其制备能力为0.5m3/h。
	

	公用工程
	供水系统
	生产生活用水由园区供水管网统一供给
	依托

	
	供电系统
	供电由西郊供电局供应，厂区自建变压容量4000kVA的配电室1座
	依托

	
	排水系统
	生产废水经自建污水处理站处理达标后排入园区污水管网，最终进入头屯河区污水处理厂。
	依托

	环保工程
	废气
	车间有机废气
	车间配套建设1套三级防控空调系统，车间内划分三个不同洁净度空气压力，不同的生产单元设有各自独立的空气交换系统，空气交换通过高效过滤器和紫外线杀菌装置后排放。车间进气、出气处各设一组高效空气过滤器并在排风口前安装活性炭吸附装置。
	新建

	
	
	工艺有机废气
	通风柜收集的有机废气经活性炭吸附处理后由10m高排气筒排放
	新建

	
	废水
	工艺废水
	生产废水直接排入已建污水处理站处理，该污水站规模1000m3/d，采用生物接触氧化+接触消毒处理工艺，处理后达《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）后排入园区污水管网，最终进入头屯河区污水处理厂。
	依托

	
	固废
	生活垃圾
	设垃圾箱，生活垃圾集中收集后由园区环卫统一处理
	依托

	
	
	危险废物
	本项目危险废物依托厂区现有危废暂存间暂存，定期由资质单位清运处理。
	依托

	
	噪声
	生产设备隔声、消声、减振措施
	新建


4.2.2车间平面布置
本项目利用现有车间进行生产线建设，车间内根据工艺要求分为不同净度分区，其中负压区主要布置有配置间、溶剂间、合成间、切断间、准备间以及称量间，正压区主要布置有精制间、精洗间、乳化间、灌装区、包装间及空调间、更衣室等。车间平面布置详见图4.2-1。
4.2.2产品方案
本项目产品方案为一种疫苗产品，既猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽TC98+7309+TC07），生产批次及产品方案见下表4.2-2。
表4.2-2本项目产品方案表
	序号
	生产线
	产品名称
	生产规模
	产品质量标准

	1
	合成肽疫苗生产线
	猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽TC98+7309+TC07）
	年产生批次
	单批次规模
	年生产规模
	《兽药质量标准》（2017年版）

	
	
	
	12次
	400万ml
	4800万ml
	


4.2.4主要设备
本次项目主要设备情况详见表4.2-3。
表4.2-3本项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号或规格
	数量
	生产厂家
	设备参数
	设备位置

	1
	储罐
	0.05m3
	9
	无锡市宜欣制药设备厂
	0.02MPa
	合成区溶剂间

	2
	储罐
	0.15m3
	6
	无锡市宜欣制药设备厂
	0.03MPa
	合成区溶剂间

	3
	旋转蒸发仪
	R-220
	2
	瑞士BUCHI
	4200W
	合成区切断间

	4
	通风橱
	/
	6
	吴江金晓空调净化有限公司
	/
	合成区合成间

	5
	通风橱
	/
	2
	吴江金晓空调净化有限公司
	/
	合成区切断间

	6
	冰箱
	DW-25W300
	3
	海尔
	/
	合成区切断间

	7
	冷藏柜
	SC-790
	3
	海尔
	/
	合成区合成间

	8
	低温恒温槽
	DC-0506
	6
	上海衡平仪器
	/
	合成区合成间

	9
	循环水浴多用真空泵
	SHB-IIIA
	7
	郑州长城科工贸有限公司
	/
	合成区切断间

	10
	磁力搅拌器
	90--1
	6
	上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
	/
	合成区切断间

	11
	胜肽合成仪
	EST-150
	3
	翼硕科技（香港）有限公司
	/
	合成区合成间

	12
	塑料薄膜封口机
	DM-5
	1
	/
	/
	合成区称量间

	13
	天平
	PB500-1
	1
	梅特勒
	/
	合成区称量间

	14
	储罐
	0.4m3
	3
	无锡市宜欣制药设备厂
	0.02MPa
	精制区精制间

	15
	储罐
	150L
	6
	无锡市宜欣制药设备厂
	φ500×800
	精制区精制间

	16
	储罐
	450L
	18
	无锡市宜欣制药设备厂
	φ800×800
	精制区精制间

	17
	层析柱
	/
	3
	上海华美实业有限公司
	/
	精制区精制间

	18
	冷藏柜
	SC-970
	2
	海尔
	/
	精制区准备间

	19
	磁力搅拌器
	90--1
	9
	上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
	/
	精制区精制间

	20
	蠕动泵（3头）
	BT-100-1L
	3
	保定兰格衡流泵有限公司
	/
	精制区精制间

	21
	蠕动泵
	WT600-2J
	4
	保定兰格衡流泵有限公司
	/
	精制区精制间

	22
	循环水浴多用真空泵
	SHB-IIIA
	3
	郑州长城科工贸有限公司
	/
	精制区精制间

	23
	PALL超滤浓缩
	UF-C10CMA
	2
	PALL
	/
	精制区精制间

	24
	气动隔膜泵
	MPP100
	2
	ARGAL昊泰
	/
	精制区精制间

	25
	导波雷达液位计
	KTRD72-PYPLMVX
	3
	太原康天仪表
	/
	精制区精制间

	26
	小型剪切机
	IKA-25
	1
	IKA
	/
	精制区准备间

	27
	LUTZ插桶泵
	MD-2
	2
	LUTZ
	/
	合成区溶剂间

	28
	台秤
	TCS-60
	1
	梅特勒
	/
	精制区准备间

	29
	热水罐
	1000L
	1
	宜兴市江南制药环保设备厂(化药注射水罐)
	6m3/h20m
	制水站

	30
	纯蒸汽发生器
	DN200×2
	1
	扬州市明鑫压力容器有限公司
	2m3/h28m
	制水站

	31
	轻型卧式多级离心泵
	CHL2-40LSWSC
	1
	杭州特种泵业有限公司
	2000L
	制水站

	32
	机械过滤器
	JGL2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2000L
	制水站

	33
	活性炭过滤器
	HGL2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2m3/h
	制水站

	34
	软化器
	B″x15″
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2m3/h
	制水站

	35
	精密过滤器
	D200xH1200
	1
	长春市中兴药械设备厂
	1m3/h
	制水站

	36
	反渗透纯水机
	FS1000-1B
	1
	长春市中兴药械设备厂
	2.5m3/h
	制水站

	37
	立式多级离心泵
	CRN2-220
	1
	格兰富
	1m3/h
	制水站

	38
	阳离子交换器
	YIGG-2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	1m3/h
	制水站

	39
	阴离子交换器
	YIGG-2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	1m3/h
	制水站

	40
	混合离子交换器
	HUGQ-2000
	1
	长春市中兴药械设备厂
	/
	制水站

	41
	混合离子交换器
	/
	1
	/
	2000L
	制水站

	42
	纯化水储罐
	/
	1
	宜兴市江南制药环保设备厂
	/
	制水站

	43
	多效蒸馏水机
	LD500-5
	1
	长春市中兴药械设备厂
	0.5t/h
	制水站

	44
	注射水罐
	/
	1
	无锡市宜欣制药设备厂
	/
	制水站

	45
	纯蒸汽发生器
	LCZ300
	1
	吉林华通制药设备有限公司
	0.5t/h
	制水站

	46
	注射水储罐
	/
	1
	无锡市宜欣制药设备厂
	/
	制水站


4.2.5主要原辅材料
4.2.5.1原辅料及耗量
本项目单批次原辅材料及年耗量详见表4.2-4。
表4.2-4本项目原辅材料及耗量一览表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.5.2主要原辅料理化性质
本项目主要原辅材料理化性质一览表见表4.2-5。

表4.2-5主要原辅材料理化性质一览表
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





4.2.5.3物料挥发性分析
参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对主要液体物质的挥发性通过饱和蒸汽压进行定性判别，其中20℃时饱和蒸汽压≥50kPa的为极易挥发，10~50kPa的为易挥发，1-10kPa的为较易挥发，≤lkPa的为难挥发。
按照世界卫生组织（WHO）中对挥发性有机化合物(VOCs)的定义判别项目涉及的物料是否属于VOCs物质，具体判别依据为：20℃时蒸汽压不小于10Pa，或者101.325kPa标准大气压下沸点不高于260℃；或者实际生产条件下具有以上相应挥发性的有机化合物；但是不包括甲烷。
参考以上依据，对本项目主要液体物料的挥发性及VOCs属性判别结果见表4.2-6。
表4.2-6本项目物料挥发性及VOCs属性判别结果一览表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.2.5.4物料储存和运输
（1）贮存
医药原辅料、包装材料及产品的储存需符合《药品生产质量管理规范》（2010）和GMP要求。本项目对生产用原辅料、包装材料及成品均集中到四号车间周围现状库房统一管理，仓库按《药品生产质量管理规范》的要求进行分隔存放，并按药品及原料贮存温度设置低温库或阴凉库，其中氨基酸等原材料储存于四车冷柜中；NMP等非危险化学品原材料储存于四车间西北侧1#原辅料库中；疫苗成品储存于四车间西北侧2#成品库负一层；外包装材料储存在2#成品库一层。三氟乙酸等危险化学品储存于4#危险品仓库，危险品库的防火类别按乙类设计，日常存放约5批次的物料用量。
（2）运输
厂外运输为汽车运输，委托当地相关资质运输部门承运，危险化学品原料委托有运输资质的企业运输。
[bookmark: _Toc25016]4.3公用工程
4.3.1给水
本项目给水依托厂区现有给水设施，水源来自市政供水管网，给水压力为0.3Mpa，水量以及水压能满足生产、生活水的需求。本项目生产用水全部来自配套制水站，总用水量为9251.12m3/a，用水系统包括纯水系统、注射水、设备清洗和车间衣物清洗用水、循环冷却系统补水和空调系统循环水。
（1） 纯水
工艺用纯水来自新建制水站，制水站纯水规模Q=2.5m3/h，纯水制备工艺采用两级反渗透+EDI工艺，出水率为75%，其主要制备工艺流程如下:
原水→原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化器→保安过滤器→过滤水箱→高压泵→反渗透→EDI系统→纯水箱→纯水泵→紫外线灯→用水点。
项目制备纯水主要用于制备蒸馏水、制备纯蒸汽对设备进行消毒灭菌以及设备清洗用水。项目制备纯水年用新鲜水量411.12m3，制备纯水量308.34m3/a，排放废水量102.78m3/a，废水属清净下水，直接从厂区总排口排放。
（2） 注射用蒸馏水
本项目制水站配备蒸馏水制备系统1套，蒸馏水制备系统产蒸馏水能力为0.5m3h；配套纯蒸汽发生器1台，纯蒸汽制备能力为2m3h。蒸馏水制备工艺为：将纯水先经换热器，预热器预热后再进入多效蒸发塔内蒸发，出水率为85%。蒸发热源采用0.6MPa、158.84℃饱和蒸汽，通过蒸汽对纯水进行间接加热至100℃，产生纯蒸汽，蒸馏冷却后得到蒸馏水。系统制备蒸馏水电导率<0.6us/cm、细菌内毒素<0.125Eu/m，符合注射用蒸馏水的各项规定。
项目蒸馏水由纯水制备而成，用于生产线疫苗用水。项目制蒸馏水年用纯水量216.88m3/a，制注蒸馏水量140.97m3/a，制备废水量75.91m3/a，废水属清下水，经厂区总排口排放。
（3）冷却循环水系统
项目生产线配套循环冷却水塔1个，冷却塔循环水量5t/h(合11200m3/a)，主要为设备罐体提供冷却水。冷却循环水采用自来水，年需补充新鲜水量5600m3/a，年损耗水量3360m3/a，年排放水量2240m3/a，属清下水，直接经厂区总排口排放。
（4）空调循环水系统
项目空调循环水系统循环水量48t/d(108000m3/a)，主要用于生产车间空调用水。空调循环水采用自来水，年需补充新鲜水量3240m3/a，损耗水量2160m3/a，年排放水量1080m3/a，直接经厂区总排口排放。
4.3.2排水
项目厂区排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网向东北进入金屯路雨水管网，最终进入头屯河区污水处理厂。
项目废水主要为生产废水和清净下水，其中生产废水包括工艺废水、设备清洗废水和车间清洁及洗衣废水，总产生量为253.78m3/a，排入厂内污水处理站处理达标后进入园区管网；清净下水主要为制水系统排水、冷却循环系统排水以及空调循环水系统排水，总产生量为3498.69m3/a。外排废水合计总量为3752.47m3/a。
清净下水直接经厂区总排口排放，车间生产废水经厂区污水站处理后排放，厂区污水站出水水质需满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008）表2中标准，后经污水管网进入头屯河区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准后出水用于头区道路和绿地绿化。
本项目用、排水平衡见表4.3-1，本项目水平衡见图4.3-1。

表4.3-1本项目用、排水量统计一览表单位：m3/a
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图4.3-1本项目水平衡示意图
4.3.3供电
本项目供电电源引自园区电力网络，厂区内设配电间，采用专用回路供电，在车间内终端配电箱内与正常供电电源自动切换，以保证供电可靠性。新增生产线及配套工程年用电量约为300万KWh。
4.3.4供汽
本项目用蒸汽主要来自制水站蒸汽发生器，热源为现状燃气锅炉，蒸汽供应能力为2m3/h，本项目蒸汽平衡见表4.3-2。
表4.3-2本项目蒸汽负荷情况一览表
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4.3.5采暖
现有工程已建1台2t/h热水锅炉用于冬季供暖，全厂建筑面积44116m2，实际已供暖面积37419m2，采暖面积余量约6697m2。本项目新增采暖面积4060m2，采暖余量满足本项目使用要求。
4.3.6空气净化系统
本项目车间空气净化系统均为全空气风道式中央空调系统，空气经过初效、中效和高效空气过滤器三级过滤后送入室内，初效和中效空气过滤器设置在空调机组内，高效空气过滤器设置在系统末端的高效送风口内。洁净区气流组织为：一万级生产区为上送下侧回，十万级生产区主要房间为上送下侧回，其他辅助房间为上送上回。
4.3.7GMP车间建设
本项目所在厂房与设施严格按GMP要求设置，具体如下：
（1）本项目所在区域市政配套设施完善，交通方便。
（2）厂区内的布局按GMP要求进行，生产、行政、生活和辅助区的总体布局合理，人流、物流路线设计短捷，提高生产效率。单体的布局按不同功能要求合理组合，以实现不同功能区域合理隔离，独立管理，但也能兼顾彼此之间动力管线、物料等的合理联系。
（3）对于工艺工程中的不同区域，设置相应的洁净级别，并对人员、物料，废弃物路线进行合理规划，以实现最佳工艺生产过程。
（4）有暴露风险的生产岗位，充分考虑避免交叉污染的风险，通过设计独立的操作区域，加设更衣等措施来避免交叉污染。
（5）工艺设备选型充分考虑生产过程的稳定性、可重复性，并采用自控系统来保证生产操作的准确性，减少人为差错风险。
（6）工艺生产后配备在线清洗（CIP）系统及在线灭菌（SIP）系统，来确保清洗灭菌质量与可重复性，实现可验证的清洗灭菌。
（7）工艺物料系统、压缩空气系统、纯化水、注射水、纯蒸汽的制备、储存、分配系统等设计严格按照中国规范及参照ASMEBPE（2014）标准执行。
（8）生产区的建筑设计充分考虑易清洁性，采用性质稳定、不会发霉生锈脱落、耐清洗消毒的建筑材料。
（9）空调系统设计按不同洁净级别要求及工艺隔离要求来划分不同的组合式空调系统，空调系统换气次数、温湿度要求按照相关法规要求进行。
（10）空调设计注重操作间气体流型的设置，避免生产散发的废气、粉尘影响房间其他部位。
（11）净化区空调采用组合式空调双风机及变风量技术，来保证不同房间的压差梯度设置。
（12）洁净区排水采用洁净地漏或有空气隔断的排水系统，水封能承受一定的室内外压差，避免洁净区与外界相通。
（13）洁净区内与回水管道相连的设备，卫生器具和排水设备的排出口以下部位设水封装置。
（14）洁净区内采用不易积存污物，易于清洗的卫生器具管材，管架及其附件。
（15）洁净厂房内的给水排水干管布置在技术夹层内或地下埋设、支管暗敷。
（16）洁净室内的配电设备、电气管线暗装；进入室内的管线口密封，电源插座采用嵌入式。
[bookmark: _Toc18926]4.4建设项目工程分析
4.4.1生产工艺流程
4.4.1.1生产原理
多肽是分子结构介于氨基酸和蛋白质之间的一类化合物，由一种或多种氨基酸按照一定的排列顺序通过肽键结合而成。自从1963年Merrifield发展成功了固相多肽合成方法以来，经过不断的改进和完善，到今天固相法已成为多肽和蛋白质合成中的一个常用技术。多肽链固相合成的基本过程是将保护氨基酸连接到一个不溶性的高分子树脂上，然后脱去保护基，再将下一个保护氨基酸与第一个氨基酸残基的游离氨基形成肽键。然后脱去保护再连接下一个氨基酸。如此不断循环使肽键不断延长。由于合成的肽始终是结合在固态的树脂上，因此每次合成反应、脱保护反应、封端反应后只需洗涤便可分离除尽反应体系中的副产物和过量的反应物，然后进行下一步循环。反应过程原料消耗少，无操作危险，产品纯度高。
4.4.1.2生产工艺流程
本项目工艺流程详见图4.4-1。
4.4.1.3工艺说明及产污分析
生产过程分为合成反应、切断、环化、脱盐、浓缩透析、乳化灌装及包装。
（1） 合成反应
产污环节（废气）:






















4.4-1合成肽疫苗工艺流程及产污分析示意图
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（3）切断反应
产污环节（废气、废水、固废）：
（4）环化反应
产污环节（废气、废水、固废）
（5）脱盐、浓缩透析
产污环节（废气、废水）：
（6）乳化
（7）灌装
（8）轧盖
（9） 贴签装箱
综上所述，本项目全工艺流程产污分析详见表4.4-1。
表4.4-1工艺流程产污分析一览表
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4.4.2物料平衡分析
本次项目年合成肽疫苗4800万ml/a，年产12批次，单批次生产400万ml，
本次物料平衡按照单批生产400万ml产品所需物料进行衡算，则项目物料平衡见表4.4-2。
表4.4-2合成肽疫苗单批次物料平衡表
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.4.3施工期污染源分析
本项目是利用现有车间进行生产活动，土建工程主要为生产线、制水站及空调机组等设备安装基座、混凝土施工以及车间分隔等室内装修，其施工内容主要有以下三部分:
（1）按GMP的要求进行室内设计、隔档、装修；
（2）根据合成肽疫苗的生产要求安装生产设备；
（3）对车间内配套给排水管线、净化空调系统进行规划布线，以满足本项目的生产需要；
（4）生产线、制水站及空调机组等设备混凝土基座浇筑，设备安装调试；
由上述施工特征分析可知，在本项目的施工中，不存在土地平整，构筑物搭建等结构施工，只有装修施工及简单混凝土浇筑施工阶段，施工活动基本都在室内完成，产生的“三废”会对周边区域环境产生一定的影响，但这种影响待施工结束后将随之消失。
4.4.2.1施工期水污染源强
（1）生活污水
生活污水发生系数按80L/d.人，施工人员按5人计，则生活污水日产生量为0.4吨；生活污水主要为粪便污水，主要污染因子为有机物，其BOD5约200mg/L，COD约400mg/L，SS在200mg/L左右。施工期生活污水依托办公楼污水管网排放至现状污水处理站处理。
（2）施工废水
施工过程中产生的生产废水主要为混凝土养护等产生的废水，其产生量较小且多自然蒸发，因此可以通过加强施工管理减轻其不利影响，其环境影响是局部的、短期的、可逆的。
4.4.2.2施工期废气污染源源强核算
拟建项目施工期产生的大气污染物主要是粉尘和少量运输车辆尾气。拟建项目施工期的主要起尘环节如下：
①项目在地块场地和运输等过程将产生一定程度的扬尘污染；
②混凝土搅拌人工作业处产生的扬尘；
③材料堆场在空气动力作用下起尘；
④汽车在运送砂石、水泥料过程中，由于振动或风力等因素引起的物料洒落起尘或路面二次扬尘。
作业区施工一般为多点施工，点源与面源共同对空气环境产生影响。根据类似项目施工现场起尘规律的研究资料，在砂石料堆存过程中的风蚀起尘、卡车卸料时产生的粉尘污染、道路二次扬尘、水泥拆包的粉尘污染、场地扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场污染源强为539kg/s.km2。采取环保措施时，施工现场污染源强为140kg/s·km2。
4.4.2.3施工期噪声污染源源强核算
项目施工期噪声主要是机械设备噪声，如电钻、切割机、电锯等机械噪声以及运输卡车等。这些噪声具有无规则、不连续、高强度等特点，其典型噪声源强见表4.4-5。

表4.4-3施工机械噪声源强(距离设备5m处)[dB(A)]
	机械类型
	噪声源强
	机械类型
	噪声源强

	电钻
	88
	运输车辆
	70

	切割机
	90
	振捣棒
	83

	电锯
	90
	
	


施工期的噪声主要集中前期的基础建设阶段，在后期设备安装过程的噪声相对较小。建设过程中的一些噪声源，如撞击噪声、机械非正常运行所产生的噪声等均可通过文明施工、加强设备检修确保设备正常运行等措施加以控制。
4.4.2.4施工期固体废物污染源源强核算
建设期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾。本项目土建工程建筑面积为4060m2，建设过程中产生的建筑垃圾主要成份以废木料、废混凝土、废防渗材料等为主。根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20～50kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。建筑垃圾产生量按3.5kg/m2进行计算，则产生量约为14.21t。建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料可回收处理，剩余废混凝土统一收集后清运至乌鲁木齐建筑垃圾填埋场处理。
项目施工期间施工人员约5人，平按每人每天产生垃圾量按1kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d，项目施工期约1个月共30天，生活垃圾总产生量为15t。生活垃圾分类后，能利用的利用，不能利用的收集于垃圾桶内，委托园区环卫部门清运处理。
4.4.3营运期污染源源强核算
4.4.3.1废气污染源源强核算
（1） 车间有机溶剂挥发废气（G1-1~G1-7）
合成肽反应过程中有机溶剂不会参与反应生成气体。项目工艺废气主要来自投料、物料转移、溶剂配制、洗涤过滤过程中有机溶剂的挥发。
本项目使用的挥发性有机溶剂（除乙酸、MTBE)均由输液管道加入反应器中；溶剂配制、合成、MTBE洗涤肽树脂、甲醇清洗瓶子等均在通风柜内进行，产生的有机废气经通风柜排气管道收集后引至车间夹层活性炭吸附系统处理，通风柜风量1200m3/h；物料在经罐体、蠕动泵、人工操作泵等设备和环节逸散少量挥发有机废气通过车间空调净化排风系统引至排风口活性炭吸附处理，排风系统风量50000m3/h。有机废气VOCs主要为乙酸、甲醇、TFA、MTBE、PIP等，以非甲烷总经NMHC计。
源强估算：本项目废气产生源强参考同类兽用药品制造企业，采用物料衡算法进行计算。挥发性有机废气的产生量以易挥发和较易挥发的试剂用量的1%计；物料洗涤、消毒产生的有机废气废气，按甲醇的全部使用量计（最不利条件下，全部挥发）。则车间挥发性有机物废气源强如表4.4-4。
木项目对合成肽车间各通风柜排气管道进行汇合并在末端设置一套活性炭吸附废气处理设施，经处理后的尾气经1根10m高的排气筒达标排放；对车间内有机废气则由车间空调净化排风系统进行收集并引至排风口活性炭吸附处理设施处理，后经6m高车间排风口排出。活性炭吸附对本项目低浓度有机废气的处理效率以40%计，则项目废气排放情况见表4.4-5。
表4.4-4挥发性有机物废气源强产生情况一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4.4-5挥发性有机物排放情况一览表
	污染源
	排放量m3/h
	排放方式
	污染物
	生产情况
	治理措施
	排放情况
	标准

	
	
	
	
	产生速率
kg/h
	生产浓度
mg/m3
	产生量
t/a
	
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放量
t/a
	mg/m3
	kg/h

	通风柜排气筒
	1200
	连续
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.062
	51.67
	0.016
	活性炭吸附+10m排气筒，效率40%
	0.037
	30.83
	0.0096
	120
	4.44

	车间排风口
	50000
	连续
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.0196
	0.392
	0.0012
	活性炭吸附+6m排风口，效率40%
	0.0118
	0.236
	7.2×10-4
	120
	1.6



4.4.3.2废水污染源源强核算
（1）生产车间废水
项目生产车间废水主要为设备清洗废水、生产线工艺废水。项目生产特点为产品按批次生产，每批次生产时间5h-40h不等，因此本次核算水量主要以年计。
①车间清洁、衣物清洗废水
生产车间地面清洁、衣物等其他清洗废水总量为9m3/a，类比已建生产车间污水浓度数据，主要污染因子为COD800mg/L、BOD5150mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L，总氮45mg/L，总磷5mg/L，排入进入厂区污水站统一处理。
②设备及容器消毒、清洗废水
项目设备在清洗后需利用纯蒸汽进行消毒灭菌，纯蒸汽制备利用纯蒸汽发生器。根据统计，项目消毒灭菌废水产生总量为1387.03m3/a，类比已建生产车间数据，主要污染因子为COD200mg/L、BOD5100mg/L、SS50mg/L、NH3-N15mg/L，排入厂区污水站统一处理。
③生产线工艺废水
根据工艺分析，项目生产工艺废水产生量为16.55m3/a，废水中主要含有少量物料，主要为二甲基亚砜和乙酸，根据废水所含有机物量计算COD52330mg/L、BOD531400mg/L、SS400mg/L、NH3-N200mg/L，总氮280mg/L，总磷80mg/L，排入厂区污水站统一处理。
（2）清下水排水
①纯水制备排水
项目纯水制备年用新鲜水量为411.12m3/a，项目纯水制备设备产水率为75%，则年排放纯水制备废水量102.78m3/a，该部分废水为清净下水，主要污染因子为COD50mg/L、SS80mg/L，经厂区总排口排放。
②蒸馏水制备排水
项目蒸馏水制备用纯水量为216.88m3/a，项目蒸馏水制备设备产水率为85%，则年排放蒸馏水制备废水量140.97m3/a，该部分废水为清净下水，主要污染因子为COD50mg/L、SS80mg/L，经厂区总排口排放。
③冷却塔排水
项目配套冷却塔1台，冷却水循环水量11200m3/a，年排放水量2240m3/a，该部分废水为清净下水，主要污染因子为COD50mg/L、SS80mg/L，经厂区总排口排放。
④空调循环水排水
项目空调机组循环水量108000m3/a，年排放水量1080m3/a，该部分废水为清净下水，主要污染因子为COD50mg/L、SS80mg/L，经厂区总排口排放。
综上所述并结合水平衡图，项目生产废水年排放总量253.78m3/a(不含清净下水3498.69m3/a)，污染物浓度为COD1174mg/L、BOD5472mg/L、SS322mg/L、NH3-N38mg/L，总氮119mg/L，总磷12mg/L，经收集后进入厂区污水站处理达《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)表2中标准后，经市政污水管网送至头屯河区污水处理厂最终处理。
本项目各类废水污染物源强统计一览表详见表4.4-6。
表4.4-6本项目各类废水污染物源强统计一览表
	生产单元名称
	污染源名称
	排放量（m3/a）
	污染物产生浓度（mg/l）
	废水性质
	排放规律
	治理措施

	
	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	总氮
	总磷
	
	
	

	生产车间
	车间清洁、衣物清洗废水
	9
	800
	150
	350
	35
	45
	5
	综合废水
	间断
	进入污水处理站

	
	设备消毒灭菌清洗废水
	1387.03
	200
	100
	50
	15
	-
	-
	综合废水
	间断
	

	
	生产线工艺废水
	16.55
	12000
	8000
	400
	170
	2100
	200
	含有机物废水
	连续
	

	清净下水
	空调循环排水
	1080
	50
	-
	80
	-
	-
	-
	清净下水
	连续
	厂区总排口

	
	冷却塔排水
	2240
	50
	-
	80
	-
	-
	-
	清净下水
	连续
	

	
	蒸馏水制备排水
	140.97
	50
	-
	80
	-
	-
	-
	清净下水
	连续
	

	
	纯水制备排水
	102.78
	50
	-
	80
	-
	-
	-
	清净下水
	连续
	

	合计
	3752.47
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4.4.3.3固体废物污染源源强核算
本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生，固体废物包括危险废物、一般性工业固废。
（1）危险废物
项目产生的危险废物主要有：合成肽生产过程中产生的废液S1，主要成分为有机溶剂，产生量约为31.81t/a；废树脂S2，产生量为0.0036t/a；不合格疫苗0.1t/a，过期药品、废试剂等约0.2t/a，废机械润滑油0.05t/a，废活性炭0.6t/a。废项目危废类别及产生量详见表4.4-2。
（2）一般性工业固废
一般性工业固废主要包括未经生物污染的破碎玻璃器皿、废塑料容器、废纸盒等包装废物等约4.5t/a，制水站废离子交换树脂0.5t/a。项目一般废物及产生量详见表4.4-7。
表4.4-7本项目固体废物产生详情一览表
	序号
	项目
	类别及代码
	产生量（t/a）
	暂存位置
	处理处置措施

	1
	废包装、容器
	一般固废
	170-001-49
	4.5
	仓库
	外售综合利用

	2
	制水站废离子交换膜
	一般固废
	170-001-49
	0.5
	仓库
	设备厂家回收

	3
	合成肽生产废液S1
	危险废物
	275-006-02
	31.81
	危废库
	密闭储罐收集，密闭容器转移至危废库，由资质单位处理

	4
	废树脂
	
	275-006-02
	0.0036
	危废库
	密闭储罐收集，密闭容器转移至危废库，由资质单位处理

	5
	不合格疫苗
	
	275-008-02
	0.1
	危废库
	密闭处理后由资质单位处理

	6
	过期药品、废试剂
	
	900-002-03
	0.2
	危废库
	密闭处理后由资质单位处理

	7
	废活性炭
	
	900-041-49
	0.6
	危废库
	灭菌密闭处理后由资质单位处理

	8
	废机械润滑油
	
	900-002-08
	0.05
	危废库
	密闭处理后由资质单位处理


4.4.3.4噪声污染源源强核算
本项目新增噪声污染源主要为压塞机、轧盖机以及空压机、空气净化系统的风机噪声等，各种设备的声级值一般在75~100dB(A)，全部设备均置于生产车间内，对外界影响不大，具体噪声产生情况见表4.4-8。
表4.4-8噪声污染源
	序号
	设备名称
	数量（台）
	治理前噪声值dB(A)
	减（防）噪措施
	治理后噪声值dB(A)

	1
	压塞机、轧盖机
	2
	85
	优化设备选型、室内布置、外壳安装隔声罩
	65

	2
	灌装机
	2
	75
	优化设备选型、室内布置
	55

	3
	纯水泵
	2
	95
	优化设备选型、室内布置，外壳安装隔声罩
	75

	4
	空压机
	2
	90
	优化设备选型、室内布置、基础减振
	70

	5
	空调设备
	1
	100
	优化设备选型、室内布置、基础减振、外壳安装隔声罩
	80

	6
	换气风机
	4
	90
	优化设备选型、室内布置、基础减振
	70


项目通过优化设备选型、设备安装减震垫、墙壁隔声，合理安排生产区各设施的位置等一系列隔声、降噪措施及距离衰减后，可使噪声源在室外噪声最少降低20dB(A)。
4.4.4污染物核算
4.4.4.1本项目污染物统计
本项目污染物排放情况汇总见表4.4-9。
表4.4-9本项目污染物排放情况汇总一览表
	排放源
	污染物
	产生情况
	排放情况
	处理措施

	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量
	

	废气
	通风柜排气筒
	VOCs
	51.67
mg/m3
	0.016
t/a
	30.83
mg/m3
	0.0096
t/a
	活性炭吸附+10m
排气筒

	
	车间排风口
	VOCs
	0.392
mg/m3
	0.0012
t/a
	0.236
mg/m3
	7.2×10-4
t/a
	活性炭吸附+6m
排风口

	废水
	总排口(3752.47m3/a)
	COD
	1174mg/l
	89.9kg/a
	80mg/l
	30.5kg/a
	经厂区污水站处理后排入头屯河污水厂

	
	
	BOD5
	472mg/l
	179.4kg/a
	20mg/l
	7.6kg/a
	

	
	
	SS
	322mg/l
	122.3kg/a
	50mg/l
	18.6kg/a
	

	
	
	NH3-N
	38mg/l
	14.5kg/a
	10mg/l
	3.7kg/a
	

	
	
	总氮
	119mg/l
	45.1kg/a
	30mg/l
	11.1kg/a
	

	
	
	总磷
	12mg/l
	4.6kg/a
	0.5mg/l
	1.9kg/a
	

	噪声
	车间空调系统、通风系统、冷却系统、生产线设备噪声
	75-110dB(A)
	55-90dB(A)
	优化设备选型、室内布置，外壳安装隔声罩

	固体废物
	一般固废
	废包装、容器
	4.5t/a
	0
	外售综合利用

	
	
	制水站废离子交换膜
	0.5t/a
	0
	设备厂家回收

	
	危险废物
	合成肽生产废液S1
	31.81
	0
	密闭处理，危废间暂存，由资质单位处理

	
	
	合成肽废树脂S2
	0.0036
	0
	

	
	
	不合格疫苗
	0.1
	0
	

	
	
	过期药品、废试剂
	0.2
	0
	

	
	
	废活性炭
	0.6
	0
	

	
	
	废机械润滑油
	0.05
	0
	


4.4.4.2全厂污染物核算
本项目建成后全厂污染物排放情况“三本账”统计见表4.4-10。
表4.4-10本项目改建前后污染物排放变化情况
	序号
	类别
	原有排放量t/a
	本项目排放量
t/a
	以新带老
消减量
	全厂排放量
t/a

	1
	废水
	COD
	-
	0.03
	0
	0.03

	
	
	BOD5
	2.43
	0.008
	0
	2.438

	
	
	氨氮
	2.0
	0.004
	0
	2.004

	
	
	总磷
	-
	0.002
	0
	0.002

	
	
	总氮
	-
	0.01
	0
	0.01

	
	
	SS
	1.96
	0.019
	0
	1.979

	2
	废气
	SO2
	0.13
	0
	0
	0.13

	
	
	烟尘
	0.73
	0
	0
	0.73

	
	
	NOx
	1.68
	0
	0
	1.68

	
	
	VOCs
	-
	0.01
	0
	0.01

	3
	固废
	工艺废渣
	4.8
	0
	0
	4.8

	
	
	培养基
	3.2
	0
	0
	3.2

	
	
	实验动物尸体（含粪便等）
	63
	0
	0
	63

	
	
	生化污泥（含水率60%）
	15
	0
	0
	15

	
	
	动物油脂及隔油池底泥
	2
	0
	0
	2

	
	
	废实验样本、废垫料和粪便、一次性实验废材、实验器具
	5
	0
	0
	5

	
	
	废弃化学试剂
	0.5
	0.2
	0
	0.7

	
	
	废活性炭
	7
	0.6
	0
	7.6

	
	
	废离子交换树脂
	0.5
	0.5
	0
	1.0

	
	
	生活垃圾
	6
	0
	0
	6

	
	
	废包装、废容器
	-
	4.5
	0
	4.5

	
	
	合成肽废液
	-
	31.81
	0
	31.81

	
	
	合成肽废树脂
	-
	0.0036
	0
	0.0036

	
	
	不合格疫苗
	-
	0.1
	0
	0.1


4.4.5非正常工况污染物排放影响分析
从环保角度出发，工程建设应尽可能考虑突发状况的产生以及应对措施。非正常工况即污染物的非正常排放。就本项目而言，污染物的非正常排放主要包括废气非正常排放以及废水非正常排放。
4.4.5.1废气非正常排放影响分析
本项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。这样，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理。本项目废气治理措施主要为活性炭吸附装置，若未及时更换滤料则会发生因活性炭吸附过饱和而失废气去净化能力。
当发生废气非正常排放时，项目对周边大气环境有一定影响，因此应加强运营期管理、设备维护，确保环保设备正常使用，杜绝非正常排放的情况发生。同时，须制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况导致超标排放时必须及时停运整顿，直至该废气处理装置设备修理完好后再开始生产。
4.4.5.2废水非正常排放影响分析
根据工程分析，本项目废水非正常排放主要为污水处理站非正常运行。
污水处理站有可能出现泵类、控制仪器损坏等硬件设施的损坏，也可能出现投加药剂量不够等人为管理的误操作，这两方面都可能导致综合废水未经处理直接外排。本项目生产污水处理站设置有事故应急池，为防止污水处理站异样运行排放对区域水环境造成影响，项目对不达标的废水可于事故应急池暂时存，以避免事故情况下废水未处理排放的发生。
另外，评价建议建设单位通过安装废水在线监测设备对废水进行实时监测分析，当监测到废水异样或污水处理站出现故障时，应立即将企业生产废水排入事故应急池，关闭废水排口阀门，并立即停止工艺生产，待项目污水处理站检修能达标处理后，再将事故应急池废水排入该污水站进行处理，废水经处理达标后再排入污水处理厂，且在彻底解决事故隐患之前，企业必须禁止生产。同时，企业应当加强运行管理，尽量避免废水事故排放。
[bookmark: _Toc23343]4.5清洁生产水平分析
本报告将根据《中华人民共和国清洁生产促进法》中的第十八条、十九条的要求对项目清洁生产水平进行评价。
4.5.1生产工艺分析
建设项目设计按GMP生产车间要求，采用国际上先进的生产工艺，主要设备引进国际先进设备和选用国产中高端产品，生产流程符合GMP认证。生产过程完全处于封闭的厂房内，各类污染物均得到了有效控制，污染排放达标排放，符合清洁生产要求。
4.5.2主要原料及能耗分析
4.5.2.1原料的清洁性
该项目采用环保型原、辅材料，不使用对人体有毒有害的物质。所采用的各类辅料为常规原材料，属无毒清洁的。
各类药品、试剂均为采用经国家药品监督管理部门批准的，生产和检定过程在全封闭式生产车间内进行，符合GMP要求。
4.5.2.2能耗
项目主要能耗来自锅炉，采用清洁能源—天然气。生产过程所有加热环节均采用燃气锅炉产生蒸汽，间接进行加热和处理，避免其它加热方式可能带来的污染。
4.5.3污染物产生指标
4.5.3.1废水
废水包括一般生产废水、清净下水，生产废水经收集后进入厂区污水站处理，处理达《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)表2中标准后，经市政污水管网排放至头屯河区污水处理厂最终处理。项目废水达标排放，符合清洁生产技术要求。
4.5.3.2废气
项目有组织废气排放源主要为非甲烷总烃，污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求，符合清洁生产要求。
为保证车间排气中不含病毒活体，项目车间内的所有排风在进风口和出风口均经过初效、中效、高效过滤器的过滤处理，不含有致病菌，可保证车间换气排放中没有病毒活体存在。另外，对车间部分操作区也实行负压操作，要求车间内外压差在-30~40Pa，采用全排风，送入室内的空气不循环，经过高效过滤器处理后通过车间屋顶排放口（6m）排出，以保证车间内空气不会外泄到车间外。通过以上防治措施后，车间换气排气最终无害排放到大气中；并且排风系统设有专门的空气过滤器和活性炭吸附装置，保证废气对周围环境影响较小，符合清洁生产要求。
4.5.3.3固废
项目产生的危险废物主要有：不合格疫苗和过期药品试剂等，废机械润滑油，废活性炭等。危险废物分类暂存于危废暂存库，由协议处置单位定期拉运处置。一般性工业固废主要包括未经生物污染的废玻璃器皿、废塑料容器、废纸盒等包装废物，制水站废离子交换树脂等经垃圾箱集中收集后由园区环卫部门负责统一清运。总之项目的固体废弃物100%处置，不外排，基本符合清洁生产要求。
4.5.3.4噪声
本项目各类生产设备和车间风机和空气净化系统的噪声，采用消声、隔声等有效措施，做到厂界达标。
4.5.4产品指标
本项目产品为预防类兽用药品，厂房设计符合国家医药厂房设计规范，并需要通过国家食品药品监督管理局组织的GMP认证后方可投入生产，产品须经中国药品生物制品检定所按批准的质量标准进行检验审查、发放批签发合格报告后，方可上市销售，产品质量符合国家标准。
4.5.5采取的节能措施
车间、厂房严格按照《药品生产质量管理规范（2010年修订)》和《兽药生产质量管理规范》(2002）标准设计，在满足生产工艺、设备运行、管网布置的前提下，尽量减少洁净区空间和面积，提高场地利用率，生产设备选用高效低能耗设备，所有热、冷管道及设备均作保温处理，以减少能源损失。全厂区集中供热、供水、供电，达到节约能源的目的。
节水措施：
①全厂生产冷却水采用循环冷却装置，使冷却水循环使用；所有卫生洁具及配件均采用节水型，以节约用水；所有无污染的蒸汽凝结水，经过回收过滤处理，供锅炉给水。
②污水采用清污分流、分质排水，以达到节能的目的。
③养成节约用水的良好习惯，用水设备及管道需经常维修检查，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。
④采用节水设备，改造循环水系统，提高循环水重复利用率。
⑤生产用水采用变频自动控制供水。生产用水经处理后回流利用，实现节水。
⑥卫生间便器采用自闭式冲洗阀。
节电措施：
①车间内生产流水线的工艺流程布置紧凑合理，缩短动力线路的长度，以减少线路损耗以到达节能目的。
②车间变电站靠近低压整流设备，变压器低压侧设置自动无功功率补偿，经补偿后高压侧功率因素达到0.9以上。
③根据不同使用场合选用节能变压器和高效光源及灯具,合理选择每个开关控制灯具数量，以达到平时运行节能的效果。
④选用电阻率p较小的铜芯导线，以降低线路损耗。
⑤设备选型以精度高、生产效率高、电能消耗低为选型原则。各类设备电机全部采用节能机，风机选用空气动力性能好、噪音低、运转平衡性好的节能型风机。
4.5.6结论
建设项目在生产工艺采用先进工艺，生产车间符合GMP的要求，生产检定流程符合国家药品监督管理当局的要求。生产过程完全处于封闭的厂房内，各类有毒污染物均得到了有效控制，能源采取节能措施，污染物排放也达标排放，总体分析该项目基本上符合清洁生产。
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4.6.1本厂区内已建工程依托可行性分析
4.6.1.1公用工程依托可行性
现状天康生物股份有限公司（头屯河制药园）自2001年建设以来，供水、供电、供气设施均已建设完善，园区天然气管网建设完善，可满足本项目建设需求。
4.6.1.2燃气锅炉依托可行性
现有工程已建1台2t/h热水锅炉用于冬季供暖，全厂建筑面积44116m2，实际已供暖面积37419m2，采暖面积余量约6697m2。本项目新增采暖面积4060m2，采暖余量满足本项目使用要求。
现有工程供汽锅炉总装机18t/h，分别为3台4t/h和1台6t/h蒸汽锅炉用于全厂制水站换热生产纯蒸汽以及灭活罐消毒用蒸汽等工艺用汽环节。全年蒸汽耗量为26673t/h，平均蒸汽用量为3.6t/h，峰值蒸汽用量为9t/h，
本项目用蒸汽主要来自制水站蒸汽发生器，热源为现状燃气锅炉，蒸汽供应能力为2m3/h，现状锅炉装机能够满足本项目工艺用汽需求。
根据《天康生物股份有限公司锅炉升级改造项目竣工环境保护验收意见》（2020年3月25日），现状天康生物股份有限公司(头屯河制药工业园）现有5台燃气锅炉(1#、2#、3#、4#、5#号锅炉)，其中1台2t蒸汽锅炉（1#号锅炉)、3台4t蒸汽锅炉（2#、3#、4#号锅炉）和1台2t热水锅炉（5#号锅炉)。现已将2t燃气蒸汽锅炉，即将原1#号锅炉淘汰，替换为一台6t燃气蒸汽锅炉(新1#锅炉)，锅炉全部加装低氮燃烧设备，烟气通过15m高排气筒排放。锅炉烟囱排放的颗粒物排放浓度和烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求；SO2、NOx、CO排放浓度均满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1中新建锅炉标准。验收批复详见附件。
综上所述，本项目依托厂区锅炉房进行供暖、供蒸汽热源是可行的。
4.6.1.3原辅料库房依托可行性
本项目其他原辅材料储存于厂区内库房，目前共设置4个原辅材料库房。根据建设单位提供资料，各库房功能及使用情况如下：
1#库房为原料库，存放非危险化学品原辅材料，面积770m2，存放本项目所需原辅材料后尚有10%容量。
2#库房：一层为包材库，存放包装材料，以及废包材、轧盖，面积1085m2，存放本项目的包装材料及产生的废包材、破碎试剂瓶、坏轧盖后尚有15%容量；负一层为冷冻库（-18℃~-20℃)，存放疫苗成品及血清等需要冷冻的物质，面积（含走廊）884m2，存放本项目疫苗成品后还有15%容量；
3#库房为维修材料库，面积250m2，存放本项目所需的维修材料后尚有15%容量。
4#库房为危化品库，存放危险化学品，面积400m2，存放本项目原料中的各类危险化学品后尚有60%容量。
因此，本项目依托现有厂区内的原辅材料库房可行。
4.6.1.4污水处理站依托可行性
本项目依托天康生物股份有限（头屯河制药园）公司污水处理站处理废水，污水站2021年完成升级改造，改造后的处理规模为1000m3/d，污水站主体工程已经建成，并已完成环保验收。
根据《天康生物股份有限公司污水处理设施扩容及工艺升级改造项目竣工环境保护验收意见》（2020年6月30日），废水污染物均能达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2新建企业水污染物排放限值标准。
本项目的水污染物指标主要是CODcr、NH3-N、SS，污水站剩余容量充足，依托该污水站处理废水的工艺是可行的。
4.6.1.5危废库依托可行性
本项目依托厂区建成的1#常温危废库贮存生产过程产生的各种危险废物。厂区危废库分为常温库和冷库，其中1#常温库房存放的危废包括各车间生产性危险废物、实验室危险废物（除动物尸体外），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）设计、建设，危废库占地面积合计174.36m2，地面设置防渗硬化设施、围堰、警示标志。冷库（动物尸体暂存间）为采用-18℃冷柜存放的为经高温消毒后的动物尸体，库房地面均经过防渗、防腐处理，符合
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设要求。
根据天康生物股份有限公司制药一分公司2022年危废管理计划：厂区内2021年常温危废库产生危险废物量为83.7t，医疗废物库房产生的动物尸体量为158.6t。本厂区转运常温危险品库房为2个月一转运，每次运量转不少于10t。冷冻尸体为7d一运转，每次运转量不少于15t。
本项目危险废物年产生总量为32.8t，无动物动物尸体产生，目前危废库房可满足本项目贮存需求。由于本项目所在车间危废产生量较小，厂区危废库设计建设时已考虑全厂最大生产能力时的危废量，目前全厂尚未达到最大生产负荷，因此依托现有危废库存放是可行的。
[bookmark: _Toc406753656][bookmark: _Toc446338546][bookmark: _Toc401572160][bookmark: _Toc406753517]4.6.2外部单位废物处置设施依托可行性分析
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）的所有废水经过处置后进入头屯河区污水处理厂，头屯河区污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区工业园区104省道南侧500m处，服务范围包括头屯河工业区、火车西站北站和王家沟油库地区，处理后的尾水作为绿化用水。头屯河区污水处理厂设计处理规模为3万m³/d，于2010年1月13日取得环评批复（新环评审函［2010］2号），2014年9月通过竣工环保验收（乌环验［2014］107号），验收结果表明：项目运行稳定，能够实现废水达标排放，验收批复见详见附件。
对照该污水处理厂运行的工艺参数，天康生物股份有限公司（头屯河制药园）排水可以满足该污水厂进水水质的要求。由于天康生物股份有限公司（头屯河制药园）总体日排水量较小，污水排放量约506.2m³/d，不影响工业区污水处理厂的运行。因此，该项目的污水治理措施及排放方案合理可行。

[bookmark: _Toc27545]5环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc7768][bookmark: _Toc239655611][bookmark: _Toc8362][bookmark: _Toc3597][bookmark: _Toc351157635][bookmark: _Toc30613][bookmark: _Toc134944731][bookmark: _Toc134944869][bookmark: _Toc134944925][bookmark: _Toc404876183][bookmark: _Toc446338547][bookmark: _Toc406753661][bookmark: _Toc282689259][bookmark: _Toc446338552][bookmark: _Toc406753534][bookmark: _Toc406753698][bookmark: _Toc117518094][bookmark: _Toc309123004][bookmark: _Toc238356262][bookmark: _Toc286521555][bookmark: _Toc243823966][bookmark: _Toc286066308][bookmark: _Toc404876186][bookmark: _Toc293241599][bookmark: _Toc286520909][bookmark: _Toc117518175][bookmark: _Toc309122896][bookmark: _Toc309123900][bookmark: _Toc117518545][bookmark: _Toc117517830][bookmark: _Toc117518260][bookmark: _Toc117518340][bookmark: _Toc236720784][bookmark: _Toc265225792][bookmark: _Toc265225604]5.1自然环境状况
[bookmark: _Toc134944732]5.1.1地理位置
[bookmark: _Toc134944733]头屯河区位于乌鲁木齐市的西北郊，西北侧与昌吉市相邻，东北部、南部均与乌鲁木齐县相邻，东南与新市区、一零四团农场毗邻，全区辖区面积400km2，
地理坐标为东经87°16′～87°27′，北纬43°49′～44°03′。
头屯河工业园区位于头屯河中部，包括彼此相邻的一期、二期、三期用地及地理空间上相对对立的四期用地（王家沟工业用地）。工业区一期、二期用地位于八钢公路西侧；三期用地位于八钢公路东侧，一期、二期、三期用地共计17.56km2；四期用地位于王家沟地区，西、北起八钢路，东至中油化工生产区，
南到八钢铁路专用线，规划范围4.65km2。
本项目所在地位于头屯河工业园区二期新疆天康生物股份有限公司制药工业园内，建设场地为该公司自有用地。厂区四周均为规划的工业用地，北临金石路、东临银水路。周围现有西部明珠钢结构有限公司、金彩钢结构公司、美而坚新型建材公司，周围远离人群居住区，环境较幽静。建设厂址地理坐标为N43°54'34.207"，E87°23'35.399"。地理位置见图5.1-1。
[bookmark: _Toc134944734]5.1.2地形、地貌
[bookmark: _Toc134944735]头屯河工业区位于乌鲁木齐天山山前凹陷带上，头屯河冲积扇翼的中部，其间沉积着巨厚的第四系冲洪积物，是以冲洪积砾石土为主的松软地基段，属地质稳定区。岩土体结构以砾石为主，单层结构，容许承载力为4-6kg/cm2，潜水埋深局部大于5m，一般无侵蚀-弱侵蚀，局部中等侵蚀。该地段存在粘性土、砂性土夹层及透镜体，可形成不均匀沉陷，若避开软弱层影响范围及人防工程，为建筑物良好场地。头屯河区一带在大地构造上属乌鲁木齐山前凹陷次级结构单元，该凹陷位于准噶尔凹陷的南端，系在晚古生代沉积基础上发育起来的中、新生代巨型凹陷带。
头屯河工业区规划范围内，地势比较平坦、开阔，由南向北倾斜，一期、二期、三期用地坡度约0.3%，四期用地坡度为1.0%-7.0%。头屯河区境内地形多样，包括单面低山、波状台地、冲洪积倾斜平原、斜地、洼地、山前小型扇裙、山前倾斜平原等，整体上以头屯河中下游洪积-冲积平原为主，区境南端则属丘陵前缘区，为西山-雅马里克山丘陵带的一部分。
5.1.3水文地质
4.1.4.1地表水
乌鲁木齐市的地表水资源丰富，有乌鲁木齐河和乌拉泊水库、红雁池水库。其中乌拉泊水库下游区多年平均径流5589×104m3，东部山区多年平均径流2029×104m3；平原区多年平均径流3560×104m3，主要指流经市区的乌鲁木齐河的水系和平渠。和平渠是在1942年修建的晋庸渠基础上扩建延长而成的，是乌拉泊水库、红雁池水库的主要输水工程。和平渠总长11公里，分为和平东渠、和平西渠、和平渠下段，流经天山区的部分和平渠东渠段。和平渠的主要来源是冰川融水和少量的降水，渠水主要用于农田浇灌。
头屯河工业园区规划范围内部有多条农业灌溉渠系，工业区附近最重要的地表水体则为头屯河。头屯河发源于伊林哈比尔尕山天格尔峰北侧的乌鲁特达坂一带，从源头至米泉猛进水库一段为乌鲁木齐市与昌吉回族自治州的界河。汛期河水向北流经米东区、昌吉市，在猛进水库附近与乌鲁木齐河汇合后注入东道海子，全长190km，流域面积2885km2。据1956-1985年水文资料，头屯河平均径流量2.33亿m3。流经头屯河区内的河水位出库水，年出库水量2.02-2.46亿m3，大部分被渠引入工矿和农灌渠。
5.1.4.2地下水
乌鲁木齐市区沿乌鲁木齐河谷分布，形成大体上呈南北走向的长形城区，河谷长约2.5km的狭长地段承接了由南而来的大量地表水和潜水补给，沿途汇集了水质差，水量不大的东山基岩隙水潜流与老满城潜水，终由地下水潜流，泉水、和平渠渗漏及城市污水排放形成排泄径流至安宁渠、青格达湖及五家渠一带。市区地表水、地下水以及市政排水总体均为南北径流。
[bookmark: _Toc134944736]头屯河位于乌鲁木齐河、头屯河水系水流聚集地带，地下水年补给量约为1.43亿m3。头屯河自卡地坡出山后，岩性较单一，地下水由南往北流转，水量丰沛，主要补给来源为渠系渗入、河谷潜流及山前基岩裂隙水侧向补给，主要排泄方式为工农业生产、生活用水和洪积二冲积扇前沿潜水漫流，其次是潜水蒸发。头屯河冲积扇含水层为松散的砂砾石、卵砾石层，是头屯河区内的主要含水岩组，厚度为100-400m。头屯河区气候干燥少雨，而且地下水埋深大，故大气降水对地下水补给意义不大。
5.1.5气候特征
乌鲁木齐市属温带半干旱大陆性气候。降水量少，蒸发能力强，日照时数长；冬季严寒漫长，夏季炎热，春秋两季不明显，春秋多大风，昼夜温差较大，具有寒热多变的典型大陆性气候特征，具体特征如下：
（1）温差大，寒暑变化剧烈。年均气温6.4℃，全年中七月最热，月均气温24.5℃，一月最冷，月均气温-14.9℃，极端最高气温42.1℃，极端最低气温-41.5℃。地面温度高达67.5℃，最低达43.6℃。
（2）降水量少，且时空分布不均衡。气候干燥，降水量远小于蒸发量，蒸发以春夏最旺盛。夏季降水占到绝大部分，冬季降水量小，且降水量的月际变化较大。根据《2018乌鲁木齐年鉴》，乌鲁木齐市年均降水量236mm，年最大降水量401mm，年最少降水量131mm。年均蒸发量2267mm，年最大蒸发量3120mm，最低年平均蒸发量1383mm，年蒸发量约为年降水量的10倍左右。
（3）冬季有逆温层，多为接地逆温，且多阴雾天气出现，冻土深厚，最大冻土深度162cm，冻结时间长达5个月。
（4）乌鲁木齐市全年主导风向为西北风，春秋转换季节时多大风，主导风向春季多为东南风，频率最大14.3%，最大风速28m/s；冬季主导风向为北风和西北风，频率为8.75~9.5%，最大风速20m/s。
（5）云少、日照强、日照时间长，区域热量资源颇为丰富。平均日照率62%，最高年日照时数3115h，日照率70%，最低年日照时数2404h，日照率54%。
（6）年均相对湿度58.8%，最高年均相对湿度67%，最低年均相对湿度53%。
[bookmark: _Toc134944737]5.1.6生态植被
乌鲁木齐市区基本为人工林地，城市外部主要为荒漠草原，主要植被由超旱生的稀疏灌木、半灌木、小半乔木、多汁盐柴类等组成，高度3～120cm，盖度10%～20%。代表植物有短叶假木贼、小蓬、蒿类、驼绒藜、矮锦鸡儿、沙拐枣、琵笆柴、木地肤、芨芨草、猪毛菜、角果藜等。
[bookmark: _Toc23750]5.2乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园区概况
5.2.1规划建设历史
1995年8月，经乌鲁木齐市人民政府批准成立头屯河工业区。头屯河工业区位于乌鲁木齐市西北部，头屯河区中部。2005年9月经自治区人民政府批准为自治区级工业园区。经过十余年的发展，逐步形成了钢铁、建材、石油化工、生物制药、金属熔炼、农副产品加工及物流配送业等为主的优势主导性产业。头屯河工业区由四部分组成即头屯河工业区一二三期、头屯河工业区四期、五期用地、六期用地，总面积约4616.96公顷，其中头屯河工业园区一二期规划面积2.67km2。2011年1月经开区和头屯河区“区政合一”，头屯河工业园区作为省级工业园区，继续保留，即乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）头屯河工业园区。
头屯河工业园区一二期控规并未提出明确的产业定位。头屯河工业园区总体规划中产业定位为：加快推进以制造业为重点的工业化进程，按照“强化二产”的方针，努力把头屯河区建成全疆最大的制造业基地。依托硫磺沟的煤炭资源煤电工业和煤化工，打造乌鲁木齐市又一个能源重地。紧紧依托八钢等龙头企业，支持其投资发展新的工业项目。积极引导各类企业依附龙头企业发展下游配套工业项目，不断延长钢铁、石油、化工、机械制造、建材、食品等资源优势行业和支柱工业的产业链；下大力气抓好头屯河区的规划建设，努力把头屯河区工业区建成食品加工、生化制药、金属制品、建材加工基地。
2002年乌鲁木齐市城市规划设计研究院编制了《乌鲁木齐市头屯河工业园区控制性详细规划》，对头屯河工业园区一二期2.67km2的范围提出了相应的规划管理及控制指标要求；2005年《头屯河工业园区总体规划》对包括一二期范围的整个头屯河工业园区进行了规划，头屯河工业园区一二期作为其组成部分，发展定位、规划用地布局、基础设施等相关内容总体遵从总体规划的要求。园区上轮详规及总规在园区发展初始阶段较好地指导了基础设施的开发建设与产业项目的实施，目前整个范围已基本开发完毕，已入驻企业约57家，基本形成了机械制造、金属制品、生物制药、食品加工等几大主导产业。
5.2.2规划修编
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业园区管理办公室于2016年对工业园区一二期控规重新进行了修编并取得批复（乌政函[2017]35号），修编规划一方面对园区规划范围做了调整，调整后规划面积为4.35km2，增加了工业园区一二期北边工业用地和农林绿地，另一方面对园区产业定位和用地布局进行了进一步明确和调整，以便更好地指导园区今后的发展。
2017年9月25日原新疆维吾尔自治区环保厅下发了《关于<乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园一二期控制性详细规划修编（2016-2020年）环境影响报告书>的审查意见》（新环函〔2017〕1486号），通过了规划环评的审查。
5.2.2.1规划名称、范围
规划名称为《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园一二期控规修编》，规划范围东至八钢公路，西至金环路，南至银华街，北至规划道路。规划总用地面积为4.35km2。
5.2.2.2规划定位
结合上位规划及地区发展目标，产业发展动向，建设功能布局合理、用地集约高效、道路连续贯通，产业结构延伸优化的高科技高增值率建设现代化、环保生态型工业园区。
5.2.2.3产业目标
围绕现代制造业和出口加工业发展低碳环保的第二产业体系，做精做强以先进装备制造为支柱的高端制造业中心，巩固生物医药、食品饮料两大支柱产业，依托交通枢纽优势，加大出口商品加工基地建设，包括轻工业制品和机械电子等高新技术产业。依托本区机械制造发展航空零部件生产及机载电子设备制造两大领域，为地窝堡机场和通用航空提供配套服务。
5.2.2.4用地功能分区
根据新修编控规，工业园区一二期按主导产业划分为六个区，包括节能环保-生物制药区，出口加工-机械建材区，生物医药区，企业研发区，航空零件-电子机械区，设备制造-纺织服装区。园区修编规划功能分区图见图2.8-1，土地利用图见图2.8-2。
本项目所在地位于经开区规划的企业研发区内的工业兼容科研用地上，全厂为带有研发性质的生物制药企业，符合用地分区规划要求。
5.2.2.5产业功能类型介绍
节能环保、食品加工区：重点发展特色农业加工，积极采用新技术、新工艺，加快农产品精深加工和综合利用的步伐，提高资源的利用率，稳定供销市场。大力发展各类联系农户与市场的中介组织，为农户、农产品生产基地和加工企业提供多层次、多形式的社会化服务。积极支持无公害食品、绿色食品和有机食品工业发展，建设全国乃至国际上都具有竞争力的特色食品加工生产基地。借助临空产业区发展的契机，发展航空食品制造业，为机场提供食品配套。
生物医药区：大力振兴以维药公司为代表的民族医药产业，打造民族医药工业园；大力发展现代医药产业，着重引进知名医药生产及配套企业，引导企业加大对畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的研究开发和综合利用，培育以基因工程为核心的生物、生化制药（品）业。
出口加工、机械建材区：应积极推进以八钢为主体的冶金产业集群发展，支持技术更新改造，加快产品升级换代，优化钢铁产品结构，以现有生铁、钢、钢材及其延伸产品为核心，延长“冶炼—钢材—钢制品”的产业链，在扩大板材、线材等普通钢材生产规模的同时，重点发展管线钢、压力容器钢、煤井用钢、汽车用钢、风电用钢等附加值高、市场竞争力强的产品。全力做好八钢规划新区和储备用地协调服务，加快螺旋焊管、无缝钢管等重点项目建设速度，努力构建一主多辅、专业化协作配套、各具特色的冶金产业集群新格局。
核心研发区：注重依靠科技进步改善经济增长质量和效益，用高新技术和先进适用技术进行整合升级。尤其要重视对人才的吸引与培养，打造核心技术优势，以研发推动产品更新换代，强化关键零部件配套能力和订单获取能力，采用系统集成经营模式，形成稳定的产业链条。形成新疆重要的信息工程基地、新兴商务金融中心和新疆的科研技术中心，提高区域的辐射能力和产业竞争能力，建立支撑城市职能升级的服务业体系。不断完善企业孵化功能，引导和吸引国内外著名软件企业入驻，加速提升软件与信息服务产业集聚效应。
航空零件、机械电子区：依托本区机械建材的优势，同时本区距离航空港具有区位优势，打造航空零件区。民用航空产业是技术和资本密集型产业，结合本区的装备制造业在全疆已具有绝对的优势，为民用航空产业的发展打下良好基础，通过在相关零部件制造基础上的技术进步和对资本的引入，逐渐形成民用航空产业的布局。考虑到产业基础和未来通用航空的发展前景，本区可在机场北部布置运输航空器维修维修园区、通用航空综合保障园等园区，重点发展航空器零部件及机载电子设备制造两大领域，为地窝堡机场和通用航空提供配套服务。设备制造、纺织服装：目前本区已批未建企业较多，未来需要提高企业的土地利用率。工程装备制造是一个系统工程，要充分发挥工程装备的产业带动作用，就必须按照产业链要求，培育大企业和具有较强国际竞争力的专业化承包商，努力提升总承包能力。工程装备范围广泛，要根据自己的区位优势和技术优势，明确发展的方向和重点，同时巩固发展基础，增强技术储备，加强对新领域装备的技术研发。以龙头企业为依托，实施工程装备制造核心产业技改扩模工程，带动工程机械企业配套发展，打造产业集群，促进工程装备制造业高端化发展。汽车产业发展方面，新疆拥有国家政策的大力支持，为本区发展汽车产业营造了良好的政策环境。同时本区还具备汽车产业发展需要较强的区位条件，我国重要的汽车产业基地（竞争对手）主要布局在中西部地区，汽车产业在西北地区还没有国家级的战略节点。从本区的产业基础和生产成本等基本条件看，本区在风电装备和冶金工业方面的基础，为本区汽车工业的发展提供了较好的基础。
本项目入住头屯河工业区时，规划没有进行产业分区。本项目在规划修编确定各产业分区后，所处位置为企业研发区内的工业兼容科研用地上，本项目属于带研发功能的生物制药企业，与园区产业布局基本吻合。由于本园区为旧有工业园区重新修编规划，因此尽量根据现有企业的功能进行规划布局。在修编规划中，认为现有各企业属于一、二类产业的符合园区规划，不符合类型主要为三类工业产业，本项目不在修编规划的不符合产业类型之列。
根据规划环评审查意见指出：园区内现有的新疆福克油品股份有限公司、新疆大森化工有限公司、乌鲁木齐市隆成实业有限公司（现更名新疆金雪驰科技股份有限公司）、乌鲁木齐宝利通石化助剂制造有限公司和新疆金石沥青有限公司等石油化工企业与园区产业定位不符，园区主管部门应制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁或关停计划。深挖现有食品加工、机械制造、生物医药、纺织服装和航空零件-电子机械等行业上下游产业链，形成园区内上下游企业的配套建设、联动发展，打造高端制造业中心、高新技术产业为核心竞争力的产业链条，引进“低消耗、高效益、低排放”的产业；鼓励发展高新技术和先进适用技术，重视对人才的吸引与培养，打造核心技术优势，以研发推动产品更新换代。
综上所述，本项目用地类型及产业类型符合规划环评主要结论，也符合规划环评出具的审查意见。
5.2.3基础设施建设情况
5.2.3.1给水工程
现状给水工程基本已按规划建设，现状给水管线按规划布设，现状用水为市政统一供水，八钢公路DN400给水管线引入该片区。片区内主要以DN300、DN400给水管网为主。
5.2.3.2排水工程
现状排水工程基本已按规划建设，现状排水管线按规划布设，本片区现状污水主要由八钢路DN800排水干管排入头屯河污水厂处理。
5.2.3.3现状雨水工程
现状雨水工程基本已按规划管线敷设，现状雨水管线主要敷设于沙坪路，管径DN300。
5.2.3.4燃气工程
现状燃气工程基本已按规划管线敷设，本片区东北侧有现状新捷头区调压站一座，片区内敷设燃气管径为DN150。
现状热力工程园区尚未实现集中供热，规划由新疆制药厂统一建设的集中供热锅炉房尚未具备集中供热能力，根据规划，园区未来供热全部为企业自建燃气锅炉，不再建设集中供热设施。
5.2.3.5现状电力工程
现状电力工程基本落实了原控规的管线规划，在乌鲁木齐市头屯河工业区用地东北处有一现状110kV的西郊变电站，现状变电容量为2×20MVA。规划区现状电力线敷设管径为10kV。
5.2.4现状企业布局
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园现状企业布局见图5.2-1。根据图5.2-1的企业布局图显示，距离本项目最近的企业为美而坚材料、八刚金属制品、新疆蒙牛乳业、西尔丹食品公司。由于本项目不排放对食品质量有影响的气体污染物，生物制药生产过程也较为清洁，因此对新疆蒙牛乳业、西尔丹食品公司影响很小，多年来也未收到这两家企业的投诉，企业继续在此生产是可行的。
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5.3.1环境空气质量基本污染物现状调查
本项目大气预测等级判定结果可知，本次大气环境影响评价等级为三级。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）》“6.1.3-三级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况”
（1）调查内容及目的
根据评价等级，本项目环境空气质量需调查项目所在区域环境质量达标情况。
（2）数据来源
本项目采用2022年新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区新疆农科院农村监测站点（站点点位：经度：87°28'24.924"，纬度43°56'57.694"，位于项目区东北侧7.5km）基本污染物环境质量数据作为判定项目区域环境达标与否的依据。
（3）评价内容与方法
城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。
（4）现状评价结果分析
本项目所在区域环境空气质量现状评价结果见表5.3-1。
表5.3-1区域空气质量现状评价表单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标
情况

	SO2
	24h平均第98百分位数
	23
	150
	15.33
	达标

	
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	24h平均第98百分位数
	80
	80
	100
	达标

	
	年平均质量浓度
	31
	40
	77.5
	达标

	PM10
	24h平均第95百分位数
	265
	150
	176.67
	不达标

	
	年平均质量浓度
	72
	70
	102.9
	不达标

	PM2.5
	24h平均第95百分位数
	229
	75
	305.33
	不达标

	
	年平均质量浓度
	42
	35
	120.0
	不达标

	CO
	日平均第95百分位数
	1.8mg/m3
	4
mg/m3
	45
	达标

	O3
	8h最大平均第90百分位数
	136
	160
	85
	达标


根据HJ663-2013判定，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市2022年环境空气质量不达标。
5.3.2其他污染物补充监测情况
（1）监测时间及频次
监测时间为2023年8月17日至22日，连续监测7天。
（2）监测点位
本项目设1个大气监测点，位于项目区区下风向1#，监测布点图详见图5.2-2。
（3）监测因子
本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行监测，监测因子为非甲烷总烃。
（4）评价标准
本项目非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准浓度限值，各污染物的浓度限值详见表5.3-2。
表5.3-2环境空气质量评价标准
	污染物名称
	标准值（μg/m3）
	备注

	非甲烷总烃
	2.0mg/m3（1h平均）
	《大气污染物综合排放标准详解》


（5）评价方法
利用单项污染指数法进行评价区特征污染物环境空气环境质量的现状评价，计算公式为：


式中：Pi—污染物i的单项污染指数；
Ci—污染物i的实测浓度，mg/m3；
Coi—污染物i的评价标准，mg/m3。
（6）评价结果
采用单因子指数法评价结果一览表见表5.2-3。
表5.2-3环境空气特征污染物监测结果一览表
	监测
点位
	监测时间
	污染物
	时间
	最大浓度值(mg/m3)
	浓度平均值(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	超标率(%)
	达标
情况

	1#下风向
	2023.8.16
	非甲烷总烃
	1h平均
	0.56
	0.55
	2.0
	0
	达标

	
	2023.8.17
	
	
	0.55
	
	
	0
	达标

	
	2023.8.18
	
	
	0.56
	
	
	0
	达标

	
	2023.8.19
	
	
	0.53
	
	
	0
	达标

	
	2023.8.20
	
	
	0.54
	
	
	0
	达标

	
	2023.8.21
	
	
	0.55
	
	
	0
	达标

	
	2023.8.22
	
	
	0.56
	
	
	0
	达标


（7）评价结论
由上表可知，补充监测非甲烷总烃环境质量满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中推荐值。
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[bookmark: _Toc134944771]本项目地下水环境现状调查引用《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北 站片区控制性详细规划环境影响评价报告书》和《宝钢集团八一钢铁有限责任公司能源中心热力分厂》的监测数据，对所在区域地下水水质进行现状监测。
5.4.1监测点位
《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站片区控制性详细规划环境影响评价报告书》地下水监测单位为新疆天熙环保科技有限公司，《宝钢集团八一钢铁有限责任公司能源中心热力分厂》地下水监测单位为乌鲁木齐谱尼测试有限公司。监测点位见表5.4-1和图5.3-1。

表 5.4-1  地下水监测点位一览表

	监测点位编号
	监测点位坐标
	与本项目相对位置关系

	
	经度（E）
	纬度（N）
	

	D1
	87°23'31.13"
	43°51'40.19"
	S ，5.2km

	D2
	87°23'25.85"
	43°55'9.95"
	N ，1.0km

	D3
	87°28'9.21"
	43°51'59. 12"
	SE ，7.6km

	D4
	87°28'38.09"
	43°51'42.48"
	SE ，8.4km

	D5
	87° 17′7.67″
	43°51′20.38″
	NE ，10.6km


5.4.2 监测项目
监测项目为 pH 值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、 石油类、六价铬、总大肠菌群、碳酸根、重碳酸根、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、
氯化物、汞、砷、铅、镉、钾、钠、钙、镁。
5.4.3评价标准及评价方法
评价标准：评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准。
评价方法：采用单因子污染指数法，公式如下：
Pi=Ci/C。
式中：Pi——单因子污染指数；
Ci——污染物实测浓度值(mg/m3)；
C。——评价标准值(mg/m3)。
pH的评价方法略有不同，其公式为：

pHj≤7.0时，

pHj＞7.0时，
式中：SpHij——某污染物的污染指数；
pHj——j点pH实测值；
pHsd——标准中的pH值的下限值（6.5）；
pHSu——标准中pH值的上限值（8.5）。
5.4.4监测及评价结果
地下水监测及评价结果详见表5.4-2。
监测结果表明：除溶解性总固体、总硬度指标有超标现象外，其余各监测指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，总体上厂址所在区域地下水水质良好。超标的原因主要是由于当地水质环境、储水介质有关，属原生地质问题。
根据水质数据可以看出，评价区地下水的pH值7.3~8.12之间，水的硬度偏大，总硬度255mg/L～712mg/L，属微硬水。水的化学成分，低矿化度时以HCO3-及Ca2+为主，SO42-及Na+次之；微矿化度时以SO42-及Ca2+为主，Cl-及Na+次之。水化学类型判定情况见表6.2-1，主要有Cl·SO4·HCO3-Ca型、Cl·HCO3-Ca型或Cl·SO4-Ca型等，矿化度一般小于1g/L。评价区地下水的物理性质良好，为无色、无嗅、无味、透明的洁净水。
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表5.3-2地下水水质监测及评价结果单位：mg/l，pH除外
	监测项目
	单位
	GB/T14848-2017中III标准限值
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	
	
	
	监测结果
	Pi
	监测结果
	Pi
	监测结果
	Pi
	监测结果
	Pi
	监测结果
	Pi

	pH
	/
	6.5~8.5
	7.59
	0.39
	8.09
	0.73
	8.12
	0.75
	7.31
	0.21
	7.58
	0.39

	SO42-
	mg/L
	250
	83.4
	0.33
	222
	0.89
	219
	0.88
	189
	0.76
	142.7
	0.57

	Cl-
	mg/L
	250
	99.4
	0.40
	185
	0.74
	245
	0.98
	186
	0.74
	58.82
	0.24

	挥发酚
	mg/L
	0.002
	<0.0003
	<0.15
	<0.0003
	<0.15
	<0.0003
	<0.15
	<0.0003
	<0.15
	<0.0003
	<0.15

	硫化物
	mg/L
	0.02
	<0.005
	<0.25
	<0.005
	<0.25
	<0.005
	<0.25
	<0.005
	<0.25
	<0.005
	<0.25

	氰化物
	mg/L
	0.05
	<0.001
	<0.02
	<0.001
	<0.02
	<0.001
	<0.02
	<0.001
	<0.02
	<0.001
	<0.02

	K+
	mg/L
	/
	2.139
	/
	2.524
	/
	3.343
	/
	3.706
	/
	2.05
	/

	Na+
	mg/L
	200
	33.52
	0.17
	54.94
	0.27
	52.64
	0.26
	75.79
	0.38
	39.28
	0.20

	Ca2+
	mg/L
	/
	92.74
	/
	170.1
	/
	206.0
	/
	169.8
	/
	102.80
	/

	Mg2+
	mg/L
	/
	15.36
	/
	23.58
	/
	31.82
	/
	25.94
	/
	12.00
	/

	HCO3-
	mg/L
	/
	182.6
	/
	214.1
	/
	169.4
	/
	245.5
	/
	146.0
	/

	CO32-
	mg/L
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/

	氨氮
	mg/L
	0.5
	<0.025
	<0.05
	<0.025
	<0.05
	<0.025
	<0.05
	<0.025
	<0.05
	0.053
	0.11

	氟化物
	mg/L
	1
	0.090
	0.09
	<0.006
	<0.006
	<0.006
	<0.006
	<0.006
	<0.006
	<0.006
	<0.006

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	20
	3.83
	0.19
	12.3
	0.62
	15.8
	0.79
	11.6
	0.58
	6.22
	0.31

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	砷
	ug/L
	10
	1.70
	0.17
	2.58
	0.26
	4.13
	0.41
	2.33
	0.23
	1.20
	0.12

	汞
	ug/L
	1
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	＜0.04
	＜0.04
	0.05
	0.05
	0.061
	0.06

	铅
	ug/L
	10
	2.15
	0.22
	1.40
	0.14
	0.37
	0.04
	0.36
	0.04
	0.104
	0.01

	镉
	ug/L
	5
	＜0.05
	<0.01
	＜0.05
	<0.01
	＜0.05
	<0.01
	＜0.05
	<0.01
	0.033
	0.01

	铁
	ug/L
	300
	113
	0.38
	137
	0.46
	124
	0.41
	95.6
	0.32
	175
	0.58

	锰
	ug/L
	100
	0.96
	0.01
	3.11
	0.03
	2.22
	0.02
	1.54
	0.02
	3.77
	0.04

	六价铬
	mg/L
	0.05
	<0.004
	<0.08
	<0.004
	<0.08
	<0.004
	<0.08
	<0.004
	<0.08
	<0.004
	<0.08

	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	482
	0.48
	987
	0.99
	1343
	1.34
	954
	0.95
	546
	0.55

	高锰酸盐指数
	mg/L
	3
	1.2
	0.40
	1.3
	0.43
	1.0
	0.33
	1.3
	0.43
	1.2
	0.40

	总硬度
	mg/L
	450
	324
	0.72
	577
	1.28
	712
	1.58
	567
	1.26
	254.8
	0.57

	菌落总数
	CFU/mL
	100
	6
	0.06
	4
	0.04
	3
	0.03
	33
	0.33
	85
	0.85

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	3
	＜2
	＜0.67
	＜2
	＜0.67
	＜2
	＜0.67
	＜2
	＜0.67
	＜2
	＜0.67
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[bookmark: _Toc19018]5.5声环境质量现状调查与评价
5.5.1监测点布设
在项目区厂界四周东、南、西、北四个方位各设一处监测点，监测布点图详见图5.2-1。
5.5.2评价量
以昼间等效连续A声级Ld和夜间等效连续A声级Ln为评价量。
5.5.3监测方法、仪器
噪声监测采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测。监测仪器使用AWA6218型噪声统计分析仪。
5.5.4评价标准
本项目采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，详见表5.5-1。
表5.5-1城市区域环境噪声标准单位：dB
	类别
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


5.5.5监测及评价结果
噪声环境质量现状监测结果见表5.5-2。
表5.5-2环境现状噪声监测结果一览表
	编号
	监测点位置
	监测结果（dB）A

	
	
	昼间
	夜间

	1#
	项目区东侧
	44
	42

	2#
	项目区南侧
	51
	48

	3#
	项目区西侧
	47
	44

	4#
	项目区北侧
	45
	43


由上述评价结果可知，各监测点噪声均不超标，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准的要求，项目区声环境质量现状良好。
[bookmark: _Toc12145][bookmark: _Toc423343250][bookmark: _Toc424835208][bookmark: _Toc430248709]5.6土壤环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价等级确定为二级评价，土壤环境现状调查如下：
5.6.1监测布点
为了解项目所在地土壤环境质量现状，在项目区内及厂界外围布设6个监测点位，分别为三个柱状样监测点污水处理站东侧绿化带1#、办公楼后侧绿化带2#、生产车间前绿化带靠近车间侧3#，以及3个表层样监测点办公楼前绿化带4#、厂界外绿化带5#和厂界外绿化带6#。监测布点图详见图5.2-1。
5.6.2监测项目
6个采样点均进行pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍的监测，3#和4#采样点附加进行四氯化碳、氯仿、氯甲烷等38项建设用地土壤污染风险基本项目的监测。
5.6.3监测频次及采样深度
采样点1#、2#和3#各点位采样3次，采样深度分别为50cm、100cm和150cm。采样点4#、5#和6#各点位采样一次，采样深度20cm。
5.6.4监测方法
项目土壤环境质量现状按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的规定进行。
5.6.5执行标准
项目区土壤环境质量应执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本项目标准。
5.6.6评价方法
评价方法采用标准指数法。
5.6.7评价结果
本项目土壤环境监测及评价结果见表5.6-1、5.6-2。
表5.6-1项目占地范围内柱状样评价结果一览表
	点位
	项目
	48cm深
	122cm深
	183cm深
	标准值（mg/kg）

	
	
	监测值
	达标
情况
	监测值
	达标
情况
	监测值
	达标
情况
	

	1#
	镉（mg/kg）
	0.45
	达标
	0.25
	达标
	0.16
	达标
	65

	
	汞（mg/kg）
	0.307
	达标
	0.256
	达标
	0.193
	达标
	38

	
	砷（mg/kg）
	12.8
	达标
	10.4
	达标
	7.83
	达标
	60

	
	铜（mg/kg）
	31
	达标
	17
	达标
	10
	达标
	18000

	
	pH
	7.51
	达标
	7.5
	达标
	7.51
	达标
	/

	
	铅（mg/kg）
	41
	达标
	33
	达标
	24
	达标
	800

	
	六价铬（mg/kg）
	1.7
	达标
	1.5
	达标
	0.5
	达标
	5.7

	
	镍（mg/kg）
	49
	达标
	16
	达标
	7
	达标
	900

	2#
	镉（mg/kg）
	0.37
	达标
	0.21
	达标
	0.15
	达标
	65

	
	汞（mg/kg）
	0.319
	达标
	0.257
	达标
	0.200
	达标
	38

	
	砷（mg/kg）
	13.6
	达标
	11.7
	达标
	8.81
	达标
	60

	
	铜（mg/kg）
	31
	达标
	18
	达标
	13
	达标
	18000

	
	pH
	7.55
	达标
	7.56
	达标
	7.5.
	达标
	/

	
	铅（mg/kg）
	42
	达标
	35
	达标
	22
	达标
	800

	
	六价铬（mg/kg）
	2.0
	达标
	1.4
	达标
	0.8
	达标
	5.7

	
	镍（mg/kg）
	44
	达标
	27
	达标
	10
	达标
	900

	3#
	镉（mg/kg）
	0.38
	达标
	0.25
	达标
	0.12
	达标
	65

	
	汞（mg/kg）
	0.306
	达标
	0.278
	达标
	0.202
	达标
	38

	
	砷（mg/kg）
	13.8
	达标
	12.6
	达标
	9.22
	达标
	60

	
	铜（mg/kg）
	35
	达标
	20
	达标
	16
	达标
	18000

	
	pH
	7.61
	达标
	7.63
	达标
	7.60
	达标
	/

	
	铅（mg/kg）
	42
	达标
	31
	达标
	18
	达标
	800

	
	六价铬（mg/kg）
	2.7
	达标
	1.6
	达标
	0.8
	达标
	5.7

	
	镍（mg/kg）
	27
	达标
	17
	达标
	3
	达标
	900

	
	氯乙烯（μg/kg）
	<1.5
	达标
	<1.5
	达标
	<1.5
	达标
	0.43

	
	1,1-二氯乙烯（μg/kg）
	<0.8
	达标
	<0.8
	达标
	<0.8
	达标
	66

	
	二氯甲烷（μg/kg）
	<2.6
	达标
	<2.6
	达标
	<2.6
	达标
	616

	
	反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	<0.9
	达标
	<0.9
	达标
	<0.9
	达标
	54

	
	1,1-二氯乙烷（μg/kg）
	<1.6
	达标
	<1.6
	达标
	<1.6
	达标
	9

	
	顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	<0.9
	达标
	<0.9
	达标
	<0.9
	达标
	596

	
	氯仿（μg/kg）
	<1.5
	达标
	<1.5
	达标
	<1.5
	达标
	0.9

	
	1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）
	<1.1
	达标
	<1.1
	达标
	<1.1
	达标
	840

	
	四氯化碳（μg/kg）
	<2.1
	达标
	<2.1
	达标
	<2.1
	达标
	2.8

	
	1,2-二氯乙烷（μg/kg）
	<1.3
	达标
	<1.3
	达标
	<1.3
	达标
	5

	
	苯（μg/kg）
	<1.6
	达标
	<1.6
	达标
	<1.6
	达标
	4

	
	三氯乙烯（μg/kg）
	<0.9
	达标
	<0.9
	达标
	<0.9
	达标
	2.8

	
	1,2-二氯丙烷（μg/kg）
	<1.9
	达标
	<1.9
	达标
	<1.9
	达标
	5

	
	甲苯（μg/kg）
	<2.0
	达标
	<2.0
	达标
	<2.0
	达标
	1200

	
	1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）
	<1.4
	达标
	<1.4
	达标
	<1.4
	达标
	2.8

	
	四氯乙烯（μg/kg）
	<0.8
	达标
	<0.8
	达标
	<0.8
	达标
	53

	
	氯苯（μg/kg）
	<1.1
	达标
	<1.1
	达标
	<1.1
	达标
	270

	
	1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	10

	
	乙苯（μg/kg）
	<1.2
	达标
	<1.2
	达标
	<1.2
	达标
	28

	
	间,对-二甲苯（μg/kg）
	<3.6
	达标
	<3.6
	达标
	<3.6
	达标
	570

	
	邻-二甲苯（μg/kg）
	<1.3
	达标
	<1.3
	达标
	<1.3
	达标
	640

	
	苯乙烯（μg/kg）
	<1.6
	达标
	<1.6
	达标
	<1.6
	达标
	1290

	
	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	6.8

	
	1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	0.5

	
	1,4-二氯苯（μg/kg）
	<1.2
	达标
	<1.2
	达标
	<1.2
	达标
	20

	
	1,2-二氯苯（μg/kg）
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	<1.0
	达标
	560

	
	氯甲烷（μg/kg）
	<3.0
	达标
	<3.0
	达标
	<3.0
	达标
	37

	
	硝基苯（mg/kg）
	<0.09
	达标
	<0.09
	达标
	<0.09
	达标
	76

	
	苯胺（mg/kg）
	<3.78
	达标
	<3.78
	达标
	<3.78
	达标
	260

	
	2-氯苯酚（mg/kg）
	<0.06
	达标
	<0.06
	达标
	<0.06
	达标
	2256

	
	苯并[a]蒽（mg/kg）
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	15

	
	苯并[a]芘（mg/kg）
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	1.5

	
	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	<0.2
	达标
	<0.2
	达标
	<0.2
	达标
	15

	
	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	151

	
	䓛（mg/kg）
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	1293

	
	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	1.5

	
	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	<0.1
	达标
	15

	
	萘（mg/kg）
	<0.09
	达标
	<0.09
	达标
	<0.09
	达标
	70



表5.6-2项目占地范围内及周边土壤表层样评价结果一览表
	点位
	项目
	18cm深
	标准值（mg/kg）

	
	
	监测值
	达标情况
	

	4#
	镉（mg/kg）
	0.53
	达标
	65

	
	汞（mg/kg）
	0.362
	达标
	38

	
	砷（mg/kg）
	15.9
	达标
	60

	
	铜（mg/kg）
	39
	达标
	18000

	
	pH
	7.68
	达标
	/

	
	铅（mg/kg）
	43
	达标
	800

	
	六价铬（mg/kg）
	2.3
	达标
	5.7

	
	镍（mg/kg）
	32
	达标
	900

	
	氯乙烯（μg/kg）
	<1.5
	达标
	0.43

	
	1,1-二氯乙烯（μg/kg）
	<0.8
	达标
	66

	
	二氯甲烷（μg/kg）
	<2.6
	达标
	616

	
	反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	<0.9
	达标
	54

	
	1,1-二氯乙烷（μg/kg）
	<1.6
	达标
	9

	
	顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	<0.9
	达标
	596

	
	氯仿（μg/kg）
	<1.5
	达标
	0.9

	
	1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）
	<1.1
	达标
	840

	
	四氯化碳（μg/kg）
	<2.1
	达标
	2.8

	
	1,2-二氯乙烷（μg/kg）
	<1.3
	达标
	5

	
	苯（μg/kg）
	<1.6
	达标
	4

	
	三氯乙烯（μg/kg）
	<0.9
	达标
	2.8

	
	1,2-二氯丙烷（μg/kg）
	<1.9
	达标
	5

	
	甲苯（μg/kg）
	<2.0
	达标
	1200

	
	1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）
	<1.4
	达标
	2.8

	
	四氯乙烯（μg/kg）
	<0.8
	达标
	53

	
	氯苯（μg/kg）
	<1.1
	达标
	270

	
	1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）
	<1.0
	达标
	10

	
	乙苯（μg/kg）
	<1.2
	达标
	28

	
	间,对-二甲苯（μg/kg）
	<3.6
	达标
	570

	
	邻-二甲苯（μg/kg）
	<1.3
	达标
	640

	
	苯乙烯（μg/kg）
	<1.6
	达标
	1290

	
	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）
	<1.0
	达标
	6.8

	
	1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）
	<1.0
	达标
	0.5

	
	1,4-二氯苯（μg/kg）
	<1.2
	达标
	20

	
	1,2-二氯苯（μg/kg）
	<1.0
	达标
	560

	
	氯甲烷（μg/kg）
	<3.0
	达标
	37

	
	硝基苯（mg/kg）
	<0.09
	达标
	76

	
	苯胺（mg/kg）
	<3.78
	达标
	260

	
	2-氯苯酚（mg/kg）
	<0.06
	达标
	2256

	
	苯并[a]蒽（mg/kg）
	<0.1
	达标
	15

	
	苯并[a]芘（mg/kg）
	<0.1
	达标
	1.5

	
	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	<0.2
	达标
	15

	
	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	<0.1
	达标
	151

	
	䓛（mg/kg）
	<0.1
	达标
	1293

	
	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	<0.1
	达标
	1.5

	
	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	<0.1
	达标
	15

	
	萘（mg/kg）
	<0.09
	达标
	70

	5#
	镉（mg/kg）
	0.51
	达标
	65

	
	汞（mg/kg）
	0.357
	达标
	38

	
	砷（mg/kg）
	15.9
	达标
	60

	
	铜（mg/kg）
	36
	达标
	18000

	
	pH
	7.62
	达标
	/

	
	铅（mg/kg）
	44
	达标
	800

	
	六价铬（mg/kg）
	2.3
	达标
	5.7

	
	镍（mg/kg）
	31
	达标
	900

	6#
	镉（mg/kg）
	0.34
	达标
	65

	
	汞（mg/kg）
	0.390
	达标
	38

	
	砷（mg/kg）
	17.0
	达标
	60

	
	铜（mg/kg）
	37
	达标
	18000

	
	pH
	7.61
	达标
	/

	
	铅（mg/kg）
	48
	达标
	800

	
	六价铬（mg/kg）
	2.2
	达标
	5.7

	
	镍（mg/kg）
	26
	达标
	900


[bookmark: _Toc446338550]监测结果表明，各采样点表层土壤及1.5m深层土壤各项土壤污染风险基本项目的监测值均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中基本项目标准，项目区土壤环境质量良好。
[bookmark: _Toc6887]5.7生态环境影响现状调查
根据现场调查，天康生物制药园从2003年建设及运行以来，未对周围环境及敏感点产生生物环境影响，其生物安全措施符合国家相关要求。
天康生物头屯河制药园内生态环境良好，主要为人工绿化景观，厂界四周种植了大量草皮、三叶草植被，厂区外林带种植了树木，绿化面积达3万m2。
[bookmark: _Toc7543]
6环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc17886]6.1施工期环境影响预测与评价
本项目施工期主要施工内容为生产车间分隔装修、生产设备及辅助设备安装调试和室内装修施工。
6.1.1施工期水环境影响分析
本工程施工期污水主要包括：施工废水、施工人员生活污水等。
施工现场废水主要是建设中由于建筑材料（如砂石、石灰等)的水洗、水搅拌，混凝土材料的水喷洒以及车辆冲洗废水。这种废水主要含悬浮固体，经过简易沉淀池沉淀处理后用于厂区周围灌溉绿化。
工程施工人员生活污水包括生活污水等，主要含COD、悬浮物、氨氮、总磷、病菌等。本项目施工人员不在厂区内食宿，工作期间生活污水依托现有办公生活楼排放至污水处理站，不会对周围环境造成影响。
综上所述，由于本项目施工期较短，施工期污水由于量小且较为分散，其给环境带来的影响是局部的、一般性的、短期和可逆的。一旦施工结束，影响也就消除，不会对周围环境带来不良影响。
6.1.2施工期环境空气影响分析
项目在建设过程中，大气污染物主要为运输及施工扬尘，粉尘污染主要为以下几方面：
①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；
②搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；
③施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。
上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。
据有关调查显示，施工工地的粉尘(扬尘）部分是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算:
[image: ]式中:Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆;
v——汽车速度，km/h;
w—汽车载重量，t;
P_——道路表面粉尘量，kg/m2。
不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表6.1-1。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大;而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。
表6.1-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位:kg/辆·公里
	P（kg/m2）
车速(km/h)
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围，因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。
施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放、十些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候毛燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算:
Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w
式中:Q——起尘量，kg/吨·年;
V50——距地面50米出风速，m/s;
Vo——起尘风速，m/s;
w——尘粒含水率，%。
由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为3.3m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m(相当于空气质量标准的1.6倍)。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
6.1.3施工期声环境影响评价
施工期环境噪声评价范围为施工外缘100m范围内，评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
工程施工期噪声主要是搅拌机、电锯、电锤等机械噪声。
施工期噪声源近似视为点声源，按点声源计算施工机械噪声的距离衰减公式见下式。
[image: ]
式中，Lpo—参考位置ro处的声级（dB(A));
ro—参考点与点声源之间的距离（m);
Δl—附加衰减量（dB(A))。
根据各种施工机械的源强预测的结果见表6.1-2。
表6.1-2施工期噪声预测结果单位：dB(A)
	设备名称
	噪声源强
	距机械Xm处噪声值
	噪声限值

	
	
	10
	20
	30
	50
	100
	昼
	夜

	电锤
	88
	72
	66
	62
	58
	52
	70
	55

	切割机
	90
	86
	80
	76
	70
	59
	
	

	电锯
	90
	86
	80
	76
	70
	59
	
	

	装载机
	70
	62
	54
	50
	46
	40
	
	

	振捣棒
	83
	75
	64
	60
	56
	50
	
	


从计算结果可以看出，除切割机和电锯噪声外，其余施工机械距离场界50m时，白天场界可以达标，施工机械距离场界100m时，夜间场界可以达标。电锯和切割机噪声需距离场界100m，才能满足白天的场界噪声限值。由于施工现场往往是各种机械同时作业，噪声经过叠加会有所增加，因此，除了执行夜间电锯和切割机禁止施工的规定外，结构阶段的高噪声施工夜间也应禁止。其它机械的施工应合理安排，限制夜间施工的时间。
尽管施工噪声将对环境产生一定的不利影响，但是通过加强管理，严禁部分机械夜间施工等措施可将其影响降低到最小程度。而且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声及其环境影响也随之结束。
6.1.4施工期固废影响分析
建设期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾。本项目装修等工程建筑面积为4060m2，在设备安装混凝土水泥墩建设过程中产生的建筑垃圾，主要成份以废木料、废防渗材料等为主。根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20～50kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。建筑垃圾产生量按3.5kg/m2进行计算，则产生量约为12.25t。建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料可回收处理，剩余废混凝土统一收集后清运至乌鲁木齐建筑垃圾填埋场处理。
项目施工期间施工人员约5人，平按每人每天产生垃圾量按1kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d，项目施工期约1个月共30天，生活垃圾总产生量为15t。生活垃圾分类后，能利用的利用，不能利用的收集于垃圾桶内，委托园区环卫部门清运处理。
施工期最重要的就是要与施工单位签定环保责任书，由施工单位负责施工期固体废弃物的处理。施工单位要加强施工管理，对施工生活垃圾和生产垃圾不能随意抛弃，应配置一定数量的垃圾箱，定点堆放并及时转运至市政垃圾处理场进行处理。
施工期的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而不再增加，通过积极有效的施工管理措施，施工期固体废弃物不会对环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc32661]6.2运营期环境影响预测与评价
6.2.1运营期环境空气影响预测与评价
6.2.1.1预测模式
依据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级评价。
6.2.1.2预测评价因子
通过初步工程分析，选择生产过程主要污染物非甲烷总烃作为预测因子。
6.2.1.3影响预测
（1）模型参数确定
本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/2.2-2018）中推荐模型AERSCREEN对排放废气中的主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的预测，主要废气污染源参数见表6.2-1，估算模型参数见表6.2-2。
表6.2-1本项目主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	排放源强

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m3/s）
	非甲烷总烃

	通风柜排气筒
	87°23′37.756″
	43°54′35.778″
	677
	10
	0.4
	25
	0.33
	4.44kg/h

	车间排风口
	87°23′37.196″
	43°54′35.223″
	677
	6
	0.4
	25
	13.89
	1.6kg/h


表6.2-2估算模型参数表
	参数名称
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	355.2万

	最高环境温度/℃
	35

	最低环境温度/℃
	-25.6

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	
是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（2）预测结果
采用AERSCREEN估算模型预测本项目废气排气筒下风向污染物地面浓度，预测结果见表6.2-3。
表6.2-3AERSCREEN估算模型计算有组织点源最大落地浓度结果
	距源中心下风向
距离（m）
	通风柜排气筒
	车间排风口

	
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃

	
	Ci（mg/m3）
	Pi（%）
	Ci（mg/m3）
	Pi（%）

	10
	1.38E-03
	0.15
	1.78E-04
	0.04

	25
	4.52E-04
	0.05
	5.84E-05
	0.01

	50
	3.29E-04
	0.04
	4.25E-05
	0.01

	100
	1.45E-04
	0.02
	1.88E-05
	0.01

	150
	8.15E-05
	0.01
	1.05E-05
	0.00

	200
	5.69E-05
	0.01
	7.35E-06
	0.00

	250
	4.23E-05
	0.00
	5.46E-06
	0.00

	500
	3.29E-05
	0.00
	4.25E-06
	0.00

	1000
	2.65E-05
	0.00
	3.43E-06
	0.00

	1500
	2.20E-05
	0.00
	2.84E-06
	0.00

	2000
	1.86E-05
	0.00
	2.40E-06
	0.00

	2500
	1.60E-05
	0.00
	2.07E-06
	0.00

	下风向最大落地浓度mg/m3
	1.38E-03
	0.15
	1.78E-04
	0.04


采用AERSCREEN估算模型预测本项目敏感目标处污染物最大落地浓度，预测结果见表6.2-4.
表6.2-4AERSCREEN估算模型计算周边环境保护目标最大落地浓度结果
	序号
	敏感目标名称
	距污染源最近距离
	非甲烷总烃

	
	
	
	Ci（mg/m3）
	Pi（%）

	1
	西尔单食品公司
	0.4km
	2.79E-05
	0.00

	2
	西坪社区、沙河雅居小区
	1.3km
	1.98E-05
	0.00

	3
	三坪农场9队
	1.2km
	1.03E-07
	0.00

	4
	三坪农场6队
	2.0km
	0.99E-06
	0.00

	5
	亚心花海主题乐园
	1.2km
	3.17E-05
	0.00

	6
	蒙牛乳业
	0.1km
	7.62E-05
	0.00

	7
	团缘小区
	2.3km
	6.46E-06
	0.00

	最大落地浓度mg/m3
	-
	7.62E-05
	0.00



（3）预测结果
根据估算结果可知，本项目主要污染物非甲烷总烃地面浓度最大值为0.00138mg/m3，最大浓度占标率Pmax为0.15%，Pmax＜1%。
根据估算结果可知，项目周边各敏感目标最大地面浓度出现在蒙牛乳业，浓度值为7.62×10-5mg/m3，最大浓度占标率Pmax为0.00%，因此对周边环境敏感目标影响较小。
6.2.1.4非正常工况影响预测
非正常工况排污包括开停车、检修和其它非正常工况两部分，正常开停车或部分设备检修时排放的污染物属非正常排放；其它非正常工况排污指工艺设备或环保设备达不到设计规定指标的超额排污。在这些工况下较正常工况废气排放将有较大变化，需采取应急治理措施。
本项目非正常工况以活性炭吸附处理装置吸附饱和或出现故障，无法正常运行，对废气的处置效率降为0%为主要情形，在非正常工况下，项目废气排放情况见表6.2-5。
表6.2-5项目非正常工况废气污染物排放一览表
	项目
	内容

	非正常工况类型
	活性炭吸附装置失效

	非正常工况频次
	1次

	非正常工况持续时间
	1h/次

	非正常工况污染物产生情况
	排气筒非甲烷总烃
0.062kg/次
	排风口非甲烷总烃
0.0196kg/次

	非正常工况采取的措施
	当环保设施故障时，停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。

	非正常工况污染物排放浓度
	排气筒非甲烷总烃
51.67mg/m3
	排风口非甲烷总烃
0.0196mg/m3

	标准浓度
	120mg/m3
	120mg/m3

	非正常工况污染物排放速率
	排气筒非甲烷总烃
0.062kg/h
	排风口非甲烷总烃
0.0196kg/h

	标准速率
	4.44kg/h
	1.6kg/h

	非正常工况污染物排放量
	非甲烷总烃
0.0816kg/次


根据上表结果，项目非正常工况下废气中非甲烷总烃排放均未超过相应排放标准，说明项目非常工况下废气排放的影响在可接受范围。评价要求企业在环保设施故障时，停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。
6.2.1.4大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算。本次环评使用AERSCREEN估算模式进行预测，项目各污染源的大气污染物中最大占标率为有组织排放的非甲烷总烃，为0.15%。根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。
6.2.2运营期地表水环境影响预测与评价
本项目污水依托已建污水处理站处理达标后排入园区管网，最终进入头屯河区污水处理厂，属于间接排污。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价，详见环境保护措施章节。
6.2.3运营期地下水环境影响预测与评价
6.2.3.1地下水预测范围
本项目地下水评价等级为二级，根据导则要求，本次预测评价范围为以建设项目厂址为中心，6~20km2范围。
6.2.3.2区域水文地质条件
（1）地下水类型及分布规律
地下水的赋存、分布及补给、径流、排泄受气象、水文、地貌、地层岩性和地质构造控制。区域由南向北跨越了三个相互关联又相对独立的水文地质单元。按含水介质和埋藏条件，区域地下水可分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水三种类型。
①松散岩类孔隙水
主要分布于乌鲁木齐市河谷地段、倾斜平原一带。
乌鲁木齐河谷地段：地下水为单层孔隙潜水，含水层为单一的卵砾石、砂砾石。河谷两侧低阶地上为中等富水区；北京路以西的古河床内为中等富水区；红山至八家户河床东侧的高阶地上为贫水区，仅局部含水。
倾斜平原：分布在区域中北部广阔的倾斜平原区。含水岩层为卵砾石、砂砾石、细砂等，厚度巨大，可分为单层结构或多层结构的孔隙潜水以及承压水。单层结构的孔隙潜水分布在冲洪积扇中下部古牧地隆起以西，为强富水性和中等富水性。双层或多层结构的孔隙潜水和承压水分布于倾斜平原北部，富水性多为强—中等，受基地起伏控制局部为弱富水性。
②碎屑岩类孔隙裂隙水
主要分布在中南部低山区及丘陵区，赋存在三叠系、侏罗系、白垩系及第三系碎屑岩类的裂隙孔隙中。富水性可分为强-中等富水区和弱富水区。强-中等富水区钻孔单位水量1.1-1.7L/s·m，单泉流量1.5-4L/s，水磨沟群泉流量20L/s；弱富水区钻孔单位水量小于0.1L/s·m，单泉流量0.1-1L/s。
③基岩裂隙水
主要分布于乌鲁木齐东部、南部中低山区，赋存在石炭系、二叠系及泥盆系碎屑岩和花岗岩类的裂隙中。富水性可分为强富水区、中等富水区和弱富水区。强富区分布在妖魔山及博格达山北部，单泉流量大于10L/s；富水性中等区位于区域东南部的中、高山，单泉流量一般大于5L/s。
区域水文地质图详见附图6.2-1，区域水文地质剖面图详见附图6.2-2。
（2）地下水的补给、径流、排泄
①河谷平原第四系孔隙水
市区河谷平原第四系厚度为20-30m，最厚为100m左右，岩性为砂砾石、卵砾石，为地下水赋存和径流通道，主要接受南来地下径流补给及少量水库坝渗、两侧山区基岩裂隙水侧向补给。地下水沿河谷向北径流，受鲤鱼山翘起和基底起伏的影响，地下水分别进入二宫和八家户新老河道。沿途部分消耗于人工开采外，其余以地下径流的方式排泄至北部倾斜平原。
②乌鲁木齐倾斜平原
地下水受石化厂—八钢隐伏断裂的影响，植物园以北地区沉积了巨厚的第四系松散砂、卵砾石层，厚度在100-500m之间，由南向北含水层颗粒由粗变细，由单一结构过渡为多层结构。
地下水的补给来源主要为东山、西山、头屯河水系等地表水的垂直渗漏和灌溉水入渗，其次为大气降水和来自南部河谷的地下径流。由于含水层颗粒粗，岩性单一，地下水径流条件好。地下水的排泄主要用于农业开采，剩余地下水由南向北以地下径流的方式排泄至北部。
③碎屑岩类裂隙孔隙水
分布于乌鲁木齐河河谷两侧的西山和东山山前地带。主要接受大气降水和上游沟谷水流入渗补给，补给源缺乏。以泉的形式或侧向径流的方式排泄入河谷潜水。
④基岩裂隙水
主要接受大气降水及融雪水入渗补给，风化裂隙水埋藏浅，径流途径短，多数排泄于沟谷或直接进入山麓第四系，部分沿裂隙或构造破碎带汇入脉状水或层间水。
（3）地下水动态特征
①年内动态
区域内非开采区年内地下水水位动态变化以谷－峰型为主,高水位期出现在河流汛期8-9月份；农业开采区年内水位动态变化以峰－谷型为主,低水位期出现在开采期8-9月份。区域地下水年内动态按成因划分为3种类型，即：渗入—开采型、径流型、径流—开采型。其中：渗入—开采型（地表水与降水入渗补给，开采排泄）主要分布在西山农场一带；径流型（径流补给、径流排泄）主要分布在河谷东侧的河东地段及西侧的老满城洼地等地；径流—开采型（径流补给，开采排泄）主要分布在乌鲁木齐河谷平原区、北部砾质平原区、细土平原区等地，评价区属于该地下水动态类型。评价区地下水主要接受上游地下水侧向径流补给，以开采和侧向径流的方式排泄，地下水动态主要受开采影响，动态曲线多呈单谷、双谷或多谷型。最高水位出现在2、3、4月，最低水位出现在7、8、9月，水位变幅较大，在-3.68-5.59m之间见图6.2-4。
[image: ]
图6.2-4	区域地下水补径排示意图
（4）地下水水化学特征
由南向北，含水层颗粒变细，径流条件变差，地下水由径流带过渡至径流缓滞带和排泄带，水化学类型复杂，变化较大。主要的水化学类型有HCO3·SO4-Ca型水、HCO3·SO4-Na型水、HCO3·SO4·Cl-Ca型水、HCO3·SO4·Cl-Na型水、SO4-Ca型水、SO4-Na型水、SO4·Cl-Ca型水、SO4·Cl-Na型水、SO4·Cl-Mg型水、Cl-Mg型水。地下水为淡水、微咸水或咸水，矿化度小于1g/L或1-5g/L，水化学类型复杂多样的主要原因，一是地下径流条件的改变，二是不同水型的混流作用，三是农田回灌水的入渗，使土壤层中的盐类和有机物质被带入地下，导致地下水中离子含量的增加，水化学类型的改变。
6.2.3.3评价区水文地质条件
（1）地质条件
本项目建设地点场区地貌单元属于冲洪积平原地带，出露的地层为第四系上更新统一全新统冲洪积砾石、砂、亚砂土。拟建场地地形坡度不大，约为0.5%，地势由南向北倾斜，海拔高度652-656m。本项目区地形有素填土和圆砾层组成，上部素填土厚度不大，下部砂砾层厚度较大，密实度较好。场地为非盐渍土，可溶盐含量0.105-0.146%，SO4-为380.2-665.3mg/kg，Cl-为71.0-85.2mg/kg。
（2）地下水赋存条件
评价区位于乌鲁木齐河中游第四纪形成的最新的洪冲积扇中部，由于乌鲁木齐河洪水的作用，在该地形成了厚度在300m以上的砂砾层，其粒径有着由南向北逐渐减小的规律，地表的细土物质层有着南粗北细的分布规律，且厚度在南部薄，越向北越厚。第四系厚度大于200m。根据含水层时代、岩性组合、赋存条件、水动力特征，确定研究区内地下水类型为单一的松散岩类孔隙水，含水层岩性为第四系冲洪积砂砾石，根据325mm井径、5m降深统一标准下的换算单井涌水量，将评价区内单层结构潜水的富水性划分为水量丰富区（1000~5000m³/d）。评价区内水位埋深30~60m，根据前人研究资料，评价区内钻孔揭露的含水层厚度99.67m，渗透系数41.39m/d。
（3）地下水补给、径流、排泄条件
补给：该区地下水主要由上游的侧向补给、乌鲁木齐河潜流及和平渠水的渗漏补给，其次是农灌水回渗以及大气降水入渗补给。
径流：地下水自南向北流动，等水位线形状与地形等高线基本一致，总的流向自南向北，水力坡度约5‰，地下水水流速度较缓慢。
排泄：评价区域地下水的排泄一靠开采利用，二靠地下水侧向径流。地下水开采主要是用于绿化。项目区内地下水排泄主要靠地下侧向径流。
（4）地下水动态
根据区内动态观测结果，该区地下水主要接受上游地下水侧向径流补给，开采、径流排泄，地下水动态曲线多呈单谷、双谷或多谷型。最高水位出现在11～12月或1～4月，最低水位出现在5～8月，水位变幅较大。
（5）水化学类型
评价区地下水的物理性质良好，为无色、无嗅、无味、透明的洁净水。地下水温度一般8℃～12℃，受季节影响变化不大。根据区内地下水水质监测结果，根据水质数据可以看出，评价区地下水的pH值7.3~8.12之间，水的硬度偏大，总硬度255mg/L～712mg/L，属微硬水。水的化学成分，低矿化度时以HCO3-及Ca2+为主，SO42-及Na+次之；微矿化度时以SO42-及Ca2+为主，Cl-及Na+次之。水化学类型判定情况见表6.2-1，主要有Cl·SO4·HCO3-Ca型、Cl·HCO3-Ca型或Cl·SO4-Ca型等，矿化度一般小于1g/L。

表6.2-6评价区内地下水水化学类型判定表
	项目
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	监测点
	c（1/zBz±）mmol/L
	x（1/zBz±）%
	c（1/zBz±）mmol/L
	x（1/zBz±）%
	c（1/zBz±）mmol/L
	x（1/zBz±）%
	c（1/zBz±）mmol/L
	x（1/zBz±）%
	c（1/zBz±）mmol/L
	x（1/zBz±）%

	Ca2+
	4.6277
	62.5
	8.488
	65.9
	10.2794
	67.3
	8.4731
	60.5
	5.1297
	65.1

	K+
	0.0547
	0.7
	0.0645
	0.5
	0.0855
	0.6
	0.0948
	0.7
	0.0524
	0.7

	Na+
	1.458
	19.7
	2.3897
	18.6
	2.2897
	15.0
	3.2967
	23.6
	1.7086
	21.7

	Mg2+
	1.2636
	17.1
	1.9398
	15.1
	2.6176
	17.1
	2.1339
	15.2
	0.9872
	12.5

	总阳离子
	7.404
	100.0
	12.8821
	100.0
	15.2723
	100.0
	13.9984
	100.0
	7.8779
	100.0

	Cl-
	2.8037
	37.2
	5.2182
	39.1
	6.9106
	48.5
	5.2464
	39.7
	1.6591
	23.6

	SO42-
	1.7364
	23.1
	4.6221
	34.6
	4.5597
	32.0
	3.935
	29.8
	2.9711
	42.3

	HCO3-
	2.9926
	39.7
	3.5089
	26.3
	2.7763
	19.5
	4.0235
	30.5
	2.3928
	34.1

	CO32-
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	总阴离子
	7.5327
	100.0
	13.3491
	100.0
	14.2465
	100.0
	13.2049
	100.0
	7.0229
	100.0

	水化学类型
	Cl·HCO3-Ca型水
	Cl·SO4·HCO3-Ca型水
	Cl·SO4·Ca型水
	Cl·SO4·HCO3-Ca型水
	SO4·HCO3-Ca型水


（6）包气带调查
本项目在原有厂区内进行改建。厂区包气带岩性主要为第四系上更新统—全新统冲洪积砾石、砂、亚砂土，其结构总体来说比较松散，包气带厚度大于180m，包气带天然防污性能较强。根据本工程厂区内包气带土壤环境质量调查结果，区内包气带的土壤环境质量可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
6.2.3.4地下水污染影响预测
（1）预测数据来源
本次评价引用《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造（P3实验室建设）项目环境影响报告书》对自建污水处理站非正常情况下对地下水环境的分析。
《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造（P3实验室建设）项目环境影响报告书》已对依托的天康生物股份有限公司（头屯河厂区）自建污水处理站非正常情况下，即污水调节池破损，一次性有较大量废水进入地下的情况下进行预测，预测其对地下水水质造成的影响。天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造（P3实验室建设）项目已于2019年7月9日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅下发的新环审〔2019〕99号批复文件，并于2020年12月完成自主验收。
（2）影响分析引用合理性分析
本次建设项目与《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造（P3实验室建设）项目》均位于天康生物股份有限公司（头屯河厂区）场地内，水文地质条件一致，产生的废水均排入厂区自建污水处理站，依托污水处理站处理达标后排入园区污水管网。《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造（P3实验室建设）项目环境影响报告书》中分析了厂区自建污水处理站非常工况下污水泄露对地下水环境影响，因此与本项目可能产生的特征因子（COD、NH3-N）、污染物源强及地下水污染途径一致，预测结论能够反应本项目的污染扩散状态及影响范围，本评价认为引用合理可行。
（3）影响预测模型
《天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造（P3实验室建设）项目环境影响报告书》仅对非正常情况下，即污水调节池破损，一次性有较大量废水进入地下的情况下，预测其对地下水水质造成的影响。
根据达西公式：
V=KI
式中：V为达西流速，即相对速度；K为包气带的渗透系数，由于第四系为砂砾结构，透水性一般，渗透系数取2m/d；I为水力坡度。
随着时间的增大，水力梯度趋于1，即入渗速率趋于定值，数值上等于渗透系数K。
水流实际流速为：
V′=V/n
进而得到污水入渗到达地下180m的时间为：
T=M·n/V=108d
式中：M为包气带厚度（m)，本项目所在地为180m；n为孔隙度，取0.3；
V为包气带平均速度（0.5m/d）。
可以看出，本项目所在地包气带防护性能较好，泄露穿透包气带需要108d以上。由于污水池均为地面上设备结构，不存在长期渗漏可能性，发生泄露后污染物通过包气带截流，避免了对地下水的污染影响。
[image: ]厂址区场地地层主要由上部砂砾石及全风化基岩残积土组成的混合土及下部的粉砂质泥岩、砾岩组成，包气带厚＞100m。由于包气带厚度较大，且存在着相对隔水层，污染物无法到达最底部，因此最下部观测点并未设置在底部，而是设置在黄土层22m处。如图6.2-3所示。
图6.2-3厂区岩性及观测点分布图
（4）计算结果
①厂址区包气带预测结果
运行HYDRUS-1D软件得到模拟结果如图6.2-4和6.2-5所示。
[image: ]N1：0.5m；N2：4.7m；N3：7.6m；N4：11m；N5：21m
[image: ]图6.2-4各观测点浓度随时间变化曲线图
N1：0.5m；N2：4.7m；N3：7.6m；N4：11m；N5：21m
图6.2-5不同时间节点纵向浓度分布图
由图6.2-4可以看出，表土（0.5m）在较短时间（约为500天）内污染物浓度上升很快，不到1000天即可达到饱和浓度。1500天时污染物开始到最下部观测点（约为22m处）随时间污染物浓度逐渐上升。在3000天时，5m处即达到污染物饱和状态。因此及时处理地表污染源将会有效阻滞污染物迁移进入地下水环境。
6.2.3.5预测分析结论
根据拟建项目水文地质资料可知，天康生物股份有限公司（头屯河厂区）污水处理设施及排水管网中污水发生渗漏时，单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粉质粘土层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。
天康生物股份有限公司（头屯河厂区）污水处理设施位于6#动物房大楼地下一层，从建筑结构上讲，地下土层和环境结构要求地下室设计上防水防渗，这直接关系着地下室使用的方便、结构、质量和地上楼体的结构安全性，因此在地下室工程中，防水防渗本身就是极为重要的，天康生物股份有限公司（头屯河厂区）6#动物房地下室底板厚度为400cm，基础采用抗渗混凝土，其抗渗等级为8级，并采用了自粘型防水卷材，污水站各种池体构筑物为地面上的钢体结构，发生渗漏可视化，从工程措施上减少了污水渗漏的可能性。同时建设单位应加强污水处理设施的日常运营管理，及时发现其渗漏现象并采取相关措施，加强防护，杜绝可能污染地下水的途径。
本项目场址包气带厚度超过100m，影响范围内未发现有饮用价值的含水层，对下游的自然环境影响较小，不会影响正常的生产生活。
因此从包气带的防护性能、污染途径、污染物种类以及对应措施分析可知，项目不会对区域地下水环境产生明显不利影响。建设单位必须加强工程质量控制、施工期施工质量及运营期管理，最大程度地确保高质量施工和运营期管理，减少废水贮存池的渗漏，定期进行地下水水质监控、对生产废水储水池的水量、水位进行建档监测，可及时发现各类废水池渗漏事故的发生，可有效的减少事故发生对环境的影响。
6.2.4运营期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc134944785]6.2.4.1噪声源强
[bookmark: _Toc35056779][bookmark: _Toc134944786]项目主要噪声源为压塞、轧盖机以及空压机、空气净化系统的风机噪声等，各种设备的声级值一般在75~100dB(A)。见表6.2-8。根据同类设备类比资料，在采取表6.2-8中相应的隔声降噪措施后，噪声声级的衰减量为10～20dB(A)，则预计各类噪声源的声级见表6.2-8。
表6.2-8项目主要噪声源强一览表单位：dB(A)
	序号
	产噪设备名称
	噪声源强
	降噪措施
	采取措施后噪声值

	1
	压塞机、轧盖机
	85
	优化设备选型、室内布置、外壳安装隔声罩
	65

	2
	灌装机
	75
	优化设备选型、室内布置
	55

	3
	纯水泵
	95
	优化设备选型、室内布置，外壳安装隔声罩
	75

	4
	空压机
	90
	优化设备选型、室内布置、基础减振
	70

	5
	空调设备
	100
	优化设备选型、室内布置、基础减振、外壳安装隔声罩
	80

	6
	换气风机
	90
	优化设备选型、室内布置、基础减振
	70


6.2.4.2噪声预测模式
本项目全线均位于车间，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声预测计算模型中的室内声源等效室外声源声功率级计算方法，则室外的倍频带声压级可按下式计算：


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
户外声传播衰减计算
a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算：
[image: ]
b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。
[image: ]

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
6.2.4.3预测前提
本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况，具体措施如下：
①用先进的、噪声小的工艺和设备。
②将产生噪声和振动的设备安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，并采取适当的减振措施，使其振动衰减加快，沿地面传播振动范围减小，同时降低噪声强度，则可降噪20—25dB(A)。
③设备间结构进行适当的隔声处理，以减小对外环境的影响，则可降噪15～25dB(A)。
④加强对员工生产过程的管理，避免非正常生产操作，减少突发性高噪声的产生和传播。
⑤加强员工个人防护，给员工配备耳塞等防护设施。
6.2.4.4预测结果
拟建工程噪声源对各厂界的影响，预测结果见表6.2-8。
表6.2-8声环境影响厂界预测结果单位：dB（A）
	预测点
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	背景值
	叠加值
	标准值
	达标情况
	贡献值
	背景值
	叠加值
	标准值
	达标情况

	东厂界
	49.4
	
	
	65
	达标
	49.4
	
	
	55
	达标

	南厂界
	27.1
	
	
	65
	达标
	27.1
	
	
	55
	达标

	西厂界
	41.7
	
	
	65
	达标
	41.7
	
	
	55
	达标

	北厂界
	48.2
	
	
	65
	达标
	48.2
	
	
	55
	达标


项目在封闭车间内运营，自身噪声源数量较少，通过选用低噪声设备、安装减振基座、车间封闭等措施处理后，声环境影响预测表明拟建工程建成运营后各边界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准要求。
16.2.5运营期固体废物影响分析
本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生，固体废物包括危险废物、一般性工业固废。
（1）危险废物
项目产生的危险废物主要有：合成肽生产过程中产生的废液S1，主要成分为有机溶剂，产生量约为31.81t/a；废树脂S2，产生量为0.0036t/a；不合格疫苗0.1t/a，过期药品、废试剂等约0.2t/a，废机械润滑油0.05t/a，废活性炭0.6t/a。废项目危废类别及产生量详见表4.4-2。
（2）一般性工业固废
一般性工业固废主要包括未经生物污染的破碎玻璃器皿、废塑料容器、废纸盒等包装废物等约4.5t/a，制水站废离子交换树脂0.5t/a。
项目固体废物及产生量详见表6.2-11。
表6.2-11本项目固体废物详情一览表
	序号
	项目
	类别及代码
	产生量（t/a）
	暂存位置
	处理处置措施

	1
	废包装、容器
	一般固废
	170-001-49
	4.5
	仓库
	外售综合利用

	2
	制水站废离子交换膜
	一般固废
	170-001-49
	0.5
	仓库
	设备厂家回收

	3
	合成肽生产废液S1
	危险废物
	275-006-02
	31.81
	危废库
	密闭储罐收集，密闭容器转移至危废库，由资质单位处理

	4
	废树脂
	
	275-006-02
	0.0036
	危废库
	密闭储罐收集，密闭容器转移至危废库，由资质单位处理

	5
	不合格疫苗
	
	275-008-02
	0.1
	危废库
	密闭处理后由资质单位处理

	6
	过期药品、废试剂
	
	900-002-03
	0.2
	危废库
	密闭处理后由资质单位处理

	7
	废活性炭
	
	900-041-49
	0.6
	危废库
	灭菌密闭处理后由资质单位处理

	8
	废机械润滑油
	
	900-002-08
	0.05
	危废库
	密闭处理后由资质单位处理


本项目产生的危废种类包括HW03医疗废物，HW08废矿物油与含矿物油废物以及HW49其他废物等。根据已签订的危废处置协议，定期由协议单位拉运处置，处置详情见表6.2-12。
表6.2-12危废处置协议单位情况表
	序号
	危废处置单位名称
	处置内容
	危废代码
	处置量（t/a）
	暂存
位置

	1
	新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司
	不合格疫苗
	HW03废药物、药品（900-002-03）
	0.1
	危废库

	
	
	过期药品、废试剂
	
	0.2
	

	
	
	合成肽废液
	HW02医药废物（275-008-02）
	31.81
	危废库

	
	
	废树脂
	
	0.0036
	

	2
	新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司
	废机械润滑油
	HW08废矿物油（900-002-08）
	0.05
	危废库

	
	
	废活性炭
	其他废物HW49（900-041-49）
	0.6
	危废库


综上，以上协议单位可接纳本项目产生的危险废物，且有能力对各类危险废物进行处置，项目采取的危险废物处置方式合理可行。
6.2.6运营期环境风险影响分析
环根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）的要求，本次环评将着重从风险识别、源项分析、事故后果分析、事故防范措施、事故应急预案等方面对本项目存在的环境风险进行评价；再根据评价结果，对项目提出可行的风险防范措施和建议，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。
6.2.6.1环境风险识别
本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。本项目风险源有：
（1） 工艺废水在污水处理站发生事故时未经处理的事故排放；
（2） 危险废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；
（3）生产过程中使用的化学试剂（主要是佐剂等有毒试剂）的贮存和使用过程引起的环境风险事故。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018），分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界值。定量分析危险物质数量与临界量的比值和所述行业及生产工艺特点，按照附录C对危险物质及工艺系统危险性进行等级进行判断。
表6.2-10本项目风险物质辨识一览表
	序号
	物质名称
	生产场所
	qi/Qi

	
	
	最大储量（t）
	临界值（t）
	

	1
	苯酚
	3.745
	5
	0.749

	2
	甲醇
	0.06
	10
	0.006

	3
	叔丁基甲醚
	0.135
	10
	0.0135

	4
	乙酸
	0.05
	10
	0.005

	
	合计
	0.77


由上表可知，本项目危险物质数量与临界值比值总和为0.77<1，本项目环境风险潜势为I，开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
6.2.6.2环境风险事故分析
项目生产过程中，危险化学药品和试剂用量极少，均使用原包装，远低于贮存场所临界量，使用时封闭操作，因此在储存过程中发生化学品泄漏几率很低。
根据项目特点，确定本项目的最大可信事故为风险物质在运输装卸和使用过程中由于操作不当导致容器破裂而造成化学品的泄漏。
甲醇、乙酸、苯酚和叔丁基甲醚泄露后，易挥发入空气中，将可能导致本企业职工及周围一定范围出现人中毒的间接不良后果。若遇明火或高热引起燃烧爆炸，火灾爆炸易造成二次污染，爆炸、火灾产生的浓烟通常含有许多有毒有害气体，消防废水也含有许多有毒有机物等有害物质，可能渗入地下对土壤和地下水造成污染。
6.2.6.3环境风险防范措施
化学品的储存、运输和处置均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《作业场所安全使用化学品的规定》。
①甲醇、乙酸、苯酚和叔丁基甲醚等危险化学品存放区于专用4#危险品仓库，地面均已进行防渗处理，堆存区周边设置围堰，由于化学品均堆存于化学原料库房，因此在堆存区域划分时，需远离易燃易爆物品，且堆存时进行分区堆存，在使用搬运过程中注意轻拿轻放，防止破裂。在仓库及其他区域按照消防设置灭火器材，并设置各种安全警示标志。
②按规定在厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。
③定期检修密封设备、加强泄漏检验以消除设备、管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。
④ 化学药品在贮存过程中必须定期检查容器的完好程度；在运输过程中必须置于被承认的、本质安全、防漏的容器中；化学药品在项目所属建筑物内运送，须遵守相关安全运输规定。
6.2.6.4环境风险事故应急预案和应急措施
（1）应急预案
事故应急救援预案是为了提高对突发事故的处理能力,根据实际情况预计未来可发生的事故，预先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设施的安全，而制定的行动计划，目的是要迅速而有效地将事故损失减至最少。为了减小风险事故对环境的影响，企业要成立应急救援组织，并采取可靠的风险防范措施，制定企业应急预案。让每个职工严守生产操作规范，熟悉应急预案，其内容主要有以下几方面：
1)成立应急组织机构，由各生产车间技术人员组成，主管领导总负责，明确职责，通力协作。
2)制订培训和演练计划，对应急人员进行专业培训，并通过考核才能上岗，定期演习和复查，根据实际情况定期检查和修正。
3)规定应急响应程序，严格规定报告程序、联系电话和响应措施，出现事故时，值班员及时报告主管领导，并启动应急响应程序。
4)应急设施、器材要落实并定期检查，及时更换，保证设备性能良好(5)、发生事故时，必须立即通知公安部门及生态环境部门。发生泄露事故时应立即将泄露液全部收集入地沟，然后交由有资质的危废处置单位统一处置。
6)现场抢险。发生事故时，按照事先制订的撤离和救护计划，立即组织人员紧急撤离、疏散和救护。划定事故警戒线，迅速采取封闭、隔离、消洗等措施，对事故造成的危害进行监测、处置，直到符合国家环境保护标准。
7)对事故性质、参数与后果要进行评估，解除事故警戒及善后恢复。
（2）应急措施
对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施：
1)事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案;
2)发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理;
3)事故发生后应立即通知当地生态环境局、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。
4)除有专业消防队外，公司还应组织义务消防队，并定期组织消防训练，使每名员工都会正确使用消防器材。
5)当发生事故时，公司保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，公司各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员补救工作顺利进行。
按照现场指挥划定的危险区域，重危区的边界使用红色警戒标志，中危区的边界使用橙色警戒标志,轻危区的边界使用黄色警戒标志,并合理的设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆和物资。
6)在发生火灾事故十分钟内，保卫部门应立即封锁全厂所有大门，除消防车、救护车、汽车运送消防器材外，无关人员一律禁止入公司，同时增加公司内外巡回和保卫检查工作。
7)在事故发生期间，全所职工必须坚守岗位，按照命令执行各项工作。
（3）应急预案落实情况
天康生物股份有限公司对本项目所在厂区已制定《天康生物股份有限公司制药一分公司突发环境事件应急预案》并取得备案（备案编号：6501062020- 197-L，详见附件）。本项目车间及主要依托工程均已纳入天康生物股份有限公司环境风险应急预案的管理范畴。本环评要求若厂区内项目有重大变动，应结合实际情况及时进行应急预案更新。
6.2.6.5风险评价结论
综上所述，本项目可能造成的环境风险较小，风险防范措施、应急预案较为完善，运营过程中应加强监管和应急演练，项目运营中可能产生的风险通过采取环评中提出的补充防范措施和制定相应的应急预案，风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。本项目环境风险分析内容详见表6.2-13。
表6.2-13建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	天康生物制药有限公司合成肽疫苗生产线（四车间）建设项目

	建设地点
	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园二期

	地理坐标
	东经87°23′38.432″，北纬43°54′35.346″，

	主要危险物质及分布
	甲醇、乙酸、苯酚和叔丁基甲醚，4#危化品仓库

	环境影响途径
	泄露后，易挥发入空气中，将可能导致本企业职工及周围一定范围出现人中毒的间接不良后果。若遇明火或高热引起燃烧爆炸，火灾爆炸易造成二次污染，爆炸、火灾产生的浓烟通常含有许多有毒有害气体，消防废水也含有许多有毒有机物等有害物质，可能渗入地下对土壤和地下水造成污染。

	风险防范措施
	①项目甲醇、乙酸、苯酚和叔丁基甲醚应利用专门仓库存放，地面进行防渗处理，堆存区周边设置围堰，由于化学品均堆存于4#库房，因此在堆存区域划分时，需远离易燃易爆物品，且堆存时进行分区堆存，在使用搬运过程中注意轻拿轻放，防止破裂。在仓库及其他区域按照消防设置灭火器材，并设置各种安全警示标志。
②按规定在厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。
③定期检修密封设备、加强泄漏检验以消除设备、管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。
④化学药品在贮存过程中必须定期检查容器的完好程度;种毒在运输过程中必须置于被承认的、本质安全、防漏的容器中;化学药品在项目所属建筑物内运送，须遵守相关安全运输规定。





[bookmark: _Toc12319]7环境保护措施措施及技术可行性论证
[bookmark: _Toc25121][bookmark: _Toc406753704][bookmark: _Toc446338553][bookmark: _Toc406753536]7.1废气污染防治措施
[bookmark: _Toc446338554][bookmark: _Toc301716907][bookmark: _Toc158530074]本项目废气排放主要来自合成肽生产过程中使用大量的有机溶剂，挥发性有机溶剂在投料、物料转移、溶剂配制、中间检验、物料外清消毒等环节均有有机废气排放。
根据本项目废气中挥发性有机物种类较多且浓度低等特点，本次采用活性炭吸附装置对废气中的挥发性有机物进行处理。
各操作间通风柜采用集气管道和集气总管将废气收集，集气总管接活性炭吸附装置一台（位于操作间和车间顶部夹层），处理后的废气经车间顶部排气筒排出，排气筒高度10m。车间内有机废气则由车间空调净化排风系统进行收集并引至排风口活性炭吸附处理设施处理，后经6m高车间排风口排出。项目废气处理装置位置示意图详见附图7.1-1。
活性炭吸附对本项目低浓度有机废气的处理效率以40%计，则经处理后的废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值和对应高度折算后的排放速率限值。
[bookmark: _Toc11047]7.2废水污染防治措施
7.2.1废水排放综述
厂内采取清污分流、分类处置的方式处理废水。工艺废水进入已建污水处理站，污水处理达标后，通过总排放口进入园区下水管网；非工艺废水为清净下水直接排入总排口，最终进入头屯河区污水处理厂。
7.2.2污水站废水处理工艺
全厂工艺废水和生活污水经格栅去除一些纤维和较大颗粒物后，在调节池停留一定时间匀质匀量后，将调节沉淀池的水用提升泵打进接触氧化池，池内填满生物填料，该池内设置蜂窝状方孔填料，填料淹没在废水中，长满生物膜，废水与生物膜接触过程中，在回转式曝气风机供气条件下，吸附在填料上的好氧微生物通过新陈代谢作用分解和消化有机污染物。填料选用优质的PVC组合填料，具有良好的布水布气性能。采用的中心廊道式微孔曝气使水体搅动与充氧同时进行，气泡细密，氧转移效率高。污水在其中停留6小时后进入二沉池。污水中95%以上的有机物被去除。生化处理后的污水进入消毒清水池，加入氯消毒。经过生化和消毒处理后，pH值、COD、BOD5、SS等指标，均能达到排放标准。
中心廊道式曝气方式，曝气管设置在池中间，在曝气时，空气带动水向两边循环，形成两个环流，罐体为圆形，因此无死角。曝气管是采用陶瓷微孔曝气管，其气孔小，不易堵塞，调节与更换方便，氧气的转移率大于18%，比一般曝气头高2倍～3倍。
曝气设备采用三叶罗茨式风机，运行噪声在45分贝以下。池内的陶瓷微孔管曝气系统曝气稳定，当气泡上升时向废水供应氧气，可以使生物接触氧化池有足够的溶解氧，又有适当的曝气搅拌强度。气水比不易过大，一般取(0.5～1.0)∶1，若气水比过大，会有部分老化脱落的生物膜被冲出生物接触氧化池而导致出水浊度升高。
厂内污水站采用的污水处理工艺见图7.2-2。
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7.2.4污水处理站处理效果
已建污水处理站设计处理水量为1000m3/d，均质调节池前端增设应急事故池，控制闸门及事故污水排水泵机组安装在均质调节池内。根据天康生物制药园污水站2020年验收意见，可知污水站各项水质稳定均满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值。
根据天康生物制药园现有污水站的验收监测报告，可知污水站目前单日最大运行负荷为707m3/d，处理余量293m3/d。本项目建成后预计依托处理量为5.04m3/d，现有污水站能够满足本项目依托条件。同时，污水站出水水质稳定均满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值，项目依托可行。
7.2.5污水处理厂依托可行性分析
天康生物股份有限公司（头屯河制药园）的所有废水经过处置后进入头屯河区污水处理厂，头屯河区污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区工业园区104省道南侧500m处，服务范围包括头屯河工业区、火车西站北站和王家沟油库地区，处理后的尾水作为绿化用水。头屯河区污水处理厂设计处理规模为3万m³/d，于2010年1月13日取得环评批复（新环评审函［2010］2号），2014年9月通过竣工环保验收（乌环验［2014］107号），验收结果表明：项目运行稳定，能够实现废水达标排放，验收批复见详见附件。
由于天康生物股份有限公司（头屯河制药园）总体日排水量较小，污水排放量约506.2m³/d，不影响工业区污水处理厂的运行。因此，该项目的污水治理措施及排放方案合理可行。
[bookmark: _Toc29990][bookmark: _Toc406753713][bookmark: _Toc446338555][bookmark: _Toc406753538]7.3噪声污染防治措施
本项目采用的噪声防护措施如下：
（1）运行噪声较大且无法控制产生噪声的设备，如各种泵、制冷设备均安装封闭厂房或室内，属于隔声降噪措施。
（2）所有转动机械部位加装减振装置，减轻振动引起的噪声。各种泵的进、出口均采用减振软接头，减少了泵的振动和噪声经管道传播。
（3）设备与地面或楼板连接处要采用隔振基础或弹性软连接的减振装置，以减少振动和设备噪声的传播。
（4）车间周围及厂区空地进行了建设绿化，绿地率较高，降低了噪声的影响。
[bookmark: _Toc446338556][bookmark: _Toc406753714][bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc406753539]7.4固废污染防治措施
7.4.1固废属性判定
（1）本项目排放的固体废物主要包括以下几类：
（2）工艺操作不当或客户退单产生的不合格疫苗；
（3）过期的药品、化学试剂等材料；
（4）定期更换的活性炭(根据实际情况更换周期约为6~9个月)；
（5）合成肽工艺废液；
（6）合成肽废树脂；
（7）机设设备定期维护产生的废机械润滑油；
（8）车间清洁区产生的一般废旧包装废料、废容器；
（9）纯水及蒸馏水制备过程中产生的废离子交换膜。
根据《国家危险废物名录》，以上固体废物除第(8)/(9)项外，均为危险固废。危废种类包括HW03医疗废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW49其他废物等。
7.4.2固体废物临时储存场所要求
[bookmark: _Toc194388846][bookmark: _Toc236451924][bookmark: _Toc236413288]根据《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》企业必须妥善收集、贮存和处置其实验活动产生的危险废物，防止环境污染，具体如下：
（1）建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存5年。
（2）及时收集其实验活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。
（3）配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、设备。
（4）按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置。
（5）转移危险废物的，应当按照《固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局的有关规定，执行危险废物转移联单制度。
（6）不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。
（7）国家环境保护法律、行政法规和规章有关危险废物管理的其他要求。
天康生物制药园包括厂内现有工程所有车间及实验室均在各自装置区设有高压灭菌柜，灭菌后固体废物均冷冻至专门的存放区内的冰柜中暂存，设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。同时配置专业管理人员进行严格管理，因此满足《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》要求，同时《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物的要求。
在采取了上述措施后可将其对环境的影响减至最小，不会产生二次污染。
7.4.2.1危险废物管理计划制定
天康生物制药园前期危险废物管理上存在不足，主要表现为运行管理模式不系统，台账记录不全，登记落实不到位。
整改后需按照环境保护部公告2016年第7号《危险废物产生单位管理计划制定指南》单独制定天康北区生物制药园的管理计划，管理计划应以书面形式制定并装订成册，主要内容包括：
（1）基本信息
基本内容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人以及联系方式等。
管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。
（2）过程管理
①危险废物产生环节
产品生产情况主要包括：原辅材料及消耗量、生产设备及数量、产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。
危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。
危险废物源头减量计划和措施：本项目根据自身产品生产和危险废物产生情况，在借鉴同行业发展水平和经验的基础上，提出减少危险废物产生量和危害性的计划，明确改进原料、工艺、技术、管理等方面的具体措施。
②危险废物转移环节
危险废物贮存情况:明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。
危险废物运输情况:危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。
危险废物转移情况:本项目需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。
③危险废物处置环节
危险废物委托处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量等。
（3）环境监测
天康生物制药园应对危险废物运行的相关参数、环境质量、污染物排放等进行监测。如：危险废物贮存设施运行的工艺参数及主要原辅材料消耗情况等；污染物监测指标（如废水、废气的特征污染物和主要污染物，噪声等）及监测频率和时间安排等。
自行开展环境监测的，应当具有相应的监测仪器和设备，并制定有监测仪器的维护和标定方案，监测人员应当具备相关资质；不具备自行监测能力的，应当与有监测资质（通过计量认证）的单位签订委托监测合同。
（4）建立台账
天康生物制药园要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账（如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。天康生物制药园应逐步采用信息化手段建立危险废物台账，在台账工作的基础上如实向所在地生态环境局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
7.4.2.2危险废物管理措施
根据《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》，要求企业必须妥善收集、贮存和处置其实验活动产生的危险废物，防止环境污染，提出以下整改措施。
（1）建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存5年。
（2）及时收集其实验活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。
（3）配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、设备。
（4）按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置。
（5）转移危险废物的，应当按照《固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局的有关规定，执行危险废物转移联单制度。
（6）不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。
（7）国家环境保护法律、行政法规和规章有关危险废物管理的其他要求。
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重点防渗区：危废暂存间及污水处理站(含事故应急池)为重点防渗区，危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求采取防渗措施（渗透系数K≤10-1cm/s），污水处理站（含事故应急池）应按照《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610-2016）重点防渗区的要求采取防渗措施（渗透系数K≤10-7cm/s）。综上所述，要求重点防渗区域防渗层的防渗性能等效厚度≥6.0米、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。
一般防渗区:研发中心、动物房等需按照《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610-2016)一般防渗区的要求采取防渗措施，防渗层的防渗性能等效厚度≥1.5米、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。
简单防渗区：生产车间、锅炉房、办公生活楼设置为简单防渗区，地面可采取一般水泥硬化。
本项目涉及的危废暂存间、灭活生产车间、污水处理站、锅炉房等构筑物均依托现有，仅在部分构筑物内采取少许改建措施，项目依托的构筑物分区防渗示意图如图7.5-1。
在采取上述措施后，项目涉及的构筑物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610-2016)的防渗要求。项目正常运行过程中，仅存在工艺车间的跑、冒、滴、漏及污水处理池体内废水在稳定水头驱使下的渗漏，但受防渗层阻隔，跑、冒、滴、漏的污染物不会进入地下水系统，池体构筑物下渗进入含水层的污染物量极小，不会对地下水环境产生影响；非正常状况下，受废水处理站池体防渗层老化等因素影响，池体内废水沿防渗层裂缝下渗进入含水层，将对地下水水质产生影响，需在核实位置设施地下水监测井对水质进行定期监测。
由于项目区地下水埋深较深，新开地下水井实施难度大，地下水监测拟征用附近现有绿化灌溉水井做为本项目地下水监测井，该井位于厂区地下水流场下游方向，井深约38米，为潜水层，计划每年开展一次地下水现状监测。
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9环境经济损益分析
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天康生物制药园不但有很好的经济效益，其社会效益也是比较好的。项目实施在局部促进相关生物制药水平的提高，在宏观上对我区畜牧业发展起到促进作用。
8.1.1对畜牧业总体发展做出了贡献
畜牧业是我国大农业的重要组成部份，随着规模化养殖技术日益普及，畜牧业占农业总产值的比重逐年提高，已由改革开放初期的14%上升到31%左右，农民家庭经济收入中，平均有15%来自于畜牧业，在中西部地区所占的比重更大。特别是改革开放以来，我国人民的生活水平得到显著提高，人民群众对肉、奶、蛋的需求逐年增加，加上出口创汇的需要，畜牧业的发展有着广阔的市场和无限的商机。新疆是我国一个多民族聚居的牧业省区，地域辽阔，经济落后。改革开放以来，畜牧业已迅速发展成为相对独立的产业和农村牧区经济的支柱产业，发展畜牧业已成为农牧民脱贫致富的主要途径之一。近年来自治区人民政府强调进一步调整农业产业结构，重点支持发展畜牧业，特别是奶牛产业、细羊毛产业和牛羊肉产业，因此在今后一段时期，畜牧业能否取得大幅度发展关系到新疆国民经济总体目标的全面实现，关系到新疆的农牧民能否与全国人民同步进入小康，特别是关系到新疆的经济繁荣和社会长期稳定。
加强动物防疫，扑灭国际兽疫局（OIE）《国际动物卫生法典》中“无规定动物疫病区”规定的动物疫病，降低动物的发病率和死亡率，对促进我国畜产品加工业发展及出口贸易增长、提高畜牧业的质量和效益有着关键作用。
天康生物制药园的实施为新疆以及全国畜牧业提供优质高效安全的疫苗产品，为畜牧业发展起到了有力的保障支持作用，为畜牧业增效、农牧民增收、农村社会经济发展和社会主义新农村建设做出了贡献。
8.1.2适应了国家疫苗质量提高的需要
动物用疫苗等兽用药品是诊断和预防畜禽疫病及人畜共患疫病的生物制剂，我国坚持预防为主的动物疫病防制战略，因此，动物用医药制品在畜牧业生产和公共卫生事业中的地位极其重要。动物疫苗对于动物疫病的防治最举足轻重的作用，开发动物疫苗也是我国落实动物疫病防治工作中最重要的工作环节环节。为全面落实强制免疫工作，农业部会同财政部制定了《国家动物疫病强制免疫计划》，其中包括对高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等4种动物疫病实行强制免疫。规范和计划对当前动物疫苗的新品种的开发，生产质控及免疫计划实施均提出了新的挑战。
天康生物制药园的建设和实施使我国部分疫苗的质量得到大幅提高，部分达到国际先进水平，对全国重大疫病防制起到积极作用，经济和政治意义重大。
9.1.4符合国家高新技术产业政策
天康生物制药园符合国家高技术产业化发展总体思路和目标，属于国家当前优先发展的高技术产业化重点领域指南鼓励支持的130项高技术产业化重点领域。
天康生物制药园填补了新疆兽用生物制药行业的空白，将使新疆兽用生物制药产业一步跻身全国领先行列，新疆兽用生物药品将以崭新的高科技形象进入内地甚至国际市场参与竞争，对于提高新疆高新技术产业增加值、推进新疆新型工业化建设具有重要意义。
9.1.5缩小与世界水平的差距
天康生物制药园对缩小国内制药装备工业与世界先进水平的差距具有促进作用。
由于历史的原因，我国制药装备技术水平同世界先进水平相比差距较大。近年来，随着我国经济持续高速发展，畜牧业对生物药品的质量和数量要求明显提高，这既推动了生物制药行业的快速发展，也促进了制药装备工业的繁荣。天康生物制药园采用国际先进水平的技术和装备，向国内制药装备制造厂商提出配套设备和耗材加工要求，各厂家将围绕我们的工艺要求展开科技攻关，在满足天康生物制药园需求的同时，熟练掌握并研究吸收引进设备的技术性能，为制药装备技术再创新积累基础。
9.1.6保护环境的需要
优质疫苗能够预防和消灭病原微生物，可以减少消毒剂和化学药品的使用，对环境保护、发展低碳经济具有不可忽视的作用，这也是天康生物制药园对环境做出的不可忽视的贡献。
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（1）资源及能源消耗
天康生物制药园实施将造成的环境损失之一表现在占用资源和消耗一定的能源。
工程建设将占用相应的土地资源、原料资源、水资源、污染物排放等于占用当地的环境纳污容量和污染物总量控制指标，也是对资源的占用。
但是总体而言，天康生物制药园属于高科技生物制药行业，占用的资源量少，但是产出效益较好，是国家鼓励发展的高新行业。
（2）环境负荷增加
天康生物制药园建在头屯河工业园二期，虽然污染物排放量较少，但所排放的污染物量都是净增加的，环境污染负荷将是增加的，相应会带来一定的环境问题。根据现状监测资料预测统计，天康生物制药园运营至今并没有对周围环境产生影响。
从其产生的社会效益、经济效益及环境负荷综合来看，天康生物制药园的经济环境效益比还是比较好的。
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本项目总投资3000万元，环保设施投资为980万元，占项目总投资的32.7%，采取的环保措施及设施的投资情况详见表9.2-1。
表9.2-1环保投资一览表单位：万元
	序号
	污染源
	主要设施
	环保投资

	1
	噪声治理
	消声减振设施
	10

	
	固废
	废液罐、各类收集容器
	30

	2
	
	危废委托处理
	120

	4
	废气
	风机、空调净化系统、活性炭吸附、6m排风口
	800

	5
	
	通风柜管道、活性炭吸附、10排气筒
	20

	合计
	
	980
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本项目设计采取了合理布局、选用节能新设备等节能降耗措施；生产装置按流程顺序进行设备布置，并尽可能利用位差自流顺送物料，自上而下，最大限度减少流体输送设备的数量，既节能又有利于生产。
综上所述，本项目采用成熟可靠的工艺技术，有效降低了生产成本，减少了能源消耗和对环境的危害，在经济方面和环保方面具有十分重要的意义。具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。
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10环境管理与监测计划
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环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
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[bookmark: _Toc324778799][bookmark: _Toc406753791]环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对建设项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构。
根据天康生物制药园目前的情况可知，项目没有成立专门的环保部门，仅设置了2-3名兼职安环管理人员，负责各项环保设施的运行管理工作、各个设备的清洁运行情况以及废水处理站、废气处理、固废处理存放等环保设备的正常运行情况。
环境监督管理工作无专人负责。评价提出应建立环保部门，加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责、建立日常环保数据台账。
由于天康属于集团公司，有多个同类型制药企业，应在公司层面建立环保部，负责项目立项-建设-验收-日常管理的制度建立，在高新区北区天康生物制药园下设环保科，设立环境专管员对建设项目的环境管理和环境监控负责，并受公司、项目主管单位及环保部门的监督和指导。
10.1.2环境管理机构的职责
天康公司环保部、下属环保科的职责包括：
（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。
（2）组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。
（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。
（4）参加项目的环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。
（5）项目运营期，每季度对建设项目的各环保设施运行情况全面检查一次。
10.1.3环保管理制度
结合我国有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，企业建成后应建立、健全各项有关的环保管理制度。
10.1.3.1严格执行“三同时”的管理条例
新修改的《建设项目环境保护管理条例》取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可,改为建设单位自主验收,进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。根据建设项目环境管理的要求，工程建成并进行一段时间试生产后，及时组织环境保护设施竣工验收，本项目环保竣工验收由建设单位组织实施。建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后6个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过9个月。
本次评价针对项目污染物排放特点提出以下“三同时”验收要求，详见表10.1-1。
表10.1-1竣工环境保护验收一览表
	污染源
	处理设施
	验收内容
	验收标准

	废气防治
	通风柜废气
	活性炭吸附+10m排气筒
	通风柜废气经管道收集后安装活性炭吸附设施，排气筒位于4号车间屋顶（10m）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	车间废气
	活性炭吸附+6m排风口
	车间废气经空调过滤器收集过滤，并在排风口前安装活性炭吸附装置。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	废水
	工艺废水
	污水处理站
	工艺废水经污水处理站处理后排放
	《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）

	噪声
	消声、隔音降噪
措施
	设备隔声，引风机隔
声罩
	昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类

	固废
	固废
	各类危废分类暂存，定期交由协议资质单位集中处置
	危废分类暂存，标识标牌规范化


10.1.3.2落实排污许可制度
根据《排污许可证管理暂行规定》、《控制污染物排放许可制实施方案》，直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位，应当取得排污许可证；
排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。
实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
对排污单位排放水污染物、大气污染物的各类排污行为实行综合许可管理。排污单位申请并领取一个排污许可证。
本项目严格落实排污许可制度，本项目于2023年3月24日取得排污许可证，证号为91650106MA790DK6XU，并严格安证排污，排污许可证详见附件。
10.1.3.3健全污染源自动监测管理制度
根据《污染源自动监控管理办法》，列入污染源自动监控计划的排污单位，应当按照规定的时限建设、安装自动监控设备及其配套设施，配合自动监控系统的联网。新建、改建、扩建和技术改造项目应当根据经批准的环境影响评价文件的要求建设、安装自动监控设备及其配套设施，作为环境保护设施的组成部分，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
根据现场调查，天康生物制药头屯河制药园区目前暂未安装污水在线监测系统，本次环评提出安装的自动监控系统以及运行和维护，应当遵守以下规定：
（1）厂区总排口处安装在线监测系统
（2）自动监控设备的操作人员应当按国家相关规定，经培训考核合格、持证上岗；
（3）自动监控设备的使用、运行、维护符合有关技术规范；
（4）定期进行比对监测；
（5）建立自动监控系统运行记录；
（6）自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用人工监测方法报送数据。
10.1.3.4环境管理台账管理要求
为了进一步加强公司环保工作，建立健全环保管理台账，根据国家生态环境部关于排污许可证申请与核发技术指南及企业环境标准化建设规范等相关要求，制定环境管理台账制度如下：
（1）环境管理台账主要包括：基本信息、生产经营设施运行管理信息、污染防治设施信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容的环境管理台账。
（2）生产设施信息，包括生产设施基本信息和运行管理信息；污染设施运行台账主要内容包括设备设施基本信息、检维修记录、检测记录、运行记录等;监测记录一般应包括自动监测运维、手工监测和监测期间生产及污染治理设施运行状况记录等;其他环境管理信息，包括污染治理设施故障处理、特殊时段管理要求执行、非正常情况运行和污染物排放信息、旁路放风记录和无组织废气污染防治措施管理维护信息等。
（3）公司应设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。
（4）环境保护台账保存期限不低于5年。
10.1.3.5环境信息公开制度
企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。根据规定需公开的内容如下：
（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（三）防治污染设施的建设和运行情况；
（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（五）突发环境事件应急预案；
（六）其他应当公开的环境信息。
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[bookmark: _Toc406753794][bookmark: _Toc322801804]10.2.1基本原则及监测内容
（1）基本原则
根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。
（2）监测内容
根据项目特点及隶属环保部门核定的污染排放口、污染因子，设定监测点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测、危险废弃物贮存去向等。
[bookmark: _Toc322801805][bookmark: _Toc406753795]10.2.2企业内部环境监测机构的任务和职责
（1）制定季度和年度的监测计划；
（2）根据国家环境标准，对各污染源、厂区及相关区域进行日常性监测；
（3）对本企业污染源进行调查、分析和研究，掌握各污染源污染物排放情况和排放特征；
（4）及时整理监测数据和资料，按规定时间编制各期报表和编写报告；
（5）参加本企业污染事故调查及环保设施的竣工验收工作，配合环境监督管理部门的工作和监测机构的现场工作。
[bookmark: _Toc322801806][bookmark: _Toc406753796]10.2.3环境监测
本次评价环境监测计划内容主要包括污染源监测及环境质量监测布点的原则、监测项目、监测任务、审核制度和实施机构等。
10.2.3.1监测计划
本项目环境监测工作由本企业委托环境监测单位进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由综合办公室派专人管理并存档，本企业配备专职人员。
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监测点位及频次；监测点位为厂区污水总排放口，在监测频次为每季度1次。
监测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、pH和流量设置废水在线监测设备，在污水接管口安装流量计和在线监测仪，对出厂废水严格进行监测控制，以确保污染物的达标排放。废水每日检测记录台账制度。
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厂界噪声：在厂界设4个厂界噪声监测点，每年监测2次。
（3）土壤环境监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中跟踪监测要求，
在厂区内及厂区外各设一处土壤环境监测点，每5年对土壤环境监测一次。
（4）环境空气监测
有组织：非甲烷总烃，每年一次；
无组织：厂址下风向一个点，对非甲烷总烃进行监测，每年一次。
（5）地下水监测
由于项目区地下水埋深较深，新开地下水井实施难度大，后期地下水监测任务拟征用附近绿化灌溉水井做为本项目地下水监测井，该井位于厂区地下水流场下游方向，井深约38米，为潜水层，计划每年开展一次监测。
10.2.3.2监测方案
运行期污染源监测包括废气、噪声、废水、土壤污染源，污染源监测方案见表10.2-1。
表10.2-1运营期污染源监测推荐方案
	类型
	监测对象
	监测项目
	监测频率
	监测方式

	噪声
	厂界噪声
	等效连续A声级
	每年两次
	委托监测

	废气
	厂界非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	每年一次
	委托监测

	
	有组织非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	每年一次
	委托监测

	废水
	全厂总用水表前
	用水量、排水量、去向
	每年一次
	委托监测

	
	污水站排放口
	COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、pH和流量
	每季度一次
	委托监测

	地下水
	地下水井
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等浓度，以及pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、铁、锰、砷、汞、镉、六价铬、铅、镉、硫化物、氰化物、总大肠菌群、菌落总数等
	每年一次
	委托检测

	土壤
	厂区内及厂区周围土壤
	建设用地土壤污染风险基本项目
	每5年一次
	委托监测


[bookmark: _Toc440559502][bookmark: _Toc9567][bookmark: _Toc446338580]10.3排污口规范化设置
废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。
（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（3）环境保护图形标志
在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表10.2-2，环境保护图形符号见表10.2-3。
列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。
污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。
表10.2-2环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表10.2-3环境保护图形符号一览表
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[bookmark: _Toc322801819][bookmark: _Toc406753806]本项目利用预留合成肽车间新建合成肽疫苗生产线1条，年产猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽TC98+7309+TC07）4800万ml。
[bookmark: _Toc22990]11.2环境质量现状评价
11.2.1环境空气质量现状
本项目大气环境质量现状评价根据大气导则要求进行分析说明，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。站点监测数据表明，乌鲁木齐市2022年环境空气质量不达标。
补充监测的非甲烷总烃环境质量满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中推荐值。
11.2.2水环境质量现状
由监测结果显示，在监测的14项指标中有10项指标达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，但总硬度、溶解性总固体等4项指标超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。超标原因与当地水质有关。
11.2.3声环境质量现状
从监测结果可以看出，拟建项目区声环境质量较好，昼、夜间全部测点均能达标。
[bookmark: _Toc134944855][bookmark: _Toc132446260][bookmark: _Toc11936][bookmark: _Toc24212][bookmark: _Toc11528][bookmark: _Toc18748][bookmark: _Toc441572638][bookmark: _Toc446338584][bookmark: _Toc286659952][bookmark: _Toc320781721][bookmark: _Toc286660401]11.3污染物排放情况
11.3.1废气污染物排放情况
各操作间通风柜采用集气管道和集气总管将废气收集，集气总管接活性炭吸附装置一台（位于操作间和车间顶部夹层），处理后的废气经车间顶部排气筒排出，排气筒高度10m。车间内有机废气则由车间空调净化排风系统进行收集并引至排风口活性炭吸附处理设施处理，后经6m高车间排风口排出。经处理后的废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值和对应高度折算后的排放速率限值。对周围环境空气影响程度可接受。
11.3.2废水污染物排放情况
综上所述，项目生产废水年排放总量253.78m3/a(不含清净下水3498.69m3/a)，工艺污水经收集后进入厂区污水站处理达《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)表2中标准后，经市政污水管网送至头屯河区污水处理厂再次处理。
11.3.3噪声排放情况
项目经有效的降噪措施处理后各厂界可满足工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准要求，达标排放。
11.3.4固体废物排放情况
项目产生的危险废物在厂区危废暂存间分类暂存，定期委托新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司和新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司进行分类处置，由上述公司负责定期清运处理。
一般性工业固废主要包括未经生物污染集中收集后由环卫部门统一清运处理。
[bookmark: _Toc9287][bookmark: _Toc23832][bookmark: _Toc31773][bookmark: _Toc6335]11.4主要环境影响评价
[bookmark: _Toc132446261][bookmark: _Toc134944856]11.4.1施工期环境影响评价
本项目施工期产生污染物较少。在采取合理安排施工作业时间、严格控制施工规模、规范施工人员的管理、加强洒水降尘、及时清运施工垃圾等相关保护措施后对环境影响较小。
11.4.2运营期环境影响评价
11.4.2.1废水
本项目工艺污水经收集后进入厂区污水站处理达《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)表2中标准后，经市政污水管网送至头屯河区污水处理厂。
11.4.2.2废气
本项目车间排风口及通风柜排放的有机废气经活性炭处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值和对应高度折算后的排放速率限值。
11.4.2.3噪声
项目高噪声设备数量较少，主要来源于水泵、空调外机等设备运转时产生的噪声，经隔声减震、距离衰减等措施治理后，项目院界噪声可以保证达标排放，对外界声环境影响较小。
11.4.2.4固废
本项目危废分别收集暂存于危废暂存库内，委托资质单位进行分类处置，由上述公司负责定期清运处理。一般性工业固废集中收集后由环卫部门统一清运处理。采取上述措施后，项目产生的各类固体废物均能够得到妥善处理和处置，对环境影响很小。
[bookmark: _Toc14474][bookmark: _Toc27572][bookmark: _Toc28221][bookmark: _Toc26040]11.5公众意见采纳情况
本次环评以网络公示、报纸公示、现场公示和填写“项目环境保护公众参与调查表”相结合的方式，广泛征求意见。公众参与调查结果表明当地公众支持本项目建设，无反对意见。网络公示、报纸公示、和现场公示期间，均未收到反对意见。
建设单位应在建设过程中及运营后加强管理，应重视公众提出的意见和要求，力求解决好公众关心的各类环境问题，严格执行“三同时”制度，以取得当地人民政府和群众的支持，确保经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。
[bookmark: _Toc20705][bookmark: _Toc2985][bookmark: _Toc7259][bookmark: _Toc28830]11.6环境保护措施要求
[bookmark: _Toc134944857]（1）废水
本项目生产废水排至污水处理站，经处理达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）新建企业水污染物排放限值后，排入园区污水管网，最终进入头屯河区污水处理厂。
（2）废气
本项目车间排风口及通风柜排放的有机废气经活性炭处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值和对应高度折算后的排放速率限值。
（3）噪声
项目高噪声设备数量较少，主要来源于水泵、空调外机等设备运转时产生的噪声，经隔声减震、距离衰减等措施治理后，项目院界噪声可以保证达标排放，对外界声环境影响较小。
（4）固废
项目一般工业固废委托环卫部门清运；危险废物于厂内废物暂存库暂存后委托有资质单位处置，不会产生二次污染。
综上，本项目采取的废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施成熟、有效，既可以满足相应环境保护标准要求，又能起到相应的预防效果，在经济、技术和环境保护方面均是可行的。
[bookmark: _Toc13338][bookmark: _Toc31974][bookmark: _Toc23818][bookmark: _Toc4058]11.7环境经济损益分析
本项目各污染物均可保证达标排放，采取的环境保护措施为妥善良好的污染防治措施，技术可行、经济合理。本项目总投资3000万元，其中环保投资980万元，占总投资的32.7%。为企业创造经济效益的同时，还可以上缴较高的地方财税，对于振兴区域经济，提高人民生活水平做出了较大贡献。
[bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc11468][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc16391]11.8环境管理与监测计划
项目施工期及运营期应加强环境管理，设置环境管理机构，执行环境管理台账制度，严格按照总量控制指标执行，定期完成污染源监测计划及现状跟踪监测计划，并自觉向社会公开环保信息。
[bookmark: _Toc12805][bookmark: _Toc30814][bookmark: _Toc13520][bookmark: _Toc17797][bookmark: _Toc17196][bookmark: _Toc15088][bookmark: _Toc25103]11.9总量控制
结合项目污染物的排放情况，对本项目总量控制指标建议如下：
（1）大气污染物总量控制
本项目涉及到的大气污染物总量控制因子为VOCs（以非甲烷总烃计），排放量为0.01t/a。
（2）水污染物总量控制
本项目涉及到的水污染物总量控制因子为COD和氨氮，由于项目区污水最终进入市政污水处理厂，故不设总量控制因子，由污水处理厂统一核算，避免重复计算。
[bookmark: _Toc14104]11.10环境影响评价结论
本项目选址符合国家产业政策的要求，符合当地的环境保护规划要求，项目选址具有合理合法性和环境可行性。
本项目废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放。安全措施规范，可以有效防止安全事故的发生。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境所构成的影响处于可接受范围，污染物的排放满足环境容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性。
本评价报告书认为，项目符合国家产业政策、城市总体规划、环境功能区划，以及清洁生产要求，运营期间应加强环境管理，认真落实环境工程措施，严格控制医疗废物污染，确保环保设施正常运行，实现废气、污水、噪声稳定达标排放。该项目采取环境工程措施后，环境污染可得到有效控制，对环境空气、地表水、声环境影响较小，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc12075]11.10要求与建议
(1)要求严格执行本评价提出的环境管理措施。建立并完善环境管理机构，将其纳入到生产管理的轨道，并积极主动与当地环保部门配合，作好各污染源的监测、监督工作。制定严格的操作程序和有效的监控机制，使各类清洁生产技术措施产生最佳效果。
(2)要求建设单位一定要加强生产管理和生产设备的日常维护，保证各环保设施的正常运行，杜绝事故现象的发生。
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