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1、概述
1.1 项目实施背景
近年来，各地方、各部门按照党中央、国务院的部署，把发展循环经济作为调整经济结构、转变发展方式的有效途径，循环经济是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是解决我国资源环境瓶颈约束的根本性举措。废旧塑料的回收利用作为一项节约资源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益，石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。

我国废弃塑料主要为塑料薄膜、塑料丝及编织品、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、日用塑料制品、塑料袋和农用地膜等。废弃塑料绝大多数不可降解，应用之后处理若不得当，势必会污染环境，危害人体健康。废旧塑料回收再利用企业将这些废塑料回收并经过人工筛检分类后，再经过破碎、热熔造粒等工序，制成塑料颗粒，再按照品相进行分类，最后成为可以再次利用的再生塑料，在获取经济效益的同时增加了塑料的流通价值，减少了人类对资源的消耗，亦可缓解环境污染问题，我国废塑料回收利用行业正处于升级转型期，规范废塑料回收利用行业发展秩序是当务之急。

额敏县属于干旱地区，农业供水需求量大，供水矛盾突出，在推广了滴灌节水技术后节水效果非常明显，目前额敏县农作物滴灌面积达80.09万亩，随着滴灌农田面积的进一步扩大，滴灌带的使用量也大幅增加，滴灌带在使用后如不进行回收、资源利用，不仅会造成资源的浪费还会对环境造成污染，利用废旧塑料熔融造粒，可缓解塑料原料供需矛盾也可缓解污染问题。废旧滴灌带在回收后加工成颗粒，依然具有良好的综合材料性能，可满足拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产，由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。目前塑料价格保持高位，再生塑料的成本优势明显，塑料制品行业对再生塑料的需求量持续增加，再生塑料行业发展前景较好，本项目旨在通过废旧滴灌带回收，减少农田废旧塑料污染，同时通过再加工利用，生产滴灌带等滴灌材料，用于滴灌节水农业，将进一步促进当地旱作节水农业建设，进一步提高旱作耕地的土地生产率和产出效益，而且对缓解项目区水资源供需矛盾、增强农业产业的经济实力以及保护区域生态环境具有重要作用，在此背景下，额敏县金宇泉塑料制品有限公司综合考虑现有市场需求和自身技术条件，拟在塔城地区额敏县东郊建设滴灌带加工生产建设项目，原料主要来源于周边地区，选址综合考虑了所在区域滴灌带使用情况、辐射周边农业生产范围、减少产品运输距离，可有效提高当地滴灌带的循环再利用。

1.2 环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中有关规定和要求，该建设项目需进行环境影响评价；本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“二十六、 橡胶和塑料制品业；53塑料制品业；以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；额敏县金塔毛纺织有限公司塑业加工厂建设项目环境影响评价报告书2年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的” 的范畴，需编制环境影响报告书，为此，受额敏县金宇泉塑料制品有限公司的委托，我公司接受了额敏县金塔毛纺织有限公司塑业加工厂建设项目环境影响报告书的编制工作，接受委托后，我单位立即组织有关环评工作人员赴现场进行了实地踏勘，对评价区范围的自然环境及规划情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象、环境现状等资料，按照环境保护等相关法律法规、技术导则要求，编制完成了该项目环境影响报告书，由建设单位报请生态环境管理部门审批后，将作为建设单位在项目建设和运行过程中各项环保工作及主管部门进行环境管理的技术依据。
环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，具体流程详见建设项目环境影响评价工作程序图。
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图1-1     建设项目环境影响评价工作程序图
1.3 分析判定相关情况

1.3.1 产业政策符合性

本项目属于废旧资源回收再生利用项目，根据国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改），本项目属于“第一类 鼓励类 四十三、环境保护与资源节约综合利用27废旧木材、废旧电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废油脂等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，拟建项目生产工艺及设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中限制和淘汰类之列、符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》和《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中相关要求，本项目的建设符合国家产业政策要求。

1.3.2 选址合理性

本项目选址位于塔城地区额敏县东郊，占地类型为工业用地，项目选址不在国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》用地项目之列，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物景观等环境敏感区和城市建成区内，从拟建场地周围情况看，厂址周围无特殊环境制约因素，本项目厂址选择是可行的。       

1.3.3 相应行业规范符合性

本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）、《进一步加强塑料治理的意见》(发改环资【2020】80号)、《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发[2020]5号）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部[2012]55号文）中的相关要求。

1.3.4 三线一单符合性

本项目选址不在生态保护红线内；运营期采取污染防治措施可达标排放，不会突破所在区域的环境质量底线；项目不属于高耗能项目，资源消耗量较小，符合资源利用上线要求，本项目的建设符合《关于印发《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（塔行发〔2021〕48号）要求。
1.4 关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题：关注项目建设与运营期所造成的主要环境影响；通过项目在建设施工期及建成后运营期所排放的污染物对区域环境质量影响的程度、范围，进行分析、预测和评估；明确项目产生的主要环境影响；关注项目建设与运营过程应采用的环境保护措施；对项目建设可能引起的环境污染提出可行的预防或减缓措施；使项目建设带来的负影响减少到最低程度；着重考虑挥发性有机废气污染控制措施和生产废水处理后综合利用、零排放的可行性。

1.5 环评报告书的主要结论

本项目符合国家及地方相关产业政策及规划，建设区域环境质量现状满足环境功能区划的要求；项目所用原料供给便利充足；项目产生的废气、废水、噪声及固体废物均采取了有效的防治措施，可达标排放，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响，因此，在切实落实各项环保措施的前提下，从环保角度考虑该项目可行。

2、总论

2.1 编制依据

2.1.1 相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订版）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订版）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 ）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订版）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004.08.28）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（14）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（15）《国家危险废物名录》（2021年版）（部令第15号）；

（16）《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改》；

（17）《国务院关于加强环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号，1996.08.03）；

（18）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2008.03.28）；

（19）《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.07.03）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（22）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）；

（23）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（环发[2001]4号）； （24）《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发[2012]98号）；

（25）《关于发布<废塑料加工利用污染防治管理规定>的公告》（环境保护部、发展改革委、商务部2012年第55号公告）；

（26）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（27）《环境保护公众参与办法》（部令第4号，2019.01.01）；

（28）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）；

（29）《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息部公告2015年第81号）；

（30）《进一步加强塑料治理的意见》(发改环资[2020]80号)。
2.1.2 部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2020.11.30；

（2）关于印发《国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见》的通知，环发〔2005〕114号，2005.10.10；

（3）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号，2015.1.8；

（4）《资源综合利用目录（2003年修订）》，发改环资〔2004〕73号，2004.01.12；

（5）《产业结构调整指导目录（2019年版）》及2021年修订，2021.12.30；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发2004〔2012〕77号，2012.07.03；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012.08.07；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.09.10；

（9）《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告；

（10）关于加强西部地区环境影响评价工作的通知，环发〔2011〕150号，2011.12.29；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）2015.04.02；

（12）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，环发〔2011〕128号；

（13）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办〔2013〕104号，2013.11.15；

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号，2014.03.25；

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）2016.5.28；

（16）国务院国发〔2000〕38号文“全国生态环境保护纲要”，2000.11.26；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件，环评[2016]150号），2016年10月26日；

（18）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，国家环保总局，环办〔2003〕25号，2003.3.25；

（19）国家发改委关于支持新疆产业健康发展的若干意见，发改产业〔2012〕1177号，2012.5.6；

（20）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发〔2015〕162号；

（21）《控制污染物排放许可制实施方案》，国办发〔2016〕81号，2016.11.10；

（22）《排污许可证管理暂行规定》，环水体〔2016〕186号，2016.12.23；

（23）关于发布《废塑料加工利用污染防治管理规定》的公告（2012年8月24日）；

（24）国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见（国办发[2011]49号）（2011年11月04日）；

（25）《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）；

（26）《危险废物转移管理办法》，2022.1.1；

（27）《国家危险废物名录》（2021）；

（28）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019.6.26）。

（29）《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发〔2020〕5号）。

（30）《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）。

2.1.3 地方法规及政策
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2019.01.01；

（2）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，第11届人大第9次会议，2010.05.01；

（3）《认真贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知的实施意见》，新政发﹝2005﹞87号，2005.10.20；

（4）转发贯彻落实《全国生态环境保护纲要》实施意见的通知，自治区人民政府办公厅，2009.09.30；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》，新政办发﹝2007﹞105，2007.06.06；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35号，2014.04.17；

（7）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》新政发﹝2016﹞21号，2016.2.4；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》新政发﹝2017﹞25号，2017.3.1；

（9）《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》（2000年10月31）；

（10）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，2017.1；
（11）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》，新环发﹝2014﹞234号，2014.6.12；

（12）新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告，新疆维吾尔自治区人民政府，2000.10.31；

（13）《关于印发自治区<建设项目主要污染物总量指标确认办法（试行）>的通知》，新疆环保厅，新环总量发﹝2011﹞86号，2011.3.8；

（14）《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会，2016.12.30；

（15）《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，新环发﹝2018﹞74 号。

2.1.4 相关规划

（1）《全国地下水污染防治规划（2011-2020）》；

（2）《新疆生态功能区划》；

（3）《新疆水环境功能区划》；          
（4）《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》。

2.1.5 技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《废塑料污染控制技术规范》（试行）（HJ364-2022）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）；

（12）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）。

2.1.7 项目有关文件

（1）项目委托书；

（2）环境质量现状监测报告。

2.2 评价目的、内容、方法和工作原则

2.2.1 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2.2 评价目的

（1）通过现状调查、资料收集及环境监测，评价建设项目所在区域的环境质量背景状况和主要环境问题。

（2）通过详细的工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的特征污染因子，并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围。

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。

（4）根据建设项目的排污特点，通过类比调查与分析，从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据。

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论。

通过对建设项目环境影响的评价，使项目建设及生产运行所产生的经济和社会效益得到充分的发挥，对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。

2.2.3 评价内容及评价重点

评价内容：工程分析、区域环境概况及环境现状调查与分析、水环境、大气环境、生态环境、噪声环境等环境影响分析及评价、环保措施及可行性论证、环境经济损益分析、环境管理及监测计划、环境影响评价结论与建议。

评价重点：根据项目所处区域的环境状况、建设项目工程分析以及环境影响识别和筛选结果，对评价区域大气环境、水环境、声环境、固体废物等方面的影响进行评价和分析，其中对“工程分析”“环境影响预测与评价”、“环境保护措施及其技术经济论证”等方面进行重点分析与评价。

2.3 环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1 环境影响识别

2.3.1.1 主要环境影响

（1）施工期主要环境影响

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。

施工期主要环境影响见表2.3-1。

表2.3-1             施工期主要环境影响

	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要环境影响

	环境空气
	土方挖掘、回填，运输车辆行驶，建筑材料的装卸、运输和使用，建筑垃圾现场堆放、清理
	扬尘

	
	运输车辆和施工机械运行
	CO、NOx、THC

	水环境
	地基开挖，混凝土养护，施工机械和设备清洗，施工人员生活
	COD、BOD、SS、石油类等

	声环境
	施工机械运转、施工作业和运输车辆行驶
	机械噪声、交通噪声

	固体废物
	施工过程，施工人员生活
	建筑垃圾、生活垃圾

	生态环境
	土方挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	建筑垃圾、建筑材料堆存
	占压土地等


（2）运营期主要环境影响

运营期主要环境影响见表2.3-2。 

表2.3-2               运营期主要环境影响

	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要环境影响

	环境空气
	破碎工序
	颗粒物

	
	造粒生产工序、滴灌带生产工序
	非甲烷总烃、颗粒物

	水环境
	清洗工序，工作人员工作生活
	COD、BOD、SS、NH3-N

	声环境
	设备运转
	机械噪声

	固体废物
	生产过程，工作人员工作生活
	一般工业固废、生活垃圾、危险废物


2.3.1.2 环境影响因素识别

根据项目的特点、所处地区的环境特征，在描述项目对自然环境、社会环境产生影响的方式和途径的基础上，进行影响因素识别。

本项目在施工期和运营期的环境影响识别矩阵详见表2.3-3。
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表2.3-3             环境影响识别矩阵

	环境要素

工程活动
	大气
	地表水
	地下水
	水土流失
	土壤
	声环境
	地形
	动植物
	环境

风险

	施工期
	工程

施工
	-1S
	/
	-1S
	-1S
	-1L
	-1S
	-1L
	-1L
	/

	运营期
	生产

加工
	-1L
	/
	-1L
	/
	-1L
	-1L
	/
	/
	-1L


注：表中“1”表示轻微影响；“2”表示中等影响；“3”表示重大影响。“＋”表示有利影响；“－”表示不利影响。“L”表示长期影响；“S”表示短期影响。

 根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子，具体详见表2.3-4。

表2.3-4             评价因子筛选结果

	环境现状评价因子

	环境要素
	主要评价因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、非甲烷总烃

	地下水环境
	pH、八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数

	声环境
	等效连续A声级

	土壤环境
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[K]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘

	环境影响分析评价因子

	环境要素
	主要评价因子

	施工期
	环境空气
	TSP、CO、NOx、THC

	
	水环境
	COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类

	
	声环境
	等效连续A声级

	
	固体废物
	建筑垃圾、生活垃圾

	运营期
	环境空气
	TSP、非甲烷总烃


2.4 评价工作等级及评价范围

2.4.1 大气环境影响评价工作等级及评价范围

2.4.1.1 大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价等级工作分级方法”的规定：结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空地质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空地质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，评价工作等级详见表2.4-1：

表2.4-1              评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax≤10%

	三级
	Pmax<1%


各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i表示第i种污染物）由下式计算：
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式中：Pi――第i种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

      Ci――采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面质量浓度，μg/m3；

      C0i――第i种污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用评价标准确定的各评价因子1h平均质量浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析可知，本项目运营期产生的大气污染物包括造粒生产工序产生的非甲烷总烃和颗粒物、滴灌带生产工序产生的非甲烷总烃和颗粒物、破碎工序产生的颗粒物和生产车间产生的无组织废气，本次环评选取非甲烷总烃和颗粒物作为评价因子，估算模式预测参数详见表2.4-2、2.4-3。

表2.4-2              废气有组织污染源排放参数

	编号
	名称
	污染物
	污染源强

（t/a）
	排放速率

（kg/h）
	排气温度

（℃）
	排气筒（m）
	排气量

（Nm3/h）
	烟气流速

（m/s）

	
	
	
	
	
	
	高度
	内径
	
	

	正常工况

	1
	排气筒P1
	NMHC
	0.448
	0.01875
	常温
	15
	0.5
	5000
	7

	2
	排气筒P2
	NMHC
	1.924
	0.4001
	常温
	15
	0.5
	10000
	7

	3
	排气筒P3
	颗粒物
	0.089
	0.0185
	常温
	15
	0.5
	5000
	7

	非正常工况

	1
	排气筒P1
	NMHC
	1.584
	/
	常温
	15
	0.5
	5000
	7

	2
	排气筒P2
	NMHC
	6.77
	/
	常温
	15
	0.5
	5000
	7

	3
	排气筒P3
	颗粒物
	1.694
	/
	常温
	15
	0.5
	3000
	7


表2.4-3              废气无组织面源污染源参数表  
	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源
	污染物
	排放速率g/s

	
	经度
	纬度
	
	长度
	宽度
	高度
	
	

	造粒车间
	83°40'49.557"
	46°30'4.953"
	10
	37
	18
	5
	TSP
	0.005

	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	0.004

	滴灌带车间
	83°40'49.557"
	46°30'4.953"
	10
	65
	16.5
	5
	NMHC
	0.003


表2.4-4                  环境参数

	参数
	取值

	城市/农村
	农村

	
	/

	最高环境温度℃
	42.3

	最低环境温度℃
	-28.8

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	是

	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	否


估算模式预测结果及评价工作等级判定结果详见表2.4-5。

表2.4-5             大气环境影响评价工作等级判定结果

	名称
	排放方式
	污染物名称
	最大落地浓度

（ug/m3）
	出现距离

（m）
	最大占标率

（%）
	评价等级

	排气筒P1
	有组织
	NMHC
	11.04
	39
	1.23
	二级

	排气筒P2
	有组织
	NMHC
	60.69
	39
	3.03
	二级

	排气筒P3
	有组织
	颗粒物
	21.88
	47
	1.10
	二级

	造粒车间
	无组织
	TSP
	48.12
	24
	5.35
	二级

	
	
	NMHC
	38.49
	24
	1.92
	二级

	滴灌带车间
	无组织
	NMHC
	23.46
	34
	1.17
	二级


本项目主要污染物的最大地面浓度占标率（Pmax）最大值为5.48%，最大占标率大1%＜Pmax＜10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，本项目大气环境影响评价工作等级定为二级。
2.4.1.2 评价范围

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价范围为厂址为中心边长5km的矩形区域。
2.4.2 地下水环境影响评价工作等级及评价范围

2.4.2.1 地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”及“N轻工 116、塑料制品制造”，具体情况见表2.4-6。

表2.4-6           项目地下水环境影响评价行业分类一览表
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      环评类别

行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	N轻工

	116塑料制品制造
	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的
	其他
	Ⅱ类
	Ⅳ类

	U 城镇基础设施及房地产

	155 废旧资源（含生物质）加工、再生利用
	废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用
	其他
	危废Ⅰ类，其余Ⅲ类
	Ⅳ类


根据上表，本项目塑料制品生产过程中不涉及有毒原材料，无电镀工艺，废旧滴灌带回收再利用过程无有毒、有害及危险品的仓储，综合考虑项目地下水环境影响评价类别取Ⅱ类。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-7。 

表2.4-7             地下水环境敏感程度分级一览表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-8。

表2.4-8                 评价工作等级分级一览表
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          项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


项目所在地不属于集中式饮用水水源准保护区及以外的补给径流区，不属于集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，根据表2.4-7可知，项目地下水环境敏感程度为不敏感，由表2.4-6、2.4-7及2.4-8确定本项目地下水环境评价等级为三级。

2.4.2.2 评价范围

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围为以厂区为中心，上游延伸1km，下游延伸2km，两侧各1km的范围。

2.4.3 地表水环境影响评价工作等级及评价范围

2.4.3.1 地表水环境影响评价工作等级

本项目用水由额敏县市政供水管网集中供给；运营期产生的废水包括生产废水和生活污水，生产废水中的清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排；生产废水中的循环冷却水循环利用不外排；生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，本项目与地表水系无直接水力联系。

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，主要调查分析污水处理设施的处理能力、处理工艺、处理后废水能否达标排放情况。

2.4.3.2 评价范围

本项目地表水评价等级为三级B，不设置地表水评价范围。

2.4.4 声环境影响评价工作等级及评价范围

2.4.4.1 声环境影响评价工作等级

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中相关规定，声环境评价等级的划分依据包括建设项目所在区域的声环境功能区类别，项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度，建设项目受影响人口数量多少。环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价，评价等级划分原则如下：

评价范围内有适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增多时，按一级评价。

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）～5dB（A）以上（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价。

项目评价范围内无声环境敏感目标，项目区的声环境功能为3类区，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的有关规定，确定噪声评价工作等级为二级。

2.4.4.2评价范围

本项目声环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价范围为项目厂界外200m以内的区域。
2.4.5 环境风险评价工作等级及评价范围

2.4.5.1环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级确定见表2.4-8。

表2.4-8              环境风险评价工作级别
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录 A。


建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目储存和生产的塑料不涉及附录B“重点关注的危险物质及临界量”，因此，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，无需再根据环境风险受体敏感程度（E）评估结果判定环境风险潜势。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级为简单分析。

2.4.5.2 评价范围

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级为简单分析，导则未提出评价范围要求，因此不设置评价范围。
2.4.6 生态影响评价工作等级及评价范围

2.4.6.1 生态影响评价工作等级

本项目总占地面积为22328m2，不涉及重要和特殊的生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中生态影响评价工作等级划分表（表1.4-9），确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

表2.4-9             生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2~20km2

或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


2.4.6.2 评价范围

根据本项目的特点、生态影响区域及周边生态环境现状，确定评价范围为厂址及厂界四周外延各200m范围。

2.4.7 土壤影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中建设项目对土壤环境可能产生的影响，将本项目土壤环境影响型划分为污染影响型。

表2.4-10             建设项目土壤环境影响类型与影响表

	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面浸流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	酸化
	碱化
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。


（1）项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)中附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目涉及两个行业，分别是非金属废料和碎屑加工处理和塑料板、管、型材制造，非金属废料和碎屑加工处理属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工”，为Ⅲ类项目，塑料板、管、型材制造属于“其他行业”为Ⅳ类项目，故本项目按Ⅲ类项目判定。

（2）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地面积22328m2，占地规模属于小型。

（3）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表2.4-11             污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。

	较敏感
	建设项目周边存在土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目区位于塔城地区额敏县东郊，所处位置为工业用地，项目区周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或村庄、学校等敏感点及其他土壤环境敏感目标，环境敏感程度为“不敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表2.4-12            污染影响型评价工作等级划分表

	类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目类别为 III 类、占地规模为小型、环境敏感程度为不敏感，综合以上分析结果，本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
2.4.8 小结

表2.4-13              环境影响评价等级表

	专题
	等 级 的 判 据
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	污染物最大地面质量浓度占标率
	1%＜Pmax＜10%
	二级
	以厂址为中心，边长5km的矩形区域

	
	当地环境空气质量功能类别
	二类
	
	

	
	区域空气环境敏感程度
	一般
	
	

	地表水
	废水不直接排入地表水体
	三级B
	/

	地下水
	建设项目行业分类
	Ⅱ类行业
	三级
	上游延伸1km，下游延伸2km，两侧各1km

	
	区域地下水敏感程度分级
	不敏感
	
	

	声环境
	项目所在地声环境功能区类别
	2类
	二级
	厂界外200m以内的区域

	
	区域声环境敏感程度
	一般区域
	
	

	
	项目建设前后敏感目标噪声级的变化程度
	噪声级增高量3dB（A）以下
	
	

	环境风险

评价
	风险潜势
	Ⅰ
	简要分析
	/

	生态环境
	一般区域，占地面积≤2km2
	三级
	厂界四周外延各200m范围

	土壤
	Ш类项目，小型，不敏感
	-
	-


2.5 环境功能区划及评价标准

2.5.1 环境功能区划

2.5.1.1 环境空气功能区划

本项目位于塔城地区额敏县东郊，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，规划范围环境空气质量功能区划属二类功能区，环境空气质量执行二级标准。

2.5.1.2 地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工、农业用水”的要求，本项目所在区地下水功能区划属于III类功能区，拟建项目所在地地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。
2.5.1.3 声环境功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），拟建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

2.5.1.4 生态环境功能区划

本项目位于塔城地区额敏县东郊，根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域位于阿尔泰一准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，l3准葛尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，评价区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表2.5-1。

表2.5-1              项目区生态功能区划

	生态功能区名称
	隶属行政区
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	Ⅱ、塔城盆地绿洲农业生态功能区
	塔城市、

额敏县、

裕民县
	农产品生产、人居环境
	土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降
	生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感
	保护基本农田、保护土壤环境质量
	节水灌溉、种植牧草培肥土壤、加强农田投入品管理
	建立优质、高效、高产的粮油、饲草料基地、发展农区畜牧业


2.5.2 评价标准

2.5.2.1 环境质量标准

（1）环境空气

评价区域属环境空气质量二类功能区，常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征因子非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃质量标准，标准值详见表2.5-2、2.5-3。

表2.5-2         环境空气质量标准            单位：mg/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	24小时平均
	0.15
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	1小时平均
	0.50
	

	NO2
	24小时平均
	0.08
	

	
	1小时平均
	0.20
	

	PM10
	24小时平均
	0.15
	

	PM2.5
	24小时平均
	0.075
	

	TSP
	日平均
	0.30
	

	CO
	24小时平均
	4
	

	
	1小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时评价
	0.16
	

	
	1小时平均
	0.2
	


表2.5-3             非甲烷总烃质量标准

	污染物
	取值时间
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	非甲烷总烃
	1小时值
	2.0
	《大气污染物综合排放标准详解》


（2）地下水环境

本项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准限值详见表2.5-4。

表2.5-4          地下水环境质量标准        单位：mg/L（pH等除外）

	序号
	监测项目
	单位
	标准值
	序号
	监测项目
	单位
	标准值

	1
	pH
	无量纲
	6.5-8.5
	15
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	2
	氨氮
	mg/L
	≤0.2
	16
	钾
	mg/L
	/

	3
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	17
	钠
	mg/L
	/

	4
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	18
	钙
	mg/L
	/

	5
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3
	19
	镁
	mg/L
	/

	6
	氟化物
	mg/L
	≤1
	20
	CO32-
	mol/L
	/

	7
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	21
	HCO3-
	mol/L
	/

	8
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	22
	锰
	mg/L
	≤0. 1

	9
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	23
	铁
	mg/L
	≤0.3

	10
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20
	24
	镉
	μg/L
	≤10

	11
	氯化物
	mg/L
	≤250
	25
	铅
	μg/L
	≤5

	12
	总硬度
	mg/L
	≤450
	26
	汞
	μg/L
	≤1

	13
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤0.02
	27
	砷
	μg/L
	≤50

	14
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3
	
	
	
	


（3）声环境

本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，标准限值详见表2.5-5。

表2.5-5            声环境质量标准             单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	时段
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	3类
	65
	55
	GB3096-2008


（4）土壤环境

项目区土壤质量采用《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中建设项目用地土壤污染风险第二类用地筛选值标准要求，标准限值见表具体标准值见表2.5-6。

         表2.5-6      建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)   单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	20
	60
	120
	140

	2
	镉
	20
	65
	47
	172

	3
	铬(六价)
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	2.6
	10
	26
	100

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	1.6
	6.8
	14
	50

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	1
	4
	10
	40

	26
	苯
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	68
	270
	200
	1000

	28
	1，2-二氯苯
	560
	560
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a，h]蒽
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	25
	70
	255
	700


2.5.2.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

1）颗粒物
有组织废气中颗粒物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求，无组织废气中颗粒物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界颗粒物浓度限值要求，详见表2.5-7。

表2.5-7                颗粒物排放标准

	污染物
	排放限值（mg/m3）
	标准来源
	监控位置

	无组织废气颗粒物
	1.0
	GB31572-2015
	厂界

	有组织废气颗粒物
	2.0
	GB31572-2015
	排气筒


2）非甲烷总烃

有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃排放限值要求，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值要求，详见表2.5-8。

表2.5-8              合成树脂工业污染物排放标准

	污染物
	排放限值（mg/m3）
	适用的合成树脂类型
	污染物排放监控位置
	标准来源

	有组织非甲烷总烃
	60
	所有合成树脂
	车间或生产设施排气筒
	GB31572-2015

	无组织非甲烷总烃
	4
	
	/
	


（2）水污染物排放标准

生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，
（3）噪声排放标准

1）施工期噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的排放限值，施工场界环境噪声排放限值详见表2.5-9。

     表2.5-9         建筑施工场界环境噪声排放限值        单位：dB(A)

	噪声限值

	昼间
	夜间

	70
	55

	注：夜间噪声最大声级超过限值的最大幅度不得高于15dB(A)


2）运营期噪声排放标准

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值，标准限值详见表2.5-10。

   表2.5-10          工业企业厂界环境噪声排放标准          单位：dB(A)

	适用区域
	标准限值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	3类区
	65
	55
	GB12348-2008


（4）固体废物

一般生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中标准要求。
2.6 污染控制与环境保护目标

2.6.1 污染控制目标

2.6.1.1 环境空气污染控制目标

运营期控制颗粒物和非甲烷总烃的排放，确保项目区域环境空气质量不因本项目建设而降低，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2.6.1.2 水污染控制目标

保护项目所在区域水环境不因本项目的建设而降低功能，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

2.6.1.3 噪声污染控制目标

控制项目施工期和运营期的噪声排放，保护项目所在区域声环境，保证其达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

2.6.1.4 固体废物污染控制目标

确保项目施工期及运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，不对项目区域环境产生不利影响。

2.6.2 环境保护目标

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等环境敏感区；本项目附近区域无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，不属于特殊或重要生态敏感区，项目环境敏感保护目标见表2.6-1。

表2.6-1              环境敏感点及环境保护目标表

	保护要素
	保护目标
	距离及方位
	保护性质
	受影响人口
	保护要求

	环境空气
	评价范围内环境空气

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	土壤
	项目区
	厂界周边50m范围内
	/
	/
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018）

	地下水
	厂区地下水区域约2km×3km 的区域
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准

	地表水环境
	与区域地表水无直接水力联系
	/

	声环境
	厂址附近200m范围内无声环境敏感目标
	/


3、工程分析

3.1 工程概况

3.1.1 项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：额敏县金塔毛纺织有限公司塑业加工厂建设项目；

（2）建设单位：额敏县金宇泉塑料制品有限公司；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：本项目位于塔城地区额敏县东郊，厂区占地面积22328m2，中心地理坐标：经度：83°40'49.557"，纬度：46°30'4.953"，地理位置图见图3.1-1；项目区北侧、东侧、南侧为空地，西侧为废弃厂房。

（5）项目投资：项目总投资510万元，资金全部由企业自筹。

（6）生产制度及劳动定员：项目年运行200天，三班制，每班8小时，年运行时间4800 小 时。

（7）劳动定员及人员培训：根据本项目生产管理的需要，结合自动化水平，本项目劳动定员30人。

3.1.2 建设内容及规模

3.1.2.1 建设内容

本项目租用已建好的厂房进行生产（租赁手续详见附件），新建循环沉淀池、消防水池，主要建设内容为滴灌带生产工序、造粒工序、库房及办公室，项目工程组成一览表见表3.1-1。

表3.1-1          工程组成一览表

	工程名称
	工程内容
	工程规模
	备注

	主体工程
	造粒工序
	租赁已建设厂房，厂房面积299.2m2，钢结构一层，安装废旧塑料回收及造粒生产线生产线2条。
	租赁

	
	滴灌带生产工序
	租赁已建设厂房，厂房面积299.2m2，钢结构一层，安装滴灌带生产线8条。
	

	辅助工程
	办公室
	租赁已建设厂房，厂房面积1431m2，砖混结构。
	

	储运工程
	仓库
	租赁已建设厂房，厂房面积476.7m2，砖混结构。
	

	
	堆场
	租赁已建设厂房，厂房面积8000m2，地面硬化。
	

	公用工程
	供电
	由市政供电电网统一供给。
	依托租赁厂区

	
	供水
	由市政供水管网集中供给。
	

	
	排水
	清洗废水循环使用不外排；厂区产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
	

	
	供热
	生产用热采用电加热，生活供暖由电暖气提供。
	

	环保工程
	噪声治理
	加装隔声垫以及局部消声减振、厂房隔声。

	
	固废处置
	分拣废物：项目区内设置垃圾船，集中收集后定期清运至垃圾填埋场处理；

不合格产品：不合格产品可送至造粒工段重新造粒，不外排；
沉淀池污泥：每个生产季结束后污泥在循环池内自然干化后，统一收集清运至工业固废填埋场处理；

废过滤网：收集后运至工业固废填埋场处理；

污泥：晾干后统一清运至工业固废填埋场处理；除尘器粉尘：滴灌带破碎配套的布袋除尘器收集粉尘与污泥一起用于填埋处理；废活性炭、废UV灯管及废润滑油：暂存于危废暂存间（新建10m2），委托有资质的单位进行处理；

	
	废气治理
	有组织废气
	非甲烷总烃：造粒过程产生的有机废气经集气罩收集后引入活性炭吸附装置+光氧催化设备处理后由15m高排气筒排放；滴灌带生产过程产生的有机废气经集气罩收集后引入活性炭吸附剂装置+光氧催化一体机处理后由15m高排气筒排放；
颗粒物：废旧滴灌带产生的颗粒物经集气罩收集后引入布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；

	
	
	无组织废气
	采取喷淋降尘、厂房阻隔

	
	废水治理
	生活污水：生活污水排入排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；

生产废水：生产废水中的清洗废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排；循环冷却水全部循环利用不外排。


3.1.2.2 建设规模、产品方案及产品质量标准

（1）建设规模：

建设废旧塑料回收生产线2条，滴灌带生产线8条；年处理废旧塑料5000吨，生产滴灌带5000吨。
（2）产品方案：产品方案见下表3.1-2。

表3.1-2             项目产品方案

	序号
	产品
	年产量
	存储方式
	运输方式
	备注

	1
	处理废旧塑料
	5000t/a
	仓储
	汽车
	外售

	2
	滴灌带
	5000t/a
	仓储
	汽车
	外售


3.1.2.3 主要原辅材料及能源用量

项目主要原料为废旧滴灌带及地膜、聚乙烯颗粒；辅料为色母、抗老化剂；能耗为水、电，项目原辅材料消耗情况见表 3.1-3。

表3.1-3           本项目原辅材料能源消耗用量情况一览表

	序号
	原料名称
	单位
	全年耗用量
	来源

	主要材料

	1
	废旧滴灌带
	t/a
	5000
	当地收购

	2
	聚乙烯颗粒新料
	t/a
	2000t
	外购

	辅助材料

	1
	色母
	t/a
	32.5t
	外购

	2
	抗老化剂
	t/a
	32.5t
	外购

	能源

	1
	水
	m3/a
	1190.5
	由市政供水管网集中供给

	2
	电
	kw·h
	30万
	由国家电网统一供给


注：项目清洗工序仅用清水清洗，不添加清洗剂。

3.1.2.4 原辅材料理化性质

项目原辅材料理化性质见表3.1-4。

表3.1-4                理化性质一览表

	名称
	理化性质

	聚乙烯颗粒
	塑料主要成分为聚乙烯（Polyethylene），分子式为[CH2-CH2]，简称PE，是由乙烯聚合而成的高分子化合物，有低分子量和高分子量两种，无色、无臭、无味、无毒，密度约为0.92。

聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色，其分子量在1万~100万范围内，分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯；分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平，但分子量越高，其加工的难度也随之增大；聚乙烯熔点为100-130℃其耐低温性能优良，在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。
聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液，但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液，在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90-100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。
聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能，在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体戮度下降，发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。

	色母
	由颜料、载体和添加剂组成，主要用于塑料加工，色母粒在塑料加工过程中，具有浓度高、分散性好、清洁等显著的优点。加热熔融后颜料颗粒能很好地分散于制品塑料中。由于树脂载体将颜料和空气、水分隔离，可以使颜料的品质长期不变。

	抗老化剂
	抗老化剂一般为淡黄色粉末，受阻酚类、仲芳胺等氢给予体、叔胺类电子给予体、醌类等自由基捕获剂等均可作为塑料抗老剂在生产中使用，熔点为138℃~141℃，透光率为460nm≥95%，溶于苯、甲苯、苯乙烯等多种溶剂中微溶于醋酸乙酯、石油醚，可有效地吸收波长为270~380nm的紫外光，主要用于不饱和树脂及含不饱和树脂的制品中，特别适用于无色透明和浅色制品中，为强吸收力，高性能紫外线吸收剂，超强的紫外线吸收能力，有效防止紫外线对皮肤的伤害及致癌性，大幅度提高产品的抗老化性能。几乎不吸收可见光，是无色透明和成色制品的首选紫外线吸收剂；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能，可与一般抗氧化剂并用；安全性极高。


3.1.2.5 原料质量管理控制要求

根据建设单位提供的资料，本项目回收的主要是废旧滴灌带，主要成分为聚乙烯，不包括含有卤素、苯的废塑料，粘附的物质以泥沙、尘土，少量废作物残渣为主，根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007），主要提出以下的管理控制细则：

（1）首先企业按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）提出的回收要求、包装和运输要求、贮存要求进行严格控制，在执行过程中如达不到要求，整改或停止生产。

（2）其次由地方生态环境主管部门采取定期和不定期的抽检方式进行检查，核实项目原料的种类和品种，对于回收其他塑料废料在不采取相应的环保措施条件下进行加工生产的可以警告并于与整改。

（3）最后本着保护环境、废旧物品资源化利用的原则，企业制定严格的管理制度，进行自查，以确保原料来源的适合性和合理性，禁止回收不符合本项目处理的任何废旧塑料。

3.1.2.6 废塑料的回收、包装运输和贮存要求

（1）回收要求

1）废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途，不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料；
2）废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备；
3）废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备；
4）废塑料的回收过程中应避免遗撒。

（2）包装运输要求

1）废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料；
2）废塑料的包装应在通过环保审批的的回收中转场所内进行；
3）废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复利用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗撒；
4）包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应表面废塑料的来源、原用途和去向等信息，废塑料回收和种类标志执行GB/T16288；

5）不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。

（3）贮存要求

1）废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内；

2）贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬撒和防火措施；

（3）不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。

项目租赁已建设的彩钢房作为废旧滴灌带堆存库，废塑料不会露天堆存，同时评价要求建设单位对仓库地面进行防水、防渗、防腐处理；本项目正在办理环保审批手续，综上所述，项目废塑料的回收、包运输和贮存满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求，建设单位承诺对废塑料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。

3.1.3 总平面布置

3.1.3.1 总平面布置原则 

（1）满足安全生产、操作和维修要求，工艺流程合理，减少能量消耗； 

（2）符合环保要求，创造良好生产、生活环境； 

（3）满足抗震、消防、防沙、防风、防腐要求；

（4）功能分区明确，有利于安全防火、防爆、防振、防燥和分区管理；

（5）运输道路、消防道路连接顺畅短捷，车辆进出方便； 

（6）重视节约用地，布置紧凑合理； 

（7）搞好绿化，达到减少污染、美化库容的目的； 

（8）满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中的规定要求。
3.1.3.2 总平面布置方案 

本项目用地为矩形地块，总占地面积为22328m2，厂区布置按照功能分区分为生产加工区、存储区以及办公生活区。 

本项目西侧为出入口，造粒生产车间位于项目区西侧，库房位于项目区南侧，滴灌带生产车间位于项目区东侧，办公室位于项目区北侧，厂区内道路为混凝土地面，可以满足车辆通行要求；项目各区域功能布置明确，各单元由厂内道路衔接，平面布置按照企业生产要求，合理划分场内的功能区域，布置紧凑合理，生产线结构紧凑，工艺流程顺畅，交通运输安全方便，厂区除建筑物以外均为硬化地面，以满足消防运输要求，安全距离符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，详见附图4项目总平面布置图。
3.1.4 公用工程

3.1.4.1 给水系统 

（1）给水系统

本项目运营期用水包括生产用水及生活用水，其中生产用水包括废塑料清洗用水及冷却用水，项目用水由市政供水管网供给，能够满足项目区用水需求。

1）生产用水

本项目生产用水主要包括原料清洗用水和冷却循环水补水。 
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，废PE清洗用水按1t/a原料计，清洗原料为 5000t，则原料清洗用水量为5000m3/a（25m3/d）；清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排，清洗过程补充新鲜水量约为2m3/d，即400m3/a，循环水池每年生产季需一次加满，每次需新鲜水500m3。 
冷却循环系统补充新鲜水量为3m3/d，即600m3/a。 

本项目生产废水全部循环利用，不外排，定期补充新鲜水即可，生产用水量合计为1500m3/a。 

2）生活用水

本项目劳动定员共计30人，在厂区食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工生活用水以100L/人·d 计，生活用水量按100L/人·d计算，年工作天200d，则生活用水总量为600m3/a。

（2）排水

本项目运营期产生的废水主要包括生产废水和生活废水，生产废水中的清洗废水经经循环沉淀池三级沉淀后回用于清洗工序，不外排，冷却循环水循环使用不外排；厂区产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
（3）供电系统

项目年用电量为30万kw·h，项目用电由国家电网统一供给，能够满足项目用电需求。

（4）供暖

生产用热采用电加热，生活供暖由电暖气提供，能够满足项目区用暖需求。

（5）原料包装和运输要求

1）废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料；

2）废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；

3）废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；

4）包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息；

5）不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。

 3.1.5 劳动定员及工作制度

项目劳动定员为30人，项目年运行200天，三班制，每班8小时，年运行时间4800 小时。
 3.1.6 施工期限

项目预计2023年11月开工建设，2023年12月建成，施工期共计1个月。
3.2 污染影响影响因素分析

建设项目一般包括施工期、生产运营期和服务期满三个阶段，不同生产阶段对环境的影响也有所不同，综合分析各阶段对环境的影响，可筛选出影响较大阶段的主要影响因素，从而进行有针对性的预防和控制。

在建设项目的三个阶段中，以施工期和生产运营期对环境的影响较大，而在服务期满后，企业将根据当地规划要求，进行废旧设备拆除及场地的再绿化，使当地生态环境得以逐步恢复，环境质量得到改善，因此，本评价将重点对建设施工期和生产运营期的污染影响进行分析。

3.2.1 施工期工艺流程及排污节点分析

施工期施工工艺流程详见图3.2-1。
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图 3.2-1      施工工艺流程及产污节点图

本项目使用已建好的厂房，主要建设内容为循环沉淀池、消防水池及生产设备的购置和安装，土建工程较少，主要产生的污染物为：机械设备安装调试时产生的噪声、汽车尾气、少量的扬尘、施工废水和建筑固废，总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。

3.2.2 运营期工艺流程及产污节点分析

造粒工段工艺流程详见图3.2-2，滴灌带水带生产工艺流程详见图3.2-3。
（1）造粒生产工艺流程
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图 3.2-2       造粒工段工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

1）分拣：对回收的废旧滴灌带废旧地膜进行人工挑拣，将其中杂物（主要为石块、土块、木棍、作物残渣等）清理出来，以方便后续加工，分拣工序主要产生分拣废物；
2）破碎：利用破碎机将废塑料破碎成1~2cm的碎片，破碎工序采用湿法破碎，基本不产生粉尘，破碎后的废塑料进入清洗工序；破碎工序主要产生废水及噪声；
3）清洗：破碎后的废塑料送至清洗水池进行清洗，清洗的目的是去除废塑料表面附着的杂质（主要为泥沙等，本项目废塑料清洗工序不使用任何清洗剂），清洗后的废塑料进入造粒工序；清洗工序主要产生废水、噪声，清洗废水经沉降池沉淀+气浮机处理后回用，不外排，沉降池产生的污染物为污泥（主要为泥沙），清洗后的废旧滴灌带在进料口堆放，进料口底部有细孔，废旧滴灌带上的部分水分沥出，剩余水分在下一步工序中在高温下蒸发；
4）熔融、挤出、切粒：造粒机由挤出机、水槽、切粒机组成，塑料的挤出成型就是塑料在挤出机中，在一定的温度（180-200℃左右，热源为电）和一定的压力下熔融塑料，并连续通过有固定截面的模型，得到具有特定断面形状连续型材的加工方法，塑料在料筒中借助料筒外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用而熔融，同时熔体在压力的推动下被连续挤出，被挤出的型材失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却，以免发生变形，最后进入切粒机切成圆柱状颗粒，再生塑料颗粒的粒径在0.7-1.5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此不易起尘，熔融、挤出、切粒工序产生的污染包括非甲烷总烃、异味、噪声。

（2）滴灌带生产工艺流程

[image: image24.png]0, =98.8/6x M xe"*! xe™? x '




图 3.2-3    滴灌带生产线工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

1）拌料：将聚乙烯再生颗粒、聚乙烯（新料）、色母、抗老化剂混合搅拌均匀，搅拌工序主要产生噪声；
2）熔融挤出：利用塑料的热塑性，将塑料加热（140-200℃左右）融化后，加以高的压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，成为各种形状的材料，熔融挤出工序产生的此过程产生的污染包括非甲烷总烃、异味、噪声；
3）冷却检验：冷却检验（用循环冷却水进行冷却，定期对循环冷却水进行补充，无废水外排），将不合格的产品统一收集后送至厂房重新造粒，冷却定型工序产生的污染主要为噪声；
4）收卷切断：检验完成后，进行收卷卷取，收卷到数量后切断打包，在收卷过程中合格产品可入库，不合格产品返回厂房重新造粒。

3.3 物能消耗及平衡分析

3.3.1物料平衡

本项目拟建设造粒生产线2条，滴灌带生产线8条，物料平衡情况详见表3.3-1。

表3.3-1              物料平衡情况

	投入
	产出
	备注

	名称
	数量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	

	造粒生产线
	

	废旧滴灌带
	5000
	再生聚乙烯颗粒
	5169.09
	中间产品

	不合格品
	210
	分拣杂物
	10
	固废

	
	
	沉淀池泥沙
	26.65
	固废

	
	
	破碎粉尘
	1.95
	废气

	
	
	非甲烷总烃
	1.81
	废气

	
	
	废过滤网（增重）
	0.5
	固废

	合计
	5210
	合计
	5210
	

	滴灌带生产线
	

	名称
	数量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	

	再生颗粒
	542
	成品滴灌带
	630
	

	聚乙烯颗粒新料
	76.5
	边角料
	6.3
	

	色母
	6.045
	非甲烷总烃
	0.945
	

	抗老化
	12.7
	
	
	

	合计
	637.245
	合计
	637.245
	


（1）造粒生产线物料平衡图详见3.2-4。
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图3.2-4        造粒生产线物料平衡图

（2）滴灌带生产线物料平衡图详见3.2-5。

图3.2-5        造粒生产线物料平衡图

3.3.2水平衡

3.3.2.1 给水系统

本项目运营期用水包括生产用水及生活用水，其中生产用水包括原料清洗用水和冷却循环水补水，厂区用水由市政供水管网集中供给，能够满足项目区用水需求。

（1）生产用水

本项目生产用水主要包括原料清洗用水和冷却循环水补水。 
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，废PE清洗用水按1t/a原料计，清洗原料为 5000t，则原料清洗用水量为5000m3/a（25m3/d）；清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排，清洗过程补充新鲜水量约为2m3/d，即400m3/a，循环水池每年生产季需一次加满，每次需新鲜水500m3。 
冷却循环系统补充新鲜水量为3m3/d，即600m3/a。 

本项目生产废水全部循环利用，不外排，定期补充新鲜水即可，生产用水量合计为1500m3/a。 

（2）生活用水

本项目劳动定员共计30人，在厂区食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工生活用水以100L/人·d 计，生活用水量按100L/人·d计算，年工作天200d，则生活用水总量为600m3/a。

综上，本项目运营期每年用水量总计2100m3/a。
3.3.2.2 排水
本项目冷却水除自然消耗一部分外，其余均循环利用，本项目运营期产生的废水主要包括清洗废水和生活污水。

（1）清洗废水

清洗废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排。

（2）生活污水

生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则生活废水产生量为2.4m3/d（480m3/a），厂区产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
本项目给排水情况详见表3.3-2。
表3.3-2         项目给排水情况         单位：m3/d

	序号
	用水类别
	总用水
	用水量
	排放量

	
	
	
	循环水
	新鲜水
	损耗量
	循环量
	排放量

	1
	清洗用水
	2
	18.5
	2
	2
	18.5
	0

	2
	循环冷却用水
	3
	220
	2
	2
	220
	0

	3
	生活用水
	3
	0
	3
	0.06
	0
	0.24

	合计
	8
	238.5
	8
	4.06
	238.5
	0.24


本项目用水量为项目水平衡见图2.2-6。


图2.2-6   项目水平衡图      单位：  m3/d
3.4 污染源源强核算
3.4.1 施工期污染源强分析

3.4.1.1 废气 

本项目租赁已建好的厂房作为生产车间，主要建设内容为循环沉淀池、消防水池及生产设备的购置和安装，土建工程较少，不涉及土地平整，施工期主要产生的污染物为：少量的扬尘、机械设备安装调试时产生的噪声、汽车尾气、施工废水和建筑固废，主要

以施工扬尘和施工噪声为主。 

（1）大气污染源 

大气污染物主要源于施工期扬尘，其主要来源有： 

1）建筑材料（水泥、砂子等）的现场搬运及堆放扬尘； 

2）施工垃圾的清理及堆放扬尘； 

3）车辆行驶等产生扬尘污染。 

施工扬尘产生量最大时出现在土建工程阶段，由于该阶段裸露浮土较多， 加上项目区是多风、干燥地区，因此，该阶段扬尘的产生量较大。
3.4.1.2 废水

施工期间项目内不设施工营地，厂区施工期间产生的废水主要为少量生活废水和施工废水。

（1）生活废水

项目施工期施工人员10人，施工人员不在项目区内食宿，施工人员生活用水量按10L/人天计算，则用水量为0.1m3/d，生活污水的排放量按用水量的80%计，污水产生量为0.08m3/d，项目施工期为1个月，则施工期施工人员生活废水总产生量为2.4m3，类比同类型污水水质，工程排放生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，污染物产生浓度较低，排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
（2）施工废水

项目施工废水主要由工具清洗等产生，其产生量较小。

机械设备、工具清洗等产生的废水与大多数建筑工程一样，不含有毒成份，主要是泥沙悬浮物含量较大，根据类比北京市环科所对施工废水所做的实测资料：清洗废水悬浮物浓度为500mg/L～800mg/L，pH值9～10，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。

参考同类厂房在建设过程中施工废水的产生量，本项目施工废水产生量约为2.0m3/d，本项目的施工期1个月，施工期内产生施工废水60m3，施工废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地洒水降尘。

3.4.1.3 噪声

施工期主要噪声为施工机械及车辆运行过程中产生，参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表3.4-1。

表3.4-1            施工期机械及车辆噪声源强

	设备名称
	噪声强度[dB(A)]
	设备名称
	噪声强度[dB(A)]
	备注

	挖土机
	93
	运输车辆
	85
	距离设备

1m处

	推土机
	86
	电锯
	105
	

	混凝土振捣器
	100
	卷扬机
	80
	


3.4.1.4 固体废物

施工期产生的固体废物主要有废弃建筑垃圾以及施工活动产生的弃土石方和施工生活垃圾，建筑垃圾主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，弃土和建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。

（1）建筑垃圾

主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，根据现场调查，本项目厂房均为租赁，土建工程为沉淀池和循环水池，建设面积按1000m2，根据调查相关资料，建筑垃圾按每100m2建筑面积产生1t计算，产生建筑垃圾约为10t；施工过程中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照托里县城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。

（2）生活垃圾

项目不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，预计施工时平均人员为10人，施工人员按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾约为5kg/d，施工期约1个月，垃圾总量为0.15t，生活垃圾统一收集后按照托里县环卫部门的要求进行清运处置。

3.4.2 运营期污染源强分析
3.4.2.1 废气污染源分析 

本项目生产过程中产生的废气主要包括造粒生产车间废气、滴灌带生产车间废气、破碎生产车间产生的粉尘和饮食油烟废气。
（1）有组织废气

1）造粒生产过程中产生的有机废气
本项目熔融挤出工序采用电加热，不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，熔融挤出过程为单纯物理熔融变化过程，厂房熔融挤出工序加热温度控制在180-200℃左右，厂房熔融挤出工序加热温度控制在140-200℃左右，而聚乙烯和聚丙烯裂解温度分别为≥380℃和≥350℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等原因，会有少量单体产生，主要为VOCs，本次以非甲烷总烃计。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中推荐的废气排放系数，本项目回收废旧塑料进行造粒，其非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t-原料，本项目造粒工序产生总的非甲烷总烃为1.75t/a，本次拟采用“UV光氧催化+活性炭吸附”对非甲烷总烃进行处理，在造粒车间每条生产线挤出工序顶部安装集气罩，集气罩对非甲烷总烃进行收集后引入“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，生产线位于封闭的车间内，集气罩收集效率取95%，其余部分经车间门窗及缝隙处无组织排放，则非甲烷总烃有组织产生量为1.66t/a，无组织排放量为0.0875t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》光氧催化设备处理效率为40%，活性炭吸附处理效率为55%，则项目采用的“UV光氧催化+活性炭吸附”复合去除效率为73%，本项目年工作4800h，风机风量为5000m3/h，处理后的非甲烷总烃有组织排放量为0.448t/a，浓度为0.000375mg/m3，排放速率为0.01875kg/h。

2）滴灌带生产过程中产生的有机废气
滴灌带生产线废气主要为热熔挤出工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）“2922塑料板、管及型材制造行业系数表”中推荐的废气排放系数，本项目生产滴灌带过程，其非甲烷总烃排放系数为1.5kg/t-产品，本项目年生产滴灌带5000t，按系数计算产生总的非甲烷总烃量为7.5t/a，生产线位于全封闭的生产车间，集气罩收集效率取95%，其余部分经车间门窗及缝隙处无组织排放，则非甲烷总烃有组织产生量为7.125t/a，无组织排放量为0.0375t/a；

本次拟采用“UV光氧催化+活性炭吸附”对有机废气进行处理后排放，“UV光氧催化+活性炭吸附”复合去除效率取73%，滴灌带生产线均布置在滴灌带车间内，本次拟安装一套废气治理设备将滴灌带产生的有机废气引入一套设备内进行处理，废气治理设施配套风机风量为10000m3/h，年运行时间为4800h，处理后的非甲烷总烃有组织排放量为1.924t/a，
浓度为0.0802mg/m3，排放速率为0.4001kg/h。 

3）破碎工序产生的废气
本项目对回收的废旧滴灌带进行破碎，由于废旧滴灌带携带一定量的泥沙、尘土等，因此破碎过程中产生一定量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中废 PE破碎工序的废气颗粒物产污系数按375克/吨-原料计算，废旧滴灌带破碎量为5000t，本项目废塑料破碎过程颗粒物总产生量为1.875t/a；本项目设置2条造粒生产线，均位于造粒车间，

生产线布置在封闭的车间内，集气罩收集效率按照95%计，剩下5%未被收集的粉尘由车间的门窗等缝隙处无组织排放，则颗粒物有组织产生量为1.78t/a，无组织排放量为0.094t/a；本环评要求每条破碎生产线上端各安装1个集气罩收集粉尘引入同一台布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；本项目年工作4800h，风机风量为5000m3/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》袋式除尘对颗粒物去除效率为95%，则有组织废气中的颗粒物排放量为0.089t/a，排放浓度为0.00037mg/m3，排放速率为0.0185kg/h。

4）饮食油烟废气

本项目设置有厨房，厨房将产生烹饪油烟，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气，根据对新疆居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油用量约 30g/人·d（10g/人次），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2%计算，本项目劳动定员30人，则油烟产生量约为3.6kg/a，项目食堂每天平均使用时间约为3个小时，烹饪过程中产生的油烟废气量按照1000m3 /h计算，则油烟废气量合计60万m3 /a，油烟的产生浓度为6mg/m3。 

油烟废气经过油烟净化器处理后通过烟道引至屋顶高空排放，油烟净化器的去除效率按照70%计算，则经处理后的油烟排放浓度为1.8mg/m3，油烟排放量为1.08kg/a。
  表3.4-2         本项目有组织废气排放情况一览表
	污染源


	产生情况
	处理措施
	排放情况
	排放标准

	产生

工序
	产生量

（t/a）
	收集效率%
	
	排放速率

（kg/h）
	排放浓度

（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	

	造粒工序非甲烷总烃
	1.66
	集气罩95%，“UV光氧催化+活性炭吸附”复合去除效率为73%
	集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附
	0.01875
	0.000375
	0.448
	合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃排放限值要求

	滴灌带工序非 

甲烷总烃
	7.125
	集气罩95%，“UV光氧催化+活性炭吸附”复合去除效率为73%
	集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附
	0.4001
	0.0802
	1.924
	

	造粒工序颗粒物
	1.875
	集气罩95%
	集气罩+袋式除尘器
	0.0185
	0.00037
	0.089
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求

	食堂油烟
	0.0036
	70%
	集气罩+油烟净化器 

（处理效率 70%）+ 

专用烟道
	0.0018


	1.8


	0.00108


	《饮食业油烟 

排放标准》 

（GB18483-20 01）中最高允许 

排放浓度限值 2.0mg/m3的要求


（2）无组织废气 

1）有机废气 

有机废气无组织排放主要在高温挤塑与塑化成型工序，厂区采用集气罩收集高温加工过程中产生的有机废气，集气罩效率为95%，剩余5%以无组织形式排放，则本项目无组织有机废气排放总量为0.125t/a，其中造粒生产过程中产生的有机废气排放量为0.0875t/a，滴灌带生产工序无组织有机废气排放量为0.0375t/a。
2）粉尘 
①装卸颗粒物 
本次环评采用《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2005 

年10月）推荐的室外污染物无组织排放量计算公示进行计算：

计算参数：Q2——装卸扬尘量，（g/次）；

M——车辆吨位，（20t）；

U——风速，（1.7m/s）；

H——装卸高度，（1.5m）。
由上式计算可知：由上式计算可知：在不采取抑尘措施的情况下装卸过程中产尘量为1249.12g/次，一年装卸次数为250次（车辆载重20t），装卸一次按照0.5h计算，全年装卸时间为169h，装卸过程粉尘产生量为0.312t/a、2.5kg/h；项目堆场为半封闭堆场，同时在装卸过程采取控制落差、洒水降尘等措施后，可以减少扬尘约90%，扬尘排放量为0.031t/a，排放速率为0.25kg/h。

②堆存颗粒物

本项目回收的废旧滴灌带暂存至堆场，废旧滴灌带表面会有少量浮尘及泥沙，如遇有风天气会产生少量的扬尘，本次环评要求，建设单位对废旧滴灌带堆放区采用半封闭措施，及三面和顶部设置围挡，敞口面向东南方向，保证周围环境整洁；废旧滴灌带堆放区百分百覆盖，必须进行篷布覆盖，在采取上述措施后，可有效防止堆存颗粒物的污染，并有效抑制扬尘，产生极少量的无组织扬尘。

③生产过程无组织颗粒物

本项目采用人工分选，产生的颗粒物主要为原料上附带的土壤因晃动产生少量的颗粒物，此部分粉尘产生量根据原料的清洁度而不同，对于进场原料，要求尽量干净，不得附带大量的土壤，此部分粉尘采取洒水抑尘，混料工段采用的原料基本为小颗粒状态，基本不产生粉尘。 

本项目破碎工序采用集气罩收集生产过程中产生的粉尘，集气罩收集效率为95%，剩余5%以无组织形式排放，则本项目破碎工序无组织粉尘排放量为0.094t/a，0.0195kg/a， 
未被收集粉尘通过采取喷淋降尘、厂房阻隔后，对外环境影响较小。
项目无组织废气排放情况见表3.4-3。

表3.4-3              项目无组织废气排放情况一览表
	污染物
	工序
	 产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	处理措施

	非甲烷总烃
	造粒工序
	0.0875
	0.125
	0.125
	加强车间通风、厂房隔绝

	
	滴灌带工序
	0.0375
	
	
	

	颗粒物
	破碎工序
	0.094
	0.125
	

	
	装卸粉尘
	0.031
	
	

	
	堆存粉尘
	/
	
	半封闭堆场、控制落差、洒水降尘


本项目无组织非甲烷总烃排放量为0.125t/a，无组织颗粒物排放量为0.125t/a。

（4）非正常工况排放 

非正常排放指非正常工况下的污染物排放，如污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。 

本项目非正常排放主要考虑废气处理装置失灵停止运行，或活性炭失效的情况，使废气处理效率下降到0，按照1h发现故障并停止生产情况估算。 

各污染物排放情况见表3.4-4。

表3.4-4        项目非正常工况废气污染物排放情况一览表
	时段
	种类
	废污

染源
	废气

量Nm3/h
	主 要 污 染 物
	排放
	标准限值 

mg/m3
	排放标准
	治理

措施
	排气筒

	非 

正 

常 

工 

况


	有 

组 

织 

废 

气


	
	
	
	浓 度

mg/m3
	速率

kg/h
	
	
	
	H/m
	D/m
	T/ ℃

	
	
	造粒工 

序（P1）
	5000
	非 甲烷 总

烃
	165
	33
	60
	合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃排放限值要求
	集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附
	15
	0.5
	35

	
	
	滴灌带 

工序（P2）
	10000
	
	176

	1.41

	
	
	
	
	
	

	
	
	破碎工 

序（P3）
	5000
	颗粒物


	117. 5

	0.353

	2.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求
	集气罩+袋式除尘器
	
	
	

	
	
	食堂油 

烟排气 

筒（P4）
	1000
	油烟


	6


	0.006


	2.0


	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
	集气罩 

+ 油烟 

净化器


	6

	0.3

	45



3.4.2.2废水污染源分析

本项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。

（1）生产废水

1）清洗废水
本项目对破碎后原料采用机械清洗，清洗废水经循环沉淀池循环使用，清洗过程补充新鲜水量约为2m3/d，清洗废水中主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于清洗工序，不外排。

2）冷却循环水

挤压出的条状塑料温度高达200℃且粘性很强，为便于定形需进行冷却固化，拟建项目采用冷却水来对条状塑料进行直接冷却，冷却水补水量为3m3/d，使用过的冷却水排入循环水池自然冷却后，循环使用不外排。
（2）生活污水

本项目劳动定员共计30人，在厂区食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工生活用水以100L/人·d 计，生活用水量按100L/人·d计算，年工作天200d，则生活用水总量为600m3/a，排水量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d（480m3/a），生活污水中成分简单，不含有毒害物质，其主要污染因子SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油，厂区产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
生活污水排放情况见表3.4-6。

表3.4-6               生活污水排放情况一览表
	废水排放量

（480t/a）
	类别
	污染物

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	
	排放浓度（mg/L）
	320
	180
	150
	24
	15

	
	排放量（t/a）
	0.1536
	0.0864
	0.072
	0.0112
	0.0007

	
	排放标准（mg/L）
	500
	300
	400
	—
	100


3.4.2.3噪声污染源分析

本项目主要噪声源为破碎机、造粒机、切割机、滴灌带机、风机等设备，参照同类企业生产状况，噪声声级范围65~80dB（A），项目采用低噪设备，对设备采用设备减振、厂房隔声等措施。建设项目噪声污染源见表3.4-7。

表3.4-7          项目噪声污染源一览表        单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	噪声源强
	位置
	降噪措施
	消减量

	1
	破碎机
	80
	造粒车间
	建筑物隔声、基础减振
	30

	2
	造粒机
	65
	造粒车间
	建筑物隔声、基础减振
	30

	3
	风机
	80
	造粒车间、滴灌带车间
	建筑物隔声、基础减振
	30

	4
	滴灌带机
	65
	滴灌带车间
	建筑物隔声、基础减振
	30


3.4.2.4 固废污染源分析

本项目运营期产生的固体废物包括废塑料分拣工序产生的分拣废物、生产过程产生的不合格产品、废过滤网、除尘器收集的粉尘、循环沉淀池污泥、废活性炭、废润滑油、废UV灯管以及工作人员产生的生活垃圾等。

（1）生产固废

1）一般固废

1.分拣废物

分拣工序产生的废物主要为石块、土块、作物残渣等非塑料杂质，其产生量约为8t/a，分拣废物一般不具有回收利用价值，项目区内设置垃圾船，集中收集后定期清运至垃圾填埋场处理。

2.不合格产品

滴灌带生产过程中产生的不合格产品约为5t/a，不合格产品可送至造粒工段重新造粒，不外排。

3.沉淀池污泥及除尘器粉尘

沉淀池污泥主要为回收的废塑料表面携带的泥沙，其产生量为15t/a，破碎工序布袋除尘器收集粉尘1t/a，每个生产季结束后污泥在循环池内自然干化后，污泥与粉尘统一收集清运至工业固废填埋场处理。

4.废过滤网

本项目塑料造粒生产线在熔融挤出工序中采用60目不锈钢过滤网对熔融状态的塑料进行过滤，使用一段时间后，过滤网将被塑料中的杂质堵塞，需定期更换过滤网，从而产生一定的废过滤网，本项目过滤网定期进行更换，每年产生量为0.2t（不锈钢过滤网0.1t，聚乙烯及杂质增重0.1t），废过滤网为不锈钢材质，杂质主要为沙粒、木屑等，属于I类一般工业固体废物。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部联合公告2012年第55号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置，禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”，此类废物为废塑料熔融废物，为一般工业废物，本环评要求建设单位将熔融废渣收集后运至工业固废填埋场处理。

2）危险废物
1.废活性炭

造粒工序有机废气处理方式为“活性炭+光氧催化一体机”，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，根据资料显示，1t活性炭可吸附0.2～0.3t有机废气，本项目按1t活性炭吸附0.25t有机废气计，则本项目有机废气处理过程中废活性炭共吸附处理有机废气8.485t，则废活性炭产生量为35.14/a；根据《国家危险废物名录》（2021版）可知废活性炭属于废物类别HW49（废物代码 900-039-49），集中收集至危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。

活性炭根据实际初装量及使用情况，需定期更换，活性炭箱初次装填量为1.08t（2套设备合计2.16m3），可吸附0.27t有机废气，根据生产情况，为保证活性炭吸附可达到设计的去除效率，企业应每1.5月更换一次活性炭。
2.废UV灯管

UV光氧催化设备UV灯管为紫外含汞灯管，UV灯管使用一段时间达不到设定要求时需更换，会产生一定量的废UV灯管。UV灯管的连续使用时间不应超过4800h，结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，建议企业每年更换1次，项目废UV灯管的产生量约为120根/年，废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中编号为HW29的危险废物(含汞废物)，“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，集中收集后委托有处理资质的单位处理。

3.废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换150kg，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定：本项目更换的废弃润滑油属于HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，委托有危废处理资质的单位回收处置。
（2）生活垃圾

本项目劳动定员共计30人，年工作天数为200d，按平均每人每天产生1kg生活垃圾计，则本项目生活垃圾总产生量为6t/a，项目区内设置垃圾桶（规格：50L，共计2个），统一收集后统一处理。

综上所述，本项目运营期固体废物产生情况及处理处置措施详见表3.4-8。

表3.4-8               固体废物产生情况及处理处置措施

	序号
	固废类别
	产生工序
	产生量（t/a）
	处理处置措施

	1
	一般生产固废
	分拣废物
	分拣工序
	10
	项目区内设置垃圾收集装置，统一收集后统一处理

	2
	
	不合格产品
	生产过程
	12.3
	运至破碎机破碎后，回用到生产系统，综合利用

	3
	
	沉淀池污泥
	沉淀池清理过程
	26.65
	统一收集后，干化填埋

	4
	
	破碎工序除尘器粉尘
	废气治理
	1.667
	统一收集，填埋处理

	5
	
	废过滤网
	熔融挤出工序
	0.6
	工业固废填埋场

	6
	危险废物
	废活性炭
	废气治理
	5.73
	委托有资质的单位处理

	7
	
	废UV灯管
	废气治理
	120根/a
	委托有资质的单位处理

	8
	
	废润滑油
	设备维修
	0.15
	委托有资质的单位处理

	9
	生活垃圾
	生活垃圾
	工作、生活过程
	2.4
	项目区内设置垃圾桶（规格：50L，共计2个），统一收集后运至垃圾填埋场处理


3.4.3 运营期“三废”产排情况汇总

3.4.3.1 正常工况

本项目运营期正常工况产排污情况汇总详见表3.4-9。

表3.4-9                本项目运营期正常工况产排污情况汇总            （废水量单位：m3/a；废气量单位：万m3/a；其余单位：t/a）
	污染种类
	污染工序
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量
	治理措施

	废气
	有组织废气
	造粒生产工序有机废气
	DA001
	NMHC
	1.66
	1.612
	0.448
	经集气罩收集后引入“活性炭吸附+UV光氧催化”设备进行处理，最终通过15m高的P1排气筒排放

	
	
	滴灌带生产工序有机废气
	DA002
	NMHC
	7.125
	5.201
	1.924
	经集气罩收集后引入“活性炭吸附+UV光氧催化”设备进行处理，最终通过15m高的P2排气筒排放

	
	
	破碎工序工序颗粒物
	DA003
	颗粒物
	1.875
	1.786
	0.089
	经集气罩收集后引入“袋式除尘器”设备进行处理，最终通过15m高的P3排气筒排放

	
	
	饮食油烟废气
	DA004
	油烟废气
	3.6
	2.52
	1.08
	油烟净化器处理后通过烟道引至屋顶高空排放

	
	无组织废气
	造粒生产工序有机废气
	无组织
	NMHC
	0.0875
	0
	0.0875
	加强有组织收集效率，封闭式生产车间、
加强车间通风、厂房隔绝

	
	
	滴灌带生产工序有机废气
	
	NMHC
	0.0375
	0
	0.0375
	

	
	
	破碎工序工序颗粒物
	
	颗粒物
	0.094
	0
	0.094
	

	
	
	装卸粉尘
	
	
	0.031
	0
	0.031
	半封闭堆场、控制落差、洒水降尘

	
	
	堆存粉尘
	
	
	/
	/
	/
	

	废水
	生活废水
	办公生活过程
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	600
	120
	480
	生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理

	
	生产废水
	生产过程
	生产废水
	
	1500
	0
	0
	生产废水中的清洗废水经经循环沉淀池三级沉淀后回用于清洗工序，不外排，冷却循环水循环使用不外排

	固废
	生产固废
	一般固废
	分拣废物
	8
	0
	8
	项目区内设置垃圾船，集中收集运至垃圾填埋场处理

	
	
	
	不合格产品
	5
	5
	0
	送至造粒工段重新造粒

	
	
	
	沉降池污泥
	15
	0
	15
	统一收集后，干化填埋

	
	
	
	破碎工序除尘器粉尘
	1
	0
	1
	统一收集后，填埋处理

	
	
	
	废过滤网
	0.2
	0
	0.2
	清运至工业固废填埋场处理

	
	
	危险废物
	废活性炭
	35.14
	0
	35.14
	委托有资质的单位处理

	
	
	
	废UV灯管
	120根/a
	0
	120根/a
	委托有资质的单位处理

	
	
	
	废润滑油
	0.15
	0
	0.15
	委托有资质的单位处理

	
	办公生活过程
	生活垃圾
	生活垃圾
	6
	0
	6
	项目区内设置垃圾桶，统一收集后定期清运至生活垃圾填埋场处理

	噪声
	本项目主要噪声源为破碎机、造粒机、滴灌带机、风机等设备，参照同类企业生产状况，噪声声级范围65~80dB（A），项目采用低噪设备，对设备采用设备减振、厂房隔声等措施。


3.5 总量控制

3.5.1 总量控制的目的 

污染物排放总量控制的目的是要达到区域的环境（质量）目标，对特定的建设项目而言，实行污染物总量控制是为了确保实现所在区域的环境目标，总量控制目标确定的前提条件是“三废”达标排放，环境影响在环境质量标准的限制范围内，尽可能实现清洁生产。
3.5.2 总量控制及控制指标确定的原则 

对污染物排放总量进行控制的原则是将区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标，污染物总量控制方案是在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境特征、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行确定的。 

本工程环评需在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能区以及管理要求等因素的基础上，结合项目实际排污状况和控制措施的技术经济可行性来确定污染物排放总量控制指标，首先要满足几个基本前提条件①确保污染物达标排放；②符合允许排放量限值；③满足环境质量标准要求。 
3.5.3 污染物排放总量核算 
根据国务院印发《“十三五”减能减排综合性工作方案》（国发〔2016〕74号）中内容，确定“十三五”各地区总量控制指标为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）。 

根据本项目特点，本项目生产工艺用水为循环冷却水及清洗水，均循环使用；本项目生活废水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；本项目废气为塑料加热热熔挤出工序产生的有机废气，成分为非甲烷总烃；结合本项目的排污特点，区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，本项目涉及的污染物总量控制因子为：VOCs。 

根据工程分析内容，本项目建设完成后，在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放、实现环境保护目标的前提下，本项目总量控制指标及实施后总量控制指标为：VOCs（以非甲烷总烃计）：2.497 t/a（有组织排放2.372t/a，无组织排放0.125t/a）。 
3.6 清洁生产概述 

3.6.1 清洁生产水平分析 

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，增加生态效率并减少对人类和环境的风险。清洁生产的目的就是通过采用先进的生产技术、工艺设备以及清洁原料，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。 
本项目采用现有国内成熟可靠的生产工艺技术，通过引进先进的设备、优化生产工艺流程，符合当前的国家有关产业政策，根据国内外有关文献资料以及本项目的实际情况，本项目的清洁生产分析主要从以下几个方面进行： 
3.6.1.1 生产工艺与设备先进性分析 

本项目在工艺和设备选择时充分考虑了以下因素： 
（1）本项目生产设备依据设计的生产规模和工艺要求进行选择，采购上尽可能选用国内外先进的生产设备，在设备的选取上以密闭装置为主，尽可能的减少异味、溶剂的挥发及损耗；

（2）在过程控制上减少人工操作中间环节，基本为自动化操作，生产连续性好，性能可靠，操作方便；
（3）工艺路线严格按照规范要求设计。本项目利用废滴灌带、地膜为原料，采用熔融造粒，挤出成型工艺生产滴灌带、地膜，工艺路线设计规范，同时对生产废水全部综合利用，减少了生产过程中的污染物排放； 
（4）各通用设备及其驱动电机的控制方案选用合理。各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，减少了设备的无负荷或低负荷运行，杜绝“大马拉小车”现象，节约能耗，合理安排生产各工段的作业班次，项目采用高效率的泵类设备，节能型通用风机产品，采用高效节能型电动机、电力变压器，尽可能采用变频调控技术和高效节能电动机；
（5）设备的各种计量、检测控制仪表其适用范围和精度应符合生产要求，达到国家规定的计量标准。 
因此，本项目整个生产工艺与装备水平符合清洁生产要求。 
3.6.1.2 资源能源利用指标 

（1）本项目使用的原料—废滴灌带属于废旧资源，回收加以利用，制造塑料颗粒和滴灌带，既可缓解塑料原料供需矛盾，提高了资源利用率，推动了循环经济的发展，另外，塑料回用可缓解污染问题，减轻了白色污染，减轻了对环境的影响；

（2）本项目在总图布置上各建筑按物料流向布置，减少了工艺总长度，缩短了供物及供能距离；

（3）本项目采用阀门、喷头等设施控制设备清洗用水量，选用耗水少、效率高的清洗喷头； 

（4）本项目对管线、法兰、阀门做好了防腐措施，加强储存品的储存、装卸、运输等全过程的管理工作，减少“跑、冒、滴、漏”，从而减少了物料的浪费；

（5）本项目使用的能源主要为电，在照明上选用节能型灯具，装置内尽量采用高效节能机泵，空冷风机在考虑节能与效益的情况小尽量采用变频。 

因此，本项目符合清洁生产要求。 

3.6.1.3 污染物产生指标分析 

本项目生产过程产生的生产废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排，大大减少了废水的产生，生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；产生的有机废气经过集气罩收集引入有机废气治理设施处理后由15m高排气筒排放，破碎工序采取集气罩+袋式除尘器进行除尘处理后由15m高排气筒排放，废旧滴灌带堆棚采用半封闭式，产生的废气能够全部达标排放；一般固废和生活垃圾统一收集后定期清运至垃圾填埋场处理，危险废物在危废暂存间暂存后，定期交由具有相应资质的单位处理，固废均得到了有效处置。 
因此，本项目污染物控制水平满足清洁生产要求。 
3.6.1.4 废物回收利用指标分析 

本项目对废塑料回收加以利用，生产滴灌带及PE管，既减少了废塑料的排放，又制造了塑料产品，使资源循环利用的同时减轻了对环境的影响，同时本项目在生产过程中，对可回收的生产用水全部回收利用，有效节约水资源。 
总之，本项目利用废塑料滴灌带，符合废物回收利用的相关要求。
3.6.1.5 环境管理相关要求 
本项目符合国家和地方相关法律、法规要求，污染物均达标排放。 
为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，严格原材料质量检验；对能耗、水耗及产品合格率进行定量考核；确保物品堆存区及人流、 物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。 
为保护环境，要求建设方对其合作方提出环境要求，如要求施工方施工期间注意洒水防尘，合理规划施工时间，减少对周围环境和居民的影响等；要求原辅料、产品及其它外运物品在运输过程中，加盖遮盖布或采用袋装、桶装，减少环境影响等，确保整个产品生命周期的清洁生产水平。 
3.6.2 清洁生产水平判定 

本项目充分考虑生产工艺过程中的废水、固废等资源能源的回收利用，使生产过程中的节能、减排成为可能，能最大程度地把生产过程中产生的污染和残留降到最低水平。 
本项目在生产工艺和设备，资源能源利用指标，污染物产生指标，废物回收利用指标，产品指标等方面达到了国内同行业先进水平，另外，从环境管理及劳动安全卫生等方面看，该项目仍有潜力可挖掘，建设方应注意体现持续改进，不断提高和完善清洁生产工艺水平，实现经济效益与环境保护的双赢。 
3.6.3 清洁生产和循环经济管理建议 

清洁生产是全过程的污染控制，建设单位可积极按照ISO14001系列标准的要求，规范组织生产，进一步提高产品的环境特性，提高企业生产的清洁化水平， 

具体如下： 

（1）建立严格的管理制度，加强生产中的现场管理、生产管理和设备维修；

（2）开展清洁生产宣传工作，得到企业领导的重视，同时进一步在普通职工中加强清洁生产宣传； 

（3）落实清洁生产奖惩责任制，同时制定奖惩措施，并与职工收益挂钩；

（4）电气节能措施：设备选用国家推荐的节能型设备；照明选用高效节能光源；低压配电采用电容自动补偿装置进行无功补偿；

（5）推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效的推行清洁生产，通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施，实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

（6）积极开展ISO14000环境管理体系认证，对产品从生产、设计、加工、流通、使用、报废处理到再生产利用整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价使体系有效运作。

3.7 项目合理性分析

3.7.1 选址合理性分析

（1）本项目选址位于塔城地区额敏县东郊，占地类型为国有建设用地，项目选址不在国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》用地项目之列，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物景观等环境敏感区和城市建成区内。从拟建场地周围情况看，厂址周围无特殊环境制约因素。本项目选址、项目建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》、《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》等。本项目本项目位于塔城地区额敏县东郊，用地性质为工业用地，不占用农用地，项目区周边1000m范围内无重点河流、无高速公路、无铁路干线及重要地下管网，无食品、药品等企业，项目选址不在生态保护红线范围内，符合《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发[2020]5号）。

（2）项目评价区内环境空气质量现状良好；排放废气量较少，经预测，其对空气环境的贡献值很小；项目产生的生产废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排；生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，不会对区域水环境产生影响；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，且厂区周围没有较大的声环境敏感目标；项目投产后，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平，因此，项目从环境容量角度分析是可行的。

（3）建设项目建成投产后，环境风险水平控制在可接受水平上，事故发生概率较低，影响范围较小，在企业制定严格的风险防范措施和应急预案并落实的前提下，可以控制风险事故的发生。

（4）区域环境敏感性分析

1）本项目工艺废气采取相应措施后，可实现达标排放；
2）本项目产生的生产废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排，全部循环利用；生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，不与地表水体产生水力联系，且项目选址未选在水环境敏感区；
3）评价区域内无国家级及自治区级风景名胜区、历史遗迹等敏感保护区，亦无特殊自然观赏价值较高的景观。

4）项目区地形平坦开阔，大风天气较多，有利于大气污染物的输送和扩散，对周围环境影响较小。

综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查建设项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

（5）小结

项目选址位于塔城地区额敏县东郊，项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及自治区级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。

本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常运行对环境的影响不大，环境风险水平可接受，结合环境影响预测评价结果综合分析，厂址选择是合理可行的。

3.7.2 平面布置合理性分析

《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中规定，再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区。本项目设有围墙，且按照功能划分为管理区、生产区、生活区，各功能区有较明显的界线，功能分区合理方便，生产车间与生活区相距较远，可减少运营期废气噪声对生活区的影响，平面布置较为合理。

3.7.3 产业政策符合性分析

本项目为废旧塑料回收利用及塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于第一类“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”类“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家产业政策。本项目的建设不仅可减轻废旧塑料造成的农业面源污染，有利于改善区域生态环境和生产环境，促进农业生产的可持续发展，而且还可以发展地方经济，解决一部分农业富余劳动力，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

3.7.4 规划符合性分析分析

3.7.4.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》 （新政发〔2021〕18号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表3.7-1。
表3.7-1      新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表
	内容
	本项目工程概况
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，经核实，工程不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。
	符合


本项目采取有效措施防治大气、水污染，对区域环境空气质量、对环境无影响，也不会对工程周边区域土壤环境造成影响，本工程采取的环保措施能确保污染物对环境质量
	影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。
	符合

	环境 质量 底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环

境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目为四十三、环境保护与资源节约综合利用27废旧木材、废旧电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废油脂等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，工程用地现状为空地，无其他植被，造成的自然资源损失量较小，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期无能源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。
	符合

	生态环境准入清单
	本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。
	符合


3.7.4.2 本项目建设与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发[2021]162号）的符合性分析见表3.7-2。

表3.7-2    新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析一览表
	内容
	本项目工程概况
	符合性

	空间布局约束
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆， 坚决遏制“两高”项目盲目发展，不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。
	本项目属于“于四十三、环境保护与资源节约综合利用27废旧木材、废旧电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废油脂等资源循环再利用技术、设备开发及应用”项目，为“额敏

县环境管控单元03属于一般管控单 元”，符合生态保护红线空间布局约束的准入要求。
	符合

	污染物排放管 控
	深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理，加强“散乱污”企业综合整治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量，不断提高工业用水重复利用率。
	①大气环境：本项目造粒工序产生的有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒对产生的废气进行处理；滴灌带工序产生的有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒对产生的废气进行处理；破碎工序产生的废气经集气罩+布袋除尘器15m高排气筒；饮食油烟废气经油烟净化器处理后排入大气环境中；车间内产生的无组织废气通过加强车间通风、厂房隔绝、控制落差、洒水降尘等措施进行降尘，项目在执行环评中所提出的废气治理措施后，满足相应排放标准，排

放量较少，对环境空气影响较小。②水环境：厂区产生的生活废水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；生产废水中的清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排；冷却循环水全部循环利用，不外排，对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水功能级别。③土壤环境：对厂区产生的噪声通过采取减振、厂房隔声等降噪措施，对周围的声环境影响不大。
	符合

	环境风险防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目，严格落实危险废物处置相关要求，加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	本项目“于四十三、环境保护与资源节约综合利用27废旧木材、废旧电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废油脂等资源循环再利用技术、设备开发及应用”项目，非危险化学品生产项目，厂区产生的各类危险废物集中收集后暂存在危废暂存间内，定期交由有危险废物处置的单位处理。
	符合

	资源利用效率 要求
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳，全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	本项目供水、供电、排水、供暖等公用设施均依托租赁厂区已有的市政管网，工作人员租住在租赁厂区，无需开采其他任何资源，符合资源利用效率要求。
	符合

	北疆北部片区管控要求
	重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护。
	工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。
	符合


3.7.4.3 本项目与《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（塔行发〔2021〕48号）符合性分析

本项目位于塔城地区额敏县东郊，根据《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所属为文件中“额敏县环境管控单元03”，属于一般管控单 
元，环境管控单元编码：ZH65422130003，本项目与其符合情况见下表3.7-3，本项目位于环境管控单元位置图见附图1。

表3.7-3     与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

	管控要求
	本项目工程概况
	符合性

	空间布局约束
	1.生态红线核心保护区原则上禁止人为活动，生态红线一般控制区原则上禁止开发性、生产性建设活动。生态红线区域仅允许符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(自然资函(2020〕71号)中规定的有限人为活动；

2.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；

3.大气污染联防联控区域，在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业；

4.大气污染联防联控区域，在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
	本项目位于塔城地区额敏县东郊，项目区北侧、东侧、南侧为空地，西侧为废弃厂房，项目周边区域不涉及基本农田，且项目排放的废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及重金属和和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动；本项目的建设不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区，符合生态红线管控要求。
	符合

	染排 管污物放控
	1.针对大气污染联防联控区域，对土地、环保等手续不全或不符合国家、自治区产业政策的重污染项目立即关停淘汰，做到“两断三清”。其他手续完备，不符合产业布局规划的小微企业，督促其搬迁入驻园区，污染物排放不达标的污染企业停产整改。钢铁、水泥、煤炭、垃圾焚烧等重点行业完成治理设施升级改造，实现达标排放；

2.加强城镇污水处理系统及排水管网的建设，严禁污废水排入地表水体，健全污水处理收费体制，实现城市基础设施建设的良性循环，加强各乡镇村庄污水集中处理建设，减少农村面源污染。

3.严控工业污染源，做好土壤污染预防工作，开展土壤环境监督性监测。根据工矿企业分布和污染排放情况，加强对有色金属采选、冶炼、石油、焦化、化工、危险废物处置以及污水处理厂的重点排查、监控和治理。
	本项目产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；生产废水中的清洗废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排；冷却循环水水部循环利用，不外排。

	符合

	环境风险防控


	1.县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

2.对饮用水水源保护区内排放重金属等有毒有害污染物的企业，优先取缔关闭；对饮用水水源保护区受重金属污染的土壤修复处理，确保饮用水水源环境安全；对天然背景值超标、水厂无法处理的重金属等污染的水源，需尽快更换。强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、申镀、

农药等重点行业企业的执法监管。推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。
	本项目位于塔城地区额敏县东郊，厂区内不建设燃煤锅炉房，不在水源保护区，非制药、化工、造纸、采选、制革、印染、申镀、农药等重点行业，符合环境风险防防控。
	符合

	资源开发利用效率


	 1.2025年、2030年塔城地区(含兵团)用水总量控制指标分别为335259万m3、311702万m3，2025年、2030年地方用水总量控制指标分别为18072万m3、16573万m3；2025年、2030年塔城地区(含兵团)地下水供应量控制指标分别为76803万m3、54402

万m3，2025年、2030年地方地下水供应量控制指标分别为5712万m3、3878万m3；2025年、2030年塔城地区(含兵团)农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.66、0.69，2025 年、2030年地方农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68。

万m3、38781万m3；2025年、2030年塔城地区(含兵团)农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.66、0.69，2025 年、2030年地方农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68。

2.对地下水超采区采取高效节水、退灌减水、水源置换和机井封填等工程措施，控制超采区地下水位下降速率。到2025年，超采区地下水位下

降速率最大值不超过050m/a，平均水位下降速率不得超过0.20m/a；到2030年，全部超采区地下水位基本稳定，超采区地下水位下降速率控制在0.10m/a以内。
	本项目供水、供电、采暖等公用设施均依托租赁厂区已有的公用设施，不开采其他资源，符合资源开发利用效率。
	符合


表3.7-4      与《额敏县生态环境准入清单》符合性分析

	管控要求
	本项目工程概况
	符合性

	空间布局约束
	执行自治区总体准入要求中[A1.4-1][A1.42] 条要求。2.执行自治区管控单元分区管控要求[A7.1-1]条要求。

3.执行塔城地区总体管控要求[1.6]

[1.8]条要求
	本项目的建设与与《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（塔行发〔2021〕48号）符合性分析详见表3.7-3，空间布局约束、染排管污物放控、环境风险防控、资源开发利用效率均符合塔城地区总体管控要求。
	符合


3.7.4.4 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》指出：根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要，规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发区域应在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上推动经济可持续发展；大力推进新型工业化进程，提高自主创新能力，抢占市场制高点，增强产业集聚能力，加快建立符合新疆区情的现代产业体系；加速推进新型城镇化，壮大城市综合实力，改善人居环境，提高集聚人口的能力；发挥区位优势，扩大全方位开放，加强开放平台建设和通道建设，建成国家重要的石油天然气化工基地，新疆重要的煤炭生产和电力保障基地、装备制造基地、钢铁产业基地、农产品精深加工基地、纺织工业基地，着力增强对南疆经济的辐射带动作用；做大做强石油天然气、煤化工、盐化工、纺织、农副产品精深加工等特色优势产业，加快延伸产业链，形成特色产业集群”。

本项目选址位于塔城地区额敏县东郊，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，项目所在区域属于“国家层面重点开发区域”。该区域的功能定位包含“发展高效节水农业和设施农业，培育特色农牧产业，发展集约化、标准化高效养殖，推进农业发展方式转变。本项目产品为节水灌溉设备，符合主体功能区规划发展定位，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。
3.7.4.5 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》于2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过，文中第五篇-推动工业强基增效和转型升级、提升新型工业化发展水平，第三章-积极发展战略性新兴产业中提到“大力发展节能环保产业，加快高效新型换热以及冷却技术和装备产业化、规模化生产应用；大力推广应用污染防治技术；加强资源化处理和利用，推动旧件拆解、清洗、装配、检测等再制造产业发展”。
本项目为废旧塑料回收利用及塑料制品生产项目，将废旧滴灌带回收后清洗加工再制造成滴灌带，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》文件要求。
3.7.4.6 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相符性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第15号）：本项目属“第二节工业污染防治--第三十条--（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”。

本项目生产工艺整体密闭，车间安装集气罩，热熔挤出废气经集气罩收集，通过有机废气治理设施（活性炭吸附+UV光氧催化）处理后由15m高排气筒达标后排放，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。
3.7.4.7 《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告），具体相符性分析详见表3.7-5。

表3.7-5         《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

	项目
	《废塑料综合利用行业规范条件》中相关要求
	本项目情况
	符合性判定

	企业的设立和布局
	废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。
	本项目所回收的废旧塑料不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。
	符合

	
	新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。
	本项目的建设符合国家产业政策及所在地区相关规划要求，采用了相应的节能环保技术及生产装备。
	符合

	
	在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。
	本项目所在地不属于相关保护区域，选址符合要求。
	符合

	生产经营规模
	塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。
企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。
	项目年废塑料处理能力为5000t，年产再生颗粒为5000t。

本项目租赁厂房面积22328m2，建设滴灌带生产工序生产车间和造粒工序生产车间，能够与本项目生产能力相匹配。
	符合

	资源综合利用及能耗
	塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500kWh/t废塑料。
	本项目电耗约为25kWh/t废塑料。
	符合

	
	废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。
	本项目废旧滴灌带回收清洗用水低于1.5t/t塑料，造粒冷却循环补水低于0.2t/t废塑料。
	符合

	工艺与装备
	应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。
	本项目所用设备及工艺自动化程度较高，破碎机设基础减振设施，破碎工序采用布袋除尘器处理；清洗工序不使用任何清洗剂；分拣工序为手工操作。
	符合

	
	应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。
	本项目具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。造粒设备配集气罩+活性碳吸附+光氧催化机装置，废气经集气罩收集后引入活性碳吸附+光氧催化机进行处理，最终通过排气筒排放；废弃过滤网定期集中收集送至工业固废填埋场处理。
	符合

	环境保护
	企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。
	本项目厂区建有围墙，厂区地面全部硬化。
	符合

	
	企业必须配备废塑料分类存放场所。原料应贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。
	本项目废旧滴灌带堆料棚为地面硬化三面封闭及顶部封闭结构形式，有防雨、防风、防渗等功能。
	符合

	
	企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。
	本项目对生产过程中产生的分拣废物采取集中收集，定期清运至垃圾填埋场处理。
	符合

	
	企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。
	本项目拟建设与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率可满足环评文件的有关要求。本项目生产废水全部循环利用，生活污水排入附近下水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，本项目无盐卤分选工艺。
	符合

	
	再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。
	本项目产生的有机废气经集气罩+
UV光氧催化+活性炭吸附机处理达标后排放，破碎工作产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘器对产生的粉尘处理后排放。
	符合

	
	对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
	本项目对所用设备拟采取减振、消声、隔声等降噪措施，运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。
	符合


3.7.4.8 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相符性分析

本项目的建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），具体相符性分析详见表3.7-6。

表3.7-6     废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相符性分析

	项目
	HJ/T364-2007具体要求
	本项目情况
	符合性判定

	废塑料的回收要求
	废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。
	本项目回收的废塑料为废旧滴灌带及废地膜，主要由农户自行运输到厂，本项目建设单位不负责运输，入厂时均已分类，成捆打包好.废塑料携带的废物主要为泥沙、尘土以及少量作物残渣均不属于危险废物。
	符合

	
	含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。
	本项目不涉及含卤素废塑料的回收。
	符合

	
	废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。
	本项目废塑料回收过程中不就地清洗，也不进行减容破碎处理。
	符合

	废塑料的贮存要求
	贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火设施。
	本项目废塑料堆料棚为地面硬化三面封闭及顶部封闭结构形式，有防雨、防风、防渗等功能。
	符合

	
	不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。
	本项目回收的废塑料在堆棚内分区域存放。
	符合

	预处理工艺要求
	废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和装备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。
	废塑料预处理主要包括人工分拣、破碎、清洗等工序，废水回用率达到90%以上，除人工分拣采取手工操作外，后续破碎、清洗均采取自动化作业。
	符合

	
	废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。
	废塑料进厂需要进行人工分拣，工作人员作业时配备必要的劳保用品（口罩、工作服等）确保健康和安全。
	符合

	
	应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。
	本项目采取机械清洗方式，自动化程度高，清洗废水经循环沉淀池三级沉淀处理后回用于清洗工序，不外排，清洗工序不使用任何清洗剂。
	符合

	
	废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。
	本项目采用干法破碎并配套安装布袋除尘器。
	符合

	再生利用技术要求
	废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。不宜以废塑料为原料炼油。
	本项目废塑料再生利用方式属于直接再生，且不涉及以废塑料为原料炼油。
	符合

	
	含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。
	本项目不涉及含卤素的废塑料，项目工艺技术较为简单、成熟，为纯物理加工过程，无焚烧处理。
	符合

	环境保护要求
	进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求。
	本项目不涉及进口废塑料的回收，如后期考虑采用进口废塑料，企业应具有固体废物进口许可证。
	符合

	
	新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。
	本项目不占用基本农田，不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区，也不在城市居民区、商业区，远离学校，无名木古树。
	符合

	
	再生利用项目必须建有围墙且按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区。各功能区应有明显的界线和标志。
	本项目厂区建有围墙，且按照功能划分为管理区、原料区、生产区、产品贮存区、生活区，各功能区有较明显的界线。
	符合

	
	所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。
	本项目生产车间、办公用房、生活用房、原材料仓库及成品仓库均为封闭结构，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。
	符合

	污染控制要求
	预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。
	破碎工序采用集气罩+布袋除尘器处理粉尘，粉尘可得到有效控制；熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经集气罩+活性碳吸附+光氧催化机进行处理，最终通过排气筒排放；粉尘、非甲烷总烃、的排放满足相关标准要求。
	符合

	
	废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。
	本项目清洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水排入附近下水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
	符合

	
	预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。
	通过选用低噪声、低振动设备，合理布局，采取减振、消声等降噪处理，厂界噪声满足标准要求。
	符合

	
	废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。
	本项目产生的固体废物分类收集、处理。其中分拣废物以及生活垃圾定期清运至垃圾填埋场填埋处置；沉降池污泥干化填埋；不合格产品送至厂房重新造粒。
	符合


3.7.4.9 《关于进一步加强塑料治理的意见》相符性分析

根据国家发展改革委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料治理的意见》(发改环资[2020]80 号)文件中要求：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品，全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品，到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

本项目不生产塑料薄膜，原料为废塑料（废滴灌带及废地膜），不使用医疗废物，符合《进一步加强塑料治理的意见》(发改环资[2020]80号)要求。
3.7.4.10 《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》符合性分析
本项目与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发[2020]5号）相符性见表3.7-8。

表3.7-8    《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》相符性分析    
	《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》
	本项目
	符合性

	产业政策要求
	废旧塑料再生利用项目须满足《废塑料综合利用行业规范条件》
	见表2.7-1
	符合

	项目选址要求
	新建和改扩建废塑料再生利用项目必须严格执行生态环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经有审批权生态环境行政主管部门审批，不得建设和组织生产。
	本项目正在编制环评报告
	符合

	
	新建和改扩建废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合县级（含）以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划。
	本项目位于塔城地区额敏县东郊，用地性质为工业用地，项目区周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或村庄、学校等敏感点，项目的选址符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五规划》。
	符合

	
	在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000米以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。
	本项目位于塔城地区额敏县东郊，用地性质为工业用地，不占用耕地、园地、牧草

地，项目区周边1000m范围内无重点河流、无高速公路、无铁路干线及重要地下管网，无食品、药品等企业，项目选址不在生态保护红线范围内。
	符合

	污染防治要求
	废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区(包括不可利用的废物的贮存和处理区)。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施，并符合消防安全要求
	本项目建设有生产车间，仓库及堆场。
	符合

	
	废塑料再生利用项目应按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》进行污染控制，各污染物排放须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）。如国家或自治区出台新的废塑料回收与再生利用方面的相关标准，从其规定。
	见表3.7-6
	符合


3.7.4.11 《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部[2012]55号文）相符性分析

本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部[2012]55号文）符合性分析见表3.7-9。

表3.7-9    与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析一览表

	《废塑料加工利用污染防治管理规定》
	本项目
	符合性

	禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。
	本项目选址不位于居民区；本项目产品为塑料颗粒，原料不涉及医疗废物和危险废物的废塑料。
	符合

	废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。
	本项目固废分类处置，泥渣及不可回收杂物，集中收集后清运至一般工业固废填埋场进行填埋；危险固废教于有资质单位进行处理。
	符合

	无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。
	厂区产生的生产废水清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排；冷却循环全部循环利用，不外排；厂区产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
	符合


3.7.4.12 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》相符性分析

生态环境部于2019年6月26日印发了《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，通知中指出：全面加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

本项目运营期对滴灌带车间和造粒车间为封闭车间，生产车间内产生的废气经集气罩+活性炭吸附剂装置+光氧催化一体机+15m高排气筒排放，废气经收集处理后可达标排放，有组织收集效率可达95%以上，有效减少无组织排放量，符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》的要求。

3.7.4.13 《国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》相符性分析

本项目与《国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资[2021]1298号文）符合性分析见表3.7-10。

表3.7-10         与发改环资[2021]1298号文符合性分析一览表

	发改环资[2021]1298号文
	本项目
	符合性

	建立完善农村塑料废弃物收运处置体系。完善农村生活垃圾分类收集、转运和处置体系，构建稳定运行的长效机制，加强日常监督，不断提高运行管理水平。根据当地实际，统筹县、乡镇、村三级设施建设和服务，合理选择收集、转运和处置模式。深入实施农膜回收行动，继续开展农膜回收示范县建设，推广标准地膜应用，推动机械化捡拾、专业化回收和资源化利用。开展农药包装物回收行动。支持和指导种养殖大户、农业生产服务组织、再生资源回收企业等相关责任主体积极开展灌溉器具、渔网渔具、秧盘等废旧农渔物资回收利用。
	本项目为废旧塑料回收利用及塑料制品生产项目，将废塑料回收后清洗加工再制造成滴灌带水带等产品。
	符合

	加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。
	本项目为废旧塑料回收利用及塑料制品生产项目，将废塑料回收后清洗加工再制造成滴灌带水带等产品。
	符合


3.7.4.14 《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》相符性分析

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物管理制度改革实施方案》（国办发〔2017〕70号），加强部门间协调配合，发挥整体监管合力，环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局联合印发了《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》环办土壤函〔2017〕1240号，本项目与方案要求的符合性见表3.7-10。

表3.7-10         与国办发〔2017〕70号文符合性分析一览表

	国办发〔2017〕70号文
	本项目
	符合性

	依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用 

“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。
	本项目位于塔城地区额敏县东郊，项目区周边没有人口密集区域；本企业有营业执照不属于非法企业，项目各污染物排放均可做到达标排放，本项目原料为周边农田收购的废旧滴灌带及废地膜，不涉及“洋垃圾”不属于危险废物。
	符合

	重点整治加工利用集散地。本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集 5 家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集 10 家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评 
的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业要坚决予以取缔。配合地方人民政府切实做好集散地综合整治、产业转型发展、人员就业安置、维护社会稳定等各项工作。引导集散地绿色发展。
	本项目位于塔城地区额敏县东郊，项目区周边没有人口密集区域；本企业有营业执照不属于非法企业，项目各污染物排放均可做到达标排放。
	符合


4、环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置 

额敏县位于新疆维吾尔自治区西北部，准噶尔盆地西北边缘，塔额盆地东北部，地处东经 83°24′-85°10′北纬 46°09′- 47°03′，北以塔尔巴哈台山脉为界与哈萨克斯坦共和国接壤，南至吾尔喀夏尔山的沃雪特河与托里县相邻，北以白杨河为界与和布克赛尔蒙古自治县相接，西至锡伯特河与塔城市相连。额敏县幅员辽阔，县境东西长123km，南北长87km，面积为9532km2，占中华人民共和国总面积的千分之一，占自治区面积的千分之六。

本项目选址位于塔城地区额敏县东郊，厂区占地面积22328m2，项目区北侧、 东侧、南侧为空地，西侧为闲置厂房，厂区中心地理坐标：经度：83°40'46.365"，纬度：46°30'5.131"。

4.1.2 地形、地貌

额敏三面环山，塔尔巴哈台山脉横卧县境北部，吾尔喀夏尔山脉雄踞东南部，形成西部开口，中部低平的盆地，县境北部和东南部为山地，地势东北高而西南低，山地面积占全境面积的54.41%，平原面积占45.59%，山区多呈中低山坡状，常年雨水聚集，冲刷切成无数沟谷，泉水溢出而成诸多河流，县境主要山脉有两条；塔尔巴哈台山脉和吾尔喀夏尔山脉。塔尔巴哈台山脉是中国和哈萨克斯坦的界山，长143km(边境线)，面积2124km2，其主要山峰有托呼三巴依乔克、萨尔乔克、喀拉喀斯乔克、艾滕塔斯、库孜滚塔斯达坂、阿克喀尔，乔拉阿尔达套山峰是该山的最高峰，海拔最高处2852m。

吾尔喀夏尔山脉位于县境东南部，宽厚博大，海拔173-2613m，其主要山峰有海拉汗、也格孜喀拉克亚、也得列依等。山脉起伏，云雾缭绕，悬崖绝壁，千姿百态，山间沟壑纵横，泉流交错，是喀拉也木勒河、玛热勒苏河、阿克苏河、霍吉尔特河、乌雪特河以及白杨河等河流的发源地。

依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，额敏县地震基本烈度为VII度，拟建项目所在区域地势较为平坦。

4.1.3 气候、气象

额敏县属大陆性温带气候，四季分明，春季升温快而不稳定，夏季炎热而短促，秋季降温迅速，冬季寒冷而漫长，冷空气活动频繁，全年平均气温为5.5℃，极端最高气温41.7℃ (1975年8月13日)，极端最低气温-30℃以下，曾经出现过一次42℃，霜期较长，绝对无霜期为138天，日照较长，全年日照时数2833小时县境年均降雨量为270mm，但分布不均匀，全年盛行西北风，定时测最大风速20m/s，平均风速在3.1-3.6m/s之间。 

4.1.4 水文地质

额敏县萨尔也不勒河、满汉营河、确拉阿尔旦苏河、加尔布拉克河等河流均发源于塔尔巴哈台山南麓，喀拉也木勒河、于勒昆铁列克德河、哈拉萨依河、阿克苏河、马拉苏河、库尔木苏河均发源于乌尔喀什尔山北麓，白杨河发源于乌尔喀什尔山东侧，布里格太河、沃雪特河发源于乌尔喀什尔闪南麓，以上各河流除布里格太河外，其余均为额敏河支流，在汇入额敏河后，该河下游途径塔城市与裕民县向西注入哈萨克斯坦的阿拉湖，以上各支流中，以萨尔也不勒河、卡拉也不勒河、玛拉苏河的流量较大，其年径流量皆在1亿m³以上。 

全县地表水年径流量在10.06亿m³左右，本县地表径流量的变化规律是洪水期三月下旬即发生并形成巨大洪峰，但汛期很短，一般为一个半月到两个月，据统计，额敏河百年最大洪水流量162m/s，水位1.3m，五月以后径流量逐渐减少，春季水量约占全年的39%左右，枯水期出现在11月至来年2月。额敏县城工程地质分为两个区，额敏河以南，地层组成以岩性上可分为三层，第一层为成份杂乱、质地松散的杂填土，但厚度不大，在0.8m深度以内；第二层为含钙质结核粉士，承载能力较高，厚度在0.9-2.4m内，深埋在0.8-3.2m内；第三层为砾石土，深埋在1.9m以上，此地段层单一物质稳定，力学性能好，地下水埋深在5m至6m之间，是建筑的有利地段。

额敏河以北，地层组成从岩性上可分为四层：第一层为灰褐色，夹杂色的杂填土，分布在场区地表1.3m深度内；第二层为淡黄色的粉士，无杂质，埋深在0.5-2.5m，厚度0.8-1.6m；第三层为淡灰黄色，含钙质结核粉土，含有30%左右钙质结核，局部含少量砾石土分布在1.8-4.1m深度上，厚度0.9-2.3m；第四层为暗褐灰色的砾石土，粒径5-15mm砾石占40-60%，多为硬质岩性，无杂质，分布在3.1-4.1m深度下，厚度在1.9m以上，局部夹有薄层细沙。

4.1.5 动、植物资源
额敏县国民经济以农牧业为主，属半农半牧县，农作物主要有：小麦、油料、甜菜、打瓜、红花等。额敏县先后被列为自治区商品粮、油、糖料生产基地县，额敏县生产的红花籽油，其亚油酸含量高达83%，居世界第一，堪称“油中之王”，被国家授予“红花之乡”称号，野生动物有雪豹、狼、鹿、狐狸、大头羊、黄羊及山鹰、雪鸡等，畜牧业发展较快，牲畜头数及肉产量已列塔城地区榜首。

本工程所在区域无重要保护珍稀动物分布，由于在荒漠区，因干旱和食物短缺，加之植被稀少，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少，尤其是大型野生脊椎动物和大型哺乳动物分布极少，区域内的主要动物为啮齿动物（荒漠麻蜥、快步麻蜥、沙鼠等）及鸟类（角百灵、凤头百灵、红尾伯劳等），野生植物为常见的荒漠植被为主。

4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 大气环境现状调查与评价

4.2.1.1 区域环境空气达标判定

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状 数据的要求，采用中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统（ht tp://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中塔城地区2021年的监测数据， 作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（2）评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》 （HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，年评价指标中的年均浓度 和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（4）基本污染物监测及评价

基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价，空气质量达标区判定结果见表4.2-1。

表4.2-1       区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3（CO：mg/m3）
	评价因子
	年评价指标
	现状浓度
	标准限值
	占标率/（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	11
	40
	27.5
	达标

	CO
	第95百分位数
	0.9
	4
	22.5
	达标

	O3
	第90百分位数
	102
	160
	63.8
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	38
	70
	54.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	12
	35
	34.3
	达标


根据上表评价结果可知，2021年塔城地区 PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、SO2 指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，判定项目区属于达标区。
4.2.1.2 特征因子现状监测
本项目其他特征污染物选取颗粒物、非甲烷总烃作为其他特征污染物，委托 新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目进行监测，作为本次环评大气环境现状 的评价依据。 

（1）监测点选取 

特征因子监测点在项目区内和项目区主导风向下风向5km范围内各布设1 个点。

（2）监测日期、监测项目及频率
监测日期：2022年4月1日至4月7日； 

监测项目：总悬浮物颗粒物、非甲烷总烃；    
监测频率：连续监测7天。

（3）采样仪器及分析方法 

特征因子采样仪器及分析方法详见表4.2-2。

表4.2-2         特征因子采样仪器及分析方法
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	检出限（mg/m3）

	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定   直接进样-气相色谱
	HJ604-2017
	0.07

	TSP
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	GB/T15432-1995
	0.001


（4）评价标准
TSP、非甲烷总烃分别执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2、 《大气污染物综合排放标准详解》中标准。
表4.2-3            环境空气质量标准

	序号
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	1
	总悬浮颗粒物TSP
	年平均
	0.2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2

	
	
	24h平均
	0.3
	

	2
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2
	《大气污染物综合排放标准详解》中标准


（5）评价方法
采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：

Ii=Ci/Coi

式中：Ii－i污染物的分指数

Ci－i污染物的浓度，mg/m3
Coi－i污染物的评价标准，mg/m3

当Ii>1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Ii<1时，则说明i污染物符合标准，某污染物的Ii值越大，则污染相对越严重。

（6）监测结果及评价结论
表4.2-4        大气特征污染物监测结果及评价结果（小时值）    单位：mg/m3

	监测项目
	监测日期
	1#点监测值
	评价结果
	2#点监测值
	评价结果

	TSP


	2022.4.1
	0.149
	0.50
	0.182
	0.61

	
	2022.4.2
	0.155
	0.52
	0.175
	0.58

	
	2022.4.3
	0.151
	0.50
	0.182
	0.61

	
	2022.4.4
	0.157
	0.52
	0.169
	0.56

	
	2022.4.5
	0.157
	0.52
	0.160
	0.53

	
	2022.4.6
	0.174
	0.58
	0.185
	0.62

	
	2022.4.7
	0.160
	0.53
	0.160
	0.55

	非甲烷总烃
	2022.4.1
	0.74
	0.37
	0.38
	0.19

	
	
	0.74
	0.37
	0.38
	0.20

	
	
	0.74
	0.37
	0.40
	0.19

	
	
	0.73
	0.37
	0.38
	0.20

	
	2022.4.2
	0.75
	0.38
	0.40
	0.20

	
	
	0.74
	0.37
	0.39
	0.20

	
	
	0.77
	0.39
	0.42
	0.21

	
	
	0.78
	0.39
	0.33
	0.17

	
	2022.4.3
	0.71
	0.36
	0.36
	0.18

	
	
	0.71
	0.36
	0.35
	0.18

	
	
	0.78
	0.39
	0.33
	0.17

	
	
	0.77
	0.39
	0.37
	0.19


由 表4.2-4可 以 看 出 ： TSP 24h 浓 度 值 满 足 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 （GB3095-2012）中表2相应标准限值要求、非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相应的标准限值要求，结果显示项目所在区域空气环境本底值中与本项目相关的特征空气污染物达标，空气环境本底值较好。
4.2.2 地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，评价范围为：①满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，本项目不向周围地表水排污，因此不设地表水环境影响评价范围，仅对环境影响进行简单分析。

本项目评价区域没有常年地表水体，生产废水中的清洗废水经循环沉淀池三级沉淀后回用于清洗工序，不外排；冷却循环水循环使用不外排；生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，因此本项目与地表水没有直接的水力联系，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染建设型建设项目评价等级判定标准，本项目属于间接排放，评价等级为三级B。

4.2.3 地下水环境现状调查与评价

根据《环境影响技术评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中的“N 轻工”中的“116、塑料制品制造”“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不展开地下水环境影响评价工作；由于项目原材料属于废塑料制品，根据原料划分，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”“155、废旧资源(含生物质)加工、再生利用”“再生利用”，地下水类别为III类，为了解项目区地下水环境质量现状，对本项目周边地下水进行监测。

4.2.3.1 监测点位和时间

本次委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区周边进行地下水水质监 测，采取周围潜水含水层水样，监测时间为：2022年4月1日。

4.2.3.2 监测项目及分析方法

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、铝、总大肠菌群数、耗氧量共23项。
本次环评水质现状监测、采样及分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《环境水质监测质量保证手册》及《水和废水监测分析方法》有关规定和要求执行。

4.2.3.3 地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。

（2）评价方法

采用单项标准指数法对地下水进行评价。

Pi=Ci/Csi
式中：Pi——水质单项标准指数；

Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L；

pH的标准指数为：

pHj≤7.0时：[image: image2.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


pHj＞7.0时：[image: image3.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S


式中：SpH,j—pH标准指数；

pHj—j点实测pH值；

pHsd—标准中的pH值的下限值；

pHSU—标准中的pH值的上限值。

当SpH,j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，SpH,j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。

4.2.3.4 评价结果

评价结果见表4.2-6。

表4.2-6        地下水监测及评价结果     单位：mg/L(pH 值）
	序号
	监测项目
	标准值
	1#
	2#
	3#
	最大值
	Si，j

	1
	pH
	6.5-8.5
	6.9
	6.9
	7.0
	7.0
	0

	2
	总硬度
	≤450mg/L
	726
	628
	571
	726
	1.61

	3
	耗氧量（高锰酸盐指数）
	≤3.0
	1.2
	1.2
	1.0
	1.2
	0.4  

	4
	氯化物
	≤250
	294
	257
	200
	294
	1.176

	5
	溶解性总固体
	≤1000
	1575
	1400
	1036
	1575
	1.575

	6
	氨氮
	≤0.50
	0.170
	0.150
	0.228
	0.170
	0.34

	7
	硝酸盐氮
	≤20.0
	2.94
	3.01
	3.02
	3.02
	0.151

	8
	亚硝酸盐氮
	≤1.00
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	0.0015

	9
	硫酸盐
	≤250
	600
	550
	360
	600
	2.4

	10
	氟化物
	≤1.0
	0.24
	0.22
	0.20
	0.24
	0.24

	11
	氰化物
	≤0.05
	0.003
	0.002
	<0.002
	0.003
	0.06

	12
	挥发酚
	≤0.002
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	0.075

	13
	镉
	≤0.005
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	0.1

	14
	砷
	≤0.01
	0.0025
	0.0026
	0.0025
	0.0026
	0.26

	15
	汞
	≤0.001
	<0.00004
	<0.00004
	<0.00004
	<0.00004
	0.02

	16
	铅
	≤0.01
	<0.010
	<0.010
	<0.010
	<0.010
	0.5

	17
	六价铬
	≤0.05
	0.004
	0.008
	0.008
	0.008
	0.16

	18
	铁
	≤0.3
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	0.05

	19
	锰
	≤0.10
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	0.05

	20
	总大肠菌群 MPN/
	≤30
	<10
	<10
	<10
	<10
	0.17

	21
	碳酸根离子
	--
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	--

	22
	碳酸氢根离子
	--
	 120
	144
	100
	144
	--

	23
	钾离子
	--
	1.78
	1.84
	1.89
	1.89
	--

	24
	钙离子
	--
	217
	180
	166
	217
	--

	25
	镁离子
	--
	44.2
	43.0
	37.4
	44.2
	--

	26
	钠离子
	≤200
	279
	247
	138
	279
	1.395


由上表可知，项目区地下水水质监测项目中总硬度、氯化物、溶解性总固体、 硫酸盐、钠离子超标，其他因子标准指数均达到《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标原因和当地地下水位浅有关。
4.2.4 土壤环境现状调查与评价

4.2.4.1 土壤评价等级判断

项目厂房土地利用性质为工业用地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目属于“环境和公共设施管理业，一般工业固体废物处置及利用”项目，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则　土壤环境（试行）》（HJ964－2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）；项目占地规模为“小型”。
本项目永久占地面积22328m2，占地规模属于小型，所处位置为工业用地，项目区周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或村庄、学校等敏感点及其他土壤环境敏感目标，环境敏感程度为“不敏感”。

本项目属于“Ⅲ类”项目，占地规模为“小型”，敏感程度为“敏感”，本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
4.2.4.2 土壤环境质量现状监测与评价

本次土壤现状评为建设单位委托新疆蓝庆坤环保科技有限公司对项目区土壤进行监测，监测时间为2023年4月21日，监测布点情况见表4.2-7。

表4.2-7         土壤监测布点情况一览表
	序号
	监测点名称
	采样层位
	监测因子

	T1
	项目区内
（表层样：0.2m)
	表层样
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ph共45项

	T2
	项目北侧

（表层样：0.2m) 
	表层样
	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、pH、水溶性盐

	T3
	项目南侧

（表层样：0.2m)
	表层样
	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、pH、水溶性盐


4.2.4.3 土壤环境质量现状评估

（1）评价方法

采用标准指数法，其计算公式为：Pi=Ci/Si；

式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

      Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

      Si—污染物i的标准值或参考值。

（2）评价标准

项目用地的监测点执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值。

（3）土壤环境现状监测结果与评价
表4.2-8      土壤监测结果一览表
	检测项目
	单位
	T1
	(GB36600-2018)二类筛选值
	指数

	砷
	mg/kg
	
	≤60
	0.0395 

	汞
	mg/kg
	
	≤38
	0.0016 

	镉
	mg/kg
	
	≤65
	0.0051 

	铅
	mg/kg
	
	≤800
	0.0513 

	镍
	mg/kg
	
	≤900
	0.0456 

	铜
	mg/kg
	
	≤18000
	0.0037 

	pH
	无量纲
	
	/
	/

	氯乙烯
	mg/kg
	
	≤0.43
	0.0465 

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	
	≤66
	0.0003 

	二氯甲烷
	mg/kg
	
	≤616
	0.0000 

	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	
	≤54
	0.0004 

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	
	≤9
	0.0022 

	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	
	≤596
	0.0000 

	氯仿
	mg/kg
	
	≤0.9
	0.0222 

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	
	≤840
	0.0000 

	四氯化碳
	mg/kg
	
	≤2.8
	0.0107 

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	
	≤5
	0.0020 

	苯
	mg/kg
	
	≤4
	0.0025 

	三氯乙烯
	mg/kg
	
	≤2.8
	0.0032 

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	
	≤5
	0.0016 

	甲苯
	mg/kg
	
	≤1200
	0.0000 

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	
	≤2.8
	0.0071 

	四氯乙烯
	mg/kg
	
	≤53
	0.0004 

	氯苯
	mg/kg
	
	≤270
	0.0000 

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	
	≤10
	0.0020 

	乙苯
	mg/kg
	
	≤28
	0.0002 

	间,对-二甲苯
	mg/kg
	
	≤570
	0.0000 

	邻-二甲苯
	mg/kg
	
	≤640
	0.0000 

	苯乙烯
	mg/kg
	
	≤1290
	0.0000 

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	
	≤6.8
	0.0029 

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	
	≤0.5
	0.0400 

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	
	≤20
	0.0004 

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	
	≤560
	0.0000 

	氯甲烷
	mg/kg
	
	≤37
	0.0270 

	硝基苯
	mg/kg
	
	≤76
	0.0012 

	苯胺
	mg/kg
	
	≤260
	0.0004 

	2-氯酚
	mg/kg
	
	≤2256
	0.0000 

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	
	≤15
	0.0003 

	苯并[a]芘
	mg/kg
	
	≤1.5
	0.0040 

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	
	≤15
	0.0003 

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	
	≤151
	0.0000 

	䓛
	mg/kg
	
	≤1293
	0.0000 

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	
	≤1.5
	0.0033 

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	
	≤15
	0.0008 

	萘
	mg/kg
	
	≤70
	0.0001 


4.2.5 声环境质量现状调查与评价

为了解本项目区域声环境质量现状，本项目委托新疆锡水金山环境科技有限 公司于2022年4月1日对项目区域声环境质量现状进行监测。
4.2.5.1 监测布点

根据项目特点，本次声环境现状调查对项目区背景噪声进行现状监测，在项 目区边界四周布点监测。

4.2.5.2 监测时段及监测方法
本项目区域声环境质量现状监测时间为2022年4月1日，分昼间与夜间进行监测，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。

4.2.5.3 评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

4.2.5.4 评价方法

评价方法采用标准值对比法。

4.2.5.5 现状监测结果及评价结果

噪声监测及评价结果见表4.2-10。

表4.2-10          声环境监测结果     单位:dB（A）

	时间
	监测点
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	判定
	监测值
	标准值
	判定

	4月1日
	厂界东
	43
	65
	达标
	38
	55
	达标

	
	厂界南
	43
	
	达标
	38
	
	达标

	
	厂界西
	41
	
	达标
	37
	
	达标

	
	厂界北
	43
	
	达标
	38
	
	达标


从项目区边界的噪声监测结果和评价结果来看，昼间与夜间噪声监测值满足 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，项目所在区域声环境质量良好。

4.2.6 生态环境现状调查

4.2.6.1 生态功能区划

本项目行政区划隶属塔城地区额敏县，根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，塔城盆地绿洲农业生态功能区，该生态功能区包括塔城市、额敏县、裕民县三个县市，主要生态服务功能为农产品生产，区域保护的重点为基本农田和土壤环境质量。

项目所在区域地势平坦，土地利用类型为工业用地，景观类型以农业景观、城市工业生态系统景观为主，处于塔城盆地绿洲农业生态功能区，项目区生态功能区划见表4.2-11及图4.2-2。

表4.2-11            项目区生态功能区划

	生态功能分区单元生态区 
	生态功能 
	阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区（I）

	
	分区单元 
	准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区（I3）

	
	生态区 
	塔城盆地绿洲农业生态功能区（Ⅱ）

	主要生态服务功能 
	主要生态服务功能 

	农产品生产、人居环境 
	农产品生产、人居环境 

	主要生态环境问题 
	主要生态环境问题 

	土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降 
	土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降 

	生态敏感因子敏感程度 
	生态敏感因子敏感程度 

	生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感 
	生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感 


4.2.6.2 土壤类型现状

评价区域根据收集的资料以及现状调查，评价区内的土壤类型主要为灰潮土、草甸土、栗钙土。

（1）潮土

潮土是发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤，土壤腐殖积累过程较弱，具有腐殖质层、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显。

（2）栗钙土

栗钙土成土母质为黄土和粗骨质的坡积物，质地偏轻，为沙壤或轻壤，生长的植被以丛生禾草及灌木及半灌木为主，如针茅、绢蒿等。

（3）草甸土

主要分布在本工程线路终点段，草甸土是在半干旱季风气候下形成的，春季干旱多风，夏季温暖多雨，秋季气温多变，冬季漫长寒冷，有利于草甸植物的生长和有机残体腐殖化，形成有机质含量较高的腐殖质层，高潜水位是形成草甸土的重要因素，草甸土的母质均为沉积物，其中以冲积物为主。
4.2.6.3 植被现状调查与评价
本工程周边种植的作物主要有小麦、玉米、油葵、瓜菜等，荒漠草场上覆盖着蒿类植被；伴生植物有珠芽早熟禾、木地肤、针茅、猪毛菜、小蓬、假木贼等，此外，在农田周围和额敏河冲积平原区，分布有芨芨草、苦豆子、甘草、拂子茅、铃铛刺、苦马豆、赖草、碱蓬、芦苇、水韭菜、香蒲、草木犀、多枝柳、白柳、白榆、沙枣、钻天杨等。

本项目区内生态系统主要表现为人工生态系统，通过调查，该地区人类活动较多，基本无原始的自然植被。

4.2.6.4 野生动物现状调查与评价

据《中国动物地理》动物地理区划标准，拟建项目区域动物区系属蒙新区的西部荒漠亚区中的准噶尔盆地小区，属于荒漠草原区动物区系组成较简单，野生动物种类及分布均较少，通过对项目区及周边区域动物的实地调查和有关资料的查询，该区域内的野生动物主要有鸟类、兽类、爬行动物，据实地踏勘和调查了解，受人类活动的影响，工程区和施工范围内没有大型野生动物和保护级野生动物活动的痕迹，评价区无国家和自治区重点保护野生动植物。

4.2.6.5 水土流失现状

区域水土流失主要以风力侵蚀为主，主要为动土过程中的侵蚀，动土过程地表植被大面积破坏，表层原始土层松动，尤其是在春夏之交，干旱气候条件下，当地表土壤十分干燥时，大风可造成地面严重吹蚀，在严格控制施工条件及做好防护措施，风力侵蚀对区域水土流失影响较轻。

5、建设项目环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

由于建筑施工每个阶段的施工内容和采用的机械设备不同，对周围环境要素在不同程度上将产生不同程度的影响，建筑施工对周围环境的影响主要表现在扬尘、施工废水、噪声及固体废物等方面，工程建设完成后，除永久占地为持续影响外，其余影响均属短期的、可恢复和局部的环境影响，随着施工活动的结束而消失。

施工期间应加强管理，严格执行国家的有关规定，减少对周围环境的影响，下面将结合本项目的特征和当地的环境状况，就项目施工过程中对环境的影响进行分析，并在此基础上提出减小影响的措施和建议。

5.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期间主要大气污染物为施工场地扬尘、施工机械和来往车辆的燃油尾气等，受影响区域包括施工区周围、运输线路的道路两侧。

5.1.1.1 施工扬尘

在整个施工期，产生扬尘的工序有土方开挖过程，土石方回填过程，建筑材料及建筑垃圾的运输、装卸、堆放过程等，施工现场的扬尘量与场地条件、土质、施工管理水平、施工季节和气象条件等诸多因素有关。

一般情况下，扬尘对大气环境的影响范围主要在工地附近100m以内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气环境影响甚微，而当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘影响范围可缩小到20~50m范围内，本项目施工工程量较小，施工扬尘的影响范围相对较小，且是暂时的，只要加强管理，切实落实好环评所提降尘措施，施工场地扬尘对区域大气环境和环境保护目标的影响较轻微，且随着施工的结束而消失。

5.1.1.2 施工机械及运输车辆尾气

根据类比调查，施工机械和运输车辆运行时产生的燃油尾气的影响范围在50m以内，在施工过程中，建设单位和施工单位通过合理安排施工机械位置及运输车辆行驶路线，尽量远离环境敏感点，可减小燃油尾气对敏感点的影响。本项目在施工期间因施工机械和运输车辆尾气排放量相对较少，不会对区域环境空气质量产生实质性影响，随着施工期的结束，施工机械和运输车辆将陆续离场，施工机械和运输车辆尾气造成的影响随之消失。

5.1.2 施工期水环境影响分析

本项目施工废水主要包括地基开挖产生的泥浆水，混凝土养护废水，挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备在清洗过程中产生的废水等。施工废水中的污染物以SS为主，机械和设备清洗废水中还含有少量油污，施工废水经隔油、沉淀处理后用作施工场地降尘用水，不对外排放，不会对水环境造成不利影响。  

施工人员产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，生活污水对区域水环境影响较小。

5.1.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其中对声环境影响最大的是施工机械噪声，噪声源强在80~95dB(A)之间。

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响产生衰减，根据噪声源的特性，本环评采用单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式进行预测。预测公式如下：

L2 = L1 – 20lg(r2/r1) – △L

式中：L1、L2——r1、r2处的噪声值，dB(A)；

      r1、r2——距噪声源的距离，m；

      △L——空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素引起的噪声衰减值，dB(A)。

根据施工机械设备的噪声源强，结合项目所在区域的环境特征，采用上述公式进行预测，预测结果详见表5.1-1。

表5.1-1           施工机械设备在不同距离处的噪声预测结果
	施工机械设备名称
	噪声源强（1m）
	不同距离处的噪声预测值

	
	
	15m
	30m
	60m
	90m
	120m
	150m
	200m

	挖掘机
	89
	65.5
	59.5
	53.4
	49.9
	47.4
	45.5
	43.0

	装载机
	85
	61.4
	55.5
	49.4
	45.9
	43.4
	41.5
	39.0

	推土机
	85
	61.4
	55.5
	49.4
	45.9
	43.4
	41.5
	39.0

	电钻
	95
	71.4
	65.5
	59.4
	55.9
	53.4
	51.5
	49.0

	插入式振捣器
	90
	66.4
	60.5
	54.4
	50.9
	48.4
	46.5
	44.0

	蛙式打夯机
	90
	66.4
	60.5
	54.4
	50.9
	48.4
	46.5
	44.0

	混凝土泵车
	88
	64.4
	58.5
	52.4
	48.9
	46.4
	44.5
	42.0

	吊装机
	85
	61.4
	55.5
	49.4
	45.9
	43.4
	41.5
	39.0

	载重汽车
	80
	56.4
	50.5
	44.4
	40.9
	38.4
	36.5
	34.0

	自卸汽车
	80
	56.4
	50.5
	44.4
	40.9
	38.4
	36.5
	34.0


本项目施工作业主要集中在昼间，所以施工期噪声影响主要是在昼间。由预测结果可知，施工机械设备噪声影响主要在200m范围内，单台施工机械设备作业时，在距离噪声源30m处，其噪声明显衰减，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声排放限值要求。

当多台施工机械设备同时作业时，产生的噪声会叠加，根据类比调查，叠加后的噪声将增加3-8dB(A)，对周围声环境的不利影响将加大，本项目200m范围内无居民，施工噪声对环境的影响较小。

为减小施工噪声的影响，建设单位和施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，充分落实本环评所提出的噪声防治措施，使施工噪声对环境的影响降至最低。

5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类。

施工过程中产生的建筑垃圾应按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳。

施工人员产生的生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

本项目施工期固体废物产生量不大，其影响范围主要在施工区，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失，只要加强施工管理，并采取相应措施，施工期固体废物对环境的不利影响是可以减缓或消除的。

5.1.5 水土流失环境影响分析 
本次施工活动主要表现和施工期间将不可避免的对原生微地貌、地表植被产生碾压、破坏，导致植物干枯死亡，丧失了固定地表土壤的能力，受风蚀和水蚀的影响，土壤将流失。

施工活动（主要表现为场地平整堆垫，基础开挖等）和施工期间临时占地（包括施工的辅道、作业场地、废土、废料在临时堆放场所）将不可避免的对原生微地貌、地表植被产生碾压、破坏，导致植物干枯死亡，丧失了固定地表土壤的能力，受风蚀和水蚀的影响，土壤将流失。

（1）施工过程中建（构）筑物基础开挖，用于场地平整的土石料，应随时运往需要平整的场地，防止碾压；

（2）用于回填的土料需根据项目区建（构）筑物的布设位置和施工道路布设情况，集中堆放，临时堆土场人工拍实，堆放高度不得超过3.0m，采取纤维布苫盖临时挡护措施，待基础浇筑完成后及时回填，及时将堆土场平整清理，设计纤维布幅宽2.0m，每隔5.0m布设一立杆，并用铁丝绑牢固；

（3）项目管道铺设开挖，设计在开挖一侧设置堆土区，开挖土料集中堆放在临时堆土区人工拍实，并在顶部设置纤维布苫盖措施，外侧边坡采用纤维土袋临时挡护措施，设计纤维土袋挡土墙高1m，宽0.5m，外坡比1：0.5；

（4）施工结束后及时回填临时占地，回填以后的开挖区以及施工区、施工便道种草恢复植被，选择适应性强、生长迅速、繁殖容易的草灌为主，草种选择早熟禾；

（5）在场地建构筑物建设和硬化以外的空地区域采取相应的植物措施，增加植物覆盖率，最终减少项目区的水土流失，为础设施建设提供重要生态屏障，进行植被恢复时，采用乡土植物种类，以速生、根系发达、外形美观的植物为主，乔-灌-草搭配种植；

项目的实施对地表进行开挖会造成水土流失，但因项目施工期短、占地面积小在采取以下措施后水土流失产生影响较小。

5.2 大气环境影响预测及评价

5.2.1 污染气象特征分析

5.2.1.1 气象观测资料调查

本项目核定的大气评价等级为二级，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求只分析常规地面气象资料统计特征量，本工程位于额敏县。本次收集了额敏县常年的地面观测数据进行统计分析。

5.2.1.2 区域长期气候资料

本项目地面气象观测资料采用额敏县气象观测站的资料，观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照等，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。

调查收集额敏县气象站2002～2021年的主要气候统计资料，包括年平均风速，最大风速与月平均风速，年平均气温，极端气温与月平均气温，年平均相对湿度，年均降水量，降水量极值，日照，年平均气压，各方位风向频率及平均风速等。根据气象资料统计，主要气象资料如下：

表5.2-1        额敏县区域主要气象参数

	气象要素
	数据
	气象要素
	数据

	平均气温
	5.5℃
	年平均降水量
	271.3mm

	历年极端最高气温
	41.7℃
	年平均蒸发量
	1794.6mm

	历年极端最低气温
	-42.6℃
	最大冻土深度
	117cm

	年平均风速
	1.83m/s
	最大积雪厚度
	62cm

	年主导风向
	ENE
	年均日照时间
	2833小时


5.2.1.3 气象特征分析

空气污染在大气中的扩散迁移规律与当地的气象条件密切相关，影响大气扩散的主要气象因素有风频、风向、风速、气温和大气稳定度等。额敏县主要气候特点是：冬季寒冷、夏季酷热、春秋季节气候很不稳定。该区降水量少而蒸发量大，光照充足、热量丰富、昼夜温差大、降水量分布不均匀。

5.2.2 大气环境影响预测与评价

5.2.2.1 预测范围及评价关心点

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围为以各污染源连线中心为原点，边长5km的矩形区域。

5.2.2.2 预测内容及评价标准

（1）预测内容

采用AERSCREEN估算模式，对建设项目竣工后有组织点源排放的烟气，最大落地浓度及其出现距离的估算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

（2）预测因子

有组织废气预测因子：非甲烷总烃
无组织废气预测因子：非甲烷总烃、颗粒物。

非正常时预测因子：非甲烷总烃。

（3）评价标准

排放污染物非甲烷总烃的评价标准选取《大气污染物综合排放标准详解》（GB3095-1996）推荐值。具体见表5.2-2。

表5.2-2     大气预测评价标准     单位:mg/m³

	序号
	污染物
	非甲烷总烃

	1
	1小时平均
	2

	2
	24小时平均
	--

	3
	年平均值
	--


（4）预测计算模型

本项目大气环境影响评价等级为二级，采用AERSCREEN估算模式对项目区大气污染物落地浓度分布进行计算，本项目估算模型参数表见表5.2-3。
表5.2-3          各污染源参数选取

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市时选项）
	/

	最高环境温度/℃
	41.7

	最低环境温度/℃
	-42.6

	土地利用类型
	农村

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线烟熏
	考虑岸线烟熏
	否

	
	岸线距离
	否

	
	岸线方向
	否


（5）污染源参数的选择

本项目正常运营时，共计1个有组织污染点源：废气处理系统排气筒（P1）；1个无组织污染面源：厂房，大气预测所选用废气排放参数均来自于工程分析，全厂正常工况下废气排放源主要参数见表5.2-4。

表5.2-4          废气污染源排放参数

	污染源
	污染物
	废气量m³/h
	排放速率kg/h
	排气温度（℃）
	排气筒（m）
	污染源性质

	
	
	
	
	
	高度
	内径
	

	排气筒P1
	非甲烷总烃
	10000
	0.46
	25
	15
	0.5
	点源

	污染源
	污染物
	污染源强（t/a）
	面源宽度
	面源长度
	有效高He
	污染源性质

	厂界
	非甲烷总烃
	0.125
	70
	22
	5
	面源排放

	
	颗粒物
	0.125
	100
	50
	5
	


本项目非正常工况主要考虑废气处理装置失效时的情况。非正常工况下，项目排气筒排放的废气源强见表5.2-5。

表5.2-5      非正常情况下废气产生排放表

	污染源
	污染物
	废气量m³/h
	排放速率kg/h
	排气温度（℃）
	排气筒（m）
	污染源性质

	
	
	
	
	
	高度
	内径
	

	排气筒P1
	非甲烷总烃
	5000
	1.41
	25
	15
	0.5
	点源


5.2.2.3 预测结果

本项目工程全部建成投产后，正常工况下废气污染物落地浓度估算见表5.2-6，正常工况下无组织排放废气污染物落地浓度估算见表5.2-7，非正常工况下废气污染物落地浓度估算见表5.2-8。

表5.2-6     正常工况下有组织废气大气污染物落地浓度估算

	下风向距离/m
	排气筒P1非甲烷总烃

	
	预测质量浓度（mg/m³）
	占标率（%）

	10
	0.0004
	0.02

	25
	0.0119
	0.59

	50
	0.0186
	0.93

	100
	0.0493
	2.47

	150
	0.0558
	2.79

	200
	0.0485
	2.43

	300
	0.0402
	2.01

	400
	0.0721
	3.6

	500
	0.0877
	4.38

	556
	0.0992
	4.96

	600
	0.0903
	4.51

	700
	0.0767
	3.84

	800
	0.0647
	3.23

	900
	0.0563
	2.82

	1000
	0.0475
	2.37

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.0992
	4.96

	D10%最远距离/m
	0


表5.2-7     无组织废气大气污染物落地浓度估算

	下风向距离/m
	TSP
	非甲烷总烃

	
	预测质量浓度（mg/m³）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m³）
	占标率（%）

	10
	0.0205
	2.28
	0.0135
	0.68

	25
	0.0236
	2.62
	0.0156
	0.78

	50
	0.0294
	3.26
	0.0194
	0.97

	75
	0.0328
	3.65
	0.0217
	1.09

	100
	0.0304
	3.37
	0.0201
	1

	200
	0.0152
	1.69
	0.0101
	0.5

	300
	0.0114
	1.27
	0.0075
	0.38

	400
	0.01
	1.11
	0.0066
	0.33

	500
	0.0092
	1.03
	0.0061
	0.31

	600
	0.0087
	0.96
	0.0057
	0.29

	700
	0.0082
	0.92
	0.0055
	0.27

	800
	0.0079
	0.88
	0.0052
	0.26

	900
	0.0076
	0.84
	0.005
	0.25

	1000
	0.0073
	0.81
	0.0048
	0.24

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.0328
	3.65
	0.0217
	1.09

	D10%最远距离/m
	0


表5.2-8    非正常工况下有组织废气大气污染物落地浓度估算

	下风向距离/m
	排气筒P1非甲烷总烃

	
	预测质量浓度（mg/m³）
	占标率（%）

	10
	0.0007
	0.03

	50
	0.0295
	1.48

	100
	0.0783
	3.91

	200
	0.077
	3.85

	300
	0.0641
	3.21

	400
	0.115
	5.75

	500
	0.138
	6.9

	556
	0.1575
	7.88

	600
	0.1441
	7.21

	700
	0.1217
	6.09

	800
	0.103
	5.15

	900
	0.0893
	4.46

	1000
	0.0751
	3.75

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	0.1575
	7.88

	D10%最远距离/m
	0


从估算结果可以看出，项目正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对厂址附近大气环境空气敏感点影响较小。非正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值明显增加，因此要加强管理和设备，较少非正常工况的产生。

根据预测模型判断是否复杂地形，判断结果显示本项目有组织为复杂地形，地形经纬度坐标（83.8146，46.7604，789），离源距离4998m，高程789m，而源排放口高程为724m，因此，本项目最大浓度落地距离到达了556m。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的要求，二级评级对污染源的排放量进行核算，项目有组织排放核算见表5.2-9，无组织排放核算见表5.2-10。

表5.2-9           本项目废气排放核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m³）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	1
	DA001
	排气筒P1非甲烷总烃
	0.000375
	0.01875
	0.448

	主要排放口合计
	非甲烷总烃
	0.448

	一般排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般排放口
	
	/

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.372


表5.2-10     本项目无组织废气排放核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m³）
	

	1
	M001（厂房）
	非甲烷总烃
	加强设备维护及管理
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1
	10
	0.125

	
	
	
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9
	4
	

	2
	
	TSP
	
	
	1
	0.125

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.125

	
	TSP
	0.125


5.2.3 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目的不设置大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-11。
      表5.2-11          建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NO2排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2）

其他污染物（非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2021）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源(
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000

□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网络模型

□
	其他

☑

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（非甲烷总烃、TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常最大占标率≤100%☑
	C非正常最大占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（非甲烷总烃、TSP）
	有组织废气监测☑无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（非甲烷总烃、TSP）
	监测点位数（排气筒和厂界四周）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑         不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（-）厂界最远（-）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（-）t/a
	NO2：（-）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCS：（1.988t/a）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项


5.3 水环境影响预测与评价

本项目运营期产生的废水包括生活废水和生活废水，生产废水包括冷却循环水和清洗废水，生产废水中的冷却循环水循环使用不外排；清洗废水经循环沉淀池三级沉淀后回用于清洗工序，不外排；生活废水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，生活污水中主要污染因子SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油。

5.3.1 地表水环境影响分析

本项目产生的生产废水和生活废水均不排入地表水体，因此对地表水环境影响很小，根据地表水环境评价工作等级划分结论，本项目地表水评价等级为三级 B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

额敏县城南污水处理厂于2014年动工建设，建在额敏县二道桥乡外侧，占 

地70亩，采用“卡鲁塞尔氧化沟”处理工艺，日处理污水1.2万立方米，2016年8月投入运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 

（GB18918-2002）中一级A标准，可满足县城10万居民及城区企业（包括第九师）的排污处理需求，故有能力接纳本项目产生的生活污水。
5.3.2 地下水环境影响分析

场区地下水属第四系孔隙潜水类型，主要含水层为：第①层粉砂和第②层细 

砂，地下水补给来源主要为：①上游地下水径流补给；②季节降水、农田灌溉的 

渗透补给；③附近沟渠侧向径流渗透补给，其动态类型属蒸发－径流型，地下水 

位动态主要受气象、水文和农田灌溉等主要因素影响并呈季节性变化，枯水季节 实测稳定水位埋深0.00～4.30m（以孔口原始地坪始计），地下水位平均高程在 

1171.949m左右，年变化幅度在0.5m-1.0m之间。 

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目类别为 

Ⅲ类，项目的地下水环境敏感程度为不敏感，故评价等级为三级，本次预测采用 

解析法进行地下水影响分析与评价。

5.3.3 正常状况地下水影响分析

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、 

应急响应”原则，根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目废水主要为生活废水，废水量很少，污染物简单，排入市政下水管网，最终进入额敏县城 

南污水处理厂处置，且本项目厂房和库房均采取了防渗设计，厂区内道路均为水 泥路面，在防渗系统正常运行的情况下，本项目生产废水向地下渗透将得到很好 

的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则

地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据 GB16889、GB18597、GB18598、 GB18599、GB/T50934 设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。 
因此在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及 
地下水环境造成影响。
5.3.3.1 地下水影响分析

（1）预测源强 
1）正常状况地下水影响分析 
根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水主要为废旧塑料清洗过程中产生的废水以及滴灌带生产过程中产生的冷却水，主要污染物为SS，清洗废水经设置的防渗循环沉淀池处理后回用，冷却水经冷却塔循环冷却后全部回用，不外排；项目生活废水量很少，污染物简单，运营期生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
本项目车间内各生产单元、循环沉淀池等均采用防渗设计，厂区内道路均为硬化地面，在防渗系统正常运行的情况下，本项目废水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变，因此，在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响；按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。” 
2）非正常工况地下水影响预测分析 
非正常工况主要指循环水池、及沉淀池的防渗层出现破损，未经处理的污水渗入底层的土壤并污染地下水。 
①影响途径 
考虑到非正常情况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”对第四系松散岩类孔隙潜水的影响。 
废水进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径依次为：表土层、包气带、含水带、运移，一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；反之，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染，渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。 
②预测模式 
对于事故工况下，假设污水以面源连续注入包气带直至潜水面，使得自地表至潜水面形成了连通的饱水通道，根据达西定律，估算污水到达含水层的时间。 
本项目场区潜水水位较浅，包气带厚度平均约为4.5m，垂直入渗系数大于取2.5m/d，渗透性能极强，地表污染物较易下渗，所以包气带的防护条件较弱。 
根据达西公式： 
V=KI
式中：V ：达西流速，即相对速度； 
K：包气带的平均渗透系数； 
I：气带水力坡度。 
随着时间的增大，水力梯度趋于1，即入渗速率趋于定值，数值上等于渗透 系数K。
水流实际流速为 
V′=V/n
进而得到污水入渗到达地下 4.5m 的时间为 
T=M·n/V=1.39d
式中：M——包气带厚度4.5m； 
n——孔隙度0.25m/d； 
V——包气带平均速度（2.5m/d）。 
若废水发生渗漏，污染物10.8h内穿过浅表包气带（4.5m以上地层），进入含水层，发生向下游方向的水平迁移。 
在非正常工况情景下污水发生渗漏，并且持续下渗10.8h污水能够穿透包气带，渗入到含水层，对地下水环境造成影响。 
③拟建项目采取的防渗措施

拟建项目厂区防渗分区见表5.3-1，分区防渗图见附图5.3-2。

表5.3-1             地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污能力
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中--强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中--强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其它类型
	一般地面硬化


项目区域包气带厚度平均约为4.5m，垂直入渗系数大于1×10-4cm/s（2.5m/d），渗透性能极强，地表污染物较易下渗，所以包气带的防护条件弱。
表5.3-2               拟建项目主要防渗分区一览表

	装置、单元名称
	污染治理区域及部位
	防渗区类别

	生产车间
	地面
	一般

	循环水池、危废暂存间等
	地下水池和检查井的池壁、底板及地下管道，危废暂存间地面
	重点


1.重点防渗区 

循环水池、循环沉淀池区域地面全部硬化，池底和四壁均先采用三合土打 底，再铺设20cm水泥，表面均匀涂刷2层防渗胶层，确保防渗系数达到1×10-7cm/s以下，项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定进行建设和防渗处置。 

2.一般防渗区防腐防渗措施 

厂内生产车间内地面全部采用水泥自流平处理，防渗系数达到1×10-7cm/s以下，厂区其他地面除绿化用地、预留空地外采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化，此外，要求企业应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、 冒、滴、漏”现象的发生。

5.3.3.2 小结

本项目产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；生产废水中的冷却循环水循环使用不外排；清洗废水经循环沉淀池三级沉淀后回用于清洗工序，不外排；本项目拟对生产车间地面、危废暂存间等设施采取严格的防渗措施后，项目建成对地下水环境影响较小。
5.4 运营期声环境影响分析

5.4.1 主要噪声源

本项目主要噪声源及其源强详见表5.4-1。
表5.4-1                  主要噪声源及其源强

	序号
	设备名称
	噪声源强
	位置
	降噪措施
	数量

	1
	破碎机
	80
	造粒车间
	建筑物隔声、基础减振
	4

	2
	造粒机
	65
	造粒车间
	建筑物隔声、基础减振
	4

	3
	风机
	80
	造粒车间、滴灌带车间
	建筑物隔声、基础减振
	4

	4
	滴灌带机
	60
	滴灌带生产车间
	建筑物隔声、基础减振
	10

	5
	切粒机
	65
	造粒车间
	建筑物隔声、基础减振
	4


5.4.2预测模式

由于场界200m范围内无声环境敏感目标，所以预测范围主要为项目厂界区域，本项目所用设备在运行时产生的噪声，通过所在车间（包括其他围护结构）的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后到达受声点，受声点噪声值的预测应考虑以上三个主要因素，根据运营期各声源噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化规律。

①点声源衰减公式

预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL

式中：L(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

L(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)；

ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收地面效应引起的衰减量，dB(A)；

r、r0——距声源距离，m。

②多声源叠加公式

各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下：

式中：Leq——总等效声级，dB(A)；

      Leqi——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)；

      n——声源总数。

5.4.3 预测结果

利用预测模式，本项目主要噪声源对厂界声环境的影响预测结果详见表5.4-2，5.4-3。

5.4-2       主要生产车间噪声预测结果       单位：dB(A)

	位置
	噪声源
	单台噪声值
	数量
	叠加值

	造粒车间
	破碎机
	80
	4
	87.9

	
	造粒机
	65
	4
	

	
	风机
	80
	2
	

	
	切粒机
	65
	4
	

	滴灌带车间
	滴灌带机
	60
	10
	80.7

	
	风机
	80
	1
	


表5.4-3           厂界噪声预测结果                单位：dB(A)
	关心点
	噪声源
	综合设备噪声
	降噪效果
	距厂界最近距离（m）
	贡献值
	贡献叠加值
	达标情况

	东厂界
	造粒车间
	87.9
	30
	105
	17.5
	23.1
	达标

	
	滴灌带车间
	80.7
	30
	63
	14.7
	
	

	西厂界
	造粒车间
	87.9
	30
	8
	39.8
	41.5
	达标

	
	滴灌带车间
	80.7
	30
	5
	36.7
	
	

	北厂界
	造粒车间
	87.9
	30
	61
	22.2
	22.6
	达标

	
	滴灌带车间
	80.7
	30
	110
	9.9
	
	

	南厂界
	造粒车间
	87.9
	30
	36
	26.8
	37.0
	达标

	
	滴灌带车间
	80.7
	30
	8
	32.6
	
	


通过预测，本项目运营期噪声经过降噪措施及距离衰减，厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，对声环境影响较小。

5.5 运营期固体废物环境影响分析

5.5.1 产生与处置

本项目运营期产生的固体废物包括废塑料分拣工序产生的分拣废物，生产产生的不合格产品、沉淀池污泥、布袋除尘器收集的除尘灰、废活性炭、废UV灯管、废润滑油以及工作人员产生的生活垃圾等。

5.5.1.1 生产固废

（1）一般固废

分拣废物一般不具有回收利用价值，项目区内设置垃圾船，集中收集清运至垃圾填埋场处理；滴灌带不合格产品及边角料可送至造粒生产线重新造粒，不外排；沉淀池污泥统一收集后晾干后与破碎生产线布袋除尘器收集的除尘灰一同清运至工业固废填埋场处理；

本项目塑料造粒生产线在熔融挤出工序中采用60目不锈钢过滤网对熔融状态的塑料进行过滤，使用一段时间后，过滤网将被塑料中的杂质堵塞，需定期更换过滤网，从而产生一定的废过滤网，废过滤网为不锈钢材质，杂质主要为沙粒、木屑等，属于I类一般工业固体废物。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部联合公告2012年第55号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置，禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”，此类废物为废塑料熔融废物，为一般工业废物，本环评要求建设单位将熔融废渣收集后运至工业固废填埋场处理。

5.5.1.2 危险废物
（1）废活性炭

造粒工序有机废气处理方式为“活性炭+光氧催化一体机”，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，根据资料显示，1t活性炭可吸附0.2～0.3t有机废气，本项目按1t活性炭吸附0.25t有机废气计，则本项目有机废气处理过程中废活性炭产生量为5.73t/a。活性炭根据实际初装量及使用情况，需定期更换，建议企业1.5个月更换一次。根据《国家危险废物名录》（2021版）可知废活性炭属于废物类别HW49（废物代码900-039-49），集中收集至危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。

（2）废UV灯管

UV光氧催化设备UV灯管为紫外含汞灯管，UV灯管使用一段时间达不到设定要求时需更换，会产生一定量的废UV灯管。UV灯管的连续使用时间不应超过4800h，结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，建议企业每年更换1次，项目废 UV 灯管的产生量约为120根/年。废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中编号为HW29的危险废物(含汞废物)，“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，集中收集后委托有处理资质的单位处理。

（3）废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换150kg，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定：本项目更换的废弃润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，委托有危废处理资质的单位回收处置。

5.5.1.2 生活垃圾

项目区内设置垃圾桶，统一收集后定期清运至垃圾填埋场处理。

5.5.2 暂存和管理要求 

一般固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，做到防粉尘、防雨、防流失、防渗等措施，确保固废不会流入外环境，雨水不进入临时贮存场。

对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定建设危险废物贮存场所并设置危险废物标识，加强危险废物贮存期间的环境风险管理，危险废物贮存时间不得超过一年，针对本工程产生的危险固废，评价提出如下建议，贮存危险废物的容器：

（1）禁止将不同的危险废物在同一容器内混装；

（2）盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物的标签；

（3）装载危险废物的容器必须完好无损，且不与所盛的物品反应；

对危险废物暂存间：

（1）贮存场所必须防风、防雨、防晒，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境；

（2）危险废物暂存间应设有隔离设施并建有堵截泄漏的裙脚。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

（3）企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、 数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，同时在危险废物转运的时候必须报请当地生态环境局批准同时填写危险废物转运单。 

 危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存库，应由专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落、泄漏，对厂外运输，由危废接收单位或其委托的专业运输单位，采用专用车辆进行，对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行，将第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。 

危险废物的运输要求：

（1）运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危险废物的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

（2）运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；③根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

（3）危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载，危险废物运输应优先安排；

（4）危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。 

因此，只要建设单位严格进行固废分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理、妥善的处理处置，本项目的固体废弃物对周围环境影响较小。

5.6 运营期土壤环境影响分析

5.6.1 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（H0.J964-2018），项目属于Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度属于敏感，占地属于小型规模，综上确定项目土壤环境评价工作等级为三级，本项目可采用定性描述进行评价。 
本项目属于新建项目，项目位于塔城地区额敏县东郊，所处位置为工业用地，项目区周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或村庄、学校等敏感点及其他土壤环境敏感目标，环境敏感程度为“不敏感”，本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
本项目产生的清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于清洗工序，不外排；冷却循环水补水循环利用，不外排；生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；废塑料、滴灌带水带热熔挤出废气及管件生产热熔挤出废气均采用“集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化”处理后经15m高排气筒排放，共安装有2套有机废气治理设施；废塑料破碎过程产生的颗粒物经“集气罩+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放；项目运营期废水废气固废均得到妥善处理，不会对周围土壤产生明显影响。

5.6.2 土壤环境保护措施

5.6.2.1 源头控制

（1）生产过程采用原料因符合国家质量标准要求的原料，减少因使用劣质原料造成的废气污染；
（2）加强生产用水的循环使用率，减少生产用水。

5.6.2.2 过程防控措施

（1）本项目生产过程中产生的有机废气经处理达标后经15m高排气筒排放，运营期加强对污染防治措施的维护，减少非正常工况的排放，能够减少大气沉降对土壤的环境影响；

（2）厂区及生产车间周边建议种植有较强吸附能力的植物，如椿树、柳树等，可减少废气对周边土壤敏感目标的影响；
（3）落实地下水分区防渗措施。

5.6.2.3 跟踪监测

本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，不再制定跟踪监测计划。

5.6.2.4 土壤环境影响评价结论

综上所述，通过采取源头控制、过程防控措施，从土壤环境影响的角度，本工程对土壤环境影响很小。

本工程土壤环境影响评价自查表见表5.6-1。

表5.6-1            土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型(；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地(
	

	
	占地规模
	22328m2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（ 农田 ）、方位（东侧南侧西侧北侧）、距离（10-30m）
	

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（  ）
	

	
	全部污染物
	GB36600表1第二类建设用地45项
	

	
	特征因子
	挥发性有机物
	

	
	所属土壤环境影响评价类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类☑；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级□；二级(；三级☑
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）√；c）√；d）√
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	3个
	0个
	0～0.2m
	点位布置图

	
	
	柱状样点数
	0个
	0个
	0～3m
	

	
	现状监测因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘及pH，土壤理化特性（现场记录颜色、结构、质地、砂砾含量等；实验室测定阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重及孔隙度）
	

	现状评价
	评价因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘及pH、石油烃、土壤理化特性（现场记录颜色、结构、质地、砂砾含量等；实验室测定阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重及孔隙度）
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	监测点各项土壤指标监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（ ）
	

	
	预测分析内容
	重点预测评价建设项目对占地范围外土壤环境敏感目标的累积影响，并根据建设项目特征兼顾对占地范围内的影响预测。土壤环境影响分析可定性或半定量地说明建设项目对土壤环境产生的影响及趋势。建设项目导致土地沙化等影响的程度
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）□；c）□；d）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	/
	/
	

	
	信息公开指标
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）45项基本因子以及pH、土壤理化特性（现场记录颜色、结构、质地、砂砾含量等；实验室测定阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重及孔隙度）
	

	评价结论
	项目所在地无地下水分布，污水储罐非正常状况下入渗的废水污染物在包气带内以垂向迁移为主，在水平方向上迁移距离较小。项目建设前后导致项目区土壤污染，建设单位落实好项目区的防渗措施后，对土壤的影响范围有限，土壤环境影响可接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容；
注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。


5.7 环境风险分析

5.7.1 风险评价目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生地突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

5.7.2 评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.7.3 评价工作等级

5.7.3.1 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.7-1确定环境风险潜势。

表5.7-1         建设项目环境风险潜势划分

	  
	

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


5.7.3.2 P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中P级的确定原则，首先计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；


式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，……，Wn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ；

当 Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100

表5.7-2           建设项目风险物质Q值确定表

	序号
	危险物质名称
	最大存在总量 qn/t
	临界量 Qn/t
	该物质Q值

	1
	废润滑油
	0.15
	2500
	0.00006


本项目风险物质临界量Q=0.00006＜1。

5.7.3.3 建设项目环境风险潜势判断

本项目不涉及危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，无需再根据环境风险受体敏感程度（E）评估结果判定环境风险潜势，本项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险做简单分析即可。

5.7.4 风险调查

5.7.4.1 建设项目风险源调查

本项目涉及的危险品主要是废润滑油，但存储量非常小，项目主要环境风险因素为火灾事故。

5.7.4.2 环境敏感目标调查
项目评价区内无风景名胜区、饮用水源保护区、居住区、国家和地方公告的文物保护单位、重要保护动植物栖息地等。

5.7.5 风险识别

5.7.5.1 火灾后果分析

发生火灾事故的主要原因是明火造成的，当原料堆放场地或成品堆放场地发生着火会放出一定的热量，根据《危险评价方法及其应用》点源模型分析可知，火焰辐射出的能量为燃烧热的一部分，热辐身强度与燃烧速率成正比，与接收距离的平方成反比，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等，热辐射的不同入射通量所造的损失如下表所示；火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘，产生燃烧熔滴，产生大量的消防废水。

5.7.5.2 人体健康影响分析

废旧滴灌带（滴灌带）燃烧会产生氯化氢及多种有机物，能引起机体免疫水平失调，影响中枢神经系统功能，出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状；还可能影响消化系统，出现食欲不振、恶心等，严重时可损伤肝脏和造血系统，出现变态反应等。

5.7.6 危害方式及途径

本项目生产过程中主要的潜在事故风险为火灾危险，一旦发生意外事故将造成对人员、财产、环境的危害。当发生火灾事故时，在发生事故地点较劲的范围内将受到严重影响和破坏，存在人员伤亡的可能性，火灾事故一方面可能对财产造成损失，对人员可能有伤害，另一方面事故引发的其它物质的燃烧会产生大量的有毒有害烟雾，随着气流飘散至周边区域，使区域的大气环境质量急剧恶化，发生大气环境污染事故。

5.7.7 大气环境风险分析与评价

本项目生产过程中热熔车间将会产生一定量的有机废气和粉尘，如果发生事故排放，将导致工作场所空气中的有毒物质浓度增加，危害员工的人身安全，根据本项目生产工艺过程，结合工程类比调查，运营期间可能产生的风险事故主要为电机电压、转速降低，传动带破损、脱落、滑动等故障，根据废气影响预测，项目投入营运后，本项目废气正常排放时对周围空气环境质量影响不大，事故排放时，对周围空气环境质量影响大大增加。

综上所述，本项目的废气防治工作效果良好与否将直接成为周边环境空气质量保障的关键，建设单位必须在日常环保工作中加大废气处理的力度和加强环保管理工作，进一步加强清洁生产工作，杜绝事故排放，特别是非甲烷总烃的事故排放，一旦发生非正常排放，需在最短时间内加以维修，必要时必须停产，待处理设施有效运转后恢复生产，以减少大气污染物的排放。
5.7.8 火灾环境风险影响分析

5.7.8.1 原料及成品区存储环境因素分析

本项目为保证原料及时有效供应设置原料存放区、成品存放区，原料及成品储存过程中存在的环境风险为火灾问题，诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；进入储存场的机车烟筒上未安装火星熄灭器；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

5.7.8.2 原料及成品区环境风险影响分析

本项目涉及的原料主要为聚乙烯废塑料，成品主要为聚乙烯颗粒，聚乙烯（Polyethylene），简称PE，是乙稀经聚合制得的一种热塑性树脂，是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯是通过乙稀（CH2=CH2）的发生加成聚合反应而成的，分子结构是由重复的—CH2—单元连接而成的，聚乙烯无臭， 无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70℃～-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响，在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪等，而火宅所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸气，这两种物质约占所有烟雾的90%～95%；另外还有乙稀、丙烯、一氧化碳、碳氢化合物及微粒物质等，约占5%～10%，对环境和人体健康产生较大危害的CO、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡，一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达到0.02%），距离火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%），因此距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险，据以往报道，在火灾而造成人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质，因此，火灾发生时将不可避免的对厂区人员安全与生产设施产生不利影响。

5.7.9 风险防范措施

5.7.9.1 原料运输防范措施

（1）运输过程严格执行《工业企业厂内运输安全规程》（GB4378-84）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）；

（2）运输车辆尽量避开恶劣天气，以减少因事故造成对运输线路沿途的影响；

（3）严格运输管理，加强车辆保养；

（4）根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料；废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输 过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息；废塑料回收和种类标志执行GB/T16288；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的包装箱。

5.7.9.2 原料贮存防范措施

废塑料应贮存应采用封闭或是半封闭的，贮存场所应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

5.7.9.3 废气事故排放防范措施

本项目造粒过程及管材和注塑制品挤出工序会产生非甲烷总烃，由于设备故障、操作不当、工艺控制不当等因素可能导致温度过高，产生大量有机废气或环保治理措施失效，导致废气不经处理全部排放。根据估算模式计算结果，事故性排放（指废气收集治理措施故障，导致废气按产生量排放）工况下，非甲烷总烃落地浓度相对于正常排放浓度成倍数增长，事故性排放对周边环境产生一定的影响，尤其是恶劣环境下如阴雨天或者小风逆温等气象条件下，污染物难以稀释扩散，在项目所在地附近聚集，对项目所在地周边大气环境影响较大。

对此，企业须对生产机辅助设备定期检修，保证各设备的正常运行，并制定操作规程和规章制度，加强人员培训，避免非正常工况的出现。

随着企业发展的日趋完善，尽快推行ISO14000、ISO18000系列标准的要求，积极开展各种管理、环保、安全方面的论证，提高企业管理水平；并及时对产品及生产工艺进行更新、提高和改造。

5.7.9.4 生产及储存风险防范措施

（1）生产场地属禁火区，应远离明火，不得存放易燃易爆物品，设置明显警示牌并配备灭火器材；

（2）厂区设防火通道，禁止在通道内堆放物品；

（3）消防器材定员管理，定期检查，过期更换；

（4）厂区电器采用防爆型设备，工作场所禁止吸烟。
5.7.9.5 火灾处理措施

一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

火灾事故发生后，消防用水按20L/s 取，持续时间为3h，则消防用水量为 216m³，消防废水可通过截水沟收集后接入事故池，本项目拟在造粒车间东侧，堆棚西侧建设事故池1座，容积为250m³，事故池采取防渗措施，一旦发生火灾事故，立即启用事故池，待事故处理完毕后，经沉淀后定期清运至污水处理厂处理。 
5.7.9.6 地面防渗漏措施

项目厂区做好地面防渗漏措施，对可能会对地下水造成影响的污染区铺砌防渗地面，采用配筋混凝土加防渗剂；对铺砌地坪的胀缝和缩缝应采用防渗柔性材料填塞；污染区周围设沟渠防止污染物外流；污染区的地面应坡向排水口，最小排水坡度不得小于0.5%，不准许出现平坡及排水不畅区域。

5.7.9.7 安全生产防范措施

项目消防事故池、清洗废水循环水池及冷却循环池周边应设置围栏，防止人员跌落，水池周边设置警示标志。

5.7.9.8 风险评价小结

根据环境风险影响评价，本项目不涉及危险物质，不构成重大危险源，环境风险主要为塑料仓库和成品仓库火灾风险，在采取相应的安全措施和制定事故救援应急预案，并加强安全管理后，本项目的环境风险在可接受的范围内。

5.7.9.9 建设项目环境风险简单分析内容表

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A中表A.1的内容填写表5.7-3。

表5.7-3            建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	额敏县金塔毛纺织有限公司塑业加工厂建设项目

	建设地点
	本项目位于塔城地区额敏县东郊

	地理坐标
	东经：83°40'49.557"，北纬：46°30'4.953"

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的危险物质主要为废润滑油，存储量非常小，位于危废暂存间，项目主要原辅材料属于易燃物质，回收的废旧滴灌带

堆放于原料堆场、其他原辅料及产品堆放于仓库区。

	环境影响途径及危害后果
	大气途径：原辅料火灾引发伴生/次生污染物排放； 

地表水途径：无； 

地下水途径：无；

	风险防范措施要求
	见5.8.9风险防范措施

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）




5.7.9.10环境风险评价自查

项目环境风险自查表见表5.7-4。

表5.7-4             环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	废润滑油
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.15
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500 m范围内人口数100人
	5km范围内人口数  <10000 人

	
	
	
	每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）
	/

	
	
	地表水
	地表水功能

敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 ☑

	
	
	
	环境敏感目标

分级
	S1 □
	S2 □
	S3 ☑

	
	
	地下水
	地下水功能

敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 ☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 ☑
	D2 □
	D3 □

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1 ☑
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 □ 

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 □

	环境敏感

程度
	大气
	E1 □
	E2 □
	E3 ☑

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3☑

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 ☑

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ□
	I ☑

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析 ☑

	风险识别
	物质

危险性
	有毒有害□
	易燃易爆☑

	
	环境风险类别
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑

	
	影响途径
	大气☑
	地表水 □
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法☑
	经验估算法 □
	其他估算法□

	环境风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/ m

	
	地表水
	最近环境敏感目标   /  ，到达时间  /  h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  /  d

	
	
	最近环境敏感目标  /   ，到达时间  /  d

	重点风险防范措施
	详见正文“5.8.9风险防范措施”章节

	评价结论与建议
	本项目不涉及危险物质，不构成重大危险源，环境风险主要为塑料仓库和成品仓库火灾风险，在采取相应的安全措施和制定事故救援应急预案，并加强安全管理后，本项目的环境风险在可接受的范围内

	注：⎕为勾选项，“”为填写项


6、污染防治措施及可行性论证

6.1 施工期污染防治措施及其可行性分析

6.1.1 施工期大气污染防治措施及其可行性分析

本次环评根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等相关规定对本项目施工期扬尘防治提出以下要求：

（1）建设单位应指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口须设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容；

（2）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边须设置不低于2m的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；

（3）物料堆放百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖，工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭；

（4）出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口应设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位，车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；

（5）施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理，土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施；

（6）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，应采取密闭方式输送，不得凌空抛撒；

（7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业；

（8）施工场地应保持整洁，应采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；

（9）建筑垃圾运输车辆必须严密覆盖，严禁撒漏，同时应限制车辆行驶速度；

（10）工程竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物；

（11）施工结束后及时进行绿化。

根据经验，以上防尘抑尘措施投资不高（约为1万元），较易实现，效果良好，从技术、经济方面来讲均是可行的。

6.1.2 施工期水污染防治措施及其可行性分析

本项目施工期产生的废水包括施工废水和生活污水，施工废水中的污染物以SS为主，机械和设备清洗废水中还含有少量油污，经隔油沉淀池处理后用作施工现场降尘用水，不外排；生活污水排入排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。
隔油沉淀池为施工现场常见废水治理设施，工程量较小，投资较低（0.5万元），废水经处理后回用，不仅可减少新水资源的使用量，而且杜绝了废水随意泼洒、肆意横流的现象，因此上述废水防治措施从技术、经济方面来讲均可行。

6.1.3 施工期噪声防治措施及其可行性分析

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其中对声环境影响最大的是施工机械噪声，为减小施工期噪声对环境的影响，应采取以下防治措施：

（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期；
（2）施工期的噪声主要来自施工机械。施工机械选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，高噪声设备尽量设置在厂区西北侧并修建临时隔声棚，加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备；
（3）施工现场不进行混凝土搅拌作业；施工及来往运输车辆禁止鸣笛；
（4）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声；
（5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作，加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

（6）建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地生态环境部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷；
（8）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段；
（9）提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害；
以上隔声、降噪方法简单有效，技术上可行，经济上可接受（投资约为0.5万元）。

6.1.4 施工期固废防治措施及其可行性分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类。建筑垃圾应按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳，防止污染环境；生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

以上防治措施简单有效，固体废物对环境影响不大，技术上可行，经济上可接受（投资约为0.5万元）。

6.2 运营期污染防治措施及其可行性分析

6.2.1 运营期大气污染防治措施及其可行性分析

6.2.2.1 大气污染防治措施

（1）非甲烷总烃

本项目建设单位拟在生产线挤出工段上方设集气罩，热熔挤出产生的有机废气经集气罩收集后通过配套安装的活性炭吸附+UV光氧催化机处理装置进行处理，最终通过15m排气筒排放；有组织排放的非甲烷总烃可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃排放限值（60mg/m3）要求。
滴灌带车间及造粒车间无组织排放非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。
（2）颗粒物
本项目对回收的废旧塑料进行破碎，废旧塑料破碎过程产生的废气颗粒物经集气罩收集引入布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放浓度为可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求，无组织排放颗粒物排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。
6.2.1.2 可行性分析
（1）工作原理
1）UV光氧催化机工作原理

通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无毒无害无味气体，采用高能C波段光线强裂污染气体分子链，改变物质分子结构，将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。O3强催化氧化剂进行废气催化氧化，可有效地杀灭细菌，将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质，在C波段激光刺激催化剂涂层产生活性，强化催化氧化作用，在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果；O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化，裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭菌的目的。

2）活性炭箱工作原理

活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，它具有巨大的比表面积（500-1700m2/g），常用于工业生产上的有害气体的吸附，以及废水的深度处理上，活性炭吸附装置就是以活性炭为主要吸附物质用于废气吸附及废水深度处理的装置，当有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，此外，本次废气治理活性炭箱拟在进口设置过滤系统，增加过滤棉，过滤较大颗粒物，可延长后端治理设施寿命。

（2）工艺特点

适应性强：可适应绝大部分高浓度，大气量，不同有机气体物质的净化处理，通过合理的模块配置可广泛应用于：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、污水泵房、中央空调等气体的脱臭灭菌净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

 高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOC）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上。 

运行成本低：本设备无任何机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查维护，维护和能耗低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗。     

安全可靠：因采用光解原理，模块采取隔爆处理，消除了安全隐患，防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，特别适用于高浓度易燃易爆废气的场合。

无需预处理：有机气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在-30℃～95℃之间，湿度在30%～98%、pH值在2～13范围均可正常工作，无需添加其他物质及药剂参与处理。 

配置安装灵活：可根据风量及气体浓度的大小，灵活配置光解氧化模块的个数，采用抽屉式插拔安装形式，配件统一、安装及维护方便，备件可在线维护和更换，方便灵活。 

（3）技术可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参考表，本次采用的造粒工序采用集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化工艺及废旧塑料破碎采用的布袋除尘器均为可行技术。

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）附录表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，塑料板、管、型材制造行业产生的非甲烷总烃可行技术包括：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目采用“集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化工艺”对非甲烷总烃进行处理，属于可行技术。

活性炭根据实际初装量及使用情况，需定期更换，活性炭箱初次装填量为1.08t（2套设备合计2.16m3），一次装填可吸附0.27t有机废气，根据生产情况，正常工况下活性炭箱吸附去除有机废气为8.485t，平均每月须去除量为0.81t，故企业应每1.5月更换一次活性炭。

（4）经济可行性
本项目废气治理措施的投资和运行维护费用情况详见表6.2-1。

表6.2-1         废气治理措施的投资和运行维护费用

	治理措施
	投资及运行维护费用（万元）

	集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化设备2套
	10

	集气罩+布袋除尘器1套
	3


综上所述，本项目运营期废气采用上述治理措施处理后，完全可以保证各污染物的达标排放，因此本项目的废气治理措施在经济、技术上均是可行的。

6.2.2 运营期水污染防治措施及其可行性分析

6.2.2.1 水污染防治防治措施

本项目运营期产生的废水包括清洗废水和生活污水。

（1）清洗废水

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中的要求，“废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施，废水宜在厂区内处理并循环利用。”

本项目清洗工序配套设置有三级沉淀池，清洗废水经沉淀后全部回用于清洗工序，不外排，本项目清洗工序不添加任何清洗剂，清洗废水中主要污染物为SS，清洗废水经沉淀后水质可满足回用要求，一个生产季结束后，循环沉淀池内废水自然蒸干不外排。
循环沉淀池采用混凝土结构或者钢结构，底部铺设HDPE土工膜（防渗系数K≤10-7cm/s）进行防渗，防渗系数应达到10-7cm/s。
（2）生活污水

生活污水中不含有毒有害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，项目产生的生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，不会对环境造成污染。

依据《地下水工程防水技术规范》（GB50108-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，针对本项目可能对地下水造成的污染情况，本评价建议建设单位拟采取防止地下水污染的保护措施如下：

1）分区防渗方案

因本项目投产后，项目在运营过程中会产生生产废水，拟针对生产工序和污染因子以及对地下水环境的危害程度的不同进行分区，分为一般防渗区和重点防渗区，从而采取不同的防渗措施。

2）其他环节管理方案

加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制各种有害材料、产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

对厂区生产车间地面应采取如下防渗措施：

①项目重点防渗区的防腐防渗措施

本项目重点防渗区主要为循环水池区域，这个区域地面全部硬化，池底和四壁均先采用三合土打底，再铺设20cm水泥，表面均匀涂刷2层防渗胶层，确保防渗系数达到1×10-7cm/s 以下。

②一般防渗区防腐防渗措施

厂内生产车间内地面为一般防渗区，该区域全部采用水泥自流平处理，防渗系数达到1×10-7cm/s以下，厂区其他地面除绿化用地、预留空地外采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。

6.2.2.2 可行性论证

（1）本工程生活污水主要来自办公区和生活区盥洗废水，废水中主要污染物浓度 CODcr、SS、氨氮及 SS，排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理；额敏县城南污水处理厂于2014年动工建设，建在额敏县二道桥乡外侧，占地70亩，采用“卡鲁塞尔氧化沟”处理工艺，日处理污水1.2万立方米，2016年8月投入运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准，可满足县城10万居民及城区企业（包括第九师）的排污处理需求，故有能力接纳本项目产生的生活污水，本项目产生的生活废水排入额敏县城南污水处理厂可行。
（2）项目生产废水采取循环利用方式，本项目物料清洗废水的主要污染物为泥沙，清洗池内废水经沉淀池沉淀处理后，上层清水回用于清洗工序；上层浮渣主要是塑料粉屑，回收利用；下层污泥主要以泥沙为主，待生产季结束自然脱水干化后（含水率小于60%）与生活垃圾一同拉运至垃圾填埋处理厂处理，项目有1座污水沉淀池，污水沉淀池按规范进行防渗，设计参数为容积580m3。

冷却用水在冷却水循环水池内，经冷却水池冷却后循环利用，建设2座冷却水循环水池，按规范进行防渗，容积233.6m3（尺寸分别为：20*2.8*2.1m、8.5*6.5*2.1m），用于滴灌带水带生产过程中冷却循环水。

根据以上分析，在采取相应的污染防治措施的前提下，本项目废水回用措施可实现废水不外排。
（3）评价单位认为：本项目采取上述地下水保护措施，符合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，可以把本项目对地下水的污染影响降低到最小，有效地保护厂区所在区域水文地质环境和地下水资源，本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。

（4）根据本项目水污染防治措施费用预算，其总投资约为10万元人民币，所占比例较小，在经济上是可行的。

综上所述，本项目严格执行上述措施后，杜绝了厂区污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水的影响。生产过程中产生的危险固废均能得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境产生二次污染。

本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术、经济、环境影响上是可行的。

6.2.3 运营期噪声防治措施及其可行性分析

本项目拟采取的噪声治理措施包括：

（1）从噪声源入手，在采购设备时选择低噪声、低振动的设备；

（2）减振法：安装减振基础、减振垫以降低设备振动噪声；

（3）消声法：安装消声器以降低气流噪声等；

（4）隔声法：将设备安装于车间内，车间靠近厂界一侧墙壁安装隔音层，利用墙壁的隔声作用降低噪声值；

（5）加强产噪设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

上述噪声控制技术都已经较为成熟，本项目噪声治理措施约投资5万元，通过采取各项减振、隔声、消声等综合治理措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内，因此，本项目拟采取的噪声防治措施可行。
6.2.4 运营期固废防治措施及其可行性分析

本项目运营期产生的固体废物包括废塑料分拣工序产生的分拣废物，产生的不合格产品，沉降池污泥，熔融挤出工序产生的废过滤网、废活性炭、废UV灯管、废润滑油以及工作人员产生的生活垃圾等。

生产固废中的分拣废物、不合格产品、沉降池污泥均不属于危险废物，本项目拟在库房内设固废暂存区，分拣废物可暂存于该区域，分拣废物及沉淀池底泥清运至工业固废填埋场处理；滴灌带不合格产品一经产生即运至厂房重新造粒。

本项目塑料造粒生产线在熔融挤出工序中采用60目不锈钢过滤网对熔融状态的塑料进行过滤，使用一段时间后，过滤网将被塑料中的杂质堵塞，需定期更换过滤网，从而产生一定的废过滤网，本项目过滤网产生量约为0.6t/a；废过滤网为不锈钢材质，杂质主要为沙粒、木屑等，属于I类一般工业固体废物，采用专用容器妥善贮存，定期清运至工业固废填埋场处理。

生活垃圾经垃圾箱收集后统一清运至垃圾填埋场填埋处置。

本项目造粒工序废气治理设施末端采用活性炭吸附进行处理，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，根据资料显示，1t活性炭可吸附0.2～0.3t有机废气，本项目按1t活性炭吸附0.25t有机废气计，则本项目有机废气处理过程中废活性炭产生量为35.14t/a，活性炭根据实际初装量及使用情况，需定期更换，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知废活性炭属于废物类别HW49（废物代码900-039-49），集中收集至危废暂存间内，定期清运至有处理资质的单位处理。
UV光氧催化设备UV灯管为紫外含汞灯管，UV灯管使用一段时间达不到设定要求时需更换，会产生一定量的废UV灯管，UV灯管的连续使用时间不应超过4800h，结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，项目废UV灯管的产生量约为120根/a，废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中编号为HW29的危险废物(含汞废物)，“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，集中收集后委托有处理资质的单位处理。

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换150kg，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定：本项目更换的废弃润滑油属于HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，委托有危废处理资质的单位回收处置。
本项目运营期拟采取的固体废物处置措施合理可行，生产固废和生活垃圾处置率可达100%，处置费用约为5万元，占总投资比例较低，因此本项目固废处置措施从技术、经济上来讲是可行的。

7、环境影响经济损益分析
7.1 环境保护投资

本项目总投资510万元，用于环境保护的投资约为50万元，约占项目总投资的9.8%，具体环保投资明细详见表6.1-1。

表6.1-1               环保投资一览表

	时段
	项目
	主要环保措施
	投资（万元）

	施

工

期
	废气治理
	设置施工围挡、洒水等措施
	1

	
	废水治理
	施工废水经隔油、沉淀处理后用作施工现场降尘用水；生活污水排入现有防渗化粪池
	2

	
	噪声治理
	修建临时隔声棚等
	0.5

	
	固废治理
	建筑垃圾按照《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳；生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置
	0.5

	
	小计
	4

	运

营

期
	废气治理
	活性炭箱+UV光氧等离子设备2套
	25

	
	
	集气罩、布袋除尘器1套
	8

	
	
	油烟净化器、烟道
	2

	
	
	路面硬化、洒水降尘
	1

	
	废水治理
	循环沉淀池
	3

	
	
	冷却水池
	3

	
	噪声治理
	安装减振基础、减振垫、消声器等
	2

	
	固废治理
	生产及生活固废收集设施
	1

	
	
	危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18957-2001）及修改单中有关规定 设置危废暂存间
	1

	
	地下水污染防治
	厂区分区防渗
	2

	
	小计
	50

	总计
	


7.2 环境经济损益分析

7.2.1 经济效益分析 

由于能源的紧缺和不可在生，国家对物资回收利用也越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展，具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面： 

（1）增加地方税收，废旧塑料加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益；
（2）就地消费，带旺地方经济企业的员工就地消费，增加地方的经济消费， 由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展； 

（3）产业带动，完善产业配套。本项目的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关镇区的经济总量以及税收，从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

7.2.2 社会效益分析

 本项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面： 

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展；

（2）项目的实施有利于加快铁门关废旧塑料产业化进程，生产过程中采用国内外高新技术，尤其是针对关键生产环节，进行改造升级，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求，同时通过建立废旧塑料产业，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大农民群众的增收； 

（3）本项目员工将在当地及周边地区招聘，与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平，可解决部分闲置劳动力，有利于缓解当地社会就业压力，保持社会稳定。

7.2.3 环境效益分析 

根据工程分析，采取各项治理措施后，拟建工程的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量，所以拟建工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

（1）本工程利用废旧滴灌带及废旧地膜再次加工生产再生颗粒，减少了农业固废对环境的影响，将固废重新利用，变废为宝；

（2）本工程非甲烷总烃废气采用活性炭+活性炭吸附+UV光氧催化工艺进行处理可达标排放，采取以上措施后本项目的运营对周围环境影响较小； 

（3）项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水，无生产废水产生，既节约了水资源，又减轻了对环境的污染，具有比较明显的环境效益； 

（4）固体废物均得到有效的处置，对环境的影响较小，在可接受范围内； 

（5）工程噪声源经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后，对厂界噪声贡献值能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。 

综上分析，拟建工程通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施， 对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，即增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

由此可见，拟建项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

7.3 环境经济损益分析结论 

本项目的建设从社会效益、环保经济效益分析均较好，但是在营运过程中对环境产生损害的可能还是存在的，应当引起建设单位的重视，只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染物控制在最低限度，可以保证收到良好的环境效益，只要加强环保措施和环境管理，本项目可以达到社会效益、经济效益、环保效益同步发展。

8、环境管理与监测计划
8.1 环境管理

为了更好的对项目在建设阶段和建成投产后的环境保护工作进行监督和管理，本项目应建立相应的环境保护工作小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善自身环境，达到发展经济、保护环境的目的。

8.1.1 环境管理机构的设置

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分，环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

本项目按照现代企业制度组建运行，环保工作实行总经理负责制，建立企业内部的环境保护管理机构，针对企业内部的环境管理除总经理负总责外，建议公司指定相关部门作为公司的环境管理部门，并设专职管理人员，另外，在生产车间和主要污染源均设置环境管理责任人，组成公司、车间、污染源三级环境管理体系，明确分工，各负其责。

8.1.2 环境管理部门职责

（1）贯彻执行国家、地方和上级部门制定的各项环境保护方针、政策、法律和法规；

（2）负责全厂环境保护规划的制定和落实；

（3）监督环保设施的运行、污染源监测；

（4）组织落实以环保为主要内容的技术措施、方案；

（5）在企业推行实施清洁生产；

（6）制定风险防范措施并监督实施；

（7）编制事故应急预案，一旦发生环境污染事故，协助公司领导按照预定方案及时采取补救措施。

8.1.3 环境监督检查

除加强自身的环境监督检查工作外，地方环境保护主管部门也应加强对项目环境保护工作的监督检查，重点包括：

（1）施工期环境监督检查，包括施工噪声影响、扬尘影响、施工“三废”的处理处置等；

（2）检查环境管理制度及其落实执行情况；

（3）检查污染物防治措施的执行情况；

（4）污染源达标及污染防治设施运行情况；

（5）调查周围环境敏感点环境质量状况，调查受影响公众反映的意见，并及时反馈给有关部门；

（6）提出环境保护要求和措施、建议。

8.2 污染物排放清单及环境管理要求

8.2.1 污染物排放清单

根据工程分析，本项目主要的污染物排放清单详见表8.2-1。

表8.2-1                     污染物排放清单

	分类
	污染源
	污染物种类
	拟采取的环境保护措施及主要运行参数
	去除率%
	污染物排放浓度mg/m3
	污染物排放量t/a
	污染物总量指标t/a
	执行的标准

	废气


	破碎工序有组织废气
	TSP
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	95
	3.1
	0.088
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值

	
	造粒工序有机废气
	NMHC
	集气罩+活性炭吸附装置+UV光氧催化机+15m高排气筒
	73
	0.000375
	0.448
	0.448
	

	
	滴灌带生产工序有机废气
	NMHC
	集气罩+活性炭吸附装置+UV光氧催化机+15m高排气筒
	73
	0.0802
	1.924
	1.924
	

	
	造粒工序无组织废气
	NMHC
	封闭的造粒生产车间
	/
	/
	0.0875
	0.0875
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值要求

	
	滴灌带车间无组织废气
	NMHC
	封闭的滴灌带车间
	/
	/
	0.070
	0.070
	

	
	破碎工序无组织废气
	TSP
	加强车间通风、厂房隔绝
	/
	/
	0.094
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界颗粒物浓度限值要求

	废水
	废塑料清洗废水
	SS
	循环沉淀池
	/
	/
	0
	/
	/

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理
	/
	/
	480
	/
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	噪声
	设备噪声
	噪声
	减振基础、减振垫、消声器等
	/
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求

	固废
	分拣固废
	10
	统一收集后统一处理
	/
	/
	10
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	不合格产品
	8
	回用到生产系统，综合利用
	/
	/
	8
	/
	

	
	沉淀池污泥
	15
	干化填埋
	/
	/
	15
	/
	

	
	布袋除尘器粉尘
	1
	填埋场
	/
	/
	1
	/
	

	
	废过滤网
	0.2
	工业固废填埋场
	/
	/
	0.2
	/
	

	
	废活性炭
	35.14
	委托有资质的单位处理
	/
	/
	35.14
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	废UV灯管
	120根/a
	委托有资质的单位处理
	/
	/
	120根/a
	/
	

	
	废润滑油
	0.15
	委托有资质的单位处理
	/
	/
	0.15
	/
	

	
	生活垃圾
	6
	统一收集后统一处理
	/
	/
	6
	/
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关要求


8.2.2 环境管理要求

8.2.2.1 工程组成及原辅材料组分要求

工程组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，环保工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，环保设施应严格按照本评价及相关环保要求进行设计和建设。

本项目所用原辅材料包括废旧滴灌带、PE颗粒（新料）、色母、抗老化剂，废塑料主要自周边农户处收购，PE颗粒、色母及抗老化剂主要自乌鲁木齐市采购，废塑料的回收按原料树脂种类进行分类，并严格区分废塑料来源和原用途，不回收属于医疗废物和危险废物的废塑料，也不涉及含卤素废塑料的回收，符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中的相关要求。

8.2.2.2 排污口管理

本项目厂区内各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，厂区废水排放源、废气排放源、噪声排放源均设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，以利于企业管理和公众监督。

环境保护图形标志详见表8.2-2。

表8.2-2             环境保护图形标志一览表

	序号
	提示图形标志
	警告图形符号
	名称

	1
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	废水排放口

	2
	[image: image6.png]
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	废气排放口

	3
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	噪声排放源

	4
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	一般固体废物暂存区


8.2.2.3 环境管理制度及台账

项目应建立健全的环境管理制度，明确责任主体、管理重点，确保各项环境保护设施的建设、运行及维护费用保障计划，建设单位应建立专门的环境管理机构，并指定公司领导分管环保工作，对公司的环境管理工作进行监督，日常生产中，要做好相关环境管理的台账记录，主要包括环保设施维护维修等台账记录。

8.2.2.4 社会公开信息

生产运营期间，针对项目各污染源，建设单位应及时对各污染源产排情况向社会公开，公开内容包括以下几方面：

（1）各污染源主要排放因子、污染物排放浓度及排放量；

（2）各污染源拟采取的污染防治措施及设施运行效果是否满足设计要求；

（3）各污染源排放是否符合相关污染排放标准。

8.3 环境监测计划

制定环境监测计划的目的，在于通过短期或长期的监测，了解项目可能产生的主要环境影响，并分析在环评阶段可能末被识别，而在建设、运行期间逐渐暴露出的潜在影响，以便及时修订环境保护行动计划，将不利影响减少到最低程度。

本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017），制定相应切实可行的方案。

监测制度及实施计划见表8.3-1。

表8.3-1          建设项目日常环境监测计划
	类型
	污染源
	监测因子
	建议监测频率
	标准

	废气
	无组织排放
	生产车间
	非甲烷总烃、

颗粒物
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值

	
	有组织废气
	DA001
	非甲烷总

烃
	1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求

	
	
	DA002
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求

	
	
	DA003
	颗粒物
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求

	噪声
	厂界
	Leq
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

	废水
	生活污水排放口
	pH值、CODCr、SS、NH3-N、BOD
	1次/半年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准


8.4 建设项目环境保护设施“三同时”验收一览表

本项目环境保护设施“三同时”验收内容及验收要求详见表8.4-1。

表8.4-1         建设项目环境保护“三同时”验收一览表

	类别
	环保措施
	收集、处理效率
	验收要求

	废气
	有组织非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附+UV光氧机处理设备+15m高排气筒（2套）
	收集效率95%，处理效率73%
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值非甲烷总烃排放限值要求

	
	无组织非甲烷总烃
	封闭车间加强有组织收集
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值要求

	
	有组织颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	收集效率95%，处理效率95%
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物排放限值要求

	
	无组织颗粒物
	封闭车间加强有组织收集
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值要求

	废水
	清洗废水
	三级循环沉淀池
	/
	循环利用

	
	生活污水
	排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理
	/
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	噪声
	机械噪声
	安装减振基础、减振垫、消声器等
	降噪效果30dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

	固废
	一般生产

固废
	分拣废物统一收集定期清运至垃圾填埋场进行填埋处理；沉降池污泥干化填埋；不合格产品运至厂房重新造粒；废过滤网定期清运至工业固废填埋场处理
	/
	去向明确，妥善处理

	
	废活性炭、UV灯管及废润滑油
	委托有资质的单位处理
	暂存间10m2
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	生活垃圾
	经垃圾箱收集后统一清运
	/
	合理处理

	地下水污染防治
	分区防渗
	/
	按要求实施


9、环境影响评价结论

9.1 建设项目概况

额敏县金宇泉塑料制品有限公司投资510万元建设“额敏县金塔毛纺织有限公司塑业加工厂建设项目”，本项目位于塔城地区额敏县东郊，中心地理坐标：经度：83°40'49.557"，纬度：46°30'4.953"；本项目租用已建好的厂房作为生产车间，租赁厂区面积22328m2，新建循环沉淀池、消防水池，主要建设内容为滴灌带生产工序、造粒工序、库房及办公室；建设废旧塑料回收生产线2条，滴灌带生产线8条；年处理废旧塑料5000吨，生产滴灌带5000吨。
9.2 环境质量现状评价结论

9.2.1 大气环境质量现状评价结论

中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统（ht tp://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中塔城地区2021年的监测数据可知，2021年塔城地区 PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、SO2 指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，判定项目区属于达标区。

由现状监测数据可知，TSP 24h 浓 度 值 满 足 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 （GB3095-2012）中表2相应标准限值要求、非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相应的标准限值要求，结果显示项目所在区域空气环境本底值中与本项目相关的特征空气污染物达标，空气环境本底值较好。
9.2.2 水环境质量现状评价结论

由地下水监测数据可知，项目区地下水水质监测项目中总硬度、氯化物、溶解性总固体、 硫酸盐、钠离子超标，其他因子标准指数均达到《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标原因和当地地下水位浅有关。
9.2.3 声环境质量现状评价结论

从项目区边界的噪声监测结果和评价结果来看，昼间与夜间噪声监测值满足 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，项目所在区域声环境质量良好。

9.3 环境影响分析结论

9.3.1 施工期环境影响分析结论

施工期对周围环境的影响主要表现在扬尘、施工废水、噪声及固体废物等方面，本项目施工工程量较小，施工周期短，只要建设单位和施工单位认真做好施工组织工作，文明施工，并按环评要求采取相应的环保措施，则工程施工不会对环境产生明显不利影响，工程建设完成后，除永久占地为持续影响外，其余影响均属短期的、可恢复和局部的环境影响，随着施工活动的结束而消失。

9.3.2 运营期环境影响分析结论

9.3.2.1 大气环境影响分析结论

正常工况下，本项目各污染物的最大落地浓度均较低，对外环境的贡献浓度均较小，对项目区所在大气环境影响较小。

非正常工况与正常工况相比，各污染物的最大落地浓度明显增加，对环境的不良影响大大增加，因此一旦废气处理设施出现故障时，必须马上停产维修，排障后方可恢复生产。

9.3.2.2 水环境影响分析结论

本项目运营期产生的废水包括清洗废水和生活污水；清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排；生活污水排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理。

本项目废水处理措施得当，对区域水环境影响很小。

9.3.2.3 声环境影响分析结论

本项目设备噪声在经减振、消声、隔声和自然衰减，到达厂界时，已减至较低水平，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，对声环境影响较小。

9.3.2.4 固体废物环境影响分析结论

本项目运营期产生的固体废物包括废塑料分拣工序产生的分拣废物，厂房产生的不合格产品，沉淀池污泥，废活性炭、废UV灯管以及工作人员产生的生活垃圾等。

分拣废物一般不具有回收利用价值或回收利用价值较低，定期清运至垃圾填埋场填埋处置。

滴灌带水带不合格产品可送至厂房重新造粒，不外排。
本项目废过滤网每季度更换一次，废过滤网为不锈钢材质，杂质主要为沙粒、木屑等，属于I类一般工业固体废物，采用专用容器妥善贮存，定期清运至工业固废填埋场处理。

循环沉淀池污泥干化填埋。

废活性炭、废UV灯管及废润滑油集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。
生活垃圾经垃圾箱收集后统一清运至垃圾填埋场填埋处置。

本项目运营期产生的固体废物处置率达100%，对环境影响较小。

9.4 污染防治措施可行性分析结论

9.4.1 施工期污染防治措施可行性分析结论

施工期主要污染为扬尘、施工废水、机械噪声以及建筑垃圾等，扬尘防治主要采取设置施工围挡、保持施工场地整洁、洒水、限制车辆行驶速度、及时清理建筑垃圾等措施；施工废水采用隔油沉降池处理后用作施工场地降尘用水，生活污水采用化粪池处理后用作农肥；施工期噪声防治主要采取选用低噪声机械设备、修建临时隔声棚、禁止现场搅拌混凝土、合理安排施工时间、加强施工管理等措施；建筑垃圾照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳，生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

本项目施工期拟采取的污染防治措施较易实现，效果良好，从技术、经济方面来讲均是可行的。

9.4.2 运营期污染防治措施可行性分析结论

9.4.2.1 大气污染防治措施可行性分析结论

（1）非甲烷总烃

废旧塑料收造粒热熔挤出产生的非甲烷总烃拟采用集气罩+活性炭吸附装置+UV光氧催化机进行处理，废气经集气罩收集后引入活性炭吸附装置+UV光氧催化机进行处理，最终通过15m高排气筒排放；滴灌带生产过程热熔挤出废气经集气罩收集后引入活性炭吸附装置+UV光氧催化机进行处理，最终通过15m高排气筒排放；非甲烷总烃有组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值非甲烷总烃排放限值（60mg/m3）要求；滴灌带车间及造粒车间无组织排放非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。

（2）颗粒物
本项目对回收的废旧塑料进行破碎，废旧塑料破碎过程产生的废气颗粒物经集气罩收集引入布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放浓度为可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求。无组织排放颗粒物排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求，项目运营期颗粒物排放量很小对环境基本无影响。

本项目运营期废气采用上述治理措施处理后，完全可以保证各污染物的达标排放，在经济、技术上均是可行的。

9.4.2.2 水污染防治措施可行性分析结论

本项目运营期产生的废水包括清洗废水和生活污水；清洗废水中主要污染物为SS，清洗工序配套设置有沉降池，清洗废水经沉降池沉淀过滤后循环利用（清洗用水），不外排；生活污水中不含有毒有害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，排入租赁厂区已有的市政排水管网，最终进入额敏县城南污水处理厂处理，不会对环境造成污染。

本项目废水的治理措施成熟、可靠，简单、有效，投资较低，从经济、技术上来讲均是可行的。

9.4.2.3 噪声防治措施可行性分析结论

本项目拟采取的隔声、减振、消声、绿化等降噪措施均为较成熟的噪声控制措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内，因此，本项目拟采取的噪声防治措施可行。

9.4.2.4 固废防治措施可行性分析

生产固废中的分拣废物、不合格产品、沉降池污泥均不属于危险废物；本项目拟在仓库内设固废暂存区及危废暂存间，分拣废物可暂存于该区域，定期清运至垃圾填埋场填埋处置；本项目废过滤网每季度更换一次，废过滤网为不锈钢材质，杂质主要为沙粒、木屑等，属于I类一般工业固体废物，采用专用容器妥善贮存，定期清运至工业固废填埋场处理；沉降池污泥干化填埋，填埋至工业固废填埋场；滴灌带不合格产品一经产生即运至厂房重新造粒；废活性炭、废UV灯管及废润滑油集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。

生活垃圾经垃圾箱收集后统一清运至垃圾填埋场填埋处置。

本项目运营期拟采取的固体废物处置措施合理可行，生产固废和生活垃圾处置率可达100%，处置费用较低，因此本项目固废处置措施从技术、经济上来讲是可行的。

9.5 环境风险评价结论

根据分析结果，本项目运营过程中主要的环境风险为火灾，但不存在重大危险源，风险评价工作等级确定为简单分析，建设单位在建设过程中应落实本项目提出的风险防范措施，并根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，制定更详实的应急预案，确保防范措施的运行。

9.6 合理性分析结论

本项目选址位于塔城地区额敏县东郊，占地类型为工业用地，项目选址不在国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》用地项目之列，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物景观等环境敏感区和城市建成区内，从拟建场地周围情况看，厂址周围无特殊环境制约因素，本项目厂址选择是可行的。

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于第一类“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”类“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家产业政策。

本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）、《进一步加强塑料治理的意见》(发改环资【2020】80 号)、《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发[2020]5号）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部[2012]55号文）中的相关要求。

本项目选址不在生态保护红线内；运营期采取污染防治措施可达标排放，不会突破所在区域的环境质量底线；项目不属于高耗能项目，资源消耗量较小，符合资源利用上线要求；本项目的建设符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（塔行发〔2021〕48号）要求。
9.7 公众参与分析结论

按照生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），本项目公众参与采用网络、报纸等方式进行，公示过程中，没有收到任何社会团体及个人对本项目建设的意见，具体内容见本项目公参说明，额敏县金宇泉塑料制品有限公司承诺公众参与过程客观、真实，请各级生态环境管理部门及公众对此项工作进行监督。
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依据相关规定确定环境影响评价文件类型
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1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
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3 给出建设项目环境影响评价结论
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