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[bookmark: _Toc22535]1 概述
[bookmark: _Toc508291867][bookmark: _Toc109152776][bookmark: _Toc68024996][bookmark: _Toc93507148][bookmark: _Toc25665]1.1 项目特点
塔里木盆地是世界最大的内陆盆地之一，总面积56万平方公里，石油资源储量约为107.6亿吨，天然气资源储量约为8.39万亿立方米。中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司（以下简称“塔里木油田分公司”）主要在塔里木盆地从事油气勘探开发、炼油化工、科技研发、工程技术攻关等业务，是上下游一体化的大型油气生产供应企业，作业区域涉及塔里木盆地及周围包括巴音郭勒蒙古自治州、阿克苏地区、和田地区等5地州20多个县市，目前已发现和探明轮南、塔中、哈德、克拉2、迪那2、英买力等30个大型油气田，塔里木油田分公司年产能已突破3000万吨。塔里木油田目前已建成克拉（含克深2区块）、哈得、塔中、英买、迪那、哈拉哈塘、大北等7个油气场站A11系统。
轮一联合站是塔里木油田投产的第一座大型油气综合处理站，主要承担轮南油田油、气、水集中处理、原油集输、采出水处理及回注、锅炉供热、消防系统保障等任务。目前，轮一联合站内已建采出水处理站2座，即1#采出水处理站和2#采出水处理站。轮一联目前已建5座晒水池，目前2#、3#、5#已停用，1#、4#两座在运行。轮南采油气管理区轮一联合站采出水处理系统和注水系统优化后，已实现采出水密闭收集、达标处理与回注。晒水池已不能作为废水、污泥的储存场所，必须寻找污泥处理的新出路。同时，停用的晒水池底泥存在环保隐患，且部分晒水池防渗已出现不同程度的损坏，为了消除环保隐患，保护油气田周边环境，晒水池治理项目势在必行。
为此，塔里木油田分公司拟投资3737.71万元对轮南采油气管理区轮一联1#采出水处理站采出水处理系统进行优化、拆除5座晒水池、新建10000立方米应急事故池并新建污泥处理站1座。
[bookmark: _Toc508291868][bookmark: _Toc93507149][bookmark: _Toc109152777][bookmark: _Toc68024997][bookmark: _Toc28017]1.2 环境影响评价过程
本工程针对轮南采油气管理区轮一联合站进行改扩建，主要工程内容包括拆除5座晒水池，新建污泥处理站，优化1#采出水处理站等。项目的建设有助于解决轮一联合站晒水池底泥存在的环保隐患，满足未来油藏开发注水量增大的需求，同时可以降低污泥治理费用，属于环境治理的社会公益项目。所有工程均在已开发油区范围内，为改扩建项目；依据（新水水保〔2019〕4号）文，本工程位于新疆水土流失重点治理区，涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）第三条中的环境敏感区。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本工程占用“两区”，为《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中第7项陆地石油开采中“涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”，应编制环境影响报告书。
2023年12月13日，塔里木油田分公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司（以下简称“天合公司”）承担本工程的环境影响评价工作。
天合公司接受环评委托后，在建设单位的协助下，按照环境影响评价的相关技术导则及有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状调查工作、收集资料及其他支撑性文件资料，对建设项目进行工程分析，根据各环境要素的评价等级对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证。
受天合公司委托，新疆齐新环境服务有限公司对本工程区域土壤、声环境质量现状进行了监测，在以上基础上，天合公司编制完成了《轮南采油气管理区晒水池修复改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）。环境影响评价的工作程序见图1.2-1。
轮南采油气管理区晒水池修复改造项目环境影响报告书
报告书经生态环境主管部门批准后，可以作为本工程建设期、运营期的环境保护管理依据。
新疆天合环境技术咨询有限公司1




依据相关规定确定环境影响评价文件类型


第一阶段
1 研究相关技术文件和其他有关文件
2 进行初步工程分析
3 开展初步的环境状况调查




1 环境影响识别和评价因子筛选
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准



制定工作方案



环境现状调查监测与评价
建设项目工程分析


第二阶段


1各环境要素环境影响预测与评价
2 各专题环境影响分析与评价



1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
3给出建设项目环境影响评价结论

第三阶段




编制环境影响报告书（表）




图1.2-1      环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc479866255][bookmark: _Toc476736276][bookmark: _Toc109152778][bookmark: _Toc68024998][bookmark: _Toc29118][bookmark: _Toc489976884][bookmark: _Toc93507150][bookmark: _Toc508291869]1.3 分析判定相关情况
（1）产业政策符合性判定结论
本工程为石油开采的配套工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本工程属于“鼓励类”第七项“石油、天然气”中第1条“常规石油、天然气勘探与开采”项目，本工程的建设符合国家产业政策。
（2）规划符合性判定结论
本工程属于塔里木油田分公司轮南采油气管理区轮一联合站扩建项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025）的相关要求。
对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本工程位于塔里木油田矿权范围内，不属于主体功能区规划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，所进行的石油天然气勘探活动符合“全国重要的能源基地”定位。因此本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。
对照《新疆生态功能区划》，项目区属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（IV），塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区（IV1），库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区（54）。区域内的油气资源丰富，油田勘探开发工作已开展多年。本工程占地较小，对于整体的土地利用格局、植被覆盖格局、野生动物活动、土壤不会带来显著影响，项目建设符合区域生态功能定位。
（3）选址选线合理性分析判定结论
本工程的实施符合《新疆煤炭石油天然气开发环境保护条例》、《石油天然气开采业污染防治技术政策》中的相关要求，根据现场调查，拟建工程选址选线内无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内等重点保护区域内，符合巴音郭楞蒙古自治州经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。
本工程在管线选线过程中注意避让植被覆盖度高的区域，尽量减少对植被的生态扰动；本工程运营期废气主要为集输过程中排放的无组织挥发烃类，产生的废气为持续的长期影响，但废气污染物均可以得到较好扩散，对大气污染物浓度贡献值小，且项目区地域空旷，项目实施后不会对周围环境产生明显影响；运营期无废水外排，固体废物能够实现妥善处置，综上所述，本工程建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，项目的选址从环保角度认为可行。
（4）三线一单符合性判定结论
本工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县，根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》和《关于印发<巴音郭楞 蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，以及生态保护红线按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。经核查，本工程不在生态保护红线范围内，所在区域属于一般管控区，工程符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（巴政办发〔2021〕32号）中所在管控单元的相关管控要求。
拟建工程位于轮南油田区块，工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对周围大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境产生明显影响，对地下水环境影响可接受。拟建工程采取了有效的污染防治措施，可确保污染得到有效的控制，不会对周围环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc508291870][bookmark: _Toc93507151][bookmark: _Toc68024999]综上所述，本工程建设符合“三线一单”要求。
[bookmark: _Toc18672][bookmark: _Toc109152779]1.4 关注的主要环境问题和环境影响
本工程为油气开采项目中的内部集输管线建设，环境影响主要来源于施工期和运营期，影响类型包括生态影响，以及排放的污染物质导致的环境污染影响。据现场调查，本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区。重点保护目标是：评价范围内的塔里木河流域水土流失重点治理区。
本次评价关注的主要环境问题为施工期废气及生态破坏对周围环境的影响；运营期烃类无组织挥发、设备噪声、清管废渣等对周围环境的影响，并论证拟采取的生态保护和污染防治措施的可行性。
[bookmark: _Toc68025000][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc109152780][bookmark: _Toc508291871][bookmark: _Toc93507152]1.5 环境影响评价主要结论
本工程属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类项目，项目建设符合国家产业政策；符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《石油天然气开采也污染防治技术政策等》法规和政策要求；符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》等要求；项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域；项目符合“三线一单”要求；中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司轮南采油气管理区按照《环境影响评价公众参与办法》，在本工程环评过程中开展了公众参与调查，至信息公告的截止日期没有收到相关反馈信息。
评价认为：本工程符合国家产业政策和新疆经济发展规划，公众认同性较好。只要在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、生态修复措施、风险防范措施及应急措施，各项污染物均能够做到达标排放，其生态破坏可降至最低，环境风险可以接受，从环境保护角度看，本工程选址合理，建设是可行的。


[bookmark: _Toc93507153][bookmark: _Toc109152781][bookmark: _Toc508291872][bookmark: _Toc18955][bookmark: _Toc68025001]2 总则
[bookmark: _Toc93507154][bookmark: _Toc508642316][bookmark: _Toc5798][bookmark: _Toc68025002][bookmark: _Toc109152782][bookmark: _Toc330418975][bookmark: _Toc313911247][bookmark: _Toc329026107][bookmark: _Toc332317905][bookmark: _Toc312148931][bookmark: _Toc330418760][bookmark: _Toc465181725]2.1 评价目的与原则
2.1.1 评价目的
（1）通过实地调查和现状监测，了解项目所在区域的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态环境现状。
（2）通过工程分析，明确本工程各个生产阶段的主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本工程施工期、运营期以及服役期满后对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施；分析论证施工期对自然资源的破坏程度。
（3）评述拟采取的环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出各个生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。
（4）评价本工程与国家产业政策、区域总体发展规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。
通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为本工程的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为生态环境主管部门提供决策依据。
[bookmark: _Toc332317906][bookmark: _Toc330418976][bookmark: _Toc312148932][bookmark: _Toc313911248][bookmark: _Toc465181726][bookmark: _Toc330418761][bookmark: _Toc329026108]2.1.2 评价原则
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化本工程建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析本工程建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc68025003][bookmark: _Toc109152783][bookmark: _Toc280954898][bookmark: _Toc297590921][bookmark: _Toc508291873][bookmark: _Toc297590768][bookmark: _Toc93507155][bookmark: _Toc227650564][bookmark: _Toc280954975][bookmark: _Toc1877][bookmark: _Toc255293758][bookmark: _Toc361761818][bookmark: _Toc374724171][bookmark: _Toc353966726]2.2 编制依据
2.2.1 国家及地方法律、法规、条例、规章
国家和地方法律法规一览表见表2.2-1。
表2.2-1            国家和地方法律法规一览表
	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	一
	环境保护相关法律
	
	

	1
	中华人民共和国环境保护法（2014年修订）
	12届人大第8次会议
	2015-01-01

	2
	中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）
	13届人大第7次会议
	2018-12-29

	3
	中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	4
	中华人民共和国水污染防治法（2017年修正）
	12届人大第28次会议
	2018-01-01

	5
	中华人民共和国噪声污染防治法
	13届人大第32次会议
	2022-06-05

	6
	中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）
	13届人大第17次会议
	2020-09-01

	7
	中华人民共和国水法（2016年修订）
	12届人大第21次会议
	2016-09-01

	8
	中华人民共和国水土保持法（2010年修订）
	11届人大第18次会议
	2011-03-01

	9
	中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）
	11届人大第25次会议
	2012-07-01

	10
	中华人民共和国土地管理法（2019年修正）
	13届人大第12次会议
	2019-08-26

	11
	中华人民共和国草原法（2021年修正）
	13届人大第28次会议
	2021-04-29

	12
	中华人民共和国野生动物保护法（2022年修订）
	13届人大第38次会议
	2023-05-01

	13
	中华人民共和国石油天然气管道保护法
	11届人大15次会议
	2010-10-01

	14
	中华人民共和国突发事件应对法
	10届人大第29次会议
	2007-11-01

	15
	中华人民共和国土壤污染防治法
	15届人大第5次会议
	2019-01-01

	16
	中华人民共和国森林法（2019年修订）
	13届人大第15次会议
	2020-07-01

	17
	中华人民共和国防沙治沙法（2018年修订）
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	二
	行政法规与国务院发布的规范性文件
	
	

	1
	建设项目环境保护管理条例（2017年修订）
	国务院令682号
	2017-10-01

	2
	中华人民共和国野生植物保护条例（2017年修订）
	国务院令687号
	2017-10-07

	3
	危险化学品安全管理条例（2013年修订）
	国务院令645号
	2013-12-07

	4
	中华人民共和国河道管理条例（2018年修订）
	国务院令698号
	2018-03-19

	5
	中华人民共和国土地管理法实施条例（2021年修订）
	国务院令743号
	2021-09-01

	6
	中华人民共和国森林法实施条例（2018年修订）
	国务院令698号
	2018-03-19

	7
	国务院关于加强环境保护重点工作的意见
	国发〔2011〕35号
	2011-10-17

	8
	国务院关于印发水污染防治行动计划的通知
	国发〔2015〕17号
	2015-04-02

	9
	国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知
	国发〔2013〕37号
	2013-9-10

	10
	国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知
	国发〔2016〕31号
	2016-05-28

	11
	关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚实施方案
	中发〔2018〕17号
	2018-06-16

	三
	部门规章与部门发布的规范性文件
	
	

	1
	建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）
	生态环境部令第16号
	2020-11-30

	2
	环境影响评价公众参与办法
	生态环境部领第4号
	2019-01-01

	3
	国家危险废物名录（2021年版）
	生态环境部令第15号
	2020-11-25

	4
	产业结构调整指导目录（2019年本）
	国家发展和改革委员会令〔2021〕第49号令
	2021-12-30

	5
	国家重点保护野生植物名录(2021年)
	国家林业局、农业部2021年第3号
	2021-02-01

	6
	国家重点保护野生动物名录
	国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号
	2021-02-01

	7
	关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	8
	关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知 
	环办〔2013〕103号
	2014-01-01

	9
	关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知
	环发〔2012〕77号
	2012-07-03

	10
	关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知
	环发〔2012〕98号
	2012-08-07

	11
	关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见
	环发〔2013〕16号
	2013-01-22

	12
	关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见
	环环评〔2018〕11号
	2018-01-25

	13
	关于印发地下水污染防治实施方案的通知
	环土壤〔2019〕25号
	2019-03-28

	14
	关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告
	国环规环评〔2017〕4号
	2017-11-20

	15
	建设项目环境影响后评价管理办法(试行)
	环境保护部令第37号
	2016-01-01

	16
	关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知
	环办环评函〔2019〕910号
	2019-12-13

	17
	关于进一步加强建设项目全过程环保管理的通知
	中国石化能评〔2020〕1号
	2020-03-19

	18
	危险废物经营许可证管理办法（2016修订）
	国务院令第666号
	2016-02-16

	19
	挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策
	环境保护部公告2013年
第31号
	2013-05-24

	20
	排污许可管理条例
	国务院令第736号
	2021-03-01

	21
	关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知
	环办环评〔2017〕84 号
	2017-11-14

	22
	关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知
	环办环评〔2016〕150 号
	2016-10-26

	23
	关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知
	环办〔2015〕113 号
	2015-12-30

	24
	关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知
	环发〔2015〕163 号
	2015-12-10

	25
	关于印发<生态保护红线划定指南>的通知
	环办生态〔2017〕48 号
	2015-05-27

	26
	石油天然气开采业污染防治技术政策
	环保部公告2012年第18号
	2012-03-17

	27
	工矿用地土壤环境管理办法（试行）
	生态环境部2018第3号
	2018-08-01

	28
	重点排污单位土壤污染隐患排查指南（试行）
	生态环境部2021第1号
	2020-01-04

	29
	污染地块土壤环境管理办法（试行）
	生态环境部令2017第42号
	2017-07-01

	30
	国家级公益林管理办法
	林资发〔2017〕34号
	2017-04-28

	31
	陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范
	DZ/T0317-2018
	2018-10-01

	32
	危险废物收集 贮存 运输技术规范
	HJ 2025-2012
	2013-03-01

	33
	关于印发《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》等七项危险废物环境管理指南的公告
	生态环境部公告 2021年 第74号
	2021-12-22

	34
	石油和天然气开采行业清洁生产评价体系指标（试行）
	发改委公告2009年第3号
	2009-02-19

	35
	开发建设项目水土保持技术规范
	建设部公告第787号
	2008-07-01

	36
	水土保持综合治理技术规范
	技术监督局
	1996-09-01

	四
	地方法规及通知
	
	

	1
	新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修订）
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	2
	新疆维吾尔自治区野生植物保护条例（2018年修订）
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	3
	新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例（2018年修订）
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	4
	新疆维吾尔自治区大气条例防治条例（2018年修订）
	13届人大第7次会议
	2019-01-01

	5
	新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例（2017年修订）
	12届人大第29次会议
	2017-05-27

	6
	新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）
	新政办发〔2007〕175号
	2007-08-01

	7
	新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录
	新林动植字〔2000〕201号
	2000-02-01

	8
	新疆维吾尔自治区水环境功能区划
	新政函〔2002〕194号
	2002-11-16

	9
	新疆生态功能区划
	新政函〔2005〕96号
	2005-07-14

	10
	关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知
	新政发〔2014〕35号
	2014-04-17

	11
	关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知
	新政发〔2016〕21号
	2016-01-29

	12
	关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知
	新政发〔2017〕25号
	2017-03-01

	13
	新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）
	新环发〔2017〕1号
	2017-01-01

	14
	转发《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》
	新环办发〔2018〕80号
	2018-03-27

	15
	关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知
	新环发〔2018〕133号
	2018-09-06

	16
	关于含油污泥处置有关事宜的通知
	新环发〔2018〕20号
	2018-12-20

	17
	自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚实施方案》
	新党发〔2018〕23号
	2018-09-04

	18
	转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的通知
	新环评价发〔2020〕142号
	2020- 07-29

	19
	关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知
	新环环评发〔2020〕162号
	2020-09-01

	20
	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	13届人大第4次会议
	2021-2-5

	21
	新疆维吾尔自治区水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知
	新水水保〔2019〕4号
	2019-01-21

	22
	关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知
	新政发〔2021〕18号
	2021-02-21

	23
	《关于印发<巴音郭楞 蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》
	巴政办发〔2021〕32号
	2021-06-30

	24
	加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知
	新环环评发〔2020〕138号
	2020-09-04

	25
	新疆生态环境保护“十四五”规划
	-
	-


2.2.2 环评有关技术规定
环评有关技术规定见表2.2-2。
表2.2-2               环评技术导则依据一览表
	序号
	依据名称
	标准号
	实施时间

	1
	建设项目环境影响评价技术导则  总纲
	HJ2.1-2016
	2017-1-1

	2
	环境影响评价技术导则  大气环境
	HJ2.2-2018
	2018-12-01

	3
	环境影响评价技术导则 地表水环境
	HJ2.3-2018
	2019-03-01

	4
	环境影响评价技术导则  声环境
	HJ2.4-2021
	2022-07-01

	5
	环境影响评价技术导则  生态影响
	HJ19-2022
	2022-07-01

	6
	环境影响评价技术导则 地下水环境
	HJ610-2016
	2016-01-07

	7
	环境影响评价技术导则 土壤环境
	HJ964-2018
	2019-07-01

	8
	建设项目环境风险评价技术导则
	HJ169-2018
	2019-03-01

	9
	危险化学品重大危险源辨识
	GB18218-2018
	2018-11-19

	10
	环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目
	HJ/T349-2023
	2024-01-01

	11
	建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采
	HJ612-2011
	2011-06-01

	12
	石油天然气工业健康、安全与环境管理体系
	SY/T6276-2014
	2015-03-01

	13
	陆上石油天然气开采工业污染物排放标准
	GB39728-2020
	2020-01-01

	14
	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
	GB 18599-2020
	2020-07-01

	15
	建设用地土壤污染状况调查技术导则
	HJ25.1-2019
	2019-12-05

	16
	建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则
	HJ682-2019
	2019-12-05

	17
	排污单位自行监测技术指南 总则
	HJ819-2017
	2017-06-01


2.2.3 其他
（1）轮南采油气管理区晒水池修复改造项目环境影响评价委托书，塔里木油田分公司轮南采油气管理区；
（2）轮南采油气管理区晒水池修复改造项目相关设计资料，塔里木油田分公司轮南采油气管理区。
[bookmark: _Toc36583803][bookmark: _Toc109152784][bookmark: _Toc390851520][bookmark: _Toc507411704][bookmark: _Toc500856903][bookmark: _Toc68025004][bookmark: _Toc12730][bookmark: _Toc93507156]2.3 环境影响因素识别和评价因子筛选
[bookmark: _Toc500856904]2.3.1 环境影响因素识别
本工程主要包括站场、管线工程等内容，对环境的影响主要表现在施工期、运营期。施工期以站场建设、管线敷设等地面工程建设过程中造成的生态影响为主，运营期以集输过程中产生的污染为主，环境影响因素识别详见表2.3-1。
表2.3-1                       影响因素识别
	影响
因素




环境
要素
	施工期
	运营期

	
	废气
	废水
	噪声
	固体
废物
	废气
	废水
	噪声
	固体
废物
	风险
事故

	
	施工机械和车辆废气、施工 扬尘
	试压废水、清管废水、生活污水
	施工机械、运输 车辆
	弃土、建筑垃圾、生活垃圾
	无组织 挥发烃类
	生产废水
	机械设备
	清管废渣、污泥
	油气泄漏、起火爆炸 

	环境空气
	+
	〇
	〇
	+
	++
	〇
	〇
	+
	+

	地下水环境
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	++
	〇
	〇
	+

	声环境
	〇
	〇
	+
	〇
	〇
	〇
	++
	〇
	+

	土壤环境
	+
	+
	〇
	+
	+
	+
	〇
	+
	++

	植被
	+
	+
	〇
	+
	+
	〇
	〇
	+
	++

	动物
	+
	〇
	+
	+
	++
	〇
	〇
	+
	+


[bookmark: _Toc500856905]注：〇：无影响；+：短期不利影响；++ ：长期不利影响。
2.3.2 评价因子
根据本工程环境影响要素识别、环境影响因子表征和环境影响程度，筛选的评价因子见表2.3-2。
[bookmark: _Hlk68889439]表2.3-2               环境影响因子筛选表
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	生态环境
	评价区域土地利用、动植物资源、土壤侵蚀、生态景观和生物多样性
	动物、植物、景观、水土流失、生态系统

	土壤环境
	基本因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并〔a〕蒽，苯并〔a〕芘，苯并〔b〕荧蒽，苯并〔k〕荧蒽，䓛，二苯并〔a,h〕蒽，茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘
表2中石油烃；
特征因子：石油烃
	石油烃

	地下水环境
	水位、pH值、石油类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氟化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-
	石油类

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、H2S
	非甲烷总烃、H2S、NH3

	声环境
	Leq(dB(A))
	Leq(dB(A))

	固体废物
	-
	建筑垃圾、清管废渣

	环境风险
	-
	-


[bookmark: _Toc297590925][bookmark: _Toc374724176][bookmark: _Toc280954980][bookmark: _Toc68025005][bookmark: _Toc508291878][bookmark: _Toc280954903][bookmark: _Toc109152785][bookmark: _Toc93507157][bookmark: _Toc361761822][bookmark: _Toc353966730][bookmark: _Toc297590772][bookmark: _Toc32099]2.4 环境功能区划和评价标准
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本工程所在区域的环境功能区划如下。
2.4.1.1 环境空气
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，项目所在区域属于二类功能区。
2.4.1.2 水环境
拟建项目评价范围内无地表水系。
工程区域地下水环境未划分功能区，地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准。
2.4.1.3 声环境
本工程区远离城镇规划区，没有划分声环境功能区划。按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，油田开发区执行2类声环境功能区要求。
2.4.1.4 生态环境
根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（IV），塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区（IV1），库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区（54）。区域内的油气资源丰富，油田勘探开发工作已开展多年。
根据新水〔2019〕4号文，项目所在区域轮台县属于塔里木河流域重点治理区。
2.4.1.5 土壤环境
本工程占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值限值。
2.4.2 环境质量标准
2.4.2.1 环境空气
环境空气质量评价中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。对于未作出规定的非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3的标准，H2S参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值10μg/m3。标准取值见表2.4-1。
表2.4-1                  环境空气质量标准
	序号
	评价因子
	标准限值（μg /m3）
	标准来源

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均
	

	1
	SO2
	60
	150
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级标准

	2
	NO2
	40
	80
	200
	

	3
	PM2.5
	35
	75
	/
	

	4
	PM10
	70
	150
	/
	

	5
	CO
	/
	4000
	10000
	

	6
	O3
	/
	160
	200
	

	7
	非甲烷总烃（NMHC）
	/
	/
	2000
	参考《大气污染物综合排放标准》详解

	8
	H2S
	/
	/
	10
	参考执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值

	9
	NH3
	
	
	200
	


2.4.2.2 水环境
本工程评价范围内无地表水体。
工程区地下水水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，具体标准值见表2.4-2。
表2.4-2                地下水质量标准值             单位：mg/L，pH除外
	序号
	项目
	标准限值
	序号
	项目
	标准限值

	1
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	17
	硝酸盐（以N计）
	≤20

	2
	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	18
	氟化物
	≤1.0

	3
	溶解性总固体
	≤1000
	19
	汞
	≤0.001

	4
	硫酸盐
	≤250
	20
	砷
	≤0.01

	5
	氯化物
	≤250
	21
	镉
	≤0.005

	6
	铁
	≤0.3
	22
	六价铬
	≤0.05

	7
	锰
	≤0.10
	23
	铅
	≤0.01

	8
	挥发酚（以苯酚计）
	≤0.002
	24
	钾
	/

	9
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤3.0
	25
	钙
	/

	10
	氨氮（以N计）
	≤0.50
	26
	镁
	/

	11
	硫化物
	≤0.2
	27
	铜
	≤1.00

	12
	钠
	≤200
	28
	锌
	≤1.00

	13
	总大肠菌群（CFU/100mL）
	≤3.0
	29
	镍
	≤0.02

	14
	细菌总数（CFU/mL）
	≤100
	30
	碳酸盐
	/

	15
	氰化物
	≤0.05
	31
	重碳酸盐
	/

	16
	亚硝酸盐氮（以N计）
	≤1.0
	32
	石油类
	≤0.05


注：石油类标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准
2.4.2.3 声环境
工程区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
2.4.2.4 土壤环境
地面工程占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，见表2.4-3。地面工程占地外土壤参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值标准，见表2.4-4。
表2.4-3      建设用地土壤污染风险筛选值     单位（mg/kg，pH除外）
	序号
	监测项目
	标准值
	序号
	监测项目
	标准值

	1
	pH
	-
	25
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	2
	砷
	60
	26
	氯乙烯
	0.43

	3
	镉
	65
	27
	苯
	4

	4
	铬（六价）
	5.7
	28
	氯苯
	270

	5
	铜
	18000
	29
	1，2-二氯苯
	560

	6
	铅
	800
	30
	1，4-二氯苯
	20

	7
	汞
	38
	31
	乙苯
	28

	8
	镍
	900
	32
	苯乙烯
	1290

	9
	四氯化碳
	2.8
	33
	甲苯
	1200

	10
	氯仿
	0.9
	34
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	氯甲烷
	37
	35
	邻二甲苯
	640

	12
	1，1-二氯乙烷
	9
	36
	硝基苯
	76

	13
	1，2-二氯乙烷
	5
	37
	苯胺
	260

	14
	1，1-二氯乙烯
	66
	38
	2-氯酚
	2256

	15
	顺 1，2-二氯乙烯
	596
	39
	苯并〔a〕蒽
	15

	16
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	40
	苯并〔a〕芘
	1.5

	17
	二氯甲烷
	616
	41
	苯并〔b〕荧蒽
	15

	18
	1，2-二氯乙烷
	5
	42
	苯并〔k〕荧蒽
	151

	19
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	43
	䓛
	1293

	20
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	44
	二苯并〔a、h〕蒽
	1.5

	21
	四氯乙烯
	53
	45
	茚并〔1、2、3-cd〕芘
	15

	22
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	46
	萘
	70

	23
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	47
	石油烃
	4500

	24
	三氯乙烯
	2.8
	
	
	


表2.4-4      农用地土壤污染风险筛选值        单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	单位
	筛选值（pH＞7.5）

	1
	pH值
	无量纲
	/

	2
	镉
	mg/kg
	0.6

	3
	（总）汞
	mg/kg
	3.4

	4
	（总）砷
	mg/kg
	25

	5
	铅
	mg/kg
	170

	6
	铬
	mg/kg
	250

	7
	铜
	mg/kg
	100

	8
	镍
	mg/kg
	190

	9
	锌
	mg/kg
	300


2.4.3 污染物排放标准
2.4.3.1 废气
污泥贮存过程中无组织挥发产生的非甲烷总烃排放参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。污泥贮存过程中无组织挥发产生的氨气和H2S排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准。具体标准限值要求见表2.4-5。
表2.4-5                大气污染物排放标准值
	污染物
	项目
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	NMHC
	企业边界污染物控制浓度
	4.0
	GB39728-2020

	氨
	二级标准
	1.5
	GB 14554-93

	H2S
	二级标准
	0.06
	GB 14554-93


2.4.3.2 废水
按照《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）规定：在相关行业污染物排放标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022》等相关标准要求回注，同步采取切实可行措施防治污染。
运营期本工程产生的生产水依托轮一联1#采出水处理系统处理达标后回注，不向外环境排放，回注水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中注入层平均空气渗透率≥2μm2的V级标准，标准值见表2.4-6。
表2.4-6      《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）
	储层空气渗透（μm2）
	＜0.01
	[0.01，0.05]
	[0.05，0.5]
	[0.5，2]
	≥2

	水质标准分级
	I
	II
	Ⅲ
	IV
	V

	悬浮固体含量（mg/L）
	≤8.0
	≤15.0
	≤20.0
	≤25.0
	≤35.0

	悬浮物颗粒直径中值（μm）
	≤3.0
	≤5.0
	≤5.0
	≤5.0
	≤5.5

	含油量（mg/L）
	≤5.0
	≤10.0
	≤15.0
	≤30.0
	≤100.0

	平均腐蚀率（mm/a）
	≤0.076


2.4.3.3 噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，噪声限值见表2.4-7。
表2.4-7                 环境噪声排放标准
	标准来源
	类别
	噪声限值dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	/
	70
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60
	50


2.4.3.4 固体废物
根据项目产生的各种固体废物的性质和去向，含油污泥满足《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）相关要求及《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发〔2018〕20号）要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc14668][bookmark: _Toc7226]2.5 评价等级和评价范围
[bookmark: _Toc115978776][bookmark: _Toc22759]2.5.1 环境空气评价等级和评价范围
本项目产生的大气污染物主要为污泥储存棚储存油泥产生的的烃类无组织挥发和恶臭气体。
根据工程特点、污染特征及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法，选取非甲烷总烃（NMHC）为候选因子核算，计算出其最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
[image: 8247972121452506805618]
式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面环境空气质量浓度，μg/m³；
Coi—环境空气质量标准，μg/m³。
注：Coi一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择响应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，分别可按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
大气评价工作级别详见表2.5-1。
表2.5-1                        评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10% 

	三级评价
	Pmax＜1% 


估算模式所用参数见表2.5-2、2.5-3。
表2.5-2	        	估算模型参数表
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk122035644]参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	41.4℃

	最低环境温度/℃
	-25.5℃

	土地利用类型
	盐碱地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是 □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 √否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/



表2.5-3   估算模式中无组织废气排放参数一览表
估算结果详见表2.5-4。
表2.5-4    Pmax及D10%预测及计算结果一览表

表2.5-4的估算结果表明，生产过程中无组织排放的污染物非甲烷总烃最大地面浓度点预测浓度0.8891μg/m3，占标率0.04%；氨最大地面浓度点预测浓度1.5166μg/m3，占标率0.76%；氨最大地面浓度点预测浓度0.0178μg/m3，占标率0.18%。各污染物最大落地浓度占标率小于1%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境评价工作分级判据，确定本次环评大气环境评价工作等级为三级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不设评价范围。
[bookmark: _Toc1612]2.5.2 水环境评价等级和评价范围
2.5.2.1 地表水评价等级和评价范围
拟建项目废水主要包括扩建项目的生产废水和生活污水。拟建项目废水不排入地表水体，与地表水体无水力联系，项目地表水环境影响评价等级为三级B。本次评价仅对地表水环境影响进行简要分析。
[bookmark: _Toc27447]2.5.2.2 地下水评价等级和评价范围
[bookmark: _Toc312148942][bookmark: _Toc330418771][bookmark: _Toc313911258][bookmark: _Toc332317916][bookmark: _Toc330418986][bookmark: _Toc329026118]根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表（表2.4-2），拟建项目属于为I类项目。评价范围内无地下水环境敏感点，依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的地下水环境敏感程度分级表及建设项目评价工作等级分级表（表2.5-5~7），确定拟建项目地下水评价等级为二级。
表2.5-5        地下水环境影响评价行业分类表
	
行业类别
环评类别

	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	F石油、天然气
	
	
	/
	/

	37、石油开采
	全部
	/
	I类
	/


表2.5-6          地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表2.5-7      评价区地下水环境影响评价工作等级划分
	环境敏感程度
项目类别
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


[bookmark: _Hlk72016039]按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于“二级评价”范围的规定，本工程地下水评价范围为6km2，根据地下水流向为自西北向东南，选取下游2km，两侧1km，上游1km为评价范围。管线地下水评价范围为管线两侧200m。评价范围见图2.5-1。
[bookmark: _Toc28498][bookmark: _Toc465181736]2.5.3 噪声环境评价等级和评价范围
本工程施工期噪声主要来自施工作业机械；运行期噪声主要来自污泥处理站及采出水处理站设备。
根据现场调查，管道沿线及各站场所在区域为 2 类区，噪声影响范围内无敏感点，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中声环境评价工作等级划分原则，确定本工程的噪声影响评价工作等级为二级。
评价范围确定为厂界外200m。
[bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc332317914][bookmark: _Toc465181734][bookmark: _Toc330418769][bookmark: _Toc330418984][bookmark: _Toc329026116][bookmark: _Toc312148940][bookmark: _Toc313911256]2.5.4 生态环境评价等级和评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的生态评价等级判定条件，判定过程详见表2.5-8。
根据判定结果，因此本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。
表2.5-8 生态评价等级判定过程
	序号
	生态评价等级判定要求
	本工程情况
	生态影响评价等级

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及
	/

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及
	/

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本工程不属于水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B
	/

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。
	工程新增占地小于20km2
	/

	g
	除本条a~f以外的情况，评价等级为三级；
	/
	三级

	h
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	已采用
	三级


（2）评价范围
根据根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），工程建设对生态环境影响在本工程主要建筑周边范围。考虑油田整体开发对工程所在区域的生态影响，确定本工程生态环境评价范围为轮一联站外事故应急池、拟拆除晒水池周围50米范围、新建管线等线性工程两侧外延300米。
[bookmark: _Toc18371][bookmark: _Toc503791203][bookmark: _Toc332317928][bookmark: _Toc530418704][bookmark: _Toc471812761][bookmark: _Toc312148954][bookmark: _Toc313911270][bookmark: _Toc329026130][bookmark: _Toc330418783][bookmark: _Toc330418998][bookmark: _Toc489884236][bookmark: _Toc362449268][bookmark: _Toc465181748][bookmark: _Toc465182288][bookmark: _Toc476736287][bookmark: _Toc489884238][bookmark: _Toc503791201]2.5.5 土壤环境评价等级和评价范围
（1）建设项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1及《陆地石油天然气开发建设项目环境影响评价技术导则》（HJ349-2023），本工程新建污泥处理站属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“工业废水处理”，项目类别为Ⅱ类；新建应急事故池属于“交通运输仓储邮政业”中的“涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储”，项目类别为Ⅱ类；新建输水排泥管线属于“油类和废水等输送管道”，项目类别为Ⅱ类。
（2）影响类型
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本工程本位于土壤盐化地区，建设项目应按照土壤污染影响型和生态影响型，按相应等级分别开展评价工作。
（3）占地规模
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）和小型（≤5hm2）”，本工程总占地面积0.558hm2，其中永久占地0.558hm2（占地范围均在轮一联已征地范围内，本次无新征地），占地规模为小型。
（4）建设项目敏感程度
本工程周边为盐碱地、坑塘水面，项目区周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或村庄、学校等敏感点及其他土壤环境敏感目标，土壤环境污染影响型敏感程度为“不敏感”；建设项目所在地土壤存在盐化，土壤环境生态影响型敏感程度为“敏感”。
（5）评价工作等级判定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤污染影响型环境影响评价工作等级划分见表2.5-11，土壤生态影响型环境影响评价工作等级划分见表2.5-12。
表2.5-11     土壤污染类项目评价工作等级划分表
	
占地
规模
    评价等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


表2.5-12     土壤生态类项目评价工作等级划分表
	
占地规模
    评价等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-


根据评价工作等级，本工程土壤污染影响型评价等级为三级，生态影响型环境影响评价等级为二级。土壤评价范围确定为建设项目边界向外扩展2km，管线周边200m范围。评价范围见图2.5-1。
2.5.6 环境风险评价等级和评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目施工期、运营期的输送介质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。本次对可能存在的环境风险进行简单分析。
[bookmark: _Toc27283][bookmark: _Toc27993]2.6 污染控制目标与环境保护目标
2.6.1 污染控制目标
根据开发建设和运营中对环境可能造成的污染与生态破坏，确定污染控制目标如下：
（1）工程区属于塔里木河流域重点治理区。因此要控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对地表的扰动，做好施工迹地恢复与水土保持工作。
（2）保证工程建成后，废气达标排放，废水达标回注，固体废物得到合理利用及无害化处置，主要污染物总量符合国家和地方控制要求。
（3）保证评价区域空气质量、地下水质量基本维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响降低到最小程度，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。
2.6.2 环境保护目标
[bookmark: _Toc36583807][bookmark: _Toc8116][bookmark: _Toc507411708][bookmark: _Toc390851523][bookmark: _Toc500856914]根据工程现场踏勘，本工程评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊敏感目标。保护目标主要为评价范围内的居民区、植被和保护动物等。本工程环境保护目标见表2.6-1。
表2.6-1    环境保护目标
	[bookmark: _Toc17736]环境要素
	敏感点名称
	人口规模
	方位
	距离(km)

	环境空气
环境风险
	厂区周围居民
	轮南社区
	1300人
	NW
	1.5

	生态环境
	项目区
	土地利用类型为盐碱地和坑塘水面，不涉及国家二级公益林和地方公益林。

	地表水环境
	项目附近无地表径流。

	地下水环境
	厂内区域


[bookmark: _Toc8872]2.7 评价时段和评价重点
评价时段包括施工期、运营期。
根据工程特点及评价因子筛选的结果，结合工程区域环境状况，确定本次环境影响评价工作的重点为：
（1）工程分析；
（2）生态环境影响评价及水土保持；
（3）环境风险影响评价及风险管理；
（4）地下水环境影响评价；
（5）环境保护措施技术经济及可行性论证。
[bookmark: _Toc26075][bookmark: _Toc29760]2.8 评价方法
本工程环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了类比法、产污系数法、排污系数法、数学模式法等。本次环境评价使用的评价方法见表2.8-1。
表2.8-1                 评价方法一览表
	序号
	项目
	采用方法

	1
	环境影响因素识别方法
	矩阵法

	2
	环境现状调查
	收集资料法、现场调查法

	3
	工程分析
	类比分析法、查阅参考资料法、产污系数法、排污系数法

	4
	影响评价
	数学模式法、预测模式




[bookmark: _Toc109152791][bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc93400569]3 建设项目工程分析
[bookmark: _Toc93400570][bookmark: _Toc109152792][bookmark: _Toc28982]3.1 现有工程概况及存在的环境问题
3.1.1 现有工程概况
轮南采油气管理区主要有轮南油田、轮古油气田、解放渠东油田、桑塔木油田的开发。轮南油田于1987年开始钻探，1988年轮南2井中途测试发现该油田，1989年6月油田开始试采，1992年5月油田正式投入开发，1993年油田进入高产稳产阶段（建成100万吨产能），至2002年底轮南油田连续稳产10年。主力油藏轮南2井区TⅠ油组于1993年3月全面投注，注水方式为采用边缘环状加内部点状注水。
轮一联合站是塔里木油田投产的第一座大型油气综合处理站，主要承担轮南油田油、气、水集中处理、原油集输、采出水处理及回注、锅炉供热、消防系统保障等任务。目前，轮一联合站内已建采出水处理站2座，即1#采出水处理站和2#采出水处理站。轮一联目前已建5座晒水池，目前2#、3#、5#已停用，1#、4#两座在运行。
目前，轮南采油气管理区轮一联合站采出水处理系统和注水系统优化后，已实现采出水密闭收集、达标处理与回注。晒水池已不能作为废水、污泥的储存场所，必须寻找污泥处理的新出路。同时，停用的晒水池底泥存在环保隐患，且部分晒水池防渗已出现不同程度的损坏，存在垮塌、防渗膜渗漏的风险，为了消除环保隐患，保护油气田周边环境，晒水池治理项目势在必行。
为满足环保要求，同时提高现场工作环境，需要对轮一联共有5座晒水池进行治理。晒水池不再作为废水、污泥的储存场所，必须寻求污泥出路；污泥减量化后交环保公司处理量减小，污泥治理费用大幅降低。
3.1.2 现有工程环保手续
轮南油田日常运行管理由轮南采油气管理区负责，区块开发建设过程中，按照国家法律法规开展了环境影响评价和竣工环保验收工作，随着勘探开发的进程，塔里木油田分公司在轮南实施了几次区块开发及地面工程建设项目，本工程利用的轮一联处理站环保手续齐全，详见表 3.1-1 及表 3.1-2。
表3.1-1  开发现状环评及验收情况一览表
	建设项目
名称
	环评手续
	验收手续

	
	审批
单位
	批准
文号
	批准
时间
	验收
单位
	验收
文号
	验收
时间

	塔北油田开发工程
	原国家环保局
	环监〔1992〕435号
	1992年12月12日
	-
	-
	-

	轮南油田开发建设工程环境影响后评价
	巴州环境保护局
	巴环控函〔2007〕
116号
	-
	-
	-
	-

	轮南油田二次开发地面建设工程
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环函〔2014〕
1250号
	2014年10月30日
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环函〔2017〕
1536号
	2017年9月30日

	轮南油气开发部轮南片区环境影响后评价
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环环评函〔2021〕
227号
	2021年3月15日
	-
	-
	-


表3.1-2       主要依托工程“三同时”情况汇总表
	序号
	名称
	环评手续
	验收手续

	
	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	验收单位
	验收文号
	验收时间

	1
	轮一联合站
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环函〔2014〕
1250号
	2014年10月30日
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环函〔2017〕
1536号
	2017年9月30日

	2
	轮南垃圾填埋场
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环函〔2018〕
241号
	2018年2月28日
	巴州生态环境局
	巴环评函〔2020〕217号
	2020年6月22日



3.1.3 已建工程环境影响回顾评价
结合《中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司轮南油气开发部轮南片区环境影响后评价报告书》中调查结论和本次环评组现场调查情况，本节分环境要素对现有工程进行回顾性分析评价。
（1）生态环境影响回顾评价
开发建设项目总体开发过程中，对生态的影响主要为占地对生态环境造成的影响，占地分为临时占地和永久占地。主要生态影响包括，对生态景观格局的影响、对植被的影响以及对野生动物的影响。
对景观生态格局的影响主要表现在油田道路、管线及各类场站的建设，对生态景观的切割，增大了区域景观生态格局的破碎化程度。对植被的影响主要表现为工程建设过程中，占地范围内的植被灭失，以及永久占地范围内植被生产力的减少。对土壤的影响主要是工程建设时对土壤（沙漠）的扰动、流失，以及落地原油对土壤（沙漠）的污染。
根据后评价报告和本次现场踏勘情况，油田区域内钻井工程结束后，对临时占地范围内及周边的土地进行了清理、土地平整，恢复原貌。对井场永久占地范围内地表结合区块地表特点，铺设了砂石、采取了必要的硬化措施，以减少侵蚀量。
轮南区块的管道敷设为地下管道埋设方式，根据后评价报告和本次现场踏勘情况，由于本区域冬季有降雪，挖埋管沟后恢复地貌的管廊土壤较为疏松，为自然植被的恢复和生长提供了有利的条件，现场调查结果表明，在管廊上方自然植被已开始恢复，而且恢复的状况较好。
油气处理厂内装置区的地表均用水泥硬化处理，作业区公寓人工种植了各种树木，绿化了周边环境。
根据后评价期间对区块内土壤环境质量现状监测来看，后评价期间布设的土壤监测点各项污染因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准，项目区域土壤环境质量较好。
（2）水环境影响回顾评价
施工期水环境污染源有：施工营地生活污水、钻井废水和施工废渣、淤泥等。运营期废水主要有原油分离脱出的含油污水、井下作业废水、生活污水等。
根据后评价报告和本次现场踏勘情况，轮南区块施工期间在井场就地设置防渗的生活污水蒸发池和防渗泥浆池，自然蒸发，完井后填埋处置。通过上述措施，施工期间产生的各种废水基本都得到了妥善处理，未排入地表水体，对水环境产生污染的可能性较小。
轮南区块产生的采出水经轮一联合站处理达标后进行回注，回注层为原石油开采层，埋藏深，回注水未对当地浅层及主要供水层的地下水环境产生不良影响。区块固定生活点为轮南公寓，采用地埋式一体化生化污水处理装置，“化粪池+格栅+生物接触氧化池+二沉池+消毒”工艺对生活污水进行处理。外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 二级标准，废水排入生活污水蒸发池自然蒸发。井下作业废水收集后送轮南钻试修废弃物环保处理站处理。
（3）大气环境影响回顾评价
油田开发建设项目总体开发过程中，施工期对大气的影响为短时、间断性的，伴随着施工期结束而消失。运营期的大气污染源主要为锅炉燃烧废气和油气集输处理过程中烃类的无组织挥发。
在油气集输过程中，为减轻集输过程中烃类的损失，油田开发采用了管线输油和罐车拉油的集输流程，井口设切断阀，集输过程、场站进口处设置紧急切断阀，输气、输油干线分段设置紧急切断系统，一旦发生事故，紧急切断油、气源，最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。生产运行期加热炉、导热油炉、燃气压缩机、火炬采用清洁能源天然气为原料。
后评价期间，各监测点有组织排放废气中二氧化硫、氮氧化物均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 1、表 2 锅炉大气污染物排放标准限值。
根据本次评价锅炉污染物排放现状监测值；各场站无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值新建项目二级标准；无组织排放非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。
通过轮南区块历次环境影响评价中废气污染防治措施落实调查情况来看，轮南油田采取的废气在一定程度上得到了有效的处理。
（4）声环境影响回顾评价
轮南油田位于塔克拉玛干沙漠边缘，在塔里木盆地油气资源未开发前，社会经济活动较少，声环境受人类影响程度较低。根据随着油气资源的开发，人类活动增多，对其声环境产生了影响。
早期油田开发采用人工地震法进行地球物理勘探。勘探过程中需动用许多车辆，机械，包括炸药等。对原有声环境产生了一定的影响。
随着含油区的确定，钻井、测井、井下作业、井口安装、场站、道路建设、管道敷设等一系列工艺过程的建设。站场、井场、机械设备等声源逐渐增多，都对周围环境声环境有贡献。
轮南油田开发区域主要分布在库东公路两侧，相对与早期油田开发，目前噪声源相对比较固定。轮南油田开发已进入中后期，噪声源主要由运营期的联合站噪声、交通噪声、和社会噪声等。
根据后评价报告和本次现场踏勘情况，区块内井场、计量站周围地形空旷，周边 200m 范围内无居民区。后评价期间监测结果表明，各井场，处理站厂界昼间、夜间的噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准值要求。
因此项目运行没有对周边声环境产生明显影响，本工程声环境保护措施有效。
（5）固体废物环境影响回顾评价
轮南片区内钻井期间产生的钻井泥浆、岩屑拉运至轮南钻试修环保站进行处理；运营期产生的含油污泥由沙运司清运至轮南绿色环保站进行处理，生活垃圾运至轮南固体废物填埋场处理。轮南片区内生产活动和生活产生的固体废物可得到妥善的处置。
通过后评价期间对油田作业区所辖井场进行井场固体废弃物取样调查，调查结果表明大部分井场岩屑池中固废属于一般固体废物，但由于不同钻井时期的环境管理制度和环保要求的不同，故部分井场残留的钻井固废废弃物不能完全满足现行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T 3997-2017)相关指标要求，塔里木油田分公司安环处、轮南油气开发部已制定了清理计划和治理方案，对遗留固体废弃物按其相应的环境管理要求做好清理、运输和处置工作。
3.1.4 排污许可登记
本工程属于轮南采油气管理区管理，项目建成后所依托的轮一联合站于 2020年 12 月 3 日在巴音郭楞蒙古自治州生态环境局办理完成了固定污染源排污登记（登记编号：9165280071554911XG085W）。
[bookmark: _Hlk68944310][bookmark: _Hlk69406362]3.1.5 现有环境问题及“以新带老”措施
根据环评组现场调查情况，以及结合工程所在轮一联合站相关工程竣工环保验收等情况，现有工程存在环境问题如下：
（1） 隔油池、废水储存、处理设施等重点控制区域的VOCs的控制和管理措施不够完善。
（2） 晒水池建设年代较早，边坡有破损痕迹，护坡有垮塌风险，池体防渗功能无法确定，除2#和3#晒水池停用外，其余的仍在用。
针对以上问题，在本次开发建设过程中应该采取必要的措施，对工程目前存在的问题加以有效解决，限期整改：
（1） 加强VOCs物料储存、转移、输送、排放、使用、泄露、收集处理等控制措施。
（2） 停用5座晒水池，对晒水池内沉积含油污泥进行清理，委托第三方有资质单位进行场地调查，满足相关环保要求后，将5座晒水池拆除，同时新建一座应急事故池。
[bookmark: _Toc16251]3.2 工程概况
3.2.1 项目基本情况
3.2.1.1 项目名称和性质
项目名称：轮南采油气管理区晒水池修复改造项目。
项目性质：改扩建。
项目投资：工程总投资3737.71万元。
3.2.1.2 建设地点
本工程位于新疆巴音郭愣蒙古自治州轮台县境内，由塔里木油田轮南采油气管理区管辖。地理位置见图3.2-1。


图3.2-1  地理位置示意图
3.2.1.3 建设内容及规模
本工程建设内容主要包括：拆除轮一联5座晒水池（1#、2#、3#、4#、5#晒水池），新建10000m3应急事故池，1#采出水处理站采出水处理系统优化，新建输水管线、排泥管线及事故污水管线共计8条（总长度约3.32km，其中轮一联站外管线长度约550m），新建污泥处理站1座，配套的电气、仪表、通信、结构、给排水、供热等。项目工程组成见表3.2-1。
表3.2-1   本工程建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	单位
	总计
	工程内容及规模

	主体工程
	晒水池拆除
	座
	5
	对轮一联晒水池内污水及污泥清理后，委托第三方有资质单位进行场地调查，满足相关环保要求后，将1#、2#、3#、4#、5#晒水池拆除。

	
	应急事故池
	m3
	10000
	新建1座10000m3应急事故池。

	
	1#采出水处理站采出水处理系统优化
	座
	1
	简化1#采出水处理站处理流程，跨越“压力除油+一级过滤”，轮一联2#3#4#座晒水池拆除后，新建提升泵及污水输送管线将原输送至4#晒水池的各单位排污水及沉降罐出水直接输送至回收水罐再输送至接收水罐，经已建提升泵升压后至注水罐后经新建外输泵增压外输至注水区块。

	
	污泥处理站
	座
	1
	新建污泥处理站1座，主要包括脱出水回收罐、污泥脱水设备、加药装置、自动清洗装置、回收水箱、设备间管线和阀门等；配套电气、仪表、通信、结构、给排水、供热等辅助设施。

	
	输水管线
	m
	340
	新建1#采出水处理站至1000m3注水罐净化水输水管线340m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	
	
	m
	800
	新建1#隔油池池至1#采出水处理站输水管线800m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	
	
	m
	200
	新建外输泵至桑吉注水区块输水管线200m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	
	
	m
	480
	新建污泥处理站至1#采出水处理站脱出水回收管线480m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	
	排泥管线
	m
	480
	新建1#采出水处理站至污泥处理站排泥管线480m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	
	
	m
	120
	新建2#采出水处理站至污泥处理站排泥管线120m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	
	事故污水管线
	m
	700
	新建5000m3罐区至2#隔油池事故污水管线700m，钢骨架聚乙烯塑料复合管DN300，PN1.6MPa。

	
	
	m
	200
	新建隔油池至已建4#晒水池输水管线200m，玻璃钢管DN150，PN4.0MPa。

	公辅
工程
	供配电
	/
	-
	电源引自轮一联已建配电室。

	
	供水
	/
	-
	本工程水源从轮一联已建给水阀井接出并送至各用水点。

	
	消防
	/
	-
	配置一定数量的移动式灭火器材，同时依托站内已建消防系统。

	
	供热
	/
	-
	新建污泥处理站南侧建有供热阀井，可以满足需求。

	
	仪表及自控
	/
	-
	新建污泥处理站设有成套PLC控制柜及所有自控仪表、接线箱等。

	
	防腐与保温
	/
	-
	管道防腐保温及电伴热等工程。

	环保工程
	废气
	施工期：废气包括施工扬尘、车辆尾气等；采取半封闭隔离施工、进出车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；
运营期：采用管道密闭集输。

	
	废水
	施工期：施工期废水主要为生活污水，管道试压水。生活污水统一收集，定期拉运至轮一联站内生活污水处理装置，不外排。管线试压废水属于清净废水，试压完成后用于场地降尘用水，不外排。
运营期：运营期废水主要为污泥处理站产生的脱出水。脱出水依托轮一联采出水处理站处理，不外排。

	
	噪声
	选用低噪声设备，合理安排施工时间，缩短施工期，加强施工管理；运营期做好设备的维修保养工作，确保其工作运行状态良好。

	
	固废
	施工期：施工期固废主要包括施工废料和生活垃圾。施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用的拉运至轮南垃圾填埋场进行处置；生活垃圾集中收集后拉运至轮南垃圾填埋场进行处置。
运营期：浓缩后的含有污泥等存放于新建的污泥暂存棚内，并定期拉运交第三方具备处理该类废弃物资质的单位进行回收处理。

	依托工程
	轮一联采出水处理站
	本工程污泥处理站脱出水经新建回收管线集输至轮一联1#采出水处理站进行处理。轮一联1#采出水处理站污水设计处理量5000m3/d，实际处理量1700m3/d，剩余处理量3300m3/d。剩余处理能力可满足本工程需求。

	
	轮南垃圾填埋场
	本工程生活垃圾和施工废料依托轮南垃圾填埋场填埋处理。目前轮南垃圾填埋场固废池均未填满，尚有较大余量。


3.2.1.4 工程投资
工程总投资3737.71万元。
3.2.1.5 劳动组织及定员
本工程施工期劳动定员约50人，施工天数约60天。
本工程运营期不新增劳动定员，依托于轮一联已有人员。
3.2.2 主体工程
3.2.2.1 晒水池拆除
（1）晒水池底泥清理
本工程对轮一联1#、2#、3#、4#、5#晒水池内沉积含油污泥进行清理，池内少量上清液利用已建回收水泵回收至轮一联采出水处理系统处理后回注。池内剩余含油污泥清理后运送至有资质环保单位进行无害化处置。
（2）晒水池拆除
本工程对轮一联晒水池内污水及污泥清理后，委托第三方有资质单位进行场地调查，满足相关环保要求后，将1#、2#、3#、4#、5#晒水池拆除。
拆除方案：
1、池内上清液：晒水池内污水利用已建回收水泵输送至站内1#采出水处理站处理回注。
2、池内底泥：清理后外运至第三方环保单位处理。
3、土工膜拆除：两层土工膜+沙壤土（找平层200mm+过渡层100mm+回填砂壤土200mm）。
3.2.2.2 应急事故池
（1）设计规模
轮一联目前已建5座晒水池（目前运行1#、4#、5#），主要接收轮一联、轮南处理站400万装置、油气运销部轮南集油站及轮南轻烃厂等排污。轮一联晒水池拆除后，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、《事故状态下水体污染的预防与控制要求》（Q/SY1190-2013）等要求，轮一联最大油罐为5000m³，经计算应新建1座10000m³应急事故池。
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V1—收集系统范围内发生事故的物料量
V2—事故消防水量
V3—事故时可转输到其他储存或处理设施的物料量（无）
V4—事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（无）
V5—事故时可能进入该收集系统的降雨量
应急事故池容积计算结果见表3.2-2。
表3.2-2 应急事故水量计算表
	项目
	事故物料泄漏量m³
	消防废水量m³
	进入应急事故池的降雨量m³
	合计m³

	轮一联
	5000
	2044
	100
	7144


（2）工艺流程
罐区事故污水→切断阀井→新建事故污水管线（700m）→2#隔油池→新建提升泵→新建事故污水管线（200m）→已建1#晒水池至4#晒水池输水管线→新建应急事故池。（注：框线中部分为本工程新建设备。）
（3） 新建管线
新建事故污水管线2条，事故状态时将罐区事故污水排放至2#隔油池再经过新建提升泵，加压输送至新建应急事故池。
①新建5000m³罐区至2#隔油池事故污水管线
采用钢骨架聚乙烯塑料复合管DN300、PN1.6MPa，长度约为700m（轮一联站内650m，轮一联站外50m）。
②新建隔油池提升泵至已建晒水池输水管线事故污水管线
采用玻璃钢管DN150、PN4.0MPa，长度约为200m（轮一联站外200m）。
3.2.2.3 1#采出水处理站优化
（1） 工艺流程
轮一联合站1#水处理站采用“一级大罐沉降+压力除油+一级过滤”处理工艺，处理合格后用于减排回注系统，设计规模为5000m³/d，目前处于停运状态。
优化后的采出水处理工艺流程：
[image: C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/绘图1(11).png绘图1(11)]
（注：框线中部分为本工程新建设备。）
（2） 新建管线
①新建1#隔油池池至1#采出水处理站输水管线
1#、2#、3#、4#、5#晒水池拆除后，原排放至晒水池的采出水及排污水在1#晒水池1#隔油池经新建提升泵及输水管线直接输送至1#采出水处理站。新建输水管线采用玻璃钢管DN150、PN4.0MPa，长度约为800m（轮一联站内500m，轮一联站外300m）。
②新建1#采出水处理站至1000m³注水罐净化水输水管线
新建提升泵至轮一联2#采出水处理站注水罐（1000m³，2座）输水管线（跨越压力除油器，直接将净化水输送至注水罐）。新建输水管线采用玻璃钢管DN150、PN4.0MPa，长度约为340m，均在轮一联站内。
③新建外输泵至桑吉注水区块输水管线
新建外输泵出水管与轮一联1#采出水处理站北侧已建输送至桑吉注水井场的外输管线连接。新建输水管线采用玻璃钢管DN150 PN4.0MPa，长度约为200m，均在轮一联站内。
3.2.2.4 污泥处理站
（1）设计规模
根据目前采出水处理系统运行现状及预测数据，1#采出水处理站实际处理水量为1700m3/d，2#采出水处理站实际处理水量为1500m3/d。
根据质量检测中心提供的沉降罐进水每日水质化验数据，目前进水水质悬浮物最高为392mg/L（取值400mg/L），处理站设计出水悬浮物（2#站≤3mg/L，生产回注≤30mg/L）。设计绝干污泥量根据悬浮物去除量及药剂投加量最大值计算确定，悬浮物去除量最大值为1224.5kg/d，投加药剂反应新增悬浮物（按最大药剂投加量计算）约520kg/d，设计绝干污泥总量为1744.5kg/d，取值1.7t/d，折合绝干污泥1.5m3/d（密度按1.15t/m3计）。轮一联污泥处理量计算见表3.2-3。
表3.2-3   轮一联污泥处理物料平衡
	项目
	水量（m³/d）
	进水悬浮物（mg/L）
	出水悬浮物（mg/L）
	干泥总质量（kg/d）

	地质注水
	1500
	400
	3
	670.0

	生产回注
	1700
	400
	30
	554.5

	加药
	-
	-
	-
	520.0

	合计
	3200
	-
	-
	1744.5


根据折合绝干污泥1.5m3/d，含水率99.5%，计算可得本工程污泥处理装置设计规模应为300m3/d（含水率为99.5%）。设计进泥含水率：99.5%，设计出泥含水率：80%。
（2）工艺流程
[image: C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/绘图1(6).png绘图1(6)]
（注：框线中部分为本工程新建设备。）
（3）新建管线
①新建1#采出水处理站至污泥处理站排泥管线
1座1000m³回收水罐及2座500m³接收水罐均已设有排泥泵，新建排泥管线1条，定期将3座罐底泥排放至新建污泥处理站。新建排泥管线采用玻璃钢管DN150、PN4.0MPa，长度约为480m，均在轮一联站内。
②新建2#采出水处理站至污泥处理站排泥管线
已设有排泥泵，新建排泥管线1条，定期将罐底泥排放至新建污泥处理站。新建排泥管线采用玻璃钢管DN150 PN4.0MPa，长度约为120m，均在轮一联站内。
③新建污泥处理站至1#采出水处理站脱出水回收管线
新建污泥处理站脱出污水经脱出水泵增压回收至1#采出水处理站。新建脱出水回收管线采用玻璃钢管DN150 PN4.0MPa，长度约为480m，均在轮一联站内。
3.2.3 公辅工程
（1）供配电工程
新建污泥处理站电源引自已建9号配电间，新建3台22kW外输泵电源接自10号配电间，隔油池新建提升泵由1号晒水池隔油池已建200kVA变压器供电。
（2）给排水工程
本工程用水对象主要为新建污泥减量化装置撬装内加药单元配置药剂用水，轮一联西北角已建有给水阀井1座，给水管线管径为DN100，本工程水源从该阀井接出并送至各用水点。
（3）消防工程
本工程消防对象主要为新建脱出水泵棚1座、污泥脱水单元集装箱撬1座、加药单元集装箱撬1座、污泥浓缩罐3座。分别设置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火设备，用于扑灭初期零星火灾，同时依托站内已建消防系统作为消防协作力量。
（4）供热工程
新建污泥处理站南侧建有供热阀井,该处管线具有足够的富余量，且距离加热炉较近，可以满足新建单体要求。
（5）仪表及自动控制
1#采出水处理站外输泵部分新增的仪表信号均传至减排回注机柜间原DCS，由原DCS完成外输泵的生产数据的采集、处理、显示、存储、报警、报表等功能。隔油池提升泵部分新增的仪表信号均传至1#污水机柜间原DCS，由原DCS完成提升泵的生产数据的采集、处理、显示、存储、报警、报表等功能。新建污泥处理站部分所有仪表信号传至新建污泥脱水装置集装箱橇成套PLC控制柜，再传至减排回注机柜间。通信工程为轮南采油气管理区晒水池修复改造项目配套建设和完善通信系统，设计范围包括：工业电视监控系统、光缆线路部分等。
（6）防腐与保温
1）埋地不保温管道防腐层结构：无溶剂液体环氧涂料（干膜厚度≥400μm）+厚胶型聚乙烯胶粘带（总厚度≥2.0mm），搭接宽度不小于胶粘带宽度的55％（胶粘带防腐层总厚度≥2.0mm），厚胶型聚乙烯胶粘带需要在无溶剂液体环氧涂层实干后再进行缠绕。管径≥DN100胶带宽度选用100mm，管径DN＜100胶带宽度选用50mm。
2）地上保温管道防腐层结构：环氧酚醛底漆（干膜厚度≥150μm）+环氧酚醛面漆（干膜厚度≥150μm），总干膜厚度≥300μm。
3）套管防腐
钢套管采用普通级熔结环氧粉末外防腐，厚度300μm，执行标准《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》（SY/T0315-2013）。
保温管道、阀门采用憎水型复合铝镁硅酸盐卷毡保温，保温层厚40mm，保温后用18#（φ1.2mm）镀锌铁丝捆扎，捆扎间距200mm。站外管道保温层捆扎后外包阻燃型石棉板一层（厚1mm），缠玻璃丝布2道，再刷聚氨酯底漆1道，面漆2道，干燥后漆膜总厚度≥150μm。
埋地管道上返地面段（冻土层至地面上200mm）采用聚氨酯泡沫保温管壳保温，厚度为40mm，管壳外采用辐射交联聚乙烯热收缩带（厚≥2.3mm），宽度为600mm，两端搭接宽度≥100mm。
室外地上管线采用低温型自限温电热带伴热，伴热缠绕系数：2.0。
3.2.4 依托工程
3.2.4.1 轮一联采出水处理站
轮一联合站于1992 年5 月建成投产，位于轮台县以南40 公里，占地面积13.5 万平方米，是塔里木油田第一座现代化油、气、水综合处理站，担负着轮南油田7 座计量间来液的油、气、水集中处理、原油集输、污水处理及回注、试采原油卸转处理、轮南油田油气水化验及周边单位的供暖季消防系统保障的任务。
轮一联建有含油废水处理站2座，1#采出水处理站于1992 年5 月建成投用，目前已停用，处于闲置状态，经本次优化工程后重新启用，设计规模5000m³/d； 2#采出水处理站于2009年4月建成投用，设计规模6000m³/d。2014年在轮南油田二次开发地面建设工程中对2座含油废水处理站进行了改造，含油废水经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后回注。
轮一联建有含油废水处理为“轮南油田二次开发地面建设工程”中的建设内容，“轮南油田二次开发地面建设工程环境影响报告书”于2014年10月取得批复文件（新环函〔2014〕1250号），于2017年9月通过竣工环境保护验收（新环函〔2017〕1536号）。
（2）处理工艺和规模
采出水处理站含油废水处理采用“除油+沉降+过滤”工艺。轮一联含油废水处理站工艺流程图见图3.2-2。

图3.2-2   轮一联采出水处理站工艺流程图
（3）依托可行性分析
1#污水处理站处理污水总规模为5000m³/d，根据目前采出水处理系统运行现状及预测数据，1#采出水处理站实际处理水量为1700m³/d，本工程需依托其处理的废水量为58.5m³/d，剩余处理能力能够满足拟建项目生产污水处理需求。
3.2.4.2 轮南垃圾填埋场
（1）基本情况和环保手续
2018年底塔里木油田分公司在现有固废处理场西南侧新建1座固废填埋场，设计建设建筑垃圾固废池3座，尺寸均为160m×80m×2.5m，总容积99000m³；工业固废池2座，尺寸均为90m×60m×2.5m，总容积20000m³；生活垃圾固废池4座，尺寸均为90m×60m×2.5m，总容积40000m3；预留生活垃圾固废池4座。土堤分区边坡1:2（即高1m、宽2m）。新建固废填埋场工程总占地257.4亩，总投资629.36万元。新建垃圾填埋场日最大处理生活垃圾5t、工业固废13t、建筑垃圾13t。生活垃圾固废池、工业固废池、建筑垃圾固废池设计使用年限分别为10年、15年、15年。该工程由中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司完成了《新建轮南区块垃圾填埋场工程环境影响报告书》，于2018年2月28日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅批复(新环函〔2018〕241号)，2020年6月22日取得巴州生态环境局的验收核查意见(巴环评函〔2020〕217号)。该垃圾填埋场主要服务范围为轮南镇、轮南作业区、桑吉作业区及轮南区域各承包商驻地。主要接收生活垃圾、一般工业固体废物以及建筑垃圾。
（2）依托可行性分析
目前，轮南垃圾填埋场的生活垃圾固废池未到使用年限，余量较大，本工程施工期新增施工废料3.32t，生活垃圾1.5t，清运至该垃圾填埋场处理，是可行的。
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3.3.1 工艺流程及产排污节点
3.3.1.1 施工期
（1） 晒水池拆除
本工程对轮一联1#、2#、3#、4#、5#晒水池内沉积含油污泥进行清理,池内少量上清液利用已建回收水泵回收至轮一联采出水处理系统处理后回注。池内剩余含油污泥清理后运送至有资质环保单位进行无害化处置。
本工序主要污染包括：池内上清液，含油污泥和废弃土工膜。
（2）污泥处理站和应急事故池工程
项目污泥处理站和应急事故池工程较简单，进行场地平整、管线敷设、设备安装等，环境影响较小。
施工期设置施工车辆临时停放场地，将阀门、撬装房等设备拉运至场地，进行安装调试，同时对站场内的管线进行敷设。施工结束后，对施工场地临时占地进行平整、自然恢复。
本工序主要污染包括：施工车辆尾气，施工扬尘；设备噪声；施工废料、包装袋等。

图3.3-1  站场工程建设过程及产物环节示意图
（3）管线工程
项目施工过程主要包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接及试压、管沟回填等。
1）施工准备
施工前需对场地进行平整，设置施工车辆临时停放场地。施工期间可依托已有道路进行作业，沿设计的管线走向设置宽度约8m的作业带并取管沟一侧作为挖方存放点。
管道施工前，生产单位协助施工单位，彻底检查管道施工区域内是否有埋地管线及电缆，新建管线与已建管线之间保证合适的净距，以保证生产和施工安全。
本工序主要污染物为施工扬尘、施工机械和车辆尾气及设备噪声。
2）管沟开挖及下管
管线宜埋设在季节性冻土层以下，同时考虑介质温度和耕地等情况，本工程站外埋地敷设管道管顶覆土1.2m。注水管道埋地敷设时，严禁从建（构）筑物基础下方穿过，与建（构）筑物净距不小于5m。
（a）管沟开挖
除已建站场内管道和交叉处采用人工开挖外，其余地段采用机械开挖。
（b）管道下沟
下沟前，应复查管沟深度，清除沟内塌方、石块、积水、冰雪等有损防腐层的异物。管道下沟前，应使用电火花检漏仪检查管道防腐层，如有破损或针孔应及时修补。管道下沟时，应注意避免与沟壁挂碰，必要时应在沟壁突出位置垫上木板或草袋，防止擦伤防腐层，管子应与沟底妥帖结合，局部悬空应用细砂填实。管道下沟后应对管顶埋深进行复测。
（c）管道穿越
管道穿越道路、水渠等需先征得相关管理部门的同意，业主核实管道穿越处地下管线、电缆位置，无碰撞后方可施工。穿越管段施工应确保工作管线外防腐层的完好无损。
管道穿越其它管道、电力、通信电缆时，应在其下部通过。施工单位与管道、电力、通信电缆所有权单位进行协商，提出施工方案，并对其采取必要的保护措施，管沟应采用人工开挖。管道与其他埋地管道交叉时，其垂直净距不得小于0.3m。管道与电缆交叉时，其垂直净距不得小于0.5m；管道应置于电缆下方，并使交叉点位于该管道弹性敷设的最低点；在电缆两侧2m范围内，管道不得有环焊缝。
本工序主要污染物为施工扬尘及设备噪声。
施工作业带断面布置图见图3.3-2，管线与已建管线穿越示意图见图3.3-3。
图3.3-2  施工作业带断面布置图
图3.3-3  管线与已建管线穿越示意图
3）管道连接与试压
本工程所用钢质管道连接方式均采用焊接，现场焊接的管道及管道组成件的对接纵缝和环缝、对接式支管连接焊缝应进行射线检测。管线连接完毕后，对管道采用压缩空气进行吹扫，保持管道内清洁。管线经过连接、防腐补口，进行注水试压。管线试压介质采用洁净水，管线试压水由排出后进入下一段管线循环使用，试压结束后就地泼洒抑尘。
本工序主要污染物为焊接烟尘、试压清管废水及设备噪声。
4）管道回填
管道回填分两次进行，第一次回填细软土，应高出管顶部300mm，第二次回填其他土；表层回填耕植土，回填土应高出自然地面300mm，覆土应与管沟中心线一致，其宽度为管沟上开口宽度，应应做出有规则的外形。沿线施工时破坏的田埂、排水沟、便道等地面设施应按原貌恢复。管沟回填后，在管线沿线设置管道标识、里程桩、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。
本工序主要污染物为施工扬尘、设备噪声及剩余土方。
5）清理现场、恢复地貌
各项工程完工后，应立即迅速清理施工现场四周的施工杂物，维护工程中因不慎破坏的道路设施，保证道路及施工现场整洁。同时定时定员清扫施工现场周围环境，及时对施工作业带等临时占地恢复地貌。
本工序主要污染物为施工扬尘、设备噪声及施工废料。

图3.3-4  管线工程施工工艺流程及排污节点图
表3.3-1  施工期污染源及减缓措施情况汇总一览表
	工程
	项目
	污染源
	主要污染物
	排放方式
	环境影响减缓措施
	排放去向

	晒水池拆除、新建设施及管线工程
	废气
	设备运输和装卸扬尘、施工扬尘、车辆行驶扬尘、土方开挖和倾斜扬尘、施工扬尘
	颗粒物
	间断
	车辆低速行驶、车况良好、燃烧合格油品；场地大风天气适当洒水抑尘
	环境
空气

	
	
	焊接烟尘
	颗粒物
	间断
	无组织排放
	

	
	
	施工机械及运输车辆尾气
	颗粒物、SO2、NOx
	间断
	机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行
	

	
	废水
	晒水池上清液
	COD、石油类
	间断
	依托轮一联1#采出水处理系统
	不外排

	
	
	生活污水
	COD、BOD、NH3-N、SS
	间断
	生活污水依托轮一联公寓污水处理系统
	不外排

	
	
	管道试压废水
	SS
	间断
	试压结束后用于场地洒水抑尘
	不外排

	
	固体废物
	晒水池拆除、管线敷设、生活垃圾
	其他废弃包装
	间断
	一般工业固体废物，收集后拉运至轮南固废填埋场处理。
	妥善
处置

	
	
	
	施工废料
	间断
	
	

	
	
	
	剩余土方
	间断
	开挖土方在管沟一侧堆积，施工完毕后全部用于回填管沟及场地平整，不外运
	妥善
处置

	
	
	
	含有污泥
	间断
	HW08危险废物，清理后拉运至有资质单位单位处理。
	妥善
处置

	
	
	
	废弃土方膜
	间断
	
	

	
	
	
	生活垃圾
	间断
	收集后定期拉运至轮南固废填埋场填埋处理
	妥善
处置

	
	噪声
	施工机械、运输车辆噪声
	噪声
	间断
	优先选用低噪声施工机械和设备；采取基础减振降噪措施
	声环境

	
	生态
	占用土地
	植被、动物、防沙治沙、水土流失
	临时
	见“6.1.1施工期生态环境保护措施”章节
	生态影响最小化


3.3.1.2 运营期工艺流程及排污节点分析
本工程运营期工艺流程图见图3.3-5。
本工程运营期污染源主要为管道输水排泥过程无组织废气和管道检修产生的清管废渣，新建提升泵、外输泵运行过程中的噪声，污泥处理站生产、 暂存程中的噪声、废水、无组织废气以及污泥等固废排放。

图3.3-5  运营期工艺流程图
3.3.2 环境影响因素分析
本项目环境影响时段主要表现在施工期、运营期。污染物产生情况见表3.3-2。
表3.3-2    本项目污染物产生情况
	时段
	污染类别
	污染因子
	产污环节

	施工期
	废气
	TSP、CO、NOx等
	场地平整、施工机械运转、运输车辆行驶等

	
	废水
	SS、COD等
	施工人员生活

	
	噪声
	等效连续A声级（Leq）
	施工机械运转、运输车辆行驶

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	基础施工、施工人员生活

	
	生态
	永久占地、植被破坏
	工程占地

	运营期
	废气
	非甲烷总烃、氨、硫化氢
	污泥储存棚等

	
	废水
	生产废水
	污泥处理站脱出水

	
	噪声
	等效连续A声级（Leq）
	设备运转

	
	固废
	油泥
	脱水污泥


3.3.3 施工期主要污染源及防治措施
施工期环境影响特点为污染与生态影响并存，主要污染影响因素包括汽车尾气排放、施工噪声、施工人员生活污水和生活垃圾等，主要生态影响因素为工程占地、植被破坏等。
3.3.3.1 生态影响因素
本项目生态影响主要体现在管线、应急事故池和污泥处理站建设阶段，如占用土地、施工对地表植被的影响、土壤扰动等。埋地敷设的管线开挖产生的弃土及时回填至管沟上方，基本可做到土石方挖填平衡。
占用土地包括临时占地和永久占地，将暂时或永久改变土地原有使用功能。临时占地包括管线施工的临时占地，施工结束后临时占地可恢复原有使用功能。永久占地主要为井场、单井站、道路占地。地面工程施工作业包括井场场地平整、管线敷设等，施工作业直接破坏了地面植被，造成了土壤扰动，容易导致水土流失。
本项目新建管线3.32km，其中站内管线长度2770m，站外管线550m，新建污泥处理站面积2580m2均位于轮一联站内，新建应急事故池3000m2均位于轮一联站外。本项目所有占地面积均在轮一联已征地范围内，不需要额外征地。本项目轮一联站外占地面积为0.74hm2，其中临时占地0.44hm2，永久占地0.3hm2。工程占地类型主要为盐碱地、坑塘水面。
表3.3-3   占地面积统计表
3.3.3.2 施工期污染源分析
（1）废气污染源
①施工扬尘
工程施工过程中弃土临时堆存、外运过程中，在一定的风力作用下，将产生一定量的扬尘。另外，在施工车辆来回运输及进出施工工地时，亦将产生一定量的运输扬尘，影响周围的大气环境。本工程采用将施工工地四周围挡作业，工地内主要道路实施硬化，道路定时洒水，建筑材料遮盖存放等抑尘措施控制施工扬尘对周边环境的不利影响。
②打磨废气
在设备、管道对接工序过程中产生少量打磨废气，间歇产生，焊接及打磨均处于空旷地带，自然扩散，对周围环境影响可接受。
项目施工期打磨废气对周围环境空气造成的影响可接受，且施工期对环境造成的影响随着施工结束而消失。
③施工机械及运输车辆排放的废气
施工过程中由于施工机械包括多种燃油机动设备、运输车辆的使用将不可避免的有机械、车辆尾气产生，尾气中的主要污染物为颗粒物、NOx、SO2等，一般会造成局部的尾气浓度增大，但此类尾气为间断排放，随着机械、车辆使用频率的不同而随时变化，且施工机械和运输车辆尾气具有流动性和短暂性，施工区域位于室外开阔地带，仅对局部地点产生影响，且这种影响非常短暂。
（2）废水污染源
项目施工期废水主要为施工人员的生活污水、试压废水和上清液。
①生活污水
施工期产生的废水主要为生活污水。本工程施工人员按50人计，施工期60天，施工人员生活污水产生量按60L/人d计算，排水量按用水量的80%计算，则施工期间生活污水产生量约为144m3。本工程施工期间产生的生活污水定期拉运至轮南工业园区公寓污水处理系统处理。
②试压废水
本工程新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS。管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后，产生的试压废水按照每千米2.5m3计算，本工程管线总长度为3.32km，试压废水为8.3m3，主要污染物为SS。管线试压废水属于清净废水，试压完成后用于场地降尘用水，不外排。
③晒水池上清液
晒水池内污水利用已建回收水泵输送至站内1#采出水处理站处理达标后回注，不外排。
（3）噪声污染源
工程施工过程中，在不同的施工阶段将使用不同的施工机械，如装载机、挖掘机、混凝土振捣器、设备吊装机械等，产噪声级在80～95dB(A)之间，对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪施工设备、四周围挡的噪声控制措施，控制施工噪声对周围声环境的不利影响。
（4）固体废物污染源
①施工废料
施工废料主要为管道焊接后废弃的焊接材料、废弃包装材料，由于外输管线防腐层均在厂家预制完成，现场无防腐层废料产生。根据类比调查，施工废料的产生量约为1t/km，管道施工产生的施工废料量约为3.32t。施工废料可进行分类处理，部分废料回收利用，剩余部分依托当地建筑垃圾填埋场处理。
②生活垃圾
项目建设施工人员按50人计，施工期60天，产生量按0.5kg/d人计算，则生活垃圾产生为1.5t。施工人员产生的生活垃圾统一收集后，依托轮南固废填埋场处理。
③危险废物
晒水池拆除前需要清除池内剩余含油污泥，含油污泥属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08。根据建设单位提供的资料，剩余含油污泥约2×104m3，含有污泥交由有资质的单位进行处置。
④土石方
施工过程中土方主要来自管沟开挖和厂区建设。在建设中土方量依据各类施工工艺分段进行调配，按照地貌单元及不同施工工艺分别进行平衡，尽量做到各类施工工艺及各段土方平衡。场地平整及管线敷设等活动将会产生部分弃土，可就地平铺在施工作业带内，不设置渣场。
3.3.4 运营期环境影响因素分析
3.3.4.1 废水污染源及其治理措施
运营期本工程废水污染源主要为污泥处理站脱出水。根据本工程污泥处理站设计规模，本工程污泥处理量为300m3/d，设计进泥含水率：99.5%，设计出泥含水率：80%。本工程运营期日产污泥脱出水58.5m3/d（约合2.1×104m3/a），依托轮一联1#采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后全部回注油层，不外排。
3.3.4.2 废气污染源及其治理措施
1）无组织非甲烷总烃核算
本工程除污泥储存棚外其他环节均为密闭状态，不产生无组织废气。目前尚无准确计算油泥贮存过程非甲烷总烃排放的数学模型，本次评价采用《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编著；中国标准出版社；2010年9月出版）中推荐的无组织排放测通风量反推法进行计算，计算公式如下：

式中：
Q——建设项目的无组织排放量（kg/h）；
u——采样期间地i个测点上的平均风速，取监测期间平均风速2.65m/s；
Ci——该测点的污染物浓度（mg/m3）；
C0——上风向对照点的污染物浓度（mg/m3）；
S——测点所代表的那一部分断面面积，S取40m2；
φ——平均风向与测点断面间的夹角，取30°。
根据同类工程监测数据引用自《辽河油田公司高升采油厂含泥沙原油资源化回收扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（二期项目验收），监测数据见表3.3-4。
[bookmark: _Hlk121841663]表3.3-4   同类工程厂界非甲烷总烃监测数据一览表
根据表3.3-4监测结果，据此计算Q为0.145kg/h，已建工程面积约4934m2，则非甲烷总烃产生量为29.39mg/h·m2，拟建污泥储存棚面积约60m2，污泥处理站运行时间为8760h/a，污泥处理站非甲烷总烃产生量共计0.015t/a。
2）无组织恶臭核算
根据相关文献资料报道，油泥排放的恶臭物质主要为H2S和氨。本次评价采用《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编著；中国标准出版社；2010年9月出版）中推荐的无组织排放测通风量反推法进行计算，计算公式如下：

式中：
Q——建设项目的无组织排放量（kg/h）；
u——采样期间地i个测点上的平均风速，取监测期间平均风速2.65m/s；
Ci——该测点的污染物浓度（mg/m3）；
C0——上风向对照点的污染物浓度（mg/m3）；
S——测点所代表的那一部分断面面积，S取40m2；
φ——平均风向与测点断面间的夹角，取30°。
根据同类工程监测数据引用自《辽河油田公司高升采油厂含泥沙原油资源化回收扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（二期项目验收），监测数据见表3.3-5。
表3.3-5   同类工程厂界非甲烷总烃监测数据一览表
根据表3.3-5监测结果，据此计算H2S的Q为0.002kg/h，氨气的Q为0.239kg/h，已建工程面积约4934m2，则H2S的产生量为0.503mg/h·m2，氨气的产生量为48.531mg/h·m2，拟建污泥储存棚面积约60m2，污泥处理站运行时间为8760h/a，污泥处理站H2S产生量共计0.0003t/a，氨气产生量共计0.0255t/a。
综上，本工程运营期无组织非甲烷总烃排放量为0.015t/a，H2S排放量为0.0003t/a，氨气排放量为0.0255t/a。
3.3.4.3 噪声污染源及其治理措施
项目实施后，各噪声污染源治理措施情况见表3.3-8。
表3.3-8      运营期噪声源一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


运营期主要噪声源为各类机泵、采出水处理站和污泥处理站等，噪声值约90~100dB（A）。通过尽可能选择低噪声设备；尽量将发声源集中统一布置，并远离值班间布置，采用吸音、隔声等措施；合理设计控制站内管道流速，减轻噪声影响等降噪措施，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果约10dB（A）。
3.3.4.4 固体废物及其治理措施
（1）清管废渣
管线清管作业产生清管废渣，每2年清管1次。根据类别调查，一般清管废渣产生量为1.15kg/km，本工程新建集气管线总长为3.32km，每次废渣产生量约3.818kg（0.0019t/a）。清管废渣的主要成分为SS和氧化铁等，还含有少量管道中的油，其危险废物类别为HW08类危险废物（废物代码：251-001-08），严格按危险废物相关技术要求和管理规定进行收集与贮存，委托具有危废处置资质的公司进行处置。
（2）脱水污泥
根据本工程污泥处理站设计规模，本工程污泥处理量为300m3/d，设计进泥含水率：99.5%，设计出泥含水率：80%。本工程运营期日产脱水污泥约241.5m3/d（8.8×104m3/a），其危险废物类别为HW08类危险废物（废物代码：900-210-08）。脱水后污泥装桶，暂时存放于污泥储存棚内，定期拉运交给第三方具备处理该类废弃物资质的单位进行回收处理。
3.3.4.5 合计
本工程运营期三废排放状况见表3.3-9。
表3.3-9  运营期污染物排放汇总
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc331761882][bookmark: _Toc339558014][bookmark: _Toc13961]3.3.5 污染物排放“三本账”
[bookmark: _Hlk71734815]本次评价现有工程污染源数据引用通过自治区生态环境厅备案的环境影响后评价数据对轮南油气开发部已建工程三废排放情况进行说明，本工程建成后运行期污染物排放变化情况见表3.3-10。
表3.3-10              主要污染物排放变化情况表
[bookmark: _Toc5029]3.4 清洁生产水平分析
清洁生产指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
清洁生产的目的是：提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，实现生产全过程节能、降耗、减污、增效的目标。保护和改善环境，保障人体健康， 促进经济与社会可持续发展。实践证明：实施清洁生产可减轻建设项目末端处理负担，增加建设项目的环境可靠性，提高建设项目产品的市场竞争力，降低建设项目的环境责任风险，是生产过程中需优先考虑的一种环境战略。
从清洁生产理念出发，并参考《清洁生标准制定技术导则》（HJT425-2008），评价拟通过对本工程与国内外同类生产现状技术性能、指标对比，从工艺与装备、产品、原料和产品清洁性、资源与能源利用、污染物产生四个方面入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，确定本工程清洁生产水平，明确给出本新建项目清洁生产过程中的环境管理要求和改进措施的具体方案建议。
[bookmark: _Toc13092]3.4.1 生产工艺与装备要求分析
[bookmark: _Toc25575]3.4.1.1 生产工艺先进性
拟建项目采用了可靠、先进的处理工艺和控制手段，以保证安全运行。拟建项目各工艺选择合理，体现了工艺技术的先进和合理性，符合清洁生产要求。
故本工程所采取的工艺及相关技术路线属于国际先进工艺。
[bookmark: _Toc28523]3.4.1.2 设备选型
（1）本工程使用的污泥脱水装置（叠螺污泥减量化装置）是近年来新兴的一种脱水设备，具有密闭运行模式和自动清洗模式，同时电耗和噪音小。
（2）选用节能环保型LED灯；
（3）本工程建设地点属于寒冷地区，夏季阳光充足，建筑设计考虑冬季防寒及夏季防晒。
[bookmark: _Toc19814]3.4.1.3 自动化控制水平
本工程整个装置工艺控制过程为连续生产，为保证装置的安全、平稳、长周期满负荷和高质量运行，要求对装置进行集中控制检测和集中管理。
[bookmark: _Toc25617]3.4.2 原料和产品清洁生产分析
[bookmark: 3.6.3资源能源利用指标][bookmark: _Toc14253]拟建项目的原料和产品输送和使用过程采取管道和真空泵输送，操作过程处于封闭状态，从而避免控制了蒸发散失。既节约了原材料，又避免了对环境的污染。从生产原料的选取和产品上看，项目符合清洁生产的要求。
3.4.3 资源能源利用指标
[bookmark: _Toc14769]3.4.3.1 能源消耗
本工程主要消耗的能源为电力（各类泵、压缩机、照明等）以及新鲜水（消防、拖洗、加药等）。
3.4.3.2 节能措施
（1）采用高效节能的电气设备
采用高效机泵，提高能量转换效率，降低电耗。
（2）采用变频调速技术
污泥脱水机、物料输送机等电机采用变频调速技术，最大限度降低能耗
（3）优化布置
优化管道线路走向，线路力求取直，缩短线路整体长度，减少弯头，减小管线压力损失，降低运行过程中的能耗。
[bookmark: _Toc12027]3.4.4 污染物排放分析
[bookmark: 3.6.7清洁生产建议][bookmark: 3.6.6清洁生产水平分析结论][bookmark: 3.6.5废物资源化利用分析]采用报告提出的环保措施后，生产较清洁、能耗较低，可以将项目污染物排放量控制在较小的程度。
[bookmark: _Toc8868]3.4.5 清洁生产水平分析结论
根据以上分析可以得到以下结论：
本工程选用国内成熟先进的工艺技术和新设备，具有国产化程度高、自动化与机械化水平较高的特点。
在装置的设计中采用了多种节能降耗的措施，提高了能量的交换和回收利用率，降低了能源和资源的消耗，有效地减少了污染和资源浪费。
项目建成后，污染物排放量通过趋于完善的控制和处置措施，污染物排放均能达到相应排放标准要求，固体废物全部得到合理利用或处置。
综上所述，本工程全过程均较好的按照清洁生产的要求进行了设计，将清洁生产的思想贯穿于生产工艺的全过程，采用的生产工艺及设备代表了国内先进水平，技术起点高，成熟可靠；污染物排放浓度和排放量满足相应标准要求，因此，本工程符合了清洁生产的要求。
[bookmark: _Toc29417]3.4.6 清洁生产建议
为使本工程真正做到清洁生产，本环评提出以下要求：
[bookmark: 3.7.2污染物总量控制指标][bookmark: 3.7.1总量控制的目的][bookmark: 3.7总量控制]（1）按照要求定期开展清洁生产审核，不断吸取同行业国内先进工艺与技术；加强技术研发，进一步提高产品回收率，减少污染物产排量；
（2）严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度。
（3）加强生产管理，严格执行岗位责任制度，建立相关污染物排放及处置措施运行管理台账；
（4）完善站内环境管理制度，加强污染物排放的管理以及定期监测。
（5）按照《环境信息公开（试行）》第十九条要求公开本工程环境信息。
（6）根据《突发环境事件应急预案管理办法》（环发〔2010〕113）及环境保护法要求及时更新环境影响应急预案并报管理部门备案，根据预案定期应急演练。
[bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc13162]3.5 污染物排放总量控制
3.5.1 总量控制原则
对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。
3.5.2 污染物总量控制因子
[bookmark: _Hlk57195659]根据国家“十四五”污染物排放总量控制要求，污染物排放总量控制因子如下：
废气污染物：SO2、NOX、VOCs。
废水污染物：COD、NH3-N。
本工程正常生产期间，不涉及VOCs的有组织排放。运营期产生的生产废水进入轮一联采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中的有关标准后回注油层，不外排，不涉及COD、NH3-N的排放。故本工程总量控制因子为无组织排放的非甲烷总烃。
3.5.3 总量控制建议指标
本次评价不提出总量控制建议指标。
[bookmark: _Toc119915011][bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc508291883][bookmark: _Toc19853][bookmark: _Toc153824149][bookmark: _Hlk68968407][bookmark: _Toc28051]3.6 相关法规、政策符合性分析
3.6.1 产业政策符合性分析
石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修改），“石油、天然气勘探及开采”属于“鼓励类”项目，拟建项目建设符合国家产业政策。拟建项目的实施，对于保障国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。
[bookmark: _Toc27467]3.6.2 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中第八条规定：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发；根据工程现场踏勘，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊敏感目标
第十条规定煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。拟建项目设计阶段已经对大气、水体、固体废物等污染防治进行了设计，环评要求项目按照“三同时”，要求项目大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。综上所述，项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的要求。
3.6.3 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析
《石油天然气开采业污染防治技术政策》提出：到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%；落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%；油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地；在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。
本工程污泥脱出水由轮一联1#采出水处理系统统一处理调配；产生污泥委托有含油污泥处置资质的单位进行处理。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。
[bookmark: _Toc18367]3.6.4 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十七条规定：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
第四十四条：矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。
本工程施工期产生的建筑垃圾集中收集后及时清运。项目施工结束后拟对临时占地进行恢复治理，可减少扬尘影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。
[bookmark: _Toc20840]3.6.5 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性
本工程为油气伴生资源综合利用项目，不属于该准入条件中涉及的非金属矿采选、煤炭采选、电力、金属矿采选、有色金属冶炼、化工（电石、氯碱、焦化）、纺织等七个行业，项目等建设也不在上述限制范围内，符合准入要求。
3.6.6 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、新环评价发〔2020〕142号的符合性分析
根据（环办环评函〔2019〕910号）：在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染；陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放；涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫油气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。井场加热炉等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求；建设单位或生产经营单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收，并录入全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。
本工程污泥脱出水集输至轮一联1#采出水处理系统处理，采油气管理区对工程在施工期和运营期可能发生的各种环境风险事故，制定了详细的风险事故应急预案，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。工程建设符合（环办环评函〔2019〕910号）中相关要求。
3.6.7 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析
本工程与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析见表3.6-1。
[bookmark: _Hlk120542785][bookmark: _Hlk120542796]表 3.6-1      与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性
	序号
	要求
	项目情况
	符合性

	1
	产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。
	本工程污泥和废水集输环节为密闭流程，可有效减少VOCs排放。
	符合


3.6.8 与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件的符合性分析
本工程按照《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》单独分析了防沙治沙影响，并严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)的要求，强化了项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。建设单位施工期间应按照《中华人民共和国防沙治沙法》以及本次环评提出的防沙治沙要求，落实防沙治沙生态环境保护措施。符合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)中相关要求。
[bookmark: _Toc153824150][bookmark: _Toc19170]3.7 相关规划符合性分析
3.7.1 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快建设国家“三基地一通道”，建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。本工程属于塔里木油田项目，可充分利用塔里木盆地丰富、多元、可靠、稳定的优质、轻质资源，为拟建乙烯工程提供原料，保障乙烯项目生产市场所需的乙烯及下游产品。提高油气资源的开发利用，项目建设符合“纲要”提出加快塔里木盆地大型油气田的建设，项目建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。
3.7.2 与新疆维吾尔自治区主体功能区规划符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县，属于新疆农产品主产区中的天山南坡主产区，即限制开发区域，其功能定位是：农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域。
本工程属于石油天然气开采行业，属于塔里木油田分公司管辖，项目所在区域不在生态红线内，项目对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰，因此，本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对项目区块的开发管制原则，符合自治区对该区域的功能定位要求。本工程在主体功能区划图中的位置详见图3.8-1。
3.7.3 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中提到：“落实碳达峰、碳中和的要求，培育绿色新动能，以布局优化、结构调整和效率提升为着力点，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。”坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。”
本工程属于石油天然气开采项目，符合环境保护产业发展要求。本工程不属于落后产能，使用清洁能源天然气，能够满足节能降耗及提质增效等原则，符合新疆环境保护“十四五”规划相应的环保要求。
3.7.4 与《塔里木油田分公司“十四五”规划》及《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》符合性分析
本工程与《塔里木油田“十四五”发展规划》及《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》相符性分析详见表 3.7-1。
[bookmark: _Hlk120543458][bookmark: _Hlk122037672][bookmark: _Hlk120543465]表3.7-1    与《塔里木油田“十四五”发展规划》及《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》符合性分析
	文件名称
	规划要求
	本工程
	符合性

	《塔里木油田“十四五”发展规划》
	“十四五期间”持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北-塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。到2025年实现年产3750万吨油当量油气田。
	本工程位于规划中的塔北-塔中原油根据地，对油田产生的采出水进行处理，为拟建轮一联的处理能力提供保证，因此拟建项目的建设符合《塔里木油田分公司“十四五”规划》的油气开发的目标。
	符合

	《关于<塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕214号）
	严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作，开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。
	本工程不涉及生态保护红线，符合“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等。报告中对区内的公益林、水土流失等影响作为重点评价内容，并提出了合理、有效的保护措施，确保环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。
	符合

	《关于<塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕214号）
	( 二）合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面对规划建设油气长输管道工程及油气田内部集输管道工程选址选线提出要求，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序，优先避让环境敏感区，远离沿线居民。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验，及时进行优化调整。
	本工程优先避让环境敏感区，远离沿线居民，减缓了对生态环境的影响。
	符合

	
	(三)严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022)等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。
	本工程建设占用土地资源相对区域资源利用较少，土地资源消耗符合要求。项目用水量较少，施工废水、生活污水等进行综合利用，节约了水资源；输送采用密闭集输，可减少废气污染物的排放，实现污染物达标排放；能源利用均在区域负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限。项目运营期废水处理后回用，提出了切实可行的地下水污染防治和监控措施；项目建设和运营期间产生的固废首先考虑综合利用，不能利用的均进行合规处置。 
	符合

	《关于<塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕214号）
	(四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。
	本工程严格控制占地面积，项目建设过程中开展防沙治沙工作，并在施工结束后因地制宜开展生态恢复及治理，保障区域生态功能不退化。
	符合

	
	(五）加强规划区现有环境问题治理。对照前期中央生态环境保护督察反馈问题整改要求，继续做好规划区油气开发过程产生含油污泥等固体废物治理处置工作，避免再次出现同类问题。严格落实《报告书》提出的现有环境问题整改要求，加快治理恢复关停井场区域生态环境。积极通过开展清洁生产审核等方式提高油气开发清洁生产水平。按照国家．自治区关于建设绿色油气田的政策规定与标准规范要求，加强规划区油气资源开发的环保技术工艺装备升级换代，加大油气开发区域生态环境综合治理力度，激发油气资源开发企业绿色发展的内生动力，推动区域生态环境持续健康发展。
	后续按照规划相关要求，对含油污泥等固废进行妥善处置，积极开展清洁生产审核，并响应国家、自治区绿色发展等相关要求，推动区域生态环境健康发展。
	符合

	
	(六)加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境管理和应急管理体系，确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系，开展长期跟踪监测。根据监测结果，及时优化开发方案，并采取有效的生态环境保护措施。
	轮南采油气管理区定期开展后评价工作，现已初步建立了环境空气、水环境、土壤环境等监测体系，后续需进一步加强生态监测，根据监测结果，及时优化开发方案和环保措施。
	符合

	
	(七）建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求;定期发布环境信息，并主动接受社会监督。
	企业按照环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开了油气开采项目环境信息。
	符合

	
	（八）规划所包含的建设项目应结合《报告书》提出的相关要求做好环境影响评价工作，重点调查生态、地下水、土壤等环境敏感目标分布情况，论证环境保护措施有效性;在规划区域内新建、扩建、技术改造的建设项目，区域环境现状调查、污染源现状调查等评价内容可以适当简化。
	本次评价结合规划环境影响报告书开展了生态、地下水、土壤的调查，论证了环保措施有效性，对区域环境调查中污染源现状调查进行了适当简化。
	符合


[bookmark: _Toc153824151][bookmark: _Toc16851]3.8 “三线一单”符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发﹝2021﹞18号），到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。与其符合性分析内容见表3.8-1。
表 3.8-1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	生态 保护 红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基 本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维 护国家生态安全的底线和生命线。
	本工程不涉及生态保护红线。
	相符

	环境 质量 底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治 理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格 控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提 升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持 稳定，未达标城市环境|空气质量持续改善，沙尘影响严重 地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤 环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土 壤环境风险得到|进一步管控。
	本工程所在区域属于大气环境质量不达标区域，油气采取密闭集输工艺，本工程运营期流程全密闭，有效减少废气排放，运营期废水不对外排放，正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险。
	相符

	资源 利用 上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发回低碳试点示范和引领作用。
	本工程施工期不设施工营地、料场，施工便道利用周边现有道路，减少了施工期临时占地面积；运营期仅消耗少量电能，不会超出资源利用控制目标。
	相符

	环境 管控 单元
	自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	本工程位于一般管控单元，项目落实生态环境保护要求，采取了有效的污 染防治措施，可确保污染得到有效的控制，不会对周围环境产生明显影响。
	相符



（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
2021年6月30日巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发﹝2021﹞32号），自治州共划定125个环境管控单元，分为37个优先保护类单元、79个重点管控类单元和9个一般管控类单元。本工程所在区域属于一般管控单元，具体符合性分析见表3.8-2。
拟建工程位于轮南油田区块，工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对周围大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境产生明显影响，对地下水环境影响可接受。拟建工程采取了有效的污染防治措施，可确保污染得到有效的控制，不会对周围环境产生明显影响。
综上所述，本工程建设符合“三线一单”要求。

表 3.8-2     与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单的符合性
	环境管控 单元编码
	环境管控 单元名称
	环境管控 单元类别
	准入要求
	本工程
	符合 性

	ZH65282 230001
	轮台县一般管控区
	一般管控单元
	空间 布局 约束
	执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于一般管控单元的空间
布局约束准入要求。
	1、项目为石油天然气开采的配套工程，主要建设污泥处理站及管线，不建设锅炉。
2、项目建设不在生态红线范围内。
3、项目运营期仅少量非甲烷总烃无组织逸散，执行《陆上石油 天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界控制标准。
	符合

	
	
	
	污染 物排 放管 控
	执行自治区七大片区天山南坡管控要求和 巴州总体管控要求中关于一般管控单元的
污染物排放管控要求。
	1、项目为石油天然气开采的配套工程，主要建设污泥处理站及管线，不建设锅炉。
2、项目建设不在生态红线范围内；
3、项目执行环境空气质量二级标准；
4、运营期固废主要为清管废渣和脱水污泥，委托有资质单位进行处置。
	符合

	
	
	
	环境 风险 防控
	执行自治区七大片区天山南坡管控要求和 巴州总体管控要求中关于一般管控单元的环境风险防控要求。
	1、本次评价要求将本次建设内容纳入轮南采油气管理区现有突发环境应急预案中；
2、管线采取严格的防腐防渗措施。
	符合

	
	
	
	资源 利用 效率
	执行自治区七大片区天山南坡管控要求和 巴州总体管控要求中关于一般管控单元的资源 利用效率要求。
	1、本次评价要求建设单位采用节能设备；
2、项目运营期废水依托轮一联采出水处理系统处理达标后回注，不外排。
	符合


轮南采油气管理区晒水池修复改造项目环境影响报告书
根据分析结果，本工程建设符合自治区及七大片区、巴州地区“三线一单”相关要求。

图3.8-1 生态保护红线图

图3.8-2 环境管控单元图

[bookmark: _Toc11548][bookmark: _Toc22963]3.9 选址、选线合理性分析
本工程建设内容为应急事故池、污泥处理站、排泥输水管线工程以及配套的结构、防腐等工程。根据现场调查和资料搜集，工程区不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域。
本工程新建污泥处理站、应急事故池和3.32km管线均在轮一联已征地范围内，本工程无新增永久占地。由于本区域的野生动物种类少，且经过现有油田设施建设后，已经少有大型野生动物在本区域出现，工程对野生动物的影响较小。
项目所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区。
本工程无法避让塔里木流域水土流失重点治理区，建设过程中将严格执行各项水土保持措施，以减小因工程建设带来的不利影响，从而减少水土流失。项目建设及运行过程中需按照设计及环评要求采取水土流失防治措施，根据项目影响预测分析，项目对周边产生的环境影响在可接受范围内。
[bookmark: _Hlk122037423]总体来说，工程选址符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2014年7月25日）等相关要求。
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[bookmark: _Toc508291886][bookmark: _Toc6118][bookmark: _Toc374724183]4.1 自然环境概况
4.1.1 地理位置
轮台县位于新疆维吾尔自治区中部，巴音郭楞蒙古自治州西部，距库尔勒187km，距乌鲁木齐直线距离360km。地理位置坐标为，地处天山南麓，塔里木盆地北缘。轮台县总面积14789km2，县境东西长110km，南北宽136km。
本工程拟建设在轮南采油气管理区轮一联合站内，位于巴州轮台县南部35公里，中心地理坐标为：。位于塔克拉玛干大沙漠北部边缘，东距库尔勒市180km，南距塔里木河约40km，北距轮台县城70km，海拔约930m。油田公路与省道、国道和高速公路便捷连接，交通便利。本项目地理位置图见图3.2-1。
4.1.2 地形地貌
轮台县处于塔北隆起轮南斜坡桑塔木潜山披覆背斜带上，地貌类型属于平原区，属库车河冲积扇平原山前洪积细土平原和砾石戈壁地带。场地地貌单元属于山前冲洪积倾斜砾质平原，地形北高南低，场地上冲沟发育，多呈南北走向，沟深多为0.5～1.5m左右。场地内局部地段有残垅，走向为南北向，高约1.5～2.0m，宽约10～25m，残垅表面较为平坦。场地内植被较为稀疏，仅有少量骆驼刺、麻黄草分布。
4.1.3 水文与水文地质
4.1.3.1 地下水的埋藏、分布特征
评价区主要地层为粉土、粉砂，含水层岩性为第四系洪冲积砂类土。该区赋存有潜水和承压水，属地下水迳流区和排泄区。根据区内地下水调查成果，评价区域潜水水位埋深约1.72m～12.62m，钻孔揭露的含水层厚度约13~21m，含水层岩性为第四系粉土、粉细砂；根据抽水试验成果，评价区内渗透系数0.03~0.37m/d，地下水径流缓慢。潜水蒸发作用强，潜水运移过程中逐渐矿化，该含水层薄，富水性弱，水质差，潜水水量不大。水流方向整体呈现西北往东南方向流，由于局部地势问题，水流方向局部有与整体流向略有不同。地下水的水力坡度为0.2‰～0.8‰。
第四系潜水层颗粒细小，新第三系裂隙空隙承压含水层岩性主要为新第三系上新统砂岩、粉砂岩、裂隙较发育，该含水层北部轮台沉积中心第四系巨厚含水层侧向潜流补给；该含水层水量中等-丰富，矿化度高，水质较差，某些超标项目经处理后，仅能用于油田注水。
4.1.3.2 地下水的补给、径流与排泄
轮南油田所在区域地下水补给以迪那尔河、塔里木河水侧向渗透及洪水泛滥补给为主。地下水水力坡度不大，为0.2‰～0.8‰，地下水的径流方向与地层倾斜方向一致，由西北向东南缓慢径流。地下水的水平循环仅限于表层，30～60m以下地下水基本处于停滞状态，水质矿化度不断增高，形成咸水。表层潜水垂直循环比较强烈，洪水期塔里木河漫流，补给地下水，使水质变淡，水位上升。
地下水排泄方式主要为地面蒸发和植物蒸腾，但不同地段具有不同的排泄特点。洪泛区蒸发主要在枯水季节，河间地段则常年进行，枯水季节河道以水平排泄地下水为主。但深层地下水基本得不到补给和循环，径流和排泄处于停滞状态，属于高矿化度封闭型水，其矿化度高，许多地段可高达4×104mg/L，属难以利用的高矿化度地下水。
4.1.3.3 地下水化学特征
根据水质监测结果，评价区地下水矿化度均大于1.0g/L，溶解性总固体整体偏高，为特硬水，局部地区为硬水。评价区地下水阴离子以Cl-，SO42-为主，阳离子以Na+为主，水化学类型主要以Cl·SO4-Na型和SO4·Cl—Na·Ca型，不能直接作为生活及农业用水。
4.1.4 地表水系
评价区域内的地表水系主要为塔里木河水系，塔里木河是我国最长的内陆河流，由叶尔羌河、和田河、阿克苏河三源流汇合而成，从肖夹克至台特玛湖全长1321km，位于天山以南，由塔里木盆地周边的叶尔羌河、喀什噶尔河、阿克苏河和孔雀河以及包括渭干河在内的144条河流汇集而成，流域总面积103万平方公里，流域内144条大小河流的水资源总量为429亿方。水质的组成特点受地区自然条件的严格控制和近年来人为活动的影响，表现为矿化度高，水质偏碱性，含氟较高，河水化学类型为HCO3·SO4·Cl－Ca·Mg·Na为主，矿化度枯水期最大。塔里木河干流周围主要为灌溉农业区，基本无工业污染源。本工程距离塔里木河最近约8km。
4.1.5 气候、气象
轮台县属于暖温带大陆性干燥气候。其气候特点是日照时间长，热量条件好，无霜期较长，降水稀少，蒸发旺盛，空气干燥。轮台县气象资料见表4.1-1。
表4.1-1          轮台县近30年主要气象要素一览表
	气象要素
	数   据
	气象要素
	数    据

	年平均气温
	10.6℃
	年平均蒸发量
	2070mm

	年极端最高气温
	41.4℃
	年最大冻土深度
	80cm

	年极端最低气温
	-36.0℃
	年最多风向及频率
	NE/13%

	年均日照时数
	2658h
	年平均相对湿度
	46%

	日最大降水量
	45.7mm
	多年平均风速
	1.59m/s

	年平均降水量
	65.6mm
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4.2.1 生态环境现状调查与评价
4.2.1.1 调查方法及评价内容
（1）调查范围
本项目地处天山南麓，塔里木盆地北部边缘，轮一联东侧。主要工程内容包括拆除5座晒水池，新建污泥处理站，优化1#采出水处理站等。根据工程分析，本项目新增占地0.74hm2，其中永久占地0.30hm2，临时占地0.44hm2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），确定本项目生态环境影响评价对象为轮一联外的新增占地，评价范围为新建设施、拆除池体等面状工程外扩50m、站外管线等线性工程外扩300m范围，面积约0.53km2。经初步核查，本项目评价区域内除水土流失重点预防区和水土流失重点治理区外，不涉及其他生态环境敏感目标。
（2）调查内容
A.调查评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种；动物区系、物种组成及分布特征；生态系统的类型、面积及空间分布；重要物种的分布、生态学特征、种群现状，迁徙物种的主要迁徙路线、迁徙时间，重要生境的分布及现状。
B.调查生态敏感区的主要保护对象、功能区划、保护要求。
C.调查区域存在的主要生态问题。
（3）调查方法
本项目站场及管道沿线生态特征调查采用资料收集、现场踏勘结合遥感解译的方法。在资料收集、分析和现场踏勘调查的基础上，利用“3S”等技术手段，进行数据采集，对资料、信息和数据进行汇总、整理、分析，并完成生态制图。
A.基础资料收集
收集区域非生物因子特征(气候、土壤、地形地貌、水文地质等)、动植物类型及分布、植被类型及分布、生态功能区划、土地利用等资料，包括统计年鉴以及自然资源等部门提供的相关资料、各生态敏感区的规划报告等，还参考了《新疆植物志》《新疆脊椎动物简志》《中国新疆野生动物》等著作及相关科研论文。
B、现场勘查
现场勘查遵循整体与重点相结合的调查原则，在综合考虑主导生态因子结构与功能的完整性的同时，突出重点区域和关键时段的调查，并通过对影响区域的实际踏勘，核实收集资料及遥感解译的准确性，以获取实际资料和数据。生态敏感区逐一调查核实其类型、等级、分布、保护对象、功能区划、保护要求等。
①调查点位选取及植被调查现场校译
在北斗卫星定位技术的支持下，利用遥感卫星影像数据及相关资料，室内判读评价区域土地利用、植被、敏感目标状况，从中找出分辨困难的点位；随后对现场以点带面进行现场考察，进一步明确评价区内土地利用类型、植被类型、土壤类型和敏感目标保护等生态环境质量现状。
②植被调查
按照《全国生态状况调查评估技术规范--草地生态系统野外观测（HJ1168-2021）》的要求，采取现场调查的方法，确定评价区域的植物种类、植被类型等。收集整理评价区域现有生物多样性资料，通过综合分析，初步确定生物量和生物多样性等调查方案，结合卫星遥感影像辅证。
③动物调查
参照《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》( HJ 710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则 鸟类》( HJ 710.4-2014）、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》( HJ 710.5-2014）、《生物多样性观测技术导则 两栖动物》( HJ 710.6-2014）等确定的技术方法，本次评价中陆生动物调查主要通过资料收集调查的方法，结合访问调查及现场调查确定种类及数量。基于动物的生物学和生态学特性，调查范围涵盖评价区域内的主要陆生动物种类，并适当扩展，确保涵盖评价区域内主要陆生动物种类。
收集整理项目涉及区域现有生物多样性资料，包括统计年鉴以及生态环境、自然资源等部门提供的相关资料。同时，在重点区域、高植被覆盖度区域实行重点调查。
从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类。对有疑问动物、重点保护动物尽量采集凭证标本并拍摄照片，最终对评价区的动物资源现状得出综合结论。
C、生态制图
采用“3S”技术进行地表类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用类型图，进行生态质量的定性和定量评价。本次遥感数据采用Landsat8 OLI卫星遥感影像，轨道号为144-031，受时相、云量及季节的影响，数据时间为2021年8月9日。
从遥感信息获取的地面覆盖类型，在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法最终赋予生态学的含义。植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的调查信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。
D、生物量的测定与估算
重点测定评价范围内分布广泛的植被类型的生物量，自然植被采用收获法进行生物量的测定。其余类型参考国内外有关生物生物量的相关资料，并根据当地的实际情况作适当调查，估算出评价范围植被类型的生物量。
4.2.1.2 土地利用现状调查
本次土地利用现状调查的主要技术方法采用遥感数据分析和解释，即以高分辨率遥感影像为基础，采用图形叠加法对评价范围内的生态环境现状进行分析，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定评价范围内的土地利用类型，将成果绘制成土地利用现状图。同时选择有代表性的地物类型，建立遥感影像野外标志数据库，收集能反映区域土地利用特征的的野外照片、录像资料，在实地踏勘和调查时进行野外核查。评价范围土地利用类型见表4.2-1，土地利用分布见图4.2-1。
[bookmark: _Hlk111289688]表4.2-1             评级范围土地利用现状表
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图4.2-1  评价区域土地利用现状图
评价区土地利用类型简单，有其他草地、盐碱地、坑塘水面等三类，其中盐碱地占整个评价范围的52.83%，坑塘水面占评价范围的39.62%，主要是将被恢复的油田晒水池；其他草地主要分布在评价区域北部，本项目基本不占用。
4.2.1.3 植被环境现状调查及评价
（1）区域自然植被区系类型
工程所在区域的植被类型在中国植被区划中属塔里木荒漠省、塔克拉玛干亚省、塔里木河谷洲。评价区高等植被有43种，分属16科，详见表4.2-2。
表4.2-2           评价区主要高等植物名录
	科
	种名
	拉丁名

	麻黄科 Ephcdraceue
	膜果麻黄
	Ephedra przewalskii Stapf

	杨柳科 Salicaceas
	胡杨
	Populus euphratica

	
	线叶柳
	Salix wilhelmsiana

	蓼科 Polygonaceae
	沙拐枣
	Calligonum mongolicunl

	
	盐穂木
	Halostachys caspica

	藜科 Chenopodiaccae
	圆叶盐爪爪
	Kalidium schrenkianum

	
	刺蓬
	Sallsola pestifer

	
	细叶虫实
	Corispormum heptapotamicum

	
	星状刺果藜
	Bassia dasyphylla

	
	假木贼
	Anabasis aphylla

	毛莨科 Ranunculaceae
	东方铁线莲
	Cleamatis orientalis

	豆科 Leguminosae
	铃铛刺
	Halimodendron halodendron

	
	白花苦豆子
	Sophora alopecuroides

	
	苦马豆
	Sphaorophysa salsula

	
	光甘草
	Glycyrrhiza korshinskyi

	
	胀果甘草
	Glycyrrhiza inflata Batalin

	
	疏叶骆驼刺
	Althagi sparsifolia

	蒺藜科 Zyqqphy uaceae
	骆驼篷
	Peganum harmala

	
	西伯利亚白刺
	Nitraria sibirica

	柽柳科 Tamaricaccae
	多枝柽柳
	Tamarix ramosissima

	
	刚毛柽柳
	Tamarix hispida 

	
	短穗柽柳
	Tamarix laxa

	
	多花柽柳
	Tamarix hohenackeri

	
	长穗柽柳
	Tamarix elongata

	胡颓子科 Elacagnaccae
	尖果沙枣
	Elacagnus oxycarpa

	
	大沙枣
	Elacagnus.Moorcroftii

	夹竹桃科 Apocynaceae
	大花罗布麻
	Poacynum hendersonii

	
	茶叶花
	Trachomitum lancifolium

	萝摩科 Aschcpiaccae
	牛皮消
	Cynanchum auriculatum

	旋花科 Cohvolvulaceae
	打碗花
	Calystegia hederacea

	茄科 Selanaceae
	黑刺
	Lycium rutheulcum

	列当科 Orobbanchaceae
	肉苁蓉
	Cistanche deserticola

	菊科 Compositae
	分枝鸦葱
	Scorzonera divaricata

	
	盐生鸦葱
	Scorzonera austriaca

	
	新疆绢蒿
	Seriphidium kaschgaricum

	
	小蓟
	Ciriium setosum

	
	花花柴
	Karelinia caspica

	禾本科Gramineae
	芦苇
	Phragmites australis 

	
	假苇拂子茅
	Calamagrostis pseudophramites

	
	拂子茅
	Calamagrostis epigeios

	
	獐毛
	Aeluropus sinensis

	
	赖草
	Leymus secalinus


评价区域自然植物的分布特点与天然降水和地下水密切相关。由于对干旱盐碱环境的长期适应，不同植物利用水的方式不同，决定了它们各自的分布特点。
灌木植物主要以利用4~6m的地下水为主，且分布范围广泛。因不同的植物对环境条件的适应能力和方式不同，故分布区域有较大的区别。
多年生草本植物主要以利用2m左右的浅层地下水为主，集中分布于丘间洼地或平坦低地，一般呈片状或条状分布。此类植物都具有较强的耐盐碱可正常生长、繁殖（根蘖），若地下水下降，则可造成片死亡。
一年生草本植物以利用天然降水为主，主要分布于丘间洼地，冲沟及落沙坡地段。沙漠中一年生草本的根系较发达，可充分利用降雨后渗入沙丘的湿沙层水分，使其能正常生长和完全生活周期。一年生草本种子具有很强的生命力，当环境条件不利进，可多年保持其活力。若遇到适宜的条件，无论春、夏、秋季都可萌发生长。
（2）评价区植被类型
评价区主要为盐碱地为主的荒漠地带，植被稀疏，植株矮小，以旱生、盐生植被为主，呈典型的荒漠生态景观。项目区自然植被主要有垂枝柽柳、盐穗木等2种植被类型，具体分布见图4.2-2。
（3）保护植物
根据《国家重点保护野生植物名录》《新疆国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号文），评价区有保护植物3种，肉苁蓉、胀果甘草为国家Ⅱ级保护植物，罗布麻为自治区Ⅰ级保护植物。
表4.2-3        重点保护野生植物分布表
	序号
	物种名称(中文名/拉丁名)
	保护级别
	濒危级别
	特有种(是/否)
	极小种群野生植物(是/否)
	分布区域
	资料来源
	工程占用情况(是/否)

	1
	肉苁蓉（Cistanche deserticola）
	国家二级
	无危
	否
	否
	喜生于轻度盐渍化的松软沙地上
	现场调查、文献记录、历史调查资料
	否

	2
	胀果甘草(Glycyrrhiza inflata)
	国家二级
	无危
	否
	否
	常生于河岸阶地、水边、农田边或荒地中
	
	否

	3
	罗布麻(Apocynum venetum)
	自治区Ⅰ级
	无危
	否
	否
	主要生在盐碱荒地和沙漠边缘及河流两岸、冲积平原、河泊周围及戈壁荒滩上
	
	否


①肉苁蓉
肉苁蓉，拉丁学名（Cistanche deserticola Ma），肉苁蓉属列当科濒危种，别名大芸、寸芸、苁蓉、查干告亚（蒙语）。肉苁蓉是一种寄生在沙漠树木柽柳、梭梭根部的寄生植物，从寄主植物根部中吸取养分及水份。素有“沙漠人参”之美誉，具有极高的药用价值，是中国传统的名贵中药材。喜生于轻度盐渍化的松软沙地上，一般生长在沙地或半固定沙丘、干涸老河床、湖盆低地等，生境条件很差。评价内分布极少，现状调查中未见。
②胀果甘草
胀果甘草，拉丁学名（Glycyrrhiza  inflata Batal.），被子植物，豆科，多年生草本，高30-80cm，叶面绿色，光亮。边缘起伏。总状花序腋生，较松散，花紫色。荚果紫红色，长椭圆形，饱满。生于盐渍化砂地。胀果甘草随地下水位、土壤含盐和土壤质地的变化，可以与多种耐盐植物组成不同的群落。在砂质或砂壤质轻盐化草甸土上，地下水深1～2米，水土条件良好，形成茂密的群落，胀果甘草高可达1米。评价区内广泛分布，水土条件较好的农田四周、灌渠两侧有分布。
③罗布麻
罗布麻，拉丁学名（Apocynum venetum L.），夹竹桃科罗布麻属直立半灌木，高可达4米，枝条对生或互生，光滑无毛，紫红色或淡红色。叶对生，叶片椭圆状披针形至卵圆状长圆形，叶缘具细牙齿，两面无毛；圆锥状聚伞花序顶生（有时腋生）一至多歧，苞片膜质，披针形，花萼深裂，裂片披针形或卵圆状披针形，两面被短柔毛，边缘膜质，花冠圆筒状钟形，紫红色或粉红色，花药箭头状，隐藏在花喉内，花丝短，密被白茸毛；子房由2枚离生心皮所组成，花盘环状，肉质，着生在花托上。蓇葖平行或叉生，下垂，种子黄褐色多数，卵圆状长圆形，4-9月开花，7-12月结果。主要野生在盐碱荒地及戈壁荒滩上。评价区内广泛分布，水土条件较好的区域均有分布。
[bookmark: _Toc28730][bookmark: _Toc25843]4.2.1.4 野生动物现状调查
（1）野生动物区划
按中国动物地理区划，评价区域动物区系属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原州、塔里木河中游区。
（2）野生动物栖息生境类型
评价区的野生动物生存环境主要为半灌木荒漠区，主要以盐碱地为主的半灌木荒漠为主，栖息分布着部分耐旱、耐盐碱型野生动物，野生动物生存条件相对较差。
（3）野生动物种类及分布
通过对区域动物的实地调查和有关调查资料的查询，本工程区栖息分布着各种野生脊椎动物65种，各种野生脊椎动物分布状况见表4.2-3。





图4.2-2  评价区域植被分布现状图
表4.2-3      评价区主要及脊椎动物名录及其种类和分布
	序号
	种名
	拉丁学名
	留居特性
	分布及频度

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	两栖类
	
	
	
	
	
	++

	1
	绿蟾蜍
	Bufo viridis
	
	
	
	
	

	爬行类
	
	
	
	
	
	

	2
	新疆鬣蜥
	Agama stoliczkana
	
	
	±
	
	

	3
	南疆沙蜥
	Phrynocephalus forsythi
	
	
	±
	±
	

	4
	密点麻蜥
	Eremisa multiocellata
	
	
	+
	++
	

	5
	荒漠麻蜥
	Eremias przewalskii
	
	
	±
	±
	

	6
	红沙蟒
	Eryx miliaris
	
	
	±
	
	

	7
	棋斑游蛇
	Natrix tessellata
	
	
	±
	
	

	鸟类
	
	
	
	
	
	

	8
	鸬鹚
	Phalacrocorax carbo
	B
	
	
	
	++

	9
	凤头鸊鷉
	Podiceps cristatus
	B
	
	
	
	+

	10
	赤麻鸭
	Tadorna ferruginea
	B
	
	
	
	+

	11
	绿头鸭
	Anas platyrhynchos
	B
	
	
	
	±

	12
	鸢
	Milvus korschum
	R
	+
	+
	+
	

	13
	苍鹰
	Accipiter gentilis
	B
	±
	±
	±
	

	14
	红隼
	Faloco tinnunculus
	R
	+
	+
	+
	

	15
	环颈雉
	Phasianus colchicus
	R
	
	±
	
	

	16
	银鸥
	Larus argentatus
	B
	
	
	
	++

	17
	红嘴鸥
	Larus ridibundus
	B
	
	
	
	++

	18
	原鸽
	Columba livia
	R
	
	
	+
	

	19
	欧斑鸠
	Streptopelia turtur
	B
	+
	+
	
	

	20
	灰斑鸠
	Streptopelia decaocto
	R
	+
	+
	
	

	21
	沙百灵
	Calandrella rugescens
	R
	
	+
	++
	

	22
	凤头百灵
	Galerida cristata
	R
	
	+
	++
	

	23
	紫翅椋鸟
	Sturnus vulgaris
	S
	++
	++
	+
	

	24
	喜鹊
	Pica pica
	R
	+
	+
	
	

	25
	小嘴乌鸦
	Corvua corone
	B
	++
	++
	
	

	26
	漠即鸟
	Oenanthe deserti
	B
	
	±
	++
	

	27
	沙白喉莺
	Sylvia minula
	B
	+
	++
	
	

	28
	漠雀
	Rhodopechys githagineus
	B
	+
	
	+
	

	29
	黑鹳
	Ciconia nigra
	W
	
	
	
	±

	30
	角鸊鷉
	Podiceps quritus
	W
	
	
	
	±

	31
	白鹈鹕
	Pelecanus onocrotalus
	W
	
	
	
	±

	32
	斑嘴鹈鹕
	Pelecanus philioppensis
	W
	
	
	
	±

	33
	棕尾鵟
	Buteo rufinus
	R
	±
	±
	±
	

	34
	普通鵟
	Buteo buteo
	R
	±
	±
	±
	

	35
	小雕
	Aquila pennatus
	R
	±
	±
	±
	

	36
	白尾鹞
	Circus cyaneus
	R
	±
	±
	±
	

	37
	燕隼
	Falco subbuteo
	R
	±
	±
	±
	

	38
	灰鹤
	Grus grus
	W
	
	
	
	±

	39
	姬田鸡
	Porzana parva
	W
	
	
	
	±

	40
	黑腹沙鸡
	Pterocles Paradoxus
	W
	
	
	
	±

	41
	纵纹腹小鸮
	Athene noctua
	W
	
	
	
	±

	42
	长耳鸮
	Asio otus
	W
	
	
	
	±

	43
	白额雁
	Anser albifrons
	W
	
	
	
	±

	44
	翘鼻麻鸭
	Tadorna tadorna
	W
	
	
	
	±

	45
	针尾鸭
	Anas acuta
	W
	
	
	
	±

	46
	赤膀鸭
	Anas strepera
	W
	
	
	
	±

	47
	白眼潜鸭
	Aythya nyroca
	W
	
	
	
	±

	48
	斑胸田鸡
	Porzana porzana
	R
	
	
	
	±

	49
	蓝胸佛法僧
	Coracias  garrulous
	R
	
	
	
	±

	50
	大天鹅
	Cygnus cygnus
	R
	
	
	
	±

	哺乳类
	
	
	
	
	
	

	51
	塔里木兔
	Lepus yarkandensis
	—
	+
	++
	+
	

	52
	三趾心颅跳鼠
	Salpingotus kozlovi
	—
	
	
	+
	

	53
	长耳跳兔
	Euchoreutes naso
	—
	
	
	+
	

	54
	子午沙鼠
	Meriones meridianus
	—
	
	
	+
	

	55
	大耳猥
	Hemiechinus auritus
	—
	
	
	±
	

	56
	赤狐
	Vulpes Vulpes
	—
	
	
	±
	

	57
	沙狐
	Vulpes corsac
	—
	
	
	±
	

	58
	虎鼬
	Vormela personata
	
	
	
	±
	

	59
	狗獾
	Meles meles
	—
	±
	
	+
	

	60
	野猪
	Sus scrofa
	—
	±
	±
	
	

	61
	马鹿
	Cervus elaphus
	—
	±
	
	
	

	62
	草原班猫
	Felis silvestris
	
	±
	
	
	

	63
	鹅喉羚
	Gazella subgutturosa
	
	±
	
	
	

	64
	伶鼬
	Mustela nivalis
	
	
	
	±
	

	65
	艾鼬
	Mustela eversmanni
	
	
	
	±
	



评价区野生动物以鸟类为主，占所有动物的61.8％。据统计，该区域共有国家级重点保护动物26种，自治区级重点保护动物14种，其中地区特有种中塔里木兔、塔里木马鹿、白尾地鸦被列入保护名录，根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年07月28日发布）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），工程沿线重点保护野生动物见表4.2-4。
表4.2-4            项目区及周围区域重点保护动物
	保护级别
	Ⅰ级
	Ⅱ级

	国家
	2种：黑鹳、扁吻鱼（新疆大头鱼）
	24种：鹅喉羚、塔里木马鹿、塔里木兔、草原斑猫、角鸊鷉、白鹈鹕、斑嘴鹈鹕、大天鹅、鸢、苍鹰、棕尾鵟、普通鵟、小雕、白尾鹞、燕隼、红隼、灰鹤、姬田鸡、黑腹沙鸡、纵纹腹小鸮、长耳鸮、白尾地鸦、赤狐、沙狐

	新疆
	1种：虎鼬
	13种：伶鼬、艾鼬、白额雁、翘鼻麻鸭、针尾鸭、赤膀鸭、白眼潜鸭、环颈雉、斑胸田鸡、蓝胸佛法僧、新疆鬣蜥、红沙蟒、棋斑游蛇、。


评价区域人类活动频繁，已难见大中型的野生动物，偶尔可见到塔里木兔的踪迹。
4.2.1.5 水土流失现状
（1）水土流失重点防治分区
水土流失重点预防区指水土流失潜在危险较大的区域，水土流失重点治理区指水土流失严重的区域。根据《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》（新环审〔2022〕214号）、《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》和新水水保〔2019〕4号文，项目位于塔里木河中上游水土流失重点预防区和塔里木河流域水土流失重点治理区。按照《开发建设项目水土流失防治标准》规定，本项目水土流失防治标准执行二级防治标准。
（2）水土流失现状
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目所在区域位于“Ⅱ风力侵蚀类型区”中的“Ⅱ1‘三北’戈壁沙漠及沙地风沙区”，主要为荒漠强烈风蚀区和塔里木绿洲轻度风蚀水蚀区。结合本项目区域地理位置、地形地貌、气候特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区域水土流失类型中度风力、轻度水力侵蚀，土壤侵蚀模数背景值取为2600t/km2·a。
（3）水土保持基础功能类型
项目所在区域的水土保持基础功能类型是防风固沙与防灾减灾，水土保持主导功能类型是防风固沙，为了实现水土保持主导功能，预防措施体系主要为“三河”中塔里木河干流段加强对绿洲外围荒漠林草的封育保护等。水土流失治理措施主要依靠荒漠化治理工程以及石油天然气行业的水土保持综合治理工作。
（4）水土流失预防范围
项目所在区域水土流失预防范围为：评价区内的天然荒漠灌草区，区域内重要野生植物资源生境等。
（5）水土流失预防对象
水土流失预防对象为：a.天然灌草、植被覆盖率较高的草地等；b.植被或地貌人为破坏后，难以恢复和治理的地带；c.水土流失严重、生态脆弱的区域可能造成水土流失的生产建设活动；d.重要的水土流失综合防治成果；e.重要野生植物资源生境。
（6）水土流失预防措施
水土流失预防措施为：在评价区内加强对荒漠植被的保护，施工结束后及时对施工区域进行生态恢复。项目区处于轮台县盐渍化分布区，自然环境较差，所以水土保持工作以监督和预防保护为主。要加强对区内生态环境的保护，尤其对项目区荒漠植被要加强保护，禁止破坏生态系统的现象发生，防止水土流失加剧。
（7）水土流失治理范围与对象
水土流失治理范围与对象为：a.自治区级水土流失重点预防区和治理区；b.水土流失严重并具有土壤保持、拦沙减沙、蓄水保水、防灾减灾等水土保持功能的区域；c.项目运营期油气资源开发建设活动；d.其他水土流失较为严重，对当地或者下游经济社会发展产生严重影响的区域。
（8）水土流失治理措施
水土流失治理措施为：加强区域统一管理、保证生态用水，在加强荒漠植被保护的同时，保护根层土壤，促进临时占地区域植被的恢复，提高植被的覆盖度，为区域经济的可持续发展提供保障。
4.2.1.6 生态系统类型及功能调查
（1）生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（IV），塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区（IV1），库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区（54）。本项目所在区域主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表4.2-5和图4.2-3。
表4.2-5  工程区生态功能区划表
	生态功能
分区单元
	生态区
	Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ1 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	54.库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区

	主要生态服务功能
	城市人居环境、工农业产品生产、油气资源

	主要生态环境问题
	水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染

	敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感

	保护目标
	保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量

	保护措施
	增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用-减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤

	发展方向
	发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地


（2）生态系统类型和特征
项目评价范围生态系统主要为荒漠生态系统和人工生态系统，其中荒漠生态系统主要为盐碱地和其他草地，生态系统结构简单。
荒漠生态系统是评价区最常见和分布最广泛的生态系统，根据《全国生态状况调查评估技术规范--生态系统遥感解译与野外核查》评价区为荒漠生态系统中的盐漠，评价区气候干旱，位于塔里木盆地中地势较低的区域，地下水水位高，地表盐渍化较为明显，生长有垂枝柽柳、盐穗木等耐盐碱植被。植被覆盖度低，有些地面完全裸露。由于食物资源比较单调和贫乏，动物的种类不多，数量也少。常见的有昆虫、蜥蜴、啮齿类和常见伴人型鸟类。人工生态系统主要为塔里木油田轮一联及其周边即将拆除的晒水池等附属设施。
（4）生态单元划分
本项目主要工程内容是对轮南采油气管理区轮一联1#采出水处理站采出水处理系统进行优化、拆除5座晒水池、新建10000立方米应急事故池并新建污泥处理站1座，根据项目的生态环境特征和工程特点，将其生态单元划分如下表4.2-6。
表4.2-6                    生态环境现状调查
	区位
	工程内容
	土地利用类型
	植被类型
	土壤类型
	沙化/盐化类型及程度

	轮一联东侧
	站外管线
	盐碱地、坑塘水面
	植被群系主要为垂枝柽柳、盐穗木群系，植被盖度5~10%
	盐土、林灌草甸土
	土壤盐渍化高度敏感

	轮一联东南侧
	应急事故池
	坑塘水面
	基本无植被
	盐土
	土壤盐渍化高度敏感




图4.2-3 生态系统类型分布图

4.2.1.7 小结
本项目地处天山南麓，塔里木盆地北部边缘。项目所在区域评价范围内不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。评价区域主要为荒漠生态系统及人工生态系统，人工生态系统主要为塔里木油田轮一联及其周边即将拆除的晒水池等附属设施。项目所在区域属于库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区，为塔里木河中上游水土流失重点预防区和塔里木河流域水土流失重点治理区，区域内植被以盐生灌草植被为主，受油田开发影响外，其它人为干扰较小，基本保持原自然荒漠生态环境。评价区为荒漠生态系统中的盐漠，评价区气候干旱，位于塔里木盆地中地势较低的区域，地下水水位高，地表盐渍化较为明显，生长有垂枝柽柳、盐穗木等耐盐碱植被。植被覆盖度低，有些地面完全裸露。由于食物资源比较单调和贫乏，动物的种类不多，数量也少。常见的有昆虫、蜥蜴、啮齿类和常见伴人型鸟类。



图4.2-4  项目区与新疆生态功能区划位置关系图
[bookmark: _Toc27614]4.3 环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Hlk48604214]4.3.1 区域大气环境质量达标判定
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内，根据中国空气质量在线监测分析平台中2022年巴州环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析（浓度单位为µg/m³），区域环境空气质量现状评价表详见表4.3-1。
[bookmark: _Toc21212]表4.3-1   环境空气质量及评价结果一览表（巴州）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	20
	40
	50.0
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	700
	4000
	17.5
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	122
	160
	76.3
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	81
	70
	115.7
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	35
	77.1
	达标


注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。
由上表可知：2022 年巴州地区SO2、NO2、Pm2.5年平均浓度及CO、O3日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10年浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。因此巴州为环境空气质量不达标区。
[bookmark: _Toc20060]4.3.2 特征因子补充监测
（1）监测点位及监测因子
监测点位：结合工程位置和当地自然条件，本次环评设环境空气监测点1个，监测点位置设置情况见表4.3-2。
监测因子：根据本工程的特征污染物，本次评价补充监测非甲烷总烃、硫化氢。监测点位基本信息见表4.3-2。
表4.3-2       本项目大气特征因子补充监测布点情况一览表
	监测点位
	监测点位置及与项目区关系
	监测项目
	监测时间
	备注

	G1
	本项目下风向1km处
	非甲烷总烃、硫化氢
	2023 年7月7日~ 13日
	引用，新疆广宇众联环境监测有限公司


（2）监测频次
连续监测7天，其中非甲烷总烃每天采样4个小时，每小时等间隔采样4次，按照《总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法》（HJ604-2017）要求执行。H2S 1小时浓度每天采样4次，每次采样不少于45分钟。
（3）采样及分析方法
采样方法及监测分析方法执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2005)及《环境空气和废气监测分析方法》(第四版)相关标准和规范。
具体见表4.3-33。
  表4.3-3               大气污染物采样分析方法及依据
	序号
	监测
因子
	检测方法
	方法来源
	单位
	检出限

	1
	非甲烷
总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定 直接进样-气相色谱法》
	HJ 604-2017
	mg/m³
	0.07 

	2
	硫化氢
	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》
（GB 11742-89）
	GB11742-89
	mg/m³
	0.005


（5）评价标准
非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》，以2000μg/m³作为环境质量标准限值；H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m³。
（6）评价方法
采用环境空气质量单项指数法进行评价区环境空气质量现状评价，计算公式如下：
[image: ]
式中：Pi—污染物i的占标率；
      Ci—污染物i的实测浓度，μg/m³；
      C0i—污染物i的评价标准，μg/m³。
（7）监测及评价结果
监测统计及评价结果见表4.3-4。
表4.2-4   项目区附近特征因子非甲烷总烃监测结果统计一览表     单位：μg/m³
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


由监测结果可知，监测期间监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中参考限值（1小时平均浓度值2000ug/m³），硫化氢小时平均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m³要求。
[bookmark: _Toc13342][bookmark: _Toc6200][bookmark: _Toc27456]4.4 声环境现状评价
声环境现状委托新疆齐新环境服务有限公司进行现场监测。
（1）监测点位
根据项目位置情况和周围敏感点关系，在项目区内轮一联合站四布设噪声监测点。具体布置情况见表4.4-1，图4.3-1。
表4.4-1  声环境现状监测点位表
	序号
	监测点名称
	位置
	监测因子
	采样时间、频率

	1
	轮一联厂界
	四周
	连续等效A声级Leq（dB（A））
	监测1天，每天昼夜各1次


（2）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。
（3）监测时间：本次现状监测时间为2023年12月29日。监测点位监测1天，分昼夜进行监测。
（4）评价标准
区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。
（5）评价方法
采用对标法对声环境质量现状进行评价，即用现状监测结果与标准值进行对比。
（6）监测及评价结果
声环境现状监测及评价结果见表4.4-2。
表4.4-2  声环境现状监测及评价结果表
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


根据表4.4-2，在评价期内，项目所在区域声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
[bookmark: _Toc28120][bookmark: _Toc21174][bookmark: _Toc3711]4.5 水环境现状评价
4.5.1 地表水环境现状调查与评价
本项目项目地表水环境影响评价等级为三级B。本项目不对地表水体进行现状调查与评价。
4.5.2 地下水环境现状调查与评价
本次环评地下水环境现状调查采用搜集资料方法进行。
[bookmark: _Hlk121823505]4.5.2.1 监测点位
根据项目区分布及项目特点，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），为查清区域地下水水质现状，考虑含水层分布、埋藏特征，结合项目工程特点，选取项目区域上游、侧向、下游等位置，本次评价的水质监测点位共有5个，引用的监测数据均在有效期范围内，与项目区均属于同一水文地质单元，具有代表性和时效性，可以说明项目所在区域的地下水环境质量现状。
拟建项目地下水监测布点情况表4.5-1、监测点位见图4.5-1所示。
表4.5-1       地下水监测点及监测因子一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc12691]4.5.2.2监测频率
[bookmark: _Hlk66723916]监测1天，每个点位采样1次。
[bookmark: _Toc5699]4.5.2.3监测项目及分析方法
（1）监测项目
监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌数、细菌总数、耗氧量、石油类。调查水位埋深、井深等。
（2）分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关标准和规范执行，并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。分析方法、各因子检出限等详细情况见表4.5-2。
表4.5-2  地下水环境监测因子和检测因子分析方法及检出限值一览表
	序号
	项目
	分析方法
	检出限
	单位

	1
	pH值
	水质 pH值的测定  电极法HJ 1147-2020
	/
	无量纲

	2
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB7477-1987
	/
	mg/L

	3
	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006
	/
	mg/L

	4
	硫酸盐
	水质 无机阴离子的测定  离子色谱法HJ84-2016
	0.018
	mg/L

	5
	氯化物
	水质 无机阴离子的测定  离子色谱法HJ84-2016
	0.007
	mg/L

	6
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989
	0.03
	mg/L

	7
	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989
	0.01
	mg/L

	8
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定  4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009
	0.0003
	mg/L

	9
	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T 5750.7-2006
	0.05
	mg/L

	10
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
	0.025
	mg/L

	11
	硫化物
	水质  硫化物的测定  亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996
	0.005
	mg/L

	12
	钠
	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.03
	mg/L

	13
	总大肠菌群
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法
HJ 1001-2018
	10
	MPN/L

	14
	细菌总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法HJ1000-2018
	/
	CFU/ml

	15
	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ484-2009
	0.004
	mg/L

	16
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB7493-1987
	0.003
	mg/L

	17
	硝酸盐（以氮计）
	水质 无机阴离子的测定  离子色谱法HJ84-2016
	0.004
	mg/L

	18
	氟化物
	水质 无机阴离子的测定  离子色谱法HJ84-2016
	0.006
	mg/L

	19
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694—2014
	0.00004
	mg/L

	20
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694—2014
	0.0003
	mg/L

	21
	镉
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 GB7475-1987
	0.001
	mg/L

	22
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-1987
	0.004
	mg/L

	23
	铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 GB7475-1987
	0.01
	mg/L

	24
	钾
	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.05
	mg/L

	25
	钙
	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.02
	mg/L

	26
	镁
	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.003
	mg/L

	27
	碳酸根
	碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定）（酸滴定法）SL83-1994
	/
	mmol/L

	28
	碳酸氢根
	碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定）（酸滴定法）SL83-1994
	/
	mmol/L

	29
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法HJ970-2018
	0.01
	mg/L

	30
	硫酸盐（SO42-）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 
离子色谱法 HJ 84-2016
	0.018
	mg/L

	31
	氯化物（Cl-）
	
	0.007
	mg/L


[bookmark: _Toc5146]4.5.2.4 评价标准
石油类参照《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；其他因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc24022]4.5.2.5 评价方法
评价方法采用单因子指数法。
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
[image: ]
式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。
②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式：
[image: ]，pH≤7时；
[image: ]，pH＞7时；
式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH监测值；
pHsd—标准中pH的下限值；
pHsu—标准中pH的上限值。
4.5.2.6 监测及评价结果
本次环评地下水监测及结果见表4.5-3。
由表4.5-3分析可知，监测结果表明，项目区各监测点的水质总体较差，总硬度、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氯化物、钠等出现不同程度的超标，超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准限值，除此之外的其他项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。超标原因主要是受干旱气候、蒸发浓缩作用、原生地质、水文地质环境等因素综合影响。通过对八大离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-、K+、CO32-）进行检测分析可知，采用舒卡列夫分类法，评价区内地下水主要化学类型为Cl•SO4-Na型。

表4.5-3  地下水监测与评价结果统计表

表4.5-4    地下水中水化学类型计算结果一览表
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4.6.1 土壤类型及分布调查
4.6.1.1 土壤类型
本工程所在区域土壤类型主要以林灌草甸土为主。本工程土壤类型见图4.6-1。
林灌草甸土成土母质多冲积物或洪积冲积物，局部为风积物。林灌草甸土的质地以砂质壤土至壤土为主，粘粒含量多小于15%，底土稍粘重，可到粉砂质粘土或壤质粘土，粘粒含量大于25%，高者达30%以上。质地剖面的土层排列以壤砂相间最为常见，均质壤土、砂土或砂粘间层者甚少，沉积层理明显。这种质地削面变化特征与距河床远近和平原微地形差异对沉积物颗粒的分选有密切关系。
4.6.1.2 土壤理化性质
本工程为污染影响型和生态影响型兼具项目，根据工程分析情况，针对工程占地的土壤理化性质进行分析，主要包括土体结构、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。取样点位为拟建工程附近土壤表层样。分析结果如表4.6-1所示。
表4.6-1    土壤理化特性调查表
4.6.2土壤环境质量现状监测与评价
本次评价土壤检测委托新疆齐新环境服务有限公司对土壤环境质量现状进行了监测，采样时间为2023年12月29日-2024年1月9日。
（1）监测点位
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），拟建工程所在区域土壤盐化，属于污染影响型项目和生态影响型项目兼具。根据项目位置和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）布点要求，在占地范围内设置3个柱状样，3个表层样；占地范围外设置4个表层样。土壤环境监测点位布设情况见表4.6-2，图4.3-1。
表4.6-2   土壤环境监测点位情况
	监测项目
	监测点号
	监测点位
	监测频率/要求
	监测因子

	土壤
	占地范围内
	T1
	拟建污泥处理站内
	3个点
	每个点设1个柱状样（分别在0~0.5m、0.5m~1.5m、1.5~3m取样）
	①基本因子：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的49项基本因子；
②特征因子：石油烃

	
	
	T2
	
	
	
	

	
	
	T3
	
	
	
	

	
	
	T4
	
	3个点
	表层样0-0.2m取样，监测1次
	①基本因子：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的49项基本因子；
②特征因子：石油烃、土壤盐分

	
	
	T6
	
	
	
	

	
	
	T7
	
	
	
	

	
	占地范围外
	T5
	拟建应急事故池外
	4个点
	表层样0-0.2m取样，监测1次
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1规定的基本项目：pH+8项重金属+土壤盐分含量+石油烃

	
	
	T8
	拟建污泥处理站外
	
	
	

	
	
	T9
	拟建应急事故池外
	
	
	

	
	
	T10
	拟建应急事故池外
	
	
	



（2）监测时间和频次
采样1次，表层样取样深度在0-20cm。
柱状样采样深度在0~0.5m、0.5m~1.5m、1.5~3m分别取样。
（3）监测及分析方法
土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关要求进行。
检测分析方法及检出限见表4.6-3。
表4.6-3   土壤监测因子检测方法及检出限一览表
	检测类别
	检测项目
	检测依据
	检出限

	土壤
	pH
	土壤 pH值的测定 电位法HJ 962-2018
	/

	
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	3mg/kg

	
	锌
	
	1mg/kg

	
	铜
	
	1mg/kg

	
	铬
	
	4mg/kg

	
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	0.01mg/kg

	
	铅
	
	0.1mg/kg

	
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	0.002mg/kg

	
	砷
	
	0.01mg/kg

	
	氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相
色谱-质谱法HJ 736-2015
	3μg/kg

	
	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	0.09mg/kg

	
	2-氯苯酚
	
	0.06mg/kg

	
	苯并[α]蒽
	
	0.1mg/kg

	
	苯并[α]芘
	
	0.1mg/kg

	
	苯并[b]荧蒽
	
	0.2mg/kg

	
	苯并[k]荧蒽
	
	0.1mg/kg

	
	䓛
	
	0.1mg/kg

	
	二苯并[a,h]蒽
	
	0.1mg/kg

	
	茚并[1,2,3-c,d]芘
	
	0.1mg/kg

	
	萘
	
	0.09mg/kg

	
	苯胺
	
	0.08mg/kg

	
	氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013
	1.5μg/kg

	
	1,1-二氯乙烯
	
	0.8μg/kg

	
	二氯甲烷
	
	2.6μg/kg

	
	反-1,2-二氯乙烯
	
	0.9μg/kg

	
	1,1-二氯乙烷
	
	1.6μg/kg

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013
		0.9μg/kg




	
	氯仿
	
	1.5μg/kg

	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	1.1μg/kg

	
	四氯化碳
	
	2.1μg/kg

	
	1,2-二氯乙烷
	
	1.3μg/kg

	
	三氯乙烯
	
	0.9μg/kg

	
	苯
	
	1.6μg/kg

	
	1,2-二氯丙烷
	
	1.9μg/kg

	
	甲苯
	
	2.0μg/kg

	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	1.4μg/kg

	
	四氯乙烯
	
	0.8μg/kg

	
	氯苯
	
	1.1μg/kg

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	1.0μg/kg

	
	乙苯
	
	1.2μg/kg

	
	间,对-二甲苯
	
	3.6μg/kg

	
	邻-二甲苯
	
	1.3μg/kg

	
	苯乙烯
	
	1.6μg/kg

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	1.0μg/kg

	
	1,2,3-三氯丙烷
	
	1.0μg/kg

	
	1,4-二氯苯
	
	1.2μg/kg

	
	1,2-二氯苯
	
	1.0μg/kg

	
	阳离子交换量
	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法HJ 889-2017
	0.8cmol+/kg

	
	氧化还原电位
	土壤 氧化还原电位的测定 电位法HJ 746-2015
	/

	
	渗滤率K10
	森林土壤渗滤率的测定LY/T 1218-1999
	/

	
	土壤容重
	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定NY/T 1121.4-2006
	/

	
	孔隙度
	森林土壤水分-物理性质的测定LY/T 1215-1999
	/

	
	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 1021-2019
	6mg/kg

	
	水溶性盐总量
	土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定NY/T 1121.16-2006
	/


（4）评价方法
土壤环境质量评价方法采用标准指数法，监测与评价结果见表


式中：Ci——i污染物的监测浓度值；
Si——i污染物的评价标准值；
Pi——i污染物的污染指数。
（5）评价标准
占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外非建设用地土壤参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。
（6）监测结果
土壤现状监测与评价结果见表4.6-4~4.6-6。
表4.6-4   占地范围内表层样监测结果统计表（建设用地土壤）
表4.6-5        占地范围内柱状样土壤监测及评价结果（石油烃）


表4.6-6      占地范围外表层样土壤监测结果一览表（农用地土壤）

由监测结果可知：土壤中各项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关标准，土壤中石油烃含量较低，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。


图4.6-1 评价区土壤类型图
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5.1.1 生态环境影响特征
从本项目工程特点和所处区域的环境特征出发分析项目施工期、运营期、退役期对生态环境影响的特点。项目对生态环境的影响主要在施工期。施工期生态环境影响主要为站外管线工程、晒水池拆除以及新建应急事故池等的建设带来的生态环境影响，包括对沿线土地利用的影响、对土壤的影响、对植被生境的影响、对沿线动物的影响、对景观生态环境的影响、对生态完整性影响预测等，同时估算工程所造成的各种生物损失量。
5.1.2 生态环境影响
5.1.2.1 占地影响分析
本项目轮一联站外新增占地面积为0.74hm2，其中临时占地0.44hm2，永久占地0.3hm2，占地类型为盐碱地、坑塘水面。施工结束后，临时占地伴随着站外管线建设而发生，也不可避免地对原有地表造成破坏，使原有土壤-植被自然体系受到影响或瓦解，在扰动结束后，临时占地影响区的土壤-植被体系的恢复能力与程度取决于临时占地影响程度的大小及原先的生态背景状况。施工活动和项目占地在油田范围内并呈线状分布，对土壤、植物、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响，同时也对原有景观结构和生态系统产生一定程度影响。其中5座被拆除的晒水池将由人工景观恢复为自然景观，该部分影响将趋于对生态环境恢复有利的方向演变。
当项目转入正常运营期后，人群的活动范围缩小，受到破坏的临时占地逐渐地得到恢复，项目临时占地影响也会逐步减弱。
5.1.2.2 水土流失影响分析
根据新水〔2019〕4号，项目所在区域轮台县属于塔里木河中上游水土流失重点预防区和塔里木河流域水土流失重点治理区。
项目区地面建设工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致土壤盐渍化加剧；另一方面，随着5座晒水池的生态恢复，区域生态环境问题将逐步得到改善。项目实施对区域水土流失影响主要表现在以下方面。
（1）土壤粗粒化
在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风选作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。
（2）土壤贫瘠及含盐量变化
引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在盐渍化、风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化、盐渍化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于棕漠土毛管上升高度大，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐作用较强，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也影响了土壤的盐分含量。
（3）对油田设施的影响
评价区内春季为多风季节，尤其是春季大风频繁，而此时降水稀少，因而干旱地表的盐壳层及土层易被风力吹扬，风沙活动将风蚀油田公路等设施。在敷设管线下管回填时，回填土高于原地表，由于土质疏松，易被春秋季的大风扬起的沙尘，从而造成水土流失。
5.1.2.3 对植被的影响分析
本项目站外管线敷设工程建设是造成植被破坏的主要原因，此外，施工人员活动也会对项目植被造成一定的影响。本项目对植被的影响主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。站场外施工过程中有部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，项目结束后土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。评价区生长有垂枝柽柳、盐穗木等耐盐碱植被，植被覆盖度低，有些地面完全裸露。
（1）扬尘对植被的影响
项目开发建设中的扬尘是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘产生的颗粒物质在植物地上器官(叶、茎、花和果实)沉降将对植物产生直接影响。沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。但对植物的伤害程度还取决于周围的环境及地形。
结合项目区域具体情况分析：该区域多风、少雨、干旱、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，加之工程施工阶段污染源分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响不大。
（2）施工废弃物对植被的影响
项目施工过程中产生的建筑垃圾，不及时清理，会压覆生长的植被；在管道工程中，管道防腐是不可缺少的一个重要工序，是防止事故发生的主要保护措施；在施工现场对管线进行防腐处理，不可避免地要有一些防腐材料散落在环境中，对土壤和植被产生一定的影响。其附着在植物体上会阻碍植物叶片呼吸及光合作用；施工废弃物、塑料袋、矿泉水瓶等生活垃圾的胡乱丢弃会造成白色污染而影响土壤，在大风季节塑料袋被吹挂在植物体上，这样不仅影响景观，亦影响植物的生长。但这种影响是有可能杜绝的，在施工中只要加强环保宣传，就会使这种影响降到最小程度甚至没有。
（3）施工期人为活动对植被的影响
人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压和灌草植物的砍伐等。从干旱荒漠生态系统的脆弱性角度考虑，原始环境中人类活动的介入，荒漠区单位面积上人口活动密度的增大，将导致荒漠区开发范围(施工范围)内及边缘区域地表土壤被践踏和自然植被覆盖度减少，初级生产力水平下降，使该区域的局部地带荒漠化的可能性增大，形成次生性沙漠化土地。其造成荒漠化的可能有以下几种途径。
①由于开发及施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，从而增加产生沙化的可能性；其多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。
②施工作业中大型机械大面积碾压和翻动地表土壤，造成地表原有结构的破坏，改变了十分脆弱的原有自然生态型，造成施工区外缘区域沙漠化。其影响范围同项目临时占地面积相同，这一破坏需经较长时段才能完全恢复。
（4）池体拆除对植被的影响
本项目将拆除油田已建的5座晒水池，池体拆除后，对植被的影响主要在施工后的运营期，表现为治理区域施工人员和作业机械撤离后的植被自然恢复。从干旱荒漠生态系统的脆弱性角度考虑，油田设施用地转变为原始环境，人类活动撤出，将导致荒漠区开发范围(施工范围)外及边缘区域地表土壤逐渐恢复为自然状态，自然植被覆盖度逐渐增加，初级生产力水平有一定程度的提高，使该区域的局部地带荒漠化的可能性降低，对植被的影响及生境趋于有利的演变方向。
5.1.2.4 对野生动物的影响分析
本项目建设对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。
一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦、喜鹊等，一般在离作业区50m以远处活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着建设的各个过程，井区内野生动物的种类和数量发生一定的变化，原有的荒漠型鸟类和大型哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。
井区内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，项目周边油田开发过程中地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得开发区域上空活动的鸟类相对于人类未干扰区要少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类(啮齿类)和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而施工结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。
5.1.3 生态保护红线影响分析
根据与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》进行核对，本项目距离塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区距离约13.5km，见图3.8-1。
根据生态保护红线划定结果，本项目在选址选线中充分考虑了避让红线，新建工程内容均没有占用和穿越生态保护红线。同时选址中避开植被茂密区域，减少植被损失量。此外，控制站外管线新增占地区域的施工作业带宽度，控制人为活动范围，减少对原生地表的破坏，是施工期和运营期降低对生态保护红线影响的主要手段。同时严禁任何施工活动进入塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区内。
项目建成后，及时恢复临时占地，加大植被恢复投入，补偿项目施工和运行对生态环境的影响，项目对区域生态保护红线的影响较小。
本项目只要做好集输管网的选线工作，优化施工线路，同时做好施工期和运行期的生态保护，项目对生态保护红线的影响可以接受，不会导致生态保护红线生态功能发生明显改变，满足生态保护红线“面积不减少、性质不改变、功能不降低”的有关要求。
5.1.4 水土流失发展趋势及危害分析
5.1.4.1 水土流失发展的趋势
经估算，本项目施工时间合计为60天（0.17a），在实施晒水池拆除后，项目区预计将减少水土流失量为550.3t。土壤流失量计算见表5.1-4。
表5.1-4      水土流失预测汇总表
5.1.4.2 水土流失发展的危害
项目建设必然会占用大量土地，破坏地表，土方的开挖堆填改变了原地貌。项目建设中开挖土方临时堆放，如果水土保持措施布设不及时、相关管理措施不完善会导致严重的水土流失和飞灰扬尘。本项目在施工过程中要避免大风天气施工，并对临时堆土采取覆盖拦挡措施，主要施工现场均应设有合理布置拦挡设施，加强施工组织减小由于施工不当引起的人为水土流失。本项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结皮以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有一下几个方面：
项目站外新建设施将扩大侵蚀面积，加剧水土流失，但随着晒水池的拆除和用地的恢复，这部分影响将得到一定程度的缓解。本项目地处平原地区，植被状况差，空气干燥，项目建设过程中对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若在施工过程中不加以治理和防护，遇大风天气易产生严重的水土流失现象。
破坏生态环境，对周边地区造成影响。本项目区域植被覆盖较低，站外管线施工期对地表结皮破坏，有可能加剧项目区内的沙尘天气，增加空气中粉尘含量，严重时会形成沙尘暴，造成一定的生态环境破坏，施工车辆的反复碾压将会使道路周边长期处于扬尘状况下，给施工人员健康造成危害。
扰动土地面积、降低土壤抗侵蚀能力，改变土壤结构和地面物质组成，地表组成物质中细粒含量减少，粗粒含量增加，土壤机械组成粗化，降低了土壤抗侵蚀能力。
5.1.5 土地沙化影响分析
本项目总新增占地为0.74hm2，其中临时占地0.44hm2，永久占地0.3hm2。评价区土地利用类型为其他草地、盐碱地及坑塘水面，土壤类型为林灌草甸土，部分区域分布有盐土，项目区周边不存在沙地。本项目场地平整、管沟开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于回填管沟。本项目开挖土方均用于回填和场地平整，无弃方。
项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化或盐渍化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。
项目施工期主要为地面工程，包括管沟开挖等。施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。管沟开挖过程中，若未采取分层开挖、分层回填措施，可能导致项目区盐碱土壤内的盐碱物质游移至地标，造成进一步的次生盐渍化问题，影响区域植被生长，造成土壤盐渍化敏感性进一步增加。此外，在施工过程中，各种车辆(尤其是重型卡车)在荒漠区行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。
上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
5.1.6 区域生态系统稳定性及完整性影响分析
生态系统完整性是资源管理和环境保护中一个重要的概念。生态系统完整性是生态系统在特定地理区域的最优化状态，在这种状态下，生态系统具备区域自然生境所应包含的全部本上生物多样性和生态学进程，其结构和功能没有受到人
类活动胁迫的损害，本地物种处在能够持续繁衍的种群水平。它主要反映生态系统在外来干扰下维持自然状态、稳定性和自组织能力的程度。评价生态系统完整性对于保护敏感自然生态系统免受人类干扰的影响有着重要的意义。
本项目所在区域的自然基质主要是荒漠生态景观，荒漠生态景观稳定性较差，异质化程度低，生态体系的稳定性和必要的抵御干扰的柔韧性差。在站外管线和应急池等建设，以及晒水池的拆除等过程中，新设施的增加、池体占地的恢复及永久性构筑物的作用，不但不会使区域内异质化程度降低，反而在一定程度上会增加区域的异质性。区域的异质性越大，抵抗外界干扰的能力就越大。因而项目区开发建设不会改变区域内景观生态的稳定性及完整性。
项目建设加大了评价区人为干扰的力度，同时也促进了局部区域由自然荒漠生态系统和人工生态系统相互演替的动态趋势；但是由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显不利影响。
5.1.7 小结
本项目建设对区域生态环境的影响主要表现在站外工程的施工期和晒水池的拆除过程。主要为本项目站外管线建设、应急池修建、5座晒水池拆除等的建设带来的生态环境影响。本项目站外新增永久占地约0.30hm2，永久性工程占地对评价区的土地利用影响较小；站外新增临时占地0.44hm2，本项目临时性工程占地仅在施工阶段对沿线土地利用产生短期影响，且大部分用地在施工结束后能恢复原有的利用功能；5座晒水池拆除后将由人工景观逐步恢复为自然荒漠景观。总体而言，施工结束后，随着生态保护措施或生态恢复措施的实施，临时性工程及池体拆除工程用地扰动区内的原有植被可逐渐恢复，临时性工程占地影响将逐渐减小或消失，在采取严格的相应的生态环境保护措施后，生态环境影响可接受。生态影响评价自查表见表5.1-5。
表5.1-5  生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他

	
	影响方式
	工程占用；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他☑

	
	评价因子
	物种☑(分布范围、种群梳理、种群结构、行为           )
生境☑(生境面积、质量、连通性                        )
生物群落☑(物种组成、群落结构等                      )
生态系统☑(植被覆盖率、生物量、生态系统功能        )
生物多样性(                                         )
生态敏感区□(                                         )
自然景观☑(景观多样性、完整性                        )
自然遗迹□(                                            )

	评价等级
	一级□     二级□     三级       生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：( 0.53 )km2；水域面积：(      )km2

	生态现状调查与
评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法☑；其他☑

	
	调查时间
	春季；夏季□；秋季；冬季☑
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态
问题
	水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化☑；生物入侵□；重要物种□；生态敏感区□；其他☑

	生态现状调查与
评价
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他☑

	生态影响预测与
评价
	评价方法
	定性；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让☑；减缓☑；生态修复☑；生态补偿☑；科研□；其他☑

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□

	
	环境管理
	环境监理☑；环境影响后评价□；其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“(   )”为内容填写项。
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5.2.1.1 污染源分析
本工程在施工期对环境空气的影响主要为地面工程建设过程中可能产生扬尘，如细小的建筑材料的飞扬，或土壤被扰动后导致的尘土飞扬；在设备、管道对接工序过程中产生少量焊接打磨废气；施工机械及运输车辆产生的燃油废气等。
5.2.1.2 施工期大气环境影响分析
（1）运输车辆扬尘的影响分析
施工期运输车辆产生扬尘，采用洒水降尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的污染距离可缩小到20～50m范围，由此车辆产生的扬尘对周围环境影响较小。
（2）地面工程施工过程中扬尘的影响
施工扬尘污染主要来自：①井场、管沟、地基、路基开挖、土地平整及井场、地基、路基填筑等施工过程，遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸和仓储过程不可避免会产生一定的泄漏，产生扬尘污染；③灰土拌和、混凝土拌和加工都会产生扬尘和粉尘；④物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量尘土。
施工期扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。由于本工程的土方运输量较大，比较容易造成物料沿路撒落后风吹起尘，同时随着大型车辆的行驶和碾压，在工程区内和道路上较易带起扬尘，污染环境。因此必须做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。
工程施工在混合土工序阶段，灰土拌和、混凝土拌和是扬尘的主要来源。必须采取封闭作业或洒水措施，控制扬尘量。
（3）焊接废气
在设备、管道对接工序过程中产生少量打磨废气，间歇产生，焊接及打磨均处于空旷地带，自然扩散，对周围环境影响可接受。且施工期对环境造成的影响随着施工结束而消失。
（4）施工机械及运输车辆尾气影响分析
施工机械及运输车辆所排放的废气主要污染物为NOx、CO、SO2、THC等。在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。本工程所在区域扩散条件良好，施工机械及运输车辆产生的尾气很快被空气稀释，且大气污染物随钻井工程的结束而消失，井场进入采气阶段，区域空气环境质量将会有所改善。
[bookmark: _Toc27366]5.2.2 运营期环境空气影响分析
[bookmark: _Toc15280]5.2.2.1 区域地面污染气象特征分析
本工程核定的大气评价等级为三级，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求只分析常规地面气象资料统计特征量。本工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内。本次收集了轮台县常年的地面观测数据进行统计分析。
（1）风速
区域内近30年各月平均风速变化情况见表5.2-1，近30年各月平均风速变化曲线见图5.2-1。

图5.2-1      轮台县近30年各月平均风速变化曲线图
表5.2-1            轮台县近30年各月平均风速变化统计表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由表5.2-2可知，区域近30年平均风速为2.65m/s，5月份平均风速最大为3.6m/s，12月份平均风速最低，为1.7m/s。
（2）风向、风频
轮台县近30年平均各风向风频变化情况见表5.2-2，近30年风频玫瑰图见图5.2-2。
表5.2-2       轮台县近30年不同风向对应频率统计一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




图5.2-2   轮台县近30年风频玫瑰图
由表5.2-2分析可知，轮台县近30年连续三个风向角(NW-NNW-N)风频之和最大为33.99%，大于30%，因此气象资料统计结果显示该地区主导风向为NW-NNW-N。
[bookmark: _Toc13110][bookmark: _Toc119915021][bookmark: _Toc25408][bookmark: _Toc26658][bookmark: _Toc1523]5.2.2.2 环境空气影响分析
（1）污染源参数
运营期本项目产生的大气污染物主要为污泥储存棚储存油泥产生的的烃类无组织挥发和恶臭气体，恶臭气体主要为H2S和NH3。
根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，采用附录A推荐模型中估算模型，利用导则推荐模式分别计算最大地面浓度占标率。污染物排放参数见表5.2-3，估算模型参数见表5.2-4。
表5.2-3            无组织排放污染物参数表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表5.2-4     估算模型参数表
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（2）预测结果
本项目无组织排放估算结果见表5.2-5。
表5.2-5   本项目无组织废气污染物的占标率和落地浓度计算结果表

根据由表5.2-5预测结果可知：
①生产过程中无组织排放的污染物非甲烷总烃最大地面浓度点预测浓度0.8891μg/m3，占标率0.04%；氨最大地面浓度点预测浓度1.5166μg/m3，占标率0.76%；硫化氢最大地面浓度点预测浓度0.0178μg/m3，占标率0.18%。各污染物最大落地浓度占标率小于10%。
②无组织排放的污染物最大地面浓度在污染源下风94m，项目周边1km范围内没有居民等敏感目标，因此对大气环境影响不大。
③预测结果表明，本工程正常工况下排放的非甲烷总烃下风向最大落地地面浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求（4.0mg/m³）；氨和硫化氢下风向最大落地地面浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。
[bookmark: _Hlk69381772]5.2.2.3 大气污染物核算
本项目运行期大气污染物排放量见表5.2-6。
表5.2-6           本项目大气污染物排放量核算表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



建设项目大气环境影响评价自查表见表5.2-7。
表5.2-7大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（NMHC）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2022）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源
调查
	调查内容
	本工程正常排放源☑
本工程非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源☑

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS
□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他
☑

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本工程最大占标率≤100%□
	C本工程最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本工程最大占标率≤10%□
	C本工程最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本工程最大占标率≤30%□
	C本工程最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃）
	有组织废气监测□
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距厂界最远（0）m

	
	污染源
年排放量
	SO2：（）t/a
	NOx：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCs（0.015）t/a
H2S（0.0003）t/a
NH3（0.0255）t/a



[bookmark: _Toc29685]5.3 声环境影响分析与评价
5.3.1 施工期声环境影响分析
5.3.1.1 施工噪声贡献值
本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：
LP(r)=LP(r0)-20lg(r/ro)
式中：LP(r)——预测点处声压级，dB(A)；
      LP(r0)——参考位置ro处的声压级，dB(A)；
      r ——预测点距声源的距离，m；
      ro——参考位置距声源的距离，m。
利用上述公式，预测计算拟建项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表5.3-1。
表5.3-1    主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.3.1.2 影响分析
根据表5.3-1可知，各种施工机械噪声预测结果可以看出，在不采取减振降噪措施的情况下，土石方施工、道路工程和管线施工期间昼间距施工设备60m、夜间300m即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求；设备安装施工期间昼间距施工机械40m、夜间200m即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求。
[bookmark: _Hlk48604532]5.3.2 运营期声环境影响分析
[bookmark: _Hlk75422189]运营期主要噪声源为污泥处理站等，噪声值90~95dB（A）。
5.3.2.1 预测模式
a）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：



式中：—预测点处声压级，dB；

      —由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

      —几何发散引起的衰减，dB；

      —大气吸收引起的衰减，dB；

      —地面效应引起的衰减，dB；

—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

—其他多方面效应引起的衰减，dB。



式中：—预测点处声压级，dB；

      —参考位置r0处的声压级，dB；

—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

      —几何发散引起的衰减，dB；

      —大气吸收引起的衰减，dB；

—地面效应引起的衰减，dB；

—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

—其他多方面效应引起的衰减，dB。
b）预测点的A声级LA(r)可按下式计算：



式中：—距声源r处的A声级，dB(A)；

      —预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；
△Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB；
c)在只考虑几何发散衰减时按下式计算：



式中：—距声源r处的A声级，dB(A)；

      —参考位置r0处的A声级，dB(A)；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
d）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
e）噪声预测值计算


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值；
      Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
f）噪声预测点位
本评价预测噪声源对厂界四周噪声贡献值。
5.3.2.2 噪声源参数的确定
拟建项目噪声源噪声参数见表5.3-2。
表5.3-2      噪声源参数一览表(室内声源)
5.3.2.3 预测结果及评价
按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，拟建项目各噪声源对厂界的贡献值见表5.3-3。
表5.3-3        噪声预测结果一览表      单位：dB(A)
由表5.3-3可知，污泥处理站对厂界的噪声贡献值为47.6～49.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。
综上，拟建项目实施后不会对周边声环境产生明显影响。
5.3.2.4 声环境影响评价自查表
拟建项目声环境影响评价自查表见表5.3-4。
表5.3-4  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□          二级☑          三级□

	
	评价范围
	200m☑          大于200m□          小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑     地方标准□     国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑   现场实测加模型计算法□   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□     已有资料☑     研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑          其他□

	
	预测范围
	200m☑     大于200m□     小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑          不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□          不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：(  )
	监测点位数(  )
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑    不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“(  )”为内容填写项。


5.3.3 小结
综上所述，本项目开发建设区域声环境质量现状较好。施工期噪声源均为暂时性的，待施工结束后噪声影响也随之消失，并且项目评价范围内无声环境敏感目标，不会产生噪声扰民问题。运营期，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。
[bookmark: _Toc19968][bookmark: _Toc29437]5.4 地表水环境影响分析与评价
按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本工程地表水环境评价等级为三级B。重点论证项目废水综合利用不外排的可行性和可靠性。
5.4.1 施工期地表水影响分析
根据工程分析，施工期废水主要为生活污水和管道安装完后清管试压排放的少量废水以及。
（1）施工人员生活污水
根据工程分析，本项目施工期生活污水产生量为144m³，施工期施工营地依托钻井期营地，生活污水排入生活污水撬，定期拉运至轮一联合站生活基地处理，禁止运输途中随意倾倒，确保废水不外排，水污染控制和水环境影响减缓措施有效，对水环境的影响较小。
（2）管道试压废水
本项目新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS。根据工程分析，本项目管线的试压废水为8.3m³，主要污染物为SS。试压结束后的废水可用作场地降尘用水。
（3）晒水池上清液
晒水池内污水利用已建回收水泵输送至站内1#采出水处理站处理达标后回注，不外排。
综上，采取以上水污染控制和水环境影响减缓措施后，废水不外排，对水环境的影响较小。
5.4.2 运营期地表水影响分析
根据工程分析，运营期本工程不新增生活污水，废水污染源主要为污泥处理站脱出水58.5m³/d（约合2.1×104m³/a），依托轮一联1#采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后全部回注油层，不外排。
5.4.3 地表水环境影响小结
正常工况下，项目施工期和运营期的生产废水、生活污水、固废均妥善处置，不外排，且项目设置有完善的水污染防控体系，且项目区周边无地表水系，因此本项目建设对区域地表水环境质量影响很小。
5.4.4 地表水环境影响评价自查表
本项目地表水环境影响评价自查表见表5.4-1。
表5.4-1     本项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	轮南采油气管理区晒水池修复改造项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ；水文要素影响型 

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区；其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放；间接排放；其他
	水温；径流；水域面积

	
	影响因子
	持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他
	水温 ；水位(水深) ；流速 ；流量 ；其他 

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级；二级；三级A；三级B 
	一级 ；二级 ；三级 

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区(流)域环境质量改善目标 ； 替代消减源 

	
	水环境影响评价
	排放口混合去外满足水环境保护要求 
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 
满足水环境保护目标水域水环境质量要求
水环境控制单元或断面水质达标
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 
满足区(流)域环境质量改善目标要求 
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 
对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	(  /  )
	(  /  )
	(  /  )

	
	替代源排放量情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	(    )
	(    )
	(    )
	(    )
	(    )

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期(  )m3/s；鱼类繁殖期(  )m3/s；其他(  )m3/s
生态水位：一般水期(  )m3/s；鱼类繁殖期(  )m3/s；其他(  )m3/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动 ；自动 ；无检测 
	手动 ；自动 ；无检测

	
	
	监测点位
	(      )
	采出水污水处理站出水口

	
	
	监测因子
	(      )
	石油类、悬浮物、平均腐蚀率等

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受 ；不可以接受 ；

	注：“”为勾选项，可√；“(  )”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。


[bookmark: _Toc31183][bookmark: _Toc10578][bookmark: _Toc30519][bookmark: _Toc119915023][bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc2718]5.5 地下水环境影响分析与评价
5.5.1 评价区水文地质条件
（1）地下水埋藏、分布特征
本项目位于轮南油田内。主要地层为粉土、粉砂，含水层岩性为第四系洪冲积砂类土。该区赋存有潜水和承压水，属地下水迳流区和排泄区。根据区内地下水调查成果，评价区域潜水水位埋深约4.3m～12.62m，钻孔揭露的含水层厚度约13~21m，含水层岩性为第四系粉土、粉细砂；根据抽水试验成果，评价区内渗透系数0.03~0.37m/d，地下水径流缓慢。潜水蒸发作用强，潜水运移过程中逐渐矿化，该含水层薄，富水性弱，水质差，潜水水量不大。水流方向整体呈现西北往东南方向流，由于局部地势问题，水流方向局部有与整体流向略有不同。地下水的水力坡度为0.2‰～0.8‰。评价区水文地质图见图5.5-1，水文地质剖面图见图5.5-2。
第四系潜水层颗粒细小，新第三系裂隙空隙承压含水层岩性主要为新第三系上新统砂岩、粉砂岩、裂隙较发育，该含水层北部轮台沉积中心第四系巨厚含水层侧向潜流补给；该含水层水量中等-丰富，矿化度高，水质较差，某些超标项目经处理后，仅能用于油田注水。
（2）地下水的补给、径流、排泄
本项目所在区域地下水补给以迪那尔河、塔里木河水侧向渗透及洪水泛滥补给为主。地下水水力坡度不大，为0.2‰～0.4‰，地下水的径流方向与地层倾斜方向一致，由西北向东南缓慢径流。地下水的水平循环仅限于表层，30～60m以下地下水基本处于停滞状态，水质矿化度不断增高，形成咸水。表层潜水垂直循环比较强烈，洪水期塔里木河漫流，补给地下水，使水质变淡，水位上升。
地下水排泄方式主要为地面蒸发和植物蒸腾，但不同地段具有不同的排泄特点。洪泛区蒸发主要在枯水季节，河间地段则常年进行，枯水季节河道以水平排泄地下水为主。但深层地下水基本得不到补给和循环，径流和排泄处于停滞状态，属于高矿化度封闭型水，其矿化度高，许多地段可高达4×104mg/L，属难以利用的高矿化度地下水。
（3）地下水动态特征
根据收集搜集，区内地下水动态类型主要为水文型。地下水动态年内变化过程为：河漫滩从9月下旬开始退水，地下水位的上升趋势延续到11月中旬，之后转为缓慢下降。在此期间，河流水位也同时大幅度下降，随着冬季的结束及地面解冻，从2月底开始地下水位出现小幅回升，从4月中开始地下水位又开始平缓下降、一直持续到7月底，8月初到9月底水位呈缓慢上升。地下水的高水位期出现在10月底，低水位期在6月底。区内地下水水位下降的直接原因是塔河干流径流量减少，次要因素是地下水埋深浅、潜水的蒸发及蒸腾作用强烈。
表5.5-1  评价区潜水含水层水位监测结果一览表
（4）地下水水化学特征
根据水质监测结果，评价区地下水矿化度均大于1.0g/L，溶解性总固体整体偏高，为特硬水，局部地区为硬水。评价区地下水阴离子以Cl-，SO42-为主，阳离子以Na+为主，水化学类型主要以Cl·SO4-Na型和SO4·Cl—Na·Ca型，不能直接作为生活及农业用水。
（5）包气带调查
本项目在轮南油田区域内进行建设。根据区内勘察资料中，位于评价区内的SH7试验点的的渗水试验成果，评价区周边包气带的岩性为粉砂，粉土，代表性渗水试验点的垂向渗透系数39.72×10-4cm/s，大于10-4cm/s，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表6，项目区内包气带防污性能为“弱”。根据本项目区内包气带土壤环境质量调查结果表，包气带土壤中重金属、无机物及石油烃含量较低，土壤环境质量可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类标准限值，采样点包气带未受石油类污染。
（6）评价区地下水开发利用现状与规划
轮南处在人烟稀少的荒漠地带，没有定居的牧民，也没有进行农业开发，地方部门对地下水基本上没有开采利用。仅在近期石油勘探开发开采少量地下水作为工业用水。根据《塔里木河水资源合理开发利用及环境地质问题研究》中提到塔里木河冲积平原可供开采利用的地下水资源有限，不宜大量开采，只能在灌区或牧区为解决人畜饮用少量开采。为维护生态环境应把地下水资源视为保护对象。评价区内地下水水质较差。咸水作为区内地下水资源的背景资源，有资源丰富、开发成本低的特点。微咸水作为咸水的淡化水，其分布特征与区内故河道的规模、展布方向密切相关，一般呈条带状，具有埋藏浅、分布厚度小、分布不稳定、易变、易受外界影响的特点，其开采开发不易形成规模，有布井距离大、成井深度小、维护困难等特点。根据调查，本项目区处在人烟稀少的荒漠地带，没有定居的牧民，也没有进行农业开发，地方部门对区内地下水没有开采利用及规划。
（7）区域地下水污染源调查
评价区位于荒漠，在塔里木油田矿权范围内，除油田生产设施外，无其他污染源。根据区域地下水现状监测结果表明，各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。
5.5.2 施工期地下水环境影响分析
根据前文5.4.1节，施工期废水不外排。施工过程中产生的废水和固体废物均得到妥善处理。故施工期对地下水环境的影响很小。在严格执行环境保护措施的前提下，项目施工期废水不会对周围地下水环境产生明显影响。
5.5.3 运营期地下水环境影响分析
5.5.3.1 正常情况下地下水环境影响分析
（1）废水
运营期，废水污染源主要为生产废水。正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水循环利用不外排。且本项目地面均采取了防渗设计，厂区内道路均为柏油路面。在防渗系统正常运行的情况下，本项目生产废水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”
（2）油泥(砂)
本项目在生产过程中尽可能避免落地油的产生，落地油一旦产生须及时、彻底进行回收，在措施落实、管理到位的前提下，可最大限度减少落地油量，故落地油对开发区域地下水的影响很小。
[bookmark: _Hlk68167217]（3）输送管线
本项目输送管线是全封闭系统，集输管线采用柔性复合管，采取严格防腐防渗措施。正常状况下，输送、储存的介质不会与管线穿越区的地下水水体之间发生联系，不会对区域地下水环境产生污染影响。
综上，正常状况下，本项目在运营期，建设方严格按照拟定的环保措施进行的情况下，可对废水、固废进行妥善处置，对地下水环境的影响很小。
5.5.3.2 非正常情况地下水环境影响分析
（1）预测情景
本项目废水或污泥可能通过渗漏作用对装置区域地下水产生污染，是对区域内地下水产生污染的主要污染源。根据类比调查，无组织泄漏潜在区通常主要集中在装置区、管网接口等处，生产装置和管线维修时均有可能产生无组织排放。一般事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制；而长期较少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。本次预测分以下两种情景：
情景1：非正常工况下，如果污泥处理站内污泥或污水储存设备、输送管道等因长时间不检修，防渗层出现“跑、冒、滴、漏”等情况，渗漏污水穿透隔层，在地下水流的作用下，向四周扩散形成污染羽会对地水环境影响。
情景2：厂区内发生重大泄露事件等事故（污水储存设备泄露），由于工作人员发现事故到处理需要一定时间，而在这段时间污染物会经过破坏的部位进入地层及下水，可能对地下水造成污染。排放时间在时间尺度上设定为短时泄漏，泄漏时长按1d计。
本此预测主要预测“跑、冒、滴、漏” （情景1）情况和突发事故（情景2）两种工况。根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，说明污染物的影响程度。
（2）预测时间及范围
根据导则，地下水环境影响预测层位以潜水含水层或污染物直接进入的含水层为主，预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段,至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。
根据项目特点，本次评价预测层位为潜水含水层，预测时段为污染发生后100d、1000d、3650d。
评价区地下水流向受地形影响，总体由西北向东南径流。根据场区周边的地形地貌、水文特征、地质条件、水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，本次评价工作的预测范围与评价范围一致。
（3）预测因子
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设置预测因子相关要求，对每一类别中的各项因子采取标准指数法进行排序，分别取标准指数较大的因子作为预测因子。根据采出液污染物特征，本次选取石油类作为预测特征因子
（4）预测方法
[bookmark: _Hlk66289940]按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的规定，预测方法可以采用解析法进行，由于场区所在区域水文地质条件相对简单，可选择解析法进行预测。
（5）预测模型
[bookmark: OLE_LINK19]预测按最不利的情况设计情景，污染物泄漏直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染质浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。
在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，主要原因为：
①地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受到物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。
②此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。
③保守计算符合工程设计的理念。
项目区的地下水主要是从西北向东南方向流动，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可将情景一和情景二分别概化为一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界预测模型和一维短时泄露点源的水动力弥散问题。
情景一模型：
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情景二模型：
[image: wps2]
式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/l；
C0——注入的示踪剂浓度，mg/l；
u-水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲； 
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc(  )—余误差函数。
（6）预测参数
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。本次评价水文地质参数主要通过收集项目所在区域的成果资料及经验参数来确定。两种污染情景的源强数据分别通过工程分析及环境风险评价中源项分析予以确定。模型中所需参数及来源见表5.5-2。
表5.5-2 水质预测模型所需水文地质参数一览表
	序号
	参数符号
	参数名称
	参数数值
	数值来源

	1
	u
	水流速度
	0.016m/d
	地下水的平均实际流速u= KI /n，渗透系数参考地下水导则中附录B中细砂的渗透系数取10m/d；地下水的水力坡度为0.2‰～0.4‰，取最大值0.4‰。

	2
	DL
	纵向弥散系数
	0.16m2/d
	DL=aLu，aL为纵向弥散度。参考前人的研究成果，弥散度应介于1～10之间，按照最不利的评价原则，本次模拟取弥散度参数值取10。

	3
	n
	有效孔隙度
	25%
	依据《水文地质学基础》（王大纯），根据项目所在区域含水层特征，确定有效孔隙度n取25％。

	4
	t
	时间
	计算发生渗漏后100d、1000d、3650d后各预测点的浓度

	5
	C0
	污染物浓度
	考虑到石油类进入含水层后，只有变为可溶态才会随地下水迁移扩散，因此参照TPHCWG（1997）中关于石油类污染物的溶解度等相关文献，取18mg/L 为石油类可溶态污染物的最高浓度值，将其作为本次预测的源强。


（7）预测结果
①情景1预测结果
将以上确定的的参数代入模型，便可以求出不同时段，石油类污染物在泄露了不同天数（100d、1000d、3650d）时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。具体见表5.5-3、表5.5-4，图5.5-3。
表5.5-3 污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（情景1）
表5.5-4    预测结果统计表（情景1）

图5.5-3 发生长期泄露后石油类污染物浓度变化趋势图
[bookmark: _Hlk56547899]根据以上预测结果，非正常状况下，在本次设定的长期小流量泄漏情景下，石油类浓度在预测100d、1000d、3650d时地下水超标距离分别为19m、69m、157m，影响距离分别为21m、77m、173m，影响范围内无居民饮用水井等敏感点，在预测期间，随着距离的增加，污染物的浓度呈减小的趋势；随着泄漏时间的增加，污染因子的影响范围随着时间的推移逐步扩大。
②情景2预测结果
将参数代入模型，便可以求出不同时段，石油类在短时泄露后，不同天数（100d、1000d、3650d）时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。具体见表5.5-5，图5.5-4。
表5.5-5 污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（情景2）

图5.5-4  事故泄露后在不同时间时污染物的浓度分布图
根据以上预测结果，在本次设定的预测情形下：当泄露发生后，在预测期间，随着距离的增加，石油类在含水层中在水动力弥散作用下，沿地下水流向运移，污染物的浓度呈先增大后减小的趋势。由于项目区地下水循环条件较差，因此，泄露对地下水环境产生的影响也非常有限，属可接受范围内。
[bookmark: _Hlk53510326][bookmark: _Hlk66979331]综合情景1和情景2的预测结果，在本次评价预测情景下的影响区内无生活饮用水源井，无村庄及常住居民，不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标等，泄露对地下水环境产生的影响也非常有限。但非正常工况时下渗废水对该地区地下水存在潜在影响，故建设单位必须加强工程质量控制、施工期施工质量及运营期管理，做好各污水处理设施、污水管线的防渗和防漏处理，最大程度地确保高质量施工和运营期管理，加强设施的维护和管理，减少废水渗漏，落实地下水及土壤污染防控，采取分区防渗措施，并加强防渗措施的日常维护。
综上所述，在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制厂区污水的无组织泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区长期事故性排放点源的存在，本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；在非正常情况下，可将废水先排入事故池中暂存，待污水处理设施正常运转后进行处理，不会造成超标废水外排，污水池或排水管道发生泄漏现象时可能影响地下水水质，在落实源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应等措施后，项目的实施对地下水的影响属可接受范围。
5.5.5 地下水环境评价结论
本工程各阶段产生的废水不外排，工程在设计、施工和运行时，严把质量验收关，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成污水泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，尽量杜绝事故性排放源的存在，本工程对地下水环境的影响较小。
本次地下水评价，设置了项目非正常工况情景，结合评价区水文地质条件，进行了预测分析，结果显示：若发生非正常状况，污染物一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响，针对可能出现的情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。建设单位对地下水污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，落实相关保护措施的情况下，该项目对水环境的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc12086][bookmark: _Toc3626][bookmark: _Toc119915024][bookmark: _Toc23746][bookmark: _Toc23530]5.6 土壤环境影响分析
5.6.1 施工期土壤环境影响分析
（1）人为扰动对土壤的影响
油田开发过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是站场建设、管道敷设建设过程中，车辆行驶、机械施工碾压和踩踏破坏土壤结构。
在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）在地表上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化。油气开发工程占地开辟了土地利用的途径，站场和管道的施工场地等产生的这种影响非常轻微。
（2）站场建设
本工程开发建设期施工占地，将对地表土壤产生破坏性影响，如应急池等占地，以及堆积、挖掘、碾压、践踏等均改变原有的土壤结构。油油田施工期间，占地都将改变原有土壤的理化性质和土壤结构，使原有土壤结构和性状难以恢复。但是施工期对土壤的影响程度轻，影响特征是部分可逆，影响时间为短期。
（3）管线施工对土壤环境的影响
本工程管线施工作业带宽8m内的土壤均会受到严重扰动和破坏。在施工作业带以外的直接影响区域表现为施工活动中施工机械、车辆碾压、施工人员践踏等对土壤的扰动，改变土壤的紧密度和坚实度，可能造成土壤板结。由于植被被毁，土壤表面压实，土壤板结，通透性差，使土壤水量降低，同时加剧了土壤的蒸发作用，导致盐碱化加重。
（4）水土流失及沙化影响分析
油田工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖及破坏原地貌、地表土壤结构及植被。工程施工及占地呈线状分布，所造成的水土流失因管线所经过的区域不同而不同。施工期间，开挖管沟、土方排放、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。
施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使风蚀荒漠化的过程加剧，从而造成水土流失，严重时会导致沙化，这种影响在短时间内不会完全恢复；在地面构筑物建设中，最直接而且易引起水土流失的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。本工程地面建设的内容主要包括站场的建设、管线的敷设等，但场站硬化措施可有效防止风蚀造成水土流失，从而避免土地沙化。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。油田各种管道的敷设均采用明沟开挖方式，管沟开挖土方在管道一侧临时堆放。施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，即使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带，需要一个较长的恢复阶段。
综上所述，施工期对项目区土壤环境影响不大。
5.6.2 运营期土壤环境影响分析
（1）土壤影响分析
本项目土壤影响类型于途径见表5.6-1，影响因子见表5.6-2。
表5.6-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途经表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	
	√
	

	运营期
	
	√
	√
	

	退役期
	
	
	
	


①污染影响型
本项目按输水管线连接处破裂时，采出水中的石油烃可能会下渗到土壤中，造成一定的影响。因此本评价选取石油烃作为代表性污染物进行预测。本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表5.6-2。
表5.6-2       土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	特征因子
	备注

	管线连接处
	垂直入渗
	石油烃
	事故工况


②生态影响型
考虑最不利情况，管道破裂导致其中高含盐液体进入表层土壤中，造成土壤中盐分含量有一定程度的升高。本次评价选择盐分含量作为代表性因子进行预测。
表5.6-3     土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	特征因子
	备注

	输水管线
	漫流
	盐分含量
	事故工况


（2）污染影响型
1）正常状况下对土壤环境的影响分析
本项目污染土壤的途径主要为油气输送及处理过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响。本项目生产过程中液体物料配置过程中均为全密闭管路连接，不会出现溢出和泄露情况，实现可视可控，且在管线上做好标识，如若出现泄露等事故情况，可及时发现，及时处理。
2）非正常状况下对土壤环境的影响分析
①项目污废水产生情况
项目运行期最有可能对土壤环境造成影响的情况为采出水泄露，本次土壤预测考虑为石油类。
②土壤污染途径
污染物从污染源进入土壤所经过的路径称为土壤污染途径，土壤污染途径是多种多样的。根据工程分析，拟建项目可能对土壤造成污染的途径主要有：管线发生泄露对土壤造成的影响。
③主要评价因子
本次预测评价因子为石油类。
④类比分析
类比同类型管线事故泄漏情况，非正常情况下，表层土壤中石油烃类含量可达5000mg/kg。考虑持续注入非饱和带土层中10min、20min、1h、2h后，污染物在垂直方向上的超标扩散距离和包气带底部石油类浓度，详见表5.6-3。
表5.6-3 非正常情况下污染物在非饱和带中的超标扩散距离预测结果表
	污染物种类
	计算值
	污染物运移的超标扩散深度

	
	
	10min
	30min
	1h
	2h

	石油类
	影响深度（m）
	全部包气带深度
	全部包气带深度
	全部包气带深度
	全部包气带深度

	
	包气带底部石油类浓度（mg/L）
	515.1569
	769.3116
	875.3160
	942.9776


从上表中看出，原油发生泄露2h的情况下，随着时间的增加，污染物很快将非饱和带贯穿，包气带底部石油类浓度越来越大。
从土壤环境污染现状调查可知，在纵向上石油的渗透力随土质有很大的差别，质地越粗，下渗力越强。落地油一般富集在0-20cm的土层中，石油在土表的蒸发量与时间呈负指数相关，开始5h内石油蒸发强烈，24h后石油在土壤表面多呈粘稠状。落地油积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的呼吸作业和吸收作用。
（3）生态影响型
考虑事故状态下，输水管线破裂后，采出液进入表层土壤中，输水管线设置有压力和远传信号，当发生管道破裂时，可远程关闭站场，并在1h内排查到泄漏点并进行紧急封堵。初步估算，发生泄漏到封堵，预计从输水管线泄漏量为2.44m3。氯根在116725mg/L，则估算进入土壤中的盐分含量为=2.44×116725×58.5÷35.5=469333g。
本次预测采用HJ964-2018附录E.1.3中预测方法，预测公式如下：
(1)单位质量土壤中某种物质的增量
[image: ]
式中：△S-单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
Is-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
Ls-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
Rs-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb-表层土壤容重，kg/m3；
A-预测评价范围，m2；
D-表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
n-持续年份，a。
(2)单位质量土壤中某种物质的预测值
S=Sb+△S
S-单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；
Sb-单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg。
项目所处区域气候干燥，年降雨量较小，项目考虑最不利情况，Ls和Rs取值均为0，预测评价范围为以泄漏点为中心20m×20m范围，表层土壤容重根据区域土壤理化特性调查取值为1.4×103kg/m3，根据区域土壤盐分监测结果，单位质量土壤中盐分含量的现状值为282g/kg。预测年份为0.027a(10天)。
根据上述计算结果，在10天内，单位质量土壤中盐分含量的增量为0.11g/kg，叠加现状值后的预测值为282.11g/kg。
从预测结果可知，发生泄漏后，导致泄漏点周边区域土壤中盐分含量有所升高，但在发生泄漏后，油田公司会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理，且随着雨水淋溶，区域土壤中增加的盐分含量将逐渐降低直至恢复至平均水平。
运营期须定期检查管道的破损或破裂情况，若发现有破损或破裂部位须及时进行修补。故在项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。在工程做好防渗、定期监测、严格执行本次环评提出的污染防治措施的前提下本项目对土壤环境影响可接受。
综上，本项目采用密闭集输的生产方式，正常工况下无废水及固废等污染物外排，不会造成土壤环境污染。如果发生井喷及管线泄漏等事故，泄漏的原油会对土壤环境产生一定的影响，泄漏的石油覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响地表植被的生长。根据环境风险分析可知，本项目风险潜势很低，发生泄漏事故的可能性很小，在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程项目实施对土壤环境产生污染影响。
本项目土壤环境影响评价自查表，见表5.6-4。
表5.6-4  土壤环境影响评价自查表
	
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有 ☑
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地；未利用地
	土地利用
类型图

	
	占地规模
	（0.558）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（占用灌木林，属国家二级和地方级公益林）、方位（内）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降 □；地面漫流 ☑；垂直入渗；地下水位 □；其他（）
	

	
	全部污染物
	石油类
	

	
	特征因子
	石油烃
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类； Ⅱ类 □； Ⅲ类 □； Ⅳ类 □
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感□；不敏感☑
	

	
	评价工作等级
	一级；二级☑；三级 □
	

	现状调查内容
	资料收集
	a） ； b） ； c） ； d） □ 
	

	
	理化特性
	
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位
布置图

	
	
	表层样点数
	3
	4
	20cm
	

	
	
	柱状样点数
	3
	/
	0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）基本项目45项和pH、土壤盐分、石油烃；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）基本项目8项和pH、石油烃、土壤盐分
	

	现状评价
	评价因子
	石油烃等
	

	
	评价标准
	GB 15618；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他
	

	
	现状评价结论
	土壤中各项监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018) 筛选值标准要求
	

	影响预测
	预测因子
	石油烃
	

	
	预测方法
	附录 E□；附录 F□；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（）影响程度（）
	

	
	预测结论
	达标结论： a）□； b） □； c）
不达标结论： a） □； b） □
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控 ；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	轮南采油气管理区内
	石油烃
	1次/5年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	项目区占地范围主要土壤类型是盐碱地和坑塘水面。油田开发对土壤影响，呈点块状（如站场等）和线状（如集输管线）分布，影响范围明确。本项目在施工期对土壤环境影响较大，运行期一般影响较小。
	

	注 1： “□”为勾选项，可 √； “（） ”为内容填写项； “备注 ”为其他补充内容。注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。



[bookmark: _Toc18970][bookmark: _Toc14576]5.7 固体废物影响分析
5.7.1 施工期固体废物影响
本项目施工固废主要有：废弃焊接材料、废弃包装材料等施工废料、生活垃圾和含油污泥。
由工程分析可知，施工废料尽可能综合利用，不能利用部分由施工方统一清运处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集后由依托轮南固废填埋场处理。施工期产生的危险废物为晒水池内剩余含油污泥，危险废物编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08。根据建设单位提供的资料，剩余含油污泥约2×104m3，含有污泥交由有资质的单位进行处置。
5.5.2运营期固体废物影响
5.5.2.1危险废物产生种类及数量
本项目运营期产生的危险废物主要是清管作业产生的清管废渣，其危险废物编号为HW08（危险废物代码251-001-08）和污泥处理站产生的脱水污泥，其危险废物编号为HW08（危险废物代码900-210-08），暂存后定期交有资质单位处理。
收集、贮存、运输应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》中的相关要求收集、贮存、运输。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物类别、主要成份及污染防治措施见表5.5-1。
表5.5-1    运营期危险废物产生、处置及防治措施情况一览表
	危险废物名称
	危险
废物
类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	清管废渣
	HW08
	251-001-08
	0.0019t/a
	定期清管
	固态
	油类物质、铁锈
	油类
物质
	间歇
	T
	委托有相应资质的单位进行处置。

	脱水污泥
	HW08
	900-210-08
	8.8×104m3/a
	污泥处理站、泥沙
	固态
	油类物质
	油类物质
	间歇，不固定
	T，I
	



5.5.2.2 危险废物环境影响分析
①危废收集过程影响分析
本项目产生的危废按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行收集、运输，并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物在按照规范要求进行收集的情况下，对环境的影响很小。
②危废运输过程影响分析
拟建工程产生的危险废物委托有危险废物运输资质的单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。
综上，本项目产生的危险废物收集、转移、运输过程中按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行运输、处置，对环境的影响很小。
5.5.3固废环境影响评价小结
本项目施工期和运营期产生的固体废物能够通过有效的途径得到较好的处置，对评价区环境影响较小。


[bookmark: _Toc15891][bookmark: _Toc13051][bookmark: _Toc119915027][bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc18270][bookmark: _Toc7587]6 环境保护措施及可行性论证
本工程实施过程中，会对评价区内的水环境、环境空气、土壤环境等造成不同程度的影响。本章分别对项目在施工期、运营期和退役期拟采取的措施及各专题评价提出的措施进行分析和论证。
[bookmark: _Toc11304][bookmark: _Toc420492420][bookmark: _Toc508291899]6.1 施工期环境保护措施
6.1.1 生态环境影响减缓措施及可行性论证
6.1.1.1 管线工程生态保护措施
[bookmark: _Hlk512374187]（1）本项目站位管线工程占地均为临时占地，新增占地均为盐碱地，对项目涉及的临时占地进行合理规划，严格控制盐碱地的占地范围，尽量避让荒漠植被较多的区域，车辆行进主要依托轮一联周边已建油田道路，对占地范围外的区域尤其是北侧和东侧的区域严禁机械及车辆随意进入、占用，禁止乱轧乱碾荒漠植被，避免破坏自然植被，造成土地松动。
（2）本项目站外新增占地主要为盐碱地，临时占用及补偿应按照轮台县及巴音郭楞蒙古自治州自然资源部门有关工程征地及补偿要求进行，由自然资源部门许可占地后方可开工建设。
（3）管线施工时应根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。施工过程中施工人员、施工机械、挖方应尽量布置在靠近轮一联一侧。管沟回填后多余的土方禁止大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，避免形成汇水环境，防止水土流失。
（4）施工期充分利用现有油田已有道路，尽可能减少道路临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械在不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得在项目区北侧等项目范围外随意取弃土。
（5）加强施工管理，杜绝固废乱堆乱放的现象，避免施工固废等对自然植被及土壤造成不良影响。
（6）项目区野生动物主要以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主，加强野生动物保护，不得恶意驱赶，加强对施工人员的宣传教育，禁止捕杀野生动物。
（7）及时清理施工现场，不得压盖荒漠植被，做到“工完、料净、场地清”。项目结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。
6.1.1.2 对野生动植物的生态保护措施
（1）合理选择管线走向，应避开植被茂盛的区段，尽量避免砍伐垂枝柽柳、盐穗木等荒漠植物；管线敷设尽量取直，考虑管线距离最短。
（2）管线施工应严格限定施工范围，确定作业路线，不得随意改线。管线施工若遇到保护植物应当采取避让的措施，若无法进行避让，需对保护植物进行移植保护。
（3）管线施工范围应严格限制在临时占地范围内。施工机械和车辆应严格按规定在设计场地及便道上作业和行驶，防止扩大对土壤和植被的破坏范围。在保证顺利施工的前提下，应尽可能缩小施工作业宽度，以减少临时占地影响，将施工期对环境不利影响降到最低限度。
（4）尽量依托现有油田道路，施工区域道路设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（5）注意施工后的地表修复，管道回填时，应注意尽量恢复原有紧实度，或留足适宜的堆积层，防止因降水造成地表下陷形成积水洼地。管道回填后应注意恢复原有地表的平整度。
（6）项目建设选址尽量少占植被茂密的地块，若施工工程中发现保护植物，须报当地林草部门后优先采取避让措施，无法进行避让的，需按林草部门要求对保护植物进行移植保护。
6.1.1.3 防沙治沙措施
根据《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年修正本）和《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。本项目环评对针对土地沙化现状、分析了项目实施对周边沙化土地的影响、提出了土地沙化防治措施，详见本项目与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》的符合性分析。
环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。本项目在建设过程中执行以下防沙治沙措施：
（1）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。严格遵守气田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆及勘探车辆在规定路线范围内行使，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动。
（2）本项目站外新增总占地面积为0.74hm2，其中临时占地0.44hm2，永久占地0.3hm2。临时占地应在满足施工要求的前提下进行适当的调整，以减少占地；永久占地为新建应急池，均在待拆除的晒水池范围内。
（3）优化施工组织，缩短施工时间，管线施工作业时应分段作业，避免在大风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。
（4）粉状材料及临时土方等在站场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。
（5）施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响。
（6）在施工过程中发现土地发生沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。
（7）严禁在沙化土地上随意砍挖灌木及其他固沙植物和从事其他破坏植被的活动。
（8）提倡节约用水，确保区域植被保护的生态用水需求。
（9）严禁砍伐在荒漠植被更新困难地带的防风固沙植被。
（10）可在施工结束后施工扰动区域进行抚育、复壮、补植等活动，改善和提高恢复区域的生态功能。
（11）采取必要的防护措施，先治理后利用，防止加重土地沙化。
（12）加强荒漠植被保护，保护区域生物多样性。
（13）鼓励建设单位和个人自愿捐资或者以其他形式开展公益性治沙活动，县级以上人民政府或者有关行政主管部门，应当为公益性治沙活动无偿提供治理地点和实用技术服务。
6.1.1.4 水土流失防治措施
根据水土保持防治分区，在现场调查基础上，针对本项目施工建设活动引发水土流失的特点和造成危害程度，采取有效的防治措施，合理安排施工进度，按照与主体工程相衔接的原则，对不同区域新增水土流失部位进行对位治理，通过分析评价主体工程已经实施的措施、存在问题等，优化并补充完善工程防治措施、临时防护措施，形成一个综合防治措施体系（本方案不涉及植物措施）。
（1）轮一联内
在轮一联内施工活动主要表现在由于场地平整及管线铺设，扰动原地貌，增加了施工区的水土流失强度。主体设计已有砾石压盖措施，方案补充场地平整、彩条旗拦挡和洒水降尘等措施。
（2）轮一联外
在轮一联外管道施工主要是管沟开挖及管道施工对地面的破坏，主体设计未采取防护措施，方案补充场地平整、彩条旗拦挡、防尘网苫盖和洒水降尘措施。
通过采取以上措施，项目施工期对生态环境的影响可以降到最低，施工期生态环境保护措施可行。
6.1.2 大气污染防治措施
本工程在施工期对环境空气的影响主要为地面工程建设过程中可能产生扬尘，如细小的建筑材料的飞扬，或土壤被扰动后导致的尘土飞扬；在设备、管道对接工序过程中产生少量焊接打磨废气；施工机械及运输车辆产生的燃油废气等，本次提出以下大气污染防治措施：
（1）场地平整时，禁止利用挖掘机进行抛洒土石方作业，定期洒水，作业面要保持一定湿度。
（2）避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。
（3）施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）。
（4）合理规划、选择最短的运输路线，充分利用油气田现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。
（5）合理规划临时占地，控制临时占地范围，对工作区域外的场地严禁机械及车辆进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动。
（6）管沟开挖深度不宜过深，及时开挖，及时回填，遇大风天气应停止土方作业。
（7）加强对施工机械、车辆的维修保养，选用轻质柴油燃料，并加强管理维护，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。
（8）加强施工场地环境管理，提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。
（9）施工场地内严禁燃烧可能产生严重烟雾或刺鼻臭味的材料。
以上施工期大气污染防治措施，简单可行，具有可操作性，影响能够减缓到可以接受的程度，以上措施是可行的。
6.1.3 废水污染防治措施
（1）生活污水由生活污水撬收集，拉运至轮南采油气管理区公寓生活污水处理装置处理。
（2）管线试压废水属于清净废水，试压完成后用于场地降尘用水，不外排。
（3）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，施工机械检修期间，地面应铺设塑料布，及时回收废机油，防止废油落地，污染土壤和地下水。
（4）对运输车辆加强管理，制定合理运输路线；对运输容器定期维修，避免运输过程中遗撒泄漏，造成污染事故。
（5）管道应埋设于最大冻土深度以下且应有足够的埋设深度。
（6）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。
（7）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、沉淀处理，用于道路的洒水降尘。
综上，正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取上述措施后可有效减缓水环境影响，措施可行。
6.1.4 固体废物污染防治措施
施工废料尽可能综合利用，不能利用部分由施工方统一清运处置。施工人员产生的生活垃圾收集后由依托轮南固废填埋场处理。
本项目所在区域为油田开发成熟区域，依托设施完备，项目采取的固废污染防治措施可行。
6.1.5 噪声防治措施
施工期主要噪声为施工机械设备运转噪声和大量的施工车辆行驶产生的交通噪声。
（1）施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使本项目在施工期造成的噪声污染降到最低。
（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。
（3）加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
本项目建设期环境保护措施切实可行，对周围环境实施了有效的保护
6.1.6 土壤污染防治措施
（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。 
（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。
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6.2.1 生态环境保护措施
（1）监督和管理措施
①针对本项目的建设，塔里木油田分公司负责项目建设及运营期间对生态环境的保护工作，落实本项目环保措施的实施并与各施工单位签定详细的环境保护协议，明确各方的责任以及奖惩规定。
②选择信誉良好、素质较高的施工队伍，保证工程建设的质量，避免因质量问题对环境带来不利影响；同时，通过培训和发放宣传手册强化施工人员的环境保护意识，明确施工人员的行为和奖惩制度。
③针对已经发生的破坏生态环境的问题必须认真、及时的解决，并对正在和即将建设的工程提出具体、可行的整改和防治措施。
（2）运营期生态保护措施
项目实施后，运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主，同时需处理施工期遗留问题。
①在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线。对于事故情况下造成的油外泄事故一要做好防火，二要及时控制扩散面积并回收外泄油。
②定时巡查站场及管线等，及时清理含油污泥。
③及时做好站场清理平整工作，填平、覆土、压实。
④站场、管线施工完毕，进行施工迹地的恢复和平整，站场周围及管道两侧砾石覆盖等生态恢复措施。
通过采取以上措施，临时占地可得到及时恢复，项目运营期对生态环境的影响可以降到最低，运营期生态环境保护措施可行。
（3）生态恢复措施
1）生态环境保护与恢复治理的一般要求
本项目生态环境保护与恢复治理方案需遵循以下要求：
采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏
和环境污染。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。
2）生态恢复治理范围
本项目轮一联东侧新建站外管线，并且拆除现有5座晒水池，项目施工生态扰动范围主要为站外管线段和池体拆除区域，需对其进行生态环境恢复治理。
3）生态恢复治理措施
管道施工作业带宽度控制作业带范围内，施工人员、施工机械、挖方应尽量布置在靠近轮一联的一侧。施工过程中保护土壤成分和结构，在管线敷设过程中，分层回填管沟，覆土压实，管沟回填后多余土方应作为管廊覆土，不得随意丢弃。施工结束后重点对项目区北侧及池体拆除恢复区域地表进行清理、平整并播撒垂枝柽柳、盐穗木等当地的草籽，对荒漠植被进行辅助恢复。
4）植被恢复措施及恢复要求
项目施工结束后，站外草地按照自然资源部门、林草部门、生态环境部门的相关要求进行恢复，恢复后的草地植被覆盖度不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应于原有类型相似，并与周边自然景观协调，尽量使用垂枝柽柳、盐穗木等当地物种进行植被恢复，不得使用外来有害物种进行植被恢复。
6.2.2 废气污染防治措施
本项目运营期的废气排放主要为无组织排放非甲烷总烃和恶臭气体，针对以上污染源，采取以下大气污染治理措施：
（1）采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，机泵采用无泄漏屏蔽泵。
（2）定期对设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。
（3）为减轻管输过程中无组织排放，采用密闭流程，一旦发生泄漏事故，紧急切断生产流程，从而最大限度地减少无组织排放量。定期对设备和管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患。
（4）加强污泥处理站操作管理，尽量减少污泥在储存棚内的储存量和存放时间，及时外运；做好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。
（5）加强运行操作管理，定期进行环境监测，发现异常及时采取补救措施。
（6）对油泥的储存、运输和处理处置过程进行严格管理。在油泥运输中必须设置专用封闭车，运输时段安排在非高峰期，使运输过程中对环境的影响减少到最低限度。
（7）在日常生产过程中，加强例行监测，确保厂界非甲烷总烃浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求（4.0mg/m³），氨和硫化氢下风向最大落地地面浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。
综上，本项目采取的废气污染防治措施可行。
6.2.3 废水污染防治措施
本项目生产运营期产生的废水主要包括污泥脱出水。依托轮一联1#采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后全部回注油层，不外排。采取的废水污染防治措施可行。
6.2.4 噪声污染防治措施
（1）对噪声源强度较大的设备进行减噪处理，根据各种设备类型所产生噪声的特性，采用不同的控制手段。
（2）选用低噪声设备、各类泵等，设备采取基础减振降噪措施，降低振动强度。
（3）加强管理，文明生产，加强设备维护和维修工作，合理安排非连续性生产设备运行及交通运输，保证厂界噪声达标。
6.2.5 固体废物污染防治措施
6.2.5.1 固体废物产生及处置情况
（1）危险废物
根据《国家危险废物名录(2021年版)》(部令第15号)，本项目运营期产生的危险废物主要为废机油。
本项目危险废物产生情况及危险特性见表6.2-3。
表6.2-3      危险废物情况一览表
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	危险
废物
类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	清管废渣
	HW08
	251-001-08
	0.0019t/a
	定期清管
	固态
	油类物质、铁锈
	油类
物质
	间歇
	T
	委托有相应资质的单位进行处置。

	脱水污泥
	HW08
	900-210-08
	8.8×104m3/a
	污泥处理站、泥沙
	固态
	油类物质
	油类物质
	间歇，不固定
	T，I
	


6.2.5.2 危险废物处置措施可行性分析
危险废物由相应有资质的单位进行无害化处理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》中的相关要求收集、贮存、运输。
①危险废物收集措施及可行性分析
本项目建成运行后，轮一联合站应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ2025-2012)、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》相关要求对含油废物进行收集和管理。危险废物桶装收集后由有危废处置资质单位运输、处置。
收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显的表明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整翔实。具体要求如下：
a．危险废物标签规格颜色说明：规格：正方形，40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。
b．危险废物类别：按危险废物种类选择。
c．材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。
d、装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间。
②危废运输依托可行性分析
本项目产生的危险废物委托有危险废物运输资质的单位采用专用运输车辆进行运输，按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。并严格按照《危险废物转移管理办法》，实施危险废物转移联单管理制度。
③危废处置依托可行性分析
本项目清管废渣属于《国家危险废物名录(2021年版)》(部令第15号)中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，其废物代码为HW08（251-001-08），产生量为0.0019t/a；脱水污泥属于《国家危险废物名录(2021年版)》(部令第15号)中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，其废物代码,为HW08（900-210-08），产生量为8.8×104m3/a，委托有相应资质的单位进行处置。
本项目危险废物依托处置是可行的。
6.2.6 土壤污染防治措施
（1）源头控制
定期检修维护站场压力、流量传感器；定期派人检查，防止采出液泄露；选用耐腐蚀性能好、抗老化性能、耐热性能好、抗冻性能好、耐磨性能好的管材作为集输管线，管线工程按照一定比例设置截断阀；通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。加强站场及管线巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成原油进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地油，受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置，降低对土壤环境质量的影响程度。
（2）过程防控措施
巡检车辆严格按照油田巡检路线行驶，不得因乱碾乱压破坏土壤结构。严格执行地下水章节分区防控措施要求。防渗措施的设计，使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。
（3）跟踪监测
制定跟踪监测计划，发生事故泄露时对井口区及集输管线铺设范围可能影响区域进行跟踪监测。
6.2.7 地下水环境保护措施与对策
地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及地下水导则的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
基于前文的地下水环境影响分析，拟建项目在正常工况下，对当地地下水环境影响小；在非正常工况下，对当地地下水环境构成潜在威胁，可能会对地下水水质产生不良影响。因此，为确保当地地下水环境安全，需采取一些保护管理措施。
为有效保护拟建项目区的地下水环境，除了按项目可研报告中设计的方案处理各类废水，还需要建设地下水跟踪监测方案和定期信息公开。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施。
6.2.7.1 源头控制措施
选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对井场、管道的装置等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故，尽量减少地下水污染。
①管线、装置安装前，加强对管材和焊接质量的检查，防止因管材质量及焊接缺陷造成泄漏事故的发生。选择有经验的单位进行施工，加强施工过程监理，确保施工质量。在投入使用前采取试压和探伤检测管道的密闭性。
②输送管道采用地下敷设，管沟上设活动观察顶盖，以便出现泄漏问题及时观察、解决，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。在管线的敷设线路上应设置标识。减轻管道的内外腐蚀，定期检测管道、罐体的内外腐蚀情况，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。
③对输送管道、阀门等各装置进行严格检查，按规定定期进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，有质量问题的及时更换，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。
④加强自动控制系统管理和控制，严格控制压力平衡，对管线的运行情况的实时监控。通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，一旦管道发生泄漏事故，当检测到压力降速率超过限值时，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量，启动应急预案。
⑤加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。
6.2.7.2 分区防渗措施
对站区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），分区防控措施应满足以下要求：
①已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB 16889、GB18597、GB 18598、GB18599、GB/T50934等。
②未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。
油气开采行业未颁布防渗技术规范，本项目主要构筑物的水平防渗技术要求主要根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）“11.2.2 分区防控措施”中表5污染控制难易程度分级参照表、表6天然包气带防污性能分级参照表、表7地下水污染防渗分区参照表，本工程包气带厚度大于1m，故包气带岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，连续、稳定分布，垂直渗透系数大于10-4cm/s，包气带岩土的防污性能按“弱”；根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产设施的构建方式，结合总平面布置情况，可将本项目运营期各区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。本项目分区防渗方案见表6.3-7、图6.3-1。
表6.3-4      污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理


表6.3-5       天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。
岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件


表6.3-6      地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中—强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易—难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中—强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中—强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


表6.3-7    分区防渗建议一览表
	时段/位置
	防渗分区
	防渗要求

	营运期/站场
	重点防渗区
	污泥储存棚、应急事故池
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	一般防渗区
	加药装置集装箱撬、脱出水回收泵棚、污泥脱水装置集装箱撬、污泥浓缩罐、提升泵、外输泵基座
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	简单防渗区
	厂区道路
	一般地面硬化




图 6.3-4   污泥处理区防渗分区图
6.2.7.3 地下水环境监测与管理
根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中“11.3.2.1跟踪监测点数量要求b)二级评价的建设项目，一般不少于3个。本项目地下水监测计划见表6.3-8。
表6.3-8地下水监测点布控一览表
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向轮南采油气管理区安全环保科汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
为保证地下水监测工作有序运行，须明确职责、制定相关规定进行管理；具体管理措施和技术措施如下：
①管理措施
1）预防地下水污染的管理工作是生态环境管理部门的职责之一，油田公司环境保护管理部门应指派专人负责预防地下水污染的管理工作；
2）建设单位应委托具有监测资质的单位按时、按质、按量完成地下水监测工作，并按要求分析整理原始资料、编写监测报告；
3）建立与工程区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统；
4）按突发事故的性质、类型、影响范围、后果严重性分等级制订相应的应急预案，在制定预案时要根据环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，并组织有关部门、人员进行适时演练、不断补充完善预案内容。
②技术措施
1）定期对法兰、阀门、管道等进行检查。
2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通吿相关部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况。具体内容如下：了解全井场、站场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因；加大监测密度，如监测频率临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。
6.2.7.4 地下水污染应急预案及处理
（1）应急预案内容
在制定试采点安全管理体制的基础上，制订地下水污染事故应急措施，并应与其它类型事故的应急预案相协调，并纳入到轮南采油气管理区应急预案中。地下水应急预案的具体内容如下：
①应急预案的日常协调和指挥机构；
②各部门在应急预案中的职责和分工；
③确定地下水环境保护目标和对目标采取的紧急处置措施，评估潜在污染可能性；
④特大事故应急救援组织状况、人员和装备情况，平常的训练和演习。
（2）污染事故处理
在发现异常或者事故状态下，建议采取如下污染治理措施。
①如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
②一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。
③查明并切断污染源。
④探明地下水污染深度、范围和污染程度。
⑤依据探明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽工作。
⑥依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。可采用阻断污染物向周边环境迁移扩散的技术，如泥浆墙、灌浆墙、土工膜阻断、板桩、原位土壤搅拌阻断、可渗透反应墙等，通过在污染源周围构筑低渗透屏障，来隔离污染物，同时操控地下水的流场。
⑦将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。
⑧当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。
⑨对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
综上，本项目采取的地下水污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc5420][bookmark: _Toc3078]6.3 环境影响经济损益分析
一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。
6.3.1 环保投资分析
本项目总投资为3737.71万元，其中环保投资131万元，占总投资3.5%。估算见表6.3-1。
[bookmark: _Hlk69398410]表6.3-1             主要环保投资估算
	类别
	污染源
	环保措施
	治理效果
	投资
(万元)

	废气
	施工扬尘
	临时抑尘覆盖物(草包、帆布等)、洒水（防尘、洒水等）
	/
	11

	
	无组织排放
	装置做好日常维护，做好密闭措施
	非甲烷总烃
≤4.0mg/m3；
	10

	噪声
	设备噪声
	选择低噪声设备、加强设备维护，基础减振
	场界：
昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)
	5

	固体废物
	地面工程施工
	施工期固废清运、处置
	妥善处理
	5

	
	含油污泥、清管废渣
	含油污泥、清管废渣交由有资质的单位处置。
	妥善处理
	30

	生态
	临时占地
	施工结束后进行场地平整；控制施工作业带宽度；水土保持措施、防沙治沙等
	施工结束后场地平整
	20

	环境风险管理
	环境风险
防范措施
	地上管道涂刷相应识别色、消防器材、警戒标语标牌、设置可燃气体检测报警仪、硫化氢检测报警仪等防范设施
	风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置
	10

	
	应急预案
	根据管线泄漏应急处理经验，完善现有突发环境事件应急预案
	修改完善，并定期演练
	10

	废水处理
	施工废水、生产废水、生活污水
	经轮一联1#采出水处理系统处理达标后全部回注油层，不外排
	施工废水、生活污水不外排
	10

	地下水、土壤
	重点防渗区
	污泥储存棚、应急事故池
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	渗透系数小于1.0×10-7cm/s
	10

	
	一般防渗区
	加药装置集装箱撬、脱出水回收泵棚、污泥脱水装置集装箱撬、污泥浓缩罐、提升泵、外输泵基座
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	渗透系数小于1.0×10-7cm/s
	

	
	简单防渗区
	厂区道路
	实施地面硬化
	地面硬化
	

	环境管理
	环境影响评价、环境保护竣工验收、运营期环境监测
	5

	
	环保培训，演练
	5

	环保投资合计
	131


6.3.2 环境效益、社会效益分析
6.3.2.1 环境效益分析
施工期环境效益分析，油田开发建设对环境造成的直接影响主要表现在：
（1）项目占地造成的环境损失；
（2）突发事故状态污染物对土壤、植被的污染造成的环境损失；
（3）其他环境损失。
项目占地主要为管道占地等。
本项目建设对项目区域直接影响是生态影响，包括植被破坏后由于地表裸露导致水土流失和土壤环境质量下降。但在加强施工管理和采取生态恢复等措施后，施工影响是可以接受的。在正常情况下，基本上不会对周围环境产生影响。但在事故状态下，将对项目区生态环境和地下水环境产生影响。由于事故程度不同，对环境造成的损失也不同，损失量的估算只能在事故发生后通过各项补偿费用来体现。
6.3.2.2 社会效益分析
本项目开发的社会效益主要体现在油田开发对当地工业和经济的发展具有明显的促进作用，能够带动一批相关工业、第三产业的发展，给当地经济发展注入新的活力。
同时，油田的建设有利于改善当地的燃料和能源结构，提高居民的生活水平，促进当地经济发展和生态环境保护。


[bookmark: _Toc7188][bookmark: _Toc26872]7 环境风险评价
[bookmark: _Toc9067][bookmark: _Toc420492385]7.1 评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目施工期、运营期的输送介质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。
本项目运营期输水管线可能发生破损造成含石油类的废水泄漏，对土壤及地下水环境产生影响，见5.5.3.2非正常工况地下水环境影响分析和5.6.2非正常工况下对土壤环境影响的分析，本次对可能存在的环境风险进行简单分析。
[bookmark: _Toc22972][bookmark: _Hlk69381927]7.2 环境敏感目标概况
现场踏勘结果表明，本工程不占用自然保护区、水源保护区、文物保护单位等其它特殊敏感目标。保护目标主要为评价范围内的居民区、植被和保护动物等。见表2.6-1。
[bookmark: _Toc12352]7.3 环境风险识别
7.3.1 危险物质风险识别
本工程不涉及危险物质。
7.3.2 管道危险性识别
管道输送是一种安全可行的输送方式，但存在于环境中的管道会受到各种环境因素的作用，同时管道本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在着缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的采出水泄漏，直接污染周围土壤，还可能对区域地下水造成污染。
7.3.3 可能影响环境的途径
通过分析本工程可能发生的环境风险为管线发生破损造成回注水泄漏，会污染土壤和地下水，影响植被生长。泄漏污水有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水。本项目可能发生的风险事故类型一览表详见表7.3-1。
表7.3-1  事故风险类型、来源及危害识别一览表
	功能单元
	事故类型
	事故原因
	事故后果
	环境影响途径

	输水管线
	泄漏
	阀门泄漏，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致含油废水泄漏
	含油废水污染土壤、地下水
	土壤、地下水

	排泥管线
	泄漏
	阀门泄漏，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致含油污泥泄漏
	含油污泥污染土壤
	土壤


[bookmark: _Toc250]7.4 环境风险分析
本工程建成投产后，正常状态下无废水直接外排；非正常状态下，采出水或者污泥中的少量石油类会对土壤产生一定影响，在下渗过程中受包气带的吸附作用影响，还可能会对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、管道腐蚀老化破损造成含油废水泄漏。因此在事故下造成含油废水泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可接受。
7.4.1 对土壤环境的影响分析
本项目采出水中含有少量含油废水，泄漏的少量含油废水可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的石油类如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响荒漠植被的生长，并可影响局部的生态环境。
运营期输水管线破裂，应将能回收的采出水收集后返回采出水处理系统继续处理，对于受污染的土壤应集中收集后交由有相应处置资质的单位进行处理。
综上所述，本工程运营期发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。
7.4.2 对地下水的环境影响分析
管道敷设在地表以下，运营期在正常情况下对地下水无影响，只有在发生事故时才可能影响到地下水。管道发生事故时，采出水中的少量石油类泄漏能否对地下水环境产生影响，取决于石油类污染物在土壤中的迁移转化、地面污染程度以及泄漏点的地质构造。
发生泄漏事故后，若及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。故在正常工况下，加强检修力度，发生泄漏事故及时找到泄漏点，及时维修，并将受污染的土壤全部集中收集，交由有资质的单位进行处理，污染物从源头和末端均得到控制，阻断了污染地下水的通道，污染物不会渗入地下污染地下水体。
当泄漏事故不可控时，泄漏的油类经土层渗漏，通过包气带进入含水层。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳占林文）中结论：风沙土尽管颗粒较粗、结构较松散、孔隙比较大，但对石油类物质的截留作用是非常显著的，石油类物质很难在土壤剖面中随水下渗迁移，基本上被截留在0cm～10cm或0cm～20cm表层土壤中，其中表层0cm～5cm土壤截留了90%以上的泄漏原油。因此，即使发生输水管线泄漏事故，做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏回注水、被污染的土壤，不会对地下水体环境质量产生大的影响。
7.4.3 对植被的影响
输水管线泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏回注水中少量石油类物质直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是少量石油类物质污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的回注水中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。本工程区域内植被量很小，输水管线中石油类的含量也很低，因此发生事故后，及时采取相应的措施，基本不会对周围植被产生明显影响。
[bookmark: _Toc420492389][bookmark: _Toc4074]7.5 环境风险防范措施及应急预案
7.5.1 管线事故风险预防措施
（1）严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。
管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查．严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
（2）在管线的敷设线路上应设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。
（3）按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止含油废水泄漏事故的发生。
（4）加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。
（5）完善站场内的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。
（6）在运营期间，严格控制输送介质的性质，定期洗井，排除管内的污物，以减轻管道内腐蚀、堵塞；定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时含油废水的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。
（7）定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。
（8）严禁在管线两侧各50m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物。
（9）加强对管线沿线重点敏感地段的环保管理，定期进行环境监测。
（10）建立腐蚀监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。
7.5.2 重视和加强管理
除采取上述安全预防措施外，还应通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。
（1）对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断。
（2）加强各级干部、职工风险意识和环境意识教育，增强安全、环保意识。建立健全各种规章制度、规程，使制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。
（3）经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作，遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。
7.5.3 危险废物运输环境风险防范措施
本项目施工期产生的晒水池底泥以及运营期产生的污泥均属于危险废物，类别为HW08类危险废物，应用专用容器进行收集后储存在撬装式危废暂存间，脱水后污泥装桶，暂时存放于污泥储存棚内，定期委托有资质的单位进行处理。转运过程中危废密封封存、过磅后送至箱柜式转运车进行转运。
对于危废，环评要求在运输中采取以下防治措施：①运输时应采取密闭、遮盖、捆扎等措施；②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；④转移危险废物，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；⑥运输危险废物的车辆应尽可能避开城市、城镇等人群居住区、闹市区等；⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；⑧应制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；⑨若发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局和有关部门报告，接受调查处理。
7.5.4 环境风险应急处置措施
（1）管线泄露应急处置措施
本次对晒水池修复改造，并针对联合站的情况新建了1座10000m3应急事故池，用于事故状态下的应急处置，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、《事故状态下水体污染的预防与控制要求》（Q/SY1190-2013）等要求，轮一联最大事故物料泄漏量为5000m³，消防废水量为2044m³，进入应急事故池的降雨量100m³，经计算事故状态下的最大废水量为7144 m³。本次新建1座10000m³应急事故池，容量可以满足事故状态下的最大废水量的需要。本项目一旦发生输水管线泄露事故，可将事故废水输送至应急事故池，再通过采出水处理系统进行处理。
（2）危险废物泄漏造成的环境突发事件应急处置 
本工程涉及的危险废物主要为含油污泥等，委托有危废处置资质单位进行及时清运，泄漏事故率较低。站场人员对危险废物存放点进行巡查，每班1~2次，当发现危险废物泄漏时应通知站场负责人，按以下方法进行处置：
（1）根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；
（2）应急处理人员戴好防护口罩；
（3）作业时使用的所有设备应接地，禁止接触或跨越泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间；
小量泄漏：用砂土或其它无火花工具收集吸收材料。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7.5.5 环境风险应急预案
轮南采油气管理区于2022年3月完成了《塔里木油田公司轮南采油气开发部突发环境事件应急预案》的编制工作，并取得轮台县环境保护局备案(备案编号：652822-2022-05-L)。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。本评价建议将本次区块建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司哈得油气开发部现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。
7.5.6 现有环境风险防范措施的有效性分析
轮南采油气管理区目前采用的环境风险防范措施较为齐全，制定有突发环境事件应急预案及其配套文件并在主管部门进行了备案，配备有应急物资，定期开展应急演练，与当地政府建立了应急联动机制，因此，在严格执行应急预案和应急处置的基础上，现有环境风险防范措施基本是有效的。
[bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc9717]7.6风险评价结论
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目施工期、运营期的输送介质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。本项目运营期输水管线可能发生破损造成含石油类的废水泄漏，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，发生事故后，在严格落实本工程提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏含油废水、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本工程环境风险程度属于可以防控的。本项目环境风险简单分析内容表见表7.6-1。
[bookmark: _Hlk48605093]表7.6-1  环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	轮南采油气管理区晒水池修复改造项目

	建设地点
	新疆巴音郭愣蒙古自治州轮台县境内

	地理坐标
	经度
	
	纬度
	

	主要危险物质及分布
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目施工期、运营期的输送介质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	本项目运营期输水管线可能发生破损造成含石油类的废水泄漏，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响。

	风险防范措施要求
	①制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；②定期对管线进行巡视，定期进行管道壁厚和防腐情况检测；③制定环境风险应急预案，定期演练。

	结论：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目施工期、运营期的输送介质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。本项目运营期输水管线可能发生破损造成含石油类的废水泄漏，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，发生事故后，在严格落实本工程提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏含油废水、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本工程环境风险程度属于可以防控的。



[bookmark: _Toc2222][bookmark: _Toc32207]8 环境管理、监测与HSE管理体系
[bookmark: _Toc27046][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc22254]8.1 环境管理机构
[bookmark: _Hlk118811229]8.1.1 决策机构
本工程的HSE管理机构应实行逐级负责制，受中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司HSE委员会的直接领导和监督，项目的环保管理机构中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司轮南油气开发部设安全环保质量科，并设专人负责工程开发建设期的环境保护工作。
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司轮南采油气管理区负责该项目的组织，协调工作，与自治区有关地方政府协商提供必要支持，并协调勘探部门的分工协作工作，包括生态环境建设和保护的宏观管理和决策。
8.1.2 实施与管理机构
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司安全环保部负责全公司环境保护的监督管理，负责制定相关环境保护规划、制度，下发环境保护相关文件，执行上级集团及公司环境保护重大决策，落实政府环境保护管理部门相关要求。中石油集团下发HSE考核体系及指标，对公司及各二级单位进行HSE考核。
目前，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司项目管理流程为：项目建设立项从二级单位发起，依次报地面建设处（油气勘探管理部、油气开发管理部）、投资发展部，上报总部审批后实施；安全环保项目由安全环保部审查后，报投资发展部，上报总部审批；项目经总部批准后，下发投资发展部，依次下发地面建设处建设，竣工后，由二级单位负责运行，同时负责运行过程的环境保护管理。
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司对油田“三废”的防治，以属地管理为主，各二级单位产生的生产废水、生活污水均由二级单位自行处置，固废（含油污泥、废弃泥浆）及公共设施“三废”的处理处置交由公司二级单位处理处置，自建或委托第三方建设运行固废环保处置设施，二级单位负责对第三方的环境保护监督管理，主要以合同形式约定相关环保责任。
本项目建成运营后由塔里木油田分公司轮南采油气管理区、负责生产运行管理。轮南采油气管理区为塔里木油田分公司下属二级单位，设有QHSE管理科，负责落实集团及分公司环境保护管理要求及规定。
8.1.3 监督机构
新疆维吾尔自治区生态环境厅是新疆维吾尔自治区负责环境管理的最高行政职能机构，负责检查该项目环境影响评价的执行情况，审查该项目的环境影响评价报告书，指导巴州生态环境局、巴州生态环境局轮台县分局对该项目在建设期与运营期的日常环境管理工作，是具体负责环境管理的职能机构，受自治区生态环境厅业务指导，监督辖区内油田开发单位执行环境监控计划及有关环境管理的法律法规和环境标准。
[bookmark: _Toc530418748][bookmark: _Toc153824238][bookmark: _Toc1097][bookmark: _Toc7002][bookmark: _Toc434095022]8.2 环境管理计划
为了最大限度地减轻施工期作业活动对沿线生态环境的不利影响，减少营运期事故的发生，确保管道安全运行，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。根据中国石油企业HSE管理体系及清洁生产的要求，结合区域环境特征，分施工期和营运期提出拟建项目的环境管理计划。
[bookmark: _Toc6392]8.2.1 项目施工期环境管理
为确保各项环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，拟建项目在施工期间要实施HSE管理。施工期HSE管理主要工作是施工现场环境监察，主要任务为：
（1）宣传国家和地方有关环境方面的法律、法规；负责制定拟建管道施工作业的环境保护规定，并根据施工中各工段的作业特点分别制定相应的环境保护要求；
（2）落实环评报告书及施工设计中的环保措施，如保护林业生态环境、防止水土流失等；
（3）及时发现施工中新出现的环境问题，提出改善措施；
（4）记录施工中环境工作状况，建立环保档案，为竣工验收提供基础性资料；负责有关环保文件、技术资料的收集建档；
（5）制定发生事故的应急计划，监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收。
拟建项目施工期环境管理监督内容见表8.2-1。
表8.2-1  施工期环境管理内容
	重点地段
	重点管理内容
	目的

	项目区占地
	1、是否严格执行了“分层开挖、分层堆放、分层回填”；
2、施工作业场地设置是否合理，施工、运输车辆是否按指定路线行驶；
3、施工人员是否超越施工作业带施工；
4、施工人员是否超越施工活动范围；
5、垃圾、废物是否有指定地点堆放，是否及时清理；
6、施工结束后临时用地是否彻底恢复。
	减少土壤的破坏。



由建设单位聘请有资质的环境监理机构，对承包商、供应商遵守环保法律、法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是加强施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保拟建项目的建设符合有关环保法律法规的要求。因此建议建设单位外聘环保专业人员，对各作业段进行环境监理工作。
（1）环境监理人员要求
①环境监理人员必须具备环保专业知识，了解国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。
②必须接受过HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。
③具有一定的联合站建设的现场施工经验。
（2）环境监理人员主要职责
①监督施工现场对“环境管理方案”的落实。
②及时向HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。
③协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。
④对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。
环境监理工作的重点见表8.2-2。
表8.2-2  现场环境监理工作计划
	序号
	场 地
	监 督 内 容
	监理要求

	1
	项目区
	1)施工作业是否超越了限定范围；
2)工厂的环保设施，施工是否严格按设计方案执行，施工质量是否能达到要求；
3)厂区绿化是否达到要求；
4)废水、废气、废渣等污染是否达标排放。
5）施工期占地的各项生态保护措施是否落实
	环评中环保措施落实到位


[bookmark: _Toc17088]8.2.2 项目运行期环境管理
为确保各项环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，拟建项目在运营期管理的主要内容是：
（1）定期进行环保安全检查和召开有关会议；
对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；
（2）制订完备的岗位责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中；
（3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；
（4）主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。
环境管理工作重点是：环境管理除了应抓好日常各项环保设施的运行和维护工作之外，工作重点应针对管道破裂、工厂事故排放、着火爆炸等重大事故的预防和处理。重大环境污染事故不同于一般的环境污染，它没有固定的排放方式和排放途径，具有发生突然、危害严重等特点。为此，必须制订相应的应急预案。
[bookmark: _Toc20120]8.2.2.1 正常工况的环境管理
（1）制订必要的规章制度和操作规程，主要包括：
①生产过程中安全操作规程；
②设备检修过程中安全操作规程；
③正常运行过程中安全操作规程；
④各种特殊作业(危险区域用火、进入设备场地等)中的安全操作规程；
⑤不同岗位的规程和管理制度，如输油操作岗位、计量操作岗位、自动控制操作岗位、罐区工作岗位及巡线、抢维修岗位等；
⑥环境保护管理规程。
（2）员工的培训
培训工作包括上岗前培训和上岗后的定期培训，培训的方式可采用理论培训和现场演练两种方式，培训的内容包括基础培训、技能培训和应急培训三部分。
（3）加强环保设备的管理
建立环保设备台帐，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的环保运行记录等。
（4）落实管理制度
除加强环保设备的基础管理外，还需狠抓各项管理制度的落实，制定相应考核制度，以提高各部门对环境保护的责任感。
[bookmark: _Toc15342]8.2.2.2 事故风险的预防与管理
（1）对事故隐患进行监护
对事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。在目前技术、财力等方面能够解决的，要通过技术改造或治理，尽快消除事故隐患，防止事故发生；对目前消除事故隐患有困难的，应从管理和技术两方面对其采取严格的现场监护措施，在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案。
（2）制定事故应急预案建立应急系统
首先根据拟建项目性质、国内外油田开发事故统计与分析，制定突发事故的应急预案；建立起由治安、消防、卫生、交通、邮电、环保、工程抢险等部门参加的重大恶性污染事故救援指挥中心，救援指挥中心的任务是掌握了解事故现状，向上级报告事故动态，制定抢险救援的实施方案，组织救援力量，并指挥具体实施。一旦接到事故报告便可全方位开展救援和处置工作。其次是利用已有通讯设备，建立重大恶性事故快速报告系统，保证在事故发生后，在最短的时间内，报告事故救援指挥中心，使抢救措施迅速实施。
（3）强化专业人员培训和建立安全信息数据库
有计划、分期分批对环保人员进行培训，聘请专家讲课，收看国内外事故录象资料，吸收这些事件中预防措施和救援方案的经验，学习借鉴此类事故发生后的救助方案。日常要经常进行人员训练和实践演习，锻炼指挥队伍，以提高他们对事故的防范和处理能力。
建立安全信息数据库或信息软件，使安全工程技术人员能及时查询到所需的安全信息数据，用于日常管理和事故处置工作。
[bookmark: _Toc9985]8.2.2.3 排污许可证制度
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》的规定，轮南采油气管理区轮一联合站按照开采区块情况，已办理排污许可证，并于2023年完成了许可证延续（许可证编号为9165280071554911XG007Q）。
[bookmark: _Toc21739]8.2.2.4 环境信息公开
排污企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）要求，依法通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。
国家鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。企业可通过网站公示信息、编制环保白皮书等方式向公众发布本企业的环境信息。
[bookmark: _Toc18569]8.2.2.5 排污口规范化
本项目应按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，并按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》相关要求设置二维码标识。
环境保护图形标志具体设置图形，见表8.2-3。
表8.2-3    环境保护图形标志设置图形表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc417827666][bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc530418749][bookmark: _Toc153824239][bookmark: _Toc434095023][bookmark: _Toc14015][bookmark: _Toc303159623]8.3 环境监测
[bookmark: _Toc23936]8.3.1 监测计划
拟建项目在施工和运行期间，施工机械和生产设备均投入使用，故在各个阶段需对生产过程产生的三废和生态影响进行严格监管，通过定期对各个阶段产生的三废和生态影响进行监测，减少对周围环境影响。根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》等相关要去，建议环境监测计划见表8.3-1。
表8.3-1  运营期环境监测计划
	监测对象
	监测
频率
	实行监测
时间
	监测项目
	监测地点
	监测
方式

	运营期
	大气
	1次/年
	竣工验收后开始监测
	非甲烷总烃、硫化氢
	轮一联厂界
	委托
监测

	
	地下水
	2次/1年
	
	水位埋深、pH、氨氮、硫酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、硫化物、总硬度、耗氧量、石油类、硫酸盐共10 项指标，同时监测地下水位、水温
	区域内及上下游
	

	
	噪声
	4次/年
	
	等效连续A声级
	轮一联厂界；
	

	
	生态
	1次/年
	
	占地地貌恢复情况、生态恢复情况
	工程占地范围内
	

	
	土壤
	1次/年
	
	石油类
	工程占地范围内
	


8.3.2 监测数据的管理
对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对拟建项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。
[bookmark: _Toc23177]8.3.3 环境监督
（1）拟建项目HSE部门在油田开发建设、运行中的环保工作，除受塔里木分公司HSE的指导、管理外，还应受当地环保部门的监督。在工程建设区内开展对环境和自然生态可能产生不利影响的活动时，必须经当地环保部门批准后方可进行。
（2）在施工期，油田HSE部门应将建设期进度报告地方环保行政主管部门，以便对环保措施实施和恢复情况进行施工期的监督管理。
（3）塔里木油田分公司HSE部门对本环评报告书中提出的污染治理和生态保护恢复措施的执行情况和完成情况，进行验收。
[bookmark: _Toc465181979][bookmark: _Toc26892][bookmark: _Toc503791242][bookmark: _Toc476736324][bookmark: _Toc471812843][bookmark: _Toc465182366][bookmark: _Toc530418751][bookmark: _Toc24455][bookmark: _Toc153824240][bookmark: _Toc21965]8.4 环保设施验收管理
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规，工程建成投产前需进行“三同时”验收，验收通过方可正式投产。
（1）验收范围
① 与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等；
② 环境影响报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。
（2）验收清单
按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定，建设单位应及时进行验收。
拟建项目“三同时“验收调查表见8.4-1。
表8.4-1         三同时验收一览表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	


[bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc17047][bookmark: _Toc153824241]8.5 污染物排放清单
本项目运营期污染物排放清单及管理要求见表8.5-1。
表8.5-1    运营期污染物排放汇总
	类别
	污染源
	主要污染物
	产生量
	排放量
	排放去向

	废气
	污泥储存棚
	VOCs
	0.015t/a
	0.015t/a
	大气无组织挥发

	
	
	氨
	0.0255
	0.0255t/a
	

	
	
	H2S
	0.0003
	0.0003t/a
	

	废水
	污泥脱出水
	/
	2.1×104m3/a
	0
	依托轮一联1#采出水处理系统处理达标后全部回注油层，不外排。

	固体废物
	污泥处理站
	脱水污泥
	危险废物
	8.8×104m3/a
	0
	委托具有危废处置资质的公司进行处置。

	
	定期清管作业
	清管废渣
	危险废物
	0.0019t/a
	0
	委托具有危废处置资质的公司进行处置。

	噪声
	机泵、处理站
	机械噪声
	-
	90~100
dB（A）
	厂界达标
	选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施



[bookmark: _Toc465181983][bookmark: _Toc465182368][bookmark: _Toc503791248][bookmark: _Toc476736326][bookmark: _Toc471812845]
[bookmark: _Toc9349][bookmark: _Toc374724242][bookmark: _Toc280954967][bookmark: _Toc280955044][bookmark: _Toc340140066][bookmark: _Toc255293829][bookmark: _Toc361761885][bookmark: _Toc508291911][bookmark: _Toc353966793][bookmark: _Toc297590834][bookmark: _Toc32585][bookmark: _Toc27429]9 结论与建议
[bookmark: _Toc227650631][bookmark: _Toc297590836][bookmark: _Toc22726][bookmark: _Toc353966794][bookmark: _Toc508291912][bookmark: _Toc2927][bookmark: _Toc340140067][bookmark: _Toc255293831][bookmark: _Toc280955046][bookmark: _Toc27710][bookmark: _Toc374724243][bookmark: _Toc280954969][bookmark: _Toc361761886][bookmark: _Toc227650630][bookmark: _Toc297590835][bookmark: _Toc255293830][bookmark: _Toc280954968][bookmark: _Toc280955045]9.1 评价结论
9.1.1 项目概况
[bookmark: _Hlk88068962]本工程位于新疆巴音郭愣蒙古自治州轮台县境内，由塔里木油田轮南采油气管理区管辖。工程中心地理坐标。
本工程建设内容主要包括：拆除轮一联5座晒水池（1#、2#、3#、4#、5#晒水池），新建10000m3应急事故池，1#采出水处理站采出水处理系统优化，新建输水管线、排泥管线及事故污水管线共计8条（总长度约3.32km，其中轮一联站外管线长度约550m），新建污泥处理站1座，配套的电气、仪表、通信、结构、给排水、供热等。
本工程总投资3737.71万元，其中环保投资131万元，占总投资3.5%。
9.1.2 产业政策及规划符合性
（1）产业政策符合分析
本工程为石油开采的配套工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本工程属于“鼓励类”第七项“石油、天然气”中第1条“常规石油、天然气勘探与开采”项目，本工程的建设符合国家产业政策。
（2）政策、法规符合性分析
本工程属于中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司石油天然气开采项目，选址选线不涉及依法划定的国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态保护区。运营期工艺流程全密闭，废水、固废处置措施得当。符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等相关政策、法律法规相关要求。
（3）规划符合性分析
本工程属于塔里木油田分公司轮南采油气管理区轮一联合站扩建项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025）的相关要求。
对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本工程位于塔里木油田矿权范围内，不属于主体功能区规划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，所进行的石油天然气勘探活动符合“全国重要的能源基地”定位。因此本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。
对照《新疆生态功能区划》，项目区属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（IV），塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区（IV1），库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区（54）。区域内的油气资源丰富，油田勘探开发工作已开展多年。本工程占地较小，对于整体的土地利用格局、植被覆盖格局、野生动物活动、土壤不会带来显著影响，项目建设符合区域生态功能定位。
（4）“三线一单”符合性判定
本工程位于巴音郭愣蒙古自治州轮台县内，不在拟定的生态红线范围内，项目区环境质量可以达到功能区要求，水耗、电耗较小，不在国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单之列。
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕32号），本工程位于一般管控单元。项目区环境质量可以达到功能区要求，可以满足巴州地区生态环境准入清单一般管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率的要求，符合“三线一单”要求。
9.1.3 环境质量现状
（1）环境空气
2022年项目所在地巴州地区为环境空气质量非达标区。超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。
由监测结果可知，监测期间各监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中参考限值（1小时平均浓度值2000ug/m³），硫化氢小时平均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m³要求。
（2）地表水
本项目的运营期生产废水不外排到地表水，因此不对地表水体进行现状调查与评价。
（3）地下水
由监测与评价结果可以看出：项目区水质较差，监测点除总硬度、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氯化物、钠离子监测因子超标外，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。超标为原生水文地质因素所致。 
（4）环境噪声
本次各监测点昼间噪声值在45.8~46.5 dB（A）之间， 夜间噪声值在41.8~42.5dB（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）的要求。
（5）土壤环境
项目区内监测点位各项因子的所有监测因子的污染指数均小于1。项目占地范围内各指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值标准；占地范围外各指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中pH＞7.5其他农用地对应的风险筛选值标准，石油烃含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类标准限值。
（6）生态环境现状
本项目属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（IV），塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区（IV1），库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区（54），主要生态服务功能为城市人居环境、工农业产品生产、油气资源，主要生态环境问题为水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染。评价范围内生态系统类型为典型的荒漠生态系统，植被除绿洲中的人工植被外，基本均属于荒漠类型的灌木、半灌木及小半灌木，戈壁荒漠植被。该区域主要栖息分布着一些耐旱的荒漠动物，以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主，动物种类和数量较少。
9.1.4 污染物排放情况
本项目运营期污染物排放清单及管理要求见表9.1-1。
表9.1-1    运营期污染物排放汇总
	类别
	污染源
	主要污染物
	产生量
	排放量
	排放去向

	废气
	污泥储存棚
	VOCs
	0.015t/a
	0.015t/a
	大气无组织挥发

	
	
	氨
	0.0255
	0.0255t/a
	

	
	
	H2S
	0.0003
	0.0003t/a
	

	废水
	污泥脱出水
	/
	2.1×104m3/a
	0
	依托轮一联1#采出水处理系统处理达标后全部回注油层，不外排。

	固体废物
	污泥处理站
	脱水污泥
	危险废物
	8.8×104m3/a
	0
	委托具有危废处置资质的公司进行处置。

	
	定期清管作业
	清管废渣
	危险废物
	0.0019t/a
	0
	委托具有危废处置资质的公司进行处置。

	噪声
	机泵、处理站
	机械噪声
	-
	90~100
dB（A）
	厂界达标
	选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施


9.1.5 环境影响预测与分析
[bookmark: _Hlk89191126]（1）生态环境影响分析
本工程建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等生态环境敏感目标。项目位于轮台县境内，属于塔里木河流域水土流失重点治理区，建设单位在项目建设和运行过程中要严格按照设计、环评以及水保要求做好水土流失和防沙治沙防治措施。
项目对生态环境的影响主要来自施工期占地的影响，本工程总占地面积为0.74hm2，其中永久占地面积为0.3hm2，临时占地0.44hm2，占地类型为盐碱地、坑塘水面。
由于本区域的野生动物种类少，少有大型野生动物在本区域出现，工程对野生动物的影响较小。
因此总体上看本工程建设对生态环境影响较小。
（2）大气环境影响分析
根据工程分析，本工程施工期废气主要包括污泥处理站、管线作业带等施工场地平整清理、管沟开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，施工机械及运输车辆产生的燃油废气等。施工期污染属于阶段性局部污染，随着工程结束，其影响也相应消失。
运营期本项目产生的大气污染物主要为污泥储存棚储存油泥产生的的烃类无组织挥发和恶臭气体，恶臭气体主要为H2S和NH3。由源强计算可知，本工程运营期无组织非甲烷总烃排放量为0.015t/a，H2S排放量为0.0003t/a，氨气排放量为0.0255t/a。
根据大气预测结果可知，本工程污泥储存棚各类污染物的贡献浓度较低，占标率较小，各类污染物排放均满足相应要求。项目正常情况下无组织排放的大气污染物对评价区域大气环境质量不会产生明显影响。
综上所述，项目在施工期和运行期对大气环境的影响在影响时间和影响范围上各不相同，施工期是暂时性小范围影响，随施工的结束而消失，运行时期为持续的长期影响，但各废气污染物均可以得到较好扩散，对大气污染物浓度贡献值小，且项目区地域空旷，并不会使区域环境空气质量发生显著改变，项目的建设对区域大气环境的影响可以保持在环境可接受的范围之内。
（3）声环境影响分析
本工程开发过程中的噪声源主要分为施工期噪声和生产运营期噪声两部分。施工期由于运输、平整场地、钻井机械、建筑物修建等要使用各种车辆和机械，施工期噪声源均为暂时性的，只在短时期对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。
生产运营期即生产过程的噪声主要以井场的各类机泵等噪声为主，对环境的影响周期较长，贯穿于整个生产期。本工程开发建设区域声环境质量现状较好，开发建设中的噪声对环境有一定影响，但属于可接受范围。
（4）水环境影响分析
本工程施工期废水主要为管道试压废水、生活污水和晒水池上清液。施工期生活污水排入生活污水撬，定期拉运至轮一联合站生活基地处理；试压废水用作场地降尘用水；晒水池内污水利用已建回收水泵输送至站内1#采出水处理站处理达标后回注，不外排。
运营期废水污染源主要为污泥处理站脱出水，依托轮一联1#采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后全部回注油层，不外排。
在非正常情况下，污泥处理站内污泥或污水储存设备、输送管道等因长时间不检修，防渗层出现“跑、冒、滴、漏”等情况，渗漏污水穿透隔层。但由于项目区不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标等，对地下水环境产生的影响也非常有限。本工程需采取地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，并定期开展地下水跟踪监测，在严格按照地下水污染防护措施后，本工程对区域地下水环境影响可接受。
（5）固体废物影响分析
本工程在施工期产生的固体废物主要包括施工废料、施工人员产生的生活垃圾和晒水池剩余含油污泥等。
施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用部分依托当地建筑垃圾填埋场处理。生活垃圾集中收集后，依托轮南固废填埋场处理。含油污泥交由有资质的单位进行处置。
运营期产生的含油污泥、清管废渣等危废桶装收集后委托具有相应危险废物处置资质的单位接收处置。危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》，对危险废物实行全过程管理。危废废物临时贮存场所要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规范进行设计和管理。
固体废物在处置和运行管理中严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，则本工程在开发建设过程中所产生的各种固体废物均可以得到有效的处理，对环境所造成的影响可以接受。
（6）土壤影响分析
本工程污染土壤的途径主要为废水污泥输送及处理过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响。
本工程正常生产过程中液体物料配置过程中均为全密闭管路连接，不会出现溢出和泄漏情况，实现可视可控，且在管线上做好标识，如若出现泄露等事故情况，可及时发现，及时处理。
（7）环境风险分析
[bookmark: _Hlk68080684][bookmark: _Toc169342380][bookmark: _Toc149456097][bookmark: _Toc146344873]本工程不涉及危险物质。本项目运营期输水管线可能发生破损造成含石油类的废水泄漏，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，发生事故后，在严格落实本工程提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏含油废水、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本工程环境风险程度属于可以防控的。
在严格管理且制订相应风险防范措施的基础上，可将本工程的环境风险控制在可接受的范围之内。但是，即使该建设工程发生风险事故的可能性很小，建设单位也不能因此而忽视安全生产，而是要严格遵守油田开发建设、生产过程中的有关安全规定和环境管理要求，防止发生风险事故。
9.1.6 环境保护措施
本工程的主要环境保护措施如下：
大气污染防治措施：本工程生产过程采用密闭流程，采用技术质量可靠的设备、阀门等；定期对站场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。
噪声防治措施：合理布局噪声源，采用基础减振、隔声等措施，并加强日常维护，减轻设备对外环境和岗位工人的噪声污染。
废水防治措施：污泥脱出水依托轮一联1#采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后全部回注油层，不外排。
地下水环境保护按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则采取措施。
固体废物防治措施：本工程运营期产生的脱水污泥和清管废渣桶装收集后具有相应危险废物处置资质的单位接收处置。
土壤污染防治措施：加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。严格执行地下水章节分区防控措施要求。制定跟踪监测计划，发生事故泄露时对范围内可能影响区域进行跟踪监测。
风险防治措施：本工程中主要风险是运营期输水管线可能发生破损造成含石油类的废水泄漏，做好风险防范工作，防止对周围环境、工作人员人身安全造成的危害。本工程的环境风险防范措施及制定的预案切实可行、有效。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，其环境危害也是较小的，环境风险水平是可接受的，项目建设可行。
[bookmark: _Toc489976941]9.1.7 公众意见采纳情况
[bookmark: _Hlk33713607][bookmark: _Hlk521698622]建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，采用网络公告、报纸刊登等形式开展公众参与调查，调查期间未收到公众对本工程的相关建议。。
[bookmark: _Toc489976943]9.1.8 环境影响经济损益分析
本工程具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
[bookmark: _GoBack]在建设过程中，由于污泥处理站、输水排泥管线等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在开发建设过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，经估算本工程环境保护投资约131万元，环境保护投资占总投资的3.5%。实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来经济效益。
[bookmark: _Toc489976944]9.1.9 环境管理与监测计划
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司环境管理机构设置健全，同时拥有完善的管理体系和管理手段。本工程制定了施工期环境监理计划、运营期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求，针对工程的不同阶段提出了具体的环境管理要求。
[bookmark: _Toc3607][bookmark: _Toc406178556][bookmark: _Toc363155884][bookmark: _Toc479866312][bookmark: _Toc489976945]9.1.10 结论
本工程属于国家产业政策鼓励类项目，项目实施后可取得较大的经济效益和社会效益。尽管在工程建设和运行中，会对周围的环境产生一定的不利影响，并在今后的建设和运行中存在一定的环境风险，但其影响和环境风险是可以接受的。只要建设单位加强环境管理，认真落实可行性研究报告和本环评报告书中提出的各项污染防治措施、风险防范措施以及生态环境保护和恢复措施，可使本工程对环境造成的不利影响降低到最低限度。
因此，报告书认为，本工程建设在环境保护方面可行。
[bookmark: _Toc340140069][bookmark: _Toc280954970][bookmark: _Toc22111][bookmark: _Toc15633][bookmark: _Toc28489][bookmark: _Toc280955047][bookmark: _Toc374724244][bookmark: _Toc361761887][bookmark: _Toc353966796][bookmark: _Toc297590837][bookmark: _Toc19393][bookmark: _Toc508291913][bookmark: _Toc32253][bookmark: _Toc13834]9.2 要求及建议
（1）认真落实废水、固体废物等处置措施，确保废水、固体废物得到妥善处置，以保护环境不受影响。在污泥处理站阀门等设备以及管线进行定期检查、维修，及时发现问题，防止油气跑、冒、滴、漏的发生，对于泄漏的落地油应及时清理，彻底回收，严防污染扩大。
（2）严格执行各项操作规程，并根据当地情况完善突发事故的应急预案，降低事故发生概率和在发生事故时能将危害控制在最低限度。
（3）在施工完毕办理交接手续时，接收方应对废水处理和固体处置作为重要的验收指标，未达到环保要求时不得进行交接，直至满足要求时方可进行交接。
（4）严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施，控制土地沙漠化的扩展，对于自然恢复条件不好且易发生沙化的地段，根据实际情况对地表进行人工固沙处理，最大限度减少对荒漠植物和野生动物生存环境的践踏破坏。
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