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[bookmark: _Toc132795487][bookmark: _Hlk132185882]1概 述
[bookmark: _Toc12795801][bookmark: _Toc2334343][bookmark: _Toc14798127][bookmark: _Hlk31031454]1.1项目概况
党的十九大及习近平新时代生态文明思想为国土绿化、荒漠化治理提出了新要求。《国家林业和草原局关于积极推进大规模国土绿化行动的意见》指出：全方位融入“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局；牢固树立绿水青山就是金山银山理 念；以建设青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国为总目标，以满足人民对美好生态需求为总任务；以维护森林草原生态安全为基本目标；推进大规模国土绿化，大面积增加生态资源总量；持续加大以林草植被为主体的生态系统修复，有效拓展生态空间。 持续推进防治荒漠化工程，认真抓好全国防沙治沙示范区建设，支持社会组织和企业参 与防沙治沙和沙产业发展。
推进国土绿化，拓展生态空间，加大生态修复力度，是建设生态文明和美丽中国的重要举措，是生态环境治理攻坚克难的必然选择，是满足人民群众对美好生活向往的迫切需要，对提高国土生态服务功能和生态承载力具有重要意义。
阿克苏地区地处塔克拉玛干沙漠北缘、塔里木河北岸，属典型的暖温带大陆性干旱气候，是新疆重点风沙治理地区，是抗击土地荒漠化、盐渍化侵蚀的最前沿。该地区森林资源总量不足，土地荒漠化、水土流失、湿地退化严重，生态环境极为脆弱。
阿克苏各级党委政府高度重视植树造林、绿化国土和生态保护。多年来温宿县各族 人民团结奋进、艰苦奋斗，始终高举生态文明伟大旗帜，全面贯彻科学发展观。温宿县人民政府牢牢抓住“一带一路”、“丝绸之路经济带核心区”、“西部大开发”等发展机遇，认真贯彻自治区党委、政府关于“环保优先、生态立区”、“建设新疆乃至西部重要生态 安全保障区”的指示精神，为温宿县旅游经济稳步发展、人民群众安居乐业提供了良好的保障。温宿县人民政府2022年春季和秋季已在“大峡谷景区环线道路、Y462线公路岔路口至神木园及至萨瓦普齐牧场道路两侧”种植生态防护林共计植树造林3178亩。其中，天山大峡谷景区道路两侧新增人工造林区635亩，主要种植新疆杨及梭梭；Y462线公路岔路口至神木园及至萨瓦普齐牧场道路两侧新增人工造林区2543亩，主要种植新疆杨、沙棘及梭梭。新增绿化林地主要是人工罐车拉运浇灌，灌溉任务重且灌溉方式粗放，大水集中灌溉期，灌溉水蒸发下渗量大，不利于树木根系的吸收水分。温宿天山神木园景区因为几年来地下泉水水位下降及全水量减少，园区422亩古树绿化灌溉用水不能得到有效保障。为了解决新增绿化防护林地及天山神木园古树的灌溉问题，温宿县人民政府投资5190.92万元建设绿化供水管网，为防护林地提供供水保障。
1.2项目的建设特点
该项目主要特点为：
（1）本项目供水工程分为二个片区，片区一为天山神木园片区，供水水源为库河东岸总干渠4+300处新增分水口，通过三级加压泵站及供水管网为天山神木园道路、至萨瓦普齐牧场道路两侧已有的绿化林地提供绿化用水，同时铺设管网至神木园，为神木园现有的422亩古木提供补充绿化灌溉水。片区二为天山大峡谷景区闭环道路两侧绿化林地，林地灌溉水源为台兰河拦河闸处建泵站及输水管网（目前为台兰河洼地水库提供施工用水），本次天山大峡谷景区道路林地绿化灌溉系统拟接入该输配水管网。
（2）本项目的供水管网采用地埋式铺设，共铺设绿化供水管线82.346km（包含天山神木园铺设管网长度为3.52km），管沟挖深1.8-2.0m。
（3）神木园片区管网北段涉及的温宿天山神木园为自治区级风景名胜区。
（4）项目建设内容和类型较为简单，无枢纽型大型水利工程建设内容.
（5）项目为非污染型生态影响类水利工程，工程产生的污染物及其环境影响主要在施工期。
1.3环境影响评价工作过程
温宿县库托河农业灌溉供水有限责任公司于2023年3月委托我公司承担《温宿县北部山区道路绿化供水保障项目》的环境影响评价工作。我单位接受委托后，项目负责人根据本项目可行性研究报告的初步分析，依据相关技术方法、导则的技术要求，就相关编写内容组建项目主要编写人员。组织有关评价人员赴现场进行实地踏勘，收集了项目相关资料。依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）及相关环境影响评价的法律法规、技术要求及专项环境影响评价技术导则的章节编写技术要求，对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众意见调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。在进一步工程分析，环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成环境影响报告书编制。
具体的评价工作程序如下图：
[image: ]
图1-1  环境影响评价工作程序框图
[bookmark: _Hlk31033245]1.4 分析判定相关情况
1.4.1环评文件类别的判定
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于管理名录的“五十一、水利”中“126 引水工程”的“涉及环境敏感区”类，应编制环境影响报告书。
1.4.2与产业政策的符合性分析
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增的防护林地提供供水保障，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021年修订）》，本项目属于“鼓励类”项目，为“第一类第一项第 27 条：防护林工程，天然林等自然资源保护工程，森林抚育、低质低效林改造工程”。
另外本项目已经取得温宿县发改委备案（见附件），项目代码：2303-652922-19-01-428265，本项目建设符合国家产业政策。
1.4.3项目选址合理性分析
项目属于新建项目，为温宿北部山区道路两侧已有的绿化林地提供水水源，同时为天山神木园景区422亩古树提供补充灌溉水。本项目共铺设绿化供水管线82.346km，采用地埋式，其中有3.52km位于天山神木园风景区，天山神木园风景区为自治区级的风景名胜区。考虑到灌溉水源的可靠性，天山神木园片区绿化水源选择在库河东岸总干渠4+300处增设分水口，采用三级加压泵站为Y462线公路岔路口至神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧道路新建绿化带灌溉；天山大峡谷片区环线道路的绿化灌溉水源仅有一个方案，即利用台兰河电站拦河闸处已建泵站和输水管线（现状为兰河洼地水库施工用水管线），本次大峡谷景区绿化灌溉引水口接入该输水管线，采用自压滴灌系统进行化的灌溉，无其他水源工程比选方案，水源地具有唯一性。项目不设置施工生活区，临时设置的施工营地主要停放施工车辆及材料，管线工程施工面小，占用土地相对较少，项目各施工区均靠近进场道路布置，便于运输。各施工区占地小，并且在施工结束后立 即恢复迹地，施工对周边环境影响不大，对神木园现有的古木影响页不大。
综上分析项目的选址较为合理。
1.4.4与规划的符合性分析
[bookmark: _Hlk131757251]（1）与《温宿县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》符合性分析
《温宿县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》中明确：“规划期间，温宿县将通过“三北”防护林体系建设工程实现人工造林面积12万亩；实施草原围栏75万亩（休牧50万亩、划区轮牧25万亩），退化草原补播32万亩；退耕还林、退耕还草面积36.20万亩；加大托库玛拉克河湿地的建设，保证湿地面积不小于84.9km；托什干河、台兰河、库玛拉克河、玉儿滚河小流域水土流失治理，建设小型水库工程，治理水土流失，工程投资0.6亿元；绿洲外围增加防护工程面积4200亩，封沙育林工程12850亩用于荒漠化治理，……持续提高和改善温宿县生态环境状况，确定的目标是稳中求进，生态环境现状指数稳定提高。”
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地提供灌溉水源保障，既可有效治理项目区造林缺水的问题，又可为提高树种存活率，还可将现状缺水干燥的荒漠化区域进行有效治理。项目的建设与《温宿县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》相符合。
（2）与《温宿县林业发展“十四五”规划》符合性分析
[bookmark: _Hlk131756912]《温宿县林业发展“十四五”规划》提出：推进造林绿化，大力实施防沙治沙、退耕还林、生态公益林保护、荒漠植被恢复等工程，加强防护林体系建设，“十四五”新增人工造林5万亩，完成1万亩生态林建设，森林覆盖率2020年13.47%提高到13.6%。
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地提供灌溉水源保障，既可有效治理项目区造林缺水的问题，又可为提高树种存活率，还可将现状缺水干燥的荒漠化区域进行有效治理。项目的建设与《温宿县林业发展“十四五”规划》相符合。
（3）与《温宿县水土保持规划（2020-2030年）》的符合性分析
根据《温宿县水土保持规划（2020-2030年）》可知，温宿县水土流失面积为7122.69km2，占土地总面积的49.55%。其中，绝大部分为轻度侵蚀，面积为3166.79km2，占全县水土流失总面积的44.46%；中度侵蚀面积为1015.08km2，占水土流失面积的14.25%；强烈侵蚀面积为2063.42km2，占水土流失面积的28.97%；极强烈侵蚀面积为851.17km2，占水土流失面积的11.95%；剧烈侵蚀面积为26.23km2，站水土流失面积的0.37%。规划中要求通过营造防护林和防风固沙林2000hm2，防治水土流失。
规划的西南部库-托平原水蚀风蚀农林牧治理区以水力侵蚀为主，治理任务主要通过营造护岸林和水土保持生态林治理库玛拉克河和托什干河流域范围内的水力侵蚀；
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地提供灌溉水源保障，既可有效治理项目区造林缺水的问题，又可为提高树种存活率，还可将现状缺水干燥的荒漠化区域进行有效治理，防治项目区域水土流失，项目的建设与《温宿县水土保持规划（2020-2030年）》相符合。
1.4.5三线一单的符合性
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）及《阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”报告》要求，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以及所属行业及区域环境准入负面清单相关要求对比分析如下：


表1.4-1  相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	














《新疆维吾尔自治区“三线一单”
生态环境分区管控方案》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目是为温宿县北部山区道路两侧绿化林地提供灌溉水源保障，灌溉管网铺设为地埋式，属于临时占地，本项目虽然有供水管线部分区域位于神木园风景名胜区内，单项目不属于污染型生产建设项目，项目建成后不但可以为道路两侧的生态防护林提供灌溉水源，而且还可以为天山神木园422亩古木提供补充灌溉水源（现有水源为出露泉水，近些年泉水水量下降，古木浇灌水量无法得到有效保证），项目的建设满足“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求。
，与新疆生态保护红线位置关系见附图1-1。
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	据区域例行监测点数据可知，项目区域属于大气环境质量不达标区域，不达标原因主要是因为区域受沙尘影响，PM10、PM2.5超标现
象严重。本项目施工期废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，且施工周期较
短，随着施工期结束将消失。本项目生产运营过程中没有生产废气、废水产生及排放，运营期的泵房噪声通过隔声、减振，可以满足声环境质量要求，管理人员生活废水及生活垃圾均采取严格治理及防治措施，能够满足够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
	符合

	









《新疆维吾尔自治区“三线一单”
生态环境分区管控方案》
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发回低碳试点示范和引领作用。
	本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地及天山神木园的古木提供灌溉水源，采用输水主管道+田间配水管网+给水栓+沟畦灌的模式进行灌溉，其灌溉过程中水量损失主要为管道输水损失及田间损失，其管道水利用系数达到0.98，田间水利用系数达0.85，全过程灌溉水利用系数达到0.833的高效利用系数，可以有效利用水资源，灌溉水的利用效率可以达到，项目实施后可以改善温宿县境内的生态环境，降低区域内的水土流失强度，有效治理项目区土壤侵蚀问题。
	符合

	
	环境准入
负面清单
	--
	项目无行业准入条件，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修订）》，本项目属于“鼓励类”项目，为“第一类第一项第 27 条：防护林工程，天然林等自然资源保护工程，森林抚育、低质低效林改造工程”。此外，项目符合国
家、地方各项环境政策、规范以及各项规划的要求，不在环境准入负面清单范围
	符合

	《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性
	ZH65292
210001温宿县各类保
护地-优先保护单元
	1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。
2.严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
3.因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后
予以安排勘查项目。
4.生态保护红线一般控制区允许符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控
制线的指导意见》中规定的有限人为活动。
5.按照保护地保护规划及相关管理法规、政策进行管理
	单项目不属于污染型生产建设项目，项目建成后不但可以为道路两侧的生态防护林提供灌溉水源，而且还可以为天山神木园风景名胜区422亩古木提供补充灌溉水源，采用输水主管道+田间配水管网+给水栓+沟畦灌的模式进行灌溉，其灌溉过程中水量损失主要为管道输水损失及田间损失，其管道水利用系数达到0.98，田间水利用系数达0.85，全过程灌溉水利用系数达到0.833的高效利用系数，可以有效利用水资源，灌溉水的利用效率可以达到，项目实施后可以改善温宿县境内的生态环境，降低区域内的水土流失强度，有效治理项目区土壤侵蚀问题。
	符合


[bookmark: _Hlk31033426]1.5评价关注的主要环境问题及环境影响
1、关注区域环境质量现状。通过对工程所在地区污染源分布情况、污染物排放情况和环境背景调查，定量和定性地评价环境质量现状。
2、关注工程建设、运营所造成的主要环境影响。通过工程在建设期、运行期所排放的污染物对区域质量和生态环境影响的程度、范围，进行分析、预测和评估，明确工程产生的主要环境影响。本项目主要环境问题包括施工建设期间的环境影响、生态环境影响、水土流失以及营运期的环境风险等。
3、关注工程建设和运营过程应采用的环境保护措施和生态保护措施。对工程建设和运营引起的环境污染和生态破坏提出可行的减缓或补偿措施，使工程建设带来的负影响减少到最低程度。
4、关注工程选址合理性
通过上述工作，论证工程在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。
1.6.报告书的主要结论
项目建设符合我国产业政策；符合相关规划要求；项目的短期不利影响主要体现在施工期对水环境的影响、对大气、声环境的影响、对生态环境的影响等。评价结果表明在采取有效的保护和恢复措施的前提下，项目建设水环境、大气环境、声环境、地下水环境的影响均较小，在可接受的范围内。项目运行期间本身并不产生废水或排放其他污染物，因此从环保角度而言，本项目的建设实施是可行的。

[bookmark: _Toc12795807][bookmark: _Toc14798133][bookmark: _Hlk31113056]
[bookmark: _Toc132795488]2总则
[bookmark: _Toc357066869][bookmark: _Toc212057245][bookmark: _Toc406434265][bookmark: _Toc417381826][bookmark: _Toc327921153][bookmark: _Toc212057125][bookmark: _Toc212098543][bookmark: _Toc422138203][bookmark: _Toc343090277][bookmark: _Toc212057962][bookmark: _Toc213061682][bookmark: _Toc379989023][bookmark: _Toc332212948][bookmark: _Toc471211267][bookmark: _Toc12795808][bookmark: _Toc14798134][bookmark: _Toc2334350][bookmark: _Toc132795489][bookmark: _Hlk129424729]2.1评价目的与原则
[bookmark: _Hlk31035262]2.1.1评价目的
（1）通过对项目沿线评价区域环境现状调查，明确评价范围内的环境敏感目标；通过环境质量现状的调查和监测，了解项目周围环境质量现状，说明区域目前存在的主要环境问题，并为项目的建设期和运行期的环境影响分析提供背景资料。
（2）通过调研、类比分析和物料平衡等手段，分析本次项目的“三废”产排污量和排放规律，核定项目污染物排放总量，同时，为项目的环境影响预测及评价提供基础资料。
（3）预测和评价项目实施后对项目所在区域环境的影响范围及程度。
（4）根据环境影响分析预测，有针对性的提出项目建设与营运过程中减轻污染切实可行的环保工程措施及环境管理措施；
（5）分析论证建设项目与国家产业发展政策、环境保护政策、环境保护规划的相容性，从环境保护角度对本工程建设的可行性做出明确结论，为当地环保管理部门和建设单位进行环境管理提供科学的依据、为建设单位和设计单位优化设计提供科学的依据
2.1.2评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
(1)依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
(2)科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
(3)突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc132795490]2.2编制依据
2.2.1相关法律、法规和政策
(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日；
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），2018年12月29日；
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)，2018年10月26日；
(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2021年修正)，2022年6月5日；
(5)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)，2017年6月27日；
(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订)，2020年9月1日；
(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年修正)，2012年7月1日；
(9)《中华人民共和国水法》(2016年修正)，2016年9月1日；
(10)《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订)，2020年1月1日；
(11)《中华人民共和国草原法》(2012修正)，2013年6月29日；
(12)《中华人民共和国野生动物保护法》(2018年修正)，2019年10月26日；
(13)《中华人民共和国森林法》，2020年 7 月 1 日修正，；
[bookmark: _Hlk31033779](13)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；
(14)《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；
(15) 《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年修正），2018年10月26日。
2.2.2行政法规与国务院发布的规范性文件
(1)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；
(2)《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正），国务院令687号，2017年10月7日；
(3) 《关于加强环境保护重点工作的意见》，国务院国发[2011]35号文；2011年10月17日；
(4)《大气污染防治行动计划》国发[2013]37号，2013年9月10日；
(5)《水污染防治行动计划》国发[2015]17号，2015年4月2日；
(6)《土壤污染防治行动计划》国发[2016]31号，2016年5月31日；
2.2.3部门规章与部门发布的规范性文件
(1)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令第16号，2021年11月30日；
(2) 《环境影响评价公众参与暂行办法》，生态环境部第4号，2019年1月1日；
(3)《产业结构调整指导目录（2019 本）》（2021 年修改），国家发展和改革委员会令〔2021〕第49号令，2021年12月27日；
(4)《国家重点保护野生植物名录(2021 年)》，国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号，2021年9月7日；
(5)《国家重点保护野生动物名录（2021）》，国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第3号），2021年2月5日；
(6) 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办〔2013〕103号，2014年1月1日；
(7) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日；
(8)《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》，环发〔2013〕16号，2013年1月22日；
(9)《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国务院国发[2016]81号文；2016年11月12日；
(10)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环境保护部[2016]150号，2016年10月26日；
2.2.4地方性法规和地方性规章
(1)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修正），2018年9月21日；
(2)《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》（2018年修订），2018年9月21日；
(3)《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》（2018年修订），2018年9月21日；
[bookmark: _Hlk129427624](4)《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》，新政办发〔2007〕175号，2007年8月1日；
(5)《新疆国家重点保护野生动物名录》，2021年7月28日；
[bookmark: _Hlk129427463](6)《中国新疆水环境功能区划》，新政函[2002]194号，2002年1月16日；
(7)《新疆生态功能区划》，2002年10月20日；
(8)《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，自治区发改委，2012年12月27日；
(9)《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，新水水保[2019]4号；
(10)《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定(试行)》，新环评价发[2013]488号；
(11)《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发[2014]35号，2014年4月17日；
(12)《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发[2016]21号，2016年1月29日；
(13)《新疆维吾尔自治区土壤污染防治行动计划实施方案》，新政发(2017)25号；
(12)《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，2018年9月27日；
[bookmark: _Hlk36809046](13)《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2016年10月；
(14)《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2019年1月1日；
(15)《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新政发[2021]18号，2021年2月22日；
[bookmark: _Hlk129428001](16)《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》，新环环评发[2021]162号，2021年7月26日；
(17)《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，新党发[2018]23号，2018年9月4日；
(18)《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，阿行署发[2021]81号，2021年7月10日。
2.2.5技术依据
(1)《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》(HJ2.1-2016)；
(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；
(3)《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)；
(4)《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；
(5)《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)；
(6)《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2022)；
(7)《环境影响评价技术导则  土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；
(8)《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1~6-2008)；
(9)《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018)；
(10)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)；
(11)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；
(12)《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)。
2.2.6其他文件
(1)项目环境影响评价委托书，2020年1月18日；
(2)温宿县北部山区道路绿化供水保障项目实施方案（代可行性研究报告），2023年2月；
(3)《温宿县北部山区重点生态区供水保障项目水资源论证报告书》，乌鲁木齐市水利勘测设计院有限责任公司，2022年12月；
(4)项目区环境现状监测资料；
[bookmark: _Hlk129430218](5)建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc132795491][bookmark: _Hlk31036296]2.3环境影响识别与评价因子筛选
根据项目的特点，通过分析识别环境影响因素，并依据污染物排放量的大小，筛选各项评价因子。
(1) 声环境
现状与预测评价因子均为等效连续声级LeqdB(A)。
（2）环境空气
现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。
（3）地表水：
现状评价因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、动植物油、石油类共12项。
 （4）生态环境
动植物、水土流失及景观。
表2.3-1  生态影响评价因子筛选表
	受影响对象
	评价因子
	阶段
	工程内容及影响方式
	影响
性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	施工期
	工程内容：临时、永久占地
影响方式：直接生态影响
	短期
	弱

	
	
	运行期
	工程内容：运行
影响方式：/
	/
	无

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工期
	工程内容：临时、永久占地，
影响方式：直接生态影响
	短期
	弱

	
	
	运行期
	工程内容：运行
影响方式：/
	/
	无

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	施工期
	工程内容：临时、永久占地
影响方式：直接生态影响
	短期
	弱

	
	
	运行期
	工程内容：运行
影响方式：/
	/
	无

	生物多样性
	物种丰富度
	施工期
	工程内容：临时、永久占地影响方式：直接生态影响
	短期
	弱

	
	
	运行期
	工程内容：运行
影响方式：/
	/
	无

	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	施工期
	工程内容：临时、永久占地影响方式：直接生态影响
	短期
	弱

	
	
	运行期
	工程内容：运行
影响方式：/
	/
	无

	自然景观
	景观多样性、完整性等
	施工期
	工程内容：临时、永久占地影响方式：直接生态影响
	短期
	弱

	
	
	运行期
	工程内容：运行
影响方式：/
	/
	无


[bookmark: _Toc132795492][bookmark: _Hlk31043478]2.4环境功能区划及执行标准
[bookmark: _Hlk31036679]2.4.1环境功能区划
（1）大气环境功能区划
本项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。
（2）水环境功能区划
本项目涉及的水体为库玛拉克河，根据《新疆水环境功能区划》协合拉水文站至库、托河汇水口段现状水体使用功能为饮用、农业用水，执行地表水Ⅱ类标准；台兰河新龙口以上河段为源头水保护区，现状水质为I类，水质目标为I类。新龙口以下河段未作水环境功能区划，参照上游水质，本次后评价确定其水质按I类进行控制。
根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的地下水水质分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质”，项目区所在区域地下水体为Ⅲ类地下水体。
（3）声环境功能区划
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和项目区周围的环境状况，井田区域为2类声环境功能区.
（4）生态功能区划。
根据《新疆生态功能区划》项目所在区域位于Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-42．托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区。
所在区环境功能区划见表2.4-1。
[bookmark: _Hlk129536095]表2.4-1  项目环境功能区划一览表
	环境要素
	区划依据
	区划结果

	环境空气
	《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》
	二类环境空气质量功能区

	地表水
	《地表水环境质量标准》
	Ⅰ、Ⅱ类地表水体

	地下水
	《地下水质量标准》
	区域地下水体为Ⅲ类地下水体。

	声环境
	《声环境质量标准》
	2类声环境功能区

	生态环境
	《新疆生态功能区划》
	托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区


2.4.2环境质量标准
根据区域环境功能区划及环境特征，本项目执行环保标准如下：
(1)环境空气质量执行《环境空气质量标准》(B3095-2012)中二类环境空气功能区标准要求；
(2)库玛拉克河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；台兰河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类标准； 
(3)地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，同时参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；
(4)声环境质量：泵房周围环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；
(5)生态环境：本项目为绿化区域供水工程，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）限值。
本项目环境质量标准详细指标见表2.4-2、2.4-3。
表2.4-2  环境质量标准
	环境要素
	标准名称及级(类)别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	Ⅰ
	Ⅱ类

	地表
水环境
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准
	pH
	无量纲
	6-9

	
	
	溶解氧
	mg/L
	7.5
	≥6

	
	
	总磷
	
	≤0.02
	≤0.1

	
	
	氨氮
	
	≤0.15
	≤0.5

	
	
	氯化物
	
	≤250
	≤250

	
	
	六价铬
	
	≤0.01
	≤0.05

	
	
	汞
	
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	
	砷
	
	≤0.05
	≤0.05

	
	
	铅
	
	≤0.01
	≤0.01

	
	
	镉
	
	≤0.001
	≤0.005

	
	
	石油类
	
	≤0.05
	≤0.05

	
	
	化学需氧量
	
	15
	≤15

	
	
	生化需氧量
	
	≤3
	≤3

	
	
	粪大肠菌群
	个/L
	≤200
	≤2000

	地下水环境
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

	pH
	mg/L
	6.5～8.5

	
	
	总硬度
	
	≤450

	
	
	氨氮
	
	≤0.2

	
	
	氟化物
	
	≤1.0

	
	
	耗氧量
	
	≤3.0

	
	
	硫酸盐
	
	≤250

	
	
	硝酸盐
	
	≤20

	
	
	亚硝酸盐
	
	≤0.02

	
	
	溶解性总固体
	
	≤1000

	
	
	挥发酚
	
	≤0.002

	
	
	氰化物
	
	≤0.05

	
	
	六价铬
	
	≤0.05

	
	
	汞
	
	≤0.001

	
	
	砷
	
	≤0.05

	
	
	铅
	
	≤0.05

	
	
	镉
	
	≤0.01

	
	
	铁
	
	≤0.3

	
	
	锰
	
	≤0.1

	
	
	细菌总数
	个/L
	≤100

	
	
	总大肠菌群
	
	≤3.0

	环境
空气
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类环境空气功能区标准要求
	SO2
	mg/m3
	1小时平均
	0.50

	
	
	
	
	日平均
	0.15

	
	
	NO2
	
	1小时平均
	0.20

	
	
	
	
	日平均
	0.08

	
	
	TSP
	
	日平均
	0.30

	
	
	PM10
	mg/m3
	日平均
	0.15

	
	
	PM2.5
	mg/m3
	日平均
	0.075

	
	
	CO
	mg/m3
	1小时平均
	10

	
	
	
	
	日平均
	4

	
	
	O3
	mg/m3
	1小时平均
	0.2

	
	
	
	
	日最大8小时平均
	0.16

	声环境
	声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
	2类
	dB(A)
	昼间
	60

	
	
	
	
	夜间
	50


土壤环境执行的相关标准如下：
表2.4-3  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：(mg/kg)
	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


[bookmark: _Hlk31043235]2.4.3排放标准
(1) 施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值；
(2) 施工期施工人员租用附近的民宅，施工人员生活污水依托现有的污水处理设施；运行期管理人员生活废水经防渗化粪池处理后吸污车运至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；
(3)运行期场界噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2级标准；
(4) 本工程一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
污染物排放标准限值见表2.4-4。
表2.4-4  污染物排放标准
	类别
	标准名称及级(类)别
	污染
因子
	标准值
	备注

	
	
	
	单位
	数值
	

	废气
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织
排放监控浓度限值
	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	无组织排放周界外浓度最高点

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放执行(GB12348-2008)中2类标准 
	2类
	dB(A)
	昼间
	60
	/

	
	
	
	
	夜间
	50
	

	固体废物
	执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）


[bookmark: _Toc132795493][bookmark: _Hlk31108509][bookmark: _Hlk31046543]2.5评价等级及评价范围
[bookmark: _Hlk31045768]2.5.1评价等级
[bookmark: _Hlk31121124]2.5.1.1环境空气
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）规定，评价工作等级按照表2.5-1确定。
表2.5-1   大气环境评价等级确定表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


表中Pmax取Pi中的最大值，Pi按下式计算：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
  C0i---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；
  D10%---采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离。
本工程运行期主要为输送灌溉用水，无废气产生，因此大气环境评价工作等级为三级。
[bookmark: _Hlk31044663]2.5.1.2地表水环境
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），本工程属于水文要素影响和水污染影响型建设项目。
（1）水文要素影响型
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），“水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影 响程度进行判定。”
（1）水文要素影响型
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），“水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影 响程度进行判定。”
[bookmark: _Hlk129453015][bookmark: _Hlk129448667]本工程Y462线公路岔路口至神木园至及萨瓦普齐牧场道路两侧绿化用水水源为库河东岸总干渠4+300处设置取水口，库河东岸总干渠输水量为75m3/s，加大量流为87m3/s，绿化灌溉用水量为0.5m3/s，取水量占库河东岸总干渠输水流量的0.66%，占加大流量的为0.57%；取水不改变主水方向，对水温无影响，不会对现有水渠水文情势造成不利影响；温宿县大峡谷景区环线道路两侧绿化引水工程水源为台兰河洼地水库施工用水管网，目前台兰河洼地水库施工主体工程已结束，本次将施工期已建的管网及泵站加以利用，并且项目引水量小，因此，本项目水文要素影响型地表水环境影响评价等级定为三级。
（2）水污染影响型
水污染影响型建设项目的地表水环境影响评价工作等级将依据建设项目的废水排放方式、排放量、水污染物当量确定，地表水环境影响评价工作等级情况见表2.5-2。
表2.5-2  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量处于该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


[bookmark: _Hlt81295054]本项目施工期生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水质标准后用于周边植被灌溉；运行期管理人员生活废水经防渗化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水质标准后用于林地灌溉；按《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3—2018)中评价工作等级划分原则，本工程水污染影响型地表水环境影响评价等级定为三级B
2.5.1.3地下水环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 601-2016），地下水环境影响工作等级的划分根据项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。
建设项目的地下水环境敏感程度分级原则见表2.5-3。
表2.5-3 地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，建设项目属于“A水利”中“3、引水工程”报告书项目，项目区域内没有集中饮用水源地，也没有热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水敏感程度为不敏感。
建设项目的地下水环境影响评价行业分类见表2.5-4。
表2.5-4 地下水环境影响评价行业分类表（HJ610-2016 附录A节选）
	行业类别
环评类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	A水利

	3、引水工程
	跨流域调水，大中型河流引水；小型河流年总引水量站天然年径流量的1/4及以上的；涉及环境敏感区
	其他
	[bookmark: _Hlk132121047]Ⅲ类
	[bookmark: _Hlk129451392]Ⅳ类


本工程属于引水工程，根据（HJ 601-2016）附录A，涉及温宿天山神木园风景区，属于自治区级风景名胜区，本本工程地下水环境影响类别为Ⅲ类，
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分级见表2.5-5。
表2.5-5地下水环境影响评价工作等级分级表
	
环境敏感程度
项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，项目地下水环境影响评价行业类别为III类，地下水敏感程度为 不敏感，因此，确定本次地下水环境评价等级为三级。
2.5.1.4声环境影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2021），“5.1.3 建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3 dB(A)～5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。
本工程涉及声功能2类，项目营运过程产生的噪声主要为水泵及设备等运行产生的噪声，泵房周围500m范围内没有声敏感目标，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，为一般性评价，
[bookmark: _Hlk31044867]2.5.1.5生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》 （HJ19-2022），评价等级判定如下：
“6.1.1 依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。
6.1.2 按以下原则确定评价等级：
a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
b）涉及自然公园时，评价等级为二级；
c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
d）根据 HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
e）根据 HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
f）当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
h） 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
6.1.6 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 ”
[bookmark: _Hlk129467411]本项目为温宿北部山区绿化造林项目灌溉管线工程建设，为3600亩林地提供灌溉（其中有422亩绿化灌溉区域位于天山神木园风景内），同时在Y462线公路岔路口至神木园至及萨瓦普齐牧场道路两侧绿化、温宿县大峡谷景区环线道路两侧绿化，绿化面积3178亩。
温宿天山神木园属于自治区级风景名胜区，因此本次生态环境评价为二级。
[bookmark: _Hlk31044917]2.5.1.6土壤环境
本工程为温宿县北部山区道路绿化供水保障，属于引水工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）可知，本项目属于生态影响型类型。
表2.5-6  生态影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	[bookmark: _Hlk129463747]敏感
	建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域，或土壤含盐量>4g/kg
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设或项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5<pH≤5.5
	8.5<pH≤9.0

	不敏感
	其他
	5.5<pH<8.5


本工程属于温宿县北部山区道路绿化供水保障，同时营造生态防护林，项目区及周边不涉及土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》 (HJ964-2018)附录A，为Ⅲ类项目，生态类影响型评价工作等级分级见表2.5-7。
表2.5-7 生态影响型评价工作等级分级表
	         项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	三级
	三级
	-


项目区及周边不涉及土壤环境敏感目标，项目区域属于山前，项目区干燥度16.39>2.5；根据土壤监测结果可知土壤pH值8.12<8.5，根据调查可知，项目区地下水位平均埋深大于5m，仅对土壤环境现状进行调查和一般性分析。 
[bookmark: _Hlk31045110]2.5.1.7环境风险
本项目为温宿县北部山区道路绿化供水保障，同时营造生态防护林，不涉及危险物质的存储，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0，当Q＜1时，项目的环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。
2.5.2评价范围
[bookmark: _Hlk31045793][bookmark: _Hlk129465193]2.5.2.1大气环境影响评价范围
本项目环境空气评价为三级评价，不设大气环境影响评价范围。
[bookmark: _Hlk31046055]2.5.2.2地表水环境影响评价范围
本项目水文要素影响型地表水环境影响评价等级为三级，项目区取水量很小，因此评价范围主要是取水口区域。
本项目水污染影响型地表水环境评价等级为三级B，无需设置地表水评价范围。
2.5.2.3地下水环境影响评价范围
 本项目为绿化灌溉水源保障工程，灌溉水为新鲜地表水，不涉及中水灌溉，因此本次不设置地下水评价范围。
2.5.2.4生态环境影响评价范围
因此本次生态环境评价为二级，因此引水管线工程生态环境评价范围为提升泵站及管线工程两侧500m范围。
[bookmark: _Hlk31046109]2.5.2.5声环境影响评价范围
本次声环境影响评价范围以提升泵房为中心，四周200m范围内为评价范围。
2.5.2.6土壤环境影响评价范围
本项目土壤环境影响评价范围确定项目区向外延伸200m范围内的区域。
2.5.2.7环境风险影响评价范围
本项目环境风险评价等级为简单分析，无需设置环境风险评价范围.
[bookmark: _Toc132795494]2.6环境保护目标
本工程生态环境保护目标为温宿天山神木园，库河东岸总干渠、台兰河。
环境保护目标见表2.6-1。环境保护目标图详见图2.6-1。


表2.6-1  环境保护目标一览表
	环境要素
	保护对象
	基本情况
	保护要求

	生态环境
	天山神木园
	面积465亩，神木园片区的供水管网的北部，本次供水管网为现有的422亩古树提供灌溉补充水源
	不影响古树的正常生长

	地表水环境
	库河东岸总干渠
	神木园片区的灌溉取水口
	地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类

	
	台兰河
	天山大峡谷片区台绿化灌溉水源兰河洼地水库施工时已建的施工用水系统
	






[bookmark: _Hlk31154709]
[bookmark: _Toc132795495]3建设项目概况
[bookmark: _Toc132795496][bookmark: _Hlk31119152]3.1建设项目概况
[bookmark: _Hlk130375612]项目名称：温宿县北部山区道路绿化供水保障项目
项目性质：新建
行业类别及代码：其他水利管理业，N7690
投资总额：本工程总投资为510.92万元，环保投资77万元。环保投资占总投资4.10%。
[bookmark: _Hlk130375465]建设单位：温宿县库托河农业灌溉供水有限责任公司
[bookmark: _Hlk130375858]建设地点：阿克苏地区温宿县，片区一为温宿县大峡谷景区环线道路两侧，绿化带长度16.0km；片区二为Y462线岔路口至神木园至及萨瓦普齐牧场道路两侧，绿化带长度9.2km。
项目占地：本项目占地总面积为4.2hm2。
管理人员：项目实施后需要管理人员 6 人，管理人员由温宿县库托河农业灌溉供水有限责任公司统筹考虑，本次不新增。
建设规模：绿化供水工程新建3座提升泵房、4座调蓄水池、铺设地埋式供水管线长度82.346km、检查阀井65座、排水井74座。
施工进度：工程计划总工期为6个月，2023年5月开始2023年10月底结束，不跨年。
工程投资：工程总投资5190.52万元。
[bookmark: _Toc132795497][bookmark: _Hlk129531297]3.2工程建设内容
本项目位于温宿县北部山区重点生态治理区域，本次主要是道路两侧进行生态防护林建设，并且为生态防护林提供水源保障。项目建设分为两部分，片区一位于Y462线岔路口至神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧，新建绿化林地灌溉管线工程，绿化水源自库河东岸干渠4+300处新建分水闸，通过三级加压泵站提升至项目区；片区二位于温宿县大峡谷景区环线道路两侧，新建绿化林地灌溉管线工程，绿化水源为台兰河洼地水库施工时已建的施工用水系统。
[bookmark: _Hlk130375910]主要建设内容：新建灌溉水增压提升泵房3处，调蓄池4座，其中1座位于天山大峡谷景区环线道路处，属于减压调蓄池，65座检查阀井、74座排水井。项目的供水管网采用地埋式敷设，共敷设绿化供水管线82.346km（包含天山神木园敷设管网长度为3.52km），管沟挖深1.8-2.0m。
项目的组成一览表见表3.2-1。
表3.2-1  项目工程组成表
	工程
类别
	项目名称
	工程特征或基本情况
	备注

	主
体
工
程
	首部
	[bookmark: _Hlk129539298]Y462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路两侧绿化水源为库河东岸总干渠4+300新建取水口，通过三级加压泵房提升至灌区绿化。一级泵站面积399m2，内安装3台水泵，扬程为150m，流量为602m3/h，二级泵站面积357m2，内安装3台水泵，扬程为150m，流量为602m3/h，三级泵站面积124.2m2，内安装1台水泵，扬程为150m，流量为602m3/h.
	新建

	
	
	温宿县大峡谷景区环线道路两侧绿化水源为台兰河洼地水库施工用水管道，该管道取水点位于台兰河国电拦河闸枢纽处，已建泵站，2台水泵，扬程为50m，流量为305m3/h.，水量可以满足本次绿化用水灌溉需求
	依托

	
	调蓄池
	[bookmark: _Hlk131765353]3座位于库河东岸总干渠4+300取水口至神木园道路之间，一级调蓄池面积6107.07m2，二级调蓄池面积6000m2，三级级调蓄池面积2100m2；
	新建

	
	
	1座位于天山大峡谷景区环形道路西侧，属于减压调蓄水池，面积1025m2
	

	
	管网
	天山神木园片区共铺设de710~110mmPE100级管网长度34.839km
	新建

	
	
	温宿县大峡谷景区片区铺设de400~125mmPE100级管道长度47.507km
	新建

	
	检查阀井
	检查阀井65座，阀井基座尺寸4.6×4.1m，井身采用C25现浇钢筋砼
	新建

	
	排水井
	排水井74座，排水井内径Ф1.2m
	新建

	辅助
工程
	临时生产生活区
	设置临时施工营地2处，其中一处位于462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路左侧，距离库河东岸总干渠取水口距离约800m，占地面积约0.5hm2，一处处位于温宿县大峡谷景区环线道路左侧区域，临时生产区占地面积约0.5hm2，临时生产区主要设置施工工棚、材料仓库。
	-

	
	临时堆土场
	调蓄池及管线铺设临时开挖土方堆放在项目施工区域附近，土方后用于回填及林地平整，临时堆土场占地面积约195亩
	-

	
	临时施工道路
	本次不设置临时施工道路，施工道路依托现有的县乡公路，外部运输利用现有的Y462线公路及温宿县大峡谷景区环线道路，外来材料、施工机械设备等通过公路运输至现场，交通较为便利
	-

	
	料场
	本次不设置料场，施工购买商品料
	-

	
	弃渣场
	不设置弃渣场，项目的挖方用于回填，多余用于道路两侧林地土地整治
	-

	公用
工程
	供水
	施工人员生活用水依托现有村民供水系统。
Y462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路两侧绿化供水工程施工生产用水从库河东岸总干渠抽取，较为方便
	

	
	
	温宿县大峡谷景区环线道路两侧绿化供水工程施工生产生活用水依托现有的台兰河洼地水库施工用水系统
	依托

	
	施工供电
	部分区域用电从现有电网接入，部分施工无法使用系统电源时以备用柴油发电机组自发电解决，自备2台75kw柴油发电机
	

	环保工程
	大气污染防治措施
	施工期
	①施工场地、运输道路洒水抑尘；
②施工场地工程围挡；
③物料堆场、地表覆盖防尘；
④施工挖方及时回填和用于林地土地平整；
⑤选用符合国家环境保护标准的施工机械、运输车辆；
⑥车辆限速；
⑦清洁燃料。
	-

	
	
	运营期
	无大气污染物产生
	-

	
	水污染防治措施
	施工期
	施工工程废水经沉淀池澄清处理，上清液回用于施工场地抑尘、道路洒水、绿化等；生活污水依托现有村民生活污水处理设施
	-

	
	
	运营期
	本工程无生产废水产生，生活经三级化粪池处理后定期通过吸污车运至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理
	-

	
	噪声污染防治措施
	施工期
	①选用低噪声设备；
②合理施工场地、设备布置；
③临时移动隔声屏障；
④途径敏感点车辆限速，禁止鸣笛；
⑤合理安排工期，严禁夜间和午休时段施工；
⑥途径敏感点设置公示牌。
	-

	
	
	运行期
	合理布置各种设备，同时采取减振、隔音等消音措施
	-

	
	固体废物防治措施
	施工期
	①设置垃圾桶，生活垃圾每日清运；
②建筑垃圾和泥浆沉渣运往政府指定建筑垃圾弃渣场。
	-

	
	
	运行期
	生活垃圾交由环卫部门清运。
	-

	
	生态影响水土流失防治措施
	施工期
	①尽量减少土方开挖量和临时占地量；
②施工挖方及时回填和用于周边林地土地平整；
③施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表；
④施工结束后临时占地进行迹地恢复，植树种草，复绿。
⑤工程施工时，禁止将生活生产污水、垃圾及施工机械的废弃
物等污染物抛入库河东岸总干渠。
	-

	
	
	运营期
	无明显影响
	-



[bookmark: _Toc132795498]3.3工程建设量
3.3.1首部土建工程
1、神木园片区
片区一位于Y462线岔路口至神木园至及萨瓦普齐牧场道路两侧，新建林地绿化灌溉管网，灌溉林地面积2543亩，为天山神木园风景区422古木提供补充绿化灌溉水，灌溉面积共计2965亩，灌溉水源自库河东岸干渠4+300处新建分水闸，通过三级加压泵站提升至项目区。1级泵站灌溉系统共划分为5个独立的灌溉单元；2级泵站灌溉系统共划分为19个独立的灌溉单元；3级泵站灌溉系统共划分为3个独立的灌溉单元。每个灌溉单元平均控制灌溉面积约120亩。
新建设计加压泵站首部加压泵房3座，一级加压泵站及调蓄水池，，内安装3台水泵，水泵扬程为150m，流量为602m3/h，调蓄池面积6107.07m2；二级加压泵站及调蓄水池；内安装3台水泵，水泵扬程为150m，流量为602m3/h，调蓄池面积6000m2；三级加压泵站及调蓄水池，面积124.2m2，内安装1台水泵，扬程为150m，流量为602m3/h，调蓄池面积2100m2。
2、大峡谷片区
片区二位于温宿县大峡谷景区环线道路两侧，新建绿化林地灌溉管网，绿化水源为台兰河洼地水库施工时已建的施工用水系统。接入已建输水管线内，其灌溉采用自压灌溉系统，按照绿化林地配置给水栓，控制灌溉面积635亩。
3.3.2管网工程
管网工程包括干管、分干管、支管。干管、分干管为地埋管，支管为地面管。
1、神木园片区
[bookmark: _Hlk132104027]462线岔路口至神木园道路两侧采用PE100级（1.6Mpa）管道总长度23.85km。其中PE100级（1.6Mpa）de710~110mm管道长度14.83km，PE100级（1.6Mpa）de630~125mm管道长度9.02km。
至萨瓦普齐牧场道路两侧绿化共计铺设PE100级（0.8Mpa））管网20.989km。其中PE100级（0.8Mpa）de250mm管道长度10.379km，PE100级（0.8Mpa）de200mm管道长度5.328km，PE100级（0.8Mpa）de,160mm管道长度2.756km，PE100级（0.8Mpa）de125mm管道长度1.896km，PE100级（0.8Mpa）de110mm管道长度0.63km。
2、大峡谷片区
宿县大峡谷景区环线道路两侧绿化铺设PE100级管道长度47.507km，其中de400mm-1.6Mpa长度2.59km，de315mm-1.6Mpa长度6.601km，de200mm-1.6Mpa长度14.95km，de160mm-1.6Mpa长度2.657km，de125mm-1.6Mpa长度1.169km，de315mm-1.25Mpa长度4.407km，de250mm-1.25Mpa长度1.252km，de200mm-1.25Mpa长度9.123km，de160mm-1.25Mpa长度1.413km，de125mm-1.25Mpa长度0.949km。
3.3.2阀井及排水井
（1）检查阀井
本项目新建检查阀井65座，闸阀井间距500-1000m。井身采用C25现浇钢筋砼闸阀井，顶部预留ф600mm进人孔，阀井基座尺寸4.6×4.1m， 井深3.0m，现浇钢筋砼闸阀井壁厚度30cm，为防止闸阀井底部出现积水，在闸阀井底部设置ф60cm集水渗坑，深度为80cm。
（2）排水井
本项目新建排水井74座，排水井内径Ф1.2m，均采用聚乙烯树脂井。
[bookmark: _Toc132795499]3.4工程等别
本项目控制绿化灌溉面积3600亩，按《水利水电工程等级划分及洪水标准》的分等指标划分：灌溉面积 0.5~5 万亩，为Ⅳ等小（Ⅰ）型工程。
本工程加压泵站设计流量为 0.5 m3/s，装机容量为 750 kW，结合《泵站设
计规范》（GB 50265-2010），确定该站规模为小（2）型，工程等别为Ⅴ等。加压泵站主要主要建筑物有泵房及调节水池。
[bookmark: _Toc132795500]3.5工程布置及设计取水流量
[bookmark: _Hlk129540517]3.5.1工程布置
3.5.1.1水源地选择
项目涉及的片区均为戈壁荒漠区，没有相关的绿化水源，本次根据项目建设的实际情况，进行了水源的选择和配备。
（1）天山神木园片区水源的选择
方案一：利用现状天山神木园内现有的泉水作为水源，对Y462线公路公路岔路口至神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧道路新建绿化带进行灌溉。
方案二：在库河东岸总干渠4+300处增设分水口，采用三级加压泵站为Y462线公路公路岔路口至神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧道路新建绿化带灌溉。
两种方案对比见表3.5-1。
[bookmark: _Hlk132112014]表3.5-1  两种方案对比一览表
	内容
	方案一
	方案二
	推荐方案

	水源保证率
	采用天山神木园现有泉水作为水源进行灌溉，根据调查可知，几年来泉水量有变小趋势，园区内现有树木灌溉用水紧张，其灌溉保证率低，无法保证新增绿化用地的灌溉用水
	采用库河东岸总干渠的灌溉水做为水源，库河东岸总干渠设计流量为75m3/s，加大流量为87m3/s，Y462线岔路口至神木园至及萨瓦普齐牧场道路两侧绿化用水量分析计算为0.5 m3/s，仅占总干渠流量的0.7%，所占比例小，并且库河东岸总灌渠水源稳定，用水有保证，用水保证率高
	方案二优

	现状用水量大小及保障年限
	现状泉水流量0.1m3/s，项目需要水量为0.5m3/s，其水量完全不满足绿化所需，同时其现状泉水量有减少趋势，保证年限3-8年
	项目绿化需水量为0.5m3/s，库河东岸总干渠设计流量为75m3/s，加大流量为87m3/s，水量完全满足绿化所需。且通过3级加压泵站可覆盖项目区所有的绿化区域，库河东岸总干渠已再造完毕，保障使用年限30-50年
	方案二优

	施工难易及施工工期
	考虑到项目区实际情况，水源利用现有泉水，局部需要加压灌溉，需要铺设灌溉管网，水源地与绿化区域有近200米高差，根据地形施工，施工难度一般，施工工期约6个月
	由于方案需要修建3级加压泵站及铺设灌溉管网，水源地与灌溉区域有近200米高差，施工一般，施工工期约6个月
	相同

	绿化灌溉方式
	由于项目区地势情况不同，绿化采用喷灌及加压滴灌的方式进行
	由于项目区地势情况不同，绿化采用喷灌及加压滴灌的方式进行
	相同

	工程投资
	4500
	4735.62万元
	方案一优

	运营费用
	需要局部加压，运行费用小
	需要3级加压系统，运行费用大于方案一
	方案一优


根据表3.5-1的对比及考虑到灌溉水源的可靠性，本次天山神木园片区绿化水源选择在库河东岸总干渠4+300处增设分水口，采用三级加压泵站为Y462线公路公路岔路口至神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧道路新建绿化带灌溉。
（2）天山大峡谷景区片区
天山大峡谷景区环线道路的绿化灌溉水源仅有一个方案，即利用台兰河电站拦河闸处已建泵站和输水管线（原设计为台兰河洼地水库施工用水管线），本次大峡谷景区绿化灌溉引水口接入该输水管线，采用自压滴灌系统进行化的灌溉，无其他水源工程比选方案，水源地具有唯一性。
3.5.1.2水源工程布置
（1）天山神木园片区
[bookmark: _Hlk129539586][bookmark: _Hlk129539438]天山神木园片区水源为在库河东岸总干渠4+300处增设分水口。分水口至天山神木园道路两侧采用3级调蓄加压泵站进行灌溉。一级泵站面积399m2，调蓄池面积6107.7m2；二级泵站面积357m2，调蓄池面积6000m2；三级泵站面积124.2m2，调蓄池面积2100m2，扬水至神木园区上游，以备在缺水季对园区古树进行补充灌溉。
分水口至萨瓦普齐牧场道路两侧绿化灌溉水由1级泵站内配备1台流量168m3/h水泵加压提供灌溉。
（2）天山大峡谷景区片区
取水管线并入台兰河洼地水库施工用水管线，系统采用地表水加压灌溉系统灌溉。同时在天山大峡谷景区环线道路左侧修建一处减压调蓄池，水池面积1025m2。
天山神木园片区平面布置见图3.5-1。
天山大峡谷片区平面布置见图3.5-2。
3.5.2管线工程布置
1、管线走向
项目以库河东岸总干渠和台兰河水灌溉水为水源，管网从邻近的河道及主干渠道引水，绿化管网分为总干管、干管、分干管和支管四级管道。总干管、管管垂直于等高线，或与等高线大角度相交。分干管与等高线平行布置。毛管顺作物行向布置，支管方向垂直于毛管方向。
2、管沟工程
管沟深度H按PVC管埋在冻土层之下的原则要求，管沟深度按下式计算：
[bookmark: _Hlk131767371]H≥Zd+d
式中：H—管沟深度，m；
      Zd—历年最大冻土深度，Zd取0.8m；
      d—设计最大管径，dm=710mm。
[image: ][image: ]经计算管沟深度H=1.51m。结合项目区的地形变化同时便于施工期间质量控制，本项目H按照1.6m计算，同时预留关系颗粒细砂垫层，本项目本次管沟挖深取值为1.8~2.0m。因为区域多为荒漠化沙地，土质稳定性差，边坡系数取值1.5，管沟设计底宽取b=1.2~1.8m。






图3.5-3 管道开挖标准横断面示意图
3.3.4交叉建筑物
根据供水管线的线路布置及其沿线的地形条件，管道沿途主要需穿越道路及库河东岸总干渠。采用顶管法的方法进行管道铺设。
（1）穿越道路
管线穿越道路主要是神木园道路、Y462线、天山大峡谷环形道路。
[bookmark: _Hlk132279009][bookmark: _Hlk132279213]天山神木园片区穿越道路共计7处，其中穿越神木园道路5次，神木园片区干管桩号分别为：K0+303、K1+333、K2+195、K3+769、K4+792；穿越Y462线次，桩号为：K0+365、K2+083。
天山大峡谷片区穿越大峡谷环线道路共计12处，其中右侧穿越环线道路10次，左侧穿越环线道路2次。右侧穿越环线道路桩号为：K0+633、K1+876、K3+023、K4+099、K5+762、K6+969、K8+526、K9+806、K11+256处、K12+728；左侧穿越环线道路桩号为：K0+145、K0+608。
（2）穿越库河东干渠
穿越库河东干渠1次，主要是Y462县岔路口道路两侧绿化供水管网干管需穿越库河东岸干渠，桩号：K3+125。
3.5.3管材
根据项目的实际情况，可研设计本次绿化供水管线管材均为PE管。
聚乙烯管具有以下特点：①良好的卫生性能，不结垢、不滋生细菌；②长久的使用寿命，对高低温适应能力强，在额定的温度、压力下可安全使用 50 年以上，对于受地形限制发展规模受限的城镇，使用年限长是较为有利的。可充分发挥管材的作用；③可靠的连接性能；④良好的施工性能，由于管道质地轻，焊接工艺简单，施工方便，运行、维护方便，大口径管道综合造价高，但口径在 DN400 以下的管材才有价格优势；⑤热导率低，抗拉、抗压、抗弯强度较大，较好的耐冲击性，物理机械性能较高，是 UPVC 管的5倍，表面光滑、摩阻小，输水能力高且可以适应较大水量变化；⑥表面光滑、水头损失小；⑦抗腐蚀性能良好，比重小、重量轻，不易漏水；⑧保温性能好，属新型管材。⑨属于新型管材，国外应用极为广泛，云南省内近年来在一些工程上常作为给水管采用，使用情况良好。
[bookmark: _Toc132795501][bookmark: _Hlk132128578]3.6土石方平衡及弃土（渣）规划
本项目土石方工程主要是3个提升泵站、4个调蓄水池及管线工程开挖产生量。根据建设单位提供的资料可知，项目的挖方量为169606 m3,回填土石方量为131628m3（包含管线底部20cm细砂垫层方量），多余弃方54447m3，用于项目区周边林地土地平整。没有永久性弃渣场。
表3.6-1  土石方平衡一览表
	
	挖方m3
	填方m3
	借方m3
	弃方m3
	弃方去向

	泵站
	450
	450
	/
	0
	

	调蓄水池
	30553
	2350
	/
	28203
	周边林地土地平整

	管线工程
	138603
	128828
	细砂16469
	26244
	周边林地土地平整

	合计
h
	169606
	131628
	16469
	54447
	


[bookmark: _Toc132795502]3.7施工营地
项目设置两处施工营地，其中一处位于462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路左侧，距离库河东岸总干渠取水口距离约800m，占地面积约0.5hm2，一处处位于温宿县大峡谷景区环线道路左侧区域，临时生产区占地面积约0.5hm2，临时施工营地用于堆放施工材料，不设施工工人生活区。施工营地为空地，用地为戈壁荒地。
[bookmark: _Toc132795503]3.8项目占地
[bookmark: _Hlk132276179]本项目总占地面积为31.97hm2（479.53亩），其中永久占地为泵房、调蓄水池、检查井、排水井占地，占地面积1.51hm2（22.63亩）。
临时占地主要是管线工程占地、临时场地占地及土方临时堆放场地占地。管线临时占地面积为16.46hm2（246.9亩）；项目设置两处临时施工场地，每处施工场地占地面积0.5hm2（7.5亩）；挖方临时堆放在管线工程的一侧，宽度约为2.5m，占地面积约为13hm2（195亩）。
项目永久占地及临时占地主要戈壁荒地。
项目的占地一览表见表3.8-1。
表3.8-1  项目占地一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	性质
	备注

	1
	泵房及调蓄水池
	hm2
	1.51
	永久占地
	戈壁荒地

	2
	管线工程
	hm2
	16.46
	临时占地
	戈壁荒地

	3
	临时施工营地
	hm2
	1.0
	临时占地
	2处，戈壁荒地

	4
	临时堆土场
	hm2
	13.0
	临时占地
	

	合计
	hm2
	31.97
	
	


[bookmark: _Toc132795504][bookmark: _Hlk132124895]3.9工程施工组织设计
3.9.1对外运输条件
本工程沿线主要公路有Y462线、天山大峡谷公路均为柏油公路，对外交通较为便利。
3.9.2水、电供应
水源：施工人员生活用水依托现有村民供水系统。Y462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路两侧绿化供水工程施工生产用水从库河东岸总干渠抽取，较为方便；温宿县大峡谷景区环线道路两侧绿化供水工程施工生产生活用水依托现有的台兰河洼地水库施工用水系统。
电源：管道工程沿线大部分区域均有10kV供电线路穿过，施工时可就近利用，同时施工单位需要自备75kw柴油发电机，以备电力负荷不足时用。
3.9.2场地及机具修配、加工条件
项目施工管线现有空地较多，施工无需临时征地。
机具修配及加工条件：沿线乡镇有较强的机修能力，可资利用，施工现场不设专门的机修厂，仅对施工机械进行日常的维修和保养。
[bookmark: _Hlk133575587]3.9.3建筑材料
[bookmark: _Hlk132125166]工程所需主要材料如钢材水泥可在阿克苏市购买，平均运输距离约为95km；油料、木材在就近乡镇县购买，平均运输距离约为35km。管件管材可以在温宿县城购买，平均运输距离约35km.
3.10项目合理性分析
3.10.1产业政策符合性
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增的防护林地提供供水保障，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021年修订）》，本项目属于“鼓励类”项目，为“第一类第一项第 27 条：防护林工程，天然林等自然资源保护工程，森林抚育、低质低效林改造工程”。
另外本项目已经取得温宿县发改委备案（见附件），项目代码：2303-652922-19-01-428265，本项目建设符合国家产业政策。
3.10.2与规划的符合性分析
（1）与《温宿县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》符合性分析
《温宿县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》中明确：“规划期间，温宿县将通过“三北”防护林体系建设工程实现人工造林面积12万亩；实施草原围栏75万亩（休牧50万亩、划区轮牧25万亩），退化草原补播32万亩；退耕还林、退耕还草面积36.20万亩；加大托库玛拉克河湿地的建设，保证湿地面积不小于84.9km；托什干河、台兰河、库玛拉克河、玉儿滚河小流域水土流失治理，建设小型水库工程，治理水土流失，工程投资0.6亿元；绿洲外围增加防护工程面积4200亩，封沙育林工程12850亩用于荒漠化治理，……持续提高和改善温宿县生态环境状况，确定的目标是稳中求进，生态环境现状指数稳定提高。”
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地提供灌溉水源保障，既可有效治理项目区造林缺水的问题，又可为提高树种存活率，还可将现状缺水干燥的荒漠化区域进行有效治理。项目的建设与《温宿县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》相符合。
（2）与《温宿县林业发展“十四五”规划》符合性分析
《温宿县林业发展“十四五”规划》提出：推进造林绿化，大力实施防沙治沙、退耕还林、生态公益林保护、荒漠植被恢复等工程，加强防护林体系建设，“十四五”新增人工造林5万亩，完成1万亩生态林建设，森林覆盖率2020年13.47%提高到13.6%。
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地提供灌溉水源保障，既可有效治理项目区造林缺水的问题，又可为提高树种存活率，还可将现状缺水干燥的荒漠化区域进行有效治理。项目的建设与《温宿县林业发展“十四五”规划》相符合。
（3）与《温宿县水土保持规划（2020-2030年）》的符合性分析
根据《温宿县水土保持规划（2020-2030年）》可知，温宿县水土流失面积为7122.69km2，占土地总面积的49.55%。其中，绝大部分为轻度侵蚀，面积为3166.79km2，占全县水土流失总面积的44.46%；中度侵蚀面积为1015.08km2，占水土流失面积的14.25%；强烈侵蚀面积为2063.42km2，占水土流失面积的28.97%；极强烈侵蚀面积为851.17km2，占水土流失面积的11.95%；剧烈侵蚀面积为26.23km2，站水土流失面积的0.37%。规划中要求通过营造防护林和防风固沙林2000hm2，防治水土流失。
规划的西南部库-托平原水蚀风蚀农林牧治理区以水力侵蚀为主，治理任务主要通过营造护岸林和水土保持生态林治理库玛拉克河和托什干河流域范围内的水力侵蚀；
本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地提供灌溉水源保障，既可有效治理项目区造林缺水的问题，又可为提高树种存活率，还可将现状缺水干燥的荒漠化区域进行有效治理，防治项目区域水土流失，项目的建设与《温宿县水土保持规划（2020-2030年）》相符合。
3.10.3“三线一单”的符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）及《阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”报告》要求，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以及所属行业及区域环境准入负面清单相关要求对比分析如下：
表3.10-1  相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	














《新疆维吾尔自治区“三线一单”
生态环境分区管控方案》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目是为温宿县北部山区道路两侧绿化林地提供灌溉水源保障，灌溉管网铺设为地埋式，属于临时占地，本项目虽然有供水管线部分区域位于神木园风景名胜区内，单项目不属于污染型生产建设项目，项目建成后不但可以为道路两侧的生态防护林提供灌溉水源，而且还可以为天山神木园422亩古木提供补充灌溉水源（现有水源为出露泉水，近些年泉水水量下降，古木浇灌水量无法得到有效保证），项目的建设满足“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求。
，与新疆生态保护红线位置关系见附图1-1。
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	据区域例行监测点数据可知，项目区域属于大气环境质量不达标区域，不达标原因主要是因为区域受沙尘影响，PM10、PM2.5超标现
象严重。本项目施工期废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，且施工周期较
短，随着施工期结束将消失。本项目生产运营过程中没有生产废气、废水产生及排放，运营期的泵房噪声通过隔声、减振，可以满足声环境质量要求，管理人员生活废水及生活垃圾均采取严格治理及防治措施，能够满足够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
	符合

	









《新疆维吾尔自治区“三线一单”
生态环境分区管控方案》
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发回低碳试点示范和引领作用。
	本项目为温宿县北部山区道路两侧新增绿化林地及天山神木园的古木提供灌溉水源，采用输水主管道+田间配水管网+给水栓+沟畦灌的模式进行灌溉，其灌溉过程中水量损失主要为管道输水损失及田间损失，其管道水利用系数达到0.98，田间水利用系数达0.85，全过程灌溉水利用系数达到0.833的高效利用系数，可以有效利用水资源，灌溉水的利用效率可以达到，项目实施后可以改善温宿县境内的生态环境，降低区域内的水土流失强度，有效治理项目区土壤侵蚀问题。
	符合

	
	环境准入
负面清单
	--
	项目无行业准入条件，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修订）》，本项目属于“鼓励类”项目，为“第一类第一项第 27 条：防护林工程，天然林等自然资源保护工程，森林抚育、低质低效林改造工程”。此外，项目符合国
家、地方各项环境政策、规范以及各项规划的要求，不在环境准入负面清单范围

	符合

	《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性
	ZH65292
210001温宿县各类保
护地-优先保护单元
	1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。
2.严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
3.因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后
予以安排勘查项目。
4.生态保护红线一般控制区允许符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控
制线的指导意见》中规定的有限人为活动。
5.按照保护地保护规划及相关管理法规、政策进行管理
	单项目不属于污染型生产建设项目，项目建成后不但可以为道路两侧的生态防护林提供灌溉水源，而且还可以为天山神木园风景区422亩古木提供补充灌溉水源，采用输水主管道+田间配水管网+给水栓+沟畦灌的模式进行灌溉，其灌溉过程中水量损失主要为管道输水损失及田间损失，其管道水利用系数达到0.98，田间水利用系数达0.85，全过程灌溉水利用系数达到0.833的高效利用系数，可以有效利用水资源，灌溉水的利用效率可以达到，项目实施后可以改善温宿县境内的生态环境，降低区域内的水土流失强度，有效治理项目区土壤侵蚀问题。
	符合












[bookmark: _Toc132795505]4建设项目工程分析
[bookmark: _Toc132795506]4.1工艺流程及产污节点
本项目施工的重点是系统首部施工、设备购置、地埋管铺设以及泵房建设。详见图 4.1-1。


图4.1-1 施工流程及污染物产生节点示意图
1、土建工程施工
主要涉及土方开挖、砂砾料填筑、混凝土浇筑等工序。
（1）土方开挖
采用1m3挖掘机开挖，8-l0t自卸汽车运输。
砂砾料采用1m3挖掘机开挖，8-l0t自卸汽车运输，进占法卸料，凸块振动碾压实。
（2）土方回填
土方回填应根据设计断面分层填筑压实，分层最大厚度与压实机具功能相适应，压实宽度不得小于设计宽度。建筑物周围50cm内的回填，采用蛙夯或人工夯填，层厚不大于30cm。砂砾石压实后相对密度不低于0.75。
（3）模板的安拆
模板和支架材料应优先用钢材、木材等模板材料，质量应符合现行国家标准或行业标准，钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷；模板的支撑件材料应有一定的钢度，牢固可靠。
模板的安装应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。在模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
模板的清洗和涂料，钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。
钢筋制安：钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，在使用前，应分批进行钢筋机械性能试验。
钢筋的加工和安装，钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求。
（4）混凝土浇筑
采用商品混凝砼，由混凝土罐车拉运至浇筑场地。混凝土的浇筑应遵循“先深后浅，先重后轻”的原则分层浇筑，混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣性能及气温因素确定。
2、管网工程
（1）施工工艺：施工准备→沟槽开挖→管道铺设→安装配重→管道试压→回填→迹地恢复
（2）土方开挖
本工程管线土方开挖拟采用1m3的液压反铲挖掘机进行沟槽开挖，槽底原状地基土不 得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm 土层由人工开挖至设计高程，整平，沟槽的开挖断面须满足设计要求断面。开挖的土方除回填用土可堆放在沟槽的一侧外，余下的土方采用 8t 自卸式汽车运往附近的林地进行场地平整。管沟挖好后即铺填砂石垫层。
（3）管道施工
① 管道铺设前，对管材内外壁、承插口和橡胶圈进行验证。发现缺陷应及时处理或调整；用布将管材的连接部位擦净，用中性润滑剂，如硅油、液体凡士林等（无毒材料）涂 擦橡胶圈及承口的扩张部分；把橡胶圈套入插口上的凹槽内，沿橡胶圈四周依次向外适当 用力拉离凹槽并慢慢放回凹槽，以保证橡胶圈在凹槽内受力均匀，没有扭曲；在插口上做 好安装限位标记，以便在安装过程中检查连接是否到位。
② 采用前置沟槽的挖掘机推接。为避免管节的端面被碰伤，需在承口前衬填厚木板，然后伸展吊臂，沿着管轴方向推动管节，使插口部分的橡胶圈到达插口内，最后用倒链慢 慢紧固承插口，直至插口达到预定的连接位置。
③ 管节承插到位后，放松倒链等紧管工具，然后进行下列检查，复核管中心线；对于承插连接接口，在管道连接完毕后，应将一把250mm长的钢尺插入承插口之间，检查橡胶圈各部位的环向位置，测定橡胶圈所处深度及均匀性；管节接口处的承口周围不应被胀裂，橡胶圈应无脱槽、挤破等现象。
（4）管道试压。水压试验前，管道应固定牢固，接头需明露，管道注满水后，先排除管内空气，用手动泵缓慢升压，升压时间不应小于10min，升压至规定压力后，稳压1h，检查无渗漏，压力降不得超过0.06Mpa，第一次试压合格后，对管道进行第二次试压，在设计工作压力的1.15倍状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03Mpa。
（5） 回填
管道的施工，应尽量使基槽开挖、管道安装和回填连续进行，尤其是安装完毕后的管，应立即回填，以防止浮管。土方回填利用开挖土方料，回填土方料应不含硬物、冻土块及坚硬物件，管道两侧至管顶的回填土必须对称分层夯实，严禁单侧回填或用推土机从一侧向沟内推填，以免引起管顶轴线位移和接口变形。
回填土分层回填夯实，采用冲击夯作业，每层虚铺厚度不大于25cm，填土夯实做到夯夯相连，确保无漏夯。沟槽两侧回填同步进行，高差不超过30cm。管道与下方的土弧基础之间的三角区必须重点填筑密实，填筑时管道两侧必须对称进行，注意不得使管道位移或损伤，将管道的椭圆度变形。控制在允许范围内。回填的分段处留设台阶，每步台阶宽度不小于 50 cm，台阶从夯实后的土中切出，不得做假台阶。
[bookmark: _Toc132795507]4.2工程分析
[bookmark: _Hlk132146972]4.2.1施工期工程影响分析
4.2.1.1施工期大气污染源
施工期大气污染物主要是施工扬尘和施工机械废气。
（1）施工期扬尘
施工期扬尘影响包括以下方面： 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。临时堆土区和弃渣场露天堆放的土石方及施工区裸露地表的表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在基础开挖填筑以及建材装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。
道路扬尘量与地面粉尘厚度、汽车车速等参数有关，可采用如下公式计算：

式中：Q：汽车行驶产生的扬尘量，kg/(kmꞏ辆)；
v：汽车速度，km/h；
W：汽车载重量，t；
P：道路表面粉尘量，kg/m2。
通过一辆载重量为10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量的实验数据（具体数据见表4.2-1）可知，在同样路面粉尘量的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘量越大，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少车辆扬尘的最有效手段。
表4.2-1不同行驶速度情况下的扬尘量的实验数据
	   粉尘量
车速
	0.1
（kg/m2）
	0.2
（kg/m2）
	0.3
（kg/m2）
	0.4
（kg/m2）
	0.5
（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5kg/h
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10kg/h
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15kg/h
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	25kg/h
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355


临时堆土区露天堆放的土石方及施工区裸露地表的风蚀扬尘与风速、尘粒含水率等参数有关，可采用如下公式计算：
Qp=4.23×10-4×U-4.9×Ap
式中：Qp—起尘量,mg/s
Ap—临时堆场的起尘面积，m(项目区为130000m2)
U—临时堆场平均风速(项日区为1.62m/s)。
经计算，废石临时堆场起尘量为4.969mg/s(4.29kg)。对于临时堆土场采取洒水抑尘的治理措施后,可以抑制扬尘量约80%，采取措施后西排土场扬尘产生量为0.858kg。
粉尘在空气中的扩散与风速等气象条件有关也与粉尘颗粒本身的沉降速度有关。以土为例，不同粒径尘粒的沉降速度实验数据见表4.2-2。
表4.2-2 不同粒径尘粒的沉降速度表
	粉尘粒径μm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度 m/s 
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径μm
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度 m/s 
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径μm
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度 m/s 
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


通过类比调查，施工期扬尘在未采取防护措施情况下，施工现场空气中 TSP 的浓度可达到 3.2~4.3mg/m3；在采取一定防护措施后，施工现场空气中 TSP 的浓度可达到0.3-0.5mg/m3。
②施工机械、车辆燃烧尾气
施工期间要使用反铲挖掘机等机械设备以及自卸汽车、载重汽车等运输车辆，在施工期间要排放燃油废气，燃油废气中含有 CO、CxHy、NOx 等。由于目前施工机械基本采用电能，仅有少数设备燃料为柴油，施工场地较空旷，施工机械数量较少且较为分散，其污染程度相对较轻。运输车辆和燃油机械尾气排放量很少，对周围环境的影响很小。
4.2.1.2施工期水污染源
（1）施工废水
施工废水主要来自以下几个方面：
1）施工车辆冲洗废水
按照环境保护要求，施工车辆驶出施工区时需要对车辆进行冲洗，施工区每个出口处均要设置洗车平台，对施工车辆冲洗后产生冲洗废水，主要含有主要含SS 和石油类，排放方式为间歇式排放。 施工期需要冲洗维护的施工机械10台，根据相关工程经验值，按废水产生量平均0.16m3/（d•台）计，则平均每天产生的废水约1.6m3。经隔油沉淀池处理后，循环使用。
2）管道试压废水
[bookmark: _Hlk132274656]管道试压产生的试压废水，试压水可重复利用，重复利用率可达 50%以上，项目最大管径为 Φ710管道，按其估算，试压废水最大段排放量约为2957m3，即92m3/km。试压废水主要含有悬浮物，沉淀处理后可用于项目区沿线林地的绿化灌溉用水。
施工废水未经过处理不得任意排放。
（2）施工人员生活污水
[bookmark: _Hlk132148229]施工人员施工期间全部不在施工区吃住，租用附近的民房，生活用水量按50L/人·d计，施工期平均人数按20人计，每天用水量为1.0m3/d，排放系数取0.8，排放量为0.8m3/d。施工期约为6个月，则施工期生活污水的产生量约144m3。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N 等。依托居民现有的生活污水处理系统处理。
表4.2-3 施工生活污水污染物产生情况表
	项目
	污染物
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/ 施工期）

	施工期
生活污水
	废水量
	/
	144

	
	CODCr
	300
	0.043

	
	BOD5
	200
	0.028

	
	SS
	200
	0.028

	
	NH3-N
	30
	0.0043


4.2.1.3施工期噪声染源
施工期噪声来源主要为各类施工机械运行产生的噪声以及车辆行驶噪声。
本工程使用的机械主要有反铲挖掘机、自卸汽车、载重汽车、推土机、蛙式打夯机、钢筋加工设备等。根据工程施工作业量，挖掘机、汽车、推土机、打夯机、切割机、电焊等设备噪声级参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》 (HJ 2034-2013)附录 A“表 A.2 常见施工设备噪声源不同距离声压级”，钻机、剪切机等设备噪声级参照《水电水利工程施工机械选择设计导则》（DLT 5133-2001） 和项目科研资料，类比其他项目，本工程施工设备噪声级详见下表。
表4.2-4    工程主要施工机械噪声源强 单位：dB（A）
	序号
	施工设备名称
	测点距设备距离（m）
	参考声压级

	1
	反铲挖掘机
	10
	74~83

	2
	自卸汽车
	10
	78~86

	3
	载重汽车
	10
	78~86

	4
	推土机
	10
	80~85

	5
	 蛙式打夯机
	10
	86~94

	6
	钢筋加工设备
	10
	74~80


施工噪声给周边声环境造成的污染是不可避免的，但污染是短期的、暂时的，通过采取防治措施，特别是夜间施工机械和施工时间的控制措施，可以使施工噪声影响得到较大程度的缓解。一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。
4.2.1.4施工期固体废物污染
工程施工过程中固体废物主要源于土石方开挖产生的弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）废弃土石方
根据前面的土石方平衡表可知，项目产生的废弃土石方量为54447m3，用于项目附近林地土地平整。
（2）建筑垃圾
要包括施工过程中的泵房及管线附属建构筑建设产生的废砼、废金属料等。本工程涉及泵房总用地面积约为880.2m2，则预计将产生建筑垃圾3.3t。对于建筑垃圾，尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾由政府指定地点接纳处理。
（3）施工人员生活垃圾
施工人员生活垃圾产生量按0.8kg/人•d 计。本工程施工期约6个月，总施工人数约20人，本工程施工期施工人员产生的生活垃圾约为2.88t。生活垃圾主要为有机污染物，同时含有细菌和生活病源体，又是苍蝇和蚊子等传播疾病媒介的孳生地，为疾病的发生和流行提供了条件，若不及时清理，将污染附近水域，引起环境卫生状况恶化，破坏影响景观环境，危害施工人员身体健康。因此要求，施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门统一收运处理。
4.2.1.5生态环境
项目施工生态环境影响因子主要包括：
（1）工程输水管线占地及施工开挖，将使原有的自然植被遭到破坏，地表裸露，从而使该地原有的生态结构发生一定变化。
（2）工程征地减少了区域生物量。
（3）施工管理不当，造成破坏征地范围外的植被，减少植被覆盖率数量。
（4）施工开挖使原有的自然植被遭到破坏，地表裸露，大风天气容易造成水土流失。
4.2.1.6土壤环境
施工期对土壤环境的影响主要是表土扰动，施工期间的污水排放、固体废物堆存及施工设备漏油等，跑、冒、滴、漏会对土壤产生污染。
4.2.2工程运行期环境影响因素分析
本项目只是在管网供水期间设置人员在水泵房值班、检查。工程建成后运行期不产生大气污染物，水污染物，对环境主要的影响主要为值班人员生活污水影响、取水泵房噪声影响及施工人员生活垃圾、取水对库河东岸总干渠水文情势的影响以及生态环境影响等。
[bookmark: _Hlk132147293]4.2.2.1库河东岸总干渠水文情势的影响
[bookmark: _Hlk132147523]项目对地表水环境的影响主要是取水对库河东岸总干渠水文情势的影响。项目建成后不改变库河东岸总干渠的调度运营方式，因为项目的取水，会造成只取水口下游干渠输送的水量减少，本项目设计的取水流量为0.5m3/s，库河东岸总干渠输水流量为75m3/s，加大流量为87m3/s，占库河总干渠设计流量的0.67%，加大流量的0.57%，占比很小，并且生态林灌溉可与农业灌溉进行错峰用水，因此项目建成运营对库河东岸总干渠水文情势影响小。
4.2.2.2大气环境
项目为绿化供水工程，运营期间没有大气污染物产生。
4.2.2.3水污染影响
林地灌溉期间，提升泵房需要配备6名管理人员，生活用水量按100L/人·d计，灌溉制度为每次18天，共计灌溉5次，则生态林地整个灌溉时间共计90天，每天用水量为0.6m3/d，排放系数取0.8，排放量为0.48m3/d。生活污水的产生量约43.2m3。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N 等。泵房处建化粪池处理管理人员生活废水，定期通过吸污车拉运至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理。
[bookmark: _Hlk132197240]表4.2-3 运营期生活污水污染物产生情况表
	项目
	污染物
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/ 施工期）

	运营期
生活污水
	废水量
	/
	43.2

	
	CODCr
	300
	0.0129

	
	BOD5
	200
	0.0086

	
	SS
	200
	0.0086

	
	NH3-N
	30
	0.0013


4.2.2.4噪声影响
本项目天山神木园片区供水管网需要通过三级提升泵站将加压水供给生态林及天山神木园的古树灌溉，因此运营期间噪声源主要来自灌溉期间水泵运转产生的噪声。类比可知，水泵运营期间噪声强度约为85 dB(A)。
4.2.2.5固体废物
本项目营运过程产生的固体废物主要为管理人员生活垃圾，本项目灌溉期间配备6名管理人员，人均产生量按 0.8kg/d 计算，工作日共计90天，则本项目运营期的生活垃圾产生量约0.432t/a，收集后交由环卫部门集中处理。
4.2.2.6生态环境
工程永久占地将改变土地的利用类型，减少局部区域原有陆生植被，运行期的管理人员的活动，也将对陆生动植物产生一定影响。但随着项目的运营，可以为3600亩林地（包括422亩古树）提供绿化用水，改善林地的生存条件，林木成活后，不但可以有效降低区域水土流失情况，还可以降低温宿县北部山区大风对县域内大风灾害影响程度，不但改善了区域的生态环境，而且随着林地的生长可以增加土壤肥力；林地栽植不但可以带来可观的经济收入，有效提高了土地使用价值，而且增加了当地的碳吸附能力，为温宿县碳减排增加有力保障。
林地成活后给野生动物提供了一个理想的生存场所，提供了更多的食物来源，有利于栖息动物的繁殖和生长，项目建成运用多野生动物影响是正面的、有利的。
库河东岸总干渠属于人工防渗引水水渠，在输水期间水流急，不输水期间处于断流状态，根据调查干渠内没有水生生物生存，项目的建设不会改变这一状况。















[bookmark: _Toc132795508]5环境现状
[bookmark: _Toc132795509][bookmark: _Hlk31154896]5.1自然环境
[bookmark: _Hlk31154786]5.1.1地理位置及交通
[bookmark: _Hlk31119433]温宿县地处阿克苏地区的西北部，位于新疆西部天山中段托木尔峰南麓、塔里木盆地北缘，地处东经79°28′～81°28′，北纬40°52′～42°21′之间，北以天山山脊克尔斯克尔为界与昭苏县相依，东隔木扎提河和拜城县、新和县为邻，南与阿克苏市毗连，西隔托什干河与乌什县相望，西北与吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦共和国接壤。总面积1.46万km2。
[bookmark: _Hlk31119518]项目区区分为两个部分，温宿天山神木园片区位于吐木秀克镇的西部，Y462线公路岔路口至神木园及至萨瓦普齐牧场道路两侧的戈壁荒漠带，在温宿县城西北，距离县城约60km。天山大峡谷片区位于博孜墩乡西南，在温宿县城东北，距离县城约65km。温宿县有通往个乡镇的道路，项目区交通便利。
项目区地理位置图见图5.1-1。
5.1.2地形地貌
温宿县地势北高南低，依据地貌形态特征可分为北部山区和南部丘陵平原区。县境地貌形态受地质构造控制，北部山区的天山山系由不同走向的山脉组成，雪线多在4000m左右，5000m以上是规模较大的冰川。托木尔峰、汗腾格里峰为一巨大隆起山汇，托木尔峰南坡前山带，受单斜构造影响，一般都形成单斜山地貌。前山带由于岩性软硬的差异，水流冲刷形成各种形态的沟谷景观。
山区以南是天山隆升时的断裂沉陷区，为丘陵与平原地貌。在河流的冲刷、搬运作用下，形成大片洪积冲积平原，呈扇形向东南倾斜，一直伸展到塔里木河流域，坡降一般在2.5~10‰之间。海拔1056-1600m，绿洲广布，系温宿县的农业区域。河流长期切割形成了南北走向50km长的坎坡陡崖，以此分成不同气候、土壤和生物资源的东西两片平原。
1）山区
天山南脉的迈丹他乌山、阔克沙勒山、托木尔山等支脉横贯阿克苏河流域的西北部，山系在古生代强烈褶皱的基础上，受第三和第四纪巨大造山运动而逐渐隆起。西北部和北部为天山南麓，地形复杂，以托木尔峰（海拔7334.8m）、汗腾格里峰（海拔6995m）为天山最高峰，形成4098平方公里面积的冰川带，高山区雪山连绵，山峦起伏，峭壁悬崖，地质核心为奥陶纪和志留纪的砂质页岩和石灰岩为主，属海西构造带，天山南麓各支脉由北向南构成大片谷地、腹地和冲积、洪积平原丘陵，浅山区与戈壁绿洲相接，塔里木河南部深处，浩瀚的塔克拉玛干大沙漠，黄沙似海，沙丘似链。
2）托什干河河谷平原
托什干河自哈拉奇流出天山后，分上中游阿合奇河谷平原和下游乌什河谷平原两部分，全长200余公里。阿合奇河谷平原的北面为高耸的阔克沙勒山，南面为麦当塔乌山和卡拉铁克山，山前短小的洪积扇至阿合牙南与库鲁库木洼地相连，呈东西走向，与天山山脉相平行。阿合奇河谷平原从哈拉布拉克至库兰萨克一段为120公里的狭长谷地，南北宽仅2-5公里，海拔2500-1700m，除有哈拉布拉克和哈拉奇两块较大的冰漬河谷平原外，两岸有多处大小不等的洪积裙，是阿合奇县主要的农牧区。下游为乌什谷地平原，东西长约70公里，南北宽30-50公里，水系成网状，水草茂盛，海拔1500-1200米，适宜农作物生长，农业耕作悠久，是本流域主要粮食之一。
3）库玛拉克河滨河平原
南北长110公里，东西最宽处40公里，两岸冲积平原海拔1200-1100m，地势平缓，地形高差较小，地域差异不大，但地下水位较高，泉水大量出露，成为阿克苏河平原灌溉的富水区。
4）台兰河冲积平原
台兰河流域地势为北高南低、西高东低，全区分北部山区和南部洪积平原区两部分。西南天山南脉的托木尔峰等支脉横穿于流域的北部，山系在古生代强烈褶皱的基础上受第第三纪和第四纪巨大造山运动而逐渐隆起，地形复杂，海拔4500m以上为冰川带，冰川面积为740km2，海拔4000~4500m为高山中年积雪带，海拔3000~4000m为高山草甸带，海拔1800~3000m分布着云杉等树种，海拔1600~1800m为低山荒漠区。南部洪积平原区海拔高程在1024~1600m之间，出山口前约10km为丘陵地带，海拔高程在1200~1400m之间，出山口后为冲积、洪积扇区，植被稀少，多为砾石戈壁和少量宜耕地。314国道以南为平原区，平均海拔高程约为1000m左右，主要为灌区和宜垦荒地，适宜于粮、棉、油等种植业的发展。
台兰河的冲洪积平原，其尾端与阿克苏河三角洲相接，并在沉积韵律和水化学上与三角洲明显不同，多浪灌区东部及塔里木灌区北部，即位于此平原的边缘。
天山神木园片区位于库玛拉克河左岸流域，属于山前向冲积平原过渡区域。地势北高南低，东高西低。天山大峡谷片区位于台兰河刘元，其地形为被告南低，西高东低，属于山前丘陵地带。
项目区卫星影像图件图5.1-2。
5.1.3气候气象
温宿县位于远离海洋的欧亚大陆腹地，气候具有典型的大陆性干旱气候特征。冬季寒冷干燥，夏季炎热少雨。另外，由于全县地势差异较大，辖区内气候具有垂直分布的特点。山区气候温凉，降水多于平原，没有明显四季，昼夜温差悬殊。平原地区为典型的大陆性干旱气候，热量丰富，降水少，光照充足，夏季炎热，温差大。
气温：平原地区年均气温为8.4～10.1℃。七月平均气温最高达22.4～24.1℃；一月平均气温最低为-9.2～-11.5℃。
无霜期：温宿县境内无重霜冻，无霜期初日为3月27日，终日为10月25日。无霜期中部为211.7天，东部为202.3天，西部为185.3天。全县年无霜期185天。平原地区作物积极生长期内一般无重霜冻危害。
降雨：温宿南部平原降雨量少，年平均降水量为65.4～78.7mm。北部山区降雨随海拔高度升高而增多。雨水7月、8月两月最多。平原地区年平均雷阵雨量占全年降雨量的80%以上，连阴雨较少，最长持续6天。四季降水量：春季占17%～21%，夏季占55%～58%，秋季占15%，冬季占9%～11%，降雨年际变化大。多雨年份，南部平原降雨量达100mm以上；北部山区海拔2000m处达400mm以上；海拔2650～3500m处可达500mm。少雨年份，平原地区少于30mm，山区少于70mm。
降雪：平原地区降雪少。年降雪日数平均为8.7天～9.1天。11月7日为最初日，4月20日为最终日。山区海拔2000m以下，降雪比平原多10天～20天，最大积雪深度达15m以上，海拔4200m以上终年积雪。
风：温宿县年均风速不大，北部山区略大于南部平原。年平均风速：北部山区为2.18m/s，南部平原区为1.6～1.8m/s。瞬间最大风速北部山区小于南部平原区。平原区风速达40m/s。北部山区多西风，暖季略多于冷季。东部平原多东北风，四季变化不大，春夏季略多，秋冬季多东北风或北风。西部平原多西北或东风。季节变化为春秋多东风，夏冬多西风。平原地区春季以东灌大风为主，占全年的36%；夏季大风频繁，多为西侵大风，占全年56%；秋季大风较少，占全年的8%；冬季无大风。大风常伴随风沙，形成浮尘天气，影响人畜健康。全县年平均浮尘天气为52.2～64.3天，占全年的14.4%～17.6%。山区无浮尘，平原地区均受浮尘之害。区域主要气象要素，见表5.1-1。
表5.1-1  本区域气象要素
	序号
	项目
	单位
	气象指标

	1
	年平均气温
	℃
	10.10

	2
	极端最高气温
	℃
	40.9

	3
	极端最低气温
	℃
	-27.4

	4
	年平均降雨量
	mm
	65.4

	5
	年平均蒸发量
	mm
	1883.6

	6
	年平均气压
	hPa
	891.3

	7
	最大积雪深度
	cm
	13

	8
	年最大冻土深度
	cm
	80

	9
	年平均风速
	m/s
	1.62

	10
	年主导风向
	
	NW



5.1.4水文
[bookmark: _Hlk37164354]5.1.4.1地表水
温宿县水资源较为丰富，境内有托木尔峰南部冰川107 条，占托木尔峰冰川629条的31.32%。其东部冰川144条也大部分在县境内，其中大型山谷冰川10条。全县有冰川面积1219.68km2，储水量1582.02亿m3。是阿克苏地区水资源主要补给源之一。温宿县境内主要有三大径流，即西部平原的库玛拉克河和托什干河与东部平原的台兰河三大河流，均发源于天山南脉南坡，其他较大的河流还有木扎提河、柯柯牙河和喀拉玉尔衮河。温宿县水系分布详见图5.1-3。
（1）库玛拉克河
库玛拉克河是阿克苏河一大源流，是一条国际性河流，发源于吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦，全长293km，其中中国境内河长118km，多年平均径流量47.6855×108m3。为典型的季节性河流，由上游的两大源流萨雷贾兹河与阿克希拉腊克河在吉尔吉斯斯坦共和国境内汇合而成。库玛拉克河干流自西北向东南，水系形态为羽状。库玛拉克河流域面积为15252km2，协合拉水文站为水量控制站，测站积水面积12816km2，境外汇水面积10510km2。该河上游在我国境内冰川面积947.01km2，占天山冰川面积的11%。径流补给来源于高山冰川和永久性积雪消融为主，冰川融水补给比重52.4%，少部分源于降水和地下水补给。多年平均径流量为47.6855×108m3，75%频率径流为42.3737×108m3。径流量主要集中在6月～9月，占年总量的79.5%
（2）托什干河
托什干河发源于天山南脉主山脊北坡，河源由两个支流组成，西支流阿克赛河发源于乌尔他苏达坂附近，东支流缪德留姆河发源于库别尔根提山附近。两支流相向而行，在吉尔吉斯斯坦境内的东崖附近汇合成托什干河。托什干河在阿克苏市西大桥以上12km处于库玛拉克河汇合成阿克苏河。托什干河是温宿县灌区的主要地表水源之一，该河径流以高山、冰川和永久性冰川消融为主，部分来源于降雨及地下水补给，其径流的大小与冰雪消融有密切关系，因此决定了其径流年际变化平稳，年内变化较大的特征。最大水量在7月，历年月平均流量为5.89×108m3，最枯月为二月，历年月平均流量为0.294×108m3。
（3）台兰河
台兰河为一独立水系。流域面积5800km2，其中山区1132.4km2，平原区4500km2。台兰河发源于西南天山托木尔峰南麓，上游由大台兰河、小台兰河在距出山口前8km处汇合成台兰河。该河径流的补给形式为冰雪融化水、山区降水和泉水。据统计台兰河多年平均径流量为7.37×108m3，最丰富年份径流量为9.05×108m3，最枯年份径流量为5.77×108m3。
（4）木扎提河
木扎提河是温宿县和拜城县的界河。河流发源于天山冰川区，河源冰川面积1219.6km2，径流补给以冰川融雪为主，径流年内分配不均但年际变化平稳；流域面积3446km2；河道全长282km，其中温宿县境内87km；多年平均年径流量14.6×108m3，是渭干河水量的主要来源。
（5）柯克亚河
柯克亚河发源于天山冰川区，源头三条冰川依次是科其喀尔冰川、山谷冰川和依什塔拉格冰川，其中科其喀尔冰川最大，融水径流约占源头区总产流量的60%以上。河道全长约80km（在山前出山口由人工渠道引至温宿县周边绿洲区），流域面积765km2，年径流量1.3×108m3。
（6）喀拉玉尔滚河
喀拉玉尔衮河发源于天山支脉牙依那克山及克孜外山的卡那克峰南麓，最高海拔5300m左右，山顶终年积雪。因而河水主要来源为山区融冰雪水，次为山区降水，径流与气温变化密切相关。河流上游由库鲁克里克苏河、群库孜瓦依苏河和克齐克库孜瓦依苏河三条小支流汇合后称喀拉玉尔衮河，集水面积740km2，河道全长95.5km，山口以上50.5km，山口以下45km，水流经沿河渗损后，尾部在冲积扇边缘消失，年径流量1.8×108m3。
5.1.4.2地下水
温宿县地下水储量16.18亿m3。地下水的流向与地形、坡降、河流流向基本一致，地下水的埋藏深度和水质与地形、水源、排水条件有直接关系，在冲积平原上部，地下水埋藏深度一般在十米至四、五十米以下，随着地势下降，地下水埋藏深度逐渐变浅，直至溢出地表沿河两侧，山间洼地的地下水埋藏浅，荒漠地区地下水埋藏较深。地下水基本属于孔隙水类型，矿化度多在1～2g/L之间，以 HCO3- Ca为主。储水总量相当丰富，水质良好，可作为灌溉水源和一般饮用水，埋藏浅，便于开发提取。项目区地下水是第四系松散岩类孔隙潜水和下部承压水组成。
天山神木园片区属于库托河流域，位于库托河左岸山区，地下水埋深自北向南由深变浅，项目区浅层承压水埋深约为70～80m，含水层为孔隙水，含水层岩性为粗砂及砂砾石、细砂。天山大峡谷片区属于台兰河流域北部山区，区域地下水水位埋深40m左右，全年水位波动 1.5m 左右。
5.1.5土壤、植被
（1）土壤
根据温宿县土壤普查结果，全县土壤种类可划分为10个土种，19个亚种，69个土种。10种土壤类型是：灌淤土、潮土、棕漠土、水稻土、草甸土、沼泽土、岩土、风沙土、棕钙土和新积土。
山地土壤：2900～3600m为草甸土；2600～2900m为草原土；2200～2600m为栗钙土；1900～2200m为棕钙土；1900m以下为棕漠土。山前冲洪积扇土壤：扇顶部为砾质棕漠土；扇形地上部为棕漠土、灌淤土；扇形地中部为灌淤土、潮土、草甸土、盐土。细土平原区土壤：主要有灌淤土、潮土、水稻土、沼泽土、草甸土、盐土、新积土、风沙土。各类土壤所占比例为：潮土21%、灌淤土9.4%、水稻土1.3%、草原土、草甸土23.3%、棕漠土12.2%、沼泽土1.9%、栗钙土、棕钙土1.06%、新积土0.06%、风沙土2.56%、盐土27.2%。
本项目所在地的土壤类型属扇形地棕漠土，棕漠土地下水位低，生长着稀疏的荒漠植被，呈荒漠景观。在结皮层中碳酸钙最多，可达 60～110g/kg，向下急剧减少。从表层起即有易溶盐出现，盐分组成常以氯化物为主，如剖面下部出现盐磐层，其中易溶盐含量可高达300g/kg～400g/kg，个别可超过500g/kg。
（2）植被
温宿县境内可耕地面积56.15万亩，其中水稻田7.88万亩、水浇地44.97万亩、旱地3.30万亩。现有天然草场800.97万亩，其中夏秋草场155.62万亩、冬春草场294.84万亩、四季草场350.51万亩，夏秋草场主要分布在海拔2600～3600m的中山草原带地区、冬春草场主要分布在海拔1300～2700m的山前带上部及中山带下部、四季草场零星分布南部平原附近。
野生林139.8万亩，其中山区针叶林26.5万亩（其中幼林22.2万亩、蔬林2.7万亩、灌木0.86万亩、林地0.74万亩。针叶林分布于托木尔峰南麓的博孜墩乡、博孜墩牧场和塔格拉克牧场，海拔1800～3000m的天山中段。荒漠林400.0万亩，分布在海拔1100m的降水稀少，无灌溉设施，土壤盐分较高的区段，主要有胡杨林13.3万亩、红柳100万亩、草场286.7万亩。人工林14.71万亩，其中防护林6.27万亩、用材林2.41万亩、薪炭林2.93万亩、经济林3.1万亩。
5.1.6野生动物
温宿县野生动植物资源丰富。被列为国家保护的珍稀野生动物有马鹿、雪豹、扫雪、黑鹳、猞猁、天鹅等。禽类有19目，40科，161种。乔木有云杉、桦树、白腊、杨树、胡杨等10多种。灌木有高山柳、天山花椒、野蔷薇、新疆园柏等100余种。植物有高等植物4门，59科，382种；野生药用植物有手掌参、党参、黄芪、黄精、甘草、麻黄草、独活、当归、雪莲等 200 多种；牧草有200多种。
项目区附近由于大量人为活动开发已无大型野生动物活动，区域现状野生动物以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主，动物种类和数量较少。
[bookmark: _Hlk31154976]5.1.7地震
据中华人民共和国《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)标准，本区地震动峰值加速度(g)分区为小于0.2，基本地震烈度为Ⅷ度区。
[bookmark: _Toc132795510][bookmark: _Hlk130221759]5.2环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Hlk37164499]5.2.1大气环境质量现状调查与评价
（1）数据来源
按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，优先引用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报数据。本项目环境空气质量基本污染物数据选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中阿克苏地区监测站2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。
（2）评价标准
基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（3）评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各项的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。
（4）空气质量达标区判定
空气质量达标区判定结果见表5.2-1。
[bookmark: _Hlk130218688]表5.2-1  基本污染物环境质量现状及评价
	污染物
	年评价指标
	评价标准
(µg/m3)
	现状浓度
(µg/m3)
	占标率
(%)
	达标
情况

	SO2
	年平均浓度
	60
	6
	10
	达标

	NO2
	年平均浓度
	40
	29
	72.5
	达标

	PM10
	年平均浓度
	70
	87
	124.9
	超标

	CO
	24小时平均浓度
	4mg/m3
	1.7mg/m3
	30
	达标

	O3
	日最大8小时平均浓度
	160
	124
	77.5
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	35
	35
	100
	达标


从上表的分析结果可知，区域 PM2.5、SO2、NO2年平均、CO第95百分位数日平均及O3第90百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单的二级标准要求；PM10的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》及修改单（GB3095—2012）二级标准要求，区域为非达标区域。
根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施<环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)>差别化政策有关事宜的复函》(环办环评函[2019]590 号)的要求，对阿克苏地区实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本工程实施后有利于改善区域环境空气质量。
[bookmark: _Hlk130220851]5.2.2地表水环境质量现状监测与评价
本次天山神木园片区绿化灌溉用水水源为库河东岸总灌渠，天山大峡谷风景区片区绿化灌溉水源为台兰河。
5.2.2.1监测点位
本环评设置2个地表水监测点，1#点为库河东岸总干渠4+300处，2#点为台兰河国电拦河闸枢纽处。
5.2.2.2监测时间及频率
新疆新能源（集团）环境检测有限公司于2023年4月7日~4月9日连续采样三天，每天采样一次。
5.2.2.3监测因子及分析方法
监测因子： pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群、氯化物、挥发酚、硫化物，同时监测水温。
监测项目的采样分析方法见表5.2-2。
表5.2-2  监测项目的采样分析一览表  单位：mg/L
	序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	最低检出浓度(mg/L)

	1
	水温
	温度计或颠倒温度计测定法
	GB13195-1991
	

	2
	pH
	玻璃电极法
	HJ1147-2020
	——

	3
	悬浮物
	重量法
	GB/T11903-1989
	4

	4
	溶解氧(以O2计)
	电化学探头法
	HJ506-2009
	0.2

	5
	化学需氧量(CODCr)
	快速消解分光光度法
	HJ/T399-2007
	3

	6
	五日生化需氧量BOD5)
	稀释与接种法
	HJ505-2009
	0.5

	7
	氨氮(以N计)
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025

	8
	总磷(以P计)
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-1989
	0.01

	9
	氯化物
	硝酸银滴定法
	GB11896-1989
	10

	10
	挥发酚类(以苯酚计)
	4-氨基安替比林萃取分光光度法
	HJ503-2009
	0.0003

	11
	石油类
	紫外分光光度法
	HJ970-2018
	0.01

	12
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法
	HJ1226-2021
	0.01

	13
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	GB7494-1987
	0.05

	14
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	HJ/T347-2007
	——


[bookmark: _Hlk133481907][bookmark: _Hlk133497063]5.2.2.4评价方法
采用单因子指数法对地表水水质监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：


对于以评价标准为区间值的水质参数(如pH为6—9)时，其单项指数式为：
pHj≤7.0时，


pHj＞7.0时，


式中：Si，j——某污染物的污染指数；
Ci.j——某污染物的实际浓度(mg/L)；
Csi——某污染物的评价标准(mg/L)；
SpHj——pH标准指数；		
pHj——实测pH值；
pHsd——标准中pH值的下限值；
pHsu——标准中pH值的上限值。
DO的标准指数为：
SDOj=[image: ]
[image: ]
[image: ]
式中：SDoi.j——溶解氧的标准指数；
T——水温，℃；
DOj——所测溶解氧浓度，mg/l；
DOf——饱和溶解氧浓度，mg/l；
DOs——溶解氧的地表水水质标准，mg/l。
5.2.2.5评价标准
库河东岸总干渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；台兰河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类标准。
5.2.2.6监测及评价结果
本项目监测及评价结果见表5.2-3和表5.2-4。
表5.2-3  库河东岸总干渠水质监测结果
	监测项目
	Ⅱ类标准
	2023.4.07
	2023.4.08
	2023.4.09

	
	
	监测值
	Pi
	监测值
	Pi
	监测值
	Pi

	水温
	/
	6.4
	/
	7.0
	/
	6.9
	/

	pH
	6~9
	8.4
	0.7
	8.4
	0.7
	8.4
	0.7

	溶解氧
	≥6.0
	10.05
	0.358
	10.06
	0.358
	10.05
	0.358

	BOD5
	≤3
	2.2
	0.733
	2.2
	0.733
	2.2
	0.733

	氨氮
	≤0.5
	0.202
	0.404
	0.196
	0.392
	0.199
	0.398

	石油类
	≤0.05
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	挥发酚
	≤0.002
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	COD
	≤15
	6.16
	0.411
	6.41
	0.427
	6.41
	0.427

	总磷
	≤0.1
	0.02
	0.2
	0.03
	0.3
	0.02
	0.2

	氯化物
	≤250
	15.2
	0.061
	16.5
	0.066
	16.0
	0.064

	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	硫化物
	≤0.1
	未检出
	未检出
	0.02
	0.2
	未检出
	未检出

	粪大肠菌群
	≤2000
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	悬浮物
	/
	7
	/
	9
	/
	8
	/



表5.2-4  台兰河水质监测结果
	监测项目
	Ⅰ类标准
	2023.4.07
	2023.4.08
	2023.4.09

	
	
	监测值
	Pi
	监测值
	Pi
	监测值
	Pi

	水温
	/
	15.4
	/
	15.8
	/
	15.6
	/

	pH
	6~9
	8.1
	0.55
	8.2
	0.6
	8.2
	0.6

	溶解氧
	≥7.5
	8.47
	0.597
	8.59
	0.598
	8.64
	0.599

	BOD5
	≤3
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氨氮
	≤0.15
	0.101
	0.673
	0.109
	0.727
	0.104
	0.693

	石油类
	≤0.05
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	挥发酚
	≤0.002
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	COD
	≤15
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	总磷
	≤0.02
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯化物
	≤250
	68.4
	0.274
	67.8
	0.271
	68.8
	0.275

	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	硫化物
	≤0.05
	未检出
	未检出
	0.02
	0.4
	0.03
	0.6

	粪大肠菌群
	≤200
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	悬浮物
	/
	6
	/
	7
	/
	6
	/


由监测结果可以看出，库河东岸总干渠水质监测指标中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；台兰河水质中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类标准。
5.2.3地下水环境质量现状监测与评价
本工程属于引水工程，为温宿县北部山区道路新建的绿化林地提供灌溉水源，绿化灌溉面积为3600亩。工程建设区地下水类型主要有基岩裂隙水和第四系堆积物孔隙潜水。基岩裂隙水赋存于基岩裂隙及断层带内，主要受大气降水补给，水量受降水控制，并通过深切的沟谷以潜流形式排泄向河谷。
5.2.3.1监测点位
根据项目的实际情况，本次设置1个地下水监测点，位于天山神木园景区。
5.2.3.2监测时间及频率
新疆新能源（集团）环境检测有限公司于2023年4月7日采样一次。
5.2.3.3监测因子及分析方法
监测因子： 钾、钠、钙、镁、碳酸氢根、碳酸根、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类等，同时记录水位、井深。
监测项目的采样分析方法见表5.2-5。
表5.2-5  监测项目的采样分析一览表  单位：mg/L
	序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	最低检出浓度(mg/L)

	1
	pH
	玻璃电极法
	HJ1147-2020
	——

	2
	总硬度
	EDTA滴定法
	GB7477-1987
	5.0

	3
	汞
	原子荧光法
	HJ694-2014
	0.04(ug/L)

	4
	砷
	原子荧光法
	HJ694-2014
	0.3(ug/L)

	5
	镉
	电感耦合等离子体质谱法
	HJ700-2014
	0.05(ug/L)

	6
	铅
	电感耦合等离子体质谱法
	HJ700-2014
	0.09(ug/L)

	7
	铁
	电感耦合等离子体质谱法
	HJ700-2014
	0.82(ug/L)

	8
	锰
	电感耦合等离子体质谱法
	HJ700-2014
	0.12(ug/L)

	9
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T5750.6-2006
	0.004

	10
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025

	11
	钙
	原子吸收分光光度法
	GB11905-1989
	0.02

	12
	镁
	原子吸收分光光度法
	GB11905-1989
	0.002

	13
	钾
	火焰原子吸收分光光度法
	GB11904-1989
	0.05

	14
	钠
	火焰原子吸收分光光度法
	GB11904-1989
	0.01

	15
	氰化物
	异烟酸-吡唑酮分光光度法
	GB/T5750.5-2006
	0.002

	16
	氟化物
	离子选择性电极法
	GB7484-1987
	0.05

	17
	硝酸盐氮
	紫外分光光度法
	HJ/T346-2007
	0.08

	18
	亚硝酸盐氮
	分光光度法
	GB7493-1987
	0.003

	19
	硫酸盐
	铬酸钡分光光度法
	HJ342-2007
	8

	20
	氯化物
	硝酸银滴定法
	GB11896-1989
	10

	21
	耗氧量
	高锰酸盐指数的测定
	GB11892-1989
	0.5

	22
	溶解性总固体
	称量法
	GB/T5750.4-2006
	——

	23
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	HJ503-2009
	0.0003

	24
	细菌总数
	平皿计数法
	GB/T5750.12-2006
	——

	25
	总大肠菌群
	多管发酵法
	GB/T5750.12-2006
	——

	26
	碳酸根
	酸滴定法
	SL83-1994
	——

	27
	重碳酸根
	酸滴定法
	SL83-1994
	——

	28
	石油类
	紫外分光光度法
	HJ970-2018
	0.01


5.2.3.4评价方法
采用单因子指数法对地表水水质监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：


对于以评价标准为区间值的水质参数(如pH为6—9)时，其单项指数式为：
pHj≤7.0时，


pHj＞7.0时，


式中：Si，j——某污染物的污染指数；
Ci.j——某污染物的实际浓度(mg/L)；
Csi——某污染物的评价标准(mg/L)；
SpHj——pH标准指数；		
pHj——实测pH值；
pHsd——标准中pH值的下限值；
pHsu——标准中pH值的上限值。
5.2.3.5评价标准
项目区环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。
[bookmark: _Hlk133497305]5.2.3.5监测及评价结果
本项目监测及评价结果见表5.2-6。
表5.2-6  地下水质量现状监测评价结果统计表
	序号
	项目
	单位
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	监测值
	Pi

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	7.8
	0.533

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450
	408
	0.907

	3
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.05
	0.1

	4
	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	3.33
	0.013

	5
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤.00
	未检出
	未检出

	6
	挥发酚类
	mg/L
	≤0.002
	未检出
	未检出

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	680
	0.68

	8
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	未检出
	未检出

	9
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	未检出
	未检出

	10
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	230
	0.92

	11
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.44
	0.44

	12
	氯化物
	mg/L
	≤250
	120
	0.48

	13
	细菌总数
	CFU/mL
	≤100
	45
	0.45

	14
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	未检出
	未检出

	15
	汞
	mg/L
	≤0.001
	未检出
	未检出

	16
	砷
	mg/L
	≤0.01
	未检出 
	未检出 

	17
	铅
	mg/L
	≤0.01
	0.00018
	0.018

	18
	镉
	mg/L
	≤0.005
	未检出
	未检出

	19
	铁
	mg/L
	≤0.3
	0.0162
	0.054

	20
	锰
	mg/L
	≤0.1
	0.00254
	0.0254

	21
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	0.8
	0.267

	22
	钾
	mg/L
	/
	2.44
	/

	23
	钠
	mg/L
	≤200
	84.0
	0.42

	24
	钙
	mg/L
	/
	110
	/

	25
	镁
	mg/L
	/
	33.9
	/

	26
	碳酸根
	mg/L
	/
	10.2
	/

	27
	碳酸氢根
	mg/L
	/
	154
	/

	28
	石油类
	mg/L
	/
	未检出
	未检出


[bookmark: _Hlk133497458]根据地下水环境质量现状经监测结果，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。
5.2.4声环境质量现状监测与评价
本次声环境质量现状委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司进行。
[bookmark: _Hlk133572003]5.2.4.1监测点位
本次监测共设置6个噪声监测点。具体监测点位见表5.2-7。
[bookmark: _Hlk133573015]表5.2-7    项目环境噪声现状监测点位
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测时段及频率
	布设原因

	1#
	神木园
	等效连续A声级
	连续监测2天，昼间及夜间各1次
	了解项目区环境噪声背景值

	2#
	三级提升泵房
	
	
	

	3#
	二级提升泵房
	
	
	

	4#
	东干渠4+300 米
	
	
	

	5#
	天山大峡谷景区项目区中间
	
	
	

	6#
	天山大峡谷景区项目区起点
	
	
	


5.2.4.2监测时间及监测频率
监测时间：2023年4月7日至4月9日，连续监测两天；昼间监测1次，夜间监测1次。
5.2.4.3监测结果统计及评价
监测统计及评价结果见表5.2-8。
表5.2-8   矿区现状环境噪声监测统计结果
	测点位置
	噪声值dB(A)

	
	4月8日
	4月9日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	神木园
	35
	60
	34
	50
	36
	60
	34
	50

	三级提升泵房
	36
	60
	34
	50
	36
	60
	34
	50

	二级提升泵房
	37
	60
	33
	50
	36
	60
	33
	50

	东干渠4+300 米
	36
	60
	34
	50
	36
	60
	34
	50

	天山大峡谷景区项目区中间
	35
	60
	34
	50
	36
	60
	34
	50

	天山大峡谷景区项目区起点
	35
	60
	33
	50
	36
	60
	34
	50


根据监测统计结果，项目区各噪声监测点声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准限值要求。
[bookmark: _Hlk37168637]5.2.5土壤环境质量现状监测与评价
5.2.5.1监测点位
根据土壤导则要求，本次监测在项目区占地范围内取三个土壤表层样，设置3个土壤监测点位。1#点为天山神木园项目区、2#点位于天山神木园处、3#点位于天山大峡谷项目区。
5.2.5.2监测项目
取pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量进行监测。
5.2.5.3采样分析方法
采样表层土壤，采样深度20cm，按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规范执行
监测项目的采样分析方法见表5.2-9。
表5.2-9  土壤监测项目的采样分析一览表    单位：mg/kg
	序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	最低检出浓度

	1
	pH
	土壤 pH值的测定法电位法
	HJ 962-2018
	——

	2
	全盐量
	土壤水溶性盐总量的测定
	NY/T1121.16-2006
	——

	3
	汞
	原子荧光法
	GB/T22105.1-2008
	0.002

	4
	砷
	原子荧光法
	GB/T22105.2-2008
	0.01

	5
	镉
	王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ803-2016
	0.07

	6
	铅
	王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ803-2016
	2

	7
	锌
	王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ803-2016
	7

	8
	镍
	王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ803-2016
	2

	9
	铬
	王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ803-2016
	2

	10
	铜
	王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ803-2016
	0.5


[bookmark: _Hlk133573296]5.2.5.4评价标准
本项目执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准对土壤环境进行评价。
5.2.5.5监测结果与结论
土壤监测及评价统计结果表见表 5.2-10。
表5.2-10    土壤监测结果        单位：mg/kg
	序号
	检测
项目
	标准值
	监测点位

	
	
	
	1#(79°42′8″，41°35′19″)
	2#（79°42′7″，41°34′22″）
	3#（80°39′41″，41°32′22″）

	1
	pH值
	/
	8.21
	8.48
	8.45

	2
	铜
	100
	17.2
	23.7
	10.5

	3
	锌
	300
	72
	88
	67

	4
	铅
	170
	15
	17
	26

	5
	镉
	0.6
	0.22
	0.23
	0.13

	6
	镍
	190
	24
	29
	11

	7
	铬
	250
	24
	61
	11

	8
	汞
	3.4
	0.028
	0.031
	0.014

	9
	砷
	25
	8.48
	9.99
	5.92

	10
	含盐量
	/
	4.1g/kg
	6.8g/kg
	4.0g/kg


各监测点土壤质量状况均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/15618-2018)标准中的筛选值要求，说明项目区土壤环境质量状况较好。
[bookmark: _Toc132795511][bookmark: _Hlk133575915]5.3生态环境质量现状评价
（1）生态调查内容
本次评价主要进行区域生态背景调查，主要调查影响区域涉及的生态环境功能区划、生态系统类型、结构与功能，重点调查评价区内的野生/人工植被、动植物资源，以及其生态完整性。
（2）生态调查方法
根据前述，本项目生态评价等级为二级评价，因此生态现状调查采用资料收集和实地调查两种方式。以现场实地调查为主，收集相关资料为辅，两者结合，相互补充完善。
（3）调查范围
项目建设区域的直接影响区和间接影响区。主要为输水管施工区边界外500m范围。
5.3.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》（2005年本），项目所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-42托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区”。该功能区位于中部天山南坡，是天山南坡最有代表性的山区。该区生态环境敏感性综合评价中，极度敏感地区占区内面积的34.87%，中度敏感地区为24.19%。其主要敏感因子为生物多样性及其生境极度敏感、土壤侵蚀轻度敏感。
所在生态功能区要求和发展方向见表5.3-1，项目区所处生态功能区划见图5.3-1。
表5.3-1  项目区所在区域生态功能区要求一览表
	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	主要服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区
	42托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	水源补给、生物多样性维护、土壤保持
	水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
	草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理
	合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性


5.3.2植被现状与评价
（1）植物的区系地理
区内植物区系多以温带成分和地中海成分占多数，在塔里木盆地由于特殊的地理环境和地形地貌，缺乏新的物种产生，因此不仅缺乏从邻区迁移的植物，也缺乏物种形成的因素，许多种属在这里都没有获得发展，种系都得不到繁荣，更谈不到有新特种分化出来。物种较为古老，而且还具有草原化的特征和干旱区植物区系的特征。
（2）植物类型
据新疆维吾尔自治区畜牧厅草原研究所编制的《新疆维吾尔自治区草地类型图》、《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》，结合现场实地调查，项目区及其附近的天然植被种类单一，数量较少，种群结构简单。神木园区域主要植被类型包括库车锦鸡儿、沙生针茅、新疆绢蒿荒漠、圆叶盐爪爪荒漠、芨芨草草原+多根葱草原等，天山大峡谷区域主要植被类型为红砂壤漠、尖叶盐爪爪荒漠和膜果麻黄荒漠。
表5.3-2  植被类型统计表
	序号
	区域
	类型
	项目区范围
	评价范围

	
	
	
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）

	1
	神木园区域
	库车锦鸡儿、沙生针茅、新疆绢蒿荒漠
	0.1012
	0.35
	197.8110
	8.21

	2
	
	圆叶盐爪爪荒漠
	21.3877
	74.64
	1554.3835
	64.54

	3
	
	芨芨草草原+多根葱草原
	7.1677
	25.01
	543.5426
	22.57

	4
	
	库车锦鸡儿、沙生针茅、新疆绢蒿荒漠
	
	
	111.8364
	4.64

	5
	
	膜果麻黄荒漠
	
	
	0.7532
	0.03

	6
	
	盐穗木盐漠+尖叶盐爪爪荒漠
	
	
	197.8110
	8.21

	7
	
	合计
	28.6557
	100
	2408.2448
	100

	8
	天山大峡谷区域
	红砂壤漠
	39.9814
	98.73
	32656356
	88.92

	9
	
	尖叶盐爪爪荒漠
	0.5145
	1.27
	2226928
	6.06

	10
	
	膜果麻黄荒漠
	
	
	1841542
	5.01

	11
	
	合计
	40.4944
	100
	3672.3577
	100


（3）植物种类
评价区植被在中国植被区划中属温带半灌木、矮乔木荒漠地带，处于荒漠草原带的区域，以禾本科、藜科及菊科植物为主。根据现场调查及资料收集，管线所经区域禾本科植物较多，主要有沙生针茅、羊茅、芨芨草等。评价区主要植物见下表。
表5.3-3  评价区植物名录统计表
	序号
	植物名称
	拉丁名
	科名
	生活型

	1
	阿拉套羊茅
	Festuca alatavica
	禾本科
	多年生草本

	2
	羊茅
	Festuca ovina
	禾本科
	多年生草本

	3
	鹅观草
	Roegneria kamoji
	禾本科
	多年生草本

	4
	天山鹅观草
	Roegneria tinschanica
	禾本科
	多年生草本

	5
	冰草
	Agropyron cristatum
	禾本科
	多年生草本

	6
	异燕麦
	Helictotrichon hookeri subsp schelliaum
	禾本科
	多年生草本

	7
	火绒草
	Leontopodium leontopodioides
	菊科
	多年生草本

	8
	西北针茅
	Stipa krylovii
	禾本科
	多年生草本

	9
	沙生针茅
	Stipa glareosa
	禾本科
	多年生草本

	10
	苔草
	Carex sp
	莎草科
	多年生草本

	11
	细果苔草
	Carex stenocarpa
	莎草科
	多年生草本

	12
	冷蒿
	Artemisia frigida
	菊科
	小半灌木

	13
	蒿子
	Artemisia L
	菊科
	多年生草本

	14
	新疆绢蒿
	Seriphidium kaschgaricum
	菊科
	半灌木

	15
	中麻黄
	Ephedra intermedia
	麻黄科
	灌木

	16
	合头草
	Sympegma regelii
	藜科
	小半灌木

	17
	刺旋花
	Convolvulus tragacanthoides
	旋花科
	小半灌木

	18
	细柄茅
	Ptilagrostis mongholica
	禾本科
	多年生草本

	19
	琵琶柴
	Reaumuria soongorica
	柽柳科
	小灌木

	20
	圆叶盐爪爪
	Kalidium schrenkianum
	藜科
	小灌木

	21
	尖叶盐爪爪
	Kalidium cuspidatum
	藜科
	小灌木

	22
	锦鸡儿
	Caragana sinicn
	豆科
	灌木

	23
	鬼见愁锦鸡儿
	Caragana jubata（pall） poir
	豆科
	灌木

	24
	盐生假木贼
	Anabasis salsa
	藜科
	小半灌木

	25
	粗糙假木贼
	Anabasis pelliotii
	藜科
	半灌木

	26
	天山猪毛菜
	Salsola junatovii
	藜科
	半灌木

	27
	驼绒藜
	Ceratoides lateens
	藜科
	半灌木

	28
	早熟禾
	Poa annua
	禾本科
	一年生草本

	29
	新疆早熟禾
	Poa versicolor subsp relaxa
	禾本科
	多年生草本

	30
	高山早熟禾
	Poa alpine
	禾本科
	多年生草本

	31
	黄芪
	Astragalus penduliflorus
	豆科
	多年生草本

	32
	高山大麦草
	Hordeum brevisubulatum subsp turkestanicum
	禾本科
	多年生草本

	33
	棘豆
	Oxytropis merhensis
	豆科
	多年生草本

	34
	宽瓣棘豆
	Oxytropis platysema schrenk
	豆科
	多年生草本

	35
	嵩草
	Kobresia bellradii
	莎草科
	多年生草本

	36
	矮生嵩草
	Kobresia humilis
	莎草科
	多年生草本

	37
	窄果嵩草
	Kobresia stenocarpa
	莎草科
	多年生草本

	38
	珠芽蓼
	polygonum viviparum
	蓼科
	一年生草本

	39
	库车锦鸡儿
	C.camill schneideri Kom.
	豆科
	灌木

	40
	芨芨草
	Achnatherum splendens (Trin. )Nevski
	禾本科
	多年生草本

	41
	盐穗木
	Halostachys caspica
	藜科
	灌木

	42
	膜果麻黄
	Ephedra przewalskii Stapf
	麻黄科
	灌木

	43
	多根葱
	Allium polyrhizum Turcz.Ex Regel
	百合科
	多年生草本


（4）样方调查
本次环评于2023年4月1～3日对评价内的植被状况进行了样方调查，选取的典型生境主要有荒漠草原和戈壁，共布8块样地，每块样地各设一个代表性的样方，共设8样方。
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	样方一
	样方二
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	样方三
	样方四
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	样方五
	样方六
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	样方七
	样方八


①样方位置
1＃样方：北纬41°32′48″，东经80°37′40″，海拔高度1431m。
2＃样方：北纬41°32′49″，东经80°36′32″，海拔高度1450m。
3＃样方：北纬41°31′18″，东经80°40′52″，海拔高度1443m。
4＃样方：北纬41°32′52″，东经80°36′00″，海拔高度1487m。
5＃样方：北纬41°32′25″，东经80°39′39″，海拔高度1439m。
6＃样方：北纬41°33′34″，东经80°31′52″，海拔高度1583m。
7＃样方：北纬41°33′33″，东经80°31′51″，海拔高度1577m。
8＃样方：北纬41°32′24″，东经80°39′39″，海拔高度1442m。
②植物群落调查方法
在现场踏勘的基础上，采用样方法进行植物群落学调查，依据植物种类的组成、结构、层片及外貌等特征，选择设置不同特征的样方，在评价区内随机设置样方。样方面积：草地为1m×1m，灌木为5m×5m。对样方内的植物进行调查，在记录样方植被和环境基本特征，分层调查样方内所有物种的高度、多度、盖度等植物群落学特征。
③植物物种多样性调查方法
由于植物种类多样、复杂，因而调查只限于维管束植物，调查方法：单位面积内维管植物种数。
④多度、密度统计参数
多度是指调查样地上某种植物个体的数量。因为对于某些草本植物很难按植株多少计算，因而多采用目测估计法，我国多采用德鲁捷的方法，用下列符号表示：
Soc (Sociales)“极多”—植株地上部分密闭，形成背景，覆盖面积75%以上；
Cop3(Copiosae3)“很多”—植株很多，覆盖面积50%~75%以上；
Cop2(Copiosae2)“多”—个体多，覆盖面积25%~50%以上；
Cop1(Copiosae1)“较多”—个体尚多，覆盖面积5%~25%以上；
Sp1(Sparsae)“尚多”—植株不多，星散分布，覆盖面积5%；
So1(Sslitariae)“稀少”—植株稀少，偶见一些植株；
Un(Unicum)“单株”—仅见一株。
样方调查情况见表5.3-4～5.3-11。
表5.3-4	  样方1植被调查表
	调查日期
	2023-4-14
	样方面积
	1m×1m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1431m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	沙生针茅
	2~3
	1
	So1

	2
	盐爪爪
	7~9
	＜5
	Sp1

	3
	新疆绢蒿
	3~8
	＜5
	Sp1


表5.3-5	  样方2植被调查表
	调查日期
	2023-4-14
	样方面积
	1m×1m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1450m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	新疆绢蒿
	3~8
	＜5
	Sp1

	2
	沙生针茅
	3
	1
	Un


表5.3-6	  样方3植被调查表
	调查日期
	2023-4-14
	样方面积
	1m×1m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1443m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	盐爪爪
	7~17
	15
	Cop1


表5.3-7  样方4植被调查表
	调查日期
	2023-4-14
	样方面积
	1m×1m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1487m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	盐爪爪
	9~21
	15
	Cop1


表5.2-8  样方5植被调查表
	调查日期
	2023-4-14
	样方面积
	1m×1m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1439m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	盐爪爪
	3~8
	＜15
	Cop1

	2
	沙生针茅
	2~7
	＜5
	So1


表5.3-9  样方6植被调查表
	调查日期
	2023-4-14
	样方面积
	1m×1m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1583m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	芨芨草
	3~8
	＜5
	Sp1


表5.3-10	  样方7植被调查表
	调查日期
	2023-4-15
	样方面积
	5m×5m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1577m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	梭梭
	10~20
	10
	Cop1

	2
	芨芨草
	23
	1
	Un


表5.3-11  样方8植被调查表
	调查日期
	2023-4-15
	样方面积
	5m×5m
	植被类型
	荒漠草地

	海拔高度
	1442m
	地形/地貌
	戈壁
	植被总盖度
	5%

	序号
	植物名称
	高度(cm)
	盖度(%)
	多度

	1
	锦鸡儿
	15~25
	10
	Cop1

	2
	沙生针茅
	2~6
	＜5
	Sp1


（5）植被盖度
项目区和评价区植被盖度统计见表5.3-12。
表5.3-12  植被盖度统计表
	序号
	区域
	盖度
	项目区范围
	评价范围

	
	
	
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）

	1
	神木园区域
	＜5%
	2.0468
	7.14
	269.9828
	11.21

	2
	
	5%～30%
	24.0523
	83.94
	1868.2737
	77.58

	3
	
	30%～45%
	1.5351
	5.36
	63.5674
	2.64

	4
	
	＞45%
	1.0234
	3.57
	206.4209
	8.57

	5
	
	合计
	28.6557
	100
	2408.2448
	100

	6
	天山大峡谷区域
	＜5%
	4.4015
	10.87
	431.6741
	11.75

	7
	
	5%～15%
	36.0929
	89.13
	3240.6837
	88.25

	8
	
	合计
	40.4944
	100
	3672.3577
	100


根据上表可以看出，天山大峡谷区域覆盖度较低，神木园区域覆盖度相对较高。


5.3.3动物现状与评价
按中国动物地理区划分级标准，评价区域属古北界、中亚亚界、哈萨克斯坦区、中天山小区。
根据评价区动物分布区的实地调查，走访当地居民以及查阅相关资料可知，评价区域鸟类居多。评价区域主要野生动物名录见表5.3-13
表5.3-13  评价区主要野生动物名录一览表
	种名
	拉丁名（学名）
	居留
特性
	中国保
护等级
	新疆保
护等级
	分布及频度

	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	爬行类

	胎生蜥蜴
	Lacertidae
	
	
	
	
	
	

	壁虎
	Cekkonidae
	
	
	
	
	
	

	新疆鬣蜥
	Agama stoliczkana
	
	
	
	
	
	

	草原鬣蜥
	Lacerta agilis
	
	
	
	+
	
	

	哺乳类

	灰旱獭
	Marmota baibacina
	
	
	
	+
	
	

	野兔
	Lepus tolai
	
	
	
	
	
	

	普通蝙蝠
	Vespertilio murnus
	
	
	
	
	
	

	长尾黄鼠
	Ser.Digitaloidites
	
	
	
	+
	
	

	小家鼠
	Mus musculus
	
	
	
	
	
	

	灰仓鼠
	Cricetulus migtatorius
	
	
	
	
	
	

	野猪
	Sus scrofa
	
	
	
	
	
	

	鸟类

	百灵
	Eremophila alpestris
	W
	
	
	+
	
	

	红嘴山鸦
	Pyrrhocorax pyrrhocorax
	
	
	
	+
	
	

	家燕
	Hirundo rustica
	B·T
	
	
	
	
	

	乌鸦
	Pyrrhocorax Pyrrhocorax
	R
	
	
	
	
	

	野鸽
	Carpodacus erythrinus
	R
	
	
	
	
	

	苍膺
	Accipiter gentiles buteoides
	R·w
	
	
	
	+
	

	喜鹊
	Pica pica bactriana
	R
	
	
	
	
	

	山斑鸠
	Streptopelia orientalis meena
	B
	
	
	
	
	

	三趾啄木鸟
	Picoides triadctylus tianschanicus
	R
	
	
	
	
	

	云雀
	Alauda arvensis duicivox
	R
	
	
	
	
	

	麻雀
	
	B·R
	
	
	
	
	

	毛脚燕
	Delichon urbica urbica
	B
	
	
	
	
	

	小嘴乌鸦
	Corvus corone sharpii
	W·R
	
	
	
	
	

	秃鹫
	Aegypius monachus
	R
	
	
	
	
	

	注：①R—留鸟，B—繁殖鸟，W—冬候鸟，S—夏候鸟，T-旅鸟
②偶见种类：+；常见种;：++；多见种：+++
③Ⅰ：荒漠区；Ⅱ：荒漠林区；Ⅲ：农田区


评价区域分布的野生动物主要以中亚荒漠成分为主。
5.3.4土地利用现状
参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统，同时对区内土地利用类型进行实地调查，并结合当地土地利用资料。根据实地调查和卫星遥感影像解译，神木园区域和天山大峡谷区域的主要土地利用类型为戈壁，具体见表5.3-14。
5.3-14  土地利用类型统计表
	序号
	区域
	类型
	项目区范围
	评价范围

	
	
	
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）

	1
	神木园区域
	有林地
	0.0357
	0.12
	24.0036
	1.00

	2
	
	高盖度草地
	0.0182
	0.06
	1.9032
	0.21

	3
	
	低盖度草地
	0.5729
	2.00
	177.0639
	0.59

	4
	
	河流渠系
	0.0393
	0.14
	23.9214
	0.08

	5
	
	工交建设用地
	0.0506
	0.18
	18.6918
	0.09

	6
	
	戈壁
	27.9390
	97.51
	1924.9221
	7.35

	7
	
	灌木林地
	
	
	5.0388
	0.99

	8
	
	其他林地
	
	
	14.3148
	4.00

	9
	
	中盖度草地
	
	
	2.1347
	0.13

	10
	
	滩地
	
	
	96.3390
	0.78

	11
	
	农村居民用地
	
	
	3.1068
	79.93

	12
	
	耕地
	
	
	116.8047
	4.85

	13
	
	合计
	28.6557
	100
	2408.2448
	100

	14
	天山大峡谷区域
	低盖度草地
	0.0899
	0.22
	1.2429
	0.03

	15
	
	滩地
	0.3499
	0.86
	85.9786
	2.34

	16
	
	工交建设用地
	0.9423
	2.33
	67.9143
	1.85

	17
	
	戈壁
	39.1123
	96.59
	3420.1269
	93.13

	18
	
	裸岩
	
	
	97.0950
	2.64

	19
	
	合计
	40.4944
	100
	3672.3577
	100


5.3.5土壤侵蚀现状
[bookmark: _Hlk88810371]根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），项目区位于阿克苏地区温宿县，属于II3塔里木河流域重点治理区。
2020年温宿县轻度以上风力侵蚀和水力侵蚀总面积4106.80km2，占全县土地总面积的28.57%。其中水力侵蚀面积为2126.75km2，占土壤侵蚀总面积的17.49%；风力侵蚀面积为1980.05km2，占土壤侵蚀总面积的13.77%。
根据《全国水土保持区划》，项目区属于北方风沙区。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），项目建设区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），属于II3塔里木河流域重点治理区。因此本工程建设区水土流失防治标准的执行等级为一级标准。
根据现场实地调查结合项目区的气象资料，在工程施工前，对地表原地貌未进行扰动时，项目区内部存在轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀的状况，侵蚀形态主要以风蚀为主。因此，根据野外观测，遵照《土壤侵蚀分类分级标准》，确定本次工程项目区的原生地貌土壤侵蚀模数为1000t/km²·a，项目区土壤容许流失量为1000t/km²·a。
表5.3-15  土壤侵蚀类型统计表
	序号
	区域
	类型
	项目区范围
	评价范围

	
	
	
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）
	面积（hm2）
	占总面积
的比例（%）

	1
	神木园区域
	微度侵蚀
	
	
	119.5209
	4.96

	2
	
	轻度侵蚀
	28.6557
	100
	2288.8028
	95.04

	3
	
	合计
	28.6557
	100
	2408.2448
	100

	4
	天山大峡谷区域
	轻度侵蚀
	40.4944
	100
	3672.3577
	100

	5
	
	合计
	40.4944
	100
	3672.3577
	100


5.4 天山神木园简介
天山神木园位于温宿县城西北60公里处，海拔1700米，占地600余亩，
被称为“戈壁明珠”，园内古树参天，形态奇异，集秀丽与神奇于一体，满山有“九龙搅海”、“还魂柳”、“快活坪”小景，公园顶处有“圣水泉”，身临其境无不赞美叫绝。
国家4A级景区、自治区森林公园、自治区风景名胜区、自治区文物保护单位。位于新疆温宿县西部天山中段山脉南麓。从国道314线（或航班）到达阿克苏市向西74公里可达，距温宿县62公里。属绿洲型的原始森林。20世纪80年代，修建以保护为主的围栏，并建设卵石游步道、凉亭、大门、餐饮点，可供游人休闲纳凉和欣赏千年古树等特有植被。1985年向社会开放。
天山神木园面积700余亩，海拔1700余米，地处荒漠地带，园内植物依靠高地10余处泉水存活，该园东北边缘荒滩为古代伊斯兰传教者陵地，被人们誉为“袖珍森林”、“古树博物馆”。据地质科考分析，由于天山山脉不断隆起，山脉南麓板块断裂破碎，从此处流经的天山地下潜水涌出而最终形成古树较为集中的景区。园内分布上百棵存活上千年以上的古树，树种罕见，形态怪异，尚存部分穆斯林建筑风格夯土建筑，形成了生态、人文和地质相互融合的独特景观。著名画家张仃为天山神木园题写《巨木赞》散文诗：想巨木受日月之精华，得天地之正气，因生命之需求，不屈不挠，或死而复生，或再抽新条。风雷激荡，沧海桑田，念天地之悠悠，实为中华大地之罕物，民族精神之象征。天山神木园向社会开放后，先后建设了游客休闲区、餐饮区、游览区、徒步区。自1999年以来，天山神木园开发建设距离景区东部4公里叠瀑峡徒步观光旅游子项目，叠瀑峡景区海拔1857米，该景区分布众多不同高度的瀑布，瀑布主要来源于丘陵高处绿地中的一群泉水，一年四季常流。因地质构造运动使地层抬升和沉降，形成陡坡和峡谷，产生瀑布。瀑布分9级，高差不等，最高一级瀑布达25米。瀑布景观随四季而变换，昼夜而迥异。夏秋之季洪水较多，水量最丰，瀑布水层变厚，水显黄浊，此时瀑布翻崖直下，捣金碎玉，气势十分壮观。冬春季节，瀑布水量减少，水流清澈，别有一番轻曼的婀娜多姿。
天山神木园主要景观有鸳鸯古树、圣水流芳、千年圣泉、卧龙柳、马头树、通天门、寻根问祖、还魂柳、鹿角怪树、无根树、旋风柳、千年神木、九龙搅海、蛙鳄回首、巨象啸天、百年讲经堂等30余个。鸳鸯古树：由两株树龄约1100余年的新疆杨和杏树的合并生长而成，古杏树环抱新疆杨树干中部，形似永不分离的千古恋人。千年圣泉：位于景区北部高处，被古树和灌木杂草包围，是园内流量最大的一处泉水，流量稳定，水质甘甜。千年神木：位于景区中部坡地，5株巨大的新疆杨古树倒伏多年后露出纯木质光滑枝干，主干中部分布着奇特的5处交错粘连的枝干，为新疆杨生长过程中极为罕见的特殊现象。
5.5 温宿天山大峡谷景区简介
温宿大峡谷为国家AAA级旅游景区。位于新疆温宿县东北部天山中段山脉南麓。沿国道314线960公里处向北26公里可达。距阿克苏地区温宿县73公里。属远古泄湖隆起构成的盐岩喀斯特、丹霞、雅丹、次雅丹、盐丘底劈构造，形成地质构造复杂多样、多种地貌并存的峡谷型自然风景区。2002年，摄影爱好者偶然进入后被发现，2006年，在峡谷主谷河床出口处修建游客接待基地，建设供水、供电、防洪、通讯、接待等配套设施，2008年正式向社会开放。
温宿大峡谷总面积达200余平方公里，由两条巨型峡谷和300余条大小、长短不一的支谷组成。被人们誉为最美的丹霞地质奇景、最大的岩盐喀斯特地质胜景、最奇的远古盐湖地质绝景、最独特的雅丹地质怪景。大峡谷景区集中反映了几十万年来天山山脉局部区域地壳结构变动的复杂性和多样性，在天山山区温差、风力和水流常年切割冲刷下，逐渐形成了规模宏大且极具观赏性的地貌景观。峡谷内河床平坦，沙细柔软，河床顺峡谷缓缓升高，间有清泉从时宽时窄的河床涌出。两侧群峰耸立，山体以棕红色为主体，间有淡绿色、米黄色、乳白色穿插其中。各大、小支谷风格迥异，色彩斑斓，视野时而开阔，时而郁闭，峰回路转，时暗时明，峡谷群峰叠嶂，气势磅礴。峡谷内分布有少量灌木、胡杨树和耐旱植物。峡谷两侧断崖因风吹日蚀，雨水冲刷，形成了许多令人叹为观止的奇景。
温宿大峡谷向社会开放后，先后建设完成接待基地和户外露营基地，为方便游人游览大峡谷，增加了峡谷越野区间车、沙滩车、卡丁车等交通游览设施。2009年以来，景区每年举办大峡谷国际摄影节活动，提高知名度，吸引了大量游客。主要景观有胡杨双雄、群雄荟萃、万僧朝圣、千年情俑、黄金之吻、生命之源、开天辟地、古堡雄风、外星来客、驿路烽燧、狮首望天、鹰击长空、千古阳刚、牛头马面、兔狗相争、金猴观海、星河飞瀑、万山之城等100多个。胡杨双雄：位于峡谷前段，生长着两株树龄约1000年的古胡杨树，其形态沧桑、生命力旺盛，为峡谷内唯一存活至今的树木。黄金之吻：位于峡谷中段，由于崖壁常年受水流冲刷而形成狭窄的一线天小峡谷，进入其中后返身回望小峡谷两侧的剪影，由于光线强烈反差而酷似一对男女面对面接吻。生命之源：位于峡谷上游河床边，在风雨作用下，砂砾岩逐渐剥落而形成高约20米的圆柱，酷似男性生殖器，右侧50米外崖壁下部生成一处景观，酷似女性生殖器外观。万山之城：位于峡谷上游东侧，攀上峡谷山梁后，尽现雄伟的天山雪峰、如浪涛翻滚的群山，高低错落的峡谷雅丹地貌犹如林立的荒芜城池。此景观为西部摄影爱好者向往之地。










[bookmark: _Toc410820527][bookmark: _Toc471925975][bookmark: _Toc481768466][bookmark: _Toc481768114][bookmark: _Toc485919567][bookmark: _Toc132795512]6环境影响分析与评价
6.1水资源配置影响分析
6.1.1项目区域水资源状况
1、水资源数量及时空分布特点
温宿县具有丰富的水利资源，县境内有雪带冰川197条、大小河流43条。台兰河、库玛拉克河、托什干河、柯柯亚尔河、喀拉玉尔滚河、渭干河—木扎提河是温宿县境内6条主要河流，地表水多年平均年径流量约85.79亿m3，地下水资源综合补给量12.5478亿m3（库托河灌区9.2147亿m3，台兰河灌区3.3331亿m3），地下水年可开采量约2.55亿m3。为温宿县工农业生产和水电能源开发提供了可靠的保障。
（1）库玛拉克河
库玛拉克河是阿克苏河一大源流，多年平均径流量47.6855×108m3。为典型的季节性河流，径流量主要集中在6月～9月，占年总量的79.5%。根据《阿克苏流域灌区节水改造工程五年实施方案》水量分析结论，库玛拉克河P=25%设计年径流量为52.47亿m3，P=50%设计年径流量为47.39亿m3，P=75%设计年径流量为42.97亿m3，P=90%设计年径流量为39.49亿m3。
（2）台兰河
台兰河为一独立水系，该河径流的补给形式为冰雪融化水、山区降水和泉水。据统计台兰河多年平均径流量为7.37×108m3，最丰富年份径流量为9.05×108m3，最枯年份径流量为5.77×108m3。
[bookmark: _Hlk132284465]根据自治区水利厅、兵团水利局《关于阿克苏地区各县市及兵团第一师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》（新水函[2015]10号）要求，目前阿克苏“三条红线”用水控制指标已经分解到各个县市及团场。到2020年温宿县“三条红线”地表水控制水量为8.7389亿m3，地下水控制水量1.2967亿m3（包括工业用水量2165万m3），总水量10.0356亿m3，2030年地表水控制水量为8.4257亿m3，地下水控制水量1.5622亿m3（包括工业用水4032万m3），总水量9.9879亿m3。
库玛拉克河温宿县2020年总用水量控制指标4.4564亿m3，其中地表水4.2163 亿m3，地下水0.24亿m3，其它水源0亿m3；2025年总用水量控制指标3.9775亿m3，中地表水3.7155亿m3，地下水0.262亿m3，其它水源0亿m3。
[bookmark: _Hlk132286082]6.1.2灌区用水情况
[bookmark: _Hlk132731333]根据自治区水利厅、兵团水利局《关于阿克苏地区各县市及兵团第一师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》（新水函[2015]10号），2020年温宿县“三条红线”地表水控制水量为8.7389亿m3，地下水控制水量1.2967亿m3（包括工业用水量2165万m3），总水量10.0356亿m3，2030年地表水控制水量为8.4257亿m3，地下水控制水量1.5622亿m3（包括工业用水4032万m3），总水量9.9879亿m3。
根据《温宿县北部山区重点生态区供水保障项目神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧绿化供水工程水资源论证报告》（乌鲁木齐市水利勘测设计院有限责任公司.2022年12月）可知，库玛拉克河灌区限额引水量为4.1012亿m3，台兰河流域地表水限额引水量为6.0211亿m3，温宿县库玛拉克河灌区及台兰河灌区现状年地表水引水量满足“三条红线”地表水限额水量要求。
本项目天山神木园片区绿化采用水源为库河东岸总干渠 4+300 处渠道灌溉用水，属于温宿县库玛拉克河灌区“三条红线”地表水限额指标内水量；天山大峡谷景区片区绿化水源为台兰河洼地水库施工用水管线，水源地为台兰河电站拦河闸处已建泵站和输水管线，属于台兰河灌区“三条红线”地表水限额指标内水量。
因此本项目引水量在“三条红线”指标约束的地表水量范围内，不存在超引现象。
6.1.3本项目所需水量
本项目主要神木园片区和天山大峡谷景区已经种植的绿化林地提供灌溉水源。其中天山神木园片区灌溉绿化林地2543亩，天山大峡谷景区片区灌溉绿化林地635亩。项目区地处干旱地区，林地主要种植植被新疆杨、沙棘、梭梭，属于耐旱物种，灌溉设计保证率取 75%。根据疆维吾尔自治区地方标准《农业灌溉用水定额》（DB65/3611-2014）中相关数据，常规灌溉 75%的林地的灌溉定额为 440m3/亩，结合温宿县多年种植经验及各树种在生长期的灌溉、需水等实际情况，且防护林种植新疆杨、沙棘等耐旱植物，综合分析确定本次项目区生态林综合净灌溉定额为350m3/s，每次净灌水定额为70m3 /亩，年灌水次数为5 次。
表6.1-3 项目区生态林灌溉制度表
	作物名称
	灌水次数
	灌水时间
	灌水定额（m3 /亩）

	生态林
	1
	3月25日
	4月12日
	70

	
	2
	5月14日
	6月1日
	70

	
	3
	6月28日
	7月16日
	70

	
	4
	8月12日
	8月30日
	70

	
	5
	10月11日
	10月29日
	70

	合计
	350


本次设计输配水过程中为减少水量损失，提高灌溉水的利用率，积极采用节水管道的输配水方案，即采用输水主管道+田间配水管网+给水栓+沟畦灌的模式进行灌溉，其灌溉过程中水量损失主要为管道输水损失及田间损失，其管道水利用系数达到0.98，田间水利用系数达0.85，全过程灌溉水利用系数达到0.833的高效利用系数。
[bookmark: _Hlk132731511][bookmark: _Hlk132287169]因此可得，天山神木园片区生态林毛灌溉定额为350/0.98/0.85=420.17 m3 /亩，2546亩生态林毛用水量为106.85万m3。天山大峡谷风景区片区645亩生态林毛用水量为26.68万m3。绿化防护林地毛灌溉水量共计133.53万m3/a。
[bookmark: _Hlk132288045]6.1.4项目取水的可靠性
根据《阿克苏地区用水总量控制方案（专题报告）》，温宿县人民政府计划2015年-2030年完成退地22.30×104亩；按照温宿灌溉目前农业毛灌溉580m3/亩.年计算，预计减少农业灌溉用水量为1.2934亿。农业退耕减少量用水量比较大。可以保证温宿县地表水引水可以控制在“三条红线”控制指标之内。
本次项目年均需水量为133.53万m3，本次项目年用水量较小。其中天山神木园片属于库玛拉克河灌区，绿化灌溉蓄水量为106.85万m3（0.5m3/s），仅占温宿县库玛拉克河灌区“三条红线”地表水2020年分解指标41012万m3的0.25%，取水口位于库河东岸总干渠4+300处，新建1.5m分水闸，设计取水量为0.5m3/s占库河东总干渠流量75m3/s的0.67%；天山大峡谷片区属于台兰河灌区，绿化灌溉蓄水量为26.68万m3，仅占温宿县台兰河灌区“三条红线”地表水2020年分解指标60211万m3的0.044%。项目取水量小，生态林灌溉可与农业灌溉进行错峰用水，通过适当延长灌水时间的方式满足项目区用水要求，水量有保障。
6.1.5项目用水水质可靠性
根据收集资料可知，库玛拉克河协合拉断面（国控断面）水质监测指标中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；台兰河水质中除氨氮、六价铬外其余各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类标准，氨氮、六价铬监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。
项目取水水源所在区域地表水水质是有可靠保证的。
6.1.6项目取水区域水资源的影响
本项目取水水源为库河东岸总干渠4+300处，从灌溉干渠中取水，库河干渠取水量属于“三条红线”下达的地表水引水定额指标，项目的取水量小，仅在库河地表水允许取水量的0.25%，并且生态林灌溉可与农业灌溉进行错峰用水，取水对区域水资源的影响小。
6.1.7对第三方用水的影响分析
库玛拉克河东岸总干渠是1999年建成的库河龙头工程—协合拉引水枢纽工程的骨干配套工程，干渠全长约54km，库玛拉克河东岸总干渠控制灌渠灌溉面积23.6万亩，设计流量75m3/s，加大流量为87m3/s。
本项目神木园片区绿化灌溉从库河东岸总干渠4+300处取水，设计取水量为0.5m3/s占库河东总干渠流量75m3/s的0.67%，，项目取水量小，对灌渠农业灌溉影响小，并且生态林灌溉每年灌溉5次，每次18天，可与农业灌溉进行错峰用水，可以进一步降低对农田灌溉的影响。
6.1.8小结
建设项目的供水量为133.53万m3/a，引水量在“三条红线”指标约束的地表水量范围内，不存在超引现象。
其中天山神木园片属于库玛拉克河灌区，绿化灌溉蓄水量为106.85万m3（0.5m3/s），仅占温宿县库玛拉克河灌区“三条红线”地表水2020年分解指标41012万m3的0.25%，取水口位于库河东岸总干渠4+300处，新建1.5m分水闸，设计取水量为0.5m3/s占库河东总干渠流量75m3/s的0.67%；天山大峡谷片区属于台兰河灌区，绿化灌溉蓄水量为26.68万m3，仅占温宿县台兰河灌区“三条红线”地表水2020年分解指标60211万m3的0.044%。项目取水量小，生态林灌溉可与农业灌溉进行错峰用水，通过适当延长灌水时间的方式满足项目区用水要求，可以进一步降低对农田灌溉的影响。
[bookmark: _Toc132795514]6.2水文情势影响分析
6.2.1施工期水文情势的影响分析
[bookmark: _Hlk132289740]本项目天山神木园片区绿化采用水源为库河东岸总干渠 4+300 处渠道灌溉用水，属于温宿县库玛拉克河灌区“三条红线”地表水限额指标内水量；天山大峡谷景区片区绿化水源为台兰河洼地水库施工用水管线，水源地为台兰河电站拦河闸处已建泵站和输水管线。
库河东岸总干渠属于防渗灌溉水渠，农田灌溉输水期间有水，非农田灌溉输水期间处于断流状态，本项目在库河东岸总干渠 4+300建设一个分水口，安装一个直径1.5m闸阀，施工工程量小，施工时间可以控制在6d之内，因此选择干渠断流期间施工，不会影响干渠的输水作用，施工期对干渠的水文情势影响小。
6.2.2运营期水文情势的影响分析
本项目建设是为温宿县北部山区道路绿化提供供水保障，项目神木园片区绿湖供水水源为库河东岸总干渠，在库河东岸总干渠4+300处设置取水口，设计的库河东岸总干渠流量为75m3/s，加大流量为87m3/s，神木园片区绿化灌溉需水量为106.85万m3/a（0.5m3/s）。取水量占库河东岸干渠流量的0.625%，占加大流量的0.574%，灌溉取水量占渠道流量的比例很小，并且库河东岸干渠为灌溉供水渠道，没有其他功能和利用途径，不存在下泄生态流量的问题，非灌溉期渠道无明显水流，因此项目在库河东岸灌区4+300处设置闸口取水，对库河东岸干渠水文情势影响不大。
天山大峡谷片区主要在天山大峡谷环线道路两侧营造绿化防护林地635亩，需水量为26.68万m3/a（0.13m3/s），灌溉水源采用温宿县台兰河洼地水库施工用水的水源，即台兰河拦河闸枢纽处已建的加压泵站及输水管线处引水，该水泵流量为350m3/h。目前台兰河主体工程已结束，已进入水库金属设备及建构物设备安装阶段，施工用水已大为减少，目前施工用水量只为施工高峰期用水量的10%，施工泵站及管线的剩余供水功能力满足本次天山大峡谷景区环线道路两侧供水需求，本次只需接入台兰河洼地水库施工用水管网内即可进行率地灌溉。本次取水量较小，对台兰河水文情势造成影响小。
6.2.3小结
本项目建设是为温宿县北部山区道路绿化提供供水保障，项目神木园片区绿湖供水水源为库河东岸总干渠，在库河东岸总干渠4+300处设置取水口，天山大峡谷片区灌溉水源采用温宿县台兰河洼地水库施工用水的水源，即台兰河拦河闸枢纽处已建的加压泵站及输水管线处引水。库河东岸总干渠4+300建设一个分水口，施工工程量小，选择干渠断流期间施工，不会影响干渠的输水作用，施工期对干渠的水文情势影响小。运营期神木园片区绿化灌溉需水量为106.85万m3/a（0.5m3/s）。取水量占库河东岸干渠流量的0.625%，占加大流量的0.574%，库河东岸干渠为灌溉供水渠道，没有其他功能和利用途径，不存在下泄生态流量的问题，取水不会改变渠水主流方向，对水文情势影响小。
[bookmark: _Toc132795515]6.3生态环境影响分析
6.3.1施工期生态影响分析
6.3.1.1对土壤理化性质的影响
本项目工程内容包括新建3座提升泵房、4座调蓄水池、铺设地埋式供水管线长度82.346km、检查阀井65座、排水井74座。
泵房、阀井、蓄水池等施工期主要影响来自对土壤的挖掘、占压和扰动。项目建设过程中，由于重型施工机械碾压、施工人员践踏、耕作层扰动等原因，土壤的理化性质将受到一定影响，并进一步影响到植被的生长。这种影响预计将持续1~2年，随着施工期结束，逐渐实现复绿。站、厂施工对土壤的具体影响主要体现为以下4个方面。
（1）破坏土壤结构，扰乱土壤O层（有机残落物层）和A层（淋溶层）。土壤结构是经过漫长的历史逐步形成的，项目实施过程中的开挖和回填必将破坏土壤结构，一旦遭到破坏，土壤中的团粒结构需要较长时间才能恢复。对O层（有机残落物层）和A层（淋溶层）的土壤，其深度一般在15-25cm，是植物根系最发达的层次，项目施工过程中的开挖、回填将导致土层的混合，临时的土石方堆放也会占压耕作层土壤，从而引起耕作层土壤结构变化。
（2）降低土壤肥力。依据有关资料统计，在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30-40%，土壤养分将下降30-50%，其中全氮下降43%左右，磷下降40%，钾下降43%。这表明，即使是分层堆放、分层覆土的情况下，土壤中养分仍会大量流失。在实际施工过程中，一般难以保证严格的分层取土和回填，因此土壤的养分流失将更加严重。
（3）影响土壤的紧实度。回填后的土壤一般难以恢复原有的紧实度，土层过松时易导致水土流失，土层过紧时会影响植物生长。
（4）对土壤产生污染。施工过程中产生的各类生活垃圾、机械油污、废弃建筑材料等，若不采取回收措施，将对土壤产生污染。运营期间，在正常工况下，项目所在区人为干扰活动增强，废弃物的随意丢弃，可能导致地表土受到污染。
施工过程中拟采取分层取土、分层堆放、分层覆土的措施，以减少对土壤结构和养分的影响；填土后及时进行植被恢复，以减少水土流失的危害。
6.3.1.2线性管道工程施工环境影响分析
本项目铺设地埋式供水管线长度82.346km。
线性工程施工具有一定的特性，其主要表现在工程范围广、施工量小，持续时间短、呈线性走向且位于管线所经区域。
管道工程包括沟槽开挖、管道安装、沟槽回填。管道工程分段施工，一般当天开挖，当天进行管道安装和沟槽回填，最长时间不超过2天。沟槽开挖多余土方由施工单位立即运出，不得堆存。沟槽一侧用于堆土。
本工程管线敷设作业属短期的临时占地。施工过程中，开挖、填埋工作量大，造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。管道施工对管沟两侧1～8m的范围内植被的影响较严重。
（1）对地表植被影响分析
工程施工对植被的影响主要是对地表植被的短期影响。按照施工组织安排，在工程施工前，施工单位先将表土推至管沟两侧1～8m，待开挖放管完毕后，再将1～8m堆存的表土回填到开挖坑道表面，通过土地整治措施后，工程结束后通过复耕可逐步恢复原有土地生产功能，其影响将得以消除。
工程施工导致地面裸露，在旱季将引起大量扬尘，覆盖于附近的植被叶片上，影响其光合作用，导致植被生长，从而对植物的生长造成不利影响。工程施工还将临时占用部分土地。临时占地将对地表植被产生破坏，此外施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度的扰动。
工程占地会破坏地表的原有植被，并由于管道开挖等施工造成生态系统的连通性变差，这些影响主要都集中在施工期。工程沿线的地面构筑物分布较少，主要的管道均在地下，随着施工的结束以及植被恢复措施的落实，植被和生态系统的连通性很快就可以基本恢复，如果措施合理，管理严格还可以使局部的生态植被有所改善，项目建设的植被破坏影响是暂时的、可以恢复的。
（2）对野生动物的影响
评价区内目前常见主要野生动物有一些鸟类、昆虫等野生动物。区域内尚未发现珍惜濒危动植物的分布。评价区内生物结构简单。
项目施工将使生活在其中的动物失去栖息地，被迫迁移到附近相似的生境生存，施工结束后，临时占地通过回复，植被将逐渐恢复到原来的状态，生活在其中的动物可逐渐恢复到施工之前的状态；施工活动等人为干扰迫使施工区附近的野生动物向周围区域迁徙，施工结束后，这种影响将消失，因此，施工期影响不大。
工程对野生动物的影响主要集中在施工期，由于工程施工期有限，只要施工结束后植被和水土保持措施及时到位，对野生动物的影响可以恢复。
（3）工程占压对土地利用影响
管线工程以临时占压为主。本工程临时用地主要是施工作业带、施工便道等临时工程的占地。临时占地发生在施工期，包括管道开挖、穿越工程、施工便道、施工场地等。由于对这些土地的临时占用，对管道沿线的土地利用产生影响，并临时改变了土地利用形式，影响了这些土地的原有功能。这种影响延续到施工结束后的一段时间内。施工结束后，一般2年内基本上可恢复原有的土地利用功能。
工程的主要压占是临时的，随着施工的结束和复耕措施的落实，将使项目压占的土地面积大大减小，对区域土地利用影响也会大大减轻。同时项目建设期的地貌改变随着施工结束的恢复措施实施，工程对区域地貌的影响也将基本恢复。沿线输水线路土地利用类型主要为戈壁、荒漠草地等，施工期临时性占地将破坏占用土地上的荒地上植被，对土地利用功能影响较大。但施工结束后期，经土方回填，临时占地可基本恢复原用地类型。
6.3.1.3工程施工对水生生物的影响
本项目神木园片区灌溉取水口设置在库河东岸总干渠4+300处，库河东岸总干渠为防渗水渠，设计的流量为75m3/s，设计流量大，水流速度快，渠道中无水生植物及鱼类。项目施工对水生生物无影响。
天山大峡谷风景区片区灌溉水源为台兰河洼地水库施工用水管线，取水口台兰河电站拦河闸处已建泵站和供水管线，项目施工对水生生物无影响。
6.3.1.4对神木园的影响
本次供水工程分为两个片区，片区一为温宿县大峡谷景区环线道路两侧，绿化带长度16.0km；片区二为Y462线岔路口至神木园至及萨瓦普齐牧场道路两侧，绿化带长度9.2km。片区二的管线将进入到神木园景区内。神木园内分布着树龄少则300年，多则千年以上的古树百余颗。园中的树木种类很多，有杨树、榆树、柳树、白蜡树、还有核桃、杏树等。
[bookmark: _Hlk133478166]此地段的工程建设将影响该风景区及周边整体环境和地表植被与地貌，对景区的生态和景观将会产生一定影响。工程施工期间，运输车辆将增加，可能会加大公路的车流量，对风景区的旅游交通会有些影响，汽车运行时产生的噪声对景区游客有一定影响；运输汽车行驶引起的扬尘，工程材料特别是水泥等运输易造成粉尘，扬尘、将对运输道路及两侧局部空气质量产生污染，对景区环境及游人均有一定影响。由于工程施工运输造成的影响，只发生在施工期间，可通过采取相应的措施加以减免，将对风景区自然风貌的影响降到最低。这种影响将随着施工期的结束而消失。
6.1.3.5小结
本项目总占地面积为31.97hm2，临时用地主要是温宿县规划道路两侧的未利用荒地（宜林地），供水管道采用地埋方式敷设，用地属于临时占地，三级提升泵房及调蓄水池占地地主要是未利用荒地及水利设施用地，项目不占用耕地和林地，项目用地属于植被生产力较低的土地。项目区地表植被稀少，通过本项目的实施，地面植被覆盖度可以得到提高，生物量显著增加，植物固碳能力也大幅度提高。项目施工期现有的小型动物可能会因为工程的实施被迫离开工程区域，但其种群结构、数量不会产生明显变化。由于神木园片区管线将进入到神木园景区内，施工期神木园地段的工程建设将影响该风景区及周边整体环境和地表植被与地貌，对景区的生态和景观将会产生一定影响，在采取一定措施的情况下影响将降至最低，并且影响随着施工期的结束而消失。
6.3.2运营期生态影响分析
营运期生态环境影响主要为其建设改变了原有的土地利用性质，原用地主要为荒漠草地和戈壁，区域内生物结构简单，未发现珍稀濒危动植物的分布，原有的生物种类均为区域内的常见种或广布种，项目的运营不会导致区域物种减少或造成某些物种的灭绝。
本项目管线基本为地埋线路，项目营运期对生态环境基本无影响。
本项目为防护林地的树木提供灌溉水源，有利于植被的成活，项目的建成有利于区域生态环境的改善。
表6.3-1  生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园√；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他

	
	影响方式
	工程占用□；施工活动干扰√；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种（植物种类、动物种类                          ）
生境□（                                          ）
生物群落（植被类型                                ）
生态系统□（                                      ）
生物多样性□（                                    ）
生态敏感区□（风景区                              ）
自然景观□（                                      ）
自然遗迹□（                                      ）
其他（水土流失）

	评价工作等级
	一级□     二级√    三级□  生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（23.11）km2 ；水域面积：（0.96）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集√；遥感调查√；调查样方、样线√；调查点位、断面□；
专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季√；夏季□；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域生态
的问题
	水土流失√；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污
染危害；其他

	
	评价内容
	植被/植物群落√；土地利用√；生态系统√；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他√

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性√；  定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落√；土地利用√；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他√

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓√；生态修复□；生态补偿；科研□；其他√

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无√

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行√；不可行□

	注：“”为勾选项，可√； “（  ）”为填写项。



[bookmark: _Toc132795516][bookmark: _Hlk132281891]6.4大气环境影响分析
[bookmark: _Toc347317817]6.4.1施工期大气环境影响
6.4.1.1施工道路运输扬尘
路面积尘数量与湿度、施工机械和运输车辆行使速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素。此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。
道路扬尘量与地面粉尘厚度、汽车车速等参数有关，可采用如下公式计算：

式中：Q：汽车行驶产生的扬尘量，kg/(kmꞏ辆)；
v：汽车速度，km/h；
W：汽车载重量，t；
P：道路表面粉尘量，kg/m2。
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；V——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，t；           P——道路表面粉尘量，kg/m²。
施工区载重汽车主要为8~15t，本次源强预测按15t计算，场内公路设计时速20km/h，计算结果见表6.4-1。
表6.4-1  不同车速和地面清洁程度时汽车扬尘产生量  单位：kg/km.辆
	      路况
车速（km/h）
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5
	0.07
	0.12
	0.16
	0.2
	0.24
	0.41

	10
	0.14
	0.24
	0.33
	0.41
	0.48
	0.81

	15
	0.22
	0.36
	0.49
	0.61
	0.72
	1.22

	20
	0.29
	0.48
	0.66
	0.82
	0.96
	1.62



 在路面清洁程度相同的情况下，车速越快，扬尘量越大；在车速相同的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果施工阶段对汽车行驶路面洒水（每天4~5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。路面洒水前后的对比试验数据见表6.4-2。
表6.4-2 洒水与不洒水情况时扬尘对比   单位：mg/m3
	与路边距离
情景
	5m
	20m
	50m
	100m

	洒水 
	2.01
	1.40
	0.68
	0.60

	不洒水 
	10.14
	2.81
	1.15
	0.86


当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。因此，严格控制运输车辆限速行驶，同时适当洒水对减少汽车运输扬尘较有效，项目运输扬尘对环境保护目标的影响较小。随着施工的结束道路扬尘影响消失。
6.4.1.2施工场地风蚀扬尘
本工程施工扬尘的主要是临时堆土区和施工区裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥有风的情况下，会产生扬尘。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间要注意施工扬尘的防治问题，必须加强现场管理，做好文明施工，安装滞尘防护围挡，采用商品混凝土施工，施工场地定时洒水，在运输、装卸建筑材料时采用封闭式车辆运输，购物料尽量为袋装，裸露地面覆盖，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害。
根据可研报告可知，项目的挖深为1.8-2.0m，项目挖方临时堆放在管线的一侧，项目临时堆土面积为12.49hn2，项目分段施工，堆放时间不超过10天，则临时堆土扬尘产生量计算类比经验公式:RA拜格尔经验公式计算，公式为
[bookmark: _Hlk132149664]Qp=4.23×10-4×U-4.9×Ap
式中：Qp—起尘量,mg/s
Ap—临时堆场的起尘面积，m(项目区为130000m2)
U—临时堆场平均风速(项日区为1.62m/s)。
经计算，废石临时堆场起尘量为4.969mg/s(4.29kg)。对于临时堆土场采取洒水抑尘的治理措施后,可以抑制扬尘量约80%，采取措施后西排土场扬尘产生量为0.858kg。
在施工区处于良好管理的情况下，如对施工区采取洒水降尘措施后，距施工现场40m外的TSP 浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日平均二级标准，加之围挡、物料遮盖、密闭等措施，并将施工场地临时堆场布设尽量远离保护目标，风蚀扬尘对保护目标的影响较小。随着施工的结束风蚀扬尘影响消失。
6.4.1.3施工机械、运输车辆废气
施工机械、运输车辆尾气污染物具有流动、扩散的特点，工程施工点分散，施工场地较开阔，有利于污染物扩散能力。类比江苏泰州引江河工程（燃油用量约 2.1 万吨） 施工高峰大气环境监测结果，其燃油废气在不利气象条件下，排放下风向 100m处的空气污染物SO2、NO2、TSP 的扩散浓度分别为0.0031mg/Nm3、0.0181 mg/Nm3和 0.0078 mg/Nm3，仅占《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准日均值的 2.1%、15%和 2.6%。
在加强施工燃油机械、车辆的环保管理情况下，工程施工燃油废气对项目区空气环境产生的影响小，不会降低施工区域大气环境质量级别，尤其是保护区工程应加强对燃油机械的管理，做好施工机械日常维护保养工作，减少燃油废气排放。项目作业区为分段定点施工，对周边环境的影响为阶段性、暂时性的，施工期结束影响结束。本评价建议项目施工车辆使用清洁的轻质柴油，最大程度的减少施工机械尾气污染影响。
6.4.1.4 对敏感点的大气环境影响
在空气干燥、风速较大的气象条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中的颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。施工场地的粉尘呈无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地100m范围内，如在静风、小雨湿润条件下，其对环境空气的影响范围将减少，影响程度将减轻。大风天气禁止施工，作业面洒水的措施后，施工扬尘的影响可以得到有效缓解。
 天山神木园位于神木园片区绿化的的北部，因此施工期扬尘可能会导致环境空气局部时段超标，树木叶面吸附粉尘会对植物的生长产生不利影响。
 项目施工工期有限，项目施工过程对环境空气的影响会随着项目施工结束而消失，并且温宿县主导风向为西北风，神木园在绿化区域的侧上风向，在采取防尘等措施后，项目施工对天山神木园的大气环境影响较小。
6.4.1.5 小结
 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点。同时工程区位于无人员聚集的区域，环境空气本底质量较好，工程分布分散、施工区地势开阔、大气扩散条件较好，加之粉尘污染具有局部性和间歇性的特点，因此施工粉尘及交通扬尘对整个施工区的环境空气质量不会产生较大影响，这些施工期产生的环境污染是间歇性、暂时的，一旦施工结束，由施工而造成的粉尘及扬尘污染会随之结束。工程在施工过程中应加强对扬尘排放源的管理，使用清洁燃油、物料堆放运输采取洒水降尘、加盖密封，施工场地裸露地表覆盖洒水围挡等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。
6.4.2运营期大气环境的影响分析
本项目是温宿县北部山区道路两侧绿化，同时修建供水管线为绿化林地生长提供保障，运行过程无生产废气产生及排放，同时随着防护林地树木的生长，有助于改善项目区的生态环境，林地树木能够吸收CO2、SO2等，对于净化大气及减缓温室效应具有显著作用。此外林地的滞尘效果也很明显，能够显著减弱空气中的飘尘。建设项目大气环境影响评价自查表见表6.3-3。

表6.4-3  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级√

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5-50km
	边长=5km√

	评价因子
	SO2
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物：(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)
其他污染物：(氨、硫化氢)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	评价
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D√
	其他标准□

	现状评价
	环境功能
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准
	(2018)年

	
	环境空气质量现状
	长期例行监测数据√
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测√

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区√

	污染源调
查
	调查内容
	项目正常排放源√
项目非正常排放
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气
	预测模型
	AREMOD
	ADMS
	AUSTAL2000
	EDMS/AEDT
	CALPUFF
	网格
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km
	边长5-50km
	边长5km

	
	预测因子
	预测因子：（）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	
	正常排放
短期浓度
	C本项目最大占标率≤100%√
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放
年均浓度
贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C项目最大占标率＞30%

	
	非正常排
放1h浓
	非正常持续时长
	非正常持续时长√
	C非正常占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度
	C叠加达标√
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：氨、硫化氢
	有组织废气监测□
无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：PM10、TSP
	监测点位(2)
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√
	不可以接受□

	
	大气环境
	距(/)厂界最远(/)m

	
	污染物排放量
	SO2：()t/a
	NOx：()t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOC：()t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项




[bookmark: _Toc132795517]6.5地表水环境影响分析
6.5.1施工期废水影响分析
本工程施工期产生的废水包括：施工废水和生活污水。施工废水采取沉淀措施后全部回用不外排。
[bookmark: _Hlk130811775]6.5.1.1 施工废水
本工程施工废水主要污染物为 CODcr、SS 和石油类，这些废水量虽然不大，但是分散在沿线的各个地方，如果不经处理直接排放会对受纳水体的环境质量产生一定影响。施工单位需设置隔油、隔渣、沉砂设施用于处理施工废水，处理后用于场地的洒水降尘，不外排。
6.5.1.2 试压废水
管道工程试压前应采用清管器进行清管，项目拟采用以空气为动力的压风机推动清管器进行清管，该过程无废水产生。
管道工程试压以测试管道的强度和严密性，试压介质部分管路采用气压方式，部分管路采用清洁水。一般地段试压的强度试验压力为该处设计内压力的1.25倍，稳压时间不少于4h；严密性试验压力为该处设计压力的1.1倍，稳压时间不少于24h。
本项目最大管径为 Φ710管道，按其估算，试压废水最大段排放量约为2957m3，即92m3/km。试压废水主要含有悬浮物，沉淀处理后可用于项目区沿线林地的绿化灌溉用水。对地表水环境影响小。
6.5.1.3 施工人员生活污水
本项目不设置施工生活区，只设置临时施工营地，用于停放施工设备和堆放施工材料。项目施工期为6个月，施工人员30人，生活用水量按照每人每天80L计算，则这个施工期施工人员生活用水量为432m3。生活污水按照用水量的80%计，则施工期施工人员生活废水产生量为345.6 m3。生活污水成分单一，主要污染物及其浓度一般为：SS150mg/L、COD250mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N20mg/L。
施工人员租用附近村民民宅，因此施工人员生活依托现有村民生活污水处理设施处理，温宿县按照国家及地区的要求，实施城市居民及农村生活污水集中收集及处理工程，居民的生活污水处理收集及处理设施完善，施工期生活污水不会对外环境造成影响。
6.5.1.4小结
 在采取相应的环保措施后，施工期施工废水、生活污水不会对水环境产生明显影响。且施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失.
[bookmark: _Hlk132291222]6.5.2运营期地表水环境影响预测与评价
6.5.2.1水污染影响
本项目污水主要是管理人员生活污水。运营期天山神木园片区绿化灌溉水需要通过三级提升泵站加压送至各个绿化灌溉点，灌溉期间需要有管理人员在泵房值守，每次灌溉时间为18天，树木生长季节共需要灌溉5次，累计时间为90天。泵站的管理人员为6人，用水定额按照每人每天100L计算，则管理人员生活用水量为54m3。污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为43.2m3。生活污水水质简单，经防渗化粪池预处理后，定期通过吸污车拉运至温宿县吐木秀克镇生活污水处理站处理，不外排，不会对外环境造成影响。
6.5.2.2依托污水处理设施的可行性分析
2018年至2020年温宿县在重点乡镇建有污水处理站，对于比较集中村庄联合建设污水处理站，较为分散的村庄自建污水处理设施用于居民生活污水的处置。温宿县吐木秀克镇生活污水处理站设计污水处理规模为1500m3/d，污水处理工艺：格栅间及提升泵池+综合处理池（调节池+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀池）+综合处理间（石英砂过滤器/MBR终端过滤系统）+中水池（次氯酸钠消毒），出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，出水用于周边农田及草场灌溉。目前日处理水量约为800m3，本项目生活污水通过吸污车拉运至至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理可行。



表6.5-1  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他√
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他√
	水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B√
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；
春季□；夏季√；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测√；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上√

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□；
春季□；夏季√；秋季□；冬季□
	pH、COD、BOD5、石油类、氟化物、硫化物、汞、六价铬、氨氮、总磷
	监测断面或点位个数(  )个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度(/)km；湖库、河口及近岸海域：面积(/)km2

	
	评价因子
	(/)

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准(/)

	
	评价时期
	丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：
达标√；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标√；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度(/)km；湖库、河口及近岸海域：面积(/)km2

	
	预测因子
	(/)

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区(流)域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区(流)域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区(流)域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	COD、BOD5、SS、氨氮
	
	

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	(/)
	(/)
	(/)
	(/)
	(/)

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期( )m3/s；鱼类繁殖期( )m3/s；其他( )m3/s
生态水位：一般水期( )m；鱼类繁殖期( )m；其他( )m

	防治
措施
	环保措施
	污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测计划
	手动 □；自动 □；无监测
	手动□；自动 □；无监测

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	
	污染物排放清单
	
/

	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容


6.6地下水环境影响分析
6.6.1施工期地下水影响分析
本项目主要是绿化供水管线建设项目，泵房及管线的敷设均位于地下水位以上，不需对地下水引导和排泄，不会向区域地下水输入污染物，地下水的补给、径流和排泄关系维持现状。因此，管线施工对区域地下水的补给、径流、排泄关系以及地下水水质基本没有影响。
施工人员租用民宅，施工人员生活污水依托现有的污水处理系统处理，不外排，施工期生活污水对外环境影响小。
6.6.2运营期地下水影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类型属于附录 A 中的Ⅲ类，且评价范围内无集中式饮用水源保护区、地下饮用水保护区等水源敏感点，本项目地下水环境影响评价等级为三级。评价要求了解调查评价区和场地环境水文地质条件。水文地质条件调查的主要内容包括气象、水文、土壤和植被状况；地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源；包气带岩性、结构、厚度、分布及垂向渗透系数等；含水层岩性、分布、结构、厚度、埋藏条件、渗透性、富水程度等；隔水层（弱透水层）的岩性、厚度、渗透性等内容。
6.6.2.1区域水文地质条件
1、地下水的赋存条件及分布规律
本项目地下水水文地质资料引用《新疆阿克苏河流域水文地质环境地质调查》报告。阿克苏-温宿地区北部古木别孜背斜及西部音干山的二叠系及新近系（底部为第四系下更新统）构成山丘区透水不含水层，平原区第四系下更新统泥钙质胶结的粘性土层构成平原区第四系孔隙水的隔水底板。
平原区第四系孔隙水根据水文地质单元类型及系统边界特征，可划分为包括柯柯牙河及台兰河小流域在内的古木别孜冲洪积平原地下水及具有河槽洼地特征的阿克苏冲积平原地下水。古木别孜冲洪积平原地下水以G314国道为界又进一步划分为砾质平原单一结构潜水及以南的多层结构潜水-承压水；阿克苏冲积平原区自北部的吐木秀克镇至南部的拜什吐格曼乡的沿库玛里克河、阿克苏新大河形成Q3-4单一结构的河谷潜水，多层结构的潜水-承压水分布在该带以南的广大下游平原区。
区内地下水埋深由北向南逐渐变浅，G314国道至吐木秀克乡以北为地下水深埋区，地下水水位埋深大于50m；温宿县至阿克苏市一带为地下水中埋区，地下水水位埋深10～50m；其他区域为浅埋区，其中新大河沿线两侧水位埋深为5m，其他区域地下水水位埋深1～5m；五团十八连南侧，宽约12km，长约20km的范围内为自流区，水头高于地表5.5～6.0m，直至南边缘接近地表。
区内地下水主要来自西北及北部山区降水及融雪水形成的河谷潜流及侧向径流，在沟口及砾质平原一带接受地表河渠水的大量入渗补给，在中下游区接受农灌区田间入渗补给。地下水总体流向由北向南径流，工作区北部的地下水埋深较大，水力坡度5～8‰，运移速度较快，中部区的拜什吐格曼-六团以南含水层变为潜水-承压水的双层结构，含水层颗粒由粗变细，地下水埋深由深变浅，水力坡度过渡为0.8～1.3‰，地下水运移方式从以水平运移为主过渡到垂直运移为主，工作区中下游区地下水以机井、泉水及潜水蒸发等各种不同的形式排泄。
受地形、河流堆积等的影响，地下水溢出带的分布有明显的规律。库玛拉克河在近隘口上游的水稻农场形成顺河条带状溢出泉，北部台兰河在佳木林场一带形成规模较大的溢出泉带，阿克苏新大河在单一潜水向多层结构承压水带过渡的拜什吐格曼乡形成顺河约10km长的溢出带，老大河在音干山的南侧形成艾西曼湖（泉水湖），多浪河在多浪水库的北部入水口上游形成沼泽带。
2、地下水类型及富水性特征
（1）潜水
①水量极丰富区（单井涌水量>5000m3/d）：分布在吐木秀克乡-阿克苏市-拜什吐格曼乡的阿克苏河一带，含水层岩性为砂卵砾石，结构单一。该带含水层颗粒粗大，地下水径流条件良好，有丰富的地表水补给，渗透系数60～100m/d。
潜水水位埋深在吐木秀克乡-阿克苏一带为1～3m，在阿克苏-拜什吐格曼一带为3～5m。
②水量丰富区（单井涌水量3000～5000m3/d）：分布在水量极丰富区外围（库木巴什乡以北）一带，含水层颗粒相对变细，为中砂、粉细砂、砂砾石互层，中砂、粉细砂单层厚度一般在2～7m，砂砾石单层厚度一般为10～30m，渗透系数一般为30～40m/d，潜水水位埋深在库玛拉克河上游出山口大于50m，向下游水位逐渐变浅，在阿克苏一带变为3～5m，在伯什力克以北地带为5～10m。
③水量中等区（单井涌水量1000～3000m3/d）：分布在库木巴什乡及佳木镇国道附近。库木巴什乡一带的含水层岩性为卵砾石、中粗砂，结构单一，渗透系数一般为15～25m/d。古木别孜山前带的佳木镇-五团以北地段的含水层岩性为砂砾石，渗透系数一般为15～20m/d，潜水水位埋深10～30m，由北向南水位埋深变浅。
④水量贫乏区（单井涌水量<1000m3/d）：分布在古木别孜山前、库玛拉克河-托什干河河间地块地段和西部的艾西曼湖一带。地层结构较为单一，含水层岩性为粉细砂，富水性相对较弱，渗透系数小于10m/d，潜水水位埋深由北西向南东变浅，渐变为5～10m。
（2）承压水
①古木别孜冲洪积平原承压水水量丰富区（单井涌水量3000～5000m3/d）分布于佳木乡向南12km一带，向西抵良卡附近，向东出区，阿克苏市东侧亦有分布。潜水含水层由粉土、粉质粘土及含砾砂层堆叠而成，承压水含水层由砂砾石组成。推算单井涌水量潜水10～100m3/d，承压水1263～6935m3/d，潜水水位埋深自北西10m左右递减至南东1m左右。承压水层顶板埋深10～30m，承压水位埋深一般3m左右。
②阿克苏平原水量中等-丰富区（单井涌水量1000～5000m3/d）
阿克苏市区至六团、八团北，含水层岩性北为卵石、卵砾石，往南渐变为中粗砂、细砂，厚44～108m，顶板埋深15～26m，单井涌水量为1091～2800m3/d；库木巴什一带单井涌水量也超过1000m3/d，含水层为砂砾石，下部为中细砂、厚13～30m，顶板埋深63～66m。
③阿克苏平原水量贫乏区
分布在西部艾西曼湖及东部六团以东远离阿克苏河的地带，含水层岩性为细砂，南部厚20～23m、北部厚67m。单井涌水量230～622m3/d、北部大于南部。艾西曼湖地带，含水层为夹在厚层粘性土中的细砂层，单井涌水量200m3/d，水质差、矿化度4～6g/L。
3、地下水补径排特征
阿克苏-温宿县降水稀少而蒸发强烈，地下水的补给主要来源于大气降水、台兰河、阿克苏河等河流侧向渗透及侧向径流补给，径流方向为由北向南径流，排泄方式主要为侧向流出及地下水开采。
4、地下水化学特征及动态变化
（1）地下水化学特征
①上部潜水
主要受地表水因素的控制，地下水矿化度由北向南，由低变高，水化学类型由HCO3型渐变为HCO3·SO4型、SO4·HCO3型、SO4·Cl型、Cl·SO4型至Cl型。在库玛拉克河地段，河水水质较好，水化学类型为HCO3 -Ca·Mg型，矿化度<1g/L，受其补给，地下水水化学类型以HCO3 -Ca·Mg型和HCO3·SO4-Ca·Mg型为主，地下水矿化度<1g/L。在台兰河等山前河流冲洪积平原，受水质较好的河水补给，地下水水化学类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度<1g/L。在阿克苏河冲积平原的阿克苏市-阿瓦提县一带，为人类活动集中区，地下水水化学特征同地表水关系密切，受各种作用混合影响，沿主要渠系及河道地下水水质较好，向两侧变差，地下水水化学类型由HCO3·SO4型过渡为SO4·Cl型，矿化度也由小于1g/L过渡为大于5g/L。
②潜水-承压水
承压水主要接受北部山前洪积砾质倾斜平原区地下水的侧向补给，相对于其上部潜水来说其水质较好，水质矿化度一般小于1.0g/L，水化学类型以SO4·Cl·HCO3型水为主。共青团农场以东承压水呈自流状态，水质矿化度在1～2.5g/L之间，水化学类型为Cl-Na。氟含量在整个承压水区均较高，在1～2mg/L之间。
（2）地下水动态
北部地下水水位动态类型为径流型，水位动态曲线较为平缓，变化幅度一般<1m，高水位期出现在8～9月份，低水位期出现在2～3月份。中部广大地区属渗入-蒸发型动态，主要受人为活动的控制，9～10月引水量减少，水位逐渐下降，11～12月初，进入冬灌期，同时蒸发量减少，水位开始回升，并出现短暂的相对高水位期，1～2月，引水量减少，水位下降，3月春灌，引水量增加，水位逐渐
回升，至7～8月份水位升至最高。
在东部及南部地区，受人为活动影响较小，年际水位动态相对较稳定；西部由地下水溢出形成的艾西曼湖，由于水位下降，目前已呈不连续串珠状，年际地下水位总体呈下降趋势。
6.6.2.2地下水敏感目标
项目周边的地下水环境敏感目标主要为本项目的地下水。本项目管理人员生活废水经防渗化粪池处理后，定期由吸污车拉运至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理，不会影响本项目地下水水质。项目评价区内不在饮用水源保护区范围内。
6.6.2.3地下水污染途径分析
评价区出露地层均为第四系全新统（Q 4）松散沉积物，经野外勘察和室内试验分析结果，评价范围内地层岩性单一，为第四系全新统冲洪积物（Q4 al+pl），岩性以灰白色、灰黑色砂砾石等为主。包气带厚度为2.70～81.42m不等，包气带岩性主要为粗砂、砂砾石等。表层粗砂垂向渗透系数最小为4.63×10-4 cm/s，最大为5.56×10-3cm/s，平均为5.18×10-3cm/s。包气带渗透系数相对较大，天然防渗性能弱，使该区地下较易受到污染。因此，包气带隔污能力“弱”。
项目对地下水产生影响的途径主要有硬化地面出现破裂或者防渗效果不好， 导致废水渗入地层，进而污染地下水水质；在废水处理过程中可能出现废水下渗现象，从而污染地下水水质；生产过程中产生的固体废物在暂存期间，如处理不当会因为渗滤液泄漏污染地下水水质。废水沿上部土层孔隙缓慢入渗，以扩散弥漫性污染物经下伏基岩裂隙补给地下水。
6.6.2.4 项目地下水污染途径及防治措施分析
（1）污染因素
本项目对地下水潜在的污染因素有COD、SS、氨氮等。
（2）污染源及污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目绿化灌溉期间环境影响因素主要管理人员生活废水及生活垃圾，以上污染因素如不加以管理通过下渗影响到地下水环境，造成浅层地下水的污染。
（3）防治措施分析
本项目采取分区防渗措施，防治对地下水环境的污染，重点防渗区为化粪池，一般防渗区域为提升泵房。
（2）严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
6.6.2.5 地下水环境影响预测评价
项目所在区域地下水无集中式饮用水源地，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价等级为三级。本次将采用解析法进行预测与评价。本评价从正常情况、非正常情况对地下水环境影响进行分析。鉴于本项目所在地下水资源，以及地下水排泄补给、径流、排泄方式，本次评价重点关注评价范围内下游潜水含水层等地下水环境的影响。
（1）情景设定
1）正常状况
按照分区防渗、分区防治的原则，化粪池采用水泥混凝土等进行防渗，生活污水由吸污车拉运至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理，可不进行正常情况下的情景预测。
2）非正常状况
项目非正常状况主要为化粪池防渗层由于老化、腐蚀等原因出现破裂后，导致废水持续泄漏进入地下水系统中，并且下渗进入含水层，对其造成影响。
（2）预测时段、预测因子及源强
1）预测时段
根据地下水环境影响评价导则，结合项目特点，将运营期的地下水环境影响预测时段限定为50天、100天、和500天。
2）预测范围
本项目运营期可能产生对地下水污染的环节为化粪池由于老化腐蚀等原因出现破裂，导致池体中的废水持续泄漏进入地下水，并且下渗进入含水层，对地下水造成污染。本次评价重点预测池体破裂对下游地下水的影响。
3）预测因子及源强
根据工程分析可知，本项目进水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS 等。根据建设项目污染物的实际情况和预测的可行性，同时考虑预测因子的代表性，选取污染物最高浓度为源强进行地下水环境污染的预测，本次评价选取的预测因子为CODcr、NH3-N。
4）预测方法
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）要求，本项目需进行地下水三级评价。按照导则要求，地下水三级评价可采用数值法或解析法，本次地下水环境影响预测评价采用解析法。通过模拟典型污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围和超标范围。
本次预测考虑泄漏为短期行为，其泄漏废水不会造成地下水流场变化，项目评价区含水层基本参数渗透系数、有效孔隙度等不会较大变化。因此，本次预测选用解析法预测。根据评价范围内水文特征，地下水的流动可以概化为一维稳定流动模型，不考虑沿线补给，溶质运移过程不考虑污染物在运移过程中的降解作用，采用一维弥散模型。因此本次对于污染物的预测采用一维稳定流动一维水动力弥散模型。
一维稳定流动一维水动力弥散模型预测公式如下：
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式中：x—距注入点的距离，m；即预测点到污染源的距离，m；
t—时间，d；即泄漏发生时间；
C(x，t)—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L；
m—注入的示踪剂质量，kg；
w—横截面面积，m2，宽度取地下水流经宽度约20m，深度取中等透水岩组厚度20m，即截面积为400m2。
u—地下水流速度，m/d，取0.01m/d；
n—有效孔隙度，无量纲，取0.32；项目区主要为粉土，可取孔隙度为 0.4，有效孔隙度一般比孔隙度小10%～20%，因此本次取有效孔隙度n=0.4×0.8=0.32。
DL —纵向弥散系数，m2/d，取 2m2 /d；
π—圆周率。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）规定，预测时段应包括项目建设、生产运行期。由于施工期间施工生产废水等数量较少，并及时的进行集中处理后回用，项目在施工期间对地下水环境造成影响甚微。因此本次影响预测重点对生产运行期进行预测。
本项目非正常工况下泄漏点泄漏源强见表6.6-2。
表6.6-2 运营期生活污水污染物产生情况表
	工况
	渗漏点
	污染物
	产生浓度（mg/L）
	类型

	非正常工况
	化粪池
	CODCr
	300
	持续

	
	
	NH3-N
	30
	持续


（3）地下水预测及结果
本项目化粪池CODcr、NH3-N 在含水层中的运移浓度变化情况见下表。
表6.6-3  COD在含水层中的运移浓度变化一览表
	          时间（d）
距离（m）
	1
	10
	50
	100
	500

	0
	1.624E-02
	5.087E-03
	2.264E-03
	1.600E-03
	7.140E-04

	10
	4.671 E-05
	1.505E-01
	3.808E-02
	1.595E-02
	2.136E-03

	20
	0.000E+00
	7.140E-03
	3.599E-02
	2.145E-02
	3.392E-03

	30
	0.000E+00
	2.088E-05
	1.568E-02
	1.737E-02
	4.284E-03

	40
	0.000E+00
	4.433E-09
	3.718E-03
	9.818E-03
	4.760E-03

	50
	0.000E+00
	7.140E-14
	4.998E-04
	4.076E-03
	4.760E-03

	60
	0.000E+00
	0.000E+00
	3.927E-05
	1.258E-03
	4.373E-03

	70
	0.000E+00
	0.000E+00
	1.812E-06
	2.960E-04
	3.749E-03

	80
	0.000E+00
	0.000E+00
	4.998E-08
	5.296E-05
	2.975E-03

	90
	0.000E+00
	0.000E+00
	8.211E-10
	7.289E-06
	2.237E-03

	100
	0.000E+00
	0.000E+00
	8.092E-12
	7.735E-07
	1.577E-03

	200
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	2.187E-06

	300
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	1.559E-11

	400
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00

	500
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00




表6.6-4   NH3-N在含水层中的运移浓度变化一览表
	          时间（d）
距离（m）
	1
	10
	50
	100
	500

	0
	7.021E-04
	2.196E-04
	9.699E-05
	6.932E-05
	3.094E-05

	10
	2.023E-06
	6.515E-03
	1.642E-03
	6.902E-04
	9.252E-05

	20
	0.000E+00
	3.094E-04
	1.553E-03
	9.282E-04
	1.464E-04

	30
	0.000E+00
	9.062E-07
	6.783E-04
	7.497E-04
	1.857E-04

	40
	0.000E+00
	1.919E-10
	1.604E-04
	4.254E-04
	2.053E-04

	50
	0.000E+00
	3.094E-15
	2.159E-05
	1.758E-04
	2.056E-04

	60
	0.000E+00
	0.000E+00
	1.693E-06
	5.444E-05
	1.892E-04

	70
	0.000E+00
	0.000E+00
	7.854E-08
	1.279E-05
	1.618E-04

	80
	0.000E+00
	0.000E+00
	2.157E-09
	2.293E-06
	1.291E-04

	90
	0.000E+00
	0.000E+00
	3.540E-11
	3.154E-07
	9.669E-05

	100
	0.000E+00
	0.000E+00
	3.481E-13
	3.332E-08
	6.813E-05

	200
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	9.461E-08

	300
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	6.753E-13

	400
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00

	500
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00
	0.000E+00



根据以上预测结果，本项目非正常工况下调节池防渗层破损，废水下渗，在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐降低，详见下表。
表6.6-5   污染物在含水层中的情况说明
	        时间（d）
距离（m）
	10
	50
	100
	500

	化粪池COD
	预测的最大值为0.1505mg/l，位于下游10m，预测结果均未超标 
	预测的最大值为0.03808mg/l，位于下游10m，预测结果均未超标
	预测的最大值为0.021458mg/l，位于下游20m，预测结果均未超标
	预测的最大值为0.004768mg/l，位于下游50m，预测结果均未超标

	化粪池NH3-N
	预测的最大值为0.0065mg/l，位于下游10m，预测结果均未超标 
	预测的最大值为0.00164mg/l，位于下游10m，预测结果均未超标
	预测的最大值为0.000928mg/l，位于下游20m，预测结果均未超标
	预测的最大值为0.0002mg/l，位于下游50m，预测结果均未超标


非正常工况下化粪池泄漏后 COD、NH3-N存在短时超标现象，对区域地下水潜水含水层造成一定的影响，应当定期检查污染治理措施，避免非正常工况的发生。
6.7声环境影响分析
6.7.1施工期噪声影响分析
6.7.1.1 施工噪声源强
施工由专业队伍采用机械化方式完成，对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的，施工会产生一定的影响，采取一定的措施后可以将影响降至最低。
工程主要施工机械噪声源强见表6.6-1。
 表6.7-1 工程主要施工机械噪声源强 单位：dB（A）
	序号
	施工设备名称
	测点距设备距离（m）
	参考声压级

	1
	反铲挖掘机
	10
	74~83

	2
	自卸汽车
	10
	78~86

	3
	载重汽车
	10
	78~86

	4
	推土机
	10
	80~85

	5
	 蛙式打夯机
	10
	86~94

	6
	钢筋加工设备
	10
	74~80


6.7.1.2 预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ2.4-2021） 有关要求，采用下列预测公式进行预测，并选取各设备最大源强参与计算。
（1）点声源衰减模式：
[image: ]
式中：[image: ]——预测点处声压级，dB；
[image: ]——参考位置[image: ]处的声压级，dB；
[image: ]——预测点距声源的距离；
[image: ]——参考位置距声源的距离。
（2）噪声贡献值计算公式：
[image: ]
式中：[image: ]——噪声贡献值，dB；
[image: ]——预测计算的时间段，s；
[image: ]——[image: ]声源在[image: ]时段内的运行时间，s；
[image: ]——[image: ]声源在预测点产生的等效A声级，dB；
（3）噪声预测值计算公式：
[image: ]
式中：[image: ]——预测点的噪声预测值，dB；
[image: ]——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
[image: ]——预测点的背景噪声值，dB。
6.7.1.3施工噪声影响分析
在施工过程中，挖掘机等为固定噪声源，推土机等施工机械由于活动范围较小，且车速慢，也可按固定源考虑。
（1）单台施工机械场界噪声预测
根据点声源噪声衰减模式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表 6.7-2。
表6.7-2 主要施工机械在不同距离处的噪声估算值
	设备名称
	测点距施工机械距离（m）
	参考声压级，dB（A)
	距声源不同距离（m）处的噪声值，dB（A)
	标准限值，dB（A)
	达标距离（m）

	
	
	
	20
	40
	80
	160
	320
	640
	昼
	夜
	昼
	夜

	反铲挖掘机
	10
	74
	68
	62
	56
	50
	44
	38
	70
	55
	20
	160

	自卸汽车
	10
	79
	73
	67
	61
	55
	49
	43
	
	
	40
	160

	载重汽车
	10
	78
	72
	66
	60
	54
	48
	42
	
	
	40
	160

	推土机
	10
	80
	68
	62
	56
	50
	44
	38
	
	
	20
	160

	 蛙式打夯机
	10
	92
	80
	72
	66
	60
	54
	48
	
	
	80
	320

	钢筋加工设备
	10
	74
	68
	62
	56
	50
	44
	38
	
	
	20
	160


由上表可知，各类机械施工，噪声污染源强最大的设备是蛙式打夯机，昼间在距离声源80m处可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70 dB（A)要求，夜间在距离声源320m处可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB（A)要求。项目区附近800m内没有声敏感目标，因此项目施工期噪声对外环境影不大。
（2）不同施工阶段机械施工场界噪声预测
多台设备同时施工时，噪声值将比单台的噪声值大很多。因此，必须考虑多台设备同时运转时所带来的影响。考虑到所有的施工机械也不可能同时施工，因此本次评价根据不同施工阶段施工机械中同时运转且无遮挡时的噪声影响。
施工噪声源组合在不同距离的噪声预测结果见表 6.7-3。
表6.7-3 不同施工阶段施工噪声源组合不同距离噪声预测值 单位：dB（A）
	施工阶段
	距离（m）

	
	20
	40
	80
	160
	320
	640

	土石方工程
	77.5
	71.5
	62.5
	59.5
	53.5
	47.5

	建筑物施工
	78.5
	72.5
	66.5
	60.5
	54.5
	48.5


从表6.1-4可知，多台设备同时作业时，噪声影响程度和影响范围将增加，因为作业面分散，噪声增加值不大。项目区附近800m内没有声敏感目标，因此项目施工期多台设备同时施工产生的噪声对外环境影响不大。
6.7.1.4小结
施工期施工设备会产生一定的噪声，施工单位应合理安排施工进度和时间，尽量避免夜间施工，文明施工，并采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。施工期噪声是短暂的，噪声属无残留污染，其对周围声环境质量的影响随施工结束而消失.
6.7.2运营期声环境影响预测与评价
6.7.2.1噪声源分析
本项目建成后主要噪声源为提升泵站水泵运转产生的噪声。水泵的设计参数具体见表6.7-3。
表6.7-3  本项目泵站水泵设计参数
	泵站名称
	台数
	流量
	电机功率
	总装机容量
	转速

	一级水泵
	3
	620m3/h
	75kw
	75kw
	735r/min

	二级泵站
	3
	620m3/h
	75kw
	75kw
	735r/min

	三级泵站
	2
	620m3/h
	75kw
	150kw
	735r/min

	台兰河施工用水水泵
	2
	350m3/h
	75kw
	150kw
	735r/min


6.7.2.2泵站运行噪声预测
（1）噪声预测公式
水泵噪声来源于流体湍流和机械摩擦两部分，如气穴、液压波动、机械零件的冲击、不平衡、共振、偏心等。《环境工程设计手册》泵的声功率级推荐用下式估算：泵用电机驱动时，泵机的声级用下式确定
Lr=10lg（Nn2/r2）+（8~10）
式中：Lr—离电机r米处的声级；
      N—电动机功率，kw；
      n—转速，r/min；
      r—测点距电机中心距离，一般为1m。
声能叠加公式：
L总=10lg（100.1Li）
式中：L总—预测点总声级，dB；
      Li—各叠加声级，dB；
      n—n个声压级。
（2）泵机噪声估算结果
运营期泵房内距离泵1m处进行泵房内早僧叠加，计算得到加压泵站内噪声值详见表6.7-4。

表6.7-4  泵房内水泵运行噪声计算结果    单位：dB(A)
	泵站名称
	台数
	电机功率
	总装机容量
	转速
	单台噪声源强
	泵房内叠加噪声源强

	一级水泵
	3
	75kw
	75kw
	735r/min
	86.1
	90.87

	二级泵站
	3
	75kw
	75kw
	735r/min
	86.1
	90.87

	三级泵站
	2
	75kw
	150kw
	735r/min
	86.1
	89.11

	台兰河施工用水水泵
	2
	75kw
	150kw
	735r/min
	86.1
	89.11


6.7.2.3运行期噪声预测结果
泵站运营期间，在关闭泵站门窗的情况下水泵噪声衰减可以达到20~30dB(A)，  本次取值20dB(A)。项目投产后噪声从声源传播到受声点，因受外界很多因素影响，会使其产生衰减。厂房及各车间内的噪声源(即运行中的各类生产设备)声值将通过所在建筑物(墙、门、窗)的屏蔽衰减，再经过距离衰减到达预测点上。至预测点的声值预测模式如下：
(1)计算某个声源在预测点的倍频带声压级	
[image: ]
式中：[image: ]—点声源在预测点产生的倍频带声压级，[image: ]；
[image: ]—参考位置[image: ]处的倍频带声压级，[image: ]；	
—预测点距声源的距离，[image: ]；
[image: ]—参考位置距声源的距离在此取1[image: ]；
[image: ]—各种因素引起的衰减量，[image: ]。
表6.7-5  泵房噪声值预测结果	   单位：dB(A)
	设备
	泵房内噪
声叠加值
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m

	一级泵站
	90.87
	56.89
	50.87
	44.85
	38.83
	35.31
	32.81
	30.87
	27.35

	二级泵站
	90.87
	56.89
	50.87
	44.85
	38.83
	35.31
	32.81
	3087
	27.35

	三级泵站
	89.11
	56.13
	49.11
	43.09
	37.07
	33.55
	31.05
	29.11
	25.59

	台兰河施工用水水泵
	89.11
	56.13
	49.11
	43.09
	37.07
	33.55
	31.05
	29.11
	25.59


由表6.7-5可知，一级泵站和二级泵站昼间在距离泵房6.21m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/12348－2008)中的1类（55 dB(A)）标准要求，夜间在距离泵房19.65m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/12348－2008)中的1类（45dB(A)）标准要求。
三级加压泵站和台兰河施工用水水泵站，昼间在距离泵房5.1m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/12348－2008)中的1类（55 dB(A)）标准要求，夜间在距离泵房16.1m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/12348－2008)中的1类（45dB(A)）标准要求。
本项目泵房周边800m范围之内没有噪声敏感目标分布，项目运营期水泵运转产生的噪声对外环境影响小。
6.7.2.4小结
运营期噪声主要来自泵站，在采用低噪声设备、安装橡胶减震垫，加强设备管理；泵房采取室内半地下布置，运营期间泵房封闭、安装双层隔声门窗等封闭降噪措施后，且水泵站周边800m范围内没有噪声敏感目标，项目运营期泵站水泵运行对外环境影响小。
表6.7-6  噪声影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□    二级√    三级□ 

	
	评价范围
	200m√     大于200m□    小于200m□

	评价因子
	等效连续A声级√   最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	国家标准√  地方标准□  国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区√
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法√  现场实测加模型计算法□  收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测√ 已有资料□  研究成果□

	声环境影响预测与评
价
	预测模型
	则推荐模型√   其他

	
	预测范围
	00m√     大于200m□    小于200m□

	
	预测因子
	效连续A声级√   最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标√    不达标

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标√    不达标

	环境监
测计划
	排放监测
	厂界监测√   固定位置监测□   自动监测□   手动监测√  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测√

	评价结论
	环境影响
	可行√   不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容



[bookmark: _Toc132795520]6.8固体废物影响分析
[bookmark: _Hlk130386675]6.8.1施工期固体废弃物影响分析
6.8.1.1 固体废弃物来源
项目施工期固体废弃物的来源主要是基础开挖的土石方、建筑垃圾、树木准备过程产生的塑料薄膜、化纤编织袋的废包装材料和施工人员的生活垃圾。
6.8.1.2 土石方
根据土石方平衡表可知，项目的挖方量为169606 m3,回填土石方量为131628m3（包含管线底部20cm细砂垫层方量），多余弃方54447m3，用于项目区周边林地土地平整。没有永久性弃渣场。不会对外环境产生影响。
6.8.1.2 建筑垃圾
本工程涉及水泵管理房总用地面积约为880.2m2，则预计将产生建筑垃圾1.3t。建筑施工废物主要包括结构施工中产生的废弃砖石和洒落的混凝土、设备安装过程中产生的金属废料等。金属废料施工过后可进行回收，非金属废料由施工单位集中收集后运至温宿县建筑垃圾填埋场地统一处置，采取上述措施后，不会造成二次污染，对周围环境影响小。
6.8.1.3 生活垃圾
本项目施工期，施工人员约为30人，施工人员产生的生活垃圾按照人均0.5kg/d计算，项目施工期为6个月，则施工期施工人员生活垃圾产生量为15kg/d（2.7t）。生活垃圾主要为有机污染物，是苍蝇和蚊子等传播疾病媒介的孳生地，为疾病的发生和流行提供了条件，若不及时清理，将引起居住环境卫生状况恶化，破坏影响景观环境。
本项目施工人员租用当地的民宅，施工人员生活垃圾定点收集后交由温宿县环卫部门统一处置，不会造成二次污染。
6.8.1.4危险废物
[bookmark: _GoBack]工程施工机械为常用机械，附近的城镇均具备修理条件，施工现场不设置机械修理厂，施工现场仅考虑机械零配件的更换，因此产生的危险废物主要为擦拭产生的废弃含油抹布及手套。
根据国家《危险废物名录（2021年版）》危险废物豁免管理清单，废弃含有抹布和手套属于豁免的危险废物，废物代码为900-041-49，混入生活垃圾全过程不按危险废物处理。
6.8.1.5小结
采取上述措施后，工程施工产生的固体废物均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小.
6.8.2运营期固体废物影响分析
运营期固废主要为泵房管理人员生活垃圾，本项目运营期间无新增编制人员，由温宿县库托河农业灌溉供水有限责任公司统一调配人员。一般绿化灌溉期间需要安排6名值守人员，值守时间共计50d，则管理人员生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则灌溉期间，值守人员生活垃圾产生量为150kg，生活垃圾收集后交由温宿县环卫部门集中处理，对外环境产生的不利影响小。
[bookmark: _Toc132795521]6.9土壤环境影响分析
[bookmark: _Hlk130387211]6.9.1施工期土壤环境影响分析
施工期对土壤的影响主要是土壤的挖填对土壤的结构造成影响。对土壤环境影响表现在：
（1）破坏土壤结构
土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。
（2）破坏土壤层次，改变了土壤质地
土壤在形成过程中具有一定的分层特性，土方开挖和回填过程中，必然会对土壤原有层次产生扰动和破坏，使不同层次、不同质地的土体产生混合，会直接影响植物的生长和产量。
（3）影响土壤的紧实度
在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植被的生长。
（4）土壤养分流失
根据国内外有关资料，工程施工土石方开挖和回填对土壤养分的影响与土壤的理化性质和施工作业方式密切相关。在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤的有机质将下降 30%~40%，土壤养分将下降 30%~50%，其中全氮下降 43%左右，磷素下降 40%，钾素下降 43%。这说明即使是对表土层实行分层堆放和分层覆土，也难以保障覆土后表层土壤养分不被流失。若不实行分层堆放、分层回填，则土壤养分流失量更大。事实上，在工程施工过程中若施工管理和施工队伍素质较差时，就难以做到对表土分层堆放和分层覆土，施工对土壤养分的影响将更加明显。
 因此在土石方和临时工程施工过程中，必须严格执行表土分层堆放、分层覆土，使对土壤养分影响尽可能降低。
（5）施工临时占地的影响
临时被占用的土地，绝大部分是可以复垦利用的。但因施工中机械碾压、施工人员践踏、土体被扰动，以及施工中废渣、废液的渗出等原因，使工程区域附近耕作土壤环境性质、肥力水平都会受到较大影响。
（6） 施工中废物对土壤环境影响
在土石方开挖回填过程中，工程施工有可能把固体废物残留于土壤中。这些残留于土壤的固体废物，难于分解，被埋入土壤中会长期残留，影响植被的生长。
（7）对土壤生物的影响
由于土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度有限，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复.
6.9.2运营期土壤环境影响分析
6.9.2.1土壤盐渍化综合评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，可能造成土壤盐渍化、酸化、碱化影响的建设项目，分别选取土壤盐分含量、pH值等作为预测因子。
（1）土壤盐渍化影响因素赋值
土壤盐化影响因素主要有地下水埋深、干燥度、土壤本底含盐量、地下水溶解性总固体和土壤质地，各类影响因素赋值情况见表6.9-1。
表6.9-1  土壤盐化影响因素赋值表
	影响因素
	分值
	权重

	
	0
	2
	4
	6
	

	地下水位埋深（GWD）/(m)
	GWD≥2.5
	1.5≤GWD<2.5
	1.0≤GWD<1.5
	GWD<1.0
	0.35

	干燥度（蒸降比值）（EPR）
	EPR<1.2
	1.2≤EPR <2.5
	2.5≤EPR <6
	EPR≥6
	0.25

	土壤本底含盐量（SSC）/(g/kg)
	SSC<1 
	1≤SSC<2
	2≤SSC<4
	SSC≥4
	0.15

	地下水溶解性总固体（TDS）/(g/L)
	TDS<1
	1≤TDS<2
	2≤TDS<5
	TDS≥5
	0.15

	土壤质地
	黏土
	砂土
	壤土
	砂壤、粉土、砂粉土
	0.1


根据收集到的温宿县地下水环境质量监测数据和土壤环境质量现状监测结果，项目区多年平均蒸发量为1883.6mm，项目区位于北部低山丘陵地带，根据温宿气象站多年观测资料可知，该区域年降用量低于北部山区，高于南部平原区，降水量一般200mm左右，干燥度（蒸降比值）约为9.418，神木园片区土壤含盐量为4.1~6.8 g/kg，pH值为8.21~8.48，项目区地下水埋深大于5m；天山大峡谷片区干燥度（蒸降比值）约为9.418，土壤含盐量为4.0 g/kg，pH值为8.45，项目区地下水埋深大于5m；对照表6.2-6可知，项目区域两个监测点位土壤盐渍化因素赋分表见表6.9-2。
表6.9-2  项目区域土壤盐化影响因素赋分表
	点位
	分值

	
	地下水位埋深（GWD）/(m)
	干燥度（蒸降比值）（EPR）
	土壤本底含盐量（SSC）/(g/kg)
	地下水溶解性总固体（TDS）/(g/L)
	土壤质地

	Y462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路片区
	0
	6
	6
	0
	2

	温宿大峡谷环线道路片区
	0
	6
	6
	0
	2

	权重
	0.35
	0.25
	0.15
	0.15
	0.1


（2）土壤盐化综合评分预测方法
根据表6.9-2选取各项影响因素的分值与权重，采用以下公式计算土壤盐化综合评分值（Sa），对照表6.8-3得出土壤盐化综合评分预测结果。
[image: ]

式中：n—影响因素指标数目；
      Lxi—影响因素i指标评分；
      Wxi—影响隐私i指标权重。
表6.9-3  项目区域土壤盐化影响因素赋分表
	土壤盐化综合评分值（Sa）
	Sa<1
	1≤Sa<2
	2≤Sa<3
	3≤Sa<4.5
	Sa≥4.5

	土壤盐化综合评分预测结果
	未盐化
	轻度盐化
	中度盐化
	重度盐化
	极重度盐化


（3）土壤盐化预测
根据公式计算，项目区域土壤盐化预测结果见表6.9-4。
表6.9-4   项目区域土壤盐化影响因素赋分表
	序号
	点位
	土壤盐化综合评分值（Sa）
	土壤盐化综合评分预测结果

	1
	Y462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路片区
	2.4
	中度盐化

	2
	温宿大峡谷环线道路片区
	2.4
	中度盐化


根据预测可知，Y462线岔路口至神木园至萨瓦普齐牧场道路片区、温宿大峡谷环线道路片区土壤盐化程度为中度，通过在绿化及绿化灌溉方式改变，不会加重区域盐化程度和趋势。
6.9.2.2运营灌溉对土壤的影响
土壤次生盐化主要与大气蒸发量、地下水埋深、土壤特性、矿化度和认为灌溉、施肥和种植方式有着直接的关系。
在不控制灌溉水量的情况下，大水漫灌容易造成地下水水位抬升，土壤蒸发量大，可以使土壤中的矿物质因为毛细现象而上升到表层土壤，使表层土壤的盐分增加，产生土壤次生盐渍化。
本项目建成后，采用林地滴灌和喷灌方式，灌溉水下渗到土壤的深度不会超过0.5m，在严控控制灌溉的水量情况下，林地绿化区域地下水水位基本无抬升作用，林地绿化灌溉不会造成土壤盐化。造林后植被覆盖率迅速提高，林地空气湿度增加，气温和风速降低，土壤水分蒸发减少，将部分土壤水分蒸发由植物蒸腾所取代。
根据研究资料，4-5年生的树冠外和树冠内土壤盐分含量的比较测定结果，冠下0-20cm土层含盐量和树冠外土壤相比，土壤盐分降低44.14%；20-40cm土层含盐量略有降低；40cm以下土层含盐量有所提高。通过造林手段使地面有效抑制土壤返盐，尤其是能显著降低表层土壤盐分含量，促进土壤盐分的淋溶，达到土壤脱盐效果。林地与裸地土壤容重的测定结果表明，0-40cm深度的土层均低于对应的林外裸地，土壤通透性好，土质疏松，更有利于微生物的活动和养分的积累活化；土壤含水量与土壤孔隙度的测定结果也显示林地优于林地外裸地。林木生长激活大量土壤微生物的繁殖，另一方面枯枝落叶分解后成为土壤有机质、有效氮、速效磷的重要来源，有利于土壤有机质增长。土壤微生物增加后，土壤微生物的活动，植物根系呼吸作用释放出的CO2溶于水后形成碳酸，以及盐生植物根系分泌的柠檬酸和苹果酸等有机酸，对土壤难溶物质的溶解起到促进作用，促进了P、K、Ca等盐类的溶解，从而全面改善了土壤肥力。
6.9.2.3小结
采取污染防治措施后，项目不会对区域土壤环境造成影响，并且随着项目区域绿化林地的生长，有利于减缓项目区盐化的程度。
项目土壤环境影响评价自查表见表6.9-5。
表6.9-5 土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型□；生态影响型√；两种兼有□；
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地√
	土地利用类型图

	
	占地规模
	占地面积分别为1.51hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标(无)、方位(/)、距离(/)
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位√；其他()
	

	
	全部污染物
	/
	

	
	特征因子
	/
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感□
	

	评价等级
	一级□；二级□；三级□
	

	现状调查
	资料收集
	a)√；b)√；c)√；d)√
	

	
	理化特性
	主要为砂土及砾石，颗粒小，透水性中等
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	监测点位布置图

	
	
	表层样点
	2
	
	20cm
	

	
	监测因子
	土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/15618-2018)
	

	现状评价
	评价因子
	同监测因子
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他( )
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他□
	

	
	预测分析内容
	影响范围( ) 影响程度( )
	

	
	预测结论
	达标结论：a)√；b)□；c)□
不达标结论：a)□；b)□
	

	防治
措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他(□)
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	2
	土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/15618-2018)
	5次/年
	

	
	信息公开指标
	采取的污染防控措施、跟踪监测点位及监测结果
	

	评价结论
	土壤环境影响可接受
	

	注：“□”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容
	



6.10环境风险分析
6.10.1评价目的和内容 
本工程为水利工程，在工程实施及运行中，存在潜在的事故风险和环境风险，有必要进行风险评价，并采取必要的防范措施。
环境风险评价是指项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质 泄漏，对所造成的人身安全与环境影响和损害程度进行评价。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，结合项目风险特征，本环境风险评价的主要内容为识别工程施工和运行期间可能发生的风险环节和潜在事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出事故防范措施和应急预案，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全施工、运行的目的。
[bookmark: _Hlk132293535]6.10.2环境风险识别
（1）环境风险源调查
本项目为输水管线建设工程，取水泵房不对原水进行处理，直接通过输水管输送到绿化林地，项目不涉及危险物质的使用。项目运营期环境风险主要是化粪池破裂渗漏造成地下水及土壤污染。
（2）危险物质识别
本项目未涉及危险物质。
6.10.3环境风险敏感目标 
项目属于绿化供水管线建设项目，主要位于至神木园道路两侧、Y462线岔路口道路两侧及天山大峡谷环线道路两侧，区域主要是戈壁荒地，没有集聚人群、饮用水源地、耕地等分布，不存在环境风险敏感目标。
6.10.4环境影响途径
化粪池防渗层因为老化、破裂造成地下水和土壤环境污染。
[bookmark: _Hlk132294414]6.10.5环境风险分析
一般来讲，如化粪池破损严重，污水外泄，溢出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反应可以降低污染程度和范围。但如地下发生渗漏，造成污水下渗，影响地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如池壁破裂可渗入地下水并逐渐扩散影响地下水，其规律是离破损区越近、时间越长污染越重，由于泄露的是污水为生活污水，对浅层地下水及土壤将造成一定的影响。
6.10.5风险防范措施
（1）采取“分区防渗、分区治理”原则，化粪池区域按照重点防渗要求建设，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； 或参照GB18598执行，一般防渗区水泥地面硬化。
（2）管理人员生活污水及时安排吸污车拉运，减少在化粪池中停留时间。
表6.10-1   建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	生活污水
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	43.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数        人
	5km范围内人口数        人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	  100人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3√

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3√

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2√
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1√
	1≤Q<10 
	10≤Q<100 
	Q>100 

	
	M值
	M1 
	M2 
	M3 
	M4 √

	
	P值
	P1 
	P2 
	P3 
	P4 √

	环境敏感
程度
	大气
	E1 
	E2 
	E3 √

	
	地表水
	E1 
	E2 
	E3 √

	
	地下水
	E1 
	E2 
	E3 √

	环境风险潜势
	Ⅳ+ 
	Ⅳ 
	Ⅲ 
	Ⅱ 
	Ⅰ 

	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 
	简单分析√

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄露√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 
	经验估算法 
	其他估算法√

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB 
	AFTOX 
	其他 

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围        m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围        m

	
	地表水
	最近环境敏感目标              ，到达时间        h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间        d

	
	
	最近环境敏感目标              ，到达时间        d

	重点风险防范措施
	

	评价结论与建议
	在采取本环评推荐的环境风险防范措施后，可使投入营运后全场的风险事故隐患降至最低
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7环境保护措施及其可行性论证
7.1生态环境保护措施
项目对生态环境影响影响主要体现在施工期，本次环评从植物环境保护措施和动物保护措施两方面来提出保护措施。
植物保护措施主要包括：①严格控制地表扰动范围，对于临时占地及临时便道等破坏区，施工结束后要进行土地复垦和植被重建工作，要求恢复至未破坏前状态；②做好压占区表土层的保护，保护现有植被和地表土壤；③加强生态保护宣传和教育；④采用适宜区域特点的植物恢复措施；⑤保持与周围景观的协调性；⑥做好保护植物的就地保护。
动物保护措施主要包括：①加强动物保护宣传教育；②施工过程中尽量减少高噪声施工；③建立生态破坏惩罚制度；④对施工中遇到的保护动物做好保护等。具体如下：
7.1.1植被及景观保护措施
对地表植被及景观保护主要包括两个方面，一是施工期对植被的保护，二是施工结束后，临时占地的植被恢复。
（1）加强生态保护宣传和教育
施工期对植被的保护，重点对施工人员和附近居民加强施工区生态保护的宣传教育，以公告、树立宣传牌等形式，教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法砍伐或破坏植被，在施工过程中尽量避免占用林地、草地等自然植被，使区域植被面积损失减少到最小。
（2）做好临时占地植被恢复
工程施工期间施工营地、施工道路等对于植被将造成一定的破坏，因此在施工区一旦结束施工活动，须尽快做好临时占地区域的植被恢复，植被恢复应尽量恢复生态系统的服务功能，使其能够自我维持，并依据当地自然环境条件采用区域土著植物进行生态恢复。
（3）做好压占区表土层的保护
由于工程区位于南疆戈壁荒漠地区，生态环境相对较为脆弱，地表植被多以荒漠草地为主，表土层和土壤腐殖质层比较薄，一旦遭到破坏将很难恢复。因此，对于工程区的临时占地区，在施工时应将表土剥离后放置于渣土临时堆放场所，并加盖篷布，防治水土流失，管道施工时应分层开挖、分层堆放、分层回填，项目施工结束后将表土用于植被恢复，种植当地适宜的植被。
（4）与周围景观的协调性
工程区域以荒漠草地和隔壁为典型景观特征，工程施工期间应考虑施工场地与周边景观特征保持协调性。在施工结束后，施工人员撤离，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响植物生存和影响区域景观美学的施工杂物，恢复景观斑块间的连通性，以利于植物生长。施工场地应通过覆土或复耕措施，恢复为原有地貌，保持区域景观生态体系完整性。
7.1.2施工占地恢复措施
（1）对于临时占地及临时便道等破坏区，施工结束后要进行土地复垦和植被重建工作，要求恢复至未破坏前状态。保护现有植被和地表土壤。
（2）施工结束后，临时占地需要于施工结束的当年进行复耕或绿化，配置林草措施，恢复地表植被，优先选择当地乡土种，减少地面裸露时间。
7.1.3植物保护措施
工程监理人员、管理人员和施工人员应熟悉各个施工点及其周边的主要植物种类及分布，以便在施工过程中进行严格的监理和管理，减少不必要的破坏。对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。
7.1.4动物保护措施
（1）加强动物保护宣传教育
施工期间，以公告、发放宣传册等形式，在施工单位及施工人员中加强“野生动物保护法”宣传教育，保护野生动物的栖息地，严禁在非规划施工区域进行施工活动和破坏景观及扰动野生等活动；在各施工区设置野生生物保护警示牌，注明：严禁非法猎捕野生动物；严禁野外使用火等。施工结束后，应及时进行绿化、迹地恢复等生态恢复措施，以恢复区域动物栖息地环境。
（2）施工过程中尽量减少高噪声施工
在工程实际施工阶段，应尽量减少高噪声设备的使用，减少对周边动物的扰动；同时，应做好车辆及施工机械的保养和维护，减少噪声以减轻对周边活动的动物的影响。
（3）建立生态破坏惩罚制度
建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法捕猎鸟类、兽类等野生动物。
（4）对施工中遇到的保护动物做好保护
加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，严禁捕猎等行为，对在施工过程中遇到的幼兽，一定要做好保护，及时上报当地林业部门，做到妥善处理；教育职工要保护区域的野生动物，严禁捕猎、捡拾鸟蛋等行为。
[bookmark: _Toc132795523]7.2大气污染防治措施
7.2.1施工期大气污染防治措施
按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求，结合本项目的特点采取的措施如下：
（1）施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应安排专门洒水车在运输路线定时洒水抑尘。
（2）地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量，建筑材料和建筑垃圾应及时清运。
（3）土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗。
（4）风速大于四级及四级以上时应停止土石方施工作业，并对堆放的土石方进行洒水降尘。
（5）使用商品混凝砼。
（6）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业。
（7）对施工机械和车辆定期进行维护维修，确保正常运行工作。发现故障机械或车辆时，立即停止使用。
（8）选择满足国家有关规定要求的施工运输车辆和施工机械，选用优质清洁燃料。
本项目属于线性工程，采用分段施工的方法，影响时间和影响范围有限，在采取以上措施后，总体而言施工期扬尘对区域环境影响不大，施工期的环境影响为短期影响，其特点是随着施工的结束而消失。
7.2.2运营期大气污染防治措施
项目运行期主要为绿化林地输送灌溉用水，运行过程无生产废气产生及排放，对周边环境空气基本无影响。
[bookmark: _Toc132795524][bookmark: _Hlk132710445][bookmark: _Hlk132710566]7.3水污染防治措施
7.3.1施工期水污染防治措施
施工过程中产生的施工废水和生活废水，应该有必要的处理措施：
（1）生活区租用民房，生活污水排入居民生活污水排水系统，不外排。
（2）设置沉淀池，车辆清洗废水排入沉淀池中沉淀处理后全部回用于场地降尘洒水，不外排。
（3）供水管线分段试压，管线试压水为清洁水，试压废水中主要含有泥沙等悬浮物，由于管道试压是分段进行的，局部排放量相对较少，经收集沉淀后可重复利用，优先试压水经沉淀处理后用于项目区降尘及绿化用水，不外排。
项目产生的废水均得到妥善处理，不外排，不会对地表水体造成污染。
7.3.1运营期水污染防治措施
管理人员生活污水经三级化粪池处理后定期由吸污车拉运至温宿县吐木秀克镇污水处理站处理，不外排，对周边水体的影响较小。另外，建立健全水资源保护管理办法，加强管理，依法管水、用水，防止水资源受污染。并推广节水灌溉技术，减少生产成本，加强宣传教育工作，提高大家的水资源保护意识。
[bookmark: _Toc132795525]7.4噪声污染防治措施
7.4.1施工期噪声污染防治措施
（1）采用低噪声机械设备和运输车辆，使用过程中经常检修和养护，保证其正常运行。
（2）噪声较大的设备应采取一定的吸声、消声、隔声、减振等措施，同时其操作人员应该采取必要的防护措施。
（3）合理安排施工作业时间，控制高噪声设备的作业时间，由于项目区周边无声环境敏感点，因此仅考虑对项目区施工人员夜间造成影响。
（4）施工区噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关限值要求尽量采用低噪声机械设备，限制施工噪声的污染。
（5）加强施工机械的维修保养，避免施工机械故障运转所产生的高噪声。
7.4.2运营期噪声污染防治措施
项目运行期降噪措施如下： 
（1）对于设备选型方面，应尽量选用新型、低噪声设备。 
（2）对设备进行合理布局，对设备等加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫、软 木、压缩型橡胶隔振器等。将高噪声设备设置在独立的隔间内，通过墙体的阻隔作用减少噪声 对周边环境的影响。 
（3）重视管理房的使用状况，尽量对高噪声设备采用密闭形式，除必要的出入口之外，在生产 时项目将隔间关闭，同时可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料吸声结构。 
（4）使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态， 避免因不正常运行所导致的噪声增大。 
综上所述，项目合理布置各种设备，同时采取减振、隔音等消音措施，周边噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准的要求，对周边环境影响不大。 
[bookmark: _Toc132795526]7.5固体废物防治措施
[bookmark: _Hlk132710715][bookmark: _Hlk132710665]7.5.1施工期固体废物防治措施
（1）项目挖方尽量用于项目的填方，多余挖方用于项目区附近绿化林地土地平整，没有多余弃方产生。
（2）不设置取土场和弃土场。
（3）施工期建筑垃圾由施工单位运至温宿县建筑垃圾填场处置。
（4）施工人员生活垃圾交由新和县环卫部门统一清运。
7.5.2运营期固体废物防治措施
本项目运行期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，收集后交由环卫部门集中处理。
[bookmark: _Toc132795527]7.6环保措施的可行性分析
[bookmark: _Hlk130835843]7.3.1施工期固体废物处置
施工期污废水均不外排，产生的施工废水统一收集处理后回用于工地范围内洒水抑尘等，严禁未经处理直接排放，不会对周边水体造成不良影响。
对施工期扬尘，通过洒水抑尘、遮盖散料等措施可以从源头上抑制其产生，减少扬尘对周边大气环境的影响。
对施工期噪声，建设单位选用低噪声设备，合理安排施工设备平面布局，取施工围挡的方式，减少噪声对其日常生活的影响。
对于施工期固体废物，尽量挖填平衡，多余挖方用于林地土地平整；建筑垃圾应尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾由施工单位使用建筑垃圾运输车辆运至当温宿县建筑垃圾填埋场处置；施工人员生活垃圾每日进行清扫收集，并委托当地环卫部门进行统一收运处理，不外排。
施工期采用污染防治技术均为现有常规污染防治措施，措施可行。
7.3.2运营期环保措施的可行性分析
运营期项目产生的污染物主要是管理人员生活污水、水泵运转噪声和管理人员生活垃圾。
（1）生活污水处理措施的可行性分析。
运营期管理人员生活污水拟采用化粪池收集处理，定期由吸污车拉运至温宿县吐木秀克镇污水处理站进一步处理。采用化粪池主要原因是化粪池具有造价低、运行费用低等优点，适用于污水量较小、排放标准要求不高的工程。
粪池底部和四周砌筑20cm厚的C25混凝土，底部铺10cm厚的砂砾石垫层。每座化粪池配备1台潜污泵，用于抽取处理后的污水。化粪池处理生活污水在分散点工程中属于常见措施，措施可行。
[image: ]
图7.6-1 化粪池典型设计示意图
（2）噪声
运营期加压泵房采用隔声门窗、基础设施减振、橡胶垫等噪声治理措施后，声源噪声可以降低25~30dB（A），运营期噪声可以达标排放。







[bookmark: _Toc132795528]8环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc132795529]8.1环境保护投资估算
8.1.1原则
环境保护投资概算遵循以下原则：
（1）水土保持投资不列入环境保护投资。
（2）按照“谁污染、谁治理，谁开发、谁保护”原则，确定环境保护投资项目，指导投资分摊。
（3）“功能恢复”原则，环保投资以保护或恢复工程建设前生态环境功能为 下限。
（4）工程措施投资概算编制的依据、方法与主体工程一致，生物措施参照地方有关的标准。没有具体收费标准的投资，按照咨询价或当地市场价进行估列。
8.1.2原则
项目建设总资金为5190.52万元，环保工程投资75万元，环保工程投资占项目总投资比例为1.44%。环保投资估算结果见表8.1-1。
表8.1-1  项目环保投资估算表
	序号
	环境保护工程项目名称
	投资(万元)

	一
	建设期环境保护工程项目名称
	

	1
	施工场地周边设置防风抑尘网、洒水降尘
	10

	2
	施工期噪声防治措施
	5

	3
	施工废水沉降再利用措施
	8

	4
	施工废渣清理措施
	5

	5
	施工期生态恢复
	32

	小计
	
	60

	二
	运营期环境保护工程项目名称
	

	1
	化粪池
	6

	2
	泵房隔声、吸声、减振
	8

	3
	生活垃圾处置
	15

	小计
	
	15

	合计
	75


[bookmark: _Toc132795530]8.2环境经济损益分析及评价
本项目为温宿县北部山区道路绿化供水工程，项目建成后可以为温宿县新种植的3178亩生态林提供绿化水源，也可以为温宿天山神木园422亩古树提供灌溉补充水源。林木正常生长后，将产生巨大的生态效益，主要表现在改良土壤、增加造林地生物量、涵养水源、防止水土流失、防风固沙、净化空气，景观格局提升，区域生态环境系统稳定性等方面。
(1)改良土壤
林地成活后，项目区植被覆盖率迅速提高，林地空气湿度增加，气温和风速降低，土壤水分蒸发减少，将部分土壤水分蒸发有植物蒸腾所取代。
根据研究资料，4-5年生的树冠外和树冠内土壤盐分含量的比较测定结果，冠下0-20cm土层含盐量和树冠外土壤相比，土壤盐分降低44.14%；20-40cm土层含盐量略有降低；40cm以下土层含盐量有所提高。；通过造林手段使地面付有效抑制土壤返盐，尤其是能显著降低表层土壤盐分含量，促进土壤盐分的淋溶，达到土壤脱盐效果。林地与裸地土壤容重的测定结果表明，0-40cm深度的土层均低于对应的林外裸地，土壤通透性好，土质疏松，更有利于微生物的活动和养分的积累活化；土壤含水量与土壤孔隙度的测定结果也显示林地优于林地外裸地。林木生长激活大量土壤微生物的繁殖，另一方面枯枝落叶分解后成为土壤有机质、有效氮、速效磷的重要来源，有利于土壤有机质增长。土壤微生物增加后，土壤微生物的活动，植物根系呼吸作用释放出的CO2溶于水后形成碳酸，以及盐生植物根系分泌的柠檬酸和苹果酸等有机酸，对土壤难溶物质的溶解起到促进作用，促进了P、K、Ca等盐类的溶解，从而全面改善了土壤肥力。
(2)增加林地生物量
本项目为3600亩林地提供水源，改善了林地的成活条件，区域生物量进一步增加。
(3)涵养水源
涵养水源是林地生态系统的生态效益之一，属于非消耗性的利用价值，而水在生态系统中是维持生态系统正常运转、保持生态平衡的关键因素之一，同时也是林地生态系统中能流和物流的重要载体。林地涵养水源的价值主要体现在增加有效水量，改善水质和调节径流方面。
(4)防止水土流失
林地减少的土壤侵蚀总量为有林地和无林地的侵蚀差异量与林地面积的乘积，有林地可以大幅度减少水土流失量。
(5)防风固沙
林地对风速的影响是非常明显的，当气流翻越树冠和穿绕树径时，摩擦而消耗动能，减少风速。透风度非常小的密林带在紧接背风面附近虽然风速最小，但因在背风面的乱流区有大的涡流出现，所以其后的风速恢复迅速。在透风度大的疏林带，风速的减小程度和减小范围都小。无论如何，经过林带阻挡后，在林带背风面林缘处出现风速最低值，在30cm范围内平均风速比林前降低52.8%-58.5%，起始风越大，林带的防风作用越大。另外，林木植被以其发达的根系密布于土壤中，根系起到包围、粘结、吸附作用，使散土形成一定的结构，起到固沙保土、减少细土流动、减少土壤养分无效输出的作用。
(6)净化空气分析
林地能够吸收CO2、SO2等，对于净化大气及减缓温室效应具有显著作用。此外林地的滞尘效果也很明显，能够显著减弱空气中的飘尘。
综上所述，项目建成后间接产生的生态效益明显。
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环境管理是工程管理的一部份，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。本工程环境管理的目的在于保证工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程兴建对环境的不利影响得以减免或减缓，保证工程区环保工作的顺利进行，以实现工程建设与生态环境保护、经济发展相协调。
9.1.1环境管理原则
（1）预防为主、防治结合的原则
在施工和运行过程中，环境管理要预先采取防范措施，防止环境污染和生态破坏的现象发生，并把预防作为环境管理的重要原则。
（2）分级管理原则
工程建设和运行应接受各级环境保护行政主管部门的监督，而在内部则实行分级管理制，层层负责，责任明确。
（3）相对独立性原则
环境管理是工程管理的一部分，需要满足整个工程管理的要求。但同时环境管理又具有一定的独立性，必须依据我国的环境保护法律法规体系，从环境保护的角度对工程进行监督管理，协调工程建设与环境保护的关系。
（4）针对性原则
工程建设的不同时期和不同区域可能会出现不同的环境问题，应通过建立合理的环境管理结构和管理制度，针对性地解决出现的问题。
9.1.2环境管理目标
(1) 确保本工程建设符合环境保护法规的要求，保证各项环境保护措施按照环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。
(2) 预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，以适当的环境保护投资充分发挥本工程潜在的效益。
(3) 水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。
9.1.3环境管理体系
工程建设期间，建设单位应明确管理分工，制定相关管理办法及制度，规范建设管理，确保工程质量、安全及进度，并确定项目资金来源。
工程建设期间，建设单位具体执行工程建设管理任务，对工程设计、工程招标、工程施工、工程监理、工程验收等工作负责。
9.1.3环境管理制度
(1)环境保护责任制
在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环保责任。
(2)分级管理制度
在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施。本工程环保管理中心负责定期检查，并将检查结果上报。
(3)“三同时”验收制度
根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。
(4)书面制度
日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式。
(5)污染事故预防和处理措施
工程施工期间，如发生污染事故或其它突发性事件，造成污染事故的单位除立即采取补救措施外，要及时通报可能受到污染的地区和居民，并报告建设单位环保部门与当地生态环境行政主管部门接受调查处理。建设单位接到事故通报后，会同地方环保部门采取应急措施，及时组织对污染事故的处理。与此同时，要调查事故原因、责任单位和责任人，对有关单位和个人给予经济处罚。
[bookmark: _Toc132795533]9.2环境监测计划
掌握本工程完成后的取水口水质变化情况。监测若如发现污染加重，有超标现象时应及时向当地环保部门反映，以便采取措施控制污染源排放，保证取水口水质达到规定的水质标准。运行期拟在取水口各布置1个水质监测断面。 本工程运行期监测位置、监测频次、 监测项目等见表9.2-1。
表9.2-1  运营期环境监测方案
	监测类型
	断面位置 断面位置/监 监测点
	监测因子
	监测频次

	水质
	库河东干渠4+300处
	水温、pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群、氯化物、挥发酚、硫化物
	每年监测1次， 

	
	台兰河国电拦河闸枢纽处
	
	

	声环境
	取水泵房四周场界
	等效连续A声级
	每年1 次，每次2天
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本项目位于温宿县北部山区重点生态治理区域，本次主要是道路两侧进行生态防护林建设，并且为生态防护林提供水源保障。项目建设分为两部分，片区一位于Y462线岔路口至神木园及萨瓦普齐牧场道路两侧，新建绿化林地灌溉管线工程，绿化水源自库河东岸干渠4+300处新建分水闸，通过三级加压泵站提升至项目区；片区二位于温宿县大峡谷景区环线道路两侧，新建绿化林地灌溉管线工程，绿化水源为台兰河洼地水库施工时已建的施工用水系统。
主要建设内容：新建灌溉水增压提升泵房3处，调蓄池4座，其中1座位于天山大峡谷景区环线道路处，属于减压调蓄池，65座检查阀井、74座排水井。项目的供水管网采用地埋式敷设，共敷设绿化供水管线82.346km（包含天山神木园敷设管网长度为3.52km），管沟挖深1.8-2.0m。
工程计划总工期为6个月，2023年5月开始2023年10月底结束，不跨年。项目投资5190.52万元，环保工程投资75万元，环保工程投资占项目总投资比例为1.44%。
[bookmark: _Toc132795536]10.2环境现状评价结论
10.2.1环境空气
区域 PM2.5、SO2、NO2年平均、CO第95百分位数日平均及O3第90百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单的二级标准要求；PM10的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》及修改单（GB3095—2012）二级标准要求，区域为非达标区域。超标原因与当地原生环境有关。
10.2.2水资源及地表水环境
温宿县具有丰富的水利资源，县境内有雪带冰川197条、大小河流43条。台兰河、库玛拉克河、托什干河、柯柯亚尔河、喀拉玉尔滚河、渭干河—木扎提河是温宿县境内6条主要河流，地表水多年平均年径流量约85.79亿m3，地下水资源综合补给量12.5478亿m3（库托河灌区9.2147亿m3，台兰河灌区3.3331亿m3），地下水年可开采量约2.55亿m3。为温宿县工农业生产和水电能源开发提供了可靠的保障。
根据监测资料显示，库玛拉克河协合拉断面（国控断面）水质监测指标中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；台兰河水质中除氨氮、六价铬外其余各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类标准，氨氮、六价铬监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。
10.2.3地下水环境质量
工程建设区地下水类型主要有基岩裂隙水和第四系堆积物孔隙潜水。基岩裂隙水赋存于基岩裂隙及断层带内，主要受大气降水补给，水量受降水控制，并通过深切的沟谷以潜流形式排泄向河谷。根据地下水环境质量现状经监测结果，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。
10.2.4声环境质量
项目共设置3个噪声监测点，现状监测结果表明，沿线敏感点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求
10.2.5土壤环境质量
本次土壤设置2个监测点，一处位于天山神木园片区，一处位于天山大峡谷片区，监测因子为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，监测结果显示土壤质量状况各监测因子监测数值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/15618-2018)标准中的筛选值要求，说明项目区周边土壤环境质量状况较好。
10.2.6生态环境
[bookmark: _Hlk132729636]项目区及其附近的天然植被种类单一，数量较少，种群结构简单。神木园区域主要植被类型包括库车锦鸡儿、沙生针茅、新疆绢蒿荒漠、圆叶盐爪爪荒漠、芨芨草草原+多根葱草原等，天山大峡谷区域主要植被类型为红砂壤漠、尖叶盐爪爪荒漠和膜果麻黄荒漠。管线所经区域禾本科植物较多，主要有沙生针茅、羊茅、芨芨草等。天山大峡谷区域覆盖度较低，评价区植被覆盖度小于5%占比11.75%，植被覆盖度5%~15%区域占比88.25%；神木园区域覆盖度相对较高，评价区植被覆盖度小于5%占比11.21%，植被覆盖度5%~30%区域占比77.58%，植被覆盖度30%～45%区域占比,2.64%，植被覆盖度大于45%区域占比8.57%，主要集中在天山神木园。
评价区域分布的野生动物主要以中亚荒漠成分为主，爬行类主要有新疆鬣蜥、草原鬣蜥、壁虎、胎生蜥蜴，哺乳类主要有灰旱獭、野兔、长尾黄鼠、普通蝙蝠、小家鼠、野猪等，鸟类主要有百灵、红嘴山鸦、家燕、苍膺、山斑鸠、小嘴乌鸦、毛脚燕、麻雀、秃鹫等。
[bookmark: _Toc132795537]10.3环境影响分析结论
10.3.1水资源配置影响分析结论
根据自治区水利厅、兵团水利局《关于阿克苏地区各县市及兵团第一师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》（新水函[2015]10号），2020年温宿县“三条红线”地表水控制水量为8.7389亿m3，地下水控制水量1.2967亿m3（包括工业用水量2165万m3），总水量10.0356亿m3，2030年地表水控制水量为8.4257亿m3，地下水控制水量1.5622亿m3（包括工业用水4032万m3），总水量9.9879亿m3。本项目天山神木园片区绿化采用水源为库河东岸总干渠 4+300 处渠道灌溉用水，属于温宿县库玛拉克河灌区“三条红线”地表水限额指标内水量；天山大峡谷景区片区绿化水源为台兰河洼地水库施工用水管线，水源地为台兰河电站拦河闸处已建泵站和输水管线，属于台兰河灌区“三条红线”地表水限额指标内水量。
绿化防护林地毛灌溉水量共计133.53万m3/a。天山神木园片绿化灌溉需水量仅占温宿县库玛拉克河灌区“三条红线”地表水2020年分解指标的0.25%，设计取水量为0.5m3/s占库河东总干渠流量75m3/s的0.67%；天山大峡谷片区绿化灌溉蓄水量仅占温宿县台兰河灌区“三条红线”地表水2020年分解指标的0.044%。项目取水量小，生态林灌溉可与农业灌溉进行错峰用水，通过适当延长灌水时间的方式满足项目区用水要求，可以进一步降低对农田灌溉的影响。
10.3.2水文情势影响分析结论
本项目建设是为温宿县北部山区道路绿化提供供水保障，项目神木园片区绿湖供水水源为库河东岸总干渠，在库河东岸总干渠4+300处设置取水口，天山大峡谷片区灌溉水源采用温宿县台兰河洼地水库施工用水的水源，即台兰河拦河闸枢纽处已建的加压泵站及输水管线处引水。库河东岸总干渠4+300建设一个分水口，施工工程量小，选择干渠断流期间施工，不会影响干渠的输水作用，施工期对干渠的水文情势影响小。运营期神木园片区绿化灌溉需水量为106.85万m3/a（0.5m3/s）。取水量占库河东岸干渠流量的0.625%，占加大流量的0.574%，库河东岸干渠为灌溉供水渠道，没有其他功能和利用途径，不存在下泄生态流量的问题，取水不会改变渠水主流方向，对水文情势影响小。
10.3.3生态环境影响分析结论
施工期对生态环境的不利影响主要表现在场地施工、车辆和施工人员践踏等活动造成土壤扰动和植被的破坏，施工人员的活动引起原有植被及土壤性质的变化。施工结束后，项目及时对临时占地进行清理、绿化，保证一定的植被覆盖度，将项目建设对生态环境的影响降至最低。
营运期生态环境影响主要为其建设改变了原有的土地利用性质，原用地主要为荒漠草地和戈壁，区域内生物结构简单，未发现珍稀濒危动植物的分布，原有的生物种类均为区域内的常见种或广布种，项目的运营不会导致区域物种减少或造成某些物种的灭绝。本项目管线基本为地埋线路，项目营运期对生态环境基本无影响。
本项目为防护林地的树木提供灌溉水源，有利于植被的成活，项目的建成有利于区域生态环境的改善。
10.3.4环境空气影响分析结论
本项目大气污染物主要为施工废气，包括地表清理及管道开挖过程中产生的无组织扬尘、施工机械运转产生的机械废气以及车辆运输扬尘。项目施工场地为防止施工扬尘污染，拟采取围挡作业、安排专人定期对施工场地清扫、洒水、合理选择运输路线、合理选择运输路线；管线施工作业拟采取大风天禁止施工作业、定期洒水降尘、对施工临时堆放的土方，采取防护措施、严格执行规范施工、分层开挖、分层回填的操作制度等措施。施工车辆会产生少量尾气，由于废气量较小，且施工现场在露天，有利于空气的扩散，同时该类污染具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求。
本项目运行期主要为输送绿化灌溉用水，运行过程无生产废气产生及排放，对周边环境空气基本无影响。
10.3.5地表水影响分析结论
本项目施工期产生的废水包括： 生活污水、施工设备冲洗废水及管道试压水等。
施工人员租用附近民宅，生活污水依托现有的生活污水处理设施处理；设备冲洗废水在经沉淀池处理后回用于冲洗、洒水降尘，不外排。管道清洗试压废水采用简易沉淀预处理后用项目区林地浇灌，不外排。在采取上述的环保措施后，施工期废水、生活污水不会对水环境产生明显影响。且施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。
本项目运行期管理人员生活污水经化粪池收集处理后，定期通过吸污车拉运至吐木秀克镇生活污水处理站处理，对地表水环境影响小。
10.3.6地下水影响分析结论
本项目主要是绿化供水管线建设项目，泵房及管线的敷设均位于地下水位以上，不需对地下水引导和排泄，不会向区域地下水输入污染物，地下水的补给、径流和排泄关系维持现状。因此，管线施工对区域地下水的补给、径流、排泄关系以及地下水水质基本没有影响。
运营期管理人员生活污水通过化粪池收集处理，定期通过吸污车拉运至吐木秀克镇生活污水处理站处理，正常情况下不会对对地下水环境造成污染，事故状态下废水下渗在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐降低。
10.3.7声环境影响分析结论
本工程施工期对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的。本工程采取分段施工的方式，施工机械间歇性使用，对各敏感目标的影响时间相对较短，施工噪声的影响会随着施工结束而消失，在加强施工期管理，采取上述的防治措施基础上，本工程施工过程产生的噪声对周边环境的影响可以接受。
项目运行过程产生的噪声主要为水泵及设备等运行产生的噪声。项目合理布置各种设备，同时采取减振、隔音等消音措施，对周边环境影响不大
通过采取相应处理措施后，排放量较少。
10.3.8声环境影响分析结论
施工期固体废物主要为基础开挖产生的弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。弃方用于周边林地土地平整。建筑垃圾应尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾由施工单位使用建筑垃圾运输车辆运至当地政府指定的建筑垃圾堆放场。施工人员生活垃圾每日进行清扫收集，并委托当地环卫部门进行统一收运处理，不外排。对环境的污染影响很小。
本项目运行期管理人员的生活垃圾，收集后交由环卫部门集中处理，不外排。对环境的污染影响很小。
10.3.9土壤环境影响分析结论
施工期对土壤的影响主要是土壤的挖填对土壤的结构造成影响，由于土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度有限，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。
本项目运营期为林地提供绿化灌溉水源，林地滴灌和喷灌方式，灌溉水下渗到土壤的深度不会超过0.5m，在严控控制灌溉的水量情况下，林地绿化区域地下水水位基本无抬升作用，林地绿化灌溉不会造成土壤盐化，并且随着项目区域绿化林地的生长，有利于减缓项目区盐化的程度。


[bookmark: _Toc132795538][bookmark: _Hlk132794755]10.4 环境保护措施
10.4.1大气污染防治措施
施工期选用符合国家环境保护标准的施工机械和施工车辆，加强机械、车辆维护管理，避免非正常工况运行；裸露地表、物料运输遮挡覆盖、洒水；施工场地设置围挡；运输车辆密闭，限速行驶；使用商品混凝土；使用清洁燃油。
运行期无废气污染物产生。。
10.4.2水污染防治措施
施工期车辆冲洗废水经沉淀处理后回用及项目区降尘洒水；管道试压水经简单沉淀后用于周边林地灌溉；施工人员租用民宅，生活污水依托现有出水处理设施处理。
运营期管理人员生活污水经化粪池收集处理后，定期通过吸污车拉运至吐木秀克镇生活污水处理站处理
10.4.3地下水污染防治措施
采取分区防渗，化粪池区域及污水收集管线属于重点防渗区域，提升泵房为一般防渗区域。
10.4.4噪声污染防治措施
施工期选用低噪声设备，合理安排施工设备布置，避免高噪声设备同时施工运转，合理安排工期，施工工期尽量缩短。
运营期水泵房选用低噪声设备，采用减振、隔声措施，降低噪声污染。
10.4.5固体废物污染防治措施
施工期弃土用于周边林地土地平整；建筑垃圾尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾由施工单位使用建筑垃圾运输车辆运至当地政府指定的建筑垃圾堆放场；施工人员生活垃圾每日进行清扫收集，委托当地环卫部门进行统一收运处理，不外排。
运行期生活垃圾定点收集，委托当地环卫部门进行统一收运处理，不外排。
10.4.6生态环境防护措施
临时占地在施工结束后及时清理剩余材料，表土保存，用于迹地恢复；施工挖方尽量回填，多余用于周边林地土地平整；严格控制施工用地范围严禁随意占用、扰动和破坏地表；禁止施工生产污水流入库河东岸总干渠，生活垃圾、建筑垃圾等倾倒入渠道，降低对渠道水质的影响；加强施工阶段的水土保持措施，特别是在大风天气要停止施工，尽量缩短工期和避开大风天气施工等都是防止水土流失的有效措施。
[bookmark: _Toc132795539][bookmark: _Toc28830]10.5环境影响经济损益分析结论
项目建设总资金为5190.52万元，环保工程投资75万元，环保工程投资占项目总投资比例为1.44%。
本项目为温宿县北部山区道路绿化供水工程，项目建成后可以为温宿县新种植的3178亩生态林提供绿化水源，也可以为温宿天山神木园422亩古树提供灌溉补充水源。林木正常生长后，将产生巨大的生态效益，主要表现在改良土壤、增加造林地生物量、涵养水源、防止水土流失、防风固沙、净化空气，景观格局提升，区域生态环境系统稳定性等方面，项目建成后间接产生的生态效益明显。
[bookmark: _Toc132795540][bookmark: _Toc391051043][bookmark: _Toc211599527][bookmark: _Toc244344625][bookmark: _Toc385930038][bookmark: _Toc453860474][bookmark: _Toc395712522][bookmark: _Toc404006603][bookmark: _Toc301167760][bookmark: _Toc428964934][bookmark: _Toc212005576][bookmark: _Toc211599428][bookmark: _Toc212971502]10.6结论
综上所述本项目的建设符合国家及地方政府的产业政策。在工程建设和运营中，在严格遵守并认真执行各项环保法律法规，加强环境管理，在认真落实本报告书所提出的环保措施，严格执行“三同时”制度的前提下，则本工程所产生的影响是可接受的。因此，从环境保护角度来看，温宿县北部山区道路绿化供水保障项目建设是可行的。
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