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[bookmark: _Toc76218392][bookmark: _Toc76223586][bookmark: _Toc76800863][bookmark: _Toc155789328][bookmark: _Toc160548499]1、项目由来及基本情况
[bookmark: _Hlk523435237]丝绸产业在种植、加工、产业结构调整、技术创新、进出口贸易和消费者需求等方面呈现着一些新的发展趋势。在种植方面，优化种植技术和推广环保种植方式可以提高丝绸原料的质量和产量，并实现可持续发展。在加工领域，丝绸深加工领域需要加强技术创新和设备更新，提高丝绸加工的效率和品质。同时，持续探索新的染色和印花工艺，可以提供更多样化、高品质的丝绸产品。
产业结构调整方面，形成规模化、集约化的丝绸产业集群能够提高产业竞争力和效益。同时，发展与丝绸相关的产业链，如纺织和服装设计，有助于实现产业结构的深度升级。技术创新方面，引入智能制造和信息技术，推动生产效率的提升和数字化转型。还需要研发和应用新型纤维素材料，促进丝绸产业的创新与绿色发展。
在进出口贸易方面，发展高附加值、品牌化的丝绸产品，优化贸易结构，提高产品在国际市场的竞争力。积极拓展新兴市场，并加强进口丝绸原料和高端成品的多元化供应。消费者需求方面，随着消费升级，对个性化、定制化的丝绸产品的需求不断增长。此外，消费者也越来越关注丝绸产品的环保性能，对绿色、可持续发展的丝绸产业有更高的需求。
综上所述，丝绸产业发展趋势涵盖了种植、加工、产业结构调整、技术创新、进出口贸易和消费者需求等多个方面。在实现可持续发展的同时，产业需要注重环境保护、质量控制和差异化升级，以适应市场需求的变化和全球化竞争的趋势。
在此背景下：新疆丝锦丝绸纺织有限公司与乌苏市兴秀项目投资有限责任公司签订合作意向书，由乌苏市兴秀项目投资有限责任公司出资建设厂区及厂房，新疆丝锦丝绸纺织有限公司以租代买的形式入驻厂区，因此新疆丝锦丝绸纺织有限公司拟投资68746万元，在乌苏市工业园区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地建设《乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目》（以下简称本项目），本项目积极响应国家“一带一路”、“东桑西移”重大战略，运用“公司+农户”联农益农模式，充分发挥乌苏丰富农业资源优势，通过智能化技术和装备的引入，打造标准化工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品展示销售的一二三产融合发展的现代化产业体系，推动推动产业结构优化升级。
项目建成后，将会填补新疆工业化养蚕、丝绸智能织造的空白，有利于乌苏优化农业种植结构，助力农民增收致富、推动乡村振兴和经济高质量发展。通过智能化技术和装备的引入，推动养蚕和丝绸生产过程的现代化和智能化，提高生产效率，优化产业结构，促进乌苏市经济的可持续发展。
本项目投资68746万元建设《乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目》，主要建设内容：占地面积358461.24平方米（约537.69亩），总建筑面积263208.22平方米。主要建设智能养蚕区、丝绸智造区，配套建设供水、排水、供电、供热、消防、绿化、道路以及附属设施等，购置安装全龄饲料自动化生产线设备、48组自动缫丝机、192台真丝剑杆织机等及相关配套设备；年产鲜茧12000吨，年生产丝绸1500万米。
项目不涉及真丝练白和印染。
项目经乌苏市发展和改革委员会以于2023年12月4日予以备案（备案号：2312041354654200000040）（见附件1）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目属于C1741缫丝加工、C1742绢纺和丝织加工,根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令），本项目的建设应进行环境影响评价，根据《《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十四纺织业28棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工172*；麻纺织及染整精加工173*；丝绢纺织及印染精加工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造178*”中的“有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的”，该项目应编制环境影响报告书，其分析如下：
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本栏目环境敏感区含义

	十四、纺织业17

	28
	棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工172*；麻纺织
及染整精加工173*；丝绢纺织及印染精加工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造178*
	有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数
码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的
	有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的
	/
	/


[bookmark: _Toc76223587][bookmark: _Toc76218393][bookmark: _Toc76800864][bookmark: _Toc155789329][bookmark: _Toc160548500]2、项目主要特点
本项目投资68746万元，提高乌苏市桑蚕茧丝绸产业的生产效率：通过引入智能化技术和装备，实现养蚕和丝绸生产过程的自动化和智能化，可以提高生产效率，减少人力资源的需求，实现产能的最大化，并进一步推动产业的发展，丝绸销售价格为55元/米，正常年份产丝绸1500万米；缫丝副产品（蚕蛹、丝绵、条吐等）回收后的吨丝销售价格为4万元，年产生丝1500吨。
正常年份项目年收入为88500万元。该项目既具有良好经济效益，又具有较好的行业推动意义。
本项目关注重点为项目选址的环境可行性、环境防护距离的设置、废气治理、废水治理、固废处置，以及项目可能存在的环境风险等。
[bookmark: _Toc76800865][bookmark: _Toc76223588][bookmark: _Toc76218394][bookmark: _Toc155789330][bookmark: _Toc160548501]3、项目环境影响评价的工作过程
新疆丝锦丝绸纺织有限公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司承担此项工作，我公司在接受委托后，组织技术人员成立了项目小组，随即派有关技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集。
评价单位接受委托后，以《建设项目环境影响评价技术导则总纲》为指导性依据，在当地有关部门协作下开展该项环评工作。通过分析判断项目在选址、建设规模、工艺路线等方面与相关的环境保护法律法规及环境保护政策规范相符合后，明确了项目具备开展环境影响评价工作的前提和基础。
建设单位分别在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了一、二次公示，并在项目所在地附近进行了张榜公示，在新疆日报进行项目信息公开，公示期间未收到公众意见。
综合以上工作成果，在此基础上按照有关技术规范要求，编制完成了《新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目环境影响报告书》，报送新疆维吾尔自治区生态环境厅审批。
本评价针对工程的特点及产生的环境污染物特征，确定其主要环境影响因子及污染源强，进而预测项目运行后的环境影响程度和范围；对项目提出切实可行的污染防治措施、总量控制规划指标和环境监督管理及监测计划，将建设引起的环境影响减少到最低限度，对该项目在环境保护方面是否可行做出结论。
本项目环境影响评价工作程序如下图所示。
[image: 页面提取自－ 环境影响评价技术导则 总纲]
图0‑1环境影响评价工作程序图

[bookmark: _Toc126][bookmark: _Toc76800866][bookmark: _Toc76218395][bookmark: _Toc76223589][bookmark: _Toc155789331][bookmark: _Toc160548502]4、项目所关注的主要环境问题及环境影响
根据本项目的环境影响特征及所在区域的环境质量现状，本次评价的重点包括：
（1）对项目区域的空气、地表水、声、地下水及土壤等环境质量进行现状评价；
（2）针对项目拟采取的污染防治措施，重点分析废气、废水、固体废物污染物治理技术及经济可行性、达标稳定性，风险防范措施是否可行；
（3）根据工程内容和周围环境特征，重点评价大气环境影响、地下水环境影响及环境风险评价。
[bookmark: _Toc76218396][bookmark: _Toc76223590][bookmark: _Toc76800867][bookmark: _Toc155789332][bookmark: _Toc160548503]5、环境影响报告书的主要结论
本项目符合国家现行产业政策，拟采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准要求，对评价区域环境质量的影响不明显。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目从环保角度可行。

[bookmark: _Toc155789333][bookmark: _Toc160548504]总论
[bookmark: _Toc155789334][bookmark: _Toc160548505]评价目的和原则
[bookmark: _Toc160548506]评价目的
项目在施工期和运行期会不可避免地带来一些环境问题。因此，本次评价将针对这些环境影响问题，并结合本项目的特点，坚持以下原则，达到以下目的：
1）实现项目建设与当地自然、社会、经济、环境保护的持续协调发展，即按可持续发展战略指导本项目的建设；
2）结合乌苏市发展总体规划、环境保护规划、环境功能规划，从环境保护角度论证项目工程内容及选址的可行性和合理性；
3）环评中坚持“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则，保证本项目建设实施后，不加重该区域的环境污染程度；
4）从经济、技术角度论证项目污染防治措施的可行性；
5）预测本项目建成投产后，对周围环境的影响程度和范围；在此基础上提出周围卫生防护要求；
6）针对项目特性进行环境风险分析，提出风险防范措施，明确项目环境风险影响的接受水平；
7）通过本项目建设后生产能力及工艺水平情况，对项目建设后污染物排放情况及总量控制污染物排放水平作了分析。
[bookmark: _Toc160548507]评价原则
根据建设项目的工程特点和项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目环境评价工作应体现以下原则：
依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；
科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；
突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

[bookmark: _Toc155789335][bookmark: _Toc160548508]编制依据
[bookmark: _Toc160548509]法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；
（4）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日施行；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；
（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日修正；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，自2020年9月1日起施行；
（8）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》，自2019年1月1日施行；
（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年7月1日施行；
（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；
（11）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修改施行；
（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年12月29日修正；
（13）《中华人民共和国安全生产法》（2020年修正，2020.11.25起施行）；
（14）《地下水管理条例》（国务院令第748号）。
[bookmark: _Toc160548510]部门规章
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021.1.1；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017.11.22；
（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3；
（4）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，环综合[2021]4号，2021.1.11；
（5）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气[2021]65号，2021.8.4；
（6）关于印发《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的通知，环办[2015]104号，2015.11.17；
（7）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，环大气[2020]33号，2020.6.24；
（8）《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》，环境保护部公告2014年第55号，2014.8.20；
（9）《突发环境事件应急管理办法》，原环境保护部部令第34号，2015.6.5；
（10）《环境保护综合名录（2021年版）》，环办综合函[2021]495号，2021.11.2；
（11）《市场准入负面清单（2022年版）》，发改体改规[2022]397号；2022.3.29；
（12）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号，2018.1.25；
（13）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019.1.1；
（14）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，环境保护部办公厅，2016.10.26；
（15）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），国家发改委令第49号，2021.12.27；
（16）《企业环境信息依法披露管理办法》，环境保护部部令第24号，2022.2.8；
（17）关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知，环环评[2022]26号，2022.4.2；
（18）《国家危险废物名录（2021年版）》，生态环境部令第15号，2020.11.27；
（19）《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》，环办固体函[2020]733号，2020.12.31；
（20）《危险废物转移管理办法》，生态环境部令第23号，2021.11.30；
（21）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部部令第11号，2019.12.20；
（22）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017.11.14；
（23）《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》，环发[2015]161号，2015.12.10；
（24）《排污许可管理办法（试行）》，生态环境部令第48号，2018.1.10；
（25）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号，2015.1.9；
（26）关于印发《地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤[2019]25号，2019.3.28；
（27）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，环办土壤函[2020]72号，2020.2.20；
（28）《关于印发的通知》，环环评[2022]26号，2022.4.1；
（29）《减污降碳协同增效实施方案》，环综合[2022]42号，2022.6.10；
（30）《关于发布的公告》，生态环境部公告2021年第24号，2021.6.11；
（31）关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》的通知，环办环评函[2020]463号，2020.10.29；
（32）《环境监管重点单位名录管理办法》，生态环境部令第27号，2022.12.1；
（33）《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，工业和信息化部，2018.12.30；
（34）国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，发改体改规[2022]397号，2022.5.7；
（35）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，国家发展改革委，2017.1.25；
（36）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001.12.17；
（37）《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，中发[2021]36号，2021.9.22；
（38）《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，国发[2021]23号，2021.10.24；
（39）《工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》，工信联部节[2022]88号，2022.7.7；
（40）《关于印发的通知》，环办综合函[2022]350号，2022.9.21；
（41）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发[2015]178号，2016.1.4。
[bookmark: _Toc160548511]地方政策法规
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护管理条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.9.21；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1；
（3）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号，2010.5.1；
（4）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，新疆维吾尔自治区环境保护厅2016年第45号，2016.8.25；
（5）《中国新疆水功能区划》，原新疆维吾尔自治区环保局，2003年；
（6）关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知，新政发[2018]66号，2018.9.27；
（7）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，新政发[2017]25号，2017.3.1；
（8）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，新政发[2016]21号，2016.1.29；
（9）《关于印发<新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）>的通知》，新工信石化[2021]1号，2021.12.20；
（10）《关于印发<“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018-2020年）>的通知》，新党厅字[2019]17号；
（11）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新政发[2021]18号，2021.2.21；
（12）《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，塔行发[2021]48号，2021.6.26；
（13）《自治区减污降碳协同增效实施方案的通知》，新环气候发[2023]19号，2023.7.12。
[bookmark: _Toc160548512]导则及技术规范
（1）	《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）	《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）	《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）	《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）	《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)；
（7）	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（8）	《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；
（9）	《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（10）	《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
（11）	《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号）；
（12）	《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（13）	《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
（14）	《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（15）	《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）；
（16）	《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（17）	《纺织染整废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）。
[bookmark: _Toc160548513]有关规划文件
（1）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（2）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；
（3）《商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》；
（4）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；
（5）《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（6）《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》；
（7）《乌苏工业园区总体规划（2016-2030）》。
[bookmark: _Toc160548514]项目依据
（1） 本项目环境影响评价工作委托书；
（2） 新疆维吾尔自治区投资项目备案证（备案号：2312041354654200000040）；
（3）建设单位提供的其它相关基础资料。
[bookmark: _Toc155789336][bookmark: _Toc160548515]国家产业政策符合性
[bookmark: _Toc160548516]与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性
本项目属于标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品全产业链建设项目，主要产品为年产鲜茧12000吨，年生产丝绸1500万米，整个工艺过程不涉及印染及真丝练白工序，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中二十、纺织4、符合环保要求的特种动物纤维、麻纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”；项目不属于“限制类十三、纺织15、双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备”，不属于限制类其他规定；项目不属于“淘汰类十三、纺织”规定项目。
同时，项目经乌苏市发展和改革委员会以于2023年12月4日予以备案（备案号：2312041354654200000040）（见附件1）。
因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求与国家现行产业政策。
[bookmark: _Toc160548517]与《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）符合性
《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）中“第二类、西部地区新增鼓励类产业”中“（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）”：41．纺织服装产业，可带动群众就业的假发、梭织、针织、服装、家纺、毛巾、手套、织袜、制鞋、手工地毯、机织地毯以及刺绣产品的设计与生产。
本项目属于标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品全产业链建设项目，主要产品为年产鲜茧12000吨，年生产丝绸1500万米，可带动上下游产业结构升级及带动群众就业，因此项目属于《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）中新增鼓励类项目。
[bookmark: _Toc160548518]与生产工艺装备和产品政策符合性
经核对《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节〔2009〕第67号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（中华人民共和国工业和信息化部公告，2012年第14号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（中华人民共和国工业和信息化部公告，2014年第16号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》（节能与综合利用司）、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》（国家经贸委令第32号，2002年6月）、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）》（国家经贸委令第16号，1999年12月）、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）》（国家经贸委令第6号，1999年1月）、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》（国经贸资[1997]367号）等有关文件，本项目所用的自动缫丝机等设备均不属于淘汰落后类设备，项目产品丝绸不属于淘汰类产品。因此，本项目符合国家生产工艺装备和产品政策要求。
综上分析，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，属于《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）中新增鼓励类项目。项目所用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰落后设备，项目产品丝绸不属于淘汰类产品。项目经乌苏市发展和改革委员会审核备案，符合当前国家产业政策。
[bookmark: _Toc57377986][bookmark: _Toc155789337][bookmark: _Toc160548519]规划符合性分析
[bookmark: _Toc160548520]与相关产业发展规划的符合性
1、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：
第三篇  坚持创新驱动发展 培育高质量发展新动能：第一章  优化创新发展布局以乌昌石国家自主创新示范区为主要承载区，加快推进丝绸之路经济带创新驱动发展试验区建设，落实“四方合作机制”，发挥创新示范引领作用。优化产业创新布局，提升产业技术创新能力。第二章  推进企业技术创新强化企业创新主体地位和主体作用，建立健全企业主导产业技术研发创新的体制机制，促进各类创新要素向企业集聚。设立高新技术企业发展专项资金，支持高新技术企业和科技型中小企业提升研发能力。支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。
第五篇  推动工业强基增效和转型升级 提升新型工业化发展水平：第二章  推动传统产业转型升级大力发展纺织产业。根据国家战略和市场需求，加快纤维制造产业与纺织工业协同发展。优化棉花产业供应链、价值链，提高棉花就地转化率和纺锭规模，打造国家优质棉纱生产基地。加快产业用纺织品发展，高标准发展印染产业，促进产业链向服装等终端产业延伸。
本项目属于纺织业全产业链建设项目，建设标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品生产链，属于十四五重点推动的行业及目标，实现产业链上中下游企业融通，符合规划要求。
2、与《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
根据《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：坚持把科技创新作为发展的战略支撑，进一步优化产业创新布局，加大科技研究专项经费投入，提升产业技术创新能力。抢抓新疆塔城重点开发开放试验区建设机遇，依托塔城、沙湾国家农业科技园区，额敏、托里自治区农业科技园区和乌苏自治区高新技术产业园区，在新能源、新材料、先进装备制造等领域建立一批科技创新基地，加强科技创新示范引领作用，建立健全区域创新体系。
第四篇壮大特色优势产业，加快构建现代产业体系：坚持把发展经济着力点放在实体经济上，持续优化三次产业结构，坚持一产上水平、二产抓重点、三产大发展，推动一二三产业融合发展。在自治区提出的做优做强石油石化、煤炭煤化工、电力、纺织服装、电子产品、林果、农副产品加工、馕、葡萄酒、旅游十大产业基础上，积极打造种业、新材料、先进装备制造、新能源、商贸物流五大地区优势产业，形成“10+5”现代产业体系，扎实推进“质量强区”战略，继续实施“百千万质量强企工程”。
大力发展新材料产业。大力发展以生物基聚酰胺为主的新材料产业，延长产业链，上游发展化纤产业，下游发展高端纺织和服装深加工产业，构造集工业、农业、服务业高度关联的千亿级“生物聚酰胺材料产业链”。
积极发展纺织服装业。鼓励构建纺织服装产业供应链，推动纺织服装产业高质量发展，提高棉花就地转化率，打造新型纺纱织造基地、产业用纺织品研发制造基地和高端纤维材料基地。加强与石河子印染基地合作，推进产业链向服装、高档家纺、针织等终端产业延伸，加快发展产业用纺织品，打造具有核心竞争力的纺织服装全产业链优势，实现纺织工业从规模速度型向质量效益型转变
本项目属于纺织业全产业链建设项目，建设标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品生产链，本项目位于乌苏工业园区，属于园区重点发展行业，本项目的建设有利于行业升级，项目符合规划要求。
[bookmark: _Toc160548521]与园区规划及规划环评符合性
1、与《乌苏工业园区总体规划（2016-2030）》符合性
乌苏化工园区（乌苏工业园区的前身，以下称“乌苏工业园区”）始建于2002年，于2005年5月被自治区人民政府批准为自治区级工业园区。2018年对园区规划进行修编，但此次修编纳入了《乌苏市城市总体规划（2018-2035）》。园区总规划控制面积55km²（自治区批准面积9.91km²）。园区由东区和西区两部分组成，东区规划控制面积25km²，西区规划控制面积30km²，至今已初步形成“一区两园”的建设格局，被评为自治区级高新技术产业开发区和自治区级“两化”融合试验区，成为全市实施优势资源转换和加快推进新型工业化进程的重要支撑。
目前，园区入驻企业104家，主要发展石油化工、机械制造、农副产品加工、新型建材和纺织服装主导产业，并以此为主体，努力构建关联度高、链条长的产业集群，已初步形成结构合理、各具特色、优势互补的产业发展格局。
东区位于乌苏市区的东部，处于乌苏、奎屯和独山子“金三角”的中心，紧靠奎-赛高等级公路、北疆铁路、奎北铁路等交通运输线。东距乌鲁木齐市260km，西去伊宁市432km，与奎屯和独山子均相距约10km，在400km半径范围内有霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃四大陆路通商口岸。
园区规划形成“一心、两片区”的空间结构，其中：一心：即由工业邻里中心构成的生产性服务中心。两片区：即西南部工业生产区和东北部工业生产区，形成功能有别、特色鲜明的空间格局。
规划东区工业用地由一类工业用地和二类工业用地组成，用地面积合约812.9hm²。占东区总建设用地的76.87%。其中：一类工业用地：规划一类工业用地布置在东区西南部，发展农副产品加工业、纺织服装加工业、战略性新兴产业，同时推进双创政策的实施，规划用地面积405.82hm²，占东区总建设用地的38.38%；二类工业用地：规划二类工业用地布置在东区的东北部，用于发展新能源新材料和装备制造业，规划用地面积407.08hm²，占东区总建设用地的38.50%
规划将东区的产业用地划分为5个相对独立的产业组团：一是装备制造产业组团；二是农副产品深加工产业组团；三是纺织服装产业组团；四是新材料新能源产业组团；五是战略性新兴产业组团。
本项目位于乌苏市工业园区东区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地空地（战略性新兴产业组团），建设项目属于新兴丝绸全产业链建设项目，属于重点发展行业，符合园区规划的产业定位。
2024年1月17号乌苏工业园区管理委员会出具《入园证明》：《新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目》属于纺织服装业，符合园区规划产业，同意入园。
2、与《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》及审查意见符合性
（1）与园区规划及环评、环评批复要求符合性
表1.4‑1项目与园区规划及规划环评、环评批复要求比较一览表
	对策措施及优化建议
	园区规划及环评、环评批复要求
	本项目相应措施
	符合性分析

	避免和减缓环境影响对策措施
	废水处理措施：
采取有效措施，确保园区企业提高水的重复利用率。园区和入区企业各类废污水按照清污分流集中处理的方法回收和重复利用，各系统排水水质满足工艺要求的直接回用，其他排水经处理后再利用。
	本项目缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品废水经处理后排入管网
	符合

	
	噪声污染防治：入园企业必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声带，以降低其源强，减少对周围环境的影响；各项目在总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。加快园区周边及园区内部生态屏障林的建设，以减轻园区对周边地区环境空气的不利影响。
	本项目噪声预测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。由于公司对产噪设备和装置采取消声、吸声、隔声等降噪措施，使噪声源的噪声影响大大降低，可见本项目产生的噪声对周围环境不会造成明显的影响。
	符合

	
	废气治理措施：
1、以确保环境空气质量持续改善为目标，严格制定并落实污染物排放总量控制与管理工作计划。
2、落实国家和地方大气污染行动计划，切实改善大气环境质量落实国务院《大气污染防治行动计划》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，将二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。
3、各生产企业排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。化工企业建设的同时必须配套完善废气治理措施，并确保与生产同时投入使用，安装在线监测系统并定期进行污染源监测。推广节能技术，清洁生产，实施建筑节能和推广采暖供热系统节能措施，鼓励入区单位采用节能工艺，增加有用资源回收量，降低消耗。
	本项目排放的大气污染物经处理后均能达标排放，对外环境影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。
	符合

	
	固废处置：工业园区的生活垃圾依托乌苏市生活垃圾填埋场进行处理。
一般固体废物，园区产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对于固体废物首先应进行综合利用，让园区内不同企业之间形成共享资源和互换副产品的共同组合，使上游生产过程中产生的废物成为下游生产的原料。对不可综合利用的一般固体废物，应送往西区一般工业固体废物填埋场，进行安全填埋处置。
危险废物，园区产生的危险废物必须由各企业集中收集和临时存放，企业的危险废物焦油用地下密闭储罐储存，剩余废导热油、废吸附剂设防渗收集池，贮存设施建设、运行管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）进行选址及设计。企业可根据危险废物的特性进行分类，能回收的进行回收处理；不能回收及焚烧的再交有危险废物处置资质的单位进行处理、处置。各企业危险废物临时贮存场要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》和国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。
	本项目对产生的固体废物采取的处置措施安全有效，不会对周围环境产生二次污染。
	符合


根据上述分析：本项目符合《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》及审查意见规划相关控制要求。
（2）规划环评环境准入的符合性
表1.4‑2项目与规划环评环境准入的符合性比较一览表
	序号
	原则要求
	本项目
	符合性分析

	1
	强化规划引导。进一步做好并加强《规划》与国土空间规划、城市总体规划、土地利用总体规划、主体功能区规划的衔接，确保园区产业定位、用地布局符合上位规划；落实园区“三线一单”的管控要求，着力促进产业链延伸，推动产品质量升级，使得传统优势工业优化发展和战略性新型产业及节能减排、循环经济联动发展
	本项目本项目位于乌苏市工业园区东区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地空地（战略性新兴产业组团），建设项目属于新兴丝绸全产业链建设项目，属于重点发展行业，符合园区规划的产业定位。
	符合

	2
	严守生态保护红线，加强空间管控。
	本项目不涉及生态保护红线
	符合

	3
	坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》《塔城地区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》《乌苏市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》等文件要求，落实建设项目新增二氧化硫、氮氧化物、VOCs等污染物的两倍量替代，确保实现区域环境质量改善目标。各类污染物排放须满足国家和自治区先行污染物排放标准要求。园区废水处置达标后优先用于园区企业循环冷却水、绿化灌溉及洒水降尘等，其余尾水排至乌苏北部污水库，用于荒漠内生态林灌溉
	本项目废水缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品废水经处理后排入管网
	符合

	4
	严守水资源“三条红线”，“以水定产、以水定规模”，优化调整园区的产业结构和规模。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平
	本项目单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平
	符合

	5
	严格入园产业和项目的环境准入。坚持实行入园企业环保准入审核制度，属于园区规划中产业发展负面清单的项目一律不得入园区。严格“三高”项目入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行入园企业的“环评”及竣工环保验收“三同时”环境管理制度。
	本项目不属于三高项目
	符合

	6
	强化环境风险监控和管理。构建以相关企业为主体，乌苏市人民政府、园区主管部门、安全监督管理部门、生态环境主管部门其他相关部门等共同参与的区域环境风险应急联动平台，强化联动机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断发展环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险
	本项目按要求完成应急预案及演练工作
	符合


根据分析，本项目符合《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》的环境准入要求。
（3）与规划环评入园企业环境准入的符合性
表1.4‑3项目与规划环评入园企业环境准入的符合性比较一览表
	序号
	原则要求
	项目情况
	符合性

	1
	禁止在“奎-独-乌”区域内新建不符合国家产业政
策和采用落后生产工艺技术的大气重污染项目，严格限制新建和扩建高污染、高能耗、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工等项目
	本项目符合国家产业政策，不属于高污染、高能耗项目，采用的工艺不属于落后工艺
	符合

	2
	重点控制区内工业企业大气污染物排放浓度应低
于国家重点控制区或地方排放标准限值；有相应行业特别排放限值的，执行特别排放限值
	本项目按要求严格执行相关排放限值
	符合

	3
	新建大气污染物排放项目应采取国内外先进的除
尘、脱硫、脱销等技术，严格控制污染物新增量，重点控制区新增排放量原则上实行区域内现役源两倍削减量替代。
	本项目位于重点控制区，项目新增主要污染物排放总量
实行区域倍量替代
	符合

	4
	改善能源结构，按照“优先发展城市燃气，积极调整工业燃料结构”的原则优化配置使用天然气。
	本项目使用天然气
	符合

	5
	全面开展挥发性有机物排放摸底调查工作，建立石化、有机化工、合成材料、塑料产品制品、化学药品原药制造、包装印刷等重点行业挥发性有机物重点监管企业名录，推进重点行业挥发性有机物控制
	本项目不属于高挥发性有机物排放的相关行业
	符合


根据以上分析，本项目符合《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》入区企业环境准入的相关要求。
[bookmark: _Toc160548522]与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》中，第三章第二节持续优化产业结构，推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。强化产业集聚发展。结合重点区域大气污染防治，能耗总量和强度“双控”目标，立足各地产业园区（开发区）自身优势和比较优势，结合“三线一单”和规划环评要求，进一步优化园区产业布局，明确产业定位，因地制宜发展特色产业，培育打造制造业高质量发展示范园区。
本项目属于纺织行业全产业链建设项目，属于乌苏工业园区主导发展行业，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。
[bookmark: _Toc160548523]与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《大气污染防治行动计划（国发〔2013〕37号）》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021）45号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等的符合性如下：
表1.4-6与大气污染防治等相关规划符合性
	大气污染防治规划文件
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）
	（一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。
	本项目以电、天然气作为能源，不涉及燃煤锅炉。
	符合

	
	（二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。
	本项目整个生产工序布置在封闭的厂房内。
	符合

	
	（三）企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。
	本项目采用先进的生产工艺和符合规范要求的环保设施，可确保污染物稳定达标排放
	符合

	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021）45号）
	（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目位于乌苏市工业园区东区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地空地（战略性新兴产业组团），符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	符合

	
	（四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	项目废气污染物排放等量削减，废水进入园区污水处理厂，化学需氧量、氨氮指标已计入园区污水处理厂。
	符合

	
	（六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
	项目采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，已依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。本项目使用电、天然气等清洁燃料，不涉及燃煤使用。本项目不属于炼钢项目。本项目主要物料主要采用公路运输。
	符合

	
	（七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
	本项目已将碳排放影响评价纳入环境影响评价报告。
	符合

	《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）
	（四）优化产业布局。
修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。
	本项目所在区域环境空气质量达标，项目位于乌苏市工业园区东区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地空地（战略性新兴产业组团），满足规划环评的要求。
	符合

	
	（五）严控“两高”行业产能。
	本项目不属于两高项目。
	符合

	
	（六）强化“散乱污”企业综合整治。
全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。
	本项目整个生产工序布置在封闭的厂房内。不属于“散乱污”企业。
	符合

	
	（七）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放。
	本项目整个生产工序布置在封闭的厂房内。工业污染源全面达标排放。
	符合

	
	开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。
	本项目不涉及燃煤锅炉。
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》新疆维吾尔自治区第十三届人民
代表大会常务委员会第七次会议
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	项目用电由园区电网供应。项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于高污染、高能耗、高环境风险的项目。
	符合

	
	禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	本项目生产工艺、设备、产品属于鼓励类。
	符合

	
	县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。
	项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，符合园区产业布局，用地类型属于工业用地。
	符合

	《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》
	乌鲁木齐区域、奎屯-独山子-乌苏区域、克拉玛依市、石河子市、库尔勒区域新受理环评的火电、钢铁、水泥、石化和燃煤锅炉项目自本公告发布之日起执行相应的大气污染物特别排放限值；
	本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，不属于火电、钢铁、水泥、石化和燃煤锅炉项目
	符合


综上，本项目与《大气污染防治行动计划（国发〔2013〕37号）》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021）45号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等的相关要求相符。
[bookmark: _Toc160548524]项目与水污染防治行动计划符合性分析
项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）、《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）等符合性如下：
表1.4-7与水污染防治行动计划符合性
	项目
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	水污染防治行动计划（国发〔2015〕17号）
	（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	项目不属于“十小”企业。
	符合

	
	（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。……，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	项目所在区域不属于水污染严重地区和敏感区域；项目不属于高耗水企业、高污染行业，不在严格控制发展之列。
	符合

	《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）
	落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。地方生态环境部门开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
	项目生产废水均合理处置。项目危废暂存间、污水处理站等均进行了重点防渗处理，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7m/s。本项目在上、下游分别设置有1个地下水监测井，定期对地下水开展监测。
	符合

	
	实施地下水污染风险管控。针对存在地下水污染的化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。试点开展废弃矿井地下水污染防治、原地浸矿地下水污染风险管控，探索油气采出水回注地下水污染防治措施。
	
	符合

	《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）
	第四十条　禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	项目生产废水均合理处置。项目危废暂存间、污水处理站等均进行了重点防渗处理，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7m/s。本项目在上、下游分别设置有1个地下水监测井，定期对地下水开展监测。
	符合

	
	第四十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测。
	
	符合

	
	第四十一条　企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	
	符合

	《关
于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发[2016]21号）
	取缔“十小”企业。2016年底前，各级人民政府要全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊开展专项整治，对不符合水污染防治法律法规和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目列出清单，并依法全部取缔
	本项目不属于“十小”企业
	符合

	
	新建污染企业应进入相应的工业集聚区。工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。工业集聚区已经建成的集中污染处理处置设施要正常稳定运行。各类工业集聚区对于现有不符合环保要求的晾晒池、蒸发塘等应立即清理整顿。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施
	本项目位于乌苏市工业园区，废水经自建污水处理站处置后部分回用，其余进入管网
	符合

	
	鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。伊犁河流域、额尔齐斯河流域、额敏河流域沿岸，要严格控制石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	本项目属于园区主导行业，鼓励入园企业
	符合


综上，本项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）、《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）等相符。
[bookmark: _Toc160548525]项目与土壤污染防治行动计划符合性分析
项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）等符合性如下：
表1.4-8与土壤污染防治行动计划符合性
	项目
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”
	（八）切实加大保护力度。
防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，项目周边不涉及优先保护类耕地集中区域。
	符合

	
	（十六）防范建设用地新增污染。
排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。
	项目不排放重点污染物。
	符合

	
	（十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；……
	项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，选址不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边；本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业。
	符合

	
	（十八）严控工矿污染。
（3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，……。
	项目不排放重金属污染物。
	符合

	
	（4）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。
	本项目工程具备完善的一般工业固废和危险废物收集，处理方案，可确保规范收集和处理，去向明确
	符合

	《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）
	推动实施绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和改造。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，鼓励企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放。
	本项目生产工序位于封闭的厂房内，液体物料采用封闭管道进行输送，同时对危废暂存间、污水处理站等区域进行了重点防渗防腐处理。
	符合

	《关
于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发[2017]25号）
	（十四）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	本项目包括土壤环境影响评价内容
	符合

	
	（十五）强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业
	本项目周边不涉及居民区、学校、医疗和养老机构等环境敏感目标
	符合

	
	（十六）严控工矿业污染源。6．加强工业废物处理处置。完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施
	本项目工程具备完善的一般工业固废和危险废物收集，处理方案，可确保规范收集和处理，去向明确
	符合


综上，本项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）等相符。
[bookmark: _Toc160548526][bookmark: _Toc44241468]与“三线一单”相关文件的符合性分析
1、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）的符合性分析
项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）的符合性见下。
表1.4-18与新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表
	内容
	本项目工程概况
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

	项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目占地面积小，项目建成后不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	本项目用电由园区电网供应，项目用水为园区供水管网接入，项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
	符合

	环境
质量
底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	项目缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水要求，不涉及地下水采集
	符合

	生态环境准入清单。
	本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。
	符合


综上，项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求相符。
2、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发[2021]162号）得符合性分析
表1-4新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析一览表
	内容
	本项目工程概况
	符合性

	空间
布局
约束
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。
	本项目严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求；项目主要产品为番茄酱；项目位于乌苏工业园区东区中纺织组团，项目区周边无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等。
	符合

	污染
物排
放管
控
	深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。减少水污染物排放，持续改善水环境质量。不断提高工业用水重复利用率。
	本项目不涉及燃煤锅炉
	符合

	环境
风险
防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	本项目不属于化工项目
	符合

	资源
利用
效率
要求

	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	本项目使用天然气、电能源，废水大部分均回用
	符合


3、“三线一单”符合性分析
2021年6月26日，伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署下发了《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（塔行发〔2021〕48号），《方案》提出：到2025年，全地区生态环境质量得到进一步改善，绿色发展取得明显成效，突出环境问题得到有效治理，生态系统稳定性明显增强，生态环境风险得到有效控制，环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。
本项目位于新疆塔城地区乌苏市的一般管控单元，环境管控单元编码为ZH6542022003，环境管控单元分布图中的位置见附图2。
本项目与其符合情况见下表1-5。
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表1‑20本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析一览表
	文件名称
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(塔行发〔2021〕48号)
	生态保护红线
	生态保护红线：生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，一般生态空间得到有效保护，维护国家生态安全底线和生命线。部分生态脆弱区生态质量有较大改善，大型生态环境修复工程取得重大成效。
	本项目建设地点位于塔城地区乌苏工业园区东区中粮屯河乌苏番茄制品有限公司院内，根据生态保护红线划定指南判定，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本项目建设不涉及生态保护红线。
	符合

	
	环境质量底线
	环境质量底线：环境质量底线。主要污染物排放总量得到有效控制，乌沙区域大气环境质量持续改善，重污染天气持续减少；区域内水体得到有效治理，水污染防治水平实现较大提高，饮用水安全保障水平持续稳定，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定达标;土壤环境质量保持稳定，土壤安全利用水平稳中求升，整体环境监管能力显著提升，环境风险能够得到有效防控。
	本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期大气、水污染较小，对区域环境空气质量、水环境无影响，不会对工程周边区域土壤环境造成影响。通过采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。
	符合

	
	资源利用上线
	资源利用上线：资源利用上线。资源利用总量得到控制，节约集约利用水平取得较大提升，地区水资源、能源消耗、土地资源等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。
	本项目区域无珍稀濒危物种。项目在原址上扩建，不新增土地，造成的自然资源损失的量较小。项目区不属于资源、能源紧缺区域，水资源消耗有限，不会超过划定的资源利用上线，可满足资源利用要求。
	符合

	
	生态环境分区管控
	全地区国土空间共划定108个环境管控单元，主要为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。其中优先保护单元43个，主要包括自然保护地、生态保护红线区和生态保护红线外饮用水水源保护区、水源涵养区、生态多样性保护区、土地沙化防控区、防风固沙区等一般生态空间管控区。
本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，其要求如下：
空间布局约束：
1.执行自治区管控单元分区管控要求【A1.4-1】【A1.4-2】条要求。即一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
2.执行自治区管控单元分区管控要求【A7.1-1】条要求。限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
3.执行塔城地区总体管控要求【1.6】【1.7】条要求。即严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作；高污染燃料禁燃区禁止布局重化工园区、建设除采暖供热以外的排放大气污染物的工业项目。对已有大气污染物排放企业进行限期治理，无法达标的实施转产或搬迁。

	项目属于“鼓励类”项目，符合国家产业政策要求。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《自治区主体功能区规划》等相关规划，项目建设不属于“三高”项目。项目建设不占用耕地，项目在运营期排放污染区较小。项目建设符合空间布局约束的要求。
	符合
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[bookmark: _Toc160548527][bookmark: _Toc57377987]规划符合小结
本项目与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等区域工业发展规划相符；项目用地为工业用地，项目建设用地符合国土空间规划和用途管控要求。项目与乌苏工业园区规划及规划环评、审查意见要求相符；项目与区域生态环境保护规划，大气、水、土壤、重金属污染防治等相关规划；项目与“三线一单”相关管控要求相符。
[bookmark: _Toc155789338][bookmark: _Toc160548528]选址环保合理性分析
[bookmark: _Toc160548529]项目水文水系及外环境关系
①项目区域水文水系分布
项目区东侧1545m为奎屯河，相对项目区高差-19m，
奎屯河位于天山以北，准噶尔盆地西南边缘，发源于天山支脉的依连哈比尔尕山，流经独山子、乌苏、奎屯、精河入艾比湖，河流全长220km，流域面积1945k ㎡。七十年代后期因兵团农七师在该河上建成多个水库，下游水量剧减，现已无水注入艾比河，形成独立水系。上游主要有18 条支流汇合而成，根据加勒果拉测站资料，年径流量为6.4 亿m³，历年平均流量20.lm³/s。每年6 月初至9 月底为洪水期，10 月至次年5 月为枯水期，冬夏河水流量悬殊较大，是典型的干旱区内流河，主要供给奎屯市、乌苏市和农七师城市用水和农业灌溉。
本项目废水经厂区内自建污水处理站处理达《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2标准（间接）排放限值后，排入污水管网，最后进入乌苏市污水处理厂，本项目与地表河流无水力联系。
②项目外环境关系
本项目选址于新疆塔城地区乌苏工业园区东区，项目所在地用地性质为规划的工业用地，现状为空地，四周均为工业企及规划工业用地。
项目区外环境关系见表1.5-1，主要外环境关系见附图。
表1.5-1项目主要外环境关系表
	[bookmark: _Hlk160628600]序号
	方位
	与项目红线距离（m）
	名称
	数量
	相对项目区高差（m）
	备注

	1
	北面
	15
	新疆新润和纺织有限公司
	1
	-5
	纺织制造企业

	2
	
	45
	乌苏市中小型企业孵化园
	1
	-3
	以纺织、机加工为主中小企业

	3
	
	735
	乌苏市北方新科有限公司
	1
	+12
	密封件加工企业

	4
	
	1400
	旭恒佳（乌苏）纺织有限公司
	1
	+10
	纺织制造企业

	5
	
	1415
	乌苏天祥锦短绒有限公司
	1
	+12
	纺织制造企业

	6
	
	1179
	乌苏鑫源纺织有限公司
	1
	+11
	纺织制造企业

	7
	
	1586
	乌苏市鹏程植保机械有限公司
	1
	+10
	机械制造企业

	8
	
	1859
	新疆卓冠生物科技有限公司
	1
	+9
	食物油加工企业

	9
	
	1866
	奎屯泰昆油脂有限公司乌苏分公司
	1
	+11
	食物油加工企业

	10
	
	1890
	新疆塑料天科塑料制品有限公司
	1
	+11
	塑料制品企业

	11
	
	1895
	新疆龙首油脂有限公司
	1
	+11
	食物油加工企业

	12
	西北面
	958
	乌苏市监狱
	1
	+5
	政府单位

	13
	
	1366
	乌苏市车管所
	1
	+6
	政府单位

	14
	
	1522-2860
	乌苏市市区
	1
	+6
	市区

	15
	
	2122
	中粮屯河公司
	1
	+10
	食物油加工企业

	16
	西面
	66
	4S汽车店
	1
	+0
	商业区域

	17
	
	465
	乌苏市森林消防大队
	1
	+10
	政府单位

	18
	
	448
	锦泰嘉阳小区
	1
	-5
	居民居住地

	19
	
	450-2500
	乌苏市市区
	1
	-5
	居民居住地

	20
	西南面
	504
	乌苏北园春农贸市场
	1
	-2
	商业区域

	21
	
	1872
	威杰机动车检测有限责任公司
	1
	-2
	机动车检测企业

	22
	
	2584
	乌苏火车站
	1
	-6
	商业区域

	23
	东南面
	205
	万众驾校
	1
	-4
	商业区域

	24
	
	807
	国盛纺织有限公司
	1
	-5
	纺织制造企业

	25
	
	1466
	乌苏市杨帅棉花加工有限责任公司
	1
	-5
	纺织制造企业

	26
	
	1422
	乌苏市建工混凝土制品有限公司
	1
	-5
	混凝土制品制造企业

	27
	
	2580
	居民区
	1
	+14
	居民居住地

	28
	南面
	2150
	金穗园
	1
	-9
	居民居住地

	29
	
	2450
	第五中学南山分校
	1
	-8
	教育区域

	30
	
	2590
	莲居苑小区
	1
	-9
	居民居住地

	31
	东北面
	650
	乌苏市华美纸业有限公司
	1
	+10
	纸业加工企业

	32
	
	660
	乌苏市金农汇业油脂有限公司
	1
	+11
	食物油加工企业

	33
	
	1204
	奔成植保机械有限公司
	1
	+11
	机械制造企业

	34
	
	1475
	新疆交通建设集团乌苏工业园
	1
	+12
	机械制造企业

	35
	
	1250
	华电新疆乌苏能源有限公司
	1
	+13
	热力供应企业

	36
	
	1760
	乌苏市欣和纺织有限责任公司
	1
	+14
	纺织制造企业

	37
	
	1980
	乌苏市青松建材有限责任公司
	1
	+11
	建材制造企业


[bookmark: _Toc160548530]项目选址合理性分析
本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，土地利用性质为工业用地。现状为空地，根据乌苏市自然资源局出具的《用地证明》：项目占地面积358461.24平方米，属于工业用地，土地证正在办理当中。
根据《乌苏工业园区总体规划图（2018-2035）》：本项目位于乌苏市工业园区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地，位于规划战略性新兴产业组团，属于规划工业用地，本项目选址合理，符合园区及城市规划。
[bookmark: _Toc160548531]环境相容性分析
[bookmark: OLE_LINK18]（1）环境制约情况
项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区内的战略性新兴产业组团内，评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、集中式饮用水水源保护区；不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内；不涉及重要的文教、医院、居住区、科研行政办公及文物保护单位，项目实施后区域大气环境仍满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，地下水环境仍满足《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》III类标准，声环境仍满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准。项目生产废水经自建污水处理站处理后，部分回用于生产，其余处理后经污水管网送至污水处理厂。因此，不存在明显的环境制约因素。
（2）卫生防护距离
本项目卫生防护距离为：蚕沙加工车间、选拨车间、养蚕饲料处理车间、蚕沙发酵车间边界外50m所形成的包络线范围，副产品车间和污水处理站边界外250m所形成的包络线范围，卫生防护距离内无已建、在建、规划的居民、医院、学校、机关单位等敏感保护目标以及对环境空气有特殊要求的制药、食品等企业。
（3）污染防治措施有效性
本项目为纺织制造业（含缫丝及织绸工艺，不含印染），项目生产中的缫丝等废水经废水污水处理站—缫丝废水处理系统（主要是格栅+厌氧+接触氧化+过滤+紫外消毒工艺）处理后全部回用于生产，副产品废水排入污水处理站—副产品废水处理系统处理后达标排入乌苏市污水处理厂处理，生活废水及车间清洁废水（先经隔油池隔油）经预处理池处理后排入乌苏市污水处理厂处理。生产废气主要为剥茧粉尘、副产品车间、蚕沙加工废气、饲料加工废气及污水处理站产生的氨气、硫化氢等，烘干产生的天然气燃烧废气（主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物），其中剥茧粉尘通过集气罩负压收集后由水洗塔处理；饲料及蚕沙加工产生的颗粒物均分别通过一套布袋除尘器处理后有组织排放，副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢氨气通过密闭负压收集后通过生物除臭器处理，可达标排放。
根据预测本项目实施后对周边环境敏感点影响较小，项目所在区域环境可承受，不会影响乌苏市环境质量目标的实现。
[bookmark: _Toc160548532]选址合理性结论
项目评价范围内无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素；项目拟采取技术经济可行的污染治理措施及风险防范措施，以降低对项目周边环境敏感目标、金沙江、周边土壤的环境污染及环境风险水平，确保污染物达标排放，减轻项目对区域的环境影响；根据环境影响预测分析，项目实施后不会改变区域环境功能现状。结合前节分析，本项目选址符合区域用地规划、产业布局和生态环境准入条件相关要求。
综上所述，本项目位于乌苏市工业园区东区，用地性质属于工业用地，项目与园区规划发展定位不相冲突，与周边企业相容，项目产生的污染物经治理后可达标排放。因此，周边无明显的环境制约因素，项目选址合理。
[bookmark: _Toc155789339][bookmark: _Toc160548533]评价重点及评价因子
[bookmark: _Toc160548534]评价重点
通过收集建设项目有关资料，在进行工程分析的基础上，结合项目与区域各种环境因素制约条件、环境质量现状等，确定本次评价工作。
（1）项目的废气、废水的产生、治理及排放情况；
（2）工程建设对周围环境的可接受性分析；
（3）改造工程污染物排放及控制措施有效性；
（4）项目环境风险事故分析，并提出相应的风险防范措施。
以上四条作为评价重点，在工程分析方面，重点评价建设项目的工艺特征、清洁生产要求和污染防治措施。
[bookmark: _Toc160548535]环境影响因素分析
1、施工期
施工期影响主要为短期的、局部的影响，施工结束后大部分影响可恢复，对环境的主要影响如下：
（1）生态环境
项目施工过程中造成水土流失、地表扰动、植被破坏等生态环境问题。
（2）环境质量
①大气环境质量：主要是施工扬尘、交通运输扬尘、汽车尾气及机械设备运转产生的废气。
②水环境质量：主要是施工废水、生活污水。
③声环境质量：主要是施工设备噪声及车辆运输噪声。
④施工固废：主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。
2、营运期
本项目运营期对环境的主要影响如下：
（1）环境质量
①大气环境质量：项目生产过程中产生的颗粒物、SO2、氮氧化物、硫化氢等污染物对周围大气环境造成的影响。
②水环境质量：项目区生产废水及生活污水等对区域水环境造成的影响。
③声环境质量：项目风机、泵等设备运行噪声及车辆运输噪声对周围声环境的影响。
④固废：废矿物油、生活垃圾等对周围环境的影响。
（2）生态环境
项目导致该区域生态环境发生的变化。
[bookmark: _Toc160548536]评价因子
根据工程分析，确定本项目的评价因子见下表。
[bookmark: _Ref76220234][bookmark: _Ref76220228]表1.6-2环境影响评价因子表
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	
	
	施工期
	运营期

	[bookmark: _Toc30373]环境空气
	TSP、氨、硫化氢、氮氧化物、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。
	颗粒物
	颗粒物、SO2、NO2、氨、硫化氢

	地表水
	水温、pH、高锰酸盐指数、BOD5、COD、DO、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、总铬、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、镍、锰
	SS
	/

	地下水
	钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、pH、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、阴离子表面活性剂、总磷、钒、铝、硫化物、硒、石油类。
	/
	CODMn、氨氮、总磷

	声环境
	等效连续A声级Leq（A）
	等效连续A声级
	昼、夜等效连续A声级

	土壤
	砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、pH；总铬、铬（六价）、石油烃（C10-C40）、铁、锌、锰、钒、钴。
	/
	/

	生态
	土地利用、水土流失、植被破坏、物种生境、景观影响等
	/
	植物、土壤、动物等


[bookmark: _Toc155789340][bookmark: _Toc160548537]评价标准
依据区域地表水环境功能区划、环境空气功能区划，本项目执行如下标准：
[bookmark: _Toc160548538]环境质量标准
1）环境空气
（1）环境空气：项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值，具体浓度限值见表1.6-3。
表1.7-1环境空气质量标准
	污染物
	各项污染物的浓度限值（μg/m3）
	依据

	
	1小时平均
	日平均
	年平均
	

	SO2
	500
	150
	60
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	NO2
	200
	80
	40
	

	NOx
	250
	100
	50
	

	PM10
	—
	150
	70
	

	PM2.5
	—
	75
	35
	

	CO
	10000
	4000
	—
	

	O3
	200
	160（8小时平均）
	—
	

	TSP
	—
	300
	200
	

	氨
	200
	—
	—
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准

	硫化氢
	10
	—
	—
	


2）地表水环境质量
根据水功能区划，奎屯河属于III类水体，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，具体标准限值见下表。
表1.7-2地表水环境质量标准
	指标
	标准限值（mg/L）
	依据

	pH
	6～9（无量纲）
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）III类水标准

	CODcr
	≤20
	

	BOD5
	≤4
	

	NH3-N
	≤1.0
	

	石油类
	≤0.05
	

	溶解氧
	≥5
	

	SS
	/
	

	粪大肠菌群
	≤10000（个/L）
	

	总氮
	≤1.0
	

	总磷
	≤0.2
	


3）声环境质量
评价区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见下表。
表1.7-3声环境质量标准
	类别
	标准值（LAeq：dB（A））
	依据

	
	昼间
	夜间
	

	3类
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


4）地下水环境质量
评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见下表；
表1.7-4地下水质量标准
	序号
	指标
	标准限值（mg/L）

	1
	pH
	6.5～8.5（无量纲）

	2
	氨氮
	≤0.50

	3
	硝酸盐氮
	≤20.0

	4
	亚硝酸盐氮
	≤1.00

	5
	挥发性酚类
	≤0.002

	6
	氰化物
	≤0.05

	7
	总硬度
	≤450

	8
	溶解性总固体
	≤1000

	9
	耗氧量（以CODMn计）
	≤3.0

	10
	硫酸盐
	≤250

	11
	氯化物
	≤250

	12
	铁
	≤0.3

	13
	锰
	≤0.10

	14
	铜
	≤1.00

	15
	锌
	≤1.00

	16
	铅
	≤0.01

	17
	汞
	≤0.001

	18
	砷
	≤0.01

	19
	镉
	≤0.01

	20
	铬（六价）
	≤0.005

	21
	总大肠菌群
	≤3.0（MPN/100ML）

	22
	细菌总数
	≤100

	23
	K+
	/

	24
	Na+
	≤200

	25
	Ca2+
	/

	26
	Mg2+
	/

	27
	CO32-
	/

	28
	HCO3-
	/

	29
	Cl-
	≤250

	30
	SO42-
	≤250


5） 土壤环境质量
执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值标准，具体标准限值见表1.7-4。
根据《关于印发〈全国土壤污染状况评价技术规定〉的通知》（环发[2008]39号），建设用地中锌的标准值为720mg/kg。
表1.7-5土壤环境质量建设用地土壤污染风险筛选值和管制值单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60
	120
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.6
	2.8
	5
	15

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并【a】蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并【a】芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并【b】荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并【k】荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1297.64
	4900
	12900

	43
	二苯并【a，h】蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并【1，2，3-cd】芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700

	46
	钴
	7440-48-4
	20
	70
	190
	350

	47
	钒
	7440-62-2
	165
	752
	330
	1500


[bookmark: _Toc160548539]污染物排放标准
1）废气
①燃气废气、剥茧粉尘污染物排放标准
燃气废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值；剥茧粉尘、破碎等颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，见表2.4-5。
表1.7-10项目废气污染物排放标准/限值
	标准名称及代号
	执行级别
	污染物
	标准限值

	
	
	
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	无组织监控浓度mg/m3

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	表2二级标准
	颗粒物
	3.5（排气筒高度15m）
	≤120
	≤1.0

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	表2燃气锅炉限值
	烟尘
	/
	≤20
	/

	
	
	二氧化硫
	/
	≤50
	/

	
	
	氮氧化物
	/
	≤200
	/

	
	
	汞及其化合物
	/
	/
	/

	
	
	烟气黑度
	
	≤1
	/


②恶臭：
污水处理站及车间恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，具体标准值见表2.4-6。
表2.4-6恶臭污染物排放浓度和排放速率
	废气种类
	污染物
	排气筒高度
	排放量（kg/h）
	无组织排放浓度限值(mg/m3)

	恶臭
	硫化氢
	15
	0.33
	0.06

	
	氨
	
	4.9
	1.5

	
	臭气浓度
	
	2000无量纲
	20无量纲


2）废水
项目生活污水等进入预处理池处理后排入排入污水管网，生产废水通过拟建的废水处理站处理达《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2标准（间接）排放限值后，排入污水管网，最终进入乌苏市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入尾水管，标准值见表1.7-11。
表1.7-11废水排放标准单位：mg/L
	项目
	《缫丝工业水污染物排放标准》间接排放限值
	《污水综合排放标准》三级
	污水处理厂进口水质设计值
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918

	pH
	6～9
	6～9
	6～9
	6～9

	COD
	200
	500
	500
	50

	BOD5
	80
	300
	300
	10

	NH3-H
	40
	/
	/
	5

	SS
	/
	400
	400
	10

	总氮
	50
	/
	/
	15

	总磷
	1.5
	/
	/
	0.5

	动植物油
	3
	100
	100
	1

	单位产品基准排水量（m3/t产品）
	800
	/
	/
	/


3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，不同施工阶段主要噪声源控制限值见表2.4-9。
表2.4-9《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间

	施工设备
	推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、电锯等
	70
	22


运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，标准限值见表1.7-12。
表1.7-12工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	标准值（Leq：dB（A））

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4）固废
本项目固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，均须妥善处理，不会造成二次污染。
5）生态环境
项目所在区域水土流失采用《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）作为评价标准，其分级指标见下表。
表1.7-13水力侵蚀强度分级指标
	级别
	侵蚀模数｛t/(km2·年）｝

	Ⅰ微度侵蚀（无明显侵蚀）
	＜200，500，1000

	Ⅱ轻度侵蚀
	（200，500，1000）—2500

	Ⅲ中度侵蚀
	2500—5000

	Ⅳ强度侵蚀
	5000—8000

	Ⅴ极强度侵蚀
	8000—15000

	Ⅵ剧烈侵蚀
	＞15000


注：由于各流域的成土自然条件的差异，可按实际情况确定土壤允许流失量的大小，从200、500、1000t/km2·年起算，但允许值不得小于200或超过1000t/km2·年。
[bookmark: _Toc155789341][bookmark: _Toc160548540]评价工作等级与范围
[bookmark: _Toc160548541]大气环境影响评价等级
（1）评价等级
1、污染源参数
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax），然后按评价工作分级判据进行分级。
[bookmark: _Ref67426554]根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为SO2、NOx、颗粒物、硫化氢、氨等，分别计算各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率Pi。估算模式预测参数及计算结果见下表。
表1.8‑1估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	26.29万人

	最高环境温度/℃
	44.00

	最低环境温度℃
	-35.90

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是□否

	
	地形数据分辨率/m
	≮90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表1.8‑2大气估算模式估算结果
	类别
	污染源名称
	污染物
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大浓度落地点（m）
	评价标准（μg/m3）
	最大占标率Pi（%）
	D10%（m）
	执行级别

	点源
	G1养蚕区饲料粉尘排气筒（DA001）
	TSP
	4.7822
	84
	900
	0.5314
	/
	Ⅲ

	
	G1养蚕区饲料粉尘排气筒（DA001）
	TSP
	1.6785
	125
	900
	0.1865
	/
	Ⅲ

	
	G3蚕沙深加工烘干废气排气筒（DA003）
	TSP
	14.9890
	26
	900
	1.6654
	/
	Ⅱ

	
	
	NOx
	2.3385
	
	250
	0.9354
	/
	Ⅲ

	
	
	SO2
	1.0006
	
	500
	0.2001
	/
	Ⅲ

	
	
	H2S
	0.0039
	
	10
	0.0388
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	0.0155
	
	200
	0.0078
	/
	Ⅲ

	
	G4茧丝工业烘干燃烧废气排气筒（DA004）
	TSP
	7.6383
	70
	900
	0.8487
	/
	Ⅲ

	
	
	NOx
	15.0006
	
	250
	6.0002
	/
	Ⅱ

	
	
	SO2
	10.6846
	
	500
	2.1369
	/
	Ⅱ

	
	G5剥茧粉尘排气筒（DA005）
	TSP
	58.700
	105
	900
	6.5222
	/
	Ⅱ

	
	G7蚕沙深加工区发酵恶臭排气筒（DA006）
	H2S
	0.0763
	80
	10
	0.7631
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	0.1145
	
	200
	0.0572
	/
	Ⅲ

	
	G8副产品车间异味排气筒（DA007）
	H2S
	0.3082
	105
	10
	3.0817
	/
	Ⅱ

	
	
	NH3
	9.0140
	
	200
	4.5070
	/
	Ⅱ

	
	G10污水处理站恶臭排气筒（DA008）
	H2S
	0.0763
	55
	10
	0.7630
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	5.3219
	
	200
	2.6609
	/
	Ⅱ

	面源
	养蚕饲料处理车间
	TSP
	79.3900
	54
	900
	8.8821
	/
	Ⅱ

	
	蚕沙加工车间
	TSP
	42.260
	30
	900
	4.6955
	/
	Ⅱ

	
	选拨车间
	TSP
	71.4960
	96
	900
	7.9440
	/
	Ⅱ

	
	蚕沙发酵车间
	H2S
	0.0196
	50
	10
	0.1964
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	0.2946
	
	200
	0.1473
	/
	Ⅲ

	
	副产品车间
	H2S
	0.7489
	53
	10
	7.4890
	/
	Ⅱ

	
	
	NH3
	8.8409
	
	200
	4.4204
	/
	Ⅱ

	
	污水处理站
	H2S
	0.2174
	45
	10
	2.1741
	/
	Ⅱ

	
	
	NH3
	7.0658
	
	200
	3.5329
	/
	Ⅱ


环评选择《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的AERSCREEN模型对大气环境评价工作进行判定。计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。
计算污染的最大地面浓度占标率P占标率最i（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限制10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。
表1.8‑4评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


经计算，根据预测结果可知，本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级。
[bookmark: _Toc160548542]地表水环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）第5.2.2.2条“间接排放建设项目评价等级为三级B”。项目生产中的缫丝废水等经废水污水处理站—缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水及泡丝废水排入污水处理站—副产品废水处理系统处理后达到《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2标准（间接）排放限值后排入管网，生活废水及车间清洁废水（先经隔油池隔油）经预处理池处理后排入管网，最终进入乌苏市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。
本项目废水排放方式属于间接排放，则本次评价中地表水评价等级为三级B。。评价等级判别依据见下表。
[bookmark: _Ref67426576]表1.8‑4水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W、（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	/

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间歇冷却水，循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料，燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水文变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水未做调节温度介质，排水≥500万m3/d，评价等级为一级排水量﹤500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足收纳水体水环境质量要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


[bookmark: _Toc160548543]地下水环境评价等级
[bookmark: _Toc6475][bookmark: _Toc4361]根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定。
根据附录A，本项目属第120.纺织品制造“产生缫丝废水类”，需编制环境影响报告书的类别，属I类建设项目，项目评价工作等级分级见下表：
表1.8‑5地下水环境敏感程度分级表
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征
	本工程

	敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	本项目评价区位于乌苏市工业园区东区，项目周边均为园区工业企业。园区已实现自来水集中供水，供水水源为地表水。评价区内地下水未得到开发和利用，评价区内居民饮用水及灌溉水均来自地表水体，且无与地下水相关的水源保护区和其它资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。
	

	不敏感（√）
	上述地区之外的其它地区。
	

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.8‑6评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	本项目评价等级

	敏感
	一
	本项目属I类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“二”级。

	较敏感
	一
	

	不敏感（√）
	二（√）
	


[bookmark: _Toc160548544]声环境评价等级
[bookmark: _Ref57096342]根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中关于评价等级的划分原则，见下表：
表1.8‑7声环境评价工作等级划分基本原则
	划分依据
	项目评价等级

	区域声环境功能区类别
	本项目所在区域属于GB3096规定的3类声功能区域，结合受影响人群程度，建设前后噪声变化＜3dB（A），且受影响人口变化不大

	建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量
	

	受影响人口的数量
	


项目所在区域工业园区，属于环境噪声3类声功能区，结合受影响人群程度，建设前后噪声变化＜3dB（A），且受影响人口变化不大，因此，本次声环境评价工作等级为三级。
[bookmark: _Toc160548545]生态环境评价等级
按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本工程厂址不占用水域，导则中生态影响评价工作等级划分如下见下表。
表1.8‑8生态影响评价工作等级划分表
	判定原则
	本项目是否涉及

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级。
	本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。

	b）涉及自然公园时，评价等级为二级。
	本项目不涉及自然公园。

	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级。
	本项目不涉及生态保护红线。

	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。
	本项目地表水属于水污染影响型项目，评价等级为三级B。

	e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。
	本项目地下水水位或土壤影响范围未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。

	f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。
	本项目占地358461.24平方米（约537.69亩）小于20km2。

	g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级。
	/


依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
[bookmark: _Toc160548546]土壤评价等级
本项目进行蚕丝纺织品生产（不涉及印染），根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中“产生缫丝废水”，属II类项目。
本项目位于乌苏市工业园区，根据项目特点，本项目既属于污染影响型项目。
本项目占地为工业用地，位于园区内，因此土壤环境属于不敏感。本项目在工业园区预留空地内建设，项目总占地358461.24m2≈35hm2＞5hm2，判定占地规模为中型。本项目污染影响型土壤评价工作等级判定如下。
表1.8-9污染影响型土壤评价工作等级分级表
	敏感程度
占地
规模
评价工
作等级

	I类项目
	II类项目
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目污染影响型土壤环境影响评价等级划定为三级。
[bookmark: _Toc160548547]环境风险评价等级
1、危险物质数量与临界量比值（Q）的确定
结合厂区平面布置及危险单元分布情况，仅考虑本项目的危险单元。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中C.1.1危险物质与临界量比值计算方式如下示：


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q1，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。
根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表，建设项目Q值确定见下表：
表1.8‑12建设项目Q值确定表
2、环境风险评价工作等级划分
表1.8‑24风险评价工作级别划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	III
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


项目风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级定为简单分析。。
[bookmark: _Toc155789342][bookmark: _Toc160548548]评价范围、主要保护目标及污染控制目标
[bookmark: _Toc160548549]评价范围
（1）大气环境
项目大气环境影响评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价范围边长取5km。因此，本项目大气环境影响评价范围为以项目为中心，边长为5km的矩形区域。
[image: ]
图1.9‑1大气环境影响调查评价范围
（2） 地表水环境
项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，评价范围应满足污水处理设施可行性分析要求，如涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。项目与周围水体无水力联系，因此不设置地表水评价范围。。
（3）声环境
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为项目边界外200m以内的范围。
[image: ]
图1.9-3噪声评价范围图
（4）地下水环境
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的相关要求，结合项目所在区域水文地质条件，采用自定义法确定本项目地下水环境影响评价调查范围。确定项目地下水评价范围北侧和西侧以山体地表为界，东侧以奎屯河干渠为界，南侧以东风干渠分水岭为界。根据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计约47.12km2。本项目调查评价范围见下图。
[image: ]
图1.9‑4地下水环境影响调查评价范围
（5）土壤环境
本项目土壤环境影响属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目污染影响型土壤评价范围确定为占地范围内+占地范围外0.05km范围内。
[image: ]
图1.9‑5土壤环境影响调查评价范围
（6）生态环境
根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022），本项目无评价等级，无评价范围。
（7）环境风险
项目风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级定为简单分析，无需设置评价范围。
[bookmark: _Toc160548550]控制污染目标及评价重点
1）不因项目建设导致项目拟选址区域各环境要素的环境质量明显下降；对项目导致的社会经济环境影响能妥善解决。
2）确保项目实现达标排放，满足清洁生产、总量控制的要求。
3）杜绝项目生产事故性排放，保护周围水、空气及土壤环境。
根据拟建工程特征与工程所在地的环境特征，以及工程环境影响因子识别等综合分析，确定评价重点：在深入进行工程分析及污染防治对策分析基础上，重点分析“三废”污染防治，及事故排放应急措施有效性和可靠性；分析外排废水对下游地表水的影响；重视项目环境风险事故分析，并提出相应的风险防范措施。强化项目清洁生产分析及总量控制的论证分析。
[bookmark: _Toc160548551]环境保护目标
大气环境保护目标
本项目大气环境保护目标见表1.9-1。
表1.9-1本项目大气环境主要保护目标
	序号
	保护目标
	性质
	规模
	相对距离
	相对项目区高差（m）
	保护级别

	
	
	
	
	方位
	距离（m）
	
	

	1
	乌苏市市区
	居民
	10000+
	西北面
	1522-2860
	+6
	空气：GB3095-2012二级

	2
	锦泰嘉阳小区
	居民
	250
	西面
	448
	-5
	

	3
	乌苏市市区
	居民
	10000+
	西面
	450-2500
	-5
	

	4
	居民区
	居民
	5000
	西面
	2580
	+14
	

	5
	金穗园
	居民
	300
	南面
	2150
	-9
	

	6
	第五中学南山分校
	居民
	1000+
	南面
	2450
	-8
	

	7
	莲居苑小区
	居民
	300
	南面
	2590
	-9
	


声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定确定噪声评价范围为项目外200m范围内。根据外环境关系可知，项目厂界外200m范围内无声环境敏感点。
地表水环境保护目标
表1.9-2本项目地表水环境主要保护目标
	序号
	保护目标
	性质
	规模
	相对距离
	相对项目区
高差（m）
	保护级别

	
	
	
	
	方位
	距离（m）
	
	

	1
	奎屯河
	河流
	1条
	东面
	1545
	-19
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域

	2
	东风干渠
	冲沟
	1条
	南面
	2090
	-29
	


地下水环境保护目标
表1.9-3本项目地下水环境主要保护目标
	序号
	目标名称
	方位
	距离（m）
	性质
	保护级别

	1
	[bookmark: _Hlk160629345]第四纪松散岩类孔隙水
	侧向、
下游
	0～1560m
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域


土壤环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目污染影响型土壤评价范围确定为占地范围内+占地范围外0.05km范围内，根据现场踏勘项目厂界外50m范围内无土壤环境敏感点。
[bookmark: _Toc180817026][bookmark: _Toc180824061][bookmark: _Toc21409][bookmark: _Toc16143][bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc422563408][bookmark: _Toc484402641][bookmark: _Toc424995961][bookmark: _Toc422562144][bookmark: _Toc424983432][bookmark: _Toc453167162][bookmark: _Toc483622988][bookmark: _Toc436130153][bookmark: _Toc436191250][bookmark: _Toc453129265]
新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目

[bookmark: _Toc155789356][bookmark: _Toc160548552]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc5532][bookmark: _Toc180817027][bookmark: _Toc180824062][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc2829][bookmark: _Toc155789357][bookmark: _Toc160548553]建设项目概况
[bookmark: _Toc369359661][bookmark: _Toc369334794][bookmark: _Toc369191611][bookmark: _Toc180824064][bookmark: _Toc369197776][bookmark: _Toc369334614][bookmark: _Toc160548554]项目名称、地点、性质
项目名称：乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目
建设单位：新疆丝锦丝绸纺织有限公司
建设地点：乌苏市工业园区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地
建设性质：新建
占地面积：占地面积358461.24平方米（约537.69亩），总建筑面积263208.22平方米，本项目所用厂区及厂房均由乌苏市兴秀投资有限责任公司建设，本项目建设单位新疆丝锦丝绸纺织有限公司租赁入驻，根据现场勘查：厂区及厂房预计2024年8月交付使用，本项目施工期24个月。
工程建设总投资：68746万元，其中环保局投资509万元。
资金来源：企业自筹
[bookmark: _Toc160548555][bookmark: _Hlk59563815]产品方案
[bookmark: _Toc369334616][bookmark: _Toc369359663][bookmark: _Toc369191613][bookmark: _Toc369334796][bookmark: _Toc369197778]本项目打造标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品展示销售的一二三产融合发展的现代化产业体系。
[bookmark: _Hlk161763519]外购蚕种（32万张）进行工业化养蚕，形成鲜茧12000吨，采用智能化缫丝织绸，形成1500吨白厂丝，最终产品为1500万米丝绸，副产品为蚕丝被、茧衣等，具体产品情况如下：
表3.1‑1项目产品方案情况
	产品
	产量
	备注

	[bookmark: _Hlk148286533]主产品
	丝绸
	1500万米（114~140cm幅宽）
	合计白厂丝（1500t）均由本项目生产

	副产品
	蚕丝被
	25万床（1~5kg/床）
	折合119.8t，采用缫丝过程中的丝棉片等加工

	
	毛丝
	39.6t/a
	外售

	
	茧衣
	125.4t/a
	外售

	
	下脚茧
	316.8t/a
	外售

	
	长吐
	270.6t/a
	外售

	
	双宫茧
	217.8t/a
	外售

	
	长吐
	270.6t/a
	外售

	
	汰头
	13.2t/a
	外售

	
	蛹渣
	33t/a
	外售

	
	蚕蛹
	1980t/a
	外售

	
	丝绵片
	102.3t/a
	全部用于本项目蚕丝被生产

	
	蚕沙有机肥
	6400t/a
	外售


[bookmark: _Toc160548556]建设内容及项目组成
本项目拟用场区占地面积358461.24平方米（约537.69亩），总建筑面积263208.22平方米（共设置25栋建筑）。主要建设智能养蚕区、丝绸智造区，配套建设供水、排水、供电、供热、消防、绿化、道路以及附属设施等。
项目充分利用当地丰富桑及农作物资源，根据全龄化营养配比加工人工饲料，为蚕养殖提供饲料来源保障，实现蚕人工饲料工厂化养殖，项目内部不进行种桑。
1、智能养蚕区
智能养蚕区占地面积214868.52平方米（约322.3亩），总建筑面积178300.75平方米，主要建筑功能包括办公综合楼、食堂、宿舍、饲料加工车间、催青车间、智能养蚕车间、上族区、工具清洗/烘烤车间、采茧、消毒车间、蚕沙深加工车间、选拨车间、蚕茧仓库、设备用房、大门等
表2.1-2智能养蚕区主要技术指标
	序号
	项目
	数值
	单位
	备注

	1
	规划用地面积
	214868.52
	㎡
	折合322.3亩

	2
	总计容面积
	189995.95
	㎡
	超8米双倍计容

	3
	总建筑面积
	178300.75
	㎡
	　

	其中
	地上
	建筑面积
	178115.95
	㎡
	　

	
	其中
	1#办公综合楼
	1848.56
	㎡
	3F

	
	
	2#食堂
	415.9
	㎡
	1F，含连廊

	
	
	3#宿舍
	2438.1
	㎡
	4F

	
	
	4#饲料加工车间
	3330
	㎡
	1F，含连廊

	
	
	5#催青车间
	550
	㎡
	1F，含连廊

	
	
	6#、7#、8#智能养蚕车间
	134786.27
	㎡
	3F，含连廊

	
	
	9#上族区
	15744
	㎡
	1F，含连廊

	
	
	10#工具清洗/烘烤车间
	1728
	㎡
	1F

	
	
	11#采茧、消毒车间
	1728
	㎡
	1F

	
	
	12#蚕沙深加工车间
	1728
	㎡
	1F

	
	
	13#选拨车间
	1728
	㎡
	1F

	
	
	14#蚕茧仓库
	11880
	㎡
	1F

	
	
	水泵房
	141.12
	㎡
	1F

	
	
	门卫室
	70
	㎡
	1F

	
	地下
	消防水池
	184.8
	㎡
	1F

	4
	建筑占地面积
	87778.81
	㎡
	　

	5
	建筑密度
	40.85%
	　
	≥40%

	6
	容积率
	0.88
	　
	　

	7
	绿地率
	0.28
	%
	≥20%

	8
	机动停车位
	356
	辆
	0.2/100㎡

	9
	非机动停车位
	534
	辆
	0.3/100㎡


2、丝绸智造区
丝绸智造区占地面积143592.72平方米（约215.39亩），总建筑面积86540.48平方米，主要建筑功能包括繅丝车间、后整车间、返丝车间、副品车间、繅丝车间、污水处理厂、纺织车间、大提花车间、床上用品车间、成品仓库、设备用房、门卫室等。
丝绸智造区主要技术指标
	序号
	项目
	数值
	单位
	备注

	1
	规划用地面积
	143592.72
	㎡
	折合215.39亩

	2
	总计容面积
	99632.48
	㎡
	超8米双倍计容

	3
	地上
	总建筑面积
	86540.48
	㎡
	

	其中
	其中
	15#、20#繅丝车间
	20392.88
	㎡
	2F

	
	
	16#后整车间
	10332
	㎡
	1F

	
	
	17#、18#返丝车间
	5600
	㎡
	1F

	
	
	19#副品车间
	5250
	㎡
	1F，含换热站

	
	
	21#污水处理厂
	4992
	㎡
	1F

	
	
	22#、23#纺织车间
	31696.48
	㎡
	2F

	
	
	24#大提花车间
	4050
	㎡
	1F

	
	
	25#床上用品车间
	4050
	㎡
	1F

	
	
	开闭所
	141.12
	㎡
	1F

	
	
	门卫室
	36
	㎡
	1F

	4
	建筑占地面积
	65611.12
	㎡
	

	5
	建筑密度
	45.69%
	
	≥40%

	6
	容积率
	0.69
	
	

	7
	绿地率
	0.28
	%
	≥20%

	8
	机动停车位
	173
	辆
	0.2/100㎡

	9
	非机动停车位
	260
	辆
	0.3/100㎡


新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目
项目组成及主要环境问题见下表。
[bookmark: _Toc369197781][bookmark: _Toc369359666][bookmark: _Toc369334619][bookmark: _Toc12643][bookmark: _Toc369191616][bookmark: _Toc369334799]表3.1‑8项目组成及主要环境影响
	[bookmark: _Hlk148972931]名称
	主要建设内容
	主要环境影响
	备注

	
	
	施工期
	营运期
	

	主体工程
	智能养蚕区
	催青车间
	1F，建筑面积550m2，钢结构。主要功能：让外购蚕种孵化，实现制种32万张/年。
	废水、扬尘、噪声、失等
	废气、废水、噪声、固废
	新建

	
	
	智能养蚕车间
	3F，建筑面积134786.27m2，设置智能养蚕线，养蚕区域
	
	
	

	
	
	蚕沙深加工车间
	1F，建筑面积1728m2，设置破碎、烘干、发酵等区域，
	
	
	

	
	
	饲料加工车间
	1F，建筑面积3330m2，设置饲料破碎工序设备
	
	
	

	
	
	采茧、消毒车间
	1F，建筑面积1728m2，设置选茧及剥茧工序，包括剥茧机、选茧机等，
	
	
	

	
	
	工具清洗/烘烤车间
	1F，建筑面积1728m2，在车间东侧设置工具清洗区域，在车间西侧设置茧站，设置烘茧机对蚕茧进行烘干。
	
	
	

	
	
	选拨车间
	1F，建筑面积1728m2，对烘干后的蚕茧进行人工挑选
	
	
	

	
	
	上族区
	1F，建筑面积15744m2，设置上族区域，在吐丝成茧的过程中，将蚕放在通风干燥的簇上，让蚕丝尽成茧
	
	
	

	
	丝绸智造区
	繅丝车间
	2F，建筑面积20392.88m2。
主要包括煮茧、缫丝、复摇等工序；
	
	
	

	
	
	后整车间
	1F，建筑面积10332m2。
主要包括整理等工序；
	
	
	

	
	
	返丝车间
	1F，建筑面积5600m2，主要功能：将白厂丝进行浸泡处理，用于后续织绸的生产，包括脱水机、泡丝池等。
	
	
	

	
	
	副品车间
	1F，建筑面积10332m2，主要功能：用蛹衬生产丝棉片、蚕蛹等副产品，包括丝绵机、脱水机、煮棉漂洗池、烘干机等。
	
	
	

	
	
	纺织车间
	2F，建筑面积31696.48m2，主要功能：
生产绸缎，生产规模300万米/年，包括剑杆织机、并丝机、整丝机、倍捻机、络丝机；2F设置库房
	
	
	

	
	
	大提花车间
	1F，建筑面积4050m2。
设置提花机器，对丝绸进行提花。
	
	
	

	
	
	床上用品车间
	1F，建筑面积4050m2。
设置蚕丝被生产线，蚕丝被生产规模25万床/年，包括绗缝机、缝纫机等。
	
	
	

	公辅设施
	供水
	生产、生活用水均由园区供水管网供给。
	
	/
	

	
	供电
	市政供电，并设置1套柴油发电机组位于发电机房（不设置储油间）作为备用电源。
	
	/
	

	
	供气
	由园区天然气管网供气，厂区内不涉及天然气存储。厂区内天然气输送管道长约500m，管径DN100，采用无缝钢管。
	
	/
	

	
	供热
	项目所需蒸汽由园区管供给
	
	锅炉烟气、噪声
	

	
	办公生活设施
	设置在智能养蚕区域，设置1#办公楼综合楼，砖混结构3F，建筑面积1848.56m2，设置2#食堂1个，415.9m2，1F砖混结构，设置3#宿舍1个，2438.1m2，3F砖混结构。
	
	生活垃圾、生活污水
	

	
	消防
	于厂区北侧设置地下式消防水池，约800m3，并设置消防控制室，1F，建筑面积184.8m2，并设置消防水泵。
	
	/
	

	仓贮设施
	蚕茧仓库
	1个，占地面积为11880m2，混凝土地坪，H=5m，除进出口外进行全封闭（彩钢瓦顶棚，四周0~2.5m设置钢混结构墙体，墙体上沿至顶棚采用彩钢瓦遮挡封闭）位于智能养蚕区域。
	
	/
	新建

	
	成品库
	成品丝绸：储存于纺织车间2F，建筑面积1200m2
	
	
	

	[bookmark: _Hlk154591454]
	副产品库
	蚕丝被等副产品储存；位于副品车间1F，建筑面积800m2
	
	/
	新建

	
	化学品库房
	位于返丝车间内，主要存储泡丝及副产品车间使用的化学药品
	
	/
	新建

	环保工程
	养蚕区饲料粉尘
	布袋除尘器：1套，风量为12000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为4500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA001）。
	
	粉尘
	新建

	
	蚕沙深加工破碎粉尘
	布袋除尘器：1套，风量为8000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为2500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA002）。
	
	粉尘
	新建

	
	蚕沙深加工烘干废气
	生物喷淋除臭塔：经过生物喷淋除臭塔处理后通过15m高DA003排气筒排放，管道密闭，不考虑无组织排放，收集效率按100%计，该处理装置对粉尘净化效率取90%，硫化氢和氮的处理效率取80%，风机风量10000m³/h
	
	粉尘、SO2、NOx、硫化氢、氨
	新建

	
	茧丝工业烘干燃烧废气
	蚕蛹烘干机天然气燃烧废气通过设置低氮燃烧装置后10m高排气筒排放（DA004）
	
	粉尘、SO2、NOx、
	新建

	
	剥茧粉尘
	水洗池：经“水洗池”设施治理，项目茧仓车间剥茧机上方0.5m处分别设置集气罩，按集气罩收集率90%，水洗池去除率56%计，风量18000m3/h，15m排气筒（DA005）
	
	粉尘
	新建

	
	恶臭气体
	养蚕区恶臭、缫丝车间异味、茧库异味、烘茧异味：无组织排放，加强通风，生物除臭剂喷洒
	
	恶臭（硫化氢、氨）
	新建

	
	
	蚕沙深加工区发酵恶臭：恶臭气体经缓存料仓及配料机上方集气罩和发酵槽上方集气罩收集后（收集效率按90%计）经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂”专用生物发酵除臭设备处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放，风机风量为10000m3/h
	
	
	新建

	
	
	副产品车间异味：车间内设置异味气体收集管道，风机风量为36000m3/h收集的异味气体经拟设置的1套活性炭吸附设施处理，经处理的废气于15m排气筒（DA007）排放
	
	
	新建

	
	
	污水处理站恶臭：通过加盖密闭收集恶臭气体经管道收集后（按90%收集效率计）进入生物除臭器（处理效率为80%）处理后，经15m排气筒（DA008）排放，风量1000m3/h
	
	
	新建

	
	生产废水
	污水处理站：1座，分别设置2套处理系统：：缫丝废水处理系统（处理能力为6000m3/d）采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统（处理能力为500m3/d）采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺。
事故水池：1个，800m3，钢混结构。
	
	工业污水
	新建

	
	生活污水
	新建预处理池（80m3），生活生活污水经预处理池处理进入乌苏市污水处理厂处理。
	
	生活污水
	新建

	
	噪声
	隔声、减振等降噪措施
	
	噪声
	新建

	
	固废
	本项目产生的固废主要为水洗池滤渣、污水处理站污泥、废气处理装置产生的废活性炭、化学品原料包装桶/袋。生活垃圾由环卫部门清运；废离子交换树脂、化学品原料包装桶/袋，需委托有相应危废处理资质的单位处置；污水处理站污泥经浓缩脱水后运往一般工业固体废物填埋场处置，废活性炭由环卫部门处理
	
	/
	新建
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本项目在乌苏市工业园区东区空地内建设，部分公辅设施依托园区现有设施，主要包括：供电、供水、供气（天然气）等，具体如下：
（1）供水设施
①生产、生活供水
生产、生活用水由园区供水管网统一供给，水压、水量均能满足本项目生产需求。
园区最高日用水量约4.46万m³/d，采用特吾勒河水库及吉尔格勒德水库作为西区水源。特吾勒水库是建设在特吾勒河上的山区拦蓄性水库，特吾勒河多年平均径流量3428万m³，特吾勒河径流量年内分配不均匀，6-9月份径流量占全年总水的71.6%，最大月径流量出现于7月份，最小月径流量出现于2月份，径流主要集中于夏季。主要负责区域灌溉，灌溉面积为1.0万亩。
吉尔格勒特水库位于四棵树河上游出山口，距四棵树河一级水电站约5km，此水库总库容6577×104m3，最大坝高100.31m，是以灌溉、工业供水为主，兼顾防洪、发电等综合利用功能的枢纽工程。2015年10月吉尔格勒德水利枢纽工程已建设完成，水库每年将向下游西区提供3300万m³的工业用水。在牧民新村西南方向约3.5km处地势较高点选址已建1座净水厂，设计供水能力达到15万m³/d，现状供水能力3万m³/d，占地面积约15hm²，依靠重力输水至乌苏工业园区西区。
园区供水采用生活、生产、绿化及浇洒道路两套给水管网系统（其中生活生产、消防合用，绿化及浇洒道路合用）。
（2）排水
项目污水通过分类分质收集和处理。
项目冷凝废水冷凝水为清净水，回用生产；缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产；
副产品车间废水、泡丝废水进入经副产品废水处理系统；
剥茧除尘废水、车间清洁废水汇同生活废水排入预处理池；
本项目新建污水站拟采取工艺：缫丝废水处理系统采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺，其中缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水、生活污水一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入集水管网。
（2）动力供应系统
①电能
由园区变电站一路10kV线路供入，经由公司变压器（2台，均为10000kVA/台）变压后，输送至公司各车间耗电设备使用。
②蒸汽
项目区供热采取蒸汽供热，蒸汽管网接口位于营口路北侧，距离项目区1200米的位置，蒸汽介入项目区后，从19#标准化厂房换热站介入转换之后给项目区供热。
③天然气
本项目生产用天然气由园区提供（管道天然气），目前已通气。
（3）依托园区情况
本项目公用工程与所在园区依托关系见表。
表5.3-1本项目公用工程与园区依托关系一览表
	基础设施
	园区现有情况
	本项目
	依托关系

	道路
	园区拥有完善的交通网
	项目东北侧连接园区沈阳路、东南侧连接园区抚顺路。
	可依托

	给水
	由园区净水厂供水，供水管网覆盖项目区
	根据园区自来水管网布置，本项目生活及生产用水均可由项目西南侧深圳路给水管网提供
	可依托

	排水
	排水管网覆盖园区，乌苏市污水处理厂位于城区西北侧的西湖镇道路西侧，污水处理厂设计工业废水处理规模为4.5万m3/d，现正常处理3万立方左右。
	本项目废水通过分类分质收集和处理达标后排入管网
	可依托

	供气
	园区天然气门站已建
	本项目锅炉天然气可直接使用园区供给
	可依托

	供电
	园区电网
	已覆盖
	可依托


[bookmark: _Toc160548559]劳动定员及生产制度
劳动定员：本项目员工2300人。
生产制度：实行三班倒，连续24小时生产，每班8小时工作制度，300天，全年生产7200小时。
[bookmark: _Toc155789360][bookmark: _Toc160548560][bookmark: _Hlk148963800]工程分析
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本项目拟利用已建厂房，地面采取抗渗混凝土铺设，本项目适应性改造内容仅涉及安装固定设备及固定设备线路，本项目不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行设备安装即可投入营运。本项目在进行施工过程中严格按照相关规定和要求进行施工和管理，能较好地控制施工过程中的扬尘和噪声，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见下图。
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图3.2-1施工期工艺流程及产污位置图
（1）废气：主要为扬尘、机械废气。
（2）废水：主要为生活污水、施工机械冲洗废水；
（3）噪声：工作过程中的机械设备噪声；
（4）固废：主要为生活垃圾、建筑垃圾。
本项目租用厂房内建设，由于设备均安装于厂房内部，利用厂房隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由业主方外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托厂房既有设施收集处理，生活污水排入园区化粪池收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入乌苏市污水处理厂。
[bookmark: _Toc160548562]运营期工艺流程
本项目积极响应国家“一带一路”、“东桑西移”重大战略，运用“公司+农户”联农益农模式，充分发挥乌苏丰富农业资源优势，通过智能化技术和装备的引入，打造标准化工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品展示销售的一二三产融合发展的现代化产业体系，推动推动产业结构优化升级。
项目工艺包括养蚕工艺、缫丝（白厂丝）生产工艺、催青工艺、绸缎生产工艺、蚕丝被等生产工艺。本项目不涉及印染、不涉及真丝练白工艺。
各工艺流程及产污环节如下。
此过程涉密
智能养蚕工艺流程
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1、施工期污染因素分析
项目施工期污染因素主要为施工人员生活污水、施工扬尘、施工噪声、废渣、废包装材料等。项目施工期的污染物类型和主要因子见表3.2-1。
2、运营期污染因素分析
项目运营期产生的废水主要为缫丝废水、副产品废水、泡丝废水、剥茧除尘废水、冷凝废水、车间清洁水等；职工生活污水。废气主要为天然气燃烧废气、剥茧粉尘、副产品车间、污水处理站异味恶臭废气（氨气、硫化氢）。噪声主要为各类设备产生的噪声。固废主要为剥茧除尘渣、污水处理站污泥、废活性炭、生活垃圾等。项目营运期的污染物类型和主要因子见表3.2-1。
表3.2-1项目污染物类型以及主要污染因子一览表
	污染源类型
	阶段
	污染源
	主要污染因子

	废水
	施工期
	生活污水
	pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷等

	废气
	
	装修废气
	/

	
	
	施工扬尘
	TSP

	固体废物
	
	建材垃圾和废包装材料
	/

	噪声
	
	施工设备噪声
	LAeq

	废水
	营运期
	缫丝车间废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等

	
	
	剥茧除尘废水
	SS

	
	
	冷凝废水
	/

	
	
	副产品车间废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等

	
	
	泡丝废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮

	
	
	养蚕清洗废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等

	
	
	车间清洁废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类

	
	
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮

	废气
	
	养蚕区饲料加工粉尘
	颗粒物

	
	
	蚕沙深加工破碎粉尘
	颗粒物

	
	
	蚕沙深加工烘干粉尘
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、硫化氢、氨

	
	
	茧丝工业烘干废气
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物

	
	
	剥茧粉尘
	颗粒物

	
	
	恶臭气体
	硫化氢、氨

	固废
	
	污水处理站
	污泥

	
	
	废气治理
	剥茧除尘渣、废活性炭

	
	
	职工生活、办公
	生活垃圾

	噪声
	
	设备噪声
	LAeq
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表3.4‑1主要原辅材料消耗
	[bookmark: _Hlk161839181]类别
	名称
	耗量
	最大储存量
	用途
	形态
	包装方式
	运输
方式
	来源
	主要化学成分

	原辅料
	养蚕工艺
	蚕种
	32万张/a
	32万张/a
	制鲜茧
	固
	箱
	汽车
	乌苏市茧站
	蚕茧

	
	
	桑叶
	11520t/a
	500t/a
	饲料
	固
	麻袋
	汽车
	外购
	/

	
	
	豆粕
	13440t/a
	500t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	外购
	/

	
	
	玉米
	10752t/a
	500t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	外购
	/

	
	
	营养素
	2688t/a
	100t/a
	
	液
	桶
	汽车
	外购
	微量元素：N等、抗菌素

	
	
	消毒剂（漂白粉）
	40t/a
	1t/a
	消毒环境
	液
	桶
	汽车
	外购
	Ca(ClO)2

	
	蚕沙综合利用
	蚕沙
	16000t/a
	400t/a
	用于生产有机肥
	固
	桶
	叉车
	本项目养蚕工艺
	含水65%以下

	
	
	玉米
	65777
	1000t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	外购
	/

	
	
	花生麸
	53333t/a
	1000t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	
	/

	
	
	豆粕
	30222t/a
	1000t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	
	/

	
	
	进口鱼粉
	6222t/a
	100t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	
	/

	
	
	全系微量元素和维生素
	6222t/a
	100t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	
	微量元素：N、K等

	
	
	发酵菌种
	2.4t/a
	0.05t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	
	地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、
酵母菌等

	
	
	生物除臭剂
	2.4t/a
	0.05t/a
	
	固
	麻袋
	汽车
	
	/

	[bookmark: _Hlk153450720]
	生丝工艺
	鲜茧
	12000t/a
	2000t/a
	制生丝
	固
	麻袋
	叉车
	本项目养蚕工艺
	蚕茧

	
	丝绸工艺
	白厂丝
	1500t/a
	500t/a
	制丝绸
	固
	麻袋
	叉车
	本项目生丝工艺
	蚕丝

	
	
	泡丝剂
	50.5t/a
	10t/a
	泡丝
	固
	桶
	汽车
	外购
	白油或木蜡、蜂蜡等，乳化剂、抗静电剂等

	
	
	食用色素
	0.24t/a
	0.1t/a
	配色
	液
	桶
	汽车
	外购
	/

	
	副产品（蚕丝被工艺）
	蛹衬
	1250t/a
	200t/a
	蚕丝被
	固
	麻袋
	叉车
	本项目缫丝过程产生
	桑蚕蛹期的囊形内层保护层

	
	
	纯碱
	5t/a
	1t/a
	膨润丝胶，易于茧丝离解
	液
	桶
	汽车
	外购
	Na2CO3

	
	
	双氧水
	2.5t/a
	0.5t/a
	漂白丝棉片
	液
	桶
	汽车
	外购
	（20%~30%）H₂O₂

	
	
	烧碱
	15t/a
	3t/a
	脱胶
	液
	桶
	汽车
	外购
	NaOH

	
	
	冰醋酸
	1.2t/a
	0.1t/a
	与碱中和，使丝绵片成中性
	液
	桶
	汽车
	外购
	CH3COOH

	
	
	被套
	250万条
	100万条
	/
	固
	麻袋
	汽车
	外购
	纯棉

	能源
	电
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	天然气
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	柴油
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	蒸汽
	
	
	
	
	
	
	
	

	水
	新鲜水
	
	
	
	
	
	
	
	



主要理化性质：
蚕茧：桑蚕蛹期的囊形保护层，内含蛹体。保护层包括茧衣、茧层和蛹衬等部分。茧层可以缫丝，茧衣及缫制后的废丝可作丝棉和绢纺原料。一般春茧茧丝长900～1500米，茧丝重0.35克～0.45克；夏秋茧茧丝长700～1200米，茧丝重0.22～0.37克。
形态特征：呈长椭圆形、椭圆束腰形、球形或纺锤形等不同形状，或中部稍缢缩，茧有白、黄、淡绿、肉红等颜色，长约3～4厘米，直径1.7～2.1厘米，表面白色，有不规则皱纹，并有附着的蚕丝，呈绒毛状。其内壁的丝纹很有规律。质轻而韧，不易撕破。未经羽化的蚕茧，内有黄棕色的蚕蛹1枚以及成蛹前脱下的淡棕色、皱缩的蚕皮。
蚕茧主要是由纤维状蛋白质"丝纤蛋白"，外包以另一种蛋白质"丝胶蛋白"粘结而成，此外尚含少量油脂类、色素、无机物等。
泡丝剂：一种用于丝织物织造准备工序、使桑蚕丝纤维柔软、润滑、耐磨，利于后道织造加工的复配型化合物。泡丝剂根据所使用的对象，分为经线用和纬线用两种类型。随着纺织工业的不断发展，为满足泡丝剂的柔软性、平滑性，同时满足产品质量，泡丝剂具有提高丝束抱合力、抗静电性、减少强力损失等复合功能，近年来，泡丝剂成分多为柔软剂、抗静电剂、平滑剂、集束剂、乳化剂的一个复配体系。根据业主提供信息，本项目采用的泡丝剂是一种以石油烃乳化后配以平滑助剂精炼而成的。每60kg经线用泡丝剂为2.5~3kg，温度在45~50度(冬季用50度热水浸泡，春夏秋季用45度热水)，浸泡时间为40~60分钟，每60kg纬线用泡丝剂为3.5kg，温度在45~50度(冬季用50度热水浸泡，春夏秋季用45度热水)，浸泡时间为90~120分钟。

表3.4-6项目物料理化性质一览表
	[bookmark: _Hlk150427790]材料名称
	分子式/化学式
	理化性质
	挥发性
	燃烧爆炸性及危害特性
	健康危害及毒性毒理

	纯碱
	Na2CO3
	常温下为白色无气味的粉末或颗粒
密度：2.54g/cm3熔点：856ºC
溶解性：易溶于水，还溶于甘油，20℃时每一百克水能溶解20克碳酸钠，35.4℃时溶解度最大，100克水中可溶解49.7克碳酸钠，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇PH：1%水溶液为11.5水溶液：在水溶液或熔融状态下能导电，并且水溶液有涩味和滑腻感
吸水性有吸水性，露置空气中逐渐吸收1mol/L水分（约=15%）
	不挥发
	纯碱是碱性腐蚀品，没有爆炸危险性
	碳酸钠粉尘对皮肤、呼吸道和眼睛有刺激作用，长时间接触本品溶液可能出现湿疹、皮肤松软、皮炎等。

	烧碱
	NaOH
	氢氧化钠为白色不透明的蜡状固体，密度为2.13。其分子量为40.00，熔点为318℃(591K)，沸点为1388℃(1661K)。能溶于水生成碱性溶液，也能溶于甲醇及乙醇，水中溶解度为111g/100ml（20℃），甲醇中溶解度为238g/L，乙醇中溶解度小于139g/L
	不挥发
	危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。

	双氧水
	H2O2
	过氧化氢（H₂O₂）俗称双氧水。纯过氧化氢是淡蓝色黏稠液体，熔点为-1℃，沸点为152℃，在0℃时的密度为1.465g/cm³。H₂O₂是极性分子，可以任意比例与水混合，常用3%和35%的水溶液，外观：蓝色黏稠状液体；水溶液为无色透明液体。熔点：-1℃溶解性：溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。
	纯净物品易分解成水和氧气，见光或遇杂质会加速分解
	过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5—4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解
	经常接触多患皮炎及支气管和肺脏疾病。经口中毒时会出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、体温升高、结膜和皮肤出血，个别可能出现视力障碍、痉挛、轻瘫。美国通常规定最高容许浓度为1.4mg/m³，

	冰醋酸
	CH3COOH
	熔点：16.6℃，沸点：117.9℃
密度：1.05g/cm3闪点：39℃（CC）折射率：1.371（20℃）饱和蒸气压：1.52kPa（20℃）临界温度：321.6℃
临界压力：5.78MPa引燃温度：426℃
爆炸上限（V/V）：16.0%爆炸下限（V/V）：5.4%外观：无色透明液体，溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于二硫化碳
	挥发
	浓缩乙酸在实验室中燃烧比较困难，但是当环境温度达到39℃(102℉)的时候，它便具有可燃的威胁，在此温度以上，乙酸可与空气混合爆炸（爆炸极限4%～17%体积浓度）
	浓度较高的乙酸具有腐蚀性，能导致皮肤烧伤，眼睛永久失明以及黏膜发炎，因此需要适当的防护。上述烧伤或水泡不一定马上出现，很大部份情况是暴露后几个小时出现。乳胶手套不能起保护作用，所以在处理乙酸的时候应该带上特制的手套，例如丁腈橡胶手套。

	消毒剂（漂白粉）
	Ca(ClO)2
	漂白粉为白色或灰白色粉末或颗粒，有显著的氯臭味，很不稳定，吸湿性强，易受光、热、水和乙醇等作用而分解。漂白粉溶解于水，其水溶液可以使石蕊试纸变蓝，随后逐渐褪色而变白
	挥发
	危险特性：强氧化剂。遇水或潮湿空气会引起燃烧爆炸。与碱性物质混合能引起爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受热、遇酸或日光照射会分解放出剧毒的氯气。
	临床表现：首先胃部不适；接着出现恶心、腹痛，进而剧烈呕吐后腹痛逐渐加剧，少数人出现腹绞痛。重者在呕吐、腹痛时，便开始腹泻。本品粉尘对眼结膜及呼吸道有刺激性，可引起牙齿损害。皮肤接触可引起中至重度皮肤损害。



[bookmark: _Toc160548565]项目设备清单
[bookmark: _Hlk148540872]表3.4‑7项目主要设备清单一览表
	[bookmark: _Hlk160028363]设备分布
	[bookmark: _Hlk148540856]序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	智能养蚕区域
	1
	自动化喂饲料线
	/
	32
	套

	
	2
	自动除砂分盘线
	/
	16
	套

	
	3
	自动止饵料线
	/
	8
	套

	
	4
	自动收蚁线
	/
	3
	套

	
	5
	自动叠盘机
	/
	32
	台

	
	6
	自动上簇机
	/
	6
	台

	
	7
	自动拆茧机
	/
	10
	台

	
	8
	智能机器人
	/
	200
	台

	
	9
	agv控制系统
	/
	1
	套

	
	10
	催青设备线
	/
	2
	套

	
	11
	蚕务轨道搬运线
	/
	2
	套

	
	12
	平脚蚕盘
	/
	40000
	个

	
	13
	高脚蚕盘
	/
	300000
	个

	
	14
	一龄内托
	/
	20000
	个

	
	15
	二龄内托
	/
	15000
	个

	
	16
	三龄内托
	/
	110000
	个

	
	17
	四龄内托
	/
	280000
	个

	
	18
	五龄内托
	/
	180000
	个

	
	19
	六格簇盘
	/
	200000
	个

	
	20
	蚕沙加工线
	/
	2
	套

	
	21
	自动清洗生产线
	/
	5
	套

	
	22
	饲料蒸煮线
	/
	4
	套

	
	23
	饲料粉碎机
	/
	4
	台

	
	24
	饲料转筛机
	/
	4
	台

	
	25
	饲料混合机
	/
	2
	台

	
	26
	饲料存储灌
	/
	4
	个

	
	27
	饲料转运盒
	/
	1000
	个

	
	28
	饲料保鲜库
	/
	2000
	M3

	
	29
	蒸汽锅炉6T
	/
	4
	只

	
	30
	蚕盘转运车
	/
	100
	辆

	
	31
	饲料转运车
	/
	20
	辆

	
	32
	蚕沙转运车
	/
	10
	辆

	
	33
	蚕沙存放筐
	/
	1000
	只

	
	34
	鲜茧库
	/
	8000
	M3

	
	35
	鲜茧存放筐
	/
	10000
	只

	
	36
	鲜茧转运车
	/
	20
	辆

	
	37
	环境空调系统
	/
	400
	套

	
	38
	冷热泵一体机
	/
	20
	台

	
	39
	筛分设备配套自控装置
	/
	2
	台

	
	40
	堆积发酵池配套自控装置
	/
	5
	个

	
	41
	翻抛机械配套自控装置
	/
	1
	套

	
	42
	预混设备配套自控装置
	/
	2
	套

	
	43
	粉碎设备配套自控装置
	/
	2
	套

	
	44
	装卸搬运机械配套自控装置
	/
	3
	台

	
	45
	传输送带配套自控装置
	/
	10
	条

	
	46
	检验议器
	/
	1
	套

	
	47
	称重包装设备配套自控装置
	/
	2
	套

	
	48
	转运车，
	/
	5
	辆

	丝绸智造区
	49
	剥茧机
	ZJ101
	16
	台

	
	50
	选茧机
	ZJ102
	32
	台

	
	51
	试样机
	ZJ_1000
	2
	台

	
	52
	煮茧机
	ZJ108Ⅴ
	8
	台

	
	53
	真空渗透
	ZJ2000
	8
	组

	
	54
	自动缫丝机
	ZJ2008
	48
	组

	
	55
	复摇机
	ZJ188
	32
	组

	
	56
	真空给湿
	ZJ120
	8
	台

	
	57
	八篮烘箱
	y802
	8
	台

	
	58
	检验
	ZJ721、722
	4
	台

	
	59
	打包机
	ZJ723、168
	2
	台

	
	60
	蚕蛹烘干机
	ZJ551
	2
	台

	
	61
	丝绵机
	ZJ_10
	16
	台

	
	62
	脱水机
	ZJ103
	4
	台

	
	63
	蚕茧收烘
	ZJ752
	4
	台

	
	64
	废水处理系统
	/
	1
	套

	
	65
	蒸汽供应系统
	/
	1
	套

	
	66
	生产照明系统
	/
	1
	套

	
	67
	空调系统
	/
	1
	套

	
	68
	滚动式泡丝机
	/
	4
	台

	
	69
	脱水机
	/
	4
	台

	
	70
	络丝机
	GD101一145/165
	36
	台

	
	
	无捻并丝机
	GD102一96
	18
	台

	
	
	倍捻机
	XB318S
	110
	台

	
	63
	定型机
	/
	4
	台

	
	64
	倒筒机
	GD001一145/165
	10
	台

	
	65
	整经机
	yBGA628
	8
	台

	
	66
	剑杆机
	意达R9500
	192
	台

	
	67
	提花机
	GT512
	24
	台

	
	68
	验布机
	/
	20
	台

	
	69
	分条接经机
	/
	4
	台

	
	70
	打卷机
	/
	2
	台

	环保设备
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc238283438][bookmark: _Toc238292298][bookmark: _Toc180290140][bookmark: _Toc160548566]物料平衡及水平衡
此过程涉密
[bookmark: _Hlk153461942][bookmark: _Toc160548567]蒸汽平衡
此过程涉密

[bookmark: _Toc160548568]水平衡
此过程涉密

[bookmark: _Toc432518785][bookmark: _Toc405298909][bookmark: _Toc412743002][bookmark: _Toc479669362][bookmark: _Toc405280015][bookmark: _Toc434578040][bookmark: _Toc155789361][bookmark: _Toc160548569]工程主要污染工序及治理措施
[bookmark: _Toc160548570]施工期污染源及治理措施
大气污染治理措施
本项目利用已建厂房进行适应性改造，无大土石方开挖，仅适应性改造会产生少量废气。
项目施工期严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65T4060-2017）要求、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日），建议采取以下防护措施：
（1）废气防治措施
加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。
（2）扬尘防治措施
扬尘：经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施：
为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，需采取以下防护措施：
①所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系方式、项目工期、环保措施、举报电话等；
②施工工地周边百分之百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁；
③物料堆放百分之百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；主体工程实施阶段必须使用密目式安全网进行封闭；
④出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；
⑤施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其他地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车辆道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施，本项目使用商品混凝土。
环评要求运输车辆保持清洁，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应避开人车流量高峰时间，不进入城区，做到文明施工。；
⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散型的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，应采取密闭方式输送，不得凌空抛撒；
⑧施工项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工土地，并清除积土、堆物；
⑨出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业；
⑩各类修缮、装饰施工参照上述标准执行；
采取以上措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响较小。
废水污染治理措施
（1）排放源
该工程施工人员约50人，生活污水按80L/人·d计，生活污水产生量约4.0m3/d。
施工期生产废水主要来源于机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为pH、SS、CODMn、石油类。
（2）治理措施
①施工期雨水
施工现场雨天地表径流经沉淀池沉淀及隔油处理后，上层清净雨水排入项目区域雨水管网。
②施工期民工生活污水
项目施工人员均为当地居民，厂区不设食宿，施工人员生活污水依托周边已有设施处理排放至乌苏市污水处理厂。
综上所述，在采取上述处理措施后，项目产生的施工废水经处理后回用，均可实现资源化利用。
环评要求：在施工现场做好防护工作，避免雨水对地面污物进行冲刷，对周边环境造成影响。施工期建设方应加强管理，施工期间产生的弃土、弃渣、废水严禁随意倾倒，确保各项污染物得到合理的处理和处置。
噪声污染治理措施
施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，应该分别采取相应的控制措施，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活。
环评要求在施工过程中应当严格执行施工方案中文明施工所提出的措施以减小对周围敏感点的影响，主要包括以下方面：
①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用；
②施工进行合理布局，高噪声设备尽量远离敏感点边界布置；
③科学安排施工现场运输车辆作业时间，设法压缩汽车数量及行车频率，运输时在施工场地严禁鸣笛；
④施工单位应选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，加强机械设备的维护和保养，使其能在正常状态下运转，防止由于机械设备的“带病”工作而提高噪声声级。
环评要求施工期禁止中午时段（12:00~14:00）及夜间（22:00~6:00）施工，尽量减小施工期对周围敏感目标的影响。对于运输车辆应加强管理，严禁在运输途中鸣笛，禁止夜间运输，尽量减少对沿途敏感目标的影响。施工期噪声随着施工结束而消失。采取上述措施后，施工噪声经距离衰减后即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。
固体污染废物
本项目仅对厂区内进行适应性改造，无土建施工。
（1）排放源
施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、装修垃圾和施工人员生活垃圾。
a．建筑垃圾处理
在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等以及不能回填的废渣，应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋。进入室内装修阶段时，将会产生大量的装修垃圾，其量较难计算。一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由市政环卫部门统一清运处理。
外运以上各种建筑垃圾时，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且应沿指定的方向行驶至指定的建筑垃圾场。
b．装修垃圾处理
装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。
c．生活垃圾处理
施工期施工人员产生的生活垃圾将是固废的另一主要来源。施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，委托环卫部门统一清运处理。
d．沉淀池泥砂
施工期施工废水沉淀池泥沙，清掏后用作绿化用土回填。
综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。
生态环境保护措施
本项目位于乌苏市工业园区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地；区域属于已建成工业园区，区域无重要敏感生态保护目标，区域生态较为单一。
本项目仅进行适应性改造，不进行大土方开挖。
根据现场踏勘，在项目区域无古树名木和珍稀动植物存在。该项目在已建厂区内进行建设，对项目区域生态环境不会产生明显的影响。
环评要求：在施工期现场的防护工作，避免雨水将地面污物进行冲刷，对周边环境造成影响，并且做好施工管理，施工的弃土、弃渣、污水、废水严禁随意倾倒，施工期建设方应加强管理，确保施工期的各项污染物的正确处理。
综上所述，施工期间提出相应的治理措施是可行的，项目施工期虽然对环境存在一定影响，只要按相关规定，进行文明施工，就可以将项目施工期对外环境的影响减少到最小。施工结束后，以上影响随之消除。
[bookmark: _Toc160548571]营运期污染源及治理措施
[bookmark: _Hlk160022139]废气污染物排放及治理
[bookmark: _Hlk160525023]项目燃料主要用天然气燃烧进行加热。运营期大气污染物主要为天然气燃烧废气、剥茧粉尘、副产品车间恶臭、污水处理系统恶臭、养蚕区域饲料粉尘、养蚕恶臭、蚕沙有机肥破碎及发酵恶臭。
废气污染源事故排放
项目污染源调查包括正常排放及非正常排放工况，非正常工况排放主要为项目生产废气处置设施故障时污染物排放，在完善的管理制度下，多套环保系统同时出现事故排放的概率极小。
本项目非正常排放主要考虑养蚕饲料加工和蚕沙深加工破碎粉尘治理措施：“集气罩+袋式除尘器”发生故障，除尘效率为0，蚕沙发酵恶臭治理措施“喷淋+生物除臭剂”发生故障，除臭效率降至0； 
表3.5-19非正常排放参数表
	非正常
排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续
时间/h
	年发生频次/次

	G1养蚕区饲料粉尘
	集气罩+袋式除尘器（除尘效率为0）
	颗粒物
	2.4768
	1
	0.1

	G2蚕沙深加工破碎粉尘
	集气罩+袋式除尘器（除尘效率为0）
	颗粒物
	0.8880
	1
	0.1

	G3蚕沙深加工烘干废气
	通过管道直接接入生物喷淋除臭塔（除臭效率为0、除尘效率为0）
	颗粒物
	3.8658 
	1
	0.1

	
	
	二氧化硫
	0.0258 
	1
	0.1

	
	
	氮氧化物
	0.0603 
	1
	0.1

	
	
	氨
	0.0021 
	1
	0.1

	
	
	硫化氢
	0.0003 
	1
	0.1

	G5剥茧粉尘
	采用集气罩收集含尘气体，并经“水洗池”设施治理（除尘效率为0）
	颗粒物
	1.8900
	1
	0.1

	G7蚕沙深加工区发酵恶臭
	集气罩收集后经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂
	硫化氢
	0.0002 
	1
	0.1

	
	
	氨
	0.0029 
	1
	0.1



[bookmark: _Hlk153452768][bookmark: _Hlk148963830]表3.5-20工程废气产生及排污状况
	[bookmark: _Hlk148615002]序号
	废气名称
	核算方法
	产生量
Nm3/h
	生产
时间h
	污染物
	产生状况
	排放状况
	排放特征
	捕集
率%
	去除
率%
	治理措施
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	浓度
mg/Nm3
	产生量（t/a）
	浓度
mg/Nm3
	排放量
	H
(m）
	D
(m）
	T
(℃）
	排气筒数量
	排污许可编号
	
	
	
	kg/h
	mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养蚕区域
	G1养蚕区饲料粉尘
	有组织
	系数法
	12000
	600
	颗粒物
	206.4
	1.4861
	2.0640
	0.0248
	0.0149
	15
	0.5
	25
	1
	DA001
	90
	99
	[bookmark: _Hlk153964322]集气罩+袋式除尘器
	3.5
	120

	
	
	无组织
	
	/
	600
	颗粒物
	/
	0.1651
	/
	0.2752
	0.1651
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	80
	厂房纵深沉降
	/
	/

	蚕沙深加工区域
	G2蚕沙深加工破碎粉尘
	有组织
	系数法
	8000
	2400
	颗粒物
	111
	2.1312
	0.1110
	0.0088
	0.0213
	15
	0.5
	25
	1
	DA002
	90
	99
	集气罩+袋式除尘器
	3.5
	120

	
	
	无组织
	
	/
	2400
	颗粒物
	/
	0.2368
	/
	0.0987
	0.2368
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	80
	厂房纵深沉降
	/
	/

	
	G3蚕沙深加工烘干废气
	有组织
	系数法
	10000
	900
	颗粒物
	386.5
	3.4792
	38.65
	0.3865
	0.3479
	15
	0.6
	60
	1
	DA003
	100
	90
	通过管道直接接入生物喷淋除臭塔
	/
	200

	
	
	
	
	
	900
	二氧化硫
	2.58
	0.0232
	2.58
	0.0258
	0.0232
	15
	0.6
	60
	
	
	100
	0
	
	/
	850

	
	
	
	
	
	900
	氮氧化物
	6.03
	0.0543
	6.03
	0.0603
	0.0543
	15
	0.6
	60
	
	
	100
	0
	
	0.77
	240

	
	
	
	
	
	900
	氨
	0.21
	0.0019
	0.0422
	0.0004
	0.0004
	15
	0.6
	60
	
	
	100
	80
	
	4.9
	/

	
	
	
	
	
	900
	硫化氢
	0.03
	0.0003
	0.0067
	0.0001
	0.0001
	15
	0.6
	60
	
	
	100
	80
	
	0..33
	/

	蚕丝加工
	G4茧丝工业烘干燃烧废气
	有组织
	系数法
	69560
	3600
	二氧化硫
	8.21
	2.058
	8.21
	0.5717
	2.058
	10
	0.8
	80
	1
	DA004
	100
	0
	低氮燃烧
	/
	50

	
	
	
	
	
	3600
	颗粒物
	5.87
	1.4714
	5.87
	0.4087
	1.4714
	10
	0.8
	80
	
	
	100
	0
	
	/
	20

	
	
	
	
	
	3600
	氮氧化物
	19.23
	4.8157
	19.23
	1.3377
	4.8157
	10
	0.8
	80
	
	
	100
	0
	
	/
	200

	
	G5剥茧粉尘
	有组织
	系数法
	18000
	2400
	颗粒物
	105
	4.536
	46.2
	0.8316
	1.9958
	15
	0.5
	25
	1
	DA005
	90
	56
	采用集气罩收集含尘气体，并经“水洗池”设施治理
	3.5
	120

	
	
	无组织
	
	
	2400
	颗粒物
	/
	0.5040
	/
	0.21
	0.5040
	15
	0.5
	25
	
	
	90
	56
	
	/
	/

	厂区恶臭
	G6养蚕区恶臭
	无组织
	类比法
	/
	7200
	硫化氢
	/
	0.0130
	/
	0.0004
	0.0026
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	80
	生物除臭剂喷洒
	/
	/

	
	
	
	
	
	7200
	氨
	/
	0.0324
	/
	0.0009
	0.0065
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	80
	
	/
	/

	
	G7蚕沙深加工区发酵恶臭
	有组织
	类比法
	10000
	7200
	硫化氢
	0.0029
	0.0014
	0.0576
	0.0004
	0.0003
	15
	0.5
	25
	1
	DA006
	90
	80
	集气罩收集后经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂”
	0.33
	/

	
	
	
	
	
	7200
	氨
	0.00004
	0.0207
	0.036
	0.0006
	0.0041
	15
	0.5
	25
	
	
	90
	80
	
	4.9
	/

	
	
	无组织
	
	/
	7200
	硫化氢
	/
	0.0002
	/
	0.00002
	0.0002
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	7200
	氨
	/
	0.0023
	/
	0.0003
	0.0023
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	G8副产品车间异味
	有组织
	类比法
	36000
	7200
	硫化氢
	0.486
	0.0252
	0.0044
	0.0016
	0.0112
	15
	0.5
	25
	1
	DA007
	90
	60
	集气罩+1套活性炭吸附设施处理
	0.33
	/

	
	
	
	
	
	7200
	氨
	0.325
	0.8424
	0.13
	0.0468
	0.3370
	15
	0.5
	25
	
	
	90
	60
	
	4.9
	/

	
	
	无组织
	
	/
	7200
	硫化氢
	/
	0.0028
	
	0.0004
	0.0028
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	/
	7200
	氨
	/
	0.0936
	
	0.0130
	0.0936
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	G9缫丝车间异味、茧库异味
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	异味较少，加强通风
	/
	/

	
	G10污水处理站恶臭
	有组织
	类比法
	1000
	7200
	硫化氢
	1.77
	0.0128
	0.354
	0.0004
	0.0026
	15
	0.5
	25
	1
	DA008
	90
	80
	集气罩+1套生物除臭设施处理
	0.33
	/

	
	
	
	
	
	7200
	氨
	139.5
	1.0044
	27.9
	0.0279
	0.2009
	15
	0.5
	25
	
	
	90
	80
	
	4.9
	/

	
	
	无组织
	
	/
	7200
	硫化氢
	/
	0.0014
	
	
	0.0014
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	/
	7200
	氨
	/
	0.1116
	
	
	0.1116
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	食堂
	G11食堂油烟
	有组织
	系数法
	2000
	2400
	油烟
	/
	0.276
	1.43
	0.02875
	0.069
	6
	0.5
	80
	1
	DA009
	100
	75
	油烟净化器
	2.0
	


攀枝花市海峰鑫化工有限公司废酸浓缩及钛液智能化环保改造项目

水污染物排放及治理
本项目废水包括：缫丝工艺废水，泡丝废水（产生于泡丝车间），副产品车间废水、剥茧除尘废水、冷凝水、以及全厂生活污水（养蚕及蚕沙均进入产品和消耗，无废水产生。除臭喷淋塔循环消耗，无废水产生）。
缫丝废水主要产生于煮茧、缫丝及复摇工序，主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等；
副产品车间废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等；
泡丝废水（产生于泡丝车间）中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等；
剥茧除尘废水中主要污染物为SS；
冷凝水为清净水，回用于生产；
生活污水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等；
项目废水主要污染物产生情况见下表。
表3.3-1项目废水主要污染物产生情况一览表
	序号
	废水来源
	废水产生量（m3/h）
	主要污染物
	废水去向

	1
	缫丝工艺废水（煮茧-缫丝-复摇）
	4952.2
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等
	排入项目污水处理站，经缫丝废水处理系统处理后回用

	2
	冷凝废水
	92.72
	/
	回用循环系统

	3
	副产品车间废水
	237.8
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等
	处理后排入项目污水处理站副产品废水处理系统，处理后排入园区管网

	4
	泡丝废水
	29.8
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	

	5
	养蚕清洗废水
	30
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	

	6
	车间清洁废水
	8
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类
	车间清洁废水先隔油处理，剥茧除尘废水先经过滤沉淀后与生活污水排入预处理池处理后排入园区管网

	7
	剥茧除尘废水
	4
	SS
	

	8
	生活污水
	175.95
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	

	9
	除臭设施洗涤塔用水
	0.75
	pH、COD、BOD5、SS
	循环消耗


缫丝工艺废水
本项目工艺废水包括缫丝车间废水、副产品车间废水。其中缫丝车间废水包括煮茧废水、缫丝废水、复摇废水，副产品车间废水包括丝棉机废水、煮棉废水、脱水机废水。缫丝车间废水连续式产生，副产品车间废水为间歇式排放。
经查阅环境污染与防治第24卷第4期《缫丝行业废水排放特点及其防治对策》（王家德朱征豪）、以及安徽农业科学《缫丝生产废水的特征及处理方法的研究》（莫钟川唐文浩）等相关文献资料可知，缫丝工艺废水是一种含N、P高的无毒有机废水，其主要含有丝胶、丝素等高分子蛋白有机物。
1）缫丝车间废水
根据《缫丝工业水污染物排放标准编制说明（征求意见稿）》，吨丝生产耗水贫水地区在800m3左右，富水地区在1500m3左右，有的超过2000m3，平均耗水为1200m3左右，同时根据项目区同类型项目及建设单位提供，项目耗水量为1000m3/t生丝，项目每天生产5t生丝，因此用水量为5000m3/d，（含新鲜水226.88m3/d，循环水4773.12m3/d）。
本项目缫丝工序用水新水量为226.88m3/d，折合45.376m3/t生丝
缫丝废水约90%，缫丝废水量为4952.2m3/d（含蒸汽进入水452.16m3/d），该废水进入缫丝废水处理系统处理后，全部回用于缫丝生产。
其中采用多介质过滤器反冲液泵回集水池，不外排。
废水水质：
根据《缫丝工业水污染物排放标准编制说明（征求意见稿）》中调查的缫丝废水特征，制丝生产过程中煮茧、缫丝、复摇过程废水混合后CODCr=150~250mg/L，BOD5=60~100mg/L;pH=6.5~8.5。
根据《纺织染整废水治理工程技术规范》（HJ471-2020），缫丝废水CODCr=200~300mg/L，BOD5=150~200mg/L;pH=7.0~8.5；SS=40mg/L。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（1741缫丝加工行业系数手册）,本项目属于其中的缫丝加工行业，产排污系数如下表。
表3.3-2《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物类别
	污染物指标
	产污量
	浓度折算

	生丝
	蚕茧
	煮茧缫丝
	所有
规模
	废水
	工业废水量
	711t/生丝
	711t废水/生丝

	
	
	
	
	
	COD
	210456.25g/t生丝
	296.00mg/L

	
	
	
	
	
	氨氮
	10490.85g/t生丝
	1.47mg/L

	
	
	
	
	
	总氮
	34184.10g/t生丝
	6.23mg/L

	
	
	
	
	
	总磷
	2133.75g/t生丝
	0.06mg/L


综上，本项目水质结合《缫丝工业水污染物排放标准编制说明（征求意见稿）》、《纺织染整废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及业主提供的资料取得，动植物油类比同行业系数取值。
表3.3-3煮茧-缫丝工段废水水质情况单位：mg/L
	生产工段
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	总磷
	总氮
	氨氮
	动植物油

	煮茧-缫丝
	7.0~8.5
	300
	200
	40
	0.06
	6.23
	1.0
	4.0


2）副产品车间废水
废水量：副产品车间主要为丝棉机废水、煮棉废水、长吐、汰头、蚕蛹清洗废水，清洗废水循环使用一段时间后排放，为间歇性排放，副产品污水主要污染物为生物体蛋白质污染，各类污染物浓度较高。根据《缫丝工业水污染物排放标准编制说明（征求意见稿）》中调查的缫丝废水特征，缫丝副产品生产耗水量较少，一般占缫丝用水5%左右，因此本项目副产品用水量为250m3/d（均为回用水），约90%废水排放，则项目副产品车间废水量为237.8m3/d（含蒸汽进入产生废水12.8m3/d），该废水进入副产品废水处理系统处理后排放。
废水水质：据《缫丝工业水污染物排放标准编制说明（征求意见稿）》中调查的缫丝废水特征，副产品废水其污染物浓度为CODCr=7000~10000mg/L，BOD5=3500~4000mg/L，SS=3000~5000mg/L，pH=10~11.5。
根据《纺织染整废水治理工程技术规范》（HJ471-2020），副产品废水CODCr=8000~10000mg/L，BOD5=4000~4500mg/L;pH=9.0；SS=120mg/L；氨氮=100~120mg/L。同时类比《四川新丝路茧丝绸有限公司新丝路茧丝绸产业融合项目》验收检测报告凯乐检字(2019)第12049W号，该项目验收实际产能为生丝300t/a，副产品过程产生废水情况各企业水质相差不大，因此该项目验收时副产品生产废水处理站进口水水质检测报告可作为本项目副产品废水水质依据。《四川新丝路茧丝绸有限公司新丝路茧丝绸产业融合项目》副产品生产废水处理站进口水水质检测数据见下表。
表3.3-4《四川新丝路茧丝绸有限公司新丝路茧丝绸产业融合项目》副产品生产废水处理站进口水水质检测数据
	点位名称
	序号
	CODcr
	BOD5
	SS
	总磷
	总氮
	氨氮

	副产品生产废水处理站进口
	1
	8.34×103
	4×103
	2420
	163
	587
	448

	
	2
	7.74×103
	3.77×103
	2330
	164
	580
	438

	
	3
	8.65×103
	4.04×103
	2300
	162
	584
	444

	
	4
	8.58×103
	4.01×103
	2340
	163
	578
	449

	
	5
	8.26×103
	3.99×103
	2330
	166
	609
	452

	
	6
	7.55×103
	3.68×103
	2350
	165
	595
	456

	
	7
	8.44×103
	4.22×103
	2200
	165
	504
	449

	
	8
	8.42×103
	4.23×103
	2290
	164
	591
	453

	均值
	8.25×103
	3.99×103
	2320
	164
	591
	449


根据同类型项目及本项目污水处理站设计经验，副产品车间废水动植物油基本在15mg/L左右，因此本项目通过类比及参考《缫丝工业水污染物排放标准编制说明（征求意见稿）》资料，同时结合本项目情况，项目副产品生产废水水质如下表。
表3.3-5副产品车间废水水质情况单位：mg/L
	生产工段
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	总磷
	总氮
	氨氮
	动植物油

	副产品
	9.0
	8250
	3390
	2320
	164
	591
	449
	15


泡丝废水
废水量：根据建设单位提供资料，1吨生丝用15.36公斤泡丝剂（每天用量约为76.8公斤）、用6吨水，本项目年生丝1500吨，则该泡丝年用水9000m3，按年生产300天计，日均用水30m3（均为回用水），约90%废水排放，则项目泡丝车间废水量为29.8m3/d（含蒸汽进入产生废水2.8m3/d），该废水进入副产品废水处理系统处理后排放。
废水水质：
参考已批复同类型项目《四川新丝路茧丝绸有限公司新丝路茧丝绸产业融合项目》，本项目泡丝废水中主要污染因子及其浓度取：pH8.5、COD2200mg/L、BOD5900mg/L、NH3-N70mg/L、TN80mg/L、TP40mg/L。
剥茧除尘废水
剥茧粉尘产生于茧仓内剥茧机，剥茧粉尘成分为蚕茧茧衣，采用集气罩收集含尘气体，并经水洗池处理后，最终经15m排气筒排放废气。该水洗池设计总风量5000m3/h，水池直径3.2m，高5m，喷嘴喷雾流量0.5L/s，塔底部设置总容积4m3（1m3/个，共设置4个）吸收液贮存和循环槽。
剥茧除尘设施日用水量32m3（循环用水28m3/d，补充新鲜水4m3/d），用于处理剥茧粉尘，排水量为4m3/d，该废水经循环槽滤袋拦截茧衣后排入预处理池处理，本项目泡丝废水中主要污染因子及其浓度取：SS200mg/L。
冷凝废水
当市政供暖蒸汽产生的蒸汽进入生产车间使用时，除进入物料中级蒸发的蒸汽，约95%的蒸汽可通过冷凝液化为冷凝水，产生量为92.72m3/d，冷凝废水为清净水，回用于循环使用。
养蚕清洗废水
本项目采用饲养盘进行养蚕，饲养盘需要进行定期清洗，根据业主提供资料，本项目设置300m3循环清洗池，每天补充50m3/d，消耗20m3/d，外排30m3/d。此部分进行拟建副产品污水处理设施。
车间清洁废水
项目地面清洁采用人工清扫，拖把清洁。
拖把清洁用水量约为10t/d，废水产生量约为8t/d，该部分废水经隔油后进入预处理池处理，本项目车间清洁废水中主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类。
生活用水
项目劳动定员2300人，采用三班制，年平均生产300天。办公生活污水为连续排放。本项目用水定额参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》选取，本项目内部设食堂及住宿，因此人均住宿办公用水量（集体宿舍）按每人80L/d计算，则生活用水量为184m3/d（55200m3/a），产污系数取0.85，则项目生活污水量为156.4m3/d。该废水进入预处理池处理。
人均食堂（职工内部食堂）按每人10L/d计算，则生活用水量为23m3/d（6900m3/a），产污系数取0.85，则项目生活污水量为19.55m3/d。该废水先隔油处理后进入预处理池处理。
新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目
全厂废水汇总
[bookmark: _Hlk153452757][bookmark: _Hlk160548256][bookmark: _Hlk148963852]表1.5‑22项目废水产生情况表单位：m3/h
	名称
	废水产生量
	主要污染物（浓度：mg/L）

	
	t/d
	t/a
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	动植物油

	进入缫丝废水处理系统处理（缫丝综合废水）
	4952.2
	1485660
	7~8.5
	300
	200
	40
	1
	6.23
	0.06
	4

	进入副产品废水处理系统（副产品车间废水、泡丝废水）
	297.6
	89280
	7~9
	8057
	3891
	2246
	437
	575
	160
	15

	进入预处理池处理（车间清洁废水、剥茧除尘废水、生活污水）
	179.95
	53985
	6~9
	234
	118
	191
	18
	36
	3
	/




项目废水处理措施及效果
项目污水通过分类分质收集和处理。
项目冷凝废水冷凝水为清净水，回用于生产循环；缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产；
副产品车间废水、泡丝废水进入经副产品废水处理系统；
剥茧除尘废水、车间清洁废水汇同生活废水排入预处理池；
本项目新建污水站拟采取工艺：缫丝废水处理系统采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺，其中缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水、生活污水一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后进入集水官网。
因缫丝废水经处理后全部回用，因此，本项目废水排放情况将不分析缫丝废水回用部分，本项目废水产生及排放情况见下表。
[bookmark: _Hlk160548238]表3.3-9本项目废水产生及排放情况一览表
	污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	动植物油

	生产综合废水297.6t/d
89280t/a
	产生浓度（mg/l）
	7~9
	8057
	3891
	2246
	437
	575
	160
	15

	
	产生量（kg/d）
	/
	2397.76 
	1157.96 
	668.41 
	130.05 
	171.12 
	47.62 
	4.46 

	
	排放浓度（mg/l）
	6～9
	200
	80
	220
	40
	50
	1.5
	3

	
	排放量（kg/d）
	/
	59.52 
	23.81 
	65.47 
	11.90 
	14.88 
	0.45 
	0.89 

	
	排放量（t/a）
	/
	17.86 
	7.14 
	19.64 
	3.57 
	4.46 
	0.13 
	0.27 

	
	《缫丝工业水污染物排放标准》间接排放限值及乌苏市污水处理厂进水水质
	6～9
	200
	80
	220
	40
	50
	1.5
	3

	
	
	本项目排水量59.52m3/t生丝

	综合生活污水179.95t/d
53985t/a
	产生浓度（mg/l）
	6～9
	234
	118
	191
	18
	36
	3
	/

	
	产生量（kg/d）
	/
	42.11
	21.23
	34.37
	3.24
	6.48
	0.54
	/

	
	排放浓度（mg/l）
	6～9
	234
	118
	191
	18
	36
	3
	/

	
	排放量（kg/d）
	/
	42.11
	21.23
	34.37
	3.24
	6.48
	0.54
	/

	
	排放量（t/a）
	/
	12.63
	6.37
	10.31
	0.97
	1.94
	0.16
	/

	
	《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质
	6～9
	400
	220
	400
	40
	55
	3
	/

	厂区排入园区管网合计
477.55t/d
143265t/a
	排放量（kg/d）
	/
	101.63
	45.04
	99.84
	15.14
	21.36
	0.99
	0.89

	
	排放量（t/a）
	/
	30.49
	13.51
	29.95
	4.54
	6.4
	0.29
	0.27

	乌苏污水厂处理后进入集水管网
477.55t/d
143265t/a
	浓度（mg/l）
	6～9
	50
	10
	10
	5
	15
	0.5
	1

	
	排放量（kg/d）
	/
	23.88 
	4.78 
	4.78 
	2.39 
	7.16 
	0.24 
	0.48 

	
	排放量（t/a）
	/
	7.16 
	1.43 
	1.43 
	0.72 
	2.15 
	0.07 
	0.14 

	
	排放标准
	6～9
	50
	10
	10
	5
	15
	0.5
	1




噪声污染源及防治
项目设备噪声主要来源于压滤机、风机等所产生的机械噪声和空气动力性噪声等，根据类比资料，其噪声强度在80～90dB（A）的范围内。针对不同噪声源采用隔声、消声、减振、合理布局等治理措施后，可使声源小于80dB（A）。
表3.5‑25项目噪声源及防治措施
	[bookmark: _Hlk160442690]项目所在工序/车间
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	治理前声级dB（A）
	治理措施
	治理后声级dB（A）

	智能养蚕设施
	1
	饲料蒸煮线
	/
	台
	4
	90
	厂房隔音，选用低噪声设备、加柔性接头、基座设减振装置
	80

	
	2
	饲料粉碎机
	/
	台
	4
	90
	
	80

	
	3
	饲料转筛机
	/
	台
	4
	90
	
	80

	
	4
	饲料混合机
	/
	台
	2
	90
	
	80

	
	5
	环境空调系统
	/
	台
	400
	90
	
	80

	
	6
	冷热泵一体机
	/
	台
	20
	80
	
	70

	
	7
	筛分设备配套自控装置
	/
	台
	2
	80
	
	70

	丝绸智造区
	14
	剥茧机
	ZJ101
	台
	2
	16
	
	70

	
	15
	选茧机
	ZJ102
	台
	2
	32
	
	80

	
	16
	试样机
	ZJ_1000
	台
	1
	2
	
	80

	
	17
	煮茧机
	ZJ108Ⅴ
	台
	1
	8
	
	80

	
	18
	脱水机
	/
	台
	4
	90
	
	80

	
	19
	络丝机
	GD101一145/165
	台
	36
	90
	
	80


本项目拟采取以下措施对噪声进行控制：
（1）优化设备选型、合理布置声源；
（2）水泵基础设橡胶隔振垫，以减振降噪；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振。
（3）对风机采取主排风管和通风机的进出风管均安装消声器；管道进出口加柔性软接以及减振等降噪措施。
本项目通过采取选用低噪声设备、底座及连接处加装减振垫等降噪措施后主要噪声源均可降至80dB（A）以下。
[bookmark: _Hlk155773781]固体废物处置
项目运营期间产生的固体废物按照来源分为员工生活垃圾和生产固体废弃物。其中生产固废包括养蚕蚕沙、水洗池滤渣、污水处理站污泥、废气处理装置产生的废活性炭等。
按照固体废物性质分为一般固废和危险废物：
一般固废
[bookmark: _Hlk160030417]（1）养蚕车间蚕沙，本项目设置自动除沙设施，根据业主提供资料，约16000t/a，用作本项目蚕沙深加工生产线原料。
（2）办公及生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计算，全厂2300人日产生办公及生活垃圾1150kg，年产生量约345t/a。
环评要求建设单位统一收集，交由环卫部门运至垃圾填埋场处理。
（3）污水处理站污泥：水处理设施产生污泥，污泥属于一般工业固体废物，经浓缩脱水脱出大部分水后，干污泥量约90t/a，含水率控制在65%以下。
环评要求建设单位统一收集，运往一般工业固体废物填埋场处置。
（4）废活性炭：项目副产品车间异味进行吸附处理。项目将产生废活性炭0.5t/a，过滤成分为有机质，不涉及挥发性有机物及重金属，定期更换的废活性炭属于一般工业固体废物，由环卫部门处理。
（5）水洗池滤渣：水洗池在去除剥茧除尘时会产生滤渣，滤渣产生量为合计0.5t/a。
（6）废包装袋、包装桶：不含含有或沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器；包括本项目外购微量元素、桑叶等包装袋，年产1t/a，分类收集后外卖废品回收单位。
危险废物
本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）要求进行本项目危险废物的工程分析。主要包括危险废物的产生环节分析和危险性质判定、产生量核算、污染防治措施三大方面。
（1）危险废物产生环节分析和危险性质判定
①产生环节：
化学品原料包装桶/袋：醋酸、氢氧化钠等。
②危险性质判定及产生量
化学品原料包装桶/袋：属于《国家危险废物名录》（2016）中的“HW49其他废物900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器”，暂存于危废暂存间内，定期交由有相应资质的危废单位回收处理。产生量约为0.01t/a。
废机油及包装桶：为确保设备正常工作，设备每年检修一次，根据业主提供的资料，废机油产生量为0.03t/a，据查《国家危险废物名录》（2021版），本项目的废机油属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码900-249-08、危险特性T/C/In/I/R）。废机油收集后需要委托有资质单位处置。

[bookmark: _Hlk160443422]表3.3-13项目运营期产生的危险废物及危废贮存设施情况一览表
	序号
	危废名称
	危废类别
	危废代码
	产生量
t/a
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	防治措施
	贮存场所名称
	位置
	占地面积
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危化品原料包装桶/袋
	HW49
	900-041-49
	0.01
	包装容器
	固态
	塑料
	醋酸、氢氧化钠等
	1d
	T（毒性）
	暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行回收处置
	危废暂存间
	厂区南侧
	10m2
	50m3
	90d

	2
	废机油及包装桶
	HW08
	900-249-08
	0.03
	维护
	液态、固态
	矿物油
	矿物油
	30d
	T/C/In/I/R
	
	
	
	
	
	




项目运营期固体废物汇总
本项目营运期固体废物产生及处置情况见表3.3-15。
表3.3-14项目运营期固体废物汇总表
	[bookmark: _Hlk160548377]编号
	废物名称
	主要成分或污染物
	固废性质
	产生量（t/a）
	防治措施

	1
	生活垃圾
	生活垃圾
	一般固废
	16000
	环卫部门清运处置

	2
	蚕沙
	蚕粪便
	一般固废
	345
	用作生产原料

	3
	污水处理站污泥
	污泥
	一般固废
	90
	一般工业固体废物填埋场处置

	4
	水洗池滤渣
	滤渣
	一般固废
	0.5
	环卫部门清运处置

	5
	废活性炭
	活性炭
	一般固废
	0.5
	环卫部门处理

	6
	废包装袋、包装桶
	原料包装桶/袋
	一般固废
	1
	外售

	7
	化学品原料包装桶/袋
	化学品原料包装桶/袋
	危险废物HW13
	0.01
	送有相应资质的单位处置

	8
	废机油及包装桶
	矿物油
	危险废物HW08
	0.03
	


[bookmark: _Toc299642932]土壤及地下水污染防治措施
[bookmark: _Toc105317815][bookmark: _Toc304465214][bookmark: _Toc149561856]（1）防止地下水污染控制措施的原则
地下水污染防治措施应坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，及采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
②被动控制即末端控制措施，主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下；
③应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）项目采取的地下水污染防治措施
根据现场踏勘，厂区地坪采取了分区防渗措施，蚕沙处理、泡丝等进行了重点防渗处理。
本项目建成后，分区防渗措施见下表。
表3.5-29项目改建后分区防渗措施表
	区域
	防渗措施
	备注

	污水
处理站
	重点防渗：地坪（从下至上）及围堰四周采用100mm厚C10混凝土垫层+200mm厚C20钢筋混凝土沟底（壁）+耐腐蚀地砖进行防渗防腐处理，重点防渗区防渗系数k≤1×10-10cm/s。
	新建

	危废暂存间
	重点防渗：地坪（从下至上）及围堰四周采用100mm厚C10混凝土垫层+200mm厚C20混凝土+3mm环氧玻璃钢隔离层+5mm厚环氧胶泥进行防渗防腐处理，重点防渗区防渗系数k≤1×10-10cm/s。
	新建

	泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间
	重点防渗：地坪（从下至上）及围堰四周采用100mm厚C10混凝土垫层+200mm厚C20混凝土+3mm环氧玻璃钢隔离层+耐腐蚀地砖进行防渗防腐处理，重点防渗区防渗系数k≤1×10-10cm/s。
	新建

	缫丝车间、一般固废暂存间、催青室、茧仓车间、茧站（位于缫丝车间1#左侧）织绸车间
	一般防渗：地坪（从下至上）素土（或粘土）夯实+100mm厚C10混凝土垫层+250mm厚C25混凝土进行防渗处理，防渗系数≤1×10-7cm/s。
	新建

	综合楼
	一般防渗：地坪采用抗渗混凝土进行硬化处理，防渗系数≤1×10-7cm/s。
	新建


[bookmark: _Toc369197779][bookmark: _Toc369334797][bookmark: _Toc369359664][bookmark: _Toc369334617][bookmark: _Toc30181][bookmark: _Toc369191614][bookmark: _Toc155789362][bookmark: _Toc160548572][bookmark: _Toc434578044][bookmark: _Toc479669365][bookmark: _Toc432518789]工程总平面布置
[bookmark: _Toc160548573]总平面布置原则
（1）结合企业远景规划，因地制宜地加以设计。树立企业形象，促进企业可持续发展。
（2）符合工艺要求，使生产作业线通顺短捷，避免主要生产线交叉返复。
（3）考虑安全、卫生、厂内建构筑物的间距必须满足防火、卫生、安全等要求，即符合上述设计标准规范。
（4）将厂区进行功能划分统一管理，方便生产。
（5）做到物流与人流分离，工艺、公用工程的线路简捷，土地利用率高及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调，还要为企业今后的进一步发展留有充分的余地。
[bookmark: _Toc160548574]本项目总平面布置及其合理性分析
本项目在园区空地上建设。整体按照工艺流程布置，布局相对紧凑，同时保证了工艺的流畅性
总平面布置合理性分析：从工艺角度分析。项目厂区化分办公生活区、生产加工区，功能分区明确，各区均相对独立布置，之间有厂区道路连接，各功能区间有道路、绿化相隔，总图布置工艺流程顺畅，场地利用合理；从环保角度分析。办公区位于厂区东面的上风向，且紧邻场内道路，项目缫丝车间、副产品车间均位于厂区西面，厂区的下风向，能有效避免运营期废气、恶臭气体对办公生活区的影响，同时方便厂区工人和外来人员的出入，避免了生产、办公区的交叉影响。
项目生产加工区的主要产噪源都集中厂区中央，通过厂区在采取将产噪设备尽量设置于密闭设备间，且远离厂界，通过噪声治理和衰减，避免了生产车间噪声对办公生活区的影响，保证运营期的设备噪声能够实现厂界达标排放。
项目污水处理设施布置与厂区的西南面，在厂区的下风向，由厂区道路和路边绿化与生产区、仓储区分隔，避免了对生产、仓储区的影响。
综上，评价认为项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，协调了生产和环保的关系，从环保角度分析其平面布局基本合理。
[bookmark: _Toc155789363][bookmark: _Toc160548575][bookmark: _Hlk148963952]清洁生产分析
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。《建设项目环境保护管理条例》规定：工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。清洁生产促进法第18条也规定：新建、改建和技改项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。
（1）原辅材料的使用
项目符合国家有关资源综合利用和发展循环经济的产业政策，本项目打造全产业链生产项目，各工艺环节的固废均得有有效的再此利用。
（2）工艺与装备要求
项目采用智能化养蚕技术，采取自动化、智能化高效高密度的养蚕设备，其中包括既适合于蚕生长发育又符合自动化生产作业方式的养蚕专用器具、智能化数字化的自动喂饵系统、全自动清洗、消毒流水作业设施、自动识别输送线设施等，实现标准化、工厂化、机械化、自动化、智能化的现代茧丝生产作业方式，省力高效，达到节约水资源及电力消耗的效果。
本项目选用先进的煮茧机，调节适当的温度及时间，使蚕茧在煮茧机内丝胶得到充分的膨润和适当溶解，提高解舒率，通过对煮茧温度的控制，可以节省蒸汽，达到降耗的效果。
本项目的生产废水将进行处理后回用，回用水供给生丝、真丝生产工序使用，节约能源。在供水设施后装设足够数量的计量装置和监测仪表，加强经济核算和运行管理。
（3）资源能源利用指标
本项目能源使用清洁能源天然气、电提供动力，蒸汽由区域集中。
具体指标如下：
[bookmark: _Hlk160545541]①电耗
项目耗电量4765.88万kWh，则单位产品电耗为3177.253kWh。
②工业水耗
根据工程分析，项目生产用水为设备清洗等，年耗新水量229488m3，则单位产品水耗152.992m3。
③蒸汽消耗
本项目全厂蒸汽消耗量为22.03t/h。
综上，本项目产品指标符合清洁生产要求。
（5）污染物产生指标
①废水产生指标：本项目为纺织制造业（含缫丝及织绸工艺，不含印染），项目生产中的缫丝等废水经废水污水处理站—缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水及泡丝废水排入污水处理站—副产品废水处理系统处理后达标排入乌苏市污水处理厂处理，生活废水及车间清洁废水（先经隔油池隔油）经预处理池处理后排入乌苏市污水处理厂处理。
②废气产生指标：生产废气主要为剥茧粉尘、副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢及天然气燃烧废气（主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）等。其中剥茧粉尘通过集气罩负压收集后由水洗塔处理；副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢氨气通过密闭负压收集后通过生物除臭器处理，可达标排放。
③固体废物产生指标：项目运营期间产生的固体废物按照来源分为员工生活垃圾和生产固体废弃物。其中生产固废包括水洗池滤渣、污水处理站污泥、废气处理装置产生的废活性炭等。采取本报告中提出各类固体废物治理措施后，本项目各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，防止对周围环境造成二次污染，
经以上分析可见，本项目各污染源均采取了有效的污染控制措施，降低了对环境的影响。
（6）环境管理要求
本项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制管理要求。原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节均符合相关要求。企业设立质量监督机构，加强原材料质检以及考核产品合格率，同时加强节能的管理，制定节能制度、耗能指标等考核办法，达到节能的效果，此外，设健全的岗位操作规程和设备维护保养规程等；污染控制设施配套齐全，并保证其正常运行。
清洁生产水平评价：
从上述结论可以看出：金红石钛白粉生产过程中的主要工艺装备指标、资源能源利用总体指标、废物回收利用指标，污染物产生指标以及环境管理、废物处理与处置、相关方面环境管理指标均符合清洁生产要求。因此，本项目较好地贯彻了清洁生产的原则。
[bookmark: _Toc155789364][bookmark: _Toc160548576]碳排放评价
碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称，温室气体中最主要的组成部分是二氧化碳（CO2），因此人们简单地将“碳排放”理解为“二氧化碳排放”。伴随全球气候变暖，人们日益关注到温室气体排放对环境产生的不利影响，我国日益注重碳减排工作的推进，在此大背景下，将碳排放纳入环境影响评价中十分必要。
[bookmark: _Toc160548577]原则依据
依据《企业温室气体排放报告核查指南》《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015），参照《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）等文件规范对本项目的碳排放进行分析。
[bookmark: _Toc160548578]核算边界确定
评价以企业法人的独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室等）。本项目厂界作为一个核算单元。
[bookmark: _Toc160548579]排放源
本项目生产过程中主要排放源为：
（1）燃料燃烧排放
燃料燃烧排放包括煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如锅炉、煅烧炉、窑炉、熔炉、内燃机等）或移动燃烧设备（厂内机动车辆）中发生氧化燃烧过程产生的二氧化碳排放。
项目热风炉等设备采用天然气作为燃料，天然气燃烧过程中会产生二氧化碳。
（2）过程排放
过程排放是指化石燃料和其他碳氢化合物用作原材料产生的二氧化碳排放以及碳酸盐使用过程（如石灰石、白云石等用作原材料、助熔剂或脱硫剂等）分解产生的二氧化碳排放。如果存在硝酸或己二酸生产过程，还应包括这些生产过程的氧化亚氮排放。
（3）二氧化碳回收利用量
主要指回收燃料燃烧或工业生产过程产生的二氧化碳并作为产品外供给其他单位从而应予扣减的那部分二氧化碳，不包括企业现场回收自用的部分。
本项目未设置二氧化碳回收装置。
（4）购入的电力、热力产生的排放
生产企业消费的购入电力、热力所对应的二氧化碳排放。
（5）输出的电力、热力产生的排放
化工生产企业输出的电力、热力所对应的二氧化碳排放。
项目不涉及输出的电力、热力。
综上分析，项目涉及燃料燃烧排放、过程排放和购入电力产生的排放。
[bookmark: _Toc160548580]核算方法及核算结果
（1）燃料燃烧排放
1）计算公式
[image: ]
式中：
E燃烧，i—核算期内单元i的燃料燃烧产生的CO2排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
ADj—核算期内第j种化石燃料作为燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料，单位为吨（t），对于气体燃料单位为万标立方米（104Nm3）；
CCj—核算期内第j种化石燃料的含碳量，对固体或液体燃料，单位为吨碳每吨（tC/t），对于气体燃料单位为吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）；
OFj—核算期内第j种化石燃料碳氧化率；
GWPCO2—为二氧化碳全球变暖潜势，取值为1；
44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量比；
i—为核算单元编号；
j—为化石燃料类型代号。
2）化石燃料含碳量
CCj=NCVj×EFj
式中：
NCVj—第j种燃料的低位发热量，天然气的低位发热量为42.652GJ/t、389.31GJ/104Nm3；
EFj—是第j种燃料的单位热值含碳量，天然气的单位热值含碳量分别为0.0202tC/GJ、15.3×10-3tC/GJ。
（2）购入电力、热力产生的排放
1）计算公式
[image: ]
式中
E—购入电力或热力所对应的生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
AD—核算和报告年度内的外购电力或热力，单位为兆瓦时（MWh）或吉焦（GJ）；
EF—排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时(tCO2/MWh)或吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；
GWPCO2—二氧化碳全球变暖潜势，取值为1。
生态环境部发布的《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》中，明确了2022年度全国电网平均排放因子为0.5703tCO2/MWh，热力消费的排放因子取推荐值0.11tCO2/GJ。
（3）碳排放汇总
温室气体排放总量计算公式为：
E=E燃烧+E购入电
表2-5项目碳排放摘要表。
	能源/物料品种
	计量单位
	实物量
	排放因子
	二氧化碳
排放

	燃料燃烧
	天然气
	104m3
	6.16
	15.3×10-3
tCO2e/GJ
	134.45

	净调入电
力、热力
	电力
	104kW·h
	4765.88
	0.5703
tCO2/MWh
	27179.82

	
	蒸汽
	t
	157584.22
	0.11
tCO2/GJ
	48148.86

	项目碳排放总量
	75463.14

	指标名称
	单位
	项目指标值
	同类项目
	先进水平
	对比结果

	单位产品
碳排放
	tCO2e/万米
	50.31
	
	
	


本项目碳排放量为75463.14t/a。单位产品二氧化碳排放量为50.31tCO2e/万米，单位工业产值二氧化碳排放量为0.85tCO2e/万元，单位工业增加值二氧化碳排放量为1.41tCO2e/万元。
[bookmark: _Toc160548581]碳排放评价
目前乌苏市未发布“十四五”碳排放强度下降目标值、“十四五”末考核年碳排放强度、达峰年年度碳排放总量，因此暂无法对碳排放绩效、碳排放强度考核、碳达峰进行影响评价。
[bookmark: _Toc160548582]碳减排潜力分析
（1）在丝绸生产运营过程中应主要注重节能、加强循环利用；优先选用高效节能生产设备、节能灯具、节能器具等节能新产品。
（2）用电设备在设计选择上要注意设备之间的合理动力匹配，变压器布置在负荷中心范围内。
（3）在能源管理方面，进一步完善公司能源管理体系；在完善日常设备能源管理和规范设备操作的基础上，加强了现场“跑、冒、滴、漏”的检查和整治力度，做好水、电、风、暖等各类能源的平衡供应。
（4）在节约用电方面，从保持合理功率因数、降低无功损耗、精益供电方式等方面着手，精益求精，提高供电质量和平稳率；对变压器运行进行综合分析，合理调整运行方式，实现节能降耗的目的。
[bookmark: _Toc160548583]碳排放评价结论与建议
本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为燃料燃烧排放、购入电力、热力，本项目碳排放量为75463.14t/a。单位产品二氧化碳排放量为50.31tCO2e/万米，单位工业产值二氧化碳排放量为0.85tCO2e/万元，单位工业增加值二氧化碳排放量为1.41tCO2e/万元。
在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面，本项目均采用了一系列节能措施以生产中各个环节的节能降耗，本项目单位能耗属于行业先进水平，所以项目碳排放强度能够达到同行业先进水平。
[bookmark: _Toc155789365][bookmark: _Toc160548584]总量控制与项目污染物排放情况
[bookmark: _Toc160548585]总量控制
根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、原国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水和废气总量控制指标如下：
根据工程分析，本项目污染物主要为CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、动植物油，不存在有毒有害物质，为非持久性污染物，项目缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水车间清洁废水、生活污水一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。
不需要设置废水总量控制指标。
[bookmark: _Hlk155775203][bookmark: _Hlk155086343]大气建议总量控制指标见表3.9-1、39-2。
表3.9-1项目大气污染物有组织总量控制建议指标（t/a）
	项目
	核算年排放量（t/a）

	有组织排放合计
	颗粒物
	3.8513

	
	二氧化硫
	2.0812

	
	氮氧化物
	4.8700


表3.9-1项目大气污染物无组织总量控制建议指标（t/a）
	项目
	核算年排放量（t/a）

	无组织排放合计
	颗粒物
	0.9059


全厂大气污染物总量控制指标见下表。
表3.9-3大气污染物总量控制建议指标（t/a）
	总量控制的污染物名称
	总量控制指标


	大气污染物
	颗粒物
	4.7572

	
	二氧化硫
	2.0812

	
	氮氧化物
	4.8700


[bookmark: _Toc160548586]总污染排放统计
[bookmark: _Toc7756][bookmark: _Toc424995967][bookmark: _Toc436191256][bookmark: _Toc453129271][bookmark: _Toc422562153][bookmark: _Toc484402649][bookmark: _Toc453167168][bookmark: _Toc424983438][bookmark: _Toc436130159][bookmark: _Toc483622996][bookmark: _Toc422563417]本项目排放污染物统计：
表3.5-30工程“三废”排放量统计表
	[bookmark: _Hlk153965029]种类
	产污
源点
	产生量
	治理措施
	排放量
	处理效率及排放去向

	废气
	G1养蚕区饲料粉尘
	有组织颗粒物
	1.4861t/a
	1套，风量为12000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为4500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA001）。
	0.0149t/a
	大气
环境

	
	
	无组织颗粒物
	0.1651t/a
	厂房纵深沉降
	0.1651t/a
	

	
	G2蚕沙深加工破碎粉尘
	有组织颗粒物
	2.1312t/a
	1套，风量为8000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为2500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA002）。
	0.0213t/a
	大气
环境

	
	
	无组织颗粒物
	0.2368t/a
	厂房纵深沉降
	0.2368t/a
	

	
	G3蚕沙深加工烘干废气
	颗粒物
	3.4792t/a
	经过生物喷淋除臭塔处理后通过15m高DA003排气筒排放，管道密闭，不考虑无组织排放，收集效率按100%计，该处理装置对粉尘净化效率取90%，硫化氢和氮的处理效率取80%，风机风量10000m³/h
	0.3479t/a
	大气
环境

	
	
	二氧化硫
	0.0232t/a
	
	0.0232t/a
	

	
	
	氮氧化物
	0.0543t/a
	
	0.0543t/a
	

	
	
	氨
	0.0019t/a
	
	0.0004t/a
	

	
	
	硫化氢
	0.0003t/a
	
	0.0001t/a
	

	
	G4茧丝工业烘干燃烧废气
	二氧化硫
	2.058t/a
	蚕蛹烘干机天然气燃烧废气通过设置低氮燃烧装置后10m高排气筒排放（DA004）
	2.058t/a
	大气
环境

	
	
	颗粒物
	1.4714t/a
	
	1.4714t/a
	

	
	
	氮氧化物
	4.8157t/a
	
	4.8157t/a
	

	
	G5剥茧粉尘
	有组织颗粒物
	4.536t/a
	经“水洗池”设施治理，项目茧仓车间剥茧机上方0.5m处分别设置集气罩，按集气罩收集率90%，水洗池去除率56%计，风量18000m3/h，15m排气筒（DA005）
	1.9958t/a
	大气
环境

	
	
	无组织颗粒物
	0.5040t/a
	厂房纵深沉降
	0.5040t/a
	

	
	G6养蚕区恶臭
	硫化氢
	0.0130t/a
	生物除臭剂喷洒
	0.0026t/a
	大气
环境

	
	
	氨
	0.0324t/a
	
	0.0065t/a
	

	
	G7蚕沙深加工区发酵恶臭
	有组织
	硫化氢
	0.0014t/a
	恶臭气体经缓存料仓及配料机上方集气罩和发酵槽上方集气罩收集后（收集效率按90%计）经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂”专用生物发酵除臭设备处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放，风机风量为10000m3/h
	0.0003t/a
	大气
环境

	
	
	
	氨
	0.0207t/a
	
	0.0041t/a
	

	
	
	无组织
	硫化氢
	0.0002t/a
	加强通风
	0.0002t/a
	

	
	
	
	氨
	0.0023t/a
	
	0.0023t/a
	

	
	G8副产品车间异味
	有组织
	硫化氢
	0.0252t/a
	车间内设置异味气体收集管道，风机风量为36000m3/h收集的异味气体经拟设置的1套活性炭吸附设施处理，经处理的废气于15m排气筒（DA007）排放
	0.0112t/a
	大气
环境

	
	
	
	氨
	0.8424t/a
	
	0.3370t/a
	

	
	
	无组织
	硫化氢
	0.0028t/a
	喷洒生物除臭剂
	0.0028t/a
	大气
环境

	
	
	
	氨
	0.0936t/a
	
	0.0936t/a
	

	
	G9缫丝车间异味、茧库异味
	/
	/
	/
	喷洒生物除臭剂
	/
	大气
环境

	
	G10污水处理站恶臭
	有组织
	硫化氢
	0.0128t/a
	通过加盖密闭收集恶臭气体经管道收集后（按90%收集效率计）进入生物除臭器（处理效率为80%）处理后，经15m排气筒（DA008）排放，风量1000m3/h
	0.0026t/a
	大气
环境

	
	
	
	氨
	1.0044t/a
	
	0.2009t/a
	

	
	
	无组织
	硫化氢
	0.0014t/a
	喷洒生物除臭剂
	0.0014t/a
	

	
	
	
	氨
	0.1116t/a
	
	0.1116t/a
	

	废水
	缫丝废水
	4952.2t/d
	进入缫丝废水处理系统处理
	厂区排入园区管网合计
972.77t/d
	合理
处置

	
	副产品车间废水、泡丝废水
	792.82t/d
	进入副产品废水处理系统（
	
	合理
处置

	
	车间清洁废水、剥茧除尘废水、生活污水
	179.95t/d
	进入预处理池处理
	
	合理
处置

	[bookmark: _Hlk154646899]固废
	生活垃圾
	16000t/d
	环卫部门清运处置
	0t/a
	合理
处置

	
	蚕沙
	345t/d
	用作生产原料
	0t/a
	合理
处置

	
	污水处理站污泥
	90t/d
	一般工业固体废物填埋场处置
	509500t/a
	合理
处置

	
	水洗池滤渣
	0.5t/d
	环卫部门清运处置
	0t/a
	合理
处置

	
	废活性炭
	0.5t/d
	环卫部门处理
	0t/a
	合理
处置

	
	废包装袋、包装桶
	1t/d
	外售
	0t/a
	合理
处置

	
	化学品原料包装桶/袋
	0.01t/d
	送有相应资质的单位处置
	0t/a
	合理
处置

	
	废机油
	0.03t/d
	
	0t/a
	合理
处置

	噪声
	设备设施
	80~90dB(A)
	选用低噪声设备，安装减震垫，墙体阻隔，距离衰减
	昼间：≤65dB(A)
夜间：≤55dB(A)
	厂界
达标



[bookmark: _Toc155789366][bookmark: _Toc160548587]区域环境概况
[bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc1273][bookmark: _Toc1380][bookmark: _Toc155789367][bookmark: _Toc160548588]自然环境调查与评价
[bookmark: _Toc160548589][bookmark: _Toc329088349][bookmark: _Toc184803251][bookmark: _Toc249434895][bookmark: _Toc357495559]地理位置
[bookmark: _Toc518507555][bookmark: _Toc21540][bookmark: _Toc422563424][bookmark: _Toc422562160][bookmark: _Toc453167175][bookmark: _Toc436130166][bookmark: _Toc483623002][bookmark: _Toc453129278][bookmark: _Toc484402656][bookmark: _Toc436191263][bookmark: _Toc424983445][bookmark: _Toc424995974]乌苏市位于新疆维吾尔自治区西部，准噶尔盆地西南缘。东距乌鲁木齐267km、西距伊宁市432km、西北距塔城397km。其东南西北四界依次与克拉玛依、奎屯、沙湾、和静、尼勒克、精河、托里7个县市为邻。地处东经82°58′～85°16′，北纬43°29′～45°27′，东西最宽180km，南北最长220km，总面积16443.13平方公里。
乌苏工业园区位于乌苏市西部，地处北纬44°20.15′，东经84°16.51′，312国道从园区北侧经过，交通条件便利。规划区域绝大部分用地属于塔布勒合特蒙古乡管辖。规划范围为西起库鲁木村，东至四棵树河，北起北部灌渠，南至牧民新村，占地面积约为29.81k㎡。
项目位于乌苏工业园区内，凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区预留地，中心地理坐标为北纬44°20′16.551″，东经84°16′27.149″。本项目所在地理位置见图5.1-1。。
[bookmark: _Toc160548590]地形、地貌
[bookmark: _Toc518507556]乌苏市地处准噶尔盆地西南缘、天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓，大地构造属于天山-兴安地槽区-天山褶皱系的一部分。地质构造分属艾比湖－乌苏凹陷带、依连哈比尔尕复向斜、婆罗科努复背斜及乌鲁木齐山前凹陷，跨准噶尔盆地和北天山山地两大地貌单元，干燥地貌特别发育，盆地内部出现半沙漠。乌苏北部的准噶尔盆地主要由冲积平原构成，中部为盆地到山地的过渡带由冲积洪积倾斜平原和干燥剥蚀低山构成，南部为北天山山地。近期构造运动造成境内南高北低，东部略高于西部的大趋势，依次分为高山、中低山、丘陵、平原和沙漠5个地带。地貌构造复杂，自然条件差异显著。
乌苏市辖区范围南北长约218km，东西宽约183km，面积为20752.46k㎡。区域内最高峰为东南缘的婆罗科努山，海拔高度约5041米，最低处为西北缘四棵树河与奎屯河的交汇处，海拔高度约226米；区域地势为南高北低，自南向北呈扇形坡面，南部为山区，中部、北部为平原。区域地形地貌受大地地质构造环境控制，规律性比较明显，由南向北大致可分为两大地貌单元，即北天山北坡山区与准噶尔盆地平原，局部发育有小片沙丘地形。
①山区
南部山区东西横亘着依连哈比尔尕山北坡和婆罗科努山北坡及它的支脉。境内山体宽40～60km，长140km，海拔1000～4200米，山区总面积占全市总面积的43.57%，是乌苏市的主要牧业区。
②盆地
境内中部，北天山山麓地带以北至国道312线以南的15～20km宽的地带为山前冲、洪积倾斜平原，海拔450～1000米，地形由南向北倾斜，平坦开阔，多为荒漠戈壁景观。
以国道312线为界的北部地区，多为冲、淤积平原，海拔250～500m，地形平坦开阔，地下水埋藏浅，多为盐碱沼泽地带，芦苇草木从生，局部有沙丘发育，是乌苏市的主要农业区。
本项目位于北天山北坡山区的冲洪积倾斜平原上，呈2°～5°的坡度向北倾斜，主要由古洪积扇和现代洪积扇叠加而成，因气候干旱，地表植物稀疏，覆盖率约20％，呈现戈壁荒滩景观。工业区占地为戈壁荒漠草场，地势平坦开阔，由南向北渐低，东部高于西部，地面高程为520m（1956年黄海高程系），地形坡度平均为0.6%～0.8%。
[bookmark: _Toc160548591]地质条件
（1）区域地层
乌苏市境内地层发育的特点是：新生代及其以前的地层主要分布在国道312线以南的高山和丘陵地带。主要有古生界（Pz）的志留系、泥盆系、石炭系、二叠系及中生界的三叠系、侏罗系、白垩系和新生界的第三系的基岩出露，从山前至国道312线以北的广大地区为第四系覆盖，无基岩出露。南部山区为古生代地层，中生代和新生代第三纪地层沿山前陆续分布，第四纪广泛分布于平原地区。在地层分区上，乌苏市境内所出露的地层属于北天山地层区依连哈比尔尕小区和玛纳斯小区。占全市面积三分之二的平原地区均为第四纪覆盖，无基岩出露。
（2）区域地质构造及地震
乌苏位于准噶尔盆地西南缘、天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓大地构造属于天山—兴安地槽区准噶尔—天山褶皱系的一部分，包括两个二级构造单元：平原区北部属于准噶尔坳陷中的车排子隆起，平原区的南部及北天山地区属北天山地槽褶皱带中的乌鲁木齐山前坳陷、依连哈比尔尕复向斜和婆罗克努复背斜。
从大地构造运动上看，乌苏区域及其外围，包括天山北坡、西准噶尔界山东南坡以及它们之间的准噶尔盆地，自古生代以来的漫长历史时期，经受了多次构造运动，形成了天山东西向构造体系、北山多字型构造体系和北西向构造体系。在三大构造体系的控制下，发育而成为现代的地貌景观，它在一定程度上又反应了挽近期构造运动的性质、强度及其景观，中生代时，南、西、北三面断续相对上升为山地，其间相对下降为盆地，同时，在天山山前形成明显的坳陷带，并接受来自山地的巨厚陆相沉积。
第三纪时，在强烈的喜马拉雅运动的影响下，山地与盆地间块断式的升降运动强烈，使中生代地层产生断裂和褶皱，山前坳陷也随着北迁西移，到新第三纪时形成以乌苏—奎屯为中心沉积区，再次接受新的堆积。进入第四纪，本区构造运动仍很强烈，地壳的变化以垂直升降运动为主，水平运动次之。
从地震活动历史上看，乌苏地区位于北天山地震带西段的中部，历史上曾遭受多次大地震的劫难，据不完全统计，20世纪以来，乌苏及邻区共发生4.7级以上地震30余次，其中6级以上地震5次。影响乌苏区域的地震烈度在7～8度，个别区域（如南部山区）达9度以上。
（3）岩性
境内岩石除各纪地层中大量沉积岩夹火山碎屑岩和少量浅变质岩外，其余为岩浆岩。岩浆岩在空间上严格受不同性质结构面控制，随深度不同，粒度亦不同。散见于山区各处的岩脉有：石英闪长岩脉、角闪辉长岩脉、辉绿岩脉、长英岩脉等。
厂区地层主要为卵砾石层，上覆第四系沉积，厂址工程地质条件较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分，厂址所在区域地震基本烈度Ⅷ度。
（4）厂区工程地质
乌苏工业园区选址位于山前地带附近，处于奎屯河和四棵树河冲洪积倾斜平原的中上部，受构造和地形因素的共同控制，奎屯河和四棵树河的洪水携带着大量的碎屑颗粒物形成厚度达数百米的第四系松散沉积层。园区主要地层为卵砾石，灰褐色，稍密—中密，无明显层理，地层结构简单，性质均匀。为中粗砂充填，混有漂石，粘粒含量少，颗粒主要成份为砂岩和花岗岩。分选性一般，磨园度较好，级配较好，是典型的河相冲洪积物。园区场地相对稳定；受干旱气候的影响，地表普遍发育有中～弱盐渍土现象；地下水埋深大于80m。
[bookmark: _Toc160548592]水文及水文地质
（1）地表水
乌苏范围内发育有大小河流14条，均发源于天山北坡的高山及中低山区，河流流向由南向北，地表水资源的地区分布很不均匀，地表径流量主要集中于四大河流即奎屯河、四棵树河、古尔图河和八音沟河。四条河流实测多年平均径流量15.23×108m³。
①奎屯河
奎屯河位于天山以北，准噶尔盆地西南边缘，发源于天山支脉的依连哈比尔尕山，流经独山子、乌苏、奎屯、精河入艾比湖，河流全长220km，流域面积1945k㎡。七十年代后期因兵团农七师在该河上建成多个水库，下游水量剧减，现已无水注入艾比河，形成独立水系。上游主要有18条支流汇合而成，根据加勒果拉测站资料，年径流量为6.4亿m³，历年平均流量20.lm³/s。每年6月初至9月底为洪水期，10月至次年5月为枯水期，冬夏河水流量悬殊较大，是典型的干旱区内流河，主要供给奎屯市、乌苏市和农七师城市用水和农业灌溉。
项目所在区域地表水为奎屯河，厂址位于奎屯河西侧约2450m。
②四棵树河
四棵树河为乌苏市水量较丰富的河流，河流发源于婆罗科努山，受地质构造影响，河流走向自西东向折成南北向。呈羽状水系，集水面积921km2，河长61km。山区流域平均高程较高，为2976m，河源主干哈夏造廷果勒冰川面积分布广大，最大一条冰川面积达22.96km2，冰储量2.87km3，河流干流两侧河网不对称，右岸较左岸发育，有较大支流东都果勒以及木呼尔吉尔嘎特勒，冰川资源十分丰富。该河因受地质构造作用，河谷狭长并多次弯折，河流比降变化十分突出，河流弯曲，具有良好的封闭性，该河多年平均径流量2.908×108m3，高山区以冰雪融水补给河流为主，中低山区河流以降雨补给为主，此河是乌苏市农业开发重要的地表水资源。
③古尔图河
古尔图河是乌苏市域较大的一条河流。河流发源于婆罗科努山主要山脉，河网呈多分支树叉状，水网发育，有充足的冰川融水补给。古尔图河有两大支流汇入，一只为阿秀果勒，另一支为东都果勒。阿秀果勒又由阿苏河和西伯担两大支流组成，高山区冰川面积达176.8km2，冰储量12.0258km3，虽然山区流域面积并非乌苏市最大，但冰储量是该市最丰富的。其突出特点因强劲的西来水汽沿伊犁河谷上行所导致的朔源侵蚀以及地质构造作用，山区最高点4691m位于古尔图河流域东侧，为古尔图河河源丰富的降水提供了有利的地形条件。该河集水面积1034km2，河长约50km，年径流量3.375×108m3。
④八音沟河
八音沟河是乌苏市与沙湾县的界河。河流呈南北走向，以干流哈尔阿特分界，源头海拔较高，降水量丰沛，冰川比较发育，冰储量达11.206km3，左侧支流阿冬萨拉因背风坡缘故降水较少，小支流呈羽状水系排列，流程短小。该河出山口以上流域面积1092km2，在乌苏境内流域面积855km2。河流在巴音沟牧场一带折向东北，流入沙湾县境内。八音沟河水量归沙湾县使用，乌苏市不参加分水。
（2）地下水
①地下水贮存条件和分布
依据《奎屯河流域规划报告》，乌苏市属于奎屯河流域平原区中的冲洪积、冲积细土平原区，第四纪松散岩类孔隙水赋存广泛，且以承压（自流）水广泛分布为特征，地下水埋藏深一般小于10m。
潜水除溢出带以上地区含水层厚度较大、含水介质为富水砂砾石外，溢出带以下的广阔地区含水层厚度一般较薄、含水介质为砂及粉土且含水层富水较弱。
承压（自流）水的分布范围南部大致以312国道北为界，北部以奎屯河道北为界。奎屯河至四棵树河的河间地块，柳树灌区以南的承压含水层（组）埋藏深度一般在20～30m，但含水层较薄，自流含水层在30～60m深度以下，水头一般高出地面10～20m；车排子灌区承压含水层埋藏在30～150m，自流含水层埋藏在200m深度以下。区域水文地质剖面图见图5.1-3。
图5.1-3区域水文地质剖面图
②地下水的补给、径流、排泄
依据《奎屯河流域规划报告》，冲洪积、冲积细土平原的地下水一方面受山前洪积砾质倾斜平原地下水的侧向径流补给，另一方面灌区内渠道水、水库水、田灌水也大量渗漏补给地下水。山前洪积砾质倾斜平原地下水的径流补给是细土平原区中深部承压水的最主要补给源（特别是南部山前洪积砾质平原地下水的侧向径流补给），灌区内渠道水、水库水、田间灌溉水的渗漏主要补给潜水。深层承压水有向上越流、顶托补给潜水的现象。细土平原地形比较平缓，地层颗粒细，地下水径流缓慢，潜水位埋藏浅，潜水的蒸发蒸腾作用强烈，潜水蒸发蒸腾与人工开采是地下水排泄主要形式。
③地下水类型及分布规律
依据《奎屯河流域规划报告》，冲洪积、冲积平原地势平缓，地层颗粒细，潜水径流条件较差，潜水埋藏浅以垂向交替循环为主，蒸发浓缩作用强，以脱碳酸作用为主，使水中的SO42-相应增加，主要为SO4·Cl－Na·Ca型，最终向Cl·SO4－Na和Cl－Na型水发展，潜水矿化度在上游地区一般小于1g/L，向下游地区逐渐增高。在灌区由于受渠系、田间灌溉水入渗的影响，使局部地区潜水淡化，出现了SO4·HCO3Na·Ca和SO4－Ca·Na型水。在现代河道两侧的地区，潜水矿化度一般小于1g/L，水化学类型为HCO3·SO4－Ca或HCO3·SO4－Ca·Na。
④地下水动态
依据《奎屯河流域规划报告》，由于奎屯河流域四棵树河水引水率的下降以及外流域地表水的调入，势必引起本流域地下水补给量及资源量的增大，相应地使地下水水位上升。地下水位在外流域调入水之前，本流域水资源利用情况不会有大的变化，地下水资源量不会有太大的变化，地下水水位维持现状。随着外流域地表水的调入、本流域河水引水率的降低等因素的变化，地下水资源量较现状年增加，相应地灌区地下水资源量增大，地下水水位将回升。
⑤地下水资源量
奎屯河流域现状年地下水资源量1.39×108m3，转化补给量7.88×108m3，总补给量9.28×108m3。现状年地下水总补给量占地表水资源量16.32×108m3的56.86%，转化补给量占地表水资源量的48.28%；占地下水总补给量9.28×108m3的84.91%，地下水资源量占地表水资源量的8.53%，占地下水总补给量的15%。排泄量中潜水蒸发量2.71×108m3，占总排泄量9.28×108m3的29.22%，这对地下水的利用有一定的空间。奎屯河用水区地下水资源量为4.34×108m3/a。
[bookmark: _Toc160548593]气候特征
乌苏市地处天山北麓平原地区，准噶尔盆地的南缘，为典型的温带大陆性干旱气候。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈。降水较少，年际变化不大。春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。乌苏气象站距离本项目33km，是本项目周围最近的气象站，等级为基准站，地理位置坐标为84°40'E，44°26'N，海拔高度478.7m，观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照、蒸发量等，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。
乌苏气象站20年（1996-2015年）主要气象参数见表5.1-2。
表5.1-2乌苏20年主要气候特征统计表
	序号
	项目
	统计结果
	序号
	项目
	统计结果

	1
	年平均风速
	1.5m/s
	9
	年平均降水量
	234.3mm

	2
	年平均气温
	7.8℃
	10
	年最大降水量
	351.8mm

	3
	极端最高气温
	39.5℃
	11
	年最小降水量
	141.0mm

	4
	极端最低气温
	-34.8℃
	12
	年日照时数
	2909.2h

	5
	年平均气压
	965.3hPa
	13
	年主导风向
	无

	6
	年平均相对湿度
	64%
	14
	年最多风向
	SW（10%）

	7
	年平均蒸发量
	1475.0mm
	15
	年静风频率
	22%


[bookmark: _Toc160548594]生态环境现状
（1）土壤
乌苏市主要是第四纪沉积物形成的荒漠灰钙土和砾炙灰棕色荒漠土，地表为灰黑色砾幕，表层发育良好的灰色或浅灰色多孔状结皮，其下为褐棕色或浅紧实层，多呈块状或团块状结构，再下为石膏与盐分聚集层。腐殖质积累不明显，土壤呈碱性或强碱性反应，pH8.0～9.5。区域土壤类型见图5.1-4。
（2）动物、植被
乌苏市的林地覆盖率为9.1%，林地面积按全市人口平均为0.73hm2。乌苏市的牧草地占全市面积的47.24%，其中山区草地占全市面积的20%，低山丘陵草地占29.2%，沙丘草占9.5%。乌苏市所在区域平原区天然林有杨树、榆树、沙枣树和其它灌木，人工林主要树种以杨树、柳树、榆树、沙枣树等乡土树种为主。山区森林主要以雪岭云杉为主，约占80%以上。山前倾斜平原的上部为蒿类荒漠，北部的冲积平原地带为盐柴类灌木和半灌木荒漠，局部地区为沙生植被，在牧业生产上被作为春秋场放牧利用。四棵树以北还保留有大面积的低地草甸植被。
乌苏工业园区区域林草覆盖率约为5%左右，主要为荒漠草原植被，以藜科植物为主，有角果藜、蒿类、丛生禾草类，夹杂着梭梭、琵琶柴等。
乌苏市区域有草原动物、绿洲动物、荒漠动物活动，常见鸟类有云雀、凤头百灵、麻雀、小嘴乌鸦等；兽类中以跳鼠、沙鼠较常见。园区周围由于受人为活动影响，区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如乌鸦、麻雀、燕子、沙鼠、野兔等活动。
（3）主要生态问题
该区存在的主要生态问题：一是城镇绿化面积不大；二是由于长期超载过牧，草地退化严重，不少地段的植被组成，已由占优势的蒿属半灌木被一年生的角果藜、叉毛蓬等植物所代替，产草量也明显下降。另外，部分草场还严重受虫鼠害的威胁。乌苏工业园区北部为风沙前缘，对绿洲的生态安全存在着巨大的潜在威胁。三是地下水超采河流萎缩断流,土地荒漠化与盐渍化加剧。
本项目位于工业园区内，也不取用地下水，项目占地范围及周边没有国家及自治区保护动植物分布。
[bookmark: _Toc155789368][bookmark: _Toc160548595]乌苏工业园区概况情况介绍
[bookmark: _Toc160548596]园区概况
1、 园区概况
依据《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》，在承接原乌苏工业园区东区部分产业转移的同时，以“高端引领、差异化发展，关键一流、整体中上”作为发展战略，最终确定在承接园区原址已有的石油化工、冶金建材等基础工业上，创新发展生物化工、产业用纺织品和应急产业等新兴产业作为园区的主导产业，同时推动传统产业转型升级、培育壮大战略性新兴产业、加快发展金融服务业、电子商务等生产线服务业。园区产业布局见图5.2-1。
规划将乌苏工业园区西区的产业用地划分为七个相对独立的产业组团，引导相应产业的企业入驻各组团。
（1）转移承接组团
位于园区东南部，规划面积1.18km2，承接部分不适合东区的污染类企业的转移。
（2）生物化工组团
位于园区中部，规划面积2.14km2，以凯赛为龙头发展生物化工产业。
（3）纺织服装组团
位于生物化工组团西侧，规划面积1.66km2，围绕凯赛发展产业用纺织品。
（4）装备制造组团
位于园区中南部，承接转移组团东部，规划面积1.35km2，发展装备制造产业。
（5）战略性新兴产业组团
位于服务产业组团北侧，规划面积0.96km2，依据《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，该组团结合已建成的中小企业创业园聚集创新创业资源，培育具有核心技术能力或新颖商业模式的创业团队和企业。
（6）新兴建材组团
位于园区南部，规划面积1.25km2，发展新型建材产业。
（7）服务产业组团
位于园区中部，规划面积0.98k㎡，重点发展信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，推动园区产业结构由生产制造型向生产服务型转变。
本项目选址位于战略性新兴产业组团，符合园区产业规划要求。
乌苏工业园区西区土地利用规划图见附图
[bookmark: _Toc160548597]基础设施
①给水工程规划
（1）供水
园区最高日用水量约4.46万m³/d，采用特吾勒河水库及吉尔格勒德水库作为西区水源。特吾勒水库是建设在特吾勒河上的山区拦蓄性水库，特吾勒河多年平均径流量3428万m³，特吾勒河径流量年内分配不均匀，6-9月份径流量占全年总水的71.6%，最大月径流量出现于7月份，最小月径流量出现于2月份，径流主要集中于夏季。主要负责区域灌溉，灌溉面积为1.0万亩。
吉尔格勒特水库位于四棵树河上游出山口，距四棵树河一级水电站约5km，此水库总库容6577×104m3，最大坝高100.31m，是以灌溉、工业供水为主，兼顾防洪、发电等综合利用功能的枢纽工程。2015年10月吉尔格勒德水利枢纽工程已建设完成，水库每年将向下游西区提供3300万m³的工业用水。在牧民新村西南方向约3.5km处地势较高点选址已建1座净水厂，设计供水能力达到15万m³/d，现状供水能力3万m³/d，占地面积约15hm²，依靠重力输水至乌苏工业园区西区。
园区供水采用生活、生产、绿化及浇洒道路两套给水管网系统（其中生活生产、消防合用，绿化及浇洒道路合用）。
②排水工程
2018年，园区污水处理厂取得了新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于乌苏市西区污水处理厂建设工程环境影响报告书的批复》（新环函[2018]1504号），2019年8月完成一期工程自主竣工环境保护验收工作，目前正常运行。
污水处理厂设计规模2.0万m³/d，接收园区企业排污水及园区生活污水。园区污水处理厂纳污水质标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级。污水处理厂采用“水解酸化池+A2O氧化沟+反硝化深床滤池+臭氧消毒”工艺，废水经处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准限值，废水经处理后75%回用于凯赛项目，其余废水经44.6km尾水输水管线送至园区北侧乌苏北部沙漠的尾水库，用于荒漠植被的恢复和灌溉用水。
园区排水体制采用不完全分流制，污水干道沿区内各干路布置，再汇流至主干路布置的污水总干管。为避免管道埋深过深，采用分区加压。生活污水管网及工业废水管网在布置上一致，按地形高差分别汇集至污水泵站后，经污水泵站提升后排至园区北部的污水处理厂进行处理。
③供电工程
（1）用电量
园区用电负荷为10.73万kW，负荷密度为110.05kW/h㎡。
（2）电源
园区电力能源由国家电网馈入，电网电源为220kV炮台梁变电站。园区主供电网为110kV，为满足园区内各企业用电需求，在负荷合理输送范围内建设若干个10（20）kV变电站。
④供热工程
园区目前采用凯赛（乌苏）生物材料有限公司动力站以集中供热方式向园区建筑提供采暖热负荷和工业企业生产用汽。锅炉房位于纬七路与经五路交叉口凯赛（乌苏）生物材料有限公司废水预处理站南侧，远期将进行扩建，确保园区的供热需求。
本项目蒸汽供热依托华电热力。
⑤环卫设施
园区固体废物主要由生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物构成
（1）生活垃圾
现有生活垃圾收集方式以垃圾桶定点收集为主，逐步实现垃圾袋装化和分类收集。在经十二路东、纬九路南设置一生活垃圾转运站，转运园区产生的生活垃圾，生活垃圾由环卫部门收集清运至乌苏市城市生活垃圾填埋场处理。
（2）一般工业固体废物
乌苏工业园区一般工业固废填埋场位于乌苏市吉尔格勒特蒙古民族乡毛墩塔拉村南侧约2.5km处，主要负责处理乌苏工业园区企业产生的一般工业固体废物。处理规模150t/d，服务年限20年。新疆维吾尔自治区环境保护局出具了《关于乌苏工业园区一般工业固废填埋场项目环境影响报告书的批复》，新环函[2018]1116号。目前该固废填埋场正常运行。
（3）危险废物
园区企业根据危险废物的性质、产生量和产生周期，定期将危险废物交由有资质的相关单位安全处置。


[bookmark: _Toc155789369][bookmark: _Toc160548598]环境空气现状监测与评价
[bookmark: _Toc160548599]项目所在区域达标区判断
[bookmark: _Toc44241586][bookmark: _Hlk71032212]根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次环评选用《2022年新疆维吾尔自治区生态环境状况公报》中数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
“奎-独-乌”区域”2022年环境空气质量略有好转。3个市(区)优良天数比例范围为82.5%~86.3%,平均为84.8%，比2021年上升0.5个百分点。其中，乌苏市、独山子区优良天数比例超过85%，奎屯市优良天数比例低于85%。平均超标天数比例为15.2%。其中，轻度污染为9.4%，中度污染为3.0%，重度污染为2.2%，严重污染为0.6%,重度及以上污染天数比例比2021年下降0.9个百分点。以PM2.s、PMuo和O3为首要污染物的超标天数分别占总超标天数的85.8%、13.5%、0.7%，未出现以SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。
表3.3-1区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（ug/m3）
	标准值
（ug/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	CO
	95%日平均
	0.7mg/m3
	4.0mg/m3
	17.50
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均质量浓度第90百分数位
	87
	160
	54.38
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	70
	87.14
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	31
	35
	88.57
	达标


[bookmark: OLE_LINK469][bookmark: OLE_LINK467][bookmark: OLE_LINK468]项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为达标区域。
[bookmark: _Toc160548600]特征因子监测
此过程涉密
[bookmark: _Toc155789370][bookmark: _Toc160548601][bookmark: _Toc56715037][bookmark: _Toc11642]地表水环境现状监测及评价
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）：本项目新建污水站拟采取工艺：缫丝废水处理系统采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺，其中缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水、生活污水一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后进入集水官网，本项目评价等级为三级B，且本项目不与地表水直接接触，不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水环境影响进行现状评价。
[bookmark: _Toc155789371][bookmark: _Toc160548602]地下水质量现状监测及评价
[bookmark: _Toc56715038]此过程涉密
[bookmark: _Toc155789372][bookmark: _Toc160548603]土壤环境现状监测与评价
此过程涉密
[bookmark: _Toc56715041][bookmark: _Toc155789373][bookmark: _Toc160548604]声环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc160548605]环境噪声现状监测
此过程涉密
[bookmark: _Toc155789374][bookmark: _Toc160548607]生态环境现状评价
本项目生态影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)，“三级评价现状调查以收集有效资料为主”。
本项目在工业园区规划的空地内，区域人类活动较为频繁，无特殊生态保护目标，生态影响可控制在项目红线内，因此生态环境评价范围为项目区红线范围内。
[bookmark: _Toc160548608]调查方法
调查方法采用资料收集和现场踏勘两种形式，具体如下：
收集的资料主要包括项目乌苏市年鉴、当地县志、林业资料以及植物区系文献等。
现场踏勘主要内容为周边植被、植物物种、动物群落、动物种类的调查，采取路线调查和典型样地调查相结合的技术方法。同时，向当地林业局和居民了解附近地区国家重点保护陆生野生动植物、古树名木分布情况。
[bookmark: _Toc160548609]生态敏感区
项目生态评价范围内无国家重点保护的珍惜、濒危野生动、植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹，无饮用水水源地保护区等生态敏感区。
[bookmark: _Toc160548610]陆生生态环境现状调查及评价
1、植被资源调查情况
项目所在区域以人工生态系统为主。
项目评价范围植物包括野生植物和栽培植物，野生植物主要有骆驼刺骆驼刺,豆科,骆驼刺属等。项目周边区域生物多样性程度较低，无珍稀濒危野生植物分布，植被覆盖度约10~20%。
2、野生动物调查情况
由于人类干扰和生态系统环境的改变，目前这一区域野生动物数量和种类均较少。根据现状调查与资料记载，项目区域分布的常见的哺乳类动物主要有野兔、老鼠等。
3、陆生生态资源评价
根据现场调查，项目生态评价范围内无国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹，区域内野生动物数量较少，未发现国家重点保护陆生野生动物和地方特有动物物种，无鸟类集中栖息地与鸟类迁徙通道分布，工程建设不涉及生态敏感区。

[bookmark: _Toc22086][bookmark: _Toc155789375][bookmark: _Toc160548611][bookmark: _Toc4124][bookmark: _Toc883][bookmark: _Toc48297839]施工期环境影响预测与评价
本项目在已建厂区进行适应性改造。施工期的主要环境问题是装修以及设备安装产生的噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水等。施工工程对环境影响是暂时的、多方面的。
[bookmark: _Toc29929][bookmark: _Toc155789376][bookmark: _Toc160548612]施工期总平面布置
施工总平面布置应遵循以下原则：
（1）办公区与材料堆场、施工场地等分开布置，以减轻噪声及扬尘等对办公影响；
（2）相对固定的产噪区尽量布置在远离敏感点处；
（3）施工场地的大型施工机械布置除考虑安拆方便外，还应满足工程施工需要，交通流畅，尽可能使场内道路环通。
（4）要加强施工安全生产并采取必要的防范措施。
项目施工期主要是砖混结构建筑的建设，以及设备安装等，包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序，施工过程中将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。
[bookmark: _Toc31867][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc155789377][bookmark: _Toc160548613]施工期污染源及防治措施
[bookmark: _Toc15745][bookmark: _Toc500840322][bookmark: _Toc489290420][bookmark: _Toc160548614]施工期大气环境影响分析
项目施工期间不同阶段的主要大气污染源及污染物见下表。
表5.2‑1施工期主要大气污染源及污染物
	施工阶段
	主要污染源
	主要污染物

	建筑装修工程阶段
	废料、垃圾
	扬尘

	
	漆类、涂料
	有机废气


由上表可知，施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械燃油废气和涂料有机废气。
1、施工扬尘
施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘原因主要是建筑材料（钢材及少量的沙、石、水泥等）运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。
对施工工地扬尘而言，据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：
[image: ]
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
v—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
根据类比调查，一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。
[bookmark: _Ref57123979]表5.2‑2不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘（单位：kg/km·辆）
	P（kg/m2）
车速（km/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


由表5.2‑2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。
抑制扬尘的一个简捷有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5.2‑3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。
[bookmark: _Ref57124010]表5.2‑3施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）
	距离
	5m
	20m
	50m
	100m

	TSP小时平均浓度
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。
因此，项目施工时采取了封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对散落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。
通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见下表。
[bookmark: _Ref57124078]表5.2‑4施工现场扬尘治理前后TSP浓度（单位：mg/m3）
	产尘位置
	产尘因素
	治理前后
	距施工场界距离（m）

	
	
	
	10
	30
	50
	100
	150
	200
	400

	运输沿线料场、开挖现场
	开挖、拌和、建材运输装卸
	治理前
	-
	-
	8.0
	2.3
	1.0
	0.5
	0.3

	
	
	治理后
	-
	2.0
	0.8
	0.5
	0.3
	0.1
	-


由表5.2‑4可知，项目在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在400米范围。采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在150m范围内，防尘措施明显，能够有效地减轻施工扬尘对周围环境空气质量的影响。
为有效减少建设工地扬尘污染，保护项目周边敏感点，本环评要求项目施工方严格按照本文工程分析中提出的控制措施施工，在施工建设中做到规范管理，文明施工，确保建设工地不制尘。严格遵守施工要求“六个百分之百”，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭。同时增加洒水抑尘的频次，大风天气禁止开挖作业。并在围挡上安装喷水雾降尘装置，在施工时打开该装置进行降尘。
综上，只要严格按照上面提出的扬尘控制措施，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。同时施工期是暂时的，施工扬尘将随施工期的结束而停止产生，评价建议优化施工方案，缩短施工时间，尽量减少扬尘对周边环境影响的时间。
2、施工机械燃油废气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。
3、汽车尾气
施工期间，有运输车辆尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放。本环评要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。
综上，本项目施工期废气对环境的影响较小。
[bookmark: _Toc489290421][bookmark: _Toc500840323][bookmark: _Toc30612][bookmark: _Toc160548615]施工期地表水环境影响分析
施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活废水。
施工废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在1000mg/L左右），另有少量油污（浓度在20mg/L左右），经临时隔油沉淀池处理后上清液循环利用，不外排，对环境无影响。
施工期生活污水排放量约为2.0m3/d。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等，生活污水经厂区预处理池处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂处置。
因此，项目施工期废水在采取了上述措施后，对周边环境不会造成明显影响。
[bookmark: _Toc489290422][bookmark: _Toc1255][bookmark: _Toc500840324][bookmark: _Toc160548616]施工期声环境影响分析
（1）源强分析
施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。
表5.2‑5交通运输车辆噪声
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度【dB（A）】

	装修安装阶段
	各种装修材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75～80


表5.2‑6施工期噪声声源强度表
	施工阶段
	声源
	声源强度【dB（A）】

	装修安装阶段
	电钻、手工钻等
	100～105

	
	电锤
	100～105

	
	无齿锯
	105


（2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值等因素，预测公式为：
①声值叠加
[image: ]
式中：Leq—等效声级，dB（A）
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
②噪声衰减
L2＝L1－20lgr2/r1－△L
式中：L2——距声源r2处声源值【dB（A）】；
L1——距声源r1处声源值【dB（A）】；
r2、r1——与声源的距离（m）；
△L——场界围墙引起的衰减量。（约为7dB（A））
（3）预测结果
[bookmark: _Toc489290423][bookmark: _Toc500840325]施工期噪声预测结果见表5.2‑7。
[bookmark: _Ref57124219]表5.2‑7施工期噪声预测结果表
	噪声源强值
	预测距离（m）

	
	10
	20
	25
	50
	100
	150
	200

	装修
	90
	65
	59
	57
	51
	45
	41.5
	39


由上表的计算结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对50m范围内，夜间将对150m范围内造成噪声污染。
为保护区域内环境质量，评价要求施工期间采取如下降噪措施：
（1）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。
（2）合理布置施工总平面布置图，为降低施工噪声对外界的影响，项目方应将产生高噪声的作业点置于各区施工地块的中央及南侧位置，以有效利用施工场区的距离衰减作用。
（3）商混输送泵降噪：使用商品混凝土，避免搅拌机和砂石料下料、进料时噪声的影响。商混输送泵地面铺设木板，四周打围进行作业。
（4）施工场地的施工车辆出入现场应低速、禁鸣，车辆对所经沿线道路两侧100m范围内有一定影响，应予以重视。
（5）材料装卸采用人工传递，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷；木工房使用前应完全封闭；在室内施工时关闭窗户；在建设地块四周建设施工围墙，以阻隔噪声。
（6）采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。
（7）文明施工：最大限度地降低人为噪声：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。
（8）施工前应进行公示，同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，及时处理各种环境纠纷。
综上，通过合理布置施工场地，加强防护措施，合理安排施工时间，对周边环境影响较小。同时施工期噪声是暂时的，会随着施工的结束而停止，环评要求优化施工工艺，尽量缩短施工时间，进一步减小本项目施工期对周边敏感点的影响。
[bookmark: _Toc8438][bookmark: _Toc160548617]施工期固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc489290424][bookmark: _Toc500840326]建筑垃圾：项目施工过程中产生的建筑垃圾（如铁质弃料、木材弃料等），在施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行加盖处理。施工期产生的废料首先考虑回收利用，对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等，集中堆放，定时清运到指定建渣堆放场。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒。
装修垃圾：装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。
生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾经过垃圾桶收集后，送入项目附近生活垃圾收集点内堆放，最终由环卫部门统一清运处理，不会对环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。
外运以上各种建筑垃圾及装修垃圾时，运输车辆不许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。综上所述，采取以上措施后，项目施工期间产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。
[bookmark: _Toc23718][bookmark: _Toc160548618]施工期生态影响分析
根据现场调查，项目区周边无自然保护区、风景名胜区等生态功能区和敏感点。且区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱。
本项目施工期仅进行适应性改造及设备安装，对生态影响较小，并且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。
[bookmark: _Toc160548619]施工期小结
综上所述，项目施工期虽然对环境存在一定影响，但施工结束后，上述影响将会消除。因此，评价认为：本项目施工期对环境的总体影响较小。只要建设单位及有关施工单位，认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，精心安排、规范施工、文明施工，就能将项目施工期对外环境的影响降低到最小，使施工期的环境影响问题得到有效控制。


[bookmark: _Toc9773][bookmark: _Toc155789378][bookmark: _Toc160548620]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc4282][bookmark: _Toc111019493][bookmark: _Toc155789379][bookmark: _Toc160548621][bookmark: _Toc385429889][bookmark: _Toc385429890][bookmark: _Toc310408677]大气环境影响分析
本项目大气污染物包括烘干废气、自动烘茧机天然气燃烧废气、蚕蛹烘干机天然气燃烧废气、剥茧粉尘、副产品车间恶臭、和污水处理站恶臭等。
[bookmark: _Toc160548622]评价等级及范围
（1）预测因子
根据工程分析中对大气污染物排放情况的介绍，根据导则要求，选择有环境质量标准的评价因子作为预测因子，评价确定以SO2、NOx、TSP、硫化氢、氨作为预测因子。
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（2）污染物排放参数情况表
表5.2-3主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	H(m）
	D(m）
	T(℃）
	TSP
	NOx
	SO2
	H2S
	NH3

	G1养蚕区饲料粉尘排气筒（DA001）
	84.754009643
	44.421925995
	547.712
	15
	0.5
	25
	0.0248
	/
	/
	/
	/

	G2蚕沙深加工破碎粉尘排气筒（DA002）
	84.747722545
	44.420595619
	542.524
	15
	0.5
	25
	0.0088
	/
	/
	/
	/

	G3蚕沙深加工烘干废气排气筒（DA003）
	84.748323360
	44.420016262
	544.400
	15
	0.6
	60
	0.3865
	0.0603
	0.0258
	0.0001
	0.0004

	G4茧丝工业烘干燃烧废气排气筒（DA004）
	84.750404754
	44.420831653
	545.256
	15
	0.8
	80
	0.4087
	1.3377
	0.5717
	/
	/

	G5剥茧粉尘排气筒（DA005）
	84.748988548
	44.421217891
	543.433
	15
	0.5
	25
	0.8316
	/
	/
	/
	/

	G7蚕沙深加工区发酵恶臭排气筒（DA006）
	84.748001495
	44.420702907
	543.244
	15
	0.5
	25
	/
	/
	/
	0.0004
	0.0006

	G8副产品车间异味排气筒（DA007）
	84.751048484
	44.422312233
	543.947
	15
	0.5
	25
	/
	/
	/
	0.0016
	0.0468

	G10污水处理站恶臭排气筒（DA008）
	84.751370349
	44.424500915
	541.725
	15
	0.5
	25
	/
	/
	/
	0.0004
	0.0279


[bookmark: _Hlk160439577]表5.2-4主要废气污染源参数一览表(矩形面源)
	污染源名称
	坐标
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TSP
	H2S
	NH3

	养蚕饲料处理车间
	84.754009643
	44.421925995
	547.712
	300
	11.1
	6.5
	0.2752
	/
	/

	蚕沙加工车间
	84.747722545
	44.420595619
	542.524
	200
	8.6
	6.3
	0.0987
	/
	/

	选拨车间
	84.748988548
	44.421217891
	543.433
	200
	8.6
	6.3
	0.21
	/
	/

	蚕沙发酵车间
	84.748323360
	44.420016262
	544.400
	100
	8.6
	6.3
	/
	0.00002
	0.0003

	副产品车间
	84.751048484
	44.422312233
	543.947
	10
	525
	6.3
	/
	0.0004
	0.0130

	污水处理站
	84.751370349
	44.424500915
	541.725
	10
	20
	3.0
	/
	0.0014
	0.1116



（3）预测模式
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，结合本项目污染物排放特点，采用导则推荐模式清单中的估算模式ARESCREEN对大气各污染因子进行最大落地浓度预测，为评价等级的判定提供依据。
（4）污染物评价标准
表6.1‑1污染物评价标准
	[bookmark: _Hlk153794874]污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（ug/m3）
	标准来源

	TSP
	二类区
	1小时平均值
	900
	环境空气质量标准(GB3095-2012)

	SO2
	二类区
	1小时平均值
	500
	

	NOx
	二类区
	1小时平均值
	250
	

	硫化氢
	二类区
	1小时平均值
	10
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值要求

	氨
	二类区
	1小时平均值
	200
	


[bookmark: _Hlk160542703]（5）估算模式参数表
表6.1‑2估算模式参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	26.29万人

	最高环境温度/℃
	44.00

	最低环境温度℃
	-35.90

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是□否

	
	地形数据分辨率/m
	≮90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


项目周围3km用地规划中，城市建成区及规划区的面积占比约90%，根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中规定“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或规划区时，选择城市，否则选择农村。”因此，本项目估算模式中选择城市。
（6）Pmax及D10%的确定
分别计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地表浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，Pi的计算公式如下：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4312\wps3.png]
式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
C0i一般取GB3095中1h平均质量浓度的二级标准限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对于该标准中未包含的污染物，使用评价标准中确定的各因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），则按各污染源分别确定其评价等级，并取等级最高者作为项目的评价等级。
表6.1‑3估算模式参数表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（7）评价等级确定
采用导则推荐的估算模式对本项目大气污染物排放情况进行核算，结果见下表：
[bookmark: _Hlk160542711]表6.1‑4本项目大气环境影响评价工作等级的确定
	类别
	污染源名称
	污染物
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大浓度落地点（m）
	评价标准（μg/m3）
	最大占标率Pi（%）
	D10%（m）
	执行级别

	点源
	G1养蚕区饲料粉尘排气筒（DA001）
	TSP
	4.7822
	84
	900
	0.5314
	/
	Ⅲ

	
	G1养蚕区饲料粉尘排气筒（DA001）
	TSP
	1.6785
	125
	900
	0.1865
	/
	Ⅲ

	
	G3蚕沙深加工烘干废气排气筒（DA003）
	TSP
	14.9890
	26
	900
	1.6654
	/
	Ⅱ

	
	
	NOx
	2.3385
	
	250
	0.9354
	/
	Ⅲ

	
	
	SO2
	1.0006
	
	500
	0.2001
	/
	Ⅲ

	
	
	H2S
	0.0039
	
	10
	0.0388
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	0.0155
	
	200
	0.0078
	/
	Ⅲ

	
	G4茧丝工业烘干燃烧废气排气筒（DA004）
	TSP
	7.6383
	70
	900
	0.8487
	/
	Ⅲ

	
	
	NOx
	15.0006
	
	250
	6.0002
	/
	Ⅱ

	
	
	SO2
	10.6846
	
	500
	2.1369
	/
	Ⅱ

	
	G5剥茧粉尘排气筒（DA005）
	TSP
	58.700
	105
	900
	6.5222
	/
	Ⅱ

	
	G7蚕沙深加工区发酵恶臭排气筒（DA006）
	H2S
	0.0763
	80
	10
	0.7631
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	0.1145
	
	200
	0.0572
	/
	Ⅲ

	
	G8副产品车间异味排气筒（DA007）
	H2S
	0.3082
	105
	10
	3.0817
	/
	Ⅱ

	
	
	NH3
	9.0140
	
	200
	4.5070
	/
	Ⅱ

	
	G10污水处理站恶臭排气筒（DA008）
	H2S
	0.0763
	55
	10
	0.7630
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	5.3219
	
	200
	2.6609
	/
	Ⅱ

	面源
	养蚕饲料处理车间
	TSP
	79.3900
	54
	900
	8.8821
	/
	Ⅱ

	
	蚕沙加工车间
	TSP
	42.260
	30
	900
	4.6955
	/
	Ⅱ

	
	选拨车间
	TSP
	71.4960
	96
	900
	7.9440
	/
	Ⅱ

	
	蚕沙发酵车间
	H2S
	0.0196
	50
	10
	0.1964
	/
	Ⅲ

	
	
	NH3
	0.2946
	
	200
	0.1473
	/
	Ⅲ

	
	副产品车间
	H2S
	0.7489
	53
	10
	7.4890
	/
	Ⅱ

	
	
	NH3
	8.8409
	
	200
	4.4204
	/
	Ⅱ

	
	污水处理站
	H2S
	0.2174
	45
	10
	2.1741
	/
	Ⅱ

	
	
	NH3
	7.0658
	
	200
	3.5329
	/
	Ⅱ


综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为养蚕饲料处理车间无组织排放的TSP，Pmax值为8.8821%，Cmax为79.3900ug/m3，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价评价范围为边长5km，不需要进行进一步预测和评价，只需要对污染物排放量进行核算。
（8）评价范围确定
本次评价范围按导则要求确定为以厂址为中心，边长为5×5km矩形区域作为本项目大气环境影响评价范围。
[bookmark: _Toc160548623]污染物排放量核算结果
[bookmark: _Hlk160541898]本项目运营后废气主要为恶臭气体、天然气燃烧废气、剥茧粉尘等，参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中“4.5.2.4废气排放口类型:原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放源相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口;主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口”，根据以上可判定为，本项目的废气排放口均不属于主要排放口，均为一般排放口。其有组织、无组织废气排放量核算如下表。
表5.2-40项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/Nm3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	排放口

	1
	G1养蚕区饲料粉尘：DA001
	颗粒物
	2.0640
	0.0248
	0.0149

	2
	G2蚕沙深加工破碎粉尘：DA002
	颗粒物
	0.1110
	0.0088
	0.0213

	3
	G3蚕沙深加工烘干废气：DA003
	颗粒物
	38.65
	0.3865
	0.3479

	
	
	二氧化硫
	2.58
	0.0258
	0.0232

	
	
	氮氧化物
	6.03
	0.0603
	0.0543

	
	
	氨
	0.0422
	0.0004
	0.0004

	
	
	硫化氢
	0.0067
	0.0001
	0.0001

	4
	G4茧丝工业烘干燃烧废气：DA04
	二氧化硫
	8.21
	0.5717
	2.058

	
	
	颗粒物
	5.87
	0.4087
	1.4714

	
	
	氮氧化物
	19.23
	1.3377
	4.8157

	5
	G5剥茧粉尘：DA005
	颗粒物
	46.2
	0.8316
	1.9958

	6
	G7蚕沙深加工区发酵恶臭：DA006
	硫化氢
	0.0576
	0.0004
	0.0003

	
	
	氨
	0.036
	0.0006
	0.0041

	7
	G8副产品车间异味：DA007
	硫化氢
	0.0044
	0.0016
	0.0112

	
	
	氨
	0.13
	0.0468
	0.3370

	8
	G10污水处理站恶臭：DA008
	硫化氢
	0.354
	0.0004
	0.0026

	
	
	氨
	27.9
	0.0279
	0.2009

	9
	G11食堂油烟：DA009
	油烟
	1.43
	0.02875
	0.069

	[bookmark: _Hlk160441845]有组织排放合计
	颗粒物
	3.8513

	
	二氧化硫
	2.0812

	
	氮氧化物
	4.8700

	
	氨
	0.5424

	
	硫化氢
	0.0142

	
	油烟
	0.0690


表5.2-41项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/Nm3）
	

	1
	--
	养蚕区饲料粉尘
	颗粒物
	厂房纵深沉降
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.1651

	2
	--
	G2蚕沙深加工破碎粉尘
	颗粒物
	厂房纵深沉降
	
	1.0
	0.2368

	3
	--
	剥茧粉尘
	颗粒物
	厂房纵深沉降
	
	1.0
	0.5040

	4
	--
	养蚕区恶臭
	硫化氢
	生物除臭剂喷洒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	0.06
	0.0026

	
	
	
	氨
	
	
	1.5
	0.0065

	5
	--
	蚕沙深加工区发酵恶臭
	硫化氢
	加强通风
	
	0.06
	0.0002

	
	
	
	氨
	
	
	1.5
	0.0023

	6
	--
	副产品车间异味
	硫化氢
	生物除臭剂喷洒
	
	0.06
	0.0028

	
	
	
	氨
	
	
	1.5
	0.0936

	7
	--
	污水处理站恶臭
	硫化氢
	加强密闭、生物除臭剂喷洒
	
	0.06
	0.0014

	
	
	
	氨
	
	
	1.5
	0.1116

	无组织排放总计

	[bookmark: _Hlk160441837]无组织排放总计
	颗粒物
	0.9059

	
	硫化氢
	0.0070

	
	氨
	0.2140


表5.2-42项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	4.7572

	2
	二氧化硫
	2.0812

	3
	氮氧化物
	4.8700

	4
	氨
	0.7564

	5
	硫化氢
	0.0212

	6
	油烟
	0.0690


[bookmark: _Toc160548624]环境防护距离
1、大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目采用进一步预测模型AERMOD模拟评价基准年内厂区所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度贡献值，对于厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据计算，项目厂界外所有污染物的所有受体均未超标。因此不设置大气环境防护距离。
2、卫生防护距离
为有效减轻废气无组织排放对外环境造成的不利影响，本次环评对无组织排放控制设置卫生防护距离。
本项目卫生防护距离的计算方法采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）进行确定。


式中：Cm----标准浓度限值，mg/m3；
L----工业企业所需卫生防护距离，m；
r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算；
A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取；
Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。当按上式计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。
3、气象参数
按当地平均风速选取A、B、C、D值，见下表。
表6.1‑39卫生防护距离计算系数
	计算系数
	工业企业所在地区近五年平均风速m/s
	卫生防护距离L，m

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	I
	II
	Ⅲ
	I
	II
	Ⅲ
	I
	II
	Ⅲ

	A
	＜2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	～4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	＞4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	＜2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	＞2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	＜2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	＞2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	＜2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	＞2
	0.84
	0.84
	0.76


注：1）工业企业大气污染源构成分为三类：
I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。
II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
4、项目卫生防护距离计算结果
（1）计算结果
根据对于产生恶臭企业一般做法，即使恶臭污染物厂界达标后，还是要设置卫生防护距离，对恶臭污染最有效的防治措施是设置防护距离。
卫生防护距离是指从产生职业性有害因素的生产单元（生产区、车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，即在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元边界到居住区的范围内，能够满足国家居住区容许浓度限值相关标准规定的所需的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不宜作为长久居住和办公使用。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），项目卫生防护距离计算结果如下：
表6.1‑40项目卫生防护距离设置情况
	[bookmark: _Hlk160440612]污染因子名称
	养蚕饲料处理车间
	蚕沙加工车间
	选拨车间
	蚕沙发酵车间
	副产品车间
	污水处理站

	
	TSP
	TSP
	TSP
	H2S
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S
	NH3

	无组织排放速率(kg/h)
	0.2752
	0.0987
	0.21
	0.00002
	0.0003
	0.0004
	0.0130
	0.0014
	0.1116

	计算浓度标准C(μg/m3)
	3*300
	3*300
	3*300
	200
	10
	200
	10
	200
	10

	生产单元等效半径(m)
	32.5
	22.5
	22.5
	14.5
	14.5
	39.2
	39.2
	7.5
	7.5

	计算卫生防护距离(m)
	24.44
	12.82
	28.10
	0.003
	2.84
	0.113
	105.1
	0.795
	95.5

	卫生防护距离终值(m)
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	200
	50
	100


根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T39499-2020）》中：当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。
（2）标准要求
为有效避免缫丝企业运营期间恶臭污染源对周边环境造成污染影响，国家制定了缫丝厂卫生防护距离标准，标准中明确规定缫丝企业产生有害因素的部门（车间与工段）的边界至居住区边界的最小距离。因此，本项目卫生防护距离结合该标准进行确定。
《缫丝厂卫生防护距离标准》（GB18080-2000）中相关卫生防护距离规定详见下表。
表5.2-13缫丝厂卫生防护距离标准
	防护距离（m）
	近五年平均风速（m/s）

	
	<2
	2~4
	>4

	缫丝规模（绪）
	≥5000
	250
	200
	150

	
	<5000
	200
	150
	100


本项目总缫丝规模为19200绪，项目的有害因素是恶臭，主要产生于副产品车间和污水处理站。当地近五年平均风速约为1.5m/s，根据《缫丝厂卫生防护距离标准》（GB18080-2000）的规定，确定项目副产品车间和污水处理站的卫生防护距离应为250m。根据现场踏勘，副产品车间、污水处理区域卫生防护距离范围内用地为工业用地，该卫生防护距离范围内现状无居民等环境保护目标。
综上所述：本项目副产品车间和污水处理站卫生防护距离为250m、蚕沙加工车间、选拨车间、养蚕饲料处理车间、蚕沙发酵车间卫生防护距离均为50m。
根据卫生防护距离范围内用地规划性质，环评要求：在今后规划实施过程中，在本项目卫生防护距离范围内不应迁入、新建、规划医院、学校、居民区等敏感设施，以及制药、食品等对大气环境有特殊要求的企业。
综上项目营运期产生的各种大气污染物经分类收集、处理后可实现达标排放，不会对周围环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc160548625]大气环境影响评价结论
项目位于达标区，本项目Pmax最大值出现为养蚕饲料处理车间无组织排放的TSP，Pmax值为8.8821%，Cmax为79.3900ug/m3，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价评价范围为边长5km，不需要进行进一步预测和评价，只需要对污染物排放量进行核算。本项目卫生防护距离为：蚕沙加工车间、选拨车间、养蚕饲料处理车间、蚕沙发酵车间边界外50m所形成的包络线范围，副产品车间和污水处理站边界外250m所形成的包络线范围，
根据外环境关系调查可知，本项目划定的卫生防护距离范围属于园区范围，无农户等敏感目标分布，因此工程不涉及环保搬迁。
综上，项目大气环境影响可接受。
[bookmark: _Toc155789380][bookmark: _Toc160548626]地表水环境影响评价
[bookmark: _Toc160548627]本项目废水排放情况
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。因此，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施环境可行性评价。
[bookmark: _Toc160548628]项目污水产生及排放情况
[bookmark: _Hlk156400320]本项目污染物主要为CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、动植物油，不存在有毒有害物质，为非持久性污染物，项目缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水、生活污水一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
[bookmark: _Toc160548629]污水处理厂依托可行性
乌苏市污水处理厂位于城区西北侧的西湖镇道路西侧，距城区约5.5公里，污水处理站于2002年七月动工，建设于2005年11月，投入正常运行，并获得环评批复，并通过了环保验收。2018年进行扩建，2018年12月10日完成竣工验收，2019年六月完成环保验收，该污水处理厂进水水质要求为COD600mg/L、BOD300mg/L、SS200mg/L、TP6mg/L，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。
乌苏市污水处理厂处理工艺为A2/O工艺，主要工艺流程“粗格栅→污水提升泵房（潜水排污泵）→细格栅→沉砂池→A2/O反应池→二沉池→污水深度处理系统”，设计处理规模为3万m3/d，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，2018年乌苏市污水处理厂进行扩建提标，扩建完成处理规模为4.5万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，处理后的尾水用于城市绿地、道路洒水等城市杂用水项目，冬季排入大泉水库，冬储夏灌，扩建工程已于2019年年底正式投入运行。目前乌苏市污水处理厂日处理量约为3.0万m3/d，尚有1.5万m3/d的富余量。
本项目所在地属于乌苏市污水处理厂收水范围内，污水管网设置完善，生产废水经污水处理站预处理设施处理后，出水水质为《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，满足乌苏市污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂处理设施的正常运行。
根据乌苏市净水源污水处理有限公司（乌苏市污水处理厂运营单位）出具的《证明》：本项目区域污水管网已铺设完毕，本项目外排废水达《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准可接入黄河路市政管网，流入污水处理系统。
[bookmark: _Toc160548630]地表水环境影响分析
本项目所在区域在乌苏市污水处理厂纳污范围内，项目所在区污水管网已建成，污水管道可与市政污水管网碰管。本项目水质简单，不含有毒有的特征水污染物，污水不会对乌苏市污水处理厂工艺产生明显影响，经处理后达标排放，不会对现有地表水环境质量造成明显影响。
[bookmark: _Toc160548631]地表水环境影响评价小结
项目不会改变区域水环境质量功能，区域地表水环境质量将基本维持现状。
[bookmark: _Toc155789381][bookmark: _Toc160548632]噪声环境影响评价
[bookmark: _Toc160548633]声环境影响评价工作等级
项目所在区域工业园区，属于环境噪声3类声功能区，结合受影响人群程度，建设前后噪声变化＜3dB（A），且受影响人口变化不大，因此，本次声环境评价工作等级为三级。
[bookmark: _Toc160548634]噪声产生情况
项目噪声主要来源于泵、风机等所产生的机械噪声和空气动力性噪声等，根据类比资料，其噪声强度在80～95dB（A）的范围内。针对不同噪声源采用隔声、消声、减振、合理布局等治理措施后，可使声源小于70dB（A）。
表6.3-1工业企业噪声源调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	声压级/据声源距离
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	智能养蚕设施
	饲料蒸煮线
	80（1m）
	123.2
	35.8
	1.2
	19.5
	14.9
	5.1
	9.9
	56.19
	58.53
	67.84
	62.08
	24
	15
	15
	15
	15
	41.19
	43.53
	52.84
	47.08
	1

	2
	
	饲料粉碎机
	80（1m）
	121.9
	41.4
	1.2
	10.7
	10.5
	8.8
	4.3
	61.27
	61.57
	63.11
	69.33
	24
	15
	15
	15
	15
	46.27
	46.57
	48.11
	54.33
	1

	3
	
	饲料转筛机
	80（1m）
	130.7
	45.7
	1.2
	11.8
	14.7
	7.6
	2.0
	60.56
	58.65
	64.38
	75.97
	24
	15
	15
	15
	15
	45.56
	43.65
	49.38
	60.97
	1

	4
	
	饲料混合机
	80（1m）
	127.2
	49.7
	1.2
	15.2
	18.8
	4.1
	6.0
	58.36
	56.51
	69.74
	66.43
	24
	15
	15
	15
	15
	43.36
	41.51
	54.74
	51.43
	1

	6
	选拔车间
	剥茧机
	80（1m）
	120.5
	50.8
	1.2
	11.8
	19.9
	7.4
	4.9
	58.56
	54.02
	62.61
	66.19
	24
	15
	15
	15
	15
	43.56
	39.02
	47.61
	51.19
	1

	7
	
	选茧机
	80（1m）
	118.1
	45.7
	1.2
	14.4
	14.8
	5.0
	3.0
	56.83
	56.59
	66.03
	70.45
	24
	15
	15
	15
	15
	41.83
	41.59
	51.03
	55.45
	1

	9
	繅丝车间
	试样机
	80（1m）
	126.1
	45.4
	1.2
	16.4
	4.5
	3.0
	2.3
	55.70
	93.57
	70.45
	72.76
	24
	15
	15
	15
	15
	40.7
	78.57
	55.45
	57.76
	1

	
	
	煮茧机
	80（1m）
	69.2
	105.6
	1.2
	41.9
	5.1
	6.1
	2.1
	47.55
	65.84
	64.29
	73.55
	24
	0
	0
	0
	0
	47.55
	65.84
	64.29
	73.55
	1

	10
	副品车间
	脱水机
	80（1m）
	80.4
	101
	1.2
	30.8
	2.4
	7.3
	4.7
	50.29
	72.39
	62.73
	66.55
	24
	15
	15
	15
	15
	35.29
	57.39
	47.73
	51.55
	1

	12
	污水处理站
	风机
	80（1m）
	69.2
	105.6
	1.2
	41.9
	5.1
	6.1
	2.1
	47.55
	65.84
	64.29
	73.55
	24
	0
	0
	0
	0
	47.55
	65.84
	64.29
	73.55
	1


备注：表中声源源强是经声源治理措施治理后的源强。
[bookmark: _Toc160548635]预测模式
[bookmark: _Toc238292365][bookmark: _Toc196909661][bookmark: _Toc180290193]本次环评采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型，预测方法为：
（1）声源描述
声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。
（2）室外声源在预测点产生的声级计算
按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算：


式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
（3）室内声源等效室外声源声功率级计算
如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算：


式中，Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算：


式中，Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中，Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
（4）靠近声源处的预测点噪声预测模型：如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。
（5）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（6）预测值计算


式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqb——预测点的背景值，dB。
[bookmark: _Toc160548636]厂界噪声预测
按照上述的预测方法与模式对项目建成投产后对厂界的噪声影响预测结果见下表。
表6.3‑2项目噪声预测值表单位：dB（A）
	预测方位
	时段
	本项目贡献值
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	
	

	东侧
	昼间
	25.5
	65
	达标

	东侧
	夜间
	25.5
	55
	达标

	南侧
	昼间
	34.2
	65
	达标

	南侧
	夜间
	34.2
	55
	达标

	西侧
	昼间
	38.8
	65
	达标

	西侧
	夜间
	38.8
	55
	达标

	北侧
	昼间
	47.4
	65
	达标

	北侧
	夜间
	47.4
	55
	达标


由上表可知，本项目营运过程中，通过对噪声源采取隔声、减振、消声等有效措施后，其对厂界噪声有一定的影响，厂界200m范围内没有敏感点分布，根据预测结果，本项目噪声源影响较小，不会改变区域环境功能，项目厂界噪声均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
[bookmark: _Toc111019496][bookmark: _Toc111019395][bookmark: _Toc111019294][bookmark: _Toc492460557][bookmark: _Toc492461230][bookmark: _Toc482203342][bookmark: _Toc155789382][bookmark: _Toc160548637]固体废物环境影响评价
[bookmark: _Toc160548638]固废产生及处置情况
[bookmark: _Hlk156400446]①一般固废：本项目养蚕工艺蚕沙进入蚕沙深加工车间，作为原料生产有机肥；污水处理站污泥送入园区一般工业固体废物填埋场（及时清运，不在厂区暂存）；水洗池滤渣、活性炭、废包装袋等环卫清运；项目生活垃圾在厂区内设置垃圾桶收集后，由环卫部门清运。
本项目一般固废处置措施合理，去向明确，只要采取合理有效的防范措施，防止固废对环境造成二次污染，则对外环境影响很小。
②危险废物：包括项目废矿物油（废机油）、化学品原料包装桶/袋等暂存于危废暂存间，定期交有资质危废处置单位处置，不外排。
[bookmark: _Toc160548639]园区固废渣场及危废暂存间设置情况
乌苏工业园区一般工业固废填埋场位于乌苏市吉尔格勒特蒙古民族乡毛墩塔拉村南侧约2.5km处，主要负责处理乌苏工业园区企业产生的一般工业固体废物。处理规模150t/d，服务年限20年。新疆维吾尔自治区环境保护局出具了《关于乌苏工业园区一般工业固废填埋场项目环境影响报告书的批复》，新环函[2018]1116号。目前该固废填埋场正常运行。
企业在厂区内设置危废暂存间1座，面积10m2，危废间地面及围堰采取“抗渗混凝土+HDPE防渗膜”的防渗措施，并设置警示标牌，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。本项目产生的危险废物收集后分类存放于危废间内，定期委托有资质的单位处置。
[bookmark: _Toc160548640]危险固废环境影响分析
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年），从危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及建设期、运营期、服务期满后等全时段角度考虑，分析预测建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响。
（1）危险废物贮存场所环境影响分析
本项目危险固废通过容器贮存，不同危险废物盛装在不同的容器中，盛装危险废物的容器上粘贴相应标准的标签。危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，采用重点防渗，并在表面进行防腐处理。贮存场所具有良好的防风、防雨、防晒、防渗漏。厂区安排专人负责危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等信息。
本项目设置有危废暂存间贮存能力满足项目危险废物贮存要求，项目危险废物均用容器贮存，收集后的容器封闭，正常贮存情况不会对环境造成影响。
（2）运输过程的环境影响分析
本项目危险废物均在产生场所由密闭容器收集后，由厂区专用运输工具至危废暂存间贮存，均在厂区内运输。厂区整体地面平坦，可降低运输过程中发生散落、泄漏的可能。危废运输工具四周设置围挡，防止泄漏时，危险废物不散落在厂区道路上。
（3）委托利用或者处置的环境影响分析
本项目危险废物外委有资质的单位处置，由有资质单位的专用运输车辆运输。危废转运过程应按照《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号）填写转运联单。
综上所述，项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，不会造成二次污染。
[bookmark: _Toc155789383][bookmark: _Toc160548641]土壤环境影响评价
[bookmark: _Toc160548642]土壤评价工作流程图
本评价程序采用中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的土壤环境评价流程框图，见下图。
[image: ]
图6.5‑1土壤环境影响评价工作流程图
[bookmark: _Toc160548643]评价等级和评价范围
本项目进行蚕丝纺织品生产（不涉及印染），根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中“产生缫丝废水”，属II类项目，详见下表。
表6.5‑1建设项目所属土壤环境影响评价项目类别
	[bookmark: _Hlk519081735]环评类别
行业类别
	本项目建设内容及项目类型识别

	
	建设内容
	项目类型

	纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造
	化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业
	产生缫丝废水
	II类


①污染影响型
本项目占地为工业用地，位于园区内，因此土壤环境属于不敏感。本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50m2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。项目全厂占地面积358461.24m2，属于中型规模（5~50hm2）。
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表，本项目周边土壤环境为“不敏感”。
表6.5‑3污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价等级
敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级（√）
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）


本项目为II类建设项目，占地规模为小型，环境敏感程度为“不敏感”，依据上表本项目土壤评价等级为三级。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目污染影响型土壤评价范围确定为占地范围内+占地范围外0.05km范围内。
[image: ]
图5.4-1土壤评价范围图
[bookmark: _Toc160548644]土壤环境影响识别
1、建设项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源与影响因子识别
施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中对土壤产生的影响，固废临时堆放对土壤环境的影响等。
项目属于蚕丝纺织品生产（不涉及印染），根据项目具体情况，重点针对运营期的土壤环境影响类型与影响途径进行识别：本项目属于污染影响型建设项目，重点对运营期的环境影响进行识别。
项目土壤环境影响类型与影响途径见下表。
表5.4-3项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	√
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	运营期
	√
	--
	√
	--
	--
	--
	--
	--

	注：在可能产生的土壤影响类型处打“√”，列表未涵盖可自行设计。


2、影响源及影响因子
本项目厂区全部进行水泥硬化（空地处种植绿植），按照分区防渗要求进行防渗。发生污染土壤环境的途径主要有两类，一类为事故泄露导致的垂直入渗，最大可能污染源为废水处理站；另一类为大气沉降污染，所排放废气中SO2、NOX、颗粒物、氨、H2S等污染物，其会随着大气沉降影响土壤环境质量。
土壤环境影响源及影响因子识别见下表。
表5.4-4污染影响型建设项目土壤环境影响源与影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物
指标a
	特征因子
	备注b

	DA001、DA002、DA005排气筒
	加工
	大气沉降
	颗粒物
	/
	连续排放

	DA003、DA004、排气筒
	烘干、燃烧废气
	大气沉降
	颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
氨
硫化氢
	/
	连续排放

	DA006、DA007、排气筒
	恶臭
	大气沉降
	氨
硫化氢
	/
	连续排放

	污水处理站
	废水泄漏
	垂直入渗
	COD、SS、氨氮等
	/
	废水泄漏对土壤的影响


[bookmark: _Toc160548645]土壤环境敏感目标
本项目位于乌苏市工业园区，项目周边均为工业用地，根据现场踏勘项目厂界外200m范围内无土壤环境敏感点。
[bookmark: _Toc160548646]项目所在地土壤类型及理化特性调查
1、项目所在地的土壤类型
根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目占地范围内土壤类型为灰漠土、盐化灰漠土。
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图5.4-2项目所在地
[image: ]
图5.4-3项目占地范围土壤类型分布图
并且根据《乌苏市2023年工业园区标准化厂房建设项目岩土工程勘察报告》（勘察工号：D2.2023.113），本项目评价范围内土壤类型为灰漠土、盐化灰漠土。
（1）灰漠土
灰漠土是石膏-盐层土中稍微湿润的类型。分布在漠境边缘地带内蒙古河套平原、宁夏银川平原的西北角，新疆准噶尔盆到沙漠的南北两边山前倾斜平原、古老冲积平原和剥蚀高原地区，甘肃河西走廊的西段也有一部分，实际分布的面积并不大。在相邻关系上，东面北段连接荒漠草原的棕钙土，南段连接灰钙土，西边和南边与灰棕漠土和风沙土连接，北边直抵国界；新疆准噶尔盆地的北边、南边均与棕钙土连接，中心部分为固定、半固定风沙土组成的古尔班通古特沙漠。
1）成土过程
生物气候条件均较典型荒漠优越。既有漠土成土过程的特点，又有草原土壤形成过程的雏形，如腐殖质积累过程略有表现，碳酸钙弱度淋溶。地表常有多角形裂隙或龟裂纹；腐殖质层不明显，表层有厚1—2厘米结皮层，浅灰—棕灰色，海绵状孔隙；结皮层下为片状—鳞片状结构层，厚4—8厘米，浅灰棕或浅棕色；向下为褐棕或浅红棕色紧实层，厚10—30厘米，质地粘重，块状—弱团块状结构；在剖面中下部为白色结晶状石膏和脉纹状盐分聚积层，再下过渡到母质层。通体强石灰反应。表层有机质含量约1%，胡敏酸与富里酸之比为0.5—1.0；碳酸钙弱度淋溶，其含量可达10—30%；深位残余积盐，总盐量>1.0%；呈碱性至强碱性反应，pH值大于8，碱化比较普遍；粘粒硅铝铁率为2.9—3.1，粘土矿物以伊利石为主。可分龟裂灰漠土、灰漠土、钙积灰漠土三亚类。在有水源灌溉条件下，灰漠土为漠境地区较好的宜农土壤资源，但在利用上应注意深耕，增施有机肥，防止盐渍化、土壤侵蚀和风沙危害。
2）特点
灰漠土土壤的砾质化程度很弱，这主要是它的成土母质大多数是黄土的原因。砂砾石母质也有一部分，但含砾石比较少。在草长得比较多的地段，还可见到少量鼠类活动的洞隙和小土包，这在其它漠土上是很少有的。表土孔状结皮发育得很好，上边具有不规则或多角形的裂纹，沿纹生长一些黑色地衣、藻类低等植物，使附近形成粗糙的黑色薄皮；下边的孔隙像蜂窝，从上到下变小和减少。结皮厚度1～4厘米不等，浅灰或棕灰色，干燥松脆，易顺着上边的裂纹开裂散碎。下面的薄片或鳞片状结构厚1～5厘米，孔隙更少，松散易碎。在沙性大和积沙较多地段，这种结皮发育不好，甚至没有。紧实层厚5～15厘米，呈褐棕色或黄棕色，结构为块状或柱状，粘粒含量达20～28%，比上下土层约多5～10%。铁稍多一点。中、下部常有斑点状、假菌丝状或斑块状不明显的钙积层，碳酸钙含量为10～20%，比上部孔状结皮中的多1倍左右，说明它具有轻微淋溶作用。石膏和盐分聚积在40或60厘米以下，以80～100厘米深处较多，有的还出现几层石膏。石膏一般呈白色小结晶或晶簇状态，含量高低不一。内蒙古地区的偏低，不足1%；新疆地区的偏高，在2～8%之间，最高的可达14%。盐分呈脉纹状乳白色结晶，含量为0.5～2%，也是内蒙古地区偏低。盐分组成多属氯化物为主或硫酸盐为主的混合类型，但含重碳酸盐较多，一般为0.03～0.08%。包括表土孔状结皮在内，都有一定碱化现象，碱化度10～20%。土壤呈强碱性反应，pH8.5～10，以紧实层为最高。
区内因干旱少水，灰漠土大部分用来放牧。实践证明，尽管它有盐化、碱化的弱点，只要有足够的灌溉条件和合理的耕作施肥管理，农业生产的效果还是比较好的。如新疆地区垦殖的一部分，亩产小麦100～150公斤，最高的达400公斤，棉花亩产皮棉35～40公斤。在石多土少的广大石膏-盐层土地区，相对说来它的宜农条件比其它漠土还是好得多，是发展农业较好的土壤资源。但开垦后应注意防止盐碱加重和风沙危害。
2、现状监测
现状监测详见“4.2.5土壤现状监测及评价”章节。
现状评价结论：
项目区各监测点位土壤中各项监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值标准要求。
综上可知，项目所在区域土壤环境质量现状良好。
（2）区域污染源调查
本项目位于乌苏工业园区，根据现场调查项目评价范围内分布土壤污染源主要为工业污染源，项目周边主要分布有乌苏市锐泰毛纺织有限公司、乌苏恒帆棉纺织有限公司等企业。污染途径包括废气污染物经排气筒排放后在大气沉降作用下进入土壤，以及各类废水收集设施、涉及液体的生产装置发生渗漏引起废水污染物进入土壤。
[bookmark: _Toc160548647]土壤环境影响预测与评价
[bookmark: _Hlk13737267]由于厂区区域拟采取地面硬化和分区防渗措施，布设有完整的排水系统，并以定期巡查和电子监控的方式防止废水外泄，对土壤的影响概率较小。
（1）大气沉降
项目营运期大气污染物主要为大气处理设施、排气筒在正常工况和事故工况下排放的SO2、NOX、颗粒物、氨气和硫化氢，本项目天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，剥茧除尘经集气罩收集后进入水洗池处理后排放，副产品车间恶臭经负压收集后进入活性炭吸附装置处理后15m排放，污水处理站恶臭经生物除臭器处理后15m排放，进而减少污染物大气沉降。
（2）垂直入渗
本项目废水中主要的污染物是COD、SS、氨氮等，毒害性较低，而且废水处理站各建构筑物按重点防渗区域要求做好防渗措施，项目建成后对周边土壤的影响较小。同时本项目产生的危险废物也均得到安全处理和处置。因此只要各个环节得到良好控制，可以将项目废水污染物通过垂直入渗本途径。
综上所述，项目运营各污染都能得到有效治理，污染物通过大气沉降、垂直入渗的方式，对厂区及周围土壤影响很小。。
报告“地下水环境影响预测与评价”章节已分析了事故工况下，污水处理站发生渗漏对地下水环境的影响。从预测结果可以看出，若发生渗漏，污染物将穿过包气带影响到地下水。在污染物穿越包气带的过程中，由于土壤的阻隔、吸附作用，将导致土壤受到污染。因此，项目应严格落实防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝事故泄漏情况发生。
[bookmark: _Toc29289046][bookmark: _Toc160548648]土壤环境保护措施与对策
1、源头控制措施
从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。
2、过程控制措施
本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：
（1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是大气中的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等，污染物降落到地表可引起土壤酸化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。
（2）水污染型：事故状态下废水等未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到污染。
（3）固体废物污染型：项目产生的一般固废及危险废物等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋滤等直接或间接地影响土壤。
针对以上污染，采取以下措施：
（1）项目厂区内已种植约4000m2绿化，绿化树种具有较强的吸附能力，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。
（2）项目根据各单元的工程特性设置了集气罩、袋式除尘等收集、处理措施，处理后的废气经排气筒达标排放。
（3）本项目严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取了相应的防渗措施；装置等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影途径响土壤环境。
（5）建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。
（6）按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤，并按照规定公开相关信息。
（7）在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
[bookmark: _Toc29289047][bookmark: _Toc160548649]土壤环境影响预测结论
针对各类污染物采取了对应的污染治理措施，同时采取地面硬化和分区防渗措施，可确保污染物达标排放及防止渗漏发生，从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实报告提出的污染防治措施和防渗措施，项目对区域土壤环境的影响是可接受的。
[bookmark: _Toc155789384][bookmark: _Toc160548650]生态环境影响评价
本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，直接进行生态环境简单分析。
本项目位于乌苏市工业园区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地内，项目用地周边植被覆盖率低。本项目租赁现有厂房进行建设，对生态环境影响较小。项目建设对原有地表进行一定程度的搅动，从而造成一定面积的地表裸露，造成水土流失，由于占地面积较小，因此，本项目的建设施工和营运造成水土流失不明显。项目建成后，厂区进行绿化，可有效防止水土流失，减小水土流失程度，有利于生态保护。
[bookmark: _Toc155789385][bookmark: _Toc160548651]地下水环境影响评价
[bookmark: _Toc160548652]评价等级、评价范围
1、评价等级
①建设项目的分类
根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定。
根据附录A，本项目属第120.纺织品制造“产生缫丝废水类”，需编制环境影响报告书的类别，属I类建设项目。
②评价工作等级
建设项目位于乌苏市工业园区，根据调查评价范围无集中式饮用水源、分散式饮用水源及国家和政府设定的与地下水环境相关的其他保护区等敏感点，项目周边居民生活用水由供水管网供给，项目周边地下水现状水质监测井不涉及饮用，即场地地下水环境不敏感。
表6.7-2建设项目的地下水环境敏感程度分级表
	敏感
程度
	地下水环境敏感特征
	本项目特征
	本项目
敏感程度

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	建设项目位于乌苏市工业园区，评价区下游范围内无分散式饮用水水源，也无集中式饮用水水源地分布及国家和政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。
	不敏感

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
	
	

	不敏感
	以上地区之外的其它地区
	
	

	注：环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水环境敏感区。


因此，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中“评价工作等级分级表”可知，本项目地下水评价工作等级为二级。
表6.7-3建设项目地下水评价工作等级分级表
	项目类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	一级
	二级

	较敏感
	一级
	二级
	三级

	不敏感
	二级（√）
	三级
	三级


2、评价范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的相关要求，结合项目所在区域水文地质条件，采用自定义法确定本项目地下水环境影响评价调查范围。确定项目地下水评价范围北侧和西侧以山体地表为界，东侧以奎屯河干渠为界，南侧以东风干渠分水岭为界。根据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计约47.12km2。本项目调查评价范围见下图。

图6.7-1地下水环境影响调查评价范围
[bookmark: _Toc160548653]评价区地质条件
（1）地形地貌
本项目位于北天山北坡山区的冲洪积倾斜平原上，呈2°～5°的坡度向北倾斜，主要由古洪积扇和现代洪积扇叠加而成，因气候干旱，地表植物稀疏，覆盖率约20％，呈现戈壁荒滩景观。工业区占地为戈壁荒漠草场，地势平坦开阔，由南向北渐低，东部高于西部，地面高程为520m（1956年黄海高程系），地形坡度平均为0.6%～0.8%。
拟建场地地势起伏较大，总体地形呈南高北低，西高东低，高程476.61～488.41m之间。该场地以北分布有取土坑（坑深约1.60-3.80米不等），坑内及坑边堆放有大量生活垃圾及建筑垃圾；场地地表零星堆放有建筑垃圾及生活垃圾。地表长有少量植被场地位于天山北麓，在地貌上属于准噶尔盆地西南缘，奎屯河山前冲洪积扇中上部。
（2）地层岩性
乌苏大地构造属于天山—兴安地槽区准噶尔—天山褶皱系的一部分。南部山区为古生代地层，中生代和新生代第三纪地层沿山前陆续分布，第四纪广泛分布于平原地区。
在地层分区上，乌苏市境内所出露的地层属于北天山地层区依连哈比尔尕小区和玛纳斯小区。占全市面积三分之二的平原地区均为第四纪覆盖，无基岩出露。
境内岩石除各纪地层中大量沉积岩夹火山碎屑岩和少量浅变质岩外，其余为岩浆岩。岩浆岩以酸性为主，在空间上严格受不同性质结构面控制，随深度不同，粒度亦不同。散见于山区各处的岩脉有：石英闪长岩脉、角闪辉长岩脉、辉绿岩脉、长英岩脉等。
全境的大地构造包括两个二级构造单元：平原区的北部属于准噶尔坳陷中的车排子镇隆起，平原区南部及北天山地区属于北天山优地槽褶皱带中的乌鲁木齐山前坳陷、依连哈比尔尕复向斜和婆罗科努复背斜。
据本次勘探资料表明，在勘察深度10.0米范围内，场地地层主要为第四系全新统冲、洪积物组成。由勘探孔揭露，地层主要分布粉土、圆砾层，现叙述如下：
①粉土（Q4al+pl）：层底埋深0.20-0.50米，浅黄色，含少量植物根系及砂砾石，该层层厚较薄，不易作为建筑物持力层，应清除；
②圆砾（Q4
al+pl），该层岩土在勘察深度10.0m范围内未揭穿。上部1.3含土量较大，一般粒径2～8mm，局部可见少量漂石，最大粒径达245mm。青灰色，圆棱状，松散～稍密，母岩成分为花岗岩和凝灰岩，中等风化，骨架颗粒呈交错排列，大部分接触，空隙充填物主要为中粗砂和粉土。
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	此过程涉密

	


图6.7‑4部分钻孔柱状图

（3）场地地震效应
拟建场地岩土由圆砾地层构成，根椐国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)（2016年版）的规定，从场地土的性质判断拟建场地属中硬地土，场地土层等效剪切波速值在Vse=250.0～500.0m/s之间，覆盖层厚度大于5.00米，场地类别为Ⅱ类，属于对建筑物抗震有利地段。
根据国家颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和有关的规范，本场地的基本地震动峰值加速度0.20g，设计地震分组为第三组，反应谱特征周期值0.45s，基本地震烈度为8度。
[bookmark: _Toc160548654]水文地质条件
1、地下水类型
乌苏市地下水分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、冰结层地下水和矿水5种基本类型，其中第一种类型分布范围最广。地下水的补给来源主要为大气降水、山前侧渗、暴雨洪流、河道入渗、渠系入渗、田间入渗、水库入渗。地下水的排泄方式主要有：人工开采，侧向流出，潜水蒸发，以及泉水溢出。
2、含水层分布
根据新疆塔城水文水资源勘测局相关资料，乌苏市含水层为单一结构的潜水含水层，富水性极强。单一结构的潜水含水层主要分布在山前洪积倾斜平原地带，含水层可划分为水量极丰富、水量丰富的2个等级。
水量极丰富的潜水含水层分布在南山山前洪积平原的奎屯河、四棵树河、古尔图河现代河道两侧及三条河流所形成的洪积扇轴部，含水层岩性为卵砾石、砂砾石层，潜水位埋深一般大于20m，渗透系数一般大于25m/d，单井涌水量为5060m3/d，属水量极丰富区，其中奎屯河地段富水性最强。
水量丰富的潜水含水层分布于乌苏市北部山前洪积平原地带，含水层岩性为砂砾石、细砂和含土砂砾石，水文埋深2.8m，渗透系数0.5m/d，单井涌水量为1224m3/d。
本项目位于奎屯河流域，属于水量极丰富区。
3、地下水径流、补给和排泄条件
评价区无地表径流及其它水体，大气降水为地下水的主要补给源。大气降水通过地表风化裂隙补给地下水，亦可通过第四系风积透水不含水层、第四系冲洪积透水不含水层间接补给地下水。但是由于当地气候干燥，蒸发强烈，降水稀少，对地下水的补给量的影响很微弱。
厂址水文地质钻探结果表明，泥浆消耗量在第四系地层及基岩顶部较大，常有漏水现象，而在地层深部，由于裂隙不发育，泥浆无明显消耗，可见地层在垂向上，埋藏越深其孔隙裂隙越不发育，径流条件越差，地下水补给微弱，通道不畅，运移迟缓，交替不频。勘查区地下水排泄方式主要以向下游侧向缓慢径流。。
4、地下水化学特征
评价区位于冲洪积倾斜平原，浅层地下水的径流主要受补给强度、地形、岩性及构造等因素的影响和控制，从南到北水力坡度由大到小，流向由北转为北西。潜水矿化度一般小于0.5g/L，水化学类型为HCO3·SO4-Ca型；承压水矿化度绝大多数小于1g/l，地下水类型以HCO3·SO4-Ca型、SO4·HCO3-Ca·Na型水为主。
5、地下水动态特征水位
地下水动态变化与大气降水，地形地貌，地层岩性，地质构造，水动力条件等多种因素有关。
根据调查，评价区为低中山区剥蚀地貌，评价区主要含水层为三叠系大箐组层间、构造裂隙水。评价区地下水动态跟气候存在一定的关系，雨季降水丰富，地下水补给充足，径流交替加强，地下水位上升、水量增加；旱季正好相反。同时又由于裂隙性质不同，地下水的动态变化幅度的差异性较大，风化裂隙水明显受大气降水影响，动态变化大。构造裂隙水动态较稳定。
评价区地下水资源开发利用较少，故动态变化特征主要由于大气降雨而变化。收集区域的抽水试验资料：地下水水位埋深139m左右。
表6.7-5评价区水位监测点统计表
此过程涉密

5、水文地质试验统计
为测定地层的渗透性，乌苏市海阁石化有限公司原料多样化适应性改造项目初勘时做了现场试坑渗水、钻孔简易抽水试验。本项目与乌苏市海阁石化有限公司原料多样化适应性改造项目位于区域同一水文地质单元，且地层岩性及水文地质条件基本相同，因此本项目借用乌苏市海阁石化有限公司原料多样化适应性改造项目的水文地质试验成果。
包气带渗水试验厂址区地表分布为第四系洪积层，主要由第四系砂砾土组成，分选性差，厚度约22米左右。包气带渗水试验结果，其垂向渗透系数多在1.0×10-4cm/s左右，表明其天然防渗性能弱。
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1、区域地下水开发利用现状
根据现场调查访问，项目评价区为园区的工业企业，给水方式均为园区自来水，水源取自地表水，没有大量开发利用地下水资源。评价区域内周边无集中式饮用水源和分散式饮用水源等敏感点。区域上，目前没有开发利用地下水及相关供水规划。因此，评价区无地下水资源开发利用。
2、地下水污染源调查
项目位于乌苏市工业园区，地下水评价范围内分布地下水污染源主要为工业污染源，如天乌苏市锐泰毛纺织有限公司、乌苏恒帆棉纺织有限公司等企业。评价范围内企业的有毒有害液体、生产废水等在非正常状况发生泄漏，通过淋滤或者垂直入渗途径进入到地下水环境，可能会污染区域地下水水质。
4、地下水环境功能
地下水系统是一个具有综合服务功能的开放系统，是维持社会经济发展的重要供水水源，也是维持生态环境系统稳定的重要因素。依据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和规定，地下水功能是指地下水的水质和水量及其在空间和时间上的变化对人类社会和环境所产生的作用或效应，它由地下水的资源功能、生态环境功能和地质环境功能组成。
①地下水的资源功能是指具备一定的补给、储存和更新条件的地下水资源供给保障作用或效应。为了保持地下水的资源供给功能，首先在水量上，地下水要得到可持续的稳定补给，这样才能保障可持续开发。
②地下水的生态功能是指地下水系统对陆表植被或湖泊、湿地或土地质量良性维持的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则生态环境出现相应的改变。地表水生态系统（河道基流、湿地、泉水等）和陆地非地带性植被都需要地下水的补给和调节。地下水位下降和水质的恶化对地表生态系统会带来严重影响。
③地下水的地质环境功能是指地下水的地质安全保障功能，是指地下水系统对其所赋存的地质环境稳定性所具有支撑和保护的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则地质环境出现相应的改变。
本项目评价区内地下水未得以集中开发和利用，无分散供水水源。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查项目区的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为生态环境地质调节功能。
5、地下水环境保护目标
通过对项目所在区域地下水、地表水及环境状况调查，本项目所在区域地下水类型包括碎屑岩类裂隙水及岩浆岩类浅层风化裂隙水。
本项目评价区位于乌苏市工业园区，项目周边均为园区工业企业及荒地。园区已实现自来水集中供水，供水水源为地表水。根据调查评价范围上游居民点饮用水均为地表水，不取用地下水，且无与地下水相关的水源保护区和其它资源保护区。本项目地下水环境保护目标见下表。
表6.7-7本项目地下水保护目标
	序号
	保护目标
	主要保护内容
	位置关系
	开发利用情况

	1
	第四纪松散岩类孔隙水含水层
	潜水含水层
	项目厂区下伏含水层
	调查范围位于乌苏市工业园区，区内无地下水的开发利用


[bookmark: _Toc160548656]地下水环境影响识别
地下水污染源分析
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目构筑物均需采取相应的防渗措施。正常工况条件下，在采取防渗措施后，本项目涉及的各构筑物仅存在少量的跑、冒、滴、漏，对地下水环境影响较小，但在非正常运行状态下，受生产线设备老化及防渗系统等环保设施腐蚀等因素影响，生产溶液和生产废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区内地下水水质造成影响。
①地下水污染源项识别
本项目工程内容包括催青室、缫丝车间、生产车间、织绸车间、副产品车间、泡丝车间及综合楼等公辅工程。
项目建成后，实现年产绸缎1500万米（折合白厂丝1500吨）、蚕丝被的生产能力。生产工艺包括催青生产工艺、缫丝工艺、丝绸生产工艺、副产品生产工艺及蚕丝被生产工艺。
根据工程分析，本项目主要涉水工艺包括：
①缫丝工艺中的煮茧工序、缫丝工序、复摇返丝工序；
②丝绸生产工艺中的泡丝工序；
③副产品生产工艺中的丝绵工序、煮棉工序、脱水工序。
项目各涉水生产工序及对应的构筑物见下表：
表6.7-8本项目地下水环境影响识别
	工艺名称
	工艺涉及的构筑物
	工艺中的涉水工序
	涉水工艺所处的构筑物
	污染物类型

	缫丝工艺
	缫丝车间1#、2#
	煮茧、缫丝、复摇返丝
	缫丝车间
	COD、NH3-N、总磷等

	催青工艺
	催青室
	无
	无
	

	丝绸生产工艺
	织绸车间、泡丝车间
	泡丝
	泡丝车间
	

	蚕丝被生产工艺
	茧仓
	无
	无
	

	副产品生产工艺
	副产品车间
	丝绵、煮棉、脱水
	副产品车间
	


通过以上分析，本项目各生产车间中，缫丝车间、泡丝车间、副产品车间涉及用水，其运行过程中可能出现跑、冒、滴、漏的废水进入地下水系统。
除生产车间外，项目厂区内还设置有废水处理站，其中废水处理站内的处理池体内废水可能在池体内稳定水头驱使下下渗进入地下水系统，危废暂存间内堆存的固废可能产生渗滤液，渗滤液可能经地面穿过包气带下渗进入含水层。
为防止项目运行对地下水系统产生影响，环评要求项目应采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。
重点防渗区：包括泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间、废水处理站、危废暂存间、发电机房采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm的环氧树脂漆或其他人工防渗材料，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm环氧树脂漆或其他人工防渗材料，并设置专门收集桶收集，将危险废物容器置于专门收集桶之中上，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。
一般防渗区：包括缫丝车间、缫丝车间、化粪池、蚕沙深加工车间，采取防渗混凝土+水泥砂浆，确保防渗技术达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
简单防渗区：包括一般固废暂存间、催青室、茧仓车间、茧站（位于缫丝车间1#左侧）织绸车间、综合楼等，采用一般地面硬化处理。
预测情景及源强计算
[bookmark: _Toc28177669]根据地下水污染源分析，本项目主要的可能对地下水产生影响的构筑物包括缫丝车间、泡丝车间、副产品车间、一般固废暂存间、危废暂存间、预处理池及废水处理站。由于缫丝车间产生的废水污染物浓度较低，一般固废暂存间、预处理池废水量产生量较小，相较于其余几个产污单元，缫丝车间、预处理池及一般固废暂存间运行对地下水环境的影响较小，本次环评主要以泡丝车间、副产品车间及废水处理站为预测重点，对其进行运行状况设计。
1）正常状况：项目在正常状况下运行，泡丝车间、副产品车间仅存在少量废水及液态物料的跑、冒、滴、漏，废水处理站内废水仅存在少量废水在池体稳定水头驱使下的渗漏，但在以上构筑物采取的防渗措施完好的情况下，受防渗层阻隔，跑、冒、滴、漏的废水不会进入地下水系统，废水处理站的废水量下渗量极少，不会对区内地下水水质产生影响。
2）非正常状况：项目在非正常状况下运行，泡丝车间、副产品车间内的生产设备出现破损，其内的废水泄露于地表，同时厂区设置的防渗系统因老化等因素失效，泄露于地表的废水经老化的防渗层沿包气带渗入含水层，废水处理站内废水则直接沿老化的池体防渗层进入地下水系统。假设泡丝车间、副产品车间废水泄漏量为其内废水单日产生量，根据项目区包气带岩土性质，取泄露废水的2%下渗进入含水层，废水处理站池体防渗层老化面积占池体面积的5%，在处理站发生泄露事故90d后在场区下游监测井发现污染物浓度异常升高，此时清空站内废水，实施防渗层检修。
①下渗量
1）正常状况下渗量
项目在正常状况下运行，仅存在泡丝车间、副产品车间内的废水及液态物料的跑、冒、滴、漏以及废水处理站内废水在稳定水头驱使下的渗漏，但受防渗层阻隔，跑、冒、滴、漏的废水不会进入地下水系统，废水处理站渗漏进入含水层的污染物量极少，不会对地下水水质产生影响。
2）非正常状况下渗量
非正常状况下，泡丝车间、副产品车间因生产设备破损的原因，其内废水出现泄露，泄漏量考虑为各车间单日废水产生量，则非正常状况下泡丝车间、副产品车间的废水泄漏量分别为29.8m3、237.8m3，取入渗系数为2%，则两车间进入含水层的废水分别为0.596m3、4.756m3；废水处理站5%的池体防渗层出现泄露，利用达西公式计算非正常状况下废水处理站池体污水的下渗量，如下：
[image: ]
式中：[image: ]—下渗量（m3/d）；
· —渗透系数（m/d）；
· —水力坡度；
A—渗漏面积（m2）。
②污染因子及浓度分析
项目非正常工况下，选取COD、总磷、氨氮作为预测因子。
表5.2-22非正常状况下各产污构筑物污染物下渗情况表
	构筑物
	废水泄露量（m3）
	单日废水下渗量（m3/d）
	下渗持续时间（d）
	废水下渗总量（m3）
	污染物浓度及下渗量

	
	
	
	
	
	污染物类型
	污染物浓度（mg/L）
	下渗质量（kg）

	泡丝车间
	29.8
	0.596
	1
	0.596
	COD
	2200
	1.3112

	
	
	
	
	
	氨氮
	70
	0.0417

	
	
	
	
	
	总磷
	40
	0.0238

	副产品车间
	237.8
	4.756
	1
	4.756
	COD
	8250
	39.2370

	
	
	
	
	
	氨氮
	449
	2.1354

	
	
	
	
	
	总磷
	164
	0.7800

	污水处理站
	
	0.1838
	90
	16.542
	COD
	8057
	133.2789

	
	
	
	
	
	氨氮
	437
	7.2289

	
	
	
	
	
	总磷
	160
	2.6467
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预测原则
1、考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。
2、预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点。
预测范围及时段
预测评价范围与项目地下水环境影响评价范围一致，共计约47.12km2。根据导则要求，分别预测10d、100d、500d、1000d、5000d时间段泄漏对地下水环境的影响。
源项分析及预测因子
本项目地下水潜在风险源较多，环评预测重点主要为本次环评主要以泡丝车间、副产品车间及废水处理站为预测重点；重点预测分析非正常状况对地下水环境的影响。
预测方法
本项目地下水评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本次评价预测方法采用解析法。
厂区及附近区域没有集中式供水水源地，地下水动态基本稳定，污染物在浅层含水层中的迁移可根据污染物泄漏的不同位置，概化为点源瞬时泄漏的一维稳定流动一维水动力弥散问题。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的瞬时注入示踪剂点源模型，污染浓度分布模型如下
[image: ]
式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C(x，t)—t时刻点x处的污染物的浓度，g/L；
m—注入示踪剂的质量，kg；
W—横截面面积，㎡；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
（2）模型参数的取值
主要参数有：外泄污染物的泄漏量；含水层厚度、有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；纵向弥散系数DL；圆周率为常数。
①x坐标选取与地下水水流方向相同，以污染源为坐标零点。根据包气带调查资料，本项目含水层渗透系数取1.47m/d。
②浅层含水层的平均有效孔隙度n
项目区含水层岩性以细砂为主，取有效孔隙度为0.15。
③水流实际平均流速μ
项目区包气带渗透系数取1.47m/d；水力坡度I=5‰（根据现有水文地质资料），根据达西公式，地下水的渗透流速V=KI=1.47m/d×0.005=0.0735m/d，平均实际流速μ=V/n=0.049m/d。
④纵向x方向弥散系数DL
一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度根据前人有关弥散度尺度效应的研究成果来确定。参考GelharL.W（1992年）在“Acriticalreviewofdataonfield-scaledispersioninaquifer”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，以及成建梅（2002年）在“考虑可信度的弥散尺度效应分析”一文中根据118个弥散资料对纵向弥散度与试验尺度数据回归分析所得到的回归方程。孔隙介质的二维数值模型关系图见图6.4-2。结合区域水文地质条件特征，确定含水层纵向弥散度应介于10～100之间，本次弥散度参数取10。则纵向弥散系数DL=αL×μ=10×0.049m/d=0.49㎡/d。
评价工作区的水文地质参数见表6.4-1。
表6.4-1水文地质参数值表
	非正常工况泄露
	渗透系数
	有效孔隙度
	水流实际速度
	纵向弥散系数

	
	m/d
	
	m/d
	㎡/d

	
	1.47
	0.15
	0.049
	0.49


预测结果
[bookmark: _Hlk160460572]将确定的参数带入模型，可求出含水层不同位置，任何时刻的污染物因子浓度分布情况。污染物在含水层中运移情况见表6.4-2。
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表3-1废水处理站废水泄露COD浓度分布图
	[image: ]
	[image: ]

	10d，COD运移浓度分布图
	100d，COD运移浓度分布图

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	500d，COD运移浓度分布图
	1000d，COD运移浓度分布图
	5000d，COD运移浓度分布图


表3-1废水处理站废水泄露氨氮浓度分布图
	[image: ]
	[image: ]

	10d，氨氮运移浓度分布图
	100d，氨氮运移浓度分布图

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	500d，氨氮运移浓度分布图
	1000d，氨氮运移浓度分布图
	5000d，氨氮运移浓度分布图


表3-1废水处理站废水泄露总磷浓度分布图
	[image: ]
	[image: ]

	10d，总磷运移浓度分布图
	100d，总磷运移浓度分布图

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	500d，总磷运移浓度分布图
	1000d，总磷运移浓度分布图
	5000d，总磷运移浓度分布图


各预测因子各预测时段地下水污染物最高浓度贡献值统计见下表，CODMn及氨氮执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准，总磷参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。
表6.7-18非正常状况下项目运行泡丝车间地下水中污染物最高浓度限值(单位mg/L)
	污染物
	非正常运行（mg/L）
	地下水Ⅲ类水标准

	
	10
	100
	500
	1000
	5000
	

	CODMn
	24.05
	6.12
	4.95
	2.56
	1.02
	≤3mg/L

	氨氮
	0.65
	0.25
	0.15
	0.05
	0.005
	≤0.5mg/L

	总磷
	0.55
	0.12
	0.06
	0.04
	0.018
	≤0.2mg/L


表6.7-18非正常状况下项目运行副产品车间地下水中污染物最高浓度限值(单位mg/L)
	污染物
	非正常运行（mg/L）
	地下水Ⅲ类水标准

	
	10
	100
	500
	1000
	5000
	

	CODMn
	365.55
	98.22
	55.22
	35.42
	12.22
	≤3mg/L

	氨氮
	16.16
	5.03
	3.47
	1.89
	0.85
	≤0.5mg/L

	总磷
	0.45
	0.19
	0.09
	0.06
	0.04
	≤0.2mg/L


表6.7-18非正常状况下项目运行废水处理站地下水中污染物最高浓度限值(单位mg/L)
	污染物
	非正常运行（mg/L）
	地下水Ⅲ类水标准

	
	10
	100
	500
	1000
	5000
	

	CODMn
	1125.50
	364.41
	158.63
	115.5
	51.00
	≤3mg/L

	氨氮
	68.91
	13.56
	8.84
	6.51
	2.24
	≤0.5mg/L

	总磷
	1.45
	0.69
	0.32
	0.25
	0.10
	≤0.2mg/L


非正常状况发生后，受地下水流场的控制，污染物进入地下水系统后沿地下水主径流方向向奎屯河方向排泄，并在径流过程中伴随着向径流方向两侧的弥散。
CODMn、氨氮、总磷在含水层中的浓度贡献值呈现先升高后降低的趋势（在泄露事故发生后100d达到峰值），这是因为CODMn、氨氮、总磷的产污构筑物包括泡丝车间、副产品车间及废水处理站，非正常状况发生后，泡丝车间、副产品车间的废水瞬间泄露，而废水处理站内废水泄露时间则为事故发生后90d内，因此，在非正常状况发生后至其90d内，污染物浓度贡献值均呈现上升的趋势，后随着地下水的自净及污染物的稀释、扩散作用，含水层中的污染物浓度逐渐降低。
分析非正常状况发生后区内地下水中污染物的浓度贡献值变化情况，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准可知，非正常状况发生后评价区内CODMn浓度贡献值出现超标，最大超标倍数为375倍，超标时间为非正常状况发生后10d内。总磷、氨氮浓度贡献值均有不同程度超标，会对地下水水质产生不良影响。此外，项目厂区邻近奎屯河布置，非正常状况下渗进入含水层的污染物仅在较短的运移距离和运移时间过后就会排泄进入下游的奎屯河，对地表水的水质也会产生影响。因此，应加强管理与监测，尽量避免非正常状况发生。
非正常运行状况下，各污染物下渗进入地下水系统后，将污染项目区下伏含水层，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求：项目运行过程中，应严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施(如采用水动力隔离技术)阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。
项目对地下水环境影响分析
（1）对区内地下水水质的影响
根据本项目地下水产污环节分析，项目运行可能对地下水环境产生污染的构筑物包括缫丝车间、泡丝车间、副产品车间、废水处理站及危废暂存间。
环评要求泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间、废水处理站、发电机房采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm的环氧树脂漆或其他人工防渗材料，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm环氧树脂漆或其他人工防渗材料，并设置专门收集桶收集，将危险废物容器置于专门收集桶之中上，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。缫丝车间及化粪池采用防渗混凝土+水泥砂浆，确保防渗技术达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
在上述构筑物运行状况良好且地面防渗层完好的情况下，仅存在少量生产废水的跑、冒、滴、漏及废水处理站废水的渗漏，但受防渗层阻隔，由该途径进入含水层的污染物量极少，不会对地下水系统产生影响非正常状况下，受生产线设备破损等因素影响，其内的液态生产物料出现泄露，同时，地面防渗层因老化等因素失效，泄露的物料沿老化的防渗层下渗进入地下水系统，废水处理站内的废水则直接沿老化的防渗层经包气带下渗进入含水层，项目在此状况下运行，将对地下水水质产生影响。
环评要求本项目运行过程中应于项目厂区下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，若发现水质异常，应立即采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散、迁移，将地下水污染控制在局部范围内，避免对厂区下游的地下水及地表水体产生污染。
[bookmark: _Toc160548658]地下水环境保护措施及对策
防止地下水污染控制措施的原则
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制即从源头控制措施，主要包括在储存区、管道、设备、废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。优化设计，管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
②被动控制即末端控制措施，结合厂区建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害物质的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统；防渗分区一般分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区。
③污染监控体系：建立厂区地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
④应急响应措施：制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。
地下水污染源源头控制
①对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”发生。
②所有生产中的容器均做防腐处理，禁止在厂区内任意设置排污水口。
③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，对排水管网定期巡检，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。
④厂区内设置生活垃圾收集点和垃圾中转站，集中收集后的生活垃圾及时清运至城市规划的生活垃圾填埋场。生活垃圾运输基本实现收集容器化、运输密封化。工业固废首先在企业内部进行无害化处理，再运至规划建设的固体废弃物填埋场作进一步处置，防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。
⑤为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，厂区已设置专门的事故应急池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等直接流入事故应急池，厂区排水口设置了在线监测系统，以防止超标污水外泄。
⑥项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。
⑦本项目各池体均进行了防渗处理，出现泄漏情况能及时收集收集、拦截事故废水。
污染防治分区
1、防渗设计基本内容与要求
本项目防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等相关规范对本项目生产区域地下水防渗提出相关要求。
2、防渗分区划分
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对地下水分区防控措施，地下水污染防治分区参照表6.7-19~21进行。
表6.7-19地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


表6.7-20地下水污染防渗的划分依据
	分区防渗划分依据
	分级
	主要特征
	本建设项目特征

	天然包气带的防污性能
	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	包气带防污性能为“中”。

	
	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定；或岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	

	
	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	

	污染控制难易程度
	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不能及时发现和处理
	建设项目生产车间等地面工程等，污染控制较易；各管线等半地下工程，较为隐蔽，污染控制较难。

	
	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后可及时发现和处理
	

	污染物类型
	重金属
	铬、砷、汞、铅、镉等
	建设项目各工程污染物见地下水环境影响识别

	
	持久性污染物
	在水中难降解的污染物，如有机污染物。
	


3、分区防渗措施
本项目厂区内各构筑物（包括泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间、废水处理站等）采取分区防渗措施。
表6.7‑22本项目地下水污染防渗分区
	区域
	防渗措施
	备注

	危废暂存间
	重点防渗：地坪（从下至上）及围堰四周采用100mm厚C10混凝土垫层+200mm厚C20混凝土+3mm环氧玻璃钢隔离层+5mm厚环氧胶泥进行防渗防腐处理，重点防渗区防渗系数k≤1×10-10cm/s。
	新建

	泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间、废水处理站
	重点防渗：采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm的环氧树脂漆或其他人工防渗材料，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s
	新建

	[bookmark: _Hlk156400580]成品库房等
	一般防渗：防渗混凝土+水泥砂浆，确保防渗技术达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，防渗系数≤1×10-7cm/s。
	新建

	固废暂存间、催青室、茧仓车间
	简单防渗：一般地面硬化处理
	新建


地下水污染监控
为了及时准确地掌握厂区区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周边布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。
（1）地下水监测原则
①重点污染防治区加密监测原则。重点污染防治区及特殊污染防治区应设置地下水污染监控井。地下水污染监控井应靠近重点污染防治区及特殊污染防治区内的主要泄漏源，并布设在其地下水水流的下游。
②地下水污染监控井监测层位的选择应以潜水含水层为主，并考虑可能受影响的承压含水层。
③上下游同步对比监测原则，应在潜在风险源等位置布设采样点。
④监测点不要轻易变动，尽量保持单井地下水监测工作的连续性。
⑤厂区外地下水污染监控井宜选取取水层与监测目的层一致的、距厂区较近的工业、农业用井，在无工业、农业用井可用时，宜在厂区外就近设置监控井。
（2）地下水污染监控方案
建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中对地下水环境监测与管理的要求及《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）对地下水环境监测频率的要求，以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）对地下水监测的要求，结合本项目产污特征，本项目在厂区上、下游设置的3个地下水监测井对厂区附近地下水水质进行动态监测。
表6.7‑23地下水污染监控布点
	监测
点位
	位置
	功能
	监测因子
	监测频次
	监测层位

	1#
	厂区上游
	背景值监测点
	pH、CODMn、氨氮、总磷
	每季一次
	碎屑岩类裂隙水含水层

	2#
	厂区内部下游方向
	污染跟踪监测点
	
	
	

	3#
	厂区下游
	污染扩散监测点
	
	
	


（3）监测井的基本要求
1、监测井井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成。
2、监测井顶角斜度每百米井深不得超过2°。
3、监测井井管内径不宜小于0.1m。
4、滤水段透水性良好，向井内注入灌水段1m井管容积的水量，水位复原时间不超过10min，滤水材料应对地下水水质无污染。
5、监测井目的层与其他含水层之间止水良好，承压监测井应分层止水。潜水监测井不得穿过潜水含水层下的隔水层底板。
6、终孔直径不宜小于0.25m，设计动水位以下的含水层段应安装滤水管，反滤层厚度不小于0.05m。
7、监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面0.5~1.0m，井(孔)口安装盖(保护帽)孔口地面应采取防渗措施，井周围应设置防护栏。
8、监测井应有较完整的地层岩性和井管结构资料，能满足进行常年连续各项检测工作的要求。
9、监测井资料以及后续检测数据应进行建档保存。
（4）监测数据管理
建设单位相关部门应指派专人或委托相关部门编制跟踪监测报告，报告应包括以下内容：
1.地下水跟踪监测点的监测数据结果，项目生产过程中各设备及装置设备废水的排放量、污染物种类及污染物浓度等；
2.建设项目生产设备、管线、废水处理设施等运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并备案。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
地下水环境影响应急响应
（1）地下水污染应急预案、应急处置及管理
应急预案：根据《环境影响评价评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）要求，在防渗措施上，根据污染因子和环评结果需制定相应的应急响应机制。在长期水质监测点的完善情况下，还需进行以下三点的应急完善：
①本项目各生产区域均做了防腐防渗处理。
②本项目运行过程中及时对设备设施进行检修、保养，以防泄漏情况发生。
③项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。
环评要求企业制定专门的地下水污染事故应急措施并与其他应急预案相协调。应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测等方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。
应急处置：当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。
管理措施：加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。重点污染防治区所在生产车间，每一操作组对其负责的区域建立台账，记录当班的生产状况是否正常。对于机泵、阀门、法兰、管道连接交叉等有可能产生泄漏处，设置巡视监控点，纳入正常生产管理程序中。
（2）地下水污染风险快速评估及决策
地下水污染风险快速评估方法与决策包括连续的3个阶段：
第1阶段为非正常状况与场地调查：主要任务为搜集非正常状况与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；
第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断非正常状况对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；
第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。
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	图6.7-29地下水污染风险快速评估与决策过程


（3）非正常状况应急措施
无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，本项目应急预案建议如下：
①事故发生后，迅速成立由当地生态环境部门牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘察、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。
②制定应急监测方案，确定对所受污染地段的上下游至地表水、沿岸饮用水源进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。
③应尽快对污染区域人为隔断，尽量阻断其扩散范围。通过围堵、导控相结合，避免污染范围的扩大。
④持续对本项目下伏含水层地下水水质进行跟踪监测，一旦发现地下水受到污染，应及时采取必要的水动力阻隔措施。本项目最大风险事故为污水处理站池体泄露等。遇到风险事故应立即启动应急预案，污废水的渗漏事故发生后应立即将各池体内污染物进行转移，并及时修复破损区域，并在场地下游监测井3#（优先）、2#（其次）进行抽水，将废液或污水抽出处置，减小污染物的迁移扩散，后期可采取转移被污染的包气带，防止地下水被继续污染。
⑤根据生产废水处理系统事故时的废水容量及生产线事故停滞时工艺液体的贮存及转运所需容积复核应急水池、事故应急池容量。
综上，本项目在落实分区防渗、地下水跟踪监测及地下水事故应急减缓措施。一旦出现地下水污染事故或监测数据超标的情况，立刻采取相应措施。本项目对地下水系统造成的影响可控。
[bookmark: _Toc160548659]要求与建议
项目建设过程中必须做好各污染环节的环保措施，建立地下水污染监测体系，逐步健全地下水污染应急管理预案，严防项目建设对地下水环境造成污染。
（1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。
（2）加强防渗设计、施工与管理，杜绝风险事故发生。
（3）完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。
（4）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，查明并切断污染源，探明地下水污染深度、范围和污染程度，抽取被污染的地下水体进行集中收集处理；当地下水中的特征污染物浓度满足相关标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

[bookmark: _Toc155789386][bookmark: _Toc160548660]环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc215691607][bookmark: _Toc330540662][bookmark: _Toc152756361][bookmark: _Toc168][bookmark: _Toc187996849][bookmark: _Toc6062][bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc155789387][bookmark: _Toc160548661]施工期保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc160548662]施工期废水
施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。其中施工生产废水经临时隔油沉淀池处理后，用于水泥砂浆拌料回用；施工生活污水经预处理池处理后，由园区管网进入乌苏市污水集中处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标，采取以上治理措施后，本项目施工期废水不会对区域地表水造成明显影响，治理措施可行。
[bookmark: _Toc160548663]施工期废气
1、扬尘治理措施
（1）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水（在干燥天气适当加大洒水的频率和洒水量），并对散落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对环境造成影响。
（2）由于道路产生的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。
采取以扬尘治理措施，其浓度可得到有效控制，排放浓度可控制在1.0mg/m3，能够实现达标排放，扬尘治理措施可行。
2、施工机械及运输车辆汽车尾气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期机械废气及运输车辆汽车尾气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。
采取治理措施，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，治理措施可行。
[bookmark: _Toc160548664]施工期噪声
（1）合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央。
（2）合理安排施工时间，禁止在夜间（时间为22：00~6：00）施工。
（3）装修、安装阶段的噪声主要来自电钻、手工钻、电锤、无齿锯等设备。装修、安装阶段使用的电钻、手工钻及电锤、无齿锯选用低噪声设备，及时加注机油，增强润滑作用；使用电锤开洞、凿眼时，严禁用铁锤敲打管道及金属工件。
（4）文明施工。建立健全控制人为噪声管理制度；运输材料和设备时，轻拿轻放，严禁野蛮装卸。
（5）一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生强噪声的设备，更应经常检查维护。
（6）加强施工场地车辆的管理，尽量减少鸣喇叭次数及汽车启动频率。
（7）建材、施工机械器具、建渣等的运输选择影响最小的路线，途经敏感点时减速慢行，严禁鸣笛。
采取以上噪声治理措施后，本项目施工期场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工期噪声治理措施可行。
[bookmark: _Toc160548665]施工期固废
本项目在租赁厂区进行建设，建筑垃圾可回收部分集中收集后外售废品收购站，不可回收部分全部运至环卫部门指定地点进行填埋；施工人员生活垃圾袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。
采取上述固废污染防治措施后，本项目施工期固废可得到合理处置，不会对周围环境造成影响。
[bookmark: _Toc160548666]施工期生态
（1）合理选择施工期，避免在雨季。
（2）合理选择施工工序，在保证施工质量的前提下，必须采用最短的建设工期。开挖过程中，先对表土进行剥离，用于绿化。
施工机械和施工人员要按照规划进行操作，不得乱占土地，施工机械及其它建筑材料不能乱停乱放，防止大量破坏植被，加剧水土流失。施工期做好临时工程措施设计，工程结束后及时进行场区植物措施设计。
（3）施工结束后，应尽快全面进行绿化，绿化可起到调节小气候、涵蓄雨水等目的，起到很好的防治水土流失的作用。
综上所述，采取以上生态保护措施后，施工期不会对项目所在区域的地生态环境造成明显影响，生态保护措施可行；施工期环保措施技术、经济可行。
[bookmark: _Toc215691608][bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc25499][bookmark: _Toc330540663][bookmark: _Toc187996850][bookmark: _Toc152756362][bookmark: _Toc23477][bookmark: _Toc155789388][bookmark: _Toc160548667]营运期环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc160548668]大气污染物防治及治理措施及论证
养蚕区饲料粉尘
粉尘通过“设置集气罩收集（收集效率90%）+引风机（考虑管道阻力风损，本次风量取12000m3/h）+1套布袋除尘器（除尘效率99%）+1根15m高排气筒（DA001）”处理，项目饲料加工年运行300d，每天2h。
经计算，饲料加工粉尘有组织排放量为0.0149t/a，排放速率为0.0248kg/h，排放浓度为2.0640mg/m3。无组织排放量为0.1651t/a，排放速率为0.2752kg/h。其中有组织排放废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。
蚕沙深加工破碎粉尘
粉尘通过“设置集气罩收集（6个）（收集效率90%）+引风机（考虑管道阻力风损，本次风量取8000m3/h）+1套布袋除尘器（除尘效率99%）+1根15m高排气筒（DA002）”处理，项目蚕沙加工年运行300d，每天8h。
经计算，粉尘有组织排放量为0.0213t/a，排放速率为0.0088kg/h，排放浓度为1.110mg/m3。无组织排放量为0.2368t/a，排放速率为0.0987kg/h。其中有组织排放废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。
蚕沙深加工烘干废气
热风炉废气通过管道直接接入生物喷淋除臭塔处理后通过15m高DA003排气筒排放，管道密闭，不考虑无组织排放，收集效率按100%计，热风炉的烟尘、二氧化硫排放浓度可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2和表4中的标准，即烟尘排放浓度≦200mg/m3，二氧化硫排放浓度≦850mg/m3。氮氧化物排放速率及排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”要求，即排放速率≦0.77kg/h，排放浓度≦240mg/m3。氨和硫化氢排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中的二级标准，即氨气的排放速率≦4.9kg/h，硫化氢的排放速率≦0.33kg/h。本项目热风炉废气均属于达标排放。
茧丝工业烘干燃烧废气
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目自动烘茧机、蚕蛹烘干机天然气燃烧废气通过设置低氮燃烧装置后10m高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉排放限值（排放限值：颗粒物20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物最高允许排放浓度200mg/m3）。
剥茧粉尘
本项目采用集气罩收集含尘气体，并经“水洗池”设施治理，项目茧仓车间剥茧机上方0.5m处分别设置集气罩，
该水洗池设计所需风量14112m3/h（考虑管道阻力风损20%计算，本次风量取18000m3/h），水洗池直径3.2m，塔高5m，水池底部设置总容积8m3吸收液贮存和循环槽（2m3/个，共设置4个）。按集气罩收集率90%，水洗池去除率56%计，有组织排放速率为0.8316kg/h，排放浓度为46.2mg/m3，年排放2400h（每天此工序生产8h），共计排放1.9958t/a；剥茧粉尘无组织排放量共计0.5040t/a。其中有组织排放废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒（DA006）最高允许排放速率3.5kg/h）。
恶臭气体
（1）养蚕区恶臭
项目采用干清蚕沙工艺，恶臭产生源主要为蚕房和蚕粪池，分布面较广，并以低矮面源形式排放，属无组织排放，主要成分为H2S、NH3。
针对主要产污点蚕沙池，项目拟采取密闭方式储存，可进一步减少项目养蚕恶臭对外界的影响。
（2）蚕沙深加工区发酵恶臭
本项目发酵工序位于发酵车间内，有机肥是纯发酵，就添加菌剂，即枯草芽孢杆菌可以达到抑菌除臭的目的，不用除臭剂，研究表明枯草芽孢杆菌对粪便产生的NH3、H2S均具有较高的去除能力，其去除效率分别达到78.4%、66.7%，本次评价添加的枯草芽孢杆菌对NH3、H2S的去除效率保守估计按60%、50%计，项目年生产300天，恶臭气体排放按24h/d计。
恶臭气体经缓存料仓及配料机上方集气罩和发酵槽上方集气罩收集后（收集效率按90%计）经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂”专用生物发酵除臭设备处理后通过1根15m高排气筒（DA007）排放。
本项目臭气浓度类比《河南润发生物资源开发有限公司年产15万吨有机肥项目环境影响报告表》验收时检测数据，该项目与本项目产品规模类似，发酵工艺相同，均采取生物除臭，该项目除臭设备出口臭气浓度最大为392，厂界无组织臭气浓度最大值为11，由此类比可得本项目在经生物菌发酵之后，臭气浓度排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2中排放标准限值（15m高排气筒：2000（无量纲），厂界无组织排放监控浓度限值：20（无量纲））。
综上，项目恶臭废气均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2中排放标准限值。
（3）副产品车间异味：副产品车间打蛹过程产生的蚕蛹以及打蛹废水中含有大量的蛋白质，长时间堆沤，易引起蛋白质腐烂产生异味，以及烘干蚕蛹产生的异味，对环境影响较大。
车间内设置异味气体收集管道，风机风量为36000m3/h收集的异味气体经拟设置的1套活性炭吸附设施处理，活性炭吸附设施内装填100kg活性炭，吸附效率按60%计，每半年更换一次，经处理的废气于15m排气筒（DA008）排放；
满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m排气筒(NH3：4.9kg/h，H2S0.33kg/h）要求。
（4）缫丝车间异味：煮茧过程水温较高，蛋白质和有机物发生溶解，易产生异味，但由于车间蚕茧的流动性大，加工车间较宽敞，产生的蛹衬及时清理至副产品车间加工，因此，异味强度较小，缫丝车间再通过采取加强车间内通风的措施后，车间内异味影响较小。
环评要求：蛹衬禁止露天晾晒，缫丝车间内不设蛹衬堆放区，生产的蛹衬当日运至副产品车间使用。
（5）茧库异味：茧库存储干茧，产生的异味较少，加强通风对环境影响较小。
（6）烘茧异味：项目烘茧过程会产生少量异味，经加强通风对环境影响较小。
（7）污水处理站恶臭：
本项目新建设一座污水处理站包括（副产品废水处理系统、缫丝废水处理系统）。
项目污水处理站中副产品废水处理系统中厌氧池及厌氧滤池通过加盖密闭收集恶臭气体，污水处理站中其他装置均加盖钢棚密闭收集恶臭气体，经管道收集后（按90%收集效率计）进入生物除臭器（处理效率为80%）处理后，经15m排气筒（DA009）排放；则本项目恶臭经收集净化处理后排放量为H2S:0.0004kg/h，0.0026t/a；NH3：0.0279kg/h，0.2009t/a，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的标准限值要求。
未被收集的恶臭以无组织形式排放，则排放量为H2S：0.0002kg/h，0.0014t/a；NH3：0.0155kg/h，0.1116t/a。
生物除臭器器原理：经喷淋增湿后的臭气在引风机（风量1000m3/h，）作用下通过填料层（为活性炭填料，使用过程中无需更换），被附着于填料上的微生物降解。其反应流程可概括为以下三个阶段：1、废气中有毒、有害、恶臭污染物与水接触，溶于水中成为液相中的分子或离子；2、溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；3、进入微生物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作用下，微生物对其进行氧化分解，同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。一部分有机物通过氧化分解最终转化为H2O,CO2等稳定的无机物。生物除臭器中微生物种类较多，可同时处理含有多种污染物的气体；并且反应时间短，效率高：5-10秒即可净化完成，综合效率可达80%以上。
无组织恶臭排放情况分析：本项目产生恶臭的污染工序主要在养蚕区域、蚕沙深加工区域、副产品车间及污水处理站，其次，缫丝车间及茧库等。为保证项目无组织恶臭排放对外界影响的减少，在车间及产污处喷洒生物除臭剂，生物除臭剂除臭效果明显。生物除臭剂具有无毒、不产生二次污染等优点，广泛应用于消除泔水处理，垃圾处理，动物粪便处理，复合肥料堆制、畜禽养殖产、化粪池、厕所、油污池、下水道、垃圾桶、垃圾车、饭店、宾馆、居室、医院、市政和农业等方面产生氨气、硫化氢等其它有毒有害气体的控制及除臭。生物除臭剂是利用微生物和霉降解产生氨气、硫化氢等有毒有害气体，从源头上控制有害气体的产生和消除气有害气体。使用简单、安全，对人、对动物和环境无害，并且除臭效果显著。不用征地建厂或购买庞大设备，综合治理成本和动态投资成本最低。根据《垃圾填埋场恶臭污染与控制研究进展》（胡斌等）、《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋等）等学者的研究成果，生物除臭剂喷洒喷雾的颗粒越小，除臭，净化空气的效果越好，对恶臭气体的去除效率可达80%以上。
恶臭污染问题与运行管理和操作也存在直接关系，因此，保证良好的运行操作和管理是避免恶臭污染的主要手段。
以上措施是在总结同类缫丝行业成功经验以及参加其它企业的具体运行效果的基础上总结出来的，从技术及实际操作上均是可行的。项目运营后应吸取现有生产以及其他相类似企业的恶臭防治经验，采取以上措施减少恶臭污染物的产生。因此本项目在采取措施的情况下，项目运营后生产区臭气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放浓度限值，恶臭对环境影响不大，项目臭气治理措施可行。
食堂油烟
食堂安装油烟净化器，其净化效率按75%计算（按中型计算），可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求，净化处理后油烟排放量为0.069t/a，食堂风机风量为20000m3/h，每天运行时间为8h，则油烟排放浓度为1.43mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准。
设置防护距离：本项目卫生防护距离为：蚕沙加工车间、选拨车间、养蚕饲料处理车间、蚕沙发酵车间边界外50m所形成的包络线范围，副产品车间和污水处理站边界外250m所形成的包络线范围。要求：在今后园区规划实施过程中，在本项目卫生防护距离范围内不得迁入、新建、规划医院、学校、居民区等敏感设施，以及制药、食品等对大气环境有特殊要求的企业。
综上所述，通过以上监管措施，本项目废气排放可以得到有效控制。
[bookmark: _Toc310851317][bookmark: _Toc160548669][bookmark: _Toc259776374][bookmark: _Toc298771621][bookmark: _Toc249156205]废水治理措施及论证
废水处理措施
项目污水通过分类分质收集和处理。
项目冷凝废水冷凝水为清净水，回用于生产；缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产；
副产品车间废水、泡丝废水进入经副产品废水处理系统；
剥茧除尘废水、车间清洁废水等汇同生活废水排入预处理池；
[bookmark: _Hlk161758637]本项目新建污水站拟采取工艺：缫丝废水处理系统采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺，其中缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水、生活污水一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
设计生产废水处理措施（设施）
根据项目水污染物种类、浓度以及排放要求，项目企业委托专业的废水设计公司进行了治理方案的设计，缫丝废水处理系统（处理能力为6000m3/d）采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统（处理能力为500m3/d）采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺，能满足项目生产废水量的处理需求。
污水处理站工艺原理如下：
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图6.1-1废水处理工艺及回用流程
[bookmark: 主要工艺段参数]表1.5-1主要工艺段参数
	序号
	构筑物
	设计规模
(m³/d)
	规格尺寸
(m)
	数量
	单位
	停留时间(h)
	表面负荷
(m³/m²•h)

	1
	1#集水池
	500
	4.00×4.00×4.50
	1
	座
	2.22
	

	2
	气浮池
	500
	7.70×2.40×2.50
	1
	座
	1.23
	

	3
	调节池
	500
	16.00×9.00×4.50
	1
	座
	24.84
	

	4
	蓄能式厌氧反应器
	500
	12.00×12.00×10.00
	1
	座
	59.27
	

	5
	1#AO池
	500
	17.00×12.00×7.50
	1
	座
	62.82
	

	6
	二沉池
	500
	Ø7.00×5.00
	1
	座
	
	0.65

	7
	混凝反应池
	500
	2.50×1.50×5.00
	2
	座
	0.74
	

	8
	混凝沉淀池
	500
	5.00×5.50×5.00
	1
	座
	
	0.97

	9
	清水池
	500
	11.00×8.00×4.00
	1
	座
	12.93
	

	10
	巴氏计量槽
	500
	8.00×1.00×1.50
	1
	座
	-
	

	11
	事故池
	6000
	18.00×31.90×4.50
	1
	座
	10.46
	

	12
	2#集水池
	6000
	16.00×9.00×4.50
	1
	座
	2.49
	

	13
	2#AO池
	6000
	18.00×15.00×6.50
	2
	座
	14.44
	

	14
	终沉池
	6000
	Ø15.00×4.50
	2
	座
	
	0.64

	15
	污泥井
	6000
	4.00×3.00×4.50
	1
	座
	0.16
	

	16
	中间水池
	6000
	15.00×8.00×4.50
	1
	座
	2.05
	

	17
	回用水池
	6000
	47.90×12.90×4.50
	1
	座
	11.17
	

	18
	污泥浓缩池
	6000
	Ø6.00×5.00
	1
	座
	-
	


工艺简介
（1）缫丝废水处理系统工艺
缫丝废水经管网收集进入2#集水池，随后经过潜水泵提升至圆网机，去除水中纤维等大体积漂浮物及颗粒杂质，圆网机出水进入2#缺氧池，在缺氧条件下，废水中的反硝化细菌进行反硝化去除废水中的氨氮，同时去除部分有机污染物；2#缺氧池自流进入2#好氧池，在充足的氧含量下，利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物，同时硝化细菌将废水中的氨氮转化为硝态氮，好氧池内混合液回流至缺氧池，硝态氮被反硝化菌还原为氮气。2#好氧池需要的氧气由2#鼓风机供给。2#好氧池出水进入终沉池进行泥水分离，终沉池的污泥部分回流至缺氧池，剩余污泥排入污泥浓缩池。
终沉池出水自流进水中间水池，由中间水池的提升泵提升至多介质过滤器，水中残留污染物及杂质被滤料有效截留，多介质过滤器出水自流进入回用水池，随后经提升泵回用至各生产线。通过回用水池的反洗泵，对多介质过滤器进行定期反洗，反洗废水排入2#集水池重新进行处理。
各物化沉淀池污泥及生化沉淀池污泥先经泵输送至污泥浓缩池，初步浓缩后再经泵送入叠螺压滤机对其进行进一步脱水处理，脱水后的干泥外运进行处置。
（2）副产品废水处理系统工艺
副产品废水经管网收集进入1#集水池，随后经过潜水泵提升至圆网机，去除水中纤维等大体积漂浮物及颗粒杂质，圆网机出水自流进入气浮池，在气浮系统中投加PAC、PAM与废水中悬浮物形成絮状物，絮状物在气浮微气泡的作用上浮，后随浮油一起通过气浮刮渣撇至污泥浓缩池，气浮机出水自流进入调节池，均匀水质水量后经泵提升至蓄能式厌氧反应器，通过污泥的厌氧反应，经水解、酸化、产酸、产甲烷四阶段，高分子有机污染物得到降解或去除，产生的沼气用沼气柜收集后处理。
蓄能式厌氧反应器出水自流进入1#缺氧池，在缺氧条件下，废水中的反硝化细菌进行反硝化去除废水中的氨氮，同时去 除部分有机污染物；1#缺氧池出水自流进入1#好氧池，在充足的氧含量下，利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物，同时硝化细菌将废水中的氨氮转化为硝态氮，好氧池内混合液回流至缺氧池，硝态氮被反硝化菌还原为氮气，1#好氧池需要的氧气由1#鼓风机供给。1#好氧池出水进入二沉池进行泥水分离，二沉池污泥部分回流至缺氧池及蓄能式厌氧反应器，剩余污泥排入污泥浓缩池。
二沉池出水自流进入混凝沉淀池，通过投加PAC、PAM进一步去除水中残余总磷，确保出水总磷稳定达标，混凝沉淀池产生的污泥排入污泥浓缩池，上清液自流进入清水池，最终经巴氏计量槽达标排放。
工艺可行性分析

1、污染物去除效率
项目污水站各处理单位处理效果如下表所示：
1）缫丝水循环回用处理系统
表6.1-2缫丝水循环回用处理系统水质进出情况（mg/L）
	[bookmark: 设计处理效果预测_增加]序号
	处理单元
	指 标
	CODcr（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	TN（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）
	SS（mg/L）
	动植物油（mg/L）
	pH

	1
	2#集水池+圆网机
	进水
	185 
	88 
	20 
	12 
	4.8 
	50 
	4.0 
	6~9

	2
	
	出水
	185 
	88 
	20 
	12 
	4.8 
	45 
	4.0 
	6~9

	3
	
	去除率
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	10%
	0%
	-

	4
	2#AO+终沉池
	进水
	185 
	88 
	20 
	12 
	4.8 
	45 
	4.0 
	6~9

	5
	
	出水
	37 
	7 
	6 
	2 
	2.9 
	18 
	1.2 
	6~9

	6
	
	去除率
	80%
	92%
	70%
	80%
	40%
	60%
	70%
	-

	7
	多介质过滤器
	进水
	37 
	7 
	6 
	2 
	2.9 
	18 
	1.2 
	6~9

	8
	
	出水
	33 
	7 
	6 
	2 
	2.9 
	7 
	0.7 
	6~9

	9
	
	去除率
	10%
	0%
	0%
	0%
	0%
	60%
	40%
	-

	10
	回用标准
	≤50
	≤10
	≤8
	≤5
	≤5
	≤10
	≤1
	6~9


说明：
缫丝水循环回用处理系统出水透明度可达4米，水质清澈透明，完全满足循环回用于生产的要求。
2）副产品加工废水处理系统
表6.1-3副产品加工废水处理系统水质进出情况（mg/L）
	序号
	处理单元
	指 标
	CODcr（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	TN（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）
	SS（mg/L）
	动植物油（mg/L）
	pH

	1
	1#集水池
	进水
	≤10000
	≤5600
	≤450
	≤200
	≤80
	≤2400
	≤40
	10~12

	2
	
	出水
	10000
	5600
	450
	200
	80
	2400
	40
	10~12

	3
	
	去除率
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	

	4
	圆网机+气浮池+调节池
	进水
	10000
	5600
	450
	200
	80
	2400
	40
	10~12

	5
	
	出水
	8500 
	5320 
	450 
	180 
	32 
	240 
	4 
	6~9

	6
	
	去除率
	15%
	5%
	0%
	10%
	60%
	90%
	90%
	-

	7
	蓄能式厌氧反应器
	进水
	8500 
	5320 
	450 
	180 
	32 
	240 
	4 
	6~9

	8
	
	出水
	1700 
	1064 
	360 
	180 
	32 
	216 
	3.2 
	6~9

	9
	
	去除率
	80%
	80%
	20%
	0%
	0%
	10%
	20%
	-

	10
	1#AO+二沉池
	进水
	1700 
	1064 
	360 
	180 
	32 
	216 
	3.2 
	6~9

	11
	
	出水
	170 
	74 
	43 
	36 
	3.2 
	65 
	3.2 
	6~9

	12
	
	去除率
	90%
	93%
	88%
	80%
	90%
	70%
	0%
	-

	13
	混凝沉淀池
	进水
	170 
	74 
	43 
	36.0 
	3.2 
	65 
	3.2 
	6~9

	14
	
	出水
	162 
	74 
	43 
	36.0 
	1.3 
	52 
	2.6 
	6~9

	15
	
	去除率
	5%
	0%
	0%
	0%
	60%
	20%
	20%
	-

	16
	出水标准
	≤200
	≤80
	≤50
	≤40
	≤1.5
	≤140
	≤3
	6~9



2、污水处理技术可行性分析
（1）缫丝工业水污染物排放标准（征求意见稿）编制说明
根据缫丝工业水污染物排放标准（征求意见稿）编制说明调查，同行业中处理缫丝废水为使用好氧微生物在一定的压力下对污染物进行降解还原，通过微生物的同化作用和异化作用，将有机污染物分解为水及二氧化碳，从而使废水得到净化。缫丝生产污水进行回收利用的工艺流程如下图所示。
[image: ]
图6.1-2缫丝生产污水进行回收利用的工艺流程
项目拟采用的“格栅+AO+多介质过滤”工艺符合缫丝工业水污染物排放标准（征求意见稿）编制说明的要求。
（2）《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）
根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）表1，本项目属于废水处理可行技术中可行性技术。
表6.1-4HJ861-2017废水可行技术
	废水类别
	（HJ861-2017）表1可行技术
	本项目采用技术
	符合性

	厂区综合废水处理设施排水
	一级处理设施:捞毛机、格栅、中和调节、气浮、混凝、沉淀及其他;
二级处理设施:水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法;
深度处理设施:活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、臭氧、芬顿氧化、滤池/滤布、离子交换、树脂过滤、膜分离、人工湿地及其他。
预处理设施：调节、隔油、沉淀
生化处理设施：厌氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘；深度处理设施：高级氧化、生物滤池、混凝沉淀（或澄清）、过滤、活性炭吸附、超滤、反渗透）
	缫丝废水处理系统：格栅+厌氧+接触氧化+过滤+紫外消毒副产品废水处理系统：初沉+两级厌氧+接触氧化+除磷；由于本项目废水排入乌苏市污水厂，废水水质满足乌苏市污水处理厂进水水质，不单独考虑深度处理设施
	符合


小结
综上分析，项目废水处理后能满足《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2标准（间接）排放限值限值要求。项目拟采用的废水治理工艺可行。
[bookmark: _Toc160548670]地下水污染防治
为防止项目运行产生的生产溶液及废水下渗污染地下水，本环评要求项目各拟建构筑物应采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。
重点防渗区：包括泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间、废水处理站、危废暂存间、发电机房采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm的环氧树脂漆或其他人工防渗材料，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm环氧树脂漆或其他人工防渗材料，并设置专门收集桶收集，将危险废物容器置于专门收集桶之中上，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。
一般防渗区：包括缫丝车间及化粪池，采取防渗混凝土+水泥砂浆，确保防渗技术达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
简单防渗区：包括一般固废暂存间、催青室、茧仓车间、茧站（位于缫丝车间1#左侧）织绸车间、综合楼，采用一般地面硬化处理。
综上，在采取了上述地下水防渗措施的基础上，本项目的建设不改变项目所在区域地下水环境功能，对地下会水环境影响较小。
[bookmark: _Toc298771622][bookmark: _Toc259776375][bookmark: _Toc249156207][bookmark: _Toc160548671]噪声治理措施及论证
[bookmark: _Toc249156206][bookmark: _Toc259776376][bookmark: _Toc298771623]项目噪声主要来源于破碎机、风机等所产生的机械噪声和空气动力性噪声等，根据类比资料，其噪声强度在75～90dB（A）的范围内。
采用的降噪措施有：
（1）优化设备选型、合理布置声源；
（2）主要噪声设备空压机等均设立于生产车间内并设置独立机房，设备进行基础减振；机房进行隔声降噪处理，其隔声量可达15~20dB（A）。
（3）水泵基础设橡胶隔振垫，以减振降噪；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振。
（4）对风机采取主排风管和通风机的进出风管均安装消声器；管道进出口加柔性软接以及减振等降噪措施。
经上述消声、减振、隔声处理后，设备声源可降至70dB（A）以下，达到《工业企业噪声控制设计规范》要求，再经距离衰减后，在厂界处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，故本项目采取的噪声控制措施技术经济合理可行。
[bookmark: _Toc160548672]固体废物治理措施及论证
本项目产生的固废主要为水洗池滤渣、污水处理站污泥、废气处理装置产生的废活性炭、化学品原料包装桶/袋。生活垃圾由环卫部门清运；废离子交换树脂、化学品原料包装桶/袋，需委托有相应危废处理资质的单位处置；污水处理站污泥经浓缩脱水后运往一般工业固体废物填埋场处置，废活性炭由环卫部门处理。
另外，企业需严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类收集，并做好相应的纪录，同时对暂存间应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。
本项目各类固废均可以得到妥善处置，固体废物不会对环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc298771626][bookmark: _Toc259776378][bookmark: _Toc249156209][bookmark: _Toc160548673]风险防范措施
表7.2‑1环境风险管理措施及投资估算一览表
	[bookmark: _Toc511229050][bookmark: _Toc515296170]分类
	风险防范措施
	投资万元
	备注

	总体布置
	合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素
	20
	新建

	建筑结构
	厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，局部设置机械通风设施，加强通风排气。
	10
	新建

	防火防爆风险防范措施
	严格按照“安全生产操作规程”要求，加强工艺控制与设备的维护维修管理；严禁人员无故逗留，控制防范因爆炸事故引起的次生环境风险；
	10
	新建

	事故废水泄漏
	1. 雨污分流，废水经处理后部分回用，其余外排。
2. 设置有1个800m3事故废水收集池，满足初期雨水及事故废水的收集，废水总排口前设置事故废水封堵设施。
	15
	新建

	大气环境风险事故防范措施
	废气处理系统设施设置为双电源，安装DCS控制系统，出现事故排放时，应立即检查原因，排除安全隐患，若短时间内不能排除故障，应停产检修。
	20
	新建

	环境影响监控措施
	分别在上风向厂界处和下风向厂界处设置监控点。
	5
	新建

	强化管理及安全生产措施
	强化安全生产管理、安全生产及环境保护意识教育；建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查；经常检查安全消防设施的完好性；强化个人劳动防护。
	5
	新建

	物料储存环境风险防范
	危险废物须与一般物料分开贮存，化学品库地面、门槛或围堰必须进行防腐、防渗处理；保持阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源，库温不宜超过25℃，附近应备有用于少量泄漏时吸附或吸收的材料；贮存期内应定期检查。
	10
	新建

	地下水环境风险防范措施
	（1）源头控制措施
本项目污染源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物及污水的循环利用，减少污染物、废污水的产生量及排放量。
（2）分区防渗措施
为防止项目运行期生产废水下渗污染地下水，根据满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求。
	34
	新建

	合计
	109
	/


[bookmark: _Toc155789389][bookmark: _Toc160548674]排污口建设
（1）按国家有关规定规范化建设各类污染物排放口，并按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置醒目标志。
（2）各排气筒必须设置便于采样、监测的采样孔及采样平台，采样口及采样平台的设置应符合《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）的要求。
[bookmark: _Toc298771627][bookmark: _Toc249156210][bookmark: _Toc259776379]（3）按照有关法律和《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南总则》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门联网。
[bookmark: _Toc155789390][bookmark: _Toc160548675]环保投资估算
通过上述分析，项目在不同时段控制“三废”和噪声污染源的环保措施，处理效果及投资费用见下表，预估项目环保总投资为509万元，占项目总投资68746万元的0.7%。
表7.4‑1环保措施及投资估算一览表
	[bookmark: _Hlk160541054]污染源类别及排放源
	治理措施
	备注
	估算投资（万元）

	施工期
	废气治理
	施工粉尘
	定时喷洒水措施
	/
	计入工程费用

	
	废水治理
	生活污水
	经预处理池处理后，由园区管网进入乌苏市污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标，
	/
	

	
	噪声治理
	施工噪声
	施工期主要噪声源在施工开挖、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等，产生的噪声实施相应的劳动卫生防护措施
	/
	

	
	固废治理
	建筑废弃渣
	及时清运，加强管理
	/
	

	废气
	养蚕区饲料粉尘
	布袋除尘器：1套，风量为12000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为4500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA001）。
	新建
	15

	
	蚕沙深加工破碎粉尘
	布袋除尘器：1套，风量为8000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为2500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA002）。
	新建
	15

	
	蚕沙深加工烘干废气
	生物喷淋除臭塔：经过生物喷淋除臭塔处理后通过15m高DA003排气筒排放，管道密闭，不考虑无组织排放，收集效率按100%计，该处理装置对粉尘净化效率取90%，硫化氢和氮的处理效率取80%，风机风量10000m³/h
	新建
	20

	
	茧丝工业烘干燃烧废气
	蚕蛹烘干机天然气燃烧废气通过设置低氮燃烧装置后10m高排气筒排放（DA004）
	新建
	15

	
	剥茧粉尘
	水洗池：经“水洗池”设施治理，项目茧仓车间剥茧机上方0.5m处分别设置集气罩，按集气罩收集率90%，水洗池去除率56%计，风量18000m3/h，15m排气筒（DA005）
	新建
	25

	
	恶臭气体
	养蚕区恶臭、缫丝车间异味、茧库异味、烘茧异味：无组织排放，加强通风，生物除臭剂喷洒
	新建
	5

	
	
	蚕沙深加工区发酵恶臭：恶臭气体经缓存料仓及配料机上方集气罩和发酵槽上方集气罩收集后（收集效率按90%计）经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂”专用生物发酵除臭设备处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放，风机风量为10000m3/h
	新建
	15

	
	
	副产品车间异味：车间内设置异味气体收集管道，风机风量为36000m3/h收集的异味气体经拟设置的1套活性炭吸附设施处理，经处理的废气于15m排气筒（DA007）排放
	新建
	16

	
	
	污水处理站恶臭：通过加盖密闭收集恶臭气体经管道收集后（按90%收集效率计）进入生物除臭器（处理效率为80%）处理后，经15m排气筒（DA008）排放，风量1000m3/h
	新建
	20

	
	食堂油烟
	食堂油烟：安装油烟净化器，食堂风机风量为20000m3/h+10m排气筒（DA009）
	新建
	5

	废水
	生活污水
	生活污水等经预处理池（80m3）处理。
	新建
	155

	
	生产废水
	废水处理站：1座，缫丝废水处理系统（处理能力为6000m3/d）采用“格栅+AO+多介质过滤”，副产品废水处理系统（处理能力为500m3/d）采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺。
	新建
	

	噪声
	设备噪声
	采用低噪声设备，定期检修维持设备处于良好的运转状态、对各种风机等产生汽流的噪声设备，在其气体进出口部位安装消声器；对泵类、空压机等因震动而产生噪声的设备，安装橡胶减震垫，弹簧减震器等隔震机座，为一些噪声大的设备建设单独的隔声机房
	新建
	130

	固废
	固废治理
	本项目产生的固废主要为水洗池滤渣、污水处理站污泥、废气处理装置产生的废活性炭、化学品原料包装桶/袋。生活垃圾由环卫部门清运；废离子交换树脂、化学品原料包装桶/袋，需委托有相应危废处理资质的单位处置；污水处理站污泥经浓缩脱水后运往一般工业固体废物填埋场处置，废活性炭由环卫部门处理。
	新建
	10

	风险防范措施
	设置有1个800m3事故废水收集池，满足初期雨水及事故废水的收集，废水总排口前设置事故废水封堵设施。
	新建
	30

	
	应急预案及管理措施建设；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度
	新建
	15

	地下水
	厂区地下水防范措施
	厂区分区防渗系统、截流沟渠建设；地下水监测井，水位、水质动态监测；预留环境风险地下水监测治理费用等。
	新建
	15

	风险
	厂区环境风险防范措施
	见风险措施一览表
	/
	/

	合计
	292



[bookmark: _Toc1295][bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc12840][bookmark: _Toc155789391][bookmark: _Toc160548676]环境风险评价
[bookmark: _Toc8965863][bookmark: _Toc19459][bookmark: _Toc13042][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc155789392][bookmark: _Toc160548677]概述
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本次评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）为指导，结合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号），通过对拟建项目进行风险识别和分析，并进行风险预测和评价，提出减缓风险的风险防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。
[bookmark: _Toc8965864][bookmark: _Toc22029][bookmark: _Toc2356][bookmark: _Toc28929][bookmark: _Toc155789393][bookmark: _Toc160548678]评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc8965865][bookmark: _Toc15112][bookmark: _Toc1278][bookmark: _Toc900][bookmark: _Toc155789394][bookmark: _Toc160548679]评价工作程序
评价工作程序见下图。
[image: ]
[bookmark: _Ref57121821][bookmark: _Ref57121817]图8.1‑1评价工作程序
[bookmark: _Toc8965866][bookmark: _Toc19121][bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc31771][bookmark: _Toc155789395][bookmark: _Toc160548680]风险调查
[bookmark: _Toc160548681]项目风险潜势
根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表：
表5.3-1建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	低度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境高度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境高度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


（1）P的分级确定
计算所涉及的每种污染物危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ139-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下士计算总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。
当Q＞1时，将Q值划分为：
（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目涉及到的化学品烧碱、双氧水、纯碱、碳酸氢钠、冰醋酸，烧碱《危险化学品名录（2015版）》中属第1669项“烧碱”(编号1310-73-2），本项目烧碱用量为15t/a。为市场购入标准袋装固体碱（25kg/袋），存放于厂内仓库。在需要使用时定量配备，不存在泄露风险。其他物质不在国家《危险化学品目录》中规定的危险化学品，经查阅HJ169-2018附录B，烧碱不在重点关注的危险物质及临界量目录内。因此，本项目Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2018）有关规定，Q<1，判断本项目风险潜势为I。
[bookmark: _Toc160548682]评价工作等级确定
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及本项目环境风险潜势分析，本项目风险评价工作级别见下表。
表5.3-2风险评价工作级别表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上表，确定本项目风险评价等级为简单分析。
[bookmark: _Toc160548683]环境风险影响分析内容
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见下表。
表5.3-3环境风险简要分析内容表
	建设项目名称
	新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	塔城地区
	乌苏市
	乌苏工业园区

	地理坐标
	经度
	
	纬度
	

	主要危害物质
	物质
	贮存位置
	贮存方式
	最大贮存量

	
	/
	/
	/
	/

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	地表水：项目危险物质泄漏后，若未及时得到控制，通过雨水管线进入周边水体，会造成周边地表水体的污染。
土壤、地下水：项目危险物质泄漏后进入土壤，或通过土壤渗透进入地下水，造成环境污染。

	风险防范措施要求
	1、建设单位应加强对暂存间的管理，同时在搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损造成泄露问题。
2、泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故，认真管理、操作人员的负责是减少泄漏事故的关键。
3、加强危险化学品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生，厂区内配备相应应急物资，以应对突发事故情况。4、加强危险化学品储存和使用的管理，危险化学品应设置明显的危险品标标识，并公示其危害和应急处理措施
5、有毒、有害、易燃物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。
6、经常检查运行设备运行状态，做好对废气、废水环保设施的日常维护运行管理，定期检查更换老化部件。对阀门、连接口等定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生的重要措施。为实现装置安全，还应在可能泄露有害物质的场所采用敞开式布置，使之通风良好，防止有害气体积聚。
7、企业应及时修订完善环境突发事件应急预案，并建立相关风险防范制度，包括风险预防制度、风险控制制度、风险转移制度等。


综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。
[bookmark: _Toc160548684]环境风险敏感目标
本项目主要风险事故为燃爆引发的引发伴生/次生污染物排放对周边人群的影响，因此确定本项目的环境敏感目标，见下表。
表5.3-4环境风险评价敏感目标分布情况表
[bookmark: _Toc160548685]环境风险识别及影响途径
本项目发生可能性较大的事故有：火灾爆炸事故、废气事故排放、危废、烧碱、双氧水等泄漏。
1、火灾爆炸次生事故
干茧、产品生丝等，均属于可燃、易燃物质，存在引发火灾的风险，火灾燃烧为不充分燃烧，它不仅会伴生一氧化碳、二氧化硫、有机物等大气污染物排放，在扑灭火灾过程中还会产生消防废水，如处理不当会造成水体污染。
2、废气事故排放
当项目废气处理设施正常运行时，各废气污染物能够达标排放，对周围大气环境不会产生明显影响。如果废气处理设施出现故障，发生事故排放，未经处理的废气直接排入大气之中，将会对周边大气环境造成污染影响。
3、废水泄漏
项目厂区污水处理站存在水池开裂或防渗层失效导致污水渗漏或泄露的风险。项目产生的有机废水主要为缫丝车间、煮茧车间、复摇车间、副品车间、泡丝车间产生的生产废水。当项目污水处理池防渗系统失效，废水中的COD、氨氮将会进入地下水，对地下水造成不同范围的污染。
[bookmark: _Toc160548686]环境风险防范措施及应急要求
防范措施如下：
（1）选址、总图布置及建筑安全防范
本项目厂区按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)对于不同火灾危险性类别的防火间距要求设置各生产装置及仓库的各类设备、建构筑物之间的防火间距。厂区消防车道符合有关规范的要求。
（2）生产过程风险防范措施
保证安全电源（不间断供电）、采用防爆型仪表，电气和工艺设备按要求设置接地连线，设置各类消防灭火装置。做好对废气、废水环保设施的日常维护运行管理，定期检查更换老化部件。
（3）消防及火灾报警系统
根据贮存物质特性和生产车间条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员；按规范划分危险区，保证防火防爆距离；严格区域动火作业审批程序，容器、管道检修动火前必须通风换气和检测分析，做到“五不动火”原则；预防摩擦撞击。禁火区内严禁有金属摩擦、撞击，要求使用的设备和工具具有防爆功能，包括不能穿钉鞋。机转设备保持良好的润滑和冷却；避免电气和静电火花。设备等都采用工业静电接地措施；建、构筑物均设防雷设施。
（4）泄漏防范措施
本项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
重点防渗区：包括泡丝车间（含化学品库房）、副产品车间、废水处理站、危废暂存间、发电机房采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm的环氧树脂漆或其他人工防渗材料，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗混凝土+水泥砂浆+2mm环氧树脂漆或其他人工防渗材料，并设置专门收集桶收集，将危险废物容器置于专门收集桶之中上，确保等效黏土防护层Mb≥6.0m，≤1.0×10-10cm/s。
一般防渗区：包括缫丝车间及化粪池，采取防渗混凝土+水泥砂浆，确保防渗技术达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
简单防渗区：包括一般固废暂存间、催青室、茧仓车间、茧站（位于缫丝车间1#左侧）织绸车间、综合楼，采用一般地面硬化处理。
（5）事故废水风险防范措施
1）定期对污水处理站设施进行维修保养，确保其处于正常运行状态;。
2）当发生废水泄漏时，应停止加工工段的工作，对污水处理系统进行检修，待系统修好完毕后再进行生产；
3）项目应杜绝有机废水泄漏，对环境造成不良影响。根据项目生产工艺的特点，污水处理站发生事故后项目可在1小时内停止生产，项目停止生产后将不会再有新的废水产生。待污水处理站正常运作时抽回污水处理站做进一步处理，事故池平时要求处于闲置状态。
参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）及条文说明中6.6.3“关于应急事故水池的有效容积，应根据下列各种因素确定：（1）最大容积的一台设备或贮罐的物料贮量；（2）在装置区或贮罐区发生火灾时的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量或泡沫液量和保护邻近设备或贮罐的喷淋冷却水量；（3）事故期间混入事故废水收集系统的降雨量；以上三项之和减去相关围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，即可作为应急事故水池的有效容积。”
因此，可得事故应急水池的计算公式，如下：
V事故池=（V1+V2+V雨）max-V3
（V1+V2+V雨）max：应急事故废水最大计算量，m3；
V1：为最大一个容器的设备（装置）。
V2：发生火灾时的最大消防水量，m3。本企业厂房储存物品的火灾危险性类别为丁类，厂房高度为8.5m。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），高度≤24m的丁类厂房室外消火栓设计流量为20L/s、室内消火栓设计流量为10L/s，因此本项目消防用水量为30L/s，同一时间内火灾次数为1次，丁类厂房火灾延续时间为2h，一次消防用水总水量为216m3。
V雨：为事故期间混入事故废水收集系统的最大降雨量，m3。本项目为1655m3。
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），初期污染雨水按降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。同时，参照《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012），初期雨水量按照下列公式计算。
V=(F·h)/1000
V：初期雨水量。
h：降雨深度，宜取20mm~30mm；本次取30mm。
F：污染区面积（m2），全厂面积为358461.24m2。
根据上述公式计算，计算得出初期雨水量为10.75m3/次。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；各种屋面、混凝土或沥青路面径流系数为0.85~0.95，则全厂初期雨水量为11.31m3/次。
V3：为围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，m3，本项目为0。
经计算V事故池=（V1+V2+V雨）max-V3=227.31m3；污水处理站需要设置1个至少300m3的事故水池（按照1h废水产生量计算），因此本厂事故池容积为800m3，因此本厂事故应急池容积满足要求。同时800m3的应急水池位于厂区低矮位置处（污水处理站旁），能通过自流的方式收集上游事故废水、初期雨水。
4）制定完善的污水处理站管理制度，污水处理站设置值班人员，每2h检查污水处理站运行情况。一旦发现污水处理站运行不正常应立刻通知管理人员，停止车间产生，对污水处理站进行维护、抢修，待污水处理设施正常运转后方可恢复生产。
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根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，建设单位应建立突发环境事件应急预案，编制完成后应当在建设项目投入生产或者使用前，按照该办法第十五要求向所在地县级环境保护主管部门备案，并定期有针对性地开展演习。应急预案内容主要包括组织机构和职责、预防预警机制、应急响应、保障措施等内容，具体内容如下：
（1）事故应急组织机构
①成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。公司总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关领导均为成员、环保科是厂区管理环保事宜的职能部门，配有专职管理干部，厂区也有兼职环保员，基本形成了“三级”环境风险管理体系。
②成立技术支援中心。各科室的技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。
（2）事故应急演练
事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，事故应急救援预案模拟训练后，应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施，不断改进和完善事故应急预案，从而提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力。
（3）事故应急程序
当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。
①最早发现者应立即向公司办公室报警，并采取一切妥当的办法果断切断事故源；
②公司办公室接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报；
③应急领导小组组长和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场；
④发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点，泄漏部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告；
⑤救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救；
⑥对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。
（4）事故应急救援保障
为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：
①落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实；
②按照任务分工，做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况；
③定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力；
④对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育；
⑤建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。
（5）事故善后处理
①突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理；
②组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施；
③突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。
（6）应急处置方案
在事故发生后，应迅速组织本厂的应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作；不应消极等待外界的援助。
每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。
火灾的处理控制措施
火灾的处理控制原则：小火：用干粉、CO2、水幕或抗醇泡沫灭火。大火：用水幕、雾状水或抗醇泡沫灭火。不得使用直流水扑救。
为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：
①对周围设施及时采取冷却保护措施；
②迅速疏散受火势威胁的物资；
③遇到爆炸性火灾时，迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。切忌用沙土盖压，以免增强爆炸性废物爆炸时的威力；
④灭火人员应尽量利用现场现成的掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能的采取自我保护措施。消防车辆不要停靠离爆炸性废物太近的水源；
⑤灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅速作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。
[bookmark: _Toc155789401][bookmark: _Toc160548688]环境风险评价结论
综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目生产、管理过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。
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[bookmark: _Toc155789402][bookmark: _Toc160548689]环境经济损益分析
环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效果之间的得失，以评判项目的环境经济可行性，这里按“简要分析法”对拟建项目可能受到的经济、社会和环境效益进行综合分析。
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[bookmark: _Toc478827367][bookmark: _Toc478827031][bookmark: _Toc493837180][bookmark: _Toc500061250][bookmark: _Toc482285127]本项目总投资68746万元，环保投资506万元，占工程总投资的0.7%，环保治理措施有针对性，且抓住了本项目环保投资的重点。从本项目环保设施的比例看，环保投资有重点，污染治理效果和环境效益明显，符合以较少的环保投资取得较大的环境效益的原则。
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[bookmark: _Toc408221414][bookmark: _Toc482285128][bookmark: _Toc500061251][bookmark: _Toc478827368][bookmark: _Toc478827032][bookmark: _Toc493837181]环保工程的建设不仅可以给企业带来直接的经济效益，从环境保护来讲，更重要的是将对保护水环境、大气环境、声环境等起到很大的作用，为当地人民的生活环境和身体健康提供有利的保障。
1、企业实施雨污分流，确保废水纳管排放，防止了对周边水体的污染，保证了群众的身体健康和经济收益。
2、通过废气治理使外排废气达到相应排放标准，减轻了对周围环境空气质量的影响，有效减缓了对区域内人体健康和生态环境的影响。
3、固体废物的综合利用或合理处置，不仅有效消除了对周围水体、大气和土壤等环境的污染，而且可以变废为宝，增加经济收益。
综合各种因素，本项目的建设能对当地经济建设、生产发展起到一定的推动作用，要企业在生产过程中认真落实本环评中提出的环保措施，特别是推行清洁生产，使污染物的排放降到最低水平，其社会、经济、环境效益均是比较理想的。
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[bookmark: _Toc478827033][bookmark: _Toc500061252][bookmark: _Toc478827369][bookmark: _Toc482285129][bookmark: _Toc493837182]本项目环境保护措施的经济效益大致可分为：
通过引入智能养蚕和丝绸生产设施，推动乌苏市桑蚕茧丝绸产业的现代化和智能化。这将促进产业振兴和经济发展，提升乌苏市在国内外市场的竞争力，为乌苏市经济发展带来新的增长点。
项目的建设和运营将带来增加的税收收入，如增值税、所得税等。通过税收收入的增加，乌苏市的财政收入将得到提升，为地方政府提供更多的财力支持，用于公共服务和基础设施建设等方面。
项目的建设和运营将创造大量的就业机会，项目建成后能够增加2300人的就业。为当地居民提供稳定和有尊严的就业机会。这将有助于减少失业率，改善人民生活，促进社会稳定和可持续发展。
[bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc12581][bookmark: _Toc155789406][bookmark: _Toc160548693]社会效益分析
[bookmark: _Toc493837183][bookmark: _Toc500061253][bookmark: _Toc478827370][bookmark: _Toc478827034][bookmark: _Toc482285130]乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目在种植、生产加工、销售等环节对不同利益相关者产生影响。针对不同目标群体的诉求，项目应提供就业机会和技能培训，促进员工发展。同时，项目还需承担社会责任，关注环境保护和社区发展。为减轻负面社会影响，项目应加强环境管理，提高员工福利，与当地居民密切合作，实现共赢发展。
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[bookmark: _Toc21605][bookmark: _Toc7497]新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目,环保总投资为509万元，占项目总投资68746万元的0.7%。主要用于“三废”治理、地下水防护措施、环境风险防范以及噪声的控制。环境影响经济损益分析结果表明：公司采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其社会、环境、经济效益较为显著。


[bookmark: _Toc155789408][bookmark: _Toc160548695]环境管理与环境监测计划
加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。针对本项目所在地的敏感性，项目施工期及营运期必须加强环境管理和环境监测工作。施工期监控环境影响，并据此按保护要求对可能存在的不足之处采取必要的补充措施，以保证施工活动正常进行，减轻对生态环境与人文景观的影响。在营运期间监控项目区环境质量的变化动态，并作为环境保护工作的依据。
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[bookmark: _Toc160548697]环境管理基本原则
项目建成后，应当遵守环境保护相关法律法规以及环境管理体系，针对项目建设的特点，遵循以下基本原则：
（1）正确处理企业发展与环境保护的关系，既要保护环境，又要促进经济发展，把环境效益和经济效益统一起来；
（2）环境管理要贯穿到建设项目的各项工作中，环境管理指标要纳入公司管理计划指标中，同时下达，同时进行考核；
（3）控制污染，以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。
[bookmark: _Toc160548698]建立环境管理体系
按照国家有关规定和实际工作的需要，本项目设置专职的安全环保部门，在公司总经理的领导下负责工程施工期和运营期的安全生产、环境保护管理工作，环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。安全环保部门主要职责是：
（1）建设期负责落实本项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。
（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、新疆维吾尔自治区有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。
（3）本项目运营期负责对本厂的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级生态环境主管部门的协调工作。
（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助有资质的监测单位对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。
（5）保证污染治理设施的完好率、运行效率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。
（6）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。
（7）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。
（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等。
[bookmark: _Toc160548699]环境管理规章制度
建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度主要有：
1、环保设施运行监督和管理制度：项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。
2、报告制度：凡实施排污许可证制度的排污单位，执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。
3、环保奖惩制度：各级管理人员都应树立保护环境的意识，企业也应设立环境保护奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。
4、环境管理岗位责任制。
5、生产环境管理制度、环境污染物排放和监测制度。
6、原材料的管理和使用、节约制度。
7、环境污染事故应急和处理制度。
8、厂区绿化和管理制度。
[bookmark: _Toc160548700]环境管理机构
本项目的环境保护管理必须按照《中华人民共和国环境保护法》的相关规定，设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1名负责环境监督管理工作，同时加强对管理人员的环保培训。环境管理机构工作职能包括：
（1）制定环境保护目标责任制；
（2）定期检查各污染治理设施，以便发现问题时及时解决，确保治理设施正常运行；
（3）定期举行环保会议，总结和安排工作；
（4）定期向全厂及公司领导通报环保工作；
（5）定期与当地政府及外单位环保部门协调工作；
（6）进行环保知识宣传，普及工作，增强职工的环保意识。
同时应加强以下几方面的工作：
（1）加强对固废处理的追踪，并记录在案；
（2）建立污染事故响应体系，制定应急预案；
（3）设立公众环境意见反馈体系；
（4）建立清洁生产审计管理体系。
[bookmark: _Toc160548701]施工期环境管理
（1）设计阶段：设计部门应该将环境影响报告书提出的环保措施列入设计之中。建设单位应该把污染治理所需资金、材料和设备等纳入工程预算，上报环保部门初步审查。
（2）招投标阶段：建设单位应将运行期环保实施计划列入招标内容，选择有环境工程设计资质的设计单位参与招标。在投标中应有污染治理方案和环境保护内容，并把经专家评审后的中标者的环保实施计划申报环保部门，经环保部门的审批后方可开工。
（3）建设单位在施工后，应派专职人员负责与环保部门、设计单位和施工单位协调工作，对环保实施计划进行监督、检查和管理，环保实施计划应有专业记录，并报送环保部门备案。
（4）根据报告书提出的环保措施和生态环境部门审批要求，建设单位应该严格执行“三同时”制度，健全各项环保设施，绿化美化厂区环境。
（5）施工期环境监测：建设单位对施工噪声源强和施工厂界噪声进行监测，监测数据报环保部门以便检查和监督。
（6）公司负责环保组织应对环保设施中土建和安装工程进行验收。
[bookmark: _Toc160548702]运营期的环境管理
（1）认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。
（2）公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。
（3）组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。
（4）建立环保监测室，认真做好污染源及处理设施的监测、控制工作，及时解决运行中的环保问题，做好应急事故处理，参与环境污染事故调查和处理工作。
（5）做好公司环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。
（6）检查公司内部环境治理设备的运转情况，日常维护及保养情况，保证其正常运行。
（7）开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。
（8）对项目所在区域的生态环境进行保护。
（9）做好污染物台账管理。
[bookmark: _Toc160548703]环境管理信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。
环境管理信息公开内容应包括以下内容：
（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（三）防治污染设施的建设和运行情况；
（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（五）突发环境事件应急预案；
（六）其他应当公开的环境信息。
列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：
（一）公告或者公开发行的信息专刊；
（二）广播、电视等新闻媒体；
（三）信息公开服务、监督热线电话；
（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；
（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
[bookmark: _Toc155789410][bookmark: _Toc160548704][bookmark: _Toc12652][bookmark: _Toc9069][bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc48297866]自行监测计划
[bookmark: _Toc160548705]环境质量监测计划
企业内部应开展常规项目监测和在线监测，如无能力开展的项目，可委托具有资质的环境监测站或第三方环境检测机构对公司废气排气筒出口处污染物和厂区总排水口废水水质进行监测。本评价按照《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）相关要求，拟定项目污染源监测计划及环境质量监测计划，制定本项目废气、废水、噪声及地下水监测计划，主要包括具体监测项目及相关内容，详见下表。
表10.2-1项目环境质量监测计划
	类别
	监测点位
	位置
	监测指标
	监测频率

	环境质量监测
	大气
环境
	本项目厂区
	/
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨
	1次/年

	
	声环境
	项目厂址东厂界
	厂界外1m处
	等效连续A声级
	1次/年

	
	
	项目厂址南厂界
	厂界外1m处
	
	

	
	
	项目厂址西厂界
	厂界外1m处
	
	

	
	
	项目厂址北厂界
	厂界外1m处
	
	

	
	地下水
	项目上游厂界
	pH、CODMn、氨氮、总磷
	1次/季度

	
	
	废水处理站
	
	

	
	
	项目下游厂界
	
	


[bookmark: _Toc160548706]污染源监测计划
表10.2‑2废气、废水、噪声、土壤污染源监测计划表
	监测点位
	监测内容
	监测频率
	备注
	采样分析方法

	废气
	G1养蚕区饲料粉尘（DA001排气筒出口）
	颗粒物
	1次/半年
	若遇特殊情况可以根据需要适当增加频次
	按照国家环保局有关规定和标准执行

	
	G2蚕沙深加工破碎粉尘（DA002排气筒出口）
	颗粒物
	1次/半年
	
	

	
	G3蚕沙深加工烘干废气（DA003排气筒出口）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢
	1次/半年
	
	

	
	G4茧丝工业烘干燃烧废气（DA004排气筒出口）
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物
	1次/半年
	
	

	
	G5剥茧粉尘（DA005排气筒出口）
	颗粒物
	1次/半年
	
	

	
	G7蚕沙深加工区发酵恶臭（DA006排气筒出口）
	硫化氢、氨
	1次/半年
	
	

	
	G8副产品车间异味（DA007排气筒出口）
	硫化氢、氨
	1次/半年
	
	

	
	G10污水处理站恶臭（DA008排气筒出口）
	硫化氢、氨
	1次/半年
	
	

	
	厂界
	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢
	1次/半年
	
	

	废水
	废水总排口
	流量、pH、CODcr、氨氮
	设置自动监测
	
	

	
	
	悬浮物
	监测频率为每周一次
	
	

	
	
	BOD5
	监测频率为每月一次
	
	

	
	
	动植物油
	监测频率为每季度一次
	
	

	噪声
	四个厂界
	等效连续A声级
	每季度1次
	
	


根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中对地下水环境监测与管理的要求及《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）对地下水环境监测频率的要求，以及《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）对地下水监测的要求，结合本项目产污特征，环评要求本项目运行过程中布设3个地下水水质监测点对评价区地下水水质进行动态监测。新增监测井要求采用孔径不小于130mm；采用PVC管护壁填砾成井；0～9m为实管，无需设置滤孔，9m至孔底布置滤孔，滤孔孔径1cm，间隔为10cm，管壁上布置6列。
表10.2‑3地下水污染源监控布点
	监测
点位
	位置
	功能
	监测因子
	监测频次
	监测层位

	1#
	厂区上游
	背景值监测点
	pH、CODMn、氨氮、总磷
	1次/半年
	第四纪松散岩类孔隙水含水层

	2#
	污水处理站旁
	污染跟踪监测点
	
	
	

	3#
	厂区下游
	污染扩散监测点
	
	
	



[bookmark: _Toc160548707]采样和测定方法
1、自动监测
废水自动监测参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355、HJ/T356执行。
2、手工采样
有组织废气手工采样方法的选择参照GB/T16157、HJ/T397、HJ732执行。无组织排放采样方法参照HJ/T55执行。
废水手工采样方法的选择参照HJ493、HJ494、HJ495和HJ/T91执行，噪声和土壤采样方法参照国家相关标准执行。
3、测定方法
废水、废气、噪声、土壤污染物的监测按照相应排放标准中规定的污染物浓度测定方法标准执行，国家或地方法律法规等另有规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc160548708]环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求
环境管理台账记录要求
[bookmark: _bookmark22]排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护和管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。排污单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。
记录内容与频次
1）主要生产设施运行管理信息
排污单位应定期记录生产运行状况并留档，应按批次至少记录以下内容：生产设施、运行状态、投料量、产品产量等。记录内容参见下表。
表10.2‑4主要生产设施运行管理信息样表
	时间
	批次
	生产设施
（设备）名称
	编码
	主要生产设施（设备参数
	运行状态
	投料量
	产品产量
	记录人

	
	
	
	
	参数名称
	参数值
	单位
	开始时间
	结束时间
	是否正常
	原料
	单位
	辅料
	单位
	产品产量
	单位
	次品产量
	单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2）原辅材料信息
排污单位应记录原辅材料采购量、库存量、出库量、纯度、是否有毒有害等信息。记录内容参见下表。
表10.2‑5原辅材料信息样表
	时间
	分类
	名称
	购买量
	出库量
	库存量
	单位
	纯度（%）
	是否有毒有害
	记录人

	
	有机溶剂
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他原辅材料
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3）污染治理设施运行管理信息
废气处理设施记录设施运行参数（包括运行工况等）、污染物排放情况、停运时段、药剂投加时间及投加量等。
表10.2‑6废气污染治理设施运行管理信息样表
	设施名称a
	编码
	治理设施型号
	运行参数b
	污染物排放情况
	排放口烟气温度
	停运时段c
	药剂情况

	
	
	
	参数名称
	参数值
	单位
	出口风量
	污染物因子
	排放浓度
	排放量
	治理效率
	
	开始时间
	结束时间
	名称
	投加时间
	投加量d

	
	
	
	
	
	
	m³/h
	
	mg/m³
	kg/d
	%
	℃
	
	
	
	
	t

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表10.2‑7废水污染治理设施运行管理信息样表
	设施名称a
	编码
	治理设施
	治理设施主要参数
	污染物排放情况
	污泥
	停运时段b
	药剂情况

	
	
	
	参数名称
	参数值
	单位
	进水水量
	污染因子
	进口浓度
	治理效率
	出口水量
	出口浓度
	回用水量
	含水率
	产生量
	外运量
	开始时间
	结束时间
	名称
	投加时间
	投加量

	
	
	
	
	
	
	m3/h
	
	mg/L
	%
	m3/h
	mg/L
	m3/h
	%
	t/d
	t/d
	
	
	
	
	t

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4）非正常工况记录信息
应记录锅炉起停时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。记录内容参见下表。
表10.2‑8非正常工况信息样表
	设施名称
	编号
	非正常时刻
	恢复时刻
	污染物排放情况
	事件原因
	是否报告
	应对措施
	记录人

	
	
	
	
	污染物名称
	排放浓度
（mg/Nm3）
	排放量
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5）监测记录信息
排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T373、HJ819等相关要求执行。记录内容见下表。
表10.2‑9废气污染物排放情况结果记录信息样表
	采样时间
	排放口编码
	污染物项目
	监测设施
	监测结果
	是否超标
	数据来源
	异常情况
	记录人
	备注

	
	
	
	
	小时浓度（mg/Nm3）
	风量（m3/h）
	排口温度（℃）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表10.2‑10废水污染物排放情况结果记录信息样表
	采样时间
	排放口编号
	污染物项目
	监测设施
	监测结果
	是否超标
	数据来源
	异常情况
	记录人
	备注

	
	
	
	
	出口累计流量（m3）
	出口浓度（mg/L）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6）其他环境管理信息
[bookmark: _bookmark23]排污单位应记录重污染天气应对期间等特殊时段管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施和污染治理设施运行管理信息）等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，每天进行1次记录，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。
还应根据环境管理要求和排污单位自行监测记录内容需求，进行增补记录。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc155789412][bookmark: _Toc160548709]管理人员培训
上岗职工必须进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作人员和管理人员的职业精神和业务水平外，本评价建议：项目投入运行后设置专门部门负责厂区环保措施的实施、环境监测及污染治理等有关方面的工作。负责企业对社会的环境承诺，协调与当地环保部门的工作。
1）组织并监督检查企业的基本建设、技术改造贯彻“三同时”制度的情况，参与其方案的审定与竣工验收工作；
2）监督检查整个厂区的环保设施运行和污染排放情况；
3）组织环境监测，检查本项目区域环境质量状况和发展变化；
4）组织污染源调查及环境污染事故的调查和处理；
5）负责本企业环保设施的维修、检测，使环保设施正常运转。
[bookmark: _Toc160548710]排污许可与总量控制
建设单位根据申办排污许可证的流程，在排污许可证管理信息平台申报系统填报
排污许可证申请表中的相应信息。主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。
（1）排污许可限值
根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目排污许可限值建议见表9.4-2。
表9.4-2排污许可限值建议一览表
	排放源
	污染因子
	许可浓度（Nmg/m³）
	建议许可量（t/a）
	备注

	有组织
	颗粒物
	/
	3.8513
	全阶段

	
	二氧化硫
	/
	2.0812
	

	
	氮氧化物
	/
	4.8700
	

	无组织
	颗粒物
	/
	0.9059
	


（2）总量控制
本项目总量控制污染物排放量为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
[bookmark: _Toc160548711]项目建成后“三同时”竣工验收清单
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，项目建成后，应全面检查工厂周围环境改变及环保设施“三同时”情况。项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后（一般不超过三个月），由建设单位成立验收组自行进行验收。本项目环境保护三同时验收内容见下表。
表8.4-1环境保护三同时验收一览表
	项目
	内容
	执行标准
	验收内容

	废水治理
	污水处理站
	缫丝废水处理系统
	/
	缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，缫丝废水处理系统（处理能力为3000m3/d）采用“格栅+AO+多介质过滤

	
	
	副产品车间废水处理系统
	《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求
	废水经副产品废水处理系统处理后出水水质达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求，进入乌苏市污水处理厂处理
副产品废水处理系统（处理能力为500m3/d）采用“格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀”工艺

	
	预处理池
	《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求
	预处理池容积（80m3）池处理进入乌苏市污水处理厂处理。

	废气治理
	养蚕区饲料粉尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。
	布袋除尘器：1套，风量为12000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为4500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA001）。

	
	蚕沙深加工破碎粉尘
	
	布袋除尘器：1套，风量为8000Nm3/h除尘效率为99%（收集效率为90%），风机风压分别为2500Pa，配套设置1根15m高排气筒（DA002）。

	
	蚕沙深加工烘干废气
	
	生物喷淋除臭塔：经过生物喷淋除臭塔处理后通过15m高DA003排气筒排放，管道密闭，不考虑无组织排放，收集效率按100%计，该处理装置对粉尘净化效率取90%，硫化氢和氮的处理效率取80%，风机风量10000m³/h

	
	天然气燃烧废气
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	蚕蛹烘干机天然气燃烧废气通过设置低氮燃烧装置后10m高排气筒排放（DA004）

	
	剥茧粉尘治理设施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。
	水洗池：经“水洗池”设施治理，项目茧仓车间剥茧机上方0.5m处分别设置集气罩，按集气罩收集率90%，水洗池去除率56%计，风量18000m3/h，15m排气筒（DA005）

	
	养蚕区恶臭、缫丝车间异味、茧库异味、烘茧异味
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准
	无组织排放，加强通风，生物除臭剂喷洒

	
	蚕沙深加工区发酵恶臭
	
	恶臭气体经缓存料仓及配料机上方集气罩和发酵槽上方集气罩收集后（收集效率按90%计）经引风机汇入1套“喷淋+生物除臭剂”专用生物发酵除臭设备处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放，风机风量为10000m3/h

	
	副产品车间异味
	
	车间内设置异味气体收集管道，风机风量为36000m3/h收集的异味气体经拟设置的1套活性炭吸附设施处理，经处理的废气于15m排气筒（DA007）排放

	
	污水处理站恶臭
	
	通过加盖密闭收集恶臭气体经管道收集后（按90%收集效率计）进入生物除臭器（处理效率为80%）处理后，经15m排气筒（DA008）排放，风量1000m3/h

	
	食堂油烟
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求
	安装油烟净化器，食堂风机风量为20000m3/h+10m排气筒（DA009）

	噪声治理
	设备噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	设备减振、优化总图、选用低噪设备、车间墙体隔声

	固体废物
	设置一般固废暂存间（20m3），分类收集项目一般固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；
	全部无害化、资源化处理

	
	生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运
	
	

	
	设置危废暂存间（10m3），分类收集项目危险废物
	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，
	

	应急设施
	事故池
	/
	1个，容积800m3







[bookmark: _Toc155789413][bookmark: _Toc160548712]评价结论与建议
[bookmark: _Toc155789414][bookmark: _Toc160548713]环境影响评价结论
[bookmark: _Toc160548714]项目的产业政策符合性
本项目属于标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品全产业链建设项目，主要产品为年产鲜茧12000吨，年生产丝绸1500万米，整个工艺过程不涉及印染及真丝练白工序，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中二十、纺织4、符合环保要求的特种动物纤维、麻纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”；项目不属于“限制类十三、纺织15、双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备”，不属于限制类其他规定；项目不属于“淘汰类十三、纺织”规定项目。
同时，项目经乌苏市发展和改革委员会以于2023年12月4日予以备案（备案号：2312041354654200000040）（见附件1）。因此，本项目符合国家当前产业政策。
[bookmark: _Toc160548715]选址合理性分析
[bookmark: _Toc32351][bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc21714]项目评价范围内无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素；项目拟采取技术经济可行的污染治理措施及风险防范措施，以降低对项目周边环境敏感目标、金沙江、周边土壤的环境污染及环境风险水平，确保污染物达标排放，减轻项目对区域的环境影响；根据环境影响预测分析，项目实施后不会改变区域环境功能现状。结合前节分析，本项目选址符合区域用地规划、产业布局和生态环境准入条件相关要求。
综上所述，本项目位于乌苏市工业园区东区，用地性质属于工业用地，项目与园区规划发展定位不相冲突，与周边企业相容，项目产生的污染物经治理后可达标排放。因此，周边无明显的环境制约因素，项目选址合理。
[bookmark: _Toc155789415][bookmark: _Toc160548716]环境质量现状
区域环境现状监测结果表明：
（1）地下水：评价范围内各监测点位监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。
（2）环境空气：项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为达标区域。
根据特征因子监测结果：TSP监测值均低于《环境空气质量标准》GB3095-2012标准要求，硫化氢、氨能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准要求。说明项目评价区域环境空气有一定环境容量。
（4）声环境：项目厂界各监测点噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
（5）土壤环境：根据现状调查监测，监测点位因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准。
[bookmark: _Toc155789416][bookmark: _Toc160548717][bookmark: _GoBack]环保措施及达标排放
[bookmark: _Toc9578][bookmark: _Toc8895]本项目为纺织制造业（含缫丝及织绸工艺，不含印染），项目生产中的缫丝等废水经废水污水处理站—缫丝废水处理系统（主要是格栅+AO+多介质过滤）处理后全部回用于生产，副产品车间废水及泡丝废水排入污水处理站—副产品废水处理系统（主要是格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀）处理后达标排入乌苏市污水处理厂处理，生活废水及车间清洁废水（先经隔油池隔油）经预处理池处理后排入乌苏市污水处理厂处理。生产废气主要为剥茧粉尘、副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢及天然气燃烧废气（主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。其中剥茧粉尘通过集气罩负压收集后由水洗塔处理；副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢氨气通过密闭负压收集后通过生物除臭器处理，可达标排放。
根据预测本项目实施后对周边环境敏感点影响较小，项目所在区域环境可承受，不会影响区域环境质量目标的实现。
综上所述，本项目位于乌苏市工业园，用地性质属于工业用地，项目与园区规划发展定位不相冲突，与周边企业相容，项目产生的污染物经治理后可达标排放。因此，周边无明显的环境制约因素，项目选址合理。
[bookmark: _Toc155789417][bookmark: _Toc160548718]项目对环境的影响
（1）大气环境影响
[bookmark: _Toc478827383][bookmark: _Toc478827047]本项目排放的大气污染物经处理后均能达标排放，对外环境影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。
（2）地表水环境影响
[bookmark: _Toc478827384][bookmark: _Toc478827048]项目缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水、生活污水等一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
因此，项目不会改变区域水环境质量功能，区域地表水环境质量将基本维持现状。
（3）地下水环境影响
[bookmark: _Toc478827049][bookmark: _Toc478827385]为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，由于防渗属于隐蔽工程，因此环评要求：在地面防渗施工过程应做好施工记录，或者请施工监理公司做监督，必要时可请环境主管验收部门对防渗设施提前检查。
（4）声环境影响
根据预测，本项目噪声各厂界昼间、夜间噪声分别小于65dB（A）、55dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。可见本项目设备产生的噪声对周围环境不会造成明显的影响。
[bookmark: _Toc478827386][bookmark: _Toc478827050]（5）固体废弃物影响
本项目对产生的固体废物采取的处置措施安全有效，不会对周围环境产生二次污染。
[bookmark: _Toc6998][bookmark: _Toc20292][bookmark: _Toc155789418][bookmark: _Toc160548719]环境影响经济损益分析
分析可知，在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。项目建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc1822][bookmark: _Toc5790][bookmark: _Toc5657][bookmark: _Toc155789419][bookmark: _Toc160548720]环境管理与监测计划
本环评针对项目产生的各类污染物，提出了针对性的环境管理和监测计划。项目运营期应加强环境管理，落实本报告提出的各项环境监测计划，建立健全污染物管理档案。
[bookmark: _Toc25820][bookmark: _Toc155789420][bookmark: _Toc160548721]环境风险结论
本项目风险物质主要有烧碱等。风险类别为泄漏和火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放。环评报告书认为通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc25541][bookmark: _Toc155789421][bookmark: _Toc160548722]公众意见采纳情况
[bookmark: _Toc24883][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc4400]本次环评工作在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了2次网上公示，在新疆日报进行了两次登报公示，在乌苏市工业园区公开栏进行了现场公示，均未收到相关投诉和建议。
[bookmark: _Toc155789422][bookmark: _Toc160548723]结论
本项目符合国家现行产业政策，拟采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准要求，对评价区域环境质量的影响不明显。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则废酸浓缩及钛液智能化环保改造项目在乌苏市工业园进行建设从环保角度可行。
[bookmark: _Toc180824245][bookmark: _Toc283717794][bookmark: _Toc21957][bookmark: _Toc180817102][bookmark: _Toc30887][bookmark: _Toc343245366][bookmark: _Toc108520819][bookmark: _Toc1770][bookmark: _Toc155789423][bookmark: _Toc160548724]要求及建议
（1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。
（2）认真贯彻执行国家和新疆维吾尔自治区的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。
（3）公司应当继续搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防止各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。
（4）搭建采样平台，对排气筒留好监测孔，以便日后的监测。
（5）注意风险防范措施，随时制定相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。
（6）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。
（7）加强厂内外的绿化，增加景观效益。
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