

阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目环境影响报告书
（送审稿）
















建设单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府
评价单位：乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司
2024年3月


目录
1概述	1
1.1建设项目特点	1
1.2环境影响评价过程	2
1.3主要环境问题及环境影响	3
1.4分析判定相关情况	3
1.5环境影响评价的工作过程	1
1.6环境影响评价的主要结论	2
2总则	3
2.1编制依据	3
2.2评价内容与环境影响识别	7
2.3评价因子与评价标准	8
2.4 评价工作等级及评价范围	15
2.5环境保护目标	18
3项目概况及分析	21
3.1现有工程基本概况	21
3.2拟建工程概况	23
3.3相关规划符合性分析	41
3.4水资源配置合理性分析	44
3.5工程分析	48
4环境现状调查与评价	58
4.1自然环境概况	58
4.2环境现状调查与评价	68
4.3生态环境质量现状调查与评价	76
5环境影响预测与评价	96
5.1施工期环境影响评价	96
5.2运营期环境影响评价	103
6环境保护措施及其可行性论证	111
6.1施工期环境保护措施	111
6.2运行期环境保护对策与措施	115
7环境管理与环境监测计划	117
7.1环境管理	117
7.2环境监理	119
7.3环境监测	124
8环境影响经济损益分析	127
8.1社会效益分析	127
8.2经济效益分析	127
8.3环境效益分析	127
8.4环境损失分析	128
8.5结论	128
9环境影响评价结论	129
9.1工程概况	129
9.2环境质量现状评价	129
9.3环境影响预测与评价	131
9.4环境保护措施	135
9.5结论	137
9.6建议	138



[bookmark: _Toc20329]1概述
[bookmark: _Toc475111945][bookmark: _Toc6499]1.1建设项目特点
阿合奇县隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州，地处天山南麓，托什干河上游，在州境北部。东北与乌什县相接，东南与柯坪县相交，西南与阿图什市相邻，西北与吉尔吉斯斯坦共和国交界，边界线长305.3千米。全县总面积1.15万平方千米。地理坐标为东经76°39′～79°02′，北纬40°09′～41°29′之间。县境东西长197.6km。南北宽150.7km。阿合奇县辖阿合奇镇、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡、苏木塔什乡、库兰萨日克乡、色帕巴依乡5个乡（镇），下设3个社区、25个行政村，阿合奇县人民政府驻阿合奇镇。
阿合奇县库兰萨日克乡引水渠首位于阿合奇县城东北约20km，库兰萨日克乡南约2.4km处的托什干河河道及阶地上，工程区中心地理坐标：东经78°41′10″，北纬40°59′50″。工程区有便道与县道、省道S306和国道G219相通，交通较为便利，交通位置。
阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建工程位于阿合奇县东北20km，在玉山古西河与托什干河汇合口下游约12km处。原工程包括引水渠首、总干渠及配套建筑物。2011年由于洪水导致下游引水干渠冲毁，近年进水闸处河床下切而不能引水，枯水期水位低于闸底板1.5-2.5m。灌区利用玉山古西渠首引水灌溉，由于玉山古西引水干渠设计供水能力不足，加之2022年在库兰萨日克灌区末端新增约6000亩饲草料地，灌溉用水量将更大，用水矛盾将更突出，新建引水渠首汛期引洪灌溉，解决供水不足建设本工程是十分必要的。
根据现场勘查，现状渠道前段700m已冲毁，无法使用。后半段未冲毁350m渠道，其中前200m距离河道岸坡较近，岸坡侵蚀严重，岸坡高度多在5～10m，坡角近90°，河岸无抗冲刷防护，渠道冲毁危险性大。末端150m段渠道淤积受损严重，年久失修，无法正常使用。
根据现场勘查，水闸闸前河床淘刷侵蚀严重，闸前铺盖和闸后消力池已冲毁，基础掏空严重。无法修复使用。改建的引水枢纽由进水闸、冲砂闸、上游导流堤、上下游连接段及进水闸下游引水干渠组成。
本项目拆除原有渠首，在原闸址下游155m处布置改建新渠首，中心地理坐标：东经78°41′10″，北纬40°59′50″。
本次为吉勒得斯村渠首改建项目，主要供水对象为农业灌溉用水。渠首改造完工后，灌溉面积不变，但增加了引水量，下泄的水量发生变化，对水资源的利用程度发生改变现状，所以渠首上下游河道河流的连通性、下游河道天然径流量时空分和下游河道的河流形态发生改变，下游河道的水质、水生生物、鱼类资源及鱼类生境亦发生改变。因此对水资源影响较大。
本项目选址位于托什干河防风固沙生态保护红线区范围内，本项目不涉及饮用水水源地保护区、地表水水源地保护区和地下水水源地保护区，本项目属于病险水闸除险加固工程，且项目运营期无污染物排放，因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》要求。
[bookmark: _Toc29281]1.2环境影响评价过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）及《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）规定及有关环境保护政策法规的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》《关于印发城市轨道交通、水利（灌区工程）两个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2018]17号）规定，该项目属于“五十一、水利；125.灌区工程（不含水源工程的）”中的“涉及环境敏感区的（本项目涉及托什干河防风固沙生态保护红线区）”范畴，项目应编制环境影响报告书。为此，2023年10月阿合奇县库兰萨日克乡人民政府委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司承担“阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目环境影响报告书”的环境影响评价工作。
接受委托后，乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司立即成立了项目组，完成了现场勘察、资料搜集、环境质量现状调查、环境影响分析预测等工作，并根据相关环境影响评价导则要求编制完成了《阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目环境影响报告书》。本报告书经生态环境保护行政主管部门审批后，将作为建设项目做好环境保护工作和主管部门进行环境管理的依据。
[bookmark: _Toc21330]1.3主要环境问题及环境影响
本项目主要关注施工期间的环境影响及占地影响。评价工程建设对区域内的生态环境、声环境、水环境、大气环境等方面的影响程度及影响范围，并提出针对性的环保措施。根据项目的工程构成及其对环境因素的影响，结合现场调查情况及拟建项目沿线的环境特征，确定本项目应关注的主要环境问题为：
生态环境影响主要包括：施工期对地表水水源保护区的影响；项目建设及占地造成植被的破坏而产生的水土流失影响，对沿线动物以及水生生态的影响等。
环境空气影响评价：施工期主要以施工扬尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘对施工路段大气环境的影响。
声环境影响评价：施工期主要以施工机械噪声对施工路段声环境的影响为主要评价对象。
固废环境影响评价：施工期主要以施工过程中废弃土石方为评价对象，主要关注其去向及占地和扬尘影响。
地表水环境影响评价：运营期对水文情势和下游生态用水的影响，对水生生态包括鱼类的影响；另外，项目选址选线、站场布设的环境合理性，国家政策及法律法规的符合性等也是本项目应重点关注的问题。
[bookmark: _Toc31409]1.4分析判定相关情况
产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“二、水利中的第2条病险水库、水闸除险加固工程”，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。
与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析
《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条规定：禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。第六十六条规定：“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”
本项目选址位于托什干河防风固沙生态保护红线区范围内，本项目不涉及饮用水水源地保护区、地表水水源地保护区和地下水水源地保护区，本项目属于病险水闸除险加固工程，且项目运营期无污染物排放，因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》要求。
“三线一单”符合性分析
本项目为吉勒得斯村渠首及渠首改建工程，工程选址位于阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村，根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）及《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（克政办发〔2021〕13号），本工程与“三线一单”符合性分析如下：
生态保护红线
本工程位于划定的1处环境管控单元：阿合奇县各类保护地，优先保护单元（ZH65302310001）。本项目为吉勒得斯村渠首及渠道改建工程，项目的建设主要为灌溉，为库兰萨日克乡灌区汛期引洪灌溉，达到降低用水指标配置的目的，属生态保护红线内允许建设工程，符合水源涵养区和生态保护红线空间布局约束的准入要求。项目选址符合生态保护红线相关管控要求。
资源利用上线
吉勒得斯村渠首及渠道改建工程是政府对吉勒得斯村渠首灌区民生水利工程投入的重大举措之一，是水资源管理“三条红线”用水效率控制的具体体现。该渠首担负着阿合奇县吉勒得斯村渠首库兰萨日克乡灌区汛期引洪灌溉的蓄水任务。
工程运行期本身并不消耗资源和能源，不产生和排放污染物，不会对项目区环境质量产生影响，在严格落实相关水资源总量及生态流量的基础下，项目的建设对能源、水、土地等资源影响不大，符合资源利用上线要求。
环境质量底线
项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅱ类功能区，地下水水质管理目标为II类，声环境属于1类功能区，项目仅为吉勒得斯村渠首及渠道改建工程建设，项目的运行不排放污染物，不会影响区域水环境质量，项目建成后不会突破所在地环境质量底线。因此，项目建设符合环境质量底线要求。
生态环境保护准入清单
本工程位于划定的1处环境管控单元（阿合奇县各类保护地，优先保护单元（ZH65302310001），本项目与这一处管控单元的位置关系图见图1.4-1，具体管控要求见表1。

表1  本项目与《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	ZH65302310001
	阿合奇县各类保护地
	优先保护单元
	空间布局约束
	执行表1-3自治州优先保护单元分类管控要求中“生态保护红线区”【1.1-1】、【1.2-1】条要求。
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。除国家规划项目外，凡属于“三高”项目均不允许在全疆新（改、扩）建。
【A1.2-1】严格执行国家产业、环境准入和去产能政策，防止过剩或落后产能跨地区转移。符合国家煤电产业政策的新建煤电、热电联产项目烟气排放执行超低排放标准。国家和自治区大气污染联防联控区域重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯凝发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。重点控制区主要大气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标;一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，本项目属于灌区工程，运行期不产生废气。本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯凝发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目。
	符合



根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，本项目不属于自治区重点行业，并符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，未采用国家和自治区淘汰或禁用的工艺、技术和设备。根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号，2019年1月21日），项目区位于“II3托什干河流域重点治理区”。项目属于《产业结构调整指导目录》（2021修正）》(国家发展和改革委员会令第49号，2021年12年30日修改并施行)中的鼓励类项目，项目建成后将改善吉勒得斯村渠首灌区引水条件提高供水保证率，为灌区农业经济的发展起到促进和保证作用，符合当地环境准入要求。因此，本项目的建设符合《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（克政办发〔2021〕13号）相关要求。
[bookmark: _Toc15413]1.5环境影响评价的工作过程
项目环评工作过程分为三个阶段。按照环境影响评价导则的技术规范要求，本项目环评遵循如下工作程序图编制完成本项目环境影响评价报告书，见图1.5-1。
第一阶段：评价单位接受委托后，首先是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等文件，确定环境影响评价文价类型。在研究相关技术文件和其他相关文件的基础上，进行初步工程分析，同时开展初步的环境状况调查。结合初步工程分析结果和环境现状资料，可以识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。
第二阶段：做进一步工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，根据污染源强和环境现状资料进行建设项目的环境影响预测，评价建设项目的环境影响，并开展公众意见调查。
第三阶段：汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数据，根据建设项目的环境影响、法律法规和标准等，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施，进行经济技术论证，给出污染物排放清单。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出建设项目环境影响评价结论，并最终完成环境影响报告书的编制。
图1.5-1  环境影响评价工作程序
确定编制环境影响报告书
1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境现状调查
第一阶段
第二阶段
第三阶段
制定评价工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
1、提出环境保护措施，进行技术经济论证
2、给出污染物排放清单
3、给出建设项目环境影响评价结论
1、各环境要素环境影响预测与评价
2、各专题环境影响分析与评价
编制并完善环境影响报告书
1、环境影响识别和评价因子筛选
2、明确评价重点和环境保护目标
3、确定工作等级、评价范围和评价标准

[bookmark: _Toc20023]1.6环境影响评价的主要结论
本工程的建设符合国家产业政策，项目具有较大的经济效益、社会效益，工程本身在运行期不向水源保护区排放污染物。从经济、技术、环保等多个角度综合分析，项目选址具有唯一性，工程选址合理，影响均在可接受范围内，工程对各种环境要素的干扰均在可控制范围之内，在采取相应的预防保护措施后，可使工程对自然环境的影响进一步降低。因此，从环保角度分析，在落实本报告中提出的相应环保措施后，工程的建设是可行的。
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2.1.1法律和法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；
（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；
（7）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）；
（8）《中华人民共和国水土保持法》及其实施条例（2010年12月25日修订）；
（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；
（10）《中华人民共和国草原法》（2013年6月29日修订）；
（11）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；
（12）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订）
（13）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日修订）；
（14）《中华人民共和国文物保护法》（2013年6月29日修订）；
（15）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；
（16）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月修订）；
（17）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2013年12月修订）；
（18）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1实施）；
（19）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年02月6日修订）；
（20）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日修订）；
（21）《中华人民共和国野生植物保护实施条例》（2017年10月7日修正）；
（22）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年4月21日修订）；
（23）《地下水管理条例》（2021年12月1日实施）；
（24）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月19日修订）。
2.1.2部门规章、规范性文件
（1）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；
（2）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发，2017年第7号）；
（3）《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发，2019年第32号）；
（4）《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部中国科学院公告2015年第61号）；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）；
（6）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告，2021年第15号）；
（7）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号，2021年2月1日）；
（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
（10）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）；
（11）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（12）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，（环发〔2010〕144号）；
（13）《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函〔2006〕11号）；
（14）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；
（15）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）；
（16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发2005〔39〕号）；
（17）《全国生态环境保护纲要》（国务院国发〔2000〕38号，2000年11月26日）。
2.1.3地方法律法规
（1）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2012年12月27日）；
（2）《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局，2004年8月）；
（3）《中国新疆水环境功能区划》（新政函〔2002〕194号，2003年12月）；
（4）《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护水生野生动物名录的通知》（新政发〔2019〕15号）；
（5）《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年1月18日）；
（6）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（2022年9月）；
（7）《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号，2019年1月21日）；
（8）《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》（新疆维吾尔自治区财政厅商自治区发展改革委、水利厅，2015年1月1日）；
（9）《关于印发<新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费使用管理暂行规定>的通知》（新政发〔2000〕45号）；
（10）《新疆维吾尔自治区贯彻〈国务院建设项目环境保护管理办法实施细则〉实施意见》的通知（新证办发〔2002〕3号文转发新疆维吾尔自治区环保局）；
（11）《新疆维吾尔自治区环境保护条列》（新疆维吾尔自治区十一届人大常委会公告第43号公告）（2018年9月21日修正）；
（12）《新疆维吾尔自治区河道管理条例》（1996年7月26日）；
（13）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》（2018-09-21修正）；
（14）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月）；
（15）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（新疆维吾尔自治区人大常委会，2013年10月修订）；
（16）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）；
（17）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021版）》（新环环评发〔2021〕162号）；
（18）关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（喀署办发〔2021〕56号）。
2.1.4技术导则和规范
（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）；
（4）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（10）《水电工程陆生生态调查与评价技术规范》（NB/T10080-2018）；
（11）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；
（12）《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ710.7-2014）；
（13）《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环评函〔2006〕4号）。
2.1.5相关文件
（1）本项目环境影响评价的委托书；
（2）《阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目可行性研究报告》，2023年12月；
（3）《阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目》，2023年12月；
（4）监测资料、公众参与调查等文件。
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2.2.1评价内容
（1）根据本工程的初步设计的基础资料，在全面了解工程任务与规模、工程总布置与主要建筑物等工程特性后，进行详细的工程分析，识别可能的环境影响途径和环境敏感性，确定环境保护目标，进行环境影响评价因子的筛选。
（2）调查评价区的环境质量现状，对评价区的地表水、水生生态、陆生生态、大气和声等环境现状进行分析评价。预测工程运行对上述各环境要素的影响情况；查清评价区生态环境存在的主要环境问题，分析工程对区域环境质量和生态环境的影响。本次评价通过现场调查和收集监测资料获得第一手数据和资料，使资料数据具有代表性、实效性。
（3）本次评价主要针对施工期及运营期生态影响、水环境影响及噪声影响及“三废”排放对环境影响进行评价。
（4）从环境保护的角度分析工程建设的合理性，提出合理的保护并改善项目区生态环境的措施和建议。
（5）根据工程环境影响程度，提出必要的、切实可行的环保对策措施，并提出各项环保措施的投资估算。
（6）按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），采取多种公众参与方式，广泛征求公众对本工程建设的态度和意见，听取他们对工程建设和可能产生的环境影响以及环保措施的意见，从而使环境评价更加符合实际，有利于工程的顺利实施。
（7）对本工程的环境影响经济损益进行分析。
（8）制定本工程的环境管理、监测与监理计划。
2.2.2环境影响识别
建设项目对环境的影响，包括对自然环境和社会环境影响两部分。本建设项目的实施，对环境的影响是综合性的。这些影响，既有有利影响，也有不利影响；既有可逆影响，也有不可逆影响；既有短期影响，也有长期影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。
在不同建设阶段，建设项目对各环境要素的影响类型和程度分析见表2.2-1。
表2.2-1  建设项目的环境影响因素识别矩阵
	
	环境因素
	自然环境
	生态环境

	影响因素
	
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤环境
	植被
	动物
	景观

	施工期
	土地清理
	-1D
	-1D
	--
	-1D
	-1D
	-2C
	-1C
	-1C

	
	工程施工
	-1D
	-1D
	--
	-1D
	-1D
	-1C
	-1C
	-1C

	
	设备安装
	-1D
	--
	--
	-1D
	-2D
	-2C
	-1C
	-1C

	运营期
	除险加固工程
	--
	-1C
	--
	-1C
	--
	-1C
	-1C
	-1C

	备注：①表中“+”表示正面影响，“-”表示负面影响。②表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。③表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的负影响，也存在长期的负面影响。施工期主要表现在对自然环境和生态环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、土壤环境、植被、动物和景观，均随着施工期的结束而消失；运营期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中主要影响因素表现在地表水环境、声环境等方面。
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2.3.1评价因子筛选
本工程是吉勒得斯村渠首及渠道改建工程，工程的开发任务是农业灌溉供水，不改变水资源的利用方向。本次设计改建的渠首由进水闸、冲砂闸、上游导流堤、上下游连接段及进水闸下游引水干渠组成，工程组成内容比较简单，涉及环境问题较少。
①项目工程不会造成新的下游水量分配，对下游的农业生产、河流水质、水生生态影响不大。
②工程建成后，工程渠首、上游导流堤及下游引水连接渠等工程永久性占地土地利用方式均不发生变化，对生态环境影响轻微。
③工程运行后，将有利于提高吉勒得斯村渠首灌区农业供水利用效率。
④工程运行后，对区域社会经济可持续发展将产生一定的促进作用。
根据工程建设性质及环境影响识别，建设项目的主要评价因子筛选见表2.3-1。
表2.3-1  评价因子一览表
	评价要素
	现状评价因子
	评价因子

	生态环境
	水生生态
	水温、野生鱼类、水生植物、水体利用情况
	野生鱼类保护、水体利用情况、景观、水生植物

	
	陆生生态
	土地利用、土壤、植被、野生动物
	土地利用、土壤、植被、野生动物、景观、农业、水土流失

	声环境
	等效连续A声级（LAeq）
	运营期交通噪声[等效连续A声级（LAeq）]

	水环境
	地表水
	pH、溶解氧、水温、化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、氟化物、石油类、悬浮物。
	/

	
	地下水
	/
	/

	大气环境
	SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3
	/

	固体废弃物
	建筑垃圾、弃方、生活垃圾
	建筑垃圾、弃方、生活垃圾


2.3.2评价标准
2.3.2.1环境质量标准
（1）空气环境质量评价标准
本项目所在区域环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表2.3-2。
表2.3-2  环境空气质量评价标准限值
	标准名称及标准号
	级别
	项目
	年评价指标
	标准限值μg/m3

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	二级
	SO2
	年平均质量浓度
	60

	
	
	NO2
	年平均质量浓度
	40

	
	
	PM10
	年平均质量浓度
	70

	
	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	35

	
	
	CO
	24小时平均第95百分位数
	4000

	
	
	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	160


（2）地表水环境质量标准
根据《新疆托什干河流域规划》，吉勒得斯村渠首属于阿合奇县灌区农业用水区，水质管理目标为II类。本项目现状监测在吉勒得斯村渠首上游和下游各设了一个监测点，因此项目区地表水现状上、下游监测点执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，见表2.3-3。
表2.3-3  地表水环境质量标准限值
	标准名称
	评价因子
	I标准限值mg/l
	II标准限值mg/l
	III标准限值mg/l

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
	pH
	6~9
	6~9
	6~9

	
	溶解氧
	≥7.5mg/L
	6
	5

	
	水温
	--
	--
	--

	
	化学需氧量
	≤15mg/L
	≤15
	≤20

	
	高锰酸盐指数
	≤2mg/L
	≤4
	≤6

	
	总氮
	≤0.2mg/L
	≤0.5
	≤1.0

	
	氨氮
	≤0. 15mg/L
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷
	≤0.02mg/L
	≤0. 1
	≤0.2

	
	铜
	≤0.01mg/L
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌
	≤0.05mg/L
	≤1.0
	≤1.0

	
	硒
	≤0.01mg/L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷
	≤0.05mg/L
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞
	≤0.00005mg/L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉
	≤0.001mg/L
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬
	≤0.01mg/L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅
	≤0.01mg/L
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物
	≤0.005mg/L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚
	≤0.002mg/L
	≤0.002
	≤0.005

	
	硫化物
	≤0.05mg/L
	≤0. 1
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	≤0.2mg/L
	≤0.2
	≤0.2

	
	五日生化需氧量
	≤3mg/L
	≤3
	≤4

	
	氟化物
	≤1.0mg/L
	≤1.0
	≤1.0

	
	石油类
	≤0.05mg/L
	≤0.05
	≤0.05

	
	悬浮物
	--
	--
	--


（3）地下水环境质量标准
工程所在区域未展开地下水功能区划研究，工程周边无集中地下水水源保护区和重大地下水取水措施，河段地下水水质主要满足沿线河谷林草生态用水需求，因此，本次评价地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表2.3-4。
表2.3-4  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH
	6.5~8.5
	16
	镁离子
	--

	2
	总硬度
	≤450mg/L
	17
	砷
	≤0.01mg/L

	3
	氯离子
	≤250mg/L
	18
	汞
	≤0.001mg/L

	4
	溶解性总固体
	≤1000mg/L
	19
	铅
	≤0.01mg/L

	5
	氨氮
	≤0.50mg/L
	20
	六价铬
	≤0.05mg/L

	6
	硝酸盐氮
	≤20.0mg/L
	21
	铁
	≤0.3mg/L

	7
	亚硝酸盐氮
	≤1.00mg/L
	22
	锰
	≤0.10mg/L

	8
	硫酸根离子
	≤250mg/L
	23
	总大肠菌群
	≤3.0MPN/100mL

	9
	挥发酚
	≤0.002mg/L
	24
	高锰酸盐指数
	≤3.0mg/L

	10
	镉
	≤0.005mg/L
	25
	氰化物
	≤0.05mg/L

	11
	碳酸根离子
	--
	26
	氟化物
	≤1.00mg/L

	12
	碳酸氢根离子
	--
	27
	菌落总数
	≤100CFU/mL

	13
	钾离子
	--
	28
	硫化物
	≤0.02mg/L

	14
	钙离子
	--
	29
	石油类
	--

	15
	钠离子
	≤200mg/L
	/
	/
	/


（4）声环境质量标准
工程周边无学校、集中居民点等声环境敏感对象，按声环境功能区分类标准属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。噪声标准限值见表2.3-5。
表2.3-5  环境噪声评价标准限值
	标准名称
	标准号
	级别
	评价因子
	标准限值（dB）

	
	
	
	
	昼间
	夜间

	《声环境质量标准》
	GB3096-2008
	1类
	等效声级 LAeq
	55
	45


（5）土壤环境质量标准
土壤评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)“表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）”，见表2.3-6，土壤盐化分级标准见表2.3-7，土壤酸化、碱化分级标准见表2.3-8。
表2.3-6  建设用地土壤污染风险筛选值和管控值  单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1 
	砷
	7440-38-2
	20
	60
	120
	140

	2 
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3 
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4 
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5 
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6 
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7 
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	20000

	挥发性有机物

	8 
	四氯化碳
	56-23-5
	039
	2.8
	9
	36

	9 
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10 
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11 
	1.1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12 
	1.2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13 
	1.1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14 
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15 
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16 
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17 
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18 
	1,1,1,2-四氯乙烯
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19 
	1,1,2,2-四氯乙烯
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20 
	四氯乙烷
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21 
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22 
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23 
	三氯乙烯
	9-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	24 
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25 
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26 
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27 
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28 
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29 
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	30 
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	31 
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32 
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33 
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,
106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34 
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35 
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36 
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37 
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38 
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39 
	苯并[a]芘
	50-32-8
	55
	151
	550
	1500

	40 
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41 
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	42 
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	43 
	二苯并[a,h]蒽
	53-70-3
	1.55
	1.5
	1.5
	15

	44 
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	45 
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700


表2.3-7  土壤盐化分级标准
	分级
	土壤含盐量（SSC）/（g/kg）

	
	滨海、半湿润和半干旱地区
	干旱、半荒漠和荒漠地区

	未盐化
	SSC<1
	SSC<2

	轻度盐化
	1≤SSC<2
	2≤SSC<3

	中度盐化
	2≤SSC<4
	3≤SSC<5

	重度盐化
	4≤SSC<6
	5≤SSC<10

	极重度盐化
	SSC≥6
	SSC≥10

	注：根据区域自然背景状况适当调整。


表2.3-8  土壤酸化、碱化分级标准
	土壤pH值
	土壤酸化、碱化强度

	pH<3.5
	极重度酸化

	3.5≤pH<4.0
	重度酸化

	4.0≤pH<4.5
	中度酸化

	4.5≤pH<5.5
	轻度酸化

	5.5≤pH<8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH<9.0
	轻度碱化

	9.0≤pH<9.5
	中度碱化

	9.5≤pH<10.0
	重度碱化

	pH≥10.0
	极重度碱化

	注：土壤酸化、碱化强度指受人为影响后呈现的pH值，可根据区域自然背景状况适当调整。


（6）生态环境质量标准
1）水土流失控制标准执行《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）相应标准。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）和《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号，2019年1月21日），项目区位于托什干河国家级水土流失重点预防区。项目区水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准。
2）生态系统结构与功能评价：参照国家《生态环境遥感调查分类规范》及自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知，自然资发〔2023〕234号，以不破坏区域生态系统完整性维护状况为目标。
3）生态环境状况评价：采用《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）。
4）生态环境质量评价：采用《区域生态质量评价办法（试行）》（环监测[2021]99号）。
2.3.2.2污染物排放标准
（1）废水
施工期主要是生产废水及施工人员生活污水，施工期生产废水全部回用不外排，生活污水经化粪池处理后定期拉运至阿合奇县污水处理厂集中处理。工程运行期本身并不消耗资源和能源，不产生和排放污染物。员工产生的生活污水集中收集在防渗化粪池内，通过吸污车定期拉运至阿合奇县污水处理厂集中处理，严禁直接排入河道。
排入阿合奇县污水处理厂废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体见表2.3-6。
表2.3-6  污水综合排放标准限值
	标准名称
	标准号
	级别
	评价因子
	标准限值

	
	
	
	
	限值
	单位

	《污水综合排放标准》
	GB8978-1996
	三级标准
	pH
	6～9
	无量纲

	
	
	
	COD
	500
	mg/L

	
	
	
	BOD5
	300
	

	
	
	
	SS
	400
	

	
	
	
	氨氮
	/
	


（2）大气污染物执行标准
施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。工程运行期本身并不消耗资源和能源，不产生和排放大气污染物。
（3）噪声
施工期施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.3-7。
表2.3-7  建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体标准见表2.3-8。
表2.3-8  厂界噪声标准值 单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	1
	55
	45


[bookmark: _Toc8109]2.4评价工作等级及评价范围
2.4.1 生态环境评价等级及范围
项目建成后现状实际永久占地面积为98.04亩，临时占地面积31.33亩。根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级，因此确定评价等级为二级；根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1.5拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级，本项目吉勒得斯村渠首进行改建后增大了引水量，改变水文情势，因此确定本项目水生生态评价等级为一级。
工程陆生生态评价范围：主要考虑工程对陆生动、植物的影响，结合实际地形及地表状况，主要考涵盖所有永久占地及临时占地以外200m区域。工程水生生态评价范围确定为吉勒得斯村渠首工程场址上游500m，下游1000m河段。
2.4.2 大气环境评价等级及范围
本工程大气污染仅产生于施工期，运营期不产生大气污染。
工程施工期大气污染源主要是施工扬尘、施工机械尾气和道路运输产生的扬尘，主要污染物为TSP，为其他污染物，具有源强小、无组织排放、间断性排放等特性。施工结束后污染影响即可消除。施工区域空旷、污染物稀释扩散条件较好，大气污染物的影响范围和程度有限。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式计算，施工期间TSP最大地面浓度占标率Pmax<1％，确定本工程大气环境影响评价工作等级为三级。本项目施工期大气评价范围为在施工区围线外200m的范围。
本工程运行期无大气污染物排放，因此运行期大气环境不做评价，不需设置大气环境影响评价范围。
2.4.3地下水评价等级
根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则规定：“根据新建项目对地下水的环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》建设项目分为四类，详见附录A。I类、II类、Ⅲ类建设项目地下水环境影响执行本标准，Ⅳ类建设项目不展开地下水环境影响评价。”根据附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A水利，2、灌区工程”，为Ⅳ类项目。本项目评价范围内不涉及集中式及分散式饮用水水源，不属于集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，工程区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。综上分析，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。
2.4.4地表水环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），将地表水影响分为污染型和水文要素影响型。本项目为水文要素影响型，地表水环境评价等级按水文要素影响型判断。根据HJ2.3-2018，水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，判定依据见表2.4-1。
本工程位于托什干河防风固沙生态保护红线区范围内，根据HJ2.3-2018中表2注1：“影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级”。本项目为渠首改建项目，设计年限取水量（2024.34万m3）占多年平均径流量（28.11×108m3）百分比为0.72%≥30%，因此判定评价等级为三级。
表2.4-1  水文要素影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容与年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2 ；工程扰动水底面积A2/km2 ；
过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例 R
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2 ；工程扰动水底面积A2/km2 ；

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸 海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	Al≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
	Al≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	Al≥0.5；或A2≥3

	二级
	20>α>10；或不稳定分层
	20>β>10；或季调节与不完全年调节
	30>γ>10
	0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或10>R>5
	0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或20>R>5
	0.5>A1>0.15；或 3>A2>0.5

	三级
	α≥20；或混合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	Al≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。
注3：造成入海河口(湾口)宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上)，评价等级应不低于二级。
注 4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等)，其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km 时，评价等级应不低于二级。
注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注 6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


（2）评价范围
①渠首区及渠首下游减水区：吉勒得斯村渠首工程场址上游500m，下游1000m河段。②输水区：主要为输入渠道。③受退水区：主要为工程涉及的灌区。
2.4.5声环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作等级的划分原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。项目所处的声环境功能区规划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区，按照《环境影响评价技术导则》(HJT2.4-2009)，本工程声环境评价等级应为二级。评价范围为施工区及厂界外范围外200m内。
2.4.6土壤环境评价等级
（1）建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目改建进水闸、冲砂闸、上游导流堤、上下游连接段及进水闸下游引水干渠。购置相关金属结构、机电设备等，属于“水利”中“其他”，土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。
（2）土壤环境影响评价等级划分依据
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，具体判别依据见表2.4-2。
表2.4-2  生态影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度 a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5<pH≤5.5
	8.5≤pH<9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH≤8.5


根据监测报告和现场调查，阿合奇县干燥度6.45，所在区域地下水埋深0.5~5m，项目区不属于地势平坦区域，土壤含盐量为11.2~13.9g/kg，pH为8.39~8.44，则由表2.4-10可知，本项目土壤敏感程度为“较敏感”。综上，本项目为Ⅲ类项目，土壤敏感程度为“较敏感”，本项目土壤评价等级为“三级”。评价范围为占地范围外1km范围内。
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2.5.1环境保护目标
（1）保护目标
①落实最严格水资源管理制度，控制吉勒得斯村渠首灌区社会经济用水量，在保证生态用水前提下进行合理的水资源配置；
②吉勒得斯村渠首以下河段水质。
（2）保护要求
①全面落实最严格水资源管理制度，严格控制吉勒得斯村渠首流量，控制吉勒得斯村渠首灌区用水总量在“三条红线”用水总量控制指标范围内，提高供水保证率，缓解流域水资源供需矛盾。
②保证主要控制断面生态流量。
③保护托什干河水质，使之不因本工程建设产生劣变，水质总体保持现状水质。
（3）大气环境：保护项目区大气环境，不因本项目的运营造成环境污染问题。
（4）生态环境：保护区域生态完整性和稳定性，要符合现有土地管理政策及当地土地利用规划，合理利用土地资源。通过严格生态基流泄放监管、禁止挤占生态基流，保护河道水生生物、河谷林草生长不受影响。
（5）声环境：控制设备噪声，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的1类标准。
本项目评价范围内主要环境保护敏感目标见表2.5-1及图2.5-1。
表2.5-1  评价区主要环境保护敏感目标一览表
	环境要素
	环境保护敏感目标
	相对厂址位置
	人口数量
	环境功能
	环境质量

	水环境
	地表水
	无
	农业用水
	《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）II类标准

	
	地下水
	地下水评价范围内潜水
	《地下水质量标准》 （GB/T14843-2017）Ⅲ类标准

	声环境
	管理站员工
	运行期11人（劳动定员），本项目不新增管理人
	建设用地
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	土壤
	项目区土壤
	渠首及周边土壤
	盐化、无酸化或碱化

	生态环境
	地表水体
	托什干河流域
	公共设施用地
	/

	
	水土流失
	渠首
	水工建筑用地
	/

	
	托什干河防风固沙生态保护红线区
	渠首
	水土保持
	/


2.5.2污染控制目标
（1）污水排放控制目标
工程严禁在所在地地表水区内设置污水排放口。
（2）大气污染控制目标
工程区环境空气质量不因本项目造成影响。
（3）噪声控制目标
工程区吉勒得斯村渠首周边空旷无居民点，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。
（4）固体废物控制目标
吉勒得斯村渠首管理站设垃圾桶，由环卫部门拉运至阿合奇县生活垃圾填埋场填埋处置。
（4）水土保持防治目标
严格限定工程建设对区域地表的扰动，减少建设活动对地表植被的破坏，尽可能减少因工程建设活动而产生的新增水土流失。
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3.1.1吉勒得斯村渠首存在的主要工程问题
阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建工程位于阿合奇县东北20km，在玉山古西河与托什干河汇合口下游约12km处。原工程包括引水渠首、总干渠及配套建筑物。2011年由于洪水导致下游引水干渠冲毁，近年进水闸处河床下切而不能引水，枯水期水位低于闸底板1.5-2.5m。灌区利用玉山古西渠首引水灌溉，由于玉山古西引水干渠设计供水能力不足，加之2022年在库兰萨日克灌区末端新增约6000亩饲草料地，灌溉用水量将更大，用水矛盾将更突出，新建引水渠首汛期引洪灌溉，解决供水不足建设本工程是十分必要的。
根据现场勘查，现状渠道前段700m已冲毁，无法使用。后半段未冲毁350m渠道，其中前200m距离河道岸坡较近，岸坡侵蚀严重，岸坡高度多在5～10m，坡角近90°，河岸无抗冲刷防护，渠道冲毁危险性大。末端150m段渠道淤积受损严重，年久失修，无法正常使用。
根据现场勘查，水闸闸前河床淘刷侵蚀严重，闸前铺盖和闸后消力池已冲毁，基础掏空严重。无法修复使用。
3.1.2吉勒得斯村渠首的地位和作用
吉勒得斯村渠首的主要任务是灌溉，通过对吉勒得斯村渠首及渠道改建，彻底解决渠首的病险状况，在设计和校核洪水标准下保证渠首安全泄洪，使各进水闸的引水能力满足下游用水需求，为吉勒得斯村渠首灌区的农业发展提供基础保障，并达到保护灌区环境的目的。本次环评要求，吉勒得斯村渠首在运行过程中，严格按照最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标引水。
综上所述，吉勒得斯村渠首的安全运行直接关系到吉勒得斯村渠首灌区的灌溉供水，从而影响到吉勒得斯村渠首灌区农业用水，其地位和作用十分重要。
3.1.3工程建设的必要性
针对目前农田水利工程存在的主要问题，依据三条红线指标控制要求，要把加强农田水利设施建设和灌区改造放在非常重要和突出的位置，健全灌区引、输、蓄、分水功能，大力完善惠农政策体系，实施和管理好农田水利建设，来协助三条红线指标的有效实施，缓解阿合奇县水资源紧缺和农业可持续发展具有十分重要的现实意义。
（1）灌区经济发展和建立可持续发展农业的要求
阿合奇县库兰萨日克乡饲草料地在克州农牧业生产及国民经济发展中起着重要作用，灌区即是全县农作物高产稳产区，又是县经济发展的重点区。因灌区水利设施简陋、老化、失效、缺乏，防渗率低，管理水平落后，已严重影响了灌区经济的发展和人民生活水平提高。灌区的农田水利续建配套与节水改造工程是西部大开发的重要组成部分，合理的开发和利用有效水资源，以节水灌溉为中心，重点抓骨干工程，对现有工程进行改造、优化配套，对已有骨干渠道进行防渗改建，是提高灌区综合效益的最有力的措施，只有通过灌区水利基础设施建设才能达到节水的目的，促进农业综合开发建设，改善灌区生态环境，与此同时，调整产业结构，加强田间管理，使农业生产从粗放型向集约型方面转变，因而灌区水利骨干工程项目的建设是完成国家具有战略意义的西部大开发基础建设工作的一项重要内容，也是灌区达到三条红线水量控制要求的前提条件。
对灌区而言，由于特定的地理及水文条件，决定了阿合奇县部分灌区内依然存在春秋干旱，夏洪频繁问题。为缓解春旱，近年来阿合奇县在灌区内除进行渠道防渗外，只能采取进行渠首（枢纽）改造，兴建蓄水工程，扩大节水灌溉面积，以提高三条红线控制指标中限额水量的利用率。
（2）是灌区社会经济发展的需要
本工程进水闸是阿合奇县库兰萨日克乡的输水灌溉动脉，现状灌溉面积3.0万亩。其中饲草料地面积1.8988万亩，大棚面积0.229万亩，后期规划面积0.604万亩，其他占地面积0.3828万亩，本次设计灌溉面积3.0万亩，由于现状无坝引水设施存在许多不安全因素，供水保证率较低，供水质量差，使灌区的农业经济的发展滞缓，农牧民的脱贫致富艰难。本工程的建设可改善灌区引水条件及供水质量，提高供水保证率，为灌区农业经济的发展起到促进和保证作用。
（3）是缓解灌区水土不平衡矛盾的需要
吉勒得斯村渠首于2011年由于洪水导致进水闸处河床下切而不能引水，控制库兰萨日克乡耕地和林地共计3.00万亩，后利用玉山古西渠首引水灌溉，期间由于玉山古西引水干渠设计供水能力不足，色帕巴依乡和库兰萨日克乡争水事件时有发生，库兰萨日克乡3.0万亩耕地和林地处于灌区下游，灌溉得不到充分保障，耕地产量相对较低。再加之2022年在库兰萨日克灌区末端新增约6000亩饲草料地，灌溉用水量将更大，用水矛盾将更突出。
通过改建引水干渠，以汛期引洪方式向灌区供水，降低灌区管理成本和运行成本。为此，通过本工程对库兰萨日克乡耕地、林地及饲草料地灌溉供水，可有效提高项目供水区耕地和饲草料地的高产和稳产，是保障村民收入的重要途径，项目的实施迫在眉捷。
（4）是促进民族团结、社会稳定的要求
项目区是少数民族聚居区，属边疆地区，各民族团结、社会政治稳定，关系到边疆地区社会稳定和安定团结的大局。工程的建设，可极大地改善区域内生产薄弱的基础设施，从而促进经济发展，为移民脱贫致富，提高经济和文化水平，加强项目区的政治稳定、安定团结，起到积极的推动作用。
（5）是完善灌区灌溉设施的必要条件
阿合奇县农牧业生产基本上依赖于灌溉农牧业的可持续发展和灌溉水资源的可持续利用。只有充分、科学、合理的开发土地资源，才能保证充分利用地表水资源，提高水的利用率。实施节能管道灌溉系统，才能保证草料得到适时、适量、充分灌溉，才能实现稳产、增产、优质，保证畜牧业生产的持续稳定发展。
综上所述，项目的实施必将产生很好的经济效益、社会效益和环境效益，为阿合奇镇农牧业可持续发展打下坚实的基础，该工程项目的建设是十分必要的，紧迫的，应早日立项实施。
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3.2.1建设项目名称、性质、规模、改扩建内容
项目名称：阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目。
建设性质：改扩建。
建设单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府。
建设地点：阿合奇县库兰萨日克乡。
工程等别及标准：本工程设计引水流量2.13m3/s，加大引水流量2.78m3/s，控制灌溉面积3.00万亩，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）和《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—2018）有关规定，本工程控制灌溉面积在0.5～5万亩之间，故确定本工程等别为IV等小（1）型工程。
水闸、导流堤、上下游连接段等建筑物属于永久性水工建筑物，建筑物级别为4级，导流围堰、引水干渠等次要建筑物和临时建筑物级别均为5级。
工程合理使用年限30年。防洪标准均按照10年一遇洪水设计。项目区地震基本烈度Ⅷ度。
依照《水工建筑物抗冻设计规范》（SL211-2006），《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GBT50600-2020）规定，最冷月平均气温ta＜-10℃为严寒地区，工程地处严寒地区，本工程混凝土设计指标C35、F250、W6。
工程建设内容及工程量：根据选定的取水枢纽由进水闸、冲砂闸、导流堤、上下游连接段和闸后引水干渠组成。
进水闸布置在河道左岸，设1孔，采用整体式结构，设工作门、检修门各一道，采用平板钢闸门，孔口净宽均为2.5m，闸后设消力池。冲砂闸布置在进水闸右侧与进水闸夹角20°，设2孔，单孔净宽4.0m，采用整体式结构。工作闸门采用露顶弧形钢闸门，检修闸门为平板叠门。导流堤布置在冲砂闸前上游，全长290m，前100m采用重力式结构，剩余190m为土堤。枢纽上、下游连接段采用格宾石笼平铺防护，闸前布置长116m，闸后布置长216m。
新建干渠总长1030m，渠道衬砌型式为C35现浇混凝土矩形渠400m+梯型渠630m。改造干渠总长2970m，其中采用C35装配式砼矩形渠UJ1400衬砌长度2440m，采用C35装配式砼矩形渠UJ1200衬砌，长度530m。工程组成一览表见表3.2-1，工程特性表见表3.2-2。
工程投资：项目计划总投资2100万元，资金筹措：衔接资金2100.00万元（含以工代赈资金342万元）。
总建设期：项目计划施工期为5个月。
表3.2-1  吉勒得斯村渠首工程组成一览表
	类别
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	渠首
	进水闸布置在河道左岸，设1孔，采用整体式结构，设工作门、检修门各一道，采用平板钢闸门，孔口净宽均为2.5m，闸后设消力池。
冲砂闸设计泄量为68.59m3/s，校核泄量为73.19m3/s，布置在进水闸右侧，与进水闸夹角20°，设2孔，单孔净宽4.0m，采用整体式结构。工作闸门采用露顶弧形钢闸门，
检修闸门为平板叠门。
导流堤在冲砂闸前上游左侧，全长290m，导流堤布置在冲砂闸前上游，全长290m，前100m采用重力式结构，重力式结构+混凝土斜墙防渗+平铺格宾石笼，重力式导流堤边坡1:0.5，堤顶高程1796.50m，底高程为1793.50m。堤脚接20cm厚混凝土板斜墙防渗，基础埋置深度为河底线以下3.5m，基底铺设一层50cm厚格宾石笼，平铺宽度3.5m。剩余190m为土堤。
枢纽上、下游连接段采用格宾石笼平铺防护，闸前布置长 116m，闸后布置长216m。堤防迎水面设计边坡为1:1.75，背水面边坡1:1.50，提顶宽度4m。迎水面采用15cm厚现
浇碎护坡，基础埋置深度为河底线以下3.5m。基底铺设一层50cm厚格宾石笼，宽度为3.5m。
	改建

	
	引水干渠
	新建引水干渠总长992m。渠道衬砌型式为C35混凝土矩形渠400m+梯型渠592m，矩形渠底宽1.8m，深度1.6m。梯形渠渠底宽0.6m，渠深1.5m，混凝土衬砌厚10cm，边坡1:1.5，纵坡1/900。
	改建

	配套辅助工程
	机电及金属结构
	10kV高压设备
	在10kV引水枢纽供电专线路终端杆上设置10k户外永磁真空断路器1台，10kV户外高压计量箱，10kV户外复合式氧化锌避雷器3只，柱上变压器1台，型号S11-200/10/0.4，变电器容量200kVA，高压侧电压10kV±2×2.5％，低压侧电压0.4kV，额定频率50Hz，联结组别Dyn11，阻抗电压4%。通过电缆到中控室0.4kV进线开关柜
	新建

	
	
	0.4kV低压设备
	0.4kVGGD型开关柜3面，1面主变低压侧进线柜（内装加热系统），2面出线柜（内装PLC系统与加热系统），1面柴油发电机出线柜（内设发电机保护与加热系统）置于柴油发电机室，在主变低压侧进线柜设置双电源自动切换开关，外电源与柴油发电机互为备用电源。
在进水闸与冲砂闸闸室布置3面出线柜，控制3面水闸控制柜。
	新建

	
	
	枢纽冲砂闸
	冲砂闸工作闸门共计2扇，启闭机2台。冲砂闸闸底坎高程为1793.50m。工作闸门2扇，检修闸门平板钢闸门尺寸为4.0×3.5m，设计水头3.18m。工作闸门底宽4.0m，高度3.5m，闸门整体运输安装。门叶主材及埋件为Q235-B。启闭设备选用固定在工作桥上的卷扬式启闭机QP-2×200-（8~14）机动水操作启闭。埋件：检修闸槽及工作闸槽设埋件工字钢梁及钢板。
	新建

	
	
	左岸进水闸
	左岸进水闸工作闸门1扇，启闭机1台。检修闸门1扇，启闭机1台。
左岸进水闸闸底坎高程为1794.50m。工作闸门1扇，闸门尺寸为2.5×2.5m，设计水头2.18m。结构型式为开敞式平面钢闸门。门叶主材及埋件为Q235-B。闸门整体运输安装。门叶主材及埋件为Q235-B。启闭设备选用固定在工作桥上的螺杆式启闭机QPL-100机动水操作启闭。埋件：检修闸槽及工作闸槽设埋件工字钢梁及钢板。
	新建

	
	
	改造渠道节制分水闸
	本次设计改造渠道全程2970m，涉及节制分水闸11 座。其中节制左分水闸6座，节制右分水闸3座，节制双分水闸2座。节制闸闸门尺寸为1.2m*1.2m（宽*深），共9扇，均采用螺杆式启闭机QPL-20（扬程1.5m）。节制闸闸门尺寸为1.0m*1.0m（宽*深），共2扇，均采用螺杆式启闭机QPL-10（扬程 1.5m）。分水闸闸门尺寸为0.6m*1.0m（宽*深），
共13扇，均采用螺杆式启闭机QPL-5（扬程1.5m）。
	新建

	
	消防
	主厂房（闸室）及其安装场，设置消火栓箱、干粉灭火器及CO2 灭火器；主变压器等重要部位，设置干粉灭火器、CO2灭火器等。在各建筑物部及电气设备周围配置各型灭火器及沙箱、铁锹、防毒面具等消防设备。各主要通道及路口设置火灾事故照明及疏散指示标志。
	新建

	公用工程
	供水
	施工用水可直接从托什干河中提取，生活用水则从管理站拉运至工地现场
	--

	环保工程
	废气
	施工期
	施工扬尘：采取土方遮盖、定期洒水等抑尘措施
	--

	
	
	
	施工机械和车辆尾气：选择符合排放标准的施工机械，加强车辆及机械设备维护保养，减少尾气排放
	--

	
	
	运营期
	项目运营期无废气排放
	--

	
	废水
	施工期
	生活污水：主要为施工人员的盥洗废水，经化粪池处理后， 由吸污车拉至阿合奇县污水处理厂处理
	--

	
	
	
	基坑废水：布置沉淀池，沉淀后回用
	--

	
	
	
	冲洗废水：设置含油废水处理设施，经除油、沉淀后回用于机械设备、车辆冲洗
	--

	
	
	运营期
	项目运营期管理人员产生的生活污水，经管理站化粪池处理后， 由吸污车拉至阿合奇县污水处理厂处理
	--

	
	噪声
	施工期
	施工设备及运输车辆噪声：低噪施工设备，加强施工设备的维护保养，文明施工
	--

	
	
	运营期
	闸门启闭时产生的噪声：加强设备维护保养
	--

	
	固废
	施工期
	剩余土方：拉运至阿合奇县建筑垃圾场填埋
	--

	
	
	
	生活垃圾：收集后送阿合奇县生活垃圾填埋场进行填埋处理
	依托

	
	
	
	拆除工程建筑垃圾：定期由施工单位将建筑垃圾拉运至阿合奇县建筑垃圾场填埋
	

	
	
	运营期
	运营期生活垃圾收集后送阿合奇县生活垃圾填埋场进行填埋处理
	--


表3.2-2  吉勒得斯村渠首工程特性表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	
	
	

	1
	设计洪峰流量（P=5%）
	m3/s
	1461
	

	2
	校核洪峰流量（P=2%）
	m3/s
	1900
	

	二
	泥沙
	
	
	

	1
	多年平均输沙总量
	万 t
	115.6
	

	三
	工程效益指标
	
	
	

	1
	灌溉面积
	万亩
	3
	

	四
	主要建筑物
	
	
	

	1
	进水闸
	
	
	

	
	型式
	
	
	平板钢闸门

	
	闸底高程
	m
	1794.5
	

	
	闸顶高程
	m
	1797.5
	

	
	孔口尺寸
	m
	2.5
	1孔

	2
	冲砂闸
	
	
	

	
	型式
	
	
	平板钢闸门

	
	闸底高程
	m
	1793.5
	

	
	闸顶高程
	m
	1797.5
	

	
	孔口尺寸
	m
	4.0
	2孔

	五
	施工
	
	
	

	
	总工期
	月
	5
	

	六
	主要经济指标
	
	
	

	1
	总投资
	万元
	2100
	

	2
	经济指标
	
	
	

	
	经济内部收益率
	%
	8.43
	


3.2.2工程设计规模
3.2.2.1方案比选
（1）工程选址
根据本工程的任务和现状实际情况，为保证提高本灌区供水保证率，需对现状冲毁水闸拆除重建，根据现场的地形地质及其水文条件，考虑工程的引水量及引水水质要求，故本次设计引水枢纽的位置选择初步拟定以下三种方案进行比选。
1）方案一：原闸址上游160m处布置改建引水枢纽。该方案枢纽由进水闸、冲砂闸、溢流堰、上游引流渠、河道挡水堰，枢纽上下游防洪堤及进水闸下游引水干渠组成。
2）方案二：原闸址布置改建引水枢纽。该方案枢纽由进水闸、冲砂闸、上游导流堤，上下游连接段及进水闸下游引水干渠组成。
3）方案三：原闸址下游150m处布置改建引水枢纽。该方案枢纽由进水闸、冲砂闸、上游导流堤，上下游连接段及进水闸下游引水干渠组成。
4）方案优缺点比较
根据从地形、地质条件、建筑物布置、施工条件、运行管理条件、工程造价等方面比选了上闸址（原闸址上游160m）、原闸址和下闸址（原闸址下游150m）三个方案的优缺点。见表3.2-3。
表3.2-3  方案优缺点比较统计表
	名称
	方案一
	方案二
	方案三

	地形地质条件
	优点：①地基土卵石混合土属于非冻胀性土；②地震烈度为Ⅷ度；③场地土不具有盐胀性；④环境水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀；⑤拟建河道沿线高漫滩上分布大量卵石混合土,可根据需要开采作为填筑料和垫层料用。
缺点：①河流下切侵蚀和侧向冲刷作用强烈；②工程区三层卵石混合土的土、石等级为Ⅳ级，四层西域砾岩的土、石等级为Ⅴ级，干燥状态下挖机开挖困难;③取水首部地基地层结构分布规律性差,岩性分布不均匀不连续不稳定。
	同方案一
	同方案一

	建筑物布置
	优点：①闸前布置有引流渠，进水闸中心线与冲砂闸中心线夹角30度，进水闸进流方向和流道水流方向一致，有利于引水，进水闸过流能力优于方案二和方案三。②新建引水干渠纵坡1/800，可选用梯形断面，较矩形断面投资少，且渠道纵坡较大于方案二和方案三。③闸址布置在河道凹岸，充分利用弯道环流作用，达到取水防沙目的。有正面取水、侧面排沙功能，防止推移质泥沙入渠等功能。
缺点：①因为河道宽度大，本工程为无坝引水，引水能力无法保证；②上游引流渠及挡水堰为临时性建筑，受洪水影响较大，因托什干河泥沙含量加大，洪水期过后容易冲毁或淤积，供水无法保证，需每年对引水渠清淤。③河道下切严重，河岸淘刷严重，需对闸址上游河岸座护岸处理，河道下游引水干渠受基本农田影响，需沿河岸边布置，但现状岸边淘刷已冲毁现状引水干渠，本方案只对下游100m做护岸处理。但后期需对该断河道做河道治理项目，以保护该段渠首，耕地及渠道。④该方案新建引水干渠1175.81m。
	优点：①闸址布置在河道顺直段利用现状桩基布置。②新建引水干渠纵坡1/1750，选用梯形断面+矩形断面。③闸址布置在河道顺直段，正面取水布置时，进水闸进流方向和流道水流方向一致，有利于引水，不利于施工，但冲砂闸冲砂效果较好。④上游导流堤利用现状桩基，抬高闸址处水位，满足引水要求。⑤上游连接段布置在凹岸，河道冲刷影响较小。⑥枢纽布置不改变河道主流方向。
缺点：①因为河道宽度大，本工程为无坝引水，引水能力无法保证；②上游导流堤布置在河道内，施工中破坏河道原有稳定河床。④导流堤首段进水口处，洪水期后做疏浚处理，以保证河道主流经过闸址⑤引水干渠前200m布置在河道内需做护岸措施。⑥河道下切严重，河岸淘刷严重，需对闸址上游河岸座护岸处理，河道下游引水干渠受基本农田影响，需沿河岸边布置，但现状岸边淘刷已冲毁现状引水干渠，本方案只对下游200m做护岸处理。但后期需对该断河道做河道治理项目，以保护该段渠首，耕地及渠道。④该方案新建引水干渠1041m。
	优点：①闸址布置在河道顺直段利用现状桩基布置。②新建引水干渠纵坡1/900，选用梯形断面+矩形断面。③闸址布置在河道顺直段，正面取水布置时，进水闸进流方向和流道水流方向一致,有利于引水，不利于施工，但冲砂效果较好。④上游导流堤抬高闸址处水位，满足引水水位。⑤上游连接段布置沿河道左岸布置布置长度116m，可结合现状丁坝共同防护。⑥枢纽布置不改变河道主流方向。
缺点：①因为河道宽度大，本工程为无坝引水，引水能力无法保证；②上游导流堤布置在河道内，施工中破坏河道原有稳定河床。④导流堤首段进水口处，洪水期后做疏浚处理，以保证河道主流经过闸址；⑤河道下切严重，河岸淘刷严重，需对闸址上游河岸座护岸处理，河道下游引水干渠受基本农田影响，需沿河岸边布置，但现状岸边淘刷已冲毁现状引水干渠，本方案只对下游200m做护岸处理。但后期需对该断河道做河道治理项目，以保护该段渠首，耕地及渠道。④该方案新建引水干渠992m，但需要对灌区内干渠拆除重建。以达到设计纵坡需求。

	施工条件
	优点：①闸址地质条件良好，基础稳定，河道沿线高漫滩上分布大量卵石混合土可作为回填料和垫层料；②围堰施工沿建筑外围包围，轴线布置在凹岸洪积漫滩上，不改变河道主流；③围堰长度760m；④本方案格宾石笼块石料可在河道内收集；⑤进水闸与冲砂闸夹角30度，可独立施工；⑥上下游连接段护坡埋深3.5m，地下水位影响较小。⑦对现状进水闸完全拆除，对现状丁坝保留，使水流集中在河道中心，加快流速、刷深河床、抑制泥沙沉积；同时使靠近河岸的流速趋缓，减小甚至避免水流冲刷河岸。⑧施工场地开阔，地形平缓，基本可以满足场内交通运输要求，施工干扰较少。
缺点：①渠道部分长于方案二和方案三，施工周期增长，渠道占基本农田，征地手续受限制；②因渠首布置在托什干河上，托什干河纵坡较大，泥沙含量大，需对冲砂闸闸底板及边墩2.0m处采用C50硅粉砼；③河道岸边分布高陡近直立岸坡，坡角近90度，岸坡类型为悬坡，属于卵砾石土质岸坡，稳定性较差，开挖回填量较大。
	优点：①闸址地质条件良好，基础稳定，河道沿线高漫滩上分布大量卵石混合土可作为回填料和垫层料；②本方案格宾石笼块石料可在河道内收集；③对现状进水闸完全拆除，对现状丁坝桩基保留与上游导流堤结合，将河道来水主流引导至闸址处。④施工场地开阔，地形平缓，基本可以满足场内交通运输要求，施工干扰较少。⑤该方案新建引水干渠1041m。不占用基本农田。
缺点：①渠首布置在托什干河上，托什干河纵坡较大，泥沙含量大，需对冲砂闸闸底板及边墩2.0m处采用C50硅粉砼；②河道岸边分布高陡近直立岸坡，坡角近90度，岸坡类型为悬坡，属于卵砾石土质岸坡，稳定性较差，开挖回填量较大。③围堰施工沿建筑外围包围，枯水期施工会改变河道主流；④进水闸与冲砂闸平行布置，施工难度较大；⑤上下游连接段护坡埋深3.5m，基础布置在河道内，施工地下水位影响较大。⑥上游连接段长度242m，下游连接段长度200m。⑦上游导流堤长度330m，土方开挖回填量大，浆砌石用量大。⑧围堰长度1.10km，围堰工程量较大。
	优点：①闸址地质条件良好，基础稳定，河道沿线高漫滩上分布大量卵石混合土可作为回填料和垫层料；②本方案格宾石笼块石料可在河道内收集；③对现状进水闸完全拆除，对现状丁坝桩基保留与上游导流堤结合，将河道来水主流引导至闸址处。④施工场地开阔，地形平缓，基本可以满足场内交通运输要求，施工干扰较少。⑥该方案新建引水干渠992m。不占用基本农田，需增加混凝土拆除量。
缺点：①因渠首布置在托什干河上，托什干河纵坡较大，泥沙含量大，需对冲砂闸闸底板及边墩2.0m处采用C50硅粉砼；②河道岸边分布高陡近直立岸坡，坡角近90度，岸坡类型为悬坡，属于卵砾石土质岸坡，稳定性较差，开挖回填量较大。③围堰施工沿建筑外围包围，枯水期施工会改变河道主流；④进水闸与冲砂闸夹角20°，施工难度较大；⑤上下游连接段护坡埋深3.5m，基础布置在河道内，施工地下水位影响较大。⑥上游连接段长度116m，下游连接段长度216m。⑦上游导流堤长度290m，土方开挖回填量大，浆砌石用量大。⑧围堰长度1.100km，围堰工程量较大。

	运行管理条件
	优点：①本方案已将高压电网延伸至渠首管理站房，启闭机为手电两用型式,配有备用发电机。②渠首配有水文自动测报系统,运行管理方便。③渠首配有自动化管理系统，运行管理方便
缺点：①每年洪水期后需对引水渠清淤，工程维修投入较大；②钢制闸门防腐性能差，需定期进行维护，相对使用寿命短；③托什干河纵坡较大，泥沙含量大，需定期对引水干渠清淤。
	优点：同方案一
缺点：①洪水期后需酌情对导流堤首端疏浚处理，工程维修投入一般；②钢制闸门防腐性能差，需定期进行维护，相对使用寿命短；③托什干河纵坡较大，泥沙含量大，需定期对引水干渠清淤。
	同方案二

	工程投资（估算）
	1086.42万元
	1017.94万元
	1022.613万元

	工程占基本农田面积
	22.82亩
	12.96亩
	0亩




5）方案比选结论
根据地形地质条件、建筑物布置型式、施工条件、运行管理条件进行分析。从上表可以看出，
方案一引水干渠占基本农田无法避让，方案三不占基本农田，征地手续受限排除取方案一；
方案二比方案三输水渠道长170m，渠道沿河道布置长度长于方案三，方案三优；
方案二闸址位于河床汇流入口河床顺直段首端，需采取工程措施将河道来水导流至闸前，引水保证率受河床变化影响较大。而方案三闸址处河床稳定，位于河床顺直段中间，河床来水稳定，河床行洪条件较好，引水保证率较好。
综合比选本阶段将方案三作为推荐方案。
（2）引水干渠渠线选择
根据现场勘查，现状渠道前段700m已冲毁，无法使用。后半段未冲毁350m渠道，其中前200m距离河道岸坡较近，岸坡侵蚀严重，岸坡高度多在5～10m，坡角近90°，河岸无抗冲刷防护，渠道冲毁危险性大。末端150m段渠道淤积受损严重，年久失修，无法正常使用。
1）渠线首端400m：受河岸侵蚀及基本农田范围影响较大，河岸20m~30m以外为基本农田，规避范围有限。本次设计渠线首端400m由渠道左侧开挖线控制渠线位置，尽可能规避侵占基本农田，且远离河道。
2）桩号0+400~0+821段：渠线远离树木及河岸沿直线布置，首尾相连，建少渠道长度。
3）桩号0+821~1+030段：渠线沿原轴线布置，因纵坡原因该段为仍为梯形断面。
4）桩号1+030~4+000改造渠道段：渠线沿原轴线布置，减少工程占地。
3.2.2.2主要建筑物设计参数
（1）进水闸底板高程确定
根据下游防渗渠道底高程1793.91m，调整引水干渠纵坡，确定新建进水闸底板高程为1794.50m。进水闸闸口宽度为2.5m。
（2）冲砂闸底板高程确定
根据闸址处河床高程1793.42m，进水闸底板高程为1794.50m，以及增大闸前水深，加大冲刷流速，本次设计新建冲刷闸底板高程为1793.50m。设两孔冲砂闸，单孔宽度4.0m。
（3） 引水位和正常水位确定
进水闸引设计流量2.13m3/s时，所需的上游引水位为1795.57m，引加大流量2.78m3/s时，所需的上游引水位为1795.81m。
根据计算加大流量时闸前水位为1795.81m，为确保进水闸的引水流量，本设计正常水位为1795.85m，因本工程为无坝引水枢纽，保证引水能力，本次设计导流堤堤顶高程为1795.85m，正常水位为1795.85m。
由于渠首为非拦河无坝引水型式，且渠首占用河道断面比例较小，对该段天然河道行洪水位影响可忽略不计，故以设计及校核洪水流量和水文资料6#、7#、8#断面推算闸前设计洪水位和校核洪水位。确定本工程设计洪水位1795.96m，校核洪水位1796.11m。
3.2.2.3工程总体布置
取水枢纽由进水闸、冲砂闸、导流堤、上下游连接段和闸后引水干渠组成。进水闸与冲砂闸夹角20°，闸室中心线平行于河道轴线。导流堤布置在冲砂闸上游右侧，全长290m。上、下游连接段采用格宾石笼防护，闸上游段长116m，闸下游长216m。进水闸后接新建引水干渠，总长1030m，渠道衬砌型式为400m现浇混凝土矩形渠+630m现浇混凝土梯型渠。改造干渠总长2970m，其中采用C35装配式砼矩形渠UJ1400衬砌长度2440m，采用C35装配式砼矩形渠UJ1200衬砌，长度530m。
3.2.2.4主要建设内容
1、进水闸
进水闸布置在河道左岸，设1孔，为钢筋砼结构，设检修闸门、工作闸门各一道，均为平板钢闸门（检修门为叠门），闸孔净宽均为2.5m，闸墩净高为3.5m，边墩厚度0.8m；底板高程1794.50m，闸顶高程1797.50m，闸室长度10.00m，采用C35F250W6钢筋混凝土；胸墙厚度0.3m；闸室后端设置交通桥，桥面净宽3.0m，采用钢筋简支砼板式结构。闸前设砼铺盖和挡砂坎，砼铺盖顶高程1794.50m，厚度0.3m。闸后消力池与进水闸同宽，消力池深度0.5m，底板厚度0.5m，斜坡段坡度1:2，尾坎宽度2.5m，坡度1:1，消力池采用C35F250W6钢筋混凝土。消力池后为3.0m砼渐变段，底板厚度0.3m，边墙顶厚度0.4m，首段宽度2.5m，末端宽度1.8m；首段深度3.5m，末端深度1.6m。
2、冲砂闸
冲砂闸共2孔，单孔净宽4.0m，采用整体式结构。冲砂闸工作闸门采用露顶弧形钢闸门，检修闸门为露顶平板钢闸门（2孔共用一套），边墩厚度0.8m，中墩厚度1.4m。底板高程1793.50m，闸顶高程1797.50m；闸室长度10.00m，闸底板厚1.0m，采用C35F250W6钢筋混凝土，闸室后端设置工作桥，采用钢筋简支砼板式结构，桥面净宽3.0m。闸前设砼铺盖并与上游连接段相连接，长度10.0m，厚度0.3m，边墙为重力式结构。闸后为调整段，总长度10.0m，宽度9.4m，底板厚度0.7m，采用C35F250W6钢筋混凝土，边墙为重力式挡土墙。调整段后接消能段，边墙为重力式结构，底板为混凝土加软排型式，采用钢索连接，混凝土底板厚度0.8m。
3、导流堤
导流堤在冲砂闸前上游左侧，全长290m，导流堤布置在冲砂闸前上游，全长290m，前100m采用重力式结构，重力式结构+混凝土斜墙防渗+平铺格宾石笼，重力式导流堤边坡1:0.5，堤顶高程1795.85m，底高程为1793.35m。堤脚接20cm厚混凝土板斜墙防渗，基础埋置深度为河底线以下3.5m，基底铺设一层50cm厚格宾石笼，平铺宽度3.5m。剩余190m为土堤。
4、枢纽上、下游连接段
采用格宾石笼防护，在闸上游布置长116m的防洪堤，闸下游布置长216m的防洪堤，堤防迎水面设计边坡为1:1.75，背水面边坡1:1.50，堤顶宽度4m。通过河床冲刷深度计算，基础埋置深度为河底线以下3.5m。基底铺设一层50cm厚格宾石笼，宽度为3.5m。堤防每隔50m设置一道横隔墙，横隔墙尺寸为宽×高=0.30m×0.5m。上、下游防洪堤首端设置裹头。
5、引水干渠
引水干渠：渠道桩号0+000~0+400段为矩形段，矩形渠底宽2.0m，深度1.8m，底板厚度0.3m，边墙厚度0.25m，为钢筋混凝土结构，渠道纵坡1/1750，设计流量2.13m3/s，加大流量2.78m3/s，外边坡1:1.5，堤顶宽度4.0/2.0m。
渠道桩号0+400~1+030段为梯型段（其中0+862~1+030段在老渠道上改建），梯形渠渠道底宽0.6m，渠深1.6m，混凝土衬砌厚10cm，内边坡1:1.5，纵坡1/1750，外边坡1:1.5，设计流量2.13m3/s，加大流量2.78m3/s，外边坡1:1.5，堤顶宽度4.0/2.0m。
改造渠道桩号1+030~3+470段为装配式砼矩形渠。采用C35装配式砼矩形渠UJ1400衬砌，内边坡1:0.04，外边坡1:1.5，设计流量2.13m3/s，加大流量2.78m3/s，外边坡1:1.5，堤顶宽度/2.0m。改建节制左分水闸4座，改建右分水闸4座，改建双分水闸1座。
改造渠道桩号3+470~4+000段为装配式砼矩形渠。采用C35装配式砼矩形渠UJ1200衬砌，内边坡1:0.04，外边坡1:1.5，设计流量2.13m3/s，加大流量2.78m3/s，外边坡1:1.5，堤顶宽度/2.0m。改建水闸10座，交通桥2座，跌水1座。
3.2.3.5抗冰冻破坏设计
本项目所在地区地层均为季节性冻土，最大冻土深度0.56m，标准冻深0.38m。闸址区沿线土层均可对闸底板及导流堤部分边坡产生冻胀破坏影响，建议闸底板及导流堤部分采用换填法进行处理，换填材料必须为符合防冻胀规范要求的砂砾料或其他可行材料。
3.2.2.6安全监测设计
引水枢纽安全监测范围包括：水闸安全监测。
监测项目包括日常检查、水平位移、垂直位移、应力应变、渗流及上下游水位。引水枢纽工程安全监测仪器清单见表3.2-4。
表3.2-4  安全监测仪器设备清单
	序号
	项目名称
	规格及型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	表面变形监测

	1.1
	全站仪
	/
	台
	1
	/

	1.2
	水准仪
	/
	台
	1
	/

	1.3
	水平控制网点
	含对强制对中基座、水准标点
	座
	4
	/

	1.4
	垂直控制网点
	水准标点
	座
	3
	/

	1.5
	综合标点
	含对强制对中基座、水准标点
	座
	8
	/

	1.6
	水准标点
	水准标点（含保护罩）
	个
	16
	/

	2
	渗流监测

	2.1
	渗压计
	原装进口、振弦式、0~0.35Mpa
	支
	17
	含测压管渗压计

	2.2
	镀锌测压管
	φ50mm
	米
	65
	估算工程量，以实际发生量为准

	2.3
	测压管钻孔
	/
	米
	25
	压管4根，估算工程量，以实际发生量为准

	2.4
	振弦式读数仪
	/
	台
	1
	/

	3
	应力应变监测

	3.1
	钢筋计
	差阻式
	支
	15
	/

	3.2
	无应力计
	差阻式
	支
	3
	/

	3.3
	差阻式读数仪
	/
	台
	1
	/

	4
	环境量监测

	4.1
	电测水位计
	原装进口、振弦式、0~0.35Mpa
	套
	5
	含水位计测井

	4.2
	水尺
	耐冲刷磁漆
	付
	5
	/

	5
	其它

	5.1
	四芯屏蔽电缆
	/
	米
	1500
	估算工程量，以实际发生量为准

	5.2
	无芯水工电缆
	/
	米
	1200
	估算工程量，以实际发生量为准

	5.3
	电缆保护管
	φ32PVC管
	米
	500
	估算工程量，以实际发生量为准

	6
	大坝安全自动化

	6.1
	数据采集单元
	含保护箱、电源模块、24通道采集模块，可采集不少于24支传感器
	套
	2
	/

	6.2
	串行网关
	485转网口
	台
	1
	/

	6.3
	参数稳压电源
	220V、1000W
	台
	1
	/

	6.4
	安全监测系统管
理软件
	/
	套
	1
	/


3.2.2.7机电及金属结构
在10kV引水枢纽供电专线路终端杆上设置10k户外永磁真空断路器1台，10kV户外高压计量箱，10kV户外复合式氧化锌避雷器3只，柱上变压器1台，型号S11-200/10/0.4，变电器容量200kVA，高压侧电压10kV±2×2.5％，低压侧电压0.4kV，额定频率50Hz，联结组别Dyn11，阻抗电压4%。通过电缆到中控室0.4kV进线开关柜。
0.4kVGGD型开关柜3面，1面主变低压侧进线柜（内装加热系统），2面出线柜（内装PLC系统与加热系统），1面柴油发电机出线柜（内设发电机保护与加热系统）置于柴油发电机室，在主变低压侧进线柜设置双电源自动切换开关，外电源与柴油发电机互为备用电源。
在进水闸与冲砂闸闸室布置3面出线柜，控制3面水闸控制柜。
3.2.2.8消防
主厂房（闸室）及其安装场，设置消火栓箱、干粉灭火器及CO2灭火器；主变压器等重要部位，设置干粉灭火器、CO2灭火器等。在各建筑物部及电气设备周围配置各型灭火器及沙箱、铁锹、防毒面具等消防设备。各主要通道及路口设置火灾事故照明及疏散指示标志。
水闸各建筑物及构筑物主要为钢筋混凝土结构或其它结构的非燃烧体，耐火等级均能达到二级。对自动化控制设备和机电设备，特别是电气设备的防火，主要采取隔离、设置阻燃材料和配置足够的灭火装置等措施。
本项目的消防设计重点在启闭机房、管理站、配电室用房等处。管理站内的办公区的消防设施不作为本次消防设计内容。低压柜布置在配电室机房内。
3.2.2.9施工组织设计
（1）主材供应条件
水泥、木材、钢材、汽油、柴油等主要材料以及其它材料等物资，主要靠阿合奇县等供应。生活物资等由阿合奇县供应。渠首主要材料对外运输情况如下：
水泥：普通硅酸盐水泥、抗硫水泥均在克州购买，运距200km。
钢材、木材、油料：由阿合奇县采购，平均运距25km。
砂砾石料：由为阿合奇县砂砾石料场购买，国道G219北侧0.6km，料场中心地理坐标：东经78°26′22.69″，北纬40°57′54.44″。
料场为商品料场，生产各种规格的砂砾石料，储量丰富，本工程所需防冻垫层料、混凝土粗细骨料可根据需要从该料场进行采购。
料场有柏油公路和简易道路与工程区相通，开采和运输条件便利，可根据工程需要提前预定备料，至工程区平均运距30km。
（2）施工期风、水、电供应及通讯等条件
施工用水均就近取用渠水，停水期时工地设临时储水设施，生活用水采用罐车就近拉运；施工用电主要采用渠首附近的电网供电，考虑停电情况，施工单位自备柴油发电机备用；工程区有移动信号，满足施工期通讯要求。
（3）料场概况
阿合奇县砂砾石料场，国道G219北侧0.6km，料场中心地理坐标：东经78°26′22.69″，北纬40°57′54.44″。
料场为商品料场，生产各种规格的砂砾石料，储量丰富，本工程所需防冻垫层料、混凝土粗细骨料可根据需要从该料场进行采购。
料场有柏油公路和简易道路与工程区相通，开采和运输条件便利，可根据工程需要提前预定备料，至工程区平均运距30km。
（4）施工导截流
1）施工截留
本次设计围堰将整个工程区包围隔离渠首施工场地。并将上游1.70km处河河槽分叉口处封堵截留，将河槽右分叉河床疏浚，开挖料填筑至左叉河槽处（本工程主流河槽首端），施工完成后拆除围堰将河道主流调整回原主流河槽，并封堵右叉河槽。填筑长度50m。
2）导流方式
本工程为无坝引水枢纽，河道宽度接近1370m，因进水闸、冲砂闸、导流堤、上下游连接段等建筑布置在河床左侧岸边，建筑布置宽度所占河道河床宽度16%左右，占用比例较小，施工期洪水可由渠首右侧河道下泄，对工程施工影响相对较小，故本次设计采用整体导流围堰，导流围堰将渠首工程整体一次围封，留出80%河床断面用以泄洪。本次设计采用一次性单侧围堰，围堰填筑为河床开挖料。
因河到宽度接近1370m，施工期洪水流量为527m³/s，根据5#、6#、7#、8#断面水位流量关系曲线查算表，确定导流堤顶冲段水位为1797.77m，导流堤顺直段（7#断面处）水位为1797.30m。河道过水断面为导流堤外侧至河道右岸，宽度为1150m。
引水干渠沿河岸边外侧布置，无需施工导流措施，局部地下水埋深较浅处，需做明排措施（排水沟排水）。
3）导流围堰布置
本次设计采用一次性单侧围堰，将左岸进水闸、冲砂闸、导流堤、上下游铺盖及连接段以及导流堤连接段裹头的施工能正常持续进行（围堰外的引水干渠布置在河堤上不受洪水及地下水影响），在引水枢纽上游190m处修建上游横向围堰，横向围堰长度140m，顺水流方向竖向围堰长度360m，下游横向围堰长度110m。将枢纽工程围护排水便于无水施工，包围整个工程区。
（5）主体工程施工
①主体施工
土方开挖与回填：开挖前，根据各部位原始地面高程和开挖底面高程计算出开挖高度，按图纸结构尺寸和规范要求预留操作面宽度和土方保护层。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机，连环套打法夯实，逐层检验、逐层验收，若有不符合标准要求的，即时返工重新检验至符合要求为止。
混凝土及钢筋砼施工：模板的面板宜涂脱模剂，涂脱模剂在拼装前进行，避免污染钢筋。砼浇筑过程中，安排专人负责现场检查、监控模板的形状及位置，以防止胀模变形，如有变形走样，立即采取措施，加以调整直到停止砼浇筑。
钢筋工程：现场焊接或绑扎的钢筋网，其钢筋相交连接，严格按施工图规定执行，未作规定时，其钢筋直径在25mm以下时，除楼板和墙内靠近外围两行钢筋之相交点逐点绑扎外，其余按50%的交叉点进行绑扎。
混凝土工程：砼配合比由试验室，试配合格后，严格执行计量。砼自由倾落的高度控制在2m内，在浇筑竖向结构砼时，在底部铺以2～3cm厚与混凝土标号相同的水泥砂浆，当浇筑高度超过2m时，采用串筒、溜管倾落，溜管做到内壁光滑，管节连接牢固，串筒口设缓冲装置。砼浇捣时，插入式振动器移动间距不大于振动器有效作用半径的1.5倍。
埋件及二期砼施工：各种埋件在加工厂加工，其尺寸符合设计要求，连接牢固可靠。各种埋件及插筋在埋件前，将表面的锈皮、油漆油污清除干净。
浆砌石施工：砌石工程在基础验收及结合面处理检验合格后进行。砌筑前，先放样立标，然后拉线砌筑。浆砌块石所用的石料采用质地坚硬、新鲜、不易风化剥落、没有裂纹的块石。其抗水性、抗冻性、抗剪强度、抗压强度等符合设计要求。块石洁净无污，表面无污垢和水锈，重量不小于35kg。
闸门、启闭机安装：闸门埋件采取二期砼埋设、包括底槛、主轨、侧轨及门楣。待启闭机工作台及二期砼达到设计强度后，先由吊车将平面钢闸门缓慢准确吊入门槽中，随后吊装启闭机，要求就位准确，连接牢固，电气设备线路配套齐全，经调试合格后，即可交付使用。
②金属结构安装
该工程金属结构主要是钢闸门。钢闸门由制造厂分件运输至工地，在水闸浇筑同时进行闸门埋件安装。吊装设备对于重量较轻的构件采用吊葫芦人工吊装，对于重量较重的构件采用10t汽车吊装，人工配合。安装完成后，要及时进行涂装。
（6）施工交通运输
①对外交通运输
阿合奇县至乌鲁木齐全程1197km，工程区至阿合奇县城21km。水泥、钢材、木材等主要建筑材料均自这两个地方用汽车运至工地。料场有柏油公路和简易道路与工程区相通，开采和运输条件便利，可根据工程需要提前预定备料，至工程区平均运距30km。
根据选定的施工方案和施工布置要求，省道G219至项目区拟修建1136m长的砂砾石道路作永久道路，路面宽度6.0m。主要承担建筑物工程施工期间水泥、钢材、木材等主要建筑材料运输任务。起点为省道G219，终点为渠首左侧平台。
②场内交通运输
本次施工内容包括路基开挖回填施工、路面修整、边坡防护。施工场内交通拟渠道堤顶道路作临时道路，沿引水渠，并与闸堰及生产、生活区相接。场内多为河漫滩，只需部分平整即可满足场内交通要求。主干道宽度单行道不小于 6m。木材场两侧应有6m宽通道，端头处应有 12m×12m 回车场，消防车道不小于 4m，载重车转弯半径不宜小于15m。
本工程场内施工道路布置在上下游连接段堤顶道路及引水干渠左岸，布置长度1.4km，采用天然级配砂砾底垫层（厚30cm）填筑，路面宽度 5.0m。主要承担相关建筑物工程的施工期间物料运输任务，后期承担巡引水渠运行管理任务。
（7）施工总布置
根据前述布置原则、结合工程所处地形、水电供应条件和施工特点，本工程施工场地划分为：主体工程施工区、综合工厂区、机械保养区、金结及机电设备堆放区、施工管理与生活福利区和临时堆土区。
1）主体工程施工区
本枢纽工程由改建冲砂闸、进水闸、及上下游河道连接段等单元工程组成，其施工布置如下：
共布置1条场内施工道路，布置在左岸。
施工导流采用围堰方式，其设计及布置详见导流建筑物设计。
2）综合工厂区
综合工厂区包括砼拌和站、钢筋加工厂、木材加工厂及相应的生产管理设施。各工厂的布置顺序由上游向下游分别为钢筋加工厂、木材加工厂、砼拌和站。
3）机械保养区
新建房屋面积为200m2，新建仓库100m2，占地面积为1200m2，生产人员30人（包括油库管理及机械操作人员）。
4）金属结构及机电设备堆放区
本工程共有6扇钢闸门，均由专业生产厂加工生产、运至工地调试安装，另配有相应的卷扬式启闭机。其堆放场地布置在机械保养区东侧空地上，堆放占地面积200m2。露天堆放，设备底部铺枕木即可。
5）施工管理与生活福利区
该区分两处布置，一处为施工项目部，属施工单位用地，一处为工程指挥部，属管理单位用地。
工程指挥部设在施工道路进口处，新建建筑面积240m2，占地面积600m2。
施工项目部布置在临时施工道路进口处，工程指挥部旁边，建筑面积1500m2，占地面积1500m2，可满足项目部人员的办公和住宿及施工人员的住宿需求。
6）临时堆土区
根据工程土方开挖回填情况，设置一临时堆土区，占地面积1500m2。
7）土石方平衡分析
为合理利用资源，做到土石方平衡，减少弃渣量。本工程建设期共开挖土石方8.86万m3；土石方总回填量为7.15万m3；其中共回填利用土石方6.37万m3；河道开挖料（含格宾石笼、浆砌块石）0.75m3；经平衡利用后，总弃方量约2.49m3。
3.2.2.10工程占地及移民安置
（1）占地
本工程建设占地总面积164.08亩，其中永久征收土地98.12亩，临时占用土地65.96亩。临时用地土地中天然牧草地12.15亩，水域面积53.81亩。永久征地中51.01亩为水域及水利设施用地，42.80亩为天然牧草地。占地天然草地为二等4级荒漠草地，详见表3.2-8。
表3.2-8  本项目占地一览表
	序号
	项目占地类型
	单位
	占地面积

	一
	永久占地
	亩
	98.12

	1
	水域及水利设施用地
	亩
	51.01

	2
	天然牧草地
	亩
	42.80

	3
	原占地（利用）
	亩
	4.31

	二
	临时占地
	亩
	65.96

	1
	天然牧草地
	亩
	12.15

	2
	水域及水利设施用地
	亩
	53.81


（2）移民安置
本工程项目区内均无居民住宅，故无搬迁安置人口。
[bookmark: _Toc14234]3.3相关规划符合性分析
3.3.1与主体功能区划的协调性分析
根据规划，自治区主体功能区共划定为重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四个功能区。其中重点生态功能区由12个功能区构成，分别为3个国家级重点生态功能区和9个自治区级重点生态功能区。
根据自治区主体功能区划，本项目位于限制开发区域（重点生态功能区），本项目与自治区主体功能区划的位置关系见图3.3-1。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，限制开发区域（重点生态功能区）的发展方向（第八章第三节）包括：在阿尔金草原荒漠化防治生态功能区、塔里木河荒漠化防治生态功能区、塔里木盆地西北部荒漠生态功能区等风沙危害大的区域，转变传统畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退牧还草、退耕还林和防沙治沙力度，恢复草地植被。同时加强对塔里木河流域等干旱区内陆河流的规划和管理，保护沙区湿地，新建水利工程要充分论证、审慎决策，禁止发展高耗水工业。对主要沙尘源区、沙尘暴频发区，要实行封禁管理。本项目属于加强吉勒得斯村渠首灌区农业供水管理的水利设施建设项目，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中对限制开发区域（重点生态功能区）发展方向的要求。
3.3.2与生态功能区划的协调性分析
根据《新疆生态功能区划》，项目区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生志亚区-41.乌什谷地绿洲农业生态功能区，项目与生态功能区划的位置关系详见图3.3-2。该功能区主要生态服务功能为农产品生产、荒漠化控制，主要生态环境问题是水土流失、局部地区土地沼泽化，主要生态敏感因子和敏感程度是土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，主要保护目标为保护农田、保护野生沙棘林、保护水源，主要保护措施是合理灌溉、培肥地力、提高农作物单产，适宜发展方向为发展优质农产品生产与加工，建设夏季避暑、疗养地。
本项目是吉勒得斯村渠首及渠道改建工程，对托什干河及周边水环境影响轻微，本工程建设符合《新疆生态功能区划》的要求。
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图3.3-1  本项目与自治区主体功能区划的位置关系图
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图3.3-2   本项目与新疆生态功能区划的位置关系图

3.3.3与水环境功能区划的协调性分析
根据《中国新疆水环境功能区划》，渠首全河段为II类水体，本项目为灌区工程，主要向吉勒得斯村渠首灌区供水，项目区水质可以满足上述要求。工程对水质的主要影响源是运营期的运行期管理人员生活污水、生活垃圾。本项目生活污水由吸污车拉走，生活垃圾集中收集后由环卫部门清理，禁止直接或间接排入河道，可以避免对地表水的污染，可以满足水环境功能区划确定的水质目标的相应保护要求。
3.3.4与阿合奇县国土空间总体规划（2021-2035）的符合性分析
根据《阿合奇县国土空间总体规划》（2021-2035年）（草案公示版），其产业发展策略为：大力发展现代高效农牧业：规模化、特色化、现代化，强化发展绿色戈壁种植业；高效优化战略支柱产业：优化拓展农副产品加工业、纺织服装加工业和绿色清洁能源产业；改造提升传统优势产业：着力提升精品畜牧业养殖、绿色有机戈壁农业种植、特色林果业等传统优势产业；培育壮大新兴潜力产业：新兴发展机场物流业、电子商务业；做大做强生态文化绿色产业：重点培育柯尔克孜族特色民族文化旅游业及其相关配套产业。
通过本项目的建设，可以改善吉勒得斯村渠首灌区引水条件，提高农业供水保证率，为灌区农业经济的发展起到促进和保证作用，符合《阿合奇县国土空间总体规划》的要求。
[bookmark: _Toc11416]3.4水资源配置合理性分析
3.4.1区域水资源总量
托什干河流域高山区降水丰沛，山谷冰川发育，冰川类型为小型山岳冰川、冰斗冰川、坡面冰川、悬冰川。根据《中国冰川目录》中统计，托什干河流域大小冰川共有689条，总冰储量55.4888km3，冰川总面积724.72km2，占流域径流形成区面积的16.8%。
在689条冰川中，冰储量较大的冰川有10条，合计冰川面积达217.94km2，冰储量27.8567km3，占总冰储量的50.2%。其中最大的琼乌撤库什河36号冰川，冰川总长度12.8km，平均长度11.5km，平均宽度3.4km，冰川面积为39.20km2，冰储量5.8408km3，占总冰储量的10.5%。
3.4.2区域水资源供需分析
（一）“三条红线”控制指标


根据自治区人民政府《关于实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的通知》及各地控制指标分解方案，已确定县级农业（包括农田、林果、林果、灌溉饲草料、渔业）农业用水总量控制指标。“三条红线”确定的阿合奇县2020年地表水农业用水总量控制用水量为16978×104m3，实际灌溉需水量为14495.36×104m3，余水2482.61×104m3，其中库兰萨日克灌区地表水农业用水总量控制指标为4393×104m3，计算灌溉需水量为6063.70×104m3，缺水1670.70×104m3。库兰萨日克灌区超三条红线控制指标。


表3.4-1  阿合奇县2020年农业水供需平衡表 单位：万m3
	灌区名称
	乡（镇）
	规划年需水量
	2020年三条红线控制用水量
	余缺水量

	
	
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水

	全县合计
	14495.39
	14495.39
	0
	17376.0
	16978.0
	398.0
	2880.61
	2482.61
	398

	阿合奇镇灌区
	阿合奇镇
	1793.18
	1793.18
	0
	2554.0
	2443.0
	111.0
	760.82
	649.82
	111

	库兰萨日克灌区
	库兰萨日克乡
	3234.64
	3234.64
	0
	4520.0
	4481.0
	39.0
	1285.36
	1246.36
	39

	注：该表根据《阿合奇县农田水利规划报告》2020年和2030年农业水供需平衡表内插而得


表3.4-2  阿合奇县2025年农业水供需平衡表 单位：万m3
	灌区名称
	乡（镇）
	规划年需水量
	2020年三条红线控制用水量
	余缺水量

	
	
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水

	全县合计
	13917.83
	13877.83
	0.00
	17306.00
	16908.00
	398.00
	3428.17
	3030.17
	398.00

	阿合奇镇灌区
	阿合奇镇
	1685.86
	1685.86
	0.00
	2880.50
	2767.00
	113.50
	1194.65
	1081.15
	113.50

	库兰萨日克灌区
	库兰萨日克乡
	3059.91
	3059.91
	0.00
	4393.00
	4353.00
	40.00
	1333.10
	1293.10
	40.00

	注：该表根据《阿合奇县农田水利规划报告》2020年和2030年农业水供需平衡表内插而得







（2）供需平衡分析
根据《克州阿合奇县中型灌区骨干工程节水配套改造项目初步设计报告》确定灌区现状年灌溉用水过程。库兰萨日克灌区耕地灌溉面积9.00万亩，渠道水利用系数为0.55，本项目规划灌溉面积3.0万亩外，余6.0万亩。
表3.4-4  灌区灌溉面积9.0万亩灌溉用水过程表
	名称
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	全年

	6.0万亩用水量
	863.62
	818.23
	780.39
	700.73
	604.34
	567.89
	291.99
	128.66
	4755.85

	3万亩用水量(项目区)
	367.60
	348.28
	332.17
	298.27
	257.24
	241.72
	124.28
	54.76
	2024.34

	合计
	1231.23
	1166.51
	1112.56
	999.00
	861.57
	809.62
	416.27
	183.42
	6780.18


结合根据《克州阿合奇县中型灌区骨干工程节水配套改造项目初步设计报告》确定灌区现状年灌溉用水过程，及本项目规划灌区3.0万亩灌溉用水过程计算水土平衡分析。详见表3.4-5、表3.4-6和表3.4-7。
表3.4-5  水土平衡分析计算成果表
	名称
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	75%的地表水
	1100
	800
	800
	1400
	3300
	10300
	15800
	22000
	9100
	4300
	2200
	1700
	72800

	用水量(报告成果)
	——
	——
	——
	1682.8
	835.7
	1435.9
	1513
	1739.2
	1188.8
	1523
	35.8
	——
	9954.20

	库兰萨尔克灌区用水量(9万亩)
	——
	——
	——
	1231.23
	1166.51
	1112.56
	999.00
	861.57
	809.62
	416.27
	183.42
	——
	6780.18

	库兰萨尔克灌区“三条红线”分配水量
	——
	——
	——
	923.42
	1166.51
	334.45
	300.31
	259.00
	809.62
	416.27
	183.42
	——
	4393.00

	平衡余(+)
	——
	——
	——
	——
	0.00
	——
	——
	——
	0.00
	0.00
	0.00
	——
	0.00

	平衡缺(-)
	——
	——
	——
	-307.81
	——
	-778.11
	-698.69
	-602.57
	——
	——
	——
	——
	-2387.18


表3.4-6  库兰萨日克乡灌区“三条红线”分配水量表（单位：万m3）
	名称
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	全年

	库兰萨尔克灌区需水量
	1231.23
	1166.51
	1112.56
	999.00
	861.57
	809.62
	416.27
	183.42
	6780.18

	库兰萨尔克灌区“三条红线”分配水量
	923.42
	1166.51
	334.45
	300.31
	259.00
	809.62
	416.27
	183.42
	4393.00

	6万亩“三条红线”分配水量
	923.42
	818.23
	334.45
	300.31
	259.00
	567.89
	291.99
	128.66
	3623.95

	3万亩“三条红线”分配水量
	
	348.28
	0.00
	0.00
	0.00
	241.72
	124.28
	54.76
	769.05


表3.4-7  项目区3.0万亩灌区水土平衡计算表（单位：万m3）
	名称
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	全年

	3万亩用水量(项目区)
	367.60
	348.28
	332.17
	298.27
	257.24
	241.72
	124.28
	54.76
	2024.34

	库兰萨尔克灌区“三条红线”分配水量
	307.81
	348.28
	0.00
	0.00
	0.00
	241.72
	124.28
	54.76
	1076.86

	6万亩“三条红线”分配水量
	59.80
	0.00
	——
	——
	——
	0.00
	0.00
	0.00
	59.80

	3万亩“三条红线”分配水量
	-59.80
	——
	-332.17
	-298.27
	-257.24
	——
	——
	——
	-947.48




根据上表可知，玉山古西灌区总控制面积13.2万亩，其中9万亩属库兰萨日克乡灌区、4.2万亩属良种场。本次规划灌溉面积3.0万亩，属库兰萨日克乡灌区。库兰萨日克乡灌区总计9.0万亩，全年总需水6780.18万m3，本次规划灌溉面积3.0万亩全年总需水2024.34万m3，根据各月河道来水量（玉山古西河）及渠道最大引水量，项目区4月缺少量59.80万m3，6月缺水332.17万m3，7月缺水298.27万m3，8月缺水257.24万m3，其余月份水量充沛。当本次工程改建完成后可引洪灌溉，解决6、7、8月缺水问题。
[bookmark: _Toc25373]3.5工程分析
从工程建设内容及性质分析，本工程属非污染性建设项目，其自身不产生污染。吉勒得斯村渠首工程新增永久占地、施工临时占地面积有限均在规划用地范围内，不存在移民问题、淹没等问题。
3.5.1工艺流程及排污节点分析
本项目为渠首除险加固项目，污染影响时段主要为施工期，施工内容主要包括：施工导流、土石方开挖、基岩开挖、砂砾石回填、砼浇筑、浆砌石施工、设备安装等。主要工程施工工艺见图3.5-1。
拆除原建筑
施工导流
土石方开挖
砂砾石回填、反滤层施工
砼浇筑
浆砌石施工
设备安装
自动化监测施工
验收合格
投入使用

图3.5-1  项目施工过程工艺及污染流程图
3.5.2施工期影响分析
3.5.2.1施工废气
施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源于土方开挖与回填、建筑材料（砂石料、水泥等）的运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量SO2、NOx、CO等废气；
（1）施工扬尘
①拆除扬尘
通过类比调查，采取边界围挡、洒水降尘等措施时，建筑施工扬尘产生量系数为1.01kg/m2·月，扬尘排放量削减系数为0.077kg/m2·月（洒水降尘0.03kg/m2·月，边界围挡0.047kg/m2·月），扬尘排放量=（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（千克/平方米·月）×月建筑面积或施工面积（平方米），项目拆除原建筑面积为2000m2，故本项目拆除扬尘为1.866t。
②淤土方开挖扬尘
通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，工程基础开挖的最大扬尘约为开挖土量的0.01%；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，土料开挖的扬尘量约为0.00001%。本项目淤泥土方含水率高，土料开挖的扬尘量约为0.00001%，项目清淤量约为32565.25m3，故项目清淤土方开挖扬尘产生量为0.0032565t。
③闸体施工扬尘
本项目混凝土拌和系统0.4m3混凝土搅拌站（生产能力25m3/h）分别布置在枢纽工程工区右侧50m处空地上。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。施工扬尘影响强度和范围见表3.5-1。
表3.5-1  施工扬尘影响强度的范围
	距离（m）
	工地下风向距离
	工地上风向（对照点）

	扬尘浓度（mg/m3）
	20
	50
	100
	150
	200
	0.204

	
	1.303
	0.702
	0.402
	0.311
	0.270
	


（2）机械燃油废气
施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含SO2、NOx、CO等气体。根据相关资料，每耗1升油料，排放空气污染物NOx9g，SO23.24g，CO27g，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891）-2014）表2中相关限值，由于此类废气系无组织流动性排放，应选择尾气排放达标的施工燃油机械和运输车辆，并对施工燃油机械车辆定期养护以减少尾气中污染物的含量，尾气中污染物经稀释扩散后基本不会对周边空气环境产生明显影响。
（3）运输扬尘
据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占施工场地周边总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下与汽车速度，汽车载重量和道路表面粉尘量有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况，可按以下经验公式计算：


式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km辆；
V—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，T；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
下表为一辆10t卡车通过一段长为1km的路面时，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表3.5-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量（单位：kg/km·辆）
	P
车速
	0.1
(kg/m²)
	0.2
(kg/m²)
	0.3
(kg/m²)
	0.4
(kg/m²)
	0.5
(kg/m²)
	1
(kg/m²)

	5(km/hr)
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10(km/hr)
	0.102
	0.172
	0.233
	0.289
	0.341
	0.574

	15(km/hr)
	0.153
	0.258
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	25(km/hr)
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.854
	1.436


可以看出，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。
3.5.2.2施工废水
工程施工过程中废水主要来源于机械设备冲洗废水、基坑排水及施工人员生活污水。
（1）生活污水
工程施工高峰期施工人数达到300人，施工期计划为5个月，生活用水量按照每人每日40L，用水量为1800m3，产污系数为80%，则污水排放量为1440m3，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS等，排放浓度和排放量见表3.5-3。
表3.5-3  施工期生活污水主要污染物产生情况一览表
	主要污染物
	污水量（m3）
	SS
	BOD5
	CODcr

	污染物浓度（mg/L）
	——
	250
	200
	300

	污染物排放量（t）
	1440
	0.36
	0.288
	0.432


本项目生活营地生活废水经吸污车拉运至阿合奇县污水处理厂处置，应及时清理，加强对生活污水的管理工作，严禁废水进入河道污染水质。对工程区周围水环境影响较小。
（2）机械设备冲洗废水
施工区不设置机修厂，车辆维修和保养选择在阿合奇县内机修厂进行；为减少运输扬尘对道路两侧环境空气敏感点的污染影响，定期、定点对运输车辆进行冲洗，会产生少量的冲洗废水，主要污染物成分为悬浮物，类比同类工程，机械冲洗废水悬浮物含量约在500mg/L～4000mg/L，间歇排放。根据工程施工组织设计，施工阶段高峰期运输车辆约24辆。按照平均每车辆每天冲洗废水1m3计算，本项目施工期车辆冲洗废水产生量为24m3/d；施工阶段施工每个拌和系统按照0.7m3/d计算，本项目施工期拌和站冲洗废水产生量为0.7m3/d。在冲洗台废水排出口设置1处隔油沉淀池对冲洗废水沉淀处理，回用于车辆冲洗，不对环境造成污染。
（3）基坑排水
基坑排水主要是引水渠首地基处理和导流围堰施工的积水涌水。根据可研，进水闸、冲砂闸底板施工期为3个月，排水量约为2029.19m3/d。
基坑排水即为渠首溢流堰基础施工围堰内河床渗水和大气降水，河床渗水实质上是托什干河河水和河床砂砾石含水层的水。基坑排水的特点是量大、污染物少，主要污染物为施工扰动后形成的悬浮物，直接外排可能会对水环境造成一定的影响。经沉淀静置后即可恢复到天然状态，处理较简单。
3.5.2.3施工噪声
施工期噪声源主要由两部分组成，一是施工场地机械设备噪声；二是材料运输交通噪声。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。由于工区分散，周围人口稀少，因此噪声产生的影响有限。噪声影响的主要对象为施工人员本身、施工区周围及运输道路沿线的居民，尤其在运输路线经过村庄时对居民的影响较大。各类声源噪声级见表3.5-4。
表3.5-4  主要施工机械噪声值 dB（A）
	序号
	噪声源
	噪声强度

	1
	挖掘机
	109

	2
	推土机
	109

	3
	打夯机
	85

	4
	振动碾
	95

	5
	自卸汽车
	95

	6
	拌和站
	95


工程运输主要为外来物资进场等，根据工程施工布局及施工强度分析，由于本工程规模较小，工程外来物资运输、运料交通噪声对村庄附近路段的影响较小，工程区施工运输昼间增加车流量约1~2辆/h，夜间增加车流量更少。
3.5.2.4施工期固体废物
固废主要表现为工程施工弃土和施工人员生活垃圾。
（1）弃渣
工程弃土弃渣主要来源于施工临时占地剥离的表土、土石方开挖等。工程土石方总开挖量为8.93万m3，回填方4.41万m3，借方1.21万m3，工程建设产生的总弃方为5.73万m3，其中5.05万m3弃土拉运到取（弃）土场填埋，0.68万m3弃土拉运至阿合奇县建筑垃圾场。
（2）生活垃圾
工程施工总工期5个月，高峰期施工人数为300人。施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，施工期生活垃圾产生量约22.5t，施工营地设置垃圾收集箱集中收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后送至阿合奇县生活垃圾填埋场处置。一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。
3.5.2.5施工期生态环境影响
（1）工程占地影响
工程占地首先造成土地资源损失。根据工程布置，工程总占地面积为164.08亩，其中永久征收土地98.12亩，临时占用土地65.96亩，占地类型包括天然牧草地、水域及水利设施用地和原占地（利用）。
工程临时占地包括导流建筑物、施工生产生活区、施工临时道路等临时用地，工程不涉及居民拆迁，临时占地面积65.96亩，施工完成后，即对临时占地撒播草籽恢复原草地，恢复面积65.96亩。
（2）对景观、生态系统的影响
目前施工区以草地和林地为主，本项目施工期对景观的影响主要是临时建筑设施占地破坏了局部景观格局，破坏该地的地表植被，然而工程结束后对临时占地进行生态恢复，将对周边景观格局降至最小。渠首永久占地面积较小，工程实施不会明显改变已有生境性质，生物栖息地类型组成、结构、比例均不会发生明显变化，因此本工程实施对区域完整性不会产生明显影响。
（3）对植被的影响
工程施工期施工开挖、施工运输、临时建筑物等建设施工将对项目区植被造成影响，扰动原地貌、损坏土地和植被，造成生物量减少。评价区有保护植物胡杨，如施工时遇到，应进行避让或者移植。本次环评要求施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾。总之，项目建设对植被造成一定影响，但随着施工期的结束，通过采取表土覆盖、绿化恢复措施后以补偿植被损失，减少项目建设对植被的破坏程度。
（4）对陆生动物的影响
据调查，陆生动物主要为鸟类，兽类包括萨氏伏翼、子午沙鼠等，在施工期间，车辆运输、机械轰鸣等噪声会对周边动物产生较大影响，但项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，并且动物都可在附近区域寻觅到相似的替代生境，因此项目建设虽对动物生活活动产生了一定程度影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本项目建设而受到大的影响。
（5）对水生生物的影响
运行期吉勒得斯村渠首增加引水量，下泄的水量改变，对水资源的利用程度发生改变，所以渠首上下游河道河流的连通性、下游河道天然径流量时空分和下游河道的河流形态发生改变，下游河道的水质、水生生物、鱼类资源及鱼类生境亦发生改变。
本项目部分工程施工时，扰动河水使底泥浮起、所用土石堰体等材料落入水中会造成局部河段悬浮物增加，水体被搅混，影响水生生物（特别是底栖生物）的栖息环境。本项目在枯水期施工并且施工范围小，渠首河段工程区的浮游生物均为河流的常见种，不存在敏感生物，底栖动物现存量小，土著鱼类为塔里木裂腹鱼（国家Ⅱ类）、斑重唇鱼（国家Ⅱ类）、宽口裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、重唇裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、厚唇裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、叶尔羌高原鳅（自治区Ⅱ类）、斯氏高原鳅、长身高原鳅8种，非极危、濒危、易危、近危物种，工程区无无重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。本项目施工期较短，施工期影响随着施工期的结束而消失，只要施工期规范施工人员行为，严禁捕鱼及严禁向河中倾倒废弃物质污染水质，施工期对水生生物影响较小。
3.5.3运行期影响分析
3.5.3.1废气
项目运营期无废气排放。
3.5.3.2废水
本项目运营期自身不产生生产废水，项目本身无水污染源，主要是渠首管理人员产生的生活污水。根据初步设计，渠首管理工作人员11人，用水量平均为50L/人·d，污水产生系数约为0.8，生活污水产生量为0.44m3/d，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS等，运营期产生的生活污水经化粪池处理后定期由吸污车拉运至阿合奇县污水处理厂，不外排。产生的浓度和产生量见表3.5-7。
表3.5-7  生活污水主要污染物产生情况一览表
	主要污染物
	污水量（m3）
	SS
	BOD5
	CODcr

	污染物浓度（mg/L）
	——
	250
	200
	300

	污染物产生量（t）
	0.44
	0.00011
	0.000088
	0.000132


3.5.3.3噪声
工程在汛期根据水量的大小，运行启闭闸门，运行噪声主要为闸门启闭时产生的噪声，为临时性噪声影响，项目机械设备间歇式运行，运行时间较短，管理单位应定期对闸门、机电设备进行维修保养，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周边环境影响较小。
3.5.3.4固废
根据初步设计，渠首管理站工作人员为11人，每人每天按照0.5kg垃圾产生量，管理人员产生生活垃圾5.5kg/d，集中收集后由环卫部门清理。
3.5.3.5对水资源配置及水文情势的影响
本工程建成运行后，在满足托什干河生态基流的基础上，满足下游吉勒得斯村渠首灌区灌溉条件，该枢纽控制下游灌溉面积3万亩，本次吉勒得斯村渠首建设前后，下游灌溉面积不变，用水量不变。
3.5.3.6对水文情势的影响
根据《阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目可行性研究报告》，吉勒得斯村渠首断面多年平均年径流量28.11×108m3，20年一遇洪峰流量为1461m3/s，50年一遇洪峰流量为1900m3/s。
引水环境影响减缓措施：
①满足引水期间引水口对应减水河段下泄生态基流和下游灌溉用水需求。
②在满足上述原则的基础上，合理控制引水过程和时长，避免短时间内造成下游流量骤然减少，而带来不利影响。
③泥沙情势的变化工程建成后，河流泥沙的来源，少部分为来自高山区沿河冲蚀携带，绝大部分来自低山区水土流失，运营期应做好河道清淤工作。
根据上述引水原则，在满足下游生态基流的前提下进行引水，可减缓引水带来的不利环境影响。本次渠首除险加固工程主要是替代老渠首的引水功能，吉勒得斯村渠首断面的水文情势、河道特征等变化影响甚微。
3.5.3.7对生态环境的影响
本工程对生态环境的影响表现在建设对土地资源的影响，对土壤和陆生植物、野生动物的影响、对水生生态的影响。
（1）对陆生生态影响
①生态系统结构与功能影响分析
运营期对生态的影响主要为渠首及下游植物生产能力变化、生态体系稳定状况、区域环境综合质量的变化等方面，针对工程建设后对各区域生态体系完整性、稳定性产生的影响进行分析和评价。
②对敏感目标的影响
A.对陆生植物的影响
对陆生植物而言，工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏，随着施工结束后，临时占地区会通过植树绿化等恢复措施，将地表植被恢复到施工前水平。
B.对陆生动物的影响工程
对区域陆生动物的影响主要表现为吉勒得斯村渠首工程占地占用部分小型兽类、两栖爬行类和鸟类的栖息地，迫使其向占地区以外迁移，由于其形体小、迁移能力较强，通常不会对其种群数量造成大的影响；
（2）对水生生态的影响
运行期，运行期吉勒得斯村渠首增加引水量，下泄的水量改变，对水资源的利用程度发生改变，所以渠首上下游河道河流的连通性、下游河道天然径流量时空分和下游河道的河流形态发生改变，下游河道的水质、水生生物、鱼类资源及鱼类生境亦发生改变。
3.5.3.8对社会环境的影响
（1）对工程区下游灌区农业生产的影响
吉勒得斯村渠首控制灌溉面积3万亩，通过其调蓄，可改善灌区供水条件，提高灌溉保证率；因此本工程建成后，可促进当地灌区农业生产。
（2）对流域防洪的影响
吉勒得斯村渠首的建设，将托什干河下泄水量有效拦截，本工程改建进水闸、冲砂闸、上游导流堤、上下游连接段及进水闸下游引水干渠组成等设施主要作用为进一步加强吉勒得斯村渠首的水利调配及抗洪能力。可将渠首下游村庄和农田防洪标准提高，从而减轻下游防洪负担，减少洪水灾害。




[bookmark: _Toc21890][bookmark: _Toc23836][bookmark: _Toc12013][bookmark: _Toc20957][bookmark: _Toc8266][bookmark: _Toc27841][bookmark: _Toc14588][bookmark: _Toc32433][bookmark: _Toc18][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc1111][bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc25076][bookmark: _Toc3781]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc6404][bookmark: _Toc6577][bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc18656][bookmark: _Toc21954][bookmark: _Toc7162][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc20671][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc20708][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc18721][bookmark: _Toc16191][bookmark: _Toc17165][bookmark: _Toc18089]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc10252][bookmark: _Toc20425][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc24507][bookmark: _Toc26432][bookmark: _Toc2649][bookmark: _Toc29653]4.1.1地理位置
阿合奇县隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州，地处天山南麓，托什干河上游。在州境北部。东北与乌什县相接，东南与柯坪县相交，西南与阿图什市相邻，西北与吉尔吉斯斯坦共和国交界，边界线长305.3千米。全县总面积1.15万平方千米。地理坐标为东经76°39′～79°02′，北纬40°09′～41°29′之间。县境东西长197.6km。南北宽150.7km。阿合奇县辖阿合奇镇、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡、苏木塔什乡、库兰萨日克乡、色帕巴依乡5个乡（镇），下设3个社区、25个行政村，阿合奇县人民政府驻阿合奇镇。
4.1.2地形地貌
阿合奇县地势西北高东南低，自西向东倾斜。天山南脉横贯全境，北部为阔克夏勒岭，南部为喀拉铁克山，托什干河自西向东贯穿全境，形成两山夹一谷的特殊地貌。
4.1.3气候
项目区地处欧亚大陆腹地、塔里木盆地北缘，地域广阔，地貌多样，地势地形复杂，各区域气候差异明显。根据其区域气候特点主要为：
该区的西北部山区，夏季短促，冬季漫长。由于海拔高程较低，山区平均降水比平原区略高，山顶冬季有积雪覆盖，山区冷暖分明，在2500～3000m山区雨水较平原区多，是山地最大降水带的分布区。山口地带则冬长夏短，春秋相连，干旱少雨，温度变化大，热量条件尚好，春夏两季常出现浮尘天气。
东南部平原区，该区夏季炎热少酷暑；冬季寒冷少积雪；春季较长，风沙天气多；秋季凉爽降温快。由于该区降水稀少，蒸发剧烈，气候干燥，湿度很小，温差较大，光照充足，热量丰富，属典型的温带大陆性干旱气候。
项目区所处区域春季东灌风盛行，冷空气活动频繁，天气多变，春温不稳，降温强度大，气温回升快，降水少，大风增多，常出现风沙、浮尘等降温天气。
夏季：气候炎热短促，气温高，蒸发强烈，日照时间长，雨水较多，降雨频繁，时有冰雹和暴雨天气出现。
秋季：秋高气爽，降温迅速，天气晴好，降水偏少，温差较大，风沙、浮尘天气较少，光照充足，南、北部日照日数相差悬殊。
冬季；气候寒冷漫长，天气稳定，多晴天，风速较小，降水量为全年最小的季节，降雪少。
（1）气温：根据托什干河流域各站点资料（1957-2021年）的统计分祈，流域内的气温山区低于平原，北部低于南部；多年平均气温1月份最低，7月份最高；气温的年较差和日较差平原大山区小，各地气温差异很大，具有明显的垂直地带性规律，海拔高程每升高100m，气温下降0.5~0.6℃，山区尤为突出。
（2）降水：降水量的年内分配受水汽条件和地理位置的影响，地区分布也有很大的差异。降水的变化趋势与气温相反。降水量山区大于平原，北部大于南部，西部大于东部，地区分布变化大，同样具有垂直地带性规律。
根据流域各站点资料的统计结果，平原区年降水量为49.5~89.5mm，山区年降水量为104.8~223.0mm，并且降水量随海拔高程增加而增多。
（3）蒸发：根据各站点资料统计结果，托什干河流域水面蒸发量的年内分配极不匀，全年6月或7月份，蒸发量最大，占年蒸发量的16.3%～17.9%，1月或12月份蒸发量最小，仅占年蒸发量的l.0%～1.5%。相对年降水量而言，年蒸发量的多年变化相对较小，其变差系数Cv仅为0.06～0.13，最大年蒸发量与最小年蒸发量的比值为1.10～1.50。南部蒸发量为1200～1500mm，北部蒸发量为1100～1200mm，中高山区更小。
（4）日照、风、无霜期及冻土深：托什干河流域内的太阳辐射量大，光照充足，日照时间长，具有丰富的光能资源。日照时数的地理分布特点大致为：由南向北逐渐减少，山区小于平原，日照百分率l0月份最大达70%以上，而4月份最小，仅50%。这主要是由于10月份风沙浮尘天气己结束，晴天多，云量少，天气透明度最好，而4月份则相反。
托什干河流域全年风速较小，主要由于流域位于天山南坡背风坡以及西部帕米尔高原特殊地理位置屏障的作用。根据统计，平均风速平原大于山区，最大风速达29.0m/s。大风主要出现在4～9月份，以6月份最多。
由于托什干河流域中下游地处河谷带低洼地，冷空气向此处堆积，从而形成逆温层，故其无霜期偏大。河谷带无霜期约为179～206d，平原略大，山区明显较小。
冻土深由平原向山区不断增加，它与所处的地理位置、地形地貌和土壤条件密切相关。根据气象站冻土实测资料，冻土深在63～103cm之间。土壤化冻时间一般在3月中旬至4月上旬。地处欧亚大陆腹地，年日照时间2750～2850小时。无霜期长，无霜期183-206天。热量足，光能利用潜力大。据统计日照百分率多年平均为62%，市区多年平均日照时数2857.4小时，年辐射量为135千卡/cm2，大于10℃的有效积温3473.7℃，大于10℃的天数为185天。
4.1.4水文
4.1.4.1托什干河概况
托什干河流域高山区降水丰沛，山谷冰川发育，冰川类型为小型山岳冰川、冰斗冰川、坡面冰川、悬冰川。根据《中国冰川目录》中统计，托什干河流域大小冰川共有689条，总冰储量55.4888km3，冰川总面积724.72km2，占流域径流形成区面积的16.8%。
在689条冰川中，冰储量较大的冰川有10条，合计冰川面积达217.94km2，冰储量27.8567km3，占总冰储量的50.2%。其中最大的琼乌撤库什河36号冰川，冰川总长度12.8km，平均长度11.5km，平均宽度3.4km，冰川面积为39.20km2，冰储量5.8408km3，占总冰储量的10.5%。冰川群雪线高度约4290m以上，除冰川外，还有永久性积雪。在海拔4000m以下的中、高山区，一般为季节积雪区，季节积雪在夏季6~8月中消融补给河流。沙里桂兰克水文站为托什干河出山口水量控制站，水文站以上河长为358km，其中，国内河长177km，水文站以上积水面积19166km2，实测多年平均年径流量为27.99×108m3。托什干河径流量年内分配极不均匀，以沙里桂兰克水文站为例，7月份为水量最大月份，月径流量为6.25×108m3，占年径流量的22.3%，2月份为水量最小月，仅占年径流量的1.2%。
4.1.4.2托什干河水文情况
（1）水文站状况
托什干河是阿克苏河的一条支流，50年代以来，新疆水文水资源局(原新疆水文总站)先后在该河干流及其主要支流上设立了6处国家基本水文站，经站网调整，已有4处水文站撤销。托什干河干流水文站由上游至下游分别为契恰尔水文站、沙里桂兰克水文站、依玛木水文站和阿合雅水文站、阿热力大桥水文站；支流玉山古西河有玉山古西水文站。
这些水文站中仅沙里桂兰克水文站和契恰尔水文站具有长期观测资料。
沙里桂兰克水文站：国家重要水文站，该站设立于1956年7月，观测至今，位于托什干河下游阿合奇县色帕巴依乡，地理坐标为东经78°36′，北纬40°57′，测站控制面积19166km2。测验河段位于玉山古西河汇合口下游约7km处，测验断面分为两处，分别为渠道站、河道站，本次收集的资料有径流量（合成）及河道下泄水量资料。该站为托什干河干流水量控制站，观测项目有水位、流量、泥沙、水温、气温、降水及蒸发等。
沙里桂兰克水文站与下游项目坝址相距约12.4km（河道距离）。
依麻木水文站：国家基本水文站，距上游沙里桂兰克站93km，地理坐标为东经79°29′，北纬41°18′，测站高程是1280m。设立于1980年1月，1993年因站网调整撤销，共有1981～1992年12年完整观测资料。观测项目有水位、流量、悬移质泥沙、水温、气温、降水、蒸发。由于大水时流量测验断面未能控制住河道全部来水，因此，依麻木水文站未能控制托什干河的全部水量。
依麻木水文站与上游项目坝址相距约93.0km（河道距离）。
（2）径流特征
托什干河属于冰川融水、雨雪及地下水混合补给型河流，托什干河发源于昆仑山北坡科克阿特达板，河源冰峰雪岭，分布着大量的现代大陆冰川、永久积雪和季节性积雪，其中冰川面积为350.67km2，冰川储量2.203×1010m3，冰川消融量1.734×108m3，冰川覆盖率6.5%。海拔3500m以上山区降水多以雪的形式降落，这些冰川、永久性积雪和季节性积雪为消融型洪水提共了丰富的物质条件。每年夏季，随着气温的上升，冰雪消融补给河流，每次大的升温过程，必然伴随消融型洪水的发生。消融型河流最大特点是水量的季节变化很大，全年有70%以上的水量集中在汛期。
根据《新疆托什干河莫莫克水利枢纽工程初步设计报告》（审定稿），将1974-2006年玉孜门勒克站的各年最大洪峰流量按综合衰减率1.8%进行订正到江卡站，即将订正后各年最大洪峰流量合并到江卡站资料系列中，使江卡站洪峰流量资料从1957-2019年达到63年系列长度，以下参证站均为江卡站。
（3）径流年际变化
据沙里桂兰克水文站水量还原后65年径流量分析，多年平均年径流量为28.69×108m3，径流变差系数CV值为0.24。2003年为最丰年，年径流量为41.81×108m3，2014年为最枯年，年径流量为17.70×108m3。从中可见，径流变差系数CV值较小，最丰水年径流量为最枯水年径流量的2.36倍，说明托什干河年径流量年际变化较小。
（4）径流年内变化
根据沙里桂兰克站水文站65年实测径流资料分析，其径流年内分配不均匀，水量主要集中在夏季，连续最大四个月水量集中在6～9月，占年径流量的69.6%，而连续最小三个月（1～3月）径流量占全年径流量的4.5%，四季中：夏季（6～8月）水量占年径流量的58.4%，冬季（12～2月）为水量最小季节，仅占年径流量的5.3%，春（3～5月）、秋（9～11月）两季水量差不大，分别占年径流量的18.7%、17.8%。
（5）设计工况下库兰萨日克渠首设计年径流量及年内分配
本次设计工况主要考虑上游农业灌溉引水、生态基流以及沙里桂兰克站上游约200m修建的别迭里引水枢纽引水。拟建渠首与别迭里电站退水渠间无用水。下游渠首引水自退水中引用。
别迭里引水枢纽建于2011年为拦河式引水枢纽，位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县库兰萨日克乡境内，拦河坝位于玉山古西河与托什干河汇合口下游650m，库兰萨日克大桥上游约100m处，距阿合奇县城8km，电站厂房距阿合奇县县城29km，别迭里水电站为托什干河水能开发中的“2库11级”中的第8级，属引水式径流电站。规划装机容量220MW，单独运行多年平均年发电量8.l3×108kW.h。引水渠道总长25.495km，由引水明渠和渠系建筑物组成。亚曼苏水电站引水明渠设计流量为140m3/s，纵坡为1/3000，梯型断面，底宽4m，边坡系数1.75，最大渠深6.3m，混凝土板衬砌，底板厚14cm、边坡板厚14~12cm，采用土工膜防渗。
发电后退水在下游退入河道。工程主要任务是在满足河道生态用水和下游灌区用水的前提下，利用托什干河的水量引水发电。
工程场址处设计工况下不同保证率径流的年内分配，当来水量较小的情况下首先满足生态基流，其次由电站引水渠引水，在满足电站引水渠最大引水量为140m3/s的情况下多余水量由河道下泄，再叠加区间径流的年内分配，得到库兰萨日克渠首工程场址处不同保证率径流的年内分配。
表4.1-1  库兰萨日克渠首工况状况下设计年径流量及年内分配表
	频率
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年径

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	流量

	25%
	流量（m3/s）
	13.9
	9.8
	13.6
	29
	94.2
	318.7
	286.7
	279.3
	99
	40.8
	28.3
	22.5
	32.7

	
	上游引水
	
	
	
	14.6
	7.84
	6.2
	6.11
	10.7
	10.4
	8.1
	0.32
	
	1.689

	
	回归水
	
	
	
	7.29
	3.92
	3.1
	3.05
	5.33
	5.21
	4.05
	0.16
	
	0.845

	
	生态基流
	3.5
	3.07
	3.38
	19.5
	36.1
	54
	69.2
	66.3
	31.9
	10.7
	6.95
	5.03
	8.188

	
	电站引水
	10.4
	6.73
	10.2
	2.19
	54.18
	140
	140
	140
	61.91
	26.1
	21.19
	17.47
	16.67

	
	区间产汇流
	
	
	
	
	0.450
	1.522
	1.369
	1.334
	0.473
	
	
	
	0.135

	
	渠首可利用
	0
	0
	0
	0
	0.449
	123.1
	75.81
	68.96
	0.473
	0
	0
	0
	7.093

	50%
	流量（m3/s）
	10.4
	9.4
	10.1
	27.5
	91.7
	117.2
	379.9
	214.2
	84.9
	45.2
	32.9
	24.1
	27.8

	
	上游引水
	
	
	
	14.6
	7.84
	6.2
	6.11
	10.7
	10.4
	8.1
	0.32
	
	1.689

	
	回归水
	
	
	
	7.29
	3.92
	3.1
	3.05
	5.33
	5.21
	4.05
	0.16
	
	0.845

	
	生态基流
	3.5
	3.07
	3.38
	19.5
	36.1
	54
	69.2
	66.3
	31.9
	10.7
	6.95
	5.03
	8.188

	
	电站引水
	6.9
	6.33
	6.72
	0.69
	51.68
	140
	140
	140
	47.81
	30.5
	25.79
	19.07
	16.28

	
	区间产汇流
	
	
	
	
	0.452
	0.578
	1.872
	1.056
	0.418
	
	
	
	0.115

	
	渠首可利用
	0
	0
	0
	0
	0.451
	0.6
	169.5
	3.59
	0.418
	0
	0
	0
	4.674

	75%
	流量（m3/s）
	10.4
	9.3
	9.8
	49.6
	105.1
	135.5
	218.4
	214.3
	69.1
	32.3
	23
	18.1
	23.7

	
	上游引水
	
	
	
	14.6
	7.84
	6.2
	6.11
	10.7
	10.4
	8.1
	0.32
	
	1.689

	
	回归水
	
	
	
	7.29
	3.92
	3.1
	3.05
	5.33
	5.21
	4.05
	0.16
	
	0.845

	
	生态基流
	3.5
	3.07
	3.38
	19.5
	36.1
	54
	69.2
	66.3
	31.9
	10.7
	6.95
	5.03
	8.188

	
	电站引水
	6.9
	6.23
	6.42
	22.8
	65.08
	140
	140
	140
	32.01
	17.6
	15.89
	13.07
	16.78

	
	区间产汇流
	
	
	
	
	0.528
	0.681
	1.098
	1.078
	0.347
	
	
	
	0.098

	
	渠首可利用
	0
	0
	0
	0
	0.528
	0.681
	7.24
	3.71
	0.347
	0
	0
	0
	0.334

	90%
	流量（m3/s）
	11.7
	10
	11.1
	32.5
	71.5
	110.9
	178.6
	180.2
	105.6
	37.4
	21.9
	13.7
	20.8

	
	上游引水
	
	
	
	14.6
	7.84
	6.2
	6.11
	10.7
	10.4
	8.1
	0.32
	
	1.689

	
	回归水
	
	
	
	7.29
	3.92
	3.1
	3.05
	5.33
	5.21
	4.05
	0.16
	
	0.845

	
	生态基流
	3.5
	3.07
	3.38
	19.5
	36.1
	54
	69.2
	66.3
	31.9
	10.7
	6.95
	5.03
	8.188

	
	电站引水
	8.2
	6.93
	7.72
	5.69
	31.48
	140
	140
	140
	68.51
	22.7
	14.79
	8.67
	15.71

	
	区间产汇流
	0
	0
	0
	0
	0.362
	0.562
	0.905
	0.913
	0.535
	0
	0
	0
	0.086

	
	渠首可利用
	0
	0
	0
	0
	0.362
	0.562
	0.905
	0.913
	0.535
	0
	0
	0
	0.086

	备注：渠首可利用水量=沙里桂兰克站天然径流量-上游引水+回归水-生态基流-电站引水+区间产流


（6）洪水
根据沙里桂兰克站实测65年洪水资料分析，托什干河流域洪水大致可分为冰雪融水型、暴雨型和混合型三种。由于受流域所在区域气候和地形、地貌影响，三类洪水成因及类型存在一定差别。现就三种类型洪水成因与特征进行如下分析。
①冰雪融水洪水
托什干河是一条以冰雪消融补给为主的河流，盛夏大规模的冰雪消融是河流洪水形成的最基本原因，冰雪消融和暴雨是托什干河洪水的两个主要成因，每年4月下旬至5月上、中旬都有春汛发生，春季洪水规模大小取决于冬季山区降水量及开春后的气温变化。春季洪水突出，且场次洪水峰高量大，历时长。
②暴雨洪水
托什干河流域平均海拔低，流域集水面积大，干流沿途汇集多条发源于中低山区的河流，液态降水区范围大，且该河流域又是新疆的雨区之一，局地降雨易引发暴雨洪水。因此托什干河暴雨洪水发生的频次远较流域平均海拔高的库玛拉克河高。
③混合洪水
在托什干河上暴雨洪水还可能与消融洪水遭遇，特别是在消融洪水消退初期发生遭遇，极易形成较高洪峰。1969年8月5日一场局地暴雨洪水与消融型洪水遭遇，使该场消融洪水峰值升至1250m3/s，成为当年最大洪峰。1999年7月末由于持续升温天气引发托什干河消融洪水过程，8月初局地暴雨洪水与该场洪水遭遇，沙里桂兰克洪峰流量高达1950m3/s，是该站设立以来托什干河发生的最大洪峰。
4.1.5地质
4.1.5.1地层岩性
根据区域地质资料，工程区出露地层主要有：古元古界、古生界、新生界新近系以及广泛分布的第四系，见图4.1-1，现由老到新分述如下。
（1）古元古界
古元古界阿克苏群（Pt1ak）：分布于南部喀拉铁克中低山（Ⅵ区），在肖尔布拉克北东及齐格布拉克一带出露，为两个北东向展布的孤立地块，主要由绿色、灰绿色绢云母-绿泥石-石英片岩，绿帘石-绿泥石-石英片岩，绿帘石-绢云母-石英片岩，石英岩和绿帘石岩及其过渡性成分的各种岩石所组成，常见有石英脉顺层贯入，大部分岩石均硅化及碳酸盐化。齐格布拉克附近的剖面可见厚度2464m。
（2）古生界
1）上寒武统-下奥陶统秋里塔格群（（C3-O1）ql）：出露于南部喀拉铁克中低山（Ⅵ区），为南部山区主要山脉的脊部，为一套岩性较单纯、含有燧石结核及条带的白云岩和灰岩所构成，在阔克布拉克东南的剖面较完整，厚约1130m。
2）石炭系下-中统（C1-2)：出露于北部阔克萨勒中高山（Ⅰ区）和南部喀拉铁克中低山（Ⅵ区），为灰色、深灰色中厚层、薄层灰岩及块状灰岩，夹有泥质灰岩、页岩，有时见有不稳定的钙质底砾岩、砂岩和角砾状页岩透境体，厚度1068～1245m。
（3）新生界
1）新近系上新统库车组（N2k）：出露于低山丘陵区的背斜核部，岩性主要为黄色、暗咖啡色、灰绿色、黄棕色的中细粒钙质砂岩、粉砂岩，顶部夹有砾岩、细砾岩和泥质岩，厚度大于1000m。
2）新近系下统喀什群（Eks）：出露于南部喀拉铁克中低山（Ⅵ区），上部为红褐色与浅红色薄层砂岩、泥质砂岩、泥岩；中部为灰黄色薄—厚层砂岩、泥岩及薄煤层；下部为灰色、灰绿色砾岩夹砂岩及薄层灰岩。
3）第四系下更新统西域组（Q1x）：出露于工程区北部的低山丘陵区、冲洪积平原区的山前、冲沟沟底和河床下部，为一套洪流相山麓粗碎屑堆积物，岩性主要为土灰色巨厚层砾岩夹砂岩透镜体，泥钙质胶结为主，一般粒径1～5cm，大者达40cm左右，分选性中等，与下伏新近系上新统地层呈整合接触关系，厚度200～1100m。渠首、上下游连接段沿线揭露到该地层。
4）第四系中更新统洪积层（Q2pl）：出露于北部山前的河流山口的高阶地或高坡上。岩性为砂卵砾石及漂石，分选性差，大小混杂，一般粒径1～8cm，最大达50～100cm，磨圆较差，次棱角状，成份以灰岩、砂岩为主，花岗岩次之，泥质钙质半胶结状。
5）第四系上更新统洪积层（Q3pl）：主要分布于托什干河以北、阔克萨勒山以南的山前倾斜平原和干谷内，岩性为灰色、灰褐色砂卵砾石，分选性差，磨圆中等，一般粒径1～5cm，大者20～40cm，自北而南粒径由粗渐细，卵砾石成份以灰岩、砂岩为主，厚度巨大。
6）第四系上更新统冲积层（Q3al）：主要分布于乌什县以南、喀拉铁克山以北，组成托什干河Ⅲ级、Ⅳ级阶地。表层为厚几米至30米的细颗粒砂土及粘性土，其下为厚度35～75m的砂卵砾石。
7）第四系上更新统-全新统洪积层（Q3-4pl）：分布于南部的喀拉铁克山的山前地带和一些山间洼地中，形成洪积扇和洪积平原，并具有现代水流剥蚀作用的特征，成分为碎屑砾石相。
8）第四系全新统冲积层（Q31al）：分布于托什干河两岸冲洪积细土平原，表层为厚3～15m的粉土，浅黄色，局部夹有粉细砂、砂砾石薄层和透镜体，其下为巨厚的砂卵砾石。拟建渠道局部地段渠基土为该地层。
9）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）：分布于托什干河河床和河漫滩，为灰白色卵砾石，卵砾石母岩成分以灰岩、花岗岩为主，厚度较大。导流堤渠、取水首部、上下游连接段基本为该地层。
4.1.5.2地质构造
根据《新疆维吾尔自治区区域地质志》，工程区所处大地构造部位为天山褶皱系(Ⅲ)-天山南脉地槽褶皱带(Ⅲ4)中的巴什苏洪复背斜(Ⅲ42)
工程区断裂构造根据走向主要以NE向为主，多为左旋走滑逆断裂。区域内断裂多形成于加里东、华力西时期，有长期的发育史，有过多期活动，大部分在喜马拉雅期重新复活。这些断裂是控制大地构造单元和新构造单元的界线，特点是形成早、规模大、深度大、多为继承性断裂。
工程区最近断裂为阿合奇-吐木秀克断裂，也称作为温宿北断裂，西起托什干河上游，向东北方向延伸，经阿合奇、乌什北和温宿县以北的吐木秀克，东部与拱拜孜背斜南翼断裂相连，全长约200km，走向近东西，倾向NW，为一条呈弧形展布的大型基底逆断层。该断裂为长期活动、多次复活的断裂，在吐木秀克镇至台兰河之间，可见其错断第四系上更新统冲洪积层，全新统冲洪积砂卵砾石层受其影响发生弯曲变形。该断裂属活断层，横穿工程区，距工程区最近距离小于0.1km。
[image: ]
图4.1-1  区域构造与地震震中分布图
4.1.5.3地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区Ⅱ类场地地震动峰值加速度0.20g，地震动加速度反应谱特征周期0.40s，对应地震烈度为Ⅷ度。
4.1.5.4水文地质
[bookmark: _GoBack]工程区地势总体呈现南北高、中间低的“V”字型，北部为阔克萨勒山，南部为喀拉铁克山，托什干河在工程区中部由西南向东北横穿，工程区属于地下水的形成区和径流区。
工程区地下水补给源主要是北部西南天山南麓基岩裂隙水向山前带的侧向径流流入补给，其次是降水（洪水）、河水及灌溉水的入渗补给。地下水类型主要为孔隙潜水，含水层主要为卵砾石层，地下水沿卵砾石层及下覆的基岩顶面向下游径流排泄。
工程区不同地貌单元地下水埋藏变化大，地下水位年内变化总体不大。
[bookmark: _Toc611][bookmark: _Toc23905][bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc20695][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc5163][bookmark: _Toc10930][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc26966][bookmark: _Toc31678][bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc24861]4.2环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc6403][bookmark: _Toc19413][bookmark: _Toc21136][bookmark: _Toc32466][bookmark: _Toc484105105][bookmark: _Toc370052902][bookmark: _Toc5243][bookmark: _Toc391741196][bookmark: _Toc341282358][bookmark: _Toc4027][bookmark: _Toc493523109][bookmark: _Toc10860][bookmark: _Toc12180]4.2.1大气环境质量现状评价
本次评价采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据（2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州市环境监测站的监测数据）作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源。
4.2.1.1监测项目
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。
4.2.1.2评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
4.2.1.3评价方法
评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：


式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；
Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。
4.2.1.4监测结果
2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州市环境监测站监测结果见表4.2-1。
表4.2-1  区域空气质量现状评价结果 单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准限值
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	33
	40
	82.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	115
	70
	164.3
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	48
	35
	137.1
	超标

	CO
	日平均第95百分数
	2800
	4000
	70
	达标

	O3
	8h最大平均第90百分位数
	132
	160
	82.5
	达标


由表4-2-1可知，本项目所在区域2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、33ug/m3、115ug/m3、48ug/m3，CO24小时平均第95百分位数浓度为2.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为132ug/m3。超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，因此判定项目区为不达标区。
4.2.2地表水质量现状调查与评价
4.2.2.1监测点位及时段
[image: 1691054616474][image: 地表水监测点位图]本次环评共布设2个地表水监测点位，分别位于项目区上游500m，下游1000m。连续监测3天，每日一次。具体点位见图4.2-1。







图  例
：项目区
      ：地表水监测点


[image: D:/个人/个人/汗克尔渠首除险加固工程/汗克尔渠首资料/地表水标.png地表水标]

图4.2-1   本项目地表水监测布点图
4.2.2.2监测因子
水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、悬浮物，共计24项。
4.2.2.3评价标准
根据《新疆托什干河流域规划》，吉勒得斯村渠首属于阿合奇县灌区农业用水区，水质管理目标为II类。因此项目区地表水现状上、下游监测点执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
4.2.2.4评价方法
（1）一般性水质因子指数计算公式为：


式中：Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci,j—第i种污染物在第j点的实测统计代表值（mg/L）；
Csi—评价因子i的额水质评价标准限值（mg/L）；
（2）溶解氧DO的标准指数计算公式：


          


          
式中：SDO,j—溶解氧的标注指数，大于1表明该水质因子超标；
DOf—饱和溶解氧浓度，DOf=468/（31.6+T），T为水温（℃）；
DOs—溶解氧的地表水水质标准；
DOj—溶解氧监测结果。
（3）pH的指数计算公式为：


     


     
式中：SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
pHj—pH值实测统计代表值；
pHsd—评价标准中pH值的下限值；
pHsu—评价标准中pH值的上限值。
4.2.2.5监测及评价结果
地表水的监测结果见表4.2-2。

表 4.2-2    本项目地表水现状及评价结果一览表
	项目
	单位
	评价标准 II
	评价标准 III
	1#项目区上游500m
	2#项目区下游1000m

	
	
	
	
	1#-1
	Si
	1#-2
	Si
	1#-3
	Si
	2#-1
	Si
	2#-2
	Si
	2#-3
	Si

	pH
	无量纲
	6~9
	6~9
	7.79
	0.40
	7.79
	0.40
	7.80
	0.40
	7.82
	0.41
	7.79
	0.40
	7.81
	0.41

	溶解氧
	mg/L
	6mg/L
	5mg/L
	8.36
	0.72
	8.36
	0.72
	8.42
	0.71
	8.37
	0.72
	8.36
	0.72
	8.41
	0.71

	水温
	℃
	--
	--
	1.1
	--
	0.9
	--
	1.1
	--
	1.1
	--
	0.8
	--
	1.1
	--

	化学需氧量
	mg/L
	≤15mg/L
	≤20mg/L
	6
	0.40
	5
	0.33
	6
	0.40
	5
	0.33
	5
	0.33
	6
	0.40

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤4mg/L
	≤6mg/L
	1.1
	0.28
	1.1
	0.28
	0.8
	0.20
	1.2
	0.30
	1.3
	0.33
	1.0
	0.25

	总氮
	mg/L
	≤0.5mg/L
	≤1.0mg/L
	0.55
	1.1
	0.42
	0.84
	0.39
	0.78
	0.44
	0.88
	0.41
	0.82
	0.37
	0.74

	氨氮
	mg/L
	≤0.5mg/L
	≤1.0mg/L
	0.04
	0.08
	0.03
	0.06
	0.04
	0.08
	0.03
	0.06
	0.03
	0.06
	0.04
	0.08

	总磷
	mg/L
	≤0.1mg/L
	≤0.2mg/L
	0.005L
	0.05
	0.005L
	0.05
	0.005L
	0.05
	0.005L
	0.05
	0.005L
	0.05
	0.005L
	0.05

	铜
	mg/L
	≤1.0mg/L
	≤1.0mg/L
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01

	锌
	mg/L
	≤1.0mg/L
	≤1.0mg/L
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01

	硒
	mg/L
	≤0.01mg/L
	≤0.01mg/L
	0.0004L
	0.04
	0.0004L
	0.04
	0.0004L
	0.04
	0.0004L
	0.04
	0.0004L
	0.04
	0.0004L
	0.04

	砷
	mg/L
	≤0.05mg/L
	≤0.05mg/L
	0.0003L
	0.006
	0.0003L
	0.006
	0.0003L
	0.006
	0.0003L
	0.006
	0.0003L
	0.006
	0.0003L
	0.006

	汞
	mg/L
	≤0.00005mg/L
	≤0.0001mg/L
	0.00004L
	0.80
	0.00004L
	0.80
	0.00004L
	0.80
	0.00004L
	0.80
	0.00004L
	0.80
	0.00004L
	0.80

	镉
	mg/L
	≤0.005mg/L
	≤0.005mg/L
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10

	六价铬
	mg/L
	≤0.05mg/L
	≤0.05mg/L
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08

	铅
	mg/L
	≤0.01mg/L
	≤0.05mg/L
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20

	氰化物
	mg/L
	≤0.05mg/L
	≤0.2mg/L
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02

	挥发酚
	mg/L
	≤0.002mg/L
	≤0.005mg/L
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15

	硫化物
	mg/L
	≤0.1mg/L
	≤0.2mg/L
	0.004L
	0.04
	0.004L
	0.04
	0.004L
	0.04
	0.004L
	0.04
	0.004L
	0.04
	0.004L
	0.04

	阴离子表面活性 剂
	mg/L
	≤0.2mg/L
	≤0.2mg/L
	0.04L
	0.20
	0.04L
	0.20
	0.04L
	0.20
	0.04L
	0.20
	0.04L
	0.20
	0.04L
	0.20

	五日生化需氧量
	mg/L
	≤3mg/L
	≤4mg/L
	1.2
	0.40
	1.0
	0.33
	1.2
	0.40
	1.0
	0.33
	0.9
	0.30
	1.3
	0.43

	氟化物
	mg/L
	≤1.0mg/L
	≤1.0mg/L
	0.43
	0.43
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	0.52
	0.52
	0.50
	0.50
	0.55
	0.55

	石油类
	mg/L
	≤0.05mg/L
	≤0.05mg/L
	0.01L
	0.20
	0.01L
	0.20
	0.01L
	0.20
	0.01L
	0.20
	0.01L
	0.20
	0.01L
	0.20

	悬浮物
	mg/L
	--
	--
	8
	
	8
	
	9
	
	8
	
	9
	
	7
	

	备注：“L”为低于方法检出限




根据上表可知，除项目区上游监测点总氮略有超标外，其余监测因子均可以满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准，项目区总氮超标可能是由于沿线农牧业活动所致。
4.2.3地下水环境质量现状调查与评价
4.2.3.1监测点位及时段
[image: 地下水监测点位图][image: 1691054616474]项目区设置3个监测点，采样一次，分别位于项目区上游、项目区、项目区下游。具体点位见图4.2-2。







图  例
：项目区
      ：地下水监测点


[image: D:/个人/个人/汗克尔渠首除险加固工程/汗克尔渠首资料/地下水标.png地下水标]

图4.2-2   本项目地下水监测布点图
4.2.3.2监测因子
pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发性酚、氰化物、氯化物、硫酸盐、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、硫化物、石油类，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-，共计31项。
4.2.3.4监测及评价结果
地下水的监测结果见表4.2-3。
表4.2-3  本项目地下水现状及评价结果一览表
	监测项目
	单位
	监测结果
	评价标准

	
	
	1#
	Si
	2#
	Si
	3#
	Si
	

	pH
	无量纲
	7.73
	0.49
	7.72
	0.48
	7.76
	0.51
	6.5~8.5

	总硬度
	mg/L
	638
	1.42
	657
	1.46
	354
	0.79
	≤450mg/L

	溶解性总固体
	mg/L
	1342
	1.34
	1187
	1.19
	649
	0.65
	≤1000mg/L

	氨氮
	mg/L
	0.19
	0.38
	0.01
	0.02
	0.03
	0.06
	≤0.50mg/L

	硝酸盐氮
	mg/L
	0.08
	0.004
	1.27
	0.06
	0.27
	0.01
	≤20.0mg/L

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.006
	0.01
	0.099
	0.10
	0.001
	0.001
	≤1.00mg/L

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15
	0.0003L
	0.15
	≤0.002mg/L

	镉
	mg/L
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10
	0.0005L
	0.10
	≤0.005mg/L

	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.03
	0.0003L
	0.03
	0.0003L
	0.03
	≤0.01mg/L

	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.04
	0.00004L
	0.04
	0.00004L
	0.04
	≤0.001mg/L

	铅
	mg/L
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20
	0.002L
	0.20
	≤0.01mg/L

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	≤0.05mg/L

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.10
	0.03L
	0.10
	0.03L
	0.10
	≤0.3mg/L

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.10
	0.01L
	0.10
	0.01L
	0.10
	≤0.10mg/L

	总大肠菌群
	MPN/L
	2L
	0.67
	2L
	0.67
	2L
	0.67
	≤3.0MPN/100mL

	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.9
	0.30
	0.8
	0.27
	1.0
	0.33
	≤3.0mg/L

	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02
	0.001L
	0.02
	≤0.05mg/L

	氟化物
	mg/L
	0.42
	0.42
	0.48
	0.48
	0.55
	0.55
	≤1.00mg/L

	菌落总数
	CFU/mL
	10
	0.10
	20
	0.20
	10
	0.10
	≤100CFU/mL

	硫化物
	mg/L
	0.004L
	0.20
	0.004L
	0.20
	0.004L
	0.20
	≤0.02mg/L

	氯化物
	mg/L
	278
	1.11
	190
	0.76
	67.9
	0.27
	≤250mg/L

	硫酸盐
	mg/L
	312
	1.25
	225
	0.90
	105
	0.42
	≤250mg/L

	重碳酸盐
	mg/L
	199
	--
	195
	--
	125
	--
	--

	碳酸盐
	mg/L
	0
	--
	0
	--
	0
	--
	--

	钙
	mg/L
	6.98
	--
	7.70
	--
	11.6
	--
	--

	镁
	mg/L
	52.4
	--
	56.2
	--
	19.5
	--
	--

	钾
	mg/L
	8.28
	--
	9.14
	--
	2.30
	--
	--

	钠
	mg/L
	208
	1.04
	150
	0.75
	42.4
	0.21
	≤200mg/L


由监测结果可知，除项目区上游监测点总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠和项目区监测点总硬度、溶解性总固体略有超标外，其余监测因子均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，项目区上游监测点总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠和项目区监测点总硬度、溶解性总固体超标可能是由于当地地质原因所致。
4.2.4声环境质量现状
4.2.4.1监测点位及时段
项目在渠首、上游导流堤旁、管理站旁各设一个监测点，监测时间为2023年12月21日-2023年12月22日，昼夜各监测一次，监测一天。具体监测点位见图4.2-3。





[image: 1691054616474][image: 噪声、土壤监测点]





图  例
  ：项目区
：土壤监测点
：噪声监测点





[image: D:/个人/个人/汗克尔渠首除险加固工程/汗克尔渠首资料/土壤标.png土壤标]
[image: D:/个人/个人/汗克尔渠首除险加固工程/汗克尔渠首资料/噪声标.png噪声标]

图4.2-3   本项目土壤及噪声监测布点图
4.2.3.3评价标准
监测项目石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类水质标准，其余因子均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
4.2.4.2监测因子
等效连续A声级（Leq）。
4.2.4.3监测方法
按照《声环境质量标准》（GB3096－2008）中要求的方法进行测量。噪声监测期间无大风、雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。
4.2.4.4监测结果与评价
噪声现状监测与评价结果见表4.2-4。
表4.2-4  噪声现状监测结果
	监测点
	现状值
	标准值
	评价结果

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	44
	39
	55
	45
	达标
	达标

	2#
	44
	38
	
	
	达标
	达标

	3#
	44
	39
	
	
	达标
	达标


现状监测表明，各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求，声环境良好。
4.2.5土壤环境质量现状监测与评价
4.2.5.1监测点位
本项目设置3个表层样监测点，监测布点情况见表4.2-5。
表4.2-5  土壤监测布点情况一览表
	序号
	监测点名称
	采样层位
	监测因子

	1#
	渠首旁
	表层样
	pH、阳离子交换量、饱和导水率、土壤含盐量（SSC）、含水率、土壤容重

	2#
	管理站房
	表层样
	

	3#
	上游导流堤
	表层样
	


4.2.5.2监测时间及频次
监测时间为2023年12月21日，采样一次。表层样采样深度为0.2m。
4.2.5.3监测及分析方法
土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《场地环境调查技术导则》（HJ25.1）、《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）要求进行。
4.2.5.4监测结果与评价
土壤环境现状监测结果见表4.2-6。
表4.2-6  土壤监测结果一览表
	项目
	单位
	1#监测点
	2#监测点
	3#监测点

	pH
	无量纲
	8.39
	8.44
	8.40

	阳离子交换量
	Cmol+/kg
	3.8
	7.8
	3.1

	饱和电导率
	mS/cm
	1.511
	1.527
	1.499

	含水率
	%
	97.4
	98.0
	97.9

	土壤容重
	g/cm3
	1.16
	1.17
	1.21

	土壤含盐量
	g/kg
	13.9
	11.2
	12.5


根据监测结果可知，项目土壤全盐量为11.2~13.9g/kg，pH值为8.39~8.44，项目所在地土壤现状环境质量为盐化，无酸化或碱化。
[bookmark: _Toc15037]4.3生态环境质量现状调查与评价
4.3.1项目区生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目区属于Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区-Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区-58．托什干河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区，见表4.3-1。
表4.3-1  项目所在地生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	58．托什干河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区

	主要生态服务功能
	农畜产品生产、荒漠化控制、油气资源开发、塔里木河水源补给

	主要生态环境问题
	土壤盐渍化、风沙危害、荒漠植被及胡杨林破坏、乱挖甘草、平原水库蒸发渗漏损失严重、油气开发污染环境、土壤环境质量下降

	敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	保护目标
	保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量

	保护措施
	适度开发地下水、增加向塔河输水量、退耕还林还草、废除部分平原水库、节水灌源、加强农田投入品的使用管理

	发展方向
	建成粮食、经济作物、林果业基地，发展农区畜牧业


根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2012]188号）及关于印发《新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（新水水保[2019]4号），本项目所在区域属于“托什干河国家级水土流失重点预防区”。
4.3.2植被现状调查
4.3.2.1植被调查
2023年10月23日至24日，对项目沿线植被进行了现场调查，草本群落调查植被样方大小为1×1m，灌木群落调查植被样方大小为5×5m，林地群落调查植被样方大小为10×10m，样方分布见图4.3-1。本次调查在项目区布设了3个样方，采样记录其经纬度、物种组成、建群种、群落高度及群落盖度，调查结果见表4.3-2。详见附件样方调查报告。
表4.3-2  植被样方类型及特征表
	样方编号
	经度
	纬度
	物种组成
	建群种
	高度/cm
	总盖度%

	1
	77º33ˊ18.517"
	38°42ˊ42.910"
	柽柳、胡杨、芦苇
	芦苇+胡杨
	1700
	95

	2
	77º33ˊ17.906"
	38°42ˊ42.110"
	小胡杨、大胡杨
	胡杨
	1800
	90

	3
	77º33ˊ17.551"
	38°42ˊ40.883"
	柽柳
	柽柳
	500
	98
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图4.3-2    样方分布图图4.3-1    样方分布图


4.3.3.2植被类型
本项目评价范围为吉勒得斯村渠首永久占地及临时占地外200m的区域，以河岸、河流水域等生境组成，大部分区域为水域覆盖范围，评价区呈现出在洪水期水域面积增大、陆域面积缩小，枯水期水域面积减小、陆域面积扩大的动态变化。总体而言，由于项目区海拔落差很小，人类活动较为频繁，加之土壤和水分因素，因此群落结构较为简单，在垂直分布上没有明显的结构。评价区植被组成以乔木林、灌丛为主。植被类型图见图4.3-3。
（1）胡杨林
该群系见于项目区西岸河岸，其群落外貌结构呈绿色，参差不齐。除建群种胡杨外，偶尔可见白杨等树种。
（2）胡杨+芦苇草丛
该群系见于项目区西岸河岸的低洼处，其群落外貌结构呈绿色，参差不齐。高度约0.4-3米，建群种为芦苇，伴生有柽柳。
（3）柽柳灌木
该群系见于项目区西岸河岸，其群落外貌结构呈淡红色，参差不齐。该植被盖度约为98%，除建群种柽柳外，其他的乔木种类较少，偶尔可见白杨、胡杨等树种。草本以芦苇等为主。
4.3.3.3植被分布特征
项目区位于托什干河河流及河岸，评价范围较小，海拔起伏很小，无植被垂直分布梯度。评价区现有植被以河道为中心呈现水平分布规律。①托什干河河道常年流水区域无植被分布；②河道两侧靠近岸边的季节性滩地区域在丰水期位于水下植被受到水流淹没，枯水期露出水面，该区域植被随水位起落而变化，植被类型以芦苇草丛等湿地群落为主；③托什干河河两侧河岸带陆地区域不受流水干扰影响，陆生植被以胡杨林、柽柳灌木、芦苇草丛等为常见，同时河岸带还散生榆树、沙枣等乔木树种。
总体而言评价区植被简单，以河岸低洼处地湿地的灌草群落类型最为丰富。乔木林主要为胡杨，整体上陆生植被种类组成简单。
4.3.3.4植物多样性组成
通过现场调查和查阅《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》、《新疆植物志》等资料，整理出评价区维管束植物名录，见表4.3-3。统计显示，评价区内有维管植物19科26属27种，均为被子植物。评价区内高等植物为被子植物种类。在被子植物中，杨柳科Salicacea（2种）、菊科Asteraceae（2种）、禾本科Poaceae（3种）、豆科Leguminosae(3种）和夹竹桃科Apocynaceae（1种）。由于评价区沿河分布，现场调查中未发现河岸带有裸子植物分布。
表4.3-3  评价区维管植物名录
	序 号
	科
	属
	种
	拉丁名
	保护级别

	
	
	
	
	
	国 家
	省 级

	1
	榆科
	榆属
	榆树
	U. pumila L.
	
	

	2
	菊科
	粉苞菊属
	粉苞菊
	Chondrilla piptocoma Fisch. & C. A. Mey.
	
	

	3
	
	红花属
	红花
	Carthami Flos
	
	

	4
	夹竹桃科
	鹅绒藤属
	牛皮消
	Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
	
	

	5
	唇形科
	益母草属
	益母草
	Leonurusjaponicus Houtt.
	
	

	6
	藜科
	藜属
	灰藜
	Chenopodium glaucum L.
	
	

	7
	
	地肤属
	地肤
	Kochia scoparia（L.）Schrad.
	
	

	8
	豆科
	甘草属
	甘草
	Glycyrrhiza uralensis Fisch.
	II
	I

	9
	
	苦参属
	苦豆子
	Sophora alopecuroides L.
	
	

	10
	
	骆驼刺属
	骆驼刺
	Alhagi camelorum Fisch.
	
	

	11
	禾本科
	芦苇属
	芦苇
	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud
	
	

	12
	
	狗尾草属
	狗尾草
	Setaria viridis (L.) P. Beauv.
	
	

	13
	
	芨芨草属
	芨芨草
	Neotrinia splendens (Trin.) M. Nobis, P. D. Gudkova & A. Nowak
	
	

	14
	杨柳科
	杨属
	胡杨
	Populus euphratica Oliv.
	
	

	15
	
	
	白杨
	Populus tomentosa Carr
	
	

	16
	木贼科
	木贼属
	木贼
	Equisetum hyemale L.
	
	

	17
	毛茛科
	铁线莲属
	粉绿铁线莲
	Clematis glauca Willd.
	
	

	18
	柽柳科
	柽柳属
	柽柳
	Tamarix chinensis Lour.
	
	

	19
	胡颓子科
	胡颓子属
	沙枣
	Elaeagnus angustifolia L.
	
	

	20
	
	沙棘属
	沙棘
	Hippophae rhamnoides L
	
	

	21
	蔷薇科
	蔷薇属
	疏花蔷薇
	Rosa laxa Retz.
	
	

	22
	车前科
	车前属
	车前
	Plantago asiatica L.
	
	

	23
	蓼科
	沙拐枣属
	沙拐枣
	Calligonum mongolicum Turcz.
	
	

	24
	麻黄科
	麻黄属
	麻黄
	Ephedra sinica Stapf
	
	

	25
	百合科
	贝母属
	贝母
	Fritillaria przewalskii Maxim
	
	

	26
	桔梗科
	党参属
	党参
	Codonopsis Radix
	
	

	27
	列当科
	肉苁蓉属
	大芸
	Cistanche salsa
	II
	


4.3.3.5国家与新疆级重点保护野生植物及珍稀濒危野生植物
按照国务院2021年批准的《国家重点保护野生植物名录》和新疆人民政府2016年批准的《新疆重点保护野生植物名录》，经实地调查，并查阅历史文献资料，吉勒得斯村渠首工程评价区分布有国家II级、自治区I级重点保护植物甘草（G.ura lensis Fisch.），自治区II级重点保护植物大芸（Cistanche salsa）。
（1）甘草
豆科甘草属多年草本植物，根外皮褐色里面淡黄色，味甜；茎直立，多分枝；叶互生，呈椭圆形卵状，边缘或全缘微呈波状；蝶型花一般有紫色、白色或黄色；花期5—7月，果期6—10月。在采集到新鲜的甘草时，如果将其根剥皮入口嚼之，立刻能感到甜味，因此称为“甘草”。
甘草常生于海拔400~2700米的干旱沙地、河岸砂质地、山坡草地及盐渍化土壤中。土壤酸碱度以中性或微碱性为宜，在酸性土壤上生长不良。甘草还具有一定的耐盐性，但不能在重盐碱化的土壤上生长。甘草喜光，充足的光照条件是甘草正常生长的重要保障。对温度的适应性强。抗旱、怕积水，适宜生长在土层深厚、排水良好、地下水位较低的砂质土壤，在干旱的荒漠地区也能形成单独的种群。
（2）大芸
大芸是列当科肉苁蓉属的高大草本植物。植株大部分地下生；茎不分枝；叶宽卵形或三角状卵形，两面无毛；花序穗状，边缘疏被柔毛或近无毛，花萼钟状，裂片近圆形，花冠筒状钟形，裂片近半圆形，呈淡黄白色或淡紫色，干后常变棕褐色；蒴果卵球形，项端常具宿存的花柱，种子椭圆形或近卵形，外面网状有光泽；花期5~6月，果期6~8月。
大芸分布于中国内蒙古、陕西、甘肃、宁夏和新疆等地，性喜盐碱，耐干旱，多生于盐碱地、干河沟沙和戈壁沙滩，或寄生于红柳、梭梭和白刺等植物的根部上。
4.3.3.6古树名木
通过现场调查，评价区内没有经过当地林业主管部门认定的古树名木。
4.3.4野生动物现状
（1）动物地理
根据《中国动物地理》（张荣祖，1997），本项目区及周边区域属古北界-中亚亚界-蒙新区-西部荒漠亚区-准噶尔盆地省，为中温带荒漠动物群。该区域分布的野生动物多为荒漠生境的栖居者。
（2）物种组成
通过参考文献资料、实地调查，在评价区分布有野生陆生脊椎动物54种，其中以鸟类为主，兽类、爬行类和两栖类野生动物物种较少，评价区内陆生脊椎动物组成见表4.3-4。
表4.3-4  评价区内陆生脊椎动物组成统计表
	门类
	目数
	科数
	种数
	占总种数的百分比（%）

	两栖类
	1
	1
	1
	1.85

	爬行类
	1
	2
	2
	3.70

	鸟类
	11
	23
	48
	88.89

	兽类
	3
	3
	3
	5.56

	合计
	16
	29
	54
	100.00


①两栖动物
拟建项目地处托什干河附近，在区域部分水体分布有在新疆分布广泛的塔里木蟾蜍（Bufotes pewzowi），详见表4.3-5。
表4.3-5  评价区内两栖类动物名录
	序号
	目
	科
	中文名
	学名
	分布型
	RLCB
	保护等级

	1
	无尾目
ANURAN
	蟾蜍科
Bufonidae
	塔里木蟾蜍
	Bufotes pewzowi
	D
	LC
	-

	注：分布型：D中亚型；RLCB-《中国生物多样性红色名录》，其濒危等级：LC无危。


②爬行动物
根据在新疆分布的爬行纲动物门类组成特点，区域以蜥蜴科Lacertidoe为主，还有少量蛇类物种。据文献资料和实地调查，本项目区域及周边分布有爬行类动物2种，隶属于1目2科，即蜥蜴科的快步麻蜥（Eremias velox）和棋斑水游蛇（Natrix tessellata）。这2种爬行动在新疆分布广泛，且在本项目评价范围内的分布种群亦很稀少。详见表4.3-6。
表4.3-6  评价区内爬行类动物名录
	序号
	目
	科
	中文名
	学名
	分布型
	RLCB
	保护
等级

	1
	有鳞目
SQUAMATA
	蜥蜴科
Lacertidae
	快步麻蜥
	Eremias velox
	D
	LC
	-

	2
	
	水游蛇科
Natricidae
	棋斑水游蛇
	Natrix tessellata
	D
	LC
	-

	注：分布型：D中亚型；RLCB-《中国生物多样性红色名录》，其濒危等级：LC无危。


③兽类
在本次调查范围内共分布有兽类3目3科3种，详见表4.3-7。主要见有分布广泛的萨氏伏翼（Hypsugo savii）、塔里木兔（Lepus yarkandensis）、野猪（Sus scrofa）。
表4.3-7  评价区内兽类动物名录
	序号
	目
	科
	中文名
	学名
	分布
型
	保护
等级
	RL
CB

	1
	翼手目
CHIROPTERA
	蝙蝠科
Vespertilionidae
	萨氏伏翼
	Hypsugo savii
	U
	-
	LC

	2
	偶蹄目
ARTIODACTYLA
	猪科
Suidae
	野猪
	Sus scrofa
	U
	-
	LC

	3
	兔形目
LAGOMORPHA
	兔科
Leporidae
	塔里木兔
	Lepus yarkandensis
	O
	国家Ⅱ级
	NC

	注：分布型：O不易归类的分布，U古北型；RLCB-《中国生物多样性红色名录》，其濒危等级：NC近危。


④鸟类
在本项目调查范围内分布的鸟类有11目23科48种，其中雀形目鸟类的科和种均最多，有22种，其物种数占本项目总种数的45.83%；非雀形目鸟类有13科26种，占54.17%。详见表4.3-8。
表4.3-8  评价区内鸟类动物名录
	序号
	目
	科
	中文名
	学名
	分布型
	居留型
	RLCB
	国家保护等级
	自治区保护等级

	1
	雁形目
	鸭科
	赤颈鸭
	Anas penelope
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	2
	
	
	绿头鸭
	Anas platyrhynchos
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	3
	鸡形目
	雉科
	雉鸡
	Phasianus colchicus
	广布型
	留鸟
	LC
	-
	-

	4
	鹈形目
	鹈鹕科
	白鹈鹕
	Pelecanus onocrotalus
	古北型
	夏候鸟
	LC
	Ⅱ
	-

	5
	
	鸬鹚科
	普通鸬鹚
	Phalacrocorax carbo
	中亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	6
	鹤形目
	秧鸡科
	黑水鸡
	Gallinula chloropus
	广布型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	7
	
	
	骨顶鸡
	Fulica atra
	广布型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	8
	鸻形目
	反嘴鹬科
	黑翅长脚鹬
	Himantopus himantopus
	全北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	9
	
	鸻科
	金斑鸻
	Pluvialis fulva
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	10
	
	
	凤头麦鸡
	Vanellus vanellus
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	11
	
	
	金眶鸻
	Charadrius dubius
	广布型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	12
	
	
	环颈鸻
	Charadrius alexandrinus
	广布型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	13
	
	鹬科
	青脚滨鹬
	Calidris temminckii
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	14
	
	
	矶鹬
	Actitis hypoleucos
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	15
	
	
	白腰草鹬
	Tringa ochropus
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	16
	
	
	红脚鹬
	Tringa totanus
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	17
	
	
	弯嘴滨鹬
	Calidris ferruginea
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	18
	
	
	翻石鹬
	Arenaria interpres
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	19
	鸽形目
	鸠鸽科
	棕斑鸠
	Streptopelia senegalensis
	广布型
	留鸟
	LC
	-
	-

	20
	
	
	灰斑鸠
	Streptopelia decaocto
	古北型
	留鸟
	LC
	-
	-

	21
	鸥形目
	鸥科
	渔鸥
	Larus ichthyaetus
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	22
	
	
	普通燕鸥
	Sterna hirundo
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	23
	雨燕目
	雨燕科
	普通雨燕
	Apus apus
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	24
	鹰形目
	鹰科
	鹗
	Pandion haliaetus
	古亚型
	留鸟
	LC
	Ⅱ
	-

	25
	
	
	黑鸢
	Milvus migrans
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	Ⅱ
	-

	26
	隼形目
	隼科
	红隼
	Falco tinnunculus
	广布型
	留鸟
	LC
	Ⅱ
	-

	27
	雀形目
	伯劳科
	棕尾伯劳
	Lanius phoenicuroides
	中亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	28
	
	鸦科
	小嘴乌鸦
	Corvus corone
	古北型
	留鸟
	LC
	-
	-

	29
	
	
	喜鹊
	Pica pica
	广布型
	留鸟
	LC
	-
	-

	30
	
	雀科
	赤翅沙雀
	Rhodopechys sanguineus
	古北型
	留鸟
	LC
	-
	-

	31
	
	
	巨嘴沙雀
	Rhodopechys obsoleta
	古亚型
	留鸟
	LC
	-
	-

	32
	
	百灵科
	凤头百灵
	Galerida cristata
	中亚型
	留鸟
	LC
	-
	-

	33
	
	
	亚洲短趾百灵
	Alaudala cheleensis
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	34
	
	
	二斑百灵
	Melanocorypha bimaculata
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	35
	
	燕科
	家燕
	Hirundo rustica
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	36
	
	
	崖沙燕
	Riparia riparia
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	37
	
	椋鸟科
	紫翅椋鸟
	Sturnus vulgaris
	中亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	38
	
	鹟科
	蓝头红尾鸲
	Phoenicurus caeruleocephalae
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	39
	
	
	沙䳭
	Oenanthe isabellina
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	40
	
	
	戴菊
	Regulus regulus
	广布型
	留鸟
	LC
	-
	-

	41
	
	
	白顶䳭
	Oenanthe pleschanka
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	42
	
	
	淡眉柳莺
	Phylloscopus humei
	古北型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	43
	
	
	暗绿柳莺
	Phylloscopus trochiloides
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	44
	
	
	靴篱莺
	Hippolais caligata
	古亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	45
	
	鹡鸰科
	黄头鹡鸰
	Motacilla citreola
	古北型
	旅鸟
	LC
	-
	-

	46
	
	鹡鸰科
	白鹡鸰
	Motacilla alba
	中亚型
	夏候鸟
	LC
	-
	-

	47
	
	文鸟科
	树麻雀
	Passer montanus
	广布型
	留鸟
	LC
	-
	-

	48
	
	
	白斑翅雪雀
	Montifringilla nivalis
	古北型
	留鸟
	LC
	-
	-

	注：RLCB-《中国生物多样性红色名录》，其濒危等级：LC无危；保护等级：Ⅱ国家二级重点保护野生动物。


按鸟类居留型计，夏候鸟的物种数最多，共计28种，约占调查范围内鸟类物种数的一半以上，包括雁形目、鸻形目及雀形目等鸟类，这些鸟类有长距离迁徙的典型行为，每年都会沿着固定的路线往返于繁殖地与越冬地之间，夏季才会来到拟建项目所在区域进行繁殖。其次为留鸟13种，约占调查范围内鸟类物种数的27.08％，包括鸡形目、鸽形目、鹰形目、隼形目和雀形目种类。而旅鸟仅7种（占14.58%），包括雁形目、鸻形目、个别雀形目鸟类，它们无法在这里长期生活，基本都是春季或秋季迁徙路过仅在此地做短暂停留的鸟类。本项目沿线鸟类居留型组成详见表4.3-9。
表4.3-9  鸟类居留型组成统计表
	序号
	居留型
	种数
	占鸟类总种数的百分比（%）

	1
	夏候鸟
	28
	58.34

	2
	旅鸟
	7
	14.58

	3
	留鸟
	13
	27.08

	合计
	48
	100.00


（3）重要野生动物
根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）、《中国生物多样性红色名录》，在评价区内分布的陆生重要野生动物有4种，占评价区陆生脊椎动物物种总数的8.33%。被列入国家重点保护野生动物的有4种，均为鸟类，即国家二级重点保护野生动物4种，即白鹈鹕、鹗、黑鸢和红隼，其动物生物学特性、分布状况详见表4.3-10。

表4.3-13  重要野生动物生物学特性、分布状况
	序号
	物种名称
	保护级别
	濒危等级
	特有种
	栖息环境和分布区
	生活习性
	评价区分布情况
	资料来源
	工程占用情况
	照片

	1
	白鹈鹕
	国家二级
	无危
	否
	白鹈鹕主要栖息于湖泊、江河、沿海和沼泽地带。主要分布在新疆（天山西部，准噶尔盆地西部和南部水域，托什干河流域），青海湖等地。
	夏候鸟。常成群生活。善飞行，亦善游泳，在地上亦能很好的行走。在水中游泳时，颈常曲成乙字形，并不时地发出粗哑的叫声。
	绿洲、河道及其周边农田、草地、林地等
	现状调查
	否
	[image: C:/Users/n'n/Desktop/白鹈鹕.jpg白鹈鹕]

	2
	鹗
	国家二级
	无危
	否
	栖息于湖泊、河流、海岸或开阔地，尤其喜欢在山地森林中的河谷或有树木的水域地带。
	留鸟。鹗常单独或成对活动，迁徙期间也常集成3-5只的小群，多在水面缓慢的低空飞行，有时也在高空翱翔和盘旋。
	分布极其广泛
	现状调查
	否
	[image: C:/Users/n'n/Desktop/鄂.jpg鄂]

	3
	黑鸢
	国家二级
	无危
	否
	栖息于海拔3500 m以下的居民区、山地林区、草原、农田绿洲等，常沿河流迁徙，分布区较为广泛
	夏候鸟。为中国最常见的猛禽，全疆各地均有记录。主要以生活垃圾、家禽、野鸟、鼠、蛇、鱼和蜥蜴等为食。
	绿洲、河道及其周边农田、草地、林地等
	现状调查
	否
	[image: ]

	4
	红隼
	国家二级
	无危
	否
	海拔3500 m以下的山地林区、草原、荒漠和农田绿洲等
	留鸟。在空中特别优雅，捕食时懒懒地盘旋或悬浮在空中。猛扑猎物，常从地面捕捉猎物。喜开阔原野。
	分布极其广泛
	现状调查
	否
	[image: ]

	注：
1、保护级别根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）确定；
2、濒危等级根据《中国生物多样性红色名录》确定，无特有种；
3、分布区域应说明物种分布情况以及生境类型；
4、资料来源包括环评现场调查、文献记录、历史调查资料及科考报告等。
说明工程占用生境情况。涉及占用的应说明具体工程内容和占用面积，不直接占用的应说明生境分布与工程的位置关系。




4.3.5土地利用现状
根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态环境现状进行分析，即将遥感影像与线路进行叠加，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定评价范围内的土地利用类型，将成果绘制成土地利用现状图。本工程所在区域主要土地类型包括耕地、林地、草地、水域及水利设施用地、其他用地等，项目土地利用现状图见图4.3-6。
4.3.6土壤现状
根据野外实地调查及参照《新疆土壤》、《新疆土壤分布图》中的相关资料，本工程占地范围内的土壤类型为棕钙土。项目区土壤类型图见图4.3-7。
4.3.7水土流失现状调查
根据“新疆维吾尔自治区2020年度水土流失动态监测年报”，2020年阿合奇县轻度侵蚀总面积7591.71km2，占全县土地总面积的68.87%。其中水力侵蚀面积为1.31km2，占土壤侵蚀总面积的0.01%；风力侵蚀面积为7590.40km2，占土壤侵蚀总面积的68.86%。
根据现场勘察情况，项目区内地表为棕钙土，有少量绿色植被，大部分土壤未被植被覆盖。综上所述，依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），判断项目区属于中度风蚀、微度水蚀区。细土平原区原地貌土壤侵蚀模数确定为1500t/km2·a。
4.3.8水生生态现状调查
通过实地访问和查阅文献资料，并按照《内陆水域渔业自然资源调查手册》和《渔业资源调查规范》，实地采集水生生物样本，固定后带回实验室进行室内分析鉴定，统计水生生物种群密度、生物量、分布情况等；采集的鱼类标本尽量在现场分辨其种类，并做好笔录，主要包括体重、体长、全长等外部特征指数，未分辨的鱼类种类，可固定后带回实验室进一步分析确认。
数据分析以本次调查为主，结合《新疆托什干河流域托什干河吉勒得斯村渠首及渠道改建工程初步设计报告》与文献资料中有关水生生物、鱼类调查结果，分析本项目水生生态现状。
4.3.8.1调查时间及断面设置
（1）调查时间
2023年11月12～11月20日进行环境和水生生物现状全面调查。
（2）调查断面设置
A水生生物
根据控制性、代表性原则，项目区共布设3个水生生物调查断面。调查断面概况见表4.3-9。
表4.3-9  水生生态调查断面一览表
	序号
	调查断面

	1
	吉勒得斯村渠首断面

	2
	吉勒得斯村渠首上游

	3
	吉勒得斯村渠首下游


B鱼类
鱼类资源调查以区域性调查为主，调查涵盖整个渠首。
4.3.8.2调查方法
本次调查方法严格遵循《环境影响评价技术导则总纲》(HJ/T2.1-2016)、(环境影响评价技术导则水利水电工程》(HJ/T88-2003)、《环境监测技术规范》(国家环境保护总局1986年)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《渠首渔业资源调查规范》(SL167-2014)、《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《淡水浮游生物研究方法》等规则进行调查、采样与检验。
水样采取、装瓶、固定及密封保存按《渠首渔业资源调查规范》(SL167-96)进行。测试分析采用国家标准《水和废水分析方法》规定的标准。
（1）浮游植物采集方法
浮游植物的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集则采用1000ml采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取1000ml的水样，然后加入鲁哥氏液固定，经过24h以上的静置沉淀浓缩为标准样。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。
（2）浮游动物采集方法
浮游动物的定量采集，是用塑料水桶采表层水10L（若浮游动物很少，可加大采水量，如20L、40L、50L。但必须在记录中注明），将所采水样倾到入漂净的（内无浮游生物）25号浮游生物网中过滤，此时浮游生物即浓缩集中于网头的水样中，收集网头的浮游生物，注入标本瓶。再用滤出的水冲洗一次，也注入标本瓶中。用4-5%福尔马林固定保存。对标本编号，注明采水量，并贴好标签。记录采集地点、采集时间以及周围环境等。浮游动物的定性采集，采用13号筛绢制成的浮游生物网在水体的表层来回拖曳采集，然后将浓缩于网头中的浮游动物收集于标本瓶，用4-5%福尔马林固定保存。若在一个断面需同时采集定性、定量样品时，一般先采集定量样品。
（3）底栖动物采集方法
采用彼得逊采泥器在断面采集底泥，用分样套筛（10目、20目、40目）过滤后，拣出，用5%的福尔马林固定。对底泥中的砾石，要仔细刷下附着底栖动物。若缺少彼得逊采泥器时，可采用其它挖泥工具，挖取0.25m²的底泥（0.5*0.5m），厚度5cm。
（4）水生高等植物采集方法
高等植物的调查只涉及调查断面附近的种类和植被覆盖度的估计。用照相的方法记录植被覆盖状况；对种类比较集中的群落，划定样方进行采样；不同的种类尽量采集标本。
（5）鱼类调查方法
本工程水生生态仅涉及吉勒得斯村渠首。本次评价水生生态相关内容依据前期走访调查内容编写。
①调查概况
环评单位对吉勒得斯村渠首工程项目采取听取建设单位对本项目建设情况介绍、现场踏勘设施的情况、查阅核实有关资料的方式进行了生态的现场调查。
②土著鱼类
调查水域分布有鱼类8种土著鱼类，为塔里木裂腹鱼Schizothorax(Racoma)biddulphi、斑重唇鱼Diptychusmaculatus、宽口裂腹鱼schizothoracids、重唇裂腹鱼Schizothorax(Racoma)davidi、厚唇裂腹鱼Racoma labrosus Wang、叶尔羌高原鳅Triplophysa Yarkandensis、斯氏高原鳅Triplophysa stoliczkae、长身高原鳅Triplophysa tenuis。其中塔里木裂腹鱼和斑重唇鱼为国家Ⅱ级重点保护野生动物；宽口裂腹鱼、重唇裂腹鱼、厚唇裂腹鱼和叶尔羌高原鳅为自治区Ⅱ级重点保护野生动物。
根据现场调查，评价区内现状无在建水利水电工程，水资源开发利用程度较低，水质状况良好，综合来看，吉勒得斯村渠首区域结构与功能保持完好。
4.3.8.3浮游植物
①种类
经调查，托什干河流域浮游植物定性样品中有3门61种属，其中硅藻门最多，共50种属，占81.97%；绿藻门其次，共7种属，占11.47%；蓝藻门4个种属，占6.56%。本次采集的浮游植物定性样中未检出甲藻门和金藻门。浮游植物种类见4.3-10。
表4.3-10  工程调查河段浮游植物种类名录
	门
	种属
	拉丁名

	蓝藻门
	银灰平裂藻
	M. glauca

	
	小颤藻
	O. tenuis

	
	两栖颤藻
	O.amphibia

	
	阿氏颤藻
	O.agard

	蓝藻门种（属）数
	4

	硅藻门
	变异直链藻
	Melosirs varians

	
	颗粒直链藻
	M. granulata

	
	具星小环藻
	Cyclotella stelligera

	
	扭曲小环藻
	C. comta

	
	普通等片藻
	Diatoma vulagare

	
	连结脆杆藻
	Fragilaria construens

	
	十字脆杆藻
	F. harrissonii

	
	钝脆杆藻
	F. capucina

	
	弧形蛾眉藻
	Ceratoneis arcus

	
	弧形蛾眉藻双尖变种
	C.a. var. amphioxys

	
	双头针杆藻
	Synedra amphicephala

	
	偏凸针杆藻
	S. vaucheriae

	
	尖针杆藻
	S. acus

	
	近缘针杆藻
	S. affinis

	
	肘状针杆藻
	S. ulna

	
	美丽星杆藻
	Asterionella Formosa

	
	细布纹藻
	Gyrosigma kützingii

	
	卵圆双壁藻
	Diploneis ovalis

	
	矮小辐节藻
	Stauroneis pygmaea

	
	简单舟形藻
	Navicula simplex

	
	圆环舟形藻
	N. placenta

	
	喙头舟形藻
	N. rhynchocephala

	
	短小舟形藻
	N. exigua

	
	隐头舟形藻
	N. cryptocephala

	
	狭轴舟形藻
	N. verecunda

	
	系带舟形藻
	N. cincta

	
	瞳孔舟形藻
	N. pupula

	
	线形舟形藻
	N. graciloides

	
	双头舟形藻
	N. dicephala

	
	细条羽纹藻
	Pinnularia microstauron

	
	歧纹羽纹藻
	P. divergentissima

	
	间断羽纹藻
	P. interrupta

	
	弯羽纹藻
	P. gibba

	
	卵圆双眉藻
	Amphora ovalis

	
	细小桥弯藻
	Cymbella pusilla

	
	膨胀桥弯藻
	C. tumida

	
	小桥弯藻
	C. la laevis

	
	纤细桥弯藻
	C. gracilis

	
	偏肿桥弯藻
	C. ventricosa

	
	埃伦桥弯藻
	C. ehrenbergii

	
	极導桥弯藻
	C. pespusilla

	
	胡斯特桥弯藻
	C. husteätlić

	
	异极藻
	Gomhonema cumioatum

	
	缢缩异极藻
	G. conótrictum

	
	窄异极藻
	G. angustitui

	
	扁园卵形藻
	Cocconeis placentula

	
	弯形弯楔藻
	Rhoicosphenia curvata

	
	池生菱形藻
	N. stagnorum

	
	谷皮菱形藻
	N. palea

	
	近线形菱形藻
	N. sublinearis

	硅藻门种（属）数
	50

	绿藻门
	衣藻
	Chlamydomonas sp.p

	
	卵形衣藻
	C.ovalis

	
	球囊藻
	Sphaerocystis schroeteri

	
	二角盘星藻
	Pediastrum duplex

	
	四角盘星藻
	P.tetras

	
	蹄形藻
	Kirchneriella lunaris

	
	双对栅藻
	Scenedesmus bijuga

	绿藻门种（属）数
	7

	合计
	61


②现存量
调查河段浮游植物密度为21.4524×104～30.5942×104ind/L，平均密度为26.4005×104ind/L；生物量为0.3358～0.4256mg/L之间，平均生物量为0.3743mg/L。详见表4.3-11。
浮游植物的密度和生物量，调查河段断面呈递增趋势。其中，吉勒得斯村渠首断面（1#）为21.4524×104ind/L，0.3358mg/L；吉勒得斯村渠首上游（2#）为27.1548×104ind/L，0.3616mg/L；吉勒得斯村渠首下游（3#）为30.5942×104ind/L，0.4256mg/L。
表4.3-11  工程调查河段各点位浮游植物现存量
	现存量
采样点
	密度(×104ind/L）
	生物量（mg/L）

	1#
	21.4524
	0.3358

	2#
	27.1548
	0.3616

	3#
	30.5942
	0.4256

	均值
	26.4005
	0.3743


4.3.8.4浮游动物
①种类
经调查，托什干河流域浮游动物种类共计4类25种（属）（表4.3-12）。其中，原生动物6种（属），占24%；轮虫类17种（属），占68%；枝角类和桡足类均为1种（属），各占4%。
浮游动物种类见表4.3-12。
表4.3-12  托什干河流域浮游动物名录
	门
	种属
	拉丁名

	轮虫
	狭甲轮虫
	Colurella sp

	
	盘状鞍甲轮虫
	L.patella

	
	卵形鞍甲轮虫
	L.ovalis

	
	萼花臂尾轮虫
	Brachionus calyciflous

	
	蒲达臂尾轮虫
	B.budapestiensis

	
	矩形臂尾轮虫
	B.leydigi

	
	须足轮虫
	Euchlanis sp

	
	大肚须足轮虫
	E.dilatata

	
	螺形龟甲轮虫
	Keratella cochlearis

	
	矩形龟甲轮虫
	K.quadrata

	
	尖削叶轮虫
	N.acuminatta

	
	椎尾水轮虫
	Epiphanes senta

	
	月形单趾轮虫
	Monostyla lunaris

	
	囊形单趾轮虫
	M.bulla

	
	前节晶囊轮虫
	Asplanchna priodonta

	
	多突囊足轮虫
	Asplanchonpus multiceps

	
	耳叉椎轮虫
	Notommata aurita

	轮虫种（属）数
	17

	原生动物
	辐射变形虫
	Amoeba radiosa

	
	普通表壳虫
	Arcella vulgarjs

	
	砂壳虫
	Difflugia sp

	
	梨形砂壳虫
	D.pyriformis

	
	放射太阳虫
	Actinophrys sol

	
	栉毛虫
	Didinium sp

	原生动物种（属）数
	6

	枝角类
	低额溞
	Simocephalus sp

	枝角类种（属）数
	1

	桡足类
	剑水蚤
	Cydopinae

	桡足类种（属）数
	1

	合计
	25


②现存量
调查河段浮游动物密度为80.117～111.541×104ind/L，平均密度为92.940×104ind/L；生物量为0.0385～0.1404mg/L之间，平均生物量为0.0776mg/L。详见4.3-13。
浮游动物的密度和生物量，呈递增趋势。其中，吉勒得斯村渠首断面（1#）为80.117×104ind/L，0.0385mg/L；吉勒得斯村渠首上游（2#）为87.162×104ind/L，0.0539mg/L；吉勒得斯村渠首下游（3#）为111.541×104ind/L，0.1404mg/L。
表4.3-13  工程调查河段各点位浮游动物现存量
	现存量
采样点
	密度(×104ind/L）
	生物量（mg/L）

	1#
	80.117
	0.0385

	2#
	87.162
	0.0539

	3#
	111.541
	0.1404

	均值
	92.940
	0.0776


4.3.8.5底栖动物
①种类
调查河段共采集底栖动物6属（科），隶属于1门（节肢动物门），有3目6属（科），蜉蝣目3属（科）有扁蜉科Ecdyuridae、二尾蜉科Siphlonuridae、大石蝇科Pteronarcidae；毛翅目2属（科），纹石蛾科Amphipsyohe、石蛾科Phryganeidae；双翅目1属（科），为摇蚊科Tendipedidae。。名录见表4.3-14。
②现存量
调查河段底栖动物平均密度为4ind/m2，平均生物量为0.089g/m2。其中，吉勒得斯村渠首下游（3#）底栖动物现存量最高，为5ind/m2、0.2g/m2。吉勒得斯村渠首上游（2#）底栖动物现存量次之，密度和生物量分别为4ind/m2、0.017g/m2。吉勒得斯村渠首断面（1#）底栖动物现存量最小，密度和生物量分别为3ind/m2、0.05g/m2。
表4.3-14  托什干河流域底栖动物密度、生物量（ind/m2、g/m2）
	                 断面
生物量
	1#
	2#
	3#
	均值

	蜉游目
	密度
	1
	0
	0
	0.3

	
	生物量
	0.04
	0
	0
	0.013

	毛翅目
	密度
	2
	0
	5
	2.3

	
	生物量
	0.01
	0
	0.2
	0.07

	双翅目
	密度
	0
	4
	0
	1.3

	
	生物量
	0
	0.017
	0
	0.0057

	小计
	密度
	3
	4
	5
	4

	
	生物量
	0.05
	0.017
	0.2
	0.089


4.3.8.6水生植物
调查评价河段，仅发现河道沿岸带分布有少量的芦苇。评价区水生生物种类见表4.3-15。
表4.3-15  水生高等维管束植物名录
	门
	种属
	拉丁名

	被子植物门
	芦苇
	Phragmites australis
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5.1.1施工期大气环境影响预测与评价
施工过程中主要的大气污染物有：施工开挖机械及运输车辆所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输以及开挖弃土的堆积、运输过程中造成物料的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆燃油所排放的废气。
5.1.1.1扬尘影响分析
施工期对环境空气最主要的影响因素是扬尘。干燥地表开挖和钻孔产生的灰尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的土方堆积过程中，在风力较大时，会产生扬尘；而装卸和运输过程中，会造成部分灰尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面。晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖、回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。扬尘起尘量与许多因素有关，如：挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件，而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。
施工期间产生的扬尘污染受风力因素的影响最大，在一般气象条件下，当风速<1.5m/s时，施工场地的TSP浓度可达1.5~3.0mg/m3，对100m范围内的环境空气影响较大，在做好施工期扬尘的防护措施下施工，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3。当风速为2~3m/s时，建筑工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内的TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，当有围栏维护时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可能会超过《环境空气质量标准》的二级标准，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
由于运输车辆往来，在运输土方、砂石料、水泥等建筑材料以及弃土、废料等废弃物运输过程因密闭不好而引起粉尘泄漏均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。项目工程所在地年平均风速为2m/s，由于风速较大，容易对施工区域附近及周边环境空气质量产生不利影响，导致局部环境空气质量下降；做好施工期扬尘的防护措施下施工，对周边环境影响较小。
5.1.1.2施工燃油机械废气影响分析
施工机械和运输车辆排放尾气中主要的污染物有CO、HC、NOx，燃油污染主要是在施工场内，施工机械和运输车辆尾气排放量不大，且表现为间歇特征，对周边环境影响较小。本项目运输量较小，故施工期的车辆运输对附近交通无明显增加，对附近道路污染状况影响较小。施工机械和运输车辆尾气带来的影响将随施工期的结束而终止。
施工过程产生的无组织扬尘以及机械废气和汽车尾气对环境空气造成污染影响。加强施工管理，施工场地洒水、禁止大风天气施工、在凿裂、钻孔作业中尽可能使用湿法作业、保持外运车辆清洁，定期对机械设备和运输车辆进行检修，保证其正常运行，降低施工期废气对环境空气的影响，随着工程建设的结束而消失，不会对造成长期、大范围的不利影响。
5.1.2水环境影响预测与评价
工程施工期废水主要包括施工生产废水和生活污水。根据工程建设内容与施工工艺特点，本工程在左、右岸均设拌和站，机械设备车辆维修均依托周边村镇。因此施工生产废水主要为渠首基坑排水和机械设备车辆冲洗废水。生活污水主要来自施工营地生活污水。
（1）基坑排水
基坑排水主要是引水渠首地基处理和导流围堰施工的积水涌水。根据初设，渠首地基处理施工期为2个月，排水量约为1004.78m3/d。
基坑排水即为渠首溢流堰基础施工围堰内河床渗水和大气降水，河床渗水实质上是托什干河河水和河床砂砾石含水层的水。基坑排水的特点是量大、污染物少，主要污染物为施工扰动后形成的悬浮物，直接外排可能会对水环境造成一定的影响。经沉淀静置后即可恢复到天然状态，处理较简单。处理后首先用于洒水降尘，其余排放，对地表水影响较小。
（2）机械设备车辆冲洗水
机械车辆冲洗废水主要污染物成分为悬浮物，含量约在500mg/L～4000mg/L，间歇排放。本项目施工期车辆冲洗废水产生量为30m3/d；拌和站冲洗废水产生量为1.4m3/d。在检修、冲洗台废水排出口设置1处隔油沉淀池对冲洗废水沉淀处理，回用于机械设备车辆冲洗，不对环境造成污染。
（3）施工期生活污水
本项目生活营地生活废水经吸污车拉运至阿合奇县污水处理站处置，应及时清理，加强对生活污水的管理工作，严禁废水进入河道污染水质。对工程区周围水环境影响较小。
（4）综合分析
工程施工期地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，除了基坑废水属于较为清净的排水，处理后回用的剩余部分外排，其余施工废水、生活污水全部综合利用、禁止外排。对地表水环境造成影响较小。
5.1.3固体废物环境影响预测与评价
（1）弃渣
本工程产生弃渣总量5.73万m3，弃渣主要来源于施工临时占地剥离的表土、土石方开挖等，为一般固体废物。弃渣如果不进行防治，会产生水土流失，也会对周围环境产生影响。
根据初步设计，本工程5.05万m3弃土拉运到取（弃）土场填埋，0.68万m3弃土拉运至阿合奇县建筑垃圾场。取（弃）土场应采取拦挡、排水、绿化等措施，避免对周围环境产生影响。
（2）生活垃圾
工程施工总工期15个月，高峰期施工人数为100人。施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，施工期生活垃圾产生量约22.5t，施工营地设置垃圾收集箱集中收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后送至阿合奇县生活垃圾填埋场处置。一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。
5.1.4声环境影响预测与评价
工程施工期的噪声主要来源为施工场地机械设备和车辆运输产生的噪声等。施工期主要噪声源强影响情况见表5.1-1。
表5.1-1  施工机械主要噪声源强随距离衰减影响预测结果统计表
	机械名称
	噪声源强（dB（A））
	与声源不同距离（m）的噪声预测值（dB（A））

	
	
	15
	30
	60
	120
	200

	挖掘机
	88
	64.5
	58.5
	52.5
	46.5
	42.0

	空压机
	80
	56.5
	50.5
	44.5
	38.5
	34.0

	水泵
	82
	58.5
	52.5
	46.5
	40.5
	36.0

	推土机
	92
	68.5
	62.5
	56.5
	50.5
	46

	灌浆泵
	85
	61.5
	55.5
	49.5
	43.5
	39

	蛙式打夯机
	102
	78.5
	72.5
	66.5
	60.5
	56

	风镐
	93
	69.5
	63.5
	57.5
	51.5
	47

	自卸汽车
	92
	68.5
	62.5
	56.5
	50.5
	46

	备注：采用点源噪声距离衰减公式计算，距离衰减公式如下：
Lp=Lw-20lgr-8；式中：Lp—r 声压级，dB（A）；
Lw—设备倍频带声功率级，dB（A）；r—预测点与声源距离，m。


由上表可知，60m、120m处施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，不满足夜间标准，当噪声衰减到200m处时施工噪声仍不满足夜间标准。
根据调查，项目区周边无声敏感点，施工期施工噪声不会对居民产生一定影响。通过对设备定期润滑维护，采用低噪声设备，合理安排施工时间，可降低噪声影响。
5.1.5生态环境影响预测与评价
5.1.5.1施工期对陆生生态的影响
施工期对陆生生态的影响主要表现为工程永久占地和临时占地造成原地表植被生境的破坏。同时，由于植被破坏及地表扰动，土壤裸露、局地地貌改变，使其失去固土防冲的能力从而加剧水土流失。
（1）工程占地的影响
临时占地为可逆影响，所占地表植被可恢复。永久占地将导致不可逆影响。本项目永久占地为渠首、导流堤等占地，共计面积为98.04亩。根据现状调查，项目区现状植被主要是常见的榆树林、柽柳及芦苇灌丛，少量分布有保护植物甘草及大芸。由于工程占地面积小，受工程影响的植被面积与比例很小，受影响的陆生植被在项目区范围外的地带均有分布，物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。施工过程中如遇到保护性植物，应对其进行避让或者移栽。
工程临时占地包括导流渠、围堰、临时道路、存渣场、弃渣场、生产生活区等，占地面积5.17hm2。本项目施工生产生活区的选址是合理可行的，符合环保要求。随着施工的结束，对施工生产生活区、取弃土场这些临时占地进行复垦和生态恢复，可逐步恢复由于工程建设对植物的影响。工程施工损失植被生产力和生物量相应的将得到一定程度的恢复。
（2）对景观、生态系统的影响
工程施工场所占地面积较小，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的减少，其时间短暂，影响程度和范围小，对项目所在区域的结构和功能的完整性基本无影响。
施工期对评价区域景观异质性的影响主要表现为工程开挖、施工设施占压等改变了局部区域地面景观拼块类型以及相关拼块的连通性和嵌套关系。施工期由于工程活动使部分区域生态系统临时性改变，在工程完建后工程临时占用区将选用适生植物种类进行恢复。由于工程占地面积小，不会影响原有拼块的连通性而造成工程区生境破碎化。由此可见，工程建设对区域自然体系异质化特性影响范围有限，程度也较小，评价区自然体系总体的异质化程度仍将保持工程建设前的水平。
（3）植被及植物多样性影响分析
①生物损失量
本项目永久占地98.04亩，其中草地0.094hm2，林地2.469hm2；临时占地5.17hm2，其中草地2.8hm2，林地0.15hm2。项目占地生物损失量估算见表5.1-2。
表5.1-2  项目占地内各植被群落类型生物量损失
	占地分类
	群落类型
	面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2）
	生物量损失（t/a）

	永久占地
	林地
	2.469
	13.9
	34.319

	
	草地
	0.094
	9.0
	0.846

	小计
	
	
	35.165

	临时占地
	草地
	2.8
	9.0
	25.2

	
	林地
	0.15
	13.9
	2.085

	小计
	
	
	27.285


综上所述，工程建设后，永久占地将造成评价范围内植被生物量损失约为35.165t/a。根据初设资料，本项目施工时间为15个月，临时占地造成评价范围内植被生物量损失约为27.285t，对评价范围内的生物量影响较小。
②生物群落重要种类受影响程度
根据植被调查结果表明，该除险加固工程影响评价范围内，受工程影响的主要是渠首、上游导流堤及下游引水连接渠，生长有榆树、柽柳、芦苇和禾本科杂草等物种，工程施工不会造成这些物种的消亡，只是对这些物种的植株数量有所减少。该区域自然条件较好，植物生长速度快，植被的自然恢复能力较强，随着施工结束后，工程施工场所内的的植物和植被能够快速恢复。工程的实施对生物群落的影响将会大大减轻。
③生物群落结构
受工程施工影响，影响评价区域的生物群落面积略有减少，但面积很小，不会造成该群落结构的进一步简化。本项目的建设会导致施工期植被面积的减少，但工程扰动范围有限，破坏的植被均为广泛分布种。因此，项目的建设不会导致植物类型大幅度的减少，也不会造成植被多样性的破坏，不会影响到保护区内的保护植被。
综上所述，工程的建设对项目所在区域的植物种类及数量分布影响有限，对区域内植物多样性影响极小。
（4）对陆生动物的影响 
工程施工区域内现有的野生动物多为一些常见的兽类、飞禽类、两栖类及爬行类。施工期由于栖息地受到人类施工活动、噪声等影响，野生动物出没频率相对降低，表现为项目区内动物暂时迁徙，动物出没的种类、数量减少。工程完工后，随着植被的逐渐恢复，部分迁徙的动物将重新返回。
本工程施工场所临时占地面积很小，工程的实施即不会使原有相互连通的道路被分割，也不会给野生动物栖息地造成一定的分割。只是在施工期间可能会对野生动物栖息地造成一定的干扰，随着施工结束后，就会使野生动物原来栖息地的连通性得以恢复。
施工期间挖掘机、钻机等施工机械设备的使用会产生噪声，对施工场地周围的动物产生一定的影响，使动物受到惊吓，缩小了动物的栖息地和活动范围。但对于分布在影响评价区的鸟类，其活动能力较强，均会通过飞翔短距离迁移来避免工程施工对其造成的惊扰。对哺乳动物，道路路基会阻挡其正常的迁移，但这些动物具主动避让性和较强的适应性，将向无变动的其他保护区域迁移、散布，以维持其正常生存繁衍。
根据分析，本项目扰动范围有限，扰动程度较小，不会造成大范围内的野生动物迁徙，不会造成野生动物种类、数量的减少。且随着工程建成的结束，新的生态环境的逐步恢复，野生动物生境随着逐步恢复。综上可知，本工程对项目区野生动物及其生境的影响有限。
5.1.5.2施工期对水生生态的影响
（1）对水生生境影响
工程涉水施工主要包括进水闸、上游导流堤及下游引水连接渠等。上述涉水工程施工将对局部水生生境造成影响。根据现状调查，围堰施工区域无集中式产卵场、索饵场分布，围堰施工不会造成鱼类重要生境破坏。工程涉水施工对水生生境影响有限，涉水施工结束后，水生生境将逐步恢复。
（2）对浮游生物影响
工程涉水施工对浮游植物、浮游动物的影响主要来自施工导致悬浮物的增加和间接影响的污染物排放。施工作业会导致水体悬浮物浓度增加，降低水体的透明度，从而造成水体浮游动植物的生产率下降。但是这种抑制作用是暂时的，随着施工的结束，透光率会在一段时间内提升，水中的叶绿素a的含量、初级生产力及浮游动物生物量将逐渐恢复。工程施工对水体的搅动，水体中悬浮物含量的增加会导致水域中浮游动植物数量的降低。此外，悬浮物的增加引起浮游植物生产量的下降，进而影响以浮游动物为食的浮游动物。但是这种影响是暂时的，当施工期结束后，浮游动物的数量逐渐恢复。
（3）对底栖动物影响
工程涉水施工将破坏河床底质，对施工水域附近的底栖动物产生影响。工程施工期间，涉水机械设备可能对浅滩、卵石上栖息的水生昆虫等底栖动物造成直接的伤害。施工导致的水体混浊和可能的水体污染，将使那些喜洁净水体的蜉蝣目等逃离施工水域，其种群密度将大大降低。施工引起的水体扰动将可能使沿岸缓流水滩上的卵石、砾石被污泥覆盖，直接影响了水生底栖无脊椎动物的生存和繁衍。施工结束后，经过一定时间的自然恢复，底栖生物的资源将逐步得到恢复。
（4）对水生植物影响
工程区无水生植物分布，施工期不会对调查评价河段水生植物产生影响。
（5）对鱼类的影响
工程涉水施工机械噪声以及振动等通过水体的传导，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，致使施工水城鱼类资源量有所降低。施工区域无集中式产卵场、索饵场分布，涉水施工过程不会影响调查评价河段鱼类生殖、育幼。整体来看，围堰施工扰动河床面积较小，影响范围有限，施工区施工期较短，因此，工程涉水施工对鱼类影响有限。
[bookmark: _Toc15586]5.2运营期环境影响评价
5.2.1地表水环境影响预测与评价
5.2.1.1对区域水资源配置的影响
本次为吉勒得斯村渠首除险加固项目，主要供水对象为农业灌溉用水。渠首改造完工后，灌溉面积不变，对水资源的利用程度没有改变现状，因此对水资源影响较小。
根据新水函[2015]43号《关于克孜勒苏柯尔克孜自治州各县市及兵团第三师实行最严格水资源管理制度 落实“三条红线”控制指标的复核意见》，阿合奇县2015年、2020年、2030年水资源总量控制指标分别为78891.00万m3、80186.62万m3和80593.21万m3。阿合奇县库兰萨日克乡人民政府严格按照阿合奇县“三条红线”要求进行水资源调配。
5.2.1.2对水文情势的影响分析
（1）对水文情势的影响
吉勒得斯村渠首由进水闸、冲砂闸、上游导流堤、上下游连接段及进水闸下游引水干渠组成组成，各进水闸设计引水流量合计为132.4m3/s；泄洪闸设计流量为67m3/s。根据初步设计，项目现状水平年（2019）（P=75%）水资源供需平衡计算见表5.2-1，项目设计水平年（2025）（P=75%）水资源供需平衡计算见表5.2-2。

表5.2-1  现状水平年水资源供需平衡表
	项目
	月份
	合计

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	阿合奇县吉勒得斯村渠首灌区可引水量
	吉勒得斯村渠首断面径流
	897.00
	30.00
	155.00
	135.00
	104.00
	1780.00
	7090.00
	6675.00
	3207.00
	2420.00
	1067.00
	1176.00
	24736.00

	
	阿合奇县吉勒得斯村渠首断面可引水量
	533.39
	17.84
	92.17
	80.28
	61.84
	1058.46
	4216.01
	3969.24
	1907.02
	1439.03
	634.48
	699.30
	14709.06

	
	引叶剂提引水
	0.00
	0.00
	128.00
	562.00
	648.00
	1556.00
	0.00
	0.00
	636.00
	309.00
	0.00
	0.00
	3839.00

	
	可引水量合计
	533.39
	17.84
	220.17
	642.28
	709.84
	2614.46
	4216.01
	3969.24
	2543.02
	1748.03
	634.48
	699.30
	18548.06

	毛需水量
	农业需水
	0.00
	455.74
	2709.45
	3133.93
	2794.52
	4901.25
	6360.14
	4855.10
	2341.44
	949.30
	2430.64
	988.62
	31920.14

	一次平衡
	余水
	533.39
	
	
	
	
	
	
	
	201.57
	798.73
	
	
	1533.70

	
	缺水
	
	437.90
	2489.28
	2491.65
	2084.68
	2286.79
	2144.13
	885.87
	
	
	1796.16
	289.32
	14905.77

	供水量
	地表 水
	引水直供
	
	17.84
	220.17
	642.28
	709.84
	2614.46
	4216.01
	3969.24
	2341.44
	949.30
	634.48
	699.30
	17014.37

	
	
	平原 水库 调节
	水库蓄水
	533.39
	
	
	
	
	
	
	0.00
	201.57
	798.73
	0.00
	0.00
	1533.70

	
	
	
	水库供水
	
	437.90
	590.38
	198.68
	
	
	
	
	
	
	0.00
	
	1226.96

	
	
	
	水库蒸渗损失
	4.12
	6.90
	19.40
	21.96
	45.77
	53.01
	48.07
	48.04
	28.74
	19.22
	9.04
	2.46
	306.74

	
	
	
	月末库容
	2240.12
	1795.32
	1185.54
	964.90
	919.13
	866.11
	818.04
	770.00
	942.83
	1722.34
	1713.31
	1710.85
	

	
	
	地表水供水小计
	0.00
	455.74
	810.55
	840.96
	709.84
	2614.46
	4216.01
	3969.24
	2341.44
	949.30
	634.48
	699.30
	18241.33

	
	地下 水
	开采地下水量
	
	
	1200.00
	1200.00
	1200.00
	1200.00
	1200.00
	300.00
	
	
	712.08
	
	7012.08

	
	
	折算系数
	1.56
	

	
	
	折算到吉勒得斯村渠首断面水量
	0.00
	0.00
	1872.16
	1872.16
	1872.16
	1872.16
	1872.16
	468.04
	0.00
	0.00
	1110.94
	0.00
	10939.78

	
	供水合计
	0.00
	455.74
	2682.71
	2713.12
	2582.00
	4486.62
	6088.17
	4437.28
	2341.44
	949.30
	1745.42
	699.30
	29181.10

	二次平衡
	余水
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00

	
	缺水
	0.00
	0.00
	26.74
	420.81
	212.52
	414.63
	271.97
	417.83
	0.00
	0.00
	685.22
	289.32
	2739.03

	阿合奇县渠首断面可引水量余水
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


表5.2-2  设计水平年水资源供需平衡表
	项目
	月份
	合计

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	阿合奇县吉勒得斯村渠首灌区可引水量
	吉勒得斯村渠首断面径流
	430.00
	320.00
	630.00
	640.00
	720.00
	2300.00
	3870.00
	3780.00
	2270.00
	1150.00
	1100.00
	790.00
	18000.00

	
	阿合奇县吉勒得斯村渠首断面可引水量
	351.38
	261.49
	514.82
	522.99
	588.36
	1679.49
	3870.00
	2581.35
	1854.98
	939.75
	898.89
	645.56
	14709.06

	
	引叶剂提引水
	0.00
	0.00
	128.00
	562.00
	648.00
	1556.00
	0.00
	0.00
	636.00
	309.00
	0.00
	0.00
	3839.00

	
	可引水量合计
	351.38
	261.49
	642.82
	1084.99
	1236.36
	3235.49
	3870.00
	2581.35
	2490.98
	1248.75
	898.89
	645.56
	18548.06

	毛需水量
	农业需水
	0.00
	825.02
	1953.84
	2785.55
	2475.14
	3784.03
	5661.89
	3939.99
	2051.07
	774.72
	2243.84
	0.00
	26495.10

	一次平衡
	余水
	351.38
	
	
	
	
	
	
	
	439.90
	474.03
	
	645.56
	1910.88

	
	缺水
	
	563.52
	1311.02
	1700.56
	1238.78
	548.54
	1791.89
	1358.64
	
	
	1344.95
	
	9857.91

	供水量
	地表水
	引水直供
	
	261.49
	642.82
	1084.99
	1236.36
	3235.49
	3870.00
	2581.35
	2051.07
	774.72
	898.89
	0.00
	16637.18

	
	
	平原水库调节
	水库蓄水
	351.38
	
	
	
	
	
	
	0.00
	439.90
	474.03
	0.00
	645.56
	1910.88

	
	
	
	水库供水
	
	563.52
	345.78
	316.29
	
	
	276.46
	
	0.00
	
	
	0.00
	1502.05

	
	
	
	水库蒸渗损失
	5.49
	9.20
	25.85
	29.27
	61.01
	70.66
	64.07
	64.03
	38.31
	25.62
	12.04
	3.28
	382.18

	
	
	
	月末库容
	2596.14
	2023.42
	1651.79
	1306.23
	1245.22
	1174.56
	834.03
	770.00
	1171.60
	1620.01
	1607.96
	2250.25
	

	
	
	地表水供水小计
	0.00
	825.02
	988.60
	1401.28
	1236.36
	3235.49
	4146.46
	2581.35
	2051.07
	774.72
	898.89
	0.00
	18139.24

	
	地下水
	开采地下水量
	
	
	629.24
	902.40
	807.56
	357.59
	987.91
	885.69
	
	
	876.77
	
	5447.16

	
	
	折算系数
	1.534
	

	
	
	折算到吉勒得斯村渠首断面水量
	0.00
	0.00
	965.24
	1384.27
	1238.78
	548.54
	1515.43
	1358.64
	0.00
	0.00
	1344.95
	0.00
	8355.86

	
	供水合计
	0.00
	825.02
	1953.84
	2785.55
	2475.14
	3784.03
	5661.89
	3939.99
	2051.07
	774.72
	2243.84
	0.00
	26495.10

	二次平衡
	地表余水
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.00
	0.00

	
	缺水
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	阿合奇县渠首断面可引水量余水
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


表5.2-3  吉勒得斯村渠首断面水量变化    单位：水量万 m3
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年水量

	现状水平年（2019）
	533.39
	17.84
	92.17
	80.28
	61.84
	1058.46
	4216.01
	3969.24
	1907.02
	1439.03
	634.48
	699.30
	14709.06

	设计水平年（2025）
	351.38
	261.49
	514.82
	522.99
	588.36
	1679.49
	3870.00
	2581.35
	1854.98
	939.75
	898.89
	645.56
	14709.06





据表5.2-1、表5.2-2及表5.2-3分析可知，本次吉勒得斯村渠首改造前后，引水方式及引水量变化不大，与原吉勒得斯村渠首对比，工程建设对水文情势影响很小。
（2）对洪水的影响
吉勒得斯村渠首位于黑孜阿瓦提渠首下游26.5km处，区间河段淤积严重，河槽行洪能力严重不足，1999、2002、2010年等大洪水发生时，为避免渠首水毁，均在渠首上游人工决口分洪。根据《新疆托什干河流域托什干河吉勒得斯村渠首及渠道改建工程初步设计报告》可知，以黑孜阿瓦提渠首断面工况推荐的设计洪峰流量减去渠首引水量25m3/s计算出吉勒得斯村渠首断面设计洪峰流量，成果见表5.2-4。水库工况推荐成果推算成果见表5.2-5。
表5.2-4  吉勒得斯村渠首断面设计洪峰成果表（现有工况）  单位：m3/s

	项目
	不同保证率设计洪峰流量

	
	p=2.0%
	p=3.33%
	p=5.0%
	p=10%
	p=33%
	p=80%
	p=90%

	黑孜阿瓦提渠首
	526
	423
	346
	225
	72.4
	37.2
	36.6

	减去引水量25下泄水量
	501
	398
	321
	200
	47.4
	12.2
	11.6

	二是按平均27.8%衰减率计算吉勒得斯村渠首（推荐）
	362
	288
	232
	145
	34.2
	8.8
	8.4


表5.2-5  吉勒得斯村渠首断面设计洪峰成果表（水库工况）  单位：m3/s

	站名
	不同保证率设计洪峰流量

	
	p=2.0%
	p=3.33%
	p=5.0%
	p=10%
	p=33%
	p=80%
	p=90%

	黑孜阿瓦提渠首
	247
	247
	247
	247
	84.2
	46.5
	46.5

	减去引水量25下泄水量
	222
	222
	222
	222
	59.2
	21.5
	21.5

	二是按平均27.8%衰减率计算吉勒得斯村渠首（推荐）
	161
	161
	161
	161
	42.7
	15.5
	15.5


综上可知，经吉勒得斯村渠首的调蓄，下游水文情势稳定，不会造成泄水汇入口断面下游水文情势发生大的变化。
（3）对泥沙的影响
吉勒得斯村渠首上游河段，在修建各级引水渠首后，改变了河流天然形态，受人为因素影响，大量泥沙在闸前、闸后河、渠段淤积。因工程场址地处平原灌区，地势平缓，河床比降降低，流速缓慢，造成泥沙淤积，又使河床抬高，行洪能力降低。
工程场址处无泥沙测验资料，根据江卡站多年平均含沙量与工程场址多年平均月径流量进行推求计算工程场址处的多年平均输沙量。根据国内水文计算提供的年推移质输沙量与年悬移质输沙量的比值β：平原河流取0.01～0.05；丘陵区河流取0.05～0.15；山区河流取0.15～0.30。工程场址位于出山口下游156km处，根据流域实际情况、适用条件与范围，β取值0.05，则工程场址处的年推移质输沙量为3.48×104t、年输沙总量为73.1×104t。故吉勒得斯村渠首年输沙总量为67.6万t(67.6=73.1×92.5%)。
本阶段引水枢纽设计采用拦河闸型式，拦河闸没有束窄河道，引水防沙效果较好，对大流量和小流量的适应性较强，特别是像多泥沙河流，防沙冲砂效果更好，运行安全，管理方便，且概算投资相对最低。同时结合2018年已建泄洪闸布置，有利于河道冲砂,可减少泥沙进入灌区。
5.2.1.3对水温、水质的影响分析
渠首运行过程中水温不会变化，与天然状态下情况基本一致，对水温基本无影响。渠首建设本身不会增加对水质的污染，对水质影响很小。运营期间，水质仍然能够保持现状，满足农业灌溉需求。
5.2.1.4管理区生活污水排放影响分析
本次项目运营后，由阿合奇县库兰萨日克乡人民政府进行管理。渠首运行本身不产生水污染物，运行期污废水主要为渠首管理工作人员日常生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运，对项目区影响不大。
5.2.2地下水环境影响分析
渠首沿线地处托什干河冲积平原，含水介质多为第四系全新统河流松散沉积物，沿河流流向颗粒由粗变细，河流与潜水水力联系密切。地下水主要来源于托什干河和沿线农田灌溉及渠系入渗。其中闸址区地下水埋深为地面以下6.7～7.3m，地下水位高程为1185.93～1185.33m。
渠首区域地面均做硬化处理，引水渠采用反渗透材料，渠首占地面积较小，汇水面积小，少量蓄水不会造成区域土地盐渍化的问题。
本工程为改建项目，工程建设不会改变地下水补给源、排泄方式及径流总体方向。
5.2.3声环境影响预测与评价
工程在汛期根据水量的大小，运行启闭闸门，运行噪声主要为闸门启闭时产生的噪声，为临时性噪声影响，项目机械设备间歇式运行，运行时间较短，管理单位应定期对闸门、机电设备进行维修保养，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周边环境影响较小。
5.2.4固体废物环境影响分析
本工程除险加固工程完成后，运营期产生的固体废物为管理人员产生的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，渠首运营期产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。
5.2.5生态环境影响分析
5.2.5.1对陆生生态环境影响分析
本工程是非污染生态影响型项目，工程运营期不产生污染，对生态环境的影响来自施工期的延续，但临时占地恢复植被后，对周围陆生环境不造成影响。
本工程永久占地主要为渠首、导流堤等占地范围，为耕地、林地、草地、水域及水利设施用地、其他用地。临时占地主为林地、草地、水域及水利设施用地、其他用地，工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并恢复原地类，林地、草地栽植乔灌木、撒播草籽，恢复原来地类的生态功能，经过生态恢复整治，临时占地对陆生生态环境影响不大。
5.2.5.2对水生生态环境影响分析
本次吉勒得斯村渠首及渠道改建工程为原址上移35m改建，除险加固工程不改变渠首规模和生态供水方式，但完工后，增加了引水量，下泄的水量增大，对水资源的利用程度发生改变。所以，工程建设前后会改变河流的连通性、下游河道天然径流量时空分和下游河道的河流形态。工程产生的水域生态环境问题主要是工程区施工扰动对造成水体悬浮物增加、透明度下降，对浮游植物、底栖动物、水生维管束植物、鱼类等造成一定的不利影响，以及可能出现的施工人员偷捕行为等。运营期，渠首建设前后对水资源的利用程度发生改变，上下游河道的水生生物、鱼类资源及鱼类生境亦发生改变。
整体来看，本次吉勒得斯村渠首及渠道改建工程建设运行对评价河段水生生态环境和鱼类的不利影响较大，需要加强托什干河水生生态环境和鱼类的保护。
5.2.5.3水土流失的影响
施工期为本工程水土流失重点防治时段，产生水土流失量最多的防治分区为渠首工程区。因此，渠首工程区应为本工程水土流失防治的重点区域。
水土流失的危害主要表现为影响生态环境，加剧水土流失，造成水土资源和土地生产力的损失和破坏。本项目施工过程中河道的施工、河道建筑物施工、修筑道路和临时堆土堆放等施工活动破坏了地表的植被和土壤，如果不对其进行有效保护和恢复，必然会加剧项目区的水土流失，造成更大的危害。
5.2.6环境风险评价
建设项目的风险分析，是探讨项目工程在施工与运营过程中因自然或人为原因可能产生的重大环境事故，从而对环境产生的最大影响危害，以及出现这种风险的可能性和应采取的相应对策。
吉勒得斯村渠首本身运营过程中不存在环境风险问题。运营期间的值守工作人员生活污水及生活垃圾严禁排入河道污染河道水质。加强管理站化粪池、垃圾收集箱等设施日常管理，定期维护，杜绝出现生活污水事故性排放。
同时，建设单位应按照国务院《国家突发公共事件总体应急预案》、《中华人民共和国水污染防治法》（2018）要求，落实完善渠首及管理站突发环境事件应急工作，做好应急处置工作。
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6.1.1施工期大气污染防治措施
本项目施工过程中废气包括施工扬尘、和施工车辆尾气。提出以下大气污染防治措施：
（1）场地平整时，禁止利用挖掘机进行抛洒土石方作业，定期洒水，作业面要保持一定湿度。
（2）避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。
（3）施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）。
（4）合理规划、选择最短的运输路线，充分利用现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。
（5）合理规划临时占地，控制临时占地范围，对工作区域外的场地严禁机械及车辆进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动。
（6）地基开挖深度不宜过深，及时开挖，及时回填，遇大风天气应停止土方作业。
（7）加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。
以上施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的废气防治措施，简单可行，具有可操作性，影响能够减缓到可以接受的程度，以上措施是可行的。
6.1.2施工期地表水污染防治措施
（1）施工人员生活污水依托管理站化粪池，防止污染水环境，定期抽运，不外排。
（2）在施工过程中，加强对施工机械的日常养护和水中作业监管，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；严禁向沿线任何水体倾倒残余燃油和机油；严禁向沿线任何水体抛弃生活垃圾、建材废料和建筑垃圾。
（3）为减少施工时，悬浮物过高对周围水体的影响，建议采用较为坚固、不易渗漏的袋装填土等做围堰；另外，建议水下方施工时，采用土工布等进行适当隔离，尽量减少施工对这些保护目标的影响。
（4）对施工机械进行定期检查，做好设备的维护，避免出现油料的滴、漏、跑现象，需维修的机械设备转移到附近城镇维修点进行维修。
（5）加强对施工人员的教育，增强环保意识，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，对施工期污水的排放进行严格管理，严禁乱倒生活污水、乱扔垃圾，严禁施工污水乱排、乱流而污染水体及周围环境。生活垃圾应定点堆放、定期清运，避免和减少污染事故发生。
采取以上措施后预计施工期产生废水对水环境的影响较小，故措施可行。
6.1.3施工期地下水、土壤污染防治措施
对于废水污染防治措施，除严格去落实以上针对地表水污染的防治措施外，对地下水提出下面的防治措施。防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径。对本项目而言，为防止项目施工期废水对地下水环境造成污染，建议采取以下措施：
（1）施工单位必须对施工人员进行严格管理，做好宣传教育工作，必要时采取惩罚措施，禁止施工废水不经处理直接排放。
（2）施工单位对现场化粪池必须做好防渗漏处理，避免因污水渗漏或泄漏引起地下水污染。
（3）临时排水管道敷设前需做好地下水防渗措施；做好接驳管道的设计、施工工作，避免施工废水下渗造成对地下水的污染。
（4）施工期各类固体废物应分类收集，做好收集管理工作，并做到及时清运处理；禁止利用生活垃圾和废弃渣土等固体废物回填沟、坑等，对现场固体废物堆放应做好防渗漏处理，避免因雨淋或渗滤液渗漏引起地下水污染。
6.1.4施工期声环境保护措施
施工噪声是工程建设过程中的短期污染行为，但对于建设施工单位，施工噪声是项目施工期对周围环境影响的主要因素之一，必须采取必要的噪声控制措施，努力降低施工噪声对环境的影响。
（1）选用低噪声施工机械设备和低噪声作业方式,禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入工区。合理安排施工场地噪声设备位置，高噪声机械设备尽量远离场界布置，并在施工场地四周设置围挡，确保昼间场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。
（2）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。
（3）要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。
（4）及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。
施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除，建设单位在建设过程中应认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围声环境产生的影响降至最低。
6.1.5施工期固废环境保护措施
项目施工期主要产生的固废为施工弃土和生活垃圾。
施工弃土为5.73万m3，其中5.05万m3弃土拉运到取（弃）土场填埋，0.68万m3弃土拉运至阿合奇县建筑垃圾场。取（弃）土场应采取拦挡、排水、绿化等措施，避免对周围环境产生影响；施工营地设置垃圾收集箱集中收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后送至阿合奇县生活垃圾填埋场处置。
6.1.6施工期生态环境保护措施
6.1.6.1植被保护措施
（1）施工单位应严格按照征占地确定的范围、面积进行作业，不得随意征占土地；为减免施工对植被和土壤的影响，在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置植被保护宣传牌，进行植被的保护宣传，并标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动。
（2）施工过程中尽量减少对坡面表土及植被的破坏，禁止超范围占压植被。
（3）施工过程中注意保护好表层土壤，剥离量按20~50cm控制，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。
（4）作好临时占地的植被恢复工作，选用当地适生乡土树种和草本为主，灌草结合。占用林地应依据相关规定占用补偿制度，且专列森林植被恢复费交由林业部门进行补偿。
（5）在施工过程中，施工单位应作好燃料采购供应，禁止在当地采伐薪柴，以消除对当地周边植被的潜在威胁，同时作好山区防火工作。
（6）对于征地范围内树龄较长，相对比较繁茂粗壮的树木应采取大苗移植的方式，减少植被的破坏。
（7）结合工程水土保持方案，作好施工迹地区域生态保护、恢复措施，植被恢复以当地适生树种和草本为主，乔灌草结合，使工程区重新融入当地景观之中。
6.1.6.2野生动物保护措施
（1）在施工单位及施工人员中加强生态保护和野生动物保护法的宣传教育，通过保护动物宣传牌、图片教育、公告、宣传册发放等形式，使施工人员感性认识本地区生存的各种野生动植物及其习性，做好工程区动物、植物的保护宣传和引导，预防施工过程对其造成破坏，严禁猎杀捕食野生动物。
（2）工程区生态环境保护措施
①强化生态保护的宣传，教育施工人员保护野生动植物。禁止施工人员携带狩猎工具进入施工区域，严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员食用施工区的鸟类、蛙类和蛇类，以保护当地陆生动物的影响。
②施工组织设计要优化施工作业计划流程，避免夜间施工，以免影响野生动物觅食、繁殖等重要的生命过程。
③鉴于鸟类等野生动物对噪声和光线特殊要求，施工应在白天进行，傍晚前停工，禁止安排在夜间作业，以免噪声和运输车辆灯光惊扰鸟类等动物栖息、觅食等活动，尽量缩小施工范围，以降低大规模施工对野生动物的影响。
（3）保护野生动物的栖息地。施工临时占地结束后及时进行生态恢复，尽可能地增加野生动物的栖息地范围。
（4）规范施工范围。为避免施工人员对植被和土壤的影响，在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动。
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6.2.1运营期生态环境保护措施
本工程为吉勒得斯村渠首工程，针对项目运营期生态影响，本次评价提出以下生态环境保护措施。
6.2.1.1陆生动植物保护措施
（1）结合水土保持措施，对施工生产生活区、临时利用料堆放区、取（弃）土场等临时占地区域，在施工结束后及时进行生态恢复，最大程度减少地表裸露时间，尽可能增加野生动物的栖息地。植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在“适地适树、适地适草”的原则下，植物种类选择根系发达、有较好水土保持和水源涵养作用的植物。对于植物种类的搭配，以贴近原生植物类型，当地种优先，一年生与多年生植物搭配，乔、灌、草立体搭配等为原则。
（2）加强野生动植物保护的宣教工作。施工期应通过宣传牌、图片教育、公告、宣传册、传单发放等形式，加强对珍稀保护鸟类的野生动物的保护宣传力度，提高当地居民和工程施工人员对野生动物的保护意识，严禁猎杀捕食野生动物。开展施工期、运行期的生态监测和调查。建立各种管理及报告制度，通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。
6.2.1.2水生生态保护措施
运行期，渠首建设前后对水资源的利用程度发生改变，下游河道的水质、水生生物、鱼类资源及鱼类生境发生改变。鉴于渠首对托什干河水生生态造成的实质性不利影响，从保护托什干河水生生态环境和鱼类的角度，提出以下保护措施和建议。
（1）生态基流保证措施
为降低吉勒得斯村渠首下游河段减水对下游河道水生生态造成的不利影响，应确保有效下泄生态基流。
生态基流泄放的可靠性保障措施：在闸后断面安装生态流量监测设备，监测工程运行期生态基流下泄情况，并将流量计的监测结果定期上报到当地环保主管部门和相关职能部门；同时运行期间还应加强调度运行管理及监管，按规定下泄生态基流。
（2）加强渔政管理，保护渔业资源
吉勒得斯村渠首以下河段，分布有土著鱼类塔里木裂腹鱼（国家Ⅱ类）、斑重唇鱼（国家Ⅱ类）、宽口裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、重唇裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、厚唇裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、叶尔羌高原鳅（自治区Ⅱ类）、斯氏高原鳅和长身高原鳅。因此，建议依托当地渔政管理机构，强化吉勒得斯村渠首下游河段渔政管理，扩大宣传力度，严格执法，禁止任何有损渔业资源的活动，特别是禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕捞行为，禁止使用迷魂阵、深水张网、布围子、电渔船等有害渔具进行捕鱼。
6.2.1.4水土流失防治措施
根据项目区的自然环境条件，工程区的地形地貌、水土流失类型和防治措施特点等因子，将本工程的水土流失防治区划分山前冲洪积平原区一个一级分区，进一步划分为三个二级防治分区，即渠首工程区、取（弃）料场区、施工生产生活区。各个防治分区采取的措施如下：
（1）渠首工程区
对渠首工程区施工扰动区域实施土地平整，主体设计对管理用房部分区域进行绿化，对主体工程区扰动区域进行洒水，对工程施工过程中裸露区域进行临时遮盖。
（2）取（弃）料场区
主体工程建设完成后，采用推土机对取（弃）料场区实施土地平整措施，取（弃）料场区使用中，对取（弃）料场区扰动区域洒水。
（3）施工生产生活区
施工期末，对施工生产生活区扰动区域实施土地平整，临时堆放的堆料进行防尘网苫盖，施工期间对施工生产生活区扰动区域洒水。
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7.1.1.1施工期
（1）建设单位
工程开工前建设单位应设置工程环境保护领导机构与“施工期工程环境保护办公室”。“环境保护领导机构”成员由建设单位、监理单位、设计单位及施工单位等各有关单位的主要领导组成，其中建设单位主要领导任主要负责人，负责确定工程环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目立项和投资投入报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境保护意识等工作。“施工期工程环境保护办公室”为工程施工期“环境保护领导机构”的常设办事机构，设专职人员2人。具体负责和落实工程建设过程中环境保护管理工作，其主要职责包括：
①宣传、贯彻、执行国家、地方有关环境保护的政策、法律、法规，熟悉相关技术标准，确定工程建设期环境保护方针和环境保护目标，制定施工期环境保护管理办法；
②负责落实环保经费，检查督促接受委托的环境监测部门监测工作的正常实施，加强环境信息统计，建立环境资料数据库；
③协调处理各有关部门的环保工作，指导、检查督促各施工承包单位环境保护办公室的设立和正常运行，以及对施工期环保设施的实施、运行进行检查等。
（2）施工单位
各施工承包单位在进场后均应设置“环境保护办公室”，设专职人员1～2人，实施工程招标文件中或设计文件中规定的环境保护对策措施，及时处理施工过程中出现的环境问题，接受有关部门对环保工作的监督和管理。
7.1.1.2运营期
工程建成运行后，在工程管理部门中设置“环境管理办公室”，设专职人员1人，具体负责和落实工程建成运行后的环境保护管理工作，其主要职责包括：
①根据相关的环境保护法律、法规及技术标准，确定工程运营期环境保护方针和环境保护目标，制定运营期环境保护管理办法；
②负责落实环保经费及环境监测工作的正常实施，做好环境信息统计；
③协调处理运营期工程影响区出现的各项环境问题。
7.1.2环境管理制度
7.1.2.1分级管理制度
建立环境保护责任制，在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，建设单位环境保护办公室负责定期检查，并将检查结果上报环境保护领导机构，对检查中所发现的问题通报监理部门，由监理部门督促施工单位整改。
7.1.2.2监测和报告制度
环境监测是环境管理部门获取施工区环境质量信息的重要手段，是进行环境管理的主要依据。从节约经费开支和保证成果质量的角度出发，建议采用合同管理的方式，委托当地具备相应监测资质的单位，对工程施工区及周围的环境质量按环境监控计划要求进行定期监测。并对监测成果实行月报、年报和定期编制环境质量报告书以及年审的制度。同时，应根据环境质量监测成果，对环保措施进行相应调整，以确保环境质量符合国家所确定的标准和省、地市确定的功能区划要求。
7.1.2.3“三同时”验收制度
根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。
7.1.2.4制定对突发事故的处理措施
工程施工期间，如发生污染事故及其它突发性环境事件，除应立即采取补救措施外，施工单位还要及时通报可能受到影响的地区和居民，并报建设单位环保部门与地方环境保护行政主管部门接受调查处理。同时，要调查事故原因、责任单位和责任人，对有关单位和个人给予行政或经济处罚，触犯国家有关法律者，移交司法部门处理。
7.1.3环境保护培训计划
为增强工程建设者(包括管理人员和施工人员)的环境保护意识，施工区环境保护办公室应经常采取广播、宣传栏、专题讲座等方法对工程建设者进行环境保护宣传，提高环保意识，使每一个工程建设者都能自觉地参与环境保护工作，让环境保护从单纯的行政干预和法律约束变成人们的自觉行为。对环境保护专业技术人员应定期邀请环保专家进行讲学、培训，同时组织考察学习，以提高其业务水平。
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7.2.1工作目标
环境监理目标是为满足工程环境保护要求指定的，通过在施工期对工程环境保护设计中提出的各项环境保护措施与施工承包合同中环境条款的履行，进行现场监督检查，使环境问题能及时发现，及时制止，及时得到妥善处理，从而确保工程建设符合环境保护法和有关的环境质量标准，满足工程竣工环境保护专项验收的要求；在即定的环境保护投资条件下充分发挥工程的潜在效益；保证施工区的人群健康；缓解或消除不利影响因素，最后实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。
环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、运营等方面达到环境保护要求。
7.2.2环境监理应遵循的原则要求
从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。
确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理，政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。
环境监理应纳入工程监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位，监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。
监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况、规范化的监理制度，使监理工作有序展开。
7.2.3机构设置与工作方式
根据工程规模和施工规划，施工期环境保护监理部拟设专职监理人员1人～2人，环境监理单位应具有相应的监理资质。环境监理人员常驻工地，对施工区环境保护工作进行动态管理。监理方式以现场监督管理为主，并随时检查各项环境监测数据，发现问题后，立即要求承包商限期处理，并以公文函件确认。对于限期处理的环境问题，按期进行检查验收，将检查结果形成纪要下发承包商。
7.2.4工作范围及职责
环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域。
工作范围：施工现场，生活营地，施工道路，取（弃）土场及附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域。施工环境监理的主要职责为：
①依照国家环境保护法律、法规及标准要求，以经过审批的工程环境影响报告书、环境保护设计及施工合同中环境保护相关条款为依据，监督、检查承包商或环保措施实施单位对施工区环保措施的资金、实施进度、质量及效果。
②指导、检查、督促各施工承包单位环境保护办公室的设立和正常运行。
③根据实际情况，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出清洁生产等环保方面的改进意见，以保证方案满足环保要求。
④审查承包商提出的环境保护措施的工艺流程、施工方法、设备清单及各项环保指标。
⑤加强现场的监控，重点监督检查生产废水、生活污水收集和处理系统的施工质量、运行情况。对在监理过程中发现的环境问题，以书面形式通知责任单位进行限期处理改进。
⑥对承包商施工过程及施工结束后的现场，依据环境保护要求进行检查和质量评定。
7.2.5监理内容
施工期环境监理的内容：
（1）负责取水口水源、供水系统的管理及供水水质的监督，生活污水处理、生产废水处理、大气、噪声监控，生活垃圾和工程弃渣处理、卫生防疫等措施的监督落实；负责水土流失防治计划、施工噪声和扬尘防治计划、植被恢复和绿化计划等环保计划的监督落实；
（2）负责施工期的环保管理，对施工队伍的施工进行环境监督管理，重点监督检查沿线渠道保护、水土流失防治、施工粉尘防治、噪声防治以及土料场、渣场的植被恢复、绿化等措施的执行情况；
（3）负责协调处理施工引起的环境纠纷和环境污染事故；
（4）编制环境管理年度工作计划，整编监测资料，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。
7.2.6环境监理程序
（1）编制工程施工期环境监理规划；
（2）按工程建设进度，各项环保措施编制环境监理细则；
（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；
（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；
（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。
7.2.7环境监理具体工作方法
（1）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；
（2）协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；
（3）审核招标文件，工程合同有关环境保护条款；
（4）对施工过程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；
（5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；
（6）及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；
（7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。
7.2.8环境监理要点
工程监理中纳入环境监理职责，按工程质量和环境质量双重要求对项目进行全面质量管理。通过环境监理，使污染控制措施、生态保护措施和水土保持得到落实，以减缓环境影响，保护生态环境，控制生态破坏。本项目环境监理的要点见表7.2-1。
表7.2-1  环境监理要点
	序号
	类别
	环境监理重点内容

	1
	环境保护设计监理
	主要是监督初步设计和施工图设计是否落实了环境影响报告书和环保部门审批意见规定的防治环境污染和生态破坏的各项环保要求，并对环境保护投资概算进行逐项落实，对可能影响施工期和运营期生态环境指标的设计参数进行逐一核定。

	2
	施工区的监理
	施工区最突出的环境问题是生态破坏、水土流失以及空气和水体污染。主体工程区的主要监理对象是开挖弃渣的处置、开挖边坡的防护和施工迹地的绿化。尤其是弃渣要运至取（弃）土场，不得随意处置。
（1）临时弃渣点必须保证坡脚、边坡稳定，堆存高度合理，并根据地形设置排水沟。临时弃渣堆点使用完毕后，要进行平整、覆土和植被恢复。
（2）施工机械和施工方式要符合相应的环保要求。为控制道路粉尘，对临时施工道路必须适当硬化。落实洒水设备，根据天气情况确定施工道路的洒水频率和洒水量。加强施工运输车辆管理，砂土料、砼浇筑运输车辆应装运适量，行驶平稳，避免沿途洒落。对于施工开挖时产生的粉尘，主要采取洒水控制；钻探产生的粉尘，可采取湿钻法解决。
（3）生产废水可根据其性质的不同，分别采取沉淀、沉淀后循环利用、隔油等处理措施。

	3
	物料场和生活区的监理
	含有害物质的建材，如水泥、沥青等不得堆放在水体附近，材料堆放应设有篷盖，以防止被雨水冲刷。各种临时占用土地应在工程完成后进行清理并尽快复垦。生活区污水处理后由吸污车拉至阿合奇县污水处理厂处置，严禁排入生态红线区及河流。生活垃圾应袋装化收集、垃圾箱应定点集中堆放，交由环卫部门统一处理。施工人员进场前，应进行全面健康检查和疫情建档，重点检查有无肝炎、结核病等传染病。

	4
	绿化工程的监理
	对破坏的植被要结合工程进度及时恢复，苗木、种子的品种、规格须满足施工设计要求。植草基础处理、浇水养护措施应符合技术规范，并且要达到约定的成活率、保存率。
施工人员对沿线植被的保护、是否存在乱砍乱伐。

	5
	环境管理情况的监理
	建立完善的管理体系，做到岗位责任明晰，执行过程有力。通过提交现场记录、月报和环境监理进度报告，向业主和环境管理机构反映环境监理工作状况。

	6
	环境质量监测
	加强对施工及管理人员的生态保护知识教育，使其掌握区域内珍稀物种的鉴别方法。对需要重点保护的植物群落和生物栖息地进行严格的监视监测。
对开挖面、取（弃）土场、修建道路引起的沟蚀、面蚀、崩塌以及所造成的水土流失量等进行监测。
在混凝土拌和站等处设环境空气监测点，重点监测TSP。
在生产废水集中排放点、主要生活区等处设水质监测断面(点)，进行BOD5、COD、氨氮、大肠菌群、石油类、悬浮物、总磷、阴离子表面活性剂等项目的监测。
在砼生产系统等噪声源设置噪声监测点。


7.2.9施工期生态监理
（1）监理范围
渠首施工区、导流堤两侧200m的区域；施工工区、取（弃）土场等施工场地周边200m范围的区域。
（2）监理内容
施工期生态监理内容包括施工过程中施工区域及其周边的生态环境是否得到有效保护、生态保护措施是否落实、临时占地是否进行恢复等。具体见表7.2-2。
表7.2-2  施工期生态环境监理内容
	施工区域
	生态环境监理重点内容
	检查频次

	渠首施工区
	①弃渣是否及时清运
②水保措施是否落实
③是否造成水土流失
④管理区绿化是否落实
	定期巡查

	导流堤
	①是否落实水保措施
②开挖方是否及时清运
③是否合理开挖减少扰动
④是否及时回填平整土地
	定期巡查

	取（弃）土场
	①选址是否合理
②是否随意扩大占地
③是否落实水保措施
④施工结束后是否进行场地平整并复绿、复耕
	定期巡查

	施工工区
	①施工污废水是否达标处理
②生活垃圾是否随意丢弃
③是否落实水保措施
④施工结束后是否进行平整并复耕、复绿
	定期巡查


7.2.10监理工作制度
环境监理工程师每天根据工作情况作出监理记录；每月编制环境监理月报，每半年编制一份环境保护工作总结报告，进行阶段性总结。
[bookmark: _Toc18775]7.3环境监测
7.3.1施工期环境监测计划
7.3.1.1施工期水质监测计划
（1）监测项目、点位、频率
监测项目、点位、频率见表7.3-1。
（2）采样及分析方法
根据中华人民共和国《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水和污水监测技术规范》(HJ91.2-2022)规定的方法进行水质监测和分析。
（3）资料整编及保存
按《环境监测技术规范》的相关规定执行。原始监测资料及整编成果3份交工程本工程环境保护办公室存档备查。
（4）监测人员及仪器设备
委托具有相应监测资质的单位承担。
表7.3-1  水环境监测计划表
	监测时期
	监测类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次与时段

	施工期
	地表水监测
	进水闸、干渠
	pH、SS、石油类、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	每季监测1次，每次1天。

	
	污废水水质监测
	临时生活区生活污水处理系统末端
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群
	每季监测1次，每次1天。


7.3.1.2施工期环境空气监测计划
（1）监测项目、点位、频率
监测项目：TSP、PM10。
监测布点：渠首施工工区、导流堤施工工区。
监测频率：从工程开工至主体工程完工，冬季、夏季各监测1期，每期监测五天，每天三次(北京时间09，14，19时)，拦河闸修建工区监测一期，其余每个点监测2期。见表7.3-2。
（2）监测方法：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)和《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017)规定的方法进行环境空气质量的监测和分析。
（3）资料整编及保存
按《环境监测技术规范》的相关规定执行。原始监测资料及整编成果3份交本工程环境保护办公室存档备查。
（4）监测人员及仪器设备
委托具有相应监测资质的单位承担。
表7.3-2  施工期环境空气治理监测点及监测技术要求一览表
	监测时期
	监测对象
	监测点位
	监测项目
	监测频次与时段

	施工期
	施工区
	渠首施工工区、导流堤施工工区
	TSP、PM10
	每季监测1次，每次1天。


7.3.2运营期环境监测计划
（1）运营期地表水及地下水监测
地表水及地下水监测计划见表7.3-3。
表7.3-3  运营期水质及地下水位监测计划
	监测时期
	监测对象
	监测点位
	监测项目
	监测频次与时段

	运营期
	地表水监测
	取水口
	pH、石油类、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷
	运行初期监测1期

	
	地下水监测
	项目区下游附近井位
	水位
	运行初期监测1期


（2）运营期水生生态监测
开展已建设水利工程影响回顾性调查、研究和评价是环保措施落实效果评估和保护措施调整的重要依据。
①监测范围与监测断面设置
本工程设置监测断面2个，包括吉勒得斯村渠首、托什干河下游水产种质资源保护区河段。
②监测内容
浮游植物、浮游动物、水生植物、底栖动物的种类组成、现存量、分布及变化趋势；鱼类的组成、分布、栖息生境、资源量等及变化趋势。
③时间与频率
在工程施工期监测1年，工程运行后的2年内连续跟踪监测。浮游生物、底栖动物、水生植物在5～6月监测一次。鱼类组成、分布及栖息生境监测重点选择鱼类繁殖期，在5～6月进行，每次监测天数不少于20天。
④监测方法的依据
依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》进行。
生境描述：用文字对土著鱼类的生境进行描述，通常包括位置、地形地貌、河流宽度、水流状态、地质、生物背景（其它鱼类及浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生植物等）、其它标志性特征等信息。生境描述还应综合历史资料、访问资料等。对同一生境进行多次调查时，只进行补充。生境描述需要图片资料。
水质参数：气温和水温用水银温度计测量，溶氧用专业溶氧仪测量。
水质、水位与水流速度：采用《渔业用水环境质量标准》（GB11607-1989）作为水质分类标准，水位涨落通过岸边标志估计，流速则通过表面漂浮物飘移速度估计。水文部门资料来源则是重要的参考。
水生生物及鱼类：在各监测点采集水生生物及鱼类样本，依据调查手册进行水生生物样本的定性、定量分析，采用鱼类生物学调查方法，进行土著鱼类的生物学测量、解剖，获得土著鱼类的生长、摄食及繁殖等生物学资料，并汇总分析，形成年度监测报告，提交业主。













[bookmark: _Toc20127]8环境影响经济损益分析
由于本项目为生态建设项目，其环境经济损益分析无法用常规工业项目的排污费核算方法进行分析。因此，本章节将主要以定性的方式进行分析。本项目以灌溉为主，属于公益性的非污染类项目，具有较好的经济效益。
[bookmark: _Toc23108]8.1社会效益分析
由于原工程不配套，工程老化，管理薄弱，灌溉水利用系数低，水资源浪费严重，不仅水分生产率低，而且由于地下水位上升造成灌区土壤盐渍化加重，影响了灌区的产出效益。本工程项目的实施后，将有效改善灌溉面积3万亩，从而提高了农作物的生产能力和产值；同时通过调整种植结构，发展蔬菜及经济林果业，也可增加农业产值。
全河防洪河段较长，每年防洪耗费大量劳动力和抗洪物资。根据多年的资料，每年平均防洪工料支出约30万元。连年的洪水灾害，淹没大片农田、冲毁居民区等，给农牧民带来了严重的经济损失，最多达80万元。
本工程实施后，流域内防洪体系将基本建成，达到与经济发展相适应的标准，保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，从而增强人民群众免受洪灾袭击的安全感，减少社会的不安定因素，减少由于水灾诱发的各种疾病的流行，保障防护区人民群众的健康，保障流域和地区经济社会的持续、健康和协调的发展。
[bookmark: _Toc13068]8.2经济效益分析
国民经济评价中的各项指标均满足规范要求，内部收益率8.43%，大于社会折现率8%；净现值266.4万元大于零；效益费用比1.03大于1。国民经济评价是合理、可行的，并具有一定的抗风险性。该项目的实施对当地的农业生产将起到积极的促进作用，国民经济评价可行。
[bookmark: _Toc2816]8.3环境效益分析
通过除险加固后，洪水能归槽畅通，将有助于农田、林地、草地的自然恢复，可为改善生态环境提供支持和支撑。同时，对防洪减灾可以起到积极作用，对项目区的水土流失有明显的抑制作用。即保护绿洲农业，改善局部小气候，涵养水源，改善生态环境，都具有重大作用，生态环境效益非常显著。
[bookmark: _Toc7150]8.4环境损失分析
以减免工程对环境不利影响和恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程损失大小的尺度。项目计划总投资2100万元，环保投资32.72万元，占总投资的1.56%。环境保护投资见表8.4-1。
表8.4-1  环境保护投资估算表
	项目名称
	治理对象
	环保措施
	投资估算（万元）

	施工期
	废气
	扬尘
	运输车辆采取蓬布遮盖；取（弃）土场定时洒水，进行苫盖；施工场地定期洒水
	10.0

	
	废水
	机械冲洗废水
	临时防渗隔油沉淀池
	4.0

	
	噪声
	设备噪声
	机械设备定时保养，并为施工人员配备耳塞等防噪用具
	2.0

	
	固废
	弃土
	弃土及时拉运到取（弃）土场和阿合奇县建筑垃圾场填埋
	2.0

	
	
	生活垃圾
	设置垃圾箱，由施工单位将生活垃圾集中收集后送至当地生活垃圾填埋场处置
	1.0

	
	生态
	平整场地、迹地恢复、播撒草籽等
	0.72

	环境管理
	施工期环境计划实施、施工机械日常维护
	3.0

	环境监理
	委托有资质的单位进行施工期环境监理
	6.0

	环境监测
	水环境、大气环境、水土流失监测
	4.0

	合计
	32.72


[bookmark: _Toc8113]8.5结论
新疆托什干河流域托什干河吉勒得斯村渠首及渠道改建工程为非污染生态工程，具有运行年限长，环境损失补偿大多为一次性投入的特点。本工程除险加固完成后，在环境损失方面的补偿随时间的增加基本不需追加投资，随着工程的运行，环境效益将不断增大。因此，在环境费用效益方面，工程具有较优越的经济指标。因此，本工程在环境经济上具有合理性和可行性。







[bookmark: _Toc11760]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc16140]9.1工程概况
阿合奇县库兰萨日克乡吉勒得斯村渠首及渠道改建2024年中央财政以工代赈项目位于阿合奇县库兰萨日克乡，项目区四周为少量灌木林地。工程建设内容主要为改建渠首一座（由由进水闸、冲砂闸、导流堤、上下游连接段和闸后引水干渠组成）。本次工程规划改建渠首的设计引水流量取引水干渠的加大流量，即渠首的设计引水流量为2.13m3/s，加大引水水流量为2.78m3/s，控制灌溉面积3.00万亩。项目计划总投资2100万元，环保投资32.72万元，占总投资的1.56%。
[bookmark: _Toc32476]9.2环境质量现状评价
9.2.1环境质量现状
（1）水环境质量现状
地表水：根据监测结果，除项目区上游监测点总氮略有超标外，其余监测因子均可以满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准，项目区总氮超标可能是由于沿线农牧业活动所致。
地下水：由监测结果可知，除项目区上游监测点总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠和项目区监测点总硬度、溶解性总固体略有超标外，其余监测因子均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，项目区上游监测点总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠和项目区监测点总硬度、溶解性总固体超标可能是由于当地地质原因所致。
（2）大气环境质量现状
项目所在区域2022年SO2、NO2、CO24、O3日满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，因此判定项目区为不达标区。
（3）声环境质量现状
项目区各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求，声环境良好。
（4）土壤质量现状
项目土壤全盐量为11.2~13.9g/kg，pH值为8.39~8.44，项目所在地土壤现状环境质量为盐化，无酸化或碱化。
9.2.2生态质量现状
根据《新疆生态功能区划》，项目区属于Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区-Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区-58．托什干河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区。
（1）植被现状
根据项目区样方调查及查阅相关文献资料，评价区内有维管植物19科26属27种，均为被子植物。植被组成以乔木林、灌丛为主，项目区主要有胡杨林、柽柳及芦苇灌丛，以河岸低洼处地湿地的灌草群落类型最为丰富。乔木林主要为胡杨，整体上陆生植被种类组成简单。经实地调查，吉勒得斯村渠首工程评价区分布有国家II级、自治区I级重点保护植物甘草（G.ura lensis Fisch.），自治区II级重点保护植物大芸（Cistanche salsa）。
（2）动物现状
本项目区及周边区域属古北界-中亚亚界-蒙新区-西部荒漠亚区-准噶尔盆地省，为中温带荒漠动物群。该区域分布的野生动物多为荒漠生境的栖居者。根据查阅相关资料，项目区有野生脊椎动物16目29科54种。在评价区内分布有国家二级重点保护野生动物4种，为白鹈鹕、鹗、黑鸢和红隼。
（3）水生生态现状
通过实地访问和查阅文献资料，评价区浮游植物种类共计3门61种（属），浮游动物种类共计4类25种（属），底栖动物6属（科），隶属于1门。水生植物有挺水植物芦苇Phragmites australis。调查水域分布有鱼类8种，为塔里木裂腹鱼Schizothorax(Racoma)biddulphi、斑重唇鱼Diptychusmaculatus、宽口裂腹鱼schizothoracids、重唇裂腹鱼Schizothorax(Racoma)davidi、厚唇裂腹鱼Racoma labrosus Wang、叶尔羌高原鳅Triplophysa Yarkandensis、斯氏高原鳅Triplophysa stoliczkae、长身高原鳅Triplophysa tenuis。其中塔里木裂腹鱼和斑重唇鱼为国家Ⅱ级重点保护野生动物；宽口裂腹鱼、重唇裂腹鱼、厚唇裂腹鱼和叶尔羌高原鳅为自治区Ⅱ级重点保护野生动物。
（4）土地利用及水土流失现状
工程所在区域主要土地类型包括河流水面、耕地、林地、草地、水域及水利设施用地、其他用地等。综上所述，综上所述，依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），判断项目区属于中度风蚀、微度水蚀区。细土平原区原地貌土壤侵蚀模数确定为1500t/km2·a。
[bookmark: _Toc12790]9.3环境影响预测与评价
9.3.1施工期环境影响预测评价
（1）水环境
工程施工期废水主要包括机械设备冲洗废水、基坑排水及施工人员生活污水。生活污水主要来自施工营地生活污水，经吸污车拉运至阿合奇县污水处理厂处置。在检修、冲洗台废水排出口设置1处隔油沉淀池对机械设备冲洗废水沉淀处理，回用于机械设备车辆冲洗，不对环境造成污染。工程施工期地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，除了基坑废水属于较为清净的排水，处理后回用的剩余部分外排，其余施工废水、生活污水全部综合利用、禁止外排。对地表水环境造成影响较小。
（2）大气环境
施工过程中主要的大气污染物有：施工开挖机械及运输车辆所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输以及开挖弃土的堆积、运输过程中造成物料的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆燃油所排放的废气。通过加强施工管理，施工场地洒水、禁止大风天气施工、在凿裂、钻孔作业中尽可能使用湿法作业、保持外运车辆清洁，定期对机械设备和运输车辆进行检修，保证其正常运行，降低施工期废气对环境空气的影响，随着工程建设的结束而消失，不会对造成长期、大范围的不利影响。
（3）声环境
工程施工期的噪声主要来源为施工场地机械设备和车辆运输产生的噪声等。经过预测，场界60m、120m处施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，不满足夜间标准，当噪声衰减到200m处时施工噪声仍不满足夜间标准。根据调查，项目区周边无声敏感点，施工期施工噪声不会对居民产生一定影响。通过对设备定期润滑维护，采用低噪声设备，合理安排施工时间，可降低噪声影响。
（4）固体废弃物
施工期固体废弃物主要为工程弃渣及施工人员生活垃圾。本工程产生弃渣总量5.73万m3，弃渣主要来源于施工临时占地剥离的表土、土石方开挖等，为一般固体废物。弃渣如果不进行防治，会产生水土流失，也会对周围环境产生影响。本工程5.05万m3弃土拉运到取（弃）土场填埋，0.68万m3弃土拉运至阿合奇县建筑垃圾场，取（弃）土场采取拦挡、排水、绿化等措施，避免对周围环境产生影响。
生活垃圾主要是日常生活废弃品、果皮、剩饭菜叶等，如不妥善处理，将会污染水土资源，破坏环境卫生，危害人群健康。在采取集中收集、定期清运至垃圾填埋场等措施后，对周围环境影响较小。施工营地设置垃圾收集箱集中收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后送至阿合奇县生活垃圾填埋场处置。
（5）陆生生态
占地影响：临时占地为可逆影响，所占地表植被可恢复。永久占地将导致不可逆影响。本项目永久占地为渠首、导流堤等占地，共计面积为98.04亩。根据现状调查，项目区现状植被主要是常见的榆树林、柽柳及芦苇灌丛，少量分布有保护植物甘草及大芸。由于工程占地面积小，受工程影响的植被面积与比例很小，受影响的陆生植被在项目区范围外的地带均有分布，物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。施工过程中如遇到保护性植物，应对其进行避让或者移栽。
工程临时占地包括导流渠、围堰、临时道路、存渣场、弃渣场、生产生活区等，占地面积5.17hm2。本项目施工生产生活区的选址是合理可行的，符合环保要求。随着施工的结束，对施工生产生活区、取弃土场这些临时占地进行复垦和生态恢复，可逐步恢复由于工程建设对植物的影响。工程施工损失植被生产力和生物量相应的将得到一定程度的恢复。
景观及生态系统的影响：工程施工场所占地面积较小，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的减少，其时间短暂，影响程度和范围小，对项目所在区域的结构和功能的完整性基本无影响。
植被影响：受工程施工影响，影响评价区域的生物群落面积略有减少，但面积很小，不会造成该群落结构的进一步简化。本项目的建设会导致施工期植被面积的减少，但工程扰动范围有限，破坏的植被均为广泛分布种。因此，项目的建设不会导致植物类型大幅度的减少，也不会造成植被多样性的破坏，不会影响到保护区内的保护植被。因此，工程的建设对项目所在区域的植物种类及数量分布影响有限，对区域内植物多样性影响极小。
动物影响：本项目扰动范围有限，扰动程度较小，不会造成大范围内的野生动物迁徙，不会造成野生动物种类、数量的减少。且随着工程建成的结束，新的生态环境的逐步恢复，野生动物生境随着逐步恢复。综上可知，本工程对项目区野生动物及其生境的影响有限。
（6）水生生态
工程涉水施工主要包括进水闸、上游导流堤及下游引水连接渠等。上述涉水工程施工将对局部水生生境造成影响。根据现状调查，围堰施工区域无集中式产卵场、索饵场分布，围堰施工不会造成鱼类重要生境破坏。工程涉水施工对水生生境影响有限，涉水施工结束后，水生生境将逐步恢复。
对浮游动植物的影响：工程涉水施工对浮游植物、浮游动物的影响主要来自施工导致悬浮物的增加和间接影响的污染物排放。施工作业会导致水体悬浮物浓度增加，降低水体的透明度，从而造成水体浮游动植物的生产率下降。但是这种抑制作用是暂时的，随着施工的结束，透光率会在一段时间内提升，水中的叶绿素a的含量、初级生产力及浮游动物生物量将逐渐恢复。工程施工对水体的搅动，水体中悬浮物含量的增加会导致水域中浮游动植物数量的降低。此外，悬浮物的增加引起浮游植物生产量的下降，进而影响以浮游动物为食的浮游动物。但是这种影响是暂时的，当施工期结束后，浮游动物的数量逐渐恢复。
对底栖动物水生植物的影响：工程涉水施工将破坏河床底质，对施工水域附近的底栖动物产生影响。工程施工期间，涉水机械设备可能对浅滩、卵石上栖息的水生昆虫等底栖动物造成直接的伤害。施工导致的水体混浊和可能的水体污染，将使那些喜洁净水体的蜉蝣目等逃离施工水域，其种群密度将大大降低。施工引起的水体扰动将可能使沿岸缓流水滩上的卵石、砾石被污泥覆盖，直接影响了水生底栖无脊椎动物的生存和繁衍。施工结束后，经过一定时间的自然恢复，底栖生物的资源将逐步得到恢复。
对鱼类的影响：工程涉水施工机械噪声以及振动等通过水体的传导，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，致使施工水城鱼类资源量有所降低。施工区域无集中式产卵场、索饵场分布，涉水施工过程不会影响调查评价河段鱼类生殖、育幼。整体来看，围堰施工扰动河床面积较小，影响范围有限，施工区施工期较短，因此，工程涉水施工对鱼类影响有限。
9.3.2运营期环境影响预测评价
（1）地表水环境
渠首改造完工后，增加引水量，下泄的水量发生改变，对水资源的利用程度发生改变，因此对水资源及水文情势的影响较大。渠首运行过程中水温不会变化，与天然状态下情况基本一致，对水温基本无影响。本阶段引水枢纽设计采用拦河闸型式，拦河闸没有束窄河道，引水防沙效果较好，对大流量和小流量的适应性较强，特别是像多泥沙河流，防沙冲砂效果更好，运行安全，管理方便，且概算投资相对最低。同时结合2018年已建泄洪闸布置，有利于河道冲砂,可减少泥沙进入灌区。
本次项目运营后，由阿合奇县库兰萨日克乡人民政府进行管理。渠首运行本身不产生水污染物，运行期污废水主要为渠首管理工作人员日常生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运，对项目区影响不大。
（2）地下水环境
渠首区域地面均做硬化处理，渠首占地面积较小，汇水面积小，少量蓄水不会造成区域土地盐渍化的问题。本工程为改建项目，工程建设不会改变地下水补给源、排泄方式及径流总体方向。
（3）声环境
工程在汛期根据水量的大小，运行启闭闸门，运行噪声主要为闸门启闭时产生的噪声，为临时性噪声影响，项目机械设备间歇式运行，运行时间较短，管理单位应定期对闸门、机电设备进行维修保养，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周边环境影响较小。
（4）固体废弃物
本工程除险加固工程完成后，运营期产生的固体废物为管理人员产生的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，渠首运营期产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。
（5）生态环境
陆生生态：本工程是非污染生态影响型项目，工程运营期不产生污染，对生态环境的影响来自施工期的延续，但临时占地恢复植被后，对周围陆生环境不造成影响。本工程永久占地包括建筑物本身占地，为耕地、林地、草地、水域及水利设施用地、其他用地。临时占地主为林地、草地、水域及水利设施用地、其他用地，工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并恢复原地类，林地、草地栽植乔灌木、撒播草籽，恢复原来地类的生态功能，经过生态恢复整治，临时占地对陆生生态环境影响不大。
水生生态：运行期吉勒得斯村渠首增加引水量，下泄的水量改变，对水资源的利用程度发生改变，所以渠首上下游河道河流的连通性、下游河道天然径流量时空分和下游河道的河流形态发生改变，下游河道的水质、水生生物、鱼类资源及鱼类生境亦发生改变。鉴于渠首对托什干河水生生态造成的实质性不利影响，从保护托什干河水生生态环境和鱼类的角度，提出生态基流保证措施和加强渔政管理，保护渔业资源措施。
[bookmark: _Toc7483]9.4环境保护措施
9.4.1施工期环境保护措施
（1）水环境
基坑排水采用自然沉淀处理，车辆冲洗废水经沉淀处理，回用于车辆冲洗，禁止外排和随意处置，生活营地生活废水经吸污车拉运至阿合奇县污水处理厂处置。
对施工机械进行定期检查，做好设备的维护，避免出现油料的滴、漏、跑现象，需维修的机械设备转移到附近城镇维修点进行维修。
加强对施工人员的教育，增强环保意识，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，对施工期污水的排放进行严格管理，严禁乱倒生活污水、乱扔垃圾，严禁施工污水乱排、乱流而污染水体及周围环境。
（2）大气环境
定期洒水，避免在大风季节施工，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。
（3）声环境
选用低噪声施工机械设备和低噪声作业方式，加强施工设备的维护保养，要加强设备安装过程中的减震措施，及时修理和改进施工机械。文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围声环境产生的影响降至最低。
（4）固体废物
施工弃土弃渣其中5.05万m3弃土拉运到取（弃）土场填埋，0.68万m3弃土拉运至阿合奇县建筑垃圾场，应采取拦挡、排水、绿化等措施，避免对周围环境产生影响；施工营地设置垃圾收集箱集中收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后送至阿合奇县生活垃圾填埋场处置。
（5）陆生生态
施工单位应严格按照征占地确定的范围、面积进行作业，不得随意征占土地；在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置植被保护宣传牌，进行植被的保护宣传，并标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动；施工过程中注意保护好表层土壤，剥离量按20~50cm控制，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化；在施工过程中，施工单位应作好燃料采购供应，禁止在当地采伐薪柴，以消除对当地周边植被的潜在威胁，同时作好山区防火工作；对于征地范围内树龄较长，相对比较繁茂粗壮的树木应采取大苗移植的方式，减少植被的破坏。
在施工单位及施工人员中加强生态保护和野生动物保护法的宣传教育，通过保护动物宣传牌、图片教育、公告、宣传册发放等形式，使施工人员感性认识本地区生存的各种野生动植物及其习性，做好工程区动物的保护宣传和引导，预防施工过程对其造成破坏，严禁猎杀捕食野生动物；禁止施工人员携带狩猎工具进入施工区域，严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员食用施工区的鸟类、蛙类和蛇类，以保护当地陆生动物的影响；施工应在白天进行，傍晚前停工，禁止安排在夜间作业，以免噪声和运输车辆灯光惊扰鸟类等动物栖息、觅食等活动，尽量缩小施工范围，以降低大规模施工对野生动物的影响。
9.4.2运营期环境保护措施
（1）陆生生态
结合水土保持措施，在施工结束后对施工迹地及时进行生态恢复，最大程度减少地表裸露时间，尽可能增加野生动物的栖息地。植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。对于植物种类的搭配，以贴近原生植物类型，当地种优先，一年生与多年生植物搭配，乔、灌、草立体搭配等为原则。
加强野生动植物保护的宣教工作。应通过宣传牌、图片教育、公告、宣传册、传单发放等形式，加强对珍稀保护鸟类的野生动物的保护宣传力度，提高对野生动物的保护意识，严禁猎杀捕食野生动物。
（2）水生生态
为降低吉勒得斯村渠首下游河段减水对下游河道水生生态造成的不利影响，应确保有效下泄生态基流。
生态基流泄放的可靠性保障措施：在闸后断面安装生态流量监测设备，监测工程运行期生态基流下泄情况，并将流量计的监测结果定期上报到当地环保主管部门和相关职能部门；同时运行期间还应加强调度运行管理及监管，按规定下泄生态基流。
吉勒得斯村渠首以下河段，分布有土著鱼类塔里木裂腹鱼（国家Ⅱ类）、斑重唇鱼（国家Ⅱ类）、宽口裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、重唇裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、厚唇裂腹鱼（自治区Ⅱ类）、叶尔羌高原鳅（自治区Ⅱ类）、斯氏高原鳅和长身高原鳅。因此，建议依托当地渔政管理机构，强化吉勒得斯村渠首下游河段渔政管理，扩大宣传力度，严格执法，禁止任何有损渔业资源的活动，特别是禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕捞行为，禁止使用迷魂阵、深水张网、布围子、电渔船等有害渔具进行捕鱼。
[bookmark: _Toc31008]9.5结论
新疆托什干河流域托什干河吉勒得斯村渠首及渠道改建工程的建设符合国家产业政策，符合《中华人民共和国水污染防治法》相关要求，工程建成后对保证吉勒得斯村渠首灌区用水量起到重要作用，项目具有较大的经济效益、社会效益，工程本身在运行期不向水源保护区排放污染物。从经济、技术、环保等多个角度综合分析，项目选址具有唯一性，从经济、技术、环保等多个角度综合分析，工程选址合理，工程建设所产生的主要有利影响为水利效益及社会效益等方面，产生的时段主要为运行期，其影响程度较大、时期长。
工程对环境的不利影响主要集中在施工期，但这些影响大部分是暂时的，可以通过采取合理的生态保护及污染控制措施得到较大程度的减缓，使不利环境影响降低到最低可接受的程度。从环境保护的角度看，在落实环境影响报告书中提出的各项环保措施的前提下，本工程从环境角度是可行的。
[bookmark: _Toc18948]9.6建议
（1）本工程设计水平年2025年托什干河引水量为80593.21万m3，虽然下泄流量能保证生态基流的要求，但是设计引水量超过了规划引水上限指标，本次评价要求阿合奇县库兰萨日克乡人民政府应严格按照新水函[2015]43号《关于克孜勒苏柯尔克孜自治州各县市及兵团第三师实行最严格水资源管理制度 落实“三条红线”控制指标的复核意见》控制指标引水，严禁超限引水。
（2）吉勒得斯村渠首管理站严格按照《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）要求做好保护工作，定期对地埋式防渗化粪池进行检修，防止污水存储过程由于渗漏污染地下水，严禁在河流内设置污水排放口、倾倒垃圾。
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