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[bookmark: _Toc4296]1 概述
1.1 建设项目的特点
中联润世露天煤矿位于新疆准东煤田西黑山矿区西北部的小煤矿开采区内，奇台县城东北约90km处，行政区划属昌吉回族自治州奇台县管辖。矿田中心地理坐标为东经90°21′16″，北纬44°30′39″，面积12.884km2。矿田可采煤层6层，其中B2全区可采煤层，B3、B4、B5、B7为大部可采煤层，B6为局部可采煤层，6层煤平均总厚50.68m，煤质为特低～低灰、特低硫～低硫、低磷、31号不粘煤为主体的煤类，也有个别点为41号长焰煤。
2021年11月，中联润世露天煤矿按照国家发改委和国家能源局要求逐步按照800万t/a临时生产规模生产至今。与2024年1月800万t/a工程环保验收时相比，本次工程实施后：项目生产能力由800万t/a增加至1200万t/a，生产能力增加50%；项目通过扩大采掘场面积（由282.16hm2增至355.58hm2），达产时采煤工作线长度约为1100m，煤层厚度约为21m，年推进度约为380m，待二采区开采完毕，露天矿整体向东推进时，采煤工作线长度到达1800m，多煤层逐步出露，煤层厚度由20m逐渐增加至50m，年推进度为100m至250m，增加剥离采煤设备（由89台增至160台）等，实现生产能力由800万t/a增加至1200万t/a；东部工业场地拆除，生活区搬迁至芨芨湖镇生活服务内，西部工场地内新增加油站及油库、并在智能干选车间内预留位置处新增1套智能干选设备；拟建进场道路、联络道路及改造现有运煤道路，新增外排土场。供水、供电、供暖、水处理（矿坑水及工业场地生活污水）设施等均不变，全部依托现有工程内容。
1.2 环境影响评价的工作过程
根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，中联润世新疆煤业有限公司于2023年9月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告书。在接受委托后，评价单位随即按照环境影响评价的有关工作程序，依据环境影响评价技术导则的有关技术要求，组织专业人员，认真研究了建设单位提供的相关文件和技术资料，对项目区及周边区域现场进行了实地踏勘和调研、收集了当地资料和其它相关支撑性文件、委托开展了环境现状监测，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证。建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求进行了相关信息公示，开展了公众对本项目环境保护方面的意见调查。我公司在此基础上，编制完成了《新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目环境影响报告书》，现提交生态环境主管部门审批，审批后的环境影响报告书将作为该项目环境保护及环境管理的依据，评价工作过程详见图1.2-1。
[image: 环评流程]
图1.2-1  环境影响评价工作程序图
根据国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家能源局、林草局、矿山安全监察局联合下发《国家发展改革委办公厅等关于加快煤矿手续办理保障煤炭稳定供应的通知》中的规定，对纳入国家发展改革委能源电力与煤炭保供清单的煤矿项目，允许边生产、边整改、边完善环评等手续，具体环评手续完善参照《关于解决煤矿生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》（发改办运行〔2021〕722号）中“分类处置办法”政策条款执行。2021年9月15日，国家发展和改革委员会办公厅、生态环境部办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合下发《关于解决煤矿生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》（发改办运行〔2021〕722号），文件明确“新增规模较环评批复规模大于120万t/a（含）、小于800万t/a（不含）的，其环评文件报省级生态环境部门审批。”。本矿生产能力核增400万t/a，报新疆维吾尔自治区生态环境厅审批。
[bookmark: _Toc490062796]1.3 分析判定相关情况
中联润世露天煤矿位于新疆昌吉州奇台县境内，建设规模为1200万t/a。项目建设符合《煤炭产业政策》和《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》要求，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目。
中联润世露天煤矿位于新疆准东西黑山矿区内，2010年国家发改委以发改能源〔2010〕282号文批复了西黑山矿区总体规划；2010年环境保护部以环审〔2010〕24号文出具了对矿区总体规划环境影响报告书的审查意见。2018年自治区人民政府以新政函〔2018〕173号文批复了西黑山矿区中小煤矿开采区资源整合实施方案，2022年11月自治区生态环境厅出具了中小煤矿开采区实施方案环评审查意见。2023年西黑山矿区总体规划进行了修编，环境保护部以环审〔2023〕137号文出具了对矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见。项目矿田开采境界位于总体规划划定的矿田范围内。
本矿田于2022年6月已被国家发改委列入核增产能煤矿名单中，产能核增至1200万t/a。
中联润世露天煤矿不涉及环境敏感保护目标，判定项目不在新疆自治区生态红线范围内；项目污染物经过处理后全部达标排放，对当地环境质量影响可接受，不会改变项目区环境功能；本项目采取严格的污染防治措施和生态恢复补偿措施，矿坑水及生活污水等全部综合利用，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》和“三线一单”要求。
1.4 关注的主要环境问题及环境影响
本项目矿田及周边不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。现阶段与原环评及验收阶段对照，本次工程在现在智能化地面生产筛分系统预留位置处增加一套400万t/a的智能干选设备，在工业场地内新增加油站及油库，进场道路及联络道路属本次核增产能拟建项目，其余全部依托现有工程设施。本次评价的污染源监测数据可基本反映核增后项目主要污染物的排放，本次评价主要通过分析该项目的现有环保措施的可行性，对已采取的措施进行有效性评价，在此基础上，提出整改和改进措施，指导项目环境保护管理工作。
1.5 环境影响评价的主要结论
中联润世露天煤矿核增产能项目符合国家鼓励高产、高效、高技术含量的大规模现代化生产煤矿产业政策要求，符合项目所在地“三线一单”管控要求，同时符合国家关于优质产能释放的相关要求。在采取评价提出的生态保护措施、污染防治改进措施、排土场生态修复后，产能提升对生态、大气、地下水、土壤等环境要素的影响可降到当地环境可容许的程度。从环境保护角度，中联润世露天煤矿产能由800万t/a核增至1200万t/a的环境影响可接受。
本报告书在编写过程中得到了昌吉州生态环境局、新疆准东开发区经济发展局、新疆准东开发区环境保护局的悉心指导和帮助，同时也得到了中联润世新疆煤业有限公司的大力支持和协助，在此一并表示衷心地感谢！
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[bookmark: _Toc471925957][bookmark: _Toc404006507][bookmark: _Toc25015][bookmark: _Toc481768446][bookmark: _Toc481768094][bookmark: _Toc428964838]2.1 编制依据
[bookmark: _Toc170791269][bookmark: _Toc172689601]2.1.1 国家法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；
（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；
（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023年5月1日施行）；
（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；
（12）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；
（13）《中华人民共和国煤炭法》（2016年11月7日修改）；
（14）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修正）；
（15）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；
（16）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修正）；
（17）《中华人民共和国草原法》（2013年6月29日修正）；
（18）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修改）。
[bookmark: _Toc172689603][bookmark: _Toc170791271]2.1.2 国家行政法规、规章及政策
（1）环发〔2005〕109号《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》，2005年9月7日；
（2）发改能源〔2007〕1456号《煤炭工业节能减排工作意见》，2007年7月3日；
（3）国家发改委2007年第80号公告《煤炭产业政策》，2007年11月23日；
（4）国家发改委公告2010年第14号《中国资源综合利用技术政策大纲》，2010年7月1日；
（5）国发〔2010〕46号《全国主体功能区规划》，2010年12月21日；
（6）国务院令第592号《土地复垦条例》，2011年3月5日；
（7）国发〔2011〕35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月17日；
（8）发改产业〔2012〕1177号《国家发展改革委关于支持新疆产业健康发展的若干意见》，2012年5月6日；
（9）国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》，2013年9月10日；
（10）环境保护部公告2013年第59号《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，2013年9月13日；
（11）发改能源〔2014〕387号《国家发展改革委关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》，2014年3月6日；
（12）环发〔2014〕30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日；
（13）环保部等令第18号《煤矸石综合利用管理办法》，2014年12月22日；
（14）国能煤炭〔2014〕571号《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》，2014年12月26日；
（15）环发〔2014〕197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，2014年12月30日；
（16）国发〔2015〕17号《水污染防治行动计划》，2015年4月2日；
（17）国能煤炭〔2015〕141号《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》，2015年4月27日；
（18）国发〔2015〕55号《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》，2015年10月2日；
（19）国发〔2016〕31号《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日；
（20）国土资规〔2017〕4号《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，2017年3月22日；
（21）环办生态〔2017〕48号《生态保护红线划定指南》，2017年5月27日；
（22）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日；
（23）环境保护部令第3号《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018年5月3日；
（24）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；
（25）生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月16日；
（26）发改体改〔2019〕1685号《市场准入负面清单（2019年版）》，2019年10月24日；
（27）国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2023年12月27日；
（28）环环评〔2020〕63号《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》，2020年10月30日；
（29）生态环境部公告2020年第54号《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》，2020年11月24日；
（30）生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020年11月30日；
（31）国家发展改革委令第40号《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，2021年1月18日；
（32）国务院令第736号《排污许可管理条例》，2021年1月24日；
（33）发改环资〔2021〕381号《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，2021年3月18日；
（34）中煤协会政研〔2021〕19号《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，2021年5月29日；
（35）生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，2021年6月9日；
（36）发改办运行〔2021〕702号《关于加快做好释放煤炭先进产能有关工作的通知》，2021年9月15日；
（37）发改办运行〔2021〕722号《关于解决煤矿生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》，2021年9月15日；
（38）环环评〔2022〕39号《关于做好重大投资项目环评工作的通知》，2022年5月31日。
[bookmark: _Toc170791273][bookmark: _Toc172689605]2.1.3 地方性法规、规章及规划
[bookmark: _Toc172689606][bookmark: _Toc170791274]（1）《新疆生态环境保护“十四五”规划》，2021年12月24日；
（2）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》，1997年10月11日；
（3）《新疆生态功能区划》（2005年本）；
（4）新煤规发[2008]219号《关于进一步加强煤炭工业煤炭洗选加工工作的意见》，2008年4月10日；
（5）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，2009年6月23日；
（6）新煤规发〔2011〕84号《关于加强我区煤炭洗选厂建设和管理有关问题的通知》，2011年4月7日；
（7）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，自治区发改委，2011年10月；
（8）新煤规发〔2014〕11号《关于印发〈新疆维吾尔自治区现代化标准煤矿建设管理办法〉的通知》，2014年2月10日；
（9）新政发〔2014〕35号《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2014年4月17日；
（10）新政发〔2016〕21号《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，2016年1月29日；
（11）新政发〔2016〕31号《新疆维吾尔自治区人民政府关于进一步加强卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理工作的决定》，2016年2月17日；
（12）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国煤炭法〉办法》，2016年3月31日；
（13）《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件（修订）》，2017年1月；
（14）新政发〔2017〕25号《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，2017年3月1日；
（15）新发改规划〔2017〕891号《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，2017年6月28日；
（16）新发改规划〔2017〕1796号《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，2017年12月29日；
（17）新国土资发〔2018〕94号《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》，2018年4月26日；
（18）新党发〔2018〕23号《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》，2018年5月19日；
（19）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订），2018年9月21日；
（20）《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》，2018年9月21日；
（21）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2018年11月30日；
（22）新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第20号）《新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理条例》，2018年12月29日；
（23）新水水保〔2019〕4号《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，2019年1月21日；
（24）《昌吉回族自治州准东经济技术开发区生态环境保护条例》，2019年9月20日；
（25）新政发〔2021〕18号《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，2021年2月21日；
（26）昌州政办发〔2021〕41号《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，2021年6月30日；
（27）《新疆国家重点保护野生动物名录》，自治区林草局，2021年7月28日；
（28）新林护字〔2022〕8号《新疆国家重点保护野生植物名录》，2022年3月8日；
（29）新政发〔2022〕57号《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，2022年5月19日。
2.1.4 环境影响评价技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《环境影响评价技术导则-煤炭开采工程》（HJ619-2011）；
（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（10）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；
（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；
（12）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（13）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（14）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（15）《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；
（16）《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0315-2018）；
（17）《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》，国家发改委、生态环境部、工业和信息化部公告2019年第8号，2019年8月28日；
2.1.5 项目相关规划、设计文件及资料
（1）《新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目环境影响评价委托书》，2023年9月20日；
（2）《关于变更中联润世新疆煤业有限公司新疆准东煤田奇台县红沙泉北露天煤矿项目名称的批复》（奇政函〔2018〕136号，2018年12月13日）；
（3）《关于加快保供煤矿手续办理工作的通知》（国家发改委，2022年2月23日）；
（5）《新疆准东煤田奇台县红沙泉北露天煤矿勘探报告》（新疆地矿局第九地质大队，2007年10月）；
（6）《新疆准东煤田西黑山矿区总体规划（修编）》（新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2023年5月）；
（7）《新疆准东煤田西黑山矿区总体规划（修编）环境影响报告书》（生态环境部环境发展中心，2023年5月）；
（8）《关于新疆准东煤田西黑山矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2023〕137号，2023年12月12日）；
（9）《中联润世新疆煤业有限公司1200万t/a改扩建项目初步设计》（中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司，2023年5月）；
（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（新疆准东经济技术开发区环境保护局，2022年3月）；
（11）《新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿生产地质补充勘探报告》（山东泰山资源勘查有限公司，2023年12月）
（12）环境现状监测资料；
（13）危险废物委托处置协议书；
（14）生活垃圾清运处置协议；总长度为1651m（15）中联润世新疆煤业有限公司提供的相关资料。
[bookmark: _Toc509564890][bookmark: _Toc509048760][bookmark: _Toc4568][bookmark: _Toc509031750]2.2 评价目的及原则
[bookmark: _Toc32220][bookmark: _Toc344462264]2.2.1 评价目的
[bookmark: _Toc344462265][bookmark: _Toc14939]本项目属于改扩建项目，根据本项目特点，结合露天矿的污染特点及项目所在地的环境特征，确定本次评价的目的是：
（1）分析项目建设是否符合国家的产业政策和项目区“三线一单”管控要求，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策。
（2）根据项目污染物排放情况，对项目开发以来的环境影响进行回顾，对污染防治和生态保护措施的有效性进行论证评价。
（3）认真分析工程新增污染源，对工程新增污染源和环保措施进行分析，对项目可能造成的生态环境影响以及地下水环境影响进行预测和评价。
（4）在前述工作的基础上，从环境保护角度对项目提出整改措施和建议，使项目真正能够满足“达标排放”、“总量控制”、“增产不增污”和“节能减排”的要求，为项目开展环境管理工作提供科学依据。
2.2.2 评价原则
（1）以预防为主、防治结合、清洁生产和全过程控制的现代管理思想及循环经济理念为指导，以国家和新疆维吾尔自治区地方的有关环保法规、技术规范的要求为依据，紧密结合煤炭行业特点和项目所在地区的环境特征，以科学、求实、严谨的工作作风开展本次评价工作。
（2）在对现有工程情况及已经造成环境污染和生态破坏情况进行深入调查和对核增产能工程进行充分分析的基础上，摸清新、老工程污染源及污染物排放状况及生态环境影响情况，以“以新带老、达标排放、总量控制、增产不增污”为原则，以控制污染排放与减缓生态破坏为重点，综合采用实际监测的方法，对项目建设开发给各环境要素造成的影响进行全面的分析和评价，最终给出项目扩建后环境影响评价的结论性意见。
（3）项目废气、废水、固废和噪声污染源较原环评阶段、验收阶段有所变化，因此本次评价依据污染现状监测数据进行回顾性评价，对扩建后的环境影响进行分析，本次评价的重点为煤炭开采生态环境影响评价和大气环境影响评价方面。
（4）贯彻落实习近平生态文明思想，促进露天煤矿开发与生态、环境保护的协调发展，努力推动清洁生产工艺的实施，分析矿坑水等资源化利用途径及可行性，结合当地的实际情况提出矿田周边生态综合整治的方案，将本项目建设成环境和经济、社会协调发展的环境友好型煤矿。
[bookmark: _Toc6011]2.3 评价时段
按照《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》（HJ619-2011）中的规定：根据煤炭开采工程的时序特点，一般将煤炭开采工程划分为建设期和运行期；当改扩建项目剩余服务年限低于5年的，应该开展闭矿期环境影响评价。本次评价对水环境、声环境、大气环境、固体废物的评价时段为建设期和生产期，生态评价时段为建设期、生产期与闭矿期。
[bookmark: _Toc8947]2.4 评价工作等级
[bookmark: _Toc198982205]2.4.1 水环境
[bookmark: _Toc198982206]2.4.1.1 地表水
本项目区域无地表水系，项目矿坑水和生活污水全部回用、不外排，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B，具体见表2.4-1。
表2.4-1  地表水评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	—

	注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


2.4.1.2 地下水
按照《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，本项目属于煤炭开采行业，外排土场为Ⅱ类项目类别，其余为Ⅲ类项目类别。
根据调查，拟建项目周边没有环境敏感区分布，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感（见表2.4-2）。
表2.4-2  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环保敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏区。


表2.4-3  地下水评价等级判定
	            项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据导则中评价等级的判定依据（表2.4-3），结合工程污染特征及周边水文地质特点，判定地下水评价等级为三级。
2.4.2 大气环境
本项目采暖供热采用电锅炉，无燃煤产生的烟气，其它大气环境影响主要来源于采掘场、筛分破碎、带式输送机、煤仓、装载点及外运过程中的扬尘和排土场扬尘，都属无组织排放。根据工程特点和污染特征及周围环境状况，本环评选取采掘场、排土场、筛分破碎间颗粒物作为主要污染物，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi计算公式如下：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。
评价等级判别见表2.4-4，估算模型参数见表2.4-5，估算模型计算结果见表2.4-6。
表2.4-4  评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%




表2.4-5  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度（℃）
	36.51

	最低环境温度（℃）
	-31.88

	土地利用类型
	戈壁

	区域湿度条件
	极度干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是 □否

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 ■否

	
	岸线距离（km）
	/

	
	岸线方向（°）
	/


表2.4-6  估算模型计算结果
	污染源名称
	污染物
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	D10%最远距离
（m）

	采掘场
	TSP
	81.8260
	9.09
	/

	排土场
	TSP
	62.9000
	6.99
	/

	筛分破碎车间
	PM10
	41.5970
	9.24
	/


根据估算模型计算得，采掘场的污染物颗粒物最大占标率为9.09%，最大占标率1%≤Pmax＜10%，评价等级为二级；排土场的污染物颗粒物最大占标率为6.99%，最大占标率Pmax＜1%，评价等级为三级；筛分破碎车间的污染物颗粒物最大占标率为9.24%，最大占标率1%≤Pmax＜10%，评价等级为二级。
综上所述，本项目大气评价等级为二级。同时按照《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》（HJ619-2011）中的“6.4.2.2筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定，本环评对本项目排放的无组织源的影响只进行定性说明，而不定量预测。
[bookmark: _Toc38816079]2.4.3 声环境
本项目所在区域为3类声环境功能区；项目区位于砾质荒漠地带，四周无集中人群分布；场界外受声环境影响人口少，且变化不大；项目建设前后声环境增加值小于3dB（A）。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的规定，声环境评价等级为三级。
[bookmark: _Toc198982208]2.4.4 生态环境
[bookmark: _Toc198982209]根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价等级依据项目影响区域的生态敏感性和影响程度判定。生态环境评价等级划分依据具体见表2.4-7。
表2.4-7  生态评价等级判定表
	[bookmark: _Toc38816081][bookmark: _Toc198982211]序号
	评价原则

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，评价等级为一级

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级


	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级

	f
	当工程占地规模大于20km2（包括永久和临时占用陆域水域），评价等级不低于二级；改扩建项目占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定

	g
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级


本项目属于煤炭采选类，根据现场调查，项目影响区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境等生态保护目标；矿区不在生态红线范围内；根据HJ2.3判断属于工程不属于水文要素影响型，地表水环境影响评价工作等级为三级B；根据HJ610、HJ964判定地下水水位或是土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；新增占地面积共计299.92hm2（新增外排土场占地面积216.10hm2，采掘场新增73.42hm2，场外道路新增10.4hm2），小于20km2，综上所述，评价工作等级为三级；根据矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，评价等级应上调一级。因此，确定本次生态影响评价等级为二级。
2.4.5 土壤环境
依据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），矿田开采区属于生态影响型，工业场地、排土场属于污染影响型，属于Ⅱ类项目类别。按照导则要求，分别判定评价工作等级。
（1）生态影响型等级划分
①敏感性调查及判定
矿田开采区干燥度16.91且常年地下水位平均埋深大于1.5m，含盐量2.0-3.2g/kg，5.5＜pH=7.96-8.22＜8.5。
本项目生态敏感性判定结果见表2.4-8。

表2.4-8  矿田开采区敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


根据判定，项目区盐化属较敏感区域，碱化属不敏感区域。综合判断为较敏感区域。
②生态影响评价工作等级判定
本项目生态影响评价工作等级判定见表2.4-9。
表2.4-9  矿田开采区评价工作等级划分表
	            项目类别
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评级工作。


根据判定，项目生态影响型评价工作等级为二级。
（2）污染影响型等级划分
本项目为扩建项目。新增占地面积共计299.92hm2（新增外排土场占地面积216.10hm2，采掘场新增73.42hm2，场外道路新增10.4hm2），新增占地≥50hm2，占地规模属于大型；矿区周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标，环境为不敏感。判别依据见表2.4-10。
表2.4-10  场地敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目污染影响评价工作等级判定结果见表2.4-11。

表2.4-11  场地评价工作等级划分表
	    占地规模
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评级工作。


根据判定，本项目污染影响型评价工作等级为二级。
2.4.6 环境风险
本项目不设地面爆破材料库，仅设置加油站，柴油总储量为120t，临界量为2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式：


式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
经上述公式计算，本项目Q值为0.548，环境风险潜势为I。根据表2.4-12可知，本项目环境风险评价等级属于简单分析。
表2.4-12  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


[bookmark: _Toc20501][bookmark: _Toc38816083]2.5 评价范围
[bookmark: _Toc38816084]2.5.1 水环境
（1）地表水
矿田及其周边几十千米范围内无天然地表水体，本项目生活污水及矿坑水分别处理后全部回用，不外排。因此本次地表水环境评价将重点分析矿坑水和生活污水的污染防治措施以及综合利用途径的可行性，故不确定地表水评价范围。
（2）地下水
本矿田水文地质条件相对简单，地下水流向基本与地形坡向一致，矿田内及周围无重要的地下水环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价范围确定方法有公式计算法、查表法和自定义法，因缺乏项目区地下水水力坡度等参数，难以采用公式计算法，本评价拟采用自定义法确定地下水评价范围。西部工业场地及外排土场的评价范围直接以场界外扩500m后作为地下水评价范围，面积分别为2.39km2、15.8km2，均在矿田开采区地下水评价范围内。矿田开采区评价范围为矿田范围外扩1km，面积约64.69km2。
[bookmark: _Toc38816085]2.5.2 大气环境
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价范围以筛分破碎车间几何中心为中心点，边长5km的矩形区域。
[bookmark: _Toc38816086]2.5.3 声环境
本项目评价范围为工业场地、采掘场和外排土场边界外200m范围内及公路两侧200m范围内的区域。
[bookmark: _Toc38816087]2.5.4 生态环境
为全面系统的评价露天煤矿资源开采对区域生态环境、生态系统的影响，生态环境影响评价从区域生态系统着眼，整体评价资源开采后对生态环境质量的影响。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价应能充分体现生态完整性原则，同时考虑露天采煤影响最大范围及项目区地理单元等因素，确定生态评价范围为矿田边界外扩1km所圈定的范围、面积约32.7808km2。
[bookmark: _Toc38816088]2.5.5 土壤环境
生态影响型：本项目生态影响型评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），矿田开采区以矿田范围外扩2km为评价范围，面积约为60.93km2。
污染影响型：本项目污染影响型评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），工业场地及外排土场评价范围以场地外扩0.2km为评价范围，评价面积分别为0.79km2、4.09km2。
[bookmark: _Toc509048761][bookmark: _Toc11260][bookmark: _Toc509564891][bookmark: _Toc509031751][bookmark: _Toc38816090]2.6 环境影响识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc170119227][bookmark: _Toc170119771][bookmark: _Toc194137998][bookmark: _Toc276540156][bookmark: _Toc276304823][bookmark: _Toc182187075][bookmark: _Toc171858255][bookmark: _Toc38816091]2.6.1 环境影响因素识别
根据露天煤矿开发建设对环境的影响和环境对项目的制约程度分析，环境影响识别见表2.6-1。从表2.6-1中可以看出，环境因素中环境空气、生态环境、地下水环境、声环境为显著影响，对环境的影响较大。开发活动对环境的影响程度上最严重的是露天煤炭开采对生态环境、地下水环境的影响，其次为粉尘排放、土岩剥离物堆置、废水事故排放、加油站和外排土场环境风险和设备噪声的影响。
表2.6-1  建设项目环境影响识别
	环境因素
生产环节
	环境
空气
	地表水
环境
	地下水
环境
	声环境
	生态
环境
	土壤
环境
	环境
风险

	露天开采
	●
	◎
	●
	◎
	●
	◎
	○

	干法分选
	●
	
	
	◎
	
	
	

	皮带运输
	◎
	
	
	◎
	○
	
	

	外排土场
	●
	○
	◎
	○
	●
	◎
	◎

	矿坑涌水
	
	◎
	●
	
	◎
	◎
	○

	工业场地
	◎
	○
	○
	◎
	○
	
	

	加油站
	○
	○
	◎
	◎
	○
	◎
	●

	公路运输
	●
	
	
	◎
	◎
	
	

	备注
	●为显著影响；◎为中等影响；○为轻微影响


[bookmark: _Toc38816092]2.6.2 评价因子筛选
根据工程特点和项目所在地环境特征，按照建设项目环境影响评价导则和评价标准对本次工作的评价因子进行了筛选，筛选结果见表2.6-2。
表2.6-2  评价因子筛选结果
	评价类别
	现状评价因子
	预测评价因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NOx
	TSP、PM10

	声环境
	Ld、Ln
	Ld、Ln

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、硫化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、总大肠菌群、菌落总数等。
	CODcr、NH3-N

	生态环境
	景观、植被、动物、水土流失、土地利用等
	景观、植被、动物、水土流失、土地利用等

	固体废物
	剥离物、生活垃圾等
	剥离物、煤矸石、生活垃圾等

	土壤环境
	pH、重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、含盐量（SSC）等
	pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌、含盐量（SSC）等


[bookmark: _Toc14481]2.7 环境功能区划及评价标准
2.7.1 环境功能区划
（1）水环境
本项目矿田及周边区域无地表水系。
矿田区域内尚未进行地下水环境功能区划，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水的地下水为Ⅲ类水质，矿田所在区域地下水体为Ⅲ类地下水体。
（2）环境空气
矿田范围为本矿职工居住人群，周边为煤炭开采企业，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）进行，矿田区域应属二类区。
（3）声环境
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和矿田周围的环境状况，矿田区域为3类声环境功能区。
（4）生态环境
根据《新疆生态功能区划》，矿田区域属准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区，将军戈壁硅化木及卡拉麦里有蹄类动物保护功能区，详见图2.7-1。
项目所在区环境功能区划见表2.7-1。
表2.7-1  环境功能区划
	环境要素
	区划依据
	区划结果

	地下水
	《地下水质量标准》
	Ⅲ类地下水体

	环境空气
	《环境空气质量功能区
划分原则与技术方法》
	二类环境空气质量功能区

	声环境
	《声环境质量标准》
	3类声环境功能区

	生态环境
	《新疆生态功能区划》
	准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区，将军戈壁硅化木及卡拉麦里有蹄类动物保护功能区


2.7.2 评价标准
2.7.2.1 环境质量标准
（1）水环境
地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。标准值详见表2.7-2。
表2.7-2  地下水质量标准  单位：mg/L（pH为无量纲）
	项目
	Ⅲ类标准值
	项目
	Ⅲ类标准值
	项目
	Ⅲ类标准值
	项目
	Ⅲ类标准值

	pH
	6.5-8.5
	Mn
	0.10
	Cd
	0.005
	溶解性总固体
	1000

	Cr6+
	0.05
	Pb
	0.01
	Hg
	0.001
	挥发性酚类
	0.002

	NO-3-N
	20.0
	Zn
	1.00
	As
	0.01
	总大肠菌群
	3.0

	CODMn
	3.0
	S2-
	0.02
	F-
	1.0
	菌落总数
	100

	总硬度
	450
	Fe
	0.3
	Cu
	1.00
	
	

	NO-2-N
	1.00
	CN-
	0.05
	氨氮
	0.5
	
	


（2）环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气功能区标准要求。标准值详见表2.7-3。
表2.7-3  环境空气质量标准  单位：ug/m3
	污染物名称
	取值时间
	二级标准
浓度限值
	污染物名称
	取值时间
	二级标准
浓度限值

	SO2
	年平均
	60
	NO2
	年平均
	40

	
	24h平均
	150
	
	24h平均
	80

	
	1h平均
	500
	
	1h平均
	200

	PM10
	年平均
	70
	PM2.5
	年平均
	35

	
	24h平均
	150
	
	24h平均
	75

	NOx
	年平均
	50
	TSP
	年平均
	200

	
	24h平均
	100
	
	24h平均
	300

	
	1h平均
	250
	O3
	日最大8h平均
	160

	CO
	24h平均
	4000
	
	1h平均
	200

	
	1h平均
	10000
	
	
	


（3）声环境
声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准，其中工业场地、采掘场及排土场执行3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），公路执行4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。
（4）土壤环境
建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值第二类用地要求，建设用地外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值。
2.7.2.2 污染物排放标准
（1）废水
矿坑水出水水质执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的有关限值要求，具体见表2.7-4。用于采掘场和排土场防尘洒水、道路洒水以及车辆冲洗用水，执行《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）洒水除尘用水水质及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的标准，详见表2.7-4和表2.7-6。
表2.7-4  煤炭工业水污染物排放限值  单位：mg/L（pH无量纲）
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH
	6～9
	7
	Hg
	0.05

	2
	SS
	50
	8
	Cd
	0.1

	3
	CODcr
	50
	9
	Cr
	1.5

	4
	F-
	10
	10
	Cr6+
	0.5

	5
	石油类
	5
	11
	Pb
	0.5

	6
	Zn
	2.0
	12
	As
	0.5



表2.7-5  洒水除尘用水水质标准
	序号
	项目
	标准

	1
	悬浮物含量（mg/L）
	≤30

	2
	悬浮物粒度（mm）
	＜0.3

	3
	pH值
	6.5～8.5

	4
	总大肠菌群
	每100mL水样中不得检出

	5
	粪大肠菌群
	每100mL水样中不得检出


表2.7-6  城市杂用水水质标准
	序号
	项目
	冲厕、车辆冲洗
	城市绿化、道路清扫、
消防、建筑施工

	1
	pH
	6.0～9.0
	6.0～9.0

	2
	色度，铂钴色度单位
	15
	30

	3
	嗅
	无不快感
	无不快感

	4
	浊度（NTU）
	5
	10

	5
	BOD5（mg/L）
	10
	10

	6
	NH3-N（mg/L）
	5
	8

	7
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.5
	0.5

	8
	铁（mg/L）
	0.3
	-

	9
	锰（mg/L）
	0.1
	-

	10
	溶解性总固体（mg/L）
	1000（2000）a
	1000（2000）a

	11
	溶解氧（mg/L）
	2.0
	2.0

	12
	总氯（mg/L）
	1.0（出厂），0.2（管网末端）
	1.0（出厂），0.2b（管网末端）

	13
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	无c
	无c

	注：“-”表示对此项无要求。
a括号内指标为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。
b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。
c大肠埃希氏菌不应检出。


生活污水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，具体指标见表2.7-7。用于绿化的生活污水同时执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的相关标准，具体见表2.7-6。
表2.7-7  农村生活污水处理排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）
	污染物
	pH
	CODcr
	SS
	粪大肠菌群

	A级标准
	6～9
	60
	30
	10000MPN/L


（2）大气
煤尘及地面二次扬尘等无组织排放的颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的规定标准，见表2.7-8。
表2.7-8  煤炭工业无组织排放限值  单位：mg/m3
	污染物
	监控点
	作　业　场　所

	
	
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

	
	
	无组织排放限值
（监控点与参考点浓度差值）
	无组织排放限值
（监控点与参考点浓度差值）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	1.0

	二氧化硫
	
	/
	0.4

	注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。


（3）噪声
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。运营期工业场地、采掘场和排土场边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
（4）固体废物
剥离物及煤矸石执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的煤矸石堆置场污染控制和其他管理规定。煤泥及污泥执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。废油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。
[bookmark: _Toc4966]2.8 评价工作内容及重点
2.8.1 评价工作内容
采用资料收集、现场调查和监测，环境影响识别和筛选，分析本项目对评价范围内自然环境、生态环境﹑空气质量﹑声环境﹑水环境等的环境影响，现状存在的问题及采取的措施，同时提出相应的污染防治措施和生态保护的整治措施。
2.8.2 评价重点
对项目区环境影响进行回顾性评价。重点分析露天煤矿开采和岩土剥离物堆放对生态环境的影响，力求提出切合当地实际的生态治理恢复措施；分析项目开发对水资源的影响，提出露天煤矿废水处理复用方案；此外，针对采掘场、排土场、生产系统及道路等扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的防治措施。
[bookmark: _Toc7390]2.9 环境保护目标
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[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3]中联润世露天煤矿位于西黑山矿区西北部的中小煤矿开采区内，矿田周边区域环境保护目标包括卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区、新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园和奇台县荒漠类草地自然保护区，上述保护目标与本矿田的最近距离分别为58km、9km和30km，均不在本项目环境影响评价范围内，本项目区域环境保护目标见图2.9-1。
2.9.2 评价范围环境保护目标
矿田地处戈壁荒漠，没有村庄及城市居民点等保护目标，也无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物保护单位、公益林等需要特殊保护的环境敏感区域。主要保护目标为评价范围内受煤炭开采影响的土壤、植被和动物等生态环境以及地下水环境和矿田内的省道。环境保护目标分布情况见表2.9-1和图2.9-2。
表2.9-1  环境保护目标表
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	保护要求

	环境空气
	采掘场、排土场扬尘
	采掘场、排土场周围没有敏感保护
目标
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求

	
	道路扬尘
	道路两侧200m范围内没有敏感保护目标
	

	地表水
	污废水
	本项目区域范围内无地表水系，项目污废水全部回用、不外排
	污废水不外排，全部综合利用。

	地下水
	露天开采
	评价范围内的地下水资源，主要为西山窑组及以上裂隙孔隙弱含水层的地下水，均不具有供水意义。
	减少对地下水资源的影响。

	声环境
	工业场地、采掘场、排土场
	工业场地、采掘场、外排土场周边200m范围内没有敏感保护目标。
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求

	
	交通噪声
	运输道路两侧200m范围内没有敏感保护目标
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求

	生态环境
	露天开采等
	植被、土壤、砾幕、地貌、野生动物。
	保护植物资源，减小对动物栖息地的干扰；保护戈壁砾幕层不受大面积破坏；剥离物全部内排，外排土场人工恢复；进行生态综合整治，保持生态系统稳定。

	交通设施
	S237省道
	矿田三采区内西部，南北走向，矿田内长度约2.5km。
	开采三采区时，公路改道至一、二采区和三采区相交处，保证公路能正常通行。




[bookmark: _Toc8065]3 工程概况与工程分析
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3.1.1 建设历程
中联润世新疆煤业有限公司露天煤矿由新疆豫能集团与中联润世（北京）投资有限公司合资成立。河南能源新疆公司成立于2008年11月6日，是河南能源集团的战略转移承接地。目前，新疆公司资产总额171亿元，现有职工4830人。新疆公司拥有煤炭资源储量160亿t，项目涉及煤炭、焦化、化工、物流贸易、机电制修等行业。新疆公司所属基层单位28家，分布在乌鲁木齐、哈密、吐鲁番、阿克苏、昌吉、伊犁、塔城、阿拉尔等地。“十四五”期间，河南能源新疆公司将积极抓住国家产业援疆和“一带一路”经济带战略的政策机遇，把握好当前国家煤炭、煤化工等产业“十四五”规划的有利时机，重点在准东煤田、库拜煤田和塔城地区发展煤炭、煤化工产业，在保证现有煤矿安全生产的基础上，多渠道争取优质煤炭资源进行整合，并适时发展下游配套煤化工项目，将新疆区域打造成为承接集团公司产业战略转移的主阵地、未来生产经营的主要盈利点，企业持续健康发展的重要支撑源，全力打造河南能源战略转移承接地。
2008年10月，红沙泉北露天煤矿（现更名为“中联润世露天煤矿”）获得自治区人民政府办公厅新政办函[2008]121号《关于奇台县红沙泉北露天煤矿和奥塔乌日克什煤矿建设项目列入自治区煤炭工业十一五发展规划的函》，新建规模为300万t/a。2012年8月开始建设，建设规模为300万t/a，2013年12月露天矿基本建设完成，初步具备生产条件。2014年至2017年，因国家煤炭产业政策和煤炭销售市场需求变化，露天矿间断性生产。2017年4月，采矿证到期，停止生产。2018年根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发<自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案>的通知》（新党厅字〔2018〕74号）文件要求，办理400万t/a扩能的相关手续。2019年1月，国家能源局以国能发煤炭〔2019〕3号文对中联润世露天煤矿400万t/a出具了核准批复。2019年4月，露天矿整体恢复生产，生产规模为400万t/a，各种证照齐全，均在有效期限内。2021年11月，中联润世露天煤矿按照国家发改委和国家能源局关于今冬明春重点保供煤矿要求，逐步按照800万t/a临时生产规模生产至今。2022年2月，国家发改委出具了《关于加快保供煤矿手续办理工作的通知》，列入核增产能保供煤矿名单，核增产能后为800万t/a。2022年6月获得新疆自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于新西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿等3处煤矿生产能力的批复》（新发改批﹝2022﹞95号），同意将本矿产能力由400万吨/年核增至800万吨/年。2022年6月13日，国家发改委确定了一批具备安全核增产能条件的煤矿名单，中润煤业名列其中，再次预核增产能400万吨/年，达到1200万吨/年。2022年12月6日新疆维吾尔自治区应急管理厅印发《关于新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿生产能力的批复》，同意本矿由800万吨/年核增至1200万吨/年。
3.1.2 环保手续办理情况
中联润世露天煤矿已有近10年的开采历史，在进行300万t/a新建工程建设前，委托中煤科工集团武汉设计研究院有限公司就300万t/a新建工程开展环境影响评价工作，2012年7月原自治区环保厅以新环评价函〔2012〕759号文对该报告书进行了批复。2018年12月，乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制了《新疆奇台县红沙泉北露天煤矿新增产能100万t/a扩建项目环境影响报告书》，并获得自治区生态环境厅批复（新环函〔2018〕132号）。2019年8月，新疆中环合创工程技术咨询有限公司编制了《新疆奇台县红沙泉北露天煤矿新增产能100万t/a扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，通过企业自主竣工环保验收合格，同时取得自治区生态环境厅固体废物污染防治设施竣工环保验收合格的函（新环审〔2019〕344号）。2022年4月，新疆辰光启航环保技术有限公司编制了《准东西黑山矿区中联润世露天煤矿智能化地面生产筛分系统项目环境影响报告表》，获得新疆准东开发区环境保护局批复（新准环评〔2022〕17号）。2023年5月，中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制了《新疆准东西黑山矿区中联润露天煤矿800万t/a改扩建项目环境影响报告书》，获得自治区生态环境厅批复（新环审〔2023〕113号）。2024年1月，《新疆准东西黑山矿区中联润露天煤矿800万t/a改扩建项目及配套地面生产系统》进行了项目竣工环境保护验收并通过验收。
3.1.3 现有工程组成
中联润世露天煤矿现有工程组成见表3.1-1。

表3.1-1  现有工程组成一览表
	类别
	项目组成
	具体工程内容

	矿田面积
	矿田面积
	矿田东西长5.90km，南北宽2.20km，面积12.884km2。

	开采境界
	开采境界
	地表境界东西长5.0km～5.9km，南北宽2.2km，面积11.84km2。深部境界东西长4.5km～5.4km，南北宽1.7km，面积8.2km2。

	地面总布置
	东部工业场地
	东部工业场地位于矿田三采区内西部，包括办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、变电所、锅炉房、生活污水处理站、材料库、机修间、加油站等，占地面积10.63hm2。

	
	西部工业场地
	西工业场地位于采掘场及排土场的西南部，主要建设内容包括生产区、辅助生产区、行政管理与服务设施区等设施，占地面积为21.26hm2。

	
	采掘场
	采掘场位于矿田西北部，达产时占地面积为282.16hm2。

	
	外排土场
	外排土场布置在采掘场西侧地表境界外，沿帮布置，占地面积46.90hm2，共形成排土台阶4个（+700m、+720m、+740m、+760m），排土台阶高度20m，总排弃高度80m，最高排弃标高+760m水平。

	
	内排土场
	内排土场位于外排土场的东侧，首采区的西北侧，排土台阶高度20m。

	主体工程
	采掘
工程
	开采工艺
	剥离和采煤均采用单斗—卡车开采工艺。

	
	
	首采区
	首采区位于矿田西北部，东部以Y=30528000为界，南部以2勘探线为界。首采区开采面积1.71km2。

	
	
	采区划分
	露天矿划分为首采区、二采区、三采区和备采区域。开采顺序是首采区→二采区→三采区→备采区。

	
	排土
工程
	内排土场
	利用现有内排土场。

	
	
	排土计划
	露天矿开采已实现全部内排。

	
	地面
生产
系统
	储煤系统
	全封闭储煤仓9个，其中2个为原煤仓，Φ22m，单仓容量为12000t，总容量2.4万t；产品仓7个，其中，直径18m的圆筒仓4单仓容量为6000t，3个，Φ27m，单仓容量为10000t，总容量3万t；矸石仓1个，8m×8m方仓，总容量450t。全矿煤仓总容量7.8万t。

	
	
	煤炭加工
	两套生产系统，其中一套生产能力为400万t/a，主要为破碎、筛分；另一套生产系统生产能力为800万t/a,主要为破碎、筛分和智能干选系统，并在车间内预留1套智能干选设备位置。

	公用
工程
	给水
	给水工程
	用水取自昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口，水经过加压送至工业场地。

	
	供电
	供配电
	现有2座变电所，其中35kV变电所1回35kV电源，引自北山35kV变电站35kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为7.9km；另有1回10kV线路，引自北山35kV变电站10kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为8.7km；另一座110kV变电所单回110kV电源引自兴盛220kV变电站110kV侧，导线规格JL/G1A-240/3 钢芯铝绞线，线路长度47.5km。

	
	供暖
	采暖供热
	东部工业场地2台常压热水电锅炉，锅炉吨位均为0.8MW；西部工业场地4台常压热水电锅炉，锅炉吨位分别为0.72MW，3MW、4MW、5MW。

	辅助
工程
	维修间、仓库等
	西工业场地设有空压机房、危险废物暂存间、出场运输车辆冲洗设施、汽车清洗车间、钢材及综合材料库、卡车及设备备件库、卡车及工程机械维修保养间、综合修理间、锅炉房等辅助设施；东部工业场地设有机电维修间、组装场、专业仓库、加油站等辅助设施。爆破器材库由民爆公司统一考虑，本矿不设爆破器材库。

	运输
工程
	场内运输
	主干道采用16.0m、10.0m宽，次干道4.0m宽，为城市型，其路面结构层次为：C30混凝土面层厚0.22m，6%水泥稳定层厚0.25，天然砂砾基层厚0.30m。

	
	场外道路
	煤炭外运采用公路运输，全长4.3km，二级道路，沥青混凝土路面。

	
	联络道路
	场外联络道路长0.14km，二级道路，沥青混凝土路面；矿山联络道路长1.16km，三级道路，级配碎石路面。

	环保
工程
	废气
	无组织粉尘
	①外排土场定期碾压，降低起尘；配置32吨6台，40吨2台，矿部微雾抑尘车1台，用于采掘场与道路洒水；②运输道路进行硬化，运输车辆加盖篷布，道路定期洒水。

	
	废水
	生活污水
	生活污水处理站处理规模为20m3/h，地埋式污水处理系统，采用生化处理工艺，处理后全部用于绿化和洒水降尘。

	
	
	矿坑涌水
	矿坑水处理站处理规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺。矿坑水实际产生量很小，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。

	
	
	生产废水
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。

	
	噪声控制
	采用低噪声设备，基础减震，隔声，消声处理。

	
	固体废物
	①剥离物内排土场有序堆存；②暂无矸石产生，产生后运至排土场堆存；③生活垃圾统一收集后，运至准东经济技术开发区东部分区生活垃圾填埋场填埋；④坑内排水处理暂未产生煤泥，后期产生后与原煤一同外售；⑤生活污泥作为绿化肥料予以利用；⑥废机油等交由有资质单位新疆鑫鸿伟环保科技有限公司处置。

	
	生态恢复
	①道路硬化、路两旁进行绿化；②排土场及采掘场复垦工作已逐步开展。


（1）采区划分及开采顺序
露天矿剥离与采煤均采用“单斗-卡车”间断式开采工艺，主要开采B2煤层。矿田分三个采区，即首采区、二采区及三采区。首采区地表境界东西长约1.95km，南北宽约0.91km，面积1.71km2的采掘场，露天矿首采区已基本开采完毕，采掘场目前处于二采区缓帮过渡阶段，二采区南帮为工作帮，待南帮到界后进行第二次缓帮工程，将东帮调整为工作帮，露天矿采掘场整体向东推进。目前剥离台阶约7个，采煤台阶约2个，整台阶高度10m，最大开采深度约90m，仅B2煤层出露。
（2）排土场
露天矿共形成2个排土场，分别为外排土场和内排土场。外排土场排弃工作已结束，形成完全内排。外排土场占地面积约46.9hm2，共形成排土台阶4个，排土台阶高度20m，总排弃高度平均80m，最高排弃标高+760m水平。内排土场共形成排土台阶5个，排土台阶高度20m。
（3）总平面布置
采掘场位于矿田西北部，达产时占地面积为282.16hm2。外排土场布置在采掘场西侧地表境界外，沿帮布置。内排土场位于外排土场的东侧，首采区的西北侧。
东部工业场地包含办公楼、食堂、浴室及保健站联合建筑、职工公寓、场前区广场、人工湖等设施。西部工业场地主要是地面生产系统位，包含受煤坑、破碎站、选煤厂、部分输煤栈桥、原煤仓及产品仓、高-低压配电室、压风机房等设施。
（4）地面生产系统
本露天矿一期工程设计生产能力为4.0Mt/a，二期工程设计生产能力为8.0Mt/a，已形成的一期、二期生产系统可满足露天矿12.0Mt/a的生产能力。
1）一期工程破碎系统
露天矿开采的原煤，经卡车运至破碎站，将毛煤两次破碎至100mm以下。经破碎后的原煤通过带式输送机运至选煤厂，由选煤厂进行洗选加工。
2）二期工程
露天矿开采的原煤，经卡车运至破碎站，破碎至小于200mm后，经101带式输送机运输至原煤仓仓上，而后通过102A带式输送机、102B带式输送机将煤存入原煤仓，原煤仓内的存煤通过201带式输送机进入选煤厂分选加工。
原煤仓内-200mm原煤由带式输送机运至筛分破碎车间。-200mm原煤经100mm破碎机破碎至-100mm。100mm以下原煤进入转载点转运至智能干选车间分选，预留由至块煤装车平台带式输送机运出直接上块煤装车平台的通道；经分选后产生100mm～40mm中块精煤，-40mm原煤入产品仓。矸石经带式输送机收集后转运至矸石仓储存外运。
（5）公用工程
露天矿用水取自昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口，水经过加压送至工业场地。生活污水处理站处理规模为20m3/h，地埋式污水处理系统，采用生化处理工艺，处理后全部用于绿化和洒水降尘。
矿坑水处理站处理规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺。矿坑水量不能达到矿坑水处理站的运行条件，水处理设施暂未运行。矿坑水实际产生量很小，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。
东部工业场地2台常压热水电锅炉，锅炉吨位均为0.8MW；西部工业场地4台常压热水电锅炉，锅炉吨位分别为0.72MW，3MW、4MW、5MW。
现有1座35kV变电所和1座110kV变电所。35kV变电所1回35kV电源，引自北山35kV变电站35kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为7.9km；另有1回10kV线路，引自北山35kV变电站10kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为8.7km。1座110kV变电所单回110kV电源引自兴盛220kV变电站110kV侧，导线规格JL/G1A-240/3 钢芯铝绞线，线路长度47.5km，全线单回路架设双地线，一根采用GJ-80 型镀锌钢绞线，另一根采用48芯OPGW复合光缆兼避雷线。
[bookmark: _Toc30610]3.2 改扩建工程概况
3.2.1 项目基本情况
（1）项目名称
新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目
（2）建设单位
中联润世新疆煤业有限公司
（3）建设规模与服务年限
建设规模由800万t/a改扩建至1200万t/a，服务年限为26.06a。
（4）建设性质
改扩建
（5）建设地点
中联润世露天煤矿位于奇台县城北东约90km处，行政区划属奇台县管辖。矿田中心地理坐标：东经90°21′16″，北纬44°30′39″。
（6）项目投资
建设项目总投资86815.96万元。
3.2.2 项目组成
本次工程与800万t/a工程环保验收时相比，除东部工业场地拆除，新增外排土场占地面积216.10hm2，采掘场新增73.42hm2，工业场地内拟建油库及加油站，新建危险废物暂存间，智能干选车间预留位置新增一台智能干选设备，新增场外道路和疏干防排水系统外，其他工程设施全部依托现有工程内容。800万t/a工程改扩建至1200万t/a工程主要变化情况见表3.2-1。本项目组成详见表3.2-2。
表3.2-1  改扩建工程主要变化情况表
	项目
	800万t/a
	1200万t/a
	变化情况
	备注

	采掘场面积
	达产61.6hm2
	达产282.16hm2
	增加73.42hm2
	

	剥离、采煤设备
	189台
	360套
	增加171台
	挖掘机、自卸卡车

	外排土场
	46.90hm2
	263hm2
	增加216.10hm2
	卡车排土

	地面生产系统
	破碎、筛分、智能干选，1200万t/a（其中，选煤能力为1200万t/a）
	破碎、筛分、智能干选，1200万t/a
	增加洗选400万t/a
	

	储存设施
	原煤仓2个，产品仓7个，总容量2.4万t。矸石仓1个，容量为450t。
	原煤仓2个，产品仓7个，总容量2.4万t。矸石仓1个，容量为450t。
	/
	

	运输方式
	初期公路运输，后期采用输煤廊道运至铁路装车站装车外运或直接输送至用户。
	输煤廊道运至铁路装车站装车外运或用户
	
	符合运输相关规定

	劳动定员
	645人（自营人员249人）
	1047人（自营人员497人）
	自营人员增加248人
	

	矿坑水
	平均284m3/d
	预计348.8m3/d
	增加64.8m3/d
	

	生活污水
	300.66m3/d（采暖期）、295.16m3/d（非采暖期）
	325.11m3/d（采暖期）、309.56m3/d（非采暖期）
	增加
	

	供热设备
	东部工业场地2台常压热水电锅炉，锅炉吨位均为0.8MW；西部工业场地4台常压热水电锅炉，锅炉吨位分别为0.72MW，3MW、4MW、5MW。
	西部工业场地4台常压热水电锅炉全部利用，东部工业场地不在利用。
	减少
	



表3.2-2  项目组成一览表
	工程类别
	单项工程
	验收阶段工程内容（800万t/a）
	核增后工程内容（1200万t/a）
	变化情况
	变更理由
	备注

	开发规模
	800万t/a
	1200万t/a
	新增400万t/a
	核增产能保供
	生产规模增加50%

	矿田面积
	东西长5.90km，南北宽2.20km，面积12.884km2。
	东西长5.90km，南北宽2.20km，面积12.884km2。
	不变
	-
	-

	开采境界
	地表
	东西长5.0km～5.9km，南北宽2.2km，面积11.84km2。
	东西长5.0km～5.9km，南北宽2.2km，面积11.84km2。
	不变
	-
	-

	
	深部
	东西长4.5km～5.4km，南北宽1.7km，面积7.9km2。
	东西长4.5km～5.4km，南北宽1.7km，面积7.9km2。
	不变
	-
	-

	地面总布置
	工业场地
	东部工业场地位于矿田三采区内西部，包括办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、变电所、锅炉房、生活污水处理站、材料库、机修间、加油站等，占地面积10.63hm2。
	/
	不利用
	-
	搬迁至芨芨湖镇行政管理区，由园区统一规划考虑

	
	
	西部工业场地位于矿田西南角，靠近采掘场西南侧出入沟，距东部工业场地约2.3km，包括受煤坑、破碎站、筛分间、选煤系统、输煤栈桥、产品仓、配电室、压风机房、锅炉房、危险废物暂存间、生活污水处理站、矿坑水处理站等设施，占地面积21.26hm2。
	全部利用，包括受煤坑、破碎站、筛分间、选煤系统、输煤栈桥、产品仓、配电室、压风机房、锅炉房、危险废物暂存间、生活污水处理站、矿坑水处理站等设施，占地面积24.21hm2。在预留场地内新建加油站及油库，智能干选车间内新增一套智能干选设备。
	变化
	产能扩大，新建生产系统，增加了生产服务设施及生活设施。
	

	
	采掘场
	采掘场位于矿田西北部，达产时占地面积为282.16hm2。
	采掘场位于矿田西北部，达产时占地面积为355.58hm2。
	增加占地面积73.42hm2。
	生产规模增大，达产采坑面积增大。
	-

	
	外排土场
	外排土场布置在采掘场西侧地表境界外，沿帮布置，占地面积46.90hm2，共形成排土台阶4个（+700m、+720m、+740m、+760m），排土台阶高度20m，总排弃高度80m，最高排弃标高+760m水平。
	现有外排土场已达到原设计最终境界，本次工程在既有外排土场的北侧和西侧外扩，占地面积263hm2，排土台阶高度20m，总排弃高度160m，最高排弃标高+830m水平。
	增加占地216hm2。
	产能扩大，采掘场向东推进煤层的底板的急速降低，外排土场徐扩容。
	-

	
	内排土场
	内排土场位于外排土场的东侧，首采区的西北侧，排土台阶高度20m。
	内排土场位于外排土场的东侧，首采区的西北侧，排土台阶高度20m。
	面积逐渐增加
	排土计划的需要
	按照排土计划逐步恢复

	主体工程
	露天矿工程
	采区划分及首采区
	共划分为三个采区，开采顺序为首采区、二采区、三采区。首采区位于矿田西北部，东部以Y=30528000为界，南部以2勘探线为界。
	共划分为三个采区，开采顺序为首采区、二采区、三采区。首采区位于矿田西北部，东部以Y=30528000为界，南部以2勘探线为界。
	不变
	-
	本矿首采区已基本到界，目前处于二采区缓帮过渡阶段，采煤工作线东西布置向南推进

	
	
	拉沟位置
	露天矿已生产，本矿不再另行寻求首采区初始拉沟位置，在现状基础上继续向南推进，到达南部境界后，整体向东推进
	露天矿已生产，本矿不再另行寻求首采区初始拉沟位置，在现状基础上继续向南推进，到达南部境界后，整体向东推进
	不变
	-
	-

	
	
	开采工艺
	剥离和采煤均采用单斗—卡车开采工艺
	前期剥离和采煤均采用单斗—卡车开采工艺，开采至三采区中东部时，逐步过渡到单斗-卡车-可移式破碎站-带式输送机半连续开采工艺。
	变化
	符合露天矿开采规范要求。
	-

	
	生产系统
	地面生产系统
	两天生产系统。①露天矿坑内采煤工作面采用4m3液压挖掘机采装，由45t自卸卡车运至位于西工业场地的半移动式破碎站，将毛煤两次破碎至100mm以下。经破碎后的原煤通过带式输送机运至选煤厂，由选煤厂进行洗选加工；②露天矿开采的原煤，经卡车运至破碎站，破碎至小于200mm后，经101带式输送机运输至原煤仓仓上，而后通过102A带式输送机、102B带式输送机将煤存入原煤仓，原煤仓内的存煤通过201带式输送机进入选煤厂分选加工，并在选煤车间预留1套智能干选设备扩建位置。
	利用现有生产系统，本次工程在智能干选车间预留位置新增一套智能干选设备。
	变化
	智能干选生产能力与露天矿规模不配套。
	

	
	
	储存设施
	全封闭储煤仓9个，其中2个为原煤仓，Φ22m，单仓容量为12000t，总容量2.4万t；产品仓7个，其中，直径18m的圆筒仓4单仓容量为6000t，3个，Φ27m，单仓容量为10000t，总容量3万t；矸石仓1个，8m×8m方仓，总容量450t。全矿煤仓总容量7.8万t。
	全封闭储煤仓9个，其中2个为原煤仓，Φ22m，单仓容量为12000t，总容量2.4万t；产品仓7个，其中，直径18m的圆筒仓4单仓容量为6000t，3个，Φ27m，单仓容量为10000t，总容量3万t；矸石仓1个，8m×8m方仓，总容量450t。全矿煤仓总容量7.8万t。
	不变
	/
	全部利用

	
	防洪排涝
	采掘场
	首采区及二采区东侧及南侧设置临时防洪渠，总长度为5264m，分别拦截地表汇水
	现有防洪渠继续利用，本次工新增防洪渠1818m。
	变化
	达产时期采区南侧及东侧南段部分将被剥离。
	利用

	
	
	外排土场
	外排土场西侧设置防洪渠，总长度为1651m。
	外排土场现有防洪渠全部利用，新增外排土场利用地形排水。
	不变
	-
	利用

	辅助工程
	机修间、仓库等
	西工业场地：空压机房、危险废物暂存间、出场运输车辆冲洗设施、汽车清洗车间、钢材及综合材料库、卡车及设备备件库、卡车及工程机械维修保养间、综合修理间、锅炉房等辅助设施；
东部工业场地：机电维修间、组装场、专业仓库、加油站、汽车清洗车间等。爆破器材库由民爆公司统一考虑，本矿不设爆破器材库。
	东部工业场地不在利用，西部工业场地设施全部利用，并在现有加油站及油库预留位置建设加油站及油库。爆破器材库由民爆公司统一考虑，本矿不设爆破器材库。
	变化
	东部工业场地生活区搬迁至芨芨湖镇。
	

	公用工程
	给水
	生产用水优先利用净化处理后的矿坑水、生产废水及生活污水，不足部分由昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口供给。
	生产用水优先利用净化处理后的矿坑水、生产废水及生活污水，不足部分由昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口供给。
	不变
	-
	利用

	
	排水
	采用雨污分流制，雨水由排水沟进行排水，矿坑水和生活污水分别处理后全部回用，不外排。
	采用雨污分流制，雨水由排水沟进行排水，矿坑水和生活污水分别处理后全部回用，不外排。
	不变
	-
	利用

	
	供电
	露天矿现有1座35kV变电所和1座110kV变电所。35kV变电所1回35kV电源，引自北山35kV变电站35kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为7.9km；另有1回10kV线路，引自北山35kV变电站10kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为8.7km。1座110kV变电所单回110kV电源引自兴盛220kV变电站110kV侧，导线规格JL/G1A-240/3钢芯铝绞线，线路长度47.5km，全线单回路架设双地线，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线，另一根采用48芯OPGW复合光缆兼避雷线。
	露天矿现有1座35kV变电所和1座110kV变电所。35kV变电所1回35kV电源，引自北山35kV变电站35kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为7.9km；另有1回10kV线路，引自北山35kV变电站10kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为8.7km。1座110kV变电所单回110kV电源引自兴盛220kV变电站110kV侧，导线规格JL/G1A-240/3钢芯铝绞线，线路长度47.5km，全线单回路架设双地线，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线，另一根采用48芯OPGW复合光缆兼避雷线。
	不变
	
	利用

	
	采暖供热
	东部工业场地2台常压热水电锅炉，锅炉吨位均为0.8MW；西部工业场地4台常压热水电锅炉，锅炉吨位分别为0.72MW，3MW、4MW、5MW。
	西部工业场地4台常压热水电锅炉全部利用，东部工业场地不在利用。
	变化
	东部工业场地拆除，行政福利区搬迁至芨芨湖镇。
	

	运输工程
	场内运输
	场内道路主干道采用16.0m、10.0m宽，次干道4.0m宽，为城市型，路面结构层次为：C30混凝土面层厚22cm，6%水泥稳定砂砾基层厚25cm，天然砂砾垫层厚30cm。
	场内道路主干道采用16.0m、10.0m宽，次干道4.0m宽，为城市型，其路面结构层次为：C30混凝土面层厚0.22m，6%水泥稳定层厚0.25，天然砂砾基层厚0.30m。
	变化
	与生产系统配套建设，满足露天矿核增产能的运输需要
	

	
	进场道路
	煤炭外运采用公路运输，全长4.3km，二级道路，沥青混凝土路面。
	煤炭外运采用公路运输，全长约4.70km。二级公路，路基宽度采用15.0m，路面宽度为12.0m，沥青混凝土路面。
	变化
	与生产系统配套建设，满足露天矿核增产能的运输需要
	未建

	
	出入沟联络路
	起自露天矿二采区西南角出入沟口，向西再向北接至场外运煤道路和运煤道路东南角的交叉口，全长148m，三级道路标准，碎石路面。
	全长148m，三级道路标准，碎石路面。
	变化
	与生产系统配套建设，满足露天矿核增产能的运输需要
	未建

	
	联络道路
	道路起自工业场地北部卸料平台西南角，向南再向西接至运煤道路标高协调处，全长124m。三级道路标准，碎石路面。
	全长0.124km，三级级道路，配碎石路面。
	变化
	与生产系统配套建设，满足露天矿核增产能的运输需要
	未建

	环保工程
	水污染治理
	矿坑水处理
	矿坑水处理站规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺。验收调查时，产生量很小，仅在矿坑边帮和底部有少量渗水，渗出的少量矿坑水在坑下集水池储存，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。矿坑水量不能达到矿坑水处理站的运行条件，水处理设施暂未运行。
	矿坑水处理站规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺。本次环评调查时，矿坑水水量很小，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。矿坑水量不能达到矿坑水处理站的运行条件，水处理设施暂未运行。
	不变
	-
	利用

	
	
	生产废水处理
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。
	不变
	-
	利用

	
	
	生活污水处理
	东部工业场地和西工业场地生活污水处理站规模均为20m3/h，采用生化处理工艺，即“机械格栅→预曝调节→接触氧化→斜板沉淀→压力投药→管道混合→微絮凝过滤→活性炭吸附→二氧化氯消毒”。
	东部工业场地不在利用。西部工业场地已有生活污水处理站一座，处理规模为20m3/h，采用生化处理工艺。
	变化
	东部工业场地拆迁，生活区搬迁至芨芨湖镇
	

	
	大气污染防治
	筛分破碎输送系统
	破碎站采用封闭式结构，设置喷雾降尘措施；输煤栈桥和筒仓全部采用封闭式结构，筛分破碎、输送机等易起煤尘的地点，采取封闭措施，同时采取喷雾降尘措施。智能干法分选机采用全封闭结构，并设除尘装置及微雾抑尘设备。
	破碎站采用封闭式结构，设置喷雾降尘措施；输煤栈桥和筒仓全部采用封闭式结构，筛分破碎、输送机等易起煤尘的地点，采取封闭措施，同时采取喷雾降尘措施。智能干法分选机采用全封闭结构，并设除尘装置及微雾抑尘设备。
	不变
	现有生产系统满足本次工程需求
	

	
	
	外排土场
	利用洒水车对外排土场各台阶平台进行洒水碾压结皮，减少粉尘污染；在排土场平台形成之后，对平台进行平整压实，使整个平台向排土道路则形成一定坡度，减少大风和暴雨对平台侵蚀，从而减小扬尘的产生。
	利用洒水车对外排土场各台阶平台进行洒水碾压结皮，减少粉尘污染；在排土场平台形成之后，对平台进行平整压实，使整个平台向排土道路则形成一定坡度，减少大风和暴雨对平台侵蚀，从而减小扬尘的产生。
	不变
	-
	-

	
	
	运输道路
	场外道路路面均为沥青混凝土路面，定期清扫、洒水。运输车辆控制装载量，严禁超载、超速，并采用加盖蓬布，并对运输车辆进行冲洗。由专业队伍对运输道路路面进行修整维护，出现损坏及时修复。
	场外道路路面均为沥青混凝土路面，定期清扫、洒水。运输车辆控制装载量，严禁超载、超速，并采用加盖蓬布，并对运输车辆进行冲洗。由专业队伍对运输道路路面进行修整维护，出现损坏及时修复。
	不变
	-
	

	
	噪声治理
	场地内选用低噪声设备，对噪声较大设备采取消声、减振等措施
	场地内选用低噪声设备，对噪声较大设备采取消声、减振等措施
	不变
	-
	-

	
	固体废物处置
	危险废物
	在危险废物暂存间暂存后交由新疆鑫鸿伟环保科技有限公司处置
	新建危险废物暂存间，建筑面积为120m2，危险废物在危险废物暂存间暂存后交由新疆鑫鸿伟环保科技有限公司处置或其他资质单位处置。
	变化
	现有危险废物暂存间未设置导流槽和废油收集池，且库容较小。
	-

	
	
	剥离物
	运至内排土场排弃
	运至外排土场排弃
	变化
	新增外排土场216hm2
	-

	
	
	矸石
	目前暂无矸石产生，产生后运至排土场排弃或回填。
	目前暂无矸石产生，产生后运至排土场排弃或回填。
	不变
	-
	-

	
	
	煤泥
	暂无煤泥产生，后期产生后与产品煤一同外售。
	暂无煤泥产生，后期产生后与产品煤一同外售。
	不变
	-
	-

	
	
	生活污泥
	用于场地、道路等绿化肥料。
	用于场地、道路等绿化肥料。
	不变
	-
	-

	
	
	生活垃圾
	各场地设生活垃圾收集箱，集中收集后，由新疆准东市政服务有限公司收运填埋。
	各场地设生活垃圾收集箱，集中收集后，由新疆准东市政服务有限公司收运填埋。
	不变
	-
	-




[bookmark: _Toc38816107]3.2.3 产品方案及流向
（1）产品方案
针对本露天煤矿的煤质特点，以及用户对产品的需求，其产品方案为，块煤（100～40mm）：Ad≤8.0%，Qnet.ar≥4900Kcal/kg；混煤（40～0mm）：Qnet.ar≥4600Kcal/kg；矸石用于充填采坑。产品平衡见表3.2-3。
表3.2-3  产品平衡表
	产品名称
	数量
	质量

	
	产率%
	t/h
	t/d
	Mt/a
	Ad%
	Mt%
	Qnet,ar

	
	
	
	
	
	
	
	（kcal/kg）

	选中块（100mm-40mm）
	8.95 
	135.63 
	2170.05 
	0.72 
	7.70 
	22
	4973

	混煤（-40mm）
	90.19
	1366.51 
	21864.22 
	7.21 
	11.78 
	22
	4707

	选矸石
	0.86 
	13.01 
	208.13 
	0.07 
	82.45 
	22
	

	原煤
	100
	1515.15
	24242.42
	8
	12.02
	22
	4692


（2）产品流向
产品煤主要流向为准东开发区、昌吉州及其周边煤化工及电厂用户，此外还供应民用和其它行业。煤炭外运初期采用公路运输，后期采用输煤廊道运至铁路装车站装车外运或直接输送至园区电厂用户。产品主要流向见表3.2-4。
表3.2-4  产品主要流向表
	动力煤
	华电新疆发电有限公司昌吉热电厂
	0.40Mt

	
	新疆西部天富合盛热电有限公司
	1.0Mt

	
	新疆信友能源
	3.0Mt

	
	新疆国信煤电能源有限公司
	1.0Mt

	化工用煤
	兖矿新疆煤化工有限公司
	2.0Mt

	
	新疆新业能源化工有限责任公司
	1.0Mt

	
	合盛煤电硅一体化硅基新材料循环经济产业园
	2.6Mt

	民用煤
	疆内民用煤
	1.0Mt

	其他
	
	2.0Mt


根据市场需求，本露天煤矿扩建工程规模为12.00Mt/a是合适的。
3.2.4 平面布置及占地
[bookmark: _Hlk494982058]3.2.4.1 采掘场
采掘场位于矿田西北部，达产时占地面积为355.58hm2。
3.2.4.2 排土场
本矿既有外排土场位于矿田西北部，首采区的西侧；本次外排土场需外扩，外扩位置为既有外排土场的北侧和西侧。外排土场达产时占地面积为175.48hm2。本矿现有内排土场位于首采区的西侧。最终排期标高为+760，排弃高度为90m。
3.2.4.3 工业场地
工业场地位于露天矿矿田西南角，靠近采掘场西南侧出入沟，主要布置行政管理与服务设施区、辅助生产设施区、生产系统及选煤厂区。竖向布置采用平坡式连续平场方式。
（1）行政管理与服务设施区
行政福利设施分两块场地布置。一块场地位于既有露天煤矿工业场地东北侧，场地内布置有调度综合楼、宿舍楼（二栋）、食堂。该区是露天矿行政管理和服务区，是露天矿对外联系的窗口和职工上下班必经之地。调度综合楼位于场地东北部，调度综合楼南侧和北侧各一栋宿舍楼，食堂位于北侧宿舍楼的北侧；在调度楼前设置有广场、绿地和花卉。另一块场地将现有东部工业场地搬迁至本矿露天矿工业场地约30km处的芨芨湖镇，场地内布置行政办公楼、职工宿舍以及配套的生活设施等。
（2）辅助生产设施区
辅助生产设施区位于西部工业场地东南侧，场地分为三个区，分别为公用工程设施区、仓储区和机修区。
①公用工程设施区
该区位于工业场地北部、西部，主要由35kV变电所、110kV变电所、锅炉房、水处理系统等组成。
②仓储区
该区布置在辅助生产设施区东南侧，区内布置有钢材及综合材料库、汽车清洗车间、卡车及设备备件库等，该区主要储存露天矿所需的大型设备备件及大宗材料的区域，进库备件及材料由公路运输。
③机修区
该区布置在辅助生产设施区东北侧，区内布置有卡车及工程机械维修保养间、综合修理间等，综合修理间位于400万吨/年生产系统东南侧，该区主要承担露天矿采掘、运输及工程机械的维修保养。
（3）生产系统及选煤厂区
该区位于露天煤矿工业场地北侧和西侧，呈先东西、再南北向的L型布置，场地内布置有两台破碎站、两个破碎站转载点、拉紧间、准备车间、驱动机房及采样间、混煤仓、原煤仓、筛分破碎车间、转载点及采样间、TDS智能干选车间、矸石仓、块煤仓、限下煤仓、产品仓以及输煤栈桥等。
3.2.4.5 其它场地
本矿爆破作业由专业的民爆公司负责作业，爆破材料库由民爆公司统一考虑，本矿不设爆破材料库及制备站。
危险废物暂存间位于西部工业场地，建筑面积约120m2。危险废物在危险废物暂存间暂存后，定期交由危险废物处置资质单位处置。
露天矿地面总布置见图3.2-3，工业场地平面图见图3.2-4。
3.2.4.6 占地
露天矿建设占地总面积为663.8hm2，其中利用原有占地362.40hm2，新增占地301.41hm2，新增占地类型为裸岩石砾地。露天矿占地面积具体见表3.2-6。
表3.2-6  露天矿建设用地表
	序号
	用地项目
	数量
	占地类型
	备注

	1
	采掘场
	355.58
	裸岩石砾地
	1200万t/a达产时355.58hm2，
800万t/a达产时282.16hm2

	2
	外排土场
	263
	
	800万t/a达产时46.90hm2，外扩216.10hm2。

	3
	工业场地
	24.21
	
	既有西部工业场地

	4
	综合物流中心
	2.4412
	
	规划运煤车辆停车场及既有综合服务中心

	5
	水源地
	0.80
	
	现有，含泵房及水池

	6
	场外道路
	14.79
	裸岩石砾地
	利用原有4.3、新增10.40

	
	疏干防排水系统
	2.99
	
	利用原有1.51、新增1.48；新增正常降雨排水管路、暴雨排水管路、南侧防洪渠。

	6
	合计
	663.8
	
	


[bookmark: _Toc38816109]3.2.5 劳动定员及生产效率
露天矿年工作制为330天，每天3班，每班工作8h。露天矿在籍总人数497人，其中本次新增在籍人员248人，原煤生产人员279人。生产效率为85.16t/工。
3.2.6 项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表3.2-7。
表3.2-7  主要技术经济指标表
	序号
	指 标 名 称
	单 位
	指 标
	备 注

	1
	露天煤矿主要技术特征
	
	
	

	1.1
	南北宽度
	km
	0.9～2.2
	

	1.2
	东西长度
	km
	5.0～5.9
	

	1.3
	地表境界面积
	km2
	11.84
	

	1.4
	最大开采深度
	m
	400
	

	1.5
	最终帮坡角
	
	
	

	（1）
	东帮、南帮、西帮、北帮
	°
	35
	

	2
	煤层
	
	
	

	2.1
	可采煤层数
	层
	6
	

	2.2
	可采煤层纯煤总平均厚度
	m
	50.04
	

	3
	剩余资源/储量
	
	
	

	3.1
	剩余地质资源量
	Mt
	352.04
	

	3.2
	剩余工业资源量
	Mt
	349.57
	

	3.3
	剩余可采资源量
	Mt
	342.71
	

	3.4
	剩余可采毛煤量
	Mt
	344.05
	

	4
	煤类
	
	
	

	4.1
	B2
	
	31号不粘煤
	

	4.2
	B3
	
	31号不粘煤
	

	4.3
	B4
	
	31号不粘煤
	

	4.4
	B5
	
	31号不粘煤
	

	4.3
	B6
	
	31号不粘煤
	

	4.4
	B7
	
	31号不粘煤
	

	5
	煤质
	
	
	

	5.1
	灰分（原煤）
	%
	12.02
	达产20年平均值

	5.2
	硫分（原煤）
	%
	0.41
	达产20年平均值

	5.3
	发热量（Qgr.d）
	kcal/kg
	4684
	达产20年平均值

	6
	露天煤矿设计生产能力
	
	
	

	6.1
	年生产能力
	Mt/a
	12.0
	

	6.2
	日生产能力
	t/d
	36363.64
	

	7
	服务年限
	
	
	

	7.1
	中联润世露天煤矿
	
	26.06
	

	8
	露天煤矿设计工作制度
	
	
	

	8.1
	年工作天数
	d
	330
	

	8.2
	日工作班数
	班
	3
	

	9
	露天煤矿主要设备
	
	
	

	9.1
	剥离设备
	
	
	

	9.1.1
	斗容8m³级液压挖掘机
	台
	21
	

	9.1.2
	载重90t级卡车
	台
	108
	

	9.2
	采煤设备
	
	
	

	9.2.1
	斗容8m³级液压挖掘机
	台
	6
	

	9.2.2
	载重70t级卡车
	台
	23
	

	9.2.3
	煤破碎站
	台
	2
	既有

	10
	露天煤矿平均剥采比
	
	
	

	10.1
	二采区
	m3/t
	3.21
	

	10.2
	全矿
	m3/t
	4.67
	

	11
	建设用地
	hm2
	213.88
	达产时，总计新增

	11.1
	其中，采掘场
	hm2
	73.42
	达产时，新增

	11..2
	其中，排土场
	hm2
	216
	达产时，新增

	11.3
	其中，工业场地、生产系统、线路等
	hm2
	11.88
	达产时，新增

	12
	人员配置（新增）
	
	
	

	12.1
	在籍员工总数
	人
	248
	新增

	12.1.1
	原煤生产人员
	人
	234
	新增

	12.1.2
	服务和其他人员
	人
	14
	新增

	12.2
	全员效率
	t/工
	85.16
	

	13
	项目投资估算
	
	
	

	13.1
	建设投资估算
	万元
	86815.96
	增量

	13.1.1
	其中：矿建工程
	万元
	0
	

	13.1.2
	土建工程
	万元
	3257.65
	

	
 13.1.3
	设备及工器具购置
	万元
	12679.81
	

	13.1.4
	安装工程
	万元
	553.71
	

	13.1.5
	工程建设其他费用
	万元
	20628.15
	

	13.1.6
	工程预备费
	万元
	2227.16
	

	13.2
	产能置换费
	万元
	32000.00
	

	13.3
	建设期利息
	万元
	1260.01
	

	13.4
	建设项目总造价
	万元
	85523.07
	

	13.5
	铺底流动资金
	万元
	1292.89
	

	13.6
	项目总投资
	万元
	86815.96
	

	13.7
	吨煤投资
	元/t
	213.81
	

	14
	原煤成本与售价
	
	
	

	14.1
	原煤成本费用
	元/t
	95.90
	增量

	14.2
	原煤平均售价
	元/t
	153.96
	不含税

	15
	项目建设期
	
	
	

	15.1
	建设工期
	月
	12
	

	15.2
	项目投产至达产的时间
	月
	12
	

	16
	投资效果指标
	
	
	

	16.1
	总投资收益率
	%
	29.54
	

	16.2
	投资回收期
	a
	5.2
	


[bookmark: _Toc38816111]3.2.7 矿田境界及资源概况
（1）矿田境界
中联润世露天矿矿田东西长约5.90km，南北宽约2.20km，面积12.884km2。矿田范围由5个拐点圈定，矿田拐点坐标见表3.2-8。
表3.2-8  矿田范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X坐标
	Y坐标

	1
	4935127.80
	16286655.36

	2
	4935250.81
	16286804.33

	3
	4935065.56
	16292621.05

	4
	4932894.67
	16292552.34

	5
	4933065.91
	16286695.62


（2）开采境界
本矿位于新疆准东煤田西黑山矿区，红沙泉向斜轴方向转变部位的北西翼。总体呈一向南东缓倾的单斜构造。矿田内未发现断层，属构造简单型。开采范围内煤层埋藏深度浅，特别是靠近西侧煤层露头附近埋藏深度更浅，平均剥采比小，倾角小，赋存稳定。全区可采煤层为6层，自下而上编号为：B2、B3、B4、B5、B6、B7，其中B2全区可采煤层，B3、B4、B5、B7为大部可采煤层，B6为局部可采煤层。6层煤全层平均总厚50.84m，平均纯煤总厚50.04m。
①北部境界
以划定矿区范围确定的边界为地表境界，按35°帮坡角下推至B2煤层底板作为深部境界。
②东部境界
以划定矿区范围确定的边界为地表境界，按35°帮坡角下推至B2煤层底板作为深部境界。
③南部境界
以划定矿区范围确定的边界为地表境界，按35°帮坡角下推至B2煤层底板作为深部境界。
④西部境界
以B2煤层露头为深部境界，按境界剥采比不大于经济合理剥采比，35°帮坡角上返至地表确定地表境界。
⑤露天矿开采境界的特征
地表东西长度：5.0km～5.9km      深部4.4km～5.3km；
地表南北宽度：0.9km～2.2km      深部0.8km～2.0km；
开采深度：400m；
最终边坡角：35°；
露天煤矿境界面积：地表11.84km2，深部7.9km2。露天矿地表境界拐点坐标见表3.2-9，深部境界拐点坐标见表3.2-10。露天矿开采境界见图3.2-5。
表3.2-9  露天矿地表境界拐点坐标表（北京54坐标系）
	序号
	X坐标
	Y坐标

	L1
	4931835.87
	30526124.80

	L2
	4931860.00
	30531138.00

	L3
	4929689.00
	30531149.00

	L4
	4929646.00
	30525292.00

	L5
	4930582.56
	30525239.67

	L6
	4930604.05
	30525511.90

	L7
	4930751.22
	30525989.01

	L8
	4930928.00
	30526080.00



表3.2-10  露天矿深部境界拐点坐标表（北京54坐标系）
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	D1
	4931809.99
	30526149.55
	D12
	4930091.08
	30528962.72

	D2
	4931581.71
	30528693.22
	D13
	4930017.94
	30528731.06

	D3
	4931449.00
	30529490.33
	D14
	4929931.88
	30528615.95

	D4
	4931343.23
	30530182.38
	D15
	4929859.06
	30528476.42

	D5
	4931306.73
	30530572.71
	D16
	4929841.72
	30528353.90

	D6
	4931009.19
	30530645.44
	D17
	4929754.75
	30525394.09

	D7
	4930936.69
	30530649.41
	D18
	4930549.44
	30525277.57

	D8
	4930731.86
	30530636.10
	D19
	4930568.47
	30525518.70

	D9
	4930269.12
	30530572.98
	D20
	4930723.78
	30526011.00

	D10
	4930202.69
	30529817.19
	D21
	4930919.24
	30526112.61

	D11
	4930191.36
	30529778.02
	
	
	


（3）资源储量
①地质资源量
露天矿开采境界内地质资源量为352.04M，详见表3.2-11。
表3.2-11  开采境界内地质资源量表
	序号
	煤层
	资源量（Mt）

	
	
	331
	332
	333
	小计
	备注

	1
	B2
	182.51
	7.01
	0.49
	190.01
	

	2
	B3
	6.07
	7.77
	1.90
	15.74
	

	3
	B4
	20.57
	30.21
	7.03
	57.81
	

	4
	B5
	2.33
	16.41
	1.59
	20.32
	

	5
	B6
	0.00
	0.00
	10.20
	10.20
	

	6
	B7
	9.95
	44.37
	3.64
	57.96
	


②工业资源/储量
根据本矿煤层埋藏条件及勘探程度确定折减系数取0.9，露天矿开采境界内剩余工业资源/储量349.57Mt。
③设计可采储量
平均回采率为96.77%，露天矿开采境界内可采储量为342.71Mt。
（4）剥离量
露天矿开采境界内剥离量计算结果见表3.2-12，全矿总剥离量为1606.41Mm3，平均剥采比为4.67m3/t。
表3.2-12  开采境界内剥离量表
	项目
	首采区
	首采区以外
	全矿
	备注

	可采毛煤量(Mt)
	7.76
	336.29
	344.05
	

	剥
离
量
(Mm3)
	土
	3.50
	231.79
	235.29
	

	
	岩
	8.21
	1277.36
	1285.57
	

	
	内剥离
	
	15.55
	15.55
	

	
	合计
	11.71
	1594.70
	1606.41
	

	平均剥采比（m3/t）
	1.51
	4.74
	4.67
	


3.2.8 煤层
露天矿内西山窑组地层是区内主要含煤岩组。露天矿内控制全区可采—局部可采煤层6层，自下而上编号为：B2、B3、B4、B5、B6、B7，其中B2全区可采煤层，B3、B4、B5、B7为大部可采煤层，B6为局部可采煤层。6层煤全层平均总厚50.68m，平均纯煤总厚50.04m。现将各煤层由下至上分述如下：
（1）B2煤层
B2煤层为西山窑组下含煤段的下部主要可采煤层，为全区可采煤层。该煤层为区内第1厚煤层，全层厚13.34～30.83m，平均20.86m。煤层结构简单—较简单为主，局部结构复杂。顶板大部为泥岩粉砂岩为主、极少数细、中、粗砂岩、砂砾岩。底板以泥岩粉砂岩类为主，少数细、中砂岩。B2煤层为一结构简单—较简单，煤质变化小，全区可采、稳定的巨厚煤层。
（2）B3煤层
B3煤层位于B2煤层之上，为西山窑组下含煤段的上部煤层，为大部可采煤层。全层厚0.24～10.98m，平均3.48m。煤层结构简单，局部点煤层常有分叉而形成复煤层。顶板以泥岩粉砂质泥岩粉砂岩为主，极少数细或中粗砂岩。底板以泥岩粉砂质泥岩粉砂岩。与下部B2煤层间距31.70～52.03m，平均41.47m。B3煤层为一结构简单，煤质变化中等，大部可采、较稳定的中厚煤层。
（3）B4煤层
B4煤层位于B3煤层之上、B5煤层之下，为西山窑组上含煤段的下部主要可采煤层，为大部可采煤层。该煤层与B7煤层同属区内第2厚煤层，全层厚4.82～15.11m，平均9.95m。煤层结构简单，北西和南部局部有分叉聚合特征。顶板以泥岩粉砂岩为主，个别粗砂岩。底板以泥岩、粉砂质泥岩为主、个别细砂岩。与下部B3煤层间距5.75～33.50m，平均20.47m。B4煤层为一结构简单，煤质变化小，大部可采、较稳定的厚煤层。
（4）B5煤层
B5煤层位于B4煤层之上、B6煤层之下，为西山窑组上含煤段的中下部煤层，为大部可采煤层。煤层结构简单—较简单。顶板泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩为主，少数细中粗砂岩和砂砾岩，底板泥岩粉砂岩为主极少数细砂岩以泥岩类为主、个别细砂岩。与下部B4煤层间距2.85～31.15m，平均11.89m。B5煤层为一结构简单—较简单，煤质变化中等，大部可采、较稳定的中厚煤层。
（5）B6煤层
B6煤层位于B5煤层之上、B7煤层之下，为西山窑组上含煤段的中上部煤层，为局部可采煤层。该煤层为区内最薄的煤层，全层厚0～6.56m，平均2.41m。煤层结构简单，多不含夹矸，只有1孔含有1层，单层0.3m厚炭质泥岩夹矸。顶底板均为泥岩、粉砂岩质泥岩粉砂岩为主，个别细砂岩。与下部B5煤层间距7.94～45.67m，平均30.10m。B6煤层为一结构简单，煤质变化大，局部可采、不稳定的薄—中厚煤层。
（6）B7煤层
B7煤层为西山窑组上含煤段的上部主要可采煤层，为大部可采煤层。该煤层与B4同属区内第2厚煤层，全层厚4.14～17.64m，平均10.10m。煤层结构简单，基本无夹矸，16孔中只有1孔含1层0.20m厚的泥岩。顶板以细、中、粗砂岩、砂砾岩为主，少数泥岩粉砂质泥岩或粉砂岩；底板以泥岩、粉砂质泥岩为主，个别粉砂岩。与下部B6煤层间距2.02～17.23m，平均6.04m。B7煤层为一结构简单，煤质变化小，大部可采、较稳定的厚煤层。
露天矿煤层特征见表3.2-13。
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表3.2-13  煤层特征表
	煤层编号
	全层厚（m）
	可采厚（m）
	层间距（m）
	煤层结构
	稳定
性
	可采
性
	可采范围
	顶、底板岩性

	
	两极值
平均值
	两极值
平均值
	两极值
平均值
	
	
	
	
	顶板
	底板

	B7
	4.14-17.64
10.10
	4.14-17.64
10.08
	
	简单
	较稳
定
	大部
可采
	煤层分布全区
	砂砾岩、粗砂岩为主，极少数泥岩或粉砂岩
	泥岩、粉砂质泥岩

	
	
	
	2.02-17.23
6.04
	
	
	
	
	
	

	B6
	0-6.56
2.59
	1.45-6.56
4.11
	
	简单
	不稳
定
	局部
可采
	东南部煤层尖灭为无煤带、北东部变薄不可采，其它地段可采
	泥岩、粉砂质泥岩为主，极少数细砂岩
	泥岩、粉砂质泥岩为主，极少数细砂岩

	
	
	
	7.94-45.67
30.10
	
	
	
	
	
	

	B5
	0-8.39
3.86
	0.87-6.84
3.68
	
	简单-较简单为主，局部复杂
	较稳
定
	大部
可采
	隐伏露头北部煤层尖灭为无煤带，其它地段可采
	泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩为主，少数细中粗砂岩和砂砾岩
	泥岩粉砂岩为主，极少数细砂岩

	
	
	
	2.85-31.15
11.89
	
	
	
	
	
	

	B4
	4.82-15.11
9.95
	4.63-15.11
9.20
	
	简单-较简单为主，局部复杂
	较稳
定
	大部
可采
	煤层分布全区
	泥岩、粉砂岩为主，个别粗砂岩
	泥岩类、粉砂岩为主，个别细砂岩

	
	
	
	5.75-33.50
20.47
	
	
	
	
	
	

	B3
	0.24-10.98
3.48
	0.98-6.74
2.90
	
	简单-较简单为主，局部复杂
	较稳
定
	大部
可采
	西南、东南不可采，其它地段可采
	泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩为主，极少数细或中砂岩
	泥岩和粉砂岩

	
	
	
	31.70-52.03
40.77
	
	
	
	
	
	

	B2
	13.34-30.83
20.86
	13.34-30.54
20.86
	
	简单-较简单为主，局部复杂
	稳定
	全区
可采
	煤层分布全区
	含炭泥岩、泥岩及粉砂质泥岩、粉砂岩为主，极少数粗砂岩或含砾粗砂岩、砾岩
	泥岩、含炭泥岩、粉砂质泥、粉砂岩为主、极少数细砂岩和中砂岩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.2.9 煤质与煤类
（1）煤质
露天矿原煤主要工业指标见表3.2-14。从表3.2-14中可知，原煤水分平均为8.15%，灰分平均为11.71%，挥发分平均为33.56%。
表3.2-14  主要工业指标表
	煤层编号
	水分Mad（%）
	灰分Ad（%）
	挥发分Vdaf（%）

	
	两极值
平均值
	两极值
平均值
	两极值
平均值

	B7
	原煤
	4.17-14.74
8.88
	5.62-14.34
8.82
	29.19-33.82
31.24

	B6
	原煤
	3.22-11.66
7.52
	6.57-23.86
11.48
	29.81-37.61
32.32

	B5
	原煤
	4.35-11.64
8.06
	8.75-25.04
15.18
	31.21-36.29
34.01

	B4
	原煤
	5.60-14.23
8.52
	7.38-30.73
12.99
	30.31-39.46
34.22

	B3
	原煤
	2.32-13.80
7.87
	3.73-33.26
12.38
	30.84-38.77
35.03

	B2
	原煤
	3.16-13.87
8.07
	4.90-26.09
9.40
	31.75-39.71
34.51

	均值
	原煤
	3.80-13.32
8.15
	6.16-25.55
11.71
	30.52-37.61
33.56


露天矿原煤有害元素分析成果见表3.2-15。从表3.2-15中可知，原煤平均硫分0.43%，磷平均为0.02%，氟平均为79ug/g，氯平均为0.063%，砷平均为2ug/g。
表3.2-15  有害元素分析成果表
	煤层编号
	硫分St.d（%）
	磷Pd（%）
	氟Fd（ug/g）
	氯Cld（%）
	砷As（ug/g）

	
	两极值
平均值
	两极值
平均值
	平均值
	平均值
	平均值

	B7
	原煤
	0.07-1.56
0.58
	0.006-0.031
0.042
	76
	0.079
	2

	B6
	原煤
	0.25-0.96
0.59
	0.009-0.033
0.020
	55
	0.089
	2

	B5
	原煤
	0.06-0.76
0.38
	0.007-0.122
0.009
	120
	0.042
	2

	B4
	原煤
	0.08-1.10
0.38
	0.014-0.078
0.008
	91
	0.062
	2

	B3
	原煤
	0.16-0.73
0.32
	0.008-0.088
0.013
	94
	0.063
	2

	B2
	原煤
	0.00-0.90
0.34
	0.001-0.077
0.025
	41
	0.043
	1

	均值
	原煤
	0.12-1.00
0.43
	0.007-0.072
0.020
	79
	0.063
	2


露天矿原煤B7、B6、B5、B4、B3、B2煤层发热量分别为27.11MJ/kg、26.42MJ/kg、25.14MJ/kg、25.95MJ/kg、26.24MJ/kg、27.69MJ/kg，平均发热量为26.43MJ/kg。
（2）煤类
本区各可采煤层煤质特点为：低水分、特低～低灰、中高～高挥发分、特低～低硫、低磷、低氯、中～高热值。主要可采煤层煤类以31号不粘煤为主，个别点为41号长焰煤，为良好的工业动力发电、民用煤，也可作为气化用煤。
[bookmark: _Toc38816114]3.2.10 瓦斯、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向、地温、放射性
（1）瓦斯
露天矿内瓦斯含量低，瓦斯中可燃气体含量低，瓦斯分带主要为二氧化碳—氮气带，仅B4煤层上部为氮气—沼气带。露天矿内瓦斯不具备开采价值。
（2）煤尘爆炸性
矿田内各煤层均有煤尘爆炸危险性。
（3）煤的自燃倾向
各煤层均属于易自燃发火的煤层。
（4）地温
本区属于地温正常区。
（5）放射性
为了初步调查煤矿开发、利用过程可能的放射性污染状况，本项目地质勘探过程中对矿田内钻孔进行了放射性强度的检测，各钻孔主采煤层及其直接顶底板均未发现放射性异常。为进一步确定开发及利用过程中产品、尾渣的放射性污染水平，根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（生态环境部公告2020年第54号），须对原煤、产品煤及剥离物核素活度浓度进行检测。核工业二一六大队检测研究院于2023年1月5日对原煤、产品煤及剥离物核素活度浓度进行检测，检测结果见表3.2-16。据此判断，本项目产出的原煤、产品煤及剥离物单个核素活度浓度均远低于1Bq/g，本次评价不需编制辐射环境影响评价专篇。
表3.2-16  煤及剥离物核素活度浓度检测结果
	检测项目
	原煤
	产品煤
	剥离物
	单位
	检测方法

	镭-226（226Ra）
	72.8
	123.5
	84.0
	Bq/kg
	GB/T11743-2013

	钍-232（232Th）
	35.3
	32.7
	42.0
	Bq/kg
	GB/T11743-2013

	钾-40（40K）
	525.3
	500.2
	534.7
	Bq/kg
	GB/T11743-2013

	铀-238（238U）
	83.7
	149.4
	79.4
	Bq/kg
	GB/T11743-2013


[bookmark: _Toc28030]3.3 改扩建工程分析
[bookmark: _Toc38816116]3.3.1 采区划分及开采顺序
露天矿划分为首采区、二采区、三采区和备采区域。备采区域目前已布置工业场地地面设备设施，主要包括地面生产系统、机修车间等。
本矿首采区已基本到界，剩余工程量为首采区按境界开采的收帮工程量，工程量较少，因此首采区剩余工程量同二采区向东推进过程中一并开采。二采区初期向南推进，待二采区南帮达到设计最终境界后，将二采区东帮缓为工作帮，向东推进。待二采区工作线与首采区工作线连通后，露天矿三采区整体向东推进。暂缓开采区域受现状生产系统的压覆，后期应结合煤价及工业场地搬迁条件，进一步论证开采方式。
开采顺序为二采区（+首采区剩余部分）→三采区→备采区域。
目前现场正处于首采区至二采区第一次缓帮过渡阶段，达产第2年即将开始第二次缓帮过渡，因此确定本矿首采区至二采区的接续方式为缓帮过渡方式。
二采区和三采区的推进方向均为向东推进，因此采取平行推进接续生产的过渡方式即可。具体见图3.3-1。
表3.3-1  暂缓开采区拐点坐标表
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4930582.56
	30525239.67

	2
	4930604.05
	30525511.90

	3
	4930686.49
	30525779.15

	4
	4930444.34
	30525794.12

	5
	4930388.20
	30525797.59

	6
	4929970.70
	30525852.22

	7
	4929943.03
	30525847.71

	8
	4929650.17
	30525860.50

	9
	4929646.00
	30525292.00


各采区技术特征见表3.3-2。
表3.3-2  各采区技术特征表
	项    目
	首采区
	二采区
	三采区
	备采区域

	地表境界宽度（南北，km）
	0.91
	1.29
	2.20
	0.97

	地表境界长度（东西，km）
	1.95
	2.21
	3.16
	0.56

	剩余可采原煤量(Mt)
	7.76
	51.97
	273.53
	10.79

	剩余剥离量(Mm3)
	11.71
	166.62
	1406.04
	22.04

	平均剥采比(m3/t)
	1.51
	3.21
	5.14
	2.04

	服务年限（年）
	0.59
	3.94
	20.72
	0.82


[bookmark: _Toc38816117]3.3.2 开采工艺及开采方法
3.3.2.1 开采工艺
露天矿开采范围不大，开采首采区、二采区和三采区西部区域时，采煤和剥离均采用单斗—卡车间断式开采工艺，具体开采工艺见图3.3-2。露天矿逐步开采至三采区中东部时，开采工艺从单斗-卡车间断式开采工艺逐步过渡到单斗-卡车-半固定破碎站-带式输送机半连续开采工艺。
[image: src=http___www]
图3.3-2  单斗—卡车间断式开采工艺示意图
3.3.2.2 设备选型与数量
露天矿达产年主要、辅助生产设备及数量见表3.3-3。
表3.3-3  露天矿达产年生产设备数量表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	剥离设备
	液压挖掘机
	斗容8.0m3
	台
	21
	剥离，用油

	2
	
	自卸卡车
	载重90t级 
	台
	108
	剥离运输

	3
	采煤设备
	液压挖掘机
	斗容8.0m3
	台
	6
	采煤，用油

	4
	
	液压反铲
	斗容2.5m3
	台
	2
	煤层选采

	5
	
	自卸卡车
	载重70t级 
	台
	23 
	运煤

	6
	
	轮式装载机
	斗容5.0m3
	台
	2 
	辅助挖掘机作业及工作面清理

	7
	排土设备
	推土机（或同等功率装载机）
	320Hp
	台
	10
	排土场剥离物推排

	8
	辅助设备
	液压挖掘机
	斗容2.0m3
	台
	1
	修水沟零星工程

	9
	
	前装机
	斗容3.5m3
	台
	3
	道路养护等

	10
	
	平地机
	SG24-3
	台
	3
	道路养护等 

	11
	
	压路机
	SR22MA
	台
	3
	振动

	12
	
	自卸卡车
	20t
	台
	3
	运杂作业

	13
	
	履带推土机
	320hp
	台
	5
	工作面清理、道路养护等

	14
	
	加油车
	20t
	台
	3
	　

	15
	
	洒水车
	40t
	台
	5
	　

	16
	
	液压碎石机
	ATLAS COPCO
	台
	2
	大块处理、冻帮冻顶破碎

	17
	
	平板拖车
	NW 204 JR
	台
	1
	　

	18
	
	油脂车
	15t
	台
	1 
	　

	19
	
	生产指挥车
	皮卡
	台
	5
	　



3.3.2.3 剥离方式和采煤方法
（1）剥离方式
剥离台阶水平分层，标准台阶高度10m，斗容8m³液压挖掘机上挖平装车采装，载重90t级自卸卡车运输，采用端工作面平装车方式作业。煤层顶板上的三角岩采用轮式推土机（装载机）辅助处理。
（2）采煤方法
采煤采用单斗-卡车-半固定破碎站-带式输送机半连续开采工艺，由斗容8m³液压挖掘机采装，工作面由载重70t卡车运输，端工作面平装车，露天矿采用顶板露煤的方式进行开采，煤岩交界面处出现的三角台阶由轮式推土机（装载机）辅助处理。
（3）工作帮整体开采方法
随着采掘场向东推进，开采深度逐渐增加、剥采比逐渐增大，为了降低生产剥采比，推荐采用组合台阶的开采方法。同时考虑到在生产过程中保留足够的备采煤量，最上部煤层顶板以下按工作平盘布置（平盘宽度38m），其余台阶宜按组合台阶陡帮开采的方式，平盘38m+22m为一个组合单元。在矿山生产过程中亦可根据煤层之间剥离物厚度变化，将层间剥离台阶调整为38m+22m组合平盘，层间剥离节省的平盘宽度可分配至采煤平盘，增加露天矿备采煤量，保证露天矿供煤稳定性。
（4）剥离降段延深方式
本矿属于缓倾斜煤层，沿倾向推进时，剥离采用沿煤层顶板拉沟降段延深，由煤层顶板向顶帮推进；为减少超前剥离量，尽早采出已揭露煤层、加速实现内排，设计采煤采用沿煤层底板拉沟降段延深，由煤层底板向顶板推进。
（5）开采参数
①台阶高度
剥离、采煤标准台阶高度10m，剥离台阶为水平分层台阶，采煤台阶为倾斜分层台阶。
②台阶坡面角
A、工作台阶坡面角
需要爆破的台阶70°，无需爆破的台阶65°。
B、最终台阶坡面角
最终台阶坡面角均为70°，泥岩及松散的第四系台阶为65°。
③采掘带宽度
剥离、采煤采掘带宽度均为16m。
④工作帮平盘宽度
剥离和采煤最小工作平盘宽度为38m，非工作平盘宽度为22m。端帮平盘采取组合台布置形式，以12m平盘和22m平盘为一个组合单元。
（6）工作线长度
①剥离工作线
工作线长度不小于300m。
②采煤工作线
煤层工作线长度不小于300m。
（7）台阶划分方法
①剥离台阶
剥离台阶水平分层，标准台阶高度10m。煤层顶板上的三角岩采用轮式推土机（装载机）辅助处理。层间剥离物在不影响采、运设备作业效率及安全的前提下局部可采用倾斜分层，以减少矸石混入，保证提高煤质。
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剥离台阶水平分层，标准台阶高度10m。薄煤层在不影响采、运设备作业效率及安全的前提下局部可采用倾斜分层，以减少矸石混入，保证提高煤质。
3.3.2.4 开拓运输系统
（1）剥离运输方式及运输系统
剥离采用单斗-卡车开采工艺，剥离物经工作面挖掘机采挖至自卸卡车，自卸卡车运输经过工作帮移动坑线、端帮运输通道、内排土场移动坑线以及地面联络路运往外土场和内排土场进行排弃。
达产年在采掘场东帮与内排土场东帮之间搭建排土桥。排土桥最上部台阶标高+670水平，排土桥采用剥离物料搭建。排土桥在二采区向东推进时随采随移动。
（2）采煤运输方式及运输系统
采煤采用单斗-卡车+半固定破碎站+带式输送机半连续开采工艺，达产年原煤可由自卸卡车通过工作帮移动坑线运输至南帮出入沟口，再通过地面联络路运输至1号破碎站(一期所建)和2号破碎站(二期所建)，经一次破碎后由带式输送机运往选煤厂或产品仓。
3.3.2.5 穿孔爆破
（1）穿孔方式和爆破方法
穿孔爆破方式采用多排垂直深孔微差松动爆破。穿孔设备选用孔径Φ120～Φ160mm的钻机穿孔，主炸药选用多孔粒状铵油炸药，起爆药选用2号岩石炸药。大块不需二次爆破，采用液压破碎锤进行破碎。爆破作业委托有资质的单位实施。
（2）爆破参数
剥离台阶高为10m，钻孔直径为Φ120～Φ160mm。剥离台阶爆破参数见表3.3-5及图3.3-3。
表3.3-5  爆破参数表
	序号
	项  目 名  称
	单 位
	剥离台阶

	1
	台阶高度
	m
	10

	2
	台阶坡面角
	°
	70

	3
	采掘带宽度
	m
	16

	4
	边眼距
	m
	2.5

	5
	底盘抵抗线
	m
	6.2

	6
	超深
	m
	0.5

	7
	行   距
	m
	6.5

	8
	行   数
	
	2

	9
	炮孔邻近系数
	
	1

	10
	孔  距
	m
	6.5

	11
	每孔爆破量
	m3
	520

	12
	爆破率
	m3/m
	49.52

	13
	钻孔直径
	mm
	150

	14
	炸药单耗
	kg/m3
	0.25

	15
	每孔装药量
	kg
	130

	16
	装药密度
	kg/m3
	1000

	17
	装药长度
	m
	7.36

	18
	充填高度
	m
	3.14
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3.3-3 剥离台阶钻孔布置图
（3）起爆方法及起爆顺序
①起爆方法
本矿采用数码电子雷管逐孔起爆网路，采用孔间微差爆破提高爆破效果。
②起爆顺序
起爆顺序为逐孔依次起爆，击发器—>起爆连接线—>数码电子雷管—>2号岩石炸药—>多孔粒状铵油炸药，完成爆破。起爆顺序及联结方式见图3.3-4。
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图3.3-4  爆破起爆顺序及联结方式示意图
（4）大块处理
大块率高时可以采用修改爆破参数或提高炸药单耗等方法来提高爆破效果，降低大块率。露天矿个别大块处理方式采用液压破碎锤进行二次破碎。
（5）到界台阶预裂爆破
对于到界台阶，后排孔采用预裂爆破，预裂孔孔径130mm，孔距2m，距离主炮孔行距2.5m，孔深10m不设超深，采用不耦合装药，单孔装药量40kg。
保证预裂孔先于主药包起爆的时间差：预裂爆破应先于主药包起爆，其时间差要保证人造断层的形成，一般应大于50ms。现场实际生产过程中可以根据实际效果调整爆破参数。
（6）爆破材料消耗
达产年爆破材料单耗及总耗量计算结果见表3.3-6。
表3.3-6  爆破材料单耗指标表
	序号
	爆破器材项目名称
	单耗
	剥离
单耗指标
	爆破量（Mm3）
	消耗总量

	
	
	
	
	剥离
	单位
	总量

	1
	多孔粒状铵油
	kg/m3
	0.134/0.234
	9.57
	t
	2239

	2
	2号岩石炸药
	kg/m3
	0.016
	9.57
	t
	153

	3
	起爆连接线
	m
	0.05
	9.57
	万m
	47

	4
	数码电子雷管
	个/m3
	0.0021
	9.57
	万发
	2


3.3.3 开采进度计划
3.3.3.1 生产剥采比均衡
露天矿生产期的剥采比按20年进行了均衡，均衡后的生产剥采比见表3.3-8。
表3.3-8  生产剥采比均衡表
	项目
时期
	生产能力（Mt/a）
	生产剥采比（m3/t）
	年限（a）

	生产期1
	12.00
	3.19
	10

	生产期2
	12.00
	4.45
	8

	生产期3
	12.00
	6.95
	2


3.3.3.2 开采进度计划
露天矿开采进度计划见表3.3-9。

表3.3-9  开采进度计划表
	年度
	生产期

	
	第1年
	第2年
	第3年
	第4年
	第5年
	第6年
	第7年
	第8年
	第9年
	第10年
	第11年
	第12年
	第13年
	第14年
	第15年
	第16年
	第17年
	第18年
	第19年
	第20年

	剥离量
（Mm³)
	年度剥离量合计
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	38.28
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4
	83.4
	83.4

	
	剥离量累计
	38.28
	76.56
	114.84
	153.12
	191.4
	229.68
	267.96
	306.24
	344.52
	382.8
	436.2
	489.6
	543
	596.4
	649.8
	703.2
	756.6
	810
	893.4
	976.8

	
	剥离卡车运距(km)
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8

	煤量
（Mt)
自营
	原煤年度量
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	原煤累计量
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	84
	96
	108
	120
	132
	144
	156
	168
	180
	192
	204
	216
	228
	240

	
	采煤卡车运距(km)
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	3.4
	3.4
	3.4
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2

	生产剥采比(m³/t)
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	4.45
	4.45
	4.45
	4.45
	4.45
	4.45
	4.45
	4.45
	6.95
	6.95

	主要设备数量
	液压挖掘机（8.0m³级）
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	44
	44

	
	卡车（90t级)
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	255
	255

	
	液压挖掘机（8.0m³级）
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	液压挖掘机（2.5m³级）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	轮式装载机（5.0m³级)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	卡车（70t级)
	23
	23
	23
	23
	26
	26
	26
	28
	28
	28
	28
	31
	31
	31
	31
	34
	34
	34
	34
	34

	
	320HP推土机
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	15
	15






3.3.4 排土场
（1）排土场布置
露天矿外排土场布置在采掘场西侧地表境界外，沿帮布置，占地面积263hm2。内排土场位于外排土场的东侧，首采区的西北侧。排土场参数见表3.3-10。
表3.3-10  排土场参数表
	序号
	技术参数
	单位
	外排土场
	内排土场
	备注

	1
	占地面积
	hm2
	263
	
	

	2
	最大排弃标高
	m
	830
	
	内排土场排弃高度
视开采范围而定

	3
	最终稳定帮坡角
	°
	33
	33
	

	4
	最终松散系数
	
	1.1
	1.1
	

	5
	排土场备用系数
	
	1.05
	1.05
	


（2）排土技术参数
①排土场最小工作平盘宽度
排土场双车道路面宽度设计为9m。排土场最小工作平盘宽度设计为46m，排土带边缘设置滑落大块土挡底宽3.0m，顶宽0.7m，高度2.0m。露天矿排土最小工作平盘宽度要素见图3.3-5。
[image: 排土场最小工作平盘宽度]
图3.3-5  排土场最小工作平盘宽度参数图
②排土场非工作平盘宽度
排土台阶为组合排弃的作业方式，因此非工作平盘设计时，不包含排土带宽度，利于迅速进行排土作业。非工作平盘设计为36m，具体组成如图3.3-6。
[image: 排土场非工作平盘宽度]
图3.3-6  排土场非工作平盘宽度要素组成图
（3）排土计划
露天矿生产期前20年的排土进度计划见表3.3-12。
表3.3-12  排弃计划进度表
	年度
	年度排弃量（Mm³）

	
	外排土场
	内排土场
	合计
	累计

	达产1年
	18.00
	20.28
	38.28
	38.28

	达产2年
	28.00
	10.28
	38.28
	76.56

	达产3年
	28.00
	10.28
	38.28
	114.84

	达产4年
	28.00
	10.28
	38.28
	153.12

	达产5年
	28.00
	10.28
	38.28
	191.40

	达产6年
	14.50
	23.78
	38.28
	229.68

	达产7年
	0.00
	38.28
	38.28
	267.96

	达产8年
	0.00
	38.28
	38.28
	306.24

	达产9年
	0.00
	38.28
	38.28
	344.52

	达产10年
	0.00
	38.28
	38.28
	382.80

	达产11年
	0.00
	53.40
	53.40
	436.20

	达产12年
	0.00
	53.40
	53.40
	489.60

	达产13年
	0.00
	53.40
	53.40
	543.00

	达产14年
	0.00
	53.40
	53.40
	596.40

	达产15年
	0.00
	53.40
	53.40
	649.80

	达产16年
	0.00
	53.40
	53.40
	703.20

	达产17年
	0.00
	53.40
	53.40
	756.60

	达产18年
	0.00
	53.40
	53.40
	810.00

	达产19年
	0.00
	83.40
	83.40
	893.40

	达产20年
	0.00
	83.40
	83.40
	976.80

	合计
	144.50
	53.40
	976.80
	　



3.3.5 地下水控制与防洪排涝
（1）地下水控制
矿田内水文地质条件简单，赋煤地层以裂隙含水层为主，透水性差，富水性弱且易于疏干，其水文地质勘探类型均为二类一型。各含水层补给贫乏，含水微弱，富水性差。不需要专门设置疏干工程，对于采掘场内局部、零星渗出的地下水可以引至采掘场坑底，通过采掘场排水设备排出场外。
（2）采掘场排水
达产时在B2煤层底板建半固定式集水坑，将揭露的各含水层层间孔隙-裂隙涌水，通过工作帮移动坑线边沟及非工作帮边沟汇聚到集水坑，集水坑随工作面的推进定期移设，在集水坑设排水泵站，泵站设有潜水泵及供电设施。采掘场矿坑排水设备见表3.3-13。
表3.3-13  采掘场排水主要设备表
	设备及
材料
	型号及规格
	单
位
	数量
	备注

	
	
	
	正常降雨
	暴雨
	合计
	

	
	
	
	工作
	备用
	
	
	

	排水泵
	QKS50-150-55，
Q=50m3/h，H=150m，N=55kW
	台
	1
	1
	
	2
	既有设备

	
	QKS80-150-75，
Q=80 m3/h，H=150m，N=75kW
	台
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	2
	

	
	Q=140m3/h，,H=126m，N=75kW
	台
	
	
	1
	1
	新增暴雨泵

	直缝卷焊接钢管
	D219×6
	m
	1000
	100
	
	1100
	新增，管顶覆土1.36m

	
	D219×6
	m
	
	
	2000
	2000
	新增，明设


（3）地面防洪排涝
①现状
根据现状，外排土场西侧设置防洪渠，总长度为1651m，首采区及二采区东侧及南侧设置临时防洪渠，总长度为5264m，分别拦截地表汇水。现有排水渠见表3.3-14。
表3.3-14  地面防排水系统工程量表
	序号
	名称
	渠深（m）
	渠底宽（m）
	边坡系数
	渠顶宽（m）

	1
	采场东侧地面临时防洪渠
	1.00
	1.00
	1:1
	3m

	2
	采场南侧地面临时防洪渠
	1.00
	1.00
	1:1
	3m

	3
	外排土场西侧防洪渠
	1.00
	1.00
	1:1
	3m


②新增防排水系统
达产时期二采区向南推进，到界后转向东侧，根据东侧地势走向，在采掘场南侧和东侧南段部分新增防洪渠工程。采掘场新增防洪渠工程量见表3.3-14。
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	工程
名称
	结构类型
	底宽b（m）
	深度
h（m）
	安全超高（m）
	沟顶宽（m）
	边坡系数m1
	糙率
n
	长度（m）
	工程量（m3）

	新增防洪渠
	土渠
	1
	1.0
	0.3
	3
	1：1
	0．025
	1818
	4363.20


3.3.6 生产系统与选煤厂
露天矿已有一条生产能力400万t/a，生产工艺以破碎、筛分为主生产系统；一套生产能力为8.0Mt/a的地面生产系统及选煤厂并在智能干选车间内预留一套智能干选位置。本次工程在预留位置内新增一套智能干选设备。
（1）工艺流程
露天矿原煤通过挖掘机采装，汽车运输到露天矿地面生产系统的破碎站，经破碎站两级破碎后，-200mm的原煤进入选煤厂分选加工，选煤厂采用破碎、筛分、智能干选的选煤工艺。选煤分级粒度为分选上限100mm，分选下限40mm。选煤方法为100～40mm块原煤采用智能干选机分选。
选煤厂工艺流程简述如下：
①原煤准备储存
破碎站-200mm来煤由带式输送机转载运至原煤仓储存。
②原煤筛分破碎
原煤仓内-200mm原煤由带式输送机运至筛分破碎车间。筛分破碎车间内设置除铁、100mm破碎、40mm分级、40mm破碎等环节。
-200mm原煤经100mm破碎机破碎至-100mm后进入40mm分级筛分级，筛下-40mm原煤由带式输送机收集后转运至产品仓储存外运。
筛上100～40mm块原煤可实现以下生产方式：
A、100～40mm块原煤直接由至块煤装车平台带式输送机运出直接上块煤装车平台，也可以在转载点通过犁式卸料器转运至智能干选车间分选。
B、100～40mm块原煤全部破碎至-40mm后与筛下-40mm原煤一起卸入至产品仓带式输送机。
C、100～40mm块原煤智能干法分选。
在至块煤装车平台带式输送机上设置梨式卸料器，将100～40mm块原煤卸入至智能干选车间带式输送机上，在智能干选车间完成分选后，产生100～40mm选中块和矸石两种产品。
100～40mm选中块经带式输送机收集转运至块煤装车平台带式输送机后，运至块煤仓缓冲漏斗。缓冲漏斗下设限下筛（筛孔40mm），筛下-40mm末煤经带式输送机运至筛分破碎车间给入至产品仓带式输送机运至产品仓；筛上100～40mm块煤装汽车外运。
矸石经带式输送机收集后转运至矸石仓储存外运。
地面工艺布置见图3.3-7。
（2）储存设施
露天矿储存设施见表3.3-16。从表3.3-16中可知，煤仓总储量为7.8万t，可储存3.2d生产的煤量；矸石仓储量为450t。
表3.3-16 储存设施表
	名称
	仓储形式
	规格
	单仓储量（t）
	个数（个）
	总储量（t）
	备注

	原煤仓
	圆筒仓
	Φ22m
	12000
	2
	24000
	已有

	产品仓
	圆筒仓
	Φ27m
	10000
	3
	30000
	已有

	产品仓
	圆筒仓
	Φ18m
	6000
	4
	24000
	已有

	矸石仓
	方仓
	8m×8m
	450
	1
	450
	已有


（3）主要工艺设备
露天矿主要工艺设备选型见表3.3-17及图3.3-8。
表3.3-17  主要工艺设备表
	序号
	设备名称
	技术特征
	入料量
	单位处理量
	计算台数
	选择台数
	备
注

	
	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	
	
	

	一
	筛分破碎车间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	原煤100mm
破碎机
	双齿辊破碎机，入料-200mm，
出料-100mm，1350t/h.台
	1742.42 
	t/h
	1350
	t/h.台
	1.29 
	2 
	国产

	2
	原煤分级筛
	4285型单层香蕉筛，筛孔40mm，1350t/h.台
	1742.42 
	t/h
	40
	t/m2.h
	1.22 
	2 
	国内
组装

	3
	块煤破碎机
	双齿辊破碎机，入料100-40mm，
出料-40mm
	522.73 
	t/h
	400
	t/h.台
	1.31 
	2 
	国产

	二
	智能干选车间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智能干选车间
	分选宽度B=2400mm，入料粒度100-40mm，200t/h.台
	170.94 
	t/h
	200
	t/m2.h
	0.86 
	2 
	本次工程在预留位置新增1套


[bookmark: _Toc38816121]3.3.7 给排水
（1）供水水源
露天矿生活用水以昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口作为供水水源，生产用水以处理后的矿坑水、生活生产污水作为供水水源，不足部分才由昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口供给。水源地位于露天矿东侧约16km处，水经过加压送至露天矿工业场地，此输水工程早己完工运营。
（2）用水量
露天矿总用水量为1691.57m3/d（采暖期）、1798.51m3/d（非采暖期），其中生活用水量为517.51m3/d（采暖期）、379.51m3/d（非采暖期），生产用水量为1174.06m3/d（采暖期）、1419m3/d（非采暖期）。露天矿用水量详见表3.3-18。
表3.3-18  露天矿用水量表
	序号
	项目名称
	用水量（m3/d）
	供水
水源

	
	
	采暖期
	非采暖期
	

	一
	生活用水
	
	
	

	1
	生活用水
	19.88
	19.88
	昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口

	2
	食堂用水
	24.85
	24.85
	

	3
	浴室用水
	153.90
	153.90
	

	4
	锅炉补水
	193
	55
	

	5
	洗衣用水
	56.88
	56.88
	

	6
	轮班宿舍用水
	69
	69
	

	7
	小计
	517.51
	379.51
	

	二
	生产用水
	
	
	

	1
	汽车冲洗用水
	0
	131
	生活污水、矿坑水、昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口

	2
	矿山绿化用水
	0
	113.94
	

	3
	矿山道路洒水
	320
	320
	

	4
	采掘场、排土场洒水
	478.4
	478.4
	

	5
	生产系统降尘用水
	225.92
	225.92
	

	6
	生产系统冲洗用水
	149.74
	149.74
	

	7
	小计
	1174.06
	1419
	

	三
	总计
	1691.57
	1798.51
	


（3）排水量
露天矿总排水量为793.67m3/d（采暖期）、856.72m3/d（非采暖期），其中生活污水量为325.11m3/d（采暖期）、309.56m3/d（非采暖期）；洗车排水量为78.6m3/d（非采暖期）；冲洗排水量为119.76m3/d；矿坑水排水量为348.8m3/d。露天矿具体排水量见表3.3-19。
表3.3-19  露天矿排水量表
	序号
	项目名称
	排水量（m3/d）

	
	
	采暖期
	非采暖期

	一
	生活排水
	
	

	1
	生活排水
	16.0
	16.0

	2
	食堂排水
	21.1
	21.1

	3
	浴室排水
	130.8
	130.8

	4
	锅炉排水
	9.65
	2.8

	5
	洗衣排水
	48.3
	48.3

	6
	轮班宿舍排水
	58.7
	58.7

	7
	小计
	285
	277.7

	二
	汽车冲洗排水
	0
	118

	三
	生产系统冲洗排水
	135
	135

	四
	采坑排水
	348.8
	348.8

	五
	合计
	768.8
	879.5


（4）排水系统
[bookmark: _Hlk56359248]矿坑水正常排水量为348.8m3/d，目前在工业场地已设有矿坑水处理站和生活污水处理站。矿坑水处理站处理规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺，处理后全部用于洒水降尘，不外排。生活污水处理站处理规模均为20m3/h，均采用生化处理工艺，即“机械格栅→预曝调节→接触氧化→斜板沉淀→压力投药→管道混合→微絮凝过滤→活性炭吸附→二氧化氯消毒”，处理后全部用于降尘洒水，不外排。汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。
3.3.8 采暖供热
露天矿工业场地设两座锅炉房，其中一做锅炉房内设1台常压热水电锅炉，锅炉吨位为0.72MW，另一座锅炉房内设3台常压热水电锅炉，锅炉吨位分别为0.72MW，3MW、4MW、5MW。采暖耗热量9980kW，生活热水供热耗热量768kW。
3.3.9 供电
露天矿现有1座35kV变电所和1座110kV变电所。35kV变电所1回35kV电源，引自北山35kV变电站35kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为7.9km；另有1回10kV线路，引自北山35kV变电站10kV侧，导线规格为LGJ-95，线路长度为8.7km。1座110kV变电所单回110kV电源引自兴盛220kV变电站110kV侧，导线规格JL/G1A-240/3钢芯铝绞线，线路长度47.5km，全线单回路架设双地线，一根采用GJ-80型镀锌钢绞线，另一根采用48芯OPGW复合光缆兼避雷线。露天矿总耗电量为4857.04×104kWh/a，吨煤耗电量4.05kWh/t。
[bookmark: _Toc12409]（1）露天矿采掘场配电
[bookmark: _Toc1175]采掘场排水箱式变电站内设一台S13-400/10 400kVA变压器，双回电源分别引自露天矿10kV配电室及1000kW/0.4kV柴油发电组。自露天矿10kV配电室至采掘场排水箱式变电站采用砼杆架设线路，导线选用LGJ-120，长度约7km。
[bookmark: _Toc20767]（2）生产系统配电
生产系统已建设1座生产系统10kV变电所，室内设有2台SCB11-2000/10 10/0.69kV配电变压器，11台KYN28A-12型高压配电柜，13台GGD型低压配电柜和2台补偿容量均为600kvar的低压补偿柜。变电所内10kV及0.69kV采用单母线分段接线形式。该变电所主要为西工业场地生产系统设施配电，2回10kV电源分别引自露天矿35kV变电所10kV侧及110kV变电所10kV侧。
3.3.10 道路工程
（1）进场道路
进场道路是露天煤矿工业场地对外联系的主要通道，主要担负着人员、物资以及煤炭的运输任务。道路起自露天矿工业场地西北侧大门入口处，先向西再向北接至园区横四路，全长约4.70km。标准为厂外平原微丘二级公路，路基宽度采用16.0m，路面宽度为13.0m，沥青混凝土路面。
（2）出入沟联络路
道路起自露天矿二采区西南角出入沟口，向西再向北接至场外运煤道路和运煤道路东南角的交叉口，全长148m，采用露天矿山三级道路标准，计算行车速度30km/h，最大纵坡6%，路基宽度采用20.0m，路面宽度为16.0m。路面结构采用：粗砂磨耗层3cm，级配碎石面层30cm，剥离碎石基层80cm。
（3）运煤道路改造段
运煤道路至工业场地北部卸料平台的延续。道路起自工业场地北部卸料平台西南角，向南再向西接至运煤道路标高协调处，全长124m，采用露天矿山三级道路标准，计算行车速度30km/h，最大纵坡6%，路基宽度采用20.0m，路面宽度为16.0m。路面结构采用：粗砂磨耗层3cm，级配碎石面层30cm，剥离碎石基层80cm。
道路工程技术指标见表3.3-20。从表3.3-20中可知，道路工程总长5.6km，总占地面积10.4hm2。
表3.3-20  道路工程技术指标表
	序号
	道路名称
	长度
	路面工程（m2）
	填方
(m3)
	挖方
(m3)
	占地面积
(hm2)

	
	
	m
	面层
	基层
	垫层
	
	
	

	1
	进场道路
	4700
	56400
	58750
	61100
	26226
	27918
	9.64

	2
	出入沟联络路
	148
	2368
	2516
	-
	865
	910
	0.35

	3
	运煤道路改造段
	124
	1984
	2108
	-
	0
	9880
	0.41



[bookmark: _Toc404006519][bookmark: _Toc471925969][bookmark: _Toc395712429][bookmark: _Toc481768458][bookmark: _Toc357506053][bookmark: _Toc356404007][bookmark: _Toc481768106][bookmark: _Toc358185911][bookmark: _Toc391050954][bookmark: _Toc428964850]3.3.11 爆破
本项目爆破由外委爆破公司承担。中联润世露天煤矿与其签订了爆破施工合同和安全协议。爆炸物品的储存、供应、运输和现场爆破作业均由外委爆破公司负责。
[bookmark: _Toc15987]3.4 环境影响回顾分析与评价
3.4.1 大气
[bookmark: _Toc358185912][bookmark: _Toc391050955][bookmark: _Toc395712430][bookmark: _Toc357506054]3.4.1.1 大气污染控制措施
（1）生产系统煤尘
①地面生产系统采用封闭式带式输送机输煤，封闭筒仓储煤；
②筛分破碎车间采用密闭结构，车间内产尘点、煤炭转载点、输送机机头机尾设置喷雾洒水装置；
③临时储煤场（销售淡季储煤）占地面积7200m2，四围设有高12m、长360m的防风抑尘网，并设有洒水装置。
（2）采掘场和外排土场扬尘
①露天矿共设置了3辆洒水车，对采掘场和外排土场进行定期洒水作业，增加剥离物和原煤的湿度，减少穿孔、电铲、装车、爆破作业时的扬尘污染；
②排土场排土过程中采取了碾压措施，减少扬尘污染。
（3）道路扬尘
运输车辆加盖篷布或厢式车运输，并进行冲洗；道路定期进行清扫和洒水，抑制道路扬尘。
（4）锅炉烟气
采暖供热采用电锅炉。
（5）制定了露天矿防尘管理制度
①生产科将对采掘场、排土场、煤岩运输道路的洒水降尘纳入日常管理工作中，确保作业区扬尘不超过环境保护规定的标准；
②施工单位负责采煤工作面的洒水降尘工作，并做好相应的记录台帐。各剥离工作面、排土场各排土台阶的洒水降尘工作由相应施工单位组织实施；
③施工单位负责剥离干道、中间联络路、主干道的洒水降尘工作，并做好相应的记录、台帐；
④生产科根据各季节天气情况确定洒水频率，生产科现场管理组将各标段洒水降尘工作纳入施工质量的考核范围；
⑤各单位除按露天矿规定的时间必须进行洒水外，当作业场所扬尘增加时立即进行洒水降尘，如不及时洒水，将对相应单位给予处罚；
⑥生产科定期对各单位洒水记录进行检查。
大气污染治理措施现状见图3.4-1
[image: 工业广场绿化2][image: ]





道路硬化                                储煤仓
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洒水车                            运输车辆盖篷布
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输煤皮带                             微喷雾系统
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出场运输车辆冲洗设施                              电锅炉房
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临时储煤场                             停车场
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喷雾抑尘车                            喷雾抑尘设备
图3.4-1  大气污染防治措施图
3.4.1.2 大气污染源监测
露天矿800万/a改扩建工程竣工环保验收无组织污染源监测在地面生产系统区、排土场、东部工业工业场地和西部工业场地上风向分别设1个参考点，下风向分别设3个监控点，具体监测结果见表3.4-1。从表3.4-1中可知，颗粒物无组织排放浓度均未超过《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的无组织排放限值。
表3.4-1  无组织污染源颗粒物排放情况  单位：mg/m3
	监测点位
	颗粒物
	最大
差值
	标准值
	达标
情况

	
	第 1 次
	第 2 次
	第 3 次
	第4次
	第 5 次
	第6次
	第 7 次
	第8次
	
	
	

	

采掘场及排土场
	上风向
	0.844
	0.827
	0.863
	0.858
	0.843
	0.810
	0.843
	0.826
	

0.133
	

1.0
	

达标

	
	下风向
	0.951
	0.927
	0.961
	0.929
	0.959
	0.926
	0.943
	0.926
	
	
	

	
	下风向
	0.965
	0.927
	0.941
	0.964
	0.959
	0.926
	0.959
	0.926
	
	
	

	
	下风向
	0.927
	0.964
	0.928
	0.944
	0.976
	0.926
	0.943
	0.959
	
	
	

	
	下风向
	0.927
	0.961
	0.945
	0.972
	0.926
	0.959
	0.976
	0.959
	
	
	

	
东部生活区
	上风向
	0.763
	0.815
	0.810
	0.744
	0.811
	0.828
	0.811
	0.824
	

0.217
	

1.0
	
达标

	
	下风向
	0.913
	0.933
	0.957
	0.961
	0.927
	0.957
	0.927
	0.943
	
	
	

	
	下风向
	0.963
	0.963
	0.976
	0.925
	0.910
	0.954
	0.927
	0.943
	
	
	

	
	下风向
	0.910
	0.944
	0.913
	0.913
	0.927
	0.943
	0.927
	0.943
	
	
	

	
西部工业场地
	上风向
	0.828
	0.844
	0.828
	0.944
	0.859
	0.826
	0.863
	0.810
	

0.134
	

1.0
	
达标

	
	下风向
	0.961
	0.912
	0.928
	0.943
	0.927
	0.943
	0.926
	0.943
	
	
	

	
	下风向
	0.934
	0.928
	0.977
	0.944
	0.927
	0.960
	0.927
	0.943
	
	
	

	
	下风向
	0.926
	0.910
	0.944
	0.928
	0.976
	0.926
	0.893
	0.926
	
	
	


注：上述数据来源于煤矿800万/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告中的数据。





3.4.1.2 环境空气质量监测
露天矿800万/a改扩建工程竣工环保验收在矿田内共设2个点进行环境空气质量监测，矿区上风向和下风向及各设置1个监测点。空气监测结果见表3.4-2。从表3.4-2中可知，各监测点TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，说明本项目对周边大气环境质量影响不大。
表3.4-2  环境空气质量日均值结果统计表：mg/m3
	监测点位
	监测因子
	监测结果
	标准限值
	达标情况

	矿田上风向
	 SO₂
	0.009～0.010
	0.15
	达标

	
	 NO₂
	0.018～0.020
	0.08
	达标

	
	TSP
	0.126～0.137
	0.30
	达标

	
	PM10
	0.054～0.057
	0.15
	达标

	
	PM2.5
	0.030～0.037
	0.075
	达标

	
	CO
	0.12～0.14
	4
	达标

	
	O3
	0.011～0.012
	0.16
	达标

	矿田下风向
	 SO₂
	0.021～0.023
	0.15
	达标

	
	 NO₂
	0.050～0.054
	0.08
	达标

	
	TSP
	0.203～0.268
	0.30
	达标

	
	PM10
	0.086～0.088
	0.15
	达标

	
	PM2.5
	0.047～0.048
	0.075
	达标

	
	CO
	0.18～0.23
	4
	达标

	
	O₃
	0.018～0.019
	0.16
	达标


3.4.1.3 环保措施有效性分析
（1）工程建设过程中环境空气污染防治措施落实较好，地面生产系统采用封闭式煤仓和带式输送机输煤，破碎站和筛分车间内产尘点设置喷雾洒水装置，煤炭转载点设置喷雾除尘等。对出场运煤车辆进行冲洗，道路进行定期清扫并洒水。
（2）采掘场及排土场、东部生活区和西部业场地颗粒物的上、下风向颗粒物浓度差值符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值小于1mg/m3（监控点与参照点浓度差值）的要求。
（3）环境空气质量现状监测点各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目对周边大气环境质量影响不大。
3.4.2 废水
3.4.2.1 矿坑水
矿坑水处理站处理规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺对矿坑水进行处理。根据近三年矿坑涌水量记录，2020年、2021年、2022年矿坑水产生量很小，分别为63m3/d、63m3/d、67m3/d，仅在矿坑边帮和底部有水渗出，渗出的少量矿坑水在坑下集水池储存，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。矿坑水量不能达到矿坑水处理站的运行条件，水处理设施暂未运行。矿坑水处理设施见图3.4-2。
[image: 矿井水处理设施1][image: 矿井水处理设施]







图3.4-2  矿坑水处理设施图
本次环评引用新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年12月27日，对采掘场坑底矿坑水取样实测，其监测结果见表3.4-3。从表3.4-3中可知，矿坑水水质与《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相比，除S2-、CN-、Cu、Ar-OH、总硬度、矿化度六项指标无标准无法评价外，其余各项指标均达标。矿坑水目前采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗，对地下水及土壤环境造成的环境影响较小。
   表3.4-3     矿坑水水质监测结果  单位：mg/L（pH除外）
	监测项目
	pH
	CODcr
	As
	S2-
	F-
	矿化度

	监测结果
	7.0
	33
	＜0.0003
	＜0.01
	0.90
	2218

	煤炭工业污染
物排放标准
	6-9
	50
	0.5
	/
	10
	/

	监测项目
	Pb
	Cr6+
	Hg
	Cd
	Cu
	石油类

	监测结果
	＜0.0025
	0.012
	＜0.00004
	＜0.00025
	＜0.00025
	0.03

	煤炭工业污染
物排放标准
	0.5
	0.5
	0.05
	0.1
	/
	5

	监测项目
	Zn
	挥发酚
	CN-
	SS
	总硬度
	Fe

	监测结果
	＜0.01
	＜0.0003
	＜0.004
	9
	424
	<0.03

	煤炭工业污染
物排放标准
	2.0
	/
	/
	50
	/
	


3.4.2.2 生产废水
露天矿生产废水主要是汽车冲洗废水和生产系统冲洗废水，目前产生量均较少。由于矿坑水处理站目前未运行，生产废水均单独处理回用。汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后均循环利用，不外排。
3.4.2.3 生活污水
目前露天矿生活污水总产生量约325.1m3/d（118661.5m3/a），处理后全部回用于采掘场、道路洒水和绿化用水，无外排。生活污水处理设施处理能力为Q=20m3/h，采用地埋式污水处理站一座，采用生化处理工艺，即“机械格栅→预曝调节→接触氧化→斜板沉淀→压力投药→管道混合→微絮凝过滤→活性炭吸附→二氧化氯消毒”。生活污水处理设施及综合利用见图3.4-3。
[image: 生活污水处理站]   [image: 生活污水处理设备]
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图3.4-3  生活污水处理设施及综合利用图
生活污水污染物产生情况见表3.4-7。从表3.4-7中可知，生活污水处理站处理后生活污水中各监测指标均满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019) 相关标准，及《城市污水再生利用城市杂用水水质》中城市绿化、降尘用水水质标准。



表3.4-4  生活污水污染物产生情况  单位：mg/L（pH除外）
	监测点位
	监测时间
	pH
	悬浮物
	CODcr
	氨氮
	五日生化需氧 量
	阴离子表面活性剂
	动植物油
	氟化物
	挥发酚
	石油类

	



生活污水处理站进口
	

2024年1月10日
	第1次
	6.9
	38
	436
	4.37
	203.5
	2.14
	3.62
	0.83
	0.20
	6.10

	
	
	第2次
	7.0
	41
	436
	4.49
	197.5
	2.06
	3.94
	0.79
	0.20
	6.36

	
	
	第 3 次
	7.1
	31
	437
	5.27
	195.6
	2.01
	4.29
	0.93
	0.16
	6.51

	
	
	第4次
	6.9
	36
	440
	6.27
	190.2
	2.07
	3.98
	0.85
	0.14
	6.47

	
	
	日均值
	6.9～7.1
	37
	437
	5.10
	196.7
	2.07
	3.96
	0.85
	0.18
	6.36

	
	

2024年1月11日
	第1次
	7.1
	35
	439
	6.00
	196.8
	2.03
	4.05
	0.72
	0.21
	4.39

	
	
	第 2 次
	7.3
	42
	437
	4.93
	195.8
	1.66
	3.87
	0.83
	0.18
	3.68

	
	
	第 3 次
	7.2
	35
	437
	5.44
	195.3
	1.63
	2.96
	0.85
	0.15
	4.21

	
	
	第 4 次
	7.4
	38
	439
	4.84
	194.5
	1.60
	3.98
	1.75
	0.16
	3.35

	
	
	日均值
	7.1～7.4
	38
	438
	5.30
	195.6
	1.73
	3.72
	1.04
	0.18
	3.91

	



生活污水处理站出口
	

2024年1月10日
	第 1 次
	7.3
	8
	17
	0.535
	8.9
	0.43
	0.26
	0.20
	0.04
	0.59

	
	
	第2次
	7.3
	9
	17
	0.388
	8.2
	0.42
	0.25
	0.24
	0.06
	0.41

	
	
	第 3 次
	7.4
	11
	16
	0.749
	7.7
	0.46
	0.19
	0.27
	0.03
	0.38

	
	
	第 4 次
	7.3
	9
	15
	0.575
	7.6
	0.46
	0.29
	0.33
	0.04
	0.57

	
	
	日均值
	7.3～7.4
	9
	16
	0.562
	8.1
	0.44
	0.25
	0.26
	0.04
	0.49

	
	

2024年1月11日
	第 1 次
	7.3
	11
	17
	0.695
	8.9
	0.44
	0.33
	0.19
	0.06
	0.29

	
	
	第 2 次
	7.3
	8
	17
	0.521
	8.0
	0.46
	0.42
	0.26
	0.05
	0.33

	
	
	第 3 次
	7.3
	9
	17
	0.428
	7.4
	0.45
	0.39
	0.34
	0.04
	0.28

	
	
	第 4 次
	7.3
	12
	16
	0.361
	7.0
	0.47
	0.42
	0.33
	0.04
	0.32

	
	
	日均值
	7.3
	10
	17
	0.501
	7.8
	0.46
	0.39
	0.28
	0.05
	0.31

	《农村生活污水处理排放标准》
(DB654275-2019)
	6-9
	30
	60
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	《城市污水再生利用城市杂用水水 质》GB/T18920-2020
	6.0～9.0
	/
	/
	8
	10
	0.5
	/
	/
	/
	/

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	


注：上述数据来源于煤矿800万/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告中的数据。


3.4.2.4 环保措施有效性分析
（1）矿坑水产生量很小，仅在矿坑边帮和底部有少量渗水，渗出的少量矿坑水在坑下集水池储存，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。
（2）生产废水主要是汽车冲洗废水和生产系统冲洗废水，目前产生量均较少。汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后均循环利用，不外排。
（3）生活污水处理设施运行良好，处理后生活污水各项污染物浓度均满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019) 相关标准，及《城市污水再生利用城市杂用水水质》中城市绿化、降尘用水水质标准。
3.4.3 固体废物
3.4.3.1 固体废物处置情况
露天矿产生的固体废物有剥离物、生活污泥、生活垃圾及废机油四种。固体废物产生、处置情况具体见表3.4-5。
表3.4-5  固废产生情况一览表
	污染源
	产生量
	处置情况

	剥离物
	2640万m3/a
	内排土场有序堆存

	生活垃圾
	117.71t/a
	集中收集，定期运至准东经济技术开发区东部分区生活垃圾填埋场填埋

	矿坑水处理站污泥
	17.62t/a
	经压滤机脱水后产生的泥饼掺入产品煤销售。

	生活污泥
	24.94t/a
	作为绿化肥料利用

	废机油
	3.15t/a
	暂存于危废暂存间，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置


注：上述数据来源于煤矿800万/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告中的数据。
3.4.3.2 固体废物环境影响调查
露天矿已经运行，对剥离物进行取样鉴别，并对排土场周边的土壤进行了监测，分析剥离物堆存对环境影响。同时调查工业场地受生活污水处理、废机油暂存等环境影响。
（1）剥离物
露天矿于2024年1月10日对本项目剥离物取样（6个样品）后进行了浸出试验，剥离物浸出试验结果及分析见表3.4-6。从表3.4-6中可以看出，剥离物浸出液中各污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准限值。
表3.4-6  剥离物浸出试验结果一览表  单位：mg/L
	监测
项目
	监测结果
	X
	Y

	
	样品1
	样品2
	样品3
	样品4
	样品5
	样品6
	
	

	Cd
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	0.1
	1

	Pd
	0.25
	0.25
	0.17
	0.19
	0.22
	0.23
	1
	5

	Cr
	0.23
	0.26
	0.30
	0.11
	0.29
	0.12
	1.5
	15

	Cr6+
	0.004
	0.005
	0.004
	0.006
	0.005
	0.004
	0.5
	5

	Hg
	0.00216
	0.00277
	0.00237
	0.00218
	0.00268
	0.00193
	0.05
	0.1

	Be
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	/
	0.02

	Ba
	0.0056
	0.0057
	0.0056
	0.0054
	0.0052
	0.0060
	/
	100

	Ni
	0.04
	0.09
	0.04
	0.11
	0.04
	0.08
	1
	5

	Ag
	0.10
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.11
	0.5
	5

	As
	0.0162
	0.0148
	0.0207
	0.0206
	0.0277
	0.0213
	0.5
	5

	Se
	0.00244
	0.00157
	0.00319
	0.00246
	0.00158
	0.00222
	0.1
	1

	F-
	0.000006
	0.000004
	0.000008
	0.000010
	0.000008
	0.000019
	10
	100


注：上述数据来源于煤矿800万/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告中的数据；X表示《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准值；Y表示《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值。
（2）排土场周围土壤
露天矿排土场上游、下游各布设1个土壤监测点，采样时间为2024年1月10日，监测结果见表3.4-10。从表3.4-10中可知，采样点的土壤背景值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值，且排土场上、下游监测点的监测结果相差不大，剥离物堆放对土壤环境污染很小。
表3.4-10  排土场周围土壤监测结果  单位：mg/kg
	监测点位
	pH
	Cu
	Cd
	Pd
	Cr
	Ni
	As
	Hg

	排土场上游1#
	7.1
	32
	0.15
	＜0.1
	72
	54
	3.82
	0.23

	排土场下游2#
	7.3
	30
	0.14
	＜0.1
	64
	55
	3.58
	0.97

	标准值
	6.5＜pH≤7.5
	100
	0.3
	120
	200
	100
	30
	2.4


注：上述数据来源于煤矿800万/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告中的数据。
（3）工业场地土壤
露天矿东工业场地综保维修车间、生活污水处理间，西部工业场地矿坑水处理间、生活污水处理间及危险废物暂存间附近各布设1个土壤监测点，采样时间为2024年1月10日，监测结果见表3.4-7。从表3.4-7中可知，采样点的土壤背景值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设用地土壤污染风险筛选值，且工业场地上、下游监测点的监测结果相差不大，剥离物堆放对土壤环境污染很小。

表3.4-7 工业场地土壤监测结果  单位：mg/kg
	监测点位
	pH
	镉
	汞
	砷
	铅
	铜
	镍
	锌
	铬
	含盐量

	东工业场地综保维修车间
	7.1
	0.14
	1.02
	3.92
	<0.1
	32
	53
	115
	68
	15

	东工业场地生活污水处理间
	6.9
	0.15
	1.31
	4.60
	<0.1
	31
	53
	112
	67
	14

	西部工业场地矿坑水处理间
	7.0
	0.15
	0.59
	2.16
	<0.1
	29
	53
	112
	76
	14

	西部工业场地生活污水处理间
	7.1
	0.14
	0.58
	3.04
	<0.1
	33
	62
	115
	68
	12

	西部工业场地危险废物暂存间
	7.2
	0.14
	1.26
	3.12
	<0.1
	31
	52
	111
	62
	13

	标准值
	/
	65
	38
	60
	800
	18000
	900
	/
	/
	/


注：上述数据来源于煤矿例行监测数据。
固体废物处理设施见图3.4-4。
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生活垃圾收集设施                       生活垃圾收集设施
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危险废物暂存间           


危险废物暂存间
图3.4-4  固体废物处理设施图
3.4.4 噪声
本项目运营期主要噪声源分为两种。一种为集中在采掘场和工业场地内的固定声源，主要为挖掘机、钻机、前装机等采掘设备和压风机、破碎机、分级筛、智能干选机、水泵等机械设备和集中在排土场内的推土机；另一种为流动声源，主要为运输车辆。噪声防治主要采取减振、消声、隔声等措施。噪声监测结果见表3.4-8。从表3.4-8中可知，工业场地边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
表3.4-8 噪声监测结果  单位：dB（A）
	监测
点位
	监测位置
	2024.1.10
	024.1.11
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	东部工业场地北侧
	52
	46
	56
	47
	65
	55

	2#
	东部工业场地东侧
	48
	44
	51
	43
	65
	55

	3#
	东部工业场地南侧
	50
	46
	54
	46
	65
	55

	4#
	东部工业场地西侧
	51
	47
	52
	45
	65
	55

	5#
	西部工业场地东侧
	52
	45
	53
	47
	65
	55

	6#
	西部工业场地南侧
	48
	44
	49
	45
	65
	55

	7#
	西部工业场地西侧
	50
	46
	52
	48
	65
	55

	8#
	西部工业场地北侧
	51
	47
	50
	46
	65
	55


注：上述数据来源于煤矿800万/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告中的数据。
3.4.5 生态
露天矿地表的剥离、挖掘和堆积使原来的土地结构，土地利用类型发生变化，使局部群落遭到迅速破坏，植被盖度有所下降。开矿后剥离的岩石土体，由于物理化学的作用，风化成碎屑抗蚀能力很差的土体，使本来重力侵蚀就很强烈的土壤侵蚀变得更为严重。采掘场表土、岩石和煤炭的爆破、剥离、采装、破碎、运输和转载过程扬尘对生态环境也造成一定的影响。
3.4.5.1 现有工程生态破坏情况
矿田分三个采区，即首采区、二采区及三采区。目前，首采区已开采完，正在开采第二采区。首采区地表境界东西长约1.9km，南北宽约0.9km，面积1.71km2的采掘场，+650m水平以上为临时到界台阶，+650m水平以下为工作台阶。最低开采标高为+600m水平，开采深度约100m。
露天矿共形成2个排土场，分别为外排土场和内排土场。外排土场排弃工作已结束，形成完全内排。外排土场占地面积约46.9hm2，共形成排土台阶4个，排土台阶高度20m，总排弃高度平均80m，最高排弃标高+760m水平。内排土场共形成排土台阶5个，排土台阶高度20m。
3.4.5.2 地形地貌回顾性分析
露天矿地貌形态为残丘状剥蚀平原与戈壁，海拔高670m～710m。评价区属于戈壁荒漠区，植物种类贫瘠，生物多样性低。露天矿开采后，采坑最大深度为100m，外排土场最高标高为+760m。外排土场和采掘坑形成了新的堆积和凹陷地貌景观。
3.4.5.3 生态环境回顾性分析
矿田土壤类型为灰棕漠土，并具有干旱、高温的气候特征和多砾石、砂子、保水保肥差的土壤特征，区内植被覆盖度稀少，大部分地区寸草不生，基本为裸岩石砾地。矿田及附近由于地下埋藏有丰富的煤炭资源，故又成了煤炭矿山开发用地。裸岩石砾地类型占地面积较大，逐步向采矿用地类型的转移，一定程度上说明了评价区采矿工程对区域土地利用变化影响较大的效果显著。在露天矿开采过程中，制定了生态综合整治方案，随着开采进度和排土情况，及时对排土场进行生态恢复，有效地减少了土壤侵蚀的强度。
3.4.5.4 现有工程生态整治措施
据调查，本项目按照生态环境恢复重建工程总体布局要求，生态恢复主要采取了“以生物措施为主，工程措施为辅”的方式，其中生物措施主要包括：工业场地植树绿化，工程措施主要包括排土场边坡防护、平台整平、挡土围堰及排水沟等工程措施。特别是近几年来对工业场地内植被重建工作，效果显著，植被生长状况很好。
（1）采掘场
根据露天矿800万t/a改扩建工程竣工环境保护验收调查报告及本次环评现场调查可知，目前，首采区已开采完毕，目前正在二采区进行采掘工作。首采区已开采面积约1.728km²，最大开采深度150m，验收期间首采区已形成单独封闭采坑。二采区设计开采面积3.273km²，目前已剥离开采面积约0.768km²,目前矿区已形成的采区面积为1.496km²(1.0km²采掘区转为内排土场)。
由于采掘场的挖损，会导致一定的生物损失量，按照《中联润世新疆煤业有限公司新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》要求，随着露天矿后期生态重建工作的进行，挖损的生物量会得以恢复。采掘场生态恢复见图3.4-5。
[image: IMG_9942]  [image: IMG_9971]
采掘场围栏及台阶围埂                      采掘场截水沟
图3.4-5  采掘场生态恢复图
（2）外排土场
露天矿外排土场位于首采区西侧，排土场东西长约0.52km，南北宽约0.9km，占地面积为46.9hm2，共形成排土台阶4个，排土台阶高度20m，总排弃高度80m，最高排弃标高+760m水平。外排土场现有排弃量2600万m3。外排土场采取的生态恢复措施主要包括修建排水设施1651m，排土边坡用块石铺压，排土平台进行砾石压盖，洒水使地表形成结皮层，降低风蚀程度，排土边坡和平台汇水设土埂拦挡，通过自然下渗的方式排泄。外排土场生态恢复见图3.4-6。
[image: 46AE262B35D126B2595B4EC88DB89627]    [image: 绿色矿山照片IMG20200905111858]
排土平台平整及洒水结皮                   排土场周边防洪沟
图3.4-6  外排土场生态恢复图
（3）内排土场
从800万/a项目环保验收阶段开始，剥离物早已实现全部内排，内排土场位于首采区内的西部，共形成排土台阶4个，排土台阶高度20m，总排弃高度平均80m。排土场在运行期主要采取了排土的压实及平台的平整，设置挡土墙等。内排土场生态恢复见图3.4-7。
[image: ]
图3.4-7  内排土场生态恢复图
（4）工业场地占地
露天矿有两个工业场地，分别是东部工业场地和西部工业场地。东部工业场地位于矿田三采区内西部，包括办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、变电所、锅炉房、生活污水处理站、材料库、机修间、加油站等，占地面积10.63hm2。西部工业场地位于矿田西南角，靠近采掘场西南侧出入沟，距东部工业场地约2.3km，包括受煤坑、破碎站、筛分间、输煤栈桥、产品仓、配电室、压风机房、锅炉房、危险废物暂存间、矿坑水处理站等设施，占地面积26.96988hm2。工业场地占地见图3.4-8。
[image: DJI_0630.JPG]   [image: DJI_0288]
东部工业场地                          西部工业场地
图3.4-8  工业场地图
（5）绿化
目前已在东部工业场、西部工业场地、厂区道路侧以及矿区周边采用绿化措施，种植草地及树木，目前已有绿化面积403亩，树种：长枝榆、红叶海棠、丁香白杨树、紫穗槐、胡杨、白榆树、榆叶梅等。露天矿绿化见图3.4-9。
[image: 7]   [image: IMG_20230927_152618]
东部工业场地绿化                       西部工业场地绿化
[image: IMG_20220610_175252.jpg]   [image: IMG_20220610_185127.jpg]
道路两侧绿化                           道路两侧绿化
图3.4-9  露天矿绿化图
（6）各区域生态恢复情况
各场地生态恢复情况见表3.4-9。
表3.4-9 露天矿各区域生态恢复措施情况一览表
	项目
	已采取措施
	优势
	有效性
	整改方案

	采掘场
	采掘场生态恢复现状包括：排水系统、场内防洪堤，采掘场开挖之前先进行表土剥离。剥离物已开始内排，随着后期生态重建工作的进行，挖损的采掘场会得以恢复。
	控制风蚀，减少水土流失
	生态恢复措施有一定效果。
	生态环境恢复措施逐步实施，管护措施应进一步加强。

	外排土场
	外排土场采取的生态恢复措施主要包括修建排水设施1651m，排土边坡用块石铺压，排土平台进行砾石压盖，洒水使地表形成结皮层，降低风蚀程度，排土边坡和平台汇水设土埂拦挡，通过自然下渗的方式排泄。
	控制风蚀，减少水土流失
	生态恢复措施有一定效果。
	管护措施应进一步加强。

	内排土场
	从800万/a项目环保验收阶段开始，剥离物早已实现全部内排，内排土场位于首采区内的西部，共形成排土台阶4个，排土台阶高度20m，总排弃高度平均80m。排土场在运行期主要采取了排土的压实及平台的平整。
	控制风蚀，减少水土流失
	生态恢复措施有一定效果，部分区域没有及时恢复。
	应及时对到界内排土场进行生态整治，压实整形，砾石压盖。在有条件区域恢复植被，种植适生灌草植被，加强后期管护。

	地面设施
	矿方已在办公区、道路两侧、地面生产系统场地进行绿化，人工绿化面积约403亩。树种：长枝榆、红叶海棠、丁香白杨树、紫穗槐、胡杨、白榆树、榆叶梅等。
	控制风蚀，减少水土流失
	绿化效果较好。
	加强日常管护。


3.4.5.5 生态恢复措施有效性分析
采掘场、外排土场、内排土场、地面设施等部分区域进行了植被重建和场地绿化工作，并配套相应的灌溉设施满足生长需要，以达到防风抑尘、美化场区的效果，有效的防止了水土流失发生。根据现场勘查情况，植被生长状况良好，效果显著。因此生态整治措施有效。
3.4.6 地下水环境
3.4.6.1 地下水水量
本区域水资源缺乏，地下水补给、径流条件差，运移缓慢，水质较差，区域内无具有供水意义及潜在供水意义的含水层，第四系不具储水条件，为透水不含水层。本项目露天开采中疏干排水量很少，对周围地下水水位影响很小。露天矿2021年、2022年、2023年三年坑内实际涌水量见表3.4-10。从表3.4-14中可知，2021年、2022年、2023年平均涌水量分别为63m3/d、67m3/d、68m3/d、，疏干水量变化较平缓，疏干水水量变化无规律。露天煤矿开采产生影响的煤层上覆地下水含水层为新近系独山子组弱含水层和中～上侏罗统石树沟群弱含水层。由于露天采坑的不断疏排，露天矿开采改变露天采掘场周围的地下水水位线分布，以开采区为中心将形成降落漏斗，造成含水层水量损失，对地下水水量造成了一定的影响。
表3.4-10  近三年坑内实际涌水量统计表  单位：m3/d
	2021年
	2022年
	2023年

	日期
	涌水量
	日期
	涌水量
	日期
	涌水量
	日期
	涌水量
	日期
	涌水量
	日期
	涌水量

	[bookmark: _Hlk114764431]1.1
	43
	7.7
	69
	1.1
	24
	7.7
	84
	1.1
	25
	7.7
	87

	1.8
	40
	7.18
	64
	1.8
	33
	7.18
	66
	1.8
	27
	7.18
	74

	1.21
	40
	7.22
	67
	1.21
	28
	7.22
	53
	1.15
	30
	7.22
	84

	1.28
	45
	7.30
	67
	1.28
	26
	7.30
	73
	1.22
	24
	7.30
	62

	2.4
	48
	8.3
	60
	2.4
	25
	8.3
	79
	1.29
	50
	8.3
	78

	2.11
	52
	8.10
	64
	2.11
	27
	8.10
	84
	2.5
	60
	8.10
	77

	2.18
	43
	8.17
	64
	2.18
	25
	8.17
	72
	2.12
	65
	8.17
	72

	2.25
	45
	8.24
	69
	2.25
	27
	8.24
	67
	2.19
	25
	8.24
	87

	3.4
	45
	9.1
	69
	3.4
	30
	9.1
	89
	2.26
	69
	9.1
	74

	3.11
	52
	9.8
	72
	3.11
	24
	9.8
	87
	3.6
	61
	9.8
	84

	3.17
	62
	9.15
	64
	3.17
	50
	9.15
	71
	3.13
	65
	9.15
	71

	3.25
	62
	9.22
	64
	3.25
	60
	9.22
	89
	3.20
	63
	9.22
	89

	4.1
	57
	9.29
	67
	4.1
	65
	9.29
	84
	3.27
	67
	9.29
	64

	4.7
	69
	10.6
	62
	4.7
	68
	10.6
	74
	4.3
	72
	10.6
	69

	4.14
	76
	10.13
	74
	4.14
	66
	10.13
	62
	4.10
	69
	10.13
	69

	4.21
	69
	10.20
	74
	4.21
	57
	10.20
	67
	4.17
	67
	10.20
	64

	4.27
	72
	10.27
	69
	4.27
	56
	10.27
	87
	4.24
	69
	10.27
	74

	5.3
	64
	11.3
	64
	5.3
	53
	11.3
	74
	5.1
	66
	11.3
	74

	5.10
	64
	11.10
	69
	5.10
	50
	11.10
	84
	5.8
	71
	11.10
	67

	5.17
	69
	11.17
	69
	5.17
	59
	11.17
	62
	5.15
	66
	11.17
	69

	5.24
	67
	11.24
	64
	5.24
	57
	11.24
	78
	5.22
	70
	11.24
	64

	6.2
	67
	12.1
	74
	6.2
	72
	12.1
	77
	5.29
	72
	12.1
	69

	6.9
	74
	12.8
	74
	6.9
	64
	12.8
	72
	6.7
	68
	12.8
	69

	6.16
	72
	12.15
	67
	6.12
	53
	12.15
	72
	6.14
	65
	12.15
	72

	6.21
	67
	12.22
	69
	6.21
	60
	12.22
	85
	6.21
	72
	12.22
	85

	6.29
	64
	12.29
	67
	6.29
	57
	12.29
	80
	6.28
	62
	12.29
	80

	63（平均值）
	67（平均值）
	68（平均值）


3.4.6.2 地下水水位
露天矿开采揭露了煤层上覆第四系透水不含水层、新近系独山子组弱含水层、中－上侏罗统石树沟群弱含水层和侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层，导致含水层被疏干，形成了以采坑为中心的降落漏斗，采掘场周边的地下水流场重新分布，一定程度上改变了采掘场周围局部区域内地下水的补给、径流和排泄条件，由于当地降水量小、水资源匮乏，露天矿开采过程中不会形成大量的疏干排水，对地下水资源的破坏主要局限在矿田采掘场及地下水影响半径范围之内。因此，对地下水水位影响较小。
3.4.6.3 地下水监测计划
原环评提出对本矿及邻近露天煤矿矿坑水水质、水位进行跟踪监测。根据验收调查报告可知，项目区两个地下水监测孔监测指标，与环评期间地下水环境质量监测结果相比 较，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物4个指标在环评及验收阶段均有不同程度的超标，其他各因子变化幅度不大，均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
中的Ⅲ类标准要求。验收阶段未新增超标因子。
监测单位对监测数据资料应及时汇总整理，建立长期动态监测档案，并定期向矿安全环保部门汇报。对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，并分析导致水质污染的原因及污染来源，及时合理采取应对措施。
3.4.7 土壤
现有危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，设有导流沟和收集池，地面涂了防渗漆进行防渗，门上粘贴有危废警告标志。企业对加油站油罐区进行了重点防渗，柴油罐采用防爆双层防渗油罐，埋地设置，罐体设有液位测量报警仪，当油罐出现泄漏时，可及时报警，避免出现大面积泄漏污染土壤环境。机修间、水处理站等区域也按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行了防渗处理。
根据土壤例行监测资料（见表3.4-11）及中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制完成并已批复的《新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿800万t/a改扩建项目环境影响报告书》中的监测结果可知，各场地各监测点监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值第二类用地要求，表明煤炭开采对土壤环境影响较小。
表3.4-11 土壤监测结果
	监测
时间
	监测
地点
	pH
	Cu
	Cr6+
	Hg
	As
	Ni
	Pb
	Cd
	Zn
	石油烃

	2020.8.22
	东部工业场地
	7.6
	44
	＜0.5
	0.119
	7.47
	43
	22
	＜0.01
	68
	8

	
	西部工业场地
	7.7
	47
	＜0.5
	0.174
	6.1
	44
	27
	＜0.01
	60
	8

	
	排土场
	7.5
	48
	＜0.5
	0.131
	7.3
	47
	27
	＜0.01
	73
	7

	2021.5.29
	东部工业场地
	7.25
	42
	＜0.5
	0.162
	7.62
	42
	26
	＜0.01
	68
	7

	
	西部工业场地
	7.19
	44
	＜0.5
	0.171
	7.25
	46
	26
	＜0.01
	65
	7

	
	排土场
	7..35
	46
	＜0.5
	0.189
	6.27
	45
	27
	＜0.01
	69
	8

	标准值
	/
	18000
	5.7
	38
	60
	900
	800
	65
	/
	4500


3.4.8 环境管理与执行情况
中联润世新疆煤业有限公司成立以矿长为组长的环境保护管理委员会，各分管矿领导为副组长，成员为各部门及外委施工单位负责人。环境保护管理委员会下设办公室，办公室设在安环科，具体负责环境保护工作的组织和实施。建立有《中润煤业环境保护管理责任制》、《中润煤业环境保护隐患排查治理制度》和《中润煤业环境保护管理制度》等10余项管理制度和突发环境事件应急预案。在采掘场、排土场、地面生产系统、水处理站等处都设有专人负责日常的环保管理，保证各项环保设施的正常运转。截止验收调查时为止，该矿未发生环境事故。环境管理见图3.4-10。
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应急物资                              应急演练
图3.4-10  环境管理图
3.4.9 排污许可和总量控制执行情况
中联润世新疆煤业有限公司现有工程排污许可管理类别为登记管理，于2020年4月14日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91650000673440991E001Y），并于2024年1月23日进行了变更，具体见图3.4-11。
[image: 排污登记管理登记回执]
[image: 1712485874624]
图3.4-11  中联润世露天煤矿固定污染源排污登记
3.4.10 环境保护措施落实回顾
（1）环境影响报告书提出的环境保护措施落实情况
《新疆准东西黑山矿区中联润露天煤矿800万t/a改扩建项目环境影响报告书》提出的环境保护措施及落实情况见表3.4-12。
[bookmark: _Toc30172][bookmark: _Toc7299]
表3.4-12  环境影响报告书提出的环境保护措施及落实情况
	要素
	环境影响报告书要求措施
	实际采取的措施

	生态
	工业场地
	①工业场地建设期时应尽量减少临时占地，控制地表扰动面积，减少对地表的破坏。施工期结束后临时用地应用砾石压盖，以后不再扰动，以促使土地自然恢复。②做好场地的绿化规划。
	已落实。工业场地依托已建成的设施，逐步开展生态恢复工作。

	
	外排土场
	①平整排土场平台，根据排土场所在区域常年风向情况，在其迎风面的坡面上采取砾石压盖的方式，防治风力侵蚀。②在排土场堆土区域周围垒砌挡土围堰。③利用疏干水对排土场工作面持续多次洒水降尘，形成盐壳保护裸露沙土，降低风蚀强度。④外排土场顶部平台采取砾石压盖、洒水，使得外排土场表土层形成板结—幕层，以控制风蚀，防止水土流失。
	已落实。①对排土场迎风面的坡面上采取砾石压盖的方式，防治风力侵蚀。②在排土场西侧修筑有挡土围堰。③利用疏干水对排土场工作面持续多次洒水降尘，降低风蚀强度。④对外排土场顶部平台采取了砾石压盖、洒水，通过洒水使得外排土场表土层形成板结—幕层，以控制风蚀，防止水土流失。

	
	采掘场
	①采掘场遵循边开采边治理，及时恢复生态的原则，在采掘场新增占地范围内，自拉沟位置起沿着采掘推进方向对地表砾石剥离收集，剥离砾石集中堆放，随剥随覆在已经形成的内排土场平台。在排弃过程中，利用矿坑排水对工作面持续洒水降尘，形成盐壳保护裸露沙土，降低风蚀强度。②内排土场平台形成后，为了减少风蚀危害应在平台周边设置围堰。对已形成台阶的内排土场进行复垦。
	已落实。采掘场遵循边开采边治理，及时恢复生态的原则，剥离砾石集中堆放，覆盖排土场。在排弃过程中，利用矿坑排水对工作面持续洒水降尘，形成盐壳保护裸露沙土，降低风蚀强度。内排土场平台形成后，为了减少风蚀危害在平台周边设置挡土墙。对已形成台阶的内排土场进行复垦。

	大气
	采掘场、排土场及运输过程中扬尘
	①露天矿剥离工程在挖掘、剥离、爆破时对预挖及预爆岩体进行了预湿处理，爆破后洒水降尘，采场配有洒水车，定时对采场道路洒水抑尘。②排土场扬尘污染来源于汽车卸料和平台，坡面松散土体，采取的环保措施为碾压、洒水治理措施
	已落实。剥离工程采取了预湿处理，配置了洒水车对道路洒水抑尘及对排土场进行洒水。

	
	原煤储存
	原煤为封闭式储存方式，同时在转载点设有微雾降尘设备。
	基本落实。设置了全封闭储煤仓9个，在转载点设置了降尘设施。分选矸石存储采用矸石仓存储。。

	
	运输扬尘
	道路硬化，运输车辆采取封闭运输方式，道路定期洒水降尘，并采取限速、限载措施。
	已落实。外部运输道路已硬化，并定期洒水降尘，运输车辆采取封闭运输方式，并采取限速、限载措施。

	废水
	矿坑水
	矿坑水经矿坑水处理站处理后回用于露天采区降尘、生产系统降尘、道路降尘等，处理规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺。
	基本落实。已建处理规模为50m3/h矿坑水处理站，矿坑水经处理后用于矿区洒水降尘用水。

	
	生活污水
	生活污水处理站处理规模为20m3/h，采用生化处理工艺，水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
	已落实。生活区设置地埋式污水处理系统，污水处理站处理规模为20m3/h，处理后的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，用于绿化和洒水降尘。

	噪声
	针对露天采掘场内的大型机械设备，如破碎机、胶带运输机、单斗挖掘机等声源控制主要对往复运动的机械设备提高检修安装精度。
	已落实。建设单位对生产设施进行定期的保养维修，避免设备带病工作。

	固废
	①剥离物实现内排。②生活垃圾煤矿统一收集，交由准东经济技术开发区东部分区生活垃圾填埋场统一填埋。③生活污泥作为绿化肥料利用。④矿坑水处理站煤泥经脱水后全部掺入原煤外售。⑤矸石可作为建筑材料送往当地建材厂综合利用或运至排土场进行填充。⑥废机油、废润滑油，设置危险废物暂存间，按危废相关标准要求进行收运管理，委托有资质的单位收运处置
	已落实。①剥离物已全部实现内排；②生活垃圾运至准东经济技术开发区东部分区的生活垃圾填埋场填埋；③生活污泥作为绿化肥料利用。④暂未产生煤泥及矸石。⑤场区设置危险废物暂存间，对产生的废机油、废润滑油等进行收集后交由危险废物处置资质单位处理。


（2）环评批复文件落实情况
2023年6月自治区生态环境厅以新环函〔2023〕113号文对《新疆准东西黑山矿区中联润露天煤矿800万t/a改扩建项目环境影响报告书》予以批复，批复提出的环境保护措施及落实情况见表3.4-13。
表3.4-13 环评批复文件提出的环境保护措施及落实情况
	序号
	环评批复要求措施
	实际采取措施

	1
	严格落实各项生态环境保护措施。按照“边开发、边恢复”的原则，参照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)与《矿山生态环境保护与恢复治理方案(规划)编制规范(试行)》(HJ652-2013)等相关要求，制定并严格落实矿山生态环境治理恢复方案。开展生态监测，最大限度减轻对地表的扰动，减缓对生态系统的不利影响。科学合理地进行施工组织，严格按照设计开挖采场边坡，避免无序施工引发崩塌、滑坡等地质灾害，尽量少挖方、少填方，最大限度地保持原有地貌；严格按照设计加强生态修复及管护，最终形成可自然维持的生态系统。闭矿后及时拆除地表设施，恢复原有生态、地貌。
	已落实。排土场场顶边缘挡土墙，排土场先挡后排、边排边恢复，在破碎、运输过程中喷雾降尘等措施。编制了该项目生态环境保护与恢复治理方案。

	2
	落实水污染防治措施。生活污水依托东部工业场地现有生活污水设施处理达标后用于场地防尘洒水及周围绿化；生产废水进行沉淀处理后用于生产用水及道路降尘用水。运营期矿坑水经西部工业场地矿坑水处理站处理后须满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《煤炭工业给水排水设计规范》(GB50810-2012)中的洒水除尘用水水质标准后排入回用水池，用于采场、排土场及运输道路防尘，不外排。生活污水经西部工业场地拟建生活污水处理站处理后出水须满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)表2中A级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)处理要求排入回用水池，灌溉季节全部用于绿化及降尘洒水，非灌溉季节全部用于采掘场、排土场等区域降尘洒水，不外排。
严格落实分区防渗要求，建立地下水环境监测系统，做好地下水跟踪监测工作，根据监测结果采取必要的优化措施，确保矿区地下水得到有效保护。

	已落实。根据验收阶段，矿坑水处理站和东西部工业场地生活污水处理站出水水质监测数据满足设计出水水质要求，出水全部场区内回用，不外排。

	3
	落实大气污染防治措施。施工期采取洒水抑尘、合理安排作业时间、物料堆放和运输时加盖篷布等措施。运营期本工程采用电锅炉供暖。采掘场、排土场、破碎站、筛分破碎系统、风选车间、输煤栈桥、储煤仓等设施及运输过程均采取有效扬尘防治措施后，厂界煤尘污染物浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)的要求。
	基本落实。各生产设施产污点均采取了大气污染防治措施，场界粉尘无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相应标准。

	4
	落实噪声防治措施。选用低噪声设备，对风机、泵类
等采取隔音降噪措施，采掘场、排土场的大型机械设备定期检修，控制爆破时段等声源，保持良好的运行状态。采取以上措施后运营期厂界昼、夜噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区环境噪声排放限值要求。
	已落实。场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

	5
	落实固体废物分类处置措施。施工期开挖土方用于铺设工业场地、道路路基，多余的土方和建筑垃圾一并清运至排土场处置。生活垃圾清运至准东经济技术开发区生活垃圾填埋场处置。运营期废机油、废润滑油用PVC桶分别收集并加盖密闭后暂存在危废暂存间，定期委托具备相应危废处置资质单位处置。危险废物储存、转移等须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等相关要求。选煤矸石清运至内排土场回填；土岩剥离物运至内排土场处置；矿坑水处理系统污泥经压滤机脱水后掺入产品煤销售；生活污水处理站污泥清运至准东经济技术开发区生活垃圾填埋场处置；生活垃圾由垃圾箱集中收集后清运至准东经济技术开发区生活垃圾填埋场处置。
	已落实。剥离物已全部实现内排；暂无矸石及煤泥产生；生活垃圾运至准东经济技术开发区东部区的生活垃圾填埋场处置；生活污泥作为绿化肥料利用；场区设置危险废物暂存间，对产生的废机油、废润滑油等进行收集后由新疆金派环保科技有限公司处理。

	6
	加强环境风险防范。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施。储油库及危废暂存库地面采取防渗措施，地面设集油坑，四周设围堰防止泄露油品外流；设置500立方米矿坑水和350立方米生活污水防渗事故池，确保在非正常工况、事故状态下各类污水均得到妥善处置。建立严格的突发环境事件应急管理体系，加强应急物资、应急队伍等保障，制定突发环境事件应急预案并定期演练。
	已落实。已编制突发环境事件应急预案，并在新疆准东开发区环境保护局备案（652327-2019-11-L），同时定期开展演练。

	7
	必须严格落实“以新带老”整改措施，并作为本项目竣工环境保护验收前提条件之一。
	已落实。800万t/a改扩建项目目前已通过环保竣工验收。


（3）竣工环境保护验收意见落实情况
2024年1月编制完成了《新疆准东西黑山矿区中联润露天煤矿800万t/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，并通过了竣工环境保护企业自主验收，正式投入运营，验收提出的环境保护措施及落实情况见表3.4-14。
表3.4-14 竣工环境保护验收意见的环境保护措施及落实情况
	序号
	验收意见要求
	实际采取措施

	1
	根据环评要求和实际生态恢复计划，做好采掘场、外排土场的生态恢复与重建工作；进一步加强无组织颗粒物的治理工作。
	已落实。按照已编制生态恢复方案要求有序开展矿区生态恢复治理工作。

	2
	加强矿山水和生活污水处理站的日常运行维护与管理，保证其稳定运行。
	已落实。已按要求加强环保设施的日常运行维护管理工作，并进行例行监测，确保各项污染物稳定达标排放。

	3
	严格落实环评提出的监测计划
	矿方设有安环部，严格执行环境监测计划。


3.4.11 “以新带老”措施
根据本次现场调查，本项目已按照800万t/a环评及竣工环境保护验收的要求实施了环保工程及各项环保措施，各项污染源排放浓度均可满足标准要求，敏感目标的环境质量也满足质量标准要求。本次评价根据改扩建工程变化情况以及新的环保要求，进一步提出了整改措施，具体见表3.4-15。
表3.4-15  “以新带老”措施一览表
	环境要素
	存在问题
	整改措施
	整改
期限
	整改单位

	地下水
	未按照地下水监测计划执行
	按照本次评价要求开展相关工作
	2024年
底前
	中联润世新疆
煤业有限公司

	固废
	现有危险废物暂存间不符合要求
	新建危险废物暂存间
	本次工程运行前
	中联润世新疆
煤业有限公司

	生态
	内排土场部分区域没有及时恢复
	应及时对到界内排土场进行生态整治，压实整形，砾石压盖。在有条件区域恢复植被，种植适生灌草植被，加强后期管护。
	立即
整改
	中联润世新疆
煤业有限公司

	
	西部工业场地周边存在汽车随意碾压现象
	按照道路规范行车，禁止随意碾压。
	立即
整改
	中联润世新疆
煤业有限公司


[bookmark: _Toc2971]3.5 改扩建影响因素分析
3.5.1 污染影响因素分析
3.5.1.1 建设期
本项目为改扩建项目，需增加的工程较少，一是拆除东部工业场地，二是西部工业场地现有智能化地面生产筛分系统预留车间内增加一套智能干选设备，并在场地预留位置建设油库和加油站。三是本次改扩建拟建进场道路、联络道路。四是新增外排土场和采掘场。
（1）环境空气
主要来自建（构）筑物施工等地表植被剥离裸露后的风力扬尘；建筑材料如水泥、石灰、砂子等散装物装卸，堆放和交通运输过程产生的粉尘。此外还有施工中机械及车辆排放尾气，其污染物主要有SO2、CO、NO2、CHx。
（2）水环境
主要为施工废水和施工人员日常生活污水。施工废水主要是地面建筑施工过程中砖石清洗、砂浆搅拌等产生的废水，污染物为SS；施工人员生活污水，主要污染物为SS、BOD5、CODcr和氨氮等。
（3）固体废物
建设期主要是场地和建（构）筑物施工产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的少量生活垃圾。
（4）噪声
主要来自施工场地施工机械设备噪声、流动车辆噪声。
3.5.1.2 运营期
（1）环境空气
项目采暖供热采用电锅炉，无大气污染物产生。环境空气主要污染源为采掘场钻孔、爆破、装卸、运输作业时产生的粉尘，排土场剥离物运输、堆放产生的扬尘；煤炭破碎、输送、转载、分选及储存产生的煤尘；机械及车辆排放尾气，其污染物主要有颗粒物、SO2、CO、NO2。
（2）水环境
主要污染源为煤矿开采过程中疏干的地下涌水，主要污染物为CODcr、SS、石油类和溶解性总固体，经处理后全部作为采场、排土场及运输道路防尘、冲洗车辆等杂用水项目的供水水源。工业场地内行政福利区的办公楼、宿舍、浴室、食堂、洗衣房等产生的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和NH3-N，经处理后全部用于工业场地绿化、浇洒道路等杂用水项目。
（3）固体废物
主要污染源为煤炭开采生产过程中产生的土岩剥离物、选煤产生的矸石、矿坑水处理污泥、生活污水处理污泥、生活垃圾及机械维修保养产生的废机油、废润滑油等。剥离物排至排土场；生活垃圾集中堆存，设专人管理，定期交由新疆准东市政服务有限公司收运填埋处理；矿坑水处理站煤泥作为混煤产品出售；生活污水处理站污泥脱水干化后作为肥料利用；选煤矸石运至内排土场充填采坑；废机油（HW08）设置单独危废暂存间储存，定期交给具有危险废物处置资质的单位处理。
（4）声环境
采掘场、排土场噪声源主要来自穿孔、采掘、运输、推土机和压气等设备的运转产生的噪声。工业场地噪声源主要有破碎筛分车间、智能干选车间、矿坑水处理站、污水处理站、给水泵房、汽车及工程机械综合维修车间等噪声源。交通噪声为煤炭运输车辆噪声。煤矿开采过程中的爆破引起的振动。
3.5.1.3 闭矿期
本项目服务期满后，废气、废水、噪声、固体废物等污染源均停止排污，但影响逐渐消失需要一段时间，且由于排土场土石堆将长期存在，在其表层稳定前，排土场还会是项目区的粉尘污染源，但这种影响是随着时间的推移，排土场表面稳定层逐渐形成而逐步减少，最终排土场表层将形成稳定结构。被揭露的地下基岩裂隙水向矿坑的渗透量也会逐渐减小，地下水的流场会重新整合形成新的稳定状态。
3.5.2 生态影响因素分析
建设期生态影响主要为工业场地等场地建设将彻底改变占地区土地的使用功能；另外施工中平整土地、开挖地表，造成了直接施工区域内地表植被、结皮的完全破坏和部分施工区域一定范围内植被不同程度的破坏。施工机械、材料堆放、施工人员的践踏、临时占地、弃土、弃渣的堆放等，将破坏一定区域内的植被并造成小范围的水土流失。
运营期露天矿对地表的剥离、挖掘和堆积将改变地表形态、生态景观，改变原有土地结构及利用类型，使局部群落遭到迅速破坏，植被盖度将有所下降，引发新的水土流失。核增产能后新剥离的岩石土体由于物理化学的作用极易风化成碎屑抗蚀能力很差的土体，使本来重力侵蚀就很强烈的土壤侵蚀变得更为严重。采掘场表土、岩石和煤炭的爆破、剥离、采装、破碎、运输和转载过程扬尘，也将对生态环境造成一定的影响。
闭矿期项目所占用的采掘场、外排土场、公用设施等土地均实施生态恢复。闭矿期项目所占用的采掘场、外排土场、公用设施等土地除了最后形成的采坑占用的面积和工业场地办公楼等建筑外，其余占地面积均可实施生态恢复。
本项目产排污及影响环节见图3.5-1。
[bookmark: _Toc7036]3.6 改扩建污染源源强核算
3.6.1 废气
本工程锅炉采用电锅炉，无燃煤烟气排放。项目废气主要污染源为采掘场钻孔、爆破、装卸、运输作业时产生的粉尘；露天剥离物装卸、运输与排土场堆放扬尘；煤炭地面生产系统破碎、输送、转载、分选及储存产生的煤尘等。
（1）钻孔粉尘
本项目煤、岩石进行松动穿孔爆破。钻机在穿孔时要破碎大量岩石，是产生粉尘的污染源之一。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），类比花岗岩钻孔作业产生的逸散粉尘约0.004kg/t矿岩，本项目年剥离物最大量为3828万m3，剥离物密度按1.9t/m3计，则本项目穿孔凿岩粉尘产生量为290.93t/a。
为了降低钻机工作点及其周围空气中含尘量，采用湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，并对工作面喷雾洒水降尘，除尘效率可达到85%。则钻孔作业粉尘无组织排放量为43.64t/a。
（2）爆破粉尘
爆破粉尘产生浓度受矿岩含水率、施工方式、环境湿度、矿岩成份、爆破量等诸多因素的影响，产生量难以准确计算。据相关文献资料显示：1t炸药爆破产生粉尘：54.2kg，CO：14.5kg，NOx：28.75kg。本项目炸药用量为2392t/a，则爆破粉尘产生量为129.65t/a，CO产生量为34.68t/a，NOx产生量为68.77t/a。
本项目爆破采用多排垂直深孔微差松动爆破方法，为减少爆破时粉尘的产生量，除采用合理的炮孔网度、微差爆破与空气柱间隔装药以外，还需采用炮孔的堵封，对预爆区洒水预湿，国内外的经验表明，预湿的捕尘效率可达61～83%。本次评价按抑尘效率80%进行核算，则本项目爆破过程中粉尘排放量为25.93t/a。
（3）装卸粉尘
剥离物在装卸过程中由于落差及撞击会产生扬尘，但只对装车、卸车点附近有局部影响。装卸扬尘产生量的大小与装卸高度、平均风速等有关。根据交通部水运研究所和武汉水运工程学院的实验结果，采用以下公式进行计算分析：
Q=0.03×V1.6×H1.23×e-0.28W×G×f×a
式中：Q—装卸扬尘量，kg/a；
V—风速，取2.22m/s；
H—装卸高度，以1.5m计；
W—含水率，以7%计；
G—排土场装卸量，年剥离装卸量3828万m3，即7273万t；
f—大风天气的频率，以2.88%计；
a—大气降雨修正系数，以1.0计。
经计算，装卸粉尘产生量为358.25t/a。通过减少卸载高度，装卸工作面设置喷雾洒水降尘措施，可有效降低采装作业的产尘量。在预湿的条件下，抑尘效率可达85%，则本项目采装过程排放的粉尘量为53.74t/a。
（4）道路运输扬尘
根据排土计划，剥离物由汽车运至排土场，剥离物运输量3828万m3/a，汽车运输过程将产生扬尘。运输道路长约1.5km，路面为砂石路面。车辆行驶产生的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式如下：
[bookmark: OLE_LINK1]QP=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.65×（P/0.5）0.72
QP’=QP×L×Q/W
式中：QP—扬尘量，kg/km.每车；
V—车辆行驶速度，km/h，本工程取15km/h；
W—车辆载重量，t，本工程取91t；
P—单位路面起尘量，kg/m2，本工程取0.01kg/m2；
L—运距，km，约1.5km；
Q—运输量，剥离物运输量为3828万m3/a；
QP’—总扬尘量，kg/a。
计算得QP＝0.1191kg/km.每车，剥离物运输量为3828万m3/a，剥离物容重按1.9t/m3考虑，汽车运输起尘量为142.79t/a。通过路面压实，定时洒水等措施，抑尘效率可达90%，则运输扬尘排放量为14.28t/a。
（5）外排土场堆放扬尘
外排土场在风力作用下的起尘量取决于土岩外部堆放区与风向的夹角、物料的比重、粒径分布、风速大小、物料含水率等多种因素，本次参考清华大学试验模式进行估算，计算公式如下：
Qm=11.7U2.45×S0.345×e−0.5w×e−0.55（V−0.07）
式中：Qm—土岩外部堆放区起尘量，mg/s；
U—临界风速，m/s，取2.22m/s；
S—料堆表面积，2.16×106m2；
W—空气相对湿度，取57%；
V—物料湿度，取2%。
排土场产尘量为308.41t/a，采取洒水降尘、覆盖砾石、集中堆放等措施，抑尘效率可达85%，采取措施后扬尘量为46.26t/a。
（6）煤炭破碎、输送、转载、分选及储存产生的煤尘
①破碎站煤尘
破碎站实施全封闭，并安装微雾抑尘装置，除尘效率能达到99.5%，将煤尘尽量控制在封闭式结构内部，减少散逸量，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤尘排放限值要求。
②筛分破碎车间煤尘
筛分破碎过程煤尘产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的06煤炭开采和洗选业行业系数手册-0610烟煤和无烟煤开采业产物系数表-筛分破碎车间-洗混煤（产能>1000万t/a）煤尘产生系数0.85kg/t·原料，本项目年筛分破碎原料煤为1200万t，则煤尘产生量为10200t/a。在采取车间封闭、微雾降尘措施，煤尘综合去除效率可达99.9%，煤尘排放量为10.2t/a。
③选煤车间煤尘
选煤车间含尘废气引入除尘器进行处理后排放。干选工程全封闭运行，由主风机供风到干选机风室中，风选后的含尘废气从干选机上引入布袋除尘器进行除尘处理，处理后的气体通过主风机排入干选机，补充气体通过进风管从干选机周围吸入空气补给，形成负压操作，使含尘气体不从干选机中外溢。选煤车间卸煤和落煤点均配置微雾抑尘装置。煤尘逸散至外环境量极少。
④转载煤尘
煤炭转载包括原煤在破碎站至原煤仓、原煤仓至筛分破碎车间、筛分破碎车间至智能干选车间、筛分破碎车间至产品仓等，中间转运均采用全封闭皮带运输，同时皮带输送过程中以及各转载点均采取微雾抑尘措施，降低转运过程中煤尘产生量。煤尘逸散至外环境量极少。
⑤储存煤尘
露天矿共布置煤仓9个，总容量7.8万t。原有4个产品仓继续利用，直径18m，单仓容量为6000t，总容量2.4万t。新建原煤仓2个，直径22m，单仓容量为12000t，总容量2.4万t；产品仓3个，直径27m，单仓容量为10000t，总容量3万t。露天矿生产不均衡时，露天矿应立即停产，保证煤炭储存于筒仓中，防止增加煤尘污染。
（7）运煤公路粉尘
[bookmark: _Hlk23711073]汽车经进矿道路外运，运输过程中会有扬尘产生。采用厢式汽车运输，运输道路实施硬化，并定期进行清扫和洒水，同时对运输车辆控制载重，降低运输扬尘污染。道路出现损坏及时修复，如发现有散落物及时清扫，减少道路表面的粉尘。汽车离开工业场地时，对轮胎经过清洗后方可上路。
（8）燃油废气
项目年消耗柴油预计为14830t，据相关文献资料显示：1t柴油燃烧产生颗粒物：0.25kg，SO2：4.0kg，NOx：3.36kg。则柴油燃烧颗粒物产生量为3.71t/a，SO2产生量为59.32t/a，NOx产生量为49.83t/a。针对燃油设备和车辆运行时产生的无组织燃油废气，选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，对其加强日常检查及维护保养，加强对燃油设备和车辆的管理；选用优质柴油；在项目区合理设置指示牌，减少燃油设备和车辆运行时间和距离。
废气污染源源强核算结果见表3.6-1。
表3.6-1  废气污染源源强核算结果表
	污染源种类
	污染物产生
	污染防治措施
	污染物排放
	排放方式
	排放去向

	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	
	排放量（t/a）
	
	

	钻孔
	颗粒物
	290.93
	湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，工作面喷雾洒水降尘。
	43.64
	无组织排放
	环境空气

	爆破
	颗粒物
	129.65
	采用多排垂直深孔微差松动爆破，爆破前洒水预湿。
	25.93
	无组织排放
	环境空气

	
	CO
	34.68
	
	34.68
	
	

	
	NOx
	68.77
	
	68.77
	
	

	剥离物
	装卸
	颗粒物
	358.25
	减少卸载高度，喷雾洒水降尘
	53.74
	无组织排放
	环境空气

	
	运输
	颗粒物
	142.79
	路面压实、洒水降尘
	14.28
	无组织排放
	环境空气

	
	堆放
	颗粒物
	308.41
	洒水降尘、覆盖砾石
	46.26
	无组织排放
	环境空气

	破碎站
	颗粒物
	微量
	全封闭、微雾抑尘
	微量
	无组织排放
	环境空气

	筛分破碎
	颗粒物
	10200
	全封闭、微雾抑尘、布袋除尘
	10.2
	有组织排放
	环境空气

	选煤
	颗粒物
	微量
	全封闭、微雾抑尘、布袋除尘
	微量
	有组织排放
	环境空气

	煤
炭
	转载
	颗粒物
	微量
	全封闭、微雾抑尘
	微量
	无组织排放
	环境空气

	
	储存
	颗粒物
	微量
	筒仓储存
	微量
	无组织排放
	环境空气

	
	外运
	颗粒物
	微量
	厢式汽车运输，运输道路硬化，定期进行清扫和洒水。
	微量
	无组织排放
	环境空气

	燃油废气
	颗粒物
	3.71
	选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，燃用优质柴油。
	3.71
	无组织排放
	环境空气

	
	SO2
	59.32
	
	59.32
	
	

	
	NOx
	49.83
	
	49.83
	
	


3.6.2 废水
（1）矿坑水
露天矿矿坑水产生量预计达348.8m3/d，在西部工业场地已建成矿坑水处理站，矿坑水处理设计规模为50m³/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”水处理工艺，出水目标执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）洒水除尘用水水质标准要求，处理后用于采场、排土场及运输道路防尘，不外排。本次环评调查时，矿坑水水量很小，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。矿坑水量不能达到矿坑水处理站的运行条件，水处理设施暂未运行。后期矿坑水水量增加时应立即启用矿坑水处理站，处理达标后综合利用，不外排。
（2）生活污水
露天矿工业场地生活污水主要来自行政、居住及公共建筑的排水，锅炉房及生产系统也有少量废水。生活污水采暖期、非采暖期产生量分别为285m3/d、277.7m3/d。工业场地内已建设生活污水处理站，处理规模为20m³/h，采用生化处理工艺，即“机械格栅→预曝调节→接触氧化→斜板沉淀→压力投药→管道混合→微絮凝过滤→活性炭吸附→二氧化氯消毒”，出水目标执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求，处理后全部用于绿化及降尘洒水，不外排。
（3）生产废水
露天矿生产废水主要是汽车冲洗废水和生产系统冲洗废水，洗车废水非采暖期产生量为118m3/d，采暖期不冲洗；生产系统冲洗废水产生量为135m3/d。汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后分别全部回用，不外排。
废水污染源源强核算结果见表3.6-2。
表3.6-2  废水污染源源强核算结果表
	污染源种类
	污染源特征
	原始产生情况
	污染防治措施
	处理后排放情况
	排放
去向

	污染源
	污染物
	
	产生量
（t/a）
	浓度
（mg/L）
	
	排放量
（t/a）
	浓度
（mg/L）
	

	矿坑水
	主要污染物为SS和CODcr
	以煤粉和岩粉为主，主要来自煤系地层及潜水含水层
	水量：115104m3/a
	采用絮凝沉淀、过滤和消毒处理工艺，处理后全部作为排土场、采掘场、道路等降尘洒水。
	水量：0
	全部
利用

	
	
	
	SS
23.02
	SS
200
	
	0
	SS
30
	

	
	
	
	CODcr
10.93
	CODcr
95
	
	0
	CODcr
8.5
	

	生活污水
	主要污染物为SS、BOD5、CODcr和NH3-N
	主要来源于办公楼、浴室、洗衣房、食堂、单身宿舍的生活污水
	101067m3/a
	采用一体化地埋式生化处理工艺，处理达标后全部用于绿化、降尘洒水。
	水量：0
	全部
利用

	
	
	
	SS
25.27
	SS
250
	
	0
	SS
20
	

	
	
	
	BOD5
15.16
	BOD5
150
	
	0
	BOD5
8
	

	
	
	
	CODcr
29.67
	CODcr
250
	
	0
	CODcr
30
	

	
	
	
	NH3-N
3.03
	NH3-N
30
	
	0
	NH3-N
6
	

	生产废水
	主要污染物为SS和CODcr
	主要来自车辆冲洗废水
	38940m3/a
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用。
	0
	全部
利用

	
	
	来自生产系统地面冲洗废水
	44550m3/a
	
	0
	全部
利用


3.6.3 固体废物
露天矿运营期主要污染源为煤炭开采过程中产生的土岩剥离物，选煤矸石、矿坑水处理污泥、生活污水处理污泥、生活垃圾及机械维修保养产生的废机油、废润滑油等。
（1）土岩剥离物
达产时露天矿年度剥离量3828万m³，全部运至排土场。
（2）选煤矸石
选煤矸石产生量为10.5万t/a，运至内排土场充填采坑。
（3）生活垃圾
全矿总定员为1047人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为172.76t/a，由垃圾箱集中收集后委托新疆准东市政服务有限公司统一清运至准东生活垃圾填埋场进行处置。
（4）煤泥、污泥
矿坑水处理站污泥产生量为17.62t/a，主要成份为煤泥，经压滤机脱水后产生的泥饼掺入产品煤销售。生活污水处理站污泥产生量为24.94t/a，主要成份为有机物，经脱水干化含水率小于60%后用于绿化，改善表土养分。
（5）危险废物
露天矿在运营过程中机械设备及汽车维修保养会产生少量的废油，根据《国家危险废物名录》（2021年），废油类别属于废矿物油与含矿物油废物（HW08）。根据实际调查，本矿废油产生量约4.5t/a。露天矿设置有专门的危废暂存间，将废油收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有相关资质的单位处置。
固体废物污染源源强核算结果见表3.6-3。
表3.6-3  固体废物污染源源强核算结果表
	污染物种类
	固废属性
	产生量
	污染防治措施
	排放量
	排放去向

	污染源
	污染物
	
	
	
	
	

	采掘场
	土岩剥离物
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	3838万m3/a
	运往排土场集中堆放。
	0
	内外排土场

	选煤车间
	矸石
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	10.5万t/a
	运至内排土场充填采坑。
	0
	内排土场

	办公生活区
	生活垃圾
	生活垃圾
	172.75t/a
	新疆准东市政服务有限公司运至准东生活垃圾填埋场填埋处理。
	0
	填埋处理

	矿坑水处理站
	煤泥
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	17.62t/a
	与产品煤一同外售。
	0
	外售

	生活污水处理站
	污泥
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	24.94t/a
	用于绿化用地的土地改良。
	0
	土地改良

	工业场地
	废油
	危险废物
	4.5t/a
	设危险废物暂存间，交由有资质单位处置。
	0
	交由有资质单位处置


3.6.4 噪声
本项目运营期采掘场噪声源主要为剥离及采煤作业和煤炭运输过程中的大型机器设备如挖掘机、卡车、推土机等机械噪声；工业场地噪声源主要为卡车保养间、破碎站、筛分破碎车间、主厂房、输煤栈桥等噪声；运输产生的噪声源主要为线性、间断噪声源。噪声污染源源强核算结果见表3.6-4。
表3.6-4  噪声污染源源强核算结果表  单位：dB（A）
	位置
	噪声源
	声源
类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值

	工业场地
	筛分破碎间
	频发
	95
	设备基础减振，分级筛、破碎机四周围护隔吸声导向板，溜槽外壁涂装阻尼材料，车间设隔声门窗并设隔声值班室。
	65

	
	干选车间
	频发
	95
	选用低噪声设备；房屋隔声，安装双层窗户；车间内各设备设置减震基础并设隔声值班室。
	65

	
	综合修理间
	偶发
	90
	厂房封闭，安装隔声门窗，室内墙壁、顶棚进行吸声处理，禁止夜间作业。
	65

	
	卡车及工程机械维修保养间
	偶发
	90
	厂房封闭，安装隔声门窗，室内墙壁、顶棚进行吸声处理，禁止夜间作业。
	65

	
	变电所
	频发
	78
	设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声。
	55

	
	生活污水处理站
	频发
	80
	水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器，风机设消音器。
	65

	
	给水泵房
	频发
	80
	
	65

	
	矿坑水处理站
	频发
	80
	
	65

	采掘场
	排土机
	频发
	94
	购置内燃设备时选用低排放、低噪声发动机；对卡车等内燃设备的消声器配备齐全并保持完好；密封驾驶室，提高隔音效果，降低驾驶室内噪音。
	94

	
	挖掘机
	频发
	95
	
	95

	
	前装机
	频发
	90
	
	90

	
	钻机
	频发
	100
	
	100

	
	卡车
	频发
	85
	
	85

	
	移动式潜水泵
	偶发
	80
	
	80

	
	爆破
	偶发
	110
	采取深孔爆破
	110

	运输道路
	卡车
	频发
	85
	控制车速
	85


3.6.5 环保设施的匹配性
中联润世露天煤矿改扩建符合国家关于优质产能释放的相关要求，智能化地面生产筛分系统项目建设后能够满足核增产能的生产要求，改扩建后环保设施的匹配性见表3.6-5。
表3.6-5  环保设施的匹配性一览表
	环保设施
	现有工程
	是否满足1200万t/a生产能力

	水处理站
	生活污水处理站
	东部工业场地和西部工业场地生活污水处理站处理规模为均20m3/h，处理工艺为“机械格栅→预曝调节→接触氧化→斜板沉淀→压力投药→管道混合→微絮凝过滤→活性炭吸附→二氧化氯消毒”。
	本项目改扩建后拆除东部工业场地，生活区搬迁至芨芨湖镇生活服务区；运行期间矿区生活污水采暖期、非采暖期产生量分别为285m3/d、277.7m3/d，
西部工业场地生活污水处理站满足改扩建后需求。

	
	矿坑水处理站
	设矿坑水处理站一座，处理规模为50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”工艺，由于实际运行过程中矿坑水量较小，水处理站无法运行，矿坑水在坑下自然沉淀处理后，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。
	改扩建后预计矿坑水水量不会增加，预计可达到348.8m3/d，矿坑水全部通过水处理站处理后回用，现有矿坑水处理站可满足1200万t/a生产能力。

	
	生产废水处理
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用。由于矿坑水处理站暂未运行，汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后分别全部回用，不外排。
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用，可满足1200万t/a生产能力。

	大气防治
	封闭式带式输送机输煤，筒仓储煤，产尘点、煤炭转载点、输送机机头机尾设置喷雾洒水装置。临时储煤场仅在销售淡季储煤，设有防风抑尘网及洒水装置。
	智能化地面生产筛分系统采用封闭、布袋除尘、喷雾降尘等。按照设计及环评要求，新建的1200万t/a地面生产系统建成投产后，拆除临时储煤场设施，其余除尘设施不变，改扩建后除尘设施可满足1200万t/a生产能力。

	噪声防治
	噪声源主要采取安装隔声门窗、设置隔声、减振、吸声等措施，各场地场界噪声均能达标。
	智能化地面生产筛分系统噪声设置隔声、基础减振及吸声措施。改扩建后噪声治理措施可满足1200万t/a生产能力。

	固废处置
	剥离物
	运至内排土场排弃，内排土场位于外排土场的东侧，首采区的西北侧。
	改扩建后剥离物将增加，内排土场容量不能满足扩建内排土堆放要求，在现有排土场北侧新增216.1hm2外排土场，以满足1200万t/a生产能力。

	
	其他固废
	生活垃圾分类收集后交由新疆准东恒缘服务有限公司统一填埋处置；生活污泥用于复垦肥料，改善表土养分；危险废物由新疆鑫鸿伟环保科技有限公司处置；目前暂无矸石及煤泥产生，产生后分别作采坑充填料和掺入煤中外售。
	生活垃圾、生活污泥、矸石和煤泥的处置方式不变，可满足1200万t/a生产能力。现有危险废物暂存间不符合要求，本次新建危险废物暂存间，建筑面积为120m2。


3.6.6 污染物变化情况分析
（1）大气污染物产生及排放量变化
根据800万t/a环评报告及验收数据，改扩建前后大气污染源变化对比见表3.6-6。由大气污染物排放量可以看出，增加量主要为生产规模扩大，导致的污染物排放量增加。
表3.6-6  改扩建前后废气污染源对比表
	污染源
	污染物
	改扩建前
	改扩建后
	增减量
（t/a）

	
	
	核算方法
	排放量（t/a）
	核算方法
	排放量（t/a）
	

	钻孔
	颗粒物
	排污系数法
	30.09
	排污系数法
	43.64
	13.55

	爆破
	颗粒物
	排污系数法
	94.5
	排污系数法
	25.93
	-68.57

	剥离物装卸、
运输、堆放
	颗粒物
	经验公式法
	56.28
	经验公式法
	114.28
	58.00

	破碎站
	颗粒物
	排污系数法
	微量
	排污系数法
	微量
	

	筛分破碎
	颗粒物
	排污系数法
	30
	排污系数法
	10.5
	-19.5

	选煤
	颗粒物
	/
	/
	类比法
	微量
	微量

	合计
	颗粒物
	/
	210.87
	/
	194.35
	-16.52


（2）其他污染物产生及排放量变化
改扩建前后废水、固体废物污染物产生、排放量对比情况见表3.6-7。
表3.6-7  污染物产生、排放对比一览表
	要素
	污染物
	改扩建前
	改扩建后
	增减量

	
	
	产生量
（t/a）
	排放量（t/a）
	产生量
（t/a）
	排放量（t/a）
	产生量
（t/a）
	排放量（t/a）

	废水
	SS
	47.84
	0
	48.29
	0
	+0.45
	0

	
	CODcr
	36.96
	0
	40.6
	0
	+3.64
	0

	
	BOD5
	16.27
	0
	15.16
	0
	-1.11
	0

	
	NH3-N
	3.25
	0
	3.03
	0
	-0.22
	0

	固体废物
	剥离物
	2640万m3/a
	0
	3838万m3/a
	0
	+1313.4
万m3/a
	0

	
	生活垃圾
	23.7
	0
	117.71
	0
	+94.01
	0

	
	煤泥
	/
	0
	17.62
	0
	+17.62
	0

	
	生活污泥
	1.10
	0
	24.94
	0
	+23.84
	0

	
	危险废物
	3.15
	0
	4.5
	0
	+1.35
	0


3.6.7 “三本账”分析
本项目为改扩建项目，改扩建前后废水、废气、废渣，即“三废”排放情况见表3.6-8。
表3.6-8  改扩建前后“三废”排放情况  单位：万m3/a、t/a
	污染物
	改扩建前
	改扩建后
	总体工程

	
	实际排
放总量
	产生量
	自身削
减量
	预测排
放总量
	以新带老削减量
	预测排
放总量
	排放增
减量

	废水
	0
	29.96
	29.96
	0
	0
	0
	0

	CODcr
	0
	40.01
	40.01
	0
	0
	0
	0

	NH3-N
	0
	2.43
	2.43
	0
	0
	0
	0

	废气
	无组织颗粒物
	180.87
	1230.03
	104618
	183.83
	180.87
	183.83
	+2.98

	
	有组织颗粒物
	30
	10200
	10189.8
	10.2
	30
	10.2
	-19.8

	固废
	剥离物
	0
	3838
	3838
	0
	0
	0
	0

	
	矸石
	-
	105000
	105000
	0
	-
	0
	0

	
	生活
垃圾
	0
	117.71
	117.71
	0
	0
	0
	0

	
	污泥
	0
	24.94
	24.94
	0
	0
	0
	0

	
	煤泥
	-
	17.62
	17.62
	0
	-
	0
	0

	
	废油
	0
	4.5
	4.5
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc38816130][bookmark: _Toc8059]3.7 清洁生产
[bookmark: _Toc38816131]3.7.1 清洁生产评价指标
2019年8月，国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部联合发布了《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》，该指标体系将清洁生产指标分为五类，即生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、生态环境指标和清洁生产管理指标。该指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。
根据《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》对本项目清洁生产进行评价。具体见表3.7-1。
表3.7-1  项目清洁生产评价指标体系
	序号
	一级指标指标项
	一级指标权重值
	二级指标指标项
	单位
	二级指标分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	1
	（一）生产工艺及装备指标
	0.25
	贮煤设施工艺及装备
	—
	0.1
	原煤进筒仓或全封闭的贮煤场
	贮煤场设有抑尘措施和洒水喷淋装置
	Ⅰ级

	2
	
	
	煤炭装运
	—
	0.1
	采用带式运输系统
	采用卡车运输，运输道路采取洒水降尘措施
	Ⅱ级

	3
	
	
	原煤入选率
	%
	0.15
	100
	≥90
	≥80
	Ⅰ级

	4
	
	
	原煤运输
	矿井型选煤厂
	—
	0.1
	由矿井原煤提升设备、胶带或刮板运输机将原煤直接运进矿井选煤厂的贮煤设施
	输煤廊道输送至矿田选煤厂的贮煤设施
	Ⅰ级

	5
	
	
	产品的储运方式
	精煤、中煤
	—
	0.1
	存于封闭的储存设施。运输有铁路专用线及铁路快速装车系统
	存于半封闭且配有洒水喷淋装置的储存场。运输有铁路专用线、铁路快速装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢
	Ⅱ级

	
	
	
	
	煤矸石、煤泥
	—
	0.1
	首先考虑综合利用，不能利用的暂时存于封闭或半封闭的储存设施，地面不设立永久矸石山，煤矸石、煤泥外运采用全封闭车厢
	Ⅰ级

	6
	
	
	*矿区采剥、运输、排弃作业扬尘控制
	—
	0.15
	作业点采取有效降尘措施，基本无粉尘产生；车辆行车时道路不起尘、不打滑；路面洒水车夏季出动率95%以上，保持行车路面潮湿，不泥泞，冬季雾状喷洒或间隔分段喷洒，不成片结冰
	作业点采取降尘措施，有少量粉尘产生；车辆行车时道路少量起尘；路面洒水车夏季出动率大于80%，水量满足降尘需要，冬季保持喷洒头不结冰，起尘后随时出动，满足降尘效果
	作业点粉尘产生量符合生产性粉尘国家卫生标准的规定；路面洒水车夏季出动率大于65%，水量基本满足降尘需要
	Ⅰ级

	7
	
	
	选煤工艺装备
	—
	0.1
	采用先进的选煤工艺和设备，实现数量、质量自动监测控制和信息化管理
	采用成熟的选煤工艺设备，实现单元作业操作程序自动化，设有全过程自动控制手段
	Ⅰ级





续表3.7-1  项目清洁生产评价指标体系
	序号
	一级指标指标项
	一级指标权重值
	二级指标指标项
	单位
	二级指标分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	8
	（二）资源能源消耗指标
	0.2
	*采区回采率
	—
	0.25
	满足《生产煤矿回采率管理暂行规定》的要求
	Ⅰ级

	9
	
	
	*原煤生产综合能耗
	kgce/t
	0.15
	按GB29445先进值要求
	按GB29445准入值要求
	按GB29445限定值要求
	Ⅰ级

	10
	
	
	原煤生产电耗
	kw∙h/t
	0.15
	≤4
	≤6
	≤8
	Ⅰ级（3.78）

	11
	
	
	原煤生产水耗
	m3/t
	0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤0.4
	Ⅰ级（0.07）

	12
	
	
	原煤生产油耗
	kg/t
	0.1
	≤0.5
	≤0.8
	≤1.0
	Ⅰ级（0.5）

	13
	
	
	选煤吨煤电耗
	选动力煤
	kw∙h/t
	0.15
	按GB29446先进值要求
	按GB29446准入值要求
	按GB29446限定值要求
	Ⅰ级

	14
	（三）资源综合利用指标
	0.15
	*露天煤矿疏干水及矿坑排水综合利用率【注2】
	水资源短缺矿区
	%
	0.25
	100
	≥90
	≥85
	Ⅰ级（100）

	15
	
	
	*当年产生煤矸石综合利用率
	%
	0.25
	≥85
	≥80
	≥75
	Ⅰ级（100）

	16
	
	
	生活污水综合利用率
	%
	0.25
	100
	≥95
	≥90
	Ⅰ级（100）

	17
	
	
	*表土剥离后利用率
	%
	0.25
	100
	≥90
	≥85
	Ⅰ级（100）

	18
	（四）生态环境指标
	0.2
	煤矸石、煤泥、粉煤灰安全处置率
	%
	0.2
	100
	100
	100
	Ⅰ级（100）

	19
	
	
	露天煤矿排土场复垦率
	%
	0.2
	≥80
	≥75
	≥70
	Ⅰ级（100）

	20
	
	
	工业广场绿化率
	%
	0.2
	≥30
	≥25
	≥20
	不符合（15%）



续表3.7-1  项目清洁生产评价指标体系
	序号
	一级指标指标项
	一级指标权重值
	二级指标指标项
	单位
	二级指标分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	21
	（四）生态环境指标
	0.2
	*噪声控制
	—
	0.2
	爆破作业采取控制一次起爆药量等减振措施，高噪声设备采取减振降噪措施；厂界噪声符合国家相关标准规定
	爆破作业、高噪声设备采取减振降噪措施；厂界噪声符合国家相关标准规定
	Ⅰ级

	22
	（五）清洁生产管理指标
	0.2
	*政策符合性
	—
	0.15
	符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求。严格执行国家关于煤矿生产能力管理、淘汰落后产能的相关政策措施
	Ⅰ级

	23
	
	
	清洁生产管理
	—
	0.1
	建有负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放
	Ⅰ级

	24
	
	
	清洁生产审核
	—
	0.05
	按照国家和地方要求，定期开展清洁生产审核
	Ⅰ级

	25
	
	
	固体废物处置
	—
	0.05
	按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《煤矸石综合利用管理办法》的有关要求，建立完善的标识、申报登记、源头分类、应急预案等管理制度，制定合理的煤矸石综合利用方案及安全处置措施
	Ⅰ级

	26
	
	
	建立健全环境管理体系
	—
	0.1
	建立有GB/T24001环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效
	建立有GB/T24001环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥80%，达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效
	建立有GB/T24001环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥60%，部分达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	Ⅰ级




续表3.7-1  项目清洁生产评价指标体系
	序号
	一级指标指标项
	一级指标权重值
	二级指标指标项
	单位
	二级指标分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	27
	（五）清洁生产管理指标
	0.2
	宣传培训
	—
	0.1
	制定有绿色低碳宣传和节能环保培训年度计划，并付诸实施；在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于2次，所有在岗人员进行过岗前培训，有岗位培训记录
	定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于1次，主要岗位人员进行过岗前培训，有岗位培训记录
	定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动，每年开展节能环保专业培训不少于1次
	Ⅰ级

	28
	
	
	管理机构及环境管理制度
	—
	0.1
	设有独立的节能环保管理职能部门，配有专职管理人员，环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理
	有明确的节能环保管理部门和人员，环境管理制度较完善，并纳入日常管理
	Ⅰ级

	29
	
	
	*排污口规范化管
理
	—
	0.15
	排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求
	Ⅰ级

	30
	
	
	生态环境管理规划
	—
	0.1
	制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、合理可行的节能环保近、远期规划，包括煤矸石、煤泥、矿坑水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划
	制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近、远期规划，措施可行，有一定的操作性
	制定有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近期规划和远期规划或企业相关规划中节能环保篇章
	Ⅰ级

	31
	
	
	环境信息公开
	—
	0.1
	按照国家有关要求公开环境相关信息，按照HJ617编写企业环境报告书
	Ⅰ级


注：1、标注*的指标项为限定性指标。
2、水资源短缺矿区，指矿井涌水量≦60立方米/小时；一般水资源矿区，指矿井涌水量60～300立方米/小时；水资源丰富矿区，指矿井涌水量≥300立方米/小时（矿井涌水量一般指正常涌水量）。

[bookmark: _Toc38816132]3.7.2 清洁生产评价结果
[bookmark: _Toc267260685][bookmark: _Toc266995012][bookmark: _Toc266911767]从表3.7-1中可知，中联润世露天煤矿相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求。根据推荐评价计算方法，计算综合指数得分为95.6分，大于85分，因此可判定本矿的清洁生产水平为Ⅰ级，即国际清洁生产领先水平。
[bookmark: _Toc38816133]3.7.3 实施清洁生产的具体措施
（1）组织措施
建立清洁生产机构，由矿长直接领导，建立包括生产、技术、环保、安全、运销、财务等部门组成的纵向到底，横向到边的管理体系。
针对本矿实际情况及国家有关规定，建立清洁生产管理的指标体系，包括资源综合利用指标、生态环境指标等。这些指标年初纳入当年工作计划中，平时纳入矿上工作检查对象中，年终纳入总结内容中。根据贯彻执行情况与干部的业绩挂钩，职工的工资奖金挂钩，并严格做到奖罚分明，使清洁生产落实在实处。
（2）应重点落实的几项技术措施
①认真做好矿坑水和生活污水的处理及回用。
②剥离物实行内排，并做好排土场的生态恢复和采掘场的扬尘污染防治工作。
③工业场地绿化系数达到15%，利用生活污水作为绿化灌溉水源。
④运营期要进行清洁生产审核，按清洁生产要求做好各项管理工作。
评价认为，通过实施上述清洁生产措施，中联润世露天煤矿清洁生产可以达到国际清洁生产领先水平。
[bookmark: _Toc509048774][bookmark: _Toc509031764][bookmark: _Toc27532][bookmark: _Toc38816134][bookmark: _Toc509564904]3.8 总量控制
[bookmark: _Toc38816135]3.8.1 总量控制的原则
在给定的区域内，把污染源排放的污染物控制在一定的数量范围内，使环境质量达到规定的目标要求。污染物总量控制方案应根据污染物种类、区域环境质量、环境功能、环境管理部门的要求、控制措施的经济合理性和技术可行性、项目的实际条件等因素综合考虑进行确定。
[bookmark: _Toc38816136]3.8.2 总量控制因子
根据国家规定的排污总量控制污染物种类，结合煤炭行业的排污特点，所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定实行总量控制的污染物为：
废水：CODCr、NH3-N
废气：SO2、NOx
[bookmark: _Toc38816137]3.8.3 总量控制指标的确定
（1）废水
生活污水处理后全部用于绿化、降尘洒水，不外排；矿坑水经处理后全部回用于降尘洒水等，不外排。因此，废水污染物不计总量。
（2）废气
采暖供热采用电锅炉，无SO2、NOx大气污染物排放，项目不涉及总量。
[bookmark: _Toc38816138][bookmark: _Toc26202]3.9 规划符合性分析
[bookmark: _Toc38816139]3.9.1 与国家产业政策符合性分析
国家环保局环发［2005］109号文《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》（2005.9.7）中规定禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿，对现有煤层含硫量大于3%的煤矿实行限产或关停，新建、改造含硫量大于1.5%的煤矿配套建设相应规模的煤炭洗选设施。
国家发展和改革委员会公告2007年第80号《煤炭产业政策》（2007.11.23）中规定：①山西、内蒙古、陕西等省（区）新建、改扩建矿井规模不低于120万t/a。重庆、四川、贵州、云南等省（市）新建、改扩建矿井规模不低于15万t/a。福建、江西、湖北、湖南、广西等省（区）新建、改扩建矿井规模不低于9万t/a。其他地区新建、改扩建矿井规模不低于30万t/a。②鼓励发展露天矿开采技术。
国务院国发［2007］32号《国务院关于进一步促进新疆经济发展的若干意见》中提出，新疆要以准东、吐哈、伊犁、库拜四大煤田为重点，结合煤电、煤化工等产业发展，稳定建设大型煤炭基地，提升新疆煤炭战略地位。以大型煤炭基地为基础，有序开发煤化工等煤炭深加工产业。
《国家发改委关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》（发改能源［2014］387号）中规定，新疆大型煤炭基地由吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大区组成，主要包括36个矿区。其中库拜区包括俄霍布拉克、阿艾、拜城、塔什店、布雅、阳霞、喀拉吐孜等7个矿区，主要以满足当地发电、城市供热、工业生产用煤和居民生活用煤为主。近期基地内煤炭主要供应疆内和甘肃等邻近省（区、市）。煤矿项目要采用先进采煤工艺和技术装备，提高采煤机械化水平、煤矿回采率和劳动效率。吐哈、准东、伊犁三大区内原则上停止核准新建中小型煤矿项目。
中华人民共和国发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中把低于30万t/a的煤矿（其中山西、内蒙古、陕西低于120万t/a，宁夏低于60万t/a），低于90万t/年的煤与瓦斯突出矿井，未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目列为限制类；山西、内蒙古、陕西、宁夏30万t/a以下（不含30万t/a），河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、甘肃、青海、新疆15万t/a以下（不含15万t/a），其他地区9万t/a及以下（含9万t/a）的煤矿；长期停产停建的30万t/a以下（不含30万t/a）“僵尸企业”煤矿；30万t/a以下（不含30万t/a）冲击地压、煤与瓦斯突出等灾害严重煤矿列为淘汰类。
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中规定新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）300万t/a及以上（焦煤150万t/a及以上）安全高效煤矿（含矿井、露天）建设与生产，安全高产高效采煤技术开发利用为鼓励类产业。
中联润世露天煤矿由800万t/a核增至1200万t/a，属于大型露天矿，远远大于上述准入门槛限值，是西黑山矿区小煤矿开采区内的规划露天矿之一，采煤和剥离均采用单斗—卡车间断式开采工艺，生产出的原煤经矿井型选煤厂洗选后，主要用于准东开发区、昌吉州及其周边煤化工及电厂用煤；因此符合上述各文件规定要求，与国家现行煤炭产业政策相符。
3.9.2 与《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》的符合性分析
《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》指出：煤矿采煤机械化程度90%，掘进机械化程度75%以上；原煤入选（洗）率85%以上；煤矸石、矿井水利用与达标排放率100%。做好煤炭资源开发与生态环境保护总体规划和矿区规划，实现煤炭资源开发、建设、生产与生态环境保护工程同步设计、同步实施，提高矿区生态功能，建设绿色矿山。本项目机械化采煤率达100%；煤炭全部入选；矿坑水及生活污水处理后全部回用，不外排；各类固废均得到了妥善有效、安全处置；同时本项目符合“三线一单”的管控要求，项目建设符合《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》中的相关要求。
3.9.3 与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》的符合性分析
中联润世露天煤矿核增产能项目与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》符合性分析见表3.9-1。从表3.9-1中可知，项目建设符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》中的相关要求。
表3.9-1  项目与环环评〔2020〕63号文符合性分析
	环环评〔2020〕63号文件相关要求
	本项目情况
	相符性

	（八）符合煤炭矿区总体规划和规划环评的煤炭采选建设项目，应依法编制项目环评文件，在开工建设前取得批复。项目为伴生放射性矿的，还应当根据相关文件要求编制辐射环境影响评价专篇，与环评文件同步编制、一同报批。
	本项目符合总体规划和规划环评要求。。本项目产出的煤及剥离物中铀（钍）系单个核素活度浓度均远低于1Bq/g，项目无需编制辐射环境影响评价专篇。
	符合

	（九）露天开采时应优化采排计划，控制外排土场占地面积，在确保安全生产的前提下，尽快实现内排土。针对排土场平台、边坡和采掘场沿帮、最终采掘坑等制定生态重建与恢复方案。制定矸石周转场地、地面建（构）筑物搬迁迹地等的生态重建与恢复方案。建设单位应严格控制采煤活动扰动范围，按照“边开采、边恢复”原则，及时落实各项生态重建与恢复措施，并定期进行效果评估，存在问题的，建设单位应制定科学、可行的整改计划并严格实施。
	在考虑项目特点、周边生态环境现状等基础上按照“边开采、边恢复”原则，制定了生态重建与恢复方案。
	符合

	（十）露天开采项目应采取有效措施控制疏干水量、浅层地下水水位降深及对浅层地下水的疏干影响范围，减缓露天开采对浅层地下水环境的影响。污水处理设施等所在区域应采取防渗措施。
	本项目周边无地表水系，各含水层为弱含水层，地下水与地表水及各含水层间的水力联系不密切，露天开采对浅层地下水环境的影响较小。项目污水处理设施等所在区域采取了防渗措施。
	符合

	（十一）鼓励对煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高煤矸石综合利用率。技术可行、经济合理的条件下优先采用井下充填技术处置煤矸石，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。煤矸石等处置与综合利用应符合国家级行业相关标准规范要求。禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。
	本项目选矸内排充填采坑，剥离物排至排土场堆存。
	

	（十二）针对矿井水应当考虑主要污染因子及污染影响特点等，通过优化开采范围和开采方式、采取针对性处理措施等，从源头减少和有效防治高盐、酸性、高氟化物、放射性等矿井水。矿井水应优先用于项目建设及生产，并放励多途径利用多余矿井水。可以利用的矿井水未得到合理、充分利用的，不得开采及使用其他地表水和地下水水源作为生产水源，并不得擅自外排。矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克／升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。
	本项目矿坑水和生活污水处理后全部回用于道路、采场及排土场降尘洒水、绿化等，不外排。
	符合

	（十三）煤炭、矸石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，应采取有效措施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求；涉及环境敏感区或区域颗粒物超标的，依法采取封闭措施。煤炭企业应针对煤炭运输的扬尘污染提出封闭运输、车辆清洗等防治要求，减少对道路沿线的影响；相关企业应规划建设铁路专用线、码头等，优先采用铁路、水路等方式运输煤炭。新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。煤炭开采使用的非道路移动机械排放废气应符合国家和地方污染物排放标准要求，鼓励使用新能源非道路移动机械。优先采用余热、依托热源、清洁能源等供热措施，减少大气污染物排放；确需建设燃煤锅炉的，应符合国家和地方大气污染防治要求。加强矸石山管理和综合治理，采取有效措施控制扬尘、自燃等。
	项目原煤及产品煤设置全封闭筒仓，通过输煤廊道及栈桥封闭式运输，破碎、筛分及选煤均设置了除尘设施，主要产尘点设置喷雾降尘设施，排土场及采掘场均采取了洒水降尘措施，场界无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》中无组织排放标准要求；建设单位选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，燃用优质柴油，加强管理，保证各生产设备正常运转，合理安排生产时间和规划运输路线，减少机械设备待机时间及运输车辆运输半径，能够有效减少废气产生量。
	符合

	（十四）煤炭采选企业应当依法申请取得排污许可证或进行排污登记。未取得排污许可证也未进行排污登记的，不得排放污染物。改建、扩建和技术改造煤炭采选项目还必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。
	露天矿已取得排污许可证；评价要求项目采取相应整改措施，治理原有环境污染和生态破坏问题。
	符合

	（二十四）建设单位或生产运营单位应按照《企业环境信息依法披露管理办法》《环境影响评价公众参与办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》……等有关要求，主动公开煤炭采选建设项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权。
	建设单位对项目环境影响报告书全文（公示本）等相关信息进行了主动公开，同时评价要求建设单位后续需参照《企事业单位环境信息公开办法》等有关要求，定期主动公开项目相关环境信息。
	符合


[bookmark: _Toc38816140]3.9.4 与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析
根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求，持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。本项目洗选矸石全部运至内排土场用于充填采矿，煤矸石的综合利用率达到100%。因此，本项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的要求。
[bookmark: _Toc11734]3.9.5 与《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》的符合性分析
根据《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》要求，新建煤矿均应配套建设高效的选煤厂或群矿选煤厂，现有煤矿实施选煤设施升级改造，组织开展井下选煤厂示范工程建设。在供热和燃气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉，区域集中供热通过建设大型燃煤高效锅炉实现。加大煤矸石、煤泥、煤矿瓦斯、矿井水等资源化利用的力度。本项目采用TDS智能干选机进行原煤筛分分选；工业场地采用电锅炉供热；洗选矸石运至排土场充填采坑，煤矸石利用率100%。因此，本项目符合《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》中的要求。
[bookmark: _Toc18548]3.9.6 与《煤炭行业绿色矿山建设要求》的符合性分析
本项目与《煤炭行业绿色矿山建设要求》的符合性分析见表3.9-2。从表3.9-2中可知，本项目符合《煤炭行业绿色矿山建设要求》。
表3.9-2  本项目与《煤炭行业绿色矿山建设要求》符合性分析
	序号
	《煤炭行业绿色矿山建设要求》
	本项目
	相符性

	1
	矿区布局合理，标识、标牌等规范统一、清晰美观，矿区生产生活，运行有序、管理规范。
	设计布局合理，环评要求各生产设施、环保设施标识、标牌等规范统一、清晰美观，生产生活管理规范。
	符合

	2
	煤炭的生产、运输、储存、地面实行全封闭管理，做到“采煤不见煤”。
	煤炭转运点、储煤仓以及产尘点进采取了全封闭。
	符合

	3
	实行雨污分流，生产过程中产生的矸石、废水、噪音、粉尘得到有效处置，达标排放。
	洗选矸石充填采坑；矿坑水及生活污水经处理达标后全部回用；噪声、粉尘均达标排放。
	符合

	4
	充分利用矿区自然资源，因地制宜建设“花园式”矿山，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，基本实现矿区环境天蓝、地绿、水净。
	矿方已在办公区、道路两侧、地面生产系统场地进行绿化，人工绿化面积约4.7万m2。西部工业场地绿化率达到15%。
	符合

	5
	对煤矸石、煤泥等固体废物要分类处理，实现合理利用，做到物尽其用、吃干榨尽。在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物用于充填采空区、治理塌陷区等。
	洗选矸石运至内排土场充填采坑；煤泥掺入产品煤中出售。
	符合

	6
	矿山生产过程中应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水，循环利用洗煤废水。废水重复利用率一般达到85%以上；矿坑涌水在矿区充分自用前提下，余水可作为生态、农田等用水，其水质应达到相应标准要求；生活废水达标处置，充分用于场区绿化等。
	矿坑水和生活污水处理后全部回用于道路、采掘场及排土场降尘洒水、绿化等，不外排。
	符合

	7
	生产技术工艺装备现代化。应加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。
	设计采用新技术、新工艺、新设备和新材料，符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。
	符合


[bookmark: _Toc38816141]3.9.7 与《水污染防治行动计划》、《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》的符合性分析
中联润世露天煤矿矿坑水回用率100%，生活污水回用率100%，符合《水污染防治行动计划》中的“推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。”和《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》中的“推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。”的要求。
[bookmark: _Toc38816142]3.9.8 与《土壤污染防治行动计划》、《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》的符合性分析
中联润世露天煤矿选矿矸石全部运至内排土场充填采坑，选矸设矸石仓储存，储存过程中采取了防尘等相关环保措施，选矸综合利用率100%，符合《土壤污染防治行动计划》中的“加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用”和《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》中的“加强工业废物处理处置。2017年起，全面调查我区大宗固体废物堆存情况，2018年起，对存在问题的尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、钻井废弃物、冶炼渣、电石渣、铬渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所进行全面整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。大力推进固体废物资源化利用，到2020年全区工业固体废物综合利用率达到60%。”的要求。
[bookmark: _Toc38816143]3.9.9 与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）的符合性分析
《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）规定，资源开发实行谁开发谁保护，谁利用谁补偿的原则。对水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域实行严格的环境保护措施，禁止进行任何资源勘探和开发。本矿均不在上述敏感区域内，但是煤炭资源开采过程中要采取有效措施治理污染、修复生态，与条例相符合。
[bookmark: _Toc38816144]3.9.10 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中对煤炭开发的环保要求是，禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭开发。使用先进技术、工艺和设备，实行清洁生产。禁止使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。设置符合环保要求的全封闭的输煤、洗选煤、上煤系统；堆煤场应当进行封闭。进矿道路、厂区内路面应当硬化，并采取洒水、绿化工程等有效措施，防止粉尘污染。废水进行处理后循环利用，确需排放的，应当达到国家或者自治区规定的排放标准。中联润世露天煤矿不在禁止开发区内，生产工艺先进，环保治理及生态恢复措施均符合条例中的要求，与条例符合性较高。
[bookmark: _Toc38816145]3.9.11 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中的煤炭采选行业准入条件：铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000m以内，其它Ⅲ类水体岸边200m以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。禁止开采放射性核素超过《新疆煤炭资源开采天然放射性核素限量》（DB65/T3471）要求的煤炭资源。煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。矿井水（疏干水）的回用率按75%控制，多余外排水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462-2006）中的浓度限值标准后，再根据受纳环境执行相关标准要求。禁止排入II类以上地表水体及有集中式饮用水源功能的III类地表水体。生活污水处理达标后应优先安排综合利用。煤矸石优先综合利用，煤矸石无害化处置率达到100%。生活垃圾实现100%无害化处置。本矿位于准东煤田西黑山矿区小煤矿开采区内，选址和空间布局不在上述范围内，不属于禁止开发区。矿坑水及生活污水全部综合利用，不外排。选矸全部充填采坑，生活垃圾处置率为100%。生产系统封闭，并设降（除）尘设备。现有省道S237线矿田段位于矿田三采区内，距离最近的二采区边界约650m，二采区服务年限为3.94a。开采三采区时，按照设计现S237省道矿田段改道至一、二采区和三采区相交处，保证公路能正常通行。改道前还得做专项设计，还需征得当地公路管理部门的同意，并取得相关手续，才能进行改道建设。现有东部工业场地位于三采区内西部，距离最近的S237省道矿田段约250m，三采区开采时全部拆除，直接利用西部工业场地代替。本项目与自治区重点行业环境准入条件相符合。
[bookmark: _Toc38816146]3.9.12 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》文本及新疆主体功能区划图（见图3.9-1）可知，中联润世露天煤矿所在区域属于国家级农产品主产区，包括天山北坡主产区和天山南坡主产区，共涉及23个县市，总面积414265.55km2，占全区国土总面积的24.89%。其中天山北坡主产区涉及13个县市（霍城县、察布查尔县、伊宁县、精河县、沙湾市、玛纳斯县、呼图壁县、吉木萨尔县、奇台县、吐鲁番市、鄯善县、托克逊县、哈密市），天山南坡主产区涉及10个县市（库尔勒市、尉犁县、轮台县、库车市、拜城县、新和县、沙雅县、阿克苏市、温宿县、阿拉尔市），这些农产品主产区县市的城区或城关镇和重要工业园区是自治区级的重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。
根据规划文本中的“第二章指导思想中的第三节重大关系”，其内容为“一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。”中联润世露天煤矿位于准东煤田西黑山矿区内，所在区域属于农产品主产区，且生态环境脆弱，矿产资源丰富，在依法申请开采的同时，还必须做到资源点状开发，生态面上保护的空间结构。要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复，严格执行矿区规划及规划环评中的污染防治措施及生态保护措施。因此，中联润世露天煤矿开发与新疆主体功能区规划是相符的。
[bookmark: _Toc38816147]3.9.13 与《新疆生态功能区划》的符合性分析
《新疆生态功能区划》中将本项目区区划为准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区，将军戈壁硅化木及卡拉麦里有蹄类动物保护生态功能区。主要生态服务功能为生物多样性和景观多样性维护、煤炭资源；主要生态环境问题为硅化木风化与偷盗破坏、野生动物生境破坏化、风蚀危害、煤炭自燃及开发造成生态破坏与环境污染；主要生态敏感因子、敏感程度为生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化高度敏感；主要保护目标为保护硅化木、保护野生动物、保护魔鬼城自然景观、保护煤炭资源、保护砾幕；主要保护措施为减少人为干扰、加强保护区管理、煤炭灭火、规范开采；适宜发展方向为加强保护区管理，促进自然遗产与生物多样性的保护。本项目生态建设的重点是通过对采矿过程中排放剥离物的合理处置，排水的回用，强化绿化，严格控制占地面积，认真做好防排洪工程等措施，降低水土流失，保护好矿区内的土壤及天然植被。因此在此区开矿与新疆生态功能区划无相悖性。
[bookmark: _Toc38816148]3.9.14 与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》中明确指出：实施最严格的生态保护制度。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。
中联润世露天煤矿所在区域不涉及水源涵养区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感区域。采暖供热由电锅炉提供热源，煤炭开采及选煤采用洒水降尘、除尘等防尘措施。生活污水、矿坑水全部处理回用。剥离物合理处置，矸石综合利用，生活垃圾全部集中统一处置。提出了生态建设、土地复垦及水土保持等措施。总体来说，项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》中的要求。
3.9.15 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析
自治区方案共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。中联润世露天煤矿所在区域属于重点管控单元（见图3.9-2），要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险等问题。同时属于乌昌石片区，重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升。
昌吉州方案中，中联润世露天煤矿属于重点管控单元（管控编码ZH65232520016）（见图3.9-3），本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性见表3.9-3。
综上所述，中联润世露天煤矿核增产能建设符合自治区、昌吉州生态环境分区管控方案中的要求。
表3.9-3  本项目与昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单对照表
	环境管控单元名称
	环境管控单元分类
	管控要求
	本项目

	西黑山露天矿区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1）。
2、禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。
	1、符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。
2、本项目可采煤层平均含硫量0.43%，小于3%，属于特低～低灰、低磷、低氯、特低～低硫，以31号不粘煤为主，个别点为41号长焰煤。

	
	
	污染物排放管控
	1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2）。
2、所有矿山企业均应对照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。
3、煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。
4、建立矿山生产全过程能耗核算体系，通过采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少“三废”排放。
5、采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染。
	1、符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。
2、建设单位已委托编制单位编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案。
3、煤矸石为Ⅰ类一般工业固废，运至内排土场充填采坑。剥离物集中排入内排土场。生活垃圾委托新疆准东市政服务有限公司运至准东生活垃圾填埋场处置。
4、露天矿已建立生产过程能耗核算体系，生活污水处理后全部回用，单位产品能耗、水耗、电耗均符合清洁生产的要求。
5、本项目设置内外排土场，剥离物排弃至排土场，生活垃圾等固体废物均能有效处置，危险废物在危废库暂存，最终交由有资质单位处置。

	
	
	环境风险防控
	1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3）。
	本矿已编制突发环境事件应急预案，并在当地生态环境局备案，符合自治区风险防控的准入要求。

	
	
	资源利用效率要求
	1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4）。
2、采煤用水定额不高于0.2立方米/吨，选煤用水定额不高于0.1立方米/吨。
3、矿井水综合利用率应达到100%。
4、优化采煤、洗选技术和工艺，加强综合利用，减少煤矸石、煤泥等固体废弃物的排放。
	1、满足自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。
2、本项目采煤用水定额为0.042m3/t，满足用水定额不高于0.2m3/t。选煤采用干选工艺。
3、矿坑水全部回用。
4、煤矸石运至内排土场充填采坑，煤泥混至产品外售。




3.9.16 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》的符合性分析
规划划定16个能源资源基地、58个国家规划矿区、5个战略性矿产资源保护区、44个重点勘查区、75个重点开采区。
16个能源资源基地，其中油气6个、煤炭1个、金属非金属矿产9个。
58个国家规划矿区，以国家36种战略性矿产及自治区铅锌等优势矿产为主，其中油气类5个、煤炭30个、金属非金属矿产23个。
5个战略性矿产资源保护区，暂时不宜开发的大中型矿产地或矿集区。
44个重点勘查区，战略性矿产、优势矿产。作为重点勘查任务部署、重大项目安排、探矿权优先投放、各类资金重点投入的区域，通过财政资金引导，社会资金跟进，激发市场主体活力，形成多渠道投入的勘查机制，加快实现找矿突破。
75处重点开采区，资源利用率高、技术先进的大型矿山企业优化资源配置矿产资源整合，引导和支持各类生产要素集聚，推动资源的规模化开发和集约利用，提高资源保障能力。
本项目位于1个煤炭基地、75处重点开采区内的西黑山煤炭重点开采区内的一个露天矿，符合自治区矿产资源规划。
3.9.17 与《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》的符合性分析
方案指出：加快新疆大型煤炭供应保障基地建设施推进全区经济高质量发展的现实需要。加快以准东、吐哈等地为重点的煤炭资源开发对抓好煤炭清洁高效利用……。“十四五”时期，自治区全面加快推进国家给与新疆“十四五”新增产能1.6亿t/a煤矿项目建设，继续积极争取国家再新增煤炭产能规模方面给予支持，煤炭先进优质产能充分释放；持续优化煤炭结构，煤矿平均单井规模稳步提升……。自治区“十四五”煤炭产业发展目标：总量方面，煤炭产能4.6亿t/a以上，煤炭产量4亿t以上。集约高效方面，大中型煤矿产能占比95%，煤炭采煤机械化程度100%。安全绿色方面，……煤矸石综合利用率75%，矿井水综合利用率80%，土地复垦率60%，原煤入选率80%。
本项目属于准东区域规划的大型煤矿，本项目即为西黑山矿区中联润世露天矿产能核增400万t/a项目，属于“十四五”规划建设煤矿项目之一。煤炭采煤机械化程度100%。项目矿坑水全部回用，建设配套规模选煤厂，矸石和剥离物全部排至排土场进行土地复垦。本项目符合《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》相关要求。
[bookmark: _Toc38816149]3.9.18 与《新疆准东经济技术开发区总体规划（2012-2030年）修改（2015）》的符合性分析
2012年国务院批准设立国家级新疆准东经济技术开发区，根据《新疆准东经济技术开发区总体规划（2012-2030年）修改（2015）》，开发区立足于准东开发区的煤炭资源，以实现资源的高效、清洁、高附加值转化为方向，结合准东的产业基础和区域环境，确立准东经济开发区的产业定位。结合准东的产业基础和区域环境，立足于准东开发区煤炭资源，以实现资源的高效、清洁、高附加值转化为方向，大力发展煤电、煤电冶一体化、煤化工、煤制气、煤制油、新兴建材等六大支柱产业，扶植培育生活服务、现代物流、观光旅游等潜力产业，从而构建一个以煤炭转化产业为支柱，以下游应用产业为引领，沙漠产业与现代服务业相互支撑的绿色产业体系。中联润世露天煤矿属于新疆准东经济技术开发区（见图3.9-4），为煤炭开采项目，产品煤主要供应开发区电厂、煤化工等企业，项目开发符合新疆准东经济技术开发区总体规划。
[bookmark: _Toc38816150]3.9.19 与所在矿区总体规划及规划环评的符合性分析
（1）与矿区总体规划的符合性分析
中联润世露天煤矿属于新疆准东煤田西黑山矿区规划矿田之一，国家发展和改革委员会以发改能源〔2010〕282号文对《新疆准东西黑山矿总体规划》予以批复。生态环境保护部2023年12月12日出具的《新疆准东西黑山矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2023〕137号），《新疆准东西黑山矿区总体规划（修编）》正在审批中。
矿区规划面积896.03km2，南北长15.12km～37.62km，东西宽19.65km～36.13km。矿区东部以煤层露头线（B2、B1煤层）、火烧区边界线及划定的工业广场用地为界；矿区南部以B0煤层露头线、芨芨湖产业园区规划范围为界，部分为东黑山西断裂的支断裂FXH22为界；矿区西部与将军庙矿区东部边界为界；矿区北部以煤层露头线（B2、B0煤层），火烧区边界线、划定的工业广场用地为界。规划调整为8个露天矿田、6个井田，矿区总规模361Mt/a。规划中中联润世露天矿田规模为1200万t/a。煤矿必须配套建设相应规模的选煤厂，对原煤进行洗选。中联润世露天煤矿在西黑山矿区内的具体位置见图3.9-5。从上述分析可知，本露天矿的建设与西黑山矿区总体规划是相符合的。
[image: 1698386064613]
图3.9-5  本项目与西黑山矿区范围关系图
（2）与矿区规划环评的符合性分析
本项目与生态环境保护部2023年12月12日出具的《新疆准东西黑山矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2023〕137号）进行对照分析（见表3.9-4），分析结果表明，规划环评审查意见提出的合理要求和建议在本项目中都得到了落实。
表3.9-4  矿区规划环评审查意见符合性分析
	序号
	矿区总体规划环评审查意见
	本项目
	符合性

	1
	将矿区内的奇台荒漠草地自然保护区、奇台硅化木-恐龙国家级地质公园设为煤炭禁采区，并在外围设置缓冲带，减少煤炭开采对环境敏感目标的不利影响。
	本矿田距离卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区、新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园和奇台县荒漠类草地自然保护区的最近距离分别为58km、9km和30km，项目开采不会对其产生不利影响。
	符合

	2
	加大生态环境保护力度，编制矿区生态保护与建设规划，制定合理可行的土地复垦和生态修复计划，减少地表扰动，重点保护原有地表植被、结皮和砺幕，做好植被恢复、水土流失防治等工作，矿区沉陷区和排土场土地复垦率应达到100%。
	建设过程中已最大限度减少地表扰动面积，对施工场地平整和植被恢复。及时做好采掘场和内、外排土场的生态重建和恢复，边开采边恢复；目前已实现全部内排，本项目按照土地复垦方案进行生态恢复。
	符合

	3
	矿井水和生活污水应全部综合利用，矿区生活垃圾应进行集中无害化处理，矿区开发应同步实施煤矸石综合利用项目，煤矸石处置利用率应达到100%。
	本次环评调查时，矿坑水水量很小，定期采用洒水车抽水后用于洒水降尘或自然蒸发消耗。矿坑水量不能达到矿坑水处理站的运行条件，水处理设施暂未运行。生活污水处理后全部回用于采掘场、道路洒水和绿化用水。矿区生活垃圾运至垃圾填埋场集中无害化处理；矸石运至内排土场充填采坑。
	符合

	4
	结合地方城镇建设规划和新农村发展规划，矿区居住、服务等设施应尽量依托奇台县城建设，并加强环保设施的建设，进一步完善矿区路网规划，坚持先修路、后开发的原则，矿区线性工程不得穿越自然保护区的核心区和缓冲区。
	本项目居住、服务等设施依托奇台县城，且环保设施较完善。本项目线性工程不涉及自然保护区的核心区和缓冲区。
	符合

	5
	矿区应建立长期的地表岩移、地下水和生态监测体系，及时总结经验，调整生态保护和建设措施。
	本项目所在区域地下水资源贫乏，且水质较差，同时第四系浅部含水层透水不含水，区域没有具有供水意义的含水层。
	符合

	6
	规划中所包含的近期（一般为五年内）建设项目，在开展环境影响评价时应重点论证项目建设对地下水和生态环境的影响，进一步深化各项环境保护对策和措施。
	本次评价重点对生态环境和地下水的影响做了重点分析。
	符合


[bookmark: _Toc38816151]3.9.20 “三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
根据《生态保护红线划定技术指南》（环境保护部2015年5月）、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，项目区内及周边不涉及生态保护红线范围。环评要求待《新疆生态保护红线方案》正式公布后，露天矿开发要严格执行生态保护红线方案的相关成果要求。
本露天矿及周边为砾质荒漠，项目所在区域生态环境脆弱，露天矿开发的同时要注重对生态环境的保护，并及时采取生态恢复治理措施，保证区域生态环境质量不恶化，维持区域生态系统的稳定。
（2）环境质量底线
露天矿开发环境质量底线应保证区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求；保证生态环境质量不恶化，并维持区域生态系统的稳定。
采暖供热采用电锅炉。煤炭运输、转载、破碎筛分、洗选、储存过程中有粉尘产生，在采取环评提出的污染防治措施后，对环境空气影响较小。煤炭开采后将对该区生态环境质量造成破坏影响，矿方采取生态恢复措施后，生态环境总体可控。此外，项目各场地场界噪声均达标准要求，生活污水及矿坑水处理后全部回用不外排，固体废物全部处置或综合利用。
因此，本项目的建设不会改变区域环境质量现状，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。
（3）资源利用上线
根据国家及相关行业发布的现行设计规范、规程、标准、定额估算，本露天矿优先利用处理后的矿坑水和生活污水，实现污（废）水的综合利用，并减少对外部水源清洁水的取用量。清洁生产达到国际清洁生产领先水平。各项资源量在区域的可承受范围内，不逾越资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
根据《市场准入负面清单（2019年版）》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，项目与之相协调，不在当地负面清单内。
[bookmark: _Toc38816152][bookmark: _Toc25441]3.10 工程分析小结
（1）根据露天矿项目性质、规模、工艺特点及建设区自然与社会环境特征，生产期阶段对相关区域的环境产生的影响分析结果得：建设项目生产过程中产生的污（废）水主要污染物为BOD5、CODcr、SS、NH3-N；环境空气为TSP；固体废物为剥离物、矸石、煤泥、生活污泥、生活垃圾及废油。生态环境为生物群落的变化、土地利用方式的变化、水土流失的变化。本项目不占耕地、林地、优质牧草地、水域用地，不存在移民搬迁及安置问题。项目区内及影响范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感目标，不存在此方面的不利影响。
（2）本环评从项目特征及项目区的环境特征综合分析，认真落实环境保护和生态恢复措施后基本可控制污染及保护生态的目的。从本项目的实际情况出发，本环评重申以下几点：
①无组织排放的煤（粉）尘将是运营期影响环境空气质量的主要污染源，所以一定要落实相应的抑（降）尘措施。
②剥离物、矸石及生活垃圾是本项目的主要固废。根据新疆现有露天矿看，不按设计及环评要求集中有序堆存处理或利用是普遍存在的现象，从而对矿貌造成了严重不利影响，这是本项目要重点防止出现的问题。
③生态恢复应以恢复地貌为主要目标。植被恢复应以“封育”为主，利用当地每年近一百毫米的降水量进行自然恢复。人工绿化应量水而行。
④节水是重中之重，必须充分利用露天矿生活污水和矿坑水，只有生活用水及生产用水不够时才能取用新鲜水。

[bookmark: _Toc481768111][bookmark: _Toc471925972][bookmark: _Toc481768463][bookmark: _Toc17579]4 环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc481768464][bookmark: _Toc30111][bookmark: _Toc481768112][bookmark: _Toc471925973]4.1 自然环境概况
4.1.1 地理位置
露天矿位于奇台县城北东约90km处，行政区划属奇台县管辖。中心地理坐标：东经90°21′16″，北纬44°30′39″。露天矿紧邻产业带主干公路，向西南方向行驶约30km可到达芨芨湖工业园区，并与228省道相连。经芨芨湖工业园区向西南约76km可到达奇台县；228省道向北与Z917准东公路相连，经Z917准东公路约90km可到达五彩湾工业园区，外部交通方便。具体位置详见图4.1-1。
4.1.2 地形地貌
矿田地处准噶尔盆地东南缘，地势为较平坦的戈壁，海拔高度为670～710m，相对高差在40m，地势呈高低相间的宽缓戈壁平地。矿田数字高程模型见图4.1-2。
4.1.3 气候气象
矿区属大陆干旱荒漠气候，年温差和昼夜温差较大，6～8月为夏季，气候炎热，白天气温常在40℃以上，绝对最高气温达41.6℃（2006.7.31）。11月～次年2月为冬季，气候严寒，绝对最低气温达-39.6℃（2010.1.21）。年平均降水量198.37mm，年蒸发量1202～2382mm，全年日照3053小时，5～8月偶有雷阵雨，冬季积雪稀少。区内常年多风，多以东南风为主，风力一般4～5级，经常有7～8级大风，最大可达10级以上并伴有强大的沙尘暴天气。
4.1.4 地质
区域地层区划属北疆—兴安地层大区，北疆地层区，南准噶尔—北天山地层分区，将军庙地层小区。区域一带出露的地层主要有：古生界的石炭系、二叠系，中生界的三叠系、侏罗系，新生界的新近系、第四系。
露天矿内地表为大片的第四系（Q3-4pal）分布，在北部、西南部有小面积的新近系上新统独山子组（N2d）地层分布。在钻孔内见到的地层有，侏罗系中—上统石树沟群（J2-3sh）、侏罗系中统西山窑组（J2x）、下统三工河组（J1s）、下统八道湾组（J1b）、三叠系中上统小泉沟群（T2-3xq）。
4.1.5 水文及水文地质
区内地表无常年水流，夏季降雨形成的暂时性水流向南部低地汇集蒸发，形成平坦的淤积泥板地。区域地表水系见图4.1-3。
矿田共划分了五个含（隔）水层（段），分别是第四系透水不含水层、新近系独山子组弱含水层、中－上侏罗统石树沟群弱含水层、侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层、侏罗系下统三工河组相对隔水层。
4.1.6 环境敏感区基本情况
新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区位于矿田西北部58km处，新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园位于矿田西北部和东北部，最近距离约9km，奇台荒漠类草地自然保护区位于矿田东北部约30km处。
（1）新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区
新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区是1982年4月经新疆维吾尔自治区人民政府新政发〔1982〕93号文《对自治区林业厅、昌吉自治州〈关于建立新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区的报告〉的批复》批准成立的新疆准噶尔盆地干旱荒漠区唯一的一个野生动物保护区，是自治区级别的保护区。
卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区地处准噶尔盆地东北缘，乌伦古河凹地以南与东准噶尔褶皱带之交界地段，沙丘和沙垅较发育，地貌为广阔的戈壁及冲洪积平台。地势总体南高北低、东高西低，海拔967m~1136m，地势平坦，地形简单。区域南部是由古生代泥盆系、石炭系变质岩、岩浆岩及火山碎屑沉积岩形成的低山，区内外无地表径流，只有高差很小的洪流冲沟。
保护区位于温带荒漠区-西部荒漠亚区-温带半灌木、矮乔木荒漠地带-准噶尔盆地梭梭、半灌木荒漠区-古尔班通古特沙漠白梭梭、梭梭、中亚蒿（苦艾蒿）荒漠小区。区域内植物多沙生、旱生类型，以白梭梭、梭梭、中亚蒿、地白蒿、多枝柽柳、白杆沙拐枣、羽状三芒草等为主，覆盖度在15%~20%之间。柽柳、梭梭多分布于丘顶，形成密丛，起到很大的固沙作用；丘坡则为梭梭群落，其中羽状三芒草的茎叶细密成丛，细长的根茎深入沙层，是固沙的先锋植物；多种沙拐枣如准噶尔沙拐枣、泡果沙拐枣、透明沙拐枣等也是沙区常见的植物。
根据《新疆卡拉麦里山有蹄类自然保护区年综合考察报告》（新疆维吾尔自治区林业规划设计院，2013）野生动物调查资料，保护区内共有野生动物277种，其中哺乳动物7目14科38种；鸟类17目46科224种；爬行类1目5科14种；两栖类1目1科1种。其中国家一级重点保护野生动物2种（蒙古野驴和普氏野马），二级重点保护野生动物1种（鹅喉羚），自治区级保护动物2种（兽类赤狐和沙狐）；鸟类6目14科40种，其中国家一级重点保护鸟类2种，自治区级保护动物1种；爬行类1目6科11种，其中自治区级保护动物2种。
卡拉麦里山自然保护区共记录有鸟类224种，隶属于17目46科，以雀形目鸟类最多，占卡拉麦里山自然保护区鸟类种数的50%以上。保护区记录的鸟类中，国家I级保护鸟类10种，国家Ⅱ级保护鸟类34种；列入自治区重点保护野生动物名录Ⅰ级的有6种，Ⅱ级的有5种。
保护区共有爬行动物14种，列入自治区保护动物有2种。由于保护区地处准噶尔盆地荒漠区，两栖动物相对稀少，区系简单。在保护区只有1目1科1种，为无尾目、蟾蜍科的绿蟾蜍。
卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区是以保护普氏野马、蒙古野驴、鹅喉羚等多种珍贵、濒危有蹄类野生动物及其栖息地为主的野生动物类型自然保护区。
[bookmark: _Hlk23714394][bookmark: _Hlk23714464][bookmark: _Hlk23714499][bookmark: _Hlk23714611]为了协调自然保护区与资源开发的矛盾，以切实保证生态保护与经济建设之间协调，经过相关部门的论证分析后，新疆维吾尔自治区人民政府分别于2005年（新政办函〔2005〕167号）、2007年（新政函〔2007〕44号）、2008年（新政函〔2008〕49号）、2009年（新政函〔2009〕143号）、2011年（新政函〔2011〕21号）和2015年批复，对卡拉麦里自然保护区面积予以调整。2015年，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函〔2015〕222号文《撤销关于同意调整卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区功能区面积批复的通知》，撤销第六次（2015年调减）调整区域。至此，卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区面积维持2011年调整后的面积，即保护区为12871.44km2，其中核心区4619.62km2，缓冲区5145.61km2，实验区3106.21km2。
（2）奇台硅化木-恐龙国家地质公园
新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园于2004年1月由国土资源部正式批准建立。该公园位于古丝绸之路新北道上的奇台县境内（东经89°40′~90°37′，北纬44°25′~44°58′），西南距乌鲁木齐市350km，总面积492km2，是以古生物化石类、地貌类地质遗迹为主的国家级地质公园。内含硅化木景区、恐龙沟景区、魔鬼城雅丹景区和石钱滩景区，是以典型、稀有、珍贵的硅化木群、恐龙化石为主体的国家地质公园。
保护区域内重要地质特征、地质遗迹，保护对象是硅化木、恐龙化石、雅丹地貌，保护主要古遗址、古地貌等人文景观，硅化木-恐龙国家地质公园景区内还是极其重要的荒漠物种保存地和生态功能区，植被以白梭梭、沙拐枣、红柳等灌木以及猪毛菜、碱蓬等草本植物为主，野生动物以有蹄类最为重要。
（3）奇台荒漠类草地自然保护区
奇台荒漠类草地自然保护区又称奇台荒漠半荒漠自然保护区，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县（奇台镇）东北部，地处古尔班通古特沙漠东支沙漠的中南边缘带。地理坐标：东经89°54′～90°07′05″，北纬44°12′06″～44°25′07″。根据奇台县人民政府奇政发〔1992〕15号文件保护区的具体范围是：东以奇台县至青河县公路为界，西以东经89°54′取一直线为界，南以治沙站向西取直线，直交奇台县乔人乡行政界线（北）为界，北以花花井向西取直线为界。本保护区面积为60余万亩，占全县土地面积的2.02%，占草地面积的5.4%，南北长24km，东西宽16.5km，保护区内共设两个核心区面积9000亩。
保护区西北部是古尔班通古特沙漠向南的延伸部分，地势南高北低，相对高差不大，海拔650～740m之间，中部岌岌湖一带地势较低洼，主要为固定半固定沙丘，还有部分戈壁滩组成。土壤以风沙土为主，北部分布有砾质灰漠土，中部岌岌湖一带分布有盐化土和草甸沼泽土。
保护区分布有温性荒漠草地类和低平地草甸草地类，划分为4个亚类，7个草地型。保护区动植物资源较丰富，据考察共有种子植物15种53属70余种，国家保护植物有肉苁蓉、沙拐枣、白梭梭、胡杨等。药用植物有盐生肉苁蓉、麻黄、地白、蒿阿魏等种类。脊椎动物62种，其中兽类18种，鸟类34种，爬行类17种，国家保护动物有鹅喉羚、蒙古野驴、兔狲、草原斑猫、草原雕、黑腹沙鸡、波斑鸨、大鸨等种类。
保护区重要保护对象是荒漠草地生态系统及生物种。保护区位于温带荒漠自然带中，荒漠植被非常丰富，适应于荒漠环境生活的动物种类，而且保护区中部岌岌湖一带多泉水沼泽，这里还分布着喜温耐盐碱植物和喜温动物种类。
[bookmark: _Toc38816160][bookmark: _Toc2680][bookmark: _Toc509564909][bookmark: _Toc509031769][bookmark: _Toc509048779]4.2 环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc38816161]4.2.1 环境空气质量现状监测与评价
4.2.1.1 区域环境质量现状
本次评价收集了项目所在地奇台县监测站2022年例行监测数据，数据统计结果见表4.2-1。从表4.2-1中可知，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目所在区域为达标区域。
表4.2-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准限值（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15.00
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	29
	35
	82.86
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	60
	70
	85.71
	达标

	CO
	日平均第95百分位数质量浓度
	700
	4000
	17.50
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数质量浓度
	90
	160
	56.25
	达标


4.2.1.2 项目区环境质量现状
（1）监测点位
本项目特征污染物为TSP。本次环评期间共设了两个监测点：1#监测点为矿田上风向，2#监测点为矿田下风向，对本项目特征污染物进行监测。各监测点具体位置详见表4.2-2及图4.2-1。
表4.2-2  环境空气质量现状监测点布置
	编号
	监测点位
	监测点坐标

	1#
	矿田上风向
	E90°21′14.38″、N44°30′0.38″

	2#
	矿田下风向
	E90°19′2.51″、N44°31′40.76″


（2）监测项目与监测方法
监测项目为TSP。采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法，具体见表4.2-3。

[bookmark: _Ref271697127]表4.2-3  环境空气质量现状监测采样及分析方法一览表
	监测项目
	采样方法
	分析方法
	方法来源

	TSP
	滤膜法
	重量法
	GB/T15432-1995


（3）监测单位、监测时间和监测频率
[bookmark: _Toc22529609][bookmark: _Toc22530487][bookmark: _Toc21851556]监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。监测时间为2024年2月19日至2月26日，连续监测7天。TSP每日应有24小时的采样时间。
（4）评价标准
评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（5）评价方法
评价方法采用占标率法，计算模式为：

Pi=
式中：Pi—i污染物的占标率；
Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；
Si—i污染物的评价标准，mg/m3。
（6）监测及评价结果
环境空气现状监测及评价结果见表4.2-4。由监测结果可知，本项目TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
表4.2-4     环境空气现状监测及评价结果        单位：mg/m3
	序号
	监测点位
	监测项目
	日均值范围
	评价标准
	占标率
	超标率

	1
	矿田上风向
	TSP
	 0.216～0.227 
	0.30
	 0.720～0.757 
	0

	[bookmark: _Hlk529888239]2
	矿田下风向
	TSP
	 0.217～0.230
	0.30
	 0.723～0.767 
	0


4.2.2 水环境质量现状监测与评价
4.2.2.1 地表水环境质量现状监测与评价
矿田内外地表无常年水流，夏季降雨形成的暂时性水流向南部低地汇集蒸发，形成平坦的淤积泥板地。因此，本次环评不对地表水进行环境质量现状监测。
4.2.2.2 地下水环境质量现状监测与评价
（1）监测点位
矿田范围内及附近无井、泉水等地下水可取水样点，评价范围内第四系透水不含水，煤系地层也无供水意义，本次地下水现状评价取东部工业场地外北部2个钻孔水井（1#钻孔水井E90°21′10.57″、N44°30′54.77″，2#钻孔水井E90°21′5.31″、N44°30′51.29″），井深约50m，水位20m，监测层位新近系独山子组弱含水层。地下水评价范围内除上述2个钻孔水井外，再无别的可取地下水水样点。因此，地下水监测点位符合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的规定，即“当地下水质监测点数无法满足要求时，可视情况调整数量。”。具体位置见图4.2-1。
（2）监测项目
监测项目为八大离子K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、硫化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、总大肠菌群、菌落总数等30项。
（3）监测时间、监测频率及监测单位
监测时间为2022年12月27日，一次性采样监测。监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。
（4）评价标准
地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（5）评价方法
采用标准指数评价法，模式为：

一般物质：Si=
式中：Si－单项水质参数i的标准指数，无量纲；
Ci－污染物i在监测点的浓度，mg/L；
Cs－水质参数i的地下水水质标准，mg/L。

pH：SpH=（pHj≤7.0）

SpH=（pHj＞7.0）
式中：pHj－监测点j的pH值；
pHsd－水质标准pH的下限；
pHsu－水质标准pH的上限。
（6）监测及评价结果
钻孔水质现状监测及评价结果见表4.2-5。从表4.2-5中可知，2个钻孔所有监测项目中除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物有不同程度的超标外，其余各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。超标原因主要是地下水补给、径流与排泄条件不利于地下水富集且浅部蒸发作用强烈，在地层岩性及水文地质条件综合作用下，导致局部区域地下水环境本底值较高。
表4.2-5  钻孔水质现状监测及评价结果  单位：mg/L（pH为无量纲）
	项目
	阳离子
	阴离子

	
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	CO32-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-

	监测值
	1#
	1.78
	280
	276
	97.0
	39.9
	260
	285
	301

	
	2#
	2.00
	281
	222
	98.8
	32.8
	298
	270
	287

	标准值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	250
	250

	Si
	1#
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.14
	1.20

	
	2#
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.08
	1.15

	项目
	pH
	Zn
	亚硝酸盐
	CN-
	溶解性总固体
	氨氮
	Fe
	F-

	监测值
	1#
	7.1
	<0.01
	0.023
	0.005
	2479
	0.086
	<0.03
	0.72

	
	2#
	7.2
	<0.01
	0.023
	0.004
	2247
	0.100
	<0.03
	0.67

	标准值
	6.5-8.5
	1.00
	1.00
	0.05
	1000
	0.50
	0.3
	1.0

	Si
	1#
	0.07
	<0.01
	0.023
	0.10
	2.48
	0.17
	<0.10
	0.72

	
	2#
	0.13
	<0.01
	0.023
	0.08
	2.25
	0.20
	<0.10
	0.67

	项目
	Cr6+
	CODMn
	硝酸盐
	Cu
	总硬度
	S2-
	Mn
	Cd

	监测值
	1#
	<0.004
	2.4
	0.07
	<0.25
	494
	<0.003
	<0.01
	＜0.00025

	
	2#
	<0.004
	2.3
	0.07
	<0.25
	477
	<0.003
	<0.01
	＜0.00025

	标准值
	0.05
	3.0
	20
	1.00
	450
	0.02
	0.10
	0.005

	Si
	1#
	<0.08
	0.80
	0.004
	<0.25
	1.10
	<0.15
	<0.10
	<0.05

	
	2#
	<0.08
	0.77
	0.004
	<0.25
	1.06
	<0.15
	<0.10
	<0.05

	项目
	AS
	Pb
	Hg
	挥发酚
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群
（MPN/100mL）

	监测值
	1#
	0.0006
	<0.0025
	<0.00004
	＜0.0003
	22
	＜2

	
	2#
	0.0006
	<0.0025
	<0.00004
	＜0.0003
	39
	＜2

	标准值
	0.01
	0.01
	0.001
	0.002
	100
	3.0

	Si
	1#
	0.06
	<0.25
	<0.04
	<0.15
	0.22
	＜0.67

	
	2#
	0.06
	<0.25
	<0.04
	<0.15
	0.39
	＜0.67


4.2.3 声环境质量现状监测与评价
（1）监测点位
结合本项目环境保护目标及矿区总平面布置，按功能区共设了6个监测点，分别设在工业场地四周及矿田路段、进场道路。噪声监测点位置见表4.2-6及图4.2-1。
表4.2-6  声环境质量现状监测点布置
	编号
	监测点位
	监测点坐标

	1#
	工业场地北面
	E90°21′23.58″、N44°30′51.84″

	2#
	工业场地东面
	E90°21′32.47″、N44°30′47.90″

	3#
	工业场地南面
	E90°21′25.82″、N44°30′41.48″

	4#
	工业场地西面
	E90°21′16.48″、N44°30′45.35″

	5#
	矿田路段
	E90°21′40.81″、N44°30′42.87″

	6#
	进场道路
	E90°21′29.69″、N44°30′20.74″


（2）测试仪器
采用AWA5688型噪声统计分析仪进行现场等效连续A声级监测。
（3）测量方式
依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。
（4）监测单位、监测时间及监测频率
新疆锡水金山环境科技有限公司对矿区环境噪声进行测量，监测时间为2024年2月19日。白天和晚上分别监测一次等效连续值。天气状况晴，风速2.1m/s。
（5）评价标准
项目区声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类及4a类。
（6）监测及评价结果
环境噪声背景监测结果见表4.2-7。从表4.2-7中可知，目前矿区环境昼间噪声值在53～55dB（A）之间，夜间噪声值在45～47dB（A）之间，进场道路及矿田段昼间噪声值分别为53.4dB（A）、53.6dB（A），夜间噪声值分别为46.1dB（A）、45.2dB（A），均远低于本评价控制的标准值，说明矿区现状声环境质量较好。
表4.2-7  噪声监测及评价结果  单位：dB（A）
	编号
	监测点位
	监测时间
	Leq
	标准值
	超标值
	主要噪声源

	1#
	工业场地北面
	昼间
	54.1
	65
	0
	工业生产噪声

	
	
	夜间
	45.3
	55
	0
	工业生产噪声

	2#
	工业场地东面
	昼间
	54.3
	65
	0
	工业生产噪声

	
	
	夜间
	45.6
	55
	0
	工业生产噪声

	3#
	工业场地南面
	昼间
	54.2
	65
	0
	工业生产噪声

	
	
	夜间
	46.1
	55
	0
	工业生产噪声

	4#
	工业场地西面
	昼间
	54.3
	65
	0
	工业生产噪声

	
	
	夜间
	45.8
	55
	0
	工业生产噪声

	5#
	矿田路段
	昼间
	53.6
	70
	0
	交通噪声

	
	
	夜间
	45.2
	55
	0
	交通噪声

	6#
	进场道路
	昼间
	53.4
	70
	0
	交通噪声

	
	
	夜间
	46.1
	55
	0
	交通噪声


4.2.4 生态环境质量现状调查与评价
为了解项目区生态环境现状，把握项目区生态特点和生态保护关键因素，同时为生态影响评价提供基础数据，本次评价采用遥感解译和现场调查相结合的方法，进行生态现状评价。遥感影像见图4.2-2。
4.2.4.1主体功能区划
根据《新疆主体功能区规划》，项目所在区域属于“限制开发区”中的“天山北坡主产区”。其定位与发展方向如下：
新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。
农产品主产区发展方向和开发原则是：
——加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。
——优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。
——支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。
——粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。
——大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。转变养殖业生产方式，推进规模化和标准化，确保畜牧业稳步增产和持续发展。
——加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。
——优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。
——重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。
新疆主体功能区规划见图4.2-3。
相符性分析：本项目位于新疆准东煤田西黑山矿区内，区内无耕地、林地分布，绝大部分为戈壁荒漠，开采区范围内及周边不涉及农牧产品。按照生态影响防护与恢复的原则，环评提出了露天矿在开发和建设过程中贯彻执行“尽量减少人为扰动，避免二次干扰”的整体生态保护措施要求，对扰动地表的采掘场和内、外排土场采取土地复垦的工程措施。环评所提保护措施基本符合项目所在主体功能区划要求。
4.2.4.2生态功能区划
（1）全国生态功能区划
根据《全国生态功能区划》（修编版），矿区位于I-02-42准噶尔盆地东部生物多样性保护与防风固沙功能区。
该区是我国西北最重要的荒漠生态系统和荒漠有蹄类野生动物保护区，国家一级保护动物主要有蒙古野驴、普氏野马、金雕、玉带海雕、大鸨、小鸨等。植被以梭梭、白梭梭荒漠植被为主，该区同时具有防风固沙重要生态功能。
主要生态问题：该区以荒漠植被为主，生态环境非常脆弱，一旦遭到人为破坏就很难恢复。这里有我国最大的整装煤田，煤炭的开发造成大片宝贵的植被被破坏，同时未经处理的工业垃圾和生活垃圾直接堆砌在荒漠里，导致环境污染。
生态保护主要措施：加强自然保护区的建设，加大保护力度；改善灌溉基础设施，发展节水农业，控制种植高耗水作物，提高水资源利用效益；加强煤炭、油、气资源开发利用管理，实现资源开发与荒漠生态保护的双赢。
全国生态功能区划见图4.2-4。
（2）新疆生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，煤矿所在区域属于“准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区”中“将军戈壁硅化木及卡拉麦里有蹄类动物保护生态功能区”。该生态功能区功能定位为：农牧业适度发展，土壤保持和沙化控制，生态功能区主要生态环境问题、保护措施及发展方向，具体见表4.2-8和图4.2-5。
表4.2-8  煤矿所处区域的生态功能区划
	生态功能
分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅱ4准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区

	
	生态功能区
	24.将军戈壁硅化木及卡拉麦里有蹄类动物保护生态功能区

	主要生态服务功能
	生物多样性和景观多样性维护、煤炭资源

	主要生态环境问题
	硅化木风化及盗窃破坏、野生动物环境破碎化、风蚀危害、煤炭自然及开发造成生态破坏与环境污染

	主要生态敏感因子
敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化高度敏感

	主要保护目标
	保护硅化木林、保护野生动物、保护魔鬼城自然景观、保护煤炭资源、保护砾幕

	主要保护措施
	减少人类干扰、加强保护区管理、煤炭灭火、规范开采

	适宜发展方向
	加强保护区管理，促进自然遗产与生物多样性的保护


相符性分析：根据该区生态功能区划的保护措施和发展方向，按照生态影响防护与恢复的原则，煤矿在开发和建设过程中对于“环评提出了按照设计的要求，严格控制各种施工活动的施工范围；对于现有采掘场和外排土场，按照因地制宜的原则，分别提出了维持原状和压实、防火，在其迎风面的坡面上采取砾石压盖的方式，防治风力侵蚀的措施；根据开采计划，对于新增加的采掘场和新增加的外排土场制定了合理的复垦计划，并提出了定期洒水以防治风蚀的措施”。项目实施的环境保护措施基本符合与项目所在生态功能区划的要求。
4.2.4.3敏感生态环境目标调查
根据调查，煤矿范围内无自然保护区、地质公园、风景名胜区等环境敏感区。新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区位于矿田西北部58km处，新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园位于矿田西北部和东北部，最近距离约9km，奇台荒漠类草地自然保护区位于矿田东北部约30km处。
4.2.4.4土地利用现状
评价范围内的土壤类型为灰棕漠土，并具有干旱、高温的气候特征和多砾石、砂子、保水保肥差的土壤特征，区内植被覆盖度稀少，大部分地区寸草不生，基本为裸岩石砾地。矿区及附近由于地下埋藏有丰富的煤炭资源，故又成了煤炭矿山开发用地。土地利用类型详见表4.2-9及图4.2-6。
表4.2-9  土地利用类型表
	土地利用类型
	矿田范围
	评价范围

	一级类
	二级类
	面积（hm2）
	比例（%）
	面积（hm2）
	比例（%）

	工矿仓储用地
	采矿用地
	447.01
	34.69
	1100.21
	33.56

	交通运输用地
	公路用地
	1.44
	0.11
	73.44
	2.24

	其他土地
	裸岩石砾地
	839.95
	65.20
	2104.43
	64.20

	合计
	1288.40
	100
	3278.08
	100


注：采用《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中的分类名称。
从表4.2-9中可知，矿田范围内裸岩石砾地类型面积达到839.95hm2，占整个矿田面积的65.2%，是矿田内主要的土地利用类型。其次采矿用地类型面积为447.01hm2，占比为34.69%。公路用地类型面积为1.44hm2，仅占矿田总面积的0.11%。评价范围土地利用类型按所占比例大小排序为，裸岩石砾地（64.20%）＞采矿用地（33.56%）＞公路用地（2.24%）。总体来说，土地利用类型以裸岩石砾地等为主，土地利用结构比较单一。
4.2.4.5植被现状调查与评价
（1）植被区划
根据张新时主编的《中国植被及其地理格局》中国植被区划内容可以看出，评价区位于温带荒漠区域—东部温带荒漠亚区域—温带半灌木，灌木荒漠地带—温带灌木、半灌木荒漠亚地带—将军戈壁半灌木、矮禾草荒漠区—将军戈壁小蓬、矮叶假木贼荒漠小区。
根据《新疆植被及其利用》，矿区植被类型位于东疆灌木荒漠植被省（三级区）。从矿区植被与植物资源现状来看，矿区植被类型和植物成分较单一。矿田内只有零星植被分布，经现场勘查辨认主要为猪毛菜、驼绒藜。绝大部分地段很少或根本无植物生长，为戈壁，地表大面积裸露，景观单调，评价区的植被利用价值低。
（2）植被样方调查
本次环评引用《新疆准东煤田西黑山矿区中小煤矿开采区资源整合实施方案环境影响报告书》中的样方调查资料。调查时间为2021年9月和2022年8月，依据植物种类的组成、结构、层片及外貌等特征，选择设置不同特征的样方，在评价区内随机设置样方。样方面积草地为1m×1m。根据该草地的类型及植物组成和盖度，统计样方内植被种类、盖度、高度等。样方调查结果见下表。
表4.2-10  1#样方调查登记表
	调查日期
	2021-9-17
	调查地点
	矿田东南部
	样方面积
	1m×1m

	海拔高度
	696m
	地形地貌
	剥蚀平原
	水文条件
	无灌溉

	土壤类型
	灰棕漠土
	植被总盖度
	5%
	植被类型
	半灌木

	序号
	植物名称
	高度（cm）
	盖度（%）
	多度

	1
	驼绒藜
	15~20
	5
	Cop1

	2
	猪毛菜
	10~5
	5
	Cop1

	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20220112120909.jpg]



表4.2-11  2#样方调查登记表
	调查日期
	2021-9-17
	调查地点
	西部工业场地外东部
	样方面积
	1m×1m

	海拔高度
	674m
	地形地貌
	剥蚀平原
	水文条件
	无灌溉

	土壤类型
	灰棕漠土
	植被总盖度
	5%
	植被类型
	半灌木

	序号
	植物名称
	高度（cm）
	盖度（%）
	多度

	1
	猪毛菜
	15~20
	5
	Cop1
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表4.2-12  3#样方调查登记表
	调查日期
	2021-9-17
	调查地点
	东部工业场地外南部
	样方面积
	1m×1m

	海拔高度
	688m
	地形地貌
	剥蚀平原
	水文条件
	无灌溉

	土壤类型
	灰棕漠土
	植被总盖度
	4%
	植被类型
	半灌木

	序号
	植物名称
	高度（cm）
	盖度（%）
	多度

	1
	碱蓬
	15~20
	5
	So1

	2
	猪毛菜
	10~5
	5
	Sp1
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表4.2-13  4#样方调查登记表
	调查日期
	2021-9-17
	调查地点
	排土场东部
	样方面积
	1m×1m

	海拔高度
	672m
	地形地貌
	剥蚀平原
	水文条件
	无灌溉

	土壤类型
	灰棕漠土
	植被总盖度
	4%
	植被类型
	半灌木

	序号
	植物名称
	高度（cm）
	盖度（%）
	多度

	1
	碱蓬
	15~20
	5
	Cop1
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表4.2-14  5#样方调查登记表
	调查日期
	2022-8-2
	调查地点
	矿田东部
	样方面积
	1m×1m

	海拔高度
	675m
	地形地貌
	剥蚀平原
	水文条件
	无灌溉

	土壤类型
	灰棕漠土
	植被总盖度
	4%
	植被类型
	半灌木

	序号
	植物名称
	高度（cm）
	盖度（%）
	多度

	1
	假木贼
	11
	4
	Cop1
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表4.2-15  6#样方调查登记表
	调查日期
	2022-8-2
	调查地点
	矿田东北部
	样方面积
	1m×1m

	海拔高度
	674m
	地形地貌
	剥蚀平原
	水文条件
	无灌溉

	土壤类型
	灰棕漠土
	植被总盖度
	4%
	植被类型
	半灌木

	序号
	植物名称
	高度（cm）
	盖度（%）
	多度

	1
	泡泡刺
	5
	4
	Cop1

	[image: ]



表4.2-16  7#砾幕层样方调查登记表
	调查日期
	2022-8-2
	样地面积
	1m×1m

	覆盖率
	75
	砾幕层厚度
	3m

	是否存在结皮
	否
	是否存在人为干扰
	否

	粒径结构
	1.5cm~5.5cm
	样方内砾石分布均一性
	均一
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表4.2-17  8#砾幕层样方调查登记表
	调查日期
	2022-8-2
	样地面积
	1m×1m

	覆盖率
	70%
	砾幕层厚度
	4cm

	是否存在结皮
	否
	是否存在人为干扰
	否

	粒径结构
	1.5cm~5.5cm
	样方内砾石分布均一性
	均一

	[image: ]


（3）植被类型
根据《新疆植被及其利用》、《新疆维吾尔自治区草地类型图》和《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》等，结合现场实地调查，矿田范围及评价区植被类型均有三种类型，分别是梭梭沙漠、盐生假木贼荒漠和无植被区。具体植被类型见表4.2-18及图4.2-7。
表4.2-18  植被类型表
	植被类型
	矿田范围
	评价范围

	
	面积（hm2）
	比例（%）
	面积（hm2）
	比例（%）

	[bookmark: _Hlk72236120]梭梭沙漠
	570.16
	44.25
	1208.83
	36.88

	盐生假木贼荒漠
	269.78
	20.94
	895.61
	27.32

	无植被区
	448.46
	34.81
	1173.64
	35.80

	合计
	1288.40
	100
	3278.08
	100


从上表中可知，矿田范围主要以梭梭沙漠为主，面积为570.16hm2，占整个矿田面积的44.25%；盐生假木贼荒漠面积为269.78hm2，占20.94%；无植被区面积为448.46hm2，占34.81%。评价范围梭梭沙漠、盐生假木贼荒漠和无植被区面积分别为1208.83hm2、895.61hm2、1173.64hm2，比例分别为36.88%、27.32%、35.8%。
（4）植被种类
本区地处温带荒漠地带，受温带大陆性季风气候影响以及人为因素的影响，区域生态环境十分恶劣，气候干旱，风沙较大。评价区植被主要以荒漠植被为主，植物组成简单，类型单调，分布稀疏，这里的建群植物主要是超旱生、旱生的小半灌木以及旱生的一年生草本，多年生草本和中生短命植物的荒漠植物组成。评价区没有分布国家重点保护野生植物。评价区内主要植物种详见表4.2-19。矿田范围及评价范围内植被盖度小于5%的面积均较大，具体植被盖度见图4.2-8。
表4.2-19  评价区主要植物名录
	序号
	中文名
	拉丁学名
	频度

	一
	藜科
	Chenopodiaceae
	

	1
	盐节木
	Halocnermumstrobilaceum
	+

	2
	野滨藜
	A.fera
	+

	3
	木地肤
	Kochiascoparia
	++

	4
	木碱蓬
	S.dendroides
	+

	5
	猪毛菜
	Salsoladschungarica
	+

	6
	长叶盐蓬
	H.longifolia
	+

	7
	粗糙叉毛蓬
	P.squarrosa
	+

	8
	角果藜
	Chenopodiaceae
	++

	9
	假木贼
	Anabasisbrevifolia
	++

	10
	梭梭
	Haloxylon ammodendron
	++

	11
	红柳
	Tamarix ramosissima Lcdcb
	++

	二
	十字花科
	Cruciferae
	

	12
	盐芥
	Thellungiellasalsuginea
	+

	三
	豆科
	Leguminosae
	

	13
	托克逊黄耆
	A.toksunensis
	+

	14
	骆驼刺
	Alhagipseudalhagi
	++

	四
	蒺藜科
	Zygophyllaceae
	

	15
	白刺
	N.tangutorum
	++

	16
	大叶驼蹄瓣
	Zygophyllummacropodum
	+

	五
	景天科
	Crassulaceae
	

	17
	瓦松
	Orostachysfimbriatus
	+

	六
	车前科
	Plantaginaceae
	

	18
	条叶车前
	P.LessingiiFisch.et
	++

	九
	菊科
	Compositae
	

	19
	蒙古鸦葱
	Scorzoneramongolica
	++

	十
	豆科
	Leguminosae
	

	20
	疏叶骆驼刺
	AlhagisparsifoliaShap
	+

	十一
	蒺藜科
	Zygophyllaceae
	+

	21
	小果白刺
	Nitrariasibirica
	+

	备注：表中“+”表示偶见种；“++”表示常见种；“+++”表示优势种
	


评价区地处西北荒漠植被区，严重荒漠化，评价区植被生物量参照《环境影响评价技术导则-陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007），植被生物量见表4.2-20。
表4.2-20  评价区植被生物量一览表
	植被类型
	群落特征
	主要植物种

	
	高度（cm）
	盖度（%）
	产量（t/hm2）
	

	荒漠植被
	3～5
	5～10
	0.1～0.6
	红柳、假木贼、骆驼刺、猪毛菜等。


由于矿区环境恶劣，气候干旱，人迹罕至，中小煤矿开采区内植物组成简单，类型单调，分布稀疏，这里的建群植物主要是由超旱生、旱生的半乔木、灌木、小半灌木以及旱生的一年生草本，多年生草本和中生的短命植物等荒漠植物组成。优势种类依次以藜科、菊科、豆科、蓼科、莎草科、乔木科、柽柳科、麻黄科等。其中，超旱生的小半灌木、灌木种类和半乔木种类最为普遍，构成了多样的荒漠植物群落。
4.2.4.6野生动物现状调查与评价
本评价区动物在区系地理上属于古北界—中亚亚界—蒙新区—西部荒漠亚区—准噶尔盆地小区。
表4.2-21  动物地理区划
	     区系划分




项目区
	古北界

	
	华北区
	蒙新区

	
	黄土高原亚区
	准噶尔亚区
	西部半荒漠、荒漠亚区

	
	阴山南麓高平原省
	准噶尔盆地省
	西部鄂尔多斯
荒漠草原省
	阿拉善荒漠省

	奇台县
	
	●
	
	


此区域受长期采煤活动的影响，加之天然植被稀疏，种类单一，高度低，盖度小，野生动物缺乏赖以生存的隐蔽环境及充足的食源，因而野生动物的种类单一，数量少，区内没有大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物，充分体现了本区动物区系的特征是以中亚型荒漠成分为主。详见表4.2-22。
表4.2-22  评价区主要野生动物名录
	序号
	中文名
	拉丁名
	纲
	科
	属

	1
	快步沙蜥
	Eremias velox
	爬行纲
	鬣蜥科
	沙蜥属

	2
	奇台沙蜥
	Phrynocephalus grumgrizimailoi
	爬行纲
	鬣蜥科
	沙蜥属

	3
	二斑百灵
	Melanocorypha bimaculata
	鸟纲
	百灵科
	百灵属

	4
	小沙百灵
	Calandrella rufescens
	鸟纲
	百灵科
	百灵属

	5
	子午沙鼠
	Meriones meridianus
	哺乳纲
	沙鼠科
	沙鼠属

	6
	五趾跳鼠
	Allactaga sibirica
	哺乳纲
	跳鼠科
	跳鼠属

	7
	褐家鼠
	Norvegicus
	哺乳纲
	鼠科
	家鼠属


本次野生动物调查除了查阅资料、现场走访外，主要还采用了样线调查法。在评价不同区域设置了3条样线，动物样线调查图见图4.2-9，详见表4.2-23。
表4.2-23  野生动物调查样线一览表
	编号
	位置
	生境类型
	调查结果

	①
	东部工业场地北部
	戈壁荒漠
	子午沙鼠（实物）、快步沙蜥（实物）

	②
	二采区外南部
	戈壁荒漠
	五趾跳鼠（实物）、奇台沙蜥（实物）

	③
	三采区内东部
	戈壁荒漠
	子午沙鼠（实物）、快步沙蜥（实物）


总之，评价区生物种类单一，数量也不多，无国家及自治区保护物种分布。虽然本区内的野生动物种类数量不多，但也是本区生态系统重要的组成，对维护本区内的生态平衡起着重要的作用。
区内由于降雨稀少，植被覆盖度极低，自然环境比较恶劣，食源较差，隐蔽性也较差，野生动物的种类稀少，其优势种类主要为爬行类，还有少量哺乳类和鸟类分布。矿区评价范围内没有自然保护区，也没有需要特殊保护的野生动物分布区。
根据卡拉麦里山保护区管理站工作人员多年的考察资料和高行宜等专家对卡山保护区内分布的有蹄类野生动物的研究课题为参考资料，依据现场调查和收集的文献资料，保护区的动物资源主要为兽类、鸟类，属典型的荒漠动物类型，共有4纲24目58科288种，其中哺乳纲7目15科220种、两栖纲1目1科3种、爬行纲1目4科12种。保护区内还分布着几十种我国乃至世界范围内珍惜濒危的五种；其中被列入《国际贸易公约的濒危野生动物名录》CTTES中，附录I7种、附录II29种、附录III4种；被列入国家重点保护野生动物名录中，I级12种，II36种。国家一、二级保护动物野驴、普氏野马、盘羊、鹅喉羚（俗称黄羊）等有蹄类动物。鹅喉羚为我国Ⅱ保护动物，在西黑山矿区北部植被生长相对良好的地带分布较为集中，此外在西黑山矿区的西部也略有分布。由于本矿开采多年，在区内已不见鹅喉羚的踪迹。
4.2.4.7土壤侵蚀现状
评价区位于卡拉麦里山南麓残丘剥蚀平原，区内地表土壤质地颗粒粗，土层植被盖度极低，加上气候干旱，常年多风，发生水土流失的类型主要以风蚀为主。根据实地调查、遥感影像的解译分析以及《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的土壤侵蚀强度分级，具体标准见表4.2-24。
表4.2-24  风力侵蚀的强度分级
	级别
	床面形态（地表形态）
	植被覆盖度（%）
（非流沙面积）
	风蚀厚度
（mm/a）
	侵蚀模数
[t/（km2·a）]

	微度
	固定沙丘，沙地和滩地
	＞70
	＜2
	＜200

	轻度
	固定沙丘，半固定沙丘，沙地
	70-50
	2-10
	200-2500

	中度
	半固定沙丘，沙地
	50-30
	10-25
	2500-5000

	强烈
	半固定沙丘，流动沙丘，沙地
	30-10
	25-50
	5000-8000

	极强烈
	流动沙丘，沙地
	＜10
	20-100
	8000-15000

	剧烈
	大片流动沙丘
	＜10
	＞100
	＞15000


矿田及评价区内土壤侵蚀有两种类型，属于轻度风力侵蚀和中度风力侵蚀，具体侵蚀强度见表4.2-25及图4.2-10。
表4.2-25  风力侵蚀强度类型表
	侵蚀程度
	矿田范围
	评价范围

	
	面积（hm2）
	比例（%）
	面积（hm2）
	比例（%）

	轻度侵蚀
	87.95
	6.83
	193.38
	5.90

	中度侵蚀
	1200.45
	93.17
	3084.70
	94.10

	合计
	1288.40
	100
	3278.08
	100


从上表中可知，矿田范围及评价范围均以中度侵蚀为主，占矿田面积和评价范围比例分别分别为93.17%、94.10%，轻度侵蚀占比分别为6.83%、5.90%。
4.2.4.8景观生态现状评价
（1）景观生态类型
①调查方法及步骤
本次环评时对评价区景观生态类型的调查采用收集资料和现场踏勘相结合的方法进行，以现有土地利用现状、植被类型、土壤类型等资料与现场调查所得结果相结合进行综合分析。
②调查结果与分析评价
按照景观生态类型分类的原则和方法，根据评价区的地形地貌、植被、土地利用现状和现代地理过程等四种要素组合，评价区景观生态类型可分为两级，一级景观包括2类，二级景观包括2类。具体见表4.2-26。
表4.2-26  评价区景观生态类型表
	一级景观类型
	二级景观类型
	面积（hm2）
	比例（%）

	[bookmark: _Hlk72333440]裸地景观
	裸地景观
	2104.43
	64.20

	人文景观
	工业用地景观
	1173.65
	35.80

	合计
	3278.08
	100


从上表中可知，评价区优势景观类型为裸地景观，占整个评价区的64.2%；人文景观，即工业用地景观，占35.8%。
（2）生态环境质量现状评价
景观生态学对生态环境质量状况的评判是通过两方面进行的，一是空间结构分析，二是功能与稳定性分析。
空间结构分析基于景观是高于生态系统的自然系统，是一个清晰的和可度量的单位。景观由拼块、模地和廊道组成，其中模地是景观的背景拼块，是景观中一种可以控制环境质量的组成。因此，模地的判定是空间结构分析的重要内容。判定模地有三个标准，即相对面积大、连通程度高、有动态控制功能。模地的判定多借助传统生态学中计算植被重要值的方法。决定某一拼块类型在景观中的优势，也称优势度值（DO）。DO的计算公式为：
DO=0.5×〔0.5×（Rd+Rf）+Lp〕×100%
式中：Rd为密度=（拼块i的数目/拼块总数）×100%；
Rf为频率=（拼块i出现的样方数/总样方数）×100%；
Lp为景观比例=（拼块i的面积/样地总面积）×100%。
经计算，评价区对生态环境起主导作用的裸地拼块的Rd为50%；Rf为50%；Lp为64.2%，故DO为57.1%，可见优势度较低。
生态功能与稳定性分析包括以下四个方面的内容：
①生物恢复能力分析
评价区景观的基本单元为裸地景观，其次是人文景观。对生态环境起主导作用的裸地景观，异质化程度极低、连通性不好，再生能力差。
②异质性分析
评价区天然植被以荒漠类为主，包含21种植物，异质化程度低，维持其主要模地地位的能力弱，对增加景观稳定性的作用小。
③种群源的持久性和可达性分析
由于评价区景观的连通性差，因此天然植被及野生动物不能持续地保持通畅的能量流及养分流，物种难以从一个景观单元迁移到另一个景观单元，保持其共生性的条件差。
④景观组织的开放性分析
由于评价区景观的各组织成份与周边生境的交流渠道不很畅通，为开放性弱的景观组织，故自然恢复能力弱。
4.2.4.9生态环境现状评价
本次采用《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）推荐的生态环境状况指数计算方法进行生态环境质量评价。
生态环境状况评价利用一个综合指数（生态环境状况指数，EI）反映区域生态环境的整体状态，指标体系包括生物丰度指数、植被盖度指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数五个分指数和一个环境限制指数。
各项评价指标的权重见表4.2-27。
表4.2-27  各项评价指标权重
	指标
	生物风度
指数
	植被覆盖
指数
	水网密度
指数
	土地胁迫
指数
	污染负荷
指数
	环境限制
指数

	权重
	0.35
	0.25
	0.15
	0.15
	0.10
	约束性指标


生态环境状况指数（Ecological Index，EI）计算方法如下：
生态环境状况指数=0.25×生物丰度指数＋0.2×植被覆盖指数＋0.2×水网密度指数＋0.2×（100-土地退化指数）＋0.15×环境质量指数
（1）生物丰度指数计算方法
a.计算方法
生物丰度指数=（BI+HQ）/2
式中，BI为生物多样性指数；HQ为生境质量指数；当生物多样性指数没有动态更新数据时，生物丰度指数变化等于生境质量指数的变化。
b.生境质量指数计算方法
生境质量指数中各生境类型的分权重见表4.2-28。
表4.2-28  生境质量指数各生境分权重
	权重
	林地
	草地
	水域湿地
	耕地
	建筑用地
	未利用地

	
	0.35
	0.21
	0.28
	0.11
	0.04
	0.01
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林
地
	灌
木
林
地
	疏
林
地
和
其
它
林
地
	高
覆
盖
度
草
地
	中
覆
盖
度
草
地
	低
覆
盖
度
草地
	河
流
	湖
泊
	滩涂湿
地
	永久性冰川雪地
	水
田
	旱
地
	城
镇
建
设
用
地
	农
村
居
民
点
	其
它
建
设
用
地
	沙
地
	盐
碱
地
	裸
土
地
	裸
岩
石
砾
	其他未利用地

	分权重
	0.6
	0.25
	0.15
	0.6
	0.3
	0.1
	0.1
	0.3
	0.5
	0.1
	0.6
	0.4
	0.3
	0.4
	0.3
	0.2
	0.3
	0.3
	0.2
	0.1


生境质量指数=Abio[image: ]（0.35[image: ]林地+0.21[image: ]草地+0.28[image: ]水域湿地+0.11[image: ]耕地+0.04[image: ]建设用地+0.01[image: ]未利用地）/区域面积
Abio——生境质量指数的归一化系数，参考值为511.2642131067。
（2）植被覆盖指数计算方法

植被盖度指数=NDVI区域均值=Aveg×
式中：Pi——5-9月象元NDVI月最大值的均值；n——区域象元数。
Aveg——植被覆盖指数的归一化系数，参考值为0.0121165124。
（3）水网密度指数计算方法
a.计算方法
水网密度指数=（Ariv×河流长度/区域面积+Alak×水域面积/区域面积+Ares×水资源量/区域面积）/3
式中：Ariv——河流长度的归一化系数，参考值为84.3704083981；
Alak——水域面积的归一化系数，参考值为591.7908642005；
Ares——水资源量的归一化系数，参考值为86.3869548281。
b.水资源量计算方法
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（4）土地胁迫指数计算方法
a.权重
土地胁迫指数分权重见表4.2-29。
表4.2-29  生境质量指数各生境分权重
	类型
	重度侵蚀
	中度侵蚀
	建设用地
	其他土地胁迫

	权重
	0.4
	0.2
	0.2
	0.2


b.计算方法
土地胁迫指数=Aero×（0.4×重度侵蚀面积+0.2×中度侵蚀面积+0.2×建设用地面积+0.2×其他土地胁迫面积）/区域面积
式中：Aero——土地胁迫指数的归一化系数，参考值为236.0435677948。
（5）污染负荷指数计算方法
a.权重
污染负荷指数的分权重见表4.2-30。
表4.2-30  污染负荷指数分权重 
	类型
	化学需氧量
	氨氮
	二氧化硫
	烟（粉）尘
	氮氧化物
	固体废物
	总氮等其他污染物

	权重
	0.2
	0.2
	0.2
	0.1
	0.2
	0.1
	待定

	注：总氮等其他污染物的权重和归一化系数将根据污染物类型、特征和数据可获得性与其他污染负荷类型进行统一调整。


b.计算方法
污染负荷指数=0.2×ACOD×COD排放量/区域年降水总量+0.2×ANH3×氨氮排放量/区域年降水总量+0.2×ASO2×SO2排放量/区域面积+0.1×AYFC×烟（粉）尘排放量/区域面积+0.2×ANOX×氮氧化物排放量/区域面积+0.1×ASOL×固体废弃物丢弃量/区域面积
式中：ACOD——COD的归一化指数，参考值为4.3937397289；
ANH3——氨氮的归一化指数，参考值为40.1764754986；
ASO2——SO2的归一化指数，参考值为0.0648660287；
AYFC——烟（粉）尘的归一化指数，参考值为4.0904459321；
ANOX——氮氧化物的归一化指数，参考值为0.5103049278；
ASOL——固体废弃物的归一化指数，参考值为0.0749894283；
（6）环境限制指数
环境限制指数是生态环境状况的约束性指标，指根据区域内出现的严重影响人居生产生活安全的生态破坏和环境污染事项，如重大生态破坏、环境污染和突发环境事件等，对生态环境状况类型进行限制和调节，见表4.2-31。
表4.2-31  环境限制指数约束内容
	分类
	判断依据
	约束内容

	突发环境事件
	特大环境事件
	按照《突发环境事件应急预案》，区域发生人为因素引发的特大、重大、较大或一般等级的突发环境事件，若评价区域发生一次以上突发环境事件，则以最严重等级为准。
	生态环境不能为“优”和“良”，且生态环境质量级别降1级。

	
	重大环境事件
	
	

	
	较大环境事件
	
	生态环境级别降1级。

	
	一般环境事件
	
	

	生态破坏环境污染
	环境污染
	存在环境保护主管部门通报或国家媒体报道的环境污染或生态破坏时间（包括公开的环境质量报告中的超标区域）。
	存在国家环境保护部通报的环境污染或生态破坏事件，生态环境不能为“优”和“良”，且生态环境级别将1级；其他类型的环境污染或生态破坏事件，生态环境级别降1级。

	
	生态破坏
	
	

	
	生态环境违法案件
	存在环境保护主管部门通报或挂牌督办的生态环境违法案件。
	生态环境级别降1级。

	
	被纳入区域限批范围
	被环境保护主管部门纳入区域限批的区域
	生态环境级别降1级。


（7）生态环境状况分级
根据生态环境状况指数，将生态环境分为5级，即优、良、一般、较差和差，见表4.2-32。
表4.2-32  生态环境状况分级
	级别
	优
	良
	一般
	较差
	差

	指数
	EI≥75
	55≤EI＜75
	35≤EI＜55
	20≤EI＜35
	EI＜20

	描述
	植被覆盖度高，生物多样性丰富，生态系统稳定。
	植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，适合人类生活。
	植被覆盖度中等，生物多样性一般水平，较适合人类生活，但有不适合人类生活的制约性因子出现。
	植被覆盖较差，严重干旱少于，物种较少，存在着明显限制人类生活的因素。
	条件较恶劣，人类生活受到限制。


EI计算方法如下：
EI＝0.25×生物丰度指数＋0.2×植被覆盖指数＋0.2×水网密度指数＋0.2×（100-土地退化指数）＋0.15×环境质量指数=27.3。
根据生态环境质量分级标准，评价区目前生态环境质量属“较差”，生态环境特征为植被覆盖较差，严重干旱少雨，物种较少，存在着明显限制人类生存的因素。本区域内生态环境质量受干扰以后的恢复能力偏低，如果不采取生态保护措施维持生态系统稳定，随着人类活动和开发的加大，其生态恢复能力将丧失，区域生态系统将向低级别生态系统演变。只要在项目的实施过程中采取必要的防护措施和监测管理机制，项目开发不会对区域生态稳定产生大的影响。
4.2.4.10主要生态环境问题
由上述内容可知，本矿区现存在的主要生态环境问题是天然植被及野生动物种类都比较单一，数量少，景色单调，生态环境脆弱，结构简单，耐冲击力弱，这就提示我们本矿开采过程中一定要注意生态环境的保护。
[bookmark: _Toc8767]4.2.5土壤环境质量现状评价
4.2.5.1土壤类型及特征
（1）土壤类型
中联润世露天矿位于准噶尔盆地东南，卡拉麦里山前洪积倾斜平原。地势总趋势呈南高北低，东高西低，地貌形态为残丘状剥蚀平原与戈壁。项目所在区域降水稀少，土壤发育为灰棕漠土、风沙土、砾石土，土壤抗侵蚀性差。根据调查，矿田范围及评价范围内土壤类型仅一种，即灰棕漠土，也称灰棕色荒漠土，为温带荒漠地区的土壤，是温带漠境气候条件下粗骨母质上发育的地带性土壤。土壤类型详见图4.2-11。
（2）成土环境
灰棕漠土区的气候极为干旱。灰棕漠土上的植被以旱生或超旱生灌木和小半灌木为主，且生长多为单株丛状。覆盖率不足5%，有的甚至是裸露地。其成土母质多为砂砾质洪积冲积物或粗骨性残积坡积物，均富含砂砾物质和一定的盐类，地下水位很深，对土壤形成无明显影响。
（3）形态特征
土体厚度一般约50cm左右，自地面向下，实层，部分剖面有石膏聚积层。砾幂层厚2～3cm，由砾径1～3cm的砾石镶嵌所覆盖，其隙间被小砾石和沙砾填充。砾石表面光洁，多呈黑褐色。多孔结皮层厚2～4cm，呈棕灰色或浅灰色，有较多的海绵状孔隙。有的尚有3～4cm厚的鳞片状土层，但多因质地粗，片状或鳞片状结构不明显。紧实层厚约3～10cm，棕色或红棕色，较紧实，块状，结构面上带有白色盐霜。石膏聚积层位于剖面下部，石膏多呈结晶态，含量较高。石膏灰棕漠土与石膏盐盘灰棕漠土的石膏聚积层，其厚度多在10～50cm。石膏以灰白色晶状或粉末状夹杂在砂粒之间，或以纤维状、晶簇状与石砾胶结在一起，甚至形成硬盘。
（4）理化性质
多为砾质土，石砾含量常占土重20%～70%不等。在细土颗粒中，粘粒含量也很少，一般小于15%。但紧实层的粘粒含量比其上下土层显著为高。碳酸钙表聚明显，在多孔结皮层与紧实层碳酸钙的含量为45～200g/kg，向下明显减少。若同一剖面比较，多孔结皮层与紧实层的碳酸钙含量，比其下土层的含量要高出50%以上。土壤中均含一定量的易溶盐类和石膏，其含量分别为5～30g/kg和1～80g/kg，但石膏聚积层的石膏含量增至100～400g/kg。土壤呈碱性反应。土壤剖面化学组成没有明显变化，除氧化钙在碳酸钙和石膏聚积层中含量有所增高外，其它基本上未发生移动。本次评价在地表境界开采区进行了土壤理化特性的调查，具体见表4.2-33。
表4.2-33  土壤理化特性调查表
	点号
	4#
	5#
	6#
	7#

	经度
	E90°20′15.30″
	E90°20′7.80″
	E90°20′15.61″
	E90°20′9.12″

	纬度
	N44°30′33.80″
	N44°30′31.33″
	N44°30′29.09″
	N44°30′27.54″

	层次（cm）
	20
	20
	20
	20

	现
场
记
录
	颜色
	褐色
	褐色
	褐色
	褐色

	
	结构
	片状
	片状
	片状
	片状

	
	质地
	砂土
	砂土
	砂土
	砂土

	
	砂砾含量（%）
	58
	58
	58
	58

	
	其他异物
	无
	无
	无
	无

	实
验
室
测
定
	pH值
	7.96
	8.16
	8.01
	8.09

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	7.2
	7.4
	7.0
	7.5

	
	氧化还原电位（mv）
	506
	502
	509
	498

	
	渗滤率（mm/min）
	0.768
	0.765
	0.761
	0.743

	
	土壤容重（g/cm3）
	2.49
	2.58
	2.64
	2.52

	
	孔隙度（%）
	32.6
	31.6
	28.0
	33.7

	时间
	2022年12月28日

	调查单位
	新疆锡水金山环境科技有限公司


4.2.5.2土壤环境质量现状评价
（1）监测点位、监测时间、监测频率、监测项目及监测单位
为了解评价区的土壤肥力、重金属含量、含盐量等特征，本次环评引用《新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿800万t/a改扩建项目环境影响报告书》中的土壤监测资料。监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，取样时间为2022年12月28日对土壤取样实测，一次性采样监测。地表境界开采区设7个监测点，排土场、东部工业场地、西部工业场地各设3个监测点，共16个监测点。各监测点具体位置详见表4.2-34。

表4.2-34  土壤环境质量现状监测点布置
	编号
	监测点位
	监测点坐标
	功能
	监测项目

	1#
	地表境界开采区
	E90°20′8.65″、N44°30′39.44″
	生态型表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量（SSC）等10项

	2#
	地表境界开采区
	E90°20′14.06″、N44°30′38.12″
	生态型表层样
	

	3#
	地表境界开采区
	E90°20′6.95″、N44°30′37.35″
	生态型表层样
	

	4#
	地表境界开采区
	E90°20′15.30″、N44°30′33.80″
	生态型表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量（SSC）、全氮、全磷、全钾、速效钾、有机质、阳离子交换量、氧化还原电位、渗滤率、土壤容重、孔隙度

	5#
	地表境界开采区
	E90°20′7.80″E、N44°30′31.33″
	生态型表层样
	

	6#
	地表境界开采区
	E90°20′15.61″、N44°30′29.09″
	生态型表层样
	

	7#
	地表境界开采区
	E90°20′9.12″、N44°30′27.54″
	生态型表层样
	

	8#
	排土场
	E90°19′25.3″、N44°31′11.00″
	污染型表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌、含盐量等10项

	9#
	排土场
	E90°19′18.64″、N44°30′54.78″
	污染型表层样
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、含盐量（SSC）等47项

	10#
	排土场
	E90°19′29.00″、N44°31′2.81″
	污染型表层样
	

	11#
	东部工业场地
加油站
	E90°21′18.94″、N44°30′41.36″
	污染型表层样
	

	12#
	东部工业场地综保维修车间
	E90°21′18.69″、N44°30′41.30″
	污染型表层样
	

	13#
	东部工业场地生活污水处理间
	E90°21′28.92″、N44°30′50.53″
	污染型表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌、含盐量等10项

	14#
	西部工业场地矿坑水处理间
	E90°19′20.14″、N44°30′41.06″
	污染型表层样
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、含盐量（SSC）等47项

	15#
	西部工业场地危险废物暂存间
	E90°19′13.46″、N44°30′27.48″
	污染型表层样
	

	16#
	西部工业场地综合服务中心
	E90°19′15.42″、N44°30′41.64″
	污染型表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌、含盐量等10项


注：表层样在0～0.2m取样。

（2）评价标准
土壤理化性质采用我国土壤肥力分级法分级指标进行评价，评价标准见表4.2-35。
表4.2-35  土壤肥力分级
	          级别
项目
	1级
	2级
	3级
	4级
	5级
	6级

	有机质（g/kg）
	＞40
	30-40
	20-30
	10-20
	6-10
	＜6

	全氮（g/kg）
	＞2.00
	1.5-2.0
	1.0-1.5
	0.75-1.0
	0.5-0.75
	＜0.5

	全磷（g/kg）
	＞1.0
	0.75-1.00
	0.5-0.75
	0.3-0.5
	0.1-0.3
	＜0.1

	全钾（g/kg）
	＞25
	20-25
	15-20
	10-15
	5.0-10
	＜5.0

	速效氮（mg/kg）
	＞150
	120-150
	90-120
	60-90
	30-60
	＜30

	速效磷（mg/kg）
	＞40
	20-40
	10-20
	5-10
	3-5
	＜3

	速效钾（mg/kg）
	＞200
	150-200
	100-150
	50-100
	30-50
	＜30


土壤环境评价标准工业场地及排土场采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值第二类用地要求，地表境界开采区采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值。
土壤盐化、酸化、碱化分级标准采用《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D中的标准，具体见表4.2-36。
表4.2-36  土壤盐化、酸化、碱化分级标准
	分级
	未盐化
	轻度盐化
	中度盐化
	重度盐化
	极重度盐化

	含盐量（g/kg）
	SSC＜2
	2≤SSC＜3
	3≤SSC＜5
	5≤SSC＜10
	SSC≥10

	酸化、碱化强度
	极重度酸化
	重度酸化
	中度酸化
	轻度酸化
	无酸化或碱化
	轻度碱化
	中度碱化
	重度碱化
	极重度碱化

	pH值
	pH＜3.5
	3.5≤pH＜4.0
	4.0≤pH＜4.5
	4.5≤pH＜5.5
	5.5≤pH＜8.5
	8.5≤pH＜9.0
	9.0≤pH＜9.5
	9.5≤pH＜10.0
	pH≥
10.0


（3）评价结果
矿区土壤肥力指标分析结果见表4.2-37。
表4.2-37  土壤肥力指标分析结果
	监测项目
	全量（g/kg）
	速效（mg/kg）
	有机质（g/kg）

	
	N
	P
	K
	N
	P
	K
	

	4#
	监测结果
	0.928
	0.01292
	12.4
	21.6
	2.5
	40.4
	0.00202

	
	评价结果
	6级
	6级
	4级
	6级
	6级
	5级
	6级

	5#
	监测结果
	0.947
	0.01324
	11.0
	27.8
	2.6
	44.7
	0.00312

	
	评价结果
	6级
	6级
	4级
	6级
	6级
	5级
	6级

	6#
	监测结果
	0.958
	0.01193
	11.5
	28.8
	2.7
	44.4
	0.00405

	
	评价结果
	6级
	6级
	4级
	6级
	6级
	5级
	6级

	7#
	监测结果
	0.983
	0.01403
	11.9
	48.8
	2.3
	43.6
	0.00280

	
	评价结果
	6级
	6级
	4级
	5级
	6级
	5级
	6级


从上表中可知，评价区土壤养分状况是全氮、全磷、全钾分别为6级、6级、4级，速效氮、磷、钾分别为5-6级、6级、5级，有机质为6级。
土壤监测分析结果见表4.2-38。


表4.2-38  土壤监测分析结果  单位：mg/kg（pH为无量纲）
	序号
	监测项目
	监测值
	标准值

	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	13#
	16#
	建设
用地
	农用地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	pH
	8.11
	8.06
	7.99
	7.96
	8.16
	8.01
	8.09
	8.12
	8.06
	8.01
	/
	/
	/

	2
	As
	8.60
	8.38
	7.37
	8.67
	8.27
	7.46
	7.31
	8.16
	8.12
	8.86
	60
	30
	25

	3
	Cd
	0.10
	0.10
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	0.07
	0.10
	0.10
	65
	0.3
	0.6

	4
	Cr6+
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.2
	1.5
	1.5
	5.7
	/
	/

	5
	Cu
	44
	43
	46
	43
	44
	46
	47
	47
	41
	44
	18000
	100
	100

	6
	Pb
	26
	24
	25
	24
	21
	23
	26
	23
	22
	24
	800
	120
	170

	7
	Hg
	0.144
	0.182
	0.167
	0.184
	0.153
	0.179
	0.185
	0.157
	0.167
	0.196
	38
	2.4
	3.4

	8
	Ni
	48
	45
	47
	43
	42
	46
	47
	44
	44
	47
	900
	100
	190

	9
	Cr
	61
	57
	62
	58
	59
	63
	59
	/
	/
	/
	/
	200
	250

	10
	Zn
	76
	73
	69
	74
	75
	71
	71
	75
	71
	73
	/
	250
	300


















续表4.2-38  土壤监测分析结果  单位：mg/kg（pH为无量纲）
	序号
	监测项目
	监测值
	标准值

	
	
	9#
	10#
	11#
	12#
	14#
	15#
	建设
用地
	农用地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	pH
	8.18
	8.04
	8.22
	8.13
	8.01
	8.15
	/
	/
	/

	2
	As
	8.29
	8.94
	7.39
	9.03
	9.09
	7.58
	60
	30
	25

	3
	Cd
	0.08
	0.09
	0.09
	3.10
	0.11
	0.09
	65
	0.3
	0.6

	4
	Cr6+
	1.5
	1.3
	1.3
	1.6
	1.2
	1.4
	5.7
	/
	/

	5
	Cu
	43
	43
	45
	42
	42
	46
	18000
	100
	100

	6
	Pb
	20
	21
	25
	24
	24
	25
	800
	120
	170

	7
	Hg
	0.188
	0.156
	0.169
	0.190
	0.192
	0.179
	38
	2.4
	3.4

	8
	Ni
	46
	48
	43
	42
	45
	47
	900
	100
	190

	9
	四氯化碳
	＜0.0021
	＜0.0021
	＜0.0021
	＜0.0021
	＜0.0021
	＜0.0021
	2.8
	/
	/

	10
	氯仿
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	0.9
	/
	/

	11
	氯甲烷
	＜0.0030
	＜0.0030
	＜0.0030
	＜0.0030
	＜0.0030
	＜0.0030
	37
	/
	/

	12
	1,1-二氯乙烷
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	9
	/
	/

	13
	1,2-二氯乙烷
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	5
	/
	/

	14
	1,1-二氯乙烯
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	66
	/
	/

	15
	顺-1,2-二氯乙烯
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	596
	/
	/

	16
	反-1,2-二氯乙烯
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	54
	/
	/

	17
	二氯甲烷
	＜0.0026
	＜0.0026
	＜0.0026
	＜0.0026
	＜0.0026
	＜0.0026
	616
	/
	/

	18
	1,2-二氯丙烷
	＜0.0019
	＜0.0019
	＜0.0019
	＜0.0019
	＜0.0019
	＜0.0019
	5
	/
	/

	19
	1,1,1,2-四氯乙烷
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	10
	/
	/

	20
	1,1,2,2-四氯乙烷
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	6.8
	/
	/

	21
	四氯乙烯
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	＜0.0008
	53
	/
	/

	22
	1,1,1-三氯乙烷
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	840
	/
	/

	23
	1,1,2-三氯乙烷
	＜0.0014
	＜0.0014
	＜0.0014
	＜0.0014
	＜0.0014
	＜0.0014
	2.8
	/
	/







续表4.2-38  土壤监测分析结果  单位：mg/kg（pH为无量纲）
	序号
	监测项目
	监测值
	标准值

	
	
	9#
	10#
	11#
	12#
	14#
	15#
	建设
用地
	农用地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	24
	三氯乙烯
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	＜0.0009
	2.8
	/
	/

	25
	1,2,3-三氯丙烷
	＜0.0010
	0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	0.5
	/
	/

	26
	氯乙烯
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	＜0.0015
	0.43
	/
	/

	27
	苯
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	4
	/
	/

	28
	氯苯
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	＜0.0011
	270
	/
	/

	29
	1,2-二氯苯
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	＜0.0010
	560
	/
	/

	30
	1,4-二氯苯
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	20
	/
	/

	31
	乙苯
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012
	28
	/
	/

	32
	苯乙烯
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016
	1290
	/
	/

	33
	甲苯
	＜0.0020
	＜0.0020
	＜0.0020
	＜0.0020
	＜0.0020
	＜0.0020
	1200
	/
	/

	34
	间二甲苯+对二甲苯
	＜0.0036
	＜0.0036
	＜0.0036
	＜0.0036
	＜0.0036
	＜0.0036
	570
	/
	/

	35
	邻二甲苯
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	＜0.0013
	640
	/
	/

	36
	硝基苯
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	76
	/
	/

	37
	苯胺
	＜3.78
	＜3.78
	＜3.78
	＜3.78
	＜3.78
	＜3.78
	260
	/
	/

	38
	2-氯酚
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	2256
	/
	/

	39
	苯并[a]蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	/
	/

	40
	苯并[a]芘
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	1.5
	/
	/

	41
	苯并[b]荧蒽
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	15
	/
	/

	42
	苯并[k]荧蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	151
	/
	/

	43
	䓛
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	1293
	/
	/

	44
	二苯并[a,h]蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	1.5
	/
	/

	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	/
	/

	46
	萘
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	70
	/
	/



从监测结果可知，工业场地及排土场土壤所监测的各项指标的含量均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值第二类用地要求，地表境界开采区土壤所监测的各项指标的含量均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值要求。反映矿区土壤环境中的重金属含量低于背景值，土壤未受到人类活动的干扰和污染。总体而言，评价区的现状土壤环境属于养分含量较低，即缺氮少钾少有机质，无重金属污染的土壤。
评价区土壤盐化、酸化、碱化监测分析结果见表4.2-39。
表4.2-39  评价区土壤盐化、酸化、碱化分析结果
	序号
	监测点位
	含盐量（SSC）（g/kg）
	pH值

	
	
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果

	1
	1#
	2.6
	轻度盐化
	8.11
	无酸化或碱化

	2
	2#
	2.8
	轻度盐化
	8.06
	无酸化或碱化

	3
	3#
	3.0
	中度盐化
	7.99
	无酸化或碱化

	4
	4#
	2.9
	轻度盐化
	7.96
	无酸化或碱化

	5
	5#
	2.0
	轻度盐化
	8.16
	无酸化或碱化

	6
	6#
	2.5
	轻度盐化
	8.01
	无酸化或碱化

	7
	7#
	2.4
	轻度盐化
	8.09
	无酸化或碱化

	8
	8#
	3.1
	中度盐化
	8.12
	无酸化或碱化

	9
	9#
	2.7
	轻度盐化
	8.18
	无酸化或碱化

	10
	10#
	3.2
	中度盐化
	8.04
	无酸化或碱化

	11
	11#
	3.0
	中度盐化
	8.22
	无酸化或碱化

	12
	12#
	2.4
	轻度盐化
	8.13
	无酸化或碱化

	13
	13#
	2.9
	轻度盐化
	8.06
	无酸化或碱化

	14
	14#
	2.6
	轻度盐化
	8.01
	无酸化或碱化

	15
	15#
	2.2
	轻度盐化
	8.15
	无酸化或碱化

	16
	16#
	2.9
	轻度盐化
	8.01
	无酸化或碱化


从上表中可知，评价区土壤盐化程度为轻度～中等，酸、碱化程度为无酸化或碱化。
5 环境影响分析
[bookmark: _Toc12197]5.1生态环境影响评价
5.1.1建设期生态环境影响分析与保护措施
5.1.1.1场地工程生态环境影响分析与保护措施
矿区建设占地将干扰和破坏评价区内植被群落数量、分布，造成地表植被的破坏。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏，并尽快恢复植被。但从植物种类来看，在建设期作业场地被破坏或影响的植物大多为广布种和常见种，虽然矿田建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失，但是在建设期间也应对于区域植被尽量减少扰动和破坏，同时应按照《土地复垦条例》的规定，实施环境治理，尽量恢复植被。
5.1.1.2建设期土地沙化影响分析与保护措施
根据《新疆第五次沙化土地监测报告》可知，昌吉回族自治州奇台县范围沙化土地类型有半固定沙地、固定沙地和非沙化土地三种，本项目所在区域为非沙化土地。但由于露天矿开采活动以及项目建设期排土场和采掘场增加导致沙质土壤上植被及覆盖物被破坏，破坏土壤结构，形成沙土裸露，如若不及时治理整治，将造成土地沙化现象。本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中的有关规定，执行以下防沙治沙措施：
（1）施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。
（2）在地面设施区施工过程中应避免在大风季节进行作业，对于施工破坏区施工完毕要及时平整土地，洒水降尘，以防止发生新的土壤侵蚀。
（3）加强施工组织管理，提高施工机械化，缩短施工工期，临时占地尽早恢复原地貌，永久占地周围应适当绿化美化，各场地绿化率达到15%。
（4）制定建设期环保规章制度，加强施工人员环保意识。
5.1.2运营期生态环境影响评价
5.1.2.1对地形地貌的影响分析
露天矿开采必然会对地表进行大规模扰动，随着开采工作推进，外排土场最终形成一台阶状顶部平坦的人造山丘，采掘场随着剥离物内排工作的推进，内排土场绝大部分将逐渐填平最终形成地势平坦开阔的平台。在三采区开采结束时遗留一个最终采坑，采坑面积与评价区总面积相比较小。综上，除外排土场及遗留采坑外，而其余区域均基本恢复为原有地貌形态，不会对地形地貌造成较大影响。露天矿所处地形属于残丘状的剥蚀平原，采坑及外排土场对地形地貌的小面积改变不会造成区域地形地貌的较大影响，而采坑及外排土场面积相对评价区占比非常小，因此也不会显著改变评价区内原生地貌的总体趋势。
5.1.2.2对土地利用的影响分析
（1）项目占地对土地利用的影响
中联润世露天矿改扩建后，除东部工业场地废弃不利用外，其余工程计划新增占地面积共计299.92hm2（新增外排土场占地面积216.10hm2，采掘场新增73.42hm2，场外道路新增10.4hm2），占地类型为裸岩石砾地。项目占地面积及类型见表5.2-1。露天矿开发之后，项目占地将原由原始裸岩石砾地土地利用类型改变为工矿用地。由于项目占地面积相对于整个评价区面积来说很小，因此项目占地对评价区土地利用影响很小。并且，外排土场已不再占用未扰动区域，而是在逐步恢复过程中，减小了对土地利用的影响。
表5.1-1  项目占地面积及类型一览表
	序号
	占地项目
	占地面积（hm2）
	占地类型

	
	
	核增前
	核增新增
	核增后合计
	

	1
	采掘场
	208.74
	73.42
	282.16
	裸岩石砾地

	2
	外排土场
	46.90
	216.10
	263.0
	裸岩石砾地

	3
	东部工业场地
	10.63
	-10.63
	0
	裸岩石砾地

	4
	西部工业场地
	21.26
	0
	21.26
	裸岩石砾地

	5
	场外道路
	4.39
	10.4
	14.79
	裸岩石砾地

	6
	合计
	291.92
	299.92
	582.21
	


（2）采掘场、外排土场对土地利用的影响
露天矿开采对土地利用的影响主要是采掘场挖损和外排土场压占土地。由于土地挖损造成对原地表形态的破坏，原有土地利用格局不复存在。采掘场挖损的主要土地利用类型为裸岩石砾地。无新增的外排土场占地，而是排弃在内排土场，减小了对土地利用的影响。近、后期，外、内排土场计划复垦为原地貌，恢复为裸岩石砾地。露天矿采掘出总面积282.16hm2，外排土场面积263.0hm2。
露天矿在不断采掘的同时采取内排工作，采掘和内排是动态变化的。而露天采场也将随内排的进行逐步回填并恢复原有土地利用类型。但到闭矿时，露天采场最终会有部分面积形成采坑。由于露天矿地处干旱沙漠区，区域水分条件极差。因此建议露天矿排土场生态整治工作中，应主要恢复为裸岩石砾地，硬化土地，减少水土流失，避免大面积沙化形成。而在最终采坑内，水分条件较好的区域可以恢复小面积植被，种植当地适生植物种，增加局地的植被覆盖度和生物多样性。
5.1.2.3 对植被的影响分析
评价区地表汇流区及低洼区分布有低覆盖度草地分布，植被由旱生超旱生半灌木植物构成，主要种群有木地肤、碱蓬、盐生草等，覆盖度小于5%。露天矿开发对植被的破坏主要体现在一下几个方面：
（1）占地对植被的影响
中联润世露天矿改扩建后，计划新增占地面积299.92hm2（新增外排土场占地面积216.10hm2，采掘场新增73.42hm2，场外道路新增10.4hm2），包括采掘场、排土场及场外道路。通过调查得知，该区域植被的生物量大致为0.1～0.6t/hm2，预计将造成生物量损失24.81～148.87t，因此对植被构成影响较小。并且随着各场地绿化美化工作，项目占地区的植被面积会增加，局地植被覆盖度会增加。
（2）露天矿开采对植被的影响
露天矿开采对植被的影响主要是采掘场挖损和外排土场压占土地。露天矿计划采掘出总面积282.16hm2，外排土场占地面积为263.0hm2。露天矿开采占类型主要为裸岩石砾地。无新增的外排土场占地，而是排弃在内排土场，减小了对植被的影响。
露天矿开采后进行内外排土场的恢复工作，恢复为裸岩石砾地，由于露天矿地处干旱沙漠区，区域水分条件极差，根据目前矿方已实施的植被恢复措施效果分析看，该区自然环境恶劣，在无人工管护的情况，植被不能自维持生长，另外植被恢复需要大量水资源，该区属于缺水地区，所需植被恢复水资源都是外调，经济投入高，因本次评价提出，该区生态恢复不建议大面积进行恢复植被。露天采场最终会有部分区域形成采坑，而在最终采坑内，具有一定的汇流区，水分条件较好。可以恢复小面积植被，种植当地适生植物种，增加局地的植被覆盖度和生物多样性。
5.1.2.4对野生动物的影响分析
评价区本身生境条件较为恶劣，加之人为扰动较严重，区域内野生动物的种类不多，数量很少，区内没有大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物。露天矿开发对野生动物的影响主要表现改变土地利用方式，占用了野生动物的栖息环境，减少了原有野生动物的栖息与活动范围，从而迫使部分野生动物向四周迁移。由于评价区野生动物多为广布种，露天矿开发建设不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会受到较大的影响。
5.1.2.5对区域生态敏感保护目标的影响分析
新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区位于矿田西北部58km处，新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园位于矿田西北部和东北部，最近距离约9km，奇台荒漠类草地自然保护区位于矿田东北部约30km处。本矿田开挖建设不会对自然保护区、地质公园及其保护对象产生直接或间接影响。
5.1.2.6对土壤侵蚀的影响分析
评价区位于戈壁区，植被盖度较低，加上气候干旱，常年多风，发生土壤侵蚀类型主要以风蚀为主。区域内的戈壁和裸土地等会在风力作用下发生强烈侵蚀，总体来说评价区内侵蚀强度以强度侵蚀为主。
改扩建建设期间，由于工业场地扩建平场和土石方调动，局部地区土壤侵蚀强度有所增加。建设期水土流失增加后，通过地表硬化和绿化美化工作的开展，可以减轻土壤侵蚀强度。
生产期间，露天矿采掘场挖损土地和外排土场占用土地，会造成地表扰动，植被损失，土壤侵蚀强度也会剧烈增加，原始中度侵蚀区域变化为强烈侵蚀甚至极强烈侵蚀。总体来说露天矿开发后部分地区土壤侵蚀强度会有所增加，如果不及时采取合理措施恢复砾幕层或结皮层，评价区局部土壤侵蚀强度将增强。因此在进行开发利用的同时，应及时开展水土保持和土地恢复工作，露天矿开采过程中应及时采取洒水措施，减少风蚀。同时及时恢复原地貌，采取砾石压盖、洒水结皮等措施，将土壤侵蚀强度控制住，避免土壤侵蚀强度向更为强烈的方向发展。
5.1.2.7对土地沙漠化敏感性的影响分析
本次评价利用《生态功能区划暂行规程》提供的指标体系进行土壤沙化敏感性分析，不敏感区域基本不会发生沙漠化，敏感区域就有发生沙漠化的可能。土地沙漠化可以用湿润指数、土壤质地及起沙风的天数等来评价区域沙漠化敏感性程度，具体指标与分级标准见表5.1-2。
表5.1-2  沙漠化敏感性分级指标
	指标
	敏感性
	本项目

	
	不敏感
	轻度敏感
	中度敏感
	高度敏感
	极敏感
	指标情况
	敏感性
	赋值

	湿润指数
	>0.65
	0.5-0.65
	0.20-0.50
	0.05-0.20
	<0.05
	0.04
	极
	9

	全年大于6m/s大风的天数（d）
	<10
	10-20
	20-40
	40-60
	>60
	>60
	极
	9

	土壤质地
	基岩
	粘质
	砾质
	壤质
	砂质
	砾质
	中度
	5

	植被覆盖
	茂密
	适中
	较少
	稀疏
	裸地
	稀疏
	高度
	7

	分级赋值（D）
	1
	3
	5
	7
	9
	
	
	

	分级标准（DS）
	1.0-2.0
	2.1-4.0
	4.1-6.0
	6.1-8.0
	>8.0
	
	
	


沙漠化敏感性综合评价模式为：

DSj＝
式中：DSj－为j空间单元沙漠化敏感性指数；
Di－为i因素敏感性等级值。
评价结果得敏感性分级指数为7.3，表明本评价区属于沙漠化高度敏感区。露天矿的开采直接改变了采区的土壤质地和植被盖度，将自然系统转变为人工控制的系统，因此对于露天开采区，在开采过程中要落实复垦措施，地表使用砾石压盖，从而最大限度的降低土地沙化的可能性。在露天矿开采后，如果不注重地表植被及荒漠地表结皮的保护，车辆随意碾压荒漠地表结皮，破坏了地表结皮，导致结皮下的沙质土外露，从而加重区域的沙化趋势，预测露天矿开采后的沙漠化敏感性指数将上升到8.0以上，向沙漠化极敏感区发展。因此，在露天矿开采过程中必须重视裸露地表的及时恢复，不然就有可能在局部地区发生土壤沙化。在露天矿运营期，采用生态恢复措施，露天矿的生态环境将会有所改善，露天矿沙漠化敏感程度将会降低。
5.1.2.8对生态系统的影响分析
评价区属于典型的荒漠生态系统，整个区域的生态系统受自然条件的制约较重，生态系统非常脆弱。由于煤炭开采活动对地表的占压和挖损，使得评价区内地表砾幕层遭到破坏，砾幕层下沙土等细小物质暴露在外，在风力作用下，风蚀量会明显加大。如果不采取防治措施，露天开采活动对评价区生态系统完整性具有显著影响。露天矿采掘场挖损小面积的草地，同时也改变了评价区地形地貌，完全改变了评价区生态系统。
露天矿开采后，采取生态整治措施后，原来的戈壁会得以恢复。本项目对区域生态系统有一定的负面影响，但其影响可以通过生态综合整治及补偿等工作，使项目开发对当地经济与生态环境的负面影响得到有效控制，维持生态系统的完整性与稳定性，实现区域可持续发展。
5.1.2.9对S327省道的影响分析
S327省道矿田段位于矿田三采区内西部，南北走向，矿田内长度约2.5km。前期开采一、二采区时，道路通行不受露天采煤影响。第三采区在10年左右开采，这时采煤才会对道路产生影响。按照本次设计要求，S237省道矿田段此时改道至一、二采区和三采区相交处，并到交通运输主管部门办理相关手续，确保公路能正常通行。
[bookmark: _Toc31340]5.1.3生态影响评价自查表
生态影响评价自查表见表5.1-3。
表5.1-3  生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种☑（分布范围、种群数量、种群结构等）
生境☑（生境面积、质量、连通性等）
生物群落☑（物种组成、群落结构等）
生态系统☑（植被覆盖度、生物量、生态系统功能等）
生物多样性□（        ）
生态敏感区□（        ）
自然景观☑（景观多样性、完整性）
自然遗迹□（         ）
其他☑（地表结皮）

	评价等级
	一级□     二级☑     三级□     生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（32.7808）km2；水域面积：（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线☑；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季☑；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失☑；沙漠化☑；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性□；定性和定量☑

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□

	
	环境管理
	环境监理☑；环境影响后评价☑；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。
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[bookmark: _Toc16951]5.2 地下水环境影响评价
5.2.1 地层与构造
5.2.1.1 区域地层与构造
(1)区域地层
露天矿位于准东煤田西黑山矿区，矿区地处于准噶尔盆地东部北缘，地层区划属北疆—兴安地层大区(Ⅰ)北疆地层区(Ⅰ1）南准噶尔—北天山地层分区(Ⅰ13）将军庙地层小区(Ⅰ13-4）。西黑山矿区区内地表为大片的第四系（Q4）和新近系独山子组（N2d）分布，在矿区的北部和东部边缘有侏罗系中-上统石树沟群（J2-3sh）、中统西山窑组（J2x）、下统三工河组（J1s）和八道湾组（J1b）、石炭系下统巴塔玛依内山组（C1b）出露。区域地层详见表5.2-1及图5.2-1和图5.2-2。
[image: 区域地层图.jpg]
图5.2-1  区域地层图


表5.2-1  西黑山矿区地层简表
	界
	系
	统
	地层名称代号
	接触 关系
	岩性岩相特征
	厚 度
(m)

	
新
生
界  (KZ)
	第
四
系
(Q)
	全新统
—上更
新统
(Q3-4)
	洪冲积、滞留沉积、 风成
(Q3-4pal) (Q4f) (Q4eol)
	
	大面积分布，分布在地形的低洼地带，主要 为冲洪积形成的砾石、砂、少量泥土，滞留 沉积， 盐渍化， 风积沙。呈松散堆积，厚度 变化较大。
	
7.88

	
	新
近
系
(N)
	上
新
统
(N2)
	独山子组
(N2d)
	
	在东北部大面积出露，近水平状产出，强氧 化条件下河湖相沉积，为褐红色、红黄色粉 砂岩、粉砂质泥岩、泥岩，底部常见砾岩。
	
50.04

	
	
	
	
	不 整 合
	
	

	中 生 界(






	

侏
罗
系
(J)
	中
上
统
(J2-3)
	石树沟 群
(J2-3sh)
	上亚群 (J2-3shb)
	
	杂色河湖相沉积，上亚群是以红色为主的泥 质粉砂岩、泥岩夹砂岩， 下亚群是以绿色为 主的泥质粉砂岩、泥岩、偶夹薄煤层，含硅 化木
	
434.66
	66.10

	
	
	
	
	下亚群 (J2-3sha)
	
	
	
	368.56

	
	
	
	
	
	平行
不整
合
	
	
	

	
	
	中
统
(J2)
	西山窑 组(J2x)
	上含煤段 (J2x2)
	
	以湖沼相为主夹河流相、三角洲相沉积的灰 白色、浅灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂 岩、粉砂岩夹砂岩、煤层，底部常见砾岩
	
197.74
	99.24

	
	
	
	
	下含煤段 (J2x1)
	整合
	
	
	98.50

	
	
	下
统
(J1)
	三工河组
(J1s)
	
	以湖相为主的灰、黄灰、黄绿色的泥质粉砂 岩，泥岩夹细砂岩
	49.17

	
	
	
	
	整合
	
	

	
	
	
	八道湾组
(J1b)
	
	河湖沉积的灰绿色、灰色、灰白色泥岩、砂 岩夹砾岩、煤线、薄煤层
	68.53

	
	
	
	
	不整 合
	
	

	
	三
迭
系
(T)
	中上
统
(T1)
	小泉沟群
（T2-3xg）
	
	为一套褐色、灰绿色、黄绿色砾岩、泥岩互 层组成的湖泊三角洲相沉积
	>59.64

	
	
	
	
	整合
	
	

	
	
	下
统
(T1)
	上仓房沟群 (T1chb)
	
	干旱条件下的盆地边缘河流相沉积的紫红色 泥岩
	>20.64

	
	
	
	
	
不整 合
	
	

	古  生  界  (PZ)
	石炭 系 （C）
	下统  （C1）
	巴塔玛依内山组下 亚组
（C1ba）
	
	灰褐、灰紫色安山玢岩、英安质流汶岩、砾 岩、凝灰砂岩
	
>51.55


(2)区域构造
露天矿位于西黑山矿区南东部，红沙泉向斜轴方向转变部位的北西翼，区域大地构造位置按传统观点位于准噶尔地台(Ⅰ2）东部，北与东准噶尔优地槽褶皱带毗邻，属准噶尔槽—台过渡带(Ⅱ2）的一部分，属于大井—将军庙拗陷(Ⅲ4），双井子—西黑山凸起(Ⅳ5）。矿区构造主要有黄草湖-白砾滩向斜、南黄草湖-西黑山背斜、南黄草湖-红沙泉向斜等构造，区内未发现断裂构造，
详见表5.2-3。另外区域内还有东黑山西断裂和东黑山东断裂，详见表5.2-4。具体见图5.2-3。
表5.2-2  区域构造单元划分表
	Ⅰ级单元
	Ⅱ级单元
	Ⅲ级单元
	Ⅳ级单元
	Ⅴ级单元
	备注

	准噶尔地
槽褶皱系
	东准噶尔地
槽褶皱带
	卡拉麦里复背斜
	
	
	

	准噶尔地台
	准噶尔槽-
台过渡带
	五彩湾拗陷
	五彩湾凹陷
	
	

	
	
	帐蓬沟隆起
	沙帐凸起
	沙丘河背斜
	

	
	
	
	
	芦草沟向斜
	

	
	
	
	
	火烧山背斜
	

	
	
	
	
	西大沟向斜
	

	
	
	
	帐蓬沟凸起
	帐篷沟背斜
	

	
	
	大井-将军庙拗陷
	大井凹陷
	奥塔乌克日什向斜
	

	
	
	
	双井子-西黑山凸起
	双井子-将军庙背斜
	区域范围

	
	
	
	
	白砾滩向斜
	

	
	
	
	
	西黑山背斜
	

	
	
	
	
	北山煤窑向斜
	矿区范围

	
	
	东黑山隆起
	东黑山凸起
	东黑山背斜
	区域范围

	
	
	
	
	索尔巴斯套向斜
	

	
	
	梧桐窝子拗陷
	梧桐窝子凹陷
	博塔莫云背斜
	

	
	
	
	
	老君庙向斜
	

	
	
	
	
	老君庙背斜
	

	
	
	奇台阶地
	
	
	

	
	准噶尔中央地台
	莫索湾—玛湖拗陷
	
	
	



表5.2-3  区域褶皱构造特征表
	构造名称
	构造特征

	双井子-将庙背斜
	位于区域北部，背斜呈近东-西向弧形展布，长约28km，核部地层为二叠系，两翼为侏罗系。两翼产状平缓，倾角5-10°。

	白砾滩向斜
	向斜位于区域中部，轴向约240°，总体呈弧形展布，长约15km，向斜核部被第四系覆盖，均为侏罗系西山窑组、石树沟群组成，向斜向北端仰起，向斜转折端宽缓，两翼呈北西缓南东陡特点，北西翼产状：倾向110-170°，倾角6-14°，南翼产状：倾向310-350°，倾角45-55°间。在西南端有几个小的向斜和背斜，呈向北东收敛，向南西方向撒开趋势。

	西黑山背斜
	位于区域东部，呈近东西向展布，长约10km，由晚古生界石炭系组成，两翼岩层倾角在3-10°间。

	北山煤窑向斜
	位于区域中部，为宽缓的向斜构造，向斜呈北北东-南西向弧形形态展布，长约20km，向斜两翼煤岩层在北东方向收敛聚合而翘起，向南西方向倾斜而撒开。向斜倾伏角0.5-1°间。向斜北翼煤岩层倾角在3-10°间，并有微波小褶曲，南翼受东黑山西断裂的影响倾角在20-30°间。本次工作位于该向斜的西翼。

	东黑山背斜
	位于区域东部，呈北东-南西向展布，向南西倾伏，长约10km，北东段由晚古生界石炭系组成，南西段逐渐被侏罗系和新近系覆盖。两翼被东、西黑山断裂截断，是地垒式背斜。


表5.2-4  区域断裂构造特征表
	构造名称
	构造特征

	东黑山西断裂
	位于区域东南部，即北山煤窑向斜、东黑山背斜之间，呈北东-南西向弧形状展布，长约28km，地表大部分被新近系覆盖，个别部位可见侏罗系与石炭系接触，断裂倾向北，倾角约70°，为正断裂性质。

	东黑山东断裂
	位于区域东南部，即东黑山背斜以南，呈北东-南西向展布，长约15km，地表被新近系覆盖，断裂北西盘上升，南东盘下降，断裂面倾向南东，为正断裂性质，控制了侏罗系地层的分布。


5.2.1.2 矿田地层与构造
（1）矿田地层
矿田内地表为大片的第四系（Q3-4pal）分布，在北部、西南部有小面积的新近系上新统独山子组（N2d）地层分布。
露天矿内地层自上而下有： 新近系上新统独山子组（N2d）、侏罗系中-上统 石树沟群（J2-3sh）、侏罗系中统西山窑组（J2x）、下统三工河组（J1s）、下统八道 湾组（J1b）、三叠系中上统小泉沟群（T2-3xq），其地层岩性、厚度等特征详见表5.2-5。具体见图5.2-4及图5.2-5。
表5.2-5  矿田地层简表
	界
	系
	统
	地层名称代号
	接触
关系
	岩性岩相特征
	厚 度
(m)

	
新 生 界 (KZ)
	第 四 系 (Q)
	全新统
—上更
新统
(Q3-4)
	洪冲积
(Q3-4pal)
[image: ]
独山子组
(N2d)
[image: ]

石树沟群(J2-3sh)
	





不整合

平行不 整合或 微角度 不整合

整合

整合
不整合
	大面积分布，为戈壁平原堆积，主要为冲洪积形成 的砾石、砂、少量泥土。呈松散堆积，厚度变化较 大。
	
9.90

	
	新 近 系 (N)
	上
新
统
(N2)
	
	
	在东北部大面积出露，近水平状产出，强氧化条件 下河湖相沉积，为褐红色、红黄色粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩，底部常见砾岩。
	
27.05

	中     生     界(MZ)

	

侏 罗 系
(J)
	中  上  统  (J2-3)
	
	
	杂色河湖相沉积，上亚群是以红色为主的泥质粉砂 岩、泥岩夹砂岩， 下亚群是以绿色为主的泥质粉砂 岩、泥岩、偶夹薄煤层，含硅化木
	
>96.73

	
	
	中
统
(J2)
	西山窑 组(J2x)
	上含煤段 (J2x2)
	
	以湖沼相为主夹河流相、三角洲相沉积的灰白色、 浅灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩夹 砂岩、煤层，底部常见砾岩
	
152.51
	113.16

	
	
	
	
	下含煤段 (J2x1)
	
	
	
	85.54

	
	
	下
统
(J1)
	三工河组
(J1s)
	
	以湖相为主的灰、黄灰、黄绿色的泥质粉砂岩， 泥 岩夹细砂岩
	52.57

	
	
	
	八道湾组
(J1b)
[image: ]
小泉沟群
(T2—3xq)
	
	河湖沉积的灰绿色、灰色、灰白色泥岩、砂岩夹砾 岩、煤线、薄煤层
	76.37

	
	三 叠 系 (T)
	下
统
(T1)
	
	
	
干旱条件下的盆地边缘河流相沉积的紫红色泥岩
	
>9.51


1）侏罗系下统（J1）
①八道湾组（J1b）
地表未出露，在ZK101、ZK301、ZK305钻孔穿过该组地层，岩性以灰绿色、灰色、灰白色中砂岩、泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩为主夹薄煤层，底部为一层状砾岩，属河流湖泊相为主沉积。
控制地层厚68.14~86.57m，平均76.37m，呈现西厚东薄、北厚南薄的变化 趋势。地层中部含有一层薄煤，厚0.36~0.55m，在本区不具可采价值。与下伏三叠系中上统小泉沟群（T2-3xq）地层呈不整合接触。
②三工河组（J1s）
地表未出露，区内有 ZK101、ZK301、ZK305共3个钻孔穿过该组地层，另有ZK404、ZK405、ZK406、SWK-1钻孔部分揭露该组地层，岩性为灰白色、灰色粉砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩、底部为一层砾岩，属湖泊相为主不含煤沉积。控制地层厚 2.99~81.68m，平均52.57m，总体呈南厚北薄、东厚西薄变化趋势。与下伏八道湾组（J1b）地层呈整合接触。
2）侏罗系中统（J2）
西山窑组（J2x）：地表未出露，区内有 ZK101 、ZK301 、ZK305 、ZK404 、ZK405 、ZK406、SWK-1等7个钻孔穿过该组地层，其余钻孔部分揭露该组地层。岩性为灰色、浅灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩夹粗、中砂 岩和煤层，底部为一层砾岩、含砾粗砂岩。控制地层厚 27.78~249.40m，平均152.51m，总体呈南东厚，向西北变薄的变化规律。含有B2、B3、B4、B5、B7等5层全区可采—大部可采煤层，B6 煤层为局部可采煤层。与下伏地层三工河 组（J1s）呈整合接触。根据含煤性特征，以 B3 煤层顶板为界将该组分成上下两个段。
①下含煤段（J2x1）
灰色灰白浅灰色泥岩，粉砂质泥岩，泥质粉砂岩夹细中砂岩和煤层组成的含煤岩组，岩层中含植物化石碎片。含编号B2、B3二层煤，控制地层厚27.78—130.08m，平均厚85.54m。
②上含煤段（J2x2）
灰色浅灰色泥岩，粉砂岩，泥质粉砂岩，粉砂质泥岩为主夹中粗砂岩砂砾岩，岩层中含植物化石碎片。含编号B4、B5、B6、B7四层煤，地层厚16.67~ 147.19m，平均厚113.16m。
3）中—上统（J2-3）
石树沟群（J2-3sh）：地表未出露，岩石以灰色、灰绿色粉砂质泥岩、泥岩、粉砂岩、中砂岩，底部为一层砾岩、砂砾岩，为河湖相沉积。控制地层厚25.61—184.64m，平均厚96.73m，与下伏西山窑组（J2x）地层呈平行不整合接触。
4）新生界（Cz）
（1）新近系上新统独山子组（N2d）
在露天矿西南角和北部出露，呈近水平状态产出覆盖在侏罗系之上，为褐红色、褐黄色为基本色调的红色岩层，岩性以泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩为主夹细砂岩，底部为杂色底砾岩，厚4.40~74.36m，平均厚27.05m。
（2）第四系全新统-上更新统（Q3-4pal）
在露天矿内大面积分布，为戈壁平原堆积，主要为冲洪积形成的砾石、砂、沙土等，多为松散堆积，厚度变化较大，控制地层厚度1.20~33.18m，平均厚度为9.90m，与下伏独山子组地层为不整合接触。
[bookmark: _Toc46058048]（2）矿田构造
露天矿总体呈一向南东缓倾的单斜构造。产状平缓，倾角一般多在3～5°间，露天矿南中部，即接近红沙泉向斜轴方向转变部位，局部较陡，倾角可达20°左右。区内未发现断层。矿田构造见图5.2-6。
5.2.2水文地质条件
5.2.2.1 区域水文地质条件
（1）区域主要含（隔）水组的划分与特征
地下水在受地形、气象、水文、地层、构造诸多因素的制约下， 各地层储水条件亦各不相同，根据地层单元岩性、钻孔简易水文地质观测资料来划分区域含（隔）水组。
区内地层主要由沉积碎屑岩类组成，岩性主要为砂岩、砾岩、粉砂岩及泥岩。其大地构造位置在准噶尔地台东缘的槽—台过渡带内，受沉积基底构造的控制，准噶尔大型中新生代聚煤盆地在其北东边缘形成一系列鼻状背斜和簸萁状向斜相间的裙边构造形态。大气降水是地下水的主要补给源。基岩露头、煤层露头出露区，裂隙较发育，尽管大气降水少，仍可沿裂隙、孔隙渗入地下形成层间水。
含煤盆地所在的地层以侏罗系地层为主，上覆地层有新近系上新统独山子组 （N2d）和部分第四系松散沉积物。利用搜集到的不同的矿区钻孔抽水实验、钻孔简易水文地质观测、静止水位等资料，按地层层序作概略分析。具体见图5.2-7。
1）基岩裂隙水
石炭系下统巴塔玛依内山组（C1b）岩性为安山玢岩、辉石安山玢岩、杏仁状 安山玢岩夹橄榄玄武玢岩、英安斑岩、凝灰角砾岩、凝灰砂岩。二叠系（P）下统 下芨芨槽群（P1jja）岩性为砾岩、砂岩、泥岩；上统下仓房沟群（P2cha）岩性为砾 岩、细砂岩、粉砂岩的互层。三叠系（T）下统上仓房沟群（T1chb）岩性为砾岩与 泥岩的不均匀互层，夹少量粉砂岩。这些地层裂隙发育，分布在区内以北较高的位 置，通过雪融水及大气降水的补给，形成了基岩裂隙水。据其岩性组合，将此地层划分为基岩裂隙水。
2）碎屑岩类裂隙、孔隙含水组
①侏罗系八道湾组（J1b）弱含水层
不规则分布于区域内，岩性由砂岩、泥岩为主夹砾岩、煤线组成，厚 294.85m。 该层以泥质类岩石为主，地层孔隙裂隙不发育，为弱含水层。由于此层位于较深的
位置， 在以往的勘查工作中揭露较少，且不是工作的重点。
②侏罗系西山窑组（J2x）裂隙孔隙弱含水层
区域内此地层出露较少。岩性由泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹砂岩、细砂 岩和煤层组成。它是区内工作的主要勘探对象。据本次勘探工作以及邻区凯源露天 矿、福源露天矿、泽旭煤矿勘探钻孔抽水试验的结果，单位涌水量q为 0.0037-0.0078l/s·m，渗透系数K为0.0001～0.03824m/d。溶解性总固体含量3.1~18.2mg/l，水化学类型为SO4·Cl-Na、Cl·SO4-Na型。由此将此层定为弱含水层。
③侏罗系中—上统石树沟群（J2－3sh）裂隙孔隙弱含水层
岩性由砂岩、泥岩、砾岩组成，中含硅化木，厚度超过568.41m。按其岩性组合定为弱含水层，它对区域水文地质的意义不大。
④新近系独山子组（N2d）含水层
A区域上在中南部呈大面积出露，呈近水平状态产出，岩石类型以细砂岩、中砂岩、粉砂岩、粘土质粉砂岩为主，底部为底砾岩。通过简易水文地质观测，此层不含水，因此， 按其岩性组合特征定为透水不含水层。
B另在红沙泉一带同一地层，有一长约 5～6km、宽约 0.5～1.5km 以粗砂岩为主的含水层承压自流带，水头高 5～10m，单井、泉涌水量为 0.1～2.05l/s。
该地层不整合于中—上侏罗统石树沟群之上。厚度 4～173m，岩性以泥岩为主夹少量砂岩，底部具厚层底砾岩。水位0.85～10m，矿化度 1.6～82.6g/l，水化学类型属 Cl·SO4·HCO3-Na、Cl·SO4-Na·Mg 型水。
3）非含水组
除上述地下水类型之外，区域上还存在着以下两种非含水层：
①第四系上更新统－全新统洪冲积（Q3-4pal）、第四系上更新统洪冲积（Q3pal）透水不含水层。
第四系上更新统至全新统洪冲积砂砾石层（Q3-4pal）、第四系上更新统洪冲积（Q3pal）在区内大面积分布，为戈壁平原堆积，主要为冲洪积形成的砾石、砂、少量泥土。呈松散堆积，水平状分布，厚度变化较大，约为2.04－2.70m，平均厚2.27m。上述松散层虽透水性能良好，因所处位置较高，不具备储水条件，为透水不含水层。
②侏罗系三工河组（J1s）相对隔水层
分布在区域东部，走向近南北，地表沿八道湾组外侧分布，岩性以泥质粉砂岩、泥岩为主夹细砂岩、灰岩，厚190.67m。该组岩层在地表出露很少，多为泥质类岩石，储水性能差，透水性弱，可视为相对隔水层。
（2）区域地下水的补给、径流、排泄条件
地下水的补给主要来源于区域北部、东部高山的冰雪融水和大气降水，顺其地势由东北向西南运移径流。由于区内侏罗系三工河组相对隔水层的存在，使的北、东部的基岩裂隙水不能直接补给区域中南部的侏罗系西山窑组（J2x）裂隙孔隙含水层，所以区域地下水形成主要依赖于大气降水及雪融水的补给。
沉积碎屑岩多以大小颗粒韵律互层的形式出现，地下水在运移的过程中，由于侏罗系地层泥质充填的成分较多，地下水在运移的过程中迟缓，甚至处于停滞状态。通过了解区域地下水水位标高的情况（见表5.2-1），可知区域内地下水的运移是由东北往西。另从地下水的水质分析成果来看，溶解性总固体均较高，说明赋煤地层地下水运移速度缓慢。
大气降水除少部分垂直下渗外，大部汇集于沟谷之中向低凹处渲泄，沿途渗漏补给上述含水层。基岩裂隙孔隙水，除以泉水形成排泄外，在煤系地层中矿坑排水为其主要排泄方式。
表5.2-1  区域地下水水位埋深一览表
	矿区名称
	孔号
	水位埋深（m）
	水位标高（m）
	溶解性总固体（mg/l）

	凯源露天煤矿
	ZK302
	45.01
	677.61
	3199.7

	泽旭露天煤矿
	ZK502
	15.65
	669.38
	4801.3

	
西黑山普查
	ZK0104
	42
	614.27
	1784.7

	
	ZK1101
	29.77
	612.49
	

	
	ZK1104
	15.33
	644.93
	

	

将军庙普查
	ZK1301
	5.6
	536.51
	1751

	
	ZK1701
	6.1
	534.46
	

	
	ZK2504
	3.1
	556.72
	2026.4

	
	ZK2901
	14.4
	554.07
	

	
	ZK2903
	8.8
	562.14
	

	将军戈壁普查
	ZK301
	13.1
	574.63
	

	
	ZK304
	25.15
	555.86
	

	
中联润世露天煤矿
	SWK- 1
	24.30
	664.50
	5364

	
	SWK-2
	38.20
	645.45
	15265

	
	SWK-3
	34.47
	673.81
	8030


5.2.2.2 矿田水文地质条件
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]（1）含（隔）水层（段）的划分
根据地层划分依据，露天矿共划分了五个含（隔）水层（段），具体见表5.2-2及图5.2-8、图5.2-9、图5.2-10。
表5.2-2  含（隔）水层（段）划分一览表
	地层代号
	含（隔）水层（段）编号
	含（隔）水层（段）名称

	Q3-4pal
	Ⅰ
	第四系透水不含水层

	N2d
	Ⅱ
	新近系独山子组弱含水层

	J2-3sh
	Ⅲ
	侏罗系中－上统石树沟群裂隙孔隙弱含水层

	J2x
	Ⅳ
	侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层

	J1s
	Ⅴ
	侏罗系下统三工河组相对隔水层


（2）含（隔）水层（段）特征
1）第四系透水不含水层（Ⅰ）
上更新统－全新统洪冲积（Q3-4pal）在矿田全区分布，为戈壁平原堆积，主要为冲洪积形成的砾石、砂、少量泥土。呈松散堆积，水平状分布，厚度变化在1.36－23.22m。这些松散层虽透水性较好，但不具储水条件，为透水不含水层。
2）新近系独山子组弱含水层（Ⅱ）
零星出露于矿田的中北部和西南角，大部分覆于第四系松散层之下。通过钻探控制的情况可知，岩性以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、砂砾岩为主，其中砂砾岩多位于钻孔实际控制到此地层的下部，地层厚度为9.00-74.36m。
据收集到北邻区泽旭煤矿ZK502孔抽水试验的有关资料，静止水位15.65m，该孔7.09－25.89m地段为新近系地层。另收集到ZK401孔抽水试验的资料，观测到的静止水位为5.78m，而该孔控制的新近系地层厚度在3.11－6.76m，其渗透系数为0.0001m/d。通过上述资料的反映，可说明新近系地层富水性较弱，结合抽水试验的成果和岩性组合特征将此层划为弱富水含水层。
3）侏罗系中—上统石树沟群弱含水层（Ⅲ）
矿田内无地表露头，有六个钻孔揭穿了该组地层，控制厚度25.61－184.64m。为一套河湖环境下沉积的陆相细碎屑岩建造，以其独有的姜黄色而区别于西山窑组地层。岩性主要为泥岩、泥质粉砂岩、中细砂岩、粗砂岩、及砂砾岩、细砾岩等。岩石较完整，节理裂隙不很发育，钻进中泥浆消耗量低，无漏水、涌水等现象。该层通过本区以北泽旭煤矿ZK401、ZK502孔抽水试验的结果，ZK502孔混合抽水试验的成果，单位涌水量为0.005782L/s·m，渗透系数0.02028m/d；ZK401孔抽水试验成果，单位涌水量为0.0078L/s·m，渗透系数0.0001m/d。将此层定为弱富水含水层。
4）侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层（Ⅳ）
矿田为大面积的第四系覆盖，矿田内未见此地层露头。该组地层为一套湖沼、河湖环境下形成的较典型的陆相细碎屑岩建造。主要岩性为粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、含炭泥岩、砂岩、砾岩等，夹有菱铁矿、煤层等，岩石较完整，节理裂隙不很发育，钻进中泥浆消耗量低，无漏水、涌水等现象。
此含水层主要接受大气降水的补给。根据区内及邻区钻孔抽水试验结果，单位涌水量为 0.00022～0.00032L/s·m，渗透系数 0.00093～0.00583m/d。说明侏罗系中统西山窑组地层富水性较弱，结合抽水试验的成果和岩性组合特征将此层划为弱富水含水层。
5）侏罗系下统三工河组（J1s）相对隔水层（Ⅴ）
矿田内无露头，岩性以泥质粉砂岩、粉砂岩为主夹薄层细砂岩、灰岩。钻孔控制厚度为2.99（ZK405）－81.68m（ZK406），未见底。据区域水文地质资料并结合其岩性组合，将此层划为相对隔水层。由于此层整合于西山窑组地层的下段，位于八道湾组地层的上部，阻隔了八道湾组地层与西山窑组地层之间的水力联系。
（3）地下水与地表水及各含水层间的水力联系
矿田无常年流动的地表水流，也未见有泉水出露。大气降水、雪融水所形成的暂时性地表水流，在顺地形坡度或冲沟向下游渲泻的同时，可通过地表风化、构造裂隙补给地下水，形成赋煤地层的微承压水。由于暂时性地表水流通过时，时间短，速度快，对地下水的补给主要表现在瞬间补给。因此，两者之间的水力联系不甚密切。
接受大气降水、雪融水补给而形成的侏罗系西山窑组孔隙裂隙含水层，由于在区域上其北、东部三工河组相对隔水层的存在，它有效地隔阻了从区域北、东部运移而来的基岩裂隙水，这样使得本来接受补给有限且富水性较弱的西山窑组地层与矿田内的其它含水层之间的水力联系不密切。
（4）地下水化学特征
侏罗系地层主要以泥岩、粉砂岩为主，夹少量的砂岩，裂隙不甚发育，故岩层透水性和富水性均较弱，地下水径流不畅，交替滞缓，加之个别地层易容盐含量高，反映到水化学特征上，溶解性总固体含量较高。
（5）地下水补给、径流与排泄
矿田地处戈壁，区内无常年地表水流，地下水的补给主要来源于大气降水、冰雪融水或暂时性地表洪流的补给，经地下沿侏罗系地层由东北往西缓慢运移。亦有部分暂时性地表洪流可通过地表岩石风化裂隙、构造裂隙、冲沟或其它途径顺地层渗入到地下补给地下水。
矿田内未见地下水的天然露头。地下水沿水力坡度顺势向深部运移是地下水的排泄方式之一，矿田的疏干排水亦是地下水的排泄方式之一。
（6）矿床充水条件分析
根据区域水文地质条件、矿田水文地质条件以及矿床在勘探区内的分布情况，查明影响矿田矿床充水的主要因素为地层岩性、构造、大气降水、地表暂时性洪流，现分述如下：
1）地层岩性
矿区的赋煤地层为侏罗系西山窑组地层，其岩性主要以泥岩、泥质粉砂岩、 粉砂质泥岩等细颗粒状的岩性为主， 局部夹有中、粗砂岩及煤层。根据以往抽水 试验成果并结合邻区的情况， 单位涌水量（q）为 0.00073～0.0078l/s·m，渗透系数（K）为 0.0001～0.02028m/d。
2）构造
矿田位于北山煤窑向斜北侧边缘一带，区内的侏罗系地层呈向南倾的单斜构造，地层产状向南缓倾，倾角3－5°不等。区内没有发现断层，构造属简单类型。区域构造裂隙水由于受三工河组隔水作用的影响，对矿床充水不利。
3）大气降水
侏罗系中统西山窑组（J2x）地层岩性为一套以湖沼相为主夹有河流相的含煤碎屑沉积岩。泥岩、粉砂岩等细颗粒岩石柔软不透水，经风化后，地表坡度较大；砂岩坚硬且厚度大，在地表常以坎状出露，接受降水补给的面积甚微。未来开采方式为露采，区内地形起伏不大，由于区内无常年地表水流，因此，大气降水是矿床充水的主要因素。
4）暂时性地表洪流
暂时性地表洪流具有时间短，流量大之特点，对矿床充水主要表现在冲毁矿山设施，直接灌入矿坑上，而对地层渗透补给的意义不大。
露天矿北部为北山露天煤矿，东部为黑山头露天煤矿， 西部和南部为红沙泉一号露天煤矿。中联润世及周边露天矿开采、排土场堆积， 导致原始地貌发生变 化，汇水面积减少，形成暂时性洪流的几率小，形成时的流量也小。只需当进入到雨季时， 加强观测，正确设计露天采坑拉沟的位置，在矿坑边沿设置挡水围堰。
（7）矿坑涌水量
地质勘探报告采用大井法预测涌水量结果为348.8m3/d（折合127312m3/a）。
[bookmark: _Toc73051852]5.2.3建设期地下水环境影响分析与防治措施
本项目在建设期影响地下水环境的潜在因素主要包括废水和固体废物两大类。其中建设期废水主要包括施工人员日常生活污水和施工废水。生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5和NH3-N。施工废水主要污染物为SS。固体废物主要包括建筑垃圾以及生活垃圾。废水和固体废物都能得到妥善的处理。加之，本项目所在区域的第四系为透水不含水层，无潜水。因此，项目的建设不会对地下水环境产生污染影响。
针对建设期可能对地下水环境产生的影响，拟采取以下地下水环境保护措施：
（1）建设期拟采用现有生活污水处理站处理生活污水，全部用于防尘洒水及绿化用水，不外排。
（2）施工废水经沉淀处理后回用于施工生产用水和防尘洒水。
（3）建设期移挖作填不足部分用剥离物补充。
（4）建设期生活垃圾定点收集后交由新疆准东市政服务有限公司收运填埋处置。
（5）加强施工人员环保意识，加强建设期环保监理和环境管理，发现问题及时采取补救措施。
5.2.4地下水水资源环境影响预测与评价
5.2.4.1 露天矿开采对各含水层的影响
露天矿矿田内地下水划分为一个透水不含水层和三个弱含水层：第四系松散岩类透水不含水层、新近系上新统独山子组裂隙孔隙弱富水性含水层、侏罗系中-上统石树沟群裂隙孔隙弱富水性含水层及煤系侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱富水性含水层。
露天开采过程对地下水资源破坏的重点是采煤引起的地下水疏干而导致地下水资源的损失。露天开采范围内煤层上覆表土和岩层全部剥离，采场内地下水水位疏降到开采煤层底板标高以下，煤层上覆含水层及煤系含水层全部受到破坏，地下水的运行状态被改变，地下水在重力的作用下汇集矿坑。随着矿坑水的不断外排，地下水水位不断下降，形成以露天采场为中心的水位降落漏斗，随着采场的不断推进和地下水资源的不断外排，水位降落漏斗不断扩大。
（1）疏干影响半径计算
侏罗系中—上统石树沟群裂隙孔隙弱富水性含水层补给来源匮乏，含水层水量极其有限，其疏干影响范围有限。评价对新近系上新统独山子组裂隙孔隙弱富水性含水层及煤系侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱富水性含水层疏干影响半径计算。计算参数及过程如下：
①渗透系数（K）
渗透系数采用ZK304孔的抽水试验成果0.01684m/d，作为矿田涌水量预算的含水层渗透系数。
②承压水从井底算起的水头高度（H）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]水位标高值采用ZK304孔水位标高，其水位标高值为668.09m。承压水从井底算起的水头高度，则采用平均水位标高668.09m与第一开拓水平610m之差，为58.09m。
③承压水含水层厚度（M）
含水层厚度采用Ⅳ含水层剔除泥质岩石、粉砂岩后砂砾岩、粗砂岩的真厚度之和。含水层厚度的计算值，采用首采区ZK204、ZK304钻孔控制Ⅳ含水段的真厚度值作为计算参数，上述两个钻孔的含水层真厚度值平均为36m。
④疏干影响半径（R）
疏干影响半径为：

R＝2×S×

疏干后S＝H＝58.09m，R＝2×58.09×＝114.91m
（2）煤炭开采对第四系透水不含水层的影响
第四系地层在矿田大面积分布，不具储水条件，为透水不含水层。露天开采范围第四系透水不含水层全部被剥离，作为剥离物运至排土场进行处置。
（3）煤炭开采对煤系上覆含水层的影响
本露天矿剥离的煤系上覆含水层有新近系上新统独山子组裂隙孔隙弱含水层和侏罗系中-上统石树沟群裂隙孔隙弱含水层。新近系上新统独山子组裂隙孔隙弱含水层在矿田中北部和西南角出露，厚度不大，平均厚度32.47m，为弱富水性含水层；侏罗系中-上统石树沟群裂隙孔隙弱含水层在矿田无地表出露，为弱富水性含水层。随着矿田内新近系、侏罗系地层的剥离，上述含水层将被破坏，地下水将进入采坑，由于含水层富水性弱，因此露天开采造成的影响半径较小。
（4）煤炭开采对煤系含水层的影响
本露天矿的煤系含水层为中侏罗统西山窑组弱含水层，在矿田没有出露，为弱富水性含水层。本项目的可采煤层共6层，从上至下即B7、B6、B5、B4、B3、B2，由于露天开采对煤层顶板土岩全部剥离，因此B2煤以上含水层将全部被破坏，矿田周边中侏罗统西山窑组含水层将形成以采场为中心的降落漏斗，由于西山窑组含水层富水性弱，露天开采造成的影响半径较小，约为114.91m。西山窑组碎屑岩类裂隙孔隙水在项目区广泛分布，主要接受大气降水、雪融水补给，由于本区气候干旱，大多蒸发，大气降水补给极其稀少，含水层主要以静储量为主，露天矿开采期间，人为疏干排水是该含水岩组的主要排泄方式，煤炭开采的疏排水将会减少地下水水量，因此评价认为煤炭开采对煤系含水层的影响较大。
5.2.4.2 煤炭开采对地下水资源量的影响
露天矿所处区域地下水资源匮乏，开采至今矿坑涌水量少，现状矿坑涌水量近三年平均约63-67m3/d，储存在坑底集水池，经自然沉淀处理后用于采区洒水降尘等。
根据1200万t/a初步设计，报告对露天矿采掘场达产年末涌水量进行了预测。该地区第四系松散岩类透水不含水层，无涌水量。设计采用大井法对侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层达产时期涌水量进行估算。
大井法承压含水层公式如下
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其中，Q-露天采矿场涌水量，m3/d；
K-含水层渗透系数，m/d；
H-承压含水层底板算起的水头值，m；
M-承压含水层厚度，m；
  h-由含水层底板算起的水位高度，m；
  R0-引用影响半径，R0=r0+R，m；
  r0-露天采场引用半径，m；
根据地质报告中的数据，选择并计算地下涌水量，各水文参数见表5.2-3。
表5.2-3  含水层地下涌水量计算参数表
	名称
	单位
	数值
	名称
	单位
	数值

	K
	m/d
	0.01684
	H
	m
	95.77

	h
	m
	9.68
	R
	m
	218.66

	r0
	m
	824
	R0
	m
	1042.66


带入公式，计算成果见表5.2-4。
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	时期
	含水层名称
	最大涌水量（m3/d）
	备注

	[bookmark: _Hlk340064438]达产时期
	侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层
	348.83
	


露天矿开采对本区地下水资源的影响主要为开采时地下径流会向采区汇流，并排至地表，这将导致地下水资源量的减少，根据对达产年末涌水量计算结果，矿坑涌水量为348.8m3/d，矿坑涌水排至地面经矿坑水处理站处理后，全部综合利用不外排，最大限度得到资源化利用，坑内排水成为对水资源的变相开发，也是项目建设过程中对区域水资源的一种保护措施。
5.2.5地下水水质影响预测与评价
5.2.5.1 工业场地及外排土场地质及水文地质条件
东、西部工业场地分别位于矿田三采区内西部、矿田西南角，外排土场位于采掘场西侧地表境界外的无煤区，地表全为第四系砂、泥、砾覆盖，地势较平坦。场地所处位置没有村庄、厂房等建（构）筑物，没有环境敏感目标。
场地全部为第四系地层覆盖，下伏新近系含粉砂质泥岩、侏罗系中～上统石树沟群地层及侏罗系中统西山窑组煤系地层。场地整体上位于第四系地层覆盖区，为透水不含水层。本区属大陆干旱荒漠气候，场地及周边无常年性地表水流，水资源匮乏。
自上而下划分为一个透水不含水层和三个弱富水性含水层：第四系松散岩类透水不含水层、新近系上新统独山子组裂隙孔隙弱富水性含水层、侏罗系中～上统石树沟群裂隙孔隙弱含水层、侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱富水性含水层。根据对新近系及侏罗系弱富水性含水层的混合抽水试验，含水层单位涌水量0.005782～0.0078L/s·m，渗透系数0.0001～0.02028m/d。
5.2.5.2 工业场地、外排土场包气带结构及防污性能
第四系均为透水不含水层，地下水赋存于新近系碎屑岩类孔隙裂隙中，第四系下伏为一层连续稳定的泥岩隔水层，包气带厚度一般13.08～44.5m，包气带厚度较大，包气带表层覆盖薄层的第四系，第四系厚度0.5～5.35m，第四系下伏为新近系泥岩，厚度较大，分布连续、稳定，包气带岩性主要为第四系亚砂土、含砾中粗砂以及新近系泥岩等。
亚砂土：呈土黄色，干燥，较为密实，厚度0.5～1.0m，渗透系数为0.034～0.092m/d，即3.9×10-5～1.0×10-4cm/s。
含砾中粗砂：土黄色—青灰色，干燥，密实，砾石粒径一般3～5mm，最大可达8～10mm，分选性一般，磨圆度一般，厚度1～2m，渗透系数为0.096～0.192m/d，即1.1～2.2×10-4cm/s。
砂砾石：土黄色-青灰色，干燥，密实，砾石粒径一般3～5mm，最大可达20mm，分选性一般，磨圆度一般，厚度3～5m，渗透系数为2.874～8.604m/d，即3.33～9.96×10-3cm/s。
泥岩：砖红色，层状结构，泥质构造，遇水变软，厚度7.24～7.83m，渗透系数为0.0004m/d，即为5.13×10-7cm/s。
工业场地、外排土场附近包气带渗透系数为5.13×10-7～9.96×10-3cm/s，依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表6天然包气带防污性能分级参照表可知，总体上包气带防污性能弱。
5.2.5.3 工业场地、外排土场对地下水水质的影响分析
本区属大陆干旱荒漠气候，地下水补径排条件差，地下水资源匮乏，且地下水水质差。下面分别从工业场地及排土场分析对地下水水质影响：
（1）工业场地对地下水水质的影响分析
工业场地对地下水水质产生影响主要来自以下三个方面：矿坑水处理站的矿坑水、生活污水处理站的生活污水和加油站储油罐接口泄露。
1）正常状况下对地下水环境的影响
①矿坑水及生活污水
现状矿坑水产生量仅约63～67m3/d，储存在坑底集水池经沉淀后用于洒水降尘。改扩建预计后期矿坑水产生量348.8m3/d，工业场地设矿坑水处理间对坑内排水进行净化处理，采用预沉调节+加药混合+絮凝沉淀+过滤消毒工艺，处理后全部用于采场、排土场及运输道路防尘。本项目改扩建后生活污水量为采暖期285m3/d，非采暖期277.7m3/d，生活污水处理站处理规模为20m3/h，采用生化处理工艺，处理达标后全部用于绿化及道路洒水，不外排。生活污水特征污染物是悬浮物、化学需氧量等。悬浮物浓度过高会引起土壤板结，影响土壤的通透性，对植物生长不利。化学需氧量浓度过高时会减少土壤空隙的氧气含量，影响植物根系的呼吸作用，对于植物，尤其是幼小植物生长不利。本矿生活污水经过处理后以上污染物浓度都不超标，符合绿化水质要求，因此，不会对土壤产生不利影响。又因绿化灌溉一般不会采用连续灌溉方式，灌溉污水中的污染物经过第四系地层土壤吸附降解，浓度值可大为降低，则实际污水下渗对地下水的影响不大。再加上本区气候干燥，洒水未等下渗就会被蒸发消失殆尽，亦由于蒸发量大，绿化灌溉水在表层除土壤及植被根系吸收，剩余部分主要以蒸发消失，下渗量有限，一次灌溉的下渗深度无法穿透第四系地层达到下伏地层含水层，因此不存在对地下水的污染。
②加油站
加油站布设有罐区、卸油泵房等，储存柴油200t。罐区设有储油罐，油罐采用双层结构，油罐放置层进行防渗处理，符合现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的有关规定。因此正常状况下，加油站对地下水水质无影响。
矿田在地面配套建设的生活污水处理站、矿坑水处理站、加油站。其地面都按相应的防渗要求做了防渗处理，故能有效阻止污废水等的下渗。综上所述，正常状况下，矿田地下水水质不会受到其影响。
2）非正常状况下对地下水环境的影响
①预测模型
本次预测对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，计算按保守性计算，估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。
非正常状况下，生活污水处理站、矿坑水处理站污废水和加油站柴油的渗漏不容易被发现，会发生持续泄漏，因此污染物的渗漏规律概化为连续恒定排放。地下水预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的预测模型：
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式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C（x，t）—t时刻x处的某污染物质量浓度，g/L；
C0—某污染物泄露的质量浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数。
②预测因子
生活污水选取NH3-N作为预测因子，NH3-N最大浓度为30mg/L。矿坑水选取CODcr作为预测因子，CODcr最大浓度为95mg/L。柴油选取石油类作为预测因子。
③预测时段
根据导则要求，确定预测时间为污染物渗漏后的100d、1000d。
④预测源强
生活污水处理站调节池1座，规格均为8×6.25×5.45m。基于保守考虑，本次假设非正常状况下调节池内污水蓄满，则浸润面积205m2。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（50141-2008）中的规定，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/d/m2，则正常状况下最大渗漏量为410L/d，非正常状况下的渗漏量以正常状况下的10倍记为4.1m3/d，则NH3-N的渗漏量为123g/d。
矿坑水处理站调节池1座，规格为15×8×5m。基于保守考虑，本次假设非正常状况下调节池内矿坑水蓄满，则浸润面积350m2。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（50141-2008）中的规定，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/d/m2，则正常状况下最大渗漏量为700L/d，非正常状况下的渗漏量以正常状况下的10倍记为7m3/d，则CODcr的渗漏量为665g/d。
加油站石油类：
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式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；
Cd—液体泄漏系数，本次取0.6；
A—裂口面积，m2，油罐连接口出现直径2mm裂隙口泄漏；
ρ—物料的密度，800kg/m3；
P—容器内介质压力，Pa，标准大气压；
Po—环境压力，Pa，标准大气压；
g—重力加速度，9.8m/s²；
h—裂口之上液位高度，0.5m；
则可得加油站石油类泄漏量为4.36kg/d。
⑤模型参数
A、有效孔隙度
查阅《水文地质手册》取经验值0.2。
B、水流速度
场地渗透系数5.13×10-7~9.96×10-3m/d，取最大值9.96×10-3m/d，水力梯度以0.02计，地下水流速度为0.00996×0.02/0.2=0.001m/d。
C、弥散系数
根据经验系数选取纵向弥散系数1.0m2/d。
⑥预测结果
将各项参数代入解析数学模型中，对模型进行求解，预测生活污水、矿坑水、加油站油泄露后，特征污染物在下游的分布情况。生活污水NH3-N预测结果见表6.5-1。根据表5.2-5计算结果可以看出，生活污水氨氮沿地下水流方向向下游迁移，而且随着迁移距离的变长，污染物浓度峰值变小；污染物泄漏100d下游最大超标距离约为44m，在污染源下游44m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求；泄漏1000d下游最大超标距离约为112m，在污染源下游112m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求。
表5.2-5  生活污水发生渗漏污染源下游地下水中NH3-N浓度变化
	序号
	100d
	1000d
	备注

	
	距离（m）
	浓度（mg/L）
	距离（m）
	浓度（mg/L）
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值0.5mg/L

	1
	0
	30
	0
	30
	

	2
	20
	10.631
	50
	27.128
	

	3
	30
	3.874
	100
	17.289
	

	4
	40
	0.858
	110
	5.641
	

	5
	43
	0.589
	111
	0.531
	

	6
	44
	0.435
	112
	0.409
	


矿坑水CODcr预测结果见表5.2-6。根据表5.2-6计算结果可以看出，矿坑水CODcr沿地下水流方向向下游迁移，而且随着迁移距离的变长，污染物浓度峰值变小；污染物泄漏100d下游最大超标距离为48m，在污染源下游48m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求；泄漏1000d下游最大超标距离约为227m，在污染源下游227m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求。
表5.2-6 矿坑水发生渗漏污染源下游地下水中CODcr浓度变化
	序号
	100d
	1000d
	备注

	
	距离（m）
	浓度（mg/L）
	距离（m）
	浓度（mg/L）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值20mg/L

	1
	0
	95
	0
	95
	

	2
	3
	89.794
	30
	91.095
	

	3
	9
	81.986
	60
	85.890
	

	4
	15
	71.575
	90
	78.082
	

	5
	25
	54.657
	120
	67.671
	

	6
	30
	47.167
	150
	54.658
	

	7
	35
	39.041
	180
	41.644
	

	8
	40
	31.233
	210
	29.932
	

	9
	45
	24.726
	225
	22.578
	

	10
	47
	20.781
	226
	20.457
	

	11
	48
	19.752
	227
	19.904
	


加油站石油类预测结果见表5.2-7。根据表5.2-7预测结果表明，石油类渗漏发生100d后，石油类最大运移达标距离86m，最大超标距离85m；1000d后，石油类最大运移达标距离262m，最大超标距离261m。
表5.2-7 加油站石油类渗漏影响范围
	预测时间（d）
	最大超标距离（m）
	浓度（mg/L）
	最大达标距离（m）
	浓度（mg/L）

	100
	85
	0.055
	86
	0.048

	1000
	261
	0.051
	262
	0.049


注：加油站油泄露污染物石油类的超标限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值0.05mg/L。
由于矿田干旱多风，蒸发量大，地下水资源贫乏，工业场地下游无地下水环境敏感目标，第四系透水不含水层，新近系多为泥质结构，下伏煤系弱富水性含水层，无地下水污染对象。由于新近系地层多为泥质结构，极大程度上阻隔了污染物渗入地下含水层的途径，泄露水量基本随蒸发排泄，运移距离较短。同时根据工业场地与采掘场位置关系，紧邻采掘场，发生泄露其主要向采坑方向运移。因此，无论是正常状况下，还是非正常状况下，本项目工业场地对地下水水质影响较小。
（2）外排土场对地下水水质的影响分析
露天矿的剥离物由煤层围岩及夹石组成，岩性为泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩及砂砾岩，并混有一定杂煤。剥离层包括第四系洪冲积层、新近系上新统独山子组、侏罗系中上统石树沟群。剥离物露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、水环境产生一定的影响。根据露天煤矿400万t/a扩建项目竣工环境保护验收调查报告中剥离物淋溶试验结果（表3.4-7）及本次环评剥离物浸出液分析结果（见表10.2-2），本矿剥离物属于第Ⅰ类一般工业固体废物，浸出液中有毒有害物的浓度很低，均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值，且一般降雨产生的淋溶水中的有毒有害物质的浓度会比浸出液低。由于天然条件下地下水含水层岩土即为剥离岩土层，据此分析在将剥离物重新在排土场进行堆积后，排土场浸溶水形成地下水水质的条件与天然条件下总体上变化不大，渗入地下对地下水水质造成污染影响很小。
另外，从项目区气象条件可知，项目所处地区多年平均降水量106mm，蒸发量达1202～2382mm，属干旱区，一次降水将剥离物润湿都很难，难以形成可以下渗的淋溶水量。在排土场周围设置截排洪工程后，暴雨时产生的地表径流汇不到排土场中去，不会出现浸泡水下渗的情况。
总之，露天矿产生的剥离物淋溶水对地下水产生污染影响较小。
5.2.5.4 露天矿坑涌水对地下水水质的影响分析
露天矿坑内的汇水主要为矿坑汇水区的降雨径流量和采场内的地下涌水两部分。煤田开采过程中，本矿矿坑水及径流雨水拟沉淀后全部用于洒水降尘，不外排，其对地下水水质影响小。
此外，露天矿开采排水后，由于地下水水力坡度加大，将加大区内地下水的径流速度，从这方面分析可能改善区内地下水水质。同时，由于开采破坏了地下水的补排平衡，可能使水岩系统的物理—化学动力均衡产生变化，局部疏干带的产生扩大了固液相间的比例而使系统中相互作用效应加剧，特别是氧化作用加强，促使了Ca2+，Mg2+转入水中，造成地下水硬度、矿化度增高。其次，由于水位下降改变了地下水径流条件，可能使原先物理-化学环境中平衡的额定组分迁移规律发生变化，特别是具有可变化合价元素络合生成物（Fe、Mn等）在水中迁移活化起来，这些物质的氧化不断地消耗着地下水中的氧，使水中的厌氧细菌增多，并降低了地下水的氧化-还原电位，致使水中聚积和保持了无氧环境下运移的大量元素。由于露天矿建设前后，当地气候条件及地下水的给水来源等导致区内地下水环境现状的根本原因未发生改变，综合上述各种影响，露天矿建设后对区内水质不会发生大的变化，水质波动和变化不会对矿田及周边的工业生产和生活产生不良影响。
区域地下水并不丰富，但由于采区面积较大，相应汇水范围也较大，在开采时应特别注意矿坑疏干排水与回用。在矿田采取合理有效的技术措施，以减少积水、预防突水、滑坡、泥石流等现象的发生，同时及时回填，避免边坡跨落、洪水侵入。应严格管理污水处理，定期检修污水处理设备，未经处理的污废水严禁排放。并在矿区工业场地与排土场下游设立水质监测点，进行长期监测。
5.2.5.5 闭矿期地下水环境影响分析
在露天煤矿开采的同时将剥离物回填内排土场，至露天采掘工程结束时，服役期满后会形成一个面积及深度较大的露天坑，成为区域较低点。
露天矿开采过程中对煤层和间夹地层的剥离，以及开采时的疏排水作用，已扰乱了该区域内的地下水流场分布。原有的含水层、隔水层及地质构造也发生了改变。由于该地区蒸发量远远大于降水量，地下水补给条件差，以及周边露天煤矿建设对区域浅层地层的破坏，本露天矿闭矿期疏干工程结束后，大气降水、地表径流及地下水将向露天坑汇入，可能形成季节性积水池，也可能仅为干涸的露天坑，具体情况主要受周边区域地形、地表径流的影响程度决定。开采结束一段时期后，由于本身矿田的地质构造没有发生变化，所以矿区周边一定范围内地下水不会逐渐形成新的地下水流场，露天开采对区域地下水环境的影响逐渐减弱直至消失。
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5.3.1建设期地表水环境影响分析与防治措施
本次改扩建工程，施工期较短，且施工量较小，施工人员产生的生活污水较少，施工人员生活污水依托现有生活污水处理站处理后回用于洒水降尘，采用化粪池处理，对施工废水进行沉淀处理，然后复用于施工环节中，故建设期不会对地表水环境产生明显影响。
5.3.2运营期地表水环境影响预测与评价
5.3.2.1 给排水平衡分析
（1）非采暖期
露天矿非采暖期给排水平衡情况见表5.3-1及图5.3-1。从表5.3-1及图5.3-1中可知，生活用水为新鲜水—昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口，其用水量为379.51m3/d，生活污水处理后全部用于绿化及补充采掘场、排土场洒水。生产用水优先利用处理后的矿坑水、汽车冲洗水、生产系统冲洗水水及多余生活污水，不足部分取用新鲜水。生活污水及矿坑水均全部综合利用，回用率均为100%。
表5.3-1  非采暖期给排水平衡表
	项　目
	用水量
	损耗量
	污水产生量
	回用量
	排放量
	供水水源

	
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	

	生活用水
	19.88
	3.88
	16.0
	16.0
	0
	昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口

	食堂用水
	24.85
	3.8
	21.1
	21.1
	0
	

	浴室用水
	153.90
	23.1
	130.8
	130.8
	0
	

	锅炉补水
	55
	52.2
	2.8
	2.8
	0
	

	洗衣用水
	56.88
	8.6
	48.3
	48.3
	0
	

	宿舍用水
	69
	10.3
	58.7
	58.7
	0
	

	小计
	379.51
	101.81
	277.7
	277.7
	0
	

	汽车冲洗用水
	131
	13
	118
	118
	0
	汽车冲洗水118、5#分水口13

	矿山绿化用水
	114
	114
	0
	0
	0
	生活污水114

	矿山道路洒水
	320
	320
	0
	0
	0
	矿坑水34.5、5#分水口285.5

	采掘场、排土场洒水
	478
	478
	0
	0
	0
	生活污水163.7、矿坑水314.3

	生产系统喷雾降尘
	226
	226
	0
	0
	0
	5#分水口226

	生产系统冲洗用水
	150
	15
	135
	135
	0
	生产系统冲洗水135、5#分水口15

	小计
	1419
	1166
	253
	253
	0
	

	矿坑排水
	0
	0
	348.8
	348.8
	0
	

	合　计
	1798.51
	1267.81
	879.5
	879.5
	0
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（2）采暖期
露天矿采暖期给排水平衡情况见表5.3-2及图5.3-2。
表5.3-2     采暖期给排水平衡表
	项　目
	用水量
	损耗量
	污水产生量
	回用量
	排放量
	供水水源

	
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	

	生活用水
	19.88
	3.88
	16.0
	16.0
	0
	昌源水务老君庙二级供水工程5#分水口

	食堂用水
	24.85
	3.8
	21.1
	21.1
	0
	

	浴室用水
	153.90
	23.1
	130.8
	130.8
	0
	

	锅炉补水
	193
	183.35
	9.65
	9.65
	0
	

	洗衣用水
	56.88
	8.6
	48.3
	48.3
	0
	

	宿舍用水
	69
	10.3
	58.7
	58.7
	0
	

	小　计
	517.51
	232.51
	285
	285
	0
	

	汽车冲洗用水
	0
	0
	0
	0
	0
	

	矿山绿化用水
	0
	0
	0
	0
	0
	

	矿山道路洒水
	320
	320
	0
	0
	0
	矿坑水155.4   5#分水口164.6

	采掘场、排土场洒水
	478.4
	478.4
	0
	0
	0
	生活污水285、矿坑水193.4

	生产系统喷雾降尘
	225.92
	225.92
	0
	0
	0
	5#分水口225.92

	生产系统冲洗用水
	150
	15
	135
	135
	0
	生产系统冲洗回用水135、5#分水口15

	小　计
	1174.06
	1039.32
	135
	135
	0
	

	矿坑排水
	0
	0
	348.8
	348.8
	0
	

	合　计
	1691.57
	1103.43
	768.8
	768.8
	0
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5.3.2.2 项目开发对地表水环境影响分析
本矿生活污水和矿坑水全部综合利用不外排，再加之矿田周边几十千米范围内无地表水体，露天矿生产期间污（废）水对周围地表水环境无不利影响。
[bookmark: _Toc131877939]5.3.3 地表水环境影响评价自查表
建设项目地表水环境影响评价自查表见表5.3-3。
表5.3-3  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他☑
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□
不达标区□

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动☑；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（生活污水处理站进出口、
矿坑水处理站进出口）

	
	
	监测因子
	（）
	（pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
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5.4.1 建设期声环境影响及防治措施
（1）建设期噪声源分析
本项目为改扩建项目，需新增的工程较少，主要是工业场地内的生产系统和场外道路。施工期噪声源主要是施工机械与交通工具，包括推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、振捣棒、摊铺机、吊车、扇风机、空压机、切割机、升降机、载重汽车等，建设期设备主要噪声源源强见表5.4-1。
表5.4-1  建设期主要噪声源强度值
	序号
	噪声源名称
	最高噪声级（dB（A））
	测量距离（m）

	1
	推土机
	86
	5

	2
	挖掘机
	84
	5

	3
	装载机
	90
	5

	4
	混凝土搅拌机
	91
	3

	5
	振捣棒
	87
	5

	6
	摊铺机
	87
	5

	7
	吊车
	85
	1

	8
	扇风机
	92
	1

	9
	空压机
	95
	1

	10
	切割机
	88
	1

	11
	升降机
	78
	1

	12
	载重汽车
	95
	1


（2）建设期噪声影响预测模式
本项目施工期机械设备类型、数量不断变化，且大都没有固定的施工位置，因此评价只预测距各个声源在不同距离处的噪声影响值。预测模式：



式中：—受声点的声压级，dB（A）；

—参照点源强，dB（A）；

—参照点至噪声源之间的距离，m。
[image: ]—预测点至噪声源之间的距离，m。
ΔL—各种衰减量，本计算只考虑空气吸收、地面效应引起的衰减量，未考虑遮挡物衰减，dB（A）。
（3）建设期噪声影响预测评价
建设期间噪声源影响预测情况参见表5.4-2。
表5.4-2  主要施工机械噪声影响预测表  单位：dB（A）
	距离
施工设备
	10m
	20m
	40m
	50m
	80m
	100m
	150m
	200m
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	推土机
	80.2
	74.2
	68.1
	62.6
	57.4
	54.9
	51.8
	47.0
	70
	55

	挖掘机
	78.2
	72.2
	66.1
	60.6
	55.4
	52.9
	49.8
	45.0
	70
	55

	装载机
	84.2
	78.2
	72.1
	66.6
	61.4
	58.9
	54.6
	51.0
	70
	55

	混凝土搅拌机
	81.0
	75.0
	69.0
	63.5
	58.3
	55.8
	52.4
	47.8
	70
	55

	振捣棒
	81.2
	75.2
	69.1
	63.6
	58.4
	55.9
	51.6
	48.0
	70
	55

	摊铺机
	81.2
	75.2
	69.1
	63.6
	58.4
	55.9
	51.6
	48.0
	70
	55

	吊车
	66.3
	60.3
	54.3
	48.8
	43.6
	41.1
	36.8
	33.1
	70
	55

	扇风机
	73.3
	67.3
	61.3
	55.8
	50.6
	48.1
	43.8
	40.1
	70
	55

	空压机
	76.3
	70.3
	64.3
	58.8
	53.6
	51.1
	46.8
	43.1
	70
	55

	切割机
	69.3
	63.3
	57.3
	51.8
	46.6
	44.1
	39.8
	36.1
	70
	55

	升降机
	59.3
	53.3
	47.3
	41.8
	36.6
	34.1
	29.8
	26.1
	70
	55

	载重汽车
	76.3
	70.3
	64.3
	58.8
	53.6
	51.1
	46.8
	43.1
	70
	55


从表5.4-2中可知，以上施工机械噪声昼间50m范围内均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12538-2011）要求，夜间噪声在施工场地周围150m范围内均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12538-2011）要求。本项目噪声环境影响评价200m范围内无居民，据此，建设期施工噪声对周围声环境质量影响很小。
5.4.2运营期声环境影响预测与评价
（1）主要噪声源预测
根据资料收集及现场调查，工程在采掘场中增加剥离设备与采煤设备（如挖掘机、自卸卡车等），使用工段均位于采坑内，对地面声环境影响较小；工业场地智能化地面生产系统。本项目工业场地场界、采掘场及外排土场周围200m范围内及场外道路两侧200m范围内无声环境保护目标。
本项目运营期采掘场噪声源主要为剥离及采煤作业和煤炭运输过程中的大型机器设备如挖掘机、卡车、推土机等机械噪声；工业场地噪声源主要为卡车保养间、破碎站、筛分破碎车间、主厂房、输煤栈桥等噪声；运输产生的噪声源主要为线性、间断噪声源。工业场地噪声污染源源强见表5.4-3。
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表5.4-3  工业场地主要噪声源及声源强度表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声功率级（dB（A））
	声源控制措施
	空间相对位置（m）
	距室内边界距离（m）
	运行
时段
	建筑物插入损失量（dB（A））
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	声压级（dB（A））
	建筑物外距离（m）

	1
	筛分破碎间
	分级筛、破碎机
	2PLF80/250型、YK3061型
	95
	设备基础减振，分级筛、破碎机四周围护隔吸声导向板，溜槽外壁涂装阻尼材料，车间设隔声门窗并设隔声值班室。
	685
	156
	
	7
	昼、夜
	25
	65
	1

	2
	干选车间
	TDS智能干选机
	TDS-300型
	95
	选用低噪声设备；房屋隔声，安装双层窗户；车间内各设备设置减震基础并设隔声值班室。
	608
	114
	
	3
	昼、夜
	25
	65
	1

	3
	综合修理间
	电动单梁起重机
	Q=10t、Lk=13.5m
	90
	厂房封闭，安装隔声门窗，室内墙壁、顶棚进行吸声处理，禁止夜间作业。
	651
	211
	
	5
	昼
	20
	65
	1

	4
	卡车及工程机械维修保养间
	电动单梁起重机
	Q=10t、Lk=13.5m
	90
	厂房封闭，安装隔声门窗，室内墙壁、顶棚进行吸声处理，禁止夜间作业。
	415
	210
	
	5
	昼
	20
	65
	1

	5
	变电所
	变压器
	10kV
	78
	设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声。
	452
	123
	
	2
	昼、夜
	23
	55
	1

	6
	生活污水处理站
	潜水提升泵、罗茨鼓风机等
	65WQ25-15-3.0型、QSR100型
	80
	水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器，风机设消音器。
	867
	216
	
	2
	昼
	15
	65
	1

	7
	给水泵房
	水泵
	80LG50-20×3型
	80
	水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器，风机设消音器。
	362
	148
	
	2
	昼、夜
	15
	65
	1

	8
	矿坑水处理站
	潜水提升泵、带式压滤机等
	Q=50m3/h、DY-500型
	80
	水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器，风机设消音器。
	943
	224
	
	2
	昼
	15
	65
	1




（2）噪声环境影响分析
1）现有噪声治理措施效果
为了解现有噪声源治理措施效果及达标排放情况，本次环评收集了露天矿800万t/a环评验收时监测结果，同时在评价期间对噪声排放情况进行了监测。
①验收监测结果
根据表5.4-4、表5.4-5可知，本项目改扩建前生产区场界及运输道路昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准要求，表明本项目场地噪声防治措施有效，治理效果较好。
表5.4-4 声环境质量监测结果(工业场地)     单位：dB（A）

	
监测
点位
	
监测位置
	2024年1月10日~11日

	
	
	昼间
	夜间

	1#
	东部工业场地东面
	56
	47

	2#
	东部工业场地南面
	51
	43

	3#
	东部工业场地西面
	54
	46

	4#
	东部工业场地北面
	52
	45

	5#
	西部工业场地东面
	53
	47

	6#
	西部工业场地南面
	49
	45

	7#
	西部工业场地西面
	52
	48

	8#
	西部工业场地北面
	50
	46

	标准限值
	65
	55


表5.4-5   声环境质量监测结果(运输道路)    单位：dB（A）

	监测点位
	
监测位置
	2024年1月10日～11日

	
	
	昼间
	夜间

	9#
	进场道路
	56
	50

	10#
	S237省道矿田段
	55
	49

	标准限值
	70
	55


②本次环评监测结果
本次环评期间对工业场地厂界和运输道路周边噪声进行了报告前面噪声监测结果（表4.2-7）可知，本项目各场界昼间噪声监测值在53.4～54.3dB（A）之间，夜间噪声监测值在45.2～46.1dB（A）之间，因此，本项目工业场地场界及运输道路噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））和4b类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求。
2）工业场地在建生产系统噪声环境影响分析
工业场地噪声环境影响分析利用新疆准东开发区环境保护局已批复的《准东西黑山矿区中联润世露天煤矿智能化地面生产筛分系统项目环境影响报告表》（新准环评〔2022〕17号、2022.5.27）中的预测结果，具体见表5.4-5。从表5.4-5中可知，生产系统建设投入运营后，场地边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，不会对周围环境产生明显影响。

表5.4-5  噪声预测结果  单位：dB（A）
	噪声预测结果
	场界东
	场界东
	场界东
	场界东
	标准值

	昼间预测值
	52.51
	50.62
	48.93
	50.11
	65

	夜间预测值
	48.63
	47.92
	47.73
	48.31
	55


3）交通噪声环境影响分析
本项目包含一条对外联络道路和多条内部道路，道路两侧几十千米范围内没有村庄等噪声敏感点，本次评价主要对对外联络道路的声环境影响进行简要分析。对外联络道路起自工业场地西北侧大门入口处，先向西再向北接至园区横四路，全长约4.7km。二级公路标准，路基宽16m，路面宽13m，沥青混凝土路面。对外联络道路是外售煤的主要运输通道，沿线几十千米范围内没有村庄等噪声敏感点，因此对外联络道路噪声对周围声环境影响不会产生不良后果。
5.4.3爆破环境影响评价
根据新疆维吾尔自治区民爆管理相关规定，爆破作业委托有资质的单位实施，中联润世露天矿爆破由外委爆破公司负责，露天矿岩石台阶需穿孔爆破，爆破对环境影响表现在振动对环境的影响、冲击波的环境影响、声环境的影响等几个方面。爆破的影响特点是对声环境和振动环境影响较大，但持续时间短。
（1）爆破源分析
中联润世露天矿剥离台阶采用穿孔爆破，爆破采用多排微差松动爆破方法，爆破设计参数详见表5.4-5。
表5.4-5  爆破参数表
	序号
	项  目 名  称
	单 位
	剥离台阶
	备注

	1
	台阶高度
	m
	10
	

	2
	台阶坡面角
	°
	70
	

	3
	采掘带宽度
	m
	16
	

	4
	边眼距
	m
	2.5
	

	5
	底盘抵抗线
	m
	6.2
	

	6
	超深
	m
	0.5
	

	7
	行   距
	m
	6.5
	

	8
	行   数
	
	2
	

	9
	炮孔邻近系数
	
	1
	

	10
	孔  距
	m
	6.5
	

	11
	每孔爆破量
	m3
	520
	

	12
	爆破率
	m3/m
	49.52
	

	13
	钻孔直径
	mm
	150
	

	14
	炸药单耗
	kg/m3
	0.25
	

	15
	每孔装药量
	kg
	130
	

	16
	装药密度
	kg/m3
	1000
	

	17
	装药长度
	m
	7.36
	

	18
	充填高度
	m
	3.14
	


（2）爆破振动环境影响分析
1）振动安全允许距离计算模式
根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破振动安全允许距离计算公式如下：
R=（K/V）1/a·Q1/3
式中：R—爆破振动安全允许距离，m；
Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为单段最大药量，kg；
V—保护对象所在地安全允许质点振速，cm/s；
K、a—与爆破点至保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数。
2）参数选取
根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），参数选取标准见表9.3-2和表9.3-3。本矿参数选取结果见表5.4-6。
表5.4-6  爆破震动安全允许标准
	序号
	保护对象类别
	安全允许振速（cm/s）

	
	
	<10Hz
	10Hz～50Hz
	50Hz～100Hz

	1
	土窑洞、土坯房、毛石房屋
	0.5～1.0
	0.7～1.2
	1.1～1.5

	2
	一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物
	2.0～2.5
	2.3～2.8
	2.7～3.0

	3
	钢筋混凝土结构房屋
	3.0～4.0
	3.5～4.5
	4.2～5.0

	4
	一般古建筑与古迹
	0.1～0.3
	0.2～0.4
	0.3～0.5

	5
	水工隧道
	7～15

	6
	矿山巷道
	10～20

	7
	交通隧道
	15～30

	8
	水电站及发电厂中心控制室设备
	0.5

	9
	新浇大体积混凝土：
龄期：初凝～3d
龄期：3d～7d
龄期：7d～28d
	2.0～3.0
3.0～7.0
7.0～12



表5.4-7  不同岩性的K、a值
	岩性
	K
	a

	坚硬岩石
	50～150
	1.3～1.5

	中硬岩石
	150～250
	1.5～1.8

	软岩石
	250～250
	1.8～2.0



表5.4-8  本项目参数选取结果
	参数
	数值
	取值依据

	V（cm/s）
	2.3～2.8
	深孔爆破，一般砖房的安全震动速度

	K
	150～250
	露天开采剥离物为中硬岩

	a
	1.5～1.8
	露天开采剥离物为中硬岩


（3）预测结果
露天矿岩石台阶采用多排垂直深孔微差松动爆破方法，爆破区域采用数码电子雷管逐孔起爆网路，岩石台阶单响最大装药量为130kg，根据上述计算模式，爆破振动安全距离计算结果见表5.4-9。
表5.4-9  爆破振动安全距离计算结果
	参数
	取值范围
	极值

	K
	150
	250
	250

	V（cm/s）
	2.3
	2.8
	2.3

	a
	1.5
	1.8
	1.5

	Q岩石（kg）
	1350
	1350
	1350

	R岩石（m）
	179.1
	134.0
	179.1


从表5.4-9中可知，本项目爆破岩石台阶时，爆破振动安全允许距离R=179.1m，本项目地处荒漠，荒无人烟，周边没有村庄和敏感点，满足安全距离要求。同时环评考虑对计算的安全防护距离作适当外延，要求将采掘场周围200m范围内为控制区域，不得建建（构）筑物等。
（3）爆破冲击波环境影响分析
爆破空气冲击波安全距离按下式计算：
R=kQ1/2
式中：R—爆破空气冲击波安全距离，m；
Q—爆破装药量，取单响最大装药量130kg；
k—爆破空气冲击波安全系数，安全无破坏取k=1。
经计算，剥离爆破空气冲击波安全距离为9.5m。本项目采掘场1千米范围内无敏感建构物，在此范围内没有村庄等敏感点分布，因此项目爆破冲击波不会造成破坏影响。
建设项目声环境影响评价自查表见表5.5-1。

5.5-1  建设项目声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□             二级□                 三级☑

	
	评价范围
	200m☑            大于200m□           小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑          地方标准□     国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区☑
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑   现场实测加模型计算法□   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□        已有资料☑        研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型□                     其他□      

	
	预测范围
	200m□            大于200m□            小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级□  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标□                              不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□                              不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑  固定位置监测□  自动监测□  手动监测□  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（）
	监测点位数：（）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可行☑                      不可行

	注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。



[bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc17836]5.5固体废物排放影响分析
5.5.1 建设期固体废物的处置
建设期排弃的固体废物主要为地面平整及道路修筑弃方，地面建（构）筑物施工过程中排放的建筑垃圾和少量生活垃圾。固体废物如随意堆放将占压土地，雨水冲刷可能污染土壤和水体，大风干燥季节可能形成扬尘污染。
（1）弃土渣
本项目建设期场地及道路挖填方总量为70162.2m3，其中挖方43071.2m3，填方27091m3。以挖作填后，剩余（15980.2m3）挖方运至排土场集中堆存，项目建设期弃土渣全部得到了妥善处置。
（2）建筑垃圾
项目地面工程施工过程中排放的少量建筑垃圾如废弃的碎砖、石块、砼块等全部与剥离物一同堆存，其它如建材包装纸、纸箱可回收利用的废弃物，可送往废品站进行回收利用。
（3）生活垃圾
施工人员按80人、施工期按2个月计，整个施工期将产生1.5t生活垃圾。生活垃圾收集后由新疆准东市政服务有限公司运至准东生活垃圾填埋场填埋处置，不会对环境产生明显影响。
5.5.2运营期固体废物排放情况
5.5.2.1 固体废物的处置方式
运营期产生的固体废物有剥离物、矸石、生活垃圾、煤泥、污泥、废油。各类固体废物产生量及处置情况见表5.5-1。
表5.5-1  固体废物产生量及处置措施
	种类
	物理形态
	来源
	产生量
	处置措施

	剥离物
	固态
	采掘场
	3838万m3/a
	运往排土场集中堆放

	矸石
	固态
	选煤车间
	10.5万t/a
	运至内排土场充填采坑

	生活垃圾
	固态
	办公生活区
	172.75t/a
	运至准东生活垃圾填埋场填埋

	煤泥
	固态
	矿坑水处理站
	17.62t/a
	脱水后外售

	污泥
	固态
	生活污水处理站
	24.94t/a
	用于生态恢复绿化的土地改良

	废油
	液态
	机修间
	4.5t/a
	设危险废物暂存间，交有资质单位处置


5.5.2.2固体废物性质
（1）剥离物及矸石
土岩剥离物主要为煤层上覆岩层，露天矿于2024年1月10日对本项目剥离物取样（6个样品）后进行了浸出试验，剥离物浸出试验结果及分析见表3.4-9。从表3.4-9中可以看出，剥离物浸出液中各污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准限值。且剥离物不在《国家危险废物名录》（2021版）中，本矿剥离物不属于危险固体废物，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。按Ⅰ类固废的处置方式，即当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；天然基础层不能满足防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
（2）矸石
运营期矸石是露天矿选煤生产过程中产生的矸石，矸石的化学成分主要包括SiO2、Al2O3和C，其次是Fe2O3、CaO、MgO和Na2O等，此外还常含有少量金属元素。不同地区的矸石化学成分变化较大，一般在表5.5-3所列范围内。
表5.5-3  矸石化学成分
	成分
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	K2O+Na2O
	P2O3
	TiO2

	范围值（%）
	51～
65
	16～
36
	2.3～14.6
	0.4～
2.3
	0.4～
2.4
	1.5～
3.9
	0.078～0.24
	0.9～
4.0


注：上述数据来自于《新疆煤炭》（2007年第1期）。
露天矿目前无矸石产生，无法取样实测。本次环评利用自治区生态环境厅于2022年11月6日审查通过的《新疆准东西黑山矿区中小煤矿开采区资源整合实施方案环境影响报告书》中的矸石浸出实验结果，矸石采样地点为北山露天矿，紧邻中联润世露天矿北部，同属一个开采煤系地层，其实验结果见表5.5-4。
表5.5-4  矸石浸出试验结果  单位：mg/L（pH无量纲）
	序号
	分析项目
	试验结果
	标准值

	
	
	
	X
	Y

	1
	pH
	7.33
	≥12.5、≤2.0*
	6-9

	2
	Cr6＋
	＜0.004
	5
	0.5

	3
	Cd
	＜0.0006
	1
	0.1

	4
	As
	0.00046
	5
	0.5

	5
	Hg
	0.00003
	0.1
	0.05

	6
	Cu
	＜0.02
	100
	2.0

	7
	Pb
	＜0.0025
	5
	1.0

	8
	Zn
	0.06
	100
	5.0

	9
	Ni
	＜0.0001
	5
	1.0

	10
	F-
	1.10
	100
	20

	11
	CN
	＜0.004
	5
	1.0

	12
	Cr
	＜0.004
	15
	1.5


注：X表示《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；Y表示《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度限值；*表示《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）。
从表5.5-4中可知，矸石各污染物浓度均远低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的污染物浓度限制，pH值不在《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）中规定的范围内，同时未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度限值，且矸石不在《国家危险废物名录》（2021版）中，本矿矸石不属于危险固体废物，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，按Ⅰ类固废的处置方式。
（3）生活垃圾
随着露天矿实施，露天矿将排放一定量的生活垃圾。生活垃圾可以分为有机物和无机物，有机物有厨余、纸类、橡胶、布类、果皮和竹木类等，属于无机类的有玻璃、金属和杂物，包括炉灰、庭院灰土、碎砖瓦等。
（4）煤泥
煤泥指煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品。煤泥粒度细、微粒含量多，尤其是小于200目的微粒约占70%～90%。持水性强，水分含量高。灰分含量高，发热量较低等特点。
（5）生活污泥
生活污泥是生活污水处理产生的活性污泥，污泥中含有丰富的植物营养物质，根据国内外研究资料可知污泥中含氮约2%～7%，此外污泥中还含硫、铁、钙、钠、镁、锌、铜、钼等微量元素和丰富的有机物质和腐殖质。
（6）废油
露天矿在运营过程中机械设备及汽车维修保养会产生少量的废机油、废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油、废润滑油属于危险废物中HW08（废矿物油与含矿物油废物）。
5.5.3 固体废物对环境的影响分析
5.5.3.1 剥离物对环境的影响分析
根据固体废物排放量预测，露天矿生产期对环境有影响的固体废物主要为剥离物。剥离物排放对环境的影响主要表现在对环境空气、占用土地和景观等环境要素的影响上，其影响程度与剥离物的理化性质、剥离物产量、剥离物排放场地及处理方式有关。
（1）扬尘对环境空气的影响分析
固体物料起尘条件主要取决于其粒度、表面含水量和风速的大小。土岩剥离物在堆场存放过程中，表面水分逐渐蒸发，遇到大风天气容易产生风蚀扬尘。有关资料表明，土岩剥离物比重较大，没有煤堆易起尘；能使土岩堆表面颗粒起尘的最低风速即启动风速为4.8m/s，只有当地环境风速大于此风速时才会产生扬尘。根据气候资料统计，评价区年平均风速为2.22m/s，小于4.8m/s，说明风力不会对外排土场产生较大影响。另外，本矿外排土场现已形成，由下而上分台阶式堆放，台阶坡面角33°。本次环评要求采用砾石压盖、洒水降尘等，采取了这些措施后可有效减少外排土场扬尘对环境空气的影响。
（2）剥离物淋溶水对水环境的影响分析
[bookmark: OLE_LINK145]剥离物淋溶水对水环境的影响分析详见报告书前面外排土场对地下水水质的影响分析中的内容。
（3）剥离物淋溶水对土壤环境的影响分析
根据剥离物淋溶水水质分析结果，淋溶液各种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度的规定，且淋溶试验是在土岩剥离物充分浸泡的状态下进行的。而实际上，项目所在区降雨量极少，同时区域蒸发量远大于降水量，土岩剥离物自然淋溶下达不到充分浸泡状态，对土壤环境造成污染影响很小。同时根据矿区土壤现状监测结果，各项监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）的第二类用地污染风险筛选值，也表明剥离物堆放对土壤环境影响很小。
5.5.3.2 其它固废对环境的影响分析
本煤矿产生的矸石、生活垃圾、矿坑水处理站污泥、生活污水处理站污泥，以及在生产、设备维修过程中产生的废机油和废润滑油等均得到了合理的利用和处置，对区域环境影响较小。
[bookmark: _Toc2939][bookmark: _Toc18639]5.6环境空气影响评价
[bookmark: _Toc5052]5.6.1 建设期大气环境影响及防治措施
建设期大气污染物主要来自场地平整、运输等产生的扬尘，施工机具排放的尾气，多为无组织排放源，采取有效的环保措施可降低施工扬尘对大气环境的影响。
5.6.1.1 建设期大气环境影响分析
（1）施工场地扬尘大气环境影响分析
物料堆场扬尘量与物料的种类、性质及风速有关，堆场扬尘主要包括料堆的风起扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，对周围大气环境产生一定影响，石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的扬尘。物料堆场严格设置在工业场地内，并通过表面遮盖、定期洒水抑尘，可使扬尘量减少90%，可有效控制扬尘量，减少堆场扬尘的不良影响。
（2）运输扬尘大气环境影响分析
运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料、施工垃圾等而引起的，运输扬尘主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。道路表面由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源。采取进场道路路面硬化、及时清扫和洒水等措施来减少扬尘量，减小运输扬尘的影响范围。目前国内常用于抑制路面扬尘的方法是洒水，实践验证，洒水是抑制扬尘的最有效措施，具体见表5.6-1。
表5.6-1  施工路段洒水降尘实验结果
	距路边距离（m）
	0
	20
	50
	100
	200

	TSP（mg/m3）
	不洒水
	0.86
	11.03
	2.89
	1.15
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29


（4）施工机械尾气大气环境影响分析
施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，主要污染物为CO、NOX、SO2及非甲烷总烃等。机械尾气排放源较分散，无组织低空排放，排放量较少。环评要求施工单位加强施工机械的检修及维护，保证各设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内的停留时间，有效减少废气产生量。
建设期大气污染物排放是暂时的，只要合理规划、加强管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显的影响，而且随着施工活动的结束，施工期大气环境影响也将随之消失。
5.6.1.2 建设期大气环境影响防治措施
施工过程采取临时弃土弃渣遮盖、裸露地表遮盖，控制运输车辆满载程度并尽量采用帆布覆盖，适时对受施工扰动土地采取洒水降尘等措施。此外评价要求：
（1）场地平整和基础开挖时避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地，对临时堆土采取拦挡及遮盖措施，对于堆积时间较长的，如工业场地清除的表土，建议采取撒播草籽并采取洒水等措施使其尽快恢复植被，减小大气污染。
（2）施工场地及运输道路加强洒水，增加运输道路洒水的频次，抑制扬尘产生。
（3）对于施工机具废气，可以通过加强对施工车辆的检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的车辆、选用优质燃油等措施，减小施工机械和车辆的废气排放。
采取上述措施，可有效控制施工期活动对环境空气的影响。
[bookmark: _Toc26225]5.6.2 运营期大气环境影响预测与评价
5.6.2.1 气象资料的来源
空气污染物在大气中的扩散、迁移规律与当地的气象条件密切相关。影响大气污染的主要气候因素有风频、风向、风速等。矿区附近最近的气象站为奇台县气象站，奇台县气象站位于项目南侧约85.8km，站台编号为51379，站点经纬度为北纬44.02°、东经89.57°。本次环评收集了奇台县气象站常规气象观测资料，并参照有关规定进行统计归纳，计算、整理而获得。
5.6.2.2 区域地面气象历史资料
项目所在区属中温带大陆性半荒漠干旱性气候，根据奇台县气象站2001～2020年20年气象统计结果，当地多年平均气温5.5℃，极端最高气温为41.6℃，极端最低气温为-39.6℃，年均相对湿度为56.94%，年均降水量为198.37mm。多年出现频率最高的风向为SSE，出现频率为23.10%。近20年气候气象参数统计结果见表5.6-1。
表5.6-1  近20年年气候气象参数统计结果
	序号
	项目
	累年统计值
	极值/出现时间

	1
	年平均风速
	2.22m/s
	

	2
	极大风速
	21.48m/s
	31.7m/s/2001.5.12

	3
	多年平均静风出现频率
	2.50%
	

	4
	多年平均气温
	5.55℃
	

	5
	多年平均最低气温
	-31.88℃
	-39.6/2010.1.21

	6
	多年平均最高气温
	36.51℃
	41.6/2006.7.31

	7
	多年平均相对湿度
	56.94%
	

	8
	多年平均降水量
	198.37mm
	

	9
	多年平均最大日降水量
	21.98mm
	58.40mm/2007.7.17

	10
	多年平均气压
	881.87hpa
	

	11
	多年平均水汽压
	6.08hpa
	

	12
	多年平均大风日数
	5.20日
	

	13
	多年平均雷暴日数
	6.84日
	

	14
	多年平均沙尘暴日数
	1.15日
	

	15
	多年平均冰雹日数
	0.05日
	


奇台县气象站2001~2020年20年平均风频分布情况见表5.6-2及图5.6-1。
表5.6-2  近20年风向频率分布情况
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	风频
	1.83
	1.75
	2.50
	3.27
	2.90
	2.04
	4.56
	23.10
	11.08

	风向
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C
	/

	风频
	5.66
	4.98
	6.60
	11.04
	8.06
	5.24
	2.26
	2.60
	/



[image: 奇台县-累年风玫瑰图2001-2020]
图5.6-1  近20年平均风频玫瑰图
5.6.2.3 气象站观测数据统计
（1）全年平均温度月变化
全年平均温度月变化见表5.6-3及图5.6-2。从图表可知，奇台县2020年7月份气温最高，月均气温为23.08℃；12月份气温最低，月均气温为-16.12℃；年均温度为7.02℃。
表5.6-3  全年平均温度月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	温度（℃）
	-14.41
	-9.42
	2.12
	15.90
	20.02
	21.47

	月份
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度（℃）
	23.08
	22.23
	15.67
	6.03
	-2.72
	-16.12




图5.6-2  年平均温度月变化图
（2）全年平均风速月变化
全年平均风速月变化见表5.6-4及图5.6-3。从图表可知，奇台县2020年5月份风速最大，月均风速为2.48m/s；12月份风速最小，月均风速为1.23m/s；年均风速为1.86m/s。
表5.6-4  全年平均风速的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	风速（m/s）
	1.28
	1.65
	1.76
	2.26
	2.48
	2.29

	月份
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	2.03
	1.95
	1.92
	1.79
	1.69
	1.23




图5.6-3  年平均温度月变化图
（3）各季风速日变化
各季风速日变化见表5.6-5。从表5.6-5中可知，奇台县2020年春季风速最大，小时最大平均风速出现在15时，风速为2.72m/s；冬季平均风速最小，小时最小平均风速出现在10、17时，风速为1.03m/s。从整体日变化上看，晚上风速较小，日间风速较大。
表5.6-5  季小时平均风速的日变化  单位：m/s
	      小时
风速
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.09
	2.08
	1.91
	1.95
	1.80
	1.84
	1.93
	1.95
	2.20
	2.48
	2.55
	2.62

	夏季
	2.13
	2.09
	2.01
	1.83
	1.90
	1.96
	1.71
	1.69
	1.89
	2.11
	2.31
	2.31

	秋季
	1.77
	1.76
	1.72
	1.54
	1.64
	1.76
	1.79
	1.47
	1.65
	2.04
	2.24
	2.33

	冬季
	1.42
	1.42
	1.44
	1.39
	1.43
	1.53
	1.49
	1.49
	1.35
	1.03
	1.31
	1.48

	      小时
风速
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.66
	2.69
	2.72
	2.52
	2.36
	2.02
	1.66
	1.69
	2.07
	2.07
	2.01
	2.11

	夏季
	2.41
	2.42
	2.54
	2.5
	2.46
	2.27
	2.00
	1.72
	1.90
	1.93
	2.01
	2.06

	秋季
	2.34
	2.26
	2.05
	1.84
	1.58
	1.17
	1.40
	1.65
	1.73
	1.80
	1.77
	1.89

	冬季
	1.56
	1.49
	1.41
	1.24
	1.03
	1.10
	1.31
	1.47
	1.45
	1.41
	1.44
	1.47


（4）全年平均风频月变化
全年平均风频月变化见表5.6-6。从表5.6-6中可知，SSE风在各月出现频率均较高，2月SSE风出现频率最高，风频达28.30%，在12月的出现频率为27.55%；6月W风出现频率最高，为24.03%。
表5.6-6  年平均风频的月变化  单位：%
	风向
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	N
	4.57
	2.44
	3.09
	3.06
	3.36
	2.50
	2.42
	3.36
	5.14
	4.57
	3.33
	3.90

	NNE
	2.42
	1.72
	2.42
	1.81
	1.34
	1.11
	1.21
	1.48
	1.53
	1.88
	3.19
	2.15

	NE
	2.96
	1.87
	4.17
	2.50
	1.88
	1.53
	1.34
	1.08
	1.53
	1.48
	3.06
	2.82

	ENE
	5.51
	5.03
	5.78
	5.28
	2.55
	2.22
	2.82
	1.75
	4.72
	5.78
	3.61
	4.03

	E
	3.23
	3.16
	3.90
	4.72
	4.17
	3.75
	2.82
	2.69
	3.33
	3.90
	2.78
	2.82

	ESE
	0.54
	1.44
	1.48
	0.69
	0.40
	1.53
	1.61
	1.34
	0.97
	1.21
	0.83
	1.48

	SE
	9.54
	8.91
	7.39
	3.33
	1.21
	1.11
	1.61
	1.48
	2.08
	1.88
	1.25
	5.91

	SSE
	26.08
	28.30
	15.59
	20.69
	8.33
	9.86
	11.42
	15.19
	17.08
	22.31
	24.31
	27.55

	S
	14.11
	10.63
	11.69
	16.39
	11.42
	16.94
	21.37
	22.31
	15.14
	14.92
	12.92
	13.98

	SSW
	5.24
	3.30
	5.38
	2.64
	6.59
	5.97
	7.80
	11.29
	5.97
	5.91
	4.72
	4.57

	SW
	4.17
	3.02
	5.91
	3.19
	6.72
	5.69
	8.20
	6.05
	4.17
	4.57
	2.50
	3.09

	WSW
	7.26
	8.48
	8.47
	4.72
	6.45
	7.22
	8.87
	7.39
	5.28
	5.24
	5.56
	6.32

	W
	11.69
	18.10
	15.86
	15.83
	19.49
	24.03
	15.86
	14.11
	16.81
	11.16
	20.69
	16.67

	WNW
	1.34
	2.44
	4.17
	7.08
	15.46
	10.69
	8.20
	6.85
	9.44
	8.47
	7.78
	3.09

	NW
	0.40
	0.43
	2.02
	3.75
	6.85
	4.58
	2.69
	2.28
	5.28
	4.17
	2.08
	0.81

	NNW
	0.54
	0.29
	1.34
	4.17
	3.76
	1.25
	1.61
	1.34
	1.39
	2.42
	1.25
	0.54

	C
	0.40
	0.43
	1.34
	0.14
	0.00
	0.00
	0.13
	0.00
	0.14
	0.13
	0.14
	0.27


（5）全年及各季风向玫瑰
2020年全年及各季风向玫瑰见表5.6-7及图5.6-4。从图表可知，奇台县2020年全年及春、夏、秋季主导风向角为SSE-S-SSW，全年中SSE-S-SSW风向占总风频的39.84%；冬季主导风向角为SE-SSE-S，SE-SSE-S风向占总风频的48.35%。
表5.6-7  年均风频的季变化及年均风频
	      风频（%）
风向
	春季
	夏季
	秋季
	冬季
	全年

	N
	3.17
	2.76
	4.35
	3.66
	3.48

	NNE
	1.86
	1.27
	2.20
	2.11
	1.86

	NE
	2.85
	1.31
	2.01
	2.56
	2.19

	ENE
	4.53
	2.26
	4.72
	4.85
	4.09

	E
	4.26
	3.08
	3.34
	3.07
	3.44

	ESE
	0.86
	1.49
	1.01
	1.14
	1.13

	SE
	3.99
	1.40
	1.74
	8.10
	3.80

	SSE
	14.81
	12.18
	21.25
	27.29
	18.85

	S
	13.13
	20.24
	14.33
	12.96
	15.18

	SSW
	4.89
	8.38
	5.54
	4.40
	5.81

	SW
	5.30
	6.66
	3.75
	3.43
	4.79

	WSW
	6.57
	7.84
	5.36
	7.33
	6.77

	W
	17.07
	17.93
	16.16
	15.43
	16.66

	WNW
	8.92
	8.56
	8.56
	2.29
	7.09

	NW
	4.21
	3.17
	3.85
	0.55
	2.95

	NNW
	3.08
	1.40
	1.69
	0.46
	1.66

	C
	0.50
	0.05
	0.14
	0.37
	0.26


5.6.2.4 大气环境影响分析
（1）污染源源强
采暖供热采用电锅炉，无燃煤烟气污染物产生。本项目大气污染源主要为无组织排放，产尘环节主要为露天矿采掘场穿孔、爆破、剥离物装卸和运输、排土场堆放、煤炭转储运和筛分等。主要污染源源强见表5.6-8。
表5.6-8  污染源源强表
	污染源名称
	面源参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	海拔高度（m）
	长度（m）
	宽度（m）
	有效排放高度（m）
	年排放小时（h）
	TSP

	采掘场
	704
	1990
	920
	10
	7920
	8.78

	排土场
	681
	780
	620
	80
	7920
	6.78

	污染源名称
	点源参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时（h）
	PM10

	筛分破碎车间
	685
	15
	0.6
	21.8
	20
	5280
	1.93


（2）估算模型参数
估算模型参数见表5.6-9。
表5.6-9  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度（℃）
	36.51

	最低环境温度（℃）
	-31.88

	土地利用类型
	戈壁

	区域湿度条件
	极度干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是 □否

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 ■否

	
	岸线距离（km）
	/

	
	岸线方向（°）
	/


[bookmark: _Toc172689747]（3）估算模型计算结果
主要污染源估算模型计算结果见表5.6-10。
表5.6-10  估算模式计算结果表
	污染源名称
	污染物
	浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	离源距离
（m）
	D10%最远距离
（m）

	采掘场
	TSP
	81.8260
	9.09
	1125
	/

	排土场
	TSP
	62.9000
	6.99
	569
	/

	筛分破碎车间
	PM10
	41.5970
	9.24
	168
	/


从表5.6-10中可知，本项目采掘场、排土场、筛分破碎间颗粒物的最大浓度占标率分别为9.09%、6.99%、9.24%，均小于10%，大气评价等级为二级，因此按导则规定不再做进一步预测与评价。同时按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》（HJ619-2011）中的“6.4.2.2筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定，本环评对本项目排放的无组织源的影响只进行定性说明，而不定量预测。
（4）影响分析
上述预测结果可知，采掘场、排土场、筛分破碎间污染物中的颗粒物最大落地浓度的占标率均小于10%，说明本项目改扩建后颗粒物排放对区域环境空气质量影响较小。
本项目在工业场地设9个储煤圆筒仓，总容积为7.8万t；1个矸石仓，容积为450t。原煤破碎筛分加工车间设除尘装置，场内运输采用全封闭栈桥或走廊，煤仓出口设置防尘帘，转载点等易产生煤尘的工作环节采取喷雾洒水装置，在采取上述措施后，原煤在工业场地内的扬尘污染可以得到有效控制，其污染影响甚微。针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，有效控制并降低煤炭的运输扬尘污染影响。排土场剥离物应合理排弃减轻扬尘，定期洒水降尘。本项目无组织排放源大气环境影响分析结果见5.6-11。由表5.6-11可以看出，通过采取必要的防治措施，露天矿开发所产生的煤（扬）尘能够被有效地控制，煤（扬）尘对环境的影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。
表5.6-11  无组织排放源大气环境影响分析表
	项目
	方式与特征
	治理措施
	影响分析

	采掘场
	大风天气钻孔、爆破、运输杨尘较重
	湿式穿孔凿岩，多排垂直深孔微差松动爆破，洒水降尘。
	对采掘场及周边近距离范围内环境空气产生影响。

	排土场
	大风天气装卸、堆场表面杨尘较重
	对达到排弃高度的区域进行压实及洒水，并覆盖砾石，减少风力扬尘及风蚀作用。
	有效抑制排土场无组织扬尘，对周围环境空气影响较小。

	洗选
加工
	在分选设备的顶部和易产生煤尘的振动筛处
	设置吸尘罩，使设备处于负压状态，确保煤尘不外逸，含尘气体再除尘器除尘。
	采取综合性降尘措施，煤尘排放量少，对环境空气影响较小。

	煤炭
运输
	采用胶带输送机封闭式栈桥输送
	全封闭结构运输，设洒水喷雾装置。
	煤尘逸出少，对环境空气影响很小。

	转载
点
	煤炭转载时有煤尘产生。
	设洒水喷雾抑尘设施
	可有效抑制煤尘逸出，对环境空气影响较小。

	煤炭
储存
	原煤仓、产品仓、矸石仓均为全封闭结构，且外运及时。
	产尘环节设置洒水降尘设施，煤仓装载点设置软围帘。
	煤尘排放量小，对环境空气影响很小。

	道路
运输
	采用汽车运输，运输过程会产生扬尘。
	道路路面硬化，定期清扫、洒水，限载限速，加盖篷布。
	可有效抑制道路扬尘，对环境空气影响较小。


[bookmark: _Toc11423]5.6.2.5大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表见表5.6-12。
表5.6-12  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5）
其他污染物（TSP、NOx）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2021）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
□
	主管部门发布的数据
☑
	现状补充数据
☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源☑
	拟替代的
污染源□
	其他在建、拟建
项目污染源□
	区域污
染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERM
OD□
	ADM
S□
	AUSTA
L2000□
	EDMS/
AEDT□
	CALP
UFF□
	网格模
型□
	其他
☑

	
	预测范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（TSP和PM10）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均
浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（）h
	C非正常占标率≤100%
□
	C非正常占标率＞100%
□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%□
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP、PM10）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、TSP、NOx）
	监测点位数（2）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑            不可以接受□

	
	大气环境
防护距离
	距（工业场地）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2：
（  ）t/a
	NOx：
（  ）t/a
	颗粒物：
（197.76）t/a
	VOCs：
（  ）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项
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5.7.1 建设期土壤环境影响分析
（1）生态影响型
建设过程中的土壤影响主要表现为施工区的地表扰动，施工过程中对临时堆土通过临时苫盖防止流失。另外，施工过程中的车辆碾压等可能造成临时道路等区域的土壤板结等结构破坏。
（2）污染影响型
①土壤环境影响因素分析
建设期土壤环境影响主要分为可能受项目建设排放的废水污染，由于项目建设期排放到大气的污染物沉降而受污染，以及固体废物堆弃污染等三方面。
废水主要来自于生活污水排放、以及各种施工废水；废气主要来源于施工机械、驱动设备（如柴油机等）与运输及施工车辆所排放的废气，以及施工扬尘；固体废物主要来源于施工所产生的弃土、建筑垃圾，及施工人员产生的生活垃圾。
②土壤环境质量影响分析
本项目施工单位在主要施工点需设置临时沉淀池，施工废水沉淀处理后回用于工程施工不外排；施工过程中产生的生活污水采用化粪池处理后用于工程施工和防尘、绿化洒水不外排。因此，土壤施工期不会由于废水的漫流和入渗而造成污染。
项目施工期对排烟大的施工机械均安装消烟装置，减轻尾气的排放；采暖供热锅炉为电锅炉，无燃煤烟气产生。施工现场应设置洒水抑尘、覆盖防尘、限制车速、保持施工场地洁净，防止被污染大气的沉降而污染土壤。
建设期土地平整和施工产生的弃渣，部分用于工程填方，弃方排至排土场，且临时弃土弃渣应及时苫盖；对于施工产生的生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往准东生活垃圾填埋场进行合理处置，以防长期堆放被雨水冲刷造成土壤污染。
采取上述措施后，建设期项目基本不会对土壤环境造成污染影响。
5.7.2 运营期土壤环境影响分析
5.7.1.1 土壤污染途径分析
土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。
露天矿土壤污染的特点如下：从开始污染到导致后果有一个很长的逐步积累过程，不易引起人们的重视；土壤一旦污染就很难降解，其中重金属污染是个不可逆过程；土壤污染后后果严重，这种污染通过食物链危害人和动物，严重时使人类失去赖以生存的土地。
露天矿土壤污染发生的类型主要有以下几种：
（1）水体污染型
污染源主要有矿坑水和生活污水，既可通过洒水的形式直接进入土壤，也可通过露天矿储水池、废水管渠的泄漏，经地下水进入土壤。它是土壤污染最主要发生类型。
（2）大气污染型
土壤污染物来自被污染的大气。特点是以大气污染源为中心呈椭圆状或条带状分布，长轴沿主风向伸延，污染面积和扩散距离取决于污染物质的性质、排放量及形式。
（3）固体废物污染型
在土壤表面堆放或处理剥离物、煤矸石时，通过大气扩散或降水淋滤，使周围地区的土壤受到污染。
（4）自然扩散型
在自然矿床中元素和化合物富集中心的周围，形成自然扩散晕，使附近土壤中某些元素的含量超出一般土壤的含量。
5.7.1.2 矿田开采土壤环境影响分析
矿田露天开采对土壤产生的生态影响为地下水水位变化引起的盐化影响，以及开采扬尘通过大气沉降、地表淋溶作用使周围土壤酸化和碱化。
（1）地下水水位下降对土壤产生的影响
根据地下水章节预测结果，露天矿开采可能影响的煤层上覆地下水含水层主要为第四系透水不含水层、新近系独山子组弱含水层和侏罗系中－上统石树沟群裂隙孔隙弱含水层。由于露天矿开采将煤层上覆土岩全部剥离，会改变露天采掘场周围的地下水水位线分布，矿田开采范围内的水位线将断裂缺失，以开采区为中心将形成降落漏斗，漏斗深与开采位置煤层底板持平。矿田周边地下水的流场也将因此重新整合，形成新的地下水位分布，这会对地下水造成一定影响。矿田开采疏干影响半径为沿开采边界外延114.91m。
（2）开采扬尘对土壤产生的影响
露天矿岩土剥离物包括第四系土层、新近系上新统独山子组土层、侏罗系中上统石树沟群组岩土层；在矿田开采过程中，剥离物产生的扬尘会向开采区周边扩散，并通过大气沉降作用和雨水淋溶对周围土壤产生影响。
5.7.1.3 排土场土壤环境影响分析
排土场作为污染源对周边土壤的影响途径包括大气沉降、地面漫流。从已建排土场现状监测结果，已恢复排土场以及周边土壤表层样均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准。可见，在及时采取生态恢复措施后，排土场对周边土壤的大气污染可忽略不计。排土场周边采取拦挡措施，在有效控制土壤侵蚀的同时，可控制地面漫流以及对周边土壤的影响。另外，排往排土场的剥离物为第Ⅰ类一般工业固体废物，根据地下水水质分析，不会对土壤和地下水造成污染。
5.7.1.4 工业场地土壤影响分析
工业场地主要分布有危险废物暂存间、卡车及工程机械维修保养间、综合修理间、生活污水处理站、矿坑水处理站等主要污染源，可能对土壤环境产生的影响具体分析如下：
工业场地卡车及工程机械维修保养间、综合修理间内设备检修保养过程会产生少量废矿物油等危废，车间建设时要求地面进行硬化防渗，废矿物油等集中收集后及时送至危废暂存间存放，该车间基本不会发生油类物品泄漏下渗污染土壤环境事件。
危废暂存间评价要求按照GB18597、GB18598的建设标准要求进行建设，采取基础防渗、留设堵截泄漏的裙角等一系列措施，危险废物定期交由有资质单位处理；油库建设时要求地面采取防渗措施、安装防火防盗门窗，同时加强危废暂存间及油库管理、巡检措施，一般情况下不会发生油品泄漏事件，即使个别油品储存容器发生破裂，采取及时堵漏收集措施，油品也不会泄露至车间以致工业场地外环境，不至于下渗进入土壤环境，基本不会对土壤环境产生污染影响。
生活污水和矿坑水处理站各池体建设时评价要求采取防渗措施，严防出现防范跑冒滴漏现象，此外生活污水和矿坑水处理站分别设置1座事故水池，防止生活污水和矿坑水事故外排。生活污水和矿坑水处理后全部回用，不会通过垂直下渗途径对周围土壤环境产生污染影响。
5.7.1.5 其他土壤影响分析
项目在生产过程中对产生的废气都采取了相应的处理措施，确保各类废气污染物达标排放，可以有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。
总之，运营期产生的废水、废气、固体废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。
5.7.3土壤环境影响评价自查表
土壤环境影响评价自查表见表5.7-1和表5.7-2。
表5.7-1  土壤环境影响评价自查表（生态型）
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型□；生态影响型☑；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	占地范围（矿田面积12.884km2）敏感目标（草地）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位☑；其他□
	

	
	全部污染物指标
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	

	
	特征因子
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、全盐量
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a☑；b☑；c☑；d☑
	

	
	理化特性
	pH、土壤盐含量
	统附录c

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	4
	20cm
	

	
	现状监测因子
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、土壤含盐量
	

	现状评价
	评价因子
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、土壤含盐量
	

	
	评价标准
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-52018）
	

	
	现状评价结论
	（达标）
	

	预测
	预测方法
	类比分析
	

	
	预测分析内容
	影响范围：开采区，影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a☑；b□；c□
	

	
	
	不达标结论：a☑；b□
	

	防治措施
	防控措施
	源头控制√；过程防控√；土壤环境质量现状保障√；其他□
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	7
	（GB/15168-2018）中基本因子，同时监测pH和含盐量
	每五年内开展一次
	

	
	信息公开指标
	——
	

	评价结论
	可接受☑；不可接受□
	


表5.7-2  土壤环境影响评价自评估表（污染型）
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型■；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	占地范围（299.92hm2）敏感目标（ ）
	

	
	影响途径
	大气沉降■；地面漫流■；垂直入渗■；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物指标
	镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌、pH值
	

	
	特征因子
	镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类■；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	评价工作等级
	一级□；二级■；三级□
	

	
现状调查内容
	资料收集
	a）■；b）■；c）■；d）■
	

	
	理化特性
	/
	统附录c

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样
	1
	2
	0.2m
	

	
	
	柱状样
	3
	
	0-0.5m
0.5-1.5m
1.5-3.0m
	

	
	现状监测因子
	金属和无机物：镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、12，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、对/间二甲苯、邻二甲苯）；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘）。
特征因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH值、石油烃。
	

	现状评价
	评价因子
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	

	
	评价标准
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中相关标准
	

	
	现状评价结论
	（达标）
	

	预测
	预测方法
	类比分析
	

	
	预测分析内容
	影响范围：各场地内，影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a■；b□；c□
	

	
	
	不达标结论：a□；b□
	

	防治措施
	防控措施
	源头控制■；过程防控■；土壤环境质量现状保障■；其他□
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	3
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH值、石油烃
	每五年内开展一次
	

	
	信息公开指标
	——
	

	评价结论
	可接受■；不可接受□
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6.1.1 生态环境综合整治
6.1.1.1 生态环境综合整治原则与目标
（1）生态环境综合整治原则
根据露天矿建设与运行特点，依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）中的规定，确定生态综合整治原则为：
①自然资源的补偿原则
项目区域内原生自然系统及其生态服务功能会因为项目施工和运行受到一定程度的破坏，评价区生态系统最主要的生态服务功能就是水土保持功能，为防治水土流失加剧，必须执行生态功能补偿原则。
②受损区域的恢复原则
项目影响最大的区域是项目建设区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，因此应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。
③人类需求与生态完整性维护相协调的原则
项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。
④突出重点，分区治理的原则
按照工程总体布置、施工特点、建设时序、地貌特征以及自然属性的特点分别进行整治。
⑤近细远粗的原则
根据开采工艺，按照“近细远粗”的要求，重点对首采区、排土场的生态整治措施进行布置，其它采区提出整治要求，整治措施参照首采区实施。
（2）绿色矿山建设目标
依据煤炭行业绿色矿山建设规范，完成矿山在矿区环境、资源开发方式、综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象方面的基本要求。把矿山建成矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、信息管理数字化和矿区社区和谐化的绿色矿山。绿色矿山建设生态环境保护相关目标见表6.1-1。
表6.1-1  绿色矿山建设的生态环境治理目标
	一级指标
	二级指标
	目标

	矿容矿貌
	规划布局
	（1）矿区布局矿区建设布局情况，进行建设合理性阐述。
（2）厂区风貌。地面工程系统和配套基础设施，介绍厂貌整洁情况，标识、规范美观程度，矿区生产生活运行情况。

	
	矿山开发
	（1）运输存放。介绍矿山开发过程中，产品、矿石、废石等生产、运输、堆放情况，保洁措施。着重说明废弃物的专用堆积场所采取的防扬散、防渗漏或其它防止二次污染环境的措施。
（2）达标处置。废石、废水、噪音和粉尘等达标处理情况，明确固、液废弃物妥善处置率，废水处置达标率。

	
	环境修复
	（1）修复措施。因地制宜改善矿区环境的措施。
（2）修复结果。修复改善环境取得的成果以及矿区绿化覆盖率。

	生态环境保护与恢复
	矿山地质环境治理与土地复垦
	资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复和土地复垦方案编制情况、施工状况、管理情况、取得效果（包括土地复垦率、道路合格率等）。

	
	粉尘和噪
音处理
	（1）粉尘处理。采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒处置方式，例如喷雾、洒水、湿式凿岩、除尘装置、全封闭皮带运输等措施，及其取得的效果。
（2）噪音处理。凿岩、碎磨、空压等设备，采用消声、减振、隔振等措施进行噪声处理情况。

	
	
	

	
	水资源利
用与处理
	提高水资源利用率的举措，例如源头减少、清污分流等，说明达标处置后的废水利用情况，明确选矿废水重复。

	
	固体废物利用与处理
	对固体废物分类处理、合理利用情况，明确固体废物利用率。注重充填采空区、治理塌陷区、作为建筑材料等。


（3）生态环境综合整治目标
经生态环境综合整治后，应当实现的主要目标有：
①安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；
②对周边环境无污染；
③与周边自然环境和景观相协调；
④恢复土地原始功能，防止沙丘活化。
根据中联润世露天煤矿开采工艺和区域自然环境特征，依据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）及《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013），参照周边露天矿土地复垦和生态保护的实践经验，确定露天煤矿不同治理区达到的生态环境综合整治目标见表6.1-2。
表6.1-2  生态环境综合整治目标表
	治理分区
	滑坡灾害治理率
	水土流失治理度
	土壤流失控制比
	土地复垦率
	植被覆盖率

	挖损区
	首采区
	100%
	≥85%
	0.7
	≥95
	/

	
	二、三采区
	100%
	
	
	
	

	占压区
	外排土场
	边坡区
	100%
	
	
	
	

	
	
	平台区
	
	
	
	
	

	占用区
	地面设施区
	/
	≥90%
	0.8
	/
	15%


6.1.1.2 生态保护措施
A.建设期生态保护措施
（1）道路工程建设生态环境保护措施
道路建设过程严格划定施工区，控制施工范围；道路施工结束后对施工扰动区及时平整、并采用砾石压盖。
（2）防沙治沙措施
本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中的有关规定，执行以下防沙治沙措施：
①施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。
②在地面设施区施工过程中应避免在大风季节进行作业，对于施工破坏区施工完毕要及时平整土地，洒水降尘，以防止发生新的土壤侵蚀。
③加强施工组织管理，提高施工机械化，缩短施工工期，临时占地尽早恢复原地貌，永久占地周围应适当绿化美化，各场地绿化率达到15%。
④制定建设期环保规章制度，加强施工人员环保意识。
B.运营期生态保护措施
规划重点主要是如何具体地实施环保措施。在内容上主要包括地面景观生态建设、水土保持措施、植被重建、绿化生态工程设计，根据露天矿生态建设与环境治理的需要，按照不同的生态功能作用，将露天矿划分为以下几个生态功能区：
①生态绿化带与景观生态建设区：露天矿工业场地进行绿化。
②水土流失治理区：在一些沟壑地区与排土场边缘重点进行水土流失治理，以工程措施和生物措施相结合的方式，综合开展露天矿范围内的水土保持工作。
③排土场土地复垦区：采用优化的生态结构方式，人工干预，加快地表结皮，促进露天矿环境建设和经济发展。生态建设规划见表6.1-3。
表6.1-3 露天矿生态建设规划一览表
	生态影响项目
	发生地段（区）
	防治方法和措施

	水土流失
	采掘场、排土场
	边排边复垦，对达界且达到高度区域及时进行碾压，洒水结皮。

	基质破碎化
	排土场、工业场地
	采取边开采边复垦、表土单独存放，工业场地进行绿化。

	植被破坏
	工业场地
	建立人工植被的生态恢复：整地、覆土、栽植。

	动物种群减少
	矿田及周边荒漠戈壁
	严格执法，禁止捕杀野生动物。


（1）生态整治方案规划
生态整治方案规划的意义在于结合相关技术规范、区域生态环境特点与工程推进次序，合理布局，合理分配各阶段生态整治任务，使各阶段生态整治任务衔接得当。生态恢复措施规划路线见图6.1-1。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\wxid_bxsy595toh1p22\FileStorage\Temp\1663507863798.png]
图6.1-1  生态恢复措施规划路线图
项目所在区域为干旱风沙区，植被恢复条件较差，因此，项目生态治理的工作方向主要围绕水土保持、地貌重塑和土壤重构开展，以防风固沙为主，兼以植物措施。
（2）当地同类项目治理经验
露天煤矿项目生态整治措施的重点为水土保持与植被恢复。针对奇台县戈壁荒漠干旱少雨，土壤有机质含量低的特点，根据当地同类露天煤矿项目生态恢复治理经验，主要采取了以下措施：
①工程措施
对道路进行平整硬化，对场区内边坡地段进行防护，并在雨水汇集区域设置雨洪蓄集设施，收集的雨水可用作洒水降尘。
施工生产生活区场地采取砾石覆盖效果较好，施工道路路面一般以戈壁砾石碾压，并定时洒水。
排土场、采掘场以工程复垦为主。将开采过程开采出的泥岩铺设在边坡或平台上，由于雨水或融雪浸润，使表土一定程度胶结。若无扰动，经2~3年，可自然形成结皮。
②植物措施
针对新疆气候、土壤条件，工业场地绿化选择超旱生植物物种，如梭梭、紫穗槐、沙枣等。
（3）生态整治分区
根据项目开采时序、开采工艺、土地损坏形式等因素以及生态整治实施进度，从时间和空间上综合考虑，将生态整治布局按功能分为三个大区，即挖损区、占压区和占用区。其中，挖损区分为首采区、二采区、三采区，闭矿前在三采区会形成一个最终采坑，露天矿生态环境综合整治规划分区见表6.1-4及图6.1-2。
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表6.1-4  露天矿生态环境综合整治规划分区表
	功能分区
	整治时间
	面积（hm2）
	占地类型
	分区特征
	生态整治措施

	挖损区
	首采区
	内排
	建设期~26.06年
	282.16
	裸岩石砾地
	原地表形态、地质层组因挖损直接摧 毁，原生自然系统不复存在。地形重塑 后地表大部分区域比原生地貌更平坦。
	采掘场周围布设排水设施；进行平整，平整后地形平均坡度2-3°；内排采取平台整平后洒水； 对剥离的砾石进行临时收集；将收集的砾石铺设在内排最终平台上，覆盖厚度10cm；内排边坡采用块石护坡，厚度30cm。

	
	二采区
	
	
	
	
	
	

	
	三采区
	采坑
	闭矿后3年
	
	
	原生自然系统破坏，高差较原地貌大。
	最终端帮边削坡后进行块石压盖；最终采坑四周设置围栏，悬挂警示牌；最终采坑内水分条件好的区域可以适当恢复植被，可种植抗旱、抗碱植被，如梭梭等。

	占压区
	外排土场
	建设期~投产后3年
	263.0
	裸岩石砾地
	堆置于原地貌上，造成原地表覆被物的 破坏和丧失，地形重塑形成新的地貌景 观。
	外排土场边坡采用块石护坡，厚度30cm；排土场周边及平台边缘布设挡土围埂；排土场周围布设截水沟；将收集的砾石铺设在外排土场平台上，覆盖厚度10cm；没有砾石的地方平台整平后洒水，后期可采取人工干预与自然恢复相结合的措施对植被进行恢复。

	占用区
	地面设施区
	建设期
	36.05
	裸岩石砾地
	土地利用方式改变，由原生自然景观向 工矿景观转变。
	建设期尽量较少地表扰动面积，严格控制施工 期活动范围；以水定地，利用处理后的生活污水进行绿化，绿化率达到15%。




6.1.1.3 生态环境整治措施
（1）外排土场生态整治措施
外排土场已完成弃土，进行了封场，并对外排土场的平台及边坡进行了生态整治。但外排土场边坡局部区域还需进一步生态整治。
①修建挡土围埂
排土场周边的拦挡措施应按照水土保持方案设计的要求，在外排土场外围先修筑挡土围埂，然后在围埂内弃土，控制水土流失范围。外排土场围堰典型设计见图6.1-3。
[image: ]
图6.1-3  外排土场围堰典型设计图
②外排土场平台
外排土场平台形成后进行平整，利用矿坑排水对工作面持续洒水降尘，形成盐壳保护裸露沙土，降低风蚀强度。
③外排土场边坡
待外排土场边坡形成并稳定后，对坡面块石护坡，厚度30cm。外排土场边坡典型设计见图6.1-4。
[image: 附图22-23 排土场措施布置图-Model]
图6.1-4  外排土场边坡典型设计图
④外排土场造地工艺和植被恢复
中联润世露天矿开采占地土地类型以裸土地为主，其植被覆盖度小于5%，矿区土壤属于养分含量较低、有机质含量较低的砂土；矿区属温带极干旱区，冬季寒冷，夏季干热，气候十分干燥，降水量稀少，项目所在区域多年平均降水量198.37mm，年蒸发量1202mm～2382mm，蒸发量是降雨量的6.05~12.01倍；矿区地下水埋藏一般超过15m，属潜水的深埋带；矿区内无地表径流，无可用于复垦的水源，可复用绿化的矿坑疏干水水量很少，鉴于以上情况，排土场不适合进行土地植被恢复，环评提出对外排土场采取的主要生态保护措施为顶部平台及台阶采取前期剥离的砾石以及块石压盖，场地洒水，通过洒水使得外排土场表土层形成板结-幂层，以控制风蚀，防止水土流失。
外排土场生态保护措施典型设计见图6.1-5。
[image: ]
图6.1-5  外排土场生态保护措施典型设计图

（2）内排土场生态整治措施
①表土剥离与覆土
采掘场剥离前，先对地表进行表土剥离和砾石收集，集中堆放。内排土场排至排弃高度时，利用装载机、推土机和自卸汽车对采掘场内的内排土场进行覆土。
②内排土场覆土后，利用推土机对内排土场进行平整场地，基本恢复地形地貌与周边地貌景观相协调。
③砾石剥离收集及利用
内排土场形成稳定平台后铺压砾石；首采区后期、二采区至三采区剥离砾石不设集中堆放区，随剥随覆在已经形成的内排土场平台。在排弃过程中，利用矿坑排水对工作面持续洒水降尘，形成盐壳保护裸露沙土，降低风蚀强度。剥离的砾石压盖措施典型设计见图6.1-6。
[image: ]
图6.1-6  剥离的砾石压盖措施典型设计图
④内排土场边坡防护
待内排土场最终帮边坡形成并稳定后，对坡面块石护坡，厚度30cm。
⑤最终采坑边坡防护
对开采后遗留的最终采坑边坡削坡后进行块石压盖。
（3）采掘场
在露天采掘场内设置集水池，并随采掘推进相应移设。集水池沿非工作帮布设排水管路排出采掘场内积水。
对平台和边坡进行最终防护措施之前，对平台进行平整，使平台向排土道路一侧形成倒坡，减少大风对坡面及台面的风蚀危害。内排土场平台形成后，为了减少风蚀危害应在平台周边设置围堰。围堰采用干砌块石结构，块石主要来自采掘场表层剥离岩石，围堰高度2.0m，顶宽1.0m，内外边坡均为1:1。采掘场围堰典型设计见图6.1-7。
[image: ]
图6.1-7  采掘场边坡围堰典型设计图
（4）植被恢复措施
本矿植被恢复措施分为自然恢复与人工恢复两种方式。排土场与采掘场以自然恢复为主。排土场与采掘场土壤恢复结皮后，可营造出适宜自然植被生长的土壤条件。植物种子在风力条件下，自然落入恢复后的采掘场和排土场，自然生长。尽量不进行人工栽植，以避免挖坑填土等活动扰动已形成的结皮。
工业场地植被恢复以人工恢复为主。植被人工恢复首先必须选择适宜的植物品种，实现自然环境条件与植物生态学特性的统一。矿区气候特点干旱少雨，夏季气候炎热，冬季气候严寒，区内常年多风。项目所在区域的土壤成土母质多为残积物及部分洪积-冲积物等，质地较为松软，土壤中有机质含量极低。因此，需选择具有耐瘠薄、耐寒、耐干旱、根系发达、耐贫瘠的物种。建设单位在落实植被恢复措施过程中，应结合自身工程经验，根据当地环境条件，选择合适的植物物种。
结合矿田需要与水资源条件，生活区中可进行植被恢复的区域主要分布在道路两侧、综合办公楼四周。这样一方面能够一定程度抑制扬尘污染，另一方面使生活区整体景观更为和谐宜居。
（5）砾幕层保护措施
砾幕层保护区是指矿田内暂不开采的区域，面积很大，主要被戈壁砾幕层所覆盖，生境恶劣、脆弱，但是生态系统相对稳定。砾幕层是数十万年来自然形成遗留下来的地表土壤保护层，具有抗风蚀和防蒸发作用，在维护荒漠生态环境中具有十分重要作用。对砾幕层保护区主要采取的措施就是减少人类干扰，保护地表结皮不受破坏。特别是矿田修建线性工程时跨度较大，如果不控制施工扰动范围，会造成砾幕层松动破坏，在风力作用下土壤侵蚀强度升级，水土流失加剧。因此矿田开发时尽量把对地表的扰动控制到最小范围，防止底层流沙出露而形成新的风沙源，降低区域水土流失；同时施工过后应及时恢复施工迹地，采取硬化或用砾石压盖的方法恢复砾幕层，保持区域生态系统平衡稳定。
6.1.1.4 闭矿期生态环境保护措施
露天矿服务期满后，按照要求进行闭矿，环评对于闭矿期提出以下生态保护措施：
（1）闭矿后及时拆除一切生产和生活设施，可再利用材料外运，建筑垃圾回填露天采场，对场地进行平整处理，按照《土地复垦条例》的要求对工业场地遗迹地进行土地复垦，与周边地形地貌相协调。
（2）矿山闭坑后对表部进行平整，堆积体顶部及平台顶部控制坡角3-5°，边坡角不大于22°，与周边地形地貌相协调。对排土场土地复垦区进行养护管理，并对外排土场边坡加强巡视，发现冲沟及时治理。
（3）最终采坑
最终采坑的特点是坑壁陡峭，坑底可能形成季节性积水，坑内通风较差的特点。首先要采取开级削坡，保持边坡稳定，经自然降雨或积雪融水浸润，可一定程度胶结。自然条件下经过2～3年，若无扰动，可自然形成结皮。
6.1.1.5 生态环境综合整治投资
根据生态环境综合整治规划，借鉴相邻露天矿生态整治费用情况，本项目生态整治费用平均按5万元/hm2计算，共需费用为4159.2万元，具体见表6.1-5。生态整治需要的资金前期从建设投资中列支，后期纳入露天矿生产成本。
表6.1-5  生态整治与恢复费用一览表
	功能分区
	整治时间
	面积（hm2）
	生态整治费用（万元）

	挖损区
	采掘场
	建设期~26.06年
	282.16
	1410.8

	占压区
	外排土场
	建设期~投产后3年
	263.0
	1315

	占用区
	东部工业场地
	生态恢复（建设期）
	10.63
	53.15

	
	西部工业场地
	建设期
	21.26
	106.3

	
	场外道路
	建设期
	14.79
	73.95

	闭矿坑
	闭矿后第1年~第3年
	—
	1200

	合计
	591.84
	4159.2


6.1.2 生态环境管理与监控
6.1.2.1 生态管理机构与组织管理
（1）生态管理及监控目标
根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、经济、社会等因素，评价提出如下生态管理及监控目标：
①防止区域内自然体系生产能力进一步下降。
②防止区域内水资源进一步遭到破坏。
③防止区域水土流失日趋严重。
④防止区域内人类活动给自然体系增加更大的压力。
（2）生态管理监控范围
露天矿影响区主要为外排土场和采掘场，外排土场压占土地以及采掘场挖损都会造成原有土地利用类型变化，植被破坏。因此生态整治重点为外排土场、内排土场的恢复效果，土壤侵蚀的控制情况。露天矿开采过程中的生态管理监控范围重点为外排土场和采掘场。
6.1.2.2 管理计划
（1）管理体系
露天矿应设生态环保专人1～2名，负责工程的生态环保计划实施。
项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。
（2）管理机构的职责
①贯彻执行国家、自治区及州县各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。
②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。
③组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。
④组织、领导项目在施工期、营运期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。
⑤下达项目在施工期、营运期的生态环境监测任务。
⑥负责项目在施工期、营运期的生态破坏事故的调查和处理。
⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级生态环境部门，积极推动项目生态环保工作。
6.1.2.3 监测计划
露天矿工程对环境的影响主要来自建设期的各种作业活动和生产期的采煤作业等。无论是建设期还是生产期，都将会给评价区生态环境带来较大的影响。为了最大限度地减轻和消除不利的环境影响，露天矿实行生态环境监测，以保证生态整治和水土保持设施的落实及运行，并验证生态整治措施的效果，以便更好地保护生态环境，为当地政府、生态环境部门进行环境规划、管理及执法提供依据。
（1）监测与跟踪范围
工程所在区域与工程影响区域工作范围：露天矿开采区、地面设施区、外排土场等以及上述范围内生产施工对周边造成生态破坏的区域。
（2）生态环境监测方案
依据生态监测点位应覆盖参照区、受损影响区和修复区的原则，结合项目建设期和运营期工程内容、生态破坏特征，布设生态监测点位。生态环境监测方案见表6.1-6。
表6.1-6  生态环境监测方案
	序号
	监测内容
	主要技术要求

	1
	露天矿景观变化情况
	1、监测项目：景观类型、土地复垦率（生态综合整治率）。
2、监测频率：1次/年。
3、监测地点：排土场、采掘场。
4、监测方法：定期观测
5、技术要求：遥感监测和巡查相结合，对监测项目指标变化量进行统计，并分析原因。

	2
	土壤侵蚀
	1、监测项目：土壤侵蚀类型、程度、侵蚀量
2、监测频率：施工期间一次、施工后一次；排土场1次/年。
3、监测地点：矿田内生产扰动区域、内排土场、外排土场。
4、监测方法：定期观察。
5、技术要求：参照水土保持相关规范，采用记录、统计方法，形成分析报告。

	3
	地表植被变化情况
	1、监测项目：地表植被变化，包括植被类型、植被覆盖度、生物量等。
2、监测频率：1次/年。
3、监测地点：地面设施区绿化，露天矿周围造成生态破坏的区域。
4、监测方法：定期观察。
5、技术要求：采用记录、统计方法，形成分析报告。

	4
	土壤
	1、监测项目：砾幕层厚度、土壤机械组成。
2、监测频率：1次/年。
3、监测地点：矿田内生产扰动区域、内排土场、外排土场，露天矿周围造成生态破坏的区域。
4、监测方法：定期观察。
5、技术要求：定期取样，实验室分析粒径组成，形成分析报告。


[bookmark: _Toc24482][bookmark: _Toc14618]6.2地下水污染防治措施可行性分析
[bookmark: _Toc31098][bookmark: _Toc22780][bookmark: _Toc38816185][bookmark: _Toc346615997]6.2.1 已采取地下水环境保护措施
（1）无污废水外排。矿坑水产生量小，在坑底集水池沉淀处理后用于采掘场等洒水降尘；生活污水经处理达标后全部回用于本矿。
（2）矿坑水处理站、东部场地生活污水处理站水处理过程中的池、渠及地面已经采区防渗处理，生产系统地面也进行了硬化和防渗处理、水池混凝土抗渗等级为P8，符合地下水防渗小于K≤1.0×10-7cm/s的要求，阻断了污染物进入地下水环境的途径。
（3）危险废物暂存间建有堵截泄漏的裙脚，墙壁防渗防腐裙脚高度约1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
（4）生产过程中生活垃圾统一收集，分类收集后交由新疆准东市政服务有限公司统一运至准东生活垃圾填埋场进行处置，未进行乱排乱堆。
通过调查，项目基本落实了地下水污染防治措施，措施有效阻止了污染物对地下水水质的污染。
6.2.2 地下水环境保护改进措施
（1）加强对地面防渗设施的巡查，并做好记录，一旦发现地面防渗设施出现破损要及时修整，并达到相应的防渗要求，保证污废水不会进入地下水。
（2）预计改扩建露天矿采掘场矿坑涌水产生量284m3/d，建设单位应加强矿坑水处理站设施设备维护和保养，以备在后期矿坑水量增加时，矿坑水处理站能及时启用并能使出水水质达到相应回用水水质标准。
6.2.3 含水层保护措施
露天矿开采过程中会对煤层上覆地层造成破坏，不可避免地会对煤层上覆地下水含水层造成疏排破坏影响。这部分地下水资源以矿坑水的形式抽到地面，在地面矿坑水处理站进行处理后全部回用。为尽量保护地下水含水层，评价要求：
（1）在露天矿开采过程中，应对矿坑水进行及时抽排，防止矿坑水直接下渗或侧渗进而对地下水含水层造成污染影响。
（2）降低地下水流失强度，及时进行矿坑生态恢复。由于开采煤层使矿田及周边地区地下水位下降，加剧水土流失，因此建议开采时要严格实施分区开采，降低煤矿开采对地下水资源的损失强度。
（3）建立地下水观测网系统
结合观测区地质、水文地质、地表、地下条件，以用最少点控制较大面积为原则，建立地下水动态观测网，以掌握地下水位动态变化规律，有效预测疏干涌水量，指导疏干工作。若实际开发中造成区域地下水水位严重下降，建设单位应及时组织水文地质专家查找原因，针对性地制定工程防止措施和配套补救措施，对可能造成的不良影响的给以经济补偿，并根据项目可能诱发的环境水文地质问题制定相应的监测方案。
（4）做好雨季或非正常状态下的矿田防排水工作
在雨季或非正常状态下，矿坑水量会在很短时间内突然增大，如果防排水系统不合理或者不通畅，涌水量超过排水能力，会造成淹没矿坑，污染地下水水质，甚至会影响露天矿安全生产。因此，为了保证露天矿的正常安全生产，评价建议矿方应提前建立好相关的地下水位监测计算机控制系统、地面防排水，根据需要进行预先疏干。
6.2.4 源头控制措施
[bookmark: _Toc304889954][bookmark: _Toc346615998][bookmark: _Toc38816186][bookmark: _Toc7816][bookmark: _Toc15403]本项目对产生的废水进行合理的处理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，矿坑水、生活污水等在场区内收集后通过管线送水处理站处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
工业场地分别设有生活污水处理站和矿坑水处理站，正常状况下废水处理后全部回用不外排。事故状态下，煤炭的开采可能会对地下水水质造成一定程度的污染影响，评价建议各设置1座事故水池，生活污水事故水池容积为350m3，矿坑水事故水池容积为500m3，均可暂时存储1天的废水量。事故情况下将污水抽排至事故水池暂存，及时修复水处理设备，对事故排水进行处理后回用，保证正常与事故工况下均无污废水排放。
6.2.5 分区防控措施
（1）防渗分区
根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，对地下水污染防渗进行分区。地下水污染防渗分区见表6.2-1。
表6.2-1  地下水污染防渗分区
	场地
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求
	备注

	危险废物暂存间、加油站、机修间
	重点防渗区
	弱
	难
	持久有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）执行。
	现有危险废物暂存间、加油站、机修间已防渗，并符合要求。

	生活污水处理站、矿坑水处理站所有水池、污水管线
	一般防渗区
	弱
	难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）执行。
	现有矿坑水、生活污水处理系统已防渗处理。

	排土场
	一般防渗区
	弱
	难
	其他类型
	参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行
	现有外排土场已防渗，并符合要求。内排土场需防渗处理。

	西部工业场地其他位置
	简单防渗区
	弱
	易
	其他类型
	一般地面硬化
	现有西部工业场地其他位置已防渗，并符合要求。


（2）防控措施
加油站、机修间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）执行。
西部工业场地的生活污水处理站等水池基础采取敷设土工膜等防渗方法进行处理，采取高标号防渗水泥砂浆进行施工，达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s”的防渗技术要求。
污水收集和运送管线所经区域可采用抗渗混凝土管沟型式，管沟以压实土为地基，其上为抗渗混凝土。管沟上以砂石作垫层，废水管线周围可用中粗砂充填。
排土场参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的第I类一般工业固体废物要求进行建设，采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
西部工业场地其他位置为简单防渗区，评价要求根据实际需要采取绿化、水泥铺砌、一般地面硬化处理等，符合简单防渗区的防渗技术要求。
6.2.6 地下水环境监测与管理
（1）监测点位
根据本项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位，以便进行长期对比监测。跟踪监测点位置见表6.2-2。本项目为露天开采，外排土场紧邻采掘场，外排土场区域地下水（包括降雨形成的少量渗入液）在很长一段时间会向采坑方向汇入，建设单位应加强对矿坑水水质监测，以此分析外排土场区域地下水水质变化。工业场地下游地下水环境跟踪监测点设在工业场地内。
表6.2-2  地下水监测计划一览表
	序号
	点位布置
	监测层位
	水井结构
	监测项目
	监测频次

	1
	采掘场上游50m
	新近系独山子组弱含水层
	孔径Φ≥130mm，孔口以下2.0m采用粘土或水泥止水，下部为滤水管
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅等
	水质每年1次，水位每月1次

	2
	采掘场下游50m
	
	
	
	

	3
	采掘场下游50m
	
	
	
	

	4
	工业场地下游10m
	第四系透水不含水层
	
	
	


（2）监测项目
地下水跟踪监测项目为地下水水质、水位，同时还应测定气温，描述天气情况和近期降水情况。
（3）监测机构和人员
水位观测原则上采取固定时间、固定人员、固定测量工具进行观测，建议委托安排专人观测，业主按时收集数据。水质监测建议委托有资质监测单位监测，签订长期协议，对水井水质进行监测。
（4）监测数据管理
建设单位对监测数据资料应及时汇总整理，编制地下水环境跟踪监测报告，建立长期动态监测档案，并定期向有关部门汇报。对于环境监测数据应该进行信息公开，若在项目运营期间监测地下水位或水质严重下降，应加密监测频次，建设单位应及时组织水文地质专家查找原因，分析导致水质污染及水位下降的原因及影响来源，针对性地制定工程防止措施和配套补救措施。
6.2.7 地下水污染应急响应措施
露天矿运营期间一旦出现非正常工况发生污染物泄漏造成地下水污染，或发现跟踪监测水井出现水质污染情况，应及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物等措施，必要时及时向各级政府上报。
（1）生活污水处理站非正常工况查明非正常工况原因，将生活污水暂存入事故污水收集池内，及时修复生活污水处理设备，保证事故工况下生活污水全部处理后综合利用不排放。
（2）矿坑水处理站非正常工况查明非正常工况原因，启动备用矿坑水处理设备，将多余矿坑水暂存入事故污水收集池内，及时修复问题设备，保证事故工况下矿坑水全部处理后回用不排放。
（3）对污染物泄漏、排放事故进行监测，直至符合环境保护标准。
结合本项目特点，制定地下水污染事故处理程序见图6.2-1。
[image: ]
图6.2-1  地下水污染事故处理程序图
6.2.8 地下水环境管理措施
（1）工艺设计时应采用清洁生产工艺，落实节水措施，提高水的重复利用率，减少取水量。
（2）建立用水动态监控系统，对项目补充水量实现实时监测与调控，确保按照最佳用水模式运行，根据各工艺过程对水量和水质的要求合理安排生产、生活用水，建立合理的水量平衡系统。
（3）设置地下水环境管理机构，为加强对地下水的污染影响预防、监测和管理工作，做到在生产过程中及时掌握建设项目生产对地下水环境的影响，预防和治理建设项目所诱发的环境水文地质问题，评价建议矿方应建立专门的水环境管理机构，配备专业管理人员，负责全矿水环境保护工作。
6.3地表水污染防治措施可行性分析
6.3.1 矿坑水
（1）矿坑水处理工艺及水质
矿坑水由坑底提升泵送至预沉调节池，使矿坑水得以贮存和均化，经水质、水量调节后的矿坑水在泵前加入混凝剂、泵后加入絮凝剂，再进入水力循环澄清池，经混合、絮凝反应、沉淀后，出水自流进入重力式无阀滤池，过滤后的出水保持在浊度3度以下，特殊情况下不超过5度；出水进入清水池，再经杀菌消毒后供生产用水。矿坑水预沉调节池及水力澄清池泥斗中污泥定时排至煤泥池，浓缩后用煤泥提升泵送至压滤系统处理。该工艺是目前露天矿处理含悬浮物矿坑水中比较成熟的净化处理工艺，能有效去除矿坑水中的悬浮物和胶体，并能有效去除矿坑水中油类物质。此工艺是《国家<煤炭工业污染物排放标准>编制说明》（煤炭工业污染物排放标准编制组）中推荐的工艺，也是国内众多煤矿采用并实践证明较好的处理工艺。此种工艺一次性投资及管理费都不高，且管理方便，经粗略估算，处理1m3的成本（含一次性投资的处理设施折旧费、年运行费）不足1元，只要能良好管理，出水能满足要求。具体工艺流程见图6.3-1。
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图6.3-1  矿坑水处理工艺流程图
矿坑排水处理后的水质见表6.3-1。从表6.3-1中可知，矿坑水处理后水质可同时满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中的洒水除尘用水水质标准要求，可以用于降尘洒水。
表6.3-1 矿坑排水处理后水质预测结果  单位：mg/L（pH无量纲）
	项　目
	pH
	石油类
	矿化度
	CODcr
	F-
	SS

	处理前浓度
	7.0
	0.03
	2218
	95
	0.90
	200

	处理后浓度
	7.0
	0.03
	2218
	8.5
	0.90
	30

	煤炭工业污染物排放标准
	6～9
	5
	/
	50
	10
	50

	洒水除尘水质标准
	6.5～8.5
	/
	/
	/
	/
	30


（2）矿坑水利用可行性分析
矿井已建设矿井水处理站，采用絮凝沉淀过滤消毒处理工艺，即预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒水处理工艺，矿坑水处理站处理规模为50m3/h。处理后的矿坑水能同时达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中的洒水除尘用水水质标准要求，全部用于降尘洒水等，不外排。该处理工艺是目前广泛应用于矿坑排水处理的成熟的处理技术，其处理效果稳定、运行可靠性强、管理简单，出水水质有保证。
根据《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的要求：“在煤矿设计中应优先选择矿井水作为生产水源，用于煤炭洗选、井下生产用水、消防用水和绿化用水等。”同时《新疆准东煤田西黑山矿区中小煤矿开采区资源整合实施方案环境影响报告书》的审查意见要求，严格控制矿区煤炭开发用水总量，多途径利用矿坑水，提高用水效率，禁止外排。对本露天矿而言，既要充分考虑综合利用矿坑水，减少新鲜水资源的取水量，又要节约用水。露天矿所在区域水资源缺乏，将矿坑水经处理后作为露天矿降尘洒水等，使矿坑排水利用率达到100%。
6.3.2 生活污水
（1）生活污水处理工艺及水质
矿井生活污水采用一体化污水处理装置，其工艺为二级污水处理工艺生物接触氧化工艺，其中接触氧化及沉淀过滤为核心处理单元。生活污水通过格栅清除杂质后进入调节池，以对不同时段来水进行均质均量，混合后通过提水泵进入水解酸化池，由于污水有机物浓度很高，微生物处理缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷。在好氧区，主要存在好氧微生物及自氧型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3-N，通过反硝化作用最终消除氮污染，接触氧化池出水进入二沉区，悬浮物质沉淀后出水进入中间水池，中间水池的水经提升泵加压后进入多介质过滤器，泵前投加絮凝剂，使过滤器形成微絮凝过滤，进一步去除水中的杂质，过滤后的水进入活性炭过滤器，进一步吸附水中的有机物质，活性炭吸附后的产水投加消毒剂，经管道混合器混合后使消毒剂与污水充分接触，然后进入消毒接触池，充分接触消毒后的水变的无毒无害，最后由回用水泵加压供回用用水。露天矿生活污水水质类似于一般居住区生活污水，且好于居住区污水。一体化污水处理设备是近几年发展起来的一种较成熟的污水处理方式，特别适合于小型生活污废水处理。该处理方式兼有生物滤池和活性污泥法的特点，与活性污泥法相比较，其容积负荷高，污水停留时间短；自动化程度高，操作管理简便；运行成本低，投资省；污泥少，占地小。设计在接触氧化处理后又设置了加药混合、过滤工艺，该处理过程能对污水SS进一步去除，CODcr等指标也可随其进一步降低，同时可对水中剩余颗粒物、胶体、有机物等有效去除。后续采用二氧化氯消毒，能对水中剩余的有机微生物彻底消除。其处理工艺见图6.3-2。
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图6.3-2 生活污水处理工艺流程图
生活污水处理后的水质情况见表6.3-2。从表6.3-2中可知，处理后的污水可以同时满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准，用于矿区绿化后，对环境，包括地下水、土壤、植被、环境卫生均无不利影响。
表6.3-2  生活污水处理后水质预测结果  单位：mg/L
	项目
	SS
	NH3-N
	BOD5
	CODcr

	处理前浓度
	250
	30
	150
	250

	处理后浓度
	20
	6
	8
	30

	农村生活污水处理排放标准
	30
	/
	/
	60

	城市污水杂用水绿化标准
	/
	8
	10
	/


（2）生活污水利用可行性分析
露天矿生活污水属于比较简单的污水，以洗涤污水为主，粪便污水所占比例不大，其污染程度相对较轻。生活污水采用二级污水处理工艺生物接触氧化工艺，即机械格栅→预曝调节→接触氧化→斜板沉淀→压力投药→管道混合→微絮凝过滤→活性炭吸附→二氧化氯消毒，生活污水处理站处理规模为20m3/h。该处理工艺操作简单，运转费用低，处理效果好，运行稳定，是目前较为成熟的生活污水处理工艺，能有效地确保污水达标利用。处理后的生活污水可以同时满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准，非采暖期用于场地绿化及降尘洒水；采暖期全部用于降尘洒水，不外排。生活污水全部综合利用符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中的要求，即生活污水处理达标后优先安排综合利用。
6.3.3 生产废水
露天矿生产废水主要是汽车冲洗废水和生产系统冲洗废水，洗车废水非采暖期产生量为118m3/d，采暖期不冲洗；生产系统冲洗废水产生量为135m3/d。汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后分别全部回用，不外排。
6.3.4 污废水零排放的可达性分析
矿坑正常涌水量为348.8m3/d，生活污水产生量277.7～285m3/d。矿区属大陆干旱荒漠气候区，年平均降水量106mm，蒸发量很大，年蒸发量1202～2382mm，蒸发量是降雨量的11.34～22.47倍。露天矿的采掘场、排土场、道路等机械碾压频繁，极易起尘，需要经常洒水抑尘，用水量较大。矿坑排水和生活污水经处理后全部用于露天矿洒水和绿化，尚需一定的清洁水源来补充。即使在冬季时虽无需绿化用水，而当地冬季气候严寒干燥，洒水降尘还是必须的，此时生活污水和坑内排水经处理后可全部用完，还需补充新鲜水。因此，露天矿生活污水及坑内排水全部处理后复用，复用对象在采暖期和非采暖期对水量的要求均可以保证污废水全部复用，不外排。
6.3.5 水资源保护措施
为了确保本项目地面生产、生活废水实现“零排放”，不对外环境造成影响，评价特提出以下工程、节水与管理措施。
（1）完善地面三级供水计量和排水计量装置
根据《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009），地面供水采用三级计量方式，在室外给水管网及主要建（构）筑物内设计量装置；在室外主排水管网收集口处、排水出口处设水量、水质监测仪，分质监测；设电磁流量计，监测清水和复用水量。严格控制矿坑水、污水处理工艺参数，确保水质达标实现回用。
（2）建立全矿水质、水量在线监控系统
严格控制用水点的水压，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大而造成水源浪费。利用计算机监控系统提供全矿范围的在线监测、实时监控，实现水量、水质、水压数据采集、上传、汇总、打印，为节水管理搭建快捷、高效、智能的管理平台。
（3）采取必要的雨洪防范措施、落实事故废水缓冲池
矿区属荒漠区，降雨量少而集中，暴雨常发生在6～8月间，将有可能出现暂时性地表洪流；工业场地产生的粉尘，随大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水冲淋等作用而降落到地表，进而渗入地下，应采取必要的防范措施，合理疏导雨洪水，并结合污废水处理系统，加以利用。
（4）加强矿坑排水监测措施
本矿属改扩建露天矿，现状矿坑水量很小，设计根据钻孔资料分析预测。随着开采深度的增加，采区的不断扩大，露天矿的水文地质条件势必发生渐变，应根据实际监测数据对矿坑涌水量进行及时修正，不断优化符合生产实际的水系统流程，为节水型生产服务。
[bookmark: _Toc32210]6.4建设期声环境影响及防治措施
6.4.1建设期噪声污染防治措施
为了更好的控制建设期噪声，评价提出以下措施：
（1）强化施工管理，文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12538-2011）中的规定要求。合理安排施工时间、施工工序，避免大量高噪声设备同时施工，夜间尽可能不用或少用高噪声设备。
（2）施工时选用低噪声施工机械及施工方法。应将地面设施打桩阶段如用钻孔式灌注桩或静压桩代替冲击式打桩法等。
（3）施工采用低噪声设备，并对设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。
（4）按规定操作机械设备，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。
[bookmark: _Toc38816196]6.4.2声环境污染防治措施
（1）工业场地声环境污染防治措施
运营期主要噪声源为：筛分破碎车间、干选车间、筒仓、生活污水处理站、矿坑水处理站、卡车及工程机械维修保养间、综合修理间、变电所、水泵房等。高噪声设备在85～100dB（A）之间，属固定声源。此外，还有运煤车辆交通噪声，属流动声源。
1）污染防治措施总则
综合治理噪声，优先选用加工精度高、装配质量好、振动小、低噪音的设备。对于强噪设备采取消声、吸声、隔声、阻尼、减振等治理措施，高噪声车间的值班室噪声限值为70dB（A），场界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
消声：主要用于消除空气动力性噪声，降噪方式为在设备进出气口加装消声器，消声量20～25dB（A）。
吸声：主要用于消除高噪声车间的混响噪声，降噪方式为在噪声混响严重的车间加装吸声材料，吸声结构吸声量4～10dB（A）。
隔声：主要用于控制高噪声车间的辐射噪声，隔声方式为产噪设备装隔声罩、设备布置在车间内、车间安装隔声门窗等，阻隔噪声向外辐射强度，隔声罩隔声量10～20dB（A），隔声屏隔声量7～12dB（A），隔声间隔声量20～25dB（A）。
2）污染防治措施
①高噪声的设备集中布置，生产区与生活公共区分开布设，利用辅助厂房等阻挡噪声的传播途径。
②高噪声设备如泵类、筛分机、破碎机、风选机等设备置于室内，利用建筑物隔声。
③选用低噪声型号及对环境影响小的设备，同时对各类设备设置减振基础。
④水泵房安装隔声门窗，同时对各类水泵安装减振机座，在水泵进出口连接管采用柔性连接方式。
⑤筛分破碎车间和干选车间设集中控制室，控制室墙壁采用隔音材料，并安装双层门窗；车间内墙壁和房顶采用吸声体降噪。
⑥在溜槽钢板外侧敷设一层阻尼涂料，其厚度为钢板厚度的1~1.5倍；溜槽内壁衬耐磨橡胶10~20mm；溜槽外壁包扎泡沫塑料或玻璃棉，厚度不小于10mm。
⑦在不影响生产、消防、运输的情况下，加强场地绿化，降低噪声的传播。将产噪强的厂房周围和场界周围作为绿化重点，树种采取叶面较大、较粗糙的树种，草灌结合，将美化、降噪、防尘相结合进行。合理的绿化措施，可有效降噪2～3dB（A）左右。
采取上述降噪措施后，工业场地场界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准限值。
（2）采掘场及排土场声环境污染防治措施
露天矿运营期的环境噪声污染源主要是公路运输及露天煤矿采掘场、排土场。露天矿的开采不可避免地出现一些环境问题，通过前面环境噪声的评价，认为噪声的控制主要以声源为主，对噪声防治对策提出以下措施：
1）针对矿大型机械设备，破碎机、胶带运输机、单斗挖掘机等声源控制主要对往复运动的机械设备提高检修安装精度，定期检修，保持良好工作状态。
2）控制爆破时段，并在影响范围以内禁止布设地面建构（筑）物，减少爆破噪声对人员及建构（筑）物的影响。
综上所述，采取上述降噪措施后可有效降低设备运行时的噪声值，使周围环境噪声满足相应的环境噪声标准。
（3）交通运输声环境污染防治措施
自卸汽车全速行驶产生的交通噪声在85dB（A）左右，运输产生的噪声源主要为线性、间断噪声源。本项目采掘场与排土场临近，主要运输路段均在矿田范围内，且矿田内部运输道路和外部运输道路沿途200m范围内均无敏感点。
本评价要求在运输过程中，通过采取加强行车管理，提高司机的环境意识，减速慢行，定期对运输汽车进行维修、对运输公路进行养护，减少鸣笛等措施。
综上所述，采取上述降噪措施后可有效降低运输噪声，措施可行。
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（1）剥离物及矸石
剥离物产生量为3838万m3/a，运至内排土场集中堆存。洗选矸石产生量为10.5万t/a，运至内排土场充填采坑。剥离物及矸石综合利用率与处置率均为100%。利用及处置措施在技术上已经非常成熟，严格执行能极大减少剥离物及矸石外排堆积量，防止或减少剥离物及矸石压占土地量以及扬尘污染。剥离物、矸石处置方式均符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）中的第（九）条规定即“露天开采时应优化采排计划，控制外排土场占地面积，在确保安全生产的前提下，尽快实现内排土”，“鼓励对煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等多途径综合利用”。因此，剥离物、矸石处置方式完全可行，同时符合国家及相关行业要求。
（2）生活垃圾
生活垃圾产生量为117.71t/a，工业场地内设垃圾箱，统一收集后，由新疆准东市政服务有限公司定期运至准东生活垃圾填埋场集中填埋处理。
（3）煤泥及生活污泥
矿坑水处理站产生的煤泥为17.62t/a，干化后全部掺入产品煤销售；生活污水站处理产生的污泥为24.92t/a，经过稳定化和无害化处理后，用作矿区绿化肥料。
（4）废油
露天矿废油产生量为4.5t/a，废机油、废润滑油用PVC桶分别收集并加盖密闭，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位收运处置。危险废物按危废相关标准要求进行收运管理，并做好交接记录台账。危险废物暂存间已建好，运行过程中的污染控制和环境管理等均已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求执行，具体执行的要求如下：
①贮存设施污染控制要求
A、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
B、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
②容器和包装物污染控制要求
A、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
F、容器和包装物外表面应保持清洁。
③贮存过程污染控制要求
A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
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[bookmark: _Toc38816192]6.6.1 锅炉烟气治理措施
工业场地设置锅炉房，为各建（构）筑物采暖供热。采暖供热采用电锅炉，不存在燃煤污染物治理措施。
6.6.2 采掘场、排土场及运输过程中扬尘防治措施
（1）穿孔凿岩采用湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，并对工作面喷雾洒水降尘，可使空气中的含尘量降到5mg/m3以下。
[bookmark: _GoBack]（2）爆破采用多排垂直深孔微差松动爆破，减少粉尘量，严禁大药量浅孔爆破，避免形成砂石飞溅和尘土飞扬。在爆破区域合理设计孔网间距和数量，并对爆破作业场所、爆堆等进行喷雾洒水降尘预湿，提高岩土湿度，使岩土粉尘团聚为大颗粒，可有效降低含尘量。国内外的经验表明，预湿的捕尘效率可达61～83%。
（3）装卸作业时铲斗与车辆等装载工具尽量靠近，降低卸载高度，作业工作面进行喷雾洒水降尘，采取这样的措施后可使附近空气中的含尘浓度由18mg/m3下降到3mg/m3，并且在大风天气下停止作业。
（4）矿区道路路面为泥结碎石路面，并配备2台压路机定期对运输道路压实，定时对路面进行洒水降尘等措施，保持路面的湿度，抑制运输路面扬尘。
（5）排土场采取洒水降尘、分区排土，用水量按洒水量1.5～2.0L/次.m2，每日2～6次，以保证表面湿度在7%左右为宜，大风天气增加洒水次数。
（6）排土场在排土过程中应及时进行碾压，增大排弃岩土致密性和硬度，减少起尘量；顶部、坡面和平台及时砾石压盖，通过洒水使得排土场表土层形成板结—幂层，控制扬尘污染。
（7）在风速达到7级及以上时，应停止采掘、剥离、排土作业。
6.6.3 破碎站煤尘防治措施
破碎站实施全封闭，配套安装微雾抑尘装置，除尘效率能达到99.9%，煤尘浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）中的限值要求。
6.6.4 选煤厂筛分破碎车间、风选车间煤尘防治措施
筛分破碎系统采用封闭式结构，并配套微雾抑尘装置和脉冲布袋除尘器，抑尘率99.9%。微雾抑尘技术的特点是在局部密闭的产尘点中，安装利用压缩空气驱动的超声波雾化器。特定压力的水及压缩空气分别由管路输送至超声共振雾化组件，在共振腔体内混合发生初次谐振后，高速旋转喷射进入共振杯，在共振杯内发生二次谐振，该谐振频率处于超声波段，超声谐振的结果使得高速流体再次被激化，从而产生微米级水雾颗粒。该技术具有以下特点：①雾化效果好，水雾颗粒直径在1～10un之间，雾量可调；②耗水量极低，对尘源点物料的水分增加量小于0.02%；③无二次污染，超声捕尘技术无需清灰，将粉尘一直控制在尘源点周围；④操控性能好，可实现就地自动集中控制；⑤基建投资低，除尘设备占地空间小，无需建造专用除尘室；⑥运营成本低，能耗低，使用寿命长，检修方便，维护费用低；⑦除尘效率高，可达到96%以上。 
风选车间为全封闭运行，由主风机供风到干选机风室中，风选后的含尘废气从干选机上引入布袋除尘器进行除尘处理，处理后的气体通过主风机排入干选机，补充气体通过进风管从干选机周围吸入空气补给，形成负压操作，使含尘气体不从干选机中外溢。
6.6.5 原煤运输、储存扬尘防治措施
（1）煤炭输送、转载采用全封闭带式输送机走廊，在转载点和跌落点采取喷雾洒水措施，可有效抑制煤尘无组织排放。
（2）露天矿储煤仓共布置2个Φ22m原煤仓，总储量2.4万t；3个Φ27m产品仓，总储量3万t；4个Φ18m产品仓，总储量2.4万t。露天矿生产不均衡时，应立即停产，保证煤炭储存于筒仓中，防止增加煤尘污染。煤炭一般采用筒仓、全封闭储煤场及设有防风抑尘网的露天储煤场三种方式储存，本次评价通过储煤设施的技术经济对比（详表6.6-1）认为，筒仓储存方式虽然投资大，但抑尘效果突出，并且符合当前环保要求，采用筒仓储煤是可行的，同时煤仓总容量也符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）中的“9.6.2原煤储煤设施的总容量应根据运输、地形、气候条件等因素确定，宜按3d～7d设计产量设置”规定。
表6.6-1  储煤设施技术经济对比表
	储存方式
比较指标
	筒仓
	全封闭储煤场
	设有防风抑尘网
的露天储存场

	技术性能
	工艺流程
	复杂
	较复杂
	简单

	
	抑尘效果
	好
	好
	差

	经济指标
	投资
	大
	中
	小

	
	运行费用
	大
	小
	无

	
	维护费用
	大
	小
	无

	
	生产成本增加
	多
	少
	无

	
	运行人员费用
	多
	少
	无

	环保要求
	符合
	符合
	不符合


6.6.6 道路扬尘防治措施
本项目煤炭外运采用汽车外运，扬尘主要防治措施是：①采用封闭式厢式汽车运输；②对道路实施硬化，并配备洒水车定时洒水；③对运输车辆加强监管、控制载重，做到不超载、不超速以降低运输扬尘；④道路出现损坏及时修复，如发现有散落物及时清扫，减少道路表面的粉尘；⑤汽车离开工业场地时，对轮胎经过清洗后方可上路。有关实验表明，如果对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。道路洒水抑尘试验结果见表6.6-2。试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。
表6.6-2  道路洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


6.6.7 燃油废气
针对燃油设备和车辆运行时产生的无组织燃油废气，选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，对其加强日常检查及维护保养，加强对燃油设备和车辆的管理；油用优质柴油；在矿区合理设置指示牌，减少燃油设备和车辆运行时间和距离。
[bookmark: _Toc4646]6.7土壤污染防治措施
6.7.1建设期土壤污染防治措施
施工人员的生活污水依托矿区现有生活污水处理设施，不外排；施工废水经简单沉淀后用于工程施工、地面降尘洒水，不外排；施工材料区和建筑垃圾堆存区采取集中堆放措施，并利用苫布遮盖，且施工过程中定期对场区路面及易产尘点进行洒水降尘，尽可能缩小施工范围，降低施工扬尘；施工活动中产生的废渣部分用于工程填方，多余的排至排土场；施工期机械要勤加保养，防止漏油。
采取上述措施后，建设期产生的污水、建筑垃圾等基本不会对项目区土壤环境造成影响。
6.7.2运营期土壤污染防治措施
本项目运营期土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等方面控制和消除土壤污染。
（1）采掘场与排土场土壤污染防治措施
采掘场剥离物及时覆盖于已排弃到位的排土场用于生态恢复。排土场占压区主要采取及时覆盖措施。
（2）工业场地土壤污染防治措施
①源头控制措施
本项目生产过程中所产生的废水、废气和固体废物应加强管理，进行科学的处理。减少水处理站和危废暂存间等的泄露，从源头控制污染物入渗造成的土壤污染问题。项目生产过程中产生的生活污水、矿坑水经处理后全部用于露天矿生产和防尘、绿化洒水，不外排，减少废水排放对土壤的污染。生产过程产生的固体废物均妥善处置，不随意堆放。
②过程防控措施
本项目工业场地的生活污水、机修间及坑水处理站早已建设，本次改扩建直接利用，危废暂存间本次工程另行单独建设。其中危废暂存间、机修间属于重点防渗区，防渗措施设计均达到要求，即K≤1.0×10-7cm/s。矿坑水处理站及生活污水处理站已达到一般防渗措施要求，即K≤1.0×10-7cm/s。
项目区划分为重点防渗区（等效黏士防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行）、一般防渗区（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行）和简单防渗区（一般地面硬化），详见“6.6地下水环境保护措施”，这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区防渗技术要求，防止污染下渗造成土壤污染。
对于工作人员产生的生活垃圾要进行专门收集，并定期由新疆准东市政服务有限公司将之送往准东生活垃圾填埋场统一处置。
（3）日常管控措施
建设单位应该针对工业场地各车间设立严格的管理制度，进一步加强车间管理措施，源头上降低或避免事故泄漏事件发生的几率，同时各车间需设立相应标志，禁止无关人员出入，加强车间巡检，发现隐患及时采取应对措施。严格排土场管理措施，定期排查截排水沟等排水设施以确保排土场汇水顺利排出。
（5）跟踪监测
为及时掌握项目区土壤环境影响范围与程度，根据土壤环境影响途径结合现状监测点进行土壤跟踪监测，既是积极落实《中华人民共和国土壤污染防治法》控制土壤污染的有力措施，又为土壤基础数据库建设发挥积极作用。
①跟踪监测点位布置
评价根据项目主要土壤环境污染影响类型及途径确定跟踪监测计划见表6.7-1。
表6.7-1   土壤环境跟踪监测计划
	序号
	监测点位
	样品要求
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	矿田开采区附近
	表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量等
	1次/5年
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）

	2
	西部工业场地内
	柱状样
	[bookmark: OLE_LINK2]pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍等
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	3
	排土场已复垦区
	表层样
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍等
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


②信息公开
建设单位对土壤环境跟踪监测结果应该进行信息公开，可采取以下一种或者几种方式予以公开：
A、公告或者公开发行的信息专刊；
B、广播、电视等新闻媒体；
C、信息公开服务、监督热线电话；
D、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；
E、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
[bookmark: _Toc3276]7.环境风险评价
[bookmark: _Toc11866][bookmark: _Toc12146][bookmark: _Toc17438]7.1 环境风险评价目的
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc16800][bookmark: _Toc29425]7.2 环境风险评价依据
7.2.1风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目运行过程中涉及的危险物质为油类（含废油类）。本项目的环境风险包括加油站油罐泄露或发生火灾或爆炸、油库内油类和危险废物暂存间废油类泄露。主要影响为油品泄露后沿包气带下渗，污染土壤和地下水或发生火灾爆炸事故，燃烧的烟气污染大气环境。下面对此进行分析，并提出必要的防范、减缓和应急措施。
7.2.2环境风险潜势初判及评价等级确定
本项目危险物质主要为机械设备运行及维修过程中需要的油类物质和产生废油类物质。本项目油库油脂的存储量为20t，危险废物暂存间废油类存储量约为5t，加油站柴油储存量120t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中C.1公式计算物质总量与其临界量比值（Q）。其公式如下：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q≤1时，该项目环境分析潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据上述公式计算，本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）=0.548＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。评价工作等级划分见表7.2-1。
表7.2-1    环境风险评价工作等级判定表
	危险物质
	项目储存量（t）
	临界量（t）
	该种危险物质Q值
	项目Q值∑
	风险潜势
	评价工作等级

	油类
	120
	2500
	0.048
	0.548
	Ⅰ
	简单分析

	废油类
	5
	100
	0.5
	
	
	


[bookmark: _Toc30428][bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc18489]7.3 环境敏感目标概况
根据现场踏勘和调查，并结合本项目敏感目标分布情况见表1.7-1可知，本项目环境风险源周边内无环境敏感目标分布。
[bookmark: _Toc32435][bookmark: _Toc9927][bookmark: _Toc6162]7.4 环境风险识别
根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。
表7.2-2  工程主要环境风险
	发生环境
风险对象
	风险类别
	发生原因
	产生危害

	油库
	泄露
	漫流、下渗
	工业场地下游地下水、地表水水质、污染土壤。

	危险废物暂存间
	泄露
	漫流、下渗
	工业场地下游地下水、地表水水质、污染土壤。

	[bookmark: _Toc9468]加油站油罐
	泄漏、火灾、爆炸
	漫流、下渗、燃烧
	污染加油站下游土壤、地下水水质、污染大气环境。


[bookmark: _Toc25985][bookmark: _Toc3294]7.5 环境风险分析
本项目设置油库、危废间，加油站，主要暂存机械设备运行及维修保养过程中需要的油类、检修保养过程产生的废机油、废润滑油。
油类物质粘度较大，因此，溢油首先会因浮力浮于水面上；同时由于重力和表面张力的作用而在水面上形成油膜，并向四周散开，因粘结力而形成一定厚度的成片油膜，并借助风、浪、流的作用力在水面漂移扩散。与此同时，溢油会发生一系列溶解、乳化等迁移转化反应，一旦遇到生物体、无机悬浮物或漂移至岸边，还会发生附着、吸附和沉降等变化。
事故性的大规模泄漏可影响区域生态环境，减少或降低有机物的生物量。最显著的危害表现为：油品粘附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。因此，成品油泄漏可能引起原生植被生态系统退化，次生植被生态系统演替，从而相应改变生态系统中各组成对应生态位的变动。但一般情况下，油类发生泄漏事故而泄漏于地表的数量有限，如果处理及时得当，则可有效地控制对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc2802][bookmark: _Toc6614][bookmark: _Toc1613]7.6 环境风险防范措施及应急要求
7.6.1环境风险事故防范措施
在油库、危废间、加油站油罐存放期间，使用完好无损容器盛装；用以安置容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层（渗透系数小于等于10-10cm/s）。同时满足以下规定：
（1）油库及危险废物暂存间选址应符合安全规定。
（2）油库及危险废物暂存间地面应采取防渗措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。
（3）油库及危险废物暂存间、加油站内设有防治流体流散的设施和集油（水）坑，地面按5‰坡度破集油坑，室内地面较大门下口低0.1m，地面为不发火混凝土地面，门、窗采用防火门窗，窗台距室内地面高度为1.8m。
（4）油品采购采用桶装成品，运输至油库后，装卸过程应采用装卸车装卸。
（5）废油灌装时，应先认真检查容器完好情况，有泄露隐患的容器禁止灌装油品。
（6）油库储存油品为丙类，禁止非丙类油品储存。
（7）加强油库及危险废物暂存间巡检，发现隐患及时采取措施处理。
（8）油库及危险废物暂存间设立标志，禁止无关人员出入，防止人为破坏。
（9）加油站在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置。
（10）制订油库及危险废物暂存间、加油站风险应急预案，并配置必要的应急物资。
（11）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。
（12）营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保油库及危险废物暂存间的正常运行。
7.6.2 应急预案框架
为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应编制环境风险应急预案，本次评价给出该预案的框架。
（1）组织机构及职责
建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境风险管理。其职责包括：
1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与煤矿外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。
2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。
3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境风险事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。
（2）应急预案内容
建设单位应对本次评价提出的可能的环境事故，分别编制应急预案。
从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。具体见图7.6-1。
[image: QQ图片20171121013649]
图7.6-1     应急救援方案图
1）预防预警
预防与预警是处理环境风险突发事件的必要前提。
根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。
2）应急响应
环境风险突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向矿区的主管部门及生态环境局上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向奇台县或准东经济技术开发区提出申请。
3）应急处理
对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援的处理，同时应进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
4）应急终止
应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。
应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
5）信息发布
突发环境风险事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境风险应急措施的透明度。
（3）监督管理
1）预案演练
按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
2）宣传与培训
建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。
企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要岗位工作人员进行培训和管理。
3）监督与评价
为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。
[bookmark: _Toc4445][bookmark: _Toc27723][bookmark: _Toc32027]7.7 风险评价结论
在落实本报告书中提出的环境保护措施的前提下，因地制宜地进行环境优化，实现企业与环境友好型关系，本项目的环境风险是可以接受的。
项目环境风险简单分析内容表见表7.7-1。环境风险自查表见表7.7-2。
表7.7-1   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	昌吉州
	奇台县
	西黑山矿区

	地理坐标
	经度
	90°21′16″
	纬度
	44°30′39″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为加油站、油库和危险废物暂存间存放的废油类。

	环境影响途径及危害后果
	最不利情况下，油类未及时收集泄漏于地表、疏于管理发生火灾或爆炸，如果处理及时得当，则可有效地控制对周围环境的影响。

	风险防范措施要求
	1、设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，加强油库、危废间的建设和检查管理，严格按照标准要求采取防渗措施及事故应急措施。
2、重视环境管理工作，加强监督，及时发现储存设施存在的隐患。
3、加强日常设施的维护和保养。

	填表说明
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目环境风险评价等级为简单分析。


表7.7-2    环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	油类
	废油类
	
	
	
	
	
	

	
	
	存储总量/t
	120t
	50t
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数  0 人
	5km范围内人口数 ＜1万  人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1
	F2
	F3

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1
	S2
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G3
	G3
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1
	D2
	D3

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1
	1≤Q＜10
	10≤Q＜100
	Q＞100

	
	M值
	M1
	M2
	M3
	M4

	
	P值
	P1
	P2
	P3
	P4

	环境敏感程度
	大气
	E1
	E2
	E3

	
	地表水
	E1
	E2
	E3

	
	地下水
	E1
	E2
	E3

	环境分析潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆

	
	环境风险类型
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气
	地表水
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法
	其他估算法

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间h

	重点风险防范措施
	加油站油罐区、油库及危险废物暂存间防渗处理，加强日常设施的维护和保养。

	评价结论与建议
	本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。

	注：“”为勾选项，“”为填写项



[bookmark: _Toc22013][bookmark: _Toc12104][bookmark: _Toc1817]8 温室气体排放评价
[bookmark: _Toc31938][bookmark: _Toc28863][bookmark: _Toc12214][bookmark: _Toc10778][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc89168537]8.1 概念简述
温室气体是指大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。煤炭生产企业主要涉及的温室气体为二氧化碳（CO2）和甲烷（CH4）。
碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称，温室气体中最主要的组成部分是二氧化碳（CO2），因此人们简单地将“碳排放”理解为“二氧化碳排放”。伴随全球气候变暖，人们日益关注到温室气体排放对环境产生的不利影响，我国日益注重碳减排工作的推进，在此大背景下，将碳排放纳入建设项目环境影响评价中十分必要。
本次评价根据《温室气体排放核算与报告要求 第11部分：煤炭生产企业》（GB/T32151.11-2018）对项目的温室气体排放进行核算，并提出一定的减排建议。
[bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc7763][bookmark: _Toc89168538][bookmark: _Toc32462][bookmark: _Toc5863][bookmark: _Toc23000]8.2 核算边界
本项目碳排放报告主体以新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统。
针对本项目特点，新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿1200万t/a改扩建项目碳减排核算和报告范围包括露天开采、矿后活动的甲烷和二氧化碳逃逸排放，以及建设单位消费的购入电力所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。
[bookmark: _Toc19649][bookmark: _Toc13469][bookmark: _Toc1873][bookmark: _Toc89168539][bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc24272]8.3 核算过程
根据《温室气体排放核算与报告要求 第11部分：煤炭生产企业》（GB/T32151.11-2018），煤炭生产企业的温室气体排放总量等于化石燃料燃烧二氧化碳排放量、甲烷逃逸排放量、二氧化碳逃逸排放量、购入的电力和热力对应的排放之和，减去输出的电力和热力对应的排放。
E=E燃烧＋ECH4_逃逸+ECO2_逃逸+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热
式中：E—报告主体的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E燃烧—报告主体的化石燃料燃烧二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
ECH4_逃逸—报告主体的甲烷逃逸排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
ECO2_逃逸—报告主体的二氧化碳逃逸排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E购入电—报告主体购入电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E购入热—报告主体购入热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E输出电—报告主体输出电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E输出热—报告主体输出热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。
本项目为低瓦斯矿，露天开采，电力外购，不对外输出电力及热力，采暖利用电锅炉，项目温室气体排放总量为：
E=E燃烧＋ECH4_逃逸+ECO2_逃逸+E购入电
（1）化石燃料燃烧排放（E燃烧）
报告主体的化石燃料燃烧二氧化碳排放量等于其核算边界内各种化石燃料燃烧的二氧化碳排放量之和。
E燃烧=Σi（ADi×CCi×OFi×44/12）
式中：E燃烧—报告主体化石燃料燃烧二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
ADi—第i种化石燃料的消费量，对固体或液体燃料，单位为吨（t），对气体燃料，单位为万立方米（104m3）；
CCi—第i种化石燃料的含碳量，对固体或液体燃料，单位为吨碳每吨（tC/t），对气体燃料，单位为吨碳每万立方米（tC/104m3）；
OFi—化石燃料i在燃烧设备内的碳氧化率，%；
44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比；
i—化石燃料类型代号。
（2）甲烷逃逸排放（ECH4_逃逸）
煤炭生产企业甲烷的逃逸排放总量等于露天开采和矿后活动甲烷逃逸排放量之和，减去甲烷火炬燃烧或催化氧化销毁量和甲烷的回收利用量，本项目为露天开采，无甲烷火炬燃烧和催化氧化等生产环节，因此项目露天开采甲烷逃逸排放量、甲烷火炬燃烧或催化氧化销毁量和甲烷的回收利用量为0，本项目ECH4_逃逸为：
ECH4_逃逸=（QCH4_露天+QCH4_矿后）×0.67×10×GWPCH4
式中：ECH4_逃逸—煤炭生产企业的甲烷逃逸排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
QCH4_露天—露天开采的甲烷逃逸排放量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）；
QCH4_矿后—矿后活动的甲烷逃逸排放量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）；
0.67—甲烷在20℃、1个大气压下的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；
GWPCH4—甲烷相比二氧化碳的全球变暖潜势（GWP）值，缺省值为21。
煤炭生产企业露天开采甲烷逃逸排放量按下式计算：
QCH4_露天=ΣiAD露天i×EF露天i×10-4
式中：QCH4_露天—露天开采的甲烷逃逸排放量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）；
i—煤炭生产企业露天煤矿的编号；
AD露天i—露天煤矿i当年的原煤产量，单位为吨（t）；
EF露天i—露天煤矿i的甲烷排放因子，单位为立方米每吨原煤（m3/t）。
（3）二氧化碳逃逸排放（ECO2_逃逸）
煤炭生产企业二氧化碳逃逸排放总量等于露天开采的二氧化碳逃逸排放量与甲烷火炬燃烧或催化氧化产生的二氧化碳排放量之和，本项目无甲烷火炬燃烧或催化氧化生产环节，该环节二氧化碳排放量为0，因此本项目ECO2_逃逸为：
ECO2_逃逸=QCO2_露天×1.84×10
式中：ECO2_逃逸—煤炭生产企业的二氧化碳逃逸排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
QCO2_露天—露天开采的二氧化碳逃逸排放量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）；
1.84—二氧化碳在20℃、1个大气压下的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；
露天开采的二氧化碳逃逸排放量（QCO2_露天）按下式计算：
QCO2_露天=ΣiAD露天i×q相CO2i×10-4
式中：QCO2_露天—露天开采的二氧化碳逃逸排放量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）；
i—以露天方式开采的各个露天煤矿的编号；
AD露天i—露天煤矿i当年的原煤产量，单位为吨（t）；
q相CO2i—露天煤矿i的相对二氧化碳涌出量，单位为立方米二氧化碳每吨原煤（m3CO2/t）。
（4）购入电力对应的二氧化碳排放（E购入电）
本项目购入电力对应的二氧化碳排放量计算公式如下：
E购入电=AD购入电×EF电
式中：E购入电—购入电力所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
AD购入电—核算报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电—电力的平均二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。
[bookmark: _Toc9551]8.4 核算结果
（1）化石燃料燃烧排放量
原有800万t/a环评验收阶段，项目所消耗的柴油为3500t/a；本次改扩建后（1200万t/a）项目所消耗柴油预计为14830t/a。计算验收阶段和改扩建后CO2排放量见表8.4-1。
表8.4-1  化石燃料年产生CO2排放量计算结果表
	项目
	验收阶段（原有400万t/a）
	改扩建后（1200万t/a）

	
	消耗量（t/a）
	CO2产生量（tCO2/a）
	消耗量（t/a）
	CO2产生量（tCO2/a）

	化石
燃料
	柴油
	3500
	10835
	14830
	45909


（2）甲烷逃逸排放量
本项目为低瓦斯矿，采用露天开采，项目没有设置火炬燃烧或催化氧化设施销毁甲烷，根据可研报告，本项目相对瓦斯涌出量为1.0m3/t，项目甲烷占比为1.01%，则项目煤层相对瓦斯涌出量（甲烷折纯量）为100×10-4m3CH4/t。由此计算原有环评验收阶段（800万t/a）和本次改扩建后（1200万t/a）甲烷逃逸CO2排放量，具体见表8.4-2。
表8.4-2  甲烷逃逸CO2排放量计算结果表
	项目
	验收阶段（原有800万t/a）（tCO2/a）
	改扩建后（1200万t/a）（tCO2/a）

	甲烷
	112486
	168840


（3）二氧化碳逃逸排放量
本项目为低瓦斯矿，采用露天开采，根据可研报告，二氧化碳涌出量为3.39m3CO2/t。由此计算原有环评验收阶段（800万t/a）和本次改扩建后（1200万t/a）CO2逃逸CO2排放量，具体见表8.4-3。
表8.4-3  CO2逃逸CO2排放量计算结果表
	项目
	验收阶段（原有800万t/a）（tCO2/a）
	改扩建后（1200万t/a）（tCO2/a）

	二氧化碳
	49901
	74851


（4）购入电力对应的排放量
本项目供电由周边电厂提供，电力的平均二氧化碳排放因子选用国家主管部门公布的对应年份（若无对应年份则选最近年份）的电网平均二氧化碳排放因子，新疆属于国家西北区域电网，查询得2019年西北区域电网平均二氧化碳排放因子为0.4407，具体见表8.4-4。
表8.4-4  化石燃料年产生CO2排放量计算结果表
	项目
	验收阶段（原有800万t/a）
	改扩建后（1200万t/a）

	
	耗电量MWh
	CO2产生量（tCO2/a）
	耗电量MWh
	CO2产生量（tCO2/a）

	电力
	30209
	13313
	48570.4
	21405


（5）项目二氧化碳年排放总量
中联润世露天煤矿环评验收阶段和改扩建后CO2排放量见表8.4-5。
表8.4-5  环评验收阶段和改扩建后矿CO2排放量汇总表
	项目
	验收阶段（原有400万t/a）
	改扩建后（800万t/a）

	化石燃料燃烧排放量
	10835
	45909

	甲烷逃逸排放量
	112486
	168840

	二氧化碳逃逸排放量
	49901
	74851

	购入电力对应排放量
	13313
	21405

	合计（tCO2/a）
	186535
	311005


[bookmark: _Toc14970][bookmark: _Toc108450966][bookmark: _Toc8823][bookmark: _Toc18635]8.5 温室气体减排分析
中联润世露天煤矿环评验收阶段（800万t/a）CO2排放量为186535tCO2/a，改扩建后（1200万t/a）CO2排放量为311005tCO2/a，改扩建后增加CO2排放量为124470tCO2/a。
[bookmark: _Toc14088][bookmark: _Toc12485][bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc16957][bookmark: _Toc89168541][bookmark: _Toc30595]8.6 碳减排建议
建设单位应加强温室气体数据质量管理工作，建议从以下几个方面做好碳减排工作：
（1）建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等，指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作。
（2）根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业温室气体排放源一览表，对于不同等级的排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求。
（3）对自身监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，或可委托第三方有资质机构进行监测。
（4）建立健全温室气体数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间以及相关责任人等信息的记录管理，确保数据真实、准确、完整，并有可溯源的原始记录。
（5）建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。
（6）建议建设单位及时编制《节能评估报告》，积极执行节能评估报告中提出的具体节能措施，真正的做到节能减排，有效推进企业碳减排。
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[bookmark: _Toc38816208][bookmark: _Toc27083]9.1 环境保护工程投资分析
根据本项目的情况，主要环保工程及投资估算计于表9.1-1中。从表9.1-1中可知，本项目环保工程总投资2259万元（其中已有环保投资为2044万元，本次工程新增环保投资215万元），本次新增环保投资占项目总投资86815.96万元的0.25%。
表9.1-1  环保工程及投资估算  单位：万元
	序号
	环保工程
	工程概况
	投资
估算
	备注

	一
	大气污染防治
	
	1140
	

	1
	采掘场、排土场及道路
	洒水车洒水降尘，采场钻机配备干式捕尘器，采用碎石铺设道路，外排土场顶部、坡面和平台砾石压盖并洒水形成结板保护层。
	350
	新增100万

	2
	破碎站
	破碎站全封闭，微雾抑尘装置。
	50
	已有

	3
	筛分破碎间
	封闭式结构，微雾降尘，布袋除尘器。
	250
	已有

	4
	选煤车间
	封闭式结构，微雾降尘，布袋除尘器。
	350
	新增100万

	5
	煤炭输送
	全封闭带式输送机走廊，并设洒水系统。
	60
	已有

	6
	煤炭、矸石储存
	煤仓9个，总容量7.8万t。原有4个产品仓，直径18m，单仓容量为6000t，总容量2.4万t。新建原煤仓2个，直径22m，单仓容量为12000t，总容量2.4万t；产品仓3个，直径27m，单仓容量为10000t，总容量3万t。
	—
	列入主体投资

	
	
	矸石仓1个，8m×8m方仓，总容量450t。
	—
	列入主体投资

	7
	道路扬尘
	道路洒水、清扫设备。
	80
	已有

	二
	废水处理
	
	775
	

	1
	矿坑水
	1座处理规模50m3/h，采用预沉调节、加药混合、絮凝沉淀、过滤消毒处理工艺。
	250
	已有

	2
	生活污水
	工业场地1座污水处理站，处理规模均为20m³/h，均采用生化处理工艺。
	250/250
	已有

	3
	生产废水
	隔油池等
	25
	已有

	三
	固体废物处置
	
	102
	

	1
	剥离物
	运往排土场集中堆放。
	—
	列入主体投资

	2
	选煤矸石
	运至内排土场充填采坑。
	—
	列入主体投资

	3
	煤泥
	压滤机等
	7
	已有

	4
	污泥
	压滤机等
	7/7
	已有

	5
	生活垃圾
	设置封闭式垃圾箱
	6
	已有

	6
	废油
	危废暂存间
	50
	已有

	四
	噪声防治
	消声、隔声、减振等设备
	80
	新增15万

	五
	生态恢复
	
	9679.15
	

	1
	土地复垦
	采掘场、排土场、工业场地、道路恢复治理
	9644.15
	从当年的生产成本中列支

	2
	绿化
	工业场地绿化系数15%。
	35
	已有

	六
	以新带老
环保措施
	拆除临时储煤场设施，清除固废，平整场地，恢复地貌等。
	25
	已有

	七
	合计
	
	2259
	不含土地复垦
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环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用，用下式表示：
Et=Et（O）+Et（I）
式中：Et—环境保护费用；
Et（O）—环境保护外部费用；
Et（I）—环境保护内部费用。
（1）外部费用的确定与估算
外部费用是指由于项目开发形成对环境损害所带来的费用，主要为生态综合整治费用等，外部费用总计9644.15万元，分摊到每年外部费用为370.07万元。
（2）内部费用的确定与估算
内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由环保设施基本建设费和运行费两部分组成。
①基本建设费
环境保护基本建设费用为2259万元，折算到每年，每年投入的环境保护基本建设费用为86.68万元。
②运行管理费
运行费用主要包括本项目“三废”处理、环保监测等的运行管理费用。“三废”处理的管理费用，包括年“三废”处理的材料费、动力费、水费、环保工作人员的工资附加费等；“三废”处理的运行经费，包括环保设备、设备投资的拆旧费、维修费、技术措施费及其它不可预见费。
A、“三废”处理的管理费用（C1）
项目建成后每年用于“三废”处理的成本费用包括以下几方面：
a、环保工作人员的工资、福利及培训等附加费（Ca）
从事环境保护的职工为2人，人员工资及福利按72000元/人•年计，培训费按2000元/人•年计，管理费按上述费用的20%计，则环保工作人员的附加费用为：
（72000+2000）×1.2×2＝17.76万元
b、环境保护设备每年运转电耗约0.63×106kw•h，每度电按0.5元计，则年需动力费用为：
0.63×106×0.5＝31.5万元
以上两项之和为49.26万元/年。
B、“三废”处理的运行费用（C2）
项目建成后每年用于“三废”处理的运行经费，包括环保设备和设备投资的折旧费、维修费。
a、设备投资的折旧费
设计给出的生产成本类参数中，设备残值率为5%，设备折旧年限15年。本评价中绿化费、生态治理、固废处置不计残值率，环保设施费用分摊到各年，设备投资的折旧费为：
（2259-35-102）×（1-5%）÷15＝134.39万元
b、设备投资的维修费
设计给出的成本类参数中，日常设备维修率为4%，本评价中绿化费、生态治理、固废处置不计残值率，环保设施费用分摊到各年，设备投资的维修费为：
（2259-35-102）×4%÷15＝5.65万元
以上两项之和为140.04万元/年。
C、环境保护监测费用
本项目投产后，需对项目区环境空气、地下水环境、废气、废水、噪声、水土流失等进行监测，每年监测费约50万元。
环保运行管理费用A+B+C=239.30万元/年。
内部费用①+②=325.98万元/年。
（3）年环境保护费用
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9.2.2 年环境损失费用的确定和估算
年环境损失费用（Hs）即指煤矿投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：
（1）煤炭资源的流失价值
这里煤炭资源流失价值，是指因煤炭外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因和矸石等劣质燃料排弃造成的煤炭资源损失，本项目由于采取了很完善的防治措施，煤炭资源流失很少，可以忽略不计。
（2）水资源的流失价值
本项目污废水经处理后全部回用不外排，因此水资源的流失价值为零。
（3）“三废”排放和噪声污染带来的损失
本项目产生的污废水全部回用，无水污染物排放；洗选矸石实现了综合利用，基本上不会对环境产生影响；产噪设备均采取了降噪措施，不会对周围环境产生影响。本项目大气污染源主要为钻孔、爆破、剥离物装运堆、筛分破碎等颗粒物排放，工程排放污染物粉尘量194.35t/a。
根据国务院《中华人民共和国环境保护税法》（主席令第61号），大气污染物粉尘的污染物当量值为4kg，适用税额为1.2元/污染物当量。应纳税额=适用税额×污染物当量数=适用税额×污染物排放量/污染物当量值=1.2×（194050÷4）=5.82万元/年
本项目的环境损失费用（1）+（2）+（3）=5.82万元/年
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（1）年环境代价
年环境代价Hd即是项目投入的年环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）和年环境损失费用Hs之和，合计为696.05+5.82=701.87万元/年。
（2）环境成本的确定
环境成本Hb是指开发项目单位产品的环境代价，即Hb=Hd/M，M是产品产量（按原煤产量计），经计算，项目的年环境成本为0.59元/吨原煤。
总的看来，本项目由于采取了完善污染防治措施，付出的环境代价相对较低。
（3）环境系数的确定
环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge。
本项目的财务价格选取为150元/吨（不含税价）计算，年煤炭销售总收入180000万元。经计算，本项目环境系数为0.0039，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价达39元。
本项目环境经济损失分析汇总情况见表9.2-1。本项目投产后，年环境代价为701.87万元/年，吨煤环境代价为0.59元，万元产值环境代价为39元，年环境代价占年生产成本的0.67%。
表9.2-1  环境经济损失分析表
	指标名称
	单项费用
（万元）
	年费用
（万元/年）
	年费用小计
（万元/年）
	年费用合计
（万元/年）

	环境代价
	环境
保护
费用
	外部
费用
	生态整治费用
	9644.15
	370.07
	696.05
	701.87

	
	
	内部
费用
	基建费用
	2259
	86.68
	
	

	
	
	
	运行管理费用
	—
	49.26
	
	

	
	
	
	设施运行费用
	—
	140.04
	
	

	
	
	
	监测费用
	—
	50
	
	

	
	环境
损失
	煤炭资源流失损失
	0
	0
	5.82
	

	
	
	水资源流失损失
	0
	0
	
	

	
	
	环境损失费（以排污费代）
	151.93
	5.82
	
	

	吨煤环境代价（元/吨原煤）
	0.59

	煤炭开采成本（元/吨原煤）
	88.22

	环境代价占煤炭开采成本的比例（%）
	0.67
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本项目的环境管理按表10.1-1实施。
表10.1-1  环境管理实施计划
	阶段
	环境管理主要任务内容
	实施单位
	监督监
察单位

	建设期
	1、严格执行“三同时”制度，保证各项环保工程与主体工程同时施工及投运；
2、制定建设期环保与生态恢复计划，与当地生态环境部门签订施工措施计划目标责任书；
3、负责施工招标文件、承包项目合同、施工监理与验收等环保条款的编审；按环评要求，做好施工期的各项环保工作。
4、制定年度环境管理工作计划，建立施工期环保档案，确保工程建设正常有序进行；
5、建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，处理施工中偶发的环境污染事故与环境纠纷；
6、专人负责监督、考核各施工单位责任书中任务完成情况；
7、对施工中造成的地表破坏、土地毁坏应在竣工后及时恢复；
8、认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地生态环境主管部门沟通。
	施工单位
及建设单位
	工程监理单位进行环境监理。新疆准东开发区环境监察大队负责监督。

	试运行期
	1、对照环评文件、批复文件及设计文件核查环保设施和生态保护措施落实情况；
2、检验环保工程效果和运行状况，建立记录档案，要求与主体工程同步投产运行；
3、检查露天矿环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全；
4、编制环境保护验收调查报告，由企业组织对环保设施进行现场检查和验收；
5、总结试运行经验，针对存在及出现的问题进行整改，提出补救措施方案。
	建设单位
	新疆准东开发区环境监察大队

	生产期
	1、贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准；
2、严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行；
3、申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护；
4、按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；
5、完善环境管理目标与任务，规划污染防治及生态保护恢复方案，配合地方生态环境部门制定区域环境综合整治规划；
6、加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平；
7、推行清洁生产，实现污染预防，发现问题及时处理，向生态环境行政主管部门汇报。
	建设单位
	新疆准东开发区环境监察大队

	服务期满后
	1、按照国家有关矿山关闭的政策和规定办理有关审批手续；
2、按照批准的关闭矿山报告，完成有关水土保持、土地复垦和环境保护工作。
	建设单位
	新疆准东开发区环境监察大队

	管理工作重点
	1、加强污染源监控与管理，提高资源、能源、生活污水、矿坑水和煤矸石的综合利用率；
2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，强化露天矿环境管理力度；
3、严格控制生产全过程废气、废水、噪声和固废排放，保护矿田生态环境。
	建设单位
	新疆准东开发区环境监察大队


根据中联润世露天煤矿环境管理现状，提出以下优化调整建议：
（1）进一步加强环境管理机构设置及人员队伍建设，强化全过程环境管理、跟踪监测及环境信息公开，完善环保台账档案管理。
（2）按照本次评价的大气、地下水、土壤及生态等的监测计划，及时开展污染源与环境质量监测。
（3）按照排污许可管理规定依法排污。
10.1.2环境监理
环境监理是建设项目环境监理单位受建设单位委托，依据有关环境保护法律法规、建设项目环境影响评价及其批复文件、环境监理合同等，对建设项目实施专业化的环境保护咨询和技术服务，协助和指导建设单位全面落实建设项目各项环保措施。环境监理借助其在环保专业及环境管理等业务领域的技术优势，引导和帮助建设单位有效落实环评文件和设计文件提出的各项要求，在建设单位授权范围内，协助建设单位强化对承包商的指导和监督，有效落实建设项目“三同时”制度。
（1）环境监理主要任务
环境监理主要任务包括以下几方面：
①建设项目环境监理单位受建设单位委托，承担全面核实设计文件与环评及其批复文件的相符性任务。
②依据环评及其批复文件，督查项目施工过程中各项环保措施的落实情况。
③组织建设期环保宣传和培训，指导施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”的有效执行。
④发挥环境监理单位在环保技术及环境管理方面的业务优势，搭建环保信息交流平台，建立环保沟通、协调、会商机制。
⑤协助建设单位配合好生态环境部门的“三同时”监督检查。
（2）环境监理重点关注的内容
环境监理重点关注的内容主要包括以下几方面：
①建设工程设计和施工过程中，项目的性质、规模、选址、平面布置、工艺及环保措施是否发生重大变动。
②施工期环境保护措施及生态恢复措施的落实情况。
③主要环保设施与主体工程建设的同步性。
④与环保相关的重要隐蔽工程。
⑤工程建成后难以或不可补救的环保措施和设施。
⑥工程建设和运行过程中与公众环境权益密切相关、社会关注度高的环保措施和要求。
⑦“以新带老”等环保措施和要求。
施工期的环境监察由新疆准东开发区环境监察大队执行，其主要职责是监察施工单位严格落实施工期的各项环保措施。环境监理建议由具有环境工程监理资质的工程监理人代为执行，主要职责是全过程跟踪施工单位不折不扣地落实各项环保措施并定期向当地生态环境局反馈，紧密配合环境监察部门执行监察任务。施工期的环境管理应由施工单位负责，保证各项环保措施的落实。三者之间的关系可见图10.1-1。

环境监理
环境监察
不定期监察


定期汇报监理情况
不定期监察







随时听从指令
环境管理

全过程跟踪监理



图10.1-1  环境监理、监察、管理三者关系图
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为了全面落实露天矿的环境保护措施，建设单位设置了相应的环境保护管理机构，组成一个生产与环保、兼职与专职相结合的环保工作网络，形成一个以主管生产的矿长为首，下联车间主任、管理科室负责人，直至岗位人员层层负责，齐抓共管的环保工作体系。主管部门应为安全健康环保科，科内设专职环保人员2名，其主要责任是：
（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律、法规、方针政策，配合当地生态环境部门作好本项目的环境管理工作。
（2）根据国家环保政策及本矿实际需要制订本矿环保工作年度计划及发展规划，经矿长批准后，主持实施。
（3）负责各环保岗位人员的培训及各环保设施的维护，确保各环保设施正常运行。负责生态重建工作，水土保持工作各项措施的落实。
（4）制定有关环境保护的规章制度，做到有法可依、执法必严、违法必究，将环保工作纳入制度化管理轨道。
（5）制定环保工作的具体考核指标，做到年初布置，年中检查，年终总结，根据考核情况与工人的工资奖金挂钩，与干部的业绩挂钩，从而促使环保工作的有效性。
（6）建立完整的本矿环保资料档案。做好本矿与上级主管部门之间的桥梁工作。
（7）做好建设期的环境监理，保证环保工程的“三同时”及落实施工期的各项环保措施。
露天矿环境管理机构运行体系见图10.2-1。
监督管理                  执行机构                咨询机构环保专家咨询

矿区开发部
准东环境保护局


露天矿安全环保科


实施负责人


工程项目


图10.2-1  环境管理机构运行体系图
[bookmark: _Toc38816220][bookmark: _Toc2807]10.3 环境监测计划
环境监测包括自身管理性环境监测及当地环境监测站的监督性监测。按本矿的生产规模和自身环保工作的实际情况，不自建环境监测站，委托第三方环境监测单位代为执行。本矿监测工作开展内容及方法按表10.3-1实施。
表10.3-1  环境监测工作计划
	序号
	监测内容
	主要技术要求

	1
	大气环境
	1、监测项目：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、NOx；
2、监测频率：每年2次；
3、监测地点：矿田上、下风向各1个点。

	2
	地下水环境
	1、监测项目：pH、氨氮、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、氟化物、铁、锰、铜、锌、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物及水位；
2、监测频率：水质每年1次，水位每月1次；
3、监测地点：采掘场上游50m1个点，采掘场下游50m2个点；工业场地下游10m1个点。

	3
	土壤环境
	1、监测项目：①建设用地：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的基本项目45项、pH、含盐量；②农用地：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）》中的基本项目8项、pH、含盐量；
2、监测频率：每年1次；
3、监测地点：①建设用地：工业场地、外排土场；②农用地：拟开采区。

	4
	大气污染源
	无组织粉尘
	1、监测项目：TSP；
2、监测频率：每年4次；
3、监测地点：工业场地、采掘场、外排土场上、下风向各设1个监测点。

	5
	水污
染源
	矿坑水
	1、监测项目：pH、SS、CODcr、石油类、铁、汞、镉、铬、六价铬、铅、砷、锌、氟化物等；
2、监测频率：每年4次；
3、监测地点：矿坑水处理设施进、出口。

	
	
	生活污水
	1、监测项目：pH、SS、CODcr、BOD5、动植物油、氨氮、LAS等；
2、监测频率：每年4次；
3、监测地点：生活污水处理设施进、出口。

	6
	固体废物
	1、监测项目：剥离物、矸石、生活垃圾、煤泥、污泥、危险废物等的排放量及处置情况；
2、监测频率：每月1次。

	7
	噪声
	厂界噪声
	1、监测项目：等效连续A声级；
2、监测频率：每年4次，每次1天，昼、夜各1次；
3、监测地点：工业场地靠近高噪声源处厂界、采掘场厂界。

	8
	生态
	露天矿景观变化情况
	1、监测项目：景观类型、土地复垦率（生态综合整治率）。
2、监测频率：每年1次。
3、监测地点：排土场、采掘场。
4、监测方法：定期观测
5、技术要求：遥感监测和巡查相结合，对监测项目指标变化量进行统计，并分析原因。

	
	
	土壤侵蚀
	1、监测项目：土壤侵蚀类型、程度、侵蚀量
2、监测频率：施工期间一次、施工后一次；排土场每年1次。
3、监测地点：矿田内生产扰动区域、内排土场、外排土场。
4、监测方法：定期观察。
5、技术要求：参照水土保持相关规范，采用记录、统计方法，形成分析报告。

	
	
	地表植被变化情况
	1、监测项目：地表植被变化，包括植被类型、植被覆盖度、生物量等。
2、监测频率：每年1次。
3、监测地点：地面设施区绿化，露天矿周围造成生态破坏的区域。
4、监测方法：定期观察。
5、技术要求：采用记录、统计方法，形成分析报告。

	
	
	土壤
	1、监测项目：砾幕层厚度、土壤机械组成。
2、监测频率：每年1次。
3、监测地点：矿田内生产扰动区域、内排土场、外排土场，露天矿周围造成生态破坏的区域。
4、监测方法：定期观察。
5、技术要求：定期取样，实验室分析粒径组成，形成分析报告。

	资料管理
及处理
	1、监测资料一式三份，分送新疆准东开发区环境保护局、矿主管领导及存档；
2、根据监测资料分析本矿环保设施运行情况，发现问题及时反馈给主管领导解决，保证各环保设施正常运行。


[bookmark: _Toc24861][bookmark: _Toc38816221]10.4 污染物排放管理
[bookmark: _Toc38816222]10.4.1 污染物排放清单
本项目虽然为生态类项目，但是也涉及了大气、水、固体废物和噪声的排放，具体污染物排放清单见表10.4-1～表10.4-5。
表10.4-1  大气污染物排放清单
	序
号
	污染源
	污染物
	污染物产生量（t/a）
	采取的污染防治措施
	污染物排放量（t/a）
	标准
	总量
指标
（t/a）
	排放
方式
	最终
去向
	风险
防范
措施

	
	
	
	
	
	
	执行标准
	标准值
	
	
	
	

	1
	钻孔
	颗粒物
	290.93
	湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，工作面喷雾洒水降尘。
	43.64
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
	无组织：监控点与参考点浓度差值小于1.0mg/m³；
有组织：80mg/m³或设备去除效率＞98%。
	/
	无（有）组织排放
	环境
空气
	/

	2
	爆破
	颗粒物
	129.65
	采用多排垂直深孔微差松动爆破，爆破前洒水预湿。
	25.93
	
	
	
	
	
	

	
	
	CO
	34.68
	
	34.68
	
	
	
	
	
	

	
	
	NOx
	68.77
	
	68.77
	
	
	
	
	
	

	3
	剥离物
	装卸
	颗粒物
	358.25
	减少卸载高度，喷雾洒水降尘
	53.74
	
	
	
	
	
	

	
	
	运输
	颗粒物
	142.79
	路面压实、洒水降尘
	14.28
	
	
	
	
	
	

	
	
	堆放
	颗粒物
	308.41
	洒水降尘、覆盖砾石
	46.26
	
	
	
	
	
	

	4
	破碎站
	颗粒物
	微量
	全封闭、微雾抑尘
	微量
	
	
	
	
	
	

	5
	筛分破碎
	颗粒物
	10200
	全封闭、微雾抑尘、布袋除尘
	10.2
	
	
	
	
	
	

	6
	选煤
	颗粒物
	微量
	全封闭、微雾抑尘、布袋除尘
	微量
	
	
	
	
	
	

	7
	煤炭
	转载
	颗粒物
	微量
	全封闭、微雾抑尘
	微量
	
	
	
	
	
	

	
	
	储存
	颗粒物
	微量
	筒仓储存
	微量
	
	
	
	
	
	

	
	
	外运
	颗粒物
	微量
	厢式汽车运输，运输道路硬化，定期进行清扫和洒水。
	微量
	
	
	
	
	
	

	8
	燃油废气
	颗粒物
	3.71
	选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，燃用优质柴油。
	3.71
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2
	59.32
	
	59.32
	
	
	
	
	
	

	
	
	NOx
	49.83
	
	49.83
	
	
	
	
	
	



表10.4-2  废水污染物排放清单
	序号
	污染物种类
	原始产生情况
	采取的污染防治措施
	采取措施后排放情况
	标准
	总量
指标（t/a）
	最终
去向
	风险防范措施

	
	污染源
	污染物
	污染源特征
	产生量
（t/a）
	产生浓度（mg/m³）
	
	排放量
（t/a）
	排放浓度
（mg/m³）
	执行标准
	标准值
（mg/m³）
	
	
	

	1
	矿坑水
	SS
	以煤粉和岩粉为主，主要来自煤系地层及潜水含水层
	23.02
	200
	采用絮凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺处理后，全部回用于采掘场、排土场、道路降尘洒水等，不外排。
	0
	30
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中的相应水质要求
	50
	/
	经过处理后全部综合利用
	设事故污水收集池

	
	
	CODcr
	
	10.93
	95
	
	0
	8.5
	
	50
	/
	
	

	2
	生活污水
	SS
	主要来源于办公楼、浴室、洗衣房、食堂、单身宿舍的生活污水
	29.67
	250
	采用一体化地埋式生化处理工艺，处理后全部回用于绿化、降尘洒水，不外排。
	0
	20
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的相应水质要求
	30
	/
	经过处理后全部综合利用
	设事故污水收集池

	
	
	CODcr
	
	29.67
	250
	
	0
	30
	
	60
	/
	
	

	
	
	BOD5
	
	17.80
	150
	
	0
	8
	
	/
	/
	
	

	
	
	NH3-N
	
	3.56
	30
	
	0
	6
	
	/
	/
	
	

	3
	生产废水
	SS、CODcr
	主要来自生产系统地面、车辆冲洗废水
	53668.8m3/a
	汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后分别全部回用，不外排。
	0
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中的相应水质要求
	SS50、CODcr50
	/
	经过处理后全部综合利用
	设事故污水收集池



表10.4-3  固体废物排放清单
	序号
	污染源
	污染物
	产生量
	防治措施
	排放量
	最终去向

	1
	采掘场
	土岩剥离物
	3838万m3/a
	运往内排土场集中堆放。
	0
	内排土场

	2
	选煤车间
	矸石
	10.5万t/a
	运至内排土场充填采坑。
	0
	内排土场

	3
	矿坑水处理站
	煤泥
	17.62t/a
	与产品煤一同外售。
	0
	出售

	4
	生活污水处理站
	污泥
	24.94t/a
	作为绿化有机肥。
	0
	绿化

	5
	办公生活区
	生活垃圾
	172.75t/a
	经垃圾箱收集后，定期运至准东生活垃圾填埋场填埋处理。
	0
	准东生活垃圾填埋场

	6
	工业场地
	废油
	4.5t/a
	设危险废物暂存间，交由有资质单位处置。
	0
	交由有资质单位处置



表10.4-4  噪声排放清单  单位：dB（A）
	位置
	噪声源
	声源
类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值

	工业场地
	筛分破碎间
	频发
	95
	设备基础减振，分级筛、破碎机四周围护隔吸声导向板，溜槽外壁涂装阻尼材料，车间设隔声门窗并设隔声值班室。
	65

	
	干选车间
	频发
	95
	选用低噪声设备；房屋隔声，安装双层窗户；车间内各设备设置减震基础并设隔声值班室。
	65

	
	综合修理间
	偶发
	90
	厂房封闭，安装隔声门窗，室内墙壁、顶棚进行吸声处理，禁止夜间作业。
	65

	
	卡车及工程机械维修保养间
	偶发
	90
	厂房封闭，安装隔声门窗，室内墙壁、顶棚进行吸声处理，禁止夜间作业。
	65

	
	变电所
	频发
	78
	设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声。
	55

	
	生活污水处理站
	频发
	80
	水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器，风机设消音器。
	65

	
	给水泵房
	频发
	80
	
	65

	
	矿坑水处理站
	频发
	80
	
	65

	采掘场
	排土机
	频发
	94
	购置内燃设备时选用低排放、低噪声发动机；对卡车等内燃设备的消声器配备齐全并保持完好；密封驾驶室，提高隔音效果，降低驾驶室内噪音。
	94

	
	挖掘机
	频发
	95
	
	95

	
	前装机
	频发
	90
	
	90

	
	钻机
	频发
	100
	
	100

	
	卡车
	频发
	85
	
	85

	
	移动式潜水泵
	偶发
	80
	
	80

	
	爆破
	偶发
	110
	采取深孔爆破
	110

	运输道路
	卡车
	频发
	85
	控制车速
	85


表10.4-5  生态影响控制清单
	项目
	影响因子
	影响表现
	主要影响特征
	生态影响控制措施
	治理目标

	采掘场
	土岩剥离、挖掘
	土地利用类型变化
	彻底破坏了原地貌，改变了土壤的结构，破坏了原生地表植被和土壤结皮，使土地利用类型发生变化，导致地表防风固沙的功能丧失，加重了采掘场的土壤侵蚀。
	采用分层摊平、分层碾压的工作方式进行内排；平台形成后在周边设置围堰。恢复到与原地表基本平齐后，用砾石均匀覆盖恢复成原地貌。
	剥离物尽早实现内排，恢复原地貌和土地功能。

	外排土场
	压占
	土地利用类型变化
	彻底破坏、压占了原地貌，使土地利用类型发生变化。另外，土岩堆放加重了土壤侵蚀。
	在排土场顶部、坡面和平台均用砾石压盖，每个平台坡脚设置护坡。
	恢复土地功能。

	各场地
	占地、施工
	土地利用类型变化
	将彻底破坏原地表植被，导致植物生物量损失，短期（施工期）内地表裸露，场区内水土流会有所增加。
	尽可能减少施工影响范围；施工过程中采取临时防护措施，裸露地表应及时压实。施工结束后对临时占地按照
土地复垦有关规定及时进行土地复垦和植被重建工作，工业场地及时绿化，减少裸露面积。
	扰动土地治理率95%以上，绿化率达到15%。

	线性工程
	占地、施工
	土地利用类型变化
	使地表结构支离破碎化，短期内会加剧局部区域的水土流失，景观格局将重新组合和展布，破坏工程区域内的植被。
	严格划定施工区，控制施工范围；施工结束后，对道路两侧砾石覆盖或者草方格控制水土流失。
	扰动土地治理率100%以上。


[bookmark: _Toc38816223]10.4.2 排污口规范化管理
[bookmark: _Toc38816224]排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。因此，必须强化排污口管理。
（1）排污口规范化管理的基本原则
①向环境排放污染物的排污口必需规范化。
②根据本工程的特点，将列入总量控制指标污染物中CODcr、NH3-N等污染物的排污口为管理重点，即矿坑水和生活污水出口。
③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
（2）排污口的技术要求
①排污口的位置必需合理确定，按环监（1996）470号文件要求，进行规范化管理。
②排污口采样点应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业的总排污口、处理设施的进、出口等处。
③设置规范的、便于测流量、流速的测流段。
（3）排污口立标管理
①上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与《环境保护图形标固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。
②排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
（4）排污口建档管理
①要求使用原国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产营运后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况纪录于档案内。
10.4.3 信息公开
根据《企事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）本项目应当采取主动公开和申请公开两种方式及时、如实地公开其环境信息。
（1）主动公开
主动向社会公开的信息内容包括项目名称、建设单位、地址、联系方式、排污信息（污染源名称、监测点位名称、监测日期，监测指标名称、监测指标浓度、排放浓度限值）和污染设施运行情况等。主动公开的环保信息，主要通过新疆准东开发区政府门户网站、新疆准东开发区环保局网站公开，同时，根据政府信息内容和特点通过报刊、广播、电视等便于公众知晓的辅助方式公开。
（2）依法申请公开
公民、法人和其他组织依照《中华人民共和国政府信息公开条例》中的规定，向新疆准东开发区环保局及其直属机构申请主动公开以外的环境信息。
[bookmark: _Toc38816225][bookmark: _Toc2676]10.5 竣工验收
[bookmark: _Toc38816226]10.5.1 环境工程设计与验收重点
（1）复核项目环保工程设计指标，重点做好矿坑水处理和复用、煤矸石综合利用，确保“三废”稳定达标利用或排放。
（2）按照环评文件和环评批复要求，做好环保工程设计，落实水土保持、生态恢复、扬尘防治和噪声治理等环保措施，并按规定期限完成。
（3）建立健全环保组织机构、各项规章制度、施工期环境监理、日常环境监测计划等环境管理档案资料。
（4）工程污染防治设施必须与主体工程实现“三同时”；如需进行试生产，其配套的环保设施也必须与主体工程同时投入运行。
[bookmark: _Toc38816227]10.5.2 竣工验收环境监测和调查要求
煤矿开发是以生态影响为主的生态型项目，其竣工验收监测和调查要求是：
（1）监测周围环境敏感点的环境空气、声环境，确保项目运营后环境敏感保护目标能达到相应环境功能区划的环境质量标准。
（2）检查建设项目在施工、生产期环境影响评价文件、工程设计以及各级生态环境行政主管部门批复文件所提的废气、废水、噪声、固体废物等治理措施落实情况及其实施效果。
（3）调查建设项目生态保护、水土保持措施（绿化面积、截排水沟等）落实情况及实施效果。
（4）开展公众意见调查，了解公众对项目建设期、生产期环境保护工作满意度，了解对当地经济、社会、生活的影响。
（5）针对建设项目已产生环境破坏或潜在环境影响提出补救措施或应急预案。
[bookmark: _Toc38816228]10.5.3 验收范围
（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。
（2）本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其它各项环保措施。
（3）环境管理机构设置、职责、任务、应急预案等。
[bookmark: _Toc38816229]10.5.4 验收内容
本项目竣工环境保护验收内容和要求见表10.5-1。
表10.5-1  “三同时”验收表
	序号
	环保项目
	工程内容及技术要求
	验收要求
	备注

	一
	污水处理
	
	
	

	1
	生活污水处理
	设生活污水处理站一座，处理规模为20m3/h，采用生化处理工艺，全部用于绿化及降尘洒水。
	生活污水处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准要求，全部综合利用，不外排。建立环保设施运行台账。
	工业场地生活污水处理站已有

	2
	矿坑水处理
	设矿坑水处理站一座，处理规模50m3/h，采用“预沉调节→加药混合→絮凝沉淀→过滤消毒”工艺，现阶段矿坑水水量较少，水处理站未启用，后续矿坑水涌水量增加后，矿坑水处理后全部回用于生产中。
	矿坑水处理后水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）洒水除尘用水水质标准要求，全部综合利用，不外排。建立环保设施运行台账。如果矿坑水处理站验收时未运行，建议后期矿坑水处理站具备运行条件时，矿坑水处理设施单独环保竣工验收。
	矿坑水处理站已有

	3
	生产废水
	矿坑水处理站目前未运行，汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后均循环利用，不外排。后期一旦启用矿坑水处理站，汽车冲洗废水和生产系统冲洗废水均进入矿坑水处理站集中处理，处理达标后，全部综合利用。
	生产废水均单独处理回用，不外排。后期矿坑水水量一旦增加启用矿坑水处理站，汽车冲洗废水和生产系统冲洗废水均进入矿坑水处理站集中处理，处理达标后，全部综合利用，不外排。
	生产废水处理设施已有

	二
	大气污染防治
	
	
	

	1
	采掘场煤尘治理
	湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，工作面喷雾洒水降尘；采用多排垂直深孔微差松动爆破，爆破前洒水预湿；减少剥离物载卸高度。
	无组织排放的颗粒物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的无组织排放限值。
	已有

	2
	地面生产系统煤尘治理
	地面煤流系统采用密闭形式，带式输送机全封闭，转载点、装车点等设置洒水装置，筒仓储煤，在煤仓装载点设置软围帘，筛分破碎间及选煤车间安装布袋除尘器。
	无组织排放的颗粒物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的无组织排放限值，排气筒颗粒物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的有组织排放限值。
	已有

	3
	排土场扬尘治理
	洒水降尘，砾石压盖。
	无组织排放的颗粒物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的无组织排放限值。
	已有

	4
	道路扬尘治理
	路面硬化，厢式车运输，定期清扫和洒水，
	建有完善的洒水降尘工作制度。
	已有

	三
	生态恢复
	建设期场地、道路硬化，道路两侧设排水沟，挖方用于填方，工业场地绿化率达到15%。
	生态环境逐渐恢复。
	逐步完善

	四
	固体废物处置
	
	
	

	1
	剥离物和选矸
	剥离物全部堆放于排土场，选矸充填采坑。
	符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的煤矸石堆置场污染控制和其他管理规定。
	已有

	2
	生活垃圾
	设垃圾收集箱收集，定期运至准东生活垃圾填埋场填埋。
	按环境管理制度进行管理。
	已有

	3
	煤泥和污泥
	煤泥外售，污泥作绿化肥料。
	按环境管理制度进行管理。
	已有

	4
	废油
	设置危废暂存间和危废分类收集桶，委托有资质的单位收运处置。
	暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
	已有

	五
	噪声控制
	噪声源采取隔声、吸声、减振，提高机械设备检修安装精度，采取深孔爆破，控制爆破时段。
	场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。
	已有

	六
	环境管理与环境监测
	设有环境保护管理机构，有2名专职环保管理人员；有完善的环境管理和环境监测（环境质量监测、污染源监测）工作制度。
	满足环评报告书有关设立环境保护管理机构和人员、及制定有关环境管理和环境监测制度的要求。
	已有




[bookmark: _Toc25093][bookmark: _Toc27045][bookmark: _Toc438481619][bookmark: _Toc402104135]11 结论与建议
[bookmark: _Toc471926062][bookmark: _Toc428964933][bookmark: _Toc244344624][bookmark: _Toc391051042][bookmark: _Toc481768521][bookmark: _Toc211599427][bookmark: _Toc212971501][bookmark: _Toc395712521][bookmark: _Toc211599526][bookmark: _Toc385930037][bookmark: _Toc301167759][bookmark: _Toc453860473][bookmark: _Toc404006602][bookmark: _Toc212005575][bookmark: _Toc481768169][bookmark: _Toc7109][bookmark: _Toc38816231]11.1 项目概况及主要建设内容结论
中联润世露天煤矿位于奇台县城北东约90km处，行政区划属奇台县管辖。矿田中心地理坐标：东经90°21′16″，北纬44°30′39″。矿田面积12.884km2，开采地表境界面积11.84km2。设计生产规模1200万t/a，属大型露天矿，服务年限26.065年。
露天矿内西山窑组地层是区内主要含煤岩组。露天矿内控制全区可采—局部可采煤层6层，自下而上编号为：B2、B3、B4、B5、B6、B7，其中B2全区可采煤层，B3、B4、B5、B7为大部可采煤层，B6为局部可采煤层。6层煤全层平均总厚50.68m，平均纯煤总厚50.04m。矿田工业资源/储量349.57Mt，可采储量342.71Mt。煤质水分平均值为8.15%，灰分平均值为11.71%，挥发分平均值为33.56%，硫分平均值为0.43%，属于低水分、特低～低灰、中高～高挥发分、特低～低硫的煤。煤类为31号不粘煤（31BN），是良好的工业动力发电、民用煤，也可作为气化用煤。
露天矿划分为三个采区，开采顺序依次为：二采区（+首采区剩余部分）→三采区→备采区域，采煤和剥离均采用单斗—卡车间断式开采工艺。全矿平均剥采比为4.67m3/t。工程由采掘场、外排土场、地面生产系统、地面运输系统、地面防排水系统、供排水系统、供电系统等组成。原煤通过挖掘机采装，汽车运输到露天矿地面生产系统的破碎站，经破碎站两级破碎后，-200mm的原煤进入选煤厂分选加工，选煤厂采用破碎、筛分、智能干选的选煤工艺。本次工程与800万t/a工程环保验收时相比，除东部工业场地拆除，新增外排土场占地面积216.10hm2，采掘场新增73.42hm2，工业场地内拟建油库及加油站，预留干选车间内增加一套干选设备，新建危险废物暂存间，新增场外道路和疏干防排水系统外，其他工程设施全部依托现有工程内容。
露天矿最终总占地面积663.8hm2，其中采掘场占地355.58hm2，外排土场占地263hm2，工业场地占地24.21hm2，道路占地14.79hm2。劳动定员497人，全员工效为85.16t/工·日。年生产330d，每日三班。项目总投资86815.96万元，本次工程新增环保投资215万元。
[bookmark: _Toc15266][bookmark: _Toc38816232]11.2 项目环境影响结论
[bookmark: _Toc38816233]11.2.1 区域环境现状
[bookmark: _Toc38816234][bookmark: _Toc172689876]（1）环境空气
项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域为达标区域。
项目区环境空气中的SO2、NO2、NOx、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的限值要求。
（2）地下水环境
矿田2个钻孔所有监测项目中除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物有不同程度的超标外，其余各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。超标原因主要是地下水补给、径流与排泄条件不利于地下水富集且浅部蒸发作用强烈，在地层岩性及水文地质条件综合作用下，导致局部区域地下水环境本底值较高。
（3）声环境
矿区环境昼间噪声值在53.4～54.3dB（A）之间，夜间噪声值在45.2～45.6dB（A）之间，区域声环境质量较好。
（4）土壤环境
评价区土壤类型为灰棕漠土。工业场地及排土场土壤所监测的各项指标的含量均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值第二类用地要求，地表境界开采区土壤所监测的各项指标的含量均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值要求。土壤养分含量不高，全氮、全磷、全钾分别为6级、6级、4级，速效氮、磷、钾分别为5-6级、6级、5级，有机质为6级，无重金属污染的土壤。土壤盐化程度为轻度～中等，酸、碱化程度为无酸化或碱化。评价区域的景观基底为裸地景观，该区域的生态完整性较好。
11.2.2 环境影响评价结论
（1）生态环境影响
露天矿在建设期和运营期将清除地表植被，剥离地表覆盖层，直接减少生物量，降低植被覆盖率，破坏动植物原有的生存环境。但由于露天矿服务期较长，在生产中实行分区开采、分区恢复的生产方式，在一个分区开采完毕后，即采取以荒漠戈壁为核心的生态恢复措施。
（2）地下水环境影响
评价范围内包含第四系透水不含水层、新近系独山子组弱含水层、侏罗系中－上统石树沟群裂隙孔隙弱含水层、侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层、侏罗系下统三工河组相对隔水层。
露天煤矿开采会导致煤层上覆地下水含水层第四系透水不含水层、中－上侏罗统石树沟群弱含水层和侏罗系中统西山窑组裂隙孔隙弱含水层的地下水流失，但当地降水量小、水资源匮乏，露天煤矿开采过程中不会形成大量的疏干排水。煤层下伏侏罗系下统三工河组相对隔水层，使得煤系含水层与下伏含水层基本无水力联系，即开采煤层底板存在完整隔水层，隔水性能良好，露天矿开采对煤系含水层之下的深层地下水没有直接影响。综上，正常的煤矿开采不会对煤层下伏含水层地下水造成直接影响。
正常情况下，废水处理后全部回用不外排，不会对地下水环境产生影响。非正常情况下，矿坑水处理站和生活污水处理站污染物沿地下水流方向向下游迁，影响范围内没有地下水取水井（泉），没有居民驻地，不存在对居民用水的影响。
辅助生产区、危废暂存间、矿坑水处理站、生活污水处理站等各场地均做防渗处理。
（3）地表水环境影响
生活污水和矿坑水分别进行处理达标后，均全部利用，对地表水环境无不利影响。
（4）大气环境空气影响
建设期工程主要包括地面建构筑物的施工建设及设备的安装。对大气造成的影响主要是上述行为过程中产生的扬尘、粉尘，汽车尾气。通过遮盖、洒水可有效地抑制扬尘量。项目物料堆场均严格设置在施工场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效地减少了扬尘的不良影响；评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于建设期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，建设期环境影响也将消失。
采掘场采取洒水降尘措施；破碎站全封闭、微雾抑尘，筛分破碎及选煤车间设置抑尘装置、全封闭运行且配套布袋除尘器处理；原煤运输、转载采用全封闭式输煤栈桥；原煤和产品煤均采用封闭储存。这些措施有效抑制了粉尘污染，对大气环境影响较轻。
经预测，本项目评价范围满足《环境空气质量标准》（B3095-2012）中的二类环境空气功能区标准要求，对大气环境影响在可接受范围内。
（5）固体废物影响
建设期产生的固体废物主要是采掘场表层揭露时产生的土岩剥离物、地面建筑基础开挖及场地平整产生的挖方、少量的建筑垃圾及施工人员在建设期产生的少量生活垃圾。土岩剥离物、施工弃方、建筑垃圾全部运至内排土场堆存，施工人员产生的生活垃圾集中收集运至准东生活垃圾填埋场填埋等措施后，产生的环境影响不大。
运营期产生的固体废物主要是煤炭开采生产过程中产生的土岩剥离物、矸石、矿坑水处理污泥、生活污水处理污泥、生活垃圾及机械维修保养产生的废机油等。剥离物实现全部排至排土场堆存；洗选矸石运至内排土场充填采坑；生活垃圾集中收集后运至准东生活垃圾填埋场填埋；矿坑水处理站污泥脱水后产生的泥饼外售；生活污水处理站污泥脱水处理后用于绿化；废机油收集并加盖密闭暂存于危废暂存间内，委托专业公司处置，对环境也影响不大。
（6）声环境影响
施工噪声产生于施工设备。由于施工现场及周围无敏感人群居住，故施工噪声除对施工人员有一定不利影响外，不存在噪声扰民现象。
生产期工业场地边界噪声在采取治理措施后均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对界外声环境影响不大。生产期车流量较小、且运输公路所经地段无任何噪声敏感目标，不存在交通噪声扰民问题。
（7）土壤环境影响评价
矿田开采煤层后地下水位下降，且项目所在区域不属于高潜水位地区，不会导致浅层地下水水位抬升，不会由此导致加剧地下水向上经毛细作用输送到地表被蒸发掉而加剧地表盐分积聚，因而不会造成评价范围土壤含盐量加大而引起土壤盐化。运营期产生的废水、废气、固体废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。
[bookmark: _Toc172689877][bookmark: _Toc38816235]11.2.3 环保措施
（1）生态环境保护
工业场地采取绿化措施；在外排土场进行洒水，以防止水土流失；采掘场坡面进行平整、压实等措施，以控制风蚀；对内排土场形成的边坡进行整治，内排土场平台周边设置围堰，以控制风蚀。
（2）地下水环境保护
本项目产生的废水进行处理和综合利用，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的污染防控措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。地下水污染防渗分区按重点、一般、简单防渗区采用不同的防渗技术要求。加强矿坑水及生活污水资源化利用，建立地下水水位观测系统。
（3）地表水污染防治
矿坑水经矿坑水处理处置其水质达到煤炭工业污染物排放标准及洒水水质标准后，全部用于采掘场、排土场、地面生产系统降尘洒水等。生活污水经处理后水质达《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准和城市杂用水绿化标准后，灌溉季节优先用于工业场地绿化，剩余部分全部用于降尘洒水；非灌溉季节全部用降尘洒水，不外排。汽车冲洗废水隔油池处理后，与生产系统冲洗废水一并排入矿坑水处理系统处理，处理后循环利用，不外排。如果矿坑水处理站不能运行，生产废水均单独处理回用。汽车冲洗废水采用隔油池+沉淀处理，生产系统冲洗废水沉淀处理，处理后分别全部回用，不外排。完善排水管网系统如水泵、水管、喷头等，做到科学、合理的利用水资源。
（4）环境空气污染防治
散装物料避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖，装卸尽可能降低落差、轻装慢卸；及时清除车辆泥土、车辆上应覆盖篷布等；对施工场地、施工道路定期洒水清扫，碾压或覆盖裸露地表；临时用地应及时恢复植被，防止水土流失。
场内道路及场地（停车场等）一定要实现硬化，道路要经常清扫；主要起尘点，如运输道路、煤转载、装车等处设洒水装置，适时适量洒水，并在煤仓装车点设置软围帘；地面煤流采用密闭的带式输送机走廊和密闭的圆筒仓，筒仓总储量78000t，不设露天煤堆场；限制车的载重量，采用帆布覆盖或厢式车运输，并对出场车辆进行冲洗；剥离物排弃过程中降低落差，排土场洒水车定期洒水。
（5）声环境保护
合理安排施工进度，缩短场地平整、结构施工时间；加强施工机械的维护和保养；合理进行总平面布置，合理分区，将办公楼等噪声敏感点尽量远离噪声源布置；加强工业场地绿化，降低噪声的传播；设备选型时，尽量选取噪声小、振动小、能耗小的先进设备；高噪声设备基础采取减振措施，设置橡胶垫或弹簧减振动器，并设隔声门窗；对值班人员采取保护性措施，设置隔声控制室或值班室；加强车辆运输管理，运输任务尽量安排昼间进行，如果必须夜间运输，应减速、禁鸣；生产过程中加强管理，机械设备应坚持定期维修，使各类机械设备保证正常稳定的工作状态。
（6）固体废物污染防治
建设期产生的挖方用于填方平衡，剩余挖方运至排土场集中堆存。建筑垃圾与剥离物一并处置，生活垃圾运至准东生活垃圾填埋场集中填埋。
运营期的剥离物运往排土场集中堆放；选矸运至内排土场充填采坑；生活垃圾在场内设垃圾集中收集箱，定期运至准东生活垃圾填埋场填埋；煤泥与产品煤一并外售；生活污泥作绿化肥料；废油在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。
（7）土壤污染防治
排土场以自然恢复为主，在局部区域土壤质量良好的地段，种植当地耐盐植物，保证地表植被覆盖率不减少，保护土壤环境。运营期土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等方面控制和消除土壤污染。
[bookmark: _Toc38816236]11.2.4 环保投资
本项目的环保投资主要用于生态恢复、煤尘和废气处理，以及污水处理等。估算本次新增环境保护总投资为215万元，拟建项目总投资86815.96万元，环境保护投资占总投资的0.25%。
[bookmark: _Toc172689881][bookmark: _Toc38816238]11.2.5 环境风险
根据分析，本评价确定排土场为主要风险源，同时也存在加油站泄漏引起爆炸风险和事故排水风险。根据预测结果可以判定，事故对环境影响较小。建立健全应急处理机制，落实事故应急处理措施。加强废水的监测及排放去向和用途的控制，严格落实各项安全生产规程，发现问题及时采取措施并上报有关部门，防止事故带来的环境污染与破坏。
在落实本报告书中提出的环境保护措施的前提下，因地制宜地进行环境优化，实现企业与环境友好的关系，本项目的环境风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc172689878][bookmark: _Toc38816239]11.2.6 总量控制
本次改扩建工程生活污水及矿坑排水经处理站处理后全部回用，不外排；采暖供热采用电锅炉，无SO2、NOx大气污染物排放，本项目不涉及总量。
[bookmark: _Toc38816240]11.2.7 公众参与
本项目公众参与由建设单位完成，严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，实行了三次项目公示，采用了网上公示、报纸公示、张贴公告三种形式。
公示期间，建设单位及环评机构均未收到任何形式的公众意见反馈。总体来说，该项目建设得到了社会公众的理解与支持。
[bookmark: _Toc2401][bookmark: _Toc38816241]11.3 建设项目的环境可行性总结
（1）中联润世露天煤矿位于新疆准东西黑山矿区内。项目建设符合国家煤炭产业政策的要求，项目建设规模、开采方式等与西黑山矿区规划一致。
（2）本项目评价提出的污染防治措施和生态保护措施符合《新疆准东西黑山矿区总体规划（修编）环境影响报告书》及审查意见中的污染防治和生态保护要求。
（3）中联润世露天煤矿设计规模达1200万t/a，为大型露天矿。该矿采用机械化采煤，装备具有世界先进水平的大功率、高可靠性设备。项目投产后每年可提供1200万t优质化工用煤，项目开发符合国家鼓励建设中型、大型现代化煤矿的产业政策。
（4）煤矿开采煤层属特低～低灰、特低～低硫、中高～高挥发分、高热值的煤，开采煤层平均含硫量为0.43%，是良好的化工用煤。本项目生产的原煤100%的洗选加工，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）中的“新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施”的环境保护政策要求。
（5）露天矿属改扩建保供项目，是准东开发区重点煤炭建设项目，对当地的财税收入和经济实力的增长将起到重要的支撑作用。项目建设符合当地社会经济发展规划，对拜城县的经济发展有较大的推动作用。
（6）项目采用先进的机械化采煤工艺，采煤机械化率达到100%，符合规范要求。关键设备选型采用能耗低、噪音小的设备，做到了从源头削减污染、减少能耗；矿坑水全部利用；矸石综合利用率达到100%；生活污水全部进行生化处理，处理后的出水用作绿化及降尘洒水；在煤炭生产和转运过程均采取了完善的降尘措施，使得本项目主要污染物排放指标较低。项目的建设做到了能耗与物耗最小化，废物减量化、资源化，符合清洁生产要求。
（7）由于本项目采取了完善的污染防治措施和废物综合处置方案，项目实施后“三废”和噪声排放水平很低，对周围环境空气、地表水、声环境的影响轻微，满足当地大气环境、地表水环境和声环境功能要求，污染物排放总量满足当地总量控制的要求。
（8）项目开采对当地生态环境有一定影响，为此评价提出了完善的土地复垦和生态综合整治措施，这些措施和方案得到落实后，项目建设和运行对生态环境的影响较小，对当地生物多样性和生态系统的生产力影响较小，满足生态环境可持续发展的要求。
综上所述，评价认为：中联润世露天煤矿建设符合国家的产业政策、环境保护政策和矿区总体规划；项目产品煤用汽车外运，其产品煤为低灰、低硫优质化工用煤；在采用设计和评价提出完善的污染防治及生态恢复措施后，项目自身对环境的污染可降到当地环境能够容许的程度。项目建设实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，符合当地的环境保护规划和经济发展规划，项目建设不存在重大环境制约因素，从环保角度而言，项目建设可行。
[bookmark: _Toc38816242][bookmark: _Toc6669]11.4 建议
（1）结合当地实际，与地方紧密协作，建立起有效的生态综合整治机制与专门机构，负责露天矿复垦治理及生态综合整治，将露天矿的土地复垦和生态综合整治提至较高的水平，将露天矿建成生态环境优美的矿区。
（2）建议实时按照相关要求开展后评价工作。



  年平均温度月变化
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年平均风速月变化  
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