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[bookmark: _Toc399666081][bookmark: _Toc25976][bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc24751][bookmark: _Toc9047][bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc640][bookmark: _Toc934][bookmark: _Toc16447]1概述
[bookmark: _Toc399666082][bookmark: _Toc23750][bookmark: _Toc6873][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc6737][bookmark: _Toc26532][bookmark: _Toc6149][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc15628]1.1建设项目背景及特点
[bookmark: _Toc19510][bookmark: _Toc28884]1.1.1 项目建设背景
[bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc2162][bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc6177][bookmark: _Toc25219][bookmark: _Toc15028][bookmark: _Toc10732]新疆地区风能资源较为丰富，风能资源总储量为3469.04万千瓦，70m高度年平均风速在6.5-7.0m/s，平均风功率密度可达100W/m2。数据显示，截至2022年12月31日，新疆电网新能源装机规模达到4065.5万千瓦，首次突破4000万千瓦大关，占总装机容量的36.09%。其中风电装机达到2614.6万千瓦、光伏装机达到1450.9万千瓦，较2022年初的3661.3万千瓦，增长了11.04%。根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，力争到“十四五”末，全区可再生能源装机规模达到8240万千瓦，建成全国重要的清洁能源基地。
截至2022年6月，哈密市并网电力总装机达2274万千瓦，其中风电过半（约1137万千瓦），目前具备开展平价风电的资源总量约3000万千瓦。目前哈密市已建成风机机组、塔筒、叶片、机舱罩、法兰、发电机等风电设备产业链，风电装备产业关键零部件本地制造达70%以上，形成了年产风机500万千瓦、配套叶片1000套、塔筒1000套等风电设备生产加工能力。根据《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，预计到2025年，哈密市电力装机规模达到4803万千瓦，其中，风电2704万千瓦。
根据上述分析，“十四五”期间，风电装机需求量大，增长速度快，哈密市风电装机缺口约1500万千瓦，塔筒缺口约2250套。目前哈密市年产风机500万千瓦、塔筒年产量1000套。
哈密粤江电能源装备有限公司是由广东粤水电装备集团有限公司牵头组建并负责经营的一家新成立的新能源装备制造公司，专业制造风电塔筒、大型非标钢结构、特种设备等产品。广东粤水电装备集团有限公司作为国内重要的风电装备制造企业，将积极响应国家能源战略要求，通过巴里坤县风电塔筒制造项目的实施进一步巩固公司在全国乃至全球风电装备制造业中的优势地位，未来在国家能源结构调整的战略推进进程中发挥重要作用。
为抢抓这一历史机遇，哈密粤江电能源装备有限公司拟投资5000万元，在巴里坤哈萨克自治县（以下简称巴里坤县）新兴产业园建设巴里坤县风电塔筒制造项目。
1.1.2建设项目特点
[bookmark: _Toc15608]（1）本项目为新建项目，主要生产风电塔筒；项目位于巴里坤县新兴产业园，用地为园区规划的工业用地，占地面积为123161.11m2（约184.7亩）。
（2）本项目为风电塔筒制造项目，已取得了巴里坤县发展和改革委员会《企业投资项目登记备案证》，符合国家及地方产业政策。
（3）本项目为机械制造行业，含喷漆工艺步骤，本次评价着重对其运营期污染影响进行分析评价。项目所在区域大气、水、声环境质量良好，且项目周边以工业用地为主，厂界周边不存在环境制约性因素。项目运营期产生的废气经处理后达标排放，对周边环境影响较小；项目运营期不产生生产不用水，生活污水接入市政污水管网；高噪声设备经采取减振、隔声等降噪措施后，不会引起所在区域声环境质量功能的改变。
[bookmark: _Toc23453]1.2环境影响评价的工作过程
本项目为风电塔筒制造项目，生产过程中涉及涂装工序，年溶剂型涂料（含稀释剂）用量大于10t，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十、金属制品业 33”之“结构性金属制品制造331，年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制环境影响报告书。
2024年4月哈密粤江电能源装备有限公司委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制本项目环境影响报告书。接受委托后，我公司立即组织环评技术人员在项目涉及区域开展了全面的现场调查、监测和资料收集工作，通过对以上资料的综合整理和认真分析、研究，并依据建设单位提供的有关技术资料以及周边的现场调查，在环境影响因素识别和评价因子筛选、工程分析等工作的基础上，按照环境影响评价相关技术导则以及评价区域环境功能区规划、园区规划、相关法律法规等要求，编制完成了《巴里坤县风电塔筒制造项目环境影响报告书》，现呈报环境管理部门进行审批。
本项目环境影响评价过程可分为调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，工作流程详见图1.2-1。
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图1.2-1 评价工作程序图
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[bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc19563][bookmark: _Toc17575][bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc18114][bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc26808][bookmark: _Toc491][bookmark: _Toc24317][bookmark: _Toc365735313][bookmark: _Toc26314][bookmark: _Toc481068837]1.3分析判定相关情况
[bookmark: _Toc31815][bookmark: _Toc20746][bookmark: _Toc19975][bookmark: _Toc4114][bookmark: _Toc36560496][bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc23586]1.3.1产业政策的符合性
本项目为风电塔筒制造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C3311金属结构制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类、限制类及淘汰类”，视为允许类项目。
本项目已于2024年4月15日取得巴里坤县发展和改革委员会《企业投资项目登记备案证》，备案证号：2403221250652200000179。
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。   
[bookmark: _Toc4226][bookmark: _Toc29758][bookmark: _Toc28805][bookmark: _Toc4422][bookmark: _Toc4611][bookmark: _Toc8316][bookmark: _Toc36560497]1.3.2与相关法律、法规及环保政策的符合性
本项目的建设与相法律法规及环保政策符合性分析见表1.3-1。
表1.3-1   本项目建设与相关法律法规及环保政策符合性分析
	相关法律、
法规
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合情况

	《中华人民共和国大气污染防治法》
（2018年）
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放
	本项目设置了全封闭的涂装车间，涂装有机废气集中收集后采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放，可有效减少有机废气排放。
	符合

	
	石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理
	环评要求建设单位生产过程中定期对涂装设备进行维护，减少物料泄漏，对泄漏的物料及时收集处理。
	

	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）
	严格建设项目环境准入。新建涉 VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	本项目位于巴里坤县新兴产业园，不属于炼化项目；本项目对产品质量要求较高，产品涂装主要采用聚氨酯面漆，面漆VOCs含量：410g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）；本项目设置了全封闭的涂装车间，涂装车间内长度方向两侧，每侧均布设置3个吸风箱，涂装有机废气集中收集后采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放，可有效减少有机废气排放。
	符合

	
	加大工业涂装VOCs治理力度。钢结构制造行业中要大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。
	本项目产品质量要求较高，产品涂装主要采用聚氨酯面漆，经检测，面漆VOCs含量：410g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）；涂装车间采用上送风，下侧面排风设计，运行过程中总体保持微负压设计，涂装有机废气集中收集后采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放，可有效减少有机废气排放。
	

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	物料储存
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目漆料采用密闭包装桶储存，均存放于全封闭库房内，在非取用状态时均封口密闭。
	符合

	
	转移和输送
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	本项目漆料采用密闭包装桶进行物料转移。
	

	
	工艺
过程
	1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目漆料、清洗剂等原材料使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，生产线设置全封闭的涂装车间，车间采用侧面排风设计，运行过程中总体保持微负压设计，涂装有机废气集中收集后采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放，可有效减少有机废气排放。项目采用高效的有机废气处理设施，有效减少废气排放量，各工序产生的VOCs均得到了合理有效的治理，经治理后均可达标排放；项目运营后设立物料/废料进出台账，对涉VOCs物料及废料清单管理。
	符合

	
	
	2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	
	

	
	
	3、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
	
	

	
	设备与管线泄漏控制
	载有气态VOCs、液态VOCs物料的设备与管线组件，应开展泄漏检测与修复工作，具体要求应符合GB37822规定。
	项目无气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件。
	

	
	废气收集系统
	1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	生产线设置全封闭的涂装车间，车间采用侧面吸风设计，运行过程中总体保持微负压设计，涂装有机废气集中收集后采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放；各工序产生的VOCs均得到了合理有效的治理，经治理后均可达标排放。废气收集处理系统确保与生产工艺设备同步运行。
	

	
	
	2、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送。管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。
	
	

	
	无组织排放监控
	地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。
	根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），项目按要求设置厂区无组织排放监测计划。
	

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）
	强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，......工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。
	项目由于产品及生产工艺要求，涂装设计使用聚氨酯面漆，日后待市场出现可保证产品质量不下降的可替代低VOCs含量涂料后，在满足工艺生产要求的前提下，建设单位将积极推进使用低（无）VOCs含量涂料替代。
	符合

	
	加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。
	本项目设计采用人工预涂自动喷涂，属于“推广采用”的涂装方式。
	

	
	有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。
	项目漆料、清洗剂等原材料使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；喷涂作业位于密闭的涂装车间内，无敞开式喷涂作业；生产线设置全封闭的涂装车间，车间采用侧面吸风设计，运行过程中总体保持微负压设计，涂装有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放；各工序产生的VOCs均得到了合理有效的收集及治理。
	

	
	推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。
	项目涂装车间封闭，采用溶剂型涂料，涂装有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放
	

	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
	源头和过程控制
	根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业
	根据原辅材料简介，项目由于产品及生产工艺要求，涂装设计使用聚氨酯面漆，日后待市场出现可保证产品质量不下降的可替代低VOCs含量涂料后，在满足工艺生产要求的前提下，建设单位将积极推进使用低（无）VOCs含量涂料替代；本项目设计采用人工预涂自动喷涂工艺，属于“推广采用”的涂装方式；项目设置全封闭的涂装车间，车间采用上送风，下侧面排风设计，运行过程中总体保持微负压设计，集中收集有机废气。
	符合

	
	
	含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放
	本项目涂装作业在密闭空间内进行，减少了废气的无组织排放与逸散，涂装有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	末端治理与综合利用

	对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	本项目涂装作业在密闭空间内进行，减少了废气的无组织排放与逸散，涂装有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	
	对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	项目有机废气处理设施产生的废催化剂作为一般固废，由更换厂家回收处理，符合国家相关规定。
	

	
	运行与监测

	鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果
	建设单位投产后将按照排污许可要求定期进行VOCs的自行监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。
	

	
	
	采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	涂装废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放；项目建成后，建设单位将及时进行环境风险应急预案的备案工作。
	

	《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》
	加大工业涂装VOCs治理力度
	工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上； 试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理,有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。
	本项目采用密闭涂装作业，减少了废气的无组织排放与逸散，涂装有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放。
	符合

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》
	存在问题及排查重点
	废气收集设施：敞开式生产未配备收集设施，未对VOCs废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。
	涂装废气采用采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放，风量80000m3/h，满足项目有机废气处理需求。
	符合

	
	
	有机废气治理设施：治理设施设计不规范、与生产系统不匹配；光催化、光氧化、低温等离子等低效技术使用占比大、治理效果差；治理设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理现象突出；治理设施运行不规范，定期维护不到位
	
	

	
	
	非正常工况：开停工、检维修、设备调试、生产异常等非正常工况VOCs管控不到位；部分企业清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节敞开式作用，VOCs直排。
	严格按照停工检修规程进行操作，确保非正常工况VOCs管控到位。
	符合

	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》
	着力打好重污染天气消除攻坚战
	聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。强化兵地联防联控联治，加大力度推动“乌—昌—石”“奎—独—乌”和其他大气污染防治重点区域环境空气质量持续改善。对现有排放企业和自备电厂，对标国际国内最新标准和可行性技术，进行提标改造升级。采暖期除弥补大电网时段性负荷缺口等特殊情形，停运没有改造完的自备电厂，鼓励自备电厂所在企业使用网上“绿电”。重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。
	本项目位于巴里坤县新兴产业园，不在“乌—昌—石”“奎—独—乌”和其他大气污染防治重点区域；本项目属于风电塔筒生产，不属于重点行业。本项目供暖为园区市政集中供热。
	符合


根据上表的分析，本项目的建设可满足相关法律、法规及相关政策的要求。
[bookmark: _Toc9918][bookmark: _Toc3279][bookmark: _Toc8045][bookmark: _Toc14477][bookmark: _Toc36560498][bookmark: _Toc9177][bookmark: _Toc24739]1.3.3相关规划符合性分析
1.3.3.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
发展壮大新能源产业。加强风电关键设备及零部件研发和生产，有序发展分布式光伏发电。推进风能、光伏发电进行电解水制氢。
本项目属于风电塔筒生产，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。
1.3.3.2与《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
打赢蓝天保卫战。全面提升大气污染物管控能力，坚决治理“散乱污”企业，确保工业污染源全面达标排放。加大城市扬尘污染防治力度，推进露天堆场、燃煤锅炉、周边乡镇散煤燃烧、建筑拆迁工地综合整治。严格控制“两高”行业新增产能，逐步淘汰落后产能，强化大气二次污染物、PM2.5、PM10、VOCs等污染物协同治理能力，提升优良天数比例。
打好碧水保卫战。严格落实水污染防治行动计划，实施最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，全面实行排污许可制，加强工业、农业、生活污染源和集中式饮用水水源地保护。
打好净土保卫战。开展土壤污染专项调查，推进化肥农药减量化和土壤污染治理，加强农用地土壤环境质量分类管控，完善农产品基地土壤污染监控机制，强化产品和土壤环境质量双重监督，推进农用地土壤污染治理与修复。强化工业固体废物、建筑废弃物等环境污染防治，提高固体废物资源利用率，加强白色污染治理。
本项目属于风电塔筒生产，本项目涂装作业在密闭空间内进行，减少了废气的无组织排放与逸散，涂装有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放，满足项目有机废气处理需求；项目运营期生产不用水，生活污水排入园区污水处理厂，不外排；项目运营期产生的一般固废分类收集后分区暂存于垃圾站内，定期外售综合利用或者由厂家回收综合利用，危险废物分类收集后分区暂存于危废贮存库内，定期交由有相应处理资质的单位处理处置。
综上所述，本项目符合《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。
1.3.3.3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性见表1.3-2所示。
表1.3-2   与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	持续推动供热老旧管网节能改造，因地制宜采用可再生能源、燃气、电力、热电联产等方式加快供暖燃煤锅炉替代，逐步开展公共建筑能耗限额管理。提高清洁能源占比和能源高效利用。
	本项目为风电塔筒制造项目，项目区供暖为集中供热。
	符合

	大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。
	本项目为风电塔筒制造项目，属于清洁能源产业。
	符合

	
	
	符合

	深入推进重点区域大气污染治理......钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。
	项目区供暖为集中供热。
	符合

	推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘
	评价要求企业推行绿色施工，执行建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖，施工期及运营期加强厂内道路清扫保洁和洒水抑尘。
	符合


根据表1.3-2可知，本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。
1.3.3.4与《哈密市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《哈密市生态环境保护“十四五”规划》：“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高” (高耗能、高排放)项目盲目发展，对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。立足资源环境承载能力，加快完善以“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)为核心的生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理执法监管等方面的应用。严格落实环境保护“一票否决”制度，不断健全以环评制度为主体的源头预防体系，依法依规严格规划环评审查和项目环评准入，强化“三线一单”硬约束。”
本项目不属于两高行业，项目符合三线一单相关内容，所以本项目符合《哈密市生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。
1.3.3.5与《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）》符合性分析
[bookmark: _Toc18608][bookmark: _Toc10304][bookmark: _Toc36560500][bookmark: _Toc22006][bookmark: _Toc13945][bookmark: _Toc17694][bookmark: _Toc13128][bookmark: _Toc36560499][bookmark: _Toc25015][bookmark: _Toc31126][bookmark: _Toc19498][bookmark: _Toc16751]《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）》：重点发展风能发电机装备及零部件制造。充分发挥和依托巴里坤县丰富的能源资源及产业优势，切实推进新疆综合能源基地的建设，以大力发展风机叶片、整机、风力发电主机、塔筒、数字化产业及储能等产业在本产业园落地。大力发展大功率、远程可维护的风力发电机组的超长叶片、智能控制系统等关键部件，积极发展风电场级高精度模拟、多级智能控制、多能互补集成优化等风电场关键技术。
本项目为风电塔筒制造项目，项目符合《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）》规划要求。
1.3.3.6与《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
根据《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）环境影响报告书》：“巴里坤县新兴产业园充分利用巴里坤煤炭资源和哈密风电、太阳能等清洁能源，结合园区周边发展实际，从资源、市场、新兴产业等方面对产业布局进行研究，提出巴里坤县新兴产业园形成一大主导产业、两大支柱产业、一大配套产业的产业体系。具体为以新能源装备制造产业为主导产业，装备制造产业、节能环保为支柱产业，以现代物流业为配套产业。
一大主导产业——新能源装备制造产业
风能装备制造产业：重点发展风能发电机装备及零部件制造。充分发挥和依托巴里坤县丰富的能源资源及产业优势，切实推进新疆综合能源基地的建设，以大力发展风机叶片、整机、风力发电主机、塔筒、数字化产业及储能等产业在本园区落地。大力发展大功率、远程可维护的风力发电机组的超长叶片、智能控制系统等关键部件，积极发展风电场级高精度模拟、多级智能控制、多能互补集成优化等风电场关键技术。
太阳能装备制造产业：重点发展太阳能设备和生产装备制造。响应哈密市重点发展风光互补、储能、风电光电运维等技术及设备开发政策，依托巴里坤县具有丰富的太阳能资源，积极发展高转化率、高稳定性、柔性化新型太阳能电池及组件等太阳能设备和生产装备制造产业及提供太阳能工程施工、运维、技术服务。”
本项目为风电塔筒制造项目，项目符合《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）环境影响报告书》相关要求。
根据审查意见“优化园区产业结构，加强全过程环境管控。按照国家、自治区、哈密市最新环境管理要求，优化园区产业结构和布局。区域水资源缺乏，目前已经无可支配的本地水资源量，应结合拟调配水资源量，严格以水定产，限制现有高能耗、高水耗、高污染企业扩能，鼓励园区内现有企业实施节能节水、中水回用、污染物和碳减排改造，推动低能耗、低水耗、低排放的产业入园区，完善循环经济产业链条;对现有不符合产业政策及产业发展定位的项目，按要求和时限进行关停、转产或搬迁。”
本项目为风电塔筒制造项目，项目生产供热为集中供热，生产过程不用水，项目符合《巴里坤县新兴产业园总体规划(2023-2035)环境影响报告书》的审查意见的相关要求。
1.3.4“三线一单”符合性分析 
[bookmark: _Toc20340][bookmark: _Toc13108][bookmark: _Toc32407][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc508][bookmark: _Toc27193][bookmark: _Toc17626]（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发[2021]18号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1.3-3，位置关系见附图1.3-1。
表1.3-3  与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性一览表
	生态环境分区管控方案要求
	项目情况
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目位于巴里坤县新兴产业园，不涉及生态红线保护区域。
	符合

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有什，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目生产期间用水量较少，无生产废水产生。本项目所在区域环境空气质量为达标区，生产期间产生挥发性有机废气经收集处理后达标排放。项目厂址区域土壤环境质量现状良好，项目按照要求进行分区防渗，符合环境质量底线要求。
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	本项目生产中主要消耗的资源为电，通过优化设备选型、优先选用低能耗的设备节约用电。用水包括生活用水，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，整体符合资源利用上线要求。
	符合

	生态环境准入清单
	以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。
	本项目位于巴里坤县新兴产业园，根据《关于印发哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（哈政办发〔2021〕37号）、《哈密市各区县生态环境准入清单》，属于重点管控单元（单元编码：ZH65052120002），空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率符合性见表1.3-4和1.3-5，满足生态环境准入清单要求。
	符合


（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021版）》符合性分析
本项目位于巴里坤县新兴产业园，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发[2021]162号），本项目所在区域属于吐哈片区，本项目与该片区管控要求的符合性分析一览表，见表1.3-4。
表1.3-4与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性一览表
	生态环境分区管控要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	本项目符合国家、自治区产业政策和环境准入要求，不属于“三高”项目，项目位于巴里坤县新兴产业园，园区已取得规划批复，项目符合园区规划要求
	符合

	污染物排放管控
	深化行业污染源头治理......有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率......提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。
	本项目严格控制挥发性有机物排放，项目不使用燃煤锅炉，达标废水不排入水体，项目用地土壤环境质量达标，采取了土壤环境风险管控措施
	符合

	环境风险防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	项目位于批复的园区内。采取了严格的危险废物管理要求，环境风险可控。
	符合

	资源利用效率要求
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	项目使用清洁能源电能。
	

	吐哈片区管控要求
	强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实最严格的水资源管理制度，提高水资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番鄯善超采区、托克逊超采区和哈密超采区的地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。
强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
	本项目为风电塔筒制造项目，位于巴里坤县新兴产业园，不涉及煤炭、石油、天然气开发等行业。
	符合


（3）与《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
由《关于<巴里坤县新兴产业园总体规划(2023-2035)环境影响报告书>的审查意见》可知，本项目所在的园区位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的自治区层面重点开发区域，属于《哈密市“三线一单”生态分区管控方案》中的重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65052120002），根据管控要求，本项目与《哈密市“三线一单”生态分区管控方案》的符合性分析一览表，见表1.3-5，本项目在哈密市环境管控单元图上的位置关系见附图1.3-1。
表1.3-5  与《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
	生态环境分区管控方案要求
	项目情况
	符合性

	空间布局
约束
	严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设。禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目。禁止投资燃煤电厂、水泥、钢铁冶炼等大气污染严重的项目。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产污企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表。严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
	项目位于巴里坤县新兴产业园，园区已取得规划批复，项目符合园区规划要求；本项目为风电塔筒的生产加工，生产过程不使用煤、重油等高污染燃料。
	符合

	污染物排放
	禁止生活污水直排。到2025年，应完善污水收集处理能力，污水处理率分别达到85%左右。2025年底前，污泥无害化处理处置率达到90%以上。城镇集中式饮用水源地水质达标率达到100%。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。
	生活污水排入园区管网，最终进入园区污水处理厂处理；生活垃圾集中收集定期由环卫部门拉运清理。
	符合


综上分析，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《哈密地区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《哈密市各区县生态环境准入清单》相关要求。
[bookmark: _Toc25026][bookmark: _Toc24456]1.3.5选址合理性分析
（1）用地可行性
本项目拟建于巴里坤县新兴产业园，项目用地性质为工业用地，项目建设符合园区总体规划要求，项目所在区域满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。项目选址用地是可行性的。
（2）环境敏感性
项目不位于各级自然保护区、划定的生态保护红线、水源地保护区和草原保护核心区等范围内，项目周边无风景名胜区及其它需要特别保护的区域，项目区周围环境不敏感，无环境制约因素。
（3）环境容量
本项目生产过程中使用的能源为电能，属于清洁能源。项目运营期废气经处理后均可实现达标排放，不会降低区域空气质量；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；拟建厂址周围声环境质量优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
本项目建成运营后，所在区域环境质量现状良好，尚有较大的环境容量空间，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。
（4）公众参与
根据《环境影响评价公众参与办法》中的有关规定，建设单位在环评编制单位的协助下，在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会完成三次公示工作，并且公示期间，未收到公众针对本项目建议的意见及建议。
因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc19611]1.4关注的主要环境问题及环境影响
[bookmark: _Toc399666086][bookmark: _Toc29430][bookmark: _Toc655]本项目年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上，环评关注的主要环境问题一是本项目与相关政策、规范的符合性，以及选址的合理性；二是项目生产过程中产生的有机废气的收集与处理是否符合挥发性有机物（VOCs）有关污染防治要求；三是项目产生的各类固体废物的收集及处理处置措施是否可行，是否会造成二次污染。
关注的主要环境影响是挥发性有机物对大气环境的影响及各类固体废物的收集及处理处置措施是否可行，是否会对环境造成二次污染。
[bookmark: _Toc5415][bookmark: _Toc8286][bookmark: _Toc23460][bookmark: _Toc5351][bookmark: _Toc18862][bookmark: _Toc8555]1.5环境影响评价的主要结论
本项目符合国家及地方产业政策要求，符合“三线一单”管控要求，符合相关法律法规、规划及政策规范要求，选址合理。
本项目在严格落实本报告书提出的污染防治措施的情况下，项目施工期及运行期产生的污染物均可实现达标排放，固体废物可以得到合理的处理处置，对周围环境的影响较小，不会改变区域内的环境功能；在采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可控。公众参与调查期间无公众提出反对意见；建设单位加强项目的环境管理，严格落实环保“三同时”制度并确保环保设施正常运行，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。
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图1.3-1   环境管控单元位置示意图
项目区

图1.3-2   土地利用规划示意图


图1.3-3   项目在园区规划结构图中位置示意图项目区
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[bookmark: _Toc24429][bookmark: _Toc3445][bookmark: _Toc4742][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc24295][bookmark: _Toc9761][bookmark: _Toc12080][bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc399666087]2 总则
[bookmark: _Toc17102][bookmark: _Toc27107][bookmark: _Toc374531525][bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc22279][bookmark: _Toc20734][bookmark: _Toc21683][bookmark: _Toc389048639][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc31026][bookmark: _Toc399666088]2.1编制依据
[bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc5571][bookmark: _Toc8366]2.1.1国家法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日起施行；
（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日起施行；
（11）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日起施行；
（12）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日起施行；
（13）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起施行；
（14）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日起施行；
（15）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行。
[bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc873][bookmark: _Toc19462]2.1.2国家行政法规及政策
（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；
（2）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月7日起施行；
（3）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日起施行；
（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日发布并实施；
（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日发布并实施；
（6）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日发布并实施；
（7）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国办发〔2016〕81号，2016年11月10日施行；
（8）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日发布；
（9）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日印发。
[bookmark: _Toc4368][bookmark: _Toc12711][bookmark: _Toc7750]2.1.3国家部门规章、规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日施行；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日施行；
（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日施行；
（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012年8月7日施行；
（5）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，环综合〔2021〕4号，2021年1月11日印发；
（6）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气〔2019〕53号；
（7）《突发环境事件应急管理办法》，原环境保护部部令第34号，2015年6月5日施行；
（8）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号，自2018年1月25日施行；
（9）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日施行；
（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，环境保护部办公厅2016年10月26日印发；
（11）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发改委令第49号，2021年12月27日；
（12）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部令第24号，2022年2月8日施行；
（13）《国家危险废物名录（2021年版）》，生态环境部令第15号，2020年11月27日施行；
（14）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部部令第11号，2019年12月20日印发；
（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日发布；
（16）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号，2015年1月9日印发；
（17）关于印发《地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤〔2019〕25号，2019年3月28日印发；
（18）《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》，生态环境部公告2021年第24号，2021年6月11日公告；
（19）关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》的通知，环办环评函〔2020〕463号，2020年10月29日；
（20）《环境监管重点单位名录管理办法》，部令第27号，2023年1月1日施行；
（21）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，环大气〔2017〕121号；
（22）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，公告2013年第31号，2013年5月24日实施；
（23）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气〔2021〕65号；
（24）《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》，环环评〔2022〕26号；
（25）《排污许可管理办法》，生态环境部部令第32号，2024年7月1日起施行；
（26）国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，发改体改规〔2022〕397号，2022年5月7日印发；
（27）《危险废物转移管理办法》，生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号，2022年1月18日印发。
[bookmark: _Toc12405][bookmark: _Toc23785][bookmark: _Toc9476][bookmark: _Toc13615][bookmark: _Toc76563100][bookmark: _Toc75159103][bookmark: _Toc19456][bookmark: _Toc10227][bookmark: _Toc29357][bookmark: _Toc27944]2.1.4地方法规及政府规章
[bookmark: _Toc88638414][bookmark: _Toc151453758]（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年9月21日起施行；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号，2019年1月1日起施行；
（3）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，新政发〔2016〕21号，2016年1月29日起施行；
（4）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号，2010年5月1日起施行；
（5）关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知，新政发〔2018〕66号，2018年9月27日印发；
（6）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日施行；
（7）《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，新环发〔2018〕74号，2018年5月26日；
（8）《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》，新疆维吾尔自治区党委，新政党厅字〔2018〕74号；
（9）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，自治区党委、自治区人民政府，2022年7月26日；
（10）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新政发〔2021〕18号，2021年2月21日；
（11）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》，新环环评发〔2021〕162号；
（12）《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》，哈政办发[2021]37号，2021年6月30日印发。
[bookmark: _Toc12387][bookmark: _Toc12517][bookmark: _Toc21321]2.1.5技术导则、规范
[bookmark: _Toc32450][bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc21818][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc389048640][bookmark: _Toc14693][bookmark: _Toc399666089][bookmark: _Toc374531526][bookmark: _Toc30519][bookmark: _Toc11192][bookmark: _Toc14018][bookmark: _Toc4845]（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（13）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；
（14）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（15）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（17）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）；
（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（19）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；
（20）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；
（21）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；
（22）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（23）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
（24）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；
（25）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（26）《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）。
2.1.6相关规划文件
[bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc16469][bookmark: _Toc25277]（1）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（2）《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025年）；
（3）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；
（4）《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（5）《哈密市生态环境保护“十四五”规划》；
（6）《“十四五”工业绿色发展规划》；
（7）《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）》。
2.1.7环评相关依据文件
[bookmark: _Toc16582]（1）项目登记备案证；
（2）项目环评委托书；
（3）检测报告;
（4）《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见；
（5）项目可行性研究报告。
[bookmark: _Toc2112]2.2环境影响因素识别和评价因子筛选
[bookmark: _Toc13318][bookmark: _Toc31489][bookmark: _Toc15823]2.2.1环境影响因素识别
本项目建设阶段包括主体工程、辅助工程建设，生产设备的安装等，施工期环境影响随着施工期的结束而逐渐消除。
在工程分析的基础上，结合本项目各生产设施及辅助设施产排污环节及周围环境特点，确定本项目环境影响因素及影响程度，详见表2.2-1。
表2.2-1   环境影响因素识别表
	污染因素
环境要素
	环境空气
	水环境
	声环境
	固体废物
	生态
	土壤环境

	施工期
	场地平整
	-1S
	-
	-1S
	-1S
	-1L
	-1L

	
	施工建设
	-1S
	-
	-2S
	-1S
	-1S
	-

	
	物料运输
	-1S
	-
	-1S
	-
	-1S
	-1S

	
	污水管道
	-1S
	-1S
	-
	-
	-
	-

	运营期
	物料运输
	-1L
	-
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L

	
	职工生活
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	-

	
	废气排放
	-2L
	-
	-2L
	-
	-1S
	-1L

	
	废水排放
	-1L
	-
	-
	-
	-
	-

	
	固废产生
	-2L
	-1L
	-
	-2L
	-1L
	-1L

	
	环境风险
	-2S
	-2S
	-
	-2S
	-2S
	-2S

	注：表中“+”表示有利影响、“-”表示不利影响；“1”表示轻微影响、“2”表示中等影响、“3”表示重大影响；“L”表示长期影响、“S”表示短期影响、“—”表示无相互作用。


由表2.2-1中可知，项目对环境的不利影响主要是废气的影响，其次为固废和废水。运行期的影响为长期的直接影响，因此进行评价的主要时段是运行期，评价重点应为大气环境。
[bookmark: _Toc1710][bookmark: _Toc14461][bookmark: _Toc10376]2.2.2评价因子筛选
环境影响评价因子识别见表2.2-2。
表2.2-2   评价因子筛选表
	项目
	现状评价因子
	影响评价因子

	环境空气
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、TSP 
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP、PM10 

	地下水
	八大离子和pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类、耗氧量、阴离子表面活性剂、总α放射性、总β放射性、游离二氧化碳、三氯甲烷、四氯甲烷
	CODcr

	声环境
	等效连续A声级（Leq〔dB（A）〕
	等效连续A声级Leq〔dB（A）〕

	固体废物
	/
	生活垃圾、一般工业固废、
危险废物

	土壤环境
	土壤45项及pH值、石油类
	甲苯、二甲苯

	[bookmark: _Toc13387_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22957][bookmark: _Toc536691975][bookmark: _Toc14003][bookmark: _Toc11200][bookmark: _Toc21323][bookmark: _Toc23943][bookmark: _Toc23921][bookmark: _Toc16975][bookmark: _Toc1539][bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc26884][bookmark: _Toc23881][bookmark: _Toc27558][bookmark: _Toc819]生态
	土地利用、植物、动物等
	土地利用、植物、动物等

	环境风险
	危险物质及燃烧爆炸的二次污染物


[bookmark: _Toc32728][bookmark: _Toc23537]2.3环境影响评价等级的划分
按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定，结合本项目的特点及各环境要素环境影响评价技术导则确定本次环境影响评价的等级。
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根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级判定依据如表2.3.1-1。
表2.3-1   大气环境影响评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


根据《环境影响评价评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i表示第i种污染物）由下式计算：


式中：Pi—第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。
其中C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
根据工程分析，通过采用AERSCREEN进行估算颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的最大地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。本项目估算模型参数表见表2.3-2，具体计算结果见表2.3-3。
表2.3-2   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度℃
	36

	最低环境温度℃
	-43.6

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是     □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是     ☑否

	
	岸边距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/



表2.3-3   大气污染源最大地面浓度及占标率计算结果
	序号
	污染源
	污染物
	最大落地浓度（mg/m3）
	占标率
（%）
	离源距离（m）

	1
	抛丸喷砂粉尘（DA001）
	颗粒物
	0.0646
	7.18
	935

	2
	涂装过程产生的有机废气（DA002）
	甲苯
	0.0005
	0.23
	829

	
	
	二甲苯
	0.0045
	2.27
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.0858
	7.15
	

	
	
	颗粒物
	0.0473
	5.26
	

	3
	厂房无组织废气
	颗粒物
	0.0686
	7.62
	66

	
	
	非甲烷总烃
	0.0529
	4.41
	


根据表2.3-3，最大占标率为7.62%。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作等级的划分规定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
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根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水污染影响型建设项目地表水判定等级如下：
表2.3-4   水污染影响型建设项目地表水环境影响评价等级判据
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数综合，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有行业相关排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。
注4：减税吸纳灌木直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，仅作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目不产生生产废水，生活污水排入园区下水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，最终排入园区污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境的评价工作等级为三级B。
 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B时可不开展区域地表水污染源调查，不进行地表水环境影响预测。地表水主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及依托开发区南区污水处理厂处理的可行性。
2.3.2.2 地下水环境
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分应根据建设项目的地下水环境影响评价项目类别及地下水环境敏感程度指标确定。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I金属制品中53 金属制品加工制造”项目。本项目编制环境影响报告书，地下水环境影响评价项目类别为III类。建设地点位于巴里坤县新兴产业园，所在区域内无集中饮用水水源准保护区、补给径流区、与地下水环境相关的其它保护区等，无分散式饮用水水源井，参照表2.3-5中对地下水环境敏感程度分级表，该地区地下水环境敏感程度为“不敏感”。
表2.3-5   地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


综上，本项目地下水环境影响评价等级的判定可见表2.3-6。确定本项目地下水环境评价等级为三级。
表2.3-6  评价工作等级分级表
	环境敏感程度项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


[bookmark: _Toc12190][bookmark: _Toc14192][bookmark: _Toc14709][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc11615][bookmark: _Toc5896]2.3.3声环境
本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，建设项目200m范围内没有声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分规定，确定声环境影响评价工作等级为三级，评价范围为厂界外200 m范围内。
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按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目对土壤环境可能产生污染影响，土壤环境污染影响型划分应依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与土壤环境敏感程度分级进行判定。
本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别）判定，本项目属于C3311金属结构制造，属于设备制造中使用有机涂层的，项目类别为I类。
表2.3-7  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	制造业（设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造）
	有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌
	有化学处理工艺的
	其他
	


建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.3-8。
表2.3-8  污染影响型土壤环境敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目占地面积约12hm2，项目占地规模为中型（5~ 50 hm2)）。本项目位于巴里坤县新兴产业园，土壤环境敏感程度属于“不敏感”。
根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.3-9。
表2.3-9  污染影响型土壤环境影响评价工作等级划分表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中划分依据，确定本项目土壤影响评价工作等级为二级。
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依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价工作等级的判定依据，评价工作级别按表2.3-10划分。
表2.3-10   环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A。


（1）环境风险潜势初判
①环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的危险物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3-11确定环境风险潜势。
表2.3-11  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度
（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：IV+为极高环境风险。


②危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定危险物质数量与临界量比值（Q）：
根据下式计算危险物质及临界量的比值Q：
[image: ]式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。当 Q<1 时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。
根据后文表6.7-3中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.2478，因此Q<1。
②行业及生产工艺（M）
本项目属于涉及危险物质使用、贮存的项目，M=5，以M4表示。
根据后文表6.7-5，则危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4。
（2）环境敏感程度的确定
 ①大气环境敏感程度   
本项目周边5km范围内居民总数小于1万人或500m范围内居民总数小于500人；根据表6.7-6，项目大气环境为环境低度敏感区(E3)。
②地下水环境敏感程度
由本项目地下水调查结果，本项目包气带防污性能为D2，地下水功能敏感性分区为G3，综合确定地下水敏感程度为E3。
根据以上分析，确定本项目大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，综合确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，最终确定项目环境风险评价工作等级为简单分析。 
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[bookmark: _Toc27576099][bookmark: _Toc13564][bookmark: _Toc12025][bookmark: _Toc10696][bookmark: _Toc5948]根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级，划分原则如下所示：
涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
涉及自然公园时，评价等级为二级；
涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
i）符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
本项目位于巴里坤县新兴产业园，属于已规划的产业园区，且项目周边无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，因此本项目对生态影响做简单分析。
[bookmark: _Toc14771][bookmark: _Toc15671]2.4环境影响评价范围及环境敏感目标
[bookmark: _Toc534766182][bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc12786][bookmark: _Toc9452][bookmark: _Toc24724][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc29653][bookmark: _Toc6067633]2.4.1环境影响评价范围
（1）大气环境
本项目大气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价范围为5km×5km的矩形区域。
（2）地下水环境
本项目地下水环境影响评价等级为三级，项目所在区域地下水由北向南径流，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），用查表法确定本项目的地下水评价范围为：以厂址为中心，向北500m、向南2500m，东西向各1000m、面积6km2的矩形区域。地下水环境现状调查评价范围参照表见表2.4‑1。
[bookmark: _Ref104372557]表2.4‑1  地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价面积（km2）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。

	二级
	6-20
	

	三级
	≤6
	


（3）声环境
本项目噪声环境影响评价工作等级为三级，评价范围为厂界外200m范围内。
（4）土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），确定本项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围内以及占地外0.2km的范围内。
（5）生态
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）生态影响做简要评价，无需设评价范围。
（6）环境风险
本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，评价等级为简单分析时，可不设评价范围。
[bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc1437][bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc19793][bookmark: _Toc30084][bookmark: _Toc8771][bookmark: _Toc6067634]2.4.2 环境敏感目标调查
经现场调查，本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区和文物保护单位。，，项目评价范围内的主要环境保护目标见表2.4-2。项目评价范围及环境敏感目标示意图见图2.4-1。
表2.4-2 主要环境保护目标
	环境
要素
	保护目标名称
	坐标
	方位
	距厂界距离（m）
	人数（人）
	功能

	大气
环境
	大柴沟村
	93°8′48.396″
43°43′8.657″
	西侧
	443
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准

	
	东头渠村
	93°10′8.734″
43°41′28.544″
	东南侧
	2325
	250
	

	地下水
	厂界上游外扩500km，下游外扩2.5km，两侧外扩1km范围内的地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	声环境
	厂界外200m范围内
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	土壤
环境
	厂界外200m范围内
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018中的筛选值



[image: 指北针]地下水流向
图例：
大气

地下水

噪声

土壤

环境敏感目标

图2.4-1  项目评价范围及环境敏感目标示意图
[bookmark: _Toc6067635][bookmark: _Toc32284][bookmark: _Toc9284][bookmark: _Toc20228][bookmark: _Toc25817][bookmark: _Toc6216][bookmark: _Toc20781]2.5环境功能区划
[bookmark: _Toc6264][bookmark: _Toc20559][bookmark: _Toc23353][bookmark: _Toc13038][bookmark: _Toc21128][bookmark: _Toc193]2.5.1大气环境功能区划
本项目位于巴里坤县新兴产业园，所在区域环境空气质量功能区属二类区。
[bookmark: _Toc22586][bookmark: _Toc22061][bookmark: _Toc19738][bookmark: _Toc31515][bookmark: _Toc7924][bookmark: _Toc7658]2.5.2声环境功能区划
项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声环境功能区。
[bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc26332][bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc1994][bookmark: _Toc9911][bookmark: _Toc32182]2.5.3地下水环境功能区划
本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc16870][bookmark: _Toc29649][bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc12490][bookmark: _Toc23572][bookmark: _Toc3987]2.5.4土壤环境功能区划
本项目占地面积约12hm2，土地利用类型为建设用地，为园区规划的工业用地，因此本项目区内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值。
[bookmark: _Toc8810]2.5.5生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目位于天山山地温性草原、森林生态区，天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，巴里坤、伊吾盆地绿洲农业及山地草原牧业生态功能区。项目所在区域生态功能区划见表2.5-1。
表2.5-1   项目所在区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ1 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区

	
	生态功能区
	33.巴里坤、伊吾盆地绿洲农业及山地草原牧业生态功能区

	隶属行政区
	巴里坤县、伊吾县

	主要生态服务功能
	农畜产品生产、土壤保持

	主要生态环境问题
	草原退化、湖泊与湿地萎缩、森林过伐、农田土壤盐渍化、毁草开荒

	主要保护目标
	保护基本农田、保护森林和草原、保护湖泊和湿地

	主要保护措施
	节水灌溉、草原减牧、森林禁伐、防治土壤盐渍化、退耕还草

	适宜发展方向
	发展节水农业，建成东疆牧牧及有机食品生产基地


[bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc32681][bookmark: _Toc2093][bookmark: _Toc5210][bookmark: _Toc15644][bookmark: _Toc10787]2.6 评价标准
[bookmark: _Toc4992][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc3981][bookmark: _Toc536691985][bookmark: _Toc15202][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc31832][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc17704][bookmark: _Toc6793][bookmark: _Toc10966][bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc13393][bookmark: _Toc9591][bookmark: _Toc8888]2.6.1 环境质量标准
[bookmark: _Toc5840][bookmark: _Toc14306]2.6.1.1 环境空气
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.2节评价标准的确定：“5.2.1确定各评价因子所适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准。其中环境质量标准选用 GB3095 中的环境空气质量浓度限值，如己有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限值。5.2.2对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。”
故PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯、二甲苯参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。具体标准值见表2.6-1。
表2.6-1   环境空气质量标准值
	项目
	污染物
名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	
环境
空气
	SO2
	24小时平均
	150
	µg/m3
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	
	
	1小时平均
	500
	µg/m3
	

	
	PM10
	24小时平均
	150
	µg/m3
	

	
	PM2.5
	24小时平均
	75
	µg/m3
	

	
	NO2
	24小时平均
	80
	µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	µg/m3
	

	
	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	mg/m3
	

	
	O3
	日最大8小时平均
	160
	µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	µg/m3
	

	
	TSP
	24小时平均
	300
	µg/m3
	

	
	甲苯
	1小时平均
	0.2
	mg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1

	
	二甲苯
	1小时平均
	0.2
	mg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》限值要求


2.6.1.2地下水环境
[bookmark: _Toc6384][bookmark: _Toc7878]地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表2.6-2所示。
表2.6-2  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	序号
	项目 
	标准限值mg/L
	序号
	项目
	标准限值mg/L

	1
	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	16
	硫酸盐
	≤250

	2
	氨氮
	≤0.50
	17
	氯化物
	≤250

	3
	硝酸盐
	≤20.0
	18
	总大肠菌群
	≤3.0（CFUc/100mL）

	4
	亚硝酸盐
	≤1.00
	19
	菌落总数
	≤100（CFU/mL）

	5
	挥发性酚类
	≤0.002
	20
	苯
	≤10.0（μg/L）

	6
	氰化物
	≤0.05 
	21
	甲苯
	≤700（μg/L）

	7
	砷
	≤0.01
	22
	二甲苯（总量）
	≤500（μg/L）

	8
	汞
	≤0.001
	23
	氟化物
	≤1.0

	9
	铬（六价）
	≤0.05
	24
	耗氧量
	≤3.0

	10
	总硬度
	≤450
	25
	阴离子表面活性剂
	≤0.3

	11
	铅
	≤0.01
	26
	总α放射性
	≤0.5（Bq/L）

	12
	镉
	≤0.005
	27
	总β放射性
	≤1.0（Bq/L）

	13
	铁
	≤0.3
	28
	三氯甲烷
	≤60（μg/L）

	14
	锰
	≤0.10
	29
	四氯化碳
	≤2.0（μg/L）

	15
	溶解性总固体
	≤1000
	-
	-
	-


2.6.1.3 声环境
项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表2.6-3所示。
表2.6-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	功能区
	单位
	昼间
	夜间

	3类区
	dB（A）
	65
	55


2.6.1.4 土壤环境
项目区内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，详见表2.6-4。
表2.6-4  土壤环境质量标准
	序号
	控制污染物
	筛选值（第二类用地）mg/kg
	标准来源

	1
	砷
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1 建设用地土壤污染风险筛选值中第二类用地筛选值


	2
	镉
	65
	

	3
	铬（六价）
	5.7
	

	4
	铜
	18000
	

	5
	铅
	800
	

	6
	汞
	38
	

	7
	镍
	900
	

	8
	四氯化碳
	2.8
	

	9
	氯仿
	0.9
	

	10
	氯甲烷
	37
	

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	

	16
	二氯甲烷
	616
	

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	

	20
	四氯乙烯
	53
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	

	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	

	25
	氯乙烯
	0.43
	

	26
	苯
	4
	

	27
	氯苯
	270
	

	28
	1,2-二氯苯
	560
	

	29
	1,4-二氯苯
	20
	

	30
	乙苯
	28
	

	31
	苯乙烯
	1290
	

	32
	甲苯
	1200
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	34
	邻二甲苯
	640
	

	35
	硝基苯
	76
	

	36
	苯胺
	260
	

	37
	2-氯酚
	2256
	

	38
	苯并〔a〕蒽
	15
	

	39
	苯并〔a〕芘
	1.5
	

	40
	苯并〔b〕荧蒽
	15
	

	41
	苯并〔k〕荧蒽
	151
	

	42
	䓛
	1293
	

	43
	二苯并〔a,h〕蒽
	1.5
	

	44
	茚并〔1,2,3-cd〕芘
	15
	

	45
	萘
	70
	

	46
	石油烃（C10-C40）
	4500
	

	47
	pH
	-
	-


2.6.2污染物排放标准
[bookmark: _Toc2925][bookmark: _Toc8288]2.6.2.1大气污染物排放标准
[bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc31399]本项目大气污染物中颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.3项要求“若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算，排气筒高于周围200米范围内建筑物5米”，本项目生产工艺废气和涂装工艺废气的排气筒高度设计为15m。
挥发性有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的厂区内VOCs无组织排放限值。
本项目废气污染物执行的排放标准及浓度限值详见表2.6-5~2.6-7。
表2.6-5   废气有组织排放标准
	工艺流程
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h)
	执行标准

	调漆、涂装、烘干等工艺
	甲苯
	40
	15m

	3.1
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	二甲苯
	70
	
	1.0
	

	
	非甲烷总烃
	120
	
	16
	

	
	颗粒物
	120
	
	3.5
	

	抛丸打磨
	
	
	
	
	


表2.6-6  废气无组织排放标准 
	污染物项目
	排放限值（mg/m3)
	无组织排放监控位置
	标准

	非甲烷总烃
	4
	周界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	甲苯
	2.4
	
	

	二甲苯
	1.2
	
	

	颗粒物
	1.0
	
	


表2.6-7  厂区内VOCs无组织排放限值 
	项目
	排放限值（mg/m3)
	限值含义
	无组织监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


2.6.2.2 水污染物排放标准
[bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc27239]运营期无生产废水排放，生活污水核实排入园区污水污水处理厂集中处理，大河镇园区污水处理厂要求进水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目各污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
表2.6-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	序号
	污染物
	三级标准

	1
	pH
	6~9

	2
	悬浮物SS
	400mg/L

	3
	化学需氧量COD
	500mg/L

	4
	五日生化需氧量BOD5 
	300mg/L

	5
	氨氮
	-


2.6.2.3 噪声排放标准
运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表2.6-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	环境功能区类
	时段

	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	3类
	65
	55


项目施工期间，施工场地产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
表2.6-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	70
	55


[bookmark: _Toc24598][bookmark: _Toc3800]2.6.2.4 固体废物控制标准
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
[bookmark: _Toc17158][bookmark: _Toc16951][bookmark: _Toc12926][bookmark: _Toc393][bookmark: _Toc26341][bookmark: _Toc6513]
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[bookmark: _Toc32100][bookmark: _Toc21351][bookmark: _bookmark14][bookmark: 3.1建设项目概况][bookmark: _Toc512240291]3 建设项目概况
[bookmark: _Toc16694][bookmark: _Toc27761][bookmark: _Toc27102]3.1 项目基本情况
[bookmark: 3.1.2产品方案][bookmark: _Toc23327]（1）项目名称：巴里坤县风电塔筒制造项目
（2）建设单位：哈密粤江电能源装备有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：巴里坤县新兴产业园，西环路东侧、建业路西侧。厂区地理位置示意图见图3.1-1、四周关系示意图见图3.1-2。
（5）占地面积：123161.11m2（约184.7亩），总建筑面积27516.53m2。
（6）建设规模：年产200套风电塔筒，约200万千瓦风电塔筒。
（7）总投资：项目总投资5000万元，资金来源为企业自筹。其中环保投资约301万元，约占工程总投资的6.02%。
（8）建设周期：12个月，自2024年8月-2025年8月。
（9）劳动定员及工作制度：全厂劳动定员150人；工作制度为8小时/班，每天1班，年工作日300天，年运行2400小时。
[bookmark: _Toc21863]3.2 产品方案
[bookmark: _Toc3649]主要产品名称及年产量情况见表3.2-1。
表3.2-1  项目产品方案
	[bookmark: 3.1.3建设内容]生产线
	产品规格
	外形尺寸
	重量
	年产量

	风电塔筒
	6-10MW
	直径4.5m-6.5m，长度120m
	300t
	200套


[bookmark: _Toc16565]3.3 建设内容
本项目总用占地积123161.11m2（约184.7亩），总建筑面积27516.53m2，包括新建1条200套/年风电塔筒制造生产线，同时配套建设公用工程、辅助工程、储运工程及环保工程。本项目主要建设内容见表3.3-1。
表3.3-1   项目建设内容一览表
	工程组成
	建设规模
	主要用途

	主体工程
	1#厂房
	4652.67m2，地上一层建筑
	年制造风电塔筒200套。机器喷漆工段及抛丸打磨、喷砂工序

	
	2#厂房
	8958.96m2，地上一层建筑
	下料，卷板，纵缝焊接，组队，环缝焊接，门框焊接等工序

	
	3#厂房
	8964.4m2，地上一层建筑
	环缝焊接，内件门框焊接等工序

	辅助工程
	垃圾站
	200m2
	生活垃圾收集。

	
	危险废物贮存库
	20m2
	危废品暂存。

	
	办公楼
	1318.2m2，地上2层
	供职工办公等

	
	宿舍楼
	1887.48m2，地上3层
	供职工住宿和休息

	储运工程
	库房
	建筑面积509.76m2
	生产用原料堆存

	
	堆场
	占地面积12512.2m2
	地面硬化，用于半成品和成品的存放。

	公用工程
	给水
	/
	园区管网供水。

	
	排水
	/
	园区下水管网。

	
	供电
	/
	由市政供电线路接入

	
	供热
	/
	园区供热站集中供热；生产供热采用电加热

	环保
工程
	废水
	生活污水
	排入园区管网最终到园区污水处理厂处理

	
	废气
	生产线
	涂装废气
	收集的废气通过管道接入1套过滤棉+活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。

	
	
	
	焊接烟气
	移动式集尘器若干（净化效率99%）

	
	
	
	打磨粉尘
	布袋除尘器处理后无组织排放

	
	
	
	切割废气
	无组织排放，加强车间通风

	
	
	
	抛丸、喷砂
	布袋除尘器处理后+15m高的排气筒排放（DA001）

	
	固体
废物
	一般固废
	一般固废分类收集后分区暂存于垃圾站内，定期外售或回收综合利用

	
	
	危险废物
	设置危废贮存库20m2；地面防腐、防渗处理，干湿分区，用于储存项目区危险废物，明显位置贴/挂标示标牌，定期交由有相应处理资质的单位处理处置

	
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等措施

	
	防渗
	重点防渗区
	危废贮存库、库房及涂装车间地面为重点防渗区，重点防渗区危废贮存库采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使渗透系数≤1×10-10cm/s；

	
	
	一般防渗区
	生产厂房、消防泵房、垃圾站均采用300mm厚混凝土（P6）防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s

	
	绿化
	本项目厂区绿化面积约为13亩

	风险防范措施
	消防
	消防泵房
	设有消防供水系统，车间内配备消火栓；新建消防泵房及消防水池505m2、地下消防水池有效容积为680m3

	
	应急事故池
	1座，容积1395m3。



[bookmark: _Toc8026][image: 指北针]项目所在地

图3.1-1 项目地理位置示意图
项目区

图3.1-2   周边关系示意图
[bookmark: _Toc28204]3.4 主要生产设备
主要设备情况见表3.4-1。
表3.4-1   生产线主要设备清单一览表
	[bookmark: _Toc30775][bookmark: _Toc28420][bookmark: _Toc12756]序号
	设备名称
	数量

	1
	7.5×55m数控火焰切割机
	2

	2
	卷板机
	3

	3
	200T钢板转运平移车
	1

	4
	30T纵缝焊接用固定可调式滚轮架
	5

	5
	Φ5.5m直径工件外纵缝焊接用悬臂式移动焊接平台
	9

	6
	焊接用100T可调式电动行走滚轮架
	45

	7
	80T固定可调式液压组对滚轮架
	9

	8
	焊接用120T可调式电动行走滚轮架
	30

	9
	Φ5.5m直径工件外环缝焊接用悬臂式移动焊接平台
	6

	10
	6.5m行走轨距Φ5.5m直径工件外环缝焊接用龙门悬臂式移动焊接平台
	3

	11
	HGKPS150型喷砂用可调式电动行走滚轮架
	3

	12
	HGKPQ100型喷漆用可调式电动行走滚轮架
	5

	13
	HGKPQ120型喷漆用可调式电动行走滚轮架
	4

	14
	200T多节筒体成品转运平移车
	1

	15
	100T单节筒体成品转运平移车
	1

	16
	1000A气刨机
	12

	17
	500A气保焊机
	40

	18
	MZ1250埋弧焊电源
	44

	19
	13立方空压机
	3

	20
	9立方空压机
	2

	21
	无气喷涂机
	8

	22
	内壁自动喷漆
	2

	23
	外壁自动喷漆
	2

	24
	内抛机
	1

	25
	外抛机
	1

	26
	1立方汽包
	5

	27
	自动砂罐
	2

	28
	提升机
	1

	29
	搅拌口
	5

	30
	环保设备
	1

	31
	65T+65T通用门式起重机（ME不含副升）
	1

	32
	65T通用门式起重机（MG）
	4

	33
	25T电动通用双梁起重机（新型）
	7

	34
	10T电动单梁起重机
	3


3.5 原辅材料及能源消耗
[bookmark: _Toc31079][bookmark: _Toc24234][bookmark: _Toc12244][bookmark: _Toc2006]3.5.1 生产线原辅材料消耗
本项目生产线原材料主要为钢板以及油漆等各种辅助原料，由公司在国内落实供货厂家。主要原辅材料消耗情况见表3.5-1。
表3.5-1  主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	年用量
	单位
	储存位置
	最大贮存量
	贮存方式
	来源

	1
	钢板
	50000
	吨
	堆场
	10000吨
	分离贮存
	外购

	2
	机油
	1.5
	吨
	仓库
	0.05吨
	隔离贮存
	外购

	3
	二氧化碳
	300
	瓶
	仓库
	50瓶
	隔开贮存
	外购

	4
	焊材
	540
	吨
	仓库
	20吨
	隔离贮存
	外购

	5
	钢砂
	60
	吨
	仓库
	12吨
	隔离贮存
	外购

	6
	底漆
	34
	吨
	仓库
	1.5吨
	隔离贮存
	外购

	7
	中间漆
	48
	吨
	仓库
	2.3吨
	隔离贮存
	外购

	8
	面漆
	18
	吨
	仓库
	0.8吨
	隔离贮存
	外购

	9
	固化剂
	20
	吨
	仓库
	0.5吨
	隔离贮存
	购买

	10
	稀释剂
	6
	吨
	仓库
	0.5吨
	隔离贮存
	购买


主要原辅材料中主要物质理化性质介绍：
表3.5-2  主要原辅材料中主要物质理化性质
	名称
	理化性质

	二甲苯
	无色透明液体，有芳香烃的特殊气味，相对密度：0.86，熔点：13.3℃，沸点：138.4℃，不溶于水，可溶于乙醇、氯仿等。

	甲苯
	无色透明液体，有芳香烃的特殊气味，相对密度：0.86，熔点：13.3℃，沸点：138.4℃，不溶于水，可溶于乙醇、氯仿等。

	六亚甲基二异氰酸酯
	具有不愉快气味的液体，不溶于冷水，常温下稳定，化学性质活泼，挥发性大。

	1,2,4-三甲苯
	无色至淡黄色液体（室温下），冷却后可固化，微溶于水（1%），可用于光稳定剂、高档涂料、杀菌剂等。

	固化剂
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1皮肤致敏物，类别1。

	稀释剂
	（1）闪点＜23℃和初沸点≤35℃：易燃液体，类别1
（2）闪点＜23℃和初沸点＞35℃：易燃液体，类别2
（3）23℃≤闪点≤60℃：易燃液体，类别3


[bookmark: _Toc5138][bookmark: _Toc25996][bookmark: _Toc10606]3.5.2能源消耗
本项目消耗的能源主要为水、电等，具体消耗情况详见表3.5-3。
表3.5-3  项目能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	年消耗量
	最大储存量t
	物态
	储存位置
	所在工序
	备注

	1
	电
	1500万kWh/a
	不储存
	/
	不储存
	生产及生活
	园区供电

	2
	新鲜水
	10350m3/a
	不储存
	液体
	不储存
	生活
	园区供水


[bookmark: _Toc29730][bookmark: _Toc11085]3.6 厂区总平面布置
项目用地形状呈长方型，总用地面积123161.22m(约184.7亩)，规划主出入口设置在用地西侧，次入口设置在用地东南角；另一处次入口设置在用地北侧，主要用于办公生活区出入。地块一结合北侧出入口，规划三栋建筑，呈一字型布置，其中办公楼位于中间，宿舍楼位于办公楼西侧，食堂位于办公楼东侧，建筑均面朝南侧，宿舍楼及办公楼前方布设停车位。堆场布置于场地中心及西南侧。堆场与三栋建筑之间设置绿化带，建筑周边空地设置绿化组团，提升办公生活环境。地块二为生产区，西侧建设三栋厂房、西北侧建设库房、消防泵房及消防水池、场地设置车道，连接各个功能区，并能满足消防要求。场地东北侧建设换热站一座，换热站为园区市政统一建设，不在本项目建设范围内。
厂区总平面布置遵循有关规范，根据生产的组成和发展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到合理布置，从而达到工艺流畅、物流简洁、投资省、工期短、生产成本低、效率高的效果。
[bookmark: 3.1.7工程投资][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc28947][bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc512240308]本项目总平面布置图基本满足生产工艺、运输和防火安全等国家现行的规范要求。本项目厂区总平面布置合理，总平面布置示意图详见图 3.6-1。
3.7 公用工程
[bookmark: _Toc23479][bookmark: _Toc16238][bookmark: _Toc17322]3.7.1 给排水
3.7.1.1 给水
项目用水主要为生活用水及绿化用水。项目用水由园区给水管网统一供给，在厂区内建设完善的给水管网，与厂外供水管网接通。
①生活用水
劳动定员150人，按用水量100L/d·人计，用水量为15m³/d，年用水量为4500m3/a。
②绿化用水
根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），哈密地区年额定绿化用水量为400m3/亩·年-500m3/亩·年，本项目按450m3/亩·年计算，本项目绿化面积约13亩，则绿化用水量约5850m3/a，平均每天需水量19.5m3/d。
综上所述，项目总用水量为10350m3/a。
3.7.1.1 排水
项目排水采用雨污分流制，雨水随厂区地势流出厂外进入园区雨水管网。项目废水主要为生活污水。
生活总用水量为15m3/d（4500m3/a），排放系数按照0.8计，排水量为12m3/d（3600m3/a），排入园区污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc3025][bookmark: _Toc3358][bookmark: _Toc18695]3.7.2 供电
本项目用电从园区变压供电设施接入。
[bookmark: _Toc5629][bookmark: _Toc7989][bookmark: _Toc17623]3.7.3 消防
本项目生产车间内设有消防供水系统，车间内配备消火栓；用电设备按二级负荷单独回路供电，确保消防用电；设有消防供水系统，车间内配备消火栓；新建消防泵房及消防水池505m2、地下消防水池有效容积为680m3
[bookmark: _Toc17156][bookmark: _Toc97][bookmark: _Toc11360][bookmark: _Toc27142][bookmark: _Toc23954][bookmark: _Toc26628]3.7.4 供暖
[bookmark: 3.1.6劳动定员及工作制度][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc18441][bookmark: _Toc86]园区供热站集中供热。

[bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc6828][bookmark: _Toc13262][bookmark: _Toc19409]4 工程分析
[bookmark: 3.2.1工艺流程说明][bookmark: _Toc26140][bookmark: _Toc21502][bookmark: _Toc18822]4.1 施工期生产工艺流程及产排污环节
施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固废等。施工期工艺流程及排污节点图见图4.1-1。
[image: 三一施工期工艺流程]
图4.1-1  施工期工艺流程及产排污节点图
（1）扬尘
扬尘产生于施工整个过程，均属无组织排放，其产生量大小难以定量确定，且与生产管理水平有直接关系。主要表现在以下三个方面：作业扬尘、物料扬尘、路面扬尘。
作业扬尘：一般在施工作业、清理场地、建筑收尾等过程产生。扬尘量的大小，与操作管理和工人作业方式有关。高空抛撒残土、使用水泥、白灰时倾倒落差大等作业方式，都会引起作业扬尘的产生，进而对空气环境产生影响。
物料扬尘：一般在物料进入工地后，如水泥、白灰、沙子等，在没有容器存放和遮盖的情况下将产生扬尘。扬尘量的大小，与现场管理有关。水泥、白灰扬尘对空气环境的影响，要比普通尘土的影响更大。
路面扬尘：物料运输过程中产生的扬尘，对运输道路及周边有影响。
（2）噪声
噪声是建筑施工过程的主要问题，各种施工机械均产生较强的噪声，根据类比监测资料，主要施工机械噪声源强在85～103dB（A）之间，如运输车辆、推土机、搅拌机、电锯等。施工各阶段产生的机械设备噪声对不同距离处的影响贡献值都很大，但在距施工边界500m时影响明显减小。
（3）废水
施工期的废水主要来源于施工材料配浆溢流、建筑材料及设备的冲洗及施工人员的少量生活污水。
（4）固体废物
施工期产生固体废弃物主要是施工过程产生的建筑废料和少量生活垃圾。
[bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc25906][bookmark: _Toc2490]4.2 运营期生产工艺流程及产排污环节
[bookmark: _Toc14761][bookmark: _Toc8097][bookmark: _Toc6088]4.2.1 生产工艺流程及产排污分析
本项目生产工艺主要包括切割、卷板、焊接、组对、抛丸、打磨、喷砂、喷漆、晾干等环节，其生产工艺流程及产污环节图见图4.2-1。
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图4.2-1 风机塔筒生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述
（1）切割下料
按照设计图纸形状和尺寸进行下料，利用氧气-丙烷及火焰切割机将整块、整条的钢材切割成需要的尺寸和形状。
（2）预弯卷圆
在使用卷板机卷制过程中应采取划线分段卷制法，在卷制过程中经常用相应的弧度样板检查，以保证筒节弧度的均匀性。特别注意检查校准两端接合部分的圆弧度。
（4）纵缝焊接
按先内后外，全部采用半自动埋弧焊机进行施焊。外焊缝施焊之前还应调节焊接滚轮架，保证纵焊缝处于水平位置。
（5）校圆
待纵焊缝充分冷却后，将筒节放入卷板机进行二次卷制校圆。这道工序十分重要，且对操作工人的技术要求较高，因此应选派技术熟练、经验丰富的工人进行校圆。校圆卷制过程中要勤测量筒节的弧度，大、小口的各方向直径差等，测量尺寸时要完全松开上压辊，让筒节处于松驰自然放置状态。检查员确认筒节的圆度、直径差、最大、最小直径差等数据都合格后，才能吊离卷板机，进入下道工序。
（6）组对（塔节与塔节装配）
在组对滚轮架上组对点焊塔体环缝，放置筒体的焊接滚轮架应有足够的刚性，其倾斜度应等于塔身的锥度。组对点焊环缝时，应控制错边量及不圆度，禁止强行组对，以免产生不良残余应力。在组装完毕的塔体外表面至少拉三条全长直线（0°,90°,180°),检查筒体的直线度(≤1‰全长，≤4mm）；同时要检查塔体两端面平行度；段塔体的长度。确认合格后才能进入焊接工序，各筒节纵缝相互错开180°。
（7）塔节与塔节环缝焊接
内、外焊缝均采用半自动埋弧焊机。外表面环缝待整个筒体组对完毕后，按顺序焊接。
（8）内附件装配焊接
根据风塔项目的排版图、技术规范、焊接内附件图纸进行划线，根据点焊塔节内件，内附件要避开塔节焊缝，按焊接工艺焊接。
（9）喷砂除锈
塔筒在喷漆前应进行喷砂除锈处理，在喷砂房内用喷砂设备喷射钢丸进行各段塔体内外表面的除锈。
喷砂机处于密封状态。使用压缩空气将喷砂缸内钢丸通过管子送到喷枪，钢丸从喷枪高速喷射工件表面，利用钢丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物。喷砂除锈过程中有粉尘产生，喷砂除锈后产生的粉尘通过集尘处理装置处理后排放，喷砂除锈结束后进行回砂处理——钢丸颗粒等经人工推扫至回收漏斗格栅中，再通过输送机、丸尘分离器及斗式提升机将钢瓦颗粒回收至喷砂钢中，用于下一次的喷砂除锈。除锈用的废钢丸定期更换。
（10）调漆、喷漆、晾干
油漆、稀释剂、固化剂使用前在喷漆房内调配，调配完成后加盖送喷漆工位。喷漆在密闭的喷漆房内进行。喷涂采用干式喷涂。
（11）机械/电器内件安装
根据装配图进行组装，注意：①准确设置段筒体之间的结合部连接位置和尺寸；②所有内件（人梯、平台等）均要进行预组装③严格做好内件的识别标记，以防止安装时对不上号，造成不必要的麻烦，组装好以后，包装运走销售。
4.2.2产污环节汇总
表4.2-1 生产过程产污环节及治理措施一览表
	[bookmark: _Toc24109][bookmark: _Toc2618]类别
	编号
	名称
	产生环节
	性质/特性
	污染物
	措施及去向

	废气
	G1
	切割粉尘
	下料工序
	无组织
	颗粒物
	自带除尘装置处理后无组织排放

	
	G2
	焊接烟尘
	焊接工序
	无组织
	颗粒物
	移动式焊接烟尘净化器

	
	G3
	喷砂除锈粉尘
	喷砂工序
	有组织
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）

	
	G4
	喷涂废气
	调漆、喷漆、晾干
	有组织
	漆雾、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯
	干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA002）

	噪声
	/
	各生产装置、设备
	生产过程
	/
	等效连续A声级（dB）
	安装减振基础、隔声、消声措施

	固废
	S1
	废边角料
	下料、切割工序
	一般固废
	主要是钢材
	外售

	
	S2
	焊渣
	焊接工序
	一般固废
	主要是焊渣
	外售

	
	S3
	粉尘
	除尘器收集粉尘
	一般固废
	主要是粉尘
	外售

	
	S4
	废钢丸
	喷砂除锈工序
	一般固废
	主要是钢丸
	外售

	
	S5
	漆渣
	喷漆工序
	危险废物
	主要成分为油漆
	危废暂存间暂存，委托有资质单位处理

	
	
S6
	废油漆桶
	喷漆工序
	危险废物
	油漆空桶、稀释剂桶、固化剂桶
	

	
	S7
	废过滤棉
	喷漆废气处理
	危险废物
	废过滤棉
	

	
	S8
	废活性炭
	喷漆废气处理
	危险废物
	废活性炭纤维
	

	
	S9
	废催化剂
	催化燃烧装置
	一般固废
	废催化剂
	

	
	S10
	含油抹布
	机械设备
	危险废物
	含油抹布
	

	
	S11
	废液压油、废润滑油
	机械设备
	危险废物
	废液压油、废润滑油
	

	
	S12
	生活垃圾
	生活办公
	一般固废
	生活类垃圾
	环卫部门统一清运


4.3 水平衡
本项目总用水量为10350m3/a，损耗水量3600m3/a。
项目给水、排水情况详见表4.3-1和图4.3-1。
表4.3-1  给、排水平衡计算一览表       单位：m3/a
	序号
	用水点名称
	给水
	排水
	备注

	
	
	总用水
	新水
	排放水
	消(损)耗水
	

	1
	生活用水
	
	
	
	
	排入园区污水处理厂

	2
	绿化用水
	
	
	
	
	全部植物吸收或蒸发

	合计
	
	
	
	
	-



图 4.3-1  项目水平衡图   单位：m3/a
[bookmark: _Toc19232][bookmark: _Toc32255]4.4 物料平衡
[bookmark: _Toc3284][bookmark: _Toc4957]（1）油漆物料平衡
表4.4-1   油漆物料平衡
	所在工序
	进料
	出料

	
	物料名称
	用量（t/a）
	VOCS（t/a）
	固形物（t/a）



图4.4-1  油漆物料平衡图     单位：t/a
4.5污染源分析
[bookmark: _Toc25192][bookmark: _Toc5943][bookmark: _Toc18973]4.5.1施工期污染源分析
本项目建设期涉地面硬化和设备的安装调试，综合楼的土建施工、装修等建设内容，总建设周期12个月。本项目施工期的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。
废气：施工材料在运输、装卸、堆放等过程产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；施工中各种燃油机械设备和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有THC、TSP、CO、NOx等大气污染物；装修过程产生装修废气。
废水：施工废水，主要污染因子为SS和石油类；施工人员生活污水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N等。
噪声：主要来自施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。
固废：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
4.5.1.1废气污染源分析
施工期环境空气污染主要来自各施工阶段所产生的粉尘和废气，主要污染物包括颗粒物、烃类、SO2、NOx、CO等。
施工过程中，各种施工机械有挖土机、推土机等。粉尘污染主要来源为挖掘、堆放、清运土方及回填、场地平整等施工过程中产生的粉尘；水泥等建筑材料在装卸、运输堆放过程中，风力作用下产生的扬尘；运输、施工车辆往来造成的地面扬尘。
施工扬尘与风速、大面积开挖造成地表裸露、扬尘粒径等因素有关，其中风速对扬尘的污染影响最大。风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，扬尘污染范围也相应扩大。在正常工况下，由于施工引起的扬尘颗粒较大，在施工范围外200～300m处大部分扬尘将落地，但在较大风速情况下，施工扬尘飘落较远。因此，减少扬尘的影响应通过加强管理，并采取适当措施来减少施工扬尘污染，如避开在大风天气开挖作业、尽量缩短开挖裸露时间等措施，可大大减轻施工扬尘对周围大气环境的影响。
施工期施工机械燃烧柴油排放的废气及运输车辆的汽车尾气等是施工期的另一重要污染源。特别是重型机械和大型运载车，如果燃油品质不好，排放黑烟尾气，对大气环境有短暂的影响。
4.5.1.2废水污染源分析
施工废水包括砂石料冲洗废水以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L~600mg/L。运输车辆和施工器械冲洗废水中的主要污染物为SS及石油类，浓度范围分别为为200mg/L~400mg/L、20mg/L~40mg/L。施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排，不会对周边水环境产生影响。
施工期日均施工人员按60人计，用水量按50L/人•d计算，则施工人员生活总用水量为3m3/d（1095m3/a），生活污水排放系数按照0.8计，则生活污水排放量为2.4m3/d，生活污水经排入化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。
在采取上述措施后，施工期废水排放不会对周围环境影响造成影响。
4.5.1.3施工机械噪声
施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离，计算公式为：
[image: IMG_256]
式中：L1、L2——为距声源r1，r2处声级值，dB（A）；
r1、r2——为距点源的距离，m；
ΔL——为其它衰减作用的噪声级，dB（A）。
预测结果见表4.5-1。
表4.5-1  施工期主要噪声源及声强
	施工机械
	X（m）处声压级dB（A）
	标准dB（A）

	
	1
	20m
	40m
	60m
	昼间
	夜间

	挖掘机
	85
	59
	53
	49.4
	70
	55

	空压机
	85
	59
	53
	49.4
	70
	55

	搅拌机
	85
	59
	53
	49.4
	70
	55

	电焊机
	90
	64
	58
	54.4
	70
	55

	载重卡车
	80
	54
	48
	44.4
	70
	55


由表4.5-1可以看出，白天场界外20m可以达标，但夜间超标。声级值在100dB（A）以上的设备在40m处仍不能满足场界施工期间噪声限值。
根据现场调查，项目区周围无居民区，在建设过程中只有施工人员。施工阶段使用中高噪声机械设备，只要严格遵守当地生态环境管理部门制定的施工工地噪声作业规定及要求，并在午休时间和夜间休息时间停止施工，积极采取相应措施降低施工噪声，不会对自身人员造成噪声危害。
4.5.1.4固体废物
根据施工期固体废物的来源及性质，影响主要表现为：
（1）建筑垃圾：建筑垃圾产生于厂房等建（构）筑物建设，分选后对土石方就地填方，金属木块等废物回收利用。如长时间堆存，在风力作用下易产生扬尘，造成二次污染。
（2）施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，堆放期间长则腐烂变质，产生恶臭，夏季易滋生蚊蝇。及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。
4.5.1.5生态影响分析
[bookmark: 3.3.2营运期污染源分析]本项目厂房已建，其初级生产力水平已不存在。所以，项目施工对区域生态影响较小，但项目建成后，项目场地区绿化面积有所增加，对厂区区域生态环境有所改善。
[bookmark: _Toc18152][bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc5728]4.5.2运营期污染源分析
4.5.2.1废气污染源分析
本项目生产过程主要大气污染源及污染物为机加工过程产生的切割烟尘、焊接烟尘、抛丸打磨粉尘、喷砂过程产生的喷砂粉尘、涂装过程产生的喷漆废气、晾干废气等。
（1）有组织废气
①抛丸喷砂粉尘（G3）
本项目钢板需进行抛丸预处理，抛丸过程中会产生颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37,431-434机械行业系数手册，抛丸、喷砂工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，废气量为8500m3/t-原料。本项目需抛丸、喷砂的预处理原料量为50000t/a，则抛丸预处理颗粒物产生量约为109.5t/a，废气产生量为425000000m3/a。
本项目抛丸预处理工序生产环境是密闭的，抛丸房为封闭式，生产时呈负压，产生的颗粒物直接通过风机抽至配套布袋除尘器，只有工件进出有微量的颗粒物无组织排放，收集效率达99.5%以上，除尘系统去除效率为95%，最终抛丸预处理废气经1根15米高的排气筒（DA001）排放。
本项目抛丸预处理工序年工作时间约为2400h，则抛丸预处理工序有组织颗粒物产生量约为109.5t/a、产生速率为45.625kg/h、产生浓度为257.65mg/m3，排放量为5.45t/a、排放速率为2.27kg/h、排放浓度为12.82mg/m3；抛丸预处理工序无组织颗粒物产生及排放量约为0.55t/a。
②涂装废气（G4）
本项目建设1座涂装车间，涂装车间内设置调漆间、喷漆室。
调漆间调漆过程产生的有机废气收集至总管与涂装、晾干产生的有机废气一起收集处理。涂装车间为全封闭负压状态，设有封闭门窗。项目涂装车间采用左右及后侧面排风设计，运行过程中总体保持微负压设计。项目喷漆、晾干静置过程中，涂装车间风机保持开启状态，并且门开关时间极短，仅在开关门工件流转过程中有少量废气逸散，本项目喷漆、晾干均在同一密闭空间，涂装室采用上送风、下排风的气流组织方式，室体断面风速大于1.2m/s；根据建设单位提供的项目废气治理技术方案可知，喷漆、晾干各时段废气均纳入废气净化系统处理，为了整体达到负压状态，车间排风量为80000m3/h，确保门缝隙的风速1.2m/s，避免无组织排放，员工通道门采用双级双负压门，每一道门的负压风速1.2m/s，确保废气收集率99%以上，涂装车间产生的废气经过过滤棉、活性炭吸附其中的苯系物等，再经过CO催化燃烧处理，最后气体达标后通过15m高排气筒排放，则项目无组织排放量1%。
调漆、喷漆、晾干均在涂装车间内进行，产生的喷漆、晾干废气污染因子以 VOCs、颗粒物计。根据业主提供资料，本项目油漆配比情况为主剂：固化剂≈5：1。根据《挥发性有机化合物（VOCs）含量检测报告》VOCs的含量为410g/L漆+固化剂，稀释剂全挥发。油漆密度1.3g/mL、固化剂密度1.07g/mL。漆料中VOCs、固形物含量详见表4.5-2。
表4.5-2  VOCs、固形物含量一览表
	所在工序
	进料
	出料

	
	物料名称
	用量（t/a）
	VOCS（t/a）
	固形物（t/a）

	涂装
	油漆（底漆+面漆）
	100
	39.2
	80.8

	
	固化剂
	20
	
	

	通用
	稀释剂
	6
	6
	0

	合计
	126
	45.2
	80.8


根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社)，喷涂距离在15cm-20cm之间时，涂着效率约为65%-75%，本次评价取70%，即固体分中有70%涂着于工件表面，其余30%形成漆雾。
综合上述内容，涂装室中有机废气（VOCS）产生量为45.2t/a，颗粒物产生量为24.24t/a。
根据《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册》中“表3-1 常见 VOCs 控制技术之优缺点比较”可知，活性炭吸附+CO催化燃烧的净化效率≥90%，且《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）中“6.1.2 催化燃烧装置的净化效率不得低于97%”要求，考虑到本项目活性炭箱设置为多级吸附，则本项目涂装废气处理系统对VOCs综合处理效率取97%。
VOCs有机废气收集排放中各环节挥发比例，根据《涂装车间设计手册》中第7章固化（干燥）的基础知识和涂装用烘干室设计中表7-16在作业区的溶剂排出量可知，喷涂室排出比例78.2%，晾干区2.76%，烘干室9.74%。本项目不设烘干室，采用自然晾干的方法，总晾干时长360min，故晾干阶段VOCS挥发量考虑为21.70%，另外根据本项目实际情况在喷漆之前进行调漆考虑挥发量0.1%。综上所述，本项目涂装阶段各工艺挥发比详见表4.5-3。
表4.5-3  本项目涂装阶段各作业阶段溶剂挥发占比表
	序号
	作业阶段
	挥发量占比
	作业时长 min

	1
	调漆阶段
	0.1%
	30

	2
	喷漆阶段
	78.2%
	90

	3
	晾干阶段
	21.7%
	360

	4
	合计
	100%
	480


废气治理系统为喷漆车间配备1套设备，废气由1根15m高排气筒（DA002）达标排放。车间风机风量为80000m3/h，废气处理效率≥97%。根据车间工况切换喷漆或晾干模式，调节吸附风机频率。
表4.5-4  产排污情况一览表
	工序
	污染因子
	产生量（t/a）
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	环保
措施
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放量（t/a）

	有组织
	颗粒物
	23.998
	9.999
	124.99
	处理效率≥97%
	0.29
	3.75
	0.696

	
	VOCs
	44.748
	18.645
	220.245
	
	0.56
	6.99
	1.269

	无组织
	颗粒物
	0.242
	0.101
	/
	/
	0.101
	/
	0.242

	
	VOCs
	0.452
	0.188
	/
	
	0.188
	/
	0.452


根据物料MSDS可知，油漆VOCs中甲苯占比约0.5%，二甲苯占比约5%，其他均认定为非甲烷总烃94.5%，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃产污情况如下表。
表4.5-5  甲苯、二甲苯、非甲烷总烃产污情况汇总一览表
	序号
	工序
	产生情况
	排放情况

	1
	有组织产排量（t/a）
	甲苯
	0.224
	0.0067

	
	
	二甲苯
	2.24
	0.067

	
	
	非甲烷总烃
	42.284
	1.269

	2
	速率（kg/h）
	甲苯
	0.09
	0.0028

	
	
	二甲苯
	0.9
	0.028

	
	
	非甲烷总烃
	17.655
	0.529

	3
	浓度（mg/m3）
	甲苯
	1.165
	0.035

	
	
	二甲苯
	11.65
	0.35

	
	
	非甲烷总烃
	220.245
	6.605


（2）无组织废气
①切割烟尘G1
项目在钢材的下料切割等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37,431-434机械行业系数手册，下料工序使用可燃气切割颗粒物产生量为1.5kg/t-原料，项目下料切割原料合计5万吨，则颗粒物产生量为75t/a。
数控火焰切割机自带烟尘吸附装置，去除率为99%，则生产车间切割烟尘排放量为0.75t/a。
②焊接烟尘G2
本项目在焊接过程中会产生焊接烟尘（颗粒物）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37,431-434机械行业系数手册，使用实芯焊丝时，二氧化碳保护焊、埋弧焊和氩弧焊等工序颗粒物产生量为9.19kg/t-原料。项目焊接材料年使用量540t，则本项目焊接废气（颗粒物）产生量为4.9626t/a。建设单位拟采用移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，除尘效率为95%，则焊接废气（颗粒物）无组织排放总量为0.248t/a。
（三）本项目废气污染源汇总
具体内容详见下表4.5-6。
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表4.5-6  项目大气污染物产排一览表
	类别
	污染源
	风量Nm3/h
	污染物名称
	产生状况
	作业时间
	治理措施
	去除率
	排放状况
	排气筒及排放高度
	所在
车间

	
	
	
	
	产生量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	
	
	
	排放量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	
	

	塔筒生产
	有组织
	抛丸喷砂粉尘
	177083
	颗粒物
	109.5
	45.625
	257.65
	2400h
	布袋除尘器
	处理效率≥95%
	5.45
	2.27
	12.82
	DA001
（15m）
	抛丸喷砂车间

	
	
	涂装废气
	80000
	甲苯
	0.224
	0.09
	1.165
	
	过滤棉+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧
	处理效率≥97%
	0.0067
	0.0028
	0.035 
	DA002（15m）
	涂装
车间

	
	
	
	
	二甲苯
	2.24
	0.9
	11.65 
	
	
	
	0.067 
	0.028
	0.35
	
	

	
	
	
	
	VOCS
	42.284
	17.655
	220.245
	
	
	
	1.269
	0.529 
	6.605
	
	

	
	
	
	
	颗粒物
	23.998
	9.999
	124.99
	
	
	
	0.696
	0.29
	3.75
	
	

	
	无组织
	切割烟尘G1
	/
	颗粒物
	75
	31.25
	/
	
	自带除尘器+加强车间通风
	去除率为99%
	0.75
	0.3125
	/
	/
	厂房

	
	
	焊接烟尘G2

	/
	颗粒物
	4.9626
	2.068
	/
	
	移动式除尘器+加强车间通风
	除尘效率为95%
	0.248
	0.2
	/
	/
	厂房

	
	
	抛丸喷砂粉尘
	/
	颗粒物
	0.55
	0.229
	/
	
	加强车间通风
	/
	0.55
	0.229
	/
	/
	抛丸喷砂车间

	
	
	涂装废气
	/
	VOCS
	0.452
	0.188 
	/
	
	加强车间通风
	/
	0.452
	0.188 
	/
	/
	涂装
车间

	
	
	
	
	颗粒物
	0.242
	0.101
	
	
	
	
	0.242
	0.101
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（四）非正常工况废气排放情况
本项目在生产过程中可能会出现的非正常工况包括：开停工、设备检修、操作不正常或污染治理设施达不到应有效率，工艺设备运转异常等情况。出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备，污染治理设施恢复正常后再投入生产。本次评价非正常工况主要考虑废气处理装置出现故障，废气处理装置处理效率下降50%，持续时间1h，当发生上述非正常工况时，大气污染物排放情况见表4.5-7。
表4.5-7   本项目非正常工况废气排放情况一览表
	排气筒
	污染物
	废气量（m3/h）
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（kg/h）

	DA002排气筒
	甲苯
	80000
	0.5825
	0.045

	
	二甲苯
	
	5.5825
	0.45

	
	非甲烷总烃
	
	110.122
	8.828

	
	颗粒物
	
	62.495
	4.999

	DA001排气筒
	颗粒物
	177083
	128.825
	22.813


由上表可以看出，非正常工况下，在废气治理设施出现故障处理效率降低时，项目非甲烷总烃及颗粒物排放浓度均超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值要求，非正常排放的废气可能对周边环境空气造成不良影响。
为杜绝和避免事故排放，本次评价要求采取以下措施：
①污染治理设施需设专人管理及专人维护，定期检修，确保其正常工作；
②一旦发生设施故障，必须立即维修恢复，必要时须停产。
4.5.2.2废水污染源分析
本项目运营期生产不用水，产生的废水主要为生活污水。
生活用水量为15m3/d（4500m3/a），排放系数按照0.8计，排水量为12m3/d（3600m3/a），排入园区污水处理厂处理。废水产生量及产生水质详见表4.5-8。
表4.5-9   废水产生及排放情况汇总表
	编号
	污水来源
	排放方式
	废水产生量（t/a）
	污染物名称
	污染物
产生量
	治理措施
	废水排放量（t/a)
	污染物
排放量
	标准浓度限值（mg/L）
	排放去向

	
	
	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	
	

	W1-1
	职工生活污水
	间歇排放
	3600
	COD
	400
	1.44
	园区下水管网
	3600
	400
	1.44
	≤500
	园区污水处理厂

	
	
	
	
	BOD5
	300
	1.08
	
	
	300
	1.08
	≤300
	

	
	
	
	
	SS
	250
	0.9
	
	
	250
	0.9
	≤400
	

	
	
	
	
	氨氮
	35
	0.126
	
	
	35
	0.126
	≤45
	


4.5.2.3噪声污染源分析
工程噪声主要由机械振动和空气湍动引起，机械振动噪声主要由设备运行以及机械、空压机及各类泵操作运行过程中产生的噪声，空气动力噪声来源于鼓引风机气体排放。主要的噪声设备包括生产车间的各类机泵、空压机、引风机以及电焊机等。拟建项目还应考虑突发性噪声影响。项目设计通过选用低噪声设备，并采取厂房屏蔽、减振，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施可使厂界噪声达标。
主要噪声设备及排放情况见下表。
表4.5-10   主要噪声源及其源强一览表  单位：dB(A)
	序号
	设备名称
	数量
	源强
	降噪措施
	降噪效果
	采取措施后噪声级

	1
	引风机
	2台
	85
	选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振，定期维修养护机械设备

	30
	55

	2
	喷漆设备
	4台
	100
	
	
	70

	3
	抛丸机设备
	2台
	85
	
	
	55

	4
	空压机
	5台
	100
	
	
	70

	5
	各类焊机
	40台
	95
	
	
	65

	6
	各类车床
	15台
	85
	
	
	55

	7
	切割机
	2台
	95
	
	
	65

	8
	各类泵
	15台
	90
	
	
	60

	9
	吊车
	15台
	90
	
	
	60


4.5.2.4固体废物污染源分析
（一）固废的鉴别
根据对项目原辅材料使用情况及生产工艺分析，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）及《固体废物鉴别导则（试行）》判定本项目运行过程中产生的物质（除产品及副产品以外），以鉴别哪些物质应作为固体废物管理。经全面分析及鉴别，项目产生的物质应作为固体废物管理的如下：
（1）废边角料S1
钢材边角料、金属渣主要为机加工过程产生，产生量按钢材消耗量的0.1%计，项目钢材年用量为50000t/a，则钢材边角料、金属渣产生量为50t/a，由企业集中收集后定期外售。
（2）焊渣S2
焊接过程中焊渣产生量为焊丝使用量的1%左右，本项目焊丝年用量540t，则焊渣产生量为5.4t/a；废焊渣由企业集中收集后外售。
（3）收集的粉尘S3
除尘装置收集的粉尘包括抛丸喷砂粉尘103.05t/a、焊接烟尘4.715t/a、切割烟尘74.25t/a，由企业集中收集后外售。
（4）废钢丸S4
本项目喷砂机在运行过程中，钢丸与工件剧烈碰撞，会产生部分废钢丸，钢丸定期更换，平均每年更换一次，一次更换量约为6t，由企业集中收集后外售。
（5）漆渣S5
根据企业提供资料，生产过程产生的漆渣及油漆沾染物产生量约0.2t/a，按《国家危险废物名录（2021年版）》，属危险废物HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12（危险特性T，I）。经收集后暂存于危险废物贮存库，最终交由具有相应资质的危险废物处置单位处置。
（6）废油漆桶S6
油漆喷涂后产生废油漆桶约0.3t/a。（企业产生的危化品包装桶由原料供应商回收，根据环函[2014]126号文件，其不计入固废，但临储需按照危险废物要求管理。）
（7）废过滤棉
根据干式过滤器填充材料设计情况，本项目废过滤棉年产生量约为10.5t/a。
（8）废活性炭S8
项目活性炭吸附装置吸附有机废气过程会产生废活性炭，吸附饱和后经催化燃烧处理后再生利用，活性炭多次脱附后使用后需进行更新，拟一年更换一次，更换总量为活性炭吸附装置一次装填量，约5.1t/a。由企业集中收集后委托有资质单位集中处理。
（9）废催化剂S9
催化剂需要定期更换，一般更换周期为3年，一次更换量为1t。由企业集中收集后委托有资质单位集中处理。
（10）废含油抹布S10
项目设备在日常维护和检修过程会产生一定量的含油抹布，类比同类型项目，年产量为0.02t/a，主要成分为抹布和矿物油；由企业集中收集后委托有资质单位集中处理。
（11）废液压油、废润滑油S11
本项目设备在维修和保养的过程中，会产生废液压油和废润滑油，产生量约为3.5t/a。由企业集中收集后委托有资质单位集中处理。
（12）生活垃圾S12
项目运营期生活垃圾主要来自员工的生活垃圾。拟建项目劳动定员为150人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为22.5t/a。由环卫部门统一清运。本项目固体废物产排情况具体见下表。
表4.5-11  固体废物产生与处置情况
	[bookmark: _Toc23875][bookmark: _Toc10889][bookmark: _Toc341]固废名称
	产生环节
	形态
	主要成分
	属性
	类别
	代码
	产生量t/a

	废边角料
	下料、切割
	固体
	钢材
	一般固废
	-
	213-001-09
	50

	焊渣
	焊接
	固体
	焊渣
	一般固废
	-
	900-999-99
	5.4

	收集的粉尘
	布袋除尘器
	固体
	金属粉尘等
	一般固废
	-
	900-999-66
	182.015

	废钢丸
	喷砂
	固体
	金属
	一般固废
	-
	900-999-99
	6.0

	漆渣
	喷漆
	固体
	漆渣
	危险固废
	T，I
	HW12染料、涂料废物
	900-252-12
	0.2

	油漆桶
	调漆
	固体
	油漆桶及残留漆渣
	危险固废
	T/In
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.3

	废过滤棉
	干式过滤器填充材料
	固体
	沾染油漆的棉
	危险固废
	T/In
	HW49其他废物
	900-041-49
	10.5

	废活性炭
	活性炭吸附装置
	固体
	活性炭及有机废气
	危险固废
	T
	HW49其他废物
	900-039-49
	5.1

	废催化剂
	催化燃烧装置
	固体
	CO载体
	危险固废
	T
	HW46废催化剂
	900-037-46
	1/3a

	含油抹布
	维修
	固体
	废抹布及废矿物油
	危险固废
	T/In
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.02

	废液压油、废润滑油
	维修
	液体
	废矿物油
	危险固废
	T，I
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	3.5

	生活垃圾
	生活办公
	固态
	生活类垃圾
	一般固废
	-
	-
	22.5


4.5.3污染物排放汇总
本项目建成后，主要污染源及其主要污染物的排放情况汇总见表4.5-12。
表4.5-12  “三废”排放情况汇总表
	[bookmark: _bookmark17][bookmark: 3.4预计采取的环保措施][bookmark: _Hlk88509755]污染物名称
	产生量t/a
	排放量t/a

	废气
	有组织排放废气
	抛丸喷砂粉尘
	颗粒物
	109.5
	5.45

	
	
	涂装废气
	甲苯
	0.224
	0.0067

	
	
	
	二甲苯
	2.24
	0.067 

	
	
	
	VOCS
	42.284
	1.269

	
	
	
	颗粒物
	23.998
	0.696

	
	无组织排放废气
	切割烟尘
	颗粒物
	75
	0.75

	
	
	焊接烟尘
	颗粒物
	4.9626
	0.248

	
	
	抛丸喷砂粉尘
	颗粒物
	0.55
	0.55

	
	
	涂装废气
	VOCS
	0.452
	0.452

	
	
	
	颗粒物
	0.242
	0.242

	废水
	COD
	1.44
	1.44

	
	BOD5
	1.08
	1.08

	
	SS
	0.9
	0.9

	
	氨氮
	0.126
	0.126

	固体
废物
	废边角料
	50
	0

	
	焊渣
	5.4
	0

	
	收集的粉尘
	182.015
	0

	
	废钢丸
	6.0
	0

	
	漆渣
	0.2
	0

	
	油漆桶
	0.3
	0

	
	废过滤棉
	10.5
	0

	
	废活性炭
	5.1
	0
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	废催化剂
	1/3a
	0

	
	含油抹布
	0.02
	0

	
	废液压油、废润滑油
	3.5
	0

	
	生活垃圾
	22.5
	0


4.6拟采取的环保措施
厂内污染控制措施汇总见表4.6-1：
表4.6-1 厂内污染控制措施汇总
	污染物名称
	治理措施

	废气
	有组织排放废气
	涂装废气
	VOCS、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	过滤棉+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）排放

	
	
	抛丸喷砂粉尘
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放

	
	无组织排放废气
	切割烟尘
	颗粒物
	自带除尘器+加强车间通风

	
	
	焊接烟尘
	颗粒物
	移动式除尘器+加强车间通风

	
	
	抛丸喷砂粉尘
	颗粒物
	移动式除尘器+加强车间通风

	
	
	涂装废气
	VOCS
	加强车间通风

	
	
	
	颗粒物
	

	废水
	生活污水
	排入园区污水处理厂

	噪声
	各类机械设备运行时产生的噪声
	选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振，定期维修养护机械设备

	固体废物
	生活垃圾
	交由市政环卫部门处置

	
	一般工业固废
	废边角料、焊渣、收集的粉尘、废钢丸
	分类收集后外售综合利用

	
	危险废物
	漆渣、油漆桶、废过滤棉、
废活性炭、废催化剂、含油抹布、废液压油、废润滑油
	漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、含油抹布、废液压油、废润滑油经收集后交由有资质的单位处理处置；废油漆桶按危险废物存储管理，由厂家回收处理


[bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc8751][bookmark: _Toc25446][bookmark: _bookmark19][bookmark: 3.6清洁生产]4.7总量控制
结合项目排污特点，项目排放的总量指标因子为COD、NH3-N和VOCS。
一、水污染物
废水主要为生活污水，生活污水排水量为12m3/d（3600m3/a），主要污染物为COD、NH3-N，排入园区污水处理厂处理。
综上所述，本项目水污染物纳入园区污水处理厂总量控制管理，本项目不再申请。
二、大气污染物
本项目生产线大气污染物涉及总量控制指标为VOCs。根据本项目的总量控制分析及评价区域的环境容量，给出全厂VOCs的总量控制建议指标见表4.7-1。
表4.7-1  全厂总量控制建议值       单位：t/a
	总量控制指标
	污染物总量控制因子

	
	VOCs

	单位
	t/a

	项目排放量
	1.344

	总量控制建议值
	1.344
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[bookmark: _Toc1155]4.8.1清洁生产概述
清洁生产是指将综合预防的生态环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。
清洁生产的定义包含了两个全过程控制：生产全过程和产品整个生命周期全过程控制。清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施，其概念是将预防和控制污染贯穿于整个工艺生产过程和产品的消费使用过程中，尽量使之不产生或少产生废物，以期对人体和环境不产生或少产生危害。简而言之，就是通过清洁的生产过程生产出清洁环保的产品。清洁生产（预防污染）已被世界工业界所接受。
清洁生产不仅是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程控制转变的重大措施。近年来，国内开展清洁生产的企业数呈逐年上升趋势。
企业是实施清洁生产的主体，清洁生产的目标是“增效、降耗、节能、减污”，所以清洁生产的实施不但有利于环境，也有利于企业自身，降低成本的同时还将为企业树立良好的社会形象，促使公众对其产品的支持，提高企业的市场竞争力。
[bookmark: _Toc31668]4.8.2清洁生产的内容
清洁生产内容主要包括清洁的能源、清洁的生产工艺和清洁的产品。清洁生产是以节能、降耗、减排为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。
（1）清洁的能源
本项目生产过程中各装置均使用电能作为能源。
（2）清洁的生产过程
尽量少用和不用有毒有害的原料，采用无毒、无害的中间产品，选用少废、无废工艺和高效设备，尽量减少生产过程中的各种危险性因素，如高温、高压、低压、易燃、易爆、高噪声等。采用可靠和简单的生产操作和控制方法，完善生产管理，不断提高科学管理水平。
（3）清洁的产品
产品设计应考虑节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺的原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和破坏生态环境的因素；产品的包装合理；产品使用后易于回收、重复使用和再生；使用寿命和使用功能合理。
[bookmark: _Toc3318]4.8.3清洁生产评价方法
本项目属于风电塔筒制造业，本次清洁生产评价参照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T425-2008）和《工业清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T20106-2006）进行分析。
[bookmark: _Toc27620]4.8.4清洁生产评价方法原则
（1）从产品生命周期全过程考虑；
（2）体现污染预防为主的原则；
（3）容易量化；
（4）满足政策法规要求和满足行业发展趋势。
[bookmark: _Toc29039]4.8.5清洁生产评价等级划分
根据当前的行业技术、装备水平和管理水平，原则上将各项指标分为三个等级：一级为国际清洁生产先进水平；二级为国内清洁生产先进水平；三级为国内清洁生产基本水平。对于我国特有的行业，三个等级可定义为：一级为国内清洁生产领先水平；二级为国内清洁生产先进水平；三级为国内清洁生产基本水平。
[bookmark: _Toc10880]4.8.6本项目清洁生产分析
4.8.6.1清洁生产指标分析
生产过程中减少或消除各种危险性因素，采用少废、无废的生产工艺，使用高效的生产设备，物料尽量循环使用，采用简便、可靠的操作和控制，完善的科学量化管理等，根据国家有关法律法规和产业政策，参考《清洁生产标准制订技术导则》（HJ/T425-2008）和《工业清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T20106-2006）以及行业清洁生产推广技术等技术要求，主要从以下几个指标进行分析。
1.原料的清洁性分析
项目原料均为外购，建设单位应严格原辅料入库管理，发现破损，立即更换包装及妥善处理泄漏物。仓库严格管理，采用先进先出制度，并每日检查，防止储存时间过长而造成容器泄漏。首先对材料进行试验，以决定其是否用于当前生产；将陈旧材料退还给供货商；及时隔离废物料；包装物品避免日晒雨淋；慎重考虑对新材料的需要；企业原辅材料都要经过严格的检验才能投入生产。
2.生产工艺先进性
项目选择先进的生产工艺，生产工艺自动化程度高。
3.污染物排放
①废气
从工程分析结果可知，本项目废气经处理后全部可以实现长期稳定达标排放。
②废水
项目污水排放浓度能够达到园区污水处理厂接管水质标准要求。
4.节能降耗分析
在满足生产工艺条件下，本项目拟在节能方面采取如下措施：
①所选用的工艺设备为节能设备，主要动力设备引进耗能指标低的设备。
②加强节能管理工作。根据厂区能源使用情况，所有管线进口处均设置计量仪表，以提高管理水平；对于生产设备，定期进行维修，减少跑、冒、滴、漏情况的发生，以保证工厂设备正常运转减少能源损失。
③为减少生产厂房运行能耗，在部分建筑上采用保温墙、保温屋顶，采用保温材料。冷媒、热媒的输送管道、需保温的反应釜、储罐等均进行良好的保温，减少冷热能耗。
④对需长期运行的水泵，选用节能型水泵，以节省运行费用。
⑤设能源管理和维修部门，分别对生产及动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行。
综上所述，本项目从原辅材料、产品、工艺流程、设备、污染物排放、节能等各方面来看，建设项目的工艺先进，是节约能源，排污量较小的清洁生产工艺，可以满足国内清洁生产先进水平。
4.8.6.3 项目清洁生产分析
根据《清洁生产标准制订技术导则》（HJ/T425-2008）中对环境管理要求指标，本项目环境管理要求指标的评价结果见表4.8-1。
表4.8-1      环境管理要求指标评价结果
	指标
	评价结果

	环境法律法规标准
	本项目符合国家及地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准要求

	废物处理
处置
	废水处理处置
	废水达标排放

	
	固废处理
	固废妥善存放并得到合理的处理处置

	生产过程环境管理
	原料用量及质量
	有检验、计量及控制措施，有严格的原辅材料消耗定额管理

	
	岗位培训
	所有生产岗位进行过培训

	
	生产设备管理
	对主要生产设备有具体的管理制度，并严格执行

	
	应急处理
	项目投运前将编制突发环境事件应急预案并备案

	相关方面环境管理
	管理制度
	建设单位将制定完善的生态环境管理制度，并纳入日常管理，各类原始纪录及统计数据齐全有效

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立污染治理设施档案

	
	设备贮存、输送
	输送原料及产品的管道、设备均为防腐材质

	
	原料、产品的装卸
	原料、产品的装卸严格，有循环利用系统

	
	组织机构
	设有专门环境管理机构和专职管理人员

	
	控制系统
	采用DCS 控制系统及SIS系统


4.8.6.4清洁生产水平分析
根据上述分析可知：
（1）项目在产品生产过程中采用先进生产工艺，符合清洁生产的技术要求；
（2）项目在产品生产过程的每一个环节都注重考虑降低材料的消耗和节约能源，符合清洁生产要求中提出的节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺原料的原则；
（3）项目在产品生产过程的每一个环节都设置了相应的污染物治理措施，污染物可以实现达标排放。
综上所述，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。
4.8.6.5 结论及建议
根据以上分析可知，本项目可以达到国内清洁生产先进水平。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。建设单位在项目投运后应按照要求积极进行清洁生产审核，并根据审核结果进一步深化研究持续清洁生产的途径，持续清洁生产主要应按照以下原则进行：
（1）遵循“节能、降耗、减污、增效”的原则，加强对各生产工序的监控和管理，有计划、有步骤地制定和实施清洁生产审核制度。
（2）定期进行清洁生产审核，对生产过程中的资源消耗以及废物产生情况进行监测，并根据需要分析物料流向、产品状况和废物损耗等，科学调整生产计划，合理安排生产进度，不断改进操作程序等。
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[bookmark: _Toc3770][bookmark: _Toc24971][bookmark: _Toc2772][bookmark: _Toc30790][bookmark: _Toc17162][bookmark: _Toc4709][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc18850]5.1.1地理位置
[bookmark: _Toc39092662][bookmark: _Toc524426135][bookmark: _Toc137738991][bookmark: _Toc283077112][bookmark: _Toc387919230][bookmark: _Toc389048650]巴里坤哈萨克自治县是新疆维吾尔自治区东北部的一个边境县，属于哈密市，地理坐标为北纬43°21′~45°5′19″、东经91°19′30″~94°48′30″，位于天上山脉东段与东准噶尔断块山系之间的草原上，东邻伊吾县，南接哈密市，西毗木垒哈萨克自治县，北接蒙古国，中蒙国界长达309km。全县总面积38445.3km2，县境东西长276.4km，南北宽180.6km。县城西距新疆维吾尔自治县首府乌鲁木齐595km，东南离哈密市所在地伊州区131km。
本项目位于巴里坤县新兴产业园，西环路南侧、绿园路北侧，项目区中心地理坐标为东经93°9′11.771″，北纬43°43′12.471″。
[bookmark: _Toc17821][bookmark: _Toc6067670][bookmark: _Toc27882][bookmark: _Toc29196][bookmark: _Toc30530][bookmark: _Toc5002][bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc11653]5.1.2地形地貌
[bookmark: _Toc6067671]巴里坤地形特征是“三山夹两盆”。“三山”即巴里坤山、莫钦乌拉山、东准噶尔断块山系，“两盆”即巴里坤盆地和三塘湖盆地。地貌大体可分为山地、高原、盆地、戈壁荒漠、湖泊五大类。
巴里坤山地总面积有6338.71km2，占全县总面积的16.48%。巴里坤山东西绵延160多km，平均海拔3300m，最高峰月牙峰4308.3m。山体总走势由东向西逐渐降低，至七角并盆地以北陷落中断。其中3600m以上的地带，终年积雪，3500m以下，坡度减缓，一般的坡度在10°~40°之间。山上植被以海拔2800m为界，上为高山草甸和亚高山草甸带，下是天山云杉和西伯利亚落叶松林带。东西横贯县境中部的莫钦乌拉山，中部高，西部陷落。山脊呈波浪形起伏，南北坡分布着梳状的纵深沟谷，分别伸向南北盆地。该山由西北向东南延伸，是东天山的北支脉，全长70多km。该山一般海拔在2800～3200m之间，最高峰大黑山海拔3659.9m。在2500～2900m之间的阴坡，生长着天山云杉和西伯利亚落叶松，夏季牧草丰美。东准噶尔断块山系，系阿尔泰山余脉，全长170多km，海拔在2000m左右，最高达2912.8m。该山系包括小哈甫提克山、大哈甫提克山、呼洪得雷山、苏海图山和海来山。巴里坤山北麓的山沟大多数为南北走向，溪水流向巴里坤盆地。莫钦乌拉山的山沟也多为南北走向，溪流分别流向巴里坤盆地和三塘湖盆地。
本项目所在区域地形起伏不大，地势较平坦。
[bookmark: _Toc13913][bookmark: _Toc29092][bookmark: _Toc31075][bookmark: _Toc4120][bookmark: _Toc3314][bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc7251]5.1.3水文及水文地质
[bookmark: _Toc13894][bookmark: _Toc4347][bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc26990][bookmark: _Toc1148][bookmark: _Toc10971][bookmark: _Toc2617]（1）地表水
巴里坤县境内水土分布不平衡，水量分布极不均匀，并且利用率很低，大量的地表径流渗入地下，地下水丰富，但受开采能力的限制地下水利用也较少。
地表水主要是山水河流，主要集中在巴里坤盆地四周山区，系巴里坤山和莫钦乌拉山山水形成的一些季节性河流，水量小、流段短、渗漏大，多数河流流出山口后就渗入地下。这些山水河流主要靠高山季节性降雪、降雨补给，另外巴里坤山冰川也有一定的供给。全县有大小河流46条，年径流量3.3977亿m3，较大的河流有西黑沟、东黑沟、常家沟、红山口沟、柳条河、长山沟、兰旗沟、小熊沟等，其中系巴里坤山山水形成的一些季节性河流有西黑沟、东黑沟、常家沟、红山口沟、柳条河等；系莫钦乌拉山山水形成的一些季节性河流有兰旗沟、长山沟、小熊沟、大红旗沟、小红旗沟、炭窑沟等，上述山水河多距耕地较近，是巴里坤农牧业用水的主要水源。巴里坤山水河流年平均不足0.5m3/s，莫钦乌拉山每年3月底4月初开始形成径流量，东天山（即巴里坤山）4月底5月初开始形成径流量，各山水河6~8月份为丰水期，9月以后水量变少，12月至翌年2月，各河流冰冻断流。46条山水河中在全县13个乡场基本都有分布，只是数量不均；泉水在全县分布有556处，可用于农牧业生产的泉水溪流有45处，年径流量可达0.9577亿m3，为巴里坤农牧业生产做出了很大的贡献；冰川在巴里坤山分布有15条，面积8.653km2，冰储量3.504亿m3，折合水3.15亿m3，目前受气候变迁影响有所减少。
（2）地下水
地下水的补给主要为南部巴里坤塔格山区地表水出山口的大量入渗侧向补给，其次为降雨渗入田间灌溉水渗补给，地下水由北向南径流，山前地下水径流条件好，向北逐渐变缓，地下水埋藏深度由城区南侧50m左右向北郊城区逐渐变浅为30m、10m，最北仅为3-5m左右，以地下径流的方式排泄到区外。
地下水类型，均为松散岩类孔隙水，城区南部为单一大厚度砾卵石孔隙潜水，水量丰富，单井用水量，根据自来水公司N01号井，静水位39.44m，动水位47.59m，降深8.15m，涌水量2163.456m3/d，水质为HCO3-Ca型水，矿化度0.159克/升，城区大部分地段为孔隙潜水和承压水分布区，在130m深度内有4个含水层组，含水层岩性为卵砾石、沙砾石及砂层，承压水位埋深为3.2m，单井出水量1802.8m3/d，水质好，为HCO3-Ca-Na型水，矿化度均小于1g/L。
5.1.4气候与气象
[bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc6067673]项目所在区域属大陆干早莞漠气候，年温差和昼夜温差很大，据巴里坤县气象站资料，多年平均气温3.1℃，5-8月为夏季，7月平均气温在25℃，白气体温常在40C以上。10月下旬一次年3月为冬季，气候严寒，1月最冷，平均最低气温-22℃。多年平均降水量225.56mm，年蒸发量高达3500mm，年最大积雪厚度0.3m，年最大冻土深1.5m。区内常年多风，尤以3-6月和冬季最大，平均风速2.1m/s，最大风速20.3m/s，多以西风和西南偏西风为主。
5.1.5生态
[bookmark: _Toc6067674][bookmark: _Toc25360][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc15607][bookmark: _Toc17450][bookmark: _Toc32247]（1）土壤现状
巴里坤县土壤按《全国第二次土壤普查暂行技术规程》规定划分为13个土类，25个亚类，16个土属，25个耕作土种，2个耕作变种。其中巴里坤盆地土壤以栗钙土为主，其次是棕钙土。山地栗钙土主要分布在巴里坤山北坡、莫钦乌拉山南北坡，所处海拔1600～2200m，面积2646km2。
（2）生物多样性
项目区属荒漠戈壁区，土壤主要类型为棕漠土。成土母质多为砾质洪积物或冲积—洪积物，土壤砾石含量多，地表有砾幂，表层有多孔呈鳞片状的结皮层。
地表有稀疏的戈壁植物，旱生和超旱生的灌木与半灌木如：梭梭、怪柳、胡杨；荒漠、半荒漠牧草如：合头草、霸王、泡果白刺、琵琶柴、麻黄、戈壁藜等，分布极不均匀，植被盖度在1%以下，大部分地表裸露。
由于规划区环境恶劣，地表植被稀疏，缺乏天然食源及隐蔽环境，故野生动物种类及数量都很少，常见的有石鸡、蒙古兔、小家鼠等，生物多样性组成简单。
（3）水土流失现状
根据新疆维吾尔自治区人民政府发布的“三区”划分公告，规划区属自治区级重点预防保护区。规划区地表植被覆盖度低，蒸发量大降雨量小且多风，发生水土流失的类型主要以风蚀为主，据现场调查，项目区土壤侵蚀强度为重度。根据植被覆盖度、地貌类型、地表物质组成等情况，并参照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007）分析，当地的土壤背景侵蚀模数平均为2500t/km2·a。
[bookmark: _Toc19390]5.2环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc6067675][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc10202][bookmark: _Toc27294][bookmark: _Toc21824][bookmark: _Toc2189]5.2.1区域环境质量达标情况
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）基本污染物环境质量现状数据来源，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，采用评价内国家或地方环境空气质量检测网中评价基准年连续1年的监测数据。
本次评价选取离本项目最近的国控监测站巴里坤县监测站的2022监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。
表5.2-1 评价区基本污染物监测统计结果表
	[bookmark: _Toc8839][bookmark: _Toc6493][bookmark: _Toc28751][bookmark: _Toc32136][bookmark: _Toc471]污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	PM10
	年平均质量浓度
	32
	70
	45.71
	达标

	
	24h 平均第 95 百分数质量浓度
	71
	150
	47.33
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	9
	35
	25.71
	达标

	
	24h 平均第 95 百分数质量浓度
	21
	75
	28.0
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33
	达标

	
	24h 平均第 98 百分数质量浓度
	8
	150
	5.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	11
	40
	27.5
	达标

	
	24h 平均第 98 百分数质量浓度
	32
	80
	40.0
	达标

	CO
	24h 平均第95百分位数质量浓度
	1200
	4000
	30.0
	达标

	O3
	8h平均最大平均第90百分位数质量浓度
	117
	160
	73.13
	达标


[bookmark: _Toc15836][bookmark: _Toc31790]项目所在区域空气质量现状评价指标中 SO2、NO2年平均质量浓度、24h平均第98百分数质量浓、PM2.5、PM10年平均质量浓度、24h平均第95百分数质量浓度、CO24h 平均第95百分位数质量浓度、O3 8h平均第90百分位数质量浓度均满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域环境空气质量为达标区。
5.2.2其他污染物环境空气质量现状
[bookmark: _Toc12717][bookmark: _Toc29295][bookmark: _Toc6067676][bookmark: _Toc3405][bookmark: _Toc8205][bookmark: _Toc20037][bookmark: _Toc5275]本项目排放的特征污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP，项目引用《三一重能大兆瓦智能风电装备制造产业园建设项目环境影响报告书》中的检测数据，引用数据由新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年8月18日~24日现场采样，引用数据监测点位位于本项目2km范围内，监测时间为近3年内，引用数据具有一定代表性。
表5.2-2 评价区基本污染物监测统计结果表
	点位
编号
	监测点位置
	监测因子
	监测点坐标

	1#
	项目区西侧
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP
	E：93°9′49.84″  N：43°43′11.89″

	2#
	项目区南侧
	
	E：93°9′26.11″  N：43°42′28.76″


（1）监测因子
甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP。
（2）监测时间及频次
监测时间为2023年8月18日~24日，连续监测7天。
（3）采样及监测方法
大气环境质量各因子现状检测仪器及分析方法见表5.2-3。
表5.2-3  环境空气质量现状检测仪器及分析方法
	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	所用仪器
	仪器编号
	检出限

	环境
空气
	总悬浮
颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022
	SQP电子天平(十万分之一)
	XSJS/YQ-53
	7μg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	GC-5890N型气相色谱仪 
	XSJS/YQ-78
	0.07mg/m3

	
	甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010
	GC-2014气相色谱仪（FID）
	XSJS/YQ-133
	1.5×10-3
mg/m3

	
	二甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010
	GC-2014气相色谱仪（FID）
	XSJS/YQ-133
	1.5×10-3
mg/m3


（4）监测统计结果
环境空气质量现状监测结果见表5.2-4。
表5.2-4    环境空气质量监测与评价结果一览表   单位：mg/m3
	监测
点位
	监测
因子
	平均
时间
	评价标准
（mg/m³）
	监测浓度范围（mg/m³）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	项目区西侧
	非甲烷总烃
	1h
	
	
	
	
	达标

	
	总悬浮颗粒物
	24h
	
	
	
	
	达标

	
	甲苯
	1h
	
	
	
	
	达标

	
	二甲苯
	
	
	
	
	
	

	项目区南侧
	非甲烷总烃
	1h
	
	
	
	
	达标

	
	总悬浮颗粒物
	24h
	
	
	
	
	达标

	
	甲苯
	1h
	
	
	
	
	达标

	
	二甲苯
	
	
	
	
	
	达标


根据监测结果，总悬浮颗粒物日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准限值；甲苯、二甲苯1h平均浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。
5.3地下水环境现状监测与评价
[bookmark: _Toc10946][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc6067677][bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc359][bookmark: _Toc22735][bookmark: _Toc2073]（1）监测点位及监测时间
本次地下水水质数据引用《三一重能大兆瓦智能风电装备制造产业园建设项目》（新疆锡水金山环境科技有限公司2023年8月19日采样）现状监测数据，水位监测点引用《巴里坤县新兴产业园总体规划（2023-2035）环境影响报告书》中相关数据，布点情况详见表5.3-1，监测布点图见图5.2-1。
表5.3-1 地下水环境监测布点情况表
	监测编号
	监测点名称
	坐标
	与本项目方位及距离
	地下水类型
	水位

	DXS-1#-1-1
	项目区上游1#
	E：93°9′49.04″
N：43°43′28.91″
	东北侧600
	潜水
	15

	DXS-2#-1-1
	项目区下游2#
	E：93°11′48.49″
N：43°42′18.33″
	东南侧2700m
	潜水
	22

	DXS-3#-1-1
	项目区下游3#
	E：93°12′32.95″
N：43°42′20.12″
	东南侧3600m
	潜水
	25

	-
	规划区D1
	E93°9′35.59″，
N43°42′39.60″
	西南960m
	潜水
	39

	-
	规划区D2
	E93°8′59.80″，
N43°42′50.01″
	西南640m
	潜水
	38

	DXS2
	-
	E93°12'40.26"，
N43° 41'0.92"
	东南5500m
	潜水
	24


（2）监测项目
1）八大离子:K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
2）水质因子：pH、硝酸盐、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐、砷、氰化物、六价铬、挥发酚、汞、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类、总α放射性、总β放射性、游离二氧化碳、三氯甲烷、四氯甲烷、阴离子表面活性剂等。
（3）地下水环境质量现状评价
对地下水现状评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的III类标准进行。按照导则要求，地下水水质现状评价应采用标准指数法进行评价。标准指数计算公式为：
Pi=Ci/Coi
式中：Pi—i种污染物的标准指数；       
Ci—i种污染物的实测浓度，mg/L；
Coi—i种污染物的环境质量标准，mg/L；
对于pH值，评价公式为：
P pH=(7.0- pHi)/(7.0- pH min)        (pH i≤7.0时)
P pH=( pHi-7.0)/( pH max -7.0)        (pH i>7.0时)
式中：P pH－i监测点的pH评价指数；  
pHi －i监测点的水样pH监测值；
pH min－评价标准值的下限值；    
pH max－评价标准值的上限值。
当标准指数大于1时，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。
（5）地下水监测结果
各监测点位的地下水水质见下表5.3-2。
[bookmark: _Toc36796447][bookmark: _Toc32224465][bookmark: _Toc45020439][bookmark: _Toc14508][bookmark: _Toc36801750][bookmark: _Toc32596]表5.3-2  地下水水质监测结果
	样品编号
	DXS-1#-1-1
	DXS-2#-1-1
	DXS-3#-1-1
	Ⅲ类标准值

	检测项目
	单位
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数
	

	pH
	无量纲
	
	
	
	
	
	
	

	总硬度
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	耗氧量
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	氯化物
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	溶解性总固体
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	硝酸盐氮
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	硫酸盐
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	氟化物
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	氰化物
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	挥发酚
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	镉
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸根离子
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸氢根离子
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	钾离子
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	钠离子
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	镁离子
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	钙离子
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	砷
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	汞
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	铅
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	六价铬
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	铁
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	锰
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	菌落总数
	CFU/mL
	
	
	
	
	
	
	

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	
	
	
	
	
	
	

	石油类
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	

	苯
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	甲苯
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	邻-二甲苯
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	间,对-二甲苯
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	三氯甲烷
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	四氯化碳
	μg/L
	
	
	
	
	
	
	

	总α放射性
	Bq/L
	
	
	
	
	
	
	

	总β放射性
	Bq/L
	
	
	
	
	
	
	

	游离二氧化碳
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	


注：“＜”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。
根据表5.3-2可知，各监测点各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目区地下水水质良好。
5.4噪声环境现状监测与评价
本项目声环境质量现状数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2024年5月25日对项目厂址四周噪声进行监测。噪声现状监测结果见表5.4-1。
表5.4-1   声环境现状监测结果统计表
	测点
编号
	测点
位置
	测量时间
	等效连续A  dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	1#
	项目区东南侧1m
	2024年5月25日
	41
	39

	2#
	项目区西南侧1m
	
	42
	39

	3#
	项目区西北侧1m
	
	42
	38

	4#
	项目区东北侧1m
	
	41
	39


由表5.4-1可知，本项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
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5.4-1 噪声监测点位图
[bookmark: _Toc158][bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc10087][bookmark: _Toc26336][bookmark: _Toc4313][bookmark: _Toc6040]5.5土壤环境现状监测与评价
（1）土壤环境监测点位和监测时间
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及本项目平面布置情况和周围土壤环境，在项目区范围内布置3个柱状样和1个表层样点，委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2024年5月25日进行采样检测。项目区外2个表层样点引用《三一重能大兆瓦智能风电装备制造产业园建设项目》监测数据，检测时间为2023年8月18日，共6个监测点位。
（2）土壤监测点位及监测因子
本项目土壤环境现状监测点位，具体见下表5.5-1。
表5.5-1  土壤现状监测点位
	监测点位
	经纬度
	监测因子
	理化特性调查
	取样
深度

	TC-1#
	E：93°9′7.68″
N：43°43′18.34″
	GB36600中规定的45项基本项以及pH、石油烃
	土壤颜色、土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等
	柱状样，分地表以下50cm、150cm和300cm三层取样

	TC-2#
	E：93°9′8.02″
N：43°43′12.47″
	镉、汞、铅、铬（六价）、铜、镍、砷、pH、石油烃
	—
	

	TC-3#
	E：93°9′18.41″
N：43°43′5.98″
	
	
	

	TC-4#
	E：93°9′18.88″
N：43°43′11.43″
	
	
	表层样点，地表以下18cm取样

	TC-5#
	E：93°9′51.50″
N：43°42′55.56″
	
	
	

	TC-6#
	E：93°10′10.74″
N：43°43′14.25″
	
	
	


[bookmark: _Toc5961][bookmark: _Toc20117][bookmark: _Toc17591][bookmark: _Toc46691367][bookmark: _Toc32251]（3）土壤监测结果
表5.5-2   土壤检测结果
	样品编码
	TC-1#-1
	TC-1#-1-1
	TC-1#-1-1-1
	第二类用地筛选值

	深度（cm）
	50
	150
	300
	

	检测项目
	单位
	检测结果
	

	氯乙烯
	μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	0.43

	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	
	
	
	

	二氯甲烷
	μg/kg
	
	
	
	

	反-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	
	
	
	

	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	顺-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	
	
	
	

	氯仿
	μg/kg
	
	
	
	

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	四氯化碳
	μg/kg
	
	
	
	

	1,2-二氯乙烷 
	μg/kg
	
	
	
	

	苯
	μg/kg
	
	
	
	

	三氯乙烯
	μg/kg
	
	
	
	

	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	甲苯 
	μg/kg
	
	
	
	

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	四氯乙烯
	μg/kg
	
	
	
	

	氯苯
	μg/kg
	
	
	
	

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	乙苯
	μg/kg
	
	
	
	

	间,对-二甲苯
	μg/kg
	
	
	
	

	邻-二甲苯 
	μg/kg
	
	
	
	

	苯乙烯
	μg/kg
	
	
	
	

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	
	
	
	

	1,4-二氯苯
	μg/kg
	
	
	
	

	1,2-二氯苯
	μg/kg
	
	
	
	

	氯甲烷 
	μg/kg
	
	
	
	

	硝基苯
	mg/kg
	
	
	
	

	苯胺
	mg/kg
	
	
	
	

	2-氯苯酚
	mg/kg
	
	
	
	

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	
	
	
	

	苯并[a]芘 
	mg/kg
	
	
	
	

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	
	
	
	

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	
	
	
	

	䓛
	mg/kg
	
	
	
	

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	
	
	
	

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	
	
	
	

	萘 
	mg/kg
	
	
	
	

	pH
	无量纲
	
	
	
	

	石油烃
	mg/kg
	
	
	
	

	砷
	mg/kg
	
	
	
	

	铅
	mg/kg
	
	
	
	

	汞
	mg/kg
	
	
	
	

	镉
	mg/kg
	
	
	
	

	铜
	mg/kg
	
	
	
	

	镍
	mg/kg
	
	
	
	

	六价铬
	mg/kg
	
	
	
	


表5.5-3   土壤检测结果
	检测项目
	汞
	砷
	铅
	镉
	六价铬
	铜
	镍
	pH
	石油烃

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	无量纲
	mg/kg

	样品编码
	采样地点
	深度
（cm）
	检测结果
	

	TC-2#-1
	E：93°9′8.02″
N：43°43′12.47″
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-2#-1-1
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-2#-1-1-1
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-3#-1
	E：93°9′18.41″
N：43°43′5.98″
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-3#-1-1
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-3#-1-1-1
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-4#
	E：93°9′18.88″
N：43°43′11.43″
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-5#
	E：93°9′51.50″
N：43°42′55.56″
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC-6#
	E：93°10′10.74″
N：43°43′14.25″
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二类用地筛选值
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	


根据以上监测结果统计分析可知，厂区用地范围内1#、2#、3#、4#监测点及项目区外5#、6#监测点各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值，项目区所在区域土壤环境质量良好。
[bookmark: _Toc25][bookmark: _Toc3062]5.6生态环境现状调查
[bookmark: _Toc2963][bookmark: _Toc27138]5.6.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目所在地生态功能区划具体见表表5.6-1。
表5.6-1  新疆生态功能区划简表
	[bookmark: _Toc28882]生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ1 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区

	
	生态功能区
	33.巴里坤、伊吾盆地绿洲农业及山地草原牧业生态功能区

	隶属行政区
	巴里坤县、伊吾县

	主要生态服务功能
	农畜产品生产、土壤保持

	主要生态环境问题
	草原退化、湖泊与湿地萎缩、森林过伐、农田土壤盐渍化、毁草开荒

	主要保护目标
	保护基本农田、保护森林和草原、保护湖泊和湿地

	主要保护措施
	节水灌溉、草原减牧、森林禁伐、防治土壤盐渍化、退耕还草

	适宜发展方向
	发展节水农业，建成东疆牧牧及有机食品生产基地


5.6.2生态现状
土地利用类型：项目区现状土地类型以工业用地为主。
植被：经现场踏勘，规划区以强旱生的小半灌木最为普遍，具体植物物种名录见表5.6-2。

表5.6-2    规划区常见植物物种名录
	序号
	中文名
	拉丁学名
	科属特征

	
	
	
	科
	属

	1
	梭梭
	Haloxylonammodendron
	藜科
	梭梭属

	2
	红砂
	Reaumuriasoongonica
	柽柳科
	红砂属

	3
	骆驼刺
	Alhagisparsifolia
	豆科
	骆驼刺属

	4
	泡泡刺
	Nitrariasphaerocarpa
	蒺藜科
	白刺属


动物：本项目周围多为空地，由于生态结构相对比较稳定，野生动物的食源较充足，有部分鸟类及啮齿类小家鼠分布于此地，未见大型哺乳动物活动。评价区域内野生动物主要有麻雀、乌鸦、鼠、蜥蜴、蚂蚱等。
[image: 指北针]
图5.2-1  环境质量现状监测布点示意图
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本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为基础开挖、场地平整、材料装卸以及材料设备运输产生扬尘、汽车尾气等。以上污染源中主要污染因子为粉尘。
施工期每个阶段的工程性质、施工现场布设、现场条件等虽然不尽相同，但是，施工对环境的影响和影响对象基本一致或相近，因此在做施工扬尘的影响分析时不需分阶段、分场地进行论述。
6.1.1.1施工场地的扬尘情况类比
北京市环境保护科学研究院对施工扬尘做过的实测和专题研究资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时建筑工程施工工地的扬尘情况见表6.1-1。
表6.1-1  建筑工程施工工地的扬尘情况
	监测位置
	TSP浓度（ug/m3）
	备注

	
	工地上风向
	工地内
	工地下风向
	

	
	50m
	
	50m
	100m
	150m
	

	范围值
	303~328
	409~759
	434~538
	356~465
	309~336
	平均风速2.5m/s

	平均值
	317
	596
	487
	390
	322
	


6.1.1.2施工扬尘影响分析
施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，土方阶段产生的扬尘量比较大。
当风速为2.5m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍，相当与环境空气质量标准的1.36倍。
建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为322ug/m3左右，为上风向对照点的1.02倍，相当与环境空气质量标准的1.07倍。
工地施工均采取封闭式管理，扬尘扩散受阻，围挡使扬尘对环境的污染明显减弱，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40％，施工扬尘对环境的影响范围不大，主要为施工场地周围及下风向的部分地区。
施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘将降低50％～70％，为大大减少对环境的影响，必须采取有效的控制措施，以减轻施工扬尘污染程度，缩小影响范围。
因施工期所造成的扬尘污染具有瞬时性和可逆性，且影响范围有限，并随施工结束而自然消失，采取以上措施后，施工期扬尘对环境影响较小。
[bookmark: _Toc32233][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc31664][bookmark: _Toc25846][bookmark: _Toc9785][bookmark: _Toc14446][bookmark: _Toc2095301][bookmark: _Toc17801][bookmark: _Toc3549][bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc8679]6.1.2水环境影响分析
施工期生产废水主要有施工工艺废水、施工人员产生的生活污水等。
施工工艺废水中污染物成分主要有SS等。施工单位应在工地搭建临时沉淀池，施工工艺废水经沉沙池沉淀后，可用于后期施工和场地洒水抑尘。本项目施工期产生的生活污水直接排入园区管网。
[bookmark: _Toc13738][bookmark: _Toc31966][bookmark: _Toc2095302][bookmark: _Toc20162]综上所述，施工期废水对周边水环境影响较小，且随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。
[bookmark: _Toc781][bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc3534][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc19799][bookmark: _Toc16300][bookmark: _Toc25600]6.1.3噪声环境影响分析
施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。考虑最大不利条件为各施工机械同时作业，且产噪位置集中，产生的施工噪声对周围声学环境的影响进行预测。
6.1.3.1施工机械设备噪声影响预测模式
采用点源到不同距离处经自然衰减后的噪声预测模式计算噪声结果，再利用能量叠加原理与现状值叠加，得到对附近敏感点的噪声预测值。
采用的声级衰减模式为：
[image: ]
式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；
      LA（r）—距声源ro处的A声级，dB（A）；
      r—距声源的距离；ro —距声源的距离。
施工场地噪声预测结果见表6.1-2。
表6.1-2  距声源不同距离处的噪声值  单位：dB（A）
	声源名称
	源强
	距声源不同距离处的噪声值

	
	
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	200m
	300m
	500m

	挖掘机
	85
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45
	39.0
	35.5
	31.0

	空压机
	85
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45
	39.0
	35.5
	31.0

	搅拌机
	85
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45
	39.0
	35.5
	31.0

	电焊机
	90
	64.0
	58.0
	54.4
	51.9
	50
	44.0
	40.5
	36.0

	载重卡车
	80
	54.0
	48.0
	44.4
	41.9
	40
	34.0
	30.5
	26.0

	施工期最大噪声
	80.6
	74.6
	71.0
	68.5
	66.6
	60.6
	57.1
	52.6



6.3.1.2声环境影响分析
根据表6.1-2，并对比《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）。施工期各机械同时工作时对周边环境影响的昼间最远超标距离约为100m，即在距噪声源100米范围内的敏感点将受到不同程度的影响，夜间影响更为严重。
3）施工期噪声环境影响控制措施
施工机械噪声对施工作业人员及施工作业区附近的声环境将产生一定程度的影响。为了减轻施工期噪声的环境影响，本项目可采取以下控制措施：
①合理选择施工机械、施工方法，在施工中要尽量采用低噪声，振动小的施工机械，减少噪声污染。对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫、包覆等办法，有效的减少施工现场的噪声和振动污染；
②尽量压缩进出施工区汽车数量与行车密度，机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，可移动高噪声设备应设置在远离居民区的地方；
③避免在同一时间集中使用大量动力机械设备，尽量减轻由施工给周围环境带来的影响；
④在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生；
⑤采用移动式隔声屏障，将装载机、推土机等高噪声设备用移动式隔声屏障围护降噪；
施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。
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本项目施工期产生的固体废物主要为基础开挖的挖方弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
1）挖方弃土
本项目需要挖方工程主要为建筑地基开挖，开挖土方全部回填及用于场区平整，无弃方。
2）建筑垃圾
本项目施工产生建筑垃圾主要为废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的黄砂、石子、砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等。如钢筋等须回收利用，避免浪费；不具备回收利用价值的建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，要集中收集、统一清运处理。加强施工期管理，规范运输，不得随路洒落和随意抛弃，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。
3）生活垃圾
生活垃圾主要来源于施工人员，施工期生活垃圾产生量估算约为30kg/d，设置垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。
综上所述，本项目施工期较短，固体废弃物均合理的进行了处置，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc22766][bookmark: _Toc10435][bookmark: _Toc2357][bookmark: _Toc16749]6.1.5施工期对生态的影响分析
本项目建设符合当地生态功能区划及生态经济区划要求。本项目选址在新疆巴里坤县新兴产业园，厂区外围土地性质为规划的工业用地，经过现场踏勘，厂址区域生物多样性水平低，生态结构简单，原生态完整性较差。
本项目位于新疆巴里坤县新兴产业园内，周围无生态特殊敏感区和重要敏感区，生态系统类型为农业生态系统，结构较为简单。施工期应注意施工废水的收集与治理，避免污染废水外排出厂。本项目施工期较短，因此引起的水土流失量相对较小。
施工所带来的建筑垃圾如果乱堆乱放，除影响环境美观外，还会造成—些环境危害，如扬尘、污染地下水等，因此要求施工期的建筑垃圾不得长时间堆放，及时进行合理处置。
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6.2.1.1项目大气环境影响预测
（1）预测因子的确定
本次评价大气环境影响预测因子确定为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。
（2）预测范围
以场区中间位置为中心，以5km为边长的评价范围作为预测范围。
（3）预测模式的选取
预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的ARESCREEN模式。
（4）模式中参数的选取
表6.2-1 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度℃
	36

	最低环境温度℃
	-43.6

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是     □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是     ☑否

	
	岸边距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）污染物排放清单
巴里坤县风电塔筒制造项目环境影响报告书

项目有组织污染物排放清单见表6.2-2、无组织污染物排放清单见表6.2-3。
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表6.2-2  项目有组织大气污染源参数清单
	序号
	污染源
名称
	坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数（h）
	排放
工况
	排放因子
	排放量
(t/a)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	抛丸喷砂粉尘（DA001）
	2282
	2750
	1581
	15
	0.8
	环境温度
	2400
	正常
	颗粒物
	5.45

	2
	涂装过程产生的有机废气（DA002）
	2218
	2686
	1581
	15
	0.8
	环境温度
	2400
	正常
	甲苯
	0.0067

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.067 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	1.269

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.696


表6.2-3  面源无组织估算模式录入参数
	编号
	名称
	面源起点坐标/经纬度坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度
（m）
	面源宽度
（m）
	与正北向夹角/（°）
	面源有效排放高度（m）
	排放工况
	污染物排放量（t/a）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	非甲烷总烃

	1
	厂房#1
	2247
	2695
	1581
	130.4
	35.4
	30
	15
	正常
	0.792
	0.452

	2
	厂房#2
	2304
	2604
	1581
	160
	57.2
	30
	20
	正常
	0.4367
	-

	3
	厂房#3
	2389
	2650
	1581
	160
	57.2
	30
	20
	正常
	0.65
	-


（5）估算模式计算结果及等级判定
估算结果见表6.2-4~6.2-6。
表6.2-4 有组织排放估算模式计算结果（DA001）
	距源中心下风向距离（m）
	抛丸打磨粉尘（DA001）

	
	颗粒物

	
	占标率/%
	浓度（mg/m3）

	10
	0.00
	0.0000

	25
	
	

	50
	
	

	75
	
	

	100
	
	

	125
	
	

	150
	
	

	175
	
	

	200
	
	

	225
	
	

	250
	
	

	275
	
	

	300
	
	

	325
	
	

	350
	
	

	375
	
	

	400
	
	

	425
	
	

	450
	
	

	475
	
	

	500
	
	

	525
	
	

	550
	
	

	575
	
	

	600
	
	

	625
	
	

	650
	
	

	675
	
	

	700
	
	

	725
	
	

	750
	
	

	775
	
	

	800
	
	

	825
	
	

	850
	
	

	875
	
	

	900
	
	

	925
	
	

	935
	
	

	950
	
	

	975
	
	

	1000
	
	


表6.2-5  有组织排放估算模式计算结果（DA002）
	距源中心下风向距离（m）
	喷涂废气（DA002）

	
	颗粒物
	甲苯
	二甲苯
	非甲烷总烃

	
	占标率/%
	下风向浓度（mg/m3）
	占标率/%
	下风向浓度（mg/m3）
	占标率/%
	下风向浓度（mg/m3）
	占标率/%
	下风向浓度（mg/m3）

	10
	0.17
	0.0015
	0.01
	0.0000
	0.07
	0.0001
	0.23
	0.0027

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	
	
	
	

	425
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	475
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	525
	
	
	
	
	
	
	
	

	550
	
	
	
	
	
	
	
	

	575
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	625
	
	
	
	
	
	
	
	

	650
	
	
	
	
	
	
	
	

	675
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	725
	
	
	
	
	
	
	
	

	750
	
	
	
	
	
	
	
	

	775
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	829
	
	
	
	
	
	
	
	

	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	875
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	925
	
	
	
	
	
	
	
	

	950
	
	
	
	
	
	
	
	

	975
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	
	
	



表6.2-6  厂房无组织排放估算模式计算结果
	距源中心下风向距离（m）
	厂房#1
	厂房2#
	厂房3#

	
	非甲烷总烃
	颗粒物

	
	占标率/%
	浓度（mg/m3）
	占标率/%
	浓度（mg/m3）
	占标率/%
	浓度（mg/m3）
	占标率/%
	浓度（mg/m3）

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	
	
	
	




由估算模式计算结果可知，排气筒（DA001）最大落地浓度出现在下风向935m处，颗粒物最大落地浓度	0.0646mg/m3，占标率为7.18%；排气筒（DA002）最大落地浓度出现在下风向829m处，非甲烷总烃最大地面落地浓度为0.0858mg/m3，最大浓度占标率为7.15%；二甲苯最大地面落地浓度为0.0045mg/m3，最大浓度占标率为2.27%；甲苯最大地面落地浓度为0.0005mg/m3，最大浓度占标率为0.23%；颗粒物最大地面落地浓度为0.0473mg/m3，最大浓度占标率为5.26%；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值。
无组织废气最大落地浓度分别出现在下风向66m处，非甲烷总烃最大地面落地浓度为0.0529mg/m3，最大浓度占标率为4.41%；颗粒物最大地面落地浓度0.0686mg/m3，最大浓度占标率为7.62%；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值，颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气评价等级为二级，二级评价不需进行进一步预测与评价。
6.2.2.2大气防护距离的确定
大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。
通过计算可知，本项目生产装置区无组织排放大气防护距离计算结果为无超标点。因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设定大气环境防护距离。
6.2.2.3大气环境影响评价自查表
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。大气自查表见表6.2-7。



表6.2-7  本项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	评价
标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准☑

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2022）年

	
	环境空气质量现
状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源☑
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可接受☑           不可接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	VOCs：（1.344）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项
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[bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc32477][bookmark: _Toc6914]6.3.1地表水环境影响分析
[bookmark: _Toc319485314]根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。本项目外排废水主要是生活污水。
生活总用水量为15m3/d（4500m3/a），排放系数按照0.8计，排水量为12m3/d（3600m3/a）。本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入园区污水处理厂处理。
本项目产生的污水对周围地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc28756][bookmark: _Toc8805][bookmark: _Toc28472][bookmark: _Toc6524][bookmark: _Toc17059][bookmark: _Toc8919][bookmark: _Toc4745]6.3.2地下水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc20658][bookmark: _Toc32362][bookmark: _Toc2095308]6.3.2.1正常状况下地下水影响
正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应"原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目废水量较少，水质简单。生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。本项目生产车间、库房、废水处理设施均采取了防渗设计，厂区内道路均为硬化路面，在防渗系统正常运行的情况下，本项目废水不会对地下水产生影响。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”
因此在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。
6.3.2.2非正常状况下地下水影响
影响途径：厂区污水管道老化导致污水跑、冒、滴、漏，污水渗漏首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。
废水进入地下，其污染物在地下水系统的迁移途径为：
[image: 三一非正常状况下地下水]
根据土壤吸附实验相关资料：砂土对COD吸附作用较小，截留率约38%；对NH3-N吸附作用较强，截留率可达80%。亚粘土对COD吸附能力较强，截留率可达70%；对NH3-N吸附能力更强，截留率平均可达95%。该实验结果表明，当污水下渗时，由于包气带微生物降解作用不强，包气带厚度较小，仅靠土壤的吸附作用去除污水中的污染物是很有限的，虽然在污水下渗初期，经过包气带的吸附，污染物会在一定程度上降低，起到了对地下水污染的减缓作用，但其作用随着时间的推移，包气带土壤对污染物的吸附作用趋向饱和，吸附能力降低，污染物浓度增大至初始浓度，当环境容量饱和时，污染物就进入地下水，对地下水产生污染。
污水事故排放有短期大量排放和长期小流量排放两种。短期大量排放易发现和及时处理，危害较小；长期小流量排放则难以发现及时处理，危害大、时间长。根据本项目性质及污染物排放特征，预测评价的污染物种类主要为CODcr。
潜水层污染物运移时间预测：项目区及污水管线区包气带储水和透水性较好，纳污地潜水层由粉细砂组成，透水性差。按运移模型假设流态条件，污水由包气带下渗进入含水层后立即与地下水发生完全混合，使污染物浓度沿含水层垂向均匀分布，污染物沿水流方向和垂直于水流方向的水平方向运移扩散。污水由包气带进入含水层后，会影响到下游地下水水质；其中污染物进入含水层1年的运移距离约1km。
本项目按规范进行防渗，即使出现渗漏，渗漏量也不会太大；项目区域包气带渗透性较差，地下水埋深较大，渗漏污水需经过上千年才能够进入含水层：加之生活废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N，水质较为简单；因此废水渗漏对区域地下水造成污染的可能很小。但拟建项目在生产运行过程中，仍需强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内事故性长期排放点源的存在，一旦发生事故性排放应及时采取合理有效的处置措施，避免生活污水长时间大量流失、排放，造成持续性渗入地下。
6.3.2.3小结
拟建项目生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理，在厂区防渗系统正常情况下，不会对地下水产生影响。厂区污水管道老化导致污水跑、冒、滴、漏等非正常情况下，污染物进入地下水后会对区域地下水环境造成一定污染，但影响是较小的、可控的。
为有效减轻项目对区域地下水环境的影响，须做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，并对厂区污水收集、处理设施定期检修，确保在非正常状况下污水渗漏能够被及时发现，并采取应急响应措施，减少项目实施对地下水环境的影响。
[bookmark: _Toc22873][bookmark: _Toc27387][bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc5490][bookmark: _Toc15264][bookmark: _Toc2131]6.4运营期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc4878][bookmark: _Toc9770][bookmark: _Toc23018][bookmark: _Toc315][bookmark: _Toc25543]6.4.1噪声源强
[bookmark: _Toc7541][bookmark: _Toc3868]本项目主要噪声设备包括引风机、喷漆设备、抛丸机喷砂设备、空压机、各类焊机、各类车床、切割机、各类泵、吊车等设备运行噪声；设备噪声值在85～100dB（A）之间，通过建筑物隔声和距离衰减可降低30dB（A）左右。
[bookmark: _Toc465009032][bookmark: _Toc17301][bookmark: _Toc29830][bookmark: _Toc13189]6.4.2预测模型
[bookmark: _Toc465009033]根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
[bookmark: _Toc236][bookmark: _Toc21534][bookmark: _Toc17534]6.4.3预测参数
（1）噪声源强
项目在生产过程中产生的噪声主要源自机械设备等，这些产生的噪声声级一般在85~100dB(A)。项目噪声源强调查清单见表6.4-1。
[bookmark: _Ref111549309]
表6.4-1  噪声源强调查清单
	序号
	声源名称
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	引风机
	-
	85
	减振、隔声
	50.5
	20.4
	475.35
	1
	85
	10:00-18:00
	30
	55
	1

	2
	喷漆设备
	-
	100
	减振、隔声
	30.7
	19.5
	475.35
	1
	85
	
	30
	70
	1

	3
	抛丸机喷砂设备
	-
	85
	减振、隔声
	10.5
	20.5
	475.35
	1
	75
	
	30
	55
	1

	4
	空压机
	-
	100
	减振、隔声
	10
	20
	475.35
	1
	75
	
	30
	70
	1

	5
	各类焊机
	-
	95
	减振
	-30
	25
	475.35
	1
	85
	
	30
	65
	1

	7
	各类车床
	-
	85
	减振、隔声
	50
	-105
	475.18
	1
	85
	
	30
	55
	1

	8
	切割机
	-
	95
	减振、隔声
	-50
	-50
	475.18
	1
	75
	
	30
	65
	1

	9
	各类泵
	-
	90
	减振、隔声
	-60
	-60
	475.18
	1
	75
	
	30
	60
	1



（2）基础数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表6.4-2。
6.4-2  项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.1

	2
	主导风向
	/
	西

	3
	年平均气温
	℃
	3.1

	4
	年平均相对湿度
	%
	-

	5
	大气压强
	atm
	1


[bookmark: _Toc16788][bookmark: _Toc16327][bookmark: _Toc465009034][bookmark: _Toc11690]6.4.4预测结果与评价
根据预测模式，项目各产噪设备经采取基础减振、建筑隔声等措施后，项目厂结果预测详见表6.4-4。
表6.4-4   厂界噪声预测结果与达标分析表
	监测点位
	环境功能
	监测时间
	贡献值
	标准值
	达标状况

	项目区东北侧
	3类
（GB3096-2008）
	昼
	39.3
	65
	达标

	
	
	夜
	
	55
	达标

	项目区东南侧
	
	昼
	37.7
	65
	达标

	
	
	夜
	
	55
	达标

	项目区西南侧 
	
	昼
	38.3
	65
	达标

	
	
	夜
	
	55
	达标

	项目区西北侧 
	
	昼
	40.4
	65
	达标

	
	
	夜
	
	55
	达标


由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。
[bookmark: _Toc7810][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc23068]6.4.5声环境影响自查表
表6.4-5     声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评级范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	评价
因子
	评价因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价
标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	国外标准□

	现状
评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期☑
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	污染源调查
	噪声源调查方法
	现场实测☑
	已有资料□
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑
	其他□      

	
	预测范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑
	固定位置监测□
	自动监测□
	手动监测□
	无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子（等效连续A声级）
	监测点位数（4个）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可行☑
	不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“(   )” 为内容填写项。


[bookmark: _Toc19203][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc2095309][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc5462][bookmark: _Toc28295][bookmark: _Toc20343]6.5运营期固废环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc14394][bookmark: _Toc12838][bookmark: _Toc16681][bookmark: _Toc2095310]6.5.1固废排放情况
本项目固废排放情况分以下三个部分：
（1）一般固废
除尘器收集的粉尘，废钢材、废焊丝、废钢砂。
（2）危险废物
废活性炭；漆渣、废油漆桶。
（3）生活垃圾
生活垃圾在厂区内设置垃圾桶收集，统一交由市政环卫部门处置。
[bookmark: _Toc1947]6.5.2 固废处置合理性分析
（1）综合利用
根据工程分析，项目一般固废为废边角料、焊渣、收集的粉尘、废钢丸、废催化剂。
①废边角料：集中收集后外售；
②焊渣：集中收集后外售；
③收集的粉尘：集中收集后外售；
④废钢丸：集中收集后外售；
（2）委托有资质单位处置
根据工程分析，项目危险固废为漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废含油抹布、废液压油、废润滑油。危险废物由企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理集中处理。
厂区内新建1处危废贮存库，占地面积为20m2，全封闭设置，内部设置挡墙分隔出多个区域用于分区存放上述不同种类危险废物，危废贮存库裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池，导流槽与集液池相连，物料泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽和集液池均按要求进行防渗和防腐，地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数 K≤10-10cm/s。
（3）生活垃圾
本项目生活垃圾产生量约为22.5t/a。设置垃圾桶收集，定期有环卫部门清运。
本项目固废产生和排放情况汇总见表6.5-1。
表6.5-1   运营期固废产生及排放情况
	固废性质
	固废名称
	产生
工序
	形态
	类别
	危废代码
	产生量 t/a
	处置方式

	生活垃圾
	生活垃圾
	办公
生活
	固态
	-
	-
	22.5
	收集后市政环卫部门处置

	一般工业固废
	废边角料
	生产
过程
	固态
	-
	213-001-09
	50
	分类收集后外售

	
	焊渣
	
	固态
	
	900-999-99
	5.4
	

	
	收集的粉尘
	
	固态
	
	900-999-66
	182.015
	

	
	废钢丸
	
	固态
	
	900-999-99
	6.0
	

	危险废物
	漆渣
	
	固体
	HW12
	900-252-12 
	0.2
	经收集后交由有资质的单位处理处置

	
	废过滤棉
	
	固体
	HW49
	900-252-12 
	10.5
	

	
	废活性炭
	
	固体
	HW49
	900-041-49
	5.1
	

	
	废催化剂
	
	固体
	HW46
	900-039-49
	1/3a
	

	
	含油抹布
	
	固体
	HW49
	900-037-46
	0.02
	

	
	废液压油、废润滑油
	
	液体
	HW08
	900-041-49
	3.5
	

	
	废油漆桶
	
	固态
	HW49
	900-041-49
	0.3
	按危险废物存储管理，由厂家回收处理


[bookmark: _Toc30192][bookmark: _Toc20968][bookmark: _Toc9943][bookmark: _Toc8040]为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关内容，本次评价提出以下要求：
①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各危险废物均采用专用的容器存放，并置于危险废物贮存库，防止风吹雨淋和日晒。贮存库设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。
②危险废物贮存库内不同的危险废物分开存放，并设置隔离间隔断。危险废物贮存库周围应设置围墙或其它防护栅栏。
③危险废物贮存库按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物贮存库地面及四周裙脚均采用抗震混凝土进行防渗处理，且做到表面无裂隙，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏对地下水产生污染影响。
④对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器内。
⑤危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其它有关规定的要求。
（4）危险废物贮存过程环境影响分析
本项目运营期产生的精馏残液、废包装材料、化验室废液、废润滑油、废活性炭等均临时存放在危险废物贮存库内，采取专用容器密闭存放等措施，危险废物均在密闭设施内贮存。危险废物贮存库按要求进行防渗，做好围堵等防护设施，防止危险废物发生散落或者泄漏对地表水、地下水、土壤等环境产生不利影响。
（5）危险废物运输过程环境影响分析
1）厂内运输
危险废物内部转运作业应满足以下要求：
①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，本项目生产区域办公生活区分开设置，危险废物从生产区直接转运至危险废物贮存库，不经过办公区和生活区。
②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。
③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
④危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响进一步扩大。
综上所述，在严格落实相关要求的前提下，项目危险废物厂内运输对环境影响较小。
2)厂外运输
危险废物运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置标志。
综上所述，在严格落实相关要求的前提下，项目危险废物厂外运输对环境影响较小。
[bookmark: _Toc17013][bookmark: _Toc24014][bookmark: _Toc15774][bookmark: _Toc26692]6.5.3危险废物管理要求
（1）危险废物暂存间的设计及建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施。危险废物暂存间周围设置警示标志，针对暂存的危险废物贴好标签，做好危险废物台账管理工作。
（2）危险废物在贮存期间，企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改单进行危险废物的日常监管，建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录；危废贮存库设施应根据其废物种类和特性设置相应标志。
（3）危险废物收集过程中应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》做好相应收集贮存工作，并按照附录填写记录表，将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
（4）危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行危险废物转移联单制度。
（5）企业应建立规范的危险废物管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。
（6）在危险废物的收集和转移过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
本项目危险废物在产生、贮存、运输、处置等过程控制中严格按照以上措施进行处置后不会对区域环境造成影响，处置措施可行。
[bookmark: _Toc25475]6.5.4固体废物环境影响分析
根据以上的分析可知，本项目在采取有效的措施后，能利用的废物均被有效利用，不能利用的固废也均能得到妥善处理或处置，因此本项目排放的固体废物基本不会对周围环境产生影响。
[bookmark: _Toc22262][bookmark: _Toc8369][bookmark: _Toc8680][bookmark: _Toc7602][bookmark: _Toc11117]6.6运营期土壤环境影响预测与评价
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污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：
大气污染型：污染物主要来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的有毒有害物质，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平横。
水污染型：项目生产过程中使用及产生的废水废液等事故状态直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。
固体废物污染型：项目化学原料、固体废物等物质在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。
本项目污染源及污染途径分析：
（1）废气沉降
根据项目工程分析，本项目不涉及重金属使用，不涉及有毒有害物质排放，主要生产废气为有机废气和颗粒物，该类废气污染因子大部分在空气中会与尘埃、水汽等颗粒物结合或被其他物质分解，极少量会降落至地面，少量的污染物质随着时间的推移逐渐被土壤自行分解，不会发生大规模富集现象，项目废气对土壤环境影响很小。
（2）危险废物暂存
本项目产生的危险废物暂存间设施将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规范进行建设与维护，只要各个环节得到良好的控制，项目的建设对周边土壤的影响较小。
（3）废水、液态物料入渗
废水：本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
液体物料：本项目使用的油漆等暂存在库房内；
库房均按相关技术规范要求进行设计建造，并采取防腐防渗措施，基本不会产生泄漏、漫流，少量跑、冒、滴、漏现象。
综上可知，本项目涉及到的主要的土壤污染途径为：（1）涂装车间、危废贮存库防渗措施不当造成液态原料、危险废物直接下渗，对土壤环境造成影响。
本项目属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响识别如下：
表6.6-1  本项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	
	
	

	运行期
	
	
	√
	

	服务期满后
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。


本项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染。
6.6.2影响源及影响因子
根据本项目工艺流程和工程布局，识别本项目对土壤的影响，识别结果见表6.6-2。
表6.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标a
	特征因子
	备注b

	库房
	原料储存
	垂直入渗
	甲苯、二甲苯、石油烃
	甲苯、二甲苯
	事故

	a根据工程分析结果填写。
b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标


6.6.3土壤理化性质
项目所在区土壤理化性质调查结果见表6.6-3。
表6.6-3  项目所在区土壤理化性质调查结果一览表
	点号
	TC-1#
	时间
	2024.5.25

	经度
	93°9′7.68″
	纬度
	43°43′18.34″

	层次
	50
	150
	300

	颜色
	浅棕
	浅棕
	浅棕

	结构
	块状
	块状
	块状

	质地
	砂土
	砂土
	砂土

	砂砾含量（%）
	10
	6
	6

	其他异物
	/
	/
	/

	氧化还原电位(mv)
	474
	477
	473

	pH（无量纲）
	8.01
	8.12
	7.82

	阳离子交换量
（cmol＋/kg）
	8.5
	8.0
	7.0

	渗滤率(mm/min)
	0.457
	0.479
	0.464

	土壤容重(g/cm3)
	1.87
	1.76
	1.95

	总孔隙度(%)
	32.5
	32.3
	32.5


6.6.4土地利用历史情况调查
根据调查，本项目占地现状为预留空地，批复为工业用地，历史无其它用途。
6.6.5环境影响预测与评价
(1)预测因子
本项目为污染影响型项目，土壤环境影响评价等级为二级，主要污染途径为大气沉降，其中二甲苯为本项目的特征因子，因此本次预测选取二甲苯为特征因子。
(2)预测方法
本项目采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中方法一进行预测。
①ΔS=n(Is−Ls−Rs)/(ρb×A×D)
式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb—表层土壤容重，kg/m3；A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，取0.2m；n—持续年份，a。
②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：
S=Sb+ΔS
式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
(3)预测取值
Is的取值：
Is=C×V×T×A
式中：C—污染物的最大小时落地浓度，根据大气评价中得到具体污染物的最大落地浓度，取0.0045mg/m3。
V—污染物沉降速率，0.007m/s。
T—年内污染物沉降时间，取25920000s。A—预测评价范围，取1m2。
Ls的取值：
当污染物可能通过淋溶进入土壤时，需要给出淋溶时每年排入土壤的的量；本项目通过大气沉降进入土壤，不考虑淋溶的量，Ls=0。
Rs的取值：
当污染物经径流进入土壤时，需要给出通过径流每年排入土壤的的量；本项目通过大气沉降进入土壤，不考虑径流的量，Rs=0。
ρb的取值：
根据经验参数：粘质土的容重1.0~1.5g/cm3，砂质土1.2~1.8g/cm3，本项目根据实测结果取值ρb=1.52g/cm3。
A的取值：
可按照项目的预测评价范围，即污染物的最大小时落地浓度周围环带状面积；本评价取1m2。
(4)预测结果
土壤评价预测结果见表6.6-4及表6.6-5。
表6.6-4一年内污染物二甲苯土壤累积增量计算表
	项目
	Is
	Ls
	Rs
	ρb
	A
	D
	n
	∆S

	二甲苯
	2.721g
	0
	0
	1520kg/m3
	1m2
	0.2m
	1a
	0.00895g/kg


表6.6-5二甲苯土壤累积影响预测表
	项目
	二甲苯

	现状监测背景值Sb
	0.0012mg/kg

	年输入量Is
	2.721g

	年累计增量∆S
	0.00895g/kg（8.95mg/kg）

	30年累计增量∆S
	268.5mg/kg

	50年累计增量∆S
	447.5mg/kg

	1年预测值S=Sb+ΔS
	8.9512mg/kg

	30年预测值S=Sb+ΔS*30
	268.5012mg/kg

	50年预测值S=Sb+ΔS*50
	447.5012mg/kg

	标准限值
	1210mg/kg


(5)分析结论
由预测结果可知，本项目废气排放对周边二甲苯的贡献浓度很低，污染物二甲苯通过大气沉降对土壤的增量较小，运行30-50年后，污染物二甲苯在土壤中的预测值远小于土壤本底值，因此项目运行不会对周边土壤环境产生明显影响。
6.6.6土壤污染跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪计划，建立跟踪监测制度。本项目土壤环境评价等级为二级，每5年进行一次监测，土壤污染跟踪监测计划见表6.6-6。
表6.6-6  土壤污染跟踪监测计划
	监测类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率

	土壤
	库区附近
	甲苯、二甲苯
	一次/5年


6.6.7小结
本项目对土壤的环境影响主要表现为在非正常状况下，如果库区地面防渗层发生老化、腐蚀、破损等情况，可能导致原料下渗，从而污染土壤和地下水。由于原料具有挥发性和明显气味，若发生渗漏容易发现，发现后及时处置，入渗时间通常很短。在做好库区地面防渗的情况下，不会对土壤造成影响。若未及时发现，则渗漏可能导致土壤污染。
6.6.8土壤环境影响评价自查表
本项目土壤环境影响评价自查调查表见表6.6-7。
表6.6-7 本项目土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	（12）hm2
	

	
	敏感目标信息
	无
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	—
	

	
	特征因子
	甲苯、二甲苯
	

	
	所属污染环境影响评价项目类别
	I类☑；II类□；III类□；IV类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感☑
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a)□；b)□；c）□；d)□
	

	
	理化性质
	浅棕、块状
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	[bookmark: _Toc21972]深度
	

	
	
	表层样点数
	1
	2
	18~20cm
	

	
	
	柱状样点数
	3
	/
	50cm
150cm
300cm
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的基本项目和特征项pH、石油烃
	

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018中的基本项目和特征项pH、石油类
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600☑；表D.1□；表D.2□☑；其他（）
	

	
	现状评价结论
	土壤监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018 第二类筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	甲苯、二甲苯
	

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他（/）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（厂区内）
影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a) ☑ ；b) □；c）□
不达标结论：a)□；b)□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	甲苯、二甲苯
	5年1次
	

	
	信息公开指标
	监测点位信息、监测项目、监测结果
	

	评价结论
	影响可接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。
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按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
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[bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc20812][bookmark: _Toc22831]图6.7-1 评价工作程序
[bookmark: _Toc30846][bookmark: _Toc31560]6.7.3 风险评价的目的和重点
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。
[bookmark: _bookmark49][bookmark: _Toc13746][bookmark: _Toc14843][bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc25965][bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc14878][bookmark: _Toc10265][bookmark: _Toc14509][bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc6366][bookmark: _Toc3296][bookmark: _Toc32747][bookmark: _Toc8290][bookmark: _Toc29624]6.7.4风险调查
[bookmark: _Toc15040]6.7.4.1建设项目风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要关注的危险物质为各原辅料及危险废物。项目的危险物质数量和分布情况见表6.7-1。

表6.7-1  厂区危险物质数量和分布情况表
	序号
	危险物质名称
	存在位置
	存储方式
	最大储存量（t）

	1
	油漆
	仓库
	桶装
	4.6

	2
	稀释剂
	仓库
	桶装
	0.5

	3
	固化剂
	仓库
	桶装
	0.5


[bookmark: _Toc6362]6.7.4.2建设项目环境敏感目标调查
项目位于巴里坤县新兴产业园，周围主要为工业企业，环境风险评价范围内无环境敏感目标。
[bookmark: _Toc8662][bookmark: _Toc22765]6.7.5环境风险潜势初判
[bookmark: _Toc4920][bookmark: _Toc2946][bookmark: _Toc27796][bookmark: _Toc11511]6.7.5.1环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中所规定的风险潜势划分依据，风险潜势划分依据见下表。
表6.7-2 建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅵ+
	Ⅵ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅵ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅵ+为极高环境风险。


[bookmark: _Toc25252][bookmark: _Toc1645][bookmark: _Toc752]6.7.5.2 危险物质临界量比值Q
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下：
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；
（3）Q≥100。
辨识结果见表6.7-3。


表6.7-3   危险物质数量与临界量比值
	序号
	化学品名称
	CAS号
	最大存在量qi（t）
	临界量Qi（t）
	该种危险物质
Q值

	1
	甲苯
	108-88-3
	0.224
	10
	0.0224

	2
	二甲苯
	1330-20-7
	2.24
	10
	0.224

	3
	油类物质
	1330-20-7
	3.5
	2500
	0.0014

	项目Q值Σ
	0.2478


[bookmark: _Toc2930]本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.2478＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
[bookmark: _Toc13130]6.7.6风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，具体分级判据见表6.7-4。
表6.7-4  环境风险评价工作等级划分判据
	环境风险潜势
	Ⅵ、Ⅵ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


根据前文分析，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表6.7-4，当环境风险潜势为Ⅰ时，风险评价等级确定为简单分析，应对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。
[bookmark: _Toc25572][bookmark: _Toc28570][bookmark: _Toc757][bookmark: _Toc5749][bookmark: _Toc26760][bookmark: _Toc6066][bookmark: _Toc22040]6.7.6.1风险识别
建设项目风险识别范围包括：生产设施的风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，其中生产设施风险识别包括生产装置和储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
各风险物质的理化和危险特性见表6.7-5~9。
表6.7-5   油漆的主要理化和危险特性
	[bookmark: _Hlk518480795]标识
	中文名： 油漆
	英文名：Nitrocellulose wooden furniture varnish

	
	分子式：
	分子量：
	CAS号：

	
	危险货物编号：32198
	UN  No.1139、1263、1293

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物： 

	
	建规火险分级：甲
	稳定性：稳定

	
	闪点（℃）：<23
	聚合危害：不能出现。

	
	爆炸极限（V/V%）：无资料 
	避免接触的条件： 

	
	自燃温度（℃）：
	禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。

	
	危险特性：易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

	
	消防措施： 消防人员须穿戴防毒面具与消防服，可用干粉、抗溶性泡沫、干粉、砂土、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	接触限值： 
毒理资料： 

	对人体危害
	蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

	急救
	皮肤接触：先用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。严重者就医诊治。

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。对污染地面用油漆刀铲清。大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。

	贮运
	包装标志：易燃液体。包装方法：（II）类。听桶或铁桶。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表6.7-6   稀释剂的主要理化和危险特性
	一、稀释剂

	化学品名称：稀释剂                   
	☑混合物            □纯品

	有害物成分
	有害物英文名称
	含量（％）
	CAS No.

	二甲苯
	Xylene
	45-55
	1330-20-7

	醋酸丁酯
	Butylal  Alcohol
	45-55
	123-86-4

	二、危害性概述

	危险性类别：3（易燃液体）

	健康危害：1、沾及皮肤后可能引起敏感。
2、蒸气可能造成头痛、疲劳、晕眩、眼花、麻木、恶心、神经混乱、动作不协调。
3、吸入或吞食有害，易造成中枢神经抑制。

	环境危害：对水中微生物有毒害，可能对水生环境构成长远不良的影响。

	燃爆危害：易燃液体，其蒸汽之滞留可能引起爆炸发火。

	三、急救措施

	皮肤接触：用吸收力强的纸或毛巾抹去受接触皮肤，并用肥皂和清水冲洗，如发生皮肤红肿发炎，应立即就医。

	眼睛接触：立即用清水冲洗，最少15分钟，若感觉眼部不适，应立即就医。

	吸入：把患者移至空气清新处，若呼吸系统或粘膜呈敏感，感觉不适或长久暴露，应立即就医。

	食入：患者应饮用500～800毫升清水，如有药用活性炭，可加进清水中一同服用，若患者自发性呕吐时，检查气道是否畅通，以防窒息，反复给水，如人为引发之呕吐必须经急救员执行。如果患者昏倒或痉挛，不应给任何饮料或食物，立即就医。

	四、消防措施

	危险特性：1、易燃液体，其蒸气之滞留会积累电荷，因此空气重，当传播至远处，遇火源可能造成回火。
2、高温会分解产生毒气，火场中的容器可能会破裂、爆炸。

	有害燃烧产物：一氧化碳、多氧化氮及其它毒害气体。

	灭火方法及灭火剂：1、适当之灭火剂：水雾、二氧化碳、化学干粉、泡沫、卤代烷等等。2、灭火的方法；①不可用高压水柱灭火；②迅速移去周围可燃性物品，并使用指定之灭火剂灭火；③对易燃液体之密封容器，可喷水冷却，以防高温爆炸。

	灭火注意事项：
1、灭火时应穿戴化学防护衣并使用呼吸防护具。
2、力于上风处灭火，避免吸入有毒气体。
3、受化学品污染的水和泥土应根据当地法则处理。

	五、泄漏应急处理

	应急处理：1、迅速断除附近之着火源并准备适当之灭火器。
2、限制人员接近污染区，避免吸入蒸汽。

	消除方法：用惰性和吸收性物质清理，放置在适当、密封之容器中，以作弃置之用。

	六、操作处置与储存

	操作注意事项：
易燃液体，蒸汽有刺激性，对环境有危害性，小心处理和打开容器，避免形成蒸汽及接近火种，保持空气流通及排气系统运作正常，切勿在工作地方饮食和吸烟。

	储存注意事项：
贮存在室温下，阴凉、干燥、通风良好之室内，容器要密封，远离热源、发火源及禁配存物品，贮存区附近应备有灭火器和清理溢漏设备。

	七、接触控制/个体防护

	最高容许浓度：ACGIH（TLV）100ppm

	监测方法：测量仪器监测（检知管法或比色分析法）

	工程控制：使用不产生火花、接地的通风系统，排风口直接通到室外，并采取保护环境的重要措施。

	呼吸系统防护：当空气不流通时，应戴上适当的呼吸防护具。

	眼睛防护：化学安全护目镜和面罩。

	身体防护：连身式防护区、工作鞋

	手防护：使用防渗材质手套。

	其他防护：1、工作区要有淋浴/冲眼设备。2、静电涂装作业场所应穿着导电鞋。3、进行就业前和定期的体检。

	八、理化特性

	外观与性状：无色透明液体
	pH值：

	熔点（℃）：～
	相对密度（水＝1）：～ 

	沸点（℃）
	相对蒸气密度（空气＝1）：～

	饱和蒸气压（kPa）：～
	燃烧热（kJ/mol）：～

	临界温度（℃）：～
	临界压力（MPa）：～

	辛醇/水分配系数的对数值：～
	爆炸上限％（V/V）：6.6％

	闪点（℃）：48℃以上
	爆炸下限％（V/V）：1.1％

	引燃温度（℃）：244℃以上
	溶解性：～

	主要用途：用于涂料的开稀
	

	九、稳定性和反应活性

	稳 定 性：正常状况下安定。

	禁配物：不得与爆炸品、氧化剂、压缩气体给液化气体、一级自燃物品等配存。

	避免接触的条件：静电、火焰、火花、热及引火源。

	聚合危害：1、强酸、强碱：引起放热反应，有发火的危险。2、过氧化物等氧化剂：可能引起火灾和爆炸的危险。

	分解产物：一氧化碳、二氧化碳、多氧化氮、水及低分子之有机单体。

	十、毒理学资料

	急性毒性：吸入会刺激鼻子，喉咙和呼吸道，可能引起疲劳、嗜睡和头痛晕眩；严重时则引起之症状类似酒精，致使眼花、麻木和轻微恶心，甚而引起精神混乱和不协调。超量吸入则可能抑制中枢神经导致无意识，甚至引起肾衰竭而死亡。

	亚急性和慢性毒性：长时间暴露于低浓度之有机溶剂蒸汽下会产生幻想、目眩、贫血、疲劳、食欲不振及肝脏障害等职业伤害。

	刺激性：会刺激眼睛而流泪。

	致敏性：与皮肤接触会发生脱水及油脂溶解作用而致皮肤敏感、红肿、发痒或干裂。

	致突变性：含有之有机溶剂成分可能引发DNA抑制。

	致畸形：中毒时可能引起植入后死亡率增加和骨髓肌肉发生异常。

	致癌性：含有二甲苯成分为IARC确认之可能致癌物。

	十一、废弃处置

	废弃物性质：    ☑危险废物    □工业固体废物

	废弃处置方法：用控制焚烧法处理。

	废弃注意事项：勿污染水流及土壤。

	十二、运输信息

	危险货物编号：33645

	UN编号：1865

	包装标志：3易燃液体

	包装类别：Ⅱ

	包装方法：金属铁桶

	运输注意事项：
1、陆上运输参照化学危险物品安全管理条例及易燃易爆化学品消防安全监督管理办法。
2、海上运输参照相关船舶运输法规定。
3、航空运输参照相关航空运输法规定。


表6.7-7   甲苯的主要理化和危险特性
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	英文名：Methylbenzene; Toluene
	危险货物编号:：32052

	
	分子式：C7H8
	CAS号：108-88-3

	
	分子量：92.14
	UN编号：1294

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有类似苯的芳香气味

	
	熔点
	-94.9℃
	相对密度（水=1）
	0.87

	
	沸点
	-110.6℃
	相对密度（空气=1）
	3.14

	
	蒸汽压
	4.89kPa（30℃）
	溶解性
	不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。

	健康 危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	对皮肤、 粘膜有刺激性， 对中枢神经系统有麻醉作用
急性中毒： 短时间内吸入较高浓度本品表现为中枢神经系统麻醉用， 出现头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。呼吸道和眼结膜可有明显刺激症状。液体吸入肺内可引起肺炎、 肺水肿和肺出血。 可出现明显的心脏损害
慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎

	燃烧爆炸危险特性
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火 高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快， 容易产生和积聚静电。 蒸气比空气重， 沿地面扩散并易积存于低洼处， 遇明火会引着回燃

	
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳

	泄漏 应急 处理
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区。无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。 尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。 用防爆泵转移至槽车或专用收集器内

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感， 就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。
食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。

	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。 应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适收容材料

	接触控制/个体控制
	工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面罩 (半面罩) 。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜
身体防护：穿防毒渗透工作服
手防护：戴橡胶耐油手套
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯


6.7-8   二甲苯的主要理化和危险特性
	标识
	英文名：Xylene 
	危险货物编号：33535

	
	分子式：C8H10
	CAS号：95-47-6

	
	分子量：106.17
	UN编号：1307

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有类似甲苯的气味

	
	熔点
	-25.5 ℃
	相对密度（水=1）
	0.88

	
	沸点
	144.4℃
	相对密度（空气=1）
	3.66

	
	蒸汽压
	1.33kPa（32℃）
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂

	健康 危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。
急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。
慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	燃烧爆炸危险特性
	危险特性
	其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

	
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳

	泄漏 应急 处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	消防措施
	灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火，切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效

	接触控制/个体防护
	最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：100     前苏联MAC(mg/m3)：50
工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面罩 (半面罩) 。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜
身体防护：穿防毒渗透工作服
手防护：戴橡胶耐油手套
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯


[bookmark: _Toc15872]表6.7-9   油漆的主要理化和危险特性
	标识
	中文名： 油漆
	英文名：Nitrocellulose wooden furniture varnish

	
	分子式：
	分子量：
	CAS号：

	
	危险货物编号：32198
	UN  No.1139、1263、1293

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物： 

	
	建规火险分级：甲
	稳定性：稳定

	
	闪点（℃）：<23
	聚合危害：不能出现。

	
	爆炸极限（V/V%）：无资料 
	避免接触的条件： 

	
	自燃温度（℃）：
	禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。

	
	危险特性：易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

	
	消防措施： 消防人员须穿戴防毒面具与消防服，可用干粉、抗溶性泡沫、干粉、砂土、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	接触限值： 
毒理资料： 

	对人体危害
	蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

	急救
	皮肤接触：先用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。严重者就医诊治。

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。对污染地面用油漆刀铲清。大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。

	贮运
	包装标志：易燃液体。包装方法：（II）类。听桶或铁桶。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


6.7.6.2生产设施危险性识别
生产设施风险识别范围包括:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要生产设施的风险分析见表6.7-10。 
6.7-10   生产设施风险识别
	序号
	风险单元
	危害物质
	主要危险、有害性

	1
	涂装车间
	油漆、稀释剂、固化剂
	泄漏后导致污染地下水及土壤环境

	2
	废气处理系统
	颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	废气处理系统发生故障导致污染物超标排放

	3
	库房
	油漆、稀释剂、固化剂
	原料泄漏导致污染地下水及土壤环境


根据上表，确定厂区内的涂装车间、库房、废气处理系统等为危险单元。
[bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc16666][bookmark: _Toc22987][bookmark: _Toc6729][bookmark: _Toc1011]6.7.7环境风险分析
[bookmark: _Toc29719][bookmark: _Toc19099][bookmark: _Toc15733][bookmark: _Toc1996][bookmark: _Toc25314][bookmark: _Toc292][bookmark: _Toc15238][bookmark: _Toc19112][bookmark: _Toc27331][bookmark: _Toc3175][bookmark: _Toc16677][bookmark: _Toc21610]6.7.7.1废气处理设施故障导致的废气排放事故影响分析
废气治理过程非正常排放对于区域环境风险而言，废气处理装置效率降低或失效所造成的废气排放量的增加是较易发生的事故情况。
本项目废气非正常排放包括：
①由于有机废气处理装置发生故障，使有机废气未经处理直接外排。
②由于废气收集装置失效，导致项目废气全部无组织外排。
企业应加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行及时排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。一旦因企业设备故障等各类原因而导致污染物超标排放或造成环境污染纠纷事故时，企业应立即停产整顿，直至满足国家相关法律法规要求。
[bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc2635][bookmark: _Toc29469][bookmark: _Toc21635]6.7.7.2泄漏环境风险事故影响分析 
建设项目油漆、稀释剂、固化剂等厂区暂存量相对较少，且根据同类型企业实际运行情况来看，项目运行中危险物质泄漏风险事故概率较低。一旦发生危险物质泄漏，各类挥发物污染物在短时间内对附近环境将产生一定污染影响，但只要及时发现采取应急措施，如油漆、稀释剂、固化剂等泄漏，应禁止火源接近，隔离周围物件，通风，木屑大比例撒在湿油漆并立刻混合清理掉，回收无污染的油漆，稀释剂、固化剂，清洗痕迹，采取上述措施后，可有效减少危险物质泄漏对环境的影响程度。
[bookmark: _Toc19260][bookmark: _Toc21981][bookmark: _Toc3218][bookmark: _Toc11963]6.7.7.3固废非正常工况处置影响分析
本项目一般固废包括生产过程收集废料（粉尘）、边角废料、包装废料分类收集后暂存在垃圾站，合理处置。
危险废物包括漆渣、油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、含油抹布、废液压油、废润滑油，上述危险废物分区存放于危废贮存库，委托有资质的单位处置。
本项目新建1处危废贮存库，占地面积为20m2，全封闭设置，用于存放以上危险废物，危废间裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽和集液池均按要求进行防渗和防腐，地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数 K≤10-10cm/s，采取以上措施后，本项目危险废物泄漏的可能性较小。
[bookmark: _Toc31779][bookmark: _Toc28665]6.7.8环境风险防范措施及应急要求
[bookmark: _Toc23402][bookmark: _Toc2222][bookmark: _Toc28627][bookmark: _Toc18406]6.7.8.1选址、平面布置和建筑安全防范措施
本项目的选址、厂区平面布置的设计应委托专业的设计单位。
（1） 选址：本项目厂址位于巴里坤县新兴产业园，厂区周边200m范围内无常驻居民点，项目选址比较合理。
（2） 总图布置：在总图布置上，项目已按照《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）（2018年版）等文件中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置本项目各车 间、仓库等建构筑物之间的防火间距。在厂区总平面布置中应配套建设应急救援 设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。
（3）建筑安全防范措施：根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建议建筑物的防火等级均釆用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计满足建筑防火要 求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远 离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等文件的要求。
[bookmark: _Toc27438]6.7.8.2企业管理上的防范措施
（1）建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。
（2）对职工加强职业培训和安全教育。培养职工有高度的安全生产责任心，并熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。
（3）加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。新进人员须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可持证上岗。对转岗、复工职工应参照新进职工的办法进行培训和考试。
（4）建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。
（5）从工程筹建起建立安全技术档案，包括各种技术图纸、安全操作规程、安全规章制度、设备运行档案、特种设备档案、电气设施检测数据、安全部件检测记录等，为安全生产管理提供依据。
（6）建立健全安全检查制度，定期安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。
（7）重视生产过程中、检抢修及抢险时、异常天气情况下等紧急情况的作业，事前建立完备的工程方案。
（8）不断健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其注意完善设备的检维修管理制度。健全主要设备、特种设备及压力容器档案，作到一台一档。
（9）对职工进行各种事故案例的教育，规定作业场所要严禁手机等个人电子设备的使用，以避免自动控制系统、报警系统受到干扰而引发事故。
[bookmark: _Toc26743]6.7.8.3废水泄漏风险防范措施
（1）本项目废水主要来源为生活污水，生活污水排放量较小，泄漏后对环境影响较小。
（2）及时检查危废贮存库、库房等防渗层是否破损。
（3）定期对设备进行检修，发现裂缝及时修补。发现泄漏点，及时进行采取堵漏措施；定期对泄漏情况进行检查、统计经常发生泄漏的地方后，加强对其的巡逻和检查。
[bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc28124][bookmark: _Toc30489][bookmark: _Toc27359]（4）认真贯彻执行公司制定的管理制度，对操作工进行技术培训，树立清洁生产的观念。
[bookmark: _Toc13380][bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc27869][bookmark: _Toc25798]6.7.8.4废气处理设施故障防范措施
（1） 定期对废气处理设施进行检修，及时更换老旧零件，排除事故隐患；
（2） 本项目涂装废气处理设施一旦发生故障，应立即停止生产作业，立即对废气处理设施进行维修，维修完善后恢复生产。
（3） 其他废气设施故障后，应立即通知后勤部门进行维修，加强车间通风，维修完善后恢复生产。
（4） 废气处理设施维修人员应佩戴防护设施进入，避免人员中毒，防护设施应包括防毒面罩、个体防护服等，维修完成后，应将设备开至大风量处理车间内积存的废气。
（5）严格按照设备运行规程进行运行调整操作，确保废气处理设施正常运行。
[bookmark: _Toc23974][bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc22264][bookmark: _Toc28399]6.7.8.5泄漏防治措施
1、原辅料储存风险防范措施
（1）涂料、稀释剂等应存储在阴凉通风的仓库内，避免受热。属于危险化学品的物料应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，不应超存、混存、露天堆放；
（2）涂装车间应设有两个以上的出入口，且保持畅通，超大厂房内的涂装操作工位与出入口安全门的紧急撤离距离一般不超过25m；
（3）涂装作业的厂房内应预留原料、废料、成品存放场地；门窗应向外开，车间内的主要通道宽度应不小于1.2m，且保持畅通。
2、生产工艺风险防范措施
（1）加强工艺管理，严格控制原料储存量。加强安全生产教育。让所有员工了解本厂各种原辅材料和产品物理、化学和生理特性及其毒性、防护措施、环境影响等。
（2）执行有关防雷、防静电、防火、防爆的规定、规程和标准，经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。
（3）项目生产区内配备消防管道、灭火器等消防器材、消防物品、防护用具等。
（4）项目的漆料原料以及危废存放处到地面硬化防渗、设置围堰。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。
[bookmark: _Toc7438][bookmark: _Toc26391][bookmark: _Toc29229][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc31821][bookmark: _Toc23454][bookmark: _Toc9787]3、化学品管理制度
①化学品和储存场所严禁烟火，并配备灭火设施。 
②化学品和入库前，由仓管员检查其是否有损坏、泄漏以及是否在有效期内，若不符合，应要求供货方退货，符合要求的安排入库，将其按性质分类别分开存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量，危险标识置于显眼处。化学性质或防护、防火方法相抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室存放，其中：a.氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；b.能自燃或遇火燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。 
③化学品应存放在专用仓库、专用场地或专用储存箱（槽）内，并设专人管理， 保持阴凉、干燥、通风。 
④化学品和仓库应有良好的通风、防雷击、防爆、防毒害监测等安全措施。 
⑤对易倒的化学品和不允许高层存放。 
⑥临时使用的少量化学物品，各部门可存放数量不得超过24小时的用量，存放时间不得超过24小时。 
⑦所有进出品仓库的人员必须具备相应的化学品和储存管理的常识或有相关人员的陪同，必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 
⑧每月月末由仓管人员对化学品和的库存情况进行确认，并对下月的库存情况进行评估，及时报告生产部主要领导。 
⑨对于分装后的化学品，必须在封装瓶上标记该化学品的属性。
⑩化学品使用：
使用化学品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格执行化 学品管理要求。作业人员应尽量做到不洒落，避免泄漏；并按规定要求配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。盛装化学物品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收；盛装化学物品的容器使用完毕，应将其空容器密封并存放指定地点，作为危废交由资质单位回收，不得随意露天摆放，或倾倒残余物。
[bookmark: _Toc8588]6.7.8.6固废非正常排放事故防范措施
（1）一般固废暂存场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设。
（2）危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s；本项目危废贮存库地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s；同时，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志及危废贮存库设置明显的标识牌。
（3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时,严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。
（4）需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。
（5）根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。
（6）各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标示和数量登记工作，在收集、分类、标示工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。危险废物产生时，所在车间要做好职工的劳动防护工作禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后,要及时运至贮存场所进行贮存。
[bookmark: _Toc18451][bookmark: _Toc10603]6.7.9风险应急预案
[bookmark: _Toc15350][bookmark: _Toc319][bookmark: _Toc7134][bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc32532][bookmark: _Toc31749][bookmark: _Toc18129]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办﹝2010﹞10号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急﹝2018﹞8号）等要求，企业必须编制企业突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容见表6.7-11。
表6.7-11   应急预案主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案关系说明、

	2
	组织机构和职责
	组织机构、职责

	3
	预防与预警
	危险源监控、预防与应急准备、监测与预警

	4
	应急响应
	响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、应急监测、现场处置

	5
	安全防护
	应急人员的安全防护、受灾群众的安全防护、次生灾害防范

	6
	次生灾害防范
	-

	7
	应急状态解除
	应急终止的条件、程序以及跟踪环境监测和评估的方案

	8
	善后处置
	安置及损失赔偿方案、环境恢复与重建工作的内容和程序

	9
	应急保障
	应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障

	10
	预案管理
	预案培训、预案演练、预案修订、预案备案

	11
	附则
	预案的签署和解释、预案的实施

	12
	附件
	附图、附件


[bookmark: _Toc2230][bookmark: _Toc28469]6.7.10风险评价要求及结论
 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对人民生命财产的危害及对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实，为进一步减小事故的发生，减缓本项目在建设、运行过程中对环境的潜在威胁，建议建设单位采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对风险予以重视。本项目风险源为：
1） 涂装车间、库房、危废贮存库物料泄漏对地下水、土壤污染。
2） 废气处理设施故障故障导致废气直接排放进入大气，造成环境污染。
3） 固废非正常排放导致物料泄漏发生火灾、爆炸事故；有毒有害物质泄漏污染厂区地下水及土壤；
建设单位必须要严格按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，将事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，可以将本项目风险事故对环境影响控制在可接受范围内。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A 要求，按照以上环境风险分析基本内容，填写下表6.7-12。
表6.7-12   环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	巴里坤县风电塔筒制造项目

	建设地点
	巴里坤县新兴产业园，西环路东侧、建业路西侧。

	地理坐标
	经度
	93°9′11.771″
	纬度
	43°43′12.471″

	主要危险物质及分布 
	本项目涉及的风险物质为：
油漆、稀释剂、固化剂及油类物质，这些物质主要分布在涂装车间、库房、危废贮存库

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	1） 涂装车间、库房物料泄漏对地下水、土壤污染；
2） 废气处理设施故障故障导致废气直接排放进入大气，造成环境污染；
3） 固废非正常排放导致物料泄漏发生火灾、爆炸事故，有毒有害物质泄漏污染厂区地下水及土壤

	风险防范措施要求
	详见7.8章节


[bookmark: _Toc17025][bookmark: _Toc11945]6.8运营期生态影响分析
[bookmark: _Toc32041]6.8.1建设项目对土地利用影响分析
本项目用地为工业用地，不占用耕地。根据现场调查，项目区地面及道路已基本硬化，项目建成后将对厂区进行相应的绿化，不会导致生态环境质量的降低。
[bookmark: _Toc10448]6.8.2对植物资源的影响分析
项目区厂房基本建成，本项目不进行大规模土建施工，而且项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。
[bookmark: _Toc6102]6.8.3对动物资源的影响分析
对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。本项目位于巴里坤县新兴产业园新能源产业园，厂址周围均为规划的工业用地，受人为活动影响，厂址附近没有大型野生动物出没。项目的建设和运行不会对野生动物的栖息地和生境产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
[bookmark: _Toc3717]6.8.4水土流失影响分析
本项目建设将对地表造成扰动较弱，施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会有一定的加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。
[bookmark: _Toc21031]6.8.5生态影响评价自查表
本项目生态影响评价自查表见表6.8-1。
表6.8-1    生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种□（种群结构）
生境□（）
生物群落□（物种组成、群落结构）
生态系统□（）
生物多样性□（）
生态敏感区□（）
自然景观□（）
自然遗迹□（）
其他□（）

	评价等级
	一级□      二级□      三级□     生态影响简单分析☑

	评价范围
	陆域面积：（ ）km2；水域面积：（ ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季□；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项。



[bookmark: _Toc27727][bookmark: _Toc2095311][bookmark: _Toc31640_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26387][bookmark: _Toc13776][bookmark: _Toc13490][bookmark: _Toc3843_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28931_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24347][bookmark: _Toc17016][bookmark: _Toc30560][bookmark: _Toc7155]7环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc16839][bookmark: _Toc18125][bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc2095317][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc22787][bookmark: _Toc366673513][bookmark: _Toc15813_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25166][bookmark: _Toc4292][bookmark: _Toc19045]7.1施工期防治措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc9654]7.1.1大气环境污染防治措施
为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。施工应按照国家关于建筑施工的有关规定执行。特建议采取如下措施：
（1） 施工场地外围设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，保证施工工地周围环境整洁，并保护场区周围的大气环境；
（2） 本项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染；
（3） 本项目在建设过程中需要使用建筑材料，这些建材在装缷、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料的堆场定点定位，并用篷布遮盖建筑材料，以保护场区周围的大气环境；
（4） 建议采用商品混凝土；
（5） 施工期间进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速；
（6） 运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏，坚持文明装缷；
（7） 加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗料物排放；
（8） 配合交通部门搞好放工期周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少产生的废气怠速排放；
（9）大风天气禁止进行土方开挖施工，易产生扬尘污染的施工作业；
（10）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。
采取施工扬尘防治措施后，可有效降低扬尘产生量，减少对周边环境影响，施工期扬尘污染是暂时的，将随施工结束而消失。
[bookmark: _Toc30000][bookmark: _Toc8613]7.1.2废水防治措施分析
施工过程产生的材料清洗水、机械设备清洗水经设置临时沉淀池沉淀处理后用于施工工序及路面洒水抑尘，施工人员生活污水经厂区现有污水收集管网收集后排入园区污水处理厂处理，不会对周边水环境产生明显不良影响。
[bookmark: _Toc20158][bookmark: _Toc22224]7.1.3噪声防治措施分析
为了避免本项目施工期间噪声的超标出现，建议采取以下措施：
（1）加强施工管理，合理安排作业时间，将施工机械的作业时间限制在8:00-20:00。不进行夜间施工，不在作息时间使用高噪声设备作业。
（2）尽量选用低噪声系列工程机械设备。
（3）噪声大的施工机械设备，使用减振坐垫与隔声装置。
（4）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。
采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小，防治措施可行。
[bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17085]7.1.4固废处置措施分析
本项目施工期间的固体废物主要是设备安装过程中产生的各种金属、塑料等废料，经集中收集后外售物资回收单位。部分建（构）筑物施工过程中少量土方在厂区内平衡，少量建筑垃圾收集后妥善处置，施工人员生活垃圾经集中收集后交由园区环卫部门清运处置，措施可行。
[bookmark: _Toc2491][bookmark: _Toc19525]7.1.5生态保护措施分析
本项目施工期生态保护措施为：
（1）合理施工布置规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束尽量将临时占地恢复原状；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤；
（2）为减少水土流失，严禁随意破坏施工场地内外的植物，并对施工中开挖裸露地表进行覆盖，防止水土流失和地质灾害；
（3）物料堆场加盖篷布，防止扬尘和水土流失；
（4）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作。
由于本项目随着施工后地面的恢复、开挖土壤的回填，施工活动造成的土壤破坏、地形地貌和景观改变、临时占地、扬尘污染、水土流失等生态影响都将会消除，对周边的环境影响较小。
[bookmark: _Toc29410][bookmark: _Toc27406]7.2运营期污染防治措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc13314][bookmark: _Toc4625][bookmark: _Toc13225][bookmark: _Toc12823]7.2.1废气防治措施分析
7.2.1.1抛丸喷砂粉尘污染防治措施分析
本项目抛丸及喷砂废气的污染物为颗粒物，均采用布袋除尘器处理。项目设置一条抛丸及喷砂线，经集气罩收集后的抛丸及喷砂线废气经布袋除尘器处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放.
本项目抛丸及喷砂均为密闭空间，不设通风窗，物料进出门设置为压力式密闭门，门四周设密封条。由于抛丸及喷砂密闭性较好，且处于负压状态，废气仅在工件进出过程中有微量的无组织废气排放。因此喷砂含尘废气收集率较高，可达99.5%以上。
（2）布袋除尘器
袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键，性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。耐热性能良好的纤维，其耐热度目前已可达到250-350℃。除尘效率可达95%。处理流程如图 7.2-1 所示。
[image: ]
图7.2-1  除尘系统工艺流程
（3）达标可行性分析
本项目抛丸预处理废气经旋布袋除尘器处理后，排气筒排放的颗粒物的排放速率和浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准，且排放的颗粒物的排放速率和浓度也达到了《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表1标准。
7.2.1.3涂装车间废气污染防治措施分析
本项目喷漆废气中主要污染物为有机废气和颗粒物（漆雾）。
(1)漆雾废气处理措施比选
漆废气中漆雾颗粒微小、粘度大，易粘附物质表面，净化有机废气前必须去除漆雾，目前国内外漆雾处理方法包括：过滤法、低温冷凝法、油吸收法、水吸收法等，较多采用的是干式过滤法和湿式过滤法两种方法。
干式处理方法：就是用干式材料（过滤棉等）捕捉喷漆雾。工作原理：工作原理：把过滤棉或纸质纤维制成滤网固定在过滤器的框架上，在通风机的作用下，漆雾进入过滤器中被黏附，除去漆雾的空气经通风管排至车间外。
湿式处理方法：就是用液态物质（多为水中加凝聚剂）捕捉过喷漆雾。工作原理：用循环水洗涤带漆雾的空气，使漆雾与水充分混合，通过风速、挡水板和风向的多次转换，使水、漆滴与空气分离；水中加有凝聚剂，使漆滴落到水中凝聚，带废漆的水流到循环水池中；循环水池中设有定期捞渣装置，可定期打捞出漆雾；经过滤后的水再循环使用（定期更换新鲜水），除掉漆雾的空气可通过排风机排至室外。
常见漆雾处理技术对比情况见表7.2-1。
表7.2-1   干式和湿式两种漆雾去除方法的比较表
	比较项目
	干式
	湿式

	净化原理
	喷漆室气流惯性力通过碰撞过滤棉而改变方向，降低流速，在重力作用下漆雾颗粒沉淀在棉网间隙内。
	利用风机负压的吸引水流与气流混合或通过喷嘴将水雾化与漆雾化相碰撞，将漆雾沉降在水箱内。

	净化效率
	阻力＜400PA，净化效率95%以上，容量大
	阻力500-800PA，净化效率70-80%。

	运行费用
	运行费用低，设备投资少清理简单。
	运行费用高，清理工作量大。

	二次污染
	无二次污染。
	循环水定期排放，有二次污染。

	


优点
	(1)捕捉过喷漆雾的效率高于湿式处理法；(2)地基简单、造价低；地基浅，特别适合于场地狭小、地基容易与车间柱基相互影响的工程；(3)需要的引风系统阻力小于湿式处理法，引风机功率小、噪声低。要求的风量和风压小，涂料损耗少；(4)无水污染问题，简化了涂装车间的污水处理过程，降低了污水处理成本。
	(1)容漆量大，不需要经常维护。即使不经常维护，也不会对送、排风效果产生较大影响；(2)漆雾处理非常稳定。空气从地面中心吸入，不会产生涡流现象，气流状态良好，车间内墙壁污染和着色小；(3)日常的维护操作非常简单(4)成本低。

	

缺点
	(1)需更换过滤材料，漆雾过滤棉需要二次
处理；(2)过滤漆雾不彻底，可能造成设备污染。
	(1)地基复杂，造价高；(2)需整套循环水系统，会有污水产生，需对污水进行处理；(3)落入水池中的过喷漆雾易沾到池壁、水管路、泵内壳上，较难清理；(4)要求的风机风压较高，增大了涂料的消耗。

	应用
	适用于大风量、大工件喷漆房。
	适用于工件体积小、量少的车间。


根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号文）“对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。”的要求，针对本项目具有较多漆雾的喷漆房，且工件较大的特点，适合采用干式过滤器（过滤棉）处理漆雾。
(2)有机废气处理措施比选
有机废气常用的处理方式有吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等等。这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。常用的有机废气处理方法综合比较见表7.2-2。
表7.2-2   常用的有机废气处理方法综合比较表
	废气处理措施
	适用范围
	优点
	缺点

	活性炭吸附法
	处理低浓度有机废气。
	净化效率高、操作方便，且能实现自动控制。
	由于吸附容量受限，不适于处理高浓度有机废气，吸附剂再生较困难，需要不断更换。

	吸收法
	适用于水溶性的有机气体。
	工艺简单、管理方便、设备运转费用低。
	产生二次污染，需要对洗涤液进行处理、净化效率低。

	热力燃烧
	处理高浓度、小气量的可燃性气体。
	净化效率高、投资低、运行费用高、燃烧温度700-870℃，可以回收热能
	处理成本高。

	催化燃烧
	处理高浓度、小气量的有机气体。
	净化效率高、无火焰燃烧，安全性好，温度低300-450℃，辅助燃料消耗少。
	催化剂易中毒，投入成本高。

	生物洗涤塔
	气量小、浓度高、易溶、生物代谢速率较低的VOCs。
	设备简单、能耗低、安全可靠。
	不能回收利用污染物。

	低温等离子体技术
	多组分恶臭气体。
	净化效率较高、运行费用低。
	一次性投资高、安全隐患。


根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号文）的“一、总体要求”：
“对于1000ppm-5000ppm的中等浓度VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化，宜对燃烧后的热量回收利用。
对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。”
“二、行业VOCs排放控制指南”中“（二）、表面涂装行业”：
“4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。
5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。”
吸附浓缩-催化燃烧技术是将吸附和催化燃烧相结合的一种集成技术，将大风量、低浓度的有机废气经过吸附/脱附过程转换成小风量、高浓度的有机废气，然后经过催化燃烧净化。该方法适合于大风量、低浓度或浓度不稳定的废气治理，通常适用的浓度范围低于1500mg/m3。
本项目产生的有机废气最高浓度为220.245mg/m3，属于低浓度VOCs废气，且废气均不具备回收价值，因此选择喷漆过程产生的有机废气选择活性炭吸附（蓄热式催化燃烧脱附）。
(3)废气收集系统
本项目喷漆（含调漆、喷漆、晾干/烘干、清洗）均为密闭空间，不设通风窗，物料进出门设置为压力式密闭门，门四周设密封条，且处于负压状态，废气仅在工件进出过程中有微量的无组织废气排放。因此喷漆废气收集率较高，可达99%以上。
(4)工艺流程
本项目喷漆废气主要采用过滤棉+活性炭吸附（蓄热式催化燃烧脱附），建设单位考虑到各个喷漆工序的用漆量，最终确定喷漆预处理为一级活性炭吸附、其余均为四级活性炭吸附。本项目以喷底漆废气为例，说明喷漆废气处理工艺流程，具体见图7.2-1所示。
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7.2-1  废气处理设施工艺流程
“活性炭吸附和蓄热式催化燃烧”的方法采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧三种组合工艺净化有机废气。首先有机废气进入过滤棉以去除废气中的颗粒物，然后通过补冷风以降低废气的温度至40℃以下；然后将废气通入到活性炭吸附装置中，利用吸附装置中活性炭多微孔及巨大的表面张等特性将废气中的有机溶剂吸附，使所排废气得到净化为第一工作过程；活性炭经吸附饱和后，按一定浓缩比把吸附在活性炭上的有机溶剂用后道催化燃烧后产生的热尾气进行脱附再生，而脱出的高浓度有机废气送往催化燃烧床为第二工作过程；进入催化燃烧床的高浓度有机废气经过进一步加热后，在催化的作用下氧化分解，转化成二氧化碳和水，分解释放出的热气流一方面经高效换热器回收后用于加热进入催化燃烧床的高浓度有机废气，另一方面用于对前道吸附装置中饱和的活性炭进行脱附使用，此为第三工作过程。
吸附浓缩：在引风机的作用下将捕集后的低温、低浓度废气进入净化装置内吸附体，废气通过颗粒状活性炭吸附净化，净化后空气通过风机经过排气筒排空。
脱附再生：当活性炭在吸附室内吸附至浓缩到饱和定量值时，从吸附体中自动转换1个室为脱附室，自动循环转换吸附、脱附。脱附时，由喷涂间外的气体作为脱附气体，在经过热交换器的作用下，使活性炭碳室进行脱附。脱附出的气体经热交换器后进入催化燃烧器，燃烧器内通过电加热将温度升至350°C左右，燃烧后的气体再进入热交换器，与脱附出的气体进行热交换，对脱附气体进行预加热，此技术充分利用催化燃烧反应放出的热量，加热进气，提高热能利用率，减少加热电能。
催化分解净化：脱附下来的有机废气经阻火器并经主进风阀/旁通阀切换调节进入热交换器，通过热交换器的换热和电加热器的加热，使温度较低的有机废气加热到催化起燃温度。然后升温后的有机废气进入催化反应床，在催化剂的催化作用下，有机物进行氧化反应生成H2O和CO2。由于催化反应放热，使反应后气体温度上升达到一定的温度值。反应后的高温气体经热交换器换热，预热脱附废气使温度升高，并且反应后的高温气体降低一定量的温度，最后经排风机高空排放。
(5)主要工艺特点及主要参数控制
①喷漆预处理废气处理装置
本项目喷漆处理设置一套过滤棉+活性炭吸附+蓄热式催化燃烧装置，最终废气经1根15米高排气筒（DA002）排放。喷漆处理每套活性炭装置共设置2个活性炭箱，正常使用1个活性炭箱，另外一个脱附或待脱附，脱附后经蓄热式催化燃烧装置。本项目喷漆预处理废气治理设施中单个活性炭吸附箱技术参数详见表7.2-3。
表7.2-3  喷漆预处理废气治理设施中单个活性炭吸附箱技术参数表
	活性炭装置
	参数

	活性炭滤料规格
	蜂窝活性炭

	结构尺寸（长*宽*高）
	1.8m*1.8m*1.5m

	设计废气量（最大值）
	50000m3/h

	废气温度
	<40℃

	过滤风速
	<1.2m/s

	活性炭填充量
	1.5t

	活性炭碘值
	≥650mg/g

	比表面积
	≥750m2/g

	横向抗压强度
	≥0.9MPa

	纵向强度
	≥0.4MPa


②脱附催化燃烧装置工作过程：系统启动时，首先由电加热器对催化剂进行加热，当电加热器达到设定预热温度时，自动开启引风机，主进阀开启一定量（最小设定值），当催化剂达到催化起燃温度时，通过温度控制器及可编程控制器使主进阀逐渐开启，旁路阀逐渐关闭。在对催化剂加热过程中，由于电加热功率相对较小，所以通过主进阀的风量是比较小的。大部分气体由旁通阀自然排出。随着废气反应热的不断产生和热交换器的换热，以及电加热器的加热，使预热空气温度逐渐达到设计的催化起燃温度。因此电加热功率逐渐减小直至完全停止，达到正常运行状态。
③根据催化燃烧的特点，催化剂选用Pt、Pa、Ru等贵金属，这些贵金属对烃类及其衍生物的氧化都具有很高的催化活性，且使用寿命长、适用范围广、易于回收，因而是最常用也是最为有效的废气燃烧催化剂。
④催化燃烧能在相对较低温度下对脱附农缩后的有机废气进行燃烧（燃烧温度280℃-350℃),催化燃烧室内配有加热棒，一般仅在刚开始脱附前，以及脱附后期提供大量热源用以提供脱附热气使用。因此相对直接燃烧设备（燃烧温度600℃-800℃)大大减少了能源的浪费。
⑤在催化燃烧过程中产生的含大量热量、水及二氧化碳废气大部分用于活性炭的脱附用气，少量多余的废气通过排气筒高空排放。
(6)达标可行性分析
[bookmark: bookmark209]根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的规定：吸附装置的净化效率不得低于90%。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中的规定：催化燃烧装置的净化效率不得低于97%，本次环评蓄热式催化燃烧装置脱附效率取97%。本项目喷漆预处理采用一级活性炭吸附，喷漆采用四级活性炭吸附。综上述，本项目喷漆的有机废气的去除效率取97%。
本项目喷漆废气经处理后，排气筒颗粒物的排放速率为0.29kg/h、排放浓度为3.75mg/m3，非甲烷总烃的排放速率为0.529kg/h、排放浓度为6.605mg/m3，二甲苯的排放速率为0.028kg/h、排放浓度为0.35mg/m3，甲苯的排放速率为0.0028kg/h、排放浓度为0.035mg/m3。颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯的排放速率和浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。
(7)同类型企业案例分析
根据2021年12月《山西东昌实业有限公司喷漆房建设项目阶段性竣工环境保护验收检测报告》可知，山西东昌实业有限公司2#喷漆房及其配套设施于2021年11月建设完毕，油漆使用量为22.14t/a，产生的漆雾和非甲烷总烃经“干式过滤+活性炭吸附装置+CO催化燃烧”处理后达标排放。根据监测报告可知非甲烷总体出口平均值分别为3.35mg/m3、3.29mg/m3，处理效率分别为97.4%、97.6%；颗粒物的检出浓度未为未检出，处理效率分别为98.2%、98.6%。
因此，本项目废气治理措施在技术上是可行的，在经济上是合理的。
[bookmark: _Toc6248][bookmark: _Toc27776][bookmark: _Toc18779][bookmark: _Toc26641]7.2.1.2无组织排放废气
拟建项目无组织排放废气包括：
（1）焊接烟尘、切割烟尘
焊接烟尘采用移动式焊烟净化机收集装置进行净化处理。净化机组直接从焊接工作点附近捕集烟气，将焊接烟尘经吸尘罩收集后，采用特制的高效过滤筒对废气进行过滤，对粉尘净化效率可达95%以上，处理后车间无组织排放的电焊烟尘数量共为0.248t/a；而数控火焰切割机自带烟尘吸附装置，去除率为99%，则生产车间切割排放量为0.75t/a。
对于车间无组织废气主要采取加强车间自然通风、加强生产管理等措施以减轻无组织排放对环境的影响。所有生产操作均按照规范执行，对废气收集和处理设备定期检查、检修和维护，确保其正常运行，以进一步减少车间无组织废气的排放。根据章节6.2大气无组织排放预测可知，处理后的烟尘排放最大浓度满足GBZ2.1-2007中表2“工作场所空气中粉尘允许浓度值”，车间烟尘无组织排放不会危害职工健康。通过上述措施，本项目无组织排放废气将可以得到有效控制，对当地大气环境影响较小。
（2）有机废气
拟建项目采取预防为主的方针，同时优化工艺设计，尽量最大限度收集有机废气，尽量转化成有组织排放，对于这些无法被收集或采取有效措施显著减少其产生量的废气，需加强车间通风和操作管理，必要时戴口罩等防护工具，尽量减小其对人体和厂界周围环境的危害。所有生产操作均按照规范执行，对废气收集和处理设备定期检查、检修和维护，确保其正常运行，以进一步减少车间无组织废气的排放。同时应加强车间通风换气，加大无组织废气于车间的扩散，减少无组织废气对车间员工的影响。
通过绿化措施，可有效降低车间无组织废气的影响。除此之外，本评价对新建项目提出如下两条建议：
①合理布置车间，将喷漆等工序布置在远离厂界的地方；
②加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放。
综上，在有效落实以上防治措施后，拟建项目对外界大气环境影响较小。
7.2.2废水防治措施分析
本项目产生的废水主要为生活污水。	
生活总用水量为15m3/d（4500m3/a），排放系数按照0.8计，排水量为12m3/d（3600m3/a）。项目生活污水经排入园区污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc17459][bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc26830]大河镇园区污水处理厂于2023年3月取得新疆维吾尔自治区生态环境厅的批复文件，文号为“新环审【2023】48号”（见附件12）。
大河镇园区污水处理厂服务范围包括巴里坤农副产品加工区生产生活污水和新兴产业园的生活污水，污水处理采用“预处理（粗格栅+细格栅+旋流沉砂池）+综合处理（初沉池+调节池+水解酸化池）+AAO+深度处理（二沉池+混凝沉淀池+转盘滤池）+消毒”工艺，污泥处理采用“浓缩+脱水”。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路清扫水质限值后，夏季用于农副产品加工区绿化、大河镇绿化及降尘用水，冬季储存于项目区东侧中水池，供来年绿化使用。
大河镇园区污水处理厂设计处理规模为2000m3/d，目前农副产品加工区近期日排放水量约800m3/d，本项目废水排放量为12m3/d，占总处理规模的0.6%，大河镇园区污水处理厂可容纳本项目废水排放。
综上所述，本项目运营期间产生的废水治理措施合理可行，不会对项目周边地表水环境造成明显不利影响。
7.2.3地下水污染防治措施
7.2.3.1源头防控措施
源头控制措施：主要包括涂装车间、库房、危废贮存库、厂房等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
本项目评价区包气带防污性能一般，在制订防渗措施时要从严要求。地面防渗措施，主要包括涂装车间、库房、危废贮存库、厂房等的防渗措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止地面的污染物渗入地下。
7.2.3.2分区防控措施
表7.2-4	建设项目地下水防渗分区一览表
	防渗分区
	天然包气带
防污性能
	污染控制
难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


场区可划分为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区。
简单防渗区：无毒性或毒性小的生产装置区、装置区。
一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。
重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。
本次评价根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染特性，以及生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将污染区分为简单防渗区、一般防渗区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案：
通过对地下水环境影响分析可知，本项目对地下水环境的影响主要来自事故风险，化学品仓库以及危险废物暂存场所的防腐防渗措施不当等。针对该类风险，本项目在特殊的生产、贮存场所设置专门的地下水污染防治措施如下。
（1）简单防渗区
主要为堆场，水泥地面硬化处置。
（2）一般污染防渗区
一般污染防渗区是指污染较容易控制的区域，主要为厂房等，地面采用25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数 K≤10-7cm/s。
（3）重点污染防渗区
重点污染防渗区是指污染不易发现及控制的区域，主要为危废贮存库、涂装车间、库房、事故池及雨水池。根据污染区的特性、水文地质条件及施工的可操作性，重点污染防治区采取以下防渗方案：
危废贮存库裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池，导流槽与集液池相连，物料泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽和集液池均按要求进行防渗和防腐，地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数 K≤10-10cm/s；
库房及涂装车间地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数 K≤10-10cm/s。
雨水池为钢筋混凝土结构，采用2mmHDPE防渗膜防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。
（4）其他污染防治措施
①加强管理，设置环保工作组，定期检查厂内的生产运行是否规范，禁止乱排垃圾，防止降雨淋溶产生的淋滤液下渗污染地下水。
②重点防渗区的防渗使用寿命一般应在20年以上。本项目分区防渗图见图7.2-2。
7.2.3.3地下水监测与管理
为及时而准确的掌握项目场区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议：在项目场区建设过程中及投产运行期，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，三级评价的建设项目，跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。
①观测井的布设：在项目场地下游设置1眼地下水监控井，以便一旦发生泄漏，可第一时间观测到地下水污染情况，并进行抽水，最大程度地减少地下水污染范围。
②监测层位：第四系松散岩类孔隙潜水。
③监测频率：在正常工况下，每年监测1次。发生事故后应加密监测，每周监测1次，直到污染消除。
④监测项目：根据厂内污染物分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH、甲苯、二甲苯、石油类等因子。
7.2.3.4地下水环境跟踪监测与信息公开计划
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。
7.2.3.5应急响应
为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，项目场区应当事先制定相应的突发地下水污染事件风险应急预案，一旦发现地下水遭受污染，立即启动应急预案，首先切断泄漏源，立即对渗漏处进行封堵，并启动下游监控井作为抽水井，将污染的地下水抽出，若抽水难以控制污染物向下游迁移的趋势，可在综合考虑经济可行性、技术可行性以及环境效益的前提下，在污染物下游设置隔水帷幕，阻止污染物向下游迁移；或设置可渗透性反应墙进行原位修复。
[bookmark: _Toc6297][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc15715][bookmark: _Toc2095318][bookmark: _Toc18433]
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图7.2-2   本项目分区防渗图

[bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc18359][bookmark: _Toc11967]7.2.4噪声污染防治措施分析
本项目主要噪声源为机械设备运行时产生的噪声。这些设备噪声防治原则应首先考虑选用低噪声设备，其次是采用消声、减振和使用隔声罩等措施，降低其噪声对周围环境的影响。为增强噪声防治效果，建议采用如下措施：
1、从声源上降噪
为了控制噪声，首先控制声源。企业在设备选型上除注意高效节能外，选用低噪声环保型设备，并维持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增高。针对不同噪声源，根据其产生的性质和机理不同分别采用隔声、减振或加消声器等方式进行了降噪处理。通过安装减振垫、消声器来达到降低噪声的目的。
2、从传播途径上降噪
在传播途径上加以控制。对某些高噪声设备进行隔音处理，风机和空压机用隔声罩降噪。采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，车间高噪声区域近门窗一侧设置隔声屏障，车间采用隔声门窗，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，一般情况下关闭门窗。
3、合理布局
本项目占地面积大，建议将主要高噪声生产设备布置在厂区中部。采用“闹静分开” 和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的植被，亦有利于减少噪声污染。
4、加强管理
平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。定期对各车间工人发放耳塞和耳帽等物品进行佩戴，以减轻各设备噪声对车间工人的影响。
[bookmark: 6.2.4固体废物污染防治措施分析]综上所述，采取上述噪声控制措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，不会对项目周围环境等造成声污染。
[bookmark: _Toc3011][bookmark: _Toc7780][bookmark: _Toc2095322][bookmark: _Toc15043][bookmark: _Toc256][bookmark: _Toc1201][bookmark: _Toc14900][bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc13046]7.2.5固废污染防治措施及其可行性分析
[bookmark: _Toc27233][bookmark: _Toc23258909][bookmark: _Toc17271702][bookmark: _Toc15896371][bookmark: _Toc261][bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc16421][bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc31045][bookmark: _Toc399666137][bookmark: _Toc19899][bookmark: _Toc387919259][bookmark: _Toc389048676][bookmark: _Toc150142638][bookmark: _Toc283077137]7.2.5.1一般固废处理措施分析
本项目产生的一般固体废物主要为废边角料、焊渣、收集的粉尘、废钢丸以及生活垃圾。废边角料、焊渣、收集的粉尘、废钢丸由企业集中收集外售；生活垃圾经收集后委托环卫部门进行清运。本项目产生的一般固废均得到合理有效的处理、处置，不会产生二次污染。
7.2.5.2危险废物污染防治措施
根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，本项目危废废物主要包括油漆桶、废活性炭、漆渣、废过滤棉、废催化剂、含油抹布、废液压油、废润滑油等。本项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见表7.2-5。
表7.2-5 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废贮存库
	漆渣
	HW12
	900-252-12 
	厂区西北角
	20m2
	采用符合要求危险废物的器具盛载，并设盖封存，并贴危废标签
	20
	1年

	2
	
	废过滤棉
	HW49
	900-252-12 
	
	
	
	
	

	3
	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	4
	
	废催化剂
	HW46
	900-039-49
	
	
	
	
	

	5
	
	含油抹布
	HW49
	900-037-46
	
	
	
	
	

	6
	
	废液压油、废润滑油
	HW08
	900-041-49
	
	
	
	
	

	7
	
	废油漆桶
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	


为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关内容，本次评价提出如下管理要求：
（1）建立健全管理制度
建立危险废物分析管理制度、安全管理制度，完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求，修编和完善危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。
（2）危险废物收集环节
加强对生产设备、输送管道的维护，定期对管道连接处进行巡查；针对产生的危险废物制定详细的操作规程及应急措施，定期对相关人员进行培训；车间危险废物储罐必须严格采取防火、防泄漏等污染防治措施，并定期进行维护；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，对危险废物按照相关要求建立台账记录并妥善保存。
（3）危险废物贮存环节
定期对危险废物贮存库进行检查，确保危险废物贮存库的通讯、照明和消防设施完好；加强管理，完善台账记录，确保危险废物出、入单元的交接记录完备。
（4）危险废物运输
危险废物运输管理由委托资质单位按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)进行管理；危险废物在厂区进行周转时应满足以下以下管理要求。
①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。
②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》。
③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
④危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响的进一步扩大。
（5）危险废物风险管理
建设单位应在项目投运前编制突发环境事件应急预案，针对危险废物提出风险管理和处置要求，明确泄漏事故发生后，现场受到污染的土壤和水体等环境介质清理和修复方案，明确风险事故情况下产生的废物按危险废物进行管理和处置；明确环境风险事故应急救援物资配置、应急处置人员的培训和防护要求，明确应急演练和报告制度等。
（6）委托转移环境管理要求
排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
综合以上分析，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，措施可行。
3、固体废物环境影响分析
根据以上的分析可知，本项目在采取有效的措施后，能利用的废物均被有效利用，不能利用的固废也均能得到妥善处置，因此本项目排放的固体废物基本不会对周围环境产生影响，措施可行。
[bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc30243][bookmark: _Toc13183]7.2.6土壤污染防治措施
根据HJ964-2018有关土壤污染防治措施要求，本项目土壤污染防治应遵循“源头控制措施、过程防控措施”。
1、源头控制措施
根据本项目实际情况，提出如下源头控制措施：
（1）加强厂区的废气治理，使恶臭气体的的排放达到相应的排放标准；
（2）加强对厂区机械设备的日常管理，减小“跑、冒、滴、漏”，减小下渗量；
（3）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
（4）其他源头控制措施参照本报告“7.2.3.2中源头控制措施”。
2、过程控制措施
本项目过程控制措施主要为各种防渗措施。主要提出如下原则：
（1）严格落实厂区污染防渗分区，防渗层设置参照“7.2.3.2中污染分区防治”；
（2）尽量对厂区土壤裸露区进行硬化，对未硬化区进行绿化，种植吸附能力强、郁闭度高的植物，减小降尘进入土壤。
（3）完善厂区水污染“三级防控”措施，确保厂区污水不发生漫流和散排。
经采取上述有效措施后，可有效减少土壤污染。治理措施可行。
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[bookmark: _Toc30245][bookmark: _Toc18243][bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc12840][bookmark: _Toc29179][bookmark: _Toc15362]8环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc17693][bookmark: _Toc24083]8.1目的
环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。根据理论发展和多年的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此环境影响经济损益分析的重点是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算和经济效益、环境效益、社会效益以及项目环境影响的费用—效益总体分析评价
[bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc14737][bookmark: _Toc17067][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc21566][bookmark: _Toc18351][bookmark: _Toc13146]8.2环境损益分析
[bookmark: _Toc389048678][bookmark: _Toc150142640][bookmark: _Toc387919261][bookmark: _Toc137739027][bookmark: _Toc137631522][bookmark: _Toc137631452][bookmark: _Toc283077139]本项目总投资5000万元，环保投资301万元，约占工程总投资的6.02%。建设项目环境保护投资一览表见表8.2-1。
表8.2-1  建设项目环保投资估算一览表
	类别
	环保措施
	环保投资
（万元）

	废气
	油漆涂装废气
	涂装车间有机废气采用过滤棉+活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，经15m高排气筒（DA002）排放
	100

	
	焊接粉尘
	移动式除尘器处理后无组织排放
	10

	
	切割粉尘
	自带烟尘吸附装置
	-

	
	抛丸喷砂粉尘
	布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放
	20

	废水及地下水
	污水
	排入园区污水管网
	1

	
	地下水
	在库房下游10m处设置1眼地下水监控井
	10

	噪声
	设备
	选用低噪声设备、基础减振，厂房隔音
	10

	固废
	一般固废
	一般固废分类收集后分区暂存于垃圾站内，定期外售综合利用或者由厂家回收综合利用
	20

	
	危险废物
	①新建1处危废贮存库，建筑面积20m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，内部设置挡墙分隔出多个区域用于分区存放不同种类危险废物，内设导流沟、集液池等设施，裙脚高度为150mm，地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数 K≤10-10cm/s；②危险废物分类收集后分区暂存于危废贮存库内，定期交由有相应处理资质的单位处理处置
	30

	防渗
	厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中重点防渗区危废贮存库采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使渗透系数≤10-10cm/s；
库房及涂装车间地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s；事故池为钢筋混凝土结构，采用2mmHDPE防渗膜防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s；厂房、一般固废暂存场均采用300mm厚混凝土（P6）防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。
	100

	合计
	301


[bookmark: _Toc2525_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc18703][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc536692052][bookmark: _Toc23279][bookmark: _Toc6370][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc28934][bookmark: _Toc13135]8.3环境经济收益分析
通过投入上述环保投资，采取各种环保措施对废气、废水、噪声、固体废物污染进行制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。
（1） 本项目工艺废气（颗粒物、涂装有机废气）经处理后达标排放，对项目周围地区的环境空气质量影响较小。
（2）生活污水排入园区污水管网。
（3）项目噪声源经采取选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声等处理措施后，厂界噪声能达到相关的标准要求，对外环境的影响较小。
（4）固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。
环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。
[bookmark: _Toc13584][bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc29090][bookmark: _Toc24989][bookmark: _Toc13824][bookmark: _Toc32606][bookmark: _Toc18263][bookmark: _Toc10232][bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc536692053][bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc24715][bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc407][bookmark: _Toc25325][bookmark: _Toc231][bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc12336][bookmark: _Toc17851]8.4社会效益
[bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc31948][bookmark: _Toc18873][bookmark: _Toc26590][bookmark: _Toc30078][bookmark: _Toc31887][bookmark: _Toc399666140]本工程的社会效益主要体现在：
（1）本项目的建设符合国家产业政策，采用先进的设备、工艺和污染物防治措施，有助于提高产品的质量和产量，同时可以降低污染物的产生与排放。
（2）根据建设单位提供的资料，本项目总投资5000万元，正常年平均销售收入可达59500万元，项目具有较好的经济效益和抗风险能力，而且也为国家和地方财政收入做出一定贡献。
（3）项目建成能够增加国家和地方财政收入，带动地方经济发展，工程建成达产后，在为公司创造经济效益的同时，可增加地方财政收入，带动当地经济发展。
综上所述，本项目建设具有较好的社会效益。
[bookmark: _Toc23422][bookmark: _Toc7957]8.5环境影响经济损益分析
本项目运行过程中，通过污染物治理每年可产生一定的经济效益。部分收益可用于环保设施的维护等，以保证各类污染防治设施稳定、完好运行，确保各类污染物均能够长期稳定达标排放。剩余的收益可用于环保设施升级改进、污染防治技术开发、周围环境美化等，以最大限度的减小本项目各类污染物的排放量，减轻对环境的影响。并通过周围环境的绿化，改善当地的环境。同时，本项目的建成实施，对当地的经济和社会发展均会起到一定的推动作用。
综上所述，本项目如认真落实环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在经济效益和环境效益方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。
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在项目的施工和运营过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，环境管理和监测计划的实行将监督和评价项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保生态环境保护目标的实现。
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环境管理的基本任务是控制污染物排放量，避免污染物对区域环境质量的损害。
为了控制污染物的排放，需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。
建设单位应将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、规划等，协调发展生产和保护生态环境之间的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
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环境管理体系是企业管理体系的重要组成部分，通过制定环境方针、环境目标和指标，采用系统化的管理方法，强化企业内部环境管理，在企业环境管理的各个环节中控制环境因素，减少环境影响。在环境管理体系建立、运行和改进的过程中，贯彻污染预防、清洁生产的思想和方法，持续改进企业的环境绩效。项目应建立健全环境管理体系，并通过ISO14001环境管理体系认证。
环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂，因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。
[bookmark: _Toc49650114][bookmark: _Toc441671768][bookmark: _Toc48038851][bookmark: _Toc41556516][bookmark: _Toc397607924][bookmark: _Toc56853280][bookmark: _Toc149306182][bookmark: _Toc50974786][bookmark: _Toc39907118][bookmark: _Toc48526162][bookmark: _Toc41298067][bookmark: _Toc59868352][bookmark: _Toc37850290][bookmark: _Toc16059339][bookmark: _Toc53041799][bookmark: _Toc47772599][bookmark: _Toc52612977][bookmark: _Toc58824822][bookmark: _Toc56853336][bookmark: _Toc46721336][bookmark: _Toc57598591][bookmark: _Toc56473655][bookmark: _Toc38155610][bookmark: _Toc38094727][bookmark: _Toc48548439][bookmark: _Toc38155529][bookmark: _Toc39473634][bookmark: _Toc60132058][bookmark: _Toc38100167][bookmark: _Toc46468657][bookmark: _Toc39813763][bookmark: _Toc149012438][bookmark: _Toc52963742][bookmark: _Toc46828721][bookmark: _Toc58289263][bookmark: _Toc50712532][bookmark: _Toc53041660][bookmark: _Toc46736538][bookmark: _Toc536692060][bookmark: _Toc31416][bookmark: _Toc5040][bookmark: _Toc24893][bookmark: _Toc14010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc21276][bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc8342][bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc18259][bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc28715]建设单位计划配备专（兼）职生态环境保护人员数名，负责本公司的环境监督管理工作，管理机构附属于生产部门，负责对公司的生态环境保护工作进行全面管理，特别是对各污染源的控制与污染治理设施进行监督检查。
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（1）环境管理机构除负责公司内部有关生态环境保护工作外，还应接受生态环境行政主管部门的检查与监督；
（2）贯彻执行各项生态环境法规和各项标准；
（3）组织制定和修改企业的生态环境保护管理体制及规章制度，并监督执行；
（4）制定并组织实施生态环境保护规划和标准；
（5）检查企业生态环境保护规划和计划；
（6）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；
（7）加强对污染治理设施的监督管理，安排专人负责污染治理设施的具体操作，确保污染治理设施正常运行，保证污染物达标排放；
（8）防范风险事故的发生，协助生态环境行政主管部门、企业内部应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；
（9）开展生态环境保护知识教育，组织开展本企业的生态环境保护技术培训，提高员工的素质水平，组织和协调本企业的环境监测工作。
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9.1.4.1建立健全企业环境管理台账和资料
建设单位应建立完善的环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护等管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责，台账内容包括：
（1）档案记录：制定适用于本企业的生态环境法律、法规、规章制度及相关政策性文件，建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收资料，企业生态环境保护职责和管理制度，企业污染物排放总量控制指标和排污申报登记表，污染治理设施检修停运申请报告，固体废物贮存、处置和利用设施的运行管理情况，危险废物安全处置单据，防范环境风险的措施和突发环境事件应急预案、应急演练组织实施方案和记录，突发环境事件总结材料，安全防护和消防设施日常维护保养记录，企业环境管理工作人员专业技术培训登记情况；环境影响评价文件中规定的环境监控监测记录，企业总平面布置图和污水管网线路图（总平面布置图应包括废水、废气污染源和排放口位置等）。
（2）生产运行：生产装置、设施、公用单元和全厂运行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及污染物治理、排放相关的主要运行参数，如生产设施运行时间、原辅料及能源使用情况，主要产品产量、储罐、装载、冷却系统运行信息，全厂原料、辅料、能源使用量等，记录与污染治理设施和污染物治理、排放相关的内容。
（3）污染治理设施运行情况：废水、废气、噪声等污染物治理设施运行时间、运行参数；无组织废气排放控制措施执行情况，包括储罐、动静密封点、设备的维护、保养、检查等运行管理情况；固体废物的产生量、处置量等。
（4）自行监测：手工监测记录信息，包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等；自动监测运维记录，包括自动监测及辅助设备的运行状况，系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维护记录、巡检日期等。
企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，污染治理设施日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。
环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在3年以上，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，确保生态环境行政主管部门执法人员随时调阅检查。
9.1.4.2建立企业内部环境管理制度
建设单位应建立完善的环境管理制度，主要包括：
（1）企业环境综合管理制度
包括企业生态环境保护规划与计划，企业污染减排计划，企业各部门生态环境保护职责分工，环境报告制度，环境监测制度，环境管理制度，危险废物环境管理制度，生态环境保护宣传教育和培训制度等。
（2）企业污染治理设施设备运行管理制度
包括企业污染治理设施设备操作规程，交接班制度，台账制度，污染治理设施设备维护保养管理制度等。
（3）企业环境应急管理制度
包括环境风险管理制度，突发环境事件应急报告制度，综合环境应急预案和有关专项环境应急预案等。
（4）企业环境监督员管理制度
包括企业环境管理总负责人和企业环境监督员工作职责、工作规范等。
（5）企业内部环境监督管理制度
包括污染治理设施设备运转巡查制度等。
（6）危险化学品和危险废物管理制度
包括危险化学品保管和贮存管理制度，危险废物环境管理制度等。
环境管理制度以企业内部文件形式下发到各车间、部门。
9.1.4.3环境管理措施
建设单位应采取科学规范的环境管理措施，主要包括以下几个方面：
（1）建立ISO14001环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。
（2）在生产期间，应严格按工艺操作规程进行生产，加强管理，保证生产的正常进行。
（3）应落实好各项配套污染治理设施，加强装置的日常环境管理，避免出现“跑、冒、滴、漏”现象。
（4）制订生态环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环境评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制。
（5）加强生态环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到生态环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把生态环境保护工作落实到实处，落实到每一位员工。
（6）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。
（7）强化对污染治理设施的运行监督、管理的职能，建立全厂完善的污染治理设施运行、维护、维修等技术档案；加强对污染治理设施操作人员的技术培训，确保污染治理设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。
（8）加强在线监测系统的管理，确保在线监测数据稳定上传工作，并建立在线监测数据库，确保污染物稳定达标排放。
（9）对突发环境事件应急预案进行定期演练并对存在的问题进行及时的补充和完善。
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9.1.5.1项目审批阶段
项目环境影响评价文件要按照生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制环境影响评价文件。
企业在委托环评文件编制后应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审批。
9.1.5.2建设施工阶段
项目建设施工过程中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，进行规范管理。建设单位应会同施工单位做好污染治理设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地生态环境主管部门。
建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的污染治理要求以及施工过程中的污染治理措施，主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止或减轻废气、废水、噪声、振动等对周围环境的污染和危害。具体的管理要求见施工期污染防治措施分析内容。
9.1.5.3竣工环境保护验收阶段
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，建设项目竣工后建设单位自主开展竣工环境保护验收及相关监督管理。
（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记录建设项目污染治理设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。
（2）需要对建设项目配套建设的污染治理设施进行调试的，应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。污染治理设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目污染治理设施进行调试。
（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的污染治理设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或使用。
（4）存在以下情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：
①未按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成污染治理设施，或者污染治理设施不能与主体工程同时投产或使用的；
②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
③环境影响报告书经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
⑥分期建设、分期投入生产或者适用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的污染治理设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
（5）建设单位应当通过网站或其他便于公众知晓的方式，在验收报告编制完成后5个工作日内，向社会公开项目环境信息，公示的期限不得少于20个工作日。公开信息的同时，应当向所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
（6）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报建设项目基本信息、污染治理设施验收情况等相关信息。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。
（7）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可执行年报。
9.1.5.4项目运营期环境管理
（1）废气
项目配套的废气污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计。建设单位应根据相关法律法规、标准和技术规范等要求保证大气污染防治设施与生产设施同步正常运行，排放的废气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准规定。由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。对于项目排放的无组织废气，应采取如下管理措施：
①对项目区废气无组织排放源，应采用全空间或局部空间密闭措施，减少无组织废气排放的产生。
②按需订购原辅料，及时清理和处置固体废弃物，避免原料、固体废物等在厂内长时间堆存。
③存在挥发性有机物无组织排放的单元，其生产工艺中涉及VOCs排放、企业厂区等应当按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）执行。
（2）废水
建设单位应按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合国家或地方相关污染物排放标准的规定。
①废水收集系统以及废水治理设施应同步运行。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产设施，妥善处理生产设施、废水收集系统以及废水治理设施留存的废水或废液，并按规定向当地生态环境主管部门报告，待检修完毕后与生产设施同时投入使用。
②污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。
③规范废水处理设施开停机记录、维修巡检记录、药剂使用记录、处理前后水质水量监测记录、事故及原因分析记录，要求记录规范，内容完整。
（3）工业固体废物
①加强固体废物收集、转运、贮存、利用、处置等各环节的运行管理，确保固体废物管理全过程可控。
②生产过程中产生的各类固体废物应尽可能进行综合利用，自行综合利用时应采取有效措施防止二次污染。
③规范固体废物产生环节、产生量、特性、去向（贮存、综合利用、自行处置、委托处置）及相应数量记录。
④一般固废和危险废物暂存应严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。
⑤危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。
（4）地下水及土壤污染预防管理
建设单位在生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免地下水及土壤受到污染。
涉及有毒有害污染物的排污单位，针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点还应采取如下防治措施：
①源头控制：对有毒有害物质，特别是液体或粉状固体物料储存及输送、生产加工、污水治理、固体废物堆放采取相应的防渗漏、泄漏措施。
②分区防控：原辅料及燃料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。
③渗漏、泄漏检测：对管道、储罐等配置渗漏、泄漏检测装置，阴极保护系统等防腐蚀装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。
④制定、实施自行监测方案，并将监测数据上报生态环境主管部门。
9.1.5.5非正常工况下的环境应急管理
综合考虑建设项目污染治理状况、周边环境保护目标、区域自然条件等因素，客观准确识别企业存在的环境风险，按照有关规定编制企业突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。
突发环境事件应急预案坚持预防为主的原则，实施动态管理，并定期开展应急演练，查找预案的缺陷和不足并及时进行修订。建设单位应配备必要的应急物资，并定期检查和更新。
发生下列情形时，建设单位应提前向当地生态环境主管部门做书面报告：
（1）废弃、停用、更改污染治理和环境风险防范设施的；
（2）环境风险源种类或数量发生较大变更的。
建设单位应积极配合当地政府和有关部门开展突发环境污染事件调查工作。
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根据本项目的污染特征、评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，按照、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定本项目的污染物排放监测计划和周边环境质量影响监测计划。具体见表9.2-1。
表9.2-1  项目自行监测计划
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	废气
	抛丸喷砂粉尘
	DA001
	颗粒物
	1次/年

	
	涂装废气
	DA002
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年

	
	无组织废气
	厂界上风向及下风向
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年

	地下水环境质量
	场区下游观测井
	pH、甲苯、二甲苯、石油类
	1次/年

	土壤
	库房附近
	砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、甲苯、二甲苯、石油烃
	1次/5年

	噪声环境
	厂界
	连续等效A声级
	1次/季度


项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。
[bookmark: _Toc28062][bookmark: _Toc536692063][bookmark: _Toc11221][bookmark: _Toc6225][bookmark: _Toc26706][bookmark: _Toc8163][bookmark: _Toc16580][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc30625]9.2.3监测数据管理
监测数据要有完整的原始记录，要求写明监测日期、点位名称以及监测期间的环境状况。建立相应的监测档案，并按污染源要求向当地生态环境管理部门进行报表。排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：
a）监测方案的调整变化情况及变更原因；
b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；
c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；
d）自行监测开展的其他情况说明；
e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。
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（1）“三同时”总体要求
建设项目的污染治理设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（2）同时设计
按照环评文件及其批复要求，按照环境保护设计规范的要求，在设计文件中落实防止、减少环境污染和生态破坏的污染治理设施以及投资概算。
（3）同时施工
建设项目施工阶段，应当将环境保护设施纳入项目的施工合同和计划，保障其建设进度和资金落实，并采取防止、减少施工期环境污染和生态破坏的措施，开展施工期环境监测。
（4）排污许可管理要求
建设项目投产前向负有排污许可监督管理职责的生态环境主管部门提交排污许可申请，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。
（5）验收标准与范围
①根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的中有关规定执行；
②与工程有关的各项污染治理设施，包括为污染防治和保护生态环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、水土保持绿化设施；
③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项污染治理措施。
（6）竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位或委托编制单位应如实查验、监测、记载建设项目污染治理设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他污染治理对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设项目配套建设的污染治理设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
本项目环保“三同时”验收内容见表9.4-1。
表9.4-1  建设项目“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	环保措施
	监测因子
	监测点位及频次
	验收标准

	废气
	涂装废气
	有机废气采用过滤棉+活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，经15m高排气筒（DA002）排放
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	排气筒监测口；连续监测2天，每天监测3次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中二级标准

	
	抛丸喷砂
	布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）
	颗粒物
	厂界；连续监测2天，每天监测3次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放浓度限值

	
	切割
	移动式高效滤筒除尘器处理后无组织排放
	
	
	

	
	焊接
	移动式高效滤筒除尘器处理后无组织排放
	
	
	

	
	无组织废气
	VOCs
	车间外；连续监测2天，每天监测3次
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的厂区内VOCs浓度排放限值

	废水
	生活污水
	排入园区污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	噪声
	设备
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	等效连续A声级
	厂界：连续监测2天，昼夜各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值

	固废
	一般固废
	一般固废分类收集后分区暂存于垃圾站内，定期外售综合利用或者由厂家回收综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	危险废物
	①新建1处危废贮存库，建筑面积20m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规范建设；
②危险废物分类收集后分区暂存于危废贮存库内，定期交由有相应处理资质的单位处理处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	防渗
	重点防渗区
	重点防渗区危废贮存库采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使渗透系数≤10-10cm/s；
库房及涂装车间地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s；事故池为钢筋混凝土结构，采用2mmHDPE防渗膜防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。
	按本环评要求执行

	
	一般防渗区
	厂房采用300mm厚混凝土（P6）防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s
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排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
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1、向环境排放污染物的排污口必须规范化；
2、根据本项目的特点，考虑大气污染物中排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃浓度为管理重点。
3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
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1、排污口的位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理；
2、排放采样点设置按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口处；
3、废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范，搭设监测平台，除尘器前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。
[bookmark: _Toc23857][bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc14007][bookmark: _Toc23925][bookmark: _Toc18883][bookmark: _Toc436][bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc6436_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc28907]9.5.3排污口标示管理
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），将废气排放口分为主要排放口、一般排放口和特殊排放口。废水排放口分为主要排放口和一般排放口。
企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及其修改单相关规定，设置环境保护图形标志牌。示例见图9.5-1。
[image: ]
图9.5-1   排污口图形标志示例图
[bookmark: _Toc9608_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7811][bookmark: _Toc12769][bookmark: _Toc14117][bookmark: _Toc20398][bookmark: _Toc7451][bookmark: _Toc7771][bookmark: _Toc9046][bookmark: _Toc25557]9.5.4排污口建档管理
1、要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
[bookmark: _Toc12969]2、根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。
[bookmark: _Toc12049][bookmark: _Toc30287]9.6污染物排放清单
根据工程分析，对本项目污染物排放源及排放量进行梳理，形成污染源排放清单，见表9.6-1。
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表9.6-1   项目污染物排放清单
	类别
	产生位置
	污染物种类
	环保措施
	排放浓度
（mg/m³）
	总量指标（t/a）
	遵循标准
	监测项目

	有组织废气
	涂装废气
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理
	甲苯：0.035；二甲苯：0.35；非甲烷总烃：6.605；颗粒物：3.75
	VOCs：1.344
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物

	
	抛丸喷砂粉尘
	颗粒物
	布袋除尘器
	颗粒物：12.82
	/
	
	颗粒物

	无组织废气
	切割烟尘
	颗粒物
	移动式除尘器
	/
	
	
	

	
	焊接烟尘
	
	移动式除尘器
	
	
	
	

	
	抛丸喷砂粉尘
	
	加强车间通风
	
	
	
	

	
	涂装废气
	颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	加强车间通风
	
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物

	废水
	生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮
	排入园区污水管网
	
	
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
	pH、COD、BOD5、氨氮

	固体
	一般固废
	废边角料、焊渣、收集的粉尘、废钢丸
	分类收集后分区暂存于垃圾站内，定期外售综合利用或者由厂家回收综合利用
	
	
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/

	
	危险废物
	漆渣、油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、含油抹布、废液压油、废润滑油
	规范收集，委托处理
	
	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	设置垃圾桶收集，统一交由市政环卫部门处置
	
	
	/
	

	噪声
	设备
	等效A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）3类标准
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[bookmark: _Toc10823][bookmark: _Toc5678]10环境影响评价结论
[bookmark: _Toc19561][bookmark: _Toc399666155][bookmark: _Toc451][bookmark: _Toc22877][bookmark: _Toc17372][bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc5770][bookmark: _Toc7385][bookmark: _Toc25835][bookmark: _Toc389048695][bookmark: _Toc387919280][bookmark: _Toc150142643][bookmark: _Toc283077142]10.1结论
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc6725][bookmark: _Toc19951][bookmark: _Toc20471][bookmark: _Toc21966][bookmark: _Toc9981][bookmark: _Toc20850][bookmark: _Toc8121][bookmark: _Toc387919281][bookmark: _Toc389048696][bookmark: _Toc150142644][bookmark: _Toc283077143][bookmark: _Toc150142645]10.1.1建设项目概况
巴里坤县风电塔筒制造项目位于新疆巴里坤县新兴产业园西环路东侧、建业路西侧。项目区中心地理坐标为东经93°9′11.771，北纬43°43′12.471″，项目占地面积123161.11m2（约184.7亩），总建筑面积27516.53m2；年产200套风电塔筒，约200万千瓦风电塔筒。
本项目主要建设内容为3座生产厂房；储运工程周转场、成品堆场；辅助工程变配电室和垃圾站，办公生活设施综合楼，以及配套的给排水、供暖、供电等公用设施和环保工程等。
本项目计划总投资估算为5000万元，资金来源为企业自筹。其中环保投资约301万元，约占工程总投资的6.02%。全厂劳动定员150人，工作制度为8小时/班，每天1班，年工作日300天。
[bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc8302][bookmark: _Toc1757][bookmark: _Toc32678][bookmark: _Toc25883][bookmark: _Toc25975][bookmark: _Toc18460][bookmark: _Toc6288]10.1.2区域环境质量现状
1、环境空气
①区域环境质量达标情况
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次评价选取离本项目最近的国控监测站巴里坤县监测站的2022监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。项目所在区域空气质量现状评价指标中 SO2、NO2年平均质量浓度、24h平均第98百分数质量浓、PM2.5、PM10年平均质量浓度、24h平均第95百分数质量浓度、CO24h 平均第95百分位数质量浓度、O3 8h平均第90百分位数质量浓度均满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域环境空气质量为达标区。
②其他污染物环境质量现状达标情况
引用《三一重能大兆瓦智能风电装备制造产业园建设项目环境影响报告书》中的检测数据，引用数据由新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年8月18日~24日现场采样，引用数据监测点位位于本项目2km范围内，监测时间为近3年内，引用数据具有一定代表性。
根据监测结果总悬浮颗粒物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准限值；甲苯、二甲苯1h平均浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。评价区环境空气质量较好。
2、地下水
本次地下水环境质量现状评价引用《三一重能大兆瓦智能风电装备制造产业园建设项目》（新疆锡水金山环境科技有限公司2023年8月19日采样）现状监测数据，监测1次；范围内在地下水上、下游布置了3个监测点。
监测结果表明，所有监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。
3、声环境
本项目声环境质量现状数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2024年5月25日对项目厂址四周噪声进行监测，根据监测结果，本项目各噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。
4、土壤
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及本项目平面布置情况和周围土壤环境，在项目区范围内布置3个柱状样和1个表层样点，委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2024年5月25日进行采样检测。项目区外2个表层样点引用《三一重能大兆瓦智能风电装备制造产业园建设项目》监测数据，检测时间为2023年8月18日，共6个监测点位。
根据监测结果统计分析可知，厂区用地范围内1#、2#、3#、4#监测点及项目区外引用的5#、6#监测点各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018表1中第二类用地的筛选值，项目区所在区域土壤环境质量良好。
[bookmark: _Toc2459][bookmark: _Toc18920][bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc29320][bookmark: _Toc18104][bookmark: _Toc9593][bookmark: _Toc3953][bookmark: _Toc8545]10.1.3施工期环境影响分析
1、施工期大气污染防治措施
在本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为基础开挖、场地平整、材料装卸以及材料设备运输产生扬尘、汽车尾气等。以上污染源中主要污染因子为粉尘。为大大减少对环境的影响，必须采取有效的控制措施，以减轻施工扬尘污染程度，缩小影响范围。主要对策有：
（1）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。其高度不得低于1.8米，当起风时，可使影响距离缩短，以防尘扩散。
（2）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；
（3）加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长期堆积。
（4）施工期限制车速，施工场地出口设水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土，减少行驶产生的扬尘。
（5）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；水泥使用密封罐装运输车，装卸应有除尘装置，防止扬尘污染；化学物质的运输要防止泄漏；坚持文明装卸。
（6）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响。
因施工期所造成的扬尘污染，具有瞬时性和可逆性，且影响范围有限，并随施工结束而自然消失，采取以上措施后，施工期扬尘对环境影响较小。
2、施工期水环境影响分析
施工期生产废水主要有施工工艺废水、施工人员产生的生活污水等。
施工工艺废水中污染物成分主要有SS等。施工单位应在工地搭建临时沉淀池，施工工艺废水经沉沙池沉淀后，可用于后期施工和场地洒水抑尘。本项目施工期产生的生活污水经防渗收集后排入园区污水处理厂处理。
因此，施工期废水对周边水环境影响较小，且随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。
3、施工期噪声环境影响分析
施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。施工期各机械同时工作时对周边环境影响的昼间最远超标距离约为200m，即在距噪声源200米范围内的敏感点将受到不同程度的影响，夜间影响更为严重。本项目施工区域200m范围内没有居民居住，故施工噪声不会对周边声环境产生不良影响，且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，采取以上措施后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。为了将施工噪声对周围声环境的影响降低到最小，建议施工单位加强管理、文明施工，合理安排各种施工机械的作业时间，禁止在夜间（22:00~次日6:00）施工，加强对施工机械和运输车辆的维修、保养。同时可采用移动式隔声屏障，将装载机、推土机等高噪声设备用移动式隔声屏障围护降噪，对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区，在途经集中居民区，应减速慢行，禁止鸣笛。采取以上措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。
4、施工期固体废物
项目产生的固体废物主要为基础开挖的挖方弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
①建设单位应完善施工管理，做到文明施工，加强对建筑垃圾、残土的管理，装运残土要适量，确保沿途不洒漏、不扬尘，运到有关部门指定的填埋场地堆放，严禁野蛮装运和乱倒乱卸；
②对砖块等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，应进行回收利用，以节省资源；
③施工工人产生的生活垃圾，生活垃圾应日产日清，统一由环卫部门清运处理，以避免对周围环境造成影响。
本项目施工固废处理措施合理可行，各固体废物均能得到妥善处置。
综上所述，项目施工期较短，在污染防治措施落实的情况下对环境影响较小。
[bookmark: _Toc25644][bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc2836][bookmark: _Toc30275][bookmark: _Toc6490][bookmark: _Toc5674][bookmark: _Toc21760][bookmark: _Toc27353][bookmark: _Toc150142646][bookmark: _Toc283077146]10.1.4运营期环境影响预测及污染防治措施
1、废水
本项目产生的废水主要为生活污水。
（1）生活污水
生活总用水量为15m3/d（4500m3/a），排放系数按照0.8计，排水量为12m3/d（3600m3/a）。本项目生活污水排入园区污水处理厂处理。
综上所述，本项目运营期废水不外排，对周围水环境影响较小。
2、废气
（1）有组织废气
1）抛丸喷砂粉尘
项目抛丸预处理废气经旋布袋除尘器处理后经1根15米高的排气筒（DA001）排放，排气筒排放的颗粒物的排放量为5.45t/a、排放速率为2.27kg/h、排放浓度为12.82mg/m3，排放速率和浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准，且排放的颗粒物的排放速率和浓度也达到了《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表1标准。
2）涂装过程有机废气
涂装过程产生的有机废气经“过滤棉”+“活性炭+CO催化燃烧+15m高排气筒（DA002）排放；甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度分别为0.035mg/m3、0.35mg/m3、6.605mg/m3，颗粒物的排放浓度为3.75mg/m3，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中二级标准。
因此，涂装过程有机废气采用活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理措施可行。
（2）无组织废气
焊接、切割粉尘经除尘器处理后无组织排放。
根据预测结果，无组织废气最大落地浓度分别出现在下风向66m处，非甲烷总烃最大地面落地浓度为0.0529mg/m3，最大浓度占标率为4.41%；颗粒物最大地面落地浓度0.0686mg/m3，最大浓度占标率为7.62%；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值，颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
综上所述，本项目无组织废气采取加强通风措施可行。
3、噪声
本项目选用低噪声设备，加强设备维护保养，经墙体隔声、基础减振及距离衰减可实现场界噪声达标。根据预测结果，本项目东、南、西、北场界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。同时，本项目所在地周围200m范围内无声环境敏感保护目标，因此项目产生的噪声对声环境影响较小。
4、固废废物
[bookmark: _Toc1586][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc9458][bookmark: _Toc28847][bookmark: _Toc6912][bookmark: _Toc8550][bookmark: _Toc536489385][bookmark: _Toc4596]本项目一般固废包括废边角料、焊渣、收集的粉尘、废钢丸。
危险废物包括漆渣、油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、含油抹布、废液压油、废润滑油等，上述危险废物分区存放于危废贮存库，委托有资质的单位处置。
生活垃圾集中收集，统一交由市政环卫部门处置。
本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。
5、土壤环境影响分析
①源头控制措施
（1）加强厂区的废气治理，使恶臭气体的的排放达到相应的排放标准；
（2）加强对厂区机械设备的日常管理，减小“跑、冒、滴、漏”情况，减小下渗量；
（3）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②过程防控措施
（1）严格落实厂区污染防渗分区，防渗层设置参照“7.2.3.2中污染分区防治”；
（2）尽量对厂区土壤裸露区进行硬化，对未硬化区进行绿化，种植吸附能力强、郁闭度高的植物，减小降尘进入土壤。
（3）完善厂区水污染“三级防控”措施，确保厂区污水不发生漫流和散排。
经采取上述有效措施后，可有效减少土壤污染。
[bookmark: _Toc20363][bookmark: _Toc516471278][bookmark: _Toc333332078][bookmark: _Toc24384][bookmark: _Toc11507][bookmark: _Toc17620_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13653][bookmark: _Toc24040_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19076][bookmark: _Toc5738][bookmark: _Toc9181][bookmark: _Toc30092][bookmark: _Toc24049][bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc32244]10.1.5环境风险评价
[bookmark: _Toc26861][bookmark: _Toc24074][bookmark: _Toc536692078][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc28927][bookmark: _Toc3878]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中所列的突发事件风险物质，确定本项目的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质中风险物质主要是油漆、稀释剂、固化剂等，环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围；本项目风险源主要为涂装车间、库房、危废贮存库物料泄漏对地下水、土壤污染；废气处理设施故障故障导致废气直接排放进入大气，造成环境污染。固废非正常排放导致物料泄漏发生火灾、爆炸事故；有毒有害物质泄漏污染厂区地下水及土壤；建设单位必须要严格按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，将事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，可以将本项目风险事故对环境影响控制在可接受范围内。
[bookmark: _Toc29637][bookmark: _Toc449][bookmark: _Toc6522]10.1.6总量控制指标
[bookmark: _Toc528274073][bookmark: _Toc32049][bookmark: _Toc13235][bookmark: _Toc7254][bookmark: _Toc27127][bookmark: _Toc19483][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc27630]根据前文分析，本项目VOCS总量控制指标建议值为1.344t/a。
[bookmark: _Toc10220][bookmark: _Toc17004][bookmark: _Toc8104]10.1.7公众参与方面
[bookmark: _Toc528274074][bookmark: _Toc7798][bookmark: _Toc1121]根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及配套文件相关要求，哈密粤江电能源装备有限公司在确定环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，在环境影响评价信息公示平台进行了项目环境影响评价阶段的第一次信息公示。在本项目环境影响报告书编制过程中，哈密粤江电能源装备有限公司未收到来自公众针对本项目提出环境影响相关的意见或建议。2024年6月13日环评单位完成《巴里坤县风电塔筒制造项目环境影响评价报告书（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）后，哈密粤江电能源装备有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及配套文件相关要求，同步在环境影响评价信息公示平台、新疆法制报和项目所在地张贴公告三种方式进行了“征求意见稿”的公示。公众参与工作流程符合《环境影响评价公众参与办法》的要求，信息公示期间未收到社会公众、国家机关、社会团体、企事业单位以及其他组织的反馈意见。
[bookmark: _Toc1314][bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc23884][bookmark: _Toc6961][bookmark: _Toc20786][bookmark: _Toc19293][bookmark: _Toc10958]10.1.8总结论
综上分析，本项目实施后，废水、废气、噪声等污染源均能达标排放；固体废物能得到有效处置；建设内容、规模、设备均符合产业政策；污染治理措施可靠有效。因此，在落实环评提出的环保措施后，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc7384][bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc10928][bookmark: _Toc29036][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc23385][bookmark: _Toc528274075][bookmark: _Toc10588][bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc24789_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20988][bookmark: _Toc30040][bookmark: _Toc17679][bookmark: _Toc1078][bookmark: _Toc29927][bookmark: _Toc17183][bookmark: _Toc2185]10.2建议
（1）切实抓好安全生产，杜绝安全事故的发生，减小项目的环境风险；
（2）企业应认真执行“三同时”制度，加强对废气、废水、固体废物、噪声治理设施日常管理工作；
（3）做好场区绿化，合理布置绿地；
（4）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。
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