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现场踏勘情况
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	露天堆场（已建）
	1#生产车间（已建）
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	厂界南侧
	厂界北侧（阿克苏玄龙再生资源回收有限公司）

	
	

	拟建热风炉工序位置
	拟建破碎工序位置
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新疆华创环保木炭有限公司位于阿克苏市经济技术开发区静脉产业园内纬九路南侧（阿克苏三峰广翰环保发电有限公司西侧）。2021年，公司拟投资5000万元建设新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目，利用秸秆、废木材生产机制木炭产品，将秸秆、废木材进行“资源化、减量化、无害化”处理，在减少资源消耗的同时，还可避免焚烧秸秆、废木材带来的大气污染。
2021年新疆华创环保木炭有限公司委托河北奇正环境科技有限公司编制完成《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目环境影响报告书》，并于2021年12月2日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复（新环审﹝2021﹞217号）。根据《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目环境影响报告书》，该项目拟建设3条机制木炭生产线，建成后年产3万吨机制木炭。主要建设内容为：主体工程包括2个生产车间、制棒区；公辅工程包括原辅材料库、成品库、露天堆场、危废间、一般固废存放区、喷淋循环水池、循环冷却水池、消防水池、事故水池、办公楼、食堂宿舍楼、配电室、门卫室、供热、供电、供水等；环保工程包括废气、废水、噪声、固体废物治理工程和环境风险防范工程等。
2021年至2022年，企业在建设过程中发现，附近果园在果树修剪时产生的枣树枝、梨树枝、苹果树枝总量相当可观。因此，企业根据市场情况变更了原料及产品方案，主要原料从50000t/a秸秆、10000t/a废木材变更为150000t/a果木枝；产品方案由3万t/a机制木炭变更为1.8万t/a机制木炭及1.2万t/a果木炭。企业位于环境空气质量不达标地区，项目发生变更后，相应污染物排放量变化超过10%。对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）文件，该项目已发生重大变动。
与此同时，企业建设的土法活性炭煅烧窑为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的落后生产工艺装备（以木材、伐根为主要原料的土法活性炭、土法木炭生产）。阿克苏市人民政府已组织相关部门对该项目违规建设的土法活性炭煅烧窑进行全面排查，对经认定属于淘汰类的土法活性碳煅烧窑责令企业在2023年10月31号前进行拆除。企业根据政府相关部门的要求进行了整改，具体整改结果如下：
（1）2023年11月6号前已全部拆除东厂区内违规建设的22座土法活性炭煅烧窑，并完成地基回填平整。
（2）已拆除东厂区除烟囱外的其他烟气处理设施（碱液吸收塔）。
（3）已清除西厂区8个碳化室内部木材杂物，已拆解碳化室窑体，已回填厂房内地基。
（4）接受由地区生态环境局阿克苏市分局的依法依规查处。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
受新疆华创环保木炭有限公司的委托我公司承担了新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关专业人员赴现场进行踏勘、资料收集，并对照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更环境影响报告书》。
建设项目特点
（1）本工程建设性质为新建，利用果木枝生产机制木炭及果木炭产品。对照《国民经济行业分类》（GB T4754-2017），生产木炭属于“26、化学原料和化学制品制造业，266、专用化学产品制造，C2663林产化学产品制造”，指以林产品为原料，经过化学和物理加工方法生产产品的活动，包括木炭、竹炭生产活动）。本项目还属于“42、废弃资源综合利用业，422、非金属废料和碎屑加工处理”，指从各种废料（包括固体废料、废水（液）、废气等）中回收，或经过分类，使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动。
（2）项目重新报批后，采用工业窑（环保炭化炉）加工生产木炭。该工艺可实现废气密闭收集，保证了烟气有组织排放，二氧化硫、烟尘、一氧化碳、二氧化碳等污染物达标可控。
（3）项目热风炉使用自身产生的木煤气做燃料，燃烧后的烟气经碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒排放，此方法节约了烘干窑燃料。
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根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段对该项目进行环境影响评价。新疆华创环保木炭有限公司委托我司承担新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更的环境影响评价工作。
在接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、环境敏感目标及人口分布情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料；开展环境现状监测、对现有工程进行详细筛查，根据现有环境问题提出了切实可行的污染防治措施；对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更环境影响报告书》，该报告书经环境主管部门审查批准后，将作为项目施工期、运营期环境管理工作的依据。
环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，措施论证及环境影响报告书编制阶段。环境影响报告书编制工作程序见图 1.2–1。
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[bookmark: _Ref9596145]图 1.2–1  环境影响评价工作程序图

编制单位汇集以上工作成果编制完成环境影响报告书征求意见稿，由建设方于2024年7月23日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（http://www.xjhbcy.cn/blog/article/13789）进行了项目第二次公众参与信息公示，并在网站给出环评报告征求意见稿、公众参与调查表的链接。同时分别于2024年7月26日、2024年7月29日，在阿克苏日报上对项目的环境影响评价信息进行了两次登报公示。
环评工作开展期间，提供现状环境监测服务的单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，当地各级管理部门对环评工作给予了支持和指导，项目建设方新疆华创环保木炭有限公司也通过搜集整理其现有工程实际运行资料，并提供其他类似项目的设计类比数据，为项目评价提供了详实的资料，对评价单位开展环评工作给予了大力支持与帮助，在此一并表示感谢！
[bookmark: _Toc157949187][bookmark: _Toc63101315][bookmark: _Toc158063100][bookmark: _Toc21788267][bookmark: _Toc21529404][bookmark: _Toc11069820][bookmark: _Toc21605291][bookmark: _Toc11578057][bookmark: _Toc11578128][bookmark: _Toc161045948][bookmark: _Toc174094206]分析判定相关情况
产业政策符合性分析
《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析见表 1.3–1
[bookmark: _Ref164103635]表 1.3–1  本项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析表
	类别
	行业
	政策内容
	本项目情况
	符合性

	鼓励类
	一、农林牧渔业
	7．农林产品深加工：木、竹、草（包括秸秆、芦苇）人造板及其复合材料技术开发及应用，“以竹代塑”产品开发、生产与应 用，林产化工原料林基地建设，林产化学品深加工，木竹结构建筑 和木（竹）质材料环保加工、循环节约利用、能源化技术开发与应用，竹藤、花卉、苗木基地建设、产品开发及精深加工，次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工、产品开发及能源化。
	本项目为林产化学品深加工和废弃资源综合利用项目。
	属于

	淘汰类
	落后生产工艺装备
（一）农林牧渔业
	4．以木材、伐根为主要原料的土法活性炭、土法木炭生产。
	本项目采取高效的密封措施，对废气有效收集，控制废气的逃逸。
	不属于



《国家发展改革委关于印发“十四五“循环经济发展规划的通知》（发改环资[2021]969号）符合性分析
本项目与《国家发展改革委关于印发“十四五“循环经济发展规划的通知》（发改环资[2021]969号）符合性分析见表 1.3–2。


[bookmark: _Ref165052221]表 1.3–2  本项目与《国家发展改革委关于印发“十四五“循环经济发展规划的通知》（发改环资[2021]969号）符合性分析表
	政策类别
	政策内容
	本项目情况
	符合性

	二、总体要求和目标任务
	（一）总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持节约资源和保护环境的基本国策，遵循“减量化、再利用、资源化”原则，着力建设资源循环型产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系，深化农业循环经济发展，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障。
	本项目为废弃果木枝原料化利用项目。
	符合

	
	（三）主要目标。到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。
	本项目不涉及
	/

	三、重点任务
	（三）深化农业循环经济发展，建立循环型农业生产方式。1.加强农林废弃物资源化利用。推动农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产物等农林废弃物高效利用。加强农作物秸秆综合利用，坚持农用优先，加大秸秆还田力度，发挥耕地保育功能，鼓励秸秆离田产业化利用，开发新材料新产品，提高秸秆饲料、燃料、原料等附加值。加强畜禽粪污处理设施建设，鼓励种养结合，促进农用有机肥就地就近还田利用。因地制宜鼓励利用次小薪材、林业三剩物（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物）进行复合板材生产、食用菌栽培和能源化利用，推进农产品加工副产物的资源化利用。
	本项目利用果木枝生产机制木炭和果木炭产品，可实现农林废弃物资源化利用。
	符合

	四、重点工程与行动
	（三）大宗固废综合利用示范工程。聚焦粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工业副产石膏、尾矿、共伴生矿、农作物秸秆、林业三剩物等重点品种，推广大宗固废综合利用先进技术、装备，实施具有示范作用的重点项目，大力推广使用资源综合利用产品，建设50个大宗固废综合利用基地和50个工业资源综合利用基地。
	本项目利用废弃果木枝生产机制木炭和果木炭产品。
	符合



《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）符合性分析
本项目与《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）符合性分析见表 1.3–2。


表 1.3–3  本项目与《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）符合性分析表
	行业
	政策内容
	本项目情况
	符合性

	第四章
再利用和资源化
	第二十九条 县级以上人民政府应当统筹规划区域经济布局，合理调整产业结构，促进企业在资源综合利用等领域进行合作，实现资源的高效利用和循环使用。
各类产业园区应当组织区内企业进行资源综合利用，促进循环经济发展。
	本项目为废弃果木枝原料化利用项目，位于阿克苏地区静脉产业园（西区）-固废处置区。
	符合

	
	第三十条 企业应当按照国家规定，对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用。
	项目产生的木煤气作为燃料回用于热风炉烘干。
	/

	
	第三十二条 企业应当采用先进或者适用的回收技术、工艺和设备，对生产过程中产生的余热、余压等进行综合利用。
	本项目不涉及。
	符合

	
	第三十四条 国家鼓励和支持农业生产者和相关企业采用先进或者适用技术，对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用，开发利用沼气等生物质能源。
	本项目利用废弃果木枝生产机制木炭和果木炭产品。
	符合





环保政策符合性分析
[bookmark: _Hlk160816953]本项目建设与各项环保政策符合性分析见表 1.3–4。
[bookmark: _Ref53593607]表 1.3–4  本项目建设与各项环保政策符合性分析
	序号
	政策名称
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	1
	《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第16号，2018年修正）
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	本项目采用清洁生产工艺，配套建设除尘装置。
	符合

	
	
	生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
	本项目属于林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，不生产进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品。
	符合

	
	
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	本项目仅炭化工序产生少量无组织VOCs（包括未能收集的木煤气及木焦油分装到储罐过程中的挥发性有机物气体），且本项目输送设备、厂房密闭。
	符合

	
	
	工业生产、垃圾填埋或者其他活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当进行污染防治处理。
	项目产生的木煤气作为燃料回用于热风炉烘干。
	符合

	2
	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中项目，属于符合要求的准入项目。
	符合

	
	
	禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。
	符合

	
	
	县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。
	本工程位于阿克苏地区静脉产业园，符合产业园规划及规划环评。
	符合

	
	
	下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。
	本项目为林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，仅炭化工序产生少量无组织VOCs（包括未能收集的木煤气及木焦油分装到储罐过程中的挥发性有机物气体），且本项目输送设备、厂房密闭。
	符合

	3
	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》
	（七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。
（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。......天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。
（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。
	本项目利用废旧果木枝生产果木炭和机制木炭，属于化工类项目和废弃资源综合利用类项目，不属于高耗能高排放项目，项目仅炭化工序产生少量无组织VOCs（包括未能收集的木煤气及木焦油分装到储罐过程中的挥发性有机物气体），且本项目输送设备、厂房密闭。
	符合

	4
	《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）
	石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。
	本项目属于林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，不属于石化行业、化工行业、工业涂装、包装印刷行业、油品储运销等挥发性有机物综合治理的重点行业。
	符合

	
	
	积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。
	本项目不使用和生产含挥发性有机物的原材料和产品。
	符合

	
	
	加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。
	本项目仅在炭化工序产生少量无组织VOCs（包括未能收集的木煤气及木焦油分装到储罐过程中的挥发性有机物气体）。
本环评要求定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；同时要求厂界无组织VOCs废气达标排放。同时本环评要求加强企业运行管理，建立气密性检查台账和设备维修台账，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。
	符合

	5
	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）
	工业源主要包括石油炼制与石油化工、煤炭加工与转化等含VOCs原料的生产行业，油类（燃油、溶剂等）储存、运输和销售过程，涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业，涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程；生活源包括建筑装饰装修、餐饮服务和服装干洗。
	本项目为林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，不属于石油化工、涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业，也不属于建筑装饰装修、餐饮服务和服装干洗等行业。
	符合

	
	
	VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。
	本项目不使用和生产含挥发性有机物的原材料和产品。本项目仅炭化工序产生少量无组织VOCs（包括未能收集的木煤气及木焦油分装到储罐过程中的挥发性有机物气体），且本项目输送设备、厂房密闭。
本环评要求定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；同时要求厂界无组织VOCs废气达标排放。
	符合

	6
	《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）
	严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。......新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	本项目为林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，且项目位于阿克苏地区静脉产业园区。本项目仅炭化工序产生少量无组织VOCs（包括未能收集的木煤气及木焦油分装到储罐过程中的挥发性有机物气体），且本项目输送设备、厂房密闭。
	符合

	7
	关于《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）
	到2020年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域（以下简称重点区域，范围见附件2）工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。
	本项目不在重点区域，也不属于重点行业。
	符合

	
	
	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；
	本项目位于阿克苏地区静脉产业园区，不属于钢铁、焦化、电解铝等行业。
	符合

	
	
	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
	本项目不使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料，使用自身炭化过程产生的木煤气做热源，不添加其他燃料。
	符合

	
	
	全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
	本项目严格控制炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。生产工艺产尘点过程密闭，进出料废气集气罩收集。对堆场采取苦盖，泼洒抑尘等措施。
	符合

	8
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》
	到2020年，完善我区工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域（以下简称“重点区域”）工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。
	本项目不在“乌-昌-石”“奎-独-乌”重点区域，也不属于钢铁、建材等重点行业。
	符合

	
	
	严格建设项目准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
	本项目位于阿克苏地区静脉产业园区，配套设置高效静电除尘设施，不属于钢铁、焦化、电解铝等行业。
	符合

	
	
	加大煤气发生炉淘汰力度。2020年6月底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，但具备多家企业集中统一建设使用煤制气中心条件的，应建设统一的清洁煤制气中心。
	本项目炉窑不属于煤气发生炉，已拆除原有土法活性炭煅烧窑。
	符合

	
	
	加快淘汰燃煤工业炉窑。2020年6月底前，重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉
	本项目不涉及燃煤工业炉窑，已拆除原有土法活性炭煅烧窑。
	符合

	
	
	全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施
	本项目严格控制炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。生产工艺产尘点过程密闭，进出料废气集气罩收集。对堆场采取苦盖，泼洒抑尘等措施。
	符合

	
	
	推进重点行业污染深度治理。落实《新疆维吾尔自治区推进钢铁行业超低排放实施计划》各项工作任务，有序推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造
	本项目不属于电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等重点行业。
	符合

	9
	关于印发《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的通知（新环环评发[2024]93号）
	建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
	本项目为林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，为鼓励类，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。
	本项目位于阿克苏地区静脉产业园区，符合园区产业布局及土地利用规划。
	符合

	
	
	禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。
	本项目位于阿克苏地区静脉产业园区，不属于自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。
	符合

	
	
	建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。
	本项目不占用基本农田，耕地、林地或草地。
	符合

	
	
	新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。
	本项目位于阿克苏地区静脉产业园区。
	符合

	
	
	存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类开发区、工业园区和工业聚集区应编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急处置能力。
	本项目采取严格环境风险控制措施后，环境风险可控。
	符合

	
	
	建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。
	本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。
	符合

	
	
	鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压应合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现零排放。
	本项目厂区自身炭化过程产生的木煤气作为热风炉燃料。项目用水为园区供水管网提供，不使用地下水。
	符合

	
	
	落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。
	本项目严格落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。
	符合




规划符合性分析
与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性
《规划纲要》明确提出“推动工业强基增效和转型升级，提升新型工业化发展水平。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，用好比较优势和产业政策，加快建设国家“三基地一通道”，推动传统产业转型升级，加快推进优势矿产资源开发利用和深加工，大力发展劳动密集型产业，积极发展战略性新兴产业，推动产业链供应链优化升级，持续加快数字化、智能化发展，促进数字经济和实体经济深度融合，不断提高工业经济质量效益和核心竞争力。力争到“十四五”形成10个左右千亿元产业集群、若干百亿元产业集群，打造一批百亿级信息产业园区，构建起具有新疆特色的现代产业体系。”
本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）-固废处置区。固废处置区是整个园区的主体功能区，主要设置了生活垃圾焚烧厂、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾处理厂（含大件垃圾处理）、市政污泥处理厂、污水处理厂、秸秆综合利用厂、病死畜禽无害化集中处理厂、车辆停保场等。项目以果木枝等为原料的生产机制木炭和果木炭，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《规划》提出：落实“三线一单”分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。
推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。
本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区，严格落实《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》和《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》。项目严格落实用水指标，无生产废水外排。
综上，本项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。
与《阿克苏地区静脉产业园总体规划》符合性
静脉产业园是指建立以静脉产业为主导的生态工业园，以固体废物处理集约化、综合化为发展理念，以资源的高效利用和循环利用为目标，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以物质闭路循环和能量梯级利用为特征，通过静脉产业尽可能地把传统的“资源—产品一废弃物”的线性经济模式，改造为“资源一产品—再生资源”的闭环经济模式。其要求对污染和废物产生的源头进行预防和全过程治理，使经济活动对自然环境的影响控制在尽可能低的程度，把清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体。
考虑到园区经济合理的服务范围，园区采取“一园二区”的方式布置，将阿克苏地区静脉产业园分为东、西两个分区,即在西边的阿克苏市和东边的库车县各建一个园区，分别负责周边区域的生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等各类固废的处理处置。
规划根据产业项目特点及产业链的构建关系，将西区分为六大功能区，分别为宣教管理区、固废处置区、危废处置区、资源再生利用区、预留发展区。本项目与静脉产业园位置关系图见附图1。
本项目利用废弃果木枝生产机制木炭生产和果木炭，其属于专用化学品制造（林产化学产品制、废弃资源综合利用）项目，项目选址位于阿克苏地区静脉产业园（西区）-固废处置区。固废处置区是整个园区的主体功能区，主要设置了生活垃圾焚烧厂、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾处理厂（含大件垃圾处理）、市政污泥处理厂、污水处理厂、秸秆综合利用厂、病死畜禽无害化集中处理厂、车辆停保场等。本项目符合园区产业定位的要求，符合园区功能分区要求。项目在园区功能分区图中的具体位置见附图2。
根据园区用地规划图可知，项目位于规划的工业用地，具体见附图3，由图可知，项目建设用地类型符合园区用地规划要求。
与《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）环境影响报告书》及审查意见符合性
本项目与《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）环境影响报告书》及审查意见符合性分析见表 1.3–5。
[bookmark: _Ref152699906]表 1.3–5  本项目与《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）环境影响报告书》及审查意见符合性分析表
	《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）环境影响报告书》及审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	严格环境准入。规划项目应优先符合国家严业政策和环境保护的要求，应立足区域固废资源现状、市场需求和环境容量，立足绿色发展、加快转型、推动跨越的总体要求以及扶优劣汰、节能减排的理念，进一步优化固废综合利用产业发展定位、规模及布局，以及延长固废综合利用产业链
	本项目利用废弃果木枝生产机制木炭生产和果木炭，其属于专用化学品制造（林产化学产品制造）和废弃资源综合利用项目，符合园区产业定位的要求。
拟建厂区位于园区中的固废处置区。固废处置区是整个园区的主体功能区，主要设置了生活垃圾焚烧厂、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾处理厂（含大件垃圾处理）、市政污泥处理厂、污水处理厂、秸秆综合利用厂、病死畜禽无害化集中处理厂、车辆停保场等。本项目符合园区产业功能分区，故本项目符合园区规划环评及审查意见要求。
	符合

	高度重视区域水环境的敏感性，进一步加大污染控制力度和强化区域综合治理措施，严格园区项目排放标准，进一步提高园区循环水利用率。产业园区企业污水预处理后可汇入阿克苏市第二污水处理厂集中处理，处理后的尾水可作为产业园绿化、浇洒道路用水等市政杂用水，也可作为改善防护绿地建设及荒地植树造林等生态环境用水
	本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
	符合

	严格园区废气、粉尘等污染控制，积极引导符合产业定位的行业入驻，严格控制废气排放量大的项目入驻。规划产业中排放废气污染物的以垃圾焚烧项目为主，大气污染物主要来自各种生产装置产生的烟气污染物、废气、粉尘等废气。通过采用脱硝、脱硫、除尘等措施，生产装置各类污染物可做到达标排放，各类粉尘通过采用袋式除尘器处理可满足相应标准要求。严格落实防护距离搬迁、绿化隔离带建设，最大限度减少大气污染物的影响
	本项目含尘废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理达标后由1跟15m高的排气筒排放；炭化气先经冷凝设备冷凝回收木焦油（含木醋酸）后，剩余木煤气送热风炉作为燃料充分燃烧后转化为二氧化碳和水蒸气经碱液喷淋塔处理达标后由1根20m高的排气筒排放。
	符合

	园区主导产业为固废无害化处置及资源利用，产生焚烧废气，对此应采取先进的净化措施，减少对环境的影响
	本项目产生的一般工业固体废物收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场；脱硫石膏收集后外售；木焦油暂存于危废间，定期送有资质单位处理；生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。
	符合

	园区内的项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行
	本项目将委托第三方公司开展环境影响评价等相关工作。
	符合



综上所述，本项目符合《阿克苏地区静脉产业园（西区）总体规划环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。
与“三线一单”符合性分析
根据《关于规划环境影响评价加强空问管制、总量控制和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评）[2016]14号）、《关于开展工业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》（环办环评[2016]61号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，就规划环评需要以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、环境准入管理，在规划环评阶段提出相关要求。
与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析见表 1.3–6。
[bookmark: _Ref173406047]表 1.3–6  与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析表
	生态环境分区管控方案要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目位于工业园区，占地为工业用地，不涉及生态红线保护区域。
	符合

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有什，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目循环冷却水循环利用，并用于厂区内泼洒抑尘，不外排；生活污水通过化粪池处理后排入园区下水管网。
本项目含尘废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理达标后排放；炭化气先经冷凝设备冷凝回收木焦油（含木醋酸）后，剩余木煤气送热风炉作为燃料充分燃烧后转化为二氧化碳和水蒸气经碱液喷淋塔处理达标后排放，对区域环境空气质量影响较小。
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	生产中主要消耗的资源为新鲜水、电等，本项目采用先进的设备，采用节能工艺，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，符合资源利用上线要求。
	符合

	负面清单
	以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。
	本项目不属于阿克苏市市生态环境准入清单》中禁止类、限制类项目。
	符合



与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》本项目位于天山南坡片区，对于天山南坡片区的管控要求，本项目与该管控要求的符合性分析一览表，见表 1.3–7。
[bookmark: _Ref173406090]表 1.3–7  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
	生态环境分区管控要求
	本项目情况
	符合性

	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区。
	符合

	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发作业。
	符合

	推进塔里木河流域用水结构调整，保障博斯腾湖、塔里木河生态用水。
	本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
	符合

	加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理，加强塔里木河流域水环境风险管控。
	本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理，对区域水环境影响较小。
	符合

	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治，强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及重金属行业。
	符合



与《阿克苏地区生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年）符合性分析
（1）生态保护红线
根据《阿克苏地区生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年），按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护地区生态安全的底线和生命线。
本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区，项目选址区为生态分区管控清单中的重点管控单元，项目区不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态保护红线主导功能。
（2）环境质量底线
根据《阿克苏地区生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年），水环境质量持续改善，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平提升，地下水水质保持良好；环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，持续做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到进一步管控。
本项目位于空气质量不达标区，本项目产生的大气污染物通过采取相应的环保措施后，预测最大落地浓度在环境空气质量标准范围之内，不会对区域环境质量造成明显影响。
本项目所有废水不与地表水体产生直接水力联系，不会影响区域水环境质量；厂区根据工艺设备特性进行了分区防渗，可防止对地下水环境的影响。
本项目产生的各类一般固废均按照各自特性进行分类处置，危险废物委托有资质的单位合规安全处置；厂区进行了分区防渗，避免对土壤产生污染影响。
上述措施能确保本项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
根据《阿克苏地区生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年），推进低碳发展，强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。
项目在运行过程中供水、供电均由阿克苏经济技术开发区供应，水、能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，未达到区域资源利用上线，本项目利用废旧果木枝生产机制木炭和果木炭，项目的实施对有利于整个区域资源集约利用，因此符合资源利用上线的相关要求。
（4）生态环境准入清单
根据《阿克苏地区生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年），本项目属于阿克苏静脉产业园西区环境重点管控单元（编码：ZH65290120004），应执行具体管控要求。本项目执行的要求具体见表 1.3–8。
[bookmark: _Ref166944685]表 1.3–8  本项目所在园区执行的生态环境准入清单管控要求
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	执行阿克苏地区总体管控要求中空间布局约束的要求。
	执行阿克苏地区总体管控要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。
	符合

	
	合理空间布局。规划内的项目建设应充分考虑与《阿克苏地区城镇规划2010-2030》、《阿克苏市城市总体规划（2011-2030年）》及（修改方案2017）的协调。确保规划项目的卫生防护距离。
	本项目位于阿克苏经济技术开发区静脉产业园西区中的固废处置区，项目周边无环境敏感目标。
	符合

	污染物排放管控
	执行阿克苏地区总体管控要求中污染物排放管控的要求。
	本项目执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。
	符合

	
	强化环境影响减缓措施，加大污染物减排力度。高度重视区域水环境的敏感性，进一步加大污染控制力度和强化区域综合治理措施，严格园区项目排放标准，进一步提高园区循环水利用率。
	项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理。生产过程中无工艺废水排放。
	符合

	
	严格园区废气、粉尘等污染控制，严格控制废气排放量大的项目入驻。
	本项目大气污染物均能做到达标排放。
	符合

	
	生活垃圾焚烧烟气污染物排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）；危废焚烧烟气污染物排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）。
	本项目不涉及。
	符合

	环境风险防控
	执行阿克苏地区总体管控要求中环境风险防控的要求。
	本项目执行阿克苏地区总体管控要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。
	符合

	
	加强环境风险防范措施，杜绝环境污染突发环境事件的发生。建立健全环境事故应急体系，加强环境应急管理，编制突发环境事件应急预案并报当地环保部门备案。积极做好生态防护林带、生态隔离带、大气防护距离、环境风险防控距离的控制工作。
	园区已建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、区域性突发事件应急预案、环境风险应急保障制度、环境风险事前预防、事中应急、事后处置等环境风险防控体系。
	符合

	资源利用效率要求
	执行阿克苏地区总体管控要求中资源利用效率的要求。
	本项目执行阿克苏地区总体管控要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。
	符合

	
	园区主导产业为固废无害化处置及资源利用，产生焚烧废气，对此应采取先进的净化措施，减少对环境的影响。突出循环经济发展理念，积极落实行业综合利用固体废弃物的扶持政策，大力发展循环经济，推广清洁生产。
	本项目利用废旧果木枝生产机制木炭和果木炭，属于林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目。
	符合



选址合理性分析
政策规划选址要求
（1）与关于印发《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的通知（新环环评发[2024]93号）符合性分析
根据该准入条件选址要求：新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。
本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区，周边2km内无环境敏感目标，该园区已经编制了规划环境影响报告书并取得审查意见，园区的规划取得了阿克苏地区行署的同意（阿行署办批[2017]31号），项目的选址符合新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）的要求。
（2）与阿克苏地区静脉产业园（西区）规划相符性分析
根据前述分析，本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）的固废处置区。本项目利用废旧果木枝生产机制木炭和果木炭，属于林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，符合园区产业定位的要求；符合园区产业功能分区。本项目与静脉产业园位置关系图见附图1，根据附图1，本项目周边均为工业区，2km范围内不存在环境敏感点。
选址环境可行性分析
（1）环境功能区划
项目建设所在地不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看对本项目建设制约不大。
（2）环境容量
项目各污染物均能做到达标排放，对区域空气环境影响较小；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，且厂区周围没有声环境敏感目标。
本项目投产后，区域水、气、声环境质量现状较好，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。
区域环境敏感性
有关敏感因素分析如下：
（1）拟建项目区域位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区，项目选址未选在水环境敏感区，周边无地表水体，土壤包气带具有一定的防护性能，且本项目物料生产区、储存区需按照规范及本环评要求进行严格防渗，杜绝与土壤及地下水的水力联系，消除了其水污染敏感性。
（2）厂址为工业园区，没有居民区，也消除了该敏感性特征。
综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，拟建项目选址地区经调查不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。
小结
厂址位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区，项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。
本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，卫生防护距离满足要求，结合环境影响预测评价结果综合分析，厂址选择是合理可行的。
分析判定结论
综合以上分析判定，拟建项目的建设符合相关产业政策、环保政策的要求；符合相关规划要求，符合“三线一单”环保管理要求，项目选址合理，具备开展环境展环境影响评价工作的前提和基础。
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（1）详细分析项目的建设内容、大气污染防治措施、固体废物的综合利用及处置措施、废水处理及全部循环利用措施、风险防范措施等内容，并分析项目污染防治措施及风险防范措施的可行性；
（2）预估项目建成运行后，可能排放的污染物的种类和数量，重点关注废气和危险废物，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响，并结合区域的环境功能区划和环境质量现状，从环境保护角度论证项目建设的可行性；
（3）对项目建成运行后，可能产生的各类污染物，按照国家环境保护相关法律法规的要求，明确其处理处置措施。
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本项目建设符合产业政策、城市发展规划和土地利用规划，选址合理；符合国家相关环境保护政策、技术规范等要求。区域承载力能够满足本项目的资源能源需求；项目的环境风险在可控可接受范围内；项目产生的各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。项目建成后具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
项目建设中，强化环境管理，特别是废气及废水的治理，确保污染物达标排放。正常情况下，拟建项目污染物排放对区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量影响较小，项目在严格落实设计、环评报告提出的污染防治措施和风险防范措施及环境保护“三同时”制度，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行，确保治理设施的治理效率达到环评和设计提出的要求，就可以实现达标排放，不会改变区域环境功能，环境可以接受。从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。
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评价原则
按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价的原则是：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价。贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价。规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
评价目的
（1）根据建设项目特点、可能产生的环境影响和当地环境特征选择环境要素进行调查与评价；评价区域环境质量现状，说明环境质量的变化趋势，分析区域存在的环境问题及产生的原因。
（2）遵循清洁生产的理念，从工艺的环境友好性、工艺过程的主要产污节点以及末端治理措施的协同性等方面，选择可能对环境产生较大影响的主要因素进行深入分析。污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定。
（3）根据污染物产生环节（包括生产、装卸、储存、运输）、产生方式和治理措施，核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度，给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等。应重点预测建设项目生产运行阶段正常工况和非正常工况等情况的环境影响。
（4）明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性。
（5）以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。
（6）对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。
本工程环境影响报告书旨在通过项目所在地周围环境现状调查以及项目在生产过程中可能造成二次污染及其对周围环境影响的评价，了解和分析项目所在地周围目前的环境质量现状及拟建项目对周围环境的影响程度，提出避免或减少环境污染的对策与措施，从环保角度对工程建设的环境可行性进行论证，为环境管理提供科学依据。通过对建设项目环境影响的评价，使本工程建设及生产运行所产生的经济和社会效益得到充分的发挥，对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。
编制思路
本次评价为工业建设项目评价，在评价过程中通过广泛查阅文献资料，并类比其他生产工艺，进行梳理分析，做到条理清楚、脉络分明、详略得当、重点突出，充分突出项目建设特点和排污特征，使得项目总体评价结论清晰明了，真实可信。
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（1） 环境质量现状评价采用现状监测与资料调查法；
（2） 工程分析采用物料衡算法、相关源强核算采用《污染源源强核算技术指南准则》（HJ 884-2018）所推荐的方法；
（3） 环境空气、地下水、声环境影响预测采用模型预测法；
（4） 环境风险采用类比调查、风险概率分析和模型预测法；
（5） 产污环节分析及污染防治措施论证参照《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）；
（6） 公众参与由建设方开展，采用环境信息网络公示和问卷调查方式后编制公参单行本，报告书评价采用其结论。
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国家法律
（1） 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订，2015.1.1施行；
（2） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正；
（3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修正，2018.1.1施行；
（4） 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021.12.24通过，2022.6.5施行；
（5） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订，2020.9.1施行；
（6） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修正；
（7） 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.21通过，2019.1.1施行；
（8） 《中华人民共和国土地管理法》，2019.8.26修订，2020.1.1施行；
（9） 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2011.2.29修订，2012.7.1施行；
（10） 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26修正；
（11） 《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订，2011.3.1施行；
（12） 《中华人民共和国水法》，2016.7.2修正；
（13） 《中华人民共和国城乡规划法》，2019.4.23修正；
（14） 《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26修正；
[bookmark: _Hlk160815567]国务院行政法规及规范性文件
（1） 《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017.10.1）；
（2） 《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号，2010.12.21）；
（3） 《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国令第645号，2013.12.7）；
（4） 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013.9.10）；
（5） 《空气质量持续改善行动计划》，（国发〔2023〕24号）；
（6） 《水污染防治行动计划》，（国发〔2015〕17号，2015.4.2）；
（7） 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号，2016.5.28）；
（8） 《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号，2016.11.10）；
（9） 《排污许可管理条例》（国令第736号，2021.3.1施行）；
（10） 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；
（11） 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）；
（12） 《国务院办公厅关于印发<突发事件应急预案管理办法>的通知》（国办发〔2024〕5号），2024.1.31；
（13） 《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号），2021.5.11；
（14） 《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021.12.1施行）；
（15） 《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第687号，2017.10.7修订）；
（16） 《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15号，2022.5.4）；
（17） 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号，2021.12.28）；
（18） 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号，2021.10.24）；
（19） 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）。
条例、部门规章、规范性文件及行动计划
（1） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021.1.1施行）；
（2） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；
（3） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）；
（4） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.8.7）；
（5） 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号，2013.11.15）；
（6） 《关于发布等五项国家环境保护标准的公告》（生态环境部公告第2号，2018.3.27）；
（7） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（8） 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，（环发[2015]4号，2015.1.9）；
（9） 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014.03.25）；
（10） 《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号，2016.12.23）；
（11） 《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第31号，2022.2.28施行）；
（12） 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015.6.5施行）；
（13） 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1施行）；
（14） 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号，2023.9.20）；
（15） 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号，2018.6.16）；
（16） 《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发[2013]16号，2013.1.22）；
（17） 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021.9.22）；
（18） 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11.2）；
（19） 《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第15号，2021.1.1施行）；
（20） 《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号，2022.1.1）；
（21） 《关于印发石化行业挥发性有机物综合整治方案的通知》（环发[2014]177号，2014.12.5）；
（22） 《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》（环发〔2015]162号，2015.12.10）；
（23） 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号，2015.12.30）；
（24） 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017.11.14）；
（25） 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；
（26） 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号，2021.3.18）；
（27） 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号，2021.7.26）；
（28） 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业[2021]1464号，2021.10.18）；
（29） 生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号，2021.11.19）；
（30） 《关于发布<危险废物排除管理清单（2021年版）>的公告》（生态环境部公告2021年第66号，2021.12.3）；
（31） 国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅《关于做好<十四五”园区循环化改造工作有关事项>的通知》（发改办环资[2021]1004号，2021.10.15）；
（32） 国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号，2022.3.12）；
（33） 生态环境部关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知（2022.4.2）；
（34） 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11.7）；
（35） 国家发展和改革委员会令第40号，《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》。
地方条例、规章及文件
（1） 《新疆维吾尔自治区环境保护管理条例》（2017.1.1）；
（2） 《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014.04.17）；
（3） 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；
（4） 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号）；
（5） 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年15号，2018年11月30日发布，2019年1月1日实施）；
（6） 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅转发贯彻落实《全国生态环境保护纲要》实施意见的通知（新政办[2001]147号，2001.9.30）；
（7） 《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》（新政办发〔2015〕164号，2015.12.2执行）；
（8） 《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）》（2016年4月1日）；
（9） 《关于印发<阿克苏地区水污染防治工作方案>的通知》（阿行署办〔2016〕104号）；
（10） 《关于印发<阿克苏地区土壤污染防治工作方案>的通知》（阿行署发〔2017〕68号）；
（11） 《中国新疆水环境功能区划》，新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[2002]194号文，2002.1.16）；
（12） 《新疆生态环境功能区划》（2010.5）；
（13） 《自治区党委自治区人民政府印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（2022.8.24）；
（14） 《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划[2017]891号，2017.6.28）；
（15） 《关于印发新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划[2017]1796号，2017.12.29）；
（16） 《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第163号公布，自2010年5月1日起施行）；
（17） 关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（新大气发[2019]127号，2019.9.30）；
（18） 《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》；
（19） 《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆维吾尔自治区生态环境厅公告2016年第45号，2016.8.25）；
（20） 关于印发《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》的通知（新工信石化[2021]1号，2021.12.20）；
（21） 《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》；
（22） 《新疆维吾尔自治区水土流失重点预防区和符合划分技术报告（成果）》（2017.8）；
（23） 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件》（2024年）；
（24） 《关于自治区园区体制机制改革的实施意见》（新政办发[2017]213号）；
（25） 关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发[2021]18号，2021.2.21）；
（26） 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）（新环环评发〔2021〕162号）》（2021.7.26）；
（27） 《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（2019.9.17）；
（28） 《中国制造2025新疆行动方案》；
（29） 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
相关规划文件
（1） 《新疆生态环境保护“十四五”规划》；
（2） 《阿克苏市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
（3） 《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）》及规划环评批复意见；
环评技术导则、规范及编制要求
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（6） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
（7） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（9） 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（10） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，（公告2017年第43号，2017.9.1）。
（11） 《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ 1209-2021）；
（12） 《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）；
（13） 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）；
（14） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
（15） 《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，（公告2021年第82号，2021.12.31）；
（16） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
（17） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
（18） 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
（19） 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）；
（20） 《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；
（21） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（22） 《污染物源强核算计算指南 准则》（HJ884-2018）。
项目相关文件和引用资料
（1） 《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目环境影响报告书》，河北奇正环境科技有限公司，2021.12；
（2） 环境监测资料；
（3） 建设单位提供的其他相关资料。
任务依据
（1）新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更环境影响评价委托书，2024.4；
（2）新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目备案证，新建维吾尔自治区阿克苏经济技术开发区经济合作发展分局，备案证编号：202109。
[bookmark: _Toc157949193][bookmark: _Toc158063106][bookmark: _Toc161045954][bookmark: _Toc63101322][bookmark: _Toc174094212]评价内容与重点
评价内容
本项目环境影响评价的主要内容包括：概述、总则、区域环境概况及现状调查与评价、项目概况与工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施及其可行性分析、环境风险评价、环境经济损益分析、环境管理与监测计划及环境影响评价结论等。
评价重点
根据评价区域的环境特征和本项目的工程特点，本次评价将以下专题作为评价的重点内容：
（1）工程分析
结合工艺过程，对物料、水进行平衡计算，并类比相似生产企业实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。
（2）环境影响预测及评价
结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，综合考虑项目的污染源及污染物情况，重点分析对环境的影响程度和范围。
（3）污染防治措施及其可行性分析
根据工程“三废”及噪声排放特点，结合相似企业实际治理经验，对拟采取的治理措施可行性进行分析论证，并提出建议，确保拟建项目各污染物达标排放。
（4）环境风险评价
结合本项目生产工艺特点，分析确定各项目风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施，并编制应急预案。
[bookmark: _Toc156844635][bookmark: _Toc156053129][bookmark: _Toc157316867][bookmark: _Toc161045955][bookmark: _Toc157949194][bookmark: _Toc158063107][bookmark: _Toc174094213][bookmark: _Toc25585760][bookmark: _Toc63101323]环境影响识别与评价因子筛选
根据区域环境功能的要求与特征，并结合工程所处的地理位置、生产工艺和污染物排放特点，全面分析建设项目对环境可能产生影响的因素、影响途经，初步估算影响程度。在分析掌握环境影响因素的基础上，进一步筛选出评价因子。
[bookmark: _Toc11069838]环境影响因素识别
施工期
项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。本项目施工期对环境造成的影响因素主要有：因土方开挖、建构筑物砌筑及建筑材料运输、装卸等将产生的扬尘，施工机械设备排放的废气，运输车辆排放的尾气，以及施工人员的生活垃圾等会对环境空气产生不利影响；因土方开挖、场地平整、场地施工、建材运输等会对土壤环境产生不利影响；施工人员产生的生活污水，建设过程中产生的生产污水对水环境会产生不利影响；施工人员产生的生活垃圾和工程建筑垃圾的不合理处置，会对生态环境产生影响；工程建设中打桩机、搅拌机、推土机等各类施工机械运行和作业产生的噪声，运输车辆产生的噪声等对声环境产生影响；施工期的作业活动将改变场地地形条件造成原有景观的改变。
施工期的环境影响具有阶段性，是短期影响，会随着施工期的结束而消失。另外，施工机械设备作业、车辆运输作业及人员活动等将使施工区的生态遭到破坏；场地平整、建构筑物砌筑、固体废物的不合理处置，导致与原有周围景观的不协调，破坏景观美学；且建构筑物、装置等设施将永久占用土地，改变土地用途。因此说该类影响是长期的，但影响范围是局部的。
施工期主要环境影响因素见表 2.4–1。



[bookmark: _Ref11074599][bookmark: _Ref12292355]表 2.4–1  施工期主要环境影响因素
	序号
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	1
	环境空气
	土地平整、挖掘，土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	
	施工车辆尾气、炊事燃具使用
	NOx、SO2

	2
	水环境
	施工人员生活废水等
	COD、BOD、SS

	3
	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	4
	土壤环境
	土地平整、挖掘，场地施工，建材运输
	土壤

	5
	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	
	土石方、建材堆存
	占压土地等



运营期
营运期主要影响如下：
（1）水环境
系统产生一定量的生活污水、循环冷却水排水对周围水环境、土壤的影响。
（2）环境空气
本项目外排大气污染物包括含尘废气、热风炉废气对大气环境产生的影响。
（3）声环境
本项目各类泵、多功能粉碎机、机制木炭成型机、风机、运输车辆等产生的噪声对厂区周围声环境的影响。
（4）固体废物
本项目产生的固体废物主要有水处理污泥、生活垃圾、除尘灰、废布袋、炭化残渣、木焦油、脱硫石膏、碱液喷淋塔污泥等。
（5）环境风险
评价项目涉及的危险物质为木煤气、木焦油，具有易燃性，项目存在的环境风险较小。
（6）土壤环境
本项目对土壤环境的主要污染源为厂区危废间，污染物物质主要为石油烃。其运行期及服务满后的土壤环境影响识别见表 2.4–2。


[bookmark: _Ref167121012]表 2.4–2  项目土壤环境影响类型和影响途径一览表
	不同时段
	污染影响类型及方式

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	——
	——
	√
	——

	服务期满后
	——
	——
	√
	——



[bookmark: _Toc11069839]评价因子筛选
根据工程概况及相关评价因子的综合分析，对项目运营期可能产生的主要环境问题进行了识别，结果见表 2.4–3。
[bookmark: _Ref11074624][bookmark: _Ref9607649]表 2.4–3  评价因子确定表
	评价要素
	评价时段
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃

	
	预测评价
	[bookmark: _Hlk152785935]SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃

	
	非正常排放
	SO2

	
	总量控制
	NOx、VOCs

	地下水
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、汞、砷、镉、铅、铜、铬（六价）、锌、铁、锰、铝、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硫化物、镍、石油类、总大肠菌数、细菌总数

	
	预测评价
	挥发性酚类

	
	总量控制
	COD、氨氮

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	预测评价
	等效连续A声级

	土壤环境
	现状评价
	pH+45项+石油烃

	
	预测评价
	石油烃

	固体废物
	固废影响
	水处理污泥、生活垃圾、除尘灰、废布袋、炭化残渣、木焦油、脱硫石膏、碱液喷淋塔污泥

	生态环境
	环境现状
	植被、动物、土壤

	
	预测评价
	生态影响分析

	风险
	风险影响
	木煤气、木焦油、木醋液、废机油



[bookmark: _Toc158063108][bookmark: _Toc157949195][bookmark: _Toc161045956][bookmark: _Toc174094214]环境功能区划及执行标准
环境功能区划
环境空气功能区划
工业园区规划区及附近没有自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，拟建项目位于规划的工业区。根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）》功能区要求，项目区的环境空气功能区划为二类功能区，执行二级标准。
水环境功能区划
本项目位于阿克苏地区脉产业园西区内，所在区域未划定地下水环境功能区划，评价区域地下水主要用于农业、工业用水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。
声环境
按照园区规划环评及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定，项目所在区域为工业园区，以工业生产为主要功能，属3类声环境功能区。
土壤环境功能区划
本项目属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地。
生态环境
依据《新疆生态功能区划》，项目区位于阿克苏地区静脉产业园，项目评价区属于IV塔里木盆地暖温带极干旱沙漠戈壁及绿洲农业生态区—IV1塔里木盆地西部和北部荒漠、绿洲农业生态亚区—56阿克苏河冲击平原绿洲农业生态功能区，该功能区主要的特征见表 2.5–1。
[bookmark: _Ref152778375]表 2.5–1  项目区生态功能区划一览表
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



[bookmark: _Toc11069841]环境质量标准
（1）环境空气
[bookmark: _Hlk160035160]常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；特征污染物非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司制定，1997年第一版）中的小时值2.0mg/m3要求。具体标准值见表 2.5–2。
[bookmark: _Ref17977396][bookmark: _Hlk160035177][bookmark: _Ref9607812]表 2.5–2  大气环境质量标准
	标准号及名称
	污染物浓度限值

	
	名称
	取值时间
	标准值

	《环境空气质量标准》
GB3095-2012
二级
	SO2
	1小时平均
	500μg/m3

	
	
	24小时平均
	150μg/m3

	
	
	年平均
	60μg/m3

	
	NO2
	1小时平均
	200μg/m3

	
	
	24小时平均
	80μg/m3

	
	
	年平均
	40μg/m3

	
	PM10
	24小时平均
	150μg/m3

	
	
	年平均
	70μg/m3

	
	PM2.5
	24小时平均
	75μg/m3

	
	
	年平均
	35μg/m3

	
	O3
	1小时平均
	200μg/m3

	
	CO
	1小时平均
	10mg/m3

	
	
	24小时平均
	4mg/m3

	
	TSP
	24小时平均
	200μg/m3

	
	
	年平均
	300μg/m3

	《大气污染物综合排放标准详解》
	非甲烷总烃
	一次值
	2mg/m3



（2）地下水环境
[bookmark: _Ref10040559][bookmark: _Ref10040550]本项目根据最新《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对区域地下水进行评价，标准值见表 2.5–3。石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准为≤0.05mg/L。


[bookmark: _Ref11350689]表 2.5–3  地下水环境质量标准（Ⅲ类）  单位：mg/L
	序号
	项目名称
	标准限值
	序号
	项目名称
	标准限值

	1
	pH
	6.5~8.5
	17
	六价铬
	≤0.05

	2
	挥发酚
	≤0.002
	18
	锌
	≤1.00

	3
	镉
	≤0.005
	19
	铁
	≤0.3

	4
	碳酸根离子
	/
	20
	锰
	≤0.10

	5
	碳酸氢根离子
	/
	21
	铝
	≤0.20

	6
	钾离子
	/
	22
	溶解性总固体
	≤1000

	7
	钠离子
	≤200
	23
	耗氧量
	≤3.0

	8
	镁离子
	/
	24
	氰化物
	≤0.05

	9
	钙离子
	/
	25
	氟化物
	≤1.0

	10
	氯离子
	≤250
	26
	硫化物
	≤0.02

	11
	硫酸根离子
	≤250
	27
	镍
	≤0.02

	12
	氨氮
	≤0.50
	28
	石油类
	≤0.05

	13
	硝酸盐氮
	≤20.0
	29
	砷
	≤0.01

	14
	亚硝酸盐氮
	≤1.00
	30
	汞
	≤0.001

	15
	总硬度
	≤450
	31
	铅
	≤0.01

	16
	铜
	≤1.00
	32
	总大肠菌群
	≤30MPN/L



（3）声环境
根据项目所在区域环境功能区划分，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值，昼间65dB（A），夜间55dB（A），环境噪声限值具体标准值见表 2.5–4。
[bookmark: _Ref11350842]表 2.5–4  声环境质量标准
	适用区域
	标准值dB(A)
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	环境噪声
	65
	55
	GB3096-2008中3类



（4）土壤环境
执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，具体标准值表 2.5–5。


[bookmark: _Ref12292385]表 2.5–5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：mg/kg
	序号
	监测项目
	第二类筛选值
	序号
	监测项目
	第二类筛选值
	序号
	监测项目
	第二类筛选值

	1
	pH值
	/
	17
	二氯甲烷
	616
	33
	甲苯
	1200

	2
	砷
	60
	18
	1,2-二氯丙烷
	5
	34
	间二甲苯
+对二甲苯
	570

	3
	镉
	65
	19
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	35
	邻二甲苯
	640

	4
	六价铬
	5.7
	20
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	36
	硝基苯
	76

	5
	铜
	18000
	21
	四氯乙烯
	53
	37
	苯胺
	260

	6
	铅
	800
	22
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	38
	2-氯酚
	2256

	7
	汞
	38
	23
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	39
	苯并[a]蒽
	15

	8
	镍
	900
	24
	三氯乙烯
	2.8
	40
	苯并[a]芘
	1.5

	9
	四氯化碳
	2.8
	25
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	41
	苯并[b]荧蒽
	15

	10
	氯仿
	0.9
	26
	氯乙烯
	0.43
	42
	苯并[k]荧蒽
	151

	11
	氯甲烷
	37
	27
	苯
	4
	43
	䓛
	1293

	12
	1,1-二氯乙烷
	9
	28
	氯苯
	270
	44
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	13
	1,2-二氯乙烷
	5
	29
	1,2-二氯苯
	560
	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	14
	1,1-二氯乙烯
	66
	30
	1,4-二氯苯
	20
	46
	萘
	70

	15
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	31
	乙苯
	28
	47
	二噁英类（总毒性当量）
	4×10-5

	16
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	32
	苯乙烯
	1290
	
	
	



[bookmark: _Toc11069842]污染物排放标准
废气
[bookmark: _Hlk160027077]运营期出窑、打包、烘干、制棒工序产生的含尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度要求（120mg/m3），无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。
热风炉废气中颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2干燥炉二级要求，热风炉废气中NOx、SO2执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中要求。
生产车间边界颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表3（有车间厂房其他炉窑的）无组织粉尘最高允许浓度要求。
非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值；厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。
食堂餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）小型标准要求。
本项目大气污染物排放所执行的标准限值见表 2.5–6。
[bookmark: _Ref14103947][bookmark: _Hlk160027084][bookmark: _Hlk160202251]表 2.5–6  大气污染物排放执行标准
	污染源
	污染物
	排气筒
高度m
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	标准来源

	有组织
	含尘废气
	颗粒物
	15
	3.5
	120
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级要求

	
	热风炉
	SO2
	20
	2.6
	550
	

	
	
	NOx
	20
	0.77
	240
	

	
	
	颗粒物
	20
	/
	200
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078 1996）表2 干燥炉二级要求

	无组织
	生产车间边界
	颗粒物
	/
	5
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表3 有车间厂房其他炉窑的要求

	
	
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值
	10
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值要求

	
	
	
	监控点处任意一次浓度值
	30
	

	
	企业
边界
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织排放浓度限值要求

	
	
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	食堂
	餐饮油烟
	最低去除效率60%
	2.0
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）小型标准要求


*排气筒高度不高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行。

[bookmark: _Hlk160631031][bookmark: _Hlk160631012]废水
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及阿克苏经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。本项目废水中的主要污染物排放限值见表 2.5–7。


[bookmark: _Ref74657358]表 2.5–7  水污染物排放限值  单位：mg/L/，pH无量纲
	序号
	污染物
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准
	阿克苏经济技术开发区污水处理厂进水水质要求
	本项目
执行标准

	1 
	pH
	6~9
	6~9
	6~9

	2 
	COD
	500
	450
	450

	3 
	[bookmark: _Hlk162344183]NH3-N
	/
	35
	35

	4 
	SS
	400
	340
	340

	5 
	BOD5
	300
	270
	270

	6 
	动植物油
	100
	/
	100

	7 
	总磷
	/
	5.5
	5.5



噪声
施工期产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，建筑施工场界环境噪声排放限值，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，详见表 2.5–8。
[bookmark: _Ref14104053]表 2.5–8  噪声排放标准
	标准名称及代号
	昼间标准值dB（A）
	夜间标准值dB（A）

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中的3类标准
	65
	55

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）
	70
	55



固废
一般固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）进行监督和管理。
[bookmark: _Toc21529412][bookmark: _Toc21605299][bookmark: _Toc157949196][bookmark: _Toc161045957][bookmark: _Toc21788275][bookmark: _Toc158063109][bookmark: _Toc63101324][bookmark: _Toc174094215][bookmark: _Toc21529411][bookmark: _Toc11578064][bookmark: _Toc21788274][bookmark: _Toc11069840][bookmark: _Toc21605298][bookmark: _Toc11578135]评价工作等级和评价范围
[bookmark: _Toc332975154][bookmark: _Toc327373179]大气评价等级及评价范围
大气环境影响评价等级
（1）判定依据
根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式—AERSCREEN，选择拟建项目排放的污染物，计算最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：
Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
Coi一般选取GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对标准中未包含的污染物，可参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D确定各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者（Pmax）和其对应的D10%。
表 2.6–1  评价工作等级分级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%



同一项目有多个（两个及以上）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
本项目大气评价等级估算因子及评价标准取值一览表，见表 2.5–2。
（2）判别估算过程
1）估算模型参数
估算模型参数表，见表 2.6–2。


[bookmark: _Ref74657766][bookmark: _Ref66446187]表 2.6–2  估算模型参数表
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（2）废气污染源参数
估算数值计算各污染物参数见表 6.2–11、表 6.2–12。
（4）估算模型计算结果
项目废气污染源正常排放污染物的Pmax和D10%估算模型计算结果一览表见表 2.6–3。
[bookmark: _Ref17991855][bookmark: _Ref62204599]表 2.6–3  估算模型计算结果及评价等级判定一览表
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（5）评价等级确定
本项目运营期间排放的主要大气污染物中最大地面质量浓度占标率（Pi）为13.87%，本次大气环境影响评价工作等级为一级。
大气环境影响评价范围
本项目大气环境影响评价工作等级为一级，根据评价工作等级要求，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。
本项目占标率10%的最远距离D10%为125m（1#生产车间的TSP），评价范围根据污染源厂界区域外延，为矩形区域（东西×南北：5km×5km）。
地表水评价等级及评价范围
地表水环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型项目，根据废水排放方式和废水排放量确定评价等级。水污染影响型建设项目评价等级判定方法见表 2.6–4。
[bookmark: _Ref40957027]表 2.6–4  水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（量纲一）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。
注2：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价。



根据工程分析可知，本项目运营后的废水主要包括生活污水和循环冷却水排水。循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
本项目运营期既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系，地表水环境评价等级为三级B。
地表水环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目地表水环境评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响预测，只进行依托污水处理设施环境可行性分析。
地下水评价等级及评价范围
地下水环境评价等级
（1）建设项目所属类别
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度综合判定。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“L石化、化工（85、专用化学产品制造）”，因此，本项目地下水环境影响评价项目类别为I类。
（2）建设项目场地地下水环境敏感程度
地下水环境敏感程度分级见表 2.6–5。
[bookmark: _Ref44253544][bookmark: _Ref17994161]表 2.6–5  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。



本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）内，根据现场勘察可知，项目占地为园区规划的工业用地，所在地非水源地，不是集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，周边水井不作为饮用水井，分散居民饮用水源地等环境敏感区，对照表 2.6–5可知，本项目场地的地下水环境敏感程度为“不敏感”。
（3）地下水评价等级判定结果
地下水评价工作等级分级表，见表 2.6–6。


[bookmark: _Ref40206473][bookmark: _Ref17994162]表 2.6–6  评价工作等级分级表
	          项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



本项目属于属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目，建设地点地下水敏感程度为不敏感，对照表 2.6–6可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
地下水环境评价范围
地下水环境现状调查评价范围参照表，见表 2.6–7。
[bookmark: _Ref74659270]表 2.6–7  地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价面积（km2）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围

	二级
	6~20
	

	三级
	≤6
	



根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的规定和拟建项目区域的实际情况，本次地下水评价范围为项目西北上游500m、东南下游3km，项目东、西两侧1km的面积7km2的矩形区域。
声环境评价等级及评价范围
声环境评价等级
《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中环境噪声影响评价工作等级判定依据表，见表 2.6–8。
[bookmark: _Ref69726020][bookmark: _Ref74659418]表 2.6–8  环境噪声影响评价工作等级判定依据表
	判别依据
	声环境
功能区类别
	项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量
	受噪声影响
范围内的人口数量

	三级评价
	3类区
	小于3dB(A)，不含5dB(A)
	变化不大

	本项目
	3类区
	小于3dB(A)
	变化不大

	评价等级
	三级评价



由上表可知，本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）内，根据园区规划，该项目所在区域执行的声环境质量为3类区标准，评价范围内没有噪声敏感目标，周围受影响人口数量变化不大，项目建成后通过采取较完善的噪声防治措施，预计投产后敏感点噪声增加值小于3dB（A）。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中的评价等级确定原则，本项目噪声环境影响评价工作等级为三级。
声环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境评价范围为厂界外200m范围。
土壤环境评价等级及评价范围
土壤环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型，土壤评价等级的确定主要依据项目类别和建设项目土壤环境敏感程度等参数进行确定。
（1）项目类别
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，按照建设项目所属行业对土壤环境影响的程度，将建设项目分为四类，项目为化学原料和化学制品制造及废旧资源加工、再生利用项目，属于附录A中的“制造业”、“石油、化工”、“化学原料和化学制品制造”项目和“环境和公共设施管理业”、“废旧资源加工、再生利用”，项目类别取“I类”。
（2）占地规模
土壤导则中将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2），中型（5~50hm2），小型（≤5hm2）。本项目占地规模约3.3hm2≤5hm2，占地规模为中型。
（3）环境敏感程度
本项目为污染影响型项目，建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表 2.6–9。
[bookmark: _Ref74665011]表 2.6–9  污染影响型敏感程度分级一览表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况



本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）内，占地为园区规划的工业用地，项目区周围200m不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标和其他敏感目标，根据表 2.6–9可知，建设项目所在地周边的环境影响敏感程度为“不敏感”。
（4）环境影响评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），通过土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见表 2.6–10。
[bookmark: _Ref74665031]表 2.6–10  污染影响型评价工作等级划分一览表
	          占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作



本项目为污染影响型项目，由表 2.6–10判定，本项目区土壤环境影响评价工作等级为二级。
土壤环境评价范围
本项目为新建项目，土壤环境调查评价范围为项目占地范围内及占地范围外200m范围内。
环境风险评价等级及评价范围
环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见表 2.6–11。
[bookmark: _Ref9611004][bookmark: _Ref11076582]表 2.6–11  项目环境影响评价等级判据一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析



本项目具体判定过程见6.9环境风险分析小节，结果表明本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，因此本项目的环境风险评价等级为简单分析。
生态环境评价等级及评价范围
生态环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）有关规定，生态影响评价等级的确定依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。
（1）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
（2）涉及自然公园时，评价等级为二级；
（3）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
（4）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
（5）根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
（6）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
（7）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
（8）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
（9）符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
本项目占地面积0.03km2，远小于20km2，评价范围内无国家、自治区、地区、县级自然保护区，无国家、省市文物保护单位，远离饮用水源地，生态敏感性为一般区域，按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022），本项目生态影响评价可不确定评价等级。本环评将对生态影响进行简要评价。
生态环境评价范围
本项目生态环境评价范围为厂址及附近影响区域。
评价等级及评价范围汇总
本项目环境影响评价等级及评价范围见表 2.6–12，评价范围见图 2.6–1。
[bookmark: _Ref19031545][bookmark: _Hlk160207947]表 2.6–12  评价等级及评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	一级
	矩形区域（东西×南北）5km×5km

	2
	地表水环境
	三级B
	应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求

	3
	地下水环境
	二级
	西北上游1km、东南下游2.5km，项目东、西两侧1km的面积7km2的矩形区域

	4
	声环境
	三级
	厂界外200m范围内

	5
	生态环境
	简单分析
	项目占地直接影响区域及附近影响区域

	6
	土壤环境
	二级
	厂区及厂界外200m范围内

	7
	环境风险
	简单分析
	/





[image: ]图例
地下水评价范围
土壤评价范围
噪声评价范围
大气评价范围

[bookmark: _Ref95077206]图 2.6–1  评价范围图及保护对象分布图
[bookmark: _Toc157949197][bookmark: _Toc109667497][bookmark: _Toc158063110][bookmark: _Toc161045958][bookmark: _Toc174094216]污染控制目标与环境保护目标
污染控制目标
基于本项目污染物产生情况及环境影响问题，根据评价区环境功能区的要求，确定本项目污染控制的目标。即：做到全过程最大限度地减少污染物排放，确保项目实施后污染物浓度达标排放和污染物总量控制指标“双达标”；采取有效事故安全防范及应急措施，使本项目的环境风险降低至最小。
具体目标如下：
（1）废气控制目标
对于本项目排放的废气，要充分作好治理措施论证，力争采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，并加大回收力度，最大限度减少排放量，不仅要确保废气中各类污染物达标排放，而且要满足大气环境质量的要求。
采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，最大限度减少排放量，确保项目排放的废气污染物达标排放、区域环境空气质量不因本项目的运行而降低环境空气质量等级。
（2）废水控制目标
采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，确保项目废水经内污水处理站处理满足行业排放标准及开发区污水处理厂进水水质要求后排放，经排水管网进入开发区污水处理厂进一步处理。做好防渗措施，确保地下水环境质量不受本项目的影响。
（3）噪声控制目标
采取有效的降噪措施，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。
（4）固体废物控制目标
固体废物实现分类处置，不对周围环境产生危害和二次污染；危险废物按照规范处置，厂区临时贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定。
（5）环境风险污染控制目标
采取有效的事故预防及应急措施，力争将事故风险降低至最小，使最大可信事故结果不会对厂外环境构成严重环境影响，降低风险事故排放的废水和废气等事故发生。
（6）污染物排放总量控制目标
在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，减少污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。
环境保护目标
环境保护要求：
（1）空气环境：保持项目周边的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。
（2）水环境：建立地下水污染防控体系，不因本项目的运行持续污染区域地下水。
（3）声环境：保持项目周边达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准。
（4）工业固体废物综合治理率达到100%。
（5）生态环境保护目标：本项目评价区域内无名胜古迹、自然保护区等特殊敏感目标。保护周边生态环境，维持生态系统功能的稳定性。
评价区域无居民聚集点，无重点保护的单位和珍稀动植物资源，无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。根据工程性质和周围环境特征，本环评确定的环境保护目标见表 2.7–1。
[bookmark: _Ref113471269][bookmark: _Hlk160620978][bookmark: _Hlk160830792]表 2.7–1  主要环境保护目标一览表
	序号
	保护类别
	环境保护目标
	与项目的相对位置及距离（km）
	环境保护要求

	1
	环境空气
	/
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	2
	地下水
	地下水评价范围所在区域
	建立地下水污染防控体系，不因本项目的运行持续污染区域地下水

	3
	声环境
	厂址区域及周边
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准

	4
	生态环境
	荒漠植被和动物、水土
	厂址区域及周边
	植被恢复、控制水土流失

	5
	土壤环境
	厂址区域及周边200m范围内
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值要求。

	6
	风险
	/
	/
	环境风险可防控


[bookmark: _Toc21605312][bookmark: _Toc63101332][bookmark: _Toc11578072][bookmark: _Toc11069892][bookmark: _Toc143514463][bookmark: _Toc21529424][bookmark: _Toc11578143][bookmark: _Toc21788288]
[bookmark: _Toc158063111][bookmark: _Toc161045959][bookmark: _Toc174094217]工程概况
[bookmark: _Toc158063112][bookmark: _Toc161045960][bookmark: _Toc174094218][bookmark: _Hlk160719540]变更前项目情况
变更前环评及建设情况
新疆华创环保木炭有限公司，成立于2021年，位于阿克苏市经济技术开发区纬九路南侧（阿克苏三峰广翰环保发电有限公司西侧，静脉产业园内），主要经营范围为专用化学产品制造（不含危险化学品）；竹木碎屑加工处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；木材采运；林产品采集；农林牧渔业废弃物综合利用；木炭、薪柴销售等。新疆华创环保木炭有限公司于2021年5月16日委托河北奇正环境科技有限公司编制了《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目环境影响报告书》。2021年12月28日疆新疆维吾尔自治区生态环境厅以《新环审〔2021〕217号》文进行了批复。
新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目建设地点位于阿克苏地区静脉产业园（西区）内固废处置区，项目投资5000万元，项目通过当地发改部门备案，2021年、2022年实际建成两组属于淘汰类的土法活性炭煅烧窑，违规从事活性炭生产活动，由阿克苏市人民政府组织相关部门对该项目违规建设的土法活性炭煅烧窑进行全面排查以及督促整改，整改完成后，新疆华创环保木炭有限公司依据新疆维吾尔自治区生态环境厅2021年12月28日批复的《新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目》（新环审﹝2021﹞217号）重新建设投产。
变更前工程建设内容
新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目建设性质属于新建，建设规模为新建3条机制木炭生产线，建成后年产3万吨机制木炭。主要建设内容为：主体工程包括2个生产车间、制棒区；公辅工程包括原辅材料库、成品库、露天堆场、危废间、一般固废存放区、喷淋循环水池、循环冷却水池、消防水池、事故水池、办公楼、食堂宿舍楼、配电室、门卫室、供热、供电、供水等；环保工程包括废气、废水、噪声、固体废物治理工程和环境风险防范工程等。
[bookmark: _Hlk161920527][bookmark: _Hlk161824371]建设内容变动情况、变动原因
新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目筹备建设过程中发现原料市场变化，建设单位决定调整产品结构以及产品方案，同时原申请的污染排放总量不满足变更后的排放需要，因此形成了项目的重大变动，需重新编制、报批环境影响报告书。
[bookmark: _Toc174094219]变更后项目概况
[bookmark: _Ref155279228]项目位于阿克苏经济技术开发区纬九路南侧(阿克苏地区静脉产业园内)厂址中心地理坐标：，变更后本项目厂址、厂区占地面积不变，厂区平面布置不作重大调整。原计划新建3条机制木炭生产线建成后年产3万吨机制木炭。改变原料组成后3条机制木炭生产线同时具备生产机制炭与果木炭（共3万吨）功能。项目变更后基本情况及前后对比见表 3.2–1：
[bookmark: _Ref172535305]表 3.2–1  变更前后项目基本情况一览表
	内容
	批复环评
	本次环评

	项目名称
	新疆华创环保木炭有限公司
年产3万吨机制木炭项目
	新疆华创环保木炭有限公司
年产3万吨机制木炭项目变更

	建设单位
	新疆华创环保木炭有限公司
	新疆华创环保木炭有限公司

	建设性质
	新建
	新建

	建设地点
	阿克苏经济技术开发区纬九路南侧(阿克苏地区静脉产业园内)
	阿克苏经济技术开发区纬九路南侧(阿克苏地区静脉产业园内)

	总占地面积
	50亩
	50亩

	投资
	总投资5000万元，环保投资为110万元，即环保投资占总投资的2.2%
	总投资5000万元，环保投资为151万元，即环保投资占总投资的3.02%

	劳动定员及运行时间
	本项目劳动定员70人，工作制度为年工作300天，三班倒工作制
	本项目劳动定员70人，工作制度为年工作300天，三班倒工作制

	产品方案及产能
	新建3条机制木炭生产线建成后年产3万吨机制木炭
	改变原料组成后3条机制木炭生产线同时具备生产机制炭与果木炭（共3万吨）功能



产品方案及质量标准
本项目变更前主产品为机制木炭，并副木焦油。本次变更环评项目的主产品为机制炭与果木炭，并副产木焦油、木醋液。变更后具备年产1.8万吨机制木炭与1.2万吨果木碳的产能。


表 3.2–1  项目产品方案一览表
	产品名称
	年产量
	单位

	果木碳
	1.2
	万吨

	机制木炭
	1.8
	万吨

	木焦油
	3480
	吨

	木醋液
	6000
	吨



表 3.2–2  果木炭、机制炭技术指标表
	项目
	果木炭
	机制炭

	
	优级
	一级
	合格品
	优级
	一级
	合格品

	全水分%
	4
	7
	10
	8.5
	8.5
	8.5

	灰分%
	6
	6
	9
	5
	10
	20

	挥发分%
	10
	14
	16
	6
	10
	15

	固定碳%
	84
	80
	75
	85
	75
	65

	热值MJ/kg
	30
	26
	23
	30
	27
	25



原辅料以及能源消耗情况
项目变动前主要原料为各类秸秆以及修剪好的果木树枝，变动后原料不再使用各类秸秆，新增各类果木树枝（选取5公分左右）。
变更后原辅料以及能源消耗、前后变化情况见下表 3.2–3。
[bookmark: _Ref173694466]表 3.2–3  变动前后原辅料以及能源消耗变化情况表
	原辅料名称
	变动前
	变动后
	备注

	各类秸秆（t/a）
	50000
	0
	无

	果木枝（t/a）
	10000
	150000
	来源于周边果园淘汰果木

	包装用纸箱（单位：个）
	300000
	300000
	外购

	片碱(氢氧化钠)（t/a）
	1.5
	1.5
	外购

	生石灰(氧化钙)（t/a）
	60
	60
	外购

	木煤气（t/a）
	15600
	18900
	副产自用

	水（m3/a）
	26910
	26955
	由工业园区供水管网供给

	电万（单位：kW·h）
	145.28
	145.28
	由园区电网供给



（1）果木枝成份分析
项目所用原料主要为果农废弃的果木枝与果木碳，相关资料显示，木材是由大量的有机物和少量的无机物所组成，而有机物质是由碳、氢、氧、氮四种元素所组成。各种木材的元素含量基本上是相同的，几乎与树种无关。干材平均含量见表 3.2–4。
[bookmark: _Ref172535370]表 3.2–4  果木枝原料成分分析一览表
	项目
	成份（%）

	
	S
	C
	H
	O
	N
	灰分

	含量
	0.01~0.03
	49.5~50
	6.3~6.4
	42.6~44
	0.1~0.2
	0.2~1.7



（2）木煤气成分分析：
参考《气相色谱分析木煤气组分》（中国林科院林产化工研究所蒋剑春，金淳）、《木煤气在烤烟上的应用》（中国科学院黑龙江农业现代化研究所邢如意，亢文福）和《民用木煤气的研究》（中国林科院林业化工研究所金淳，应浩，张进平等），木煤气主要由烷类可燃气体及二氧化碳组成。木煤气中的可燃性组分体，占木煤气总质量数的60%，通过各组分比例，可加权计算出木煤气碳元素含量约为36.31%。木煤气属较为清洁的能源，性质和民用煤气较为类似。密度取1.3kg/m³。
[bookmark: _Toc163398318]项目组成
本项目组成主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等工程，具体建设内容及变更情况见表 3.2–5。
[bookmark: _Ref173694602]表 3.2–5  项目一期工程变动前后建设一览表
	序号
	装置/单元名称
	主要内容（原审批文件）
	主要内容（拟建设内容）
	变动情况

	1
	/
	主体工程
	主体工程
	有

	1.1
	1#生产车间
	占地6000m2高8m钢结构设工业窑分为9组每组8个炭化室。
	占地1500m2高8m钢结构设工业窑分为9组每组8个炭化室。
	有

	1.2
	2#生产车间
	占地6000m2高8m钢结构为预留车间。
	占地2500m2高8m钢结构为预留车间。
	有

	1.3
	3#生产车间
	无
	占地3000m2高8m钢结构设工业窑（二期）
	有

	1.4
	4#生产车间
	无
	占地3000m2高8m钢结构为预留车间（二期）
	有

	1.5
	制棒区
	位于原辅材料库设粉碎机、机制木炭成型机烘干机等。
	位于原辅材料库设粉碎机、机制木炭成型机烘干机等。（制备果木炭时成型机不使用）
	优化

	2
	公用工程及辅助工程
	公用工程及辅助工程
	有

	2.1
	原辅材料库
	占地5000m2高8m钢结构。用于原辅料和成品的存放。
	占地200m2高4m钢结构。用于生石灰、片碱、包装纸箱的存放。
	有

	2.2
	成品库
	占地5000m2高8m钢结构。用于成品的存放。
	不再修建成品库，成品存放于露天堆场。
	有

	2.3
	露天堆场
	占地4000m2用于秸秆、废木材的存放。
	占地4000m2用于废果木枝的存放。
	无

	2.4
	危废间
	1座钢结构建筑面积为15m2位于成品库内东南角处用于存放危险废物。
	1座钢结构建筑面积为15m2位于成品库内东南角处用于存放危险废物。
	无

	2.5
	一般固废存放区
	位于成品库内西南角处面积200m2暂存区干湿分离设置存放污泥等的含水固废区和存放残渣等干燥固废区最大存储量200t。
	位于原成品库内西南角处面积200m2暂存区干湿分离设置存放污泥等的含水固废区和存放残渣等干燥固废区最大存储量200t。
	无

	2.6
	喷淋循环水池
	位于1#生产车间用于储存碱液喷淋塔循环水。
	位于1#生产车间用于储存碱液喷淋塔循环水。
	无

	2.7
	循环冷却水池
	位于1#生产车间用于储存循环冷却水。
	位于1#生产车间用于储存循环冷却水。
	无

	2.8
	消防水池
	1座150m3用于存储消防用水。
	1座150m3用于存储消防用水。
	无

	2.9
	事故水池
	1座780m3用于存储事故废水兼消防废水
	1座300m3用于存储事故废水兼消防废水
	无

	2.10
	沉淀池
	无
	设置沉淀池1#车间内2座，每个沉淀池100m3，用于木醋液、木焦油的沉淀分层，沉淀池采取密闭措施。
	有

	2.11
	办公楼
	1座2层高12m砖混结构用于日常办公。
	1座2层高12m砖混结构，一层用于日常办公，二层用于员工食宿
	有

	2.12
	食堂宿舍楼
	1座2层高8m砖混结构用于员工食宿
	现在员工食宿位于办公楼二楼
	有

	2.13
	配电室
	1座单层砖混结构内设变压器。
	1座单层砖混结构内设变压器。
	无

	2.14
	门卫室
	1座单层砖混结构用于门卫值班休息。
	1座单层砖混结构用于门卫值班休息。
	无

	3
	环保工程
	环保工程
	有

	3.1
	废气处理
	有组织：
	含尘废气(粉碎、烘干、打包工序)经集气罩收集+布袋除尘器+1根15m高排气筒(DA001)排放；热风炉废气收集后经碱液喷淋塔处理后由1根15m高排气筒(DA002)排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放；
	含尘废气(粉碎、烘干、打包工序)经集气罩收集+布袋除尘器+1根15m高排气筒(DA001)排放；热风炉废气收集后经碱液喷淋塔处理后由1根20m高排气筒(DA002)排放；食堂油烟由烟气净化器处理后由专用烟道DA003引至楼顶排放；
	有

	
	
	无组织
	采取加强有组织收集泼洒抑尘、苫盖防风抑尘网、封闭密闭等措施；
	采取加强有组织收集泼洒抑尘、苫盖防风抑尘网、封闭密闭等措施；
	无

	3.2
	废水处理
	生活污水处理站
	主要为职工生活污水(含食堂废水)一体化污水处理设备处理后排入园区污水管网
	不再设置一体化污水处理设备，职工生活污水与含食堂废水一起排入园区污水管网
	有

	
	
	生产废水
	碱液喷淋塔碱液循环使用定期补充循环冷却水定其排放泼洒抑尘
	碱液喷淋塔碱液循环使用定期补充循环冷却水排入园区污水管网
	有

	3.3
	噪声防治
	设备采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振厂房隔声等措施。
	设备采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振厂房隔声等措施。
	无

	3.4
	固废处理
	一般固废
	除尘灰、废布袋、碱液喷淋塔污泥、炭化残渣、水处理污泥收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场；脱硫石膏收集后外售。
	除尘灰、废布袋、碱液喷淋塔污泥、炭化残渣、水处理污泥收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场；脱硫石膏收集后外售。木焦油、木醋液等分类桶装收集后外售综合利用
	有

	
	
	生活垃圾
	收集后交环卫部门处置
	收集后交环卫部门处置
	无



项目主要生产设备
项目主要生产设备见表 3.2–6。
[bookmark: _Ref173696271]表 3.2–6  项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	位置

	1
	多功能粉碎机
	STHF-F
	台
	3
	原辅材料库制棒
区

	2
	烘干机
	STHF-500
	套
	1
	

	3
	机制木炭成型机
	STHF-D
	台
	3
	

	4
	平输送带
	STHF-800
	套
	24
	

	6
	热风炉
	10MW
	台
	1
	

	7
	工业窑
	/
	座
	1(内设72个炭化室)
	1#生产车间

	8
	木焦油储罐
	100m³
	个
	2
	1#生产车间

	9
	木醋液储罐
	60m³
	个
	7
	1#生产车间



公辅工程
项目公辅工程包括给排水工程、供电、供暖等。
给水排水系统
（1）给水
项目用水由阿克苏经济技术开发区提供，全部为新鲜水，其水量水压均能满足厂内的生产和生活用水要求。本项目用水包括生活用水、生产用水。项目劳动定员70人，包食宿，根据《新疆工业和生活用水定额》，职工盥洗用水量按80L/d·人计，食堂用水量按30L/d人计，则生活用水量为7.7m3/d（2310m3/a）。生产用水主要为碱液喷淋塔补水和冷却循环水补水，补水量82m2/d（24600m2/a）。经计算全厂新鲜用水量为89.7m2/d（26910m3/a）。
（2）排水
排水主要为循环冷却水排水和生活污水，本项目喷淋塔产生的脱硫石膏及喷淋塔污泥会定期清理，带出部分循环水，故喷淋塔循环水仅需定期补水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，食堂废水与职工生活污水一同排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理，总排水量为6.16m3/d。
据调查，阿克苏经济技术开发区污水处理厂分期建设，近期(2025年)处理规模为5000m3/d、远期（2035年）处理规模1000m3/d，采用“预处理+水解酸化+强化脱氮改良A/O+深度处理+臭氧催化氧化+次氯酸钠消毒”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002》中一级A标准，故阿克苏经济技术开发区污水处理厂可满足本项目的污水排放需求。
供电系统
由园区供电系统提供，厂区设500kVA变压器，年用电量为145.28kWh，能够满足项目日常生产、生活用电。
供暖系统
本项目生产使用热风炉供热，冬季少有生产。
窑炉废气可将粉碎后的废果木树枝烘干至含水量在12%左右，若后续继续用窑炉余热烘干，需要时间较长，且很难达到目标含水量，改用热风炉继续烘干，可快速烘干至含水量在6%以下，最终达到烘干的目的。
厂区平面布置图
本项目厂区平面布置图见附图4。


[bookmark: _Toc161045970][bookmark: _Toc158063122][bookmark: _Toc174094220]生产工艺及产污环节分析
[bookmark: _Toc174094221]工艺方案分析
本项目为机制炭与果木碳的加工生产，机制炭与果木碳生产工艺如下：
机制炭工艺方案分析
机制炭项目生产线以外购的不规则果木树枝为原料，经粉碎、烘干、制棒、炭化等工艺加工而成，具体生产工艺流程如下：
（1）原料进厂
本项目生产所需果木树枝，通过汽车运送，运送过程中需要苦盖防风抑尘网、防止遗撒，购回的原料暂存于露天堆场，最多堆放量为300m3，最长堆放时间为1.5个月，根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），属于Ⅲ类料堆场，堆放时篷布遮盖，定期泼洒抑尘。
本工序污染源主要为卸料、贮存废气。
（2）粉碎
废果木树枝等通过叉车运至原辅材料库房，人工投入粉碎机，原料通过粉碎机粉碎，使原料细化粉碎成长8-13mm的均匀纤维状颗粒。粉碎过程密闭，进出料废气集气罩收集，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放（DA001）。
本工序污染源主要为粉碎过程废气、设备噪声、除尘灰。
（3）烘干
粉碎后的原料通过粉碎机下方的传送带密闭传送至烘干机料斗，进而进入烘干机烘干。本项目使用圆筒烘干机烘干原料，烘干机筒体是一个与水平线略成倾斜的圆筒，内设搅拌装置，长9m，烘干筒外包裹换热管，利用热风炉加热和窑炉余热，传热介质为空气，温度约为115-120℃，燃料为炭化木煤气。物料从较高一端加入，烘干机内搅拌设备启动，受重力作用运行到较底的一端，湿物料在筒体内向下移动过程中，直接与桶壁热交换，使湿物料得以干燥。物料含水率约为45%，干燥后物料含水小于6%。粉碎后的物料在烘干筒内停留约0.5h，烘干机进出口设集气罩，废气集气罩收集，与粉碎过程废气一同经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放（DA001）。热风炉燃烧产生的废气引到碱液喷淋塔处理后，经20m高排气筒排放（DA002）。
本工序污染源主要为烘干废气、热风炉废气、设备噪声、布袋除尘灰、碱液喷淋塔污泥、脱硫石膏。
（4）制棒
烘干后的原料通过烘干筒下方密闭皮带式输送机送到制棒机料斗，物料进入制棒机成形仓内。物料在成形筒内利用螺杆推进器加压，成型薪棒，薪棒内孔径为8-15mm，长度300-400mm。制棒机料斗设集气罩，废气集气罩收集，与粉碎过程废气一同经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放（DA001）。
本工序污染源主要为制棒废气、设备噪声、布袋除尘灰。
（5）炭化
人工将薪棒装入窑中，为保证炭化完全薪棒在窑内分层间隔堆放，人工点燃少部分薪棒，进行燃烧。本项目工业窑根据项目实际生产需要，设计72个炭化室，保证了炭化室的的温度与密闭性，同时也保证炭化过程的可控性。工业窑内薪棒经过40-50小时左右缺氧燃烧后（需要通入少量空气），待窑中的原料全部炭化完毕后，关闭窑所有的炉门和烟气进出口通口（不再通入空气），然后在窑内自然冷却4天，完成产品生产。本项目炭棒在窑中自行冷却降温，项目共有炭化室72个，分为9组，交替生产。薪棒在炭化过程中，薪棒燃烧会产生少量灰，在窑内沉降，产生炭化残渣，在机制炭出窑时，人工清扫，在指定地点存放。薪棒在窑内通过自身缺氧燃烧分解生成可燃气体（木煤气），木焦油和黑色物质（木炭）成品炭。该阶段产生的炭化气经过烟道收集后通过冷却管道中的循环冷却水换热冷凝处理，得到木焦油（烃、酚及其同系物、糖醛及其他各种产品的复杂混合物），暂存于木焦油储罐，储罐大小呼吸气引至冷凝处处理；冷凝后的木煤气由管道引至木煤气缓冲罐缓冲后，送至热风炉作为燃料利用，燃烧后的烟气经碱液喷淋塔处理后由15m排气筒排放。冷凝回收的木焦油送至危废间储存，密封桶保存，定期出售。每次炭化过程需要约7天，9组炭化窑轮流交替生产，可实现不间断生产。生产期间炭化过程一般可以分为3个阶段：
I脱水干燥：窑炉每批次炭棒炭化阶段采用极少量的成品炭棒或生物质燃料引火，窑温上升到50~120℃，成型炭棒所含的水分主要依靠本身燃烧所产生的热量进行蒸发，蒸发的水蒸汽部分蒸出并冷凝随木醋液一并进入木焦油，剩余的少量水在后面炭化过程中应该会与木炭反应生成煤气。机制棒的化学组成几乎没变。
Ⅱ炭化初始阶段：这个阶段主要靠机制棒自身所产生的热量，使窑内温度上升，大概在200~400℃之间，此时炭棒就会产生热分解反应，里面的化学组织就会发生变化，把纤维素发生分解生成CO2、CO和少量醋酸等物质。
Ⅲ全面炭化阶段：在这个阶段中，窑内温度进一步提高500-600℃，里面的木材材料就会急速升温分解，同时生成大量的醋液（气态）和焦油（气态）等产物，此外还有甲烷、乙烯等可燃性气体（木煤气）。炭化分解气体经冷凝收集得到木焦油，冷凝后的木煤气送至烘干热风炉作燃料。
本阶段主要的化学反应如下：
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本工序污染源主要为未能收集的木煤气、木焦油及炭化残渣，固废木焦油。
（5）包装入库。
机制炭完全冷却后，称重打包，运入成品库。出窑及打包过程中的废气集气罩收集，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放（DA001）。
本工序污染源主要为出窑及打包废气、除尘灰。
（6）项目开停车生产
项目每次开车时选用水分含量低于12%的秸秆废、木材，粉碎后，不经烘干，直接制棒，入窑后根据生产经验调整炭化的燃烧时间及进气量，待生产稳定后，继续使用高含水率原材料，恢复上述生产流程
0. 果木炭工艺方案分析
果木炭项目生产线以外购修剪好果木树枝为原料（基本再5公分左右），不经粉碎、烘干、制棒的过程，直接进入窑炉炭化，具体生产工艺流程如下：
（1）原料进厂
本项目从周边地区果园购买生产所需果木树枝，通过汽车运送，运送过程中需要苦盖防风抑尘网、防止遗撒，购回的原料暂存于露天堆场，最多堆放量为300m³，最长堆放时间为1.5个月，根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）属于Ⅲ类料堆场，堆放时篷布遮盖，定期泼洒抑尘。
本工序污染源主要为卸料、贮存废气。
（2）炭化
碳化过程同机制炭的碳化一样，人工将果木树枝装入窑中，为保证炭化完全，果木树枝在窑内分层间隔堆放，人工点燃少部分果木树枝，进行燃烧。本项目工业窑同机制炭共用72个炭化室，保证了炭化室的的温度与密闭性，同时也保证炭化过程的可控性。工业窑内碳棒经过40-50小时左右缺氧燃烧后（需要通入少量空气），待窑中的原料全部炭化完毕后，关闭窑所有的炉门和烟气进出口通口（不再通入空气），然后在窑内自然冷却3天，完成产品生产。本项目果木树枝在窑中自行冷却降温3天，一个周期为6天。果木树枝在炭化过程中，燃烧会产生少量灰，在窑内沉降，产生炭化残渣，在机制炭出窑时，人工清扫，在指定地点存放。果木树枝在窑内通过自身缺氧燃烧分解生成可燃气体（木煤气），木焦油和黑色物质（木炭）成品炭。该阶段产生的炭化气经过烟道收集后通过冷却管道中的循环冷却水换热冷凝处理，得到木焦油（烃、酚及其同系物、糖醛及其他各种产品的复杂混合物），暂存于木焦油储罐，储罐大小呼吸气引至冷凝处处理；冷凝后的木煤气由管道引至木煤气缓冲罐缓冲后，送至热风炉作为燃料利用，燃烧后的烟气经碱液喷淋塔处理后由20m排气筒排放。冷凝回收的木焦油送至危废间储存，密封桶保存，定期出售。
本工序污染源主要为未能收集的木煤气、木焦油收集罐装分废气及炭化残渣，固废木焦油。
（3）包装入库
果木炭完全冷却后，称重打包，运入成品库。出窑及打包过程中的废气集气罩收集，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放（DA001）。




图 4.1–1  机制炭生产工艺流程及产污节点图

[bookmark: _Ref151474789]
图4.1‑2果木碳生产工艺流程及产污节点图

项目污染源及治理措施情况汇总
项目污染源及治理措施情况汇总见表4.1–1。
[bookmark: _Ref172538956]表4.1–1项目生产排污节点一览表
	类别
	节点
	排污节点
	主要污染物
	排放规律
	处理措施及排放去向

	环境空气
	G1
	卸料、贮存废气
	颗粒物
	连续
	无组织排放

	
	G2
	粉碎过程废气
	颗粒物
	连续
	布袋除尘+15m排气筒DA001

	
	G3
	烘干废气
	颗粒物
	连续
	

	
	G4
	制棒废气
	颗粒物
	连续
	

	
	G5
	未收集的木煤气
	非甲烷总烃
	无组织排放
	无组织排放

	
	G6
	出窑及打包废气
	颗粒物
	间歇
	布袋除尘+15m排气筒DA001

	
	G7
	木焦油储罐大
	非甲烷总烃
	连续
	冷凝

	
	
	小呼吸废气
	非甲烷总烃
	间歇
	无组织排放

	
	G8
	热风炉废气
	颗粒物、二氧化
硫、氮氧化物
	连续
	碱液喷淋塔+20m排气筒DA002

	废水
	W1
	职工生活污水
	COD、SS、NH₃-N、动植物油
	间歇
	处理后排入园区污水管网

	
	W2
	循环冷却水排水
	盐类
	间歇
	排入园区污水管网

	噪声
	N
	设备
	A声级
	连续
	选用低噪设备、基础减振、风机消声、厂房隔声

	固体废物
	S1
	布袋除尘
	除尘灰、废布袋
	间歇
	吨袋包装收集后暂存一般固废存放区送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场处置

	
	S2-1
	炭化
	残渣
	间歇
	

	
	S2-2
	炭化
	木焦油
	连续
	暂存100m3储罐、定期售卖于有资质单位处置

	
	S2-3
	炭化
	木醋液
	连续
	存60m3储罐、定期售卖于有资质单位处置

	
	S3-1
	碱液喷淋塔
	污泥
	间歇
	桶装或带内衬的吨袋包装收集后暂存一般固废存放区送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场处置

	
	S3-2
	碱液喷淋塔
	脱硫石膏
	间歇
	吨袋包装收集后暂存一般固废存放区外售综合利用

	
	S4
	职工生活
	生活垃圾
	间歇
	环卫部门统一处理



[bookmark: _Toc174094222]物料平衡
根据建设单位提供资料，本项目木炭需要原料11.9万吨，原料含水率30%。根据《生物质热解气化原理与技术》（化学工业出版社2013年4月出版）中典型的热解产物实验数据，木材热解产物的大致产率为：木炭33~38%，粗木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45~50%，木煤气16~18%，损耗0.3~1%。本次按木炭36，28%、木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45，53%、木煤气18%，损耗1%计算。
①气体产物：含有CO2、CO、CH4、C2H4、H2等物质的未冷凝气体（木煤气），未冷凝气体（木煤气）产生量约为18900吨。
②液态（冷凝后）：炭化过程中会有木醋液和木焦油等液体产生。该液体含有大量水分，木醋液和木焦油混合液约为55650吨。
③固态：热解后1050t为炭化残渣及粉尘等损耗。
表 4.2–1  项目物料平衡表（t/a）
	入炉木材
（含水30%）
	折算干原料
	炭化产物
	计算系数%
	产生量
	备注

	150000
	105000
	机制炭
	18
	18900
	产品

	
	
	果木炭
	10
	10500
	产品

	
	
	粗木醋液
	53
	55650
	含水分、木醋液、木焦油等

	
	
	木煤气
	18
	18900
	CO、甲烷、乙烯等

	
	
	损耗
	1
	1050
	固体残渣



[bookmark: _Toc174094223]水平衡
项目用水环节主要为职工生活用水、生产用水、绿化用水。各用水分析如下：项目用水由阿克苏经济技术开发区提供，全部为新鲜水，其水量水压均能满足厂内的生产和生活用水要求。本项目用水包括生活用水、生产用水。项目劳动定员70人，包食宿，根据《新疆工业和生活用水定额》,职工盥洗用水量按80L/d·人计，食堂用水量按30L/d人计，则生活用水量为7.7m³/d（2310m³/a）。生产用水主要为碱液喷淋塔补水和冷却循环水补水，补水量82m³/d（24600m³/a）。经计算全厂新鲜用水量为89.7m³/d（26910m³/a）。
项目水量平衡情况见下图。

图 4.3–1  项目水平衡图
[bookmark: _Toc174094224]热平衡
项目生产线初步启动和检修启动时，热风炉利用炭化后的木煤气为烘干系统供热，炭化窑启动也需要少料果木树枝为燃料提供热量提升窑温。
项目启动后，烘干系统和炭化窑所需热量由炭化窑尾气（木煤气、气态木焦油、气态木醋液）在火道内燃烧提供，炭化气主要为含CO₂、CO、甲烷、乙烯、H₂等不可凝成分(木煤气)和可冷凝的焦油、木醋酸蒸汽，炭化气冷凝后可有木煤气(不凝气)、焦油和木醋酸液(液体，含大量蒸汽冷凝水),木煤气成分、热值与城市人工煤气相似，故称木煤气。根据建设方提供经验数据，烘干工序所需热风炉木煤气燃烧热量为总热量的30%，通过查询相关资料，蒸发一吨水所需热量约为336000kJ，本项目废果木树枝用量为150000t/a，含水率为30%，经烘干后，含水率为10%以下，则烘干工序烘干的水量约为30000t/a，经计算，项目每年烘干水分需要的热量为3.024×109kJ/a。根据建设方提供经验数据，燃烧火道的热效率约为35%，则项目运行过程中烘干需要的热量为8.64×109kJ/a。
炭化窑运行后，炭化尾气中可燃气体（可燃气体主要为木煤气，评价主要核算木煤气的燃烧所产生的热量）作为热热炉燃料为烘干系统供热，根据建设单位提供资料，本项目木炭需要原料15万吨，原料含水率30%。根据《生物质热解气化原理与技术》（化学工业出版社2013年4月出版）中典型的热解产物实验数据，木材热解产物的大致产率为：木炭33~38%，粗木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45~50%，木煤气16~18%，损耗0.3~1%。本次按木炭36%、木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45%、木煤气18%，损耗1%计算。，年产生木煤气约18900万吨，密度取1.2kg/m³,则燃料总体积为1575万m3，参照《生物质热解气化原理与技术》（孙立、张晓东著）木煤气成分、热值与炭化温度有关，热值范围为3~16MJ/m3，评价取平均热值8MJ/m3，故竹煤气可为烘干系统提供的热量为1.26×1011kJ/a，大于烘干系统所需热量，所以炭化窑正常运行后，热风炉完全可以为烘干系统提供热量。
项目启动后热平衡详见下图。

图 4.4–1  项目热平衡图

[bookmark: _Toc174094225]运营期污染源强核算
废气
本项目废气污染源主要分有组织排放和无组织排放两部分。
有组织排放废气包括：卸料、堆存废气G1、粉碎废气G2、烘干废气G3、制棒废气G4、出窑及打包废气G6、热风炉废气G8。
无组织排放主要包括：未收集的木煤气G5、木焦油储罐废气G7。
各部分废气污染物产排情况如下所述：
有组织废气
①含尘废气（烘干、制棒、出窑、打包）
本项目机制炭生产中，会产生烘干、制棒废气。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册）进行污染物核算，烘干、制棒过程有颗粒物产生，产尘系数约为“4.41×10-3吨/吨-产品”。则原料烘干和制棒过程颗粒物为40.14，83.349t/a年排放时间2400h产生速率34.72kg/h。
果木炭生产过程中由于原料果木枝的长短含水率等均符合直接入炉要求因此不含粉碎、烘干、制棒过程。因此机制炭与果木炭出窑及打包灰尘经集气罩收集源强以机制炭和炭化残渣总量的0.03%计则粉尘产生量为0.315t/a年排放时间2400h产生速率0.13kg/h。则项目含尘废气最大产生速率为34.85kg/h。集气罩收集效率80%经布袋除尘器处理(处理效率92%风量40000m³/h)由1根15m高的排气筒排放（DA001），则烘干、制棒、出窑、打包中的含尘废气最大排放速率2.78kg/h，排放量6.672t/a。
②粉碎废气
本项目生产过程中，原材料在破碎会产生一定量的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册）进行污染物核算，破碎过程有颗粒物产生，产尘系数约为“6.69×10-4吨/吨-产品”。
由于项目果木炭工序中无切割，破碎工艺，机制炭产品量为18900t/a，原则本项目破碎工序粉尘产生量约为12.6441t/a，1.75kg/h。
③热风炉废气
项目热风炉通过管道接收窑炉中的木煤气作为燃料供热。
木煤气燃烧废气污染物参照高炉煤气进行核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表燃气工业锅炉”。
表 4.5–1  木煤气产污系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污系数

	蒸汽/热水
其他
	高炉煤气
	室燃炉
	颗粒物
	kg/万m³-原料
	2.86

	
	
	
	二氧化硫
	kg/万m³-原料
	0.02S

	
	
	
	氮氧化物
	kg/万m³-原料
	0.86

	备注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的为0.02S其中含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量单位为mg/m³。生物质含硫量0.11%(干基)(潘雯瑞任建兴.生物质燃料燃烧特性分析[J].上海电力学院学报2010026(002)：故二氧化硫产污系数为40mg/m3



根据前文各组分占比情况分析可知，气体产物：含有CO2、CO4、CH、C2H4、H2等物质的未冷凝气体（木煤气），未冷凝气体（木煤气）产生量约为18900吨。木煤气属较为清洁的能源，性质和民用煤气较为类似，密度取1.3kg/m³。故木煤气产生量1453.86万m3。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录C中的方法，计算本项目木煤气燃烧废气产生量约为8799.28万m³/a（12216m³/h）。类比同类项目烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉二级要求。
项目采用碱液喷淋塔脱硫除尘工艺进行脱硫除尘，选择钠钙双碱法为脱硫工艺，以石灰作为主脱硫剂钠碱为助脱硫剂。由于在吸收过程中以钠碱为吸收液脱硫系统不会出现结垢等问题运行安全可靠。且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多能在较小的液气比条件下达到较高的二氧化硫脱除率。碱液喷淋塔脱硫效果可达90%以上该设备除尘效率达60%。
计算可知，热风炉废气排放情况见下表。
表 4.5–2  热风炉废气污染物产生及排放情况表
	排放源
	污染物
	烟气量
（Nm³/h）
	产生情况
	排放情况

	
	
	
	浓度
（mg/m³）
	速率（kg/h）
	浓度
（mg/m³）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	热风炉废气（拟建设项目）
	颗粒物
	12216
	42.55
	0.52
	0.52
	0.21
	1.50

	
	SO2
	
	595.04
	7.27
	59.504
	0.73
	5.23

	
	NOx
	
	127.93
	1.56
	1.56
	1.56
	11.25

	处理设施
	碱液喷淋塔+20m排气筒
	参数（m）
	收集效率99.5%碱液喷淋塔脱硫效率90%除尘效率60%；排气筒：φ5*10。



（2）食堂餐饮油烟
项目综合楼内设食堂（1灶头，采用木煤气），食堂提供一日三餐，在烹饪过程中会有油烟废气产生。项目劳动定员共计70人，年工作300d,根据类比调查，城市人口每人每日消耗动植物油按0.05kg计，则项目年耗油量为1.05t。餐饮油烟平均挥发量按耗油量的2.83%计，则项目餐饮油烟产生量为0.030t/a。食堂日高峰期按5h计算，则高峰期项目油烟产生速率为0.02kg/h。
无组织废气
（1）颗粒物
①露天堆场：本项目外购的原料大部分已在原厂地切割完成，项目厂区内仅需要对少部分不符合要求的原料进行简单的人工切割整理，根据业主提供资料，项目区切割均在露天堆场进行，切割量约占原料的5%，即7500吨/年。
由于原料中含有大量的水分，切割工序粉尘产生量较小，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十七章 木材加工厂”，锯末粉尘产生量为0.175kg/t-锯原木，则本项目切割粉尘产生量约1312.5kg/a，产生速率为0.182kg/h。切割粉尘在车间内以无组织排放。由于重力沉降，加强车间内收集和操作管理等措施，外溢至车间外的粉尘按10%计，其排放量为131.25kg/a，排放速率0.018kg/h。
②1#生产车间：1#生产车间出窑及打包工序中产生含尘废气量无组织排放量约为2.016t/a，产生速率0.85kg/h，机制木炭与果木碳打包、炭化残渣清理过程中厂房密闭加强有组织收集炭化残渣在炭化窑内放入吨包密闭后运至一般固废存放区保存颗粒物大部分可在车间内沉降效率以90%计算则颗粒物排放量为0.302t/a，排放速率为0.085kg/h。
（2）非甲烷总烃
1#生产车间工业窑产生木煤气，加强收集，大概有0.5%无组织逸散，木煤气中非甲烷总烃含量为2.80%，则非甲烷总烃无组织排放量为0.2218t/a，木焦油分装废气以总量的0.01%计考虑最不利情况逸散的木焦油非甲烷总烃含量100%，则非甲烷总烃无组织排放量为0.003t/a，分装时间为1200h/a，则非甲烷总烃最大排放速率为0.03kg/h，全年无组织排放量为0.221t/a。
（3）交通运输移动源尾气排放情况
项目运行期间运输车辆排放的尾气，按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附5移动源-附表1机动车排放系数手册中计算公式。
源强预测模式为：

式中：
E为排放量，单位为吨；i为车型；j为燃油种类；k为初次登记日期所在年；P为保有量，单位为辆；本项目无专用车辆，按小时在场量即16量。
PX为排放系数，年行驶里程与排放因子的乘积，单位为克/（辆*年），计算得到汽车尾气源强见表 4.5–4。
[bookmark: _Ref174044005]表 4.5–3  表 4.5–4  项目运输车辆场区尾气排放一览表
	预测阶段
	系数
	排放量
	面源参数

	污染物
	P（辆）
	PX（克/（辆*年））
	数量
	单位
	1080m×450m×0.5m

	NOx
	2
	21483.80
	0.43
	t
	

	颗粒物
	2
	135.20
	0.003
	t
	

	VOCs
	2
	343.60
	0.007
	t
	





表 4.5–5  废气产生量及治理措施一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




0.0.1 废水
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
生活污水：产生量为6.16m3/d，参照《城市生活污水中的污染物分类及处理性评价》，主要污染物为COD 275mg/L、BOD5 132mg/L、SS 165mg/L、氨氮25 mg/L。


表 4.5–6  项目废水排放情况表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





0.0.2 噪声
本项目噪声主要为多功能粉碎机、机制木炭成型机、风机、泵等设备产生的噪声声级值在75~95dB(A)之间。通过厂区合理布局选用低噪声设备采取基础减振厂房隔声等措施后可实现达标排放。项目变动前后在生产机制炭时噪声未发生变化生产果木炭事粉碎机及机制木炭成型机均不工作因此会减少部分噪声源降低噪声排放根据原环评项目建设不会降低厂界声环境质量级别同时项目建设过程中在厂界进行适当的绿化并加强噪声源的减噪、降噪则项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响。
表4.5–7建设项目噪声源调查清单（室外声源）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



表 4.5–8  建设项目主要高噪声源调查清单（室内声源）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



0.0.3 固废
项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
项目除尘灰产生量为37t/a、废布袋(三年更换一次)产生量为0.05t/a、残渣3598.9t/a、碱液喷淋塔污泥产生量为11t/a，脱硫石膏产生量155.4t/a。
炭化工序产生的木焦油和木醋液经沉淀池收集静置分离后，上层为木醋液，下层为木焦油。根据《美国环保局污染物控制和排放手册》（美国环境保护局编）木炭生产过程中产生的木焦油量为200kg/t产品、木醋液为116kg/t产品，本项目木焦油产生量为6000t/a，木醋液产生量为3480t/a。
《国家危险废物名录2016版》中，HW11精(蒸)馏残渣定义是:“非特定行业900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物”。而《国家危险废物名录2021版》中，HW11精(蒸)馏残渣定义是：“非特定行业900013-11其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物"。
对照《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目生产原料为果木枝干，属于生物质原料，生产过程中没有加入其它化学物质，因此可以明确判定本项目生产中产生的木焦油、木醋液不属于危险废物，按照一般工业固体废物进行管理，按照固体废物资源化利用的原则，销售给下游公司进行综合利用。
表 4.5–9  项目一般固废产生量及治理措施一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



（2）危险废物
项目的危险废物为废矿物油。
项目生产机械设备使用过程中涉及机油的使用，产生少量废机油约0.3t/a，危险废物类别HW08，危险废物代码900-214-08，暂存至危废间后，委托有资质单位统一清运处置。
表 4.5–10  危险废物产生量及治理措施一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（3）生活垃圾
项目新增劳动定员70人年工作日300天职工生活垃圾按0.5kg/人·天计则产生量为10.5t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。
[bookmark: _Toc174094226]防腐防渗
厂区采取分区防渗，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中相关要求，本项目防治分区及防渗要求见下表，本项目分区防渗图见附图5。
表 4.6–1  厂区防腐防渗一览表
	防渗级别
	防渗区域
	防渗技术要求

	重点防渗
区
	危废间、废水处理区、事故水池
	等效黏土防渗层Mb>6.0m，K<1×107cm/s

	一般防渗区
	1#生产车间、2#生产车间、循环水
池区、消防水池
	等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s

	简单防渗
区
	原辅材料库、成品库其他区域、露
天堆场、办公楼、食堂宿舍楼、配
电室、门卫、厂区道路等
	一般地面硬化



为确保防渗措施的防渗效果，在施工过程中建设单位应加强施工期的管理严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强对生产设施和环保设施的操作管理，避免跑冒滴漏。
[bookmark: _Toc174094227]非正常工况
非正常生产排污包括有计划的开、停车检修和临时性故障停车的污染物排放，及工艺设备及环保设施非正常运行污染物排放等。企业应有计划的制定开停车、检维修计划，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，计划实施前应向当地环保主管部门备案。
非正常生产情况下废气污染源及污染治理措施
（1）工艺装置开、停机、检修时废气污染物排放分析
企业应制定开停车、检维修等非正常工况污染物治理操作规程。各工艺装置进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态。开车前首先运行所有废气处理装置，然后再开启个生产设备，进行生产、实验等操作。停车前逐步停止生产设备，同时继续保持环保治理设备的运转，待废气全部排出治理后，方可停止运行。采取上述措施后，能确保生产设备在开停车时排出的污染物得到有效治理，排出的浓度与正常生产时基本一致，不会对环境造成影响。
（2）废气治理措施不正常运行污染物排放
本项目非正常工况主要是碱液喷淋塔碱液更换不及时，造成热风炉废气处理效率下降，SO₂处理效率为45%。项目非正常工况下废气中主要污染物排放情况见表4.8-1。
表 4.7–1  项目非正常工况下废气各污染物最大排放情况
	非正常
排放源
	非正常排
放原因
	污染物
	非正常排放
浓度(mg/m³)
	非正常排放|速率(kg/h)
	单次持续
时间(h)
	年发生频
次(次)
	应对措施

	DA002
	碱液喷淋
塔异常
	SO₂
	221.83
	4.44
	1
	1
	加强日常维护，严
重时停工检修



0. 非正常生产状况下废水污染源及防治措施
本项目生产非正常工况主要是生产中由于操作失误或突然停电、停水而造成局部停车。本项目生产废水主要是生活污水，且废水处理设施有一定的余量，非正常工况时不会形成事故排放。
[bookmark: _Toc174094228]清洁生产分析
（1）生产工艺与装备要求
本项目选用的生产装置都是目前较为先进的设备，项目粉碎、传送过程密闭设备，生产工艺工艺自动化程度高。
本项目生产工艺及设备装备水平较先进。
（2）资源能源利用分析
本项目资源能源利用处于清洁生产先进水平，采取了多项节能措施：优先选用高效电机，节约电能；热风炉使用炭化木煤气，提高节能效果；照明灯具选用节能型光源，且设计中区别照度设计，减少灯具设置；在生产中贯彻节约用电意识，做到人走灯关，节约用电。生产工艺各排污节点经管道集中收集，木焦油经冷凝器冷凝回收，节约资源。同时配备高效设备，降低系统单耗；设置冷却循环水池，减少新水用量等。
（3）污染控制水平分析
本项目采取较为完备的环保治理措施，生产工艺各排污节点均采用集气罩或密闭管道将废气集中收集后，送至相应废气处理装置处理达标后排放，污染物排放浓度和排放速率均可满足相关排放标准要求。循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。对产噪设备采取相应的降噪措施，控制噪声对周围声环境的影响。同时各类固体废物全部得到妥善处置。项目污染控制措施处于清洁生产先进水平。
本项目属于化学原料和化学品制造业和废弃资源综合利用业，虽然消耗了一定的水、电能源，产生了一定量的废气、固废和噪声，但同时提供了大量的可燃机制木炭与果木碳，机制木炭与果木碳市场广阔，可作为烧烤用炭、工业生产二硫化炭、锅炉燃料等，机制木炭、果木碳密度大，热值高，无烟、无味、无污染、不爆炸、易燃，是国际上公认的绿色环保产品。
综上所述，本工程的建设符合清洁生产的要求，清洁生产水平处于国内领先水平。
[bookmark: _Toc174094229]项目碳排放情况
根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评(2021)45号)，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
碳排放源项识别
本项目根据《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》(GB/T32151.10一2015的相关规定，本项目排放源类别和气体种类主要包括木煤气燃烧二氧化碳排放、净购入电力隐含的二氧化碳排放量。具体源项介绍见表4.9–1。
[bookmark: _Ref172539434]表4.9–1项目二氧化碳源项分析一览表
	序号
	类型
	装置
	源项

	1
	燃烧型
	热风炉
	燃烧炉木煤气用量1575万m3/a

	2
	隐含排放型
	全厂外购电力
	145.28万kWh/a



碳排放源强核算
本项目温室气体（GHG）排放总量等于燃料燃烧二氧化碳排放量，加上工业生产过程CO2排放量，再加上企业净购入电力和热力隐含的CO2排放量。
EGHG=Eco₂燃烧+Eco₂过程+Eco₂净电
式中，
EGHG为企业温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；
Eco₂燃烧为企业由于化石燃料燃烧活动产生的CO2排放，
单位为吨CO2；
Eco₂过程为企业的工业生产过程CO2排放，单位为吨CO2；
Eco₂净电为企业的净购入电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2；
（1）Eco2燃烧
燃料燃烧CO2排放量主要基于热风炉的化石燃料燃烧量，乘以相应的燃料

含碳量和碳氧化率，公式如下：

AD：为化石燃料品种i明确作用燃烧的消费量，对气体燃料以气体燃料以万Nm³为单位；
CC₁为化石燃料i的含碳量，对气体燃料以吨碳/万Nm³为单位；
OF：为燃烧的化石燃料i的碳氧化率，单位为%。
CC₁=NCVi×EF
NCV为化石燃料品种i的低位发热量，对气体燃料以GJ/万Nm³为单位；
EF：为化石燃料品种i的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。
本项目木煤气参考高炉煤气参数，燃烧型温室气体计算主要参数见表4.9–2。
[bookmark: _Ref172539552]表4.9–2燃烧型温室气体计算参数一览表
	序号
	种类
	燃料量
	低位发热量GJ/万Nm³
	单位热值含碳量吨碳/GJ
	碳氧化率

	1
	木煤气
	1575万m3/a
	33.000
	70.80×10-3
	99%



根据公式计算，燃料燃烧CO₂排放量Eco₂为299.1912t/a。
（5）净购入的电力消费引起的CO₂排放
本项目电力采用园区电力管网外购。按照企业净购入电力隐含的CO₂排放量。
Eco₂*=AD力×EF电力
式中，
Eco2-电为净购入电力隐含的CO₂排放量，单位为吨CO₂;
AD力为企业净购入的电力消费量，单位为兆瓦时(MWh);
EF力为电力供应的CO₂排放因子，单位为吨CO₂/MWh;
Eco2=145.28万kWh/a×0.997×10³t/kWh=1.4484t/aCO₂
综上所述，故本项目温室气体(GHG)排放总量为300.640吨。。
减污降碳分析与建议
拟建项目生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中落后生产工艺装备及《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》中的淘汰落后设备，符合清洁生产要求。
项目建议在工艺设计、设备选型、电气系统、节能管理等方面采用节能措施、加强余热回收、原料运输采用新能源汽车，以有效减少项目碳排放。
（1）节能措施
①工艺及设备节能
通过采用先进技术，大量降低物料消耗减少生产中各种污染物的产生和排放。工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本。优化设备布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程，尽量借用位差，减少重力提升。系统正常运转时，最大限度地提高开机利用率，减少设备空转时间，提高生产效率。投入设备自动化保护装置，减少人工成本，同时保证设备的正常运行、减少事故率。
本项目主要工艺生产设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，大多数采用节能型设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，设计优先选用效率高能耗低、噪声低的设备。物料公路运输采用新能源汽车。
②电气节能
选用节能型变压器，将变压器设置在负荷中心，可以减少低压侧线路长度，降低线路损耗。在车间变电所低压侧母线上装设并联电容器，有效降低变压器和线路的损耗。加强运行管理，实现变压器经济运行：在企业负荷变化情况下，要及时投入或切除部分变压器，防止变压器轻载和空载运行。
按照《建筑照明设计标准》(GB5003-2013)及使用要求，合适地设计及考虑各个场所的照度值及照明功率密度值。厂区道路照明电源在保证合理电压降情况下实行多点供电，并统一控制开闭，光源为高压钠灯。尽量采用天然采光，减少人工照明。
③给排水节能：
充分利用市政水压，合理进行管网布局，减少压损。根据生产实际情况，合理配置水表等计量装置，减少水资源浪费。
[bookmark: _Toc174094230]污染物排放汇总
（1）污染物排放汇总
根据污染源分析结果，工程运营后污染物年排放量见表4.11-1。
表4.11-1工程污染物年排放量一览表单位（t/a)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（2）总量控制指标
污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下促进区域经济的健康发展。
结合项目所在区域环境质量现状和项目自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为：
①监督管理因子：
废气：NOx、VOCs。
②总量控制因子：
废气：NOx、VOCs。
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水，均排入园区污水管网后由阿克苏经济开发区污水处理厂处理，故本项目不申请废水总量。本项目实施后主要总量控制指标建议值见表4.11-2。
表4.11-2项目总量控制指标建议值单位：t/a
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[bookmark: _Toc174094232]地理位置
阿克苏市位于塔克拉玛干大沙漠西北边缘、塔里木河上游。因水得名，维吾尔语意为“白水城”。古为秦汉之际西域三十六国的姑墨、温宿两国属地，是古丝绸之路上的重要驿站，也是龟兹文化和多浪文化的发源地，素有“赛外江南”之美誉，是阿克苏地区政治、经济、文化中心。东与沙雅县相邻，西与柯坪、乌什县毗连，南与阿瓦提、洛浦、策勒县接壤，北与温宿、新和县为界，地理坐标为北纬39°30′～41°27′，东经79°39′～82°01′，平均海拔高度1050m，距乌鲁木齐市989km，距喀什市466km。
阿克苏经济技术开发区位于阿克苏市西南的阿克苏西工业园区，开发区具体范围为北临省道306线，东接国道314线，覆盖原阿克苏市工业园区-建材化工园区的全部区域，并向西向南延伸。
阿克苏地区静脉产业园区（西区）位于阿克苏经济产业园区南侧的发展备用地上，属于工业用地，临近G3012吐和高速，总占地4425亩，园区地势平坦开阔，全部为戈壁、荒地，不占用农田、耕地、林地等。
本项目厂址位于阿克苏市经济技术开发区静脉产业园内纬九路南侧（阿克苏三峰广翰环保发电有限公司西侧）。厂区占地总面积约50亩。项目中心地理坐标为：。项目区所在地理位置见图 5.1–1。
新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更环境影响报告书
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[bookmark: _Toc174094233]自然环境概况
地形、地貌
阿克苏市域以冲积洪积扇平原和沙漠为主，两者合计总面积的95.4%，西北部的阴干山区仅为市域的4.6%，阿克苏市地貌形态具三个类型区：西北部阴干山地，属干燥地貌，西高东低，西南东北走向；山岭由古生代石灰岩、砂岩、泥板岩等为基础，基士覆层为中生代和第三纪沙岩、沙砾岩、干燥、岩石裸露，其上为十分稀疏的荒漠植被，山地为石料等建筑材料的来源。中部冲积平原属流水侵蚀地貌，西北高南低，缓坡1/1000～4000，海拔940～1200m，最低处在塔里木河床，因河道变迁，老河床纵横，形成岗洋起伏不平的地形，可分为河床、河漫滩、河间河滩。东南部大沙漠，属风成干燥地貌，为塔克拉玛干大沙漠的西北部，面积8380km2，几乎占市域面积的一半，海拔960～1097m，地势山北向南微倾，缓坡1/8000～20000，整个地面为沙漠覆盖，地表沙丘高大（有高100-200m）。
园区所在的土地主要以戈壁荒地为主，地势较为平坦，呈现戈壁景观。
地质结构
阿克苏市整个处于库车山前拗陷区与塔东台拗及其过渡区，其北部为塔地木地台，库车山前拗陷，乌什、新和裙皱断束，前寒武纪地层山露区，市境南部和东部绝大部分地区为巴楚台隆塔东台拗，充填中生代沉积的新生代强烈下沉区，以及中生代地层发育不全，局部分布的新生代相对拗陷区，阿克苏市地处沙井子断裂、琼不兹杜克深断裂与却勒塔格深断裂的交汇处。阿克苏属地台型构造，华力西晚期运动和喜马拉雅运动表现都十分显著，在地史发展过程中，阿克苏曾经过多期构造变动和海陆变迁，正是这个地质基础和背景，又经历了历史和现代多种奇特的内外营力雕刻冲填下，才形成了今天阿克苏的地表山河大势和奇特的景观风光。
水文条件
地表水
阿克苏市水资源比较丰富，境内有主要河流三条，分别为阿克苏河、多浪河和柯克亚河。
（1）阿克苏河
阿克苏河是塔里木河四条源流中补水量最多且不中断的河流，阿克苏河清代称浑巴什河，水源丰富，以高山冰川雪水为源。上游有2条支流，北支库玛力克河（亦称昆马力克河），发源于吉尔吉斯斯坦境内的萨雷贾兹；西支托什干河发源于吉尔吉斯斯坦境内的察提尔湖。库玛力克河与托什干河在阿克苏市西大桥西北15km龙口处汇流后称阿克苏河；南流13km，至艾里西谷口以南分为东西两支；由东转南一支称阿克苏新大河，为阿克苏河汛期主要泄洪河道，全长113km，其中流经阿克苏市境内的河段70余公里至肖加克汇入塔里木河。由西转南的一支称阿克苏老大河，是阿克苏市两乡、农一师沙井子垦区和阿瓦提县的天然灌溉引水河道，全长104km，在巴格托格拉克乡境内通过上游水库水渠哈拉塔涵洞汇入新大河。根据阿克苏河西大桥水文站1990～2005年水文监测数据统计，阿克苏河多年平均流量69.965亿m3，年平均流量221.85m3/s，新大河多年平均径流量40.93亿m3，年平均流量103m3/s。老大河多年平均径流量29.035亿m3，年平均流量78.5m3/s。阿克苏河是典型的以冰川融水补给为主的内陆河，少部分来源于降水和地下水，其径流特性主要是：
Ⅰ.径流年际变化平稳：由于冰川融水受气温的影响，而气温的年际变化相对稳定，决定了径流年际变化比较平稳，变异系数Cv＝0.16（反映时间序列波动的统计指标，Cv值越大，表明序列变化越大，序列越不稳定），年径流丰枯比为1.8：1，水量年际间变化较小。
Ⅱ.径流的年内变化较大：阿克苏河灌区水资源虽然丰富，但年内分配很不平均，春少夏多。
（2）多浪河
多浪河为人工开挖，源于昆玛力克河，上游沿河众多泉水，常年不冻，因渠水冲刷，河道越来越宽，形成小河。多年平均径流量7.85亿m3，其中泉水3.643亿m3，占年总径流量的46.4%，年平均流量24.9m3/s，多月平均最小流12.4m3/s（1999年4月），水情较稳定，是市境多浪河灌区的总灌渠。在每年3月上旬～11月下旬，在温宿县艾地卡其地段从昆玛力克河引水，入境后由北向南穿越市区，流经阿克苏市3乡1场，有支渠33条，河长75m，最终汇入多浪水库。北自温宿，南至多浪水库，西界新大河，多浪河灌区南北长78km，东西宽2~10km，灌溉面积阿克苏市80.31万亩，农一师六团10.7万亩。
多浪渠也为人工开挖，起初作为开挖多浪河时的导流渠，现为多浪河灌溉的辅助河流，洪水季节有泄洪作用。
（3）柯克亚河
柯克亚河源于科其卡尔巴西冰川和依什塔尔吉冰川，出山口后过勾尔得坎沟、卡尔斯亚沟，穿多浪渠在桥格塔汇入新大河，全长82km，流域集水面积498km2，年平均径流量17840×104m3/a。
地下水
阿克苏市区至六团、八团北，含水层岩性北为卵石、卵砾石，往南渐变为中粗砂、细砂，厚44～108m，顶板埋深15～26m，单井涌水量为1091～2800m3/d；阿克苏城镇33号孔单井涌水量可达7000m3/d，为矿化度l.6～2.0g/L的CI.SO4-Na型微咸水。库木巴什一带单井涌水量也超过1000m3/d，含水层为砂砾石，下部为中细砂、厚13～30m，顶板埋深63～66m，为矿化度＜0.5g/L的HCO3.SO4-Mg.Ca.Na型淡水。项目园区所在区域地下水属水量中等区，单井涌水量多为300～500m3/d。
洪水
园区用地西北高，东南低，易受西部阴干山洪水威胁。园区北侧为阿克苏新大河，盛夏时节，上游融雪型洪水灾害时有发生，园区也存在洪水威胁。
目前阿克苏市防洪标准按照“主城区50年一遇、西工业区及南工业区30年一遇”标准设防。
表 5.2–1  主要河道现状宽度一览表
	
	
	

	
	
	



表 5.2–2  西大桥水文站设计洪峰流量及时段流量计算成果表
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



0.0.5 气候特征
阿克苏市地处欧亚大陆腹地，属大陆性暖温带干旱气候区。其主要特点是：四季分明，降雨稀缺，光照充足，蒸发量大、气候干燥；春季升温较慢，夏季炎热，秋季降温较快，冬季气温较低；春季干旱多大风，伴有浮尘沙暴天气。气象资料如下：
（1）气温
项目所在区域年平均气温10.3℃，最热月平均气温23.8℃，最低月平均气温-7.8℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-25.2℃。年平均最高气温17.5℃，平均最低气温3.7℃。
（2）降水量
本区降水量稀少，最大年降水量为186.2mm，最小年降水量为18.7mm，多年平均降水量为74.5mm，多集中在6～8月，占全年降水量的58.2%。最大月降水量41mm（1997年6月），最大日降水量31.7mm，最多年降水日数86.7d。
（3）蒸发量
多年平均蒸发量为1867.9mm，最大日蒸发量为22.5mm，平均地面温度为13.1℃。
（4）气压、湿度
多年平均气压为891.3hPa，年平均水汽压8.0hPa。干球温度10.3℃，年平均湿度为58%，多年平均绝对湿度8.0hPa。
（5）风向、风速
全年主导风向为N风，年平均风速2.32m/s，最大风速26m/s。年平均无风天数30d，年平均大风日数为11.6d。
（6）热量资源
年日照时数为2854h，太阳总辐射量为6000MJ/m2，是全国太阳辐射量最多地区之一，四季均可利用太阳能。年平均雷暴日数28.8d，平均有雾日数1d，最多有雾日数4d。
（7）积雪与冻土
历年开春期平均为2月26日，入冬期为11月21日；无霜期为211d。最大积雪深度13cm，历年最大冻土深度80cm，平均结冰日数122.4d。
主要常规气象要素统计资料见表 5.2–3。
[bookmark: _Ref172539776]表 5.2–3  项目所在地区域主要气象要素表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc152772114][bookmark: _Toc485640233][bookmark: _Toc161045981][bookmark: _Toc21529433][bookmark: _Toc11578152][bookmark: _Toc63101341][bookmark: _Toc21605321][bookmark: _Toc21788297][bookmark: _Toc11578081][bookmark: _Toc158063133][bookmark: _Toc528747246][bookmark: _Toc174094234][bookmark: _Toc30597][bookmark: _Toc301147480][bookmark: _Toc11069910]环境质量现状调查与评价
大气环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc11069912]评价标准
评价标准：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准；特征污染物总悬浮颗粒物、非甲烷总烃执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值、《大气污染物综合排放标准详解》中的标准浓度限值。
[bookmark: _Toc11069913]评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
补充监测的特征污染物采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：
Si，j=Si，j/Cs，j
式中：
Si，j——单项标准指数；
Ci，j——实测值；
Cs，j——项目评价标准。
[bookmark: _Toc11069911]数据来源
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离本项目最近的阿克苏地区电视台2023年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。监测点坐标为，站点编号：，距离项目所在地的距离约。
大气中其他污染物—总悬浮颗粒物、非甲烷总烃采用现状监测，共1个监测点，监测点位布设情况见图 5.3–1。污染物总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的监测时间为2024年6月01日~6月07日，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。
基本污染物监测结果及评价
本评价选取距离本项目最近的阿克苏地区电视台2023年的监测数据进行统计分析，年平均浓度值采用该电视台2023年各24小时平均浓度的算术平均值，本项目所在区域空气质量现状评价结果见表 5.3–1。
[bookmark: _Ref172539799]表 5.3–1  区域空气质量现状评价表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



根据表 5.3–1的评价结果，本项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和日均浓度、CO日均浓度、O3最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在区域为不达标区域。
PM10和PM2.5超标主要是因为区域能源结构不合理，冬季静风频率大，平均风速较小，不利于空气污染物扩散；冬季逆温影响使逆温层过厚，空气不能向上扩散；挥发性有机物的治理水平不高；机动车尾气排放的影响；输入性沙尘天气的影响。
基本污染物环境质量现状评价
区域内基本污染物环境质量现状评价结果见表 5.3–2。
[bookmark: _Ref172539831]表 5.3–2  区域环境空气质量现状评价表
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



由表 5.3–2可知，本项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、CO、O3的评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度均超标，占标率分别为342.21%和183.23%且PM10、PM2.5日均浓度也均有超标，最大浓度占标率分别为1601.33%和674.67%，超标率分别为43.96%和25.55%。PM2.5、PM10超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等影响。
特征污染物环境质量现状评价
（1）监测点布设
根据工程分析，并结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境源情况，本次环评共设1个监测点，位于项目上风向（厂界内）。补充监测点位基本信息见表 5.3–3。大气环境监测布点图 5.3–1。
[bookmark: _Ref20412]表 5.3–3  其他污染物补充监测点位基本信息
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（2）监测时间及频率
总悬浮颗粒物的监测时间为2024年06月01日~06月07日，共监测7天，每天监测1次。非甲烷总烃的监测时间为2024年06月01日~06月07日，共监测7天，每天监测4次。
（3）监测结果
项目所在区域其他污染物监测结果及评价结果，见表 5.3–4。
[bookmark: _Ref20490]表 5.3–4  其他污染物环境质量现状监测结果表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



评价结果表明，本项目特征污染物总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准浓度限值要求。
地下水环境质量现状调查及评价
地下水水质现状调查
（1）监测点位
本次地下水现状调查选采用现状监测的方式。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）要求，项目区共设置5个地下水监测点，分别位于西工业园区园林灌溉井1#、项目区向东1.6km处2#、阿克苏市垃圾填埋场3#、项目区南侧4#、项目区东南侧4.5km处5#。地下水监测点位见图 5.3–1，地下水监测点位一览表，见表 5.3–5。
[bookmark: _Ref172539952]表 5.3–5  地下水环境质量监测点位及监测项目
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



（2）采样时间及监测单位
地下水现状监测时间为2024年6月3日，由新疆锡水金山环境科技有限公司承担监测。
（4） 监测项目
监测项目包括：pH、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、总硬度、汞、砷、镉、铅、铜、六价铬、锌、铁、锰、铝、溶解性总固体、耗氧量、氰化物、氟化物、硫化物、镍、石油类、总大肠菌群、菌落总数、井深、水位等，符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。


[image: ]1000 m
地下水
大气
胜利路渠二级水电站
托万买村
山水林天湖草沙项目
西工业园区园林灌溉井
阿克苏市垃圾填埋场

[bookmark: _Ref15341][bookmark: _Ref22077]图 5.3–1  地下水、大气监测布点图

（4）监测结果
地下水水质监测结果及现状评价结果见表 5.3–6。
[bookmark: _Ref173495077]表 5.3–6  地下水水质监测结果
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



地下水水质现状评价
（1）评价标准
评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（2）评价方法
评价方法采用单因子污染指数法评价，公式如下：
Pi=Ci/Coi
式中：
Pi—某监测点Ⅰ污染物污染指数;
Ci—第Ⅰ种法染物测浓度值，单位mg/L；
Coi—第Ⅰ种污染物评价标准，单位mg/L。
pH值标准指数用下式：
pH的标准指数为：
[image: ]
SPH，j——pH标准指数；
pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准中pH的下限值（6.5）；
pHsu——标准中pH的上限值（8.5）。
（3）评价结果
地下水水质现状评价结果见表 5.3–7。

[bookmark: _Ref173495122]表 5.3–7  地下水水质评价结果
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由监测结果可以看出，各监测点各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。
声环境质量现状调查及评价
声环境现状监测
（1）监测点
本次评价分别在拟建项目区东、南、西、北厂界设了4个监测点。检测布点见图 5.3–2。
（2）监测项目
监测项目为昼、夜间等效声级dB(A)。
（3）监测时间及监测单位
监测时间2024年6月3日，由新疆锡水金山科技有限公司承担。
（4）监测方法
监测方法为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定，仪器为AS8336型风速仪、AWA5688多功能声级计、AWA6022A型声校准器。
声环境现状评价
（1）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。
（2）评价方法
评价方法采用标准值直接比较的方法。
（3）评价结果
噪声监测及评价结果见表 5.3–8。
[bookmark: _Ref20739]表 5.3–8  评价区域噪声监测及评价结果  单位：dB（A）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



由表 5.3–8可以看出，项目区厂址附近环境噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准要求，厂址附近声环境状况良好。
土壤环境质量现状调查
土壤理化性质现在调查
评价区土壤类型主要为砂土。为了解评价区域的土壤理化性质，在项目厂区内进行采样调查，调查结果见表 5.3–9。
[bookmark: _Ref173505710]表 5.3–9  项目所在区域土壤理化性质监测结果一览表
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



监测布点与检测项目
本次土壤现状调查选采用现状监测的方式。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次土壤现状调查选择在项目占地范围内设置3个柱状样点和1个表层样点，并在厂界外西北侧、东南侧设置2个表层样点。项目土壤监测点布设情况一览表，见表 5.3–10。土壤监测布点见图 5.3–2。
[bookmark: _Ref172540226]表 5.3–10  土壤监测点位及监测项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[image: 微信图片_20240722012544]南侧
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噪声
2
5

[bookmark: _Ref15628]图 5.3–2  土壤、噪声监测布点图

监测时间和监测单位
监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，监测时间为2024年6月03日。
评价标准
土壤环境质量评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值、表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值作为评价标准。
监测及评价结果
4#点监测及评价结果见表 5.3–11；1#、2#、3#、5#、6#点监测及评价结果见表 5.3–12。
项目厂区内和厂区外各土壤监测点的各监测项目监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值要求、表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）中第二类用地筛选值要求。
[bookmark: _Ref172540321]表 5.3–11  4#土壤监测及评价结果
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref172540328]表 5.3–12  1#、2#、3#、5#、6#土壤监测及评价结果
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




生态环境现状调查与评价
项目区生态功能区划
项目区行政区划属新疆维吾尔自治区阿克苏市。根据《新疆生态功能区划》，项目评价区域属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区-塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区-阿克苏河冲积平原绿洲农业生态功能区。
项目所在区域，地势较平坦，土壤主要为石质土和棕漠土，土地利用类型主要为荒漠，景观类型以荒漠景观为主，自然植被以骆驼刺、假木贼、沙拐枣等植被为主。
土地利用现状
项目所在区域土地属于未开发状态，总体呈现为荒地以及部分沙地。
植被现状调查
项目所在区土地呈现砾质戈壁，植被稀疏，地表以砾质荒漠为主，部分地区分布有少量骆驼刺、假木贼、沙拐枣等，盖度＜l%。
土壤类型分布
本项目位于阿克苏经济技术开发区规划杭州路西侧，该区域在地貌上属于南天山支脉黑尔塔格的东端余脉，南坡的山前洪积冲积扇的中下部，土壤类型为石质土和棕漠土。该区域的棕漠土上覆砾质戈壁，植被覆盖度极低，大部分地区为裸地。该区的土壤母质，从西北山根到东南扇缘由从粗到细的物质变化规律，地面坡度也从2%降低到0.8%。棕漠土层薄又多砂砾质，属冲积物形成。土壤含盐量低，保水性差，漏水严重，土质不适宜于垦植为荒漠戈壁，经济价值小。
动物现状调查
按中国动物地理区划分级标准，评价区域属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地、天山南麓平原洲、塔里木河中下游区。通过对区域动物的实地调查和有关调查资料的查询，主要分布有荒漠动物，如沙蜥、蜥蜴等，以啮齿类及蜥蜴为主。

[bookmark: _Toc161045982][bookmark: _Toc158063134][bookmark: _Toc174094235]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc161045983][bookmark: _Toc485640236][bookmark: _Toc479619028][bookmark: _Toc21529435][bookmark: _Toc11578154][bookmark: _Toc21605323][bookmark: _Toc273384065][bookmark: _Toc265225618][bookmark: _Toc21788299][bookmark: _Toc265225806][bookmark: _Toc528747248][bookmark: _Toc11578083][bookmark: _Toc329290982][bookmark: _Toc338805711][bookmark: _Toc11069939][bookmark: _Toc63101343][bookmark: _Toc158063135][bookmark: _Toc174094236]施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc11069940]环境影响因素
[bookmark: _Toc11069941]本项目施工期的主要活动包括场地的平整、建（构）筑物的建设，设备的安装、道路铺设及管道敷设等施工内容。
项目在施工期的环境影响主要有：土方挖掘及回填填埋、物料运输和材料堆存产生的扬尘污染和水土流失；施工机械作业产生噪声污染；施工人员日常生活产生的生活废水和生活垃圾；场地清理产生固体废物。施工期的影响是短期的、局部的，会随施工活动的结束而消失。
施工期环境影响分析及评价
项目施工概况
项目在建设期间，需要消耗一定的钢材、水泥、木材、砂石、砖等建筑材料。本项目拟建项目施工所需土石料，从符合相关规定的合法采石场购买，钢材、水泥、木材、建筑机械、工程设备等由汽车运输进入施工现场。各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析。
施工期环境影响特征
本项目用地为工业园区内建设用地，项目厂房建设将会进行地表开挖等基础施工。项目施工对环境污染影响特征见表6.1–1。
[bookmark: _Ref10056349]表 6.1–1  施工期环境影响特征表
	施工期主要活动
	施工期环境影响特征说明

	地表开挖及建构筑物施工
	废气：挖掘机械排放废气及运输产生汽车尾气
粉尘：运输产生地面扬尘，物料堆扬尘以及地基开挖及土建施工中的建材装卸、搅拌和道路建设等过程中

	
	噪声：机械噪声、运输车辆及交通运输噪声等

	
	弃渣：施工建筑垃圾、土石方

	
	废水：主要为施工工具清洗废水、管理人员产生的生活废水等

	
	生态：开挖活动对生态环境有一定的影响，加剧水土流失

	工程安装施工
	废气：汽车运输产生尾气和地面扬尘，主要污染物有粉尘、NO2、CO等；安装产生的电焊烟雾

	
	噪声：电焊机、电钻、切割机等机械噪声、交通运输噪声、人员活动噪声等

	
	弃渣：建筑垃圾

	
	废水：主要为施工工具清洗废水、雨水径流、管理人员产生的生活废水等



废水
施工期污水污染源主要包括施工作业废水和施工人员生活废水。
（1）施工作业废水影响分析
一般施工作业废水主要包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、汽车或机械设备维修站废水及输送系统冲洗废水、汽车清洗废水等，该类生产废水主要含有少量石油类和泥砂悬浮物，基本无其它污染指标。在施工场地内建防渗沉砂池对施工废水进行隔油澄清处理，隔油后上清液回用于施工或场地洒水，不外排，产生的含少量油类物质的废水接入园区污水管网，送园区污水处理厂处理，对周围水环境影响小。
（2）施工人员生活污水影响分析
本项目施工人员在施工期间相对集中生活，会产生一定量的生活污水，其主要污染物是COD、BOD及悬浮物。施工期间施工人员产生的生活污水量少且水质简单，由施工临时设施接入园区污水管网，送园区污水处理厂处理，对周围水环境影响小。
废气
施工期大气污染物主要为施工扬尘及施工机具燃油产生的含SO2、NOx、烃类和CO等废气。
（1）施工扬尘影响分析
1）施工扬尘来源
大气污染主要来自于施工扬尘和施工机械废气，由于本项目的开挖面积较大，施工周期较长，所以，施工期间将不可避免地对当地的大气环境产生一定的负面影响。
施工扬尘的主要来源如下：
①土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘。
②建筑材料现场搬运及堆放扬尘。
③施工垃圾的清理及堆放扬尘。
④砖石砌筑过程中砂浆拌合过程中产生的扬尘。
⑤车辆与人员往来造成的现场道路扬尘及车辆往来排放的机动车尾气。
2）施工扬尘对大气环境的影响分析
由于开挖土方、机械施工乃至平整地面，地表功能发生变化，施工范围乃至外围都是可能产生扬尘污染的因素，在不同施工阶段产生不同程度的扬尘或粉尘排放，在不同风速条件下对大气环境质量TSP指标都有贡献。
根据有关单位施工现场实测资料介绍，施工工地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m左右，具体内容见表 6.1–2。
[bookmark: _Ref66545578]表 6.1–2  施工扬尘产生情况
	距施工工地距离(m)
	5
	20
	50
	100

	TSP小时浓度(mg/m3)
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86



由表 6.1–2可知，在不洒水抑尘情况下，距施工工地100m处TSP小时浓度0.86mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准限值0.3mg/m3，施工期排尘对周围大气环境的影响类型是短期的、局部的，到项目建设完毕后投入运营，施工期环境空气影响随之结束。为降低项目施工的影响，本环评要求禁止在大风天气进行施工，施工期间在场地周围设置围挡，并进行洒水抑尘。
另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。本项目运输路线两侧主要为工业项目，位于园区内，运输线路不经过居民区，基本不会对居民产生影响。
（2）施工机械设备废气影响分析
施工过程中使用的施工机械主要以柴油和汽油为燃料，施工现场机械设备尾气及车辆尾气主要对施工场地有一定影响，废气中主要空气污染成份有SO2、NOx、烃类和CO。项目位于工业园区内，且项目周边现多以空地为主，施工过程中仅会对施工机械使用集中区造成短期影响，对整个区域的环境空气质量影响较小。
噪声
施工期噪声源主要是施工机械及运输车辆，施工机械主要包括挖掘机、推土机、自卸卡车等，其源强详见表 6.1–3。
[bookmark: _Ref36204845]表 6.1–3  施工机械噪声值一览表
	序号
	设备名称
	声级/距离[dB(A)/m]

	1
	装载机
	85.7/5

	2
	挖掘机
	84/5

	3
	推土机
	88/3

	4
	运输车辆
	83.6/3

	5
	水泵
	85/1



施工期各机械噪声源均视为点声源，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）中无指向性几何发散衰减模式预测计算各类施工机械在不同距离的贡献值。点声源噪声衰减模式为：
L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL
其中：
L(r)——距声源r处声级，dB（A）；
L(r0)——距声源r0处声级，dB（A）；
R——声源距离测点处的距离，m；
ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。
根据上述公式计算出各类噪声设备在不同距离处的噪声贡献值，具体详见表 6.1–4。
[bookmark: _Ref40803460][bookmark: _Ref36205089]表 6.1–4  主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表
	序号
	机械
	不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]
	施工阶段

	
	
	40m
	60m
	100m
	200m
	300m
	400m
	500m
	

	1
	装载机
	68
	64
	60
	54
	50
	48
	45
	场地作业

	2
	挖掘机
	66
	62
	58
	52
	48
	46
	44
	

	3
	推土机
	66
	62
	58
	52
	48
	46
	44
	

	4
	运输卡车
	61
	58
	53
	47
	41
	41
	39
	物料运输

	5
	水泵
	53
	49
	45
	39
	35
	33
	31
	场地浇灌



由噪声源预测计算结果可知，施工场地作业阶段，昼间距施工设备40m，夜间200m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，场地浇灌阶段昼间和夜间距离水泵40m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1规定的排放限值。
固废
[bookmark: _Toc63101344][bookmark: _Toc21529436][bookmark: _Toc11578155][bookmark: _Toc21605324][bookmark: _Toc11069943][bookmark: _Toc21788300][bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc11578084]本项目施工期固体废物主要建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。
（1）建筑垃圾
施工期的建筑垃圾主要有开挖土方、平整场地、主体建筑物楼体内外装修装饰过程中均产生大量建筑垃圾、残土等固体废物。对于在施工期产生的建筑垃圾，应在施工区规定区域内堆放，并用篷布遮盖，建设单位在与施工单位签订承包合同时，应明确固体废物的处理方式、处理去向、处理单位，确保固体废物在产生的同时及时送至建筑垃圾填埋场妥善进行处置。
（2）施工期生活垃圾
本项目施工期施工人员最多时约100人，每天生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，施工人员生活垃圾排放量为0.05t/d。这类固体废物的污染物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊虫，散发臭气，对项目周边环境造成不良影响。因此，施工人员的生活垃圾在施工区集中收集，定期运往生活垃圾填埋场填埋处置，对周围环境影响小。
施工期所产生的各种固体废物均属于一般固体废物，各类固体废物均得到妥善的处理处置，不会长期在外环境中堆存，故不会对环境造成大的影响。
在项目竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
生态
建设期的生态环境影响主要表现为土石方工程对占地厂区内的植被破坏、水土流失、用地格局变化。
（1）土石方工程
项目施工过程剥离的表土集中存放在临时表土存放场内，做好防护措施，防治水土流失。施工结束后，所有剥离表土将100%进行综合利用，可用于工程占地范围内的土地平整及绿化覆土。
（2）植被破坏
项目建设于阿克苏市经济技术开发区静脉产业园内，天然植被主要为耐盐碱植被，无国家保护的珍惜植物，植被覆盖很低。
施工土石方活动、管沟开挖、管道敷设等都将破坏占地范围内的植被，临时占地内的植被在施工结束后将随着土地性质的恢复逐渐恢复，恢复期限约1a~2a；永久占地内的天然植被将会被厂区绿化人工植被所代替。
总体上，项目位于工业园区，占地为规划的工业用地，项目区周边有建成的工业企业，也有待建的工业企业，项目所在区域植被覆盖度底，施工过程中破坏的植被资源量有限，且区域内无国家保护的珍稀植物资源。随着施工活动的结束，临时占地内的植物资源将逐步恢复，永久占地内减少的植物资源也将随着厂区规划的绿化体系的形成得以补偿。
（3）水土流失影响
根据实地踏勘，结合《土壤侵蚀分类分级标准》，确定项目区现状水土流失类型有风蚀和水蚀，并且是以自然外力侵蚀的风力侵蚀为主。本项目施工活动过程中将破坏原地表土壤、植被，同时产生大量的临时堆土，建设期若不采取有效的防护措施，将加重所在区域的水土流失，对项目建设及厂址区域周边水土保持产生较大影响。
项目在施工过程中，各类建构筑物基础（包括管道敷设）视其大小、深浅和相邻间距，拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，机械以铲运机、推土机为主，人工则配合机械进行零星场地或边角地区的平整，机械或手推车输送；对于成片基础，如：厂房或管道走廊等，采用大开挖的施工形式。因此，由于项目特殊的施工工艺，对占地原有的水土保持功能造成破坏，不可避免造成水土流失。
根据项目建设内容，确定项目水土流失防治范围为厂区永久占地区和临时占地区。
项目施工可能引发的新增水土流失主要产生于施工准备期、施工期和自然恢复期，产生新增水土流失的因素主要包括以下方面：
1）项目建设期间，在施工活动区域内，由于厂区施工、管道敷设以及临建工程布置等施工活动，均将对原生地表和植被造成不同程度的扰动和破坏，造成局部水土流失加重。
2）建设期将产生一定量的土石方和临时渣料，若弃土、弃渣堆放或临时防护不当，极易产生风蚀和水蚀。
3）施工材料堆放，将占压一定面积的土地，造成地表的扰动破坏，并且如堆置不当，易引起水土流失。
4）建设期施工机械越界行驶、随意碾压，将对原生地表和植被造成一定程度的扰动和破坏。
（4）用地格局及景观格局变化
厂区周围和厂内规划的绿化区将在项目建设完成后进行绿化，将对周围的生态环境质量起到一定改善作用。
[bookmark: _Toc158063136][bookmark: _Toc161045984][bookmark: _Toc174094237]大气环境影响预测及评价
近20年气候统计资料
项目地面气象参数采用阿克苏地面气象观测站（气象站位于41.1186N，80.3819E，编号为51628）（2003年~2022年）近20年气候资料。根据气象站近20年气候资料，对当地的温度、风速、风向及风频进行统计。
该区域气候属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。多年平均风速1.79m/s，平均气温11.76℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-22.9℃，年平均降水量89.38mm，全年降水主要集中在6、7、8月份，区域气候特征见表 6.2–1。


[bookmark: _Ref168493856]表 6.2–1  近20年主要气候特征统计表
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



阿克苏市20年平均年风向玫瑰图见图 6.2–1。

[bookmark: _Ref172277270]图 6.2–1  区域20年平均风向玫瑰图

评价区域20年统计累年逐月及年平均风频统计结果见表 6.2–2。


[bookmark: _Ref172277391]表 6.2–2  20年逐月及年平均风频统计结果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



评价基准年污染气象
距离本项目最近的气象站为阿克苏气象站（气象站位于），距离为，且阿克苏气象站与项目所在位置气象特征基本一致，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中的有关规定，因此本项目常规地面气象参数采用阿克苏站2023的常规气象资料，观测气象数据信息见表 6.2–3。
[bookmark: _Ref168479976]表 6.2–3  观测气象数据信息
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



气温
本次评价以2023年作为评价基准年。根据气象站提供的2023年地面气象观测数据，区域2023年年平均温度为12.56℃，7月份平均气温最高为27.22℃，1月份平均温度为最低-9.46℃。阿克苏2023年年平均气温月变化情况见表 6.2–4和图 6.2–2。


[bookmark: _Ref167889037]表 6.2–4  年平均温度的月变化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Ref167889055]图 6.2–2  年平均温度的月变化曲线图

风向、风频
评价区2023年风向频率统计见表 6.2–5，年均风频的季变化及年均风频见表 6.2–6和表 6.2–5，风速和污染系数见图5.3-5和图5.3-6。
由表 6.2–6可知，阿克苏市2023全年主导风向以北风为主。


[bookmark: _Ref57633393] 6.2–5  年均风频的月变化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref57633394]
[bookmark: _Ref168498077]表 6.2–6  年均风频的季变化及年均风频
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[image: ]
[bookmark: _Ref57369824]图 6.2–3  全年风向频率玫瑰图

风速
阿克苏2023年年平均风速的月变化、季小时平均风速的日变化、逐月、四季及全年各风向下平均风速分别见表 6.2–7和表 6.2–8、表 6.2–9，年平均风速的月变化、季小时平均风速的日变化情况和风速玫瑰图分别见图6.2–3、图6.2–4、图6.2–5。
[bookmark: _Ref57369788][bookmark: _Ref57370622]表 6.2–7  年平均风速的月变化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref57369789]表 6.2–8  季小时平均风速的日变化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Ref57370646]图 6.2–4  年平均风速的月变化曲线图


[bookmark: _Ref57634216]图 6.2–5  季小时平均风速的日变化曲线图

评价区域2023年平均风速2.02m/s。5月至7月风速相对最大，为2.36m/s~2.65m/s。12月最小为1.36m/s。从各季小时月平均风速统计资料中可以看出，阿克苏夏季最高，冬季风速最低。全年以西西北风（WNW）的风速最大，平均为3.02m/s，其次是南西南风（SSW），平均风速为2.73m/s，北风（N）的年平均风速最小，为1.62m/s。
[bookmark: _Ref57370627]表 6.2–9  2023年逐月、四季及全年各风向下平均风速统计表（m/s）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref57370649][image: ]
[bookmark: _Ref57634217]图 6.2–6  风速玫瑰图

大气环境影响预测方案
预测模式
本项目筛选等级使用AERSCREEN模型进行筛选，按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则·大气环境》的要求，本项目评价等级为一级，需要进一步预测采用EIAPROA2018软件中的AERMOD模式进行预测。预测气象参数见表 6.2–10。
[bookmark: _Ref42696982]表 6.2–10  预测气象参数
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



地理数据中的海拔高度取自全球SRTM3数据。SRTM-DEM以分块的栅格像元文件组织数据，每个块文件覆盖经纬方向各一度，即1度×1度，像元采样间隔为1弧秒（one-arcsecond）或3弧秒（three-arcsecond）。相应地，SRTM-DEM采集数据也分为两类，即SRTM-1和SRTM-3。由于在赤道附近1弧秒对应的水平距离大约为30m，所以上述两类数据通常也被称为30m或90m分辨率高程数据。本次评价采用的为90m分辨率高程数据，为表征模拟区域地形情况，设计坐标范围为40.91~41.33°N，79.92~80.39°E，共计1块高程数据文件，数据时间是2023年。模拟区域地形较为平坦，地形特征见图 6.2–7。

[bookmark: _Ref43373436]图 6.2–7  评价区域地形特征示意图

污染源数据
（1）正常工况
大气预测所选用废气排放参数均来自工程分析，正常工况下建设项目废气污染源排放情况废气污染源排放情况见表 6.2–11、表 6.2–12。
（2）非正常工况
非正常排放污染物情况见表 6.2–13。
（3）在建和拟建污染源计算清单
评价范围内无拟在建源。


[bookmark: _Ref155886462][bookmark: _Ref94354654]表 6.2–11  项目点源污染物计算清单一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref155886466]表 6.2–12  项目面源污染物计算清单一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref94354657]表 6.2–13  非正常工况下项目区点源污染物计算清单统计一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




（4）区域削减源计算清单
项目位于阿克苏静脉产业园（西区），2023年PM10、PM2.5的保证率日均浓度、年均浓度均超标。根据中华人民共和国生态环境部办公厅2019年6月30日发布的“关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则大气环境（HJ 2.2-2018）》差别化政策有关事宜的复函”（环办环评函[2019]590号）的规定，本项目可以不需要区域削减源。
预测因子
根据项目污染物排放特征，确定大气影响预测因子共6项：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃。
评价标准
常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；NMHC（非甲烷总烃）参照《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司制定，1997年第一版）中的小时值2.0mg/m3。具体标准值见表 2.5–2。
预测范围
环境空气影响评价范围为以项目厂址为中心的矩形区域（东西×南北）5km×5km。本次预测网格采用直角坐标方法，设置方法为：
X方向为[-2500，2500]50；
Y方向为[-2500，2500]50。
预测内容
本项目所在区域为非达标区，项目大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求需采用进一步预测模式分析项目排放的污染物对周边环境的影响。大气环境影响预测内容见表 6.2–14。


[bookmark: _Ref167793522]表 6.2–14  项目大气环境影响预测与评价内容一览表
	评价对象
	污染源
	排放形式
	预测内容
	评价内容

	评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源－区域削减污染源＋其他在建、拟建的污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	叠加现状背景浓度后的
保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况；年平均质量浓度变化率

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离



本次评价以2023年为评价基准年，主要预测内容如下：
（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点及现状监测点主要污染物的短期小时、日均浓度和长期年均浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。
（2）项目正常排放条件下，预测评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5等落地浓度贡献值在叠加区域背景值后，环境空气保护目标、监测点及网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；
（3）项目正常排放条件下，预测评价特征污染物NMHC（非甲烷总烃）落地浓度贡献值在叠加区域背景值后，环境空气保护目标、监测点及网格点的小时均质量浓度的达标情况，评价其浓度叠加后的达标情况；
（4）项目正常排放条件下，预测评价其他污染物TSP的落地浓度贡献值在叠加区域背景值后，环境空气保护目标、监测点及网格点的日均或年均质量浓度的达标情况，评价其浓度叠加后的达标情况；
（5）项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标、监测点及网格点各污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。
（6）项目正常排放条件下，计算大气环境防护距离。
大气环境影响预测与评价
最大贡献落地浓度汇总
根据项目所在地2023年每天24小时的气象数据进行逐时计算，对评价区域范围内进行落地浓度预测。各污染物最大落地浓度贡献值、发生的时间及占标率统计见表6.2–14。
由表6.2–14可知，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。


[bookmark: _Ref38378324]表 6.2–15  各污染物网格点最大值汇总
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




叠加背景值后浓度结果分析
根据导则HJ 2.2-2018评价要求，本次大气环境影响预测与评价考虑关心点污染物最大地面浓度叠加拟在建源、背景值后浓度。
项目各污染物在环境空气保护目标和监测点及预测网格的地面浓度贡献值在叠加区域背景值后的保证率日均浓度、年均浓度和小时浓度的占标率及分布见表 6.2–16。
由表 6.2–16可知，在预测范围内，项目排放的基本污染物污染物SO2、NO2的贡献值叠加区域在建及拟建污染源落地浓度贡献值和区域背景值后的98%保证率日均最大浓度和年均浓度占标率均小于100%；基本污染物PM10、PM2.5的贡献值叠加区域在建及拟建污染源落地浓度贡献值和区域背景值后的95%保证率日均最大浓度超标是由于背景浓度超标所致；其他污染物TSP的贡献值叠加区域在建及拟建污染源落地浓度贡献值和区域背景值后的日均最大浓度小于100%；特征污染物非甲烷总烃等贡献值叠加区域在建及拟建污染源落地浓度贡献值和区域背景值后的小时均最大浓度占标率均小于100%。即项目排放的SO2、NO2、TSP等污染物叠加保证率日均浓度和年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；特征污染物非甲烷总烃叠加小时均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司制定，1997年第一版）中的要求。


[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\120839429\Image\Group\VLXFIVVB2PLB2$QD5YTQ6HT.jpg]366乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

[bookmark: _Ref43221201]表 6.2–16  各叠加拟建在建污染源、背景浓度后评价结果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





网格浓度分布图
主要污染物叠加现状浓度及拟在建源后，主要污染物保证率日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度分布见图 6.2–8~图 6.2–9。
[bookmark: _Ref94893960] 
图 6.2–10  SO2 日保证率、年均浓度分布图  单位：μg/m3

 
图 6.2–11  NO2 日保证率、年均浓度分布图  单位：μg/m3

图 6.2–12  PM10 日保证率、年均浓度分布图  单位：μg/m3

[bookmark: _Ref113466764]图 6.2–13  PM2.5 日保证率、年均浓度分布图  单位：μg/m3

非正常工况最大贡献落地浓度分析
非正常工况下，污染物预测最大浓度贡献值及达标情况见表 6.2–17，分析结果可知，非正常工况下SO2（小时值）排放贡献值达标，非正常工况下对周边环境影响较小，在及时采取补救措施后，环境影响可控制在可接受。
[bookmark: _Ref72919802]表 6.2–17  非正常工况下短期最大落地浓度贡献值分析
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



大气环境防护距离及卫生防护距离
（1）大气环境防护距离
为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域，其范围是从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。
使用AERMOD对污染物厂界排放浓度进行预测，在厂界四周设置线性矩阵，间距为10m，共计79个计算点，预测得到各厂界点的最大值作为项目对厂界的贡献浓度，见表 6.2–18。
[bookmark: _Ref172296631]表 6.2–18  大气污染物厂界短期贡献浓度值一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



根据表 6.2–18，本项目厂界SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP等污染物短期贡献浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；特征污染物非甲烷总烃短期贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司制定，1997年第一版）中的要求。
本项目大气环境防护距离计算为0，因此，不设大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）
卫生防护距离L按下式计算：
[image: ]
式中：
Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从查取。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10％以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目无组织排放TSP、NMHC污染物。其中TSP排放量最大，为0.085kg/h。因此选择TSP作为本项目无组织排放的主要特征大气有害物质。
卫生防护距离的计算结果见表 6.2–19。
[bookmark: _Ref68774463]表 6.2–19  卫生防护距离计算
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



经计算，卫生防护距离计算初值L=2.3m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中要求，卫生防护距离取50m。
污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算
表 6.2–20  大气污染物有组织排放量核算表
	[bookmark: OLE_LINK451][bookmark: OLE_LINK450]
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（2）无组织排放量核算
表 6.2–21  大气污染物无组织排放量核算表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（3）项目大气污染物年排放量核算
表 6.2–22  大气污染物年排放量核算表
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（4）非正常排放量核算
非正常排放污染物情况见表 6.2–23。
[bookmark: _Ref111712372]表 6.2–23  污染源非正常排放量核算表
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



大气环境影响预测结论判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）10.1小节，对建设项目环境影响评价同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。具体判定过程见表 6.2–24。根据判定结果，本项目及拟在建其他项目叠加后的环境影响可以接受。
大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表，见表 6.2–25。


[bookmark: _Ref103783856]表 6.2–24  环境影响评价判定一览表
	序号
	判定要求
	本项目判定结果
	判定结论

	
	
	不达标污染物
	达标污染物
	

	
	
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2
	TSP
	NMHC
	

	a)
	达标规划未包含的新增污染源建设项目，需另有替代源的削减方案
	项目位于南疆五地州的阿克苏地区，根据《关于在南疆五地州实施建设项目大气主要污染物和重金属消减指标差别化政策的通知》，大气污染物和重金属污染物排放总量试行区域削减替代豁免。
	/
	/
	/
	/
	/

	b)
	新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%
	日均值13.31%
	日均值13.31%
	小时值1.20%
日均值2.28%
	小时值5.75%
日均值8.23%
	日均值11.07%
	小时值1.74%
	满足≤100%条件

	c)
	新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）
	年均值2.87%
	年均值2.87%
	年均值0.68%
	年均值1.96%
	年均值7.98%
	/
	满足≤30%条件

	d)
	项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物评价，叠加达标年目标浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准或满足达标规划确定的区域环境质量改善目标或按8.8.4计算的预测范围内年平均质量浓度变化率k≤−20%；
	根据《关于在南疆五地州实施建设项目大气主要污染物和重金属消减指标差别化政策的通知》，在“十四五”期间，对南疆五地州新建项目，不采取大气主要污染物总量指标替代政策，实行单独管理；在符合法定审批条件，确保生态安全的前提下，大气污染物和重金属污染物排放总量试行区域削减替代豁免。
	/
	/
	/
	/
	/

	
	对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准
	/
	/
	叠加后保证率日平均8.39%
叠加后年平均13.72%
	叠加后保证率日平均74.73%
叠加后年均65.93%
	叠加后保证率日平均96.07%
	叠加后保证率小时平均1.83%
	满足叠加浓度符合环境质量标准的条件





[bookmark: _Ref67831670]表 6.2–25  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km

	评价
因子
	SO2+NO2排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）其他污染物（TSP、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状
评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS

	AUSTAL
2000
	EDMS/
AEDT
	CALPUFF

	网络模型

	其他


	
	预测范围
	边长≥50km
	边长5~50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常最大占标率≤100%
	C非正常最大占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子（SO2、NOx、TSP、非甲烷总烃）
	监测点位数
（1个）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受不可以接受

	
	大气环境
防护距离
	距（-）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2：5.2t/a
	NOx：11.25t/a

	
	
	非甲烷总烃：0.221t/a
	颗粒物：8.55t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项
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项目废水
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
根据《环影响评价技术导则地表水环境（HJ 2.3-2018）》中5.2条来确定本项目的水环境影响评价等级。项目厂区污水属于间接排放，因此判定项目水环境评价等级为三级B，评价主要内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。
依托可行性
本项目外排的生活污水纳入园区污水管网，送至阿克苏经济技术开发区污水处理厂处理。阿克苏经济技术开发区污水处理厂位于阿克苏经济技术开发区东南角规划边界处，纬四路以南，厂址中心坐标位于，已于2020年1月20日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于阿克苏经济技术开发区污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》，批复文号：新环审〔2020〕4号。该污水处理厂服务区域涵盖阿克苏经济技术开发区内（包括本项目所在的西区静脉产业园）的工业废水和生活污水。阿克苏经济技术开发区污水处理厂分期建设，近期（2025年）处理规模为5000m²/d、远期（2035年）处理规模1000m²/d，采用“预处理+水解酸化+强化脱氮改良A/O+深度处理+臭氧催化氧化+次氯酸钠消毒”工艺，出水水质达到一级A标准。污水处理厂出水全部回用，部分用于园区企业生产设备冷却水、公建部分用水、绿化、道路用水、下游生态林灌溉，部分排入徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司进行综合利用。
阿克苏经济技术开发区污水处理厂要求设计进水水质为：pH=6-9，COD≤450mg/L，BOD5≤270mg/L，NH3-N≤35mg/L，SS≤340mg/L，TP≤5.5mg/L。根据工程分析可知，本项目污水COD、BODs、SS和NH₃-N排放浓度能达到阿克苏经济技术开发区污水处理厂的进水水质要求。由于本项目总体日排水量较小，建成后全厂日排水量为6.16m2/d，不会影响阿克苏经济技术开发区污水处理厂的运行。
综上，该项目的污水治理措施及排放方案是合理可行的。
地表水环境影响自查表
表 6.3–1  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放；间接排放；其他
	水温；径流；水域面积

	
	影响因子
	持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他
	水温；水位（水深）；流速；流量；其他

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级；二级；三级A；三级B
	一级；二级；三级

	现状调查
	区域
污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建；在建；拟建；其他
	拟替代的污染源
	排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；
冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	生态环境保护主管部门；补充监测；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发；开发量40%以下；开发量40%以上

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；
冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	水行政主管部门；补充监测；其他

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；
冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	（      ）
	监测断面或点位个数（     ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（   ）km；      湖库、河口及近岸海域：面积（     ）km2

	
	评价因子
	（            ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类
近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类
规划年评价标准（ ）

	
	评价时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标
水环境保护目标质量状况：达标；不达标
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标
底泥污染评价
水资源与开发利用程度及其水文情势评价
水环境质量回顾评价
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况
	达标区

不达标区

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km;      湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（              ）

	
	预测时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期

	
	
	春季；夏季；秋季；冬季设计水文条件

	
	预测情景
	建设期；           生产运行期；              服务期满后
正常工况；              非正常工况
污染控制和减缓措施方案
区（流）域环境质量改善目标要求情景

	
	预测方法
	数值解：          解析解；       其他
导则推荐模式：                      其他

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标；                 替代削减源

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标
满足水环境保护目标水域水环境质量要求
水环境控制单元或断面水质达标
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求
满足区（流）域水环境质量改善目标要求
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    -   ）
	（    -    ）
	（    -    ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（         ）
	（       ）
	（       ）
	（       ）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；   水文减缓设施；   生态流量保障设施；   区域削减；   依托其他工程措施；    其他

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动；自动；监测
	手动；自动；无监测
	

	
	
	监测点位
	（       ）
	（       ）

	
	
	监测因子
	（       ）
	（       ）

	
	污染物排放清单
	/

	
	评价结论
	可以接受;不可以接受

	注：“”为勾选项，可打“√”；“（）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容
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区域水文地质条件
含水层特征及富水性
本区域属阿克苏河地下水系统。阿克苏河冲洪积平原中上部第四系沉积厚度一般为1000-1500m，山前冲洪积平原第四系沉积厚度相对较薄，在环盆地的山前冲洪积倾斜平原区，第四系沉积物的颗粒由山前向冲洪积平原前缘逐渐变小，第四系沉积物岩性在冲洪积平原上部为卵砾石、砂砾石，在冲洪积平原中部为砂砾石、粗砂，在冲洪积平原下部为细砂、粉砂、亚砂土、亚粘土等。受地形地貌、地层岩性、补给径流条件的影响，山前带潜水位埋深大于100m，冲洪积平原中部潜水位埋深10m—100m,冲洪积平原下部潜水位埋深小于10m。
项目位于山前冲洪积平原上部，潜水位埋深大于100m。
（1）单一结构潜水富水性
①水量极丰富区
分布于吐木秀克一阿克苏市一拜什吐格曼一带，富水区东西长约50km,南北宽约30km。含水层岩性为结构单一的砂卵砾石。含水层渗透系数60-100m/d。
②水量丰富区
分布于水量极丰富区外围及沿昆马力克河一带，含水层岩性为砂砾石、中砂、粉细砂，渗透系数30—40m/d。
③水量中等区
分布于昆一托河灌区、阿瓦提县伯什力克乡—乌鲁桥乡及北部山前带札木台乡～农一师五团以北三个区。昆一托河灌区：含水层岩性为卵砾石、中粗砂，渗透系数为15-25m/d；阿瓦提县伯什力克乡—乌鲁桥乡：为人类活动较频繁区，农业灌溉用水为地下水提供了较好的补给来源，含水层岩性为中粗砂、中细砂，渗透系数为5-10m/d；札木台乡—农一师五团以北：含水层岩性为砂砾石，渗透系数为15-20m/d。
④水量贫乏区
分布于山前砾质平原区，含水层岩性为卵砾石、砂砾石、含砾粗中砂，水位埋深大于50m，水质较好，矿化度一般小于1g/L。
（2）多层结构潜水—承压水富水性
①上部潜水
水量贫乏，含水层岩性主要为砂砾石、中细砂、粉砂、粉细砂。渗透系数0.5-5m/d。潜水含水层底板为亚粘土层，厚度不等。
②下部承压水
水量丰富，分布于阿克苏河流域的冲洪积平原区中下部。含水层岩性为砂砾石、含砾中粗砂、中粗砂，水质较好。
地下水补径排条件
区内地下水的补给来源主要是河水入渗、渠系入渗、田间入渗及山区向山前平原的地下径流。北部山区以高山冰川融水、永久积雪融水、季节积雪融水、雨水和地下水补给；低山丘陵带中低山地带除了有雨水和高山冰雪融水的补给外，还有少量季节积雪融水的补给和地下水的多种混合补给。平原和盆地是径流的散失区。
阿克苏河冲积平原地形坡度自北向南逐渐变小，沉积物颗粒由粗变细，地层由单一结构渐变为多层结构，地下水位由深变浅，是地下水的主要排泄区，排泄方式为蒸发排泄、人工排泄和向南部塔里木河冲积平原的地下径流排泄。
区域地下水动态
地下水动态主要受气象、水文地质条件及人类活动等因素影响，由于所处的地段不同，其动态变化有明显差异。根据地下水动态的影响因素将阿克苏河流域的地下水动态划分为水文型、水文-径流型。
（1）水文型动态
分布于环盆地的冲洪积平原上部潜水区，地下水的动态特征与地表径流关系密切，地下水高水位期略滞后于地表水丰水期，滞后期的长短与距离河道的远近有关。一般12月-次年6月份为地下水低水位期，在这期间，受地下水径流运移的影响，潜水水位略有起伏变化；8-10月为地下水高水位期，受地表来水量大小影响，潜水水位具不规则起伏变化；在高水位期与低水位期之间，水位升降较为剧烈。这与地表水径流量年内分布特征有关，年内高低水位差较大，一般在2-5m之间。
（2）水文一径流型动态
分布于环盆地的冲洪积平原中下部潜水区及承压水区，地表水的丰枯变化对地下水水位动态变化影响相对较小。动态曲线为双峰型，8-10月和3-5月出现水位上升趋势，并保持高水位状态；6-7月和12月-次年1月为低水位期或水位呈下降趋势。其原因为8月-10月受地表水大量集中入渗补给，形成高水位期，12月-次年1月份，地表径流入渗补给减少，出现低水位期，表现为水文型动态特征；此后，在地下水径流的作用下，呈现为径流型动态特征，年内变幅1-2.5m，年际变幅0.13-0.60m。
区域地下水化学特征
（1）潜水
水化学作用在砾质平原以溶滤作用为主，在细土平原以溶滤—蒸发作用为主，至溢出带以蒸发浓缩作用为主。水化学变化沿径流方向有明显的水平分带规律。
HCO3·SO4型水、HCO3·SO4·Cl型水、HCO3·Cl·SO4型水、HCO3·Cl型水呈条带状分布于阿克苏河上游的河谷两侧。
SO4·HCO3型水、SO4型水、SO4·HCO3·C1型水、SO4·Cl·HCO3型水、SO4·Cl型水呈环带状分布于HCO3·SO4型水、HCO3·SO4·C1型水、HCO3·Cl·SO4型水、HCO3·Cl型水的周围。
（2）承压水
HCO3·SO4·Cl型水主要分布于阿克苏河冲洪积平原上部。SO4·Cl型水主要分布于阿克苏河冲洪积平原中上部呈条带状展布，Cl型水主要分布在阿克苏河冲洪积扇的扇间地带。
[bookmark: _Toc69474073]场地水文地质条件
含水层结构特征
依据区域地质和区域水文地质特征，评价区可分为2个水文地质单元，即基岩山区水文地质单元和山前冲洪积平原水文地质单元。见区域水文地质图 6.4–1。

[bookmark: _Ref169119655]图 6.4–1  评价区水文地质图

①基岩山区水文地质单元
基岩山区地层属元古界变质岩（Pt）。含水层岩性为变质岩。地层厚度巨大，裂隙孔隙不发育，地下水十分贫乏，富水性为小于0.1L/s的弱富水性区域。
②山前冲积平原水文地质单元
山前冲积平原水文地质为上更新统冲洪积含水层，含水层岩性为冲洪积砂砾石、卵石，项目位于上更新统冲洪积含水层极贫乏区，地下水埋深大于100m，含水层厚度较薄，单井涌水量<2m²d，为矿化度>1g/L的SO4·Cl-Na（Ca：Mg）型咸水。
地下水补给、径流、排泄条件
由于沙漠区气候异常干燥，降水稀少而蒸发强烈，因此降水补给量可忽略不计。地下水在补径排上有两大特征，补给与排泄的水平流入流出量所占比重相对较大，但仍以垂向补排为主山前冲积平原地下水流向为山体向阿克苏河，即西北向东南。
地下水动态特征
含水层在雨季，随河流丰水期的到来能够迅速得到大量补给，除了供给少量天然消耗外，使含水层水头急剧抬高，部分补给量将转化为储存量暂时储于含水层内。雨季过后，补给量急剧减少，这时将主要依靠释放储存量供给各种消耗，含水层水头普遍下降，到旱季末期，水头降到最低位置。
地下水污染途径
污染物对地下水的影响主要是由于管道渗漏废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。
根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本项目产生的污染物，分析本项目对地下水可能造成的污染途径有：危险废物暂存间、化粪池、沉淀池、木醋液池等池体破损，物质下渗对地下水造成的污染。
地下水影响预测条件概化
水文地质概念模型是把含水层实际边界性质、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等条件进行概化，以便于进行数学与物理模拟；是对地下水系统的科学概化，是为了适应建立模型的要求而对复杂的实际系统的一种近似处理。
（1）预测情景
1）正常状况
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
2）非正常状况
[bookmark: _Toc319604173][bookmark: _Ref317808991]本项目对地下水潜在污染风险较大的区域为炭化区（炭化过程产生木焦油），炭化区底部一旦发生渗漏不易被发现。木焦油泄漏事故对地下水的影响，一般泄漏于土体中的挥发性酚类可以同时向表面溢出和向地下渗透，并选择疏松位置运移。如果有足够多的挥发性酚类泄漏到疏松的土体中，就有可能下渗至潜水带。因次本次评价选择地下水潜在污染风险较大的炭化区作为模拟预测单元，模拟预测炭化区内木焦油渗漏的非正常状况下对地下水质量的影响。
根据工程分析，本次评价选择挥发性酚类作为预测因子，考虑到挥发性酚类进入含水层后，会随地下水迁移扩散。木焦油中有11%的酚类物质，假设木焦油泄漏量为日产生量的1%，即本次预测挥发性酚类泄漏量为0.11kg/d。假设发生事故后，经过工作人员定期排查，并及时处理，切断污染源。因此，非正常状况泄漏时间为30天。
（2）预测时段
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）9.3章节预测时段要求，“地下水环境预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d”，本次预测分别预测100d、365d、1000d对地下水环境的影响。
（3）预测因子
根据地下水环境影响评价因子的筛选，将木焦油中挥发性酚类作为预测因子，其检出限值和标准限值的确定见表 6.4–1。
[bookmark: _Ref169204645]表 6.4–1  预测因子的标准限值
	预测因子
	标准限值
	参考标准

	挥发性酚类
	0.002mg/L
	《地下水质量标准》（GB/T 14843-2017）III类标准



（4）预测方法
本项目地下水评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，本次评价预测方法采用解析法。
地下水影响预测与评价
（1）预测模型
本次评价将以地下水评价范围作为地下水环境影响预测范围，在此范围内水文地质参数基本不变或变化很小，且评价范围内水文地质条件简单，适合采用解析法进行计算。综合考虑以上因素，结合项目区水文地质条件及资料掌握程度，最终确定采用数学模型法中的地下水溶质运移解析法进行预测评价，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面连续点源的预测模型。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面连续点源的预测模型为：
[image: ]
式中：
x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d
u—水流速度，m/d；
ne—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
3）预测参数选取
项目区水文地质条件较简单，本次评价选用的水文地质参数通过查阅区域已有的数据。
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。
由模型可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量m；有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL；这些参数主要由本次评价开展钻井的勘察成果资料以及现有的试验资料来确定：
含水层的厚度M：根据本次水文地质勘查和以往水文地质资料，取园区平均含水层厚度（0.2m~8.6m），M取15m；
长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量mM详见源强计算；
预测中把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响：
含水层n取经验值0.3；
根据项目地勘文件可知，岩土层中厚度最大的为卵石层。本次评价选取卵石层渗透系数经验值（根据HJ 610-2016表B.1）包气带渗透系数（50m/d）；
水流实际平均流速u：根据抽水试验，本区域潜水含水层渗透系数为50m/d。同时厂区地下水径流方向与区域径流方向一致，主要是由东南向西北呈一维流动，水力坡度I=3‰，地下水的渗透流速根据达西公式：
V=KI
其中：
V为达西流速，即相对速度；
K为包气带的渗透系数，I为水力坡度。
地下水的渗透流速V=KI=50m/d×0.003=0.15m/d，
平均实际流速u=V/n=0.5m/d。
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图 6.4–2）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。
本次参考以往研究成果，取弥散度参数值取5m。
[image: ]
[bookmark: _Ref99117858]图 6.4–2  lgαL-lgLs 关系图

模型计算中纵向弥散度选用5m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=5×0.5m/d=2.5(m2/d)；
横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般αT/αL=1，因此αT=0.1×αL=0.5m，则DT=0.25(m2/d)。
[bookmark: _Ref98777226]本次评价选用的水文地质参数通过查阅区域已有的数据。各参数取值见表 6.4–2。
[bookmark: _Ref67322305]表 6.4–2  水文地质参数取值一览表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4）评价标准
以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水为预测评价标准。具体指标见表 6.4–1。
5）预测结果
泄露被发现后100天，超标距离为下游119m，预测超标面积为：5532m2；影响距离为下游133m，预测影响面积为：7532m2。
泄露被发现后365天，超标距离为下游307m，预测超标面积为：22854.475m2；影响距离为下游335m，预测影响面积为：30207.4m2。
泄露被发现后1000天，超标距离为下游697m，预测超标面积为：77986.92m2；影响距离为下游744m，预测影响面积为：99475.112m2。
泄露被发现后100天、365天、1000天后污染物（挥发性酚类）迁移情况，预测结果见图 6.4–3~图 6.4–5。

[bookmark: _Ref67322342]图 6.4–3  泄露100天后的迁移情况


图 6.4–4  泄露365天后的迁移情况



[bookmark: _Ref67322351]图 6.4–5  泄露1000天后的迁移情况

事故状态下运行1000d情景下，废水中挥发性酚类的泄漏对地下水环境影响的范围及程度有限。因此，在采取防渗等地下水治理措施后，可对地下水含水层的超标范围及污染程度进行有效控制，减少对地下水水质的影响。
综合以上模拟预测可以看出，确保防渗措施和渗漏检测有效对于防止地下水遭受污染具有非常重要的意义。本项目监控井合理布设和设置适当的监控周期是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。
[bookmark: _Toc161045986][bookmark: _Toc158063138][bookmark: _Toc174094240]声环境影响预测及评价
预测范围
预测范围即为评价范围，即项目厂界外1m的范围。
预测点
厂界周围200m范围内无任何声环境敏感目标，因此，本次评价主要预测厂界外1m处噪声贡献值，预测时段为昼间和夜间。
预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
预测参数
[bookmark: _Toc69474081]噪声源强
由工程分析可知，本项目投产后，噪声主要为多功能粉碎机、机制木炭成型机、风机、泵等设备产生的噪声声级值在75~95dB（A）之间。项目噪声源强一览表，见表 6.5–1、表 6.5–2。
[bookmark: _Ref111820405]表 6.5–1  工业企业噪声源强调查清单（室内噪声）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref174038969]表 6.5–2  工业企业噪声源强调查清单（室外噪声）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc69474082]基础数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表6.5-5。
表 6.5–3  项目噪声环境影响预测基础数据表
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



预测方法
本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声室外声源预测模式进行预测。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：
[image: ]
式中：
LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
[image: D:\360MoveData\Users\admin\Desktop\6.jpg6]
图 6.5–1  室内声源等效为室外声源图例

噪声户外传播衰减的计算方法
A声级的计算公式为：
Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
其中：
Lp（r）—距声源r处的声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
根据现场调查，项目所在地地势较为平坦开阔，周边为植被较少，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agr、Aatm、Amisc。
（1）室外点声源的几何发散衰减（Adiv）
假定项目声源位于地面时的声场为半自由声场，则：
[image: 2]
式中：
Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
（2）面声源的几何发散衰减
一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。
[image: 3]
图 6.5–2  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0），当a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）），r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。
（3）屏蔽引起的衰减（Abar）
主要考虑厂房衰减的计算，采用双绕射计算，对于下图所示的双绕射情景，可由以下公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：
[image: 4]
式中：
δ—声程差，m；
a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m；
dss—声源到第一绕射边的距离，m；
dsr—第二绕射边到接收点的距离，m；
e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m；
d—声源到接收点的直线距离，m。
[image: 5]
图 6.5–3  双绕射情境图

屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况下，Abar衰减最大值取25dB。
[bookmark: _Toc415615426][bookmark: _Toc417464923][bookmark: _Toc69474086]预测结果
在采取评价提出的治理措施后，本项目场区场界贡献值见表 6.5–4。
[bookmark: _Ref67323457]表 6.5–4  噪声预测结果单位：dB(A)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



由表 6.5–4可知，本项目运营期厂界四周噪声预测值为34.76~51.65dB（A），昼、夜间贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
项目的建设运行并未改变项目区域的声环境功能，因此，本项目的建设运营不会对项目周围的声环境造成明显的不良影响。
自查表
声环境影响自查见表 6.5–5。


[bookmark: _Ref117244935]表 6.5–5  声环境影响自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级
与范围
	评价等级
	一级□     二级□     三级√

	
	评价范围
	200m□     大于200 m□     小于200 m√

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准√  地方标准□    国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区√
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期√
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法√  现场实测加模型计算法□  收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查法
	现场实测□  已有资料√  研究成果□

	声环境影
响预测与
评价
	预测模型
	导则推荐模型√   其他□                    

	
	预测范围
	200 m□        大于 200 m□   小于200 m √

	
	预测因子
	等效连续A声级√最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标√     不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□     不达标□

	环境监测
计划
	排放监测
	厂界监测√固定位置监测√自动监测□手动监测√无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：
（等效连续A声级）
	监测点位
（厂界四周）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行√         不可行□

	注：“□”  为勾选项  ，可√  ；“（    ）”  为内容填写项。



[bookmark: _Toc16152][bookmark: _Toc11069950][bookmark: _Toc11578087][bookmark: _Toc63101347][bookmark: _Toc21605328][bookmark: _Toc158063139][bookmark: _Toc11578158][bookmark: _Toc161045987][bookmark: _Toc21529440][bookmark: _Toc21788304][bookmark: _Toc174094241]固废环境影响预测及评价
固体废物产生及处置情况
根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《有害废物管理办法》、《国家危险废物名录（2021年版）》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及其修改单中有关固体废弃物的分类方法，将本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。
固废处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害原则及分散与集中处理相结合的原则，将不同类型固体废物进行分类收集和堆存，并对不同污染性质的污染物进行定向处置。
结合本项目工程分析可知，项目固体废物产生及处理情况见表 6.6–1、表 6.6–2。
[bookmark: _Ref99304801]表 6.6–1  固体废物产生量及治理措施一览表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref99304806]表 6.6–2  危险废物贮存场所情况表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc69474078]固体废物影响分析
产生影响的环节
拟建项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用和处置过程中可能会对外环境造成影响：
（1）固体废物，特别是危险废物在产生、分类收集、贮存过程，如危废贮存场所选址不合理、贮存能力不满足要求或管理不善造成的危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放；
（2）固体废物，特别是危险废物从厂区内工艺环节产生、运输到贮存场所或处置设施过程可能产生散落、泄漏所引起的环境影响；
（3）固体废物，特别是危险废物在综合利用或处置过程对环境造成影响；
污染影响分析
（1）对大气的影响
本项目除尘灰、废布袋、炭化残渣、碱液喷淋塔污泥经收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场。脱硫石膏、木醋液、木焦油经收集后外售。生活垃圾按照园区环卫部门要求统一收集处置。危险废物主要为生产机械设备使用过程中涉及的机油暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18484-2023）要求的危废间，并采取防风、防雨、防漏等措施，暂存能力满足要求，危险废物定期委托有资质单位采用专用车辆运输至有资质单位处置，因此，项目固体废物对大气环境的影响较小。
（2）对水体的影响
若不重视监管，将固废废物直接排入自然水体、或是露天堆放的固体废物被地表径流携带进入水体、或是堆放过程飘入空中的废物细小颗粒，通过降雨的冲洗沉积、凝雨沉积以及重力沉降和干沉积而落入地表水系，水体都可溶入有害成分，毒害水生生物，或造成水体富营养化，导致生物死亡等。除尘灰、废布袋、污泥、残渣经收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场；脱硫石膏收集后外售；生活垃圾由园区环卫部门统一处置。危险废物暂存于危废间，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和有关危险废物转移的管理办法进行管理和转移运输，危废间均设专人管理，因此，固体废物直接自然水体、或是露天堆放的可能性很小，对周围地表水体的影响较小。
（3）对土壤的影响
固体废物的长期露天堆放．其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，固体废物随着渗滤水在地下水中的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变，间接又对在该土壤上生长的植物及土壤中的动物、微生物产生了危害。项目产生一般固废和危险废物均暂存于满足要求的暂存间或库内，采取防风、防雨措施，不存在露天堆放，因此，固体废物特别是危险废物的有害成分进入土壤环境的可能性较小，对周边土壤环境的影响较小。
固体废物环境影响结论
项目产生一般固废和危险废物均暂存于满足要求的暂存间或库内，避免了露天堆放对土壤环境的污染和堆存过程中产生扬尘对环境空气的污染；回收的固体废物使用专用车辆进行运输，同时运输过程中注意遮盖，避免物料遗撒，防止运输途中产生扬尘，污染道路沿线的大气环境。另外要求在厂区内暂时存放固体废物特别是危险废物期间应加强管理，分类收集，及时处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求等相关要求，堆放场地和危废间应设有防渗、防流失措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散。
综上所述，本工程建成投产后，危险废物木焦油委托有资质的单位处置，一般固废和生活垃圾都能够得到有效处置，建设单位在加强工业固体废物的管理，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对环境产生影响较小。
[bookmark: _Toc69474092][bookmark: _Toc158063140][bookmark: _Toc54207726][bookmark: _Toc77077137][bookmark: _Toc161045988][bookmark: _Toc174094242]土壤环境影响预测与评价
土壤环境影响类型及途径
本项目的建设不会引起土壤环境的酸化、盐化和碱化，不属于生态影响型；污水中的污染物如发生泄漏，主要为点状渗漏，可能会通过下渗污染土壤环境质量，因此属于污染影响型，其污染途径主要为垂直入渗，见表 6.7–1。

[bookmark: _Ref169459757]表 6.7–1  本项目土壤环境影响类型及途径识别表
	污染影响型
	生态影响型

	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	/
	/
	√
	/
	/
	/
	/
	/



污染物影响源及影响因子识别
本项目正常工况下木焦油存放在防渗的1#生产车间内，不会对土壤产生影响；对土壤的潜在污染源主要为非正常工况下的防渗层发生泄漏导致。
污染物垂直入渗影响分析
土壤污染预测情景设定
预测情景主要分为正常状况和非正常状况两种情景。
①正常状况
本项目实施后，正常状况下，本项目严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生物料渗漏进入土壤，因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。
②非正常状况
根据本项目的实际情况分析，1#生产车间年久失修，防渗地面所发生破损，发生小面积渗漏，有少量物料通过渗漏点逐渐渗入进入土壤。结合项目特点，本评价选取木焦油泄漏对土壤环境的影响，选择石油烃作为预测因子进行污染预测，石油烃污染物浓度取其密度1.03×106mg/L。
表 6.7–2  土壤预测源强表
	渗漏点
	污染物
	浓度mg/cm3
	渗漏特征

	木焦油
	石油烃
	1030
	连续



污染预测模型概化及建立
（1）污染预测模型目的层
根据评价区水文地质条件及情景设定，应用hydrus-ld软件模拟污染物在土壤中的垂直迁移，计算污染物通过下渗运移的距离以及浓度。根据土壤监测结果模拟土壤层厚度取100cm，本次将预测目标层在垂向上划分为一层共一种土质类型：沙壤土。
（2）模型边界条件的概化
将土壤水流概化为垂向一维流，视为平面点源。上边界为这些场地的底断面，下边界为包气带底层底板，污染物在下渗过程中从上边界向下边界迁移。
污染物土壤hydrus-ld垂直迁移数值模型包括水分运移模型和溶质运移模型，边界条件确定如下：
①土壤水分运移模型
hydrus-ld只考虑污染物在土壤的一维垂直迁移，因此水分运移模型的边界条件只有上边界和下边界。上边界概化为大气边界（可积水）；下边界为自由排水边界。
②土壤溶质运移模型
本次应用hydrus-ld模拟污染物一维垂直迁移，只考虑溶质在固液相间的线性平衡等温吸附作用，忽略化学反应作用。将粪污处理系统固液分离池看做注入的点源，上边界为释放污染物的浓度通量边界；下边界为零通量梯度边界。
（3）数学模型
1）一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
[image: ]
式中：
c-污染物介质中的浓度，mg/L；
D-弥散系数，m2/d；
q-渗流速度，m/d；
z-沿Z轴的距离，m；
t-时间变量，d；
θ-土壤含水率，%。
2）初始条件
[image: ]
3）边界条件
第一类Dirichlet边界条件：
①连续点源：
[image: ]
②非连续点源：
[image: ]
第二类Neumann零梯度边界条件：
[image: ]
（4）模拟软件
使用HYDRUS-1D模拟软件进行模型的建立和计算。该软件由美国农业部、农业研究会、美国盐土改良中心（US Salinity laboratory）于1991年联合研制的，用于模拟变饱和多孔介质中水分、溶质、能量运移的数值模型。该模型经多年使用和完善，能够较好的模拟变饱和带中水分、溶质和能量运移规律和时空分布。目前已在包气带中水分、盐分、农药、有机石油烃运移方面得到广泛应用。HYDRUS-1D具有灵活的输入输出功能，可适用于多种源汇项及边界条件，方程求解方法采用伽辽金（Calerkin）有限元法。
（5）模型参数的选取
水分运移模型采用Van Genuchten公式处理土壤的水力特性。根据Van Genuchten公式，需获得参数有：饱和含水率θs、残余含水率θr、拟合参数α和n、垂直渗透系数Ks等，项目采用Hydrus软件中提供了一组土壤经验参数库中的数据。见表 6.7–3。
[bookmark: _Ref169461090]表 6.7–3  垂直入渗预测模型参数一览表
	土壤质地
	Qr
	Qs
	Alpha(1/cm)
	n
	Ks(cm/d)
	I

	砂壤土
	0.065
	0.41
	0.075
	1.89
	106.1
	0.5



（5）预测结果
将确定的的参数代入模型，便可以求出不同位置，任何时刻的污染物的浓度分布情况。
本次预测分别在不同深度布设浓度监控点，N1：2cm，N2：4cm，N3：8cm，N4：15cm，N5：25cm，N6：50cm，N7：100cm。观测点设置见图 6.7–1。

[bookmark: _Ref172313143]图 6.7–1  包气带观测点设置剖面图
预测分时间节点分别为，T1：365d，T2：730d，T3：1460d，T4：3650d。
事故情况下，石油类污染因子持续入渗土壤并不断向下移动，在不同水平年各污染物沿土壤迁移模拟结果见图 6.7–2和图 6.7–3。

[bookmark: _Ref172315606]图 6.7–2  废水调节池事故情形下石油烃不同观测点浓度-时间变化曲线


[bookmark: _Ref172315617]图 6.7–3  废水调节池事故情形下石油烃不同水平年土壤迁移情况

由土壤模拟结果可知，随着石油烃持续向下移动，土壤中含石油烃的浓度越来越小，渗漏365天后，对土壤的影响深度约为23cm；渗漏730天后，对土壤的最大影响深度约为30cm；渗漏1095天后，对土壤的最大影响深度约为48cm；渗漏3650天后，对土壤的最大影响深度约为86cm。
可以看出，利用HYDRUS-1D运行溶质运移模型，将相关土壤参数、污染源参数和防渗层参数代入模型中，模型运行3650天，污染物在土壤表层滞留，未污染到深层土壤。
[bookmark: _Toc69474096]土壤影响评价结论
本项目通过定量与定性相结合的办法，从污染物垂直入渗影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目场地建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。
需注意的是在实际施工中，应注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时应尽可能加大防渗层的厚度和降低其渗透系数，避免污染物经过长时间迁移而穿过防渗层从而污染地下水的可能。防渗层虽有效的阻隔了污染物的迁移，但大量的污染物会残留在防渗层中，在项目服役期满后，应妥善处理防渗设施，避免二次污染。
本项目土壤环境影响评价自查见表 6.7–4。


[bookmark: _Ref67323761]表 6.7–4  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	33333.33 m2≤5hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（无）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他□
	

	
	全部污染物
	石油烃
	

	
	特征因子
	石油烃
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）□；d）
	

	
	理化特性
	见表5.3-9
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位
布置图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0~0.2
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0~3.0m
	

	
	现状监测因子
	GB36600中表1基本45项+pH+石油烃
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600中表1基本45项+石油烃
	

	
	评价标准
	GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	厂区监测点的土壤指标符合GB36600-2018第二类用地筛选值要求。
	

	影响预测
	预测因子
	石油烃
	

	
	预测方法
	附录E；附录F□；其他（ ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（项目边界外各向外延200m） 影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	石油烃、pH
	1次/5年
	

	
	信息公开指标
	定期对土壤环境进行监测，并向当地环保局上报监测结果
	

	评价结论
	建设项目对土壤环境影响可以接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。



[bookmark: _Toc158063141][bookmark: _Toc157591162][bookmark: _Toc161045989][bookmark: _Toc155948779][bookmark: _Toc174094243]生态环境影响预测与评价
土地沙漠化及水土流失影响
项目属于阿克苏河冲积平原荒漠、绿洲农业生态功能区，属于土地沙漠化高度敏感区，本项目施工期土石方的开挖、堆放、回填等工程，将不可避免的造成土壤侵蚀模数的增加，导致水土流失量较以前有所增大及土地沙漠化。
项目施工期间的地表开挖和扰动，致使地表裸露、植被稀疏、土体松散，土壤抗蚀能力降低，在大风季节产生大量以风力侵蚀为主的水土流失，在雨季产生以水力侵蚀为主的水土流失。为减少本工程建设过程中对生态环境的破坏，建设单位对井场采取相应的工程和管理措施。
a.施工期尽量避免在春季大风季节及夏季暴雨时节进行作业。
b.施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，尽量减少自然植被的破坏，减少裸地面积。施工完毕后凡受到破坏的地方都要及时平整土地，厂区建成后，应选择当地乡土植物种或在当地多年引种成熟的植物进行厂区绿化。
c.做好施工过程中固废的收集，防止金属边角料混入土层而污染土壤。
土地利用影响分析
本项目用地为工业土地，本项目的建设使原来的覆有少量植被的荒漠地为主的土地利用类型转变为工业用地，改变了评价区域土地利用类型。但本项目建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此土地利用类型的变化并不会导致生态环境质量的降低。
植被影响分析
项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。
野生动物影响分析
对大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于本项目位于工业园区内，拟选厂址周围已有众多现有企业以及其他人为活动，厂址附近没有野生动物，在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，项目通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，因此对生态环境的影响有限。
小结
本项目的建设使用园区内工业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业常被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。
[bookmark: _Ref53225674][bookmark: _Toc21788311][bookmark: _Toc63101349][bookmark: _Ref155948828][bookmark: _Toc153896145][bookmark: _Toc21529447][bookmark: _Ref155948827][bookmark: _Toc158063142][bookmark: _Toc21605335][bookmark: _Toc161045990][bookmark: _Ref53225669][bookmark: _Toc174094244][bookmark: _Ref48232471][bookmark: _Toc11069951][bookmark: _Toc171947445][bookmark: _Toc21788305][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc67229133][bookmark: _Toc67387957][bookmark: _Toc303780722][bookmark: _Ref48232484][bookmark: _Ref48232477][bookmark: _Toc21529441][bookmark: _Toc63101359][bookmark: _Toc21605329][bookmark: _Toc85024412][bookmark: _Toc163570512][bookmark: _Toc300909289][bookmark: _Toc66694748][bookmark: _Ref48232480][bookmark: _Toc11578088][bookmark: _Toc11578159][bookmark: _Toc86921900][bookmark: _Toc163537664][bookmark: _Toc85528917][bookmark: _Toc85024343][bookmark: _Toc67285852][bookmark: _Toc250461856]环境风险分析
[bookmark: _Toc11578097][bookmark: _Toc528747257][bookmark: _Toc21529448][bookmark: _Toc63101350][bookmark: _Toc11578168][bookmark: _Toc161045991][bookmark: _Toc11069968][bookmark: _Toc158063143][bookmark: _Toc21605336][bookmark: _Toc21788312][bookmark: _Toc153896146]综述
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：
（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
[bookmark: _Toc329793734][bookmark: _Toc11069969]环境风险评价原则
[bookmark: _Toc11069970]按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
评价程序
环境风险评价程序见图 6.9–1。
[image: ]
[bookmark: _Ref156922253]图 6.9–1  环境风险评价流程框图

[bookmark: _Toc161045992][bookmark: _Toc158063144][bookmark: _Toc153896147][bookmark: _Toc21605337][bookmark: _Toc21788313][bookmark: _Toc63101351][bookmark: _Toc21529449]风险调查
建设项目风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险识别包括：物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
本项目涉及到的危险性物质主要有中间产品木煤气，产品木醋液、木焦油，危险废物废机油等。
环境敏感目标调查
[bookmark: _Toc1043506][bookmark: _Toc11578169][bookmark: _Toc21605338][bookmark: _Toc21529450][bookmark: _Toc21788314][bookmark: _Toc11069971][bookmark: _Toc63101352][bookmark: _Toc1746238][bookmark: _Toc11578098]本项目评价区域无居民聚集点，无重点保护的单位和珍稀动植物资源，无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，具体见2.7小节。
[bookmark: _Hlk160820885][bookmark: _Hlk160820872]环境风险评价等级
（1）危险物质临界量比值Q
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按式以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q），如下：
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\406825973\QQ\WinTemp\RichOle\`]YXG$MJJNK6F4~$SALZ46W.png]
其中：
q1、q2……qn－每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2……Qn－每种化学物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目木焦油收集后暂存于1#生产车间的木焦油储罐（2个，100m3，木焦油密度：1.09g/mL），定期售卖于有资质单位处置；木煤气经缓冲后，送至热风炉作为燃料利用，考虑到项目生产过程中，木煤气边产生边燃烧，在燃烧火道里存留时间较短，存留较小，最大存储量按照小时产生量来核算约为2.625t。；木醋液收集后暂存于1#生产车间的木醋液储罐（7个，60m3，木醋液密度：1.08g/mL），定期售卖于有资质单位处置。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目涉及的突发性环境事件风险物质见表 6.9–1。
[bookmark: _Ref156922547]表 6.9–1  项目涉及的突发性环境事件风险物质一览表
	序号
	危险物质名称
	储存装
置区
	储存形式
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界值
Qn/t
	该种危险物质
Q值

	1
	木焦油
	1#生产车间
	液态
	/
	218
	2500
	0.0872

	2
	木煤气
	管道
	气态
	/
	2.625
	7.5
	0.35

	4
	木醋液*
	1#生产车间
	液态
	/
	453.6
	2500
	0.18144

	3
	废机油
	危废间
	液态
	/
	0.3
	2500
	1.2×10-4

	项目Q值∑
	0.61876


木醋液*：含澄清木醋液、沉积木焦油，临界量参照木焦油类物质。

由上表可知，项目全厂突发性环境风险事件风险物质的Q值为0.62，属于Q＜1的情况，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中相关规定，本项目环境风险潜势Ⅰ。
（2）环境风险评价工作等级及评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见表 6.9–2。
[bookmark: _Ref156922429]表 6.9–2  项目环境影响评价等级判据一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析



根据分析结果可知，本项目的大气环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，无需设置评价范围。结合项目周边敏感目标分布特点，确定大气环境风险评价范围为项目边界；地表水评价范围为项目边界；地下水环境风险评价范围为项目施工区域。
[bookmark: _Toc153896150][bookmark: _Toc286066323][bookmark: _Toc309123920][bookmark: _Toc11578171][bookmark: _Toc63101354][bookmark: _Toc265225625][bookmark: _Toc286520924][bookmark: _Toc309122916][bookmark: _Toc21529452][bookmark: _Toc11578100][bookmark: _Toc265225813][bookmark: _Toc158063147][bookmark: _Toc161045994][bookmark: _Toc21605340][bookmark: _Toc286521575][bookmark: _Toc11069977][bookmark: _Toc21788316][bookmark: _Toc309123024][bookmark: _Toc293241619]环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
[bookmark: _Toc11069978][bookmark: _Toc329793739][bookmark: _Toc320518430]物质风险识别
[bookmark: _Toc329793740][bookmark: _Toc11069979][bookmark: _Ref45122420]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的有关规定，对建设项目的生产、加工、运输、使用或储存中涉及的化学品进行物质危险性判定。
项目涉及的主要危险化学物质为木焦油、木醋液、木煤气、废机油，其理化特性见表 6.9–3~表 6.9–6。
[bookmark: _Ref156922416]表 6.9–3  风险物质木煤气理化性质及特性表
	理化性质
	中文名称：煤气
	英文名称：coal gas

	
	性状：无色、无味、有毒气体
	溶解性：不溶

	
	燃烧性：易燃
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：不聚合
	引燃温度（℃）：648.9

	
	爆炸下限（%）：4.5
	爆炸上限（%）：40

	
	燃烧热（KJ/mol）：17000-18000KJ/m3
	禁忌物：无

	
	有害成分：氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳

	
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	燃爆危险：易燃，与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

	
	灭火方法及灭火剂；雾状水、二氧化碳、泡沫灭火。
灭火注意事项：灭火人员做好个人防火，防止烧伤及煤气制度，并对周围容器、管道，设备用水冷却。

	毒理学信息
	急性毒性：LC50：2069mg/m3，4小时（大鼠吸入）。
急性中毒：煤气急性中毒分为以下三级。
1、轻度中毒。有头疼、头沉、眩晕、颈部搏动感、心跳、眼花、恶心、呕吐、四肢无力等症状。出现嗜睡、朦胧、甚至谵妄状态、意识障碍。离开中毒场所吸入新鲜空气即好转，数小时后，症状多可消失。一般轻度中毒不会留后遗症。血中碳氧血红蛋白浓度高于10%。
2、中度中毒。除上述症状外，还有面色潮红、口唇呈樱桃红色，多汗、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊甚至丧失、昏迷等现象。即时进行抢救，恢复较快，一般无并发症和后遗症。血中碳氧血红蛋白浓度高于30%。
3、重度中毒。患者迅速进入昏迷状态，持续数小时或数昼夜。瞳孔缩小，对光反射迟钝。四肢肌张力增高，牙关紧闭，频繁抽搐。腱反射亢进，引出一侧或两侧的病理反射。大小便失禁。重症者出现中毒性脑病、心肌炎、吸入性肺炎、肺水肿。可出现体温升高出汗、尿糖等间脑损伤症。可有脑电图和智能障碍。一般血中碳氧血红蛋白浓度高于50%。

	危害性概述
	危险特性：煤气是一种无色有味的气体燃料，在空气中的浓度达到4.5-34.5%时遇明火或微小的火星，就会产生爆炸性燃烧。
有害燃烧物：CO、CO。
健康危害：煤气中毒即一氧化碳中毒。一氧化碳是一种无色无味的气体，不易察觉。
血液中血红蛋白与一氧化碳的结合能力比与氧的结合能力要强200多倍，而且，血红蛋白与氧的分离速度却很慢。所以，人一旦吸入一氧化碳，氧便失去了与血红蛋白结合的机会，使组织细胞无法从血液中获得足够的氧气，致使呼吸困难。煤气中毒时病人最初感觉为头痛、头昏、恶心、呕吐、软弱无力，当他意识到中毒时，常挣扎下床开门、开窗，但一般仅有少数人能打开门，大部分病人迅速发生抽痉、昏迷，两颊、前胸皮肤及口唇呈樱桃红色，如救治不及时，可很快呼吸抑制而死亡。
环境危害：对环境有危害，对空气可造成污染。
燃爆危险：易燃，与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

	急救措施
	吸入：发现有一氧化碳中毒者时，应立即打开门窗，并将中毒者移到空气流通的地方解开衣服。但必须注意保暖，若能自饮水者可使其饮用热糖茶水或其他热饮料；呼吸微弱或停止者，应立即进行人工呼吸，同时联系车辆送往医院。在送医院途中也不可中止人工呼吸。如果未出现自发的呼吸，应将人工呼吸持续数小时之久，直到自发呼吸出现为止。对昏迷病人可针刺人中、十宣、涌泉等穴，未昏迷者可针刺合谷、内关、足三里、百会等穴。停止吸入一氧化碳后，最初一小时内约可排出一氧化碳的50%。但碳氧血红蛋白全部离解则需要几个小时甚至一昼夜以上。使患者吸入高压氧或内含5%二氧化碳的氧，以加速驱除血液中的一氧化碳。就医。

	泄漏应急处理
	泄漏应急处理：切断气源，迅速撤离泄漏污染区，处理泄漏事故人员戴自给正压式呼吸器。
煤气一般事故，可因设备的微量泄漏，由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取以下予以处理：
1、如果泄露点是洞，可用锥形木楔堵。用木楔和石棉绳堵漏，适用于破口。
2、如果腐蚀严重可以打卡子，对于管道裂缝的泄露，可制作紧贴管道的环向钢板覆盖管道裂口，内衬橡胶软垫。有条件的可进行补焊。
3、也可用粘结剂堵漏，如环氧树脂、高压固化剂等。用环氧树脂堵漏，需先制止泄露后，再缠玻璃布，涂环氧树脂。否则固化前煤气已冲开环氧树脂，堵不住。用高压固化剂需要制作钢模具，并使用高压注入泵等专用设备。
煤气重大事故，可因设备事故、煤气柜的大量泄漏而发生重大事故，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制。如果着火时应该采取以下措施处理：
1、降低煤气压力，减小火势。
2、通入大量水蒸汽(氮气),蒸汽浓度达35%以上时火自熄。
3、用水保护周围设备不被烧红、烧坏。
4、直径100毫米及以下煤气管道可以直接关阀灭火，直径150毫米以上的管道设备着火应逐渐关闭闸阀，或封水封，降低煤气压力，防止回火爆炸。压力最小时不可小于102帕(10毫米水柱);煤气压力降低后可用黄泥堵灭，用湿麻袋、石棉布等物品捂灭，用蒸汽或其他灭火器扑灭。在通风不良的场所，在煤气压力降低之前不要急于灭火，否则，灭火后煤气仍大量泄漏，形成爆炸气体，遇烧红的设备或未熄的火花有可能引起爆炸；灭火后不要立即停蒸汽或氮气，以防设备内硫化铁自燃引起爆炸。灭火后立即堵漏，然后在充有蒸汽或氮气的条件下充煤气保压。

	贮运措施
	危险标志：有毒气体。
包装类别：Ⅱ。
包装方法：气瓶、管道。
运输注意事项：库房通风低温干燥；轻装轻卸；与氧气、空气等助燃气体钢瓶分开存放。





[bookmark: _Ref169296902]表 6.9–4  风险物质木焦油理化性质及特性表
	理化性质
	中文名称：木焦油
	英文名称：wood tar

	
	密度：1.09g/mL at 20°C
	闪点：74°C

	
	沸点：200-220°C
	熔点：20°C

	
	成分：木焦油主要由有机化合物组成，包括酚类、醇类、醚类、醛类等。

	
	性状：呈黑色或褐色液体状，并具有特殊的刺激性气味，具有高黏度和高粘度，难以溶解于水和一些有机溶剂中。

	
	主要用途：木焦油是一种含烃类、酸类、酚类较高的有机化合物，加工后可获得杂酚油、抗聚剂、浮选起泡剂，木沥青等产品。也可用于医药、合成橡胶和冶金等部门

	
	主要危害：木焦油有轻微毒性、和腐蚀性。造成严重皮肤灼伤和眼损伤，短时间内对水生生物毒性极大。对水生生物有害并具有长期持续影响。

	危害性概述
	火灾危险性：木质焦油是易燃物质，在高温下可能引发火灾或爆炸事故。必须小心处理，并避免与明火、高温表面接触。
健康风险：木质焦油具有刺激性气味，长时间接触可能导致呼吸道刺激和皮肤过敏反应。因此，在使用或处理木质焦油时,应采取适当的防护措施，如佩戴呼吸器和手套。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，并用大量流动清水冲洗至少15分钟；严重的立即就医。
眼睛接触：立即翻开眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，严重的立即就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸（注意口对口是否可行），并立即就医。

	泄漏应急处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全的情况下堵漏。喷水雾可以减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用砂士或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集运至废物处理场所处置。少量泄漏用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集、回收或无害处理后废弃。

	贮运措施
	储存于阴凉通风的仓间内，远离火种及热源，禁止阳光直射；应与氧化剂分仓间堆放；包装必须密封，搬运时轻装轻卸，防止包装破损。运输时配齐必要的堵漏和个人防护设施。





表 6.9–5  风险物质木醋液理化性质及特性表
	理化性质
	密度：1.08g/mL at 25°C
	闪点：112°F

	
	沸点：99°C
	溶解性：可溶于水和乙醇

	
	主要成分：醋酸（‌约6%）‌、‌丙酮、‌乙醛、‌醋酸甲酯、‌氨等。

	
	性状：它是一种黄色酸性液体，‌对食品有增香、‌除臭及防腐作用。

	
	主要用途：木醋液可以促进作物生长和改良土壤环境，‌防治土传病害和线虫等病虫害。‌用作叶面喷施肥，‌可以促进光合作用、‌加快叶片生长、‌减缓叶片衰老、‌防治病虫害。在食用菌生产中，‌加入木醋液可以促进食用菌的菌丝体和子实体的生长。用作饲料添加剂，‌可以改善饲料的质量，‌促进动物健康。

	
	主要危害：木醋液的主要危害在于其含有一定的毒性，‌尽管它本身具有一定的杀菌和防臭作用，‌但木醋液中的某些成分，‌如醋酸等，‌如果直接接触皮肤或误食，‌可能会对人体健康造成不利影响。

	危害性概述
	1.易燃爆炸。木醋液中含有较高的醋酸，易在高温和压力下发生燃烧和爆炸。
2.刺激呼吸道。木醋液中的挥发性有机物会对呼吸道造成刺激，引起头痛、眩晕、咳嗽等不适症状。
3.致癌作用。研究表明，长期接触含木醋液的空气会增加患肺癌的风险。
4.对水体污染。木醋液中含有大量的醋酸、苯酚等有害物质，如果随意排放到自来水管道或河流湖泊等水体中，会对水质造成污染。

	急救措施
	皮肤接触：立即除去污染的工作服、‌内衣、‌鞋袜等，‌迅速用大量的流动水冲洗创面，‌至少冲洗15分钟；严重的立即就医。
眼睛接触：立即翻开眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，严重的立即就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸（注意口对口是否可行），并立即就医。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，‌并进行隔离，‌严格限制出入，确保人员安全。尽可能切断泄漏源，‌以防止液体流入下水道、‌排洪沟等限制性空间。‌对于小量的泄漏，‌可以使用活性炭或其他惰性材料进行吸收。‌对于大量的泄漏，‌应将泄露液滞留在围堰内，‌并用泵转移至专用桶进行回收，‌以减少对周围环境的影响。‌

	贮运措施
	选择密封性好、耐腐蚀、耐压的容器进行储存；控制在5℃~30℃之间，避免过高或过低的温度对其产生不良影响；选择干燥、通风、避光的地方进行储存，避免受潮、受阳光直射和受污染。





[bookmark: _Ref174029768]表 6.9–6  风险物质废机油理化性质及特性表
	理化性质
	相对密度（水=1）：0.66
	相对蒸气密度（空气=1）：2.97

	
	饱和蒸气压（kPa）：17（20℃）
	燃烧热（kJ/mol）：4159.1

	
	沸点：69°C
	熔点：95.3~94.3°C

	
	临界温度：234.8°C
	临界压力（MPa）：1.09

	
	辛醇/水分配系数：1.9
	闪点：-22°C

	
	爆炸下限：1.1%
	爆炸上限：7.5%

	
	高度挥发性无色液体，有汽油味。

	
	溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。

	
	高闪点液体，可燃，并有腐蚀性、属于危险废物。

	毒理性质
	废机油的有害成分主要有石油烃、金属质、有机毒素和其他类成分。其中石油烃是最主要的有害成分，能够穿入人体细胞，引起癌变。废机油中的金属质在引起环境污染后能直接损害人体健康。废机油中的有机毒素，对人体有较高的毒性，能通过植物、动物等多种方法影响人体健康。

	危害性概述
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。
健康危害（急性、慢性）：本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。
急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。
慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退。其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。

	泄漏应急处理
	疏散事故现场周围人员。切断泄漏源，避免泄漏扩大，阻止继续泄漏的机油进入水源、土源等。

	贮运措施
	储存至防漏容器中，并妥善标识存放位置，以防止二次污染。配合环保部门进行废机油的合法处置，如委托专业废物处理公司进行处理。



生产系统危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险单位的划分要求：“由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。”
本项目不涉及。
环境风险识别结果
拟建项目涉及的危险化学物质主要是木焦油、木醋液、木煤气、废机油，可能影响环境的途径主要是管道破裂，木煤气直接进入大气环境引发中毒，或木煤气、木焦油泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害；木焦油主要分布在1#生产车间内，木焦油储罐破裂后正常情况下不到达地下水，可能影响环境的途径主要是油类泄漏发生火灾事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害；木醋液主要分布在1#生产车间内，木醋液储罐破裂后，正常情况下不到达地下水，可能影响环境的途径主要是油类泄漏发生火灾事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害；储存在危废间的废机油发生泄漏事故后，遇明火燃烧发生火灾，产生有害气体扩散进入环境空气，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。项目危险物质分布及环境影响途径见表 6.9–7。
[bookmark: _Ref156923070]表 6.9–7  环境风险识别结果表
	序号
	危险物质
	风险单元
	作业特点
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	木煤气
	管道
	常温、常压
	泄漏、中毒、火灾、爆炸、大气污染
	大气环境
	居住区

	2
	木焦油
	1#生产车间
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气环境、地下水环境
	居住区、所在区域潜水层

	3
	木醋液
	1#生产车间
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气环境、地下水环境
	居住区、所在区域潜水层

	4
	废机油
	危废间
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气环境
	居住区
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大气环境风险分析
（1）木煤气泄漏事故
泄漏后，若不能及时采取措施制止，致使木煤气气进入环境当中，天然气若遇明火则会引发火灾等危害极大的事故。木煤气气泄漏外溢，会对环境、人员和设备产生一定危害。木煤气主要危害包括：a.遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏等危害；b.CO对人体的毒性危害，尽管毒性相对较低，主要具有麻醉和刺激作用，以及对呼吸道粘膜和皮肤有一定的刺激作用，较长时间接触后，对人体产生头疼、头沉、眩晕、颈部搏动感、心跳、眼花、恶心、呕吐、四肢无力、眼角膜充血等危害，对周围的环境及人群造成影响。
对于本项目而言，项目处于空旷地带，自然扩散，将很快扩散到空气中。由于项目距居住区距离较远，即使发生泄漏事故也不会对附近居民产生重大影响。
（2）木焦油泄漏事故影响分析
风险影响主要是木焦油。木焦油存于1#生产车间密闭容器内，容器破裂导致木焦油泄漏，本项目木焦油储罐储存量较少，发生泄漏后工作人员可及时发现并清理，引发环境风险事故的可能性极低。
（3）木醋液泄漏事故影响分析
风险影响主要是木醋液。木醋液存于1#生产车间密闭容器内，容器破裂导致木醋液泄漏，本项目木醋液储罐储存量较少，发生泄漏后工作人员可及时发现并清理，引发环境风险事故的可能性极低。
（4）废机油泄漏事故影响分析
废机油泄漏后，遇明火则会引发火灾等事故。本项目废机油暂存于危废间内，废机油储存量较少，发生泄漏后工作人员可及时发现并清理，引发环境风险事故的可能性极低。
地表水环境风险分析
本工程发生安全生产事故造成木焦油、木醋液泄漏主要集中在厂区域范围内，加之泄漏量较少且基本上能够及时地完全回收，且项目周边无地表水，因此在事故下木焦油、木醋液泄漏不会对区域地表河流造成污染。
地下水环境风险分析
木焦油、木醋液存储容器破裂导致泄漏，石油烃类污染物可能通过地面下渗，对木焦油生产、贮存防渗处理，设置围堰进行围挡，因此，泄漏后不会大面积逸散，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对地下水造成影响。
本工程设计采取了有效的安全措施，另外本工程的建设单位制定了完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制、及监督、生产和维护方面具备成熟的降低事故风险的经验和措施，本工程建设中将加以借鉴，在装置区及其公用工程设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。因此，项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率应较小，环境风险属可接受水平。
[bookmark: _Toc161045997][bookmark: _Toc158063150]环境风险防范措施
大气环境风险防范措施
设置消防系统，并配备移动式的消防器材；严格遵守动火制度，生产车间严禁火源，设置明显的禁火标志牌，机动车进入禁火区排气筒必须戴防火罩；定期检修木煤气输送管道、阀门等，防止跑冒滴漏；定时对操作人员进行培训和安全教育，操作人员应持证上岗；储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；配齐各种必需的用具，准备防毒面具，以便发生事故时使用。
事故排水防范措施
本项目排水系统采用清污分流制，正常情况下，循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
三级防控措施
为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，厂区建立了“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。
（1）一级防控措施
项目本项目为机制木炭和果木炭生产，本身生产过程中风险较小，生产过程中一旦发生事故可以随时停车，且占废水量较大的生产废水（如炭化生产过程中产生的木焦油、木醋液）车间均采取硬化措施，因此本项目生产过程中废水泄漏导致水体污染的风险事故较小。
污水处理站废水处理过程中可能发生的事故排放主要包括：
①污水处理设备故障造成的废水事故排放；
②污水输送管网因时间较长在管网链接处出现泄漏点。
针对以上存在的风险，建议采取以下措施进行防范：
①在污水处理设施处设缓冲池，设备故障时暂存污水，并及时维修故障设备；
②在生产检修时对污水处理设施进行全面检修，使设备处于正常状态，将事故风险降至最小程度；
③建立污水管网定期巡查制度，委派专人对污水管网进行检查，避免管网泄漏污染区域环境。
（2）二级防控
厂区设置1座300m²事故水池，用于车间内发生事故泄漏时废水收集、液态物料泄漏时收集和全厂消防废水、事故废水收集，保证物料和废水有足够的缓冲处理空间，防止对公司污水处理站的处理能力产生冲击，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。
（3）三级防控
工程在厂区污水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。
污水排放口总阀门可直接截断整个厂区废水外排途径，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。
项目风险防控应与园区风险防控相衔接。
综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全，不会产生大的环境风险事故。
事故排水收集
（1）事故排水
本项目事故水池有效容积应按照《水体污染防控紧急措施设计导则》及《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》的规定进行计算。
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V2=Q消×t消
V5=10q×f
q=qa/n
V总——事故缓冲设施总有效容积，m3；
V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；
V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；
Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的同时使用的消防设施给水流量，m3；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该系统的降雨量，m3；
q——降雨强度，按平均日降雨量，mm；
qa——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨日数，d；
f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；
本项目事故废水产生量见表 6.9–8。
[bookmark: _Ref156922383]表 6.9–8  本项目事故废水产生量一览表
	符号
	取值说明
	取值

	V1
	本次按收集系统范围内发生事故的最大储罐组或其他设施的物料量计2m3
	2m3

	V2
	根据建设方提供资料，本项目消防用水量为150m3，假设火灾延续时间为1h，则消防用水量为Q=150×1=150m3，本项目消防用水量为150m3
	150m3

	V3
	本项目事故过程无转输到其他贮存或处理设施的物料量，本次取0
	0

	V4
	本项目发生事故时，无必须进入该收集系统的生产废水，本次取0
	0

	V5
	本项目年平均降水量为74.5mm，阿克苏地区年平均降雨日数约35.8d/a，则V5=10×2.08×3.3175=69.004m3
	69m3

	V总
	V1+V2-V3+V4+V5=2+150-0+0+69=557m3
	221m3

	V事故水池容积
	/
	221m3



本项目建设一座300m³事故水池，完全可满足事故水收纳要求。
环境风险管理
为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：
（1）树立环境风险意识
该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。
（2）实行全面环境安全管理制度
项目在生产过程中有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。
（3）加强资料的日常记录与管理
加强对生产过程中的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。
（4）应对措施
事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：
①发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。
②定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训，确保不出现意外。
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（1）制定风险事故应急预案的目的
制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
（2）风险事故应急预案的基本要求 
风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 
（3）环境风险应急组织机构设置及职责
针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组（建议由健康安全环保管理小组承担）。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有： 
①编制和修改事故应急救援预案。
②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。
③检查各项安全工作的实施情况。
④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令。
⑥负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。
⑦负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。 
（4）风险事故处理措施
为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。
①设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。
②制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。
③明确职责，并落实到单位和有关人员。
④制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。
⑤对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。
⑥为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。
（5）风险事故应急计划
拟建项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。
风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。应急预案的主要内容一览表，见表 6.9–9。


[bookmark: _Ref156922373][bookmark: _Toc203821082]表 6.9–9  应急预案主要内容一览表
	序号
	项目
	主要内容

	1
	总则
	编制目的、编制依据、适用范围、事故分级、风险分级、应急预案体系以及工作原则

	2
	基本情况
	项目基本概况：单位生产基本情况以及周边环境概况；
环境风险源及典型事故类型；火灾爆炸事故

	3
	突发环境事故危险源预测与评价
	危险源识别：危险废物贮存间、贮存间、焚烧间、罐区等
环境风险分析、可能发生的突发环境事件及后果分析

	4
	组织机构及职责
	组织体系、应急救援办事机构、应急指挥机构组成及职责、外部救援人力资源

	5
	预防与预警
	预防工作、预警行动、预警发布与解除、预警措施

	6
	信息报告与通报
	内部信息报告、信息上报、报告内容

	7
	公众参与
	至少收集30名厂区员工以及周边居民。

	8
	应急响应与措施
	分级响应机制：响应程序；大气环境风险应急；
应急措施：人员紧急疏散和撤离、危险区隔离、受伤人员救；
应急监测：事故现场大气污染、水污染监测；
应急终止：事故条件已消除等；应急终止后的行动与新闻发布。

	9
	应急培训和演练
	应急救援人员的培训，员工应急响应的培训，每年至少组织两次全员性的应急救援演练。

	10
	责任与奖惩
	事故应急救援抢险中积极抢险、救助他人、抢救财产表现突出者；预案演练工作中，表现突出的员工；在事故应急救援演习中，不服从指挥命令，消极怠工等不良表现者，依据《安全生产奖惩管理制度》执行。

	11
	保障措施
	通信与信息保障，应急队伍保障，应急物资装备保障，经费保障，其他保障。

	12
	附则
	名称与术语解释，预案评审、发布和更新

	13
	附录
	应急处置有关人员联系电话表，应急设施平面布置图等



环境风险评价结论
本项目涉及的风险物质包括木煤气、木焦油、废机油等，上述物质储存过程中存在泄漏、储罐破裂或引起火灾发生环境风险事故的可能，受影响的主要为厂区工作人员，厂区制定相关管理制度，采取防渗漏、防火、防静电等措施，员工严格遵守国家相关管理规定，在发生事故后能及时采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，泄漏和火灾事故风险都是可以预防和控制的。
[bookmark: _Ref67659552]本项目环境风险简单分析内容见表 6.9–10。


[bookmark: _Ref156922366]表 6.9–10  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	完成情况

	建设地点
	新疆
	阿克苏地区
	阿克苏经济技术开发区
	阿克苏地区静脉产业园

	地理坐标
	经度
	
	纬度
	

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为木煤气、木焦油、木醋液、废机油，主要分布于管道、1#生产车间、危废间。

	环境影响途径及危害后果
	现场操作人员巡回检查时发现泄漏（散落）时，应初步判断泄漏（散落）位置、泄漏（散落）量、危险性等情况；大气：主要是木煤气、木焦油、木醋液、废机油泄漏或发生火灾，扩散引发的环境风险，在采取相应的措施前提下，不会对附近区域产生明显影响。

	风险防范措施要求
	必须制定应急计划、方案和程序，成立重大事故应急救援小组，并在事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施。

	填表说明（列
出项目相关信
息及评价说明）
	项目涉及到的危险物质主要为木煤气、木焦油、木醋液、废机油，根据项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算可知，本项目管线中天然气在线量Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关规定，项目大气环境风险潜势为I级，评价工作等级划分为简单分析；正常工况下，木煤气经密闭管道输送，木焦油、木醋液、废机油密封储存不会对大气环境产生影响。事故状态下，木煤气管道破裂、木焦油储罐破裂、木醋液储罐破裂、桶装废机油破裂造成泄漏产生燃烧或爆炸后的产物主要为CO2、H₂O等，在不完全燃烧情况下将产生CO，对局地空气环境造成污染影响，由于项目处于空旷地带，自然扩散，将很快扩散到空气中，因此对大气环境的影响可以接受。项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水，循环冷却水排水、食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理，因此不会对地表水环境产生影响。项目建设不穿越林地，不破坏农牧民的牧场，评价区域内无风景名胜区、国家终点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。综上所述，在落实本评价所列出的各项安全防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险可降至可防控水平。评价等级为简单分析。
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[bookmark: _Toc173950157][bookmark: _Toc174094246]施工期环境保护措施
大气污染防治措施及其可行性分析
本项目施工期严格执行“六个百分之百”措施，即：
（1）工地周边百分百围挡
施工场地外围设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，保证施工场地周围环境整洁。
（2）物料堆放百分百覆盖
物料严禁露天堆放，物料密闭存放或覆盖。
（3）工地百分百湿法作业
大风天气禁止进行土方开挖施工，易产生扬尘污染的施工作业应视现场情况不定时洒水，保证施工工地百分之百湿式作业。
（4）路面百分百硬化
施工临时道路地面硬化处理。
（5）出入车辆百分百清洗
现场出入口设置车辆冲洗台，运输车辆不得带泥上路。
（6）渣土车辆百分百密闭
施工运输物料的车辆必须密闭，保证物料运输时不遗撒。
采取施工扬尘防治措施后，可有效降低扬尘产生量，减少对周边环境影响，施工期扬尘污染是暂时的，将随施工结束而消失。
废水污染防治措施及其可行性分析
施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。其中施工生产废水经临时隔油沉淀池处理后，用于水泥砂浆拌料回用，不外排；施工生活污水排入阿克苏经济开发区污水处理厂处理，不外排。
采取以上治理措施后，本项目施工期废水不会对区域地表水造成明显影响，治理措施可行。
噪声污染防治措施及其可行性分析
[bookmark: _Toc29990]（1）合理安排好施工时间，减少施工噪声影响时间。避免高噪声施工设备在同一区域同时使用。
[bookmark: _Toc7132]（2）施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。
[bookmark: _Toc21546]（3）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以防止局部声级过高。对一些施工位置相对固定的高噪声施工设备，可以在棚内操作的尽量进入操作间，如木工机械、线材切割机等设备应远离厂内人群活动密集区域，必要时采取声屏障等措施。
（4）设备选型上应采用低噪声设备，如液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械(如挖土机、推土机等)可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。对动力机械设备进行定期的维修、养护。
（5）合理安排运输车辆的路线和行驶速度。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
采取以上措施，可减少施工噪声对区域环境的影响，该措施是可行的。
固体废物污染防治措施及其可行性分析
本项目施工期产生土石方全部用作工程回填用土，不外运；建筑垃圾可回收部分集中收集后外售；不可回收部分全部运至建设部门指定地点进行填埋；施工人员生活垃圾袋装收集后，由环卫部门统一处理。
采取上述固废污染防治措施后，本项目施工期固废可得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响，固体废物处置措施可行。
生态保护措施及其可行性分析
施工期间尽量保留原有植物群落和物种，并适当地对其进行绿化，是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。
水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合本建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策：
①施工前建设活动应尽量少占用土地，制定施工路线和施工范围，严禁随意践踏土地，扰动区域土壤。
②动土作业应尽量避免大风天和雨天，以免造成大量水土流失，施工前应在施工场地内布设临时简易排水沟，以便于施工期能及时导出地面径流。
③合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。
④物料堆场加盖篷布，防止扬尘和水土流失。
⑤施工结束后，生态恢复，场地部分区域地表硬化，部分区域采用土方开挖前的保存的表土进行场地绿化。
施工期防沙治沙措施
项目区对沙化土地的影响主要表现为各本项目施工过程中基础开挖和临时堆土，对地面扰动大，改变和破坏了本区域原有地貌、植被和土壤结构，形成的松散堆积体和裸露地表，使土地原有的固土抗蚀能力减弱，水土流失量相应增加。
本次环评提出以下防沙治沙生态保护措施：
（1）项目选址位于阿克苏经济技术开发区纬九路南侧(阿克苏地区静脉产业园内)，项目建设严格控制在占地范围内，严禁占用施工红线范围外土地，避免植被破坏，加剧土壤荒漠化；
（2）施工占用临时用地在施工结束后应及时恢复，在满足安全要求的前提下，开展防沙治沙，对周边进行绿化种植，防止土地沙漠化；
（3）针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
本项目施工期时间较短，在施工过程中严格执行上述提出的各项措施后，对周边环境影响是可以接受的。
[bookmark: _Ref93742523][bookmark: _Toc63101361][bookmark: _Toc21788307][bookmark: _Toc21605331][bookmark: _Toc21529443][bookmark: _Toc161046002][bookmark: _Ref93742518][bookmark: _Toc158063155][bookmark: _Toc174094247]运营期污染防治措施分析
运营期废气污染防治措施分析
本项目主体工程中机制炭生产工艺、果木炭生产工艺、热风炉燃烧废气，是主要的工艺废气产生源。项目营运过程采取的废气污染防治措施见表7.2–1。
[bookmark: _Ref173699328]表7.2–1废气处理措施一览表
	节点
	排污节点
	主要污染物
	排放规律
	处理措施及排放去向

	G1
	卸料、贮存废气
	颗粒物
	连续
	无组织排放

	G2
	粉碎过程废气
	颗粒物
	连续
	布袋除尘+15m排气筒DA001

	G3
	烘干废气
	颗粒物
	连续
	

	G4
	制棒废气
	颗粒物
	连续
	

	G5
	未收集的木煤气
	非甲烷总烃
	无组织排放
	无组织排放

	G6
	出窑及打包废气
	颗粒物
	间歇
	布袋除尘+15m排气筒DA001

	G7
	木焦油储罐大
	非甲烷总烃
	连续
	冷凝

	
	小呼吸废气
	非甲烷总烃
	间歇
	无组织排放

	G8
	热风炉废气
	颗粒物、二氧化
硫、氮氧化物
	连续
	碱液喷淋塔+20m排气筒DA002

	G9
	食堂烟气
	油烟
	间歇
	食堂油烟由烟气净化器处理后由专用烟道DA003引至楼顶排放



有组织废气防治措施（G1~G4、G6）
项目正常工况下的有组织废气主要为含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑、打包）、热风炉废气和食堂油烟。
本项目针对以上废气所采取的治理措施。具体措施如下：
（1）含尘废气
集气罩收集后经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放(DA001)。集气罩收集效率80%经布袋除尘器处理，一般可达90~99%,处理后废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关要求，处理措施可行。
（2）热风炉废气
热风炉废气经碱液喷淋塔处理后由1根20m高排气筒排放(DA002)。本项目采用碱液喷淋塔脱硫除尘工艺进行脱硫除尘，工艺流程具体如下：
热风炉废气进入脱硫除尘器，塔内气体通过风机由下向上送入。在一定的温度和压力下，吸收液由耐腐泵打入塔顶，塔内特有的布液装置使吸收液均匀向下喷淋，形成逆流吸收。碱液喷淋塔处理废气是在一定的温度和压力下，设备循环喷淋系统中装置高压喷嘴，使液体能达到雾化状态，在气液相开始接触时便开始组分的溶解和吸收，烟气与从塔内上部喷淋装置大面积喷淋出来的吸收液充分混合接触，雾化的洗涤液与烟气中的二氧化硫充分混合，达到最理想的接触面积与方式，吸收溶解及反应充分。在脱除SO₂的过程中，烟气经碰撞、拦截、凝聚、粘附、分离等作用，烟气中的粉尘也逐渐被脱除。
SO₂治理措施：
双碱法是先用可溶性的碱性清液作为吸收剂吸收SO₂，然后再用石灰乳或石灰对吸收液进行再生，由于在吸收和吸收液处理中，使用了不同类型的碱，故称为双碱法。钠钙双碱法是以碳酸钠或氢氧化钠溶液为第一碱吸收烟气中的SO₂,然后再用石灰或熟石灰作为第二碱，处理吸收液，再生后的吸收液送回吸收塔循环使用。
钠钙双碱法，在启动时以NaOH吸收SO₂,吸收液用石灰乳液再生，循环使用。循环过程中主要反应如下：
A、脱硫过程
2NaOH+SO₂→Na₂SO₃+H₂O(1)
Na₂SO₃+SO₂+H₂O→2NaHSO₃(2)
其中式(1)为启动阶段NaOH溶液吸收SO₂的反应；式(1)为吸收液PH值较高时(高于9)溶液吸收SO₂的主要反应；式(2)为吸收液PH值较低(低于9)时的主要反应。
B、再生过程(用生石灰
CaO+H₂O→Ca(OH)z(3)
2NaHSO₃+Ca(OH)₂+Na₂SO₃+CaSO₃+2H₂O(4)
Na₂SO₃+Ca(OH)₂→2NaOH+CaSO₃(5)
如有氧气存在下，还会发生以下反应：
式(3)生石灰生成石灰乳的反应；式(4)第1步再生反应；式(5)再生过程在PH>9以上继续发生的主反应。所生成的CaSO₃及副产物CaSO₄以半水化合物
形式共沉淀。
曝气后继续发生反应：
2CaSO₃+O₂→CaSO₄(6)
本工程选择钠钙双碱法为脱硫工艺，以石灰作为主脱硫剂，钠碱为助脱硫剂。由于在吸收过程中以钠碱为吸收液，脱硫系统不会出现结垢等问题，运行安全可靠。且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多，能在较小的液气比条件下，达到较高的二氧化硫脱除率。
碱液喷淋塔在运行过程中，易产生粒径为10～60μm的“雾”,“雾”不仅含有水分，它还溶有废气中的亲水性污染物，若不进行除雾操作，会降低污染物的去除效率，并对风机和管道造成玷污和腐蚀。因此，项目碱液喷淋塔顶配套设置除雾器，吸收塔内被净化的气体在出塔前需进行除雾。除雾器主要是由板片和支承装置构成。含雾滴的废气以一定速度通过除雾器的弯曲通道，烟气被快速、连续改变运动方向，因离心力和惯性的作用，烟气内的雾滴撞击到除雾器板片上被捕集下来，雾滴汇集形成水流，因重力的作用，下落至浆液池内，实现了气液分离，使得流经除雾器的废气达到除雾要求后排出。
湿法除尘、湿法脱硫属于《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)中推荐的污染防治可行性技术，本项目热风炉废气中的SO₂和颗粒物能够被碱液喷淋塔有效去除，碱液喷淋塔脱硫效果可达90%以上该设备除尘效率达60%，措施可行。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》HJ1103-2020）的表10，林产化学品制造工业可行性技术与本项目对比分析见下表：
表 7.2–2  与可行性技术对比分析
	序号
	生产单元
	生产工艺
	生产工序
	执行标准
	控制项目
	可行技术
	本项目工艺
	是否符合

	1
	原料预处理/制备单元
	干馏
	筛选、破碎
	破碎机
	颗粒物
	袋式除尘；旋风除尘；湿法除尘；其他
	袋式除尘器
	符合

	2
	生产/反应单元
	
	碳化
	炭化炉（窑）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	湿法除尘、电
除尘、袋式除尘、脉冲除尘、湿法脱硫、半干法脱硫、干法脱硫、活性炭吸附；冷凝；其他
	高效静电除尘器
	符合



通过以上对比可知，本项目采用的污染处理工艺属于可行性技术。
（3）食堂油烟
项目厂区内设食堂，利用木煤气加热，油烟废气收集后经油烟净化器处理，经专用烟道DA003引至食堂屋顶排放。
无组织废气防治措施（G1、G5、G7）
本项目无组织废气主要包括生产工艺在卸料和贮存时产生的废气、未收集的木煤气、木焦油储罐中的小呼吸废气。
（1）1#生产车间、原辅材料库污染物无组织排放，主要从设备设计及安装、生产中做好日常设备维护管理、加强操作管理、厂房密闭等方面采取有效措施，加强有组织收集，尽最大可能减少无组织排放。
（2）露天堆场执行《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4061-2017)Ⅲ类料堆场要求，覆盖+喷洒水，不会对周边环境产生太大影响。
采取以上措施后，含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑及打包废气）中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度；热风炉废气中颗粒物、NOX、SO2满足“关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知”(新大气发〔2019〕127号)中要求；无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。
综上所述，本项目废气污染防治措施是技术可行的。
[bookmark: _Toc169459842]废水污染防治措施分析
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
综上所述，污水处理措施可行。
噪声污染防治措施分析
本项目主要噪声设备为泵类、风机、生产设备等，噪声值在75～95dB(A)之间。本项目噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取设备合理设计及选型、加装基础减振、风机消声、厂房隔音、厂区合理布置等措施。
①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品，风机配套设计和安装阻性消声器等。
②对于高噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫(圈)或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，
可减振至原动量1/10-1/100,降噪20～40dB(A)。
③风机、泵类、生产设备分类放置在厂房中，厂房要求为24～37cm厚的实体墙，其隔声量不低于30dB(A),并设置吸音板；风机管道加装阻性消声器。
④厂区合理布局，靠近厂区边界处不布置高噪声设备，降低对厂界噪声的影响。
采取上述措施后，项目厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
[bookmark: _Toc169459844]固废污染防治措施分析
项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
项目除尘灰产生量为37t/a、废布袋(三年更换一次)产生量为0.05t/a、残渣3598.9t/a、碱液喷淋塔污泥产生量为11t/a，脱硫石膏产生量155.4t/a。
炭化工序产生的木焦油和木醋液经沉淀池收集静置分离后，上层为木醋液，下层为木焦油。根据《美国环保局污染物控制和排放手册》（美国环境保护局编）木炭生产过程中产生的木焦油量为200kg/t产品、木醋液为116kg/t产品，本项目木焦油产生量为6000t/a，木醋液产生量为3480t/a。
《国家危险废物名录2016版》中，HW11精(蒸)馏残渣定义是:“非特定行业900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物”。而《国家危险废物名录2021版》中，HW11精(蒸)馏残渣定义是：“非特定行业900013-11其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物"。
对照《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目生产原料为果木枝干，属于生物质原料，生产过程中没有加入其它化学物质，因此可以明确判定本项目生产中产生的木焦油、木醋液不属于危险废物，按照一般工业固体废物进行管理，按照固体废物资源化利用的原则，销售给下游公司进行综合利用。
表 7.2–3  项目一般固废产生量及治理措施一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



（2）危险废物
项目的危险废物为废矿物油。
项目生产机械设备使用过程中涉及机油的使用，产生少量废机油约0.3t/a，危险废物类别HW08，危险废物代码900-214-08，暂存至危废间后，委托有资质单位统一清运处置。
表 7.2–4  危险废物产生量及治理措施一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（3）生活垃圾
项目新增劳动定员70人年工作日300天职工生活垃圾按0.5kg/人·天计则产生量为10.5t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。
固废处置方案
一般固废：除尘灰、废布袋、碱液喷淋塔污泥、残渣、水处理污泥收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场；脱硫石膏集后外售综合利用。木焦油、木醋液暂存于储罐中按照固体废物资源化利用的原则，销售给下游公司进行综合利用。
危险废物：废矿物油暂存危废间，定期交有资质单位处置。
项目厂区设垃圾桶，收集生活垃圾，交环卫部门处理。
为防止危险废物在厂区内临时贮存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2003)，《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，本评价要求：
①危险废物采用特定容器进行盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，分区存放，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录；
②危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。
③危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-1°cm/s,且做到表面无裂缝，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏液体对地下水产生污染影响。
④对装有危险废物的容器定期进行检查，容器泄漏损坏时必须立即进行处
理，并将危险废物装入完好容器内。
⑤危险废物内部转运作业应满足如下要求：综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》;危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
⑥危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。
⑦危废间按照“双人双锁”制度管理管理。
危废外运时，公司应当向本地环保局提交下列材料：
①拟转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况②运输单位具有运输危险货物资格的证明材料；③接受单位具有利用和处置危险废物资格及同意接受的证明材料。项目采取以上措施后，一般工业固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2003)的要求。
固体废物污染防治措施可行性分析
（1）技术可行性分析
项目设置固体废物分类暂存场所，通过采取防淋、防腐、防渗等措施，有效避免二次污染。以上处置措施，满足环保要求，项目实施后全厂固体废物通过综合利用及处置实现零排放，污染防治措施可行。
（2）经济可行性分析
项目危险废物年产量为0.3t/a,对区域危险废物处理费用调查，危险废物处理成本为4500元每吨，则项目危险物年处理费用为1350元每年。项目固体废物治理措施总投资属于可接受水平。
因此，本项目固废污染防治措施在经济上可行。
（3）长期稳定运行可靠性分析
项目危险废物由专人进行管理，危废间定期检修维护，密封桶根据实际使用情况进行更换，危险废物存储及转运均按照相关要求进行管理，在全面落实以上要求条件下，项目固废污染防治措施具备长期稳定运行可靠性，措施可行。
综上，项目固废污染防治措施从技术可行性、经济可行性、长期稳定运行可靠性角度分析，措施可行。
[bookmark: _Toc169459847][bookmark: _Toc174094248]生态环境保护措施
本项目位于阿克苏市经济技术开发区静脉产业园内纬九路南侧（阿克苏三峰广翰环保发电有限公司西侧）。为防沙治沙，企业厂区内已种植各类绿化树种和草坪，以草地及灌木丛为主，一方面美化了厂区环境，另一方面也有效地改善了厂区的自身环境，使厂区不产生裸露的土地，减少灰尘，防止污染，对周围环境相对也有很大的益处。

[bookmark: _Toc161046009][bookmark: _Toc158063162][bookmark: _Toc174094249][bookmark: _Toc25030][bookmark: _Toc11578116][bookmark: _Toc11578187][bookmark: _Toc63101376][bookmark: _Toc21529471][bookmark: _Toc11070018][bookmark: _Toc21788335][bookmark: _Toc21605359]环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，它从整体社会的角度衡量建设项目需要投入的环保投资，以及所起到的经济和环境效益，充分体现建设项目经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过分析项目经济收益水平、环保投资及其运转费用与可能取得效益间的关系，说明项目的环保综合效益状况。
建设项目的环境影响经济损益分析，不但因其经济收益分析受到多种风险因子的影响，而且对项目各项环保设施投入、环保设施运行费用和环境社会收益进行经济量化评估存在一定困难，尤其环境收益，按其表现分为直接的货币效益和间接的货币效益，所以只能进行定性和半定量化的分析与评述。
[bookmark: _Toc158063163][bookmark: _Toc795807][bookmark: _Toc161046010][bookmark: _Toc174094250]项目投资估算
本项目工程总投资约5000万元，环保投资约151万元，占项目总投资的3.02%，具体见表 8.1–1。
[bookmark: _Ref172385361]表 8.1–1本项目环保投资估算一览表
	时段
	项目
	治理措施
	环保投资
（万元）

	施工期
	废气
	围挡、洒水降尘
	6

	
	废水
	隔油池、化粪池
	5

	
	噪声
	低噪声机械
	3

	
	固废
	临时堆放点
	2

	运营期
	废气
	含尘废气（卸料、贮存废气）
	苫盖防风抑尘网、洒水降尘
	5

	
	
	含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑及打包废气）
	经集气罩+袋式除尘器处理后1根15m排气筒排放（DA001）
	20

	
	
	木焦油储罐大、小呼吸废气
	木焦油储罐废气经过冷凝后送热风炉
	2

	
	
	热风炉废气
	碱液喷淋塔+20m高排气筒（DA002）
	35

	
	
	食堂
	油烟净化器（DA003）
	3

	
	废水
	生活污水
	隔油池
	1

	
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、阻性消声器、厂房隔声及合理布局
	5

	
	固废
	生活垃圾
	垃圾收集箱
	2

	
	
	一般固废
	固废暂存间
	5

	
	
	危险废物
	设置危废间，加强危废管理，建立危废台账
	6

	
	风险
	生产装置、中间罐区防渗、围堰，环境风险防范措施及应急预案
	8

	
	绿化
	厂区内绿化
	2

	
	防腐防渗
	①一般防渗区为生产车间、固废间，采用防渗混凝土地面，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；②重点防渗区为危废间、化粪池、沉淀池，采用防渗混凝土硬化+HDPE膜+2mm环氧树脂地坪漆，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。
	25

	
	排污口规范化、环保立标管理、验收等
	16

	环保投资合计
	151

	占总投资比例%
	3.02



[bookmark: _Toc174094251]项目的社会效益规模
本项目社会效益十分明显，具有良好的竞争能力和发展前景，符合国家的产业政策和环保政策，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地区经济可持续发展具有重要意义。
项目的社会效益主要表现在：
（1）项目建成后，可充分利用周边优势资源拓宽市场，实现资源利用的效益最大化，提高产品质量，满足社会发展对下游产品的需求，带动相关产业的发展。为当地增加了新的经济增长点。
（2）本项目促进本地相关产业结构的调整和进一步优化，对周边企业有极大的促进作用，对改善当地经济结构优化及向规模效益型经济发展提供机遇。
（3）此建设项目的实施，在一定程度上改善了部分当地居民的收入水平，为减少或降低贫富收入差距起到一定的效果。部分地区就业人员的收入增加，能够引导提高当地居民的消费意识，改变传统消费结构。
（4）项目可给当地提供就业岗位，就地解决劳动力需求关系，接纳本地劳动力将是优选方案，促进社会安定。
[bookmark: _Toc161046012][bookmark: _Toc158063165][bookmark: _Toc174094252]环境损益分析
从广义上讲，本项目是一项环境治理工程，本工程回收废果木枝进行废旧资源加工再利用，可减少固废无序堆放的占地面积，减少对区域生态的影响，改善区域环境条件，有利于区域自然环境的保护，有较好的环境效益。
本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染排放和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：
（1）采取了合理有效的大气污染防治措施，确保污染物达标排放，可以有效降低对大气环境产生的不良影响，从而减小对周围人群健康的影响。
（2）项目生活污水水质简单，经化粪池处理达标后排入园区污水处理厂，再进入园区污水处理厂进行处理，对水环境影响较小。
（3）本项目通过合理布局及采取针对性较强的噪声污染防治措施，如减振、隔声、消声等，降低噪声污染，确保厂界噪声达标。生产期间厂区噪声只影响局部范围，对区域声环境影响较小。
（4）产生的固体废物经分类收集后，实现减量化、资源化和无害化，均得到了有效处理和处置，避免二次污染，减轻了建设项目对环境的影响。
（5）项目建设进行全厂绿化，增加区域绿化面积，改善生态环境。
由此可见，本项目采用相应环境保护措施后能取得显著的环境效益。
[bookmark: _Toc174094253]结论
（1）本项目建设符合当前国家固废减量化、资源化发展方向，是我国固废处置产业发展之路上的重要一步；符合当地国民经济和社会发展的需要，对当地区域经济发展带动作用非常显著，将极大地推进当地的工业化进程。对于促进当地经济的持续发展、实现我国东西部协调发展具有重要的社会意义和经济意义。
（2）工程环保措施的实施，减轻由于项目建设对评价区周围环境质量的影响，环境效益较显著。同时项目环保工程的经济投入将产生较好的经济效益。因此，环保治理投入是可以接受的。
本项目的投产可取得广泛的社会效益、良好的经济效益，同时可满足环境要求。
[bookmark: _Toc158063167][bookmark: _Toc159234099][bookmark: _Toc174094254][bookmark: _Hlk160833766]环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc2703425][bookmark: _Toc1043519][bookmark: _Toc857725]环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。为了贯彻和执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济、环境效益，树立良好社会形象。
[bookmark: _Toc13241719][bookmark: _Toc158063168][bookmark: _Toc159234100][bookmark: _Toc174094255]环境管理要求
环境管理依据及手段措施
环境管理依据：国家、地方政府颁布的有关法律、法规；环境质量标准；污染物排放标准；其他标准。
为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：
（1）建立ISO24000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；
（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；
（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；
（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；
（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；
（6）制订应急预案。
筹备期环境管理要求
项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制环境影响评价文件。
企业在委托环评文件编制后应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
建设施工期环境管理要求
项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地生态环境主管部门。
建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声、震动等对周围生活居住区的污染和危害。具体的管理要求见施工期环境管理要求见表 9.1–1。
[bookmark: _Ref172385363]表 9.1–1  本项目施工期环境管理要求表
	监理内容
	环境管理与监控计划
	实施单位
	负责单位

	环境空气保护
	（1）在施工期间进行洒水，施工便道上在路基填充时，也需洒水以压实材料，在材料压实后，定期洒水，以防起尘。
（2）施工现场的临时仓库和堆场的建筑材料，应加以覆盖。
（3）运输建筑材料的车辆也要进行覆盖以减少散落。
（4）工程施工应当采用连续、密闭的围档，项目区设置不低于2.5m的硬质围档。
（5）土体的开挖、运输、回填等土方工程施工时，应采取喷水压尘，尽可能缩短除尘作业时间，4级以上大风天气，应停止土方工程，在工作场所覆盖防尘网。
（6）工程建设项目应当使用预拌混凝土、预拌砂浆或密闭搅拌，并设置防尘、除尘装置。
（7）施工工地内及工地出口两边道路必须进行硬化处理；如不能硬化，敷设钢板或敷设用焦渣、细石等；并辅以洒水、喷洒抑尘等措施，以保持路面清洁。
（8）施工工地内设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。
（9）施工机械尽量采用新能源施工车辆或采用柴油车。
（10）施工机械的排气系统中安装净化装置，减少污染物的排放。
（11）严格按照国家相关法规的要求，不使用或严格限制车辆尾气超标的施工车辆。
（12）加强对在用车的管理和维护保养，保持车辆处于良好运行状态，减少或消除车辆尾气对大气环境的污染。
（13）防护涂料严禁使用溶剂型涂料，采用水性涂料或低VOCS含量涂料，减少VOCS的挥发。
（14）采用喷砂除锈时，选用回收式喷砂处理技术或湿式喷砂技术，避免采用传统的开放式干式喷砂除锈工艺，防止大量粉尘污染环境。
（15）涂料、稀释剂、清洗剂、固化剂等VOCs物料应密闭储存。
	施工单位
	工程监理部门

	生态环境保护
	（1）设计中落实各项环保措施。
（2）对施工人员进行宣传教育，提高其环保意识。
（3）保留临时占地表层土并在施工完成后回填在地表，以使对生态系统影响最小。
（4）施工车辆将走临时便道。
（5）按照绿化设计方案，在边坡和路边适当的地方种植树木和种草，高填方和深切路段边坡将覆盖石墙和种草。
	施工单位
	工程监理部门

	施工营地
	在施工营地将采取足够的措施，如提供临时垃圾箱和卫生处理设施，公厕粪水将定期清理，避免外溢。
垃圾收集在固定场所的垃圾箱内并定期清理。
	施工单位
	工程监理部门

	噪声防护
	严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。
	施工单位
	工程监理部门

	地下水环境保护
	临时施工及生活污水处理设施采取适当的防渗措施，防止施工污水污染地下水。
	施工单位
	工程监理部门

	事故风险防范
	为保证施工安全，在施工期临时道路上，安装有效照明设备和安全信号，在施工期间，采用有效的安全和警告措施以减少事故。
	施工单位
	工程监理部门

	交通和运输
	（1）尽可能利用当地施工材料，以避免施工材料的长途运输。当施工期间道路堵塞，与交通和公安部门协调疏导交通。
（2）公路和其他道路的互通将建立临时通道。
（3）考虑在交通堵塞较少的季节，进行材料的预先准备。
	施工单位
	工程监理部门

	环保措施“三同时”
	（1）废气环保设施的建设及施工。
（2）污水处理场等废水环保设施的建设及施工。
（3）临时危险废物储存库等固体废物环保设施的建设及施工。
（4）噪声防护设施的建设及施工。
（5）地下水防渗设施的建设及施工。
（6）风险防控设施的建设及施工。
（7）厂区及周边绿化带的建设及施工。
	建设单位
施工单位
	工程监理部门



运营期环境管理要求
环境管理责任
（1）负责贯彻国家和地方的各项环境保护法律、法规、标准和方针政策。制定本公司环保规划和年度实施计划，制定和完善工厂的环境管理办法、规章和制度。
（2）管理本单位环境监测、环境统计工作，建立环保档案，提出加强环保工作的建议和措施。
（3）调查污染事故和研究治理对策，负责编制环保应急预案，组织、协调环保事故的处理；参与环保设施质量的检查和竣工验收。
（4）监督检查本单位环境保护设施的运行情况，负责环境监测站管理和污染源监测；负责厂区绿化工作。
（5）推进企业清洁生产和环保信息公开工作，组织开展本单位的环境教育、环境保护专业技术培训，提高人员素质。
建立HSE管理系统
公司结合本项目安全环境管理机构设置情况，建立职业卫生、安全、消防和环保管理组织机构（HSE），本项目应建立完整的健康、安全和环境管理体系（简称“HSE管理体系”），并制定出应用于本企业的HSE管理制度。HSE管理体系突出预防为主、全员参与和持续改进的特点，企业建立和实施健康、安全和环境管理体系，可以使企业职业健康、安全和环境的管理模式符合国际通行的惯例，满足国家法律法规和自身方针的要求，提高企业生产与健康、安全、环境的管理水平，增强企业在健康、安全与环境方面的表现和形象，实现企业的可持续发展。
企业应按照HSE的管理要求编制HSE文件，对企业实行一体化的HSE管理。如管理手册、程序文件、作业文件（操作规程、手册、说明和记录等）。发现问题的纠正和预防措施等。同时，要做好文件的控制和管理，包括所有文件都必须报公司HSE管理部门审查，由相关责任人签发；经批准的文件应及时下发给各有关岗位，要求他们按照文件执行；由专人负责进行保管，有一定的存放位置，并能迅速查找；根据需要，定期对文件进行审核和修改，确保现存文件的适宜性；现行的相关文件在需要它的操作地点应易于得到；凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；失效文件应立即从所有曾经发放和使用的场所收回，避免继续使用。
为保证HSE管理体系有效运行，使健康、安全和环境保护措施得到有效推行，HSE管理部门应定期和不定期地对现行的HSE管理体系进行检查、审核，总经理应定期对HSE管理体系评审。通过检查、审核和评审，不断纠正不符合项，使HSE管理体系循环实现持续改进。
事故风险的预防与管理
综合考虑企业污染治理状况、周边环境敏感点、区域自然条件因素，客观准确识别企业存在的环境风险，按照有关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。
环境应急预案坚持预防为主的原则，实施动态管理，并定期开展应急演练，查找预案的缺陷和不足并及时进行修订。企业应配备必要的应急物资，并定期检查和更新。
（1）对事故隐患进行监护
对事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。对已确认的重大事故隐患，应本着治理与监护运行的原则进行处理。在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案。
（2）制定环境应急预案建立应急系统
制定突发事故的环境应急预案；建立起由治安、消防、卫生、交通、电讯、环保、工程抢险等部门参加的重大恶性污染事故救援指挥中心，救援指挥中心的任务是掌握了解事故现状，向上级报告事故动态，制定抢险救援的实施方案，组织救援力量，并指挥具体实施。其次是利用已有通讯设备，建立重大恶性事故快速报告系统，保证在事故发生后，在最短的时间内，报告事故救援指挥中心，使抢救措施迅速实施。
发生下列情形时，企业应提前向当地生态环境主管部门做书面报告：
（1）废弃、停用、更改污染治理和环境风险防范设施的；
（2）环境风险源种类或数量发生较大变更的。
企业应积极配合政府和有关部门开展突发环境污染事件调查工作。
运营期环境管理要求及落实
[bookmark: _Hlk160833776][bookmark: _Hlk162346616]企业应当对运营期环境管理要求进行实施并全权负责，具体情况见表 9.1–2。
[bookmark: _Ref172385396]表 9.1–2   运营期环境管理要求
	管理内容
	环境管理要求
	实施单位/负责单位

	废气
	有组织排放
	有组织排放要求主要针对废气处理系统的安装、运行、维护等过程。
（1）污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成设施停止运行，应立即报告当地生态环境主管部门；
（2）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行；
（3）污染治理设施废气集输、处理和排放应符合国家或地方污染物排放标准的规定；
（4）产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度不低于15m。
	企业

	废气
	无组织废气
	工艺过程：
（1）工艺中选用的阀门等均采用密封性能好的设备，减少生产过程中的无组织排放；
（2）为防止原料输送系统粉尘的污染，工艺设计中应尽量减少转运环节；
（3）转运设备设计充分考虑密封、防尘，防止收集的工业固废外泄，在设备与设备之间，各溜槽之间均加厚石棉橡胶垫片；
（4）各皮带机转运点，破碎机、振动筛进出料的溜槽处均要求做机械除尘。
污水处理站：
设有恶臭气体散发的处理设施（预处理、生化处理、污泥浓缩等）采用密闭系统，将废气收集处理后排放；废水缓冲池采用密闭系统，将废气收集处理后排放。
	企业

	
	挥发性有机物控制
	（1）工艺装置设备改进控制泄漏主要采用两种方式，一是安装辅助设施以消除或降低泄漏，二是用无泄漏型设备；
（2）罐区根据物料的性质合理选用储存设备，并采取压缩、保温、制冷等措施。
（3）设备与管阀件泄漏检测与修复（LDAR）；
	企业

	
	恶臭气体污染控制
	（1）各装置均采用当前先进、成熟、可靠的工艺技术，整个生产过程尽可能密闭运行，可有效减少恶臭物质的散失；
（2）在设计和采购过程中，应加强设备、储罐、管道等的密封性，防止恶臭物质的泄漏；
（3）污水处理场恶臭气体污染防治。
	企业

	废水
	（1）运行管理人员及操作人员应经过严格培训，掌握企业废水处理工艺，设备操作章程及各项设计指标；
（2）各岗位操作人员应做好运行记录，确保数据准确无误；当发现运行不正常时，应及时处理或上报主管部门；
（3）应根据不同设备要求，定期进行检查，保证设备的正常运行；
（4）污水处理场应加强源头管理，加强对上游装置来水的监测，并通过管理手段控制上游来水水质满足污水处理场的进水要求。
	企业

	工业固体废物
	一般工业固体废物
	一般工业固体废物严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求进行运行、管理；
	企业

	
	危险废物
	（1）不能再资源化回收利用的危险废物外委有资质单位处理或处置；
（2）危险废物贮存库拟采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，不同类型的废物分区放置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
	企业

	噪声
	（1）选用低噪声设备；
（2）将高噪声设备尽量布置在厂区中间，尽可能的设置独立隔声间；
（3）控制非正常噪声排放。
	企业

	地下水
	（1）工厂环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作；
（2）按监测计划对地下水监测井进行定期取样监测。工厂环境保护管理部门应按要求及时分析整理原始资料、编写监测报告；
（3）建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系；
（4）根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。
	企业



竣工环境保护验收阶段环境管理要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气和噪声的环境保护验收。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。
验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。
建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。
建设单位需注意，如本项目被纳入排污许可证管理的建设项目中，建设单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可证有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
[bookmark: _Toc158063169][bookmark: _Toc161046016][bookmark: _Toc174094256]污染物排放清单
废气污染物排放清单
项目废气污染物排放清单及管理要求汇总见表 9.2–1。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\120839429\Image\Group\VLXFIVVB2PLB2$QD5YTQ6HT.jpg]604乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

[bookmark: _Ref172385406]表 9.2–2  项目废气污染物排放清单及管理要求一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



废水排放节点
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理，废水排污节点及污水处理设施见表 9.2–3。
[bookmark: _Ref172385423]表 9.2–3  项目废水排污节点及污水处理设施汇总一览表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



固体废物排放清单
项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
项目除尘灰产生量为37t/a、废布袋(三年更换一次)产生量为0.05t/a、残渣3598.9t/a、碱液喷淋塔污泥产生量为11t/a，脱硫石膏产生量155.4t/a，木焦油产生量为6000t/a，木醋液产生量为3480t/a。一般固废产生量及治理措施排放清单见表 9.2–4。


[bookmark: _Ref172385429]表 9.2–4   项目一般固废产生量及治理措施一览表 单位：t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



（2）危险废物
本项目废机油约0.3t/a，对照《国家危险废物名录》(2021年版)，属于危废废物。暂存于现有危废间定期送有资质单位处理。排放清单见表 9.2–5。
[bookmark: _Ref172385442]表 9.2–5  项目危险废物产生量及治理措施一览表 单位：t/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（3）生活垃圾
项目新增劳动定员70人年工作日300天职工生活垃圾按0.5kg/人·天计则产生量为10.5t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。
噪声污染物排放清单
项目声源及降噪措施见表 9.2–6、表 9.2–7。
[bookmark: _Ref172542141]表 9.2–6  建设项目噪声源调查清单（室外声源）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref174038846]表 9.2–7  建设项目主要高噪声源调查清单（室内声源）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc795814][bookmark: _Toc528747272][bookmark: _Toc1043521][bookmark: _Toc477462942][bookmark: _Toc508376476][bookmark: _Toc13241720][bookmark: _Toc174094257]环境管理体系制度
环境信息公开
排污企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）要求，依法通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。
国家鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。企业可通过网站公示信息、编制环保白皮书等方式向公众发布本企业的环境信息。
[bookmark: _Toc532680873]企业内部环境管理制度
企业应建立健全以下环境管理制度，环境管理制度以企业内部文件形式下发到车间、部门，项目环境管理制度见表 9.3–1。
[bookmark: _Ref172385460]表 9.3–1  环境管理制度
	序号
	制度
	主要内容

	1
	企业环境综合管理制度
	环境保护规划与计划，企业污染减排计划，企业各部门环境职责分工，环境报告制度，环境监测制度，环境管理制度，危险废物环境管理制度，环境宣传教育和培训制度等

	2
	企业环境保护设施设备运行管理制度
	环境保护设施设备操作规程，交接班制度，台账制度，环境保护设施设备维护保养管理制度等

	3
	企业环境应急管理制度
	环境风险管理制度，突发环境事件应急报告制度，综合环境应急预案和有关专项环境应急预案等

	4
	企业环境监督员管理制度
	环境管理总负责人和企业环境监督员工作职责、工作规范等

	5
	企业内部环境监督管理制度
	环境保护设施设备运转巡查制度等

	6
	危险化学品和危险废物管理制度
	危险化学品保管和贮存管理制度，危险废物环境管理制度等



企业内部环境管理体系
企业应明确设置环境监督管理机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和车间环保员组成的企业环境管理责任体系，定期或不定期召开企业环保情况报告会和专题会议，专题研究解决企业的环境保护问题，共同做好本企业的环境保护工作。
（1）企业环境管理总负责人
企业确定1名主要领导担任环境管理总负责人。其职责主要包括：在企业内全面负责环境管理工作，制定企业环境战略和总体目标；监督、指导企业环境监督员或其他环境管理人员的工作，审核企业环境报告和环境信息；组织制定、实施企业污染减排计划，落实削减目标；组织制定并实施企业内部环境管理制度；建立并组织实施企业突发环境事件的应急处置救援制度。
（2）企业环境管理机构
本企业的环境管理机构的职责和目标应包括但不限于以下内容：
制定企业环境战略和总体目标；组织开展企业环境工作及部署相应计划；完善企业环境管理体系建设；督促企业各个环节的污染防治工作；检验企业环境工作成果，发布企业环境报告等。
（3）企业环境监督员或者其他环境管理人员
企业应根据企业规模和污染物产生排放实际情况以及生态环境主管部门要求，设置专兼职的企业环境监督员或其他环境管理人员。其职责主要包括：制定并监督实施企业的环保工作计划和规章制度；推动企业污染减排计划实施和工作技术支持；协助组织编制企业新、改、扩建项目环境影响报告及“三同时”计划；负责检查企业产生污染的生产设施、污染防治设施及存在环境安全隐患设施的运转情况；检查并掌握企业污染物的排放情况；负责向生态环境主管部门报告污染物排放情况、污染防治设施运行情况、污染物削减工程进展情况以及主要污染物减排目标实现情况，接受生态环境主管部门的指导和监督，并配合生态环境主管部门监督检查；协助开展清洁生产、节能节水等工作；组织编写企业环境应急预案，组织应急演练，对企业突发环境事件及时向生态环境主管部门报告，并进行处理；负责环境统计工作；组织对企业职工的环保知识培训。
废气、污水等处理设施必须配备保证其正常运行的足够操作人员，设立能够监测主要污染物和特征污染物的化验室，配备化验人员。
鼓励企业自律，主动发布环境报告、公开环境信息、填写自愿减排协议和在区域内构建合理的上下游产业链等。
排污口管理制度
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
因此，本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发的要求，推进排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和生态环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。
环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。
排污口规范化
企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地生态环境主管部门的要求设立标志。
本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求规范化管理。
污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。排污口附近1m范围内无建筑物，设立式标志牌。
重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。
危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志的设置，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置。
环境保护图形标志具体设置图形见表 9.3–2。危险废物识别标志见表 9.3–3，危险特性警示图形见表 9.3–4。
[bookmark: _Ref172385469]表 9.3–2  环境保护图形标志设置图形表
	序号
	提示图形符号
背景颜色：绿色
图形颜色：白色
	警告图像符号
背景颜色：黄色
图形颜色：黑色
	名称
	功能

	1
	[image: 2010050515133002]
	[image: 点击看大图及详细资料]
	废气排放口
	表示废气向大气排放

	2
	[image: g001]
	[image: 1]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	3
	[image: 17320477817926]
	[image: ]
	一般固体废物储存
	表示固废储存处置场所

	
	-
	[image: 17320486563434]
	危险固体废物储存
	表示固废储存处置场所

	4
	[image: 2008523101617939]
	[image: 点击看大图及详细资料]
	噪声源
	表示噪声向外环境排放



[bookmark: _Ref172385473]表 9.3–3  危险废物识别标志表
	危险废物标签设置示意图
	附着式危险废物贮存分区标志设置示意图

	[image: ]
	[image: 图表, 瀑布图

描述已自动生成]

	附着式危险废物设施标志设置示意图
	危险废物标签样式示意图

	[image: 图片包含 图表

描述已自动生成]
	[image: ]

	危险废物贮存分区标志样式示意图
	危险废物贮存设施标志

	[image: ]
	[image: ]

	危险废物利用设施标志
	危险废物处置设施标志

	[image: ]
	[image: ]




[bookmark: _Ref172385478]表 9.3–4危险特性警示图形表
	序号
	危险特性
	警示图形
	图形颜色

	1
	腐蚀性
	[image: 形状, 箭头

描述已自动生成]
	符号：黑色
底色：上白下黑

	2
	毒性
	[image: 图示

中度可信度描述已自动生成]
	符号：黑色
底色：白色

	3
	易燃性
	[image: 徽标, 公司名称

描述已自动生成]
	符号：黑色
底色：红色（RGB：255,0,0）

	4
	反应性
	[image: 图片包含 画, 游戏机

描述已自动生成]
	符号：黑色
底色：黄色（RGB：255,255,0）



项目排污口规范化管理具体要求见表 9.3–5。
[bookmark: _Ref172385490]表 9.3–5  排污口规范化管理要求表
	项目
	主要要求内容

	基本
原则
	1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；
2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；
3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；
4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

	技术
要求
	1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理；
2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求；

	立标
管理
	1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；
2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；
3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；
4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。

	建档
管理
	1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；
3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。



监测规范化
采样口规范化
本项目向环境排放有毒有害气体的排气筒应设置永久性采样口，必要时应设置采样平台。建设单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。
废气采样口设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及修改单、《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及监测方法》（HJ76-2017）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2001）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准要求，同时满足如《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）等行业规范的要求。
污染源自动监控管理
项目应按照《污染源自动监控管理办法》及当地环境主管部门要求，在厂区废水、废气处理设施排口安装污染物自动监控装置。
排污单位自行运行污染源自动监控设施的，应当保证其正常运行。由取得环境污染治理设施运营资质的单位运行污染源自动监控设施的，排污单位应当配合、监督运营单位正常运行；运营单位应当保证污染源自动监控设施正常运行。污染源自动监控设施的生产者、销售者以及排污单位和运营单位应当接受和配合监督检查机构的现场监督检查，并按照要求提供相关技术资料。
污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，排污单位或者运营单位应当在发生故障后12小时内向有管辖权的监督检查机构报告，并及时检修，保证在5个工作日内恢复正常运行。停运期间，排污单位或者运营单位应当按照有关规定和技术规范，采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，并报送监测数据。
厂区绿化管理
绿化环境对调节生态平衡、改善小气候、促进人的身心健康具有一定作用。植物可以吸收有害气体、吸附滞留粉尘、减噪以及反映大气污染程度等。
建议在厂区绿化时要做到以下几点：
厂区绿化设计应与厂区总体布置统一考虑，同时进行，以使绿化设计满足总体布局要求。按生产区及辅助区、管理区等对环境的不同要求进行分别布置。
[bookmark: _Toc172385680][bookmark: _Toc174094258]环境管理组织机构
施工期环境管理组织机构
在施工期间设立工程建设主任组，下设QHSE管理部。为保证工程环保设施的施工质量，工程严格建立并实施环境监理制度。项目应聘请环境保护监理公司负责工程环境保护设施的施工监理。
工程QHSE管理部及监理公司具体负责如下工作：
（1）负责施工人员的环保教育和培训，提高其环境保护意识，做到文明施工。
（2）在施工中进行监督检查，防止随意扩大施工场地和控制水土流失。
（3）重视施工期的环境保护管理工作，设专人负责落实施工阶段的生态保护和污染防治措施，接受地方生态环境主管部门的环保检查，并协助地方环境监测部门做好施工期的环境监测工作。
（4）控制施工期间的扬尘、噪声污染状况，如出现严重影响周围居民生活的情况应及时进行解决。
（5）监督和落实项目环保工程设计和实施，主要内容为：
①环保设施资金的筹措、落实及使用情况；
②施工中的环保工程项目是否与经批准的环保工程设计相符合；
③环保工程施工进度及施工质量情况；
④施工中排放“三废”处理情况对周围环境的影响；
⑤对工程环保设施的施工检查中发现的问题应及时向项目部提出，并做出书面意见送达项目部；
⑥在对工程环保设施施工检查前，应通知项目部和相关环保部门派员参加。
⑦应及时将执行过程出现的问题、建议向上级和当地环保部门报告，以便及时予以修改补充完善。
（6）当施工结束后，应全面检查施工现场地貌景观等的恢复情况。
运营期环境管理组织机构
环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。
为了企业生产正常进行，预防安全和环境事故，参照ISO14000环境管理体系，依据ISO14000标准规定的环境管理体系的五大要素，应建立一套完整的管理体系。
为了适应环保管理工作要求，项目投产后成立环境保护委员会，由总经理担任主任委员，分管环保的副总经理任副主任委员。公司设安环部，负责全厂日常环境管理工作，并对环境监测站行使管理权，配置经理1名，专职环境管理人员3~5人。管理人员要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。
各车间需配备专职环保技术员，负责各车间环保工作。环境保护委员会对各生产车间排污、环保设施运行、建设项目“三同时”及环境统计、宣传教育等进行管理。安环部设专人负责企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地生态环境主管部门开展本企业的相关环保执法工作等。
（1）主管副总经理职责
①负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。
②负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
（2）安环部职责
①贯彻上级领导或生态环境主管部门有关的环保制度和规定。
②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地生态环境主管部门汇报。
③汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
④制定环保考核制度和有关奖罚规定。
⑤对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。
⑥负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。
⑦对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，并开展环境保护的有关科研工作。
⑧组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。
（3）相关职责
①在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。
②按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。
③组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。
（4）车间环保人员职责
①负责本部门的具体环境保护工作。
②按照安环部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安环部及各职能部门。
③负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。
④参加厂内环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。
[bookmark: _Toc172385681][bookmark: _Toc174094259]环境管理台账要求
按照“规范、真实、全面、细致”的原则，建立环境管理台账，按时、准确、完整填写，环境管理台账主要包括《公司污染设施运行台账》、《公司环保三同时台账》、《公司排污费统计台账》、《公司污染物监测台账》、《公司废气污染源台账》、《公司废水污染源台账》、《公司固体污染源台账》、《公司噪声污染源台账》等。
企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在3年及以上，确保生态环境主管部门执法人员随时调阅检查。环境管理台账见表 9.5–1。
[bookmark: _Ref172385500]表 9.5–1  环境管理台账
	序号
	台账
	内容要求

	1
	污染治理设施运行台账
	装置（设施）名称、单位、投运日期、投资、用途、治理技术、设计处理能力、实际处理量、污染物去除率、运行费用（年）、设施运行情况。

	2
	污染物监测台账
	废水污染物浓度：COD、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、pH值、悬浮物、重金属等废气污染物监测见污染物排放清单。

	3
	废气污染源台账
	单位及装置名称、废气污染源名称、设计废气排放量、排气筒上有无废气采样口、废气处理工艺、排放规律、排气筒参数、烟气出口温度、主要组成及污染物、排放去向。

	4
	废水污染源台账
	生产中心及装置名称、废水污染源名称、设计排放量、实际排放量、主要污染物、污染物名称、设计产生浓度、实际产生浓度、排放方式、处理措施及去向。

	5
	地下水监控台账
	地下水监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，并及时采取相应的应急措施。

	6
	土壤监测台账
	定期对重点区域、重点设施开展隐患排查、取样监测。发现污染隐患的应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。

	7
	固体污染源台账
	一般工业固体废物台账
	产生工业固体废物的单位应做好台账管理相关工作，根据《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（公告2021年第82号）要求如下：（1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。本指南附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。（2）本指南附表4至附表7为选填信息；（3）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从本指南附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。（4）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。（5）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。（6）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。（7）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 

	
	
	危险废物台账
	根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022），产生危险废物的单位，应当按照本标准 4.3 规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。

	8
	噪声污染源台账
	根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）填报排污许可证工业噪声相关申请信息，生产单位及装置名称、噪声源、距地面高度、室内或室外、减振或防噪措施、降噪后噪声值。



[bookmark: _Toc172385682][bookmark: _Toc174094260]环境监测计划
污染源监测计划
施工期污染源监测计划
施工期环境监测包括大气环境和声环境,建设单位应设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的日常监测工作、或委托第三方检测机构进行监测，监测结果上报当地环境保护主管部门。
建议在施工场界设置2个环境空气质量监测点，监测TSP，并对施工场界噪声不定期监测。
运营期废气监测计划
根据项目特点，营运期污染源监测包括废气、废水、噪声监测，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ817－2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等规范中的要求，本次环评提出项目运营期污染源初步监测要求，企业在正式投产前应制定企业自行环境监测方案，包括非正常工况下和事故应急监测方案等，至少应包含本次环评要求的监测内容，建设过程中，如果政府和环境主管部门有其他监测要求，应同时执行。
（1）有组织废气排放监测
本项目主要废气污染源排放废气监测计划见
表 9.6–1。废气监测须按照相应标准分析方法、技术规范同步监测烟气参数。

[bookmark: _Ref172385508]
表 9.6–1  废气排放监测计划一览表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率

	有组织废气
	含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑及打包废气）DA001
	颗粒物
	一次/半年

	
	热风炉废气）DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
	一次/半年

	
	食堂油烟
	油烟
	

	无组织废气
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	一次/半年

	废水
	出水口
	pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油
	一次/季度

	噪声
	厂界四周外1m
	等效A声级
	一次/季度



运营期固体废物记录
危险废物基础信息包括危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节及去向等信息。自行贮存设施信息包括贮存设施名称、编号、类型、位置、是否符合相关标准要求、贮存危险废物能力、面积，贮存危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节等信息。排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。
一般工业固体废物基础信息包括一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节、去向等信息。自行贮存设施信息包括贮存设施名称、编号、类型、位置、是否符合贮存相关标准要求、贮存一般工业固体废物能力、面积，贮存一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节等信息。排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目投产后应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
环境空气质量监测计划
为了更好的实现环境信息公开，企业拟在周边区域设置环境空气质量监测点，结合现状环境空气质量监测点位，监测计划见表 9.6–2。
[bookmark: _Ref172385524]表 9.6–2   环境空气质量监测计划内容一览表
	类别
	监测位置
	监测因子
	监测频率
	执行环境质量标准

	环境
空气
	厂界外侧1个监测点（下风向）
	TSP、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃
	1次/年
	[bookmark: _Hlk81037944]非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求



运营期地下水监测计划
（1）地下水环境跟踪监测计划
为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境不利影响，防范地下水污染事故，并为现有环境保护目标保障措施制定、地下水污染后治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，要求建设单位在项目运行前及时建立起地下水环境跟踪监测点，应将地下水环境监测计划及地下水监测井纳入到“三同时”验收表内，做到与主体工程同步建成，并在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报，及时识别风险并采取措施。
（2）地下水环境跟踪监测井布设
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），项目区环境水文地质条件、建设项目可能导致土壤和地下水污染的场所及设施设备、环境影响预测结果及场地周边地下水环境保护目标分布位置，共布置监测点3个，孔深初步设计15m。监测井主要布置在可能会发生污染的装置或设施下游，所有监测井采用一道管柱，井管与孔壁间隙大于10cm，孔口以下至潜水面采用粘土或水泥止水，下部为滤水管，根据场地地层结构，采用桥式或者缠丝过滤器，底部视地层情况设计3-5m沉砂管，管材选用采用无缝钢管，管底采用焊接钢板或者丝扣底盖进行密封，孔口加装安全保护设施。初步布置的地下水跟踪监测点见表 9.6–3。
[bookmark: _Ref172385534]表 9.6–3  地下水跟踪监测井基本情况表
	监测位置
	监测频率
	监测因子
	执行环境质量标准

	厂区上游1个点位
	1次/年
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、铁、锰、砷、汞、六价铬铅、镉、石油类、硫化物
	石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类水质标准，其余因子执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

	厂区下游2个点位
	
	
	

	
	
	
	



（3）环境监测井井口保护装置要求
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）相关要求：
①为保护监测井，应建设监测井井口保护装置，包括井口保护筒、井台或井盖等部分。监测井保护装置应坚固耐用、不易被破坏。
②井口保护筒宜使用不锈钢材质，井盖中心部分应采用高密度树脂材料，避免数据无线传输信号被屏蔽；井盖需加异型安全锁；依据井管直径，可采用内径为24cm～30cm、高为50cm的保护筒，保护筒下部应埋入水泥平台中10cm固定；水泥平台为厚15cm，边长50cm～100cm的正方形平台，水泥平台四角须磨圆。
③无条件设置水泥平台的监测井可考虑使用与地面水平的井盖式保护装置。
④环境监测井宜设置统一标识，包括图形标、监测井铭牌、警示标和警示柱、宣传牌等部分，相关要求参见根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）附录A。
（4）地下水环境跟踪监测与信息公开计划
建设单位环境监测部门应编制季度、年度跟踪监测报告，内容包括建设项目所在场地及其可能影响区的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、物料贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录；是否发生污染物外泄事故及处置过程和结果等。所编写的跟踪监测报告应定期向地方生态环境主管部门申报，地方生态环境主管部门应及时将跟踪监测报告向社会公众公开，信息公开计划应包括地下水环境跟踪监测数据（特别是建设项目特征因子的地下水环境监测值）；建设项目中可能对地下水环境有影响的设施运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录；是否发生污染物外泄事故及处置过程和结果等。同时，地方生态环境主管部门应建立工业园区内工业企业、园区渣场等产生重要污染源的地下水监控信息基础数据库，管理历史地下水监测信息，以便对工业企业污染源监控管理提供支持。
运营期土壤监测计划
（1）监测点位和监测因子
为了及时了解项目厂区及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）的相关要求，设定土壤环境质量监测计划。土壤监测结果和处理方案应定期在当地环保主管部门备案，向社会公开。监测点位和监测因子如表 9.6–4。
[bookmark: _Ref172385545]表 9.6–4项目厂区重点监测单元划分一览表
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	执行环境质量标准

	危废间周边
	石油烃、pH
	一次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准



（2）异常处理和信息公开
对厂区土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找污水泄漏源，防止污水的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。
土壤监测结果和处理方案应定期在当地环保主管部门备案，向社会公开。地方环境保护行政主管部门应当定期委托第三方有能力单位对厂区周边土壤进行监测，在发现土壤监测数据异常，应当委托有关单位及时进行土壤和地下水环境调查。
其他监测要求
手工监测要求
以手工监测方式开展自行监测的，应当具备以下条件：
（1）具有固定的工作场所和必要的工作条件；
（2）具有与监测本单位排放污染物相适应的采样、分析等专业设备、设施；
（3）具有两名以上持有省级生态环境主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书的人员；
（4）具有健全的环境监测工作和质量管理制度；
（5）符合生态环境主管部门规定的其他条件。
自动监测要求
根据生态环境部《关于发布<污染物排放自动监测设备标记规则>的公告》（公告2022年第21号），排污单位自动监测要求如下：
（1）排污单位应当按照环境保护有关法律法规和标准规范安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，对自动监测设备开展质量控制和质量保障工作，保证自动监测设备正常运行，保存原始监测记录，并确保自动监测数据的真实、准确、完整、有效。
（2）因自动监测设备故障、维护、调试等特定运行状况或者生产设施、污染防治设施启停机、故障等非正常运行工况，导致污染物排放自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过相关标准等异常情况的，排污单位应当按照相关自动监测数据标记规则对产生自动监测数据的相应时段进行标记。标记则视为向生态环境主管部门报告异常情况。
（3）自动监测数据标记规则包括《污染物排放自动监测设备标记规则》（以下简称《设备标记规则》）和分行业的生产设施、污染防治设施工况标记规则（以下简称工况标记规则）。《设备标记规则》适用于所有行业，用于规范排污单位标记自动监测设备故障、维护、调试等特定运行状况；工况标记规则用于规范排污单位在自动监测时，标记生产设施或污染防治设施启停机、故障等非正常运行工况。
（4）排污单位是审核确认自动监测数据有效性的责任主体，应当按照《设备标记规则》确认自动监测数据的有效性。一般情况下，每日12时前完成前一日自动监测数据的人工标记，逾期则视为对自动监测数据的有效性无异议。
（5）依据《设备标记规则》标记为无效的自动监测数据，不作为判定污染物排放是否超过相关标准的依据。依据工况标记规则标记为非正常工况，并且生产设施、污染防治设施运行达到生态环境保护相关标准、规范性文件要求的，限定时间内的自动监测数据不作为判定污染物排放是否超过相关标准的依据。
（6）自动监测数据标记体现自动监测数据真实性、准确性、完整性和有效性等重要属性，标记内容是自动监测数据的重要组成部分。
（7）排污单位的自动监测数据向社会公开时，数据标记内容应当同时公开。
监测管理要求
（1）企业自行监测采用委托监测的，应当委托经省级生态环境主管部门认定的社会检测机构或生态环境主管部门所属环境监测机构进行监测。承担监督性监测任务的生态环境主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。
（2）自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录，各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。
（3）企业应当定期参加环境监测管理和相关技术业务培训。
（4）企业自行监测应当遵守国务院生态环境主管部门颁布的环境监测质量管理规定，确保监测数据科学、准确。
（5）企业自行监测发现污染物排放超标的，应当及时采取防止或减轻污染的措施，分析原因，并向负责备案的生态环境主管部门报告。
（6）企业应于每年1月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并向负责备案的生态环境主管部门报送。年度报告应包含以下内容：①监测方案的调整变化情况；②全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况；③全年废水、废气污染物排放量；④固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向；⑤按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。 
自行监测信息公开
根据环发〔2013〕81号“关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”的有关规定，企业应对自行监测的结果及信息公开。公开内容应包括：
（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；
（2）自行监测方案；
（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；
（4）未开展自行监测的原因；
（5）污染源监测年度报告。
企业应当在省级或地市级生态环境主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。
[bookmark: _Toc172385683][bookmark: _Toc174094261]与排污许可证制度的衔接
建设单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）等相关技术规范要求，在规定时限内申请排污许可证。
排污许可证办理要求如下：
1）新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。
2）排污单位依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。
3）排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于 5 日。对实行排污许可简化管理的排污单位，可不进行申请前信息公开。
4）排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。
信息公开
企业应设置全厂环保信息管理系统，并应根据原环境保护部第31号令《企业事业单位环境信息公开办法》向社会公开环境信息，公开包括但不限于以下信息：
①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
③防治污染设施的建设和运行情况；
④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
⑤突发环境事件应急预案；
⑥其他应当公开的环境信息；
⑦环境自行监测方案。
环境管理台账记录要求
企业应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。
为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于3年。
记录内容
企业环境管理台账的记录内容应包括：污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。污染防治措施和排放口编码信息应与排污许可证副本中载明信息一致。
（1）污染治理设施运行
污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。
a）正常情况
1）运行情况：是否正常运行、治理效率、副产物产生情况等。
①有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等。
②无组织废气排放控制记录措施执行情况，包括除尘设施的维护、保养、检查等运行管理情况。
2）主要物料添加情况：添加或者更换时间、添加或者更换量等；
b）异常情况
记录起止时间、污染物排放情况（排放浓度、排放量）、异常原因、应对措施、是否向地方生态环境主管部门报告、检查人、检查日期及处理班次等。
（2）自行监测
按照HJ 819的规定执行，待行业自行监测技术指南发布后，从其规定。
监测质量控制按照HJ/T 373和HJ 819等规定执行。
a）手工监测记录信息：包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等。
b）自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。
（3）其他环境管理要求
a）污染防治可行技术中各项运行管理要求落实情况、雨水外排情况等。
b）如出现设施故障时，应记录故障时间、处理措施、污染物排放情况等。
c）无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。
d）特殊时段环境管理要求：具体管理要求及执行情况。
e）其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。
记录频次
（1）污染治理设施运行管理信息
a）运行情况：按日记录，1次/日。
b）主要物料添加情况：按日或者批次记录，1次/日或批次。
c）异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。
（2）监测记录信息
按照HJ 819规定执行。
（3）其他环境管理信息
废气无组织污染防治措施管理信息，按措施落实周期记录。
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建设项目竣工后，建设单位应当按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组形成验收意见，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。
本项目环境保护“三同时”竣工验收一览表见表 9.8–1。
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	类别
	治理对象
	污染因子
	治理措施
	验收标准

	废气
	含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑及打包废气）
	颗粒物
	经集气罩+袋式除尘器处理后15m排气筒排放（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度

	
	木焦油储罐大、小呼吸废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	木焦油储罐废气经过冷凝后送热风炉
	颗粒物、NOX、SO2满足“关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知”(新大气发〔2019〕127号)中要求

	
	热风炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
	碱液喷淋塔+20m高排气筒（DA002）
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	无组织废气
	颗粒物
	含尘废气（卸料、贮存废气）苫盖防风抑尘网、洒水降尘。生产装置密闭，加强有组织收集处理，加强操作管理
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	非甲烷总烃
	
	厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

	废水
	生活废水
	COD、氨氮
	排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

	噪声
	泵类、风机、生产设备等
	机械噪声
	采取厂区合理布局、选用低噪声设备、基础减振、风机加装阻性消声器、厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废
	危险固废
	废机油、废灯管、废活性炭
	危险废物存放于厂区危废间内，加强危废管理，建立危废台账，委托有危废处理资质单位处理。

	
	一般固废
	炉渣
	收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场

	
	
	除尘灰
	收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场

	
	
	木焦油、木醋液
	收集后送阿克苏经济技术开发区固体废物填埋场

	
	
	生活垃圾
	设置垃圾收集箱，由环卫部门清运处置

	环境风险
	防火灾应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等；编制应急预案，及时向当地管理部门备案。

	环境管理
	环境监测计划和监测记录
	企业制定环境监测计划，定期做好监测记录

	
	环境管理档案
	企业建立环境管理档案

	
	排污口规范化
	设置废气监测采样口、采样监测平台、规范排污口及其管理、设置废气排污口标识牌
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项目概述
新疆华创环保木炭有限公司年产3万吨机制木炭项目变更项目改造工程建设场地位于新疆华创环保木炭有限公司厂区内，项目中心地理坐标为：。本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）内固废处置区，变更后厂址、厂区占地面积不变、厂区平面布置不做重大调整。
原计划新建3条机制木炭生产线，建成后年产3万吨机制木炭。改变原料组成后，3条机制木炭生产线同时具备生产机制木炭与果木炭（共3万吨）功能。
本项目总投资5000万元，其中环保投资151万元，约占总投资的3.02%。
产业政策相符性
本项目为林产化学品深加工和废弃资源综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，均属于国家鼓励类项目。
根据《国家发展改革委关于印发“十四五“循环经济发展规划的通知》（发改环资[2021]969号）的总体要求和主要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持节约资源和保护环境的基本国策，遵循“减量化、再利用、资源化”原则，着力建设资源循环型产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系，深化农业循环经济发展，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障。
到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。
选址与平面布置合理性
本项目位于阿克苏地区静脉产业园（西区）的固废处置区，本项目利用废旧果木枝生产机制木炭和果木炭，属于林产化学产品制造和废弃资源综合利用项目，符合园区产业定位的要求；符合园区产业功能分区。根据规划，本项目周边均为工业区，2km范围内不存在环境敏感点。
项目建设所在地不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看对本项目建设制约不大。
厂址位于阿克苏地区静脉产业园（西区）中的固废处置区，项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。
本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，卫生防护距离满足要求，结合环境影响预测评价结果综合分析，厂址选择是合理可行的。
污染物排放及防治措施结论
废气
项目正常工况下的有组织废气主要为含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑、打包）、热风炉废气和食堂油烟。
本项目无组织废气主要包括生产工艺在卸料和贮存时产生的废气、未收集的木煤气、木焦油储罐中的小呼吸废气。
（1）本项目含尘废气（粉碎、烘干、制棒、出窑、打包）采用集气罩收集后经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放(DA001)。集气罩收集效率80%经布袋除尘器处理，一般可达90~99%,处理后废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关要求，处理措施可行。
（2）本项目热风炉废气热风炉废气经碱液喷淋塔处理后由1根20m高排气筒排放(DA002)。热风炉废气中颗粒物、NOX、SO2满足“关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知”(新大气发〔2019〕127号)中要求。本项目采用碱液喷淋塔脱硫除尘工艺进行脱硫除尘，热风炉废气中的SO₂和颗粒物能够被碱液喷淋塔有效去除，碱液喷淋塔脱硫效果可达90%以上该设备除尘效率达60%，措施可行。
（3）本项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），油烟废气收集后经油烟净化器处理，经专用烟道引至食堂屋顶排放，措施可行。
（4）露天堆场、1#生产车间污染物无组织排放，主要从设备设计及安装、生产中做好日常设备维护管理、加强操作管理、厂房密闭等方面采取有效措施，加强有组织收集，尽最大可能减少无组织排放；露天堆场执行《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4061-2017)Ⅲ类料堆场要求，覆盖+喷洒水，不会对周边环境产生太大影响。无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。
（5）非正常工况下，本项目非正常工况主要是碱液喷淋塔碱液更换不及时，造成热风炉废气处理效率下降，SO₂处理效率为45%。
废水
本项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水。循环冷却水排水约20m3/d，排入园区污水管网；生活污水按用水量的80%计，排水量为6.1620m3/d。食堂废水经隔油池处理与其他职工生活污水一同排入园区污水管网后有阿克苏经济开发区污水处理厂处理。
本项目生产非正常工况主要是生产中由于操作失误或突然停电、停水而造成局部停车。本项目生产废水主要是循环冷却水排水，且废水处理设施有一定的余量，非正常工况时不会形成事故排放。
噪声
本项目噪声主要为多功能粉碎机、机制木炭成型机、风机、泵等设备产生的噪声声级值在75~95dB(A)之间。通过厂区合理布局选用低噪声设备采取基础减振厂房隔声等措施后可实现达标排放。项目变动前后在生产机制炭时噪声未发生变化生产果木炭事粉碎机及机制木炭成型机均不工作因此会减少部分噪声源降低噪声排放根据原环评项目建设不会降低厂界声环境质量级别同时项目建设过程中在厂界进行适当的绿化并加强噪声源的减噪、降噪则项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响。
通过厂区合理布局选用低噪声设备采取基础减振厂房隔声等措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
固体废物
[bookmark: _Hlk162346011]（1）一般固体废物
[bookmark: _Hlk162345581]项目除尘灰产生量为37t/a、废布袋(三年更换一次)产生量为0.05t/a、残渣3598.9t/a、碱液喷淋塔污泥产生量为11t/a，脱硫石膏产生量155.4t/a。
炭化工序产生的木焦油和木醋液经沉淀池收集静置分离后，上层为木醋液，下层为木焦油。根据《美国环保局污染物控制和排放手册》（美国环境保护局编）木炭生产过程中产生的木焦油量为200kg/t产品、木醋液为116kg/t产品，本项目木焦油产生量为6000t/a，木醋液产生量为3480t/a。
《国家危险废物名录2016版》中，HW11精(蒸)馏残渣定义是:“非特定行业900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物”。而《国家危险废物名录2021版》中，HW11精(蒸)馏残渣定义是：“非特定行业900013-11其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物"。
对照《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目生产原料为果木枝干，属于生物质原料，生产过程中没有加入其它化学物质，因此可以明确判定本项目生产中产生的木焦油、木醋液不属于危险废物，按照一般工业固体废物进行管理，按照固体废物资源化利用的原则，销售给下游公司进行综合利用。
一般固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
（2）危险废物
[bookmark: _Hlk162345618]废矿物油，项目生产机械设备使用过程中涉及机油的使用，产生少量废机油约0.3t/a，危险废物类别HW08，危险废物代码900-214-08，暂存至危废间后，委托有资质单位统一清运处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）进行监督和管理。
（3）生活垃圾
项目新增劳动定员70人年工作日300天职工生活垃圾按0.5kg/人·天计则产生量为10.5t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。
环境质量现状结论
环境空气
本项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和日均浓度、CO日均浓度、O3最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在区域为不达标区域。PM2.5、PM10超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等影响。
本项目特征污染物总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准浓度限值要求。
地表水
本项目运营期既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系，地表水环境评价等级为三级B，因此不开展地表水现状调查。
地下水
项目区共设置5个地下水监测点，分别位于西工业园区园林灌溉井、项目区向东1.6km处、阿克苏市垃圾填埋场、项目区南侧、项目区东南侧4.5km处。监测结果表明各监测点各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。
噪声
本次评价分别在拟建项目区东、南、西、北厂界设了4个监测点，由于厂址周边较空旷，人群工商业活动较少，因此声环境质量尚未受到太大污染。各厂界昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。
土壤
本次土壤现状调查选择在项目占地范围内设置3个柱状样点和1个表层样点，并在厂界外西北侧、东南侧设置2个表层样点。项目厂区内和厂区外各土壤监测点的各监测项目监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值要求、表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）中第二类用地筛选值要求。由此说明区域土壤环境质量未受污染，土壤环境质量良好。
环境影响预测与评价结论
大气环境影响
大气新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%，本项目环境影响在可接受范围内，本项目及拟在建其他项目叠加后的环境影响可以接受。
地表水环境影响
本项目污水COD、BODs、SS和NH₃-N排放浓度能达到阿克苏经济技术开发区污水处理厂的进水水质要求。由于本项目总体日排水量较小，建成后全厂日排水量为6.16m2/d，不会影响阿克苏经济技术开发区污水处理厂的运行，该项目的污水治理措施及排放方案是合理可行的。
地下水环境影响
事故状态下运行1000d情景下，废水中挥发性酚类的泄漏对地下水环境影响的范围及程度有限。因此，在采取防渗等地下水治理措施后，可对地下水含水层的超标范围及污染程度进行有效控制，减少对地下水水质的影响。确保防渗措施和渗漏检测有效对于防止地下水遭受污染具有非常重要的意义。本项目监控井合理布设和设置适当的监控周期是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。
声环境影响
本项目运营期厂界四周噪声预测值为6.35~21.41dB（A），昼、夜间贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
项目的建设运行并未改变项目区域的声环境功能，因此，本项目的建设运营不会对项目周围的声环境造成明显的不良影响。
固体废物环境影响
本工程建成投产后，危险废物废矿物油委托有资质的单位处置，一般固废和生活垃圾都能够得到有效处置，建设单位在加强工业固体废物的管理，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对环境产生影响较小。
土壤环境影响
本项目通过定量与定性相结合的办法，从污染物垂直入渗影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目场地建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。
需注意的是在实际施工中，应注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时应尽可能加大防渗层的厚度和降低其渗透系数，避免污染物经过长时间迁移而穿过防渗层从而污染地下水的可能。防渗层虽有效的阻隔了污染物的迁移，但大量的污染物会残留在防渗层中，在项目服役期满后，应妥善处理防渗设施，避免二次污染。从土壤环境影响的角度，项目建设是可行的。
生态环境影响
本项目用地为工业土地，本项目的建设使原来的覆有少量植被的荒漠地为主的土地利用类型转变为工业用地，改变了评价区域土地利用类型。但本项目建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此土地利用类型的变化并不会导致生态环境质量的降低；项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响；由于本项目位于工业园区内，拟选厂址周围已有众多现有企业以及其他人为活动，厂址附近没有野生动物，在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
环境风险
本项目涉及的风险物质包括木煤气、木焦油、废机油等，上述物质储存过程中存在泄漏、储罐破裂或引起火灾发生环境风险事故的可能，受影响的主要为厂区工作人员，厂区制定相关管理制度，采取防渗漏、防火、防静电等措施，员工严格遵守国家相关管理规定，在发生事故后能及时采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，泄漏和火灾事故风险都是可以预防和控制的。
总量控制结论
根据对建设项目总量污染物排放情况分析，本次建设项目实施后：
废气排放总量：氮氧化物11.25t/a，非甲烷总烃0.221t/a。
总体结论
综合分析结果表明，本项目的建设符合国家产业政策，国家及地方发展规划，符合《阿克苏市城市总体规划（2011-2030）》、《阿克苏地区静脉产业园总体规划（西区）环境影响报告书》等，符合林产化学产品制造和废弃资源综合利用有关规划及规划环境影响评价要求。本项目符合“三线一单”相关要求。本项目建设生产工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响经预测评价可以接受；环境风险水平在可接受程度内；项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，确保环保措施和风险防范措施落实到位且正常运转，项目建设具有良好的经济效益和社会效益，对所在区域的环境质量影响可接受，从环境影响角度分析，项目建设可行。
[bookmark: _Toc161046021][bookmark: _Toc158063174][bookmark: _Toc174094265]建议
（1）加强企业内部的环境管理，确保污染治理设施的正常运行，完善清洁生产各项措施，最大限度减少污染物排放。项目严格按后评价报告提出的改进治理措施实施，做到各项污染物长期稳定达标排放；
（2）定期对员工进行安全环保教育与提示，明确岗位职责，杜绝违规作业等。
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