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1概述
1.1建设项目特点


1.1.1项目由来   
新疆矿产资源丰富，矿种齐全、分布广泛，部分矿种查明资源储量大，矿产资源勘查开发潜力巨大，是我国重要矿产资源的接替区。环太平洋、特提斯和古亚洲全球三大成矿域中有两个（特提斯和古亚洲）横跨新疆，具有发现大型－超大型矿床的成矿条件。新疆矿种组合较好、矿种丰富。截止2015年底，新疆铁矿石查明资源储量26.3亿吨，主要分布在阿尔泰、天山-北山、昆仑-阿尔金等重点成矿区带，查明资源储量与2007年（8.8亿吨）相比增加两倍。预测资源量115亿吨，主要分布在西天山阿吾拉勒、西昆仑塔什库尔干、阿尔泰蒙库、东天山帕尔岗、阿尔金迪木那里克和喀腊大湾等地区，主要预测类型为海相火山岩型和沉积变质型，分别占预测资源量的40%和34.4%。新疆已成为我国铁矿资源重要战略接续区。

新源县位于伊犁河谷东部，地处“西天山阿吾拉勒铁多金属”成矿带和“那拉提山金多金属成矿带”中间，全县东西横跨170公里，南北纵距71公里，总面积7580平方千米，地质条件和成矿背景优越。县域内通过勘查已发现矿产种类主要有铁、铜、金、钼、锰、铬、煤、菱镁矿、白云岩、硅石、石灰岩、高铝矿物原料等35种矿产，矿产地87处。主要以铁矿开发为主。固体矿产地中黑色金属矿产地8处、有色金属矿产地4处、贵金属矿产地6处、稀有金属矿产地2处、能源矿产地1处、冶金辅助原材料矿产地12处、建筑材料矿产地18处、非金属矿产地36处。铁矿：主要分布在县城北部阿吾拉勒山铁木里克-坎苏断隆内，成矿远景区长80公里、宽5-10公里，面积约550km2。已发现大小矿床、矿点18处，其中中型规模矿床1处，其余都为小型。主要开采区为式布可台铁矿。南山部分地区发现了一些铁矿点，具有矿石品位高、矿体规模小的特点。

“新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿”为新源县厦峤实业有限公司通过探矿权转让依法取得的探矿权（新矿探公字〔2022〕17号）。    

新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿探矿权位于西天山巩乃斯裂谷与博罗霍洛早古生代岛弧的结合部位，2006年11月17日首次设立探矿权，后经3次延续，1次面积缩减变更。新疆维吾尔自治区自然资源厅已于2022年6月2日发布转让公告，新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿探矿权人为新源县厦峤实业有限公司。现探矿权证号：T6500002008022010007951；探矿权人：新源县厦峤实业有限公司；勘查面积：1.556km2，探矿权由4个拐点组成。有效期限：2022年6月27日至2024年6月27日。   

新疆塔尔塔夏铁矿的铁矿石资源储量丰富，属于工程地质条件中等的矿床。紫金矿业集团西北有限公司2016年1月提交《新疆新源县塔尔塔夏铁矿详查报告》，并经新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心会审后评审通过，取得了新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心“《新疆新源县塔尔塔夏铁矿详查报告》矿产资源储量评审意见书”（新国土资储评[2016]068号）。2022年7月建设单位委托乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司编制完成了《新源县厦峤实业有限公司新疆塔尔塔夏铁矿矿产资源与生态保护修复方案》。2023年11月24日，新源县厦峤实业有限公司取得新疆维吾尔自治区自然资源厅出具的采矿许可证（证号：C6500002023112110156067），矿区面积：1.556km2，生产规模：30万吨/年，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采。有效期限：2023 年11月24日至2028年11月24日。2024年5月，新源县厦峤实业有限公司委托金建工程设计有限公司编制《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿开采项目可行性研究报告》。

新疆塔尔塔夏铁矿位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。矿区215°方位直线距离13千米处为那拉提镇，有G218国道和S12伊墩高速国道和S12伊墩高速从那拉提镇通过。从那拉提镇出发，沿阿恰河谷中牧道向北偏东方向行驶约16千米即可到达，矿区至新源县的运距为84千米，交通便利。矿山周边5千米范围内无其他矿山分布，本项目为新建矿山，尚未开工建设，无相关开采活动。采用地下开采方式，矿区面积1.556km2。根据矿山资源储量情况，通过生产能力论证，设计矿山生产规模为30万t/a，设计矿山服务年限为10年。        
本次环评根据金建工程设计有限公司编制完成的《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿开采项目可行性研究报告》开展工作。 

1.1.2项目特点
（1）新建新疆塔尔塔夏铁矿铁矿采矿规模为30万t/a，属于小型磁铁矿床。开采方式采用地下开采。
（2）采矿方法：设计采用嗣后废石充填采矿方法，本次设计开采标高为2650～2200m。 

（3）根据资源量分布情况，为达到30万t/a生产规模，本次设计采用分区开采方案，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体位于矿区东侧，设为I采区；Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体位于矿区西侧，设为Ⅱ采区。两采区同时回采。    

（4）I采区回采2500～2650m水平之间的矿体，设置2500m、2550m、2600m中段和2650m回风平硐。采矿规模11万t/a。Ⅱ采区回采2200～2400m水平之间的矿体，设置2200m、2250m、2300m、2350m中段和2400m回风平硐。采矿规模19万t/a。

（5）项目区北侧离最近的天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区域距离1100m，区域生态系统受自然条件制约较重，生态系统较为脆弱，需要加强对项目区周围生态环境保护的力度与监督工作。 

1.2环境影响评价过程
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规规定，本项目属于六、黑色金属矿采选业08，9.铁矿采选081中采矿工程，因此，本项目应编制环境影响报告书。2023年5月，新源县厦峤实业有限公司委托新疆天辰环境技术有限公司开展新疆塔尔塔夏铁矿采矿工程环境影响评价工作，编制本项目的环境影响报告书。

接受委托后，我公司即成立了项目组，熟悉工程设计资料和相关文件，并进行初步的工程分析，赴现场对项目区进行现场踏勘。同时对区域环境进行现场调查，收集了环评所需的有关资料，对项目区环境质量现状监测，并协助建设单位完成了本项目公众参与。在征求了生态环境主管部门和有关部门要求，结合项目工程的特点和环境特征，按照国家和行业的有关规定及环境影响评价技术导则编制完成了本项目的环境影响报告书。现呈报生态环境主管部门进行审批，审批后的环境影响报告书将作为环境保护主管部门及企业实施环境管理的依据。环境影响评价工作程序，见图1.2-1。
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图1.2-1  环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况
1.3.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)分析可知，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类建设项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。    

对照《西部地区鼓励类产业目录》，本项目属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中5.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨（锡）、锑、稀有金属勘探、有序开采、精深加工，符合《西部地区鼓励类产业目录》新增鼓励类产业要求。

1.3.2“三线一单”相符性分析

（1）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相符性分析

   根据关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析，见表1-3-1。

表1.3-1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

	生态环境分区管控方案要求
	本项目情况
	符合性

	（一）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护生态安全的底线和生命线。
	本项目位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区，不在生态保护红线区内。本项目与生态保护红线相对位置见图1.3-1。
	符合

	环境质量底线。全区水环境质量持续改善，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。
	根据2023年8月对项目区的环境现状监测结果，本新建项目区现状监测期间各项监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，所监测的各项地下水水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。项目区的环境空气质量监测点TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目区声环境质量监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）2类区标准。项目区土壤监测因子数据低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
	符合

	资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	本项目为矿山开采项目，所需资源为矿产资源、土地资源、水资源、能源。项目用地来自规划的矿区采矿用地，未涉及土地资源利用上线。本项目用水主要为生产用水（抑尘用水等）、职工生活用水，用水量较少，未涉及水资源利用上线。本项目资源消耗量小，不会对当地的资源能源开发利用造成大的影响。
	符合

	落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入要求。
	本项目不在生态保护红线区，属于一般环境管控单元。
	符合


（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发〔2021〕162号)的符合性

根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021版)，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌一博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。本项目属于伊犁河谷片区，本项目与该方案符合性分析，见表1-3-2。

表1.3-2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”》符合性分析

	《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021版)
	建设项目
	符合性

	空间布局约束：严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、新建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	本项目位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。不属于“三高”项目项目，不涉及环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线，满足区域空间布局约束要求。
	符合

	污染物排放管控：深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放新建，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术新建。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区，水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能大，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药。提高农膜回收率。
	本项目运行期过程中，无主要污染物产生。对区域环境空气质量、水环境以及土壤环境的影响较小，不突破所在区域环境质量底线。


	符合

	环境风险防控：禁止在化工园区外新建、新建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	本项目运行过程中危险废物按照要求在危废暂存间进行暂存后委托有资质的单位进行处理。
	符合

	资源利用效率要求：优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	本项目冬季不生产，井下设施无需供暖，冬季值班室人员采用电采暖，运营期采矿地下涌水经处理后用于充填站生产用水进行循环利用，水资源利用符合资源利用要求。
	符合

	伊犁河谷片区管控要求：伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境(不含奎屯市)。

重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。

严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。

强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。

严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。
	本项目位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。本项目位于新源县一般管控单元（ZH65402530001）。
	符合


与《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号）的相符性分析

根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（2021年6月），新源县共划定16个管控单元，其中：优先保护单元10个，重点管控单元4个，一般管控单元2个。本项目属于新源县一般管控单元01（ZH65402530001），本项目与三线一单分区管控单元位置，见图1.3-2。单元特征该管控单元为农田、农村居住区一般管控区，不包含新源县县城，大致沿G218、S316两侧分布，贯穿东西，涉及新源县阿热勒托别镇坎苏沟引泉工程地下水源地（地下水型、乡镇级）、新源县阿热勒托别镇现有引泉工程地下水源地（地下水型、乡镇级）、新源县塔勒德镇默斯登沟引泉工程地下水源地（地下水型、乡镇级）、喀拉布拉镇地下水源地（地下水型、乡镇级）、巴依赛沟地表水源地（地下水型、乡镇级）、塔勒德镇塔勒德村饮用水水源地（地下水型、乡镇级）、木斯镇农村饮用水源地（地下水型、乡镇级）。环境要素属性大气环境弱扩散区重点管控区、水环境一般管控区（部分涉及水环境优先保护区）。本项目与《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》（伊州政办发〔2021〕28号的相符性分析，见表1.3-3。

表1.3-3 与《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》（伊州政办发〔2021〕28号）的相符性分析

	《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》（伊州政办发〔2021〕28号）
	本项目情况
	符合性

	（一）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护生态安全的底线和生命线。
	本项目位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。矿区范围不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。
	符合

	环境质量底线。州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。
	根据2023年8月对项目区的环境现状监测结果，本新建项目区现状监测期间各项监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，所监测的各项地下水水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。项目区的环境空气质量监测点TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目区声环境质量监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）2类区标准。项目区土壤监测因子数据低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。项目建设受周围环境的制约性较小。项目区主要大气污染物为工业场地、矿山道路、废石场等无组织排放粉尘，采取本次环中与开发利用方案提出的相应的环保措施后，项目的建设与运营期对区域环境影响较小，能为环境所能承受。
	符合

	（三）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 

到2035年，伊犁州直生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，建成生态健康优美、环境安全整洁、人居环境舒适和环境制度完善的 

现代化美丽新伊犁。
	本项目为矿山开采项目，所需资源为矿产资源、土地资源、水资源、能源。项目用地来自规划的矿区开采用地，未涉及土地资源利用上线。本项目用水主要为生产用水（充填站用水、抑尘用水等）、职工生活用水，用水量较少，未涉及水资源利用上线。本项目资源消耗量小，不会对当地的资源能源开发利用造成大的影响。
	符合

	（四）环境管控单元。伊犁州直共划定环境管控单元145个，分为优先保护、重点管控和一般管控三类。优先保护单元64个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元48个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强 

度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元33个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	本项目位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。本项目属于新源县一般管控单元（ZH65402530001）。
	符合


本项目位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》及更新情况说明（2024年1月），本项目与其符合情况，见表1.3-4。环境管控单元分类图见图1.3-1。

表1.3-4 项目与“新源县生态环境准入要求”符合性分析一览表

	管控单元编码/管控单元名称/类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	新源县一般管控单元（ZH65402530001）
	空间布局约束
	1.原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。

3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
	本项目冬季不生产，值班室供暖采用电采暖，不建设燃煤锅炉；矿区占地类型为天然牧草地，不涉及基本农田。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物。

2.禁止露天焚烧农作物秸杆和田间杂草。

3.推进秸秆综合利用，因地制宜确定秸秆利用方式，到2025年，州直秸秆综合利用率达到90%以上。进一步贯彻落实《伊犁州直秸秆禁烧和综合利用管理办法》等相关文件。

4.科学合理使用化肥农药，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，降低铵态、酰胺态氮肥比例，扩大非铵态氮肥比例，增加包膜肥料等缓释型肥料、水溶肥料用量。

5. 改进施肥方式，提高机械施肥比例，强化氮肥深施，推广水肥一体化技术，减少农田氨排放。到2025年，主要农作物化肥利用率和农药利用率达到43%以上。

6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。推广使用标准地膜 ，严格落实农膜管理制度。到2025年，农田当季地膜回收率达到88%。 

7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。养殖废水还田的应满足《农田灌溉水质标准》要求。

8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。探索构建农牧（渔）循环、种养结合等绿色低碳发展模式。

9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。

10.根据农牧区环境保护和生产生活需求，因地制宜采取集中与分散相结合方式推进农村生活污水处理，积极推进污水就地就近资源化利用。

11.健全农村生活垃圾收运处置体系，推进农村生活垃圾分类。在不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低设施建设和运行成本。

12.推进农村厕所革命，科学选择改厕技术模式，宜水则水、宜旱则旱。
	本项目废气、生产废水排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）；生活污水满足 《农村生活污水处理排放标准》(DB65/4275-2019) A级标准用于矿区绿化和道路洒水降尘。

一般固体废弃物根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理，危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。矿山生态环境保护和恢复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	符合

	
	环境风险防控
	1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。

2.加强农村环境敏感区和污染源监测。
	企业需制定自行监测计划，定期开展环境监测。
	符合

	
	资源利用效率
	1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

2.推进农业灌溉用水总量控 制和定额管理 ，加强农田高效节水基础设施建设。

3.优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物种植比例。到2025年，自治州农业用水比重降至90%以下。

4.推动清洁取暖工作，加强农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代。
	本项目属于铁矿开采，项目需要消耗一些矿产、水、土地、电力资源。项目在施工期和运营期要严格控制永久占地和临时占地面积。提高水资源利用效率。矿井涌水满足相应标准后100%利用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后，不外排。
	符合


1.4环境问题及环境影响 
通过判断和识别，本项目区内主要环境影响有生态环境影响、自然环境质量影响。本项目需关注的主要环境问题有：

（1）本项目与相关规划的符合性分析，项目选址及建设方案的可行性分析；项目选址敏感，根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）中四、金属采属采矿行业中选址与布局要求：伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。根据中国冶金地质总局新疆地质勘查院编制的《新源县塔尔塔夏铁矿地下水人工阻隔方案设计》设置阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌量水175.92m3/d。矿区道路洒水量24m3/d，工业场地洒水量11.80m3/d，废石场洒水量28.8m3/d，井下采矿作业洒水降尘用水量90.0m3/d，充填站生产用水30m3/d；井下涌水量可以做到全部生产回用、不外排，不对地表水体造成影响。因此，实施人工阻隔后项目选址满足要求；

（2）项目铁矿开采对项目区周边天山水源涵养与生物多样性维护生态保护区影响程度和范围；

（3）运营期污染物对生态与景观、大气环境、水环境、声环境、土壤环境的影响，项目建设与运营对周边环境的影响；

（4）废气排放及对大气环境和环境保护目标影响是否可以接受；

（5）开采涌水处理方案是否可行；

（6）废石等固废处置方案的可行性。

1.5评价主要结论
本项目属于铁矿开采项目，工艺选择符合清洁生产要求；项目产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测拟建项目投产后不会对周围环境产生明显影响； 环境风险水平在可接受程度内；项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

2总则
2.1编制依据

2.1.1国家法律      
（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正)；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日施行)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日施行)；

（7）《中华人民共和国水法》(2016年修订)(2016年7月2日修正)；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日施行)；

（9）《中华人民共和国防沙治沙法》(2018年10月26日修正)；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日施行)；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（13）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修订）；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日施行）；

（15）《中华人民共和国草原法》（2013年6月29日修订）。

2.1.2国家法规和部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年10月1日起施行)。

（2）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令 第4号，2019年1月1日起施行）。

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部部令第16号，2021年1月1日实施)。

（4）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号，2016年5月28日发布)；

（5）《产业结构调整指导目录（2024年本）》(国家发展改革委令第7号，2024年2月1日起施行)；

（6）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日发布)；

（7）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号，2016年10月26日发布）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017第43号，2017年10月1日实施)；

（9）《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令 第3号，2018年8月1日实施)；

（10）《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部部令第15号，2021年1月1日实施)；

（10）《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知(环环评〔2022〕26号，2022年04月02日发布)；

（102）《突发环境事件应急管理办法》(原环境保护部令第34号，2015年6月5日实施)；

（13）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发〔2015〕4号，2015年1月8日发布)；

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办〔2014〕30号，2014年4月25日发布)；

（15）《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》（环发〔2005〕109号，2005年9月7日发布）；

（16）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，2022年1月1日施行）；

（17）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号，2021年9月7号发布）；

（18）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号，2021年3月18日发布）；
（19）《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0319-2018）；

（20）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号自2021年12月1日起施）；

（21）《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国务院办公厅[2021]47号）；

（22）《国家重点保护野生动物名录》(国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号，2021年2月1日发布并实施)。

2.1.3地方性法规和规章

（1）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例(2018年修正)》(2018年9月21日修订)；

（2）《新疆维吾尔自治区环境保护条例(2016年修订)》(2018年9月21日修订)；

（3）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》（2024年）；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》(新政发〔2017〕25号，2017年3月1日发布)；

（5）《关于印发<自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(新环发〔2016〕126号，2016年8月24日发布)；

（6）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”分区管控方案》；

（7）《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)。

（9）《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2013年10月1日实施)；

（10）《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（自治区林业和草原局自治区农业农村厅，2021年7月28号发布）；

（11）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；

（12）《新疆国家重点保护野生植物名录》（自治区林业和草原局、自治区农业农村厅，2022年3月9日发布）；

（13）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（新疆维吾尔自治区人民政府办公厅，2022年9月18日发布）；

（14）《新疆国家重点保护野生动物名录》（自治区林业和草原局、自治区农业农村厅，2021年7月28日发布）；

（15）《伊犁河谷生态环境保护条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议批准，2018年11月30日）。

2.1.4技术导则、标准、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ 651-2013）；

（12）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范》（试行）（HJ 652-2013）；

（13）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（14）《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）；

（15）《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T 294-2006）；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（17）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)；

（18）《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)。

2.1.5相关规划

（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（2）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》；

（3）《新疆生态功能区划》；

（4）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

（5）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；

（6）《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》（报批稿）；

（7）《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》；

（8）《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（9）《新疆维吾尔自治区新源县矿产资源总体规划(2021-2025年)》；

（10）《新源县国土空间总体规划（2021-2035）》；

（11）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（12）《伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（13）《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》。

2.1.6项目基础资料
（1）探矿许可证副本（T6500002008022010007951）；

（2）紫金矿业集团股份有限公司2015年4月编制完成的《新疆新源县塔尔塔夏铁矿详查报告》（新国土资储评〔2016〕068号）（以下简称“详查报告”）；  

（2）2023年5月，乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司编制完成了《新源县厦峤实业有限公司新疆塔尔塔夏铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》；新疆维吾尔自治区自然资源厅，2023年8月1日审查通过；

（3）2024年7月，金建工程设计有限公司编制的《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿开采项目可行性研究报告》；

（4）新源县自然资源局出具的新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿矿区土地利用现状类型、权属及规划证明； 

（5）《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目环境影响报告书环境影响报告书》委托书。 

2.2评价目的与原则

2.2.1评价目的   
通过对项目区域环境现状的调查和监测，掌握评价区域的环境质量现状以及环境特征。分析本项目建成后污染物排放情况，结合工程所在地区环境功能的要求，预测本工程建成后主要污染物正常及出现事故性情况下对区域环境的影响程度、影响范围。分析项目拟采取环保措施的可行性与合理性，提出把不利环境影响降低到最小程度而必须采取的切实可行的防治措施与建议。预测本项目运营期间对生态环境、水环境、大气环境及声环境等可能造成的影响，从生态环境的角度论述工程建设的可行性，为本项目运营、污染防治和环境管理提供科学的依据。
2.2.2评价原则
根据项目的规模、建设内容及运行特点，结合项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，以及《建设项目环境影响评价技术导则–总纲》（HJ2.1–2016），按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选 
2.3.1环境影响因素识别
根据塔尔塔夏铁矿采矿项目的生产工艺和污染物排放特点，结合评价区的环境特征，本次环境影响因素识别采用矩阵法，根据本项目的工程特点和污染源的排放特征，从环境要素以及施工期和运营期、闭矿期不同时段进行环境影响因素识别，见表2.3-1。  

表2.3-1 主要环境影响因素识别表

	评价时段
	污染因素
	自然环境
	生态环境

	
	
	环境 空气
	地表水
	地

下 水
	声

环 境
	土壤环境
	植被
	工程占地
	水土

流失
	自然

景观
	野生

动物

	施

工

期
	土建工程
	-1D
	-
	-
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-2D
	-1D
	-1D

	
	物料运输、堆存
	-1D
	-
	-
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D

	
	扬尘
	-1D
	
	-
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D

	
	废水
	-
	-
	-1D
	-1D
	-
	-
	-
	-
	-
	-1D

	
	噪声
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-1D

	
	固体废物
	-
	-
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D

	运

营

期
	原料、产品运输
	-1C
	-
	-1C
	-1C
	-
	-
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C

	
	产品生产
	-1C
	-
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C

	
	废水
	-
	-
	-1C
	-
	-
	-
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C

	
	废气
	-1C
	-
	-1C
	-
	-
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C

	
	噪声
	-
	-
	-1C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-1C

	
	固体废物
	-
	-
	-1C
	-
	-
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C

	
	环境风险
	-
	-
	-1C
	-
	-
	-1C
	-
	-
	-
	-

	闭矿期
	废弃工业场地、废石场
	-1D
	-
	-1D
	-
	-1C
	-
	-
	-1C
	-1D
	-

	备注：1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


由表2.3-1可以看出：
（1）项目区周围无自然保护区、风景名胜区以及珍稀动植物栖息地等敏感区，工程运营产生的负面影响主要是对大气环境和声环境质量影响。

（2）项目建设期与运营期扬尘、噪声排放和固废堆放，对评价区生态环境和环境质量有一定的影响；项目建设产生的粉尘使得周围植被生长有一定的影响；项目产生的固体废物与废水均采取了妥善的处理与处置措施，不会对周围大气环境、地表水及地下水环境产生明显影响。
（3）矿山闭矿后，随着生态恢复治理方案的实施，项目对环境的不利影响逐步减轻，环境质量逐步得到改善。

2.3.2评价因子筛选 
根据项目工程特点和环境影响识别结果，确定的评价因子，见表2.3–2。

表2.3-2  建设项目环境影响评价因子一览表

	实施期
	环境要素
	评价因子

	施工期
	环境空气
	扬尘

	
	
	NOx、CO

	
	水环境
	COD 、BOD5、SS、氨氮

	
	声环境
	机械噪声

	
	固体废物
	建筑垃圾、生活垃圾、表土、废石

	
	生态环境
	①物种：分布范围、种群数量、行为

②生物群落：物种组成、群落结构

③生态系统：植被覆盖度、生物量

④生物多样性：物种丰富度

⑤生态敏感区：主要保护对象及生态服务功能

	运营期
	环境空气
	现状评价
	PM10、NO2、SO2、PM2.5 、CO、O3、TSP

	
	
	影响分析
	粉尘（PM10、TSP）

	
	地表水环境
	现状评价
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、铁、总磷、石油类、总氮、悬浮物共11项

	
	
	影响分析
	生活污水：COD 、BOD5 、NH3-N 、SS等

	
	地下水环境
	现状评价
	pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐、六价铬、氰化物、钠、钙、镁、铅、铁、氯化物、硫酸盐、氨氮、锰、砷、汞、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3等28项

	
	
	影响分析
	铁等重金属

	
	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	
	影响分析
	等效连续A声级

	
	固体废物
	现状评价
	/

	
	
	影响分析
	废石、除尘器收集尘、生活垃圾、废机油、污泥

	
	土壤
	现状评价
	pH、锌、铁、含盐量及基本因子45项

	
	
	影响分析
	pH、重金属、含盐量等

	
	生态环境
	现状评价
	土壤侵蚀强度、土壤类型、土地利用现状、植被类型、野生动物

	
	
	影响分析
	①物种：分布范围、种群数量、行为
②生物群落：物种组成、群落结构
③生态系统：植被覆盖度、生物量
④生物多样性：物种丰富度
⑤生态敏感区：主要保护对象及生态服务功能

	
	环境

风险
	现状评价
	/

	
	
	影响分析
	储油库、炸药库

	闭矿期
	生态环境
	影响分析
	景观恢复、水土流失


2.4环境功能区划和评价标准

2.4.1环境功能区划
2.4.1.1环境空气功能区划
项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二类功能区。
2.4.1.2水环境功能区划

（1）地表水

矿区北部外侧约200m处为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，该溪流向西最终汇入阿恰河，再汇入巩乃斯河，主要靠大气降水及冰雪融化补给。参照《中国新疆水环境功能区划》中巩乃斯河划分要求，塔尔塔夏支沟溪流属于Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。

（2）地下水

项目所在区域地下水未进行功能区划分，根据其用途执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2.4.1.3声环境功能区划
项目所在区域位于山区，周边无声环境敏感点， 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区。

2.4.1.4生态功能区划
依据《新疆生态功能区划》，评价区生态功能属于III天山山地温性草原、森林生态区，III2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区，37喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区。本项目与生态功能区划图相对位置见图2.4-1。该功能区的主要特征，见表2.4-1。

表2.4-1    生态功能区主要特征表

	生态功能分区单元
	隶属

行政
	主要生态服务功能
	主要生态环境

问题
	主要生态

敏感因子

敏感程度
	主要保

护目标
	主要保护

措施
	适宜

发展方向

	生态

亚区
	生态

功区
	
	
	
	
	
	
	

	III2西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区
	37．喀什河、巩乃斯河河谷草原-绿洲生物多样性保护生态功能区
	伊宁县、尼勒克县、巩留县、新源县
	牧农产品生产、旅游
	水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏
	生物多样性和生境极度敏感、中度敏感、土壤侵蚀、土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感
	保护河谷林、保护草原、保护农田、保护小叶白腊等珍稀树种
	旱地退耕还草、防治水土流失、健全排灌系统
	搞好水能开发与建设，建立以牧为主、牧农结合的新型农业基地。


评价区周边生态敏感区包括生态保护红线、那拉提国家森林公园、天山中部巩乃斯草甸类草地自然保护区、巩乃斯国家森林公园等。各生态敏感区情况见下表，见表2.4-2，生态敏感区分布情况，见图2.4-3。

表2.4-2    区域生态敏感区分布情况
	序号
	名称
	类型
	级别
	位置关系

	1
	生态保护红线
	生态保护红线
	/
	1.1km

	2
	那拉提国家森林公园
	自然公园
	国家级
	14.0km

	3
	天山中部巩乃斯草甸类草地自然保护区
	自然保护区
	自治区级
	17.0km

	4
	巩乃斯国家森林公园
	自然公园
	国家级
	21.0km

	5
	那拉提风景名胜区
	风景名胜区
	自治区级
	12.8km

	6
	天然林（雪岭云杉）
	天然林
	/
	项目区内


2.4.2环境质量标准
（1）环境空气质量标准

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中的二级标准，见表2.4–2。  

表2.4-2 环境空气质量标准   单位:ug/m3
	污染物
	平均时间
	标准值

	SO2
	年平均

24小时平均

1小时平均
	60

150

500

	NO2
	年平均

24小时平均

1小时平均
	40

80

200

	CO
	24小时平均

1小时平均
	4000

10000

	PM10
	年平均

24小时平均
	70

150

	PM2.5
	年平均 

24小时平均
	35

75

	O3
	日最大8小时平均

1小时平均
	160

200

	TSP
	年平均

24小时平均
	200

300


（2）地表水质量标准 
矿区北部外侧约200m处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，该溪流向西最终汇入阿恰河，再汇入巩乃斯河，主要靠大气降水及冰雪融化补给。塔尔塔夏支沟溪流5～9月河水流量0.32m3/s，一般情况下河水流量小于0.03m3/s，多年平均径流量数据4.5×107～7×108m3/s。 

参照《中国新疆水环境功能区划》中巩乃斯河划分要求，塔尔塔夏支沟溪流属于Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。具体标准，见表2.4-3。  

表2.4-3   地表水环境质量标准    单位：mg/L

	序号
	项目
	标准限值(mg/L)
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类

	2
	溶解氧
	6
	

	3
	高锰酸盐指数
	4
	

	4
	化学需氧量
	15
	

	5
	五日生化需氧量
	3
	

	6
	氨氮
	0.5
	

	7
	总磷
	0.1
	

	8
	总氮
	0.5
	

	9
	石油类
	0.05
	

	10
	悬浮物
	/
	

	11
	铁
	0.3
	


（3）地下水环境质量标准 

项目区不属于集中式生活饮用水水源地，根据项目所处区域环境水文地质特征及地下水功能及用途。地下水质量执行《地下水质量标准》(GB14848-2017)中Ⅲ类标准，标准值见表2.4-4。
表2.4-4   《地下水质量标准》（摘录）  单位mg/L

	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH
	6.5-8.5

	2
	总硬度
	≤450

	3
	氯化物
	≤250

	4
	溶解性总固体
	≤1000

	5
	氟化物
	≤1.0

	6
	氨氮
	≤0.50

	7
	硝酸盐氮
	≤20.00

	8
	亚硝酸盐氮
	≤1.00

	9
	硫酸盐
	≤250

	10
	六价铬
	≤0.05

	11
	挥发酚类
	≤0.002

	12
	氰化物
	≤0.05

	13
	硫化物
	≤0.02

	14
	锰
	≤0.10

	15
	铁
	≤0.30

	16
	铜
	≤1.0

	17
	铝
	≤0.20

	18
	锌
	≤1.00

	19
	镉
	≤0.005

	20
	砷
	≤0.01

	21
	汞
	≤0.001

	22
	铅
	≤0.01

	23
	钠
	≤200

	24
	钾
	/

	25
	钙
	/

	26
	镁
	/

	27
	碳酸根
	/

	28
	碳酸氢根
	/


（4）声环境质量标准  
项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类地区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见表2.4-5。

表2.4-5  声环境质量限值    单位dB（A）

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（5）土壤环境质量标准

项目区有牧草地，项目区内土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地标准，具体见表2.4–6。项目建设用地外监测点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），见表2.4–7。

表2.4-6  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位mg/kg

	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第二类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	60①
	140

	2
	镉
	65
	172

	3
	铬（六价）
	5.7
	78

	4
	铜
	18000
	36000

	5
	铅
	800
	2500

	6
	汞
	38
	82

	7
	镍
	900
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	2.8
	36

	9
	氯仿
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20

	24
	1,2,2-三氯丙烷
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	26
	苯
	4
	40

	27
	氯苯
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	20
	200

	30
	乙苯
	28
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	76
	760

	36
	苯胺
	260
	663

	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	38
	苯并[α]蒽
	15
	151

	39
	苯并[α]芘
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	1500

	42
	䓛
	1293
	12900

	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	151

	45
	萘
	70
	700

	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。


表2.4-7  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位mg/kg

	序号
	污染物项目a,b
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其它
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其它
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其它
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其它
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其它
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	
	其它
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	a重金属和类金属砷均按元素总量计

b对于水旱轮作地，采用其中较为严格的风险筛选值


2.4.3污染物排放标准

（1）废气污染物排放标准

本项目为铁矿石开采，矿石在开采、转运、充填站破碎等过程产生的有组织粉尘和无组织粉尘，粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5 新建企业大气污染物排放浓度限值中的标准限值和表7大气污染物无组织排放浓度限值，见表2.4-8。 

表2.4-8   大气污染物排放浓度限值 单位mg/m3
	污染物
	生产工序或设施
	限值

	颗粒物
	有组织排放
	充填站破碎、筛分
	20

	颗粒物
	无组织排放
	采矿及矿石运输、矿石堆放、废石破碎筛分等
	1.0


（2）废水排放标准 
本项目生产废水主要是湿式凿岩过程中产生的凿岩废水以及地下开采时产生的矿井涌水；生产废水采用絮凝沉淀过滤处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值、《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）新建企业水污染物排放浓度限值要求后，并且满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的工艺与产品用水标准要求后用于绿化、道路和工业场地降尘以及井下生产用水，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）用于生态恢复的污染物排放A级标准限值后，用于矿区绿化，不外排。标准值见表2.4-9，表2.4-10。  

表2.4-9   水污染物排放限值    单位：mg/L（pH 无量纲）

	序号
	项目
	标准值
	标准来源

	1
	总汞
	0.05
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表1第一类污染物最高允许排放浓度限值

	2
	烷基汞
	不得检出
	

	3
	总镉
	0.1
	

	4
	总铬
	1.5
	

	5
	六价铬
	0.5
	

	6
	总砷
	0.5
	

	7
	总铅
	1.0
	

	8
	总镍
	1.0
	

	9
	苯并( α ) 芘
	0.00003
	

	10
	总铍
	0.005
	

	11
	总银
	0.5
	

	1
	pH
	6~9
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）新建企业水污染物排放浓度限值

	2
	悬浮物
	300
	

	3
	化学需氧量
	200
	

	4
	氨氮
	30
	

	5
	总氮
	40
	

	6
	总磷
	2.0
	

	7
	石油类
	20
	

	8
	总锌
	5.0
	

	9
	总铜
	2.0
	

	10
	总猛
	4.0
	

	11
	总硒
	0.4
	

	12
	总铁
	10
	

	13
	硫化物
	1.0
	

	14
	氟化物
	20
	

	15
	总汞
	0.05
	

	16
	总镉
	0.1
	

	17
	总铬
	1.5
	

	18
	六价铬
	0.5
	

	19
	总砷
	0.5
	

	20
	总铅
	1.0
	

	21
	总镍
	1.0
	

	22
	总铍
	0.005
	

	23
	总银
	0.5
	

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	《农村生活污水处理排放标准》(DB65/4275-2019）A 级标准

	2
	CODcr
	60
	

	3
	SS
	30
	

	4
	粪大肠菌群 MPN/L
	10000
	

	5
	蛔虫卵个数 个/L
	2
	


表2.4-10  再生水用作工业用水水质标准（mg/L）

	序号
	控制项目
	工艺与产品用水
	序号
	控制项目
	工艺与产品用水

	1
	pH
	6.5~8.5
	11
	总硬度
	≤450

	2
	悬浮物
	-
	12
	总碱度
	≤350

	3
	浊度
	≤5
	13
	硫酸盐
	≤250

	4
	色度
	≤30
	14
	氨氮
	≤10

	5
	BOD5
	≤10
	15
	总磷
	≤1

	6
	CODcr
	≤60
	16
	溶解性总固体
	≤1000

	7
	铁
	≤0.3
	17
	石油类
	≤1

	8
	锰
	≤0.1
	18
	阴离子表面活性剂
	≤0.5

	9
	氯离子
	≤250
	19
	余氯
	>0.05

	10
	二氧化硅
	≤30
	20
	粪大肠菌群个/L
	≤2000


（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关限值要求。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表2.4–11。

表2.4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

	厂界外声环境功能区类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	施工期
	70
	55

	运营期
	60
	50


（4）固体废物排放标准
一般工业固体废物分类和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准，固体废物鉴别执行《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）（浸出液最高允许浓度）标准有关标准限值见表2.4-12；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

表2.4-12    本项目固体废物鉴别标准    单位：mg/L

	序号
	监测因子

（浸出液中危害成分）
	单位
	GB5085.3-2007浸出毒性鉴别标准值
	GB8978-1996最高允许排放浓度

	
	
	
	
	

	1
	pH
	-
	-
	6-9

	2
	铜
	mg/L
	100
	0.5

	3
	锌
	mg/L
	100
	2

	4
	镉
	mg/L
	1
	0.1

	5
	铅
	mg/L
	5
	1

	6
	六价铬
	mg/L
	5
	1.5

	7
	汞
	mg/L
	0.1
	0.05

	8
	铍
	mg/L
	0.02
	0.005

	9
	钡
	mg/L
	100
	-

	10
	镍
	mg/L
	5
	1

	11
	银
	mg/L
	5
	0.5

	12
	砷
	mg/L
	5
	0.5

	13
	硒
	mg/L
	1
	0.5

	14
	氟化物
	mg/L
	100
	20

	15
	氰化物
	mg/L
	5
	5.0


一般工业固体废物类别鉴别方法：按照GB5086规定方法进行浸出实验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的最高允许排放浓度，属于一般工业固体废物，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准。

2.5评价等级与评价范围    
2.5.1评价等级

2.5.1.1生态环境  

根据《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2022）中要求，详见生态影响评价等级划分原则表2.5-1。

表2.5-1    生态影响评价等级划分原则表

	序号
	判定原则

	1
	a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地、重要生境时，评价等级为一级

	2
	b、涉及自然公园时，评价等级不低于二级

	3
	c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级

	4
	d、根据HJ2.3判定属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级

	5
	e、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态环境影响评价等级不低于二级

	6
	f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改新建项目的占地以新增占地（包括陆域和水域）确定

	7
	除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级

	8
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级

	备注：建设项目涉及论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级；

建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸阀坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久占地）范围内的污染影响类改新建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定生态环境评价等级，直接进行生态影响简单分析。


本项目对生态环境影响主要表现为采矿工业场地损毁土地、占用土地、水土流失等。本项目土壤影响范围内分布有天然林（雪岭云杉），矿区总面积155hm2，即1.556km2。

在查阅项目区现有资料的基础上，经过实地调查，本项目占用扰动土地类型为天然牧草地，不占用基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区（项目与生态敏感区位置关系见表2.4-3）。

本项目属于矿山开采类新建项目，土壤影响范围内分布有天然林（雪岭云杉），项目建设使得矿区内土地利用类型变为采矿用地，矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）判定原则，最终判定生态影响评价等级定为一级。

2.5.1.2大气环境

（1）评价等级 

根据对本项目的初步工程分析，项目的大气污染物主要为采矿凿岩、废石堆放等无组织排放的粉尘，且为低空排放。采用《环境影响评价技术导则–大气环境》（HJ 2.2–2018）5.3节规定的方法，选取粉尘作为评价因子进行核算，计算公式如下： 

Pi=Ci/Coi×100% 

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；  

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，例如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。对该标准中未包含的污染物，使用导则确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级划分，见表2.5-2，最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.5-2  评价工作分级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	PMax≥10%

	二级
	1%＜PMax＜10%

	三级
	PMax＜1%


评价采用导则推荐模型进行估算，估算模型参数见表2.5–3。

表2.5-3  估算模式参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	39.8℃

	最低环境温度/℃
	-35.7℃

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	是


根据初步工程分析及估算模式预测，本项目主要废气污染因子最大地面浓度占标率 Pi ，具体见表，具体见表2.5–4。 

表2.5-4 最大落地浓度与占标率估算表
	序号
	污染物
	离源距离（m）
	Ci(μg/m3）
	Pi（%）
	D10

	1
	干选生产线
	TSP
	81
	28.18
	3.13
	0

	2
	充填站
	TSP
	24
	88.84
	9.87
	0

	3
	废石临时堆场
	TSP
	76
	74.86
	8.32
	0

	4
	布袋除尘排气筒 1#
	PM10
	248
	0.58
	0.13
	0

	5
	布袋除尘排气筒 2#
	PM10
	248
	0.58
	0.13
	0


由表2.5–5可知，由估算模式计算结果可知，充填站TSP最大落地浓度为88.84ug/m3，其最大地面浓度出现距离24m，最大占标率为9.87%低于10％，根据 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 

2.5.1.3地表水环境
开采生产用水主要是采矿湿式凿岩用水、爆堆洒水、充填站生产用水和矿山洒水降尘用水，此部分用水主要来源于矿井涌水经沉淀池后用于上述生产环节，自然损耗，无外排。矿山设置生活区，矿山职工产生污水主要成分为SS、COD、NH3-N等，成分简单，生活污水经一体化污水处理装置处理满足要求后用于矿区绿化和道路洒水降尘。

矿区北部外侧约200m处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，该溪流向西最终汇入阿恰河，再汇入巩乃斯河，主要靠大气降水及冰雪融化补给。塔尔塔夏支沟溪流为矿区周围唯一河流，属于源头水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。 

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目的地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素影响型以及两者兼有的符合影响型。建设项目地表水环境影响评价等级按照环境影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为铁矿采矿项目，开采过程有涌水产生，属于水污染影响型。      

矿井涌水一部分用于开采的湿式凿岩环节，其余经沉淀后通过运矿胶带平硐内DN500焊接钢管输送至地表供废石场洒水降尘和充填站生产用水，无外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2评价等级确定，本项目矿山生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）用于生态恢复的污染物排放 A 级标准限值后，用于矿区绿化和道路洒水降尘，不外排。生产废水全部回用，无外排。根据导则水污染影响型建设项目评价等级判定中表1，注10“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此本项目地表水间接排放评价等级为三级B。按照环境评价与管理要求，可不进行地表水影响预测，只需要对其简要分析，提出地表水污染防治与水环境保护措施。      

2.5.1.4地下水环境

（1）建设项目分类 

本项目建设内容主要为铁矿石开采，建设内容主要包括采矿工业场地和废石场及爆破器材库。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“G黑色金属–42采选” 项目。废石场、排土场地下水环境影响评价类别为I类，地下采场、工业场地、矿石堆场地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。

（2）地下水环境敏感程度 

根据《环境影响评价技术导则–地下水环境》（HJ610–2016）表1地下水环境敏感程度分级规定和本项目所在区域的水文地质资料，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度。因项目区不在集中式饮用水水源地及保护区以外的补给径流区，也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区及分散式居民饮用水源等敏感区域，故本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

本项目属于铁矿开采项目，根据《环境影响评价技术导则–地下水环境》（HJ610–2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则；见表2.5-6。

表2.5-6 地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征
	项目区

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	/

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区
	/

	不敏感
	上述地区以外的其它地区
	项目区不在集中式饮用水水源地及准保护区以外的补给径流区；也不在特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等，项目区地下水环境不敏感


建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.5-7。

表2.5-7  地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

	环境敏感程度项目类别
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目为铁矿石开采项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610–2016）附录A中G42黑色金属采选，采矿工业场地的地下水评价范围内无集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源等地下水环境敏感区，地下水环境敏感程度属不敏感。

根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）6.2.2.3规定，当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按相应等级开展评价工作。结合前述可知，地下开采场地为Ⅳ类项目，废石场为Ⅰ类项目。Ⅳ类项目可不进行地下水评价，因此，本项目矿山开采不设地下水评价等级。废石场评价范围均不涉及集中或分散式饮用水源，且废石场所在区域的地下水环境不敏感，仅开展废石场地下水评价等级划分及环境影响分析，各场地的评价等级见表2.5-8。

表2.5-8  地下水环境影响评价等级确定表
	序号
	工程

内容
	判定依据
	项目对应情况
	判定

结果
	评价

等级

	1
	采矿工业场地及井下硐室
	地下水环境影响评价项目类别
	工业场地及井下硐室均为Ⅳ类项目
	Ⅳ类
	Ⅳ类项目不开展评价

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区
	不敏感
	

	2
	临时排土场
	地下水环境影响评价项目类别
	临时排土场属于I类项目
	I 类
	二级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区
	不敏感
	


2.5.1.5声环境 

《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4–2021）中相关规定，本建设项目所在地属于2类地区，且周边声环境敏感点距项目区较远，本工程的噪声主要来源于风机硐室、电动机、空压机、凿岩机、水泵间等产生的噪声。本项目运营期敏感点噪声级增加很小，噪声级增量在3dB（A）以内，受噪声影响的人口数量变化不大，根据导则，声环境评价工作等级为二级。 

表2.5-9  环境噪声影响评价工作等级判定依据表

	评价等级
	声环境功能区
	环境敏感目标噪声级增量
	影响人口数量变化

	一级
	0类
	>5dB(A)
	显著增多

	二级
	1类，2类
	≥3dB(A) ，≤5dB(A)
	较多

	三级
	3类，4类
	<3dB(A)
	不大

	本项目
	2类
	<3dB
	无

	评价工作等级确定
	二级


2.5.1.6土壤环境

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964–2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别表2.5-10，本项目属于采矿业中的I类建设项目。涉及场地为采矿工业场地、废石场、爆破器材库。矿山开采区属于生态影响型，废石场等场地属于污染影响型。按照导则要求，分别判定评价工作等级。 

表2.5-10  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	І类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	采矿业
	金属矿、石油、

页岩油开采
	化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤气层开采
	其他


（2）生态影响型

采矿工业场地经过建设及井下开采后，工业场地土壤全部被破坏，周边土壤因为生产活动开展而收到踩踏挤压，地表植被进一步减少，发生一定的水土流失现象，因此判定采矿工业场地为生态影响型。

矿区位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区。矿区海拔高度2320～2834m。区内地势北高南低、东高西低，山体总体呈北东-南西向。年均降水量约800mm，年均蒸发量约1000mm左右，常年地下水水位平均埋深在48.66～170.66m。根据土壤盐化、酸化、碱化的实际情况判定，土壤呈弱酸性或微碱性，pH值一般7.0～8.0，土壤含盐量为0.2~0.4g/kg，区域土壤划分为不敏感，依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的土壤环境敏感程度分级表、建设项目评价工作等级分级表（表2.5-11、表2.5-12），确定本项目土壤评价等级为二级。 

表2.5-11 生态影响型敏感程度分级表
	敏感

程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m，地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤土壤含盐量区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值；


表2.5-12 生态影响型评价工作等级划分表
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项目类别
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评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


（3）污染影响型

本项目废石临时堆场永久占地面积1.92hm2，属于小型项目，废石临时堆场位于2350m主平硐工业场地西侧约230m处；周围有天然牧草地，土壤环境为敏感。废石场土壤环境评价工作等级划分为一级。

表2.5-13 污染影响型评价工作等级划分表
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    项目类别

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--
	--

	注: “--” 表示可不开展土壤环境影响评价工作


2.5.1.7 风险评价    

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

（1）风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.5-14 确定环境风险潜势。 

表2.5-14 建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	І

	注：Ⅳ+为极高环境风险


（2）P的分级确定  

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照HJ169-2018 附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断，如表2.5-15所示，分别以P1、P2、P3、P4 表示。

表2.5-15  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临

界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


（3）危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q按下式进行计算：

Q=ql/Ql+q2/Q2+...qn/Qn

式中：q1，q2......qn-每种危险物质的最大存在量，t；

Ql，Q2...... Qn-每种危险物质的临界量，t；

 当Q<1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ；

 当Q≥1时，将Q值划分为：（1） 1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100； 

 本项目危险物质为润滑油、柴油、废矿物油（废机油）和硝酸铵（炸药），其Q值确定，见表2.5-16。 

表2.5-16 本项目Q值确定表

	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量
	危险物质Q值
	是否构成

重大危险源

	1
	废矿物油
	900-214-08
	2.49
	2500
	0.001
	否

	2
	硝酸铵
	6484-52-2
	2.50
	50
	0.05
	否

	3
	柴油
	/
	17.20
	2500
	0.007
	否

	4
	润滑油
	/
	2.49
	2500
	0.001
	否

	本项目Q值Σ
	0.059
	否


（4）评价工作等级 

表2.5-17   评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级 
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中确定依据，Q<1。本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。

2.5.2评价范围

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：

（1）生态环境
生态影响评价范围包括项目工业场地、运输道路及临时占地范围，本项目以矿权范围外延1000m，涵盖了上述各场地范围，作为本次评价生态环境影响评价范围。

（2）环境空气

结合该区域环境功能要求、气象条件和关心点位置，以采矿工业场地和废石临时堆场为中心，边长为5km的矩形区域。  

（3）地表水环境

本项目地表水评价等级为三级B，因此，不设置地表水评价范围。     

（4）地下水环境 

根据地下水环境影响评价导则，评价等级为二级时，评价范围在6～20km2，参照导则HJ610-2016中8.2.2.1节，当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且资料能够满足计算法的要求，先采用公示计算法确定下游迁移距离，计算如下。

L=α×K×I×T/ne
本项目获取资料可知，α一般取2，K可以取值0.037m/d，I取值0.02，T取值6000d，ne取值0.1。通过上式计算得出L=88.8m。虽然公式法能满足相应计算要求，但考虑环境安全因素，以下游迁移距离3km确定下游边界。由矿区综合水文地质图综合分析。矿山开采受地下水影响的部位主要为ZK69勘查线以西，最大影响深度近185米，而东部矿段勘查控制深度内未见有地下水，地下水位埋深48.66～104.76米。因此，本次评价以废石临时堆场占地边界为上边界，地下水流向总体与地形坡度一直，由东向西依地形径流。以地下水径流方向即下游延伸3km为下边界，总面积约7.0km2，分析对地下水水质的影响。

（5）声环境

本项目噪声评价范围为项目区边界外扩200m。

（6）土壤环境

根据导则附录A本项目为Ⅰ类项目，土壤pH为6.72～7.24，可知本项目生态影响型敏感程度为不敏感，判断本项目土壤评价工作等级为二级，评价范围为矿区边界外2km。本项目污染影响型敏感程度为敏感，判断本项目土壤评价工作等级为一级，污染影响类评价范围为废石临时堆场边界外扩1km。生态影响土壤评价范围包括项目废石临时堆场土壤评价范围，本项目以矿权范围外延2000m，作为本次评价土壤环境影响评价范围。

（7）环境风险 

环境风险潜势为Ⅰ，因此不设风险评价范围。

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况，各环境要素评价范围汇总，见表2.5-18，环境影响评价范围，见图2.5-1。 

表2.5-18        评价等级及评价范围汇总表

	环境要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	二级
	以采矿工业场地和废石临时堆场为中心，边长为5km的矩形区域范围的矩形区域

	地表水环境
	三级B
	不设置地表水环境影响评价范围

	地下水环境
	三级
	本次评价以废石临时堆场占地边界为上边界，地下水流向总体与地形坡度一直，由东向西依地形径流。以地下水径流方向即下游延伸3km为下边界，总面积约7.0km2，分析对地下水水质的影响

	声环境
	二级
	项目区外1m范围

	风险评价
	简单分析
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，不设置大气环境风险评价范围

	土壤环境
	污染影响型为一级；生态影响型为二级
	生态影响土壤评价范围包括项目废石临时堆场土壤评价范围，本项目以矿权范围外延2000m，作为本次评价土壤环境影响评价范围。

	生态环境
	/
	本项目以矿权范围外延1000m，涵盖了上述各场地范围，作为本次评价生态环境影响评价范围。


2.6环境保护目标
2.6.1 施工期    

施工期随工程内容的建设，主要为控制开挖、占用土地、植被面积和水土流失，以及施工噪声、施工扬尘等，见表2.6-1。  

表2.6-1 施工期环境保护目标表

	
	污染来源
	保护目标
	控制内容  
	控制目标  

	生态环境
	施工场地
	天山水源涵养与生物多样性、天然林及重要物种
	设1.5m高围挡、遮蔽措施，阻隔施工扬尘，定期洒水降尘等
	无组织排放监控浓度限值

	水环境
	生产废水、生活污水
	塔尔塔夏支沟溪流
	废水收集池、污水化粪池
	不进入地表水体

	声环境
	施工设备
	职工
	合理安排施工时间、采用低噪声机械设备
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

	大气

环境
	施工

扬尘
	施工人员及职工
	工业场地
	《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准

	土壤
	弃土、

弃渣
	各场地及场地

周边土壤
	严格控制工业场地和废石临时堆场等地表剥离、弃土和废石占地面积，制定完善的处置措施、禁止乱堆乱放
	控制压占土地、植被面积，使矿山范围内的新增水土流失得到有效控制，避免产生环境地质灾害


2.6.2运营期

（1）环境空气

工程的运营不使周边环境空气受到污染，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求，保证环境空气质量现状不降低。 

（2）地表水

不因工程的建设和运营而使地表水水域功能发生改变，确保地表水体原有Ⅱ类水域功能。

（3）地下水

不因工程的建设和运营而降低地下水环境质量，确保地下水体原有Ⅲ类不发生改变。

（4）声环境

在开采过程中，采取合理的噪声防治措施，使项目区环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区的标准。 

（5）土壤环境

不因工程的建设和运营而降低土壤环境质量，项目区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地标准及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

（5）生态环境

项目区域范围内及周围植被、动物、水土流失。矿山开采导致开采范围内可能发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

根据现场踏勘、现有的技术资料和项目相关的支持性文件，本项目区周围5km范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位，确定本项目环境保护目标见表2.6-2。

表2.6-2 项目区环境保护目标一览表

	序号
	类别
	保护目标
	方位
	保护内容
	环境功能要求

	1
	大气

环境
	矿山生活区
	北西部、表土场东偏北约170m处
	大气环境
	《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准

	2
	地表水

环境
	塔尔塔夏支沟溪流
	矿区北部外侧约200m处
	地表水质量
	《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）中Ⅱ类

	3
	地下水

环境
	裂隙潜水含水层、松散岩类潜水层、孔隙潜水含水层
	矿体底板稳定隔水层以下
	地下水质量


	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求

	4
	生态

环境
	植被（天然林、天然牧草地）；中介蝮等重点保护野生动物
	项目区
	植被群落，保护物种种群及生境
	维持项目区生态现状

	
	
	天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区
	项目区北侧1100m
	生物多样性
	确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变

	5
	土壤
	项目区土壤
	项目区及周边2km范围
	土壤质量
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地标准

	6
	环境

风险
	大气环境
	生活区
	大气环境
	《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准

	
	
	地表水
	塔尔塔夏支沟溪流
	地表水质量
	《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）中Ⅱ类

	
	
	地下水
	裂隙潜水含水层、松散岩类潜水层、孔隙潜水含水层
	地下水质量


	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求


2.7评价重点

根据项目区周边自然环境概况和环境质量现状，结合建设项目环境影响识别与评价因子的筛选结果，确定本次评价工作重点为：在工程分析的基础上，以环境空气预测与影响分析、固体废物处理处置分析、环境风险分析、选址合理性分析，同时关注影响范围内公众对本项目的意见和建议。

2.8评价时段

本次评价对水环境、声环境、环境空气、固体废物、生态环境评价时段分为施工期、运营期和闭矿期，生态类影响贯穿整个评价时段。

3工程概况与工程分析
3.1基本情况
3.1.1建设项目基本情况

（1）项目名称：新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目
（2）建设单位：新源县厦峤实业有限公司
（3）项目性质：新建

（4）建设地点：新疆塔尔塔夏铁矿铁矿矿区位于新源县92°方位直线距离60km处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。矿区中心地理坐标：E84°00′42″，N43°25′07″。 项目所在区域地理位置，见图3.1-1，项目区四周关系，见图3.1-2。

（5）矿区面积：1.556km2 
（6）矿山开采规模：设计生产能力合计为30万t/a，其中I采区（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体）生产规模为11万t/a，Ⅱ采区（Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体）生产规模为19万t/a。

（7）项目投资：项目总投资20483万元，其中环保投资330万，环保投资占工程总投资比例1.60%。另，人工阻隔方案投资额为935.95万元，该资金由企业银行贷款自筹，不属于本次投资额范围。

（8）服务年限：10年（不含基建期2年）。

（9）劳动人员及工作制度：矿山定员171人，其中生产人员141人，管理人员及辅助人员30人。矿山采用间断工作制度，年工作240天，每天3班，每班8小时。   

 3.1.2建设规模及建设内容 

（1）建设内容

建设内容：本项目包括采矿工程、破碎筛分系统、临时表土场、公用设施、办公楼、宿舍楼、矿部生活区、矿山道路、爆破器材库等。

①采矿工程

井下基建工程：2600m平硐、2650m回风平硐、（2600～2650m）盲回风井、（2350～2600m）盲回风井、2350m主平硐、2400m回风平硐、（2350～2400m）盲回风井、电梯井、（2200～2350m）盲回风井、溜井工程、基建中段、水泵房及各类硐室和采切工程。

地表工程：空压机房、机修车间等。

②干选生产线
原矿仓及破碎车间、筛分车间、精矿堆、磁滑轮干选车间、破碎筛分变电所、带式输送机通廊。

③公用设施

公用设施包括：800m3新水池、新水池泵房、400m3新水池、厂区内部及外部道路、综合管网。

④行政福利设施

办公楼、宿舍楼等。

建设规模：矿山生产规模为年开采原矿石30万t，其中I采区（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体）生产规模为11万t/a，Ⅱ采区（Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体）生产规模为19万t/a。    

（2）工程组成 

本项目由采矿工程、破碎筛分系统、临时表土场、公用设施、办公楼、宿舍楼、矿部生活区、矿山道路、爆破器材库等等组成。本项目组成一览表，见表3.1-1。主要建构筑物一览表，见表3.1-2。
表3.1-1  项目组成一览表

	工程类别
	工程内容
	备注

	主 体 工 程
	开采对象
	根据矿体赋存条件、矿床地质资源/储量分布以及保安矿柱留设情况，设计开采范围为矿区内2600～2200m标高之间矿体。
	新建



	
	开采规模
	矿山生产规模为年开采原矿石30万 t，其中I采区（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体）生产规模为11万t/a，Ⅱ采区（Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体）生产规模为19万t/a。
	

	
	开拓运输方案
	根据矿体的赋存情况，本次设计开采范围为2600～2200m标高之间的矿体。回采中段高度为50m，I采区设置2500m、2550m以及2600m中段，2650m水平为回风水平。Ⅱ采区设置2200m、2250m、2300m以及2350m中段，2400m水平为回风水平。
	

	
	干选生产线
	本项目建设干选生产线1条。生产能力为年破碎30万吨原矿。破碎干选生产线主要由破碎车间、筛分车间、干选车间和带式输送机通廊组成。碎矿干选系统采用“两段一闭路”破碎工艺。
	新建

	储运工程
	废石临时堆场
	废石临时堆场位于2350m主平硐工业场地西侧约230m处。占地面积1.92hm2,主要用于基建期废石和地表场地平整后余方废石的堆存。废石临时堆场最终平台标高：2325m，总容积25.20万m3。
	新建

	
	矿山内部道路
	外部运输公路利用矿山原有探矿时期至矿区的公路。矿区运输新建矿山道路。现有矿山道路长约4000m，均宽约4.0m，占地面积1.6hm2，顺地势修筑，原始地形坡度3～12°，平均纵坡度≤8％。
	利旧和

新建

	
	炸药库
	炸药库炸药库拟选址建于2350m主平硐工业场地东北侧约780m，占地面积800m2，委托专业公司进行设计（最多可存放2.5t炸药），周围设铁丝网围护，并悬挂警示标志。炸药库委托专业的民爆公司进行管理与维护。
	新建

	
	油库
	油库位于辅助生产区。油库负责储存并分发矿山运输车辆及各种内燃设备的燃油。矿山设储存柴油用的20m3卧式油罐1个，储罐四周设置1.0m高防渗围堰。润滑油和机油以桶装方式入库储存，库房面积：60m2。
	新建

	辅 助 工

程
	办公生活区
	办公生活区位于位于2350m主平硐工业场地东北侧约180m处，占地面积约1.45hm2。办公生活区内建设有办公室、宿舍、食堂、浴室、门卫室等建筑物，建筑物面积约4306m2。
	新建

	
	机修车间
	机修车间在Ⅱ采区2350m主平硐口附近，机修车间内设吊车、台式钻床、液压千斤顶等设备，主要负责矿山设备等维修任务。。
	新建

	公用工程


	给水
	依据区域及矿区水文地质条件，在矿区水资源较丰富，矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，河水受季节性影响明显，为Cl4·HCO3-Ca·Mg型水，矿化度301mg/L，水质良好，基本符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ 3020-1993）的一般要求，可作为矿山生活、生产用水的供水水源。矿区西侧4千米处的阿恰河可作为矿山生活、生产用水的备用水源。
	新建

	
	排水
	矿坑涌水采用沉淀+过滤工艺处理，处理后用于湿式凿岩和洒水降尘。
	新建

	
	
	生活污水经地埋式一体化生活污水处理设备处理达标后回用于矿区绿化和道路洒水降尘。
	

	
	供暖
	工业采暖主要是矿山附属设施采暖。矿山附属设施采用电采暖供暖。
	新建

	
	供电
	矿区位于新源县92°方位直线距离约60千米处，隶属于新源县那拉提镇管辖，从矿区215°方位直线距离13千米处为那拉提镇将高压输电线路架设至矿区，可满足矿山生活、生产用电。矿山另备1台100kW柴油发电机作为一级负荷备用电源。
	新建

	环保工程
	生态环境
	闭矿后废石临时堆场、工业场地、采矿区等土地复垦及生态恢复措施。
	新建

	
	废气
	井下爆破：爆破过程的主要污染物包含粉尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等，爆破后粉尘采用湿式降尘，然后通过通风机排出。
井下采用湿式凿岩；采取凿岩湿式防尘技术，对产生粉尘的作业面采用喷雾洒水；主要运输巷道，经常洒水；严格实行班末定时爆破制度，采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量；爆破后需要经过通风，经气体检测合格后，作业人员方可再次进入采场作业；地下装矿时喷雾洒水等。

干选生产线：破碎、筛分废气经密闭式收集后采用袋式除尘器进行净化后由15m排气筒（DA001、DA002）进行排放。

废石临时堆场扬尘：定期喷雾洒水，同时废石堆场实施多台阶分层压实等措施抑尘。

充填站废气：本项目充填站设备全部位于密闭式车间内，搅拌过程采用密闭、湿式搅拌，产生的少量粉尘以无组织形式排放。

装卸扬尘：降低物料装卸高度并设挡板、减少物料转运环节、严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输作业等措施抑尘。

运输扬尘：采用道路洒水降尘、铺设道路碎石、控制运输车辆行驶速度及装载量、缩短物料运输距离、车厢篷布遮盖等措施抑尘。
	新建

	
	废水
	矿坑涌水在井下水仓收集沉淀后泵送至地面水池，后期用于湿式凿岩、充填站生产用水和生产厂区洒水降尘，不外排。
	新建

	
	
	生活污水经生活区30m3/d地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于矿区绿化和道路洒水降尘。
	新建

	
	噪声
	采用低噪声设备，对噪声源设置减震装置和消声器，并利用建筑隔音。
	新建

	
	固废
	矿区设生活垃圾收集池，定期运至那拉提镇生活垃圾填埋场处置。
	依托

	
	
	矿山生产期产生废石不出坑，直接用于井下充填。
	新建

	
	
	干选生产线破碎、筛分粉尘经布袋除尘器收集后拉运至充填站，用于井下充填。
	新建

	
	
	废机油及废油桶暂存于危废暂存间（4m×5m，设置在机修间旁），定期交由有资质单位回收处理。
	新建

	
	环境风险
	柴油储罐区（储油库），柴油罐区采用水泥地面底部铺设1.5mm厚HDPE防渗膜，灌区周围设置围堰（围堰尺寸：5m×5m×1.0m）。
	新建

	
	人工阻隔方案
	防洪设施
	1.采区内及周边的地表水体为流经矿区西侧的无名溪，该河由东北向西转西南径流，无名溪距离Ⅴ矿体水平距离170m，河岸与该矿体地下开采工业场地工业场地之间高差较小，阻隔工程中已在河流与矿体之间设置了一道截水沟；河流距离矿山生活区及选厂工等工业场地河距本矿工业场地较远，且工业场地的地势高于河道的最高洪水位标高，因此，该河的洪水不会对工业场地构成威胁；

2.设计在无名溪东侧设置截水沟，防止开采废水流进无名溪水体；

3.在矿区南部低处设事故池一座，容积为400m3，可满足停产期间井下排水的存储，亦可满足矿区最大降雨时蓄洪的功能。
	新建

	
	
	地下水阻隔设

施
	在开拓工程施工计划中，提前开拓下一个水平的巷道，在巷道开拓过程中，间隔50-100米，与上一水平巷道间打通泄水孔，提前将上一水平的水疏导至下一个水平巷道排水沟内，集中排至地表积水池，将上一水平的水位提前降低，避免采矿生产活动产生的污染影响地表水系。提前做好生产中段水疏导系统，随时将采矿生产产生的废水疏导至下一水平集中，统一输送和再利用。生产中应加强探水工作，在脉外运输巷掘进过程中，须在沿矿体走向方向，超前10米施工探水孔，间隔15米向上打探水孔。本次方案设计在无名溪东侧，采用帷幕注浆的人工阻隔措施，确保采矿活动不污染自然水体。注浆钻孔布置在无名溪东侧的采矿工业场地与河道间，距离河道丰水期河岸20米。注浆孔深度设置为平均深度150m，设计阻隔效率不低于70%，阻隔阻隔工程施工完成后，井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌量水175.92m3/d。
	新建

	依托工程
	选矿厂
	本项目铁矿石可运输至新疆汉沣矿业有限公司塔尔塔格铁矿配套建设的选矿厂，距离本项目约30km，目前新疆汉沣矿业有限公司选矿厂正在建设过程中，选矿厂未建设完成前，本项目不得投入生产。

	依托


表3.1-2  主要建、构筑物一览表

	序号
	建筑物名称
	轴 线 尺 寸/m

（长×宽×高）
	建筑面积
	建筑体积
	结构形式
	备注

	
	
	
	（m2）
	（m3）
	
	

	1
	Ⅰ采区空压机房
	18×7×5
	126
	630
	钢结构
	

	2
	Ⅱ采区空压机房
	18×7×5
	126
	630
	钢结构
	

	3
	机修车间
	18×9×8
	162
	1296
	钢结构
	

	4
	原矿仓及破碎车间
	原矿仓仓顶房
	6×6×7
	36
	252
	钢结构
	

	
	
	原仓库仓体
	6×6×11
	72
	396
	钢筋砼
	

	
	
	细碎缓冲仓仓顶房
	6×6×5.5
	36
	198
	钢结构
	

	
	
	细碎缓冲仓仓体
	6×6×12.5
	72
	450
	钢筋砼
	

	
	
	破碎车间
	16.5×7.5×10
	124
	1238
	钢结构
	

	5
	No.1带式输送机通廊
	地上部分
	39.3×3×2.5
	118
	295
	钢结构
	

	
	
	地下部分
	9.5×3×2.5
	29
	71
	钢筋砼
	

	6
	筛分车间
	16.5×10.5×14.5
	314
	2512
	钢结构
	

	7
	No.2带式输送机通廊
	43.8×2.8×2.5
	123
	307
	钢结构
	

	8
	No.3带式输送机通廊
	24.5×3.2×2.5
	78
	196
	钢结构
	

	9
	干选车间及干选精矿料堆
	4.5×4.5×15
	61
	304
	钢结构
	

	10
	No.4带式输送机通廊
	42×2.8×2.5
	118
	294
	钢结构
	

	11
	干选废石料堆
	4.5×4.5×9
	41
	182
	钢结构
	

	12
	800m3新水池
	19×11×4
	209
	836
	钢筋砼
	地下式，有盖

	13
	新水池泵房
	11×6×10
	66
	660
	钢筋砼
	地下4m

	14
	400m3新水池
	12×12×3.5
	144
	504
	钢筋砼
	地下式，有盖

	15
	10/0.4kV总变配电室
	15×9×4.2
	135
	567
	钢筋砼
	

	16
	破碎筛分变电所
	15×5×4.2
	75
	315
	钢筋砼
	

	17
	生活区箱变基础
	8×4
	32
	
	
	基础用钢筋砼量为15m3

	18
	空压机变电所
	15×5×4.2
	75
	315
	钢筋砼
	

	19
	办公楼（含餐厅）
	50.4×16.5×7.2
	1663
	5988
	钢筋砼
	2层

	20
	宿舍楼
	39.6×16.5×14.4
	2614
	9409
	钢筋砼
	4层

	21
	门卫及磅房
	7×4.2×3.3
	29
	97
	钢筋砼
	

	22
	地磅基础
	18×3
	54
	
	
	基础用钢筋砼量为25m3

	总计
	6732
	27942
	
	


3.1.3产品方案

本项目开采铁矿开采量为30万t/a，产品方案为干选铁精矿，TFe品位32.77%，粒度为-20mm。日产量1062.50t/d，年产量25.50万t/a。

3.1.4矿产资源
3.1.4.1矿业权设置情况

新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿探矿权位于西天山巩乃斯裂谷与博罗霍洛早古生代岛弧的结合部位，2006年11月17日首次设立探矿权，后经3次延续，1次面积缩减变更。新疆维吾尔自治区自然资源厅已于 2022 年 6 月 2日发布转让公告，新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿探矿权人为新源县厦峤实业有限公司。现探矿权证号：T6500002008022010007951；探矿权人：新源县厦峤实业有限公司；勘查面积：1.556km2，探矿权由4个拐点组成。有效期限：2022 年6月27日至2024年6月27日。2023年11月，新源县厦峤实业有限公司获得了新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿许可证，矿区范围由4个拐点圈定，采矿证允许开采标高由2705m至2190m标高，开采矿种为铁矿，开采方式为地下开采，有效期限5年（自2023年11月24日至2028年11月24日），矿区面积为1.556km2。矿区拐点坐标，见表3.1-3。 

表3.1-3  新疆塔尔塔夏铁矿铁矿划定矿权范围坐标表
	拐点

编号
	CGCS2000国家坐标系3度带
	CGCS2000国家坐标系地理坐标

	
	X
	Y
	纬度
	经度

	1
	4809693.997
	28508075.474
	43°25′22.000″
	84°05′59.000″

	2
	4809696.488
	28509942.506
	43°25′22.000″
	84°07′22.000″

	3
	4808863.232
	28509943.733
	43°24′55.000″
	84°07′22.000″

	4
	4808860.740
	28508076.471
	43°24′55.000″
	84°05′59.000″

	矿区面积：1.556km2；允许开采标高：2705～2190m


3.1.4.2开采范围及设计利用资源量

（1）开采范围

根据矿体赋存条件、矿床地质资源/储量分布以及保安矿柱留设情况，设计开采范围为矿区内2600～2200m标高之间矿体。

（2）地质资源量

根据《新疆新源县塔尔塔夏铁矿勘探报告》，截止2023年12月31日塔尔塔夏铁矿共获得铁矿资源量：矿石量280.12万t，TFe平均品位38.90%，mFe平均品位31.09%。其中：

探明资源量75.62万t，TFe平均品位39.83%，mFe平均品位32.69%；

控制资源量66.24万t，TFe平均品位38.51%，mFe平均品位30.42%；

推断资源量138.26万t，Tfe,平均品位38.35%，mFe平均品位30.16%。

（3）设计利用资源量

扣除护顶矿柱占用资源量后，设计范围内保有资源量为260.59万t，TFe平均品位为38.81%，mFe平均品位为30.95%。

根据矿床成因类型、赋存状态和矿区的整体勘探程度，设计对探明、控制和推断类型资源量全部利用，设计利用资源量260.59万t，TFe平均品位为38.81%，mFe平均品位为30.95%，详见表3.1-4。
表3.1-4  设计利用资源量表

	中段标高（m）
	资源量类型
	设计利用资源量

	
	
	矿石量（万t）
	TFe品位（%）
	mFe品位（%）

	2600
	探明
	3.19
	39.83
	32.69

	
	控制
	23.57
	38.51
	30.42

	
	推断
	16.85
	38.35
	30.16

	
	小计
	43.60
	38.54
	30.49

	2550
	探明
	2.22
	39.83
	32.69

	
	控制
	18.98
	38.51
	30.42

	
	推断
	21.30
	38.35
	30.16

	
	小计
	42.51
	38.50
	30.41

	2500
	控制
	1.21
	38.51
	30.42

	
	推断
	7.37
	38.35
	30.16

	
	小计
	8.57
	38.37
	30.20

	2350
	探明
	14.11
	39.83
	32.69

	
	控制
	1.81
	38.51
	30.42

	
	推断
	18.33
	38.35
	30.16

	
	小计
	34.25
	38.97
	31.22

	2300
	探明
	45.34
	39.83
	32.69

	
	控制
	3.98
	38.51
	30.42

	
	推断
	24.95
	38.35
	30.16

	
	小计
	74.27
	39.26
	31.72

	2250
	探明
	8.25
	39.83
	32.69

	
	控制
	7.05
	38.51
	30.42

	
	推断
	28.12
	38.35
	30.16

	
	小计
	43.42
	38.66
	30.68

	2200
	探明
	2.51
	39.83
	32.69

	
	控制
	0.04
	38.51
	30.42

	
	推断
	11.42
	38.35
	30.16

	
	小计
	13.97
	38.62
	30.62

	合计
	探明
	75.62 
	39.83
	32.69

	
	控制
	56.64 
	38.51
	30.42

	
	推断
	128.34 
	38.35
	30.16

	
	合计
	260.59 
	38.81
	30.95


3.1.4.3矿体特征

矿床产于下石炭统阿吾拉勒组第五岩性段（C1ad5），受地层层位控制，赋矿岩石为英安质火山尘凝灰岩、条带状结晶灰岩（大理岩），少量流纹质凝灰岩、角岩、细砂岩，岩石致密坚硬，矿体呈似层状产于海相火山-沉积建造中，矿区地层整体呈单斜产出，倾向南或南西，倾角35－70°。伴有矽卡岩化，与围岩呈渐变关系。矿石金属矿物主要为磁铁矿，其次为赤铁矿，少量褐铁矿、黄铁矿、菱铁矿，脉石矿物主要为石英，其次为长石、绿泥石。共圈定矿体7条。编号自西向东、由北向南进行，分别为Ⅴ、Ⅵ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅶ、Ⅲ等，矿体产状180-228°∠32-70°，矿石类型主要为浸染状、条带状、团块状，部分为块状磁铁矿。Ⅵ号矿体为主要矿体。矿体控制长48～199m，控制最大斜深47～131m，控制最大垂深28～124m，平均厚2.15～13.00m，TFe平均品位35.27～43.36%，mFe平均品位25.39～37.38%，倾向南西，平均倾角38～68°。

矿体呈似层状、透镜状产出，沿走向、倾向有分支复合现象，矿体厚度具“中部厚边部薄”特点，矿体品位具“中部富边部贫”特征。矿体倾向北西或南东东，平均倾角38°～68°，具“上陡下略缓”特点。矿体与围岩界线为渐变关系。各矿体基本特征见表3.1-5。矿体三维视图见图3.1-3；各矿体垂直纵投影图，见图3.1-4-3.1-9。

表3.1-5   矿体特征一览表

	矿体编号
	赋存部位
	规模（米）
	厚度变化系数(%)
	形态
	产状（°）
	TFe品位（％）
	产出状态

	
	勘查线号
	标高（米）
	长度
	控制斜深
	厚度区间
	平均厚
	
	
	倾向
	倾角
	单工程平均
	矿体

平均
	品位变化

系数
	

	Ⅰ
	3-29
	2705-2490
	315
	178
	1.32-3.58
	2.05
	47.65
	似层状
	182-222°
	58°
	29.50-54.76
	36.11
	36.58
	出露

	Ⅱ
	3-13
	2700-2535
	130
	128
	1.07-16.43
	10.79
	68.54
	透镜状
	200-224°
	58°
	28.68-46.38
	36.24
	42.65
	出露

	Ⅲ
	3-29
	2692-2528
	240
	99.45
	2.75-5.65
	4.32
	72.69
	似层状
	194-200°
	61°
	29.03-51.14
	36.38
	33.57
	出露

	Ⅳ
	65-89
	2417-2267
	281
	105
	1.69-12.09
	5.66
	78.07
	透镜状
	195-210°
	54°
	33.44-42.74
	38.88
	34.92
	隐伏

	Ⅴ
	77-89
	2295-2190
	107
	106
	4.24-16.62
	11.94
	56.28
	似层状
	187-194°
	39°
	37.16-47.54
	39.71
	29.26
	隐伏

	Ⅵ
	65-89
	2389-2237
	283
	150
	2.77-28.00
	12.93
	69.14
	似层状
	180-228°
	38°
	26.25-43.90
	43.17
	31.75
	隐伏

	Ⅶ
	13-29
	2594-2510
	135
	100
	4.23-7.38
	5.81
	38.38
	透镜状
	200°
	70°
	23.76-50.28
	37.77
	12.39
	隐伏
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图3.1-3  矿区矿体三维立体图

各矿体特征分述如下。

Ⅰ号矿体：位于3-29线之间，对应于M3号磁异常为半隐伏矿体，呈似层状、透镜状，产状182-222°∠45-70°。矿体地表出露长度约190米，工程控制长度315米，沿倾向控制延伸71-177.8米，厚度1.32-3.58米，平均厚度2.05米，厚度变化系数为47.65%，其厚度变化小，属厚度稳定的矿体。矿体TFe平均品位38.89×10-2，矿体mFe平均品位25.67×10-2，品位变化系数为36.58%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性为暗灰色凝灰岩，局部地段为少量流纹岩、花岗岩。Ⅰ号矿体垂直纵投影资源量估算图，见图3.1-4。

Ⅱ号矿体：该矿体位于Ⅰ号矿体南侧。分布于KC13-KC3之间，对应于M3磁异常，出露标高为2528-2700米。矿体地表出露长度约63米，工程控制长度130米，沿倾向控制延伸128米，厚度1.07-16.43米，平均厚度10.79米，厚度变化系数为68.54%，其厚度变化中等，属厚度较稳定的矿体。矿体TFe平均品位36.24×10-2，矿体mFe平均品位22.47×10-2，品位变化系数为42.65%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性为暗灰色、黑灰色凝灰岩，局部地段为少量流纹岩。

Ⅲ号矿体：位于KC29-3线之间，对应于M3磁异常，出露标高为2528－2692米。为半隐伏，呈似层状、透镜状，具分枝复合现象，产状194-200°∠51-70°，地表出露长度约38米，工程控制长度200米，沿倾向控制延伸最大99.45米，厚度2.78-5.65米，平均厚度4.32米，厚度变化系数为72.69%，其厚度变化中等，属厚度较稳定的矿体。矿体TFe平均品位38.24×10-2，矿体mFe平均品位26.39×10-2，品位变化系数为33.57%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性为暗灰色、黑灰色凝灰岩，局部地段为少量流纹岩、花岗岩。Ⅱ号矿体、Ⅲ号矿体垂直纵投影资源量估算图，见图3.1-5。

Ⅳ号矿体：Ⅳ号矿体位于65-89线之间，对应于M1号磁异常，赋存标高为2267-2417米，为隐伏矿体，呈似层状、透镜状，具分枝复合现象，产状195-215°∠50-58°。工程控制长度281米，沿倾向控制延伸45-105米，厚度1.69-12.09米，平均厚度5.66米，厚度变化系数为78.07%，其厚度变化中等，属厚度较稳定的矿体。矿体TFe平均品位38.88×10-2，mFe平均品位31.1×10-2，品位变化系数为34.92%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性为暗灰色凝灰岩及花岗岩。Ⅳ号矿体垂直纵投影资源量估算图，见图3.1-6。

Ⅴ号矿体：Ⅴ号矿体位于77-89线之间，对应于M1号磁异常，赋存标高为2190-2295米，为隐伏矿体，呈似层状、透镜状，具分枝复合现象，产状187-194°∠37-41°。工程控制长度107米，沿倾向控制延伸89-106米，厚度4.24-16.62米，平均厚度11.94米，厚度变化系数为56.28%，其厚度变化中等，属厚度较稳定的矿体。矿体TFe平均品位39.71×10-2，矿体mFe平均品位33.36×10-2，品位变化系数为29.26%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性为暗灰色凝灰岩及花岗岩。Ⅴ号矿体垂直纵投影资源量估算图，见图3.1-7。

Ⅵ号矿体：Ⅵ号矿体位于65-89线之间，对应于M1号磁异常，赋存标高为2237-2389米，为隐伏矿体，呈似层状、透镜状，具分枝复合现象，产状180-228°∠32-44°。工程控制长度283米，沿倾向控制延伸41-150米，厚度2.77-28米，平均厚度12.93米，厚度变化系数为69.14%，其厚度变化中等，属厚度较稳定的矿体。矿体TFe平均品位43.17×10-2，矿体mFe平均品位35.23×10-2，品位变化系数为31.75%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性为暗灰色凝灰岩及花岗岩。Ⅵ号矿体垂直纵投影资源量估算图，见图3.1-8。

Ⅶ号矿体：位于Ⅱ号矿体侧约50米，即KC21-KC17线之间，对应于M3磁异常，出露标高为2510-2594米，为隐伏产出，呈似层状、透镜状，产状 200°∠70°，工程控制长度135米，沿倾向控制延伸约124米，厚度4.23-7.38米，平均厚度5.81米，厚度变化系数为38.38%，其厚度变化较小，属厚度稳定的矿体。矿体TFe平均品位37.77×10-2，矿体mFe平均品位22.89×10-2，品位变化系数为12.39%，品位变化小，属有用组份变化均匀的矿体。赋矿岩性为矽卡岩化凝灰岩，岩石致密坚硬。顶、底板围岩岩性均为暗灰色、黑灰色凝灰岩。Ⅶ号矿体垂直纵投影资源量估算图，见图3.1-9。

3.1.4.4矿石特征

（1）矿石矿物成分

矿石矿物组合比较简单。矿石金属矿物主要为磁铁矿，其次为赤铁矿，少量褐铁矿、黄铁矿、菱铁矿，脉石矿物主要为石英，其次为长石、绿泥石。

（2）矿石结构、构造

矿区磁铁矿矿石结构以半自形-自形粒状结构为主，次有交代结构，粒状结构等。

矿石构造主要为浸染状、条带状、团块状，块状构造较为少见。

（3）矿石类型

自然类型：按矿石氧化程度划分，矿石矿物主要为磁铁矿，局部地段经探槽揭露见有极少量的氧化矿石或混合矿石，矿石矿物除磁铁矿外，还有少量赤铁矿；按有用组份、容矿岩石性质划分，矿区主要为磁铁矿石，局部存在赤铁磁铁矿石；按矿石结构构造可划分为浸染状、条带状矿石、块状矿石，其中，条带状矿石是矿区分布的主要矿石类型。

矿石工业类型为需选的低硅、低硫、低磷弱磁性铁矿石。

（4）矿石中的有害有益组分

矿石有益组分为铁，无伴生有用组分。

矿石有害组分有SiO2、S、P、Cu、Pb、Zn等。其含量为：SiO2（11.40～26.20）%；S（0.02～0.13）%；P（0.07～0.23）%；Cu（0.0009-0.065）%；Pb（0.0051～0.0356）%；Zn（0.02～0.0636）%；As（0.0067～0.0148）%。与炼铁用铁矿石中有害物质的工业指标相比较，SiO2总体低于工业指标（18%），S和P分别比工业指标（S≤0.30%，P≤0.25%）低很多，Cu、Pb、Zn、As也同样很低。总体属低硅、低硫、低磷矿石。

3.1.5采矿工程

3.1.5.1开采方式

塔尔塔夏铁矿矿体赋存在2705～2200m标高之间，埋藏深度100～178m。由于地表为草原，不宜采用露天开采方式。结合矿体赋存特征及地表环境条件，设计确定塔尔塔夏铁矿采用地下开采方式。

3.1.5.2开采对象

根据2023年12月新源县厦峤实业有限公司提交的《新疆新源县塔尔塔夏铁矿勘探报告》，矿区共圈定出7条磁铁矿矿体，编号为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ号，以Ⅵ号矿体规模最大。本次设计开采对象为矿区范围内的7条矿体。

3.1.5.3开采范围

根据矿体赋存条件、矿床地质资源/储量分布以及保安矿柱留设情况，设计开采范围为矿区内2650～2200m标高之间矿体。

3.1.5.4服务年限

矿山生产规模为30万t/a。矿山服务年限10a，其中投产至达产1a，稳产期7a，减产期2a。

3.1.5.5开拓运输方案

设计采用平硐+盲斜坡道联合开拓方式。

根据矿体赋存条件和设计生产规模，以及开拓方案比较结果，设计采用平硐+盲斜坡道联合开拓方式，开拓方案简述如下：

（1）Ⅰ采区

①2650m回风平硐

2650m回风平硐硐口位于矿体下盘K21线附近，硐口标高2650m，设计长度为266m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅰ采区回风任务，兼作应急安全出口。

②2600m平硐

2600m平硐硐口位于矿体下盘K29线附近，硐口标高2600m，设计长度为420m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

③2550m平硐

2550m平硐硐口位于矿体下盘K49线附近，硐口标高2550m，设计长度为580m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

④2500m平硐

2500m平硐硐口位于矿体下盘K49线附近，硐口标高2500m，设计长度为690m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

⑤（2600～2650m）盲回风井

（2600～2650m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2650m，井底标高2600m，井深50m。井下与2650m和2600m水平相连通，主要承担Ⅰ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑥（2350～2600m）盲回风井

（2350～2600m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ2.5m，井口标高2600m，井底标高2350m，井深250m。井下与2600m、2550m、2500m及2350m水平相连通，主要承担2350m运输水平回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑦Ⅰ采区辅助斜坡道

Ⅰ采区辅助斜坡道硐口位于矿体下盘K13线附近，硐口标高2650m，底部标高2500m，基建期施工至2600m水平。斜坡道直线段断面为3.4m×2.9m，最大坡度15%，弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，主要承担井下废石、人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

（2）Ⅱ采区

①2350m主平硐

2350m主平硐硐口位于矿体下盘K89线附近，硐口标高2350m，设计长度为1010m，其中硐口～K77线段的断面尺寸为4.0m×3.4m，三心拱形，设计长度160m；K77～K13线段的断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，设计长度850m。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅱ采区的人员、设备、材料及两采区的矿石运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2400m回风平硐

2400m回风平硐硐口位于矿体下盘K77线附近，硐口标高2400m，设计长度为165m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅱ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2350～2400m）盲回风井

（2350～2400m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2400m，井底标高2350m，井深50m。井下与2400m、2350m水平相连通，主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④电梯井

电梯井位于矿体下盘K85线附近，井筒断面尺寸为4.5m×3.2m，井口标高2350m，井底标高2198m，井深152m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担2350m以下管缆敷设和进风任务，井筒内设置梯子间，作为主要安全出口。

⑤（2200～2350m）盲回风井

（2200～2350m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2350m，井底标高2200m，井深150m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑥Ⅱ采区辅助斜坡道

Ⅱ采区辅助斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2400m，底部标高2350m，斜坡道直线段断面为3.4m×2.9m，最大坡度15%，弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下废石、人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

⑦Ⅱ采区主斜坡道

Ⅱ采区主斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2350m，底部标高2200m，斜坡道断面4.0m×3.4m，最大坡度12%；弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下矿废石、部分人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

3.1.5.6采矿方法

根据塔尔塔夏铁矿矿体的特点，为提高采矿生产效率，降低采矿生产成本，设计采用阶段空场嗣后废石充填采矿法、分段空场嗣后废石充填采矿法和浅孔留矿嗣后废石充填采矿法。

3.1.5.7分区建设方案

根据资源量分布情况，为达到30万t/a生产规模，本次设计采用分区开采方案，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体位于矿区东侧，设为I采区；Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体位于矿区西侧，设为Ⅱ采区。两采区同时回采。其中：

（1）I采区回采2500～2650m水平之间的矿体，设置2500m、2550m、2600m中段和2650m回风水平。生产规模11万t/a。

（2）Ⅱ采区回采2200～2400m水平之间的矿体，设置2200m、2250m、2300m、2350m中段和2400m回风水平。生产规模19万t/a。

3.1.5.8主要设备

采矿主要设备具体型号及数量见表3.1-6。

表3.1-6  采矿主要设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	设备数量

	
	
	
	
	工作
	备用
	合计

	采矿
	中深孔凿岩台车
	CYTC76
	台
	2
	
	2

	
	凿岩机
	YT-28
	台
	2
	2
	4

	
	电动铲运机
	1.0m3
	台
	2
	
	2

	
	柴油铲运机
	1.0m3
	台
	1
	
	1

	
	地下运矿卡车
	10t
	辆
	10
	2
	12

	采准及辅助
	浅孔凿岩台车
	CYTJ45
	台
	1
	1
	2

	
	柴油铲运机
	1.0m3
	台
	2
	
	2

	
	撬毛台车
	XMYQMS-200
	台
	2
	0
	2

	
	移动式碎石机
	XYSJ-400
	台
	2
	
	2

	
	地下运人车
	XYRU-6
	台
	2
	
	2

	
	装药设备
	BQF-100装药器
	台
	2
	
	2

	
	混凝土喷射机
	PZ-6型
	台
	2
	
	2

	
	凿岩机
	YT-28
	台
	2
	2
	4

	
	凿岩机
	YSP45
	台
	2
	2
	4

	
	局扇
	FK-2№.4.5
	台
	6
	2
	8


3.1.5.9采掘材料消耗指标

回采、掘进材料消耗指标分别见表3.1-7和表3.1-8。

表3.1-7 回采材料消耗表

	序号
	材料名称
	单位
	阶段/分段空场嗣后废石充填采矿法
	浅孔留矿嗣后废石充填采矿法
	合计

	
	
	
	吨矿单耗
	日耗
	年耗
	吨矿单耗
	日耗
	年耗
	

	1
	乳化炸药
	kg
	0.32
	340 
	81600 
	0.5
	94 
	22500 
	104100 

	2
	数码电子雷管
	只
	0.31
	329 
	79050 
	0.4
	75 
	18000 
	97050 

	3
	爆破母线
	m
	0.008
	9 
	2040 
	0.012
	2 
	540 
	2580 

	4
	钻头(φ89)
	个
	0.0025
	3 
	638 
	　
	0 
	0 
	638 

	5
	钎头
	个
	0.0035
	4 
	893 
	0.01
	2 
	450 
	1343 

	6
	钎子钢
	kg
	0.009
	10 
	2295 
	0.006
	1 
	270 
	2565 

	7
	液压油
	kg
	0.004
	4 
	1020 
	0.004
	1 
	180 
	1200 

	8
	传动油
	kg
	0.002
	2 
	510 
	0.002
	0 
	90 
	600 

	9
	机油
	kg
	0.009
	10 
	2295 
	0.009
	2 
	405 
	2700 

	10
	轮胎
	条
	0.00012
	0 
	31 
	0.00012
	0 
	5 
	36 

	11
	柴油
	kg
	0.025
	16 
	6375
	0.03
	4 
	1350
	7725 


表3.1-8  掘进材料消耗表

	序号
	材料名称
	单位
	每m3单耗
	日耗
	年耗量

	1
	乳化炸药
	kg
	2.5
	133.9 
	32143 

	2
	数码电子雷管
	个
	2.3
	123.2 
	29571 

	3
	爆破母线
	m
	0.1
	5.4 
	1286 

	4
	钻头(φ43)
	个
	0.01
	0.5 
	129 

	5
	钎头
	个
	0.08
	4.3 
	1029 

	6
	钎子钢
	kg
	0.156
	8.4 
	2006 

	7
	机油
	kg
	0.03
	1.6 
	386 

	8
	轮胎
	条
	0.0005
	0.0 
	6 

	9
	柴油
	kg
	0.056
	3.0 
	720 

	10
	水泥
	t
	0.028
	1.5 
	360 


3.1.5.10采矿方法主要技术经济指标

采矿方法主要技术经济指标见表3.1-9。

表3.1-9  采矿方法主要技术经济指标表

	序号
	项目
	单位
	指标
	备注

	一
	地质
	　
	　
	　

	1
	资源量
	万t
	280.12
	　

	2
	TFe
	%
	38.90
	　

	3
	mFe
	%
	31.09
	

	4
	矿床成因类型
	　
	海相火山沉积（改造）型磁铁矿床
	　

	5
	矿岩体重
	　
	矿石3.93t/m3,岩石2.8t/m3
	　

	6
	硬度系数
	　
	5～9
	　

	7
	松散系数
	　
	1.6
	　

	8
	设计利用资源量
	　
	　
	　

	8.1
	设计利用资源量
	万t
	260.59
	　

	8.2
	TFe
	%
	38.81
	　

	8.3
	mFe
	%
	30.95
	

	二
	采矿
	　
	　
	　

	1
	矿山规模
	万t/a
	30
	　

	　
	　
	t/d
	1250
	　

	2
	服务年限
	a
	10
	　

	　
	基建期
	a
	2
	　

	　
	基建工程量
	万m³
	4.89
	　

	3
	开采方式
	　
	地下开采
	　

	4
	开拓方案
	　
	平硐+盲斜坡道开拓
	　

	5
	采矿方法及比例
	　
	　
	　

	5.1
	阶段空场嗣后充填法

（垂直走向）
	%
	20
	损失率：38%；

贫化率：38%

	5.2
	阶段空场嗣后充填法

（沿走向）
	%
	40
	损失率：24%；

贫化率：24%

	5.3
	分段空场嗣后充填法

（沿走向）
	%
	25
	损失率：22%；

贫化率：22%

	5.4
	浅孔留矿嗣后充填法
	%
	15
	损失率：22%；

贫化率：22%

	6
	综合损失率
	%
	26
	　

	7
	综合贫化率
	%
	26
	

	8
	出矿品位
	
	
	　

	
	TFe
	%
	28.72
	

	
	mFe
	%
	22.90
	

	9
	采切比
	m3/万t
	567
	　

	10
	采矿设备效率
	　
	　
	　

	　
	中深孔凿岩台车
	m/台班
	70
	　

	　
	浅孔凿岩台车
	m/台班
	160
	　

	　
	YT-28、YSP45凿岩机
	m/台班
	35
	

	　
	1m3铲运机
	t/台班
	245
	　

	11
	三级矿量保有量
	　
	　
	　

	　
	开拓矿量
	万t
	77.8
	3.1a

	　
	采准矿量
	万t
	56.1
	1.9a

	　
	备采矿量
	万t
	19.6
	0.6a


3.1.6井巷工程

（1）概述

本项目新建井巷工程有2600m平硐、2650m回风平硐、（2600～2650m）盲回风井、（2350～2600m）盲回风井、2600m中段、2350m主平硐、2400m回风平硐、电梯井、（2350～2400m）盲回风井、2600m卸载站、集中溜井、原矿仓、2350m装载硐室、水泵房、变电所等。

（2）平硐及竖井工程

①平硐工程

1）2600m平硐

2600m平硐硐口位于矿体下盘K29线附近，硐口标高2600m，设计长度为420m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

2）2650m回风平硐

2650m回风平硐硐口位于矿体下盘K21线附近，硐口标高2650m，设计长度为266m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅰ采区回风任务，兼作应急安全出口。

3）2550m平硐

2550m平硐硐口位于矿体下盘K49线附近，硐口标高2550m，设计长度为580m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

4）2500m平硐

2500m平硐硐口位于矿体下盘K49线附近，硐口标高2500m，设计长度为690m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

5）2350m主平硐

2350m主平硐硐口位于矿体下盘K89线附近，硐口标高2350m，设计长度为1010m，其中硐口～K77线段的断面尺寸为4.0m×3.4m，三心拱形，设计长度160m；K77～K13线段的断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，设计长度850m。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅱ采区的人员、设备、材料及两采区的矿石运输和进风任务，作为主要安全出口。

6）2400m回风平硐

2400m回风平硐硐口位于矿体下盘K77线附近，硐口标高2400m，设计长度为165m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅱ采区回风任务，兼作应急安全出口。

②盲回风井

Ⅰ采区盲回风井共新建2条，分别为（2600～2650m）盲回风井、（2350～2600m）盲回风井，均位于矿体下盘K3线附近，（2600～2650m）盲回风井井筒净直径为φ3.0m，（2350～2600m）盲回风井井筒净直径为φ2.5m，从2650m中段至2350m中段接力设置，井深分别为50m、250m。两条盲回风井接力承担Ⅰ采区深部回风任务，井下分别在2650m、2600m、2550m、2500m、2350m中段设置马头门，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口，井筒装备采用长效防腐方式。井筒围岩稳固段采用喷锚网支护，喷锚网支护参数：C25等级喷射混凝土，厚度100mm；锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，树脂药卷全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0m×1.0m，托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。井筒围岩破碎段可采用一次锚网加300mm厚C30钢筋混凝土联合支护；一次锚网支护参数：锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，树脂药卷全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0m×1.0m；托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。

Ⅱ采区盲回风井共新建2条，分别为（2350～2400m）盲回风井、（2200～2350m）盲回风井，均位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径均为φ3.0m，从2400m中段至2200m中段接力设置，井深分别为50m、150m。两条盲回风井接力承担Ⅱ采区深部回风任务，井下分别在2400m、2350m、2300m、2250m、2200m中段设置马头门，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口，井筒装备采用长效防腐方式。井筒围岩稳固段采用喷锚网支护，喷锚网支护参数同上。井筒围岩破碎段可采用一次锚网加300mm厚C30钢筋混凝土联合支护；一次锚网支护参数同上。

③电梯井

电梯井位于Ⅱ采区矿体下盘K85线附近，断面为矩形，井筒净断面尺寸4.5m×3.2m，井口标高2350m，井底标高2198m，井深152m。电梯井主要承担2350m以下管缆敷设和进风任务，在2200m、2250m、2300m、2350m中段设置马头门，井筒内设置梯子间，作为主要安全出口，井筒装备采用长效防腐方式。井筒围岩稳固段采用素混凝土砌筑支护，混凝土强度等级为C30，支护厚度300mm；围岩破碎段可采用一次锚网加300mm厚C30钢筋混凝土联合支护；一次锚网参数锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，树脂药卷全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0m×1.0m；托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。

④斜坡道

1）Ⅰ采区辅助斜坡道

Ⅰ采区辅助斜坡道硐口位于矿体下盘K13线附近，硐口标高2650m，底部标高2500m，基建期施工至2600m水平。斜坡道直线段断面为3.4m×2.9m，最大坡度15%，弯道段坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，主要承担井下废石、人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

2）Ⅱ采区辅助斜坡道

Ⅱ采区辅助斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2400m，底部标高2350m，斜坡道直线段断面为3.4m×2.9m，最大坡度15%，弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下废石、人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

3）Ⅱ采区主斜坡道

Ⅱ采区主斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2350m，底部标高2200m，斜坡道断面4.0m×3.4m，最大坡度12%；弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下矿废石、部分人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

（3）溜井工程

①2600m卸载站

卸载站硐室位于2600m中段，采用喷锚网支护，喷锚网支护参数：C25等级喷射混凝土，厚度100mm；锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，树脂药卷全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0m×1.0m，托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。卸载坑采用双层钢筋混凝土砌筑支护，混凝土等级为C30，支护厚度为400mm，内壁采用钢轨加固。

②集中溜井

集中溜井净直径Φ3.5m，上端连接2600m卸载坑，下端至原矿仓，全长210m，溜井井口、井筒穿过不良地层段均采用双层钢筋混凝土加强支护，混凝土等级为C30，支护厚度为400mm，内壁采用钢轨加固，其他段可不支护。

③原矿仓

原矿仓净直径Φ5.0m，上端连接集中溜井，下端至2350m装载硐室，全长30m，采用双层钢筋混凝土砌筑支护，混凝土等级C30，支护厚度400mm，内壁采用钢轨加固。

④2350m装载硐室

装载硐室位于2350m水平，断面尺寸为4.8m×3.8m（宽×高），长度为23.0m。装载硐室采用喷锚网支护，喷锚网支护参数： C25等级喷射混凝土，厚度100mm；锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，树脂药卷全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0m×1.0m，托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。放矿机硐室及溜口处均采用双层钢筋混凝土砌筑支护，混凝土等级为C30，支护厚度400mm。

（5）硐室及巷道工程

①2200m水泵房

水泵房位于2200m中段，净断面尺寸为4.0m×3.3m（宽×高），长度为15m。水泵房采用喷锚网支护，喷锚网支护参数：C25等级喷射混凝土，厚度100mm；锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，树脂药卷全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0m×1.0m，托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。管子斜道净断面尺寸为2.0m×2.5m（宽×高），长度为15.0m，采用喷锚网支护，喷锚网支护参数同上。

②其它硐室工程

其他硐室包括采区变电所、通风机房等，其他硐室均优先采用喷锚网支护，喷锚网支护参数：C25等级喷射混凝土，厚度100mm；锚杆采用长度为2.0m的φ20螺纹钢，水泥砂浆全长锚固，紧固端采用辊压直螺纹，间距为1.0mx1.0m，托板采用180mm×180mm×12mm的热轧钢板，金属网采用φ6.5mm圆钢制作，网度为150mm×150mm。

3.1.7破碎干选生产线

3.1.7.1工艺流程

破碎干选生产线主要由破碎车间、筛分车间、干选车间和带式输送机通廊组成。碎矿干选系统采用“两段一闭路”破碎工艺。

矿石由10t矿用自卸卡车经2350m主平硐运至地表，供矿块度≤500mm，后通过汽车运输至地表原矿仓，经1台1000x6000棒条给料机给矿至1台PE 600x900颚式破碎机进行粗碎，粗碎产品经No.1带式输送机输送至筛分车间1台2YK2148圆振动筛进行筛分，筛上产品经No.2带式输送机输送至细碎缓冲仓，仓内矿石经1台B=1200移动带式给矿机给矿至1台CC200S圆锥破碎机进行细碎，细碎产品与粗碎产品合并后经No.1带式输送机输送至筛分车间进行筛分，构成闭路循环。

筛下产品（0-20mm）经No.3带式输送机输送至干选车间,通过CTDG1010-1000干选磁滑轮进行干选，干选精矿输送至干选精矿堆缓存，汽车外售或外运加工；干选废石输送至废石临时堆场缓存后期用于井下充填。

3.1.7.2技术指标

设计破碎干选系统工艺技术指标见表3.1-10。

表3.1-10  设计破碎干选工艺技术指标表

	产品名称
	年产量/万t
	产率（%）
	TFe品位（%）
	TFe回收率（%）
	mFe品位（%）
	mFe回收率（%）
	日产量/ t

	原矿
	30.00
	100.00
	28.72
	100.00
	22.90
	100.00
	1250.00

	干选废石
	4.50
	15.00
	5.74
	3.00
	0.76
	0.50
	187.50

	干选精矿
	25.50
	85.00
	32.77
	97.00
	26.81
	99.50
	1062.50


3.1.7.3生产能力及工作制度

碎矿系统每年工作240天。各车间的工作制度、设备年运转率及处理量见表3.1-11。

表3.1-11  设备年运转率及车间生产能力

	车间名称
	工作制度
	设备运转率（%）
	生产能力（万t/a）

	
	年工作天数
	日工作班数
	班运转时数
	
	

	破碎车间
	240
	2
	6
	32.88
	30.00

	筛分车间
	240
	2
	6
	32.88
	30.00

	干选车间
	240
	2
	6
	32.88
	25.50


3.1.7.4主要设备

破碎干选系统主要设备见表3.1-12。

表3.1-12  破碎干选系统主要设备表

	序

号
	设备名称
	型号、规格型号
	台

数
	装机功率

(kW/台)
	备注

	1
	棒条给料机
	1000x6000
	1
	22
	

	2
	颚式破碎机
	PE 600x900
	1
	90
	

	4
	圆锥破碎机
	 CC200S
	1
	160
	

	5
	圆振筛
	2YK2148，a=20×40mm
	1
	18.5
	

	6
	永磁带式除铁器
	RCY-C100(隆基)
	1
	2.2
	

	7
	金属探测仪
	LJT-1000（隆基）
	1
	0.1
	配套保护装置

	8
	移动带式给矿机
	B=1200mm，L=5.45m v=0.8m/s
	1
	11
	变频

	9
	电动葫芦
	CD11-18
	1
	1.7
	

	10
	LD型电动单梁起重机
	Q=10t，Lk=6.0m，H=15m
	1
	16.2
	

	11
	LD型电动单梁起重机
	Q=10t，Lk=9.0m，H=15m
	1
	9.9
	

	12
	No.1带式输送机
	DTⅡ（A） 8063，Lh=56.30m，v=1.6m/s
	1
	37
	破碎至筛分

	13
	No.2带式输送机
	DTⅡ（A） 6563，Lh=56.10m，v=1.6m/s
	1
	18.5
	筛上返回

	14
	No.4带式输送机
	DTⅡ（A） 1063，Lh=40.00m，v=0.8-1.6m/s
	1
	22
	至干选车间

	15
	干选磁滑轮
	CTDG1010-1000
	1
	
	

	16
	皮带秤
	B1000
	1
	
	

	17
	No.5带式输送机
	DTⅡ（A） 6563，Lh=27.0m，v=1.6m/s
	1
	18.5
	至尾矿料堆


3.1.8充填系统

3.1.8.1充填材料

设计采用嗣后废石充填采矿法，主要充填材料为基建废石、掘进废石和干选废石。

3.1.8.2充填料计算

（1）年充填体积
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式中：Q——年矿石产量，Q=30万t；

γ——加权矿石体重，γ=3.93t/m3；

Z——采充比，取Z=1。

代入上式得，Va=76336m3

（2）达产年充填废石需用量

Qa=76336/1.6=47709m3/a。

达产年充填废石需用量为4.77万m3/a。

3.1.8.3充填废石平衡计算

（1）矿山服务年限内充填废石需用量=260.59/3.93/1.6=41.44万m3；

（2）基建废石量4.89万m3；地表挖方废石量4.06万m3；

（3）矿山掘进废石量=30*20%/2.8=2.14万m3/a；

（4）干选废石量=30*15%/2.8=1.61万m3/a；

矿山寿命周期内产生废石量=4.89+4.06+260.59/30*（2.14+1.61）=41.52万m3>矿山寿命周期内充填废石需用量41.44万m3。

因此，矿山产生废石可以满足井下空区充填需求，剩余0.08万m3废石用于修筑厂区道路。

3.1.8.4充填工艺

采场出矿结束，对采空区进行废石充填，每隔10～15m从上中段出矿巷掘进充填小井，规格2m×1.5m。在充填之前，首先封闭采空区，密闭墙砌筑质量要符合标准、严密，在充填小井上部架设充填牢固的平台，由专门的充填队伍负责充填工作。

3.1.9储运工程

3.1.9.1废石临时堆场

本项目废石临时堆场布置于2350m主平硐工业场地西侧约230m的山坡处，占地面积1.92hm2，废石临时堆场最终平台标高：2325m，总容积25.20万m3。矿山基建期采矿工程产生废石13.80万t；工业场地平整土方挖方为42.56万t，填方为2.86万t，其中5.66万t用于修筑道路，剩余34.04万t废石土汽车运至废石临时堆场暂存；矿山生产期废石用于充填，不堆存；综上，共计47.84万t废石需要临时堆存至废石临时堆场。根据计算所需废石临时堆场容积24.49万m3。

根据《冶金矿山排土场设计规范》GB51119-2015的要求，矿山废石临时堆场为二级废石临时堆场。按50年洪水重现期考虑，在废石临时堆场上游山坡修建对称梯形截水沟，沟底宽0.6m，沟顶宽1.6m，沟深1.0m，采用浆砌石砌筑，将雨水引至废石临时堆场外。在废石临时堆场各台阶平台修建矩形排水沟，沟宽0.5m，沟深0.5m，采用浆砌石砌筑，将场内地表水有组织的排至场外。临时堆场底部排弃3-5m高大块石，形成内部渗流基底。

废石临时堆场下游设置拦渣坝用于拦挡滚石。

3.1.9.2运输方案

（1）井下运输

本工程设计井下矿、废石采用无轨运输。

Ⅰ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至集中溜井卸载至2350m集中无轨运输水平，由振动放矿机给10t地下矿用卡车装矿，经2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

Ⅱ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道和2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

经计算，井下矿废石运输共需要12辆10t地下矿用卡车，其中Ⅰ采区5辆、Ⅱ采区7辆。

内外部运输

矿山处理矿石30万t/a，矿石由汽车运入破碎干选系统，地表运输距离约120m，由井下矿车运至破碎筛分原矿堆场。

矿山基建期废石量13.80万t，由井下矿车运至废石临时堆场，待生产期时充至井下。

矿山生产期产生废石52.1万t，废石不出坑用于井下充填。

矿山产生干选废石4.5万t/a，由井下矿车运至井下充填。矿山生产干选精矿25.5万t/a，由汽车运出外售，干选精矿运输依托社会运输力量。

矿山就近买入采矿材料量约7500t/a，破碎筛分材料量约4200t/a。材料运输由提供方负责。

3.1.10通风系统

矿井采用分区通风方案。

Ⅰ采区采用2600m、2550m和2500m平硐进风，2650m回风平硐回风的抽出式通风方式。新鲜风流从2600m平硐进入作业中段，风流沿着沿脉巷道、穿脉巷道进入工作面，冲洗工作面之后回到回风巷道，最后由盲回风井、2650m回风平硐排出地表。

Ⅱ采区采用2350m主平硐进风，2400m回风平硐回风的抽出式通风方式。新鲜风流从2350m主平硐、电梯井进入作业中段，风流沿着沿脉巷道、穿脉巷道进入工作面，冲洗工作面之后回到回风巷道，最后由盲回风井、2400m回风平硐排出地表。

2350m运输水平新鲜风流由2350m主平硐进入，冲洗装载硐室之后污风回到回风巷道，最后由盲回风井、2650m回风平硐排出地表。

井下主要通风线路：新鲜风流→平硐→沿脉巷道→穿脉→作业面→回风巷道→盲回风井→回风平硐→地表。

井下总需风量85.2m3/s。Ⅰ采区在2650m回风平硐风机硐室内设置1台FKZNo16/55型轴流式通风机，功率55kW，电压380V，风机房内放置备用电机1台；Ⅱ采区在2400m回风平硐风机硐室内设置1台FKZNo18/90型轴流式通风机，功率90kW，电压380V，风机房内放置备用电机1台。通风系统示意图，见图3.1-10。

3.1.11总平面布置

3.1.11.1总平面布置原则

（1）满足生产工艺流程要求；

（2）相关设施能合并的尽量合并，紧凑布置，节约用地；

（3）因地制宜利用地形，为重力输送物料创造条件，同时尽可能减少土石方工程量；

（4）满足各种设计规范要求。

3.1.11.2总平面布置

矿山为新建矿山，由I采区、Ⅱ采区组成，其中I采区新建2600m平硐工业场地、2650m回风平硐工业场地；Ⅱ采区新建2350m主平硐工业场地、2400m回风平硐工业场地且于Ⅱ采区附近新建办公生活区、废石临时堆场、炸药库等配套设施。其中破碎干选系统位于2350m主平硐工业场地内。炸药库委托第三方进行设计。矿区总平面布置图，见图3.1-11。

总平面布置具体如下：

（1）2350m主平硐工业场地位于Ⅱ采区矿体西北侧，K89号勘探线附近。2350m平硐硐口口中心坐标：（2000国家大地坐标系，单位m：）X=4809601.014，Y=508199.170，Z=2350。

（2）2400m回风平硐工业场地位于Ⅱ采区矿体东北侧，K69号勘探线附近，2350m主平硐东南侧约180m处。2400m回风平硐硐口中心坐标：（2000国家大地坐标系，单位m：）X=4809500.000，Y=508344.538，Z=2400.00。

（3）2600m平硐工业场地位于I采区矿体西北侧，K29号勘探线附近。2600m平硐硐口口中心坐标：（2000国家大地坐标系，单位m：）X=4809376.927，Y=508905.976，Z=2600.00。

（4）2650m回风平硐工业场地位于I采区矿体西北侧，K21号勘探线附近，2600m平硐东南侧约160m处。2650m回风平硐硐口中心坐标：（2000国家大地坐标系，单位m：）X=4809297.446，Y=509016.294，Z=2650.00。

（5）办公生活区位于2350m主平硐工业场地东北侧约180m处。

（6）废石临时堆场位于2350m主平硐工业场地西侧约230m处。

（7）炸药库拟选址建于2350m主平硐工业场地东北侧约780m。

3.1.11.1采矿工业场地

（1）Ⅰ采区

①2600m平硐

2600m平硐硐口位于矿体下盘K29线附近，硐口标高2600m，设计长度为420m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2650m回风平硐

2650m回风平硐硐口位于矿体下盘K21线附近，硐口标高2650m，设计长度为266m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅰ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2600～2650m）盲回风井

（2600～2650m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2650m，井底标高2550m，井深50m。井下与2650m和2600m水平相连通，主要承担Ⅰ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④（2350～2600m）盲回风井

（2350～2600m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ2.5m，井口标高2600m，井底标高2350m，井深250m。井下与2600m、2550m、2500m及2350m水平相连通，主要承担2350m运输水平回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

（2）Ⅱ采区

①2350m主平硐

2350m主平硐硐口位于矿体下盘K89线附近，硐口标高2350m，设计长度为1010m，其中硐口～K77线段的断面尺寸为4.0m×3.4m，三心拱形，设计长度160m；K77～K13线段的断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，设计长度850m。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅱ采区的人员、设备、材料及两采区的矿石运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2400m回风平硐

2400m回风平硐硐口位于矿体下盘K77线附近，硐口标高2400m，设计长度为165m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅱ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2350～2400m）盲回风井

（2350～2400m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2400m，井底标高2350m，井深50m。井下与2400m、2350m水平相连通，主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④电梯井

电梯井位于矿体下盘K85线附近，井筒断面尺寸为4.5m×3.2m，井口标高2350m，井底标高2198m，井深152m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担2350m以下管缆敷设和进风任务，井筒内设置梯子间，作为主要安全出口。

⑤（2200～2350m）盲回风井

（2200～2350m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2350m，井底标高2200m，井深150m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑥Ⅱ采区主斜坡道

Ⅱ采区主斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2350m，底部标高2200m，斜坡道断面4.0m×3.4m，最大坡度12%；弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下矿废石、部分人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

3.1.11.2废石临时堆场

根据采矿开拓系统、地表地形地势及场址选择原则，本项目废石临时堆场布置于2350m主平硐工业场地西侧约230m的山坡处。占地面积约1.92hm2，废石临时堆场总容积为25.20万m3。

3.1.11.3干选生产线

干选生产线布置在矿区2350m主平硐工业场地范围内，干选生产线布置有破碎车间、筛分车间、变电所、干选车间及干选精矿料堆、干选废石料堆、地磅、门卫等。

3.1.11.4炸药库
炸药库拟选址建于2350m主平硐工业场地东北侧约780m。占地面积800m2，委托专业公司进行设计。

3.1.11.5机修车间

机修车间在Ⅱ采区2350m主平硐口附近，机修车间内设吊车、台式钻床、液压千斤顶等设备，主要负责矿山设备等维修任务。

3.1.11.6办公生活区

办公生活区位于2350m主平硐工业场地东北侧约180m处，占地面积约1.45hm2。办公生活区采用台阶式布置，共设2个台阶。第一台阶标高为2385.00m，布置有办公楼、污水处理站等；第二台阶标高为2393.00m，场地内布置有宿舍、箱变等。办公生活区内建设有办公室、宿舍、食堂、浴室、门卫室等建筑物。

3.1.11.7矿山道路

矿山道路长约4000 m，均宽约4.0m，占地面积1.60hm2，顺地势修筑，原始地形坡度3～12°，平均纵坡度≤8％。

3.1.12工作制度与劳动定员

根据企业组织机构的设置，以及工艺流程设计和设备配置状况，矿山定员171人，其中生产人员141人，管理人员及辅助人员30人。年工作天数为 240d，每天3班，每班工作8h。

表3.1-13      定员编制表
	序号
	工作单位及工种
	岗位分类
	工作班次及人数
	合计

	
	
	
	1
	2
	3
	替休人员
	

	一
	矿山生产系统
	
	
	
	
	
	

	I采区
	

	1
	I号矿体采矿车间
	
	15
	18
	7
	4
	44

	1.1
	地采工段
	
	9
	11
	3
	2
	25

	
	凿岩工
	生产
	5
	5
	0
	2
	12

	
	爆破工
	生产
	
	2
	
	
	2

	
	二次破碎工
	生产
	1
	1
	
	
	2

	
	铲运机工
	生产
	2
	2
	2
	
	6

	
	值班长（兼安全员）
	生产
	1
	1
	1
	
	3

	1.2
	掘进工段
	
	5
	6
	3
	1
	15

	
	凿岩工
	生产
	3
	3
	0
	0
	6

	
	天井钻机工
	生产
	1
	1
	1
	0
	3

	
	出渣司机
	生产
	
	1
	1
	
	2

	
	通风、支护工（兼安全员）
	生产
	1
	1
	1
	1
	4

	1.3
	运输工段
	
	1
	1
	1
	1
	4

	
	矿卡司机
	生产
	1
	1
	1
	1
	4

	II采区
	

	2
	II号矿体采矿车间
	
	22
	26
	10
	7
	65

	2.1
	地采工段
	
	13
	16
	4
	5
	38

	
	凿岩工
	生产
	8
	8
	0
	3
	19

	
	爆破工
	生产
	
	3
	
	
	3

	
	二次破碎工
	生产
	1
	1
	
	
	2

	
	铲运机工
	生产
	3
	3
	3
	2
	11

	
	值班长（兼安全员）
	生产
	1
	1
	1
	
	3

	2.2
	掘进工段
	
	6
	7
	3
	1
	17

	
	凿岩工
	生产
	4
	4
	
	
	8

	
	天井钻机工
	生产
	1
	1
	1
	
	3

	
	出渣司机
	生产
	
	1
	1
	
	2

	
	通风、支护工（兼安全员）
	生产
	1
	1
	1
	1
	4

	2.3
	运输工段
	
	3
	3
	3
	1
	10

	
	矿卡司机
	生产
	3
	3
	3
	1
	10

	3
	辅助工段
	
	8
	8
	8
	2
	26

	
	空压机站及通风机房
	生产
	2
	2
	2
	1
	7

	
	排水泵房
	生产
	1
	1
	1
	1
	4

	
	值班电工
	生产
	2
	2
	2
	
	6

	
	维修钳工
	生产
	1
	1
	1
	
	3

	
	供热锅炉房
	生产
	2
	2
	2
	
	6

	4
	地质探矿工段
	
	0
	6
	0
	0
	6

	
	地质取样工
	生产
	
	2
	
	
	2

	
	地质测量工
	生产
	
	2
	
	
	2

	
	地质钻工
	生产
	
	2
	
	
	2

	5
	管理部门
	
	6
	15
	6
	3
	30

	
	矿长（副矿长）
	管理
	1
	2
	1
	
	4

	
	地质测量工程师
	管理
	
	2
	
	
	2

	
	采矿工程师
	管理
	
	2
	
	
	2

	
	机电工程师
	管理
	
	2
	
	
	2

	
	安全管理(含1名安全总监）
	管理
	2
	2
	2
	2
	8

	
	财务会计
	管理
	
	2
	
	
	2

	
	炸药管理工
	生产
	1
	1
	1
	1
	4

	
	后勤人员
	服务
	2
	2
	2
	
	6

	
	定员合计
	
	51
	73
	31
	16
	171


3.1.13主要技术经济指标

矿山设计采矿规模30万吨/年，主要技术综合经济指标见表3.1-14。

表3.1-14   主要技术经济指标表

	序号
	项目
	单位
	指标
	备注

	一
	地质　　

	1
	资源量
	万t
	280.12
	　

	2
	TFe
	%
	38.90
	　

	3
	mFe
	%
	31.09
	

	4
	矿床成因类型
	　
	海相火山沉积（改造）型磁铁矿床
	　

	5
	矿岩体重
	　
	矿石3.93t/m3,岩石2.8t/m3
	　

	6
	硬度系数
	　
	5～9
	　

	7
	松散系数
	　
	1.6
	　

	8
	设计利用资源量
	　
	　
	　

	8.1
	设计利用资源量
	万t
	260.59
	　

	8.2
	TFe
	%
	38.81
	　

	8.3
	mFe
	%
	30.95
	

	二
	采矿　　

	1
	矿山规模
	万t/a
	30
	　

	　
	　
	t/d
	1250
	　

	2
	服务年限
	a
	10
	　

	　
	基建期
	a
	2
	　

	　
	基建工程量
	万m³
	4.89
	　

	3
	开采方式
	　
	地下开采
	　

	4
	开拓方案
	　
	平硐+盲斜坡道开拓
	　

	5
	采矿方法及比例
	　
	　
	　

	5.1
	阶段空场嗣后充填法

（垂直走向）
	%
	20
	损失率：38%；

贫化率：38%

	5.2
	阶段空场嗣后充填法

（沿走向）
	%
	40
	损失率：24%；

贫化率：24%

	5.3
	分段空场嗣后充填法

（沿走向）
	%
	25
	损失率：22%；

贫化率：22%

	5.4
	浅孔留矿嗣后充填法
	%
	15
	损失率：22%；

贫化率：22%

	6
	综合损失率
	%
	26
	　

	7
	综合贫化率
	%
	26
	

	8
	出矿品位
	
	
	　

	
	TFe
	%
	28.72
	

	
	mFe
	%
	22.90
	

	9
	采切比
	m3/万t
	567
	　

	10
	采矿设备效率
	　
	　
	　

	　
	中深孔凿岩台车
	m/台班
	70
	　

	　
	浅孔凿岩台车
	m/台班
	160
	　

	　
	YT-28、YSP45凿岩机
	m/台班
	35
	

	　
	1m3铲运机
	t/台班
	245
	　

	11
	三级矿量保有量
	　
	　
	　

	　
	开拓矿量
	万t
	77.8
	3.1a

	　
	采准矿量
	万t
	56.1
	1.9a

	　
	备采矿量
	万t
	19.6
	0.6a

	三 
	破碎筛分

	1
	处理能力
	万t/a
	30 
	稳产年年均

	2
	原矿品位TFe
	%
	28.72
	　

	3
	回收率
	%
	97
	　

	4
	产品方案
	　
	　
	　

	　
	干选精矿品位TFe
	%
	32.77
	　

	　
	产率
	%
	85.0 
	　

	　
	产量
	万t/a
	25.50 
	稳产年年均

	四
	供电

	1
	企业装机总容量
	kW   
	2467.4 
	　

	2
	企业工作容量
	kW   
	2182.4 
	　

	3
	企业计算容量
	kW   
	1410.93 
	　

	4
	企业无功功率(补偿后)
	kvar
	362.19 
	　

	5
	企业视在功率
	kVA
	1456.67 
	　

	6
	企业年总耗电量
	万kWh
	510.25 
	　

	7
	单位矿石耗电量
	kWh/t 
	17.01 
	　

	　
	   其中：采矿
	kWh/t 
	8.40 
	　

	　
	         破碎筛分
	kWh/t 
	8.61 
	　

	五
	供水

	1
	采矿生产用水量
	m3/d
	375.0 
	　

	　
	其中：一采区用水量
	m3/d
	130.0 
	　

	　
	      二采区用水量
	m3/d
	245.0 
	　

	2
	破碎生产地面冲洗及喷雾降尘总用水量
	m3/d
	100 
	　

	3
	生活用水量
	m3/d
	30 
	　

	六
	成本及费用
	稳产年平均

	1
	单位矿石总成本费用
	元/t
	220.0 
	　

	1.1
	采矿生产成本
	元/t
	130.5 
	　

	1.2
	破碎筛分生产成本
	元/t
	23.1 
	　

	1.3
	管理费用
	元/t
	60.9 
	　

	1.4
	财务费用
	元/t
	5.4 
	　

	1.5
	销售费用
	元/t
	　
	　

	2
	单位矿石经营成本
	元/t
	157.7 
	　

	3
	单位精矿总成本费用
	元/t
	258.7 
	　

	3.1
	采矿生产成本
	元/t
	153.5 
	　

	3.2
	破碎筛分生产成本
	元/t
	27.2 
	　

	3.3
	管理费用
	元/t
	71.6 
	　

	3.4
	财务费用
	元/t
	6.4 
	　

	3.5
	销售费用
	元/t
	　
	　

	4
	单位精矿经营成本
	元/t
	185.5 
	　

	七
	经济效果及财务评价

	1
	干选精矿产量(TFe32.77%)
	万t/a
	25.50 
	稳产年年均

	2
	干选精矿销售价格(TFe32.77%)
	元/t
	385 
	不含税

	3
	销售收入
	万元/a
	9819 
	稳产年年均

	4
	税金及附加
	万元/a
	552 
	稳产年年均

	5
	总成本费用
	万元/a
	6599 
	稳产年年均

	6
	利润总额
	万元/a
	2668 
	稳产年年均

	7
	所得税
	万元/a
	656 
	稳产年年均

	8
	净利润
	万元/a
	2012 
	稳产年年均

	10
	总投资收益率
	%
	13.71 
	　

	11
	资本金净利润率
	%
	26.62 
	　

	12
	所得税前投资财务内部收益率
	%
	13.77 
	　

	13
	所得税前投资财务净现值(i=10%)
	万元
	3407 
	　

	14
	所得税前静态投资回收期
	a
	6.95 
	含建设期2年

	15
	所得税后投资财务内部收益率
	%
	10.76 
	　

	16
	所得税后投资财务净现值(i=10%)
	万元
	660 
	　

	17
	所得税后静态投资回收期
	a
	7.77 
	含建设期2年

	18
	资本金财务内部收益率
	%
	15.48 
	　

	19
	借款偿还期
	a
	6.63 
	含建设期2年


3.1.14公用工程

3.1.14.1供电

（1）供电电源

矿区距新源县约60km，隶属于新源县那拉提镇。距离矿区约13km处设有一座那拉提110kV变电站，从该变电站采用LGJ-240架空线，引出1路10kV高压电源至矿区10/0.4kV总变配电室。10/0.4kV总变配电室作为矿区供电中心，为整个矿区各变电所提供高压电源。那拉提110kV变电站容量50000kVA，剩余容量充足，可满足矿山生产、生活用电。

在矿区2350m平硐口附近设置1台280kW 0.4kV箱式柴油备用发电机组，作为矿区一级负荷备用电源。

（2）供配电系统

根据矿山生产性质及要求，采区负荷中盲井电梯（37kW）及2200m水泵（75kW，2用1备）为一级负荷，地表空压机、平硐风机为二级负荷，其它负荷为三级负荷。破碎筛分负荷中主要流程上的生产设备和照明设备为二级负荷，其它负荷为三级负荷。

①10/0.4kV总变配电室

在厂区靠近地表空压机房位置设置一座10/0.4kV总变配电室,电源采用LGJ-240架空线引自那拉提110kV变电站10kV侧。10/0.4kV总变配电室作为矿区供电中心，为整个矿区各变电所提供高压电源，所内设置KYN28A-12Z型10kV高压柜10面，GGD2型低压柜8面，SCB18-630/10/0.4kV干式变压器（TN-S系统）1台，为Ⅱ采区地表空压机、地表检修车间、2400m平硐风机、井下电梯及井下排水泵提供主用电源。

10kV侧采用单母线不分段系统；0.4kV侧采用单母线分段系统，正常运行时，母联断开，分列运行。

另在2350m平硐口附近设置280kW 0.4kV箱式柴油发电机组1台，为井下电梯及井下排水泵提供备用电源。

②破碎筛分变电所

在筛分车间附近设置一座10/0.4kV变电所，所内设置1台SCB18-630/10/0.4kV干式变压器，采用TN-S系统，为整个破碎筛分车间提供低压电源，破碎筛分变电所10kV电源采用ZR-YJV22-10kV-3x35，引自10/0.4kV总变配电室内高压出线柜。

0.4kV侧采用单母线分段系统，正常运行时，母联断开，分列运行，必要时通过10/0.4kV总变配电室内的联络开关，并列运行。

③生活区变电所

在生活区靠近宿舍楼位置设置1台SCB18-500/10/0.4kV箱变，采用TN-S系统，为宿舍楼及办公楼提供低压电源，箱变10kV电源采用ZR-YJV22-10kV-3x35，引自10/0.4kV总变配电室内高压出线柜。

④2600m空压机变电所

在2600m平硐口靠近Ⅰ采区空压机房附近，设置一座10/0.4kV变电所，电源采用10kV架空线引自10/0.4kV总变配电室内高压出线柜，架空线型号为JKGLYJ-1×35。所内设置KYN28A-12Z型10kV高压柜4面，GGD2型低压柜4面，SCB18-250/10/0.4kV干式变压器（TN-S系统）1台，为2600m采区变电所、Ⅰ采区地表空压机、2650m平硐风机提供电源。

⑤采区变电所

在Ⅰ采区2600m平硐内设置一座10/0.4kV变电所，所内设置1台KKSG-200/10/0.4kV矿用干式变压器，采用IT系统，为Ⅰ采区提供低压电源，2600m采区变电所10kV电源采用WD-MYJY23-10kV-3×35,引自2600m空压机变电所内高压出线柜。

在Ⅱ采区2350m平硐内设置一座10/0.4kV变电所，所内设置1台KKSG-200/10/0.4kV矿用干式变压器，采用IT系统，为Ⅱ采区提供低压电源，2350m采区变电所10kV电源采用WD-MYJY23-10kV-3×35，引自10/0.4kV总变配电室内高压出线柜。

照明

井下设备硐室、调度室、机车库、修理间、信号站、候车室、运输巷道、采区车场、有人行走的各种巷道、风门处、安全出口、溜井井口等处均设置固定照明，采用节能型照明变压器，照明灯具采用LED节能照明灯或LED灯带，变电所设置A型应急照明灯。照度严格按《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）的规定，采掘工作面设置一定数量的移动照明，移动照明采用36V电压。

各车间、厂房照明采用LED光源，变电所、控制室、办公室、值班室等采用LED节能灯。

3.1.14.2给排水
（1）给水

矿山供水：生产用水水源主要为矿井涌水，矿井涌水在井下水仓沉淀处理后作为新水用于生产，水质水量满足生产用水需要，不足部分由新水补充。矿山生活用水水源为塔尔塔夏支沟溪流，设计矿山生活用水通过汽车拉运解决。

①采矿生产用水

Ⅰ采区井下生产用水量约30m3/d，Ⅱ采区井下生产用水量约60m3/d，两采区生产用水水源均由井下涌水沉淀后的供给。

Ⅰ采区井下生产用水由400m3新水池自流输送至井下各用水点。井下生产供水管道选用φ114×6mm无缝钢管，沿2650m回风平硐敷设。

Ⅱ采区井下生产用水由800m3新水池自流输送至井下各用水点。井下生产供水管道选用φ114×6mm无缝钢管，沿2400m回风平硐敷设。在井下各中段马头门设减压阀，将供水压力减至0.4～0.6MPa。

②充填站用水

本项目设置充填站一座，年生产充填材料约5.0万t/a，参考同类项目，充填站生产用水量为30m3/d（7200m3/a）。

③工业场地洒水降尘用水

本项目工业场地、矿区内运输道路、工业场地、废石临时堆场等需要每天进行洒水降尘。工业场地、道路及废石临时堆场洒水按1.5L/（m2·次），每天洒水按1次计，估算得矿区道路洒水量24m3/d，工业场地洒水量11.80m3/d，废石场洒水量28.8m3/d，此部分用水蒸发损耗。

④生活用水

生活区内设置一个容积30m3生活水箱，规格5m×3m×2m。生活用水由运水车运输至水箱后经水泵加压输送至办公楼、宿舍楼。本工程劳动定员171人。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，办公生活用水按100L/人计，一年按240天工作日计算，项目生活用水量约为17.1m3/d（4104m3/a）。

（2）排水

根据该矿山的实际条件，Ⅰ采区、Ⅱ采区井下涌水及采矿生产排水在Ⅱ采区井下水仓进行沉淀处理后，通过Ⅱ采区井下排水系统由2条φ108×5无缝钢管输送至地表800m3新水池中。一部分作为Ⅱ采区井下生产及消防用水；一部分经水泵输送至Ⅰ采区400m3新水池中作为Ⅰ采区井下生产及消防用水。

依据矿山井下涌水量资料，矿山正常涌水量200m3/d，最大涌水量536.39m3/d。根据《新源县塔尔塔夏铁矿地下水人工阻隔设计方案》可知：设计阻隔效率不低于70%，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌水量175.92m3/d，井下用水经沉淀处理后暂存于地表新水池，全部用于井下生产用水及井下降尘、工业场地、道路洒水、充填站生产用水等，不外排。

   本工程劳动定员171人。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，办公生活用水按100L/人计，一年按240天工作日计算，项目生活用水量约为17.1m3/d（4104m3/a），污水按80%的排放量计，则平均每天排放的生活污水约13.68m3/d（3283.20m3/a）。生活污水拟排入生活区自建地埋式一体化污水处理设施（格栅-调节池-初沉池-水解酸化池-接触氧化池-二沉池）进行处理，污水处理设施处理能力为30m3/d，污水处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准，用于矿区绿化和道路洒水降尘。本项目水平衡图见图3.1-12。
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图3.1-12 项目水平衡图

3.1.14.3供暖
本项目年生产240天，冬季停产，因此，生产系统无需供暖。为满足生产过程中人员对室内温度的需求，在办公楼、宿舍及餐厅内设置单体空调制热，供暖温度18℃～20℃，热负荷约80kW。

3.1.14.4机修

矿山建设规模30万t/a，需对矿山生产设备及辅助设备、运输设备进行维护、修理，并应存储部分油料、材料和机械备件，以满足矿山正常生产的需要。

矿山设备均为标准化产品，机械加工件很少。在采矿地分别建机汽修间，承担矿山生产设备的简单维修和小修，矿山大修依靠新源县协作解决。

修理车间负责矿山生产设备及辅助生产设备的检修任务，主要更换设备易损零、配件，修复少量机械零件、配件。设备修理所需的零、配件外购或委托加工，因此本次设计的机修包括：机修间、油库。

（1）机修间

矿山机械机修间集中设在2350m平硐口采矿工业场地，机修车间建筑面积200m2，负责矿山生产设备和辅助设备的日常维护和小修；修复少量机械零、配件以及部分技术改造工作。设备维修过程所需的备品、备件、及生产消耗件由外购或外委解决。

（2）油库

油库负责储存并分发矿山运输车辆及各种内燃设备的燃油。

矿山设储存柴油用的20m3双层卧式钢制油罐1个。润滑油和机油以桶装方式入库储存，润滑油库建筑面积：60m2。

3.1.14.5消防

（1）消防水源

消防水源为井下涌水，井下涌水在井下水仓沉淀处理后储存在地表400m3新水池和800m3新水池中。

（2）地表消防系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，地表室内消防用水量15L/s，室外消防用水量25L/s，火灾延续时间2h，1起火灾消防用水量288m3。地表消防用水由1000m3新水池泵送至室内外各消防用水点。消防水泵型号XBD6.8/40-125-235（L），共2台，1用1备。单台消防水泵参数如下：流量40L/s，扬程0.68MPa，功率45kW。

矿区室内、室外消火栓采用临时高压消防给水系统，消防给水采用环状供水管网，选用DN200钢丝网骨架复合塑料管，总长度约0.6km。室内选用SG24B65Z-J型消火栓，综合楼屋顶设置1座高位消防水箱，有效容积18m3。室外消火栓选用SA100/65-1.6型地下式消火栓，间距不大于120m。

（3）井下消防系统

井下消防用水量20L/s，火灾延续时间3h，1起火灾消防用水量216m3。Ⅰ采区井下消防用水由400m3新水池自流输送至井下各用水点；Ⅱ采区井下消防用水由800m3新水池自流输送至井下各用水点。水池内部通过控制水位确保消防用水量不作他用。

井下消防管网与井下生产供水管网合建。井下内燃设备通行频繁的斜坡道及主要中段井底车场和无轨设备维修硐室等主要工作地点在供水管道上每隔50～100m安装消火栓，每个消火栓均配有水枪和水带，消火栓箱内配置公称直径DN65衬胶消防水带1个，长度25m，配置当量喷嘴口径φ19mm的消防水枪1个，消火栓栓口动压为0.35～0.40MPa。

（3）灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的规定，对各建筑及硐室火灾种类及危险等级分类，在地表厂房及井下硐室、井底车场等场所内配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。井下消防严格执行国标《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中“防火和灭火”中的各项内容。

①地表灭火器材

1）生活区办公楼、宿舍楼按A类火灾设计，危险等级按照中危险级，灭火器最小配置级别2A，单位灭火级别最大保护面积75m2/A,每个设置点设两具3kg的MF/ABC3型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

2）箱变及空压机变电所按A/E类火灾设计，危险等级按照严重危险级，灭火器最小配置级别3A，单位灭火级别最大保护面积50m2/A，每个设置点设两具5kg的MF/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

3）其余建筑均按A类火灾设计，危险等级均按照轻危险级，灭火器最小配置级别1A，单位灭火级别最大保护面积100m2/A，每个设置点设两具2kg的MF/ABC2型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

②井下灭火器材

1）采区变电所、水泵房、马头门、2350m装载硐室、斜坡道、分段巷道等场所内配置5kg手提式MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器，设置醒目的防火标志和防火注意事项，并配备消防沙、消防锨等其它灭火器材。

2）每台无轨自行设备（包括井下铲运机、凿岩台车、材料车等，不论是柴油驱动还是电动）均需配备车载灭火装置。

3）手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其底部离地面高度0.3m，灭火器不得上锁。

4）现场消防器材干净整洁，沙子干燥，沙粒均匀，消防沙袋符合要求，无破损。消防器材必须设于机电设备的上风侧。

3.1.15人工阻隔设施

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》， “居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。

矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，根据《新疆水环境功能区划》划分原则，塔尔塔下溪流为Ⅱ类水体，为保护项目区可能影响的范围内塔尔塔下溪流水质不受矿山开采活动影响，新源县厦峤实业有限公司于2024年3月委托中国冶金地质总局新疆地质勘查院编制了《新源县塔尔塔夏铁矿地表水及地下水人工阻隔设计》。本项目人工阻隔平面布置图见图3.1-13。

3.1.15.1防洪设施

（1）采区内及周边的地表水体为流经矿区西侧的无名溪，该河由东北向西转西南径流，无名溪距离Ⅴ矿体水平距离170m，河岸与该矿体地下开采工业场地工业场地之间高差较小，阻隔工程中已在河流与矿体之间设置了一道截水沟；河流距离矿山生活区及选厂工等工业场地河距本矿工业场地较远，且工业场地的地势高于河道的最高洪水位标高，因此，该河的洪水不会对工业场地构成威胁。   

（2）设计在无名溪东侧设置截水沟，防止开采废水流进无名溪水体。

（3）本次方案设计在矿区南部低处设事故池一座，容积为400m3，可满足停产期间井下排水的存储，亦可满足矿区最大降雨时蓄洪的功能。

3.1.15.2地下水环保方案
矿区西侧侵蚀基准面为2302标高。矿区矿体赋存标高最低为2190m，位矿区大部分矿体赋存标高大于2302m，大部分位于侵蚀基准面以上。所以，采矿生产井下的废水不进行处理，会对地表水构成污染。矿区内基根据地下水的赋存条件、富水性等，矿区含水层划分为三个含水岩组：基岩裂隙含水岩组、破碎带层状承压水含水岩组、第四系孔隙潜水含水层。

 （1）松散岩类孔隙水

指赋存于第四系松散层中的孔隙潜水。根据含水层的成因类型、分布位置，进一步划分为：

①山间河谷带状冲洪积层潜水

区内各河谷均有分布，含水层岩性为卵砾石，厚度受河谷宽度的制约，一般厚1-5m，最厚不超过10m。结构松散，孔隙度较高，具有良好的储水空间，其富水性主要取决于含水层厚度和补给条件。浅井抽水试验结果表明，地下水埋深一般1-5m，涌水量2.51-31.10m3/d，渗透系数3.03-15.82m/d，水质与河水基本一致，属HCO3·SO4-Ca·Mg、HCO3·SO4·CL-Ca·Na·Mg型水，矿化度0.18-0.29g/L。

②山间洼地风积层潜水

在区内局部山间洼地分布，含水层岩性为亚砂土，实际调查厚度一般1-5m，物探瞬变电磁法测试5-12m，钻孔揭露最大厚度20m，山脊地段较薄，斜坡地段渐厚。多数地段透水不含水，在具有一定汇水条件的洼地，利于大气降水的补给，形成孔隙水，区内调查泉点3处，单泉流量均小于1.0L/s，属HCO3·SO4-Mg·Na·Ca、SO4·CL·HCO3-Ca·Na·Mg型水，矿化度0.81-2.19g/L。

（2）基岩裂隙水

①碎屑类裂隙水

主要赋存于下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ａｄ）、中石炭统吐尔拱组第二亚组（C2ｔb）：英安质凝灰岩、安山质火山灰凝灰岩夹凝灰砂岩、砂砾岩、粉砂岩、凝灰岩等各种成因的裂隙中，并以泉的形式出露，流量大小受岩性、构造、地形地貌和补给因素的严格控制。受河水补给的影响，位于河流侵蚀基准面以下的基岩含水层富水性较强，反之较弱。在同等补给条件下，富水性受裂隙发育程度控制，裂隙发育程度则与岩石性质和所处构造部位有关，构造集中发育地段，富水性较强，反之较弱。据野外调查，层状岩类裂隙水，单泉流量＜0.1L/s，分布于河谷中上游山体斜坡汇水面积较大地段；单泉流量＞1.0L/s，泉水水质较好，属SO4·HCO3－Ca·Mg·Na、SO4·HCO3－Na·Mg·Ca型水，矿化度0.73-0.81g/L。

②块状岩类节理裂隙水

含水岩组主要由华力西期第一次侵入的石英闪长岩（δo）石英闪长岩第三次侵入的二长斑岩（ηπ43c）组成。斑状结构，块状构造。其展布方向严格受区域构造线控制。由于块状岩类为坚硬脆性岩石，构造裂隙十分发育，但较层状岩类相比，裂隙相对闭合，连通性差，因而在同等补给条件下富水性相对较弱。

块状岩类裂隙水单泉流量一般小于0.1L/s，大于0.1L/s的泉点往往出露于汇水面积较大的冲沟或构造带附近，最大泉流量可达2.75L/s。泉水水化学类型主要为HCO3·SO4·NO3－Ca·Na·Mg、HCO3·SO4－Na·Ca·Mg型，矿化度0.43-0.69g/L。

（3）透水不含水层

主要为第四系全新统-更新统（Q3-4alp）残坡积物亚砂土及含砾亚砂土，受地形地貌的控制，山脊处较薄，坡底较厚，沉积厚度一般2－10m，最厚处可达30m ，亚砂土及含砾亚砂土松散，植被根系发育，接受大气降水后，地下水沿岩土孔隙和根系孔洞下渗，补给下伏基岩裂隙水，不宜在上部赋存，因此构成透水不含水层。Ⅱ号采区共设有5个地下开采中段水平，中段标高依次为2400m、2350m、2300m、2250m、2190m大部分的矿体位于矿区基准侵蚀面标高以上，并且无名溪从Ⅱ号采区矿体旁边170m的位置流过，该矿区的开采，形成采空区后，会接受河水的侧向补给，河水沿裂隙下渗补给为矿坑充水的主要来源，含孔隙、裂隙潜水，属于典型的“傍河型”矿床。

本次方案设计地下水的防污染措施采用的方案：

提前开拓：在开拓工程施工计划中，提前开拓下一个水平的巷道，在巷道开拓过程中，间隔50-100米，与上一水平巷道间打通泄水孔，提前将上一水平的水疏导至下一个水平巷道排水沟内，集中排至地表积水池，将上一水平的水位提前降低，避免采矿生产活动产生的污染影响地表水系。提前做好生产中段水疏导系统，随时将采矿生产产生的废水疏导至下一水平集中，统一输送和再利用。生产中应加强探水工作，在脉外运输巷掘进过程中，须在沿矿体走向方向，超前10米施工探水孔，间隔15米向上打探水孔，以上数据仅供参考，施工时可依据现场条件调整。

考虑到矿体上下盘地下水体依然有被采矿活动污染的可能，河床上游的水亦有渗透至采矿系统内的通道，本次方案设计在无名溪东侧，采用帷幕注浆的人工阻隔措施，确保采矿活动不污染自然水体。

设计阻隔效率不低于70%，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。地下水人工阻隔工程完工后，井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌量水175.92m3/d。

①坑内注浆止水：

根据钻孔探放水和实际揭露地质水文情况，采用壁后注浆+工作面预注浆法对巷道及采场工作面涌水进行综合治理：对巷道集中漏水点进行包围式壁后注浆；对巷道进行工作面预注浆，采场工作面采用预先探放水，如发现主涌水通道，通过上、下盘巷道采取注浆止水措施。预注浆遵循能注尽注原则，努力一次性将涌水堵在帷幕之外，封堵后，如再有其它漏水点，则采用同样方法予以封堵。本项目侵蚀线以上时坑内涌水主要以裂隙补给为主，侵蚀线以下时，不排除河道的补给作用。

侵蚀线以上时采用上游式注浆止水，注浆止水工程均布置在河道沿岸，注浆孔深度较浅。

侵蚀线以下时，为封堵河道的补给通道，除采用充填采矿方法止水外，本次方案设计还采用沿河岸帷幕注浆，阻断河道对坑内涌水的补给通道，同时阻断坑内污水对地下水的污染通道。注浆孔深度较深。

②在河道与矿体间帷幕注浆：
依据地质报告，渗透系数为满足方案设计要求的 10-5 渗透系数要求。
矿体及围岩较为完整，但不排除有破碎带穿过矿体或成为导水通道，破碎带具有较强的透水性，成为了矿体与采矿生产活动外区域水系沟通的通道，此通道成为主要污染通道，本次方案设计考虑在河道与矿体间帷幕注浆，将采矿生产与外界水系间形成有效隔断，确保不会对自然水体产生污染影响。

③地下水环保方案中的止水方案范围确定

矿区内基根据地下水的赋存条件、富水性等，矿区含水层划分为三个含水岩组：基岩裂隙含水岩组、第四系孔隙潜水含水层、隔水层。

大气降水对矿坑涌水量的影响主要为融雪水的渗入，可导致季节性的水位抬高，对水平坑道的影响很少，对露天采坑有一定的影响，但因降水量及降雪量均不大，对矿坑水的影响较小。

因此，人工阻隔方案中只要注浆帷幕穿透5～50m为第四系残坡积、冲积物，同时穿过矿体最低赋存标高40m，就能很好的起到止水的作用。设计平均注浆孔深度西南侧为平均深度为150m，东北侧进入二长花岗岩，仅需要穿过浅部强风化带，注浆帷幕深度达到地层的隔水层位置；在无名溪东侧设置止水帷幕，能够有效地阻断河流域矿区之间的水力联系，减少矿山生产涌水量，从而减少生产废水的产生量。

注浆孔深度设置为平均深度150m，现场设备操作比较容易，技术上可行，并且钻孔深度不是特别深，经济上费用在可接受的的范围内。

④帷幕注浆参数

帷幕灌浆中，裂隙宽度应大于3倍浆材颗粒直径，否则将产生堆叠现象，改性粘土浆可灌入的最小裂隙宽度在0.05～0.2mm之间，依据库兹纳（C.Kutzner）归纳的试验成果，透水率5Lu对应渗透系数5×10-7m/s，对应开度0.05～0.1mm裂隙岩体，属弱透水岩层，其可灌性差，用帷幕注浆减少渗透量实际上是无效的。因此，将幕底设置在透水率小于5Lu的弱透水岩层是合理的。

⑤注浆材料

根据本次地质条件岩性，主要以砂层为主；本次注浆的目的为止水，设计注浆材料选择水泥-水玻璃。水泥-水玻璃浆液是以水泥和水玻璃为主剂，两者按一定比例配制而成，采用双液方式注入，必要时加入速凝剂和缓凝剂。

⑥帷幕体厚度的确定

矿区侵蚀面基准高程为2302m，开采最低高程为2190m，最大水头H为110m，T=H/J0=2.0m即能够满足抗渗要求，考虑到基岩破碎裂隙发育的不均匀性，帷幕厚度取值T=5m。

⑦注浆孔布置及施工顺序

依据岩体渗流立方定律：q=gb3I/（12υω）

其中：q为流体单位宽度流量；

  b为岩体裂隙宽度；

  I为水力坡降；υω＝1.31×10－6m2/s；为水流粘滞系数。

可推断出浆液扩散半径与各施工参数的关系为：

R= ((2κt(υω/υc) P/(gρc)) /n)1/2

式中：κ—注浆前岩层渗透系数；

  t—注浆延续时间；

  υω、υc—水与浆液的粘滞系数；

  H—注浆压力；

  g、ρc—重力加速度、浆液质量密度；

n—岩层岩溶（孔隙）率。

依据帷幕体厚度要求，设计浆液扩散半径不小于7.2m，初步采用单排孔等距离线性布置形式，注浆孔距D=2（R2－T2/4）1/2=12m。

在帷幕线上，构造与破碎发育并不均匀，应根据钻探工程情况、物探异常、试验及数值模拟等综合成果确定注浆孔位置。设计先以大孔距对帷幕进行勘察加以控制，然后逐步加密，分二个序次：

第一序次孔间距50m，为勘查孔兼注浆孔，共14个，编号分别为A01、A03……第二序次孔位于第一序次孔的中间，共13个，编号分别为A02、A04……；

根据帷幕线地段水文地质特征，沿构造带附近岩溶发育，富水性强，井间距50m，均采用第一序次孔。

从水文地质图上来看，矿区覆盖层为第四系洪积物，透水性好，其余为岩石，透水性较弱。

帷幕注浆沿河道边自矿区西南侧的A01点至矿区西北侧的A27点，钻孔深度至地表下150m，穿透第四系覆盖层，至矿体下盘以下40m。在下一阶段需详细的摸清注浆工程工程地质情况，确保零污染。

⑧观测孔和检查孔的布置

a、矿体与帷幕间间隔50m左右均匀各设计2个水文观测孔，钻孔最深40m，编号分别为G1、G2、G3、G4。

b、设计检查孔2个，占注浆孔总数7%，主要布置于裂隙发育及施工过程中出现异常的地段。

c、注浆钻孔的具体位置：注浆钻孔布置在无名溪东侧的采矿工业场地与河道间，距离河道丰水期河岸20米。

3.1.15.3人工阻隔方案结论
《新源县塔尔塔夏铁矿地表水及地下水人工阻隔方案设计》基本可行，可进一步减缓矿山开采对周边水体的影响，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》中“可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。建议《新源县塔尔塔夏铁矿地表水及地下水人工阻隔方案设计》，在征求相关部门意见后尽快实施。

3.2工程分析

3.2.1开拓方案比选

根据建设单位委托，矿山开拓方案按照30万t/a的生产规模进行设计。依据矿体赋存特征及开采范围，初步设计提出以下3个方案进行对比分析。

方案Ⅰ：平硐+盲斜坡道、集中运输方案

方案Ⅱ：平硐+盲斜坡道、地表运输方案

方案Ⅲ：平硐+斜井、集中运输方案。

3.2.1.1方案Ⅰ：平硐+盲斜坡道、集中运输方案

（1）Ⅰ采区

①2600m平硐

2600m平硐硐口位于矿体下盘K29线附近，硐口标高2600m，设计长度为420m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2650m回风平硐

2650m回风平硐硐口位于矿体下盘K21线附近，硐口标高2650m，设计长度为266m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅰ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2600～2650m）盲回风井

（2600～2650m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2650m，井底标高2550m，井深50m。井下与2650m和2600m水平相连通，主要承担Ⅰ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④（2350～2600m）盲回风井

（2350～2600m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ2.5m，井口标高2600m，井底标高2350m，井深250m。井下与2600m、2550m、2500m及2350m水平相连通，主要承担2350m运输水平回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

（2）Ⅱ采区

①2350m主平硐

2350m主平硐硐口位于矿体下盘K89线附近，硐口标高2350m，设计长度为1010m，其中硐口～K77线段的断面尺寸为4.0m×3.4m，三心拱形，设计长度160m；K77～K13线段的断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，设计长度850m。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅱ采区的人员、设备、材料及两采区的矿石运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2400m回风平硐

2400m回风平硐硐口位于矿体下盘K77线附近，硐口标高2400m，设计长度为165m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅱ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2350～2400m）盲回风井

（2350～2400m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2400m，井底标高2350m，井深50m。井下与2400m、2350m水平相连通，主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④电梯井

电梯井位于矿体下盘K85线附近，井筒断面尺寸为4.5m×3.2m，井口标高2350m，井底标高2198m，井深152m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担2350m以下管缆敷设和进风任务，井筒内设置梯子间，作为主要安全出口。

⑤（2200～2350m）盲回风井

（2200～2350m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2350m，井底标高2200m，井深150m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑥Ⅱ采区主斜坡道

Ⅱ采区主斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2350m，底部标高2200m，斜坡道断面4.0m×3.4m，最大坡度12%；弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下矿废石、部分人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

（3）运输系统

Ⅰ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至集中溜井卸载至2350m集中无轨运输水平，由振动放矿机给10t地下矿用卡车装矿，经2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

Ⅱ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道和2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

经计算，井下矿废石运输共需要12辆地下矿用卡车，其中Ⅰ采区需要5辆10t地下矿用卡车、Ⅱ采区7辆10t地下矿用卡车。
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图3.2-1  方案Ⅰ开拓方案示意图

3.2.1.2方案Ⅱ：平硐+盲斜坡道、地表运输方案

（1）Ⅰ采区

①2600m平硐

2600m平硐硐口位于矿体下盘K29线附近，硐口标高2600m，设计长度为420m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2650m回风平硐

2650m回风平硐硐口位于矿体下盘K21线附近，硐口标高2650m，设计长度为266m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅰ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2600～2650m）盲回风井

（2600～2650m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2650m，井底标高2600m，井深50m。井下与2650m和2600m水平相连通，主要承担Ⅰ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④（2500～2600m）盲回风井

（2500～2600m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ2.5m，井口标高2600m，井底标高2500m，井深100m。井下与2600m、2550m、2500m水平相连通，主要承担2500m水平回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

（2）Ⅱ采区

①2350m主平硐

2350m主平硐硐口位于矿体下盘K89线附近，硐口标高2350m，设计长度为332m，断面尺寸为4.0m×3.4m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅱ采区的人员、设备、材料及两采区的矿石运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2400m回风平硐

2400m回风平硐硐口位于矿体下盘K77线附近，硐口标高2400m，设计长度为165m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅱ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2350～2400m）盲回风井

（2350～2400m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2400m，井底标高2350m，井深50m。井下与2400m、2350m水平相连通，主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④电梯井

电梯井位于矿体下盘K85线附近，井筒断面尺寸为4.5m×3.2m，井口标高2350m，井底标高2198m，井深152m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担2350m以下管缆敷设和进风任务，井筒内设置梯子间，作为主要安全出口。

⑤（2200～2350m）盲回风井

（2200～2350m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2350m，井底标高2200m，井深150m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑥Ⅱ采区主斜坡道

Ⅱ采区主斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2350m，底部标高2200m，斜坡道断面4.0m×3.4m，最大坡度12%；弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，承担井下矿废石、部分人员运输、设备转运及辅助进风任务，作为应急安全出口。

（3）运输系统

Ⅰ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道和2600m平硐运至地表，接地表厂区道路运至2350m干选车间。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

Ⅱ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道和2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

经计算，井下矿废石运输共需要12辆地下矿用卡车，其中Ⅰ采区需要5辆10t地下矿用卡车、Ⅱ采区7辆10t地下矿用卡车。
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图3.2-2  方案Ⅱ开拓方案示意图

3.2.1.3方案Ⅲ：平硐+斜井、集中运输方案

（1）Ⅰ采区

①2600m平硐

2600m平硐硐口位于矿体下盘K29线附近，硐口标高2600m，设计长度为420m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅰ采区的人员、设备、材料运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2650m回风平硐

2650m回风平硐硐口位于矿体下盘K21线附近，硐口标高2650m，设计长度为266m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅰ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2600～2650m）盲回风井

（2600～2650m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2650m，井底标高2600m，井深50m。井下与2650m和2600m水平相连通，主要承担Ⅰ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④（2350～2600m）盲回风井

（2350～2600m）盲回风井位于矿体下盘K3线附近，井筒净直径φ2.5m，井口标高2600m，井底标高2350m，井深250m。井下与2600m、2550m、2500m及2350m水平相连通，主要承担2350m运输水平回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

（2）Ⅱ采区

①2350m主平硐

2350m主平硐硐口位于矿体下盘K89线附近，硐口标高2350m，设计长度为1010m，其中硐口～K77线段的断面尺寸为4.0m×3.4m，三心拱形，设计长度160m；K77～K13线段的断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，设计长度850m。平硐内设人行道，人行道一侧设排水沟，主要承担Ⅱ采区的人员、设备、材料及两采区的矿石运输和进风任务，作为主要安全出口。

②2400m回风平硐

2400m回风平硐硐口位于矿体下盘K77线附近，硐口标高2400m，设计长度为165m，断面尺寸为3.4m×2.9m，三心拱形，主要承担Ⅱ采区回风任务，兼作应急安全出口。

③（2350～2400m）盲回风井

（2350～2400m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2400m，井底标高2350m，井深50m。井下与2400m、2350m水平相连通，主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

④电梯井

电梯井位于矿体下盘K85线附近，井筒断面尺寸为4.5m×3.2m，井口标高2350m，井底标高2198m，井深152m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担2350m以下管缆敷设和进风任务，井筒内设置梯子间，作为主要安全出口。

⑤斜井

斜井位于矿体下盘K85线附近，井筒断面尺寸为2.4m×2.7m，井口标高2350m，井底标高2200m，倾角25 ，井筒长度355m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通，采用串车提升方式，主要承担2350m以下矿石提升任务，兼作应急安全出口。

提升机为JTP-1.6×1.2矿用提升机，电动机为交流变频电动机，电动机功率315kW。

⑥（2200～2350m）盲回风井

（2200～2350m）盲回风井位于矿体下盘K69线附近，井筒净直径φ3.0m，井口标高2350m，井底标高2200m，井深150m。井下与2200m、2250m、2300m、2350m水平相连通。主要承担Ⅱ采区回风任务，井筒内设置梯子间，兼作应急安全出口。

⑦Ⅱ采区辅助斜坡道

Ⅱ采区辅助斜坡道硐口位于矿体下盘K73线附近，硐口标高2350m，底部标高2200m。斜坡道直线段断面为3.4m×2.9m，最大坡度15%，弯道段内侧加宽0.2m，外侧加宽0.4m，坡度8%，转弯半径为20m；每隔300～400m设置坡度为2%、长度为20m的错车道。斜坡道与井下各中段、分段相连通，作为应急安全出口。斜坡道承担井下矿废石、部分人员运输、设备转运及辅助进风任务。

（3）运输系统

Ⅰ采区和采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至集中溜井卸载至2350m集中无轨运输水平，由振动放矿机给10t地下矿用卡车装矿，经2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

Ⅱ采区2350m以上采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经2350m主平硐运至地表；2350m以下采场内的矿石采场矿、废石由铲运机运至溜井，矿、废石经振动给矿机装入矿车，由电机车牵引矿、废石列车到卸载站自动卸载。矿、废石运输采用2.5t蓄电池式电机车单机牵引8辆0.7m3底侧卸式矿车。
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图3.2-3  方案Ⅲ开拓方案示意图

3.2.1.4开拓方案技术经济比较

以上3个方案技术经济比较见表3.2-1。
表3.2-1 开拓方案技术经济比较表

	序号
	项    目
	方案一(平硐+盲斜坡道，集中运输方案)
	方案二(平硐+盲斜坡道，地表运输方案)
	方案三(平硐+斜井，集中运输方案)

	
	
	
	
	

	一
	基建工程量(m3)
	20818 
	16821 
	16619 

	二
	年耗电量(万kWh)
	251 
	251 
	387 

	三
	可比工程费用
	　
	　
	　

	1
	基建期可比工程费用
	2385 
	1041 
	110 

	　
	井巷工程
	2289 
	　
	　

	　
	变配电设备及安装
	96 
	96 
	110 

	　
	征地费用及运输道路
	　
	945 
	　

	2
	生产期第2年投入
	　
	1480 
	3173 

	　
	井巷工程
	　
	1480 
	2970 

	　
	矿机设备及安装
	　
	　
	203 

	四
	年可比运营费
	　
	　
	　

	1
	生产期可比运营费
	39 
	77 
	16 

	　
	运费
	13 
	74 
	13 

	　
	修理费
	26 
	3 
	3 

	2
	生产期第3年开始新增可比运营费
	171 
	178 
	390 

	　
	运费
	46 
	38 
	　

	　
	修理费
	　
	15 
	37 

	　
	职工薪酬
	　
	　
	160 

	　
	电费
	125 
	125 
	194 

	　
	可比工程费+运营费现值和
	2891 
	2955 
	3768 

	注：服务年限按10年计；征地按10万/亩，人均职工薪酬按10万元/年，电价按0.5元/kWh，运费按2元/t.公里计。折现率10%。


3.2.1.5各方案优缺点分析

各方案优缺点见表3.2-2。

表3.2-2  方案优缺点分析表

	方案
	优点
	缺点

	方案Ⅰ
	1、征地费用较低；

2、生产运营费用低；

3、采用平硐+盲斜坡道开拓，使用较为灵活，矿石直接由卡车运输至地表。
	1、基建工程量较大，基建投资较高；

2、柴油运输设备较多，影响井下空气质量；

	方案Ⅱ
	1、生产运营费用较低。

2、基建工程量较小，基建投资较少；

3、采用斜坡道开拓，使用较为灵活，矿石直接由卡车运输至地表。
	1、柴油运输设备较多，影响井下空气质量；

2、征地费用高；

3、两个采区为两个独立生产系统，不利于安全管理。

	方案Ⅲ
	1、征地费用较低；
	1、同时存在无轨和有轨运输，不利于生产组织管理。


3.2.1.6结论

根据各方案的技术经济及优缺点分析，方案Ⅰ相对于其他两个方案而言，具有基建投资低、基建进度快、运营费用低、便于安全生产管理等特点，因此设计推荐方案Ⅰ，即采用平硐+盲斜坡道联合开拓、集中运输方案。
3.2.2采矿方法选择

根据塔尔塔夏铁矿矿体的特点，为提高采矿生产效率，降低采矿生产成本，设计推荐采用阶段空场嗣后废石充填采矿法、分段空场嗣后废石充填采矿法和浅孔留矿嗣后废石充填采矿法。

采矿方法的适用条件及所占比例，见表3.2-3。

表3.2-3 采矿方法比较表

	序号
	采矿方法
	适用条件
	损失率
	贫化率
	比例

	1
	阶段空场嗣后废石充填采矿法

（垂直走向布置）
	矿体厚度≥20m
	38%
	38%
	20%

	2
	阶段空场嗣后废石充填采矿法

（沿走向布置）
	矿体倾角≥45°且厚度5～20m
	24%
	24%
	40%

	3
	分段空场嗣后废石充填采矿法
	矿体倾角＜45°且厚度5～20m
	22%
	22%
	25%

	4
	浅孔留矿嗣后废石充填采矿法
	矿体厚度小于5m
	22%
	22%
	15%

	　
	综合
	　
	26%
	26%
	


3.2.3回采工艺

（1）阶段空场嗣后充填法（垂直走向布置）

①矿块构成要素

矿块长50m，宽为矿体厚度，中段高度50-60m，设置25-30m副中段，经过分段空场法中采区斜坡道进入副中段出矿；矿房、矿柱沿走向划分，每隔7米留3m间柱。采场内联络道布置在脉内，联通各个矿房。

②采准和切割工作

主要采准切割工作包括：采用沿走向布置的脉外运输平巷，自底板运输巷道向每个矿房掘进放矿溜井，沿矿房并紧贴底板掘进切割上山，以利行人、通风和搬运材料，并作为回采时的自由面。在矿房下部边界掘进切割平巷，既作为起始回采时的自由面，又可作为设备去相邻矿房的通道。

本采矿方法的采准切割工程主要有采场人行通风天井、联络巷道、短溜井、切割巷道及切割上山等。

采准平巷采用YT-28型气腿式凿岩机凿岩，人行通风天井采用YSP-45型上向式凿岩机。

③矿房回采工作

沿切割平巷从下往上采。盘区内由一翼向另一翼回采。沿走向每10米为一个矿房，矿房内采用YT-28型气腿式凿岩机，人工装药，非电导爆管雷管起爆，崩下的矿石由铲运机装入矿块底柱内的采场短溜井。局部顶板不稳固地段采取长锚索或锚杆护顶措施，以保障采出矿安全。

采场通风：新鲜风流由联络平巷经盘区斜坡道进入采场工作面，清洗工作面后，污风由局扇抽至上部联络斜坡道进入上部脉外平巷。

④矿柱回收及采空区处理

矿房不留顶、底柱。在回采矿房的同时，间柱同时回采70%，留下3×3m的点柱，点柱不予回采。间柱回收与空区处理有机结合，同步进行。采空区采用封堵措施。

（2）浅孔留矿法采矿方法

①矿块布置

薄矿体矿块沿走向布置，矿块长50m，宽为矿体厚，间柱6m，顶柱4-5m，无底柱。

②采准切割

在矿房两端矿柱中从下中段脉外巷道的穿脉向上中段掘采准天井，在天井中每隔5m向两边矿房掘联络道，从脉外巷道每隔6.0m向矿体掘装矿巷道，然后沿着矿体进行拉底的切割工程。

③采切工程

采切工程包括装矿穿脉、采准天井、采场联络道、拉底巷道等。中段运输巷道布置在矿体下盘脉外，在矿房两侧间柱中掘进采准天井通上中段（天井内设人行梯子）。在天井垂直方向向上每隔5m掘进联络道与矿房贯通，用以作业人员进出矿房及通风。

从装矿巷道到矿体贯通采场进行拉底向两侧扩帮形成最初的回采空间。

④回采作业

矿房回采采用自下而上分层进行，浅孔凿岩，打水平或上向孔。孔径38mm，孔距0.8m，排距为0.8m，孔深1.8～2.0m，梅花型布孔。矿房回采自拉底巷道开始，回采宽度即为矿体厚度，每次爆下矿石由铲运机在出矿巷道中出1/3，其余2/3矿石暂留矿房作为下一分层回采凿岩时的工作平台，同时起到支撑顶底板的作用。

矿房留顶柱4～5m，不回收，维护顶底板围岩稳定。

⑤出矿和空区充填

用铲运机每次铲出采下矿石的1/3，其余暂留矿房，待矿房回采结束后再集中进行大放矿，直至矿房矿石全部出完。

⑥采场通风工作

矿井设有机械通风系统，利用机械通风形成的负压，新鲜空气自中段运输平巷，经采场天井进入工作面，清洗工作面，由矿房另一侧回风天井回到上中段运输巷道，抽出到地表。

⑦矿柱回采及空区处理

浅孔留矿采矿法间柱回收一半，即在矿柱人行天井的联络道中用YGZ-90钻机凿上向扇形孔装药，一次崩矿回收。采空区采用封堵措施。

（3）分段空场法采矿方法

①矿块构成要素

矿块走向长度150～200m，在上下两个主要水平之间，沿倾斜方向把矿体分成矿房和矿柱。

②采准和切割工作

两翼设有无轨运输斜坡道，用来运输材料和转移设备。矿房下部设有凿岩巷道。矿房上部设有运输巷道。上分段的凿岩巷道与下分段的运输巷道，用装矿巷道和缓倾斜矿体连通，装矿巷道沿走向间距10米。沿矿房并紧贴底板掘进切割上山，作为回采时的自由面。

采准平巷采用YT-28型气腿式凿岩机凿岩，矿石溜井采用YSP-45型上向式凿岩机。

③矿房回采工作

从矿块中央向两翼后退式回采。回采工作从上部分段开始，根据生产实际需要，下部分段也可同时回采。

从凿岩巷道和上分段的运输巷道（或凿岩巷道）用YGZ-90型气凿岩机在矿房范围内布置扇形炮孔，扇面倾角45°。采用BQF100型装药器装药，非电导爆管雷管起爆，爆下的矿石落入缓倾斜矿体，从装矿巷道用铲运机运至溜井。

采场通风：新鲜风流由盘区斜坡道经联络巷道进入采场工作面，清洗工作面后，污风由局扇抽至上部运输巷道。

④矿柱回收及采空区处理

先回采矿房后回采间柱。采空区采用封堵措施。

3.2.4开拓运输方案

根据矿体的赋存情况，本次设计开采范围为2600～2200m标高之间的矿体。回采中段高度为50m，I采区设置2500m、2550m以及2600m中段，2650m水平为回风水平。Ⅱ采区设置2200m、2250m、2300m以及2350m中段，2400m水平为回风水平。

设计I采区首采2600m中段，Ⅱ采区首采2350m中段，中段间采用下行式开采顺序。

本项目生产规模为30万t/a，根据矿体赋存条件和设计生产规模，以及3.2章节的开拓方案比较结果，设计采用平硐+盲斜坡道联合开拓方式。

本项目设计井下矿、废石采用无轨运输。

Ⅰ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至集中溜井卸载至2350m集中无轨运输水平，由振动放矿机给10t地下矿用卡车装矿，经2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

Ⅱ采区采场内的矿石在采场底部出矿水平由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道和2350m主平硐运至地表。废石由铲运机铲装至10t地下矿用卡车，经斜坡道运输至充填水平，充填采空区。

3.2.5通风系统

矿井采用分区通风方案。

Ⅰ采区采用2600m、2550m和2500m平硐进风，2650m回风平硐回风的抽出式通风方式。新鲜风流从2600m平硐进入作业中段，风流沿着沿脉巷道、穿脉巷道进入工作面，冲洗工作面之后回到回风巷道，最后由盲回风井、2650m回风平硐排出地表。

Ⅱ采区采用2350m主平硐进风，2400m回风平硐回风的抽出式通风方式。新鲜风流从2350m主平硐、电梯井进入作业中段，风流沿着沿脉巷道、穿脉巷道进入工作面，冲洗工作面之后回到回风巷道，最后由盲回风井、2400m回风平硐排出地表。

2350m运输水平新鲜风流由2350m主平硐进入，冲洗装载硐室之后污风回到回风巷道，最后由盲回风井、2650m回风平硐排出地表。

井下主要通风线路：新鲜风流→平硐→沿脉巷道→穿脉→作业面→回风巷道→盲回风井→回风平硐→地表。

地下开采工艺流程及产污节点见下图3.2-4。
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图3.2-4  地下开采工艺流程及产污节点图

3.2.6干线生产线

碎矿干选系统采用“两段一闭路”破碎工艺。矿石由10t矿用自卸卡车经2350m主平硐运至地表，供矿块度≤500mm，后通过汽车运输至地表原矿仓，经1台1000x6000棒条给料机给矿至1台PE 600x900颚式破碎机进行粗碎，粗碎产品经No.1带式输送机输送至筛分车间1台2YK2148圆振动筛进行筛分，筛上产品经No.2带式输送机输送至细碎缓冲仓，仓内矿石经1台B=1200移动带式给矿机给矿至1台CC200S圆锥破碎机进行细碎，细碎产品与粗碎产品合并后经No.1带式输送机输送至筛分车间进行筛分，构成闭路循环。

筛下产品（0-20mm）经No.3带式输送机输送至干选车间,通过CTDG1010-1000干选磁滑轮进行干选，干选精矿输送至干选精矿堆缓存，汽车外售或外运加工；干选废石输送至废石矿堆缓存后期用于井下充填。

   干线生产线主要工艺流程及产污节点见图3.2-5。
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图3.2-5 干选生产线主要工艺流程及产污环节图

3.2.7产污环节

（1）矿区开采产污环节：生产过程中主要污染源为地下开采扬（粉）尘、爆破粉尘、噪声以及开采废石。

（2）干选生产线产污环节：破碎、筛分粉尘，噪声和布袋除尘器收集尘。

（3）废石临时堆场产污环节：干选废石在运输、堆放、装卸过程中将产生扬尘和噪声。

（4）地表工业场地产污环节：工业场地生活污水、生活垃圾。

（5）生活区产污环节：生活区的主要污染源为食堂油烟、生活污水、生活垃圾等。

3.3污染源分析

3.3.1施工期

3.3.1.1施工期产污环节

施工期主要包括土地平整、平硐开拓、排水变电系统及基建采切工程等。施工期产污环节示意图，见图3.3-1。
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图3.3-1　　施工期产污节点图

3.3.1.2施工期污染源分析

（1）大气污染物

①扬尘

风力起尘是由于堆放的施工材料及部分裸露的施工区表层浮土，因项目区天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘是在施工材料的装卸、水泥搅拌过程中，由于外力而产生尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘占比较大。  

②机械废气

施工期间的施工机械和车辆多为动力性柴油发动机，施工机械将排放一定量的尾气。柴油燃料主要污染物排放因子见表3.3-1。

表3.3-1  柴油主要污染物排放因子   单位：kg/t

	污染物
	TSP
	PM10
	SO2
	NOX
	CO
	CmHn

	排放因子
	0.31
	0.31
	2.24
	2.92
	0.78
	2.13


（2）水污染物

①施工废水

建设期间产生的生产废水包括施工设备、机械设备清洗水、建筑施工过程中的混凝土养护废水以及开拓掘进凿岩地下涌水。施工废水中含有一定量的泥沙、少量水泥，生产量约5.7m3/d，SS浓度较高，SS浓度在1500～2000mg/L。矿区发育有塔尔塔夏支沟溪流，为避免施工污废水对地表水产生影响，本评价要求在采矿工业场地远离上述地表水处修建100m3沉淀池，对施工废水进行收集，经沉淀后用于施工场地降尘、运输道路洒水降尘和设备清洗水，收集后循环使用无外排。  

②生活污水

施工高峰期需施工人员约50人，施工营地位于位于2350m主平硐工业场地东北侧约180m处。在营地房屋处配套建设污水化粪池一座，V=40m3（5m×4m×2m）。施工营地用水量为100L/d·人，废水量按用水量的80%计，污水产生量80L/d•人，日产生总量约为4.00m3/d。施工时间预计为2年(施工时间为16个月），产生生活污水总量约为1920m3。主要污染物为COD、SS等，产生浓度约为300 mg/L、200 mg/L。生活污水化粪池暂存后，排入生活区自建30m3/d地埋式一体化污水处理设施（格栅-调节池-初沉池-水解酸化池-接触氧化池-二沉池）进行处理，生活污水处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准，用于矿区绿化和道路洒水降尘。

（3）噪声 

施工期产噪声设备主要为挖掘机、装载机等，其噪声级一般在75dB(A)以上。施工期运输工具主要为运输车，如中型卡车、装载机等，其噪声源具有线源和流动源的特征，噪声级为80～85dB(A)。经类比，本项目施工期主要噪声源及其噪声级情况，见表3.3-2。

表3.3-2  施工期噪声源和噪声级 dB（A）
	序号
	主要施工设备
	噪声级

	1
	挖掘机
	80～96

	2
	装载机
	68～74

	3
	搅拌机
	75～87

	4
	切割机
	77～86

	5
	中型运输车
	73～81


（4）固体废物

固体废弃物主要为场地平整产生的表土、基建废石和施工人员生活垃圾，以及少量建筑垃圾。

①表土

根据初步设计资料可知，基建期剥离表土约8.10万m3，剥离表土需就近堆放，本项目不设置专门的表土场，剥离表土就近堆放，后期用于矿山生态恢复。

②基建废石

本项目施工期间基建废石主要来自采矿工业场地平整、平硐、巷道、采准、切割等工程，矿山基建期废石产生13.80万t；由井下矿车运至废石临时堆场，待生产期时充填至井下。
③生活垃圾  

施工人员约50人，按1kg/人.d，生活垃圾产生量为50kg/d，餐食过程在临时生活区完成，垃圾定期清运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。环评要求在施工现场和临时生活区均设置0.7m3带盖垃圾箱收集工地零散生活垃圾，对环境影响较小。

④建筑垃圾

矿山生产办公楼、宿舍等建筑物建设过程中，会产生少量砖、石、渣土等建筑垃圾，约4.3 m3，此部分建筑垃圾优先用作矿山道路的修缮。

（5）生态环境

施工期生态环境影响主要体现在拟建采矿工业场地和废石临时堆场等地面工程临时和永久占地，矿山建设工程对地形地貌景观影响主要体现在对地形地貌景观的破坏和改变原土地利用类型，同时对地表形态造成彻底的损毁。建设场地进行开挖、填筑和平整，使植被面积有所减少。施工将对现有的地表水植被造成一定的破坏。项目区内道路建设也会使表土层受到破坏、植被将被铲除，造成生物量的减少和地表裸露发生，一定程度上造成水土流失。    

3.3.2运营期

根据本项目生产组成及工艺过程，可将本项目的主要影响源概括为二类：一为生态影响源；二为污染影响源（“三废”即噪声污染源、水污染源、大气污染源及固体废物污染源）。
3.3.2.1 生态污染源分析
根据各矿体赋存条件及地形特点，设计采用地下开采方式。矿山生产规模为年产原矿30万t。矿山服务年限合计 10年。根据矿区范围、矿体特征参数等条件，本次设计采用分区开采方案，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体位于矿区东侧，设为I采区；Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体位于矿区西侧，设为Ⅱ采区。矿区开采后造成的生态环境破坏和生态影响：

（1）占地

本项目地下开采工业场地主要围绕2350m平硐口、2400m平硐、2600m平硐、2650m平硐附近，办公生活区位于位于2350m主平硐工业场地东北侧约180m处。废石临时堆场位于2350m主平硐工业场地西侧约230m处。炸药库拟选址建于2350m主平硐工业场地东北侧约780m。本项目占地情况详见下表3.3-3。

表3.3-3   矿区开采占地面积一览表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	占地面积
	hm2
	8.40
	折合124.80亩

	2
	2350m主平硐工业场地
	hm2
	2.48
	

	3
	办公生活区
	hm2
	1.45
	

	4
	2400m回风平硐
	hm2
	0.27
	

	5
	2600m平硐
	hm2
	0.30
	

	6
	2650m平硐
	hm2
	0.30
	

	7
	道路
	hm2
	1.60
	

	8
	废石临时堆场
	hm2
	1.92
	

	9
	炸药库
	hm2
	0.08
	


由表3.3-3可知，矿区开采将新增占地面积8.40hm2，占地改变原有土地利用方式和使用功能。矿山开采占地影响主要是对矿区植物、动物以及土地、土壤等影响。

（2）对土地及植被的破坏

本项目位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区，土地类型为天然牧草地，植被类型为高山植被。自然生态环境较为脆弱，矿山开采主要生态影响表现在矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏，永久占地将改变区域土地利用功能，降低土壤的抗侵蚀能力，引起水土流失，如果生态破坏程度过大或得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境进一步衰退，故需要采取一定的恢复措施，以维护区域生态环境的完整性。

（3）景观生态影响

矿区位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区。矿区海拔高度2320～2834米，相对高差一般25～120米，最大高差514米，地形切割强烈。区内地势北高南低、东高西低，山体总体呈北东-南西向，地形总趋势起伏较大，山坡较平缓、宽拓，自然地形坡度一般在10～35°。区内沟谷较发育，地形较简单。地表局部第四系冲洪积层、坡洪积覆盖较厚，存在一定自然的高陡边坡。第四系洪-冲积物主要分布于区域北部的冲沟及两侧的冲积扇，由砂、砾、亚砂土构成，厚度一般在3-10米，最厚可达30米。矿区内土地类型为天然牧草地。矿区属于温带内陆山地气候，冬季寒冷多雪，夏季降雨量可达300—500mm。矿石的开采、运输及堆存以及基建废石的临时堆存，将占用土地，改变土地的使用功。

闭矿后生态环境影响

采矿场闭矿后仍会在很长一段时间内对周围环境造成不利影响，这种影响主要表现在生态方面，主要来自工业场地、道路等占地、地表沉陷问题等。通过加强永久占地复垦，种植适宜当地生长的植被，可减少对生态环境的影响。

3.3.2.2环境污染源分析

（1）大气污染源
本项目为新建采矿工程，大气污染源来自于矿山爆破、凿岩及矿石搬运过程中产生的粉尘，干选生产线破碎、筛分粉尘，运输扬尘、废石临时堆场无组织粉尘、充填站废气，主要大气污染物为粉尘、CO、NO2。 

①井下爆破

本项目生产规模为30万t/a。地下采矿爆破作业产生的粉尘、SO2、NO2通过通风井排出地表。

爆破使用硝铵类乳化炸药和电子雷管，本工程乳化炸药和电子雷管用量为262.86t/a。爆破时产生的主要有害物质为CO、NOx以及岩石爆破引起的粉尘。依据《环境统计手册》，每吨炸药爆炸时产生CO为44.7kg，NOx为2.1kg，粉尘0.026t，则以此估算爆破时污染物产生总量见表3.3-4。

表3.3-4  炸药爆炸产生的污染物统计表

	污染物
	单位产生量（kg/t）
	产生量（t/a）
	炸药使用量（t/a）

	CO
	44.7kg/t
	11.76
	262.86

	NOx
	2.1kg/t
	0.56
	

	粉尘
	0.026t/t
	6.83
	


爆破后粉尘采用湿式作业降尘，可去除约85%的扬尘，治理后排放的扬尘量约为1.02t/a。

②井下开采

开采过程产生扬尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（中华人民共和国生态环境部令第24号，2021年）0810 铁矿采选行业系数表中工业废气颗粒物计算公式：

                          G产i= P产i×Mi

其中：G产i―工段i某污染物的平均产尘量；

      P产i―工段i某污染物对应的产污系数（1.10×10-3千克/吨-产品）；

Mi―工段i的产品总量（30万t/a）； 

经计算可知，矿石地下开采环节产尘量0.33t/a，采用湿式凿岩和喷雾降尘措施，粉尘去除约85%，治理后排放的粉尘量约为0.05t/a。根据通风设计计算，Ⅰ采区为34.6m3/s，Ⅱ采区为50.6m3/s，矿区总风量为85.20m3/s，粉尘含量为0.03mg/m3，粉尘排放量为0.0069kg/h（0.05t/a）。矿井废气由风机送至矿井上部，最终排至地表大气中。

③干选废气

干选生产线破碎、筛分工序会产生粉尘。在颚式破碎机出料口、筛分出料口、干磁选机设置密闭罩、抽风装置和袋式除尘设施。皮带输送机设置密闭式廊道，抑制粉尘飞扬，破碎、筛分设备均放置在密闭式车间内，车间洒水降尘。

根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），破碎、筛分粉尘产生量采用系数法。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》0810 铁矿采选行业系数手册，本项目矿石破碎、筛分工序颗粒物产生量按1.71kg/t产品核算废气量按照1.33×103 Nm3/t产品，粉尘产生量为513t/a。袋式除尘器废气收集效率为90% ，去除效率为99.9%，干选废气污染物产生及排放情况见表3.3-5。

表3.3-5      干选废气污染物产生及排放情况一览表

	名称
	风量 (m3/h)
	治理措施
	编号
	产生浓度 (mg/Nm3)
	产生

量

(t/a)
	排放浓度 (mg/Nm3)
	排放 量  (t/a)

	
	
	名称
	治理效率
	
	
	
	
	

	有组织粉尘
	69270
	袋式除尘 器
	收集效率为

90%，去除

效率为99.9%
	DA001
	1285.73
	256.5
	1.29
	0.26

	
	69270
	
	
	DA002
	1285.73
	256.5
	1.29
	0.26

	
	合计
	
	
	/
	/
	513
	/
	0.52

	无组织粉尘
	/
	皮带设置密闭式廊道、密闭式车间，洒水降尘
	99%
	/
	/
	5.13
	/
	0.05


④充填站废气

本项目充填设备全部安装在全封闭的车间内，本项目开采废石不出坑，直接用于井下充填。废石临时堆场的基建期废石直接拉运至井下进行充填，不进行破碎。因此，只有干选废石搅拌过程会产生少量的粉尘，这部分粉尘以无组织形式排放。根据建设单位提供资料，充填站干选废石用量为4.5万t/a，水泥等其他辅材用量5000t/a。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（30非金属矿物制品业系数手册）》中3021水泥制品制造业产排污系数”，物料搅拌混合工序粉尘产生量0.523kg/t物料。充填站废气产生量为26.15t/a，本项目充填站物料输送和搅拌过程采用全密闭方式，搅拌过程中加入水且充填站设备全部安装在全封闭的车间内，因此，粉尘去除率为99%。充填站废气排放量为0.26t/a。

⑤运输扬尘

生产过程中主要是干选废石及运矿石车辆在行使过程中产生运输扬尘，I采区年需运输矿石11万t/a。II采区年需运输矿石19万t/a。干选废石运输量4.5万t/a。废石和矿石平均运距按1.5km计算，其运输过程中产生的扬尘量采用以下经验公式计算：

采用公式：Qp=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72

Q′p=Qp·L·Q/M

计算参数：Qp——道路扬尘量，(kg/km•辆)；

          Q′p——总扬尘量，(t/a)；

V——车辆速度，(20km/h)；

M——车辆载重，（20t/辆）；

P——路面灰尘覆盖率，（0.5kg/m2）；

L——运距（1.5km）；

Q——运输量（34.5万t/a）。

经计算，工程矿区内部道路运输扬尘产生量为31.82t/a。正常生产期间道路路面采用洒水降尘措施，可抑制约85%的粉尘，无组织粉尘排放量为4.77t/a。
⑥废石临时堆场扬尘

废石临时堆场扬尘属无组织排放，本项目干选废石产生量约4.5万t/a，需临时堆存于废石临时堆场。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；本项目干选废石年运载2250车次；

D指单车平均运载量（单位：t/车）；本项目20t/车；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/t），a指各省风速概化系数；新疆维吾尔自治区0.0011，b指物料含水率概化系数；参照铁矿石等产品0.0074；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；铁矿石等产品0；

S指废石场占地面积（单位：平方米）：19200m2。

颗粒物排放量核算公式如下：

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； 

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4； 

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。

由上述公式计算得出，本项目废石临时堆场颗粒物产生量为6.69t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附录4：洒水降尘控制措施为74%；废石堆场类型为敞开型，控制效率为0。因此，废石临时堆场无组织粉尘排放量=6.69t/a×(1-74%)×(1-0)=1.74t/a。

⑦食堂油烟 
本项目建成后劳动定员171人，年生产天数300d。本项目餐饮燃料为液化石油气，属于清洁能源，燃烧废气主要产生于炊事过程，按人均食用油日用量约30g/人.d计，本项目餐饮食用油消耗量为5.13kg/d，年食用油消耗量为1.54t/a。油烟挥发按3%计，则油烟产生量为46.2kg/a。本项目食堂安装2个灶头，属于小型餐饮场所，安装抽油烟机，油烟处理效率以60%计，风机风量为8000m3/h，按每日4h计，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求，净化处理后油烟排放量为18.48kg/a，油烟排放浓度为1.93mg/m3。

（2）水污染源 

①井下涌水 

依据矿山涌水量资料，矿山正常涌水量按200m3/d，最大涌水量按536.39m3/d。根据《新源县塔尔塔夏铁矿人工地下水阻隔方案设计》可知：设计阻隔效率不低于70%，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌水量175.92m3/d。根据水平衡可知：矿区道路洒水量24m3/d，工业场地洒水量11.80m3/d，废石场洒水量28.8m3/d，井下采矿作业洒水降尘用水量90.0m3/d，充填站生产用水30m3/d；回用后，井下涌水量可以做到全部生产回用、不外排。环评要求井下涌水须采用絮凝+沉淀处理后，在井下设水仓收集井下涌水，坑道设排水沟收集生产喷洒水，主要运输中段每隔一段距离设沉淀池，水经过沉淀池流入水仓，再由井下水泵房的水泵将井下水扬送到地面水池，净化处理后回用于生产。   

②生活污水    

本项目劳动定员171人。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，办公生活用水按100L/人计，一年按240天工作日计算，项目生活用水量约为17.1m3/d（4104m3/a），污水按80%的排放量计，则平均每天排放的生活污水约13.68m3/d（3283.20m3/a）。生活污水拟排入生活区自建地埋式一体化污水处理设施（格栅-调节池-初沉池-水解酸化池-接 触氧化池-二沉池）进行处理，污水处理设施处理能力为30m3/d，污水处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准，用于矿区绿化和道路洒水降尘。生活污水产排情况，见表3.3-2。

表,3.3-2        矿山生活污水产生情况

	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	SS
	250
	1.03
	30
	0.12

	CODcr
	350
	1.44
	60
	0.25

	BOD5
	150
	0.62
	30
	0.12

	NH3-N
	40
	0.16
	10
	0.04

	动植物油
	30
	0.12
	10
	0.04


（3）噪声污染源  
采矿作业噪声来源于爆破、各种钻机、装载设备以及运输设备等，噪声源强 约85dB（A）~ 160dB（A）；干选作业噪声来源于破碎机、振动筛等设备。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A及《噪声控制工程》（高红武主编，2003年7月第一版）。主要噪声源源强，见下表3.3-3。

表3.3-3  项目主要噪声源情况一览表

	序号
	工艺流程
	噪声源
	数量
	噪声源强度dB(A)
	备注

	1
	地下开采
	凿岩机
	12
	100-110
	间歇性

	2
	
	铲运机
	3
	100- 110
	间歇性

	3
	
	凿岩台车
	4
	100-110
	间歇性

	4
	
	地下铲运卡车
	12
	100- 110
	断续性

	5
	
	爆破噪声
	/
	140- 160
	间歇性

	6
	
	混凝土喷射机
	2
	85-90
	间歇性

	7
	
	移动式碎石机
	2
	85-114
	间歇性

	8
	
	局扇
	6
	90- 100
	间歇性

	9
	干选生产线
	颚式破碎机
	1
	85- 114
	间歇性

	10
	
	圆锥破碎机
	1
	85- 114
	间歇性

	11
	
	圆振筛
	1
	93- 130
	间歇性


（4）固体废弃物    
矿山运营期主要的固体废弃物为采矿废石、生活垃圾及污泥以及废机油等。 

①采矿废石 

运营期地下开采期掘进废石量5.21万t/a，全部不出坑，直接用于地下采空区充填。干选生产线废石产生量为4.5万t/a，干选废石暂存于废石临时堆场，后期拉运至充填站用于井下充填。

②收集尘

项目干选生产线采用袋式除尘工艺，收集池产生量为512.48t/a，有组织废气收集尘堆置在废石临时堆场，后期用于井下充填。

②污泥

地埋式一体化污水处理设施沉淀时间为1.5h，含水率为90%，每人每天产生污泥量为70g/d·人，本项目污泥产生量为3.59t/a，污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。

③废矿物油      

本项目机修车间会产生一定的机修废物，依据《国家危险废物名录》（2021年版），机修废物属于危险废弃物HW08大类，废物代码900-214-08（机械维修和拆解过程产生的废发动机油、废润滑油）。只对生产设备进行日常维护和小修，设备大修依新源县专业维修单位解决，矿区产生的废物为废矿物油。矿物油主要起机械润滑作用，基本无消耗，项目年使用机油2.49t/a，故废矿物油产生量为2.49t/a。检修过程中设备废矿物油由检修部门和人员负责收集，运行设备落地废矿物油由当值人员收集后集中存放，在采矿工业场地副井北侧37m处设置废机油暂存间，暂存间地面进行硬化与防渗处理，配置灭火器、消防沙，储存后委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运处置。

④生活垃圾   

运营期矿山劳动定员171人，生活垃圾的产生量按1.0kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为171kg/d（51.3t/a）。在采矿工业场地坑口办公室西侧15m处设立垃圾收集间暂存，对周边环境影响较小。   

（5）运营期污染物排放情况汇总

根据上述分析结果，本项目污染物产生量及排放量见表3.3-4。  

表3.5-4  项目污染物汇总表

	污染物类别
	排放源
	污染物
	产生量
	排放量
	主要措施及最终去向

	大气污染物
	有组织
	干选生产
	颗粒物
	513t/a
	0.52t/a
	经布袋除尘器收集后由15m排气筒排放

	
	无组织
	地下开采
	颗粒物
	0.33t/a
	0.05t/a
	采用湿式凿岩、洒水降尘后经通风机排至大气环境中

	
	
	爆破
	颗粒物
	6.83t/a
	1.02t/a
	洒水降尘后经通风机排至大气环境中

	
	
	
	CO
	11.76t/a
	11.76t/a
	通风机排至大气环境中

	
	
	
	NOx
	0.56t/a
	0.56t/a
	经通风机排至大气环境中

	
	
	干选生产
	颗粒物
	5.13t/a
	0.05t/a
	

	
	
	充填站
	颗粒物
	26.15t/a
	0.26t/a
	物料输送和搅拌过程采用全密闭方式，湿式搅拌

	
	
	厂内运输
	颗粒物
	31.82t/a
	4.77t/a
	采用洒水降尘

	
	
	废石临时堆场
	颗粒物
	6.69t/a
	1.74t/a
	采用洒水降尘、边坡护理

	
	
	职工生活
	油烟
	46.20kg/a
	18.48kg/a
	安装抽油烟机对油烟进行净化

	废水污染物
	生活污水
	废水量
	3283.20m3/a
	3283.20m3/a
	一体化污水处理站处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准，用于矿区绿化

	
	矿井涌水
	废水量
	175.92m3/d
	0
	洒水降尘等，100%回用

	固体废物
	采矿
	采矿废石
	5.21万t/a
	0
	不出坑，直接用于地下采空区充填

	
	干选生产线
	收集尘
	512.48t/a
	0
	废石临时堆场堆存，后期用于采空区充填

	
	
	干选废石
	4.50万t/a
	4.50万t/a
	废石临时堆场堆存，后期用于采空区充填

	
	职工
	生活垃圾
	51.30t/a
	51.30t/a
	生活垃圾定期拉运至当地生活垃圾填埋场处置

	
	机修
	废矿物油
	2.49t/a
	2.49t/a
	储存后委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运处置

	
	污水处理站
	污泥
	3.59t/a
	3.59t/a
	污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。

	噪声
	凿岩、采装和运输等产生的噪声，为间断性噪声源，且噪声源分散，项目周围5Km无矿山职工与塔夏铁矿井下职工以外的集中居民点；


3.4清洁生产水平
3.4.1清洁生产评价指标   

清洁生产分析的主要依据为国家制订的中华人民共和国环境保护行业标准《清洁生产标准-铁矿采选业》（HJ/T294-2006）。标准根据当前的行业技术、装备水平和管理水平而制订，共分为三级，一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。

清洁生产指标分为工艺装备要求、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求等，共分为四项指标。

3.4.2指标选取

根据铁矿采选行业的特点，标准将清洁生产指标分为工艺装备要求、资源能源利用指标、废物回收利用指标和环境管理要求，共分为四项指标。具体内容，见表3.4-1。

表3.4-1   铁矿采选行业清洁生产技术要求（地下开采类）

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、工艺装备要求

	凿岩
	采用国际先进的高效、信息化程度高、凿岩效率高、配有除尘净化装置的凿岩设备
	采用国际先进的凿岩效率较高、配有除尘净化装置的凿岩设备
	采用国产较先进的配有除尘净化装置的凿岩设备
	配备YGZ-9凿岩机；二级

	爆破
	采用国际先进的机械化程度高的装药车，采用控制爆破技术
	采用国内先进的机械化程度较高的装药车，采用控制爆破技术
	厚矿体采用机械化装药，薄矿体采用人工装药
	BQ-100型型装药车装药，乳化炸药爆破；二级

	铲装
	采用国际先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的机械化装岩设备，配有除尘净化设施
	WJ-1型柴油铲运机；二级

	运输
	采用高效、规模化、配套的机械运输体系，如电机车运输，胶带运输，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的机械化运输体系，配有除尘净化设施
	载重8t的UK-8型地下矿用自卸汽车运输矿石；二级

	通风
	采用配有自动控制、监测系统的通以系统，采用低压、大风最、高效、节能的矿用通风机
	采用大风量、低压、高效、节能的矿用通风机 
	K型轴流风机节能风机；一级

	排水
	满足30年一遇的矿井涌水量排水要求
	满足20年一遇的矿井涌水量排水要求
	满足最大的矿井涌水量排水要求
	满足20年一遇矿井涌水量排水要求；二级

	二、资源能源利用指标

	回采率（％）
	≥90
	≥80
	≥70
	84，二级

	贫化率（％）
	≤8
	≤12
	≤15
	26，三级

	电耗（kW·h/t）
	≤10
	≤18
	≤25
	17.01，二级

	三、废物回收利用指标

	废石综合利用率（%）
	≥30
	≥20
	≥10
	100%，一级

	四、环境管理要求  

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境、法规，污染物排放达到国家和地发排放标准、总量控制和排污许可管理要求

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全；二级

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行严格培训
	主要岗位进行严格培训
	主要岗位进行严格培训；二级

	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	建立矿山生产设备安全生产管理档案。根据矿山生产各工序的设备种类，制定各类生产设备的维修、保养责任制度；二级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度；二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	建立并有专人负责

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理；二级

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施；二级

	
	环保设施运行

管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	记录运行数据，并建立环保档案；二级

	
	污染源监测系统
	对凿岩、爆破、铲装、运输等生产过程产生的粉尘进行定期监测

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	定期交流

	土地复垦
	具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理土地复垦率达80%以上
	1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理

2）土地复垦率达50%以上
	1）具有完整的复垦计划，并纳入日常生产管理

2）土地复垦率达20%以上
	1）具有完整的复垦计划，并纳入日常生产管理

2）土地复垦率达100%；一级

	废物处理与处置
	应建有废石贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	设计有1个废石临时堆场

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	拉运至生活垃圾填埋场填埋处理


3.3.3项目清洁生产水平

（1）装备要求指标

本项目地下开采主要生产设备大部分选用国产定型设备及矿山通用设备，主要生产设备无国家明令淘汰的项目。根据项目开采规模及开采方式，地下开采采用YT-28凿岩机、CYTJ45型凿岩台车、10t地下矿用自卸汽车及PZ-6型混凝土喷射机进行巷道维护，自动化程度高，环评认为矿山装备水平较高，均达到国内清洁生产先进水平。

（2）资源利用指标

1）回采率

新疆塔尔塔夏铁矿铁矿采矿工程地下设计开采量为30万t/a，回采率为84％，清洁生产水平较高，均达到国内清洁生产先进水平，资源利用率较高。 

2）贫化率

采矿工程地下开采矿石综合贫化率为26%，清洁生产水平达到国内先进水平，指标等级为三级。  

3）耗电水平

本项目地下开采单耗电量为17.01kW·h/t，清洁生产二级水平。 

（3）废物回收利用指标   

项目矿井涌水，用于井下生产，生产废水经处理后再次返回各平硐口水池，用于采矿生产凿岩用水。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于矿区绿化和道路洒水降尘，不外排。生活垃圾分类收集，定期运至当地生活垃圾填埋场处置。运营期地下开采期掘进废石量5.21万t/a，全部不出坑，直接用于地下采空区充填。干选生产线废石产生量为4.5万t/a，干选废石暂存于废石临时堆场，后期拉运至充填站用于井下充填。综上所述，本次设计矿山固体废弃物安全处置率可以达到100％。
分析认为项目废物综合率较高，清洁生产指标等级为二级。         
（4）环境管理要求指标 

项目已建相应环境管理体系，本评价根据现行清洁生产标准要求对项目的环境管理进行结合，根据清洁生产评价结果提出持续改进措施和建议。

综合以上情况分析，本采矿项目生产工艺总体清洁水平可以达到国内先进水平。

为了进一步提高建设单位清洁生产水平，环评认为在工艺设备、废石综合利用及环境管理仍有提升空间，建议采取以下措施：   

（1）设备更换时尽可能选用国内同类铁矿企业的先进设备，提高设备水平；

（2）探索废石综合利用的新途径；

（3）为了加强环境管理，建立健全完善的环境管理制度，记录环保设备设施的运行数字，并建立环保档案；  

（4）建设单位应按清洁生产技术要求和规定进行矿山的清洁生产审核。

3.5产业政策与规划相符性分析

3.5.1产业政策符合性

本项目为铁矿井下开采工程，根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)分析，本项目不属于淘汰类和限制类，因此符合产业政策。本项目开采工艺、开采设备中无《产业结构调整指导目录》(2024年本)中规定的类别及内容，本项目不属于限制类或淘汰类的项目，塔尔塔夏铁矿的建设符合国家产业政策要求。  

《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，第二条西部地区新增鼓励类产业中的（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团），明确支持铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨（锡）、锑、稀有金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用。新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目环境影响报告书的建设符合国家产业政策要求。

3.5.2相关规划符合性

（1）与《全国生态功能区划（修编版）》符合性分析

根据《全国生态功能区划（修编版）》对项目区所在的伊犁哈萨克自治州在全国重要生态功能区中属于水源涵养重要区，具体为天山水源涵养与生物多样性保护重要区，指出其中主要生态问题有山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。相应的保护措施为加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。

本项目采取全过程地下开采方式，不属于露天粗放式经营。综上，本项目符合《全国生态功能区划（修编版）》的要求。

（2）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》“第一节 完善绿色发展机制

实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。

健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。”。本项目不属于两高项目，项目选址符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不在生态保护红线范围内。本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中生态保护制度要求。  

（3）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。 

形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。 

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。 

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。 

本项目为铁矿开采项目，项目区行政区划隶属新疆维吾尔自治区新源县那拉提镇管辖，矿区不属于禁止开发区域，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。

（4）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》明确规定，矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置。有长期危害的，应当作永久性防护处理。 

条例三十条规定任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。本项目是金属矿山地下开采工程，不属于化工类项目，铁矿石采矿后的废石堆存，不属于重金属行业如铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等，符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》、《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》中相关规定。因此项目的建设符合该条例规定。

条例四十三条规定排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证，并按照国家有关规定缴纳排污费。向城市污水集中处理设施排放污水，已按规定依法缴纳污水处理费的，不再征收污水排污费。本工程是生态影响型项目，主要污染物粉尘为无组织排放，且已要求了相应降（除）尘措施，固体废物优先进行回填井下采空区，没有固定污染源。生活垃圾拉运至当地生活垃圾填埋场进行处理，因此项目建设符合该条例规定。

本工程为生态影响类项目，在项目实施过程及闭矿后，采取场地平整、废石作为路基材料用于垫路、废石场围堤砌筑，废水收集回用到选矿工艺等环保措施，将污染降至最低，对项目区生态环境进行修复。此外，本项目矿山开采过程中没有使用有毒有害物质，产生的废石为第I类一般固体废物，堆存于废石场；生活垃圾集中收集，拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中对矿产资源开发利用的有关规定。     

（5）与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过）：规划提出推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革，在能源、化工、水利、交通、旅游、黑色矿产、农牧、航空业、金融服务等领域培育一批大型国有企业集团。新疆地域辽阔，矿产资源丰富，旅游资源富集，土地、电力、劳动力成本低等优势明显，具有较强的潜在竞争力。全面提升铀、铁、铜、镍、铅、锌、金等国家急缺的大宗矿产和战略新兴产业所需矿产资源的保障能力和开发利用水平，形成一批国家级矿产资源开采和加工基地，把新疆建成我国重要的特色矿产资源基地和战略资源接替区。完善天山南坡区域交通干线网络，畅通主要节点城市和重要产业园区联系，以能源矿产资源、特色农业资源和特色旅游资源为依托，加快特色产业集群和产业集聚园区建设。   

本项目为铁矿采矿，铁矿石开采符合“十四五”规划目标，属于鼓励项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

（6）与《新源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，第二节发展壮大钢铁主导产业。依托现有发展壮大钢铁主导产业。依托现有钢铁产业基础，大力发展钢铁制造、生产服务、循环经济、钢材深加工、现代物流业等五大板 块。重点支持伊犁钢铁、首钢伊犁钢铁、金诚佳业等重点企业转型升级，完善探—采—选—冶—轧—制成品为一体的产业链，培育形成集铁矿石开采及选矿业、钢铁冶炼加工业、尾矿与废渣综合利用于一体，配套完整的循环产业体系，煤气、余热综合利用废弃物循环利用产业链，发展钢铁相关的循环经济产业和产品深加工产业，发展配套物流体系，打造钢铁循环产业园。到2025年，钢铁全产业链实现产值超过85亿元的目标。

本项目属于铁矿采矿，符合《新源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关要求。
（7）与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021–2025年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》于2022年9月28日获中华人民共和国自然资源部批复，审批文号：自然资函〔2022〕1092号，《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》通过中华人民共和国生态环境部技术审查，审查意见文号：环审〔2022〕124号。

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021–2025年）》中规定，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区（专栏9）。

——西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。

本项目在《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021–2025年）第四章总体布局规划中（三）规划分区管理篇章中“两环八带”十个勘查开发区（专栏9），本项目属于西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，主要矿种为铁，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021–2025年）》的要求。
此外，《新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）》（新自然资发[2019]25号）和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中新源县产业准入负面清单规定了矿山生产规模的要求。
本工程规模为开采铁矿石30万吨/年，服务年限10年，高于最低铁矿（地下开产）5万吨/年建设规模及年限的限值同时满足新源县产业准入负面清单中“新建项目开采量生产规模达到30万吨/年以上”。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中新源县产业准入负面清单的要求。  

（8）与《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析
规划提出：矿产资源开发与保护规划目标。根据国民经济社会发展需要，科学控制开发总量，稳定能源资源供给，加强优势矿产的资源整合力度，建立以大中型矿山企业为主体的矿业新格局。推动2020年底国家能源局核准的3座煤矿和新源卡特阿巴苏金矿等矿山建设，煤炭年产量提升至3900万吨左右，金矿矿石产量提升到650万吨；稳步提升区内铜、铁等金属矿产的产量，积极推进探矿权的转采工作；积极推进区内玄武岩、硅质原料、陶瓷土等矿产的开发利用。

重点勘查开采矿种：煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、金等金属矿产，特色石材、硅质原料等非金属矿产，矿泉水等水气矿产。

本项目属于铁矿开采，属于伊犁州重点勘查开采矿种。本项目的建设有利于提升伊犁州的铁矿石产量。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中稳步提升区内铜、铁等金属矿的产量要求。

（9）与《新疆维吾尔自治区新源县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

（三）规划主要目标 以新源县矿产勘查开发现状为基础，依托上级规划在区内设置的“新源卡特阿巴苏金矿重点勘查区”，以及“新源卡特巴阿苏金矿矿山建设项目”，全面提高矿产资源勘查开发与保护水平。着力引进大企业集团，促进新源县铁矿、金矿、非金属建材等重要矿产的开发。以产业政策激发资源潜力，积极推动下游产业链的发展，在开发矿产资源的同时，积极争取财政资金、社会资金，使矿山生态环境持续好转，形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的新局面。

矿产资源开发与保护规划目标。推进建设重要的铁矿、金矿矿产基地，开发一批高附加值、高科技含量、市场占有率高的特色矿产品，并形成产业优势。加强优势矿产的资源整合力度，建立以大中型矿山企业为主体的矿业新格局，推动核准的新源卡特巴阿苏金矿矿山建设。至2025年，铁矿产量提升至200万吨，金矿产量提升至120万吨。科学制定全地区砂石粘土矿产资源开采总量和采矿权数量调控指标，确保实现供需总量基本平衡。建筑用砂年产矿石量控制在500万立方米，砖瓦用粘土年产矿石量控制在50万立方米。

    重点勘查开采矿种：铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、金等金属矿产，特色石材、硅质原料和建筑用砂等非金属矿产，矿泉水等水气矿产。

本项目属于铁矿开采项目，属于新源县重点勘查开采矿种。本项目的建设有利于提升新源县的铁矿石产量。因此，本项目与《新疆维吾尔自治区新源县矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符。

（10）与《新疆维吾尔自治区 17 个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区 17 个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，新源县属生物多样性维护型生态功能区。负面清单涉及国民经济7门类23大类35中类37小类，其中禁止类3门类5大类8中类 9小类，限制类7门类19大类27中类 28小类。其中铁矿采选业限制类包括：1、新建项目禁止在自然保护区、水源涵养地、野生物种栖息地布局，上述范围内的现有项目应在 2020 年12月31日前退出。2、新建项目开采量生产规模达到30 万吨/年以上。3、新建项目清洁生产水平达到国内先进水平以上，现有未达到国内先进水平的企业应在2020 年12月31日前完成升级改造。4、对废弃矿坑进行生态修复。

本项目属于铁矿开采项目，生产规模为30万吨/年，清洁生产水平可以达到国内先进水平。矿山已编制《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，并于2023年8月取得了专家意见。

因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区 17 个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》要求。

（11）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》符合性分析

生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

项目区北侧离最近的天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区域距离1100m，不在生态红线范围内。因此，本项目建设符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》。 

（12）《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年) 》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》和《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)，本项目位于新源县，所在地属于自治区级水土流失重点治理区-Ⅱ4伊犁河流域重点治理区，建设单位应委托有资质单位参照《水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲(试行)》编制本项目水土保持方案。项目建设单位负责项目实施、自查、自验工作，符合规划要求。

（13）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析，见下表3.5-1。

表3.5-1与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析

	序号
	政策要求
	本项目情况
	符合情况

	1
	矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改版标准要求。
	矿过程中大气污染物主要为铁矿开采、运输、装卸、废石堆存过程中产生的粉尘。铁矿开采、爆破过程采用湿式作业，降低无组织粉尘排放；废石堆场采用洒水降尘等措施可有效减少物料装卸堆存过程中产生的粉尘。
	符合

	2
	勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备颗粒物收集或降尘设施。
	本项目采矿过程采用湿式
	符合

	3
	矿物和矿输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。
	本项目厂区道路采用定期洒水等措施，铁矿、废石外运是采用篷布遮盖的措施。
	符合

	4
	充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）、《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）、《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）、《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）、《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）等标准要求，矿区水环境质量应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准要求；污废水处理后作为农业和渔业用水的，应符合GB5084、GB11607 标准要求；实施清洁生产认证的企业废水污染物排放与废水利用率还应满足《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）、《清洁生产标准 镍选矿行业》（HJ/T358-2007）、《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）等清洁生产标准的相关要求。
	生产废水做到了闭路循环使用，不外排。回用水水质达到《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012) 新建企业水污染物排放浓度限值以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的工艺与产品用水标准要求后，用于采矿洒水降尘，不外排。
	符合


（14）与《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）符合性分析

表3.5-2与《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）符合性分析

	序号
	政策要求
	本项目情况
	符合情况

	1
	矿容矿貌

（1）矿区按照生产区、管理区、生活区等功能分区，生产、生活、管理等功能区设有相应的管理机构和管理制度，做到运行有序、管理规范。

（2）矿区地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；各生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意牌等标牌；在道路交叉口、坑口、生产车间等需警示安全的区域均设置安全标志。

（3）在矿山生产、运输、储存过程中采取防尘保洁措施，采矿作业面、矿山道路、堆放场采取喷雾、洒水降尘；保持矿区环境整洁，工作场所粉尘浓度要符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求。

（4）矿区生活污水进行收集处理，污水排放达标率指标为100％。

（5）为降低噪声影响，使企业噪声排放限值符合GB12348的规定，所有设备均采取降噪处理措施；地表设施均设在建筑物之内，降低噪声排放。
	本项目按照生产区、管理区、生活区等功能分区进行建设；矿区地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全，建设完成糊设置安全标识和标志；在矿山生产、运输、储存过程中采取防尘措施，采矿作业面、矿山道路、堆放场采取洒水降尘、湿式作业等措施；矿区生活污水进行收集处理，排放达标率为100%。
	符合

	2
	绿色开发

（1）矿山开采应根据不同的矿体赋存条件，宜选用对环境扰动小的机械化、自动化、信息化和智能化开采的技术和装备。

（2）应选用国家鼓励、支持和推广的采选工艺、技术和装备。

（3）应采用绿色开采工艺技术，具体要求如下：

a)露天开采矿山宜采用剥采比低、铲装效率高的工艺技术，应根据市场价格和企业生产成本变化，动态调整露天开采境界。

b)地下开采宜采用高效采矿法、高浓度或膏体充填技术，宜实现无轨机械化采矿。

c)环境敏感地区和建筑物下、铁路下、水体下等压矿区域应采用充填开采，其他地区在成本可控、经济合理的情况下宜采用充填开采，实现地面无废石堆存，地表变形和次生地质灾害得到有效控制。

d)宜对残留矿石和矿柱进行技术经济论证，并根据论证结论采用合理的技术进行回收，以提高资源回收率、延长矿山服务年限。

（4）应采用绿色选矿工艺技术，具体要求如下：

a)应在充分选矿试验基础上制定适宜的选矿工艺流程。在经济合理的情况下，主矿产及伴生元素应得到充分利用。

b)宜采用节能环保型选矿工艺；新建、改扩建矿山禁止采用国家明文规定的限制和淘汰类技术。

c)对复杂难处理矿石宜采用创新的工艺技术降低能耗，提高技术经济指标，或者采用直接还原等选冶联合工艺。

（5）开采回采率、选矿回收率指标应符合附录A.1相关要求。
	本矿山矿体倾角缓倾斜与急倾斜矿体，矿岩岩体坚硬、稳固。因此，本矿绿色矿山建设地下开采回采率指标要求为83％。

设计采用阶段空场嗣后废石充填采矿法、分段空场嗣后废石充填采矿法和浅孔留矿嗣后废石充填采矿法开采，综合回采率86％。符合《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）对地下开采回采率的指标要求。

本项目不涉及选矿。

本矿床除了铁元素之外，其它伴生元素均低于共（伴）生组分评价参数，说明该矿床是属单一成分的铁矿资源，并未存在可供利用的共、伴生的有用元素。

本方案设计将Ⅰ、Ⅱ采区后期基建及后期采矿排放的废石排于Ⅰ、Ⅱ采区前期所形成的平硐、巷道及地下采空区；本次设计矿山固体废弃物安全处置率可以达到100％
	符合

	3
	矿区生态环境保护

（1）严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案。具体要求如下：

排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、塌陷区、废石场、矿山污染场地等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651的规定；

b)闭坑矿区(采区)压占、毁损土地及闭库的尾矿库应在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T 1036的规定。

c)暂时难以治理的，应采取有效措施降低对环境的负效应。

d)恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

e)矿山地质环境治理率和土地复垦率应达到备案矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。

（2）应建立环境监测与灾害应急预警机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。具体要求如下：

a)对生产废水、噪音等污染源和污染物实行动态监测，并做好环保处置应急预案。

b)开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与质量进行动态监测。

c)应对矿山边坡、地压监测，实现露天边坡、深部地压动态显现监测，防止地质灾害发生。
	本项目编制了《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》并通过审查；井下涌水经水泵排至地表沉淀池经处理达到生产用水标准后，回用井下作为湿式凿岩、喷雾洒水及消防等生产用水，不外排；生活污水集中收集后处理达标后综合利用，不外排。
	符合

	4
	资源综合利用

综合开发利用共伴生矿产资源；按照减量化、再利用、资源化的原则，科学利用固体废弃物、废水等资源，发展循环经济。

应对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发。多种资源共伴生的冶金矿山，应坚持主矿产开采的同时有效回收共伴生矿产资源，主矿产开发不得对共伴生资源造成破坏和浪费。选择适宜的选矿方法，优化选矿工艺，改善碎磨流程，综合利用共伴生资源。

共伴生资源综合利用率等指标应符合附录B.1的相关要求。

宜采用井下回填处理、铺路、制砖、制备混凝土骨料等途径实现废石、尾矿综合利用。

建立废石、尾矿加工利用系统，经济可行的矿山宜将废石、尾矿加工成砂石料、水泥骨料、微晶玻璃、土壤改良剂等产品。

废水应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置。应建立废水利用系统，达标处理后用于洒水降尘、喷雾降尘、选矿等作业。矿井水利用率应根据不同水资源赋存条件确定：水资源短缺矿区应达到95%，一般水资源矿区应不低于90%，水资源丰富矿区应不低于80%，水质复杂矿区应不低于70%；大水矿山用不完部分应达标排放。选矿废水循环利用率不低于85%，干早戈壁沙漠等特殊地区选矿废水循环利用率不低于50%。


	本矿床除了铁元素之外，其它伴生元素均低于共（伴）生组分评价参数，说明该矿床是属单一成分的铁矿资源，并未存在可供利用的共、伴生的有用元素。故本矿床除铁外，无其它伴生有益组分可达综合利用质量分数要求，无综合利用价值。

井下涌水经水泵排至地表沉淀池经处理达到生产用水标准后，回用井下作为湿式凿岩、喷雾洒水及消防等生产用水，不外排。生活污水集中收集后处理达标后综合利用，不外排。
	符合

	5
	节能减排

 开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，推广使用变频设备及节能照明灯具。建立生产全过程能耗核算体系，控制单位产品能耗。铁矿山开采单位产品能耗、选矿单位产品能耗应低于GB31335-2014中4.2和4.3的规定、GB31336-2014中4.2和4.3的规定、GB31337-2014中4.1和4.2的规定，具体指标见C.1和D.1。矿山企业宜通过节能技术改造和节能监管，达到GB 31335-2014中4.4的规定、GB 31336-2014中4.4的规定、GB 31337-2014中4.3的规定，具体指标见附录E.1和F.1。锰矿和铬矿矿山开采综合能耗、选矿(或加工)综合能耗应低于国家、行业相关标准及当地政府有关部门规定考核的限额。

应采取喷雾洒水措施，降低生产作业现场物料倒运点位的产尘量，减少职业危害。

宜推广使用清洁能源替代内燃动力设备，降低尾气排放对空气的污染。

铁矿山气体排放应低于GB 28661规定的大气污染物排放限值；锰矿和铬矿矿山气体排放应达到GB 3095规定的二级标准以上。

矿山应单独或联合建立矿山废水处理站，同时实现雨污分流、清污分流。

矿区及贮存场应建有雨水截(排)水沟。

铁矿山水污染物排放浓度低于GB 28661规定的限值，排水量低于GB 28661规定的产品基准排水量；锰矿和铬矿山水污染物排放浓度符合GB 3838的规定。

应优化采选工艺技术，减少废石、尾矿等固体废弃物排放。

应对露天矿剥离的表土、生产过程中产生的废石、尾矿等固体废弃物进行资源化利用。
	经计算，本次地下开采单位产品可比能耗为2.31kgce/t，满足《铁矿地下开采单位产品能源消耗限额》（GB31336-2014）中对新建铁矿地下开采单位产品能耗准入值不大于3.38kgce/t的要求，亦满足单位产品能耗先进值不大于2.67kgce/t的要求。

主要节能措施：根据矿体赋存条件，设计矿山开采选用能耗较低的浅孔留矿法和分段空场法，采出矿石靠自重放出采场。选用K系列节能风机及辅助风机，风机叶片能适度调整，以适应不同中段负压变化的要求，使工况点效率不低于65％的规定指标。

空压机尽量靠近用气点，以减少管路风损。采场及掘进用的软管长度不得超过50m，以减少风损。坑内运输矿车采用扒装机装入矿车，地表卸矿点人工翻卸。矿山油动设备少，除外部运载车辆采用柴油驱动外，其余所有设备均采用电力驱动。
	符合

	6
	科技创新与数字化矿山

宜推进机械化减人、自动化换人，实现矿山开采机械化，选矿工艺自动化，关键生产工艺流程数控化率不低于70%。
	采用机械化采矿工艺
	复合


由上表分析可知，本项目建设符合《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）相关要求。

（15）与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

本项目建设不涉及农用地，评价中提出了防范土壤污染的具体措施，要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位建设采矿工业场地，提高土地节约集约利用水平，减少了土壤污染。对于开采废石进行废石场堆存，无冶炼粉尘产生，本项目建设与《土壤污染防治行动计划》相符合。

（16）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》符合性分析

本建项目开展了土壤环境质量现状监测，要求建设单位后期对土壤重金属含量进行监测。新建采矿工业场地，各建筑布设合理，做到了集约发展，提高了土地利用水平，减少土壤污染。本项目建设与《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》相符合。

（17）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》符合性分析

根据生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》中严格环境准入要求：新、改、新建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则。应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。

本项目为铁矿开采，开采方式地下开采，不属于重金属行业如铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等，符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》、《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》中相关规定。

(18) 与《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》符合性分析

本项目已委托核工业二一六大队检测研究院对矿石中铀（钍）系单个核素活度浓度进行了测定，测样中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克（Bq/g），属低放射性区，因此本区无放射性危害，符合《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》要求，不需设置单独的放射性环境影响篇章。

(19) 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》符合性分析

本建项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》符合性分析，见表3.5-3。

表3.5–3  项目与重点行业环境准入条件符合性分析表

	政策要求
	项目情况
	是否

符合

	总

体

要

求


	建设单位须依法、依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的环境保护主管部门审批。
	建设单位已委托编制该项目环境影响评价报告。
	符合

	
	建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》(工信部产业〔2010〕617号)等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。
	该项目矿产开发利用方案设计符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求，无淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。
	符合

	选

址

与

空

间

布

局

要

求
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划和生态红线规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本节对本项目建设符合性进行了分析，见本节（1）至（10），分析出本项目建设符合相关规划及清单要求。
	符合

	
	禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
	项目区不在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内点保护区域及其它法律法规禁止区域内
	符合

	
	新建、改建、新建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式进行限期调整，退城进园。
	本项目位于矿权范围内。
	

	
	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改新建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。
	建设单位委托编制且委托专家论证了本项目的人工阻隔方案，该方案设置的地下人工阻隔设施并取得专家意见，在落实人工阻隔方案的前提下，本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》中“可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。
	符合

	
	建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	项目区及周边3km范围内无基本农田、农业设施及居民点。
	符合

	
	废石及尾矿砂的场地选址要达到符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）对Ⅰ类场的要求。的标准，经鉴别不属于危险废物的按一般工业固体废物管理，属于危险废物的按危险废物依法进行管理，其贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准（2013年修正）》（GB18597）。  
	分析本项目矿石毒性浸出试验数据可知，本项目废石为第Ⅱ类一般固体废物。开采废石回填采空区，部分堆存在废石场。根据场址选择分析，废石场区域海拔低、地势相对平坦，远离冰川区域，地质环境质量中等，发生滑坡、泥石流等地质灾害的危险性小，不在生态保护红线区域，不在基本农田集中区域。评价从环境保护角度考虑，要求废石场底部铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜防渗，确保饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s。  
	符合

	污

染

防

治

与

环

境

影

响

要

求
	铁矿采选执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）
	本项目采矿符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	符合

	
	按照国家和自治区排污许可制规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增污染物排放总量的建设项目必须落实污染物排放总量指标来源和污染物排放总量控制要求。总量指标需要交易的按照《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）》中相关要求进行。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域或区域，不得建设新增相应污染物排放量的建设项目。
	项目属于不达标区，无需提供颗粒物总量替代指标。
	符合

	
	存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。
	针对本项目存在的环境风险本环评报告进行分析并给出防范措施，要求建设单位编制应急预案，建立应急联动机制。
	符合

	
	建设项目清洁生产水平须达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平须达到国内同行业现有企业先进水平。
	项目清洁生产水平满足国内清洁生产先进水平。


	符合

	
	遵循“谁开发谁保护，谁利用谁补偿的”原则，矿产资源开发项目要制定生态环境保护方案及生态修复方案并严格组织实施。
	建设单位已委托技术机构编制生态恢复治理方案。
	符合

	
	矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水用于生产工艺、降尘、绿化等，综合利用率应达到85%以上，若行业标准高于85%，按行业标准执行。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。
	运营期矿井涌水作为采矿生产用水和洒水降尘用水，矿井涌水综合利用率达100%。
	符合

	
	生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）。处理达标的废水根据当地实际情况用于绿化等。
	生活污水处理达标后用于绿化，无外排。
	符合


由表3.5-3分析内容可知，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求。   

3.6总量控制

本项目大气污染物主要为无组织粉尘；生产废水循环利用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于矿区绿化和道路洒水降尘，不外排。冬季采暖采用电采暖。

3.6.1总量控制因子

总量控制因子包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs等四种主要污染物。本项目实施总量控制的因子有：废气污染物：扬尘；废水污染物：COD、NH3-N。

3.6.2项目污染物排放总量指标

本项目污染物排放总量控制指标的确定要首先考虑满足几个基本条件：

（1）确保污染物达标排放； 

（2）符合允许排放量限值；

（3）满足当地环保管理部门下达的目标总量。  

当地环境管理部门还没有向该建设单位分配具体的污染物排放总量控制指标，该建设单位应向当地有关环保部门申请污染物排放总量指标，以指导今后的生产。

根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中“  重点行业。包括重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选)，重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼)，铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业(电石法(聚)氯乙烯制 造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业)，皮革鞣制加 工业等6个行业。重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境同时对以上6个行业将严格准入，并优化涉重金属产业结构和布局。”的相关规定，本矿是黑色金属矿，不涉及重有色金属矿。

本项目大气污染物为颗粒物，根据本环评污染源及污染物排放统计分析，颗粒物总排放量0.52t/a。  

矿山生活垃圾定期拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。本项目铁矿石中涉及到的铁为常见金属，故本项目不申请污染物排放总量指标。    

4环境现状调查与评价
4.1自然环境概况
4.1.1地理位置 
新源县位于新疆维吾尔自治区西北部，属于伊犁哈萨克自治州，地处天山北麓，伊犁河谷东端的巩乃斯河谷地，东起巩乃斯河上游阿克红沟，西至特克斯河和吾吐萨依，与巩留县和尼勒克县毗连，南至吉尔格郎沟、那拉提山与巩留县和新源县为邻，向北背靠天山支脉阿乌勒山。地理位置在北纬40°03 ′～40°40 ′，东经82°28 ′～84°27 ′之间。

新疆新源县塔尔塔夏铁矿位于矿区位于新源县92°方位直线距离60千米处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。矿区215°方位直线距离13千米处为那拉提镇，有G218国道和S12伊墩高速国道和S12伊墩高速从那拉提镇通过。从那拉提镇出发，沿阿恰河谷中牧道向北偏东方向行驶约16千米即可到达，矿区至新源县的运距为84千米，交通便利。矿区中心地理坐标：区中心地理坐标：E 84°00′42″，N 43°25′07″。矿区面积1.556km2。根据现状调查，矿山周边5千米范围内无其他矿山分布。

4.1.2地形地貌

新源县三面环山，西部敞开，形状如箕，构成东西长、南北窄、东高西低的特殊地形。自西向东为河谷平原、低山丘陵、中山带和高山带，可分为平原、丘陵、山地三个地貌单元。山区主要分布在东部、南部、北部。东部地区海拔为1400m~4261m，西部地区海拔1000m~2000m以上，平均海拔在1630m左右，占全县总面积的73.19%；丘陵地主要分布在县内低山的下限界限，至河谷平原的上限界限，海拔高度东部为1100m~1400m，中部为 900~1000m，平均海拔高度为1150m，占全县总面积的5.7%；河谷平原区范围东起乌拉斯台，西抵特克斯河，南到南岸大渠、跃进大渠，北至北岸大渠、吐尔根农场干渠灌区北部边缘、那拉提镇中间渠、坎苏引水渠以东，其海拔高度东部为1000m~1400m ，中部为900m~1000m，西部为792m~875m，平均海拔高度836m，占全县总面积的21.11%，县境内最高处为那拉提山的东部山脉4257m；最低处是巩乃斯种羊场西部的特克斯河东岸沼泽地，海拔高度792m。

新源县域内山脉、河流、湖泊较多，主要山脉有东北与尼勒克、沙湾、新源等为界的安迪尔山，南与新源、巩留两县交界的那拉提山，北面与尼勒克县为分水岭的阿布热勒山；主要河流有横贯全境的巩乃斯河，贯穿县中部的恰甫河，南部、西部与现留县为界的大吉尔尕郎河和特克斯河；主要湖泊有处于县境西北部、现乃斯河南岸的喀木斯特湖。

矿区位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区。矿区海拔高度2320～2834米，相对高差一般25～120米，最大高差514米，地形切割强烈。区内地势北高南低、东高西低，山体总体呈北东-南西向，地形总趋势起伏较大，山坡较平缓、宽拓，自然地形坡度一般在10～35°。区内沟谷较发育，地形较简单。2500米以上为高山草带，以草木植物为主；2500米以下为森林草原带，以针叶林带和草木植物为主，分带特征明显。

4.1.3矿区地质概况

4.1.3.1地层岩性

（1）区域地层

区域位于西天山阿吾拉勒山中段玉希莫勒盖达坂一带。构造位置处于西天山巩乃斯裂谷与博罗霍洛早古生代岛弧的结合部位，矿区大地构造位置图，见图4.1-3。

区域发育一套海相-陆相中酸性、碱性具明显双峰式特征的火山岩，在裂谷构造背景下不断更替和迁移的火山活动发育了大量火山机构。地层以石炭至二叠纪火山岩建造为主，另在中－晚侏罗世形成的断陷盆地中，发育有陆相－湖沼相含煤沉积建造。区内断裂构造非常发育，构造线为北东东－南西西向，各地质体之间多以断层分隔，断裂构造以压性、压扭性逆断层为主，少量为正断层。岩浆活动发育，华力西中晚期岩浆侵入活动较为频繁。

区域地层属塔里木－南天山地层区-南天山地层分区-那拉提地层小区。区内出露主要地层单元有：中-上泥盆统坎苏组（D2-3k）、下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ａｄ）、上石炭统吐尔拱组（C2ｔ）、下二叠统恰勒得河组（P1ｑ）、下-中侏罗统喀什河组（J1-2k）和第四系洪-冲积物（Q3-4alp）（图4.1-4），现由老至新叙述如下。
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图4.1-3   矿区大地构造位置图
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图4.1-4  区域地质图

1）中-上泥盆统坎苏组（D2-3k）

为区域内出露最老地层，呈带状分布于北部坎苏－玉希莫勒盖达坂一带，与下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ａｄ）、上石炭统吐尔拱组第一亚组（C2ｔa）均为断层接触。主要岩性为灰紫色、灰绿色中-厚层状及块状安山斑岩、英安斑岩、中性-中酸性集块岩、火山角砾岩、凝灰岩及凝灰质砂岩，局部地段出现绢云母石英片岩。

2）下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ａｄ）

为一套复杂的海相火山喷发沉积建造。主要分布于区域北西部，与中-上泥盆统坎苏组（D2-3k）呈断层接触，与上覆地层中石炭统吐尔拱组第一亚组（C2ｔａ）为不整合接触，局部为断层接触。主要岩性为紫灰色、灰绿色中厚层状英安质凝灰岩、安山质火山尘凝灰岩、流纹质凝灰岩、火山角砾岩夹火山尘沉凝灰岩、集块岩，少量玄武岩、安山岩、英安岩、大理岩、绿帘阳起石矽卡岩、凝灰砂岩、砂砾岩、粉砂岩等。

3）上石炭统吐尔拱组（C2ｔ）

分布于区域中南部拉斯台－蒙琼库尔一带，是一套典型的火山喷发岩建造，与中-上泥盆统坎苏组（D2-3k）为断层接触，与下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ａｄ）以及下二叠统恰勒得河组（P1ｑ）均为不整合接触。第一亚组(C2ta)底部为紫红色凝灰质砾岩，中-上部为中酸性晶屑凝灰岩及酸性熔岩；第二亚组(C2tb)为一套中-酸性火山喷发岩，以英安斑岩为主；第三亚组(C2tc)为一套基性火山喷发岩，以玄武玢岩为主，夹少量凝灰岩。

4）下二叠统恰勒得河组（P1ｑ）

主要分布于区域西南部巴音居里克和南东部阿克仁一带，与中石炭统吐尔拱组第三亚组（C2ｔc）不整合接触，为一套典型的陆相磨拉石建造，主要岩性为紫红色，黄褐色砾岩、砂砾岩、砂岩互层夹炭质粉砂岩。

5）下-中侏罗统喀什河组（J1-2k）

分布于区域北东部，呈断块状出露，主要岩性：上部为浅灰色厚层状石英长石砂岩夹（焦煤）煤层;中部为灰色中厚层状石英长石砂岩、粗砂岩夹灰色、黄褐色厚层砾岩;下部为黑灰色薄层状高碳质页岩夹黄色、黄绿色厚层状石英长石砂岩、砂砾岩及数层亮煤。

6）第四系洪-冲积物（Q3-4alp）

主要分布于区域北部的冲沟及两侧的冲积扇，由砂、砾、亚砂土构成，厚度一般在3-10米，最厚可达30米。

（2）矿区地层

矿区出露地层主要为下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ad）、上石炭统吐尔拱组第二亚组（C2ｔb）和第四系（Qhalp）（图4.1-5）。

1）下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ad）

该套地层在区内自下而上可分为五个岩性段，分述如下：

第一岩性段（C1ad1）：位于矿区南部及东北角，区内出露面积约1.2km2。厚度大于120m，主要岩性为中性—中酸性火山角砾岩及少量的集块岩组成。

第二岩性段（C1ad2）：分布于矿区中北部，主要岩性以安山质火山尘凝灰岩为主，少量安山岩、玄武岩组成，厚度大于271m。岩石总体为似层状出现但层理不明显。

第三岩性段（C1ad3）：分布于矿区中部，出露面积相对较大，东西贯穿整个矿区。主要岩性为英安质火山尘凝灰岩及英安岩，少量英安斑岩及沉积凝灰岩，岩石大多为灰白—暗灰色，层状—似层状构造。在矿区中西部可见到沉积英安质凝灰岩韵律层，宽约30cm，说明火山活动为多次喷发。

第四岩性段（C1ad4）：分布于矿区西南及西部，出露面积较小，岩性主要为紫色-肉红球粒流纹岩及流纹质凝灰岩，少量英安质凝灰岩。

第五岩性段（C1ad5）：主要分布于矿区的中南—中西部，其累计厚度大于808m。主要岩性为英安质火山尘凝灰岩、条带状结晶灰岩（大理岩）；少量流纹质凝灰岩、角岩、细砂岩；近矿体围岩多产生矽卡岩化，形成绿帘阳起矽卡岩，该层为矿区主要含矿层。矿区近出露下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ad）的第一岩性段（C1ad1）、第三岩性段（C1ad3）和第五岩性段（C1ad5），呈不整合接触。

2）上石炭统吐尔拱组（C2ｔ）

分布于矿区南西部，出露面积不大，是一套典型的火山喷发岩建造，与下石炭统阿吾拉勒组第四亚组第一段（C1ａｄ1）为断层接触，根据岩性组合特征可进一步划分为三个亚组，本区仅出露第二亚组（C2tb）中酸性火山喷发岩，岩性为紫红色、浅灰色英安斑岩，少量英安质凝灰岩、英安岩,出露厚度304米。

3）第四系（Qhalp）

分布在矿区中西部塔尔塔夏河及其两岸，由残坡积成因的砂土、砾石、砂及亚砂土层构成，厚度不稳定，一般在3～10m不等。

4.1.3.2地质构造

（1）区域地质构造

区域位于西天山巩乃斯裂谷与博罗霍洛早古生代岛弧的结合部位，主体位于巩乃斯裂谷一侧。

区内断裂构造发育，主要为近东西向，同时也发育北西向、北东向、南北向断裂，一般规模较小，在断裂产状变化、不同方向断裂交汇以及断裂密集地段往往侵入岩、火山机构发育，并且与矿化关系密切。

玉希阿尔萨拉—玉希莫勒盖达坂断裂和往南的塔尔塔夏—科克赛向北突出的弧形断裂将本区分为三片：

1）北东片只占东北一隅，由于地层间多为断裂接触，且有岩体侵入，构造形态不甚清晰，似为北西西-南东东走向的复背斜。

2）北片出露地层呈弧形展布，自西至东走向为：南东东—近东西—北东东—近东西—南东东，边界断裂似正弦曲线。

3）中南片是全区的主体，其西段构造形态较为简单，东段构造形态复杂，似为向北北东方向倾伏的复背斜的南东翼，次级背斜的核部有岩体侵入，其延伸方向为北北东向，伴有北北东向和近南北向的断裂。

（2）矿区地质构造

矿区内地层整体呈单斜状产出，倾向南或南西，与地形坡向基本一致，倾角在35－70°之间。

矿区内断裂构造发育，按走向大致可分为近EW向、近NW向、NE向、近SN向四组。以近EW向断裂为主，它不仅代表了本区基本构造线方向，而且控制了区内地层的展布。
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图4.1-5  矿区地层分布图

4.1.4水文地质

矿区位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区，阿吾拉勒山脉为天然分水岭，南北各构成各自独立的水文地质单元，矿区海拔高度2320～2834米，相对高差一般25～120米，最大高差514米，地形切割强烈。区内地势北高南低、东高西低，山体总体呈北东-南西向，地形总趋势起伏较大，山坡较平缓、宽拓，自然地形坡度一般在10～35°。区内沟谷较发育，地形较简单。平缓山坡上覆盖有总厚度大于2.0米的残坡积碎石、砂土、腐质层，矿区地表第四系覆盖地段占比大于50%。矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支流，5～9月河水流量0.32m3/s，一般情况下河水流量小于0.03m3/s。

矿区内地表水较发育，受地形地貌、岩层、气象因素等控制，地表水动态变化大，季节性变化明显。大气降水是地下水的主要补给来源，每年10月至次年5月，矿区地表被积雪覆盖，5～6月气温回升，积雪慢慢地融化渗入地下，透过第四系覆盖层，顺着基岩、松散岩类的孔隙、裂隙等入渗补给地下水。雨季水量丰富，旱季水量较贫乏。地下水受降雨补给量大，因此地下水量随季节变化明显。地下水的排泄除一部分消耗于蒸发外，大部分以下降泉的形式排泄于地表低洼处。矿区形成多个间歇性泉水点，泉流量与降水强度有关。

4.1.4.1含（隔）水层（段）的划分

（1）划分依据及其说明

矿区出露的地层主要有下石炭统阿吾拉勒组第四亚组（C1ad）：中厚层状晶屑凝灰岩、火山灰凝灰岩夹凝灰砂岩、砂砾岩、粉砂岩、生物灰岩；中石炭统吐尔拱组第二亚组（C2tb）:凝灰质砾岩、晶屑凝灰岩、安山玢岩、玄武玢岩；第四系（Q3-4alp）残坡积物及华力西晚期侵入岩。地层产状较稳定，倾向南，倾角多在56°-75°之间。地下水赋存于较坚硬基岩裂隙中，除上部2.8～31.5米的风化带裂隙较发育外，向深部岩石逐渐较完整，基岩节理、裂隙基本能形成相互连通的统一的地下水系统。根据上述划分依据与说明，按地下水赋存方式将矿区地层划分为3个含（隔）水层（段），编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(表4.1-1)。

表4.1-1  矿区含（隔）水层（段）划分一览表

	地层代号
	含（隔）水层（段）编号
	含（隔）水层（段）名称

	（Q4pal）
	Ⅰ
	第四系冲洪积层、坡洪积透水不含水层

	（C1ad）（C2t）
	Ⅱ
	下石炭统阿吾拉勒组第四亚组、中石炭统吐尔拱组第二亚组基岩裂隙弱富水含水层

	（ηγπ43c）
	Ⅲ
	侵入岩基岩裂隙弱含水层


（2）含（隔）水层（段）特征

1）第四系冲洪积层、坡洪积透水不含水层（Ⅰ）

出露于矿区北部沟谷、低洼地中及冲沟两侧的斜坡上，呈条带状展布，局部覆盖很厚，厚度约0.5-2.0m，局部地段可达数米，形成一个个的陡坎，植被发育，主要由砂、砂砾岩组成。依据矿区综合水文地质图分析，第四系分布位置较低，透水性良好，但不具备储水条件，总体为透水不含水层，而基岩基地起伏变化较大，局部呈现凹陷带，在雨季入渗过程中，降水入渗顺第四系与岩体接触面有季节性间歇性泉水出露，泉流量与降水强度有关，同时也为降水入渗提供了有利水源保障。

2）下石炭统阿吾拉勒组基岩裂隙弱富水含水层（Ⅱ）

在矿区大部分地段广泛分布，呈近东西向宽条带状展布，含水岩组岩性主要为晶屑凝灰岩、火山灰凝灰岩夹凝灰砂岩、安山玢岩、英安岩等，该地层一般裂隙上部较发育，随深度增加，裂隙发育程度逐渐降低，含水层主要接受大气降水入渗不给和地下水的侧向径流补给，根据ZK77-3、ZK89-1两孔混合简易抽水试验结果表明，单位出水量0.014-0.085m3/d，渗透系数为0.03-0.085m/d，矿区东部出露的泉流量为0.45-0.88L/S。该区从整体来看透水性较差，弱富水性，故为弱富水区。

3）侵入岩基岩裂隙弱含水层（Ⅲ）

分布矿区中东部，主要由细粒石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗斑岩，岩体呈岩基状、岩株等形态产出。

该套地层较为坚硬、成岩裂隙、构造裂隙和风化裂隙均较不发育，根据ZK77-3、ZK89-1两孔混合简易抽水试验结果表明，单位出水量0.014-0.085m3/d，渗透系数为0.03-0.085 m/d。地下水的补给主要为大气降水及冰雪消融水的入渗补给。由于地形起伏大，切割强烈，使山区降水和暂时性的地表洪流，便于地表入渗，但侵入岩岩体裂隙不发育，降水通过入渗补给第四系松散层之后，渗入侵入岩中，以单位出水量和渗透系数划分为弱含水层。

4.1.4.2构造

矿区内主要发育近东西向（F1）、北西西-南东东向（F2）和北东-南西向（F3）三组断裂。其中，近东西向、北西西-南东东向两条为高角度北倾逆断层。地表形成5～15米宽的断裂破碎带，断层长均大于3千米，方向95°、108°；北东-南西向断裂为左行走滑断裂，对岩层有一定的破坏作用。矿区层间破碎较为发育，岩石形成碎裂岩化甚至碎粉岩化。

各断裂或层间破碎带虽不在矿体延伸体中，但多数断裂与地下水流向或地层走向一致，随深度增加和矿床开采后，地下水的流向将发生局部的变化，对矿床涌水也将起到一定的作用，断裂对矿床涌水的影响程度，应是矿山今后预防的重点工作。

4.1.4.3地下水的补给、迳流、排泄特征

矿区位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区，根据矿区的气候因素、地形、地貌条件及构造因素分析，矿区地下水主要接受大气降水的补给或地下侧向径流补给,大气降水到达地面以后，便向岩石、土壤的空隙中渗入，当降水强度大于入渗强度时，来不及入渗的水份则流到低洼处，由地势高的地方向地势低的地方流动形成地表迳流。排泄方式主要为地下径流排泄。

基岩裂隙水径流受到岩性、节理裂隙、断裂构造、基岩分化程度和地形地貌等因素的控制，经实地调查和水文地质图反映结果表明，矿区地下水位埋深由西向东逐渐加大,控制深度内地下水位埋深在48.66～170.66米，东矿段控制深度内未见地下水，地下水流向总体与地形坡度一直，由东向西依地形径流，水力坡度由西向东逐步增大。4.1.4.4矿床充水条件
矿床充水来源主要是大气降水及地下水，矿床的埋深不同，充水条件也不尽相同，矿区地层地表总体露头较差，部分表层第四系残坡积层发育，厚度较大。当铁矿体井下开采后，打破了岩层原有的稳定性，使上覆岩层节理、裂隙增大。大气降水和冰雪消融水易通过地表风化裂隙向下渗透进入矿井，造成矿坑涌水量增大，甚至造成淹井事故，应引起未来矿山的重视。

（1）大气降水

矿区年降水量约800mm，在一定程度上制约了矿床充水，大气降水对矿坑涌水量的影响主要通过基岩裂隙直接入渗或第四系松散层间接入渗补给地下水而进入矿坑影响生产。

（2）地表水

矿区内地表水只有塔尔塔夏支沟水系对矿山今后采矿形成的影响，目前塔尔塔夏支沟水系在矿区附近分布标高为2320～2380米，矿山资源量计算最低标高2189.99米，地表地形坡度约30%，有利于发生机率极小的暂时性面流顺势排泄。

（3）地下水

由矿区综合水文地质图4.1-6和表4.1-2综合分析，矿区为新建矿山，不存在老坑道和采空区。矿山开采受地下水影响的部位主要为ZK69勘查线以西，最大影响深度近185米，而东部矿段勘查控制深度内未见有地下水。矿山未来开采为井采，坑道疏干排水一方面水位降低，汇水面积增大，水力坡度加大，影响半径随之也增大，另一方面随着矿区水位降低，将改变地下水的运动场，地下水流向将发生变化，对采空区形成新的地下水补给源，各断面地下水位以及今后变化情况数据见表4.1-2。由表4.1-2可以看出，矿山投入运行后，地下水将对井下作业产生一定的影响。
表4.1-2  各勘查线地下水与地表水对应表

	剖面

编号
	资源计算控制标高（m）
	对应地表水标高（m）
	距地表水距离（m）
	地下水位标高（m）
	水位埋深（m）
	水柱高度（m）

	KC89
	2250.0
	2350.0
	138.0
	2319.94
	53.55
	69.94

	KC85
	2140.0
	2354.0
	187.00
	2324.40
	68.00
	184.4

	KC81
	2230.0
	2356.0
	173.0
	2330.99
	64.77
	100.99

	KC77
	2280.0
	2356.0
	222.0
	2340.56
	67.12
	60.56

	KC69
	2360.0
	2390.0
	278.0
	2355.64
	84.94
	

	KC65
	-
	2410.0
	375.0
	2362.56
	104.76
	

	KC49
	-
	2420.0
	528.0
	2402.96
	90.60
	

	KC29
	-
	-
	>800.0
	无水
	无水
	

	KC21
	2515.0
	-
	>800.0
	无水
	无水
	

	KC17
	2575.0
	-
	>800.0
	无水
	无水
	

	KC13
	2490.0
	-
	>800.0
	无水
	无水
	

	KC09
	2536.0
	-
	>800.0
	无水
	无水
	

	KC03
	2536.0
	-
	>800.0
	无水
	无水
	


（4）地质构造

矿区处于西天山巩乃斯裂谷与博罗霍洛早古生代岛弧的结合部位，主体位于阿吾拉勒山脉中断南侧,巩乃斯裂谷一北侧，区内主要发育近东西向（F1）、北西西-南东东向（F2）和北东-南西向（F3）三组断裂。其中，近东西向、北西西-南东东向两条为高角度向北倾的逆断层。地表形成5～15米宽的断裂破碎带，断层长均大于3千米，方向95°、108°；北东-南西向断裂为左行走滑断裂，对岩层有一定的破坏作用。矿山投入运行后，对矿坑充水有一定的补充作用。

（5）人为因素

现状条件下，西矿段矿区(KC49线以西)地下水位埋深48.66～104.76米，矿体的空间分布形态，最终决定了矿床充水的布局和大小，依据GB/T12719-2021附录H，不论采用何种疏干方法，结合岩石物理力学测试数据、富水部位主要分布于岩矿石接触带、节理裂隙发育部位以及断裂带附近，由于人为开采活动，充水较为集中，范围有限，采深加大，冲水量增大，但无论采用何种疏干方法，矿坑充水量变化趋势为由大到小。4.1.4.5矿坑涌水量预测

详查工作利用所取得的成果数据对矿坑涌水量进行了预测计算。

（1）涌水量预测范围、方法

1）涌水量预测范围

根据详查工作结果，KC49线以东施工的钻孔以及资源计算控制深度内未见地下水，KC49线以西地下水位埋深48.66-104.76米，开采后最大水柱高度约185米，涌水量预算垂向标高+2140米以上范围。

2）预算方法

矿井涌水量预算采用大井法进行预算。既将水平巷道系统的排水视为理想大井，周界为统一的降落漏斗，以潜水稳定流大井法计算。

（2）预算原则

1）矿坑涌水量预算范围为KC49线以西采区内涌水量。

2）含水层厚度采用详查区最大含水层厚度（水柱高度）。按照潜水完整井公式预算KC49线以西地段井采系统涌水量。

3）据矿区水文地质条件与矿床充水因素分析，大气降水对地下水补给微弱，预算时可不予考虑大气降水补给因素的存在。

（3）计算公式及结果

采用潜水完整井计算公式：
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≈412.61（m3/d）（采用库萨金经验公式中R计算结果）

≈412.31（m3/d）（采用吉哈尔经验公式中R计算结果）

式中：Q——勘探区矿坑系统预计涌水量（m3/d）；

K－渗透系数0.037m/d(利用ZK77-3、ZK89-1孔抽水试验加权平均计算结果取值)；

H——含水层厚度（利用已施工钻孔平均水位标高与资源计算标高的差值，取值为：98.43m）；

r0——基坑半径，r0=P/2π≈164.49（m）

P——(涌水量预算范围的平面图形为不规则多边形，P多边形周长1033m,由矿区综合水文地质图圈定范围图中量得)

S——降深（利用水位埋深标高和资源计算标高平均差值所得，取值为：利96.94m）

R0-引用影响半径(m)，影响半径(库萨金经验公式)
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≈370.00(m)。

R0=R+r0=370.00+164.49m=534.49(m)

R0-引用影响半径(m)，影响半径(吉哈尔经验公式)
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RSK

=

≈372.94(m)。

R0=R+r0=372.94+164.49=537.43(m)

从计算结果看，库萨金和吉哈尔经验公式计算涌水量的结果，仅差0.3，故其选用计算公式和参数，是合理的，可作为矿山生产时的依据，考虑到矿山现状条件下，地下水动态观测无法开展，预算结果根据GB8170-2008修约规则的具体要求，并结合当地的气候条件，其计算结果乘以经验系数1.3，作为矿山预测涌水的依据，取536.39m3/d。矿床矿山开拓方式可能为竖井+平巷开拓方式采矿。为减轻井下硐室所承受的荷载，从井下排出的矿渣和废石，应堆放在巷道分布区范围以外，以利维护井下硐室顶、壁的稳定。由于矿区为新发现而进行勘查的矿床，不存在老窿水对矿床充水的影响。矿床最低侵蚀基准面位于塔尔塔夏支沟水系，水体矿区经过区海拔高程2320～2425米，位于主要矿体拟开采的2250-2575m标高之上。底板围岩为弱含水层，矿区单泉流量0.45～0.88L/s，且分布于矿区东部的沟谷内。

矿山目前尚未开采，投入运行之后，其水文地质条件也将发生一定的变化，不确定因素随之增多，建议今后采用吉哈尔经验公式计算结果推算出的涌水量536.39（m3/d）作为井下排水的基础参数，同时加强井下涌水监控，坚持“有疑必探，先探后掘”的原则进行预防。

4.1.5气候特征

新源县处于温带大陆性半干旱气候，多年统计结果：年平均气温9.3℃，年极端最高气温39.8℃, 年极端最低气温-35.7℃。年平均风速2m/s，年主导风向为西风和东风，其次为东南风和西南风，最大积雪厚度67cm，最大冻土深度 1.2m。夏季雨、雪、冰雹较多，春、冬多风，夏季多雨，5～7月份为雨季，一般10月底到来年4月为积雪期，11月到来年3月为冻结期，冻结天数 94～137d，最大冻土厚度 29～66cm，无霜期93~184d，年平均降雨量318～717mm，年平均蒸发潜力1144～1508mm。一日最大降水量在60.7mm（出现在1958年8 月13日），最长连续降水日数13d。

矿区属温带内陆山地气候，区内气候条件复杂多变，夏短冬长，一般4月底冰雪消融，9月底开始降雪，年平均无霜期为169天。夏季多雨，6～7月为雨季，年均降水量约800mm，日最大降水量60.7mm，年均蒸发量约1000mm；冬季多雪，积雪厚度可达数米。全年平均气温8.5℃，冬季最低气温-30～40℃，最大冻土深度1.8m；夏季最高气温30℃左右，但高山区即使盛夏，早晚气温也在0℃以下。

4.1.6地表水

 新源县地表水资源按发源地与径流大小划分，流经新源县范围的主要河流为大河与南北山沟水系两大部分。大河有巩乃斯河及其主支流恰普河、过境河特克斯河，以及坎苏河、吐尔根沟、则克台沟等大小17条山沟水系。

巩乃斯河是伊犁河三大支流之一，发源于阿吾拉勒山和依连哈比尔尕山交结处的安迪尔冰川区。河源及上游段隶属伊犁哈萨克自治州新源县行政管辖。流域北、东、南三面环山，地势东高西低，东窄西宽，由东向西倾斜敞开呈喇叭状。境内山脉呈东西走向，绵延起伏，巩乃斯河及其支流恰普河自东向西横贯其中，构成三山夹两川的[image: image56.png]T
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独特地形。河流流向自东向西，大致成一直线，在乌拉斯台出山口以下横穿巩乃斯谷地，接纳南北两岸诸支流，并在哈拉苏纳入其主支恰普河，至巩乃斯种羊场以下与特克斯河汇合后入伊犁河干流。流域总面积7707km2，河长280km，多年平均流量45.66m3/s，多年平均径流量14.4亿m3 ，最大月平均流量116m3/s，最小月平均流量15.2m3/s。

新源县地下水资源较丰富，地下水类型主要为孔隙潜水，其补给来源主要为地表河渠补给、北山沟水系入渗补给，其次为积雪融水入渗补给、大气降水入渗补给。地下水的径流方向与地形坡度方向基本一致，在沟地两侧山前由北向南朝巩乃斯河方向流动，在河漫滩，地下水的径流方向大致与河流方向一致。此外，在丘陵带下缘与阶地交界处的低洼处，多处见有泉水出露。地下水的排泄方式有：潜水蒸发、泉水出露、河渠排泄和侧向排泄。水化学分析表明，区域地下水的水化学类型主要为 HCO3-Ca和（HCO3-SO4）-（HCO3-Na-Mg）型水，PH值7.3～8.5，对砼无腐蚀性。地下水矿化度一般小于2g/L。

县城南侧恰普河河水矿化度小于0.2g/L，水质良好，适宜饮用、灌溉。

区域内水系较发育，以南北流向为主。以阿吾拉勒山脊为界分属喀什河水系和巩乃斯河两大水系。一级河流有喀什河、特克斯河、巩乃斯河。二级河流有库茹尔、喀腊巴戈、尼勒克河、也列莫顿、吾拉斯台、卡拉苏、苏布台苏、群吉萨依、塔尔得萨依等，均为一级河流的支流。

矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，为天然冰雪融水和降水，5～9月河水流量0.32m3/s，一般情况下河水流量小于0.03m3/s，向西最终汇入阿恰河；矿区西侧4千米处为阿恰河，主要为雪山融水和降水，流量0.5～2.5m3/s，多年平均径流量数据4.5×107～7×108m3/s，向南西最终汇入那拉提河谷。塔尔塔夏支沟溪流、阿恰河水化学类型为CI4·HCO3-Ca·Mg型水水，矿化度301mg/L，水质良好。矿区及其周边水系图，见图4.1-7。 
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图4.1-7  矿区及其周边水系图

4.1.7地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015)，矿区地震动峰值加速度为0.20g，对应地震基本烈度Ⅷ度。

地壳稳定性是地壳现代活动程度的综合反映，是由地球内力和外力作用共同决定的，它和地质灾害的发生密切相关。根据地壳结构、新生代地壳形变、现代构造应力场、地震震级、地震基本烈度、地震动峰值加速度等指标，进行地壳稳定性划分，矿区地震动峰值加速度0.20g，对应地震基本烈度为Ⅷ度，矿区地壳稳定性划分为次不稳定区。工程建设条件中等适宜须加强抗震和工程措施。
4.1.8植被土壤

（1）植被
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矿区及周边区域降水较充沛，总体植被比较发育，覆盖度较大。为亚高山草甸草原植被，主要植被有蒿类、禾草、针茅、羊草、老芒麦、伏地肤等（照片1、照片2），石质坡地上分布有绣线菊、锦鸡儿等灌丛。在阴坡地段除上述植被外，灌木和乔木混交（郁闭度0.5～0.7）。植被覆盖率不均匀，2500米以上区域植被覆盖度约25～40%，个别地段岩石裸露；半坡以下区域覆盖度80～85%。

（2）土壤

矿区及周边区域土壤为亚高山草甸土，土层厚度分布不均匀，半坡以上地段厚度约0.3～0.5米，半坡以下地段相对较厚，厚度约0.5～1.5米（照片3、照片4）。其成土母质为黄土状坡积或残积-坡积物，受气候及降雨影响形成。土壤碳酸钙略有淋滤，含量约5～7%，多聚积在0.2～0.3米之下。土壤呈弱酸性或微碱性，pH值一般7.0～8.0，表层有机质大量聚积，含量达40～100g/kg，全氮4～10g/kg，向下逐渐减少，而砾石成份（≤10%）有所增高。土壤容重一般小于1.40g/cm3。
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4.1.9环境地质

经实地调查，现状条件下未发现泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害发生的痕迹。因此，现状评价矿区及周边未发现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地面沉降、地裂缝和不稳定斜坡等地质灾害。

矿石为磁铁矿，不在《国家危险废物名录（2021 年版）》中，不属于危险固体；矿体位于地下水水位标高以上，矿床开采不会污染地下水，不会产生对人体有害的元素。区域上处于次稳定区。现状条件下未发现滑坡、泥石流、地面沉降等问题。采矿将引发局部小的崩坍、滑坡、塌陷、泥石流等人为地质灾害问题。矿区环境地质类型划分为二类，矿床地质环境质量中等。

4.2环境质量现状评价 
本项目为新疆塔尔塔夏铁矿铁矿采矿工程，矿山建设与运行主要以生态环境影响为主，环境现状监测只考虑项目区的环境背景现状。  

本次环评中的环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤监测项目委托新疆天辰环境技术有限公司进行监测，环境现状监测的时间为2023年7月8日～7月15日。

4.2.1大气环境质量现状调查及评价

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，引用伊犁哈萨克州国控监测站（654000409）2022年基准年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。伊宁城市中心坐标为E81°18′5.519″，N43°55′31.680″，城市代号：654000。

（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状达标判定结果见表4.2-1。

表4.2-1     区域环境空气质量现状评价表（2022年）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（ug/m3）
	标准值（ug/m3）
	占标率

（%）
	达标情况

	SO2
	年平均值
	14
	60
	23.33
	达标

	NO2
	年平均值
	29
	40
	72.50
	达标

	CO
	24小时平均值
	3700
	4000
	92.50
	达标

	O3
	日最大8小时平均值
	119
	160
	74.38
	达标

	PM10
	年平均值
	70
	70
	100
	达标

	PM2.5
	年平均值
	43
	35
	122.86
	不达标


由上表中数据可知，项目区域2022年环境空气污染物基本项目中，SO2、CO、O3、NO2、PM10五项指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5超标，项目所在区域为不达标区。

（5）特征污染物监测结果及评价

1）监测布点  

大气环境现状监测由新疆天辰环境技术有限公司进行实际监测，项目环境质量监测布点见图4.2-1。

2）根据项目所在的具体位置、当地气象、地形和环境功能等因素，主要考虑对区域环境空气质量的影响，TSP在项目区布设1个环境空气监测点，监测点位于矿区拟建废石堆场，确定大气监测项目为TSP。 

3）监测时间和频率

2023年7月8日至7月15日，TSP（日均值）连续监测7天。

4）采样和分析方法

监测项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《环境监测技术规范》中的有关规定执行，具体详见表4.2-2。

表4.2-2
大气监测采样及分析方法

	监测项目
	分析方法
	方法来源
	最低检出浓度

	总悬浮颗粒物（TSP）
	重量法
	GB/T 15432-1995
	0.010 mg/m3


评价区环境空气质量现状评价

采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价
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式中：Pi—某污染物i的单因子标准指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，μg/m3；

Si—i污染物相应的环境质量标准值，μg/m3。

当Pi≥1.0时，为超标。表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重，否则反之。

6）监测结果 

现状监测结果日均值浓度范围结果及分析汇总见表4.2-3。

表4.2-3  TSP现状监测与现状评价结果

	点位
	污染物
	评价标准/（mg/m3）
	现状浓度/（mg/m3）
	最大浓度
占标率/%
	超标频率/%
	达标情况

	废石堆场N:43°25′9.74″ E:84°6′50.44″
	TSP
	0.3
	0.075
	0.25
	0
	达标

	
	
	
	0.080
	0.27
	0
	达标

	
	
	
	0.089
	0.30
	0
	达标

	
	
	
	0.093
	0.30
	0
	达标

	
	
	
	0.072
	0.24
	0
	达标

	
	
	
	0.084
	0.28
	0
	达标

	
	
	
	0.072
	0.24
	0
	达标


由上表现状监测结果可知，项目区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求。

4.2.2地表水环境质量现状调查及评价
（1）监测时间

本次地表水环境现状监测由新疆天辰环境技术有限公司进行实际监测，监测时间为2023年7月11日。

（2）地表水环境现状调查监测点位

矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，为天然冰雪融水和降水，5～9月河水流量0.32m3/s，一般情况下河水流量小于0.03m3/s，向西最终汇入阿恰河；矿区西侧4千米处为阿恰河，主要为雪山融水和降水，流量0.5～2.5m3/s，多年平均径流量数据4.5×107～7×108m3/s，向南西最终汇入那拉提河谷。本次评价在夏尔塔夏2条支流从矿区北侧和东南侧汇合。本次地表水监测点位在夏尔塔夏2条支流上下游各设两个取样点，调查地表水水质情况。监测点位见表4.2-4。

表4.2-4    监测点位表

	序号
	监测点位
	坐标

	S1-1#
	矿区东南侧上游
	E84°5′46.40″，NN43°25′21.86″

	S1-2#
	矿区东南侧下游
	E 84°6′3.47″，N43°25′4.58″

	S1-3#
	矿区北侧上游
	E 84°7′33.35″，N43°25′31.57″

	S1-4#
	矿区北侧下游
	E 84°6′57.78″，N43°25′33.81″


 （3）监测内容

监测项目有：pH、溶解氧、高锰酸钾指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、铁共计11项。 

   （4）评价标准

项目区地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB/3838-2002）Ⅱ类标准。

（5）评价方法

评价方法采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：
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式中：Si，j—某污染物的污染指数；

      Cij—某污染物的实际浓度，mg/L；

      Csi—某污染物的评价标准限值，mg/L；

 pH的标准指数计算式为：

        
[image: image21.wmf]0

.

7

0

.

7

0

.

7

0

.

7

0

.

7

0

.

7

,

,

>

-

-

=

£

-

-

=

j

u

s

j

j

pH

j

d

s

j

j

pH

pH

pH

pH

S

pH

pH

pH

S

       

SPH，j—pH标准指数；

  pHj—j点实测pH值；

  pHsd—标准pH的下限值（6）；

  pHsu—标准pH的上限值（9）。 

溶解氧DO公式为：

当DOj≥DOs时，SDO，j=|DOf－DOj|/( DOf－DOs）

当DOj＜DOs时，SDO，j=10-9* DOj/DOs 

式中：SDO，j—DO的标准指数；

      DOj—j点DO实测值，mg/L；

      DOs—DO标准值，mg/L；

      DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L。

   （6）监测结果及分析

地表水环境质量监测结果及现状评价结果见表4.2–5。

表4.2–5 地表水监测结果及现状评价  (mg/L)
	分析项目
	标准值
	S1-1#
	S1-2#
	S1-3#
	S1-4#

	
	
	监测结果
	污染指数
	监测结果
	污染指数
	监测结果
	污染指数 
	监测结果
	污染指数

	pH
	6-9
	7.7
	0.35
	7.8
	0.40
	7.6
	0.30
	7.7
	0.35

	溶解氧
	6
	11.04
	1.68
	11.27
	1.76
	10.72
	1.57
	10.67
	1.56

	高锰酸盐指数
	4
	0.6
	0.15
	1.3
	0.33
	1.5
	0.38
	2.9
	0.73

	化学需氧量
	15
	6
	0.40
	8
	0.53
	8
	0.53
	8
	0.53

	五日生化需氧量
	3
	1.8
	0.6
	2.1
	0.7
	2.2
	0.73
	2.1
	0.7

	氨氮
	0.5
	0.081
	0.16
	0.064
	0.13
	0.100
	0.20
	0.056
	0.11

	总磷
	0.1
	0.20
	2.00
	0.22
	2.20
	0.06
	0.60
	0.07
	0.70

	总氮
	0.5
	2.08
	4.16
	1.77
	3.54
	1.32
	2.64
	1.68
	3.36

	石油类
	0.05
	<0.01
	<0.20
	<0.01
	<0.20
	<0.01
	<0.20
	<0.01
	<0.20

	悬浮物
	/
	25
	/
	31
	/
	32
	/
	27
	/

	铁
	0.3
	<0.03
	
	<0.03
	
	<0.03
	
	<0.03
	


由上表可知，地表水监测指标除总磷、总氮外，其余各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB/3838-2002）的Ⅱ类标准，超标原因可能是周边牧民放牧导致地表水污染。
4.2.3地下水环境质量现状调查及评价 
（1）监测时间及监测点位 

地下水采样时间为2023年7月7日～7月8日，监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。本项目地下水评价等级为二级，地下水水质监测点5个。各监测点相对于本项目区的方位及距离，见表4.2-6。地下水监测点位，见图4.2-1。

表4.2-6
地下水质量现状监测点一览表

	序号
	监测点名称
	具体点位坐标
	采样深度
	相对位置

	1
	矿区西南自流泉水1#
	E84°5′50″，N43°25′12″
	0
	      东北

	2
	矿区西南自流泉水2#
	E84°5′45″，N43°25′13″
	0
	东北

	3
	矿区西南自流泉水3#
	E84°5′43″，N43°25′14″
	0
	东北

	4
	矿区西南自流泉水4#
	E84°5′44″，N43°25′14″
	0
	东北

	5
	矿区西南自流泉水5#
	E84°5′46″；N43°25′15″
	0
	东北


采样及分析方法

采样分析方法依照国家环保局颁布的《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。

（3）评价标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）评价方法采用单因子标准指数法对地下水现状进行评价。公式如下：

[image: image61.jpg]


式中：Pi—i污染物单因子标准指数；

Ci—i污染物的实测浓度均值mg/L；

Csi—i污染物评价标准值mg/L；

pH值单值质量指数模式为：

[image: image62.jpg]



式中：

PpH—pH值评价指数；

pH—点实测pH值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值；

（5）监测数据和评价结果区域地下水监测结果及评价结果见表4.2-7-4.2-8。

表4.2-7  地下水水质监测及评价结果   单位mg/L，pH除外

	序号
	监测项目
	监测结果（mg/L ，pH无量纲）
	标准

限值

	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	

	1
	pH值（无量纲）
	7.4
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	6.5~8.5

	2
	氨氮
	0.046
	0.059
	0.048
	0.036
	0.059
	≤0.50

	3
	氯化物
	2.37
	2.75
	2.84
	2.31
	2.84
	≤250

	4
	硝酸盐
	10.4
	3.80
	4.05
	2.18
	4.10
	≤20.0

	5
	硫酸盐
	5.81
	7.80
	7.45
	4.40
	7.46
	≤250

	6
	亚硝酸盐氮
	＜0.003
	＜0.003
	0.004
	0.0016
	＜0.003
	≤1.00

	7
	汞
	0.00036
	＜0.00004
	＜0.00004
	0.00051
	＜0.00004
	≤0.001

	8
	砷
	0.0015
	0.0059
	0.0074
	0.0008
	0.0072
	≤0.01

	9
	六价铬
	0.005
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05

	10
	总硬度
	247
	153
	152
	101
	153
	≤450

	11
	铅
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	≤0.01

	12
	镉
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	≤0.005

	13
	铁
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	≤0.3

	14
	锰
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	≤0.10

	15
	溶解性总固体
	282
	238
	178
	142
	173
	≤1000

	16
	硫化物
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	

	17
	铝
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	

	18
	铜
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	

	19
	碳酸根
	19
	6
	6
	＜5
	6
	-

	20
	重碳酸根
	207
	146
	140
	102
	141
	-

	21
	挥发酚
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	≤0.003

	22
	氰化物
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	≤0.05

	23
	氟化物
	0.19
	0.09
	0.09
	0.08
	0.06
	≤1.0

	24
	钾
	0.33
	0.34
	0.44
	0.46
	0.45
	-

	25
	钠
	8.01
	3.53
	3.63
	3.47
	3.65
	≤200

	26
	钙
	15.5
	13.2
	9.11
	5.86
	9.37
	-

	27
	镁
	8.98
	2.41
	3.67
	2.10
	3.76
	-

	28
	锌
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	


表4.2-8  塔夏铁矿地下水水质监测及评价结果

	序 号
	监测项目
	标准指数
	标准限值

	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	

	1
	pH  值
	0.153
	0.140
	0.240
	0.100
	0.333
	6.5~8.5

	2
	氨氮
	＜1
	0.088
	0.148
	0.112
	0.178
	≤0.50

	3
	氯化物
	0.028
	0.027
	0.029
	0.028
	0.109
	≤250

	4
	硝酸盐
	0.280
	0.281
	0.285
	0.294
	0.314
	≤20.0

	5
	硫酸盐
	0.098
	0.098
	0.100
	0.101
	0.374
	≤250

	6
	亚硝酸盐氮
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤1.00

	7
	汞
	0.360
	＜1
	＜1
	0.510
	＜1
	≤0.001

	8
	砷
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.01

	9
	六价铬
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.05

	10
	总硬度
	0.467
	0.478
	0.455
	0.462
	0.447
	≤450

	11
	铅
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.01

	12
	镉
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.005

	13
	铁
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.3

	14
	锰
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.10

	15
	溶解性总固体
	0.318
	0.321
	0.320
	0.315
	0.289
	≤1000

	16
	硫化物
	0.337
	0.317
	0.383
	0.467
	0.28
	≤3.0

	17
	铝
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤3.0

	18
	铜
	0.460
	0.930
	0.270
	0.540
	0.340
	≤100

	19
	碳酸盐
	-
	-
	-
	-
	-
	/

	20
	重碳酸盐
	-
	-
	-
	-
	-
	/

	21
	挥发酚
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.002

	22
	氰化物
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	≤0.05

	23
	氟化物
	0.42
	0.4
	0.34
	0.36
	0.325
	≤1.0

	24
	钾
	-
	-
	-
	-
	-
	/

	25
	钠
	0.072
	0.073
	0.072
	0.064
	0.078
	≤200

	26
	钙
	-
	-
	-
	-
	-
	/

	27
	镁
	-
	-
	-
	-
	-
	/

	28
	锌
	
	
	
	
	
	


由上表可知，塔夏铁矿地下水现状监测及评价结果可知，矿区地下水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 

4.2.4声环境现状调查与评价

声环境监测时间为2023年7月8日～7月9日，监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。
监测布点及监测时间

根据矿山周围环境现状，本次声环境现状监测共布设4个监测点。监测点设在项目区四周，东、南、西、北侧各设1个，监测2天。

（2）监测方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）环境噪声监测要求。监测仪器使用AWA6021A噪声统计分析仪，测量前后均用声级标准器进行校准。

（3）评价标准

项目所处区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）评价结果监测及评价结果见表4.2-9。

表4.2-9
 噪声现状监测结果
单位：dB（A）

	监测位置
	监测结果
	标准值

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	7月8日-7月9日
	项目区东侧
	42
	40
	60
	50

	
	项目区南侧
	38
	38
	
	

	
	项目区西侧
	42
	41
	
	

	
	项目区北侧
	39
	40
	
	

	7月9日-7月9日
	项目区东侧
	42
	38
	
	

	
	项目区南侧
	38
	37
	
	

	
	项目区西侧
	43
	41
	
	

	
	项目区北侧
	40
	38
	
	


从表4.2-9的监测结果可知，项目区昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值，评价区域声环境质量较好。

4.2.5土壤环境现状监测及评价

土壤环境采样时间为2023年7月10日，监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。
①监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求识别，采矿区为生态影响型，评价等级为二级；临时废石场及采矿工业场地识别为污染影响型，评价等级为一级。根据项目区域土壤类型的特点以及土地利用方式，本项目区域共布设了12个土壤监测点，占地范围内布设8个点位（5个柱状样，3个表层样）、矿区占地范围外布设4个表层点。采样时间为2023年7月10日。土壤监测点位，见表4.2-10。

表4.2-10 
土壤现状监测点一览表

	编号
	监测点坐标
	监测项目
	备注

	1#
	项目区内西侧采样点（E84°6′24.81″，N43°25′19.73″）
	表层样
	pH+45项+铁、氟化物、含盐量
	项目区占地范围内

	2#
	项目区内南侧采样点（E84°6′48.49″，N44°25′11.89″）
	表层样
	pH、汞、砷、六价铬、铅、镉、铜、锌、镍、铁，含盐量
	

	3#
	项目区内东南侧采样点（E84°7′16.17″，N43°25′8.26″）
	表层样
	pH、汞、砷、六价铬、铅、镉、铜、锌、镍、铁，含盐量
	

	4#
	项目外西侧采样点

（E84°6′9.91″，N43°25′20.24″）
	表层样
	pH、汞、砷、铬、铅、镉、铜、锌、镍、铁，含盐量
	项目区占地范围外

	5#
	项目外西南侧采样点

（E84°6′37.76″，N43°24′57.79″）
	表层样
	pH、汞、砷、铬、铅、镉、铜、锌、镍、铁，含盐量
	

	6#
	项目外东北侧采样点

（E84°7′1.29″，N43°25′26.78″）
	表层样
	pH、汞、砷、铬、铅、镉、铜、锌、镍、铁，含盐量
	

	7#
	项目外东南侧采样点

（E84°7′36.21″，N43°25′7.74″）
	表层样
	pH、汞、砷、铬、铅、镉、铜、锌、总铬、镍、铁，含盐量
	

	8#
	废石场2#采样点

（E84°6′25.88″，N43°25′8.26″）
	柱状样
	pH+45项+铁、氟化物、含盐量
	项目区占地范围内

	9#
	废石场3#采样点

（E84°6′35.11″，N43°25′11.36″）
	柱状样
	pH+45项+铁、氟化物、含盐量
	

	10#
	表土场采样点

（E84°6′8.03″，N43°25′19.63″）
	柱状样
	pH+45项+铁、氟化物、含盐量
	

	11#
	Ⅰ采区采样点 

（E84°6′15.99″，N43°25′13.87″）
	柱状样
	pH+45项+铁、氟化物、含盐量
	

	12#
	Ⅱ采区采样点

（ E84°6′41.83″，N43°25′5.18″）
	柱状样
	pH+45项+铁、氟化物、含盐量
	


②评价标准 

项区内选取《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》标准中的筛选值，项目建设用地外监测点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

③评价结果

土壤背景值监测及评价结果见表4.2-10和表4.2-11。

表4.2-10（1） 项目区内土壤监测数据分析表 单位mg/kg

	采样点
	监测项目
	监测结果
	筛选值
	管制值
	是否达标

	矿区2#土壤


	pH（无量纲）
	7.39
	/
	/
	

	
	汞
	0.043
	38
	82
	达标

	
	砷
	12
	60
	140
	达标

	
	铅
	32
	800
	2500
	达标

	
	镉
	0.82
	65
	172
	达标

	
	铜
	24
	18000
	36000
	达标

	
	六价铬
	＜0.5
	5.7
	78
	达标

	
	镍
	36
	900
	2000
	达标

	
	铁（g/kg）
	31.5
	/
	/
	/

	
	锌
	97
	/
	/
	/

	
	含盐量（g/kg）
	0.4
	/
	/
	/

	矿区3#土壤


	pH（无量纲）
	7.27
	/
	/
	/

	
	汞
	0.093
	38
	82
	达标

	
	砷
	21.60
	60
	140
	达标

	
	铅
	25
	800
	2500
	达标

	
	镉
	0.49
	65
	172
	达标

	
	铜
	23
	18000
	36000
	达标

	
	六价铬
	＜0.5
	5.7
	78
	达标

	
	镍
	32
	900
	2000
	达标

	
	铁（g/kg）
	31.5
	/
	/
	/

	
	锌
	118
	/
	/
	/

	
	含盐量（g/kg）
	0.2
	/
	/
	/

	矿区1#土壤


	pH（无量纲）
	7.64
	/
	/
	/

	
	汞
	0.06
	38
	82
	达标

	
	砷
	37.6
	60
	140
	达标

	
	铅
	41
	800
	2500
	达标

	
	镉
	0.89
	65
	172
	达标

	
	铜
	26
	18000
	36000
	达标

	
	六价铬
	＜2
	5.7
	78
	达标

	
	镍
	22
	900
	2000
	达标

	
	甲苯
	未检出
	1200
	1200
	达标

	
	四氯化碳
	未检出
	2.8
	36
	达标

	
	氯仿
	未检出
	0.9
	10
	达标

	
	氯甲烷
	未检出
	37
	120
	达标

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	100
	达标

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	21
	达标

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	66
	200
	达标

	
	顺1,2-二氯乙烯
	未检出
	596
	2000
	达标

	
	反1,2-二氯乙烯
	未检出
	54
	163
	达标

	
	二氯甲烷
	未检出
	616
	2000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	5
	47
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	10
	100
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	6.8
	50
	达标

	
	四氯乙烯
	未检出
	53
	183
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	840
	840
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	2.8
	15
	达标

	
	三氯乙烯
	未检出
	2.8
	20
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	0.5
	5
	达标

	
	氯乙烯
	未检出
	0.43
	4.3
	达标

	
	苯
	未检出
	4
	40
	达标

	
	氯苯
	未检出
	270
	1000
	达标

	
	1,2-二氯苯
	未检出
	560
	560
	达标

	
	1,4-二氯苯
	未检出
	20
	200
	达标

	
	乙苯
	未检出
	28
	280
	达标

	
	苯乙烯
	未检出
	1290
	1290
	达标

	
	间二甲苯
	未检出
	570
	570
	达标

	
	对二甲苯
	未检出
	570
	570
	达标

	
	邻二甲苯
	未检出
	640
	640
	达标

	
	硝基苯
	未检出
	76
	760
	达标

	
	2-氯酚
	未检出
	260
	663
	达标

	
	苯并[a]蒽
	未检出
	2256
	4500
	达标

	
	苯并[a]芘
	未检出
	15
	151
	达标

	
	苯并[b]荧蒽
	未检出
	1.5
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	15
	151
	达标

	
	䓛
	未检出
	151
	1500
	达标

	
	二苯并[a,h]蒽
	未检出
	1293
	12900
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出
	1.5
	15
	达标

	
	萘
	未检出
	15
	151
	达标

	
	苯胺
	未检出
	/
	700
	达标

	
	铁（g/kg）
	37.9
	/
	/
	/

	
	含盐量
	1.1
	/
	/
	/

	
	氟化物（g/kg）
	55.9
	/
	/
	/


表4.2-10（2） 项目区内土壤监测数据分析表 

	项目
	单位
	废石场2#采样点
	标准
	是否满足

	
	
	监测值
	标准指数
	
	

	
	
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	筛选值
	筛选值

	重金属和无机物
	砷
	mg/kg
	15.3
	19.5
	10.0
	0.255
	0.325
	0.167
	60
	是

	
	镉
	mg/kg
	0.18
	0.09
	0.09
	0.003
	0.001
	0.001
	65
	是

	
	铬（六价）
	mg/kg
	﹤0.5
	﹤0.5
	﹤0.5
	/
	/
	/
	5.7
	是

	
	铜
	mg/kg
	42
	34
	40
	0.002
	0.002
	0.002
	18000
	是

	
	铅
	mg/kg
	25
	24
	21
	0.03
	0.03
	0.03
	800
	是

	
	汞
	mg/kg
	0.055
	0.054
	0.022
	0.001
	0.001
	0.001
	38
	是

	
	镍
	mg/kg
	21
	15
	15
	0.023
	0.017
	0.017
	900
	是

	
	pH
	/
	7.58
	7.45
	7.34
	/
	/
	/
	/
	/

	
	铁
	g/kg
	34.7
	30.4
	22.4
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氟化物
	mg/kg
	49.4
	70.4
	69.3
	/
	/
	/
	/
	/

	
	含盐量
	g/kg
	1.0
	1.3
	1.2
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发性有机物
	四氯化碳
	µg/kg
	﹤1.3
	﹤1.3
	﹤1.3
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	氯仿
	µg/kg
	﹤0.02
	﹤0.02
	﹤0.02
	/
	/
	/
	0.9
	是

	
	氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	37
	是

	
	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	9
	是

	
	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	66
	是

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.008
	﹤0.008
	﹤0.008
	/
	/
	/
	596
	是

	
	反-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤1.40
	﹤1.40
	﹤1.40
	/
	/
	/
	54
	是

	
	二氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	616
	是

	
	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	﹤1.10
	﹤1.10
	﹤1.10
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	10
	是

	
	1,1,2,2,-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	6.8
	是

	
	四氯乙烯
	µg/kg
	＜1.40
	＜1.40
	＜1.40
	/
	/
	/
	53
	是

	
	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.30
	＜1.30
	＜1.30
	/
	/
	/
	840
	是

	挥发性有机物
	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	三氯乙烯
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	0.5
	是

	
	氯乙烯
	µg/kg
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	/
	/
	/
	0.43
	是

	
	苯
	µg/kg
	﹤1.90
	﹤1.90
	﹤1.90
	/
	/
	/
	4
	是

	
	氯苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	270
	是

	
	1,2-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	560
	是

	
	1,4-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	20
	是

	
	乙苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	28
	是

	
	苯乙烯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	1290
	是

	
	甲苯
	µg/kg
	﹤1.30
	﹤1.30
	﹤1.30
	/
	/
	/
	1200
	是

	
	间二甲苯+对二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	570
	是

	
	邻二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	640
	是

	半挥发性有机物
	硝基苯
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	76
	是

	
	苯胺
	mg/kg
	﹤0.004
	﹤0.004
	﹤0.004
	/
	/
	/
	260
	是

	
	2-氯酚
	mg/kg
	﹤0.06
	﹤0.06
	﹤0.06
	/
	/
	/
	2256
	是

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.2
	﹤0.2
	﹤0.2
	/
	/
	/
	151
	是

	
	䓛
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1293
	是

	
	二苯并[a,h]蒽
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	萘
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	70
	是


表4.2-10（3） 项目区内土壤监测数据分析表 

	项目
	单位
	废石场3#采样点
	标准
	是否满足

	
	
	监测值
	标准指数
	
	

	
	
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	筛选值
	筛选值

	重金属和无机物
	砷
	mg/kg
	9.41
	10.8
	9.34
	0.157
	0.18
	0.156
	60
	是

	
	镉
	mg/kg
	0.17
	0.14
	0.13
	0.003
	0.003
	0.003
	65
	是

	
	铬（六价）
	mg/kg
	﹤0.5
	﹤0.5
	﹤0.5
	/
	/
	/
	5.7
	是

	
	铜
	mg/kg
	44
	28
	20
	0.002
	0.002
	0.001
	18000
	是

	
	铅
	mg/kg
	35
	25
	19
	0.044
	0.031
	0.024
	800
	是

	
	汞
	mg/kg
	0.07
	0.032
	0.031
	0.002/
	0.001
	0.001
	38
	是

	
	镍
	mg/kg
	21
	18
	12
	0.023
	0.02
	0.013
	900
	是

	
	pH
	/
	7.26
	7.45
	7.44
	/
	/
	/
	/
	/

	
	铁
	g/kg
	30.2
	29
	20
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氟化物
	mg/kg
	49.3
	60.4
	56.4
	/
	/
	/
	/
	/

	
	含盐量
	g/kg
	0.1
	0.2
	0.1
	
	
	/
	/
	/

	挥发性有机物
	四氯化碳
	µg/kg
	﹤1.3
	﹤1.3
	﹤1.3
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	氯仿
	µg/kg
	﹤0.02
	﹤0.02
	﹤0.02
	/
	/
	/
	0.9
	是

	
	氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	37
	是

	
	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	9
	是

	
	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	66
	是

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.008
	﹤0.008
	﹤0.008
	/
	/
	/
	596
	是

	
	反-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤1.40
	﹤1.40
	﹤1.40
	/
	/
	/
	54
	是

	
	二氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	616
	是

	
	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	﹤1.10
	﹤1.10
	﹤1.10
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	10
	是

	
	1,1,2,2,-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	6.8
	是

	
	四氯乙烯
	µg/kg
	＜1.40
	＜1.40
	＜1.40
	/
	/
	/
	53
	是

	
	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.30
	＜1.30
	＜1.30
	/
	/
	/
	840
	是

	挥发性有机物
	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	三氯乙烯
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	0.5
	是

	
	氯乙烯
	µg/kg
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	/
	/
	/
	0.43
	是

	
	苯
	µg/kg
	﹤1.90
	﹤1.90
	﹤1.90
	/
	/
	/
	4
	是

	
	氯苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	270
	是

	
	1,2-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	560
	是

	
	1,4-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	20
	是

	
	乙苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	28
	是

	
	苯乙烯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	1290
	是

	
	甲苯
	µg/kg
	﹤1.30
	﹤1.30
	﹤1.30
	/
	/
	/
	1200
	是

	
	间二甲苯+对二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	570
	是

	
	邻二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	640
	是

	半挥发性有机物
	硝基苯
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	76
	是

	
	苯胺
	mg/kg
	﹤0.004
	﹤0.004
	﹤0.004
	/
	/
	/
	260
	是

	
	2-氯酚
	mg/kg
	﹤0.06
	﹤0.06
	﹤0.06
	/
	/
	/
	2256
	是

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.2
	﹤0.2
	﹤0.2
	/
	/
	/
	151
	是

	
	䓛
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1293
	是

	
	二苯并[a,h]蒽
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	萘
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	70
	是


表4.2-10（4） 项目区内土壤监测数据分析表 

	项目
	单位
	表土场采样点
	标准
	是否满足

	
	
	监测值
	标准指数
	
	

	
	
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	筛选值
	筛选值

	重金属和无机物
	砷
	mg/kg
	13.0
	12.0
	10.7
	0.217
	0.200
	0.178
	60
	是

	
	镉
	mg/kg
	0.08
	0.08
	0.08
	0.001
	0.001
	0.001
	65
	是

	
	铬（六价）
	mg/kg
	﹤0.5
	﹤0.5
	﹤0.5
	/
	/
	/
	5.7
	是

	
	铜
	mg/kg
	26
	29
	26
	0.001
	0.002
	0.001
	18000
	是

	
	铅
	mg/kg
	25
	14
	12
	0.031
	0.018
	0.017
	800
	是

	
	汞
	mg/kg
	0.04
	0.039
	0.029
	0.001
	0.001
	0.001
	38
	是

	
	镍
	mg/kg
	15
	14
	12
	0.028
	0.03
	0.026
	900
	是

	
	pH
	/
	7.37
	7.14
	7.56
	/
	/
	/
	/
	/

	
	铁
	g/kg
	28.8
	26.9
	25.2
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氟化物
	mg/kg
	56.6
	70.1
	73.1
	/
	/
	/
	/
	/

	
	含盐量
	g/kg
	0.3
	0.4
	0.3
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发性有机物
	四氯化碳
	µg/kg
	﹤1.3
	﹤1.3
	﹤1.3
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	氯仿
	µg/kg
	﹤0.02
	﹤0.02
	﹤0.02
	/
	/
	/
	0.9
	是

	
	氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	37
	是

	
	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	9
	是

	
	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	66
	是

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.008
	﹤0.008
	﹤0.008
	/
	/
	/
	596
	是

	
	反-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤1.40
	﹤1.40
	﹤1.40
	/
	/
	/
	54
	是

	
	二氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	616
	是

	
	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	﹤1.10
	﹤1.10
	﹤1.10
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	10
	是

	
	1,1,2,2,-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	6.8
	是

	
	四氯乙烯
	µg/kg
	＜1.40
	＜1.40
	＜1.40
	/
	/
	/
	53
	是

	
	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.30
	＜1.30
	＜1.30
	/
	/
	/
	840
	是

	挥发性有机物
	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	三氯乙烯
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	0.5
	是

	
	氯乙烯
	µg/kg
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	/
	/
	/
	0.43
	是

	
	苯
	µg/kg
	﹤1.90
	﹤1.90
	﹤1.90
	/
	/
	/
	4
	是

	
	氯苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	270
	是

	
	1,2-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	560
	是

	
	1,4-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	20
	是

	
	乙苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	28
	是

	
	苯乙烯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	1290
	是

	
	甲苯
	µg/kg
	﹤1.30
	﹤1.30
	﹤1.30
	/
	/
	/
	1200
	是

	
	间二甲苯+对二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	570
	是

	
	邻二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	640
	是

	半挥发性有机物
	硝基苯
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	76
	是

	
	苯胺
	mg/kg
	﹤0.004
	﹤0.004
	﹤0.004
	/
	/
	/
	260
	是

	
	2-氯酚
	mg/kg
	﹤0.06
	﹤0.06
	﹤0.06
	/
	/
	/
	2256
	是

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.2
	﹤0.2
	﹤0.2
	/
	/
	/
	151
	是

	
	䓛
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1293
	是

	
	二苯并[a,h]蒽
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	萘
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	70
	是


表4.2-10（5） 项目区内土壤监测数据分析表 

	项目
	单位
	Ⅰ采区采样点
	标准
	是否满足

	
	
	监测值
	标准指数
	
	

	
	
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	筛选值
	筛选值

	重金属和无机物
	砷
	mg/kg
	13.3
	12.9
	9.15
	0.217
	0.215
	0.153
	60
	是

	
	镉
	mg/kg
	0.09
	0.08
	0.07
	0.001
	0.001
	0.001
	65
	是

	
	铬（六价）
	mg/kg
	﹤0.5
	﹤0.5
	﹤0.5
	/
	/
	/
	5.7
	是

	
	铜
	mg/kg
	32
	16
	20
	0.002
	0.001
	0.001
	18000
	是

	
	铅
	mg/kg
	38
	20
	18
	0.048
	0.025
	0.023
	800
	是

	
	汞
	mg/kg
	0.117
	0.131
	0.066
	0.003
	0.003
	0.002
	38
	是

	
	镍
	mg/kg
	18
	11
	15
	0.020
	0.012
	0.017
	900
	是

	
	pH
	/
	7.74
	7.26
	7.41
	/
	/
	/
	/
	/

	
	铁
	g/kg
	35.6
	35.0
	33.3
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氟化物
	mg/kg
	52.1
	43.6
	70.8
	/
	/
	/
	/
	/

	
	含盐量
	g/kg
	0.4
	0.5
	0.2
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发性有机物
	四氯化碳
	µg/kg
	﹤1.3
	﹤1.3
	﹤1.3
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	氯仿
	µg/kg
	﹤0.02
	﹤0.02
	﹤0.02
	/
	/
	/
	0.9
	是

	
	氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	37
	是

	
	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	9
	是

	
	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	66
	是

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.008
	﹤0.008
	﹤0.008
	/
	/
	/
	596
	是

	
	反-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤1.40
	﹤1.40
	﹤1.40
	/
	/
	/
	54
	是

	
	二氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	616
	是

	
	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	﹤1.10
	﹤1.10
	﹤1.10
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	10
	是

	
	1,1,2,2,-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	6.8
	是

	
	四氯乙烯
	µg/kg
	＜1.40
	＜1.40
	＜1.40
	/
	/
	/
	53
	是

	
	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.30
	＜1.30
	＜1.30
	/
	/
	/
	840
	是

	挥发性有机物
	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	三氯乙烯
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	0.5
	是

	
	氯乙烯
	µg/kg
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	/
	/
	/
	0.43
	是

	
	苯
	µg/kg
	﹤1.90
	﹤1.90
	﹤1.90
	/
	/
	/
	4
	是

	
	氯苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	270
	是

	
	1,2-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	560
	是

	
	1,4-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	20
	是

	
	乙苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	28
	是

	
	苯乙烯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	1290
	是

	
	甲苯
	µg/kg
	﹤1.30
	﹤1.30
	﹤1.30
	/
	/
	/
	1200
	是

	
	间二甲苯+对二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	570
	是

	
	邻二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	640
	是

	半挥发性有机物
	硝基苯
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	76
	是

	
	苯胺
	mg/kg
	﹤0.004
	﹤0.004
	﹤0.004
	/
	/
	/
	260
	是

	
	2-氯酚
	mg/kg
	﹤0.06
	﹤0.06
	﹤0.06
	/
	/
	/
	2256
	是

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.2
	﹤0.2
	﹤0.2
	/
	/
	/
	151
	是

	
	䓛
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1293
	是

	
	二苯并[a,h]蒽
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	萘
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	70
	是


表4.2-10（6） 项目区内土壤监测数据分析表 

	项目
	单位
	Ⅱ采区采样点
	标准
	是否满足

	
	
	监测值
	标准指数
	
	

	
	
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0
	筛选值
	筛选值

	重金属和无机物
	砷
	mg/kg
	10.4
	11.6
	10.0
	0.173
	0.193
	0.167
	60
	是

	
	镉
	mg/kg
	0.10
	0.07
	0.07
	0.002
	0.001
	0.001
	65
	是

	
	铬（六价）
	mg/kg
	﹤0.5
	﹤0.5
	﹤0.5
	/
	/
	/
	5.7
	是

	
	铜
	mg/kg
	23
	21
	21
	0.001
	0.001
	0.001
	18000
	是

	
	铅
	mg/kg
	39
	23
	15
	0.049
	0.029
	0.019
	800
	是

	
	汞
	mg/kg
	0.054
	0.056
	0.044
	0.001
	0.001
	0.001
	38
	是

	
	镍
	mg/kg
	18
	13
	14
	0.020
	0.014
	0.016
	900
	是

	
	pH
	/
	7.47
	7.35
	7.29
	/
	/
	/
	/
	/

	
	铁
	g/kg
	33.2
	28
	24.3
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氟化物
	mg/kg
	50.8
	59.8
	73.3
	/
	/
	/
	/
	/

	
	含盐量
	g/kg
	0.4
	0.2
	0.3
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发性有机物
	四氯化碳
	µg/kg
	﹤1.3
	﹤1.3
	﹤1.3
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	氯仿
	µg/kg
	﹤0.02
	﹤0.02
	﹤0.02
	/
	/
	/
	0.9
	是

	
	氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	37
	是

	
	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.0
	﹤1.0
	﹤1.0
	/
	/
	/
	9
	是

	
	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.01
	﹤0.01
	﹤0.01
	/
	/
	/
	66
	是

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤0.008
	﹤0.008
	﹤0.008
	/
	/
	/
	596
	是

	
	反-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	﹤1.40
	﹤1.40
	﹤1.40
	/
	/
	/
	54
	是

	
	二氯甲烷
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	616
	是

	
	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	﹤1.10
	﹤1.10
	﹤1.10
	/
	/
	/
	5
	是

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	10
	是

	
	1,1,2,2,-四氯乙烷
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	6.8
	是

	
	四氯乙烯
	µg/kg
	＜1.40
	＜1.40
	＜1.40
	/
	/
	/
	53
	是

	
	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.30
	＜1.30
	＜1.30
	/
	/
	/
	840
	是

	挥发性有机物
	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	三氯乙烯
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	2.8
	是

	
	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	＜1.20
	＜1.20
	＜1.20
	/
	/
	/
	0.5
	是

	
	氯乙烯
	µg/kg
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	/
	/
	/
	0.43
	是

	
	苯
	µg/kg
	﹤1.90
	﹤1.90
	﹤1.90
	/
	/
	/
	4
	是

	
	氯苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	270
	是

	
	1,2-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	560
	是

	
	1,4-二氯苯
	µg/kg
	﹤1.50
	﹤1.50
	﹤1.50
	/
	/
	/
	20
	是

	
	乙苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	28
	是

	
	苯乙烯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	1290
	是

	
	甲苯
	µg/kg
	﹤1.30
	﹤1.30
	﹤1.30
	/
	/
	/
	1200
	是

	
	间二甲苯+对二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	570
	是

	
	邻二甲苯
	µg/kg
	﹤1.20
	﹤1.20
	﹤1.20
	/
	/
	/
	640
	是

	半挥发性有机物
	硝基苯
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	76
	是

	
	苯胺
	mg/kg
	﹤0.004
	﹤0.004
	﹤0.004
	/
	/
	/
	260
	是

	
	2-氯酚
	mg/kg
	﹤0.06
	﹤0.06
	﹤0.06
	/
	/
	/
	2256
	是

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	﹤0.2
	﹤0.2
	﹤0.2
	/
	/
	/
	151
	是

	
	䓛
	mg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1293
	是

	
	二苯并[a,h]蒽
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	1.5
	是

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	µg/kg
	﹤0.1
	﹤0.1
	﹤0.1
	/
	/
	/
	15
	是

	
	萘
	mg/kg
	﹤0.09
	﹤0.09
	﹤0.09
	/
	/
	/
	70
	是


表4.2-11 项目区外土壤监测数据分析表 单位mg/kg

	采样点
	监测项目
	监测结果
	筛选值
	是否达标

	矿区外4#土壤


	pH（无量纲）
	7.58
	/
	达标

	
	汞
	0.062
	2.4
	达标

	
	砷
	24.6
	30
	达标

	
	铅
	24
	120
	达标

	
	镉
	0.63
	0.6
	达标

	
	铜
	22
	200
	达标

	
	铬
	16
	200
	达标

	
	镍
	27
	100
	达标

	
	铁（g/kg）
	26.4
	/
	/

	
	锌
	109
	300
	达标

	
	含盐量（g/kg）
	0.3
	/
	/

	矿区外5#土壤


	pH（无量纲）
	7.43
	/
	/

	
	汞
	0.020
	2.4
	达标

	
	砷
	23.8
	30
	达标

	
	铅
	29
	120
	达标

	
	镉
	0.24
	0.6
	达标

	
	铜
	19
	200
	达标

	
	铬
	21
	200
	达标

	
	镍
	44
	100
	达标

	
	铁（g/kg）
	38.4
	/
	/

	
	锌
	143
	300
	达标

	
	含盐量（g/kg）
	0.3
	/
	/

	矿区外6#土壤


	pH（无量纲）
	7.40
	/
	/

	
	汞
	0.068
	2.4
	达标

	
	砷
	29.8
	30
	达标

	
	铅
	15
	120
	达标

	
	镉
	0.69
	0.6
	达标

	
	铜
	26
	200
	达标

	
	铬
	12
	200
	达标

	
	镍
	27
	100
	达标

	
	铁（g/kg）
	24.1
	/
	/

	
	锌
	130
	300
	达标

	
	含盐量（g/kg）
	0.4
	/
	/

	矿区外7#土壤


	pH（无量纲）
	7.65
	/
	/

	
	汞
	0.032
	2.4
	达标

	
	砷
	14.9
	30
	达标

	
	铅
	15
	120
	达标

	
	镉
	0.26
	0.6
	达标

	
	铜
	28
	200
	达标

	
	铬
	25
	200
	达标

	
	镍
	42
	100
	达标

	
	铁（g/kg）
	24.7
	/
	/

	
	锌
	91
	300
	达标

	
	含盐量（g/kg）
	0.2
	/
	/


由上表监测结果可知：项目区内监测点的各项因子监测值均满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；项目区外监测点的各项因子监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值，因此，项目区域土壤环境质量良好。

4.2.6区域生态环境现状调查与评价

4.2.6.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于III天山山地温性草原、森林生态区，III2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区，37喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区。主要生态服务功能为农畜产品生产、旅游，主要生态环境问题为水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏，主要生态敏感因子、敏感程度为生物多样性及其生境极度敏感、中度敏感，土壤侵蚀中度敏感，主要生态保护措施为旱地退耕还草、防治水土流失、健全排灌系统。项目区生态功能区划，见表4.2-12和图4.2-2。

表 4.2-12        项目区生态功能区划

	生态功能区
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	37．喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区
	农畜产品生产、旅游
	水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏
	生物多样性及其生境极度敏感、中度敏感，土壤侵蚀中度敏感
	保护河谷林、保护草原、保护农田、保护小叶白腊等珍稀树种
	旱地退耕还草、防治水土流失、健全排灌系统
	搞好水能开发与建设，建立牧农结合的新型农牧业基地


4.2.6.2区域土地利用现状
矿山为新建矿山，尚未开工建设。现状土地利用范围一部分位于矿区范围内，一部分位于矿区范围外，其中矿区范围内面积155.0000公顷，矿区范围外面积42.5845公顷，土地权属为国有，土地产权明晰，权属界址清楚，无土地权属纠纷。

本方案通过参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号），同时根据规划矿山布局及和新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铅锌铁矿矿区土地利用现状类型、权属及规划证明，结合矿区所在区域的卫星影像图分析，并经现场调查核实，采用ARCGIS、MAPGIS等绘图软件进行内业数据处理、叠加分析和面积量算，最终获得矿区土地利用类型、面积、权属、空间分布等信息数据。

矿区范围内地类较简单，规划土地利用范围不涉及自然保护区，无耕地存在，不涉及基本农田。矿区土地利用现状及权属说明，见表4.2-13、图4.2-3。

表4.2-13  矿区土地利用现状及权属说明表

	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）
	权属
	备注

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	
	

	04
	草地
	0401
	天然牧草地
	147.2298
	国有
	界内

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6.6460
	国有
	界内

	06
	农业设施建设用地
	0601
	农村道路
	1.0183
	国有
	界内

	17
	陆地水域
	1701
	河流水面
	0.1059
	国有
	界内

	
	
	
	小计
	155.0000
	
	

	04
	草地
	0401
	天然牧草地
	40.5150
	国有
	界外

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1.8199
	国有
	界外

	06
	农业设施建设用地
	0601
	农村道路
	0.0484
	国有
	界外

	17
	陆地水域
	1701
	河流水面
	0.2012
	国有
	界外

	
	
	
	小计
	42.5845
	
	

	
	
	
	合计
	197.5845
	
	

	注：矿区范围面积155.0000公顷，评估区范围197.5845公顷。
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图4.2-3土地利用现状图

4.2.6.3土壤类型及分布
按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和野外实地调查，区域土壤主要是黑毡土。项目区土壤类型及分布图，见图 4.2-4。
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图4.2-4土壤类型图

4.2.6.4植物资源现状调查
根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于III天山山地温性草原、森林生态区，III2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区，37喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区。

（1）调查方法

根据现场初步踏勘，评价区全部为自然植被，包括雪岭云杉林和禾草高山草甸两种植被类型。每种植被类型设置5个样方，共计10
个植物调查样方。其中草本群落调查植被样方大小为1m×1m；乔木林群落调查植被样方大小为10m×10m。各样方记录经纬度、海拔、物种组成、高度、盖度等基本信息，生态现状调查图，见图4.2-5。

样方布设情况见下表。

表4.2-14  陆生生态调查样方设置情况表

	编号
	位置
	地理坐标
	特征

	1#
	矿区入场道路旁
	84°6′43.833″E, 43°25′2.362″N
	禾草高山草甸

	2#
	矿区中部
	84°6′39.623″E, 43°25′10.638″N
	禾草高山草甸

	3#
	矿区东部
	84°6′53.952″E, 43°25′6.542″N
	禾草高山草甸

	4#
	矿区中部
	84°6′16.525″E, 43°25′0.482″N
	禾草高山草甸

	5#
	矿区中部
	84°6′45.262″E, 43°25′20.794″N
	禾草高山草甸

	6#
	矿区西部
	84°6′4.552″E, 43°25′10.807″N
	雪岭云杉林

	7#
	矿区西部
	84°6′10.423″E, 43°25′4.859″N
	雪岭云杉林

	8#
	矿区北部
	84°6′23.246″E, 43°25′20.401″N
	雪岭云杉林

	9#
	矿区西部
	84°5′52.424″E, 43°24′56.106″N
	雪岭云杉林

	10#
	矿区西部
	84°5′17.354″E, 43°24′54.198″N
	雪岭云杉林


样方调查结果见下表。

表4.2-15（1）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′43.833″E, 43°25′2.362″N

	样方编号：1#
	样方面积：1m×1m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2346m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：禾草高山草甸
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：90%
	平均高度：0.2m
	优势种：早熟禾

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	早熟禾
	Poa annua
	/
	0.2
	10
	营养期
	中

	2
	天山羽衣草
	Alchemilla tianschanica
	/
	0.1
	70
	营养期
	中

	3
	蒲公英
	Taraxacum mongolicum
	4
	0.15
	10
	营养期
	中
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表4.2-15（2）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′39.623″E, 43°25′10.638″N

	样方编号：2#
	样方面积：1m×1m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2333m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：禾草高山草甸
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：80%
	平均高度：0.2m
	优势种：天山羽衣草

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	天山羽衣草
	Alchemilla tianschanica
	/
	0.1
	70
	营养期
	中

	2
	早熟禾
	Poa annua
	/
	0.2
	5
	营养期
	中

	3
	羊茅
	Festuca ovina
	/
	0.3
	5
	营养期
	中
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表4.2-15（3）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′39.623″E, 43°25′10.638″N

	样方编号：3#
	样方面积：1m×1m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2400m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：禾草高山草甸
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：80%
	平均高度：0.3m
	优势种：早熟禾

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	沙穗
	Phlomoides molucelloides
	9
	0.15
	5
	营养期
	中

	2
	早熟禾
	Poa annua
	/
	0.2
	60
	营养期
	中

	3
	绢蒿
	Seriphidium kaschgaricum
	/
	0.3
	5
	营养期
	中

	[image: image26.jpg]





表4.2-15（4）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′16.525″E, 43°25′0.482″N

	样方编号：4#
	样方面积：1m×1m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2520m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：禾草高山草甸
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：50%
	平均高度：0.15m
	优势种：天山羽衣草

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	早熟禾
	Poa annua
	/
	0.2
	5
	营养期
	中

	2
	天山羽衣草
	Alchemilla tianschanica
	/
	0.1
	40
	营养期
	中

	3
	蒲公英
	Taraxacum mongolicum
	4
	0.15
	5
	营养期
	中
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表4.2-15（5）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′45.262″E, 43°25′20.794″N

	样方编号：5#
	样方面积：1m×1m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2532m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：禾草高山草甸
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：60%
	平均高度：0.15m
	优势种：天山羽衣草

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	天山羽衣草
	Alchemilla tianschanica
	/
	0.1
	40
	营养期
	中

	2
	千叶蓍
	Achillea millefolium
	4
	0.15
	15
	营养期
	中

	3
	早熟禾
	Poa annua
	/
	0.2
	5
	营养期
	中

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





表4.2-15（6）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′4.552″E, 43°25′10.807″N

	样方编号：6#
	样方面积：10m×10m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2395m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：云杉林
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：80%
	平均高度：15m
	优势种：云杉

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	云杉
	Picea asperata
	13
	15
	80
	营养期
	强
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表4.2-15（7）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′10.423″E, 43°25′4.859″N

	样方编号：7#
	样方面积：10m×10m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2446m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：云杉林
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：80%
	平均高度：15m
	优势种：云杉

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	云杉
	Picea asperata
	14
	15
	75
	营养期
	强
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表4.2-15（8）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°6′23.246″E, 43°25′20.401″N

	样方编号：8#
	样方面积：10m×10m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2446m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：云杉林
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：80%
	平均高度：15m
	优势种：云杉

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	云杉
	Picea asperata
	19
	15
	80
	营养期
	强
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表4.2-15（9）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°5′52.424″E, 43°24′56.106″N

	样方编号：9#
	样方面积：10m×10m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2395m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：云杉林
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：70%
	平均高度：18m
	优势种：云杉

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	云杉
	Picea asperata
	19
	18
	70
	营养期
	强
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表4.2-15（10）  植被群落调查样方表

	地点：新源县塔夏铁矿铁矿矿区
	坐标：84°5′17.354″E, 43°24′54.198″N

	样方编号：10#
	样方面积：10m×10m
	调查日期：2023.6.10
	天气状况：多云

	海拔：2439m 
	温度：26°C
	湿度：47%
	风速：一级

	生境条件：高山草甸  
	群落名称：云杉林
	地貌类型：山地
	土壤类型：黑毡土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：40%
	平均高度：0.15m
	优势种：云杉

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度

（m）
	盖度

（%）
	物候
	生活力

	1
	云杉
	Picea asperata
	10
	15
	40
	营养期
	强
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（2）植被类型

依据《中国植被区划图》，评价区属于干旱荒漠带温带荒漠区域，天山北麓山地寒温性针叶林和草原区。评价区属北温带大陆性半干旱山地气候，冬长夏短，温差随昼夜和季节变化较大，平均气温5.8℃，昼夜温差大，夏季最高气温30℃，冬季最低气温-40℃。5~7月为雨季，年均降水量383.9mm，年蒸发量1370.8mm。主要气象灾害有大风、冰雹、霜冻、雪崩和寒流。调查表明，评价区以雪岭云杉林、中高山草甸及部分未利用土地为主，多分布有禾草、羽衣草等。区域生境总体一般，造成植被的总体特征是组成简单、类型单调。按照生态单元，项目区植被从山顶到山脚主要为禾草、雨衣草高山草甸植被带，雪岭云杉带，草甸草原带，每个带的植被群落都较为简单，植被类型较少。

矿区的主要植物群落：

禾草、雨衣草高山草甸植被带：这个群系出现于海拔2000-2500m的范围。以早熟禾（Poa annua）和天山羽衣草（Alchemilla tianschanica）为建群种组成的草甸草原。伴生种有珠芽蓼（Polygonum viviparum）、蒲公英（Tarascacum mongolicum）、千叶蓍（Achillea millefolium）等。草层高度3~15cm，总盖度50%~80%，鲜草5400公斤/公顷。天山羽衣草和禾草是典型中生植物。喜潮湿，较能耐板硬土壤，生长较快，生活力强，分枝多，再生能力中等。4月底返青，7月开花，8月结实，9月枯黄。

雪岭云杉群丛组（Drgopteris filixmas）：该群组是具有极高生产力的森林群落。它分布在项目区西侧中山带，处于海拔1700-2200m之间的缓斜阴坡和半阴坡上。土壤是深厚的、强度淋溶的森林灰褐色土。这里的年降水量不低于800mm。雪岭云杉在这种类型的群落中生长达到极大高度，成熟林木一般为40m，甚至可达50-60m或更高，每公顷蓄积量最高达800m3以上。林冠郁闭度为0.6-0.7。灌木层不甚明显，有忍冬与蔷薇等。草类层盖度90-100%，由高大粗壮的欧洲鳞毛蕨（Dryopteris filixmas）构成了严密覆盖的上层草被，下层土壤深厚肥沃、富于氮素和湿润的条件。下层的草类主要是假报春、一支黄花、小花凤仙、林地早熟禾等。

评价区植被类型及面积，见表4.2-16，见图4.2-6。

表4.2-16  植物群落调查结果统计表

	植被类型
	分布区域及特点
	占用情况

	
	
	面积（hm2）
	比例（%）

	云杉林
	零散，片状、带状分布于评价区
	8.4659
	4.28

	禾草草甸
	评价区广泛分布
	188.8115
	95.56

	其他无植被区
	0.3071
	0.16

	合计
	197.8545
	100


评价区植被类型图，见图4.2-5。
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图4.2-6 植被类型图

（3）植被覆盖度

植被覆盖度是指植被（包括叶、茎、枝）在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比。本次利用NDVI指数进行估算，估算模型为：

fc=（NDVI-NDVIsoil）/（NDVIveg-NDVIsoil）

式中fc为植被盖度；NDVIsoil为裸土或无植被覆盖区域的NDVI值，即无植被像元的NDVI值，本次依据评价范围内影像特征取0.00006；NDVIveg为代表完全被植被所覆盖的像元的NDVI值，即纯植被像元的NDVI值。

其中NDVI为归一化植被指数，计算公式为：

NDVI=（NIR-R）/（NIR+R）

即近红外波段与红色波段的差值除以两者之和，根据ENVI软件计算植被指数。植被覆盖度统计表见表4.2-17。

表4.2-17  植被覆盖度统计表
	植被覆盖分级
	覆盖度（%）
	面积（hm2）
	比例（%）

	低植被覆盖度
	F＜10%
	23.6832
	11.97

	较低植被覆盖度
	10%≤F＜30%
	34.0903
	17.23

	中度植被覆盖度
	30%≤F＜50%
	38.8586
	19.64

	较高植被覆盖度
	50%≤F＜70%
	46.9311
	23.72

	高植被覆盖度
	F≥70%
	54.2913
	27.44

	合计
	197.8545
	100


评价范围植被覆盖度图，见图4.2-7。
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图4.2-7  植被覆盖度图

（4）植物多样性

经现场踏勘，结合新源县资料核实，评价区以云杉、禾草、羽衣草较为普遍，部分区域分布有车前草、蒲公英、绢蒿等杂草，无国家和自治区重点保护野生植物物种。具体植物名录，

见表4.2-18。

表4.2-18  项目区主要植物名录
	序号
	中文名
	拉丁学名
	保护级别
	科
	属

	1
	早熟禾
	Poa annua
	/
	禾本科
	早熟禾属

	2
	天山羽衣草
	Alchemilla tianschanica
	/
	蔷薇科
	羽衣草属

	3
	羊茅
	Festuca ovina
	/
	禾本科
	羊茅属

	4
	雪岭云杉
	Picea asperata
	/
	松科
	云杉属

	5
	蒲公英
	Taraxacum mongolicum
	/
	菊科
	蒲公英属

	6
	车前草
	Plantago depressa
	/
	车前科
	车前属

	7
	伊犁绢蒿
	Seriphidium transiliense
	/
	菊科
	绢蒿属

	8
	沙穗
	Eremostachys moluccelloide
	/
	唇形科
	沙穗属

	9
	珠芽蓼
	Polygonum viviparum
	/
	蓼科
	蓼属

	10
	无芒雀麦
	Bromus inermis
	/
	禾本科
	雀麦属

	11
	薹草
	Carex spp
	/
	莎草科
	薹草属

	12
	赖草
	Leymus secalinus
	/
	禾本科
	赖草属

	13
	大蓟
	Cirsium japonicum
	/
	菊科
	蓟属

	14
	蓬子菜
	Galium verum
	/
	茜草科
	拉拉藤属

	15
	天山桦
	Betula tianschanica
	/
	桦木科
	桦木属

	16
	蔷薇
	Rosa sp.
	/
	蔷薇科
	蔷薇属

	17
	忍冬
	Lonicera japonica
	/
	忍冬科
	忍冬属

	18
	老鹳草
	Geranium wilfordii
	/
	牻牛儿苗科
	老鹳草属

	19
	山杨
	Populus tremula
	/
	杨柳科
	杨属

	20
	伊犁柳
	Salix iliensis
	/
	杨柳科
	柳属

	21
	线叶嵩草
	Kobresia capillifolia
	/
	莎草科
	莎草科

	22
	天山花楸
	Sorbus tianschanica
	/
	蔷薇科
	花楸属

	23
	勿忘草
	Myosotis alpestris
	/
	紫草科
	勿忘草属

	24
	沟叶羊茅
	Festuca valesiaca
	/
	禾本科
	羊茅属


（5）重要物种

评价区无《国家重点保护野生植物名录（2021年版）》、《新疆国家重点保护野生植物名录（2022年版）》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录(第一批)》中重点保护野生植物，无《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危、易危物种，无国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种和特有种以及古树名木等。

（6）生物量

根据工程沿线植被及植物调查分析结果，评价区内植被类型可以概括为落叶针叶林、杂草草甸两类，评价区生物量情况见下表。

表4.2-19  评价区植被生物量一览表

	范围
	植被类型
	占地面积（hm2）
	平均生物量

（t/hm2）
	总生物量

（t）

	评价区
	落叶针叶林
	8.4659
	95.56
	809.0014

	
	杂草草甸
	188.8115
	6.32
	1193.289

	合计
	197.2774
	
	2002.29


注：参考冯宗伟《中国森林生态系统的生物量与生产力》和中国环境出版社《非污染生态评价技术导则培训教材》。

由表可知，评价区总生物量为2002.29t。


（7）评价
区天然林及牧草地资源概况
根据现场调查和林草部门资料，评价区不涉及基本草原，涉及天然林。评价区天然林面积约8.4659 hm2，树种为雪岭云杉，评价区内云杉林分布于海拔1300m-2500m亚高山地带的阴坡或半阴坡上，蓄积每公顷最高可达1000立方米以上，树体高大，材质优良。

评价区内分布有天然牧草地约188.8115hm2，以高山草甸为主。评价区内无常住居民，每年夏季有哈萨克族牧民放牧。矿区215°方位直线距离13千米处为那拉提镇，居民以哈萨克族为主，另外有维、汉、回等民族，其中哈萨克族以牧业为主，其它民族以农业和林果业为主。那拉提镇牧民主要牧场分布于那拉提草原和和河谷草原，那拉提草原位于新源那拉提镇东部，距伊犁新源县城约70公里，是发育在第三纪古洪积层上的中山地草原。河谷草原则位于那拉提草原的西北部，主要以连绵起伏的山地草原为主，是牧民放牧的主要区域。本项目位于山地地区，放牧活动相对较少。

4.2.6.5野生动物资源现状调查
（1）调查方法

本次动物多样性调查采取样线法结合专家和公众咨询方法开展，调查期间同时收集了地区有关动物多样性资料。

①样线法

两栖类与爬行类样线法调查：调查方法以样线法为主，具体操作为：3人一组，样线左右两侧各1人负责观察寻找，剩余1人负责记录，调查人员沿选定的路线匀速前进，一般行进速度为2km/h。在实地调查过程中，仔细搜寻样线两侧的两栖动物和爬行动物，并使用奥维互动地图软件或轨迹记录仪对物种进行定位，详细记录动物发现位点的地理坐标、海拔、生境及航迹等信息，对物种实体及其生境进行拍照。尽量不采集标本，对当场不能辨认的物种，采集，1-2只带回住所进行鉴定，并于鉴定后放生。

鸟类样线法调查：评价区内大部分地区的鸟类调查采用样线法。在每个调查点依据生境类型和地形布设样线，各样线互不重叠；样线长度以1-3km为宜。通过望远镜、数码相机等观察样带两侧约200m以内的鸟类，辅以鸟类鸣叫声、飞行姿势、生态习性和羽毛等辨认。仔细记录发现鸟类的名称、数量、距离中线的距离，并利用奥维互动地图软件或轨迹记录仪记录鸟类物种发现点的经纬度、海拔、生境、样带长度及航迹等信息。如未观察到鸟类，但能听到鸟类鸣叫声的，借助录音笔记录其鸣声，以此作为识别物种的依据。

兽类样线法调查：兽类调查与鸟类调查同时进行。调查时统计样线两边的兽类足迹、粪便、叫声及活体的活动情况等，并在发现动物实体或其痕迹时，利用奥维互动地图软件或轨迹记录仪记录动物名称、数量、痕迹种类及地理位置、航迹等信息。

经现场调查
，沿途涉及生境类型相对简单且均一，以草甸为主、部分地区有针叶林生境。结合本项目的特点，本次调查针对评价区设置5条动物调查样线，进行现场调查，在此基础上结合评价区有关动物多样性的历史调查、统计资料，汇总整理评价区陆生动物名录，能够反映评价区陆生野生动物种类、数量和分布情况。
动物调查样线布设情况，见表4.2-19。

表4.2-19  陆生动物调查样线设置情况表

	编号
	位置
	坐标（°）
	样线长度
	特征

	L1
	矿区
南-矿区场地
	起点：84°6′7.410″E,43°24′36.017″N

终点：84°6′45.571″E,43°25′1.044″N
	1.3km
	针叶林、草甸

	L2
	矿区场地-西侧林地
	起点：84°6′40.241″E,43°25′4.607″N

终点：84°6′7.565″E,43°25′7.777″N
	1.2km
	针叶林、草甸

	L3
	西侧林地-场地北
	起点：84°6′5.943″E,43°25′11.368″N

终点：84°6′35.915″E,43°25′14.622″N
	2.3km
	针叶林、草甸

	L4
	西侧林地
	起点：84°5′54.742″E,43°24′47.464″N

终点：84°5′34.039″E,43°25′15.407″N
	
	针叶林、草甸

	L5
	西侧林地
	起点：84°5′9.166″E, 43°25′10.021″N

终点：84°5′19.053″E, 43°25′0.146″N
	
	针叶林、草甸


（2）调查结果

根据现场踏勘及有关资料的调查，项目所在区域没有国家级和自治区级保护动物集中分布区，野生动物有刺猬、草兔、草原蝰、老鼠、乌鸦及一些常见鸟类和啮齿类动物。

评价区常见的野生动物名录，见表4.2-20。

表4.2-20  调查区常见陆生野生动物名录

	类别
	种类
	生活习性

	哺乳类
	草兔

Lepus capensis
	主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的低洼地、草甸、田野、树林、草丛、灌丛及林缘地带。

	
	刺猬

Erinaceus europaeus
	常在多灌木的地方活动，亦见于市郊或村落附近。冬季进入冬眠状态，冬眠期长达半年。每年繁殖1—2次。

	
	褐家鼠

Rattus norvericus
	栖息生境十分广泛，多与人伴居。

	
	小家鼠

Mus musculus
	喜栖于住宅、仓库以及田野、林地等处。

	
	花鼠

Eutamias sibiricus
	栖息于林区及林缘灌丛和多低山丘陵的农区，多在树木和灌丛的根际挖洞，或利用梯田埂和天然石缝间穴居。

	
	黄鼬

Mustela sibirica
	栖息环境极其广泛，常见于森林林缘、灌丛、沼泽、河谷、丘陵和平原等地。

	两栖类
	绿蟾蜍

Bufo viridis
	一般栖于洼地，但通常在雨后或者夜间湿度较大时在陆地上活动

	
	湖蛙

Rana ridibunda
	白天栖息于河边、草丛、砖石孔等阴暗潮湿的地方，傍晚到清晨常在塘边、沟沿、河岸、田边、菜园、路旁或房屋周围觅食，夜间和雨后最为活跃。

	鸟类
	雉鸡

Phasianus colchicus
	栖息于低山丘陵、农田、地边、沼泽草地，以及林缘灌丛和公路两边的灌丛与草地中。

	
	灰斑鸠

Streptopelia decaocto
	栖息于农田及村庄

	
	山斑鸠 

Streptopelia orientalis
	栖息于山区、丘陵多树木地带

	
	大杜鹃

Cuculus canorus
	多栖息于山地及平原的树上以及居民点附近

	
	楼燕

Apus apus
	白天常成群在空中飞翔捕食。尤以晨昏、阴天和雨前最为活跃。夏候鸟

	
	戴胜

Upupa epops
	栖息于低山平原和丘陵地带、林缘耕地等处。夏候鸟

	
	家燕

Hirundo rustica
	栖息于村落附近，常到田野、森林、水域上空飞行。夏候鸟

	
	喜鹊

Pica pica
	栖息于山地村落、平原林中。常在村庄、田野、山边林缘活动。

	
	灰喜鹊

Cyanopica cyanus
	栖息于开阔的松林及阔叶林，公园和城镇居民区。杂食性，但以动物性食物为主，主要吃半翅目的蝽象，鞘翅目的昆虫及幼虫，兼食一些植物果实及种子。

	
	小嘴乌鸦

Corvus corone
	喜结大群栖息，取食于矮草地及农耕地，以无脊椎动物为主要食物，但喜吃腐肉，常在道路上吃被车辆压死的动物。

	
	秃鼻乌鸦

Corvus frugilegus
	常栖息于平原丘陵低山地形的耕作区

	
	麻雀

Passer montanus
	栖于有稀疏树木的地区、村庄及农田

	
	紫翅椋鸟

S.vulgaris
	栖息于荒漠绿洲的树丛中，多栖于村落附近的园地、耕地、或开阔多树的村庄内。数量多，平时结小群活动，迁徙时集大群。

	爬行动物
	捷蜥蜴

Laacerta aglils
	栖息场所极为广泛，不仅活动于农田、山野、草丛、灌木丛等平原和丘陵地区，亦能活动于山上

	
	草原蝰

Vipera ursine
	生活于平原、丘陵或山区、草原，栖于田野、草坡、林区、河边，夜间活动。

	
	中介蝮

Gloydius intermedius
	生活于平原、丘陵和山地，荒漠、半荒漠地带，夜间活动。


新源县野生动植物种类繁多，动物中鸟类：鹈鹕、白鹤、雪鸡、普通松鸡、苍鹰、燕隼等；兽类有雪豹、北山羊、马鹿、棕熊等；被列入国家一类、二类保护动物25种，其中鸟类18种、兽类7种。伊犁谷地的野生动物的区系类型，在中国动物地理区划中属古北界、中亚亚界、哈萨克斯坦区、伊塔亚区、巴尔喀什小区。
根据本次调查和收集的资料，该地区栖息分布着各种野生脊椎动物24种，其中哺乳类6种，鸟类13种，两栖和爬行类5种。其中中介蝮为自治区Ⅱ级重点保护野生动物，未发现其他珍稀、濒危的野生动物分布。

4.2.6.5生态系统现状调查
本次评价采取遥感调查与现场调查相结合的方法。参考《全国生态状况调查评估技术规范  生态系统遥感解译与野外核查》（HJ166-2021），根据对评价区内土地利用现状等的分析，结合动植物分布的调查，对评价区生态环境进行生态系统划分，可分为森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统3类生态系统。评价区各生态系统面积见下表，生态系统类型图，见图4.2-8。

表4.2-21  项目区生态系统类型表

	序号
	生态系统类型
	分布区域
	面积（hm2）
	比例（%）

	1
	森林生态系统
	多分布于评价区西部
	8.4659
	4.28

	2
	草地生态系统
	广泛分布于评价区
	188.8115
	95.56

	3
	湿地生态系统
	评价区北侧及东南角
	0.3071
	0.16


	
	合  计
	
	197.8545
	100.00


（1）森林生态系统

评价区内森林生态系统主要分布在评价区区西部，片状分布，总面积1.8199 hm2，占评价区总面积的4.28%。植物群落主要为雪岭云杉林，该群组是具有极高生产力的森林群落。它分布在项目区北坡中山带，处于海拔1700-2200m之间的缓斜阴坡和半阴坡上。土壤是深厚的、强度淋溶的森林灰褐色土。
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（2）草地生态系统

评价区内草地生态系统在评价区广泛分布，总面积188.8115hm2，占评价区总面积的95.56%。主要植被群落为禾草类草甸，植被覆盖度70%-90%。
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（3）湿地生态系统

评价区内湿地生态系统主要为评价区北侧及东南角塔尔塔夏支沟溪流，总面积0.3071 hm2，占评价区总面积的0.16%。溪流宽不足1m，主要为高山融雪水形成径流
。
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4.2.6.6生态问题调查
区域主要生态服务功能为水源涵养、生物多样性维护、林畜产品生产、生态旅游。主要生态问题为水土流失。主要生态敏感因子及敏感程度为生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）、《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》和《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），本项目所在地区属于天山山区重点预防保护区和伊犁河流域重点治理区，要加强植被保护，严禁乱垦滥伐，防止过牧和垦植坡地旱田造成水土流失；区域内要加强保护和治理措施。

（2）水土流失成因

通过现场调查、遥感影像解释及《新疆荒漠化分级图》可以看出，该区域土壤侵蚀总体属于水力侵蚀。

（3）水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区的地理位置、地形地貌、气候特征、河流特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区域水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值取为500t/km2.a。根据现场调查及土壤侵蚀背景值，确定项目区容许土壤流失量取值为2200/km2.a。

4.2.7矿产资源核素浓度调查

根据关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告：依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应在环境影响报告书中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度是否超过 1 贝可/克（Bq/g）的结论。

本次委托核工业二一六大队检测研究院于 2023年8月27 日对塔尔塔夏铁矿原矿石进行了铀（钍）系单个核素活度浓度检测，监测结果,见下表4.2-22。

表4.2-22   原矿石核素活度浓度检测

	测试项目
	检测结果（Bq/kg）

	
	废石
	原矿

	238U
	59.7
	33.7

	226Ra
	61.3
	39.5

	232Th
	26.9
	43.8

	40K
	67
	65.7


由上表可知,塔尔塔夏铁矿矿石、废石中 238U 、226Ra 、232Th 、40K 等元素活度浓度均未超过 1贝克/克（Bq/g），检测报告详见附件。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析 

本项目为铁矿开采项目，施工期主要完成矿山的基础设施的建设、辅助生产、生活设施等工程建设内容。

在工程实施过程中会产生大量的基建废石，地面建筑物的建设、场地平整、地基处理及土石方、建筑材料运输、设备安装等施工行为，产生的噪声、扬尘、生产生活污水和固体废弃物等在一定时期内都将会对周围环境造成一定的影响，这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同，这种影响除永久占地外一般属于可逆的，在施工期结束后将一并消失。具体情况见表5.1–1。 

表5.1–1 施工期环境影响因素一览表 

	环境要素
	影响因子
	产生源
	源强
	排放特征

	环境

空气
	扬尘
	挖方、填方、弃土堆放、运输
	风速1.5m/s，150m内影响明显
	有风时影响下风向，时限性明显

	
	粉尘
	粉状物料装卸、运输、堆放、敷设、拌和
	微小
	散落，有风时对下风向有影响

	
	车辆尾气：CmHn、CO、NOx
	燃油设备、运输车辆
	微小
	面源、扩散范围有限，排放不连续

	水环境
	施工废水：SS等
	施工设备、机械、混凝 土养护
	少量
	不连续，沉淀后回用

	
	生活污水
	施工人员
	1.92m3/d
	不连续，防渗化粪池

	声环境
	设备噪声
	推土机、挖掘机、装载机、翻斗车、载重汽车、冲击打桩机、混凝土搅拌机
	92-105dB（A）
	无指向性，不连续

	生态环境
	水土流失
	降水形成的地表径流对松动的土层冲刷带走泥沙，风蚀带走泥沙
	-
	冲刷、堆积

	
	土地占用
	临时、永久占地使土地使用功能改变
	-
	成为道路建设用地

	
	弃土
	临时堆放占地，有扬尘、水土流失发生的可能
	
	冲刷、堆积、有风时影响下风向，时限性明显

	
	景观
	临时、永久占地破坏植被，影响景观环境
	
	堆放废土石、井口工业场地、道路修建等破坏植被、景观


5.1.2施工期大气环境影响分析

施工活动对大气环境的影响主要为扬尘及少量汽车尾气，包括施工扬尘、运输道路扬尘及施工料场扬尘。

（1）扬尘废气的影响

该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于项目区内基础设施建设的扬尘。在 整个施工期产生扬尘的作业有场地平整、开挖、部分道路修建、建材运输、露天堆放、

装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，道路扬尘可按下列经验公式计算：

Q = 0. 123（[image: image39.png]| <
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式中： Q——汽车行驶的扬尘， kg/km·辆；

V——汽车速度， km/h；

W——汽车载重量， t；

P——道路表面粉尘量， kg/m2。

表5.1-2为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表5.1-2    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/辆.km

	P车速
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/h）
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10（km/h）
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15（km/h）
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明采取每天适量洒水进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少30～80%左右，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

表5.1-3        施工场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度
（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒  水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V1 –V0）3e-1.023W
式中：Q——起尘量， kg/t ·a；

V1——距地面10米出风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度 有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。因此，施工期间应特别注意施工扬尘中细小颗粒污染的防治问题，须制定必要的防治措施，在施工区域设置挡风墙，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工场地粉尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量和汽车行驶速度等因素 有关，其中风速及汽车行驶速度两因素对粉尘的污染影响最大。行驶速度增大，粉尘

污染范围相应扩大。因此，尽可能降低车速，可有效降低道路扬尘。

根据相关资料，在正常风情况下，建设场地产生的粉尘在施工地近地面浓度为 1.5~30mg/m3，其影响范围在下风向30m内，TSP 影响浓度最大为5.0mg/m3，其余区域预测浓度值较低，在施工期内对施工区及运输路线的环境空气质量形成一定影响。

（2）施工机具废气的影响

本期项目施工机具主要使用柴油等燃料燃烧，废气中主要空气污染成分有SO2、 NOx、烃类和CO，本项目施工期较短。因此仅会对施工机具使用集中区造成短期影响，对整个区域的环境空气质量影响较小。

5.1.3施工期水环境影响分析

（1）施工废水主要来源

①施工人员产生的少量生活污水，主要污染物为CODcr、SS、BOD、NH3-N、动植物油；

②建筑材料拌合溢流水；

③砂石、水泥搅拌机等施工设备冲洗过程产生的废水；

④废水中含固体杂质较多，以泥沙为主。这类废水一般在施工现场以自然蒸发、地面渗流为主。

（2）施工废水影响
本项目施工高峰期可达到50人，生活用水量按0.1m3/d·人，则生活用水量为50m3/d，污水量按80%计，则产生生活污水量为4.0m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，项目施工污水处置不当会对施工场地周围产生短时间的不良影响，具体影响如下：

①施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使土壤受到一定程度的污染。

②若施工污水任其随意排放，会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。

施工期生活污水日均量较小， 项目生产区施工期优先建设污水处理装置，施工期人员生活废水排入防渗化粪池，待项目生产区建设投入施工阶段，施工人员生活污水可直接排入办公生活区地埋式一体化生活污水处理设施，处理达标后回用于施工期降尘。

5.1.4施工期声环境影响分析

（1）噪声源强及特点

建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；基础阶段噪声源主要有各种压桩机、平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源，其中压桩机是强噪声源，为周期性脉冲声源，具有明显的指向性；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修阶段施工时间较长，但声源数量较少。在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

（2）噪声预测

由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算：

L p     =  L w    - 20  lg(  r / r0  ) - Δ L
式中： Lp（r）—受声点声压级，dB（A）；
L（ro）—参考点 ro 处声压级，db（A）；
r—受声点至声源距离，m；
ro—参考点至声源距离，m。
建设项目周围区域声环境功能为《声环境质量标准》（GB3906-2008）中2类区， 因此建设项目周围区域声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3906-2008）中2类标准，即昼间、夜间环境噪声执行的标准分别为 60B（A）、50dB（A），据此计算各类 施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，本次预测采用设备最大声级计算，计算结果见表5.1-4。

表5.1-4        主要施工机械的噪声级     单位：dB（A）

	机械名称
	离开施工机械的距离（ m）

	
	1
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	200
	300
	2000

	振捣棒
	90
	83
	76
	69
	65.5
	63
	61
	55
	51.5
	35

	挖掘机
	84
	78
	72
	66
	62.5
	60
	58
	52
	48.5
	32

	推土机
	86
	80
	74
	68
	64.5
	62
	60
	54
	50.5
	34

	自卸汽车
	90
	64
	62
	58
	54
	52
	50
	43
	38
	34

	装载机
	90
	84
	78
	72
	68.5
	66
	64
	58
	54.5
	38


表5.1-4 中计算结果表明，昼间离施工场地约 80~100m 处可符合规定的噪声限值要求。

根据现场勘察，项目区1.0km内无需特殊保护的环境敏感目标，但为进一步减轻施工期噪声对环境影响，施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。

针对本项目的施工特点，为将施工期的噪声影响减小到尽可能低的程度，建议采

取以下措施：

（1）施工期间应严格遵守（GB12523-2011）关于《建筑施工场界环境噪声排放标 准》规定要求，合理安排施工时间，优化施工方案，在夜间尽可能不用或少用高噪声设备；同时物料进施工区安排尽量在白天。

（2）应尽可能避免地面大量高噪声设备同时施工，减少夜间施工量。

（3）合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（4）降低设备声级：应尽量采用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣棒采用低频振捣棒等；固定机械设备与挖土、运土机械， 如挖掘机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声； 对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。

5.1.5施工期固体废物对环境影响分析

施工期固体废物主要为场地平整产生的表土、基建废石和施工人员生活垃圾以及少量建筑垃圾。

（1）表土

根据初步设计资料可知，基建期剥离表土约8.10万m3，剥离表土需就近堆放，本项目不设置专门的表土场，剥离表土就近堆放，后期用于矿山生态恢复。

（2）基建废石

本项目施工期间基建废石主要来自采矿工业场地平整、平硐、巷道、采准、切割等工程，矿山基建期废石产生13.80万t；由井下矿车运至废石临时堆场，待生产期时充填至井下。

（3）建筑垃圾

施工废料包括施工中产生的废弃砖石和洒落的混凝土、设备安装过程产生的金属 废料等。金属废料施工后可进行回收，建筑垃圾和非金属废料由施工单位集中收集后

运走，统一处理。采取上述措施后对项目周围环境影响较小。

（4）生活垃圾

生活垃圾包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭，因此要求设置生活垃圾收集池进行集中堆放，定期运至那拉提镇生活垃圾填埋场处置。

采取上述措施后对项目周围环境影响较小。

5.1.6施工期土壤环境影响分析

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

表土在该区对保护土地资源具有重要作用，因此本次环评要求建设单位应根据矿 区施工进度有计划进行表土剥离保存，用于后期的原地貌恢复；施工场地设置临时隔 油沉淀池，将施工废水隔油、沉淀处理后回用于施工工序，如洒水降尘等，本次环评要求，项目生产区建设前应优先配套完整的污水处理装置，待项目生产区建设投入施工阶，施工人员生活污水可直接排入办公生活区污水处理装置，施工期生活污水经处理后，拉运至远离河道的矿区内草地用于绿化；基建废石堆存于废石堆场，施工废料集中收集统一处理，生活垃圾集中收集，定期送至垃圾填埋场处置。采取以上措施后，对项目区土壤环境影响较小。

5.1.7施工期生态环境影响分析

（1）工程占地对生态影响

①永久占地

矿石开采对地形地貌的改变是永久性的，土地利用格局中草地转化为矿区用地，改变了区域地表覆盖层类型和性质。工程施工期在矿区修筑场地道路等建设活动时，矿山开采永久占地（硐口、工业场地、生活区等）将改变现有的土地利用方式，被占土地的地表植被破坏，使原自然生态系统所有功能完全损失，对生态系统完整性有一定影响并导致一定程度的水土流失，建设单位在施工期应做好水土保持工作，经过矿区闭矿后的生态恢复工作后，对生态系统的影响将减轻。

②临时性占地

临时性占地是工程施工过程中施工人员活动，施工机械辗轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地。其影响主要表现在两个方面：一是取土或弃土、弃渣等造成对地表形态的影响；二是留下的临时设施即不利用又不拆除，影响景观的恢复，临时占地的影响性质是暂时性的，采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，它未改变土地的利用形式，属可逆影响。但不采取文明施工和一定的恢复措施，对生态环境所造成的破坏，则往往需要很大时间才能恢复。

（2）工程建设对区域土壤、植被影响

矿山建设项目在其建设过程中将不可避免地会占用和破坏一定面积的土地。这些活动将直接破坏地表土层和植被，造成生物量损失和对土壤的破坏，从而造成对原有生态系统的破坏，引起水土流失。

本项目土地利用类型主要为天然牧草地，施工期将使采矿工业场地、废石场、表土场矿区道路等占地范围内的植被遭到破坏，土地利用类型改变。从植物种类来看，施工期作业场地被破坏或影响的植物为组成当地植物群落的建群种，比如早熟禾、天山羽衣草、蒲公英等，这些植物在当地分布比较均匀，矿区建设的局部植被破坏，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，也不会造成某一植物种在评价区范围内消失。植被调查表明，区内无任何珍稀濒危物种，也没有《中国植物红皮书》上的受威胁物种。原生植被在遭到破坏后的第一个生长期内将全部消失，一次性减少了植被的面积，导致蓄水保土功能降低或丧失。施工期结束后，可对施工区域开展生态环境恢复、治理，可以减少对矿区及周边的生态影响。

施工期临时用地包括施工便道、施工场地以及工程人员生活营地占地等，永久占地包括采选工业场地、平硐口工业场地、生活区及联络道路等，建设施工使局部草甸生态景观连续性及原有地貌受到较大破坏，施工道路和施工车辆对原有生态环境造成了切割。

（3）野生动物影响分析

矿区现状为天然牧草地，主要的人为活动为少量牧民放牧。野生动物以小型啮齿动物、爬行动物为主，大型野生动物极少。施工期车辆运输对动物栖息地造成了切割，但未形成完全的阻断。施工期工程建设和人员生活产生的扬尘、噪声、固废等都会改变土壤和空气理化条件，造成动物栖息地小环境和微环境的改变。施工期各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、震动、以及人员活动会对周边野生动物造成回避，对局部范围内营巢的啮齿动物、爬行动物和无脊椎动物的交配、繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。夜间施工和工程人员生活照明则可能对一些夜食性食肉动物造成影响。同时由于可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物，或处于好奇追赶和接近动物，对其造成心理和身体上的损害。

施工期随着施工场地、施工便道的建成，运输和工程车辆进场，可能造成动物直接的生命损伤。这主要是由于在黄昏交替之际，光线条件差，司机视野不良，而又正直一些动物的活动高峰。但本项目施工道路多利用现有进场道路，且路面条件差，多崎岖坎坷，运输和工程车辆车速多在20~40km/h，动物有足够的反应和躲避时间，故直接交通致死率应较低。

评价区域内野生动物种类较少，根据本工程的特点，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安生。目前项目区相对于当地野生动物的栖息地来说比例不大，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，不会导致野生动物因丧失栖息地而灭绝。

（4）水土流失影响分析

本项目建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，将对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天气将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。

工程建设新增水土流失产生于以下方面：

①本项目实施期间，由于场地开拓及平整地基土层的填挖、施工人员临时生活区、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。

②弃渣堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。

从本项目建设性质来看，项目及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对拟建项目占地范围内的土地产生扰动， 项目占地面积较小，影响范围也有限，对项目区周边水土流失的影响不大。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1生态环境影响分析   

5.2.1.1采矿活动
对区域生态保护红线水源涵养生态功能影响分析  

水源涵养生态功能区的作用有：（1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、道路重复建设等；（2）加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、草地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林；（3）控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。

经过查询，本项目不在天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区内，矿区北侧距离1100m。随着采矿活动进行，可能会出现水土流失与土地沙化、自然植被面积减少。天山水源涵养与生物多样性维护生态保护是项目区生态系统内多个水文过程效应的综合表现，其形式有拦蓄降水、调节径流、影响降雨和净化水质。不仅受植物分布、地形、气象等因素的影响，各因子之间作用及因子内部的空间变异都影响着流域水文过程。

项目区在春季时，随着气温的升高，冰川、积雪消融速度较快，使得流域径流量高于其它平水年；夏季为冰川强积累和强消融期，在降水较少的情况下，冰川强烈消融，高山冰川、冰雪融水补给河流，使得枯水程度降低。

在自然条件下，水文地质构造单元中地下水系统补给、运动、储存、径流、排泄等各个环节周而复始，基本不变。项目矿山进行井下开采时，地下必然会出现人工开挖出的平硐及垂向竖井、大小不同的开采工作面、面积不同的采空区等。这些平硐、巷道、竖井及采空区之间在地下含水空间中相互穿插、相互沟通。同时，矿山的开采导致上覆岩层裂隙性发生改变，使原本闭合或不连通的裂隙张开或延长变得互相连通，原本张开的或相连通的裂隙变得闭合或缩短以至互不连通，这都导致了含水空间结构固有特性的变化。

而本项目进行的是地下开采，采矿工业场地、新建硐口、办公生活区等占地8.40hm2，且占用地类型为天然牧草地。水源涵养能力与区域植被类型、盖度、土层厚度及土壤物理性质等因素密切相关。矿山植被发育一般，主要为苔状蚤缀和垫状点地梅，此外还有少许紫花针茅，盖度都不高。项目区北侧低覆盖度草地等植被对区域水源涵养有一定调节作用，南部及中部裸地、建设用地等硬质地面及植被稀疏的区域水源涵养能力较低。

夏季的塔尔塔夏支沟溪流对区域水源涵养起着积极作用，但冬季河流水分向河道两侧流失，夏季则是河道两侧水分向河道汇集，河流作为水分传输的载体，对水分的截留能力相对较弱。

铁矿开采较浅时，其上覆的水体主要是新近系、第四系松散岩类孔隙水。若松散含水层底部粘性土隔水层较薄，导水裂隙带可能会波及到顶板松散层含水层，其中的地下水就会渗漏到矿坑遭到破坏，从而导致含水层水位下降。因松散含水层与大气降水和地表水体水力联系紧密，地表水体也常常受到影响，可能导致河流断流、干涸等生态环境问题。

当开采深度较大时，矿体上覆不仅有松散层含水层，还有若干层基岩含水层，导水裂隙带发育到某一含水层，将导通含水层与采空区，致使该含水层水沿裂隙涌入采空区。含水层结构遭到破坏，其补给、径流、排泄特征发生改变。

项目区生态系统通过其固有的结构与水相互作用，对降水和冬季的降雪进行截留、渗透、蓄积，并通过蒸发实现对塔尔塔夏支沟溪流、水循环的调控。本项目设置地表、地下人工阻隔措施，最大限度保护了地表水体，因此对区域水源涵养生态功能影响可以接受。

5.2.1.2运营期生态体系稳定性影响分析  

项目运营对局部自然生态环境会造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使采矿工业场地植被铲除、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量有所减少，最终导致局部自然生态环境遭到一定的破坏。本次采矿工程永久占地包括采矿工业广场、废石场及爆破器材库。新疆塔尔塔夏铁矿铁矿采矿工程占地面积8.40hm2，占地范围内没有建构筑物，不涉及搬迁。矿山进出道路利用塔夏铁矿已有的道路。        

由于评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，是评价区域内自然体系所可以承受的。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，不会对评价区域自然体系的稳定性造成影响。   

5.2.1.3运营期对植物及畜牧影响分析 
（1）对植被类型群落结构变化影响分析

项目运营期间，采矿活动会对区域生态环境造成一定的干扰与影响。本项目为地下开采，运营期间对植被类型的影响主要为工程永久占用草地、林地植被，具体包括新建硐口、工业场地及生活区等，总占地面积约8.40hm2
。项目建设前后，矿区永久占地内植被全部清除，原有植被类型（高山草甸）消失，取而代之的为工业场地等无植被区。项目永久占地面积有限，矿区内其余地表植被未受到破坏，仍然以高山草甸和云杉林植被类型为主，项目建设对区域植被类型及群落结构影响较小。

（2）对植被覆盖度变化影响分析

施工期造成的植被覆盖度下降影响，在开展临时占地生态恢复措施后，区域植被逐渐恢复，影响逐渐消除。运营期永久占地内植被在矿区生产期间无法恢复，造成永久占地内植被覆盖度变为零，但受影响面积较小，并且，矿区退役后，矿区内各工业设施拆除，进行土地复垦和植被恢复，恢复为天然牧草地和林地。因此，项目建设对区域植被覆盖度变化影响较小。

（3）对植物物种及生物量影响分析

根据现场调查，项目建设和运营会破坏植被，从而导致当地的生物量有一定程度的减少，根据估算，工程占地内植被生物量损失20.13t。根据现场调查，评价区内天然牧草地在区域广泛存在，因项目建设损失的生物量仅占区域生物量的极少部分，同时矿山开采期间通过生态恢复和治理，可通过种植乔木及草本植物等，减少因工程建设对植被的影响。工程占地内物种均为项目所在地区常见植物种类，分布范围非常广泛，未发现有国家和地方重点保护植物物种、古树名木等，不会对重点保护物种及珍稀濒危物种造成影响。

（4）对植物资源及畜牧影响分析

生活物资运输过程对沿途的碾压将对植物造成一定破坏，使沿途植被覆盖率降低。采矿工业场地、废石场、爆破器材库使地表植被遭到破坏，地表植被对地表风蚀和水蚀的防护功能也随之将遗失殆尽。

本项目占地主要为天然牧草地，工程建设会导致地表植物受损，植被影响以损失植物的数量和破坏的面积进行影响分析，最终以损失的生物量来估算影响的大小。废石场所在地形成了以高山草甸为主要建群植物的植被类型，植被覆盖度约80%，每年牧草鲜草产量大约为410kg/hm2。依据开发利用方案总永久占地的面积计算，则每年牧草鲜草损失量20.13t。根据统计规律，一只羊一年大约消耗鲜草约0.87t，年损失约23.13只绵羊单位。根据调查那拉提镇牧民主要放牧牧场为那拉提草原和和河谷草原，项目所在区域非牧民主要放牧区，且本项目破坏植被优先，对区域放牧活动影响较小。

本项目车辆运输过程中及生产过程产生的粉尘等污染物会对项目区周围空气环境产生影响。污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。粉尘降落到植物叶面上，将堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。本项目在生产过程中采取防尘措施，将尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量。

（5）对云杉林影响分析

根据现场调查，评价区内分布有一定面积的云杉林，主要在矿区西侧；工程占地范围内无云杉林分布。矿区开发地面设施、构建筑、生活场所及公路布设原则上不占用林地，仅矿区西部部分道路及削坡回填区域涉及占用云杉林，合计面积约6.646hm2。根据国家林业局第35号令《建设项目使用林地审核审批管理办法》，对于矿区范围内分布的林地，在占用或开采活动中对林地产生影响的，建设单位需要委托相关资质的单位编制有关林地占用及影响的专项报告，并且报相关的林业部门，由有关部门确认是否可以接受，并按照林业部门的相关规定办理占用林地的相关手续，并且按规定进行相应的补偿。

本项目闭矿后，对削坡回填区域进行削坡、回填、平整、覆土、绿化及管护，恢复为乔木林地和天然牧草地。栽植乔木树种选择云杉，根据矿区及周边乔木林的郁闭度，设计云杉种植密度为1500株/公顷。播撒草种选择针茅、羊草、伏地肤混播，比例为0.4：0.4：0.2，草种规格要求粒子饱满，发芽率在80%以上，草种播种量为50千克/公顷。开展植被恢复后，进行定期监测和管护，确保复垦植被的成活率，从而保证复垦工程达到预期效果，减轻对云杉林的影响。

5.2.1.4运营期对野生动物影响分析 
施工期随着施工场地、施工便道的建成，运输和工程车辆进场，可能造成动物直接的生命损伤。这主要是由于在黄昏交替之际，光线条件差，司机视野不良，而又正直一些动物的活动高峰。但本项目施工道路多利用现有进场道路，且路面条件差，多崎岖坎坷，运输和工程车辆车速多在20~40km/h，动物有足够的反应和躲避时间，故直接交通致死率应较低。

矿区范围内草本植被发育，为较好的天然牧场。但由于矿区内本身没有动物繁殖地和栖息地，区域开发不会影响保护动物的种群特征，但是，矿区内河流、泉眼为野生动物重要水源，在矿山开采致使地表水、地下水发生变化的情况下，可能影响区域地表水、地下水的水质和水量，这样会对野生动物的生活造成一定影响。但同时，评价区周围的水系也较为发达，区域动物具有较为宽广适宜的生活空间。因此，可以看出项目开采将对区域野生动物造成一定的影响，但影响程度有限。

矿山地下开采过程会对矿区及附近的小型动物如鸟类、爬行类及昆虫类动物产生一定影响。但随着时间的推移，动植物可逐渐适应，并且由于进行的是地下开采对动植物的影响也在逐渐减弱。矿山开采中的爆破环节会产生爆破震动，对周围小型动物产生影响。但这种爆破是间歇进行，且间歇时间较长。因此，爆破作业对周围的小型野生动物影响很小。 

5.2.1.5运营期对生态完整性影响分析   
本项目的生态环境影响主要表现在采矿工业场地及废石场占地，使土地利用格局发生变化、一定数量的植被受到损耗以及导致短时期的水土流失影响。同时，由于土地利用格局的改变，使区域生态系统完整性和稳定性降低，从而导致项目区地表形态发生变化及自然体系的生产能力受到一定程度影响。但由于降低的幅度不大，可利用的矿山道路已建成。因此，从维护区域自然体系生态完整性的角度看，生态影响是可以接受的。矿山为待建矿山，现状下未进行地下开采，没有形成采空区，现状评估地面塌陷灾害不发育，危害程度小，危险性小。  

在后期矿山大规模开采过程中，人为因素可对地质环境带来一定影响和破坏。首先由于本矿属于地下开采矿山，采用无底柱崩落法，开采中将形成地下采空区，可能引发地面塌陷，形成塌陷坑。当井下开采后打破了岩层原有的稳定性，使上覆岩层失去支撑，而发生位移，当冒落带和裂隙带波及地表后，必然在地表形成塌陷坑和裂缝。

新疆塔尔塔夏铁矿铁矿开发利用方案采用阶段空场嗣后废石充填采矿法、分段空场嗣后废石充填采矿法和浅孔留矿嗣后废石充填采矿法，不可避免的会引起已有岩体边坡、上覆岩层及地表产生连续的移动和变形，进而影响矿山的稳定。随着采矿活动的进行，在Ⅰ采区、Ⅱ采区矿体开采标高2650～2200米之间采空区会逐渐扩大，采空区埋深分别为4～205m、4～229m，其空间展布和矿体的产状基本一致。为准确反应地下开采对矿区地貌影响，根据开发利用方案，矿体顶板和底板移动角均为65°，端部移动角为70°，矿体条带状隐伏地下或出露地表，矿体斜深变化较大。所以，根据移动盆地理论，选用垂直矿体走向方向的勘查线剖面采用作图法确定岩石移动界线，走向方向上按照矿体开拓系统纵投影图采用作图法确定岩石移动界线，圈定矿体最终采空区采空塌陷范围（图5.2-1，图5.2-2）。
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图5.2-1  85线Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体采空区地面塌陷范围投影宽度示意图
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图5.2-2  13线Ⅰ、Ⅲ号矿体采空区地面塌陷范围投影宽度示意图
参考《采空塌陷勘查规范（试行）》(T/CAGHP005-2018)中关于地表最大下沉计算公式。塔尔塔夏各矿体采空区地表最大下沉值为9.48m。

 近期5年：预测采空塌陷区面积约5.5733公顷，采空塌陷的可能性大，采空塌陷发育程度强，危害程度大，危险性大，影响采矿设备等较重要工程设施安全。预测评估采空塌陷区对矿山地质环境的影响程度为严重。其他区域不会引发地质灾害，对矿山地质环境的影响程度为较轻。

服务年限：预测采空塌陷区面积13.6299公顷，采空塌陷的可能性大，采空塌陷发育程度强，危害程度大，危险性大，影响采矿设备等较重要工程设施安全。预测评估采空塌陷区对矿山地质环境的影响程度为严重。其他区域不会引发地质灾害，对矿山地质环境的影响程度为较轻。

在矿山基建及开采过程中，评价建议设立地质环境监测系统，建立地下水动态长观系统，以保障持续稳定安全生产。

5.2.1.6运营期对地表形态影响分析

本项目初步设计方案阶段空场嗣后废石充填采矿法、分段空场嗣后废石充填采矿法和浅孔留矿嗣后废石充填采矿法，开采阶段可能会导致地表错动甚至形成塌陷区，主导影响因素有采矿方法、矿体赋存条件、开采厚度、开采宽度、采场结构尺寸、开采顺序以及开采的时空关系等。

金属矿山由于地层结构、矿体形态、赋存条件以及采矿方法的复杂多变，岩层移动及影响破坏评价方法不统一，尚缺乏成熟和完善的理论和方法。开采到一定深度或开采急倾斜矿体浅部时，冒落带或裂隙带将一直发展至地表，使地表陷落形成塌陷坑。其范围随空区的扩大或随倾斜矿体空区向下延深而间断地向外扩展，形成的地表裂缝呈倒阶梯状。对于金属矿山而言，塌陷坑边界主要受构造断裂及岩体结构面控制，呈不规则形状。

采矿活动对矿区及周边地形地貌景观影响和破坏主要有两个方面：矿山开采和地面设施影响区。预测地下开采将会形成采空塌陷区，预测采空塌陷区面积13.6299公顷，根据预测采空塌陷内容中采空塌陷最大下沉值计算结果，各矿体采空塌陷最大深度1.04～9.48m，平均约2.18～6.38m，采空塌陷深度较大，塌陷面积大，预测对原生的地形地貌景观影响和破坏程度为严重。严重区为预测采空塌陷区1、预测采空塌陷区2、面积约17.0661公顷，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重。较严重区为辅助生产区、值班室、办公生活区等，面积约2.2062公顷，对地形地貌景观的影响和破坏程度为较严重。较轻区为除上述区域外其他区域，面积约178.3122公顷，对地形地貌景观的影响和破坏程度为较轻。

本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案中，根据《煤矿地表移动与覆岩破坏规律及其应用》(煤炭科学研究院北京开采研究所编著)中提出矿体开采产生地面塌陷最大深度公式计算得出，新疆塔尔塔夏铁矿铁矿矿山矿体预测地面塌陷最大深度约9.48m，矿山服务期5年内预测产生地面塌陷面积5.5733hm2，根据地面塌陷分级标准表，地面塌陷级别为中型，可能破坏原有地形地貌形态，破坏了原有的岩土体结构，使原始土壤结构造成破坏，对土地造成塌陷损毁。从错动范围及塌陷面积而言，塌陷坑边界远小于勘察区划定范围，同时不会造成严重的大面积拉伸破坏。 

总体而言，新疆塔尔塔夏铁矿铁矿矿山开采对稳定性有一定程度和范围的影响，预测评估采空塌陷区对矿山地质环境的影响程度为严重。其他区域不会引发地质灾害，对矿山地质环境的影响程度为较轻。 

5.2.2运营期土壤环境影响分析

5.2.2.1土壤环境影响类型、影响途径、影响源与影响因子识别

本项目属于新建工程，通过对项目工程分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录B表B.1识别，采矿区识别为生态影响型，选矿区、废石场及尾矿库识别为污染影响型。

根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。

环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物等，本项目主要包括采矿及采矿工业场地、废石场等生产运营过程中对土壤产生的影响。

本项目对土壤的影响类型和途径及影响因子见表5.2-1至5.2-3。

表5.2-1    土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	运营期
	采矿区
	
	
	
	
	
	
	
	√

	
	废石场
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	矿石堆场
	
	
	√
	
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	√
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


表5.2-2  污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	废石场
	废石堆存过程中淋溶液
	垂直入渗
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、PH
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、PH
	

	矿石堆场
	废石堆存过程中淋溶液
	垂直入渗
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、PH
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、PH
	


表5.2-3 生态影响型建设项目土壤环境影响途径识别表

	影响结果
	影响途径
	具体指标
	土壤环境敏感目标

	其他
	水位变化
	土壤盐化
	天然牧草地


5.2.2.2预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，生态影响型评价时段为运营期和服务期满后；污染影响型评价时段为运营期。

5.2.2.3预测评价因子

生态影响型：采矿区预测评价因子：全盐量、pH。

污染影响型：本项目采矿工业场地、矿石堆场、废石场、选矿区及尾矿库土壤污染以垂直入渗为主，预测评价因子选取本项目特征因子：即镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌、铁、pH。

5.2.2.4生态影响型预测分析

土壤环境影响预测方法选择导则中推荐的土壤盐化综合评分预测方法，预测模式如下：

式中：Sa-土壤盐化综合评分值；

n-影响因素指标数目；

Ixi-影响因素i指标评分；  

Wxi-影响因素i指标权重； 

土壤盐化影响因素赋值表见表5.2–4。

                 表5.2–4  土壤盐化影响因素赋值表
	影响因素
	分值
	权重

	
	0分
	2分
	4分
	6分
	

	地下水埋深（m）
	GWD≥2.5
	1.5GWD<2.5
	1.0≤GWD<1.5
	GWD≤1
	0.35

	干燥度（EPR）
	EPR<1.2
	1.2≤EPR<2.5
	2.5≤EPR<6
	EPR≥6
	0.25

	土壤本底含盐量（g/kg）
	SSC<1
	1≤SSC<2
	2≤SSC<4
	SSC≥4
	0.15

	溶解性总固体（g/L）
	TSD<1
	1≤TSD<2
	2≤TSD<5
	TSD≥4
	0.15

	土壤质地
	黏土
	砂土
	壤土
	粉土
	0.1


本项目土壤盐化影响因子的分值、权重及综合评分情况见表5.2–5。
表5.2–5  本项目土壤盐化影响因素分值表
	影响因素
	数值
	分值
	权重

	赋矿标高小于地下水埋深
	53.55m
	0分
	0.35

	干燥度（EPR）
	1.25
	2分
	0.25

	土壤本底含盐量（g/kg）
	SSC<1
	0分
	0.15

	地下水溶解性总固体（g/L）
	TSD<1
	0分
	0.15

	土壤质地
	壤土
	4分
	0.1


根据上表可知，由于本项目Sa值预测结果为0.9分，因此土壤盐化综合评分预测结果为未盐化。

5.2.2.5污染影响型预测分析

（1）地面漫流土壤污染环境影响分析

本项目地表漫流对土壤的影响包括废石堆场地表漫流。本项目地面漫流污染源主要为废石场降雨情况下汇入尾矿库的雨水会发生地面漫流，带出尾矿砂中的部分有毒有害物质。

根据固废章节可知，根据矿石浸出数据，矿山废石不属于有浸出毒性特征的危险废物，属Ⅱ类一般固废。该区年平均降水量800mm，雨季多集中在七月中旬至八月份。年平均蒸发量为1000mm。该地区此气候条件下废石淋溶水产生的量极小，很快通过自然蒸发消失。废石场位于侵蚀基准面标高以上，不受矿区短暂地表径流影响。由大气降水产生的淋溶水量很少，废石淋溶水渗透到地下水的可能性极小，固体废弃物淋溶液通过地面漫流的方式污染地下水环境的可能性极小，废石堆存不会对地下水造成污染。

（2）大气沉降土壤污染环境影响分析

采矿工业场地建设将改变原有地形，导致裸露地表面积增加的同时，土壤侵蚀强度也随之增大。其中，最明显的变化是土壤有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。

另外，运输车辆碾压使道路附近土壤富集过程受阻，破坏了部分土壤结构，使局部土壤生产能力和稳定性受到一定影响，使原有自然生态系统的生态功能完全损失或削弱，导致蓄水保土功能降低。区域水土流失量也随之提高。无组织排放粉尘进入土壤环境将会造成土壤胶结，影响其通气透气性，进而抑制土壤中细菌活动，降低土壤酶活性。

（3）垂直入渗土壤污染环境影响分析

工业场地土壤污染源包括采矿工业场地、生活区等。危废暂存间、修理车间、矿井水处理站在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄露，通过垂直入渗进一步污染土壤。

①土壤预测情景设定

本项目重点分析运营期废石浸岀液泄露对周边区域土壤环境的影响。本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑废石浸岀液中重金属等物质通过入渗的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。

本次预测土壤污染源假定废石浸岀液渗漏后污染物直接进入土壤环境，从而对污染物在包气带中迁移转化进行模拟计算。

②预测范围

本次预测方位为废石场包气带土壤。 

③预测因子 

为了了解废石的性质，通过本工程废石浸出毒性结果分析，可以确定废石场的特征污染物取污染因子为总镉和总铬（在废石的浸出实验结果中，铅和汞属于占标率最大的两种重金属，其渗漏对环境的危害相对较大）作为污染源强的计算污染因子。源强采用本次铅浸出实验结果0.00734 mg/L，汞浸出实验结果0.00049 mg/L；以铅、汞作为预测因子（本次考虑最大不利影响，取0.00734mg/L和 0.00049mg/L）。 

本次预测情形为废石渗滤液渗漏部分中污染物全部入渗地下。

④预测方法 

本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为一级，本次评价选取HJ964-2018附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的影响，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下： 

1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算: 

∆S=n(Is−Ls−Rs)/(ρb×A×D)（式1） 

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； 

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； 

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； 

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； 

ρb——表层土壤容重，kg/m3； 

A——预测评价范围，m2； 

D——表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整； 

n——持续年份，a。 

2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算： 

S=Sb+∆S（式1） 

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； 

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

表5.2-6    土壤环境影响预测参数选择
	序 号
	参 数
	单位
	取值   （铅）
	取值   （汞）
	备注

	1
	IS
	g
	33.47
	2.23
	废石浸出液中铅、汞含量预测范围单位年份渗透量（废石浸出液中铅、汞的含量0.00734mg/L和0.00049mg/L，废石含水量按8%计，废石浸出液总量为4560m3/a，全年300d）

	2
	LS
	g
	0
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	3
	RS
	g
	0
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	4
	ρb
	kg/m3
	1200
	1200
	土壤容重在1. 1- 1.2g/cm3

	5
	A
	m2
	23882
	23882
	工程占地范围

	6
	D
	m
	0.2
	0.2
	一般取值

	7
	Sb
	mg/kg
	41
	0.131
	取土壤现状监测的最大值


⑤预测结果
铅、汞通过入渗途径的土壤影响预测结果，,见表5.2-7。
表5.2-7    土壤环境影响预测结果

	年份
	铅
	汞

	
	单位质量表层土
壤中铅的增量
（g/kg）
	单位质量土壤中某
种物质的预测值
（g/kg）
	单位质量表层土
壤中汞的增量
（g/kg）
	单位质量土壤中某
种物质的预测值
（g/kg）

	1
	5.84 × 10-6
	4.11 × 10-3
	3.89 × 10-7
	1.31× 10-4

	2
	1.17 × 10-5
	4.11 × 10-3
	7.78× 10-7
	1.31 × 10-4

	5
	2.92 × 10-5
	4.13 × 10-3
	1.95× 10-6
	1.31 × 10-4

	10
	5.84× 10-5
	4.16 × 10-3
	3.89 × 10-6
	1.31 × 10-4


⑥土壤预测评价小节
本项目在事故状态下废石浸出液含水通过入渗形式进入周边土壤，可能会成土壤环境影响。根据情景预测结果，假设本项目泄漏事故如持续 10年，则评价范围内单位质量表层中铅、汞的增量分别为 5.84× 10-5g/kg 和 3.89× 10-6g/kg，总体增量较小。单位质量土壤中铅、汞的预测值分别为 4.16 × 10-3g/kg 和1.31× 10-4g/kg，土壤中污染物的含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，由此可以看出对区域土壤环境影响较小。
本项目土壤环境影响评价自查表见表5.2-8。

表5.2-8 土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型□；生态影响型□；两种兼有√
	

	
	土地利用类型
	建设用地□；农用地□；未利用地√   
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（8.40）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（西南）、距离（km）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；
	生态影响

	
	全部污染物
	GB36600表1第二类建设用地45项+铁、锌、含盐量
	

	
	特征因子
	汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌、铁、pH
	

	
	所属土壤环境影响评价类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感(；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级☑；二级(；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）√；b）√；c）√；d）√
	

	
	理化特性
	见项目工勘报告与监测报告
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	

	
	
	表层样点数
	3
	4
	点位布置图

	
	
	柱状样点数
	5
	
	

	
	现状监测因子
	GB36600表1第二类建设用地45项+铁、锌、含盐量
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600表1第二类建设用地45项+铁、锌、含盐量
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	各点评价因子浓度均低于评价标准筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	GB36600表1第二类建设用地45项
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（结合环保措施与现状监测数据定性分析）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（评价范围）

影响程度（土壤污染风险可以忽略）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）√；b）□；c）□；d）□

不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程防控□；

其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	矿区范围内3个
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、铁
	每3年开展一次
	

	
	信息公开指标
	GB36600
	

	评价结论
	项目土壤环境评价范围建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略；
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。


5.2.3运营期大气环境影响分析

5.2.3.1大气环境影响预测与评价

新源县处于温带大陆性半干旱气候，多年统计结果：年平均气温9.3℃ , 年极端最高气温39.8℃, 年极端最低气温-35.7℃。年平均风速2m/s，年主导风向为西风和东风，其次为东南风和西南风，最大积雪厚度67cm，最大冻土深度1.2m。夏季雨、雪、冰雹较多，春、冬多风，夏季多雨，5～7月份为雨季，一般10月底到来年4月为积雪期，11月到来年3月为冻结期，冻结天数94～137d，最大冻土厚度29～66cm，无霜期93~184d，年平均降雨量318～717mm，年平均蒸发潜力1144～1508mm。一日最大降水量在60.7mm（出现在1958年8 月13日），最长连续降水日数13d。

项目所在地区域主要常规气象要素统计资料，见表5.2-9。

表5.2-9   主要气象要素表
	气象要素
	单位
	观测结果
	气象要素
	单位
	观测结果

	年平均气温
	℃
	9.3℃
	年降水量
	mm
	318～717mm

	最大风力
	级
	12
	年平均蒸发量
	mm
	1144～1508mm

	平均风力
	级
	8
	年平均风速
	m/s
	2.0

	极端最高气温
	℃
	39.8
	最大冻土深度
	m
	1.20

	极端最低气温
	℃
	--35.7
	年主导风向
	/
	西风


5.2.3.2预测模式

本项目主要大气污染源来自于干选生产线的有组织粉尘和无组织粉尘，废石堆存过程、充填站产生的无组织粉尘。

（1）污染源参数

点源源强参数调查表，见表5.2-10；面源参数调查清单，见表5.2-11。

表 5.2-10       点源源强参数表

	编 号
	名称
	排气筒底
部中心坐
标
	排气筒
底部海
拔高度
/m
	排气 筒高 度/m
	排气 筒出 口内 径/m
	烟气 温度 
/℃
	年排
放小
时数
/h
	排 放 工 况
	污染物排放速率
（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	PM10

	1
	布袋除尘 排气筒DA001
	89
	626
	2630
	15
	0.35
	25
	2880
	正 常
	0.09

	2
	布袋除尘 排气筒 DA002
	178
	687
	2638
	15
	0.35
	25
	2880
	正 常
	0.09


表5.2-11  面源参调查清单

	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度

/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北夹角/o
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率

（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1
	废石临时堆场
	
	
	2634
	192
	100
	0
	10
	5760
	正常
	0.30

	2
	干选生产线
	138
	661
	2648
	120
	85
	45
	10
	2880
	正常
	0.02

	3
	充填站
	237
	746
	2630
	26
	30
	0
	10
	2880
	正常
	0.09


（2）估算模型参数

本项目所采用AERSCREEN估算模型相关参数，见表5.2-13。

表5.2-13   估算模型参数表

	参 数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	39.8℃

	最低环境温度
	-35.7℃

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/o
	/

	地面参数
	扇区
	0-360

	
	时段
	全年

	
	正午反照率
	0.3275

	
	BOWEN
	7.75

	
	粗糙度
	0.2625


（3）预测结果

有组织粉尘和无组织粉尘估算模式预测结果，见表5.2-14-15。

表5.2-14           有组织排放估算模式计算结果表

	序 号
	DA001
	DA002

	
	离源距离（m）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率%
	离源距离（m）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率%

	1
	10
	0.01
	0.00
	10
	0.01
	0.00

	2
	25
	0.05
	0.01
	25
	0.05
	0.01

	3
	50
	0.07
	0.02
	50
	0.07
	0.02

	4
	75
	0.11
	0.03
	75
	0.11
	0.03

	5
	100
	0.14
	0.03
	100
	0.14
	0.03

	6
	125
	0.26
	0.06
	125
	0.26
	0.06

	7
	150
	0.44
	0.10
	150
	0.44
	0.10

	8
	175
	0.50
	0.11
	175
	0.50
	0.11

	9
	200
	0.53
	0.12
	200
	0.53
	0.12

	10
	225
	0.57
	0.13
	225
	0.57
	0.13

	12
	248
	0.58
	0.13
	248
	0.58
	0.13

	13
	250
	0.58
	0.13
	250
	0.58
	0.13

	14
	275
	0.57
	0.13
	275
	0.57
	0.13

	15
	300
	0.55
	0.12
	300
	0.55
	0.12

	16
	325
	0.52
	0.12
	325
	0.52
	0.12

	17
	350
	0.49
	0.11
	350
	0.49
	0.11

	18
	375
	0.46
	0.10
	375
	0.46
	0.10

	19
	400
	0.45
	0.10
	400
	0.45
	0.10

	20
	425
	0.44
	0.10
	425
	0.44
	0.10

	21
	450
	0.42
	0.09
	450
	0.42
	0.09

	22
	475
	0.41
	0.09
	475
	0.41
	0.09

	23
	500
	0.42
	0.09
	500
	0.42
	0.09


表5.2-15          无组织排放估算模式计算结果表

	序 号
	废石堆场
	干选车间
	充填站

	
	离源距离（m）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率%
	离源距离（m）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率%
	离源距离（m）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率%

	1
	10
	56.40
	6.27
	10
	15.85
	1.76
	10
	60.31
	6.70

	2
	25
	62.48
	6.94
	25
	18.89
	2.10
	24
	88.84
	9.87

	3
	50
	70.18
	7.80
	50
	24.41
	2.71
	25
	88.63
	9.85

	4
	75
	74.70
	8.30
	75
	27.87
	3.10
	50
	67.66
	7.52

	5
	76
	74.86
	8.32
	81
	28.18
	3.13
	75
	49.51
	5.50

	6
	100
	64.84
	7.20
	100
	26.71
	2.97
	100
	36.90
	4.10

	7
	125
	60.96
	6.77
	125
	23.10
	2.57
	125
	29.43
	3.27

	8
	150
	61.15
	6.79
	150
	20.43
	2.27
	150
	25.31
	2.81

	9
	175
	60.86
	6.76
	175
	18.46
	2.05
	175
	22.08
	2.45

	10
	200
	60.27
	6.70
	200
	16.98
	1.89
	200
	20.74
	2.30

	12
	225
	59.55
	6.62
	225
	15.95
	1.77
	225
	19.86
	2.21

	13
	250
	58.77
	6.53
	250
	15.79
	1.75
	250
	19.11
	2.12

	14
	275
	57.94
	6.44
	275
	15.61
	1.73
	275
	18.48
	2.05

	15
	300
	57.16
	6.35
	300
	15.42
	1.71
	300
	17.93
	1.99

	16
	325
	56.34
	6.26
	325
	15.24
	1.69
	325
	17.46
	1.94

	17
	350
	55.58
	6.18
	350
	15.06
	1.67
	350
	17.03
	1.89

	18
	375
	54.84
	6.09
	375
	14.87
	1.65
	375
	16.64
	1.85

	19
	400
	54.11
	6.01
	400
	14.70
	1.63
	400
	16.30
	1.81

	20
	425
	53.43
	5.94
	425
	14.52
	1.61
	425
	15.98
	1.78

	21
	450
	52.79
	5.87
	450
	14.35
	1.59
	450
	15.68
	1.74

	22
	475
	52.11
	5.79
	475
	14.19
	1.58
	475
	15.40
	1.71

	23
	500
	51.49
	5.72
	500
	14.03
	1.56
	500
	15.15
	1.68


由估算模式计算结果可知，充填站TSP最大落地浓度为88.84ug/m3，其最大地面浓度出现距离24m，最大占标率为9.87%低于10％，根据 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。颗粒物排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准（TSP 300µg/m3）。故本项目运营期间产生颗粒物对项目区及周边区域大气环境及人群产生的影响小。

5.2.3.3无组织排放达标性分析

本项目充填站无组织颗粒物最大落地浓度为88.84ug/m3，项目厂界无组织排放颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放标准（1.0mg/m3），且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值。

5.2.3.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围内的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气环境影响预测结果，本项目排放的主要大气污染物为粉尘，其落地浓度较小，占标率很低，均没有超过环境质量浓度限值，因此本项目不设大气环境防护距离。

5.2.3.5污染物排放量核算

有组织排放量核算

本项目大气环境影响评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对污染物排放量进行核算。本项目污染物有组织排放量核算情况见表5.2-16。

表5.2-16      大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度(mg/Nm3)
	核算排放速率(kg/h)
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	1.29
	0.09
	0.26

	2
	DA002
	颗粒物
	1.29
	0.09
	0.26

	一般排放口

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.52

	有组织排放口总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.52


（2）无组织排放量核算

本项目无组织污染物排放量核算，见表5.2-17。

表5.2-17   大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量

/(t/a)

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

/(mg/m3)
	

	1
	废石临时堆场
	颗粒物
	洒水降尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	1.0
	1.74

	2
	爆破
	颗粒物
	洒水降尘，加强通风
	
	1.0
	1.02

	
	
	CO
	
	
	/
	11.76

	
	
	NOx
	
	
	/
	0.56

	3
	矿石开采
	颗粒物
	湿式作业
	
	1.0
	0.05

	4
	干选
	颗粒物
	密闭式皮带廊道、洒水降尘，密闭式车间
	
	1.0
	0.05

	5
	充填站
	颗粒物
	密闭式车间
	
	1.0
	0.26

	4
	运输
	颗粒物
	控制车速，洒水降尘
	
	1.0
	4.77

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	7.89

	
	CO
	11.76

	
	NOx
	0.56


（2）大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放总量，见下表5.2-18。

表5.2-18   大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/(t/a)

	1
	颗粒物
	8.41

	2
	CO
	11.76

	3
	NOx
	0.56


5.2.3.6大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响自查表，见表5.2-19。

  表5.2-19 大气环境影响自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km(
	边长=5 km□

	评价因子
	SO2+NOX

排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)、其他污染物(TSP)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	引用数据
	长期例行

监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标□
	不达标(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源

□

现有污染源(
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000

□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格

模型

□
	其他

(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km(

	
	预测因子
	预测因子(TSP、PM 10)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	
	正常排放

短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大标率＞30%□

	
	非正常排放

1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	无组织废气监测(
有组织废气监测□
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP）
	监测点位数（2）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受( 不可以接受□

	
	大气环境

防护距离
	距厂界最远（ ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（）t/a
	NOx:（0.56）t/a
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5.2.4地表水环境影响分析

5.2.4.1矿井涌水及雨水对地表水的影响

根据工程分析，本项目矿井水部分回用于井下湿式凿岩、喷雾降尘和爆破洒水，剩余部分用于废石场和道路洒水降尘。根据《新源县塔尔塔夏铁矿人工地下水阻隔方案设计》可知：设计阻隔效率不低于70%，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌水量175.92m3/d。根据水平衡可知：矿区道路洒水量24m3/d，工业场地洒水量11.80m3/d，废石场洒水量28.8m3/d，井下采矿作业洒水降尘用水量90.0m3/d，充填站生产用水30m3/d；回用后，井下涌水量基本上可以做到全部生产回用、不外排。根据开发利用方案，矿坑涌水以自流或经水仓、水泵房排放方式排至地表坑口沉淀池，经沉淀后全部用于采矿和洒水降尘，不外排。在矿区南部低处设事故池一座，容积为400m3，可满足停产期间井下排水的存储，亦可满足矿区最大降雨时蓄洪的功能。冬季停产后，矿井涌水用于人工造雪，对周围地表水无影响。     

5.2.4.2生活污水对地表水的影响    

矿山设有生活区，生活污水拟排入生活区自建地埋式一体化污水处理设施（格栅-调节池-初沉池-水解酸化池-接触氧化池-二沉池）进行处理，污水处理设施处理能力为30m3/d，污水处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准，用于矿区绿化和道路洒水降尘。

5.2.4.3废石场淋溶水影响分析

本项目运营期产生的废石一部分用于筑路，其余全部运送至废石场堆放，开采结束后用于井下回填，当进入废石堆场的雨水量和冰雪消融水大于场内废石的最大持水[image: image63.png]DN
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量时，多余的水份渗出形成废石场淋溶水，废石中部分被雨、雪水溶解的成份也随之流出，因此淋溶水中含有一定量的矿物元素。对照矿山的废石浸出毒性分析结果，从分析结果来看，本项目废石浸出液中主要有害成份重金属的浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中的第一类水污染物最高允许排放浓度限值，且pH值为6~9，由此确定本项目产生的废石为第Ⅱ类一般工业固体废物，可按照第Ⅱ类一般工业固体废物处理。 

废石露天堆放，经风吹、日晒、雨淋和温度的变化等影响，将发生物理和化学变化，废石经降水淋洗后，表面的细颗粒会随降水迁移，其中可溶性组分也会进入淋溶中，可能影响水环境和土壤环境。但本矿区所在区域年降水量约800mm，年蒸发量约 1000mm，降水量小于蒸发量，含水岩组岩性主要为晶屑凝灰岩、火山灰凝灰岩夹凝灰砂岩、安山玢岩、英安岩等，透水性较差，弱富水性。加之蒸发量大，废石淋溶液通过垂直渗透或补给方式污染地下水环境的可能性很小。 因此，不管是从废石场的水文地质条件还是废石场林溶液的成份分析，废石场淋溶水对区域地下水环境的影响均极小。

环评建议废石场四周设置排水沟和防渗沉淀池收集废石淋溶水，淋溶水通过引流渠导入沉淀池澄清后用于废石堆场洒水降尘，自然蒸发损耗，最大限度的保护项目区水环境。雨水在随沟渠流动的过程中悬浮物逐渐沉降，项目地面冲刷产生的雨水对地表水环境的影响不大。

5.2.5地下水环境影响分析
5.2.5.1矿区水文地质条件

矿区水文地质见4.1.6节内容。 

5.2.5.2矿坑充水因素分析
矿床充水来源主要是大气降水及地下水，矿床的埋深不同，充水条件也不尽相同，矿区地层地表总体露头较差，部分表层第四系残坡积层发育，厚度较大。当铁矿体井下开采后，打破了岩层原有的稳定性，使上覆岩层节理、裂隙增大。大气降水和冰雪消融水易通过地表风化裂隙向下渗透进入矿井，造成矿坑涌水量增大，甚至造成淹井事故，应引起未来矿山的重视。

（1）大气降水

矿区年降水量约800mm，在一定程度上制约了矿床充水，大气降水对矿坑涌水量的影响主要通过基岩裂隙直接入渗或第四系松散层间接入渗补给地下水而进入矿坑影响生产。

（2）地表水

矿区内地表水只有塔尔塔夏支沟水系对矿山今后采矿形成的影响，目前塔尔塔夏支沟水系在矿区附近分布标高为2320～2380m，矿山资源量计算最低标高2189.99m，地表地形坡度约30%，有利于发生机率极小的暂时性面流顺势排泄。

（3）地下水

由矿区综合水文地质图综合分析，矿区为新建矿山，不存在老坑道和采空区。矿山开采受地下水影响的部位主要为ZK69勘查线以西，最大影响深度近185m，而东部矿段勘查控制深度内未见有地下水。矿山未来开采为井采，坑道疏干排水一方面水位降低，汇水面积增大，水力坡度加大，影响半径随之也增大，另一方面随着矿区水位降低，将改变地下水的运动场，地下水流向将发生变化，对采空区形成新的地下水补给源，矿山投入运行后，地下水将对井下作业产生一定的影响。

（4）地质构造

矿区处于西天山巩乃斯裂谷与博罗霍洛早古生代岛弧的结合部位，主体位于阿吾拉勒山脉中断南侧，巩乃斯裂谷一北侧，区内主要发育近东西向（F1）、北西西-南东东向（F2）和北东-南西向（F3）三组断裂。其中，近东西向、北西西-南东东向两条为高角度向北倾的逆断层。地表形成5～15m宽的断裂破碎带，断层长均大于3km，方向95°、108°；北东-南西向断裂为左行走滑断裂，对岩层有一定的破坏作用。矿山投入运行后，对矿坑充水有一定的补充作用。

（5）人为因素

现状条件下，西矿段矿区(KC49线以西)地下水位埋深48.66～104.76m，矿体的空间分布形态，最终决定了矿床充水的布局和大小，依据GB/T12719-2021附录H，不论采用何种疏干方法，结合岩石物理力学测试数据、富水部位主要分布于岩矿石接触带、节理裂隙发育部位以及断裂带附近，由于人为开采活动，充水较为集中，范围有限，采深加大，冲水量增大，但无论采用何种疏干方法，矿坑充水量变化趋势为由大到小。5.2.5.3矿井涌水量预测  
项目矿床开采方式为地下开采，充水来源主要是外围地下含水层沿迳流方向的侧向补给，大气降水、冰雪融水沿裂隙下渗侧向补给等，随着井巷系统的逐步向下延深，开采裸露坑壁面积增大，涌水量和排水量会随着开采深度增大而逐渐增加。根据详查工作结果，KC49线以东施工的钻孔以及资源计算控制深度内未见地下水，KC49线以西地下水位埋深48.66-104.76m，开采后最大水柱高度约185m，涌水量预算垂向标高+2140m以上范围。矿床最低侵蚀基准面位于塔尔塔夏支沟水系，水体矿区经过区海拔高程2320～2425m，位于主要矿体拟开采的2250-2575m标高之上。底板围岩为弱含水层，矿区单泉流量0.45～0.88L/s，且分布于矿区东部的沟谷内。矿山目前尚未开采，投入运行之后，其水文地质条件也将发生一定的变化，不确定因素随之增多，建议今后采用吉哈尔经验公式计算结果推算出的涌水量536.39m3/d作为井下涌水的基础参数。根据《新源县塔尔塔夏铁矿人工地下水阻隔方案设计》可知：设计阻隔效率不低于70%，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌水量175.92m3/d。

5.2.5.4采矿工程对地下水环境影响分析

    （1）采矿工程对地下水水位的影响分析  
  根据详查报告钻探工程控制情况，Ⅰ采区勘查控制深度内未见有地下水，采矿活动对地下水影响部位主要为Ⅱ采区ZK69勘查线以西，Ⅱ采区勘查工程控制范围内地下水水位标高为2319.94～2402.96m，采矿活动对地下水最大影响深度近185m。

根据开发利用方案及矿山开采规划，开拓平硐、巷道及采矿形成的采空区将破坏隔水层和穿越导水断裂带，成为深部矿床的充水通道。矿床开采最低开采标高2200m，位于地下水位标高以下，采空区开采过程中会产生矿坑涌水。地下开采过程中将在2705米至2190m形成采空区，矿床充水主要含水层结构将被切割破坏。预测地下采空区对含水层结构影响程度为较严重。

 根据详查报告，预测矿坑正常涌水量200m3/d，最大涌水量586.39m3/d。根据《新源县塔尔塔夏铁矿人工地下水阻隔方案设计》可知：设计阻隔效率不低于70%，阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌水量175.92m3/d。根据水平衡可知：矿区道路洒水量24m3/d，工业场地洒水量11.80m3/d，废石场洒水量28.8m3/d，井下采矿作业洒水降尘用水量90.0m3/d，充填站生产用水30m3/d；回用后，井下涌水量基本上可以做到全部生产回用、不外排。2350m及以上各平硐自流至地表井口沉淀池，2350m以下平硐布置水泵房及水仓排至2350m平硐自流至地表井口沉淀池，经沉淀后一部分用于井下凿岩防尘洒水和机械冷却一部分用于场区、道路洒水降尘，不外排，预测矿山开采矿坑涌水量较小。

含水层主要靠大气降水和地下侧向径流补给，采矿活动改变了局部地段地下水流向及水位，但不会导致地下水疏干。由于矿区内含水层相对封闭，不会导致周边区域内的其他含水层水位产生下降。 

但本项目人工阻隔方案采取了地下人工阻隔设施和地表人工阻隔设施，形成完整、有效的帷幕防渗体，地下地上同步起到止水作用，同时防止洪水对采区产生安全影响。

无名溪位于矿区的西侧位置，矿区的东侧1.0km附近没有河流及其支流，北侧无名溪距离400-500m，因此，人工阻隔工程布置在无名溪的东侧。工业场地周边设置2860m截洪沟，截水沟全程做防渗，防渗系数不低于1×10-7cm/s。在截水沟的下游设置400m3的集水池，收集矿区内地表涌水，然后将集水池内的水使用水泵输送至采场上部的水池，用于生产用水及采场道路洒水等生产用水。同时将无名溪通过矿区的两侧各200m化为禁采区，避免矿山开采造成地表陷落对河床造成影响。在无名溪东侧设置止水帷幕，止水帷幕设在无名溪河岸东侧40m位置，在矿区西南侧位置，设置400m3的蓄洪池容积，在矿区周围崩落圈以外设置截洪沟，将受矿区影响的地表水引至蓄洪池用于生产回用。设计矿山Ⅱ采区，靠近无名溪的位置采取地下阻隔防范措施，在塔无名溪流过该矿体上游的区域两侧各200m设置禁采区，保对矿山开采对地表水系不造成污染。沿岩石移动圈布置注浆帷幕，形成封闭圈，将采矿工程控制在注浆帷幕圈内，使污染水不污染自然水体，使自然水体不涌入采矿系统。帷幕注浆工程防渗系数不低于1×10-5cm/s。为确保停产时，坑内涌水不外排，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。生活辅助设施工业场地，采用有效地表防水措施，沿河道布置了帷幕注浆人工阻隔体，可有效防止地表水渗透，确保对自然水体不造成污染。在无名溪流过的矿区位置的两侧200m设置禁采区，禁采区下部的矿石不进行回采，只进行巷道施工，不形成采空区，在地表不形成崩落圈，避免河水灌入井下，造成安全事故。为确保停产时，坑内涌水不外排，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。根据《新源县塔尔塔夏铁矿人工地下水阻隔方案设计》可知：设计阻隔效率不低于70%，拟采用坑内注浆止水，总止水率为70%，止水工作面止水率为90%。阻隔工程完工后，矿体井下开采正常涌水量75.12m3/d，最大涌水量175.92m3/d。
（2）采矿工程对地下水水质的影响分析

矿体地下开采过程中主要使用的机械为凿岩机、挖掘机和运输车，产生的废水主要为地下出水和泄漏的机械用油等混合形成，一般呈混浊状态，主要污染因子为SS，重金属含量很低。根据开发利用方案，矿坑涌水以自流或经水仓、水泵房排放方式排至地表坑口沉淀池，经沉淀后全部用于采矿和洒水降尘，不外排，预测对含水层水质影响程度为较轻。

5.2.5.5地下水环境影响预测与分析

（1）污染源概化

根据矿区抽水试验可知，废石场天然防渗系数为4.28×10-5cm/s，不满足满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场的防渗系数要求。因此，评价要求废石场底部铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜防渗，确保饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，预测分析时主要考虑正常运行状况时废石场淋滤水渗漏对地下水环境的影响。由于废石场地下水流向总体与地形坡度一致，由东向西依地形径流，水力坡度由西向东逐步增大，污染物总体上顺地下水流向发生运移呈线状污染，因此废石场污染源可概化为点状污染源，排放规律可概化为正常运行状况、持续恒定排放。

（2）主要评价因子   

根据工程分析可知，废石场运行期产生的淋溶水是地下水的主要污染源，为了鉴定废石的性质，2023年8月，委托新疆维吾尔自治区矿产实验研究所对本项目废石浸出毒性鉴别进行了分析，对照《危险废物鉴别标准浸出毒性(GB5085.3-2007)及《固体废物浸出毒性测定方法》(GB5086.1-1997)中的鉴别标准进行分析判断矿石的性质，对照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中最高允许排放浓度来确定固体废物类别。分析结果见表5.2-20。

表5.2–20  废石检测标准及结果 (mg/L，pH除外)

	监测因子
	pH
	钡
	锌
	铜
	银
	铍
	氟化物
	镍

	废石浸出液
	9.37
	0.00743
	0.017
	0.00086
	<0.00004
	<0.00004
	0.230
	0.0005

	Ⅲ类标准
	6.5-8.5
	10
	1.0
	1.0
	0.05
	0.002
	1.0
	0.02

	监测因子
	汞
	镉
	铬
	六价铬
	砷
	铅
	氰化物
	/

	废石浸出液
	0.00049
	0.0005
	0.00080
	<0.004
	0.004
	0.00734
	<0.001
	/

	Ⅲ类标准
	0.001
	0.005
	/
	0.05
	0.01
	0.01
	0.05
	/


污染因子和浓度确定：本次环评污染物源强采取最不利情况，以背景值最大的污染因子作为预测因子，选取浸出实验结果与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准比值最大者，通过对表5.2-16计算可知，铅浸出实验结果0.00734 mg/L，比值为0.734，汞浸出实验结果0.00049 mg/L，比值为0.49；以铅、汞作为预测因子。

（3）地下水数学模型

废石场的地层岩性主要为地层岩性由紫红色砾岩、含砾凝灰岩、安山质凝灰岩、岩屑凝灰岩、硅化凝灰岩夹砂岩。场区地下水类型为基岩裂隙水，赋存于基岩风化裂隙中，可概化为等效多孔介质，主要采用解析法对地下水环境的影响进行正向推算，分别预测100d、300d、1000d、3000d、6000d后污染物的超标扩散距离和最大迁移距离。废石场在正常运行状况下对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水溶质运移解析法的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价。概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：
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式中：x—预测点至污染源强距离（m）；
C—t时刻 x处的地下水浓度（mg/L）；
C0—废水浓度（mg/L）；
D—纵向弥散系数（m2/d）；

t—预测时段（d）；

u—地下水流速（m/d）；

erfc（ ）—余误差函数。

（4）预测参数选取

①渗透系数

废石场区地下水类型为基岩裂隙水，含水岩组岩性主要为晶屑凝灰岩、火山灰凝灰岩夹凝灰砂岩、安山玢岩、英安岩等，透水性较差，弱富水性。根据ZK77-3、ZK89-1孔抽水试验试验资料可知，渗透系数K=0.037m/d。

②水流速度
u：u=KI/ne，根据评价区水文地质条件及水位监测数据，渗透系数K为0.037m/d，I为水力坡度，评价范围内平均水力坡度Ⅰ为0.02，含水层岩性主要为下石炭统阿吾拉勒组第四亚组、中石炭统吐尔拱组第二亚组基岩裂隙弱富水含水层，含水岩组岩性主要为晶屑凝灰岩、火山灰凝灰岩夹凝灰砂岩、安山玢岩、英安岩等，地下水主要赋存在裂隙中，有效孔隙度ne取0.1，因此，水流速度u=K.I/ne=0.037×0.02/0.1=0.0074m/d。

④纵向弥散系数DL
根据水文地质条件概化，天然条件下地下水的弥散主要在地下水径流方向，垂直径流方向的弥散系数较小，横向弥散系数DT=0.1DL，纵向弥散系数DL采用公式DL=αL×Vm计算，其中αL为纵向弥散度，V为平均流速，m为经验系数，取值接近于1。

参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.2-1）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。故本次参考以往研究成果，考虑距污染源下游约3000m的研究区范围，因此，本次模拟取弥散度参数值取18m。
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图 5.2-1
  lgαL—lgLs关系图

模型计算中纵向弥散度选用18m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数 DL=αL×u=18×0.0074m/d=0.13（m2/d）。

④计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表5.2-21。

表5.2-21  计算参数一览表

	渗透系数

K(m/d)
	水力坡度

I
	水流速度u(m/d)
	纵向弥散度αL(m)
	纵向弥散系数DL (m2/d)
	污染源强C0(mg/L)

	
	
	
	
	
	铅
	汞

	0.037
	0.02
	0.0074
	18
	0.13
	0.00734
	0.00049


（5）污染物运移预测结果分析
在废石场淋滤水持续渗入含水层中100d、300d、1000d、3000d和6000d后，镉在地下水环境中的最大迁移扩散距离估算结果见表5.2-22，地下水中铅浓度变化曲线图见图5.2-2。同理预测汞在地下水环境中的最大迁移扩散距离估算结果见表5.2-23，地下水中汞浓度变化曲线图见图5.2-3。为废石场建设、运行管理和地下水污染风险管控提供一定的指导作用。

表5.2-22 地下水中铅浓度变化预测结果表  单位：mg/L

	距离m

时间
	100d
	300d
	1000d
	3000d
	6000d

	0
	 0.00734
	0.00734
	0.00734
	0.00734
	0.00734

	10
	0.0004826907
	0.002468072
	0.005019065
	0.006523818
	0.007023608

	20
	1.127132E-06
	0.000297855
	0.002617608
	 0.005398942
	0.006550275

	30
	6.879074E-11
	1.143387E-05
	 0.001003399
	0.00411005
	0.005921103

	40
	1.054104E-16
	1.31972E-07
	0.0002760952
	0.002850575
	 0.005161917

	50
	0
	4.451613E-10
	5.371527E-05
	0.001787872
	0.004320883

	60
	0
	4.319071E-13
	7.316684E-06
	0.001008324
	0.003459827

	70
	0
	1.309118E-16
	6.931648E-07
	0.000509162
	0.002641726

	80
	0
	0
	4.546413E-08
	0.0002294463
	0.001918403

	90
	0
	0
	2.057683E-09
	 9.204141E-05
	0.001322142

	100
	0
	0
	6.410685E-11
	3.280317E-05
	0.000863251

	150
	0
	0
	8.149037E-19
	3.061558E-08
	4.362601E-05

	200
	0
	0
	0
	1.323336E-12
	4.974141E-07

	250
	0
	0
	0
	1.222356E-18
	1.255237E-09

	300
	0
	0
	0
	0
	3.580687E-13

	350
	0
	0
	0
	0
	3.993028E-17

	400
	0
	0
	0
	0
	0
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图5.2-2 废石场下游地下水中铅浓度变化曲线图
从表5.2-22和图5.2-2中可看出，在废石场淋滤水持续渗入含水层中运移100d，最大影响距离为40m，铅浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移300d年后，最大影响距离为70m，铅浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移1000天后，最大影响距离为150m，铅浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移3000d后，最大影响距离为250m，铅浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移6000后，最大影响距离为350m；铅浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。 

表5.2-23 地下水中汞浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

	距离m

时间
	100d
	300d
	1000d
	3000d
	6000d

	0
	0.00049
	0.00049
	0.00049
	0.00049
	0.00049

	10
	3.222322E-05
	0.0001647623
	0.0003350601
	0.0004355137
	0.0004688785

	20
	 7.524451E-08
	1.988405E-05
	0.000174745
	0.0003604199
	 0.0004372799

	30
	4.592298E-12
	7.632967E-07
	6.698444E-05
	0.0002743766
	0.000395278

	40
	7.036934E-18
	8.810122E-09
	1.843142E-05
	0.0001902972
	0.0003445967

	50
	0
	2.971785E-11
	3.585897E-06
	0.0001193538
	0.0002884513

	60
	0
	2.883304E-14
	4.884435E-07
	6.731317E-05
	0.0002309693

	70
	0
	8.739342E-18
	4.627394E-08
	3.399038E-05
	0.000176355

	80
	0
	0
	3.035071E-09
	1.531726E-05
	0.0001280678

	90
	0
	0
	1.373657E-10
	6.144454E-06
	8.826286E-05

	100
	0
	0
	4.279613E-12
	2.189857E-06
	5.762848E-05

	150
	0
	0
	0
	2.04382E-09
	2.912363E-06

	200
	0
	0
	0
	8.834261E-14
	3.320612E-08

	250
	0
	0
	0
	8.160139E-20
	8.379646E-11

	300
	0
	0
	0
	0
	2.390377E-14

	350
	0
	0
	0
	0
	2.665646E-18 

	400
	0
	0
	0
	0
	0


[image: image67.png]LU
AR
[EmE ] [T T

BN ST

RS

SRR A

A S




图5.2-3 废石场下游地下水中汞浓度变化曲线图
从表5.2-19和图5.2-3中可看出，在废石场淋滤水持续渗入含水层中运移100d，最大影响距离为40m，汞浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移300d年后，最大影响距离为70m，汞浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移1000天后，最大影响距离为150m，汞浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移3000d后，最大影响距离为250m，汞浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值；废石场淋滤水持续渗入含水层中运移6000后，最大影响距离为350m；汞浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。

综上所述，废石场淋滤水中铅和汞浓度小于等于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。因此，渗入含水层中的铅和汞浓度低于Ⅲ类标准值，根据预测结果分析可知，废石场下游含水层中的铅和汞浓度亦低于Ⅲ类标准值，对地下水水质的影响较小。此外，评价要求废石场底部铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜防渗，确保饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，并且在废石场新建的淋溶水收集池对淋溶沉淀后，用于采矿洒水降尘及矿山道路的降尘。
5.2.6运营期声环境影响预测与评价

根据项目的特点，运营期噪声主要来自地下铁矿石开采环节，因使用高噪声采掘设备对周围环境产生噪声污染，矿井下使用炸药爆破而产生冲击波引起地面震动；矿石运输车辆噪声。

5.2.6.1噪声源强统计

地下铁矿石开采过程主要产噪设备有凿岩机、钻机、压缩机、轴流风机、混凝土喷射机等，噪声源见表5.2-24。

表5.2-24 项目主要噪声源情况一览表

	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	凿岩机
	15
	50
	-200
	100-110
	距离衰减
	间歇性

	2
	铲运机
	-25
	55
	-200
	100- 110
	距离衰减
	间歇性

	3
	凿岩台车
	17
	52
	-200
	100-110
	距离衰减
	间歇性

	4
	地下铲运卡车
	18
	53
	-200
	100- 110
	距离衰减
	间歇性

	5
	爆破噪声
	35
	80
	-200
	140- 160
	距离衰减
	间歇性

	6
	混凝土喷射机
	125
	156
	-200
	85-90
	距离衰减
	间歇性

	7
	移动式碎石机
	178
	210
	-200
	85-114
	距离衰减
	间歇性

	8
	局扇
	156
	281
	-200
	90- 100
	距离衰减
	间歇性

	9
	颚式破碎机
	89
	616
	1.2
	85- 114
	基础减震、厂房隔声
	间歇性

	10
	圆锥破碎机
	99
	705
	1.2
	85- 114
	基础减震、厂房隔声
	间歇性

	11
	圆振筛
	102
	515
	1.2
	93- 130
	基础减震、厂房隔声
	间歇性


5.2.6.2噪声影响预测方案
采矿工程生产期主要噪声为凿岩机、钻机、压缩机、轴流风机、混凝土喷射机所致，噪声源强在声波传播的过程中，通过距离衰减以及空气吸收衰减到达更远处。故矿山运营期噪声源在传播过程中的实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

本项目声环境预测范围内无敏感点。因此，噪声影响预测主要针对项目噪声的衰减距离及厂界达标情况进行分析。

5.2.6.3噪声预测模型

（1）预测方法

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。

由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

（2）噪声影响预测模式

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

户外声传播衰减包括几何发散(Aarv)、大气吸收(Aam)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amise)引起的衰减。

为简化计算工作，预测计算中只考虑矿区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减作用。各声源由于厂内外其它建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。
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②噪声贡献值

噪声贡献值为由建设项目自身声源在预测点产生的声级，其计算公式为：

式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

③噪声预测值

噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，其计算公式为：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

（6）噪声预测结果

本项目厂界噪声预测值，见表5.2-25。
表5.2-25         噪声叠加预测结果     单位：dB(A)

	项目预测点
	时段
	背景值
	贡献值
	叠加值
	标准值
	是否达标

	
	
	
	
	
	
	

	厂界东1#
	昼
	42
	43.9
	45.4
	60
	达标

	
	夜
	40
	43.9
	45.1
	50
	达标

	厂界南2#
	昼
	38
	32.9
	40.8
	60
	达标

	
	夜
	38
	32.9
	39.2
	50
	达标

	厂界西3#
	昼
	42
	34.2
	41.8
	60
	达标

	
	夜
	41
	34.2
	39.5
	50
	达标

	厂界北4#
	昼
	39
	48.8
	49.3
	60
	达标

	
	夜
	40
	48.8
	49.1
	50
	达标


从上表预测结果可知，运营期开采作业对环境噪声影响预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。项目区四周均为天然牧草地，且项目是地下开采，噪声受围岩及矿体的屏蔽，井下噪声源距离地表超百米。矿山为地下开采，除此附近没有其它人群，对外界声环境影响较小，仅对新疆塔尔塔夏铁矿矿山采矿工人造成一定影响。 

5.2.6.4交通噪声
本项目建成投产后，进出的运输车辆增加，运输车辆进出时行驶速度较慢，一般为20～30km/h左右，主要为大型车辆，大型车在距离行驶中心线处的噪声值约为77~78dB（A）。运输路线位于山区内，沿途无声环境敏感点，故本项目交通噪声对周围声环境影响较小。

5.2.6.5爆破影响分析
矿山爆破过程对环境的影响除了粉尘、瞬间噪声和有害气体之外，关键是地面震动、爆破飞石和爆破冲击波对环境的影响，由于本项目为地下开采，只考虑爆破过程中对地面震动产生的影响。

（1）爆破振动安全标准

目前，判断爆破地震强度对建筑物的影响，大都采用介质质点振动速度作为判据。 我国的《爆破安全规程》中规定了各式建筑物、构筑物的安全振速判据，见表5.2-26。 爆破地震烈度与最大振速的关系见表5.2-27。

表5.2-26        建（构） 筑物地面质点的安全振动速度（cm/s）
	建(构)筑物类型
	安全振动速度

	土窑洞、土坯房、毛石房屋
	1.0

	一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物
	2〜3

	钢筋混凝土框架房屋
	5


表5.2-27       爆破振动烈度

	烈度
	爆破地震最大震速（cm/s)
	振动标志

	I
	<0.2
	只有仪器才能记录到

	II
	0.2 〜 0.4
	个别人静止情况下能感觉到

	III
	0.4 〜 0.8
	某些人或知道爆破的人能感觉到

	IV
	0.8 〜 1.5
	多数人感到振动， 玻璃作响

	V
	1.5 〜 3.0
	陈旧的建筑物损坏， 抹灰撒落

	VI
	3.0 〜 6.0
	抹灰中有细裂缝， 建筑物出现变形


注：自 VII-X，建筑物破坏程度加剧，不录
根据表5.2-17和表5.2-18中的资料，本次环评对矿山邻近建（构）筑物的安全振速按以下原则计算：钢筋混凝土框架房屋Υ≤5cm/s；一般砖房、民房Υ≤2.5cm/s。

（2）爆破安全距离与爆破振动速度

矿山爆破过程对环境的影响除了粉尘、瞬间噪声和有害气体之外，关键是地面震动、爆破飞石和爆破冲击波对环境的影响。

根据《爆破安全规程》，爆破地震安全距离可按下式计算：

R=（K/γ) 1/α•Qm   

式中：R—爆破地震安全距离，m；

Q—炸药量，kg，齐发爆破取总炸药量，微差爆破或秒差爆破取最大一段炸药量；该工程采矿一次使用炸药量为 20Kg～40kg ，Q 取40；

γ—地震安全速度，cm/s；该工程地表构筑物主要为普通房屋，为一般砖房，V取 2.5cm/s；

m—药量指数；通常取0.5；

K ，α—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减系数。 爆区不同岩性的K、α值见表5.2-24。

表5.2-28       爆区不同岩性的K、α值

	岩性
	K
	α

	坚硬岩石
	50-150
	1.3-1.5

	中硬岩石
	150-250
	1.5-1.8

	软岩石
	250-350
	1.8-2.0


本矿山属中硬岩石地质条件，取K﹦250、α= 1.8；对于中硬岩石地质条件，在一次炸药使用量为40kg时，计算得爆破地震安全距离R为45m。即距离爆点45m范围内的设施将不同程度地受到爆破振动影响，其振动水平将高于标准限额2.5cm/s。根据上式可预测对于该矿不同距离处的爆破振动水平，见表5.2-29。

表5.2-29        不同距离处构筑物爆破振动速度预测

	预测点距离 m
	10
	20
	30
	40
	45
	50
	100
	200
	250
	300

	振动速度 cm/s
	36.24
	10.41
	5.02
	2.99
	2.42
	2.00
	0.57
	0.14
	0.11
	0.08


（3）爆破振动影响评价

由表5.2-29预测结果可知，在生产过程中爆破情况下，在距爆源45m以外的设施及建筑物，其质点振动速度小于安全允许标准。本矿采矿场区域45m范围内无建筑物布设。爆破作业产生的爆破地震波对办公生活区内建筑物影响较小。

5.2.7固体废物环境影响分析

5.2.7.1固体废物种类

①废石 

运营期地下开采期掘进废石量5.21万t/a，全部不出坑，直接用于地下采空区充填。干选生产线废石产生量为4.5万t/a，干选废石暂存于废石临时堆场，后期拉运至充填站用于井下充填。根据设计可知，本项目废石利用率可达100%，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》废石综合回用率达55%的要求。

2023年8月，建设单位委托新疆维吾尔自治区矿产资源研究所对本项目废石浸出毒性鉴别进行了分析，对照《危险废物鉴别标准浸出毒性(GB5085.3-2007)及《固体废物浸出毒性测定方法》(GB5086.1-1997)中的鉴别标准进行分析判断矿石的性质，对照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中最高允许排放浓度来确定固体废物类别。分析结果见表5.2-30。

表5.2-30  废石浸出毒性监测结果表

	序号
	监测因子


	单位
	监测结果
	GB5085.3-2007浸出毒性鉴别标准值
	GB8978-1996最高允许排放浓度

	1
	pH
	-
	9.37
	-
	6-9

	2
	铜
	mg/L
	0.00086
	100
	0.5

	3
	锌
	mg/L
	0.017
	100
	2

	4
	六价铬
	mg/L
	<0.004
	5
	1.5

	5
	汞
	mg/L
	0.00049
	0.1
	0.05

	6
	铍
	mg/L
	<0.00004
	0.02
	0.005

	7
	钡
	mg/L
	0.00743
	100
	-

	8
	镍
	mg/L
	0.0005
	5
	1

	9
	银
	mg/L
	<0.00004
	5
	0.5

	10
	砷
	mg/L
	0.004
	5
	0.5

	11
	硒
	mg/L
	<0.10
	1
	0.5

	12
	氟化物
	mg/L
	0.23
	100
	20

	13
	氰化物
	mg/L
	<0.001
	5
	5.0

	14
	铬
	mg/L
	0.0008
	15
	1.5

	15
	铅
	mg/L
	0.00734
	5
	1.0

	16
	镉
	mg/L
	0.0005
	1
	0.1


由表5.2-30浸出毒性鉴别实验结果可知，各监测因子均满足《危废浸出毒性鉴别标准--危废浸出毒性鉴别标准》（GB5085.3-2007）限值要求，与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度对比可知，pH>9，废石为第Ⅱ类一般工业固体废物。

②收集尘

项目干选生产线采用袋式除尘工艺，收集池产生量为512.48t/a，有组织废气收集尘堆置在废石临时堆场，后期用于井下充填。
③污泥

地埋式一体化污水处理设施沉淀时间为1.5h，含水率为90%，每人每天产生污泥量为70g/d·人，本项目污泥产生量为3.59t/a，污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。  

④废矿物油      

本项目机修车间会产生一定的机修废物，依据《国家危险废物名录》（2021年版），机修废物属于危险废弃物HW08大类，废物代码900-214-08（机械维修和拆解过程产生的废发动机油、废润滑油）。只对生产设备进行日常维护和小修，设备大修依新源县专业维修单位解决，矿区产生的废物为废矿物油。矿物油主要起机械润滑作用，基本无消耗，项目年使用机油2.49t/a，故废矿物油产生量为2.49t/a。检修过程中设备废矿物油由检修部门和人员负责收集，运行设备落地废矿物油由当值人员收集后集中存放，在采矿工业场地设置废机油暂存间，暂存间地面进行硬化与防渗处理，配置灭火器、消防沙，储存后委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运处置。

⑤生活垃圾   

运营期矿山劳动定员171人，生活垃圾的产生量按1.0kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为171kg/d（51.3t/a）。在采矿工业场地坑口办公室西侧15m处设立垃圾收集间暂存，对周边环境影响较小。

5.2.7.2固体废物对环境的影响分析

干选废石和生活垃圾对环境的影响主要为废石扬尘对环境污染影响、废石淋溶水对地下水的影响、生活垃圾存放对环境的影响、固体废物堆放对景观的影响等方面。

（1）干选废石对环境的污染影响预测

①废石扬尘对环境污染影响分析

固体物料起尘条件主要取决于粒度、表面含水量和风速的大小。废石在废石场存放的过程中，表面水分逐渐蒸发，如遇到刮大风的天气易产生风蚀扬尘。相关资料表明，废石堆放比重较大，没有土堆易起尘。能使废石堆表面颗粒起尘的最低风速即启动风速为2.46m/s，只有当环境风速大于此风速时才会产生扬尘。根据气象站统计资料，新源县年平均风速2.0m/s，废石场风速小，有风日也较少，风速较低，产生的扬尘量少。

环评要求建设单位在生产过程中及时洒水降尘，通过提高废石的含水率来有效控制废石场扬尘，在采取措施后，废石场产生的扬尘对区域环境影响较小。

2）废石淋溶水对环境污染的影响分析

根据矿石浸出数据，矿山废石不属于有浸出毒性特征的危险废物，属Ⅱ类一般固废。该区年平均降水量800mm，雨季多集中在七月中旬至八月份。年平均蒸发量为1000mm。该地区此气候条件下废石淋溶水产生的量极小，很快通过自然蒸发消失。废石场位于侵蚀基准面标高以上，不受矿区短暂地表径流影响。由大气降水产生的淋溶水量很少，废石淋溶水渗透到地下水的可能性极小，固体废弃物淋溶液通过垂直渗透或补给方式污染地下水环境的可能性极小，废石堆存不会对地下水造成污染。

项目废石属于Ⅱ类一般工业固废。矿区在整个服务年限内，采矿产生废石大约每年5.7万吨。废石场底部铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜防渗，防止来自上层渗入的雨水进入下面的废石堆体中，从而导致渗滤液的产生而影响地下水，同时聚乙烯膜的铺设确保场地饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，废石场的选址与建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中场址建设与防渗要求，对区域环境影响不大。

评价要求在废石场下游设置废石淋溶水收集池，收集雨天的淋溶水，晴天时对废石场洒水降尘。

综上所述，大气降水产生的淋溶水量很少，废石淋溶水渗透到地下水中的可能性极小，固体废弃物淋溶液通过垂直渗透或补给方式污染地下水环境的可能性很小。因此，废石堆存不会对地下水造成污染。

（2）生活垃圾对生态环境的影响 

矿山垃圾暂存在垃圾收集间，定期拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理，垃圾对矿区大气环境、水环境、土壤环境影响很小。   

（3）废机油 

本项目的机修废物由设备中产生，机油主要起机械润滑作用，基本无消耗，开发利用方案中项目年消耗机油量2.49t/a，则废机油产生量为2.49t/a。检修过程中设备废机油由检修单位和人员进行收集，设备落地废矿物油由当值人员收集后集中堆置，采用矿物油桶装产生的废机油，集中堆置在在采矿工业场地副井北侧37m处设置废机油暂存间，地面进行硬化与防渗处理，委托有危险废物处理资质的单位进行进行回收处置，废矿物油对矿区水环境和生态环境影响很小。       

5.2.8开采引发地质灾害影响

新疆塔尔塔夏铁矿矿区位于西天山阿吾拉勒山脉中段玉希莫勒盖达坂南侧中高山区，为中高山区。矿区海拔高度2320～2834米，相对高差一般25～120米，最大高差514米，地形切割强烈。区内地势北高南低、东高西低，山体总体呈北东-南西向，地形总趋势起伏较大，山坡较平缓、宽拓，自然地形坡度一般在10～35°。区内沟谷较发育，地形较简单。现状评估崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地面沉降、地裂缝和不稳定斜坡等地质灾害不发育，危害程度小，危险性小。现状评估采矿活动对地质环境影响程度为较轻。矿石化学成分基本稳定，无放射性危害，矿坑水水质较好。区域上处于次稳定区。现状条件下未发现滑坡、泥石流、地面沉降等问题。矿区环境地质类型划分为二类，矿床地质环境质量中等。

矿山开采后，可能引发地质灾害有①沉陷：由于地表风化岩石稳固性较差，且局部有断层和裂隙存在，开采有可能形成沉陷。②地表沉降：开采过程打破了岩层原有的稳定性，使上覆岩层失去支撑而发生位移，当冒落带和裂隙带波及地表后，在地表形成塌陷坑和裂缝，影响岩层原有稳定性。③地压：矿山开采时，受采动影响使岩体的原始应力平衡遭到破坏，可能引发采掘作业面冒顶片帮和采空区坍塌危险。上述过程人为因素主要来自井巷突水、地表水和大气降水入渗、采矿工程扰动等自然因素主要是地表河流水位升降或地震等。本工程矿山为地下开采，地下采空区引发采空塌陷的可能性大，对矿山地质环境的影响程度为严重；其他区域不会引发地质灾害，对矿山地质环境的影响程度为较轻。   

5.3闭矿期环境影响分析
按照“边开采，边治理”的方针，严格落实矿山生态环境治理恢复方案，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

5.3.1资金筹集
闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业，因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在项目运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，具体额度应委托相关部门作详细预算。预留 资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。
5.3.2闭矿后影响
本项目建设及运行过程中，采矿场、废石场、生活区等占用大量的土地，被占土地上的地表植被不可避免受到破坏，对地貌也形成一定的破坏。此外，采矿后大量废石堆放占地，使所占土地改变了使用功能，大量废石堆放形成废石山，使占地范围的天然植物失去了生存空间，野生动物受人为活动的影响，种群变得十分单一，闭矿期生态环境影响主要是闭矿后遗留废弃建筑物及未按要求闭矿对今后周边生态环境带来的影响。

项目服务期结束（闭矿）后，根据要求采取相应的措施，可有效减少对项目区的影响。

5.3.3闭矿后恢复方案
为使生产过程造成的生态破坏降到最低，使生产和环境协调发展，根据《中华人 民共和国环境保护法》的规定要求，建设单位需按照《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》中土地复垦方案设计进行土地复垦。使开采活动对生态环境的不利影响降低到最小程度。结合项目区的自然条件、自然资 源、社会经济状况和区域经济的开发、建设、发展对环境保护综合治理的要求，按照 因地制宜、因害设防、科学治理、保护开发并举，遏制废石排放导致的生态环境的恶 化，减少各种自然灾害的发生。

项目区生态恢复主要指林、牧、农业、土地整理的生态建设。在综合考虑区域地理位置、气候条件以及周边整体自然概貌等情况，须充分考虑临时占地和永久占地的地表恢复。

根据本项目建设对场地的破坏方式及破坏程度，并结合周边水文气象条件、土壤条件、水文工程地质条件、地形地质、社会经济等条件，确定本项目服务期结束后恢复方向为尽量恢复原有地貌景观或与周边地貌景观相协调，恢复土地的生态使用功能。

土地复垦工作进度安排：根据项目建设及运行工艺、矿区服务年限、开采顺序及进度和土地破坏程度等，应委托相关部门编制矿山水土保持方案，其中应制定出土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被破坏的土地。

采矿前无待复垦土地；采矿过程中各设施场地均要利用、无可复垦土地；所有复垦工程均在终止采矿时进行。

评价根据矿区特征和土地利用规划，提出土地整治原则如下：

①土地复垦与矿山开采计划相结合，合理安排，实施边开采、边复垦、边利用。

②土地复垦与当地农业规划相结合，与气象、土壤条件相适应，与当地的城镇、道路等建设及生态环境保护统一规划，进行地区综合治理，与土地利用总体规划相协调，以便做到地区建设布局的合理性和有利生产、生活，美好环境、促进生态的良性循环。根据《新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》可知，本项目土地复垦工作量，见表5.3-1。

表5.3-1  矿山土地复垦工程量汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	近期5年
	服务年限
	

	一
	预测采空塌陷区1复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	废石回填
	立方米
	
	67345
	

	二
	预测采空塌陷区2复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	废石回填
	立方米
	
	66248
	

	三
	废石场1复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	7048
	

	1.2
	平整工程
	立方米
	
	2819
	

	1.3
	表土覆盖
	立方米
	
	4229
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	1.4096
	

	四
	废石场2复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	2784
	

	1.2
	平整工程
	立方米
	
	1113
	

	1.3
	表土覆盖
	立方米
	
	1670
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.5567
	

	五
	废石场3复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	2110
	

	1.2
	平整工程
	立方米
	
	844
	

	1.3
	表土覆盖
	立方米
	
	1266
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.4219
	

	六
	表土场复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	1199
	

	1.2
	平整工程
	立方米
	
	480
	

	1.3
	表土覆盖
	立方米
	
	719
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.2398
	

	七
	辅助生产区复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	848
	

	1.2
	砌体拆除
	立方米
	
	485
	

	1.3
	清运工程
	立方米
	
	485
	

	1.4
	平整工程
	立方米
	
	339
	

	1.5
	表土覆盖
	立方米
	
	509
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.1696
	

	八
	值班室复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	40
	

	1.2
	砌体拆除
	立方米
	
	40
	

	1.3
	清运工程
	立方米
	
	40
	

	1.4
	平整工程
	立方米
	
	16
	

	1.5
	表土覆盖
	立方米
	
	24
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.0080
	

	九
	矿部生活区复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	1500
	

	1.2
	砌体拆除
	立方米
	
	655
	

	1.3
	清运工程
	立方米
	
	655
	

	1.4
	平整工程
	立方米
	
	600
	

	1.5
	表土覆盖
	立方米
	
	900
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.3000
	

	十
	削坡回填区域1复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	2677
	

	1.2
	削坡回填
	立方米
	
	1996
	

	1.3
	平整工程
	立方米
	
	1785
	

	1.4
	表土覆盖
	立方米
	
	2677
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.8924
	

	十一
	削坡回填区域2复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离工程
	立方米
	
	2889
	

	1.2
	削坡回填
	立方米
	
	7914
	

	1.3
	平整工程
	立方米
	
	1926
	

	1.4
	表土覆盖
	立方米
	
	2889
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	栽植乔木
	公顷
	
	0.1966
	

	
	
	株
	
	295
	

	2.2
	播撒草籽
	公顷
	
	0.7664
	

	十二
	现有矿山道路复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	翻耕工程
	公顷
	
	0.9175
	

	1.2
	平整工程
	1立方米
	
	1835
	

	1.3
	表土覆盖
	立方米
	
	2753
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.9175
	

	十三
	拟建矿山道路复垦工程
	
	
	
	

	1
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1.1
	翻耕工程
	公顷
	
	0.8111
	

	1.2
	平整工程
	1立方米
	
	1622
	

	1.3
	表土覆盖
	立方米
	
	2433
	

	2
	植被恢复工程
	
	
	
	

	2.1
	播撒草籽
	公顷
	
	0.8111
	


5.3.4闭矿期生态保护措施

项目服务期结束即闭矿后的主要影响为工业场地、废石场，其中废石场区域地形 地貌发生较大变化。为减缓矿区闭矿后的影响，提出如下措施：

利用人工、机械对废石堆场破坏的土地进行回填、平整、保证其相对稳定性。通过生态环境保护与土地复垦，基本恢复原有地形地貌或与周边地貌相协调。

利用人工、机械对项目区压占破坏的土地采用平整场地的方法复垦，在土地复垦区，首先拆除无后期需要的地面建、构筑物，然后再进行场地平整，基本恢复原有地形地貌，与周边环境相协调，恢复土地使用功能。

（3）按要求对废石场进行分层、压实，加固废石场稳定性，覆土、播撒草籽绿化，对危险的边坡进行堆砌加固，防止滑塌伤人、畜或野生动物。

采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。

5.4环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓易措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

5.4.1环境风险评价原则 

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的要求，应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.4.2评价工作程序

环境风险评价工作程序，见图5.4-1。

图5.4-1  评价工作程序图

5.3.3环境风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），危险物质及工艺系统危害性(P)应根据危险物质数量与临界量的比值(Q)和行业及生产工艺（M）确定。

Q按下式进行计算：

Q=ql/Ql+q2/Q2+...qn/Qn

式中：q1，q2......qn-每种危险物质的最大存在量，t；

Ql，Q2...... Qn-每种危险物质的临界量，t；

  当Q<1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ；

  当Q≥1时，将Q值划分为：（1） 1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100；

  本项目危险物质为硝酸铵（炸药）、废矿物油、柴油和润滑油（机油），其Q值确定见表5.4-1。

表5.4-1 建设项目Q值确定表 
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量
	危险物质Q值

	1
	废矿物油
	900-214-08
	2.49
	2500
	0.001

	2
	硝酸铵
	6484-52-2
	2.50
	50
	0.05

	3
	柴油
	/
	17.20
	2500
	0.007

	4
	润滑油
	/
	2.49
	2500
	0.001

	本项目Q值Σ
	0.059


   根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C中P的确定依据，Q<1。本项目环境风险潜势为I级。

5.4.4环境风险评价等级与范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，本项目环境风险潜势为Ⅰ， Q 值＜ 1，因此，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。所以，本项目不设置环境风险评价范围。
5.4.4环境敏感目标情况 

本项目环境风险敏感目标见表5.4-2。

表5.4-2  环境敏感目标一览表
	序号
	敏感目标
	方位与距离
	涉及环境要素与保护原因

	1
	周围土壤
	炸药库
	炸药爆炸渗漏影响

	2
	采矿工业场地
	矿山岩体
	岩体滑坡、崩塌

	3
	裂隙潜水含水层
	废机油暂存间至地下水流向范围
	废机油渗漏影响


5.4.5环境风险识别

（1）地下开采：各专业在矿井运输、下放、排水、矿井供电、通风防尘井巷断面 尺寸、安全设施等方面都按有关规定和技术规范设计，但在矿井各生产工艺实施过程 中仍存在着一些不安全因素，生产中应引起高度重视。环境风险如下：

①在矿山开采过程中爆破造成地质灾害，由于地质构造的影响，采场顶板的稳定 性可能受到影响，可诱发局部或较大面积冒顶、片帮，危及作业人员的生命安全；

②爆破产生的震动波冲击波等危害：早爆、迟爆和盲炮等不安全因素：爆破器材 的储存、运输，使用过程中也存在危险因素；

③采空区不处理、所留矿柱不当或被采，引发地压活动，构成事故危害；

④矿房内的规则矿柱应在时机成熟时有计划地回收，矿柱回收应与空区处理有机 结合，如计划不周、结合不当导致空区、采场冒顶塌方。

本项目的非正常工况发生在以下情况：废水外溢，导致项目所在区域的地下水受 到影响。本项目发生环境风险事故的可能性较小，本项目假定非正常工况下导致污水 排放，当地埋式一体化污水处理设施故障时，立即检修并用应急事故池进行收集暂存 等措施，可控制废水对周边环境的污染；项目区3公里范围内无自然保护区、风景旅游 点和饮用水水源保护区。

（2）废石场环境风险识别

①崩塌：废石在排放过程中，形成大量临空面，在外力作用下易产生崩塌。本项目对于崩塌危害，只要加强排岩过程中的生产管理，其发生的几率较小，危险性小。②滑坡：由于废石场废石与基岩间，有一层残坡积物，为软弱层，在地形坡度适合，残留坡积物含水量适宜时，有可能引起滑坡。滑坡是因边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡引起岩体大规模位移的现象。按破坏形式，滑坡可分为塌落和倾倒式破坏。滑坡发生时对处于危险区的设备、设施可能造成破坏，对处于危险区人员可能构成伤亡。引起滑坡的主要原因有：不良地质条件；地压过高；凿岩爆破不当；降水影响；维护加固不当；边坡过高过陡等。

（3）运输过程中的环境风险识别

项目运营期间危险物质运输主要为炸药、雷管、导火索等，其运输依托专业的民爆公司；柴油储罐运输依托第三方油品运输公司，配送至矿区；产生废渣石闭矿后部分回填地下采空区及地表塌陷区，剩余堆放于废石场，待回填工作结束后平整压实进行土地复垦，无外运废石；矿山开采原矿石直接外售，运输过程为矿区内部运输，只要项目建设单位加强运输管理，不易发生事故风险，对沿线构筑物影响较小。

（4）爆破器材环境风险识别

炸药、雷管、导火索在运输、贮存、使用过程中如果发生意外，对人体将造成伤害。炸药库内危险品在管理、存放、加工使用过程中会因管理和使用不当造成事故。

爆炸物品爆炸不仅产生强大的冲击波，还伴随火灾及产生有毒有害气体，若发生 爆炸，将造成严重的人身伤害和财产损失。引发矿区爆炸事故主要因素为：运输不慎造成意外爆炸；爆破人员装药违反操作规程造成爆炸；违规处理盲炮，爆破器材因疏于管理，领退制度不健全，爆破器材流入社会，造成严重的社会影响。

危险品（炸药、雷管）的环境风险主要包括人为因素及不可抗拒的自然因素，其环境风险主要来源于人为因素，可能影响的因素包括爆炸对人群健康、生态环境、爆炸噪声及地质环境破坏的影响。其环境风险识别，见表5.4-3。

表5.4-3        环境风险识别

	序号
	危险行为
	事故分析
	可能影响因素
	影响后果

	1
	贮存、搬运过程
	工人违章操作，吸烟或带 进明火等发生爆炸
	人群健康、生态环境、地质 环境、爆炸噪声等
	可预防

	2
	危险品运输 过程
	司机人员违章驾驶，发生撞 车、翻车等引起爆炸
	人群健康、爆炸噪声等
	可预防

	3
	自然灾害
	发生地震、洪水、泥石流等
	生态环境、地址破坏、爆炸噪声 等
	预防难度大


（5）柴油危险性识别
矿区设置柴油储罐一座。柴油储罐为20m3的卧式储罐，最大储存量为17.20t。运营期柴油罐事故风险类型确定为泄漏、火灾、爆炸，见表5.4-4。
表5.4-4       项目存在的风险识别

	事故种类
	产生位置
	危害因素
	可导致的事故

	储罐泄露后遇明火发生爆炸
	油罐区
	自然灾害、人为破坏、 违章操作
	火灾、爆炸

	泄露后扩散引起大气环境污染
	整个矿区
	同上
	大气污染


5.4.6环境风险分析

（1）爆炸冲击波伤害计算分析
炸药爆炸会产生冲击波、飞散物和地震波，对周围建筑物和人员等目标的破坏主要是爆炸空气冲击波作用，炸药在空气中爆炸形成高温、高压气体产物，迅速向外膨胀，使原来静止的空气压力、温度突然升高，形成爆炸冲击波，冲击波对周围人员和 建筑物造成很大破坏和伤害。
现按TNT爆炸伤害模型测算不同距离的冲击波超压值，计算库区库房中最大单库存药量的空气冲击波超压值。首先将库房内工业炸药折合为TNT当量（1t工业炸药折算为0.7tTNT当量），若库房周围修建了标准的防爆土堤，其冲击波超压值依据下式计算：
ΔP=0.23/R+7.73/R2+6.81/R2（适用范围：3≤R≤18，有屏障）
ΔP=1.06/R+4.3/R2+14/R2（适用范围：1≤R≤10～15，无屏障） 其中：ΔP-爆炸点周围一定距离的爆炸冲击波超压值；
R-比例距离或叫对比距离，是距爆炸中心的距离r与库房内炸药量W的立方根之比。
（2）爆炸空气冲击波作用下的人身伤害准则和建筑物破坏准则

地面爆炸时空气冲击波作用下的人身伤害准则与地面爆炸的空气冲击波峰值超压 的建筑物破坏的准则，见表5.4-5。

表5.4-5      地面爆炸时空气冲击波峰值超压的人身伤害准则
	冲击波超压（kgf/cm3）
	>1.0
	1.0-0.5
	0.5-0.3
	0.3-0.2
	＜0.2

	对人身伤害的估计
	死亡或致命 伤
	重伤（骨折或内出血）
	中伤（内伤或耳膜破裂）
	轻伤或耳鸣
	无伤受惊吓


（3）炸药爆炸冲击波峰值超值评价分析

根据上述计算结果，对照地面爆炸时空气冲击波峰值超压的人身危害准则和建筑物破坏准则可分析爆破器材库的爆炸冲击波对区域内工作人员及其它建筑物的影响。当 炸 药 库 发 生 爆 炸 事 故 时 ， 距 离 其 300m处 的 生 活 区 受 到 冲 击 波 超 压 为 0.0327kgf/cm3，生活区受到该冲击波的冲击较小。爆破器材库发生爆炸对库区建筑物 造成的损害和对工作人员造成的影响较小，建设单位应严禁超量超标存储，并加强对 库区内进出人员的管理和教育，落实库区内的安全操作规程，对库区进行严格安全管 理，库区范围内严禁烟火，采取有效的降温除湿措施，同时建设单位应加强对防雷、 防静电和消防设施的维护，定期进行检测，确保防护设施有效。
（4）废石场滑坡、泥石流发生可能性分析
拟采取防范措施得到实施，在正常洪水期（20年一遇）废石场拦泥坝可起到拦阻作用，洪水冲下的泥石会得到有效的阻拦，而且泥石流流量有限，不会造成泥坝，而形成泥石流下泻。
（5）地下开采引起的陷落
地下开采会引起陷落，可能产生的风险事故可能性分析采用事故树分析，见图5.4-2。

[image: image48.png]s TR AL R R A=A ASTERBAMA RS, A3
AR - RHUR: XIWIEL X, O G e AL X5k
AL N R M XI-RRE AL 8- REM ARSI SeRs - HEIR
A XIORT AN XI-REI W Ker XRHRRAITR, XISk





图5.4-2      采空区陷落事故树
通过采空区陷落事故树分析，说明陷落最本质的原因，是由于采掘作业活动使地下发生了采空区，而且一定要具有一定的规模。国内资料都达到60~70万m3 空区，有的 达到百万立方米以上才发生陷落，其他是不利的地质条件，不利的水文条件、开采技 术使用不当及其不利的因素是促使和限值岩石陷落的条件，在分析了这些条件后，我 们可以采取相应措施，防治陷落或加速陷落。
（6）油品运输、储运环境风险
①油品储运风险分析
柴油发生泄漏的部位主要是从运油罐车向储存设施灌输和从储存设施向使用燃油的机具和车辆加油的过程。泄漏的主要环节是输油管的脱落，导致柴油泄漏到环境中， 一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会 危及储油罐和运油车辆的安全，酿成风险事故。
根据对一些进出油品的场所和加油站的现场调查，在这两环节发生泄漏事故的概率是极小极小的，甚至不可能发生。其原因是：
①进出油品的量是有限的，数量较少；
②油品的罐装、输出是在工作人员的监视管理下进行的；

③油品的罐装、输出是在常压下进行的，所以基本不可能发生泄漏事故。通常情况下，油品的罐装、输出不是密封的，仅有极少量的烃类挥发，但不构成泄漏事故。在储存过程中，放置于密闭的储油罐中，在遇明火或静电情况下会发生火灾爆炸等风险，但其在使用期间发生泄漏事故的概率是极小的，对大气环境产生风险影响较小。

发生火灾时，火焰燃烧温度高、火势蔓延迅速，对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。由于油品燃烧会产生CO等有毒有害物质，这些有毒、有害物质均有可能引起人员中毒、窒息事故的发生，危害人身健康，并随着大气扩散影响下风向环境空气质量。

5.4.7环境风险事故防范与应急措施

5.4.7.1矿山开采风险防范及应急措施

一般矿山因爆破、振动引起的边坡滑坡、崩塌等地质灾害风险事故防范与应急措施有以下几种：

（1）矿山斜井、风井均直通地表，作为矿山各分区的安全出口，各竖井和地面应保持畅通，并有良好的照明设备。每个中段和采场都必须至少保证有两个便于行人通行的安全出口，并与通往地面的安全出口畅通，安全出口的支护必须坚固，以保证通风和行人安全，井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，所有井下作业员必须熟悉安全出口。

（2）对局部受地质构造影响的破碎带，采用锚杆，钢筋网护面。

（3）对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，须采用抗滑桩，挡石坝方法治理。

（4）开采前应对上部采空区采取崩落顶板围岩的方式进行妥善处理。

（5）各种井巷工程如竖井等，必须按《金属、非金属地下矿山安全规程》相关规定进行设计和施工，局部不稳固的要进行支护。

（6）在生产中对设计选取的采场结构参数应根据矿岩稳定条件及时给予调整，以保证这些参数合理，既能保证生产安全，又能减少矿石损失。采场暴露面积不可过大，矿柱尺寸不可过小。

（7）必须建立顶板管理制度，对矿山井巷工程和回采工作面应有专人进行定期巡视检查，发现松动的危石应及时撬下，稳固性不好的地段应进行支护。对废旧的井巷要及时封闭，保证生产安全。

（8）必须事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行回采作业，禁止在同 一采场同时进行凿岩和处理浮石。作业中发现冒顶预兆，应停止作业进行处理，发现 大冒顶危险征兆，应立即通知作业工人员撤离现场，并及时上报。

（9）必须采取崩落顶板围岩的措施，及时处理采空区，较小、较薄和孤立的采空 区，是否需要及时处理，由主管矿长决定。但必须及时进行封闭。

5.4.7.2冒顶、片帮的安全防范措施

（1）根据矿岩稳定性，采场可采用圆木点柱支护和锚杆支护。

（2）每个作业班在作业前必须进行敲帮问顶，注意排除浮石，作业中注意观察作业面的变化，局部不稳定应及时排除或支护。

（3）爆破后及时清理、排除顶、帮的浮石。因爆破或其他原因破坏的支护，必须及时修复，确认安全后方准作业。

（4）禁止在同一采场内同时进行凿岩和处理浮石，作业中发现有冒顶预兆，应停止作业，进行处理。

（5）采场作业应按下列顺序进行：凿岩—爆破—排烟—排险—支护，确认无安全隐患后方可进行装运工作。

（6）采场炮眼布置均匀，顶板采用控制爆破，减少爆破对顶板破坏，使顶板平整。

5.4.7.3采空区及井下地压安全技术措施

冒顶、片帮事故是地压显现的结果，只要有开采，就会有地压活动。实践证明，地压活动是可以控制的。因此加强地压管理就是预防冒顶、片帮事故的最有效对策措施。

（1）采场地压管理措施：坚持合理的开采顺序；提高回采强度，按“三强”原则组织生产；建立顶板分级管理制度，加强顶板管理；浮石是围岩受到爆破波的冲击和震动的结果。冒顶伤亡事故中大部分是由于浮石突然冒落所引起的。因此做好浮石的检查和处理工作，也是搞好顶板管理的重要内容之一，处理人员应站在安全地点，并清理好自己的退路。处理时还要做到“三心”（小心、耐心、专心），切勿用力过猛或带有急躁情绪。

（2）采空区处理措施：及时处理采空区，是预防地压灾害、防止大冒顶事故的重要措施，可以有效控制大面积塌落，减少围岩暴露时间，维护围岩与夹墙，提高矿柱的稳固性，使地面下沉量和其他变形值大幅度减少，也使岩层移动过程平缓发展。

（3）根据矿床的工程地质条件，合理地确定采场参数。中段运输平巷、上山、溜矿井等井巷工程应布置在矿体的下盘，避免破坏上盘，减少巷道冒顶、片帮危害。

（4）建立安全技术操作规程和正常的生产秩序、作业制度，加强安全技术培训，提高职工的技术素质。

（5）开展岩体力学性能试验和地压活动规律的研究，及时掌握顶板岩体的变化情况，加强顶板管理；同时要对采场围岩情况经常进行检查，及时掌握其变化情况，根据不同情况，采取相应的预防措施。当岩石松软时，应及时采取支护措施，避免人员在空顶情况下作业，当发现有大面积冒顶危险时，应撤出采场作业人员，加强对采空区的观测。

5.4.7.4危险品事故防范及应急措施

爆破器材库的风险防范措施

炸药、雷管运输由当地民爆公司运输，将炸药、雷管分车押运，沿途不进入城镇和其它人口密集区。因此在严格执行爆炸物品储运规定的情况下其环境风险是可以规避的。发生风险事故的因素主要存在于运输及使用过程中。

（2）易爆物品运输、使用及储存的风险防范措施

用于采矿作业的炸药、雷管等，运输、储存、使用等存在事故风险，一旦发生则会伤及人员，毁坏设施，造成严重损失，必须严格管理，按规程操作，将事故消灭在管理之中。主要防范措施如下：

①运输时车辆上标注清楚醒目的危险警示标志。

②爆破作业、火药库管理、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。

③标明爆区范围和安全警戒范围。

④选择合适的起爆方式和装药结构、填塞方式。

⑤消除作业现场和爆区内的火源，装药人员禁带火种。

⑥所有爆破器材必须经过检查，符合要求才能使用。

⑦爆区附近的所有人员和设备，必须在指定时间内撤离到安全区域，无法移走的机械设备要进行有效防护。

爆破物品储存要做到几下几点：

①建立出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符。

②储存的爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相触的爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品；

③爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

④在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的 条件并设专人管理、看护。不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品。

⑤民用爆炸：物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防；科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织，监督销毁。

（3）柴油泄露风险防范措施

①油罐区严格按防火规范进行平面布置，罐区内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备。

②柴油储罐须采用双层罐，以降低柴油泄漏事故发生的可能性。

③罐区内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。周围采用铁丝网围护，并悬挂相应的警示标志，配备消防设施等。

④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。

⑤在可能发生油品泄漏或油气积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3063-94）的要求设置可燃气体报警装置。

5.4.7.5爆破飞石危害防范措施

对于爆破振动的危害可采取如下措施：

（1）矿山开采运行期间，采取定期爆破。

（2）矿山爆破期间，应停止在爆破矿体上的一切正常工作活动。

（3）矿山爆破期间，工人都应到达安全距离以外的地方，停止爆破矿体周围有运矿车辆通过，以免发生意外事故。

爆破伤害安全防范措施

（1）采用非电导爆管、雷管起爆，起爆药包的段别、数量、装存结构等必须符合设计要求，并按爆破规程进行；

（2）加工起爆管、起爆药包必须在规定的场所按规定的要求，完成规定的数量；（3）装药应采用专用的木质或竹质炮棍，装药后应用炮泥填塞，并保证填塞质量；（4）设定爆破警界，放炮前10分钟清理现场，现场无关人员必须全部撤离，并设爆破警标志。

（5）爆破后通风20～40分钟后方可进入采场，发现哑炮应立即处理。若不能处理，应及时报告，并在周围设立标志。

（6）严禁打残眼，严禁明火单点炮。

5.4.7.6废石临时堆场事故防范及应急措施

（1）废石堆场应修建在边坡稳定境界以外，边坡台阶顶面应保持一定的方向坡度，在废石滚落范围内不允许修建道路和建筑物，竖警示牌。

（2）建立严格的安全生产制度，要派专人负责仔细检査，发现问题及时解决。经常性巡视废石堆场周边山体，发现滑坡及异常现象要及时处理。

（3）为确保废石临时堆场的稳定性，四周应防止积水，如出现积水现象时，用临时排水沟把积水引出。

（4）矿山开采年限10年，掘进废石和干选废石全部回填采空区。根据地下水导则，一级、二级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个。环评要求在废石场两侧及下游30～50m处各布设跟踪监测井一眼，定期开展水质监测，发现异常及时采取有效措施，避免因事故排放造成的对周边造成环境污染。该跟踪监测井应与主体工程同步施工，同步投运，定期开展地下水监测活动。

5.4.7.7洪水稳定措施

矿区地下水的补来源主要是大气降水，地下水交替作用极弱，泾流极其缓慢，主要从低凹处湿地等蒸发排泄，地下水属微咸水。由于区内降水量极少，因而矿区地下水的补给来源十分贫乏。

干选生产线产生干选废石堆存于废石临时堆场，在废石临时堆场为了避免洪水冲刷挟带对周围生态环境带来影响采取堵水墙和导流措施，在降雨量较大时产生的洪水水流堵塞导流洞，冲垮堵水墙，对矿山的安全造成威胁。

为了边坡稳定及安全建议在边坡的台阶面挖排水沟，以加快融雪水量排出的速度，减少入渗量。废石场无洪水冲沟汇入。为防止暴雨洪水涌水灌入采空区，设计在矿区地形较高的来水方向挖掘截洪沟并建筑拦洪坝，以防止洪水对井下生产的影响。

5.4.7.8矿井通风防尘安全措施

矿山生产中应采取以下安全措施：

（1）设置完整的通风系统：通风系统要简单，风流稳定，易于管理；发生事故时，风流易于控制，人员便于撒出。

（2）主要进风巷和回风巷，要经常维护，保护清洁和风流畅通，禁止堆放材料和设备。

（3）主风机必须连续运行，发生故障或需停机检查时，应立即向调度室和主管矿长报告。

（4）掘进工作面和通风不畅的采场，必须安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装置，采掘工作面通风由贯穿风流与局扇调节相结合的方式进行。

（5）局部通风的风筒口与工作面的距离，压入式通风不得超过10m，抽出式通风不得超过5m。

（6）人员进入工作面之前，必须开动局部通风机并经检查符合作业要求时主可进入，独头工作面有人作业时局部通风设备必须连续运转。

（7）停止作业并已撤出通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山和较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。如需重新进入，必须进行通风，和分析空气成分，确认安全后方准进入。

（8）凿岩采用湿式凿岩，爆破采用喷雾洒水或用装水塑料袋代替炮泥的水封爆破等办法除尘。装卸矿(岩）时采用喷雾洒水的方式除尘。

5.4.7.9防排水措施

矿山采用竖井，为了防止井下涌水意外，应采取以下措施：

（1）矿区及附近积水或雨水有可能泄入井下时，应在容易积水的地方修筑排水沟。（2）地面塌陷、裂隙区的周围，应设截水沟或挡水围堤。

（3）矿区位于新源县那拉提镇，为保障安全，春季、夏季由主管矿长组织防洪水检查，及时发现问题。

（4）雨季应有专人检查矿区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤 出井下，确保人员安全。
5.4.7.10矿井安全卫生措施

（1）采用湿式凿岩，严禁干打眼，对产生粉尘的工作面采用喷雾洒水，降低产尘 处的粉尘，净化矿井内的空气，使井下粉尘浓度降至2mg/m3的标准以下，定期测定井 下粉尘和风量。

（2）井下各主要道口设爆破安全信号，爆破时设安全警戒线，有专人警戒。

（3）出矿、清渣前应进行工作面洒水。

（4）各井口标高均高于本地最高洪水位标高1m，避免矿坑受洪水淹没。

（5）定期清洗巷道壁。采空区或废巷道及时封闭。

（6）定期测定井下空气，及时调整通风设施，保证采掘作业面存足够的新鲜风流。

（7）按时按规定发放劳动保护用品，下井前带好劳保用品。

（8）井下设置两条独立的通道，有梯子间，作备用安全出口，梯子间装有永久照明。

（9）井下重要运输坑道均设永久照明，下井人员配有矿灯。

（10）作业人员进入工作面之前，先由安全人员进行检查，特别注意浮石，处理后方能进入工作，定期进行安全教育。

5.4.8应急预案
根据国家有关规定，建设单位制定应急预案，应包括以下方面的内容： 

（1）制定应急计划

①确定矿区的危险目标。 

②规定矿区应急预案的级别及分级响应的程序，即根据确定的不同级别，规定不同级别的响应程序，以便应对可能出现的应急事故。

（2）成立应急组织机构


成立应急指挥机构，包括各基层单位的应急组织机构，落实相应的工作人员。

（3）建立应急救援保障系统

包括应急救援设施、应急救援设备与所需的各类器材，确定应急救援保障管理部门，明确职责，保障物资储备。

（4）规定应急联络方式

主要是规定应急状态下与有关方面的报警通讯方式、通知方式和交通保障及交通管制，确保应急救援工作顺利进行。

（5）规定应急救援控制措施

应急救援控制措施包括环境监测、抢险、救援及现场控制。实施应急救援应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（6）规定事故现场控制措施

包括事故现场的应急检测、防护措施、清除泄漏污染物的措施和所需的器材。要根据事故预案的级别，规定事故现场、邻近区域的范围、控制防火区域的大小，控制和清除污染的措施及所需要的设备。

（7）制定事故现场应急组织计划

包括事故现场人员的撤离、疏散、撤离组织计划。对事故现场、事故现场邻近区域、受事故影响区域人员及公众依据毒物性质，制定毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划及救护计划，规定医疗救护与公众健康方案。

（8）规定应急事故解除程序

包括事故应急救援关闭程序与恢复措施。

①规定应急状态终止程序；

②规定事故现场善后处理措施和恢复措施；

③解除邻近区域事故警戒及善后恢复措施。

（9）制定应急培训计划

应急培训计划是在应急预案制定落实期间，提高人员应急意识的一项措施。在应急计划制定后，因在平时组织安排人员进行应急培训与应急演练。

（10）进行公众教育和发布有关信息

应在平时组织对邻近地区公众开展教育，有必要时应对公众进行应急培训，并发布有关的信息。

5.4.9风险评价结论

根据铁矿采矿工程特点，识别本项目环境风险主要有顶板坍塌冒顶、爆破器材库火灾爆炸、废机油暂存间油类物质泄漏。但发生环境风险事故的概率较低，在落实好环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险可防可控，环境风险值可控制在当地环境可接受水平范围内。 

表 5.4-6        建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	伊犁哈萨克自治州
	(  ) 区
	（新源）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	E 84°00′42″
	纬度
	N43°25′07″

	主要危险物质及分 布
	炸药最大储存量为2.5t，储存于炸药库；炸药库委托专业的民爆公司进行管理与 维护。柴油最大储存量为17.20t，半地埋式油罐储存。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表 水、地下水等）
	当炸药库发生爆炸事故时，距离其300m处的生活区受到冲击波超压为 0.0327kgf/cm3，工作人员受到强冲击波作用影响较小。

	风险防范措施要求
	爆破物品储存要做到几下几点：

①建立出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符。

②储存的爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相触的爆炸物品必须分 库储存，严禁在库房内存放其他物品；

③爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

④在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品 的条件并设专人管理、看护。不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸 物品。

⑤民用爆炸：物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防；科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织，监督销毁。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目厂界内危险物质总量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ , 风险在可接受水平。


环境风险评价自查表见表5.4–7。
表5.4-7 建设项目环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	废机油
	炸药
	柴油
	润滑油
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	2.49
	2.50
	17.20
	2.49
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数171人
	5km范围内人口数 171人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	无管线

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1
	F2
	F3√

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1
	S2
	S3√

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1
	G2
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1√
	D2
	D3

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1√
	1≤Q＜10
	10≤Q<100
	Q＞100

	
	M值
	M1
	M2
	M3
	M4√

	
	P值
	P1
	P2
	P3√
	P4

	环境敏感程度
	大气
	E1
	E2
	E3√

	
	地表水
	E1
	E2
	E3√

	
	地下水
	E1
	E2
	E3√

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ√

	评价等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析√

	风险识别
	物质危险

性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险

类型
	泄露√
	火灾、爆炸引发伴生\次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气√
	地表水√
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法
	其他估算法(

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他

	
	
	预测单元格
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围
m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围
m

	
	地表水
	最近环境敏感目标塔尔塔夏支沟溪流，到达时间2h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间
d

	
	
	最近环境敏感目标 ，到达时间
d

	重点风险防范

措施
	废机油暂存间防渗处理，加强日常设施的维护和保养。 

	评价结论与

建议
	采取评价提出措施后，项目环境风险可防控。 

	注：“”为勾选项，“_”为填写项


6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施
6.1.1施工期生态保护措施
项目施工期间，应当采取以下保护措施： 

（1）加强环境保护管理。进行施工期环境工程监理和施工队伍管理，加强环保宣传工作。施工便道、材料堆放场等优先考虑利用已有道路和较平整的场地，以保护项目区的植被。

（2）按《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0319-2018）、《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》的有关要求进行合理规划及建设，对项目区新建的永久性占地进行合理规划，严格按照矿区划定批复执行，控制占地面积，减少永久占地带来的影响。工业场地建设期应减少临时占地，控制地表扰动面积，减少对植被的破坏。 

（3）施工临时占地结束后，进行生态和土壤恢复，使恢复后土地基本与周边土地功能一致。 

（4）施工单位合理安排施工次序、季节、时间，做好施工期水土保持工作。建立规范的操作程序和制度，规范施工进程，防止表土扰动后的水土流失。开挖场地过程应合理调配土方，以挖作填，达到挖填平衡，避免土方移动和堆放中产生风蚀扬尘和水土流失。

（5）施工机械和人员活动范围要严格限制在作业带范围内，控制各项辅助工程的施工占地范围，所有车辆都必须在现有矿区道路上行驶，减少在道路以外的区域行驶，减少对非工程区土壤的扰动，减少施工破坏面。

（6）施工期产生的大部分井巷掘进废石和全部挖方的废石运至废石场。避免各分散施工场地的弃土随意堆放。废石场及时整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。建设单位应组织编制《新疆塔尔塔夏铁矿铁矿生态环境保护与恢复治理方案》，施工结束后，结合水土保持方案做好施工迹地的恢复工作。

（7）对废石场的地表植被土进行预先剥离、统一堆放，用于闭坑时复垦，最终形成的废石场台阶、坡面等裸露面，覆盖0.30m～0.50m厚的地表剥离植被土并撒播草、树籽，绿化、护坡，恢复土地功能。

6.1.2施工期大气污染防治措施
施工期扬尘主要来自土方开挖、基建废石堆放及运输过程产生的粉尘，对周围环境空气会造成不良影响，可分为风力起尘和动力起尘。施工期扬尘量大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个较难定量的过程，措施如下：

（1）井下掘进完后，应及时将废石运到废石场并喷水压实，减轻对施工作业区的影响，同时防止水土流失；

（2）考虑到项目开采年限长（10年），评价要求对内部道路路面进行洒水降尘，控制运输道路扬尘污染。

（3）散装水泥、沙子和石灰等易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的材料堆场，堆场四周设1.5m围挡设施，以免产生扬尘对周围环境造成影响。混凝土搅拌机应设在指定场地内，散落在地上的水泥等建筑材料要经常收集清理；如遇5级以上大风天气，不得进行土方转运以及其它可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。
（4）规划施工车辆的行驶路线，防止运输过程产生二次扬尘污染，对施工道路定时洒水，在大风天气时（风速≥6m/s），停止土石方施工，对容易产生二次扬尘污染的材料堆场进行遮盖。运输材料和设备的车辆不得超载，运输物料的车辆的装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒。

6.1.3施工期废水防治措施
6.1.3.1地表水
施工期由于施工作业行为，会产生一定生产废水，可收集后用于降尘，类比调查福海县加尔巴斯岛Ⅱ、Ⅲ号铁矿采矿新建工程环境监理数据，废水中含固体杂质较多，以泥沙为主，SS在1000～3000mg/L，废水产生于平硐、副井及工业场地地表建筑修建环节，以及砂石、水泥搅拌机等施工设备冲洗过程产生的废水，避免对区域地表水产生影响，评价要求施工场地下游设置20m3的防渗型施工废水收集池，采用隔油和絮凝沉淀后用于施工场地降尘用水，不外排。此外，施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，施工机械清洗废水经隔油沉淀池进行处理后循环使用，不外排。

在矿区生活区配套建设污水化粪池一座，V=40m3（5m×4m×2m）。矿山作业时人员生活主要污染物为COD、BOD和动植物油类，拟排入运营期生活区自建地埋式一体化污水处理设施（格栅-调节池-初沉池-水解酸化池-接触氧化池-二沉池）进行处理，污水处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准，用于矿区绿化和道路洒水降尘。对于地表人工阻隔措施和地下人工阻隔措施，优先考虑在枯水期开展此项工作，保护好地表水体，尽量缩短工期。

6.1.3.1地下水
施工废水主要是含有悬浮物的废水，评价要求建立20m3的防渗型施工废水收集池收集施工废水，不会形成漫流，不进入地下水，沉淀后废水用于施工场地降尘。 

6.1.4施工期噪声防治措施

（1）采用低噪声的机械设备和运输车辆，加强施工机械的维修保养，保证其正常运行，避免施工机械故障运转所产生的高噪声。

（2）噪声较大的设备应采取一定的吸声、消声、隔声、减振等措施，同时对其操作人员应该采取必要的防护措施。

（3）施工区执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523–2011）的规定并严格管理，合理安排施工作业时间，采用低噪声机械设备，限制施工噪声的产生。

6.1.5施工期固体废物防治措施
施工时由于工业场地建设平整土地、建设构筑物等过程中会产生一定量的表土、废石和建筑垃圾。

施工所产生的表土应全部堆存于表土场，待闭矿后用于土地复垦。施工基建废石、弃渣优先考虑修缮矿区道路之用，剩余堆放至废石堆场，后期井下形成采空区进行充填。施工时会产生一定量的建筑垃圾，具有分散、不易收集等特点，建筑垃圾产生于地面建筑如办公室和爆破器材库等建设过程中，主要包括混凝土块和碎石块，施工期主要问题是施工产生的固体废物堆放。评价要求建设单位设垃圾清运员并配备相应工具对固废进行收集，避免处置不当而造成二次污染。

6.1.6施工期环境保护管理措施 

（1）应做好施工组织规划工作，要作到少占地；加强施工期间的宣传教育工作，以减少人为因素对植被的破坏。尤其要注意的是，施工车辆、机械应在规划的施工道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被。 

（2）加强对施工人员进行环境保护知识教育。提高施工人员的环境保护意识。 

（3）施工期间严禁破坏工程区内与工程本身无关的植被。 

（4）在签订施工承包合同时，应明确有关环境保护的条款，并在施工监理过程中予以全过程监督。施工期的环境管理措施由施工部门组织实施。 

（5）根据国家生态环境部发出的西部建设要加强环保管理的通知精神，对于生态环境影响大的建设项目，应推行施工期环境监理制度。因此本项目在施工期应加强环境监理工作，设专人负责施工期环境保护措施实施的监督和管理工作。

6.2运营期污染防治措施及可行性论证

6.2.1大气环境保护措施及其可行性论证
本项目运营期主要是凿岩、矿石及废石运输、废石临时堆场场、干选生产线等过程中产生的粉尘，以及矿山爆破产生的粉尘、CO 、NO2以及餐饮油烟。

6.2.1.1无组织粉尘防治措施

（1）爆破：采用喷雾降尘、水幕降尘、水封爆破等，喷雾洒水是降低爆破、装岩及其它工序产生粉尘和防尘落尘飞扬的重要措施。岩石爆破后喷雾，除降尘以外，还有消除炮烟的作用，并对爆破区域矿岩洒水预湿或钻孔注水等方法，抑制爆破作业时的产尘量。微风天气爆破时，应减少爆破用药量。矿工远离爆破点，地下作业加强通风，减轻粉尘对人员健康的危害。

（2）凿岩：为了有效地控制粉尘的排放，应采取以下措施：潜孔钻钻凿深孔，有效控制钻孔时的产尘量。湿式凿岩加通风排尘及个体防护来降低作业时产生的粉尘率，凿岩中利用喷水形成风水混合物，在钻进和排渣过程中湿润粉尘，形成潮湿粉团或泥浆，减少排尘量，处理后排出井口。通过以上措施保证工作场所粉尘浓度浓度不得超过2mg/m3，并按期进行矿尘浓度的取样测定。

（3）干选生产线粉尘治理措施：根据《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》，本项目 干选生产线采取措施如下：在颚式破碎机出料口、细碎-筛分出料口、干磁选机设置密闭罩、抽风装置和袋式除尘设施。在皮带廊设置密闭式皮带廊道，抑制粉尘飞扬。

（4）装矿石防尘措施：首先将矿石堆用水洒透，有时难以一次洒透，必须在装矿岩过程中多洒几次；其次在装矿岩时可采取在距工作面 4～5m的顶板两侧悬挂两个喷雾器，对活动区进行喷雾。对接触粉尘的作业人员、产尘多的作业点必须配给作业人员个体防护装置(如防尘口罩、防尘头盔等)。

（5）放矿及装车：在此处的生产工序环节配置喷雾抑尘设施，控制上述矿山无组织扬尘污染，根据矿石的物理指标如扬尘产生系数、观测高度等确定日最大喷雾强度。

（6）道路粉尘：限定物资运输车辆行驶速度，物资运输车辆运行中建议加盖帆布，并定期清洁轮胎泥土，安排清扫车及时清扫道路垃圾并洒水降尘。

（7）废石临时堆场扬尘：废石装卸及堆放过程主要采用喷雾洒水降尘方式进行抑尘，保证洒水降尘效果。同时还应采取其它抑尘措施，例如采用表面覆盖织物。通过严格控制无组织排放，可保证在监控点厂界周界外10m范围，下风向最大浓度处的浓度低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7现有和新建企业大气污染物无组织颗粒物1.0mg/m3的限值。

另外，应对废石场分层堆放的固废处喷淋洒水，喷水的次数和水量应根据具体条件实施，大风天气增加洒水次数及洒水量，在不影响堆存作业的情况下，达到最佳粉尘控制的效果。

（8）汽车尾气防治措施：汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。由于项目区周边较为开阔，汽车尾气为不定时排放，其大气扩散性较好，需要控制车速和运行工况，因此汽车尾气排放对周边环境影响很小。

6.2.1.2餐饮油烟防治措施
本项目员工炊事燃料为液化石油气，属于清洁能源，食堂安装油烟净化器，油烟处理效率以60%计，油烟废气排放量小，且为间断排放，通过排气筒排放到大气环境，属于低空面源排放，通过大气的稀释扩散，对周围环境影响不大，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值要求。

6.2.2废水处理措施及可行性论证
6.2.2.1生活污水治理措施

本项目生活污水采用地埋式一体化污水处理装置处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准，用于矿区绿化和道路洒水降尘。故本项目运营期间无外排废水产生。
地埋式一体化处理设施有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。接触氧化池以及水解酸化池可充分分解含油废水中的油类等有机污染物。其基本工作原理：生活污水经粗、细格栅后和经过预处理后的生产废水进入调节池，在其中达到均质、均量；然后进入初沉池以去除水中悬浮物等，进入初沉池后较大比重的悬浮物及颗粒物下沉到底部；而后进入水解酸化池，水解酸化工艺可将废水中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。 经沉淀和水解酸化处理的废水进入接触氧化池，在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。接触氧化池下方分布曝气头以提升氧料，上方串挂气体弹性填料，有机物在水中利用好氧菌的作用得以去除。废水最后进入二沉池，经沉淀后外排，部分污泥回流到接触氧化池。拟建项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好。一体化处理设施概况见图 6.2-1。
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图 6.2-1    一体化地埋式处理设施概况图
本项目采矿期的生活污水量为 13.68m3/d（3283.20m3/a），一体化处理设施处理设计规模为 30m3/d，在其处理负荷范围内。生活污水采用该设备处理后可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准。

6.2.2.2矿井涌水治理措施
生产运营阶段，必须做好项目的清洁生产，根据该矿山的实际条件，设计I采区及Ⅱ采区2350m平硐及上部各中段在平硐掘进施工时设3‰上坡，同时在平硐一侧设排水沟，坑内排水经各中段平硐排至地表；净化处理后回用于生产和洒水降尘。
Ⅱ采区深部2350m中段采用集中排水方案，于最低中段2190m布置水泵房及水仓，水仓设置在水泵房旁，容量600m3，2350m以下井下涌水于2190m泵房排至2350m平硐自流至地表，净化处理后回用于生产和洒水降尘。
 HYPERLINK "6.2.2.3" 
6.2.2.3
对暴雨洪流的防范与控制措施

（1）为确保矿区生产安全，必须防止矿区出现短暂的暴雨洪流对矿区的影响。做

好废石场堆场等关键设施的防护，防止遭受暴雨洪流冲刷；

（2）废石场、表土场外围设置截、排水沟，建立完整的防排水系统。每年雨季前，应进行全面检查、维修。做好雨季防洪工作，防止雨水入渗该区域，尤其出现裂缝的区域，要及时填埋、密实，防止雨水流入，进一步弱化岩层导致滑坡灾害发生；

（3）做好矿区地貌的恢复工作，在矿区发展绿化，或将局部地面硬化。

6.2.2.4人工阻隔措施

塔尔塔夏支沟溪流为下游巩乃斯河水源源头，是区域内水下泄的主通道，也是矿区生产生活、活动水主要排泄通道。项目主要生产生活设施均布置在塔尔塔夏支沟西侧，均位于该河以东 1km内，冲沟正对河道，无山体相隔，不满足规范要求，为避免生产活动污染该水体，本次方案考虑在塔尔塔夏支沟溪流东岸实施注浆孔，形成人工阻隔体，阻隔开采活动污染水与吐尔根河自然水体间的联系通道。
鉴于矿体赋存条件和地表地形条件，采矿工程将全部生产生活设施均布置在了河 道以东的干冲沟内，设施高度集中，为阻隔工程提供了有利条件。方案考虑在工业广 场上游设截洪沟，工业广场场地全部硬化，防水处理，工业广场下游设拦洪坝，场地 最低处设蓄洪池一座，用于储蓄场地内洪水；兼顾生产水调节平衡作用。在河道最高 侵蚀线两侧实施斜注浆孔，将自然水体与生产活动污染区分隔开来，实现清污分流， 可满足规范要求。实施该人工阻隔体也可有效的减少坑内涌水量，为坑内污染水的处 理提供有利条件。
具体见前文 3.1.9章节。
6.2.2.5分区防控措施
（1）矿区污染防渗区划分

本项目采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，除污染区外的其余区域均为非污染防治区，非污染防治区不需采取防渗措施。

重点防渗区主要指位于地下、半地下的生产功能单元或其它易产生污染物质的场所，当污染物质泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元。本项目重点污染防治区主要包括：生活污水处理设施、机修间、危废暂存间、爆破器材库、储油库等。

一般防渗区主要指裸露于地面的生产功能单元，污染物质泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，以及其它需采取必要防渗措施的水工构筑物等；本项目一般污染防治区主要包括可能产生废水及污染物泄漏的场地，具体为： 废石场、矿石堆场、工业场地等。

简单防渗区主要包括办公生活区等。

（2）项目区分区防渗措施

地面防渗工程设计原则：

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下
水影响最小，确保地下水现有水体功能。
②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和矿区可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。
③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表
面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。
④可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。
⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与矿区“三废”处理措施统
筹考虑，统一处理。
本项目项目区应划分为非污染区和污染区，污染区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。本项目防渗分区划分及防渗等级见表 6.2-1 ，本项目设计采取的各项防渗措施具体见表 6.2-2。
非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防
渗措施，并确保其可靠性和有效性。
表6.2-1     本项目污染区划分及防渗等级一览表

	防渗分区
	定义
	厂内分区
	防渗等级

	重点防渗 区
	危害性大、毒性较 大的生产装置区、 物料储罐区、危险废物暂存区等
	生活污水处理设施、
机修间、危废暂存间、爆破器材库、储油区等。
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1× 10-7cm/s；或参照 GB18598执行。

	一般防渗 区
	无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区
	工业场地、矿石临时 堆场等
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s；或参照 GB16889执行

	
	
	废石场
	《一般工业固体废物贮存和填埋污 染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求进行建设，渗透系数＜1.0× 10-7cm/s。

	简单防渗 区
	除污染区的其余区域
	办公生活区
	进行地面硬化


表6.2-2       本项目设计采取的防渗处理措施一览表

	序号
	主要环节
	防渗处理措施

	1
	废石场、矿石临时堆场、厂区道路等
	建议采用水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪；接触酸碱部分使用 PVC树脂进行防腐防渗漏处理。

	2
	危废暂存间、生活废水污水处理设施
	①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；
②对各环节(包括生产车间、集水管线、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理，如出现渗漏问题及时解决；

③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖， 以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池；
④严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。
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	蓄水构筑物及管网
	①建立合理的废水收集管网，设计合理的排水坡度，使雨水与地坪冲洗水收集方便、完全。
②蓄水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施工缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施。


6.2.2.6地下水水质监控措施
（1）点位设置：建立地下水环境环境监测管理体系，配置必要的地下水监控井，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》（HT164-2004）的要求，根据本项目类型、地下水评价等级及前述地下水预测结果，本次共布设 3眼监控井，监控井位于废石临时堆场下游。
（2）监测计划：地下水跟踪监测项目为地下水水位、水质、水温，同时还应测定气温，描述天气情况和降水情况。

地下水水质监测因子包括八大离子、基本水质因子和特征因子。本项目包括基本水质因子以 pH 、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氯、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总石油类等及背景值超标的水质因子为基础，跟踪检测因子包括环境监测的超标因子。
项目区布设监控井，监测频率宜为每年 2次，监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找滲漏点，进行修补。
（3）管理要求：
①项目区环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。
②企业应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，并按要求及时分析整理原始资料和负责监测报告的编写工作；
③企业应按时（宜每年 2次）向环境保护管理部门上报生产运行记录，内容应包括地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、原料及成品贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。由项目目区环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。
（4）技术措施：
①按照《地下水环境监测技术规范》（HT164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一且发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，查找异常原因，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下污染采取 措施提供正确可靠的依据、应采取的措施有：a、了解全区生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大随测密度，如监测须率由每季一次临时加密为每大一次成更多，连续多大，分析变化动向。b、定期对污染区的装置等进行检查。

6.2.2.7地下水污染事故应急预案和应急处置

在制定矿区环境管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，并及时向有关政府部门报告，通知附近地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人员和财产的影响。

③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

④必要时应请求社会应急力量协助处理。

地下水污染具有不易被发现和一旦发生污染事故很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、分区防治、污染监测及事故应急处理的主动及被动相结合的原则。

地下水污染调查及污染修复是一项专业性较强的工作， 一旦发生污染事故，应委托具有地下水及土壤污染治理能力及污染事故处理经验的单位查明并修复污染地区地下水及土壤修复。

污染发生后，应及早的寻找新的水源，保证当地居民用水安全。由以上预测分析可知，在采取以上的环境保护措施的情况下，该项目不会对当地地下水产生影响。

6.2.3噪声防治措施可行性论证
本次评价从噪声源的防治入手，首先从声源上控制噪声，在采掘设备订货时提出噪声限值，若声源上无法根治的噪声，则应采取行之有效的隔声、消声、吸声和防振等噪声控制措施，拟采用如下措施：

（1）项目设备选用噪声低、振动小的国产优质设备，对于噪声较大的设备，采用局部隔离、吸收、屏蔽及阻挡作用，声级将会大幅度地衰减。从声源上控制，各机械设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

（2）凿岩机、钻孔机、风机等选用低噪声设备，并做好设备的日常维护和保养。对凿岩机气流噪声采用加装消声器等措施，禁止私下拆下消声器。

（3）合理安排运输车辆的运行时间，物资车辆尽可能安排在白天，减少夜间运输。

（4）生产期间维持设备处于良好的运转状态，及时进行设备的安全检查和维修；加强个体防护，凡80分贝以上环境中的操作人员必须佩戴隔声耳罩。

（5）加强管理，严格限制进出矿区运输车辆的车速，禁止野蛮驾驶。有必要时操作人员佩戴防声耳塞、耳罩，减轻噪声对操作人员的影响。通过采取以上措施可降低噪音，使矿山职工在低噪环境下工作、生活。 

6.2.4固废处理措施可行性论证  
6.2.4.1废石 

运营期地下开采期掘进废石量5.21万t/a，全部不出坑，直接用于地下采空区充填。干选生产线废石产生量为4.5万t/a，干选废石暂存于废石临时堆场，后期拉运至充填站用于井下充填。矿山寿命周期内产生废石量=4.89+4.06+260.59/30*（2.14+1.61）=41.52万m3>矿山寿命周期内充填废石需用量41.44万m3，剩余0.08万m3废石用于修筑厂区道路。因此，废石利用率达到100%，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》废石综合回用率达55%的要求。

（1）废石临时堆场临时堆放可行性分析

本项目设置1个废石临时堆场，堆场周围设置了“U”型截洪沟，并采用浆砌石砌护，保证洪水沿着截洪沟顺畅流走，以防雨水冲刷废石形成泥石流，下游修建拦挡坝，防止废石临时堆场发生滑坡危险；同时要经常进行稳定性监测，避免事故的发生；废石临时堆存于废石临时堆场，临时堆置场地面应硬化处置，严禁乱堆乱排，随意堆弃。对废石临时堆场建立检查维护制度，定期检查维护截洪沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；加强监督管理，设置环境保护图形标志。废石堆场内废石用于回填采坑，并对场地平整，使废石临时堆场与周围地貌相协调，确保废石综合回用率达到55%以上，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》相关要求。

废石临时堆场应满足《冶金矿山排土场设计规范》和《金属非金属矿山安全规程》要求。因此，在落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小，固废处置措施可行。

（2）废石临时堆场建设相关要求：
本项目废石属于第Ⅱ类一般工业固体废物，废石临时堆场按照中《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场技术要求：
①人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足 GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙 烯膜的防渗性能。 
②粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

环评要求矿山建设期，对废石临时堆场的天然基础层进行调查试验，确定其天然渗透系数，并按上述要求进行防渗后，废石堆场方可投入运行。建设及运营过程中，废石堆场还应以下措施：
①堆场周围设置了“U”型截洪沟，并采用浆砌石砌护，保证洪水沿着截洪沟顺畅流走，以防雨水冲刷废石形成泥石流，下游修建拦挡坝，防止废石临时堆场发生滑坡危险；同时要经常进行稳定性监测，避免事故的发生；
②废石集中堆存于废石临时堆场，临时堆置场地面应硬化处置，严禁乱堆乱排，随意堆 弃；为防止废石的流失，构筑挡土墙；
③对废石临时堆场建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损 坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；
④加强监督管理，设置环境保护图形标志。
⑤废石临时堆场内废石部分用于筑路材料，剩余部分用于采空区回填，利用率100%，并对场地平整， 使废石临时堆场与周围地貌相协调，确保废石综合回用率达到 55%以上，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》相关要求。

（3）废石场安全防范措施 
矿石干选过程产生干选废石集中收集后采用自卸汽车运至废石临时场暂存，在废石临时堆场上游山坡修建对称梯形截水沟，沟底宽0.6m，沟顶宽1.6m，沟深1.0m，采用浆砌石砌筑，将雨水引至废石临时堆场外。在废石临时堆场各台阶平台修建矩形排水沟，沟宽0.5m，沟深0.5m，采用浆砌石砌筑，将场内地表水有组织的排至场外。临时堆场底部排弃3-5m高大块石，形成内部渗流基底。废石临时堆场下游设置拦渣坝用于拦挡滚石。 
采矿废石不出坑，直接回填采空区，大大减轻了废石临时堆场带来的占地和扬尘等环境问题。 
从安全考虑，采用自上而下逐层放缓台阶形边坡。各平台还应有 2%～3%的逆坡，使场内雨水流向坡脚处（平台眉线与山坡交汇线）的排水沟，然后汇入场外沟渠一并外排。在场地地势较陡的地段要局部挖出台阶，以利于废石的稳定安息。 
临时废石堆场存在崩溃诱发泥石流潜在危害，拟采取的工程措施包括：废石临时堆场设置防护围栏和悬挂多种文字的警示牌，表土采取“三分一恢复”，采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；经常进行稳定性监测，避免事故的发生；采取“先拦后弃”，按规范修筑拦石坝和截洪沟，做好边坡防护和废石稳定工作，定期对废石临时堆场拦渣坝进行巡检，及时发现隐患并安全处置；加强监督管理，在废石滚落范围内不允许修建道路和建筑物，竖警示牌。 
采取上述措施后，废石场对所在区域环境的不利影响可减至最低程度。
6.2.4.2污泥

地埋式一体化污水处理设施沉淀时间为1.5h，含水率为90%，每人每天产生污泥量为70g/d·人，本项目污泥产生量为3.59t/a，污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。。   

6.2.4.3废矿物油      

本项目机修车间会产生一定的机修废物，依据《国家危险废物名录》（2021年版），机修废物属于危险废弃物HW08类，废物代码900-214-08（机械维修和拆解过程产生的废发动机油、废润滑油）。只对生产设备进行日常维护和小修，设备大修依新源县专业维修单位解决，矿区产生的废物为废矿物油。矿物油主要起机械润滑作用，基本无消耗，项目年使用机油2.49t/a，故废矿物油产生量为2.49t/a。检修过程中设备废矿物油由检修部门和人员负责收集，运行设备落地废矿物油由当值人员收集后集中存放，在采矿工业场设置危废暂存间，危废暂存间地面进行硬化与防渗处理，配置灭火器、消防沙，储存后委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运处置。

①危废暂存间基本情况

危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废废暂存间防渗层设置：采用三合土打底，再铺设30cm水泥，表面均匀涂刷2层耐腐蚀防渗胶层，防渗系数≤1.0×10-7cm/s，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 

②危险废物贮存管理要求

企业必须建立和完善固体废物管理制度，危险固体废物进行全过程严格管理，必须交由有资质的单位安全处理处置，严禁随意堆放和扩散，必须设置专用贮存场所，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定贮存及管理，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，各危险废物处置单位应实行“上门取货制”和危险废物的转运联单制，配备专用的危险废物转运车辆，实行从废物产生源头装车，到最终的处理处置设施进行全程监控和管理。废物进场时首先要对废物进行物理和化学性质分析，分类并登记造册，禁止将不相容废物装入同一容器。盛装危险废物的容器上要粘贴符合标准的标签。综上所述，本项目危险废物贮存设施可靠，贮存环节对环境产生的影响较小。

③危险废物运输影响分析 

按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关规定，本项目产生的危险废物运输应满足以下要求：

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 

②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置标志。 

④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》 （GB13392-2005）设置车辆标志。 

本项目产生的危险废物委托具有相应危废转运、处置资质的单位转运及处置。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。

④危险废物环境管理要求

危险废物应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的危险废物环境管理要求：a、落实污染环境防治责任制度。b、落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。c、落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。d、落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。e、落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。

综上，本项目产生的危险废物在采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。

6.2.4.5生活垃圾   

运营期矿山劳动定员171人，生活垃圾的产生量按1.0kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为171kg/d（51.3t/a）。在采矿工业场地办公室和生活区设立垃圾收集间暂存，对周边环境影响较小。 通过上述处理方法，使本项目的固废得以有效处理，减少其因随意堆放引起的扬尘等二次污染问题。 

6.2.5土壤环境污染防治措施及可行性  

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则进行控制。

6.2.5.1源头控制措施

本项目所利用土地无基本农田，经现场踏勘，对于原露天采矿以自然恢复为主，在局部区域土壤质量良好的地段，建设单位出资种植与项目区相适宜的植物，保证地表植被覆盖率不减少。
本项目可能造成土壤污染的环节主要包括项目基础建设、开采过程中产生的废水、废气和固体废物等污染物。本环评要求运营期产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区绿化和道路洒水降尘；矿井涌水在井下设水仓收集，泵送至地面沉淀池，净化处理后作为用于洒水降尘；生活垃圾集中收集、集中处置，定期运至生活垃圾填埋场处置。污泥经污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。废机油、废油桶暂存至危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，矿山掘进废石回填采空区，以防固体废物对土壤环境造成污染。
6.2.5.2过程防控措施

污水处理后全部进行综合利用，不外排；固体废物得到妥善处置，不随意堆放。 本环评提出对项目区的危废暂存间进行防渗处理。
6.2.5.3跟踪监测
根据项目特点及评价等级确定，本次对矿山开采区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：
（1）监测点位设置
监测点位位于工业场地周边、矿区废石临时堆场下游，布点数量可根据矿山开采情况进 行调整。
（2）监测指标
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中 基本项目，同时监测特征因子、pH和土壤含盐量。
（3）监测要求
项目区在必要时可开展跟踪监测，取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。
6.3生态环境保护措施及生态恢复措施

本环评根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》等国家相关规定和要求，结合矿区生态环境现状制定生态整治方案措施。 

6.3.1矿山生态保护与恢复治理的一般要求

矿山生态保护与恢复治理的一般要求见表 6.3-1。
表 6.3-1        矿山保护与恢复治理的一般要求
	序号
	保护与恢复治理要求
	符合情况

	1
	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。
	符合

	2
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。
	符合

	3
	坚持预防为主、防治结合、过程控制的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。
	符合

	4
	所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。
	符合

	5
	恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。
	符合


6.3.2矿山生态保护措施

按照“边开采，边治理”的原则，严格落实矿山生态环境治理恢复方案。减少开采、 废石和运输等活动对土壤结皮、植被的破坏和扰动；科学设置废石临时堆场，对废石临时堆场采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。
（1）限定车辆行驶路线，禁止私开便道碾压破坏非施工区域原始地貌；
（2）运营期严格按照划定的开采范围进行开采；对矿区进行合理绿化；禁止猎杀野生动物；
（3）矿山开采应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，保护矿山生物多样性。减少开采、废石和运输等活动对土壤结皮、砾幕及植被的破坏和扰动；
（4）废石堆场设置防护围栏和悬挂多种文字的警示牌，表土采取“三分一恢复”，废石堆场必须采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；经常进行稳定性监测，避免事故的发生；采取“先拦后弃”，按规范修筑拦石坝和截洪沟，做好边坡防护和废石稳定工作，定期对废石临时堆场拦渣坝进行巡检，及时发现隐患并安全处置；加强监督管理，在废石滚落范围内不允许修建道路和建筑物，竖警示牌；

（5）矿山在运营期，应按照《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0319-2018）进行规范建设，矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合 GB50187的规定，应运行有序、管理规范；矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施应齐全；在生产区应设置操作提示牌，说明牌、线路示意图等标牌，标牌规范清晰并符合GB/T13306 的规定；运输设备、贮存场所实现全封闭或采取设置挡风、洒水喷淋等有效措施进行防尘；应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理。

6.3.3采矿场生态保护措施

采矿场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，恢复后的采场 进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足 相关用地要求。

6.3.4废石临时堆场生态保护措施

（1）合理安排废石、表土排弃次序，将有利于植被恢复的表土就近堆放，本次不设置专门的表土场，废石临时堆场、表土场外围设置截、排水沟。

（2）废石场、塔尔塔夏支沟设立警示牌，警示内容为的“严禁在场地周围进行一切影响堆积体稳定的活动”、“边坡地段，注意安全”、“沟谷地段，注意洪流”，近期5年废石临时堆场设立警示牌6个、塔尔塔夏支沟设立警示牌2个。

（3）废石、表土排放期间尽量减少机械碾压对场地边坡的影响。严格建立巡视制度，每月对场地边坡进行人工巡视，对出现松动的坡体，应及时采取人工排除行动，随时监测可能引发的滑坡灾害的边坡，保持其稳定性。
（4）废石临时堆场进行合理布局，设置1个废石临时堆场，采矿产生的掘进废石，不出坑，直接用于井下充填；干选废石临时暂存于废石临时堆场。废石临时堆场堆放作业时严格执行《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）。废石综合回用率100%，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》相关要求。充分利用工程前收集的表土覆盖于废石临时堆场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定；在地表错动区外围设置围栏网，并设立警示标志，严禁人畜进入围栏内。

6.3.5矿山公路生态恢复

矿区道路使用期间，在矿区生活区及采矿区域，对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种，例如原生植被以短芒短柄草、无芒雀麦等为主。

6.3.6天然林生态
保护措施
矿区内涉及占用天然林的，根据国家林业局第35号令《建设项目使用林地审核审批管理办法》，建设单位需要委托相关资质的单位编制有关林地占用及影响的专项报告，并且报相关的林业部门，由有关部门确认是否可以接受，并按照林业部门的相关规定办理占用林地的相关手续，并且按规定进行相应的补偿。

本项目闭矿后，对削坡回填区域进行削坡、回填、平整、覆土、绿化及管护，恢复为乔木林地和天然牧草地。栽植乔木树种选择云杉，根据矿区及周边乔木林的郁闭度，设计云杉种植密度为1500株/公顷。播撒草种选择针茅、羊草、伏地肤混播，比例为0.4：0.4：0.2，草种规格要求粒子饱满，发芽率在80%以上，草种播种量为50千克/公顷。开展植被恢复后，进行定期监测和管护，确保复垦植被的成活率，从而保证复垦工程达到预期效果，减轻对云杉林的影响。
6.3.7采空区生态防治措施
为避免项目区开采后矿井下形成采空区而导致地面塌陷灾害，影响周边环境安全，造成地表水渗漏枯竭、地表植被荒芜和生态环境恶化。可以通过充填治理可稳定地下围岩，固化地下水环境，改善采空区的现状。

（1）为减轻采空塌陷对采矿活动的影响，设计前期基建前（2023年10月底前）在预测采空塌陷区2范围外10米设置铁丝围栏和警示牌，近期5年铁丝围栏长1240米，警示牌25个；在预测采空塌陷区1范围外10米设置铁丝围栏和警示牌，近期5年铁丝围栏长1020米，警示牌20个，服务年限工作量同近期5年。警示牌为铁质材料，警示牌内容为“采空塌陷，严禁进入”、“注意安全”等。基建期、生产期监测采空区顶板稳定情况，做到提前预防，及时撤离。

（2）采空塌陷地质灾害发育程度强,危害程度大，危险性大；其他地质灾害不发育。通过地质灾害监测，随时掌握地质灾害的发展程度及受影响程度，出现异常情况时，以便保护遭到威胁的人员、车辆等，及时组织受威胁人员的安全转移，确保人员生命财产的安全。采空塌陷监测按《采空塌陷地质灾害监测规范（试行）》（T/CAGHP078-2020)的相关要求执行。主要包括地表变形监测、边坡变形监测、沟谷监测。

6.4闭矿期环境保护措施

矿山闭矿期的环境影响主要表现为设备的分拆、构筑物的拆除带来的大气、水、噪声、固体废弃物等环境影响以及闭矿期产生的生态影响。

6.4.1生态恢复方案原则

①矿山企业要遵循在开发中保护、在保护中开发的理念，坚持“边开采、边治理” 的原则，从源头上控制生态环境的破坏，减少对生态环境影响。对矿产资源开发造成的生态功能破坏和环境污染，通过生物、工程和管理措施及时开展恢复治理。

②根据矿山所处的区域、自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件， 按“整体生态功能恢复”和“景观相似性”原则，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜景建景、注重成效，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，恢复矿区整体生态功能。  坚持科学性、前瞻性和实用性相统一的原则，鼓励广泛应用新技术、新方法，选择适宜的保护与治理方案，努力提高矿山生态环境保护和恢复治理成效和水平。

6.4.2生态恢复治理措施

①矿床开采过程中采出大量的矿石和岩石，必然会出现一定范围的采空区，将破坏采矿场地范围内的土地，使这部分土地失去原先的用途；同时对采矿场范围外的土地利用也会带来严重的危害。根据《中华人民共和国土地管理法》（2020.1.1）第四十三条规定，“因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏，用地单位和个人应当按照国家有关规定负责复垦；没有条件复垦或者复垦不符合要求的，应当缴纳土地复垦费，专项用于土地复垦。复垦的土地应当优先用于农业” 。国务院还颁布了《土地复垦条例》，制定了“谁损毁、谁复垦”的原则。

因此，必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在采矿结束后（即矿山服务期满后）对被遗弃的土地进行全面的恢复工作。

②根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定矿山土地恢复计划。该计划要纳入矿山设计中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿恢复方法、 回填岩石顺序等，且与生产建设统一规划，边开采边恢复。

③预留足够资金用于完成闭矿工作。闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键， 其资金来源于开发利用该区域的生产企业。因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在采矿运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。具体额度由设计部门核审。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。

④加强矿山的管理，矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落实到实处。首先要制定出生态补偿设计方案、实施计划和进度安排，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结，推广成绩，改正不足。

⑤落实矿山恢复费用，《土地复垦条例》第十五条指出：土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。

⑥矿山工业场地不再使用的厂房、生活区设施、管线等各项建(构)筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。 具体拆除类别如下：

a 拆除无后期需要的建（构）筑物。

b 将拆除产生的建筑垃圾等排至废石临时堆场。

c 拆除矿山所有生产、生活设施，全场整理，自然恢复植被。

⑦闭矿后及时进行环境恢复治理和土地恢复工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

⑧矿山闭矿期应按照《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）进行生态恢复，贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地；认真地制宜地实现土地可持续利用；区域整体生态环境功能得到保护和恢复；矿山地质环境治理和土地复垦应符合矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求；废石临时堆场、矿区专用道路、矿山工业场地等生态环境保护与恢复治理，应符合相关规定；土地复垦质量应符合TD/T1036 的规定；恢复治理后的各类场地与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基 本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

6.4.3监测与管护
措施
（1）监测措施

本方案复垦方向为乔木林地和天然牧草地，因此复垦效果监测主要为土地复垦措施实施情况、水土流失监测、土地稳定性、复垦植被等，目的是核定土地复垦率等主要指标，监测土地复垦效果。管护期对预测采空塌陷区1、预测采空塌陷区2、废石场1、废石场2、废石场3、表土场、辅助生产区、值班室、矿部生活区、削坡回填区域1、削坡回填区域2、现有矿山道路、拟建矿山道路开展复垦效果监测，监测方法主要利用测量成果及人工巡视，无固定监测点，每季度监测1次，服务年限监测156点次。

监测内容：包括复垦面积、地形坡度、场地稳定性、复垦植被等。
监测方法：用手持GPS野外定点监测损毁范围、面积，对照复垦规划图，记录恢复措施实施情况。

监测频率：频率为每季度1次，每年4次。

监测时间：复垦效果监测期3年，即管护期，预计2036年12月～2039年11月。
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（2）恢复工程管护
恢复工程实施需要专门人员进行管护，主要为补种、防治病虫害等管护措施。本项目复垦责任区面积19.2723公顷，其中预测采空塌陷区1保护、修复原有地表植被面积5.0493公顷，预测采空塌陷区2保护、修复原有地表植被面积7.5334公顷，管护面积6.6896公顷，其中乔木林地0.1966公顷，天然牧草地6.4930公顷，管护周期为3年。

具体管护工程技术措施如下：
1）管护

管护应结合复垦工作安排，重点在草籽撒播后的发芽期间（乔木返青）定期观察草的生长情况，如果发现枯死无法成活及时补种，保证发芽率达到预期的数量。新造草地要封育，严禁放牧，要松土，防止鼠害兔害，注意病虫害的观察，并对病虫害及缺肥症状进行观察、记录，一旦发现，及早采取喷洒药物或施肥等措施加以遏制。管护期间要注意做好巡查工作，防止违法放牧等现象，保护土地复垦成果。雨季来临前，及时对缺苗区域进行补种苗木和补撒草籽，并通过封育、松土、补植、补播等管护措施，保障复垦草地的正常生长，巩固复垦成果，改善当地生态环境。
复垦草地管护的目标就是苗全、苗壮。具体管护包括如下内容：
①补种
在各期复垦阶段结束后，在管护期还要重视草种、乔木的补植，防止复垦土地的植被退化，形成具有自我恢复能力的群落，巩固复垦成果。补植工作可根据植被恢复调查情况，在植被覆盖稀薄的地方开展。补植过程中注意分析该处植被稀薄的原因，总结和对比植被恢复良好的区域经验，选择适宜的草种，确定最利于植物生长的种植密度和种植方式，以达到甚至超过制定的复垦目标。
管护期每年对复垦草地、林地采取补种措施，每年工程量均按全部工程量的10%计算，即管护期补种工程量为全部复垦工程量的30%，管护时间为3年。

②防治病虫害
复垦后的草地可能发生春尺蠖、柳毒蛾、灰斑古毒蛾等虫害，应结合复垦效果监测加强对病虫害的关注，如发现病虫害，及时防治。
本方案设计监测期和管护期每年对复垦草地、林地和林地进行监测和采取补种措施，监测和管护期限为复垦工程完毕后3年。

2）安全措施

管护期为防范牲畜进入破坏，地面设施场地所设置铁丝围栏保留至管护期结束后拆除。
6.4.4实施与保障措施

（1）组织领导措施

为确保土地复垦方案提出的各项土地破坏防治措施的实施和落实，新源县厦峤实业有限公司成立土地复垦项目领导小组，负责解决土地复垦工作中的重大问题，齐抓共管，统一协调和领导项目区保护与综合治理工作。选调责任心强、理论水平高、懂专业的技术人员，负责工程建设中的土地复垦工程管理和实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求后期的施工单位，保质保量地完成水土保持各项措施。

（2）管理措施

①抓好资金落实；

②按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；

③坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截工程；

④加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作；

（3）技术措施

针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的材料可就地取材，要有充分的保障。项目一经批准，必须严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，矿山土地复垦项目领导小组具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，矿长亲自抓落实，按环保方案中的治理进度安排实施，必须在核定时间完成治理，使矿山的环境保护治理达到检查和验收的标准，确保规划设计目标的实现。

（4）经费措施

矿山开发对项目区生态环境产生影响，致使地貌发生一定变化，生态环境恶化，若不严加保护和恢复，将严重影响生态环境，威胁生态安全，为此建议建立生态补偿机制。制定科学生态补偿标准有如下两个思路：一是根据某一生态系统所提供的生态服务来定价，二是根据生态系统类型转换的机会成本来确定。从目前来看，根据机会成本来确定补偿标准的可操作性较强。但是，从公平性来讲，根据生态服务价值来确定补偿标准更合理。因此，主管部门根据机会成本来制定生态补偿标准，同时加强对生态系统服务功能的价值化研究扶持力度，逐步向根据生态服务订立补偿标准的方向过渡。

探索实行受益地区和保护地区的生态补偿制度。按照“污染者付费、受益者补偿”的原则。健全资源有偿使用制度，完善水资源费、土地使用费、矿产资源费征收制度。逐步实行环境资源的资本化和市场化，通过公开招标、拍卖等形式，改变无偿使用环境资源并将环境成本转嫁给社会的做法。探索建立生态环境恢复治理保证金制度，按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，在矿产等资源开发过程中，向采矿权人等资源使用者按标准收取保证金，根据资源开发者对生态恢复情况决定是否退还保证金，以增强对社会投资者恢复治理生态环境的约束力。生态补偿资金从建设总投资中列支。环境保护与综合治理费用及土地复垦经费可以采取从产品销售收入中提取的方法解决，提取的费用从成本中列支。提取的资源费主要用于污染防治费、土地复垦费用等，设立专门帐户，专款专用，治理经费是有保证的。

（5）安全措施

本项目区保护与综合治理各项安全措施较易于实施，如在矿区范围外设置铁丝围栏和警示牌等。

（6）质量措施

矿山保护与综合治理各项工作的开展由矿山项目领导小组负责监管，闭矿后立即治理完整，杜绝回头再补救，保护与综合治理的质量是有保证的。

通过采取上述措施可基本达到矿山环境治理和防治目标，措施较得当，易于实施，因此生态保护与防治方案是可行的。

6.4.5生态恢复方案

采矿工业场地、废石临时堆场、爆破器材库等改变原有土地利用性质。采矿工业场地建设和矿体开采改变原有矿山地貌、岩层岩性及稳固性，破坏土壤和植被，降低土壤抗侵蚀能力，增加了水土流失。通过植被恢复和管护工程实施使得当年营造的高山草本的成活率要达到75%以上，以后每年要加强管护，特别是要补植补造，确保三年后植被保存率达到80%以上。 

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）中相关要求，本项目闭矿后生态恢复重点为开采引起的地质灾害防治、地形与地貌恢复。

闭矿期开采工作不再进行，但是采矿期间遗留工程会对生态环境产生影响，根据本项目的工程特点，生态恢复区主要涉及废石临时堆场、爆破器材库及工业场地。针对以上防治重点，本项目主要应采取如下生态恢复措施： 

按照“边开采，边治理”的原则对矿山采场、废石临时堆场、矿山道路等采用当地物种及时进行植被恢复，加强采矿人员环保宣传教育工作，严禁猎捕野当地生动物。制定详细的矿山生态环境治理恢复方案，并严格落实，从矿山生产收益中抽取一定比例资金作为矿山生态环境治理资金。 

废石临时堆场
项目区属于天然牧草地，土层深厚，土质肥沃，为满足覆土种植生物措施的需求，防止土壤资源的浪费，在进行工程建设前，应对工程占地范围内的表土进行剥离，采用推土机和运输机械将表土统一堆放在临时堆场。采用土地平整及表土回填的方法，进行土地平整及表土回填工程，对挖损和压占表面进行土地平整，并进行表土的回填，然后人工补播牧草恢复植被。覆土来自表土临时堆场，表土量满足表土回填，不需新设取土场。为了防止人为活动或牲畜进入践踏，保证复垦效果，土地复垦区域均设置铁丝网围栏。围栏设计防护高度1.20m，设计结构为钢筋砼桩+刺铁丝。在废石临时堆场下游设置挡土坝。草坪草种种植方式采取人工整地、条播种植的方式，种植季节选择在春末。植被恢复草种种植方式采取人工撒播草籽的方式，将草籽按比例混掺入清除的表土层土堆内，在表层土回填、推平的同时可达到撒播草籽的目的。对于人工草坪则需要人工灌溉措施。植物措施的抚育管理主要是措施范围的管护和病虫害防治，恢复植被定期进行灌溉、施肥、防寒防冻、病虫害防治、补种加种。

废石堆放，场运营期废石集中送废石临时堆场堆存，严禁随意堆放，做好堆场场边坡护坡，减少因废石滚落、风蚀、水蚀等引起的水土流失。在基建和运营期中，矿山道路长期受到各类车辆碾压需路基材料不断垫路，因此废石可逐步用于矿山道路至项目矿区内道路铺设（垫路），闭矿后对废石临时堆场进行土地平整，尽量恢复原有地貌。废石临时堆场的生态恢复主要包括土地整治和植被重建两部分。土地整治是从排土工艺至恢复到可利用的状态。植被的重建工程包括平台复垦和边坡复垦模式。平台复垦模式采用恢复成“永久性工业用地”。在废石临时堆场复垦区地形整治完工以后，紧接着就应恢复植被，从而有效地控制水土流失，改善矿山生态环境，同时恢复土地的生产力。 

（2）工业场地 

闭矿后对工业场地的设施和建筑物予以拆除，建筑垃圾委托新源县回收建筑材料单位予以处理，并将压占地面用整平、压实、覆土等方法进行场地恢复，达到与周边地形地貌相协调。 

采区内临时用地和采区周边场地恢复治理方案：清除地表堆放的设施、设备、弃方废料等，疏松场地表层土壤，回填场地内的小型凹陷坑，根据实际情况进行场地表层覆土，保证场地表层腐殖土厚度不小于30cm，人工种植当地植被草种，铺设滴淋管网，根据植被成活率及时补种。

（3）爆破器材库
对于爆破器材库，矿山停产后随即对其进行拆除，拆除炸药库、起爆材料库、值班室、消防水池等建筑。并在该区域周围设置围栏和警示标牌，避免人畜误入，封闭后逐步恢复原貌。

（4）工业场地道路

修整采区内道路边坡，保证边坡比大于等于1:1.25，清理道路两侧危岩、碎石，根据现场实际对通过地质破碎带路段的山坡进行喷护，在道路内侧设置排水沟，道路外侧设置路堤并植草或植树进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。

6.4.6大气污染物防治措施
（1）设备在分拆的过程中，瞬间会产生一定量的扬尘，属于无组织排放，但工期短，故产生的扬尘对大气环境较小。

（2）构筑物在拆除的过程中会产生扬尘，为瞬时无组织排放源，故应在拆除过程中，采用洒水降尘，从而降低扬尘瞬时排放对大气环境的影响。

6.4.7水污染防治措施
当开采结束进入闭矿期，矿山生产人员撤离，生活污水也随之消失。因此项目区不存在水污染。

（1）设备分拆过程中，泵类设备及其所附带管线中，会存在一定量的积水，但其存水量较小，不会对水环境产生影响。

（2）构筑物在拆除过程中不会产生大量的生产废水，对矿区周围水环境产生较小影响。

（3）矿山开采阶段，会局部改变该区域内的地下水流场及地下水资源量。当开采结束进入闭矿期，经过一段时期后，区内地下水可逐渐形成新的流场分布，地下水资源量也会逐渐增加，开采时对区域地下水环境的影响逐渐减弱直至消失。

(4) 闭矿期废石临时堆场进行封场，以避免被雨水冲刷淋滤。在采取了上述措施后，各场区对地下水影响的可能性小。

6.4.8噪声污染防治措施
闭矿期采矿工业场地、废石临时堆场都无设备运行，闭矿期施工作业时间短，随着作业活动的结束，噪声也随之消失，并且逐渐恢复到环境背景值。设备及构筑物在分拆的过程中，会产生瞬时的噪声，但其作业周期短。因此闭矿期噪声对周围环境影响很小。

6.4.9固体废物污染防治措施
（1）矿山设备分拆下来后，会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为设备的零部件，油纱布、破损的设备碎块及一些小设备，故建议工作人员在工作过程中，注意被遗弃的设备零部件、破损的设备碎块、小设备的收集，尽可能循环利用。无法再利用的外运处理。

（2）构筑物在拆除的过程中，会产生一定量的砖、石、渣土等建筑垃圾，拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。

（3）在矿山开采结束后，将废石临时堆场内废石填压平整，堆放场覆土、压实，播撒当地草籽进行植被恢复场地实行自然生态恢复。 

6.4.10地质灾害防治方案与措施 
（1）矿区负责人及指定的专职安全员定期对矿区进行安全检查，有灾害迹象及时预警并提出防治措施，同时上报建设单位主管部门和生态环境保护部门。 

（2）发现危石及时清理，对规模小、危险程度高的危岩体可采用静态爆破或手工方法予以清除，消除隐患。

（3）地面塌陷治理措施①技术措施有对塌陷区进行平整回填，地裂缝填埋、挖深垫浅、削高补低等恢复为一般用地或工业用地、塌陷区充填、覆土生态用地等；②防治措施有实时监测，提前做好预防措施，以备塌陷发生时能有条不紊地进行治理，发现裂缝时及时提醒行人避让。开采时进行加固和支护岩层，将废石填充在采空区防止塌陷等，可有效降低因塌陷造成的损失。

（4）崩塌、滑坡治理措施①及时清理，对于规模较小的易引起崩塌滑坡体予以清理，消除灾害体对生产的威胁。人为爆破，清除危险岩体；②加强监测，加强矿体岩石移动范围地表变形监测，实时反映岩石移动，便于采取及时的治理措施；③加大安全宣传力度，提高新疆塔尔塔夏铁矿铁矿职工安全意识，对未能有效及时治理的崩塌或滑坡体，树立警示牌，提醒行人避让。

6.5清洁生产措施
（1）加强管理

上岗人员要实现事先培训，择优录用，严格考核，优胜劣汰。把清洁文明生产全过程指标化，制定严而可行的控制指标作为考核的依据，考核结果与管理者的业绩挂钩，与生产者的工资、奖金挂钩。

所有设备、设施除进行一年一度的维修，还要加强日常维护检查，发现问题及时解决，避免设备带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使其保持最佳运行状态。

（2）认真落实本报告书中所提各项环保措施

有效控制钻孔时的产尘量，针对运输车辆扬尘及时采取洒水降尘的措施，提高水的利用率。对于噪声的控制，从噪声源进行消声减噪工作，动力噪声设备采用减振隔振装置。

工业固体废弃物全部堆放于废石临时堆场，不污染地下水、不破坏景观、不堵塞天然排洪通道，不随处堆积形成废石山。生活垃圾经分类收集后定点堆放，拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理  

7环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。由于项目属于有色金属采选行业，是一个生态影响型工程，它的建设在一定程度上给周围自然环境质量带来一些负面影响，特别是对生态环境所造成的影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

7.1环境效益分析
7.1.1环境损失分析 
本工程建设与运营对环境造成的损失主要表现在：

（1）工程占地造成的环境损失 

本工程为地下采矿工程，主要的建设工程为平硐开拓系统、通风系统、矿（废）石运输系统、涌水回用系统、废石临时堆场和爆破器材库，占用土地从草地转变为工业用地。生产行为改变项目区内自然景观，建成工业场地、废石堆场等人为景观。办公生活区成为人口密集活动区，本项目的运营改变了区域内人文景观现状，物资车辆往来比现阶段更频繁。  

占地面积内生态破坏表现为植被破坏、土壤板结、小型野生动物迁徙等方面。运营期因人为因素干预建立新的生态系统。

（2）突发事故状态造成的环境损失

1）环保设施失效

生产废水未被有效利用，生产废水外排于矿区地表，设备机械冲洗废水中主要污染物为SS和泥沙。外排的生产废水下渗不会造成土质污染和地下水污染。

生活污水中BOD5、COD、悬浮物、植物油、粪大肠菌群浓度较高，如果化粪池损坏或渗漏，生活污水直接排放，则会导致区域地表土壤污染、有可能污染地下水质，且排放区散发恶臭气体，影响项目区职工身体健康。 

2）暴雨冲刷

项目区夏季有短时暴雨，暴雨时，细小沟壑内会出现短暂地表径流。导致水体中SS浓度较高，水质浑浊。随着运距和时间的增加，水质逐渐清澈，水量也会逐日变小。

3）水土流失

水土流失主要发生在废石临时堆场，如废石临时堆场未按设计建设、废石乱堆放，暴雨情况下可能发生水土流失。

（3）正常状态下环境损失分析

运营期环境损失主要体现在永久占地的植被碾压、土层破坏、生物量损失、堆场扬尘和采剥扬尘上。

对临时占地进行生态恢复治理，被破坏区域逐步恢复到项目建设前背景。永久占地在闭矿后进行生态恢复治理，根据具体情况恢复至适宜用地类型。运营期扬尘、废水和污水按环评报告及开发利用方案提出的环保措施进行预防和治理，污染物排放量和浓度可以控制在对应质量标准限值内。

7.1.2环保投资估算
根据《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施均核定为环保设施。本项目的环保投资包括废气处理设施、噪声控制措施、固废处置设施、生态恢复、水土保持、地质灾害防治、土地复垦等方面的费用。根据项目初步设计中投资估算及本次环评报告提出环保措施粗略计算，项目建设投资20483万元，环保投资330万，环保投资占工程总投资比例1.60%，具体见表7.1-2。   

   表7.1-2        环保投资一览表

	类别
	治理措施内容
	投资额（万元）

	前期阶段
	环评及验收费用
	50

	施 工 期
	废气
	施工场地、道路洒水，清扫。运输物料遮盖等
	5

	
	废水
	防渗沉淀池
	3

	
	噪声
	合理布局，基础减振
	1

	
	固废
	弃土、弃方、建筑垃圾的处置，生活垃圾的处置
	5

	
	生态环境
	场地平整、绿化
	10

	运 营 期
	废气
	湿式凿岩，作业面洒水、布袋除尘器、皮带廊道
废石临时堆场、道路、临时矿石堆场洒水
	35

	
	废水
	矿井涌水处理设施
	10

	
	
	生活污水建设地埋式一体化污水处理设施
	10

	
	声环境
	高噪声设备进行基础减振，设备养护等
	5

	
	固废
	废石临时堆场防渗、排水工程
	80

	
	
	20m2危废暂存间
	10

	
	
	生活垃圾设置垃圾箱
	0.5

	
	人工阻隔
	人工阻隔措施
	935.95（不计入环保投资）

	
	水土保持及绿化
	植被恢复及绿化
	10

	闭矿期
	地面隐患区
	外围铁丝网围栏、外围设置警示牌
	2.5

	
	地面治理
	生活区及工业广场建筑设施拆除、清理
	3

	
	生态恢复
	矿区道路、废石临时堆场、工业场地生态恢复
	90

	
	合   计
	
	330


7.2经济效益分析 
新疆塔尔塔夏铁矿铁矿采矿工程规模为30万t/a。矿山生产年限10年。本项目建成后，可取得一定的经济效益。项目建成投产后，稳产年年产TFe品位32.77%的干选精矿25.5万t。根据对市场分析和预测，本次财务评价干选精矿按不含税价385元/t计。经计算，项目稳产年年均销售收入9819万元。稳产年年均利润总额2668万元。项目所得税税率按25%计，年均所得税656万元。年均净利润2012万元。整个计算期内项目全投资财务内部收益率为13.77%（所得税前），投资回收期为7.77年（含基建期2年）。  

通过对本开发利用项目建设和投入生产后的经济分析，新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目环境影响报告书具有财务上的可行性。项目建成投产后对新源县及那拉提镇的经济和人民生活水平的提高将起到积极作用。    

7.3社会效益分析  
随着本项目的建设实施，将会带来良好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

（1）提高铁矿石产出量，寻找新的经济增长点，增加新源县财政收入，有利于促进区域经济的发展，带动了局部地区经济的增长，壮大地方经济。 
（2）本采矿工程充分利用西天山金属矿资源，能够提高资源产品得附加值。随着项目建设与运营，为企业及社会创造更高的经济效益，促进地州税收稳步增长。

（3）随着本项目的实施，将增加就业机会，减轻当地就业压力。本项目大部分矿山职工吸纳当地人员，且均安排在矿山生活区内食宿，本项目的实施可以增加就业人员171人，人均年工资收入6.8万元(不包括企业应缴的“五险一金”)。既充分利用了当地闲散劳动力，使这部分人生活水平得到改善。同时由于就业岗位的增加，扩大了就业机会，有利于社会的安定团结，对建设和谐社会环境起到了积极的作用。

（4）本项目有利于发展民营企业，提高当地人民收入和生活水平，能促进地区经济的可持续发展。  

7.4小结
项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、增加就业机会，增强企业的盈利能力和资源综合利用水平，有利于地方产业结构的调整，改善当地环境资源的利用效率。

建设项目如认真落实环评提出的各项环境保护措施，保证项目环境管理制度的严格执行，项目将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。

综上，本工程具有一定的环境效益和社会效益的同时，也对生态环境造成一定的负面影响，因此项目污染防治措施是必须配套的。尽管环保设施投资所产生的直接经济效益不明显，但却获得了较好的环境效益和社会效益，其长期效益是显著的。由此，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。  

8环境管理与监测计划 
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是建设单位管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对建设单位生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入建设单位的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，同时保护环境的目的。  

8.1环境管理
8.1.1环境管理机构 
根据国家和地方生态环境部门的有关规定，建设单位应成立专门的环境管理机构，负责项目运营期间的安全生产和环境管理工作。新源县厦峤实业有限公司目前已建立有环境管理机构，由矿长负责，项目运营后环境管理工作由矿长主抓，环评建议再配备专职安全、环保管理人员1人协助矿长负责建设单位安全和环境管理的日常工作。 

8.1.2环境管理机构的职责  
（1）贯彻执行国家与地方环境保护法律法规和标准；

（2）组织制定和修改本单位的安全生产和环境保护规章制度并监督执行；

（3）提出改进和推行实施清洁生产的意见和建议；

（4）制定并组织实施环境保护规划和监控计划，组织本单位的环境监测工作；

（5）负责各种污染、环境事故的调查、处理和上报工作。

8.1.3环境管理措施
8.1.3.1施工期环境管理

（1）建设单位应与施工单位协商，将施工期环境保护责任纳入双方合同文本，要求施工单位认真落实施工的环境保护措施。

（2）施工单位严格按照环评报告书及批复要求进行合理施工，尽最大可能地减少地表扰动面积。

（3）施工单位应配备专职环境管理人员，负责施工期各类污染源的现场监控和管理，尤其是应严格限制粉状物料的露天堆放；严格控制进出施工场地车辆物料遗撒。

（4）专职环境管理人员应做好文明施工的宣传工作，借助黑板报、宣传栏等工具对施工工人进行环境保护教育。

（5）项目工程施工单位应自觉接受当地生态环境管理部门的监督指导，主动配合环境保护主管部门搞好项目施工期的环境保护工作。

（6）建议建设单位按有关施工招标程序设置环境监理，并在当地生态环境管理部门的监督指导下，全面、规范地进行施工期的环境监理，以确保将施工期的生态环境影响降到最低。

8.1.3.2运营期环境管理

矿区的环境管理工作将由矿山环保机构统一协调安排，配置专职环境管理人员，由环保专职人员负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放。配合当地环境监测部门定期对矿区的大气、水体、噪声等进行常规监测，记录并及时上报污染源及环保设施运转动态，并与当地生态环境部门通力协作，共同做好矿山的环保工作。 

在项目实施全过程中，矿区应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，以求环境的长远的持久的发展。因此，应建立以下环境管理制度：

a. 内部环境审核制度；

b. 清洁生产教育及培训制度；

c. 建立环境目标和确定指标制度；

d. 内部环境管理监督、检查制度。

针对本项目工程不同工作阶段，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表8.1-1。

8.1.3.3闭矿期环境管理 

环评要求建设单位编制闭矿期生态修复方案，经专家评审后，该方案报国土部门、生态环境部门备案。闭矿期各管理机构主要的管理内容是监督生态恢复工作的落实，矿山开采闭坑后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。

表8.1-1  环境管理工作计划
	阶段
	环境管理工作主要内容

	管理机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用；

	项目建设前期
	⑴与项目可行性研究同期，委托有资质的评价单位进行项目的环境影响评价工作；

⑵积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研；

⑶针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度；

⑷对全矿职工进行岗位宣传和培训；

	设计

阶段
	⑴协助设计单位弄清现阶段的环境问题；

⑵在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施；

	试运行

阶段
	⑴检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工；

⑵做好环保设施运行记录；

⑶向生态环境部门和当地主管部门提交试运行申请报告；

⑷生态环境部门和主管部门对环保工种进行现场检查；

⑸记录各项环保设施的试运转状况，针对出现的问题提出完善修改意见；

⑹总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度；

	生产

运行期
	⑴严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

⑵设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全矿内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理；

⑶不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

⑷重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励矿山职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平；

⑸积极配合生态环境部门的检查和验收；

	闭矿期
	⑴生态恢复工作的落实；

⑵拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平；

⑶对受破坏的地表恢复原貌，积极配合环保及相关部门验收；


8.1.4环评与排污许可衔接内容

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于五、黑色金属采选业08 中常用黑色金属矿采选081中“其他”，冬季供暖采用电锅炉，应办理属于排污许可登记。

8.2污染物排放管理要求

8.2.1污染物排放清单

本项目污染物排放清单，见表8.2-1。

表8.2-1
本项目污染物排放清单

	项目
	污染物
	 排放量
	环保措施
	排放标准

	废 气
	干选
	颗粒物
	0.52t/a
	布袋除尘器
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物有组织和无组织排放浓度限值

	
	爆破
	颗粒物
	1.02t/a
	洒水降尘
	

	
	
	CO
	11.76t/a
	
	

	
	
	NO2
	0.56t/a
	
	

	
	采掘
	颗粒物
	0.05t/a
	湿式凿岩、洒水降尘
	

	
	运输
	颗粒物
	4.77t/a
	道路洒水降尘、道路路面 铺碎石
	

	
	干选车间
	颗粒物
	0.05t/a
	密闭式皮带廊道、洒水降尘
	

	
	充填站
	颗粒物
	0.26t/a
	密闭式物料输送；湿式搅拌、密闭车间
	

	
	废石临时堆场
	颗粒物
	1.74t/a
	废石堆场洒水降尘
	

	
	饮食油烟
	油烟
	18.48kg/a
	经油烟净化器处理后排放
	《饮食业油烟排放标准（试 行）》（GB18483-2001）

	废 水
	矿井
	矿井涌水
	0
	净化处理后回用于洒水降尘
	/

	
	生活污水
	3283.20m3/a
	地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化和道路洒水降尘，不外排
	《农村生活污水处理排放  标准》（DB65 4275-2019）表2 A级标准

	固 废
	干选废石
	4.50万t/a
	干选废石临时堆存在废石临时堆场，用于采空区充填；利用率100%
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	收集尘
	512.48t/a
	临时堆存在废石临时堆场，用于采空区充填；利用率100%
	/

	
	生活垃圾
	51.3t/a
	收集后运至当地垃圾填埋场处置
	/

	
	污泥
	3.59t/a
	污泥经污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理
	/

	
	废机油
	2.49t/a
	交由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2022）


8.2.2排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

（3）如实向生态环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

（5）固体废物堆存场地要有防扬散、防流失措施。环境保护图形标志具体设置图形，见图8.2-2。
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图8.2-2   环境保护图形标志

8.2.3信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括：主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

8.3环境监测计划
8.3.1监测目的
环境监测是建设单位环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，这对建设单位污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，作为上级生态环境部门进行环境规划、管理及执法提供依据。  

根据建设项目的工程影响分析认为，本项目在开采过程中会引发一系列的环境问题，如水土流失、水污染、噪声污染、废气特征物等以及事故发生其后引发的问题，这些都会对当地脆弱的环境造成破坏，所以运营期进行定期的监测是很有必要的。

8.3.2监测计划
环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关生态环境主管部门上报监测结果。

（1）监测机构

由建设方委托有资质的环境监测单位定期监测，事故监测由矿方事故科进行调查监测，其它环境和污染源监测工作由委托的环境监测单位承担，水土流失工作由建设单位与地方水保部门实施。

（2）监测内容及计划

监测计划见表8.3-1。

表8.3-1 环境监测内容及计划
	序号
	监测项目
	主要技术要求
	报告制度
	监测单位
	监督机构

	1
	生态景观
	⑴监测项目：景观类型；

⑵监测频率：生产前和运营期各1次⑶监测点：废石临时堆场南北各1点；
	报公司、生态环境主管部门
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	2
	环境空气
	⑴监测项目：TSP；

⑵监测频率：无组织排放监测点每年监测一次；

⑶监测点：工业场地上风向外10m设置两点，工业场地下风向外10m 处一个，共设三个监控点；废石临时堆场下风向外10m处一个；
	报公司、生态环境主管部门
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	3
	水污染源
	⑴监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等；

⑵监测频率：每年1次；

⑶监测点：矿区内，单管多层监测井，层位为潜水含水层；随项目进行，可考虑增加点位；
	报公司、生态环境主管部门
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局 

	
	
	⑴塔尔塔夏支沟溪流上游500m和下游1000m设置采样点；

⑵监测项目同本评价现状监测；

⑶监测频率：每年2次；
	
	
	

	4
	噪声
	⑴监测项目：项目区噪声和交通噪声；

⑵监测频率：每年1次；

⑶监测点：项目区厂界和物资运输沿线；
	报公司、生态环境主管部门
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	5
	固体废物
	⑴监测项目：固体废物排放量及处置方式；

⑵监测频率：不定期；

⑶监测点：废石临时堆场；
	报公司、生态环境主管部门
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	6
	生活垃圾
	⑴监测项目：垃圾收集间； 

⑵指标：收集率是否100%；

⑶监测点：办公室和生活区垃圾收集间； 
	报公司、县生态环境局
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	7
	环保措施
	⑴监测项目：矿山环保设施落实及运行情况，绿化系数比例；

⑵监测频率：不定期；
	报公司、县生态环境局
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	8
	事故监测
	⑴监测项目：事故发生的类型、原因、污染程度及采取的措施；

⑵监测频率：不定期；

⑶监测点：废石临时堆场；
	报公司、县生态环境局
	委托第三方监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局

	9
	土壤
	⑴监测项目：土壤重金属含量；

⑵监测频率：2年1次；

⑶监测点：废石临时堆场占地范围内3个表层样点，占地范围外上风向及下风向各2个表层样点；采矿工业场地占地范围内上风向1各表层样点，占地范围外下风向1各表层样点；
	报公司、县生态环境局
	委托有资质监测单位
	伊犁州生态环境局 新源县分局


8.3.3水土流失监测计划
（1）水土流失主要发生在废石临时堆场，在废石临时堆场、矿山道路的敏感地带可选择断面布置监测点。   

（2）监测时段及频率

本工程水土流失类型以水蚀和风蚀为主，因此水土保持监测的主要时段在春季和夏季，监测频次每年1次。

（3）监测内容及方法

水土保持监测方法采用地面观测法和实地调查法。

水土流失量的监测：风蚀量采用测扦法，弃渣流失量采用体积法。

水土流失灾害监测：主要包括植被及生态环境的变化，对项目及周边地区经济、社会发展的影响等。采用调查法。

水土保持设施效益监测：对实施的各类防治措施效果、控制水土流失、改善生态环境的作用等进行监测。

（4）监测机构

水土流失各项监测工作，可由建设单位委托具有相应资质的监测机构完成，并将监测结果报告新源县水行政主管部门。

8.4竣工环境保护验收
8.4.1验收范围

（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

（2）本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其它各项环保措施。

8.4.2验收内容

本项目验收内容见以下的“三同时”验收表，建设项目各项污染物治理必须严格执行“三同时”制度，具体计划见表8.4-1。  
 表8.4-1 环境保护竣工验收表一览表
	项目
	治理对象
	验收内容
	效果及要求

	废气
	干选生产线
	粉尘
	破碎、筛分等粉尘经布袋除尘器收集后由15m排气筒排放
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 7现有和新建企业大气污染物有组织和无组织排放浓度限值

	
	掘进及采矿
	粉尘
	采用湿式凿岩，喷雾洒水降尘
	

	
	采区爆破
	爆破粉尘
	爆破前喷雾、洒水等措施进行降尘
	

	
	道路运输
	粉尘
	适时洒水抑尘、道路硬化
	

	
	矿石装卸
	粉尘
	
	

	
	废石临时堆场
	粉尘
	
	

	
	饮食油烟
	油烟
	经油烟净化器处理后排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	废水
	办公生活区
	生活废水
	地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化和道路洒水降尘
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表 2中 A级标准

	
	矿井涌水
	矿井涌水
	净化处理后回用于生产
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 2

	噪声
	设备机械和空气动力性噪声、爆破噪声、车辆交通噪声
	噪声
	设备加装减振和消音装置
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2 类

	固废
	废石临时场
	废石
	掘进废石，不出坑，全部用于井下充填；干选废石临时堆存在废石临时堆场，用于采空区充填。废石临时场做好防渗措施，废石临时场要设地面排水沟
	按照《一般工业固体废物
贮存和填埋污染控制标
Ⅱ类场的有关规定；设置废石临时堆场，铺设1.5mm厚HDPE膜保证防渗层系数小于1.0×10-7cm/s并及时平整压实废石

	
	干选生产线
	收集尘
	收集尘临时堆存在废石临时堆场，用于井下采空区充填。
	/

	
	办公生活
	生活垃圾
	集中收集后定期由建设单位运至那拉提镇垃圾填埋场填埋
	/

	
	
	污泥
	污泥经污泥晾晒后含水率小于60%，拉运至那拉提镇生活垃圾填埋场进行填埋处理
	/

	
	生产设备
	废机油
	危废暂存间（4m×5m）收集、暂存后，交由有资质的单位处理处置
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9结论与建议
9.1项目概况
（1）项目名称：新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目；

（2）建设单位：新源县厦峤实业有限公司；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：新疆塔尔塔夏铁矿铁矿矿区位于新源县92°方位直线距离60km处，行政区划属新源县那拉提镇管辖。矿区中心地理坐标：E 84°00′42″，N43°25′07″。

（5）矿区面积：1.556km2； 
（6）矿山生产能力：设计生产能力合计为30万t/a，其中I采区（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ号矿体）生产规模为11万t/a，Ⅱ采区（Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体）生产规模为19万t/a。

（7）项目投资：项目总投资20483万元，其中环保投资330万，环保投资占工程总投资比例1.60%。另，人工阻隔方案投资额为935.95万元，该资金由企业银行贷款自筹，不属于本次投资额范围。

（8）服务年限：10年（不含基建期2年）。

（9）劳动人员及工作制度：矿山定员171人，其中生产人员141人，管理人员及辅助人员30人。年工作天数为250d，每天3班，每班工作8h。          
9.2产业政策、相关规划
（1）产业政策符合性结论  

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，项目符合国家产业政策。项目符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，第二条西部地区新增鼓励类产业中的（十）新疆维吾尔自治区，明确支持铁、锰、铜、镍、铅、锌等金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，属于明确支持的产业类型。 

（2）新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）相符性    

矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，在采取地下人工阻隔措施后对水环境影响较小，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》的有关要求。本项目矿山占地属于一般管控单元，项目建设符合环保“三线一单”的管理要求。在选址与空间布局、污染防治与环境影响方面，项目建设与运营符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》与《新疆伊犁哈萨克自治州生态环境准入清单》要求。项目建设符合新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控环境准入基本要求。    

（3）规划符合性分析结论 

本项目同时符合《新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）》的要求。本项目是铁矿开采项目，符合《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》。  

9.3环境质量现状
（1）空气环境质量现状评价结论 

本项目所在区域为环境空气质量非达标区。对照环境空气质量标准，由监测点现状监测结果看出评价区域内监测点TSP日均值超标率为零，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求。 

（2）地表水环境质量现状

地表水监测指标除总磷、总氮外，其余各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB/3838-2002）的Ⅱ类标准，超标原因可能是周边牧民放牧导致地表水污染。
（3）声环境质量现状评价结论

项目区各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。

（4）地下水环境质量现状

地下水现状监测及评价结果可知，采样点监测水质指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）土壤环境质量现状评价结论

项目区内监测点的各项因子监测值均满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；项目区外监测点的各项因子监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值，因此，项目区域土壤环境质量良好。
（6）生态环境质量现状  

该区域土地利用类型为天然牧草地。评价区内植被主要为项目区植被从山顶到山脚主要为禾草、雨衣草高山草甸植被带，雪岭云杉带，草甸草原带，每个带的植被群落都较为简单，植被类型较少丹植被覆盖度较高；野生动物有刺猬、草兔、草原蝰、老鼠、乌鸦及一些常见鸟类和啮齿类动物，未发现珍稀、濒危野生动物。

9.4环境影响分析

（1）生态环境影响 

在运营期对生态的影响主要表现为矿山开采活动、运输车辆的碾压、工作人员践踏等环节，改变土壤的紧密度和坚实度，造成土壤板结、通透性差，使土壤持水量降低。项目运营过程中人为活动对植被的影响主要表现为工作人员和作业机械对地表植物的践踏、碾压。原有的植被在外力的影响下，特别是受到汽车和机械的反复碾压时，会遭到破坏，形成次生裸地，导致矿区及废石临时堆场范围内及边缘区域地表植被覆盖率减少，这种破坏需要一定时间才能恢复。

因矿区范围不大，相对于当地野生动物的栖息地来说，比例较小，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，也不会导致某类野生动物因为丧失了栖息地而灭绝。采矿工程涉及的工业场地、废石临时堆场的建设改变了项目区景观，生产和管理人员产生的生活垃圾堆存、生活污水储存等将改变局部地貌景观。  

（3）大气环境

矿山废气主要是凿岩、爆破废气、废石临时堆场扬尘、装卸粉尘及矿山道路扬尘。采用相应治理措施后可有效减少扬尘的排放量，对区域环境空气质量影响较小。

物资运输时由于车辆碾压产生的扬尘会对道路两侧一定范围会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等有关。废石临时堆场扬尘与堆场面积、废石量有关。采用洒水降尘措施后，扬尘排放量远小于产生量，对项目区空气环境影响可控。

（4）水环境

开产过程涌水主要用作湿式凿岩、喷雾降尘、爆堆洒水及废石临时堆场喷洒用水，其余水量，无外排。          
 为保护地表水体及防止地下涌水影响生产活动，矿区北部外侧约200米处沟底为塔尔塔夏支沟溪流，自东向西流经矿区北西部，建设单位委托编制且论证通过了《》新疆新源县塔尔塔夏铁矿地表水及地下水人工阻隔设计》，方案设计要求建设地下人工阻隔设施和地表人工阻隔设施及坑内注浆止水措施，形成完整、有效的帷幕防渗体，地下地上同步起到阻隔、止水作用，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》中“可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。通过设置人工阻隔措施，本项目选址和空间布局满足文件中的规定要求。

（5）声环境

项目投产后，本项目产生的预测贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。 

（6）固体废物 

生活垃圾的产生量按1kg/d·人计，运营期矿山劳动定员171人，则矿山职工生活垃圾产生量约为171kg/d（51.30t/a）。采矿工业场地和宿舍楼设立垃圾收集间，生活垃圾集中收集与存放，拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理开采废石在废石临时堆场集中堆放。在采矿工业场地处设置废机油暂存间，暂存间地面进行硬化与防渗处理，废机油集中收集后委托有危险废物处理资质的单位进行进行回收处置。固体废物对周边环境影响较小。  

9.5生态环境保护措施
（1）生态环境

本项目属资于源开发类项目，运营期会导致一定的水土流失，本环评建议建设单位尽快委托有资质的单位编制本项目的水土保持方案，建设单位严格按照水保方案执行，使运营期的水土流失量减至最低。

②加强宣传教育，严禁矿山工作人员随意碾踩植被，尽量避免因人为活动对植被造成的不利影响，加强对生产人员进行环境保护知识教育，提高生产人员的环境保护意识。严禁职工捕杀矿区周围野生动物。

③运输车辆应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，严禁破坏矿区内与工程本身无关的植被，将植被损失率降至最低。

④对爆破区域矿岩洒水预湿或钻孔注水方法、采用潜孔钻钻凿深孔、物资运输车辆加盖帆布等方法降低粉尘对周围生态环境的影响。 

（2）大气环境

采矿作业中，产尘较高的地方包括：井下采矿粉尘、爆破、干选、充填站、装卸矿（废）石、废石临时堆场堆放、运输等环节。

①采矿粉尘

为了有效地控制粉尘的排放，爆破采用喷雾降尘、水幕降尘、水封爆破等措施，凿岩潜孔钻钻凿深孔，有效控制钻孔时的产尘量。湿式凿岩加通风排尘及个体防护来降低作业时产生的粉尘率，凿岩中利用喷水形成风水混合物，在钻进和排渣过程中湿润粉尘，形成潮湿粉团或泥浆，减少排尘量，处理后排出井口。通过以上措施保证工作场所粉尘浓度浓度不得超过2mg/m3，并按期进行矿尘浓度的取样测定。

②干选粉尘

干选生产线矿石破碎、筛分粉尘采用布袋除尘器收集后由15m排气筒进行排放。根据源强计算可知，有组织排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）相关排放标准。

③充填站粉尘

本项目充填设备全部安装在全封闭的车间内，物料输送和搅拌过程采用全密闭方式，搅拌过程中加入水等措施，无组织粉尘排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7现有和新建企业大气污染物无组织颗粒物1.0mg/m³的限值。
④装卸矿（废）石粉尘

矿石及废石装卸过程主要采用喷雾洒水方式抑尘，装矿岩时可采取在距工作面 4～5m的顶板两侧悬挂两个喷雾器，对活动区进行喷雾措施。通过严格控制其无组织排放，可保证在监控点(厂周界外10m范围内)，下风向最大浓度处的浓度低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7现有和新建企业大气污染物无组织颗粒物1.0mg/m³的限值。

⑤运输粉尘   

建议运输车辆采用带顶盖的车辆，或者在物料上加盖蓬布等防尘措施，减少运输过程中物料随风起尘。矿山道路安排洒水车洒水降尘，运输车辆限速行驶。采取上述措施后，物料运输对道路两侧的环境空气影响较小。

⑥废石临时堆场粉尘
废石装卸及堆放过程主要采用洒水方式进行抑尘，保证洒水降尘效果。大风天气增加洒水次数及洒水量，达到最佳粉尘控制的效果。

（3）水环境 

项目开采过程用水主要为湿式凿岩和爆堆洒水、废石临时堆场喷洒用水，开采产生的涌水经收集-沉淀后用于上述过程，确保无外排。 

评价从环境保护角度考虑，要求废石临时堆场底部铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜防渗，确保饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

生活污水水质类型简单，污染物类型较常见，矿山设生活区，生活污水拟排入生活区自建地埋式一体化污水处理设施（格栅-调节池-初沉池-水解酸化池-接触氧化池-二沉池）进行处理，污水处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A 级标准，用于矿区降尘及绿化。不进入附近地表水体，对地表及地下水环境不产生污染。  

（4）声环境 

项目生产过程中采用低噪声设备，并且根据噪声产生的特点及位置情况采用了减振、消声、吸声及隔声措施，本项目是在地下平硐中进行铁矿石开采，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类区要求。

针对爆破产生的噪声及振动污染，本报告要求建设单位宜选用合适的爆破方式，选用低爆速、低密度炸药，或减小装药直径，控制炸药威力和猛度。建议采用中深孔穿孔，多排微差控制爆破方法，提高爆破松碎效率，要控制单排孔装药量。当爆破靠近地表构筑物时，虽然单位体积岩石的起爆药量可以保持不变，但任意一段起爆药量必须减少。 

（5）固体废物

开采产生的废石属于第Ⅱ类一般工业固体废物，运营期地下开采期掘进废石量5.21万t/a，全部不出坑，直接用于地下采空区充填。干选生产线废石产生量为4.5万t/a，干选废石暂存于废石临时堆场，后期拉运至充填站用于井下充填。项目干选生产线采用袋式除尘工艺，收集池产生量为512.48t/a，有组织废气收集尘堆置在废石临时堆场，后期用于井下充填。
生活垃圾分类收集、集中处置，采矿工业场地和生活区设置生活垃圾收集间。临时储存后，拉运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。   

废机油暂存间地面进行硬化与防渗处理，集中收集后委托有危险废物处理资质的单位进行处置。  

9.6环境风险评价  

项目存在的主要环境风险是爆破器材库火灾爆炸、柴油储间油料渗漏及开采过程岩石滑坡、崩塌风险。在正常条件下很少出现。

根据分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目在运行期间可能发生的突发事件或事故进行了定性分析，对人身安全与环境可能造成的影响和损害，采取有效可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和对环境影响达到可以接受的水平。

9.7清洁生产水平

根据《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006），从生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等方面分析，项目清洁生产水平在采取《报告书》中提出的相关改进措施后可达国内清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。建议建设单位积极开展清洁生产审核工作，环评要求建设单位积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的设备，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作，不断完善清洁生产工艺水平。

9.8总量控制

本项目涉及的铁矿石采矿工程，不属于重金属行业如铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等，符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》、《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》中相关规定。

本项目大气污染物为扬尘，根据本环评污染源及污染物排放统计分析，有组织粉尘排放量0.52t/a。故本项目不申请污染物排放总量指标。

此外，本项目已委托核工业二一六大队检测研究院对矿石中铀（钍）系单个核素活度浓度进行了测定（附件11），测样中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克（Bq/g），属低放射性区，因此本区无放射性危害，不需设置单独的放射性环境影响篇章。 

9.9 公众参与
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求进行了本项目环境影响报告书的公众参与调查，于2023年9月8日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会进行了第一次信息公示，公示期为10个工作日；于2024年10月24日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会进行了征求意见稿公示，公示期为10个工作日。2024年10月24日和2024年11月6日在新疆法制日报进行了两次报纸公示与张贴公告。2024年11月10日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会进行了拟报批信息公示，本项目在公示期间未收到公众通过网络、电话及书信等方式提出的意见。
9.10综合评价结论

新源县厦峤实业有限公司新疆新源县塔尔塔夏铁矿采矿项目符合国家相关产业政策，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于新源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，具有一定的经济效益、社会效益和环境效益。项目符合《产业结构调整指导目录》(2024年本)规定、符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》、符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求、符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021–2025年）、符合《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》。建设单位委托编制且专家论证通过了本项目的人工阻隔方案，该方案设置了地上、地下人工阻隔设施，专家组技术咨询意见为：通过地表水阻隔措施方案实施，可以实现清污分离，确保生产污水不影响自然水系。注浆帷幕，是阻隔生产生活活动有可能产生污水下渗后对塔尔塔夏支流支流地下水水质的影响，局部有阻隔作用。此人工阻隔方案符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》中“可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。
本环评报告书提出了严格的环保措施，工程的建设在采取环评和设计要求的污染防治措施后，可实现污染物达标排放，同时满足清洁生产要求，从而从源头减少了污染物的排放，污染物排放满足总量控制指标要求。工程建设必须严格执行“三同时”制度和有关的环保法规，确保污染物达标排放和生态环境得到有效保护的前提下，从环境保护角度分析，严格落实评价中各种污染物及生态保护措施后，工程建设是可行的。

9.11建议与要求

本次评价在提出报告书环保措施的基础上，为完善生态环境减缓措施，结合矿区周边生态红线区域及重要生态敏感目标等环境特征，提出以下建议：

（1）应委托有资质的单位对废石堆场进行设计并施工。

（2）严格按要求做好粉尘的治理工作，确保无组织排放污染物在厂界达标。严格落实固体废物的收集、处置措施，避免对周围地下水环境造成污染。

（3）积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的设备，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作，不断完善清洁生产工艺水平。

（4）开展工程环境监理工作。在项目施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，开工前编制完成施工期环境监理实施方案，报具有审批权限的地方环境保护主管部门备案，定期向各级生态环境行政主管部门提交监理报告，并将环境监理情况纳入环保验收内容。

（5）本工程建成后3～5年内，应开展环境影响后评价，重点关注工程建设的生态环境影响，根据后评价结果，及时补充、完善相关环保措施。

（6）建设单位应严格控制车辆的运载量、装载高度，严禁超载；同时运输车辆采用厢式车运输，以抑制矿石及超载对矿区内外运输道路环境的破坏与矿尘污染。

（7）本项目开采的铁矿石直接外售，本项目不自行选矿。建设单位需尽快与相关的选矿厂签订合作协议，保障铁矿的去向。

�照片2  矿区植被





�照片1 矿区植被





�照片4 半坡以上区域土壤分布图





�照片3 半坡以下区域土壤分布图
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