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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc27258]1   前言
[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc7827]1.1 项目由来
新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程位于哈密地区哈密市西南约15km处的哈密重工业园区内，为新疆维吾尔自治区“十一五”电力发展规划项目。该项目于2005年3月由新疆新能电力工程咨询有限责任公司编制完成《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程环境影响报告书》，于2005年5月23日取得原国家环境保护总局《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300兆瓦）工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2005〕429号）；于2011年1月，因对原建设方案进行优化变更，建设单位委托新疆鼎耀工程咨询有限公司编制完成《新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书》；2011年3月16日取得原中华人民共和国环境保护部《关于新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书的批复》（环审〔2011〕74号）。2014年4月，由中国环境监测总站、新疆环境监测总站开展竣工环保验收工作并完成《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收监测报告》，2015年6月29日，取得原中华人民共和国环境保护部《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕154号）。
2011年5月26日，国家能源局下发《关于新疆哈密煤电基地及哈密至郑州输电工程开展前期论证工作的通知》（国能电力〔2011〕161号），同意在哈密市启动首条“疆电外送”通道工程。国网能源哈密大南湖电厂工程的建设既是落实资源优势转换战略的具体行动，也是建设新疆哈密煤电基地的实际步骤。根据国家电网公司关于新疆电网电力外送的总体设想，伴随哈密煤电基地的建设，国家电网公司将分步建设哈密到华中的±800kV特高压直流输电工程，哈密大南湖电厂将成为哈密煤电基地的主要电源之一，为哈密电力外送提供可靠的电源保证。
大南湖电厂为新建大型区域坑口电厂，规划容量3240MW，并留有再扩建的条件。一期工程建设2×300MW国产亚临界空冷燃煤发电机组，两台机组分别于2011年9月、12月投产。国网能源哈密煤电有限公司哈密大南湖电厂一期（2×300MW）配套贮灰库规划总占地面积36万m2，实际已建灰库占地面积15.9万m2，贮灰库容85.6万m3，大南湖电厂既有贮灰库已运行近12年，库容已使用约70万m3，根据2010年10月山东省电力工程咨询院有限公司完成的贮灰库施工图，目前已近乎达到闭库的要求，为保证大南湖电厂生产的正常进行，须进行扩容建设，以保证干灰的正常堆储。
因此，国网能源哈密煤电有限公司拟对哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程配套现有贮灰场进行改扩建，改扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，改扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），服务年限为8年。因此，形成了本项目——国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc12480]1.2 环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中有关规定和要求，该建设项目需进行环境影响评价。国网能源哈密煤电有限公司于2024年10月委托新疆立磐环保科技有限公司开展“国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目”的环境影响评价工作。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，环评类别为报告书，需编制环境影响报告书。
接受委托后，我公司对“国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目”进行了初步分析，并对区域环境状况进行了初步调查，依据国家和地方现行有关环境保护的法律、技术规范和环境影响评价技术导则的相关要求，识别主要环境影响、拟定评价范围、评价内容、评价重点、评价方法、确定环境现状调查等内容；结合哈密市多年常规环境空气、地表水、声环境质量监测结果；依据工程设计资料进行了深入细致的工程分析，开展了环境影响预测评价，针对项目特点制定了相应污染防治和生态保护措施、环境管理与监测计划，形成了《国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目环境影响报告书》。
[bookmark: bookmark8]按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本次建设项目环评的工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，具体程序流程见下图1.2-1。
[image: ]
图1.2-1   建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc31552]1.3 分析判定相关情况
[bookmark: _Toc13146]1.3.1政策符合性分析
本项目为一般工业固体废物处置项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中第10项“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。同时，项目于2024年5月13日已取得哈密市伊州区发展和改革委员会下发的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，备案证号：2405131843652200000271，项目代码：2405-650500-04-01-787756。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
[bookmark: _Toc13354]1.3.2规划、行动计划符合性分析
1.3.2.1 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，并发出通知，要求各地各部门结合实际认真贯彻落实。具体内容如下：
“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。”项目为一般固废填埋场建设项目，不属于“两高”项目，符合“三线一单”相关要求，生产用水采用大南湖电厂脱硫废水，生活用水主要由大南湖电厂拉运，不开采地下水。
“以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气。”项目废气污染物主要为颗粒物，采取区块化作业、设置洒水措施降尘、加强绿化等措施降低运行过程中对大气环境产生的影响，符合相关要求。
“分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌—昌—石”“奎—独—乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控。未达标城市制定或修订大气环境质量限期达标规划，加强达标进程管理，明确环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，并向社会公开。克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区、博州等环境空气质量较好的地区，继续加大污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。”项目位于哈密市伊州区，所在区域环境空气质量属于达标区。
“推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。”项目施工期按要求实施绿色施工，降低施工期产生的扬尘影响。
综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。
1.3.2.2 与《哈密市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
规划提出，实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”(高耗能、高排放)项目盲目发展，对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。立足资源环境承载能力，加快完善以“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)为核心的生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理执法监管等方面的应用。严格落实环境保护“一票否决”制度不断健全以环评制度为主体的源头预防体系，依法依规严格规划环评审查和项目环评准入，强化“三线一单”硬约束。项目为一般固废填埋场建设项目，不属于“两高”项目，符合“三线一单”相关要求。
分区推进大气质量改善行动。强化沙尘天气可吸入颗粒物防控，因地制宜开展防风固沙生态修复工程。伊州区要加强达标进程管理，明确环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，并向社会公开。巴里坤县、伊吾县等环境空气质量较好地区，要持续加大大气污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。项目位于哈密市伊州区，所在区域环境空气质量属于达标区，项目废气污染物主要为颗粒物，采取区块化作业、设置洒水措施降尘、加强绿化等措施降低运行过程中对大气环境产生的影响，符合相关要求。
协同开展PM2.5和O3污染防治。以多污染物协同减排和精细化管理为重点，持续深化常规污染源治理，着力推进工业烟(粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物和氨、烟气中汞等多污染物协同控制。推动城市PM2.5，浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。项目废气污染物主要为颗粒物，采取区块化作业、设置洒水措施降尘、加强绿化等措施降低运行过程中对大气环境产生的影响，符合相关要求。
强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖。推进道路、水利等线性工程扬尘治理，强化监督监管，实行全方位管控。加强源头管控，严格执行“六个100%”(工地周边100%围挡、工地道路100%硬化、土方和拆迁施工100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、工地出入车辆100%冲洗、工地物料堆放100%覆盖)，将施工现场扬尘治理措施落实情况作为工程开工的前置条件，确保扬尘治理措施落实落细。推进机械化低尘湿式清扫作业，加大扬尘集聚路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输，加强绿化用地扬尘治理。加快推进城市裸露地面、工业粉粒类物料堆场、露天矿山综合整治，强化农业生产、农村道路扬尘控制。项目施工期严格执行“六个100%”相关要求，可有效减少施工期扬尘污染。
加强环境噪声污染防控。优化重点区域声环境质量监测点位设置，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价。到2025年，实现功能区声环境质量自动监测，夜间达标率达到85%。加强噪声污染源监管，推进工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声超标排放的扰民行为。严格夜间施工审批并向社会公开，强化夜间施工管理。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。项目运行期主要为水泵、作业机械产生的噪声，产噪设备较少，在采取减振、距离衰减等措施后对周边环境影响不大。
综上所述，本项目符合《和田地区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。
1.3.2.3 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是新疆巩固社会稳定成果、推动高质量发展、迈向长治久安的关键五年。
《纲要》提出：“实施战略性新兴产业发展推进工程，加快壮大数字经济、先进装备制造业、新能源、新材料、氢能源、生物医药、节能环保、新能源汽车等产业，提升产业规模和市场竞争力。...发展壮大新能源产业。加强风电关键设备及零部件研发和生产，有序发展分布式光伏发电。推进风能、光伏发电进行电解水制氢。...加快发展新材料产业。积极发展硅基、铝基、碳基、锆基、铜基、钛基、稀有金属、化工、生物基等新材料及复合新材料、前沿新材料，提升新材料产业集群和产业协同效应。...立足现有产业规模和优势，以延链、补链、建链、强链为主攻方向，推动补短板和锻长版相结合，培育一批产业链核心企业，打造具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的现代化产业链。实施产业基础再造工程，健全完善协同攻关体制机制，加大基础研究力度，强化科技成果转化应用，稳步提高制造业比重，集中力量突破和推广应用一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础，发展先进适用技术，推动产业链供应链多元化。...实施最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进新疆，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。实行最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。全面实行排污许可制，适时开展排污权、用水权、用能权、碳排放权交易。健全国土空间开发保护制度，严格国土空间规划和用途管控。加强生态环境保护综合执法体系和能力建设，依法依规强化生态环境执法，健全生态环境损害赔偿制度。落实中央生态环境保护督察整改要求，开展省级环境保护督察。探索鼓励高环境风险企业投保环境污染强制责任险。严格落实党政领导干部自然资源资产责任离任审计与生态环境损害终身责任追究制度。”
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，属于固体废物治理业。本项目依托园区工业硅产业基础，延伸产业链，积极构建循环型工业体系，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，项目的建设不涉及哈密市生态保护红线。本项目年产5万吨高纯多晶硅，可作为制造集成电路硅衬底、太阳能电池等产品的主要原料，是发展信息产业和新能源产业的重要基石，可以加快非化石能源发展，有效推动太阳能发电基地建设，对积极发展战略性新兴产业具有重要作用。本项目采用国内先进工艺生产技术和设备，生产能耗、物耗低，三废污染物排放量少，同时配套切实可行的环保措施，各污染源可达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。本项目建设与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关内容和要求相符。
1.3.2.4 与《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出：——构建生态环境空间管控体系。实行最严格的生态保护制度，建立完善“三线一单”管控体系，确保发展不超载、底线不突破。坚守生态保护红线，建立以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。采取最严格的生态管控措施，坚决保护好冰川、森林、草原、湿地、绿洲、荒漠等生态系统。严守大气环境质量底线、水环境质量底线和土壤环境风险防控底线，分阶段、分区域设置大气、水和土壤环境质量目标。对能源、水、土地等资源消耗总量实施管控，协同资源消耗总量管控与消耗强度管理。到2025年，确保煤炭消费控制目标、能源消费总量目标、能耗强度目标和万元GDP综合能源消费量等指标严格控制在自治区约束范围内。实行生态环境准入清单制度，形成全市、山南山北两大板块、一区两县、环境管控单元等四个维度的管控要求与准入清单。
——打赢蓝天保卫战。全面提升大气污染物管控能力，坚决治理“散乱污”企业，确保工业污染源全面达标排放。加大城市扬尘污染防治力度，推进露天堆场、燃煤锅炉、周边乡镇散煤燃烧、建筑拆迁工地综合整治。严格控制“两高”行业新增产能，逐步淘汰落后产能，强化大气二次污染物、PM2.5、PM10、VOCs等污染物协同治理能力，提升优良天数比例。
——打好碧水保卫战。严格落实水污染防治行动计划，实施最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，全面实行排污许可制，加强工业、农业、生活污染源和集中式饮用水水源地保护。
——打好净土保卫战。开展土壤污染专项调查，推进化肥农药减量化和土壤污染治理，加强农用地土壤环境质量分类管控，完善农产品基地土壤污染监控机制，强化产品和土壤环境质量双重监督，推进农用地土壤污染治理与修复。强化工业固体废物、建筑废弃物等环境污染防治，提高固体废物资源利用率，加强白色污染治理。
——防范重点区域环境风险。推进化学物质风险评估和风险管控，强化危险废物全过程管理。加强重金属污染综合防治，健全重金属污染环境监管体系。完善生态环境监测体系和监测网络，提升生态环境监测质量。建立环境风险全过程管理应急体系，加强环境风险源头管理，强化以重点排污单位、化工企业、涉重金属企业为重点的企业环境应急预案修订和备案工作，落实政府环境安全监管责任和企业环境安全主体责任，建立政府统一指挥，生态环境、公安、消防、交通、卫健、应急管理等部门联动的环境应急体系，不断提升环境风险防范应急保障能力。
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，属于固体废物治理业，按要求建设，符合哈密市“三线一单”要求，环境空气质量现状属于达标区，产生的废气污染物主要为无组织排放的颗粒物，设置洒水降尘设施加强管理后，对大气环境影响不大；产生的废水主要为生活污水，排入化粪池中定期拉运至大南湖电厂处理，处理达标后回用；项目属于一般固体废物填埋场项目，按要求设置防渗措施，基本无渗滤液产生，对土壤环境影响不大；项目实施后按要求设置突发环境事件应急预案。因此，本次项目符合《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中相关内容。
1.3.2.5 与《哈密市城市总体规划（2012-2030年）》符合性分析
《哈密市城市总体规划（2012-2030年）》产业布局规划中指出：第一产业形成一廊两区的空间布局形式，一廊：以连霍高速公路为主线，纵穿二堡镇、陶家宫镇、大泉湾镇的设施农业产业走廊。南部特色果业区：种植布局以南湖镇、花园镇、大泉湾镇、回城乡、陶家宫镇等平原乡镇为主，实施品牌战略，加快发展以大枣为主的特色果业。北部现代畜牧区：主要布局在沁城镇、白石头镇、天山乡、西山乡、德外里乡、柳树沟乡等乡镇，大力发展饲草料基地、优质奶牛基地、牛羊育肥及养殖小区。
第二产业规划市域范围划分为四大工业片区。哈密南部工业区：主要包括哈密市重工业园区、二道湖工业园区、大南湖矿区、土屋铜矿及其周边区域。哈密西部工业区：主要包括三道岭加工区、沙尔湖矿区。哈密东部工业区：主要包括骆驼圈子加工区及大南湖东部矿区、哈密市东部矿山区域。哈密广东工业园区：位于哈密市中心城区东北。
第三产业形成“一主、两副、多园、多点”的空间布局形式。一主：将哈密市中心城区建设成为哈密市第三产业发展中心。两副：三道岭镇和黄田镇作为哈密市第三产业发展副中心。多园：依托地区公路、铁路交通枢纽站场建设形成十二个大物流园区。结合骆驼圈子工业加工区布置骆驼圈子煤炭物流园，在三道岭镇布置三道岭物流园，在城市规划区布置十处物流园区，包括哈密货运南站物流园区、哈密南部物流园区、城北物流园、恒安物流园、二道湖物流园、商贸物流园南区及北区、木材交易物流园、粮油交易物流园和城西物流园。多点：结合各乡镇不同功能特点，培育一批观光旅游、交通服务网点及生产资料、日用工业品、农副产品批发市场和商业网点。
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，属于大南湖电厂配套附属工程，符合哈密工业园区综合定位及《哈密市城市总体规划（2012-2030年）》相关要求。
[bookmark: _Toc7157]1.3.2.6 与《伊州区土地利用总体规划（2010-2020年）》符合性分析
根据《伊州区土地利用总体规划（2010-2020年）》中关于建设用地管制分区的要求：分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区。允许建设区是指建设用地规模边界所包含的范围，是规划期内新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的区域，也是规划确定的建设用地指标落实到空间上的预期用地区；有条件建设区是在建设用地规模边界之外、扩展边界之内的范围。在不突破规划建设用地规模控制指标的前提下，区内土地可以用于规划建设用地的布局调整；限制建设区是指辖区范围内除允许建设区、有条件建设区、禁止建设区外的其他区域。该区主要包括基本农田保护区、一般农地区、林业用地区、牧业用地区、其他土地区；禁止建设区是指为了保护生态环境、自然和历史文化环境，划定的禁止安排城镇开发项目的地区。伊州区此区域主要包括新疆野骆驼自然保护区核心区、伊州区水源保护区、河湖、湖泊水面、滩涂、冰川、永久积雪等。
由伊州区土地利用总体规划图可知，哈密工业园区规划范围内均为允许建设区。本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，占地为允许建设区。
综上所述，本项目与《伊州区土地利用总体规划（2010-2020年）》中的相关要求相符。
[bookmark: _Toc9872]1.3 “三线一单”符合性分析
[bookmark: _Toc24654]1.3.1 与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK65]根据《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号），新疆维吾尔自治区共设置有1777个生态环境管控单元，其中优先保护单元925个，重点管控单元713个，一般管控单元139个。项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求具体内容符合性分析如下表所示：
表1.3-1   与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
	生态环境分区管控方案要求
	项目情况
	符合性

	空间布局
约束
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	①本项目属于固体废物治理业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目以及《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项；
②项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，不属于不符合国家和自治区环境保护标准的项目；
③项目用地属于农用地，不属于养殖业、煤炭、石油、天然气开发，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
④项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目，不属于产能过剩行业；
⑤项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，不涉及生态保护红线，未占用永久基本农田。
	符合

	污染物排
放管控
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	①项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，符合自治区“三线一单”要求，符合产业规划要求；
②项目各污染物均能按要求处置并达标排放；
③项目属于一般固体废物填埋场，无危险废物产生，填埋场运行过程中无渗滤液产生，按要求设置防渗措施，对土壤环境影响不大。
	符合

	环境风险
防控
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	①项目不属于“乌—昌—石”联防联控区，项目废气排放量较小，不会影响相邻区域，不属于可能影响相邻行政区域大气环境的项目；
②项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，不涉及饮用水水源地的河流及其他重要环境敏感目标的河流；
③项目各污染物均能按要求处置并达标排放；
④项目实施后按要求进行突发环境事件应急预案备案工作，并按要求定期开展应急演练，增强实战能力。
	符合

	资源开发
效率
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	项目不涉及地下水开采，生活用水由大南湖电厂拉运，生产用水由大南湖电厂处理达标后的脱硫废水提供，符合相关要求。项目所在区域资源充足，有保障，不会突破总体资源利用上线。
	符合


根据上表分析内容，本项目符合《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）中的生态环境分区管控总体要求。
[bookmark: _Toc29171]1.3.2 与哈密市生态环境分区管控相符性分析
根据《哈密市生态环境准入清单（2024版）》，哈密市环境管控单元总共划分有231个，其中优先保护单元共有129个，重点管控单元共有67个，一般管控单元共有35个。
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，对照《哈密市生态环境准入清单（2024版）》，本项目属于伊州区花园乡哈密工业园伊州区南部循环经济产业重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65050220004。本项目与伊州区生态环境准入清单符合性分析见表1-2。本项目哈密市环境管控单元分布图见图1-1。
表1.3-2  项目与哈密市生态环境分区管控相符性分析一览表
	哈密市生态环境准入清单（2024版）
	本项目
	相符性分析

	生态环境准入清单
	空间布局约束
	以水定产，限制现有单位产品能耗、水耗未达到国家限额标准的高能耗、高水耗企业扩能；对新建项目严格把关，严禁不符合产业政策及产业发展定位的项目准入，对现有项目加强监管，依法依规淘汰落后产能，提升能源综合清洁高效利用效率。
	本项目属于国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂配套的贮灰场建设项目，项目生活用水由大南湖电厂拉运，生产用水由大南湖电厂处理达标后的脱硫废水提供，不属于高能耗、高水耗企业。
	符合

	
	污染物排放管控
	园区生活排放达标率100%；园区环境敏感目标噪声达标率和声环境达标覆盖率100%。危险废物、一般工业固体废物处置率100%。
	项目生活污水由化粪池收集后定期拉运至大南湖灰场处理；生活垃圾经垃圾桶收集后定期拉运至哈密市生活垃圾填埋场处理；项目生产过程中不涉及危险废物。
	符合

	
	资源开发利用效率要求
	园区中水回用率达到100%。
	本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，项目生活用水由大南湖电厂拉运，生产用水由大南湖电厂处理达标后的脱硫废水提供，大南湖电厂中水全部回用于厂区内。
	符合

	
	环境风险防控
	/
	/
	/


国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目环境影响报告书
综上所述，本项目符合《哈密市生态环境准入清单（2024版）》中相关内容。
4
[bookmark: _Toc27483]1.4 选址合理性分析
本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，建设地点位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，新增用地面积20.0892公顷。根据《国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目勘测定界技术报告》以及《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（650502202400041），项目用地属于国有农用地，其中乔木林地0.3234公顷，其他草地19.7658公顷。项目已于2024年8月15日及2024年10月2日取得新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的《征收使用草原审核同意书》（新林草许准（哈）〔2024〕66号）以及《使用林地审核同意书》（新林资许准（哈）〔2024〕43号），并于2024年8月13日缴纳草场补偿费取得缴费凭证。
根据现场勘查，拟建场地地势平缓，总体趋势为西北高东南低，地面高程一般为697.29～698.87m。工程性质较好，利于坝基、坝肩的稳定性，无诸如泥石流、地面塌陷、滑坡等不良地质作用，无可开采的矿产资源分布，场址区的砂土在地震影响烈度达7度时不会产生液化现象等，拟建场区地表为退化盐碱地。贮灰库周围500m范围内没有居民，不会对居民生活造成影响，因此，本次扩建项目用地手续齐全，选址合理。
[bookmark: _Toc29520]1.5 关注的主要环境问题及环境影响
建设项目主要关注的环境问题：
扩建后本项目对周围环境的影响主要表现在施工期和运营期对大气环境、水环境、土壤环境和声环境的影响，灰库封场后对生态环境、水环境的影响。施工期主要关注施工扬尘、施工废水、噪声和固体废物对周围环境的影响；运营期主要关注填埋库区扬尘对大气环境的影响，非正常工况下渗滤液对水环境、土壤环境的影响，填埋噪声对项目及周边环境的影响；封场后主要关注自然降水堆积后对水环境的影响、对生态环境的影响。
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc16726]1.6 主要结论
报告书主要的结论：国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目符合国家产业政策和当地相关规划要求，项目选址基本合理、防治污染的环保措施基本可行。本项目建设对环境的影响包括施工期环境影响、运营期环境影响及封场期环境影响三个时期，建设单位在落实环评报告提出的各项生态保护和风险防控措施后，可使得各项污染物排放满足国家相关排放标准要求，对所在区域的环境影响可以接受；在严格落实本次评价提出环保措施的情况下，从环保角度分析，拟建工程的建设具有环境可行性。

[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc7745]2   总则
[bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc2169]2.1 编制依据
[bookmark: _Toc1301]2.1.1 法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）（2015年1月1日实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）（2018年12月29日实施）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）（2018年10月26日实施）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年第二次修订）（2018年1月1日实施）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号）（2022年6月5日实施）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（2020年9月1日实施）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）（2019年1月1日实施）；
（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）（2020年1月1日实施）；
（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）（2016年7月2日实施）；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；
（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日实施）。
[bookmark: _Toc25320]2.1.2 环境保护法规、部门规章
（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）（2017年10月1日）；
（2）《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号，2011年10月31日）；
（3）《地下水管理条例》（国务院第748号）（2021年12月1日）；
（4）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日）；
（5）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）（国务院令第743号，2021年9月1日）；
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
（7）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号，2021年12月29日）；
（8）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号，2016年11月10日）；
（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；
（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；
（11）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号，2018年6月27日）；
（12）《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号，2022年3月12日）；
（13）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（2017年12月25日审议通过）；
（14）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号，2016年10月26日）；
（15）《环境影响评价公众参与办法》（部令2018年第4号，2019年1月1日）；
（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号，2015年1月9日）；
（17）《产业结构调整指导目录》（2024年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）（2024年2月1日）。
[bookmark: _Toc32296]2.1.3 地方性法规及规范文件
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日）；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）；
（3）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》新政发〔2016〕21号，2016年1月29日）；
（4）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号，2017年3月7日）；
（5）《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月14日）；
（6）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年7月21日）；
（7）《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（新发改规划〔2017〕891号，2017年6月）；
（8）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号，2016年1月29日）；
（9）《关于印发<自治区打贏蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）>的通知》（新政发〔2018〕66号，2018年9月20日）；
（10）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年6月3日）；
（11）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；
（12）《哈密市“十四五”生态环境保护规划》；
（13）《关于印发<新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案>的通知》（新政发〔2017〕25号，2017年3月1日）。 
（14）《新疆维吾尔自治区生态功能区划简表》；
（15）《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）；
（16）《哈密市生态环境准入清单（2024版）》。
[bookmark: _Toc16177]2.1.5 导则与技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；
（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
（10）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
（11）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（12）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；
（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（14）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）。
[bookmark: _Toc28905]2.1.6 其他资料
（1）《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程环境影响报告书》（新疆新能电力工程咨询有限责任公司，2005年3月）；
（2）《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300兆瓦）工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2005〕429号）；
（3）《新疆哈密大南湖电厂2x300MW机组变更环境影响报告书》（新疆鼎耀工程咨询有限公司，2011年1月）；
（4）《关于新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书的批复》（环审〔2011〕74号）；
（5）《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收监测报告》（中国环境监测总站、新疆环境监测总站，2014年4月）；
（6）《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕154号）；
（7）《国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂1#机组超低排放改造项目评估监测报告（WT-2017-005）》（新疆维吾尔自治区环境监测总站，2017年3月）
（8）《国网能源哈密煤电有限公司国神公司大南湖电厂灰库扩建可行性研究项目可行性研究报告》（新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2023年8月）；
（9）《国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目勘测定界技术报告》（哈密力拓勘察设计咨询服务有限公司，2024年4月）；
（10）建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc13750]2.2 评价目的及工作原则
[bookmark: _Toc28701]2.2.1 评价目的
（1）通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的自然环境和环境质量现状；
（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放强度，并对污染物达标排放进行分析；
（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施；
（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性；
（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。
通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为环境保护主管部门提供决策依据。
[bookmark: _Toc8813]2.2.2 工作原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc2990][bookmark: _Toc2762][bookmark: _Toc13086][bookmark: _Toc17729]2.3评价内容及评价重点
[bookmark: _Toc26012]2.3.1评价内容
根据本项目建设特点及项目所在区域环境概况，确定本次环境影响评价的主要内容为：
（1）对项目建设地址所在区域的环境质量现状进行评价，作为环境影响预测评价的依据；
（2）针对本项目的建设特点及排污特征，贯彻污染源治理“达标排放”的原则，提出经济合理、技术可行的污染防治措施；
（3）调查本项目环境质量现状，对环境空气、声环境、水环境、生态环境进行调查及评价；
（4）预测本项目投产后所排污染物对评价区环境质量产生影响的范围和程度，从环保角度论证本项目选址的可行性；
（5）根据相关规划、基础设施、区域环境及周边敏感点分布分析选址的合理性；
（6）对本项目投产后的环境经济损益进行分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。
[bookmark: _Toc20004]2.3.2评价重点
根据项目的运行特点及所在区域的环境特征，确定评价重点如下：
（1）了解项目运行特点，对项目施工期、运营期、封场期产生污染物的种类、排放规律及排放量进行分析；
（2）论证环保措施的可行性，确保运行期间各类污染物达标排放；
（3）对项目建设可能引起的环境污染提出可行的预防或减缓措施，使项目建设带来的负影响减少到最低程度。
[bookmark: _Toc19321]2.4 环境影响要素识别及评价因子的筛选.
[bookmark: _Toc18914]2.4.1 环境影响识别
根据本项目的特点，在进行工程概况分析基础上，将工程对建设地区自然、社会环境预期产生的影响进行综合分析，建立主要环境影响要素识别矩阵，见下表。
表2.4-1 环境影响因子识别结果一览表

	开发活动


环境因子
	施工期
	运营期
	封场期

	
	土方开挖和平整
	场地施工
	材料 运输
	固废填埋
	场地修整
	

	地表水
	
	
	
	-1L
	-1L
	

	地下水
	
	
	
	-2L
	-1L
	-1L

	环境空气
	-2S
	-1S
	-1S
	-2L
	-1L
	-1L

	声环境
	-1S
	-2S
	-2S
	-1L
	
	

	土壤环境
	-1S
	-1S
	-1S
	-1L
	+2L
	-1L

	生态环境
	-1S
	-1S
	-1S
	-1L
	+2L
	

	区域交通
	-1S
	
	-1S
	-1L
	
	

	生活质量
	-1S
	-1S
	-1S
	+2L
	+2L
	


备注：影响程度：1—轻微、2—一般、3—显著；影响范围：P—局部、W—大范围；影响时段：S—短期、L—长期；影响性质：+—有利、-—不利。
[bookmark: _Toc23005]2.4.2 评价因子筛选
根据项目污染物特征、环境影响要素识别结果，并结合《污染源源强核算技术 指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018）确 定本项目环境影响评价因子见下表。
表2.4-2 污染类评价因子一览表

	环境因子
	评价因子

	
	现状评价因子
	影响因子

	大气
	TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5
	TSP

	地表水
	/
	/

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫化物、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、镍、石油类、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	氟化物、硫酸盐

	噪声
	等效连续A声级
	等效连续A声级

	土壤
	pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、氟化物
	氟化物

	固体废物
	/
	生活垃圾

	生态环境
	生态系统、占地、植被、土地利用、水土流失
	生态系统稳定性、占地、植被、土地利用、水土流失

	环境风险
	/
	防渗层破损、拦渣坝溃堤等


[bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc31994]2.4 环境功能区划及评价标准
[bookmark: _Toc31844]2.4.1 环境功能区划
（1）环境空气
项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，根据环境空气功能区分类，评价区环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（2）地表水环境
项目哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，评价区域内无常流性地表水体，故本项目评价范围内无地表水体。
（3）地下水环境功能区划
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水类型划分标准，项目所在区地下水划分为Ⅲ类功能区，地下水类型为Ⅲ类。
（4）声环境
依据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区划分原则和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，项目区声环境功能区划分为3类区。
（5）生态环境
根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目所在区域属Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，区域生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题见表2.4-1。
表2.4-1 拟建项目与新疆维吾尔自治区生态功能区划关系一览表 
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	52．哈密盆地绿洲节水农业生态功能区

	主要生态服务功能
	工农业产品生产、荒漠化控制、煤炭资源开发

	主要生态环境问题
	严重缺水、矿区环境污染、工业污染、土壤板结和盐碱化、风沙危害、干热风危害

	主要生态敏感因子、敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护绿洲农田、保护坎儿井、保护城镇人居环境

	主要保护措施
	节水灌溉、建设防护林、改土培肥、污染控制、三废治理、城市绿化

	适宜发展方向
	发展特色种植业，建设农业生态示范区，合理发展煤炭产业


[bookmark: _Toc24083]2.4.2 评价标准
[bookmark: _Toc308253002][bookmark: _Toc308253191]2.4.2.1环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目所在地点所属环境空气区域为二类区，故SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。标准值见表2.4-2。
表2.4-2  大气环境质量评价所执行的标准值
	序号
	污染物
	浓度限值（μg/m³）
	标准来源

	1
	SO2
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	年平均值
	60
	

	2
	PM10
	1小时平均
	-
	

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	年平均值
	70
	

	3
	NO2
	1小时平均
	200
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	年平均值
	40
	

	4
	PM2.5
	1小时平均
	-
	

	
	
	24小时平均
	75
	

	
	
	年平均值
	35
	

	5
	CO
	1小时平均
	10000
	

	
	
	24小时平均
	4000
	

	6
	O3
	1小时平均
	200
	

	
	
	日最大8小时平均
	160
	

	7
	TSP
	24小时平均
	200
	

	
	
	年平均值
	300
	


（2）地下水环境质量标准
评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表2.4-3。
表2.4-3  地下水质量评价所用标准
	序号
	项目
	单位
	标准值

	
	
	
	

	1
	pH
	--
	6.5-8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	4
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	5
	氯化物
	mg/L
	≤250

	6
	铁
	mg/L
	≤0.3

	7
	锰
	mg/L
	≤0.10

	8
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002

	9
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	mg/L
	≤3.0

	10
	氨氮
	mg/L
	≤0.50

	11
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	≤3.0

	12
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	13
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00

	14
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20.0

	15
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	16
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	17
	汞
	mg/L
	≤0.001

	18
	砷
	mg/L
	≤0.01

	19
	镉
	mg/L
	≤0.005

	20
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	21
	铅
	mg/L
	≤0.01


（3）声环境质量标准
本项目所在区域声环境现状质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区类别环境噪声限值，标准值见表2.4-4。
表2.4-4  声环境质量评价所用标准（单位：dB（A））
	类别
	噪声限值

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


[bookmark: _Toc308253003][bookmark: _Toc308253192]（4）土壤环境质量标准
评价区建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地土壤污染风险筛选值的要求，周边耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 1561-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。标准值详见表2.4-5。
表2.4-5  建设用地土壤污染筛选值标注（单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目
	第二类用地筛选值标准
	序号
	污染物项目
	第二类用地筛选值标准

	1
	砷
	60
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	2
	镉
	65
	25
	氯乙烯
	0.43

	3
	铬（六价）
	5.7
	26
	苯
	4

	4
	铜
	18000
	27
	氯苯
	270

	5
	铅
	800
	28
	1,2-二氯苯
	560

	6
	汞
	38
	29
	1,4-二氯苯
	20

	7
	镍
	900
	30
	乙苯
	28

	8
	四氯化碳
	2.8
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	640

	12
	1,1-二氯乙烷，
	5
	35
	硝基苯
	76

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	260

	14
	顺-1,2二氯乙烯
	596
	37
	2-氯酚
	2256

	15
	反-1,2二氯乙烯
	54
	38
	苯并〔a〕蒽
	15

	16
	二氯乙烷
	616
	39
	苯并〔a〕芘
	1.5

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	40
	苯并〔b〕荧蒽
	15

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	41
	苯并〔k〕荧蒽
	151

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	42
	䓛
	1293

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	二苯并〔a,h〕蒽
	1.5

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并〔1,2,3-cd〕芘
	15

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	45
	萘
	70

	23
	三氯乙烯
	2.8
	/
	/
	/


表2.4-6   农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	注：①重金属和类金属砷均按元素总量计
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


2.4.2.2污染物排放标准
[bookmark: _Hlk65373696]（1）大气污染物排放标准
施工期扬尘和运营期贮灰库颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
大气污染物排放所执行的标准见表2.4-7。
表2.4-7  大气污染物排放所执行的标准
	污染物
	排放浓度
	标准来源

	无组织排放
	颗粒物
	1.0mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）


（2）废水污染物排放标准
项目废水主要为新增管理人员生活污水，排入化粪池后定期拉运至大南湖电厂污水处理站处理，处理达标后回用于生产，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。标准值见表2.4-8。
表2.4-8  废水污染物排放标准（单位：mg/L）
	序号
	项目
	标准值（mg/L）
	标准来源

	1
	PH
	6.0~9.0
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（含修改单）三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	BOD5
	300
	

	4
	SS
	400
	

	5
	氨氮
	/
	

	6
	动植物油
	100
	


（3）噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区噪声限值。标准值见表2.4-9。
表2.4-9  噪声排放标准（单位：dB（A））
	评价时段
	功能区类别
	执行的标准与级别
	标准值〔dB（A）〕

	
	
	
	昼间
	夜间

	施工期
	--
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	70
	55

	运营期
	3类
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	65
	55


（4）固废
生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。
[bookmark: bookmark23][bookmark: _Toc16174][bookmark: _Toc21699][bookmark: _Toc2736][bookmark: _Toc26817]2.5评价等级及评价范围
[bookmark: _Toc31635]2.5.1评价等级
2.5.1.1大气环境影响评价等级
（1）判定依据
项目生产排放的主要大气污染物为TSP，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，评价选取TSP进行计算计算污染物最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
[image: ]

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³
C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用本导则中评价标准确定方法确定的各评价因子lh平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价工作等级按表2.5-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。
表2.5-1  环境空气影响评价工作等级判别表
	评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax﹤1%


评价等级的确定还应符合以下规定：
同一评价项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
（2）判别估算过程
本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN估算模式，估算污染物的最大落地浓度和距离，估算模型参数见表2.5-2。
表2.5-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	569400

	最高环境温度
	43.2

	最低环境温度
	-28.9

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


本项目各污染源矩形面源参数见表2.5-3。
表2.5-3    污染源矩形面源参数表
	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度m
	面源长度m
	面源宽度m
	与正北向夹角°
	面源有效排放高度m
	年排放小时数h
	排放
工况
	污染物排放速率kg/h

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1#
	贮灰库
	93.385944
	42.731789
	702
	400
	700
	0
	5m
	2920
	正常
	4.95


各废气污染物最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表2.5-4。
表2.5-4  各污染物Pi计算结果
	参数名称
	单位
	无组织TSP

	最大浓度
	mg/m³
	40.47

	Pmax
	%
	4.4967

	源距下风向距离 D（m）
	m
	374.01


（3）确定评价等级
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP的Pmax值为4.4967%，Cmax为40.47μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.5.1.2水环境评价等级
（1）地表水
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级分级表见表2.5-5。
表2.5-5  地表水评价工作等级分级表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	--

	注：建设项目生工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目洒水降尘用水全部蒸发，干灰库基本无渗滤液产生，项目废水主要为员工生活污水，员工生活污水排入化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后综合回用于厂区内。因此确定本项目水环境影响评价工作等级为三级B。
（2）地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：
建设项目类别：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U、城镇基础设施及房地产——152、工业固体废物（含污泥）集中处置”中的“全部”，属于一般工业固体废物II类固废填埋场，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅱ类”。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表2.5-6。地下水评价工作等级分级表见表2.5-7。
表2.5-6  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2.5-7  评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，建设项目区周边无集中式饮用水水源地、无分散式饮用水水源地、地下水环境保护区等地下水敏感目标，确定本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目III类建设项目，环境敏感程度为不敏感，确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。
2.5.1.3声环境评价等级
[bookmark: OLE_LINK4]根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，声环境评价等级的划分依据包括建设项目所在区域的声环境功能区类别，项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度，建设项目受影响人口数量多少。具体声环境评价工作等级分级见表2.5-8。
表2.5-8  声环境评价工作等级一览表
	评价等级
	分级依据

	一级
	评价范围内有适用于GB 3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价


本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，项目评价范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），项目周边无居民区，不涉及受影响的人口变化。根据上表，确定声环境评价工作等级为二级。
2.5.1.4土壤环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于污染影响型建设项目，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。
（1）建设项目类别
根据导则附表A.1，本项目属于“环境和公共设施管理业”行业中“采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，项目类别为Ⅱ类项目。
（2）影响类型
项目主要通过垂直入渗的形式对土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。
（3）建设项目占地规模
项目占地面积为200100m2，约20.01hm2。占地规模为中型（5~50hm2）。
（4）建设项目敏感程度
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表所示。
表2.5-9  污染影响性敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，建设项目用地使用性质为国有农用地及其他草地，项目区北侧约150m处为耕地，因此，确定本项目所在周边土壤的敏感程度为敏感。
（5）评价工作等级划分依据
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分见表2.5-10。




表2.5-10  污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
评价等级
占地规模
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


（6）评价工作级别确定
综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本项目为Ⅱ类中型建设项目，项目区周边土壤环境的敏感程度为敏感，最终确定本项目土壤环境评价工作等级为二级。
2.5.1.5生态环境
本项目为一般工业固体废物填埋场，位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，项目改扩建后总占地面积为294263.58m2（0.2943km2），0.2943km2＜20km2，评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，评价范围内无天然林、公益林、湿地等。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中相关规定，确定本次生态环境评价工作等级为三级。
表2.5-11  生态影响评价工作等级划分表
	序号
	划分原则
	本项目情况
	等级确 定

	
	具体内容
	等级要求
	
	

	1
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境
	一级
	不涉及
	三级

	2
	涉及自然公园
	二级
	不涉及
	

	3
	涉及生态保护红线
	不低于二级
	不涉及
	

	4
	属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目
	不低于二级
	不属于
	

	5
	地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目
	不低于二级
	不涉及
	

	6
	工程占地规模＞20km2时（包括永久和临时占用的陆域和水域）
	不低于二级
	不属于
	

	7
	除以上情况外
	三级
	属于
	


2.5.1.6环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分原则，将环境风险评价工作划分为一级、二级和三级。主要为根据建设项目涉及的物质、工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价等级，评价工作等级划分见表2.5-12。
表2.5-12  评价工作级别划分方法
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目为一般工业固体废物填埋场，填埋废物不涉及危险废物和生活垃圾，运营过程中作业使用的机械设备不于项目区内维修及更换机油等，不涉及风险物质，因此，判定环境风险评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc304233921][bookmark: _Toc308253184][bookmark: _Toc319187734][bookmark: _Toc308252995][bookmark: _Toc16810]2.5.2评价范围
根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：
（1）大气环境
大气环境评价范围为：以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。
（2）地表水环境
项目废水主要为生活污水，排入化粪池中定期拉运至大南湖电厂处理，满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于厂区内废水不进入地表水体，与地表水环境无水力联系，故不设置地表水评价范围。
（3）地下水环境
本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水环境影响评价范围为以厂区为中心，上游延伸1km，下游延伸2km，两侧各1km的范围，评价范围面积为6km2。
（3）声环境
本项目声环境评价等级为二级，评价范围确定为本项目边界外200m的范围内作为声评价范围。
（4）土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价范围的规定，项目为污染影响型，评价工作等级为二级，评价范围为项目占地范围外200m范围内。
（5）生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）确定本项目生态评价等级为三级，本项目建设和运营期间基本不对项目区及周边生态环境产生影响，确定项目生态环境评价范围为项目区。
（6）环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作级别划分标准的要求，确定本项目风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，本项目不设置评价范围。
本项目环境影响评价范围见表2.5-13，环境影响评价范围图见附图2.6-1。
表2.5-13  环境评价范围一览表
	项目
	评价范围

	大气环境
	以厂址为中心，边长为5km的矩形区域

	地下水
	区域上游1km，下游3km，两侧各1km的矩形区域，总面积6km2

	噪声
	厂界外200m区域

	土壤环境
	占地范围内及占地范围外0.2km范围内

	生态环境
	项目区


[bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc370052886][bookmark: _Toc6729][bookmark: _Toc27430][bookmark: _Toc26574][bookmark: _Toc28244][bookmark: _Toc29817]2.6环境保护目标
本项目所在区域不属于特殊或重要生态敏感区，周边无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。项目周边环境敏感目标主要为现有贮灰场管理站以及北侧耕地，敏感目标图见图2.6-1。
（1）空气环境：保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别-《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。
（2）地下水环境：保护厂址上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。
（3）声环境：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准，保护本项目建成后区域声环境满足《声环境质量标准》中的3类区要求。
（4）土壤环境：项目区内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类建设用地标准值，项目区外北侧约150m处耕地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值，保护项目区内及项目区外耕地不被污染。
（5）环境风险保护目标：降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对周围企业及外环境产生不利影响，制定环境风险防范措施与应急计划，完善相关实施方案，将环境风险控制在可接受的程度之内。
（6）生态：实施水土保持、厂区绿化等措施，保护厂址区生态环境，将生态环境影响降低到最小。
表2.5-14  环境保护目标位置关系
	环境要素
	环境保护目标
	方位
	距离（km）
	人口
	保护目标

	大气环境
	现有工程一期贮灰库管理区
	ES
	0.03
	3人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	地下水环境
	上游1km，下游2km，两侧各1km，围成的面积为6km2的矩形区域
	《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准

	声环境
	现有工程一期贮灰库管理区
	ES
	0.03
	3人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类

	土壤环境
	耕地
	N
	0.15
	/
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值

	
	扩建项目区范围内
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地土壤污染风险筛选值标准

	生态环境
	项目区内
	保护现有生态环境不被破坏

	环境风险
	现有工程一期贮灰库管理区
	ES
	0.03
	3人
	环境风险控制在可接受水平


国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目环境影响报告书
[bookmark: bookmark29]
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[bookmark: _Toc20475]3   建设项目工程分析
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc17879][bookmark: _Toc1735]3.1现有工程分析
本次为国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目，现有工程为新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程以及新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更项目，鉴于本项目属于国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂的配套工程，本次是在新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程配套已建灰库的基础上进行扩建，扩建项目距新疆哈密大南湖电厂厂区约5.0km，故本次评价现有工程回顾性分析主要以介绍新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程配套已建的灰库为主。
[bookmark: _Toc22287]3.1.1现有工程环保手续履行情况
新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程于2005年5月23日取得原国家环境保护总局《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300兆瓦）工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2005〕429号）；于2011年3月16日取得原中华人民共和国环境保护部《关于新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书的批复》（环审〔2011〕74号），于2015年6月29日，取得原中华人民共和国环境保护部《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕154号），于2020年5月9日取得哈密市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：9165220075166414X2001P，于2024年8月18日签署发布了最新修订的突发环境事件应急预案，备案编号为650500-2024-61-L。现有灰场属于国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂的配套工程，新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程环保手续即为现有灰场环保手续。现有灰库于2013年正式运行，至今已运行约12年，处置的固废主要为大南湖电厂运行过程中产生的粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏等。具体环保手续履行情况见下表。
表3.1-1    现有工程环保手续履行一览表
	序号
	项目
	文件名称
	文号
	时间
	备注

	1
	环境影响评价执行情况
	新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程环境影响报告书
	/
	2005.3
	新疆新能电力工程咨询有限责任公司

	
	
	关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300兆瓦）工程环境影响报告书审查意见的复函
	环审〔2005〕429号
	2005.5.23
	原国家环境保护总局

	
	
	新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书
	/
	2011.1
	新疆鼎耀工程咨询有限公司

	
	
	关于新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书的批复
	环审〔2011〕74号
	2011.3.16
	原中华人民共和国环境保护部

	2
	突发环境事件应急预案制定情况
	国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂突发环境事件应急预案
	/
	2024.8.18
	国网能源哈密煤电有限公司发布，新疆新环监测检测研究院有限公司协助

	
	
	企业事业单位突发环境事件应急预案备案表
	备案编号：650500-2024-61-L
	2024.8.20
	胡杨河经济开发区管理委员会

	3
	排污许可执行情况
	排污许可证
	证书编号：9165220075166414X2001P
	2020.5.9
	哈密市生态环境局

	4
	竣工环境保护验收
	新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收监测报告
	/
	2014.4
	中国环境监测总站、新疆环境监测总站

	
	
	关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收合格的函
	环验〔2015〕154号
	2015.6.29
	原中华人民共和国环境保护部


[bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc12384]3.1.2 现有灰库工程项目组成
现有灰库位于国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂西南侧约5.0km处。现有工程已建灰库组成见表3.1-2。
[bookmark: _Hlk155955418]表3.1-2    项目工程组成一览表
	项目
	现有工程已建灰库工程组成

	主体工程
	建设规模
	新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程设计贮灰场占地面积为36万m2，实际已建贮灰场占地面积15.91万m2，总库容为85.6万m3，满容堆灰高设计为8m，坝体高度4.0m，2022年由于疫情影响，灰渣存入灰库内进行周转，其存灰储量大约为66×104m3，堆灰高度约3.9m，灰库作为临时周转灰库使用，即为应急灰库或事故灰库，能综合利用的粉煤灰、炉渣及脱硫石膏均综合利用，综合利用不畅的才进行贮存，截止目前贮灰量已达70×104m3，预估2025年中旬满容。

	
	初期挡灰堤（灰坝）
	灰库为平原灰库，利用灰库内的土料在灰库四周设置初期挡灰堤，采用碾压砂填筑，灰坝高程约704m，平均坝高约4m，顶宽4m，外边坡坡度为1:3，内边坡坡度为1:2.75，筑坝土料取自灰库内中细砂。

	
	护坡
	初期挡灰堤内外边坡均采用干砌右护坡，内边坡由内至外依次为碾压砂，500g/m复合土工膜、100mm厚碎石垫层、200m厚干砌石护坡，外边坡由内全外依次为碾压压砂、500g/m2土工布、100m厚碎石垫层、250m厚干石护坡，内外边域铺设土工膜。

	
	灰库管理站
	灰库管理站位于堆灰库东北侧的进灰库道路旁，占地面积1526.28m2，包括：办公室、休息室、配电室、厕所、车库、喷洒水泵房、地下蓄水池、围墙、大门等设施，目前灰库委托哈密市金利达运输有限公司进行粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的处置，并委托管理灰库，公司定期进行检查。

	
	灰库底部防渗系统
	采用灰库底部铺设复合土工膜方案，防渗复合土工膜可根据灰库的分块运行情况分段铺设，铺设面积约3.2×104m2。对将要堆灰的场区地表面进行平整碾压，铺设复合土工膜后再覆砂土500mm厚作为保护，冬季再利用灰体保护保证土工膜的保护层大于冻土深度。

	配套工程
	运灰道路
	运灰道路线路全长约5809m，路面宽度7.0m，两侧路肩各0.75m，转弯半径18m，运灰道路征地面积74286m2（征地边线位于道路中心线两侧各5.25m处，道路两侧征地界限宽度10.5m）。

	
	灰库管线
	灰库管线包含地下管线、放气井，地下管线全长4585m，设一根洒水管道和一根厂外生活水供水管道，间距1m铺设，埋深在冰冻层以下；放气井共2座，灰库管线共征地面积71997.25m2，其中地下管线征地面积71984.5m2，征地边线位于供水管线一侧7.7m、洒水管线一侧7.0m，管线征地边线征地宽度15.7m，不包括放气井；放气井征地面积12.75m2（放气井征地界限以井中心为圆心，半径1.5m为界）。

	公用工程
	给水
	设置有1座500m3蓄水池，由大南湖电厂埋设管道将处理后的脱硫废水引至蓄水池中存储，用于干灰拌湿、洒水降尘用水。管理人员不于管理区内食宿及长久办公，因此无需用水。

	
	排水
	灰库为平原灰库，四周设置了坝体，由于哈密地区降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，不考虑灰库内排水措施。管理人员不于管理区内食宿及长久办公，因此无生活污水产生。

	
	供暖
	冬季值班室采用电采暖，可满足供暖需求。

	
	供电
	项目用电设备很少，主要为水泵、照明设备，设置有配电室，由大南湖电厂供电系统供电。

	环保工程
	废气
	主要废气为大南湖电厂产生的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的运输、装卸、填埋过程中及车辆在道路上行驶、大风都可能引起的扬尘，采取及时覆盖措施；采用封闭式运输车辆运输废渣，对散落在道路、作业道路上的废渣要及时清扫；对填埋作业面及运输道路及时进行洒水降尘。

	
	废水
	灰库为平原灰库，四周设置了坝体，由于哈密地区降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，运行过程中无灰水产生；管理人员不于管理区内食宿及长久办公，因此无生活污水产生。

	
	噪声
	机械设备噪声；选用低噪声设备

	
	固废
	灰库员工生活垃圾由环卫部门定期清运。

	
	防渗措施
	采用灰库底部铺设复合土工膜方案，防渗复合土工膜可根据灰库的分块运行情况分段铺设，铺设面积约3.2×104m2。对将要堆灰的场区地表面进行平整碾压，铺设复合土工膜后再覆砂土500mm厚作为保护，冬季再利用灰体保护保证土工膜的保护层大于冻土深度。

	
	监控井
	灰库管理区设置有1口地下水监控井，按要求制定了地下水例行监测计划，每季度对地下水监控井开展监测工作。


[bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc3422]3.1.3 现有灰库主要设备
现有灰库设备情况见表3.1-3。
表3.1-3    现有工程设备情况一览表
	序号
	设备名称
	数量
	主要用途

	1
	重型自卸货车
	6辆
	固废装卸

	2
	专用运输车
	2辆
	固废运输

	3
	压路机
	1辆
	固废填埋

	4
	装载机
	1辆
	固废填埋

	5
	洒水车
	1辆
	降尘

	6
	电动车
	1辆
	管理人员出行

	7
	监控系统
	1套
	进出车辆及坝区倾倒情况

	8
	50吨地磅
	1个
	进场前称重、记录

	9
	水泵
	2台
	蓄水池洒水降尘用水抽水泵


[bookmark: _Toc9544]3.1.4 现有灰库平面布置
现有工程灰库位于国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂西南侧约5.0km处，灰库四周设置有挡灰堤，采用碾压砂填筑，灰坝高程约704m，平均坝高约4m，顶宽4m，外边坡坡度为1:3，内边坡坡度为1:2.75，筑坝土料取自灰库内中细砂。灰库运灰道路设置于灰库东北侧，运灰道路线路全长约5809m，路面宽度7.0m，两侧路肩各0.75m，转弯半径18m。灰库管理站位于堆灰库东北侧的进灰库道路旁，占地面积1526.28m2，设置有办公室、休息室、配电室厕所、车库、喷洒水泵房、地下蓄水池、围墙、大门等设施。
[bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc21454]现有灰库平面布置图见图3.1-1。
3.1.5 现有灰库运行现状
现有灰库于2013年正式运行，至今已运行约12年，处置的固废主要为大南湖电厂运行过程中产生的粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏等，贮存现状如下：
粉煤灰：目前贮存量38万m3，主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等；
炉渣：目前贮存量17万m3，主要成分SiO2、Al2O3、Fe2O3等。
脱硫石膏：目前贮存量15万m3，主要成分CaSO4·2H2O、CaCO3等。
根据调查，截至目前现有灰库已使用库容见表3.1-4。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]表3.1-4  现有工程贮灰库填埋情况
	总库容量
	已填粉煤灰
	已填炉渣
	已填脱硫石膏
	剩余量

	85.6万m3
	38万m3
	17万m3
	15万m3
	15.6万m3


[bookmark: _Toc10835][bookmark: _Toc11924][bookmark: _Toc9229][bookmark: _Toc21627][bookmark: _Toc2717]现有灰库对粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏进行分区填埋，A区主要填埋炉渣，B区主要填埋粉煤灰，C区主要填埋脱硫石膏。分区填埋示意见下图：
[image: ]A区（炉渣）
B区（脱硫石膏）




C区（粉煤灰）

图3.1-2    现有灰库分区填埋示意图
[bookmark: _Toc7326]3.1.6 现有灰库填埋物来源及性质
现有灰库处置的固废主要为大南湖电厂运行过程中产生的粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏等。粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏成分见下表3.1-5、3.1-6、3.1-7。
表3.1-5    粉煤灰成分分析
	气化炉灰渣成分
	含量

	SiO2
	43.5%

	Al2O3
	17.10%

	Fe2O3
	11.20%

	TiO2
	0.50%

	CaO
	16.0%

	MgO
	1.20%

	K2O
	0.70%

	Na2O
	/

	SO3
	9.76%

	其他
	0.04


热电锅炉炉渣成分见表3.1-6。
表3-1-6   炉渣成分分析
	炉渣成分
	含量

	SiO2
	50.6%

	Al2O3
	27.1%

	Fe2O3
	7.1%

	CaO
	2.8%

	MgO
	1.2%

	K2O
	1.3%

	Na2O
	0.5%

	MnO2
	4.31%

	SO3
	0.3%


物化污泥成分见表3.1-7。
表3.1-7 物化污泥成分分析
	物化污泥成分
	含量

	CaCO3
	0.76%

	CaSO4·2H2O
	92.1%

	含水率
	8.8%


[bookmark: _Toc24435]3.1.7 防渗系统
灰库的渗透系数均大于1.0×10-7cm/s，为相对渗透层，按照环保要求，防止灰库内的降雨浸泡粉煤灰后，灰渣中的有害元素入渗污染地下水，采用灰库底部铺设复合土工膜方案，防渗复合土工膜根据灰库的分块运行情况分段铺设，铺设面积约3.2m×104m2。对将要堆灰的场区地表面进行平整碾压，铺设复合土工膜后再覆砂土500mm厚作为保护，冬季再利用灰体保护保证土工膜的保护层大于冻土深度。
[bookmark: _Toc12247]3.1.8排水设施状况
现有灰库为平原灰库，灰库区域外的雨水能进入灰库范围内，由于当地降雨量很小，且蒸发量远远大于历年平均降雨量，且灰库集水面积较小，因此现有灰库未设置防洪排水设施。
[bookmark: _Toc25075]3.1.9地下水监控井建设情况
国网能源哈密煤电有限公司结合当地已有水井及监测井情况，于管理区设置了1座污染扩散井，并制定了地下水例行监测计划，每季度对地下水监控井开展监测工作，发现问题向环境保护行政主管部门报告。
[bookmark: _Toc22518]3.1.10现有灰库污染源及污染防治措施
现有灰场属于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程配套附属工程，原环评及验收中内容未对其进行准确的污染源核算，因此本次按照现有灰场实际运行情况进行污染物核算。
3.1.10.1.废气
（1）灰库扬尘
①扬尘源强
现有灰场贮灰量已达70万m3，根据核算，运输扬尘及装卸、填埋施工扬尘产生量约15.663t/a。
②采取的扬尘防治措施
a.固废指定地点集中堆放，随倒随压，避免扬尘污染；b.控制卸车时的速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬；c.对暂不堆存的固体废物表面，定时洒水。
③扬尘污染排放情况
2024年8月12日，国网能源哈密煤电有限公司委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）开展大南湖电厂2024年全厂环境监测，根据2024年第3季度无组织废气监测报告，与现有工程相关的监测因子为总悬浮颗粒物，监测点位为灰库上风向1个，下风向3个，监测报告统计结果见下表3.1-8。
表3.1-8  大南湖电厂2024年第3季度例行监测结果统计表
	监测日期
	监测点位
	总悬浮颗粒物

	
	
	监测结果mg/m3
	占标率/%

	2024.8.12
	G17：灰库北侧上风向
N：42°43'59.83"
E：93°23'18.09"
	第一次
	0.274
	27.4

	
	
	第二次
	0.269
	26.9

	
	
	第三次
	0.283
	28.3

	
	
	第四次
	0.277
	27.7

	
	G18：灰库东南侧下风向
N：42°43'47.69"
E：93°23'23.89"
	第一次
	0.429
	42.9

	
	
	第二次
	0.444
	44.4

	
	
	第三次
	0.443
	44.3

	
	
	第四次
	0.503
	50.3

	
	G19：灰库南侧下风向
N：42°43'47.57"
E：93°23'17.32"
	第一次
	0.425
	42.5

	
	
	第二次
	0.441
	44.1

	
	
	第三次
	0.455
	45.5

	
	
	第四次
	0.482
	48.2

	
	G20：灰库西南侧下风向
N：42°43'47.91"
E：93°23'10.22"
	第一次
	0.451
	45.1

	
	
	第二次
	0.484
	48.4

	
	
	第三次
	0.466
	46.6

	
	
	第四次
	0.435
	43.5

	标准限值
	1.0mg/m3

	达标情况
	达标


根据国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂2024年第3季度例行监测结果统计表可以看出，现有灰场厂界TSP浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值标准（1.0mg/m3），达标排放。
（2）机械废气
现有工程机械废气参考《道路机动车排放清单编制技术指南（试行）》中的国4柴油车重型货车综合基准排放因子污染物排放情况表中数值进行核算，主要污染物为CO、HC、NOx、PM等，这些废气排放特点为间断性、不定时性无组织排放，且排放区域较为分散。排放量约为：CO：0.6t/a；HC：0.04t/a；NOx：1.9t/a；PM：0.04t/a。
3.1.10.2.废水
灰库为平原灰库，四周设置了坝体，由于哈密地区降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，运行过程中无灰水产生；现有灰库设置管理及作业人员工3人，不于管理区内食宿，仅产生少量办公用水，生活污水产生量约70.08m3/a，经污水罐收集后定期拉运至大南湖灰场生活污水处理站处理，处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）后回用于大南湖电厂生产用水；。
3.1.10.3.噪声
项目运营期固定声源主要为水泵运行噪声，流动源为灰库填埋压实作业机械及运输设备噪声。其噪声功率级为75~90dB（A），在采取消音、隔音和减振等措施，确保机械设备处于良好运行状态并对场内车辆限速行驶并禁止鸣笛等措施后，根据灰库现状监测数据中噪声现状监测结果可知，现有灰库正常运行过程中，场址四周噪声昼夜值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
3.1.10.4.固废
现有灰库运行过程中产生的固废主要为管理人员产生的少量生活垃圾，现有灰库设置管理及作业人员工3人，不于项目区内食宿，垃圾产生量以每人0.5kg/d计，年产生垃圾量为0.5475t/a，设置垃圾桶收集后定期清运至哈密市生活垃圾填埋场处理。
[bookmark: _Toc11860]3.1.11现有工程污染物排放量
本项目现有工程污染物排放量见表3.1-9。
表3.1-9   现有工程污染物排放量一览表
	项目
分类
	污染物名称
	排放量
	备注

	废气
	无组织
	颗粒物
	15.663t/a
	洒水降尘，控制车速，加强管理

	
	
	CO
	0.6t/a
	设置绿化，加强设备管理

	
	
	HC
	0.04t/a
	

	
	
	NOx
	1.9t/a
	

	
	
	PM
	0.04t/a
	

	废水
	生活废水
	70.08m3/a
	经污水罐收集后定期拉运至大南湖灰场生活污水处理站处理，处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）后回用于大南湖电厂生产用水

	噪声
	生产设施设备噪声
	75~90dB（A）
	消音、隔音和减振，确保机械设备处于良好运行状态并对场内车辆限速行驶并禁止鸣笛

	固废
	生活垃圾
	0.5475t/a
	设置垃圾桶收集后定期清运至哈密市生活垃圾填埋场处理


[bookmark: _Toc10679]3.1.12存在的环境保护问题及拟采取的整改方案
综上可知，现有工程各项污染物均能采取有效措施进行治理，经治理后均可达标排放/有效处置，根据《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收监测报告》《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕154号）以及现场勘查，现有灰库监测井的设置不满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求的：“在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质”。现有灰库仅设置了1座污染源扩散井，不满足相关要求，应按要求设置地下水井。此外，不存在与本项目有关的原有污染情况。
[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc1286]3.2 项目建设内容
[bookmark: _Toc28644]3.2.1 本项目基本情况
（1）项目名称：国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目
（2）建设性质：改扩建
（3）项目建设单位：国网能源哈密煤电有限公司
（4）国民经济行业类别：N7723 固体废物治理
（5）建设地点：本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域。改扩建项目区北侧为荒地及耕地，东侧、西侧、南侧均为荒地。项目中心地理坐标为：93°23′9.398″E，42°43′54.287″N。项目地理位置见图3.2-1，项目四至及周边关系见图3.2-2。
（6）填埋场类型：Ⅱ类工业固废贮存、处置场
（7）项目投资及资金来源
项目投资：本项目总投资5478万元。
资金来源：全部由企业自筹解决。
（8）建设内容及规模：新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程设计贮灰场占地面积为36万m2，实际已建贮灰场占地面积15.91万m2，本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设。主体建设工程为将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），服务年限为8年。配套建设挡灰堤、场区防渗、清水池、污水池、脱硫废水管道、苗木和灌溉工程等内容以及对现有管理区的围栏、管理区大门、运输道路、值班室、配电室、水泵房等进行改造，新增建设水质监测井等。
（10）劳动定员和工作制度
①劳动定员：本次改扩建项目新增管理及作业人员4人。
②工作制度：全年运营，日工作8h，年工作2920h。
（11）建设周期：3个月。
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3.2.2.1填埋场基本情况
表3.2-1    本项目固废填埋场建设情况
	内容
	本项目填埋场

	设计库容（万m3）
	300（含现有灰库已贮存库容70万m3）

	主要固废来源/废物对象
	国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂

	固废类别
	一般工业固废，不涉及危险废物、医疗废物及生活垃圾

	填埋场类型
	Ⅱ类工业固废贮存、处置场


3.3.2.2项目组成情况
本项目库区按照Ⅱ类工业固废贮存、处置场标准进行防渗处理，项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、储运工程和封场工程构成。项目填埋场组成情况如下表所示：
表3.2-2    本项目主要建设内容组成情况
	工程类别
	组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	总体设计
	本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），设计使用年限为8年，库底标高638~642m，填埋标高650m，最大堆灰高度为8米，服务对象为国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂产生的粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏。
	新建

	
	挡灰堤工程
	将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧4.0m高的坝体加高至8.0m，对拟扩建库区挡灰堤按照8.0m设计，下挖4.0m（相对于自然地面），上扩4.0m，堤顶宽度4.0m，改扩建灰库挡灰堤外坡面坡率均为1：3.0，内坡面坡率均为1：2.75。挡灰堤采用原土进行堆筑，取土区距离初期堤脚线大于24m，取土深度4.0m，填筑时将表层土清除夯实后做为土坝的基础。挡灰堤迎灰面防渗系统采用以高密度聚乙烯膜为主要防渗材料、压实土壤为膜下保护材料的高密度聚乙烯膜防渗结构，高密度聚乙烯膜厚1.5mm料，渗透系数不大于1.0×10-11cm/s。
	新建

	
	防渗
工程
	场底防渗
	采用单人工复合衬层作为防渗衬层，基础清理+砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜1.5mm+200g/m2土工布+砂土垫层30cm
	新建

	
	
	挡灰堤内侧边坡防渗
	采用单人工复合衬层作为防渗衬层，砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜2mm(双糙面）+200g/m2土工布+干砌块石护面25cm。
	新建

	
	
	挡灰堤外侧边坡防渗
	采用单人工复合衬层作为防渗衬层，200g/m2土工布+HDPE膜2mm(双糙面）+200g/m2土工布+粗砂垫层10cm+干砌块石护面25cm
	新建

	储运工程
	委托第三方单位进行运输及管理，扩建后新增库容230万m3
	新建

	
	蓄水池
	新建1座1000m3蓄水池，用于存储扩建后作业抑尘用水（由大南湖电厂经现有管网引入的脱硫废水）
	新建

	
	沉渣池
	新建1座300m3沉渣池，用于存放脱硫废水中沉淀的废物
	新建

	辅助工程
	围栏及标识标志牌
	新建围栏2600m，安装大门一处。安装标识标志牌10块，项目公示牌1块。
	新建

	
	环境监测设计
	新增3座水质监测井，定期检测地下水水质，平均井深50m。
	新建

	
	业务用房
	对现有灰库管理区进行提升改造，在现有灰库管理区基础上新建管理用房102.4m2，新建卫生间22.9m2，新建水泵房23.76m2，对现有灰库管理站原有值班室、配电室、水泵房改造及其地面进行修缮、装修，与新建建筑物统一标准。
	新建+改造

	
	运灰道路
	沿用现有运灰道路，仅对现有道路路面损坏路段进行修缮，在运灰道路（含现有运灰道路）两侧安装反光警示条。
	依托+改建

	
	排水沟
	为避免外部地表径流进入贮灰库，在贮灰库挡灰坝四周设置排水沟，新建排水边沟2600m，将贮灰库内大气降水形成地表径流导排至排水沟，同时将外部径流汇集挡灰坝外侧，排离贮灰库，排水沟采用矩形断面，底宽0.6m，深度0.8m，采用预制混凝土块砌筑，排入南侧低洼空地。
	新建

	
	填埋场喷洒系统及管道
	管道采用PE100管，管径de110mm。喷洒系统满足填埋场全区域喷洒要求。
	新建

	
	其他
	安装视频监控室，地埋光纤，并将信息接入大南湖电厂信息系统
	新建

	公用工程
	给水
	管理区生活用水由大南湖电厂拉运，存储于现有的1座5m3蓄水箱中；贮灰库生产用水由大南湖电厂脱硫废水提供，依托现有管网导入，存储于现有灰库已建的1座500m3蓄水池以及拟新建的1座1000m3蓄水池中
	依托

	
	排水
	项目扩建灰库为平原二级干灰库，四周设置8m坝体，由于项目区域降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，因此，无渗滤灰水产生；生活污水排入新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用
	新建+依托

	
	供暖
	管理区生活采用电采暖
	/

	
	消防
	管理站按要求配备灭火器、消防栓
	新建

	环保工程
	废气治理
	运输车辆加盖篷布运输，灰库内设置洒水降尘设施并配备洒水车，作业过程按要求洒水降尘，对灰库覆盖区域及道路定期洒水抑尘
	新建

	
	废水治理
	地表径流：设置有排水沟，导流至灰库外南侧低洼处自然蒸干
	新建

	
	
	生活污水排入新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用。
	新建

	
	地下水防治
	本工程设置地下水监测井3眼，场区地下水流向的上游方向距库区30~50m的位置布设本底监测井1眼；下游方向距库区100~300m位置布设污染监测井1眼；库区侧方向30~50m位置布设污染扩散井1眼。
	新建

	
	噪声防治
	采用低噪声设备，安装减振装置，加强绿化、距离衰减
	新建

	
	生态保护
	减少植被、土壤的破坏，施工结束后对破坏植被进行恢复，拦灰坝护坡外侧种植10m宽绿化带，封场后进行生态恢复。
	新建

	
	绿化
	新建防护林2.34万平方米，种植作物为沙枣3096株，红柳4644株，配套灌溉管网2322m，管道采用PE100管道，管径为de125mm，配套给水栓22处及其他设备
	新建

	封场工程
	灰库的最终覆盖系统应根据土地利用情况进行。覆盖层宜为两层，第一层阻隔层，铺20cm~45cm厚的黏土，并压实，防止雨水、洪水渗人灰渣内；第二层盖层，盖天然土壤，利于植物生长，其厚度视土后的土地用途及植物种类确定。
	新建


[bookmark: _Toc98521018][bookmark: _Toc32098]3.2.3服务对象及储存废渣性质
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本次项目为新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程配套的灰场扩建项目，主要服务对象为国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂，不对外服务。主要处置填埋Ⅱ类一般工业固体废物，不涉及生活垃圾、医疗固废以及危险废物。
[bookmark: _Toc98521021]3.2.3.2固废类型
扩建后灰场入场固废主要为国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂产生的锅炉灰渣、粉煤灰、脱硫石膏，固废类型及代码情况如下表所示：
表3.2-3   本项目填埋场主要入场固废情况
	序号
	类别
	固废代码

	1
	粉煤灰
	SW02-900-001-S02

	2
	炉渣
	SW03-900-001-S03

	3
	脱硫石膏
	SW06-441-001-S06


[bookmark: _Toc98521022][bookmark: _Toc96166048][bookmark: _Toc87345282][bookmark: _Toc89676326][bookmark: _Toc90558792]3.2.3.3固废性质
扩建前后灰库处置的固废均为大南湖电厂运行过程中产生的粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏等。粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏成分见下表3.2-4、3.2-5、3.2-6。
表3.2-4    粉煤灰成分分析
	气化炉灰渣成分
	含量

	SiO2
	43.5%

	Al2O3
	17.10%

	Fe2O3
	11.20%

	TiO2
	0.50%

	CaO
	16.0%

	MgO
	1.20%

	K2O
	0.70%

	Na2O
	/

	SO3
	9.76%

	其他
	0.04


热电锅炉炉渣成分见表3.2-5。
表3.2-5   炉渣成分分析
	炉渣成分
	含量

	SiO2
	50.6%

	Al2O3
	27.1%

	Fe2O3
	7.1%

	CaO
	2.8%

	MgO
	1.2%

	K2O
	1.3%

	Na2O
	0.5%

	MnO2
	4.31%

	SO3
	0.3%


物化污泥成分见表3.2-6。
表3.2-6  物化污泥成分分析
	物化污泥成分
	含量

	CaCO3
	0.76%

	CaSO4·2H2O
	92.1%

	含水率
	8.8%


[bookmark: _Toc13289]3.2.4主要设备
本次扩建工程生产使用的填埋设备均利用现有工程已有设备，仅新增水泵及控制阀井及降尘喷洒机等，根据现有灰场以及设计新增设备的实际情况，项目所需要的机械设备如下表所示。
表3.2-7  本项目主要设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	规格
	备注

	1
	重型自卸货车
	6辆
	每车载重15t
	依托现有

	2
	专用运输车
	2辆
	每车载重15t
	依托现有

	3
	压路机
	1辆
	25t
	依托现有

	4
	装载机
	1辆
	载重50t
	依托现有

	5
	洒水车
	1辆
	10m3
	依托现有

	6
	电动车
	1辆
	/
	依托现有

	7
	监控系统
	1套
	/
	依托现有

	8
	地磅
	1个
	50t
	依托现有

	9
	水泵
	2台
	/
	依托现有

	10
	潜水泵
	2套
	IQ65-200，7.5kw
	新增

	11
	圆形预制钢筋混凝土阀井
	7座
	D=1.5m
	新增

	12
	配电柜
	2套
	30KVA
	新增

	13
	绞盘式喷洒机
	4套
	/
	新增


本次扩建项目消耗的原辅材料主要为防渗材料，具体情况如下表所示：
表3.2-8     主要原辅材料及能耗清单
	序号
	材料名称
	型号/主要规格
	单位
	数量
	来源

	1
	干砌块石护面
	25cm
	m3
	41655.58406
	外购

	2
	土工布
	200g/m2
	m2
	498809.2264
	外购

	3
	HDPE膜
	2mm
	m2
	249404.6132
	外购

	4
	沙土垫层
	30cm
	m2
	286287.2915
	外购

	5
	粗砂垫层
	10cm
	m2
	74674.85168
	外购


[bookmark: _Toc7370][bookmark: _Toc98521015][bookmark: _Toc96166042][bookmark: _Toc90558789][bookmark: _Toc89676323][bookmark: _Toc87345284][bookmark: _Toc96166060][bookmark: _Toc75167567][bookmark: _Toc98521032][bookmark: _Toc90558804][bookmark: _Toc89676338][bookmark: _Toc87345297]3.2.5平面布置
（1）功能分区及建筑物组成
本项目场区主要分为生产区、管理区及绿化区。
①生产区由填埋区、挡灰堤、运灰道路以及排水沟组成；
②管理区由业务房、值班室、车库、水泵房、配电室、卫生间、化粪池、清水池、污水池、地磅、围栏及大门等组成；
③在挡灰堤外围设置10m宽绿化带，新建防护林2.34万平方米，种植作物为沙枣3096株，红柳4644株，配套灌溉管网2322m，管道采用PE100管道，管径为de125mm，配套给水栓22处及其他设备。
（2）平面布置
本次工程位于哈密市伊州区花园乡，所在地常年主导风向为东北风，本次扩建库区位于现有灰场库区的北侧、管理站的西北侧，管理站区位于主导风向的上侧风向。扩建后的库区堤坝外围设置有一圈10m宽绿化带，扩建后库区北侧绿化带中部设置有一口地下水监测对照井，库区南侧绿化带中部设置有2座地下水污染监控井。
管理站区大门位于站区东侧中部，站区内东北角为拟新建业务用房，业务用房西侧为值班室，值班室西侧为配电室，配电室西侧、站区西北角为水泵房，站区中部、值班室南侧为现有已建的1座车库，车库西侧为本次拟新建的卫生间，卫生间南侧为化粪池，化粪池东侧为脱硫废水沉渣池，沉渣池东侧为本次拟新建水泵房，站区西南角为拟新建脱硫废水池，脱硫废水池东侧、站区东南角为拟新建车库。总体布局相对合理，项目平面布置图见3.2-3。
（3）厂区竖向规划
[bookmark: _Toc28725]根据地形资料，项目区属冲洪积砾质平原，地形较平坦，总体地势北高南低、东高西低，由东北向西南倾斜，海拔高程为638.0～642.0m，相对高差约4.0m，地势开阔、平坦，无高陡边坡，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，场地内植被不发育，地层结构较简单，项目工程区沿线勘探点揭露深度范围内未见地下水，地下水稳定水位大于20米，地质勘察过程中未发现菜窖、管线、人防通道等不利埋藏物。
3.2.6 给排水系统
（1）给水
本项目用水主要为生产用水和生活用水。生产用水主要为灰库填埋区的抑尘用水以及车辆冲洗用水，全部来自于大南湖电厂脱硫废水处理系统处理后的脱硫废水，由已建埋设输水管线引至管理站内的蓄水池内存储，除灰场现有的1座500m3蓄水池外，本次还拟新建1座300m3的沉淀池存放脱硫废水，沉淀池内的脱硫废水经沉淀后进入拟新建的1座1000m3清水池中待用。
管理区生活用水由大南湖电厂拉运，存储于现有的1座5m3生活水蓄水箱中，站区内管理人员较少，现有蓄水箱可满足本工程新增用水需求。
（2）排水
项目扩建灰库为平原二级干灰库，四周设置8m坝体，由于项目区域降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，因此，未考虑灰库内排水措施，需要排放的废水主要为生活污水。生活污水排入新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于电厂生产用水中。
[bookmark: _Toc29052][bookmark: _Toc96166050]3.3工程建设方案
本次为大南湖电厂灰场扩建项目，利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，灰场现有库容设计总量为85.6万m3，已填埋库容约70万m3，对现有灰场改扩建后不再单独计算剩余库容，改扩建后灰场总体新增贮灰库容230万m3，扩建后灰场总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），设计使用年限为8年。本项目经济技术指标如下表所示：
表3.3-1    项目扩建经济技术指标
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	一
	占地面积

	1
	现有灰场占地面积
	m2
	123175
	现有

	2
	现有灰场管理区面积
	m2
	1526.8
	现有

	2
	现有灰场坝体改建占地面积
	m2
	9277
	新建

	3
	本次新建库区占地面积
	m2
	136874
	新建

	4
	新增绿化带面积
	m2
	21674
	新建

	5
	管理区改造新增占地面积
	m2
	1736.78
	新建

	新增占地面积
	m2
	169561.78
	/

	改扩建后总占地面积
	m2
	294263.58
	/

	二
	库容

	1
	现有灰场已填埋库容
	万m3
	70
	现有

	2
	本次扩建后灰场新增库容
	万m3
	230
	新建

	扩建后灰场总库容
	万m3
	300
	/

	三
	填埋规模

	1
	设计填埋规模
	t/d
	510
	/

	2
	设计填埋规模
	t/a
	18.6万
	

	3
	使用年限
	a
	8
	/

	4
	项目总投资
	万元
	5478
	/


表3.3-2    项目工程量情况
	编号
	项目建设内容
	单位
	数量
	备注

	1
	挡灰堤

	1.1
	扩建挡灰堤

	1.1.1
	坝基清理
	m3
	57891
	/

	1.1.2
	挡灰堤填筑
	m3
	226855.7522
	就地取材

	1.1.3
	干砌块石护面25cm
	m3
	25357.5938
	/

	1.1.4
	200g/m2土工布
	m2
	45744.16
	坝体内侧边坡

	1.1.5
	HDPE膜2mm
	m2
	45744.16
	坝体内侧边坡

	1.1.6
	200g/m2土工布
	m2
	45744.16
	坝体内侧边坡

	1.1.7
	沙土垫层30cm
	m2
	45744.16
	坝体内侧边坡

	1.1.8
	10cm粗砂垫层
	m2
	40099.136
	坝体外侧边及坝顶

	1.1.9
	200g/m2土工布
	m2
	40099.136
	坝体外侧边及坝顶

	1.1.10
	HDPE膜2mm
	m2
	40099.136
	坝体外侧边及坝顶

	1.1.11
	200g/m2土工布
	m2
	40099.136
	坝体外侧边及坝顶

	1.2
	现有灰场挡灰堤加高

	1.2.1
	坝基清理
	m3
	24127
	/

	1.2.2
	挡灰堤填筑（砂砾石）
	m3
	138879.824
	就地取材

	1.2.3
	干砌块石护面25cm
	m3
	13266.96226
	外购

	1.2.4
	200g/m2土工布
	m2
	10311.87152
	坝体内侧边坡

	1.2.5
	HDPE膜2mm
	m2
	10311.87152
	坝体内侧边坡

	1.2.6
	200g/m2土工布
	m2
	10311.87152
	坝体内侧边坡

	1.2.7
	沙土垫层30cm
	m2
	10311.87152
	坝体内侧边坡

	1.2.8
	10cm粗砂垫层
	m2
	34575.71568
	坝体外侧边及坝顶

	1.2.9
	200g/m2土工布
	m2
	34575.71568
	坝体外侧边及坝顶

	1.2.10
	HDPE膜2mm
	m2
	34575.71568
	坝体外侧边及坝顶

	1.2.11
	200g/m2土工布
	m2
	34575.71568
	坝体外侧边及坝顶

	1.3
	新老挡灰堤衔接

	1.3.1
	干砌块石护面25cm
	m3
	3031.028
	/

	1.3.2
	200g/m2土工布
	m2
	7116.2
	/

	1.3.3
	HDPE膜2mm
	m2
	7116.2
	/

	1.3.4
	200g/m2土工布
	m2
	7116.2
	/

	1.3.5
	沙土垫层30cm
	m2
	7116.2
	/

	2
	厂区防渗

	2.1
	库区开挖及淸基
	m3
	574833.122
	/

	2.2
	沙土垫层30cm
	m2
	111557.53
	/

	2.3
	200g/m2土工布
	m2
	111557.53
	/

	2.4
	HDPE膜2mm
	m2
	111557.53
	/

	2.5
	200g/m2土工布
	m2
	111557.53
	/

	2.6
	沙土垫层30cm
	m2
	111557.53
	/

	3
	水质监测井
	座
	3
	/

	4
	道路整修
	m
	690
	/

	注：1、灰库填筑基础由扩建库区挖方提供，其余建筑材料自哈密市购买。
2、本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，在现有灰库的基础上进行改扩建。


[bookmark: bookmark35][bookmark: _Toc18947]3.4 灰库概述
[bookmark: _Toc32395]3.4.1 灰库总体规划
本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边进行修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，改扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），服务年限为8年。
大南湖电厂一期工程建设规模为2×300MW，按设计煤种计算，大南湖电厂一期工程排渣量为19.6×104t/a，排灰量为38.7×104t/a，近期燃用煤质差，灰分增大8%左右，排渣量为21.176×104t/a，排灰量为41.80×104t/a。大南湖电厂一期工程建成运营至今已近12年，随着企业经济发展的需要以及煤炭资源高效转化的需要，大南湖电厂逐步扩能提升，发电规模逐步增大，产灰量也逐渐增多，根据和大南湖电厂主管部门沟通确认，除部分灰渣综合利用外，现每年约有30×104m3灰渣量需进入贮灰库进行堆贮处置。灰渣综合利用受市场季节波动影响较大，年均利用率下贮灰库的收贮能力应在综合利用淡季时，能确保全部灰渣的顺利收贮，以免影响电厂正常生产。因此，设计规模的每日收贮量按电厂正常生产的灰渣量计算，灰渣场总规模按每年产灰渣量综合利用后的余量计算，即30×104m3。本次改扩建工程总体改扩建后新增有效库容约230万m3，在满足灰渣贮存量的条件下，服务年限可达8年。
本项目采用干式贮灰库，灰库位于大南湖电厂西南侧约5.0km处。拟建灰库工程区地貌单元属冲洪积砾质平原，地形较平坦，总体地势北高南低、东高西低，由东北向西南倾斜，海拔高程为638.0～642.0m，相对高差约4.0m，场地内植被不发育，地层结构较简单，位于冲、洪积平原地貌，地势开阔、平坦，无高陡边坡，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，勘察过程中未发现菜窖、管线、人防通道等不利埋藏物。
本次扩建贮灰库属于平原二级干灰场，改扩建后灰库总占地面积约26.9326万m2，最大堆灰高度8m，新增可堆灰容积约230万m3，可满足大南湖电厂一期工程2×300MW机组堆灰渣约8年，灰库5km范围内无居民区，从电厂至灰库运灰距离约5.8km，运灰距离较短。
[bookmark: _Toc27912]3.4.2 灰库建设内容
1、挡灰堤
项目扩建灰场为平原二级干灰场，将现有灰库北侧的挡灰堤作为拟扩建灰库南侧的挡灰堤，对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧4.0m高的坝体加高至8.0m，堤角线拓宽24m，与拟扩建灰库东侧、西侧、北侧高8.0m的坝体相连，挡灰堤外坡面坡率均为1：3.0，内坡面坡率均为1：2.75，库底标高638~642m，填埋标高650m，最大堆灰高度为8米。
挡灰堤采用原土进行堆筑，取土区距离初期堤脚线大于24m，取土深度4.0米，分层填筑，碾压土的压实系数＞0.96，填筑时将表层土清除夯实后做为土坝的基础，挡灰堤迎灰面防渗系统采用以高密度聚乙烯膜为主要防渗材料、压实土壤为膜下保护材料的高密度聚乙烯膜防渗结构。高密度聚乙烯膜厚1.5mm料，渗透系数不大于1.0×10-11cm/s。
2、灰库库内防渗
本项目属于一般工业固体废物Ⅱ类场，根据《一般工业固体度物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，II类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求：
a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。
b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
根据GB 18599-2020标准要求，本次扩建工程防渗处理设计方案如下：
场底防渗：采用单人工复合衬层作为防渗衬层，基础清理+砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜1.5mm+200g/m2土工布+砂土垫层30cm。
挡灰堤内侧边坡防渗：采用单人工复合衬层作为防渗衬层，砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜2mm(双糙面）+200g/m2土工布+干砌块石护面25cm。
挡灰堤外侧边坡防渗：采用单人工复合衬层作为防渗衬层，200g/m2土工布+HDPE膜2mm(双糙面）+200g/m2土工布+粗砂垫层10cm+干砌块石护面25cm。
3、排水沟
为避免外部地表径流进入贮灰库，在贮灰库挡灰坝四周设置排水沟，将贮灰库内大气降水形成地表径流导排至排水沟，同时将外部径流汇集挡灰坝外侧，排离贮灰库，排水沟采用矩形断面，底宽0.6m，深度0.8m，采用预制混凝土块砌筑，设置防冻碎石垫层，防冻碎石垫层指标：5mm-20mm占50%，20mm-40mm占50%，粒径小于0.075mm的颗粒含量不得大于10%，最大粒径不得超过50mm，垫层料级配需均匀，铺筑时不得发生粗料集中架空现象，碎石垫层的含盐量不得大于3%，硫酸钠含量不大于1%，压实后的相对密度≥0.75。土方回填夯实后，压实系数达0.93以上。矩形装配式渠道顺水流方向每2m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用高压闭孔板和聚氨酯密封膏填缝。地表径流水经排水沟排入南侧低洼空地。
4、运灰道路
沿用现有灰库运灰道路，仅对现有道路路面损坏路段进行修缮，在运灰道路（含现有运灰道路）两侧安装反光警示条。现有灰库运灰道路线路全长约5809m，路面宽度7.0m，两侧路肩各0.75m，转弯半径18m，本次修葺道路长约690m。
5、填埋场喷洒系统及管道
管道采用PE100管，管径de110mm。喷洒系统满足填埋场全区域喷洒要求。
6、封场与生态修复
（1）封场
灰库的最终覆盖系统应根据土地利用情况进行。覆盖层宜为两层，第一层阻隔层，铺20cm~45cm厚的黏土，并压实，防止雨水、洪水渗人灰渣内；第二层盖层，盖天然土壤，利于植物生长，其厚度视土后的土地用途及植物种类确定。
（2）生态修复
减少植被、土壤的破坏，施工结束后对破坏植被进行恢复，拦灰坝护坡外侧种植10m宽绿化带，封场后进行生态恢复，新建防护林2.34万平方米，种植作物为沙枣3096株，红柳4644株，配套灌溉管网2322m，管道采用PE100管道，管径为de125mm，配套给水栓22处及其他设备。
[bookmark: _Toc89676337][bookmark: _Toc27141][bookmark: _Toc90558803][bookmark: _Toc75167566][bookmark: _Toc87345296][bookmark: _Toc96166059]3.4.3土石方平衡
本项目填埋场利用现有场地和基础设施，挖方量较小，项目建设土石方情况如下表所示：
表3.3-3   本项目挖填方平衡一览表
	序号
	类型
	单位
	规模
	备注

	1
	挖方
	m3
	656851.122
	库区开挖、基底平整及表土清理

	2
	利用方
	m3
	656851.122
	用于挡灰堤填筑及防护林建设

	3
	填方
	m3
	407391.1603
	所需混凝土、砂石料均外购，所需压实土层均就地取材、利用平整土

	4
	弃方
	m3
	0
	/


[bookmark: _Toc5023]3.5公用工程
[bookmark: _Toc1877]3.5.1给排水
一、给水
本次灰场扩建用水主要为填埋区抑尘用水、道路洒水降尘用水、运输车辆清洗用水、生活用水以及绿化用水。管理区生活用水由大南湖电厂拉运，存储于现有的1座5m3蓄水箱中；运输车辆清洗用水及洒水降尘用水由大南湖电厂脱硫废水提供，脱硫废水依托现有已建管网导入现有灰库已建的1座500m3蓄水池中存储，同时延伸管线接入已建的1座300m3沉淀池内沉淀后存储于拟新建的1座1000m3蓄水池中待用。
（1）生活用水
本次扩建新增管理人员4人，管理区不设置食堂，员工餐饮依托大南湖电厂员工食堂，仅值班时于项目区内住宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定的用水定额，生活用水量按每人80L/d，全年运营，则日用水量为0.32m3/d，年用水量为116.8m3/a。
（2）填埋区抑尘用水
项目拟新增设置4套绞盘式喷洒机用于填埋区抑尘洒水降尘，对库区的作业区域的堆体表面，要定时洒水，洒水周期和水量应根据季节和天气适时调整，避免因风吹而扬灰，干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。按平均每天洒水3次计，每次洒水深度7mm，扩建后新增填埋区总面积为146151m2，采取分区作业填埋，日常最大作业面积按400m2计，则日用水量为8.4m3/d，年用水量为3066m3/a，由大南湖电厂脱硫废水提供。
（3）道路洒水降尘用水
现有灰场设置有1辆洒水车对运灰道路实施洒水降尘，扩建项目运输道路依托现有已建道路，现有运灰道路线路全长约5809m，路面宽度7m，运灰道路面积为40663m2，场内运灰道路面积约4830m2，用水指标约为1L/m2·d，则道路洒水降尘用水量为4.83m3/d，1762.95m3/a。由大南湖灰场脱硫废水提供。
（4）运输车辆冲洗用水
项目设置6辆重型自卸货车，2辆专用运输车运输大南湖电厂产生的粉煤灰、炉渣及脱硫石膏，每辆车每趟运输重量约15t，项目固废日填埋量约787.671m3，其中粉煤灰约393.8355m3，炉渣约262.557m3，脱硫石膏约131.2785m3，粉煤灰密度约为750kg/m3，炉渣密度约为975kg/m3，脱硫石膏密度约为2.2t/m3，则项目日填埋固废量约840.183t，则每日拉运次数约57次，每个来回冲洗一次，每次冲洗用水量约50L，则项目车辆冲洗用水量为2.85m3/d，1040.25m3/a，由大南湖灰场脱硫废水提供。
（5）绿化用水
根据设计文件，本项目防护林绿化面积为21674m2（约32.511亩），绿化用水根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），项目所在地属于东疆区域，用水定额取650m³/亩·年，则项目绿化年用水量约为21132.15m³，57.90m³/d，用水由大南湖电厂拉运。
则项目总用水量为27118.15m3/a，其中拉运新鲜水21248.95m3/a，由大南湖电厂经管网输送脱硫废水5869.2m3/a。
二、排水
项目扩建灰库为平原二级干灰库，四周设置8m坝体，由于项目区域降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，因此，无渗滤灰水产生。项目区洒水抑尘用水、车辆冲洗用水以及绿化用水按全部损耗计，因此，项目区废水主要为管理站员工生活污水。
本次扩建项目新增灰场管理人员4人，员工生活用水量为0.32t/d，116.8t/a，生活污水产生量按80%计，则项目生活污水排放量为0.256t/d，93.44t/a，排入拟新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用。
项目水平衡表见下表3.5-1，水平衡图见下图3.5-1。
表3.5-1    用、排水标准及情况
	用水类别
	用水
定额
	用水规模
	用水
时间
	用水量
	损耗
	循环用水量
m3
	排水量

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	
	m3/d
	m3/a

	生活用水
	0.32L/人·d
	4人
	365d
	0.32
	116.8
	0.064
	23.36
	0
	0.256
	93.44

	填埋区抑尘用水
	8.4m3/d
	/
	365
	8.4
	3066
	8.4
	3066
	0
	0
	0

	运灰道路洒水降尘用水
	1L/m2·d
	4830m2
	365
	4.83
	1762.95
	4.83
	1762.95
	0
	0
	0

	运输车辆冲洗用水
	50L/次
	57次
	2.85
	1040.25
	2.85
	1040.25
	0
	0
	0

	绿化用水
	650m3/亩·年
	32.511亩
	57.90
	21132.15
	57.90
	21132.15
	0
	0
	0

	合计
	--
	--
	--
	74.3
	27118.15
	74.044
	27024.71
	0
	0.256
	93.44



绿化用水
21132.15
21132.15
拉运新鲜水
21248.95
排入拟新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用
生活用水
116.8
93.44
23.36






运输车辆冲洗用水
运灰道路洒水降尘用水
1762.95
1762.95
1040.25
1040.25
填埋区抑尘用水
3066
3066
脱硫废水
5869.2












附图3.5-1    项目水平衡图（m3/a）
[bookmark: _Toc9239]3.5.2供电
本次灰场改扩建项目用电依托现有灰场管理站配电柜提供，更换1套150kva干式变压器。
[bookmark: _Toc18898]3.5.3供暖
管理站员工生活采暖采用电采暖，清洁无污染。
[bookmark: _Toc31118]3.5.4消防
管理区用房按照二级耐火等级民用建筑设计，根据《建筑设计防火规范》（GB500l6-2006）要求，辅助用房不需设置室内消火栓系统，配置若干灭火器即可。灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。
[bookmark: _Toc2238][bookmark: _Toc98521033]3.6工艺流程及产污环节
[bookmark: _Toc87345299][bookmark: _Toc96166062][bookmark: _Toc90558806][bookmark: _Toc15474][bookmark: _Toc89676340][bookmark: _Toc98521034]3.6.1施工期工艺流程及产污环节
本项目为一般工业固废填埋场，并按照Ⅱ类工业固废贮存、处置场标准进行防渗处理。本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设。主体建设工程为将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，配套建设挡灰堤、场区防渗、清水池、污水池、脱硫废水管道、苗木和灌溉工程等内容以及对现有管理区的围栏、管理区大门、运输道路、值班室、配电室、水泵房等进行改造，新增建设水质监测井等。
本项目施工期作业流程及产污环节具体见下图。
[image: 施工流程]
图3.6-1     项目施工期工艺流程及产污环节节点示意图
施工过程基本上包括扩建库区基础开挖、土方回填、场地平整、清理、主体工程施工、建筑施工及道路、给排水等辅助设施的建设。
（1）扩建库区基础开挖、土方回填
场地开挖：要求挖方范围内的有机杂物、垃圾、树木、杂草、腐殖土、石块等全部清除；挖方坡度符合设计要求，不得超挖。
土方回填：要求填方基底不得有树木、杂草、腐殖土、淤泥等有害杂质；填土土质和含水量必须符合设计要求；填方应按规定分层回填夯实，压实度要达到93%以上。
（2）场地平整、清理
根据本贮存场的实际地形，对场地底部要进行进一步的整平，以满足贮存工艺的需要。场地清理主要是清除表皮土，清除表土层下的树木、杂草、腐殖土等有害杂质。构建土建构建面，构建面平整、坚实、无裂缝、无松土；基地表面无积水、垂直深度25cm内无石块、树根及其它任何有害的杂物；坡面稳定，过渡平缓。
（3）主体工程建设
主体工程主要包括场地防渗工程、挡灰堤、地表水集排工程等建设，按具体的施工方案施工。
（4）辅助工程建设
项目辅助设施在利旧的基础上，对运会道路进行修葺，对脱硫废水管道、围栏、管理区大门、硬化、值班室、配电室、水泵房等进行改造及设备的更新，另配套建设苗木和灌溉工程以及水质监测井等。按具体的施工方案施工。
[bookmark: _Toc96166063][bookmark: _Toc98521035][bookmark: _Toc87345300][bookmark: _Toc2110][bookmark: _Toc89676341][bookmark: _Toc90558807]3.6.2营运期工艺流程及产污环节
3.6.2.1总体运行方式
由汽车运到灰场的灰渣及石膏必须卸到指定的作业区，用推土机推平，根据具体情况适时洒水，再用压路机碾压，每层厚度及碾压遍数由碾压试验确定。
灰渣堆放坡面不大于1：20的坡度，以方便运灰车及作业机械在灰面上行驶。本灰场为电厂事故灰场，堆放在灰场内的灰渣会被运出进行综合利用，灰场内取灰时顺序与堆灰顺序相反，同时取灰时不得破坏堤体。
干贮灰的最大难题是防止扬灰污染，为减少扬灰，必须尽量减少干灰暴露面积和暴露时间，因此堆灰方式的设计原则分为为分格分区堆放，当区块灰面达到设计贮灰标高时及时覆土造地。区块运行作业方式可采用进占法或后退法。
分层平起进占法是推土机将自卸汽车卸下的灰渣整平后，然后在整平的灰渣上面用振动碾碾压，分层堆放分层碾压，直至达到设计贮灰标高，在平面上以每小区为单位进行堆放。该法的特点是分层厚度小，碾压密实，灰体干密度大，但灰面外露多，碾压机械运行费较高。对于灰渣筑坝区应采用此方法。
分层平起后退法是在灰渣作业面上自卸汽车卸料用后退法，之后推土机整平，振动碾碾压，其目的在于经碾压的灰面不受汽车行走的影响，以防止扬灰污染。对于灰场库区大面积灰渣堆放可采用此方法。
在运行作业中，如在已碾压的灰面上自卸汽车用进占法铺一层炉底渣，碾压成临时路面，之后在其上用后退法卸灰，分层平起，这样，汽车始终在炉底渣层面上行走，可避免车辆轮胎对压实灰面的扰动，防止扬灰污染更为有效。
干式灰渣在灰场堆贮的作业一般由运输、整平、喷洒、碾压四个环节组成，具体工艺流程及产污节点见下图3.6-2。
[image: 作业工艺流程]
图3.6-2   贮灰场作业工艺流程及产污节点图
3.6.2.2工艺简介
本灰场堆灰作业的总体顺序拟采用自下而上的运行方式。灰场从底部初期坝开始，逐渐向顶部分层作业，作业面逐渐升高，堆灰作业顺序比较简单。为减少扬灰，防止扬灰污染，须尽量减少干灰暴露面积和暴露时间，按分格分区堆放灰渣，当区块灰面达到设计贮灰标高及外侧的永久灰渣面形成时，应及时覆土并按设计要求进行护坡等。
（1）运输
灰渣应采用专用封闭自卸车从电厂运至灰场区域内各点。为适应汽车运输，灰场内修建炉底渣或泥结石临时道路，否则重车行走两遍路面破坏就不便行走，需重新碾压路面，影响作业区车辆通行，增加作业区工作量。往返于灰场的运灰车，车厢板和轮胎上滞留的灰渣是沿途灰渣污染的主要原因，而且粘结在车厢板的灰渣具有一定的强度，一旦板结不易清除，所以应在灰场派专职人员，清理冲洗车厢、轮胎，减少灰渣污染。
（2）整平
运灰车将灰渣运到灰场区域内以后，由推土机进行疏散整平，推土机的适宜距离为50m左右，因此要求每个区域卸灰应按铺灰厚度、每车灰量等，划定每堆灰的间距，矩阵式排列，定点卸灰。推铺、碾压灰渣沿灰堆序列往返进行，使车辆在现场依次有序。严禁乱堆乱卸，卸而不摊，摊而不压的现象发生。
（3）喷洒
喷洒设备可采用洒水车、或洒水机进行。喷洒的目的一是为了在最优含水量下保证碾压灰渣达到设计要求干密度。一般根据卸到灰场灰渣含水量的大小，决定是否需要洒水及洒水量大小。经喷洒后的灰渣含水率一般保持在25~30%左右，可达到最佳碾压效果；二是运行过程中暴露时间较长的灰面进行喷洒，可防止飞灰污染环境。
（4）碾压
调湿灰经推土机整平后随即用振动碾碾压，其碾压质量要求应视堆灰体的部位和碾压的目的确定。可按“碾实”、“碾压”及“碾平”三种不同的碾压质量要求选用。
①碾实
在灰渣永久坡面一定范围内的灰体，应对调湿灰分层碾压密实，达到堤体设计要求的密实度和物理力学性能，确保坝体稳定。这种灰面无疑可满足汽车运行作业及表面防止扬灰的要求。如盘山发电厂贮灰场拦洪坝为调湿灰碾压坝，调湿灰含水量25~31%，铺灰厚度350mm，用14t振动碾碾压5遍（其中首末两遍为不振动碾压），压实灰的干密度达1.08g/cm3，满足设计要求。
②碾压
对灰场内大范围的灰渣堆筑体，碾压的目的是满足运灰汽车的作业和表面防止扬灰污染。因此，碾压要求应满足运灰汽车行走为准。一般碾压后承载力达100kN/m2以上，可以满足行走要求。并在灰面上铺设炉底渣或泥结石临时路面，否则重车行走两遍就不便行走，需要重新碾压路面，影响作业区车辆通行，增加碾压工作。
③碾平
调湿灰经推土机推成预定外形，然后在表面碾压平整，使灰渣有一定密实性，以达到防止扬灰和便于随后覆土造地的目的。这样，对灰的铺厚和碾压遍数无严格要求，碾压设备也可选用较轻型的。
④碾压指标
为保证压实灰的干容重满足设计要求，需确定调湿灰最优的含水量、铺灰厚度、碾压遍数三个参数。干灰场运行之前，必须进行碾压试验工作，以确定碾压参数。不同煤种灰分，不同颗粒组成，都会影响到碾压参数，所以不能简单地确定，要经过现场碾压试验确定，另外各工程选用碾压机械的不同，也会得出不同的碾压结果。
A、灰体碾压及碾压工艺
电厂干灰库中的干灰装车前需进行加水调湿，使其含水量控制在15~25%左右，调湿后的干灰通过密闭运灰自卸汽车从厂区直接运入贮灰场碾压贮存。
灰体碾压可分成碾压密实区和一般碾压区。由于碾压密实区兼起围坝的作用，因此要求碾压严格，以增加抗侵蚀、抗渗的目的。对于碾压密实区，尽可能的堆放粗颗粒的灰渣。一般碾压区位于灰场的内部，压实标准可适当降低，碾压的主要目的增加灰体的密实性，以达到堆筑体稳定、减小扬尘量、增强抗渗性。
一般碾压区灰渣堆贮延伸坡面基本上保持1:10~30 的坡度，坡度过陡会引起雨水冲蚀坡面、也不方便运灰车辆和碾压设备的运行；坡度过缓，灰面容易积水，影响填筑质量，影响车辆运行。每一局部区段的堆筑碾压，应划分条块，集中堆贮，尽量减小可能造成飞灰污染的作业面面积。
每块场地上卸灰，应按每车灰量、铺灰厚度，划定每堆灰的间距，矩阵式排列，定点卸车。推铺碾压，沿灰堆序列往返进行，使车辆在现场依次有序。严禁乱堆乱卸，卸而不摊，摊而不压的现象。
碾压灰渣的压实标准：对于碾压密实区及永久坡面范围内的灰体，压实系数不得小于0.96，相应的干密度不应低于10.5kN/m；对于一般碾压区即灰场内大范围的灰渣堆筑体，压实系数不得小于0.93，相应的干密度不应低于10kN/m。
为达到上述碾压质量要求，应认真控制铺灰的层厚和碾压遍数。灰渣堆筑前应根据所选碾压机械在现场进行碾压试验，然后方可根据试验结论进行大面积施工。
B、石膏堆放场地及碾压
电厂脱硫后的副产品一石膏，由于与灰渣成分差异较大，为便于以后的综合利用，设计考虑把脱硫石膏和灰渣分开堆放。亦采用分层碾压填筑，石膏堆放区的面积，应根据二者的综合利用情况加以调整，以保证二者堆筑面基本同步上升。石膏与灰渣之间采用袋装灰隔离墙隔离。脱硫石膏堆放区位置电厂可根据实际综合利用情况加以确定石膏的碾压分区原则同灰渣。对于碾压密实区，压实系数不小于0.96；对于一般碾压区，压实系数不小于0.93。与灰渣一样，碾压控制参数必须经现场试验确定。
C、永久碾压灰渣面保护
在初期坝顶部及1∶4的碾压永久灰渣面形成后，必须及时防护。防护包括100mm厚的碎石垫层、500g/m2的土工布、100m厚的碎石垫层、250m厚的干砌块石。
[bookmark: _Toc89676342][bookmark: _Toc90558808][bookmark: _Toc87345301][bookmark: _Toc96166064][bookmark: _Toc98521036][bookmark: _Toc4116]3.6.3最终堆灰渣（石膏）标高及封场
[bookmark: _Toc323979841][bookmark: _Toc306023809][bookmark: _Toc308083291]（1）对贮满灰渣停用的贮灰场应进行专门的封场勘测设计和生态环境恢复，确保灰场防排洪能力和灰坝的稳定性，保证灰场封场后的长期安全稳定。
（2）灰场封闭设计应考虑区域环境、地表水径流、排水防渗、植被类型、灰场的稳定及土地利用等因素。
（3）灰场封闭设计应满足如下要求：
①对灰场初期挡灰坝、后期堆积坝稳定性不足的，应采取有效防治措施，使坝体稳定性满足要求。
②完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、截洪沟等。
③根据防洪标准复核灰场防洪能力，当防排洪能力不足时，应采取措施增加防排洪能力。
④当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理，必要时，可新建防排洪设施。
⑤完善坝体各种监测设施，并定期进行观测监控，
⑥灰场的最终覆盖系统应根据土地利用情况进行。覆盖层宜为两层，第一层阻隔层，铺20cm~45cm厚的黏土，并压实，防止雨水、洪水渗人灰渣内；第二层盖层，盖天然土壤，利于植物生长，其厚度视土后的土地用途及植物种类确定。
⑦对灰场周边环境进行整治，满足环境保护有关规定。
⑧提出封场后的管理要求。
（4）封场后的灰场，必须做好坝体及排洪设施的维护，山谷灰场及有洪水汇入的滩涂灰场应保持完整的排水系统。严禁在灰坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。
（5）封场后的灰场应继续进行环境监测和安全监测。
（6）封场后的灰场应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。
（7）封场后的灰场，未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。
[bookmark: _Toc5907]3.6.4特殊季节的运行
（1）冬季运行时应满足下列要求：
①冬季运行时应使用较小堆灰工作面，连续铺碾，减少裸露面积，减轻冻害。
②低温天气运行时，应根据碾压试验结果适当降低灰渣含水量，既保证灰渣碾压效果，又不使灰渣产生冻结现象。
③寒冷结冰季节应加快干灰场运行过程，避免作业时间长，导致灰渣结冰。
④在隔夜的压实灰面上继续摊灰前，应先振碾和静碾各一遍，使新旧灰渣表面结合良好。
⑤对于风干的灰面应及时酒水，使灰面形成冰壳防止飞灰污染。
⑥寒冷季节不宜在灰渣永久边坡、灰渣坝体处进行堆灰碾压工作，保证灰渣坝体的稳定要求。
⑦运灰罐车内的粘灰应及时清理。北方寒冷地区宜选用具有保温的运灰罐车
⑧当喷水系统采用管道时，宜直理铺设，防止冻害。临时管道采用地面敷设的，要采用放空过夜的防冻办法或其他有效防冻措施。
⑨运灰道路的冲洗喷酒不得使路面结冰，应在每日气温较高时段内喷洒冲洗道路。
（2）雨季运行时应满足下列要求：
①阴雨天时卸到现场的调湿灰应及时铺平、碾压，避免雨天时将松散灰渣堆在现场。
②压实后的灰渣表面应保持平整，避免中到大雨时形成的径流冲蚀灰面。
③阴雨天气应适当降低调湿灰的含水量，并适当降低灰面碾压过程的喷洒水量。
④雨季灰面碾压工作应在积水区边缘30m以外进行，不得在积水区卸灰及碾压。
⑤雨季到来之前，坡度较陡的灰面临时边坡应做好防护措施，防止边坡被冲坏。
⑥下雨时不得在灰渣永久边坡、灰渣坝体处堆灰作业，避免降低灰渣坝体的碾压效果，影响灰渣坝体的安全。
[bookmark: _Toc17923]3.6.5运行管理要求
3.6.5.1一般规定
（1）干灰场的运行应制定有效可靠的运行管理措施，保证其正常运行。
（2）干灰场运行应分区、分块进行，分层碾压堆贮，每一堆灰区宜分条带，按次序铺灰碾压。条带宽度应根据运灰车辆回转径、铺灰机具施工效率、喷洒机具的喷洒宽度等因素确定，宜为50cm。
（3）灰渣填筑时宜保持灰面高程低于排水溢流口0.5m。
（4）干灰场运行中，运灰、铺灰、碾压和喷洒等各工序分别进行，避免相互干扰和影响，不得破坏碾压号的灰面。
（5）灰渣永久边坡应及时进行砌护，防止冲蚀破坏。
（6）灰场道路应做好维修保护。定期清洗运输车辆和运行机械设备。
（7）有夜间运行要求的，再灰场区域内宜布置照明设施。
3.6.5.2管理要求
（1）干灰场应配备专职运行管理人员，全面负责运行管理的日常工作。运行管理人员应定岗定员。
（2）干灰场运行应制定严密的施工组织计划，并按其实施。
（3）干灰场运行中应注意人员和车辆的安全，再雨季施工运行期间，对陡峭岸坡要进行严密监测，对不稳定坡体进行卸荷处理。
（4）从贮灰开始应对灰坝坡体、排洪设施、运灰道路等进行经常性安全检测，消除安全隐患。安全检测应包括巡视检查和变形监测两部分：
①巡视检查应包括碾压灰坝坡体有无裂缝、隆起、塌坑、异常变形，以及雨淋冲沟等现象；排水系统是否通畅；运灰道路侧山体坡面是否稳定。巡视检查氛围日常巡视检查、年度巡视检查和特别巡视检查三类；
a.日常巡视检查应根据灰场的具体情况，制定切实可行巡查制度，具体规定巡视检查的时间、部位和检查路线，并由有经验的技术人员负责进行。日常巡视检查的次数一般每月1次～2次。
b.年度巡视检查应在每年的汛期前后，按规定的检查项目，进行比较全面的巡视检查。检查次数一般每年1次～2次。
c.当灰坝遇到严重影响安全运行的情况，如发生特大暴雨、大洪水、有感地震、强沙尘暴等，发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应由主管单位负责组织特别巡视检查。
d.每次巡视检查均应进行记录，及时整理，并对巡视检查中发现的问题及时处理解决。
②每年度对灰渣坝体的变形位移的观测不应少于3次。对每次观测发现不安全因素应会同设计、运行等有关单位分析原因，制定相应整改措施，并将整理的记录、报告存档。
（5）干灰场运行管理中应充分做好灰场各种运行车辆、设备及供水、供电等设施的维护和检修工作，确保灰场运行的需要。
（6）灰场运行管理中应建立严格的质量保证体系，对碾压灰渣的干容重、含水量、喷洒质量、设备完好率、灰场绿化、水电供应以及灰场所有设施的安全等进行检测和检查，建立必要的运行管理档案。电等设施的维护和检修工作，确保灰场运行的需要。
[bookmark: _Toc20253][bookmark: _Toc98521037]3.7施工期污染源分析
本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设。主体建设工程为将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，配套建设挡灰堤、场区防渗、清水池、污水池、脱硫废水管道、苗木和灌溉工程等内容以及对现有管理区的围栏、管理区大门、运输道路、值班室、配电室、水泵房等进行改造，新增建设水质监测井等。
本项目施工期为3个月，施工高峰期施工人员约为50人。在施工期间各施工活动对周围环境的影响因素包括项目在施工过程中产生的施工废水、扬尘、噪声和施工垃圾等。
[bookmark: _Toc98521038][bookmark: _Toc89676345][bookmark: _Toc87345304][bookmark: _Toc96166066][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc90558811][bookmark: _Toc75167569]3.7.1 废气
施工期对环境空气质量可能造成的不利影响主要来自于：土方工程、施工材料堆放、运输等过程产生的扬尘污染；施工机械燃烧柴油排放的废气污染及运输车辆的尾气等。主要大气污染物为NOx、CO和粉尘，以粉尘污染为主。
3.7.1.1施工扬尘
①料场扬尘
由于施工需要，土方挖掘、土方回填及一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生粉尘，起尘与风速、粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
②道路扬尘
施工所需材料外运至项目区，在运输过程中将不可避免产生道路扬尘。引起道路扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。
在整个施工期，产生扬尘的作业有沟渠开挖及回填，场地平整土地、开挖土方、道路铺设、材料运输和装卸等过程，如遇到久晴无雨的季节扬尘则更为严重。据有关资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，但这与道路状况有很大关系。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m之内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其抑尘的效果是明显的。根据洒水抑尘试验，结果详见表3.7-1。
表3.7-1 施工期场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。施工期的施工现场，主要是一些运输土石、建材的车辆，若做不好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，危害环境，因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量就具体情况而定。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境的影响将大大降低。
3.7.1.2施工机械废气
作业机械有载重汽车、柴油动力机械等燃油机械，排放的污染物主要有CO、NO2、非甲烷总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但本项目施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较小。
本次评价要求建设单位在施工过程中，加强对施工机械的日常维护和保养，减少施工机械的故障运行，保证施工机械的正常运行，降低环境影响。
综上，项目施工期对空气环境的主要影响因子为扬尘和施工机械废气。此次新建项目在施工期严格按照本次评价提出的环保措施后，能有效降低环境污染，减小环境污染。同时拟建场址周围500m范围内无居民区、居民点等环境空气敏感保护目标，项目施工场地扬尘和机械废气在采取以上措施对环境影响较小。
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施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。
3.7.2.1施工废水
生产废水主要为设备清洗废水、混凝土养护废水。废水中的SS含量较高，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质，但本项目施工作业时间较短，工程量较小，废水产生量较少，项目设置5m3的临时隔油沉淀池，废水经沉淀池处理后回用于施工用水，不外排。
3.7.2.2施工人员生活污水
施工人员日常生活产生生活污水，施工人员生活用水量按每人每天50L计污水排放系数0.8，高峰时施工人员按每日用工50人计算，则生活污水量最高约2m3/d，主要污染物有COD、BOD和氨氮等，污染物成分较为简单。如厕废水设置临时旱厕收集后由吸污车拉运至大南湖电厂处置，浓度较低，污染物简单的盥洗污水经收集后回用于库区的洒水抑尘，不外排。
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本项目施工期可分为土方施工、基础施工、结构施工和设备安装4个施工阶段，各阶段有其独自的噪声特征。
土方施工阶段，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大多是移动声源，没有明显的指向性；基础施工阶段，主要噪声源是打桩机、挖掘机、平地机等设备噪声，基本属固定声源；结构施工阶段，主要噪声源是振捣机、起重机等，以及一些物料装卸碰撞撞击噪声。据有关资料及类比，主要施工机械的噪声状况见表3.7-2。
表3.7-2 建筑施工机械及其噪声级     单位：dB(A)
	序号
	设备名称
	距离声源m
	噪声级

	1
	推土机
	1
	85

	2
	混凝土搅拌机
	1
	95

	3
	挖掘机
	1
	90

	4
	装载机
	1
	85

	5
	载重汽车
	1
	85

	6
	振动式压路机
	1
	90


本次环评要求在施工期过程中加强现场生产管理，做到安全施工、文明施工，同时加强对施工设备的定期维护和保养工作，减少非正常工况，采取以上噪声管控治理措施下，降低声环境影响。
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3.7.4.1建筑垃圾
项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）约为5kg/d，施工方充分利用回收弃渣，不可回收部分运往市政部门部门指定地点。
3.7.4.2生活垃圾
高峰时施工人员按50人计算，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，产生量为25kg/d，生活垃圾经分类、统一收集后集中存放，委托环卫部门垃圾收集转运车定期清运处理，统一收集后送哈密市垃圾填埋场处理。
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施工期对生态环境的影响主要是土石方开挖、填筑、机械碾压等，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的破坏、损失。
施工期导致水土流失的主要原因是地表开挖、弃土堆放及暴雨。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之下，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理、弃土的堆放等，会使土壤暴露情况加剧，土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，项目所在地年降水量较少，蒸发量大，水土流失主要为风蚀。施工过程中的水土流失，会影响工程进度和工程质量，对周围环境产生一定的影响。
项目地为建设用地，外环境为荒地，场地外土地荒漠化，项目建设过程中应编制水土保持方案，做好水土保持工作和生态保护措施，降低项目建设对环境生态的影响。
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本项目在运营期废气主要来源于运输道路扬尘、固废填埋扬尘、固废卸车扬尘以及车辆运输尾气。运输道路扬尘和车辆运输尾气按照经验公式进行计算，填埋扬尘和装卸扬尘按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附1工业园-附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》进行计算。
3.8.1.1运输道路扬尘
场内道路扬尘来自于干燥天气下的运输车辆通行造成的扬尘，根据项目特点，本项目道路扬尘量按下式计算：
[bookmark: _Toc262731743][bookmark: _Toc219869705][bookmark: _Toc264531484][bookmark: _Toc223902636][bookmark: _Toc223901773][bookmark: _Toc262733127][bookmark: _Toc261507252][bookmark: _Toc225139801][image: ]
式中：QP——道路扬尘量，kg/km·辆；
QP1——总扬尘量，kg/a；
V——车辆速度，km/h；
M——车辆载重，t/辆；
P——道路灰尘覆盖量，kg/m2；
L——运输距离，km；
Q——运输量，t/a。
表3.8-1    在不同车速和地面清洁程度的运输扬尘量一览表（单位：kg/km·辆）
	地面清洁程度
车速（km/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2

	5
	0.092
	1.135
	0.210
	0.260
	0.308
	0.518

	10
	0.184
	0.310
	0.420
	0.521
	0.615
	1.035

	15
	0.276
	0.464
	0.629
	0.781
	0.923
	1.553

	20
	0.368
	0.619
	0.839
	1.041
	1.231
	2.070


由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限制车速和保持路面清洁是减少运输扬尘的有效方法。一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。
项目年转运来自大南湖电厂的Ⅱ类固废总量约28.75万m3/a，固废比例为：粉煤灰：炉渣：脱硫石膏=3：2：1。根据资料，粉煤灰密度约为750kg/m3，炉渣密度约为975kg/m3，脱硫石膏密度约为2.2t/m3，则年运输固废量约306670.75t/a，采用6辆重型自卸货车以及2辆专用运输车进行运输，车载重量约15t/车，运灰道路全长约5809m，年运输车次约20445车次，往返总计40890车次，运输车速以15km/h，地面清洁程度0.5kg/m2计，预计运输产生扬尘171.738t/a，平均每天每辆车需拉运约6h，年拉运小时数2190h，则运输扬尘产生速率为78.419kg/h，采取洒水降尘的措施降尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，洒水措施控制效率为74%，出入车辆冲洗措施控制效率为78%，则项目运输扬尘无组织排放量为9.8234t/a，排放速率为4.486kg/h。
3.8.1.2填埋扬尘和装卸扬尘
填埋扬尘和装卸扬尘在《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中分别为风蚀扬尘和装卸场尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中工业企业固体物料堆存颗粒物产生量核算公式进行计算，情况如下：
颗粒物产生量核算公式：


式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；
（a/b）：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）；
S指堆场占地面积（单位：平方米）。
项目年装卸物料共计306670.75t/a，采用6辆重型自卸货车以及2辆专用运输车进行运输，车载重量约15t/车，则共计车辆装卸次数为20445车次，本次扩建后填埋场总占地面积约26.9326万m2，项目固废在堆存过程中，分区、分块进行，采取分层平起进占法，从下至上、逐层碾压，区块作业面积以400m2的计。
表3.8-2    项目风蚀扬尘和装卸场尘参数和产生量
	参数
	Nc
	D
	a
	b
	a/b
	Ef
	S

	取值
	20445
	15
	0.0011
	0.0151
	0.0728
	41.5808
	400

	注：物料主要以粉煤灰计，由于粉煤灰等经企业暂存堆场洒水结块后含水率较高，因此类比参考表土进行取值


[bookmark: _Hlk98415823]根据上表核算出固废装卸、风蚀扬尘产生量为55.591t/a，日工作8h，年工作2920h，则产生速率约为19.038kg/h。项目固废装卸及作业过程中均采取洒水降尘设施进行降尘，采取措施后此过程颗粒物排放量按下式计算：


式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%，洒水控制效率74%）；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%，敞开式控制效率0%）；
由此计算采取洒水降尘控制措施后项目固废装卸、堆场风蚀扬尘排放量约为14.454t/a，排放速率为4.95kg/h。
3.8.1.3机械废气
填埋作业时产生的机械废气主要为压路机和装载机作业时产生的废气，此类工程机械基本以柴油作为燃料，运行产生的主要污染物为CO、HC、NOx、PM等，这些废气排放特点为间断性、不定时性无组织排放，且排放区域较为分散。项目作业车辆为装载机1辆、压路机为一辆，由于作业车辆数较少，且在库区范围内流动运行，同时加强生产机械设备的日常维护和保养工作后，能够使得污染物达标排放，对环境影响较小。
3.8.1.4车辆运输影响分析
项目填埋的固废主要来源于哈密大南湖电厂，运灰道路线路全长约5809m，路面宽度7.0m，两侧路肩各0.75m，转弯半径18m，运输固废主要为粉煤灰、脱硫石膏、锅炉灰渣等。工业企业粉煤灰、脱硫石膏、锅炉灰渣采取洒水降尘措施，具有一定的降尘作用，在运输中本次评价要求，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖等其他密闭措施，减少其沿途遗洒，车辆定期进行清洗，减少运输过程中的扬尘，要求运输单位做好运输台账记录，做好台账登记，加强运输人员的环境保护意识和教育学习，加强交通运输安全意识，强化交通运输规范，同时加强对运输车辆的检查，定期进行维护和保养。
根据外环境调查，固废运输路线主要依托现有道路进行运输，运输线路沿线主要分布为林草地，无居民区分布。在采取了以上措施后，可降低交通安全事故概率，保证车辆的正常运行，降低车辆运输时对环境的影响，降低车辆运输时对沿线居民的影响，对环境影响较小。
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项目扩建灰库为平原二级干灰库，四周设置8m坝体，由于项目区域降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，因此，无渗滤灰水产生。项目区洒水抑尘用水、车辆冲洗用水以及绿化用水按全部损耗计，因此，项目区废水主要为管理站员工生活污水，管理站不设置食堂，因此无餐饮废水产生。
本次扩建项目新增灰场管理人员4人，员工生活用水量为0.32t/d，116.8t/a，生活污水产生量按80%计，则项目生活污水排放量为0.256t/d，93.44t/a，排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附3生活源-附表生活源产排污系数手册并结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，生活污水中各种污染物的浓度分别为CODCr：460mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：52.5mg/L。项目废水排放浓度及排放量具体见表3.8-3。
表3.8-3  生活污水污染因子排放浓度及排放量
	项   目
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	废水量（m3/a）
	93.44

	排放浓度（mg/L）
	460
	250
	200
	52.5

	排放量（t/a）
	0.0430
	0.0234
	0.0187
	0.0049

	GB8978-1996中三级规定标准
	≤500
	≤300
	≤400
	--
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本工程建成后，主要噪声源为运输车辆进出库区的交通运输噪声、作业区工程机械噪声等。其声压级范围在75~90dB（A）之间。由于项目区距居民区较远，项目周边无居民区分布（>5km），故填埋作业机械设备产生的噪声对周边环境影响较小。为降低项目噪声影响，评价要求采用低噪声填埋作业机械设备，采取一些隔声、降噪措施（如加装减震基础等），为作业人员配备必要的防护用品，并在库区外围设置绿化带，以减少噪声对周围环境产生的影响。本项目主要噪声源的噪声强度见下表。
表3..8-4     项目主要噪声源强表
	序号
	噪声源
	数量
	噪声源强
	备注

	1
	重型自卸货车
	6辆
	85
	流动源

	2
	专用运输车
	2辆
	85
	流动源

	3
	压路机
	1辆
	90
	流动源

	4
	装载机
	1辆
	90
	流动源

	5
	水泵
	2台
	85
	固定源

	6
	潜水泵
	2台
	85
	固定源

	7
	绞盘式喷洒机
	4套
	75
	固定源


项目营运期加强生产管理，同时加强生产机械设备的日常维护和保养工作后，噪声能够达标排放，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc26696]3.8.4 固体废物
本次扩建项目产生的固体废物主要为新增管理人员产生的生活垃圾，本次新增管理人员4人，每人每天生活垃圾以0.5kg/d计，日产生生活垃圾2kg/d，全年运营，则年产生生活垃圾0.73t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），项目生活垃圾含非特定行业产生的SW60有害垃圾、SW61厨余垃圾、SW62可回收物等种类，废物代码为900-001-S60、900-002-S61、900-001-S62、900-002-S62、900-003-S62等。生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理。
[bookmark: _Toc28422][bookmark: _Toc19809]3.9“三废”排放量汇总
[bookmark: _Toc89676356][bookmark: _Toc87345315][bookmark: _Toc90558822][bookmark: _Toc75167579][bookmark: _Toc96166077][bookmark: _Toc23014]3.9.1本次新增污染物产生及排放量汇总
表3.9-1    新建项目新增污染物产生排放情况汇总表
	类别
	污染源
	污染物
	产生情况
	排放情况
	排放去向

	废气
	道路扬尘
	颗粒物
	78.419kg/h
	171.738t/a
	4.486kg/h
	9.8234t/a
	采取地面硬化、洒水降尘措施，无组织排放进入大气环境

	
	填埋作业、装卸扬尘
	颗粒物
	19.038kg/h
	55.591t/a
	4.95kg/h
	14.454t/a
	采取洒水抑尘措施，无组织排放进入大气环境

	
	机械废气
	CO、CH、NOx、PM
	加强设备保养和维护，无组织排放进入大气环境

	废水
	生活污水
	CODCr
	460mg/L
	0.0430t/a
	460mg/L
	0.0430t/a
	化粪池处理后定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水

	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.0234t/a
	250mg/L
	0.0234t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L
	0.0187t/a
	200mg/L
	0.0187t/a
	

	
	
	NH3-N
	52.5mg/L
	0.0049t/a
	52.5mg/L
	0.0049t/a
	

	噪声
	运输车辆、作业机械、水泵等噪声
	等效A声级
	/
	65~90dB（A）
	/
	50～60dB（A）
	加强生产管理，加强运输、生产设备日常维护

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	0.73t/a
	/
	0.73t/a
	生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理


[bookmark: _Toc18408]3.9.2扩建后全厂污染物排放量及“三本账”
项目扩建后全厂污染物排放量及“三本账”核算见表3.9-2。
表3.9-2    项目扩建后全厂污染物排放量及“三本账”核算表    单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（灰场）（固体废物产生量）①
	现有工程（灰场）许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量⑤
	扩建后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	无组织
	颗粒物
	15.663t/a
	/
	/
	24.2774t/a
	0
	39.9404t/a
	+24.2774t/a

	废水
	生活污水
	70.08t/a
	/
	/
	93.44t/a
	0
	163.52t/a
	+93.44t/a

	固废
	生活垃圾
	0.5475t/a
	/
	0
	0.73t/a
	0
	1.2775t/a
	+0.73t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
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[bookmark: bookmark41][bookmark: _Toc11822]4   项目所在区域环境现状
[bookmark: bookmark43][bookmark: _Toc30184]4.1 自然环境概况
[bookmark: _Toc19656]4.1.1 地理位置
哈密市是新疆维吾尔自治区下辖的地级市，面积138919平方公里，地处新疆东部，地理坐标为东经91°06′33″～96°23′00″，北纬40°52′47″～45°05′33″，平均海拔2692.1m，哈密市地跨天山南北，东部、东南部与甘肃省酒泉地区肃北县、安西县、敦煌市为邻；南接巴音郭楞蒙古自治州若羌县；西部、西南部与昌吉回族自治州木垒县、吐鲁番市鄯善县毗邻；北部、东北部与蒙古国接壤，有长达586km的国界线。哈密市辖伊州区、巴里坤哈萨克自治县和伊吾县，设有38个乡（镇）。
伊州区位于哈密南部，东部与甘肃省酒泉市相邻，西部与昌吉回族自治州的木垒县和吐鲁番市的鄯善县毗邻，南部与巴音郭楞蒙古自治州的若羌县接壤，北接天山与伊吾县、巴里坤县为邻。伊州区面积8.5万km2，东西长约404km，南北宽约322km，约占全疆总面积的5.2%，最西在七角井以西东经91°06′33"处，最南为嘎顺戈壁的白龙山附近北纬40°52′47"。伊州区是哈密市政府所在地，是新疆通往内地的门户，是古“丝绸之路”上的重镇。连霍高速G30、国道312线及兰新铁路贯穿全境，交通便利。
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域。改扩建项目区北侧为荒地及耕地，东侧、西侧、南侧均为荒地。项目中心地理坐标为：93°23′9.398″E，42°43′54.287″N。
[bookmark: _Toc9458]4.1.2 地形地貌
哈密市地处东天山南北麓。东天山是由几条平行山脉和其山间盆地组成的山系，北部以山地为主要特征的东天山余脉；东部、南部则以剥蚀形态为主要特征的高原地带；中部，西部是哈密盆地。哈密市具有“两山夹一盆”的地形地貌特点。位于市境内东北部的喀尔里克山主峰，终年不化，海拔4886m，为全市最高点。市境西部戈壁深处的沙尔湖为哈密盆地的最低处，海拔仅53m。哈密市地形呈北高南低，总的趋势由东北向西南倾斜。哈密市的地貌类型主要包括山地、高原和盆地三种类型。
（1）山地
哈密市北部天山自西向东横贯全境，绵延起伏200余km，海拔大体在1500～4886m之间，喀尔里山主峰托木尔提终年积雪。次为巴尔库山主峰月牙山，海拔4348m，从喀尔里克山往东山势逐渐平缓，海拔高度逐次降至1200m左右。喀尔里克山山顶平坦，表明很少冰渍。边缘有若干小型冰川。南坡有明显的大断层，山麓露出杂色、青红色的云母花岗岩侵入体。山坡呈现梯级地形和棱角状轮廓。山内峻岭纵横，陡峭刃脊。天山南侧，自西向东有南北向大小山沟29条。南北山麓广泛分布着巨大的洪积扇，洪积扇上部半埋着很多低山和丘陵。低山带有稀疏荒漠植被，高山南坡及中山带呈干草原分布，北坡比较阴湿的地方生长着疏密不等的西伯利亚落叶松。
（2）高原
哈密市葛顺戈壁是一个准平原式的高原，位于新疆东南部。北为吐鲁番―哈密盆地，南为罗布泊洼地和疏勒河下游谷地。葛顺戈壁大部分就分布在哈密东部和南部。葛顺戈壁地壳比较稳定，经长期剥蚀形成广阔的准平原。海拔大约900～1000m之间。其间没有高大山地，大部分地区相对高度不足50m，地形垂直分布现象不明显。葛顺戈壁的剥蚀形态为本区的地貌特征。本区气候特别干旱，是世界上大陆性气候最强烈的地区之一。地下水和地表水都很缺乏，到处呈现着干旱荒漠景观。封闭的盆地里的一些向心式的干涸河床，偶尔在暴雨之后汇集一些暂时性的水流。由于风化的结果，山坡山麓覆盖着薄层碎石块，或被剥蚀成山麓面。少数由坚硬岩石形成的岛山突出在剥蚀平原上。本地区大部分地方终年盛行东北风，山坡风化物质经吹扬后，只留有粗大的砾石。在山谷里往往堆有薄层流沙，有的形成较大沙丘。
（3）盆地
哈密市位于天山和葛顺戈壁之间。整个盆地的地势由东北向西南倾斜。发源于喀尔里克山、巴尔库山的短小河流携带下来的物质组成宽广的山前倾斜平原。盆地上部为许多复合的洪积扇，南北宽约30km，主要有砾石组成。洪积扇的下部为古老的洪积平原，地形平缓，地下水位一般在5～7m。
盆地西部和西南部是十三间房—南湖戈壁。这里广泛分布的第三纪地层，因受临时性降水形成的小河流的切割，形成一系列劣地形，地面十分破碎，由于地形影响，北部七角井、十三间房一带是天山南北通道，常年有大风。因此风蚀作用非常明显，形成许多风蚀残丘和风蚀洼地。哈密五堡以南著名的魔鬼城—雅丹地貌就是由强风长期吹蚀而形成的。沙尔湖周围及供水河道两岸经风吹扬，形成许多密集的灌丛沙丘。
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，拟建场地地形起伏不大，总体趋势为西北高东南低，地面高程一般为697.29～698.87m，地貌成因类型为山前冲洪积平原，地貌类型为低缓砂丘、坡地。
[bookmark: _Toc4424]4.1.3 水文地质
一、地质
项目所在区域属吐鲁番-哈密山间凹陷，是华力西褶皱基底上发展起来的中新生代凹陷。出露地层有三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系。沉降幅度北深南浅，沉积厚度4000～8000m，断块的差异降为本凹陷的显著构造特色。根据收集的资料显示，项目区及附近无活动断裂发育。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《新疆大南湖电厂花园西工程场地地震安全性评价报告》中的结论，地震动峰值加速度值为 0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。
二、地表水
哈密市地表水多发源于天山之中的冰川，这些冰川多集中在天山主脉的哈尔里克山和巴里坤山，资源量达 67.5×108m3，市境内有大小山水沟 29 条，北南流向，出山口处年均径流量 4.5×108m3，有大小泉水近千眼，多集中在城区东西河坝，地下水储量 3.16×108m3，年开采量已达 5.23×108m3，开采方式多为机井、坎儿井等。哈密盆地内无常年流水河流，主要靠巴里坤山和哈尔里克山的14条季节性河流和泉流向盆地内汇集，年径流量约1×108m3。除部分河水如：石城子河、榆树沟、庙尔沟修建引水渠将河水引入灌区外，大部分河水流出山口后不远便在戈壁地带渗入地下，转化为地下径流，形成了哈密市以地表引水、地下提水并重的绿洲灌溉农业体系。
项目区域内无常年性地表水流，且无季节性冲沟分布。曾经有季节水流的库尔克果勒，流向为南湖乡向西南方向的沙尔湖。由于上游来水减少，南湖水库和花园子水库的拦蓄，已于20世纪90年代彻底断流。
三、地下水
根据《新疆哈密盆地地下水资源潜力研究》（2002年），项目所在的哈密盆地以沙诺尔湖——库如克郭勒沟——长干沟为界分为两个地下水系统，即北部巴坤山——哈尔里克山山前倾斜平原地下水系统和南部觉罗塔格山北麓地下水系统，北部巴坤山区为哈尔里克山山前倾斜平原地下水系统的地下水的补给区。
沙诺尔湖为哈密盆地地下水最终排泄处，受气象、水文、地形地貌、补给条件、地层岩性，区域构造等多种因素的控制，地下水的形成与富集，以库如克郭勒沟——南湖断裂为界；北部山区——平原区降水丰富，地表水丰富、地下水补给条件好，含水层厚度大、富水性好；南部低山丘陵区降水较少，地下水补给条件差，且风化裂隙和构造裂隙分布不均，地下水极为贫乏。
新疆哈密盆地地下水按其赋存特征、含水层岩性及水动力特征，可划分为：
第四系松散岩类孔隙水、第三系碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水三种基本类型。
（1）第四系松散岩类孔隙潜水
主要分布于山前冲洪积平原，按地下水类型可划分为第四系松散岩类孔隙潜水和第四系松散岩类孔隙水—承压水及自流水。
①四系松散岩类孔隙潜水
根据《新疆哈密盆地地下水资源潜力研究》（2002 年），哈密盆地第四系松散岩类孔隙潜水主要分布于连霍高速公路（G30 线）以北的戈壁砾石带，含水层岩性为卵砾石、砂砾石和含砾中粗砂，由扇顶至扇缘，含水层颗粒由粗变细，含水层厚度由厚变薄，水位埋深由深变浅。连霍高速公路（G30 线）北部含水层厚度 20～80m，潜水埋深 20～80m，二堡拱拜尔湾——火石镇单井涌水量 1000～3000m3/d，渗透系数 6～45m/d；拱拜尔湾以西单井涌水量 500～1000m3/d，渗透系数 5～21m/d；火石镇以东至大泉湾四道城一带，单井涌水量大于 3000m3/d，平均渗透系数 27.74m/d；碱泉子和平原区中下部的骆驼圈子一带，单井涌水量为 100～1000m3/d，平均渗透系数 11.66m/d。地下水动态类型为水文性，枯水期为 8～9 月份，丰水期为 5 月份，地下水化学类型为 HCO3-Ca·Na、HCO3-Na·Ca 或 HCO3·SO4-Ca·Na 型，矿化度一般小于 0.5g/L，地下水平均水力坡度 6～9‰，径流条件较好。
②第四系松散岩类孔隙潜水——承压水哈密盆地第四系松散岩类孔隙潜水——承压水
主要分布在梯子——骆驼圈子一带、连霍高速公路（G30 线）沿线以南的细土平原。上部潜水含水层厚度一般 2～7m，岩性为中细砂，水位埋深小于 5m，渗透系数 3～5m/d，单井涌水量小于 100m3/d，水化学类型为 SO4·Cl-Na·Ca 型，矿化度 0.7～3g/L，多以溢出泉、潜水蒸发形式排泄。承压含水层厚度 20～40m，岩性多为砂砾石、中细砂，顶板埋深小于 30m，水位埋深小于 15m，低洼地带丰水期地下水自流，水头高于地面 0.35～1.0m，火石泉以东、连霍高速公路（G30线）以南 3km 内，单井涌水量大于 3000m3/d，含水层渗透系数为 15～70m/d；二堡以东，回城、红星四场以北，单井涌水量多为 1000～3000m3/d，渗透系数3～50m/d；二堡以西，三道岭——四堡——开可尔吐尔以北单井涌水量 500～1000m3/d，渗透系数为 4～21m/d；梯子泉以南 3km、三道岭——居吉木布拉克——支边农场——拉克苏木——ZK12 孔以北，含水层厚度变为 10～30m，单井涌水量为 100～500m3/d，渗透系数为 4～100m/d；该带以南，第四系厚度仅为数米或出露第三系，其第四系单井涌水量小于 100m3/d，供水意义不大。水化学类型由北向南由 HCO3·SO4-Ca·Na 变为 Cl·SO4-Ca·Na 型，矿化度 0.5～3g/L，地下水流向西部 75º或东部 225º；潜水动态变化为开采型或气象型，年水位变幅较小，一般为 0.3～0.7m，承压水动态变化为水文——开采型，受地表径流和地下水开采影响，枯水期为 8 月份，丰水期为 4 月份，年水位变幅 0.3～3.0m。
（2）第三系碎屑岩类孔隙水
A、第三系浅水层
①第三系碎屑岩类孔隙潜水在区内南部出露，范围不大，由于区内降水稀少，蒸发强烈，且该带所处地势较高，不利于地下水补给。此外，含水层颗粒较细。因此，富水性较差，单井涌水量一般小于100m3/d，水质差，多为Cl·SO4-Na·Mg型或Cl-Na型水。
②第三系碎屑岩类孔隙承压水主要出露于五堡——长流水——骆驼圈子一带，或下伏于第四系地层之下，分布面积大。含水层多由第三系葡萄沟组砂岩、砂砾岩或泥质粉砂岩组成。据钻孔揭露100m深度内，有两个较稳定的含水层，含水层总厚度为15～50m。含水层顶板埋深由北向南变浅，由钻孔揭露200m深度范围为20～130m，其中以红光车站——三道城——骆驼圈子——庙尔沟为界，北部顶板埋深大于50m，南部至沙尔湖一带小于50m，东部骆驼圈子—庙尔沟以南地带大于100m。火石镇——十里牛房—红星四场以北单井涌水量大于1000m3/d，渗透系数10～64.9m/d，水化学类型为HCO3-Ca·Na型，矿化度小于0.5g/L；该带以南，柳树泉农场——长流水以北，单井涌水量一般为500～1000m3/d，渗透系数15～34.34m/d，水化学类型多为 Cl·SO4-Na·Mg型，矿化度在1.0～4.3g/L，五堡——长流水一带水质较好，矿化度小于0.5g/L，为HCO3·SO4-Na·Ca型水；该带以南单井涌水量小于500m3/d，渗透系数14.4～21.74m/d。根据测试，第三系浅层地下水（80～150m）与第四系地下水具有同一补给源，上游区含水层由于颗粒较粗，孔隙、裂隙发育，地下水径流条件较好。第三系浅层水与第四系含水层之间水力联系密切，共同构成北部巴里坤山——哈尔里克山山前倾斜平原地下水系统的一个子系统。
B、第三系深层承压水（第四系下伏60～100m以下的地下水）
①顶板隔水层
根据区内钻孔资料，第三系深层承压水隔水顶板埋深 80～150m，厚度一般20～35m，厚者大于100m。岩性为泥岩、沙质泥岩。该层在平原区基本构成了一个较完整的隔水层，使上层第四系—第三系浅层含水层与深层第三系承压含水层相对水力联系微弱，构成北部巴里坤山—哈尔里克山山前倾斜平原地下水系统的另一子系统，形成上下两个单独的地下水亚系统。
②含水层岩性、厚度及涌水量
根据《新疆哈密盆地地下水资源潜力研究》（2002 年），哈密盆地第三系深层承压含水层主要为第三系上新统葡萄沟组第二层孔隙、裂隙承压含水岩组，该含水层主要接受山区基岩裂隙水的侧向径流补给，水量较丰富，水质良好。
（3）基岩裂隙水
为赋存于古生代地层及侵入岩等各种成因的裂隙中的地下水，广泛分布于北部基岩山区及南部低山丘陵区。其富水性受岩性、构造、地形、地貌和补给因素控制，尤以降水分配影响最为明显，随地势的变化，呈现出中高山区水量丰富，低山区中等，丘陵区贫乏的规律。
北部山区水量大，具有丰富的冰雪融水分布，补给条件好，故含水层富水性较好，其单泉流量 1.05～19.641L/s，水化学类型为 HCO3-Ca 型，矿化度小于0.3g/L；南部低山丘陵区，由于补给条件差，水量贫乏，一般水位埋深大于 20m，单井涌水量小于 10m3/d，多为 Cl·SO4-Na 型，矿化度 14～40g/L。
本次扩建项目区域内地下水类型主要为第四系松散岩性孔隙潜水，上部潜水含水层厚度一般 2～7m，岩性为中细砂，水位埋深小于 5m，渗透系数 3～5m/d，单井涌水量小于 100m3/d，水化学类型为 SO4·Cl-Na·Ca 型，矿化度 0.7～3g/L，多以溢出泉、潜水蒸发形式排泄。含水层岩性主要为沙砾石，厚度一般在 30～60m。地下水位埋深 3.50～3.90m。场地内地下水位埋深年变化幅度为 1.00m 左右。地下浅层水水质矿化度高，属盐碱水，不宜饮用。
[bookmark: _Toc3126]4.1.4 气候特点
哈密地处欧亚大陆腹地，气候属温带大陆型。夏季多风且冷暖多变，冬季寒冷干燥，日照时间长，境内地势南北差异较大，气候垂直特性明显。空气干燥，大气透明度好，云量遮蔽少，光能资源丰富，为全国光能资源优越地区之一。
哈密市年平均风速1.9m/s，全年多为东北风。春季多大风，局部地区历年来多受大风袭扰，巨风成灾；如西北边的十三间房地区为百里风区，古称“黑风川”。东部星星峡为全国日照最多的地区之一，有“日光峡”之称。根据哈密气象站的观测资料统计，主要常规气象要素统计资料见3.1-1。
表4.1-1    项目所在地区域主要气象要素表
	月份
	气温（℃）
	气压（HPa）
	相对湿度（%）
	降水量
	蒸发量
	平均风速

	
	历年
平均
	极端
最高
	极端
最低
	历年
平均
	极端
最高
	极端
最低
	历年
平均
	极端
最小
	月平均
（mm）
	月平均
（mm）
	历年平均
（m/s）

	1
	-16.3
	-2.2
	-27.2
	944.6
	957.5
	934.8
	65
	27
	1.3
	13.8
	1.4

	2
	-1.7
	13.4
	-18.4
	931.5
	945.4
	920.2
	47
	11
	0.2
	45
	1.6

	3
	3
	22.9
	-11.5
	937.5
	956.5
	919.9
	27
	4
	4.9
	110.4
	1.8

	4
	17.3
	32.5
	-4.2
	928.6
	941.7
	916.2
	19
	5
	0
	172.9
	2.1

	5
	20.7
	35.1
	6.7
	925.2
	935.2
	912.5
	23
	4
	1
	209.5
	1.8

	6
	26.4
	39.6
	14.3
	918.9
	926.2
	910.2
	37
	5
	4.3
	218.7
	1.5

	7
	28
	42.7
	12.3
	918.4
	927.6
	908.5
	32
	6
	2.4
	239.7
	1.5

	8
	26.8
	41.2
	12
	920.4
	930.1
	911.9
	37
	9
	1.6
	213.9
	1.3

	9
	19.1
	33.2
	0.9
	927.3
	936.1
	918.4
	33
	6
	0
	176.6
	1.4

	10
	10.9
	28.7
	-2.2
	932.9
	941.7
	923.7
	45
	9
	0.4
	112.5
	1.1

	11
	2.6
	18.4
	-5.3
	935.8
	945.7
	926
	57
	12
	6.7
	42.3
	1.2

	12
	-7.4
	8.4
	-18.7
	943.3
	953.2
	928.5
	58
	21
	0
	19.8
	1.2

	年
	10.8
	42.7
	-27.2
	930.4
	957.5
	908.5
	40
	4
	22.8
	1575.1
	1.9


项目扩建贮灰场地处哈密平原，与哈密气象站直线距离 8km，属温带干旱气候。其主要特点是夏季燥热，冬季寒冷，常年少雨，年、日温差大。蒸发量大，光照强；盛行东北风，风向日变化明显；湿度较小，冬季湿度大，春季湿度最小，清晨湿度大，午后湿度小。
气象特征值
年平均气温：10.0℃；
极端最高气温：43.2℃(1986 年 7 月 23 日)；
年极端最低气温：-28.9℃(2002 年 12 月 25 日)。
年平均气压：930.9hpa；
年最高气压：933.4hpa；
年最低气压：928.0hpa。
年平均相对湿度：44 %；
最小相对湿度：0 (有 10 年中共有 21 天出现过)。
年蒸发量：2639.7mm；
年最大蒸发量：3252.9 mm(1965 年)；
年最小蒸发量：2114.2 mm(1996 年)。
年最大冻土厚度：127cm(1977 年)。
年最大积雪厚度：17cm。
年平均降水量：38.6mm；
年最大降水量：71.7mm(1992年)；
年最小降水量：9.3mm(1997年)；
最大一日降水量：25.5mm(2002年6月19日、1984年7月10日)；
最大三日降水量：26.1mm(1984年7月9-10日)；
最大一小时降水量：6.6mm。
年平均风速：2.0m/s；
全年主导风向为NE，相应风向频率14%；
夏季主导风向为NE，相应风向频率14%；
冬季主导风向为NE，相应风向频率17%；
年十分钟平均最大风速：21.0m/s；
近十年最多冻融交替次数：2次，出现于1994年；
年最长结冰日数：124天；
年结冰初终期：初期11月1日；终期3月24日。
[bookmark: _Toc16457]4.1.5 土壤植被
哈密为封闭型盆地，北部为东天山博格达山余脉，东、西及南部皆为剥蚀低山丘陵环抱，北高南低，北部山区为中生界、古生界基岩组成。北部天山海拔在3000～4000m，最高的喀尔里克山海拔4888m，山上有茂密的针叶林。北部山区由东至西有太阳沟、白杨沟等29条山沟，呈梳状排列，沟深坡陡，生长稀疏的榆树及多种灌木、半灌木植被。
中部平原：为洪积——冲积倾斜平原，地处洪积扇下部及扇缘地带，为古老冲积平原。海拔高度由北部山根的1500m降至南部的200～500m，地形平缓土层深厚，是哈密绿洲的主要农业区。
东、南、西部丘陵：盆地东、西、南部扩大地区，主要为第三系和中生界岩系裸露的剥蚀残丘，局部有白垩系及侏罗系基岩露于表面。受风蚀、水蚀影响，形成大大小小的侵蚀盆地、低山残蚀丘陵，平缓的谷地、暴雨形成的间歇性河谷等，在残蚀丘陵上部分区域覆盖着以新月形沙丘为主的零散流动沙漠，但在东部形成一条自北而南移动的宽约7～8km，长80多km的流动性哈密库姆塔格沙漠，沙丘高度多高达20～30m。
项目区主要是荒地，无地表径流、无植被，生态系统极其脆弱。土地利用现状主要为戈壁、裸岩石砾地。土壤类型主要为棕漠土，棕漠土粗骨性强，孔状结皮层，片状—鳞片状及红棕色紧室层发育弱，甚至缺失，在强烈风蚀作用下，地表多具有细小风蚀沟。由于拟建区属于区域极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境，项目区范围无植被覆盖。拟建区域区属于区域极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境，本项目区地处南湖戈壁，极度干旱，无地表水源、无盐水泉。
[bookmark: _Toc18285]4.1.6 自然资源
哈密境内茂密的森林、复杂的地形地貌为野生动物的生息繁衍提供有利的环境。野生动物种类繁多，据初步统计，境内野生动物约40目172科617种，其中列为国家一级保护动物4种：野骆驼、蒙古野驴、雪豹、白肩雕；国家二级保护动物二级6种：北山羊、盘羊、马鹿等；国家三级保护动物6种：金雕、玉带海雕、雪鸡、岩羊等。
哈密市区内林木类型主要有：山区针叶林主要以西伯利亚落叶松为主，并混生有雪岭云杉；河谷区域阔叶林主要以白杨树、榆树为主；
平原农业区人工林主要以防护林以及用材林树种的银白杨、新疆杨、柳树、洋槐、榆树、白蜡、毛柳等为主，经济林和果木林有杏、桃、梨、桑、苹果、核桃、红枣、葡萄等；戈壁荒漠区域主要分布林木植被胡杨，灌木梭梭、红柳，小灌木芘琶柴、沙拐枣、红沙秧、麻黄，半灌木白刺等。
牧草地主要有：高山亚高山草原带生长着多种苔草和蒿草等；森林草原带生长的早熟禾、黑燕麦、苔属、蒿属、蒲公英等；干旱草原带生长的绵羊狐草、蒿属、苔属、岌岌、野苜蓿等；半荒漠草原带生长的小乔木梭梭、灌木拐枣、麻黄、半灌木琵琶柴以及骆绒藜、合头草、沙生针毛、白刺、猪毛菜、岌岌草等，杂草类甘草、骆驼刺、苦豆子等。
农作物有小麦、高粱、玉米、糜子、豆类、油料、洋芋等。
[bookmark: _Toc21017]4.1.7 区域生态调查 
根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目所在区域属Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，区域生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题见表4.1-2，项目生态功能区划图见附图4.1-1。
表4.1-2  拟建项目与新疆维吾尔自治区生态功能区划关系一览表 
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	52．哈密盆地绿洲节水农业生态功能区

	主要生态服务功能
	工农业产品生产、荒漠化控制、煤炭资源开发

	主要生态环境问题
	严重缺水、矿区环境污染、工业污染、土壤板结和盐碱化、风沙危害、干热风危害

	主要生态敏感因子、敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护绿洲农田、保护坎儿井、保护城镇人居环境

	主要保护措施
	节水灌溉、建设防护林、改土培肥、污染控制、三废治理、城市绿化

	适宜发展方向
	发展特色种植业，建设农业生态示范区，合理发展煤炭产业


1、区域植被分布
根据《新疆植被及其利用》（中国科学研新疆综合考察队和中国科学院植物研究所主编），项目区域属于内陆干旱荒漠区，植被类型为荒漠植被，项目区植被类型划分属于新疆荒漠区，东疆和南疆荒漠亚区，东疆荒漠省和塔里木荒漠省，嘎顺戈壁州。区域植被类型分布示意图见图4.1-2。
（1）区域植物类型
哈密市位于天山南麓，辖区四周被高山丘陵环绕，中间低缓，形成哈密绿洲盆地。区内林木类型不同区域主要有：北部天山山区针叶林主要以西伯利亚落叶松为主，并混生有天山云杉；河谷区域阔叶林主要以白杨树、榆树、柳树为主；平原农业区人工林主要以防护林以及用材林树种的银白杨、新疆杨、柳树、洋槐、榆树、白蜡、毛柳等为主，经济林和果木林有杏、桃、梨、桑、苹果、核桃、红枣、葡萄等；戈壁荒漠区域主要分布林木植被有胡杨，灌木梭梭、红柳，小灌木琵琶柴、沙拐枣、麻黄，半灌木白刺等。
牧草地主要有：山地高山亚高山草原带生长着多种苔草和蒿草等；森林草原带生长的早熟禾、黑燕麦、苔草、蒿属、菊科、蒲公英等杂类草；干旱草原带生长的羊茅草、蒿属、针茅、芨芨、野苜蓿等；草原荒漠草原与绿洲过滤带生长有梭梭、沙拐枣、麻黄、琵琶柴、驼绒藜、合头草、沙生针茅、白刺、猪毛菜、芨芨、甘草、骆驼刺、苦豆子等。
绿洲农作物有小麦、高粱、玉米、糜子、豆类、油料、洋芋等。
（2）规划区植被类型
规划区域植被类型以荒漠植被为主，种相对较少，植被盖度很低。受气候、土壤和基质条件的制约，植被以超旱生的小乔木、灌木、小半灌木为主。项目区内无国家和自治区重点保护的野生植物及地方珍稀特有野生植物。
本次拟建场区位于哈密市区主导风向(NE)的下风向。场区域地表堆积分布有大小不一的风成沙土包，生长骆驼刺、芦苇等耐碱植物。干灰贮存范围及其周围生态功能区划属天山山地干旱草原-针叶林生态区，天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲生态亚区、嘎顺—南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区。根据现状调查，规划区内广泛分布有芦苇和骆驼刺，区内生物量约750kg/hm2，表明评价区周围生态系统本底的生产力处于较低水平，评价区域自然生态系统生物恢复能力比较弱。
2、区域野生动物情况
项目区动物组成简单，野生动物分布种类和数量较少。由于受人类活动的影响，区域建成区基本没有野生动物分布，麻雀等鸟类和田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动区域主要集中在未开发区域。
3、区域自然景观
哈密为封闭型盆地，北部为东天山博格达山余脉，东、西及南部皆为剥蚀低山丘陵环抱，北高南低，北部山区为中生界、古生界基岩组成。北部天山海拔在3000～4000m，最高的喀尔里克山海拔4888m，山上有茂密的针叶林。北部山区由东至西有太阳沟、白杨沟等29条山沟，呈梳状排列，沟深坡陡，生长稀疏的榆树及多种灌木、半灌木植被。
中部平原：为洪积——冲积倾斜平原，地处洪积扇下部及扇缘地带，为古老冲积平原。海拔高度由北部山根的1500m降至南部的200～500m，地形平缓，土层深厚，是哈密绿洲的主要农业区。
东、南、西部丘陵：盆地东、西、南部扩大地区，主要为第三系和中生界岩系裸露的剥蚀残丘，局部有白垩系及侏罗系基岩露于表面。受风蚀、水蚀影响，形成大大小小的侵蚀盆地、低山残蚀丘陵，平缓的谷地、暴雨形成的间歇性河谷等，在残蚀丘陵上部分区域复盖着以星月形沙丘为主的零散流动沙漠，但在东部形成一条自北而南移动的宽约7-8千米，长80多千米的流动性哈密库姆塔格沙漠，沙丘高度多高达20-30米。
项目区位于哈密市伊州区南部丘陵边缘，地表为荒漠戈壁地貌，植被稀疏或荒芜。区域属于景观生态等级自然体系，它是由戈壁组成的荒漠景观。项目建设区域的生态环境质量的控制性组分是戈壁等未利用地，生态环境比较脆弱，在人类活动的干扰下，生态环境很容易衰退，所以要尽量保持其原始状况。
4、土地利用类型
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc29497]本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，建设地点位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域。根据《国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目勘测定界技术报告》以及《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（650502202400041），项目用地属于国有农用地，其中乔木林地0.3234公顷，其他草地19.7658公顷。项目已于2024年8月15日及2024年10月2日取得新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的《征收使用草原审核同意书》（新林草许准（哈）〔2024〕66号）以及《使用林地审核同意书》（新林资许准（哈）〔2024〕43号），并于2024年8月13日缴纳草场补偿费取得缴费凭证。评价区域各类土地利用类型详见附图4.1-2。
4.2 环境空气质量监测与评价
[bookmark: _Toc10271]4.2.1 项目所在区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，优先采用国家 或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中 的数据或结论。其次采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年 连续 1 年的监测数据。
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，本次大气现状评价引用中国环境影响评价网的环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中哈密市2023年达标区判定数据。区域环境空气质量见下表。
表4.2-1   2023年哈密市空气质量现状评价表

	评价
指标
	年评价指标
	现状浓度
（µg/m3）
	标准值
（µg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.00
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	32
	40
	80.00
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	66
	70
	94.30
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	23
	35
	65.70
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	2200
	4000
	55.00
	达标

	O3-8h
	日最大8h平均第90百分位数
	131
	160
	81.90
	达标


[image: ]
[image: ]
根据上述环境空气质量现状数据可知，本项目所在区域各污染物相应浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。由此判定，项目所在区域为环境空气质量达标区。
[bookmark: _Toc28041]4.2.2 污染物环境质量现状调查 
①监测点位
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，其他污染物优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据；其次收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料；在没有以上相关监测数据或监测不能满足评价要求时，应按要求进行补充监测。
本项目大气特征污染物主要为TSP，为了解项目所在区域环境空气质量现状，特征污染物采用现状实测及引用具有时效性数据的方式采集数据；项目因子、点位布设情况见表4.2-2，监测布点图详见图4.2-1。
表4.2-2    特征因子监测点位基本信息表
	点位名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位及距离
	备注

	G1厂址区域内
	E93°23′2.568″
N42°43′58.864″
	TSP（日均值）
	连续监
测7天
	项目区内
	现状实测

	G2厂址上风向
	E93°26′30.505″
N42°44′15.216″
	
	
	项目区东北侧约4.3km
	现状引用

	G3厂址下风向
	E93°22′55.616″
N42°42′54.401″
	
	
	项目区西南侧约1.4km
	现状引用


监测单位：实测数据—新疆壹诺环保科技有限公司；引用数据—新疆正则环宇检测科技有限公司。
监测时间：连续监测7天，现状实测监测时间为2024年7月4日～2024年7月10日，引用监测时间为2024年12月11日-2024年12月17日。
监测频率：TSP监测日均浓度时，每日采样时间不小于24小时，采样期间同步观测记录风向、风速、气温、气压等气象参数。
② 评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值。具体限值详见表4.2-3。
表4.2-3     环境质量现状监测因子评价标准限值
	监测因子
	限值
	单位
	执行标准
	备注

	TSP
	300
	µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表2
	日均值


③ 评价方法
特征污染物采用占标率评价现状质量，公式如下：
[bookmark: _Toc320013346][bookmark: _Toc320013148]Pi=（Ci/Coi）×100%
式中：Pi——i污染物的分指数
Ci——i污染物的浓度，μg/m3
Coi——i污染物的评价标准，μg/m3
④ 特征项目监测结果分析
TPS日均值监测结果详见表4.2-4。
表4.2-4    TSP日均值监测结果一览表
	采样点位
	采样日期
	检测项目

	
	
	TSP

	
	
	结果（mg/m3）
	占标率（%）

	G1厂址下风向
（E93°23′2.568″，N42°43′58.864″）
	2025.1.14~2025.1.15
	0.138
	46.00%

	
	2025.1.15~2025.1.16
	0.125
	41.67%

	
	2025.1.16~2025.1.17
	0.120
	40.00%

	
	2025.1.17~2025.1.18
	0.123
	41.00%

	
	2025.1.18~2025.1.19
	0.129
	43.00%

	
	2025.1.19~2025.1.20
	0.148
	49.33%

	
	2025.1.20~2025.1.21
	0.141
	47.00%

	
	浓度范围
	0.120~0.148

	G2厂址上风向
（E93°26′30.505″
N42°44′15.216″）
	2024.12.11
	0.091
	30.33%

	
	2024.12.12
	0.094
	31.33%

	
	2024.12.13
	0.107
	35.67%

	
	2024.12.14
	0.101
	33.67%

	
	2024.12.15
	0.094
	31.33%

	
	2024.12.16
	0.087
	29.00%

	
	2024.12.17
	0.086
	28.67%

	
	浓度范围
	0.086~0.107

	G3厂址下风向（E93°22′55.250″
N42°42′54.385″）
	2024.12.11
	0.077
	25.67%

	
	2024.12.12
	0.085
	28.33%

	
	2024.12.13
	0.082
	27.33%

	
	2024.12.14
	0.090
	30.00%

	
	2024.12.15
	0.075
	25.00%

	
	2024.12.16
	0.077
	25.67%

	
	2024.12.17
	0.076
	25.33%

	
	浓度范围
	0.075~0.090


⑤ 评价结果
项目区域环境空气特征污染物评价结果见表4.2-5。
表4.2-5    其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	点位名称
	监测点
坐标
	污染物
	平均
时间
	评价标准
（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率
（%）
	达标
情况

	G1厂址下风向
	E93°23′2.568″
N42°43′58.864″
	TSP
	1d
	0.3
	0.120~0.148
	49.33
	0
	达标

	G2厂址上风向
	E93°26′30.505″
N42°44′15.216″
	TSP
	1d
	0.3
	0.086~0.107
	35.67
	0
	达标

	G3厂址下风向
	E93°22′55.250″
N42°42′54.385″
	TSP
	1d
	0.3
	0.075~0.090
	30.00
	0
	达标


由上表可知，本次扩建项目厂界下风向TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，最大占标率为40%，区域环境空气质量状况较好。
[bookmark: bookmark47][bookmark: _Toc10791]4.3 地表水环境质量现状调查与评价
[bookmark: bookmark49]（1）监测点位及监测项目
[bookmark: _Hlk18594895]本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，本次引用哈密高新区化工产业集中区总体规划（2023-2035年）中对南湖水库水质进行监测的数据作为本次项目地表水环境质量现状数据。引用南湖水库监测点中心坐标为E93°24′55.864″，N42°39′8.316″，位于本项目东南侧约8.29km处。监测布点情况见表4.3-1，监测布点图见图4.3-1。
[bookmark: _Ref14601]表4.3-1    地表水监测点位基本情况
	编号
	点位名称
	坐标
	监测因子

	1
	南湖水库出口
	E93°24′55.864″
N42°39′8.316″
	pH、水温、溶解氧、CODcr、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、氟化物、氯化物、氨氮、氰化物、硫化物、铜、锌、铅、汞、镉、硒、砷、六价铬、总磷、总氮、硫酸盐、硝酸盐、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、水温等


（2）监测单位、监测时间
监测单位：新疆点点星光检测技术有限公司，采样时间为2023年2月10日，监测1天，采样1次。
（3）采样及分析方法
采样及分析方法依照国家环保局颁布的《环境水质监测质量保证手册》《水和废水监测分析方法》中的有关规定进行。
（4）评价标准及评价方法评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
评价方法：采用单因子污染指数法对地表水现状进行评价，公式如下：
Si=Ci/Csi
式中：Si——i污染物单因子污染指数；
Ci——i污染物的实测浓度均值，mg/L；
Csi——i污染物评价标准值，mg/L。
pH的标准指数模式为：


            


            
式中：SpH，j——pH标准指数；
pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准中pH值的下限值；
pHsu——标准中pH值的上限值。
DO的标准指数计算表达式为：

或           



式中：——DO的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

——饱和溶解氧浓度，mg/L；

——饱和溶解氧浓度，mg/L；对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；
T——水温，℃；
S——实用盐度符号，量纲为1；

——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L。
（5）监测结果
地表水水质监测结果及评价结果，详见表4.3-2。
表4.3-2    南湖水库水质监测统计及评价结果
	序号
	检测项目
	单位
	标准值
	南湖水库

	
	
	
	
	检测结果
	指数
	达标情况

	1
	pH
	-
	6-9
	7.6
	0.3
	达标

	2
	水温
	℃
	-
	4
	/
	达标

	3
	石油类
	mg/L
	0.05
	ND
	/
	达标

	4
	溶解氧
	mg/L
	5
	8.57
	0.60
	达标

	5
	化学需氧量
	mg/L
	20
	6
	0.3
	达标

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	4
	1.6
	0.4
	达标

	7
	氯化物
	mg/L
	250
	44
	0.176
	达标

	8
	硫酸盐
	mg/L
	250
	108
	0.432
	达标

	9
	硝酸盐
	mg/L
	10
	0.052
	0.0052
	达标

	10
	挥发酚
	mg/L
	0.005
	ND
	/
	达标

	11
	氨氮
	mg/L
	1.0
	0.259
	0.259
	达标

	12
	硫化物
	mg/L
	0.2
	ND
	/
	达标

	13
	总磷
	mg/L
	0.2
	0.06
	0.3
	达标

	14
	总氮
	mg/L
	1.0
	0.89
	0.89
	达标

	15
	氰化物
	mg/L
	0.2
	ND
	/
	达标

	16
	六价铬
	mg/L
	0.05
	ND
	/
	达标

	17
	高锰酸盐指数
	mg/L
	6
	1.1
	0.183
	达标

	18
	LAS
	mg/L
	0.2
	ND
	/
	达标

	19
	粪大肠菌群
	MPN/L
	10000
	ND
	/
	达标

	20
	石油类
	mg/L
	0.05
	ND
	/
	达标

	21
	汞
	mg/L
	0.0001
	ND
	/
	达标

	22
	砷
	mg/L
	0.05
	ND
	/
	达标

	23
	硒
	mg/L
	0.01
	5.0×10-4
	0.05
	达标

	24
	铜
	mg/L
	1.0
	ND
	/
	达标

	25
	锌
	mg/L
	1.0
	ND
	/
	达标

	26
	铅
	mg/L
	0.05
	ND
	/
	达标

	27
	镉
	mg/L
	0.005
	ND
	/
	达标


从监测结果看，南湖水库水质的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明项目区所在地区域地表水水质良好。
[bookmark: _Toc25133]4.4地下水环境质量现状调查与评价
（1）监测点位及监测时间
地下水的径流条件主要受地形地貌条件和含水介质所控制，本次项目区所在区域地下水整体流向为N20°E方向向S20°W流动。为了解区域地下水环境质量现状，本次项目区上游及下游地下水环境质量现状引用国能哈密大南湖电厂对《哈密国能2×60万千瓦热电联产项目》上游、下游以及配套灰场地下水进行监测的数据作为本次规划区地下水环境质量现状的数据。具体监测点位基本情况详见表4.4-1，监测点位图见图4.4-1。
表3.2.3-1    地下水监测点位一览表
	编号
	监测点位
	坐标
	位置关系
	监测时间

	D1
	引用地下水上游监测点
	E93°30′2.73″
N42°45′16.09″
	项目区东北侧约9.4km，地下水流向上游
	2024.12.14
新疆正则环宇检测科技有限公司

	D2
	引用项目区地下水监测点
	E93°23′20.347″
N42°43′52.528″
	项目区管理区内
	

	D3
	引用地下水下游监测点
	E93°22′32.53″
N42°41′51.88″
	项目区西南侧约3.1km，地下水流向下游
	


（2）监测项目
根据项目废水排放特点及区域水文地质情况，本项目地下水监测指标包括色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、钾、钠、钙、镁、氨氮、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（溶解性总体）、总大肠菌群、菌落总数、氯化物、硫酸盐、铜、锌、铝、碘化物、碳酸根、碳酸氢根、硫化物共37项。
（3）评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。
（4）评价方法
采用单因子标准指数法对地下水进行现状评价。公式如下：
[image: ]
式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；
Cij——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；
Csi——i因子的评价标准，mg/L。
pH值的标准指数为：
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
式中：Sij——某污染物的标准指数；
SpHj——pH值标准指数；
pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准中pH的下限值（6.5）；
pHsu——标准中pH的上限值（8.5）。
当Sij＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Sij＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。
表4.4-1    地下水监测点位一览表
	编号
	监测点位
	坐标
	位置关系
	监测时间
	备注

	D1
	引用上游地下水监测点
	E93°30′2.73″
N42°45′16.09″
	项目区东北侧约9.4km，地下水流向上游
	2024.12.14
新疆正则环宇检测科技有限公司
	引用

	D2
	引用项目区地下水监测点
	E93°23′20.347″
N42°43′52.528″
	项目区管理区内
	
	引用

	D3
	引用下游地下水监测点
	E93°22′32.53″
N42°41′51.88″
	项目区西南侧约3.1km，地下水流向下游
	
	引用


表4.4-2    地下水监测及评价结果       单位：mg/L（标注除外）
	序号
	检测项目
	标准限值
	D1大南湖电厂厂区（上游）
	D2配套灰厂（厂址）
	D3配套灰厂（下游）

	
	
	
	Cij
	Sij
	Cij
	Sij
	Cij
	Sij

	1
	色度（度）
	15
	<5
	0.167
	<5
	0.167
	<5
	0.167

	2
	嗅和味（无量纲）
	无
	无
	--
	无
	--
	无
	--

	3
	浑浊度（NTU）
	≤3
	<0.5
	0.083
	<0.5
	0.083
	<0.5
	0.083

	4
	肉眼可见物（无量纲）
	无
	无
	--
	无
	--
	无
	--

	5
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	7.25
	0.167
	7.81
	0.540
	8.18
	0.787

	6
	钾
	--
	3.6
	--
	2.6
	--
	2.2
	--

	7
	钠
	≤200
	129
	0.645
	107
	0.535
	102
	0.510

	8
	钙
	--
	237
	--
	107
	--
	95.6
	--

	9
	镁
	--
	35.3
	--
	20.2
	--
	16.7
	--

	10
	氨氮（以N计）
	≤0.5
	0.04
	0.080
	<0.02
	0.020
	<0.02
	0.020

	11
	阴离子合成洗涤剂
	≤0.3
	<0.050
	0.083
	<0.050
	0.083
	<0.050
	0.083

	12
	硝酸盐氮（以N计）
	≤20
	9.16
	0.458
	2.47
	0.124
	2.15
	0.108

	13
	亚硝酸盐氮（以N计）
	≤1
	0.014
	0.014
	0.001
	0.001
	<0.001
	0.001

	14
	挥发酚类（以苯酚计）
	≤0.002
	<0.0003
	0.075
	<0.0003
	0.075
	<0.0003
	0.075

	15
	氰化物
	≤0.05
	<0.002
	0.020
	<0.002
	0.020
	<0.002
	0.020

	16
	砷
	≤0.01
	<0.0010
	0.050
	<0.0010
	0.050
	<0.0010
	0.050

	17
	汞
	≤0.001
	<0.0001
	0.050
	<0.0001
	0.050
	<0.0001
	0.050

	18
	铬（六价）
	≤0.05
	<0.004
	0.040
	<0.004
	0.040
	<0.004
	0.040

	19
	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	690
	1.533
	258
	0.573
	288
	0.640

	20
	铅
	≤0.01
	<0.0025
	0.125
	<0.0025
	0.125
	<0.0025
	0.125

	21
	氟化物
	≤1
	0.165
	0.165
	0.276
	0.276
	0.815
	0.815

	22
	镉
	≤0.005
	<0.0005
	0.050
	<0.0005
	0.104
	<0.0005
	0.104

	23
	铁
	≤0.3
	<0.03
	0.050
	<0.03
	0.050
	<0.03
	0.050

	24
	锰
	≤0.1
	<0.01
	0.050
	<0.01
	0.050
	<0.01
	0.050

	25
	溶解性总固体
	≤1000
	1.14×103
	1.140
	720
	0.720
	553
	0.553

	26
	耗氧量（以O2计）
	≤3
	0.39
	0.130
	0.31
	0.103
	0.16
	0.053

	27
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3
	未检出
	--
	未检出
	--
	未检出
	--

	28
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	未检出
	--
	未检出
	--
	未检出
	--

	29
	氯化物
	≤250
	174
	0.696
	125
	0.500
	9.94
	0.040

	30
	硫酸盐
	≤250
	436
	1.744
	259
	1.036
	20.5
	0.082

	31
	铜
	≤1
	<0.2
	0.100
	<0.2
	0.100
	<0.2
	0.100

	32
	锌
	≤1
	<0.005
	0.003
	<0.005
	0.003
	<0.005
	0.003

	33
	铝
	≤0.2
	<0.010
	0.025
	<0.010
	0.025
	<0.010
	0.025

	34
	碘化物
	≤0.08
	<0.05
	0.313
	<0.05
	0.313
	<0.05
	0.313

	35
	碳酸根
	--
	6
	--
	12
	--
	24
	--

	36
	碳酸氢根
	--
	253
	--
	142
	--
	117
	--

	37
	硫化物
	≤0.02
	<0.003
	0.075
	<0.003
	0.075
	<0.003
	0.075


（5）监测及评价结果
[bookmark: _Toc29480]由上表4.4-2评价结果显示，项目区域地下水仅总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标，其余各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标原因主要由于该区域地下水类型为H2SO4-Ca•Mg•Na型水，地下水硬度较大，属于原生地质环境造成。
4.5 声环境质量现状监测与评价
根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，委托新疆壹诺环保科技有限公司于2025年1月17日~1月18日对项目区四周声环境进行监测，监测结果以作为评价区域声环境质量现状的分析资料数据。
（1）概述
监测时间：2025年1月17日~1月18日
监测点位：项目区四周各布设1个监测点，共计4个点，噪声监测点位图见图4.5-1。
监测方法：分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。
监测单位：新疆壹诺环保科技有限公司
监测仪器：监测仪器使用AWA5688型多功能声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。天气晴，风速2.2m/s。
（2）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
（3）监测数据及评价结果
项目区噪声监测结果见表4.5-1。
表4.5-1    评价区噪声现状监测及评价结果  dB（A）
	监测时间
	监测点
	标准
	监测结果
	评价结果
	监测时间
	监测点
	标准
	监测结果
	评价结果

	昼间
	厂界东侧
	65
	58
	达标
	夜间
	厂界东侧
	55
	45
	达标

	
	厂界南侧
	
	57
	
	
	厂界南侧
	
	50
	

	
	厂界西侧
	
	57
	
	
	厂界西侧
	
	42
	

	
	厂界北侧
	
	57
	
	
	厂界北侧
	
	54
	


根据监测结果可知，项目区声环境现状监测点位声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目区声环境质量较好。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc19711]4.6 土壤环境质量现状调查与评价
为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次评价委托新疆壹诺环保科技有限公司于2025年1月14日分别对项目所在地土壤环境进行了现状采样监测，监测点位图见附图4.2-3。
（1）监测点位及监测项目
本次环境土壤质量现状监测在项目区占地范围内布设3个柱状样点，1个表层样点，占地范围外2个表层样点，表层样在0-0.2m取样，柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样。土壤监测点位及监测项目见表4.6-1，监测点位图见附图4.6-1。
表4.6-1   土壤监测点位及监测项目表
	编号
	点位名称
	位置
	地理坐标
	布点
类型
	监测项目

	1
	T1-厂区内北侧（宗地一）
	占地
范围内
	93°23′10.215″E
42°44′2.893″N
	柱状样
	pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氟化物

	2
	T2-厂区内（宗地二）
	占地
范围内
	93°23′21.609″E
42°43′51.601″N
	柱状样
	pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氟化物

	3
	T3-厂区内西南侧（宗地一）
	占地
范围内
	93°23′4.499″E
42°43′55.517″N
	柱状样
	pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氟化物

	4
	T4-厂区内（宗地一）
	占地
范围内
	93°23′13.575″E
42°43′58.268″N
	表层样
	pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氟化物

	5
	T5-项目厂界外北侧170m（农田）
	占地
范围外
	93°23′9.674″E
42°44′10.155″N
	表层样
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌

	6
	T6-项目厂界外南侧60m
	占地
范围外
	93°22′59.941″E
42°43′39.174″N
	表层样
	pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氟化物

	注：监测时同步记录实际监测点坐标。


（1） 监测时间和频次
监测1次，瞬时采样。
（2） 评价标准
监测点位执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地土壤污染风险筛选值。
（3） 评价方法
土壤环境质量现状采用标准指数法评价，计算公式如下：
Pi=Ci/Si
式中，Pi——土壤中污染物i的污染指数；
      Ci——土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）；
      Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。
评价时，土壤质量的标准指数＞1，表明该土壤质量参数超过了规定土壤质量标准限值，土壤质量参数的标准指数越大，表明该土壤质量参数超标越严重。
根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）11.3规定，低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出，参加统计时按二分之一最低检出限计算。
（4） 监测及评价结果
土壤环境质量现状标准指数评价结果见表4.6-2。
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表4.6-2  T1土壤环境质量监测及评价结果表
	采样
地点
监测
项目
	单位
	T1-厂区内北侧（宗地一）（柱状样）
	GB36600-2018
第二类用地风险筛选值(mg/kg)
	评价结果

	
	
	0.0～0.5m
	Si
	0.5～1.5m
	Si
	1.5～3.0m
	Si
	
	

	汞
	mg/kg
	0.053
	0.0014
	0.055
	0.00144
	0.057
	0.0015
	38
	达标

	砷
	mg/kg
	9.06
	0.151
	8.36
	0.1393
	9.52
	0.1587
	60
	达标

	铅
	mg/kg
	18.9
	0.024
	15.7
	0.0196
	15.9
	0.0199
	800
	达标

	镉
	mg/kg
	0.23
	0.0035
	0.24
	0.0037
	0.17
	0.0026
	65
	达标

	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.044
	0.5L
	0.044
	0.5L
	0.044
	5.7
	达标

	铜
	mg/kg
	90
	0.005
	69
	0.0038
	105
	0.00583
	18000
	达标

	镍
	mg/kg
	58
	0.0644
	51
	0.0567
	46
	0.0511
	900
	达标

	四氯化碳
	μg/kg
	1.3L
	0.00023
	1.3L
	0.00023
	1.3L
	0.00023
	2.8
	/

	氯仿
	μg/kg
	1.1L
	0.00061
	1.1L
	0.00061
	1.1L
	0.00061
	0.9
	/

	氯甲烷
	μg/kg
	1.0L
	0.000014
	1.0L
	0.000014
	1.0L
	0.000014
	37
	/

	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	0.000067
	1.2L
	0.000067
	1.2L
	0.000067
	9
	/

	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	1.3L
	0.00013
	1.3L
	0.00013
	1.3L
	0.00013
	5
	/

	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	1.0L
	0.0000076
	1.0L
	0.0000076
	1.0L
	0.0000076
	66
	/

	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	1.3L
	0.0000011
	1.3L
	0.0000011
	1.3L
	0.0000011
	596
	/

	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	1.4L
	0.000013
	1.4L
	0.000013
	1.4L
	0.000013
	54
	/

	二氯甲烷
	μg/kg
	1.5L
	0.0000012
	1.5L
	0.0000012
	1.5L
	0.0000012
	616
	/

	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	1.1L
	0.00011
	1.1L
	0.00011
	1.1L
	0.00011
	5
	/

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	0.00006
	1.2L
	0.00006
	1.2L
	0.00006
	10
	/

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	0.000088
	1.2L
	0.000088
	1.2L
	0.000088
	6.8
	/

	四氯乙烯
	μg/kg
	1.4L
	0.000013
	1.4L
	0.000013
	1.4L
	0.000013
	53
	/

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	1.3L
	0.00000077
	1.3L
	0.00000077
	1.3L
	0.00000077
	840
	/

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	0.00021
	1.2L
	0.00021
	1.2L
	0.00021
	2.8
	/

	三氯乙烯
	μg/kg
	1.2L
	0.00021
	1.2L
	0.00021
	1.2L
	0.00021
	2.8
	/

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	1.2L
	0.0012
	1.2L
	0.0012
	1.2L
	0.0012
	0.5
	/

	氯乙烯
	μg/kg
	1.0L
	0.0012
	1.0L
	0.0012
	1.0L
	0.0012
	0.43
	/

	1,4-二氯苯
	μg/kg
	1.5L
	0.0000375
	1.5L
	0.0000375
	1.5L
	0.0000375
	20
	/

	氯苯
	μg/kg
	1.2L
	0.0000022
	1.2L
	0.0000022
	1.2L
	0.0000022
	270
	/

	1,2-二氯苯
	μg/kg
	1.5L
	0.0000013
	1.5L
	0.0000013
	1.5L
	0.0000013
	560
	/

	苯
	μg/kg
	1.9L
	0.0002375
	1.9L
	0.0002375
	1.9L
	0.0002375
	4
	/

	乙苯
	μg/kg
	1.2L
	0.0000214
	1.2L
	0.0000214
	1.2L
	0.0000214
	28
	/

	苯乙烯
	μg/kg
	1.1L
	0.00000043
	1.1L
	0.00000043
	1.1L
	0.00000043
	1290
	/

	甲苯
	μg/kg
	1.3L
	0.00000054
	1.3L
	0.00000054
	1.3L
	0.00000054
	1200
	/

	间/对-二甲苯
	μg/kg
	1.2L
	0.0000011
	1.2L
	0.0000011
	1.2L
	0.0000011
	570
	/

	邻-二甲苯
	μg/kg
	1.2L
	0.00000094
	1.2L
	0.00000094
	1.2L
	0.00000094
	640
	/

	硝基苯
	mg/kg
	0.09L
	0.00059
	0.09L
	0.00059
	0.09L
	0.00059
	76
	/

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	0.1L
	0.0033
	0.1L
	0.0033
	0.1L
	0.0033
	15
	/

	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.1L
	0.0333
	0.1L
	0.0333
	0.1L
	0.0333
	1.5
	/

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.2L
	0.0133
	0.2L
	0.0133
	0.2L
	0.0133
	15
	/

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	0.1L
	0.00033
	0.1L
	0.00033
	0.1L
	0.00033
	151
	/

	䓛
	mg/kg
	0.1L
	0.000039
	0.1L
	0.000039
	0.1L
	0.000039
	1293
	/

	二苯并[ah]蒽
	mg/kg
	0.1L
	0.0333
	0.1L
	0.0333
	0.1L
	0.0333
	1.5
	/

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	0.1L
	0.00333
	0.1L
	0.00333
	0.1L
	0.00333
	15
	/

	萘
	mg/kg
	0.09L
	0.00064
	0.09L
	0.00064
	0.09L
	0.00064
	70
	/

	2-氯酚
	mg/kg
	0.1L
	0.000022
	0.1L
	0.000022
	0.1L
	0.000022
	2256
	/

	苯胺*
	mg/kg
	0.1L
	0.00019
	0.1L
	0.00019
	0.1L
	0.00019
	260
	/

	pH值
	无量纲
	7.80
	/
	7.72
	/
	7.85
	/
	/
	/

	阳离子交换量
	cmol+/kg
	8.2
	/
	8.7
	/
	8.6
	/
	/
	/

	氧化还原电位
	mV
	275
	/
	325
	/
	370
	/
	/
	/

	土壤容重
	g/cm³
	1.40
	/
	1.44
	/
	1.40
	/
	/
	/

	孔隙度
	%
	27.0
	/
	26.1
	/
	26.9
	/
	/
	/

	渗滤率（饱和导水率）
	mm/min
	6.48
	/
	6.56
	/
	6.53
	/
	/
	/

	备注：1.测定结果低于分析方法检出限时，报告分析方法的检出限值，并加标志位“L”表示。
2.*表示该项目外委分包，外委至新疆新环监测检测研究院（有限公司），该单位资质认定证书编号为223112050032。



表3.2.5-5   T2、T3土壤环境质量评价结果一览表
	采样
地点
监测
项目
	单位
	监测点位
	GB36600-2018
第二类用地风险筛选值
(mg/kg)
	评价结果

	
	
	T2-厂区内（宗地二）（柱状样）
	T3-厂区内西南侧（宗地一）（柱状样）
	
	

	
	
	0.0～0.5m
	Si
	0.5～1.5m
	Si
	1.5～3.0m
	Si
	0.0～0.5m
	Si
	0.5～1.5m
	Si
	1.5～3.0m
	Si
	
	

	汞
	mg/kg
	0.055
	0.00145
	0.054
	0.00142
	0.052
	0.00137
	0.042
	0.00111
	0.043
	0.00113
	0.054
	0.00142
	38
	达标

	砷
	mg/kg
	10.0
	0.16667
	10.1
	0.16833
	10.2
	0.170
	10.1
	0.16833
	10.8
	0.180
	10.4
	0.17333
	60
	达标

	铅
	mg/kg
	17.3
	0.02163
	16.9
	0.02113
	15.0
	0.01875
	11.7
	0.01463
	11.5
	0.01438
	10.2
	0.01275
	800
	达标

	镉
	mg/kg
	0.15
	0.0023
	0.16
	0.0025
	0.15
	0.0023
	0.12
	0.0018
	0.18
	0.0028
	0.17
	0.0026
	65
	达标

	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.0439
	0.5L
	0.0439
	0.5L
	0.0439
	0.5L
	0.0439
	0.5L
	0.0439
	0.5L
	0.0439
	5.7
	/

	铜
	mg/kg
	68
	0.00378
	55
	0.00306
	74
	0.00411
	58
	0.00322
	49
	0.00272
	54
	0.003
	18000
	达标

	镍
	mg/kg
	52
	0.0578
	45
	0.050
	59
	0.0656
	47
	0.0522
	41
	0.0456
	55
	0.0611
	900
	达标

	pH值
	无量纲
	8.06
	/
	8.11
	/
	8.22
	/
	8.36
	/
	8.37
	/
	8.66
	/
	/
	/



表3.2.5-8   T4、T6土壤环境质量评价结果一览表
	采样
地点
监测
项目
	单位
	监测点位
	GB36600-2018
第二类用地筛选值(mg/kg)
	评价结果

	
	
	T4-厂区内
（宗地一）（表层样）
	T6-项目厂界外南侧60m（表层样）
	
	

	
	
	0.0～0.2m
	Si
	0.0～0.2m
	Si
	
	

	汞
	mg/kg
	0.054
	0.00142
	0.058
	0.00153
	38
	达标

	砷
	mg/kg
	10.8
	0.18
	10.5
	0.175
	60
	达标

	铅
	mg/kg
	10.3
	0.0129
	11.7
	0.01463
	800
	达标

	镉
	mg/kg
	0.15
	0.0023
	0.17
	0.0026
	65
	达标

	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.0439
	0.5L
	0.0439
	5.7
	达标

	铜
	mg/kg
	59
	0.00328
	47
	0.00261
	18000
	达标

	镍
	mg/kg
	34
	0.03778
	47
	0.05222
	900
	达标

	pH值
	无量纲
	8.41
	/
	8.53
	/
	/
	/


表3.2.5-8   T5土壤环境质量评价结果一览表
	采样
地点
监测
项目
	单位
	监测点位
	GB 1561-2018表1中农用地土壤污染风险筛选值(mg/kg)
	评价结果

	
	
	T5-项目厂界外北侧170m（农田）（表层样）
	
	

	
	
	0.0～0.2m
	Si
	
	

	汞
	mg/kg
	0.070
	0.0206
	3.4
	达标

	砷
	mg/kg
	10.5
	0.42
	25
	达标

	铅
	mg/kg
	11.1
	0.0653
	170
	达标

	镉
	mg/kg
	0.16
	0.2667
	0.6
	达标

	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	/
	/
	/

	铜
	mg/kg
	47
	0.47
	100
	达标

	镍
	mg/kg
	36
	0.1895
	190
	达标

	锌
	mg/kg
	94
	0.3133
	300
	达标

	pH值
	无量纲
	8.31
	/
	/
	/


由评价结果可知，监测点位各土壤监测值均不超标。厂界内及厂界外监测点土壤样品检测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地土壤污染风险筛选值；厂界外北侧农田监测点土壤样品检测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 1561-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。


[bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc12625]5   环境影响预测与评价
[bookmark: bookmark57][bookmark: _Toc12459][bookmark: _Toc5417][bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc13337][bookmark: _Toc25721]5.1 施工期环境影响评价
项目在施工期的过程中，要进行土地开挖及平整，使场地植被及地貌发生改变，造成一定程度的水土流失，施工过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物将会对周围环境带来一定不利影响，其中以扬尘和噪声对环境的影响较为显著，如不加以严格控制管理，则将会给周围环境造成不良的影响。以下分析项目施工期对环境的影响。
[bookmark: _Toc15194]5.1.1施工期大气环境影响分析
施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建筑材料的装卸、运输等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成的，其中建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。
① 风力扬尘
由于施工的需要，一些建筑材料需露天堆放；一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：


其中：Q——起尘量，kg/t·a；
V50——距地面50m处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水量，%。
V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。由公式可以看出尘粒在空气中的传播扩散、起尘量情况与风速等气象条件和尘粒含水量有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度随尘粒粒径的增大而迅速增大。
抑制扬尘的一个简捷有效的措施之一是洒水。如果在施工期内对路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，在不同距离范围内，可使扬尘减少30~80%左右。表5.1-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20m~50m范围。
表5.1-1    施工场地洒水抑尘的试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100
	200

	TSP小时平均浓度（mg/Nm3）
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29

	除尘率（%）
	81
	52
	41
	30
	48


② 车辆行驶的动力扬尘
据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占施工期总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
V——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，t；
P——道路表面扬尘量，kg/m2。
表5.1-2为10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。
表5.1-2    在不同车辆和路面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/km·辆
	P
车速
	0.1kg/m2
	0.2kg/m2
	0.3kg/m2
	0.4kg/m2
	0.5kg/m2
	1kg/m2

	5（km/h）
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10（km/h）
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15（km/h）
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20（km/h）
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435


由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。
③ 扬尘污染分析
施工过程扬尘和粉尘会造成城市局部大气污染。
干燥季节运料车辆进出场地携带泥土，扬起尘土；水泥装卸、运输，建筑结构清理和装修作业过程，不但常造成灰尘从地面扬起，甚至出现建筑垃圾从天而降，粉尘从空中逸出。周边的总悬浮颗粒物（TSP）浓度可达0.5~1.0mg/m3，静风时弥散范围可达几十米。有风时颗粒物可被吹送百米之远。据类比调查，在大工地周边降尘量可能增加到10t/km2·月以上。
根据资料类比分析，施工期产生的扬尘污染物均为颗粒物，都属面源，直接影响距离一般不会超过100m，同时加强管理，及时进行场地洒水抑尘，本项目周边无环境敏感目标，因此施工期对周边环境影响较小。
2）车辆尾气污染
尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、设备机械性能、作业方式和风力、风向等，根据类比分析，设备机械性能、作业方式的影响程度最大。
施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。以黄河重型车为例，单车污染物平均排放量为：CO815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类134.0g/100km。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对城区的大气环境造成不利影响。
运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，建筑工地的CO、NOx和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其中CO、NOx和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内的NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3、1.05mg/Nm3，NOx和CO是《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍。烃类物质不超标（我国无该污染物的环境质量标准，参照以色列标准4.0mg/Nm3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，为70m。因此，建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械尽量使用环保系施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。虽然本项目施工期机动车尾气对附近环境敏感点造成一定的影响，但随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。
[bookmark: _Toc21309][bookmark: _Toc316561692][bookmark: _Toc378625438][bookmark: _Toc316511101]5.1.2施工期水环境影响分析
①施工废水
施工废水主要是施工机械设备、车辆的清洗废水，主要污染物质为SS，含一定量的泥沙和少量油污，因施工中此类废水产生时间、频率以及产生量具有不定性，因此其生产量难以定量计算。施工废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为2000mg/L。
施工设备和运输车辆冲洗废水排放量很少，主要污染物为COD、SS和石油类。施工废水经沉淀池处理后回用。
② 生活污水
本项目施工人员平时的生活产生的生活污水主要是盥洗水和厕所冲刷水，主要污染物是CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。本项目施工期为240d，日最高施工人员约50人，施工人员每天生活用水以40L/人计，生活污水用水量480m3，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为384m3，该项目施工期生活污水依托现有生活污水处理系统，最后进入胡杨河经济开发区污水处理厂处理。
本项目施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对项目所在区域的水环境影响很小。
[bookmark: _Toc11619]5.1.3施工期声环境影响分析
5.1.3.1主要噪声源
项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。土石方挖掘阶段主要噪声源为铲车、挖掘机、装载机和各种运输车辆作业时产生的噪声，主要是移动声源，没有明显的方向性；结构施工阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、电锯等，其中还包括一些撞击噪声。各施工阶段中以土石方挖掘阶段的挖掘机及土建施工阶段的振捣器等的噪声对环境影响最大。施工过程中各噪声设备源强调查结果见表5.1-3。
表5.1-3  工程施工期主要噪声源调查统计表
	施工机械
	声级（dB（A））
	声源性质

	铲车
	88~95
	间歇性源

	挖掘机
	90~105
	

	装载机
	90~100
	

	各种车辆
	70~95
	

	混凝土搅拌机
	80~95
	


5.1.3.2施工噪声影响分析
建设施工期一般为露天作业，而且场地内设备大多属于移动声源，当声源的大小与预测距离相比小的多时，可以将此声源看作点源，声源噪声值随距离衰减的计算公式如下：
L2=L1-20lg(r2/r1)
式中：r1、r2 为距声源的距离（m）；
L1、L2为声源相距r1、r2处的噪声声级dB(A)。
预测本项目施工期多台噪声设备在不同距离处的噪声级，见表5.1-4。
表5.1-4   主要噪声设备不同距离处噪声级预测结果   单位：dB（A）
	声源
名称
	噪声源dB（A）
	影响距离及影响值

	
	
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	120m
	140m
	160m
	180m

	推土机
	90
	63.98
	57.96
	54.44
	51.94
	50.00
	48.42
	47.08
	45.92
	44.89

	搅拌机
	90
	63.98
	57.96
	54.44
	51.94
	50.00
	48.42
	47.08
	45.92
	44.89

	挖掘机
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	装载机
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	重型卡车
	85
	58.98
	52.96
	49.44
	46.93
	45.00
	43.42
	42.08
	40.91
	39.89


上述噪声源均为间歇性声源，由表中数据可知，施工设备噪声超标的范围为100m以内。
基础设施建设过程，噪声的影响是不可避免的，但也是暂时的，施工结束后就可恢复正常。为了减缓施工噪声的影响，应尽量选用较先进的低噪声设备；组织好施工安排，高声级的施工设备尽可能不同时使用；必要时，在高噪声设备周围适当设置屏障体以减轻对周围环境的影响。且项目面积规模较小，大型施工器械施工时间较短，因此在合理安排施工时间的情况下，文明施工；同时，根据项目外环境，项目附近周边无居民、学校、医院等环境敏感区分布，项目施工噪声对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc1008]5.1.4施工期固废影响分析
本项目施工期固体废物主要为建设施工过程中产生的建筑垃圾、土石方和施工人员生活垃圾。项目施工开挖土石方用于场区内综合利用，建筑垃圾和生活垃圾经定期收集后送至环卫部门指定地点处置。项目施工期固废去向明确、合理处置，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc12793]5.1.5施工期生态环境影响分析
本项目为污染类建设项目，对生态环境的影响以施工期为主。项目在现有工程用地范围内进行土建施工，部分改造仅在现有装置区安装设备，施工范围小，对周边生态环境基本无影响。
[bookmark: bookmark59][bookmark: _Toc12483]5.2 运营期大气环境影响分析
[bookmark: _Toc32744]5.2.1 背景气象统计资料
（1）常规地面气象观测数据来源
本项目大气评价等级为一级，根据实际情况，选取距离最近的哈密市气象站点的常规气象资料，选用了该气象观测站2023年全年逐日逐时风向、风速、干球温度，以及定时总云、低云资料。
（2）常规地面气象观测数据统计结果
① 温度
年平均温度的月变化情况见表5.2-1和图5.2-1，当地全年中7月最热，平均温度为29.46℃，1月份最冷，月平均温度为-10.07℃。
表5.2-1    年平均温度的月变化（℃）
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	-10.07
	0.49
	9.26
	12.58
	19.38
	28.10
	29.46
	27.90
	20.38
	13.29
	2.01
	-7.90



图5.2-1        年平均温度的月变化曲线图
② 风速
当地年风速的月变化情况见表5.2-2和图5.2-2。当地季小时平均风速的日变化情况见表5.2-3和图5.2-3。
表5.2-2    年平均风速的月变化（m/s）
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速
	1.77
	1.81
	2.19
	2.81
	2.59
	2.46
	2.19
	2.44
	1.72
	1.37
	1.61
	1.46



图5.2-2        年平均风速的月变化曲线图
表5.2-3    季小时平均风速的日变化
	小时（h）
风速（m/s）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.31
	2.20 
	2.13 
	2.13 
	2.18 
	2.19 
	2.05 
	2.19 
	2.59 
	2.93 
	3.03 
	3.03 

	夏季
	2.42
	2.72 
	2.64 
	2.41 
	2.17 
	2.24 
	1.99 
	1.94 
	2.24 
	2.55 
	2.75 
	2.79 

	秋季
	1.31 
	1.36 
	1.58 
	1.49 
	1.44 
	1.51 
	1.50 
	1.49 
	1.51 
	1.82 
	2.13 
	2.23 

	冬季
	1.48 
	1.39 
	1.42 
	1.54 
	1.52 
	1.59 
	1.59 
	1.73 
	1.70 
	1.85 
	2.05 
	2.15 

	小时（h）
风速（m/s）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.82 
	2.84 
	2.82 
	3.01 
	3.03 
	3.01 
	2.97 
	2.38 
	2.18 
	2.22 
	2.20 
	2.19 

	夏季
	2.71 
	2.46 
	2.52 
	2.41 
	2.56 
	2.45 
	2.22 
	2.00 
	1.80 
	2.15 
	2.18 
	2.32 

	秋季
	2.09 
	2.00 
	2.03 
	1.87 
	1.73 
	1.42 
	1.12 
	1.04 
	1.15 
	1.30 
	1.23 
	1.21 

	冬季
	2.23 
	2.14 
	2.09 
	2.10 
	1.95 
	1.75 
	1.34 
	1.19 
	1.27 
	1.34 
	1.36 
	1.39 



图5.2-3        季小时平均风速的日变化曲线图
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表5.2-4    年均风频的月变化（%）
	风向
风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	4.30
	3.90
	5.38
	15.19
	26.48
	6.45
	7.53
	3.49
	4.70
	4.57
	2.96
	3.09
	5.24
	1.61
	2.69
	1.61
	0.81

	二月
	7.74
	9.08
	7.14
	11.16
	17.71
	6.70
	5.65
	2.83
	4.91
	1.93
	4.32
	3.87
	7.29
	2.98
	3.87
	2.38
	0.45

	三月
	6.05
	8.87
	8.60
	11.83
	16.40
	7.12
	6.32
	3.76
	4.30
	2.42
	2.28
	2.15
	10.35
	3.76
	3.76
	1.88
	0.13

	四月
	6.81
	8.19
	9.58
	10.69
	13.75
	7.36
	6.53
	3.33
	4.31
	2.36
	2.92
	4.03
	7.50
	4.58
	5.28
	2.64
	0.14

	五月
	8.87
	6.32
	9.27
	7.39
	12.77
	6.72
	7.53
	3.90
	2.55
	3.63
	0.94
	3.09
	8.20
	7.93
	6.32
	4.57
	0.00

	六月
	9.03
	8.75
	10.83
	9.03
	10.14
	4.72
	4.86
	4.58
	3.06
	3.19
	4.31
	5.00
	7.92
	4.86
	3.61
	5.97
	0.14

	七月
	5.11
	7.80
	9.81
	8.33
	14.38
	5.11
	4.30
	3.76
	3.09
	3.90
	4.30
	7.26
	9.95
	4.44
	3.76
	4.30
	0.40

	八月
	8.20
	5.91
	5.91
	10.89
	15.59
	10.89
	5.38
	2.55
	4.03
	2.02
	3.90
	3.49
	8.87
	5.11
	3.49
	3.49
	0.27

	九月
	11.53
	7.78
	9.31
	7.92
	14.44
	7.08
	4.86
	4.17
	3.06
	2.08
	4.17
	3.75
	7.36
	3.61
	4.72
	3.89
	0.28

	十月
	14.25
	12.63
	8.20
	7.80
	12.23
	4.70
	4.84
	3.90
	4.84
	2.69
	1.61
	3.36
	6.59
	3.90
	3.76
	4.44
	0.27

	十一月
	8.47
	6.53
	5.28
	10.14
	23.75
	5.83
	6.11
	3.06
	3.89
	1.94
	2.22
	3.61
	7.78
	3.89
	3.33
	3.89
	0.28

	十二月
	5.24
	4.84
	7.12
	12.77
	25.27
	4.44
	5.51
	4.17
	5.51
	3.63
	2.42
	3.36
	4.70
	3.76
	4.84
	1.88
	0.54


表5.2-5    年均风频的季变化及年均风频（%）
	风向
风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	7.25
	7.79
	9.15
	9.96
	14.31
	7.07
	6.79
	3.67
	3.71
	2.81
	2.04
	3.08
	8.70
	5.43
	5.12
	3.03
	0.09

	夏季
	7.43
	7.47
	8.83
	9.42
	13.41
	6.93
	4.85
	3.62
	3.40
	3.03
	4.17
	5.25
	8.92
	4.80
	3.62
	4.57
	0.27

	秋季
	11.45
	9.02
	7.60
	8.61
	16.76
	5.86
	5.27
	3.71
	3.94
	2.24
	2.66
	3.57
	7.23
	3.80
	3.94
	4.08
	0.27

	冬季
	5.69
	5.83
	6.53
	13.10
	23.33
	5.83
	6.25
	3.52
	5.05
	3.43
	3.19
	3.43
	5.69
	2.78
	3.80
	1.94
	0.60

	全年
	7.96
	7.53
	8.04
	10.26
	16.92
	6.43
	5.79
	3.63
	4.02
	2.88
	3.01
	3.84
	7.65
	4.21
	4.12
	3.41
	0.31



[image: ]
图5.2-4        全年风频玫瑰图
③ 风向风频
当地风频的月变化情况见表5.2-4，风频的季变化及年变化情况见表5.2-5，当地2023年1月至2023年12月四季及全年风玫瑰见图5.2-4。全年最大风向风频为NE-ENE-E，风频和为35.22%，为全年主导风向。四季均有明显主导风向，分别为NE-ENE-E、NE-ENE-E、NE-ENE-E、NE-ENE-E，风频之和分别为春季33.42%，夏季31.66%，秋季32.97%，冬季42.96%。
（3）高空气象探测数据
本项目高空气象探测资料采用了离项目位置最近的高空气象站点，坐标为东经84.72º，北纬45.62º，资料为2023年1月1日~2023年12月31日一整年逐日逐次（8:00和20:00）的探空资料，内容为0~5000m的气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速等气象数据，可满足本项目大气环境影响预测的要求。
[bookmark: _Toc15707]5.2.2 环境空气影响预测与分析
5.2.2.1预测内容
本次评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
（2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表5.2-6    评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表5.2-7    污染物评价标准
	污染物
	功能区
	取值时间
	标准值(mg/m³)
	标准来源

	TSP
	二类
	日均值
	0.3
	环境空气质量标准(GB 3095-2012)（含2018年修改单）


（4）估算参数
表5.2-8    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	569400

	最高环境温度
	43.2

	最低环境温度
	-28.9

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


5.2.2.2污染源参数
表5.2-9    矩形面源参数表
	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度m
	面源长度m
	面源宽度m
	与正北向夹角°
	面源有效排放高度m
	年排放小时数h
	排放
工况
	污染物排放速率kg/h

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1#
	贮灰库
	93.385944
	42.731789
	702
	400
	700
	0
	5m
	2920
	正常
	4.95


5.2.2.3估算结果
表5.2-10    项目填埋场无组织预测结果
	下风向距离
	TSP

	
	浓度(μg/m³)
	占标率(%)

	50.0
	24.26
	2.6956

	100.0
	27.11
	3.0122

	200.0
	32.59
	3.6211

	300.0
	37.75
	4.1944

	400.0
	40.34
	4.4822

	500.0
	37.97
	4.2189

	600.0
	36.14
	4.0156

	700.0
	34.15
	3.7944

	800.0
	32.16
	3.5733

	900.0
	30.26
	3.3622

	1000.0
	28.84
	3.2044

	1200.0
	25.34
	2.8156

	1400.0
	22.70
	2.5222

	1600.0
	20.48
	2.2756

	1800.0
	18.61
	2.0678

	2000.0
	17.01
	1.8900

	2500.0
	13.90
	1.5444

	3000.0
	11.64
	1.2933

	3500.0
	9.942
	1.1047

	4000.0
	8.633
	0.9592

	4500.0
	7.589
	0.8432

	5000.0
	6.740
	0.7489

	下风向最大浓度
	40.47
	4.4967

	下风向最大浓度出现距离
	374.01

	D10%最远距离
	/


本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表5.2-11    Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	贮灰库
	TSP
	900
	40.47
	4.4967
	/


本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP的Pmax值为4.4967%，Cmax为40.47μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
5.2.2.4大气污染物核算
本项目污染物主要为贮灰场填埋作业过程中产生的扬尘以及机械设备运行废气。项目污染物核算过程详见工程分析所示。此次小节对污染物产生及治理排放情况做汇总，汇总表如下：
表5.2-12    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	1#
	填埋场
	TSP
	加强填埋作业管理、定期洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0mg/m3
	24.2774


表5.2-13    大气污染物年排放量核算汇总表
	序号
	污染物
	无组织t/a
	有组织t/a
	年排放量t/a

	1
	TSP
	24.2774
	0
	24.2774


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离确定中的相关要求：本评价已采用AERSCREEN模型完成了估算预测，根据前述预测结果，本项目厂界外TSP最大落地浓度未超出《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)（含2018年修改单）中质量标准。
[bookmark: _Toc7180]5.2.3 防护距离计算
（1）无组织排放大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目经预测TSP、NOx、CO污染物没有超出环境质量标准浓度限值，因此不设置大气防护距离。
（2）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499- 2020）中要求，卫生防护距离应采用 GB/T 3840-1991 中 7.4 推荐的估算方法进行 计算，具体公式如下：
[image: ] = [image: ] （BLc  + 0.25r2）0.5 LD
式中：
Qc-大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm-大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米 （mg/m3 ）；
L-大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r-大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；
A、B、C、D-卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近 5 年平均风速及大气污染源构成类别。
本项目所在地哈密市的年平均风速为1.9m/s，在正常运行条件下，根据上述公示，以灰库无组织排放源的相关数据代入计算，本工程卫生防护距离结果见下表。
表5.2-14    卫生防护距离的确定
	序 号
	无组织源
	面源源强（kg/h）
	源的释放高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	小时质量标准（mg/m3）
	计算防护距离（m）

	1
	颗粒物（TSP）
	4.95
	5
	700
	400
	0.9
	5.5


根据 GB/T 39499-2020 中的级差规定，本工程大气污染物的卫生防护距离为厂界外50m，当有两种或两种以上有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该企业的卫生防护距离级别应提高一级，本工程仅有一种污染物，因此本项目卫生防护距离为50m，项目卫生防护距离内无环境敏感点，因此，项目运营期产生的废气污染物对周边影响不大。
[bookmark: _Toc13261]5.2.4 大气环境影响评价自查表
本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。
表5.2-15   建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥20000t/a□
	500~2000t/a□
	小于500t/a☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
☑
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	TSP
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：TSP、NOx、CO
	有组织废气监测□
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量检测
	监测因子：（TSP）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可以接受☑             不可接受□

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源年排放量
	SO2：（0）t/a
	NOX：（0）t/a
	颗粒物（24.2774）t/a
	/

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项


[bookmark: bookmark61][bookmark: _Toc9792]5.3 运营期地表水环境影响分析
[bookmark: _Toc46847562][bookmark: _Toc75167602][bookmark: _Toc90558853][bookmark: _Toc49276243][bookmark: _Toc41581508][bookmark: _Toc25143][bookmark: _Toc53045763][bookmark: _Toc42769735][bookmark: _Toc66767444][bookmark: _Toc96166107][bookmark: _Toc89676386][bookmark: _Toc87345339]5.3.1地表水环境影响预测
项目产生废水为生活污水，项目生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。
[bookmark: _Toc29457][bookmark: _Hlk66366443]5.3.2依托水处理设施的环境可行性
本项目产生生活污水量约0.256m3/d，主要污染物为COD、氨氮、SS，排入化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水。本项目拟新建1座50m3大小化粪池，可有效收集处理项目产生生活污水，大南湖电厂现有污水处理采用地埋式一体化污水处理设备，处理规模为10m3/h，2套设备，一用一备，处理工艺为接触氧化法，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于现有工程生产、绿化等系统，目前处理量约8m3/d，尚有余量，可容纳本项目新增生活污水量，处理后的废水全部回用，不外排。
[bookmark: _Toc13874]5.3.3雨污分流措施
本次灰场扩建项目贮灰库排水体制为雨污分流制，雨水通过排水沟排至场外，生活污水经化粪池收集处理后定期拉运至大南湖电厂处理。项目设置有放水涵洞，排水竖井、排水沟等设施对雨水进行收集排放。防止雨水进入填埋区。
综上，本项目采取雨污分流的措施，项目填埋场生活污水经化粪池收集处理后定期拉运至大南湖电厂处理后综合利用或回用，采取治理措施合理有效，去向明确，对地表水环境影响不大。
表5.3-1    建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水又要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他☑
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化口；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流速□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实现测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环锐质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流长度（）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库河□I类□；II类□；皿类□；IV类□；V类□

	
	
	近岸海域第一类□；第二类□；第一类□；第四类□

	
	
	规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况□：达标□；不达标□；
水环境控制单元或断面水质达标状况□：
达标□；不达标□
水环搅保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环搅质量回顾评价□
流域〈区域)水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流长度（）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；I正常工况□；
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式□；其他□

	环境影响评价
	水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主变污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新建设或调整入河〈湖库、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	（）
	（）
	（）

	
	
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度1(mg/L)

	
	替代源排放情况
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量，一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）一般水期（）m³/s；其他（）m³/s

	
	
	生态水衍，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m；

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；:区域削减□；依托其他工程措施☑；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方案
	手动□；自动□；无监测□
	手动□；自动□；无监测☑

	
	
	监测点位
	（无）
	（无）

	
	
	监测因子
	（无）
	（无）

	
	污染物排放消单
	□

	评价结论
	可以接受☑，不可以接受□

	泣，"口"为勾选项；可√；"( )"为内容填写项，"备注"为其他补充内容。


[bookmark: bookmark63][bookmark: _Toc32754]5.4 运营期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc19644]5.4.1噪声源源强
由项目生产工艺及所用的设备可知，项目噪声源主要为装载机、压路机、水泵等，噪声声级范围75-90dB（A）。生产设备均布置在厂房内，在采取基础减振和隔声降噪措施后，降噪效果约为20dB（A）。
5.4.1.1预测范围与内容
根据本项目噪声源的位置，确定厂界外200m的范围为噪声预测范围，预测本工程建成后的厂界噪声贡献值。
5.4.1.2预测模型
环境噪声预测中将各噪声源简化为点源，选用室外声源对厂界噪声进行预测。对所有的点经过叠加计算可得出它们的预测声级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中数学模型进行预测。
a)应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：
[image: ]
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； 
Lw—由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
[image: ]
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
b)预测点的A声级LA(r)可按下式计算：
[image: ]
式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；
△Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB；
c)在头考虑几何发散衰减时按下式计算：
[image: ]
式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
d)工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。 
e)噪声预测值计算
[image: ]
式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
5.4.1.3预测结果
在本次声环境影响预测与评价中，为便于预测计算，将各噪声源概化叠加作为源强，通过噪声叠加计算可知，项目所有设备同时开启时最大噪声值为90dB(A)，结合该项目的建筑特征，由于吸声、隔声作用，可使本项目的噪声源强值降低20dB（A）。项目区噪声预测结果见表5.4-1。
表5.4-1  厂界昼间噪声预测结果一览表        单位：dB（A）
	序号
	名称
	X(m)
	Y(m)
	地面高程(m)
	离地高度(m)
	昼间
	场界标准

	
	
	
	
	
	
	贡献值(dB)
	背景值(dB)
	叠加值(dB)
	场界标准值
	是否达标

	1
	第1边的贡献最大值
	401.93
	800.45
	0.00
	1.20
	30.57
	58
	58.01
	65
	是

	2
	第2边的贡献最大值
	573.74
	420.45
	0.00
	1.20
	43.45
	57
	57.19
	65
	是

	3
	第3边的贡献最大值
	454.60
	80.32
	0.00
	1.20
	28.43
	57
	57.01
	65
	是

	4
	第4边的贡献最大值
	12.06
	509.21
	0.00
	1.20
	28.48
	57
	57.01
	65
	是


表5.4-1  厂界夜间噪声预测结果一览表        单位：dB（A）
	序号
	名称
	X(m)
	Y(m)
	地面高程(m)
	离地高度(m)
	夜间
	场界标准

	
	
	
	
	
	
	贡献值(dB)
	背景值(dB)
	叠加值(dB)
	场界标准值
	是否达标

	1
	第1边的贡献最大值
	401.93
	800.45
	0.00
	1.20
	30.57
	45
	45.15
	55
	是

	2
	第2边的贡献最大值
	573.74
	420.45
	0.00
	1.20
	43.45
	50
	50.87
	55
	是

	3
	第3边的贡献最大值
	454.60
	80.32
	0.00
	1.20
	28.43
	42
	42.19
	55
	是

	4
	第4边的贡献最大值
	12.06
	509.21
	0.00
	1.20
	28.48
	54
	54.01
	55
	是


项目厂界贡献值等值声线图见附图5.4-1。
本项目噪声计算结果显示：本项目运营期设备运营噪声，衰减至项目区四周边界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5.4.1.4 声环境影响评价自查表
本工程声环境影响评价自查表见表5.4-2。
表5.4-2   声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	200m☑               大于200m□                 小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑       最大A声级□    计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑       地方标准□        国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方 法
	现场实测法☑       现场实测加模型计算法□      收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□        已有资料☑       研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑               其他□

	
	预测范围
	200m☑       大于200m□        小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑    最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡 献值
	达标☑               不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□                 不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑   固定位置监测□   自动监测□  手动监测□   无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：( )
	监测点位数(4)
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行☑      不可行□

	注：“□”为勾选项，可√ ；“( )”为内容填写项。


[bookmark: bookmark65][bookmark: _Toc32240]5.5 运营期固体废物影响分析
固体废物中有害物质一般通过淋滤、扩散作用释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。本项目产生的固体废物主要为：生活垃圾，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理。
[bookmark: _Toc8844]5.5.1对土壤和水环境的影响分析
工业固体废物一旦与水（雨水、地表径流水或地下水等）接触，固体废物中的 有害成份就会不可避免地或多或少被浸滤出来，污染物（有害成份）随浸出液进入土壤、地下水层，或者随着地表径流进入地面水体，从而对土壤和水环境造成二次污染，因此必须对固体废物的暂存做好相应的防雨、防渗措施，并进行妥善处置，防止污染水体。
[bookmark: _Toc20291]5.5.2对环境空气的影响分析
项目产生的生活垃圾等会散发一定的异味，若对这些固体废物不进行妥善处置，则会对附近环境空气造成一定的污染影响。日常办公生活垃圾定期交环卫部门清运处理。项目产生的固体废物对大气环境的影响很小，是可以控制在可接受水平范围内的。
[bookmark: _Toc28654]5.5.3固废外运的影响
本工程灰渣外运综合利用采用密闭罐车运输，有效控制了扬尘和灰渣散落对环境的影响；由于灰渣运输车辆较多，其在行驶过程中会对沿线声环境造成一定的影响，本评价建议运输车辆集中在白天外运。本工程固体废物是不定期地进行运输，不会对环境造成持续频发的噪声影响，对环境造成的影响也很小。
本工程生活垃圾在运输过程中，可能对环境造成一定的气味影响。因此，生活垃圾在运输过程中采用密封式运输车辆，并防止垃圾渗滤液的滴漏。采取上述措施后，运输过程中基本可以控制运输车辆的气味问题。
在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的泄漏问题，对车辆所经过的道路两旁水体水质影响不大。但若运输车辆出现沿路洒漏，则会由雨水冲刷路面而对附近水体造成污染。因此，建设单位和废物运输单位需要严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。
项目建成后，对产生的固体废物严格按照上述废物处理要求进行处理，对外环境的影响可减至可接受的程度。
[bookmark: bookmark67][bookmark: _Toc30254]5.6 运营期地下水环境影响评价
[bookmark: _Toc21657]5.6.1评价目的
地下水环境影响评价的目的，在于从环境保护角度出发，根据该项目的特点，分析其项目运行过程中污染物的产生过程和环节，污染物的产生量及排放方式和途径，并在此基础上分析该项目对周围地下水环境将带来的影响程度和影响范围，同时提出污染物进行治理的工程措施及方法，以达到削减污染物排放总量，实现达标排放，保护环境的目的。
[bookmark: _Toc10247]5.6.2预测原则
项目地下水环境影响预测应遵循以下原则：
①考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。
②预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水水质的影响为重点。
[bookmark: _Toc23327]5.6.3评价等级
根据前文章节评价等级分析，本项目地下水评价等级为三级。
[bookmark: _Toc3427]5.6.4评价范围
本项目地下水评价范围根据本项目外环境及水文地质情况并结合查表法进行取值。
表5.6-1    地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价面积km2
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。

	二级
	6-20
	

	三级
	≤6
	


本项目为三级评价，地下水评价范围为上游延伸1km，下游延伸2km，两侧各1km的范围，评价范围面积为6km2。
[bookmark: _Toc22753]5.6.5评价内容
地下水环境的现状调查、监测与评价，以及工程实施过程中对地下水环境可能造成的直接和间接危害（包括地下水污染、地下水流场变化）的预测与评价，地下水环境污染模拟预测及评价，并针对其造成的影响和危害提出防治对策。考虑到项目填埋场运行过程中对地下水位影响较小，本次评价的主要内容是填埋场中有关污染物对地下水水质的影响问题，扩建后灰场入场固废主要为国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂产生的锅炉灰渣、粉煤灰、脱硫石膏，主要评价指标选取粉煤灰中可能存在的重金属砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞。
[bookmark: _Toc16567]5.6.6污染源强确定及预测情景
1、废水产污环节
项目灰场属于事故备用灰场，只有在灰渣和脱硫石膏综合利用不畅的时候才贮存灰渣。灰渣贮存期间，降雨是灰场的主要水源，但由于灰体具有良好的吸水性和持水性，雨水基本被灰体吸干，在强降雨天气下，灰场底部铺设的土工膜是良好截留材料，灰场中的水分难以穿透土工膜进入到地下水环境中。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。
事故排放可分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放(如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流)，一般能及时发现，因此，短期排放一般不会造成大范围地下水污染；而长期较少量排放（如各处管线无组织排放、水池底部裂缝泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄漏，对地下水水质产生不利影响，特别是同一地点的连续泄漏，对地下水水质的不利影响会更加严重。
根据工程所处区域的地质情况，对于灰场来说，非正常工况指贮灰场的灰渣淋滤水已穿透灰堆（灰渣厚度非常薄且正好碰到连续强降水的情况下才可能发生）且灰堆下面的防渗膜恰巧存在漏洞，导致淋滤水有可能下渗进入基岩裂隙内，本项目预测情景为在运行填埋及维护期降水引起的粉煤灰淋滤水，其中可能存在重金属物质砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞，对地下水产生环境污染影响。
2、地下水污染源分析
本次污染质模拟计算的模型识别和计算，受到水质资料的限制，模拟过程将不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。选择理由：①有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获得还存在着困难；②从保守角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。以最不利情况考虑。
（1）污染源概化
污染源概化包括排放形式与排放规律的概化。由于填埋场淋滤水渗漏是由于防渗层（项目贮灰库场底防渗采用单人工复合衬层作为防渗衬层，基础清理+砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜1.5mm+200g/m2土工布+砂土垫层30cm）破损造成的，并不能确定其渗漏位置，属于无组织排放；相关资料表明，填埋场渗漏的影响范围主要局限在填埋场及周边区域，将填埋场渗漏概化为面源。由于填埋场渗滤液主要来源于降水，填埋场内填埋的固废废物堆体对下渗具有一定的缓冲作用和迟滞效应，使得某次强降雨后，废物渗滤液产生时间远较降雨持续时间长；因此，将填埋场渗滤液的排放规律可以简化为连续恒定排放。
（2）源强计算方法
① 填埋场运行情景设计
填埋场污染地下水的途径主要是渗滤液渗漏，包括突发事件造成的防渗系统失效和长期、连续的无组织渗漏。
1）正常工况：本项目固废填埋场主要防渗单人工复合衬层作为防渗衬层，基础清理+砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜1.5mm+200g/m2土工布+砂土垫层30cm，仅在人工防渗层HDPE土工膜出现破损的情况下，渗滤液才能经过黏土层渗入到库外地下水环境中。因此在正常情况下，一般不会发生渗滤液渗漏。
2）非正常工况：因为自然灾害等原因造成的贮灰库场底损害，致使人工防渗层HDPE土工膜产生裂缝，造成渗滤液外泄。本次损害面积以最不利情况下1%计，填埋场面积约26.9326万m2，非正常工况面积约2693.26m2。
②下渗量计算
A.填埋场渗滤液
根据达西定律渗漏进入含水层废水下渗量可采用基于达西定律进行计算：
Q=K×A×J
式中：
K—介质层渗透系数，（正常工况防渗材料为1.5mm后HDPE土工膜，渗透系数以10-12cm/s计；非正常工况HDPE土工膜破损后为场底上部的深0.90～1.90m厚的层砾砂以及0.9~1.90m厚的层强风化泥岩以及4.40～5.50m厚的层强风化泥质砂岩构成为厚度约6.2~9.3m防渗层，渗透系数为10-2～10-5cm/s）
A—池污染源面积，损坏面积（m2）；
J—平均水力梯度，根据项目地勘资料，项目为0.006；
表5.6-2    下渗量计算情况
	工况
	K（m/d）
	A（m2）
	J
	理论下渗量m3/d

	正常工况
	1×10-12
	26.9326万
	0.006
	1.62×10-9

	非正常工况
	1×10-2
	2693.26
	0.006
	0.162


当地地区年平均降水量38.6mm，一日最大降水量为25.5mm（2022.6.19），年平均蒸发量为2639.7mm，蒸发量相当于降水量的约68倍。仅考虑在降雨，不考虑蒸发的情况下，根据工程分析，渗滤液最大产生量约0.0255m3/d。
填埋场渗滤液下渗量在正常工况及非正常工况下的渗滤液下渗量如下表所示：
表5.6-3    填埋区渗滤液下渗情况
	工况
	填埋场实际下渗量m3/d

	正常工况
	0.00000000162

	非正常工况
	0.0255


根据上表计算结果，仅考虑在降雨，不考虑蒸发的情况下，项目固废填埋场正常工况，渗滤液下渗量为0.00000000162m3/d；非正常工况下，渗滤液下渗量为0.0255m3/d。在建设期做好库区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理的情况下，发生渗漏或泄漏的可能性及规模较小，对地下水环境影响较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。本次预测考虑以非正常工况下，下渗渗滤液对地下水环境的影响。
③渗滤液中污染物情况
参考《宁夏沙索煤间接液化项目》中对粉煤灰中重金属元素的浸出特性进行的浸取试验结果，项目渗滤液污染物产生情况如下：
表5.6-4    渗滤液特征污染物浓度及产生排放情况
	固废填埋场源强
	污染物
	镉
	铅
	汞
	砷
	六价铬
	铜

	
	浓度(mg/L)
	0.012
	0.116
	0.00094
	0.00094
	0.004
	0.001

	非正常情况（0.0255m3/d）
	产生量kg/d
	3.06×10-7
	2.958×10-6
	2.397×10-8
	2.397×10-8
	1.02×10-7
	2.55×10-8

	地下水标准限值mg/L
	0.005
	0.01
	0.001
	0.01
	0.05
	1


[bookmark: _Toc5813]5.6.7水文地质情况
（1）地质情况
项目所在区域属吐鲁番-哈密山间凹陷，是华力西褶皱基底上发展起来的中新生代凹陷。出露地层有三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系。沉降幅度北深南浅，沉积厚度4000～8000m，断块的差异降为本凹陷的显著构造特色。根据收集的资料显示，项目区及附近无活动断裂发育。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《新疆大南湖电厂花园西工程场地地震安全性评价报告》中的结论，地震动峰值加速度值为0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。根据工程地质报告，场地中粉细砂、中细砂在整个灰场区普遍分布且渗透性较强，下伏泥质砂岩全风化成土状，为弱透水层，该区域渗透系数较大，渗透系数在10-2～10-5cm/s。
（2）地形条件
项目区域属山前堆积平原中下部，地面高程在702m～706m 之间，地势坡度较小。总的地势由北向南面倾斜，西北高，东南低，灰场区域无河流通过。
（3）水文地质情况
新疆哈密盆地地下水按其赋存特征、含水层岩性及水动力特征，可划分为：
第四系松散岩类孔隙水、第三系碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水三种基本类型。
（1）第四系松散岩类孔隙潜水
主要分布于山前冲洪积平原，按地下水类型可划分为第四系松散岩类孔隙潜水和第四系松散岩类孔隙水—承压水及自流水。
①四系松散岩类孔隙潜水
根据《新疆哈密盆地地下水资源潜力研究》（2002年），哈密盆地第四系松散岩类孔隙潜水主要分布于连霍高速公路（G30线）以北的戈壁砾石带，含水层岩性为卵砾石、砂砾石和含砾中粗砂，由扇顶至扇缘，含水层颗粒由粗变细，含水层厚度由厚变薄，水位埋深由深变浅。连霍高速公路（G30线）北部含水层厚度20～80m，潜水埋深20～80m，二堡拱拜尔湾——火石镇单井涌水量1000～3000m3/d，渗透系数6～45m/d；拱拜尔湾以西单井涌水量500～1000m3/d，渗透系数5～21m/d；火石镇以东至大泉湾四道城一带，单井涌水量大于3000m3/d，平均渗透系数27.74m/d；碱泉子和平原区中下部的骆驼圈子一带，单井涌水量为100～1000m3/d，平均渗透系数11.66m/d。地下水动态类型为水文性，枯水期为8～9月份，丰水期为5月份，地下水化学类型为HCO3-Ca·Na、HCO3-Na·Ca 或HCO3·SO4-Ca·Na型，矿化度一般小于0.5g/L，地下水平均水力坡度6～9‰，径流条件较好。
②第四系松散岩类孔隙潜水——承压水哈密盆地第四系松散岩类孔隙潜水——承压水
主要分布在梯子——骆驼圈子一带、连霍高速公路（G30 线）沿线以南的细土平原。上部潜水含水层厚度一般2～7m，岩性为中细砂，水位埋深小于5m，渗透系数3～5m/d，单井涌水量小于100m3/d，水化学类型为SO4·Cl-Na·Ca型，矿化度0.7～3g/L，多以溢出泉、潜水蒸发形式排泄。承压含水层厚度20～40m，岩性多为砂砾石、中细砂，顶板埋深小于30m，水位埋深小于15m，低洼地带丰水期地下水自流，水头高于地面0.35～1.0m，火石泉以东、连霍高速公路（G30线）以南3km内，单井涌水量大于3000m3/d，含水层渗透系数为15～70m/d；二堡以东，回城、红星四场以北，单井涌水量多为1000～3000m3/d，渗透系数3～50m/d；二堡以西，三道岭——四堡——开可尔吐尔以北单井涌水量 500～1000m3/d，渗透系数为4～21m/d；梯子泉以南3km、三道岭——居吉木布拉克——支边农场——拉克苏木——ZK12孔以北，含水层厚度变为10～30m，单井涌水量为100～500m3/d，渗透系数为4～100m/d；该带以南，第四系厚度仅为数米或出露第三系，其第四系单井涌水量小于100m3/d，供水意义不大。水化学类型由北向南由HCO3·SO4-Ca·Na变为 Cl·SO4-Ca·Na型，矿化度0.5～3g/L，地下水流向西部75º或东部225º；潜水动态变化为开采型或气象型，年水位变幅较小，一般为0.3～0.7m，承压水动态变化为水文——开采型，受地表径流和地下水开采影响，枯水期为8月份，丰水期为4月份，年水位变幅0.3～3.0m。
（2）第三系碎屑岩类孔隙水
A、第三系浅水层
①第三系碎屑岩类孔隙潜水在区内南部出露，范围不大，由于区内降水稀少，蒸发强烈，且该带所处地势较高，不利于地下水补给。此外，含水层颗粒较细。因此，富水性较差，单井涌水量一般小于100m3/d，水质差，多为Cl·SO4-Na·Mg型或Cl-Na型水。
②第三系碎屑岩类孔隙承压水主要出露于五堡——长流水——骆驼圈子一带，或下伏于第四系地层之下，分布面积大。含水层多由第三系葡萄沟组砂岩、砂砾岩或泥质粉砂岩组成。据钻孔揭露100m深度内，有两个较稳定的含水层，含水层总厚度为15～50m。含水层顶板埋深由北向南变浅，由钻孔揭露200m深度范围为20～130m，其中以红光车站——三道城——骆驼圈子——庙尔沟为界，北部顶板埋深大于50m，南部至沙尔湖一带小于50m，东部骆驼圈子—庙尔沟以南地带大于100m。火石镇——十里牛房—红星四场以北单井涌水量大于1000m3/d，渗透系数10～64.9m/d，水化学类型为HCO3-Ca·Na型，矿化度小于0.5g/L；该带以南，柳树泉农场——长流水以北，单井涌水量一般为500～1000m3/d，渗透系数15～34.34m/d，水化学类型多为Cl·SO4-Na·Mg 型，矿化度在1.0～4.3g/L，五堡——长流水一带水质较好，矿化度小于0.5g/L，为HCO3·SO4-Na·Ca型水；该带以南单井涌水量小于500m3/d，渗透系数14.4～21.74m/d。根据测试，第三系浅层地下水（80～150m）与第四系地下水具有同一补给源，上游区含水层由于颗粒较粗，孔隙、裂隙发育，地下水径流条件较好。第三系浅层水与第四系含水层之间水力联系密切，共同构成北部巴里坤山——哈尔里克山山前倾斜平原地下水系统的一个子系统。
B、第三系深层承压水（第四系下伏60～100m以下的地下水）
①顶板隔水层
根据区内钻孔资料，第三系深层承压水隔水顶板埋深80～150m，厚度一般20～35m，厚者大于100m。岩性为泥岩、沙质泥岩。该层在平原区基本构成了一个较完整的隔水层，使上层第四系—第三系浅层含水层与深层第三系承压含水层相对水力联系微弱，构成北部巴里坤山—哈尔里克山山前倾斜平原地下水系统的另一子系统，形成上下两个单独的地下水亚系统。
②含水层岩性、厚度及涌水量
根据《新疆哈密盆地地下水资源潜力研究》（2002年），哈密盆地第三系深层承压含水层主要为第三系上新统葡萄沟组第二层孔隙、裂隙承压含水岩组，该含水层主要接受山区基岩裂隙水的侧向径流补给，水量较丰富，水质良好。
（3）基岩裂隙水
为赋存于古生代地层及侵入岩等各种成因的裂隙中的地下水，广泛分布于北部基岩山区及南部低山丘陵区。其富水性受岩性、构造、地形、地貌和补给因素控制，尤以降水分配影响最为明显，随地势的变化，呈现出中高山区水量丰富，低山区中等，丘陵区贫乏的规律。
北部山区水量大，具有丰富的冰雪融水分布，补给条件好，故含水层富水性较好，其单泉流量1.05～19.641L/s，水化学类型为HCO3-Ca型，矿化度小于0.3g/L；南部低山丘陵区，由于补给条件差，水量贫乏，一般水位埋深大于20m，单井涌水量小于10m3/d，多为Cl·SO4-Na 型，矿化度14～40g/L。
本次扩建项目区域内地下水类型主要为第四系松散岩性孔隙潜水，上部潜水含水层厚度一般2～7m，岩性为中细砂，水位埋深小于5m，渗透系数3～5m/d，单井涌水量小于100m3/d，水化学类型为SO4·Cl-Na·Ca型，矿化度0.7～3g/L，多以溢出泉、潜水蒸发形式排泄。含水层岩性主要为沙砾石，厚度一般在30～60m。地下水位埋深3.50～3.90m。场地内地下水位埋深年变化幅度为1.00m左右。地下浅层水水质矿化度高，属盐碱水，不宜饮用。
[bookmark: _Toc26350]5.6.8地下水预测分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中三级评价要求，三级评价可采用解析法或类比分析法，本次预测采用解析法对建设项目地下水环境进行分析与评价。
5.6.8.1预测模式
本项目主要预测贮灰场在非正产工况下重金属对地下水环境的影响，概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题。
本次预测选用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中推荐的一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模式，公式如下：
[image: ]
式中：
x——距注入点的距离，m；
t——时间，d；
C（x，t）——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
C0——注入的示踪剂的浓度，g/L；
u——水流速度，m/d；
DL——纵向弥散系数，m2/d；
Erfc（）—余误差函数。
5.6.8.2预测参数
表5.6-5    松散岩石孔隙度参考值（据弗里泽，1987）
	松散岩体
	孔隙度%
	沉积岩
	孔隙度%
	结晶盐
	孔隙度%

	粗砾
	24～36
	砂岩
	5～30
	裂隙化结晶石
	0～10

	细砾
	24～38
	粉砂岩
	21～41
	致密结晶盐
	0～5

	粗砂
	31～46
	石灰岩
	0～40
	玄武岩
	3～35

	细砂
	26～53
	岩溶
	0～40
	风化花岗岩
	34～57

	粉砂
	34～61
	页岩
	0～40
	风化辉长岩
	42～45

	粘土
	34～60
	/
	/
	/
	/


[bookmark: _Hlk96094119]①流速u：非正常工况介质层为细砂，根据区域地勘资料渗透系数为1×10-2cm/s（0.0255m/d），水力坡度取值0.006，有效孔隙度取值ne=0.5×0.8=0.4，则项目u=KI/ne=3.83×10-4m/d； 
②纵向弥散系数DL：根据岩土勘察资料，本项目地质情况主要为粉细砂、中细砂。根据下表经资料项目弥散度取值为1m，则纵向弥散系数DL=αL（弥散度）×u（流速）=3.83×10-4m2/d；
表5.6-6   地下水污染模拟预测评估工作指南（试行）中弥散系数经验
[image: ]
表5.6-7     项目地下水预测参数
	参数名称
	代号
	参数取值
	单位

	水流速度
	u
	3.83×10-4
	m/d

	有效孔隙度
	ne
	0.4
	/

	纵向弥散系数
	DL
	3.83×10-4
	m2/d
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表5.6-8    非正常工况下渗滤液泄漏预测结果（浓度mg/L）
	污染物
	时间d
	距离/浓度

	
	
	0m
	1m
	2m
	3m
	4m
	5m
	6m
	7m
	8m
	9m
	10m

	镉
	100
	1.20E-05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1000
	1.20E-05
	8.26E-75
	1.2E-278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3650
	1.20E-05
	2.9E-25
	2.72E-81
	2.2E-174
	1.3E-304
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7300
	1.20E-05
	8.01E-16
	5.83E-44
	1.43E-90
	1E-155
	2E-239
	0
	0
	0
	0
	0

	汞
	100
	9.4E-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1000
	9.4E-07
	6.47E-76
	9.5E-280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3650
	9.4E-07
	2.27E-26
	2.13E-82
	1.7E-175
	1E-305
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7300
	9.4E-07
	6.27E-17
	4.57E-45
	1.12E-91
	7.9E-157
	1.5E-240
	0
	0
	0
	0
	0

	砷
	100
	9.4E-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1000
	9.4E-07
	6.47E-76
	9.5E-280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3650
	9.4E-07
	2.27E-26
	2.13E-82
	1.7E-175
	1E-305
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7300
	9.4E-07
	6.27E-17
	4.57E-45
	1.12E-91
	7.9E-157
	1.5E-240
	0
	0
	0
	0
	0

	六价铬
	100
	4.00E-06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1000
	4.00E-06
	2.75E-75
	4.1E-279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3650
	4.00E-06
	9.66E-26
	9.05E-82
	7.4E-175
	4.4E-305
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7300
	4.00E-06
	2.67E-16
	1.94E-44
	4.78E-91
	3.4E-156
	6.5E-240
	0
	0
	0
	0
	0

	铅
	100
	1.16E-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1000
	1.16E-04
	7.99E-74
	1.2E-277
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3650
	1.16E-04
	2.8E-24
	2.63E-80
	2.1E-173
	1.3E-303
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7300
	1.16E-04
	7.74E-15
	5.64E-43
	1.39E-89
	9.8E-155
	1.9E-238
	0
	0
	0
	0
	0

	铜
	100
	1.00E-06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1000
	1.00E-06
	6.89E-76
	1E-279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3650
	1.00E-06
	2.41E-26
	2.26E-82
	1.8E-175
	1.1E-305
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7300
	1.00E-06
	6.67E-17
	4.86E-45
	1.19E-91
	8.4E-157
	1.6E-240
	0
	0
	0
	0
	0






5.6.8.3预测结果
根据预测结果，非正常工况下，不同时间段100d，1000d，3650d，7300d，渗滤液中污染物镉、铅、汞、砷、六价铬、铜最远影响距离为5m，且浓度很低，最远影响距离污染物浓度远远小于标准值。此影响范围内无地下环环境敏感保护目标。
根据预测结果，项目填埋场非正常工况下的持续泄露，对周边地下水环境影响很小，但会造成一定影响。因此，本次评价要求本项目运行过程中，严格按照本次环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对库区下游地下水造成污染。
因此，综合本次预测结果和实际情况，在严格执行工程防渗措施、地下水跟踪监测以及其他环境保护措施的前提下，本项目贮灰场非正常工况矿下渗滤液废水对区域地下水影响有限。
[bookmark: _Toc20377]5.6.9地下水保护措施
地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。本项目为一般固废填埋场，属于II类地下水影响的建设项目。正常工况下，项目主体工程、环保工程均按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求进行设计，不会对地下水造成影响；但在生产和污染处理过程中，会不可避免的发生泄漏，如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。
1、源头控制
地下水一旦受到污染，将很难恢复。地下水污染的主要措施为源头控制，主要是做好前期的各项工作，加强地下水环保措施，将地下水灾害降至最低。可从以下方面做到源头控制：
（1）项目方案设计中，应该根据“三同时”原则，合理设计施工方案，做到建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
（2）设计过程中，对需要防渗的区域，防渗层基层应具有一定承载能力，防止由于基层不均匀沉降等引起防渗层开裂、撕裂，必要时应对基层进行处理；
（3）选择有丰富经验的单位进行施工，并有具有相关资质的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。施工过程中，应加强监管，确保施工工艺的质量；
（4）施工技术人员应掌握所承担防渗工程的技术要求、质量标准等，施工中应有专人负责质量控制，并做好施工记录。当出现异常情况时，应及时会同有关部门妥善解决，施工过程中应进行质量监理，施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收；
（5）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对风险事故区的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
2、分区防渗
项目一般工业填埋场划分为重点防渗区，采取重点防渗措施，管理站房为划分为一般防渗区，采取一般防渗措施。
项目固废填埋场采取重点防渗措施后满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；项目填埋场管理站房采取一般防渗措施为采用混凝土硬化地面，满足等效Mb≥1.50m，K≤1×10-7cm/s。
3、地下水环境监控
填埋场严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求布设监测井。主要要去内容如下：
10.3地下水监测要求
10.3.1贮存场、填埋场投入使用之前，企业应监测地下水本底水平。
10.3.2地下水监测井的布置应符合以下要求：
a）在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质；
b）岩溶发育区以及环境影响评价文件中确定地下水评价等级为一级的贮存场、填埋场，应根据环境影响评价结论加大下游监测井布设密度；
c）当地下水含水层埋藏较深或地下水监测井较难布设的基岩山区，经环境影响评价确认地下水不会受到污染时，可减少地下水监测井的数量；
d）监测井的位置、深度应根据场区水文地质特征进行针对性布置；
e）监测井的建设与管理应符合HJ/T164的技术要求；
f）已有的地下水取水井、观测井和勘测井，如果满足上述要求可以作为地下水监测井使用。
10.3.3贮存场、填埋场地下水监测频次应符合以下要求：
a）运行期间，企业自行监测频次至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月，国家另有规定的除外；如周边有环境敏感区应增加监测频次，具体监测点位和频次依据环境影响评价结论确定。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因并采取补救措施，防止污染进一步扩散；
b）封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。
10.3.4地下水监测因子由企业根据贮存及填埋废物的特性提出，必须具有代表性且能表征固体废物特性。常规测定项目应至少包括：浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）。地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。
3、技术措施：
A.按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。
B.在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。
应采取的措施为：①了解是否出现异常情况，出现异常情况的位置、原因；②加大监测密度，如监测频率由每季（年）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；③周期性地编写地下水动态监测报告；④定期对污染区位置进行检查。
[bookmark: _Toc22980]5.6.10地下水环境能影响应急响应
地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成（详见）：第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；
第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；
第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。
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[bookmark: _Ref37772472][bookmark: _Ref37772456]图 5.2-10  地下水污染风险快速评估与决策过程
[bookmark: _Toc15917]5.6.11风险事故应急措施
论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，本项目应急预案建议如下：
（1）事故发生后，迅速成立由当地环保局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。
（2）制定应急监测方案，确定对所受污染地段的上下游至地表水进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。
（3）划定污染可能波及的范围，在划定圈内的群众在井中取水的，要求立即停止使用，严禁人畜饮用，防止水污染中毒。
（4）应尽快对污染区域人为隔断，尽量阻断其扩散范围。对较小的河流可建坝堵截。同时也要开渠导流，让上游来水改走新河道，绕过污染地带，通过围堵、导控相结合，避免污染范围的扩大。
（5）根据生产废水处理系统事故时的废水容量及生产线事故停滞时工艺液体的储存及转运所需容积复核应急水池、事故池容量。
（6）当地下水水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对库区下游地下水造成污染。
[bookmark: _Toc23015]5.6.12地下水环境影响评价预测分析结论及建议
1、主要结论
（1）项目污染物迁移方向主要为东南向运移。
（2）正常工况下，灰体具有良好的吸水性和持水性，雨水基本被灰体吸干，在强降雨天气下，灰场底部铺设的土工膜是良好截留材料，灰场中的水分难以穿透土工膜进入到地下水环境中，渗滤液污染地下水的可能性较小。
（3）对潜水含水层的影响：
根据预测结果，非正常工况下，不同时间段100d，1000d，3650d，7300d，渗滤液中污染物镉、铅、汞、砷、六价铬、铜最远影响距离为5m，且浓度很低，最远影响距离污染物浓度远远小于标准值。此影响范围内无地下环环境敏感保护目标。本次评价要求本项目运行过程中，严格按照本次环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对库区下游地下水造成污染。
综合本次预测结果和实际情况，在严格执行工程防渗措施、地下水跟踪监测以及其他环境保护措施的前提下，本项目固废填埋场渗滤液废水对区域地下水影响有限。
在设计、施工中应高标准对填埋场区、渗滤液收集池实施防渗，确保防渗工程质量符合规范要求。同时运行中规范作业不得破坏防渗层结构。
（4）贮灰场一旦发生污染事故，便可能作为地下水污染的持久的源头。因此需要关注库区的地下水和土壤中污染物浓度的变化，故在库区下游及两侧设置有地下水污染扩散监测井，并兼具抽提功能，一旦检测到地下水受到污染，应立即启动抽提井将污染物抽出进一步处理，在水力控制作用下防止污染物继续向下游运移。根据规范要求，本项目设置3个地下水监测井，布点可满足上述要求。
（6）对保护目标的影响
本项目周边无居民分布，项目区主要为荒地。本项目设置3眼地下水监测井，如若发现渗漏可及时进行防渗层的修补，可防止重大事故或事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成影响。
综上，本项目在认真落实上述提出的各项地下水污染防治措施的基础上，并做好科学的预防措施，本项目的建设对地下水环境的影响不大。
2、建议及意见
（1）应加强运营期地下水水质的监测。
（2）建议企业完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。
（3）建议加强防渗设计、施工与管理，杜绝风险事故发生。
[bookmark: bookmark69][bookmark: _Toc30408]5.7 运营期土壤环境影响预测与分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本项目为Ⅱ类中型建设项目，项目区周边土壤环境的敏感程度为敏感，最终确定本项目土壤环境评价工作等级为二级。
[bookmark: _Toc12075]5.7.1 土壤类型
根据国家土壤信息服务平台（www.soilinfo.cn）查询结果，本次扩建项目区土壤类型为盐化草甸土。
草甸盐土又称“普通盐土”。盐土的一个亚类。由各种类型的草甸土逐渐演变而成。其形成受地下水常年上下活动的影响，积盐过程和草甸过程相伴进行，而以积盐过程为主。土壤积盐状况各地差异很大，愈干旱积盐愈重，积盐层或盐壳愈厚。表层有一定数量的有机质积累，底土有明显的锈色斑纹。依其盐分种类和含量，可分为氯化物草甸盐土（即潮湿盐土）、硫酸盐草甸盐土（即蓬松盐土）、硫酸盐—氯化物草甸盐土、氯化物硫酸盐草甸盐土等。
[image: ]
图5.7-1   本项目所在地土壤类型图
[bookmark: _Toc31584]5.7.2土壤环境现状环境质量
根据土壤现状评价结论（详见小节4.2.5），项目所在区域各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1标准中第二类用地筛选值，北侧耕地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值，本项目内土壤环境质量状况良好。
[bookmark: _Toc3925]5.7.3土壤影响类型与途径分析
1、影响类型
本项目属于新建项目，根据工程组成分析，本项目属污染影响型，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。
施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。
运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物和废水污染物，主要是非正常工况下贮灰场渗滤液下渗对土壤产生的影响等。
本项目土壤环境影响类别识别如下表所示：
表5.7-1   本项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	√
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/

	在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。


正常情况下，本项目填埋场对土壤环境的影响主要为填埋过程中产生的扬尘经大气沉降对周边土壤的影响；非正常工况下，主要考虑防渗层损坏，在降雨环境中填埋场渗滤液下渗对环境的影响。
主要影响因子为项目固废填埋场产生的渗滤液以及填埋扬尘，根据工程分析以及同类项目的类比分析，渗滤液中主要污染物为少量的镉、镍、铜、铅、铬。
2、影响途径
（1）大气沉降
项目填埋场在填埋过程中产生扬尘，随大气环境扩散后在项目周边沉降，对项目周边土壤造成环境影响，在严格采取分区填埋，加强日填埋临时覆盖、洒水抑尘等措施后，对周边土壤环境影响较小。
（2）垂直入渗
正常情况下本项目采取1.5mm后HDPE土工膜，防渗系数≤10-12cm/s，下渗入土壤环境概率较低，项目区域降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，因此，无渗滤灰水产生。在非正常工况下，由于人工防渗层破裂损坏，填埋场灰渣淋滤水经裂缝渗入土壤环境，对土壤环境造成环境污染影响。
[bookmark: _Toc8104]5.7.4土壤污染控制措施
2016年5月28日国务院发布的《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31号)指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具分体措施。
根据《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31号)要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施：
（1）控制本项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。
（2）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。
（3）库区道路采用水泥硬化路面，管理区进行地面硬化，污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理。
[bookmark: _Toc10314]5.7.5土壤影响分析
项目所在区域属吐鲁番-哈密山间凹陷，是华力西褶皱基底上发展起来的中新生代凹陷。出露地层有三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系。沉降幅度北深南浅，沉积厚度4000～8000m，断块的差异降为本凹陷的显著构造特色。根据收集的资料显示，项目区及附近无活动断裂发育。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《新疆大南湖电厂花园西工程场地地震安全性评价报告》中的结论，地震动峰值加速度值为0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。根据工程地质报告，场地中粉细砂、中细砂在整个灰场区普遍分布且渗透性较强，下伏泥质砂岩全风化成土状，为弱透水层，该区域渗透系数较大，渗透系数在10-2～10-5cm/s。
本项目填埋场基底防渗利用天然防渗层+人工防渗层材料的方式进行防渗，结构如下所示：
①膜上保护层：砂土垫层30cm+200g/m2无纺土工布；
②主防渗层：1.5mm厚光面HDPE土工膜（K≤10-12cm/s）；
③膜下保护层：200g/m2无纺土工布；
④底层：砂土垫层30cm
在采取以上防渗措施后，本项目填埋场满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中II类场技术要求。
通过分析，在采取规范管理、防渗等措施后，如场区地面硬化、分区防渗等，正常情况项目产生渗滤液不会泄漏直接进入土壤，加强填埋区的巡查和环境监督管理制度，地下水监测计划等措施后，项目填埋场对土壤环境影响较小，库区范围可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），因此，本项目土壤环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc18181]5.7.6 自查表
表5.7-2 土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况

	影 响 识 别
	影响类型
	污染影响型☑ ；生态影响型□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地☑ ； 农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	（26.9326）hm2

	
	敏感目标信息
	敏感目标（耕地）、方位（项目北侧）、距离（115m）

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）

	
	全部污染物
	硫酸盐、氟化物等

	
	特征因子
	硫酸盐、氟化物等

	
	所属土壤环境影响 评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□

	现 状 调 查 内 容
	资料收集
	a）□；b）□；c）☑；d）☑

	
	理化特性
	样品性状、湿度、质地、阳离子交换量、氧化还原电位、容重、渗 滤率、孔隙度

	
	
现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0cm~0.2cm

	
	
	柱状样点数
	2
	1
	0~0.5m、0.5~1.5 m、1.5~3m

	
	现状监测因子
	GB36600-2018 基本因子45项、GB15618-2018因子8项

	现 状 评 价
	评价因子
	GB36600-2018基本因子45项、GB15618-2018因子8项

	
	评价标准
	GB 15618☑；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）

	
	现状评价结论
	监测因子满足相关要求。

	影 响 预 测
	预测因子
	氟化物

	
	预测方法
	附录E☑； 附录F□；其他（类比分析）

	
	预测分析内容
	影响范围（）影响程度（可接受）

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）☑不达标结论：a）□； b）□

	防 治 措 施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（）

	
	
跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	2
	pH 值、铜、镍、锌、铅、汞、 砷、铬（六价）、镉
	每 5 年一次

	
	信息公开指标
	监测点位及监测值

	评价结论
	采取环评提出的措施，影响可接受


[bookmark: bookmark71][bookmark: _Toc20641]5.8 生态环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc4943]5.8.1 生态环境现状
项目区所在地植被类型简单，主要以农作物和灌木为主，评价区内没有珍稀 濒危野生动物栖息与繁殖地分布。通过资料收集、分析结合现场观察和访问，目 前该区的野生动物组成比较简单，种类较少，评价区内没有珍稀、濒危动物物种 的栖息地和繁殖地，无珍惜动植物资源。
根据收集到的评价区生态系统现状、陆生植物现状、陆生动物现状资料，本 地区生态系统和动植物区系介绍如下：
本次拟建场区位于哈密市区主导风向(NE)的下风向。场区域地表堆积分布有大小不一的风成沙土包，生长骆驼刺、芦苇等耐碱植物。干灰贮存范围及其周围生态功能区划属天山山地干旱草原-针叶林生态区，天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲生态亚区、嘎顺—南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区。根据现状调查，规划区内广泛分布有芦苇和骆驼刺，区内生物量约750kg/hm2，表明评价区周围生态系统本底的生产力处于较低水平，评价区域自然生态系统生物恢复能力比较弱。
项目区动物组成简单，野生动物分布种类和数量较少。由于受人类活动的影响，区域建成区基本没有野生动物分布，麻雀等鸟类和田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动区域主要集中在未开发区域。项目区位于哈密市伊州区南部丘陵边缘，地表为荒漠戈壁地貌，植被稀疏或荒芜。区域属于景观生态等级自然体系，它是由戈壁组成的荒漠景观。项目建设区域的生态环境质量的控制性组分是戈壁等未利用地，生态环境比较脆弱，在人类活动的干扰下，生态环境很容易衰退，所以要尽量保持其原始状况。
本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，建设地点位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域。根据《国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目勘测定界技术报告》以及《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（650502202400041），项目用地属于国有农用地，其中乔木林地0.3234公顷，其他草地19.7658公顷。项目已于2024年8月15日及2024年10月2日取得新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的《征收使用草原审核同意书》（新林草许准（哈）〔2024〕66号）以及《使用林地审核同意书》（新林资许准（哈）〔2024〕43号），并于2024年8月13日缴纳草场补偿费取得缴费凭证。评价区域各类土地利用类型详见附图4.1-2。
[bookmark: _Toc14833]5.8.2 对生态系统结构的影响
项目建设后在周边地区形成新的人工生态系统，代替了原来的生态系统，使生态系统的组成和结构发生了根本变化。原来处于相对稳定的系统结构，被人工生态系统和自然恢复的生态系统代替，生态系统更加趋于多样，保持水土功能得以发挥。
[bookmark: _Toc4728]5.8.3 对土地利用的影响
灰库对土地利用的直接影响有两条途径，一是直接占地，使农用地变为工业用地，使自然土地资源量减少，但土地的利用价值将升高；二是土地剥离使原有土地利用类型发生根本性改变，引起生态格局和景观的变化。
本工程的建设不会改变区域土地利用以主的结构形式，不会对宏观景观结构产生大的影响。实施过程中，因地表植被和地表结皮的破坏，灰库在运行过程中场地地表处于裸露状态，在风力作用下将产生一定的土壤侵蚀，运行过程中通过固定运输路线、定时洒水和喷水、对填埋废渣及时压实等措施，灰渣加湿后表面形成防护硬壳，具有一定的抗风蚀能力，产生的水土流失量较小，可将工程对植被和土壤的影响控制在最低程度。
[bookmark: _Toc6731]5.8.4 对动植物的影响
（1）对植物的影响
在项目营运期间，要加强人工生态系统的建设，通过植树种草提高厂区及周 围区域的植物覆盖率。
（2）对动物的影响
本项目的基建施工、生产运营的作业和机械噪声，同样将对厂区及周围一定 范围内，野生动物的活动和栖息产生一定影响，野生动物的活动和栖息产生一定影响；本项目评价区内的野生动物种类很少，没有大型的哺乳动物，现有的野生 动物为鼠类和昆虫等；通过加强对施工人员的管理，项目的施工建设不会使评价 区野生动物物种数发生较大变化，种群数量不会发生明显改变。
[bookmark: _Toc10894]5.8.5 对土壤生态结构的影响
项目运营后，工业固体废物和生活垃圾的产生，生活垃圾的存放、工业固体 废物等的运输、贮存或处理不当，会使污染物随着地表径流或工业固体废物淋滤 液进入土壤环境，造成土壤的污染。项目建成后，应尽量采取措施使得施工期导 致裸露的土地尽快植树种草，保护表土不受侵蚀，避免对土壤环境造成进一步污染。
[bookmark: _Toc11965]5.8.6 对地面覆盖层的影响
项目建成后，其所在地的地表覆盖状况将有所改变，原有植被的覆盖层大多 为建筑、道路、绿化和填埋区所代替，原有的可渗透的地表面，一部分将变为不 可渗透的人工地面。地表覆盖状况的这种变化，将会增加雨水的地表径流流量， 减少地下水的补给量，但地面裸露量减少的同时可减少地面扬尘。
[bookmark: _Toc16058]5.8.7 对生态效能的影响
项目建成后将消弱植被对区域的水土保持、净化空气、涵养水源等作用，对 当地的生态环境有一定的影响。项目建设通过对公共灰渣场周边增加绿化率的控 制，将在一定程度上改善当地生态环境，对当地整体的生态效能的影响较小。
[bookmark: _Toc18140]5.8.8 自查表
表5.8-1生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态
保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重
要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件☑；其他□

	
	评价因子
	物种□（陆生动植物、水生动植物、重点保护动植物分布范围、种群数量、种
群结构、行为等）

	
	
	生境□（生境面积、质量、连通性等）

	
	
	生物群落□（物种组成、群落结构等）

	
	
	生态系统☑（生物量、生产力、生态系统功能）

	
	
	生物多样性□（物种丰富度、均匀度、优势度等）

	
	
	生态敏感区□（主要保护对象、生态功能等）

	
	
	自然景观□（景观多样性、完整性等）

	
	
	自然遗迹□（                ）

	
	
	其他□（                      ）

	评价等级
	一级□      二级☑      三级□      生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（）km2；水域面积：（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方式
	资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线☑；调查点位、断面☑；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季□；秋季□；冬季□丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区 域的生 态问题
	
水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内 容
	重要物种□；植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；
生物多样性□；生态敏感区☑；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；
重要物种☑；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让☑；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□

	
	环境管理
	环境监理☑；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：ℼ□”为勾选项，可√；ℼ（       ）ℽ为内容填写项。


[bookmark: bookmark73][bookmark: _Toc7450]5.9 封场后影响分析
（1）封场后生态环境治理措施
①填埋场封场后平台和边坡的生态建设
填埋场封场后，台阶平台、边坡坡面和封顶平台是主要的工程实施对象。封场的主要作用是减少填埋场渗滤液的产生量，使填埋场尽快进行生态恢复，最终封场结构从上到下一次为：
阻隔层：为了避免固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内，在堆体平台和边坡覆盖压实黏土作为阻隔层，铺20cm~45cm厚。
覆盖层：压实黏土上方铺设厚度不小于 0.5m的表层土作为覆盖层，其厚度视覆土后的土地用途及植物种类确定，在覆盖层上方设置网格，网格内安装光伏发电装置，或者种植适合当地气候条件的草种。
②排水设施
在填埋场周围修建截洪沟，将雨水归整流入沟内，排出区外。在填埋场上，从上而下修筑排水渠道，建立横纵向地完整排水系统，纵向上因排水量大，边坡比降大，排水渠道的设计要考虑其稳固性，比如用铁丝笼石修筑成逐段跌水式渠道以消能排洪。这样可在填埋场上形成一完整的排水系统，是防治沟蚀产生和滑坡的骨干工程。在灰库四周设置有排水盲沟，排水盲沟位于防渗层底部，能有效收集和导排地下水。
③封场后生态环境影响分析
填埋场在采取生态恢复措施后，填埋区域生态环境逐步得到恢复，再采取一定的管理措施后，力求与周边环境相类似，形成新的生态景观。光伏发电装置安全可靠，无噪声，无污染排放，对生态环境的影响很小。
国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目环境影响报告书

169
[bookmark: bookmark75][bookmark: _Toc18849]6   污染物防治措施与评价
[bookmark: bookmark77][bookmark: _Toc98521129][bookmark: _Toc1208]6.1施工期环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc98521130][bookmark: _Toc89676411][bookmark: _Toc75167622][bookmark: _Toc96166132][bookmark: _Toc90558878][bookmark: _Toc26140][bookmark: _Toc66767459][bookmark: _Toc87345364][bookmark: _Toc53045778]6.1.1施工期大气污染物防治措施
由于项目建设期需进行土方工程、对建筑材料进行运输装卸等。因此，施工期间产生的扬尘将对附近大气环境带来不利影响，必须采取合理可行的防治措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：
（1）应重视施工工地道路的维护和管理，指定洒水抑尘制度，做到每天定期洒水，防止浮尘产生。在干燥和大风气象条件下，应增加洒水次数及洒水量。
（2）建筑材料的堆场应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏；工程脚手架外侧应使用密闭式安全网进行封闭。施工工地周围设置不低于2m的硬质密闭围挡。
（3）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；施工工地各出入口应设置除车轮泥土设施，以保障车辆不带泥土驶出工地。
（4）加强运输管理，散装货车不得超高超载，以免车辆颠簸洒出；坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应冲洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。
（5）散状物料运输应采取罐装或加盖篷布；散状物料运输车应尽量避开居民稠密区；运输建筑材料的车辆应在交通部门指定的线路上通行。
（6）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。
（7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，尽量减少施工期的大气环境影响。
[bookmark: _Toc66767460][bookmark: _Toc96166133][bookmark: _Toc89676412][bookmark: _Toc75167623][bookmark: _Toc87345365][bookmark: _Toc90558879][bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc53045779][bookmark: _Toc98521131]6.1.2施工期废水污染物防治措施
施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。为避免施工中对水环境的影响，应严格施工管理。地基填土应控制好土的最佳用水量，保证地基的压实度，并做好边坡的防护；修建临时沉淀池，收集沉淀处理含悬浮物高的废水，施工废水经沉淀处理后由于水质较为澄清，可回用作施工用水及道路的洒水。这样可以使施工期废水对水体的影响得到有效的控制。施工期含油废水要严格控制，设置必要的临时隔油池，再排入沉淀池进行二次沉降后，用于场地抑尘。施工人人员生活污水依托现有卫生设施，去向明确，对环境影响较小，低浓度生活污水用于洒水降尘，不会对环境造成明显影响。但在施工过程中应加强环境管理，尽量避免施工废水任意乱排，以减缓施工废水对周围环境的不利影响。
[bookmark: _Toc96166134][bookmark: _Toc90558880][bookmark: _Toc98521132][bookmark: _Toc30406][bookmark: _Toc66767461][bookmark: _Toc87345366][bookmark: _Toc53045780][bookmark: _Toc89676413][bookmark: _Toc75167624][bookmark: _Toc53045781][bookmark: _Toc75167625][bookmark: _Toc66767462]6.1.3施工期噪声污染防治措施
施工期噪声经过距离衰减后，施工场界60m 外噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求。根据现场调查，项目周边范围内无居民区、学校、医院等声环境敏感保护目标。合理安排施工时间，项目夜间不施工，施工期为间断施工，在建设过程中对施工人员产生影响。环评要求建设方严格按施工图纸设计要求进行建设，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。同时提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。同时，项目外环境周边无居民区、居民点、学校、医院等环境敏感保护目标，项目施工期噪声经采取以上措施后达标排放，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc89676414][bookmark: _Toc13008][bookmark: _Toc90558881][bookmark: _Toc98521133][bookmark: _Toc96166135][bookmark: _Toc87345367]6.1.4施工期固废污染物防治措施
施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的土方、废石、混凝土块等建筑垃圾，还包括施工人员产生的生活垃圾。要求施工单位在施工过程中加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾和装修产生的建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，在施工现场建临时垃圾堆放场，定期组织统一清运至政府主管部门规定的建筑固废填埋场填埋，建筑垃圾使用加盖篷布的车辆运输，严禁施工垃圾和生活垃圾在场区内或者附近任意倾倒处理。施工人员产生的生活垃圾，设置垃圾箱，收集统一处理。应要加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾可以得到有效处理和处置，对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc98521134][bookmark: _Toc5252]6.2运营期环保措施及可行性
[bookmark: _Toc53045783][bookmark: _Toc96166137][bookmark: _Toc46847578][bookmark: _Toc89676416][bookmark: _Toc66767464][bookmark: _Toc87345369][bookmark: _Toc98521135][bookmark: _Toc75167627][bookmark: _Toc42769748][bookmark: _Toc90558883][bookmark: _Toc49276259][bookmark: _Toc2783][bookmark: _Hlk66355241]6.2.1营运期废水处理措施及其可行性论证
项目废水主要为生活污水。
[bookmark: _Hlk42166207]本次扩建项目新增生活污水量约0.256m3/d，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS，排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水，外运满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最终综合利用，不外排，对外环境基本无影响。
[bookmark: _Toc96166138][bookmark: _Toc49276260][bookmark: _Toc87345370][bookmark: _Toc42769749][bookmark: _Toc75167628][bookmark: _Toc46847579][bookmark: _Toc32405][bookmark: _Toc98521136][bookmark: _Toc90558884][bookmark: _Toc53045784][bookmark: _Toc89676417][bookmark: _Toc66767465][bookmark: _Toc66767466][bookmark: _Toc75167629][bookmark: _Toc49276261][bookmark: _Toc53045785][bookmark: _Toc42769750][bookmark: _Toc46847580]6.2.2营运期废气治理措施及其可行性论证
（1）填埋作业扬尘控制措施
①固废填埋场管理
固废运至固废填埋场后，先由推土机将固废推平，后由碾压机将固废压密实。管理人员可根据当地的气候变化规律，找出适合本工程固废堆场的喷洒水规律，建立制度，控制固废填埋场扬尘。
各类固废必须运至指定地点集中堆放，必须做到随倒随压，避免碾压不及时或未进行保湿时，风吹扬尘造成二次污染。
为减轻固废卸车时产生的灰尘对大气环境的影响，应注意控制卸车时的速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬。
②固废堆场护坡
当区块堆面达到设计标高及外侧的永久堆面形成时，应及时覆土，采取逐日覆土制度，并按设计要求进行护坡，表层覆盖大颗粒砂石，以减少风蚀的破坏。
③贮灰场洒水，是抑制飞灰的重要工程措施。对暂不堆灰的渣堆表面，要定时洒水。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬灰。
例如干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。一般情况下，建议每天洒一遍水，每遍洒水深度7mm。在贮运过程中应经常了解天气预报，避免飞灰污染。长期不运行的灰面可铺洒20mm的土与灰一同碾压平整，并采用砂砾石覆盖。
（2）运输过程扬尘防治对策
为防止固废运输过程产生的扬尘污染，环评要求采取以下措施：
①运至固废场的固废，应加湿后用专用车辆运输。
②应定时对车辆进行清洗，杜绝运输途中发生飞灰污染。实践表明，调湿灰凝结在车厢板上，且有一定强度，板结后不易清除。在项目区设岗定员，专司车厢清理，避免固废板结在箱体上。严格禁止超高装车，防止固废散落。从库区到填埋场运输道路，应有专人巡回清扫，保持良好的运行环境。
③遇大风天气，为防止扬尘污染不得进行运输、填埋作业。
④工作人员在日常装卸、填埋固废工作中，应做好卫生防护措施，如：佩带口罩、防护眼镜等。
（3）机械废气防治措施
项目运行过程中装载机、压路机作业机械废气排放为间断性、不定时性无组织排放，且排放区域较为分散，在加强生产机械设备的日常维护和保养工作以及项目区外围设置绿化带后，能够使得污染物达标排放，对环境影响较小。
（4）小结
综上所述，运营期废气拟采取的污染防治措施主要为：堆存作业停止时需篷布遮盖，运输车辆采取篷布遮盖、封闭车厢、罐车运输等密闭措施，并控制车速；填埋场配备洒水车辆，对运输道路及作业区进行洒水降尘；对机械设备加强维护及保养，加强项目区绿化措施等。采取上述措施后，经估算场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。项目产生的废气污染物对大气环境的影响较小。
本项目扬尘治理采取填埋场压实、设置防尘网、定期洒水抑尘、加强日填埋覆盖等措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》)(HJ1033-2019)中推荐可行技术要求。
[bookmark: _Toc90558885][bookmark: _Toc89676418][bookmark: _Toc96166139][bookmark: _Toc25489][bookmark: _Toc98521137][bookmark: _Toc87345371]6.2.3营运期噪声防治措施及其可行性论证
本项目固废填埋场的主要噪声源为推土机、压实机等填埋区作业机械流动噪声。
通过采用先进的低噪声机械，并通过加强管理、及时维护保养，使作业机械保持良好的工况等从源头控制。且同时采用如下措施：
（1）坚持源头把关的原则，对各种填埋机械设备购置时，除满足工艺要求外，还必须考虑其具有良好的声学特征(高效低噪)。
（2）对高噪声源进行消声及隔声等措施加以控制。
（3）对无法采取措施的作业场所，工作时操作人员佩带耳塞、耳罩和头盔等个人防护用品。
（4）加强绿化，在场界建立绿化带，不仅美化场区周围环境，同时降低噪声对外环境的影响；
（5）针对场区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、场区紧按喇叭等措施。
采取以上措施后，再经距离衰减，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域标准要求。同时，本项目周边外环境无居民分布，噪声环境影响较小，因此在加强以上措施后，项目采取的噪声污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc89676419][bookmark: _Toc46847581][bookmark: _Toc98521138][bookmark: _Toc87345372][bookmark: _Toc49276262][bookmark: _Toc42769751][bookmark: _Toc90558886][bookmark: _Toc75167630][bookmark: _Toc26358][bookmark: _Toc53045786][bookmark: _Toc66767467][bookmark: _Toc96166140][bookmark: _Toc87345373][bookmark: _Toc75167632]6.2.4营运期固体废物污染防治措施及可行性论证
项目产生一般固废主要为员工生活垃圾。
本次新增管理人员4人，每人每天生活垃圾以0.5kg/d计，日产生生活垃圾2kg/d，全年运营，则年产生生活垃圾0.73t/a，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理。
1、一般固体废物管理要求和建议
固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。
为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。
（1）全过程管理
即对废物从“出生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、
再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。
（2）对排放废物进行审计
废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：①废物合理的产生量；②废物流向和分配及监测记录；③废物处理和转化；④废物有效排放和废物总量衡算；⑤废物从产生到处理的全过程评估。
本次评价要求加强固体废物的企业内部管理，建立固体废物产生、处置及最终去向的详细台账，实施追踪管理，库区内固体废物暂存场地必须设置防渗、防雨、防漏等防范措施，同时设计渗滤液集排水设施。
[bookmark: _Toc90558887][bookmark: _Toc89676420]本项目固体废弃物处理处置措施合理，去向明确。能够避免各类固体废弃物对环境造成二次污染。
[bookmark: _Toc98521139][bookmark: _Toc11690][bookmark: _Toc96166141]6.2.5生态环境污染防治措施及技术经济可行性论证
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1599-2020），中关于一般工业固体废物处置场关闭与封场的环境保护要求，当贮存、处置场服务期满或因故不再承担新的贮存、处置任务时，应分别予以关闭或封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。
本填埋场关闭或封场时，表面坡度不应超过33%，标高每升高3m~5m，需建造一个台阶。台阶应有不小于1m的宽度、2%~3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。
关闭或封场时，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。应设置标志物，注明关闭或封场事件，以及使用该土地时应注意的事项。
埋至设计高度，进行封场覆盖。根据当地气候、自然条件，固废填埋到设计高程后，第一层为阻隔层，采用库区的土或粉粘土覆40cm厚并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层采用原填埋场开挖土进行回填，厚度约30cm，压实并平展。封场绿化耕植土厚度可以根据种植作物的种类确定，要求在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5%以利于排水。
本评价认为，工程严格按照施工设计以及标准规范要求后，封场处理措施是基本可行的，只要确保各覆盖层的材料和覆盖厚度符合有关规定，该封场处理措施是可靠的。通过最终覆盖封场处理，可使处理场尽快稳定后进行场地开发和利用。
[bookmark: _Toc75167631][bookmark: _Toc98521140][bookmark: _Toc28434][bookmark: _Toc96166142][bookmark: _Toc87345374][bookmark: _Toc90558888][bookmark: _Toc89676421]6.2.6营运期地下水和土壤污染防治措施可行性分析
1、地下水、土壤污染防渗措施
根据工程地质报告，场地中粉细砂、中细砂在整个灰场区普遍分布且渗透性较强，下伏泥质砂岩全风化成土状，为弱透水层，该区域渗透系数较大，渗透系数在10-2～10-5cm/s。
本项目填埋场基底防渗利用天然防渗层+人工防渗层材料的方式进行防渗，结构如下所示：
①膜上保护层：砂土垫层30cm+200g/m2无纺土工布；
②主防渗层：1.5mm厚光面HDPE土工膜（K≤10-12cm/s）；
③膜下保护层：200g/m2无纺土工布；
④底层：砂土垫层30cm
在采取以上防渗措施后，本项目填埋场满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中II类场技术要求。
2、污染监控计划（监测井数量）
（1）监测井布设和监测频率
本项目应建立地下水环境监控体系，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备相应的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。结合项目区地下水流向、污染源分布状况和污染物在地下水中扩散形式，《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1599-2020），共设置3口地下水监控井。一口设在在地下水流向上游方向，作为背景值对照井；第二口设置在填埋场下游，作为污染监视监测井；第三口设在填埋场周边，作为污染扩散监测井。
监测频率为每年丰、平、枯水期各一次，可委托当地有资质的监测站监测，井深以潜水层深为参照深度。
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期汇报，对于常规监测数据应该进行公开。
（2）监测数据管理
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
为保证地下水监测工作巧效有序运行，须明确职责、制定相关规定进行管理;具体管理措施和技术措施如下：
①管理措施
1)预防地下水污染的管理工作是环保管理部门的职责之一，项目区环境保护管理部门应指派专人负责预防地下水污染的管理工作；
2)项目区环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位按时、按质、按量完成地下水监测工作，并按要求分析整理原始资料、编写监测报告；
3)建立与项目区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统；
4)按突发事故的性质、类型、影响范围、后果严重性分等级制订相应的应急预案，在制定预案时要根据本厂“环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，并组织有关部门、人员进行适时演练、不断补充完善预案内容。
②技术措施：
1)按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报览测数据和有关表格，定期对法兰、阀门、管道等进行检查。
2)在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注填埋场的运行情况。具体内容如下:应及时通知有关部门，做好应急防范工作，了解填埋区是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因加大监测密度，如监测频率由每月(季)一次临时加密为每天-次或更多，连续多天，分析变化动向。
综上，项目填埋场现有防渗措施满足标准要求，在完善布控地下水环境监测井后，能较好的监控或及时的发现项目填埋场填埋对区域地下水环境及土壤的污染影响，能有效降低本项目对地下水及土壤环境的污染影响，因此，本项目所采取的防渗及监控措施是可行的。
[bookmark: _Toc98521141][bookmark: _Toc4546]6.3生态保护措施
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6.3.1.1植被恢复措施
本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域，拟建场地地形起伏不大，总体趋势为西北高东南低，地面高程一般为697.29～698.87m，地貌成因类型为山前冲洪积平原，地貌类型为低缓砂丘、坡地。
填埋场复垦及闭坑是恢复生态环境一个重要的事情，它不仅是美化、绿化环境，而且还是消除隐患不可忽视的大事，本次评价根据可研设计要求、区域特点、填埋时间、填埋方式，提出复垦方案，为环境管理部门提出管理依据。
项目填埋作业完毕，要进行闭坑、封场管理，以确保该填埋场安全可靠，并可植树造林，恢复生态平衡，有效改变景观。
（1）根据要求，严格按标准予以覆土，营养土厚度不宜小于50cm，同时，按单元设计大小，分别开设排水给水系统。
（2）对照填埋场现有土壤环境质量同邻近区域背景值，可为填埋场生态复垦提供一定科学依据，未受污染的表层土可以种植一些土地适应植物。
（3）规划方案原则
①填埋单元周围先进行绿化。
②建立植被复垦区及试验区。乔灌木结合，花草相间，形成绿化带，隔离区。
③全面规划、合理布局，突出重点，兼顾一般。作到近期利益与长期利益兼顾。
④以提高经济效益，社会效益，环境效益为核心原则，充分考虑经济和生态方面的利益，是有限的资源发挥更大的效益。
⑤填埋场的基本建设、技术改造要紧密与环境保护、环境综合整治相结合起来。
⑥环境治理以集中治理为重点，点源治理与面源治理相结合。
⑦资源开发与资源保护并重。建立以保护资源为核心的原则，使被破坏的生态环境尽快恢复正常。
⑧因地制宜，因陋就简，从实际出发，制定目标要切实可行，并与经济效益挂钩，规划措施要有可操作性。
⑨强化管理，以保证能确定的目标可以按照预定的方向顺利进行
6.3.1.2复垦保护措施
在最终覆土后，为了防止水土流失应采取以下措施：
（1）项目设计采用堆体整形顶面坡度不宜小于5%。堆体整形顶面坡度不宜小于5%。边坡大于10%时宜采用多级台阶，台阶间边坡坡度不宜大于1：3，台阶宽度不宜小于2m。这个倾斜度即能促使积留的水能流走又利于绿化，减少水土流失。
（2）固废填埋场四周设防洪沟（排泄道）。
（3）固废填埋场内以固废储存小区为单元修建排水沟。
（4）加强绿化，形成绿化体系，防止水土流失。
（5）加强管理，疏通渠道，定期检查，专人负责。
（6）复垦操作规范，保证复垦质量。
（7）请专业人员指导。
（8）复垦资金要专款专用，采用建设单位出资、林业部门规划、专业队伍实施，主管部门检查的模式。
6.3.1.3水土流失治理措施
项目水土流失主要体现在填埋区库底清理和覆盖土临时堆场这两个方面，项目拟采取如下的防止水土流失措施：
（1）合理安排工期，填埋区库底清理和防渗处理避免雨季施工。
（2）分区填埋，分区进行防渗处理，避免一次性大规模施工造成的水土流失加重。
（3）对固废填埋场须进行生态恢复，对固废储存区而言，在固废储存覆土后，再进行绿化方式进行生态恢复，防止水土流失。
（4）调节池、填埋场库区等挖方的临时堆场及覆土临时堆场应堆放在较为平坦的区域，避免降雨的冲刷；堆场应采取边坡防护，且应压实待用，另外需将草皮等原上层土留置，覆盖于暂不取土区域，防止水土流失。在回填后，多余的土运至覆盖土堆场保存。覆盖土堆场内土体边坡不得大于1：2.5，并在土体表面植草，以防止水土流失。
（5）对生产、管理区应结合场内道路、建筑物等设施进行地面硬化处理，对所需绿化的场地尽量提早进行绿化。
[bookmark: _Toc98521143][bookmark: _Toc23531]6.4封场措施可行性和可靠性分析
本项目为一般工业固废填埋场，项目填埋场运行期结束后，封场结构安照一般固废控制标准中的Ⅱ类场要求设计。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)：
9.1当贮存场、填埋场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时，应在2年内启动封场作业，并采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施。
9.2贮存场、填埋场封场时应控制封场坡度，防止雨水侵蚀。
9.4II类场的封场结构应包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层。覆盖土层的厚度视拟种植物种类及其对阻隔层可能产生的损坏确定。
9.5封场后，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂。
9.6封场后的贮存场、填埋场应设置标志物，注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项。
9.7封场后渗滤液处理系统、废水排放监测系统应继续正常运行，直到连续2年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。
9.8封场后如需对一般工业固体废物进行开采再利用，应进行环境影响评价。
9.9贮存场、填埋场封场完成后，可依据当地地形条件、水资源及表土资源等自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程应满足TD/T1036规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足GB36600的要求；用作农用地的，还应满足GB15618的要求。
结合本地现场实际建议：第一层为阻隔层，采用库区的土或粉粘土覆40cm厚并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层采用原填埋场开挖土进行回填，厚度约30cm，压实并平展。
此次评价要求在封场阶段的管理中也必须严格按照一般固废控制标准进行，包括如下几点：
①在封场前，必须编制封场计划，报备地方生态环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。
②封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加等事故。
③封场后应设置标志物，注明封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。
综上所述，此次评价认为项目封场期间采取的封场措施以及封场后的运行维护措施、管理措施严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)执行，满足标准规范要求，封场措施是可行的，通过最终覆盖封场处理，可使处理场尽快稳定后进行场地开发和利用。
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[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc12139]7   环境风险评价
[bookmark: bookmark95][bookmark: _Toc11686]7.1 环境风险评价原则
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc6511][image: ]7.2 环境风险评价工作程序
项目环境风险评价工作程序见下图所示。




图7.2-1   评价工作程序
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[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc28822]7.3 环境风险调查
[bookmark: _Toc29136]7.3.1 风险源调查
通过对企业的现场调研和资料整理，识别出企业各系统主要涉及危险废物为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等。
储存物料的性质：
该项目所收集的固体废物主要为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏等，原料煤由有机物及无机物共同组成。有机物可分为挥发分及固定碳两种，主要成分为碳、氢和氧。本项目固废主要由硅、铝、铁、钙、镁、硫、钾、钠及微量重金属等元素组成，本项目贮存的炉渣、粉煤灰、脱硫石膏不属于《国家危险废物名录》（2025年版）中所列项，同时根据硫酸硝酸法浸溶试验结果浸出液各项指标均小于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），炉渣、粉煤灰、脱硫石膏不属危险固废，属于一般工业固体废物。
本项目贮灰库按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场要求运行和管理。根据工程特点，本项目主要的风险确定为贮灰场溃坝、防渗层破裂导致渗滤液收集池外溢等风险，存在风险隐患，不构成重大危险源。由于本项目没有重大危险源，因此本评价针对拟建工程可能存在的风险因素进行分析，并提出相应的事故防范措施和应急方案。
贮灰库在运行过程可能存在着一定的环境风险，如贮灰库溃坝、防渗层破裂 等，都会对垃圾填埋场周围的土壤、地下水和生态环境，自然等环境造成较大的 不利影响，产生原因：
1、贮灰库溃坝
（1）处置场设计质量的影响，如洪水量的计算、挡渣坝的设计等方面未达到规范规定要求。
（2）施工质量没保证，如施工没有严格按施工图的技术要求进行，偷工减料、验收不严格等原因。
（3）管理不规范，如没有按设计要求卸料、摊铺和压实作业、库内积水没有及时排出而超过安全标高。
（4）在雨季要监测填埋场地表水流的方向及积水量的变化情况，周围汇水面积较大，造成填埋场溃解，进而引起填埋场滑坡或泥石流的发生，产生新的水土流失，影响正常的生产，甚至威胁人群安全。
2、防渗层破裂渗滤液泄漏事故风险
防渗材料不良，防渗材料不良或施工不当引起防渗失效，基础不均匀沉降引起的防渗膜破裂，方案选择或计算失误导致的防渗设计不合理而引起防渗失效。
当事故发生时，对地下水的污染主要是渗滤液中的污染物迁移穿过包气带进入含水层，根据水文地质调查评价报告，本项目贮灰库内包气带岩性主要为第四系冲洪积层，若渗滤液发生渗漏，污染物将可能通过长时间的渗透穿过包气带进入浅层地下水，从而造成对浅层地下水的污染。
[bookmark: _Toc6015]7.3.2 环境敏感点调查
本次评价对进行项目周边5km范围内的环境风险敏感目标进行了调查。具体见2.6章节。
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc12809]7.4 环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险潜势初判由建设项目所涉及物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地各要素的环境敏感程度（E）决定。环境风险潜势划分标准如下：
表7.4-1建设项目风险潜势划分表

	敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害 （P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感 区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感 区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


[bookmark: _Toc26779]7.4.1 危险物质及工艺系统危险性（P）判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，危险物质及 工艺系统危险性等级判断（P）主要由危险物质数量与临界量比值（Q）和所属行业 及生产工艺（M）决定。项目危险物质数量与临界量比值（Q）如下所示。
表7.4-2 危险物质及工艺系统危险性等级判断表

	危险物质数量与临 界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


[bookmark: _Toc30598]7.4.2 危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，危险物质与临界量比值（Q），按照如下计算公式进行计算。
Q=[image: ]+[image: ]+…+[image: ]
式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，t；
当 Q<1时，该项目环境风险潜在势为Ⅰ；
当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
[bookmark: _Toc9041]7.4.3 风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表2，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。具体划分如下表所示：
表7.4-3 建设项目风险潜势表

	敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


本项目储存物质为工业废渣，不属于附录B中所列危险物质，判定风险潜势为I级。
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc1276]7.5 环境风险评价等级及范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析，其需根据环境风险潜势进行划分，划分依据见下表。
表7.5-1风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ 、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据上节风险潜势级别判断，本项目风险潜势为I级，因此展开简单分析。
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark105][bookmark: _Toc9414]7.6 风险影响分析
[bookmark: _Toc23351]7.6.1 防渗层破裂渗滤液泄漏事故分析
为防止灰水对地下水、地表水的不利影响，在灰库底部及初期坝内侧坝坡铺设人工防渗层（砂土垫层30cm+200g/m2无纺土工布+1.5mm厚光面HDPE土工膜（K≤10-12cm/s））：
1）人工合成材料应采用高密度聚乙烯（HDPE）膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T 17643规定的技术指标要求。
2）高密度聚乙烯土工膜作为防渗衬层，土工膜的渗透系数不应大于1×10-11cm/s，厚度为2mm。可满足使用其他类型防渗衬层具有的隔水效力不低于 GB18599-2020规范中黏土衬层厚度不宜小于0.75m，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s的要求。
3）无纺土工布作为保护层，单位面积重量不小于150g/m。保护层上部覆黏土0.3m，起对单人工复合衬层的保护和压重作用。
项目贮灰库在其正常运营期间，没有发生剧烈搅动的情况下，其防渗膜出现破损而造成地下水污染的可能性很小。
[bookmark: _Toc2536]7.6.2 排水沟设计评价
项目设计为避免外部地表径流进入贮灰库，在贮灰库挡灰坝四周设置排水沟，新建排水边沟2600m，将贮灰库内大气降水形成地表径流导排至排水沟，同时将外部径流汇集挡灰坝外侧，排离贮灰库，排水沟采用矩形断面，底宽0.6m，深度0.8m，采用预制混凝土块砌筑，排入南侧低洼空地。项目所在区域降水少，蒸发大，设置排水沟后可进一步降低降水量过大可能形成的地表径流对灰场产生的影响。
[bookmark: _Toc3444]7.6.3 溃坝风险评价
根据对灰库周边地形的调查，灰库属于平原型灰库。若运行期间管理不善，造成排水设施堵塞，暴雨时径流不能迅速排出场外，灰坝浸润线过高，导致出现溃坝事故，渗滤液和灰渣泥浆排泄至下游，将对环境造成污染和威胁下游居民生命财产安全，本次环评参照尾矿库溃坝事故影响范围预测公示进行估算。
①洪水量
根据有关资料，灰坝附近区域日最大降水量为71.7mm，扩建后灰库面积26.9326hm2，灰库最大降雨量为1.93×104m3。
灰渣泥石流密度按照灰渣：水=50：50计算，粉煤灰的密度约0.75t/m3，故水灰混合物密度按0.75t/m3计算，则下泄液体质量为14475t。
灰库拦渣坝发生溃坝事故，将使灰渣向低处蔓延，淹没下游受影响的场地、损坏渗滤液收集系统等。灰渣倾斜范围参照尾矿库尾矿向外蔓延公式计算：
r=（t/β）1/2
式中，β=〔πP1/（8gm）〕1/2；
m-下泄泥浆量（t），取值14475t；
P1-灰渣流密度（t/m3），取值1；
r-灰渣扩散外延半径（m）；
t-时间（s），取5min；
经计算r=54.233m。可见，在日最大降雨量强度计算，灰库溃坝风险事故发生，灰渣向外蔓延影响的范围约54.233m，周边无影响目标，大量的灰渣堆存会占用大片土地，改变土地的原有使用功能，破坏植被、农田，故应采取相应防范措施，避免溃坝事故发生。
②溃坝风险控制措施
本项目为备用事故灰库，日常并不启用，发生溃坝风险较小。此外，灰库灰坝严格按照规范标准进行灰坝结构设计，设计中充分考虑场地类别、地震、洪水及施工中可能发生的各种不利因素，从源头上避免灰坝溃坝的风险出现。
灰坝应严格按照设计图纸及相应的施工规程规范进行施工，在施工过程中由 专业施工监理进行监督，一发现问题立即停止施工，在采取相关措施解决问题后 再恢复施工，确保灰坝施工质量，从施工过程中避免灰坝溃坝的风险出现。
加强灰坝日常运行管理及监测，发现灰坝坝体沉降超警戒值、坝体护坡局部损坏等及时进行加固修复，在运行过程中避免灰坝溃坝的风险出现。
③灰库风险事故应急响应预案
灰库施工及运行期应制定风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施，提出防止受污染的地表水或地下水扩散的具体方案。
应急预案应包括以下内容：
①应急预案的日常协调和指挥机构；
②相关部门在应急预案中的职责和分工；
③水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；
④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；
⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: _Toc739]7.7 环境风险管理
[bookmark: _Toc21901]7.7.1 环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（aslow as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
[bookmark: _Toc27420]7.7.2 环境风险防范措施
1、贮灰库溃坝
（1）评价建议按照100年一遇的降雨量设计，以保证在正常情况下不会发生填埋场坍塌事故；
（2）建设单位给与高度重视，对填埋场从选址设计、施工、工程验收到运营应层层把关，并派专人负责管理，在固废堆放过程中配备管理人员，随时观察、监测，发现各种可能发生或正在发生的危害，及时进行处理，确保排土工作安全 可靠，避免事故发生、扩大；
（3）确保场内排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对处置场、挡渣坝的巡逻检查，如发现挡渣坝出现裂缝应采取补救措施。挡渣坝溃决后应立即采取抢救措施，可在处置场下游设缓冲地带。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等垮坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。
（4）当区域出现超过一百年一遇的强降雨时，则有可能出现坍塌，此时建设单位应全力以赴，组织有关人员在最短时间内进行填埋场修复、加固；同时妥善解决有关事故的其他问题，同时需要对地表雨季汇水进行地面设防，本项目在填埋场四周设置截洪沟，最大限度避免洪水进入填埋场。
（5）为了减小汇流的冲击，采取相应的工程措施，从根本上缓解汇水面对灰渣场的影响。沿贮灰库布设截洪沟，截洪沟起点底宽0.5m，起点深0.5m，采用浆砌石结构，横向边坡1：1，底部纵坡不小于千分之一。能够满足排洪需求，将收集的雨水排至场外。
2、防渗层破裂导致渗滤液泄漏的事故风险
一般固废填埋场的防渗方法有自然材料防渗和人工材料防渗两种。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对第II类一般工业固体废物处置场的特殊要求规定：采用单人工复合衬层作为防渗衬层，本项目人工防渗系统采用以 HDPE膜为主要防渗材料、压实土壤为膜下保护材料的 HDPE膜单层防渗结构。防渗系统失效主要是由 HDPE膜渗漏引起。
HDPE膜渗漏的主要原因是物理因素和化学因素，其中物理因素是主要的。现将各类引起渗漏的原因和防范措施综合见下表。
表7.7-1 HDPE膜渗漏原因及防范措施

	渗漏原因
	状态
	防范措施

	基础层尖状物
	废物对基础层的压力，迫使基础层的尖状物将HDPE膜穿孔
	严把基础层施工质量关，清除基础层中的尖状物；防止植物生长穿透HDPE膜

	地基不均匀下陷
	由于基础地质结构不稳定，或由于废渣的局部压力造成地基不均匀下降
	选址时必须弄清地质条件，不应将场址选在不稳定构造上；基础施工必须均匀夯实；废渣贮存处置中防止堆放压力极度不均

	焊缝部位或修补部位渗漏
	焊接部位或破坏型测试部位在修补时没有达到质量保证要求，造成局部渗漏
	焊接必须经过目测、非破坏性测试和破坏性测试检验；严格按质量控制程序进行不合格部位的修补

	塑性变形
	在处置场底部持续承受压力的作用下，边坡、锚固沟、拐角部位、易沉降部位和易折叠部位容易产生塑性变形
	在容易产生塑性变形的部位应进行设计应力计算，其实际应力应比HDPE膜的屈服应力小，安全系数为2

	机械破损
	机械在防渗膜施工或填埋作业，膜局部产生破损
	严格按照施工质量控制标准要求施工；焊接操作时应防止焊接机械造成膜的破损

	冻结-冻裂
	铺设防渗膜施工过程中，由于在低温下施工，造成HDPE材料变脆，容易产生裂纹
	施工中应注意气温、尽量避免在低于5℃的条件下施工

	基础防渗膜外露
	锚固沟、排水沟或边坡封场过程中一部分基础防渗膜外露，由于光氧化作用使膜破损渗漏
	HDPE防渗膜生产时应加入2%～3%碳黑，防止紫外照射引起疫变；防渗膜外露部分应覆盖15～30cm的土层，以阻挡紫外辐射

	化学腐蚀
	渗滤液 pH<3或 pH>12时，可能加速防渗材料的老化；
但对HDPE而言，在此强酸、强碱条件下，材料性能
仍然 是稳定的
	应严格禁止危险废物的进入，同时应及时排出渗滤液


[bookmark: _Toc20091]7.7.3 应急预案 
一、目的
应急救援预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。事故应急救援预案的首要任务是控制和遏制事故，从而防止事故扩大到附近的其他设施，以减少危害。建议企业按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）编制应急预案。
应急预案分为三级预案。
（1）三级预案启动条件：三级预案为厂内事故预案，即发生的事故为火灾、危险化学品泄漏仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此本单位应急救援力量制止事故。并在事故发生1h内向当地环保部门报告。
（2）二级预案启动条件：二级预案是所发生的事故为火灾、危险化学品的泄漏量估计波及周边范围内居民。为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所、当地环保局及地方政府，并启动二级预案，并进行应急救援。
（3）一级预案启动条件：一级预案是所发生的事故为火灾、危险化学品泄漏迅速波及5km范围以上需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。
二、编制应急预案
根据环境保护部环发〔2015〕4号文《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》建设项目竣工后， 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收前，建设单位应根据文件要求，开展应急预案编制工作，并进行备案。
1、应急预案的制定
企业应按照以下步骤制定环境应急预案：
（1）成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。
（2）开展环境风险评估和应急资源调查。
环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。
应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。
（3）编制环境应急预案。
合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，形成环境应急预案。编制过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。
（4）评审和演练环境应急预案。
企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。
评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相关领域经验的人员等。
（5）签署发布环境应急预案。
环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。
企业应根据有关要求，结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时启动环境应急预案。企业应结合环境应急预案实施情况至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。
2、应急预案备案
企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。首次备案应提交下列文件：
（1）突发环境事件应急预案备案表；
（2）环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件；
（3）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；
（4）环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；
（5）环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。
3、应急预案主要内容
（1）突发环境事件事故应急预案主要内容
表7.7-2 事故应急预案内容

	序号
	项目
	主要内容

	1
	总则
	编制目的、编制依据、适用范围、事故分级、风险 分级、应急预案体系以及工作原则

	2
	基本情况
	项目基本概况：单位生产基本情况以及周边环境概 况；环境风险源及典型事故类型

	3
	突发环境事故危险源预测与评价
	危险源识别、可能发生的突发环境事件及后果分析

	4
	组织机构及职责
	组织体系、应急救援办事机构、应急指挥机构组成 及职责、外部救援人力资源

	5
	预防与预警
	预防工作、预警行动、预警发布与解除、预警措施

	6
	信息报告与通报
	公司内部信息报告、信息上报、报告内容

	7
	公众参与
	至少收集30名厂区员工以及周边居民。

	8
	应急响应与措施
	分级响应机制：响应程序；
水体环境与大气环境风险应急；
应急措施：人员紧急疏散和撤离、危险区隔离、受 伤人员救治；
应急监测：事故现场大气污染、水污染监测；
应急终止：事故条件已消除等；
应急终止后的行动与新闻发布。

	9
	应急培训和演练
	应急救援人员的培训，员工应急响应的培训，公司 每年至少组织两次全员性的应急救援演练。

	10
	责任与奖惩
	事故应急救援抢险中积极抢险、救助他人、抢救财 产表现突出者；预案演练工作中，表现突出的员
工；在事故应急救援演习中，不服从指挥命令，消
极怠工等不良表现者，依据《安全生产奖惩管理制 度》执行。

	11
	保障措施
	通信与信息保障，应急队伍保障，应急物资装备保 障，经费保障，其他保障。

	12
	附则
	名称与术语解释，预案评审、发布和更新

	13
	附录
	公司应急处置有关人员联系电话表，应急设施平面 布置图等


（2）突发环境事件风险评估报告主要内容
表7.7-3 风险评估报告内容

	序号
	项目
	主要内容

	1
	前言
	——

	2
	总则
	编制原则，编制依据

	3
	资料准备与环境风险识别
	企业基本信息，企业周边环境风险受体情况，涉及环 境风险物质情况，生产工艺，安全生产管理，现有环
境风险控制与应急措施情况，现有应急物质与装备、
救援队伍情况。

	4
	突发环境事件及后果
	突发环境事件情景分析，突发环境事件情景源强分  析，释放环境风险物质的扩散途径，涉及环境风险防 控与应急措施、与应急资源情况分析，突发环境事件
后果分析。

	5
	现有环境风险防控和应急 措施差距分析
	从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施，环 境应急资源，历史经验教训总结，需要整改的短期、 中期和长期项目内容五个方面对现有环境风险防控与 应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，

	
	
	找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期、长期 项目内容。

	6
	完善环境风险防控和应急措施的实施计划
	明确环境风险管理制度，环境风险防控措施，环境应
急能力建设内容，逐项制定加强环境风险防控措施和 应急管理目标、责任人及完成时间。

	7
	企业突发环境事件风险等 级
	企业突发环境事件风险等级划分，环境风险物质数量 与临界量比值，生产工艺与环境风险控制水平，环境 风险受体敏感性，企业突发环境事件风险等级划分。


（3）应急资源调查报告主要内容
调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况 和可请求援助或协议援助的应急资源状况。
（4）编制说明主要内容
编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明。
三、建立应急指挥机构
为了有效地预防事故，尽最减少事故损失，保证在发生重大事故时，贯彻“统一指挥，分级负责”的原则，成立应急救援指挥部，应急救援体系可按照已成立的机构设置。
应急办公室职责：
环境应急办公室为厂内应急指挥中心环境应急工作日常办事机构，是整个环境应急救援系统的中心：
（1）实行24小时应急值班制度。
（2）在应急指挥中心的领导下开展应急预测预报和预警工作。
（3）组织编写、修订《突发环境事件应急预案》。
（4）接警与信息传递。作为应急指挥中心常设机构，负责接警及救援行动中的信息收集和内部信息传递，分析判断各类事故引发环境污染危害的可能性和严重性，以便应急指挥中心作出决策，是否启动环境应急预案，应急响应级别。
（5）信息的上报工作。
（6）组织应急预案的演练。
（7）负责现场及相关数据搜集保存。
（8）跟踪了解突发环境事件及处置情况，及时向应急指挥中心领导汇报、请示并落实指令。
（9）负责组织新闻发布和上报材料的起草工作。
四、项目应急措施
项目应急措施指建设项目范围内，在建设和生产中所采取的设备、器材、管理等方面为减少事故危害的活动。
（1）应急设备、器材
应急设备、器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。项目配备灭火剂和小型灭火器以及防火设施、工具、通道、器材等，同时还要配备生产性卫生设施和个人防护用品。前者主要包括工业照明、工业通风、防爆、防毒等；后者主要包括防护帽、防护鞋、防护眼镜、面罩、耳罩、呼吸防护器等。
（2）管理应急措施
现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定和训练。
为此建设单位应成立应急中心，组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。
制定项目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。
组织和指导本单位的灾害事故自救和社会救援工作。并确保指挥到位和畅通，明确责任，保证通讯，及时上报和联系，物资部门确保自救需要。
当发现场址或处置系统的设计有不可改正的错误，或发生严重事故及发生不可预见的自然灾害使得项目生产不能继续运行时，应立即实行事故状况停产，并预先做出相应补救计划，防止污染扩散。
（3）监测措施
为了确保有效遏制灾害，有效救灾，需配备现场事故监测系统和设施，及时准确发现灾情，了解灾难，并预测发展趋势。监测措施包括事故监测报警系统、事故现场移动式或便携式监测装置及分析室分析检测装置。同时负责监测人员的培训、管理、业务素质的提高。
五、区域联动方案
针对区域存在的各种风险源，建设单位应制定完善的安全管理制度和建立有效的安全防范体系，制定风险应急措施，并建设警报装置。在一旦发生事故的情况下，立即鸣响警报，通知区内企业启动应急防范措施，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的危害。
在突发环境事件，超出自身的应急救援能力，应当根据突发环境事件信息报告制度，上报到哈密市应急管理局，由相关部门应急救援指挥部根据相关的应急预案进行应急救援。哈密市应急管理局根据事件报告，启动哈密市突发环境事件应急预案；生态环境局、消防大队、应急管理局、人民政府等部门启动应急联动机制，在这些部门介入突发环境事件处置时，应急指挥部移交现场应急指挥权，各应急小组将无条件听从调配，并按要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供所需的用品。
六、社会救援应急预案
为了减少和降低异常事故对附近居民造成的影响，除了内部制定严格的应急计划，减少异常事故、降低环境影响程度外，公司也应与园区及当地政府及有关部门，如消防、环保和医疗等部门联合制定社会救援应急计划，以应对突发性事故发生时采取紧急处理。
（1）应急组织
公司应将生产过程中产生的污染物的名称、理化性质及其毒性以及中毒解救措施列单向当地政府汇报，并由其牵头组织应急组织指挥中心，负责突发事故的应急指挥或调度。
（2）应急通讯、通知和交通
应急组织指挥部内部应规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障以及交通管制等措施，便于联系、指挥和交通顺畅。
（3）人员培训与演练
应急计划以及组织分工制定后，应定期组织和安排人员培训、演练以及联合演习，以熟悉各自的职责和职能。
（4）公众教育和信息
联合对公司附近区域群众开展公众教育、培训和发布有关信息，以便公众了解有关危险品以及自救方面的知识。
（5）记录和报告
设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，并由专门部门负责管理，以便总结经验，改善应急计划和提高处理应急的综合能力。
七、应急监测
根据公司经营特点，技术支援组对事故状态下泄漏、压力集聚情况及阀门、管道或其他装置的破裂情况进行监测，实验室或监测单位对污染物的排放、环境质量等情况进行监测。事故发生后，根据指挥部的指示，确定监测范围、点位，对事故现场和环境敏感区域的环境因素进行监测，第一时间向指挥部报告监测结果。
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: _Toc4647]7.8 环境风险评价结论与建议
针对以上事故，本环评提出了风险管理制度、风险防范措施、应急预案等多方面的应急措施，以达到控制、消减、防止各项危险物质进入环境的目的。建设单位在下一步设计、运营过程中， 在做到响应本环评提出的各项风险防控措施、应急措施、风险应急预案以及做好区域联防联控的前提下，项目环境风险可防控。
根据以上分析，项目产生的环境风险情况汇总如下表所示：
表7.8-1建设项目环境风险简单分析表

	项目名称
	国网能源哈密煤电有限公司灰库

	建设地点
	（新疆）省
	（哈密）市
	（伊州）区
	（/）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	93.385944
	纬度
	42.731789

	主要危险物质及分布
	本项目储存物质为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等，不属于附录 B所列危险物质。

	环境影响途径及危 害后果
	本项目该项目所收集的固体废物主要为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、加
湿灰等，原料煤由有机物及无机物共同组成，粉煤灰处理不当会污染 土壤及地下水。

	风险防范措施要求
	加强管理和培训，定期检查环保设施的运行状况，尽量减少事故发生；
填埋库区做好防渗，防止液体泄漏影响地下水环境，保证废水不外排；
贮灰库溃坝：评价建议按照100年一遇的降雨量设计，以保证在正常情况下不会发生填埋场坍塌事故；当区域出现超过一百年一遇的强降雨时，则有可能出现坍塌，发生滑坡或泥石流，此时建设单位应全力以赴，组织有关人员在最短时间内进行填埋场修复、加固；滑坡后应及时组织人员对溃流土岩进行堵截，最大限度减小对外环境可能造成的影响，同时妥善解决有关事故的其他问题；为了减小汇流的冲击，采取相应的工程措施，从根本上缓解汇水面对灰渣场的影响。在灰渣场区东、西、北、南侧各设一道截洪沟。截洪沟排水能力能够满足10年一遇的排洪需求。

	填表说明
	本项目储存物质为为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、加湿灰等，不属于附录B所列危险物质，判定风险潜势为I级，展开简单分析。
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[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark111][bookmark: _Toc12287]8   环境经济损益分析
环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的  环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要计算用于控制污染所需投资和费用外， 还要同时核算可能收到的环境与经济实效。
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark113][bookmark: _Toc17748]8.1 环保投资估算
本项目施工期环保措施投资估算主要针对废气、生活废水、噪声及固废污染 与水土流失控制而采取的工程与管理措施。运行期环保措施主要为污水收集措
施、大气污染防治和绿化措施等的投资估算。项目总投资5478万元，环境保护措施投资估算为680万元，占总投资的12.41%。具体投资估算见表8.1-1。
表8.1-1 环境保护投资估算一览表

	项目
	污染源名称
	污染物
	治理措施
	投资（万元）

	大气污染防治
	运输车辆
	运输扬尘
	封闭车辆运输
	50

	
	灰库
	碾压粉尘、装卸
粉尘、无组织扬
尘
	及时碾压、分单元覆盖、喷洒抑尘
	100

	
	填埋作业
	机械废气（CO、HC、NOx、PM）
	分区作业，洒水降尘
	

	水污染防治
	管理区
	生活污水（CODCr、BOD5、SS、NH3-N）
	排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水
	15

	噪声污染防治
	运输车辆
	运输噪声
	控制车速、减少鸣笛
	/

	
	施工机械
	机械噪声
	控制作业时间，严禁夜间进行堆存操作
	/

	固废
	管理站
	生活垃圾
	生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理
	15

	封场期
	生态恢复
	新建防护林2.34万平方米，种植作物为沙枣3096株，红柳4644株，配套灌溉管网2322m，管道采用PE100管道，管径为de125mm，配套给水栓22处及其他设备
	300

	环境监测
	设置地下水监测井3眼，场区地下水流向的上游方向距库区30~50m的位置布设本底监测井1眼；下游方向距库区100~300m位置布设污染监测井1眼；库区侧方向30~50m位置布设污染扩散井1眼，运营期和封场期地下水监测
	200

	合计
	680


[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark115][bookmark: _Toc31852]8.2 项目经济效益
本项目的建设本身不会产生经济效益，本项目的建设是为了新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程的运营发展提供保证，主要处理该电厂产生的灰渣固废，因此项目具有良好的经济效益。
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark117][bookmark: _Toc26315]8.3 社会效益
本项目的建设对保障公司稳定运营，完善灰渣场收运、处理体系的合理化配置具有十分重要的意义。本工程的建设是十分必要且迫切的。
建设项目属于一般工业固体废物处理处置项目，是一项工业固体废物无害化处理的环境保护工程，避免了工业固体废物乱堆乱放的问题，具有良好的社会效益。
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark119][bookmark: _Toc23018]8.4 环境效益分析
本项目本身就是一项环境保护工程，项目的建成不仅解决新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程的固体废物出路问题，而且对哈密市伊州区的环境改善具有一定的帮助，同时有利于改善区域投资环境，具有良好的社会效益。
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark121][bookmark: _Toc1609]8.5 结论
综上所述，该项目具有明显的经济效益和社会效益，对环境的影响在可接受的范围内，该项目是可行的。
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[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark123][bookmark: _Toc23210]9   环境管理与监测计划
工业企业的环境管理同计划管理，生产管理、技术管理、质量管理等各专项一样，是工业企业管理的一个组成部分。项目环境管理是指项目在运行期遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其他有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。环境监测是指在工程运行期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验数据处理与编制报告等活动。环境监测为环境管理提供依据，环境管理指导环境监测。
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: _Toc20730]9.1 环境管理计划
[bookmark: _Toc21475]9.1.1 环境管理的基本目的和目标
工程无论建设期或营运期均会对周边环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。
[bookmark: _Toc6413]9.1.2 施工期环境管理
9.1.2.1 环境保护管理机构与职责
为了做好施工期的环境保护工作，建设单位及项目建设施工单位应高度重视环境保护工作，应成立专门机构进行环境保护管理工作。
（1）施工单位环境保护管理机构
建设施工单位应设立内部环境保护管理机构（由施工单位主要负责人及专业技术人员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期各项环境保护对策措施的落实，确保环保设施的正常运行。建设施工单位环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：
（2）保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对项目有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见；
（3）及时将国家、地方与项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位相关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识：
（4）及时向单位负责人汇报与项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；
（5）负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查；
（6）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；
（7）施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规组织施工，并做到文明施工、保护环境；
（8）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理，以及全线的专项生态监理工作。监理内容主要包括水体、植被的保护；施工生产生活区等临时占地的防护及恢复；施工产生的噪声、废水、扬尘、固体废物等环境污染影响；对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。
9.1.2.2 环境管理计划
针对项目特点，本环评初步拟定了以下施工期环境管理计划：
（1）设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施；
（2）防止工程施工活动对环境污染，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护签定施工项目环境污染控制合同；
（3）施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责；
（4）施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制，并加强施工现场的环境管理。施工现场应有环保管理工作的自检记录；
（5）施工单位文明施工，优化施工现场的场容场貌，严格执行操作与安全规程。
施工单位及建设单位应建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施行全程环境管理、杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。
加强项目施工过程中的环境管理，根据本报告提出的环境保护措施和对策，项目施工单位应制定出切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）；做好环境教育和宣传工作，提高各级施工管理人员和具体施工人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。
[bookmark: _Toc8593]9.1.3 营运期环境管理
9.1.3.1 环境管理主要工作
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展环境管理工作。本工程设置环境监测机构，配备环境保护专职（专责）工程师及环境监测人员，负责灰库环境管理及环境监测工作。
环境管理主要工作如下：
（1）认真贯彻国家有关环保法规、规范，健全各项规章制度；
（2）完成监测任务，负责监督环保设施运行状况，监督污染物的排放状况，保证监测质量；
（3）负责填报环境统计报表、环境指标考核资料及其它环境报告，建立环保档案；
（4）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常进行；
（5）参加项目环境事件的调查、处理、协调工作；
（6）参与项目的环境科研工作；
（7）参与项目的环保设施可靠、安全运行的管理及重要污染物污染环境预案的制定工作；
（8）负责台账记录和管理工作。
9.1.3.2 环境管理信息公开的要求
（1）按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。
（2）建立健全环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。
（3）项目开工建设前，应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和监理单位、工程基本情况、实际选址、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。
（4）项目建设过程中，应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进 展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境管理情况、施工期环境监  测结果等。
（5）项目建成后，应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和 措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境  产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开  主要污染物排放情况。
（6）在落实环境防护距离基础上，面向周边居民设立共享区域，因地制宜配 套绿化设施，适当考虑安排群众就近就业，将短期补偿转化为长期可持续行为，
努力与居民、社区形成利益共同体，实现共享发展。
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: _Toc31469]9.2 环境监测计划
[bookmark: _Toc25932]9.2.1 监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本工程污染源和厂址区域环境特点，制定环境监测方案。企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理统计和分析。结果的真实专职对监测数据进行记录、整理统计和分析。
9.2.1.1 施工期环境监测计划
（1）大气监测计划
施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。监测项目：TSP、NO2
监测位置：施工场区四周
监测频率：施工期间每季度监测一次，每次连续监测两天，每天四次监测方法：按照相关环境监测技术规范进行
（2）声环境监测计划
施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声监测项目：等效连续A声级，Leq（A）
监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点监测频率：施工期每季度监测一期，每期一天（昼夜各一次）
监测方法：按照相关环境监测技术规范进行
9.2.1.2 运营期环境监测计划
一、污染源监测
1、灰库无组织废气污染监测监测项目：总悬浮颗粒物（TSP）
监测周期：灰库启用时，每季度监测1次监测点位：灰库厂界
2、灰库噪声监测
监测项目：昼间等效连续A声级、夜间等效连续A声级监测位置：厂界噪声
监测周期：灰库启用时，每季度开展一次昼夜监测
二、环境质量监测
1、灰库地下水监测
监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-和pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、浑浊度、水位。
监测点位：灰库场区地下水跟踪监测点，具体见下图。
监测周期：按枯、平、丰水期（枯水期为每年11年~次年3月，丰水期为5月到9月），每期一次。
地下水监测井的设置要求如下：
表9.2-1地下水跟踪监测点设置

	点位
	深度
	结构
	监测层位
	功能

	上游
	15m
	水文地质孔
	浅层地下水
	背景值监测点

	两侧
	15m
	水文地质孔
	浅层地下水
	污染扩散监测点

	下游
	15m
	水文地质孔
	浅层地下水
	跟踪监测点


2、灰库土壤监测
监测位置：灰库外农田
监测项目：pH值、铜、镍、锌、铅、汞、砷、铬、镉
监测周期：每3年一次
[bookmark: _Toc5451]9.2.2 封场后监测计划
封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。监测因子同运营期。
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark129][bookmark: _Toc173]9.3 环保“三同时”验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（修订版）（2017年10月1日起实施），项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
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表9.3-1 环保验收“三同时”一览表

	验收对象
	验收内容
	排放与控制标准标
	排放与处置方式

	
	污染源
	污染物
	治理措施设备数
	
	

	相关批复文 件手续档案
	项目立项文件以及相关批复文件（包括但不限于用地报批、环评批复、节能评估批复、取水许可）是否齐备，项目是否具备开工条件，
环境保护档案是否齐全。

	废水
	生活污水
	COD、SS、BOD、氨氮
	排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	不排放

	废气
	汽车运输扬尘
	粉尘（TSP）
	车辆加盖苫布和液压盖，场内道路路面进行碎石硬化并洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度标准
	无组织排放

	
	填埋作业装卸及堆场扬尘
	颗粒物（TSP）
	分区堆放，堆放到一定标高后覆土碾压、喷洒抑尘、定期碾压
	
	

	
	填埋作业机械废气
	CO、HC、NOx、PM
	加强生产机械设备的日常维护和保养工作，设置绿化
	
	

	噪声
	设备噪声
	噪声
	绿化带隔声、建筑隔声、减震
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	验收对象
	验收内容
	排放与控制标准标
	排放与处置方式

	
	污染源
	污染物
	治理措施设备数
	
	

	地下水及土 壤
	灰库分区防渗，周边设置10m绿化隔离带
	重点防渗区域等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行。一般防渗区域等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行

	固废
	员工办公生活
	生活垃圾
	生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理
	/
	合理妥善处置，防止二次污染

	运行条件
	是否具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度；是否有应急预案，预案是否包括了项目的主要环境风险，与预案对应的人员、物资是否落实，预案是否进行了演练。

	环境管理
	设置了完备的环境管理机构，制定满足国家规定与本报告书要求的环境监测计划。
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[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark134][bookmark: _Toc12885]10   评价结论
[bookmark: bookmark133][bookmark: _Toc20517]10.1 项目由来及概况
一、项目由来
新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程位于哈密地区哈密市西南约15km处的哈密重工业园区内，为新疆维吾尔自治区“十一五”电力发展规划项目。该项目于2005年3月由新疆新能电力工程咨询有限责任公司编制完成《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程环境影响报告书》，于2005年5月23日取得原国家环境保护总局《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300兆瓦）工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2005〕429号）；于2011年1月，因对原建设方案进行优化变更，建设单位委托新疆鼎耀工程咨询有限公司编制完成《新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书》；2011年3月16日取得原中华人民共和国环境保护部《关于新疆哈密大南湖电厂2×300MW机组变更环境影响报告书的批复》（环审〔2011〕74号）。2014年4月，由中国环境监测总站、新疆环境监测总站开展竣工环保验收工作并完成《新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收监测报告》，2015年6月29日，取得原中华人民共和国环境保护部《关于新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕154号）。
2011年5月26日，国家能源局下发《关于新疆哈密煤电基地及哈密至郑州输电工程开展前期论证工作的通知》（国能电力〔2011〕161号），同意在哈密市启动首条“疆电外送”通道工程。国网能源哈密大南湖电厂工程的建设既是落实资源优势转换战略的具体行动，也是建设新疆哈密煤电基地的实际步骤。根据国家电网公司关于新疆电网电力外送的总体设想，伴随哈密煤电基地的建设，国家电网公司将分步建设哈密到华中的±800kV特高压直流输电工程，哈密大南湖电厂将成为哈密煤电基地的主要电源之一，为哈密电力外送提供可靠的电源保证。
大南湖电厂为新建大型区域坑口电厂，规划容量3240MW，并留有再扩建的条件。一期工程建设2×300MW国产亚临界空冷燃煤发电机组，两台机组分别于2011年9月、12月投产。国网能源哈密煤电有限公司哈密大南湖电厂一期（2×300MW）配套贮灰库规划总占地面积36万m2，实际已建灰库占地面积15.9万m2，贮灰库容85.6万m3，大南湖电厂既有贮灰库已运行近12年，库容已使用约70万m3，根据2010年10月山东省电力工程咨询院有限公司完成的贮灰库施工图，目前已近乎达到闭库的要求，为保证大南湖电厂生产的正常进行，须进行扩容建设，以保证干灰的正常堆储。
因此，国网能源哈密煤电有限公司拟对哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程配套现有贮灰场进行改扩建，改扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，改扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），服务年限为8年。因此，形成了本项目——国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目。
二、项目概况
（1）项目名称：国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目
（2）建设性质：改扩建
（3）项目建设单位：国网能源哈密煤电有限公司
（4）国民经济行业类别：N7723 固体废物治理
（5）建设地点：本项目位于哈密市伊州区花园乡西南侧，国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂现有贮灰库及其北侧区域。改扩建项目区北侧为荒地及耕地，东侧、西侧、南侧均为荒地。项目中心地理坐标为：93°23′9.398″E，42°43′54.287″N。项目地理位置见图3.2-1，项目四至及周边关系见图3.2-2。
（6）填埋场类型：Ⅱ类工业固废贮存、处置场
（7）项目投资及资金来源
项目投资：本项目总投资5478万元。
资金来源：全部由企业自筹解决。
（8）建设内容及规模：新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程设计贮灰场占地面积为36万m2，实际已建贮灰场占地面积15.91万m2，本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设。主体建设工程为将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），服务年限为8年。配套建设挡灰堤、场区防渗、清水池、污水池、脱硫废水管道、苗木和灌溉工程等内容以及对现有管理区的围栏、管理区大门、运输道路、值班室、配电室、水泵房等进行改造，新增建设水质监测井等。
（10）劳动定员和工作制度
①劳动定员：本次改扩建项目新增管理及作业人员4人。
②工作制度：全年运营，日工作8h，年工作2920h。
（11）建设周期：3个月。
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: _Toc29648]10.2 工程内容
本项目库区按照Ⅱ类工业固废贮存、处置场标准进行防渗处理，项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、储运工程和封场工程构成，项目组成见下表。
表10.2-1 项目工程组成

	[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark137]工程类别
	组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	总体设计
	本次扩建项目利用新疆哈密大南湖电厂一期（2×300MW）工程已建贮灰场及其未利用空地进行建设，将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，往北扩建占地面积13.6874万m2的库区，并对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧坝体加高，与拟扩建库区东侧、西侧、北侧坝体相连，扩建为1座占地面积26.9326万m2的贮灰库，新增贮灰库容230万m3，扩建后总库容约300万m3（含现有灰库已贮存库容70万m3），设计使用年限为8年，库底标高638~642m，填埋标高650m，最大堆灰高度为8米，服务对象为国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂产生的粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏。
	新建

	
	挡灰堤工程
	将现有灰库北侧的挡灰堤作为公共边修整，对现有灰库已建的东侧、西侧、南侧4.0m高的坝体加高至8.0m，对拟扩建库区挡灰堤按照8.0m设计，下挖4.0m（相对于自然地面），上扩4.0m，堤顶宽度4.0m，改扩建灰库挡灰堤外坡面坡率均为1：3.0，内坡面坡率均为1：2.75。挡灰堤采用原土进行堆筑，取土区距离初期堤脚线大于24m，取土深度4.0m，填筑时将表层土清除夯实后做为土坝的基础。挡灰堤迎灰面防渗系统采用以高密度聚乙烯膜为主要防渗材料、压实土壤为膜下保护材料的高密度聚乙烯膜防渗结构，高密度聚乙烯膜厚1.5mm料，渗透系数不大于1.0×10-11cm/s。
	新建

	
	防渗
工程
	场底防渗
	采用单人工复合衬层作为防渗衬层，基础清理+砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜1.5mm+200g/m2土工布+砂土垫层30cm
	新建

	
	
	挡灰堤内侧边坡防渗
	采用单人工复合衬层作为防渗衬层，砂土垫层30cm+200g/m2土工布+HDPE膜2mm(双糙面）+200g/m2土工布+干砌块石护面25cm。
	新建

	
	
	挡灰堤外侧边坡防渗
	采用单人工复合衬层作为防渗衬层，200g/m2土工布+HDPE膜2mm(双糙面）+200g/m2土工布+粗砂垫层10cm+干砌块石护面25cm
	新建

	储运工程
	委托第三方单位进行运输及管理，扩建后新增库容230万m3
	新建

	
	蓄水池
	新建1座1000m3蓄水池，用于存储扩建后作业抑尘用水（由大南湖电厂经现有管网引入的脱硫废水）
	新建

	
	沉渣池
	新建1座300m3沉渣池，用于存放脱硫废水中沉淀的废物
	新建

	辅助工程
	围栏及标识标志牌
	新建围栏2600m，安装大门一处。安装标识标志牌10块，项目公示牌1块。
	新建

	
	环境监测设计
	新增3座水质监测井，定期检测地下水水质，平均井深50m。
	新建

	
	业务用房
	对现有灰库管理区进行提升改造，在现有灰库管理区基础上新建管理用房102.4m2，新建卫生间22.9m2，新建水泵房23.76m2，对现有灰库管理站原有值班室、配电室、水泵房改造及其地面进行修缮、装修，与新建建筑物统一标准。
	新建+改造

	
	运灰道路
	沿用现有运灰道路，仅对现有道路路面损坏路段进行修缮，在运灰道路（含现有运灰道路）两侧安装反光警示条。
	依托+改建

	
	排水沟
	为避免外部地表径流进入贮灰库，在贮灰库挡灰坝四周设置排水沟，新建排水边沟2600m，将贮灰库内大气降水形成地表径流导排至排水沟，同时将外部径流汇集挡灰坝外侧，排离贮灰库，排水沟采用矩形断面，底宽0.6m，深度0.8m，采用预制混凝土块砌筑，排入南侧低洼空地。
	新建

	
	填埋场喷洒系统及管道
	管道采用PE100管，管径de110mm。喷洒系统满足填埋场全区域喷洒要求。
	新建

	
	其他
	安装视频监控室，地埋光纤，并将信息接入大南湖电厂信息系统
	新建

	公用工程
	给水
	管理区生活用水由大南湖电厂拉运，存储于现有的1座5m3蓄水箱中；贮灰库生产用水由大南湖电厂脱硫废水提供，依托现有管网导入，存储于现有灰库已建的1座500m3蓄水池以及拟新建的1座1000m3蓄水池中
	依托

	
	排水
	项目扩建灰库为平原二级干灰库，四周设置8m坝体，由于项目区域降雨稀少，蒸发量大，且灰库不受洪水影响，灰库内的降雨可被灰渣吸收，因此，无渗滤灰水产生；生活污水排入新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用
	新建+依托

	
	供暖
	管理区生活采用电采暖
	/

	
	消防
	管理站按要求配备灭火器、消防栓
	新建

	环保工程
	废气治理
	运输车辆加盖篷布运输，灰库内设置洒水降尘设施并配备洒水车，作业过程按要求洒水降尘，对灰库覆盖区域及道路定期洒水抑尘
	新建

	
	废水治理
	地表径流：设置有排水沟，导流至灰库外南侧低洼处自然蒸干
	新建

	
	
	生活污水排入新建50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用。
	新建

	
	地下水防治
	本工程设置地下水监测井3眼，场区地下水流向的上游方向距库区30~50m的位置布设本底监测井1眼；下游方向距库区100~300m位置布设污染监测井1眼；库区侧方向30~50m位置布设污染扩散井1眼。
	新建

	
	噪声防治
	采用低噪声设备，安装减振装置，加强绿化、距离衰减
	新建

	
	生态保护
	减少植被、土壤的破坏，施工结束后对破坏植被进行恢复，拦灰坝护坡外侧种植10m宽绿化带，封场后进行生态恢复。
	新建

	
	绿化
	新建防护林2.34万平方米，种植作物为沙枣3096株，红柳4644株，配套灌溉管网2322m，管道采用PE100管道，管径为de125mm，配套给水栓22处及其他设备
	新建

	封场工程
	灰库的最终覆盖系统应根据土地利用情况进行。覆盖层宜为两层，第一层阻隔层，铺20cm~45cm厚的黏土，并压实，防止雨水、洪水渗人灰渣内；第二层盖层，盖天然土壤，利于植物生长，其厚度视土后的土地用途及植物种类确定。
	新建


[bookmark: _Toc4394]10.3 项目建设的环境可行性
[bookmark: _Toc24825]10.3.1 产业政策相符性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中第10项“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，项目建设符合国家产业政策要求。
[bookmark: _Toc30501]10.3.2 规划符合性
项目不位于经国务院批准公布的生态保护红线范围内，不位于地质灾害易发区；选址不占用各级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区和永久基本农田等法律法规明令禁止建设的区域内；项目范围内无重要矿产资源。
项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》《哈密市生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《哈密市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《哈密市城市总体规划（2012-2030年）》《伊州区土地利用总体规划（2010-2020年）》等政策要求，项目建设符合国家产业政策要求。
[bookmark: _Toc27722]10.3.3 环境质量现状
（1）大气环境质量现状评价
根据选址区域附近环境空气质量监测结果，对照相应标准值分析，各监测点位的TSP日均浓度达标。
（2）地表水环境质量现状评价
根据引用地表水体监测结果，各项监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体质量标准限值。
（3）声环境质量现状评价
项目东、南、西、北厂界及周边敏感点的声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在地周围声环境质量良好。
（4）地下水环境质量现状
对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值，本次调查范围内的监测点位各监测因子均达到Ⅲ类标准限值。说明项目选址区域地下水水质现状总体较好。
（5）土壤环境质量现状评价
监测结果表明，项目周边土壤环境现状能满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值标准要求，厂区内土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准要求。
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark139][bookmark: _Toc19596]10.4 污染防治措施
[bookmark: _Toc30880]10.4.1 施工期污染防治措施
（1）大气污染防治措施：加强物料运输与使用的管理，合理装卸、规范操作；运输建筑材料和施工渣土的车辆应加盖防护罩，限制车速，出场车辆应冲洗，不得带渣出场；主要交通运输道路应经常洒水、清扫， 减少道路扬尘污染；施工现场周围按规定修筑防护墙、防护网，实行封闭施工；施工现场禁止焚烧垃圾。
（2）噪声污染防治措施：尽量选用低噪声的施工设备及施工工艺；施工运输车辆尽量减少鸣笛；合理安排施工机械作业时间，夜间禁止使用高噪声施工机械；对在强噪声环境中作业的人员应配备噪声防护用具，并按规定时限作业。
（3）水环境污染防治措施：项目建设施工较集中，对各种生产废水，如机械、车辆的冲洗废水以及地面冲洗水等，应设计简易沉淀池进行初步沉降处理后回用于施工抑尘。生活污水排入拟新建的化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水。取水设施施工必须安排在枯水期，并加强取水口施工现场管理。
（4）固体废物处置措施：施工期间的弃土弃碴均用必须交由渣土部门处置或按水土保持方案报告中的要求妥善处置；施工期建筑垃圾交由专门的建筑垃圾处理单位处理，施工期产生的含油固废废物属于危险废物，应交由有处理资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门处理。
（5）生态保护措施：施工前划定施工活动范围，严禁越界施工；适时开展生态恢复及水土保持工作，施工结束后应及时对占地区进行生态恢复；施工时，应做好施工废水、固废、建筑垃圾的收集工作，对建筑材料等应铺盖防尘网做好防水、防风等工作，对施工区定期洒水抑尘，并做好水土保持工作。
[bookmark: _Toc10761]10.4.2 营运期污染防治措施
10.4.2.1 大气污染防治措施
本项目大气污染源主要来自于汽车运输扬尘、灰渣卸料扬尘以及灰渣填埋产生的二次扬尘。干灰库的运行应分区、分块使用，使施工作业区面积较小，每一块达到堆灰标高及时覆土，以防止灰面暴露时间长，扬灰污染环境。在贮灰达到限制贮灰标高后，覆土碾压覆土绿化恢复植被将灰库扬尘对环境的影响降到最低。同时在填埋工作过程中，通过撒水抑尘，减少废气污染物的产生。
10.4.2.2 水污染防治措施
项目废水主要为生活污水，排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水。
10.4.2.3 噪声污染防治措施
（1）各产噪设备在设计和选型时优先选择低噪声设备，同时加强对复垦作业机械的维护保养；
（2）合理安排作业时间，禁止夜间作业；
（3）合理安排运输路线，控制车辆行驶速度；
（4）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
（5）同时加强灰库周边绿化。在灰库周边设置10m宽的绿化带，绿化带种植3～5年当地易生树种，为保证运行初期绿化带能挡飞灰，树间种植当地易生成年灌木。
10.4.2.4 固废污染防治措施
集水池底定期清理，清理后的污泥属于一般工业固体废物，定期送至项目贮灰 场进行贮存。生活垃圾和化粪池污泥定期交由环卫部门处置和清掏。
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: _Toc24656]10.5 环境影响预测及分析
[bookmark: _Toc23457]10.5.1 大气环境影响
根据估算模式的预测结果可知，TSP最大占标率为4.4967%，最大地面浓度为40.47ug/m3，最大浓度出现在距源下风向374.01m处；机械废气CO最大占标率为0.0135%，最大地面浓度为1.349ug/m3，最大浓度出现在距源下风向374.01m处；机械废气NOx最大占标率为3.406%，最大地面浓度为3.406ug/m3，最大浓度出现在距源下风向374.01m处。因此，根据预测结果，本项目对周围大气环境影响较小。
[bookmark: _Toc22065]10.5.2 地表水环境影响
项目产生废水为生活污水，项目生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，排入拟新建的50m3化粪池中定期拉运至大南湖电厂生活污水处理站处理，处理达标后回用于大南湖电厂生产用水。大南湖电厂现有污水处理采用地埋式一体化污水处理设备，处理规模为10m3/h，2套设备，一用一备，处理工艺为接触氧化法，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于现有工程生产、绿化等系统。
本次灰场扩建项目贮灰库排水体制为雨污分流制，雨水通过排水沟排至场外，生活污水经化粪池收集处理后定期拉运至大南湖电厂处理。项目设置有放水涵洞，排水竖井、排水沟等设施对雨水进行收集排放。防止雨水进入填埋区。
综上，本项目采取雨污分流的措施，项目填埋场生活污水经化粪池收集处理后定期拉运至大南湖电厂处理后综合利用或回用，采取治理措施合理有效，去向明确，对地表水环境影响不大。
[bookmark: _Toc3117]10.5.3 地下水环境影响
根据预测结果，在灰库防渗层出现破损，灰渣渗滤液渗入地下水后，3650内超标污染未超出厂界范围，对下游地下水环境影响较小。环评要求建设单位落实防渗层建设，安装有效可行的地下水导排设施，加强运营期间的跟踪监测，确保地下水环境受到的影响可控。
[bookmark: _Toc30627]10.5.4 声环境影响
通过预测结果统计可以得出，主要声源经过隔声屏障隔声和空气吸收衰减后，声级值有不同程度的减少；根据预测结果显示，项目建设后灰库各厂界外昼间噪声预测值均未出现超标，厂界外敏感点噪声值满足3类声环境功能区标准。夜间项目不进行填埋作业，无噪声影响。项目营运期的噪声环境影响相对较小。
[bookmark: _Toc20915]10.5.5 固体废物影响
项目固废主要为生活垃圾，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一清运至哈密市生活垃圾填埋场处理。
本工程灰渣外运综合利用采用密闭罐车运输，有效控制了扬尘和灰渣散落对环境的影响；由于灰渣运输车辆较多，其在行驶过程中会对沿线声环境造成一定的影响，本评价建议运输车辆集中在白天外运。本工程固体废物是不定期地进行运输，不会对环境造成持续频发的噪声影响，对环境造成的影响也很小。
[bookmark: _Toc24601]10.5.6 生态环境影响
工程占地施工时，地表植被将会暂时遭到破坏，可能引起水土流失；施工期废气、废水、废渣以及噪声的排放对周围环境、景观产生的不利影响是局部和暂时的，通过采取生态避免与消减、生态恢复与补偿及管理措施后可减缓其影响。本项目建成后将消弱植被对区域的水土保持，净化空气、涵养水源等作用，对当地的生态环境有一定的影响。但是项目建设通过对绿化率的控制，将在一定程度上改善当地生态环境，对当地生态环境的影响不是很大。
[bookmark: _Toc18777]10.5.7 环境风险分析
[bookmark: _GoBack]本项目按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对第II类场的相关防渗要求进行建设，可防止渗滤液下渗。另外，本项目布设3眼地下水监测井，用于监测下游地下水污染状况。可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: _Toc20916]10.6 公众参与结论
本次环评委托时间为2024年10月6日，建设单位于2024年10月9日在网站全国建设项目环境信息公示平台（https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=41009DgG2u）进行了本工程建设情况及环境影响评价信息第一次公示。
在征求意见稿编制完成后，为进一步完善环境影响评价报告书编制工作，听取公众对本次项目的相关意见。
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: _Toc10241]10.7 结论与建议
国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂灰场扩建改造项目施工期、运营期间及终场期在落实本报告提出的环境保护措施和“三同时”环保措施的前提下，噪声、废水和废气排放可达到国家及地方要求标准；固体废物能够得到妥善处置，对周边环境影响很小。项目运营期间该区域环境质量现状能够满足区域环境功能区划要求。
综上所述，本项目符合产业政策，项目选址可行。通过工程和环保措施的分析认为，项目运营期间对环境影响较小，环保措施可行，项目建设可行。
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