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[bookmark: _Toc4004]项目特点
宝浪油田位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的焉耆县和博湖县，开都河下游，博斯腾湖以西，属开都河三角洲平原区区域。1994年10月，中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂在宝浪油田宝浪苏木构造带本布图构造带勘探了第一口探井，初步勘探发现，焉耆盆地博湖坳陷中有两个重要的含油构造带，即宝浪苏木构造带和本布图构造带。在近20年的勘探开发过程，宝浪油田共有各类油气井259口，配套建设相关输油管线134.276km、输气管线19.79km、注水管线71.435km、计量站10个、油储罐8个、联合处理站1座(包括污水处理站)、注气循环站1座、道路15.157km、注气管线0.2km、供气管线8.58km及配套生活设施等。
本布图油田现有两回供电电源，两回电源不能并网运行。电源一：1#计量站燃气发电站；发电站内共建有3台发电机组，其中2#机组已停运，1#、3#发电机组单台机组最大发电效率50%，发电能力200kW；发电机机组故障率高，维护频繁。电源二：地方10kV农用电网。
燃气发电机组因使用年限较长，备品备件采购困难，很难保证机组的正常维修保养，进而影响到本布图油田供电系统的安全性及可靠性。为保障本布图区域供电可靠，安全生产，对现有的供电系统进行整改，消除现有发电系统的供电隐患，提出《宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程》项目。
本项目拆除现有本布图1#计量站内3台燃气发电机组及冷却水塔。焉2区块新建天然气处理装置1套（1#计量站内），天然气压缩规模为90×104Nm3/a，目前巴州中石油昆仑燃气有限公司同意收购焉2区块天然气，天然气干燥后，进入缓冲罐并进入压缩机加压，通过聚结分离器脱烃（C4+），进入充气柱为CNG槽车加气。
[bookmark: _Toc9242]环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）中有关规定，2025年1月，中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂委托乌鲁木齐湘泳丽景环保科技有限公司承担宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程的环境影响评价工作（见附件）。
接受委托后，评价单位安排技术人员进行了现场踏勘和资料收集，结合有关资料和当地环境特征，按国家、新疆环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展本项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时建设单位开展初步的环境状况调查及公众意见调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。委托监测单位对本项目区域土壤、水、声环境质量现状进行了监测。在进一步工程分析，环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的保护措施。从环境保护的角度论证项目建设的可行性，给出评价结论，提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成了《宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程环境影响报告书》的编制。报告书经生态环境主管部门审批后，可以作为本项目建设期、运营期的环境保护管理依据。
[bookmark: _Toc22135]分析判定相关情况
根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目所在的博湖县及焉耆县属于塔里木河流域水土流失重点治理区，涉及环境敏感区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于涉及环境敏感区（含内部集输管线建设）的陆地石油开采行业，应编制环境影响报告书。
本项目为原油开采项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家当前产业政策要求。
本项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等相关政策、法规相关要求。
[bookmark: _Toc9997]关注的主要环境影响及环境问题
本次评价关注的主要环境问题为运营期烃类无组织挥发等对周围环境的影响，并论证拟采取的生态保护和污染防治措施的可行性。
本项目为油气开采项目，环境影响因素主要来源于集输等各工艺过程，影响因素包括非污染生态影响，以及排放的污染物质导致的环境污染。据现场调查，评价范围内由博湖风景名胜区等敏感区，不占用基本农田。但属于塔里木河流域水土流失重点治理区，距离计量站最近的村庄约780m。
[bookmark: _Toc6517]环境影响报告书的主要结论
石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“石油、天然气勘探及开采”鼓励类项目，项目建设符合国家相关政策。
本项目符合国家产业政策、相关规划、“三线一单”要求，项目建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境敏感目标的影响属可接受的范围。
本项目采取了行之有效的环境保护措施，在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和自治区的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施后，可以做到污染物达标排放。
本项目生产过程中能源的消耗指标较低，生产工艺成熟、设备先进，污染物排放达到国家规定的排放标准，环境管理体系（HSE管理体系）健全。属于清洁生产企业，各工序的生产工艺均达到国内先进的技术水平。
从环境现状监测结果和环境空气、地下水环境、生态环境和声环境预测及评价结果看，在严格执行国家和自治区的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施的前提下，区块内的环境质量不会因为本项目的建设而发生明显改变。本项目建设后，排放的各种污染物对周围环境造成的影响较小，不会导致项目所在区域环境质量的下降，环境空气质量、水环境质量、声环境质量均符合相应的环境功能区划要求。
综上所述，本项目开发产生的废水、废气、固废及对局部生态环境带来的影响，在落实报告书中提出的各项环境保护措施和风险防范措施后，污染物可实现达标排放，环境风险可控，对环境的影响是可接受的，从环境保护的角度看，本项目建设是可行的。
宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程环境影响报告书
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法律法规及部门规章
国家和地方法律法规、部门规章见下表。
表 2.1‑1  国家和地方法律法规一览表
	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	一
	环境保护相关法律
	
	

	1
	中华人民共和国环境保护法（2014年修订）
	12届人大第8次会议
	2015-01-01

	2
	中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）
	13届人大第7次会议
	2018-12-29

	3
	中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	4
	中华人民共和国水污染防治法（2017年修正）
	12届人大第28次会议
	2018-01-01

	5
	中华人民共和国噪声污染防治法
	13屆人大第32次会议
	2022-06-05

	6
	中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）
	13届人大第17次会议
	2020-09-01

	7
	中华人民共和国水法（2016年修正）
	12届人大第21次会议
	2016-09-01

	8
	中华人民共和国水土保持法（2010年修订）
	11届人大第18次会议
	2011-03-01

	9
	中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修正）
	11届人大第25次会议
	2012-07-01

	10
	中华人民共和国节约能源法（2018年修正）
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	11
	中华人民共和国土地管理法（2019年修正）
	13届人大第12次会议
	2020-01-01

	12
	中华人民共和国城乡规划法（2019年修正）
	13届人大第10次会议
	2019-04-23

	13
	中华人民共和国野生动物保护法（2022年修订）
	13届人大第38次会议
	2023-05-01

	14
	中华人民共和国突发事件应对法（2024年修订）
	14届人大第10次会议
	2024-06-28

	15
	中华人民共和国防沙治沙法（2018年修正）
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	16
	中华人民共和国土壤污染防治法
	13届人大第5次会议
	2019-01-01

	17
	中华人民共和国石油天然气管道保护法
	11届人大第15次会议
	2010-10-01

	18
	中华人民共和国矿产资源法（2024年修订）
	14届人大第12次会议
	2024-11-08

	19
	中华人民共和国湿地保护法
	13届人大第32次会议
	2022-06-01

	20
	中华人民共和国文物保护法（2024年修订）
	14届人大第12次会议
	2024-11-08

	二
	行政法规与国务院发布的规范性文件
	
	

	1
	建设项目环境保护管理条例（2017年修订）
	国务院令第682号
	2017-10-01

	2
	中华人民共和国野生植物保护条例（2017年修订）
	国务院令第204号
	2017-10-07

	3
	危险化学品安全管理条例（2013年修订）
	国务院令第645号
	2013-12-07

	4
	中华人民共和国土地管理法实施条例（2021年修订）
	国务院令第743号
	2021-09-01

	5
	国务院关于加强环境保护重点工作的意见
	国发〔2011〕35号
	2011-10-21

	6
	关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见
	中发〔2018〕17号
	2018-06-16

	7
	排污许可管理条例
	国务院令第736号
	2021-03-01

	8
	中华人民共和国水土保持法实施条例（2011年修订）
	国务院令第120号
	2011-01-08

	9
	地下水管理条例
	国务院令第748号
	2021-12-01

	10
	空气质量持续改善行动计划
	国发〔2023〕24号
	2023-11-30

	11
	生态保护补偿条例
	国务院令第779号
	2024-06-01

	12
	关于加强生态环境分区管控的意见
	中共中央办公厅 国务院办公厅
	2024-03-06

	13
	风景名胜区条例（2016年修改）
	国务院令第666号修改
	2016-02-06

	三
	部门规章与部门发布的规范性文件
	
	

	1
	建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）
	生态环境部令第16号
	2021-01-01

	2
	环境影响评价公众参与办法
	生态环境部令第4号
	2019-01-01

	3
	国家危险废物名录（2025年版）
	生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会令第36号
	2025-01-01

	4
	产业结构调整指导目录（2024年本）
	国家发展和改革委员会令第7号
	2024-02-01

	5
	国家重点保护野生植物名录
	国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号
	2021-09-08

	6
	国家重点保护野生动物名录
	国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号
	2021-02-01

	7
	关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	8
	关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知
	环办〔2013〕103号
	2014-01-01

	9
	关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知
	环发〔2012〕77号
	2012-07-03

	10
	关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知
	环发〔2012〕98号
	2012-08-07

	11
	关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见
	环发〔2013〕16号
	2013-01-22

	12
	关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见
	环环评〔2018〕11号
	2018-01-25

	13
	关于印发地下水污染防治实施方案的通知
	环土壤〔2019〕25号
	2019-03-28

	14
	关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告
	国环规环评〔2017〕4号
	2017-11-20

	15
	建设项目环境影响后评价管理办法（试行）
	环境保护部令第37号
	2016-01-01

	16
	关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知
	环办环评函〔2019〕910号
	2019-12-13

	17
	关于进一步加强建设项目全过程环保管理的通知
	中国石化能评〔2020〕1号
	2020-03-19

	18
	挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策
	环境保护部公告2013年第31号
	2013-05-24

	19
	关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知
	环办环评〔2017〕84 号
	2017-11-14

	20
	关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知
	环环评〔2016〕150 号
	2016-10-26

	21
	关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知
	环办〔2015〕113 号
	2015-12-30

	22
	关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知
	环发〔2015〕163 号
	2015-12-10

	23
	石油天然气开采业污染防治技术政策
	环境保护部公告2012年第18号
	2012-03-07

	24
	工矿用地土壤环境管理办法（试行）
	生态环境部令第3号
	2018-08-01

	25
	关于发布《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的公告
	生态环境部公告2021第1号
	2021-01-04

	26
	污染地块土壤环境管理办法（试行）
	环境保护部令第42号
	2017-07-01

	27
	关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知
	环大气〔2021〕65号
	2021-08-04

	28
	关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知
	环大气〔2019〕53号
	2019-06-26

	29
	建设项目危险废物环境影响评价指南
	环境保护部公告2017年第43号
	2017-10-01

	30
	突发环境事件应急管理办法
	环境保护部令第34号
	2015-06-05

	31
	关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知
	环办〔2014〕30号
	2014-03-25

	32
	关于规范临时用地管理的通知
	自然资规〔2021〕2号
	2021-11-04

	33
	危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采
	生态环境部公告2021年第74号
	2021-12-22

	34
	关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知
	环办固体〔2023〕17号
	2023-11-06

	35
	环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策
	环境保护部〔2013〕59号
	2013-09-13

	36
	关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知
	环办固体〔2023〕17号
	2023-11-06

	37
	固体废物分类与代码目录
	生态环境部公告 2024年 第4号
	2024-01-19

	38
	关于印发《地下水污染源防渗技术指南（试行）》和《废弃井封井回填技术指南（试行）》的通知
	环办土壤函〔2020〕 72 号
	2020-02-20

	39
	自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）
	自然资发〔2022〕142号
	2022-08-16

	四
	地方法规
	
	

	1
	新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修正）
	自治区13届人大第6次会议
	2018-09-21

	2
	新疆维吾尔自治区野生植物保护条例（2018年修正）
	自治区13届人大第6次会议
	2018-09-21

	3
	新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
	自治区13届人大第7次会议
	2019-01-01

	4
	新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例（2017年修订）
	自治区12届人大第29次会议
	2017-05-27

	5
	关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知
	新水水保〔2019〕4号
	2019-01-21

	6
	新疆国家重点保护野生植物名录
	自治区林业和草原局与农业农村厅2022年修订
	2022-03-08

	7
	新疆国家重点保护野生动物名录
	自治区林业和草原局与农业农村厅2021年修订
	2021-07-28

	8
	新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录
	新政发〔2022〕75号
	2022-09-18

	9
	新疆生态功能区划
	新政函〔2005〕96号
	2005-07-14

	10
	新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）
	新环环评发〔2024〕93号
	2024-06-09

	11
	转发《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》
	新环办发〔2018〕80号
	2018-03-27

	12
	关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知
	新环发〔2018〕133号
	2018-09-06

	13
	转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的通知
	新环评价发〔2020〕142号
	2020-07-29

	14
	关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知
	新环环评发〔2020〕162号
	2020-09-11

	15
	关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知
	新环环评发〔2020〕138号
	2020-09-04

	16
	新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法
	2013年7月31日修订
	2013-10-01

	17
	新疆维吾尔自治区主体功能区规划
	自治区发展和改革委员会
	2012-10

	18
	关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知
	新环环评发〔2024〕157号
	2024-11-15

	19
	关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知
	新环环评发〔2021〕162号
	2021-07-26

	20
	关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知
	巴政办发〔2024〕32号
	2024-12-09

	21
	新疆生态环境保护“十四五”规划
	自治区党委、自治区人民政府
	2021-12-24

	22
	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划及2023年远景目标
	自治区13届人大第4次会议
	2021-02-05

	23
	关于含油污泥处置有关事宜的通知
	新环办发〔2018〕20号
	2018-12-20

	24
	关于加强历史遗留废弃磺化泥浆规范化环境管理的通知
	新环固体函〔2022〕675号
	2022-09-26

	25
	关于在南疆五地州实施建设项目大气主要污染物和重金属削减指标差别化政策的通知
	新环办环评〔2024〕20号
	2024-03-25

	26
	新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）
	自治区生态环境厅
	2024-12-31

	27
	新疆维吾尔自治区实施《风景名胜区条例》办法
	自治区人民政府令第216号修改
	2012-02-01

	28
	巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
	巴州14届人大第五次会议
	2021-02-21

	29
	巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划
	巴党发〔2022〕4号
	2022-04-16


评价技术导则及规范
环评有关技术导则及规范见下表。
表 2.1‑2  环评技术导则及规范依据一览表
	序号
	依据名称
	标准号
	实施时间

	1
	建设项目环境影响评价技术导则 总纲
	HJ2.1-2016
	2017-01-01

	2
	环境影响评价技术导则 大气环境
	HJ2.2-2018
	2018-12-01

	3
	环境影响评价技术导则 地表水环境
	HJ2.3-2018
	2019-03-01

	4
	环境影响评价技术导则 声环境
	HJ2.4-2021
	2022-07-01

	5
	环境影响评价技术导则 生态影响
	HJ19-2022
	2022-07-01

	6
	环境影响评价技术导则 地下水环境
	HJ610-2016
	2016-01-07

	7
	环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）
	HJ964-2018
	2019-07-01

	8
	建设项目环境风险评价技术导则
	HJ169-2018
	2019-03-01

	9
	危险化学品重大危险源辨识
	GB18218-2018
	2018-11-19

	10
	环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目
	HJ349-2023
	2024-01-01

	11
	石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）
	国家发展和改革委员会公告2009年第3号
	2009-02-19

	12
	石油天然气工业健康、安全与环境管理体系
	SY/T6276-2014
	2015-03-01

	13
	石油天然气开采业污染防治技术政策
	环保部公告2012年 第18号
	2012-03-07

	14
	油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求
	DB65/T3997-2017
	2017-05-30

	15
	油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置控制技术规范
	DB65/T3999-2017
	2017-05-30

	16
	油气回收处理设施技术标准
	GB/T50759-2022
	2023-01-01

	17
	石油天然气工业套管和油管的维护和使用
	GB/T 17745-2011
	2011-10-01

	18
	石油化工工程防渗技术规范
	GB/T 50934-2013
	2014-06-01

	19
	石油化工企业环境保护设计规范
	SH/T3024-2017
	2018-01-01

	20
	陆上石油天然气生产环境保护推荐作法
	SY/T6628-2005
	2005-11-01

	21
	废弃井及长停井处置指南
	SY/T6646-2017
	2018-03-01

	22
	危险废物贮存污染控制标准
	GB18597-2023
	2023-02-03

	23
	矿山生态修复技术规范 第7部分：油气矿山
	TD/T1070.7-2022
	2022-11-01

	24
	生物多样性观测技术导则
	HJ710.1~13-2014
	2015-01-01

	25
	污染源源强核算技术指南 准则
	HJ884-2018
	2018-03-17

	26
	排污单位自行监测技术指南 总则
	HJ819-2017
	2017-06-01

	27
	排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业
	HJ1248-2022
	2022-07-01

	28
	陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求
	SY/T301-2016
	2017-05-01

	29
	危险废物管理计划和管理台账制定技术导则
	HJ1259-2022
	2022-10-01


项目相关资料
（1）《宝浪油田燃气发电机组隐患治理工程可行性研究报告》，中石化中原石油工程设计有限公司，2024年8月
（2）建设单位提供的与本项目有关的其他资料
[bookmark: _Toc31891]评价目的与原则
评价目的
（1）通过实地调查与现状监测，了解项目区的自然环境、自然资源及土地利用情况，掌握油田所在区域的环境质量和生态环境现状。
（2）通过工程分析，明确本项目施工期、运营期和退役期主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目施工期、运营期及退役期对环境的影响程度，并提出采取的污染防治和生态保护措施。
（3）对油田开发过程中拟采取的环境保护措施进行论证，提出油田开发建设施工期、运营期和退役期污染防治措施及生态保护措施对策及建议。
（4）评价本项目对国家产业政策、区域总体发展规划、环境保护规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。
（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测风险事故可能产生的环境影响程度，提出环境风险防范措施。
通过上述评价，论证工程在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为本项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为生态环境主管部门提供决策依据。
评价原则
（1）依法评价
贯彻执行国家、地方生态环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化本项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
采用规范的环境影响评价方法，科学分析本项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据本项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对本项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc30935]环境影响因素识别及评价因子筛选
环境影响因素识别
本项目主要为井场地面工程、集输工程等作业内容，对环境的影响主要表现在施工期和运营期。施工期造成的生态影响为主，运营期以净化、集输过程中产生的污染为主。环境影响因素识别详见表2.3-1。
表 2.3‑1  环境影响因素识别表
	影响
因素




环境
因素
	施工期
	运营期

	
	废气
	废水
	固体废物
	噪声
	废气
	固体废物
	噪声
	环境风险

	
	施工机械和车辆施工扬尘、发电机柴油燃烧非甲烷总烃等废气
	生活污水
	施工废料、生活垃圾、废机油、工程弃土
	施工机械和车辆噪声
	无组织废气（挥发性有机物等）
	废分子筛等
	作业噪声
	天然气危险物质泄漏

	地表水
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	地下水
	〇
	+
	+
	〇
	〇
	〇
	〇
	+

	大气环境
	+
	〇
	+
	〇
	++
	〇
	〇
	+

	声环境
	〇
	〇
	〇
	+
	〇
	〇
	++
	+

	土壤环境
	+
	+
	+
	〇
	+
	〇
	〇
	++

	陆生动物
	+
	〇
	+
	+
	++
	〇
	〇
	+

	陆生植被
	+
	+
	+
	〇
	+
	〇
	〇
	++

	水土流失
	+
	+
	+
	〇
	+
	〇
	〇
	++

	生态敏感区
	〇
	〇
	+
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇


注：〇：无影响；+：短期不利影响；++ ：长期不利影响。

评价因子筛选
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）并结合项目特点，评价因子见表2.3‑2。
[bookmark: _Ref111290809]表2.3‑2  评价因子筛选一览表
	            环境
要素
单项
工程
	时期
	大气
	地下水
	噪声

	油气集输工程
	施工期
	颗粒物
	耗氧量、氨氮、石油类等
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）


	
	运营期
	NMHC
	
	

	油气处理工程
	施工期
	颗粒物
	/
	

	
	运营期
	NMHC
	/
	


[bookmark: _Toc10355]环境功能区划及评价标准
环境功能区划
环境空气
本项目所在地位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县境内，地处开都河下游，博斯腾湖以西，属开都河三角洲平原区区域。依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定，本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类功能区。
水环境
本项目位于新疆维吾尔自治区博湖县境内，项目区主要地表水体为博斯腾湖，距离博斯腾湖约3.5km。根据巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报，项目所在区域的博斯腾湖西半湖水环境质量达到Ⅲ类水质标准。本次评价按照公报中的水质行水质评价。
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类标准，该区域地下水质量分类为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类地下水环境质量标准。
声环境
项目区位于开都河下游，属开都河三角洲平原区区域，属农业区。根据《声环境质量标准》（GB 3096－2008），宝浪油田区域声环境为2类声环境功能区，执行昼间60dB（A），夜间50dB（A）的标准限值。
生态
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅲ天山山地温性草原森林生态区、Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，46.焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区和47.博斯腾湖湿地保护生态功能区。具体见表2.4‑1和图2.4‑1。
根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水〔2019〕4号），项目区属于塔里木河流域水土流失重点治理区。

项目区所在地

[bookmark: _Ref129876158]图2.4‑1  新疆生态功能区划图

评价标准
环境质量标准
（1）大气环境质量标准
本项目各评价因子环境空气质量标准值见表2.4‑2。
[bookmark: _Ref7340173]表2.4‑2  环境空气污染物浓度限值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）地表水环境质量标准
地表水：工程段金沟河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，有关标准限值见表。
表 2.4‑3     地表水质量标准值    单位：mg/L
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（3）地下水质量标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。见表2.4‑4。
[bookmark: _Ref81931638]表2.4‑4  地下水监测项目标准限值
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	


（4）声环境质量标准
项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区限值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
土壤污染风险管控标准
本项目占地范围内土壤污染风险管控标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，见表2.4‑5。
项目占地范围外土壤污染风险管控标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值标准，见表。
[bookmark: _Ref7346476]表2.4‑5  建设用地土壤污染风险管控标准    单位：mg/kg
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	


表 2.4‑6  农用地土壤污染风险管控标准
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
非甲烷总烃无组织排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准（GB39728-2020）》中企业边界污染物控制要求（不应超过4.0 mg/m³）。
（2）噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区环境噪声排放限值，具体标准限值详见表2.4‑6。
[bookmark: _Ref111292253]表2.4‑6  噪声排放标准一览表          单位：dB（A）
	时段
	厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	施工期
	/
	70
	55

	运营期
	2
	60
	50


（4）固体废物污染控制标准
根据项目产生的各种固体废物的性质和去向，分子筛等一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
[bookmark: _Toc6169]评价等级与评价范围
评价工作等级
按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、环境要素环境影响评价技术导则、专题环境影响评价技术导则和行业建设项目环境影响评价技术导则的要求，并根据本项目的特点、项目所在地的环境特征、环境功能区划等确定评价工作等级。
大气评价工作等级
本项目废气污染物主要为井场非甲烷总烃的无组织排放。结合项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定的方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的AERSCREEN模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据确定大气环境评价工作等级。
（1）估算模型及其参数
根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：




式中：—第个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；


—采用估算模式计算出的第个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；


—第个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有 8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax，大气评价工作等级判据见表2.5‑1。
模型所需最高和最低环境温度，选取评价区域近20年资料统计结果。最小风速取0.5m/s，风速计高度取10m。估算模型参数见表2.5‑2。
[bookmark: _Ref534575039]表2.5‑1  评价工作等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax <10%

	三级评价
	Pmax <1%


[bookmark: _Ref111293714]表2.5‑2  估算模型参数表
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（2）估算模型计算点设置
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B，本评价在距污染源10m～25km处默认为自动设置计算点，最远计算距离25km。
（3）地形数据
数据源采用csi.cgiar.org提供的srtm免费数据，定义生成的DEM文件覆盖的区域为50×50km并外延3分，精度为3秒（约90m）。
（4）地表参数
估算模型AERSCREEN地表参数根据模型特点取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。本项目地表类型为农作地，地表特征参数见表2.5‑3。
[bookmark: _Ref149580476]表2.5‑3  地表特征参数
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（5）污染源参数
本项目估算模型采用满负荷运行条件下排放强度及对应的污染源参数，具体见表2.5‑4。
[bookmark: _Ref149579832]表2.5‑4  本项目无组织废气排放源估算模型参数表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（6）估算模型计算结果
采用导则推荐的估算模型对项目废气进行估算，估算结果见表2.5‑5。
[bookmark: _Ref111293752]表2.5‑5  各污染物估算模式计算结果
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


根据估算结果，井场非甲烷总烃的无组织排放最大占标率均为0.46，Pmax＜1%，确定大气影响评价工作等级为三级。
地表水环境评价工作等级
按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。项目区距离博斯腾湖约3.6km。本项目生产的采出废水、井下作业废水不外排，不与周边地表水体发生水力联系，项目地表水环境影响评价等级为三级B。可不必进行地表水环境影响预测，对项目依托污水处理设施的环境可行性进行分析。
地下水环境评价工作等级
（1）划分依据
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级划分依据如下：
1）本项目地下水环境影响评价行业类别为“37、石油开采”，地下水环境影响评价项目类别为I类。
2）建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5‑6。
[bookmark: _Ref10480448]表2.5‑6  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据现场调查，项目所在评价区域范围内无集中式饮用水水源准保护区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，判定项目所在区域地下水环境为不敏感。
（2）等级判定
[bookmark: _Hlk60081391]根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本建设项目属I类项目，地下水环境敏感程度分级为不敏感，地下水环境影响评价等级为二级。
地下水评价工作等级划分依据见表2.5‑7。
[bookmark: _Ref23156087][bookmark: _Ref604597]表2.5‑7  地下水评价工作等级分级表
	                     项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


声环境评价工作等级
本项目生产运行期主要噪声源为输油泵、电机噪声。
本项目所在功能区2类声环境功能区，适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类标准。依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。
声环境影响评价工作等级判据详见表2.5‑8。
[bookmark: _Ref48129105]表2.5‑8  声环境影响评价工作等级判据表
	评价等级
	声环境功能区
	建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量
	受影响人口数量

	一级
	0类
	（或）5 dB(A)以上（不含5dB(A)）
	（或）显著增加

	二级
	1、2类
	（或）3 dB(A)～5 dB(A)
	（或）增加较多

	三级
	3、4类
	（或）3 dB(A)以下（不含3 dB(A)）
	（且）变化不大


	土壤环境评价工作等级
（1）土壤环境影响评价项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价行业类别为采矿业中天然气开采，项目类别为Ⅱ类。
（2）项目占地规模
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型项目工程永久占地面积分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）三类。本项目为土壤污染影响型，重点针对各井场位置分段判定评价等级，永久占地面积为108m2（0.01hm2），属于小型项目。
（3）土壤环境敏感程度
项目占地类型主要为一号计量站内现有建设用地，项目评价范围内土壤敏感程度为“不敏感”。
（4）评价工作等级判定
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表（表2.5‑9），本项目土壤环境评价工作等级为三级。
[bookmark: _Ref16154419]表2.5‑9  污染影响型评价工作等级划分表
	          占地规模
评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价


生态影响评价等级
根据《环境影响技术评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级判定原则，本项目生态评价工作等级确定为三级。具体见表。
表 2.5‑10  生态评价等级判定过程
	序号
	生态评价等级判定原则
	本项目情况
	生态影响评价等级

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及
	/

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及
	/

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目占地面积为0.000108km2＜20km2
	/

	g
	除本条a~f以外的情况，评价等级为三级；
	/
	三级

	h
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	/
	三级


[bookmark: _Ref176534826]环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为原油、天然气（甲烷）。主要风险单元为密闭集输单元。
根据HJ169-2018附录C，按下式计算本项目危险物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Q n—每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q＞1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目新建单井集输管线2条，共250m，管线采用φ76×4无缝钢管（外径76mm，内径68mm），埋地敷设。天然气相对密度1.374kg/m3。危险物质数量与临界量比值计算结果如下表所示。
表2.5‑11  危险物质数量与临界量比值一览表
	风险单元
	危险物质
	最大存在量q/t
	临界量Q/t
	Qi

	油气管线
	天然气
	0.005
	10
	0.0005


[bookmark: _Ref130226062]根据计算可知，项目涉及的危险质数量与临界量比值Q=0.0005＜1，环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析。评价工作等级划分见表2.5‑12。
[bookmark: _Ref130227794]表2.5‑12  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ，Ⅵ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


评价范围
大气环境评价范围
本项目大气评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），不设置大气环境影响评价范围。
地下水评价范围
采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中公式计算法确定地下水评价范围，公示如下：
L=α×K×I×T/ne
式中：L——下游迁移距离，m；
α——变化系数，≥1，一般取2，无量纲；
K——渗透系数，m/d，项目区潜水含水层岩性以粉细砂、亚砂土、亚粘土为主，取10m/d；
I——水力坡度，无量纲，取1‰；
T——质点迁移天数，d，取值不小于5000d；
ne——有效孔隙度，无量纲，取0.21。
经计算，L为476m。项目所在区域地下水总体由西北向东南方向径流，项目区地下水流向上游250m，下游500m，两侧外扩250m的矩形区域作为评价范围。
声环境评价范围
本项目噪声环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）要求，“满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m作为评价范围。
土壤环境评价范围
本项目土壤环境影响评价工作等级为土壤污染影响型三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定土壤环境影响的评价范围为项目占地及占地范围外50m。
生态影响评价范围
本项目属于污染影响类建设项目且不存在污染物排放产生的间接生态影响，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），确定本项目生态影响评价范围与土壤环境评价范围相同，为占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内。
环境风险评价范围
本项目环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，不设环境风险评价范围。
评价工作等级和评价范围汇总
本项目各环境要素评价工作等级及评价范围汇总见表2.5‑13。评价范围图见图2.5‑2。
[bookmark: _Ref79050896]表2.5‑13  评价等级及评价范围汇总表
	评价内容
	评价工作等级
	评价范围

	大气环境
	三级
	无

	地表水环境
	三级B
	无

	地下水环境
	二级
	地下水流向上游250m，下游500m，两侧外延250m的矩形区域

	声环境
	二级
	井场边界外200m内范围

	土壤环境
	一级
	项目占地及占地范围外50m

	生态影响
	三级
	占地范围内全部及占地范围外50m

	环境风险
	简单分析
	无



[image: 指北针]图例

地下水评价范围

土壤评价范围

噪声评价范围

生态评价范围

[bookmark: _Ref111297634]图2.5‑2  项目评价范围图

[bookmark: _Toc19110]主要环境保护目标
据现场调查，本项目工程占地不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区。随着博斯腾湖风景名胜区、博斯腾湖国家湿地公园相继建立、生态保护红线划定，导致本布图区块1#计量站位于生态保护红线内。因此确定本项目评价范围内主要环境保护敏感目标见表2.8.2-1。
表 2.6‑1  环境保护目标
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc30637]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc1790]现有工程环境影响回顾
现有工程基本情况
1#计量站位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的博湖县的本布图区，本布图区块属于本布图构造带，区块位于博湖县。本布图构造带65口，配套建设计量站3座、油气集输管线、注水管线、油田道路及配套生活设施等。本布图1#计量站建有500m3和200m3储油罐各1座，储油能力700 m3。另有3台（两用一备）胜动12V190发电机为本布图区块油田开发提供电力，单台功率400kW，燃料为天然气。
现有工程主要内容
宝浪油田本部图区块现有工程主要内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等，具体见表。
表 3.1‑1  现有工程主要内容
	[bookmark: _Toc454309915]类型
	[bookmark: _Toc454309916]项目
	数量
	备注

	[bookmark: _Toc454309919]主体工程
	[bookmark: _Toc454309920]钻井工程
	油井
	44口
	产能井40口，探井4口

	
	
	注水井
	21口
	/

	
	[bookmark: _Toc454309931]油气集输工程
	计量站
	3座
	本布图构造带共设3个计量站(1#~3#)

	
	
	[bookmark: _Toc454309935]集油管线
	26.856km
	/

	
	
	注水管线
	1112km
	/

	
	
	供气管线
	8.58km
	本布图构造带

	
	油气处理工程
	宝浪联合处理站
	宝浪联合站是一个集原油集输、污水处理、轻烃生产等为一体的综合性集输站库，设计原油处理能力30×104t/a，天然气处理能力36×104m3/d，拥有1×104m3原油储罐2座，0.5×104m31座，400m3球形储罐5座，天然气压缩机9台，注水泵11台等大型关键装置、设备。

	
	供电
	/
	本布图区块用电由本布图1#计量站内3台400kW天然气发电机供电。

	[bookmark: _Toc454309949]辅助工程
	[bookmark: _Toc454309952]通信及仪表自动化
	[bookmark: _Toc454309953]井口设置RTU（远程终端单元）对井口数据进行采集，安装视频监控及远程喊话系统，通过光缆将视频、数据上传至管理区指挥中心。

	公用工程
	[bookmark: _Toc454309945]道路
	本布图构造带2.26km

	
	办公、生活设施
	本布图区块办公生活点1处

	环保工程
	[bookmark: _Toc454309957]宝浪联合处理站污水处理
	宝浪联合处理站内含污水处理系统，设计污水处理规模36万m3/a。原油处理站脱水岗三相分离器水室排出的含油污水投加各净化药剂，进入1000m3重力除油罐进行重力沉降，初步除去污水中的乳化油；出水进入500m3沉降罐，经压力除油和气浮除油后自压流入缓冲罐，经泵提压进入污水一级过滤罐，再由一级进入二级过滤罐，从二级滤罐出来的水进入注水2座500m3缓冲罐，由注水系统的泵输送至各计量站及注水间。

	
	[bookmark: _Toc454309959]固废处理
	油田施工产生的建筑施工垃圾拉运至七个星工业垃圾贮存场进行处理。七个星固废场设一般固废填埋场容积34500m3和危废临时贮存池500m3，目前已停运。2020年12月，河南油田分公司新疆采油厂宝浪油田新建500m3危废暂存池及配套防晒棚项目完成建设，废油泥经拉运车拉运卸载至危废暂存池内暂存，定期外运至有资质单位（轮台县三和源石油技术服务有限责任公司）进行处置。生活垃圾运往博湖县生活垃圾填埋场进行处理。

	
	生活废水处理
	生活点生活污水依托那音托尔盖村委会污水处理系统处理。各站场自动化程度高，不需要人员长期值守，值班人员每4小时巡视一次，无生活废水产生。

	
	噪声防治
	选用低噪设备、隔声、减振等。

	
	废气防治
	锅炉、加热炉燃料采用天然气；联合站开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。


宝浪油田开发现状
油藏开发现状
宝浪油田目前采油井总井数146口，开井105口，开井率71.9%，核实日产油41吨/天，采油速度0.07%，综合含水76.14%，具体数据见表3.2‑1。
表 3.1‑2  开发现状表
	[bookmark: _Toc48118550]油田
	[bookmark: _Toc48118551]总井数
	[bookmark: _Toc48118552]采油井
	[bookmark: _Toc48118553]注水井
	[bookmark: _Toc48118554]井口日产油水平(t/d)
	[bookmark: _Toc48118555]核实日产油水平(t/d)
	[bookmark: _Toc48118556]采液速度(%)
	[bookmark: _Toc48118557]采油速度(%)
	[bookmark: _Toc48118558]采出程度(%)
	[bookmark: _Toc48118559]综合含水(%)

	
	
	[bookmark: _Toc48118560]总井数
	[bookmark: _Toc48118561]开井数
	[bookmark: _Toc48118562]开井率（%）
	[bookmark: _Toc48118563]总井数
	[bookmark: _Toc48118564]开井数
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc48118565]宝浪
	[bookmark: _Toc48118566]宝浪
	[bookmark: _Toc48118567]163
	111
	81
	72.9
	52
	5
	27.3
	26.9
	0.27
	[bookmark: _Toc48118576]0.06
	15.93
	81.64

	
	[bookmark: _Toc48118579]本布图
	[bookmark: _Toc48118580]57
	[bookmark: _Toc48118581]35
	[bookmark: _Toc48118582]24
	68.5
	[bookmark: _Toc48118584]22
	[bookmark: _Toc48118585]0
	14
	14
	0.22
	0.12
	8.41
	42.55

	
	[bookmark: _Toc48118592]小计
	[bookmark: _Toc48118593]220
	146
	105
	71.9
	74
	5
	41.3
	41
	0.26
	0.07
	14.15
	76.14


地面系统现状
宝浪油田是1996年开发，地面系统目前建设1座联合站(宝一联)、10座计量站。宝一联生产的原油是装汽车外运。
（1）宝一联现状
宝一联1997年建成投产，总体设计规模，年处理原油50×104t/a，其中原油脱水、原油稳定、原油装车规模均为50×104t/a，配套建设了20×104m3/d的轻烃回收装置一套。
宝一联原油脱水工艺流程采用的是一段脱水流程，原油稳定的方法是加热正压稳定，轻烃回收装置工艺流程均为中压浅冷流程；污水处理系统于1998年建成投产，先后进行了四次改造，改造后污水处理规模为1000m³/d。
宝一联是宝浪油田主要的原油处理站场，担负着宝浪油田宝北区块、宝中区块、本布图区块的油气处理任务。
（2）宝浪油田站场现状
宝浪油田包括宝浪区块、本布图区块。宝浪区块为常采区块，采用油井—计量站—联合站的两级布站模式；本布图区块为常采区块，采用油井—计量站—拉油至联合站二级布站模式。宝北区块、宝中区块产出液集输进站处理；本布图焉2区块、本东区块产出液汽车拉至宝一联集中处理。

图 3.1‑1  宝浪油田站场相对位置图
（3）管线及道路开发现状
宝浪油田10kV配电网现有3条架空油井线路，分别为宝北线、宝南线和宝东线，总长32.84km，杆塔549基，配电变压器92台套；另有12条10kV电缆线路为宝浪联合站供电。
宝浪苏木构造带已建集油管线107.42km，注水管线52.715km，注气管线0.2km，道路12.897km。
现有工程环保手续的履行情况和相关要求的落实情况
环境影响评价履行情况
经查阅环评相关资料和现场调查核实，宝浪油田目前共有开发井259口，其中原国家环保总局批复43口，1996-2014年原巴州石油环境监察支队批复216口。
[bookmark: _Ref96507828]表3.1‑3  宝浪油田环评工作情况
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竣工环境保护验收及相关要求的落实情况
2018年11月28日，中国石油化工有限公司河南油田分公司新疆采油厂根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织了竣工环保验收，编制了《中国石油化工有限公司河南油田分公司宝浪油田宝浪苏木构造带本布图构造带石油勘探及宝一井区开发项目竣工环境保护验收调查报告》，并通过专家现场检查，验收通过。
2019年12月20日，新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局对宝浪苏木构造带、本布图构造带石油勘探及开发项目进行了现场核查，并出具了《关于对宝浪苏木构造带、本布图构造带石油勘探及开发项目竣工环保验收现场核查意见》（巴环评价函[2019]243号），见附件。
各期工程竣工环境保护验收工作中提出的要求及落实情况见表3.1‑4。
[bookmark: _Ref119684482]表3.1‑4  宝浪油田验收意见中提出的要求及落实情况
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


排污许可执行情况及环境管理要求落实情况
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂（宝浪管理区）于2019年12月24日申领了排污许可证，2022年12月延续排污许可证，有效期限2022-12-24 至 2027-12-23，证书编号：916528007637503601002Q。企业在国家排污许可证管理信息平台提交了排污许可证执行报告并公开了污染物排放信息、自行监测情况、环境管理要求等。排污许可管理要求及落实情况见表3.1‑5。
[bookmark: _Ref175162453]表3.1‑5  宝浪油田排污许可管理要求及落实情况
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


污染防治设施运行和排放情况
大气污染防治设施运行情况
宝浪油田共有加热炉/锅炉设备19台，其中6t/h天然气锅炉4台，180~250kW井场加热炉15台。所有加热炉、锅炉均采用天然气作为燃料，降低了燃料燃烧排放污染物对大气环境的影响。
宝浪油田开发过程中的大气污染物主要是钻井、采油过程中使用动力机械（钻机、柴油机）、天然气发电机、锅炉、加热炉和原油集输及储运设施（储罐）等产生废气。针对以上污染源，采取了以下大气污染治理措施：
①在油气集输过程中，为减轻集输过程中烃类的损失，油田开发采用了管线输油+罐车拉油的密闭集输流程，井口设切断阀，集输过程、场站进口处设置紧急切断阀，输气、输油干线分段设置紧急切断系统，一旦发生事故，紧急切断油、气源，最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。
②对各站场的设备、管线、阀门等定期进行了检查、检修，减少了跑、冒、滴、漏的发生；同时定期对油气集输管线进行巡检。
③在站场设置了可燃气体检测仪，可随时发现天然气泄漏并及时处理。
④生产运行期锅炉、加热炉、发电机均采用天然气为原料。
⑤合理调度有关储油能力，这样就减少了油罐之间的转输工作和油罐大呼吸次数。
⑥加强了油罐的保温和绝热措施，有效控制了罐内温度，减少了油罐呼吸量。
废水治理设施运行情况
①宝浪油田产生的采出水经“宝浪联合处理站”污水处理系统处理达标后回注地层；井下作业废水由各作业单位自带回收罐回收拉运至“宝浪联合处理站”污水处理系统进行处理后回注地层。
②油田对完成采油的废弃井，按照中国石油化工集团公司企业标准《废弃井封井处置规范》（Q/SH 0653- 2015）技术要求开展封井工作，防止油水串层。
③宝浪油田各生产单位员工主要居住在博湖县生活基地，生活污水依托市政生活污水处理厂进行处理。各站场自动化程度高，不需要人员长期值守，值班人员每4小时巡视一次，无生活废水产生。
固体废物污染防治措施
根据现场调查，中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂在落地油处理中采取了可靠的措施，井下作业必须带罐上岗，铺设作业，控制落地原油产生量。单井落地油产生量可控制在100kg/a。落地原油回收率为100%。各油井产生的落地油进入临时设置的贮油罐，由汽车拉运至联合处理站内回收处理。由于回收措施严密，井场基本杜绝了污油散落到地表的现象。
含油污泥主要来自污水处理系统以及储油罐罐底沉淀，主要成分为水、石油类和泥沙。含油污泥委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司进行处理。
目前，宝浪油田各生产单位员工主要居住在博湖生活基地，各站场值班员工产生的生活垃圾集中收集，统一运往博湖县生活垃圾填埋场进行处理。
噪声污染防治措施
①对噪声强度较大的设备进行了减噪和防噪处理。针对不同的设备类型所产生噪声的特性，采用了不同的控制手段。如：对机械噪声采用了弹性材料来减轻噪声，对天然气压缩机布置在室内并安装了消声器的方式等。
②将噪声源集中统一布置，采用隔声、减振等措施。
③对噪声较大的压缩机、阀门等选用低噪声设备、控制流速和配置隔声罩。
生态保护措施
①由于油田开发区域内自然条件的限制，植被的自然恢复较为困难，因而对于地面工程建设扰动的地表（井场、站场永久占地）进行了地面硬化处理，减少了水土流失。
②对完成采油的废弃井，按照中国石油化工集团公司企业标准《废弃井封井处置规范》（Q/SH 0653- 2015）技术要求开展封井工作，防止油水串层。并清理了场地，清除、填埋了各种固体废物，恢复了原有地貌。
③强化风险意识，制订了切实可行的风险防范与应急预案，最大限度地降低风险概率，降低事故泄漏和火灾爆炸事故可能对周围生态环境的破坏。
④通过提高驾驶人员技术素质、加强责任心，贯彻安全驾驶机动车辆的行为规定，严格遵守交通法规，杜绝疲劳驾车等行为，减少了道路两侧植被的破坏。
⑤在道路边、油田区，设置了“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强了宣传教育，提高其保护生态环境的意识。
⑥对站、场进行了绿化。
⑦动土作业过程中，严格执行了油田公司环境管理制度及生态保护制度，控制动土作业施工带范围，减少了对植被的碾压和地面的扰动，作业完成后，立即平整了地面，并恢复了原有地表。
⑧对泥浆池及时进行了清理覆土填埋、压实。
⑨保留各类绿化、防洪工程、生态保护设施，使油田开发区生态环境功能不变。
风险防范措施
根据现场调查结果和项目运行以来的连续安全生产记录来看，宝浪油田的环境风险防范措施得到了有效落实，施工、生产运营过程中的事故隐患均得到了及时处理，未引发导致人员伤亡、原油泄漏的重大事故。风险防范措施及落实情况见表3.1‑6。
[bookmark: _Ref95734528]表3.1‑6  风险防范措施及落实情况表
	所属操
作单元
	环评报告、批复及设计所提措施和要求
	实际落实情况
	落实结果评价

	建设施工期

	井场
	井口安装防喷器和井控装置，同时采用随时调整泥浆密度，修井采用清水循环压井技术等，以最大限度地降低井喷事故的发生。
	在油井进行钻井、井下作业时，均按规范操作，没有发生井喷事故。
	符合
要求

	管线
	在施工过程中，加强监理，确保施工质量。
	经调查，项目施工期间，施工单位制定了严格的规章制度和施工质量保证体系，确保了施工质量。
	符合
要求

	
	建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。
	
	

	
	制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。
	
	

	
	进行水压试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷。
	
	

	
	选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。
	
	

	站场
	各站场严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同设备。
	各站场施工过程中严格按照设计要求进行，处理站进行了功能分区，各项工程符合设计要求。
	符合
要求

	
	站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。
	
	

	
	安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。
	
	

	
	按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(SH 3063-94)要求设置可燃气体报警装置。
	
	

	
	设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断。
	
	

	
	站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的相互干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。
	
	

	项目运行期

	管线
	严格控制油品质量，定期清管。
	做到了定期清管。
	符合
要求

	
	每三年进行管线壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。
	按要求进行。
	

	
	每半年检查管线安全保护系统，使管线在发生泄漏事故时能够及时处理。
	定期检查安全保护系统。
	

	
	油田区主要公路穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。
	所设标志符合要求。
	

	
	加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。
	安排专人对管线定期巡检，尚未发生管线泄漏事故。
	

	管理
措施
	制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。
	油田针对日常运行中不同工作岗位分别制定了相应的操作手册、应急操作规程等一系列规章制度，并定期进行培训；对重要的仪器设备制定了完善的检查项目和维护方法，并定期进行维护，档案文件齐全。
	符合
要求

	
	制订应急操作规程，在规程中应说明发生管线事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管线操作人员有关的安全问题。
	
	

	
	操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。
	
	

	
	对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。
	
	

	事故应急处理
	针对不同事故风险制定相应的事故应急处理措施和应急预案，采取及时有效的措施。
	油田运营单位分别制定了防止井喷、管线泄漏、站场火灾爆炸等风险事故的应急预案。
	符合
要求


现有工程污染物排放情况
根据宝浪油田排污许可证执行报告年报（2023年）及环境影响后评价报告书中数据，现工程污染物排放情况见表3.1‑7。
[bookmark: _Ref188298380]表3.1‑7  宝浪油田污染物排放情况表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


存在环保问题及“以新带老”措施
（1）环境问题
根据评价期间及现状调查结果以及现行法律法规文件要求，宝浪油田现有完钻井井场已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，井区的巡检道路采用砂石路面，井场规范。存在的主要环境问题是：井区部分地段有车辆乱碾乱轧的痕迹。
（2）“以新带老”措施
加强环境管理，应严格规定施工车辆、施工机械及施工人员的活动范围，不得乱碾乱轧，随意开设便道。
[bookmark: _Toc10380]工程概况
项目基本情况
项目名称：宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程
建设性质：新建
建设地点：本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县境内的宝浪油田本布图区块1#计量站内。中心地理坐标为东经86°44′25.75417″，北纬42°0′20.67814″。距离博湖县城约9km，见图3.2-1。
项目投资：项目总投资154.54万元。
劳动组织及定员：本项目不新增劳动定员，均依托现有计量站工作人员。
[bookmark: _Ref111298589]项目组成：本项目组成包括新建压缩机橇基础1座，脱水脱烃橇1座，CNG充气柱1座，轻油装车橇1座，并增加工艺设备配套等。项目组成见表3.2‑1。
[bookmark: _Ref127186370]表3.2‑1  项目组成表
	工程名称
	主要建设内容

	
	内容

	主体
工程
	伴生气处理装置区
	CNG加气柱、轻油装车撬、压缩机撬、脱水脱烃撬各一座

	储运工程
	集输管线
	无缝钢管D114×4、D76×4、D76×11 共计250m

	
	缓冲罐
	D400×1.2m

	依托工程
	分离器
	利旧

	环保工程
	废气
	施工期
	废气包括施工扬尘、焊接烟尘、车辆尾气等；施工扬尘采取进出车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施。

	
	
	运营期
	无组织逸散废气：来自阀门、法兰、压缩机及装车环节密闭不严，通过泄漏检测、更换部件、日常密闭维护等，减少无组织排放。

	
	废水
	施工期
	建设期不设置施工营地，施工队生活依托1#计量站现有生活区。

	
	固废
	施工期
	施工期固废主要为土方、废机油和生活垃圾。施工土方全部就地平整；废机油桶装收集后暂存在计量站危废暂存间内。生活垃圾在垃圾收集箱暂存，将由井队定期清理运送至县城生活垃圾填埋场处置。

	
	
	运营期
	废洗井液和废润滑油，集中收集后拉运至巴州联合环境治理有限公司（巴州危废（固废）处置中心）进行处理。工作人员由内部调剂解决，不新增工作人员，故不新增生活垃圾。

	
	噪声
	施工期
	选用低噪声施工设备，合理安排作业时间。

	
	
	运营期
	选用低噪声设备、基础减振。

	
	环境风险
	风险措施：管线上方设置标识，定期对管线壁厚进行超声波检查，站场设置可燃气体报警仪。


油气资源概况
构造特征
宝浪油田地处新疆维吾尔族自治区巴音郭楞蒙古自治州境内，在区域构造上位于焉耆盆地博湖坳陷宝浪苏木背斜构造带和本布图构造带（图 3.2‑2）。

[bookmark: _Ref174957535]图 3.2‑2  宝浪油田构造位置示意图
本布图焉2区块是在局部剪切应力场中形成的轴向为北西向背斜，背斜形态完整，背斜内部断层不发育。整个背斜呈北西—南东走向，北西窄，南东宽，西北端缓，东南端陡，长轴5.5km，短轴为1.0—2.5km，长短轴之比为2.2—5.5，属长轴背斜。背斜西南翼缓（地层倾角为4-6º），东北翼陡（地层倾角为15-22º）。构造高点在图4111井附近，高点埋深为-1410m（以J1SⅠ2层顶面构造图为准）。构造圈闭幅度为160m，圈闭面积6.0km2。
根据本布图油田的构造研究成果，断层走向主要为北西向，断层性质为逆断层，倾角较大，一般大于60°，整体上看该油区断层不发育，区内共发育3条断层。
储层特征
焉2区块小层具有分布范围大，钻遇率高，厚度大，连续性好，稳定性强，含油层段地层为辫状河三角洲—滨浅湖沉积体系。全区平均孔隙度为12.2%，渗透率平均9.80×10-3μm2。储层岩性较粗，以砾岩相、砾状—含砾不等砾砂岩相、泥岩相为主，夹煤岩相，沉积物中高含碳屑和植物化石。储层岩石成份、结构成熟度低、分选差。
油层分布特征
含油（气）层位主要为下侏罗统三工河组，平面上油（气）层分布主要受受背斜构造控制，局部受岩性控制，纵向上分布集中、厚度大，其间不夹水层。
焉二区块：含油层位主要为侏罗系三工河组Ⅰ、Ⅱ油组。油气显示层段集中，显示井段长60-80m，油层埋深2460-2620m，油层单层厚度4-30m。油层呈层状分布，连通性较好，隔层厚5-15m左右。平面上，油层分布于背斜主体部位。
焉二区块油层分布受构造圈闭控制，油藏类型均为断背斜层状边水油藏。
流体特征
原油性质：原油性质好、油质轻，具“五低、三中”特征，即低密度、低粘度、低胶质沥青质、低含硫、低初馏点“五低”和中高含蜡、中等凝固点、中高馏分之特征。
地面原油密度0.7943-0.8745g/cm3，粘度1.18-3.48mPa.s（70℃），含蜡7.1-15.55%，胶质沥青质1.95-4.81%，含硫0.098，凝固点9-21℃，初馏点40-134℃，300℃馏分30.2-58.8%。
地层原油密度0.5919-0.6608g/cm3，粘度0.303-0.439mPa.s（油层压力下），0.219-0.426mPa.s（饱和压力下），气油比217-246m3/t，原始体积系数1.5665-1.8358（地层压力），饱和压力18.85-19.72MPa。
天然气：为溶解气，甲烷含量38.47-72.38%，相对密度0.69-0.877。
地层水：本布图焉2区块地层水Cl-含量951-14773mg/L，总矿化度6183-24845mg/L，水型为NaHCO3；本东区块地层水Cl-含量1695-52523mg/L，总矿化度13910-88550mg/L，水型为CaCl2。
主体工程
天然气组分
表3.2-2  原料伴生气组分一览表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


设计参数
1）设计压力：
新建压缩机前管线设计压力：1.6MPa
新建压缩机后至CNG加气柱管线设计压力：25MPa
2）设计温度：
新建管线最高操作温度：0~70℃。
工程内容
1）新建压缩机橇基础1座，脱水脱烃橇1座，CNG充气柱1座，轻油装车橇1座，并增加工艺设备配套等。
材质选择
（1）管线材质
本项目管材选用无缝钢管。其中1.6MPa设计压力的管道选用20#无缝钢管，执行标准GB/T 8163-2018 《输送流体用无缝钢管》输油送管线；其中25MPa设计压力的管道选用20G无缝钢管，执行《高压锅炉用无缝钢管》GB/T 5310-2023；套管250≤DN＜1000时，选用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B，钢管性能及验收应符合《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》SY/T 5037的要求。
（2）管件材质
1）弯头、三通和管帽及大小头采用钢制对焊无缝管件。管件技术要求应符合《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2017及《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017的规定。
2）选用对接焊连接管件时，管件的材质、压力等级或壁厚规格（管子表号）应与所连接管子一致或相当。
3）弯头应选用R=1.5DN的长半径弯头。
4）对于不同压力等级的支管连接应按材料等级规定执行。当采用支管座连接时，支管座应符合《锻制承插焊、螺纹和对焊支管座》GB/T 19326的要求。
5）管件自身的壁厚由制造厂根据管件使用的压力等级及材料性能参数进行计算，但不低于直管壁厚。
6）管件材质与所属管线同材质。
（3）法兰、垫片及紧固件
阀门配对法兰、螺栓螺母、垫片要求如下：
1）公称设计压力≤1.6MPa时：
管法兰：钢制管法兰技术条件执行《钢制管法兰（PN系列）》HG/T20592-2009，法兰采用带颈对焊法兰（WN），法兰密封面为突面（RF）。
垫片：垫片选用符合《钢制管法兰用缠绕式垫片（PN系列）》HG/T20610-2009标准，带内环和对中环型，对中环材料为碳钢（1），金属带材料选用碳钢（1），填料为柔性石墨带（2），内环材料为选用碳钢（1）。
紧固件：螺栓、螺母等紧固件选用符合《钢制管法兰用紧固件（PN系列）》HG/T20613-2009标准，选用全螺纹螺柱，材质为35CrMo；选用Ⅱ型六角螺母，材质为30CrMo。
2）1.6＜公称设计压力≤10.0MPa时：
管法兰：钢制管法兰技术条件执行《钢制管法兰（PN系列）》HG/T20592-2009，法兰采用带颈对焊法兰（WN），法兰密封面采用凹凸面（MFM）。
垫片：垫片选用符合《钢制管法兰用金属缠绕式垫片（PN系列）》HG/T20610-2009标准，采用带内外环型缠绕式垫片。
紧固件：螺栓、螺母等紧固件选用符合《钢制管法兰用紧固件（PN系列）》HG/T20613-2009标准，选用全螺纹螺柱，材质为35CrMo；选用Ⅱ型六角螺母，材质为30CrMo。
3）公称设计压力＞10.0MPa时：
管法兰：钢制管法兰技术条件执行《钢制管法兰（PN系列）》HG/T20615-2009，法兰采用带颈对焊法兰（WN），法兰密封面环连接面（RJ）。
垫片：垫片选用符合《钢制管法兰用金属环形垫（Class系列）》HG/T20633-2009标准，采用八角垫，材质为20G。
紧固件：螺栓、螺母等紧固件选用符合《钢制管法兰用紧固件（Class系列》HG/T20634-2009标准，选用全螺纹螺柱，材质为35CrMo；选用Ⅱ型六角螺母，材质为30CrMo。
征地
本项目用地为1#计量站内现有地块，不新增用地，不涉及征地。
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主要生产工艺过程
施工期工艺过程及排污节点分析
本项目施工期工作方案及产污环节详见下图。
[image: ]
图3.3-1 施工期工作方案及产污环节图
（1）场地平整和基础工程
建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。
（2）主体工程
建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，设备清洗废水、施工场地进出车辆清洗废水及建筑养护废水、搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。
运营期工艺过程及排污节点分析
本项目的总体工艺技术路线如下：伴生气冷却单元→脱水脱烃单元→缓冲罐→CNG压缩充装单元。
来自石油开采中产生的伴生气，先后经净化单元的净化（脱水脱烃），进入缓冲罐后加压装车外售。本项目运营期工艺流程及产污环节详见下图。

图3.3-2  运营期工艺流程及产污环节图
伴生气进入预冷冷干机，分离掉液体水跟烃，再经吸附塔脱除气体水份。
伴生气脱水采用分子筛吸附工艺，该单元由2台脱水塔（A/B）、一台再生气冷却器、一台再生气加热器组成。
干燥流程:伴生气从进气口经入口分离器经预冷冷干机处理，再经前置过滤器进入A塔，气体脱水后经后置过滤器到达出气口;
再生流程:再生采用干气电加热等压再生工艺：从设备出气口取干气通过循环压缩机增压后进入加热器待天然气充分加热至200℃左右再进入再生塔，对分子进行水分再生脱附，分离后的天然气回到原料气进气口。
施工期环境影响因素分析
污染影响因素
（1）废气污染源
施工过程中产生的废气包括扬尘和施工机械及车辆尾气，其主要污染物为TSP、NO2、SO2、CO和烃类等。
（2）废水污染源
本项目不设置施工营地，施工队生活依1#计量站生活区。施工人员按10人计，每人每天生活用水按50L计算，施工周期为30天，则生活用水量为15m3。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为12m3。
（3）固体废物污染源
建筑垃圾：建筑垃圾产生于建（构）筑物建设，分选后对土石方就地填方，金属木块等废物回收利用。如长时间堆存，在风力作用下易产生扬尘，造成二次污染；施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，堆放期间长则腐烂变质，产生恶臭，夏季易滋生蚊蝇。及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。
（4）施工噪声源强
项目施工期噪声主要包括土方施工、建构筑物结构施工、设备吊运安装、管线铺设等过程中各种机械和设备产生的噪声，物料运输车辆交通噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)中表A.2和类比油田开发工程中实际情况，项目施工期拟采用的各类施工设备产噪值见表
表 3.3‑1  主要施工设备噪声源不同距离声压级
	序号
	设备名称
	噪声值/距离[dB(A)/m]

	1
	装载机
	88/5

	2
	挖掘机
	90/5

	3
	运输车辆
	90/5

	4
	吊装机
	84/5


运营期环境影响因素分析
废气污染源
本项目废气主要为伴生气净化过程中的阀门、法兰等部件产生的少量无组织挥发性有机物。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)对本项目无组织废气进行核算。挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公式计算。
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式中：E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；
ti——密封点i的年运行时间，h/a；
eTOC，i——密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；
WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；
WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；
n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。
表 3.3‑2  设备与管线组件eTOC，i取值参数表
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


根据油水物性参数，本项目流经各管件、阀门中的物质WFVOCs,i和WFTOC,i比值取1，根据设计单位提供的数据，项目涉及的液体阀门、法兰数量如表所示。
表 3.3‑3  本项目单井设备与管件密封点VOCs核算一览表
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


经过核算，非甲烷总烃年排放量为0.01536t/a。
废水污染源
运营期不新增劳动定员，工作人员由内部调剂解决，故不新增生活污水。
噪声污染源
运营期间的噪声源主要为设备的运转噪声等，噪声级为75～90dB(A)，见表。
表 3.3‑4  噪声源设备
	噪声源名称
	声功率级[dB（A）]
	噪声特性
	排放规律
	备注
	运行时段
	声源控制措施

	压缩机、泵、调压装置
	75~90
	机械
	连续
	单台噪声
	昼间至夜间
	选用低噪设备


固体废物
运营期工作人员由油田内部调剂解决，故不新增生活垃圾。
本项目运营期产生的固体废物主要为废分子筛，分子筛需要定期更换，产生废分子筛；项目天然气通过分子筛脱水塔脱水后需进入分子筛粉尘过滤器过滤，产生废分子筛。根据拟建项目特点，分子筛6年左右更换1次，更换1次产生废分子筛的量约为6t（1t/a），由提供厂家回收处理。
[bookmark: _Toc6898]清洁生产分析
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，它以节能、降耗、减污、增效为目标，以技术和管理为手段，通过对生产全过程的排污审核、筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治污染、提高经济效益的双重目的。
本项目为伴生气净化外售项目，生产过程主要包括冷却、净化及加压等。针对项目特点，本次评价对清洁生产情况进行简单分析。
拟建项目的清洁生产分析主要从产品的清洁性、清洁生产工艺和设备、清洁生产措施、清洁生产管理制度等方面进行分析。
油田开展清洁生产审核情况
宝浪油田于2016年开展了第一轮清洁生产审核，于2022年8月10日取得巴州生态环境局《关于中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂宝浪油田第一轮清洁生产审核的验收意见》。通过本轮清洁生产审核，“宝浪油田”已经实施完成40项无/低费方案、4项中/高费方案。累积投资1816.11万元，节约336.5万元/a，节约电能335×104kWh/a、水26×104m3/a。企业排放的污染物达到国家的污染物排放标准，符合核定的主要污染物总量控制指标要求，达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的。
产品的清洁性分析
本项目的产品为伴生天然气。天然气与煤相比，是一种洁净能源，热值高，燃烧产生的有害物质少。代替燃煤可明显减少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳等污染物质的排放，可有效减少酸雨形成和温室效应。原油与煤燃烧的污染物产生量对比见表
表 3.4‑1  天然气与原油、煤燃烧的排污量对比
	大气污染物
	单位热值条件下，燃烧原油排放污染物与燃烧天然气排放污染物的比值
	单位热值条件下，燃烧煤排放污染物与燃烧天然气排放污染物的比值

	灰分
	14
	148

	SO2
	400
	700

	NO2
	5
	10

	CO2
	1.33
	1.37


注：(1)资料引至《四川石油经济》2000年第一期中“天然气利用之环境效益初探”。
　　(2) 表中数字为燃烧原油或者煤产生的污染物与天然气燃烧产生的污染物的比值。
从各类燃料燃烧后排污量对比可见，天然气和原油产生的灰分、SO2、NO2和CO2等污染物均远低于煤炭，因此，石油、天然气的清洁性远高于煤炭。在一次能源消费煤炭占70%的中国，发展石油、天然气洁净能源对改善一次能源消费结构和大气污染物减排具有重要意义。
节能及其它清洁生产措施分析
（1）对主要工艺设备及管线做内防腐设计，外防腐采用防腐涂料与阴极保护联合使用的方法，提高防腐效果，延长管线使用寿命。
（2）选用节能型电气设备。井场的动力、供电等设备根据设计所确定的用电负荷，在保证安全要求的前提下，选择节能型的设备，防止造成大量能耗，从而降低生产成本。
建立有效的环境管理制度
本项目将环境管理和环境监测纳入油田安全环保部门负责，采用HSE管理模式，注重对员工进行培训，使员工自觉遵守HSE管理要求，保护自身的安全和健康。为减少和杜绝环境污染事故的发生，建立、健全管理规章制度，制订了详细的污染控制计划和实施方案，责任到人，指标到岗，实施监督；实行公平的奖惩制度，大力弘扬保护环境的行为。
本项目主要采取的环境管理措施如下：
（1）落实环保目标责任制，坚持环保指标考核，推行清洁生产。
（2）再生产过程中加强管理，对集输管线及设施定期检查，维修，减少或杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象发生。
通过以上分析可以看出，本项目无论是在生产工艺、设备的先进性、合理性，还是在原材料及能量的利用以及生产管理和员工的素质提高等各方面均考虑了清洁生产的要求，将清洁生产的技术运用到了开发生产的全过程中。特别是本项目注重源头控制污染物的产生量和废物的重复利用，充分利用了能源和资源，尽量减少或消除了污染物的产生，并使废物在生产过程中转化为可用资源，最大限度的降低了工程对环境造成的污染。
清洁生产分析
根据《清洁生产标准制订技术导则》（HJ/T425-2008）中对环境管理要求指标，本项目环境管理要求指标的评价结果见表3.4-2。
表3.4-2      环境管理要求指标评价结果
	指标
	评价结果

	环境法律法规标准
	本项目符合国家及地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准要求

	废物处理
处置
	固废处理
	固废妥善存放并得到合理的处理处置

	生产过程环境管理
	原料用量及质量
	有检验、计量及控制措施，有严格的原辅材料消耗定额管理

	
	岗位培训
	所有生产岗位进行过培训

	
	生产设备管理
	对主要生产设备有具体的管理制度，并严格执行

	
	应急处理
	项目投运前将编制突发环境事件应急预案并备案

	相关方面环境管理
	管理制度
	建设单位将制定完善的生态环境管理制度，并纳入日常管理，各类原始纪录及统计数据齐全有效

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立污染治理设施档案

	
	设备贮存、输送
	输送原料及产品的管道、设备均为防腐材质

	
	原料、产品的装卸
	原料、产品的装卸严格，有循环利用系统

	
	组织机构
	设有专门环境管理机构和专职管理人员

	
	控制系统
	采用DCS 控制系统及SIS系统


清洁生产水平结论
根据上述分析可知：
（1）项目在产品生产过程中采用先进生产工艺，符合清洁生产的技术要求；
（2）项目在产品生产过程的每一个环节都注重考虑降低材料的消耗和节约能源，符合清洁生产要求中提出的节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺原料的原则；
（3）项目在产品生产过程的每一个环节都设置了相应的污染物治理措施，污染物可以实现达标排放。
根据以上分析可知，本项目可以达到国内清洁生产先进水平。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。建设单位在项目投运后应按照要求积极进行清洁生产审核，并根据审核结果进一步深化研究持续清洁生产的途径，持续清洁生产主要应按照以下原则进行：
（1）遵循“节能、降耗、减污、增效”的原则，加强对各生产工序的监控和管理，有计划、有步骤地制定和实施清洁生产审核制度。
（2）定期进行清洁生产审核，对生产过程中的资源消耗以及废物产生情况进行监测，并根据需要分析物料流向、产品状况和废物损耗等，科学调整生产计划，合理安排生产进度，不断改进操作程序等。
[bookmark: _Toc5557]污染物排放总量控制
总量控制因子
“十四五”我国主要污染物总量控制指标4个，分别为挥发性有机物、氮氧化物、化学需氧量和氨氮。
运营期本项目废气排放源主要为项目区非甲烷总烃的无组织排放。根据本项目工艺特点及本项目具体情况，在生产过程中总量控制的指标为VOCs（以非甲烷总烃计）。
工程污染物排放量的确定
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 部令第11号），本项目为排污许可登记管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)中“5.2.1 一般原则，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》实施简化管理的排污单位原则仅许可排放浓度，不许可排放量”，根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》要求，本项目不设定总量控制指标。
[bookmark: _Toc29712]相关符合性分析
与国家产业政策符合性分析
石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年版），“第一类鼓励类”中“七、石油、天然气”中“1、常规石油、天然气勘探与开采；”属于“鼓励类”项目，本项目建设符合国家产业政策。本项目的实施，对于保障国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。
与相关政策、法规符合性分析
本项目与相关政策条例符合性分析见表。
表 3.6‑1  本项目与相关政策符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	实际建设情况
	符合性

	《石油天然气开采业污染防治技术政策》(公告2012年第18号))
	油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。
	本项目位于宝浪油田本部图区块1#计量站内，对整体布局进行了优化，不新增占地。
	符合

	
	油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。
	本项目为伴生气净化外售不涉及国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。
	符合

	
	在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。
	本项目为伴生气净化外售，不涉及井下作业
	符合

	
	在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。
	本项目为伴生气净化外售，不涉及井下作业
	符合

	
	在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。
	本项目为伴生气净化外售，不涉及井下作业
	符合

	
	在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新建3000m3及以上原油储罐应采用浮顶型式，新、改、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5%。
	本项目为伴生气净化外售，伴生气主要采取管道集输，缓冲罐按照环保规范进行建设，油气集输损耗率低于0.5%。
	符合

	
	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。
	本项目为伴生气净化外售，运营期不产生废水
	符合

	《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》(新疆维吾尔自治区第13届人大第6次会议)
	禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目为伴生气净化外售，在1#计量站原有用地内，不新增用地，不涉及水源涵养区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
	符合

	
	煤炭、石油、天然气开发单位应当使用先进技术、工艺和设备，实行清洁生产。禁止使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备
	本项目积极推进清洁生产，未使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。
	符合

	
	煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放
	本项目油藏含硫量远低于1%，基本不含硫化氢。
	符合

	新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
	第三十七条规定：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
	本项目为伴生气净化外售，伴生气主要采取管道集输，产品经加压后直接充装至罐车，无物料堆场
	符合

	
	第四十四条　矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。
	项目施工结束后拟对临时占地进行恢复治理，可减少扬尘影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。
	符合

	[bookmark: _Hlk71912824]《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
	在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。
	本项目为伴生气净化外售，运营期不产生废水
	符合

	
	油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。
	本项目为伴生气净化外售，运营期不产生废弃油基泥浆、含油钻屑，废分子筛为一般固废，定期由生产厂家拉运处理
	符合

	
	油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
	本项目属于伴生气净化外售项目。本次环评对现有工程进行了影响回顾评价，并对存在的环境问题提出整改措施。
	符合

	
	未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案管理。
	生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人就《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》答记者问中提到：“《通知》未对区块大小和界定原则作出统一规定。政策施行后，企业可以根据生产或管理需要、按照油（气）藏分布情况等，自行确定开展环评的区块范围和包括的建设内容。”本项目由河南油田分公司新疆采油厂单独立项，单独编制设计方案，确定了开发范围和建设内容，因此建设单位委托本项目开展建设项目环评。
	符合

	《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)
	因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地
	项目方案的设计技术先进、实用成熟，符合清洁生产要求
	符合

	
	应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备
	本项目方案设计考虑了宝浪油田油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的技术和工艺均属于成熟、先进的技术装备
	符合

	
	集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆
	本项目用地为1#计量站现用用地，不新增用地
	符合

	《转发<关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知>的通知》(新环环评发[2020]142号)
	加快推进油气发展(开发)相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展(开发)规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价
	目前宝浪油田区域暂无油气发展相关规划，宝浪油田各区域已于2022年开展了后评价工作并完成备案。
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求，原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作。
	本项目属于伴生气净化外售项目，位于宝浪油田。
	符合

	
	在符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求的前提下，经环境影响比选论证后，适宜在矿区开展页岩油、页岩气开采、加工一体化项目可在矿区内就地选址。
	不涉及
	--

	
	涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
	不涉及
	--

	
	施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	本项目施工占地为1#计量站内现有用地，管道作业带严格控制在6m范围内，缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	符合

	
	陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，油气集输损耗率不得高于0.5%；工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728）要求。锅炉、加热炉、压缩机等装置应优先使用清洁燃料或能源，燃煤燃气锅炉、加热炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271）要求，有地方标准的按地方标准执行。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。高含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应采用先进高效的硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。
	本项目密闭集输措施，有效控制无组织挥发，本区块不涉及高含硫天然气开采。
	符合

	
	油气开发产生的伴生气应优先回收利用，减少温室气体排放，开发区块伴生气整体回收利用率应达到 80% 以上；边远井、零散井等产生的伴生气不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空；不能燃烧直接放空的，应报生态环境主管部门备案。鼓励油气企业将碳捕集、利用与封存（CCUS）技术用于油气开采，提高采收率、减少温室气体排放。
	本项目伴生气全部用于外售。
	符合

	
	陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
	本项目不产生废水。
	符合

	
	涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。
	不涉及
	符合

	
	废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。
	本项目为伴生气净化外售，运营期不产生废弃油基泥浆、含油钻屑，废分子筛为一般固废，定期由生产厂家拉运处理
	符合

	
	噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
	符合

	
	对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317）等相关要求。
	不涉及
	符合


	规划符合性分析
与国家相关规划协调性分析
本项目涉及国家层面的相关规划主要有《能源发展“十三五”规划》、《全国矿产资源规划》、《全国主体功能区规划》等。
本项目与上述国家相关规划的协调性分析结果详见表。
表 3.6‑2  本项目与国家相关规划的协调性分析
	规划名称
	规划要求
	本项目
	协调性

	能源发展“十三五”规划
	十三五”时期，要夯实油气供应基础,着力提高两个保障能力：“一是加大新疆、鄂尔多斯盆地等地区勘探开发力度,加强非常规和海上油气资源开发，提高资源的接续和保障能力，二是有序推进煤制油、煤制气示范工程建设，推广生物质液体燃料，提升战略替代保障能力”。
	近年来，中石化河南油田分公司新疆采油厂不断加油田油气资源的开发力度。
	协调

	全国矿产资源规划
	《全国矿产资源规划》第四章第二节指出，“强化东部老油区挖潜，加大中西部油气开发力度，加快海域石油增储上产，力争石油年产量保持在2亿吨左右。东部地区以松辽盆地、渤海湾盆地为重点，加强精细勘探开发，积极发展先进采油技术，增储挖潜，努力减缓老油田产量递减。西部以塔里木、鄂尔多斯、准噶尔等盆地为重点，探明优质资源储量，实现增储稳产、力争上产。做强渤海、拓展南海、加快东海、探索黄海及其他海域，加快海洋石油勘探开发，保持老油田持续稳产，加快新区产能建设，大力提升海域石油产量。”
	本项目属于焉耆盆地宝浪油田的油气开采项目，符合《全国矿产资源规划》要求。
	协调

	全国主体功能区规划
	新疆适度加大石油、天然气和煤炭资源的勘探开发；……在不损害生态功能前提下，在重点生态功能区内资源环境承载能力相对较强的特定区域，支持其因地制宜适度发展能源和矿产资源开发利用相关产业。资源环境承载能力弱的矿区，要在区外进行矿产资源的加工利用。
	项目区不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，符合全国主体功能区划。
	协调


与地方相关规划、区划的协调性分析
根据评价区块的地理位置，项目区位于博湖县，所在地涉及到的相关地方规划包括：《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区生态功能区划》等。本项目与上述相关规划的协调性分析结果参见表
表 3.6‑3  本项目与地方相关规划、区划的协调性分析
	规划名称
	规划要求
	本项目
	协调性

	新疆维吾尔自治区主体功能区规划
	将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区。按层级分为国家和省级两个层面。重点开发区域主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县市。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中农产品主产区分布在天山南北坡23个县市，重点生态功能区涉及53个县市。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。
	本项目不在禁止开发区和限制开发区，本项目位于天山南坡产业带，天山南坡的国家级农产品主产区县市，由于借助良好的交通与区位条件，经济发展基础较好，石油天然气加工业、煤化工、纺织业等已形成一定规模，因此将这些国家农产品主产区县（市）内的城镇和重点工业园区作为自治区级重点开发区域。
	协调

	新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划
	“十四五”时期，生态文明建设实现新改善，美丽新疆建设取得明显进展，生态环境保护主要目标：
——生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度得到有效控制，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。
——生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量持续减少，空气质量稳步改善，重污染天数明显减少，水环境质量保持总体优良，水资源合理开发利用，巩固城市黑臭水体治理成效，城乡人居环境明显改善。
——生态系统质量稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提高，生态系统服务功能不断增强。
——环境安全得到有效保障。土壤污染风险管控和安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，环境风险得到有效管控。
——现代环境治理体系进一步健全。生态文明制度改革深入推进，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。
	本项目作业均根据环境保护法律、法规及规章政策的要求制定了相应的环境保护措施和污染防治措施，生产过程的各类污染物按照环境管理部门的要求及集团公司的要求进行处理，做到污染物达标排放，避免重大环境污染事故，严格执行中石油环境保护及生态保护管理制度，完成国家及自治区要求的节能减排考核指标。
	协调

	新疆维吾尔自治区生态功能区划
	新疆共划分了76个不同的生态功能区，本项目属于焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区。
	本区域主要生态服务功能为农产品生产、人居环境、油气资源，主要生态环境问题为地下水位高、土壤盐渍化，主要保护措施为合理开发地下水、发展竖井灌排、开都河防洪、防止油气开发污染土壤和水质、发展节水农业，禁止乱采、滥挖甘草等荒漠植被。据此，拟建项目在保证评价区生态服务功能不发生改变的情况下，与上述的生态功能区划相一致。
	协调

	自治区自然资源厅、生态环境厅、林业和草原局联合印发〈关于加强自治区生态保护红线管理〉的通知（试行）
	生态保护红线内自然保护地核心保护区内原则上禁止人为活动，其他区域禁止进行开发性、生产性建设活动，在符合法律法规和政策的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动。开展允许有限人为活动，涉及自然保护地的应取得相应管理权限的林业和草原部门或自然保护地管理机构同意意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
	本项目为石油开采伴生气净化外售，建设地点为本部图区块1#计量站现有用地，不新增用地，且提高了能源利用效率，对石油开采产生的可燃气体由原本的燃烧发电利用改为了净化外售，减少了大气污染物排放。
	协调


生态环境分区管控相符性分析
根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(新政发〔2021〕18号)，根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果(2023年)的通知》，项目所在区域单元分类为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65282930001，将拟建工程与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，见表3.6‑4~5。
[bookmark: _Ref28009393]表3.6‑4   “三线一单”符合性分析
	要求
	符合性分析

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	根据《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案》，本项目距生态保护红线区（博斯腾湖国家湿地公园）约1.2km，不在生态保护红线范围内。

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目运营期不产生废水。本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，本项目废气排放源主要为非甲烷总烃的无组织排放，本项目在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险。

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发回低碳试点示范和引领作用。
	拟建工程生产过程中不用水，不会对区域水资源造成影响。

	环境准入清单
	自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险放空和资源利用效率四个方面严格环境准入。
	本项目位于宝浪油田本部图区块1#计量站内，不在生态保护红线区，属于一般生态管控区。拟建工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对计量站周围大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境产生明显影响，对地下水环境影响可接受。确保污染得到有效的控制，不会对周围环境产生明显影响。



[bookmark: _Ref111460492]表3.6-5  本项目与和博湖县一般管控单元管控要求的符合性分析
	类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。5.严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平,建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用
	本项目为石油开采伴生气净化外售，不涉及农田养殖以及化学品生产等工序
	符合

	污染物排放管控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目为石油开采伴生气净化外售，用地为本东区块1#计量站内的现有用地，不涉及新增用地
	符合

	环境风险防控
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
	不涉及
	符合

	资源利用效率
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系,形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。5.严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平,建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
	本项目为石油开采伴生气净化外售，不涉及农田养殖及化学品生产
	符合


本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中的博湖县一般管控单元管控要求相关要求。
[bookmark: _Toc28676]选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县，主要将宝浪油田本部图区块石油开采伴生气进行净化外售，气源充足有保障，输送方便。东侧为道路，北、西、南侧均为空地。项目对外交通便利，原伴生气用于发电，因发电机组老化维修成本过高等问题，本项目决定在1#计量站内建设天然气净化外售设备，不新增占地。
本项目为石油开采伴生气综合利用项目，建设地点为本部图1#计量站现有用地，运营期不新增用地，不产生废水，且提高了能源利用效率，对石油开采产生的可燃气体由原本燃烧发电利用改为净化外售，减少了大气污染物排放，符合《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《自治区自然资源厅、生态环境厅、林业和草原局联合印发〈关于加强自治区生态保护红线管理〉的通知（试行）》《中华人民共和国湿地保护法》以及《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。
综上，本项目选址合理。

[bookmark: _Ref111461793]本项目

[bookmark: _Ref132289599]图3.7‑1  本项目与巴州环境管控单元位置关系图
[bookmark: _Toc28238]环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc14195]自然环境现状调查
地理位置
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的博湖县。地理坐标为东经，地理位置示意图见图4.1-1。
[image: 指北针]图 4.1‑1    地理位置图

地形地貌
博湖县地质构造属古生代天山海西褶皱带，由中新生代凹陷陆相沉积形成。县域内的博斯腾湖为焉耆盆地最低洼处，是在地壳演变过程中，受断裂形成的断层湖和冰川运动过程中形成的冰斗地貌湖。博湖地区系开都河的冲积平原。
博湖县位于焉耆盆地东段南部，地貌可分为现代开都河三角洲平原区、博斯腾湖水域沼泽区、库鲁克塔格山区和山前的库代力克冲积平原区四部分。整个地形属中新生代断陷盆区，坐落于天山主脉与支脉之间，地势南北高、中间低，呈碟状谷地。全县山地面积680km2，占17.85%；平原面积1260km2，占33.08%；沙漠面积691km2，占18.15%；水域面积1067.6km2，占28.04%。开都河三角洲平原平均海拔1047~1055m，平均坡降1：4000，项目区呈西北向东南倾斜的地势。
水文
项目开发区域主要湖泊主要为博斯腾湖。
博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖，由大湖区及其西南部的小湖群构成，大湖湖面东西东西长约55km，南北宽约25km，水域面积988km2，汇水约99亿m³，湖水平均深10m，近几十年来，由于耕地面积的扩大，引用河水水量大大增加，使得博斯腾湖水位呈明显下降趋势。
小湖群位于大湖西南部，分布有大小的数十个小型湖泊，这些湖最早属大湖的整体，目前大湖与小湖不再有汊流想通，但小湖之间互相串流，上连开都河，下连孔雀河，小湖区现有较大湖泊16个，水域总面积107.6km2，水深0.8~2m不等。
项目所在区域评价范围内除农灌渠系外，无常年地表水体。
水文地质
区域地下水的赋存与分布特征
在区域上，宝浪油田苏木构造带位于焉耆盆地，焉耆盆地位于南天山褶皱断块山系中，是我国西北内陆干旱地区一个大型山间盆地。地下水系统属于焉耆盆地地下水系统，按照区域内地下水的赋存特征，可归纳为三个地下水类型。即第四系松散岩类孔隙水，第三系和侏罗系碎屑岩类裂隙孔隙水，及古生界与前古生界基岩裂隙水。
（1）第四系松散岩类孔隙水
主要分布于盆地，及山区沟谷洼地中。山区融雪降雨形成的地表水地下径流，汇集到沟谷洼地中，赋存于冲积洪积卵砾石、砂砾石层，形成了孔隙潜水层，并沿河谷或沟谷往盆地方向径流。
盆地地下水主要赋存于山前平原洪积层，河流冲积层，及博湖四周湖积层中。主要含水层属于上更新统到全新统的洪积层。由于第四系岩性结构，从山前向盆地中部，环绕博斯腾湖，呈水平分带有规律地变化。
（2）第三系侏罗系碎屑岩裂隙孔隙水
根据相关区域资料，在静背斜及七颗星背斜的南翼，有裂隙孔隙水赋存于上第三系中，在砂质泥岩顶板下，承压含水层为砂岩，泥质砂岩夹砂砾岩，其水量与水质，均受构造条件及补给条件的控制；如和静背斜向东倾没处，钻孔打到承压水层，其水头接近地面，为水量较大的淡水，其补给区是北部山前带，分布有常年河流，水源充足。在盆地南部及东部，山前第三系和侏罗系，因为缺乏补给来源，其水量贫乏，水质也差。至于盆地内部，在中新生界构成的向斜洼地中，根据水文地质构造条件推测，也可能赋存有裂隙孔隙承压水。
（3）基岩裂隙水
普遍赋存于外围山区古生界及前古生界的沉积变质岩和侵入岩的裂隙中，虽然古老基岩裂隙发育，造成了较多的储水空间；但是，并非这些空间都储存有水的。低山丘陵中，还分布有一些小型山间洼地，汇聚山区暴雨洪流及基岩裂隙水，储存于第四纪松散层孔隙内，以及下伏基岩裂隙中，成为洼地出口处沟谷泉水的补给来源，有的可以作为水源地，这是有供水价值的漏斗状储水洼地。
总之，外围山区是焉耆盆地地下水的补给区。由融雪降雨及地下水排泄而形成山区河流，进入盆地后，在山前戈壁带大置渗漏散失，是盆地地下水最主要的补给来源。盆地内第三系及侏罗系，构成单斜、向斜或背斜，第四系松散堆积层，则围绕博湖，组成山前戈壁带及细土平原，在山区水源不断补给之下，形成了自流斜地和完整的自流盆地。这是一个中新生界自流盆地，蕴藏着丰富的地下水资源。
地下水补给径流排泄条件
地下水的形成、运移和排泄的过程是天然水循环不可分割的一部分，这个过程实质上是大气降水、地表水、地下水“三水”相互转化关系的反映。
就焉耆盆地而言，外围山区是地表径流的形成区，盆地平原区允其在戈壁带是山区地表径流的散失区，因而构成了山区和盆地的水文地质关系，即山区是盆地地下水的补给区，而山区地下水的补给条件则受地貌和气候的控制。
（1）山区地下水的补给径流排泄条件
盆地外围山区基岩裂隙水，一般都是受当地大气降水（融雪降雨）的垂向渗入补给。随着山势升高及积雪降雨的增加，裂隙水的补给量也增加，表现在泉水分布较密，流量也大，反之低山丘陵地，降水补给量少，泉水分布也稀，而且多为季节性问歇泉，其流量也小。这些基岩泉水，主要属裂隙潜水，埋藏于基岩构造裂隙及风化裂隙中。在主干断裂附近，裂隙较为密集，但由于山体经过多次构造运动及强烈的风化破碎作用，使这些断裂系统，至少在浅部网状相通；因而裂隙泉水环流于基岩裂隙中，具有一定的连通性，而分布是不均匀的，即在裂隙密集的断裂破碎带，充水条件较好，地下径流较为强烈。充水断裂或裂隙受到沟谷切割之处，就出现泉水。
盆地西北部高山及高中山，河谷深切，地下水受到融雪降雨较充沛的补给，或出露为泉水，或直接排到河中，交替强烈，并主要转为地表径流形式排出山外。南部和东部中山灰低山丘陵地，降水渗入补给量少，地下水一部份形成泉水，受到蒸发损耗，有些泉水再次渗入地下转为地下径流，逐渐都汇集到沟谷地中，并以沟谷潜流形式排出山外。可见，山区地下水的径流排泄途径，与地表水网或沟谷系统基本上是一致的；而山区地下水，在沟谷水网和断裂系统控制下，其分布也很不均匀。
（2）盆地地下水的补给径流排泄条件
盆地边缘第三系和侏罗系碎肩岩裂隙孔隙水的补给条件，受盆地边缘的地貌、地质构造条件及毗邻山区气候水文因素控制。
在盆地平原区，赋存于第四系松散岩层孔隙中的地下水，其补给来源，归纳起来有五种：即河流、渠系和田间水的渗漏补给；山区河谷或沟谷地下径流对盆地的侧向补给；山麓带泉水流入盆地下渗补给；盆地内大气降水渗入补给，及毗邻区暴雨洪流进入盆地渗失。
山前平原地下径流条件，主要补给量受地形坡度和第四系岩性结构的控制，彼此相应连续变化，具有水平分带性，而山前平原地下水的排泄，归纳起来，则有三种形式：一是形成泉水溢出，二是地下水溢出形成沼泽，三是通过土面蒸发和植物蒸腾排泄。
至于开都河一黄水沟冲积平原，地下水的补给、径流、排泄条件，与盆地四周山前平原又略有不同，主要是受开都河渠系及灌区田间水的渗漏补给。此外，也应受西北部山前戈壁平原地下径流的侧向补给，西北部地下径流多已在戈壁前缘溢出为泉水，又流到冲积平原再渗入地下，或先汇到乌拉斯台河，再排入开都河中。
冲积平原由冲积扇到三角洲边缘，随着岩性逐渐变细和层次逐渐增多，地下径流、排泄条件也由良好变得很差，其排泄形式，也同山前平原一样，具备泉水.沼泽和蒸三种形式。其中沼泽较山前平原为多，除冲积扇缘出现成片沼泽外，在三角洲末端，如东北端及南端，由于受博湖水顶托影响，潜水位更浅.接近地表而形成大片沼泽，尤以南部沼泽面积最大。
总之，盆地地下水，无论潜水和承压水，主要是由山前水系渗漏补给及洪流渗失补给形成的，且大部分储存于第四系松散岩层内，在漫长而曲折的径流途程中，又大部分通过蒸发蒸腾而自然消耗，其余部分则最后排泄到博湖与沼泽苇湖，转化为地表水，参加湖水的蒸发，离通过孔雀河流出盆地，如此进行不断地循环交替，形成了盆地总的水量平衡过程。在盆地地下水的补给要素中，山区地下径流的侧向补给量，只占次要地位；在排泄要素中，人工排泄量，即开采量，因目前对地下水开采程度尚低，开采井少，在盆地地下水的均衡中，还不是重要的要素。
地下水类型和含水岩组富水地段
（1）松散堆积层孔隙水
盆地第四系潜水和承压水，焉耆盆地内厚达200~300m以上的第四系堆积层，在冲积洪积以及湖积作用下，由山前向盆地中部，形成了由粗粒厚层过渡到粗细互层甚至以细土（指亚粘土亚砂土和粉砂土）为主的岩性结构，加以倾斜的地形，构成了埋藏由深变浅的潜水层及承压水层。
①开都河冲积平原潜水和承压水
包括开都河自拜尔基水文站以下的宽河谷平原，先行、上游二公社至乌拉斯台农场一带的冲积扇及以下经焉耆到湖滨的冲积三角洲，其南侧包括七颗星一带开都河古三角洲，北侧还包括黄水沟自和静县城以南的冲积平原。
②西部山前平原潜水
包括开都河冲积扇南北两侧的山前戈壁平原，处于盆地的西南缘和西北缘。西部山前平原在地貌及地质构造的控制下，地下水的埋藏条件比较复杂，地下水主要是河流在戈壁带大量渗漏补给的。过境河流釘木呼尔察汗河、哈合仁一哈尔萨拉沟、哈布奇哈河（黄水沟），以及大巴伦渠和麻扎沟等，地下水补给来源比较充足，由于地貌与构造条件的变化与影响，各地汇水和储水条件不同，因而含水层的富水性，也有差别。
ⅰ西南部山前洪积平原及河谷潜水
水量丰富地段：沿开都河古河谷，即现今大巴伦渠一带，有渠系渗漏及上游地下径流补给。
水量中等或富水性不均匀地段：即大巴伦渠西南侧洪积平原，地形较倾陡，该戈壁平原地下水，靠麻扎沟水和山前暴雨洪流的渗漏补给，地下径流顺坡向大巴伦渠一带汇集，故戈壁下部水量比较富集；而戈壁上部，地下径流分散，水量分布是不均匀的。戈壁以南第三系台地内的一些沟谷洼地中，第四系砂砾石覆盖层不厚，透水而不含水，当暴雨洪流过境后，局部可暂时存水，由于向下游排泄或受蒸发而逐渐疏干。
ⅱ西北部山前戈壁倾斜平原潜水
水量丰富地段：为山前河流谷地及冲积洪积平原中下部，补给和储水条件都很好，为很好的淡水。
水量较大或中等地段：分布在山前河间洪积平原的中下部及横切和静背斜的沟谷两侧。
富水性不均匀地段：处在西北部山前戈壁倾斜平原的顶部，及西部第三系台地北侧与七颗星背斜北侧的戈壁傾斜平原，由于地形倾陡，地表径流稀少，地下径流分散，地下水位是深的，其分布是不均勻的。此外，覆盖于第三系台地顶部的第四系砂砾石层，则是透水而含水的。
③北部山前平原潜水和承压水
盆地北部边缘第四系戈壁砾石层，厚达400~500m以上，对戈壁平原地下水更为重要的补给来源，是山前河流的垂直渗漏。山前河流的分布状况及戈壁平原的岩性结构，水河东西两边山前平原含水层的富水性有明显差别。
ⅰ黄水沟一清水河间山前洪积平原潜水和承压水
富水性不均匀的潜水层：清水河与黄水沟之间的山前洪积戈壁平原，缺乏常年性河流，只有一些洪水沟谷，地下水主要靠山前暴雨洪流渗入补给，其分布是不均匀的。
水量中等的潜水和承压水层：清水河与黄水沟间戈壁平原下部，地形坡度较缓，上更新统松散砂碌石层较厚，下伏之中更新统半胶结砾石层则埋藏较深，每当雨季，从北部流入的地表水即在此散流渗失，转为地下径流.储存于松散砂碌石层，以及亚砂土亚粘土与砂砾石互层中，形成潜水及承压水。
ⅱ清水河、曲惠、乌什塔拉三河冲洪积平原潜水和承压水

表 4.1‑1  清水河、曲惠.乌什塔拉三河冲洪积平原潜水和承压水特征
	三河流域山前戈壁倾斜平原潜水及承压水
	三河下游洪积细土平原潜水和承压水

	水量丰富地段：分布于三条河流的冲积洪积扇地区。三个扇体并连一起，河水渗漏补给较为充足，地下水量丰富，水质也好。
水量中等或富水性不均匀地段：在上述三条河流之间的山前洪积平原及乌什塔拉以东的洪积平原，由于补给来源较少，仅有山前暴雨洪流不经常的补给，一般潜水位较深，水量较小；靠近山麓，中更新统半胶结砾石层出露地面，受切割而地势不平，地下水的分布更是不均勻的，只有靠洪积平原的下部，在山前河流的影响范围内，潜水层的水量可能达到中等以上。
	三河冲积洪积扇前缘到博湖北岸，是一片广阔的细土平原，地势缓缓倾向湖区。其补给来源为上游地下径流的侧向流入及渠系田间水的垂直渗入，而排泄则主要靠潜水的蒸发和植物蒸腾，没有形成泉水溢出带。


④东部山前平原潜水和承压水
盆地东部山前洪积戈壁及细土平原，总宽不过10km，其东倚干旱低山丘陵，并与两三个近东西向的狭长洼地相通。东部山前平原潜水和承压水都已矿化，但承压水的矿化度略低。承压水的顶板一般埋藏在50m以下，水头则比潜水位略高，而不能自流。地下水的补给来源甚少，以阿拉塔格附近最为贫乏。比较含水层的富水性，一般是承压水层的水量较潜水层稍大。
⑤南部山前平琢潜水及承压水
盆地南部，即库鲁克塔格北麓的山前平原，缺乏常年性河流渗漏补给，山区暴雨洪流通过沟谷排泄到山前，并渗失于戈壁中，这是主要的补给途径。
南部山前平原东段潜水（局部水量丰富）：东段全为砾石戈壁，其北边有铜矿山。
南部山前平原西段潜水和承压水（水量中等）：此段山前平原，位于库鲁克塔格最为窄狭的一般干旱丘陵之北侧。戈壁带宽度3~5km，其北缘与孔雀河南侧的榭沼平原邻接，这一带地下水的补给来源甚为贫乏，只有山前稀少的暴雨，形成暂时地表径流，汇集于沟谷，渗失于戈壁中，转为地下径流。
综合上述，南部山前平原地下水的补给来源比较贫乏，其水量一般较小。较富水的地段，限于戈壁带的中下部，其水质也较好。戈壁前缘细土带，在50~200m深度内，有2~3层承压水，其矿化度为1.2~6.7g/L。当地潜水矿化度往往更高。这是由于补给贫乏，径流微弱，溶解盐类长期积累的结果。潜水还受蒸发浓缩作用，加速了盐份积累的过程。
（2）碎屑岩裂隙孔隙层间水
中新生代碎屑岩层广泛分布于焉耆盆地，红山洼地、库米什洼地以及库尔勒山前地带，构成第四系的下垫岩层.由于新构造运动，在山前带形成了单斜翘起，背斜隆起或平缓的褶曲，出露于地面。这些碎屑岩直接覆盖于古生界及以前变质岩系之上，其深部有山区基岩裂隙水的补给，在浅部，当横切本岩层的山前河水或沟谷洪水过境时，也有渗漏补给，由此形成碎屑岩孔隙裂隙层间水。但是其在各地的构造特点和补给条件不同，因而其富水性在各地也有差别。
中新生代地层在盆地边部翘起，而在盆地内部，其埋藏很深。在山区水源的补给下，实际上构成了中新生界自流盆地，砂砾岩砂岩含水层夹于泥岩、砂质泥岩之间而具有承压性质，在局部地段能喷出地面。但是，对深部中新生界层间水没有钻孔控制，只是在盆地西部出露第三系的地区。
①盆地内第三系背斜裂隙孔隙层间水（水量中等），和静背斜北面山前洼地，第四系的卵砾石层厚数百米，有丰富的地下径流，往南侧向补给到背斜地区。
②盆地边缘第三系单斜中的裂隙孔隙水（水量贫乏），在和静北面山间，由上第三系中新统组成的单斜构造，岩性主要为泥质砂岩和烁岩，其向北单斜，倾角10度左右。仅从补给和储水条件分析，应是储有裂隙孔隙层间水的。
③盆地西南部中新生界向斜裂隙孔隙水（水量中等或贫乏）：在塔什店以北，主要由第三系构成轴向北西的短轴向斜，夹于虎拉山与库鲁克塔格之间，如三角状，其地形已上升成为台地，受山前辐射状沟谷切割，地下水补给条件很差，主要是在深部接受山区基岩裂隙水的补给。
（3）基岩裂隙水
盆地外围山区基岩裂隙水，主要赋存于华力西期侵入岩，古生界及以前变质岩系的风化裂隙和构造裂隙中。从大地区整体看，大体上的情况是西北部山区，补给条件好，裂隙水比较丰富大于东南部山区，补给条件较差，裂隙水就比较贫乏，但是在同一补给条件的大地区内，其各地段基岩的富水程度，则取决于裂隙空间所提供的地下水储存条件。
①华力西期侵入岩裂隙水
盆地四周山区，华力西侵入岩大面积分布，尤以其中期酸性侵入岩最为发育。块状结构的侵入岩体，华力西侵入岩裂隙水，可划分为两个富水等级，其在盆地西北部和北部山区，水量较大，泉水流量一般大于1 L/s，矿化度大于1 g/L；盆地西部山区，在虎拉山北坡，泉水流量—般大于1 L/s，在虎拉山南坡小于1 L/s，但是，不论其南坡北坡，泉水矿化度都较高，在1 g/L左右；盆地南部及东部山区，华力西侵入岩裂隙水的水量较小，泉水流量一般小于1 L/s，而矿化度也都在1 g/L左右，从大区域看，华力西侵入岩裂隙水的富水程度，其大小差别主要是受山区降水补给条件的控制.但是，在有利的汇水和储水条件下，可形成局部的富水地段。
②古生界及以前变质岩系裂隙水
山区古生界及以前变质岩系等层状岩类，褶皱和断裂都很发育。地下水主要赋存在构造裂隙中。埋藏于节理和小断裂中的普通构造裂隙水，分布较普遍，水量一般不大，仍受地区性降水补给条件的控制；而由断裂破碎带充水形成的断层脉状水，其水量往往较大，甚至特大。
气候与气象
博湖县地处欧亚腹地，来自海洋的水气十分稀少，年降水量少，冬冷夏热，温差较大，但由于博斯腾湖对空气的调节作用，冷热变化不十分剧烈，光能资源较为丰富，热量适中，属于中温带大陆性气候。3月开春升温迅速，少雨干燥，午后多西南风，风沙天气多；六月初入夏，夏季炎热，昼夜温差大，秋季较短；11月中旬入冬，冬季严寒，风力不大，少雨多雾。除3 月外，全年盛行西北风。
博湖县夏季月平均气温24.1℃，冬季平均气温-9.6℃。年降水量集中在5~9月份，全年最大降雨量在5月，为27毫米。年蒸发量达2418.9mm，年蒸发量是降水量的57倍。
全年总日照时数为2391.4h；
太阳总辐射量为150kkal/cm2；
植物生理辐射78 kkal/cm2。
年平均气温约9.8℃；
年相对湿度50-60%；
气温年较差较大，极端最高气温约38℃~39℃；
极端最低气温约-29℃；
年平均无霜期185~200天；
年均降水50~60mm，主要集中在5~9月；
蒸发量2419mm；
年最大冻土层深度可达80cm；
平均风速1.8-2.3m/s；
最大风速为13m/s。
土壤、植被
根据油田开发区域土壤普查资料，油田区主要土类以潮土、草甸土和盐土三类为主。
根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区—Ⅲ3天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区—47.博斯腾湖与湿地保护生态功能区”。油田开发区域属于暖温带灌木、半灌木荒漠地带的天山南坡—西昆仑山半荒漠草原区。植被由耐旱的小灌木和半灌木组成，主要植被有：白刺、戈壁藜、骆驼刺、红柳、合头草等，分布稀疏且不均匀，另外还有少量的沙篙、碱蓬等。
根据现场勘察，项目区域周边植被以人工植被为主，包括粮食、经济作物和人工林。粮食作物以小麦和玉米为主，经济作物以甜菜、油菜和油葵为主，人工林以杨树为主，间有沙枣树。在农田周围有芦苇、疏叶骆驼刺、苦豆子、花花柴等自然植物生长。
博斯腾湖风景名胜区
2002年5月，新疆维吾尔自治区博斯腾湖风景名胜区经国务院批准列入第四批国家级风景名胜区名单。2017年8月《博斯腾湖风景名胜区总体规划》获住房城乡建设部批复。
（1）景区面积
博斯腾湖风景名胜区总面积为3550平方公里，规划确定的范围为：风景区范围涉及库尔勒市、博湖县、焉耆县、和硕县行政区域，东、北面为和硕县邻博斯腾湖的边缘地带；西、北面为焉耆县、博湖县邻博斯腾湖的边缘地带及开都河焉耆以下段防洪堤间的河滨区；西南一角为库尔勒市铁门关水电站至小湖区一线的孔雀河上游沿河滨河地带；南面以库鲁克塔格山山前洪积细土平原为界。东西长约110千米，南北宽约62千米。地处东经86°11'08”~87°30’56”，北纬41°40’42”~42°14'56”之间。
（2）核心景区面积
博斯腾湖风景名胜区的核心景区总面积1304平方千米，占风景区总面积的36.73%。范围包括下述2大区域：
①大湖区：面积1037.8平方千米，包括了大湖景区法定最高水位线(《巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖流域水境保护及污染防治条例》中确定的博湖最高水位为海拔1047.5m)内的水面区域、黄水沟水闸堤坝以南的主要湿地区域、开都河入大湖的入河口区域。该区域主体为湖泊和湖滨湿地，既是风景区的景观核心，也是重要的鱼类和鸟类栖息地。
②小湖区：面积266.2平方千米，包含了小湖区除去莲花湖一阿洪口景区外的大部分芦苇湿地区域。博湖是我国四大芦苇区之一，并已列入我国主要湿地保护名目和亚洲湿地辞典。同时，芦苇湿地是风景区主要的景观特征之一，也是候鸟等野生动物主要的栖息地，因此该区作为自然景物最集中、最需要严格保护的区域纳入核心景区范围。
（3）风景区性质
博斯腾湖风景名胜区属内陆湖泊型，以湖沙交融和芦苇湿地为主景，具有极高的风景游赏价值和生态价值；是供观光游览、生态体验、休憩和健身娱乐活动的国家级风景名胜区。
（4）风景名胜资源特征
风景区的景观以核心景点博斯腾湖为中心，其余景点则沿湖周边分布。博斯腾湖风景名胜区的景观特征可概括为下述四点：
①、奇特的湖、沙、田园交融景观
博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖，水域总面积约1200平方千米。湖的南面紧邻艾勒逊乌拉沙漠，东岸和东北岸也是沙漠地带。湖泊，是大量的水汇集的地方；而沙漠，则是极端千早的象征。而恰恰这两者听上去格格不入却在这里相安为邻，这就是大自然的造化。在博斯腾湖北部和南部分布有大面积的淡水沙滩，当游人饱览风景区的景观后，这里就是休憩、运动的最佳场所，这里是“新疆的夏威夷”。在博斯腾湖西部，则是大面积的田园风光；此外，沙漠戈壁深处则星点分布一些耕地、草地。这种湖、沙、田交融的场景给人留下极为深刻的奇特印象，是博斯腾湖风景区的最重要的景观特征。
②曲折幽深的芦苇湿地生态景观
生物多样性保护是一项全球任务，“联合国生物多样性保护公约"和“国际湿地公约”的签署，标志着中国湿地保护以及湿地生物多样性保护已成为全球生物多样性保护的重要组成部分。博斯腾湖芦苇湿地已列入我国主要湿地保护名目和亚洲湿地辞典。风景区的芦苇湿地属于生态景观类型。它有几个特点：一是规模大，现在有约200平方千米；二是自然化、生态化，这里除了芦苇和水体外，还分布有鱼、鸟等多种动物。落舟其间，只觉其曲折幽深，静谧宜人，令人留连忘返。
③丰富多彩的民族文化
博斯腾湖所在的地域，是多民族的聚居地，其中又以汉、蒙古、维吾尔族、回族所占比例较大。以蒙古族、维吾尔族和回族为代表的民族风情就好似一杯杯浓香的美酒，令人陶醉。民族的饮食、歌舞、居住、生活方式，本身就是吸引力很强的旅游资源。当游人充分领略了博斯腾湖旷野奇特的自然美景后，还可体验浓郁的民族风情，让人流连忘返。
④悠久神秘的历史文化
中国古代二十六名关之最后一关，即为铁门关。在博斯腾湖风景区为数不多的人文景点中，铁门关是最精彩的亮点。在离内地如此遥远的南疆，铁门关在历史文化背景上又能给我们亲近的感受，令人联想到天下第一关——山海关，令人想起这二十六名关都是我们的祖先辛勤的创造。同时铁门关也是丝绸之路历史文化遗产的重要景点。因此，到博斯腾湖旅游，铁门关不可不看。此外，风景区军星文化、马兰文化、东归文化、水文化等文化资源也为风景区发展提供了丰富的人文支撑。
（5）风景名胜资源类型
博斯腾湖风景名胜区共评价出自然景点27个，人文景点18个，共45处。其中特级景点1处，一级景点7处，二级景点19处，三级景点12处，四级景点6处。
博斯腾湖风景名胜区，以我国最大的内陆淡水湖博斯腾湖为景观核心，以湖沙交融、芦苇湿地为主要景观，辅以民族风情、铁门关为代表的人文景观资源，风景游赏价值、生态价值和开发利用价值都非常高，具有国家级乃至国际吸引力，资源潜力巨大，前景广阔。是保护国家重要自然遗产，展示祖国大好河山，获取自然知识与人文知识的重要地区。
（6）规划目标
①总目标：通过对博斯腾湖风景区生态和风景环境的科学、严格的保护、培育，游赏路线的合理安排，游览配套设施的合理建设，达到保护—开发利用一管理三环节的良性循环。力争把博斯腾湖创建成为从风景质量、保护水平、管理水平、游赏组织到游览设施水平、居民社会发展水平均达到一流水准、以生态为导向的著名国家级风景名胜区。
②分项目标
资源保护目标：保护风景名胜资源的真实性和完整性，构建具有国家代表性风景胜地。对风景区内的湖泊、湿地、沙漠、野生动植物等自然生态景观及以铁门关为代表的文化遗迹等保护优先的基础上进行全面展示，使人们对风景名胜区资源有更深入和全面的认识和体会。风景区内禁止任何形式的破坏性开发，维护景观完整性。
旅游发展目标：竖立并强化“中国西海――新疆博斯腾”的主体形象；完善风景区旅游产品体系的建设，构建完成“休闲度假、观光游览、文化体验、科普教育、运动休闲"等主题产品：建设布局合理、高质高效、环保生态的旅游服务设施体系；规划期末280万人次/年游人接待规模。依托旅游产业，相关产业得到快速发展，带动风景区周边城镇经济发展。
居民社会目标：形成与地方社会协调发展的风景名胜区人口规模，加强对区内和周边居民点建设控制，促进风景区与区内居民点及周边城镇协调发展。
本部图区块1#计量站在博斯腾湖风景名胜区规划范围内。具体位置关系见图4.1-2。
博斯腾湖国家湿地公园
博斯腾湖国家湿地公园于2012年2月经国家林业局批准列入国家湿地公园试点建设，规划面积1573.71平方公里，共分为生态保育区、生态恢复区、科普宣教区、合理利用区和管理服务区，以宽广、清澈的水文景观为主体，由湖泊湿地、河流湿地、芦苇湿地、潜育沼泽、泥炭地、林地、沙地等生态系统类型组成。
本项目区距博斯腾湖国家湿地公园1.2km，具体见项目区与博斯腾湖国家湿地公园的位置关系见图4.1-3。
因博斯腾湖国家湿地公园除管理服务区外其余区域全部纳入红线，因此，本项目区距离生态红线1.2km，具体见与生态红线的位置关系见图4.1-4。


图 4.1‑2  项目区与博斯腾湖风景名胜区的位置关系图
项目区

图 4.1‑3  项目区与博斯腾湖国家湿地公园的位置关系图
项目区

图 4.1‑4  与生态红线的位置关系图
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区域生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》（2005版），所在区域属于“Ⅲ 天山山地温性草原生态区”之“Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态区”中的“47.博斯腾湖与湿地保护生态功能区”。
项目区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表。
表 4.2‑1  项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	天山山地温性草原生态区（Ⅲ）

	
	生态亚区
	天山南坡草原牧业、绿洲农业生态区（Ⅲ3）

	
	生态功能区
	博斯腾湖与湿地保护生态功能区（47）

	主要生态服务功能
	调节气候、水文调蓄、生物多样性维护、渔业和苇业生产、淡水养殖、水质净化、旅游

	主要生态环境问题
	湖水水质污染、生物多样性减少、芦苇面积缩小、旅游污染周边环境与水质、土著鱼种濒危、湿地萎缩

	生态敏感因子
敏感程度
	生物多样性及其生境极度敏感


	主要保护目标
	保护水质、保护野生动物、保护渔类和湿地

	主要保护措施
	控制工业排污与农田排水入湖、生活污水达标排放、按规划发展旅游、加强渔政管理、保持湖水合理水位

	适宜发展方向
	合理利用湖泊资源，适当发展渔业、苇业和旅游业、发挥水文调蓄等综合效益


土地利用现状
项目利用本部图区块1#计量站内现有场地，不新增用地。
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大气环境质量现状调查与评价
本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况。
数据来源
项目区地处巴州博湖县，距离库尔勒市约40km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018），基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3等采用自治区生态环境厅公布的《2023年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名》中2023年库尔勒市的环境空气质量数据。
项目所在区域达标判断
库尔勒市2023年空气质量现状评价结果见表4.3‑1。
[bookmark: _Ref128070073]表4.3‑1  库尔勒市空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（µg/m3）
	标准值/（µg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8.33 
	达标

	NO2
	年平均
	25
	40
	62.50 
	达标

	PM10
	年平均
	172
	70
	245.71 
	超标

	PM2.5
	年平均
	42
	35
	120.00 
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	400
	4000
	10.00 
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数
	97
	160
	60.63 
	达标


由上表可知，库尔勒市PM10和PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在区域为不达标区。PM10和PM2.5超标原因为季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。
地下水质量现状调查与评价
项目区水文地质条件
（1）地下水的赋存与分布特征
通过分析本项目建设期的项目资料及收集的区域水文地质资料，并结合本项目的现场踏勘后分析可知，项目区位于焉耆盆地开都河的冲洪积三角洲平原，区内广泛分布的地下水类型主要是第四系松散岩类孔隙水。
区内地下水主要赋存于冲积平原洪积层、河流冲积层、及博湖四周湖积层中。主要含水层属于上更新统到全新统的洪积层。
地下水含水层分布规律主要是：在冲积洪积扇下部，以至湖滨地区，为细土平原，地层是砾砂与亚砂土、亚粘土互层，层次增多，形成了潜水及承压水。随着含水层岩性逐渐变细，水量也渐变小。细土平原地势平坦，地下水的水力坡度降到0.001以下。潜水位变浅，潜水在水平方向上是缓缓径流，甚至停滞。承压水主要是靠静水压力作用，向上越流，从而促进水平运动。但潜水位小于5m地区，蒸发作用表现明显起来。通过土壤毛细管的作用，水份即不断向上运移；水中盐份被带到土壤层，造成盐溃化。潜水则受蒸发消耗而浓缩，矿化度升高。在潜水位小于2m地区，蒸发更为强烈，潜水咸化，土壤盐溃化普遍。围绕博湖与沼泽及扇间洼地，潜水位小于1m地区，潜水矿化度高达3~10g/L以上，形成了矿化中心。而这些地区，下伏承压水，都保持着淡水或低矿化的性质，未受蒸发影响，或受影响甚小。
由此可见，由于项目区所具有的地貌、地质结构的水平分带等内部特征，控制了地下水的赋存条件，表现在地下水的埋藏情况、水量以及水质（尤其是潜水）等一系列的变化上，也具有水平分带规律。
（2）地下水补给径流排泄条件
结合前文可知，项目区位于在盆地冲积洪积三角洲平原区，该冲积平原整个地势低平，开都河冲积扇地形坡度为0.5%左右.在扇缘以下的三角洲，地形坡度又降到0.1%左右，而且，在冲积平原内，灌溉渠系密布，渠系田间水在松散的砾质和砂质土壤上大量渗漏，补给地下水，从而使整个冲积平原潜水位升高，绝大部分在1~3m范围内。在地形平缓和水源充足情况下地下水的补给、径流、排泄条件的变化，主要受第四系岩性结构的控制。在开都河冲积扇地区及冲积三角洲的顶部，岩性主要为厚层单一卵砾石，砂砾石层，地形微受河谷切割，地下水除受渠系田间水大量渗漏补给外，在洪水期也受开都河的补给；但在枯水期，地下水则大量溢出而回归到河流中，所以地下水的循环交替极为强烈，地下水矿化度一般都在0.5g/L以内。由于这一带补给水源充沛，在开都河冲积扇前缘，形成一片片沼泽。到冲积三角洲中下部，第四系岩性结构变为砂砾、砂层与亚砂土、亚粘土互层，形成潜水和多层承压水；承压水层受上游地下径淹的侧向补给，潜水仍受河流渠系田间水的大量渗漏补给；由于这里潜水埋深一般1~3m，故潜水大量进行土面蒸发及植物蒸腾，是地下水排泄的主要形式。又在冲积三角洲的边缘地带.如处于开都河古三角洲与近代三角洲之间的四十里城地区，以及三角洲东北侧的黄水沟下游和滨湖地带，地势低洼，潜水位小于1m，潜水层岩性主要为亚粘土、亚砂土夹粉细砂层，尤其是黄水沟下游两岸地区，粘土、亚粘土层较厚，透水性极弱，径流与排泄不畅，潜水只有通过强烈的蒸发，进行自然排泄，造成了潜水的高矿化和土壤的重盐渍化。
由上可见，本项目区的地下水主要是受开都河渠系及灌区田间水的渗漏补给.此外，也应受西北部山前戈壁平原地下径流的侧向补给，西北部地下径流多已在戈壁前缘溢出为泉水，又流到冲积平原再渗入地下，或先汇到乌拉斯台河，再排入开都河中。冲积平原由冲积扇到三角洲边缘，随着岩性逐渐变细和层次逐渐增多，地下径流、排泄条件也由良好变得很差。其排泄形式，主要有泉水、沼泽和蒸发三种形式。除冲积扇缘出现成片沼泽外，在三角洲末端，如东北端及南端，由于受博湖水顶托影响，潜水位更浅，接近地表而形成大片沼泽，尤以南部沼泽面积最大。
地下水的排泄，则主要是两个途径：其一，是垂向蒸发消耗，其二，是地下径流的侧向流出，即地下水排泄到博湖与沼泽苇湖，补给湖水另在沼泽苇湖中，有许多小湖群，一直没有被淤积填塞，极可能是深层承压自流水向上排泄的天然窗口。
（3）地下水类型和含水岩组富水地段
本项目区内地下水主要是为平原区第四系松散岩类孔隙水，根据赋存类型及赋存介质等情况，勘探区苏木构造带内地下水类型属于双层结构砂砾、砂层中的潜水及承压水（见图 4.3‑1及图 4.3‑2图）。
根据富水性情况又可知，本项目属于苏木构造带勘探开发区，是开都河冲积三角洲中下部地下水量较大地区，其中潜水水量中等，单井涌水量500~1000m³/d，承压含水层顶板埋深小于50m，单井承压水涌水量100~1000m³/d。
苏木构造带勘探开发区位于开都河冲积三角洲，地下水类型为中下部潜水和承压水，水量属于较大地段，此地区地势平坦，岩性变得较细，层次也较三角洲顶部为多。在浅层30~60m深度内的岩性结构，一般是浅层10m左右为细土层（粉细砂、亚砂土、亚粘土），下伏较厚的砂砾石或含砾砂层，并与较薄的细土层，形成2~5个互层，属近代冲积层。在黄水沟北侧，是亚砂土和亚粘土层为主，而砂砾含水层则以夹层出现，属近代冲积湖积层。这些互层结构，组成了潜水和浅层承压水层。
水量中等的潜水层：埋藏于表层细土及以下砂砾石层中，厚8~20m，但是在开都河两侧地区，受河水冲淡，潜水矿化度较小为0.2g/L左右，在四十里城地区，因地势低洼，排水不畅，蒸发强烈，潜水矿化度较髙，
水量较大的浅层承压水：在潜水层以下，埋藏着浅层承压自流水.顶板埋深在50m以内。其水头在开都河可略高于地面，在开都河西南面，到包尔海.四十里城一带，由于地势低洼，水头可高出地面1~2m以上。含水层岩性为砂砾石，含砾砂及中粗砂，-般厚18~32m，单井涌水量可达365~911 t/d。水质较潜水好，矿化度0.2~0.5g/L。
水量较大的深层承压水（自流）：在60~200米深度之内，尚有1~2个承压水层，岩性为含砾砂或砂砾石层，其厚度由10~50m。都能自流，其水头喷出地面高度，在四十里城处为+3.67m。
上述可见，三角洲中下部以承压自流水占主要，其水量较大，水质较好，而潜水层水质略差，水量中等。
（4）水化学特征
项目区内，从开都河冲积扇到三角洲，整个冲积平原地势低缓，地下水位大都在1~3m，而水位小于1m的地区主要是开都河西南侧小苏海到四十里城乡，以至沼泽边缘地区，实际上处在开都河古三角洲同近代三角洲的邻接地带。这地区，地形低凹，地表下十多米，地质岩性主要为亚粘土和亚砂土互层，径流与排水条件不良，在强烈蒸发作用下，形成了连片的高矿化度潜水。成为冲积平原潜水矿化中心。如黄水沟下游北侧包尔克扎一带，潜水的矿化度上限达34.7~53.3 g/L，在四十里城乡西南，公路与解放一渠中间，潜水矿化度上限达43.5~85.5 g/L，都是Cl-SO4-Na型水，围绕这两个矿化中心的地带，矿化度一般都在10 g/L以上，其分布面积不大。在其外围较大面积内，潜水位在1~2m，矿化度1-10 g/L，多为SO4Cl-Na-Mg型水。
但是，冲积平原大部分地区，包栝开都河出山后的河谷阶地，冲积扇带，及三角洲顶部与其中卞铘沿开都河两侧地带，直到河口新的冲积扇，以及沿大巴伦渠的古河道和古三角洲顶部，潜水的化学类型主要为HCO3-Ca-Mg(或-Ca-Na)型。其矿化度的变化，从出山口到上游乡镇到乌拉斯台农场的冲积扇带，以及大巴伦渠一带，为0.2~0.5 g/L，以下三角洲地区，沿开都河两侧至河口，一般0.5~1 g/L，略有从上游到下游递增的趋势。又开都河自焉耆以下的河段西侧，在四十里城高矿化水区附近，有一个矿化度在1 g/L左右的地带，水化学类型为HCO3-SO4-Na-Mg型水。这样就表现出潜水化学性质的水平变化：从开都河下游向西，随着矿化度的增加，水化学类型依HCO3→HCO3·SO4→SO4·Cl→Cl·SO4顺序改变。但是潜水位都在0.5~2m左右，没有明显的变化。
归纳上述，开都河冲积平原潜水，依普遍规律，照例在冲积扇带为低矿化重碳酸盐水所占据，三角洲地区，由于开都河及渠系水网的淡化作用，破坏了地下水的水化学分带性，沿开都河有相当宽的淡水带，其由西北向东南直到河口，纵贯三角洲轴部；高矿化潜水只是成片分布在三角洲南北两侧地形低凹、岩性粘重和潜水位最浅的地带。所以，冲积平原内潜水矿化的影响因素是复杂的，除蒸发作用以外，还受水文网的分布，以及地形、地质岩性结构所决定的补给经流、排泄条件的控制。潜水矿化程度较高地区，一般达到硫酸盐一氧化物阶段，矿化中心地带为氯化物一硫酸盐类型.潜水中镁离子含量普遍较高，这与开都河水和博斯腾湖水的化学特征是相同的。镁盐主要是开都河从西北部山区泥盆系白云质灰岩、大理岩及白云岩中携带而来。
博湖水至今处在弱矿化硫酸盐阶段。但位于博湖西南的孔雀河水，矿化度却小得多，且为重破酸盐水，其原因主要在于，开都河部分水通过解放一渠直接排入孔雀河中，开都河下游西支也不流入博湖，而是流入其南端的沼译再转入孔雀河，且沼泽中有许多小湖群，是排泄深层承压淡水的天窗，流到孔雀河，都能对河水起到冲淡作用。
在冲积平原潜水矿化度较高地区，于潜水底板之下，埋藏着淡的承压自流水。如在黄水沟下游北侧，潜水矿化度49.3g/L，而深层自流水（顶板埋深63.55m）矿化度0.41g/L，在四十里城西南侧潜水层（其亚粘土底板埋深18米）矿化度1046g/L，而以下的自流水（顶板埋深39.3m）还有开都河下游东侧附近民井矿化度046g/L。潜水矿化度6.56 g/L，而埋深在43.6m以下的承压水矿化度为0.44g/L。在冲积平原之内，承压水矿化度低于潜水的情况，是普遍的；而且，从200m以内的水文地质钻探试验结果看，深层承压水的矿化度，往往比浅层承压水还低。这种情况，显然是受蒸发影响的强弱所控制的。但是，从水化学类型看，浅水承压水（顶板埋深小于50m）的地区性变化较大，且与当地潜水的化学类型相同或相近，说明两者同一补给来源，或有水力联系（如顶托越流活动）。

监测点位及监测因子
（1）监测布点及监测因子
根据调查评价范围内不存在集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016），本项目地下水评价等级为二级，共5个监测点，地下水监测点位及监测因子详见表4.3‑2。
[bookmark: _Ref111492077][bookmark: _Hlk151237921]表4.3‑2  地下水现状监测点布置及监测因子
	点位
编号
	位置
	监测点坐标
	监测因子

	
	
	
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32- 、HCO3 - 、Cl- 、SO42-。水位。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


监测时间与频率
地下水采样时间为2023年12月20日，每个监测点取一个水质样品。
采样及监测分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关要求执行。具体见附件监测报告。
评价标准及评价方法
（1）评价标准
地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（2）评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：
1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见下式：


式中：Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci —第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L； 
Csi —第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。
2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见下式：

pH≤7.0时，     

pH＞7.0时，     
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pHsd——标准中pH的下限值；
pHsu——标准中pH的上限值。
监测及评价结果
地下水水质监测以及评价结果见表 4.3‑3。
[bookmark: _Ref173747524]表 4.3‑3  地下水监测及评价结果
	检测
项目
	标准
限值
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	
	
	监测值
	标准
指数
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准
指数
	监测值
	标准
指数
	监测值
	标准
指数

	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	7.1
	0.07
	7.2
	0.13
	7.1
	0.07
	7.0
	0
	6.8
	0.4

	总硬度
	450
	228
	0.51
	102
	0.23
	228
	0.51
	243
	0.54
	219
	0.49

	溶解性总固体
	1000
	488
	0.49
	303
	0.30
	488
	0.49
	631
	0.63
	575
	0.575

	砷
	0.01
	0.0009
	0.09
	0.002
	0.2
	0.0009
	0.09
	0.0006
	0.06
	0.0007
	0.07

	镉
	0.005
	<1
	/
	<0.001
	/
	<1
	/
	<1
	/
	<1
	/

	铅
	0.01
	＜0.0003
	/
	<0.01
	/
	＜0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	<0.01
	/

	挥发酚
	0.002
	＜0.0003
	/
	<0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	<0.0003
	/

	总大肠菌群MPN/100mL
	3
	＜2
	/
	<1
	/
	＜2
	/
	＜2
	/
	<10
	/

	耗氧量
	3
	1.56
	0.52
	1.9
	0.63
	1.56
	0.52
	1.48
	0.49
	1.8
	0.6

	硫酸盐
	250
	17.04
	0.07
	78.0
	0.31
	17.04
	0.07
	15.74
	0.06
	
	

	氯化物
	250
	72
	0.29
	21.5
	0.09
	72
	0.29
	67
	0.27
	
	

	铁
	0.3
	<0.03
	/
	<0.03
	/
	<0.03
	/
	<0.03
	/
	<0.03
	/

	锰
	0.1
	<0.01
	/
	<0.01
	/
	<0.01
	/
	<0.01
	/
	<0.01
	/

	硝酸盐氮（以N计）
	20
	0.37
	0.02
	1.34
	0.067
	0.37
	0.02
	0.44
	0.022
	1.53
	0.08

	亚硝酸盐氮（以N计）
	1
	0.025
	0.025
	<0.003
	/
	0.025
	0.025
	0.035
	0.025
	0.003
	0.003

	氨氮
	0.5
	0.098
	0.196
	0.054
	0.11
	0.098
	0.196
	＜0.025
	/
	0.032
	0.06

	氟化物
	1.0
	0.47
	0.47
	0.24
	0.24
	0.47
	0.47
	0.38
	0.38
	0.32
	0.32

	氰化物
	0.05
	<0.002
	/
	<0.003
	/
	<0.002
	/
	<0.002
	/
	<0.002
	/

	汞
	0.001
	＜0.0004
	/
	<0.00004
	/
	＜0.0004
	/
	0.00009
	0.09
	<0.04
	/

	六价铬
	0.05
	＜0.004
	/
	<0.004
	/
	＜0.004
	/
	0.004
	0.08
	0.004
	0.08

	石油类
	0.05
	<0.01
	/
	<0.01
	/
	<0.01
	/
	<0.01
	/
	<0.01
	/

	菌落
总数CFU/mL
	100
	13
	0.13
	23
	0.23
	13
	0.13
	20
	0.2
	19
	0.19

	氯离子
	/
	26
	/
	55
	/
	26
	/
	30
	/
	30
	/

	硫酸根离子
	/
	195
	/
	102
	/
	195
	/
	223
	/
	230
	/

	碳酸根离子
	/
	<5
	/
	<5
	/
	<5
	/
	<5
	/
	<5
	/

	碳酸氢根离子
	/
	83.4
	/
	58.6
	/
	83.4
	/
	144
	/
	98.9
	/

	钾离子
	/
	2.11
	/
	1.22
	/
	2.11
	/
	2.39
	/
	2.49
	/

	钠离子
	/
	66.8
	/
	65.1
	/
	66.8
	/
	85.9
	/
	80.4
	/

	镁离子
	/
	7.71
	/
	11.8
	/
	7.71
	/
	8.86
	/
	8.84
	/

	钙离子
	/
	62.5
	/
	23.4
	/
	62.5
	/
	80.6
	/
	72.8
	/

	注：当结果有“<”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。


根据表 4.3‑3可知，各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目区地下水水质良好。
声环境质量现状监测与评价
	监测因子与监测点位
本评价委托监测单位对井场周边开展了声环境质量现状监测。监测因子为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln），共设4个监测点，监测点位信息与分布情况见表4.3‑4。
[bookmark: _Ref111546618]表4.3‑4  噪声监测点位与项目位置关系
	测点编号
	监测点位
	坐标

	
	
	

	1
	宝北声环境监测点1
	E86°32′5.94″  N42°1′58.86

	2
	宝北声环境监测点2
	E86°32′2.56″  N42°1′49.70″

	3
	宝北声环境监测点3
	E86°32′8.41″  N42°1′54.67″

	4
	宝北声环境监测点4
（居民点1）
	E86°32′1.48″  N42°1′53.95″

	5
	宝中声环境监测点1
	E86°36′16.14″  N41°57′11.92″

	6
	宝中声环境监测点2
	E86°36′16.14″  N41°57′8.06″

	7
	宝中声环境监测点3
	E86°36′18.50″  N41°57′9.72″

	8
	宝中声环境监测点4
（居民点3）
	E86°36′18.50″  N41°57′9.72″


监测时间与频次
监测时间为2024年9月28日，共监测1天，昼、夜各一次。
评价标准
项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
监测结果统计与评价
噪声现状监测数据统计结果见表4.3‑5。
[bookmark: _Ref13235200]表4.3‑5  噪声现状监测结果
	监测点位
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	
	
	60
	
	50

	
	
	60
	
	50

	
	
	60
	
	50

	
	
	60
	
	50


由上表可知，各监测点的昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
土壤环境现状调查与评价
土壤类型及土壤理化特性调查
根据现场调查结果及土壤类型分析（见图4.3‑4），在油田开发区域内分布的土壤主要为潮土、盐土和草甸土3种类型，各类型土壤特征及分布如下：
（1）潮土
潮土是河流沉积物受地下水运动和耕作活动影响而形成的土壤，因有夜潮现象而得名，属半水成土。其主要特征是地势平坦、土层深厚，发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤。土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显。宝北区块东部和宝中区块北部土壤均为潮土，其剖面特征如下：
表 4.3‑6  潮土壤剖面特征
	土层厚度
	颜色
	土壤质地
	植物根
	土壤结构
	紧实度
	土壤孔隙
	土壤水分
	其他

	0-18cm
	棕灰夹黑灰
	轻壤土
	大量中细根
	屑粒状
	稍紧
	多中细孔
	润
	多潜育斑

	18-31cm
	兰灰色
	中壤偏轻
	有粗根及添充物
	块状
	紧实
	极少根孔
	潮
	潜育色，多铁锈斑

	52-70cm
	棕灰兰灰
	中壤土
	微量细根
	块状
	稍紧
	/
	湿
	少量锈斑，多炭化芦苇根

	70cm以下
	为地下水层，土壤特征同上层


（2）盐土
盐土分布在宝北区块的西部和宝中区块。项目区主要是典型盐土亚类。典型盐土通常由草甸盐土和盐化土壤进一步积盐，盐生植被取代草甸植被，生草过程进一步削弱而来。其地下水位约2-3m，地面起伏不平，并被5～15cm的盐结皮或盐结壳所覆盖，盐类组成以氯化物为主，生物累积少，有机质含量及其它养分含量均较低。植被以稀疏的盐生灌丛为主，常见的有柽柳、骆驼刺、盐穗木等，盖度10~20%。土壤剖面描述如下：
表 4.3‑7  盐土壤剖面特征
	土层厚度
	颜色
	土壤质地
	植物根
	土壤
结构
	紧实度
	土壤
孔隙
	土壤
水分
	其他

	0-5cm
	棕色
	轻壤土
	植物残根
	粒状
	坚硬
	少量
细孔
	干
	盐壳

	5-12cm
	淡褐色
	中壤土
	极少根
	粉末状
	较松散
	少量
细孔
	润
	大量白色盐晶为土盐混合层铁锈斑

	12-30cm
	褐色
	重壤土
	微量细根
	块状
	稍紧
	少量
细孔
	潮
	有盐晶

	30～51cm
	淡褐色
	中壤夹
轻壤
	无
	块状
	松
	中量
孔隙
	潮
	有较多白色盐晶

	51～80cm
	淡棕褐色
	轻壤土
	无
	块状
	松
	少量
孔隙
	潮湿
	中量盐晶

	80～100cm
	淡褐色
	轻壤土
	无
	块状
	松
	少量
隙
	潮湿
	少量盐晶



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Ref111493553]图4.3‑4  项目区土壤类型图
（3）草甸土
项目区草甸土主要为苏打盐化草甸土亚类，此类土壤有机质一般在10-30g/kg，盐分表聚性强，常有0.5-1cm的盐结皮。碳酸钙含量普遍较高，粘粒成分在草甸土土类相对较多，容重偏高。植被盖度在30-40%之间。在项目区主要分布在宝浪苏构造带东部。土壤剖面特征见表。
表 4.3‑8草甸土壤剖面特征
	土层厚度
	颜色
	土壤质地
	植物根
	土壤结构
	紧实度
	石灰反应

	0-29cm
	灰棕色
	轻壤土
	多根系
	片状结构
	紧实
	反应强

	29-45cm
	灰棕色
	轻壤土
	根系中量
	片状结构
	极紧
	反应强

	45-56cm
	黄棕色
	轻壤土
	根系中量
	小碎块状
	较紧
	反应较强

	56-96cm
	黄棕色
	轻壤土
	根系少量
	碎块状
	较紧
	反应强

	96-130cm
	灰棕色
	砂壤土
	根系极少
	块状
	较松
	反应强


（4）土壤理化特性
委托监测单位对项目区土壤理化特性进行了调查及实验室分析，具体见表4.3‑9。
[bookmark: _Ref85211914]表4.3‑9  项目区土壤理化特性调查表
	点号
	表层土样1
	柱状土样2

	经纬度
	
	

	层次（cm）
	20
	50
	100
	150

	样品状态
	湿、有大量根系
	湿、有根系
	湿、无根系
	湿、无根系

	颜色
	深褐色
	深褐色
	浅黄色
	浅黄色

	结构
	团粒
	团粒
	块状
	块状

	质地
	壤土
	壤土
	壤土
	壤土

	砂砾含量
	很少
	较少
	较少
	较少

	其他异物
	无
	无
	无
	无

	氧化还原电位(mv)
	693
	672
	689
	692

	pH（无量纲）
	7.62
	7.84
	7.90
	7.87

	阳离子交换量（cmol/kg）
	7.1
	7.6
	7.8
	7.7

	渗滤率(mm/min)
	0.751
	0.715
	0.655
	0.698

	土壤容重(g/cm3)
	1.8
	1.8
	1.9
	1.7

	总孔隙度(%)
	33.7
	34.7
	33.1
	32.6


监测布点
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次评价重点在项目占地范围内开展土壤现状调查工作，并兼顾其可能影响的厂区外围土壤环境敏感目标。委托监测单位对项目区土壤进行采样监测，采样日期为2022年7月28日。
本项目土壤环境影响评价工作等级为污染影响型一级，布设11个监测点位，土壤监测点位分布情况见表4.3‑10和图4.3‑5。
[bookmark: _Ref13244159]表4.3‑10  土壤监测点位布置情况表
	编号
	监测点名称
	位置
	坐标
	监测因子

	1#
	
	
	
	基本因子+特征因子

	2#
	
	
	
	特征因子

	3#
	
	
	
	特征因子

	4#
	
	
	
	特征因子

	5#
	
	
	
	特征因子

	6#
	
	
	
	特征因子

	7#
	
	
	
	特征因子

	8#
	
	
	
	特征因子

	9#
	
	
	
	特征因子

	10#
	
	
	
	特征因子

	11#
	
	
	
	特征因子


 
[bookmark: _Ref83660329]图4.3‑5  土壤监测点位分布示意图
监测因子
（1）基本因子45项，包括：
1）重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等7项；
2）挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、 1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2- 四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯 乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯 乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯等 27 项；
3）半挥发性有机物：硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a， h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘等11项。
（2）特征因子：石油烃。
	评价标准及评价方法
评价标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值标准。
评价方法：标准指数法。
采样及监测方法
土壤采样及监测方法详见附件监测报告。
监测结果及评价
[bookmark: _Ref111494663][bookmark: _Ref128559802]各采样点土壤监测结果详见表4.3‑11和表4.3‑12。
[bookmark: _Ref128565311]表4.3‑11  土壤柱状样环境质量现状监测及评价结果表
	项目
	单位
	50cm
	150cm
	300cm
	GB36600-2018第二类用地筛选值
	达标
情况

	
	
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	
	

	柱状样1#

	氯乙烯
	μg/kg
	<1.5
	/
	<1.5
	/
	<1.5
	/
	0.43mg/kg
	达标

	1，1-二氯乙烯
	μg/kg
	<0.8
	/
	<0.8
	/
	<0.8
	/
	66mg/kg
	达标

	二氯甲烷
	μg/kg
	<2.6
	/
	<2.6
	/
	<2.6
	/
	616mg/kg
	达标

	反-1，2-二氯乙烯
	μg/kg
	<0.9
	/
	<0.9
	/
	<0.9
	/
	54mg/kg
	达标

	1，1-二氯乙烷
	μg/kg
	<1.6
	/
	<1.6
	/
	<1.6
	/
	9mg/kg
	达标

	顺-1，2-二氯乙烯
	μg/kg
	<0.9
	/
	<0.9
	/
	<0.9
	/
	596mg/kg
	达标

	氯仿
	μg/kg
	<1.5
	/
	<1.5
	/
	<1.5
	/
	0.9mg/kg
	达标

	1，1，1-三氯乙烷
	μg/kg
	<1.1
	/
	<1.1
	/
	<1.1
	/
	840mg/kg
	达标

	四氯化碳
	μg/kg
	<2.1
	/
	<2.1
	/
	<2.1
	/
	2.8mg/kg
	达标

	1，2-二氯乙烷
	μg/kg
	<1.3
	/
	<1.3
	/
	<1.3
	/
	5mg/kg
	达标

	苯
	μg/kg
	<1.6
	/
	<1.6
	/
	<1.6
	/
	4mg/kg
	达标

	三氯乙烯
	μg/kg
	<0.9
	/
	<0.9
	/
	<0.9
	/
	2.8mg/kg
	达标

	1，2-二氯丙烷
	μg/kg
	<1.9
	/
	<1.9
	/
	<1.9
	/
	5mg/kg
	达标

	甲苯
	μg/kg
	<2.0
	/
	<2.0
	/
	<2.0
	/
	1200mg/kg
	达标

	1，1，2-三氯乙烷
	μg/kg
	<1.4
	/
	<1.4
	/
	<1.4
	/
	2.8mg/kg
	达标

	四氯乙烯
	μg/kg
	<0.8
	/
	<0.8
	/
	<0.8
	/
	53mg/kg
	达标

	氯苯
	μg/kg
	<1.1
	/
	<1.1
	/
	<1.1
	/
	270mg/kg
	达标

	1，1，1，2-四氯乙烷
	μg/kg
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	10mg/kg
	达标

	乙苯
	μg/kg
	<1.2
	/
	<1.2
	/
	<1.2
	/
	28mg/kg
	达标

	间，对-二甲苯
	μg/kg
	<3.6
	/
	<3.6
	/
	<3.6
	/
	570mg/kg
	达标

	邻-二甲苯
	μg/kg
	<1.3
	/
	<1.3
	/
	<1.3
	/
	640mg/kg
	达标

	苯乙烯
	μg/kg
	<1.6
	/
	<1.6
	/
	<1.6
	/
	1290mg/kg
	达标

	1，1，2，2-四氯乙烷
	μg/kg
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	6.8mg/kg
	达标

	1，2，3-三氯丙烷
	μg/kg
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	0.5mg/kg
	达标

	1，4-二氯苯
	μg/kg
	<1.2
	/
	<1.2
	/
	<1.2
	/
	20mg/kg
	达标

	1，2-二氯苯
	μg/kg
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	<1.0
	/
	560mg/kg
	达标

	氯甲烷
	μg/kg
	<3.0
	/
	<3.0
	/
	<3.0
	/
	37mg/kg
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	<0.09
	/
	<0.09
	/
	<0.09
	/
	76mg/kg
	达标

	苯胺
	mg/kg
	<3.78
	/
	<3.78
	/
	<3.78
	/
	260mg/kg
	达标

	2-氯苯酚
	mg/kg
	<0.06
	/
	<0.06
	/
	<0.06
	/
	2256mg/kg
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	15mg/kg
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	1.5mg/kg
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	<0.2
	/
	<0.2
	/
	<0.2
	/
	15mg/kg
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	151mg/kg
	达标

	䓛
	mg/kg
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	1293mg/kg
	达标

	二苯并[a，h]蒽
	mg/kg
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	1.5mg/kg
	达标

	茚并[1，2，3-cd]芘
	mg/kg
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	<0.1
	/
	15mg/kg
	达标

	萘
	mg/kg
	<0.09
	/
	<0.09
	/
	<0.09
	/
	70mg/kg
	达标

	砷
	mg/kg
	11.1
	0.1850
	8.01
	0.1335
	5.58
	0.0930
	60mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	22
	0.0275
	18
	0.0225
	11
	0.0138
	800mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.194
	0.0051
	0.154
	0.0041
	0.127
	0.0033
	38mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.23
	0.0035
	0.21
	0.0032
	0.2
	0.0031
	65mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	45
	0.0025
	39
	0.0022
	31
	0.0017
	18000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	42
	0.0467
	35
	0.0389
	30
	0.0333
	900mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.4
	0.4211
	2.1
	0.3684
	1.5
	0.2632
	5.7mg/kg
	达标

	柱状样2#

	砷
	mg/kg
	11.2
	0.1867
	8.41
	0.1402
	6.01
	0.1002
	60mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	22
	0.0275
	16
	0.0200
	<10
	/
	800mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.206
	0.0054
	0.162
	0.0043
	0.114
	0.0030
	38mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.22
	0.0034
	0.21
	0.0032
	0.18
	0.0028
	65mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	41
	0.0023
	36
	0.0020
	31
	0.0017
	18000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	40
	0.0444
	35
	0.0389
	28
	0.0311
	900mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.3
	0.4035
	1.7
	0.2982
	1.3
	0.2281
	5.7mg/kg
	达标

	柱状样3#

	砷
	mg/kg
	11.1
	0.1850
	115
	0.1458
	5.07
	0.0845
	60mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	21
	0.0263
	14
	0.0175
	<10
	/
	800mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.224
	0.0059
	0.18
	0.0047
	0.129
	0.0034
	38mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.22
	0.0034
	0.19
	0.0029
	0.17
	0.0026
	65mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	40
	0.0022
	34
	0.0019
	30
	0.0017
	18000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	40
	0.0444
	34
	0.0378
	29
	0.0322
	900mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.3
	0.4035
	1.7
	0.2982
	1.2
	0.2105
	5.7mg/kg
	达标

	柱状样4#

	砷
	mg/kg
	10.8
	0.1800
	111
	0.1452
	4.94
	0.0823
	60mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	20
	0.0250
	12
	0.0150
	<10
	/
	800mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.216
	0.0057
	0.165
	0.0043
	0.122
	0.0032
	38mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.23
	0.0035
	0.2
	0.0031
	0.18
	0.0028
	65mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	42
	0.0023
	26
	0.0014
	31
	0.0017
	18000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	42
	0.0467
	34
	0.0378
	31
	0.0344
	900mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.3
	0.4035
	1.6
	0.2807
	1.1
	0.1930
	5.7mg/kg
	达标

	柱状样5#

	砷
	mg/kg
	11.1
	0.1850
	7.98
	0.1330
	5.25
	0.0875
	60mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	23
	0.0288
	17
	0.0213
	10
	0.0125
	800mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.218
	0.0057
	0.172
	0.0045
	0.113
	0.0030
	38mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.22
	0.0034
	0.19
	0.0029
	0.18
	0.0028
	65mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	42
	0.0023
	38
	0.0021
	32
	0.0018
	18000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	40
	0.0444
	34
	0.0378
	28
	0.0311
	900mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.4
	0.4211
	1.9
	0.3333
	1.5
	0.2632
	5.7mg/kg
	达标


注：“＜”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。
[bookmark: _Ref128565316]表4.3‑12  土壤表层样环境质量现状监测及评价结果表
	项目
	单位
	20cm
	20cm
	20cm
	执行标准
	达标
情况

	
	
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	
	

	/
	/
	表层样6#
	层样7#
	表层样8#
	GB36600-2018第二类用地筛选值
	/

	砷
	mg/kg
	11.7
	0.1950
	12.4
	0.2067
	12.6
	0.2100
	60mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	25
	0.0313
	24
	0.0300
	23
	0.0288
	800mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.248
	0.0065
	0.259
	0.0068
	0.284
	0.0075
	38mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.24
	0.0037
	0.24
	0.0037
	0.23
	0.0035
	65mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	47
	0.0026
	47
	0.0026
	48
	0.0027
	18000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	44
	0.0489
	43
	0.0478
	43
	0.0478
	900mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.7
	0.4737
	2.6
	0.4561
	2.4
	0.4211
	5.7mg/kg
	达标

	/
	/
	表层样9#
	表层样10#
	表层样11#
	GB36600-2018第一类用地筛选值
	达标情况

	砷
	mg/kg
	12.3
	0.6150
	12.6
	0.6300
	12.6
	0.6300
	20mg/kg
	达标

	铅
	mg/kg
	22
	0.0550
	22
	0.0550
	22
	0.0550
	400mg/kg
	达标

	汞
	mg/kg
	0.279
	0.0349
	0.263
	0.0329
	0.287
	0.0359
	8mg/kg
	达标

	镉
	mg/kg
	0.23
	0.0115
	0.24
	0.0120
	0.24
	0.0120
	20mg/kg
	达标

	铜
	mg/kg
	47
	0.0235
	44
	0.0220
	48
	0.0240
	2000mg/kg
	达标

	镍
	mg/kg
	42
	0.2800
	42
	0.2800
	42
	0.2800
	150mg/kg
	达标

	六价铬
	mg/kg
	2.7
	0.9000
	2.7
	0.9000
	2.5
	0.8333
	3.0mg/kg
	达标


注：“＜”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。
由监测结果可知：
项目区农用地表层土样点监测指标低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的pH>7.5所列标准风险筛选值。建设用地监测指标低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值，区域土壤环境污染风险低，对人体健康的风险可以忽略。
项目区建设用地柱状土样点监测指标低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值，建设用地内土壤的挥发性有机物和半挥发性有机物均未检出。土壤中重金属元素含量和石油烃含量较低，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。区域土壤环境污染风险低，对人体健康的风险可以忽略。

[bookmark: _Toc11751]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc3728]施工期环境影响预测与评价
施工期大气环境影响分析
废气主要为施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气和焊接烟尘。
（1）施工扬尘
在站场建设过程中会产生扬尘，如建筑材料堆积、土壤扰动及施工运输车辆行驶等，均会对环境空气造成一定的影响。
（2）施工机械排放废气和车辆尾气
施工期各类施工机械及运输车辆较多，燃烧燃料排放的烟气会对大气环境造成一定污染。施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，各类机械及车辆均采用合格油品，加上项目区地域空旷，扩散条件良好，油品燃烧排放的烟气不会对周围环境产生明显影响。
（3）焊接烟尘
管道组对连接及金属结构连接过程中将有一定量的焊接烟尘产生，主要污染物为CO、CO2、NOX、CH4，该废气排放量很少，施工场地位于开阔通风状况良好的户外，焊接烟尘易于扩散，对周围大气环境影响很小。
施工期水环境影响分析
（1）混凝土养护废水
混凝土养护废水主要污染物为悬浮物，产生少，不会形成地表径流，自然蒸发即可。
（2）管道试压废水
管道试压采用清水，产生的废水中污染物主要为悬浮物，用于项目区的洒水抑尘，对项目区地下水环境基本无影响。
（3）生活污水
施工期生活设施依托1#计量站现有设施，对周边水环境基本无影响。
施工期声环境影响分析
噪声源主要为施工机械及车辆，源强一般为80～105dB（A）。根据现场调查，本项目声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。通过类比调查可知，施工期场界外200m处可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。
施工期固体废物环境影响分析
本项目挖方全部回填，无弃方，固体废物主要为生活垃圾和工程建设过程中产生的建筑垃圾。
（1）建筑垃圾
施工过程中使用材料产生的废边角料等尽量由施工单位统一回收利用，废包装物、废砖块等无法再利用的集中堆放，定期送至当地建筑垃圾填埋场。
（2）生活垃圾
施工期生活垃圾集中收集后清运至生活垃圾填埋场处理。
施工期土壤环境影响分析
施工期各种原辅料堆放，如各类施工设备、原辅料堆放及各类施工废弃物暂存等，若遇防渗措施破损或大雨淋滤等情况，导致物料泄漏、废弃物渗滤液直接进入土壤，对土壤造成污染影响。
施工期生态环境影响分析
项目建设在1#计量站内，不新增用地，因此，对生态系统的影响不大。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc8915]运营期环境影响预测与评价
运营期大气环境影响预测与评价
根据调查，本项目集输采用密闭流程，可有效减少烃类的排放量。本项目废气排放源主要为项目区无组织排放的非甲烷总烃。
（1）污染源参数
本项目主要对无组织废气进行大气环境影响分析，预测因子为NMHC，无组织废气源强见表。 
表5.2‑1  本项目单井无组织废气排放源估算模型参数表
	污染源
名称
	面源起点坐标/m
	海拔高度(m)
	矩形面源
	面源高度(m)
	年排放小时数(h)
	NMHC排放速率(kg/h)

	
	X
	Y
	
	长度(m)
	宽度(m)
	
	
	

	1#计量站
	0
	0
	1050
	212
	85
	4
	8760
	0.001752


（2）预测结果
本项目对单井无组织排放的非甲烷总烃估算结果见表。根据估算结果，单口生产井废气中非甲烷总烃最大落地浓度为5.4726μg/m³、占标率为0.27%，D10%未出现。
表 5.2‑2  单井无组织NMHC估算模式计算结果表
	下风向距离(m)
	NMHC

	
	预测质量浓度/μg/m3
	占标率/%

	10
	4.1419
	0.21

	25
	5.139
	0.26

	50
	5.4664
	0.27

	54
	5.4726
	0.27

	75
	5.2278
	0.26

	100
	4.6919
	0.23

	125
	4.141201
	0.21

	150
	3.9423
	0.2

	175
	3.7498
	0.19

	200
	3.5635
	0.18

	225
	3.3866
	0.17

	250
	3.2215
	0.16

	275
	3.0666
	0.15

	300
	2.9223
	0.15

	325
	2.7889
	0.14

	350
	2.6662
	0.13

	375
	2.5505
	0.13

	400
	2.4423
	0.12

	425
	2.3429
	0.12

	450
	2.2557
	0.11

	475
	2.1747
	0.11

	500
	2.0988
	0.1

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	5.4726
	0.27

	D10%最远距离/m
	0


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。
根据估算结果可知，本项目井场正常运行期间无组织排放的非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。本项目运营期对区域大气环境的影响可以接受。
本项目大气环境影响自查见表5.2‑3。
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表5.2‑3  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km□

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500 t/a□

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO )其他污染物 (/)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D□
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2022）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源 □
现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km□
	边长 = 5 km□

	
	预测因子
	预测因子(NMHC)
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	最大占标率≤100%
	最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]最大占标率≤10%□
	最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%
	最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（/）h
	占标率≤100%□ 
	占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标 □
	不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	有组织废气监测 □
无组织废气监测 
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：（/）t/a
	VOCs：（0.01536）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项


运营期水环境影响分析
（1）正常工况下对地下水环境影响分析
运营期不新增劳动定员，工作人员由内部调剂解决，故不新增生活污水。运营期不会对地下水产生不利影响。
（2）事故状态下对地下水的影响
非正常工况下，本项目伴生气缓冲罐破损泄漏导致伴生气泄漏后，泄漏伴生气会迅速进入大气，仅对大气环境影响产生影响，不会污染地下水。
运营期声环境影响分析
噪声源主要为伴生气处理撬装中的各类机泵、压缩机、调压装置等，站四周设砖砌和铁艺相结合的围墙，压缩机设置在封闭的带有消音设施的压缩机撬内并采取基础减震等措施，机泵采取基础减震等措施，鉴于声源到厂界预测点的传播距离远大于声源长度，各噪声源均按点源计。计算模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的预测模式，计算式如下：
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）式中：LA（r）—距声源r处的A声级；
LA（r0）—参考位置r0处的A声级；r—预测点距声源距离，m；
r0—参考位置距离声源距离，m。
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级按照下列公式进行计算：
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式中：
T——计算等效声级的时间；N——为室外声源个数；
M——为等效室外声源个数。
预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：0.1L0.1L

Leq=10lg(10eqg+10eqb)
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb——预测点的背景值，dB(A)。
（2）噪声源源强及分布
伴生气撬装设备内设备选用低噪设备，基础减震，各类机泵设置在室内，并采取基础减震等措施，各设备衰减量按25dB（A）计，其运行噪声不高于75dB（A）。项目工程主要噪声源强见表5.2-13。
表5.2-13项目主要噪声源强
	噪声源名称
	声功率级[dB（A）]
	排放规律
	降噪后噪声级[dB（A）]

	各类机泵
	75～90
	连续
	50～65

	压缩机
	90
	连续
	65


（3）预测结果
根据以上公式，预测项目建成后厂界四周噪声贡献值见表5.2-14。
表5.2-14厂界噪声贡献值预测结果[单位：dB（A）]
	预测点编号
	预测点位置
	贡献值
	评价标准
	评价结果

	
1#计量站
	东厂界
	33
	
昼间60夜间50
	

达标

	
	南厂界
	32
	
	

	
	西厂界
	34
	
	

	
	北厂界
	40
	
	


由预测结果可知：项目厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，且周边无声环境敏感点，因此工程实施后不会对周围声环境产生明显影响。
运营期固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要为废分子筛，分子筛需要定期更换，产生废分子筛。
项目伴生气通过分子筛脱水塔脱水后需进入分子筛粉尘过滤器过滤，产生废分子筛。根据拟建项目特点，分子筛6年左右更换1次，更换1次产生废分子筛的量约为6t（1t/a），由提供厂家回收处理。综上所述，本项目产生的各种固体废物均得以妥善处置，不会对项目区环境造成不利影响。
运营期土壤环境影响分析
本项目为伴生气净化生产，正常工况下，本项目不存在土壤污染源及污染途径。
运营期生态环境影响分析
运营期不新增占地，临时占地正在进行自然恢复。生产运营期活动主要集中在伴生气处理站永久占地范围内，站内活动不会对区域野生植被和野生动物产生影响。
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc3140]环境风险分析
根据环境风险评价工作等级判定情况，本项目风险评价仅为简单分析。
环境敏感目标
简单分析不设评价范围，无环境敏感目标。
环境风险识别
（1）物质危险性识别
本项目涉及的风险物质主要为伴生气（原料气），其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表5.3-1。
表5.3-1   伴生气性质
	理化
性质
	外观与形状：无色无臭气体

	
	临界温度（℃）：-82.6  临街压力（MPa）：4.59

	
	溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。

	
	主要用途：用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业。

	危险性概述
	危险性综述：本品易燃，具窒息性。

	
	侵入途径：吸入。

	
	健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	燃烧
爆炸
危险
性
	燃烧性：易燃

	
	闪点（℃）：188

	
	引燃温度（℃）：538

	
	危险特性：与空气混合形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏
应急
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏风容器要妥善处理，修复，检验后再用。

	操作
处置
与储
存
	操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防治气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。


（2）生产设施危险性识别
①工艺装置事故风险识别
本项目工艺装置包括：增压装置、脱水装置、脱烃装置、储运装置等，工艺设备主要为各种塔器、容器和机泵。生产过程中主要危险有火灾爆炸、物理爆炸等，风险识别见表5.3-2。
表5.3-2生产中潜在的危险因素
	序号
	事故种类
	发生原因
	易发场所
	备注

	

1
	

燃烧爆炸事故
	1）操作原因：设备超压，因操作失误。
2）设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；安全泄压阀失灵，设备仪表腐蚀引入爆炸气体；设备管道泄漏使气体外逸形成爆炸性
气体混合物；设备维修不慎，引起火灾爆炸。
3）环境原因：操作中产生静电火花引起蒸汽爆炸。
	设备管
道、物
料贮存装
置
	影响大
但发生
频率
低


表5.3-3主要生产装置风险识别一览表
	生产装置名称
	装置内危险物料名称及形态
	风险识别
	潜在危害类型

	管线
	
伴生气（伴生气）
	燃爆
	A/B/C

	压缩机
	
	燃爆
	A/B/C

	装车系统
	
	燃爆
	A/B/C

	注：主要危险种类有：A-火灾、B-爆炸、C-中毒。


通过分析，由于项目涉及物流大部分为易燃物，因此在生产过程中存在发生燃爆并引发有机物挥发进入空气的风险隐患。项目生产过程中风险隐患主要存在于生产系统阀门及管线等。
②管线危险性识别
管道输送是一种安全可行的输送方式，但存在于环境中的管道会受到各种环境因素的作用，同时管道本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在着缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的油气泄漏，事故发生时会有大量的和伴生气溢出，对周围环境造成直接污染，而且泄漏的伴生气等易燃物质遇到明火还可能产生火灾、爆炸事故。
③罐车泄漏
因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节有存在缺陷的可能性，轻烃拉运过程有泄漏事故发生的风险。事故发生时罐车内轻烃溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的轻烃如遇到明火还可能生火灾、爆炸事故。
（3）风险类型识别
根据工程分析中本项目可能涉及的危险物质及危险场所，分析工程可能发生的风险事故如下表所示。
表5.3-4本项目可能发生的风险事故类型一览表
	功能单元
	事故类型
	事故原因
	事故后果

	伴生气净化装置
	伴生气（天然气）管线
泄漏
	伴生气（伴生气）管线穿孔、破裂，导致伴生气泄漏
	遇火源发生火灾爆炸事故


（4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式
运营期工艺装置、管线、缓冲罐、罐车发生破损造成伴生气泄漏，污染大气，泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。
环境风险分析
（1）大气环境风险
生产设施或缓冲罐发生泄漏事故时，会造成泄漏源附近甲烷（或乙烯/丙烷）浓度的显著增加，并在一定范围内形成甲烷（或乙烯/丙烷）聚集区，在不利气象条件下会造成爆炸危险区域，如果遇到明火发生燃爆会造成区域内人员死亡。由于甲烷、乙烯、丙烷密度比空气轻，泄漏后会快速扩散，因此在设施发生大量泄漏时，产生的安全隐患主要是在空气中短时间内大量聚集，当达到爆炸极限时遇明火会发生爆炸的危险。
发生泄漏后，若不能及时采取措施制止，致使大量可燃气进入环境当中，若遇明火则会引发火灾等危害极大的事故。对环境、人员和设备产生一定危害，主要危害包括：①遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏等危害；②烃类气体以及火灾或爆炸事故次生污染物CO对人体的毒性危害，尽管毒性相对较低，主要具有麻醉和刺激作用，以及对呼吸道粘膜和皮肤有一定的刺激作用，但较长时间接触后，对人体产生头痛、眩晕、精神迟钝、恶心、呕吐、眼角膜充血等危害，对周围的环境及人群造成影响。
由于项目区地域空旷，大气扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。



[bookmark: _Toc17018]环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc22699]施工期环境保护措施
施工期大气环境保护措施
（1）使用质量可靠的柴油机械及施工机械和运输车辆，使用符合国家标准的柴油，并定期对设备、机械和车辆进行保养维护，确保正常运行。
（2）合理规划运输道路线路，尽量利用现有道路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。
（3）材料及临时土方等在施工现场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，运输车辆在施工区域应尽量低速行驶，严禁超载。
（4）避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间优化施工组织，道路和管线分段施工，缩短施工时间。
（5）严格控制施工作业面积，施工区域定期洒水抑尘，避免在大风天气作业。
（6）施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整。
施工期废水污染防治措施
混凝土养护废水产生少，不会形成地表径流，自然蒸发即可。
施工期噪声污染防治措施
（1）在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施。
（2）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
施工期固体废物防治措施
（1）建筑垃圾集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理；生活垃圾集中收集后送至生活垃圾填埋场处理。
（2）施工结束后，站场废物全部进行清理，对可回收物优先回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。
施工期土壤污染防治措施
（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。
（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。
施工期生态环境保护措施
（1）对项目区的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积。
（2）施工结束后，对永久占地进行地面硬化处理，以减少风蚀量。
（4）施工管理
①施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，不随意踩踏砍伐野生植被，尽量不侵扰野生动物的栖息地。
②避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。
③加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动植物的观念，严禁捕杀任何野生动物；遇到受伤、病残饥饿、受困、迷途的野生动物及野生动物的幼崽和繁殖场所，应立即采取保护措施，并上报相关主管部门。
塔里木河流域水土流失重点治理区生态保护措施
本项目所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区，区域以地表植被分布较少，土壤侵蚀强度以轻度为主，生态环境质量较差，应加强水土保持综合治理工作，不在大风天气下施工，本项目的建设地点在1#计量站现有场地内，不新增用地，因此本项目建设不会产生的水土流失。
（1）施工过程中会产生较大的扬尘，施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖，防止扬尘落地影响附近农作物和植被的生长。
（2）尽量减少因施工对植被的破坏，施工中大量建筑材料的调运及人员的流动，会增加作业区内的拥挤度，施工区设置明显的作业区域标志，加强管理，把施工作业严格控制在作业区内。本环评要求，井场在施工过程中，要严格控制扰动面积，施工过程中严格按照施工场地界线范围内施工，并安排专人监察。
（3）严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，管线作业带宽度必须控制在6m内，减少对地表的碾压。重点保护项目区内的农作物，禁止占用基本农田，最大程减少耕地占用。 
（4）管线敷设过程中，应确定施工作业线，不随意改线，尽量减少占用和破坏植被，把破坏和影响严格控制在征地范围内，管线作业带控制在管线两侧6m，尽可能缩小施工作业宽度，减少占地，尽量避开植被茂密或有植被区域，并在道路树立明显标志牌，禁止工作人员在农田和牧草地地践踏，施工取土应单侧堆土，尽量减少占地面积，减少对地表的碾压破坏。施工结束后对破坏和占用的植被及时恢复。
（5）禁止随意增设临时施工道路，各种机动车辆固定线路，禁止随意增开便道，践踏和破坏植被，注意施工过程中地貌的恢复，挖掘管沟时，将表层土与底层土分开堆放，复土回填要保持土壤的基本层次，管沟回填时要分层回填在表面，以恢复原来的土层；回填后多余的土方不随便丢弃，弃土用于平整井场，防止水土流失。对破坏和占用的植被及时恢复。
（6）积极开展工程环境监理工作，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。重点对集输管道施工期进行环境监理，妥善处理处置施工期产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染，特别是对土壤及地下水环境的影响。做好固井和回注工作，防止污染土壤和地下水环境，进而影响植被和生态环境。
[bookmark: _Toc78482190][bookmark: _Toc109829204][bookmark: _Toc31309]运营期环境保护措施及可行性分析
运营期大气环境保护措施
本项目运营期的废气排放源主要为无组织排放源。无组织排放的污染物主要为伴生气净化设备动静密封点泄漏的无组织挥发废气。针对以上污染源，采取了以下大气污染治理措施：
（1）采用了技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。
（3）项目区需按照实际生产需要设置可燃气体探测器。
（4）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，对场界非甲烷总烃每年监测一次，确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。
（5）按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，持续加强物料储存、转移、输送过程中VOCs排放、泄露、收集处理等控制措施。
采取上述措施后可有效减缓环境空气环境影响，措施可行。
运营期噪声污染防治措施
（1）合理布局各生产设备，尽可能选择低噪声设备。
（2）定期给机泵、压缩机等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养。
（3）加强噪声防范，做好个人防护工作。
经以上措施，天然气撬装设备厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区环境噪声限值要求。
运营期固体废物污染防治措施
废分子筛为一般固废，废分子筛由提供厂家回收处理。根据根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号），油气企业应当加强固体废物处置的研究，重点关注固体废物产生类型、主要污染因子及潜在环境影响，分别提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，促进固体废物合理利用和妥善处置。
运营期土壤环境保护措施
（1）罐车严格按照拉运路线行驶，不得因乱碾乱破坏土壤结构。
（2）加强站场设备设施、缓冲罐、工艺管线的巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成油品进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地油，受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置，降低对土壤环境质量的影响程度。
运营期生态环境保护措施
（1）定期检查站场设备设施、缓冲罐、工艺管线，如发生管线老化、接口断裂、设备设施破损，及时更换。发生油品泄漏的，及时清理落地油，降低土壤污染。
（2）加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护。严禁对站场外植被的踩踏和砍伐。
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]（3）提高驾驶人员技术素质、加强责任心，贯彻安全驾驶机动车辆的行为规定，严格遵守交通法规，杜绝疲劳驾车等行为，减少对道路两侧植被的破坏。
[bookmark: _Toc31929]环境风险防范措施及应急要求
工程防范措施
（1）总图布置防范措施
本项目平面布置根据工艺流程及单元的生产特点、毒性类别和火灾危险性，并结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置；装置区内道路的布置达到合理组织人流和车流，并满足消防要求。
（2）工艺设计防范措施
①本项目采用密闭的工艺过程，选择无泄漏的设备，彻底消除“跑、冒、滴、漏”。装置采用了先进、成熟、可靠的工艺流程。其工艺流程的先进性和整体设计水准达到了目前的国内先进水平，具有很高的可靠性。
②本项目新建的联锁、监视及控制系统，实现对工艺过程的监视控制，设置国内先进水平的自动控制系统，以确保项目安全稳定运行。
本项目采用分散型控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS），对工艺装置、辅助生产设施等进行集中监视、控制和安全联锁保护，对工艺流程、工艺参数进行显示报警。自动化控制系统由分散型控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、火灾报警系统（FAS）、可燃气体报警系统(GDS)组成。DCS系统主要用于过程控制；SIS系统独立于过程控制，完成厂区的安全保护工作；FAS系统负责各区域火灾自动检测、报警；GDS系统负责对工艺装置区进行可燃气体泄漏检测报警。DCS通过对外通信接口，可将厂区的运行参数上传至上级监控中心。具体如下：
1）集散型控制系统（DCS）
采用集散型控制系统（DCS）实现对整个天然气撬装设备的集中监视和控制。DCS系统主要对进厂原料气气液分离计量、脱水、脱烃、制冷、CNG装车外运等过程监控，以及消防、仪表盘等生产装置进行常规检测与PID控制，顺序控制，以及输入/输出监视和数据采集，历史数据记录和报表生成打印，报警指示记录打印。通过中控室人机界面的显示器能够显示全站工艺流程图及各种主要工艺参数，工艺变量的历史趋势，机、泵的启停状态，过程控制阀和紧急关断阀的阀位状态，调节阀的开度及状态等。
2）安全仪表系统（SIS）
SIS系统基本功能为现场ESD输入信号采集和输出信号的控制，ESD系统根据故障的性质分成几个不同的停车级别，高级别停车自动引发低级别停车。紧急停车系统（ESD）在火灾、可燃气体泄漏等紧急情况下，通过ESD辅操台，人工确认后关闭站场，确保站场安全。
3）火灾自动报警系统（FAS）
新建1套火灾自动报警系统，以实现对全厂火灾检测报警及安全保护。在中控室设置1台火灾报警控制器，在消防值班室设置1台区域火灾报警盘。为及时发现火灾，保护人员和设备安全，设置如下火气设备：
★中控室、机柜间、配电室等的每个房间设置感烟探测器，其中机柜间的防静电地板下设置感温电缆以便于及时发现电缆火灾。
★站控室以及站场内部，罐区防火堤外、增压机房外、巡检道路等处设置手动火灾报警按钮，以便于巡检人员发现火灾情况后及时触发确认报警，通知站控室操作人员。
★站场内围绕工艺操作区设置了声光报警器，给予操作人员明确的指示。
★在站内增压机房内、罐区及装车台等处设置火焰探测器。
4）可燃气体报警系统(GDS)
气体检测系统（GDS）采用带独立的控制器的PLC系统，具有良好的扩展性，完成对可燃气体探测器信号的采集、显示及报警上传等功能。
在工艺处理撬装置区、罐区、装卸区、压缩橇区等可能泄漏和积聚可燃气体的部位设置固定点式可燃气体探测器，对可燃气体进行连续检测、指示和报警。可燃气体探测器选择防爆型产品，防爆等级不低于ExdIIBT4。
GDS系统设置1台独立的操作站，将所有监控场所的设备、管线等平面布置图存入系统，并能在现场发生报警时，准确地切换到相应画面，显示出报警部位、报警性质等。
③工艺装置及辅助生产设施的压力容器、压力管道的设计及制造严格执行《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）、《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）（2008版）及其它有关的标准规范。保证装置内设备防火间距应满足防火标准的要求，保证装置的安全可靠性及其内部必要的操作、检修空间。
对危险物料的安全控制是防火防爆最有效的措施之一，本项目设计中从原料伴生气的输入、处理直至输出，易燃易爆物料始终处于密闭的设备和管道中，设备以及管线之间的连接处均采取了可靠的密封措施，防止介质泄漏。
具有易燃、易爆介质的设备、管道采用露天布置，利于有害物料自然扩散，避免其达到爆炸极限而发生火灾、爆炸事故。缓冲罐罐顶设安全阀中，当罐顶超压时，安全阀自动启跳，安全阀的开启压力（定压）不高于设备的设计压力。
对危险介质的压缩机采用远程停车控制及远程关闭物料阀门等措施，在发生火灾时将可燃物料切断。
本项目设备和管道的防腐采用工艺防腐和材料抗腐两个方面的措施，解决设备和管道的腐蚀问题。
在工艺、设备设计过程中，充分考虑了脆性破裂、温差应力破坏、高温蠕变破坏、腐蚀破坏及密封泄漏等因素。根据介质、操作温度、压力和腐蚀情况，设计对装置中重要部位和设备的用材，按规范选择相应的防腐等级，以保证防腐蚀能力，确保设备安全及设备寿命。
（3）设备风险防范措施
①在工程设计中合理确定设计参数，选择相应的材质，严格执行容器制造，检验和验收的有关规定，确保设备使用安全，对有可能产生超压的设备，设置安全泄压系统；要严格按标准、规范规定选用管道、管件、法兰、阀门等；工艺设备、管道及仪表等连接处做密封处理，防止物料泄漏。对冷、热管道要采取必要的保冷、保温措施，减少热量的损失，保证操作人员的安全，设计满足《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）的相关要求。本项目的设备操作压力、使用温度较低。由于大部分设备介质具有腐蚀性，因此多数设备材料为不锈钢。
②按照爆炸和火灾危险等级、类别，选用相应的电气、仪表设备。采用自动控制系统、报警手段，确保安全生产。设置不停电电源，确保仪表、紧急事故照明系统正常工作。按规范设置防雷、防静电接地设施。
③装置区内的构筑物的防雷措施按照《建筑物防雷设计规范》进行设计。所有电气设备正常不带电的金属外壳，所有工艺设备（包括转动机组、框架、管线等设备）均应可靠接地。
（5）配备完善的工艺安全设施，具体如下：
①满足天然气撬装设备检修、超压或事故状态下的安全放空要求。
②设置完善的安全截断系统，实现事故状态下的安全连锁保护。
③设置可燃气体报警系统。在工艺装置区等设置了可燃气体探测器，并与值班室主机相连，出现天然气泄漏时可及时报警。
④按照相关规范进行防爆、防雷、防静电设计。
消防措施
消防冷却水采用临时高压给水系统，管线内充满水，由稳压装置使冷却水管网保持一定的压力，消防时可以及时喷水并启动消防泵（火灾报警后可手动启动，或根据消防稳压装置泄压后的压力联动启动）；缓冲罐采用固定喷淋系统，罐区周围采用环状管网；其它工艺装置区、装车区等采用消火栓系统。
在缓冲罐罐顶安全阀处设置固定式自动干粉灭火装置，扑灭安全阀泄露引发的火灾；在工艺装置区及其他区域设置足够数量的移动式干粉灭火器，扑灭泄漏火灾。
火灾爆炸事故风险防范措施
（1）完善站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。
（2）站场设置明显的禁止烟火标志。
（3）在天然气处理站设置可燃气体报警装置用于紧急情况发生时保护人员及设备安全。可燃气体检测报警仪的设置符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的要求。
缓冲罐泄漏事故风险防范措施
（1）建立施工质量保证体系，提高施工人员水平，并对其施工质量进行监理。
（2）选用质量合格的管线、缓冲罐、阀门及连接件，定期对站场易损及老化部件进行更换，防止缓冲罐泄漏事故的发生。
（3）缓冲罐罐区设置围堰，新建危废暂存间内设置围堤，罐区按照重点防渗区要求建设防渗设施。
储运输过程中的风险防范措施
（1）加强对拉运车辆及罐车罐体的维护和检测
加强罐车的管理：每次拉运之前，须对罐车进行安全隐患排查，检查缓冲罐密封是否良好，罐车质量、车况是否可行。拉运车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验，并悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。
拉运时应明确罐车运输路线，加强运输过程的全程跟踪，一旦发生环境风险事故，立即启动环境应急预案。运输车辆严格按照当地道路限速行车，严禁超速，防范运输过程中环境风险事故发生。
（2）加强对驾驶员及押运人员的管理
驾驶人员（含押运员）具备安全驾驶的知识和技术。天然气槽车驾驶人员作为专业的危险化学品驾驶人员，驾驶员要了解天然气的性质、危害特性及罐体的结枃等知识，日常行驶时要认真做好岀车前、运输过程中及收车后的车辆检査。一旦车辆或者罐体部分出现异常或者意外，能采取紧急处置措施。驾驶人员要自觉地调整不能反应、驾驶习惯和精神状态等，改变驾驶保障安全驾驶。
要定期对槽车进行安全性能检测，对于在安全性能检测不达标的车辆要责令整改或及时淘汰。
运输过程需配备GPS定位或摄像头，实现联网动态监控的要求；运输车辆须按照指定的路线、时间和速度行驶，不得随意改变行驶路线。
环境风险管理措施
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。具体管理措施如下：
（1）在生产装置投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。
（2）制订应急操作规程，在规程中说明发生事故时应采取的操作步骤。规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。定期对生产设备进行检查，加强装置和警戒标志的管理工作。
（3）提高职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。对重要的仪器设备有完善的检查项目和维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。
（4）定期进行设备检验和维修，确保设备正常运行。在日常工作与维护过程中，控制好缓冲罐运行中的压力，尽可能保证缓冲罐内压力的稳定性。在易引起误操作事故的岗位设立明显标志，在作业场所的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。加强明火管理，在天然气撬装设备内严禁吸烟，禁止任何进出人员携带火种。管理好罐区、配电室内的电器设施，防止产生电器火花。做好防止静电火花产生的措施，操作人员应穿防静电服。
（5）危废暂存间的设计、标识、运行、安全防护、监测和关闭等措施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求进行。
（6）强化环保安全生产教育，天然气净化压缩撬所有职工必须具备环保安全生产基本知识，熟知生产危险区域及其环保防护的基本知识和注意事项；
（7）对操作、维修人员进行培训，持证上岗。制订应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤。规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。提高职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。
突发环境事件应急预案编制要求
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办﹝2010﹞10号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急﹝2018﹞8号）等要求，企业必须编制企业突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容见表6.3-1。
6.3-1   应急预案主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案关系说明、

	2
	组织机构和职责
	组织机构、职责

	3
	预防与预警
	危险源监控、预防与应急准备、监测与预警

	4
	应急响应
	响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、应急监测、现场处置

	5
	安全防护
	应急人员的安全防护、受灾群众的安全防护、次生灾害防范

	6
	次生灾害防范
	-

	7
	应急状态解除
	应急终止的条件、程序以及跟踪环境监测和评估的方案

	8
	善后处置
	安置及损失赔偿方案、环境恢复与重建工作的内容和程序

	9
	应急保障
	应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障

	10
	预案管理
	预案培训、预案演练、预案修订、预案备案

	11
	附则
	预案的签署和解释、预案的实施

	12
	附件
	附图、附件


环境风险简单分析一览表
本项目环境风险简单分析内容详见表6.3-2。
表6.3-2环境风险简单分析一览表
	建设项目名称
	宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县境内的宝浪油田本布图区块1#计量站内

	地理坐标
	东经86°44′25.75417″，北纬42°0′20.67814″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为风险物质伴生气，主要分布在处理装置区

	环境影响途径及危害后果
	泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境；事故发生概率较低，发生事故时及时采取相应的应急措施，不会对周围环境产生明显影响

	环境风险防范措施要求
	站场设置明显的禁止烟火标志；在站场路口等处设置风向标；编制应急预案并进行备案。


[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: _Toc17322]环保投资分析



[bookmark: _Toc14246]环境影响经济损益分析
环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理性。
一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目建设地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。
本项目评价内容主要就环境保护投资估算、投资比例、环保设施产生的经济、社会及环境效益，在一定的程度上作定性描述和简要的定量分析。
[bookmark: _Toc131089646][bookmark: _Toc9977]经济效益分析
工程总投资工程总投资约为154.54万元。项目税后主要财务指标达到石油行业基准收益要求，由此可见，本项目可取得较好的经济效益。同时本项目符合我国“发展西部，稳定东部”的石油工业发展战略，可增加我国的石油能源供应量，促进全国的经济发展。
[bookmark: _Toc131089648][bookmark: _Toc17946][bookmark: _Toc131089647]环保设施及投资分析
项目总投资154.54万元，环保投资约17万元，占总投资的11%，环保投资估算见表7.2-1。项目实施单位必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证项目实施对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。
表7.2-1环境保护投资估算一览表
	阶段
	环境要素
	项目名称
	环保措施
	工程量
	投资（万元）

	运营期
	废气
	无组织挥发烃类
	选用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门，装车单元设置两套气相平衡系统
	/
	10

	
	噪声
	设备运转噪声
	采用低噪声设备
	/
	5

	
	固体废物
	废分子筛
	厂家拉运回收
	/
	2

	合计
	17


[bookmark: _Toc29848]环境经济损益分析
环境效益分析
项目开发建设对环境造成的损失主要表现在：突发事故污染造成的环境损失和其它环境损失。
本项目施工期短，施工“三废”和噪声影响较小。本项目是净化伴生气后作为产品外售，一则可以减少伴生气直接燃烧造成的资源浪费，二则可以减少伴生气燃烧过程中排放的污染物，对区域环境空气质量有一定的积极影响，具有正效应。
本项目建成投产后，对该地区的资源开发、经济结构的优化及其它相关产业的带动发展都具有非常重要的意义。
社会效益分析
本项目可将本部图区块中焉2区块采油井单井井口的伴生气全部回收，作为区域天然气气源支撑；本项目的实施可调整当地的燃料结构，对减轻当地的大气污染起着重要作用。因此，本项目的建设具有很好的社会效益。
[bookmark: _Toc3057]环境经济损益分析结论
本项目经分析具有良好的经济效益和社会效益。
在建设过程中，需要投入必要的资金用于污染防治等，经估算该项目环境保护投资约17万元，环境保护投资占总投资的11%。实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来双赢。




[bookmark: _Toc18970]	环境管理与监测计划
环境管理是企业管理中一项重要的内容。有效的环境管理工作，是贯彻评价提出的清洁生产措施，实行“生产全过程污染控制”的重要手段，是工程建设满足环境目标的基本保障和最大限度减小工程运行后对环境带来不利影响的有效措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目，加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。
[bookmark: _Toc131089651][bookmark: _Toc31983]环境管理
环境管理基本任务
环境管理基本任务包括两点：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理体系，制定环境保护规划，协调发展生产经营与环境保护的关系从而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。
环境管理基本原则
本项目环境管理遵循以下原则：
⑴正确处理生产经营与环境保护的关系，在生产经营中做好环境保护，环境教育、环境规划等都是协调企业生产经营与环境保护的重要手段，在本企业环境管理工作中掌握和充分运用这些手段促使生产经营与环境保护协调发展。
⑵正确处理环境管理与污染防治的关系，管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作首位。
⑶专业环境管理与群众环境管理结合，企业环境管理与生产管理结合，产品质量控制与环境质量控制结合。
⑷企业环境管理渗透到整个生产经营活动中，贯彻在过程始终。
⑸坚持“谁污染，谁治理”原则，企业内部从部门、工段至班组领导和职工都要对本企业污染与治理负责，收费、罚款、赔偿损失、行政处分等处罚都要落实，实行分片包干，各负其责。
环境管理体系的建立和运行
环境管理体系架构
宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程实施过程中，由中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂统一管理。中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂在环境管理上建立了健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系）。宝浪油田在环境管理机构设置上为多级HSE管理网络，实行逐级负责制，其环境管理机构设置见图。
[image: ]
图 9.1‑1  宝浪油田HSE管理体系组织机构图
组织机构与职责
HSE最高管理者为公司经理，主要负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障；日常环境管理工作由任HSE管理者代表的副经理主持，在环境管理中行使职权，监督体系的建立和实施等。
公司安全环保处负责监督HSE标准、环境标准的贯彻实施，确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行；各单位安全环保负责人负责解决油田开发过程中出现的环境问题以及发生污染事故的处理等。
（1）HSE管理委员会职责
——宣传贯彻国家和当地政府有关安全、健康、环保方面的法律、法规和方针、政策规定。
——应按照企事业单位环境信息公开办法、环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开油气开采项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权。
——制定本单位HSE管理的方针、规定和实施方案、目标和管理实施细则。
——监督检查下级单位HSE管理的执行情况。
——定期组织召开HSE管理会议，审议工作报告，评估工作完成情况，表彰和奖励有功人员，审查事故处理事宜。
——每季召开一次HSE例会，全面掌握HSE管理工作动态，研究、部署、布置、总结、表彰本单位的HSE工作，讨论、处理本单位HSE工作中存在的重大问题。
——组织本单位HSE工作大检查，每季度至少一次。
——负责对方案和体系进行定期审核，并根据审核结果对方案进行修正和改进。
——组织开展本单位清洁文明生产活动。
——直接领导开发公司管理委员会。
——组织对员工进行健康、安全与环境教育和培训。
——组织对员工定期体检，并建立健康档案。
（2）HSE管理小组职责
——贯彻执行管理委员会和作业者有关HSE管理的方针、规定和实施方案。
——定期召开会议，研究确定本队HSE的执行计划和措施。
——监督落实HSE计划和措施的执行情况。
——组织整改影响健康、安全与环境的隐患，批评、纠正违章行为。
——对员工进行HSE教育培训。
——负责事故调查、分析和统计上报工作。
（3）开发公司HSE管理职责
——负责组织职工完成HSE工作任务。
——适时召开会议，研究、分析HSE工作动态，及时制止（处罚）、纠正“违规”行为和现象，整改不合格因素，无法解决的问题及时向HSE管理委员会汇报。
——如发生环境污染与破坏事故，必须及时采取有效措施进行抢救，及时向上级部门汇报，配合有关组织对事故的调查处理。
——组织整改影响健康、安全与环境的隐患，批评、纠正违章行为。
——开展清洁文明生产活动，组织推广和实施先进的污染治理技术。
（4）采油对HSE管理委员会职责
——负责运行期间HSE管理措施的制定、实施和检查。
——对运行期间出现的问题加以分析，监督生产现场对HSE管理措施的落实情况。
——协助上级主管部门宣传贯彻国家和地方政府有关环境保护方面的法律、法规，地方政府关于自然保护区方面的法律、条例，环境保护方面的法律、法规及中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂的HSE方针。
——配合上级主管部门组织全体员工进行环境保护知识的教育和培训。
（5）HSE兼职监督员和全体人员职责
——HSE兼职监督员和全体人员应清楚地认识HSE环境保护的重要性。
——执行HSE管理规程和标准。
——严格执行岗位安全生产标准、规定和操作规程。
——精心维护保养本岗位的生产设备、工具及防护装置，保证性能良好、有效、安全可靠。
——了解工程建设对环境的影响和可能发生的事故。
——严格按规章制度操作，发现问题及时向上面汇报，并提出改进意见。
——积极参加队、班组开展的安全活动和培训教育，努力提高生产技能和安全防护能力。积极向领导提出搞好HSE工作的措施建议。
——有权拒绝一切违障指挥命令。发现HSE问题应积极排除，无法解决的，要立即报告领导予以处理。
HSE管理计划
教育培训
（1）国家、地方和本部门有关HSE方面的政策、法令和法规。
（2）作业者的HSE方针、规定和要求。
（3）HSE管理委员会的规定和实施方案。
（4）HSE管理小组实施计划。
（5）了解河南油田分公司新疆采油厂环境保护的目标和指标。
（6）各种规章制度和操作规程。
（7）人员急救、自救和人身保护。
（6）设备、工具和仪器操作使用。
（7）水、电、信设备、设施安全使用规定。
（8）油料、化学药品及其它有害物质安全处理方法。
（9）有关设施的使用维护方法，处理和处置废水、废气和固体废物的方法。
（10）事故的预防和应急程序和应急程序及演练。
（11）HSE预防措施及记录和汇报程序。
（12）井控知识。
（12）其它需要培训的内容。
HSE管理体系文件的控制
从下列几个方面对HSE管理体系文件进行管理：
（1）所有文件都必须报HSE管理委员会审批。
（2）经批准的文件及时下发给各有关单位，要求他们按照文件执行。
（3）所有文件都要有专人管理，有一定的存放位置，并能迅速查找。
（4）根据当地政府和上级主管单位的要求及时修改有关文件，确保现存文件的适宜性。
（5）凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；
（6）文件失效后，应及时从所有曾经发放的部门和使用场所收回，避免继续使用，如失效的文件不能及时销毁的，应根据其性质规定必要的留存期限并予以执行；
（7）所有文件都应字迹清楚，注明日期，标识明确，妥善保管；
（8）所有批准的与HSE有关的事务，都应作详细的记录，具体如下：
①现场考察报告；
②政府有关部门颁布的与环境有关的可适用的法律、法规、标准、准则和条款，以及上级主管部门的有关规定；
③HSE方针；
④环境危害及有关影响；
⑤会议、培训、检查记录；
⑥发现问题的纠正和预防措施；
⑦事故报告；
⑧环境审核结果。
检查和审核
为了保证该HSE管理体系有效地运行，预防污染和保护环境的措施得到有效推行，并使体系得到持续改进，对现行的HSE管理体系要进行不定期的检查和定期的环境审核、评审。审核程序包括：
（1）健康、安全与环境程序审核。
（2）设备及设施技术检查、整改后的复查（包括第三方对关键设备、设施或部件的检查）。
（3）开工前健康、安全与环境全面检查和审核。
（4）项目执行中HSE情况检查和考核。
（5）项目完工后HSE执行情况检查和评估。
持续改进
通过审核和评审，把安全专业检查、安全考核与审计工作结合起来，通过审计，不断纠正不符合项，做到持续改进。
环境管理机构
环境管理机构设置
根据《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》(新环发〔2018〕133号)，油气田开发建设和运行单位（即项目业主单位）为油气田勘探开发活动环保责任单位，对其作业区域内生产运营活动负有监督和管理的责任。业主单位责任人为该油气田开发区域内环保第一责任人，要切实履行好监督管理责任。
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂是环保责任单位，该单位下设质量安全环保处，负责分公司的环保工作，下设安全环保科，各生产单位设专职环保员，具体负责本单位的环保工作。
环境管理主要任务
施工期的环境管理任务
（1）建立和实施施工作业队伍的HSE管理体系。
（2）工程建设单位应将项目建设计划表呈报生态环境管理部门，以便对工程建设全过程进行环境保护措施和环境保护工程的监督和检查。
（3）实施施工作业环境监理制度，以确保施工作业队生态环境造成的破坏降到最低限度。
（4）工程建设结束后，会同当地生态环境主管部门共同参与检查验收。
运营期的环境管理任务
（1）本项目运行期的HSE管理体系应纳入中石化河南油田分公司新疆采油厂HSE系统统一管理，需将本项目相关内容更新至采油厂突发环境事件应急预案中。
（2）协助有关生态环境部门进行环境保护设施的竣工验收工作，贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律、法规。
（3）负责原油集输管线的日常环境保护管理工作及定期进行环保安全检查，如生态恢复、环境监测等。
（4）编制各种突发生事故的应急计划。
（5）组织开展环境保护宣传教育、技术和经验交流活动，推广先进技术和科研成果，对全体员工组织开展环境保护培训。
（6）强化基础工作，建立完整、规范、准确地环境基础资料，环境统计报表和环境保护技术档案。
（7）参加调查、分析、处理环境污染事故，并负责统计上报事故的基本情况及处理结果，协同有关部门制定防治污染事故的措施，并监督实施。
环境管理手段和措施
采用行政、经济、技术、教育等环境管理手段进行本项目的环境管理工作。
（1）行政手段：制定环境保护目标责任制，将环境保护列入岗位责任制及生产调度当中，不定期检查环境保护状况，以行政手段督促、检查、奖惩，促使生产岗位按要求完成环保任务。
（2）技术手段：从项目设计、施工到运营全过程采取先进的工艺、设备，同环境保护措施密切结合，积极推广应用新技术，解决环境问题，实现清洁生产。
（3）经济手段：制定并严格按照《环境保护奖惩办法》开展工作，促进环保工作的定量考核，切实将防治污染和保护环境落实到油田生产管理建设的各个工作环节，做到奖优罚劣，将环境保护与经济效益结合起来。
（4）教育手段：油气开发、生产过程中造成的环境污染部分与人为因素有关，所以要加强教育，通过环境保护宣传和教育提高全体职工的环保意识，做到自觉保护环境。
（5）环境管理制度：落实包括排污许可制度、企业信息公开制度等。
不同阶段的环境管理要求
项目审批阶段
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，确定本项目需编制环境影响报告书，建设单位应委托具有相应能力的机构编制本项目环评文件。
企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。
建设施工阶段
本项目施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理工作，确保环境保护设施高质量的施工，并及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
本项目所有防渗工程应开展施工期环境监理，防渗工程完工后建设单位应组织设计单位、质检部门、环境监理单位、工程监理单位、施工单位等进行防渗工程阶段性质量验收，并留下工程质量验收档案和相关影像资料。工程质量验收资料和环境监理资料应作为本项目竣工环境保护验收的技术支撑材料。
竣工环境保护验收阶段
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。
项目建设中应配套建设气、水、噪声以及固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废气、噪声、固废的环境保护验收工作。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。
验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。
建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。
项目运营期环境管理
（1）根据国家生态环境保护政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期生态环境保护管理规章制度、各种污染物排放控制指标。
（2）污染治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。监管污染治理设施运行、操作、维护过程，确保各污染治理设施的正常运行。
（3）无组织排放的运行管理要求按照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准（GB39728-2020）》中的要求执行。
（4）项目运行期的环境管理由单位安全环保科承担，负责该项目内所有污染治理设施的日常运行管理，保障各污染治理设施的正常运行，并对污染治理设施的改进提出积极的建议。
（5）对全厂职工进行环保宣传教育工作，定期检查、监督各单位环保制度的执行情况。
（6）建立健全环境台账和环境档案管理制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。
环境管理制度
贯彻执行“三同时”制度
本项目应按要求落实污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。
贯彻执行排污许可制度
根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。
排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于名录中“4石油开采071”，不涉及通用工序，为登记管理。
危险废物管理计划和环境管理台账记录制度
依据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。
产生危险废物的单位应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求，制定危险废物管理计划和管理台账，并通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
土壤污染隐患排查制度
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《环境监管重点单位名录管理办法》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求，建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。
环境信息依法披露制度
根据《环境监管重点单位名录管理办法》（生态环境部令第27号），企业为土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位。环境监管重点单位应当依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。
根据《企业环境信息依法披露管理办法》，重点排污单位应按规定披露年度环境信息，企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（六）生态环境违法信息；
（七）本年度临时环境信息依法披露情况；
（八）法律法规规定的其他环境信息。
其他管理制度
依据《中华人民共和国环境保护法》建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关责任人员。
依据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令34号）建立健全环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患。
[bookmark: _Toc28339]环境监测
环境监测目的
通过对项目运行中污染治理设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
环境监测机构
建设单位可委托有资质的环境监测机构对项目排放的废气、噪声、固废及周围的环境质量进行监测。
监测计划
为切实保障本项目治理设施的有效运行和污染物达标排放，落实排污总量控制制度，本评价依据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）等技术规范制定了环境监测计划，详见表8.2‑1。
[bookmark: _Ref111572844][bookmark: _Hlk151312806][bookmark: _Hlk151316197]表8.2‑1  污染源监测计划
	类型
	监测点位
	监测频次
	监测项目
	执行标准

	废气
	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统
	半年
	泄漏检测值
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中表4

	
	法兰及其他连接件、其他密封设备
	年
	泄漏检测值
	

	噪声
	井场场界
	季度
	昼间等效连续A声级
夜间等效连续A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


[bookmark: _Toc131089654][bookmark: _Toc17420]竣工环境保护验收
环境工程设计
（1）必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。
（2）建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度，施工期实行环境监理。 
（3）项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”；如需进行试生产，其配套的环保设施也必须与主体工程同时建设投入运行。
环境设施验收建议
（1）验收要求
根据《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》(新环发〔2018〕133号)、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）要求，建设单位或生产经营单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收，并录入全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当明确分期验收。
（2）验收范围 
①与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。
②环境影响报告书及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。
（3）验收条件 
根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
（3）建设项目环境保护“三同时”验收内容 
根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收。同时本环评要求单个井场开始运营后就应按验收清单开展验收。
[bookmark: _Ref131765829][bookmark: _Hlk151312859][bookmark: _Hlk151316177]本项目环境保护验收建议清单见表。
表8.3‑1  项目环境保护设施“三同时”验收表
	环境要素
	工期
	地点
	“三同时”验收项目
	工程量
	效果

	废气
	运营期
	1#计量站
	非甲烷总烃
	/
	无组织非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求。

	固体废物
	运营期
	1#计量站
	废分子筛处置
	/
	厂家回收

	噪声
	运营期
	1#计量站
	厂界噪声
	配备防噪设施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

	环境风险
	运营期
	井场
管线
	可燃气体浓度检测报警装置、腐蚀监测系统、事故应急预案；管道断裂、泄漏、水体污染风险事故的应急预案。
	/
	有效应对和排除各种突发事故的不利影响。





[bookmark: _Toc10179]环境影响评价结论
[bookmark: _Toc131089656][bookmark: _Toc26189]建设项目概况
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县境内的宝浪油田本布图区块1#计量站内。中心地理坐标为东经86°44′25.75417″，北纬42°0′20.67814″。距离博湖县城约9km。
本项目组成包括新建压缩机橇基础1座，脱水脱烃橇1座，CNG充气柱1座，轻油装车橇1座，并增加工艺设备配套等。
[bookmark: _Toc131089657][bookmark: _Toc28370]环境质量现状
（1）环境空气质量
本项目所在巴州地区PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。
（2）水环境质量
项目区宝北区块位于开都河南部，距离开都河约3km；宝中区块位于开都河和博斯腾湖西部，距离开都河约2km，距离博斯腾湖约12km。开都河项目区上游、下游水质中指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ类水质标准，水环境质量良好。
区域内5个地下水监测点监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）声环境质量
声环境质量监测结果表明，各监测点监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（4）土壤环境质量
项目区农用地监测项目低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的pH>7.5所列标准风险筛选值，建设用地内土壤的挥发性有机物和半挥发性有机物均未检出。土壤中重金属元素含量和石油烃含量较低，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。区域土壤环境污染风险低，对人体健康的风险可以忽略。
（5）生态环境质量
本项目位于巴州地区博湖县境内，根据《新疆生态功能区划》，工程区属于焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区。根据现场调查及资料收集，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，涉及农田和塔里木流域水土流失重点治理区，整个评价区域以农田景观为主，主要农作物为小麦和玉米，自然植被主要为为柽柳、芦苇、疏叶骆驼刺、花花柴等，植被覆盖度35%左右。评价区野生动物种类及分布均很少，生态环境现状总体较差，环境的功能具有一定的稳定性，有一定的承受干扰的能力及生态完整性。
[bookmark: _Toc131089658][bookmark: _Toc17735]污染物排放情况
本项目运营期污染物产生及排放情况详见表。
表9.3‑1  污染物排放清单
	类别
	工段
	污染源
	主要污染物
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	排放去向

	废气
	无组织排放废气
	烃类
	0.01536
	0.01536
	大气

	固体废物
	脱水脱烃橇
	分子筛
	废分子筛
	1
	0
	厂家回收处理

	噪声
	井场及井下作业设备
	噪声
	75～95dB(A)
	厂界达标
	选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施


[bookmark: _Toc131089659][bookmark: _Toc31886]主要环境影响
（1）生态影响
本项目由于工程占地在1#计量站内且占地面积不大，不会造成区域的生物多样性下降。由于本区域的野生动物种类少，且经过现有油田设施多年运营后，已经少有大型野生动物在本区域出现，工程对野生动物的影响较小。因此总体上看本项目建设对生态环境影响较小。
（2）大气环境影响
根据工程分析，本项目建设期废气排放主要是汽车尾气和施工扬尘，建设期污染属于阶段性局部污染，随着工程结束，其影响也相应消失。生产运营期，在正常工况下大气污染物的主要来源是无组织排放烃类污染物。油气集输过程中的烃类挥发，无组织排放量为0.01536t/a。
根据大气预测结果可知，本项目井场无组织排放的非甲烷总烃的贡献浓度较低，占标率较小，非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃空气质量浓度限值（2mg/m3）要求。项目正常情况下无组织排放的大气污染物对评价区域大气环境质量不会产生明显影响。
综上所述，项目在施工期和运营期对大气环境的影响在影响时间和影响范围上各不相同，施工期是暂时性小范围影响，随施工的结束而消失，运营期为持续的长期影响，但各废气污染物均可以得到较好扩散，对大气污染物浓度贡献值小，且项目区地域空旷，并不会使区域环境空气质量发生显著改变，项目的建设对区域大气环境的影响可以保持在环境可接受的范围之内。
（3）声环境影响分析
本项目建设期噪声源主要是各类施工机械和运输车辆。施工期噪声影响是短暂的，随施工结束即消失。做好噪声控制措施，安排好施工时序，不会对周边居民点产生大的影响。运营期伴生气撬装设备内设备选用低噪设备，基础减震，各类机泵设置在室内。由预测结果可知，本项目噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（4）水环境影响
运营期不新增劳动定员，工作人员由内部调剂解决，故不新增生活污水。运营期不会对地下水产生不利影响；非正常工况下，本项目伴生气缓冲罐破损泄漏导致伴生气泄漏后，泄漏伴生气会迅速进入大气，仅对大气环境影响产生影响，不会污染地下水，本项目对区域地下水环境影响可接受。
（5）固体废物影响
废分子筛为一般固废，废分子筛由提供厂家回收处理，不会对环境产生大的影响。
（6）土壤环境影响
本项目施工期的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。运营期正常状况下无土壤污染途径，不会对周围土壤产生影响。
（7）环境风险分析
本项目涉及的危险物质为伴生气，主要分布在天然气处理装置区，风险潜势为Ⅰ,项目可能发生的风险事故类型主要包括工艺管线泄漏事故。油品和天然气发生泄漏时，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本项目环境风险程度属于可以防控的。
[bookmark: _Toc131089660][bookmark: _Toc78482207][bookmark: _Toc109829221][bookmark: _Toc18101]公众意见采纳情况
本项目建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，进行了三次网上公示，一次现场张贴公告，两次报纸公示，公示期间未收到反馈意见。
[bookmark: _Toc131089661][bookmark: _Toc78482208][bookmark: _Toc109829222][bookmark: _Toc30848]环境保护措施
[bookmark: _Toc131089662][bookmark: _Toc78482209][bookmark: _Toc109829223]（1）施工期
本项目施工过程中将产生一定量的废气、废水、固体废物和噪声，施工期短暂，上述影响随着施工期的结束而消失。
（2）运营期
采用了技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵；在油气集输过程中，为减轻集输过程中烃类的损失，采用密闭集输工艺；需按照实际生产需要设置可燃气体探测器；在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，厂界非甲烷总烃每年监测一次。运营期应开展泄漏检测与修复工作。本次新建天然气处理装置应对泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次；缓冲罐周围设置防火堤，装车采用底部装载，储罐在运行过程中罐体应保持完好；不应有孔洞和裂隙，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。应加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并在5日内完成修复。
合理布局各生产设备，尽可能选择低噪声设备；定期给机泵、压缩机等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养。加强噪声防范，做好个人防护工作。
废分子筛交由厂家拉运处理。
[bookmark: _Toc20941]环境影响经济损益分析
由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
[bookmark: _Toc109829224][bookmark: _Toc78482210][bookmark: _Toc131089663][bookmark: _Toc23439]环境管理与监测计划
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂环境管理机构设置健全，同时拥有完善的管理体系和管理手段。本项目制定了施工期环境监理计划、运营期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求，针对工程的不同阶段提出了具体的环境管理要求。
[bookmark: _Toc131089664][bookmark: _Toc6201]总结论
宝浪油田焉2区块天然气净化压缩工程属于国家产业政策鼓励类项目，项目实施后可取得较大的经济效益和社会效益。尽管在工程建设和运行中，会对周围的环境产生一定的不利影响，并在今后的建设和运行中存在一定的环境风险，但其影响和环境风险是可以接受的。只要建设单位加强环境管理，认真落实可行性研究报告和本环评报告书中提出的各项污染防治措施、风险防范措施以及生态环境保护和恢复措施，可使本项目对环境造成的不利影响降低到最低限度。
因此，报告书认为，本项目建设在环境保护方面可行。
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