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[bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc41991067][bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc5797087]1.1建设项目背景及其特点
西部黄金伊犁有限责任公司是新疆维吾尔自治区直属国有企业，隶属新疆有色集团公司管理。1993开始进行矿山基本建设，1995年7月建成投产，并且实现了当年达产的目标，成为自治区首家年产吨金的大型黄金矿山，集采、选、冶为一体的现代化黄金生产企业。
2012年1月原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书的批复”（新环评价函〔2012〕20号），次年5月原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书的批复”（新环评价函〔2013〕359号）。
西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）现有一套200t/d的黄金生产系统（一期工程），采用高砷含金硫铁矿生产黄金，采用的生产工艺为“二段沸腾焙烧→酸浸→氰化→锌粉置换→精炼”。生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、制酸车间和硫酸罐区等。冶炼厂投产后，生产设施正常、稳定运行，三废处理满足环保要求。配套尾矿库按一库两区建设，在尾矿库上游东侧支沟修筑拦渣坝，库内上游为砷渣堆存区，下游为尾渣堆存区。
2015年10月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收合格的函”（新环函〔2015〕1140号），一期工程和尾矿库工程环保手续履行完毕。
西部黄金伊犁有限责任公司已按照法律法规规定申领排污许可证（证书编号91654021068808049U001V）。
根据新疆有色集团公司的整体布局，为进一步降低黄金冶炼成本，系统地解决黄金冶炼生产过程日益凸显的原料、成本以及环保问题，西部黄金伊犁有限责任公司计划对现有冶炼厂焙烧、制酸工艺进行升级改造，提高现阶段焙烧原料适应性、增加辅助余热利用系统、提升制酸效率，从而实现焙烧污染物资源化、减量化的目的。
[bookmark: _Toc23002][bookmark: _Toc14513][bookmark: _Toc5797088][bookmark: _Toc41991068]1.2环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（自2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（自2017年10月1日起施行）和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）的要求，建设项目需进行环境影响评价。西部黄金伊犁有限责任公司特委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司承担“西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程”的环境影响评价工作。
本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、现场调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响文件编制阶段。环境影响评价工作程序见图1.2-1。
图1.2-1    环境影响评价工作程序
确定编制环境影响报告书
1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境现状调查
第一阶段
第二阶段
第三阶段
制定评价工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
1、提出环境保护措施，进行技术经济论证
2、给出污染物排放清单
3、给出建设项目环境影响评价结论
1、各环境要素环境影响预测与评价
2、各专题环境影响分析与评价
编制并完善环境影响报告书
1、环境影响识别和评价因子筛选
2、明确评价重点和环境保护目标
3、确定工作等级、评价范围和评价标准

接受建设项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，编制单位组织环评技术人员进行实地踏勘、资料收集及环境现状调查，在此基础上进行环境影响识别和评价因子筛选，根据现场情况开展污染源调查及敏感目标调查，明确评价重点和环境保护目标，初步确定了监测方案，确定工作等级、评价范围和评价标准，完成第一阶段制定工作方案的工作；接下来开展第二阶段工作，根据初步确定的监测方案，结合收集的资料及各项评价技术导则，确定最终监测方案，完成工程分析、环境现状调查与评价；第三阶段工作在前期工作成果基础上，提出环境保护措施，核算统计污染物排放清单，根据环境影响评价导则对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，综合分析得出建设项目环境影响评价结论，编制完成征求意见稿；协助建设单位开展公众参与工作，根据公示情况完善《西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程环境影响报告书》。汇集以上工作成果编制完成环境影响报告书后即报送生态环境主管部门审批。
[bookmark: _Toc5132][bookmark: _Toc41991069][bookmark: _Toc5797089][bookmark: _Toc21468]1.3分析判定相关情况
1.3.1总量控制区划
根据《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆环保厅2016第45号），本项目位于伊东工业园，处于新疆维吾尔自治区大气污染防治重点区域以外。
1.3.2相关政策符合性分析
1.3.2.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目浸出渣和金精矿原料混合后采用焙烧炉协同处理，属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中鼓励类的“九、有色金属-3.综合利用：高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。（1）废杂有色金属回收利用。（2）有价元素的综合利用。”以及“十、黄金-2.黄金尾矿（渣）及废石综合利用（回收有价元素、用于回填、制酸、建材等）。”
因此本项目的建设符合国家产业政策。
1.3.2.2与《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析见表1.3.2-1。
表1.3.2-1    与《黄金工业污染防治技术政策》主要内容对比表
	序号
	项目
	政策内容
	本项目
	符合性

	1
	大气污染防治
	金矿石破碎工序宜设置在有挡风、遮盖措施的半封闭车间，在主要产尘点应采取抑尘措施，收尘设备宜采用布袋除尘技术。
	技改项目对焙烧炉烟气先进行余热回收，然后经一段旋涡收尘器+电收尘器收尘，再送现有制酸系统四级洗涤净化。
	符合

	
	
	含硫金精矿焙烧烟气中的高浓度二氧化硫优先采用制酸工艺等方式进行资源化利用。
	项目对现有制酸系统进行改扩建，干吸系统采用三塔三槽流程，循环槽改为卧式槽，可提高制酸工艺效能与资源化利用效率。
	符合

	
	
	含金物料（包括废杂金）精炼提纯过程中产生的含二氧化硫、氮氧化物、硫酸、盐酸等主要污染物的冶炼废气应采用负压工况收集、处理达标后外排，对无法完全密闭的废气排放点，应采用集气装置收集并处理达标后统一外排。
	本项目不涉及提纯过程，有组织废气均进行收集处理达标排放。
	符合

	2
	水污染防治
	水污染防治应遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，实现污水全收集利用或达标排放，外排废水应达到国家或地方相应排放要求。
	本项目废水污染防治遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，处理达标后全部回用。
	符合

	3
	固体废物利用处置
	精炼过程中产生的冶炼渣宜返回生产流程再次利用。
	本项目不涉及精炼。
	符合

	4
	噪声污染防治
	应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。
	本项目在原有生产区装置进出行进行改扩建，生产布局合理，不存在声敏感目标以及对敏感目标的噪声影响。
	符合

	
	
	对于噪声较大的各类风机、球磨机等应采取隔声、减振、消声等措施。
	本项目装置、设备均采取隔声、减振、消声等措施。
	符合

	5
	二次污染防治
	应加强污染治理设施的运营管理，确保设备正常运行。对储存、使用和排放有毒有害物质的车间和存在泄漏风险的装置，应设置防渗事故收集池等应急设置。
	本项目依托现有事故池，能够满足环境风险应急需要。
	符合


1.3.2.3与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的符合性分析
《指导意见》指出：严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
本项目位于伊宁县伊东工业园，所在园区已开展规划环评并取得审查意见，属于依法合规设立并经规划环评的产业园区；项目属于技改项目，在原有污染物削减工艺基础上进行提效改造，拟采用焙烧炉协同余热回收、制酸工艺方案，不但可以将复杂金精矿有效加工为金焙砂，而且可以提高废气的余热利用与制酸转化效率，实现无害化治理的同时有效提高了综合利用效率。因此，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）要求。
1.3.2.4与《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）符合性分析
《指导意见》指出：“深入贯彻习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景为牵引，以协同增效为着力点，坚持系统观念，全面加强应对气候变化与生态环境保护相关工作统筹融合，增强应对气候变化整体合力，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，推动生态文明建设实现新进步，为建设美丽中国、共建美丽世界作出积极贡献。”
本项目建设单位积极参与应对气候变化与节能减排工作，在项目的建设和投运中，严格执行国家的各项生态环境保护法律法规和政策，在追求经济效益的同时，严守伊宁市“三线一单”要求，满足行业环境准入条件，严格落实各项污染治理措施、清洁生产和循环经济要求。因此，本项目符合《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》。
1.3.2.5与《自治区严禁“三高”项目进新疆 推动经济高质量发展实施方案》符合性分析
该实施方案要求进一步加大重金属污染防控力度，重金属重点控制区不再建设新增重金属污染物排放的项目，富蕴县、鄯善县、莎车县等矿产资源开发活动集中区域执行相关行业污染物排放标准中的污染物特别排放限值。本项目所在园区不属于重金属重点控制区，且在原厂区内进行技术改造，污染物排放可达标排放，符合《自治区严禁“三高”项目进新疆 推动经济高质量发展实施方案》（新党厅字〔2018〕74号）相关要求。
1.3.2.6与《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》符合性分析
根据文件中提到要促进资源节约循环高效利用，推进利用方式根本转变。发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立循环型工业、农业、服务业体系，提高全社会资源产出率。全面推进污染防治。按照以人为本、防治结合、标本兼治、综合施策的原则，建立以保障人体健康为核心、以改善环境质量为目标、以防控环境风险为基线的环境管理体系，健全跨区域污染防治协调机制，加快解决人民群众反映强烈的大气、水、土壤污染等突出环境问题。
本项目属于综合利用环保技术改造项目，拟采用焙烧炉协同余热回收、制酸的工艺方案，不但满足复杂金精矿的高效加工，而且充分利用废气进行制酸、余热回用，提高综合利用率的同时实现无害化治理，满足循环经济和清洁生产要求，因此本项目符合《中国中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》。
1.3.2.7与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析
根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文），实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
本项目所在园区不属于重金属重点控制区，现有工程污染物排放严格执行许可证要求，本项目在原厂区内进行技术改造，污染物排放可达标排放。因此本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求。
1.3.2.8与《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》符合性分析，详见表1.3.2-2。
表1.3.2-2  项目与《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》符合性分析一览表
	具体要求
	本项目
	相符性

	重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。
	本项目环评要求针对项目涉及重金属设置总量控制指标
	相符

	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。
	根据分析，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》；根据分析，本项目建设符合国家产业政策，符合《伊宁县伊东工业园区总体规划》及规划环评、规划环评审查意见相关要求。
	符合

	淘汰落后产能优化布局。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	本项目为生产工艺升级技改工程，包含污染治理与资源化利用，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类“第九项有色金属第3条“综合利用：高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用中（2）有价元素的综合利用。项目建设符合国家产业政策。
	符合

	推动重金属污染深度治理。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。按照国家统一部署，组织开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。
	项目产生的废气均采取了有针对性的措施，项目除尘器均采用高效覆膜除尘器及袋式除尘器，可有效控制重金属污染物排放。
	符合


根据分析，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》。
4.8.2.6与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）符合性分析
本项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）符合性分析，详见表1.3.2-3。
表1.3.2-3    项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析一览表
	具体要求
	本项目
	符合性

	重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。
	本项目针对排放的重金属均建议设置总量控制指标，运行过程严格控制重金属排放量。
	符合

	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。
	根据分析，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》；根据分析，本项目建设符合国家产业政策，符合《伊宁县伊东工业园区总体规划》及规划环评、规划环评审查意见相关要求。本项目为生产工艺升级、污染治理与资源化利用技改工程，不属于《意见》所列6个重点行业。
	符合

	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目为生产工艺升级技改工程，包含污染治理与资源化利用，在确保高硫金精矿焙烧效率与焙砂品质基础上有效提升了焙烧过程硫氧化物的制酸转化。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类“第九项有色金属第3条综合利用：高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用中（2）有价元素的综合利用”。项目建设符合国家产业政策。
	符合


根据分析，本项目建设符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。
1.3.3相关规划符合性
1.3.3.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
《纲要》中提出：“严格土壤污染风险管控。加强建设用地土壤环境风险管控和农用地安全利用。强化涉重金属行业监管，推动重金属污染减排和治理。深化工业固体废物综合利用和环境整治。加强化肥农药减量化和土壤污染治理，强化白色污染治理，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。”
《纲要》中提出：“加强环境风险防控。强化常态化生态环境风险管理，严控核辐射、重金属、尾矿库、危险废物、有毒有害化学物质等重点领域环境风险。”。
本项目属于综合利用环保技术改造项目，拟采用焙烧炉协同余热回收、制酸的工艺方案，不但可以保证焙烧产物金焙砂的产出及效率，而且可以将高硫金精矿焙烧过程产生的二氧化硫废气污染物有效转化为制酸原料，实现污染物无害化治理与资源化利用，减少环境污染风险。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
1.3.3.2与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：严格涉重金属企业环境准入管理，在重金属超标、排放量大的重点区域，涉重金属重点行业新（改、扩）建项目实施重金属排放量“等量替代”或“减量替代”，实施分级分类管控。以结构调整、升级改造和深度治理为主要手段，推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。
加强重点行业重金属污染综合治理。加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，加快锌冶炼、铜冶炼企业工艺升级改造。
本项目是西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂的技改项目，在厂区现有工程基础上对焙烧工艺段进行改造，拟采用焙烧炉协同余热回收、制酸的工艺方案，烟气经余热收集降温后除尘，再进入制酸系统，既保证了高硫金精矿的加工效率，又实现了余热利用与污染物资源化利用。本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。
1.3.3.3与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》：加强固体废物处置，加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。强化涉重金属污染风险防控，加快实施涉重金属产业技术升级，严格涉重金属行业准入。
本项目是西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂的环保技改项目，在厂区现有工程基础上对焙烧工艺进行改造，拟采用焙烧炉协同余热回收、制酸的工艺方案，将烟气废热进行回收，将烟气内的硫氧化物用于制酸，将烟气充分资源化的同时兼顾了良好的环境效益，实现了污染物的资源化转换。因此，本项目符合《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》。
1.3.3.4与《伊东工业园总体规划（2009-2025）》及规划环评相符性分析
本项目位于伊东工业园区A区内的西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂内。伊东工业园A区规划目标是在规划期内，利用托海电站丰富的电力资源和精伊霍铁路布力开火车站，将A区建设成以农产品精深加工、新型建材工业、矿产品深加工产业和仓储物流业为主的工业园区，与伊宁县矿产资源分布、农畜产品丰富、交通便捷等区位优势相符，也符合新疆维吾尔自治区党委人民政府《关于加快新型工业化建设的意见》中提高产品附加值，打造高载能产业基地的要求。2009年12月，伊东工业园取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评函〔2009〕）107号，2011年5月，取得新疆维吾尔自治区人民政府出具的《关于伊东工业园总体规划的批复》（新政函〔2011〕）125号。
A区的基本产业定位符合以经济建设为中心，稳疆兴疆，强区富民的发展思路；体现了以市场为导向的优势资源转换战略和实施可持续发展战略；园区的功能定位符合《新疆国民经济和社会发展十三五规划纲要》中关于园区建设发展的要求。
A区总体规划中没有体现分步实施、滚动发展的原则，缺少近期规划建设用地面积和开发时序等内容。根据环评意见，A区规划性质调整为以矿产品深加工产业和仓储物流业为主的工业园区，与伊宁县矿产资源分布、农畜产品丰富、交通便捷等区位优势相符。
本项目是西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂的环保技改项目，在厂区现有工程基础上进行改造，不新增占地。技改完成后，焙烧工艺协同烟气余热回收与制酸，具备良好的经济、环境效益。西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂现状用地为工业用地，与伊东工业园总体规划相符。
园区产业布局规划见图1.3-1，园区用地布局规划见图1.3-2。
1.3.4“三线一单”符合性分析
1.3.4.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。
本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”符合性分析，见表1.3.4-1。
表1.3.4-1       “三线一单”符合性分析
	环环评〔2016〕150号文
	本项目
	相符性分析

	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。
	本项目位于伊宁县伊东工业园区A区，西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂厂区内，项目不新增占地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区；项目区周边无饮用水水源保护区等生态保护目标，项目不涉及生态红线保护区域。
	符合

	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
	本项目对排放的废气采取有效收集、资源化利用以及有效治理措施，污染物排放量较少，对环境空气影响较小，环境空气影响可接受；项目生产废水全部回用，不外排，水环境影响可接受；项目产生各类固体废物均妥善处理处置，不产生二次污染；项目区按照要求进行分区防渗，可以有效预防地下水及土壤污染；项目排放的污染物经各治理措施处理后可以稳定达标排放，不突破所在区域环境质量底线。
	符合

	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
	本项目用水由园区供水管网供给，项目废水全部回用，水资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，不会突破区域水资源利用上线；本项目是对黄金冶炼过程所需原料金精矿的焙烧加工环节，产物金焙砂用于后续黄金等金属提炼，技改针对高硫金精矿焙烧过程产生的大量二氧化硫进行收集、制酸，可以有效减少大气污染物排放的同时将污染物转化为副产品（硫酸），具有良好的经济效益和环境效益；本项目在冶炼厂内部预留用地内建设，不新增用地。
	符合

	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。
	根据《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》要求，项目位于伊宁县伊东工业园区A区，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》涉及的范围内；项目厂址附近无风景、历史遗迹等保护区，无特殊自然观赏价值较高的景观。根据现状调查结果可知区域环境质量现状较好，有一定的环境容量。总体而言项目具备开展环境影响评价工作的前提和基础条件。
	符合


1.3.4.2与伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单符合性分析
根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目位于重点管控单元，环境管控单元名称为伊东工业园，环境管控单元编码ZH65402120002。本项目与所在环境管控单元及管控要求的符合性分析见表1.3.4-2。
表1.3.4-2         环境管控单元及管控要求
	环境管控单元编码
	ZH65402120002

	环境管控单元名称
	伊东工业园

	环境管控单元类别
	重点管控单元

	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空
间
布
局
约
束
	1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。
2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合园区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品加工项目。
3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。
4.禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。
5.煤化工等重点行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》及国家、行业相关要求。
6.落实《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《新疆维吾尔自治区新污染物治理工作方案》（新政办发〔2023〕3号）等相关要求。
	1.（1）本项目符合园区产业定位；
（2）本项目不新增生活污水，项目生产废水全部回用，不外排；
（3）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类；（4）本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类；（5）本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品加工项目；（6）本项目排放的污染物未超过区域无任务排放总量。
2.本项目属于有色金属矿采选业，为工艺提效与资源综合利用技改工程，本项目从生产工艺及装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标及环境管理要求等方面分析，可达到国内清洁生产先进水平。
3.本项目不建设燃煤锅炉。
4.本项目不产生《重点管控新污染物清单（2023年版）》中污染物，符合《新疆维吾尔自治区新污染物治理工作方案》（新政办发〔2023〕3号）相关要求。
	符合

	污
染
物
排
放
管
控
	1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。
2. 65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。
3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。
4.持续推进工业污染源全面达标排放，开展水泥、焦化、煤化工等重污染行业提标改造。
5.煤化工等重点行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》及国家、行业相关要求。
6.重点推进煤化工、化工等重点行业挥发性有机物污染防治。
7.强化焦化、建材等重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。
8.加大不达标工业炉窑淘汰力度。
9.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
10.园区污水处理率100%，园区实现废水零排放。
11.加强园区基础设施建设，完善排水管网系统。加强煤化工废水中重金属、盐分和其他有毒有害污染物的管控。
12.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。
	1.本项目运营期排放的污染物经采取相应的污染治理措施处理后均可达标排放。
2.本项目不涉及燃煤锅炉建设与相应污染物排放。
3.本项目不属于水泥、焦化、煤化工等重污染行业，不涉及相关污染物排放、管控与污染防治。
4.本项目物料运输、装卸、储存和转移过程均严格采取无组织污染控制措施，项目生产过程中设置喷淋降尘、全封闭车间、环境集烟系统等措施有效控制无组织废气，经采取相应措施后项目无组织可达标排放。
5.本项目生产废水全部回用，不外排。
6.本项目不涉及。
	符合

	环
境
风
险
防
控
	1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。
2.严格执行相关行业企业布局选址要求。
3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。
4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。
	1.本项目严格落实园区规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。
2.本项目运营前建设单位对冶炼厂现有突发环境事件应急预案进行修编，将本项目建设内容纳入全厂突发环境事件应急体系。
3.园区编制有突发环境事件应急预案并已备案，纳入区域环境风险应急联动体系，并具备环境风险应急救援能力。
4.本项目不涉及。
	符合

	资
源
开
发
效
率要求
	1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。加强工业水循环利用，鼓励高耗水企业废水深度处理回用，促进工业再生水利用。
2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。
3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。
4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。
5.化工、纺织等高耗水行业达到先进定额标准。
6.推动能源、建材、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放。
	1.本项目生产废水全部回用、不外排，各生产工艺均采用自控控制，严格控制用水量。
2.本项目清洁生产水平可达到国内先进水平，各能源、资源利用率高；项目为工艺提效与资源综合利用技改工程，同时实现污染物有效治理与减排。
3.本项目采用先进控制技术，并配套余热系统，可以在保证生产的同时对能源进行综合利用，可间接减少温室气体排放。
	符合



1.3.5项目选址合理性性分析
本项目是西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂的环保技改项目，在厂区现有工程基础上进行改造，不新增占地，选址合理。西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂现状用地为二类工业用地，伊东工业园总体规划目前正在修编中，修编拟将西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂现状用地类型调整为三类工业用地，本项目符合修编后的规划。
[bookmark: _Toc13606][bookmark: _Toc23976][bookmark: _Toc5797090][bookmark: _Toc41991070]1.4关注的主要环境问题及环境影响
1.4.1关注的环境问题
本项目工程的环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点关注以下环境问题。
（1）本项目以废气、废水和固废排放为主要污染特征，其废气达标排放并满足总量控制、废水处理及排放以及固废去向是项目减少对环境污染的重点关注问题。
（2）本项目投产排放一定量的废气及废水污染物，项目采取相应的环保措施后是否能确保污染物稳定达标排放、环境风险是否可控也属于重点关注问题。
1.4.2项目主要环境影响
建设工程完成后各生产工序中环保设施在正常生产条件下，各关心评价点的污染物预测浓度均未超出评价标准浓度限值，在正常生产情况下排放的污染物不会对周围敏感人群居住区环境产生明显影响。
本项目生产过程中，烟气达标排放，对环境影响较小。
本项目生产废水经处理后循环使用，不外排。与地表水体无水力联系。
厂址位于伊东工业园A区，周围没有学校、村庄等声环境敏感点，环境相对简单。本项目对周围声环境影响变化不大，不会对周围声环境产生较大影响。
本项目技改后工艺固废均可返回工艺再加工、不外排，废气治理产生的除尘灰、脱硫渣等固废均可实现有效收集与回收利用；危险废物经单独收集、危废暂存间暂存后送有危险废物处置资质的单位回收处置。本项目固废均得到了减量化、资源化、无害化处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，因此固体废物对外环境影响较小。
[bookmark: _Toc2367][bookmark: _Toc5797091][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc41991071]1.5环境影响评价的主要结论
本项目建设符合《伊东工业园总体规划（2009-2025）》、《伊东工业园总体规划（2009-2025）环境影响报告书》及其审查意见（新环评函〔2009〕107号）相关要求。本项目用地符合园区规划的产业布局与用地布局。
本项目符合产业政策，符合相关环境管理要求；项目采用国内先进成熟的生产工艺，在能耗、水耗、装备水平及污染物排放等方面达到国内先进水平，符合清洁生产要求。项目配套建设污染防治及环境风险防范设施，污染物可以实现达标排放，满足总量控制要求，环境影响和环境风险可以接受。在严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，工程建设可行。
西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程环境影响报告书
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[bookmark: _Toc533649608][bookmark: _Toc280691097][bookmark: _Toc89766903][bookmark: _Toc5797094][bookmark: _Toc8203][bookmark: _Toc3971855][bookmark: _Toc266187509][bookmark: _Toc163373163][bookmark: _Toc123697015][bookmark: _Toc321821680][bookmark: _Toc230071405][bookmark: _Toc278649377][bookmark: _Toc41991074][bookmark: _Toc293592327][bookmark: _Toc172077709][bookmark: _Toc329793407][bookmark: _Toc213225656][bookmark: _Toc178676307][bookmark: _Toc3550][bookmark: _Toc89781833][bookmark: _Toc189128878][bookmark: _Toc172915166][bookmark: _Toc330460749]2.1编制依据
[bookmark: _Toc230071407][bookmark: _Toc266187511][bookmark: _Toc278649379][bookmark: _Toc293592329][bookmark: _Toc172915168][bookmark: _Toc213225658][bookmark: _Toc321821682][bookmark: _Toc329793408][bookmark: _Toc280691099][bookmark: _Toc189128880][bookmark: _Toc172077711][bookmark: _Toc178676309]2.1.1法律法规
[bookmark: _Toc27800][bookmark: _Toc6431][bookmark: _Toc15772]（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正并施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正并施行；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
（8）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日起施行；
（9）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日起施行；
（10）《地下水管理条例》，2021年12月1日起施行；
（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；
（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正并施行；
（13）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正并施行；
（14）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正并施行；
（15）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日起施行；
（16）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018年10月26日修正并施行；
（17）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；
（18）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024年11月1日起施行；
（19）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正），2017年10月1日起施行；
（20）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2013年12月7日起施行；
（21）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日施行；
（22）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发﹝2015﹞17号，2015年4月2日发布并实施；
（23）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发﹝2016﹞31号，2016年5月28日发布并实施；
（24）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国办发﹝2016﹞81号，2016年11月10日施行；
（25）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日发布；
（26）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发﹝2021﹞33号，2021年12月28日印发。
2.1.2部门规章及规范性文件
[bookmark: _Toc321821686][bookmark: _Toc213225662][bookmark: _Toc280691103][bookmark: _Toc189128884][bookmark: _Toc172077715][bookmark: _Toc172915172][bookmark: _Toc266187515][bookmark: _Toc178676313][bookmark: _Toc230071411][bookmark: _Toc278649383][bookmark: _Toc329793411][bookmark: _Toc293592333]（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日施行；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评﹝2017﹞4号，2017年11月22日施行；
（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发﹝2012﹞77号，2012年7月3日施行；
（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发﹝2012﹞98号，2012年8月7日施行；
（5）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，环综合﹝2021﹞4号，2021年1月11日印发；
（6）《危险废物转移管理办法》，生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号，2022年1月18日印发；
（7）《突发环境事件应急管理办法》，原环境保护部部令第34号，2015年6月5日施行；
（8）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评﹝2018﹞11号，2018年1月25日施行；
（9）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日施行；
（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评﹝2016﹞150号，原环境保护部办公厅2016年10月26日印发；
（11）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日施行；
（12）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部部令第24号，2022年2月8日施行；
（13）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发﹝2015﹞178号，2016年1月4日印发；
（14）《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部令第36号，2025年1月1日施行；
（15）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部部令第11号，2019年12月20日印发；
（16）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评﹝2017﹞84号，2017年11月14日发布；
（17）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，环环评﹝2021﹞45号，2021年5月31日印发；
（18）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，环办环评函﹝2021﹞346号，2021年7月21日；
（19）《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》，环环评﹝2022﹞26号，2022年4月1日；
（20）《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》，环发﹝2015﹞161号，2015年12月10日发布；
（21）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发﹝2015﹞4号，2015年1月9日印发；
（22）关于印发《地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤﹝2019﹞25号，2019年3月28日印发；
（23）《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》，生态环境部公告2021年第24号，2021年6月11日公告；
（24）关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》的通知，环办环评函﹝2020﹞463号，2020年10月29日；
（25）《环境监管重点单位名录管理办法》，生态环境部令第27号，2023年1月1日起施行；
（26）国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，发改体改规﹝2022﹞397号，2022年5月7日印发；
（27）关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知，环综合﹝2022﹞42号，2022年6月10日；
（28）《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函﹝2022﹞17号），2022年9月3日；
（29）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评﹝2020﹞36号），2020年12月31日印发；
（30）《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发﹝2021﹞36号），2021年9月22日；
（31）《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发﹝2021﹞23号），221年10月24日；
（32）《工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》（工信部联节﹝2022﹞88号），2022年7月7日；
（33）《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气﹝2021﹞65号），2023年1月3日；
（34）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部令第3号，2018年8月1日起施行；
（35）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发﹝2009﹞61号）；
（36）关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告，生态环境部公告2020年第54号，2021年1月1日施行；
（37）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号），2022年3月7日。
2.1.3地方性法规与规章
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区十一届人大常委会公告第43号，2018年9月21日起施行；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号，2019年1月1日起施行；
（3）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，新政发﹝2016﹞21号，2016年1月29日起施行；
（4）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，新政发﹝2017﹞25号，2017年3月1日起施行；
（5）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号；
（6）《关于印发<新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）>的通知》，新环环评发﹝2024﹞93号，新疆维吾尔自治区生态环境厅，2024年6月9日；
（7）《自治区严禁“三高”项目进新疆 推动经济高质量发展实施方案》，新党厅﹝2018﹞74号；
（8）《关于印发＜自治区生态环境厅落实高耗能 高排放项目生态环境源头防控的措施＞的通知》，新环环评发﹝2021﹞179号；
（9）《自治区党委 自治区人民政府印发〈新疆维吾尔自治区碳达峰实施方案〉的通知》，新党发〔2022〕13号；
（10）《关于印发<自治区减污降碳协同增效实施方案的通知》，新环气候发﹝2023﹞19号；
（11）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新政发﹝2021﹞18号；
（12）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》；
（13）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区人民政府，2022年7月26日；
（14）《新疆维吾尔自治区控制污染物排放许可制实施方案》，新疆维吾尔自治区人民政府，2017年6月；
（15）《新疆维吾尔自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见》，新政办发﹝2018﹞106号；
（16）关于发布《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）》的公告，2024年12月31日；
（17）《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》，2022年6月；
（18）《关于印发<2021年伊犁州直大气污染防治行动计划>的通知》，伊州政办发﹝2021﹞6号,2021年2月28日；
（19）关于印发《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知，伊州政办发﹝2021﹞28号，2021年6月29日。
2.1.4相关规划及文件
（1）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》；
（2）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；
（3）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；
（4）《中国新疆水环境功能区划》；
（5）《新疆生态功能区划》；
（6）《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》；
（7）《伊宁县伊东工业园区总体规划》；
（8）《关于伊东工业园总体规划的批复》（新政函〔2011〕125号），新疆维吾尔自治区人民政府，2011年5月。
（9）《伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书》；
（10）“关于《伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书》的审查意见”（新环评函〔2009〕107号）。
2.1.5技术导则、行业标准及规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（10）《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ983-2018）；
（11）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）；
（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（13）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铜冶炼》（HJ863.3-2017）；
（15）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；
（16）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；
（17）《铜冶炼污染防治可行技术指南（试行）》；
（18）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（19）《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ989-2018）；
（20）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）；
（21）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；
（22）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）；
（23）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（24）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（25）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；
（26）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（27）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；
（28）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB /T32150-2015）；
（29）《其他有色金属冶炼和压延加工业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（30）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（预案环境保护部2017年第43号公告）；
（31）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；
（32）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；
（33）《固体废物分类与代码目录》；
（34）《危险废物环境管理指南 铜冶炼》。
2.1.6项目相关文件及资料
（1）西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程环境影响评价委托书；
（2）《西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程初步设计》，双盾环境科技有限公司，2025年1月；
（3）《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书》，原新疆环境保护技术咨询中心，2011年；
（4）《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书的批复》（新环评价函〔2012〕20号）；
（5）《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书》，西安地质矿产研究所，2013年；
（6）《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书的批复》（新环评价函〔2013〕359号）；
（7）《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书》，新疆恒升融裕环保科技有限公司，2023年；
（8）《关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2023〕162号）；
（9）《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收合格的函》（新环函〔2015〕1140号）；
（10）《关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染风险评估报告的技术评估报告》（新环评估〔2021〕143号）；
（11）《西部黄金伊犁有限责任公司排污许可证》；
（12）《西部黄金伊犁有限责任公司突发环境事件应急预案备案登记表》；
（13）原料放射性检测报告；
（14）环境质量现状监测报告；
（15）建设单位提供的与本项目有关的其他资料。
[bookmark: _Toc41991073][bookmark: _Toc265825393][bookmark: _Toc515961451][bookmark: _Toc5797093][bookmark: _Toc516660779][bookmark: _Toc18571][bookmark: _Toc3770][bookmark: _Toc516660291]2.2评价目的与评价原则
[bookmark: _Toc516660292][bookmark: _Toc22536][bookmark: _Toc515961452]2.2.1评价目的
通过本次环评工作，拟达到如下目的。
（1）根据产业政策和区域发展规划，论述项目与产业政策和规划的相符性；
（2）通过环境影响预测，分析项目可能对周围环境的影响程度和范围、采取的环保治理措施、污染防治措施的技术经济可行性及替代方案，最大限度降低对周围环境的影响，为项目生产和环境管理提供科学依据；
（3）通过风险识别和预测，分析项目环境风险的可接受水平，制定风险防范措施和区域联动应急预案；
（4）从环境保护的角度，分析、论证本项目是否可行。
[bookmark: _Toc516660293][bookmark: _Toc5806][bookmark: _Toc515961453]2.2.2评价原则
[bookmark: _Toc15475][bookmark: _Toc329793428][bookmark: _Toc41991078][bookmark: _Toc5797098][bookmark: _Toc330460754][bookmark: _Toc321821698]（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，满足国家、地方生态环境主管部门及行业主管部门有关建设项目的环保要求；优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据《伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书》评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
2.2.3评价重点
根据项目的环境影响特征及当地的环境特征，通过工程分析和环境影响识别，确定本次评价重点包括以下方面。
（1）工程分析
结合工艺过程，对物料、元素（硫砷等）及水进行平衡计算，并类比现有工程实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。
（2）污染防治措施分析
根据工程“三废”及噪声排放特点，结合相似企业实际治理经验，对拟采取的治理措施可行性进行分析，并提出建议，确保本项目各污染物达标排放。
（3）环境影响预测及评价
结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，综合考虑本项目的污染源及污染物情况，重点分析对环境的影响程度和范围。
（4）环境风险评价
结合本项目生产工艺特点，分析确定风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施，并提出修编应急预案的要求。
（5）环境管理与监控计划
结合环境管理要求，对环境管理与监控计划、竣工验收管理进行重点评价。
[bookmark: _Toc365367226][bookmark: _Toc233878879][bookmark: _Toc286436134][bookmark: _Toc13442][bookmark: _Toc210461829][bookmark: _Toc229491860][bookmark: _Toc108125425][bookmark: _Toc367300620][bookmark: _Toc475092148][bookmark: _Toc243040693]2.3评价方法
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。遵循以下评价工作原则，具体见表2.3-1。
表2.3-1    评价方法一览表
	评价环节
	主要采用方法

	环境现状调查与评价
	资料收集、现场踏勘、环境监测

	环境影响识别与评价指标确定
	核查表、矩阵分析、类比分析

	工程分析
	物料衡算法、实测法、类比法

	环境空气、地下水、土壤预测
与评价
	模型预测、类比分析、综合指数法、叠图分析、情景分析

	环境风险评价
	类比调查、风险概率分析、模型预测


[bookmark: _Toc241117017][bookmark: _Toc275880077][bookmark: _Toc280691106][bookmark: _Toc329793418][bookmark: _Toc321821689][bookmark: _Toc293592336][bookmark: _Toc1516][bookmark: _Toc278649386][bookmark: _Toc321821785][bookmark: _Toc329793413][bookmark: _Toc266187619][bookmark: _Toc6362][bookmark: _Toc330460751][bookmark: _Toc5797095][bookmark: _Toc41991075][bookmark: _Toc278649486]2.4环境功能区划
（1）环境空气质量功能区划
项目位于伊东工业园，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，该区域现状环境空气质量功能区划属二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）地表水环境功能区划
距离项目区最近的地表水体为布力开河，位于项目区东侧3.03km处。为伊犁河支流。根据《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，伊犁河在伊宁县段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。
（3）地下水环境功能区划
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目区地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，满足Ⅲ类水质。
（4）声环境功能区划
项目位于伊东工业园，根据园区规划，项目区执行3类声环境功能区。
（5）土壤环境功能区划
产区内土壤执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。
（6）生态功能区划
按照《新疆生态功能区划》，项目区域隶属于“天山山地森林与草原生态区－天山北坡云杉林-草原生态亚区-伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。
[image: 新疆生态功能区划]项目所在地

图2.4-1    生态功能区划图
[bookmark: _Toc16559]2.5环境影响识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc157675735][bookmark: _Toc329793414][bookmark: _Toc278649487][bookmark: _Toc266187620][bookmark: _Toc178760656][bookmark: _Toc172077788][bookmark: _Toc158114360][bookmark: _Toc321821786][bookmark: _Toc220229225][bookmark: _Toc155696454]2.5.1环境影响因素识别
项目施工期和运营期可能对环境产生的污染因素包括：废气、废水、噪声、工业固体废弃物，这些因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境等。
（1）施工期
项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素，见表2.5-1。

表2.5-1    施工期主要环境影响因素
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	环境空气
	土地平整、挖掘、土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	施工车辆尾气
	NO2、SO2

	水环境
	施工人员生活废水等
	COD、BOD、SS

	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	固体废物
	施工垃圾、生活垃圾
	扬尘、占地

	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	土石方、建材堆存
	占压土地等


项目建设期影响因素主要体现在地基处理、地面工程建设对地表植被的影响，以及施工扬尘、施工噪声影响等。建设期的不利影响主要是对环境空气、声环境、交通、植被等环境要素的影响。这些影响是中等程度或轻微的影响。
（2）运营期
项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将对厂址周围的环境空气、地下水环境、土壤环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，本项目运营期环境影响因子识别，见表2.5-2。
表2.5-2    项目运营期环境影响因素识别表
	

类
别
影响因素
	废气
	废水
	噪声
	固废

	环境空气
	-2LP
	/
	/
	-1LP

	地表水
	/
	/
	/
	/

	地下水
	/
	/
	/
	-1LP

	声环境
	/
	/
	-1LP
	

	土壤
	-1LP
	-1LP
	/
	-2LP

	生态
	-1LP
	/
	/
	-1LP

	环境风险
	-2LP
	-1LP
	/
	-1LP

	备注：影响程度：1-微小；2-轻度；3-重大
影响时段：S-短期；L-长期
影响范围：P-局部；W-大范围
影响性质：+ -有利；- -不利



项目运行期对环境要素的不利影响主要表现在环境空气、地下水、土壤和环境风险等方面，产生的影响是中等程度或轻微的。
[bookmark: _Toc157675737][bookmark: _Toc178760658][bookmark: _Toc329793416][bookmark: _Toc278649489][bookmark: _Toc321821788][bookmark: _Toc266187622][bookmark: _Toc220229227][bookmark: _Toc172077790][bookmark: _Toc158114362]2.5.2评价因子筛选
技改项目可能对环境产生的污染因素包括：废气、废水、噪声、工业固体废弃物，这些因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境等。根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大、当地环境中污染物浓度较高的污染因子作为主要污染因子。
根据工程分析及环境状况调查，本项目评价因子筛选，见表2.5-3。
表2.5-3    环境评价因子筛选
	阶段
	环境要素
	类别
	评价因子

	施工期
	大气环境
	影响分析
	施工扬尘、施工机械和车辆尾气

	
	水环境
	影响分析
	生活污水

	
	声环境
	影响分析
	等效连续A声级Leq

	
	固体废物
	影响分析
	施工人员生活垃圾、建筑垃圾等

	运营期
	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫酸雾、As、铅及其化合物、TSP

	
	
	影响分析
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、硫酸雾、As、铅及其化合物、TSP

	
	
	非正常排放
	SO2

	
	
	总量控制
	SO2、NOx

	
	地表水环境
	总量控制
	COD、NH3-N、As、Pb

	
	地下水环境
	现状评价
	八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-；
基本因子：pH、总硬度、氯化物、氰化物、铬（六价）、铬、锌、铅、镉、铜、锰、汞、总大肠菌群、铁、砷、银、镍等17项

	
	
	影响分析
	COD、NH3-N、As

	
	声环境
	现状评价
	等效A声级

	
	
	影响分析
	等效A声级

	
	固体废物
	影响分析
	危险废物、一般工业固体废物

	
	土壤
	现状评价
	pH值、铜、铅、镉、汞、砷、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、1,2-四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等46项

	
	
	影响评价
	铬（六价）、砷

	
	生态环境
	现状评价
	植被、植物群落、土地利用、生物多样性、重要物种

	
	
	影响评价
	土地利用、植被、植物物种

	
	环境风险
	预测评价
	硫酸


[bookmark: _Toc275880076][bookmark: _Toc321821688][bookmark: _Toc330460752][bookmark: _Toc5797097][bookmark: _Toc31068][bookmark: _Toc41991077][bookmark: _Toc329793417][bookmark: _Toc280691105][bookmark: _Toc278649385][bookmark: _Toc241117016][bookmark: _Toc293592335][bookmark: _Toc30351][bookmark: _Toc189128892][bookmark: _Toc266187518][bookmark: _Toc213225670][bookmark: _Toc230071419][bookmark: _Toc280691108][bookmark: _Toc213225664][bookmark: _Toc163373166][bookmark: _Toc266187520][bookmark: _Toc329793422][bookmark: _Toc17054][bookmark: _Toc321821691][bookmark: _Toc278649388][bookmark: _Toc189128886][bookmark: _Toc293592338][bookmark: _Toc41991076][bookmark: _Toc172077719][bookmark: _Toc5797096][bookmark: _Toc172915176][bookmark: _Toc330460753][bookmark: _Toc178676317][bookmark: _Toc230071413]2.6评价标准
[bookmark: _Toc329793420]2.6.1环境质量标准
（1）环境空气
本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、砷、铅执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D日平均标准限值。本项目环境空气质量标准执行情况见表2.6-1。
表2.6-1    环境空气质量标准
	评价因子
	平均时段
	标准值(μg/m3)
	标准来源

	SO2
	年均值
	60
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年均值
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	24小时平均
	150
	

	
	年均值
	70
	

	PM2.5
	24小时平均
	75
	

	
	年均值
	35
	

	CO
	24小时平均
	4000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	NOx
	年均值
	50
	

	
	24小时平均
	100
	

	
	1小时平均
	250
	

	TSP
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	

	As
	年平均
	0.006
	

	铅
	年平均
	0.5
	

	硫酸雾
	1小时平均
	300
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	
	24小时平均
	100
	


（2）地表水
评价区地表水体为布力开河，为伊犁河一级支流，位于冶炼厂东侧约3km。根据《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》及规划环评，伊犁河在伊宁县段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，故布力开河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，具体标准值详见表2.6-2。
表2.6-2    地表水质量标准单位：mg/L（pH值除外）
	序号
	项目
	标准限值
（Ⅲ类）
	序号
	项目
	标准限值
（Ⅲ类）

	1
	pH值
	6~9
	14
	砷
	≤0.05

	2
	溶解氧
	≥5
	15
	汞
	≤0.0001

	3
	高锰酸盐指数
	≤6
	16
	镉
	≤0.005

	4
	COD
	≤20
	17
	六价铬
	≤0.05

	5
	BOD5
	≤4
	18
	铅
	≤0.05

	6
	氨氮
	≤1.0
	19
	氰化物
	≤0.2

	7
	总磷
	≤0.2
	20
	挥发酚
	≤0.005

	8
	砷
	≤1.0
	21
	石油类
	≤0.05

	9
	铜
	≤1.0
	22
	硫化物
	≤0.2

	10
	锌
	≤1.0
	23
	硫酸盐
	/

	11
	氟化物
	≤1.0
	24
	氯化物
	≤0.01

	12
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	25
	硝酸盐
	≤10

	13
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000
	/
	
	


（2）地下水
评价区域地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水质量标准，见表2.6-3。
表2.6-3    地下水质量标准     单位：mg/L（pH除外）
	序号
	项    目
	标准值
	序号
	项    目
	标准值

	1
	pH
	6.5-8.5
	9
	铜
	≤1.00

	2
	总硬度
	≤450
	10
	锰
	≤0.10

	3
	氯化物
	≤250
	11
	汞（μg/L）
	≤1

	4
	氰化物
	≤0.05
	12
	总大肠菌群（MPN/100ML）
	≤3.0

	5
	六价铬
	≤0.05
	13
	铁
	≤0.3

	6
	锌
	≤1.00
	14
	砷（μg/L）
	≤10

	7
	铅（μg/L）
	≤10
	15
	银（μg/L）
	≤50

	8
	镉（μg/L）
	≤5
	16
	镍（μg/L）
	≤20


（3）声环境
各厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
（4）土壤环境质量
区域土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。具体标准值见表2.6-4。
表2.6-4    建设用地土壤污染风险管控标准    单位mg/kg
	编号
	监测因子
	第二类用地

	
	
	筛选值

	1
	砷
	60

	2
	镉
	65

	3
	铬（六价）
	5.7

	4
	铜
	18000

	5
	铅
	800

	6
	汞
	38

	7
	镍
	900

	8
	四氯化碳
	2.8

	9
	氯仿
	0.9

	10
	氯甲烷
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54

	16
	二氯甲烷
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10

	19
	1，1，2，2，-四氯乙烷
	6.8

	20
	四氯乙烯
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8

	23
	三氯乙烯
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	25
	氯乙烯
	0.43

	26
	苯
	4

	27
	氯苯
	270

	28
	1，2-二氯苯
	560

	29
	1，4-二氯苯
	20

	30
	乙苯
	28

	31
	苯乙烯
	1290

	32
	甲苯
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	34
	邻二甲苯
	640

	35
	硝基苯
	76

	36
	苯胺
	260

	37
	2-氯酚
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	15

	39
	苯并[a]芘
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	42
	䓛
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15

	45
	萘
	70


[bookmark: _Toc213225671][bookmark: _Toc266187519][bookmark: _Toc230071420][bookmark: _Toc189128893][bookmark: _Toc329793421]2.6.2污染物排放标准
（1）废气
焙烧-制酸工艺尾气中烟（粉）尘、二氧化硫浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），冶炼尾气中氮氧化物、硫酸雾浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；标准限值详见表2.6-5。
表2.6-5     有组织废气污染物排放标准单位：mg/m3
	污染源
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	排放速率限值（kg/h）
	排气筒最低高度（m）
	标准来源

	有组织废气
	制酸尾气
	烟（粉）尘
	100
	/
	60
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	
	二氧化硫
	850
	/
	
	

	
	
	氮氧化物
	240
	0.77
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	硫酸雾
	45
	1.5
	
	

	
	
	铅及其化合物
	0.7
	0.1
	
	

	
	焙砂仓废气
	颗粒物
	120
	3.5
	25
	

	
	
	铅及其化合物
	0.7
	0.006
	
	

	无组织废气
	冶炼厂厂界外浓度最高点
	颗粒物
	1.0
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限
值

	
	
	硫酸雾
	1.2
	
	
	

	
	
	铅及其化合物
	0.006
	/
	/
	


（2）废水
本项目制酸车间产生的含酸废水在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统，循环系统排水排入园区污水处理厂。
制酸车间污水处理装置出口总铅、总砷、总银第一类污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值，外排园区污水处理厂废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。具体指标见表2.6-6。
表2.6-6    废水执行标准  单位：mg/L（pH除外）
	序号
	污染物
	标准限值
	标准来源

	1
	pH
	6.0~9.0
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	2
	SS
	-
	

	3
	COD
	500
	

	4
	五日生化需氧量
	300
	

	5
	氨氮
	-
	

	6
	石油类
	20
	

	7
	动植物油
	100
	

	8
	LAS
	20
	

	9
	硫化物
	1.0
	

	10
	总锌
	5.0
	

	11
	总铜
	2.0
	

	10
	总铅
	1.0
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值

	11
	总砷
	0.5
	

	12
	总银
	0.5
	


（3）噪声
[bookmark: 1.5.3控制标准][bookmark: 1.5.3控制标准]本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.6-7。
表2.6-7    噪声排放标准
	功能区
	功能区类型
	阶段
	执行的标准与级别
	标准值[dB(A)]

	
	
	
	
	昼间
	夜间

	厂界噪声
	工业区
	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	65
	55

	
	
	施工期
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	70
	55


（4）固废
根据项目产生的各种固体废物的性质和去向，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc2282]2.7评价等级与评价范围
[bookmark: _Toc321821692][bookmark: _Toc329793423][bookmark: _Toc293592339][bookmark: _Toc230071415][bookmark: _Toc266187522][bookmark: _Toc178676319][bookmark: _Toc238526401][bookmark: _Toc172077722][bookmark: _Toc213225666][bookmark: _Toc189128888][bookmark: _Toc172915179][bookmark: _Toc246385948][bookmark: _Toc189128889][bookmark: _Toc178676320]2.7.1环境空气
本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。
其中Pi定义见公式：


式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级按表2.7-1的分级判据进行划分。
表2.7-1    大气环境影响评价工作等级划分
	评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax﹤1%


本项目废气点源参数见表2.7-2，面源参数见表2.7-3。
表2.7-2    点源参数选取表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物排放速率/

	
	
	
	
	
	
	
	(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	硫酸雾
	NO2
	砷
	铅及其化合物

	P1
	G1焙砂仓废气
	-155
	206
	25
	0.6
	20
	7920
	0
	0
	0.09
	0
	0
	4.5×10-5
	9×10-6

	P2
	G2制酸尾气
	-310
	-69
	60
	1.5
	20
	7920
	3.03
	0
	0.16
	0.028
	0.54
	0.00013
	1.6×10-5


表2.7-3    面源参数选取表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	污染物排放速率/

	
	
	
	
	
	（kg/h）

	
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	硫酸雾
	NO2
	砷
	铅及其化合物

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	焙砂仓
	155
	103
	20
	7920
	0
	0.0016
	0
	0
	0
	2.32×10-7
	1.6×10-7

	A2
	制酸车间
	121
	34
	16
	7920
	0
	0.081
	0
	0.0432
	0
	4.8×10-6
	8.1×10-7


估算模型参数选取见表2.7-4。
表2.7-4    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	39.7

	最低环境温度/℃
	-34.3

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m（3秒）

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


由AERSCREEN估算模式计算所得污染物最大地面浓度占标率及对应距离见表2.7-5。
表2.7-5    各污染物Pi计算结果
	污染源类型
	污染源
	污染物
	Pmax（%）
	评价等级判定
	D10%（m）

	点源
	G1焙砂仓废气
	PM10
	0.73
	三级
	/

	
	
	PM2.5
	0.68
	三级
	/

	
	
	铅及其化合物
	0.01
	三级
	/

	
	
	As
	0.51
	三级
	/

	
	G2制酸尾气
	PM10
	0.25
	三级
	/

	
	
	PM2.5
	0.23
	三级
	/

	
	
	SO2
	4.36
	二级
	/

	
	
	NOx
	1.94
	二级
	/

	
	
	硫酸雾
	0.07
	三级
	/

	
	
	As
	0.36
	三级
	/

	
	
	铅及其化合物
	0.00
	三级
	/

	面源
	焙砂仓
	TSP
	0.25
	三级
	/

	
	
	As
	0.41
	三级
	/

	
	
	铅及其化合物
	0.01
	三级
	/

	
	制酸车间
	TSP
	2.99
	二级
	/

	
	
	硫酸雾
	4.69
	二级
	/

	
	
	As
	0.427
	三级
	/

	
	
	铅及其化合物
	0.01
	三级
	/


（3）确定评价等级
根据估算结果，确定本次大气环境影响评价工作等级为二级。
（4）评价范围
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。”
本项目G2制酸尾气SO2的最远影响距离D10%为350m，因此本项目大气评价范围为边长5km的矩形区域。
2.7.2地表水环境
本项目用水由园区供水管网供给。
本项目生产废水经处理后回用，与地表水体无水力联系。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目地表水评价等级为三级B。可不进行地表水影响预测。地表水评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。
因此，本次评价仅对污水处理设施依托可行性分析。
2.7.3地下水环境
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A建设项目分类方法，冶炼厂地下水环境影响评价类别属于Ⅰ类建设项目。
建设项目的地下水环境敏感程度分级，见表2.7-6。建设项目地下水环境影响评价工作等级分级，见表2.7-7。
表2.7-6    地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表2.7-7    评价工作等级分级表
	敏感性
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


项目区非水源地，占地为工业园区工业用地，项目与所在区域地下水无水力联系，不是集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，不是分散式水源地，未分布特殊地下水资源，因此不是地下水环境敏感区或较敏感区，敏感程度为“不敏感”。
根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价等级为二级。
根据导则及工程影响范围，确定地下水影响评价范围为以厂址中心点为中心，以地下水流向由东北向西南为主轴，厂界北上游500m、厂界南下游2.5km、厂界两侧1km的区域，共约6km2范围。
[bookmark: _Toc280691114][bookmark: _Toc189128894][bookmark: _Toc172915183][bookmark: _Toc172077726][bookmark: _Toc293592344][bookmark: _Toc278649394][bookmark: _Toc230071421][bookmark: _Toc178676324][bookmark: _Toc266187525][bookmark: _Toc213225672]2.7.4声环境
项目位于伊东工业园A区，占地类型为工业用地，项目所在声环境功能区属于3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目建设前后噪声值变化较小且厂址附近没有声环境敏感目标，受影响人口数量基本不发生变化，本项目声环境评价等级定为三级。环境噪声影响评价工作等级判定依据，见表2.7-8。声环境评价范围为厂界外1m。

表2.7-8    环境噪声影响评价工作等级判定依据表
	判别依据
	声环境功能区类别
	项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量
	受噪声影响
范围内的人口数量

	三级评价
	3类地区
	小于3dB（A）（不含5dB（A））
	变化不大

	本工程
	3类区
	小于3dB（A）
	变化不大

	评价等级
	三级评价


2.7.5土壤环境
对照HJ964附录表A，本项目属Ⅰ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属污染影响型项目，占地218796m2，属中型建设项目，项目位于工业园区内，园区内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标。根据评价等级判定依据，本项目土壤评价等级为二级。土壤评价工作等级判定，见表2.7-9。
本项目土壤评价范围为项目区以及项目区外1km范围内。
表2.7-9    土壤评价工作等级
	项目类别
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


2.7.6生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ19-2022）评价工作分级划分，本项目在伊东工业园西部黄金冶炼厂厂区内技改，符合生态环境分区管控要求，不涉及生态敏感区，生态影响评价仅需要进行生态影响简单分析。
生态环境影响评价范围在厂区范围内。
2.7.7环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，本项目为重有色金属冶炼业，硫酸储罐依托现有工程，本项目新增设施及工艺涉及危险物质主要包制备硫酸过程中的SO3、SO2、硫酸、砷，焙烧炉烘炉、开炉升温及保温时采用轻质柴油。结合现有工程及技改项目，生产工艺硫酸最大储存量为36716t，硫酸临界量为10t。制备硫酸过程中产生的SO3、SO2均在密闭车间内，存量较小，本次按事故状态10min存在量计，SO3最大存在量为4.01Nm3，即7.91t，SO3临界量为5t；SO2最大存在量为196.67Nm3，即0.58t，SO2临界量为2.5t。
表2.7-10    本工程危险物质数量与临界量的比值
	设施
	物质名称
	临界量/t
	储存量/t
	Q

	制酸设备
	硫酸
	10
	36716
	3671.6

	制备硫酸车间
	SO2
	2.5
	0.58
	0.23

	
	SO3
	5
	7.91
	1.58

	
	砷
	0.25
	0.00792
	0.03


（1）Q值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
Q=q1/Q1+q2/Q2 +q3/Q3…qn/Qn
式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为t；
Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，单位为t；
因此，本工程Q值为3673.444，Q＞100。
（2）行业及生产工艺（M）
分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表2.7-11   行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药轻工、化纤、有色
冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）
油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目涉及高温工艺过程、危险物质贮存罐区（依托现有工程），M分值为10，以M3表示。
（3）危险物质及工艺系统危险性（P）
建设项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）的判断见下表，分别以P1、P2、P3、P4表示。
表2.7-12    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q＞100，M1，危险物质及工艺系统危险性确定为P1。
（4）E的分级确定
①大气环境
本项目的事故情形涉及危险物质泄漏，危险物质向环境转移的途径为大气扩散对大气环境的影响。本项目边界周围5km范围内总人口小于1万人，确定大气环境敏感性为E3。
②地表水环境
本项目的事故情形涉及危险物质硫酸、SO3、SO2泄漏，向环境转移的途径为地表水扩散对地表水环境的影响。本项目排放点距离水体较远，24h流经范围内不涉及涉跨国界、省界。本项目地表水功能敏感性分区为F3。
本项目发生事故时，危险物质泄漏量较小，完全可通过建设单位的水体污染防控体系进行收集、处理，且本项目距离水体较远，基本不会对水体产生影响，也不涉及地表水环境风险受体/敏感保护目标。因此，本项目地表水功能敏感性分区为S3。
综上，本项目地表水功能敏感性分区为F3，地表水功能敏感性分区为S3。因此，本项目地表水环境敏感性为E3。
③地下水环境
本项目不位于水源地的保护区及准保护区内，项目与所在区域地下水无水力联系，地下水敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水功能敏感性分区为G3。
综上，本项目地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D1。因此，本项目地下水环境敏感性为E2。
（5）建设项目环境风险潜势判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分见下表。
表2.7-13    建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+ 为极高环境风险


①大气环境
本项目的危险物质及工艺系统危险性为P1，大气环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为III级。
②地表水环境
本项目的危险物质及工艺系统危险性为P2，地表水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为III级。
③地下水环境
本项目的危险物质及工艺系统危险性为P2，地下水环境敏感性为E2，环境风险潜势确定为III级。

表2.7-14    评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	简单分析a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目大气环境风险潜势确定为III级、地表水环境风险潜势确定为III级、地下水环境风险潜势确定为III级。由此判定，本项目环境风险评价等级为二级。
风险评价范围：依据本项目确定的环境风险评价等级，大气环境风险评价范围为项目边界外扩5km的区域；本项目废水不外排，不与地表水体产生水力联系，地表水环境风险范围同地表水环境影响评价，不设评价范围；地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。
项目评价范围及敏感目标分布，见附图2.7-1。
[bookmark: _Toc321821699][bookmark: _Toc213225673][bookmark: _Toc278649395][bookmark: _Toc173209370][bookmark: _Toc230071422][bookmark: _Toc330460755][bookmark: _Toc185164264][bookmark: _Toc280691115][bookmark: _Toc329793429][bookmark: _Toc172077727][bookmark: _Toc266187526][bookmark: _Toc172919577][bookmark: _Toc189128895][bookmark: _Toc293592345][bookmark: _Toc17046][bookmark: _Toc5797099][bookmark: _Toc41991079][bookmark: _Toc29418]2.8污染控制与环境保护目标
[bookmark: _Toc324695027]2.8.1污染控制目标
（1）控制工艺废气与无组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。
（2）严格控制设备噪声，保证厂界不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的3类声环境功能区噪声排放限值。
（3）加强对各生产车间以及罐区管理等火灾风险管理，避免事故状态下对周围环境造成直接或伴生、次生污染影响。
本项目污染控制目标，见表2.8-1。
表2.8-1    污染控制目标一览表
	序号
	污染源名称
	污染控制目标

	1
	废气污染源
	工艺废气与无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	2
	废水污染源
	生产工艺不排放工艺废水，配套环保设施产生废水经处理后回用、不外排，生活污水依托厂区污水站预处理达标后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。

	3
	主要噪声源
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	4
	工业固废
	全部固废得到妥善处置


2.8.2环境保护目标
本项目位于伊东工业园区内，主要环境敏感点分布及环境保护目标，见表2.8-2、附图2.7-1。
表2.8-2    主要环境保护目标一览表
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境
功能区
	相对厂址方位方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	环境空气
	-4112
	-207
	哈萨克布力开村
	居民区（2000人）
	二类区
	东
	2400

	地表水
	/
	布力开河
	
	Ⅲ类
	东
	3030

	地下水
	/
	厂址周边及下游地下水
	
	Ⅲ类
	-
	-

	声环境
	/
	-
	-
	3类
	-
	-

	土壤环境
	/
	厂区外扩0.2km
范围内土壤环境
	工业用地
	第二类用地筛选值标准
	厂区外扩0.2km
范围
	200

	环境风险
	/
	哈萨克布力开村
	居民区（2000人）
	/
	东
	2400

	
	
	地下水、土壤
	厂址周边地下水、土壤
	/
	/
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[bookmark: _Toc41991081][bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc10300]3.1现有工程介绍
西部黄金伊犁有限责任公司现有一套200t/d的黄金生产系统，采用高砷含金硫铁矿生产黄金，采用的生产工艺为：“二段沸腾焙烧→酸浸→氰化→锌粉置换→精炼”。生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、制酸车间和硫酸罐区等。
[bookmark: _Toc298914226][bookmark: _Toc391919772][bookmark: _Toc440992437][bookmark: _Toc414619140][bookmark: _Toc441075023][bookmark: _Toc391926592][bookmark: _Toc410564950][bookmark: _Toc385918241][bookmark: _Toc440295399]3.1.1现有工程环保手续
西部黄金伊犁有限责任公司于2012年在伊宁县伊东工业园区A区投资新建了一座能处理复杂含砷金精矿的综合回收冶炼厂，采用焙烧氧化法工艺处理复杂金精矿，设计日处理金精矿400t（2×200t/d），一次规划，分期实施。
公司现有项目环保手续履行情况如表3.1-1所示。
表3.1-1    现有项目环保手续履行情况
	名称
	环保手续类别
	主要内容
	批复文号

	《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书》
	环境影响评价
	设计日处理金精矿400t（2×200t/d），一次规划，分期实施。生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、铜萃取电积车间、制酸车间和酸罐区等。
	2012年1月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环评价函〔2012〕20号

	《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书》
	环境影响评价
	尾矿库总库容59.40×104m3，有效库容51.66×104m3，等别为五等，主要构筑物级别为5级，采用干式堆存，尾渣堆积干容重1.3t/m3，尾矿库服务年限6.7a。
	2013年5月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环评价函〔2013〕359号

	《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收监测报告》
	竣工环境保护验收
	验收范围为一期工程和配套尾矿库。
	2015年10月，原新疆维吾尔自治区，新环函〔2015〕1140号

	西部黄金伊犁有限责任公司排污许可证
	排污许可证申领
	行业类别：金冶炼，工业炉窑
	2020年08月7日取得排污许可证，证书编号：91654021068808049U001V

	《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目及其配套尾矿库项目环境影响后评价报告书》
	环境影响后评价
	调查一期工程建设后环境变化情况，分析环境变化趋势。
	已备案


2012年1月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书的批复”（新环评价函〔2012〕20号），2012年7月，原新疆维吾尔自治区环保厅出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目污水处理工艺的复函》（新环评价函〔2012〕801号），确认该项目生产废水处理工艺由原设计的氯氧化法变更为二氧化硫-空气氧化法，浸出渣破氰处理后经固液分离后再堆放至尾矿库。
2013年5月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书的批复”（新环评价函〔2013〕359号）。
2014年6月，原新疆维吾尔自治区环保厅出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目有关事宜的复函》（新环函〔2014〕715号），同意将该项目竣工环境保护验收延期一年，并同意项目在生产工艺中以无毒“金蝉”普通化学药剂替代剧毒的氰化钠药剂。
2015年10月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收合格的函》（新环函〔2015〕1140号）。
目前冶炼厂项目仅建设一期，二期未建设。制酸尾气在线自动监测设备已于2014年9月联网并运行，2014年10月27日通过验收（伊州环监控验〔2014〕14号）。
西部黄金伊犁有限责任公司于2020年08月07日初次申领了排污许可证，2020年11月6日进行了一次变更，2021年9月17日进行了二次变更，有效期至2023年8月6日；证书编号91654021068808049U001V。通过在全国排污许可证管理信息平台公开端查阅台账记录和排污许可执行报告。公司按照排污许可管理要求在2020年~2022年报送了季报、年报，执行报告内容主要包括承诺书、排污单位基本信息、基本生产信息、和实际排放情况及达标判定分析等内容。
2022年，西部黄金伊犁有限责任公司委托编制了《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目及其配套尾矿库项目环境影响后评价报告书》，并在新疆维吾尔自治区生态环境厅进行了备案。
3.1.2现有工程主要建设内容
[bookmark: _Toc414619141][bookmark: _Toc391926593][bookmark: _Toc298914227][bookmark: _Toc391919773][bookmark: _Toc312136893][bookmark: _Toc410564953]现有工程的生产规模为200t/d，全年按330天运行，年处理金矿能力为66000t/a。
现有工程生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、铜萃取电积车间、制酸车间和硫酸罐区等。
辅助设施主要有生产水泵站、循环水泵站、35kV总降压变电站、车间变配电站、中央控制室、化验室、物资仓库、中央机修、公厕等。
厂前生活区主要有办公楼、单身宿舍、食堂、停车场等设施。
现有工程主要内容见表3.1-2。
表3.1-2    现有工程主要内容汇总表
	序号
	名称
	建设内容

	1
	主体
工程
	原料制浆车间
	原料车间内设有半地下矿仓，精矿贮存时间约为30天

	
	
	焙烧收尘车间
	两段焙烧配套旋风收尘，电收尘

	
	
	制酸车间
	净化工段、SO2风机、转化工段、干吸工段、尾气吸收塔、60m高排气筒

	
	
	提金炼金
	焙砂酸浸
	酸浸槽、浓密机、料浆池等

	
	
	
	焙砂再磨
	球磨机、浓密机等

	
	
	
	浸出洗涤
	浸出槽等

	
	
	
	锌粉置换
	贵液池、贫液池等

	
	
	
	金泥精炼
	含酸浸除杂、炼金、炼银工序

	2
	辅助
工程
	空压站
	空压机

	
	
	药剂制备间
	设有药剂仓库、2t电动葫芦、溶解槽、储存槽及药剂泵。主要制备石灰浆、石灰粉、硫酸亚铁溶液等生产、辅助所需药剂

	
	
	循环水站
	循环水池、循环水泵站

	
	
	35kV变电站
	35kV主变

	
	
	机修间
	机修间一座，占地面积700m2

	
	
	试化验室
	试化验室一座，占地面积约350m2。用于分析化验。

	
	
	危险化学品库房
	危险化学品库一座，占地面积约680m2。
其中包括锌粉库房、氢氧化钠库房、高锰酸钾库房、药剂库房、盐酸库房和硝酸库房

	3
	公用
工程
	给排水
	供水：园区供水管网

	
	
	
	排水：清污分流，雨污分流

	
	
	供电
	配电站

	
	
	消防
	消防设施

	
	
	供暖
	现已改为园区集中供暖

	
	
	办公生活设施
	办公楼、职工生活区

	4
	储运
工程
	原料堆场
	原料堆场一座，占地面积约18020m2

	
	
	库房
	综合仓库、油库

	
	
	燃料堆场
	煤堆场

	
	
	储罐区
	现有硫酸储罐4座，每个5000m3

	5
	环保
工程
	废气
	化验室废气
	经吸附塔吸收后由15m排气筒排放

	
	
	
	炼金室废气
	经酸雾喷淋塔吸收后由15m高排气筒排放

	
	
	
	焙烧烟气
	经旋风收尘+电收尘+制酸+钠法脱硫+电除雾处理后由60m高排气筒排放

	
	
	
	
	烟气在线监测系统

	
	
	废水
	含酸废水处理
	石灰乳+硫酸亚铁中和处理

	
	
	
	其它
	硫酸事故池（3600m3）、废水事故池（300m3）雨水收集池（1500m3）

	
	
	
	生活污水
	采用化粪池处理

	
	
	噪声
	隔声、减振、消声

	
	
	固废
	浸出渣、中和渣无害化处置后堆置尾矿库

	
	
	危险废物
	厂区建设有危废暂存间一座（占地面积60m2），更换下来的废钒触媒、废机油、废润滑油暂存在厂区危废暂存间内，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置。

	
	
	地下水土壤防治措施
	厂区及尾矿库区域均已按照要求进行了分区防渗。厂区建设全封闭式物料大仓，尾矿库防风抑尘网全部覆盖。生产废水可以做到封闭循环使用，不外排。


[image: ]图3.1-1   冶炼厂主要生产设施及其分布的照片
3.1.3现有工程产品方案
现有工程设计产品产量见表3.1-3。
表3.1-3    现有工程设计产品产量一览表
	序号
	产品名称
	产量

	1
	金（以纯金计）
	2428.8kg/a

	2
	银（以纯银计）
	2287.45kg/a

	3
	硫酸（折合93%硫酸）
	40.1kt/a


3.1.4现有工程原辅材料使用情况
现有工程主要原辅材料及能源消耗量见表3.1-4。
表3.1-4    现有工程主要原辅材料使用情况一览表
	序号
	原辅料名称
	年使用量

	1
	金精矿
	44915.95 t

	2
	“金蝉”
	330 t

	3
	石灰精粉
	6388990 kg/t

	4
	锌粉
	0.39 kg/t

	5
	阳离子絮凝剂
	2150 kg/t

	6
	滤布
	3859套

	7
	置换滤布
	2764米

	8
	炼金室滤布
	432米

	6
	氧化钙
	5959.67 t

	10
	分析纯硝酸
	2500ml×500瓶

	11
	盐酸
	7.64 t/t

	12
	水合肼
	12 t/t

	13
	高锰酸钾
	0.85 t

	14
	液碱
	196 t

	15
	硼砂
	0.5 t

	16
	硫酸铜
	7.5 t

	17
	焦亚硫酸钠
	105 t

	18
	尿素
	1.96 t

	16
	酸洗缓冲剂
	0.1 t

	20
	氢氧化钠
	193.93 t

	21
	硫酸亚铁
	1114.8 t

	22
	水泥
	1008.14 t


3.1.5现有焙烧工艺
现有工程工艺流程见图3.1-2。
[image: 冶炼厂工艺流程]
图3.1-2    现有工程工艺流程图
[bookmark: _Toc307585080]3.1.5.1原料制备
根据需要将含硫含砷复杂金精矿运输至原料车间地下矿仓。通过一台桥式抓斗起重机将金精矿加入机械搅拌调浆槽内调成矿浆浓度70%左右的浆料，调好矿浆自流入振动筛进行分级，筛下物为合格矿浆进入矿浆池；筛上物进入球磨机再磨，磨好的矿浆进入矿浆池，再经泵送入调浆槽。合格的矿浆自流入搅拌储浆槽，经软管泵打入焙烧炉的料浆分配器。
[bookmark: _Toc307585081]3.1.5.2两段焙烧及收尘
对于含砷复杂金精矿采用两段焙烧预处理，即在第一段炉内还原气氛焙烧脱砷产生三氧化二砷，在第二段炉内氧化焙烧脱硫产生二氧化硫烟气制硫酸，烧渣用于酸浸提铜以及再氰化浸金，该工艺可以实现金、砷、硫等有价金属资源的综合利用，同时可以获得更高的砷脱除率及金回收率。
通过分配精矿氧化需要的空气量，使得第一段沸腾炉处于弱氧化气氛（供给80-90%理论氧气需要量）低温（550-600℃）脱砷焙烧，第一段炉出口烟气经高效旋风收尘器收尘，焙烧炉溢流焙砂以及1#旋风收尘器组捕收焙砂分别经过2台密封回料器回送到第二段沸腾焙烧炉继续氧化脱硫，第二段炉底供给理论氧气需要总量的120%，炉内氧气为过剩状态，焙烧温度为650-700℃，第二段炉出口烟气进入2#旋风除尘器（2×φ800mm）收尘，1#旋风除尘器与2#旋风收尘器的出口烟气合并进入烟气表冷却器。
焙烧过程的主要反应如下：
	4FeS2 +11O2  =2 Fe2O3 + 8SO2

	6FeAsS + 14.5O2 = 2Fe3O4+3As2O3+6SO2
6FeAsS + 15O2 = 3Fe2O3+3As2O3+6SO2

	2Fe3O4 + 0.5O2 = 3Fe2O3
2As2O3 + 2O2  = 2As2O5
SO2+0.5O2 = SO3 

	CaCO3 = CaO + CO2 

	MgCO3 = MgO + CO2 


烟气经过表冷却器降温至400℃左右，再经过一级高效收尘后，烟气仍含有20-50g/m3左右的细烟尘（0-20μ），再经过一台四电场高温电收尘器（35m2）静电捕收烟尘（电收尘器的收尘效率大于99.5%），电收尘进口温度为380-360℃，出口温度300-350℃，完全除尘后的烟气进入烟气湿法洗涤工段。
第二段沸腾炉炉膛溢流焙砂、2#旋风收尘器组捕收的焙砂、表冷器和电收尘的焙砂直接进入水淬槽，再经过两级酸浸后，矿浆自流入酸浸过渡槽后经耐腐耐磨泵送入焙砂酸浸工段的防腐浓密机（φ15）。
焙烧炉的烘烤及冷态炉开炉升温采用柴油燃烧进行。第一段沸腾炉炉膛沸腾层设有三支燃油枪，并在焙烧车间配有柴油罐（10t）、油泵、助燃风机，该燃油系统在炉子正常运行时一般停用。
焙烧主要技术操作条件：
一段焙烧温度：550～600℃；二段焙烧温度：650～700℃
一段焙烧供风量：9096.4m3/h；
二段焙烧供风量：富裕1.2，即3722Nm3/h；
焙砂水淬液固比：3:1。
[bookmark: _Toc307585082]3.1.5.3药剂制备
主要制备石灰浆、金蝉溶液、石灰粉和硫酸亚铁溶液，石灰浆用于再磨之前的调浆，金蝉溶液用于再磨之后的浸金，石灰粉用于含硫、含砷废酸的一段中和处理，硫酸亚铁用于含砷废酸的二段中和处理。
（1）石灰浆及石灰粉制备
用铲车将堆存在将石灰堆存区的石灰铲运至厂房内，通过斗式提升机送到石灰受料仓，下设刮板运输机将石灰输送至球磨机，球磨排矿自流至磨矿泵池;矿浆由泵给入螺旋分级机进行分级，沉砂返回球磨机再磨，形成磨矿闭路循环;溢流自流进入石灰浆搅拌槽，由泵送至酸浸工序。
粉状石灰由泵车直接给入粉灰仓，通过螺旋给料机给入搅拌槽，加水搅拌成浓度10%的石灰浆后，用渣浆泵输送至含砷废酸中和工序。
（2）金蝉药剂制备
用电动葫芦将袋装的金蝉加到金蝉溶解槽，金蝉溶解槽上部设有破袋机，制备好的溶液自流到储存槽，再通过药剂泵向氰化工段各加药点给药。
（3）硫酸亚铁制备
将硫酸亚铁加到溶解槽，加水搅拌溶解后，用泵输送至含砷废酸中和工序。
3.1.5.4提金炼金
主要包括酸浸过滤、焙砂再磨、浸出洗涤、锌粉置换和金泥冶炼五段流程，各流程简述如下。
①酸浸过滤
经过水淬的焙砂浆，进入酸浸槽，加入浓硫酸进行酸浸；经过两级酸浸后的矿浆送入1#防腐浓密机浓密，浓密机溢流进入料液池，经压滤机压滤，滤液给入水淬槽，滤饼送入调浆槽；1#浓密机底流用泵送入2#防腐浓密机再次浓密；2#浓密机底流用泵送入胶带式过滤机过滤并洗涤，滤液进入滤液搅拌槽返回1#浓密机，滤布洗涤水进入洗水搅拌槽返回2#浓密机，滤饼送入调浆槽；在调浆槽加入石灰浆及回水，将滤饼调浆至pH值11.0后送入磨矿泵池。
②焙砂再磨
将磨矿泵池中的矿浆给入水力旋流器进行分级；旋流器沉砂自流进入球磨机细磨，旋流器溢流自流进入浓密机浓缩；球磨机排矿自流至磨矿泵池，通过泵重新给入旋流器，形成磨矿闭路循环；浓密机溢流返回至酸浸车间用于酸浸渣调浆，浓密机底流送浸出洗涤工序。
③浸出洗涤
再磨后的浓缩矿浆进入浸出1#槽，加入金蝉药剂进行一段5级浸出；一段浸出矿浆送至一洗浓密机；一洗浓密机溢流进入贵液池贮存，底流扬送至浸出6#槽，加入金蝉药剂进行二段4次浸出；二段浸出矿浆送至二洗浓密机；二洗浓密机溢流自流返回到一洗浓密机作为洗水回用，底流矿即浸出尾渣用泵扬送至污水处理工序。
④锌粉置换
用清水泵将贵液池中的贵液打入压滤机，滤液流入清贵液池；然后把净化的贵液进行脱氧，用锌粉给料机加入锌粉后，用冷凝泵打入置换压滤机置换，滤液进入贫液池，滤饼(金泥)送金泥精炼工序；贫液池中的大部分贫液扬送至三洗浓密机作为三洗作业的洗涤水，剩余的贫液进入酸浸工序调浆。
⑤金泥冶炼
主要包括酸浸除杂、炼金和炼银三道工序，各工序简述如下：
A.酸浸除杂
把金泥投入酸浸反应釜中，加入浓硝酸进行酸浸除杂。金泥中的Ag、Zn、Pb、Cu、Fe等杂质以其活泼性的强弱次序与硝酸发生反应进入液相，而金与硝酸不反应，留在固相中；经过滤使固液分离。
B.炼金
将经过硝酸酸浸过滤后的固体投入溶金釜中，加入王水使金进入液相，经真空压滤使固液分离。
在滤液中加入B还原剂，充分反应后，经真空压滤使固液分离，固体为单质金粉，经熔炼及铸锭生产成品金锭，液体送污水处理工序。
C.炼银
将经过硝酸酸浸过滤后的液体送到沉银釜中加入盐酸，充分搅拌后形成AgCl沉淀，经真空压滤固液分离。
将固体投入熔银釜中，再加入铁，充分反应后，经真空压滤使固液分离，固体为单质银粉，经熔炼及铸锭生产成品银锭；液体送污水处理工序。
3.1.6现有制酸工艺
[bookmark: _Toc307585117]3.1.6.1工艺原理
以冶炼来的SO2烟气为原料，生产制造H2SO4，工艺由以下步骤组成。
[bookmark: _Toc307585118]（1）SO2烟气的净化，根据绝热蒸发原理对烟气进行降温、除尘、除雾；
（2）SO2转化为SO3，按下面反应式进行。
[bookmark: _Toc307585119]             SO2+1/2O2=SO3
（3）SO3气体的吸收，SO3气体通过与H2O化合生成H2SO4，按下面反应式进行。
[bookmark: _Toc307585120]            SO3 + H2O = H2SO4
[bookmark: _Toc307585121]3.1.6.2工艺流程特点
[bookmark: OLE_LINK11]（1）为了把洗涤下来的砷彻底除去，净化采用空—动—填—填—电—电封闭酸洗净化，减少稀酸排放量，增加硫的回收率；
（2）采用“3+2”两转两吸，使SO2总转化率大于99.7%，保证尾气中的SO2达标排放；
（3）采用93%酸干燥烟气，98%酸吸收SO3，塔顶设置纤维除雾器，保护设备，保证酸雾达标；
（4）所有参数进入主控制室，对工艺参数采用集中检测和自动调节。
[bookmark: _Toc307585122]3.1.6.3工艺流程简述
[bookmark: _Toc307585123]（1）净化车间
由于电收尘的出口烟气含砷浓度比较高，为了能除砷彻底，炉气净化采用空—动—填—填—电—电封闭酸洗净化流程。来自电除尘的炉气，温度330～350℃，含尘量0.2～0.5g/m3，进入空塔洗涤器、动力波洗涤、二级填料洗涤塔，经绝热增湿洗涤后，砷基本被全部除去，炉气中大部分的灰尘、氟等杂质也被除去。炉气经洗涤后温度降至40℃以下，进入两级电除雾器，进一步除去残余的灰尘和酸雾等杂质，使炉气中酸雾<5mg/m3。
由空塔洗涤器底部流出的洗涤含砷稀酸，进行液固分离，清液回循环槽，少量稀酸进入脱吸塔，经脱除SO2后的稀酸和斜管沉淀器底部排出的酸泥由耐腐耐磨泵送至污水处理车间。
由填料塔底部流出的稀酸，通过稀酸泵打入稀酸板式换热器内换热后使酸温降至35℃，从塔顶喷入塔内冷却烟气。
在空气冷却塔烟气出口设置温度连锁，当温度超过设定值时，报警并由事故水高位槽自动加水至空气冷却塔中。
[bookmark: _Toc307585124]（2）干吸车间（包含成品车间）
经净化后的炉气进入干燥塔，用93%硫酸喷淋，使炉气中的水份降至0.1g/m3以下，经丝网除沫器除沫、除雾后由主鼓风机将炉气送入转化工段。从转化器第1、2、3段出来的转化气（转化率～93%）在第一吸收塔内用98%H2SO4吸收其SO3，经湿法除沫、除雾后，依次进入转化器第四、五段进行第二次转化。来自转化器第五段的二次转化气（总转化率为99.7%）进入第二吸收塔，塔内用98%硫酸吸收其中的SO3，然后经塔顶湿法除沫、除雾后进入动力波尾吸塔，脱除掉其中的SO2、SO3气体和酸沫，使尾气中的SO2为125mg/m3，然后通过排气筒排入大气，排放尾气符合国家规定的排放标准。尾气吸收后液排往污水处理系统。
干燥塔内吸收水份产生的稀释热、两台吸收塔内吸收SO3产生的反应热，通过各自的浓酸板式换热器除去热量。干吸系统通过串酸、加水和产成品酸来维持各塔循环酸的浓度和循环槽的液位。
产品酸为93%硫酸，产酸管从一吸的板式换热器出口酸侧接口，酸温得到充分冷却，可减轻硫酸储罐的腐蚀。成品酸经地下槽计量后用泵输送至成品酸罐。
设计的循环酸流程为塔→槽→泵→浓酸板式换热器→塔（即泵后流程）。
[bookmark: _Toc307585125]（3）转化车间
转化采用3+2两次转化流程，Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅳ、Ⅱ换热方式。来自主鼓风机的炉气，依次经过Ⅲ、Ⅰ换热器管间，与三段、一段出口的高温转化气换热，温度升至430℃进入转化器，经一、二、三段转化、换热后的转化气温度降至180℃后进入第一吸收塔，用98%硫酸吸收其SO3后，再依次经过Ⅴ和Ⅳ并联一起进Ⅱ换热器，管间与五段、四段、二段出口的高温转化气换热，升温至430℃后进入转化器四段、五段进行第二次转化。经四段、五段转化后的气体分别经Ⅳ换、Ⅴ换热后温度降至170℃后进入第二吸收塔，用98%硫酸吸收SO3，经纤维除雾器除沫、除雾后进入尾气吸收塔，除去SO2和酸雾，总转化率≥99.7%。
在转化器的一段、四段进口处，分别设置电加热器各一台，用于转化系统的升温预热。为调节各段的反应温度，转化车间设置了一段、四段自调装置，以及必要的副线和阀门。
[bookmark: _Toc307585126]（4）尾气脱硫
近年来，国内外在烟气脱硫工艺上，应用于生产实践的主要有两大类，湿法脱硫和干法脱硫；而按产品利用来讲又分为回收法和抛弃法。脱硫的基本原理都是以一种碱性物质作为SO2的吸收剂，即脱硫剂。吸收剂可按下列原则进行选择：
①吸收能力高。要求对SO2吸收具有较高的吸收能力，以提高吸收速率，减少吸收剂的用量，减少设备体积和降低能耗。
②选择性能好。要求对SO2吸收具有良好的选择性能，对其他组分不吸收或吸收能力低，确保对SO2具有较高的吸收能力。
③挥发性低，无毒，不易燃烧，化学稳定性好，不发泡，黏度小，比热容小。
④不腐蚀或腐蚀性小，以减少设备投资及维护费用。
⑤来源丰富，容易得到，价格便宜。
⑥便于处理及操作时不易产生二次污染。
湿法脱硫方法有：石灰石—石膏法、氨法、钠碱法、金属氧化物法（氧化锌、氧化镁等）等。本硫酸尾气脱硫采用氢氧化钠吸收脱硫。
[bookmark: _Toc307585127]（5）酸库
成品酸经地下槽计量后用泵输送至成品酸罐储存。硫酸外销时，从浓酸贮酸罐自流至酸罐车，运出厂。酸库设置酸罐4个，并设置事故池1座，事故池有效容积与单座酸罐容积相等。
3.1.7现有工艺废水处理流程
冶炼厂设有酸性废水中和处理装置，厂区现有工程产生的生产废水主要为制酸车间电除雾冲洗水、脱硫外排废水、车间地面冲洗水及废污酸，均属于酸性含砷废水。其中电除雾冲洗水24m3/d，脱硫外排废水1m3/d，车间地面冲洗水5m3/d，废污酸96m3/d。合计含酸废水126m3/d，在制酸车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。工艺废水全部回用，不外排。
酸性废水为含砷废水。废水直接进入中和槽，添加石灰乳进行沉砷反应。沉砷后的溶液进行压滤，滤液自流到滤液池用泵打回各工段使用。压滤后的含砷渣由螺旋输送到混合器，在混合器中，含砷渣与来自水泥仓的水泥充分混合固定。固定后的尾渣实行不落地管理，直接用汽车从出渣口装运后运输到配套的尾矿库进行填埋处理。酸性废水中和处理工艺流程如图3.1-3。
[image: ]
图3.1-3    酸性废水治理工艺流程图
3.1.8尾矿库
尾矿库总库容59.40×104m3，有效库容51.66×104m3，等别为五等，主要构筑物级别为5级，采用干式堆存，尾渣堆积干容重1.3t/m3，尾矿库服务年限6.7a。实际只建设了一期工程。截止目前，尾矿库已堆存浸出渣389513.11吨，已使用库容约30万m3。
尾矿库由坝体工程、防渗工程、排渗设施、排洪系统和观测系统等组成，项目组成及主要建设内容见表3.1-5。
表3.1-5     项目组成及主要建设内容一览表
	项目
	主要建设内容

	坝体工程
	初期坝
	坝型为戈壁土石料不透水坝，最大坝高16m，坝顶宽4.0m。上游、下游坝坡为1：2.0。护坡均采用碎石护坡，厚度20cm，护坡下依次铺设20cm厚细砂垫层、1.5mm后土工膜、20cm厚细砂垫层。

	
	堆填坝
	堆筑由机械碾压堆填而成，设计最终堆积坝顶标高1025.0m，最大堆积高度12m。下游坝坡比1：4.0

	
	环保坝
	位于初期坝下游约150m，坝型为戈壁土石料不透水坝，最大坝高10m，坝顶宽4.0m，坝顶标高990.0m，容量16311m3，上游、下游护坡均采用碎石护坡，厚度20cm

	防排洪系统
	排洪
方式
	库北侧设置截洪沟防止雨水进入库内，库区采用排水井+排水管形式

	
	库区
	排水管沿南北方向布置在尾矿库中，垂直穿过初期坝底,坝下游设置集水池。排水管全长185.2m。库内设置两座排水井，排水井直径1.5m，1号排水井高度7.7m，2号排水井高度14.7m

	
	库外
	库区上游修建截洪沟，截洪沟横断面为梯形，底宽0.8m，开挖平均深度0.8m，全长750.0m。

	
	坝坡
	堆填坝体与岸坡结合处设岸边截水沟，各级马道设马道排水沟

	防渗工程
	库底及岸坡进行全库防渗，库底防渗与坝体上游防渗层结合。环保坝库内库底及岸坡也进行全库防渗，并库底防渗与坝体防渗层结合。

	排渗设施
	尾矿坝排渗设施采用排渗管。排渗管分为水平排渗和竖向排渗。竖向排渗管采用DN125钢管，水平排渗管管径为DN100

	输送方式
	汽车运输

	道路
	修建上坝运输道路1.1km，宽4.0m。路面结构为泥结碎石路面。

	观测系统
	设坝体变形观测点

	管理设施
	值班房：设置值班室、工具室等
机具：主要是筑坝机具，如推土机、碾压机/照明、通信等


尾矿库上游设截洪沟，下游设置初期坝，库内设置排水井，库底设排水涵管。初期坝下游设置环保坝。沿沟道东侧修建运输道路。
全库采用膨润土防水毯+双光面土工膜（砷渣区2mm厚，尾渣区1.5mm厚）+土工布防渗，防水毯渗透系数为4.4×10-9cm/s，土工膜质检符合GB/T17643-1998标准，尾矿库现有防渗措施满足GB18597标准要求。
该尾矿库按一库两区建设，在尾矿库上游东侧支沟修筑拦渣坝，库内上游为砷渣堆存区，下游为尾渣堆存区。
（1）砷渣区防渗
砷渣库区防渗型式（从下到上）：平整压实地基+2.0mm高密度聚乙烯膜（HDPE）+600g/m2土工布+回填土层厚300mm+排放砷尾渣。
（2）尾渣堆存区防渗
氰渣库区防渗型式（从下到上）：平整压实地基+1.5mm高密度聚乙烯膜（HDPE）+600g/m2土工布+回填土层厚300mm+排放氰尾渣。
（3）坝坡防渗
初期坝上游护坡采用碎石护坡，厚度为20cm，护坡下依次铺设20cm厚细砂垫层一层--1.5mm厚土工膜--20cm厚细砂垫层一层。下游护坡采用20cm厚碎石护坡。西部黄金伊犁冶炼厂尾矿库库底采取了“两布一膜”、初期坝内坡采取了HDPE膜防渗措施，并按环评和设计要求对防渗层采取了保护措施。具体落实情况见表3.1-6。
表3.1-6    西部黄金伊犁冶炼厂尾矿库防渗处理措施
	部位
	设施
	环评
	实际

	尾渣区库底（由上至下）
	膜上保护层
	300mm回填土
	300mm回填土

	
	
	200mm粗砂排水层
	600g/m2长丝土工布

	
	防渗层
	1.5mm厚HDPE膜
	1.5mm厚HDPE膜

	
	膜下保护层
	膨润土防水毯一层
	4520g/m2膨润土防水毯一层

	
	
	防渗系数≤1.0×10 -7 cm/s
	渗透系数4.4×10 -9 cm/s

	砷渣区库底（由上至下）
	膜上保护层
	300mm回填土
	300mm回填土

	
	
	200mm粗砂排水层
	600g/m2长丝土工布

	
	防渗层 
	2.0mm厚HDPE膜
	2.0mm厚HDPE膜

	
	膜下保护层
	膨润土防水毯一层
	4520g/m2膨润土防水毯一层

	初期坝上游坝坡（由上至下）
	膜上保护层
	200mm厚细砂
	200mm厚细砂

	
	
	
	600g/m2长丝土工布

	
	防渗层
	1.5mm厚HDPE膜
	1.5mm厚HDPE膜

	
	膜下保护层
	200mm厚细砂
	200mm厚细砂


（4）尾矿库坝下环保坝
环保坝坝型采用戈壁土石料不透水坝，最大坝高10.0m，坝顶标高990.0m，库容16311m3，坝顶宽4.0m，坝顶长76.5m。上、下游坝坡均为1:2.0。上游护坡采用碎石护坡，厚度为20cm，护坡下依次铺设细砂垫层一层，厚度20cm；1.5mm厚土工膜；细砂垫层一层，厚度20cm。下游护坡采用碎石护坡，碎石厚度为20cm。
环保坝内采取库底及岸坡全库防渗。防渗层由上到下依次为300mm回填土、200mm粗砂排水层、1.5mm厚土工膜、膨润土防水毯一层。库底防渗与坝体相结合。
（5）尾矿库渗滤液收集池
渗滤液收集池采用底部+四周HDPE膜全防渗进行防护，容积120m3。库内排水管、坝坡排水沟、环保坝内水均入集水池，集水池内水通过排水管自流至阿希金矿冶炼厂高位水池。
3.1.9现有工程主要污染环节及环保措施
现有工程主要污染物环节及措施见表3.1-7。
表3.1-7    现有工程产污环节一览表
	类别
	产污节点及名称
	污染
因子
	处理措施及排放方式
	排污编号

	有组织废气
	化验室废气
	HCl、硫酸雾、NOX
	吸附塔+15m高排气筒
	DA001

	
	炼金室废气
	NOX
	酸雾喷淋塔+15m高排气筒
	DA002

	
	制酸尾气
	颗粒物、SO2、NOX、硫酸雾
	收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾+60m排气筒
	DA003

	无组织废气
	尾矿库、冶炼厂厂界
	TSP
	原料场地全封闭、内部地面硬化、洒水降尘、厂界四周防风抑尘网等
	-

	废水
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等
	化粪池处理后排入园区污水管网
	一般排放口

	噪声
	泵、风机、排气口
	噪声
	加装消声器、消声罩、基础减振等措施
	-

	一般固废
	焙烧砂和除尘灰、锌置换渣、生活垃圾
	/
	工业固废返回工艺综合利用，生活垃圾由园区环卫部门统一处置
	-

	危废
	固化砷渣、浸出渣
	/
	拉运至尾矿库堆存
	

	
	制酸工段废催化剂、废机油、废润滑油
	/
	暂存于冶炼厂危险废物储存库内，后期交由新疆金派环保科技有限公司处置
	-


3.1.9.1废气
本项目废气为有组织废气和无组织废气。有组织废气为该项目运营过程中有组织排放废气源包括制酸尾气、炼金室废气和化验室废气，无组织排放废气主要来源于原料堆场。
（1）有组织废气
根据现场调查，本项目制酸尾气在经过处理后由60m排气筒排放，排气口安装在线监测设备一套；炼金室废气经酸雾喷淋塔（去除酸雾等腐蚀性烟气）后由15m高排气筒排放；化验室废气吸附处理后经15m高排气筒排放。
冶炼尾气烟尘和二氧化硫自2020年起变更执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中排放限值，即颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于100、850mg/m3，制酸尾气中其它污染物、化验室尾气、炼金室尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
污染物具体排放情况详见表3.1-8。



[bookmark: OLE_LINK1]表3.1-8    废气污染物排放情况一览表
	污染源
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	排放量
（t/a）
	环保设施
	限值(mg/m3)

	化验室排气筒（DA001）
	HCl
	2.8
	0.018
	0.14
	吸附塔+15m高排气筒
	100

	
	硫酸雾
	1.9
	0.012
	0.10
	
	45

	
	NOX
	6.0
	0.037
	0.29
	
	240

	炼金室排气筒（DA002）
	NOX
	88
	0.47
	3.72
	酸雾喷淋塔+15m高排气筒
	240

	制酸尾气排气筒（DA003）
	颗粒物
	25
	0.62
	4.91
	收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾+60m排气筒
	100

	
	SO2
	197
	3.69
	29.22
	
	850

	
	NOX
	40
	0.75
	5.94
	
	240

	
	硫酸雾
	40.2
	0.68
	5.39
	
	45


注：数据来源于竣工环保验收、在线监测以及自行监测数据折算。
（2）无组织废气
为了解运营期间厂界无组织废气的排放及达标情况，收集公司2021年度自行监测数据进行分析。
表3.1-9    厂界无组织颗粒物排放源监测结果一览表
	监测点位
	监测项目
	监测时间
	排放浓度（mg/m3）
	环保措施
	限值(mg/m3)
	达标情况

	
	
	
	东
	南
	西
	北
	
	
	

	冶炼厂厂界
	TSP
	2021.4.8
	0.185
	0.168
	0.218
	0.202
	原料场地全封闭、内部地面硬化、洒水降尘、厂界四周防风抑尘网等
	1.0
	达标

	
	
	
	0.201
	0.168
	0.201
	0.218
	
	
	达标

	
	
	
	0.168
	0.151
	0.184
	0.135
	
	
	达标

	
	
	
	0.202
	0.151
	0.201
	0.218
	
	
	达标

	
	
	2021.7.27
	0.486
	0.469
	0.519
	0.469
	
	
	达标

	
	
	
	0.452
	0.419
	0.486
	0.469
	
	
	达标

	
	
	
	0.469
	0.435
	0.452
	0.435
	
	
	达标

	
	
	
	0.419
	0.435
	0.452
	0.452
	
	
	达标


由以上有组织和无组织监测结果统计表可知：项目运营期间冶炼厂制酸尾气排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；炼金室和化验室尾气各监测因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。冶炼厂厂界和尾矿库周界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
3.1.9.2废水
（1）生产废水
厂区现有工程产生的生产废水主要为制酸车间电除雾冲洗水、脱硫外排废水、车间地面冲洗水及废污酸，均属于酸性含砷废水。其中电除雾冲洗水24m3/d，脱硫外排废水1m3/d，车间地面冲洗水5m3/d，废污酸96m3/d。合计含酸废水126m3/d，在制酸车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。生产废水处理工艺采用石灰乳铁盐中和法，污水处理装置处理规模最大量400m3/d。监测结果见表3.1-10，根据监测结果可知：制酸车间污水处理装置出口总铅、总砷及总银等第一类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值。其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表3.1-10    制酸车间处理设施出水口水质    （单位：mg/L，pH除外）
	监测点位
	监测项目
	监测时间
	排放浓度
	环保措施
	《污水综合排放标准》(mg/L)

	制酸车间处理设施出水口
	pH
	2023年5月24日~5月25日
	7.20~7.47
	石灰乳铁盐中和法
	6.0~9.0

	
	悬浮物
	
	30~45
	
	-

	
	COD
	
	4~26
	
	500

	
	总砷
	
	0.423~0.465
	
	0.5

	
	总银
	
	0.03L
	
	0.5

	
	总铅
	
	0.2L
	
	1.0

	
	总锌
	
	0.05L
	
	5.0

	
	总铜
	
	0.05L~0.05
	
	2.0

	
	硫化物
	
	0.003L~0.005
	
	1.0

	
	硫酸盐
	
	98~283
	
	-

	
	总氰化物
	
	0.004L
	
	1.0

	达标情况
	/
	达标


（2）生活污水
生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。根据例行监测数据，生活污水处理设施出水口水质如表3.1-11所示。
表3.1-11    生活污水处理设施出水口水质    （单位：mg/L，pH除外）
	监测点位
	监测项目
	监测时间
	排放浓度
	环保措施
	《污水综合排放标准》三级标准限值(mg/L)

	冶炼厂生活污水出水口
	pH
	2020.9.8
	7.07
	化粪池处理后排入园区污水管网
	[bookmark: OLE_LINK2]6.0~9.0

	
	COD
	
	69
	
	150

	
	BOD5
	
	0.5
	
	30

	
	SS
	
	146
	
	150

	
	NH3-N
	
	24
	
	25

	
	动植物油
	
	0.06
	
	15

	
	阴离子表面活性剂
	
	0.92
	
	10

	
	总砷
	
	0.0015
	
	0.5

	达标情况
	/
	达标


由以上分析可知，本项目生活污水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
3.1.9.3噪声
本项目的噪声主要来自于生产设备、机泵等，各噪声源经减振、设置泵房、距离衰减等措施后，冶炼厂厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。噪声监测结果见表3.1-12。
表3.1-12    噪声监测一览表    单位：dB（A）
	监测点
	时间
	监测值范围
	标准限值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	冶炼厂厂界
	2021.7.28
	53.4-55.2
	48.0-53.9
	65
	55
	达标


3.1.9.4固废
由于后续经营安排，现有工程于2022年1月21日已停产，本次技改后仅焙烧和制酸工序运行。焙砂作为产品，直接外售，不再进入炼金工序，炼金工序处于停工状态，因此不再产生尾渣。
现有工程产生固废处置情况详见表3.1-13。经采取以下措施后，本项目固体废物综合利用及安全处置率可达100%。



表3.1-13    固废产生及处置情况表
	固体废物名称
	属性
	产生量（t/a）
	处置量（t/a）
	2022年停产之前处置去向
	2022年复产后处置去向

	焙烧砂和除尘灰
	一般固废
	/
	/
	作为原料进入浸出工段。
	作为产品外售

	锌置换渣
	
	/
	/
	返回流程，进行再磨后浸出。
	不产生

	生活垃圾
	
	30
	30
	厂内收集后由园区环卫部门统一处置。

	固化砷渣
	危险废物
	3848
	3848
	由车辆直接拉运至尾矿库专区堆存，喷洒抑尘剂，覆盖抑尘网。

	浸出渣
	
	43279
	43279
	产生后拉运至尾矿库尾渣专区堆存。使用金蝉前尾渣堆存量3.63万吨，截至目前尾渣堆存量约39万吨。
	后续不再新增

	制酸工段废催化剂
	
	8t/5年
	8t/5年
	暂存于冶炼厂危险废物储存库内，后期交由新疆金派环保科技有限公司处置。

	废机油、废润滑油
	
	0.2
	0.2
	暂存于冶炼厂危险废物储存库内，后期交由克拉玛依沃森环保科技有限公司处置。


3.1.9.5在线监测设施安装情况
公司在制酸尾气排口安装了1套在线监测设施，已完成验收。
企业自动在线监测设施安装情况详见表3.1-14。
表3.1-14    企业自动在线监测设施安装情况一览表
	序号
	监测设备名称
	监测因子
	生产厂家
	验收情况
	排口名称

	1
	CMES1000
	颗粒物、SO2、NOX
	安徽皖仪科技股份有限公司
	已验收
	制酸尾气排口（DA003）


[bookmark: _Toc4847]3.1.9.6现有工程环境影响回顾
（1）大气环境
本次评价各监测点SO2、NO2、CO、O3、PM10和氟化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级浓度限值要求；PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，超标原因主要是扬尘天气导致。现有工程建设运行对区域对环境空气质量影响不大。
（2）地表水环境
原环评阶段、本次评价阶段布力开河现状监测数据表明，布力开河各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求。
（3）地下水环境
通过对比环评阶段现状监测数据、本次评价实测监测数据可知，区域地下水质量除总硬度外，其他指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，项目建设对区域地下水环境影响较小。
（4）土壤环境
现有工程在竣工环境保护验收阶段，《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）尚未实施，从项目后评价土壤环境质量现状监测结果看，冶炼厂及运输道路两侧、尾矿库下风向沟道内土壤中砷超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地管控值要求。西部黄金伊犁有限责任公司委托苏州合巨环保技术有限公司对西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂开展了场地风险评估工作，编制了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染风险评估报告》。2021年8月8日，自治区环境工程评估中心出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染风险评估报告的技术评估报告》（新环评估〔2021〕143号）（具体见附件），根据评估意见，企业彻底停产后开展修复治理工作。
3.1.9.7污染物排放总量执行情况
根据建设单位现有工程排污许可执行年报，污染物排放总量见表3.1-15。污染物排放量均未超出允许排放量。
表3.1-15    污染物排放总量核算
	名称
	颗粒物 t/a
	氮氧化物 t/a
	二氧化硫 t/a

	排污许可证总量
	22.341
	27.943
	94.948

	近年排污许可年报
	1.1211
	1.2701
	2.5724

	环评阶段
	/
	81.59
	112.18

	验收阶段
	2.22
	6.04
	28.75


3.1.10排污许可执行情况
从评价现场调查及收集资料可以看出，已验收的项目固体废物、危险废物贮存场所设置标志牌，废水、废气、噪声排放口、废气监测口的设置等均按国家和新疆维吾尔自治区的相关要求进行了规范管理。2019年12月20日发布实施的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条规定：现有排污单位应在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。第六条规定：属于本名录第1至107类行业的排污单位，按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业窑炉、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可。根据收集的评价资料，截至评价期，西部黄金伊犁有限责任公司已按照法律法规规定申领排污许可证。根据现场调查，西部黄金伊犁有限责任公司于2020年08月07日初次申领排污许可证，2020年11月6日一次变更，2021年9月17日二次变更，有效期至2023年8月6日；证书编号91654021068808049U001V。
通过在全国排污许可证管理信息平台公开端（http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action）查阅台账记录和排污许可执行报告。公司按照排污许可管理要求在2020年~2021年报送了季报、年报，执行报告内容主要包括承诺书、排污单位基本信息、基本生产信息、和实际排放情况及达标判定分析等内容。
3.1.11突发环境事件应急预案备案情况
2021年公司修订了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂突发环境事件应急预案》、《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库突发环境事件应急预案》，备案号：654021-2021-179-M。
3.1.12自行监测开展情况
按照生态环境部《国家重点监控公司自行监测及信息公开办法（试行）》环发〔2013〕81号）要求，西部黄金伊犁有限责任公司对所排放的污染物及环境空气、地下水及土壤环境组织开展了自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。其中制酸尾气安装在线监测设备，其它污染源自行监测委托具有CMA资质的社会化监测机构进行，其中2020-2021年委托新疆科耀环保科技有限公司进行监测。
3.1.13档案管理
根据现场调查，公司现有环境保护档案管理较为规范，针对项目建设阶段设置有不同档案，如环境影响评价档案、竣工环保验收档案、突发环境事件应急预案档案、排污许可档案等。逐步健全了公司相关环境保护法律法规的汇编、建设项目环境管理、污染防治设施运行管理、固体废弃物处置利用管理、环境安全隐患治理与风险管控、环境管理依法合规情况检查与整改等环境管理档案。
3.1.14近年来环境问题投诉情况
项目自建成投入运行以来，装置运行稳定，未发生过环境风险事故，未收到当地附近居民的投诉，在建设初期，虽未批先建，但由于超过处罚期限，未受到环境管理部门的处罚。
伊宁县生态环境局于2018年7月2日对伊犁公司进行了现场检查，发现存在以下环境违法行为：1、含氰废渣未按照环评批复要求进行破氰处理，直接堆存于尾矿库内；2、未按照重金属污染环境监测工作要求开展尾矿库周围地下水环境监测；3、含砷废渣未进行固化，直接运送至尾矿库喷洒水泥浆后进行堆存，不符合环评要求；4、未对使用金蝉药剂的尾渣进行危险废物特性鉴定。伊宁县环境保护局决定对伊犁公司作出罚款40万元的行政处罚。
在收到处罚后，公司积极缴纳罚款并对提出的问题进行了认真整改。
[bookmark: _Toc340238259][bookmark: _Toc303938824][bookmark: _Toc375585840][bookmark: _Toc41991082]3.1.15现有工程三废排放清单
根据现有工程例行监测以及在线监测等资料，现有工程污染物可做到达标排放，其三废排放清单见表3.1-16。
表3.1-16       污染物产生与排放一览表        单位：t/a
	项目
	污染源
	污染物
	产生量
	排放量

	大气
	化验室排气筒（DA001）
	HCl
	/
	0.14

	
	
	硫酸雾
	/
	0.10

	
	
	NOX
	/
	0.29

	
	炼金室排气筒（DA002）
	NOX
	/
	3.72

	
	制酸尾气排气筒（DA003）
	颗粒物
	/
	4.91

	
	
	SO2
	/
	29.22

	
	
	NOX
	/
	5.94

	
	
	硫酸雾
	/
	5.39

	
	
	As
	/
	0.06

	废水
	生活污水
	SS
	3.97
	0.88

	
	
	CODCr
	5.30
	1.47

	
	
	BOD5
	2.21
	0.44

	
	
	NH3-N
	0.59
	0.22

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Hlk309724528]固体废物
	酸性废水处理工段
	固化砷渣
	7524
	0

	
	氰化浸出工段
	浸出渣
	43279
	0

	
	制硫酸工段
	废钒触媒
	8吨/5a
	0

	
	设备维护维修
	废机油
	0.2
	0

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	30
	0


[bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc30689]注：现有工程污染物产生量数据来源于在线监测、竣工环境保护验收监测以及例行监测数据。
3.1.16现有工程主要环境问题以及“以新带老”环保措施
根据《建设项目环境保护管理条例》第五条的规定，“改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的现有环境污染和生态破坏”。因此，改扩建项目必须对现有工程存在的环境问题采取“以新带老”措施，“以新带老”措施与改扩建项目一起建成，并与改扩建项目一起验收。
现有工程后评价阶段提出环境保护措施补救方案及改进措施如下。
（1）对公司环境管理制度规章进行及时修订，完善环境监测计划；
（2）加强固废分类管理措施，危废妥善贮存于危废库，交由有资质单位处置；
（3）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）修订监测方案，加强环境监测；
（4）砷渣及尾渣在装车后进行车辆冲洗，苫盖篷布；
（5）在卸渣出库前再次进行车辆冲洗；
（6）尾矿库及时喷洒抑尘剂和覆盖防尘网；
（7）加强生产废水循环管理，加强中间产物转运阶段环境保护管理措施。
3.1.16.1尾矿库浸出渣的处理再利用
西部黄金伊犁冶炼厂提金工艺采用全泥氰化锌粉置换，选用的主要提金药剂氰化钠属于剧毒化学品，在试生产过程中给企业的安全生产和环保工作带来了很大的压力。为解决这一问题，2013年10月至2014年3月，西部黄金伊犁冶炼厂采用南宁森合化工厂生产的新型环保型黄金选矿药剂（商品名为“金蝉”，主要成分为硫脲，在购买、运输、储存和使用过程中无特殊手续和要求）进行了选矿试验，并取得了理想的工艺指标，最终于2014年4月28日用金蝉药剂完全替代了氰化钠药剂，并于2014年6月9日获得了原新疆维吾尔自治区环境保护厅的确认，并通过了环保验收。
在采用氰化钠提金药剂生产期间（2013年8月-2014年4月），产生的尾矿浆（浸出渣）采用二氧化硫-空气氧化法进行破氰去毒处理后，再经固液分离，废水回用，尾渣拉运至至尾矿库堆存。
2014年5月起，全厂改用“金蝉”提金药剂，产生的尾渣（“金蝉”尾渣）直接用板框压滤机进行固液分离，废水回用，尾渣拉运至尾矿库堆存。
[image: ]
             尾矿库堆积坝                 尾矿库坝下渗滤液收集池和环保坝
[image: ]
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截止目前，尾矿库已堆存浸出渣389513.11吨（使用金蝉前尾渣堆存量3.63万吨），冶炼厂尾矿库库存压力巨大，且占用大量土地，浪费矿产资源。尾矿库中重金属离子还存在着污染环境的隐患。按照历年的统计，冶炼厂产出的浸出渣含金3-5g/t，平均含金3.79 g/t，还富含有Ag、Cu等有价元素，资源利用价值较高，因此西部黄金伊犁有限责任公司拟建设二次资源综合利用项目，在现有冶炼厂东部预留建设空地建设年处理氰化尾渣82500t（干基），为了保证金、银等有价金属捕集效率及造渣要求，设计加入本次技改的自产焙砂22010t/a，加入外购铜精矿8500t/a，熔炼系统总处理规模为113010t/a，可实现高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理。
西部黄金伊犁有限责任公司二次资源综合利用项目目前已进入建设前期准备阶段，该项目环境影响报告书已完成初步编制并报送自治区评估中心开展技术审查。
3.1.16.2土壤隐患排查情况
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》有关规定，重点单位在隐患排查、检测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复措施。
（1）土壤环境初步调查
2018年7月，西部黄金伊犁有限责任公司委托伊犁创禹水利环境科技有限公司完成编制《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂项目土壤环境初步调查报告》，初步调查对象为冶炼厂，土壤共布设6个检测点位，采集土壤样品12个，其中1个检测点位土壤砷含量（923mg/kg）超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）二类用地风险管制值（140mg/kg），超标点位位于冶炼厂金精矿堆场南侧。
（2）土壤环境详细调查
2019年12月，西部黄金伊犁有限责任公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制完成《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染状况调查报告》，调查对象仍为冶炼厂，通过对西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂地块生产历史及现状、主要原辅材料利用、生产工艺、污染物排放和处理等资料的分析，以及现场的踏勘和调查访问，初步确认该地块存在疑似污染。主要污染途径包括：原料矿粉堆存过程中的扬尘飘落，固体废物临时堆存过程的淋溶及运输过程中的散落，污水管线和污水处理设施的渗漏等过程。该过程可能造成地块表层土壤的污染，然后通过污染物的纵向迁移污染深层土壤和地下水。潜在的污染物主要为金属类及氰化物。
调查结果：土壤详细调查结果显示厂区土壤污染物超标的主要为砷。砷的检出范围为3.77~1490mg/kg，超标数量为18个，超标率为36.7%，最大超标倍数23.8倍，位于预留空地、厂区、精矿堆场、化验室及区域尾渣库。厂区内尾渣库区域点位在采样深度3m范围内出现超标，后期修复过程中针对厂区内尾渣库区域应检测至未超标为止确定修复的最大深度。综上所述，冶炼厂厂区后期需开展第三阶段风险评估工作，确定其风险是否可以接受。
共采集土壤样品49个，其中，超标点位18个，主要位于尾料堆场、化验室及尾渣临时堆场区域。
（3）土壤污染风险评估
根据前2个调查报告结果，西部黄金伊犁有限责任公司委托苏州合巨环保技术有限公司对西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂开展了场地风险评估工作，编制了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染风险评估报告》。污染场地风险评估工作程序包括危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征，以及土壤和地下水风险控制值的计算。对土壤选取了经口摄入土壤、皮肤接触土壤和吸入颗粒物三种暴露途径，并开展致癌风险值及非致癌危害商的计算，按照单一污染物的可接受致癌风险水平为10-6，单一污染物的可接受危害商为1作为污染场地的风险评价基准，当单一污染物的可接受致癌风险水平大于10-6或单一污染物的可接受危害商大于1时，可能对人体具有危害，需采取进一步的管理措施，当单一污染物的可接受致癌风险水平低于10-6且单一污染物的可接受危害商低于1时，不需要采取进一步的修复管理措施。
（4）风险评估结论
①该场地考虑砷(As)的致癌效应和非致癌效应。
②按照各污染区域所有采样点浓度的95%置信水平上限值（UCL）进行计算，4个污染区域土壤砷(As)的总致癌风险均高于致癌风险可接受值10-6，砷(As)的总危害商除尾矿库下游沟道小于1外，其他三个污染区域砷(As)的危害商均远超过可接受水平1，因此，本场地需基于致癌风险可接受水平和非致癌风险危害商计算风险控制值。
③健康风险评估结果表明，本污染场地土壤中砷(As)对人体产生较大风险，因此须将砷(As)污染物作为本场地的重点目标污染物，是后期修复工程的主要修复对象。
通过风险评估可知，本场地存在重金属污染物砷(As)污染风险，应及时启动对该场地的风险管控工作。从环境安全风险的角度考虑，在管控工程开展过程中做好二次污染防治措施和必要的安全措施。
2021年8月8日，自治区环境工程评估中心出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染风险评估报告的技术评估报告》（新环评估〔2021〕143号）（具体见附件），根据评估意见，企业彻底停产后开展修复治理工作。
3.1.16.3环保督查问题整改情况
2022年6月7日，西部黄金伊犁有限责任公司接到伊犁州生态环境局伊宁县分局反馈的中央生态环境保护督察反馈问题：流域内西部黄金冶炼厂尾矿库废渣堆放超出坝体，降雨期间雨水从坝体外流。并要求照此问题尽快落实整改。
伊犁公司成立整改工作领导小组，与主管部门充分沟通后，完善了整改措施，积极落实整改。编制了《关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂中央第五生态环境保护督察组反馈问题整改方案和进展报告》，主要采取措施如下。
（1）2022年4月12日至6月8日期间，安排人员和车辆对尾矿库东南侧和中隔坝东侧堆放高出的尾渣进行平整碾压。同时，为减少尾矿库区扬尘，在全库铺设防尘网，中和渣库区喷洒环保抑尘剂。
（2）委托具有设计资质的第三方编制《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库库区东南侧安全围堰补充设计》并修筑围堰。同时，为减少雨季洪水对东南侧天然沟的冲刷，增加坝体外侧雨水导流渠设计。
（3）加快推进尾矿综合开发利用的技术研发和生产工艺升级优化改造项目，通过尾矿的综合利用，持续对尾矿库堆存尾矿进行减量化处理。本项目拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，不但可以回收金精矿中的金，而且可以附带处理冶炼厂的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理。
3.1.16.4以新带老”环保措施
（1）充分利用冶炼厂现有设备设施对现有一套两段焙烧制酸装置进行升级改造，新建一台焙烧炉，处理金精矿（含金硫铁矿）规模达到200吨/天，采用气封定量给料专利技术，湿式进料改为干式进料。
（2）对现有制酸系统进行升级改造以适应高硫金精矿焙烧产生硫氧化物的收集与转化，使制酸能力达到10万t/a，硫酸质量达到一等及以上品质。
（3）配套建设余热系统，副产蒸汽送余热锅炉回收能源。
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项目名称：西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程
建设性质：技改
建设单位：西部黄金伊犁有限责任公司
项目投资：3995.90万元，其中环保投资230万元，占总投资的5.76%。
项目占地：218796m2。
建设地点：伊宁县伊东工业园区A区西部黄金伊犁有限责任公司现有场地内，本项目中心地理坐标东经81°48'29.391"、北纬 43°54'9.396"。
生产制度：每天3班。年操作时间330d，年工作时长7920h。
劳动定员：本次技改需要劳动定员56人，全部从现有人员中调配，技改后全厂不新增劳动定员。
计划建设期：3个月。
3.2.2项目规模及产品方案
3.2.2.1生产规模
按照日处理金精矿200t，年产10万t（93%）硫酸能力设计并对现有生产装置进行改扩建。
3.2.2.2产品方案
（1）产量规模
现有工程处理规模为年处理金精矿原料66000t（200t/d），本项目技改前后处置规模不变，金焙砂产量17385.39t/a、含金29.56g/t，技改后产品产量、品质相较于技改前不发生变化，全部外售集团内其他公司。
现有工程硫酸产量为36716t/a（100%H2SO4），产品硫酸规格为98%或93%工业硫酸，本次技改后有效提高了资源利用效率，93%硫酸产能达到10万t/a，产品酸质量符合《工业硫酸》（GB/T534-2014）一等品标准。
本项目产品方案见表3.2-1，技改后产品方案前后变化见表3.2-2。
表3.2-1    产品方案表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	金焙砂
	t/a
	17385.39
	含金29.56g/t

	2
	硫酸
	t/a
	100000
	93%H2SO4


[bookmark: _Toc440992451][bookmark: _Toc441075037][bookmark: _Toc440295413]表3.2-2    技改前后产品方案变化情况
	序号
	产品名称
	生产能力t/a

	
	
	现有工程
	技改工程实施后
	变化情况

	1
	金
	1.103
	1.103
	0

	2
	银
	1.039
	1.039
	0

	3
	金焙砂
	17385.39
	17385.39
	0

	4
	硫酸
	36716
	100000
	+63284


（2）产品去向
①焙砂
本次技改后金焙砂产量17385.39t/a，其中22010t/a用于西部黄金伊犁有限责任公司二次资源综合利用项目以保证金、银等有价金属捕集效率及造渣要求，剩余焙砂外售新疆有色集团下属企业。
②硫酸
副产品93%硫酸产量100000t/a，依托厂区现有硫酸罐暂存，厂区现有酸罐4座，单座有效容积5000m3，可以满足2个月满负荷生产情况下副产品硫酸的存储需要，酸罐区配套设施相对齐全，可以满足罐车装运需要，定期外售集团下属企业。
（3）产品标准
焙砂中主要成分为铁氧化物，贵金属品位：Au 50.46g/t、Ag89.45g/t。
硫酸质量符合《工业硫酸》（GB/T534-2014）技术要求。具体指标见表3.2-3。
[bookmark: _bookmark39]表3.2-3    工业硫酸产品标准表
	项目
	指标

	硫酸（H2SO4）的质量分数/%
	92.5 或 98

	游离三氧化硫（SO3）的质量分数/%
	—

	灰分的质量分数/%
	≤0.03

	铁（Fe）的质量分数/%
	≤0.01

	砷（As）的质量分数/%
	≤0.001

	汞（Hg）的质量分数/%
	≤0.01

	铅（Pb）的质量分数/%
	≤0.02

	透明度/mm
	≥50

	色度/ml
	不深于标准色度


3.2.3建设内容与项目组成
[bookmark: _Hlk5267425]本次技改建设内容主要包括焙烧车间、制酸车间，新建焙砂仓系统；其他设备及生活设施全部利旧。
技改项目主要项目组成见表3.2-4。


表3.2-4    技改工程组成一览表
	序号
	名称
	现有工程建设内容
	技改工程
	备注

	1
	主体工程
	原料制浆车间
	料车间内设有半地下矿仓，精矿贮存时间约为30天
	原料车间内设有半地下矿仓，长54m、宽24m，精矿贮存时间约33天，
	依托现有

	
	
	焙烧收尘车间
	两段焙烧配套旋风收尘，电收尘
	焙烧车间新建一台35m2流态化焙烧炉，炉前仓储存约3h精矿量，炉内设冷却盘管、回收余热，烟气经一段旋涡除尘后进入现有电收尘器，收尘后送现有制酸系统。
	新建一台焙烧炉配套余热收集

	
	
	制酸车间
	净化工段、SO2风机、转化工段、干吸工段、尾气吸收塔、60m高排气筒
	四级洗涤净化工段、SO2风机、转化工段、干吸工段、尾气吸收塔、60m高排气筒
	依托现有

	
	
	提金炼金
	焙砂酸浸
	酸浸槽、浓密机、料浆池等
	/
	停用

	
	
	
	焙砂再磨
	球磨机、浓密机等
	/
	停用

	
	
	
	浸出洗涤
	浸出槽等
	/
	停用

	
	
	
	锌粉置换
	贵液池、贫液池等
	/
	停用

	
	
	
	金泥精炼
	含酸浸除杂、炼金、炼银工序
	/
	停用

	2
	辅助工程
	焙砂仓
	/
	在原料车间南侧新增焙砂仓系统。焙砂仓系统包括焙砂仓、布袋收尘器和加湿螺旋给料机。来自焙烧车间的焙砂和烟尘由仓式泵气力输送至焙砂仓，仓顶设布袋除尘器，用于收集气力输送产生的烟尘，仓下端设置加湿螺旋给料机，用于将焙砂和烟尘加湿抑尘后输送至原料车间进行堆存。
	新建

	
	
	空压站
	空压机
	空压机
	依托现有

	
	
	药剂制备间
	设有药剂仓库、2t电动葫芦、溶解槽、储存槽及药剂泵。主要制备金蝉溶液、石灰浆、石灰粉、硫酸亚铁溶液等
	设有药剂仓库、2t电动葫芦、溶解槽、储存槽及药剂泵。主要制备石灰粉、石灰浆、硫酸亚铁溶液等
	依托现有

	
	
	循环水站
	循环水池、循环水泵站
	循环水池、循环水泵站。
新增一套焙烧工序循环水系统
	制酸循环水系统利旧，新增焙烧循环水系统

	
	
	35kV变电站
	35kV主变
	35kV主变
	依托现有

	
	
	机修间
	机修间一座，占地面积700m2
	机修间一座，占地面积700m2
	依托现有

	
	
	试化验室
	试化验室一座，占地面积约350m2。用于分析化验。
	试化验室一座，占地面积约350m2。用于分析化验。
	依托现有

	
	
	危险化学品库房
	危险化学品库一座，占地面积约680m2。
其中包括锌粉库房、氢氧化钠库房、高锰酸钾库房、药剂库房、盐酸库房和硝酸库房。
	危险化学品库一座，占地面积约680m2。
其中包括锌粉库房、氢氧化钠库房、高锰酸钾库房、药剂库房、盐酸库房和硝酸库房。
	依托现有

	3
	公用工程
	给排水
	供水：园区供水管网
	供水：园区供水管网
	依托现有

	
	
	
	排水：清污分流，雨污分流
	排水：清污分流，雨污分流
	依托现有

	
	
	供电
	配电站
	配电站
	依托现有

	
	
	消防
	消防设施
	消防设施
	依托现有

	
	
	供暖
	现已改为园区集中供暖
	现已改为园区集中供暖
	依托现有

	
	
	办公生活设施
	办公楼、职工生活区
	办公楼、职工生活区
	依托现有

	4
	储运工程
	原料堆场
	原料堆场一座，占地面积约18020m2
	原料堆场一座，占地面积约18020m2
	依托现有

	
	
	库房
	综合仓库、油库
	综合仓库、油库
	依托现有

	
	
	燃料堆场
	煤堆场一座
	不涉及
	不使用

	
	
	储罐区
	现有硫酸储罐4座，每个5000m3
	依托现有硫酸储罐4座，每个5000m3
	依托现有

	5
	环保
工程
	废气
	化验室废气
	经吸附塔吸收后由15m排气筒排放
	经吸附塔吸收后由15m排气筒排放
	依托现有

	
	
	
	炼金室废气
	经酸雾喷淋塔吸收后由15m高排气筒排放
	/
	/

	
	
	
	焙烧烟气
	经旋风收尘+电收尘+制酸+钠法脱硫+电除雾处理后由60m高排气筒排放
	经旋风收尘+电收尘+制酸+钠法脱硫+电除雾处理后由60m高排气筒排放
	依托现有

	
	
	
	
	烟气在线监测系统
	烟气在线监测系统
	依托现有

	
	
	
	焙砂仓废气
	/
	布袋除尘器+15m排气筒
	新建

	
	
	废水
	含酸废水处理
	石灰乳+硫酸亚铁中和处理
	石灰乳+硫酸亚铁中和处理
	依托现有

	
	
	
	其它
	硫酸事故池（3600m3）、废水事故池（300m3）、雨水收集池（1500m3）
	硫酸事故池（3600m3）、废水事故池（300m3）、雨水收集池（1500m3）
	依托现有

	
	
	
	生活污水
	采用化粪池处理
	采用化粪池处理
	依托现有

	
	
	噪声
	隔声、减振、消声
	隔声、减振、消声
	依托现有

	
	
	固废
	浸出渣、中和渣无害化处置后堆置尾矿库。废钒触媒暂存在厂区危废暂存间（占地面积60m2）内，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置
	中和渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库堆存，并现浇混凝土封闭；更换下来的废钒触媒暂存在厂区危废暂存间（占地面积60m2）内，定期交由资质机构处置
	依托现有



3.2.4主要原辅材料及资源、能源消耗
（1）原料消耗
本项目处理金精矿66000t/a，采用汽车运至原料车间及配料系统贮存。
设计所采用的自产金精矿为硫铁矿，原料成分见表3.2-5。
表3.2-5     金精矿原料成分
	成份
	Au(g/t)
	Ag(g/t)
	Fe
	S
	Cu
	Pb
	As
	CaO
	SiO2
	AI2O3
	其它

	%
	22.80
	19.10
	43.00
	49.18
	0.099
	0.009
	0.057
	0.272
	4.42
	1.47
	1.492


*Au、Ag单位为g/t。
（2）资源、能源消耗
①柴油
焙烧炉烘炉、开炉升温及保温时采用轻质柴油作为燃料，柴油的消耗量约为8t/a。
②压缩空气
本方案采用流态化焙烧炉焙烧，需鼓入压缩空气，总消耗量84264.95kNm3/a。
技改工程实施前后主要原辅材料及燃料消耗情况见表3.2-11。
表3.2-11    主要原辅材料消耗一览表
	类别
	序号
	货物名称
	形态
	现有工程使用量（t/a）
	技改工程使用量（t/a）
	厂内最大储存量（t）
	包装形式
	运输方式
	储存位置

	原辅材料
	1
	复杂金精矿
	粉状
固态
	38850
	66000
	3530
	散装
	汽车
	原料车间及配料系统

	
	2
	外购金精矿
	粉状
固态
	10842.51
	0
	985
	散装
	汽车
	原料车间及配料系统

	
	3
	浸出渣
	粉状
固态
	16307.49
	0
	1500
	散装
	汽车
	原料车间及配料系统

	
	4
	“金蝉”药剂
	液态
	464.32
	0
	0
	储罐
	汽车
	提金
工序

	
	5
	石灰粉
	粉状
固态
	5959.67
	812
	50
	散装
	汽车
	石灰浆制备间

	
	6
	氢氧化钠（100%）
	液态
	15
	15
	15
	储罐
	汽车
	化学品库房

	
	7
	硫酸亚铁
	粉状固态
	80
	80
	80
	散装
	汽车
	化学品库房

	能源消耗
	1
	新水
	液态
	1511.09
	600
	/
	/
	管道
	/

	
	2
	煤
	粉状固态
	2506.83
	0
	/
	/
	汽车
	/

	
	3
	电（万.kwh）
	/
	2586
	1858
	/
	/
	园区供电
	/

	
	4
	柴油
	液态
	60
	8
	10
	储罐
	汽车
	柴油库


生产过程中涉及的主要物料的理化性质、燃烧爆炸性及毒理毒性见表3.2-12。
表3.2-12    生产中涉及的主要物料的理化性质
	物质名称
	物理化学性质
	燃烧爆炸性
	毒理特性

	氢氧化钠NaOH
	白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度：2.12(水）=1，饱和蒸汽压：0.13kPa/739℃
	/
	/

	石灰粉
	白色粉末状物质。灰石主要成份为碳酸钙，硬度在3-4之间
	不燃，与酸类物质能发生剧烈反应
	/

	硫酸亚铁
	浅蓝绿色单斜晶体，溶于水、甘油。
	不燃，具有刺激性
	LD50：无资料
LC50：无资料

	柴油
	稍有粘性的棕色液体
	易燃，具有刺激性
	LD50：无资料
LC50：无资料


3.2.5主要设备选型
本项目不使用国家已颁布淘汰的机电设备，选用技术先进，材料优良，结构合理，机械强度高，使用寿命长的节能型机电产品。
技改工程实施后设备情况见表3.2-13。
表3.2-13    本项目主要工艺设备一览表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	附电动机
(kW/台)
	备注

	1
	焙烧工艺
	
	
	
	
	

	1.1
	原料
	
	
	
	
	

	（1）
	A1001/2胶带输送机
	550.L=7600,V=1m/s，ɑ=6°
	台
	2
	
	

	（2）
	A1003胶带输送机
	6550.L=7600,V=1m/s，ɑ=19.3°H=17.814m
	台
	1
	
	

	（3）
	贮斗
	
	台
	2
	
	

	（4）
	调速给料机
	B=2000,L=2400,Q=0~50T
	台
	2
	
	

	（5）
	电磁分离器
	型号RCDY-6,N=650，励磁功率3kw
	台
	1
	
	

	（6）
	QZ型通用抓斗起重机
	起重量：5T起升速度：40.7m/min起升高度15m，跨度22.5m
	台
	1
	
	

	1.2
	焙烧
	
	
	
	
	

	（1）
	沸腾炉   
	规格35m2，下部直径7640mm，上部直径10260mm，总高28m，顶部标高31m
	台
	1
	
	新增

	（2）
	双带定量称
	DEM8020+DEL0831,Q=10~20T
	台
	1
	
	利旧

	（3）
	埋刮板输送机
	RMS40 v=0.08m/s,L=10000mm，材质耐热钢，带水冷套
	台
	2
	
	利旧

	（4）
	2#胶带输送机
	B=650,L=8950mm，3kw
	台
	1
	
	利旧

	（5）
	电动葫芦
	CD2T24M，P=3+0.4KW
	　
	1
	
	利旧

	（6）
	罗茨鼓风机
	261m3/min，升压24.5KpaL84WD
	台
	1
	160
	利旧

	1.3
	余热利用
	
	
	
	
	

	（1）
	余热锅炉
	QCF23/930-18-4成套设备，附带除氧器、锅炉给水泵、加药装置，定排、连排，水箱，汽包、管路系统、水套，外保温等
	套
	1
	
	新增

	1.4
	烟气收尘
	
	
	
	
	

	（1）
	炉气冷却器
	160m2
	台
	1
	
	利旧

	（2）
	旋风收尘器
	цH-15-4×800，除尘效率：≥87%
	台
	2
	
	利旧

	（3）
	电收尘器
	LD35m2-4，有效截面积35m2，入口压力-1500Pa，处理气量18000Nm3/h，入口含尘量60g/Nm3，除尘效率：≥99.6%
	台
	1
	
	利旧

	（4）
	螺杆式空压机
	Q=21Nm3/min，P=1.0MPa
	台
	2
	132
	利旧

	（5）
	仓顶脉冲袋式除尘器
	F=100m2
	台
	1
	18
	利旧

	（6）
	螺旋增湿给料机
	30t/h
	台
	1
	5
	利旧

	（7）
	电动葫芦
	Q=2t/h
	台
	1
	4
	利旧

	1.5
	焙砂仓
	
	
	
	
	

	（1）
	仓顶脉冲袋式除尘器
	F=100m2
	台
	1
	18
	新增

	（2）
	螺旋增湿给料机
	30t/h
	台
	1
	5
	新增

	（3）
	手动插板阀
	500×500
	台
	1
	
	新增

	（4）
	电动葫芦
	Q=2t/h
	台
	1
	4
	新增

	2
	制酸工艺
	
	
	
	
	

	2.1
	烟气净化
	
	
	
	
	

	（1）
	空冷塔循环泵
	Q=250m3/hH=34m
	台
	2
	55
	新增

	（2）
	斜板沉降槽
	3000mm×3000mm×4700mm
	台
	1
	
	利旧

	（3）
	高效洗涤器
	Φ内2500mm×2000mm
	台
	1
	
	利旧

	（4）
	一级填料洗涤塔
	Φ内3200mm×13700mm
	台
	1
	
	利旧

	（5）
	二级填料洗涤塔
	Φ内3200mm×13700mm
	台
	1
	
	利旧

	（6）
	稀酸冷却器
	F=115.5m2
	台
	2
	
	利旧

	（7）
	高效洗涤器泵
	Q=160m3/hH=30m
	台
	2
	37
	利旧

	（8）
	一级填料洗涤塔泵
	Q=250m3/hH=28m
	台
	2
	45
	利旧

	（9）
	二级填料洗涤塔泵
	Q=250m3/hH=28m
	台
	2
	45
	利旧

	（10）
	稀酸脱吸塔
	Φ500mm/Φ2200mm×5334mm
	台
	1
	
	利旧

	（11）
	斜管沉降器循环泵
	Q=60m3/hH=19m
	台
	2
	11
	利旧

	（12）
	一级电除雾器
	SDDJ-10
	台
	1
	
	利旧

	（13）
	二级电除雾器
	SDDJ-10
	台
	1
	
	利旧

	2.2
	干燥和吸收
	
	
	
	
	

	（1）
	干燥塔
	Φ内3000mm×13964mm
	台
	1
	
	利旧改钢衬砖

	（2）
	干燥酸循环泵
	Q=238m3/hH=34m
	台
	2
	75
	利旧

	（3）
	干燥酸冷却器
	F=43.94m2
	台
	1
	
	利旧改板式

	（4）
	一吸收酸循环槽
	Φ内4338mm×2210mm
	台
	1
	　
	利旧

	（5）
	一吸收酸循环泵
	Q=238m3/hH=34m
	台
	2
	75
	利旧

	（6）
	一吸收酸冷却器
	F=174m2
	台
	1
	　
	利旧

	（7）
	二吸收酸循环槽
	Φ内4338mm×2210mm
	台
	1
	　
	利旧

	（8）
	二吸收酸循环泵
	Q=238m3/h  H=34m
	台
	2
	75
	利旧

	（9）
	二吸收酸冷却器
	F=21.55m2
	台
	1
	　
	利旧

	（10）
	地下槽
	Φ内3200mm×2200mm
	台
	1
	
	利旧

	（11）
	吸收塔
	Φ内1000mm
	台
	1
	
	新增

	（12）
	吸收塔循环泵
	Q=130m3/h   H=30m
	台
	2
	30
	新增

	（13）
	尾气烟囱
	φ内920mm×37737mm
	台
	1
	　
	新增

	（14）
	碱液槽
	Φ内3200mm×2200mm
	台
	1
	　
	新增

	（15）
	搅拌器
	XLD5-23-4
	台
	1
	　
	新增

	（16）
	碱液泵
	Q=20m3/h   H=20m
	台
	1
	5.5
	新增

	（17）
	碱液储罐
	 
	台
	1
	　
	新增

	2.3
	转化
	
	
	
	
	

	（1）
	转化器
	Φ5000mm
	台
	1
	
	利旧

	（2）
	Ⅰ换热器
	F=318m2
	台
	1
	
	利旧

	（3）
	Ⅱ换热器
	F=320m2
	台
	1
	
	利旧

	（4）
	Ⅲa换热器
	F=941m2
	台
	1
	
	利旧

	（5）
	Ⅳ换热器
	F=81m2
	台
	1
	
	利旧

	（6）
	Ⅴ换热器
	F=1679m2
	台
	1
	
	利旧

	（7）
	1#电加热炉
	720kW，6组
	台
	2
	
	利旧

	（8）
	2#电加热炉
	480kW，4组
	台
	1
	
	利旧

	（9）
	电动葫芦
	Q=2t   H=20m
	台
	1
	3
	利旧

	（10）
	SO2鼓风机
	C(SO2)910-1.32/0.82，1000kw，Q=910m3/min，△p=50000Pa
	台
	1
	630
	新增

	（11）
	省煤器
	材质20，Q=1057KW
	台
	1
	
	新增

	2.4
	循环水
	
	
	
	
	

	（1）
	循环水泵
	Q=720m3/h  H=44m
	台
	3
	
	新增

	（2）
	加药装置
	Q=500L/h，配套计量泵、加药槽、搅拌器、液位计等成套撬装
	　
	　
	
	新增

	（3）
	循环水风扇
	　
	台
	2
	
	新增

	2.5
	硫酸成品库及装酸
	
	
	
	
	

	（1）
	硫酸储罐
	φ内20000mm×16000mm
	台
	4
	
	利旧

	（2）
	地下槽
	Φ内3200mm×2200mm
	台
	1
	
	利旧

	（3）
	地下槽泵
	Q=40m3/h   H=30m
	台
	2
	15
	利旧

	2.6
	尾气脱硫
	
	
	
	
	

	（1）
	吸收塔
	Φ内1000mm
	台
	1
	
	利旧

	（2）
	吸收塔循环泵
	Q=130m3/h   H=30m
	台
	2
	30
	利旧

	（3）
	尾气烟囱
	φ内920mm×37737mm
	台
	1
	
	利旧

	（4）
	碱液槽
	Φ内3200mm×2200mm
	台
	1
	
	利旧

	
	附：搅拌器
	XLD5-23-4
	台
	1
	
	利旧

	（5）
	碱液泵
	Q=20m3/h   H=20m
	台
	1
	5.5
	利旧

	2.7
	废酸处理
	
	
	
	
	

	（1）
	中和槽
	φ内3500mm×4000mm
	台
	3
	
	利旧

	
	附：搅拌器
	
	台
	3
	22
	

	（2）
	罗茨风机
	Q=9m3/min  P=98kPa
	台
	1
	45
	利旧

	（3）
	一段中和压滤泵
	Q=30m3/h   H=75m
	台
	2
	55
	利旧

	（4）
	一段中和压滤机
	过滤面积200m2
	台
	2
	5.5
	利旧

	（5）
	二段中和压滤泵
	Q=40m3/h   H=75m
	台
	2
	55
	利旧

	（6）
	二段中和压滤机
	过滤面积200m2
	台
	2
	5.5
	利旧

	（7）
	中和渣运输皮带
	800mm×31000mm
	台
	1
	3
	利旧

	（8）
	硫酸亚铁制备槽
	φ内3000mm×2500mm
	台
	2
	
	利旧

	
	附：搅拌器
	
	台
	2
	22
	

	（9）
	硫酸亚铁输送泵
	Q=20m3/h  H=27m
	台
	1
	5.5
	利旧

	（10）
	硫酸亚铁溶液高位槽
	φ内3000mm×2500mm
	台
	1
	
	利旧

	（11）
	中和回水滤液泵
	Q=50m3/h  H=25m
	台
	2
	11
	利旧


3.2.6项目总平面布置
[bookmark: _Toc375585843][bookmark: _Toc41991083][bookmark: _Toc8056]本项目在厂区现有基础上进行技术改造。本次技改建设内容包括：改造原沸腾焙烧车间；新建焙砂仓系统；其他设备及生活设施全部利旧。提金炼金工段设备后续停用（不拆除）。
现有厂前区布置在厂区南部，厂前区以北从西向东依次为一期生产区和二期生产区。生产区和厂前区各设1处大门及门卫室，生产区与厂前区之间设置围墙及1处大门，并设置门禁系统。
一期生产区场地西部由北向南依次布置原料区（原料堆场、原料制工序）、石灰乳制备工序、焙烧收尘工序、焙砂酸浸工序、磨矿（再磨）工序、浸出工序、洗涤工序、药剂制备工序、锌粉置换工序、金泥精炼工序；制酸工序布置在焙烧、酸浸工序的西面，靠近焙烧收尘，酸罐区布置在制酸工序的南侧；污水处理工序及临时堆渣场布置在酸罐区的南侧；35kV总降压变电站布置在全厂中部，车间变配电站布置在服务间附近。原料车间南侧新增焙砂仓。
中央控制室、试化验间、物资仓库和中央机修集中布置在一期生产区的最南面，位于主生产区与生活区之间的位置。
厂前区由西向东依次。布置单身宿舍、办公楼、食堂、雨水收集池等。
项目总平面布置见图3.2-1。
3.2.7综合技术经济指标
项目综合技术经济指标详见表3.2-14。

表3.2-14     本项目综合经济技术指标表
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	设计规模
	
	
	

	
	焙砂产量
	t/a
	17385.39
	

	2
	主要产品产量
	
	
	

	
	焙砂含金
	kg/a
	1320
	

	
	焙砂含银
	kg/a
	1978
	

	
	烟尘含金
	kg/a
	374
	

	
	烟尘含银
	kg/a
	560
	

	
	硫酸
	t/a
	100000
	

	3
	原料需要量
	
	
	

	
	复杂金精矿
	t/a
	66000
	

	
	含Cu
	%
	0.009
	

	
	含Au
	g/t
	22.80
	

	
	含Ag
	g/t
	19.10
	

	4
	金属回收率
	
	
	

	
	Cu
	%
	99.71
	

	
	Au
	%
	99.71
	

	
	Ag
	%
	99.71
	

	5
	主要燃料、辅材需要量
	
	
	

	
	筛网
	m2/a
	21
	

	
	叶轮叶片
	t/a
	26
	

	
	机油
	t/a
	2
	

	
	触媒
	t/a
	8
	

	
	石灰粉
	t/a
	812
	

	
	氢氧化钠（100%）
	t/a
	15
	

	
	硫酸亚铁
	t/a
	80
	

	
	柴油
	t/a
	8
	

	6
	主要生产工艺指标
	
	
	

	6.1
	焙烧
	
	
	

	
	年作业天数
	d
	330.00
	

	
	日作业时间
	h
	24.00
	

	
	年作业时间
	h
	7920.00
	

	
	金精矿年处理量（干基）
	t/a
	66000.00
	

	
	金精矿小时处理量（干基）
	t/h
	8.33
	

	
	焙烧炉数量
	台
	1.00
	

	
	焙烧炉日处理干基精矿量
	t/d
	200.00
	

	
	焙烧炉床面积
	m2
	35
	

	
	焙烧炉床能率
	t/m2.d
	6.06
	

	
	沸腾层高度
	m
	1.0
	

	
	脱硫率
	%
	96.3%
	

	
	烟尘产量
	t/a
	33219.11
	

	
	烟尘产生率
	%
	3.03
	

	
	焙烧温度
	℃
	930±20
	

	
	烧成率
	%
	72.46
	

	
	鼓风量
	Nm3/h
	23127.84
	

	
	焙烧炉出口烟气量
	Nm3/h
	23092.78
	

	
	焙烧炉漏风率
	%
	0.00
	

	6.2
	制酸
	
	
	

	
	进硫酸干吸烟气量
	Nm3/h
	23092.78
	

	
	其中：SO2浓度
	%
	12.421
	

	
	进净化烟气量
	Nm3/h
	28093
	

	
	SO2转化率
	%
	≥99.97
	

	
	SO2吸收率
	%
	≥99.95
	

	
	风机出口含水量
	g/Nm3
	≤0.1
	

	
	风机出口烟气含尘量
	g/Nm3
	≤0.002
	

	
	风机出口烟气含酸雾量
	g/Nm3
	≤0.005
	

	
	触媒消耗量
	l/tH2SO4
	0.1
	

	
	触媒填装系数
	l/tH2SO4·d
	260
	

	
	废酸处理石灰粉用量
	t/a
	812
	

	
	硫酸亚铁用量
	t/a
	80
	

	
	废酸处理副产中和钙铁砷渣量
	t/a
	3990
	 

	
	尾气脱硫需氢氧化钠用量
	t/a
	15
	

	
	废酸处理外排废水量
	m3/d
	96
	

	
	其中：硫酸含量
	g/L
	0.38
	

	
	砷含量
	mg/L
	0.0015
	

	
	尾气脱硫外排废水量
	m3/d
	1.0
	

	
	成品H2SO4产量(93%)
	万t/a
	10
	

	
	成品H2SO4规格
	%
	93或98.5
	

	7
	供电指标
	
	
	

	
	安装容量
	kW
	269
	新增

	
	计算负荷
	kW
	116
	新增

	
	年耗电量
	k﹒kWh
	18234
	

	8
	供水指标
	
	
	

	8.1
	生产用水量
	m3/d
	24019
	

	
	其中：生产新水
	m3/d
	600
	

	
	循环水
	m3/d
	23341
	

	
	回水
	m3/d
	78
	

	8.2
	损失
	m3/d
	844
	

	9
	劳动指标
	
	
	

	9.1
	在册职工人数
	人
	110
	

	
	其中：管理及技术人员
	人
	4
	3.64%

	
	生产人员
	人
	106
	96.36%

	9.2
	薪酬总额
	万元
	1375
	

	10
	投资指标
	
	
	

	10.1
	项目总投资
	万元
	3995.9
	

	
	其中：建设投资
	万元
	3995.9
	

	
	建设期利息
	万元
	0
	

	
	流动资金
	万元
	108.48
	

	10.2
	资金来源
	万元
	3995.9
	

	
	其中：自有资金
	万元
	3995.9
	

	
	长期借款
	万元
	0
	

	
	流动资金借款
	万元
	0
	

	11
	成本及费用指标
	
	
	

	11.1
	总成本费用（年平均）
	万元
	2386.45
	

	
	其中：固定成本（年平均）
	万元
	2257.02
	

	11.2
	单位产品加工成本
	
	
	

	11.2.1
	焙烧
	元/t
	239.54
	对原料

	11.2.2
	硫酸
	元/t
	178.85
	

	12
	营业收入、利润、税金
	
	
	

	12.1
	营业收入
	万元/a
	54159
	

	12.2
	税金及附加
	万元/a
	112
	

	12.3
	利润总额
	万元/a
	708
	

	12.4
	所得税
	万元/a
	105
	

	12.5
	净利润
	万元/a
	602
	

	13
	经济效益指标
	
	
	

	13.1
	项目投资（融资前）
	
	
	

	
	财务内部收益率
	%
	4.83
	

	
	净现值(i=10%)
	万元
	-4647
	

	
	投资回收期
	a
	17.39
	

	13.2
	资本金（融资后）
	
	
	

	
	财务内部收益率
	%
	4.83
	

	
	净现值(i=10%)
	万元
	-4647
	

	
	投资回收期
	a
	17.39
	

	13.3
	投资利润率
	%
	4.39
	

	13.4
	投资利税率
	%
	6.7
	

	13.5
	资本金净利润率
	%
	3.7
	

	13.6
	盈亏平衡点
	%
	81.5
	


[bookmark: _Toc29727]3.3公辅工程及依托情况
[bookmark: _Toc414619156][bookmark: _Toc410564967][bookmark: _Toc440992454][bookmark: _Toc441075040][bookmark: _Toc440295416]3.3.1供水系统
项目用水由园区供水管网统一供给。生活水源供水水质、水量、水压按能够满足厂区生活用水设计。生产用水水量、水质能够满足生产要求。
项目总用水量：35051m3/d
其中：生产新水1019m3/d
循环水：33600m3/d
脱盐水：432m3/d。
项目不新增劳动定员，生活给排水依托厂区现有设施。
（1）厂区生产新水给水系统
项目水源利用伊宁县伊东工业园的供水管网，就近接管引水，接口管径DN200。现有供水系统能够满足技改后厂区用水需要。
（2）厂区生产回水给水系统
生产回水是由水处理车间处理后，经加压满足各厂房生产回水用水要求。水处理车间内设IS80-65-160单级离心泵两台（Q=30-60 m3/h，H=29-36m，N=7.5kW，一用一备），回水池一座，V=1500m3。
在厂区内埋设生产回水管网，管道支状布置，沿道路埋设，主干管采用DN125的无缝钢管，埋深为1.0m。管道采用焊接连接。
（3）厂区冷却循环水给水系统
生产循环水是由各车间使用后，利用余压进入冷却塔，冷却后进入厂区内V=600m3循环水水池，通过加压泵加压返回各厂房循环使用。循环水泵房尺寸为14.7×11m。采用FBL（II）D-1000方形逆流式中温冷却塔两台（P=30kW），加压泵站内设300S58B型单级双吸离心泵三台（Q=504-835m3/h，H=37-47.2m，N=132kW，两用一备）。
循环水主干管采用Φ426x12的无缝钢管，埋深1.0m。
（4）消防给水系统
按《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求，工程室外消防用水：25L/s，室内消防水量10L/s，消防时间为3小时，一次消防用水676m3。一次消防用水量贮存在消防水池中。
厂内现有消防水池一座，V=1500m3，满足各厂房消防用水要求。在消防水池旁设置有加压泵站一座，平面尺寸为10.8m×4.5m，泵站内设IS150-125-315单级离心泵两台（Q=120m3/h-240m3/h，H=29m-34m，N=30kW，一用一备）。厂区内生产消防给水管网环状布置，埋地敷设，干管管径DN200。
消防用水平时不被生产给水系统动用。在厂区设置室外消火栓。低压消防，灭火时由消防车加压灭火。
生产车间在各操作地点显著位置配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，保证生产安全。
3.3.2排水系统
本工程排水系统分为：生产废水系统、雨水系统及污水处理站。
（1）生产废水系统
本项目制酸车间产生的含酸废水126m3/d，在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。
厂区生产废水排水管材为HDPE双壁波纹排水管，排水主干管管径DN300。
（2）雨水排水系统
雨水排水主要为建筑物屋面雨水及道路雨水。
屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统，经雨水管道排至园区的排水管网。雨水排水管材选用PVC-U双壁波纹排水管，排水主干管管径DN300。
本项目建设有1500m3的雨水收集池。收集厂区的5分钟内的初期雨水。
（3）污水处理装置
本项目制酸车间依托现有设施和制酸工艺，本项目不对其进行改造。根据《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）工程竣工环境保护验收》以及现有工程实际情况，制酸车间废水进入污水处理车间经两段中和后，通过压滤后使固液分离，滤液进入中和回水槽进入厂区回用水系统，滤渣进入尾矿库。
本项目生产废水回用，实现“零排放”。
[bookmark: _Toc441075041][bookmark: _Toc303938842][bookmark: _Toc414619155][bookmark: _Toc410564966][bookmark: _Toc440992455][bookmark: _Toc440295417][bookmark: _Toc410564968][bookmark: _Toc414619157]3.3.3供电系统
本项目位于伊东工业园A区，现建有35/10kV总降压变电站一座，设有1台主变压器，电源引自2km外110kV园区变电站（2×50MVA）。
110kV园区变电站富裕容量可满足本项目用电要求。
全厂用电设备装机容量26088kW，工作容量为23114kW，计算负荷为16996kW，年总耗电量18234×104kWh。
[bookmark: _Toc440295418][bookmark: _Toc440992456][bookmark: _Toc441075042]3.3.4供热
本项目供暖依托厂区现有供暖系统，采用园区集中供暖。
[bookmark: _Toc410564969][bookmark: _Toc440992458][bookmark: _Toc414619158][bookmark: _Toc441075044][bookmark: _Toc440295420]3.3.5采暖及通风
厂内生产车间、库房及辅助用房设置防爆轴流风机与室内可燃气体报警装置连锁。其他需要通风的房间外墙设置轴流风机强制通风。
[bookmark: _Toc440992479][bookmark: _Toc440295441][bookmark: _Toc349652012][bookmark: _Toc441075065]3.3.6储运工程
厂外运输主要为原辅材料、产品的运输，采用公路运输方式。所有进出厂区的物资运输采用外委方式。外部运输量见表3.3-1。
表3.3-1    外部运输量表
	名称
	数量（t/a）
	运输方式
	起止点
	备注

	一、运入
	
	
	
	

	复杂金精矿
	66000
	汽车
	供货地至焙烧原料车间
	/

	石灰粉
	812
	汽车
	购买地至石灰浆制备车间
	购买

	氢氧化钠（100%）
	15
	汽车
	购买地至化学品库房
	购买

	硫酸亚铁
	80
	汽车
	购买地至化学品库房
	购买

	柴油
	8
	汽车
	购买地至柴油储罐
	购买

	小计
	66915
	
	
	

	二、运出
	
	
	
	

	焙砂
	17385.39
	汽车
	焙砂仓至用户
	出售

	烟尘
	95.86
	汽车
	焙砂仓至用户
	出售

	硫酸
	100000
	汽车
	硫酸储罐至用户
	出售

	中和渣
	3848
	汽车
	尾矿库
	堆存

	小计
	121329.25
	
	
	

	合计总运输量
	188244.25
	
	
	


厂内运输的物料包括焙烧车间焙砂、焙尘，主要采用汽车和皮带输送；厂内运输设备配备5吨自卸汽车2台，用于各种产品中转等运输；5吨装载机2台，用于备料上料；硫酸存储依托现有工程设施，能够满足硫酸的暂存、装车及外售需要。
厂内道路环形与枝状相结合，采用公路型，主干道、支路分别为7.5m、4.50m宽，混凝土路面、水泥稳定土基层，天然砂砾垫层。主、次干道最大纵坡6%，最小纵坡0.3%，最小内缘半径15米，满足运输、检修和消防安全的要求。
[bookmark: _Toc431327067]3.3.7电信
本项目电讯设施组成及范围为火灾自动报警及消防联动系统。
生产厂房及库房等场所内设火灾自动报警系统，系统包括火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮，声光报警器、消火栓按钮等消防设备，火灾报警控制器设置在办公楼消防控制室。
3.3.8依托可行性
2015年10月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收合格的函”（新环函〔2015〕1140号）。
（1）生产设施依托可行性
厂区现有1套烟气制酸装置，原处理焙烧炉烟气量为17072Nm3/h、SO2浓度约7%。烟气制酸采用绝热蒸发、稀酸洗涤净化，一级干燥、两级吸收、五段3+2两次转化，III，I—Ⅴ，IV，II（Ⅴ换热器、IV换热器并联）换热流程，制酸尾气脱硫采用碱法，外排含钠盐废水去废水处理站，废酸处理系统处理烟气净化过程中外排的废酸，采用石灰铁盐法，副产钙铁砷渣送填埋场进行处置，排放的酸性废水用于石灰浆液的制备。
本次焙烧炉进料方案调整后，进烟气制酸系统的烟气量为23092.78Nm3/h，SO2浓度12.421%，约为现烟气制酸装置处理气量的2.2倍。根据中国恩菲工程技术有限公司提供的设计资料中对现有制酸装置能力的核算结果，现有制酸装置的主要工艺设备规格相对偏大，基本能满足本次改造的需要。
因此本项目制酸依托现有制酸装置是可行的。
可行性研究报告中对现烟气制酸装置主要工艺设备核算具体结果见表3.3-2、表3.3-3、表3.3-4、表3.3-5、表3.3-6。
表3.3-2    净化塔类设备核算结果
	序号
	项目
	单位
	空塔
	高效洗涤器
	一级填料洗涤塔
	二级填料洗涤塔

	1
	内径
	mm
	Øi3200
	Øi2500*
	Øi3200
	Øi3200

	2
	高度
	mm
	15285
	2000*
	13700
	13700

	3
	入口气量
	Nm3/h
	23092.78
	21383
	21928
	15690

	4
	出口气量
	Nm3/h
	21383
	21383
	15690
	15283

	5
	入口烟气温度
	℃
	320
	71
	71
	39

	6
	出口烟气
温度
	℃
	71
	71
	39
	32

	7
	空塔气速
	m/s
	1.3
	
	0.9
	0.7

	8
	规范要求
	m/s
	1.0-2.0
	26-35
	1.2-2.0
	1.2-2.0

	9
	是否满足工艺
	
	是
	
	气速偏低，是
	气速偏低，是


*设备资料不详。
表3.3-3    干吸塔类设备核算结果
	
	项目
	单位
	干燥塔
	中间吸收塔
	最终吸收塔

	1
	内径
	mm
	Øi3000
	Øi3000
	Øi3000

	2
	高度
	mm
	13964
	13230
	13230

	3
	入塔烟气量
	Nm3/h
	15283
	14340
	12865

	4
	出塔烟气量
	Nm3/h
	14455
	12895
	12806

	5
	入口烟气温度
	℃
	32
	182
	166

	6
	出口烟气温度
	℃
	45
	55
	55

	7
	空塔气速
	m/s
	0.82
	0.70
	0.75

	8
	规范要求
	m/s
	1.2-1.8
	1.2-2.5
	1.2-2.5

	9
	是否满足工艺
	
	规格偏大，是
	规格偏大，是
	规格偏大，是

	10
	喷淋酸量
	m3/h
	156
	156
	156

	11
	喷淋密度
	m3/（m2·h）
	22
	22
	22

	12
	进塔酸温度
	℃
	45
	55
	55

	13
	出塔酸温度
	℃
	50
	70
	61

	14
	循环槽内酸温度
	℃
	50
	69
	60

	15
	冷却器进口酸温要求
	℃
	≤70*
	≤120*
	≤120*

	16
	是否满足工艺
	
	是
	是
	是


*是针对带阳极保护的管壳式换热器。
表3.3-4    转化换热器类设备核算结果
	序号
	设备名称工艺操作条件
	Ⅰ换热器
	Ⅱ换热器
	Ⅲ换热器
	Ⅳ换热器
	Ⅴ换热器

	1
	型式
	空心环管式
	空心环管式
	空心环管式
	空心环管式
	空心环管式

	2
	管程介质
	SO3
	SO3
	SO3
	SO3
	SO3

	3
	壳程介质
	SO2
	SO2
	SO2
	SO2
	SO2

	4
	管程流量（Nm3/h）
	14074
	13984
	13944
	12904
	12903

	5
	壳程流量（Nm3/h）
	14455
	12922
	14455
	277
	12645

	6
	管程介质温度（℃）
	入口
	580
	514
	438
	429
	415

	7
	管程介质温度（℃）
	出口
	485
	430
	188
	423
	148

	8
	壳程介质温度（℃）
	入口
	335
	328
	80
	55
	55

	9
	壳程介质温度（℃）
	出口
	435
	430
	340
	333
	333

	10
	换热量（kW）
	575
	501
	1442
	28
	1297

	11
	平均温度差（℃）
	147.6
	92.3
	102.8
	201.8
	87.0

	12
	现换热器的换热面积（m2）
	318
	320
	941
	81
	1679

	13
	核算传热系数
（W/（m2·℃））
	14.7
	20.4
	19.4
	2.1
	10.6

	14
	是否满足工艺要求
	面积富裕
	是
	面积富裕
	面积富裕
	面积富裕


表3.4-5     酸冷却类设备核算结果
	序号
	设备名称工艺操作条件
	稀酸
冷却器
（一）
	稀酸
冷却器
（二）
	干燥酸冷却器
	中间吸收酸冷却器
	最终吸收酸冷却器

	1
	型式
	板式
	板式
	板式
	管壳式
	板式

	2
	管程介质
	H2O
	H2O
	H2O
	H2O
	H2O

	3
	壳程介质
	稀酸
	稀酸
	93%H2SO4
	98%H2SO
	98%H2SO

	4
	管程流量（m3/h）
	418
	28
	105
	175
	120

	5
	壳程流量（m3/h）
	168
	160
	210
	220
	205

	6
	管程介质温度
（℃）
	入口
	28
	28
	28
	28
	28

	7
	管程介质温度
（℃）
	出口
	36
	36
	36
	36
	36

	8
	壳程介质温度
（℃）
	入口
	56
	39
	51
	69
	60

	9
	壳程介质温度
（℃）
	出口
	38
	31
	45
	55
	55

	10
	换热量（kW）
	3668
	262
	744
	1972
	688

	11
	平均温度差（℃）
	14.28
	3.15
	15.8
	30.0
	25.7

	12
	现冷却器的换热面积
（m2）
	115.5
	115.5
	43.94
	174
	21.55

	13
	核算传热系数
（W/（m2·℃））
	2889
	864
	1288
	453
	1491

	14
	规范要求（W/（m2·K））
	4000～
5000
	4000～
5000
	1500～
2500
	800～1000
	1500～
2500

	15
	是否满足工艺要求
	面积偏大
	面积偏大
	面积偏大
	面积偏大
	面积偏大

	16
	备注
	
	
	
	
	


表3.4-6    风机类设备核算结果
	序号
	项目
	SO2风机

	1
	风机进气量（m3/h）
	36000

	2
	改造后烟气量（Nm3/h）
	15000

	3
	进口压力（Pa）
	-10000

	4
	出口压力（Pa）
	42000

	5
	是否满足工艺
	是

	6
	备注
	/


（2）辅助配套设施依托可行性
本项目废水产生量为126m3/d，厂区事故水池总容积300m3，完全可满足本项目事故时废水排放。
本项目办公生活区、供排水系统、储运工程均可依托现有工程。
[bookmark: _Toc41991084][bookmark: _Toc15205][bookmark: _Toc2112]3.4工艺流程及产污环节
3.4.1原料准备
本项目金精矿原料利用现有原料车间北侧堆场作为卸车待检区，长60m，宽18m，汽车运输的外购硫铁矿在此取样卸车，根据不同的成分将精矿卸入不同的精矿矿池中。精矿仓长54m，宽24m，采用半地下仓，精矿贮期约33天。采用1台5t桥式抓斗起重机、经2台调速给料机和2台胶带输送机给料和转运后，由胶带输送机送到上料转运站，再经胶带输送机转运至焙烧车间炉前仓。备料工段三班作业。为防止原料中的含铁杂质混入打散机，胶带输送机上设有电磁除铁器。
3.4.2焙烧系统
（1）焙烧
焙烧车间配置一台35m2流态化焙烧炉。
焙烧车间内的炉前仓储存约3h精矿量，精矿由仓下调速胶带给料机出料，定量给料机计量后通过溜管将精矿加入焙烧炉内。焙烧炉加料溜管设有气封，在炉况异常时，保护定量给料机。
焙烧炉鼓风机房设1台罗茨鼓风机。风机进口设有消声器，风机采用变频调速电动机调整风量，风机出口管道设有带消音装置的放空管，供生产调节使用。
焙烧温度控制在（930±20）℃左右。焙烧炉沸腾层内设有冷却盘管，回收多余反应热，产生的蒸汽并入热力管网。焙烧炉产出的烟气经余热锅炉回收烟气余热后，经一段旋涡收尘器收尘后进入现有电收尘器，收尘后由排烟机送现有制酸系统。
焙烧炉产出的焙砂与余热锅炉收集烟尘混合，物料温度700℃～850℃，经耐磨水冷埋刮板运输机送到焙砂仓。
流态化焙烧炉产出的烟气经余热锅炉回收烟气余热后，经一段旋涡收尘器收尘后送现有电收尘器收尘，再由排烟机送现有制酸系统。
焙烧过程的主要反应如下。
	4FeS2 +11O2  =2 Fe2O3 + 8SO2

	6FeAsS + 14.5O2 = 2Fe3O4+3As2O3+6SO2
6FeAsS + 15O2 = 3Fe2O3+3As2O3+6SO2

	2Fe3O4 + 0.5O2 = 3Fe2O3
2As2O3 + 2O2  = 2As2O5
SO2+0.5O2 = SO3 

	CaCO3 = CaO + CO2 

	MgCO3 = MgO + CO2 


（2）烟气收尘
烟气经过表冷却器降温至400℃左右，再经过一级高效收尘后，烟气仍含有20-50g/m3左右的细烟尘（0-20μ），再经过一台四电场高温电收尘器（35m2）静电捕收烟尘（电收尘器的收尘效率大于99.5%），电收尘进口温度为380-360℃，出口温度300-350℃，完全除尘后的烟气进入烟气净化洗涤工段。
烟气经表面冷却器冷却和旋风收尘系统、电收尘系统收尘后送制酸系统，尾气达标后排放。烟尘由仓式泵间断输送至原料车间附近焙砂仓，与焙砂一起通过增湿螺旋输送机喷水加湿抑尘后堆存，再装车外售。
（3）焙砂冷却
焙烧过程控制沸腾层温度为550℃左右，产出的焙砂由溢流口排至焙砂冷却圆筒，自然冷却后存入焙砂临时储仓，储仓下仓式泵将焙砂间断输送至原料车间附近焙砂仓。
（4）焙砂仓
原料车间南侧新增焙砂仓系统。焙砂仓系统包括焙砂仓、布袋收尘器和加湿螺旋给料机。来自焙烧车间的焙砂和烟尘由仓式泵气力输送至焙砂仓，仓顶设布袋收尘器，用于收集气力输送产生的烟尘，仓下端设置加湿螺旋给料机，用于将焙砂和烟尘加湿抑尘后输送至原料车间进行堆存。
3.4.2制酸系统
本项目制酸利用厂区现有制酸设施及工艺。制酸车间主要包括净化工段、干吸工段、转化工段、成品酸罐区以及尾气脱硫工段。
以冶炼来的SO2烟气为原料，生产制造H2SO4，工艺由以下步骤组成：
SO2烟气的净化，根据绝热蒸发原理对烟气进行降温、除尘、除雾；
SO2转化为SO3，按下面反应式进行：
             SO2+1/2O2=SO3
SO3气体的吸收，SO3气体通过与H2O化合生成H2SO4，按下面反应式进行：
            SO3 + H2O = H2SO4
净化采用空—动—填—填—电—电封闭酸洗净化，减少稀酸排放量，增加硫的回收率；
采用“3+2”两转两吸，使SO2总转化率大于99.7%，保证尾气中的SO2达标排放；
采用93%酸干燥烟气，98%酸吸收SO3，塔顶设置纤维除雾器，保护设备，保证酸雾达标；
所有参数进入主控制室，对工艺参数采用集中检测和自动调节。
（1）净化车间
现有工程炉气净化采用空—动—填—填—电—电封闭酸洗净化流程。来自电除尘的炉气，温度330～350℃，含尘量0.2～0.5g/m3，进入空塔洗涤器、动力波洗涤、二级填料洗涤塔，经绝热增湿洗涤后，烟气中约99%的灰尘和As等杂质被除去。炉气经洗涤后温度降至40℃以下，进入两级电除雾器，进一步除去残余的灰尘和酸雾等杂质，使炉气中酸雾<5mg/m3。
由空塔洗涤器底部流出的洗涤含砷稀酸，进行液固分离，清液回循环槽，少量稀酸进入脱吸塔，经脱除SO2后的稀酸和斜管沉淀器底部排出的酸泥由耐腐耐磨泵送至污水处理车间。
由填料塔底部流出的稀酸，通过稀酸泵打入稀酸板式换热器内换热后使酸温降至35℃，从塔顶喷入塔内冷却烟气。
在空气冷却塔烟气出口设置温度连锁，当温度超过设定值时，报警并由事故水高位槽自动加水至空气冷却塔中。
（2）干吸车间（包含成品车间）
经净化后的炉气进入干燥塔，用93%硫酸喷淋，使炉气中的水份降至0.1g/m3以下，经丝网除沫器除沫、除雾后由主鼓风机将炉气送入转化工段。从转化器第1、2、3段出来的转化气（转化率～93%）在第一吸收塔内用98%H2SO4吸收其SO3，经纤维除沫器除沫、除雾后，依次进入转化器第四、五段进行第二次转化。来自转化器第五段的二次转化气（总转化率为99.7%）进入第二吸收塔，塔内用98%硫酸吸收其中的SO3，然后经塔顶纤维除雾器除沫、除雾后进入动力波尾吸塔，脱除掉其中的SO2、SO3气体和酸沫，然后尾气通过排气筒排入大气，排放尾气符合国家规定的排放标准。尾气吸收后液排往污水处理系统。
干燥塔内吸收水份产生的稀释热、两台吸收塔内吸收SO3产生的反应热，通过各自的浓酸板式换热器除去热量。干吸系统通过串酸、加水和产成品酸来维持各塔循环酸的浓度和循环槽的液位。
产品酸为93%或98%硫酸，产酸管从一吸的板式换热器出口酸侧接口，酸温得到充分冷却，可减轻硫酸储罐的腐蚀。成品酸经地下槽计量后用泵输送至成品酸罐。
为了回收干燥和吸收过程中产生的热量，设置有热回收板式换热器一台。由于热回收系统产生的热水温度只有60℃，且70m3/h，使用的地方不多，因此，设计热回收系统和不回收2套系统可以互换。
设计的循环酸流程为塔→槽→泵→浓酸板式换热器→塔（即泵后流程）。
（3）转化车间
现有工程转化采用3+2两次转化流程，Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅳ、Ⅱ换热方式。来自主鼓风机的炉气，依次经过Ⅲ、Ⅰ换热器管间，与三段、一段出口的高温转化气换热，温度升至430℃进入转化器，经一、二、三段转化、换热后的转化气温度降至180℃后进入第一吸收塔，用98%硫酸吸收其SO3后，再依次经过Ⅴ和Ⅳ并联一起进Ⅱ换热器，管间与五段、四段、二段出口的高温转化气换热，升温至430℃后进入转化器四段、五段进行第二次转化。经四段、五段转化后的气体分别经Ⅳ换、Ⅴ换热后温度降至170℃后进入第二吸收塔，用98%硫酸吸收SO3，经纤维除雾器除沫、除雾后进入尾气吸收塔，除去SO2和酸雾，总转化率≥99.9%。
在转化器的一段、四段进口处，分别设置电加热器各一台，用于转化系统的升温预热。为调节各段的反应温度，转化车间设置了一段、四段自调装置，以及必要的副线和阀门。
（4）制酸尾气脱硫
近年来，国内外在烟气脱硫工艺上，应用于生产实践的主要有两大类，湿法脱硫和干法脱硫；而按产品利用来讲又分为回收法和抛弃法。脱硫的基本原理都是以一种碱性物质作为SO2的吸收剂，即脱硫剂。吸收剂可按下列原则进行选择：
①吸收能力高。要求对SO2吸收具有较高的吸收能力，以提高吸收速率，减少吸收剂的用量，减少设备体积和降低能耗。
②选择性能好。要求对SO2吸收具有良好的选择性能，对其他组分不吸收或吸收能力低，确保对SO2具有较高的吸收能力。
③挥发性低，无毒，不易燃烧，化学稳定性好，不发泡，黏度小，比热容小。
④不腐蚀或腐蚀性小，以减少设备投资及维护费用。
⑤来源丰富，容易得到，价格便宜。
⑥便于处理及操作时不易产生二次污染。
湿法脱硫方法有：石灰石—石膏法、氨法、钠碱法、金属氧化物法（氧化锌、氧化镁等）等。
厂区现有制酸工艺采用钠法脱硫，产生的脱硫废水送污水处理站处理。
（5）酸库
成品酸经地下槽计量后用泵输送至成品酸罐储存。硫酸外销时，从浓酸贮酸罐自流至酸罐车，运出厂。厂区现有酸罐4个，每个5000m3，并设置可容纳1酸罐容积的事故池1个。
本项目主要工艺流程图及产污环节见图3.4-1。
原料仓
酸罐贮存
焙烧炉
除尘
焙砂仓
焙砂冷却
余热锅炉
成品外运
换热导热
烟气收尘
净化干燥
两转两吸
尾气吸收
成品外运















图3.4-1    项目主要工艺流程及产污环节图
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表3.4-6    本项目主要排污节点情况汇总表
	污染源
	序号
	车间或工序
	产污节点
	主要污染物
	排放特征
	处理措施
	备注

	废气
	有组织
	G1
	焙砂仓
	焙砂中间仓顶
	颗粒物、As
	连续
	布袋除尘器
	

	
	
	G2（DA003）
	制酸尾气
	制酸工段
	二氧化硫、氮
氧化物、颗粒物、硫酸雾、As等
	连续
	表冷器+旋风除尘+电收尘器+制酸+钠法脱硫+电除雾等
	

	
	无组织
	/
	焙砂仓
	车间无组织
	颗粒物、As
	连续
	车间通风
	

	
	
	/
	制酸车间
	车间无组织
	颗粒物、硫酸雾As
	连续
	间通风
	

	废水
	W1
	一般生产废水
	循环冷却水排污水
	SS
	连续
	进入园区污水处理厂
	

	
	W2
	酸性废水
	污酸、硫酸车间地面冲洗水
	酸、少量重金属离子
	连续
	送酸性废水处理站
	

	固废
	S1
	酸性废水处理
	酸性废水处理站
	中和渣
	间断
	外售或运往渣场处理
	

	
	S2
	制酸
	转化
	废触媒
	间断
	厂家回收
	危险废物（HW50
261-173-50）

	
	S3
	各除尘设备
	收尘
	/
	连续
	外售
	




[bookmark: _Toc239495486][bookmark: _Toc239495308][bookmark: _Toc5758][bookmark: _Toc30976][bookmark: _Toc41991085]3.5平衡核算
[bookmark: _Toc239495488][bookmark: _Toc239495310]3.5.1水量平衡
本项目的水平衡见图3.5-1。
项目总用水量：35053m3/d；
其中：生产新水600m3/d；
循环水：23341m3/d；
回用水：45.8m3/d。
本项目生产废水经处理后全部回用，厂区生产废水零排放。
23341









图3.5-1    水平衡图    单位m3/d

3.5.2物料平衡
焙烧车间年产焙烧矿50604.50t/a（干基），其中焙砂17385.39t/a（干基），烟尘33219.11t/a（干基）。本项目物料平衡见表3.5-1。
3.5.3元素平衡
原料物相组成见表3.5-2，焙砂物相组成见表3.5-3，烟尘物相组成表见表3.5-4，主要元素质量年平衡见表3.5-5。


表3.5-1    本项目物料平衡表
	组分
	元素 W%
	合计

	
	Au
	Ag
	Fe
	S
	Cu
	Pb
	As
	Ca
	Al
	Si
	C
	O
	其它
	

	Au
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00

	Ag
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00

	FeS
	
	
	0.02
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	FeS2
	
	
	42.78
	49.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91.90

	Fe2O3
	
	
	0.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.09
	
	0.29

	CuS
	
	
	
	0.05
	0.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.15

	PbS
	
	
	
	0.00
	
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	0.01

	Al2O3
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.78
	
	
	0.69
	
	1.47

	CaO
	
	
	
	
	
	
	
	0.18
	
	
	
	0.07
	
	0.25

	CaCO3
	
	
	
	
	
	
	
	0.02
	
	
	0.00
	0.02
	
	0.04

	SiO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.07
	
	2.35
	
	4.42

	As
	
	
	
	
	
	
	0.06
	
	
	
	
	
	
	0.06

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.38
	1.38

	合计
	0.00
	0.00
	43.00
	49.18
	0.10
	0.01
	0.06
	0.19
	0.78
	2.07
	0.00
	3.22
	1.38
	100.00









表3.5-2    原料物相组成表(干基)
	组分
	元素 W%
	合计

	
	Au
	Ag
	Fe
	S
	Cu
	Pb
	As
	Ca
	Al
	Si
	C
	O
	其它
	

	Au
	0.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 

	Ag
	
	0.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 

	FeS
	
	
	0.02 
	0.01 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03 

	FeS2
	
	
	42.78 
	49.12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91.90 

	Fe2O3
	
	
	0.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.09 
	
	0.29 

	CuS
	
	
	
	0.05 
	0.10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.15 

	PbS
	
	
	
	0.00 
	
	0.01 
	
	
	
	
	
	
	
	0.01 

	Al2O3
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.78 
	
	
	0.69 
	
	1.47 

	CaO
	
	
	
	
	
	
	
	0.18 
	
	
	
	0.07 
	
	0.25 

	CaCO3
	
	
	
	
	
	
	
	0.02 
	
	
	0.00 
	0.02 
	
	0.04 

	SiO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.07 
	
	2.35 
	
	4.42 

	As
	
	
	
	
	
	
	0.06 
	
	
	
	
	
	
	0.06 

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.38 
	1.38 

	合计
	0.00 
	0.00 
	43.00 
	49.18 
	0.10 
	0.01 
	0.06 
	0.19 
	0.78 
	2.07 
	0.00 
	3.22 
	1.38 
	100.00 









表3.5-3    焙砂物相组成表
	组分
	元素 W%
	合计

	
	Au
	Ag
	Fe
	S
	Cu
	Pb
	As
	Ca
	Al
	Si
	O
	其它
	

	Au
	0.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 

	Ag
	
	0.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 

	FeS
	
	
	0.79 
	0.45 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.24 

	FeSO4
	
	
	1.82 
	1.04 
	
	
	
	
	
	
	2.08 
	
	4.95 

	Fe3O4
	
	
	0.61 
	
	
	
	
	
	
	
	0.23 
	
	0.84 

	Fe2O3
	
	
	57.39 
	
	
	
	
	
	
	
	24.66 
	
	82.05 

	CuO
	
	
	
	
	0.14 
	
	
	
	
	
	0.04 
	
	0.18 

	PbO
	
	
	
	
	
	0.01 
	
	
	
	
	0.00 
	
	0.01 

	Al2O3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.10 
	
	0.98 
	
	2.07 

	CaO
	
	
	
	
	
	
	
	0.27 
	
	
	0.11 
	
	0.38 

	SiO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.91 
	3.32 
	
	6.23 

	As2O5
	
	
	
	
	
	
	0.07 
	
	
	
	0.04 
	
	0.11 

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.94 
	1.94 

	合计
	0.00 
	0.00 
	60.60 
	1.50 
	0.14 
	0.01 
	0.07 
	0.27 
	1.10 
	2.91 
	31.45 
	1.94 
	100.00 









表3.5-4    烟尘物相组成表
	组分
	元素 W%
	合计

	
	Au
	Ag
	Fe
	S
	Cu
	Pb
	As
	Ca
	Al
	Si
	O
	其它
	

	Au
	0.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 

	Ag
	
	0.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 

	FeS
	
	
	1.17 
	0.67 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.85 

	FeSO4
	
	
	4.11 
	2.36 
	
	
	
	
	
	
	4.71 
	
	11.18 

	Fe2O3
	
	
	53.41 
	
	
	
	
	
	
	
	22.95 
	
	76.37 

	CuO
	
	
	
	
	0.14 
	
	
	
	
	
	0.03 
	
	0.17 

	PbO
	
	
	
	
	
	0.01 
	
	
	
	
	0.00 
	
	0.01 

	Al2O3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.06 
	
	0.94 
	
	2.01 

	CaO
	
	
	
	
	
	
	
	0.27 
	
	
	0.11 
	
	0.37 

	SiO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.82 
	3.21 
	
	6.03 

	As2O5
	
	
	
	
	
	
	0.08 
	
	
	
	0.04 
	
	0.13 

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.88 
	1.88 

	合计
	0.00 
	0.00 
	58.69 
	3.03 
	0.14 
	0.01 
	0.08 
	0.27 
	1.06 
	2.82 
	32.00 
	1.88 
	100.00 









表3.5-5          焙烧炉主要元素质量年平衡表(干基)
	物料名称
	t/a
	t/d
	t/h
	Au
	Ag
	Fe
	S
	Cu
	Pb
	As
	CaO

	
	
	
	
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a

	投        入

	硫铁矿
	70000.00 
	212.12 
	8.84 
	0.00 
	1.60 
	0.00 
	1.34 
	43.00 
	30102.21 
	49.18 
	34426.93 
	0.10 
	69.79 
	0.01 
	6.06 
	0.06 
	39.90 
	0.27 
	190.69 

	精矿含水
	7777.78 
	23.57 
	0.98 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	空气
	233177.17 
	706.60 
	29.44 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	310954.95 
	942.29 
	39.26 
	
	1.60 
	
	1.34 
	
	30102.21 
	
	34426.93 
	
	69.79 
	
	6.06 
	
	39.90 
	
	190.69 

	产        出

	焙砂
	17385.39 
	52.68 
	2.20 
	0.00 
	0.56 
	0.00 
	0.47 
	60.60 
	10535.77 
	1.50 
	260.07 
	0.14 
	24.43 
	0.01 
	1.82 
	0.07 
	11.97 
	0.38 
	66.74 

	烟尘
	33335.79 
	101.02 
	4.21 
	0.00 
	1.04 
	0.00 
	0.87 
	58.69 
	19566.43 
	3.03 
	1010.92 
	0.14 
	45.36 
	0.01 
	4.24 
	0.08 
	27.93 
	0.37 
	123.95 

	烟气
	260233.77 
	788.59 
	32.86 
	
	
	
	
	
	
	12.74 
	33155.93 
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	310954.95 
	942.29 
	39.26 
	
	1.60 
	
	1.34 
	
	30102.21 
	
	34426.93 
	
	69.79 
	
	6.06 
	
	39.90 
	
	190.69 

	物料名称
	t/a
	t/d
	t/h
	Al2O3
	SiO2
	C
	H
	O
	N
	其它
	

	
	
	
	
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	

	投        入
	

	硫铁矿
	70000.00 
	212.12 
	8.84 
	1.47 
	1029.00 
	4.42 
	3094.00 
	0.00 
	3.36 
	
	
	0.10 
	69.97 
	
	
	1.38 
	965.17 
	

	精矿含水
	7777.78 
	23.57 
	0.98 
	
	
	
	
	
	
	
	870.29 
	
	6907.49 
	
	
	
	
	

	空气
	233177.17 
	706.60 
	29.44 
	
	
	
	
	
	
	0.21 
	494.21 
	24.74 
	57687.28 
	75.05 
	174995.68 
	
	
	

	合计
	310954.95 
	942.29 
	39.26 
	
	1029.00 
	
	3094.00 
	
	3.36 
	
	1364.50 
	
	64664.73 
	
	174995.68 
	
	965.17 
	

	产        出
	

	焙砂
	17385.39 
	52.68 
	2.20 
	2.07 
	360.15 
	6.23 
	1082.90 
	
	
	
	
	27.05 
	4702.70 
	
	
	1.94 
	337.81 
	

	烟尘
	33335.79 
	101.02 
	4.21 
	2.01 
	668.85 
	6.03 
	2011.10 
	
	
	
	
	27.74 
	9247.73 
	
	
	1.88 
	627.36 
	

	烟气
	260233.77 
	788.59 
	32.86 
	
	
	
	
	0.00 
	3.36 
	0.52 
	1364.50 
	19.49 
	50714.30 
	67.25 
	174995.68 
	
	
	

	合计
	310954.95 
	942.29 
	39.26 
	
	1029.00 
	
	3094.00 
	
	3.36 
	
	1364.50 
	
	64664.73 
	
	174995.68 
	
	965.17 
	



[bookmark: _Toc11118][bookmark: _Toc25178][bookmark: _Toc41991086]3.6施工期污染源、污染物及防治措施分析
3.6.1施工期大气污染源及减缓措施
项目在施工过程中对环境空气的影响主要有以下几个方面。
（1）施工作业面和施工交通运输产生的扬尘；
（2）场地平整形成的裸露地表、地基开挖、回填以及散状物料堆放等扬尘；
（3）推土机、挖掘机及交通工具释放的尾气。
有关研究表明，施工工地的扬尘60%以上是施工交通运输引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km.辆，运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量分别为10.42kg/km.辆和7.2kg/km.辆。挖土区和弃土区的道路扬尘污染比弃土运输途经道路的扬尘污染严重。项目区域运输条件较好，总体看来施工期扬尘对当地环境影响较小。
为减小施工期对环境空气的影响，必须采取如下防治措施。
（1）施工过程中使用的水泥和其它细颗粒散装原料，应贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖；细颗粒物料运输应采用密闭式槽车运输，装卸时要采取措施减少扬尘量；在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。
（2）开挖的土石方应及时回填或运到指定地点，减少扬尘影响；交通运输利用厂区现有道路，减少运输过程中的扬尘影响。施工场地、施工道路的每天洒水4-5次，并及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20-50m范围。
（3）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。
3.6.2施工期废水污染源及减缓措施
本项目施工期废水来源主要为施工人员生活污水、水泥混凝土工程养护、车辆清洗废水。施工人员产生少量生活污水，主要为盥洗废水，废水量较小，污染物COD、SS浓度较低，依托冶炼厂现有污水处理设施处理。施工工艺废水主要来自车辆清洗、水泥混凝土工程养护。这部分废水量不大，废水中污染物成份相对比较简单，浓度低，大部分蒸发损耗掉，少部分收集后用于施工现场和道路喷洒。
如在雨季施工，要防止水土流失，堆积土方应采取适当措施覆盖。
3.6.3施工期噪声源及减缓措施
（1）施工期噪声源
施工行为包括设备安装和厂房等建筑物的建设。施工期主要噪声源有施工场地噪声和材料运输的交通噪声，其中施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的生活噪声等。施工过程中使用不同的施工机械，本工程用到的对周围声环境影响较大的施工设备包括挖掘机、推土机、自卸卡车、混凝土搅拌机、压路机等，此外还有各种重型运输车辆的交通运输噪声，一般情况下这些声源声级都相对较高，在一定范围内将对周围环境产生不利的影响。以上施工设备作业时声级见表3.6-1。
表3.6-1    施工阶段主要施工机械噪声值    单位：dB
	噪声源类型
	主要噪声源
	噪声级

	施工机械
	挖土机
	75～95

	
	推土机
	76～92

	
	混凝土搅拌机
	70～86

	
	混凝土输送泵
	75～85

	
	振捣机
	84～95

	施工运输车辆
	大型载重车
	85～90

	
	混凝土罐车、载重车
	80～85


由上表可看出施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。
（2）施工期噪声减缓措施
该项目位于伊宁县伊东工业园区A区内，周围无人群居住区，但存在有其它工业企业，工程施工作业噪声不可避免，为减小噪声对周围环境的影响，建设单位将从以下几个方面着手，采取适当的措施来减轻噪声的影响。
①加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间和午休时间不得施工；禁止当日22：00至次日8：00进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。如确需夜间施工作业的，必须提前3日当地环境保护行政主管部门提出申请。在领取允许夜间施工的手续后方可在核定时间的夜间开展施工；
②尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；
③作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；
④采用商品混凝土、干混沙浆；
⑤加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛；
⑥提前在施工厂界周边及主要运输通道张贴告示，争取周边企业及工作人员理解、支持；
⑦合理安排运输路线，尽量避开村庄、居民区等敏感点，把对居民集中路段的影响降至最低。
3.6.4施工期固体废物及防治措施
（1）施工期固体废物
该项目位于伊宁县伊东工业园区A区冶炼厂内，施工期的固体废物主要有两类：一是施工建设过程中产生的建筑垃圾和基础开挖时产生的废土石方；二是施工人员的生活垃圾。
①施工垃圾：厂房等建（构）筑物建设中必将产生一定的土石方、金属、木块、水泥块、废弃砖瓦以及施工机械检修产生的含油物质等；
②施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒、废弃食物、包装物、塑料袋等。
（2）施工期固体废物处置措施
①施工生产废料处理
首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。
②施工生活垃圾处置
生活垃圾：施工人员平均每天每人产生0.5kg左右的生活垃圾；施工场地位于已建厂区内，可依托伊宁县伊东工业园区现有的管理、清运系统。
③完工清场的固体废物处理处置
工程完工后临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。搅拌场、储桨池等施工生产用地，应撤离所有设施和部件，四周溢流砂桨的泥土全部挖除。
④含油物质处理处置
对各种车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃油类均要集中处理，不得随意倾倒。
[bookmark: _Toc27258][bookmark: _Toc8530]3.7运营期污染源核算
本次评价参照《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ 983-2018）核算本项目污染源强。本项目工艺废气污染源核算采用物料衡算法和类比法；无组织废气污染源核算采用物料衡算法及类比法；各装置工艺废水污染源核算主要采用物料衡算法及类比法；噪声污染源核算采用类比法，各生产设施及装置的固体废物污染源核算采用物料衡算法。
3.7.1废气
3.7.1.1有组织排放
本项目根据物料衡算，技改项目正常运营时废气有组织源如下。
（1）G1焙砂仓
焙砂中间仓顶设排风罩收尘，配置1套除尘系统，系统设计风量3000Nm3/h，净化设备选用1台脉冲布袋除尘器，总过滤面积f=100m2，除尘效率>99%。除尘设备架在车间内平台上。所收粉尘卸至下部料仓内。风机出口排气筒高于15m。外排废气中颗粒物浓度30mg/m3，排放速率0.09kg/h。根据设计单位提供资料，焙砂中铅及其化合物质量占比约0.01%，As质量占比约0.05%。
（2）G2制酸尾气
焙烧炉产生的烟气特点是含SO2高、烟气含尘高、具有腐蚀性，烟尘粘性大、粒度细。采用多级收尘后送制酸系统，其流程为：焙烧炉→表冷器→旋风收尘器→电收尘→制酸系统→脱硫。根据厂区制酸尾气脱硫系统实际情况，表冷器收尘效率按30%设计，旋风收尘器效率不低于87%，电收尘器收尘效率不低于99.5%。
焙烧烟气产生量及组分见表3.7-1。

表3.7-1    烟气量及烟气成分（焙烧炉出口）
	单位
	烟气成分
	烟气量

	
	SO2
	SO3
	CO2
	O2
	N2
	H2O
	As2O3
	

	Nm3/h
	2868.12
	50.80
	219.33
	446.39
	8320.24
	4549.87
	2.03
	23092.78

	%
	12.42
	0.22
	1.50
	3.05
	56.87
	31.10
	0.01
	100.00


注：烟气温度550℃，焙烧炉出口烟气会带走一部分烟尘，焙烧炉出口烟气含尘111g/Nm3（铅及其化合物在烟尘中比例为0.01%）。
本项目烟气制酸利用现有工程制酸设备及工艺。且规模前后未发生大的变化。根据新疆科瑞环境技术服务有限公司对冶炼厂现有制酸尾气的监测情况（报告见附件），SO2排放浓度分别为39mg/m3、162mg/m3、40mg/m3、47mg/m3、151mg/m3和85mg/m3。NOx排放浓度分别为33mg/m3、38mg/m3、30mg/m3、39mg/m3、43mg/m3和41mg/m3。颗粒物排放浓度分别为19mg/m3、25mg/m3和21mg/m3。
参照《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ 983-2018），采用手工监测时，废气污染源强按下式计算：


式中：
D--核算时段内某污染物排放量，t；

--标准状态下第i次检测实测小时排放质量浓度，mg/m3；

--标准状态下第i次检测小时废气排放量，m3/h；
n--核算时段内有效检测数据数量，量纲一的量；
h--核算时段内污染物排放时间。
根据计算，NOx排放浓度为37mg/m3。
SO2、As、铅及其化合物产生量源强核算采用物料平衡法。
焙烧炉出口烟气中会带走一部分烟尘，焙烧炉出口烟气含烟尘111g/Nm3，根据前文物料平衡核算结果，铅及其化合物在烟尘中所占比例为0.01%，因此铅及其化合物产生源强为0.16kg/h。
根据前文章节表3.7-1烟气量及烟气成分（焙烧炉出口）以及物料平衡核算结果，焙烧烟气中SO2产生量为1059.10Nm3/h，源强为3033.65kg/h；
根据工艺设计资料，来自电除尘排放口的烟气，温度330～350℃，含尘量0.2～0.5g/m3，进入空塔洗涤器、动力波洗涤、二级填料洗涤塔，经绝热增湿洗涤后，烟气中约99.9%的As等杂质被洗涤除去。炉气经洗涤后温度降至40℃以下，进入两级电除雾器，进一步除去残余的灰尘和酸雾等杂质，使炉气中硫酸雾排放浓度<5mg/m3。
因此，结合物料平衡核算，进入两转两吸工段的砷产生源强为0.00013kg/h。
3.7.1.2无组织排放
本项目硫酸储罐依托现有工程，本项目技改前后，制酸工艺硫酸年产量并未发生大的变化。据“西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收”以及企业自行监测对厂界无组织废气的监测，厂区无组织颗粒物、硫酸雾等因子浓度均未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高浓度限值。
根据项目的特点及生产过程环节分析，该项目无组织排放废气主要来自物料堆存、物料运输、加料放料等环节，设计上在可能发生废气逸散部位均采用集气罩收集，只有少量逃逸。浸出渣运输过程会产生扬尘。运输时汽车扬尘起尘量按下式计算：
E=0.000501×V×0.823×m×0.139×（T/4）
式中：E-单辆车引起的汽车起尘量散发因子kg/km；
      V–车辆驶过的平均车速，km/h，取20；
      m–起尘风速，一般取5m/s；
      T–每辆车的平均轮胎数，一般取6。
经计算，单辆车引起的汽车起尘量散发因子为0.0086kg/km。
项目原辅材料、产品年总运输量18.82万t，其中运入小计66915t/a、运出小计121329.25t/a。每辆运输车载重以20t运输约9410次，尾矿库距离厂区大门以1500m计。则产生汽车扬尘0.01t/a。根据本项目情况要求建设方单位对地面通过洒水降尘，减少汽车扬尘产生量，可减少粉尘的产生，抑尘率60%以上，则汽车扬尘排放量0.04t/a。
收尘系统捕集效率按95%计，其余以无组织形式排放，同时考虑车间对颗粒物的阻隔、降尘作用，按照90%考虑。
车间硫酸雾浓度需满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1-2019 硫酸及三氧化硫中时间加权平均容许浓度1mg/m3要求。制酸车间无组织排放硫酸雾，车间容积按照43200m3，厂房换气量为43200m3/h，则制酸车间无组织硫酸雾排放量为0.0432kg/h，0.311t/a。
废气污染物排放情况见表3.7-2。

表3.7-2     本项目废气污染源汇总表
	序号
	排放源
	废气量
Nm3/h
	污染物
	产生情况
	治理措施
	去除率
（%）
	排放量
	执行标准
	排放参数
	方式/去向
	工作
时间
h

	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	
	
	mg/m3
	kg/h
	mg/m3
	高度
m
	内径
m
	温度
℃
	
	

	1
	焙砂仓
	3000
	颗粒物
	3000
	9.0
	1台脉冲袋式除尘器，总过滤面积f=100m2
	除尘99%
	30
	0.09
	120
	25
	0.6
	20
	连续/大气
	7920

	
	
	
	铅及其化合物
	0.3
	0.0009
	
	
	0.003
	9×10-6
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	As
	1.5
	0.0045
	
	
	0.015
	4.5×10-5
	/
	
	
	
	
	

	2
	制酸尾气
	14629.7
	颗粒物
	111000
	1623.9
	收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾
	收尘系统综合效率>99.99%；
脱硫效率（含制酸）>99.9%；协同脱砷效率>99%
	11.0
	0.16
	100
	60
	1.5
	20
	
	

	
	
	
	铅及其化合物
	10.94
	0.16
	
	
	0.0011
	1.6×10-5
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO2
	207362.42
	3033.65
	
	
	207.36
	3.03
	850
	
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	37
	0.54
	
	
	37
	0.54
	240
	
	
	
	
	

	
	
	
	硫酸雾
	5
	0.07
	
	
	2
	0.028
	45
	
	
	
	
	

	
	
	
	As
	0.89
	0.013
	
	
	0.0089
	0.00013
	/
	
	
	
	
	

	3
	无组织排放
	生产工艺
	污染物
	面源
（长m×宽m）
9×7.5×15
	速率kg/h
	排放量t/a
	厂界执行标准
颗粒物 1.0mg/m3
硫酸雾 0.3mg/m3

	
	
	焙砂仓
	颗粒物
	
	0.0016
	0.036
	

	
	
	
	铅及其化合物
	
	1.6×10-7
	1.27×10-6
	

	
	
	
	As
	
	2.25×10-6
	1.78×10-5
	

	
	
	制酸车间
	颗粒物
	90×30×16
	0.081
	0.64
	

	
	
	
	铅及其化合物
	
	8.1×10-7
	6.4×10-5
	

	
	
	
	硫酸雾
	
	0.0432
	0.3110
	

	
	
	
	As
	
	0.00005
	0.000396
	



3.7.2废水
本工程排水系统分为：生产废水系统、雨水系统及污水处理站。
（1）生产废水系统
本项目制酸车间产生电除雾冲洗水24m3/d，脱硫外排废水1m3/d，车间地面冲洗水5m3/d，废污酸96m3/d。
合计含酸废水126m3/d，在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。
各车间循环水排水113m3/d，通过管网排至园区污水处理厂。
厂区生产废水排水管材为HDPE双壁波纹排水管，排水主干管管径DN300。
（2）雨水排水系统
雨水排水主要为建筑物屋面雨水及道路雨水。
屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统，经雨水管道排至园区的排水管网。雨水排水管材选用PVC-U双壁波纹排水管，排水主干管管径DN300。
本项目建设有1500m3的雨水收集池，收集初期雨水。
（3）污水处理装置
本项目制酸车间依托现有设施和制酸工艺，本次技改不对其进行调整。根据《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）工程竣工环境保护验收》以及现有工程实际情况，制酸车间废水经石灰乳铁盐中和法中和后通过回水槽进入厂区回用水系统，车间废水排放口总铅、总砷及总银等第一类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值。其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水进入污水处理车间经两段中和后，通过压滤后使固液分离，滤液进入中和回水槽进入厂区回用水系统，滤渣进入尾矿库。综合以上分析，改造后本项目废水污染物产生及排放情况见表3.7-3。
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表3.7-3    废水污染物产生及排放情况一览表   单位：mg/L
	名称
	核算方法
	水量
	源强
	产生情况
	治理设施

	
	
	m3/h
	m3/a
	
	COD
	总砷
	总铅
	BOD5
	NH3-N
	SS
	工艺
	回用比例

	电除雾冲洗水
	类比
	1.0
	7920
	mg/L
	-
	≤45
	≤0.1
	-
	-
	-
	石灰乳铁盐中和法
	全部回用

	
	
	
	
	kg/h
	-
	0.0045
	0.0001
	-
	-
	-
	
	

	脱硫外排废水
	类比
	0.417
	3302.64
	mg/L
	-
	≤45
	≤0.1
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	
	kg/h
	-
	
	
	-
	
	-
	
	

	车间地面冲洗水
	类比
	0.21
	1663.2
	mg/L
	-
	≤45
	≤0.1
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	
	kg/h
	-
	
	
	-
	
	-
	
	

	废污酸
	类比
	4
	31680
	mg/L
	-
	≤90
	≤0.2
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	kg/h
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	

	循环水排水
	类比
	113
	894960
	mg/L
	≤100
	-
	-
	-
	-
	≤150
	排入园区污水管网
	外排

	
	
	
	
	kg/h
	11.3
	-
	-
	-
	-
	16.95
	
	

	办公生活废水
	系数法
	0.93
	7365.6
	mg/L
	≤300
	-
	-
	≤160
	≤30
	≤300
	经化粪池处理后排入园区污水管网
	外排

	
	
	
	
	kg/h
	0.28
	-
	-
	0.15 
	0.03
	0.28
	
	

	合计
	
	119.56
	946891.44
	
	
	


全年工作时长7920h计
3.7.3固体废物
因此，本项目产生的固体废物主要为废水处理过程产生的滤渣以及制酸工段产生的废钒触媒。
（1）滤渣（S1）
本项目制酸工艺依托现有设施，含酸废水中和过程产生滤渣3848t/a。
根据《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收》，滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库堆存，并现浇混凝土封闭。
临时堆渣场位于废水处理车间内，该渣场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，地面为20cm厚混凝土防渗土防渗层，渣场周围为2.5m高的实体砖墙，并安装有视屏监控系统。
（2）废钒触媒（S2）
硫酸转化工段会产生废钒触媒，主要成分为五氧化二钒，五年更换一次，每次约8t。更换下来的废钒触媒暂存在厂区危废暂存间内，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置。
（3）收尘灰（S3）
本项目混合烟尘产生量12858.29t/a，焙砂仓收尘灰95.86t/a。收集后和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金。
（4）废机油（S4）
设备维修产生废机油，危废类别HW08-900-214-08，根据企业现有危废转移资料，现年产生废机油约0.2t/a，暂存在厂区危废暂存间内，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置。
本项目固体废物产排情况汇总，见表3.7-4。
表3.7-4    本项目固体废物产排情况统计表
	编号
	名称
	产生量（t/a）
	废物类别
	废物代码
	措施及去向

	S1
	废水中和渣
	3848
	HW48
	321-022-48
	滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭

	S2
	废钒触媒
	8t/5年
	HW49
	900-041-49
	定期交由新疆金派环保科技有限公司处置

	S3
	收尘灰
	12928.86
	/
	/
	和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金。

	S4
	废机油
	0.2
	HW08
	900-214--08
	定期交由新疆金派环保科技有限公司处置


3.7.4噪声源
本项目营运期间噪声主要来自生产设备，机泵等，见表3.7-5。
表3.7-5    本项目生产装置噪声源
	序号
	车间或工段
	设备名称
	台数
	声压级dB（A）
	防治措施
	采取措施后排放声压级dB（A）
	排放规律

	1
	原料调浆工段
	直线振动筛
	1
	100
	基础减振、厂房隔声
	85
	连续

	
	
	溢流型球磨机
	1
	100
	基础减振、厂房隔声
	85
	连续

	2
	焙烧收尘工段
	罗茨鼓风机
	2
	110
	基础减振、厂房隔声
	80
	连续

	
	
	螺杆式空压机
	2
	110
	基础减振、厂房隔声
	80
	连续

	3
	制酸工段
	各类泵
	18
	80
	基础减振、厂房隔声
	60
	连续

	
	
	SO2鼓风机
	2
	110
	基础减振、厂房隔声
	60
	连续


3.7.5非正常工况污染源分析
3.7.5.1废气
（1）工艺启动和产气不足时蒸汽锅炉燃油废气
焙烧炉烘炉、开炉升温及保温时采用轻质柴油作为燃料，柴油的消耗量约为8t/a。锅炉废气根据430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉计算，废气量为142432m3/a，SO2排放浓度为25.56mg/m3，排放量为30.4kg/a，NOx排放浓度为141.06mg/m3，排放量为24.24kg/a，烟尘排放浓度为9.99mg/m3，排放量为2.08kg/a。
（2）环保设施故障废气
本次评价考虑到制酸废气处理装置中钠法脱硫装置发生故障产生的非正常工况，当钠法脱硫装置出现故障，脱硫效率降低至50%。
为避免环保设施发生故障，除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格操作规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常排放，立即停止生产，及时进行检修。
本项目非正常工况下污染物排放参数见表3.7-6。
表3.7-6    非正常生产排放及事故工况下污染物的排放参数
	污染源
	非正常工况
	烟气量
	污染物
	浓度
	源强
	源高
	持续时间

	
	
	(m3/h)
	
	(mg/m3)
	(kg/h)
	（m）
	

	制酸车间
	环保措施装置故障
	14629.7
	SO2
	517.1
	7.57
	60
	30min

	焙烧炉
	开炉等
	45
	SO2
	213.4
	0.0000096
	60
	/

	
	
	
	NOx
	170.2
	0.0000077
	
	

	
	
	
	颗粒物
	14.6
	0.00000066
	
	


3.7.5.2废水
企业生产过程中排水的水质、水量都可能受各种因素影响而发生波动，装置开停车、平时的检维修和大检修时也会有较大量的污水排出。
本项目在设计中充分考虑了非正常工况污水对污水处理设施可能造成的影响，采取了相应措施，保证污水处理设施稳定运行。
非正常工况下，污水沿地面汇入排水边沟，经排水沟又自流到厂区事故池，再经过提升设施排往污水处理站。
本项目废水全部排入厂区配套建设的污水处理站进行处理，达标后回用，该污水处理站充分考虑了非正常工况排水对污水处理站的冲击。
上述措施保证了本项目污水可以得到有效的治理，确保达标排放。
[bookmark: _Toc14400]3.7.6交通运输移动源调查
本次评价调查大气评价范围内新增交通运输源源强，评价范围内公路运输路线最远5km。运输量及运输方式见前文表3.3-1 外部运输量表。
[bookmark: _Toc41991087][bookmark: _Toc1658]运输车辆排放的尾气，参照《公路建设项目环境影响评价规范》（TG B03-2006）中推荐的计算模式。源强预测模式为：


式中：Qj——j 类气态污染物排放源强（mg/s·m）；
Ai——i 型车预测年小时交通量（辆/h），根据全厂运输量，取2辆/h；
Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（mg/辆·m），推荐值详见表3.7-7。
表3.7-7    车辆单车排放因子推荐值（mg/辆·m）
	平均车速（km/h）
	50.0
	60.0
	70.0
	80.0
	90.0
	100.0

	小型车
	CO
	31.31
	23.68
	17.90
	14.76
	10.24
	7.72

	
	NOx
	1.77
	2.37
	2.96
	3.71
	3.85
	3.99

	中型车
	CO
	30.18
	26.19
	24.76
	25.47
	28.55
	34.78

	
	NOx
	5.40
	6.30
	7.20
	8.30
	8.80
	9.30

	大型车
	CO
	5.25
	4.48
	4.10
	4.01
	4.23
	4.77

	
	NOx
	10.44
	10.48
	11.10
	14.71
	15.64
	18.38


本次评价取平均车速60km/h，运输车辆为大型车，根据交通量和车速，计算得到汽车尾气源强见表3.7-8。
表3.7-8   项目原料及产品运输车辆尾气污染物排放一览表（按每日12h计）
	污染物
	运输距离
	Eij单车排放量
	Ai车流量
	源强（kg/h）
	排放量（t/a）

	CO
	5000m
	4.48mg/辆·m
	2辆/h
	0.045
	0.36

	NOx
	5000m
	10.48mg/辆·m
	2辆/h
	0.105
	0.83


3.7.7碳排放量核算
根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》，碳排放量指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放量，经核算，本项目CO2排放量为1.31万t/a，见表3.5-6。
表3.7-9    电力碳排放因子
	名称
	外购量（MWh/a）
	碳排放因子（tCO2/MWh）

	电力
	18580
	0.6101

	备注：外购电量依据设计报告；碳排放因子为类比同行业得出。


本项目焙烧炉用的煤，柴油，其特性参数参照《温室气体排放核算与报告要求 第10 部分：化工生产企业》（GB∕T 32151.10-2015）附录B 表B.1 的数据，烟煤、柴油的碳排放因子见表3.7-10。
表3.7-10   柴油碳排放因子
	名称
	消费量（t/a）
	低位发热量（GJ/t）
	单位热值含碳量（tC/GJ）
	燃料碳氧化率（%）

	柴油
	8
	42.652
	0.0202
	98


表3.7-11    本项目CO2排放计算表
	排放类型
	编号
	装置名称
	污染源名称
	计算方法
	相关参数
	CO2排放量（万t/a）

	化石燃料燃烧
	/
	柴油
	开工锅炉烟气
	消耗量*含碳量*碳转化率*44/12
	柴油消耗量：
20 t/a
	柴油含碳量0.8615tC/t
碳转化率0.98
	0.0062

	净购入电力隐含的CO2排放量
	/
	净购入电力
	电力消费量*排
放因子
	年净购入电力：
18580MWh/a
	排放因子：0.6101（tCO2/MWh）
	1.13

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.14


[bookmark: _Toc17789]3.8污染物排放与总量控制
[bookmark: _Toc377605013]3.8.1技改前后“三本账”分析
根据前述现有和本次技改工程污染物排放结果，分析技改前后主要污染物排放变化情况，技改后厂区污染物排放情况见表3.8-1。
表3.8-1    本项目实施后全厂污染物排放量  单位：t/a
	环境要素
	污染物
	现有工程排放量
	技改工程排放量
	“以新带老”削减量
	本项目完成后全厂总排放量
	增减量变化

	废气
	颗粒物
	4.91
	3.24
	1.67
	3.24
	-1.67

	
	SO2
	29.22
	24.00
	5.22
	24.00
	-5.22

	
	NOx
	9.95
	4.28
	5.38
	4.57
	-5.38

	
	硫酸雾
	5.49
	0.03
	5.36
	0.13
	-5.36

	
	As
	0.06
	0.0013
	0.0587
	0.0013
	-0.0587

	
	铅及其化合物
	0
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	+0.0002

	
	HCl
	0.14
	0
	
	0.14
	0

	废水
	生活污水
	SS
	0.88
	0.88
	0
	0.88
	0

	
	
	CODCr
	1.47
	1.47
	0
	1.47
	0

	
	
	BOD
	0.44
	0.44
	0
	0.44
	0

	
	
	NH3-N
	0.22
	0.22
	0
	0.22
	0

	固体废弃物
	固化砷渣
	7524
	3848
	0
	3848
	-3676

	
	浸出渣
	43279
	0
	43279
	0
	-43279

	
	置换渣
	6.27
	0
	0
	0
	-6.27

	
	废催化剂
	8t/5年
	8t/5年
	0
	8t/5年
	0

	
	生活垃圾
	92.4
	0
	0
	92.4
	0


3.8.2总量控制
3.8.2.1总量控制原则
根据国家当前的产业政策和环保技术政策，对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。
污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。
污染物总量控制思路为：
（1）以国家产业政策和环境保护规划为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；
（2）采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染尽可能消除在生产过程中；
（3）强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；
（4）满足地方环境管理要求，遵循区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。
3.8.2.2总量控制因子及目标
（1）总量控制因子
结合排污特点、区域环境特征及当地环境管理部门的要求，本次环评推荐本项目污染物总量控制因子为大气污染物NOx 。
本项目废水处理后回用，不外排。不涉及废水污染物总量问题。
因此，本项目不对废水总量指标进行核定。但需要实时监控废水流量及各污染物浓度。
（2）总量控制因子排放情况
根据工程分析，本项目污染物总量控制因子指标为大气污染总量控制指标NOx2.33t/a。
3.8.2.3总量指标来源及确定
本项目属于技改项目，废气污染物在达标排放的前提下，结合当地环境质量要求，项目总量指标应通过伊犁哈萨克自治州及新疆维吾尔自治区调配解决，同时按照《建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》、《排污权储备和出让管理办法（试行）》、《排污权有偿使用收入征收和使用管理办法（试行）》、《初始排污权指标有偿使用费和排污权交易价格管理办法（试行）》等总量管理的相关规定，办理本项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、砷等的总量交易手续。
原环评批复总量为SO2112.18t/a，NOx81.59t/a。本次无需新申请总量指标。
[bookmark: _Toc5051][bookmark: _Toc23167]3.9清洁生产
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），简化了清洁生产的相关评价要求，本次评价对项目清洁生产做简单评价。
3.9.1工艺技术先进性分析
3.9.1.1工艺先进性分析
本项目采用金精矿作为原料。不但可以回收金精矿中的金，而且可以在附带处理伊犁公司冶炼厂的浸出渣。焙烧炉焙烧烟气经节能型表面冷却器回收烟气余热和收尘后送制酸工段，制酸系统采用两转两吸生产工艺。本项目工艺兼顾金属回收与渣资源化综合利用，具有经济效益好，环境污染小，能源消耗低等特点。所选工艺可达到国内先进水平。
3.9.1.2设备先进性分析
（1）焙烧炉设置节能型表面冷却器回收烟气余热，利用鼓入炉窑的空气与表面冷却器的高温段换热，从而节省了能源。
（2）物料运输自动化水平高，物料自动加料，各种中间料、矿料均采用密闭装置运输。
（4）主要生产工序和设备，设有PLC和DCS系统进行监测、调控，自动化程度较高，改善了环境和劳动条件，还使生产过程易于趋近和稳定在最佳技术条件下运行，达到稳产高产、降低原材料和能源消耗的目的。
本项目设备选型均采用国内自动化程度高，运行稳定的先进设备，可达到国内先进水平。
3.9.2产品的清洁性分析
本项目硫酸产品规格为98%或93%的工业硫酸，质量符合标准《工业硫酸》GB/T534-2014中一等品要求，具体指标见表3.2-3。
另外，本项目产品从质量检验、包装、运输、贮存等各个环节严格按照标准要求进行，本项目产品符合清洁生产要求。
3.9.3清洁生产水平分析
根据《黄金行业清洁生产评价指标体系》，本项目清洁生产水平分析见表3.9-1。根据表3.9-1分析，本项目技改后，清洁生产水平处于国内先进水平。
表3.9-1    黄金选冶（金精矿焙砂）企业清洁生产评价指标体系
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目
	技改后等级

	1
	生产工艺及装备指标
	工艺及装备指标
	/
	再磨工段采用细磨技术装备，沸腾焙烧工艺，配备余热利用设施
	沸腾焙烧工艺，配备余热利用设施
	采用国内一般常规的工艺及装备未采用国家明令禁止活淘汰的工艺及装备。
	沸腾焙烧工艺，焙烧炉设置节能型表面冷却器回收烟气余热，利用鼓入炉窑的空气与表面冷却器的高温段换热
	Ⅱ级

	2
	
	自动控制及在线监测
	/
	实现生产运行参数的全过程监测，二段焙烧砷尘自动打包，废气设二氧化硫、氮氧化物、重金属及废水排放设重金属、氰化物在线监测并经生态环境主管部门检查合格且正常运行。
	配备必备的自动控制系统，废气设二氧化硫、氮氧化物、重金属及废水排放设重金属、氰化物在线监测并经生态环境主管部门检查合格且正常运行。
	配备生态环境主管部门强制要求的污染物在线监测。
	项目废水不外排，配备必备的自动控制系统，废气设二氧化硫、氮氧化物、重金属在线监测并经生态环境主管部门检查合格且正常运行
	Ⅱ级

	3
	
	水污染防治设施
	/
	以废治废贫液净化处理后回用，同时对贫液中有价成分进行综合回收。
	对贫液净化处理后回用，同时对贫液中有价成分进行综合回收。
	贫液直接回用
	不涉及
	/

	4
	
	大气污染防治设施
	/
	旋风+静电多级收尘+多级洗涤除雾除尘，布袋收砷；多级转化多级吸收制酸收硫
	旋风+静电多级收尘；布袋收砷；两转两吸制酸收硫
	有满足工艺及环保要求的烟气收尘脱砷净化设施
	旋风+静电多级收尘；布袋收砷；两转两吸制酸收硫
	Ⅱ级

	5
	
	氰渣处理处置
	/
	将氰渣无害化处理为一般工业固体废物，处置符合国家相关要求。
	氰渣处置符合国家相关要求
	不涉及
	/

	2
	资源能源消耗指标
	单位产品综合能耗
	Kgce/t金精矿
	≤30
	≤37
	≤47
	35.8
	Ⅱ级

	3
	资源综合利用指标
	金回收率
	%
	≥95
	≥88
	≥80
	不涉及
	/

	4
	污染物产生指标
	单位产品二氧化硫产生量
	Kg/t金精矿
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8
	≤0.4
	Ⅰ级

	5
	
	单位产品烟气重金属产生量
	Kg/t金精矿
	≤0.1
	≤0.5
	≤1.0
	≤0.1
	Ⅰ级





3.9.4清洁生产建议
清洁生产是一个动态的概念，为使企业切实做到清洁生产，建设成为清洁文明的现代化工厂，本次评价提出持续清洁生产方案建议如下。
（1）原辅材料企业应对原辅材料运输、储存、装卸等环节加强管理，如运输车辆加装防护罩、各输送通道密封操作、文明装卸、原料堆场及主要道路定期洒水抑尘等。
（2）污染物控制在对各类污染源实施有效防治的基础上，加强污染防治设施的维护与管理，确保其长期稳定地运行，最大限度地减少各污染物排放，减轻对周围环境的影响。
（3）生产运行管理建立完善的从原料到产品全过程生产管理规章制度，提高职工的责任心，认真操作，确保生产全过程安全、稳定运行，对各工序设备应进行定期检修和维护，制定严格的操作规程，并按操作规程进行生产。
（4）建立和完善清洁生产组织为使企业长期、持续地推行清洁生产，建议企业设专职人员，负责组织协调并监督实施清洁生产方案，经常性地对职工进行清洁生产教育和培训，负责清洁生产活动的日常管理。
（5）建立完善的清洁生产制度把清洁生产成果纳入企业的日常管理，是巩固清洁生产成果，防止流于形式的主要手段。应把清洁生产方案文件化，形成制度；把清洁生产提出的岗位操作措施写进操作规程，并严格执行；把清洁生产工业过程控制措施列入企业的技术规范。
（6）开展清洁生产审核建议企业每两年开展一次清洁生产审核，并将审核结果报告所在地县级以上生态环境主管部门。


[bookmark: _Toc41991089][bookmark: _Toc16958][bookmark: _Toc26829]4区域环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc22420][bookmark: _Toc20111]4.1自然环境现状调查与评价
4.1.1地理位置
伊宁县位于新疆西北部，地理坐标北纬43º35′10″～44º29′30″，东经81º13′40″～82º42′20″之间。东西最长116km，南北最宽95km，总面积为6253km2。县辖16个乡、2个镇、2个地方国营农牧场。县境东邻尼勒克县，南临伊犁河与查布察尔锡伯自治县，巩留县隔河相望，西与伊宁市、霍城县接壤，北越科古尔琴山以库色木契克河与博乐市和精和县为界。距伊宁市18km，霍尔果斯口岸90km，是新疆西北部的一个边境县，是政治、经济、文化的中心。
伊东工业园区A区位于伊宁县青年农场和温亚尔乡北山坡一带，距218国道以北5km，距伊宁县城22km，距伊宁市35km，距霍尔果斯口岸112km。A区中心地理坐标为北纬43°53′37.52″、东经81°47′4.06″。
本次技改项目位于伊宁县伊东工业园区A区伊犁公司冶炼厂内，该区域基础设施完备，铁路、公路运输条件优越，园区靠着国道建设，交通便利，而且精－伊－霍铁路从园区内经过。该地区距伊宁市44公里，距伊宁县城25km，各类物资供应良好。本项目中心坐标东经81°48'29.391"、北纬 43°54'9.396"。
本项目地理位置示意图，见图4.1-1项目地理位置图。
4.1.2地形地貌
伊宁县从北往南分布有山地、丘陵、平原等多种地貌。县境地势北高南低，自东北向西南向伊犁河谷倾斜。大体上可分为三个地貌单元：山区位于北部，主要由天山山脉的科古琴山、科克乔卡——库尔赛山、阿布热勒山组成，海拔1500-3500m。丘陵主要指众多山系南麓由伊犁河四、五级阶地侵蚀而成的长岗状地带，覆盖着第四纪深厚黄土状沉积物及巨砾，其次为山前冲、洪积扇。平原区主要由喀什河冲积平原、伊犁河冲积平原及河漫滩组成。
山地：科古尔琴山横卧县境北部，为博罗科努复背斜的北面构造带，是断块移位形成的，呈北西—南东走向。海拔高度为1500—3500m。科古尔琴山高山带小，中低山面积较大。由古生代浅、滨海沉积物质和中生代陆相沉积物质组成。
丘陵：山前丘陵带属海面褶皱基底上发育的山前凹陷，并接受了侏罗纪和第三纪地层组成的沉积物，还受到新构造运动的影响，褶皱发育十分明显。在托逊沟两岸有第三纪红色页岩出露，前端受逆掩断层移位的影响，降落到第三阶地，古老的阶地都被削割成为长岗壮平坦前山丘陵带，上面复盖着第四纪黄土。部分长岗顶部平坦，为第四阶地，复有亚沙土。
平原：科古尔琴山的山前冲积—洪积倾斜平原（海拔700—900m），从长岗前缘往南，宽达8—10km，在新构造运动的影响下，山地大幅度的抬升、河流下切，受风蚀及流水的冲刷搬运，使山地碎屑物质堆积在平原上，随着地形坡度的减缓、河流搬运能力减弱，物质组成从北到南，由粗变细。
河流冲积平原，是由古老的阶地及近代河谷组成。伊犁河冲积平原分为东西两部分，西部平原高阶地比低阶地发育宽大，东部平原高阶地较窄，低阶地最高发育，宽达10km。
A区的北区地处山前丘陵地带，南区地处山前冲积—洪积倾斜平原。地下水埋深150m。精伊霍铁路线以北以荒漠草场和戈壁为主，以南主要占用温亚尔乡维吾尔布力开村的耕地和县生态站林地。
4.1.3工程地质
A区南区位于喀什河洪积冲积平原与伊犁河冲积平原交汇处，属冲积——洪积平原前缘向前延伸的平原地区，由于地形坡度的减缓，河流搬运能力减弱，沉积物质从北到南由粗变细；河流冲积平原由古老阶地及近代河流组成，在它们的汇合口处，喀什河冲积——洪积平原形成较大的扇面向南展开，末端与伊犁河低阶地河漫滩地相交，整个扇面东窄西宽。
A区北区地处山前丘陵地带，现状为麻扎乡春秋草场。地表及以下1m为含砂黄土层，1m以下为含砾石土层，厚度超过80m。
A区北部“飞地”托逊沟内区块，从托逊沟两岸冲刷土层剖面看，地表及以下2m均为黄土层。托逊沟区块也属于丘陵区，原为麻扎乡三级草场。
4.1.4水文
伊宁县气候温和，水源充沛，地表水年径流量43.23×108m3，地下水补给总量12.4197×108m3。
（1）地表水
伊宁县的主要河流有：喀什河、伊犁河、北山各水系。
喀什河：喀什河是伊犁河的第二大支流，发源于尼勒克县依连喀比尔尕山自西向东最后流入伊犁河，长约318km，流域面积10225km2，流域高程800～4600m之间，平均流量122m3/s，年均径流量38亿m3，目前工农业利用量约10亿m3。
伊犁河：伊犁河是由南支特克斯河、中支巩乃斯河和北支喀什河汇合而成。伊犁河全长205km，在县境内全长74km，平均径流量116×108m3，平均流量367m3/s。
北山各水系：主要有皮里青河、吉尔格朗河、博尔博松河。
皮里青河：发源于科古尔琴山分水岭南侧，河源高程2550m，流域面积808km2。其左岸有阿库首溪、也尔麦迪河、阿恰河、盼津布拉克等4条支流汇入，河域宽度16.3km，皮里青河多年平均流量5.52m3/s。
吉尔格郎河：发源于科古尔琴山南侧，河源高程2240m，出山口高程820m，山口以上流域面积528km2，共有9条支流汇入，其中左岸4条，右岸5条，河长76km。伊东工业园区B区东边界外，紧邻吉尔格郎河。
博尔博松河：位于县境东部，发源于科古尔琴山的东部分水岭南侧，河源高程3000m，流域面积938km2。该河距离A区东边界约10km。
A区东边界外紧邻的是布力开河，多年平均径流量0.49亿m3，属雨雪混合型河流。
（2）地下水
伊宁县地下水总补给量为12.4197×108m3，可开采量7.938×108m3。地下水的埋藏沿北山一带的冲积扇顶部至冲积阶地交界处由深变浅，再由冲积阶地交界处向伊犁河便由浅变深。县境内地下水类型为松散岩类空隙水，七十团范围内有承压自流水，其他地区未见承压水。地下水系埋藏于第四纪沉积的沙砾卵石层中的孔隙水，其含水层特性按类型分述如下。
①山前冲—洪积层砂砾卵石潜水含水层
分布在218线公路以北的冲积——洪积扇上中部地区，含水层厚约30～50m左右。
②冲洪扇泉水溢出带，砂砾石潜水含水层
分布在七十团至伊宁市环城公路一带，呈东西向条带状。此带由于岩性又粗变细，地形变缓，中夹粘质土隔水层，地下水径流到此，水力坡度变小而产生回水作用，形成泉水溢出带，也是冲洪积扇缘与冲洪阶地交界处。
③伊犁河冲积阶地平原砾卵石潜水含水层
分布在靠伊犁河岸3～4km范围内，含水层厚约50m左右。
A区地处青年农场北山坡，地下水埋深较深（150m以下），中央储备粮伊宁直属库自备井井深250m。
4.1.5气象条件
伊宁县地处中纬度内陆，属大陆性气候温和带干旱区域。冬春温暖湿润，夏秋干燥炎热，昼夜温差明显冬暖夏凉，降水充沛，草木繁茂，冬季有明显的逆温带，热量丰富，光照充足，无霜期长。
日照：县境日照充足，全年可照时数为4443.0h，日照最长年份可达3121.5h；日照最短年份也有2634.5h；各月日照时数8月最长，达325.7h；12月最少，为157.8h。
气温：伊宁县气候温和，年平均气温9℃。热量资源比较丰富，气温变化较为剧烈。春天温度变化不稳定，受一次冷空气活动影响降温较明显，秋天温度下降比较快，因而日较差、年较差都比较大，县城一带平均日较差最大为15.4℃，出现在8月，年较差为30.2℃。平均多年无霜期为163天。
降水：由于特殊的地形地势，造成境内有较多的自然降水。年降水量平原农区为330mm，最多年份可达570mm，最少年份也有221mm。山前丘陵地带（800～1500m）为350～500mm，山区在500mm。县境多年降水集中在4～5月份，降水量年际变化大。降水强度差异悬殊，降水量最多年份为1969年，年降水量571.8mm。
蒸发：县境月最大蒸发量为341.4mm，出现在8月份；月最小为6.3mm，出现在12月份。
风：县境年平均风速为2.0m/s，春季风速偏大，为2.1～3.5m/s，冬季最小。夏季容易出现晚间≥9级或以上的大风。本地出现西风的几率比较大，其次是偏西风。
项目区气象资料见表4.1-1。
表4.1-1    伊东工业园区所在地区域主要气象要素表
	气象要素
	单位
	观测结果
	气象要素
	单位
	观测结果

	年平均气温
	℃
	9
	年降水量
	mm
	330

	最大风力
	级
	≥9
	年平均蒸发量
	mm
	1351

	年降雪日数
	d
	35
	太阳辐射年总量
	kcal/m2a
	134.5

	极端最高气温
	℃
	39.7
	年平均日照时数
	h
	370.25

	极端最低气温
	℃
	-34.3
	年平均风速
	m/s
	2.0

	无霜期
	d
	160～175
	地下极端最高温度
	℃
	66～69

	年主导风向
	
	西风
	地下极端最低温度
	℃
	-42～-43
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4.2.1总体规划及规划环评情况
伊宁县伊东工业园区是伊犁州直规划开发的七大工业园区之一，园区启动于2005年，于2009年9月28日取得新疆维吾尔自治区人民政府“《关于同意设立伊东工业园的批复》（新政函〔2009〕210号）”，园区为自治区级工业园区。2011年5月25日，新疆维吾尔自治区人民政府出具了“《关于伊东工业园总体规划的批复》（新政函〔2011〕125号）”。
2009年12月，新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制完成了《伊东工业园总体规划（修编）环境影响报告书》，2009年12月14日原新疆维吾尔自治区环境保护厅以“新环评函〔2009〕107号”文出具了《关于伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》”。
本项目建设地点位于伊宁县伊东工业园区A区，本次评价主要对A区规划相关情况进行重点介绍。
4.2.2规划范围
伊宁县伊东工业园区位于伊宁县城以东27km，沿青年农场、阿乌利亚乡北山坡一带，由伊宁县伊东工业园（A区）及伊宁县伊东工业园（B区）两区组成，总规划面积为49.2km2。其中A区规划面积为20.0km2，B区规划面积为29.2km2。
A区规划用地范围北至伊宁县青年农场北山坡下，南抵青年渠，西至粮食储备库至托逊沟内，东邻温亚尔乡哈萨克布力开村。伊宁县伊东工业园区A区规划范围见图4.2.2-1。
4.2.3规划期限
规划期限为2009-2025年，其中近期2009-2015年，远期2016-2025年。
4.2.4 A区规划性质及发展目标
A区规划性质是以矿产品加工和仓储物流业为主的工业园区。
A区规划的发展目标是体现工业化、园区化的发展模式，依托资源和交通优势，创建以矿产品加工和现代物流业为主导产业，建成伊犁河谷最大的矿产品加工区和仓储物流区，形成以科技为指导向更高层次发展的新型工业园区。
4.2.5 A区功能定位
A区功能定位为发展矿产品加工业和仓储物流业，依托精伊霍铁路在园区内设置的布力开火车站场，建成伊犁河谷最大的矿产品加工区和最大的仓储物流区，成为伊宁县、伊犁哈萨克自治州乃至南北疆片区的物流中转站和商贸集散地。
4.2.6 A区用地布局
（1）空间布局结构
 A区总体空间结构为“一心、一带、两轴、四区”的空间发展模式。“一心”即综合服务区这个核心区域，规划集中紧凑的布局，将小城镇所具有的社会服务功能均设置在该区域内；“一带”指由铁路线构成的防护林带；“两轴”分别指由伊东路、生态路构成的景观轴线；“四区”分别为矿产品加工区、仓储物流区、农副产品精深加工区和农林观光区。
A区用地规划见图4.2.6-1。
（2）功能分区
①综合服务区
综合服务区位于整个A区的中心地段，面积约167hm2（含区内道路），该区域主要以居住、行政管理、商贸金融、教育、医疗、通讯、邮电等各类服务设施为主。
②仓储物流区
仓储物流区结合铁路和各产业的布局，规划布置在铁路线两侧，面积约550hm2（含火车站片区和区内道路）。规划采用国际先进的“0”库存物流理念，与停车场和货运设施用地集合布置，加快物资流通的速度。
③农副产品精深加工区
应远离污染企业，而且由于食品产业具有劳动密集性特征，规划布置在铁路线以南、A区的西南、东南方向，临近青年农场，面积约217hm2（含区内道路）。
④矿业产品加工区
存在一定的噪声污染和大气污染，应布置在整个A区的边缘地带，规划铁路线以北区域，面积约1066hm2（含区内道路）。
⑤农林观光区
位于A区西部，与现状的经济林结合道路绿地构成，面积约150hm2。
A区用地功能分区规划见图4.2.6-2。
（3）用地布局
①居住用地
规划居住用地面积89.6hm2。
②公共设施用地
规划A区的公共设施用地为44.1hm2。其中行政办公用地11.6hm2，商业金融用地22hm2，文教体卫及其它公建用地10.5hm2。
③工业用地
工业用地分二、三类工业区，其中托逊沟内以三类工业为主，铁路以北、A区东南部、西南部工业用地为二类工业用地。工业用地占地面积为896.5 hm2，占建设用地的46.8%。其中二类工业用地面积为620hm2，三类工业用地面积为276.5hm2。
④仓储用地
规划A区仓储用地425hm2，占建设用地的22.2%。仓储用地结合火车站布置在A区的东部和火车站场以南。
⑤铁路用地（不包括铁路专用线）
铁路线自东向西穿越产业区，铁路设施用地面积29.2hm2，该用地内只允许建铁路附属设施，不得修建其他建筑。
A区用地布局规划见图4.2.6-3。
4.2.7 A区基础设施规划
4.2.7.1道路交通规划
（1）对外交通规划
伊东工业园区A区对外联系主要道路有218国道和精伊霍铁路，规划期内把国道218线建成一级公路。对外交通用地面积为31.8hm2，占建设用地的1.6%。规划在A区的铁路货运枢纽两侧留有铁路发展备用地。
规划伊东工业园的长途客运站位于生态路与伊东路交叉处西北部，占地面积约2.6hm2，规划增加了东、南、西、北环路，形成了A区外围货运交通环路，满足A区与对外联系的需要，外环路的道路红线宽度24m。
伊东工业园A区内对外交通道路有伊东路、青年路、生态路和外环路，其中伊东路、青年路和东环路与铁路相交处设置三处桥涵。
来自河谷西部地区的物资运输进入A区可通过218国道和青年路、西环路，同时配合315省道、218国道向东部市场输送；来自河谷东部地区的物资运输进入A区可通过218国道、315省道、东环路和生态路，同时配合218国道和314省道向西部市场输送，这会样使来往的大型货运机动车辆不进入A区中心，顺利的实现了客货分流。
（2）道路系统骨架
①园区道路规划采用“方格网”的路网结构布局。其中，铁路以北结合山势布置路网，铁路以南基本呈“十字路网”格局。
②规划道路按主干道和次干道两级布置。规划的主干道有伊东路、新城路、生态路、青年路和工业大道。主干道规划红线宽度32-40m。建筑退道路红线按10-20m控制。
A区大部分道路为次干道，次干道规划红线宽度28m，建筑退道路红线按8-15m控制。在A区东、南、西、北四周规划外环路。伊东路为主要客运道路；环路、青年路及工业大道为主要货运道路。外环路红线宽度24m，车行道15m。
4.2.7.2给水工程规划
（1）用水量估算
根据园区总体规划，采用单位面积法和单位建设用地法进行给水量预测。综合以上两种方法最终预测A区近期总用水量为7万m3/d，远期为9万m3/d。
消防用水量估算：根据A区人口发展规模，按照国家《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87) (2001年修订版）要求，消防用水量标准按园区同一时间内发生火灾次数二次，一次灭火用水量为35L/s，火灾延续时间2h计，消防用水量为504m3。消防用水量应贮存在清水池内，正常情况下不得动用。
（2）供水情况
在距离A区东北约30km处建有一处水源地，水源为契尔格河（博尔博松河上游西岸支流之一）河口两岸泉水溢出带及其地下潜流水，在距离水源地25km处（布列开沟西岸）建有一座容量为6000m3的高位水池。输水管长约25.1km，管径为550mm玻璃钢加砂管，由高位水池供水管供园区企业生产生活用水，日供水量为3.5万m3/d。
园区规划近期仍用现状水源地，根据《伊宁县伊东工业园供水工程可行性研究报告》，近期可满足需要，规划近期日取水总量7万m3/d；远期以喀什河水、青年渠水做为水源，在A区东面建自来水水厂，自来水水厂规模为7万m3/d。引水渠总长约15km，喀什河年平均径流量38.25亿m3，年平均流量121.2m3/s，能够满足未来生产生活用水，远期向附近乡镇辐射，达到水资源共享。而现状水源可作为备用水源。
（3）管网规划
根据A区的地形条件，规划采用重力流供水方式。为增加供水可靠性和安全性，园区输水管考虑采用两根输水管向园区供水，管径分别为DN1000mm和DN400mm；园区的配水管网以环状与枝状相结合布置，沿园区中心区道路，形成环状供水管网，边缘的工业区及园区内部、居住区为树枝状。配水干管布置在道路西侧和南侧。供水管径在200mm-800mm之间。
4.2.7.3排水工程规划
（1）污水量预测
园区采用按规划设计人口数进行计算和按排水面积计算两种方法进行排水量预测。综合以上两种方法得出：A区近期总污水量为3万m3/d，远期为6万m3/d。
（2）排水方式
排水方式采用分流制，雨、雪水就近排入边沟，生活污水直接排入园区管网，工业污水应在厂区处理达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的要求后，方可排入园区污水管网。
以园区东西向道路为主骨架，依坡就势进行污水排放，污水管径为300-1000mm。管线分别布置在道路的北侧和东侧。
（3）污水处理
规划伊东工业园生活污水处理站建设地点位于伊宁县伊东工业园（A区）矿产品加工区内，污水处理站占地面积5333.36m2，主要接纳工业园区各企业排放的生活污水。生活污水处理站出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。
伊宁县伊东工业园工业污水处理厂在伊东工业园A区外西南约6km，218国道北侧0.5km，青年农场西侧0.8km。污水处理采用“水解澄清池+二级生物滤池”工艺近期处理规模2万m3/d。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A标准。
4.2.7.4电力工程规划
A区近期用电最大负荷约为33.5万kW，远期用电最大负荷约为64.9万kW。电源来自于伊犁河谷电力网，由220kV青年变电站接A区内110kV（远期220kV）变电站，再由A区内110kV（远期220kV）变电站向A区内各用户供电，该变电站近期主变容量为3×240000kVA，远期主变容量为3×315000＋400000kVA。该110kV（远期220kV）变电站通过与220kV青年变电站相连实现与河谷电网的联网。
A区内共规划两个110kV变电站和一个35kV变电站。其中110kV变电站分别位于最北部的托逊沟内和北山脚下的工业区内，为工业区供电；35kV变电站位于园区西部葡萄林内，为生活区供电。所有电力线架设在南北向道路的西侧，东西向道路的南侧。电力线导线外侧延伸距离和架空线路走廊应符合规范要求。
A区电力线近期采用架空方式敷设，远期采用电缆沟或直埋方式敷设。选择线路主干线为3×240mm2，次干线为3×150mm2。10kV架空线路在园区内均采用绝缘导线。
4.2.7.5供热工程规划
预计到2025年园区总建筑面积1300万m2，规划供热面积约500万m2，采暖热负荷约为470MW。
根据A区用地情况，规划实行区域锅炉房集中供热方式，建设2座集中供热锅炉房，一处位于工业大道中部，向A区北片区供热；一处位于新城路（东段）以北，向A区南片区供热。北片区供热面积约为155万㎡，锅炉容量为150MW南片区供热面积约为345万㎡，锅炉容量为320MW。
规划由集中供热锅炉房供热，采用的锅炉为高温热水锅炉，生产130/90℃高温热水，经换热站变为低温水供给各采暖用户。管网系统采用二次热网供热，A区各分区热力网均呈枝状布置，管道敷设于非机动车道或人行道下，布置在道路的南侧和西侧，管材选用螺旋焊缝钢管，直埋敷设。
4.2.7.6环境卫生设施规划
（1）垃圾收集方式
生活垃圾实行垃圾袋装化，经垃圾收集点集中后，由环卫部门进行清运；工业垃圾和医院垃圾由各单位进行无害化处理后，方可清运；建筑垃圾由施工单位自行清运至指定地点进行填埋。
（2）园区垃圾清运方式
预计A区近期2015年日产垃圾总量为165t/d，远期2025年日产生活垃圾总量为240t/d。
垃圾集装箱按服务半径60m布置在居民区、主要生活性道路以及大中型公建附近，果皮箱设置按商业大街40-50m、交通干线50-80m、一般道路80-100m设一个。
对有毒工业垃圾、危险品、医院垃圾以及其它严重污染环境的物质送专门垃圾点集中处理，特别是对医疗垃圾，要遵循《医院废物管理条例》中的有关规定，在垃圾填埋场边建一座焚烧炉，专门处理医院垃圾，建筑垃圾定期清运到指定地点填埋。
在园区规划一处环卫站，专为园区服务的环卫人员工作、休息环卫车辆停放场所。
（3）垃圾填埋场
园区生活垃圾处理场于2012年建成，各项手续齐全，库容15万m³，使用期限15年，目前由伊东工业园水务公司运营。
园区规划区是指园区因发展建设和发展需要实行规划控制的区域，近期2015年园区总建设用地面积为20km2，其中A区建设用地面积为10km2，B区建设用地面积为10km2；远期2025年园区总建设用地面积为49.2km2，其中A区建设用地面积为20km2，B区建设用地面积为29.2km2。
4.2.8 A区发展现状
A区范围内用地地势起伏较大，北山坡用地开阔，托逊沟内用地坡度较大又较狭长。土地单一，精伊霍铁路线以北基本以荒漠草场和戈壁地为主，托逊沟内零散分布有牧民居住点，属于博尔博松村吐逊队，县上已经集中安置在伊东大道于生态路交叉口以西500米左右的新建居住小区；铁路线以南分布有少量村镇建设用地、耕地和园地。A区西南部有中央储备粮伊宁直属库；在北部托逊沟内，有伊河矿冶有限公司、伊犁麦斯特碳化硅制品有限公司建成试产。
目前，入驻A区的骨干企业有10家。A区现有工业污染源为伊犁麦斯特碳化硅制品有限公司3.5万吨碳化硅制品生产项目、伊犁金晶硅业有限公司、新疆通利硅业有限公司、新疆睿石硅业有限公司、伊犁伊强硅业有限公司、伊犁伊河矿冶有限责任公司14万吨/年电石项目、伊犁华蓝生物科技有限公司、伊犁翔海油脂有限公司、伊犁博泰食品开发有限责任公司、新汶矿业集团（伊犁）泰山阳光新型建材有限公司，见表4.2.8-1。
表4.2.8-1    伊东工业园A区企业情况汇总一览表
	序号
	企业名称
	建设地点
	废气排放量（万标立方米/年）
	备注

	1
	伊犁麦斯特碳化硅制品有限公司3.5万吨碳化硅制品生产项目
	伊东工业园区
	4875
	现有企业

	2
	伊犁金晶硅业有限公司
	伊东工业园区
	30096
	现有企业

	3
	新疆通利硅业有限公司
	伊东工业园区
	30096
	现有企业

	4
	新疆睿石硅业有限公司
	伊东工业园区
	793000
	现有企业

	5
	伊犁伊强硅业有限公司
	伊东工业园区
	1650
	现有企业

	6
	伊犁伊河矿冶有限责任公司14万吨/年电石项目
	伊东工业园区
	236000
	现有企业

	7
	伊犁华蓝生物科技有限公司
	伊东工业园区
	128132
	现有企业

	8
	伊犁翔海油脂有限公司
	伊东工业园区
	1375
	现有企业

	9
	伊犁博泰食品开发有限责任公司
	伊东工业园区
	72
	现有企业

	10
	新汶矿业集团（伊犁）泰山阳光新型建材有限公司
	伊东工业园区
	0.0309
	现有企业
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大气污染源主要产生于园区的集中供热锅炉燃煤烟气和生产工艺过程中的SO2和粉尘，详见表4.2-3和4.2-4。
表4.2-3    A区集中供热锅炉燃煤烟气污染物排放量
	污染源名称
	耗煤量（kg/s）
	烟气参数
	烟气量(108) m3/a
	污染物项
	排放量

	
	
	温度（℃）
	出口直径(m)
	几何高度(m)
	
	
	mg/m3
	t/a

	供热锅炉（150MW）
	6.29
	120
	2.0
	80
	5.84
	SO2
	882
	515

	
	
	
	
	
	
	烟尘
	112
	65.4

	供热锅炉
（320MW）
	10.50
	120
	2.0
	80
	9.73
	SO2
	882
	858.2

	
	
	
	
	
	
	烟尘
	112
	109.0


表4.2-4     A区近期生产工艺过程SO2和粉尘产生量预测表
	行业
	占地面积（km2）
	工业产值（亿元）
	产生量（t/a）

	
	
	
	SO2
	粉尘

	非金属矿物制造（工业硅产业等）
	1.64
	25
	82
	362

	新型建材工业
	0.34
	2.0
	68.3
	180.6


表4.2-5    燃料煤工业分析和元素分析表
	工业分析
	项目
	单位
	校核煤质

	
	分析基水份
	%
	11.0

	
	收到基灰份
	%
	7.05

	
	干燥基挥发份
	%
	34.35

	
	收到基低位发热量
	MJ/kg
	22.13

	元素分析
	固定碳
	%
	57.79

	
	全硫
	%
	0.57


表4.2-6    年耗煤量和烟尘、炉渣产生量
	编号
	项目
	日耗煤量（t/d）
	年耗煤量（t/a）
	年捕集尘量（t/a）
	年产炉渣量（t/a）

	A区
	供热锅炉
	1450.7
	217598.4
	2037.5
	15332.2


4.2.5.2 废水污染源
规划近期工业园区内企业用水、废水产生量及主要污染物产生量详见表4.2-7。市政公共设施、公用设施、生活污水污染物产生量见表4.2-8。生活污水产生量的估算按用水量的80%计算，A区7136m3/d。
表4.2-7    规划近期A区内工业废水污染物产生量一览表
	行业
	占地面积（km2）
	工业产值(亿元)
	用水量(万m3)
	重复用水量(万m3)
	废水平排放量(万m3)
	污染物产生量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	COD
	NH3-N

	非金属矿物制造业（工业硅、高载能产业）
	1.64
	25
	823
	530
	205
	181
	11.9

	农产品精深加工
	0.31
	1.8
	133.9
	69.8
	44.8
	905
	33.1

	新型建材工业
	0.34
	2.0
	65.8
	42.4
	16.4
	14.5
	1.0


表4.2-8   规划近期A区内市政生活污水污染物产生量一览表
	企业
	废水名称
	废水量(m3/d)
	主要污染物（pH值无量纲）

	
	
	
	项目
	pH
	SS
	COD
	BOD
	NH3-N
	总磷

	
	
	
	浓度（mg/l）
	7-9
	300
	320
	250
	35
	5

	市政设施
	生活污水
	7136
	产生量(t/a)
	
	781.39
	833.48
	520.93
	91.16
	13.02

	
	
	
	排放量(t/a)
	
	390.7
	416.7
	52.1
	18.2
	2.6


4.2.5.3固体废物污染源
A区近期固体废物污染源主要包括：锅炉燃煤炉灰渣、工业固体废物和生活垃圾，见表4.2-9。
表4.2-9    A区近期固体废物产生量一览表
	企业
	固废种类
	产生量（t/a）
	可采取的处理方法

	热源锅炉
	烟尘
	2038
	送水泥厂利用

	
	炉渣
	15332
	送水泥厂利用

	工业固废
	工业固废
	235700
	回收再利用

	生活垃圾
	生活垃圾
	14892
	送垃圾填埋场


4.2.5.4 A区污染源估算汇总
A区近期各主要污染源强估算结果，见表4.2-10。
表4.2-10    A区近期各主要污染源强估算结果一览表
	污染源
	污染物
	排放量（t/a）

	废气
	SO2
	1523.5

	
	烟尘
	174.4

	
	粉尘
	542.6

	废水
	COD
	1517.2

	
	NH3-N
	64.2

	固废
	锅炉灰渣
	15332

	
	工业固废
	235700

	
	生活垃圾
	14892
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4.3.1环境空气质量现状调查与评价
4.3.1.1达标区判定及基本污染物现状调查
（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，达标区判定可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。
本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的环境质量现状评价，选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ664-2013）规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市站点伊宁县环保局2023年连续一年的监测数据。
（2）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（3）评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或日最大8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
补充监测的特征污染物采用占标率法进行环境空气现状评价。
（4）空气质量达标区判定
[bookmark: OLE_LINK469][bookmark: OLE_LINK468][bookmark: OLE_LINK467]本次空气质量达标区判定数据来源于环境空气质量城市站点伊宁县环保局2023年连续一年监测数据，区域的空气质量现状评价见表4.3.1-1。
表4.3.1-1    伊宁县2023年空气质量现状评价表
	评价因子
	评价指标
	现状浓度
/µg/m3
	标准限值/µg/m3
	占标率/%
	达标
情况

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.67
	达标

	
	日平均第98百分位数
	15
	150
	10.00
	达标

	NO2
	年平均
	15
	40
	37.50
	达标

	
	日平均第98百分位数
	31
	80
	38.75
	达标

	CO
	日平均第95百分位数
	1600
	4000
	40.00
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	127
	160
	79.38
	达标

	PM2.5
	日平均第95百分位数
	20
	35
	57.14
	达标

	
	最大8小时平均第90百分位数
	55
	75
	73.33
	达标

	PM10
	年平均
	44
	70
	62.86
	达标

	
	日平均第95百分位数
	92
	150
	61.33
	达标


由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度、 CO 24h平均第95百分位数浓度和O3 日最大8h平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，判定本项目所在区域为环境空气质量达标区。
（5）基本污染物环境质量现状调查与评价
本次评价采用伊宁县环保局空气质量站点2023年连续一年的监测数据评价区域基本污染物环境质量现状，评价结果见4.3.1-2。
[bookmark: _Ref128071672]表4.3-2     基本污染物环境质量现状评价结果一览表
	污染物
	评价指标
	评价标准
/µg/m3
	现状浓度
/µg/m3
	最大占标率
/%
	超标
倍数
	超标率/%
	达标
情况

	SO2
	年平均
	60
	7
	11.67
	0
	/
	达标

	
	日平均
	150
	2-24
	16.00
	0
	/
	达标

	NO2
	年平均
	40
	15
	37.50
	0
	/
	达标

	
	日平均
	80
	3-66
	82.50
	0
	/
	达标

	PM10
	年平均
	70
	44
	62.86
	0
	/
	达标

	
	日平均
	150
	13-189
	126.00
	0.26
	0.27
	超标

	PM2.5
	年平均
	35
	20
	57.14
	0
	/
	达标

	
	日平均
	75
	4-102
	136.00
	0.36
	2.20
	超标

	CO
	日平均
	4000
	600-3800
	95.00
	0
	/
	达标

	O3
	日最大8h平均
	160
	9-151
	93.75
	0
	/
	达标


由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及CO日均浓度、O3日最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10及PM2.5日均浓度超标倍数分别为0.26和0.36，超标率分别为0.27%和2.20%。
4.3.1.2其他污染物补充调查及评价
（1）监测点位布置
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，本次评价在厂区项目技改位置以及下风向哈萨克布力开村各设置1个环境空气质量监测点进行特征污染物现状监测。监测点位置见表4.3.1-3及附图4.3.1-1。
表4.3.1-3    空气环境现状补充监测点位一览表
	点位编号
	监测点位置
	与本项目
位置关系
	监测点坐标

	A1
	项目位置
	/
	N43°54′9.396″、E81°48′29.391″

	A2
	哈萨克布力开村
	ES/2400m
	N43°53′46.179″、E81°50′15.205″


（2）监测项目及分析方法
本次评价环境空气质量现状调查补充监测因子选取TSP、砷、铅及硫酸雾共4项特征因子，环境空气采样及分析方法均根据原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目及分析方法见表4.3.1-4。
     表4.3.1-4       环境空气监测项目及分析方法一览表
	名称
	分析方法
	标准号
	检出限

	TSP
	重量法
	HJ1263-2022
	7ug/m³

	砷
	电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ777-2015
	0.004ug/m³

	铅
	电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ777-2015
	0.05ug/m³

	硫酸雾
	重量法
	HJ1263-2022
	0.08ug/m³


（3）监测时间、频率及检测单位
特征污染物中TSP、砷、铅引用《西部黄金伊犁有限责任公司二次资源综合利用项目环境影响报告书》中的现状监测数据，由新疆锡水金山环境科技有限公司进行监测，检测时间为2024年11月6日至11月12日；硫酸雾于2025年3月27日至4月5日进行现场监测。
TSP、砷、铅、硫酸雾均监测日均浓度，连续监测7天。
（4）评价方法
评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式为：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率；
      Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）；
      Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。
（5）评价标准
TSP、铅执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值，砷执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A二级浓度限值，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中硫酸日平均限值标准。
（6）监测结果及评价
评价区域环境空气监测点特征污染物监测结果及评价表4.3.1-5。
表4.3.1-5    环境空气质量现状监测与评价结果
	监测
因子
	监测
点位
	监测日期
	监测值 （日均）
ug/m3
	评价标准
ug/m3
	最大
占标率%
	超标率
%
	最大
超标倍数

	TSP
	项目
厂址
	2024.11.06
	155
	300
	62.33
	0
	0

	
	
	2024.11.07
	151
	
	
	
	

	
	
	2024.11.08
	180
	
	
	
	

	
	
	2024.11.09
	145
	
	
	
	

	
	
	2024.11.10
	183
	
	
	
	

	
	
	2024.11.11
	165
	
	
	
	

	
	
	2024.11.12
	187
	
	
	
	

	
	哈萨克布力开村
	2024.11.06
	196
	300
	65..33
	0
	0

	
	
	2024.11.07
	185
	
	
	
	

	
	
	2024.11.08
	160
	
	
	
	

	
	
	2024.11.09
	190
	
	
	
	

	
	
	2024.11.10
	179
	
	
	
	

	
	
	2024.11.11
	173
	
	
	
	

	
	
	2024.11.12
	188
	
	
	
	

	砷
	项目
厂址
	2024.11.06
	＜0.004
	0.012
	-
	0
	0

	
	
	2024.11.07
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.08
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.09
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.10
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.11
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.12
	＜0.004
	
	
	
	

	
	哈萨克布力开村
	2024.11.06
	＜0.004
	0.012
	-
	0
	0

	
	
	2024.11.07
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.08
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.09
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.10
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.11
	＜0.004
	
	
	
	

	
	
	2024.11.12
	＜0.004
	
	
	
	

	铅
	项目
厂址
	2024.11.06
	＜0.05
	1.0
	-
	0
	0

	
	
	2024.11.07
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.08
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.09
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.10
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.11
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.12
	＜0.05
	
	
	
	

	
	哈萨克布力开村
	2024.11.06
	＜0.05
	1.0
	-
	0
	0

	
	
	2024.11.07
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.08
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.09
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.10
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.11
	＜0.05
	
	
	
	

	
	
	2024.11.12
	＜0.05
	
	
	
	

	硫酸雾
	项目
厂址
	2025.02.27
	
	100
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	哈萨克布力开村
	
	
	100
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


由上表评价可知，TSP、铅、砷均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及附录A的二级标准要求；硫酸雾日平均监测浓度可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。
[bookmark: _Toc15331]4.3.2地表水环境质量现状与评价
距离本项目最近的地表水为项目区东南侧约1.6km的布力开河，本项目不与地表水产生水力联系，本次评价仅引用区域地表水环境质量现状监测结果说明区域地表水现状水质情况。地表水环境现状引用“西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂环境监测（第三季度）”监测数据，监测点位为布力开河相对项目区上游及下游监测断面，监测时间为2024年7月10日，监测由新疆科耀环保科技有限公司进行。地表水监测点位见表4.3.2-1及附图4.3.2-1。
（1）监测因子及监测频次
地表水环境质量监测项目及频次见表4.3.2-1。
表4.3.2-1    地表水质量监测项目及频次
	编号
	监测点
	监测点坐标
	监测因子
	监测频次

	W1
	布力开河上游
	E81°50′2.076″
N43°53′23.589″
	pH、COD、BOD5、SS、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、汞、砷、铅、锌、铜、镉、氰化物等
	监测1天，每天1次。

	W2
	布力开河下游
	E81°48′37.874″
N43°52′59.452″
	
	


（2）评价方法
评价方法采用水质综合指数法，具体如下。
①一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：
      [image: ]
式中：[image: ]—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
[image: ]—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
[image: ]—评价标准i的水质标准限值，mg/L；
②pH值的指数计算公式：
     [image: ]
式中：SpH,j —pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
pHj —pH的实测统计代表值；
pHsd—评价标准中pH值的下限值；
pHsu—评价标准中pH值的上限值。
（3）监测及评价结果
评价区域地表水监测结果如表4.3.2-2所示。
表4.3.2-2      区域地表水监测及评价结果一览表
	监测点
项目
	布力开河上游断面
	布力开河下游断面
	标准值
III类

	
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	

	1
	pH（无量纲）
	7.9
	0.45
	7.9
	0.45
	6～9

	2
	COD（mg/L）
	14
	0.7
	16
	0.8
	≤20

	3
	BOD5（mg/L）
	0.5L
	-
	0.5L
	-
	≤4

	4
	SS（mg/L）
	6
	-
	5
	-
	-

	5
	石油类（mg/L）
	0.01
	0.2
	0.01
	0.2
	≤0.05

	6
	挥发酚（mg/L）
	0.0009
	0.18
	0.0007
	0.14
	≤0.005

	7
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	-
	0.05L
	-
	≤0.2

	8
	氨氮（mg/L）
	0.177
	0.177
	0.081
	0.081
	≤1.0

	9
	总磷（mg/L）
	0.01
	0.05
	0.03
	0.15
	≤0.2

	10
	汞（mg/L）
	4.00×10-5L
	-
	4.00×10-5L
	-
	≤0.0001

	11
	砷（mg/L）
	3.0×10-4L
	-
	3.0×10-4L
	-
	≤0.05

	12
	铅（mg/L）
	2.5×10-3L
	-
	2.5×10-3L
	-
	≤0.05

	13
	锌（mg/L）
	0.05L
	-
	0.05L
	-
	≤1.0

	14
	铜（mg/L）
	5.0×10-3L
	-
	5.0×10-3L
	-
	≤1.0

	15
	镉（mg/L）
	5.0×10-4L
	-
	5.0×10-4L
	-
	≤0.005

	16
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	-
	0.004L
	-
	≤0.2


由上表监测及评价结果可知，布力开河上游及下游监测断面监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。
4.3.3地下水环境质量现状调查与评价
根据项目所在区域地下水流向，项目区周边现有水井分布情况，本次评价在项目所在区域设置5个地下水监测点进行水质（水位）监测，同时根据“导则”要求调查了5个地下水水位情况。
4.3.3.1监测点位及时间
地下水水质（水位）监测点位详见表4.3.3-1及附图4.3.3-1，调查地下水水位点见表4.3.3-2。监测时间为2024年11月7日，由新疆锡水金山环境科技有限公司进行监测。
4.3.3.2监测项目及分析方法
监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、镍、钴、银、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-等。
4.3.3.3评价方法及评价标准
（1）评价方法
采用标准指数法进行评价。标准指数法分为两种情况。
对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下。
Pi=Ci/Csi
式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
对于评价标准为区间值的水质因子，其标准指数计算方法为：
ppH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）    pH≤7.0时
ppH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）    pH＞7.0时
式中：ppH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH的监测值；
pHsd—标准中pH的下限值；
pHsu—标准中pH的上限值。
标准指数大于1，表明该水质因子已超标。
（2）评价标准
评价区地下水环境功能区划为III类，本次地下水质量现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表4.3.3-1         地下水水质（水位）监测点位一览表
	编号
	监测点名称
	监测点坐标
	与本项目位置关系
	与区域地下水流向位置关系
	井深（m）
	水位埋深（m）
	监测层位

	D1
	哈萨克布力开村监测井
	E:81°50'15.24"，N:43°53'41.39"
	ES，2.2km
	侧下游
	120
	100
	潜水

	D2
	尾矿库监测井
	E:81°48'30.89"，N:43°54'50.03"
	N，1.1km
	上游
	200
	112
	潜水

	D3
	冶炼厂监测井（西北角）
	E:81°48'27.31"，N:43°54'12.10"
	-
	项目区
	200
	100
	潜水

	D4
	墩买来村水井
	E:81°48'8.06"，N:43°53'6.10"
	WS，1.8km
	下游
	69
	65
	潜水

	D5
	托逊村水井
	E:81°45'44.64"，N:43°53'43.06"
	WS，3.7km
	侧下游
	120
	100
	潜水


表4.3.3-2          地下水水位（调查）点位一览表
	编号
	监测点名称
	水位埋深（m）
	坐标
	相对厂址方位
	距厂址距离（m）

	1#
	尾矿库1#监测井
	117
	E:81°48'41.76"，N:43°54'53.94"
	N（上游）
	1700

	2#
	尾矿库2#监测井
	130
	E:81°48'42.61"，N:43°54'48.55"
	N（上游）
	1400

	3#
	尾矿库3#监测井
	180
	E:81°48'24.12"，N:43°54'41.79"
	WN（上游）
	1300

	4#
	尾矿库4#监测井
	120
	E:81°48'13.48"，N:43°54'37.15"
	WN（上游）
	1100

	5#
	冶炼厂监测井（西南角）
	89
	E:81°48'32.75"，N:43°54'6.49"
	厂区内
	-



4.3.3.4监测及评价结果
地下水水质监测及评价结果见表4.3.3-3。
根据表4.3.3-3评价结果可知，墩买来村及托逊村水井总硬度、溶解性总固体、硫酸盐及氯化物超标，其余下水监测指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标与当地地质条件有关。


表4.3.3-3     地下水水质监测分析结果一览表
	序号
	检测
项目
	单位
	标准值
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	
	
	
	
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数

	1
	pH
	无量纲
	6.5～8.5
	7.0
	0
	7.1
	0.07
	7.1
	0.07
	7.0
	0
	7.0
	0

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450
	125
	0.28
	119
	0.26
	121
	0.29
	1483
	3.30
	1051
	2.34

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	207
	0.21
	201
	0.20
	203
	0.20
	4137
	4.14
	2553
	2.55

	4
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	82
	0.33
	78
	0.31
	84
	0.34
	1251
	5.00
	712
	2.85

	5
	氯化物
	mg/L
	≤250
	18
	0.07
	16
	0.06
	15
	0.06
	924
	3.70
	657
	2.63

	6
	铁
	mg/L
	≤0.3
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-

	7
	锰
	mg/L
	≤0.10
	＜0.01
	-
	＜0.01
	-
	＜0.01
	-
	＜0.01
	-
	＜0.01
	-

	8
	铜
	mg/L
	≤1.00
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-

	9
	锌
	mg/L
	≤1.00
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-

	10
	铝
	mg/L
	≤0.20
	＜0.009
	-
	＜0.009
	-
	＜0.009
	-
	＜0.009
	-
	＜0.009
	-

	11
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	＜0.0003
	-
	＜0.0003
	-
	＜0.0003
	-
	＜0.0003
	-
	＜0.0003
	-

	12
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	＜0.04
	-
	＜0.04
	-
	＜0.04
	-
	＜0.04
	-
	＜0.04
	-

	13
	耗氧量
	mg/L
	≤3
	2.4
	0.80
	2.1
	0.70
	2.3
	0.96
	2.7
	0.90
	2.8
	0.93

	14
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	＜0.01
	-
	＜0.01
	-
	＜0.01
	-
	0.01
	0.02
	0.02
	0.04

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-

	16
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	未检出
	-
	未检出
	-
	未检出
	-
	未检出
	-
	未检出
	-

	17
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20.0
	0.28
	0.014
	0.26
	0.013
	0.38
	0.019
	0.31
	0.016
	0.33
	0.017

	18
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.00
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-
	＜0.003
	-

	19
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.002
	-
	＜0.002
	-
	＜0.002
	-
	＜0.002
	-
	＜0.002
	-

	20
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.74
	0.74
	0.62
	0.62
	0.64
	0.64
	0.67
	0.67
	0.59
	0.59

	21
	碘化物
	mg/L
	≤0.08
	＜0.025
	-
	＜0.025
	-
	＜0.025
	-
	＜0.025
	-
	＜0.025
	-

	22
	汞
	mg/L
	≤0.001
	＜4×10-5
	-
	＜4×10-5
	-
	＜4×10-5
	-
	＜4×10-5
	-
	＜4×10-5
	-

	23
	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.002
	0.20
	0.0021
	0.21
	0.0018
	0.18
	0.0019
	0.19
	0.002
	0.20

	24
	硒
	mg/L
	≤0.01
	0.0007
	0.07
	0.0011
	0.11
	0.0008
	0.08
	0.0008
	0.08
	0.0008
	0.08

	25
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-
	＜0.001
	-

	26
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	-
	＜0.004
	-
	＜0.004
	-
	＜0.004
	-
	＜0.004
	-

	27
	铅
	mg/L
	≤0.01
	＜1.24×10-3
	-
	＜1.24×10-3
	-
	＜1.24×10-3
	-
	＜1.24×10-3
	-
	＜1.24×10-3
	-

	28
	镍
	mg/L
	≤0.02
	＜0.007
	-
	＜0.007
	-
	＜0.007
	-
	＜0.007
	-
	＜0.007
	-

	29
	钴
	mg/L
	≤0.05
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-
	＜0.05
	-

	30
	银
	mg/L
	≤0.05
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-
	＜0.03
	-

	31
	K+
	mg/L
	-
	1.66
	-
	1.60
	-
	1.60
	-
	5.74
	-
	6.14
	-

	32
	Ca2+
	mg/L
	-
	41.7
	-
	40.1
	-
	38.4
	-
	349
	-
	262
	-

	33
	Na+
	mg/L
	-
	5.20
	-
	5.20
	-
	5.08
	-
	685
	-
	377
	-

	34
	Mg2+
	mg/L
	-
	5.25
	-
	4.87
	-
	6.14
	-
	149
	-
	97.0
	-

	35
	CO32-
	mg/L
	-
	＜5
	-
	＜5
	-
	＜5
	-
	＜5
	-
	＜5
	-

	34
	HCO-
	mg/L
	-
	18
	-
	14
	-
	11
	-
	515
	-
	256
	-



4.3.4声环境质量现状调查与评价
（1）监测布点
本项目声环境现状监测分别在本项目厂区东、南、西、北四个方向的厂界外1m处各设置1个监测点，共4个监测点，由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司进行监测。具体监测点位见附图4.3.4-1。
（2）监测因子
监测因子为等效A声级。
（3）测时间及频率
2022年7月20日~21日，分昼间和夜间两个时段，各进行一次监测。
（4）评价标准与方法
评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准，评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。
（5）监测及评价结果
噪声监测及评价结果，见表4.3.4-1。
表4.3.4-1    声环境监测及评价结果 单位:dB（A）
	序号
	监测点
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	判定
	监测值
	标准值
	判定

	1
	厂界东
	
	65
	达标
	
	55
	达标

	2
	厂界南
	
	65
	达标
	
	55
	达标

	3
	厂界西
	
	65
	达标
	
	55
	达标

	4
	厂界北
	
	65
	达标
	
	55
	达标


评价可知，厂址区域各监测点位噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准限值要求。
4.3.5土壤环境现状调查与评价
（1）监测布点及时间
为了解项目区及周边土壤环境质量现状，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，本次评价根据项目区及周围环境现状，共布设6个土壤监测点，包括3个柱状样点和3个表层样点，其中厂内设置3个柱状样点和1个表层样点，厂区外设置2个表层样点，各土壤监测点位名称及与本项目的相对关系详见表4.3.5-1，土壤监测点位图详见附图4.3.5-1。
表4.3.5-1   土壤监测点位布置情况表
	点号
	位置
	相对于项目区
	点位类型
	点位坐标

	
	
	方位
	距离（m）
	
	

	1#
	厂区内尾料堆场
	/
	/
	柱状样点
	E81°48′39.47″
N43°54′15.69″

	2#
	厂区内尾渣场
	/
	/
	柱状样点
	E81°48′34.11″
N43°54′7.85″

	3#
	厂区内化验室
	/
	/
	表层样点
	E81°48′36.59″
N43°54′1.26″

	4#
	厂区内酸罐区
	/
	/
	柱状样点
	E81°48′27.96″
N43°54′5.71″

	5#
	厂区外表层样点
	SW
	20
	表层样点
	E:81°48′19.65″
N:43°54′0.67″

	6#
	厂区外表层样点
	SE
	10
	表层样点
	E:81°48′35.96″
N:43°53′56.2″


本次评价1#~3#、5#~6#点引用《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书》中的土壤现状检测报告数据，监测单位为新疆新环监测检测研究院（有限公司），监测时间为2022年12月31日~2023年1月11日；4#点委托新疆锡水金山环境科技有限公司开展监测，监测时间为2025年2月27日。
土壤表层样点取样深度0-20cm，柱状样点分别在距地表0.5m、1.5m、3.0m采样。
（2）监测因子及采样分析方法
土壤环境质量现状监测3#样点监测因子选择为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1中基本项目，共45项。1#、2#、4#、5#及6#样点监测因子为砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等。
（3）评价标准及评价方法
项目区位于伊宁县伊东工业园区A区，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，评价方法采用标准指数法。
（4）土壤理化性质调查
项目区土壤理化性质调查结果见表4.3.5-2。


表4.3.5-2              土壤理化特性一览表
	点号
	4#
	分析日期
	2024年11月7日~11月10日

	经度
	 81°48′40.49″
	纬度
	N 43°54′2.15″

	层次
	18cm
	98cm
	187cm

	现场
记录
	颜色
	黄棕
	黄棕
	黄棕

	
	结构
	块状
	块状
	块状

	
	质地
	砂土
	砂土
	砂土

	
	砂砾含量（%）
	78
	89
	91

	
	其他异物
	/
	/
	/

	实验室测定
	氧化还原点位（mv）
	496
	517
	535

	
	pH值
	8.17
	7.99
	7.84

	
	阳离子交换量（cmol＋/kg）
	10.8
	9.9
	9.0

	
	饱和导水率/（mm/min）
	0.429
	0.443
	0.437

	
	土壤容重/（g/cm³）
	1.33
	1.21
	1.18

	
	孔隙度（%）
	33.8
	32.2
	33.0


（5）监测数据及评价结果
统计评价范围内土壤环境现状监测数据，各采样点监测结果及评价结果详见表4.3.5-3及表4.3.5-4。
表4.3.5-3    监测结果统计一览表    单位：mg/kg，pH除外
	序号
	项目
	筛选值
	3#（0~0.2m）监测结果

	
	
	
	监测结果
	标准指数

	1
	镉
	65
	0.16
	0.002

	2
	镍
	900
	17
	0.019

	3
	铜
	18000
	44
	0.002

	4
	汞
	38
	0.084
	0.002

	5
	砷
	60
	16.4
	0.270

	6
	铅
	800
	22
	0.03

	7
	六价铬
	5.7
	＜0.5
	*

	8
	氯甲烷
	37
	＜1.0
	*

	9
	氯乙烯
	0.43
	＜1.0
	*

	10
	1，1-二氯乙烯
	66
	＜1.0
	*

	11
	二氯甲烷
	616
	＜1.5
	*

	12
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	＜1.4
	*

	13
	1,1-二氯乙烷
	66
	＜1.2
	*

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	＜1.3
	*

	15
	三氯甲烷（氯仿）
	0.9
	＜1.1
	*

	16
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	＜1.3
	*

	17
	四氯化碳
	2.8
	＜1.3
	*

	18
	苯
	4
	＜1.9
	*

	19
	1,2-二氯乙烷
	5
	＜1.3
	*

	20
	三氯乙烯
	2.8
	＜1.2
	*

	21
	甲苯
	1200
	＜1.3
	*

	22
	四氯乙烯
	53
	＜1.4
	*

	23
	1,2-二氯丙烷
	5
	＜1.1
	*

	24
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	＜1.2
	*

	25
	氯苯
	270
	＜1.2
	*

	26
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	＜1.2
	*

	27
	乙苯
	28
	＜1.2
	*

	28
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	＜1.2
	*

	29
	邻二甲苯
	640
	＜1.2
	*

	30
	苯乙烯
	1290
	＜1.1
	*

	31
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	＜1.2
	*

	32
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	＜1.2
	*

	33
	1,4-二氯苯
	20
	＜1.5
	*

	34
	1,2-二氯苯
	560
	＜1.5
	*

	35
	苯胺
	260
	＜0.1
	*

	36
	2-氯酚
	2256
	＜0.06
	*

	37
	硝基苯
	76
	＜0.09
	*

	38
	萘
	70
	＜0.1
	*

	39
	苯并[a]蒽
	15
	＜0.1
	*

	40
	䓛
	1293
	＜0.1
	*

	41
	苯并[b]荧蒽
	15
	＜0.2
	*

	42
	苯并[k]荧蒽
	151
	＜0.1
	*

	43
	苯并[a]芘
	1.5
	＜0.1
	*

	44
	茚并[1、2、3-cd]芘
	15
	＜0.1
	*

	45
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	＜0.1
	*

	46
	pH
	-
	7.97
	*


注：“*”表示无该指标/无该指标指数。
表4.3-14    监测结果统计一览表（续表）    单位：mg/kg，pH除外
	监测点位
	采样深度
（m）
	监测项目（mg/kg）

	
	
	汞
	砷
	铅
	镉
	六价铬
	铜
	镍

	1#
	0~0.5
	0.124
	2.22
	18.2
	0.22
	＜0.5
	14
	49

	
	0.5~1.5
	0.124
	2.15
	18.5
	0.23
	＜0.5
	15
	43

	
	1.5~3.0
	0.125
	2.14
	18.3
	0.23
	＜0.5
	15
	38

	2#
	0~0.5
	0.152
	3.12
	18.4
	0.22
	＜0.5
	14
	41

	
	0.5~1.5
	0.151
	3.10
	18.4
	0.23
	＜0.5
	14
	41

	
	1.5~3.0
	0.151
	2.94
	18.3
	0.23
	＜0.5
	14
	43

	3#
	0~0.5
	0.135
	3.95
	14.7
	0.27
	＜0.5
	15
	36

	
	0.5~1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5~3.0
	
	
	
	
	
	
	

	11#
	0~0.2
	0.122
	2.74
	24.8
	0.27
	＜0.5
	14
	36

	12#
	0~0.2
	0.125
	3.68
	16.4
	0.22
	＜0.5
	12
	38

	标准值
	38
	60
	800
	65
	5.7
	18000
	900

	标准来源
	GB36600-2018中表1、2第二类用地筛选值

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：“*”表示无该指标/无该指标指数。
由表4.3.5-3及表4.3.5-4可知，评价范围内土壤各监测指标、监测结果均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值。
根据土壤pH值判断，区域土壤基本处于无酸化或碱化强度。
4.3.6生态环境现状调查及评价
按照《新疆生态功能区划》，项目区域隶属于“III天山山地温性草原、森林生态区”、“III2西北天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区”、“36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。
（1）土地利用现状
根据实地调查，评价区土地利用类型较单一，主要为低覆盖度草地。项目区土地利用类型见图4.3-2。
（2）植被环境调查及评价
项目所在区域主要为农业生态系统，残存的次生植被极少，现状植被以栽培作物为主，主要是人工种植的四旁林、农作物、河岸杂草以及路边、农田杂草为主。评价区范围内植物群落较为单一，主要为白茎绢蒿、纤细绢蒿。项目区植被类型见图4.3-3。
（3）土壤类型评价
评价区域内以灰钙土为主。项目区土壤类型见图4.3-4。
（4）野生动物现状调查及评价
项目区域野生动物种类分布较少，园区范围内极难见到野生动物。项目生态评价范围内无野生动物分布。
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本项目的施工期的主要活动包括部分车间改造以及新车间建（构）筑物的建设、设备的安装等施工内容。
本项目总体的工程量较小，在建设施工过程中，可能对环境造成影响的主要因素包括：施工机械噪声、场地平整和交通运输过程中的扬尘、施工过程中形成的固体废物和施工人员生活污水等。
根据项目施工内容特点、污染类型及环境影响程度，确定本项目建设施工期间主要环境污染特征，见表5.1-1。
表5.1-1     建设施工期环境污染特征一览表
	影响分类
	影响来源
	污染物
	影响范围
	影响时段及特征

	扬尘
废气
	运输、场地平整、基础工程、物料堆放、汽车尾气、混凝土搅拌站等
	TSP
	施工场地及其周围200m范围、运输沿线
	与施工期同步

	噪声
	运输、施工机械、混凝土搅拌站
	LAeq
	施工场地及其周围200m范围、运输沿线
	间断
与施工期同步

	废水
	生活、施工废水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	施工营地、施工现场
	简单、间断
与施工期同步

	固体废物
	生活、建筑垃圾
	有机物、无机物
	施工场地
施工营地
	

	生态环境
	占地、渣土堆放
	土方
	施工场地
	局部


5.1.1施工废气影响分析
建项目施工期产生的大气污染物主要是粉尘和燃油废气。
（1）施工粉尘
本项目施工期的主要起尘环节如下：
①项目在场地平整、土方开挖等建设过程将会因破坏地表结构而形成裸露地表，建筑材料、砂石等装卸、堆放、转运、运输均会产生一定程度的扬尘污染；
②推土机、翻斗机、混凝土搅拌机等机械作业处产生的扬尘；
③临时混凝土搅拌站运行会产生物料粉尘废气；
作业区施工一般为多点施工，点源与面源共同对空气环境产生影响。根据类似项目施工现场起尘规律的研究资料，在砂石料堆存过程中的风蚀起尘、卡车卸料时产生的粉尘污染、道路二次扬尘、水泥拆包的粉尘污染、场地扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场污染源强为539kg/s.km2。采取环保措施时，施工现场污染源强为140kg/s.km2。
据类比调查某企业施工工地，建设期扬尘类比监测结果，见表5.1-2。
表5.1-2       建设期扬尘类比监测结果一览表
	工程名称
	围栏情况
	TSP浓度（mg/m3）

	
	
	工地下风向
	上风向对照点

	
	
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	

	甲段工程
	无
	1.540
	0.991
	0.535
	0.611
	0.504
	0.401
	0.404

	乙段工程
	无
	1.457
	0.963
	0.568
	0.570
	0.519
	0.411
	

	平  均
	
	1.503
	0.922
	0.602
	0.591
	0.512
	0.406
	

	丙段工程
	围金属板
	0.943
	0.577
	0.416
	0.424
	0.417
	0.420
	0.419

	丁段工程
	围彩条布
	1.105
	0.647
	0.453
	0.420
	0.421
	0.417
	

	平  均
	
	1.024
	0.626
	0.435
	0.421
	0.419
	0.419
	


无围栏施工时，施工场地下风向20～200m范围内TSP浓度为1.503～0.512mg/m3，均远大于上风向对照点浓度。在下风向距离250m处TSP浓度趋近于上风向对照点浓度。
有围栏施工时，施工场地下风向20～200m范围内TSP浓度为0.419～1.024mg/m3；在下风向距离200m处TSP趋于上风向对照点浓度。
项目在建设施工时，施工场界设置围栏，辅以现场洒水防尘，能有效地减小施工扬尘的影响范围。施工扬尘影响范围主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向100m范围。在当地大风情况下，影响范围则较大一些。这种影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。
由以上分析可知，建设期产生的扬尘不可避免地将对大气环境造成一定的影响，但只要加强管理，即可将影响降至较低的水平，施工期对大气环境的影响属可接受范围。
（2）燃油废气
在项目施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输等过程中将排放燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2和CO。施工期耗柴油量较少，其排量有限，排放方式为间断散排。
[bookmark: _Toc532680807]5.1.2施工噪声影响分析
建设期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声，如推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等。
本评价选取使用数量、时间、频次较多、噪声级较高的推土机、打桩机、电锯、起重机、装载车和柴油发电机等噪声源，对其影响范围进行预测。点源扩散衰减采用半球扩散模型计算，以噪声源为中心，噪声传到不同距离处的强度值采用下式计算。


式中：LP—距声源r处的声压级；L0—距声源r0处的声压级。
主要施工机械噪声源及噪声影响预测结果，见表5.1-3。
表5.1-3    主要施工机械噪声源及噪声影响预测结果一览表
	施工阶段
	设备名称
	声级
	距声源
距离
	评价标准dB (A)
	最大超标范围(m)

	
	
	
	
	昼 间
	夜 间
	昼 间
	夜 间

	土石方
阶段
	翻斗机
	83～89
	3
	75
	55
	15
	150

	
	推土机
	80～90
	1
	75
	55
	15
	150

	
	装载机
	86
	5
	75
	55
	18
	178

	
	挖掘机
	85～90
	5
	75
	55
	30
	225

	基础施工
阶段
	冲击式打桩机
	105
	15
	85
	/
	150
	/

	
	钻孔式灌注桩机
	81
	15
	85
	/
	10
	/

	
	静压式打桩机
	80
	15
	85
	/
	10
	/

	
	吊  车
	73
	15
	85
	/
	4
	/

	结构施工
阶段
	吊  车
	73
	15
	70
	55
	22
	120

	
	振捣棒
	93
	1
	70
	55
	15
	80

	
	电  锯
	95～110
	1
	70
	55
	45
	252

	设备安装
调试阶段
	吊  车
	73
	15
	65
	55
	38
	120

	
	升降机
	78
	1
	65
	55
	5
	15

	
	切割机
	88
	1
	65
	55
	15
	45


施工机械噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间最大影响范围在150m内，夜间最大影响范围在260m内。项目位于伊东工业园区，根据现场调查，项目施工场地周围2km无居民区，仅有园区管委会办公区。评价认为，施工噪声不会出现扰民现象，在采取噪声控制措施后，对周围声环境影响小。
5.1.3施工废水影响分析
建设期间产生的生产废水包括：砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、汽车或机械设备维修站废水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水、汽车清洗废水等，该类生产废水主要含有少量石油类和泥砂悬浮物，基本无其它污染指标。
项目施工建设期3个月，施工期最大施工人员约50人，每人每天产生废水30L/d计，整个施工期施工人员生活污水产生量约1.5m3/d，生活污水依托厂区现有处理措施处理。同时由于施工期间水量不大，加上建设区域气候极端干旱，强烈的蒸发和风力作用使施工建设期的少量的排水很快蒸发殆尽，不会对周围水环境产生明显影响。
5.1.4固体废弃物影响分析
项目建设期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。
（1）施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，建设期间，生活垃圾产生量最多约25kg/d。生活垃圾经分类、统一收集后，由园区环卫部门统一清运处置，对周围环境影响小。
（2）建筑垃圾主要包括：施工过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝及少量的施工弃土等。建筑垃圾在采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用；施工弃土根据现场实际用于场地平整，多余的土石方运至伊宁县建筑垃圾填埋场填埋处置。
由于各种固体废物均可得到有效的处置，不会长期在外环境中堆存，故不会对环境造成大的影响。另外，建设期产生的固体废物多属大体积物质，仅有少量的细小沙石，在堆放过程中注意对细小沙石的堆场定期进行喷淋等，则可有效防止扬尘的产生，不会进一步影响大气环境。
5.1.5生态环境影响分析
建设期的生态环境影响主要表现为土石方工程对占地厂区内的植被破坏、水土流失、用地格局变化。
本项目利用冶炼厂现有厂区，不另新征占地，占地类型为工业用地，因此对周围生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc60][bookmark: _Toc9251238][bookmark: _Toc25633][bookmark: _Toc508376448][bookmark: _Toc41991095]5.2运营期大气环境影响预测及评价
[bookmark: _Toc22621][bookmark: _Toc23898][bookmark: _Toc617][bookmark: _Toc2151][bookmark: _Toc115]5.2.1污染气象特征
根据国家环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统网站（http：//data.lem.org.cn/eamds/apply/protostele.html）查询气象数据及总云量数据信息，距离本项目厂址最近的气象站为伊宁气象站。伊宁气象站坐标东经81.333°，北纬43.95°，海拔高度662.5m。根据伊宁气象站2023年气象统计资料，当地主要气象要素特征分述如下。
（1）温度
统计2023年的地面气象资料中的月平均气温，伊宁县2023年7月份平均气温最高（26.83℃），1月份气温平均最低（-9.84℃），年平均温度及月变化情况见表5.2.1-1和图5.2.1-1。
表5.2.1-1          年平均温度月变化统计结果
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度（℃）  
	-9.84 
	-1.05 
	8.92 
	13.13 
	18.00 
	24.93 
	26.83 
	23.90 
	17.06 
	12.86 
	5.93 
	-2.08 


图5.2.1-1          年平均温度月变化曲线图
（2）风速
根据伊宁县2023年气象资料对各月、四季及全年风向频率进行统计分析，年平均风速随月份的变化情况见表6.2.1-2及图6.2.1-2；季小时平均风速的日变化情况见表6.2.1-3及图6.2.1-3；全年各风向下平均风速情况见表6.2.1-4及图6.2.1-4。
表6.2.1-2          年平均风速的月变化统计结果
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	1.35 
	1.71 
	2.25 
	3.03 
	2.83 
	2.42 
	2.26 
	2.11 
	1.95 
	1.58 
	1.59 
	1.77 



图6.2.1-2          年平均风速月变化曲线图
表6.2.1-2          季小时平均风速的日变化统计结果（m/s）
	  小时
季节
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.22 
	2.08 
	1.89 
	1.80 
	1.85 
	1.68 
	1.66 
	1.76 
	1.88 
	2.59 
	3.22 
	3.68 

	夏季
	1.77 
	1.54 
	1.40 
	1.49 
	1.55 
	1.47 
	1.47 
	1.51 
	2.09 
	2.63 
	3.29 
	3.15 

	秋季
	1.25 
	1.15 
	1.00 
	1.11 
	1.09 
	1.12 
	0.95 
	1.09 
	1.13 
	1.32 
	1.96 
	2.25 

	冬季
	1.28 
	1.35 
	1.34 
	1.27 
	1.39 
	1.42 
	1.34 
	1.35 
	1.35 
	1.39 
	1.55 
	1.70 

	  小时
季节
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	3.47 
	3.32 
	3.57 
	3.71 
	3.50 
	3.72 
	3.45 
	3.20 
	2.85 
	2.46 
	2.65 
	2.51 

	夏季
	3.08 
	3.07 
	3.15 
	2.98 
	2.76 
	2.86 
	2.87 
	2.51 
	2.07 
	1.76 
	2.11 
	1.72 

	秋季
	2.42 
	2.53 
	2.85 
	2.92 
	2.76 
	2.63 
	2.14 
	1.63 
	1.57 
	1.63 
	1.22 
	1.16 

	冬季
	2.00 
	2.34 
	2.35 
	2.36 
	2.17 
	2.01 
	1.71 
	1.48 
	1.38 
	1.41 
	1.29 
	1.33 



图5.2.1-3          季小时平均风速的日变化曲线图
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表5.2.1-4            伊宁县2023年月、季及全年各风向风速统计表（m/s）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	0.95
	0.81
	0.96
	1.09
	2.03
	1.93
	1.01
	1.38
	0.81
	1.40
	1.50
	1.75
	3.75
	1.43
	1.28
	1.04
	1.35

	二月
	0.81
	1.03
	1.15
	1.51
	2.36
	2.16
	1.82
	1.86
	1.39
	1.41
	1.86
	2.00
	3.39
	1.91
	0.89
	1.18
	1.71

	三月
	1.19
	1.22
	1.23
	1.57
	2.47
	2.79
	2.76
	2.19
	1.89
	1.68
	2.49
	3.57
	3.89
	2.52
	0.98
	1.77
	2.25

	四月
	1.33
	1.78
	2.37
	2.14
	3.11
	3.94
	3.88
	2.40
	1.92
	3.14
	3.19
	3.78
	4.16
	2.99
	1.66
	1.59
	3.03

	五月
	1.78
	1.72
	1.43
	1.63
	2.60
	2.94
	3.15
	2.77
	2.33
	2.57
	3.32
	4.78
	4.51
	3.06
	2.21
	2.32
	2.83

	六月
	1.43
	1.60
	1.50
	1.77
	2.53
	3.23
	2.81
	2.60
	2.00
	2.15
	2.98
	2.59
	3.22
	2.93
	1.49
	1.88
	2.42

	七月
	1.04
	1.11
	1.14
	1.23
	2.21
	3.34
	3.49
	1.93
	1.91
	2.15
	2.87
	3.05
	2.85
	1.94
	2.01
	1.82
	2.26

	八月
	0.89
	1.28
	1.14
	1.34
	2.10
	2.66
	2.79
	2.21
	1.93
	2.05
	3.02
	3.40
	3.14
	1.78
	1.58
	1.69
	2.11

	九月
	0.92
	0.89
	1.05
	1.02
	2.15
	2.46
	2.33
	1.89
	1.53
	1.67
	2.87
	3.27
	3.74
	1.79
	1.12
	0.80
	1.95

	十月
	0.81
	0.75
	0.84
	1.19
	1.65
	1.99
	2.12
	1.59
	1.95
	2.10
	2.42
	3.08
	2.66
	1.15
	1.34
	0.74
	1.58

	十一月
	0.71
	0.90
	0.97
	1.30
	2.44
	2.64
	1.83
	1.23
	1.13
	1.39
	1.64
	2.24
	2.32
	1.57
	1.13
	0.79
	1.59

	十二月
	1.05
	1.04
	1.14
	1.60
	2.91
	2.21
	2.32
	1.10
	1.34
	1.29
	1.87
	2.68
	2.54
	2.03
	1.27
	0.84
	1.77

	全年
	1.08
	1.13
	1.18
	1.42
	2.40
	2.84
	2.73
	2.04
	1.76
	1.98
	2.58
	3.13
	3.45
	2.19
	1.34
	1.36
	2.07

	春季
	1.48
	1.55
	1.68
	1.79
	2.72
	3.17
	3.26
	2.42
	2.08
	2.50
	3.08
	4.11
	4.19
	2.91
	1.55
	1.90
	2.70

	夏季
	1.17
	1.36
	1.24
	1.43
	2.29
	3.11
	3.06
	2.21
	1.94
	2.12
	2.96
	3.04
	3.09
	2.23
	1.68
	1.77
	2.26

	秋季
	0.81
	0.85
	0.95
	1.19
	2.12
	2.35
	2.14
	1.69
	1.56
	1.77
	2.39
	2.93
	2.90
	1.52
	1.21
	0.77
	1.70

	冬季
	0.97
	0.96
	1.08
	1.36
	2.45
	2.10
	1.72
	1.46
	1.17
	1.36
	1.77
	2.21
	3.13
	1.81
	1.19
	1.01
	1.61




[image: ]
图5.2.1-4   伊宁县2023年月、季、年平均风速玫瑰图
（3）风向频率
根据伊宁县2023年气象资料对年均风频的月变化、年均风频的季变化进行统计，分别见表5.2.1-5~5.2.1-6及图5.2.1-5。
表5.2.1-5               年均风频的月变化统计表
	风频%
        风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	 C 

	一月           
	4.97
	6.59
	15.19
	20.83
	13.04
	3.63
	2.15
	1.75
	1.75
	1.48
	2.82
	4.03
	5.78
	2.55
	4.03
	3.76
	5.65

	二月           
	2.98
	5.95
	11.76
	17.41
	20.83
	4.32
	3.57
	1.04
	2.08
	2.08
	2.98
	4.32
	7.14
	2.68
	2.83
	3.27
	4.76

	三月           
	2.96
	4.97
	9.14
	12.77
	18.28
	10.75
	4.84
	3.63
	3.09
	1.75
	2.02
	4.84
	10.35
	2.69
	2.82
	3.76
	1.34

	四月           
	2.36
	4.31
	8.06
	12.78
	18.19
	8.75
	5.14
	1.81
	1.67
	2.08
	2.92
	7.22
	15.83
	3.89
	1.94
	1.94
	1.11

	五月           
	4.17
	4.17
	5.11
	10.35
	18.28
	10.62
	6.05
	2.55
	3.23
	2.55
	3.90
	7.39
	11.42
	4.70
	2.15
	2.55
	0.81

	六月           
	3.75
	4.86
	5.97
	10.56
	20.97
	12.50
	6.39
	3.06
	3.06
	3.06
	4.44
	6.11
	8.89
	2.22
	1.67
	1.39
	1.11

	七月           
	1.34
	3.49
	5.11
	11.83
	20.70
	10.35
	7.53
	4.17
	5.51
	6.05
	5.38
	6.85
	6.45
	1.75
	1.21
	1.21
	1.08

	八月           
	2.69
	2.96
	9.14
	13.44
	17.47
	8.60
	6.32
	3.09
	4.03
	4.30
	5.65
	7.53
	7.53
	2.28
	1.08
	2.42
	1.48

	九月           
	3.89
	5.14
	9.03
	11.94
	17.64
	7.50
	5.56
	3.61
	3.61
	2.92
	4.44
	9.31
	7.36
	2.64
	1.67
	0.97
	2.78

	十月           
	2.96
	5.24
	11.96
	16.26
	11.96
	7.39
	4.17
	3.36
	2.69
	2.82
	2.96
	6.99
	9.81
	2.28
	2.82
	1.88
	4.44

	十一月         
	3.89
	6.94
	14.58
	17.08
	17.22
	6.39
	3.19
	0.83
	2.36
	1.81
	2.92
	6.39
	6.25
	2.50
	2.92
	2.08
	2.64

	十二月         
	6.05
	7.93
	13.84
	13.44
	15.32
	3.63
	2.02
	0.67
	1.21
	2.28
	4.84
	5.65
	8.87
	3.49
	4.70
	3.49
	2.55



表5.2.1-6               年均风频的季变化及年均风频统计表
	风频%
          风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	 C 

	春季           
	3.17
	4.48
	7.43
	11.96
	18.25
	10.05
	5.34
	2.67
	2.67
	2.13
	2.94
	6.48
	12.50
	3.76
	2.31
	2.76
	1.09

	夏季           
	2.58
	3.76
	6.75
	11.96
	19.70
	10.46
	6.75
	3.44
	4.21
	4.48
	5.16
	6.84
	7.61
	2.08
	1.31
	1.68
	1.22

	秋季           
	3.57
	5.77
	11.86
	15.11
	15.57
	7.10
	4.30
	2.61
	2.88
	2.52
	3.43
	7.55
	7.83
	2.47
	2.47
	1.65
	3.30

	冬季           
	4.72
	6.85
	13.66
	17.22
	16.25
	3.84
	2.55
	1.16
	1.67
	1.94
	3.56
	4.68
	7.27
	2.92
	3.89
	3.52
	4.31

	全年           
	3.50
	5.21
	9.90
	14.04
	17.45
	7.89
	4.75
	2.48
	2.87
	2.77
	3.78
	6.39
	8.81
	2.81
	2.49
	2.40
	2.47



[image: ]
图5.2.1-5  伊宁县2023年月、季、年风频玫瑰图
（4）污染系数
根据伊宁县2023年气象资料对各月、各季及全年污染系数进行统计，见表5.2.1-7及图5.2.1-6。
表5.2.1-7               各月、四季及全年各风向污染系数统计表
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	5.23
	8.14
	15.82
	19.11
	6.42
	1.88
	2.13
	1.27
	2.16
	1.06
	1.88
	2.30
	1.54
	1.78
	3.15
	3.62
	4.84

	二月
	3.68
	5.78
	10.23
	11.53
	8.83
	2.00
	1.96
	0.56
	1.50
	1.48
	1.60
	2.16
	2.11
	1.40
	3.18
	2.77
	3.80

	三月
	2.49
	4.07
	7.43
	8.13
	7.40
	3.85
	1.75
	1.66
	1.63
	1.04
	0.81
	1.36
	2.66
	1.07
	2.88
	2.12
	3.15

	四月
	1.77
	2.42
	3.40
	5.97
	5.85
	2.22
	1.32
	0.75
	0.87
	0.66
	0.92
	1.91
	3.81
	1.30
	1.17
	1.22
	2.22

	五月
	2.34
	2.42
	3.57
	6.35
	7.03
	3.61
	1.92
	0.92
	1.39
	0.99
	1.17
	1.55
	2.53
	1.54
	0.97
	1.10
	2.46

	六月
	2.62
	3.04
	3.98
	5.97
	8.29
	3.87
	2.27
	1.18
	1.53
	1.42
	1.49
	2.36
	2.76
	0.76
	1.12
	0.74
	2.71

	七月
	1.29
	3.14
	4.48
	9.62
	9.37
	3.10
	2.16
	2.16
	2.88
	2.81
	1.87
	2.25
	2.26
	0.90
	0.60
	0.66
	3.10

	八月
	3.02
	2.31
	8.02
	10.03
	8.32
	3.23
	2.27
	1.40
	2.09
	2.10
	1.87
	2.21
	2.40
	1.28
	0.68
	1.43
	3.29

	九月
	4.23
	5.78
	8.60
	11.71
	8.20
	3.05
	2.39
	1.91
	2.36
	1.75
	1.55
	2.85
	1.97
	1.47
	1.49
	1.21
	3.78

	十月
	3.65
	6.99
	14.24
	13.66
	7.25
	3.71
	1.97
	2.11
	1.38
	1.34
	1.22
	2.27
	3.69
	1.98
	2.10
	2.54
	4.38

	十一月
	5.48
	7.71
	15.03
	13.14
	7.06
	2.42
	1.74
	0.67
	2.09
	1.30
	1.78
	2.85
	2.69
	1.59
	2.58
	2.63
	4.42

	十二月
	5.76
	7.63
	12.14
	8.40
	5.26
	1.64
	0.87
	0.61
	0.90
	1.77
	2.59
	2.11
	3.49
	1.72
	3.70
	4.15
	3.92

	全年
	3.24
	4.61
	8.39
	9.89
	7.27
	2.78
	1.74
	1.22
	1.63
	1.40
	1.47
	2.04
	2.55
	1.28
	1.86
	1.76
	3.32

	春季
	2.14
	2.89
	4.42
	6.68
	6.71
	3.17
	1.64
	1.10
	1.28
	0.85
	0.95
	1.58
	2.98
	1.29
	1.49
	1.45
	2.54

	夏季
	2.21
	2.76
	5.44
	8.36
	8.60
	3.36
	2.21
	1.56
	2.17
	2.11
	1.74
	2.25
	2.46
	0.93
	0.78
	0.95
	2.99

	秋季
	4.41
	6.79
	12.48
	12.70
	7.34
	3.02
	2.01
	1.54
	1.85
	1.42
	1.44
	2.58
	2.70
	1.63
	2.04
	2.14
	4.13

	冬季
	4.87
	7.14
	12.65
	12.66
	6.63
	1.83
	1.48
	0.79
	1.43
	1.43
	2.01
	2.12
	2.32
	1.61
	3.27
	3.49
	4.11
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图5.2.1-6  伊宁县2023年月、季、年污染系数玫瑰图
5.2.1.2高空气象资料
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，高空气象资料从NOAA/ESRL探空气象数据网站下载离项目最近气象站的高空气象数据。所选用高空气象模拟数据包括：探空数据层数、气压 （hPa）、高度（m）、干球温度（℃）。
5.2.2大气污染源排放量核算
[bookmark: _Toc32309][bookmark: _Toc16079]5.2.2.1有组织排放量核算
本项目有组织大气污染物排放量核算情况如下。
表5.2.2-1    本项目大气污染物排放量核算一览表
	序号
	排放源
	污染物
	核算排放浓度
（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量
（t/a）

	P1
	焙砂仓
	PM10
	30
	0.09
	0.71

	
	
	As
	0.015
	4.5×10-5
	0.0003

	
	
	铅及其化合物
	0.003
	9×10-6
	0.00007

	P2
	制酸尾气
	PM10
	22.2
	0.32
	2.53

	
	
	SO2
	207.36
	3.03
	24.00

	
	
	NOx
	37
	0.54
	4.28

	
	
	硫酸雾
	2
	0.028
	0.22176

	
	
	As
	0.0089
	0.00013
	0.001

	
	
	铅及其化合物
	0.0011
	1.6×10-5
	0.00013

	有组织排放总计
	颗粒物
	3.24

	
	SO2
	24.00

	
	NOX
	4.28

	
	硫酸雾
	0.22176

	
	As
	0.0013

	
	铅及其化合物
	0.0002


5.2.2.2无组织排放量核算
本项目无组织大气污染物排放量核算情况如下。
表5.2-10    本项目大气污染物无组织排放量核算一览表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	/
	焙砂仓
	颗粒物
	加强设备密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	1.0
	0.036

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	/
	1.27×10-6

	
	
	
	As
	
	
	/
	1.78×10-5

	2
	/
	制酸车间
	颗粒物
	
	
	1.0
	0.64

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	0.3
	6.4×10-5

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	/
	0.3110

	
	
	
	As
	
	
	/
	0.000396

	无组织排放总计（t/a）

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.676

	
	硫酸雾
	0.31

	
	As
	0.0004

	
	铅及其化合物
	0.000065


5.2.3大气污染源调查与分析
本次大气环境影响评价等级为一级，大气污染源调查范围为本项目有组织及无组织排放源，包括正常排放和非正常排放。
5.2.3.1正常工况排放参数
表5.2-11（1）    点源参数选取表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物排放速率/

	
	
	
	
	
	
	
	(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	硫酸雾
	NO2
	砷
	铅及其化合物

	P1
	G1焙砂仓废气
	-155
	206
	25
	0.6
	20
	7920
	0
	0
	0.09
	0
	0
	4.5×10-5
	9×10-6

	P2
	G2制酸尾气
	-310
	-69
	60
	1.5
	20
	7920
	3.03
	0
	0.16
	0.028
	0.54
	0.00013
	1.6×10-5


表5.2-11（2）    面源参数选取表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	污染物排放速率/

	
	
	
	
	
	（kg/h）

	
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	硫酸雾
	NO2
	砷
	铅及其化合物

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	焙砂仓
	155
	103
	20
	7920
	0
	0.0016
	0
	0
	0
	2.25×10-6
	1.6×10-7

	A2
	制酸车间
	121
	34
	16
	7920
	0
	0.081
	0
	0.0432
	0
	0.00005
	8.1×10-7


5.2.3.2非正常工况排放参数
表5.2-12    本项目非正常工况排放参数表
	污染源
	非正常/事故工况
	烟气量
	污染物
	浓度
	源强
	源高

	
	
	(m3/h)
	
	(mg/m3)
	(kg/h)
	（m）

	制酸车间
	环保措施装置故障
	14629.7
	SO2
	517.1
	7.57
	60

	焙烧炉
	开炉等
	45
	SO2
	213.4
	0.0000096
	60

	
	
	
	NOx
	170.2
	0.0000077
	

	
	
	
	PM10
	14.6
	0.00000066
	


5.2.3.3区域拟建、在建污染源
据调查，项目所在区域无拟建、在建排放与本项目同类污染物的污染源。
5.2.3.4拟被替代污染源
本项目在现有生产装置基础上进行技术改造，本次技改后现有制酸废气被替代，因此将现有工程制酸废气污染源视为技改工程的替代源，现有工程相关污染源排放参数见表5.2-13，现有工程污染源强采用企业自行监测数据，并折合满负荷工况进行核算。
表5.2-13    本项目现有制酸废气污染物排放参数一览表
	[bookmark: _Toc7390]污染源
	排气量Nm3/h
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放参数

	
	
	
	
	高度
m
	内径
mm
	温度℃

	制酸尾气
	15000
	PM10
	0.62
	60
	1.5
	20

	
	
	PM2.5
	0.31
	
	
	

	
	
	SO2
	3.69
	
	
	

	
	
	NOx
	0.75
	
	
	

	
	
	硫酸雾
	0.68
	
	
	

	
	
	As
	0.0076
	
	
	


5.2.4预测内容及预测模式
5.2.4.1预测因子及预测模式
正常工况下的预测因子：PM10、PM2.5、NO2、SO2、硫酸雾、As和TSP等7个因子，非正常工况下的预测因子为：PM10、NO2和SO2。
预测模式：本项目按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，进行一级预测评价，采用EIAProA2018软件中的AERMOD模式进行预测。
AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围边长小于等于50km的评价项目。
5.2.4.2预测点设置
（1）预测范围
按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，预测范围与评价范围一致，为以项目场址为中心区域，边长为5km的矩形。
（2）预测网格及计算点
根据估算模式推荐最大评价范围为以项目场址为中心区域，边长为5km的矩形，本次预测评价计算点步长为100m。计算点包括区域最大地面浓度点和网格点浓度。
5.2.4.3气象数据
本项目位于伊宁县伊东工业园内，本次评价的观测气象数据信息见表5.2-14。
表5.2-14    项目观测气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离/m
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	伊宁市
	51434
	一般站
	81.533°E，43.967°N
	22900
	770
	2020
	风向、风速、总云、低云、干球温度


5.2.4.4预测内容
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级判定方法，本项目大气环境影响评价等级为一级，因此本评价采用进一步预测模式分析项目排放的污染物对周边环境的影响。大气环境影响预测内容，见表5.2-15。
表5.2-15    大气环境影响预测内容
	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	计算点
	评价要求
	提交成果

	不达标区达标污染物
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	环境空气保护目标、网格点
	最大浓度占标率
	短期浓度、长期浓度贡献质量浓度预测结果表

	
	新增污染源-区域削减污染+其他在建拟建污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	
	最大浓度占标率
	达标评价结果表、网格浓度分布图

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h 平均质
量浓度
	
	最大浓度占标率
	贡献质量浓度预测结果表

	大气环境防护距离
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	环境空气保护目标、网格点
	大气环境防护距离
	大气环境防护区域图（如有）


注：本项目排放污染物不涉及超标污染物。
本次评价以2022年为评价基准年，此次环评主要预测内容如下。
（1）本工程正常排放条件下，预测各污染物在环境空气保护目标和网格点的短期小时、日均浓度和长期年均浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；
（2）本工程正常排放条件下，预测评价本项目排放污染物SO2、NOX、PM10、TSP、As、硫酸雾等叠加大气环境质量现状浓度和区域在建拟建污染源贡献值后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，同时预测再减去区域削减源的环境影响；
（3）本工程正常排放条件下，预测评价本工程排放其他污染物叠加大气环境质量现状浓度和区域在建拟建污染源贡献值后，环境空气保护目标和网格点小时质量浓度的达标情况；评价其短期浓度叠加后的达标情况；
（4）项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物SO2、NOX和PM10的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。
（5）评价区域环境质量的整体变化情况。

5.2.5预测结果分析
5.2.5.1正常工况预测结果
根据伊宁县气象站2020年每天24小时的气象数据进行逐时计算，对评价区域范围内进行落地浓度预测。各污染物最大落地浓度贡献值、发生的时间及占标率统计见表5.2-16。
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表5.2-16    各污染物最大贡献浓度预测结果表
	污染物
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	SO2
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	2.48832
	20041607
	500
	0.5
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.29779
	200415
	150
	0.2
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.01982
	平均值
	60
	0.03
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	11.07708
	20080506
	500
	2.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.49196
	200805
	150
	0.33
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.03914
	平均值
	60
	0.07
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	3.50621
	20021512
	500
	0.7
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.20151
	200911
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.02383
	平均值
	60
	0.04
	达标

	
	网格
	18,005,100
	977.5
	1小时
	85.4991
	20101319
	500
	17.1
	达标

	
	
	19,005,200
	995.4
	日平均
	7.95641
	201105
	150
	5.3
	达标

	
	
	-500,100
	784.1
	全时段
	0.49761
	平均值
	60
	0.83
	达标

	NO2
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.44346
	20041607
	200
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.05307
	200415
	80
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00353
	平均值
	40
	0.01
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	1.97413
	20080506
	200
	0.99
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.08768
	200805
	80
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00698
	平均值
	40
	0.02
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.62487
	20021512
	200
	0.31
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.03591
	200911
	80
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00425
	平均值
	40
	0.01
	达标

	
	网格
	18,005,100
	977.5
	1小时
	15.23746
	20101319
	200
	7.62
	达标

	
	
	19,005,200
	995.4
	日平均
	1.41797
	201105
	80
	1.77
	达标

	
	
	-500,100
	784.1
	全时段
	0.08868
	平均值
	40
	0.22
	达标

	PM10
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	日平均
	0.03519
	200415
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00292
	平均值
	70
	0
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	日平均
	0.04108
	200805
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00487
	平均值
	70
	0.01
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	日平均
	0.02284
	200911
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00247
	平均值
	70
	0
	达标

	
	网格
	-100,100
	790.6
	日平均
	0.4883
	200808
	150
	0.33
	达标

	
	
	-300,200
	789
	全时段
	0.08886
	平均值
	70
	0.13
	达标

	PM2.5
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	2.48832
	20041607
	500
	0.5
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.29779
	200415
	150
	0.2
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.01982
	平均值
	60
	0.03
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	11.07708
	20080506
	500
	2.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.49196
	200805
	150
	0.33
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.03914
	平均值
	60
	0.07
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	3.50621
	20021512
	500
	0.7
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.20151
	200911
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.02383
	平均值
	60
	0.04
	达标

	
	网格
	18,005,100
	977.5
	1小时
	85.4991
	20101319
	500
	17.1
	达标

	
	
	19,005,200
	995.4
	日平均
	7.95641
	201105
	150
	5.3
	达标

	
	
	-500,100
	784.1
	全时段
	0.49761
	平均值
	60
	0.83
	达标

	TSP
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	日平均
	0.06181
	201114
	300
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00506
	平均值
	200
	0
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	日平均
	0.08526
	200420
	300
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00735
	平均值
	200
	0
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	日平均
	0.05465
	200823
	300
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00323
	平均值
	200
	0
	达标

	
	网格
	100,0
	793
	日平均
	1.53757
	200404
	300
	0.51
	达标

	
	
	100,0
	793
	全时段
	0.38157
	平均值
	200
	0.19
	达标

	硫酸雾
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.34754
	20062724
	300
	0.12
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	0.68275
	20020413
	300
	0.23
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.58239
	20011412
	300
	0.19
	达标

	
	网格
	200,0
	792.8
	1小时
	9.87213
	20052307
	300
	3.29
	达标

	砷
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.00046
	20081121
	0.036
	1.28
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	0.00097
	20042806
	0.036
	2.69
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.00068
	20011412
	0.036
	1.89
	达标

	
	网格
	200,0
	792.8
	1小时
	0.01229
	20052307
	0.036
	34.14
	达标

	铅
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.00003
	20080106
	3
	0.00001
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00001
	平均值
	0.5
	0.00001
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	0.0001
	20080506
	3
	0.00001
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00001
	平均值
	0.5
	0.00001
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.00004
	20062506
	3
	0.00001
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00001
	平均值
	0.5
	0.00001
	达标

	
	网格
	0,800
	803.1
	1小时
	0.00099
	20111618
	3
	0.03
	达标

	
	
	-500,0
	783.9
	全时段
	0.00001
	平均值
	0.5
	0.00001
	达标




从表5.2-16可以看出：所有污染物在所有计算网格点的最大1小时落地浓度占标率均＜40%，符合导则“新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%”的可行性要求。所有污染物年均浓度占标率均＜1%，说明本项目对区域污染物浓度的长期贡献值较小，符合导则“新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%”的可行性要求，说明本项目运营后环境影响可以接受。

5.2.5.2非正常工况下大气预测结果
本项目非正常工况下最大小时落地浓度预测结果见表5.2-18。
表5.2-18    非正常工况关心点和网格点污染物小时最大浓度
	污染物
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	SO2
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.00011
	500
	0.00001
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	0.00036
	500
	0.00001
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.00028
	500
	0.00001
	达标

	
	网格
	13,001,800
	836
	1小时
	0.00433
	500
	0.00001
	达标

	NO2
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.00001
	200
	0.00001
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	0.00003
	200
	0.00001
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.00002
	200
	0.00001
	达标

	
	网格
	13,001,800
	836
	1小时
	0.00035
	200
	0.00001
	达标

	PM10
	哈萨克布力开村
	45,671,197
	754.39
	1小时
	0.00001
	450
	0.00001
	达标

	
	维吾尔不力开村
	-872,-1944
	754.44
	1小时
	0.00001
	450
	0.00001
	达标

	
	托逊阿吾孜村
	-21,683,198
	826.18
	1小时
	0.00001
	450
	0.00001
	达标

	
	网格
	20,001,000
	837.2
	1小时
	0.00003
	450
	0.00001
	达标



由表5.2-17可以看出，非正常状况下，本项目排放的SO2、NOX、PM10均能达标。当出现非正常工况时，应立即停止设备运转并及时检查故障，缩短非正常工况的排放时间，减少污染物排放。
为杜绝非正常工况废气排放，建设单位应采取以下措施确保废气达标排放：
（1）平时注意各设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保系统正常运行；
（2）建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。
5.2.3.3区域环境变化分析
本项目位于伊宁县，根据区域基本污染物评价基准年连续一年监测结果，区域PM2.5超标，为不达标区。由于伊宁县无达标区规划，无法获得区域达标区规划标年的区域污染源清单或预测浓度场，因此对区域PM2.5变化环境质量变化进行评价。
本项目在现有生产装置基础上进行技术改造，本次技改后现有制酸废气被替代，因此将现有工程制酸废气污染源视为技改工程的区域削减源，根据预测结果计算，现有工程制酸废气污染源网格点PM2.5贡献的年平均质量浓度为0.0027138μg/m3。
根据预测结果计算，本项目网格点PM2.5贡献的年平均质量浓度本项目PM2.5(a)=0.0017761μg/m3
k=[本项目PM2.5(a)－区域削减PM2.5(a)]/区域削减PM10(a)×100%
=（0.0017761－0.0027138）/0.0027138=－34.55%＜－20%
根据k值计算结果，可判定本项目建成后区域PM2.5环境质量得到整体改善。
5.2.6大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
本项目经估算各污染物没有超出环境质量标准浓度限值，因此不设大气防护距离。
5.2.7卫生防护距离
（1）制酸区域（生产单元）
参考《基础化学原料制造业卫生防护距离第3部分：硫酸制造业》GB18071.3-2012，采用直接查表方式，确定制酸区域（生产单元）卫生防护距离。参考该标准，制酸区域卫生防护距离选取见下表。
表5.2-19    制酸区域（生产单元）防护距离确定表
	生产规模（kt/a）
	当地近5年平均风速（m/s）
	卫生防护距离（m）

	＜500
	＜2
	400

	
	2～4
	300

	
	＞4
	200

	≥500
	＜2
	500

	
	2～4
	400

	
	＞4
	300


本项目硫酸产量为3.6万t/a，所在区域多年平均风速为1.45m/s，制酸区域（生产单元）卫生防护距离确定为500m，因此确定本项目的防护距离为对应生产区厂界外500m。今后在该范围内不得规划、建设居民聚集区以及学校、医院和食品、药品等企业。目前，卫生防护距离内均为工业用地，无居住区等敏感目标分布。
5.2.8大气环境影响预测结论判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）10.1节，对建设项目环境影响评价同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。具体判定过程，见表5.2-20。
表5.2-20    大气环境影响评价判定一览表
	不达标区

	序号
	判定要求
	不达标污染物
	达标污染物
	判定结论

	
	
	PM2.5
	PM10
	SO2
	NOx
	CO
	

	1
	达标规划未包含的新增污染源建设项目，需另有替代源的削减方案
	本项目的SO2、NO2总量指标从项目技改前原有工程支付。现有工程制酸废气污染源视为技改工程的区域削减源。
	满足导则要求

	2
	新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%
	PPM2.5≤5.3%
（日均）
	PPM10≤0.33%
（日均）
	PSO2≤17.1%
（小时）
PSO2≤5.3%
（日均）
	PNO2≤7.62%
（小时）
PNO2≤1.77%
（日均）
	/
	均满足≤100%条件

	3
	新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）
	PPM2.5≤0.83%
（年均）
	PPM10≤0.11%
（年均）
	PSO2≤0.83%
（年均）
	PNO2≤0.22%
（年均）
	/
	均满足≤30%
条件

	4
	项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标
	现状浓度超标的污染物评价，叠加达标年目标浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准或满足达标规划确定的区域环境质量改善目标，或按计算的预测范围内年平均质量浓度变化率k≤−20%。
	计算的预测范围内年平均质量浓度变化率k=－34.55%
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准；
	/
	PPM10≤82.051%（保证率日均叠加）
PPM10≤94.81%（年均叠加）
	PSO2≤26.78%（保证率日均叠加）
PSO2≤28.21%（年均叠加）
	PNO2≤92.52%（保证率日均叠加）
PNO2≤82.92%（年均叠加）
	/
	叠加浓度符合环境质量标准

	
	
	对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准
	/
	/
	/
	/
	/
	/



5.2.9大气环境影响评价结论
根据预测结果，所有污染物在所有计算网格点的最大短期落地浓度占标率均＜30%，符合导则“新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%”的可行性要求。所有污染物最大年均浓度占标率均＜10%，说明本项目对区域污染物浓度的长期贡献值较小，符合导则“新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%”的可行性要求，说明本项目运营后环境影响可以接受。
5.2.10大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-21。
表5.2-21    大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级√
	二级（）
	三级（）

	
	评价范围
	边长=50km（）
	边长=5～50km（）
	边长=5km（√）

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a（）
	500～2000t/a（）
	<500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（TSP、硫酸雾、As、铅）
	包括二次PM2.5（）
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准（）
	附录D（√）
	其他标准（√）

	现状评价
	评价功能区
	一类区（）
	二类区√
	一类区和二类区
（）

	
	评价基准年
	（2020）年

	
	环境空气质
量现状调查数据来源
	长期例行监测数据（）
	主管部门发布的数据√
	现状补充检测√

	
	现状评价
	达标区（）
	不达标区√

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源√
现有污染源（√）
	拟替代的污染源
（√）
	其他在建、拟建项目污染源（）
	区域污染源（√）

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
√
	ADMS
（）
	AUSTAL2000
（）
	EDMS/AEDT
（）
	CALPUFF（）
	网格模型（
	其
他
（）

	
	预测范围
	边长≥50km（）
	边长5～50km（）
	边长=5km（√）

	
	预测因子
	PM10、SO2、NOX、TSP、硫酸雾、As、铅
	包括二次PM2.5（）

	
	
	
	不包括二次PM2.5√

	
	正常排放短
期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%√
	C本项目最大占标率>100%（）

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标
率≤10%（）
	C本项目最大占标率>10%（）

	
	
	二类区
	C本项目最大占标
率≤30%√
	C本项目最大占标率>30%（）

	
	非正常1h
浓度贡献值
	非正常持续时长
（0.5）h
	C非正常占标率≤100%√
	C非正常占标率>100%（）

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标（√）
	C叠加不达标（）

	
	区域环境质
量的整体变化情况
	k≤-20%√
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（PM10、SO2、NOX、As、铅、硫酸雾）
	有组织废气监测√
无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（PM10、SO2、NOX、TSP、硫酸雾）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√不可以接受□

	
	大气环境防
护距离
	距（厂界）最远（0）m

	
	污染源年排
放量
	SO2:（24.00）t/a
	NOx:（4.28）t/a
	颗粒物:（2.22）t/a
	VOCs:（/）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项




[bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc25875][bookmark: _Hlt28184597][bookmark: _Hlt28184596][bookmark: _Toc5797127][bookmark: _Toc41991096]5.3运营期水环境影响分析
5.3.1地表水影响分析
（1）生产废水
厂区产生的生产废水主要为制酸车间电除雾冲洗水、脱硫外排废水、车间地面冲洗水及废污酸，均属于酸性含砷废水。其中电除雾冲洗水24m3/d，脱硫外排废水1m3/d，车间地面冲洗水5m3/d，废污酸96m3/d。合计含酸废水126m3/d，在制酸车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。生产废水处理工艺采用石灰乳铁盐中和法，污水处理装置处理规模最大量400m3/d。根据本次评价期间对制酸车间污水处理装置出口废水监测结果可知：制酸车间污水处理装置出口总铅、总砷及总银等第一类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值。其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
厂区各车间循环水排水通过管网排至园区污水处理厂处理，园区污水处理厂处理污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A标准后用于园区降尘绿化等综合利用。
地面初期雨水采用内落式重力流雨水排水系统，经雨水管道排至园区的排水管网。本项目建设有1500m3的雨水收集池，可收集厂区的5分钟内的初期雨水。本项目周边无地表水体且本项目运行时与地表水没有直接的水力联系。因此，正常生产情况下项目排水不会对地表水体产生影响。
厂区废水处理设备发生故障或停电时，废水不能及时处理或处理效果差时，就会有高浓度的废水排放。厂区现有硫酸事故池一座（3600m3）、废水事故池一座（300m3），非正常工况时，废水首先会流入厂区内事故应急池贮存，待污水处理设施正常运行后再逐批次的处理。因此，在非正常工况下，生产废水也不会流出厂区外，对区域水环境影响很小。
（2）生活污水
本次技改不新增劳动定员，全厂生活污水排放量0.93m3/h（7365.6m3/a），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后经园区污水处理厂进行处置。伊宁县伊东工业园工业污水处理厂在伊东工业园A区外西南约6km，218国道北侧0.5km，青年农场西侧0.8km。污水处理采用“水解澄清池+二级生物滤池”工艺近期处理规模2万m3/d。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A标准，出水用于园区降尘绿化等综合利用。
本项目地表水环境影响评价自查表见表5.3-1。
表5.3-1    项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□； 饮用水取水口；  涉水的自然保护区□；  重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；   重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□； 间接排放√；  其他□
	水温□； 径流□；      水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化□；      其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□； 二级□； 三级A□； 三级B√
	一级□； 二级□；    三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建√；在建√；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；  
现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□； 夏季□； 秋季□；  冬季□
	生态环境主管部门□；补充监测□；  其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□； 平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□； 夏季□； 秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□； 夏季□； 秋季□；冬季□
	（      ）
	监测断面或点位个数（     ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（   ）km；           湖库、河口及近岸海域：面积（     ）km2

	
	评价因子
	（            ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；  Ⅱ类□； Ⅲ类；  Ⅳ类□ Ⅴ类□
近岸海域：第一类□； 第二类□； 第三类□；  第四类□
规划年评价标准（ ）

	
	评价时期
	丰水期□；   平水期□；   枯水期□；   冰封期□
春季□；    夏季□； 秋季□；     冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□： 达标√；不达标□
水环境保护目标质量状况□： 达标□； 不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；                  湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（              ）

	
	预测时期
	丰水期□；           平水期□；               枯水期□；               冰封期□

	
	
	春季□；                夏季□；             秋季□；                冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；           生产运行期□；              服务期满后□
正常工况□；              非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：          解析解□；       其他□
导则推荐模式□：                      其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；                 替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（     -   ）
	（    -     ）
	（    -     ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（         ）
	（         ）
	（            ）
	（           ）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；        鱼类繁殖期（）m3/s；      其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；        鱼类繁殖期（）m；           其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施√；  水文减缓设施□；   生态流量保障设施□；   区域削减□；   依托其他工程措施√；     其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；监测□
	手动√；自动□；无监测□
	制酸车间污水处理设施

	
	
	监测点位
	（       ）
	（生活污水排放口）

	
	
	监测因子
	（       ）
	（pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总砷）

	
	污染物排放清单
	

	
	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



5.3.2地下水环境影响预测与评价
5.3.2.1项目排水简况
本项目废水有焙烧车间和制酸车间产生的清净下水，制酸车间产生的含酸废水和雨水，焙烧车间和制酸车间产生的清净下水（循环水排水）经园区排水管道排至园区污水处理厂，含酸废水经车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统循环使用。屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统，经雨水管道排至园区的排水管网。本项目建设有1500m3的雨水收集池。收集厂区的5分钟内的初期雨水。本工程根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中规定，确定本项目地下水为二级评价。
5.3.2.2区域水文地质条件调查
评价区位于伊犁河谷盆地的北部，盆地北部为基岩山区。评价区属于伊犁河谷平原，隶属于伊犁河谷平原水文地质单元。
在水流切割剧烈的山区，基岩裂隙水沿断层和裂隙带，从高处向低处流动，经过短途径流，在条件适宜处以下降泉的形式溢出地表，排泄于沟谷中。山区地下水的补给、径流、排泄相互转化，水交替十分强烈。山区一般单泉流量0.1～1.0L/s，矿化度0.1～1.0g/L，水化学类型为HCO3·SO4-Na·Ca型水；山前低山丘陵一带一般流量小于0.l L/s，个别大于0.l L/s。极高山区有较丰富的冻结层水。
平原区地下水为第四系松散岩类孔隙水，其补给形式为地表河流流出山口后的渗漏补给、大气降水、农灌渗入补给、渠系的渗入补给和基岩裂隙水的侧向补给。地下水接受补给后，在松散岩类的孔隙中由水位高的地方向水位低的地方径流，总流向在昭苏—特克斯盆地大致由西向东径流，而在喀什河谷地和伊犁—巩乃斯谷地则大致由东向西径流。地下水排泄于地表水体或以蒸发、蒸腾的形式进行垂直排泄或在河谷下游断面处侧向排泄于邻区。伊犁--巩乃斯谷地第四系厚度达500～800m以上，昭苏盆地第四系厚度大于500m，不仅形成了丰富的孔隙潜水，而且沿巩乃斯河、伊犁河和特克斯河上段发育了多层结构的承压（自流）水。潜水为卵砾石和砂砾石含水层，单井涌水量多在1165～3614m3/d；承压水（自流）为砂卵砾石和中粗砂含水组，单井涌水量多在458.7～2803.4m3/d。平原区主要富水地段分布在喀什河两岸的狭窄地段、坎苏农场以东至新源以西巩乃斯河两岸、巩乃斯种羊场至伊宁市伊犁河两岸（雅马渡附近，主要分布在伊犁河北侧）、清水河至金泉公社一带、特克斯河两岸和吐尔干一昭管处隆起北侧。河谷平原区地下水化学类型较复杂，以重碳酸钙型水、重碳酸钙镁型水、重碳酸硫酸钠钙镁型水为主，局部地段为硫酸氯化钠型水、硫酸氯化物钙镁型水。地下水的矿化度一般小于lg/L，局部地区地下水的矿化度为l～l0g/L。
5.3.2.3评价区水文地质条件
（1）地下水类型及含水层的富水性
①地下水的类型
从山前黄土丘陵区至倾斜平原区，地下水主要赋存于冲洪积砂卵砾石孔隙中，接受大气降水的入渗补给，向下游径流排泄。
根据地下水的赋存条件、水力特征、地层岩性等条件，评价区地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水。
其中评价区所在的山前黄土丘陵地带，地层岩性为黄土状土夹洪积角砾层，数米至厚度数十米不等，地表一般为数米厚的黄土状土，柱状裂隙发育，靠近倾斜平原地带，洪积角砾层厚度变大。大气降水渗入地下后，经黄土状土裂隙垂直入渗，补给下部卵砾石含水层和基岩裂隙含水层中的地下水。黄土中裂隙成为地下水的运移通道，一般透水不含水，地下水赋存于第四系底部卵砾石地层中，埋深较大，一般大于100m。
南部倾斜平原含水层岩性为卵砾石及砂砾石、砂。局部地段存在亚粘土透镜体。颗粒由冲洪积扇上游向下游逐渐变小，由含漂石的卵石→卵砾石→砂砾石→砂土，相对隔水层由透镜体逐渐变为层状（图5.3-1），地表逐渐分布一层亚砂土，成为较好的农业种植土壤。地下水储存于砂卵砾石的大孔隙之中，接受上游断面的侧向径流补给，向伊犁河谷径流排泄。地下水埋深由黄土丘陵区的大于100m，向伊犁河谷方向逐渐变浅，山前黄土丘陵区的J01孔地下水位埋深为87.88m，向下游进入倾斜细土平原至维吾尔布力开村，W05地下水位埋深85.0m，至贺加希W03地下水埋深为23.84m。
[image: 剖面图]
图5.3-1   水文地质剖面图
②含水层的富水性
a.黄土丘陵区第四系孔隙潜水
评价区工程地质勘察资料揭露显示，评价区地层岩性主要为粉土与角砾互层。粉土为土黄色，含水率在10.8%～17.9%之间，孔隙比在0.685～1.044之间，厚度约0.7～2m，渗透系数K约0.15～0.27m3/d，渗透性较差。角砾主要为黄褐、青灰色，分选性差，大小颗粒混杂，夹有少量漂石。磨圆度较差，呈棱角～棱角状。一般粒径20～40mm，最大粒径200mm。由于大气降水入渗补给有限，该区域角砾层透水性非常好，易于向下游径流排泄，因此该区域地下水极为贫乏。
b.倾斜平原区第四系松散岩类孔隙潜水
含水层的富水性主要依据相关钻孔抽水试验的数据及前人简易抽水试验结果综合判定。收集到对阿希金矿冶炼厂区自备水源井进行单孔稳定流抽水试验，同时利用前人部分简易抽水试验结果。
大致以218国道北约1km为界，以北地下水埋藏较深，含水层岩性以卵砾石为主，换算单井涌水量在100～500m3/d（换算井孔口径为0.377m，降深为5.0m的涌水量），富水性中等，水化学类型以SO4、Cl型为主，矿化度在1～3g/L之间；该线以南，含水层以砂砾石为主，据前人抽水试验资料，换算单井涌水量在500～1000m3/d，富水性较好，水化学类型HCO3型，矿化度大都小于1g/L。
山前黄土丘陵区，即维吾尔布力开村以南，地下水一方面接受大气降水的入渗补给，另一方面接受地表渠系的入渗补给，水质变好，水化学类型逐渐变为HCO3·Ca型，矿化度基本上小于1g/L。
（4）包气带岩性结构
评价区域东西向地质剖面显示，在勘探20m深度范围内，地层岩性为洪积角砾，黄褐、青灰色，分选性差，大小颗粒混杂，级配良好，骨架颗粒部分接触，夹有少量漂石。磨圆度较差，呈棱角～棱角状。一般粒径20～40mm，最大粒径200mm，骨架颗粒间以粉土、粗砂充填其中，无胶结现象。角砾的密实度随地层的深度增加，相应增大。
角砾层夹有厚度不等的粉土透镜体，最厚可达4.20m。土黄色，摇振反应中等、无光泽反应、干强度及韧性低；现场原位测试标准贯入值在9～15击之间，含水率在10.8%～17.9%之间，孔隙比在0.685～1.044之间。
（5）包气带渗透性
①粉土的渗透性
	[image: IMG_20120814_124006]
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	照片：渗水试验


根据达西定律，采用经验公式计算渗透系数：
[image: ]
其中，Q—稳定渗流量（m3/d）；
A—双环内径面积（m2）；
          H1—渗坑内水层厚度（m）；
        H2—水向干土渗透时所产生的毛细压力，通常以最大毛细上升高度一半表示（m），试验区为粉土，故H2=1.65/2；
        H3—在试验时间段内，水由试坑底向土层中渗透的深度（m）。
经过计算，K=0.15m/d，试验记录及计算渗透系数见表5.3-2。
表5.3-2    双环法试验记录
	次数
	时间（s）
	渗透系数K（×10-4cm/s）
	次数
	时间（s）
	渗透系数K（×10-4cm/s）

	1
	159.75
	6.781
	13
	579.24
	1.870

	2
	219.86
	4.927
	14
	599.19
	1.808

	3
	251.67
	4.304
	15
	542.89
	1.995

	4
	309.1
	3.504
	16
	527.82
	2.052

	5
	357.45
	3.030
	17
	551.34
	1.965

	6
	398.24
	2.720
	18
	525.83
	2.060

	7
	425.65
	2.545
	19
	557.79
	1.942

	8
	466.58
	2.322
	20
	568.8
	1.904

	9
	503.8
	2.150
	21
	584.65
	1.853

	10
	527.87
	2.052
	22
	596.24
	1.817

	11
	543.89
	1.992
	23
	603.55
	1.795

	12
	565.79
	1.915
	24
	605.56
	1.789


②角砾的渗透系数
根据工程勘查报告，角砾的渗透系数K在1.8×10-1～6.0×10-2cm/s之间，即5.18～15.55m/d，渗透性好，透水率q≥50Lu。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中包气带渗透性能的评判标准可知，评价区域包气带防污性能属于“弱”。
表5.3-3    天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


（6）含水层的结构及渗透性
尾矿库工程勘查钻孔揭露深度仅为20m，而根据下游冶炼厂自备水源井的水位资料推测，库区地下水埋深在80m左右。根据区域水文资料，尾矿库所在的水文地质单元与下游2km冶炼厂同属于山前倾斜平原水文地质单元，含水层均为第四系潜水，水力联系密切，库区的含水层结构与冶炼厂自备水源井的含水层结构类似。
①含水层的结构
自备水源井位于冶炼厂西南角，井口以上黄土层在平整场地时，已挖除，黄土层厚度在3～4m。根据阿希金矿冶炼厂自备水源井资料，地层岩性见表5.3-4。
该自备水源井，静止水位埋深88.50m，水位标高842.50m。含水层岩性为砂砾石、细砂，厚度84.0m，与相对隔水层的泥质粉砂、粘土和粉土呈互层状结构，含水层最厚达16.0m，最薄仅2.0m，总体上比相对隔水层的厚度小，但结合周边其他水井，隔水层分布不连续，未能形成区域隔水层，因此认为含水层为潜水含水层。
表5.3-4    冶炼厂自备水源井地层表
	地层深度（m）
	地层岩性
	含水层厚度（m）
	地层深度（m）
	地层岩性
	含水层厚度（m）

	1-2
	粉土
	
	106-116
	砂砾石
	10

	2-5
	含砾粘土
	
	116-132
	泥质粉砂
	

	5-10
	砂砾石
	
	132-134
	砂砾石
	2

	10-22
	泥质粉砂
	
	134-136
	粉土
	

	22-38
	砂砾石
	
	136-152
	砂砾石
	16

	38-43
	粗砂
	
	152-160
	粉土
	

	43-52
	泥质粉砂
	
	160-168
	细砂
	8

	52-62
	粗砂
	
	168-176
	粉土
	

	62-68
	含砾粘土
	
	176-181
	细砂
	5

	68-75
	砂砾石
	
	181-183
	泥质粉砂
	

	75-78
	含砾粘土
	
	183-196
	砂砾石
	13

	78-86
	粘土
	
	196-201
	细砂
	5

	86-95
	含砾粘土
	
	201-210
	粘土
	

	95-96
	粉土
	
	210-230
	细砂
	20

	96-98
	泥质粉砂
	
	230-245
	粘土
	

	98-103
	砂砾石
	5
	245-260
	泥质粉砂
	

	103-106
	泥质粉砂
	
	
	
	


备注：地下水88.50m以上，透水层厚度为43.0m，隔水层厚度45.50m。
②含水层的渗透性
冶炼厂自备水源井于2012年8月20日完成，为生活、生产用水供水。本次地下水专题调查报告对自备水源井进行了抽水试验。自备水源井孔深280m，孔径500mm，管径273mm。潜水位埋深87.88m，含水层为第四系冲洪积砂砾石，泥质成分较高，中间加有数层相对隔水层，含水层厚度为34m，底部为泥质粉砂，视为相对隔水层。根据井孔揭露地层的情况，选取稳定流完整井抽水试验计算公式，计算渗透系数及影响半径，计算公式如下：
a.渗透系数


b.影响半径



式中：K－含水层渗透系数（m/d）
Q－钻孔涌水量（m3/d）
H－含水层厚度（m）
Sw－抽水钻孔水位降深（m）
R－影响半径（m）
rw－抽水钻孔半径（m）
d孔－钻孔井径（m）
c.抽水试验观测记录见表5.3-5。抽水试验延续时间为21个小时，稳定时间为8小时。
表5.3-5      冶炼厂自备水源井抽水试验观测记录表
	时间（min）
	水位埋深(m)
	累计降深(m)
	时间(min)
	埋深(m)
	累计降深(m)

	0
	87.88
	0
	180
	108.44
	20.56

	1
	100.53
	12.65
	240
	108.49
	20.61

	2
	104.14
	16.26
	300
	108.53
	20.65

	3
	105.37
	17.49
	360
	108.53
	20.65

	4
	106.04
	18.16
	420
	108.52
	20.64

	6
	106.39
	18.51
	480
	108.53
	20.65

	8
	106.57
	18.69
	540
	108.54
	20.66

	10
	106.68
	18.8
	600
	108.54
	20.66

	15
	106.89
	19.01
	660
	108.53
	20.65

	20
	107.05
	19.17
	720
	108.58
	20.70

	25
	107.2
	19.32
	780
	108.56
	20.68

	30
	107.35
	19.47
	840
	108.55
	20.67

	40
	107.58
	19.7
	900
	108.55
	20.67

	50
	107.74
	19.86
	960
	108.55
	20.67

	60
	107.86
	19.98
	1020
	108.55
	20.67

	80
	108.04
	20.16
	1080
	108.55
	20.67

	100
	108.15
	20.27
	1140
	108.55
	20.67

	120
	108.24
	20.36
	1200
	108.55
	20.67

	150
	108.36
	20.48
	1260
	108.55
	20.67


根据水位降深观测值与观测时间，做降深历时曲线如图5.3-2。
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图5.3-2    J01水井降深历时曲线图
根据上表、上图所示，在抽水前5分钟内，地下水下降速度较快，至30分钟以后，下降速率变缓，水位下降逐渐趋于稳定。地下水补给能力较强，水位稳定于20.67m。
计算结果：含水层的渗透系数K=3.625 m/d（4.19×10-3cm/s），渗透性良好，降深20.67m，涌水量1200m3/d，影响半径为629.09m。
5.3.2.4排水工程方案分析
1）全厂废水处置排放
[bookmark: _Toc433703298][bookmark: _Toc418680833]本项目制酸车间产生的含酸废水和厂区地面冲洗废水，在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。项目运行与地表水没有直接的水力联系。
2）排水影响分析
正常工况下，产生的生产废水经处理后全部回用不外排入地表水体，项目生产污水对地表水环境不产生影响。且污水管线沿线以及生产区均采取防渗漏措施，故本项目装置在正常生产情况下，对周围地下水环境影响不大。
但从客观上分析，存在着由于自然灾害（主要是洪水危害）及人为因素引起的事故性排放的可能性，这些废水可通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染，是对区域地下水产生污染的主要污染源。根据调查，无组织泄漏潜在区通常主要集中在管网接口等处。
评价要求项目在设计防渗措施的基础上，在运营期间加强管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题，及时维修，避免固废堆放不当，就可以避免建设项目对地下水的污染影响。
5.3.2.5地下水污染预测情景设定
（1）预测时间
污水对地下水的影响是在泄漏等非正常情况下发生的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层和土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。预测时间按本项目运行期间的相关时间段进行，分别预测100d，1000d对地下水环境的影响。
（2）预测范围
一般情况下，污染物很难透过防渗层进入地下水。在非正常状况下，冶炼厂区的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求，例如部分设备的防渗结构或管线发生破裂，废水可能会通过破损部位进入地下水环境，从而污染地下水环境。
故本次地下水环境影响预测只针对非正常状况下冶炼厂区污水处理站发生破损渗漏进行预测与分析。
（3）预测因子
本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。
生产废水的主要污染物为COD、NH3-N、SS、砷等。根据评价区内地下水的水质现状、项目废水的水质，选取对地下水环境质量影响有代表性的COD、NH3-N和砷作为污染因子进行预测。
以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水为标准，将COD、NH3-N、砷的浓度分别超过3mg/L、0.5mg/L、0.01mg/L的范围定为超标范围。预测在特定时间内污染因子与厂界的位置关系，说明污染物的影响程度。
（4）预测方法
本项目地下水环境影响评价级别为二级，按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的规定，根据建设项目特征、水文地质条件及资料掌握情况，选择采用数值法或解析法进行影响预测，预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响。
本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。
5.3.2.6生产废水对地下水环境的影响
（1）污染预测模型的建立
此次模拟计算，污染物泄漏点主要考虑本项目污水处理站接口。
根据前文资料，评价区域地下水埋深在88m左右。本次模拟计算过程忽略污染物在包气带的运移过程（极端不利的情况），这样使计算结果更为保守，符合工程设计的思想。
在项目区的地下水主要是从东北向西南方向呈一维流动，加之厂区以及附近区域并没有集中型供水水源地，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向，垂直地下水流向为y方向时，则求取污染浓度分布模型如下：

[image: 未命名]
式中：x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
（2）模型参数的获取
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。
由模型可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量m；有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL；这些参数主要由类比区最新的勘察成果资料以及现有的试验资料来确定:
含水层的厚度M：根据本次搜集的地勘资料和以往水文地质资料，可知厂区含水层平均总厚度约为84m；
长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量Mm：
假如接口处因腐蚀破裂造成泄露事故，当泄露量超过30%时，计量装置能发现，因此泄漏量按照废水量的30%计算。由于本区地下水位较深，包气带厚度较大，且包气带为粉土角砾，渗透系数较小，即便出现池底破裂，泄露量不会太大，在发现至30天时间内处理完毕，渗漏水按照渗透的方式经过包气带向下运移，把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响：
废水渗入量的计算以各污染因子产生量为准，废水产生量约126m3/d。
COD、NH3-N、砷的浓度分别为70mg/L、20mg/L、0.0015mg/L，设计产生量为2.91t/a、0.83t/a、0.00006t/a（每年按7920h计算）。
COD渗入量为：1.85/7920×24×30×30%×1×103=79.36kg
NH3-N渗入量为：0.83/7920×24×30×30%×1×103=22.64kg
砷渗入量为：0.00006/7920×24×30×30%×1×103=0.002kg
浅层含水层的平均有效孔隙度n：粉细砂含水层密实程度为中密，根据《水文地质手册》，可取孔隙度为0.4，而根据以往生产中经验，有效孔隙度一般比孔隙度小10%～20%，因此本次取有效孔隙度n=0.4×0.8=0.32；
水流实际平均流速u：根据项目厂区含水层岩性等相关资料，确定厂区含水层平均渗透系数为3.625m/d。同时由厂区附近区域等水位线可知，厂区地下水径流方向与区域径流方向一致，主要是由北向南方向呈一维流动。因当地水文资料贫乏，无法获得有效的地下水水力坡度，为说明事故情况下对周边地下水的影响，参考地形坡降确定水力坡度I=0.9%，因此地下水的渗透流速
V=KI=3.625m/d×0.009= 0.0326m/d
平均实际流速u=V/n=0.102m/d。
纵向x方向的弥散系数DL：
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。
故本次参考以往研究成果，取弥散度参数值取5m。
[image: ]
图5.3-3    lgαL—lgLs关系图
模型计算中纵向弥散度选用5m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数
DL=       =5×0.102m/d = 0.51(m2/d)；


横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般，因此，m，则DT=0.051(m2/d)。
项目水文地质参数取值，见表5.3-6。
表5.3-6    项目水文地质参数取值一览表
	参数
名称
	含水层渗透系数(K1)
	地下水流速(u)
	有效孔隙度(ne)
	弥散系数(DL)
	弥散系数(DT)

	
	m/d
	m/d
	/
	m2/d
	m2/d

	数值
	3.625
	0.102
	0.32 
	0.51
	0.051


（3）预测结果
①COD的预测结果
水污染物COD进入含水层100d迁移：下游最大浓度为：35.99mg/l，超标距离最远为33.2m，超标面积为504m2，影响距离最远为下游50.2m，影响面积为1515m2。
水污染物COD进入含水层1000d迁移：下游最大浓度为：9.86mg/l，超标距离最远为67.23m，超标面积为881m2，影响距离最远为下游105.23m，影响面积为4591m2。
②NH3N的预测结果
水污染物NH3N进入含水层100d迁移，下游最大浓度为：10.27mg/l，超标距离最远为35.2m，超标面积为611m2，影响距离最远为下游46.2m，影响面积为1268m2。
水污染物NH3N进入含水层1000d迁移，下游最大浓度为：2.81mg/l，超标距离最远为73.23m，超标面积为1284m2，影响距离最远为下游98.23m，影响面积为3664m2。
③砷的预测结果
水污染物砷进入含水层100d迁移：下游最大浓度为：0.000907mg/l，未超标。
水污染物砷进入含水层1000d迁移：下游最大浓度为：0.000248mg/l，未超标。
5.3.2.7地下水环境影响评价
根据预测结果，污水处理站接口处废水泄漏将对地下水环境造成一定影响。预测因子的中心浓度均随着地下水的稀释而逐渐降低，COD、NH3-N、砷的浓度在预测100d时地下水最大超标距离和影响距离分别为23.2m、46.2m、116.2m和111.2m、98.2m、109.2m，COD、NH3-N、砷的浓度1000d时地下水最大超标距离和影响距离0m、0m、213.23m和204.23m、174.23m、198.23m，其超标距离和影响距离在厂界附近，但并没有超出园区规划范围，因此废水泄露主要对厂区及园区内的地下水造成影响，对园区外下游的地下水影响较小。
冶炼厂目前对于上述地面均做了重点防渗处理，由于本项目涉及重金属，又是防渗能力弱的地区，西部黄金伊犁有限责任公司于2020年11月编制了西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染状况调查报告，对冶炼区地下水检测点位主要位于冶炼厂内监控井（西北角）、冶炼厂内监控井（西南角）处，检测项目主要为pH、铜、铅、锌、砷、汞、镉、氰化物、六价铬、总硬度、氯化物、铬、镍、银、铁、锰及总大肠菌群共17项。
由检测结果可知，冶炼厂内监控井（西北角）和冶炼厂内监控井（西南角）处各检测项目除氯化物和总硬度外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，氯化物超标原因可能为区域地下水径流速度非常缓慢，溶虑作用占主导地位，氯离子富集，地下水水质较差，矿化度较高，是地下水氯离子超标的主要原因；总硬度超标原因可能为区域地下水渗流的过程中，加速水土作用，促使土壤及其下层沉积物的固相钙镁难溶盐、易溶盐以及交换性钙镁向水中转移，使得地下水硬度偏高，属于地质原因。
根据西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂土壤污染状况调查报告，“项目区厂区土壤污染物超标的主要为砷。砷的检出范围为3.77~1490mg/kg，超标数量为18个，超标率为36.7%，最大超标倍数23.8倍，位于预留空地、厂区、精矿堆场、化验室及区域尾渣库”，因此为避免地下水污染，环评提出对污染场地采取风险管控，根据评估报告确定后续治理方案，并加强对地下水井的监测，提高监测频次。
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5.4.1预测方案
（1）预测方案
根据各区噪声源分布情况和距离厂界距离，噪声预测选取东北、东南、西南、西北厂界各1个噪声预测点位。
项目厂址位于伊东工业园，场地地势相对平坦开阔，周边为空地或工业企业，距离居民点等环境敏感点较远，因此评价仅对项目厂界噪声进行预测，不再进行敏感点噪声预测。
（2）预测内容
厂界噪声预测本项目厂界噪声贡献值。
5.4.2噪声源分析
本项目运营期噪声源主要为直线振动筛、溢流型球磨机、鼓风机、螺杆式空压机、泵等设备，噪声值范围在85～60dB（A）之间。项目主要噪声源汇总，见表5.4-1。



表5.4-1    项目主要噪声源汇总表
	序号
	车间或工段
	设备名称
	台数
	声压级dB（A）
	防治措施
	采取措施后排放声压级dB（A）
	排放规律

	1
	原料调浆工段
	直线振动筛
	1
	100
	基础减振、厂房隔声
	85
	连续

	
	
	溢流型球磨机
	1
	100
	基础减振、厂房隔声
	85
	连续

	2
	焙烧收尘工段
	罗茨鼓风机
	2
	110
	基础减振、厂房隔声
	80
	连续

	
	
	螺杆式空压机
	2
	110
	基础减振、厂房隔声
	80
	连续

	3
	制酸工段
	各类泵
	18
	80
	基础减振、厂房隔声
	60
	连续

	
	
	SO2鼓风机
	2
	110
	基础减振、厂房隔声
	60
	连续


5.4.3声环境影响预测
1、预测因子：等效A声级。
2、预测模式：采用工业噪声预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对厂界噪声的贡献值。
（1）点声源


式中：LA（r）--距声源1m处的A声级；
LAref（ro）--参考位置r0处的A声级；
Adiv--声波几何发散的A声级衰减量；
Adiv=20Lg（r/r0）或Adiv=10Lg（r/r0）（当r≤π时，L为声源长度）
Abar--声屏障引起的A声级衰减量，本评价只考虑噪声从室内向室外传播的衰减：


式中：TL为隔墙（或窗户）的传输损失。
为简化计算工作，预测计算中只考虑项目区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减和车间厂房的屏蔽作用。各声源由于厂内外其它建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。
（2）多个设备同时作业的总等效连续声级：


式中：Ler（T）--总等效连续声级；
ti--第i个设备在预测点的噪声作用时间（在T时间内）；
LPi--第i个设备在预测点产生的A声级；
T--计算等效声级的时间。
（3）计算预测点的噪声增加值，可将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式计算：


式中：LP总--预测点处的总声压级，dB；
LPi--第i个声源至预测点处的声压级，dB；
m--声源个数。
5.4.4预测结果与评价
根据上述预测模式和参数，计算厂界四周的噪声贡献值，噪声预测结果见表5.4-2。
表5.4-2     项目选矿厂厂界四周噪声预测结果   单位：dB（A）
	预测点位
	贡献值
	标准值
	达标情况

	选矿厂
	东厂界
	昼间
	45.54
	65
	达标

	
	
	夜间
	45.54
	55
	达标

	
	南厂界
	昼间
	54.88
	65
	达标

	
	
	夜间
	54.88
	55
	达标

	
	西厂界
	昼间
	52.19
	65
	达标

	
	
	夜间
	52.19
	55
	达标

	
	北厂界
	昼间
	54.69
	65
	达标

	
	
	夜间
	54.69
	55
	达标


由预测结果可知，项目运营后，噪声源厂界噪声贡献值为45.54dB（A）～54.88dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求。本项目附近200m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减振等措施后，本项目运营期噪声对周围声环境影响较小。



表5.4-3    声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级

	
	评价范围
	200m
	大于200m□
	小于200m

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级

	评价标准
	评价标准
	国家标准      地方标准□      国外标准

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	一类区□
	二类区
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期
	中期□
	远期□

	
	环境调查方法
	现场实测法    现场实测加模型计算法   收集资料

	
	现状评价
	达标百分比
	/

	噪声源调查
	调噪声源调查方法
	现场实测   已有资料  研究成果

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型 
	其他

	
	预测范围
	200m
	大于200m□
	小于200m

	
	预测因子
	等效连续A声级  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标                不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标                  不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测  

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A声级）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行   不可行

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项
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5.5.1固体废物的分类及其产生量
本项目产生的固体废物主要为废水处理过程产生的滤渣、制酸工段产生的废钒触媒以及收尘灰。项目固体废物排放分类统计，见表5.5-1。
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表5.5-1     项目固体废物排放分类统计表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物类别
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废水中和渣
	HW48
	321-022-48
	3848
	含酸废水中和产生
	固体
	砷
	砷
	每天
	T
	定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭

	2
	废钒触媒
	HW49
	900-041-49
	8t/5年
	硫酸转化工段
	固体
	五氧化二钒
	五氧化二钒
	三年
	T/In
	定期交由新疆金派环保科技有限公司处置

	3
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.2
	设备维修
	液体
	/
	/
	/
	T/I
	定期交由新疆金派环保科技有限公司处置

	4
	收尘灰
	/
	/
	12928.86
	除尘器收尘
	固体
	/
	/
	/
	/
	收集后和焙砂一起外售



废水处理过程产生的滤渣，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭。制酸工段产生的废钒触媒和维修产生的废机油经收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置。收尘灰收集后和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金。
项目运营期产生的固体废弃物全部得到合理处置。
5.5.2固体废物的环境影响分析
收尘灰收集后和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金。
厂区对危险固废按照不同种类分别设置了临时贮存设施，贮存设施建设严格按照《危险废物贮存污染控制标》（GB 18597-2023）的要求进行，堆放点基础采取防渗、防散失措施。
硫酸转化工段会产生废钒触媒，主要成分为五氧化二钒，五年更换一次，每次约8t。更换下来的废钒触媒暂存在厂区危废暂存间（占地面积60m2）内，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置。设备维修会定期产生废机油，暂存在厂区危废暂存间内，定期交由新疆金派环保科技有限公司处置。
根据《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收》，滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭。
临时堆渣场位于废水处理车间内，该渣场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，地面为20cm后混凝土防渗土防渗层，渣场周围为2.5m高的实体砖墙，并安装有视屏监控系统。采取以上措施后危险废物对环境影响很小。
[bookmark: _Toc446926853][bookmark: _Toc474255052][bookmark: _Toc23010][bookmark: _Toc508376452][bookmark: _Toc41991099][bookmark: _Toc31228][bookmark: _Toc21761][bookmark: _Toc9251242]5.6运营期生态环境影响分析
（1）对土地利用影响分析
本项目在厂区现有基础上改造，本项目建设不会导致生态环境质量的降低。
（2）对植物资源的影响分析
项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。
（3）对动物资源的影响分析
厂址周围已有众多现有企业以及其他人为活动，厂址附近没有野生动物，在本项目技改完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；厂址附近没有野生动物，运营期对野生动物的影响很小。
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本项目生产环节涉及As等重金属，如发生As等重金属进入大气、水及土壤等外环境，将会造成一定危害。
5.7.1土壤环境影响类型及途径识别
本项目不会引起土壤环境的酸化、盐化和碱化，不属于生态影响型，冶炼环境烟气中涉及砷及其化合物，通过大气沉降会污染土壤环境质量，因此属于污染影响型，其污染途径主要为大气沉降和垂直入渗，如表5.7-1所示。
表5.7-1    土壤环境影响类型及途径
	时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	运营期
	√
	√
	√
	/
	/
	/
	/
	/


5.7.2评价范围
根据前文判定，本项目土壤评价等级为一级。
本项目土壤评价范围为项目区以及项目区外1km范围内。
5.7.3预测评价时段
本项目为金冶炼项目，预测时段主要为运营期。
5.7.4情景设置
（1） 项目运营期，正常生产状况下，焙砂仓废气及制酸尾气会有少部分砷通过大气沉降进入土壤环境。因此本次预测考虑项目运营期污染物大气沉降对土壤造成的污染。
项目生产装置及污水处置设施正常运行，做好了防渗措施，产生垂直泄漏的可能性较小，本次预测考虑事故状态下垂直入渗对土壤造成的影响。根据技改项目污染物的排放情况及周边土壤现状，综合考虑，本次预测情景为废气污染物中砷通过大气沉降及垂直入渗对评价范围内土壤的影响。
项目污染源对土壤环境的影响途径，见表5.7-2。
表5.7-2    土壤污染途径分析表
	污染源
	正常工况
	污染途径
	主要污染物

	生产装置
	大气沉降
	通过自然沉降进入周围土壤
	砷

	
	地面漫流
	通过地面漫流进入周围土壤
	

	
	垂直入渗
	通过垂直入渗进入周围土壤
	


5.7.5预测评价因子及标准
项目潜在污染源对土壤环境的影响最大为砷，因此选取砷作为预测评价因子。
本项目区域为建设用地中的第二类用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值进行土壤污染风险筛查。
5.7.6预测与评价方法
本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为一级，
5.7.6.1 大气沉降影响
本次评价选取HJ964-2018 附录 E 推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的影响，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下：
（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

            （式1）

式中：——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2；
D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

——持续年份，a。
b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

                 （式2）
式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
（2）参数选取
表5.7-3    土壤环境影响预测参数选择
	序号
	参数
	单位
	取值
	来源

	1
	IS
	g
	0.010026
	砷总沉降量取0.01671ug/m3，以最大沉降量点位中心在100m×100m范围内核算污染物年输入量。

	2
	LS
	g
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	3
	RS
	g
	1130
	按最不利情景，不考虑排出量

	4
	ρb
	kg/m3
	1400
	现状调查

	5
	A
	m2
	218796
	工程占地范围

	6
	D
	m
	0.2
	一般取值

	7
	Sb
	g/kg
	0.0205
	取此次现状监测砷含量最大值


（3）预测结果
土壤影响预测结果，见表5.7-4。
表5.7-4    预测结果
	年份
	单位质量表层土壤中砷的预测值（mg/kg）

	1
	20.50000016

	2
	20.50000033

	5
	20.50000082

	10
	20.50000164

	20
	20.50000327

	标准值
	60


5.7.6.2 垂直入渗影响
（1）预测情景
正常状况下，环评要求厂区生产装置区等区域采取相应分区防渗措施，达到规范要求，可以有效地控制污染物难以对土壤环境产生影响，因此正常状况下项目对土壤环境的影响是可接受的。
非正常状况下，防渗层破损等原因从来使防渗层功能降低，污染物直接进入土壤环境，或由于项目建设地质环境问题，可能出现地面基础不均匀沉降等原因，防渗区混凝土等结构易出现裂缝，废水或液体物料会渗入与地面直接接触的土壤环境中。在此状况下，废水或液体物料出现连续性渗漏，可能造成对土壤环境的影响。因此，本建设项目对土壤环境的影响主要针对非正常状况情形进行模拟预测。
（2）预测范围
本次土壤环境预测范围与现状调查范围一致，确定为建设项目所在的厂区以及厂区外200m范围内。
（3）预测时段
入渗途径：综合考虑污染源泄漏的时间和进入土壤及地下水的途径，预测时段设定为10d，100d，1000、2000d、3650d。
（4）预测因子
预测因子为砷。
（5）预测源强和情景设置
非正常工况下，土壤污染垂直入渗情景设置为废水处理站池底防渗层破裂，导致砷污染物下渗污染土壤。下渗时间按照30天考虑，砷渗入量为：0.002kg，初始浓度0.0015mg/L。
（6）预测方法
本项目采用《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）的附录E 
土壤环境预测方法中推荐的方法二（E.2）-一维非饱和溶质运移模型。
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式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；
D——弥散系数，m2/d；0.51m2/d
q——渗流速率，m/d；0.15m/d
Z——沿z轴的距离，m；
t——时间变量，d；
θ——土壤含水率，%。，取值17.9%
初始条件：
[image: ]
（7）预测结果
本次预测模型未考虑土壤中化学反应、生物化学反应等对溶质运移的延迟。
本次评价分别在0.2m，1.5m，3m，5m、15m设置预测点。预测时段设定为10d，100d，1000、2000d、3650d。
在第10天时80cm的可检出砷最大值，其浓度为0.0013mg/L（转化浓度为0.0002mg/kg），在第100天时410cm的深度可检出砷类最大值，其浓度为0.0014mg/L（转化浓度为0.0002mg/kg），在第1000天时520cm的深度可检出砷最大值，其浓度为0.0013mg/L（转化浓度为0.0002mg/kg），在第2000天时520cm的深度可检出砷最大值，其浓度为0.0012mg/L（转化浓度为0.0002mg/kg），在第3650天时540cm的深度可检出砷最大值，其浓度为0.0012mg/L（转化浓度为0.0002mg/kg），低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值。
5.7.7预测评价结论
综上分析，项目厂区及周边区域目前土壤环境质量良好；根据预测评价，项目运营期对其土壤环境影响较小；在严格落实土壤环境保护措施的条件下，项目对土壤环境影响风险较小。从土壤保护的角度考虑，项目建设基本可行。本项目距离最近的耕地约700m，预测结果显示：项目运行期间砷污染物大气沉降最终范围预测值为20.50000327，低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值，对周边土壤环境较小。事故状况下垂直入渗砷污染物增量较小，低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值。为避免非正常工况发生，项目需对厂区内设备加大巡检力度，提高设备安全性能检测频率，做好防渗措施，避免设备破裂或池底破裂污染土壤。
5.7.8土壤环境影响自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表5.7-5。
表5.7-5    土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响 
识
别
	影响类型
	污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地√；农用地□；未利用地□
	土地利用
类型图

	
	占地规模
	（21.88）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（□）、方位（□）、距离（□）
	

	
	影响途径
	大气沉降√；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他（        ）
	

	
	全部污染物
	颗粒物、SO2、NOX、硫酸雾、砷
	

	
	特征因子
	砷
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感√；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级√；二级□；三级□
	

	现
状 
调
查 
内
容
	资料收集
	a□；b□；c□；d□
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	4
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	
	0~0.5m，0.5~1.5m、1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	基本45项+pH
	

	现
状 
评
价
	评价因子
	基本45项+pH
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600√；表 D.1√；表 D.2□；其他（        ）
	

	
	现状评价结论
	各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
	

	影
响 
预
测
	预测因子
	砷
	

	
	预测方法
	附录 E（；附录 F□；其他（        ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（控制在评价范围内）
影响程度（对土壤环境影响较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）（；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防
治 
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障（；源头控制（；过程防控（；其他（     ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	2
	基本45项+pH
	1次/3年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	土壤环境影响可以接受
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。




[bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc29199][bookmark: _Toc265225812][bookmark: _Toc265225624][bookmark: _Toc5879][bookmark: _Toc269723031][bookmark: _Toc16414][bookmark: _Toc391741229][bookmark: _Toc273384071]5.8环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
本项目环评主要针对生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。环评建议在本工程实施后，建设单位应及时编制突发环境事件应急预案并备案，相关应急措施应按照备案后的应急预案进行实施。
5.8.1现有工程环境风险回顾性评价
西部黄金伊犁有限责任公司现有工程环境影响评价文件中均落实了环境风险评价工作，公司建设了较完善的风险防控措施及应急预案体系，编制了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂突发环境事件应急预案》和《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库突发环境事件应急预案》。应急预案于2021年7月10日已完成备案（备案号：654021-2021-179-M）。本次评价在现场踏勘及现有工程环评报告书及风险应急预案等有关资料的基础上，对现有工程环境风险进行回顾性评价。
5.8.1.1现有工程设计的环境风险物质
（1）冶炼厂项目
危险物质为：SO2、SO3、H2SO4、As2O3、As2O5、柴油。
危险工段包括：
①焙烧的污染风险
焙烧中产生的SO2烟气采用“二转二吸”的技术制硫酸，在其过程还会产生酸性废水和含砷粉尘。如果在焙烧过程中出现各种故障或检修后不能及时排除，则会出现SO2的污染事故及含酸废水的污染风险和硫酸雾的污染风险以及含砷粉尘引起的中毒事故。
②高温伤害
制酸系统净化工序采用了玻璃钢或塑料设备，如果操作不当，高温烟气直接与其接触有可能造成设备烧损或火灾事故。由于本项目工作介质不是易燃易爆物质，所以不会引起燃烧爆炸。平时做好设备检修维护，对工人进行必要的劳动保护，可避免发生人身伤害事故。本操作单元过程发生环境风险的可能性较小。
③设备故障造成泄漏
本项目属于典型的化工生产工艺，工艺复杂，设备种类多，输送管线长，设备维护不当可造成跑、冒、滴、漏进而造成周边环境腐蚀或人身伤亡事故。如果设备腐蚀严重还有可能造成系统故障，冶炼烟气未经转化吸收即直接排放。
④储罐泄漏
三氧化二砷是危化品，由于运输产生的费用、销售以及从安全生产考虑，本项目中再将烟气中的三氧化砷溶于洗涤的稀酸中，通过湿法固砷技术，将有害元素砷变为难于溶解的砷酸盐而固定，再通过固化防渗掩埋技术，将有害物质的危害安全化解，不存在三氧化二砷存贮、销售问题。
④柴油储罐泄漏
储油罐发生火灾、爆炸事故，造成厂区及其周边的人员伤亡；储油罐发生火灾、爆炸事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒。
（2）尾矿库项目
危险物质：储存物质破氰尾渣属于一般毒性物质，少量固化砷渣属于有毒物质。
本项目的危险单元主要为尾矿库，其危险因素和风险类型如下：
①尾渣坝体危险、有害因素分析
库区初期坝是尾渣设施中重要的设施，在坝体处可能造成的事故包括坝体滑坡、坍塌、泥石流及溃坝。
A.滑坡、坍塌
尾渣堆积坝在坝体、坝坡维护不善，特别是雨季或春季积雪融化后雨水冲刷拉沟，坝内排渗设施失效，淤塞不畅通等情况下，容易发生局部坝段滑坡。
B.泥石流
坝体由于降雨量增大，排渗设施失效导致坝体长时间不能有效排放可能导致坝坡滑坡形成泥石流。危险因素主要为坝体塌滑、位移、决口、溃坝。其原因在于设计、施工问题或日常监督管理不到位。
C.溃坝
尾渣库溃坝是一种危害极为重大的安全事故，溃坝主要原因有坝基处理不好、坝体沉陷、滑移；施工质量不佳，纵横向裂缝；渗润线过高，形成管涌；泄洪能力不够，洪水漫顶，坝体决口；地震造成振动液化等，再加上洪水量增加，而导致溃坝事故发生。
②防洪排水设施存在的危险有害因素有：
排水设施出现故障，导致排泄不顺畅。尾渣库排洪系统出现故障如排洪构筑物堵塞、错动、断裂、垮塌等，使洪水无法正常排泄，库内水位会急剧升高，造成洪水从尾渣堆积坝顶溢流排出，对坝体本身造成损坏，影响坝体安全。
5.8.1.2现有项目已采取的风险防范措施
西部黄金伊犁有限责任公司于2021年7月修订完成了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂突发环境事件应急预案》和《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库突发环境事件应急预案》，并于2021年7月5日完成了应急预案的备案手续，备案号：654021-2021-179-M。
根据公司实际建设情况，对比环评阶段，项目实际生产时利用无毒“金蝉”药剂代替剧毒的氰化钠药剂，但经浸出实验鉴定，使用“金蝉”药剂产生的尾渣属于危险废物。
冶炼厂风险防范措施：
（1）总图布置、建筑中的防范
在工程设计中，严格按照国际有关规范和标准进行平面布置、设备选型等方面的设计。根据工程可行性研究报告提供的资料，本项目的总平面布置按功能分区布置，平面布置上建筑物间的距离符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，满足交通和消防两方面要求。
（2）工艺中的安全防范措施
对于二氧化硫、含As2O3废水可能发生大量泄漏的场所和工段设立了自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；车间建立了防止火灾等事故发生的应急处理系统、应急救援设施及救援通道、应急疏散通道及避难所。
已做好安全防范措施，设置泄漏报警装置、消防设施，做好设备的日常维护并定期检修。车间配备了足够数量的防毒面具、眼镜、衣服、手套、胶靴等，存放在玻璃柜内．并有醒目的标记，便于随时取用。同时车间配备有急救箱，由专人保管，定期检查、补充和更换箱内的药品和器材。
（3）生产运行中的安全管理
在生产过程中，操作人员严格按照制定的各项安全技术操作规程生产操作，严格工艺管理，强化操作纪律和劳动纪律；建立了健全管理规章制度和安全检查制度，随时进行安全检查，并配合必要的安全卫生监察、检测仪器和设备，及时发现事故隐患，防止事故的发生；
（4）危险物质运输风险分析及防范措施
①定期检查运输车辆驾驶员《道路危险货物运输操作证》。
②运输品保障牢固、严密，在包装上做有清晰、规范、易识别的标志。
③汽车在露天停放，装卸工人穿戴必需的防护用具。严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、滚翻、重压和倒置，怕潮湿的货物应用篷布遮盖，货物必须堆放整齐，捆扎牢固。
④危险品在装运过程中出现漏散现象时，进行及时妥善处理。
尾矿库环境风险防范措施：
表5.8-1    尾矿库风险防范措施
	类别
	防范措施

	生产管理
	建立尾矿库安全操作管理制度；
从事筑坝、排洪和排渗设施、堆放操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业；
严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好筑坝、防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保尾矿库及其配套设施正常运行；
对坝体渗流、变形等及时采取措施。每年做好防汛准备工作，及时作好坝体加高工程，确保排洪系统正常运行；一旦出现险情，应立即组织抢险；

	坝体观测
	按设计、管理规定的内容和时间对坝体安全进行全面、系统和连续监测，安装水平位移及垂直位移观测系统；
初期坝设置坝体观测仪，连续测读坝下地表沉降量；
当发现坝面局部隆起、塌陷等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察。

	防洪措施
	建设单位编制环境应急预案，落实应急救援措施，备足抗洪抢险所需物资；
明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查等各项制度，组建防洪抢险队伍；
疏浚坝面排水沟及排洪沟；检查排洪系统及坝体的安全情况，确保排洪设施畅通；
及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通；
洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复。

	地质灾害
	必须经常巡视尾矿库两侧岸坡，发现滑坡及异常现象要及时处理

	尾矿库管理
	企业应设置尾矿库管理机构，配备专业人员和管理干部；
按照《尾矿库安全监督管理规定》等规范中对尾矿库所规定的各项要求，组织制定适合本项目实际情况的规章制度；
建设单位应当建立尾矿库工程档案，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。
建立尾矿库事故隐患排查制度和定期检查制度。尾矿库应当每三年至少进行一次安全评价，若被确定为危库、险库和病库，应按照《尾矿库安全监督管理规定》有关规定处理。
生产经营单位应当针对垮坝等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。

	闭库管理
	尾矿库闭库后，必须做好坝体以及排洪设施的维护；未经设计论证和批准，不得重新启用或者改作他用。
闭库后，严禁在拦渣坝和尾矿库内乱采、滥挖、修建建（构）筑物以及进行违章作业。


5.8.1.3现有应急物资
（1）应急救援人员配备情况
根据西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂的生产情况，可能存在火灾爆炸、危化品泄漏、人员受伤等事故，针对这些突发性事故，为保证公司、职工生命和财产的安全，预防突发性事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，参照公司综合应急预案，设立应急救援指挥部，成立事故应急指挥领导小组：公司总经理、党委书记、副总经理、工会、安环部、党政办、人力资源部、设备工程部、生产技术部、保卫部、后勤服务中心等部门人员组成，下设应急救援办公室（设在安环部），日常工作由安环部兼管。当发生突发环境事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。
公司设立的应急救援小组包括公司指挥部和专业救援队伍。公司指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。
（2）应急设施
①公司厂区设有集中火灾报警系统。各生产车间的集控室、仪表室等有关功能房间设置厂区电话和对讲机；
②在线监测室安装有应急灯及烟气监测报警器，自动报警系统；
③厂区各个地方放置灭火器；
④设有事故池。
⑤其他应急救援物资装备清单详见表5.8-2。
表5.8-2    应急救援物资装备清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	存放位置

	1
	铁锨
	尖铁锨
	50把
	物资仓库

	2
	铁锨把
	/
	50把
	物资仓库

	3
	十字镐
	大号
	10把
	物资仓库

	4
	十字镐把
	/
	10把
	物资仓库

	5
	长雨衣
	带袖雨衣
	30套
	工房

	6
	雨鞋
	高筒
	30双
	工房

	7
	潜水泵
	65WQ25-22-3
	4台
	物资仓库

	8
	强光手提灯
	KM-2622
	4个
	物资仓库

	9
	对讲机
	BSD-600
	2部
	工房

	10
	强光手电筒
	LED－521
	4个
	工房

	11
	波莱特头灯
	LED－5W
	20盏
	工房

	12
	正压式空气呼吸器
	R5300
	2套
	物资仓库

	13
	报警器
	QH-200-2
	2个
	车间

	14
	橡套电缆
	2*2.5
	500米
	物资仓库

	15
	安全帽
	/
	20顶
	工房

	16
	撬杠
	1.5米
	6根
	物资仓库

	17
	氧气呼吸器
	大号
	3套
	物资仓库

	18
	氧气瓶
	10升/min
	2套
	物资仓库

	19
	彩条布
	特重
	5卷
	物资仓库

	20
	塑料布
	8m*0.1mm
	5卷
	物资仓库

	21
	抬筐
	橡胶
	20个
	物资仓库

	22
	棕绳
	/
	10条
	物资仓库

	23
	手持喇叭
	sm-200V
	2个
	物资仓库

	24
	矿用防爆三合一气体监测仪
	CD4
	1台
	物资仓库

	25
	水泥
	25kg/袋
	10袋
	物资仓库

	26
	铁丝
	10#
	5捆
	物资仓库

	27
	担架
	SH-001
	1副
	物资仓库

	28
	急救箱
	30cm*40cm
	2个
	物资仓库

	29
	防毒面罩
	3M6200
	10个
	物资仓库

	30
	口罩
	3M9042
	50个
	工房

	31
	耐酸防护服
	凯麦斯系列
	30套
	物资仓库

	32
	防护眼罩
	3M
	30个
	物资仓库

	33
	编织袋
	/
	500个
	物资仓库

	34
	吊葫芦
	2T
	1套
	物资仓库

	35
	沙袋
	/
	100袋
	物资仓库

	36
	土袋
	/
	100袋
	物资仓库

	37
	黄土
	/
	500千克
	物资仓库

	38
	活性炭
	/
	100千克
	物资仓库

	39
	千斤顶
	/
	4个
	物资仓库

	40
	手推两轮车
	/
	2辆
	厂区

	41
	应急车辆
	/
	2辆
	厂区


5.8.2技改项目评价工作等级及范围
5.8.1.1评价工作等级和评价范围
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，本项目为重有色金属冶炼业，硫酸储罐依托现有工程，本项目新增设施及工艺涉及危险物质主要包括制备硫酸过程中的SO3、SO2、硫酸、砷及柴油。结合现有工程及技改项目，生产工艺硫酸最大储存量为36716t，硫酸临界量为10t。制备硫酸过程中产生的SO3、SO2均在密闭车间内，存量较小，本次按事故状态10min存在量计，SO3最大存在量为4.01Nm3，即7.91t，SO3临界量为5t；SO2最大存在量为196.67Nm3，即0.58t，SO2临界量为2.5t。
表5.8-3    本工程危险物质数量与临界量的比值
	设施
	物质名称
	临界量/t
	储存量/t
	Q

	公辅设施
	柴油
	2500
	10
	0.004

	制酸设备
	硫酸
	10
	36716
	3671.6

	制备硫酸车间
	SO2
	2.5
	0.58
	0.23

	
	SO3
	5
	7.91
	1.58

	
	砷
	0.25
	0.00792
	0.03


（2）Q值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
Q=q1/Q1+q2/Q2 +q3/Q3…qn/Qn
式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为t；
Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，单位为t；
因此，本工程Q值为3673.444，Q＞100。
（3）行业及生产工艺（M）
分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表5.8-4   行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药轻工、化纤、有色
冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）
油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目涉及高温工艺过程、危险物质贮存罐区（依托现有工程），M分值为10，以M3表示。
（4）危险物质及工艺系统危险性（P）
建设项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）的判断见下表，分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5.8-5    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目100＜Q，M3，危险物质及工艺系统危险性确定为P2。
（5）E的分级确定
①大气环境
本项目的事故情形涉及危险物质泄漏，危险物质向环境转移的途径为大气扩散对大气环境的影响。本项目边界周围5km范围内总人口小于1万人，确定大气环境敏感性为E3。
②地表水环境
本项目的事故情形涉及危险物质硫酸、SO3、SO2泄漏，向环境转移的途径为地表水扩散对地表水环境的影响。本项目排放点距离水体较远，24h流经范围内不涉及涉跨国界、省界。本项目地表水功能敏感性分区为F3。
本项目发生事故时，危险物质泄漏量较小，完全可通过建设单位的水体污染防控体系进行收集、处理，且本项目距离水体较远，基本不会对水体产生影响，也不涉及地表水环境风险受体/敏感保护目标。因此，本项目地表水敏感目标分区为S3。
综上，本项目地表水功能敏感性分区为F3，地表水敏感目标为S3。因此，本项目地表水环境敏感性为E3。
③地下水环境
本项目不位于水源地的保护区及准保护区内，项目与所在区域地下水无水力联系，地下水敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水功能敏感性分区为G3。
综上，本项目地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D1。因此，本项目地下水环境敏感性为E2。
（6）建设项目环境风险潜势判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分见下表。
表5.8-6    建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+ 为极高环境风险


①大气环境
本项目的危险物质及工艺系统危险性为P2，大气环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为Ⅲ级。
②地表水环境
本项目的危险物质及工艺系统危险性为P2，地表水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为Ⅲ级。
③地下水环境
本项目的危险物质及工艺系统危险性为P2，地下水环境敏感性为E2，环境风险潜势确定为Ⅲ级。
表5.8-7    评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	简单分析a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目大气环境风险潜势确定为Ⅲ级、地表水环境风险潜势确定为Ⅲ级、地下水环境风险潜势确定为IV级。由此判定，本项目环境风险评价等级确定为二级。
5.8.1.2环境特征及风险评价关心点分布
依据本项目确定的环境风险评价等级，大气环境风险评价范围为项目边界外扩5km的区域；本项目周边无地表水体，不与地表水体产生水力联系，地表水环境风险范围同地表水环境评价，不设评价范围；地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。
5.8.3风险调查
5.8.3.1风险源
（1）项目所涉及的危险化学品概述
本项目的原料、产品和中间品中包括硫酸、SO3、SO2、砷及柴油这几种有毒有害、易燃易爆的化学品，依据《危险化学品名录》、《常用危险化学品的分类及标志》和《危险货物分类和品名编号》，可分为易燃液体、毒性物质和腐蚀品等几类，主要物料理化及毒性性质见见表5.8-8~表5.8-12。
表5.8-8    硫酸理化性质一览表
	标
识
	中文名：硫酸
	英文名：sulfuric acid

	
	分子式：H2SO4
	相对分子质量：98.08
	UN编号：1198

	
	危规号：81007
	危险性类别 第8.1类酸性腐蚀品
	CAS号：7664-93-9

	理
化
性
质
	性状  纯品为无色透明油状液体，无臭。工业级含量92.5%或98%

	
	熔点/℃  10.5 
	溶解性：与水混溶

	
	沸点/℃  330.0
	相对密度（水=1） 1.83

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（145.8℃）
	相对密度（空气=1） 3.4

	
	临界温度/℃  
	燃烧热（kJ.mol-1） 无意义

	
	临界压力/Mpa  
	禁忌物 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

	燃烧爆炸及环境危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧（分解）产物  氧化硫

	
	闪点/℃  无意义
	聚合危害  不聚合

	
	爆炸下限/%  无意义
	稳定性  稳定

	
	爆炸上限/%  无意义
	最小点火能/mJ  无意义

	
	引燃温度/℃  无意义
	最大爆炸压力（MPa） 无意义

	
	危险特性  遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	环境危害  对环境有危害，应特别注意对水体物土壤的污染。

	
	灭火方法  消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	毒性
	急性毒性  LD50  2140㎎∕㎏（大鼠经口）；
     LC50   510㎎∕m³，2小时（小鼠吸入）
硫酸为有毒液体，吸入其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎、鼻及口腔粘膜有烧灼感，引起气管炎。误服可引起消化道烧伤、溃疡、眼和皮肤接触可致灼伤。根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）硫酸为属Ⅲ级中等毒性。

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食人
健康危害：  对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起吸吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者红斑，重者溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。
慢性影响  牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。亦可先用水冲洗，再用酒精擦洗，最后涂上甘油。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误食者用水漱口，但注意，误入口内浓硫酸不要让患者哎吐，昏迷者不能向其口内放任何物体，等醒后以大量水灌入口中洗涤，再饮入单纯有蛋白的牛奶。重症者，就医。

	防护
	车间卫生标准  中国 MAC（mg/m3） 2
工程控制  密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护  可能接触其烟雾时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。
其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急处理人员戴自吸式呼吸器，穿酸碱工作服，不直接接触泄物；尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
水量泄漏：用砂土干燥、石灰或苏打水混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵材移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处置。

	储运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应于易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。
搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。




表5.8-9    三氧化硫的理化特性一览表
	标识
	中文名
	硫酸酐 ；三氧化硫
	英文名
	sulfur trioxide

	
	分子式
	SO3
	分子量
	80.06
	类别
	第8.1 类
酸性腐蚀品

	
	危规号
	81010
	CAS号
	7446-11-9

	理化性质
	性状
	针状固体或液体，有刺激性气味。

	
	熔点℃
	16.8
	溶解性
	——

	
	沸点℃
	44.8
	相对密度（水＝1）
	1.97

	
	临界温度
	——
	临界压力（MPa
	2.8

	
	饱和蒸气压kPa：37.32/25℃
	相对密度（空气＝1）：

	燃爆特性与消防
	燃烧性：
	本品不燃。
	燃烧分解产物
	氧化硫。

	
	禁忌物：
	强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物。

	
	燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
危险特性：与水发生爆炸性剧烈反应。与氧气、氟、氧化铅、次亚氯酸、过氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。

	
	灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。禁止用水和泡沫灭火。

	毒性资料
	接触限值
	中国MAC（mg/m3） 2：前苏联MAC（mg/m3）1：

	危害
	健康危害：其毒性表现与硫酸同。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。可引起结膜炎、水肿。角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肝硬变等。
环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。
其他有害作用：由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。

	急救
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。若是液体。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	操作注意事项
	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免与还原剂、碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	运输注意事项
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	包装方法
	特制金属容器，外用坚固木箱；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。


表5.8-10    二氧化硫的理化特性一览表
	标识
	中文名称：二氧化硫，亚硫酸酐
	分子量：64.06

	
	英文名：sulfur dioxide
	危险标记：13（剧毒品）

	
	分子式：SO2
	危规分类：毒害品

	
	包装标志：剧毒品
	UN编号：1079

	
	危险货物编号：23013  2.3 类有毒气体
	CAS号：7446-09-5

	
	危险标记：6（有毒气体），11（氧化剂）
	包装类别：O52

	主要成分
	含量工业品：纯品，≥99.9%           

	性质
	外观与性状：无色气体，具有窒息性特臭

	
	熔点/℃：-75.5

	
	沸点：-10℃

	
	相对密度（水=1）：1.43

	
	相对密度（空气=1）：2.26

	
	饱和蒸气压（kPa）： 338.42 （21.1℃）

	
	溶解性：溶于水、乙醇

	
	主要用途：用于制造硫酸和保险粉等

	毒性及健
康危害
	接触限值
	车间空气中有害物质的最高容许浓度： 15 mg/m3

	
	
	TLVTN：未制定标准

	
	
	TLVWN：0.3mg/m3

	
	
	前苏联MAC：未制定标准 

	
	侵入途径：吸入

	
	急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。
慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。
致突变性：DNA损伤：人淋巴细胞5700ppb。DNA抑制：人淋巴细胞5700ppb。
生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：4mg/m3，24小时（交配前72天），引起月经周期改变或失调，对分娩有影响，对雌性生育指数有影响。小鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：25ppm（7小时），（孕6-15天），引起胚胎毒性。
致癌性：小鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：500ppm（5分钟），30周（间歇），疑致肿瘤。

	
	健康危害：易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：饮足量温水，催吐，急送医院救治。

	燃烧爆炸
危险性
	燃烧性：不燃
	闪点/℃：无意义

	
	危险特性：不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 

	
	燃烧分解物：氧化硫

	
	禁忌物：强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	防护措施
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 

	
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给正压式呼吸器。

	
	眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

	
	身体防护：穿聚乙烯防毒服。

	
	手防护：戴橡胶手套。

	
	其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。

	
	消防方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服。在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

	环境影响
	该物质可严重污染大气，由其形成的酸雨对植物的危害尤为严重。

	操作注意事项
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	废弃处置
方法
	把废气通入纯碱溶液中，加次氯酸钙中和，然后用水冲入废水系统。

	包装
	包装方法： 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	储运注意事项
	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。  


表5.8-11    砷的理化性质及为危险特性表
	标识
	英文名：arsenic
	UN编号：1558

	
	CAS号：7440-38-2
	危险化学品编号：61006

	
	分子式：As
	分子量：74.92

	理化性质
	外观与性状
	银灰色发亮的块状固体，质硬而脆。

	
	熔点（℃）
	817(3650kPa)
	相对密度(水=1)
	5.73

	
	沸点（℃）
	615(升华)
	相对蒸汽密度（空气=1）
	无资料

	
	闪点（℃）
	无意义
	饱和蒸汽压（k Pa）
	0.13(372℃)

	
	引燃温度(℃)
	无意义
	爆炸上限/下限[％(V/V)]：
	无意义

	
	临界压力(MPa)
	无意义
	临界温度(℃)
	无意义

	
	溶解性
	不溶于水、碱液、多数有机溶剂，溶于硝酸、热碱液。

	
	主要用途：
	用于制取合金的添加物、特种玻璃、涂料、医药及农药等。

	毒性及健康危害
	毒性
	LD50：763mg／kg(大鼠经口)；145mg／kg(小鼠经口)

	
	健康危害
	元素砷不溶于水，无毒性。口服砷化合物引起急性胃肠炎、休克、周围神经病、中毒性心肌炎、肝炎以及抽搐、昏迷等，甚至死亡。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状较轻。慢性中毒：长期接触砷化合物引起消化系统症状、肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，多发性周围神经炎。无机砷化合物已被国际癌症研究中心(IARC)确认为致癌物，可引起肺癌、皮肤癌。

	燃烧爆炸危险性
	燃爆危险
	本品可燃，有毒。

	
	危险特性
	燃烧时产生白色的氧化砷烟雾。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、砂土。

	
	燃烧产物
	氧化砷。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。

	储运注意事项
	①储存注意事项：
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。
③操作注意事项：
密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。



表5.8-12    柴油的理化性质及为危险特性表
	品名
	柴油
	别名
	油渣

	理化性质
	闪电
	38℃
	沸点
	170-390℃

	
	相对密度（水=1）
	0.82-0.846
	Cas号
	68334-30-5

	
	外观性状：有色透明液体。

	
	溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。

	稳定性和危险性
	稳定性：化学性质很稳定。
危险性：柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。
燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。

	毒理学资料
	侵入途径：皮肤吸收、呼吸道吸入。 
健康：柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。

	安全防护措施
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时建议佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时应佩戴空气呼吸器；避免口腔和皮肤与柴油接触；维修柴油机场所应保持通风，操作者在上风口位置，尽量减少柴油蒸气吸入。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿工作服（防腐材料制作）

	
	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	
	其他
	工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯

	应急措施
	急救措施
	皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医；
眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动水或生理盐水冲洗，然后就医；
吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：误食柴油者，可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医

	
	泄露措施
	首先切断泄露油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄露污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用

	
	消防方法
	雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土


5.8.3.2环境敏感目标调查
表5.8-13    调查范围内环境敏感目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	环境
空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	哈萨克布力开村
	东
	2700
	村庄
	2000

	
	2
	维吾尔不力开村
	南
	3000
	村庄
	2600

	
	3
	托逊阿吾孜村
	西北
	3300
	村庄
	2840

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	0

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	7440

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	收纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围

	
	1
	无
	/
	/

	
	内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	无
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无
	不敏感G3
	Ⅲ类
	D1
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


5.8.3.3风险识别
风险识别范围包括：制硫酸装置，储运单元以及公用工程单元依托现有工程。
本项目涉及的危险物质主要为硫酸、SO3、SO2及柴油，涉及危险化学物质的生产工艺主要是硫酸制备等。
表5.8-14    拟建项目涉及主要物质危险性情况 
	序
号
	名称
	分布场所
	贮存量/
在线量
	临界
量
	物质
类别
	主要危害特性
	备注

	1
	成品硫酸
	制酸车间成品罐区
	36716
	10t
	酸性腐蚀品氧化性物质
	与易燃物和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；遇水大量放热，可发生沸溅；具有强腐蚀性。
	副产 品辅料

	2
	二氧化硫
	制酸系统
	0.58t
	2.5t
	毒害品毒性气体
	不燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺、喉水肿、声带痉挛而致窒息。
	中间 产品

	3
	三氧化硫
	制酸系统
	7.91t
	5t
	毒害品毒性物质
	不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与水发生爆炸性剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟；毒性表现与硫酸同。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，可引起结膜炎、水肿，角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。
	中间 产品

	4
	砷
	制酸系统
	938.99
	0.25
	毒害品
	元素砷不溶于水，无毒性。口服砷化合物引起急性胃肠炎、休克、周围神经病、中毒性心肌炎、肝炎以及抽搐、昏迷等，甚至死亡。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状较轻。慢性中毒：长期接触砷化合物引起消化系统症状、肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，多发性周围神经炎。无机砷化合物已被国际癌症研究中心（IARC）确认为致癌物，可引起肺癌、皮肤癌。
	/

	5
	柴油
	公辅
	10
	2500
	易燃易爆
	柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。
燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。
	/


（1）泄漏事故
本项目制酸工艺单元存在一定数量的有毒有害、易燃易爆物质。在设备损坏或操作失误的情况下，将会引起危险物质泄漏，继而污染环境，危害厂外区域人群健康。发生泄漏事故的部位主要为物料输送泵、阀门、管道、压缩机、扰性连接器、储罐等。
典型设备泄漏事故表见表5.8-15。
表5.8-15    典型设备泄漏事故表
	序号
	设备名称
	设备类型
	事故原因

	1
	管道
	管道、法兰、接头、弯头
	（1）法兰泄漏；（2）管道泄漏；（3）接头损坏。

	2
	扰性连接管
	软管、波纹管、铰接管
	（1）破裂泄漏；（2）接头泄漏；（3）连接机构损坏。

	3
	过滤器
	滤器、滤网
	（1）滤体泄漏；（2）管道泄漏。

	4
	阀
	球、阀门
	（1）壳泄漏；（2）盖孔泄漏；
（3）杆损坏。

	5
	压力容器、反应槽
	分离器、气体洗涤器、反应器、热交换器、火焰加热器等
	（1）容器破裂、容器泄漏；（2）进入孔盖泄漏；（3）喷嘴断裂；（4）仪表管路破裂；
（5）内部爆炸。

	6
	泵
	离心泵、往复泵
	（1）机壳损坏；（2）密封套泄漏。

	7
	储罐
	露天储罐
	（1）容器损坏；（2）接头泄漏。

	8
	贮存器（用于加压或冷冻）
	压力容器、运输容器、冷冻运输容器、埋设或露天容器
	（1）气爆；（2）破裂；（3）焊点断裂。


（2）伴生/次生污染
在发生火灾、爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：焙烧工段产生二氧化硫泄漏、消防污水、液体废物料、燃烧烟气、污染雨水（事故过程中伴随降雨）。特别是由于拟建项目涉及多种有毒有害、易燃易爆危险物质，一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水会携带硫酸等污染物形成消防废水。
由于消防废水瞬间用量较大，污染消防水产生量也相对较多，进入污水处理系统将对其造成冲击，可能导致伴生污染的发生。拟建项目可利用厂区已建成的事故池，收集生产装置发生重大事故进行事故应急处理时产生的大量含硫酸等污染物的废液废水，并将收集后的废液废水处理后排放。
（3）事故连锁效应分析
全厂生产设备较集中，且都涉及易燃易爆危险化学品。厂区内各装置间以及和储罐区可能会发生连锁事故效应。即当一个工艺单元和设备发生事故时，会伴随其他工艺单元和设备的破坏，从而引发二次、三次事故，甚至更加严重的事故，造成更大范围和更为严重的后果。通常认为可能产生连锁效应的有：火灾、爆炸事故产生的冲击波和碎片抛射物、毒物泄漏及火灾爆炸。工艺单元和设备只有在爆炸产生的冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）的“攻击范围”内，并且冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）具有足够的能量能致使单元设备破坏，连锁事故才会发生。
具体危险部位和主要环境风险因素见表5.8-16。
表5.8-16    本项目主体装置危险部位和主要风险因素一览表
	序号
	危险单元
	主要危险物质
	环境风险类别
	环境影响途径
	可能受影响的环境因素
	影响可能性

	1
	烟气输送管道
	SO2
	泄漏
	环境空气
	周边村庄
	SO2为有毒性气体，其泄漏存在威胁群众身体健康及动植物生长的可能性，影响较大

	2
	硫酸储罐
	硫酸
	泄漏
	环境空气
	周边村庄
	泄漏挥发硫酸雾存在威胁群众身体健康及动植物生长的可能性，影响较大

	
	
	
	
	生态系统
	周边地表植被
	对泄漏处地表植被、土壤、水环境均产生影响，致使局部地区动植物死亡，但通过事故后生态恢复等措施降低环境影响

	
	
	硫酸
	泄漏
	/
	地下水
	/

	3
	柴油储罐
	柴油
	泄漏、火灾
	环境空气
	环境空气、地下水
	储油罐发生火灾、爆炸事故，造成厂区及其周边的人员伤亡；储油罐发生火灾、爆炸事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒。


5.8.3.4自然环境风险因素识别分析
（1）地震引起的环境风险影响分析
伊宁县地处天山地震带，地震频繁，微震时有发生。根据《中国地震烈度区划图》，伊宁县的地震烈度为7度，地震峰值加速度值为0.1g-0.20g之间。为此，园区内所有建筑一律按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）结合结构自振周期选用地震影响系数，对园区内的新建工程一律按按7度设防，进行抗震加固；同时应加强对在建工程质量监督，严禁无设计、超越资质等级设计、超越资质等级施工；要认真执行国家有关设计、施工、验收规定，保证工程质量。区域地震活动的存在对园区选址具有一定的制约性。
（2）洪水引起的环境风险影响分析
厂址区域较小流量的山洪基本上是沿着地表冲沟或洪沟短时期内迁移，对厂区及其周边工业企业影响不大；而突发性较大流量的山洪沟则存在着冲毁工程的可能，导致污染物不经处理直接进入外环境。因此在设计中应充分考虑洪水的影响，采取有效的洪水侵害防护手段，可有效抵御洪水破坏的风险。
5.8.4风险事故情形分析
（1）最大事故发生概率的确定
最大可信事故是指所造成的的危害对环境（或健康）危害最严重的重大事故，并且发生该事故的概率不为零。本次风险评价不考虑外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对周围环境和人群造成的污染的危害事故。
根据技改项目各生产装置和国内同类企业的类比调查结果，技改项目可能产生的环境风险事故包括：硫酸储罐泄漏、二氧化硫输送管道泄漏事故等，详见表5.8-17。
表5.8-17    最大可信风险事故
	序号
	危险单元
	环境风险类别
	环境影响途径
	影响可能性
	是否计算

	1
	烟气输送管道
	SO2泄漏
	环境空气
	SO2为毒性气体，其泄漏存在威胁群众身体健康及动植物生长的可能性，影响较大
	计算

	2
	硫酸储罐
	硫酸泄漏
	地下水
	/
	计算


由上表可知，该项目环境风险的最大可信事故为硫酸储罐泄漏、二氧化硫气体输送管道泄漏。因此本次风险事故以气体输送管道泄漏的SO2对环境空气造成的影响进行大气预测。
另外硫酸泄漏预测情境设置为硫酸（以硫酸盐表征）下渗至地下水含水层对地下水环境的影响。
（2）事故泄漏时间确定
项目事故应急反应时间确定主要从以下几个方面考虑：
①国内企业的事故应急反应时间
通过调查发现，目前国内企业事故反应时间一般在10~30min之间。最迟在30min内都能做出应急反应措施，包括切断通过事故源的物料管线，利用事故泵等进行事故源物料转移等。
②导则推荐的相关资料的应急反应时间
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定，一般情况下，设置应急隔离系统的单元，泄漏时间可设定10min。本项目为DCS自控系统，一旦发生泄漏，自控系统产生一系列连锁反应，可及时切断物料管道阀门，减少物料泄漏，本项目设置应急隔离系统，因此物料泄漏时间一般要控制在1min内。
（3）事故源强的确定
①硫酸储罐泄漏
技改项目硫酸储罐人容积5000m3，尺寸为φ内20000mm×16000mm。
1）液体泄漏情况
对于储存状态为液态，常温常压下可能产生气体的物质，首先需判断其一旦发生泄漏时的泄漏类型，硫酸的泄漏估算参数见表5.8-18。
表5.8-18   硫酸的泄漏估算参数
	物质名称
	储罐/阀门裂口面积*m2
	气态密度Kg/m3
	液态密度Kg/m3
	定压热容Cp，J/KgK
	储罐压力MPa
	汽化热J/Kg
	实际温度℃
	沸点℃

	硫酸
	0.0000785
	3.483
	1840
	1470
	常压
	570000
	25
	338


*泄漏孔径为10mm孔径，其面积为0.0000785m2
[image: ]式（1-1）为物质泄漏类型的判定式。
式中：Fv——蒸发的液体占液体总量的比例；
Cp——两相混合物的定压比热，Cp，J/KgK
TLG——两相混合物的温度，K
TC——液体在临界压力下的沸点，K
H——液体的汽化热，J/K
里用上表的数据进行计算，得出硫酸的Fv=-0.81。根据《建设项目环境风险评价技术导则》中的规定，当Fv＞1时，标明液体将全部蒸发成气体，这时应按气体泄漏计算；如果Fv很小，则可近似的按照液体泄漏计算；当Fv介于0~0.2之间时，需考虑两相流的泄漏公式计算。根据计算结果，硫酸的Fv=-0.81，应采用液体泄漏计算。
②硫酸泄漏量计算
本次评价设定破损程度为接管口面积（储罐输送管径为DN10）的100%，即设定物料泄漏孔面积均为0.0000785m2，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，其泄漏速度QL利用下面的柏努力方程式进行计算：
[image: ]式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，本次取0.62；
A——裂口面积，取0.000078m2；
ρ——介质密度，硫酸密度为1840kg/m3；
P0、P——储罐内介质压力，环境压力，Pa；
g——重力加速度，9.8m/s2；
h——裂口之上液位高度，16m。
具体计算参数详见表5.8-9
表5.8-19    硫酸储罐泄漏量计算
	泄漏源
	压力（Pa）
	环境压力（Pa）
	裂口之上液位高度（m）
	裂口面积（m2）
	物料密度（kg/m3）
	液体泄漏系数
	泄漏速率（kg/s）
	泄漏持续时间（min）
	泄漏量（t）

	硫酸
	101325
	101325
	16
	0.0000785
	1840
	0.62
	1.28
	10
	0.768


根据上式，硫酸泄漏速率为1.28kg/s，10min泄漏量为0.768t。
（2）气体二氧化硫泄漏
SO2管道泄漏量为泄漏发生至关闭管道阀门相应时间内的泄漏量和关闭管道阀门后管道内残留SO2的泄漏量，本项目主输送管道直径2.0m。
[image: ]SO2事故泄漏量按下式计算：
式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；
P——容器压力，Pa；取1.03×105Pa；
Cd——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；本评价取1.00；
A——裂口面积，m2。取管道直径20%计，泄漏面积0.628m2；
M——分子量；取64；
R——气体常数，J/（mol·k）；取8.314；
TG——气体温度，取473k；
Y——流出系数，对于临界流Y=10；
K——气体的绝热指数（热容比）1.29。
经上式计算制酸气体的泄漏速度为1474.0522kg/s，混合烟气中SO2的质量分数约为0.02%，因此SO2泄漏速率为2.94kg/s。SO2主管道发生泄漏，在线预警系统60s内做出反应，关闭各管道阀门，因此SO2泄漏量为176.4kg。
5.8.5环境风险预测与评价
5.8.5.1有毒有害物质在大气中的扩散
（1）预测模型筛选
《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录G中推荐了SLAB模型，预测模型的选取首先判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数作为标准进行判断。本项目风险物质为：二氧化硫在标准状况下气体密度为2.9kg/m3，本次评价采取EIAPro2018大气预测软件进行了重质气体的判定，判定结果见图5.8-1
[image: ]图5.8-1    气体判定及模型选取推荐
（2）预测范围
本次环境风险预测采用EIApro2018大气预测软件进行模拟，预测范围根据软件计算结果选取，即二氧化硫（毒性终点浓度）的最大影响范围。
（3）气象参数选取
本次大气环境风险评价等级为二级评价，选取最不利气象条件进行预测。
最不利气象条件：F稳定度，1.5m/s风速，温度25度，相对湿度50%。
（4）大气毒性终点浓度的选取
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录H，SO21级和2级大气毒性终点浓度值79mg/m3、2mg/m3。
5.8.6大气环境风险影响预测结果与评价
5.8.6.1最不利气象条件下大气环境风险预测结果
SO2泄漏扩散影响不同距离有毒有害物质最大浓度预测结果见表5.8-20，曲线图见5.8-2。
表5.8-20    SO2不同距离处最大浓度预测结果
	距离（m）
	浓度出现时间（min）
	高峰浓度mg/m3

	10.00 
	0.30 
	6.36 

	20.00 
	0.54 
	7.36 

	30.00 
	0.77 
	8.36 

	40.00 
	0.98 
	9.36 

	50.00 
	1.18 
	10.36 

	60.00 
	1.37 
	11.36 

	70.00 
	1.56 
	12.36 

	80.00 
	1.74 
	13.36 

	90.00 
	1.92 
	14.36 

	100.00 
	2.09 
	15.36 

	110.00 
	2.26 
	16.36 

	120.00 
	2.42 
	17.36 

	130.00 
	2.59 
	18.36 

	140.00 
	2.75 
	19.36 

	150.00 
	2.91 
	20.36 

	160.00 
	3.06 
	21.36 

	170.00 
	3.22 
	22.36 

	180.00 
	3.37 
	23.36 

	190.00 
	3.52 
	24.36 

	200.00 
	3.67 
	25.36 

	210.00 
	3.81 
	26.36 

	220.00 
	3.96 
	27.36 

	230.00 
	4.10 
	28.36 

	240.00 
	4.25 
	29.36 

	250.00 
	4.39 
	30.36 

	260.00 
	4.53 
	31.36 

	270.00 
	4.67 
	32.36 

	280.00 
	4.81 
	33.36 

	290.00 
	4.95 
	34.36 









[image: ]








图5.8-2    SO2泄漏最大浓度曲线
从上图可以看出，SO2泄漏对周围空气环境影响较小，项目区周围500m无环境敏感点。
5.8.7地下水环境风险影响评价
在事故状态下，污水泄漏具有突发性、泄漏量具有不确定性，根据硫酸泄露事故源强确定硫酸泄露速率为1.28kg/s，10min泄露量0.768kg，在围堰内存储，假如围堰防渗层发生破碎，造成硫酸下渗污染地下水的环境风险事故，硫酸渗漏量以硫酸泄露量10%计，则有硫酸下渗量为76.8kg（折硫酸盐：97.76kg）。
5.8.7.1预测范围及内容
预测范围：综合考虑项目区周边地形地貌，水文地质条件和周围敏感保护目标确定，本次评价工作预测范围与评价调查范围一致。
预测内容：以瞬时泄漏进行预测，给出污染物在地下水中随时间的迁移特征，预测地下水环境中污染物超标范围、超标程度、影响距离和超标时间，给出预测期内厂界和敏感目标处特征因子随时间的变化规律，为地下水监控井布设及监测频次确定提供依据。
5.8.7.2预测方法
技改项目可能影响到的地下水为浅层地下水，评价区浅层地下水属第四系松散岩类孔隙水，污染物对地下水的影响主要是对最上部含水层的影响。从空间上看，评价区含水层分布连续、稳定，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律：在常温常压下地下水运动符合达西定律：地下水系统的输入输出随时间、空间变化不大，故地下水为稳定流。
另外，在按有关规范规定采取防渗措施的情况下，污染物不可能发生大面积渗漏，因此污染源可视具体情况概化为点源瞬时污染。同时，本次预测时不考虑岩（士）层对污染物的溶解、吸附作用，以求达到最大风险程度。
技改项目地下水环境影响评价等级为二级评价，项目区水文地质条件较为简单，项目污染物排放对地下水流场没有影响，评价区含水层基本参数（渗透系数、有效孔隙度等）变化很小，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，建议选用数值法，但项目区所处的潜水含水岩组主要为第四系孔隙水，含水层相对较单一，水文地质条件相对简单，满足二级评价解析法预测条件。
厂区及其附近区域地下水动态变化较稳定，污染物在水中受地下水流动（对流）和自身分子扩散（弥散）两种作用的影响，呈现二维运动。技改项目硫酸泄露为突发状况，可将污水管线泄漏事件概化为平面瞬时点源污染一维稳定流动二维水动力弥散模型。取平行于地下水流向的方向为x轴正向，其垂向为y轴，则预测因子浓度分布的数学模型如下：
[image: ]地下水预测参数参照地下水预测章节。
5.8.7.2预测结果
将上述参数带入地下水解析解数学模型，建立研究区浅层地下水中污染物迁移浓度模型，通过该模型可计算含水层内不同位置、不同时刻的污染物浓度值。事故状态下硫酸在含水层中不同时间段迁移距离、影响范围，影响程度等情况事故状态下，污染源地下水下游方向不同位置硫酸瞬时泄漏在含水层中浓度随时间变化情况见图5.8-3。










图5.8-3    事故状态下硫酸瞬时泄漏在污染源下游不同位置随时间变化情况
一般事故状况主要指装置区或罐区硬化面出现破损，管线、储罐底部因腐蚀等其它原因出现漏洞等情况。建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。根据工程分析，拟建项目主要废水不外排。在做好循环水池和污水处理站的防渗措施，减少设备间的跑冒滴漏后，项目生产废水对厂区周围地下水影响较小。因此，项目在做好各废水处理设施防渗后，项目对周围地下水环境影响较小。
5.8.8环境风险应急处置措施
根据《冶金行业典型事故案例》中案例分析，大多数事故与人为因素有关，因此，严格管理，做好安全培训工作是预防事故发生的重要环节。
（1）对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程。
（2）提高操作管理水平，严防操作事故的发生。
（3）各生产单位设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向上级报告。
（4）施工、设备、材料应按规章进行认真检查、验收。设计、工艺和管理三部门通力合作，严防不合格设备及材料进入生产流程。
（5）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。强调管理工作对预防事故的重要作用，设计、施工和工艺控制监测都应纳入预防事故的工作中。
（6）成立环境风险事故应急领导小组。组长由车间行政正职担任，副组长由主管生产的副职担任，并有专职的QHSE监督负责装置区的安全环保工作，并对可能发生的污染事故进行应急处理。
（7）若本项目发生泄漏等事故，应立即上报，并开展现场调查，判明事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量、已造成的污染范围、危害程度、发展趋势等。应急处置小组应分工协作，组长负责与下设各组协调，负责现场勘验、调查和抢险。
5.8.9环境风险防范措施
尽管本项目最大可信灾害事故发生的概率较小，但一旦发生，在气象条件不利情况下，不仅会对周围环境造成影响，还将严重危害周围人群的生命安全和身体健康，因此，要从建设、生产、储运等各方面采取防护措施，以确保项目的生产安全。
建设单位应加大事故防范措施建设，加大防范力度，防患于未然。制定突发环境事件应急预案，并及时修编备案，以控制事故和减少对环境造成的危害。
主要风险防范措施一览表见表5.8-21。常备防护品见表5.8-22。
表5.8-21    主要风险防范措施一览表
	序号
	措施名称
	防范措施内容

	1
	大气环境风险防范措施
	在发生事故时，应及时组织人群转移，及时进行监测，以减少对人群的伤害。

	2
	水环境风险防范措施
	1、防渗措施：项目区内一般区域采用水泥硬化地面，装置区、储罐区、污水收集管线等污染区采取重点防渗；
2、事故废水收集措施：完善废水收集系统，依托现有工程事故水池。

	3
	防火防爆措施
	从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。

	4
	生产装置
	设备设计制造，应符合TSG R0004的有关规定。
管道防火防爆措施：
①应设置可靠的防火防爆措施和火灾报警系统，合理选择和配备消防设施；
②管线在安装投用前、检修前、检修后的投用前应使用氮、蒸汽等介质置换或保护，经检测合格后方可使用或检修；
③在生产装置区敷设电缆时，应采取阻燃措施或采用阻燃电缆；
④应有消除静电和防雷击等措施，设备、管线应接地；
⑤装置区应标识安全标志、紧急疏散、急救通道等标识，应设置黄色区域警戒线、警示标识和中文警示说明。氨输送管道应设置识别色、识别符号和安全标识。

	5
	防毒措施
	尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；

	6
	自动报警系统
	安装先进的自动控制系统和安全报警装置，系统可根据压力、阀位检测、温度、流量等参数自动对工艺或设备故障进行自动诊断，并设有可燃、有毒气体检测报警盘、火灾报警盘，一旦发生泄漏，系统自动报警，并立即采取措施。

	7
	安全管理措施
	设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。


表5.8-22    常备防护品
	名称
	种类
	常用数量
	备用数量

	过滤式防毒面具
	防毒面具
	与作业人数相同
	3套

	呼吸器
	正压式空（氧）气呼吸器
	与紧急作业人数相同
	2套

	防护服
	防静电
	与作业人数相同
	2套

	防护手套、防护靴
	橡胶或乙烯类聚合物材料
	与作业人数相同
	2套


表5.8-23    现有应急物资
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	铁锨
	尖铁锨
	50 把
	物资仓库

	2
	铁锨把
	/
	50 把
	物资仓库

	3
	十字镐
	大号
	10 把
	物资仓库

	4
	十字镐把
	/
	10 把
	物资仓库

	5
	长雨衣
	带袖雨衣
	30 套
	工房

	6
	雨鞋
	高筒
	30 双
	工房

	7
	潜水泵
	65WQ25-22-3
	4 台
	物资仓库

	8
	强光手提灯
	KM-2622
	4 个
	物资仓库

	9
	对讲机
	BSD-600
	2 部
	工房

	10
	强光手电筒
	LED－521
	4 个
	工房

	11
	波莱特头灯
	LED－5W
	20 盏
	工房

	12
	正压式空气呼吸器
	R5300
	2 套
	物资仓库

	13
	报警器
	QH-200-2
	2 个
	车间

	14
	橡套电缆
	2*2.5
	500 米
	物资仓库

	15
	安全帽
	/
	20 顶
	工房

	6
	撬杠
	1.5 米
	6 根
	物资仓库

	17
	氧气呼吸器
	大号
	3 套
	物资仓库

	18
	氧气瓶
	10 升/min
	2 套
	物资仓库

	19
	彩条布
	特重
	5 卷
	物资仓库

	20
	塑料布
	8m*0. 1mm
	5 卷
	物资仓库

	21
	抬筐
	橡胶
	20 个
	物资仓库

	22
	棕绳
	/
	10 条
	物资仓库

	23
	手持喇叭
	sm-200V
	2 个
	物资仓库

	24
	矿用防爆三合一气体检测仪
	CD4
	1 台
	物资仓库

	25
	水泥
	25kg/袋
	10 袋
	物资仓库

	26
	铁丝
	10#
	5 捆
	物资仓库

	27
	担架
	SH-001
	1 副
	物资仓库

	28
	急救箱
	30cm*40cm
	2 个
	物资仓库

	29
	防毒面罩
	3M6200
	10 个
	物资仓库

	30
	口罩
	3M9042
	50 个
	工房

	31
	耐酸防护服
	凯麦斯系列
	30 套
	物资仓库

	32
	防护眼罩
	3M
	30 个
	物资仓库

	33
	编织袋
	/
	500 个
	物资仓库

	34
	吊葫芦
	2T
	1 套
	物资仓库

	35
	沙袋
	/
	100 袋
	物资仓库

	36
	土袋
	/
	100 袋
	物资仓库

	37
	黄土
	/
	500 千克
	物资仓库

	38
	活性炭
	/
	100 千克
	物资仓库

	39
	千斤顶
	/
	4 个
	物资仓库

	40
	手推两轮车
	/
	2 辆
	厂区

	41
	应急车辆
	/
	2 辆
	厂区


5.8.9.1生产区风险防范措施
（1）管线输送风险防范措施：
①各装置的工艺管道连接应尽量采用焊接，少用丝扣和法兰连接，焊缝要求100%探伤试验和气密性试验。
②对压力管线、合成系统等装置设置事故紧急切断阀，一旦发生泄漏时，可以迅速地分段隔离，对事故部位进行处理。
③管线采用厚壁管，较高的设计压力等级和腐蚀裕度。
④阀门尽量采用进口无泄漏阀门。
针对上述可能存在的事故风险，在加强职工安全素质教育和岗位操作能力培训的同时，提高装置的自动化水平，可以有效预防事故风险的发生。
（2）罐区及原料存储区防范措施
厂区已建有硫酸存储罐和化学品库，用于储存副产品辅料硫酸和内运的化学原材料。
根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：
①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；
②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；
③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器；
④装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品；
⑤使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；
⑥仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗；
⑦应制定应急处理措施，及时修编事故应急预案，应对意外突发事件；
⑧对硫酸罐区应设置独立的消防救援系统。
除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应管理措施。
5.8.9.2硫酸及酸性污水的风险防范措施
为防止酸性污水和厂区受污染初期雨水对水体的污染，做到含重金属酸性污水零排放，全厂设置容积300m3的事故水池，可用于事故时储存生产废水。同时公司设置容积3600m3的硫酸事故水池及应急处理系统等设施。用于处理硫酸泄露时的应急处置。
为防止事故池的开裂渗漏，所有污水池均采用钢筋混凝土结构，设计时考虑各种情况的受力（空池、满池、地下水位上升异常、局部地陷等），保证施工质量。
项目投产运行过程中，必须坚决杜绝废、污水在厂区内部管网中的跑、冒、滴、漏现象发生，以免污染地表径流。同时严格执行各类废污水处理制度，确保达标排放。非正常及事故情况下，排放生产废水中的污染物浓度严重超标，对周围水环境及水生态环境造成较大影响，因此，企业应加强内部自身管理，提高企业生产运行的管理水平，杜绝重大污染事故的发生。
定期采样，监控废水处理工艺的运转效果。当主体车间定期修缮时，处理设施和回水系统等也应同步进行检查和维修。
对废水处理装置每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、泵的运转、药剂的添加及使用等情况予以记录，发现问题及时处理。备品备件应充足，注意及时补充、更换。
用水和排水系统安装必要的水量计量和水质监测装置，以便管理人员对全厂用水系统运行情况进行全面监视，随时掌握系统中各处的水质水量，根据节水要求进行有效控制，减少管网漏失率。
5.8.10减缓风险事故环境影响的措施
5.8.10.1生产过程中发生事故的中毒的抢救及应急措施
具体见表5.8-6~5.8-10。
5.8.10.2消防设施及措施
厂区已针对储罐采取了以下消防措施：
（1）储罐区设置稳高压消防水系统，消防水量25L/s，
（2）消防给水管网布置成环状，两条向环状管网输水的进水管。
（3）消防给水环状管网采用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量5个。
（4）消火栓沿道路设置，宜在道路两边设置消火栓；
（5）储罐区的消火栓设置在防火堤外。
（6）消火栓采用地上式消火栓。每个消火栓有2个DN65的栓口。消火栓有防冻措施。
5.8.11事故应急预案
对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。
（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；
（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理（包括消防队、医院、通信等）；
（3）事故发生后应立即通知当地生态环境局、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。
（4）各车间建立应急事故防范组织，由企业和车间领导牵头，包括专业事故抢险人员，并配备专业抢险用具。
5.8.11.1应急预案组成
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，西部黄金伊犁有限责任公司根据目前建设内容已编制完成突发环境应急事件应急预案，已在当地生态环境主管部门备案，现正在进行修编。西部黄金伊犁有限责任公司现有风险事故应急预案基本内容见表5.8-24。
表5.8-24    风险事故应急预案基本内容一览
	序号
	项    目
	内    容    及    要    求

	1
	应急计划区
	危险目标：装置区、储罐区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


（1）预案执行原则
①统一指挥、分工负责、相互配合、快速高效；
②以事故发生部门和发生地自备救援组织为主体；
③任何部门和个人都必须支持、配合事故救援，并提供一切便利条件。
（2）预案人员构成
西部黄金伊犁有限责任公司目前已编制有应急预案，现正在修编中，拟建项目预案人员构成员直接利用现有预案，并在本项目建成后，完成应急预案的修编及备案，根据修编后的应急预案进行人员构成调整。
（3）各部门职责
①安全生产监督管理部门负责通知公司救援指挥部各成员单位启动预案，综合协调各成员单位、事故发生地地区人民政府及其有关部门、事故单位组织实施救援；
②保安部门负责组织事故现场的安全警戒、人员疏散、交通管制、受害人员营救、火灾扑救、现场及周围地区治安秩序维护；
③安全环保部门负责事故现场的应急监测，并做好化学危害物品性质、危害性的测定工作；
④医疗卫生部门负责组织救护队现场救护，指挥伤员转送，指导救护医院和医护人员全力抢救伤员；
⑤物资管理中心负责组织对事故所涉及的特种设备提出救援技术措施；
⑥后勤保障中心负责组织运输力量，运送撤离人员和救援物资；
⑦外联部门负责联系地区气象站，获得与事故应急救援有关的气象资料；
⑧信息中心要按照预案挥部办公室提供的事故救援信息向社会如实公告事故发生、发展和救援情况。负责组织通信队伍，保障救援的通信畅通。
5.8.11.2预案事故分级机制
应急预案分级编制：
按突发事件严重性和紧张程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。根据危险源类别，拟建项目适用较大环境事件（Ⅲ级）。
1、特别重大环境事件（Ⅰ级）
凡符合下列条件之一的为特别重大环境事件：
发生10人以上死亡，或中毒（重伤）50人以上；
因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失达1000万以上：
区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；
因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；
因环境污染造成城市主要水源地取水中断的污染事故；
因化危险学品生产和储运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故；
发生在环境敏感区的风险物质泄漏量超过10吨，以及在非环境敏感区油品泄漏量超过100吨，造成重大污染的事件。
2、重大环境事件（Ⅱ级）
凡符合下列条件之一的为特大事件：
发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）10人以上、50人以下；
区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；
因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；
发生在环境敏感区的风险物质泄漏量为1~10吨，以及在非环境敏感区风险物质泄漏量为10~100吨，造成较大污染的事件。
3、较大环境事件（Ⅲ级）
凡符合下列条件之一的为特大事件：
发生1人以上、3人以下死亡，或中毒（重伤）10人以下；
因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响。
发生在环境敏感区的风险物质泄漏量为0.1~1吨，以及在非环境敏感区风险物质泄漏量为1~10吨，造成一般污染的事件。
4、一般环境事件（Ⅳ级）
除上述事件以外的均为一般环境事件。
5.8.11.3应急救援保障
（1）消防
①硫酸
灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。
②SO3
消防方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。禁止用水和泡沫灭火。
③SO2
消防方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服。在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。
（2）医疗救援
在事故发生后，根据事故发生地点和主要危害毒害选择以下应急救援防护措施，见表5.8-25。
表5.8-25    个体简单防护措施一览
	危险物质
	身体部位
	防护措施

	硫酸
	眼睛防护
	佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器

	
	身体防护
	穿全身耐酸碱消防服

	
	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套

	SO3
	眼睛防护
	佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸

	
	身体防护
	穿全身防火防毒服

	
	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套

	SO2
	眼睛防护
	佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）

	
	身体防护
	穿聚乙烯防毒服

	
	手防护
	戴橡胶手套

	砷
	眼睛防护
	佩戴自吸过滤式防尘口罩、佩戴化学安全防护眼镜

	
	身体防护
	胶布防毒衣

	
	手防护
	戴橡胶手套

	三氧化二砷
	眼睛防护
	佩戴过滤式防毒面具、安全防护眼镜

	
	身体防护
	防静电工作服

	
	手防护
	防化学品手套

	五氧化二砷
	眼睛防护
	佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器

	
	身体防护
	胶布防毒衣

	
	手防护
	戴橡胶手套


（3）运输需求
①配备消防车、应急救援车、安环监测车（专业、非专业皆可）、救援物资运输车、人员调配车、巡逻车等；
②运输管理人员（车辆控制管理、使用人员配备）。
5.8.11.4报警、通讯应急联络
（1）报警机制
①针对风险事故级别，确定预警信号；
②针对风险发生事故工段，确定报警对象及相关预警负责人；
③根据风险事故发生类别，确定报警目的及预警方式（环境空气、水等）；
④根据事故类型及危害程度，确定报警范围及预警对象；
⑤根据事故及危害类型，确定预警单位及所需援助详情。
（2）应急通信联络机制
①制定应急联络名单及其联系方式，并标注其主要职责和管辖范围；
②制定各工艺段技术安全负责人员，标注其联系方式；
③制定公司级信息联络及手机部门，配备相应的通讯设施；
④制定不同事故类别、类型及危害程度所应联系和通报的对象、上级有关部门；
⑤配备相关车辆，负责用于人员和相关物资输送。
5.8.11.5应急响应机制
为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，本项目必须结合伊东工业园区A区的风险事故应急措施建立环境风险事故应急管理运行机制及应急响应程序。
建设单位在规范应急预案时应参照《新疆维吾尔自治区人民政府突发公共事件总体应急预案》、《新疆维吾尔自治区特大危险化学品生产安全事故应急救援预案》、《新疆维吾尔自治区特大生产安全事故应急救援预案》及《伊宁县人民政府突发公共事件总体应急预案》等政府制定的预案进行完善和补充。
应急计划分本项目建设单位、伊宁县和伊犁州三级。发生事故后，首先立刻按照厂区应急预案分级执行预案，县地区应急指挥部和应急指挥小组，由公司董事长、县或伊犁州主管领导任总指挥，具体处理各类较重的突发公共事件，主要做到最快、最好地处理突发事故。
（1）增加企业环境应急预案和地区环境应急预案的衔接和联动
特别重大或者重大突发事故发生后，要立即报告，最迟不得超过4小时，同时通报有关地区和部门。应急处置过程中，要及时上报有关情况。
（2）风险事故应急预案衔接
不同环境要素风险事故应急预案衔接如表5.8-26所示。
表5.8-26    不同环境要素风险事故企业、地区应急预案衔接概述
	环境要素
	预案制定级别

	
	企业
	地区

	大气环境
	1、在企业内部的组织部门中，一旦确定企业正常生产有引发大气环境影响，应立即组织专业队伍进行确定，并同时制定替代措施，以便在控制影响的同时确保正常生产；
2、及时向上级有关部门汇报，建议对其可能产生的影响进行分析，并采取相关措施。
	1、对可能受污染的人群及环境进行控制；向上级汇报事故情况，事故影响范围较大时应要求启动地区应急预案，以便控制事故的影响；
2、对企业生产进行调整，以确保区域内企业正常生产为前提，进行替代方案比选，保证环境经济受到保护的同时，社会经济亦不会受损；
3、在企业信息部门反馈事故影响的同时，地区主管部门应立即对事故起因进行调查，启动县、应急预案，主管部门进行协助，以确保预案顺利执行。

	水
资
源
	1、在企业内部的组织部门中，一旦确定企业正常生产有引发地下水、地表水环境、地表生态环境影响，应立即组织专业队伍进行确定，并同时制定替代措施，以便在控制影响的同时确保正常生产；
2、及时向上级有关部门汇报，建议对其可能产生的影响进行分析，并采取相关措施。
	1、对受影响区域进行环境现状调查，并结合企业生产状况，确定区域水资源保护措施；
2、通过区（县）生态环境局、建设局、计委对区域开发的规划，及时调整方案及防护措施，达到环境功能有所恢复的目的；
3、对企业生产进行调整，以确保区域内企业正常生产为前提，进行替代方案比选，保证环境经济受到保护的同时，社会经济亦不会受损；
4、在企业信息部门反馈事故影响的同时，地区主管部门应立即对事故起因进行调查，并对企业内部应急预案执行过程进行监控，在企业内部预案执行遇到困难时，地区主管部门应对其进行协助（财政部门、生态环境主管部门、经贸委及地区相关媒体），以确保预案顺利执行。


（3）补充信息传递及信息联动
①企业内部设置独立的风险事故信息收集、传递机构，确保事故发生后，事故信息能够在第一时间传递至上级有关部门，并及时向企业内部反馈上级指示，做出相应的执行措施；
②企业内部应急预案执行过程中应与地区应急程序即时沟通，并反馈执行过程中遇到的问题和未能控制的事故，给予定量的事故分析，为地区应急预案确定保护目标和控制范围提供依据。
本预案与上级预案管理及执行部门联动（互动）示意图见图5.8-4。
本项目预案指挥中心
伊宁县预案指挥中心
无法控制事故，上报
无法控制事故，上报
伊犁州预案指挥中心
无法控制事故，上报
通过组织内部力量、或联合上级部门使得事故得以控制。
国家级重特大事故指挥中心




事故信息收集，确定本预案是否能够控制事故           无需上报，可控
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图5.8-4    本项目应急预案与地区（上级）预案联动示意图
（4）补充关于环境事故上报机制
①重大或特大环境事故报告分为速报、确保和处理结果三类；
②速报：从发现事故后起48小时内上报，报告形式可以通过电话、电子邮件等形式，必要时应派专人当面报告；
③确保在查清有关基本情况后立即上报，上报形式可以通过电话、电子邮件、书面材料及当面口头汇报等；
④根据事故特点，必要时两方面的报告应同时进行，以加快环境风险事故的影响判断和控制；
⑤事故处理：各职能部门应全力配合地区预案执行的成员单位，配合地区应急预案领导小组对事故的处理，明确自己的责任。
5.8.11.6人员撤离疏散及救援组织预案
（1）撤离注意事项
①以大气污染为主的环境风险事故发生后，事故发生点下风向人群受危害的几率最大，因此要及时通知下风向5km以内的人群立即撤离。撤离的方向是当时风向的垂直方向，厂区人员直接上风向撤离即可。
②以水体污染为主的环境风险事故发生后，当地人群向远离河岸、径流水体的方向撤离。
③染毒区人员撤离现场的注意事项如下：
染毒区人员撤离前应戴好合适的防毒面具，同时穿好工作服，尽量减少皮肤的暴露面积；
迅速判明事故时的风向（利用区内高建筑物上的风标、风袋等），以便组织人员向上风向撤离；
染毒区人员在撤离时，不要慌张，要听从指挥部的指令和现场救援人员的安排。按指定的路线，向指定的集结点撤离；
防止继发伤害。尽可能向侧、逆风向转移，并避免横穿毒源中心区域或危险地带；
发扬团结协作精神，染毒区人员在自救的基础上要帮助同伴一起撤离染毒区域。
（2）救援注意事项
救援人员实施救援时的注意事项如下：
①救援人员进入染毒区域前必须清楚地了解染毒区域的地形、建筑（设备）分布、有无爆炸及燃烧危险、毒物种类及大致浓度，做好自身的防护工作，配备好各种防护器材；
避免单独行动，应至少2～3人为一组集体行动，以便于相互监护照应。在有易燃易爆气体存在的环境中，所用的救援器材均应具备防爆功能；
进入染毒区域的救援人员必须明确负责人，指挥协调在染毒区域内的救援行动。利用对讲机（防爆型）等随时与指挥部联系，同时所有参加救援的人员必须听从指挥部的命令。
②开展现场救援工作的注意事项如下：
做好自身防护。医疗救护人员在救护过程中要随时注意风向的变化，及时迅速做好现场急救医疗点的转移及伤员的防护工作；
分工合作。当事故现场出现大批伤员的情况下，医护人员应分工合作，做到任务到人，职责明确，团结写作；
急救处理程序化。为了避免现场急救工作出现杂乱无章的现象，医务室应事先设计好不同类型的化学事故所应采取的现场急救程序；
注意防护好伤病员的眼睛。在为伤病员医疗处置过程中，应尽可能的保护好伤病员的眼睛，不要遗漏对眼睛的检查与处置；
处理污染物。要注意对伤病员污染衣物的处理，防止发生继发性损害，特别是对某些毒物中毒的病人做人工呼吸时，要谨防救援人员再次引起中毒，不宜进行口对口的人工呼吸，最好使用苏生器进行人员抢救；
交接手续要完备。对现场急救处理后的伤病员，要做到一人一卡（急救卡），将基本情况、初步诊断、处理结果记录在卡上，并别在伤员胸前，便于识别及下一步诊治。移交伤病员时手续要完备；
做好登记统计工作。应做好现场急救的统计工作，资料准确、数据齐全，为日后总结经验教训积累资料；
转送伤病员要合理安排车辆。在救护车辆不足的情况下，对危重伤病员要在医务人员的监护下，用安全救护型救护车转送。中度病员安排普通型救护车转送，对轻度病员可安排中型客车集体转送。
5.8.11.7事故中止及善后处理
（1）应急状态中止与恢复措施
①应急状态中止
当环境风险事故处置工作结束时，应急救援领导小组宣布应急状态中止，现场应急救援临时指挥部予以撤销。
②恢复措施
根据突发事故恢复计划组织实施恢复工作。包括装置与设备的检修、安装、试车、运行等。
（2）编制事故报告
事故报告的主要内容如下：
①事故经过和原因分析；
②事故影响范围和程度，造成的损失情况；
③事故的经验和教训；
④事故处罚情况。
（3）公示
事故报告需要经过评定，并将评定后事故报告以各种可行形式进行公示。
5.8.11.8应急预案培训计划
（1）培训与演练目的
重大危险源发生事故是小概率事件，因此应急预案的实施是少有的，必须通过培训与演练使应急救援人员熟悉预案，以便确定他们在实际紧急事件中是否可以正常运行，通过培训与演练要达到一下目的：
①在事故发生前暴露预案和程序的缺点；
②辨识出缺乏的资源（包括人力和设备、机具）；
③改善各种反应人员、部门和机构之间的协调水平；
④在公司应急管理的能力方面获得员工认可和信心；
⑤增强应急反应人员的熟练性和信心；
⑥明确每个人各自岗位和职责；
⑦明确公司应急预案与政府、社区应急预案之间的合作与协调；
⑧提高整体应急援救的反应能力。
（2）培训与演练的基本内容
①基础训练
主要包括队列训练、体能训练、防护装备和通讯设备的使用训练等内容。目的是使应急人员具备良好的战斗意志和作风，熟练掌握个人防护装备的穿戴，通讯设备的使用等。
②专业训练
主要包括专业常识、堵漏技术、抢运和清销，以及现场急救等技术。通过训练，救援队伍应具有相应的专业救援技术，有效地发挥救援技术。
③战术训练
战术训练是救援队伍综合训练的重要内容和各项专业技术的综合运用，提高队伍事件能力的必要措施。通过训练，使各级指挥员和救援人员具备良好的组织能力和实际应变能力。
④自选课目训练
自选课目训练可根据各自的实际情况，选择开展如防火、防毒、分析检验、综合演练等项目的训练，进一步提高救援人员的救援水平。
（3）培训与演练的周期安排
在公司的应急救援预案发后，公司各单位要认真组织员工学习和讨论，熟悉预案内容，并对学习情况做好记录。安全环保部对学习记录进行检查。
①专业性训练
各单位结合生产实际，每年有针对性地开展防火、防毒、现场急救、堵漏技术、抢运和清消、撤离疏散等专业性训练一次以上，训练要有完整的记录，要对训练情况作出评价，形成训练报告，训练报告报告公司安全环保部、消防队备案。公司安全环保部对训练提出技术和材料的支持。
②综合演练
综合演练是最高水平的演练，是应急预案内规定的所有任务单位或其中绝大多数单位参加的全面检查预案可行性的演习。主要是验证各急救组织的执行任务能力，检查相互间协调的问题。通过演练，能发现应急预案的可靠与可行度，能发现预案存在的问题，能提供改善预案的决策性措施。综合演练应在各单位或专业性演练已开展的基础上进行，应有周密的演练计划。严密的组织领导，充分的准备时间，该演练由公司安全环保部、消防队牵头组织，每1～3年开展一次，演练结束后，要有评价和预案改进报告。
5.8.12环境风险评价自查表
本项目风险自查表见表5.8-27。


表5.8-27    环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	硫酸
	SO3
	SO2
	砷
	/
	/
	/
	/

	
	
	存在总量
/t
	36716
	0.58
	7.91
	938.99
	/
	/
	/
	/

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数0人
	5km范围内人口数7440人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	/人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3√

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3√

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1√
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100√

	
	M值
	M1□
	M2√
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1√
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1√
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3√

	
	地下水
	E1□
	E2√
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ√
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	I□

	评价等级
	一级√
	二级□
	三级□
	简单分析□

	风险识别
	物质危险
性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险
类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气√
	地表水□
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定
方法
	计算法√
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险
预测
与评
价
	大气
	预测模型
	SLAB☑
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围  m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围  m

	
	地表水
	最近环境敏感目标：无；到达时间：无。

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间：无

	
	
	最近环境敏感目标：无，到达时间：无

	重点风险防范措施
	1.全厂的平面布置贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全卫生、环保等规范的相关要求；满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅；结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求；节约用地。为满足运输和消防需要，各新建装置区均设置了环形通道。2.根据本项目的特点，在装置总区布置时，严格按《建筑设计防火规范规范》GB50016-2006将各区合理划分，设计中尽量采用露天布置，设计满足规范要求的消防通道；对各项建筑的结构类型，主要承重件的耐火性能、规格、耐火等级等均依《建筑设计防火规范》GB50016-2006进行设计，各单项建筑物均为钢筋混凝土承重的结构或砖混结构，屋面均为钢筋混凝土板；对楼梯、出入口、防火防爆设计均按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006有关规定设置。3.装运易燃、剧毒、易燃液体等危险化学品，应采用专用运输工具；运输线路、中转站应设在郊区或远离市区；化学危险品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。4.配备安全卫生的兼职检查人员以监督、检查落实安全卫生措施的实施。建立完善的安全卫生制度，加强对全体职工的安全、卫生教育，提高全体职工的安全卫生意识。

	评价结论与建议
	因此，为了防止生产装置泄漏及由此引发的火灾、爆炸事故对环境及人员的危害，厂区周围应设置安全防护距离；加强安全生产管理，工作人员持证上岗。在控制措施得当、事故处理及时的情况下，火灾、爆炸对环境的影响是非持久性的，事故结束即会停止事故排放，对环境的影响将逐渐减弱至消失。
建议公司做好事故状态下的应急防护措施，及时修编环境应急预案，并做好应急知识的培训及演练，事故发生后应立即启动相应的应急预案，以使风险事故的影响后果降到最低。因此，从环境风险的角度出发，本项目是可行的。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。
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本项目涉及少量土建施工。
（1）大气污染防治措施
1）加强施工现场管理，对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘的扩散范围，风速较大时，应停止施工作业。
2）采用商品混凝土，装运土方车辆采用密封式运输，施工现场及时清扫，堆场与施工道路应定时洒水抑尘。
3）油漆和涂料喷刷作业时，挥发性有机溶剂可能被织物面板和顶棚饰面等吸附，因此应合理安排施工作业次序，作业后应对建筑物进行自然性通风。油漆、涂料采用新型无污染环保产品。
4）施工现场运输车和部分施工机械应控制车速，减少道路扬尘。
（2）废水污染防治措施
1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，应采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。
2）施工现场产生的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水收集排入沉淀池处理后回用。
3）建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染周围环境。
4）施工人员的生活污水依托冶炼厂现有污水处理设施处理。
（3）施工废物污染防治措施
1）建设施工期间产生的建筑垃圾必须按规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并送园区指定的填埋场卫生填埋。
2）施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，及时送园区生活垃圾填埋场处理。
3）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。
（4）噪声污染防治措施
1）施工单位应尽量选用低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。
2）产生高噪声的作业点置于项目中部区域，以有效利用施工场地的距离衰减作用减少影响。
3）加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区机动车辆数量和行车密度，控制车辆鸣笛。
4）加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。
施工单位应当确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关要求，实现达标排放，严禁发生施工噪声扰民情况。
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6.2.1制酸废气处置措施
本项目烟气制酸利用现有工程制酸设备、工艺及环保设施。
6.2.1.1焙烧烟气处置措施
焙烧烟气进入表面冷却器降至400℃左右，烟气继续进入旋风除尘器除尘，然后再进入电除尘器进一步除去炉气中的烟尘，旋风烟尘以及电收尘烟尘全部进入中间仓，采用气力输送至电炉熔炼车间煅烧工段；两台沸腾炉的焙砂由溢流口溢出，经过圆筒冷却器进入焙砂仓。
经除尘后，电除尘器出口烟气温度约280℃，含尘降至20mg/Nm3，再进入制酸系统，经烟气净化、干吸、转化产出工业硫酸。
6.2.1.2除尘措施适用性论证
本项目焙烧烟气采用旋风+电除尘，收尘后的烟气进入制酸车间进行制酸。
（1）旋风除尘器
旋风除尘器是一种中效除尘器，两级串联后除尘器效率可达90%以上，除尘器本体阻力低于900Pa，用现有的锅炉引风机就能保证锅炉正常运行。本除尘器负荷适应性好，在70%负荷时，除尘效率在90%以上。旋风除尘器内的旋风子是采用铸铁或陶瓷制造的，厚度大于6mm，因此有良好的耐磨性能。它是工业锅炉烟气除尘和其他粉尘治理的理想设备。
除尘器为旋风类除尘器，当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由排气筒排出，达到除尘效果。
经本项目现有工程运行多年实践，除尘效果较好。
（2）电除尘
为了将焙烧烟气中的粉尘浓度降至更低。焙烧烟气经旋风除尘后再设置一套电除尘，电除尘器原理：交流电经变压器升压后，由整流器变为高压直流电，负极接电除雾器的电晕极，正极接沉淀极，形成高压电场；烟气进入电场后，分散于其中的尘粒与负离子相遇而荷电；荷电后的颗粒向沉淀极移动，最终沉积在沉淀极上与气体分离，从而达到净化气体的目的；沉淀极上的尘粒积聚到一定的厚度后，靠自重顺流到底部。由于沉淀极由导电玻璃钢制成，可直接导电，不必像塑料沉淀极那样利用据液膜间接导电。
电除尘在技术可靠性、耐腐蚀性能以及运行维护等方面都较湿式电除尘更好。电除尘优势：
①净化效率高，电除尘器可以通过加长电场长度、增大电场有效通流面积、改进控制器的控制质量、对烟气进行调质等手段来提高除尘效率，以满足所需要的除尘效率。对于常规电除尘器，正常运行时，其除参尘效率一般都高于99%。能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数，来满足所要求的净化效率。
②阻力损失小，设备阻力小、总能耗低。电除尘器的总能耗是由设备阻力、供电装置、加热装置、振打和附属设备（卸灰电动机、气化风机等）的能耗组成的。电除尘器的阻力损失一般为150～300Pa，约为袋式除尘器的1/5，在总能耗中所占的份额较低。一般在20毫米水柱以下，和旋风除尘器比较，即使考虑供电机组和振打机构耗电，其总耗电量仍比较小。
③烟气处理量大。电除尘器由于结构上易于模块化，因此可以实现装置大型化。单台电除尘器的最大电场截面积达到了400m2。
④允许操作温度高，如SHWB型电除尘器最好允许操作温度250℃，其他类型还有达到350~400℃或者更高的。
⑤可以完全实现操作自动控制。
6.2.2.3钠法脱硫措施适用性论证
（1）工艺流程
制酸尾气由脱硫塔体中下部进入，保持向塔内有足够的向下倾斜坡度，从而保证烟气的停留时间和均匀分布，有效地避免烟气的旋流及壁面效应。吸收液由泵打入喷淋母管，经喷嘴从塔体上部均匀喷出。这时，喷出的吸收液和上流向的烟气充分接触，碱液液滴、液雾与烟气中的SO2发生剧烈碰撞，经反应生成亚硫酸钠，钠盐液体流到塔体底部，继续循环吸收。脱硫后的净烟气，经吸收塔上部的除雾器除水后再经过烟道到排气筒直接排放，塔底排出吸收液送入车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。
在吸收塔中，烟气中的SO2与碱吸收接触后。发生如下反应：
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钠法吸收实际上是利用碱液不断循环的过程来吸收烟气中的SO2，在吸收过程中所生成的酸式盐NaHSO3对SO2不具有吸收能力，随着吸收过程的进行，吸收液中的NaHSO3数量增多，吸收液的吸收能力下降，因此需向吸收液中补充碱液，使部分NaHSO3转化为Na2SO3，保持吸收液中Na2SO3的浓度比例相对稳定以保持吸收液的吸收能力。由于不需要经过氧化环节，系统所排出的脱硫后废液用泵直接送至污水处理站。
（2）技术特点及优势
钠法脱硫具有一下技术特点及优势：
对SO2有相当高的亲和力；
吸收剂在洗涤吸收过程中不挥发；
溶解度高，因而不存在吸收系统结垢和堵塞问题；
吸收能力大、吸收剂用量少，据国内外有关单位实例结果表明，单级脱硫率超过80%以上。
西部黄金伊犁有限责任公司于2020年08月07日初次申领排污许可证，2020年11月6日一次变更，2021年9月17日二次变更，有效期至2023年8月6日；证书编号91654021068808049U001V。通过在全国排污许可证管理信息平台公开端（http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action）查阅台账记录和排污许可执行报告。公司按照排污许可管理要求在2020年~2021年报送了季报、年报，执行报告内容主要包括承诺书、排污单位基本信息、基本生产信息、和实际排放情况及达标判定分析等内容。现有工程污染物均能做到达标排放，废气中污染物可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
因此，本项目现有制酸废气处理措施可行。
6.2.2焙砂仓废气处置措施
焙砂仓废气采用布袋除尘器除尘，除尘效率99%以上。
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器结构简单，维护操作方便除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在20mg/m3以下。与静电除尘器比较，在同等除尘效率的前提下，袋式除尘器造价低于静电除尘器。特别是袋式除尘器适应高含尘浓度气体除尘，并达标排放。例如长袋脉冲袋式除尘器在高浓度煤粉收集技术，已成功用于煤磨系统的收粉工艺，并在武钢、鞍钢等多家企业推广应用。实测入口浓度675~879mg/m3，排尘浓度0.59~12.2mg/m3，效益显著并杜绝了污染。
根据《袋式除尘器通用技术规范》HJ2020-2012，袋式除尘器工艺适用于各种风量下的含尘气体净化。以下场合和要求下应优先采用袋式除尘工艺：
（1）粉尘排放浓度限值<20mg/m3（标态干排气）
（2）高效捕集微细粒子
（3）含尘空气的净化
（4）炉窑烟气的净化
（5）粉尘具有回收价值，可综合利用
（6）水资源缺乏或严寒地区
（7）垃圾焚烧烟气净化
（8）高比电阻粉尘或粉尘浓度波动较大
（9）净化后气体循环利用
选用袋式除尘器适合本项目含尘尾气的处理，符合《袋式除尘器通用技术规范》（HJ2020-2012）的要求，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准要求，经济合理，技术可行。
6.2.3无组织废气处置措施
在工程设计时，尽量避免造成无组织排放。对原辅料储存及固体废物临时储存库进行防护，避免和减少二次污染及扬尘。
焙烧炉进料口等均设置集气罩，保持烟气收集系统微负压，对进出料时逸出的废气进行收集。厂房采用通风良好的建筑结构，空气流畅。
粉状物料运输采取密闭措施，厂内大宗物料转移、输送应采取皮带通廊、封闭式皮带输送机或流态化输送等输送方式。皮带通廊应封闭，带式输送机的受料点、卸料点采取喷雾等抑尘措施或设置集气除尘设施。厂内运输道路应硬化，及时清扫、并采取洒水、喷雾或抑尘措施。运输车辆驶离厂区前应冲洗车轮，或采取其他控制措施。车间生产过程中车间内散发大量余热、水蒸汽、酸雾等有害物，采用在车间下部设计侧窗作为进风面，在车间顶部设多个排风口利用机械排风排出车间内酸雾和余热。
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6.3.1废水污染源分析
本项目制酸车间产生电除雾冲洗水24m3/d（1m3/h），脱硫外排废水1m3/d（0.417m3/h），车间地面冲洗水5m3/d（0.21m3/h），废污酸96m3/d（4m3/h）。
合计含酸废水126m3/d，在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。
各车间循环水排水113m3/d，通过管网排至园区污水处理厂。
厂区生产废水排水管材为HDPE双壁波纹排水管，排水主干管管径DN300。
本项目建设有1500m3的雨水收集池，收集厂区的5分钟内的初期雨水。
本次技改不新增劳动定员，全厂生活污水排放量0.93m3/h（7365.6m3/a），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后经园区污水处理厂进行处置。
6.3.2制酸车间现有废水处理工艺流程
（1）污水处理规模
本项目制酸车间产生的含酸废水126m3/d，其主要污染物为SS、总砷及总铅等物质。
（2）酸性废水处理
本项目制酸车间产生电除雾冲洗水24m3/d，脱硫外排废水1m3/d，车间地面冲洗水5m3/d，废污酸96m3/d。合计含酸废水126m3/d，在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。
①处理原理
对于本项目生产废水，以混凝剂价廉易处理高效为原则，采用石灰乳沉砷-水泥固砷法处理，固定下来的砷进行尾矿库填埋处置，沉砷后的污水采用石灰乳-硫酸亚铁混凝沉降法处理。控制Fe/As摩尔比7：1和pH值7.5～9.5。反应后用压滤机进行压滤。滤液返回生产回用，不对外排放。
通过投加石灰乳，使其与硫酸根、亚硫酸根离子发生反应生成难溶解的硫酸钙沉淀、亚硫酸钙沉淀、氢氧化铜沉淀。
SO2+CaO=CaSO3↓
SO3+CaO=CaSO4↓
CuSO4+CaO+H2O=CaSO4↓+Cu（OH）2↓
废水中的砷主要以正亚砷酸和偏亚砷酸及它们的盐类的形式存在，污水中有下列电离平衡：
3H++AsO33-= As（OH）3=As3+ +3OH-
5H++AsO43-=As5+ +3OH-+H2O
在废水中加人Ca（OH）2，FeSO4时，铁与污水中AsO33-、AsO43-形成稳定的络合物，并被铁的氢氧化物吸附共沉而达到除砷的目的：
Ca（OH）2+FeSO4=CaSO4+Fe（OH）2
3Ca（OH）2+Fe2（SO4）3=3CaSO4+2Fe（OH）3
AsO33-+Fe（OH）3=FeAsO3+3OH-
AsO43-+Fe（OH）3=FeAsO5+3OH-
Fe2+有很强的还原性在溶液中很容易被氧化为Fe3+。
在上述反应的同时，由于CaSO4的溶度积较大，Ksp（CaSO4=6.lx10-5），溶液中存在着一定量的Ca2+离子，因此也有Ca3（AsO4）2和Ca3（AsO3）2的沉淀物生成。在反应中生成溶解度较小的胶体Fe（OH）3能吸附砷酸铁和亚砷酸铁而共沉，除砷效果显著。
②工艺流程
生产废水直接进入一段中和槽，添加石灰乳进行沉砷反应。沉砷后的溶液进行压滤，滤液自流到二段中和槽。压滤后的含砷渣由螺旋输送到混合器，在混合器中，含砷渣与来自水泥仓的水泥充分混合固定。滤液到二段中和槽后，往二段中和槽加石灰乳、FeSO4溶液，同时鼓入空气进行氧化处理；经反应后的矿浆打到压滤机压滤，滤液自流到滤液池用泵打回各工段使用，一段中和滤渣和二段中和滤渣进入尾矿库，并现浇混凝土封闭。生产废水处理工艺流程图见图6.3-1。
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图6.3-1    制酸车间废水治理工艺流程图
③药剂制备
1）石灰乳的制备
石灰乳采用精石灰或石灰经石灰消化机、溶液槽加水搅拌而成，石灰乳溶液浓度10%，石灰乳用量32t/d。选用三台H15消化机，每台处理量15t/d，P4.2kw，溶液槽选用六台BCF-A，φ3150mm玻璃钢搅拌槽，每台有效容积22m3，配Y160L-6电机，P11kw。
2）FeSO4·7H2O制备
投加浓度5%，FeSO4·7H2O投加量4296kg/d，溶解槽选用三台BCF-A，φ1200玻璃钢搅拌槽，有效容积1.3m3，配Y100L-4电机，P2.2kw，溶液槽选用一台BCF-A，φ2000mm玻璃钢搅拌槽，有效容积5.6 m3，配Y132M1-6电机，P4kw。
3）脱硫后废碱液
钠法脱硫系统所排出的脱硫后废碱液用软管泵RGB50直接送至厂内污水处理，功率2.2kW。
4）3#絮凝剂的制备
3#絮凝剂投加浓度5‰，投加量6786g/d，制备槽采用BCF—A，φ900mm玻璃钢搅拌槽，有效容积0.6m3，配Y112M-6电机，P1.1Kw。
5）充氧设施
硫酸污水中As3+的氧化采用空气中的氧，污水耗氧0.067kg/m3，需鼓风量0.86m3/min，选用D14X20-1.25/5000罗茨鼓风机二台，一用一备，其性能为Q1.25m3/min，静压力5000mm水柱，配Y132S-6电机，P3.0Kw。主要设备见表6.3-1。
表6.3-1    污水处理主要设备
	序号
	设备名称  型号  规格
	数量
	功率（kW）

	1
	斗式提升机TD160，提升高度8.5m
	1
	2.2

	2
	石灰仓6m2
	1
	

	3
	化灰机XSJ－R5
	1
	2.2

	4
	浓密机
	2
	

	5
	软管泵RGB50
	2
	2.2×2

	6
	清液输送50FUH－30，Q＝10m3/h，H=32m
	1
	5.5

	7
	中和槽ф3000，H＝3000
	2
	15

	8
	微孔过滤器
	1
	


6.3.3生产废水处理措施合理性
本项目制酸车间产生电除雾冲洗水、脱硫外排废水、车间地面冲洗水及废污酸合计含酸废水126m3/d，与现有工程含酸废水产生量一致，含酸废水在车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。本次技改废水产生量、污染物浓度与现有工程对比变化不大，厂区现有工程产生含酸废水处理设施规模最大为400m3/d。制酸车间污水处理装置出口监测结果见表6.3-2。


表6.3-2    制酸车间处理设施出水口水质    （单位：mg/L，pH除外）
	监测点位
	监测项目
	监测时间
	排放浓度
	环保措施
	《污水综合排放标准》(mg/L)

	制酸车间处理设施出水口
	pH
	2023年5月24日~5月25日
	7.20~7.47
	石灰乳铁盐中和法
	6.0~9.0

	
	悬浮物
	
	30~45
	
	-

	
	COD
	
	4~26
	
	500

	
	总砷
	
	0.423~0.465
	
	0.5

	
	总银
	
	0.03L
	
	0.5

	
	总铅
	
	0.2L
	
	1.0

	
	总锌
	
	0.05L
	
	5.0

	
	总铜
	
	0.05L~0.05
	
	2.0

	
	硫化物
	
	0.003L~0.005
	
	1.0

	
	硫酸盐
	
	98~283
	
	-

	
	总氰化物
	
	0.004L
	
	1.0

	达标情况
	/
	达标


根据监测结果可知：制酸车间污水处理装置出口总铅、总砷及总银等第一类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值。其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。生产废水经制酸车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统，不外排。本次技改工程生产废水可依托制酸车间污水处理装置。
经中和处理后的酸性污水达标后做回用（原料调浆、调湿），因调湿水对水质要求不高，这种处理措施从技术与环保角度可行，可使工艺废水形成闭路循环体系，不外排，减少环境风险隐患，并可提高污水回用率。
厂区各车间循环水排水通过管网排至园区污水处理厂处理，循环水排水属于清净下水，园区污水处理厂处理污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A标准，出水用于园区降尘绿化等综合利用。
6.3.4生活污水处理措施合理性
本次技改不新增劳动定员，全厂生活污水排放量0.93m3/h（7365.6m3/a），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后经园区污水处理厂进行处置。
根据现有工程生活污水监测结果可知，项目生活污水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。满足伊宁县伊东工业园工业污水处理厂进水水质要求。
伊宁县伊东工业园工业污水处理厂在伊东工业园A区外西南约6km，218国道北侧0.5km，青年农场西侧0.8km。污水处理采用“水解澄清池+二级生物滤池”工艺，近期处理规模2万m3/d，可接纳本项目外排生活污水。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A标准，，出水用于园区降尘绿化等综合利用。
6.3.5事故水池依托可行性分析
工程消防废水以及事故废水利用事故废水收集池收集后处理，避免废水超标外排。根据中国石化建标[2006]43号《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中相关要求，事故储存设施总有效容积计算公式如下：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V2=∑Q消t消
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5=10qF
q——降雨强度，mm；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；
事故池容积计算结果分析见表6.3-3。
表6.3-3    事故池容积计算结果分析一览表
	计算项目
	数值
	备注

	V1
	4000m3
	硫酸储罐5000m3，按80%装填率计算，单个储存物料4000m3

	V2
	676m3
	一次消防用水量676m3

	V3
	2700m3
	围堰收容存储量为2700m3。

	V4
	126m3
	按一天废水量计算

	V5
	710.6m3
	伊宁市年均降雨量262.7mm，根据计算V5为710.68m3。

	V总
	2812.6m3
	


经计算V总为2812.6m3。
厂区现有事故水池1座（300m3）、硫酸事故池1座（3600m3），雨水收集池1座（1500m3）。仍可满足多点火灾情况下废水收集需要，可保证全厂事故情况下废水全部收集，不外排。
[bookmark: _Toc414619236][bookmark: _Toc440992580][bookmark: _Toc440295548][bookmark: _Toc441075163]6.3.6地下水保护措施
本工程设计采用先进工艺以及废水回收利用设施，整个生产过程无外排废水，在正常工况下，对地下水环境影响有限。但是在非正常工况并且防渗层出现破裂的情景下，本工程对地下水环境水质存在一定程度的影响。
（1）防渗措施
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水工程防水技术规范》（GB50108-2008）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生，入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。在建设和正常运行期间，应尽量防止管道、设备以及各工艺车间的废水处理区、车间污水存储及处理区等产生跑冒滴漏情况。
1）防渗原则
①源头控制。主要包括在工艺管道设备，污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。管线尽可能地上和架空敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
②末端控制。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏污染物收集措施。即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并收集滞留在地面的污染物，集中送至车间污水处理装置处理。末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。
2）主动防渗措施
建立完善的泄漏污染物收集、排放和处理系统，及时将泄漏在地面的污染物收集至车间污水处理装置进行处理。
①设备及管道排放出的含有毒有害介质液体设置废液收集系统加以收集。
②物料管线原则上采用地上化敷设，若不能地上敷设时，管沟应做防渗处理。
③检修、拆卸、试车、施工安装时含有有毒、有腐蚀和可燃物的物料时必须采取措施，集中收集，不得任意排放。
3）被动防渗措施
防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两部分内容：一是全厂污染区按要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至车间污水处理装置处理。
4）预防措施
冶炼厂厂区后期需开展风险评估工作，确定其风险是否可以接受。
根据生产装置、辅助设施及公用工程的污染区划分，对于非污染区、一般污染区和重点污染区分别采用不同等级的防渗方案。所采取的具体防渗方案如下：
①污染防治分区方案
厂区内各项依托设施均已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行防渗处理。
目前厂区焙烧车间、制酸车间、罐区、事故应急池、输送管线、危废暂存间已按重点防渗区要求进行了防渗，上述地区以外的其他建筑区如生活区已按简单防渗区要求进行了防渗。本项目在现有工程上技改，不新增占地。
厂区污染防治分区，见表6.3-4和图6.3-2。







表6.3-4    厂区污染防治分区表
	序号
	区域名称
	主要介质
	主要泄漏物
	分区类别

	生产装置区

	1
	生产装置
	车间地面
	反应浆料
	化学品、碱液、酸液、重金属等
	重点污染防治区

	2
	辅助设施
	硫酸罐区地面
	硫酸
	硫酸
	重点污染防治区

	
	
	危险化学品库地面
	原辅材料
	化学品、重金属
	重点污染防治区

	3
	公用工程
	车间污水处理装置地面
	污水
	酸性废水及重金属
	重点污染防治区

	
	
	事故水池
	污水
	酸性废水及重金属
	重点污染防治区


②防渗设计方案
厂区按非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。
防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：
一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。重点污染放置区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
（2）污染监控体系
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染，及时控制。
西部黄金伊犁有限责任公司厂区西侧分布有2口地下水监测井，距离厂区直线距离约1km的尾矿库分布有5口监测井。地下水监测井分布满足评价要求。
（3）发生少量泄漏时环保措施
当发生污染事故时，污染物运移速度较慢，污染范围较小。因此，建议采取如下污染应急治理措施：
①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。
②查明并切断污染源。
③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析。
④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施。
⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度。
⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。
⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。
⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。
⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。
综合分析，本项目采取的防止地下水污染的主动控制措施从生产过程入手，在工艺、管道、设备和给排水等方面尽可能的采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，其技术经济可行。
[bookmark: _Toc7549][bookmark: _Toc30238]6.4固体废物的治理措施
6.4.1一般固废处置措施
收尘灰收集后和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金。
废水中和渣暂存于厂区临时堆渣场，临时堆渣场位于废水处理车间内，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭，该渣场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，地面为20cm厚混凝土防渗土防渗层，渣场周围为2.5m高的实体砖墙，并安装有视频监控系统。
6.4.2危险废物处置措施
本次评价要求对危险固废按照不同种类分别设置临时贮存设施，贮存设施建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标》（GB 18597-2023）的要求进行，其堆放点基础必须采取防渗、放散失措施。运行过程加强管理，避免物料流失。
废钒触媒暂存于危废暂存间，定期交由新疆金派环保科技有限公司处理。
中和滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库堆存，并现浇混凝土封闭。
西部黄金伊犁冶炼厂临时堆渣场位于废水处理车间内，该渣场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，地面为20cm后混凝土防渗土防渗层，渣场周围为2.5m高的实体砖墙，并安装有视频监控系统。采取以上措施后固体废物对环境影响很小。
根据工程分析，项目危险废物污染特性及污染防治措施统计，见表6.4-1。
表6.4-1    项目危险废物污染特性及污染防治措施统计表
	编号
	名称
	废物类别
	废物代码
	措施及去向

	S1
	废水中和渣
	HW48
	321-022-48
	滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭

	S2
	废钒触媒
	HW49
	900-041-49
	定期交由新疆金派环保科技有限公司处置

	S4
	废机油
	HW08
	900-214-08
	


1）收集过程的污染防治措施
企业应该根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。该计划应包括：收集任务、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等内容。同时，危险废物收集应制定详细的操作规程，至少包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、应急防护等。收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备。
2）内部转运过程的污染防治措施
当危险废物进行内部转运作业应达到如下要求，①综合考虑厂区的实际情况，尽量避开办公区和活动区；②采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》。当内部转运结束，应对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路上。
3）贮存过程的污染防治措施
①危险废物储存设施应配备照明设施和消防设施；按危险废物的种类和特性分区贮存；②废弃危险化学品贮存应满足《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染防治办法》的要求。
4）运输过程的污染防治措施
①危险废物运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。本项目危险废物由有相应危险废物处理资质的单位安全处理。
对厂区内的各类生产固废和生活垃圾应分类管理、定点存放、定期处理、严禁乱堆乱放、随意倾倒。提高废物的利用，对具有可回收或综合利用的固废应尽可能利用，既减少了废物排放量，又增加了企业经济效益。加强管理，合理利用资源，减少各辅助工序和包装中产生的废料、废品等。设立固废台账管理制度。
综上所述，项目固废都得到有效地处置，措施可行，不会产生二次污染。
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本项目生产过程中噪声源主要为压滤机及压缩机、泵等生产噪声等，噪声控制的总体要求为：
（1）设备选型尽量选择低噪声设备，从声源上控制噪声。设备招标时应向设备制造厂家提出噪声限值要求。当某些设备达不到要求时，应采取隔声、吸声、消声等措施；
（2）在厂区总体布置中统筹规划，合理布置。将高噪声车间布置在远离厂界处；在厂房建筑设计中，尽量使工作和休息场所远离强噪声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离；
（3）加强绿化，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附近，尽可能多种植高大树木，乔灌结合，利用植物的减噪作用降低噪声水平。另外，在厂界种植绿化隔离带，进一步减轻噪声对周围环境的影响；
（4）工程建设时采用先进的低噪动力设备，对声强较大的设备，修建隔音操作室集中控制，部分设备加装隔音罩、吸声板、消声器等；
（5）电机驱动泵电机安装隔音罩，蒸汽驱动泵齿轮箱与透平压缩比匹配；
（6）设备定期维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象；
（7）气体放空口（主要由压缩机蒸汽放空口和中、高压蒸汽放空口、工艺气体放空口等）加装消声器；
（8）管道支架采取阻尼、隔振、吸声处理；
（9）针对开工设备、管道吹扫噪声，由于噪声较大，对周围临近企业和人群影响较大，本项目位于伊东工业园，500m范围内无敏感点，但是分布有园区企业建设单位，故本项目开工建设要对直接影响人群做出通知。
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根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施以及跟踪监测计划。
[bookmark: _Toc5560]6.6.1已采取的土壤污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤污染途径主要为大气沉降、地面漫流和垂直入渗三种。
根据现场调查，厂区主要采取了以下措施防治土壤污染：
6.6.1.1大气沉降途径防范措施
厂区新建全封闭式物料大仓，厂内所有物料装卸、堆存均在物料大仓内进行，物料大仓出入口设置车辆冲洗台、内部设施喷淋洒水装置。最大程度上减少了无组织废气。制酸尾气采用相应的尾气处理设施，尾气均能达标排放。
通过采取上述措施，大大降低了对土壤的污染。从现场运行情况来看，各装置运行正常，厂界各废气污染物均达标排放。
6.6.1.2地面漫流途径防范措施
项目运行期间，冶炼厂的生产工艺排水为制酸车间的生产废水。在厂内设置一座1500m3雨水收集池、一座3600m3硫酸事故池和300m3污水事故池，均为钢筋混凝土结构池体。事故水池均设置围堰，围堰高度为20cm。
在采取上述措施后，可有效防止污水地面漫流。
6.6.1.3垂直入渗途径防范措施
为阻止冶炼厂污染物垂直入渗对土壤造成污染，厂区内分区防渗，各水池均按照相关要求采取了严格的防渗措施，厂内道路硬化，厂内堆场均采取防渗措施，危废暂存于危废库内，危废库按照相关标准进行防渗。
在采取上述措施后，可有效防止冶炼厂污染物垂直入渗污染土壤。
6.6.2源头控制措施
本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：
（1）企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。
（2）企业应采用先进的工艺技术，减少生产废水的产生量；若发生泄漏事故时，应马上将泄漏的污水切换收集至事故池，减少地面漫流量。
（3）企业应采用先进的工艺技术，减少固废的产生量，并提高固废的综合利用率，减少固废的堆存量。
6.6.3过程控制措施
项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：
（1）企业应在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附，减少最终进入土壤的污染物量，从而减小对土壤的污染。
（2）企业应在可能发生泄漏的区域，如污水池、原料库、危险废物暂存库等进行防渗，并设置围堰，把泄漏液体尽量控制在小范围内，并及时导入事故池，减少液体在地面的漫流面积及时间，以防止土壤环境污染。
（3）为了防止污染物下渗污染土壤，企业应根据相关标准规范要求，对厂区采取分区防渗措施。
6.6.4跟踪监测
6.6.4.1监测点位
根据现场调查，项目位于工业园区内，周围无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标。因此本次跟踪监测在项目生产区以及厂区常年主导下风向2025m处最大落地点共设置两个监测点位。
6.6.4.2监测指标
监测指标选择建设项目特征因子：砷。
6.6.4.3监测频次
本项目土壤环境影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，每3年内开展1次监测工作。
6.6.4.4执行标准
项目所在区土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。
6.6.5运输环节污染控制
（1）项目涉及的原料要根据其种类，用符合国家有关标准的专门容器分类收集运输。
（2）贮存、装运原料的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形，所用材料需能有效防止渗漏、扩散。
（3）在原料的包装运输前和运输过程中因保证原料的结构完整，不得将其破裂、粉碎，以防止原料中有害成分的泄漏污染。
（4）危险废物转移运输应委托有相应危险废物运输资质的单位运输。所有运送车全部采用带有防治滴漏措施封闭式运输车运输确保运输过程中得到较好的保障。
（5）尽可能避免运输车在敏感点附近滞留，每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。
（6）加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。
[bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc7639]6.7碳减排评价
6.7.1厂区内外运输减排措施
根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。
6.7.2电气设施减污降碳措施
本项目在电气设备设施上采用了多种节能措施，从而间接减少了电力隐含CO2排放量。具体措施主要有：
（1）根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。
（2）选用高功率因数电气设备。采用无功功率补偿，为减少线路损失，设计采用高低压同时补偿的方式。低压设置自动无功补偿电容器装置，高压采用高压并联电容器进行功率因数补偿，补偿后使功率因数在装置负荷正常运行时提高，有效减少无功损耗，从而减少电能损耗，实现节能运行。
（3）新增各种电力设备均选用能效等级为1级的节能产品，实际功率和负荷相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。
综上分析，项目在厂内外运输、节能设备和管理等方面均采用了当前国内较成熟、先进的减污降碳措施，项目减污降碳措施整体可行。
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[bookmark: _Toc41991120][bookmark: _Toc10345][bookmark: _Toc290048853][bookmark: _Toc276739767][bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc377605147]7环境影响经济损益分析
本项目在处理金精矿的同时，附带处理伊犁公司冶炼厂的浸出渣尾矿，高效回收电炉渣和浸出渣尾矿中的有价金属，实现浸出渣无害化治理。
本项目的建设符合国家的产业政策，并且可以延长产业链，提高资源的利用率为提高企业经济效益夯实基础，有效利用有限的资源会使西部黄金伊犁有限责任公司得到更广阔的发展空间。
[bookmark: _Toc309810423][bookmark: _Toc6869][bookmark: _Toc8428]7.1经济效益分析
本项目总投资包括建设投资、利用原有固定资产净值、建设期利息和流动资金，项目资金需求见表7.1-1。
表7.1-1    项目资金需求表
	项目
	总投资

	
	金额（万元）

	项目总投资
	3995.9.0

	其中：建设投资
	599.5

	建设期利息
	0.0

	流动资金
	108.48.0

	利用原有固定资产净值
	7869.5


其经济指标如表7.1-2 。
表7.1-2     经济指标表
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	投资指标
	
	
	

	1.1
	项目总投资
	万元
	3995.9
	

	
	其中：建设投资
	万元
	599
	

	
	建设期利息
	万元
	
	

	
	流动资金
	万元
	108.48
	

	
	利用原有资产净值
	万元
	7869
	

	1.2
	资金来源
	万元
	3995.9
	

	
	其中：自有资金
	万元
	3995.9
	

	
	长期借款
	万元
	
	

	
	流动资金借款
	万元
	
	

	2
	成本及费用指标
	
	
	

	2.1
	总成本费用
	万元
	53339
	

	
	其中：经营成本
	万元
	52943
	

	2.2
	单位产品加工成本
	
	
	

	
	焙烧
	元/t
	239.54
	对原料

	
	硫酸
	元/t
	378.94
	

	3
	营业收入、利润、税金
	
	
	年平均

	3.1
	营业收入
	万元/a
	54159
	

	3.2
	税金及附加
	万元/a
	112
	

	3.3
	利润总额
	万元/a
	708
	

	3.4
	所得税
	万元/a
	105
	

	3.5
	净利润
	万元/a
	602
	

	4
	经济效益指标
	
	
	

	4.1
	项目投资（融资前）
	
	
	

	
	财务内部收益率
	%
	4.83
	

	
	净现值（i=10%）
	万元
	-4647
	

	
	投资回收期
	a
	17.39
	

	4.2
	资本金（融资后）
	
	
	

	
	财务内部收益率
	%
	4.83
	

	
	净现值（i=10%）
	万元
	-4647
	

	
	投资回收期
	a
	17.39
	

	4.3
	投资利润率
	%
	4.39
	

	4.4
	投资利税率
	%
	6.7
	

	4.5
	资本金净利润率
	%
	3.7
	

	5
	盈亏平衡点
	%
	81.5
	


项目营业收入主要是焙砂、硫酸收入，此外，氰化渣的处理加工费按照500元/t（含税）收取，焙砂和烟尘中金计价系数为85%，银计价系数为73%，估算的项目营业收入见表7.1-3。
表7.1-3    营业收入计算表
	序号
	产品名称
	单位
	产量
	含税价
	增值税率
	不含税价
	营业收入
	比重

	1
	焙砂含金
	kg/a
	1320
	303067.5
	
	303067.5
	39996
	73.85%

	2
	焙砂含银
	kg/a
	1978
	2920.0
	13%
	2584.1
	511
	0.94%

	3
	烟尘含金
	kg/a
	374
	303067.5
	
	303067.5
	11323
	20.91%

	4
	烟尘含银
	kg/a
	560
	2920.0
	13%
	2584.1
	145
	0.27%

	5
	氰化渣加工费
	t/a
	16307
	500.0
	13%
	442.48
	722
	1.33%

	6
	硫酸
	t/a
	36716
	450
	13%
	398.23
	1462
	2.70%

	
	合计
	
	
	
	
	
	54159
	100.00%


项目的盈利能力是通过项目计算期内净现金流，计算财务内部收益率、净现值、投资回收期等指标来衡量的，当财务内部收益率大于基准收益率，净现值大于零，则说明项目达到预期的收益目标，财务上可接受。
根据前述的条件和假设，测算得出项目盈利指标可知。项目盈利能力一般。
通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，综合分析财务计划现金流量。本项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，有足够的净现金流维持项目的正常运营，可以实现财务的可持续性。
[bookmark: _Toc16782][bookmark: _Toc309810424][bookmark: _Toc31943]7.2社会效益
西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿是新疆维吾尔自治区有色冶金的骨干企业，是伊犁州尤其伊宁县境内的重点企业及纳税大户。本项目不仅有利于企业自身的延续和发展，为国家提供稳定的黄金产量，而且有利于增加地方财政，增加工业产值在国内生产总值中的比例，促进当地经济的发展和社会的稳定，具有良好的社会效益。
[bookmark: _Toc7293][bookmark: _Toc309810426][bookmark: _Toc1150]7.3环保投资估算
根据《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施均核定为环保设施，另外还包括既是生产需要又为环境保护服务的设施。本项目环保设施投资估算表见表7.3-1。
表7.3-1    项目环保投资估算表
	类型
	环保措施
	投资（万元）

	废气
	焙砂仓废气
	布袋除尘器+15m排气筒
	40

	废水
	酸性废水处理及回用系统
	依托现有

	
	应急事故池
	

	噪声
	主要采用高噪声设备布置在密闭厂房内，设备减振、消声，厂房内墙吸声以及隔声门、窗等措施
	10

	固废
	一般固废
	一般固废暂存场一座
	依托现有

	
	危险废物
	危险废物暂存间
	

	水土保持、厂区绿化
	

	生态
	原有建筑物拆除及生态恢复
	100

	其他
	环境监理、环保验收、环境监测、应急预案修编
	80

	合计
	230


[bookmark: _Toc26729]7.4环境经济损益分析
本项目在处理金精矿的同时附带处理伊犁公司冶炼厂的浸出渣尾矿，高效回收电炉渣和浸出渣尾矿中的有价金属，实现浸出渣无害化治理，项目能耗低，金属回收率高，渣量少，烟气中SO2浓度高，可满足双转双吸的制酸工艺要求，使工程中硫的总利用率达到98%以上，减少了SO2的污染。
本工程采用高效节能设备和节能设施，合理利用资源，最大限度地节约水资源。整个工程充分体现了减少污染、节约能源、降低能耗的原则，符合清洁生产的要求和国家产业政策。且工艺废水闭路循环，不外排，降低了环境风险隐患。
该建设项目属于冶炼厂技改项目，因此本项目的建设仍将排放少量的污染物，主要有制酸尾气的SO2，物料贮运、加料逸散的物料少量尘以及污酸污水处理产生的废渣等。
总而言之，本项目在建设及运行期间，切实做好“三同时”，并保证生产期间各项环保治理设施的正常运行，可使建设项目对所在区域的环境影响程度降至最低，能受到较好的环境效益和社会、经济效益。


[bookmark: _Toc276739775][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc377605155][bookmark: _Toc290048857][bookmark: _Toc41991125][bookmark: _Toc20585]8环境管理与监控计划
[bookmark: _Toc269723052][bookmark: _Toc391741250][bookmark: _Toc26352][bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc265225645][bookmark: _Toc14328][bookmark: _Toc265225833][bookmark: _Toc3660][bookmark: _Toc7916][bookmark: _Toc117518136][bookmark: _Toc377605156][bookmark: _Toc267568157][bookmark: _Toc117518382][bookmark: _Toc117518577][bookmark: _Toc117517872][bookmark: _Toc117518302][bookmark: _Toc117518217]8.1环境管理体制
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
[bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc31698]8.1.1环境管理机构及职责
企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由总经理负责监督落实。企业下设安全环保处及环境监测化验中心，配备专责工程师负责全厂环境保护监督管理工作，各生产装置设置1名兼职环境管理人员负责日常环保管理工作。工程部班长负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作。安全环保处有专人负责企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地生态环境主管部门开展本企业的相关环保执法工作等。
（1）主管总经理职责
①负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。
②负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
（2）安全环保部职责
①贯彻上级领导或生态环境主管部门有关的环保制度和规定。
②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。
③汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
④制定环保考核制度和有关奖罚规定。
⑤对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。
⑥负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。
⑦总结对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。
⑧负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备、污水处理设施的运行情况，并负责对污水处理设施的大、中修的质量验收。
⑨组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。
（3）相关职责
①在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。
②按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。
③组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。
（4）车间环保人员职责
①负责本部门的具体环境保护工作。
②按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。
③负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。
④参加厂内环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。
[bookmark: _Toc29903][bookmark: _Toc15908]8.1.2环境管理手段和措施
为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：
（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；
（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；
（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；
（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；
（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；
（6）及时修订应急预案。
[bookmark: _Toc17890][bookmark: _Toc477125565][bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc24734][bookmark: _Toc479855945][bookmark: _Toc25133]8.2各阶段的环境管理要求
[bookmark: _Toc23112][bookmark: _Toc24529]8.2.1项目审批阶段的环境管理要求
本技改项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应的机构编制。
企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和环境保护主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的环境保护行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。
[bookmark: _Toc3366][bookmark: _Toc1412]8.2.2建设施工阶段的环境守法要求
项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地生态环境主管部门。
建设单位与施工单位负责落实环境保护主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。
[bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc2954]8.2.3投产前的环境管理
（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；
（2）编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；
（3）向当地生态环境主管部门进行排污申报登记，正式投产运行。
[bookmark: _Toc21967][bookmark: _Toc17846]8.2.4运行期的环境保护管理
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
（4）项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；
（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。
[bookmark: _Toc1629][bookmark: _Toc31568][bookmark: _Toc79578680][bookmark: _Toc116777512][bookmark: _Toc269723053][bookmark: _Toc391741251][bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc265225646][bookmark: _Toc18272][bookmark: _Toc94001017][bookmark: _Toc113254183][bookmark: _Toc265225834][bookmark: _Toc75019041][bookmark: _Toc113278854][bookmark: _Toc112970953][bookmark: _Toc113254453][bookmark: _Toc27962][bookmark: _Toc112971017]8.3环境管理制度
8.3.1污染物排放清单
本项目污染物排放清单见表8.3-1。


表8.3-1    项目污染物排放清单一览表排放清单
	污染物类型
	工程组成
	产污环节
	污染物种类
	排放形式
	拟采取的环境
保护措施
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放量
（t/a）
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大气污染物
	焙砂仓
	焙砂仓
	颗粒物
	连续
	脉冲布袋除尘器+15m排气筒
	30
	0.09
	0.71
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	
	As
	
	
	0.015
	4.5×10-5
	0.0003
	/

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	0.003
	9×10-6
	0.00007
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	制酸
	制酸尾气
	烟尘
	连续
	收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾
	11.0
	0.16
	1.27
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	
	
	SO2
	
	
	207.36
	3.03
	24.00
	

	
	
	
	NOx
	
	
	37
	0.54
	4.28
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	2
	0.028
	0.22176
	

	
	
	
	As
	
	
	0.0089
	0.00013
	0.001
	/

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	0.0011
	1.6×10-5
	0.00013
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	无组织排放
	焙砂仓
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	0.0016
	0.036
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	/
	1.6×10-7
	1.27×10-6
	

	
	
	
	As
	
	
	/
	2.25×10-6
	1.78×10-5
	*

	
	
	制酸
	颗粒物
	
	
	/
	0.081
	0.64
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	/
	8.1×10-7
	6.4×10-5
	

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	
	0.0432
	0.3110
	

	
	
	
	As
	
	
	/
	0.00005
	0.000396
	*

	水污染物
	生产废水总量
	COD
	/
	生产废水经石灰乳铁盐中和法处理后，进入厂区回用水系统，不出车间。
	/
	/
	0
	回用，不外排

	
	
	氨氮
	
	
	/
	/
	0
	

	
	
	总砷
	
	
	/
	/
	0
	

	
	
	总铅
	
	
	/
	/
	0
	

	固体废物
	生产
	废水中和渣
	危险废物
	滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭
	/
	/
	3848
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废钒触媒
	
	厂区暂存后交由新疆金派环保科技有限公司处置
	/
	/
	8t/5年
	

	
	
	废机油
	
	
	/
	/
	0.2
	

	
	
	收尘灰
	一般工业固废
	收尘灰收集后和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金
	/
	/
	12928.86
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	噪声
	生产设备，机泵等
	噪声
	Leq（A）
	主要采用建筑隔声、吸声门窗以及设备减振基础、隔声消声等措施
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类



8.3.2排污许可证制度
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
因此，本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快变更排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》、《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ 983-2018）填报执行。
本项目应按照有色金属冶炼行业排污单位排污许可证申请与合法的基本情况及要求进行申报、确定许可排放限值、核算实际排放量、执行自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求。本项目属于涉重金属有色金属冶炼行业，应根据排污许可要求，加强污染防治可行技术要求、落实自行监测管理要求并严格环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求。
（1）废气运行管理要求
本项目污染防治设施依托现有设施，日常工作应运行维护和管理，保证设施正常运行。同时应满足以下管理要求。
①避免废气无组织排放，生产车间全封闭，设施做密封处理。
②烟气送去制酸车间进行制酸反应，制酸尾气达标排放。
③环境影响评价文件或地方相关规定中有对原辅料、生产过程等环节有其他污染防治要求的，还应根据环境影响评价文件或地方相关规定，明确相应污染防治要求。
（2）废水运行管理要求
①本项目应进行雨污分流、清污分流、污污分流，实现废水分类收集、分质处理和循环利用，污染物达标排放。
②本项目生产过程产生的工艺废水应全部回用。
③除废水总排放口外，本项目不得设置其他未纳入监管的废水外排口。
（2）固体废物运行管理要求
①加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。
②生产过程中产生得到可自行利用的固体废物应尽可能进行综合利用，不能利用的固体废物按照相关法规标准进行处理处置。
③固体废物自行综合利用时，应采取有效促使防止二次污染。
④记录固体废物产生量、贮存量、处置量及去向。
⑤危险废物应按相关规定严格执行危险废物转移联单制度。
（3）土壤污染防治运行管理要求
本项目在生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
本项目还应满足以下土壤和污染预防运行管理要求：
①严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。
②建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
③建立、实施自行监测方案，并将监测数据保生态环境主管部门。
（4）其他运行管理要求
本项目应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行大气及水污染防治设施，并加强维护和管理，确保设施正常运行。对于特殊时段，排污单位应满足重污染天气应急预案、各地人民政府指定的预防措施等文件规定的污染防治要求。
（5）自行监测管理要求
本项目在申请排污许可证时，应按照本标准确定的产排污节点、排污口、污染因子及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在《排污许可证申请表》中明确。
本项目可自行或委托第三方检测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。建设单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责人。
自行监测污染源包括产生的有组织废气、无组织废气、生产废水、生活污水的污染源。定期开展土壤、地下水监测及周边环境质量影响监测。
8.3.3环境信息公开
排污企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部，2022年2月8号）中的要求，依法通过企业环境信息依法披露系统公开环境信息。
企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。
8.3.4排污口规范化
本项目应按染物排放口和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-95）与《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-95）及2023修改单的规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
环境保护图形标志具体设置图形，见表8.3-2。  
表8.3-2  环境保护图形标志设置图形表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放口
	表示污水向 水体排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	[image: ]
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


[bookmark: _Toc17022][bookmark: _Toc29409]8.4环境监测
[bookmark: _Toc3301][bookmark: _Toc24450]8.4.1环境监测的意义
环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境主管部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
[bookmark: _Toc20455][bookmark: _Toc30417]8.4.2环境监测工作
（1）基本原则
根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。
（2）监测内容
根据项目特点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测。
[bookmark: _Toc13024][bookmark: _Toc24373]8.4.3监测项目
（1）施工期监测
本项目施工期环境监控计划分别见表8.4-1，监测结果每个季度上报伊犁州生态环境局。
表8.4-1    施工期监控计划
	类型
	监测对象点位
	监测项目
	监测频率
	委托方式

	施工扬尘
	施工场地下风向
	TSP
	每季度一次
	委托

	施工噪声
	施工区外围
	等效A声级
	每季度一次
	委托


（2）运营期监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定监测方案。
①环境质量监测
本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对周围环境质量的监测，监测方案见表8.4-2。
表8.4-2    环境质量监测方案
	环境要素
	监测对象
	监测项目
	监测频率
	监测方式
	控制标准

	环境空气
	厂界
	As、TSP、硫酸雾、SO2
	间断监测，每季度1次
	委托其他单位监测
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	地下水
	厂址周边及下游地下水
	pH、COD、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮等
	间断监测，每半年1次
	
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	噪声
	厂界
	噪声（等效声级）
	间断监测，每季度1次
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准

	土壤
	重点设备周边、工艺单元内部
	基本45项
	1年1次
	
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准


②污染源监测
运行期污染源监测包括废水污染源、废气污染源和噪声污染源，监测方案见表8.4-3。装置开车、停车检修等非正常工况必须增加监测频率，同时要求对厂界的无组织排放加强监控。
表8.4-3    污染源监测方案
	类型
	监测对象
	监测项目
	监测频率
	监测方式

	废气
	焙砂仓废气
	废气排放量、颗粒物、As
	每季度1次/手工监测
	委托监测

	
	制酸尾气
	废气排放量、烟尘、SO2、NOx、As、硫酸雾
	在线监测，每季度1次/手工监测
	

	
	厂界
	颗粒物、硫酸雾
	每季度1次
	

	废水
	车间废水排放口
	废水排放量、pH、SS、CODcr、氨氮、砷、总铬、六价铬
	每季度1次
	

	
	生活污水排放口
	废水排放量、pH、SS、CODcr、氨氮、BOD5
	每半年一次
	

	噪声
	主要设备
	等效声级
	每季度1次
	


③事故应急监测与跟踪监测
项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。
本项目危害大的污染物主要是颗粒物、SO2、NOx、砷、硫酸雾等，需准备主要污染物的监测仪器和设备，保证随时能够投入监测工作。
事故状态下应启动应急监测程序，对项目周围主要环境敏感区域进行监测控制，评价给出事故应急重点关注区的监测方案供参考，见表8.4-4。
表8.4-4   应急监测方案
	事故类型
	监测对象
	监测项目
	监测频率
	监测方式

	废气泄漏
	项目区下风向
	颗粒物、SO2、NOx、As、硫酸雾
	事故发生5h内、10h、24h，其后间隔均为24h直至环境功能达标
	第三方检测机构

	废水处理站事故
	污水出水口
	COD、氨氮、SS、砷、总铬、六价铬
	事故发生5h内、10h、24h，其后间隔均为24h直至废水排放达标
	


[bookmark: _Toc4840][bookmark: _Toc15228][bookmark: _Toc16431][bookmark: _Toc265225835][bookmark: _Toc269723054][bookmark: _Toc265225647][bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc391741252][bookmark: _Toc29377]8.5竣工验收管理
[bookmark: _Toc28964][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc2785]8.5.1竣工验收管理及要求
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》指出取消环保竣工验收行政许可。建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制。对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明。将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向生态环境部门备案。
企业自主验收流程示意，见图8.5-1。
[image: ]
[bookmark: _Toc31706][bookmark: _Toc20456][bookmark: _Toc24423]图8.5-1    企业自主验收流程示意图
8.5.2环保设施竣工验收
（1）环境工程设计
按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等项工作，确保三废达标排放；污染治理设置必须与主体工程实现“三同时”。
（2）验收标准与范围
①按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第682号）有关规定执行；
②与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、绿化设施；
③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。
（3）竣工验收
建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
“三同时”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表8.5-1。
表8.5-1    “三同时”验收一览表
	治理类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	处理要求

	废气
	焙砂仓
	颗粒物、As
	脉冲布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	制酸尾气
	颗粒物、SO2、硫酸雾、NOx、As
	收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾
	颗粒物和SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），其他污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	无组织排放
	颗粒物、As、硫酸雾
	密闭厂房
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	废气
	废水排放口
	废水排放量、COD、氨氮、总砷
	生产废水进入厂区处理设施处理达标后，进入厂区回用水系统。
	回用，不外排

	固体废物
	生产
	废水中和滤渣
	滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库暂存，并现浇混凝土封闭
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废钒触媒
	厂区暂存后交由新疆金派环保科技有限公司处置
	

	
	
	废机油
	厂区暂存后交由新疆金派环保科技有限公司处置
	

	
	
	收尘灰
	收尘灰收集后和焙砂一起外售至有色集团内其他公司进行提金
	/

	噪声
	生产设备，机泵等
	噪声
	主要采用高噪声设备布置在密闭厂房内，设备减振、消声，厂房内墙吸声以及隔声门、窗等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	地下水
	生产装置、环保设施及储运工程
	COD、NH3-N、As、Pb
	厂区按照要求分区防渗，建立完善的泄漏污染物收集、排放和处理系统，定期开展地下水监测。
	满足相关要求。

	土壤
	生产装置、环保设施及储运工程
	铬（六价）、砷等重金属
	仓库封闭式、设置事故池及围堰、厂区按照要求分区防渗。定期开展土壤环境质量监测。
	满足相关要求。




[bookmark: _Toc24531][bookmark: _Toc41991132][bookmark: _Toc1397]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc441075257][bookmark: _Toc440295651][bookmark: _Toc4743][bookmark: _Toc315988599][bookmark: _Toc185484779][bookmark: _Toc365652066][bookmark: _Toc440992675][bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc286617555][bookmark: _Toc223160695][bookmark: _Toc272851727][bookmark: _Toc323919962][bookmark: _Toc46491875]9.1项目概况
西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程属于综合利用环保技术改造项目。结合冶炼厂目前的生产工艺，在处理金精矿的同时附带处理伊犁公司冶炼厂的浸出渣尾矿，实现浸出渣无害化治理。
本次技改建设内容包括：焙烧车间改造，新建焙烧炉、焙砂仓等设施，对制酸系统进行提效改造；生活设施全部利旧。
本项目总投资3995.9万元，厂区占地面积218796m2，本次技改需要定员56人，全部内部调配、不新增定员，生产装置年操作时间为7920h，连续生产岗位实行四班二运转。环保投资230万元，占总投资的5.76%。
[bookmark: _Toc46491876][bookmark: _Toc26450][bookmark: _Toc5797170][bookmark: _Toc4663]9.2项目产业政策符合性分析
（1）产业政策
[bookmark: _GoBack]本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类的“九、有色金属-3.综合利用：高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。（1）废杂有色金属回收利用。（2）有价元素的综合利用。”以及“十、黄金-2.黄金尾矿（渣）及废石综合利用（回收有价元素、用于回填、制酸、建材等）”，本项目符合国家现行产业政策。
（2）相关管理要求
本项目是《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类类项目，符合《自治区严禁“三高”项目进新疆 推动经济高质量发展实施方案》。
落实重金属污染物排放量“等量替换”要求后，项目建设符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》、《土壤污染防治行动计划》、《新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案》、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关要求。
（3）相关规划及选址合理性
本项目是西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂的环保技改项目，在厂区现有工程基础上进行改造，不新增占地。技改完成后，冶炼厂仅保留焙烧和制酸工序，其余工艺装置均停用。西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂现状用地为工业用地，符合伊东工业园总体规划。
[bookmark: _Toc5797171][bookmark: _Toc46491877][bookmark: _Toc31966][bookmark: _Toc3836]9.3环境质量现状结论
（1）大气环境
项目所在地伊犁哈萨克自治州2020年环境空气中PM2.5年评价指标未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量不达标区。超标原因主要是因为扬尘天气导致。
各监测点的TSP、砷和硫酸雾浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（2）水环境
地表水环境质量现状能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本区域地下水中总硬度、氯化物、硫酸盐等指标出现超标，质量不能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。区内地形平坦，地下水径流缓慢；地下水长距离补给，使得地下水中携带了大量的矿物成分；这些水文地质条件均是导致地下水水质超标的直接原因。
（3）声环境
区域各监测点位噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准限值要求，区域声环境质量现状良好。
（4）土壤
各监测点位的基本指标均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值。
（5）生态环境
项目地处“天山山地森林与草原生态区－天山北坡云杉林-草原生态亚区-伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。
厂址区未发现需重点保护的珍稀、濒危植物。评价区域内以灰钙土为主，构成地带性土壤。项目生态评价范围内无野生动物分布。
[bookmark: _Toc10404][bookmark: _Toc5797172][bookmark: _Toc46491878][bookmark: _Toc7061]9.4环境影响预测结论
（1）大气环境
①项目位于伊东工业园，该区域为非达标区。
②建设工程完成后，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，各污染物短期浓度贡献值的最大落地浓度占标率满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值要求。
③建设工程完成后，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，各污染物的年均浓度贡献值的最大落地浓度占标率满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值要求。
④建设工程完成后，项目排放的污染物落地贡献浓度在叠加现状背景值和本污染源浓度贡献值后的保证率日均浓度和年均浓度最大占标率，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值要求。
⑤要求厂方要加强管理，增强职工的环保意识，严格操作规程，对生产设备进行定期检修，确保各类环保设施正常运行，发现隐患及时处理，杜绝盲目生产造成事故排放时，对环境产生的不良影响。
本项目大气环境影响在各环保设施正常运行的情况下，对周围环境及各环境敏感点的影响在可接受范围内，长期性影响较小，其环境影响是可以接受的。
（2）水环境
工艺废水经车间污水处理装置处理后通过回水槽进入厂区回用水系统。正常生产情况下，本项目排水不会对地表水体产生影响。
本工程排放的废水对地下水的影响途径主要是在污水的收集、处理、输送、贮存过程因防渗层的腐蚀损坏透过地面渗透影响厂址区域地下水。项目厂区实行分区防渗及防腐措施。装置区生产运行过程中难免存在着设备的无组织泄漏，废水可通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染。非正常状况下，通过在厂区设置的监控井，及时发现污水渗漏污染地下水现象，并采取进一步应急响应措施阻止污染范围持续扩大。
（3）声环境
本项目厂区预测值及与背景值的昼、夜间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区，本项目不会降低厂界声环境质量级别，通过加强噪声源的减噪、降噪，则本项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响。
（4）固体废物
项目产生的一般固废、危险废物及生活垃圾均采取相应的处理处置措施，项目固废都得到有效地处置，不会产生二次污染，对环境影响很小。
（5）环境风险
本项目主要危险物质为硫酸等。硫酸主要在生产过程中产生，经地下槽导流至储罐区。综合环境风险评价分析，本项目事故情况对周边的人群居住区的居民影响较小，仅对厂区内的工作人员产生影响，对厂界外人员基本没有影响，对地表水和周边地下环境影响较小。
因此，本项目最大事故情况下，对周围大气环境和敏感目标的影响较小，处于可控可接受范围内。
[bookmark: _Toc28095][bookmark: _Toc46491879][bookmark: _Toc10114][bookmark: _Toc5797173]9.5污染物防治措施
（1）废气：焙砂仓废气脉冲布袋除尘器处理，处理效率99%，处理后的尾气经15m排气筒高空排放；制酸尾气采用钠法脱硫处理，处理后的废气经60m排气筒高空达标排放。
生产车间全封闭，设施做密封处理。
公司建立巡回检查、无组织排放源控制台帐和信息反馈制度，通过定时、定点进行巡回检查及时发现和消除泄漏点。
（2）废水：工艺废水经车间污水处理装置处理后通过回水槽进入厂区回用水系统，不外排。
（3）固体废物：中和滤渣暂存于厂区临时堆渣场，定期拉运至尾矿库堆存，并现浇混凝土封闭。废钒触媒收集后暂存于厂区危废暂存库，定期送有相应危险废物处理资质的单位安全处理。
（4）噪声：通过采用隔声减振、加强管理等方法控制噪声影响。
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本项目是西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用技改工程，在厂区现有工程基础上进行改造，不新增占地。技改完成后，冶炼厂仅保留焙烧和制酸工序，其余工艺装置均停用。西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂现状用地为工业用地，符合伊东工业园总体规划。
本项目采用国内先进成熟的生产工艺，配套建设污染防治及环境风险防范设施，污染物可以实现达标排放，满足总量控制要求，环境影响和环境风险可以接受。在严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，工程建设可行。
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浓度c（mg/l)



  温度(℃)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	-9.84000015258789	-1.04999995231628	8.92000007629395	13.1300001144409	18	24.9300003051758	26.8299999237061	23.8999996185303	17.0599994659424	12.8599996566772	5.92999982833862	-2.07999992370605	
温度(℃) 


 风速(m/s)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1.35000002384186	1.71000003814697	2.25	3.02999997138977	2.82999992370605	2.42000007629395	2.25999999046326	2.10999989509583	1.95000004768372	1.58000004291534	1.5900000333786	1.76999998092651	
风速(m/s) 


春季                	2.22000002861023	2.07999992370605	1.88999998569489	1.79999995231628	1.85000002384186	1.67999994754791	1.6599999666214	1.75999999046326	1.87999999523163	2.58999991416931	3.22000002861023	3.6800000667572	3.47000002861023	3.3199999332428	3.5699999332428	3.71000003814697	3.5	3.72000002861023	3.45000004768372	3.20000004768372	2.84999990463257	2.46000003814697	2.65000009536743	2.50999999046326	夏季                	1.76999998092651	1.53999996185303	1.39999997615814	1.49000000953674	1.54999995231628	1.47000002861023	1.47000002861023	1.50999999046326	2.08999991416931	2.63000011444092	3.28999996185303	3.15000009536743	3.07999992370605	3.0699999332428	3.15000009536743	2.98000001907349	2.75999999046326	2.85999989509583	2.86999988555908	2.50999999046326	2.0699999332428	1.75999999046326	2.10999989509583	1.72000002861023	秋季                	1.25	1.14999997615814	1	1.11000001430511	1.0900000333786	1.12000000476837	0.949999988079071	1.0900000333786	1.12999999523163	1.32000005245209	1.96000003814697	2.25	2.42000007629395	2.52999997138977	2.84999990463257	2.92000007629395	2.75999999046326	2.63000011444092	2.14000010490417	1.62999999523163	1.57000005245209	1.62999999523163	1.22000002861023	1.1599999666214	冬季                	1.27999997138977	1.35000002384186	1.3400000333786	1.26999998092651	1.38999998569489	1.41999995708466	1.3400000333786	1.35000002384186	1.35000002384186	1.38999998569489	1.54999995231628	1.70000004768372	2	2.33999991416931	2.34999990463257	2.35999989509583	2.17000007629395	2.00999999046326	1.71000003814697	1.48000001907349	1.37999999523163	1.4099999666214	1.28999996185303	1.33000004291534	
风速(m/s)
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