[bookmark: _Toc11615]1概述
[bookmark: bookmark58][bookmark: _Toc17724]1.1建设项目特点
[bookmark: _Toc23514]1.1.1项目背景及由来
能源问题是关系社会经济发展、社会稳定和国家安全的重大战略问题。当前全球气候变化、生态环境破坏和能源资源紧缺，深刻影响着人类社会的生存和发展。减少化石能源消耗，大力发展太阳能、风能等可再生能源，遏制气候变暖、拯救地球家园，是全人类共同的使命。发展低碳经济已成为世界的共识，建设发展安全绿色可靠的可再生能源也已成为世界能源发展的潮流和方向，这也是我国能源发展的重要战略方向。科学合理的开发和利用丰富的太阳能资源、风能资源是我国能源资源优化配置的需要，是满足国家能源增长需要和实现可持续发展的重要措施。
长期以来，以煤炭为主的能源结构支撑了我国经济社会的快速发展，也对环境造成巨大压力，以煤为主的能源结构带来了日益严重的资源危机和环境危机，雾霾频发威胁群众健康。加快开发利用太阳能、风能等可再生能源，是我国调整能源结构、减少污染排放前提下保障能源供应安全的必然选择。
乌鲁木齐市乌鲁木齐县有丰富的风能资源，风能资源的开发利用，可以推动相关产业的发展，发挥新能源资源优势，加快新能源产业的发展和新能源综合利用，将推进乌鲁木齐市优势资源转换、培育新的支柱产业，实现建设新能源整装上网示范项目的目标。
为加快做好新能源开发工作、推动新能源高质量发展，新疆龙源新能源有限公司乌鲁木齐分公司作为建设单位负责新建龙源乌鲁木齐县10万千瓦风电项目。
新疆龙源新能源有限公司乌鲁木齐分公司于2025年6月委托瑞科同创电力工程设计有限公司编制完成了本项目可行性研究报告（以下简称：可研报告），目前，可研报告已编制完成，项目主要建设内容已确定。建设单位已取得备案文件（备案证号：2504071108650100000088，备案证见附件），用地手续目前正在办理中。
[bookmark: _Toc21841]1.1.2建设项目特点
新疆龙源新能源有限公司乌鲁木齐分公司拟投资36000万元，在乌鲁木齐县范围内建设龙源乌鲁木齐县10万千瓦风电项目（以下称“本项目”）。本项目计划新建9台11000kW风力发电机组通过4回35kV集电线路接入柴窝堡南220kV升压汇集站，配套箱式变压器9台、检修道路等。
本项目国民经济行业类别为电力、热力生产和供应业（D4415风力发电）。项目建设符合国家产业政策和土地供应政策，项目不占用永久基本农田、生态保护红线。
本项目主要有以下特点：
（1）本项目位于柴北、柴西水源地二级保护区内。
项目产生的风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；所有风机均采用干式变压器，无废油产生；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。
（2） 项目区水环境较敏感。本项目9台风机占用柴北、柴西水源地二级保护区。项目建设对水源保护区的水质可能存在污染风险。
（3）项目区生态环境较敏感。本项目位于新疆乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园西南侧，风机最近距离约4.5km，项目建设对周边水体的水质可能存在污染风险，项目施工及运营期存在扰动地貌与植被的现象，可能产生水土流失，干扰鸟类等野生动物，造成一定的景观影响。
[bookmark: _Toc26922]1.2环境影响评价过程
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）规定及有关环境保护政策法规的要求，该项目需进行环境影响评价。本项目涉及环境敏感区，即饮用水水源地保护区，且涉及的总装机容量大于5万千瓦，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于该分类管理名录中的“四十一、电力、热力生产和供应业-90-陆上风力发电4415”，需编制环境影响报告书。本项目输电集电线路为35kV，属于名录中“五十五、核与辐射、161.输变电工程”中豁免评价的低于100千伏项目，因此本次评价不进行电磁环境影响评价。
为此，新疆龙源新能源有限公司乌鲁木齐分公司于2025年8月委托新疆亿芊绿能环保科技有限公司（以下简称“编制单位”）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，编制单位认真研究了该项目的有关材料，进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，依据相关导则的要求，在认真分析预测的基础上，进行了项目的工程分析和现状评价、环境影响预测等工作，编制完成了环境影响评价报告书后，提交生态环境主管部门和专家审查。环境影响报告书经审查批准后，将作为开展本项目进行工程设计和施工期、运营期环境管理工作的依据。
本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、现场调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响文件编制阶段。
环境影响评价工作程序见图1.2-1。













	


第一阶段
	
[image: ]依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1研究相关技术文件和其他有关文件
2进行初步工程分析
3开展初步的环境状况调查


1环境影响识别和评价因子筛选
2明确评价重点和环境保护目标
3确定工作等级、评价范围和评价标准

	制定工作方案

	


第二阶段
	


环境现状调查监测与评价
	


建设项目
工程分析

	
	
1各环境要素环境影响预测与评价
2各专题环境影响分析与评价

	


第三阶段
	
1提出环境保护措施，进行技术经济论证
2给出污染物排放清单
3给出建设项目环境影响评价结论

	编制环境影响报告书（表）
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图1.2-1环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc17490]1.3分析判定相关情况
[bookmark: _Toc26738]1.3.1产业政策符合性
本项目为风电建设项目，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）文》中“44电力、热力生产和供应业4415风力发电”，项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的“鼓励类”“限制类”及“淘汰类”，视为允许类项目。
根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）-3．风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造，是《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中列明的鼓励类产业。
综上，本项目的建设符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc11835]1.3.2准入条件与“三线一单”符合性分析
1.3.2.1与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析
本项目为风力发电项目，属于新疆维吾尔自治区重点行业中的电力行业。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》，“新建电力生产项目选址应符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、国土空间规划（或城市总体规划）、环境功能区划及其他相关规划要求。”“风电、光伏发电项目应符合区域、产业规划要求，与项目所在地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准，风电项目应重点关注对鸟类栖息、迁徙等影响，避免影响其正常活动。”“禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。”
本项目建设区域位于乌鲁木齐县，项目建设符合新疆维吾尔自治区主体功能区规划、新疆维吾尔自治区生态功能区划、新疆生态环境保护“十四五”规划、乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021-2035年）等要求；工程建设区域未占用自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园和国家级地质公园、湿地公园等，但本项目有9台风机位于柴北、柴西水源地二级保护区，本项目风机机组配套的变压器均采用干式变压器，水源保护区内不设置排放口，本次项目施工期及运营期在水源保护区内不得有污染物排放；本项目未占用基本农田，占用的土地利用类型为裸岩石砾地，在本项目开工前，建设单位应按相关补偿要求及时办理征地补偿手续；本项目采用的风机机型为永磁风力发电机，属于先进成熟的节能环保型设备，箱变均为干式变压器，可保证机组的安全、稳定和长期运转。前期龙源公司已委托相关单位对柴窝堡湖周边候鸟迁徙通道和迁徙影响进行了调查评价，项目区不在鸟类主要迁徙通道，因此风电场对候鸟迁徙的影响相对较小。
综上，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
1.3.2.2与“三线一单”的符合性分析
本项目与“三线一单”的相符性分析见下表。
表1.3-1“三线一单”的相符性一览表

	序号
	内容
	相符性
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生态保护红线
	本项目为风电建设项目，风能属于清洁能源，积极开发风能资源是贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》和国家能源政策，符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》，项目的建设与《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》的通知（环办〔2012﹞50号）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）相符合。根据新疆生态保护红线方案确定，新疆生态保护红线分布于阿尔泰山、天山、帕米尔-昆仑山-阿尔金山、环准噶尔盆地、环塔里木盆地、额尔齐斯河流域、伊犁河流域、塔里木河流域、和田河-玉龙喀什河流域等区域，面积共计42.11万平方公里（含兵团），占全疆国土面积的25.81%。本项目与生态保护红线位置关系见图1.3-1。
由图1.3-1可以看出，本项目不在新疆生态保护红线范围内，本项目未占用生态保护红线，符合新疆生态保护红线的相关要求。
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环境质量底线
	本项目运营期废气主要为检修道路产生的扬尘，可通过限制车速、保持路面卫生等措施降低道路扬尘产生量；本项目运营期无废水产生；本项目噪声主要由风机、变压器产生的机械噪声，通过合理布局选用低噪声设备，并设置减振底座等降噪措施，运营期风电场厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准；风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。本项目运营过程中产生的污染物经合理处置后，对环境的影响是可接受的，不会改变区域环境功能，不会突破区域环境质量底线。
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资源利用上线
	资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为风力发电项目，使用的风能为可再生清洁能源。项目不额外消耗电力，永久占地面积较小，不对土壤造成污染；用水量较小，不涉及其他资源消耗，符合资源利用上线要求。
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生态环境准入
清单
	生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为风电建设项目，风能属于清洁能源，在落实本次评价提出的各项环境保护及污染防治措施的前提下，本项目各地块的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》《乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果（2023）》中关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率的相关要求。


综上，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。
1.3.2.3与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析
（1）环境管控单元划分
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
（2）分区管控要求
《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中提到，“基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。”
本项目位于乌鲁木齐市乌鲁木齐县，属于七大片区中的乌昌石片区。根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》，乌昌石片区管控要求为：
“乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。”
本项目施工期较短，施工期产生的废气主要为扬尘、机械废气等，施工期废气污染相对集中且排放量较小，这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在；项目运营后，除道路扬尘及汽车尾气外，无其他废气污染物产生，且道路扬尘产生量较少。风能是可再生能源，不同于火电项目，不用消耗任何燃料，每年可为国家节约大量标煤，相应减少二氧化硫、氮氧化物、烟尘以及温室气体的排放，将对改善区域环境空气质量作出贡献。项目施工期间，按照本次评价的要求，可最大程度降低地表扰动、减少对生态环境的破坏。
综上，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。
1.3.2.4《乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果（2023）》的符合性分析
根据《乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果（2023）》，乌鲁木齐市共划分环境管控单元103个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元37个，重点管控单元60个，一般管控单元6个。
本项目位于乌鲁木齐市乌鲁木齐县，项目区分布于2个地块，对照《乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果（2023）》，本项目区不占用生态保护红线区，涉及乌鲁木齐县一般生态空间优先保护单元（编码：ZH65012110006）和乌鲁木齐县水源地优先保护单元（ZH65012110007）。
本项目各地块涉及的环境管控单元管控要求见表1.3-2。乌鲁木齐市环境管控单元分类图见图1.3-2。





表1.3-2本项目各地块涉及的环境管控单元管控要求一览表

	管控
	管控要求
	本项目情况
	是否相符

	











乌鲁木齐县一
般生态空间优
先保护单元
ZH65012110006

	










空间
布局
约束
	1．一般生态空间区域内执行以下管控要求：
（1.1）对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制
各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动。
（1.2）区域因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业，在严格落实
生态环境保护各项措施基础上，允许发展符合国土空间规划、旅游规
划等各项规划、环评、开发审批要求的基础设施建设、新能源基地建
设、水利设施、特色优势旅游资源开发利用、交通基础设施、生态旅
游、休闲农业等项目。
2．水源地准保护区区域内执行以下管控要求：
（1.3）水源地准保护区内直接或间接向水域排放废水，必须符合国家
及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足
规定的标准时，必须削减排污负荷。
（1.4）禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。
禁止其他违法污染水体的行为。依法从事旅游和使用化肥、农药等活
动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。推进农村生活环境综
合整治，城镇周边及连片村庄污水优先选择接入附近污水处理厂集中
处理，居住分散的村庄可采取建设分散式污水处理设置，小范围内收
集并处理，避免农村生活污水直排。
	
项目位于柴北、柴西水源地二级保护区，占用风机采用干式
变压器；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的
含油抹布、劳保用品即产即清，交由
有资质单位处理，不在场内暂存。本
项目施工及运营期不向水源保护区排
放污染物，本项目不属于水污染或大
气污染较重的项目，不占用自然湿地，
不设置排污口。综上，本项目建设符
合一般生态空间优先保护单元的管控
要求。
	













符合

	
	环境
风险
防控
	1．水源地区域内执行以下管控要求：
（2.1）完善水污染事故处置应急预案，及时公布预警信息。推进饮用
水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污
口。
	风电场已建立环境风险应急处理机制，并已编制突发环境事件应急预案，
配备应急物资，定期开展应急演练。
企业应根据本项目提出的环保要求修编突发环境事件应急预案。
	

	










乌鲁木齐县水
源地优先保护
单元
ZH65012110007
	











空间
布局
约束
	1.柴西水源地（一级）区域内执行以下管控要求：
（1.1）饮用水水源一级保护区已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，和饮用水水源二级保护区已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭，并视情进行生态修复。（1.2）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
（1.3）饮用水水源一级保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，在依法实施有偿补偿后逐步退出。
2.乌拉泊水源地（二级）、柴西水源地（二级）区域内执行以下管控
要求：
（1.4）根据《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有
关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）规定，原居民住宅允许
在饮用水水源保护区内保留，其生产的生活污水和垃圾必须收集处
理；仅针对原居民的非经营性新农村建设、安居工程建设项目，可以
在饮用水水源二级保护区内保留，但产生的生活污水和垃圾必须进行
收集处理。为上述情形配套建设的污染治理设施可以在饮用水水源保
护区内保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引
条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行
二次处理。
3.水源地准保护区区域内执行以下管控要求：（1.5）水源地准保护区内直接或间接向水域排放废水，必须符合国家
及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足
规定的标准时，必须削减排污负荷。
	


项目位于柴北、柴西水源地二级保护区，占用风机采用干式
变压器；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的
含油抹布、劳保用品即产即清，交由
有资质单位处理，不在场内暂存。本
项目施工及运营期不向水源保护区排
放污染物，本项目不属于水污染或大
气污染较重的项目，不占用自然湿地，
不设置排污口。
	












符合


本项目建设符合《乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果（2023）》的相关要求。
[bookmark: _Toc3478]1.3.3相关政策及规划符合性分析
1.3.3.1与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析
根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期发展的需要，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。
新疆的主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。
（1）重点开发区域
新疆重点开发区域包括：国家层面重点开发区域主要指天山北坡城市或城区以及县市城关镇和重要工业园区，涉及23个县市，总面积65293.42km2。自治区层面重点开发区域主要指内点状分布的承载绿洲经济发展的县市城关镇和重要工业园区，涉及36个县市，总面积3800.38km2，占全区总面积的0.23%。新疆重点开发区域范围，详见表1.3-3。
表1.3-3新疆重点开发区域范围

	等级
	区域
	覆盖范围
	面积（km2）

	



国家级
	


天山北
坡地区
	乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市、奎屯市、昌吉市、乌苏市、阜康市、五家渠市、博乐市、伊宁市、哈密市（城区）、吐鲁番市（城区）、鄯善县（鄯善镇）、托克逊县（托克逊镇）、奇台县（奇台镇）、吉木萨尔县（吉木萨尔镇）、呼图壁县（呼图壁镇）、玛纳斯县（玛纳斯镇）、沙湾市（三道河子镇）、精河县（精河镇）、伊宁县（吉里于孜镇）、察布查尔锡伯自治县（察布查尔镇）、霍城县（水定镇、清水河镇部分、霍尔果斯口岸）
	



65293.42

	





自治区级
	





点状开
发城镇
	库尔勒市（城区）、尉犁县（尉犁镇）、轮台县（轮台镇）、库车市（库车镇）、拜城县（拜城镇）、新和县（新和镇）沙雅县（沙雅镇）、阿克苏市（城区）、温宿县（温宿镇）阿拉尔市（城区）、喀什市、阿图什市（城区）、疏附县（托克扎克镇）、疏勒县（疏勒镇）、和田市、和田县（巴格其镇）、巩留县（巩留镇）、尼勒克县（尼勒克镇）、新源县（新源镇）、昭苏县（昭苏镇）、特克斯县（特克斯镇）、乌什县（乌什镇）、柯坪县（柯坪镇）、焉耆回族自治县（焉耆镇）、和静县（和静镇）、和硕县（特吾里克镇）、博湖县（博湖镇）、温泉县（博格达尔镇）塔城市（城区）、额敏县（额敏镇）、托里县（托里镇）、裕民县（哈拉布拉镇）、和布克赛尔蒙古自治县（和布克赛尔镇）、巴里坤哈萨克自治县（巴里坤镇）、伊吾县（伊吾镇）、木垒哈
萨克自治县（木垒镇）
	






3800.38


（2）限制开发区域
新疆限制开发区域主要分为：农产品主产区和重点生态功能区。
新疆国家级农产品主产区包括天山北坡主产区和天山南坡主产区，共涉及23个县市，总面积414265.55km2。其中天山北坡主产区涉及13个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇及其境内的重要工业园区是国家级重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主；天山南坡主产区涉及10个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇和重要工业园区是自治区级的重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。
新疆重点生态功能区包括：三个国家级重点生态功能区（享受国家的重点生态功能区政策）——阿尔泰山地森林草原生态功能区、塔里木河荒漠化防治生态功能区、阿尔金山草原荒漠化防治生态功能区。
（3）禁止开发区域
新疆禁止开发区域包括：国家层面禁止开发区域——国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。新疆国家层面禁止开发区域共44处，面积为138902.9km2，占全区面积的8.34%。自治区层面禁止开发区域——自治区级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区及其他自治区人民政府根据需要确定的禁止开发区域。新疆维吾尔自治区级禁止开发区共63处，总面积为94789.47km2，占全区总面积的5.69%。
本项目建设区域位于乌鲁木齐市，属于自治区级重点开发区，工程建设区域未占用自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园和国家级地质公园、湿地公园等。本项目符合性分析：本项目为风电新能源项目，本次评价要求位于水源保护区内的箱式变压器必须采用干式变压器。风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。施工期，建设单位须严格按照本报告要求的环保措施，施工期需加强水土流失治理，严格执行边坡防护措施。本项目利用各地块周边简易道路进场，场内施工道路设计本着尽量减少对土地扰动的原则，施工结束后，进行土地平整。因此本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。
1.3.3.2与《乌鲁木齐市主体功能区规划》的符合性分析
本项目位于乌鲁木齐县，根据乌鲁木齐市主体功能区规划，项目位于生态保护区。生态保护区内部划分为水源涵养、水源保护、水土保持、防风固沙四个类型。本项目涉及水源保护区，重点任务：依法实行严格的饮用水水源地保护制度。依法取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和排污口。加强对分散式饮用水水源地的环境监管，集中整治环境安全隐患，加强水质监测，强化环境风险防范和应急预警，保障饮水安全。
本项目为风电新能源项目，是国家鼓励的清洁能源产业，本次评价要求位于水源保护区范围内的变压器必须采用干式变压器。风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。施工期，建设单位须严格按照本报告要求的环保措施，施工期需加强水土流失治理，严格执行边坡防护措施。本项目利用各地块周边简易道路进场，场内施工道路设计本着尽量减少对土地扰动的原则，施工结束后，进行土地平整。本项目建设在采取相应措施后能够保障饮水安全，保障区域生态系统防风固沙能力，符合乌鲁木齐市主体功能区规划。
1.3.3.3与《新疆维吾尔自治区生态功能区划》的符合性分析
根据《新疆生态功能区划》，本工程所在区域涉及乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区。各生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表1.3-4、生态功能区划图见图1.3-3。
表1.3-4项目区生态功能区划

	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚
区

	
	生态功能区
	27.乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区

	主要生态服务功能
	人居环境、工农业产品生产、旅游

	主要生态环境问题
	大气污染严重、水质污染、城市绿化面积不足、供水紧缺、
湿地萎缩、土壤质量下降

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感

	主要保护目标
	保护水源地、保护城市大气和水环境质量、保护城市绿地及
景观多样性

	主要保护措施
	节水与新开水源、荒山绿化、调整能源结构、治理污染及降低工业排污量、完善防护林体系、搬迁大气污染严重企业

	
适宜发展方向
	加强城市生态建设，发展成中国西部文化、商贸、旅游国际
化大都市，发展城郊农业及养殖业


本项目施工工期为9个月，施工面较分散，在采取相应的环保、水保措施的同时，尽量减少对生态环境的影响。施工进场道路设计本着尽量减少对土地扰动的原则，采用“梳子”结构，将其对生态环境的影响降到最低，施工结束后，进行土地平整。故项目建设区域影响较小，工程建设对各生态功能区的影响在可接受范围内。
综上所述，本项目符合《新疆生态功能区划》相关内容。
1.3.3.4与《乌鲁木齐市饮用水水源保护区调整划分技术报告》的符合性分析
根据《乌鲁木齐市饮用水水源保护区调整划分技术报告》，本项目涉及水源保护区，风机箱式变压器均采用干式变压器；风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。在施工期，建设单位须严格按照本报告要求的环保措施。工程基础施工开挖避开雨天，施工开挖边坡在雨天用防水苫布进行遮盖，防止水土流失。本项目利用项目区周边简易道路进场，场内施工道路设计本着尽量减少对土地扰动的原则，施工结束后，进行土地平整。本项目的施工建设满足《乌鲁木齐市饮用水水源保护区调整划分技术报告》相关要求，对水源保护区影响较小。
1.3.3.5与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析
本项目与《中华人民共和国水污染防治法》的相符性分析见下表。
表1.3-5本项目与水源保护区相关法律法规相符性分析一览表

	《中华人民共和国水污染防治法》规定
	本项目
	相符性

	第64条规定：“在饮用
水水源保护区内，禁止
设置排污口。”
	本项目施工及运营期不向水源保护区排放污染物，不设置排污
口。
	
符合

	第65条规定：“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	 (
”
)



本项目风机等设备不占用饮用水水源一级保护区。
	



符合

	
第66条第一款规定：“禁
止在饮用水水源二级保
护区内新建、改建、扩
建排放污染物的建设项
目，已建成的，由县级
以上人民政府责令拆除
或者关闭。”
	本项目风机占用水源地二级保护区；本次采用的风机均为永磁发电机，且位于水源地二级保护区范围内的风电机组均使用干式变压器；本次环评针对水源地保护区提出了最严格的施工期施工方式及污染防治措施，包括严格控制临时占地范围，二级保护区内禁止排放污染物，施工结束后及时恢复临时占地等，以期将施工期的对环境的影响程度降至最低；运营期本项目检修产生的固体废物均即产即清，及时处置，不在场内贮存；综上，本项目施工期及运营期不在饮用水水源二级保护区内排放污染物。
	





符合

	第67条规定：“禁止在
饮用水水源准保护区内
新建、扩建对水体污染
严重的建设项目；改建
建设项目，不得增加排
污量。”
	
运营期本项目检修产生的固体废物均即产即清，及时处置，不在场内贮存；综上，本项目施工期及运营期不在饮用水水源准保护区内排放污染物，不设排污口，不污染水体。
	


符合


综上所述，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定。
1.3.3.6与《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》的通知（环办〔2012〕50号）的符合性分析
根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》的通知（环办〔2012〕50号）“第9章饮用水水源保护区管理制度9.2保护区环境准入9.2.2二级保护区：
（76）地下水型饮用水水源禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、食品、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的应限期转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。”的要求，本项目属于风电新能源建设项目，不在上述禁止建设项目要求中。
本项目位于柴北、柴西水源地二级保护区，箱式变压器均使用干式变压器，无变压器废油。运营期设备器件尽量带离保护区维修，确需在现场维修时做好防护，不得在保护区排放任何污染物；施工期间多余土方区间调用、回填，不产生弃方。因此本项目建设符合《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》的通知（环办〔2012〕50号）。
1.3.3.7与《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》的符合性分析
本项目与《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》的相符性分析详见表1.3-6。
表1.3-6与《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》的相符性

	条例要求
	本项目
	相符性

	第十二条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
	本项目施工期及运营期产生的各项污
染物均合理处置，不设置排放口，不会
污染水源保护区内的水体。
	
符合

	第十四条在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
（二）未按照规定采取措施从事网箱养殖、旅游等活动；
（三）排放工业废液、污水，倾倒、堆放、填埋废渣和生活垃圾等废弃物；
（四）设置装卸危险化学品、有毒有害物质、煤炭、矿砂等场所；
（五）法律、法规禁止的其他污染饮用水水体的活动。
已建成的排放污染物的建设项目，由市、区（县）人民政府责令拆除或者关闭。
	





本项目位于水源地二级保护区的箱式变压器均使用干式变压器；施工场地等均避让水源保护区。项目施工运营期间在水源保护区内无污染物排放。
	








符合

	







第十五条在饮用水水源准保护区内的行为，应当符合法律、法规有关规定，防止污染饮用水水体。
	本项目位于水源地二级保护区内的箱式变压器均使用干式变压器，检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。项目施工运营期间在水源保护区内无生活污水、生活垃圾、固体废物等倾倒、排放。本次评价要求：本项目禁止设置排放口，不得向水源保护区内排污，水源保护区内的风机基础等施工过程产生的固体废物即产即清，不得堆置于水源保护区内。
	








符合


综上所述，本项目符合《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》的相关要求。
[bookmark: _Toc18382]1.4关注的主要环境问题及环境影响
本项目占用土地利用类型均为裸岩石砾地，未占用永久基本农田、生态保护红线和自然保护区等。本项目涉及的环境敏感目标为柴北、柴西水源地二级保护区。拟建项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、历史文化遗迹等其他需要保护的生态敏感点，项目建设不会对区域生态环境造成较大的破坏。本项目主要环境问题为现有工程存在的环境问题、项目施工期产生的废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响和项目运营期固体废物对环境的影响，尤其是对水源地准保护区的影响。
项目的选址环境合理性、对环境敏感目标的影响和对生态环境的影响及其恢复措施是本次评价的工作重点。根据本项目建设特点和所在区域环境特征，本次评价工作中关注的主要环境影响有：项目建设对水源地准保护区的水质影响，场站、集电线路建设对项目用地范围的植被、野生动物、鸟类（特别是候鸟）、景观、自然生态系统、生物多样性影响趋势，特别是鸟类生境、生物学特性和碰撞伤亡影响，进一步分析项目选址环境合理性及其环境可行性，并提出针对性防治措施；施工期各项污染物产生以及污染防治措施、施工过程中产生的生态环境问题以及生态恢复措施、项目运营过程可能发生的风险对区域环境产生的影响。
[bookmark: _Toc4348]1.5环境影响评价的主要结论
龙源乌鲁木齐县10万千瓦风电项目充分利用可再生能源，对全面提高乌鲁木齐市资源利用效率、持续改善环境质量、优化提升产业布局、有效推动绿色发展具有重要意义，对加快壮大乌鲁木齐市新能源产业、推动新能源产业高质量发展具有积极作用。
本项目涉及的环境敏感目标较多，箱式变压器均使用干式变压器；项目施工期产生的废水不外排，产生的各项固体废物均妥善处置；施工期间尽可能减少地表扰动，减少对环境敏感目标的影响；项目运营期产生的污染物均做到合理处置、达标排放。
本次评价认为，项目施工期间占用临时用地（尤其是涉及环境敏感目标的临时用地）应遵守《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》《国家级自然公园管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，依法依规办理相关手续后方可开工建设。项目施工期间应规范施工行为，严格实施“少扰动、零排放”的环境保护措施，严禁在水源保护区排污。在认真落实本次评价提出的各项生态保护措施和相应的污染治理措施后，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制和减缓，对各环境保护目标和区域生态系统的影响可接受。从环保角度分析，本项目建设可行。
[bookmark: _Toc3038]2总则
[bookmark: bookmark59][bookmark: _Toc7719]2.1评价原则与目的
[bookmark: _Toc3062]2.1.1评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc3129]2.1.2评价目的
（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、社会经济环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。
（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并根据项目区与周边的环境保护目标的关系，提出有针对性的保护措施、缓解措施。
（3）根据本项目对环境影响的主要特点，提出环境管理、环境监理和监督监测计划。
（4）根据环境风险评价结果，提出施工期和运行期的环境风险防范措施；使工程建设对环境产生的不利影响降到最低程度；为工程的设计、建设及运行期的环境管理提供科学依据，做到经济建设与环境保护协调发展。
（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据。
（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc18251]2.2编制依据
[bookmark: _Toc22451]2.2.1国家及地方有关法律、法规和规章
本次评价依据的国家及地方有关法律、法规和规章见表2.2-1。
表2.2-1国家及地方有关法律、法规和规章一览表

	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	一
	环境保护相关法律

	1
	《中华人民共和国环境保护法》
	12届人大第8次会议
	2015-01-01

	2
	《中华人民共和国环境影响评价法》
	13届人大第7次会议
	2018-12-29

	3
	《中华人民共和国大气污染防治法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	4
	《中华人民共和国水污染防治法》
	12届人大第28次会议
	2018-01-01

	5
	《中华人民共和国噪声污染防治法》
	13届人大第32次会议
	2022-06-05

	6
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	13届人大第17次会议
	2020-09-01

	7
	《中华人民共和国土壤污染防治法》
	13届人大第5次会议
	2019-01-01

	8
	《中华人民共和国水法》
	12届人大第21次会议
	2016-07-02

	9
	《中华人民共和国水土保持法》
	11届人大第18次会议
	2011-03-01

	10
	《中华人民共和国清洁生产促进法》
	11届人大第25次会议
	2012-07-01

	11
	《中华人民共和国循环经济促进法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	12
	《中华人民共和国节约能源法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	13
	《中华人民共和国城乡规划法》
	13届人大第10次会议
	2019-04-23

	14
	《中华人民共和国安全生产法》
	13届人大第29次会议
	2021-09-01

	15
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	14届人大第10次会议
	2024-11-01

	16
	《中华人民共和国森林法》
	13届人大第15次会议
	2020-07-01

	17
	《中华人民共和国野生动物保护法》
	13届人大第38次会议
	2023-05-01

	18
	《中华人民共和国土地管理法》
	13届人大第12次会议
	2020-01-01

	19
	《中华人民共和国防沙治沙法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	20
	《中华人民共和国湿地保护法》
	13届人大第32次会议
	2022-06-01

	二
	行政法规与国务院发布的规范性文件

	1
	《建设项目环境保护管理条例》
	国务院令第682号
	2017-10-01

	2
	《中华人民共和国野生植物保护条例》
	国务院令第204号
	2017-10-07

	3
	《中华人民共和国土地管理法实施条例》
	国务院令第743号
	2021-07-02

	4
	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	国务院令第405号
	2017-10-07

	5
	《土地复垦条例》
	国务院令第592号
	2011-02-22




	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	6
	《土地复垦条例实施办法》
	自然资源部第56号
	2019-07-16

	7
	《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》
	国发〔2012〕35号
	2011-10-17

	8
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》
	国发〔2015〕17号
	2015-04-02

	9
	《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通
知》
	国发〔2016〕31号
	2016-05-28

	10
	《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	/
	2017-02-07

	11
	《地下水管理条例》
	国务院令第748号
	2021-12-01

	12
	《中华人民共和国自然保护区条例》
	国务院令第687号
	2017-10-07

	三
	部门规章与部门发布的规范性文件

	1
	《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
	国发〔2010〕23号
	2010-07-19

	2
	《国务院关于加强节能工作的决定》
	国发〔2006〕28号
	2006-08-06

	3
	《关于规范临时用地管理的通知》
	自然资规〔2021〕2号
	2021-11-04

	4
	《建设项目环境影响评价分类管理名录》
	生态环境部令第16号
	2021-01-01

	
5
	《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通
知》
	环发〔2005〕152号
	2006-01-13

	6
	《全国生态脆弱区保护规划纲要》
	环发〔2008〕92号
	2008-09-27

	7
	《全国生态环境保护纲要》
	国务院国发〔2008〕38号
	2000-11-26

	8
	《全国生态功能区划（修编版）》
	环保部公告2015年第61
号
	2015-11-13

	9
	《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理
的意见》
	环发〔2013〕16号
	2013-01-22

	10
	《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理
的通知》
	环发〔2012〕98号
	2012-08-07

	11
	《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试
行）》
	环办〔2013〕103号
	2014-01-01

	12
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号令
	2024-02-01

	13
	《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》
	国家发展和改革委员会令第28号
	2025-01-01

	14
	《国家危险废物名录（2025年版）》
	部令第36号
	2025-01-01

	15
	《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风
险的通知》
	环发〔2012〕77号
	2012-07-03

	16
	《国家重点保护野生动物名录》
	2021年第3号
	2021-02-01

	17
	《国家重点保护野生植物名录》
	2021年第15号
	2021-09-07




	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	18
	关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案
备案管理办法（试行）》的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	19
	《危险废物污染防治技术政策》
	环发〔2001〕199号
	2001-12-17

	20
	《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意
见》
	环发〔2004〕24号
	2004-02-12

	21
	《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价
管理的通知》
	环环评〔2016〕150号
	2016-10-26

	22
	《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南》
	环办环评〔2017〕99号
	2017-12-01

	23
	《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》
	环办〔2012〕50号
	2012-03-31

	24
	《环境影响评价公众参与办法》
	生态环境部令第4号
	2019-01-01

	25
	《地下水保护利用管理办法》
	水资管〔2023〕214号
	2023-06-28

	26
	《空气质量持续改善行动计划》
	国发〔2023〕24号
	2023-11-30

	27
	《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态
环境保护规划的通知》
	环土壤〔2021〕120号
	2021-12-31

	28
	《危险废物转移管理办法》
	部令第23号
	2022-01-01

	29
	《企业环境信息依法披露管理办法》
	部令第24号
	2022-02-08

	30
	《关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的
通知》
	环大气〔2023〕1号
	2023-01-05

	31
	《固体废物分类与代码目录》
	公告2024年第4号
	2024-01-19

	32
	《国家级自然公园管理办法（试行）》
	林保规〔2023〕4号
	2023-10-09

	四
	地方性法规及通知

	1
	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	2
	《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	3
	《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》
	14届人大第6次会议
	2024-01-01

	4
	《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》
	13届人大第18次会议
	2020-09-19

	5
	《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》
	新政函〔2002〕194号
	2002-12

	6
	《新疆生态功能区划》
	新政函〔2005〕96号
	2005-07-14

	7
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》
	自治区人民政府
	2024-01-18

	8
	
《新疆国家重点保护野生植物名录》
	自治区林业和草原局、自治区农业农村厅
	2022-03-09

	9
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录
（修订）》
	新政发〔2022〕75号
	2022-09-21

	10
	
《新疆国家重点保护野生动物名录》
	自治区林业和草原局、自治区农业农村厅
	2021-07-28




	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	11
	《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方
案的通知》
	新政发〔2016〕21号
	2016-01-29

	12
	《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作
方案的通知》
	新政发〔2017〕25号
	2017-03-01

	13
	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件
（2024年）》
	新环发〔2024〕93号
	2024-06-09

	14
	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	自治区党委、自治区人民
政府
	2021-12-24

	15
	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	13届人大第7次会议
	2019-01-01

	16
	《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	17
	《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则
（试行）》
	/
	2014-06-12

	18
	《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》
	新水水保〔2019〕4号
	2019-01-21

	19
	关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更
新成果》的通知
	新环环评发〔2024〕157
号
	2024-11-15

	20
	《乌鲁木齐市防治扬尘污染实施方案》
	乌政办〔2011〕49号
	2011-04-04

	21
	《乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果（2023）》
	乌政办〔2024〕17号
	2024-05-10

	22
	《乌鲁木齐市饮用水水源保护区调整划分技术报告》
	/
	2022-09-07

	
23
	《自治区党委、自治区人民政府印发关于全面加
强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方
案的通知》
	
新党发〔2018〕23号
	
2018-09-04

	24
	
《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》
	新环环评发〔2020〕138
号
	2020-09-04

	25
	《关于印发新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）的通知》
	新环环评发〔2021〕162
号
	2021-07-26

	26
	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》
	/
	2022-08-24


[bookmark: _Toc16914]2.2.2评价技术导则及规范
本次评价依据的评价技术导则及规范见表2.2-2。
表2.2-2评价技术导则及规范一览表

	序号
	依据名称
	标准号

	1
	《建设项目环境影响评价技术导则总纲》
	HJ2.1-2016

	2
	《环境影响评价技术导则大气环境》
	HJ2.2-2018

	3
	《环境影响评价技术导则地表水环境》
	HJ2.3-2018

	4
	《环境影响评价技术导则声环境》
	HJ2.4-2021




	序号
	依据名称
	标准号

	5
	《环境影响评价技术导则地下水环境》
	HJ610-2016

	6
	《环境影响评价技术导则生态影响》
	HJ19-2022

	7
	《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》
	HJ964-2018

	8
	《建设项目环境风险评价技术导则》
	HJ169-2018

	9
	《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》
	HJ733-2015

	10
	《水土保持综合治理技术规范》
	GB16453.1~
16453.6-2011

	11
	《排污许可证申请与核发技术规范总则》
	HJ942-2018

	12
	《地下水环境监测技术规范》
	HJ164-2020

	13
	《排污单位自行监测技术指南总则》
	HJ819-2017

	14
	《污染源源强核算技术指南准则》
	HJ884-2018

	15
	《生产建设项目水土保持技术标准》
	GB50433-2018

	16
	《生产建设项目水土流失防治标准》
	GB/T50434-2018


[bookmark: _Toc20189]2.2.3项目文件、资料
表2.2-3项目文件、资料一览表

	序号
	依据名称
	时间

	1
	环评委托书
	2025-8

	2
	《龙源乌鲁木齐县10万千瓦风电项目可行性研究报告》
	2025-6

	3
	其他与项目相关的技术资料
	/


[bookmark: _Toc10419]2.3环境影响评价时段
本项目分为两个评价时段：
（1）施工期；
（2）运营期；
本次评价以施工期和运营期为主要评价阶段，勘察设计期主要对项目选址、选线合理性进行分析论证。
[bookmark: _Toc11964]2.4评价因子识别及筛选
[bookmark: _Toc25971]2.4.1环境影响因素识别
（1）建设项目环境影响的时段及类型分析
本项目为新建工程，在施工期和运行期间会对周围环境产生一定的影响。建设项目对环境的影响，按其不同建设阶段分为施工期和运行期对各环境要素产生有利和不利的影响，而且其影响程度也不同，拟建项目不同阶段的环境影响类型及程度定性分析见表2.4-1。
表2.4-1工程项目环境影响分析表

	
影响阶段
	影响类型
	影响程度

	
	可逆
	不可逆
	长期
	短期
	局部
	大范围
	直接
	间接
	有利
	不利
	不确定
	不显著
	显著

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小
	中
	大

	施工期环境影响
	土石方引起的
水土流失
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	施工机械噪声
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	
	施工产生的扬
尘
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	
	施工场地生活
污水
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	建筑材料运输
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	材料堆积
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	生态破坏
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	运行期环境影响
	废水排放
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气排放
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	固废排放
	√
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	设备噪声
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	生态系统
	
	√
	√
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	光影影响
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	


由表2.4-1分析可知，拟建项目对环境的影响具有综合性和多样性，既存在有利的影响，也存在不利的影响；既存在直接的，也存在间接的影响；既存在可逆的，也存在不可逆的影响；既存在长期的，也存在短期的影响。
（2）建设项目的环境影响因素分析
拟建项目对环境的影响是多方面的，本项目对环境影响因素的综合分析结果
见表2.4-2。
表2.4-2本项目对环境主要因素综合分析

	
影响分析
	环境因素

	
	自然环境

	
	小气候
	地表水
	地下水
	大气环境
	声环境
	电磁环境
	生态环境
	土地资源
	地质地貌

	有利影响
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	不利影响
	-1
	-1
	-1
	-1
	-2
	-1
	-2
	-1
	-1

	综合影响
	-1
	-1
	-1
	-1
	-2
	-1
	-2
	-1
	-1


注：表中数字表示影响程序，1为轻度，2为中度，“+”表示有利影响，“-”表示不利影响。
从表2.4-2中可以看出，本工程对自然环境的影响以不利为主。由于该项目的建成对生态环境和噪声环境产生影响较为不利，同时本项目涉及地下水水源保护区，因此，本次环评中以水、生态和噪声影响评价为主。
[bookmark: _Toc7304]2.4.2评价因子的确定
根据项目特点、所在地的环境状况以及污染物的排放情况分析，确定本项目环境影响评价因子见表2.4-3。
表2.4-3本项目主要污染因子识别

	类别
	评价因子

	
环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3

	
	影响分析
	施工期：扬尘

	

地表水
	
现状评价
	pH、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、阴离子
表面活性剂、挥发酚、氰化物、石油类、六价铬、汞、砷、铜、
锌、铅、镉、氟化物、粪大肠菌群

	
	影响分析
	/

	



地下水
	


现状评价
	色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固
体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、挥发酚、阴离子表
面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、
亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、
镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、
总β放射性、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-

	
	影响分析
	COD、石油类

	
声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响分析
	等效连续A声级

	固体废物
	现状评价
	/

	
	
影响分析
	施工期：生活垃圾、施工弃渣
运营期：检修废件、废润滑油、废齿轮油、废液压油、
废弃的含油抹布、劳保用品

	

生态
	现状评价
	陆生生态现状、植被现状、野生动物现状、生态敏感区、生态功
能区划等

	
	影响分析
	物种、生境、生物群落、生态系统、生物多样性、生态敏感区、
自然景观等

	
环境风险
	运营期预
测
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放


[bookmark: _Toc1160]2.5环境功能区划和评价标准
[bookmark: _Toc2045]2.5.1环境功能区划
2.5.1.1空气环境功能区划
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单，项目所在区域属二类功能区。
2.5.1.2水环境功能区划
项目区周边存在的地表水主要为距离风机东北侧4km的柴窝堡湖，根据《中国新疆水环境功能区划》（2002版），地表水的环境功能见表2.5-1。
表2.5-1地表水环境功能统计表

	序号
	地表水名称
	与本项目的位置关系
	功能区类型
	水质目标

	1
	柴窝堡湖
	风机东北侧最近4km
	渔业用水区
	Ⅴ


本项目区域水系图见图2.5-1。
项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
2.5.1.3声环境功能区划
根据《乌鲁木齐市声环境功能区划分规定》，本项目位于2类声环境功能区内。
2.5.1.4生态环境功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区、准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区、乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区。主要生态服务功能为人居环境、工农业生产、旅游；主要生态环境问题为大气污染严重、水质污染、城市绿化面积不足、供水紧缺、湿地萎缩、土壤质量下降等；适宜发展方向为加强城市生态建设，发展成中国西部文化、商贸、旅游国际化大都市，发展城郊农业及养殖业。
[bookmark: _Toc25012]2.5.2评价标准
2.5.2.1环境质量标准
（1）大气环境
本项目所在地环境空气属二类功能区，其环境空气质量标准应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，指标标准取值见表2.5-2。
表2.5-2《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（部分）

	序号
	污染物项目
	平均时间
	二级浓度限值
	单位

	
1
	
二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	
μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	
2
	
二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	
μg/m3

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	

	4
	
臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	200
	

	
5
	PM10（粒径小于等于10μm）
	年平均
	70
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	6
	PM2.5（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	35
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	75
	


（2）地表水环境
本项目施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理；禁止在项目区清洗车辆机械等，混凝土养护废水自然蒸发。项目运营期无人值守，无生活污水产生。
柴窝堡湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。
表2.5-3《地表水环境质量标准》（部分）


	序号
	项目名称
	单位
	V类标准值

	1
	pH
	/
	6~9

	2
	溶解氧
	mg/L
	≥2

	3
	COD
	mg/L
	≤40

	4
	BOD5
	mg/L
	≤10

	5
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤15

	6
	氨氮
	mg/L
	≤2.0

	7
	总磷
	mg/L
	≤0.2

	8
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	9
	挥发酚
	mg/L
	≤0.1

	10
	总氰化物
	mg/L
	≤0.2

	11
	石油类
	mg/L
	≤1.0

	12
	六价铬
	mg/L
	≤0.1

	13
	汞
	mg/L
	≤0.001

	14
	砷
	mg/L
	≤0.1

	15
	铜
	mg/L
	≤1.0

	16
	锌
	mg/L
	≤2.0

	17
	镉
	mg/L
	≤0.01

	18
	铅
	mg/L
	≤0.1

	19
	氟化物
	mg/L
	≤1.5

	20
	粪大肠菌群
	个/L
	40000


（3）地下水环境
评价区范围内的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见下表。
表2.5-4《地下水质量标准》（部分）

	序号
	项目名称
	单位
	Ⅲ类标准值

	1
	pH
	/
	6.5~8.5

	2
	溶解性总固体
	mg/L
	1000

	3
	总硬度
	mg/L
	450

	4
	氨氮
	mg/L
	0.50

	5
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	1.00

	6
	挥发酚
	mg/L
	0.002

	7
	重碳酸盐
	mg/L
	/

	8
	氯化物
	mg/L
	250

	9
	硝酸盐氮
	mg/L
	20.0




	序号
	项目名称
	单位
	Ⅲ类标准值

	10
	硫酸盐
	mg/L
	250

	11
	钠
	mg/L
	200

	12
	铁
	mg/L
	0.3

	13
	锰
	mg/L
	0.10

	14
	锌
	mg/L
	1.00

	15
	砷
	mg/L
	0.01

	16
	总大肠菌群
	个/L
	3.0

	17
	钾
	mg/L
	/

	18
	钙
	mg/L
	/

	19
	镁
	mg/L
	/


（4）声环境
项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价标准限值见表2.5-5。
表2.5-5声环境质量标准单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


2.5.2.2污染物排放标准
（1）废气
项目施工期大气污染物排放执行《建筑施工扬尘排放标准》（DB6501/T030-2022）相关要求，限值见表2.5-6。
表2.5-6大气污染物排放标准

	控制项目
	排放限值(μg/m3）
	施工阶段
	监测周期

	
PM10
	120
	土石方阶段
	1h

	
	80
	结构阶段、装修阶段等
	


本项目运营期风电场在运营阶段无废气产生。
（2）废水
施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理；项目运营期无人值守，无生活污水产生。
（3）噪声
项目建筑施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。具体见表2.5-7。
表2.5-7建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

	实施阶段
	噪声排放限值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	建筑施工
	70
	55


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。详见表2.5-8。
表2.5-8工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

	[bookmark: _Toc9464]声环境功能区类别
	[bookmark: _Toc13279]时段

	
	[bookmark: _Toc24387]昼间
	[bookmark: _Toc28224]夜间

	[bookmark: _Toc381]2类
	60
	50


（4）固体废物
本项目产生的固体废物主要包括检修废件、检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品等。
运营期一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc27673]2.6评价等级和评价范围
[bookmark: _Toc20606]2.6.1评价等级
2.6.1.1大气环境影响评价等级
本项目运营期产生的废气污染物为道路扬尘及汽车尾气（主要为移动源），本项目不设置大气评价等级。
2.6.1.2地表水评价等级
本项目施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理；施工期无生产废水外排。本项目运营期无生活污水产生。本项目不设置地表水评价等级。
2.6.1.3地下水评价等级
本项目为风力发电项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，属于其中的“E电力34其他能源发电涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。由此确定，本项目可不开展地下水环境影响评价。
但由于本项目有9台风机机组及35kV集电线路位于水源地二级保护区内，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级规定（见表2.6-1）和本项目所在区域的水文地质资料，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度为敏感。综合上述考虑，本项目虽不开展地下水环境影响评价，但应对涉及的柴北、柴西水源地二级保护区的地下水环境开展影响评价并提出保护措施。
表2.6-1地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	
敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用
水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水
环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	

较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水
水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保
护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉
等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的
环境敏感区。


2.6.1.4声环境评价等级
本项目所处声环境功能区涉及2类区，项目运营期评价范围内无声环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，确定本项目声环境评价等级为二级。
2.6.1.5土壤环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，可知本项目类别为Ⅳ类项目（电力热力燃气及水生产和供应业，其他），由此确定，本项目可不开展土壤环境影响评价。
2.6.1.6生态环境评价等级
本项目为风电新能源项目，总占地面积135885m2，占地规模小于20km2，项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园及生态保护红线，不属于水文要素影响型项目，本项目不涉及土壤环境评价，因此未设置土壤影响范围，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的有关规定，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。
表2.6-2评价工作等级划分

	判定依据
	生态影响评价等级判定原则
	本项目情况

	






《环境影
响评价技术导则
生态环
境》
（HJ19-20
22）
	a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要
生境时，评价等级为一级
	不涉及

	
	b、涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	
	c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	
	d、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价
等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低
于二级
	本项目不属于水文要素影响型项目

	
	e、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范
围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的
建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	
不涉及

	
	f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占
用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目
的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	本项目为新建项目

	
	g、除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级
为三级
	
属于

	
	h、当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用
其中最高的评价等级
	/


2.6.1.7环境风险评价等级
本项目不存在重大风险源，由后文“5.8.3”可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分（见表2.6-3），确定环境风险评价等级为简单分析。
表2.6-3评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



[bookmark: _Toc17172]2.6.2评价范围
根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：
（1）环境空气
本项目不需设置大气环境影响评价范围。
（2）地表水环境影响评价范围
本项目不需设置地表水环境影响评价范围。
（3）地下水环境影响评价范围
本项目地下水环境影响评价范围为本项目涉及的柴北、柴西水源地二级保护区及乌拉泊、西山和甘河子（含铁路专供）、柴西、柴北水源地准保护区。
（4）声环境影响评价范围
本项目声环境评价工作等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定本项目声环境影响评价范围为风电场区外200m范围。
（5）土壤环境评价范围
本项目不开展土壤环境影响评价，故不设置土壤环境影响评价范围。
（6）生态环境影响评价范围
本项目建设的集电线路为35kV集电线路。本项目生态环境评价范围为风电场区厂界外扩1km范围以及35kV集电线路两侧。
（7）环境风险评价范围
本项目不设置大气环境风险评价范围；本项目地表水环境风险评价范围同地表水环境影响评价范围；根据环境敏感目标分布情况、事故后果可能对环境产生危害等方面综合确定本项目地下水环境风险评价范围为本项目涉及的柴北、柴西水源地二级保护区及乌拉泊、西山和甘河子（含铁路专供）、柴西、柴北水源地准保护区。
本项目评价范围见表2.6-4和图2.6-1。
表2.6-4本项目环境影响评价等级、评价范围一览表

	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	不设置大气
评价等级
	不设置

	地表水环境
	不设置地表
水评价等级
	不设置

	地下水环境
	不开展
	本项目涉及的柴北、柴西水源地二级保护区

	声环境
	二级
	风电场区界外200m范围

	土壤环境
	不开展
	不设置

	生态环境
	三级
	风电场区外扩1km范围

	
环境
风险
	大气环境
	简单分析
	不设置

	
	地下水环境
	简单分析
	本项目涉及的柴北、柴西水源地二级保护区

	
	地表水环境
	简单分析
	/


[bookmark: _Toc9901]2.7评价重点内容及评价重点
[bookmark: _Toc14786]2.7.1评价内容
结合建设区域环境现状调查结果和环境功能区划，确定环境敏感点，贯穿“以点为主、点线结合、反馈全线”的原则，开展环境影响评价工作；论证拟建项目与地区环境功能区划的协调性，从环境保护和风险防范角度论证拟建项目建设方案的环境可行性和合理性；对施工期、运营期项目建设对评价范围内的水、大气、声、生态环境造成的影响，提出相应的环境保护措施；同时提出运营期事故风险分析及风险防范措施。
[bookmark: _Toc14104]2.7.2评价重点
本项目的评价重点为环境敏感区的水环境影响、生态环境影响和环境风险。
[bookmark: _Toc2759]2.8主要环境保护目标和环境敏感目标
[bookmark: _Toc7768]2.8.1主要环境保护目标
（1）大气环境保护目标
保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。
（2）声环境保护目标
控制场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。确保本项目实施后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。
（3）地下水环境保护目标
保护场址上游及下游区域地下水水质，保护柴北、柴西水源地二级保护区，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（4）地表水环境保护目标
保护评价区域地表水水质，保护柴窝堡湖，保证不因本项目而降低本项目涉及的地表水环境质量现状级别。
（5）环境风险保护目标
降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制。
（6）生态环境保护目标
保护项目区生态环境，将生态环境影响降到最小。
[bookmark: _Toc8889]2.8.2环境敏感目标分布
本项目主要环境敏感目标为柴西水源地一级保护区、柴北、柴西水源地二级保护区。
本项目环境敏感目标见表2.8-1和图2.8-1。
表2.8-1本项目的环境敏感目标

	环境
要素
	保护对象
	相对本项目
	保护内容
	保护目标

	
	
	方位
	距离
	
	

	





地下水
	评价范围内的地下水，尤其是柴西水源地一级保护区、
柴北、柴西水源地二级保护区及乌拉泊、西山和甘河子（含铁路专供）、
柴西、柴北水源地准保护区
	本项目东侧地块占用柴北、柴西水源地二级保护区；西侧地块北部紧邻柴西水源地一级保护区，占用柴北、柴西水源地二级保护区；风机等设备及集电线路位于柴北、柴西水源地二级保护区
	
潜水含水
层及具有
饮用水开
发利用价
值的含水
层水量和
水质
	



《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ
类

	声环境
	区域声环境
	声环境质
量
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	生态环
境
	
用地范围外延1km范围
	地表植被、
野生动物
及土壤
	保护生态系统结构和功能的完整性、稳定性；防止水土流失。

	



环境
风险
	大气
环境
	/
	/
	




不受风险事故明显影响

	
	地表
水环境
	
/
	
/
	

	
	地下
水环境
	项目占用柴北、柴西水源地二级保护区；风机等设备及集电线路位于柴北、柴西水源地二级保护区
	




1

[bookmark: _Toc22405]3建设项目工程分析
[bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc19669]3.1本项目工程概况
[bookmark: _Toc16342]3.1.1本项目基本情况
项目名称：龙源乌鲁木齐县10万千瓦风电项目
建设单位：新疆龙源新能源有限公司乌鲁木齐分公司
建设性质：新建
建设内容与规模：本项目建设11MW风电机组9台，配套箱变9台，配套电气设备、电缆沟、35kV集电线路、进场道路等。
本项目拟建的9台风机均采用干式变压器，风机均采用永磁风力发电机，废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物即产即清，在严格采取本次评价提出的环保措施后，本项目的建设对水源地水质及生态环境的影响较小。本项目建设可满足乌鲁木齐市电网负荷发展需求，实现电力在近区的就近消纳，减轻乌鲁木齐电网供电压力。本项目拟采用已经接近或达到国际先进水平的国产化机组，在节约成本、提高风电场运行、维护效率的同时，也支持了国内风电产业的发展。
建设地点：项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县，中心地理坐标为东经87°47′44.483″，北纬43°29′14.721″。
项目总投资：本项目总投资为36000万元。
劳动定员与工作制度：本项目风电场无人值守，运维人员依托整改后的龙源风电三场人员。
建设工期：本项目建设周期为9个月。
根据调查，本项目占地位于水源地二级保护区，拟建共计风机9台及集电线路位于柴北、柴西水源地二级保护区内。本次评价要求，上述9台风机配套的箱式变压器必须使用干式变压器，风机机型为永磁风力发电机。
[bookmark: _Toc51]3.1.2建设内容
本项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、依托工程、环保工程等内容组成。本项目组成具体见表3.2-4。
表3.2-4本项目组成一览表

	项目名称
	主要内容
	备注

	主体工程
	


风机
	新建9台轮毂高度为125m的WTG1风力发电机组（单机容量为10MW），总装机容量为100MW。风力发电机组内部配备35kV箱式变压器共9台，根据一机一变的原则，并考虑10%的备用容量，选择箱变容量为11000kVA，箱变的电压等级为1.14/35kV，箱式变压器均采用干式变压器。
	


新建

	辅助工程
	
集电线路/电缆
	场内 35kV 集电线路采用架空和电缆相结合的形式建设，主体采用架空方式建设，风机处箱变出线至杆塔、进站处采用电缆方式建设。共设计 4 回集电线路，每回连接 2~3 台风机。新建 35kV 集电线路全长约 15.8km，其中架空线路路径长约 12.9km，双回架设 8.5km，单回架设 4.4km，电缆线路路径长约 2.9km。
	
新建

	储运工程
	进场道路
	本项目进场道路均利用现有道路，道路合计长度约29km。
	依托

	
	场内道路
/施工道
路
	本项目场内道路部分利用现有道路，新建场内道路合计长约
7.2km，道路宽度为5m，道路路面结构为20cm厚碎石路面，施工期结束后道路全部进行复垦，仅保留4.5m宽路面。
	
新建

	公用工程
	供电
	采用自供电模式
	新建

	
	给水
	本工程施工用水可直接用汽车从原升压站或附近水源点拉水。
	依托

	
	排水
	施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理。
	新建

	
	供热
	不涉及供暖。
	/

	依托工程
	龙源柴窝
堡南
220kV升压汇集站
	
本项目风电建设的9台风机经35kV输电线路接入龙源柴窝堡南220kV升压汇集站。
	

依托

	环保工程
	


废气
	施工期：施工场地区路面硬化；回填土、临时堆料在指定地点堆放，采取围挡、覆盖措施，临时弃土及时回填；装卸建筑材料（尤其是泥沙石），必须采用封闭式车辆运输；大风天禁止作业。
运营期：巡检道路进行路面硬化，车辆行驶时控制车速，保持道路整洁，可减少道路扬尘。
	


新建

	
	
废水
	施工期：施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理。
运营期：无人值守，无生活污水产生。
	
新建

	
	



固体废物
	施工期：土石方合理平衡，并做好相应水保和植被恢复，施工人员生活垃圾集中收集，定期运送到周边托里乡垃圾中转站转运，统一处置。
运营期：无人值守，无生活垃圾。风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。
	



新建

	
	
噪声
	施工期：禁止夜间施工，选用低噪声机械设备，通过村庄时减速慢行。
运营期：隔声、减震、购置低噪声设备。
	
新建

	
	


生态影响、水土
流失防治
措施
	施工期：控制在施工作业带内、用小型运输工具运输、采用环保型设备绿色施工、固废分类回收、植被恢复与施工结合、选择适宜施工时间，施工过程中应：表土单独剥离，分层开挖、分别堆放、分别回填，做到三分一回填，及时恢复植被。
运营期：施工结束后，对碾压土地进行人工洒水，使土壤自然疏松，播种合适的草种；充分利用路旁、建筑物旁以及其他空闲场地，种植生长力强、维护量小、耐旱的绿色植物，保护场区周围原有绿化环境，定期巡检保证植被覆盖度。运营期风机叶片设置警示色、驱鸟器；增加警示照明设备。
	





新建

	临时工程
	施工场地
	风力发电机组吊装场地占地42000m2。
	/

	
	
施工道路
	本项目场内道路部分利用现有道路，新建场内道路合计长约7.2km，道路宽度为5m，道路路面结构为20cm厚碎石路面，施工期结束后道路全部进行复垦，仅保留4.5m宽路面。
	
/


[bookmark: _Toc20077]3.1.3工程特性
本项目工程特性见表3.2-5。
表3.2-5本项目工程特性表

	名称
	单位（或型号）
	数量

	



主要
设备
	


风电场主
要机电设
备
	



风电机
组
	台数
	台
	9

	
	
	
	额定功率
	kW
	99000

	
	
	
	叶片数
	片
	3

	
	
	
	风轮直径
	m
	220

	
	
	
	风轮扫掠面积
	m2
	38013

	
	
	
	切入风速
	m/s
	2.5

	
	
	
	切出风速
	m/s
	25




	名称
	单位（或型号）
	数量

	
	
	
	安全风速
	m/s
	42.5

	
	
	
	轮毂高度
	m
	125

	
	
	主要机
电设备
	箱式变压站
	台
	10

	


土建
	风电机组基础
	台数
	台
	9

	
	
	型式
	/
	现浇钢筋混凝土

	
	
	地基特性
	/
	扩展基础

	
	箱式变压站基础
	台数
	台
	9

	
	
	型式
	/
	砼

	





施工
	工程数量
	土石方开挖
	m3
	84967.18

	
	
	土石方回填
	m3
	72039.84

	
	
	风力发电机组基础混凝土
	m3
	13500

	
	
	风力发电机组设备基础钢筋
	t
	1350

	
	
	新建场内道路
	km
	7.2

	
	施工期限
	总工期
	月
	9

	
	
	
第一批机组发电
	

-
	
2026年10月

	概算
指标
	静态投资
	万元
	36000

	
	动态投资
	万元
	36000

	






经济
指标
	装机容量
	MW
	99（本次装机容量）

	
	项目总投资
	万元
	36000

	
	年上网电量（限电15%）
	万kW·h
	33337

	
	年等效满负荷小时数（限电15%）
	小时
	2718/2957

	
	盈利能力
	所得税前项目投资财务内部收益
率
	（%）
	7.09%

	
	
	所得税前项目投资财务净现值
（Ic=6%）
	
万元
	1996

	
	
	资本金内部收益率
	（%）
	13.41%

	
	
	资本金净现值（Ic=6.5%）
	万元
	3380

	
	
	投资回收期
	年
	11.55

	
	
	资产负债率
	%
	70


[bookmark: _Toc26292]3.1.4公用工程
3.1.4.1供电
施工现场的供电量应满足全工地的土建和安装的动力用电、焊接、照明等的最大用电量。本项目建设期的施工用电可以就近从附近电网取电以保证施工用电，并设置专用电表计量。
3.1.4.2供水
施工现场的供水量应满足全工地的直接生产用水、施工机具用水、生活用水
和消防用水的综合最大需求。本项目施工及生活用水可直接用从原升压站拉水。拟计划在各工作面设蓄水罐，以更好的满足各工作面施工用水的要求。
施工生产用水及施工期生活用水：本项目高峰日用水量约150m3/d，其中施	工生产用水130m3/d，施工期生活用水量20m3/d。施工生产用水包括施工期土建	用水量约110m3/d，施工机械用水量10m3/d，场内环境保护用水量10m3/d。为保	证施工期间的用水量，在施工现场附近设置200m3临时蓄水池作为施工生产用水，生活区设置30m3玻璃钢水箱作为施工期生活用水。
3.1.4.3排水
施工期生产废水综合利用不外排，生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理。施工营地选址位于水源地二级保护区外，营地日常生活污水，采用临时防渗化粪池贮存，定期委托环卫部门进行清运处置。运营期无生活设施，无需新建生活污水排放系统。
3.2.6.4供热
本项目不涉及供暖。
[bookmark: _Toc22647]3.1.7工程占地
项目总占地面积135885m2，分为永久占地和临时占地，其中：永久占地总占地面积约12545m2，临时占地总占地面积约123340m2。
[bookmark: _Toc16806]3.3项目施工方案及施工工艺
[bookmark: _Toc22656]3.3.1施工条件
本项目位于乌鲁木齐市乌鲁木齐县，本工程设备可由G30、G312经风电场已建道路运至风电场，交通较为便利。对外交通条件较为便利。
（1）交通运输条件
场址临近G30、G312，对外交通条件较为便利。
（2）物资供应条件
本项目主要建筑材料包括：钢材（型钢、钢筋）、水泥、汽柴油、木材、砖、砂、碎石等。
主要建筑物材料来源充足，工程所需钢材可从乌鲁木齐市购买，通过道路运输至施工现场。混凝土可由乌鲁木齐市购买商品混凝土，生活及小型生产物资，其他建筑材料（木材、油料）等可在乌鲁木齐市购买。
另外，一般机械维修设在施工营地（本次环评要求其选址避让一级及二级水源保护区），必要的部件加工及机械维修可在乌鲁木齐市购买。
（3）施工用水、用电条件、通讯条件
施工水源：施工用水在原升压站或者附近村镇拉水。
施工电源：施工期采用就近从附近电网取电作为施工电源。
通讯条件：现场施工的通讯可以用对讲机或手机联络业务，指挥施工。
（4）施工特点
由于施工期跨越风季和降水集中期，施工期地表土质疏松，裸露面和施工区易受风蚀和水蚀影响，容易造成水土流失，故建议土建施工中土石方动迁量较大的施工活动应避开降水集中期与风季施工。加强施工期管理工作，加强施工期的临时防护措施，减少水土流失的发生。风电机组的安装，受风速的限制，宜安排于小风季节安装。
[bookmark: _Toc25969]3.3.2施工总布置
（1）施工布置
本工程施工临建场地依托新疆天风公司达坂城风电三场三期49.5兆瓦、四期49.5兆瓦等容改造升级项目。
依托可行性：由于项目位于二级水源保护区范围内，因此，新疆天风公司达坂城风电三场三期49.5兆瓦、四期49.5兆瓦等容改造升级项目考虑利用靠近原升压站的空地作为本次的临时施工及设备堆放场地，在该处布置设备及材料仓库等临时生产区，施工临时生活区靠近生产区布置。
等容改造升级项目的临时场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：设备及材料仓库和辅助加工厂，仓库主要设有木材库、钢筋库、砂石料堆场、机械停放场及设备堆场；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等，可满足本项目的生产生活。
等容改造升级项目施工临建场地位置见图3.3-1。
（2）施工用电、施工用水系统
①施工用水
由原升压站或附近村镇拉运。
②施工用电
本工程建设期的施工用电可以就近从附近电网取电以保证施工用电，并设置专用电表计量。根据施工需要设置分电箱，分电箱由电工专门负责。
（3）风机吊装场地
本风电场采用一台风电机组配备一台升压变压器的方式。根据风机布置情况及施工吊装的要求，依托施工道路布置施工吊装平台。风电设备到货后采用一次运输到位的原则，具体吊装场地布置，结合各机位地形情况，在施工组织中确定，原则是吊装场地靠近施工道路一侧，以减少项目投资方租用的场地。因为风电设备吊装过程是个动态的过程，考虑到起吊器械需在吊装平台内移动，同时在此平台内以轮毂为中心，半径50m的区域内，要设立一个无障碍区域，用于叶轮的组装（无障碍区域不进行租地）。其中，平台内用于起吊器械的作业面在任何方向上的坡度不得大于1%，平台所在区域内地面承载力不得小于12t/m2。
[bookmark: _Toc4940]3.3.3主体工程施工
（1）风电场主体工程施工
1）场内道路施工
场内道路主要施工工序包括：路基土石方开挖、路基土石方填筑、路面铺设、水沟设施与道路相关的其他作业。
①路基施工方法及工艺
土方开挖施工流程：测量放线→覆盖层剥除→机械开挖碾压→边坡、路基面修整→路堑、边沟修整→验收。路基土方开挖施工方法：依据设计图纸开挖断面测量放出路线中桩、开挖上坡口线等控制点后，拟采用反铲、推土机进行开挖和压路机压实。填方路段开挖出来的基层面经压实，按有关土工试验规程做土工密实度试验合格并经监理工程师确认后方可进行路基填筑施工。
施工程序：测量放线→场地清理→地基特殊处理或地面横坡处理→填料运输→摊铺→碾压→检验合格→下一循环填筑。测量放线标定出填筑段，对该段场地表土及杂物清除，对地基要求特殊处理的范围按特殊要求进行处理。地面横坡在
1:5～1:10时表土翻松压实，地面横坡陡于1时，将原地面挖成宽2m高1m的台阶，台阶顶面做成2%～4%内倾斜坡面，对填高≤80cm路段对原地面翻挖30cm后整平压实；对填高0～30cm之间的路段，路堤整平压实大于150cm路宽，压实度不小于90%。
②路面施工
A.准备工作
施工首先对下层土路基进行复验、量测修整，其质量符合技术要求；检查修整运输道路；钉子遗失或松动的测桩；在结构层两侧设置指示桩，用红漆标出面层边缘的设计高程。
B.材料要求
天然级配砂砾石应采用质地紧韧、耐磨、具有一定级配的透水性良好的材料。软硬不同的材料不得掺和使用。天然级配砂砾石要求粒径组成中，大于20mm骨料占40%以上，最大粒径不超过70mm，粒径小于0.5mm的细料含量少于15%。
C.摊铺
素土路基复验合格后要及时摊铺，运到工地的砂砾石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。
D.碾压
碾压以“先慢后快”“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，每平方米约泼水3-4kg。碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。在轻碾稳定碾压过程中应随时检查，如发现有高低不平现象，高出处应适当均匀撤出粒料，低凹处应适当添加粒料后再行压实。砂砾石层应在嵌缝前碾压坚实稳定。
E.路面铺筑
a.材料应符合图纸和本规范要求。
b.碾压应达到要求的压实度。
c.表面平整密实，边线整齐，无松散现象。
2）风机基础
基础钢筋混凝土施工顺序为：基础的放线定位及标高测量→机械挖土→验槽处理混凝土垫层→安装锚栓、绑扎钢筋→混凝土基础模板→钢筋及预埋件的隐蔽验收→浇筑基础钢筋混凝土→回填夯实。
基础开挖前，按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土方开挖，开挖直径25m，深度4.2m。基坑开挖以垫层尺寸每边各加宽0.5m，开挖边坡拟采用1:1。基础土方开挖采用推土机或反铲分层剥离，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留20cm～30cm保护层，采用人工开挖，基坑开挖完成后进行基坑验槽，验槽合格后浇筑厚度150mm的C20聚合物水泥混凝土垫层。在垫层上进行混凝土施工，风机基础混凝土强度等级为C45F150。施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，注意其尺寸和钢筋的布置符合图纸要求。风机基础应一次浇筑完毕。
基础混凝土浇筑应按先深后浅依次施工的原则。基础混凝土浇筑前应对设计院图纸和供货厂的设备图纸进行严格审查无误后方可进行浇筑。基础混凝土浇筑采用分层、分段连续浇筑，每层厚度不应超过200mm。砼浇筑用砼罐车运输，砼泵车浇灌，插入式砼振捣棒振捣（配一台平板振捣器用于基础上平面振捣）。
每个基础的砼浇筑采取连续施工，一次完成，确保整体质量。基坑清槽、绑筋、支模及预埋地脚螺栓模板及螺栓，须经监理验收合格。基础砼浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待砼达到设计强度后才允许设备吊装。为保证混凝土浇筑质量，应对浇筑时的混凝土浇筑温度进行严格的监控，为防止由于混凝土内外温差超限产生裂缝，可采取如下技术措施：采用低水化热硅酸盐水泥，并适当使用缓凝减水剂。保证有足够的混凝土输送罐车和混凝土输送泵车（或混凝土输送泵），保证浇筑能连续施工。设置温度监控仪器，进行温度跟踪监测，将温差控制在允许控制范围之内。夏季施工应降低水泥入模温度，控制混凝土内外温差，如可采取骨料用水冲洗降温，避免暴晒等。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
3）风力发电机组安装
本项目风电场共安装塔筒9台套。风力发电机吊装分为4道工序：塔筒、机舱、叶片、电气设备。塔筒分段吊装，养护期满才能进入下一个吊装工序。风力发电机组安装前，先将风力发电机组机舱及叶片运输到现场，沿每台风力发电机组塔架基础旁已平整好的场地内摆放到位。由于安装现场场地有限，风力发电机组塔架采用随吊随运，尽量不在现场摆放，待上述准备工作完成后即可按以下程序进行吊装。根据已建风电工程吊装经验及总进度安排，每个作业面采用两套吊装设备进行安装。考虑到最大起重重量和主臂起重高度的限制，初步选用900t履带起重机和220t汽车起重吊为主吊设备。
①施工准备
安装工作由两台吊车联合作业，为了保证吊车吊臂在起吊过程中不碰到塔筒，应保证吊装场地面积为50m×50m，在不影响交通运输的情况下尽可能利用施工道路，便于设备吊装，提高设备利用率。
②风电机组塔筒安装
用运输车辆将已制造和经过防腐处理的四节塔架由塔架制造厂运输到安装现场，摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔架的两端用方木垫起，并将塔架的两侧固定好，防止塔架发生滚动。塔架在吊装前要将电源控制柜、塔架内需布设的电缆及结构配件全部在塔架内固定完毕。每节塔架采用双机抬吊，塔架分别在空中进行组装。主吊车为900t履带吊车，辅助吊车为220t汽车吊车。
③机舱的安装
将主吊车停在旋转起吊允许半径范围内，按照技术文件要求，将机舱的三个吊点专用工具与主吊车的吊钩固定好，并将用来调整和固定方向位置的人拉风绳在机舱两侧固定好后，先将机舱吊离地面10～20cm，检查吊车的稳定性、制动器的可靠性和绑扎点的牢固性。待上述工作完成并检查无误后，吊车起吊，空中与塔架顶法兰进行对接，当所有螺栓紧固力矩达到要求后，主吊脱钩。
④风电机组叶轮安装
包装好叶片运输到现场后，将包装的叶片卸到主吊的起吊旋转半径范围内。按照技术文件要求，将三片叶片在地面进行组装，由于现场没有平整的场地可供使用，只需将放置叶片轮毂的地面整平，在每支叶片的中部用可调整支架将叶片支撑起来，然后采用双机抬吊的方法将叶片吊起，与风力发电机组机舱的主轴法兰对接紧固。安装结束后，可将叶轮的吊装附件拆掉、吊车移走，并清理安装现场。
⑤电气设备安装
具体安装方案，在施工时要参照厂商的设备技术要求和说明进行方案设计。所有电缆按设计要求和相关规范分段施工。直埋敷设部分将电力电缆及光缆等直接埋入，人工回填。电缆沟施工及敷设时要求认真清理电缆沟底，防止砾石碰到电缆；直埋电缆施工要求敷设电缆后先用砂回填，将电缆盖住，铺设混凝土板后再回填碎石土，人工夯实。所有电缆分段分项施工完成后，要按设计要求和相关规范进行施工验收。
⑥吊装安全措施
A.吊装施工时间要尽量安排在风速不大的季节进行。吊装塔架下段时风速不得大于12m/s。吊装塔架上段、机舱时风速不得大于8m/s。吊装塔架轮毂和叶片时风速不得大于6m/s。
B.有大雾、能见度低于100m时不得进行吊装。
C.塔架上段与机舱要连续安装，当天完成，以免夜间停工期间刮起大风造成塔架谐振破坏。
D.施工人员必须严格遵守电力工程施工安全规程要求。
4）箱式变电站
箱式变压器开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按照装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后，方可按厂家技术要求进行安装。箱式变压器采用汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要及时调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，按国家有关试验规程进行交接试验。
箱式变压器采用现浇混凝土箱型基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修整基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，再进行基底验收。基坑验收合格后，先浇筑混凝土垫层，待混凝土凝固后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑基础混凝土，混凝土经过7～14天的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。
5）场内集电线路施工
本工程35kV集电线路部分采用架空线。铁塔采用刚性台阶基础施工应遵守《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）的规定。基础分坑前必须按《全线杆塔一览图》《基础明细表》及杆塔结构图核实杆塔的型号、呼称高、基础根开、地脚螺栓规格及基础型号等，确认无误后方可施工。
控制电缆和电力电缆的施工和敷设，按设计要求和相关规范进行。电缆敷设前先进行电缆沟开挖，将沟底用沙土垫平整，电缆敷设后填埋一层沙土，再用混凝土盖板盖压，上部用原土土回填夯实。电缆沟采用0.5m3反铲挖掘机配合人工开挖，开挖土石就近堆放，用于后期回填。砂土回填为人工回填，压实采用蛙式打夯机夯实。
[bookmark: _Toc28705]3.3.4施工总进度
本工程计划2026年开工建设，建设周期9个月。
（1）施工进度原则
①不考虑冬季混凝土浇筑施工；②风力发电机组用吊车安装，安排两套吊装设备，考虑正常条件下每1～2天安装一台风力发电机组；③施工期可根据施工单位实际能力进行调整；④生产设施的施工建设要满足安装完每台风力发电机组就能上网发电的要求。
输变电工程先期开工建设，配套生产设施的施工建设要满足首台风力发电机组发电能力的形成，9台风力发电机组逐台安装和调试并投入运行。为此，风力发电机组安装调试工作开始前应完成输变电工程建设、完成部分或全部的基础施工和塔架制作工程。
风力发电机组设备：在所需安装的设备全部运输到吊装场地、满足吊装所需条件的情况下，风力发电机组设备吊装主要有塔架吊装对接与紧固、机舱吊装与紧固、叶片的组装吊装与紧固；完成以上吊装工作、每台需要1-2天时间。
（2）施工控制进度
工程进度主要控制点为：
①场内道路及吊装平台
场内道路及吊装平台施工从第4个月初开始，至第5个月底结束；场内道路及吊装平台施工分片进行，每完成一片即可进行风机及箱式变压器基础的施工。
②风力发电机组基础施工
风电机组基础施工从第6个月初开始，至第8个月底结束。箱变基础开挖、浇筑及土石方回填进度与风电机组基础施工相同。
③输电线路施工
集电线路架设从第6个月初开始施工，至7个月底结束。
④风力发电机组的安装与调试
风力发电机组的安装从第8个月初开始，至第9个月底结束，其中每批联合调试时间以半个月控制，第8个月底首批机组发电，第9个月底机组全部发电。从主体工程开始总工期为9个月。
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由于本工程工期较短，适当增加主要施工机械，以便达到施工强度的需要，单个施工面主要机械见下表。
表3.3-1单个作业面主要施工机械表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	起重机
	1000吨
	辆
	4
	履带吊

	2
	起重机
	220吨
	辆
	8
	汽车吊

	3
	机舱运输牵引车
	110吨
	辆
	8
	

	4
	机舱运输平板车
	90吨
	辆
	8
	

	5
	叶片运输牵引车
	40吨
	辆
	8
	

	6
	叶片运输平板车
	20吨
	辆
	8
	

	7
	叶片运输举升车
	20吨
	辆
	8
	

	8
	大型平板运输车
	100吨
	辆
	6
	

	9
	自卸汽车
	8吨
	辆
	12
	

	10
	加长货车
	8吨
	辆
	6
	

	11
	桩钻孔机
	-
	辆
	4
	

	12
	混凝土泵车
	-
	辆
	4
	

	13
	砼罐车
	-
	辆
	20
	

	14
	运水罐车
	-
	辆
	3
	

	15
	小型工具车
	-
	辆
	6
	

	16
	反铲式挖掘机
	88kW
	台
	8
	0.8m3/斗

	17
	汽车式推土机
	132kW
	台
	8
	

	18
	轮胎式挖掘装载机
	WY-60
	台
	4
	

	19
	手扶振动压实机
	1吨
	台
	4
	

	20
	发电机
	70kW
	台
	8
	

	21
	插入式振捣棒
	ZN70
	条
	8
	备用2条




	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	22
	平板砼振捣器
	ZF22
	台
	8
	备用一台

	23
	钢筋拉直机
	JJM-3
	台
	4
	

	24
	钢筋切断机
	GQ-40
	台
	4
	

	25
	钢筋弯曲机
	GJB7-40
	台
	6
	

	26
	钢筋弯钩机
	GJG12/14
	台
	4
	

	27
	蛙式打夯机
	H201D
	台
	6
	备用2台

	28
	无齿砂轮锯
	-
	台
	4
	

	29
	电平刨
	-
	台
	4
	

	30
	砂浆搅拌机
	UJ100
	台
	4
	

	31
	套丝机
	-
	台
	4
	水管及预埋螺

	32
	潜水泵
	-
	台
	4
	备用1台

	33
	空气压缩机
	-
	台
	4
	

	34
	电焊机
	-
	台
	6
	备用1台


[bookmark: _Toc18314]3.4生态影响分析
[bookmark: _Toc2113]3.4.1施工期生态影响分析
（1）土地利用变化
本项目建设将会占用土地，使土地失去原有生态功能。除永久占地外，临时施工区等临时占用土地将对局部生态产生暂时性影响，但施工结束后，一般1~2年内基本可恢复原有土地利用功能。
（2）对植被影响分析
施工期由于基础开挖、场地平整、道路施工等工程永久占用土地，地表扰动将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，原有植被遭到永久性破坏，造成生物量损失。
（3）对动物的影响分析
项目对陆生动物的影响主要包括施工占地对其生境的占用和破坏；施工噪音、施工人员活动以及夜间光照等对动物栖息、觅食、求偶繁殖等行为的影响；施工污染物，如废水、弃渣、废弃建筑材料等会在不同程度上对动物及其生境产生一定影响。本项目地区常见的陆生野生动物主要为鸟类和小型兽类，其中鸟类以小型鸣禽为主，偶见国家二级保护动物鹅喉羚，偶见大白鹭、蓑羽鹤、灰鹤、文须雀、灰蓝山雀、苍头燕雀等鸟类。工程占地范围会缩小野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响。
（4）对生态敏感目标的影响
本项目南侧约1.9km为天山大峡谷国家森林公园；东北侧最近距离约4.5km为柴窝堡湖国家湿地公园，根据工程分析，本次项目永久占地及临时占地均未占用此生态环境敏感目标，因此项目建设对其占地类型及生态系统完整性影响较小，因此施工期生态环境主要影响表现在对生态敏感目标的植被、动物及景观的影响。
（5）水土流失的影响
本项目在建设过程中造成水土流失的因素主要包括自然和人为因素。自然因素是引起水土流失的潜在因素，包括降雨因子、地形因子、植被因子、土壤抗蚀性和抗冲性；人为因素是指改变引起水土流失自然因素的人类活动。根据实地调查，工程在建设过程中，由于风电机组、箱变基础开挖与建设、道路修建、集电线路的架设、平整场地等活动，使地表植被遭到破坏、地表局部坡度加大、土体结构松散，改变了外营力与土体抗蚀力之间的自然相对平衡，在外营力的作用下，诱发、加剧了水土流失，是造成工程新增水土流失的主导因素。
（6）前期工程生态影响
前期工程建设往往需要进行施工营地等土地平整等活动，这会直接改变土地的原有利用方式。原本的自然植被被清除，用于建设施工营地、道路等。植被破坏不仅减少了植物的数量和种类，还会破坏生态系统的结构和功能。
前期工程的开展可能破坏野生刀舞的栖息地，使得它们失去生存空间。工程建设可能会阻断生物的迁徙通道，影响生物的正常繁衍和种群交流，进一步降低生物多样性。
工程机械进场会碾压和挖掘会破坏土壤的结构，使得土壤变得紧实，通气性和透水性变差。这会影响土壤中微生物的活动和植物根系的生长。
前期工程中的土地平整、挖掘、运输等活动会产生大量的扬尘，这些扬尘会增加空气中颗粒物的浓度，降低空气质量。同时，施工机械和车辆排放的尾气中含有一氧化碳、氮氧化物等污染物，会对大气环境造成污染。
为了减少前期工程对生态的影响，需要在工程规划和设计阶段充分考虑生态因素，采取相应的生态保护措施，如生态补偿、植被恢复、污染防治等，以实现工程建设与生态保护的协调发展。
[bookmark: _Toc18888]3.4.2运营期生态影响分析
（1）对植被的影响
本项目建成后，永久占地内的植被将完全被破坏，形成建筑及其他用地类型。施工临时占用的植被将随着施工的结束而得到恢复，其影响将逐步减小，甚至消失。施工结束后会及时进行恢复，对其影响较小。
（2）对动物的影响
本项目在运行期对陆生动物的影响主要为风机、集电线路带来的影响，其中鸟类受其影响最大。项目竣工后，风电设施运转、维护人员的活动等会干扰影响部分动物的活动栖息地、觅食地。这些因素的叠加会造成项目区动物栖息地质量下降。风机对区域鸟类的生存活动造成直接、间接影响，包括叶片运动、噪声等对鸟类的干扰影响，鸟类迁徙的影响，对其他动物栖息和觅食的影响等。由于风电场的分布较为分散，与鹅喉羚、蓑羽鹤、灰鹤主要的生活环境没有冲突。
（3）对景观的影响
工程建成后，景观内新增加了非控制性组分人工建筑物如风机等，这种干扰拼块的增加不利于自然系统生态平衡的维护。从整个评价区来看，裸岩石砾地在评价区仍占主要优势，说明景观的多样性、异质性变化不大。
（4）对生态系统的影响
生态系统结构主要包括组分结构、时空结构和营养结构三个方面。本项目建设后，临时占地区会进行植被恢复，对生态系统组分结构产生的影响主要为永久占地。本项目建设扰动地表，破坏地表植被，将削弱区域生态系统水土保持功能。根据项目水土保持分析报告可知，本项目在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过采取合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失。
（5）对生态敏感目标的影响
项目运营期基本无污染物产生，风电产生的噪声也由于区域起伏地势遮挡及衰减，对景区内动物的影响不大，因此主要对柴窝堡湖国家湿地公园产生的影响主要是对景观的影响。
（6）对水源保护区的影响
风力发电机组的维护和检修过程中，会产生废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物。如果这些危险废物管理不善，发生泄漏，会对土壤和地下水体造成严重污染。
（7）光影闪烁影响
1）对人的影响
风机在运行时会不断反射太阳光以及造成阴影和闪烁，会对周边人群（若有）产生一定影响。
地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26′；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26′。如果某地的纬度已经知道，依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小H0：
H0=90°-纬度。
根据太阳高度角的数值即可计算出物体的阴影长度L0：
L0=D/tanH0（D为物体高度）
本风电场所在纬度中心为N43°29′，一年当中冬至时分太阳高度角最小，影子最长。本项目冬至日的太阳高度角计算如下：项目所在地纬度差=23°26′+43°29′=66°55′，太阳高度角H0=90°-66°55′=23°05′，项目拟采用的风电机组（含叶片）高度约为235m，根据公式，风电机组形成的光影长度约为540m。本项目1km范围内无集中居民区，故拟建项目产生的光影及闪烁对周边环境不会造成影响。
2）对野生动物的影响
对于野生动物而言，风机在运行时反射太阳光以及造成的阴影和闪烁会造成视觉上的干扰，尤其是在日间活动时，可能会使动物感到心烦意乱，甚至产生眩
晕的感觉，会一定程度上迫使一些动物离开风电场。虽然项目区原本就为风电场景观，野生动物已习惯风机光影的影响，但由于风机数量和布局的不同，新产生的风机光影可能导致部分野生动植物的生长、繁殖和栖息环境受到影响，从而影响野生动植物的生存。虽然，随着时间的推移，一些动物可能会逐渐适应这种规律性的干扰，对其影响也随之减少，但影响不会消失。因此，建设单位需要在项目设计和建设中考虑光影的影响，通过采用科学的光学设计和透镜罩等措施，将光影控制在最小化范围内，有效地减少光影对环境友好性的影响。
[bookmark: _Toc25559]3.5污染源分析
[bookmark: _Toc31919]3.5.1施工期污染工序与污染源强分析
3.5.1.1施工期污染工序
（1）风电场施工期污染工序
风电场施工工程主要包括进场及场内道路施工、风机基础构筑及安装、箱式变压器基础施工及安装等，产生的污染物主要包括施工粉尘、噪声、施工废水、废土渣等。另外，道路修建、场地平整、基础开挖等施工活动，均会对生态环境造成影响，包括植被破坏、土地占用、水土流失等。
各主要工序工艺流程及主要产污环节见图3.5-1。

废土渣；扬尘；噪声；尾气；植被破坏；水土流失



 (
风机安装
) (
线路、电缆施工
) (
箱式变压器安
)[image: ]风机基础、箱变基础施工
调试、运行

图3.5-1风电场主要施工工艺流程及产污环节
（2）场内道路施工期污染工序
场内道路施工工艺及污染环节见图3.5-3。

[image: ]扬尘；噪声；固体废物；施工废水；植被破坏；水土流失


基础开挖路床平整路床施工路面摊铺、碾压工程验收

图3.5-3新建场内道路主要施工工艺流程及产污环节
道路土石方采用挖掘机开挖，推土机集料。装载机配5t自卸汽车运至道路填方部位，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑护坡或挡墙。土石方填筑采用5t自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度；最后进行砼面铺设并压实。
（3）集电线路施工期污染工序
①基础开挖以机械开挖为主，人工开挖辅助。开挖前先划线，标出基础坑位
置。开挖直线塔基础保留塔桩，开挖转角塔时基础坑中心挖在标桩位置。石质坑开挖采用风镐结合人工开挖，施工时注意基坑壁碎石支护，以免坠落伤人。
②直埋电缆施工程序：放样划线→电缆沟开挖→电缆敷设→电缆防护→缆沟回填→电缆头制安→电缆试验。
③架空集电线路施工顺序：施工准备→基础施工→铁塔组立及架线。
集电线路施工工艺及污染环节见图3.5-4。

[image: ]扬尘；噪声；固体废物；施工废水
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图3.5-4集电线路主要施工工艺流程及产污环节
3.5.1.2施工期污染源强分析
施工期环境污染环节主要有：土方工程开挖、运输产生的扬尘，施工机械、运输车辆、柴油发电机排放的废气；施工机械、运输车辆产生的噪声；施工和施工人员生活产生的废水；施工人员产生的生活垃圾、弃渣等固体废物。
（1）废气
施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘、施工机械和车辆以及柴油发电机产生的废气污染。施工期废气污染物排放相对集中，但排放量较小。
①施工扬尘
施工扬尘主要来自：砂石料堆场建筑材料的装卸、运输和堆放，基面开挖、填土等施工作业，道路的修建、临时弃土堆放、回填及施工运输车辆产生的扬尘。
砂石料堆场的起尘量与物料种类、性质及风速有关，比重小的物料容易受扰动而起尘。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘，会对周围环境造成一定的影响，但通过洒水可以有效地抑制扬尘，使扬尘量减少80%。此外，对粉状物料采取遮盖防风措施也能有效减少扬尘污染。
施工扬尘的排放源低、颗粒物粒径较大，扬尘量较少，但因风速较大，影响范围较广。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工方式、材料的堆放以及风速等因素，其中受风速的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉
尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。参考一般大型土建工程现场的扬尘实地监测数据，扬尘产生系数为0.05~0.1mg/m2·s，考虑本工程施工点所在地区处于气候较干燥，扬尘产生系数取0.1mg/m2·s。本项目风机点位风机基础施工期间按施工作业面2000m2、日施工8小时计算，每个点位扬尘源强为5.76kg/d。施工工地产生的扬尘对150m范围内的周边环境会有一定影响。
②施工道路（交通）扬尘
车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
[image: ]
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
v——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，t；
P——道路表面粉尘量，kg/m2。
下表为一辆5t卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风的作用下产生的扬尘影响范围在100m以内。
表3.5-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km
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0.1
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0.4
	
0.5
	
1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


③施工机械设备以及车辆排放的尾气
施工机械设备以及车辆排放的尾气施工时柴油发电机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也会产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是NOx、CO和烃类物等。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如下表所示：
表3.5-2柴油车污染物排放系数单位：g/L

	序号
	污染物
	排放系数

	1
	THC
	4.44

	2
	NOx
	44.4

	3
	CO
	27.0

	4
	SO2
	3.24


施工现场的施工机械和大型运载车因其在现场停留时间较短，且为间歇性排放，其排放的燃油废气量相对较小且流动性较大，因此本次评价不进行量化分析。
（2）废水
①施工废水
本项目施工场地不设置机械修配，施工使用混凝土取自乌鲁木齐现有商企的商品混凝土。基础设施养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。
②施工生活区生活污水
本工程高峰期施工人员约300人，施工期为9个月，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水排放2160m3。施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，浓度分别为SS：250mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：25mg/L、COD：400mg/L。
（3）噪声
施工期间噪声源主要来自推土机、挖掘机以及运输车辆等，项目施工期9个月。主要施工机械噪声值见表3.5-3。
表3.5-3主要施工机械噪声值

	序号
	施工设备名称
	距离设备5m处平均A声级dB(A)

	1
	挖掘机
	95

	2
	空压机
	88

	3
	压缩机
	88

	4
	振捣器
	88

	5
	电锯
	100

	6
	电钻
	100

	7
	电锤
	100

	8
	手工钻
	100

	9
	无齿锯
	99




	序号
	施工设备名称
	距离设备5m处平均A声级dB(A)

	10
	起重机
	88

	11
	切断机
	95

	12
	装载车
	95

	13
	推土机
	88


（4）固体废物
本项目施工过程中主要固体废物为施工过程中产生的建筑垃圾、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。其中施工人员生活垃圾150kg/d（300人，每人0.5kg/d），合计40.5t，生活垃圾定期运送到周边乡村垃圾中转站转运，统一处置；本项目总开挖84967.18m3，回填72039.84m3，剩余土方量12927.34m3，风机基础和箱变基础等开挖产生的多余土石方量用于吊装平台的平整，无弃方产生；建筑垃圾主要为施工过程中产生的废弃包装袋等，施工过程中尽量回收利用，剩余部分应拉运至当地城市管理部门指定的场所处置。
（5）施工期污染源强汇总
本项目施工期产生的主要污染物排放源强及处置方式见表3.5-4。
表3.5-4施工期主要污染物产生量及排放量汇总表

	污染源名称
	主要污染物产生量及排放量
	处理、处置方式及去向

	
	产生量
	排放量
	

	废气
	施工扬尘及道路扬
尘
	少量
	无组织排放，采取洒水、遮盖等措施

	



废水
	

生活
污水
	废水量
	2160m3
	2160m3
	
施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理

	
	
	COD
	0.86t
	0.86t
	

	
	
	BOD5
	0.32t
	0.32t
	

	
	
	氨氮
	0.05t
	0.05t
	

	
	
	SS
	0.54t
	0.54t
	

	
	基础设施养护
	少量
	自然蒸发

	
固体
废物
	生活垃圾
	40.5t
	40.5t
	集中收集，定期运送到周边乡村垃圾
中转站转运

	
	
建筑垃圾
	
少量
	优先综合利用，无法利用的拉运至当地城市管理部门指定的场所处置

	
噪声
	
噪声
	施工设备噪声在距源5m处的噪声级在88-100dB(A)之间
	
经采取降噪措施后能达标排放



[bookmark: _Toc13389]3.5.2运营期污染工序与污染源强
3.5.2.1运营期工艺流程及产污工序
（1）风电场工艺流程及产污工序
风力发电场运营期依赖当地风能资源，产品是电能。通过将风能转化为机械能，再将机械能转化为电能。发电机的电流经初步升压后，进入风电场升压站，经升压后的电流送入电网，供用户使用。
风电场工艺流程：风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能，经过齿轮的传动系统（变速箱），在齿轮箱和发电机的作用下，机械能转化为电能，带动发电机发电产生电流。风力发电机组采用一机一变的单元接线方式。将电压通过箱式变压器升至35kV后，经35kV架空线路输送至风电场升压站。风力发电机的运行由计算机控制，通过风速仪、风向仪、转速、温度、压力等各种传感器来监测各个部件的运行情况，自动化程度高。当风力机或电网发生故障时，传感器能检测出故障部位，并预报故障点或故障类型，能及时刹闸停机，保护风力机安全。当平均风速达到启动风速以上时，盘闸松闸，叶轮开始转动，通过齿轮箱把低速变为高速，并带动发电机转动。当平均风速达到额定风速时，发电机并网发电。当平均风速达到切出风速以上时，风力机自动停机，不受大风的危害。风电场运营期工艺流程及产污环节见图3.5-5。
 (
噪声
)[image: ]噪声；检修废件、废润滑油、废齿轮油、废液压油、
废弃的含油抹布、劳保用品


 (
风机
)发电机组35kV箱变35kV架空集电线

图3.5-5风电场运营期工艺流程及产污环节图
（5）场内道路工艺流程及产污工序
本项目运营期场内道路无生产工艺流程，产生的污染物主要为道路扬尘及交通噪声。
（6）集电线路工艺流程及产污工序
本项目运营期集电线路无生产工艺流程，产生的污染物主要电磁辐射和噪声。
3.5.2.2运营期污染源强分析
（1）废气
本项目运营期废气主要为巡检过程中产生的道路扬尘及汽车尾气。
本项目采用皮卡车进行巡检，因此运营期会产生少量道路扬尘，对道路采取车辆限速等措施，可大幅降低扬尘污染。
（2）废水
本项目风电场无人值守，运维人员依托龙源风电三场人员。运营期无生活设施，无生活污水排放。
（3）噪声
本项目运营期噪声主要来源于风机噪声。
风力发电机组运行过程产生的噪声主要来自机组内部机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风电机组机械噪声值相对较小，主要来自风电机组叶片转动产生的空气动力噪声。风电机组的气动噪声包括吸入湍流噪声、湍流边界层噪声。
本项目选用单机容量10MW的风力发电机组，轮毂距离地面125m，根据设备商提供的数据，单台风机声功率级约为90~105dB（A）。
（4）固体废物
本项目建成运营后，产生的固体废物主要包括检修废件、风机和变压器检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品等。本项目均采用干式变压器，因此无变压器废油产生。
①检修废件
风机组件在检修时会产生更换下来的废件，产生量约2t/a。检修废件由生产厂家回收处理，不得随意自行处置。
②废润滑油、废齿轮油、废液压油
本项目日常检修中设备维修维护等过程将产生少量废润滑油、废齿轮油、废液压油等，废润滑油为设备间润滑过程产生，废齿轮油为齿轮箱产生，废液压油
为风机液压装置产生，为危险废物（危废代码HW08900-214-08、900-217-08、900-218-08），根据设备商提供的数据，废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物产生量总计为0.4t/a，每年更换一次。在日常检修过程中由检修人员使用专门容器统一收集，即产即清，交由有资质的单位处置，不在场内暂存。
③废弃的含油抹布、劳保用品
风机和变压器检修产生的含油抹布和废手套产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该部分固废为危险废物（危废代码HW49900-041-49），废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质的单位处置，不在场内暂存。
本项目固体废物产生情况见表3.5-6。
表3.5-6运营期固体废物产生情况

	序号
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量
	性状
	处置方式

	1
	检修废件
	一般工业固废
	900-013-S17
	2.0t/a
	固态
	由生产厂家回收处置

	2
	废润滑油
	
危险废物
HW08
	900-214-08
	0.1t/a
	液态
	

即产即清，及时委托有资质的单位处置，不在场内暂存

	3
	废齿轮油
	
	900-217-08
	0.2t/a
	液态
	

	4
	废液压油
	
	900-218-08
	0.1t/a
	液态
	

	5
	废弃的含油抹
布、劳保用品
	危险废物
HW49
	900-041-49
	0.05t/a
	
固态
	


（5）运营期污染物排放汇总
本项目营运期间主要污染物排放汇总见表3.5-7。
表3.5-7运营期主要污染物产生量及排放量汇总表

	污染源名称
	污染物产生量及排放量
	排放及处置方式

	
	产生量
	处置量
	

	


固体
废物
	检修废件
	2.0t/a
	2.0t/a
	由生产厂家回收处理

	
	废润滑油、废齿轮油、废液压油
	0.4t/a
	0.4t/a
	
即产即清，交由有资质的单位处置，不在场内暂存

	
	废弃的含油抹布、劳保用品
	0.05t/a
	0.05t/a
	

	
噪声
	风机和电气设备噪声
	风机声功率级约为90~105dB（A），电气设备
声级不大于60dB（A）
	经距离衰减、采取降噪吸声等措施后能达标排放



[bookmark: _Toc3742]3.6选址、选线的合理性分析
[bookmark: _Toc5934]3.6.1风电场选址合理性分析
3.6.1.1与《风电场场址选择技术规定》的相符性
根据《风电场场址选择技术规定》有关规定：建设风电场最基本的条件是要有能量丰富、风向稳定的风能资源，选择风电场场址时应尽量选择风能资源丰富的场址；风电场场址选择时应尽量靠近合适电压等级的变电站或电网，并网点短路容量应足够大；在风电场选址时，应了解候选风场周围交通运输情况，对风况相似的场址，尽量选择离已有公路较近，对外交通方便的场址，以利于减少道路的投资；场址选择时在主风向上要求尽可能开阔、宽敞，障碍物尽量少、粗糙度低，对风速影响小；在风电场规划选址时，应根据风电场地形条件及风况特征，初步拟定风电场规划装机规模，布置拟安装的风电机组位置；在风电场选址时，应尽量选择地震烈度小，工程地质和水文地质条件较好的场址；风电场选址时应注意与附近居民、工厂、企事业单位（点）保持适当距离，尽量减少噪声污染；应避开自然保护区、珍稀动植物地区以及候鸟保护区和候鸟迁徙路径等。另外，风电场场址内树木应尽量少、以便在建设和施工过程中少砍伐树木。
项目场址条件如下：

拟选场址风能资源较丰富，风向稳定，具备一定的开发价值，适宜建设风电场。风电场所在区域现处在地壳相对稳定阶段，断裂构造对工程稳定性影响小，附近无深大断裂经过，适宜进行工程建设。场地一般平坦开阔，地基土中未见软弱土，为抗震有利地段。风电场范围内现场外有G30、G312等多条道路，交通条件较好。拟建风电场工程所需的设备、材料均可以通过公路（包括县、乡公路）到达场址附近。
本项目为平原风电场，各地块均远离居民区，项目不涉及自然保护区、候鸟保护区。经现场踏勘，项目场址范围内现状土地类型主要为裸岩石砾地。项目运营期间风电场噪声影响较小。
综上，本项目与《风电场场址选择技术规定》是相符的。
3.6.1.2风电场选址的环境可行性
本项目风电场共2个地块，项目场址范围内现状土地类型主要为裸岩石砾地。各地块均远离居民区，其中东侧地块风机占用柴北、柴西水源地二级保护区，西侧地块风机占用柴北、柴西水源地二级保护区，涉水源地二级保护区为本项目风电场选址存在的制约性环境因素。
本项目拟建风机9台，各地块风机点位均匀分布，均位于柴北、柴西水源地二级保护区内。南侧约1.9km为天山大峡谷国家森林公园，东北侧最近距离约4.5km为柴窝堡湖国家湿地公园。
选址唯一性说明：由于风电场位置主要依赖于风能资源分布特征，风电场选址具有特殊性，因此风电场多布置在地势空旷平原且风能集中的区域，风电三场、四场地块于2009年建成运营，建成较早，地块无法更换。待原有风机拆除后，原有永久风机占地大大减少，可恢复为原有地貌，新建的9台风机尽量选在原有的风机位置，风机密度大大减少，影响相对较低，在采取严格的施工期和运营期措施后，选址相对合理。本次评价不进行风电场各地块场址进行比选。
本项目风电场的建设属风力发电项目，在原址进行新建，不属于化工、电镀、皮革、造纸等有严重污染的企业，不涉及废弃物堆放场、转运站、有毒有害矿产品等，不开采地下水。按照本次评价的要求，本项目各风电场施工及运营期产生的各类固体废物均妥善处置；9台风机均采用干式变压器，风机均采用永磁风力发电机，废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物即产即清，禁止向水体和水源保护区倾倒；产生的施工废水、施工期生活污水处理措施合理，禁止向水源保护区排放水污染物，无排污口。
本项目风机等设备不占用饮用水水源一级保护区，项目为新建项目，风机占用水源地二级保护区，本次环评针对水源地保护区提出了最严格的施工期施工方式及污染防治措施，包括严格控制临时占地范围，二级保护区内禁止排放污染物，施工结束后及时恢复临时占地等，以期将施工期对环境的影响程度降至最低；综上，本项目施工期及运营期不在饮用水水源二级保护区内排放污染物。本项目施工期及运营期产生的各项污染物均合理处置，不设置排放口，不会污染水源保护区内的水体。本项目的建设符合《中华人民共和国水污染防治法》《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法规、政策的相关要求。此外，各风电场地块选址区域无受保护的军事设施和需要特殊保护的文物古迹等。
从环境影响角度分析，本项目风电场选址是可行的。


[bookmark: _Toc12174]4环境现状调查与评价
[bookmark: bookmark61][bookmark: _Toc16804]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc17076]4.1.1地理位置
本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡，属于达坂城风区，中心地理坐标为东经87°47′44.483″，北纬43°29′14.721″，海拔为1120～1245m。本项目计划装机容量100MW，场内地表地貌以戈壁荒漠为主，地势平坦。项目场址范围北侧有京新高速和G312国道，交通便利。
[bookmark: _Toc7609]4.1.2区域地质概况
4.1.2.1地形地貌
项目区位于天山山脉中段北麓，东准噶尔盆地南缘。地势起伏不大，从天山到古尔班通古特沙漠之间，依次分布着高山冰雪、高山亚高山草原、山地森林、山地草原、山麓荒漠、沙漠。场区地貌单元为天山山前冲积扇戈壁荒漠。根据区域构造条件及构造活动历史分析判定，场址区域地质构造相对简单，新构造运动和地震活动较弱，为区域构造相对稳定区。
4.1.2.2地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）与《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）：场地地震动峰值加速度0.20g，地震基本烈度为8度，设计地震分组为第二组。
根据场地土的工程性能，按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）及《构筑物抗震设计标准》（GB50191-2012）第4.1.3条规定：场地土类型为中硬场地土，场地类别为Ⅱ类，场地设计特征周期为0.40s。

[bookmark: _Toc9593]4.1.3场址区基本工程地质条件
4.1.3.1地形地貌
厂区地貌单元为天山山前冲积扇戈壁荒漠，位于天山山脉中段北麓，东准噶尔盆地南缘，场地坡度不大，南高北低，地势相对平坦，海拔在1120～1245m之间。
4.1.3.2地层特性
场地揭遇地层主要为第四系全新统冲洪积层，地质条件简单。由上而下分层描述如下：
①层含砾中砂（Q4al+pl）：黄褐色；松散-稍密；干燥-稍湿；砂质不纯，粉粘粒含量较高，主要为长英质矿物颗粒，含砾10～20%，内含白色盐碱晶体，呈蜂窝状，岩芯多呈散粒状。层厚0.3-0.5m。
②层圆砾（Q4al+pl）：灰褐色；稍密～中密；稍湿；颗粒不均，磨圆一般，多呈圆棱状，母岩主要为砂岩以及石英岩等。其中粒径大于60mm的颗粒约占35%，20-60mm的颗粒约占30%，2-20mm的颗粒约占10%，余为杂粒砂及粉粘粒充填，粉粘粒含量较高，局部轻微胶结，内含零星漂石，岩芯多呈散粒状。该层局部夹有厚10～30cm中粗砂薄层，砂质不纯。该层未揭穿。推荐地基承载力特征值为fak=350kPa。
4.1.3.3水文地质
（1）地表水
拟建场地地表水系不发育，场地内无大的冲沟，仅在暴雨季节有暂时性地表积水，汇水面积较小，对工程建设影响不大，可不考虑洪水的影响，仅对吊装平台设置一定坡度，避免平台积水。
（2）地下水
地下水的形成与分布，主要受自然条件和地质条件的控制，即受气候、水文、岩性、构造及地貌诸因素的控制。根据区域水文地质资料，结合本次勘查成果综合确定，该地区常年降雨降雪较少，气候较为干燥，自然蒸发量大于降水量，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水，主要补给来源为河流、地下径流及大气降水，主要排泄形式为蒸发、地下径流及人工开采。
风场区勘察20.0m范围内未揭露地下水，可不考虑其对基础的影响。工程场区内潜水水位年动态变化规律一般为：与大气降水关系密切，本区属温带大陆性干旱和半干旱大陆气候，冬季寒冷夏季炎热，春秋两季不甚明显，区域内降水量分配不均，夏季降水量大于冬季，连续最大四个月降水量出现在5~8月或6~9月，8~9月份地下水位全年最高；降雨量最小月份出现在冬季12、1月份，地下水位最低。
工程场区内层间水水位年动态变化规律一般为：其年水位季节变化规律一般在8月或9月最高，其他月份相对较低，水位年变幅一般为1m～2m左右。
4.1.3.4不良物理地质现象
经现场调查，场地及其附近无滑坡、泥石流、崩塌等不良地质作用。场地亦未发现地下洞室、埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。场地稳定，适宜风机建设。
[bookmark: _Toc27008]4.1.4场址区主要工程地质评价
4.1.4.1地震效应评价
根据场地土的工程性能，按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）及《构筑物抗震设计标准》（GB50191-2012）第4.1.3条规定：场地土类型为中硬场地土，场地类别为Ⅱ类，属于可进行建设的一般场地。场区内无饱和砂土、粉土及淤泥等软弱土层分布，因此不存在地震液化及软土震陷等地震效应问题。
4.1.4.2水土腐蚀性评价
地下水埋藏较深，远离基础面，不考虑地下水对钢筋混凝土结构的腐蚀性。根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第6.8条和第12.2条规定判定，场地土对混凝土结构具有中等腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有中等腐蚀性，建议对混凝土结构做好防腐蚀措施。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）附录G划分，拟建场地环境类别为Ⅲ类。
4.1.4.3地基基础分析评价
根据场地工程地质条件及拟建建筑上部结构特点，结合附近场地的地质勘察资料，建议风力发电机可采用天然地基扩展基础，其他建（构）筑物采用天然地基基础，选用②圆砾作为持力层。
4.1.4.4边坡稳定性分析评价
（1）场地不存在危岩，也不存在滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用引发的地质灾害。
（2）场地下无矿床分布，不存在因采矿引起的地面塌陷。
（3）据区域资料场地属构造稳定区，为地震烈度8度设防区，属建筑抗震一般地段。综合分析，场地整体稳定性好，场地适宜风力发电机组的建设。
[bookmark: _Toc23173]4.1.5场地及地基评价
4.1.5.1场地稳定性及适宜性评价
根据野外调查及搜集区域地质资料表明，场地附近未发现明显的活动性断裂痕迹和影响建筑场地稳定性的不良地质作用及安全隐患。同时，场区内各风机位附近无大规模滑坡、崩塌及泥石流等不良地质作用，场区稳定性较好，适宜进行风电场建设。
4.1.5.2场地各岩土层的物理力学性质及地基承载力
根据拟建工程特点、场地地基条件及工程经验，场地各层土的主要物理力学指标为：
土层：②层圆砾；
承载力特征值fak：350kPa；
变形模量Eo：42MPa；
重度γ：21kN/m3；
内摩擦角φ：40°;
基床反力系数K：45000kN/m3。
[bookmark: _Toc9047]4.1.6地表水
区域周边主要有白杨河水系、柴窝堡湖水系和阿拉沟水系。主要为雪山融水和降水形成的山溪性河流，年径流量近5.44亿m3。
（1）柴窝堡湖水系的三个山河、白杨沟、苏拉夏沟
①三个山河
三个山河位于乌鲁木齐南郊柴窝堡境内，距乌鲁木齐市区东南40km。地理位置坐标在88°12′～88°21′、北纬43°34′～43°50′之间。东邻达坂城白杨河流域支流黑沟，西接柴窝堡白杨沟，是柴窝堡湖水系的主要水源之一。北是天山中段海拔5445m的博格达峰，南是柴窝堡洼地及山前倾斜平原，下游为著名的柴窝堡湖。
柴窝堡北部为海拔5445m的天山博格达峰，南部是海拔2000～3000m的齐尔高斯套山，中间为海拔1000m左右的谷地，东西向是狭长的地带，地面坡降小于15‰，但南北向地面起伏大，从海拔5445m高的高山到1000m左右的谷地，高差达4000m以上。山前为冲洪积扇组成的倾斜平原，坡降从山前的5‰问谷地中部递减为1‰。
三个山河发源于天山中段博格达峰南坡主峰西侧，河道由北向南，出山口后偏西南方向注入柴窝堡湖，是柴窝堡湖和下游柴窝堡乡农业灌溉的主要水源之一。
三个山流域境内有现代冰川125条，冰川面积17.12km2，冰川储量9.63×108m3。自河源至出山口河流方向由北向南，源头至渠首水文断面处河长为21.0km，集水面积132km2，高程由4032m降至2014m，高差达2000m，河道的平均坡降约10%。出山口以上为径流的主要形成区，因山势陡峻，高山区岩石裸露表面风化严重，水的涵养能力差。流域植被稀少，仅在中山谷地区有较少且不连片的云杉和灌木，但河道内生长大量树木，河床上堆积大量粒径较大的卵石。河道水流湍急，河谷切割冲刷较为剧烈。中高山地区多为杂色沉积岩，河谷为卵石和砂砾组成，出山口丘陵地带为砂岩、泥岩、含砾砂砾岩组成。
②白杨沟概况
白杨沟河（即白杨树沟）发源于东天山主峰博格达峰西侧，该峰高程为5445m，河源冰川面积3km2，白杨沟河源高程4200m，至渠首处河长26.5km，白杨沟渠首位于白杨沟主河道与支流苏拉夏沟汇合口下游约250m处，渠首以上集水面积196km2，河道平均比降10‰，高差接近3000m，白杨沟渠首水文断面以上集水面积134km2，其支流苏拉夏沟河长17.0km，集水面积58km2。出山口以上因山势陡峻坡降大，水流湍急，河谷切割冲刷较为剧烈，据乌鲁木齐水文水资源勘测大队实测资料统计，白杨沟渠首以上多年平均年径流量0.26×108m3/a，6～8月份水量占年水量的62%，每年洪水多发生在这三个月内。连续四个月最大水量在5~8月份，占年水量的70%～80%。白杨沟出山口后经山前坡麓丘陵区，河面展开，河滩开阔，坡降减小，水流汇入柴窝堡湖，成为柴窝堡湖的主要补给水源之一。
（2）白杨河水系白杨河及支流黑沟河、阿克苏河、高崖子河
黑沟、阿克苏、高崖子三条河流都是达坂城白杨河的支流，属达坂城白杨河水系。位于达坂城地区柴窝堡—达坂城盆地中，北倚东大山北麓博格达山，南面为天山中段山脉天格尔山，东面为喀拉塔格山，流域三面环山，西面开阔呈半封闭状态。地理位置介于东经88°19′～88°54′、北纬43°20′～43°50′之间，行政区划包括达坂城区的东沟乡、西沟乡、阿克苏乡、高崖子牧场及达坂城。
①黑沟河
发源于东天山博格达峰南坡，由北向南流。上游出山口以上有4条支流分布于左、右岸，黑沟为主河道，与博格达峰南坡冰川群相连。各支流汇合后沿长7km左右的山谷至出山口；出山口后呈散射状进入达坂城谷地农业区。黑沟渠首（水文巡测站断面）以上河长24km，集水面积176km2。
②阿克苏河
位于黑沟东侧，在白杨河水系居中间位置，发源于博格达峰南麓，北南流向，流域形状呈扇形，河源与博格达山南坡冰川相连，阿克苏河渠首（水文巡测站断面）以上河长29.3km，集水面积351km2。高崖子河位于阿克苏河东侧，在白杨河水系中居于最东边的一条河流，发于博格达山南麓，北南流向。上游出山口以上各支流分布于右岸呈平行状排列。
③高崖子河
渠首（水文巡测站断面）以上河长38.4km，集水面积331km2。高崖子河与阿克河汇合处地理坐标为东经88°26′、北纬43°22′。该处上距高崖子渠首25.5km，距阿克苏渠首27.6km；即高崖子渠首至高崖子河与阿克苏河汇合处距离为25.5km，阿克苏渠首至高崖子河与阿克苏河汇合处距离为27.6km。黑沟河汇入处位于峡口吐乌大高速公路处，其地理坐标为东经88°20′、北纬43°19′。上距黑沟渠首33.5km。“三河”汇合后始称白杨河。
（3）阿拉沟水系的阿拉沟及支流艾维尔沟
①阿拉沟河
阿拉沟河流域位于吐鲁番盆地西部，流域位于东经86°50′～89°11′、北纬42°40′～43°05′之间。河流呈东西走向，流入托克逊县与白杨河汇合后，再向东注入艾丁湖。
②艾维尔沟
艾维尔沟地处北天山中段南麓，位于乌鲁木齐市正南，吐鲁番盆地以西，属于乌鲁木齐市达坂城区。地理位置东经87°12′～87°52′、北纬42°49′~43°09′。北
距乌鲁木齐市中心直线距离100km，南有南疆铁路通过沟口，北有公路通往乌鲁木齐市区。
艾维尔沟地处吐鲁番盆地西侧，远离海洋，高山环绕，水汽输送困难，夏季多阵雨，冬季少雪，蒸发较大，具有极端干旱的内陆荒漠气候特征。据托克逊县气象站等有关资料，流域内高山区年降水量可达200～400mm左右，低山带降水量100mm左右，出山口以下降水不足50mm，降水多集中在6～9月。全年以西风为主，次为西北风和东南风，受地形影响每天有随昼夜变换而交替出现山谷风。托克逊气象站多年平均降水量仅为7.7mm，φ20cm口径蒸发皿观测的年蒸发量为3656mm，换算成大水体水面蒸发能力为2120mm，年平均气温13.8℃,最高气温32.3℃,最低气温-9.3℃。艾维尔沟发源于中天山喀拉乌成山天格尔峰山脉南侧，是阿拉沟河的支流，属于艾丁湖水系。艾维尔沟流域南与阿拉沟流域相邻，河源与大西沟的波尔钦沟相邻，流域呈柱状。沟口以上支流流域集水面积为643km2，流域平均高程2709m，沟口以上河长63km，河道坡度53.0‰，流域形状系数为0.18。
[bookmark: _Toc15284]4.1.7气象条件
乌鲁木齐市地处欧亚大陆腹地，属于中温带大陆干旱性气候区。其气候特点是：昼夜温差大，寒暑变化剧烈；光照充足，降水稀少，蒸发强烈，夏季炎热，春秋季多大风，冬季寒冷漫长，四季分配不均匀，四季均有逆温出现，且冬季逆温出现频率最高，常常是白天近地层逆温与夜间贴地逆温相互交替出现。冬季采暖期达180d之多。
乌鲁木齐市属温带半干旱气候，冬季寒冷，夏季干热，春季多风，秋季降温迅速。日照充足，降水少而不均，与其他季节相比，冬季风速小，静风频率高，年均雾日29d，多发生在冬季。
[bookmark: _Toc6717]4.2环境质量现状
略
[bookmark: _Toc28248]5环境影响预测与评价
[bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc17757]5.1大气环境影响分析与预测评价
[bookmark: _Toc1576]5.1.1施工期大气环境影响分析
施工废气污染源主要来自基面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘、砂石料堆场产生的扬尘以及施工机械、柴油发电机、运输车辆排放的烟气，烟气中的主要污染物为NOx、CO、THC、SO2等。这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在。本分析主要利用同类风电项目的建设经验类比分析本工程施工期对风电场区及场区周围大气环境的影响。
（1）施工扬尘影响分析
施工扬尘主要来自：砂石料堆场建筑材料的装卸、运输和堆放，基面开挖、填土等施工作业，道路的修建、临时弃土堆放、回填及施工运输车辆产生的扬尘。砂石料堆场的起尘量与物料种类、性质及风速有关，比重小的物料容易受扰动而起尘。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘，会对周围环境造成一定的影响，但通过洒水可以有效地抑制扬尘，使扬尘量减少80%。此外，对粉状物料采取遮盖防风措施也能有效减少扬尘污染。
通过类比调查表明，在一般地段，无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的污染约在150m范围内，粉尘最大污染浓度是对照点的6.39倍。而在有防尘措施（围金属板）的情况下，污染范围为50m以内区域，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。类比数据参见表5.1-1。
表5.1-1施工场界下风向粉尘浓度实测值（mg/m3）

	防尘措施
	工地下风向距离（m）
	工地上风向（对照点）

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	

	无
	1.303
	0.722
	0.402
	0.311
	0.270
	0.210
	0.204

	有围挡
	0.824
	0.426
	0.235
	0.221
	0.215
	0.206
	


由于本项目建设周期较短（9个月），同时对施工场地洒水降尘，在一定程度上可减轻粉尘及扬尘的影响；施工期间伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工
过程，施工期间可能产生的扬尘将对附近的大气环境和居民生活带来不利的影响，需采取合理可行的降尘措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。
降尘措施：
①通过设置围挡和遮盖措施；
②尽量减少施工营地物料大面积散开堆放和缩短堆放时间；
③对堆放物料或土方表层洒水。
（2）施工道路（交通）扬尘
汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少80%左右。下表为某施工场地洒水抑尘的试验结果。
表5.1-2施工场地洒水抑尘试验结果

	距路边距离（m）
	5
	20
	50
	100

	小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.6


结果表明：每天洒水4～5次，可有效地控制交通扬尘，粉尘污染物扩散距离可缩小到20m～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水可有效控制施工道路扬尘。
（3）施工机械设备以及车辆排放的尾气影响分析
施工运输车辆、施工机械（推土机、吊车等）等机动车辆以及柴油发电机运行时排放的尾气。施工机械、汽车及柴油发电机大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。
各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，汽车和机械等排放的废气能够较快地扩散，该废气对周围环境的影响不大。但项目建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。项目柴油机排放的废气污染物须满足《非道路移动机
械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及修改单污染物排放限值要求。
总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但由于项目所在地地形开阔，利于汽车和施工机械等尾气的扩散。因此，在采取适当的抑尘措施后，施工期带来的大气污染影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。
[bookmark: _Toc15078]5.1.2运营期大气环境影响分析
本项目风电场及集电线路等在运营阶段产生的废气污染物主要为道路扬尘及汽车尾气。
对道路采取车辆限速等措施，可大幅降低扬尘污染，因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水可有效控制道路扬尘，本项目在采取上述措施后，道路扬尘对周围大气环境影响较小。
本项目巡检车辆采用92#或95#汽油，汽车尾气排放量较小，且为间歇性排放，其排放的燃油废气量相对较小且流动性较大，对周围大气环境影响较小。
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc7481]5.2地表水环境影响分析与预测评价
[bookmark: _Toc711]5.2.1施工期地表水环境影响分析
（1）施工废水
本项目施工场地不设置机械修配，施工使用混凝土取自乌鲁木齐现有商企的商品混凝土。基础设施养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。
（2）施工生活区生活污水
施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理。
（3）对地表水环境敏感目标的影响分析
本项目东北侧4km处为柴窝堡湖，现状水质较差，为本项目主要地表水环境敏感目标。
若在施工期生活污水及生产废水随意排放，另若施工期运输及转运车辆发生事故，将会对地表水环境敏感目标尤其是柴窝堡湖造成影响。因此施工期生活污水、生产废水及固体废物应采取严格管理及防护措施，避免对地表水环境敏感目标产生影响。
施工单位必须加强施工现场的管理，基础施工开挖避开雨天。在饮用水源保护区禁止进行施工车辆清洗、施工机械清洗、混凝土拌和等产生污染物的一切施工活动。在风机施工场地四周修建截（排）水沟。同时，工程须及时清理恢复施工迹地、平整土地，并结合区域原土地利用情况恢复植被。采取以上措施后，项目施工对柴窝堡湖的影响能控制在可接受范围内。
（4）对水源保护区的影响分析
本项目新建风机及集电线路均位于柴北、柴西水源地二级保护区，根据工程分析，本项目新建风机机位开挖深度为2.85m～4.05m，35kV集电线路塔基开挖深度为1.0～1.5m，采用扩展基础，混凝土浇筑，水源地保护区地下水水位埋藏较深，约为75～120m，施工过程中施工机械操作不当或施工废水未妥善处置，废水泄漏可能会污染水源保护区内地下水水质。
[bookmark: _Toc16889]5.2.2对水源保护区的影响分析
经过综合考虑及设计优化，本项目风机机组及集电线路等由于地形等原因不可避免涉及水源保护区的二级保护区。
（1）位置关系
本项目拟建风机9台，均位于柴北、柴西水源地二级保护区内。
（2）施工场地汇水影响分析
①风机和集电线路杆塔施工对保护区水质的影响
风机、集电线路杆塔基础开挖及混凝土浇筑本身不产生生产废水；本项目施工采用外购商品混凝土，施工生产区不设置混凝土拌和站，施工期间无混凝土拌合站冲洗废水产生。风机基础、箱变基础等采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水保湿进行养护，极少量的混凝土养护废水自然蒸发，基本不会产生施工废水，不会影响水源保护区的水质。
风机塔、集电线路杆塔基础开挖过程中无废水产生，但施工造成地表裸露，在降雨期间被雨水冲刷，降水集中期地表径流中携带着泥土进入附近冲沟，将会导致冲沟的悬浮物含量增高，从而对水源保护区水质造成不利影响。为了保护水源保护区水质，本评价要求工程施工期将位于水源保护区的工程尽量安排在非雨季（11月~3月）进行施工，风机平台、道路、杆塔基础施工开挖避开雨天。禁止在水源保护区范围内设置临建设施，可采用遥控飞行器张力放线。施工过程中施工开挖面土层及时夯实，开挖边坡在雨天用苫布进行遮盖。
②道路施工对保护区水质的影响
道路施工时受雨水冲刷，泥沙可能随水进入水体，将会导致路线所在区域的地表水体悬浮物浓度有较大幅度的升高，对水体水质造成不利影响。
为了保护水源保护水质，本评价要求道路基础施工开挖避开雨天，施工开挖边坡在雨天用苫布进行遮盖。
③对水源保护区的影响分析
风力发电机组的维护和检修过程中，会产生废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物。如果这些危险废物管理不善，发生泄漏，会对土壤和地下水体造成严重污染。
废润滑油、废齿轮油、废液压油具有粘性，泄漏后会渗透到土壤孔隙中，填充土壤颗粒之间的空隙，导致土壤的通气性和透水性变差。这会阻碍土壤中空气和水分的正常交换，影响植物根系的呼吸和水分吸收，进而抑制植物的生长。土壤通气性不足会使植物根系缺氧，导致根系发育不良，甚至腐烂。这些油类物质含有多种有机成分和重金属等有害物质，有机成分会在土壤中积累，改变土壤的酸碱度和有机质含量，长期积累可能导致土壤酸化或碱化，破坏土壤的化学平衡，降低土壤的肥力和质量，影响土壤微生物的活性和多样性。土壤中的动植物会受到废润滑油、废齿轮油、废液压油中有害物质的毒害。
废润滑油、废齿轮油、废液压油等具有一定的流动性，泄漏后会随着土壤的孔隙渗透到地下水中。油类物质中的有机污染物会溶解在水中，使地下水的化学组成发生变化，导致水质恶化。在地下水体中，废润滑油、废齿轮油、废液压油等会形成油膜和油层，油膜会阻碍水体与空气之间的气体交换，导致水中溶解氧含量降低。油层则会附着在含水层的颗粒表面，堵塞孔隙，降低含水层的渗透性，影响地下水的正常流动和补给。由于油类物质在环境中难以降解，且具有较强的吸附性和迁移性，一旦进入地下水体，会在地下水中长期存在并扩散。
企业应严格管控废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物，即产即清，不在水源地内贮存。
[bookmark: _Toc13439]5.2.3运营期地表水环境影响分析
（1）生活污水
本项目风电场运营期无人值守，运维人员依托整改后的风电三场人员。运营期无生活设施，无生活污水排放。
（2）对地表水环境敏感目标的影响分析
本项目东北侧4km处为柴窝堡湖，现状水质较差，为本项目主要地表水环境敏感目标。本项目运营期无废水排放，对周边地表水无影响。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc3468]5.3地下水环境影响分析与预测评价
[bookmark: _Toc28092]5.3.1施工期地下水环境影响分析
（1）施工废水
本项目施工场地不设置机械修配，施工使用混凝土取自乌鲁木齐现有商企的商品混凝土。基础设施养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。
（2）施工生活区生活污水
施工期生活污水在施工营地临时防渗化粪池贮存，最终由吸污车统一收集拉运至附近污水处理厂进行妥善处理。
（3）对地下水源地保护区的影响分析
本项目9台风机、集电线路占用柴北、柴西水源地二级保护区，若在施工期生活污水及生产废水随意排放，另若施工期运输及转运车辆发生事故，会对地下水环境敏感目标尤其是柴北、柴西水源地二级保护区，因此施工期生活污水、生产废水及固体废物应采取严格管理及防护措施，避免对地下水环境敏感目标产生影响。
在风机基础开挖过程中，原有的地层结构被破坏，岩土体的孔隙率和渗透性发生改变。这会导致地下水的径流路径和流速发生变化，从而改变地下水流场。原本有规律流动的地下水可能会因为开挖形成的新通道而改变流向，使得局部地区的地下水位出现异常波动。一些区域的地下水位可能会下降，而另一些区域则可能出现上升，进而影响周边水体的补给关系。
风机基础的开挖深度较大时，可能会穿透不同的含水层，破坏其完整性。含水层的隔水层一旦被破坏，就会导致不同含水层之间的水力联系发生变化。原本相互独立的含水层可能会出现水力沟通，使得水质较差的含水层中的水混入水质较好的含水层中，造成水质污染。同时，含水层结构的破坏还可能影响其储存和调节地下水的能力，降低水资源的可持续利用性。
大规模开挖会破坏地表植被和土壤结构，使得土壤的抗侵蚀能力下降。在降雨等外力作用下，容易引发水土流失和土壤侵蚀。
本项目风机基础开挖深度最深为4.2m，相对较浅，不会穿透不同的含水层，破坏其完整性，且风机基础开挖直径25m，不会进行大规模开挖活动，施工对地下水影响有限。
[bookmark: _Toc21396]5.3.2运营期地下水环境影响分析
5.3.2.1项目区水文地质条件
根据本项目可行性研究报告，风场区勘察20.0m范围内未揭露地下水，可不考虑其对基础的影响。工程场区内潜水水位年动态变化规律一般为：与大气降水关系密切，本区属温带大陆性干旱和半干旱大陆气候，冬季寒冷夏季炎热，春秋两季不甚明显，达坂城区域内降水量分配不均，夏季降水量大于冬季，连续最大四个月降水量出现在5~8月或6~9月，8~9月份地下水位全年最高；降雨量最小月份出现在冬季12、1月份，地下水位最低。
5.3.2.2对地下水水质的影响
本项目箱式变压器均采用干式变压器，运营期不设危废暂存间和事故油池。本项目运营期可能造成地下水污染的途径主要有：项目产生的危险废物随意堆放，危险废物转运过程中发生车辆事故及确需现场维修过程中未采取防渗措施致使渗滤液进入地下水环境。
本项目将严格按照设计要求对各处理设施采取防渗、防腐措施。风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质单位处理，不在场内暂存。因此，本项目在正常情况下不会对地下水水质造成污染。另外，要求建设单位加强运营期管理，以杜绝事故状态下对地下水环境的影响。
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc30080]5.4声环境影响分析
[bookmark: _Toc8533]5.4.1施工期声环境影响分析
建设期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声，如推土机、挖掘机等。
本评价选取使用数量、时间、频次较多、噪声级较高的推土机、打桩机、电锯、起重机、装载车和柴油发电机等噪声源，对其影响范围进行预测。点源扩散衰减采用半球扩散模型计算，以噪声源为中心，噪声传到不同距离处的强度值采用下式计算：
[image: ]

式中：LP—距声源r处的声压级；L0—距声源r0处的声压级。
主要施工机械噪声源强参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A，噪声影响预测结果。
施工机械噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间最大影响范围在200m内，夜间最大影响范围在900m内，本项目夜间不施工，拆除风机距离风电场边界在200m范围内，施工昼间噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。
项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县境内，用地较为分散，根据现场调查，项目区周围200m范围内不存在声环境保护目标，预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求；因此评价认为，施工噪声不会出现扰民现象，在采取噪声控制措施后，对周围声环境影响小。
[bookmark: _Toc1338]5.4.2运营期声环境影响分析
5.4.2.1噪声来源
本项目运营期噪声主要来源于风机噪声。
风力发电机组运行过程产生的噪声主要来自机组内部机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风电机组机械噪声值相对较小，主要来自风电机组叶片转动产生的空气动力噪声。风电机组的气动噪声包括吸入湍流噪声、湍流边界层噪声。
本项目选用单机容量10MW的风力发电机组，轮毂距离地面125m，根据设备商提供的数据，单台风机声功率级约为90~105dB（A）。
5.4.2.2声环境影响预测
本项目为新建项目，风机均为新增，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中相关要求，针对声环境敏感目标需预测其噪声贡献值及预测值，针对厂界需预期其噪声贡献值。根据调查，项目区周围200m范围内不存在声环境敏感目标，因此本次不考虑声环境敏感目标的预测。
（1）风力机组噪声预测
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式。每个风机可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对风机噪声影响进行预测，具体计算公式如下：
LA（r）＝LAW－20lg（r）-11
式中：LA（r）—距声源r（m）处A声级，dB（A）；
LAW—点声源的A声功率级，dB（A）；
r—声源中心至预测点的距离，m。
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
根据风力发电机组的初步布置方案，风机间距离较远，均大于300m。考虑到风机距离衰减及风电场无明显厂界等风电类项目的特殊性，本次评价以单个风力发电机组声源声功率级预测正常运行时对周围不同距离处的噪声贡献值作为本次预测达标判定的依据。单个风力发电机组运行时在地面不同距离处的噪声值见表5.4-2。
5.4.2.3预测结果与评价

由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距风力发电机组159m处（地面水平距离）的噪声影响值为49.97dB（A），可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的相应标准要求。
通过表5.4-2预测结果，距离风电机组159m处的噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。本项目各地块200m范围内无居民、无噪声敏感建筑物。


[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc3790]5.5固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc20471]5.5.1施工期固体废物影响分析
施工期主要产生的固体废物为建筑垃圾、弃土石方以及施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾
建筑垃圾主要为施工过程中产生的废弃包装袋等，施工期建筑垃圾若处理不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到环境中而造成环境污染。因此，应及时进行清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘；无法综合利用的，不能随意丢弃，随意丢弃会占领一定的空间或影响景观，施工期产生的建筑垃圾拉运至当地城市管理部门指定的场所处置。在水源保护区范围内应做到日产日清，同时要求规范运输，不得随路洒落，不能随意倾倒堆放等。
（2）弃土石方
本项目风机基础和箱变基础等开挖产生的多余土石方量用于吊装平台的平整回填及道路回填，如有多余的弃方要求全部清运出饮用水源保护区，禁止在饮用水源保护区范围内处置施工弃方。施工过程中要求加强对废土石临时堆存的管理，不得随意堆放压占及破坏植被。
（3）生活垃圾
施工期生活垃圾产生量为40.5t。生活垃圾除一部分本身就有异味或恶臭外，还有很大部分会在微生物的作用下发生腐烂，发出恶臭，成为蚊蝇滋生、病菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是引发流行性疾病的重要发生源。因此，若对生活垃圾疏于管理或不及时收运，而任其随意丢弃或堆积，将对周围环境造成污染。本项目施工期产生的生活垃圾定期运送到周边乡村垃圾中转站转运，在水源保护区范围内应做到日产日清，统一处置。
综上可知，项目施工期产生的施工垃圾均得到合理处理，影响较小。
[bookmark: _Toc14780]5.5.2运营期固体废物影响分析
本项目建成运营后，产生的固体废物主要包括检修废件、风机和变压器检修产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品等。
（1）检修废件
在检修风电机组设施时，会产生一定量的废电器件（代码：900-013-S17），属于一般工业固体废物，产量约为2t/a，由巡检人员带走，后期由厂家进行回收处理。
（2）废润滑油、废齿轮油、废液压油
本项目日常检修中设备拆卸、维护等过程将产生少量废润滑油、废齿轮油、废液压油等，为危险废物（危废代码HW08900-214-08、900-217-08、900-218-08），根据设备商提供的数据，废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物产生量为0.4t/a。在日常检修过程中由检修人员使用专门容器统一收集，即产即清，交由有资质的单位处置（新疆鑫鸿伟环保科技有限公司收集转运，见附件12），不在场内暂存。
（3）废弃的含油抹布、劳保用品
风机和变压器检修产生的含油抹布和废手套产生量约为0.05t/a。该部分固废为危险废物（危废代码HW49900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃的含油抹布、劳保用品即产即清，交由有资质的单位处置，不在场内暂存。
表5.5-1本项目固体废物产生情况及处置方式一览表

	
固废来源
	
固废名称
	固废类别
	
代码
	产生量
（t/a）
	
处置方式
	利用和处置量
（t/a）

	
风电场
	
检修废件
	一般固废
	
900-013-S17
	
2.0t/a
	
厂家回收
	
2.0t/a

	

风电机组运维
	
废润滑油、
废齿轮油、废液压油
	

危险废物
	HW08
900-214-08、
900-217-08、
900-218-08
	


0.4t/a
	
即产即清，交由有资
质的单位处置，不在
场内暂存
	


0.4t/a

	

检修
	废弃的含
油抹布、劳
保用品
	
危险废物
	
HW49
900-041-49
	

0.05t/a
	即产即清，交由有资
质的单位处置，不在
场内暂存
	

0.05t/a


[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: _Toc2936]5.7环境风险影响预测与评价
[bookmark: _Toc32521]5.7.1环境风险评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc6679]5.7.2风险调查
（1）风险源调查
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目生产设施和设备所涉及存在的风险物质为废润滑油、废齿轮油、废液压油。
（2）环境敏感目标调查
根据现场调查，项目区周围1km范围无集中居住的居民区，主要的环境敏感目标为柴西水源地一级保护区、柴北、柴西水源地二级保护区。
[bookmark: _Toc24542]5.7.3环境风险潜势初判
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，计算公式如下：
[image: ]
式中：q1、q2、…qn----每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、…Qn----每种危险物质相对应的临界量，t。
计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）提到的突发环境事件风险物质为废润滑油、废齿轮油、废液压油。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.7-1确定环境风险潜势。
表5.7-1建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


本项目涉及的主要危险性物质主要为废润滑油、废齿轮油、废液压油，项目产生的废润滑油、废齿轮油、废液压油检修时产生，产生后立即交由有资质的单位处置，不在场内暂存；由表5.7-2可知，本项目危险物质Q值为0，危险物质数量与临界量的比值（Q）＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。
表5.7-2危险物质Q值

	设施
	物质名称
	临界量/t
	贮存量/t
	Q

	检修
	废润滑油、废齿轮油、废液压油
	2500
	0
	0

	Q值合计
	0


[bookmark: _Toc8491]5.7.4评价等级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2建设项目环境风险潜势划分，本项目环境风险潜势为I，对照评价工作等级划分表，本项目风险评价工作等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
表5.7-3评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



[bookmark: _Toc24331]5.7.5风险识别
根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。
本项目运营过程中主要危险物质为废润滑油、废齿轮油、废液压油，该部分危险废物即产即清，不在场内暂存，危险特性为可燃，可能影响环境的途径：
①废润滑油、废齿轮油、废液压油泄漏遇明火发生火灾，火灾发生后，油类物质不完全燃烧将产生CO，造成次生环境灾害。
②废润滑油、废齿轮油、废液压油在收集及转运途中发生泄漏，有害成分进入地下水和地表水，对水环境尤其是水源保护区环境及周边土壤环境造成污染。
[bookmark: _Toc13060]5.7.6环境风险防范与减缓措施
5.7.6.1火灾风险防范措施
（1）火灾风险影响
废润滑油、废齿轮油、废液压油若因容器破裂或密封问题导致油品泄漏，不仅会对周边环境造成影响，如遇明火还会有火灾事故的发生。贮存区如充满空气和油蒸气的混合物，达到爆炸阈值会有爆炸事故发生。
废润滑油、废齿轮油、废液压油在发生燃爆事故后，冲击波和热辐射危害一般会维持在燃爆中心一定距离以内。但燃爆事故将导致有大量危险物质泄漏进入环境；燃爆事故可能引发的连锁及次生事故，将导致大量有毒有害气体、废水释放进入环境中，导致环境污染事故，并可能使人员健康受到危害。
（2）火灾风险影响防范措施
①严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为；在荒地火灾高风险时期严禁一切野外用火。
②在必要场所安装消防设施，定期对消防设施进行检查及更换，确保火灾发生时消防设施可利用。
③加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对变压器的管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。
④建立严格的环境管理制度，加强对施工人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取一定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。
5.7.6.2泄漏风险防范措施
（1）废润滑油、废齿轮油、废液压油泄漏风险影响
本项目在事故状态下或者检修过程中会产生废润滑油、废齿轮油、废液压油等，在收集及转运过程中会出现由于设备损坏或操作失误引起的泄漏。泄漏的油类会释放有毒有害物质，特别是遇到明火、高热易燃，将会导致火灾、中毒等重大事故。常见的泄漏原因有：车辆或设备长期未检修、维护等。当发生泄漏时，废油外排可能会对地下水环境，尤其是对柴西水源地一级保护区、柴北、柴西水源地二级保护区等水环境敏感目标造成影响。废润滑油、废齿轮油、废液压油具有粘性，泄漏后会渗透到土壤孔隙中，填充土壤颗粒之间的空隙，导致土壤的通气性和透水性变差，影响植物根系的呼吸和水分吸收，进而抑制植物的生长。
运营期企业应严格管控废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物，即产即清，不在水源地内贮存。
（2）泄漏风险影响防范措施
①废润滑油、废齿轮油、废液压油泄漏风险防范措施
本项目9台风机均采用干式变压器，风机均采用永磁风力发电机，废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物即产即清，不得在水源保护区及准保护区内暂存，因此在源头上降低了在发生事故的情况下对保护目标的影响。
干式变压器设备在正常运行情况下不会产生油；在检修及事故情况下会产生的少量废润滑油、废齿轮油、废液压油，收集后委托有资质单位处置。
②分区防渗要求
将全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为简单防渗区地下水污染防治区域。简单防渗区为：站内道路及其他区域。
A.简单防渗区
除一般防渗区以外的区域，该区域只要做一般地面硬化即可。
③运输预防措施
健全危险化学品运输管理制度；保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施，设置事故导流槽、防撞墩、桥梁处建立桥面径流收集系统及应急事故池，降低交通事故造成的污染风险。
④应急措施
本项目环评要求及时修订完善突发环境事件应急预案，设置完整的应急管理体系，配备物资齐全，加强应急演练。在发生事故的情况下，按照等级立即启动应急预案，对可能发生污染的柴北、柴西水源地二级保护区及柴窝堡湖进行监测，尽量减少对敏感目标的影响。
5.7.6.3风机倒塌风险防范措施
在最近道路及铁路的风机下方设立阻挡和禁止攀爬的警示标志及相关说明，避免周边居民、行人因好奇进入导致意外发生。
5.7.6.4转运车辆发生事故风险防范措施
在本项目涉及水源保护区范围的道路两侧竖立警示标识及相关说明，另需加强转运车辆检修，禁止车辆带病上路，在水源保护区范围内应谨慎驾驶，按照固定路线行驶，以防止车辆发生事故。
5.7.6.5施工期风险防范措施
（1）施工现场应采取有效的防尘措施，如设置围挡、洒水降尘等。当发生粉尘污染事故时，立即停止产生粉尘的作业，增加洒水频次，降低空气中的粉尘浓度。对受影响的区域进行清理，减少粉尘的扩散。
（2）当施工机械发生油类物质泄漏时，迅速使用吸附材料（如活性炭、木屑等）对泄漏的油类进行吸附。对吸附后的材料进行妥善收集和处理，避免造成二次污染。同时，对受污染的区域进行清洗和消毒，减少油类物质对土壤和地下水的影响。
（3）如发生建筑垃圾等遗撒时，立即组织人员进行清理，将其拉运至当地城市管理部门指定的场所处置。对施工现场产生的危险废物（如废润滑油等），应按照相关规定进行收集、储存和处置。一旦发生危险废物泄漏，迅速采取措施进行封堵和收集，使用专用容器对泄漏的危险废物进行盛装。对受污染的区域进行清洗和消毒，确保危险废物得到妥善处理，防止其对土壤和水体造成污染。
（4）施工期环境应急措施应根据工程特点和周边环境状况进行制定，并定期组织演练，提高施工人员的环境应急意识和处置能力。在应急事件发生后，应及时对环境影响进行评估，采取相应的修复和补偿措施，降低对生态环境的损害。
[bookmark: _Toc5504]5.7.7事故应急预案框架
为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应编制突发环境事件应急预案并备案。
（1）应急组织机构及应急处置程序
①应急组织机构
公司设立事故应急救援指挥领导小组，领导小组由总经理、分管安全生产的副总经理、安环部主管、办公室、安全员以及安全、设备、配电、库管、保卫等相关人员组成，指挥领导小组设在安环部办公室，日常工作由安环部主管负责。小组由总经理任总指挥（总经理不在现场或出差时由负责生产的副总经理代理总指挥职责），安环部主管协助工作，全体在班员工担任兼职救援小组成员，负责应急救援工作的组织和指挥协调工作。
②应急救援器材的配备情况
公司在生产基地通过内部电话进行通信，重要岗位配备对讲机，应急指挥部配备电话。
配备充电式手提手电，发电机房配备应急照明电源，确保人员安全疏散的出入口和通道，装设了疏散照明。
③事故应急处置程序
在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。事故应急处置程序包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援信息、应急状态终止及恢复等。
（2）重大危险源的确定
列为风险源的内容基本应列为重大危险源，根据生产实际情况，找出其他可能发生的会对环境产生重大污染的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。
（3）对事故的控制措施
①应急预案内容
为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，修订本预案，同时本项目应急预案须报乌鲁木齐市生态环境局备案。
②处置程序
a.迅速报告
发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地生态环境主管部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。
b.快速出警
接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。
c.现场控制
应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。
应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。本项目主要涉及的环境敏感目标为柴北、柴西水源地二级保护区、乌拉泊、西山和甘河子（含铁路专供）、柴西、柴北水源地准保护区及柴窝堡湖。需在本项目涉及的环境敏感目标处布置监测点。
d.现场调查
应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。
e.现场报告
各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。
应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。
f.污染处置
各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。
对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境和人员反应做初步调查。
g.污染警戒区域划定和消息发布
应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。
应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。
h.污染跟踪
应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。
i.污染警报解除
污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。
j.调查取证及结案归档
全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员做调查询问笔录，立案查处。
污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报乌鲁木齐市有关部门。
③应急处置工作保障
a.应急能力建设要求
服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。
b.通信保障
配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全自治区联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，生态环境主管部门应急领导组指挥中心的通信畅通。
c.培训与演练
加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。
本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全条款，对影响安全的因素，均采取了措施予以预防，企业只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，在建设和运营过程中，其生产是安全可靠的。正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。
[bookmark: _Toc32069]5.7.8环境风险评价结论
该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。
[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc22780]5.8运营期光影环境影响分析
风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，如果投射到附近居民住宅的玻璃窗户上，即可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。如果风机布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。本次评价根据各敏感点与风机的高差及方位，预测出敏感点出风机光影的范围，通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离的要求。
[bookmark: _Toc2739]5.8.1风机光影影响防护距离计算方法
地球绕太阳公转，太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角；只要太阳高度角小于90度，暴露在阳光下的地平面上的任何物体都会产生影子。风电机组不停地转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗户上，即可产生一种闪烁的光影，会对居民的日常生活产生干扰和影响，通常被称为光影影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有
可能受到风电机组的光影影响。风电机组的光影影响范围取决于太阳高度角的大小，太阳高度角越大，风机的影子越短；太阳高度角越小，风机的影子越长。
（1）风机光影影响时段的确定
地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与地球轨道面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线-即直射点的纬度为23°26′S；夏至日，太阳直射北回归线——即直射点的纬度为23°26′N。
由于同一地点一天内太阳高度角是不断变化的，日出日落时角度都为0，正午时太阳高度角最大，时角为0，可得计算正午太阳高度角H0=90°-|φ-δ|。
在北纬地区，冬至日的太阳高度角是全年中高度角最小的一天。因此也是太阳阴影长度最长的一天（相反夏至日是太阳阴影长度最短的一天）。冬至日任意时刻阴影长度都大于其他日期同一时刻，因此选择冬至日为研究风机光影的影响日期。
（2）光影影响距离的计算
太阳高度角（H）随着地方时和太阳的赤纬的变化而变化。太阳赤纬（与太阳直射点纬度相等）以δ表示，观测地地理纬度用φ表示（太阳赤纬与地理纬度都是北纬为正，南纬为负），地方时(时角)以t表示，有太阳高度角的计算公式：
sinH=sinφsinδ+cosφcosδcost
正午时太阳高度角最大，时角为0，以上的公式可以简化为：
sinH=sinφsinδ+cosφcosδ
由两角和与差的三角函数公式，可得：
sinH=cos(φ-δ)
因此：
对于太阳位于天顶以北的地区而言，H=90°-(φ-δ)；
对于太阳位于天顶以南的地区而言，H=90°-(δ-φ)；
二者合并，因为无论是(φ-δ)还是(δ-φ)，都是为了求当地纬度与太阳直射纬度之差，不会是负的，因此都等于它的绝对值，所以正午太阳高度角计算公式：
H=90°-|φ-δ|
根据太阳高度角的数值即可算出物体的阴影长度L0（D为物体高度）：
L0=D/tgH
其中：D=D0+D1，
式中：D——风机有效高度，m；
D0——风机高度（塔高+风轮半径）；
D1——风机位置点与敏感点间的地面高差，m；
H——风机点太阳高度角；
φ——风机点纬度；
δ——太阳倾角。
评价对光影的影响分析主要是根据每台风机点位的坐标、海拔、风机的高度和方位，计算出每台风机光影的最大影响距离，根据风机点位图确定距离每台风机最近的敏感目标与此风机的距离，从而分析敏感点是否受风机光影的影响。
[bookmark: _Toc27947]5.8.2计算结果
根据调查，本项目1km范围内无集中居民区，故拟建项目产生的光影及闪烁对周边环境不会造成影响。
本次评价是考虑一年当中冬至时分为太阳高度角最小，影子最长，冬季日的光影影响范围最大，为最不利情况。
本项目将进一步采取如下措施减小风机光影对周边环境的影响：
①通过风机偏航和变桨操作，可使得风机叶轮迎风面与太阳光夹角变小，减少对敏感区域的光影影响。
②在冬至前后，采用降功率运行措施降低叶轮转速，从而减少叶轮光影的扫略速度，减少光影影响。
③调整检修计划，在冬至前后时段安排风电机组停机进行检修维护，以达到消除对敏感点光影影响的目的。
综上，本风电场各风机产生的光影对周边环境不会造成影响。

[bookmark: _Toc23333][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]7环境影响经济损益分析
[bookmark: bookmark64][bookmark: _Toc24019]7.1概述
环境影响经济损益分析主要是评价建设项目实施后对环境造成的损失费用和采用各种环境治理措施带来的社会、经济和环境效益。环境损失费用主要有污染物排放和污染事故造成对周围生态环境和人体健康影响的损失价值、资源能源的流失价值和维持各种环境治理设施而投入的运行、维修及管理费用等。环境经济收益主要包括实施各种环保措施后，对资源能源的回收与综合利用价值、减轻环境污染所带来的社会效益和环境效益。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc30293]7.2经济效益分析
本项目总投资为36000万元。建成后经济效益显著、抗风险能力强。从经济评价看，本项目的经济效益较好。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc31518]7.3社会效益分析
社会效益是指项目对实现地方社会发展目标所做贡献与影响。社会效益分析作为一种评价方法，它包括对项目与当地社会环境相互影响的分析，以考察项目的社会可行性，保证项目顺利实施，提高投资效益，促进社会发展。本工程项目社会影响有：
（1）风能是一种可再生的清洁能源，风电项目运行时不需要消耗其他常规能源，不排放任何有害气体，不消耗水资源，具有良好的节能、环境和社会效益。
（2）本工程的运行，一方面为企业带来可观的经济效益，另一方面也活跃了当地的经济行为，增加了当地居民的就业机会。
（2）本项目的运行为企业带来可观的经济效益，创造较大经济效益同时在一定程度上增加区域经济竞争力，促进当地社会可持续发展。
因此，本项目的建设具有较高的社会效益。


[bookmark: _Toc7827][bookmark: bookmark48]8环境管理与监测计划
按照《建设项目环境保护管理设计规定》有关规定，建设单位在开发建设同时，应结合企业生产与当地环境实际，建立健全企业环境管理机构和各项规章制度，规范企业的环境行为，推行清洁生产、循环经济，实现节能减排。
[bookmark: bookmark49][bookmark: _Toc24528]8.1环境管理
评价建议公司实行一级机构二级管理，即总经理领导下一人主管、副总经理分工负责制，对项目环境管理提出以下具体意见。
[bookmark: _Toc29191]8.1.1机构设置、人员配备及职责
8.1.1.1建立环保领导小组
以总经理、主管生产与环保副总经理任正、副组长，各部门负责人为成员环保领导小组，具体工作由环保科归口管理；主要工作职责是贯彻执行国家和地方环保法律法规，审定和决策项目污染治理方案，落实环保岗位职责，及时解决项目环境保护中出现的重大问题。
8.1.1.2成立清洁生产领导小组
由公司主管生产或技术副总经理任组长，环保科长任副组长，各部门负责人为组员；其主要职责是负责项目各生产系统开展和实施清洁生产审计。
8.1.1.3设环保科
配备1名科长和2名科员，专职负责企业环境管理工作。
环保科主要职责如下：
（1）贯彻执行国家、地方环境保护有关法律法规和行业环境保护技术政策；
（2）组织制定环境保护管理规章制度并监督执行；
（3）制定并组织实施环境保护规划和计划；
（4）领导和组织企业的环境监测；
（5）检查企业环境保护设施的运行；
（6）推广应用环境保护先进技术和经验；
（7）组织开展企业环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；
（8）组织开展本企业的环境保护科研和学术交流。
在生产车间或工段设置环保兼职人员，要求与环境污染和生态破坏的生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其岗位效益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。
[bookmark: _Toc20365]8.1.2环境保护管理制度
建立健全企业环境管理制度及各项环保设施的运行操作规程，并监督实施。评价提出企业环境管理制度见表8.1-1。
表8.1-1环境保护管理制度表

	实施部门
	主要内容

	





环保科
	1、环境保护管理办法

	
	2、内部环境保护审核、例会制度

	
	3、企业环境保护目标与指标考核制度

	
	4、清洁生产审核、环境保护宣传教育与环境保护岗位责任奖惩制度

	
	5、环境事故风险应急管理制度

	
	6、环保设施与设备定期检查、维护制度

	
	7、环境监测制度

	
	8、环境保护档案管理制度

	
	9、重点环保设施及污染控制点巡回检查制度


[bookmark: _Toc30893]8.1.3环境管理工作计划
建设单位应制定企业建设各阶段的环境管理工作计划及具体工作内容，评价建议见表8.1-2。
表8.1-2环境管理工作计划表（建议）

	阶段
	环境管理主要任务内容

	


项目建设
前期
	1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环保工程设计工作；
2、制定企业环境保护工作计划；
3、可研阶段，委托有资质单位开展项目环境影响评价、水土保持等工作；
4、设计阶段，委托设计单位按照《建设项目环境保护设计规范》编制初步设计及其环保篇章，具体落实环境影响报告书及其审批意见确定的各项环保工程措施和投资概算。




	阶段
	环境管理主要任务内容

	





施工期
	1、配合生态环境主管部门对本项目环境保护设施及其他环保措施的落实情况进行现场核查；
2、项目运营前，检查与主体工程配套建设的环保设施同时投入试运行情况；
3、建设单位开展自主验收工作，编制环保竣工监测和调查报告，并做好环保验收前的各项工作；
4、总结试生产经验，针对存在及出现的问题进行整改，提出补救措施方案；
5、申报排污许可证。
6、项目施工期加强对施工过程的监理工作，避免施工活动对水源地二级保护区、准保护区及生态敏感目标产生影响。

	




运营期
	1、贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准；
2、严格执行环境管理规章制度，确保环保设施正常稳定运行；
3、按照环境管理监测计划开展环境与污染源监测，发现问题及时处理；
4、开展企业清洁生产审核，优选清洁生产工艺；
5、加强国家和地方环保法律法规和政策宣传，提高员工环保责任意识，提升企业环境管理水平。
6、加强突发环境事件应急预案演练，尽量避免事故情况下对水源地二级保护区、准保护区及生态敏感目标产生影响。

	
环境管理
工作重点
	1、强化企业环境管理，重点应加强污染源及环境风险管理；
2、制定企业污废水资源化利用方案，要求污废水全部回用，不外排，禁止对水源保护区产生影响；
3、制定项目生态恢复实施细则，并组织实施。


[bookmark: _Toc32165]8.1.4排污口规范化管理
按照原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，对本项目排污口规范化管理要求见表8.1-3。
表8.1-3排污口规范化管理要求表

	项目
	要求内容

	

基本原则
	1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理；
2、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查；
3、如实向生态环境管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。

	技术要求
	1、排污口设置必须按照环监〔1996〕470号文要求，实行规范化管理。

	

立标管理
	1、污染物排放口（源），必须实行规范化整治，应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）以及2023修改单中相关规定，设置环保图形标志牌；
2、环保图形标志牌位置应距离污染物排放口（源）等较近且醒目处，设置高度




	项目
	要求内容

	
	一般为标志牌上缘距离地面2m处；
3、重点排污单位污染物排放口（源）以设置立式标志牌为主。

	

建档管理
	1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，按要求填写有关内容；
2、严格按照制定环境管理计划，根据排污口管理内容、要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。


排放口图形标志见图8.1-1所示。
	排放口
	废水排口
	废气排口
	固废堆场
	噪声源

	


图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


图8.1-1排放口图形标志
[bookmark: _Toc23908]8.1.5企业信息披露
根据《企业环境信息依法披露管理办法》（2021年12月11日生态环境部令第24号公布），建设单位进行环境信息依法披露活动时，应做到以下要求：
（1）建设单位应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息，披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）建设单位披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。
（3）建设单位年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
①基本信息，包括生产和生态环境保护等方面的基础信息；
②环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
③污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有
害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
④碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
⑥生态环境违法信息；
⑦本年度临时环境信息依法披露情况；
⑧法律法规规定的其他环境信息。
[bookmark: bookmark50][bookmark: _Toc25377]8.2环境监控
[bookmark: _Toc20526]8.2.1建设期环保措施监控要点
（1）开展建设期的环境监理，落实企业建设过程的污染防治措施，确保与主体工程配套建设的环保设施和生态保护措施同时建设。建议当地生态环境主管部门加强建设期的环境监督与管理，主要目标为建设期对水源地保护区、准保护区及生态敏感目标的环保措施落实情况。
（2）对项目基建产生的表土、底土等应分类堆放、分类管理并充分利用，对表土、底土应进行保护性堆存，优先用作复垦时的土壤重构用土。
（3）严格控制企业开发建设用地，施工结束后临时占地、临时便道等必须及时并全部恢复。
[bookmark: _Toc1708]8.2.2运营期环保措施监控要点
（1）把企业的环境管理、污染防治和生态恢复纳入企业正常生产与企业管理之中，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有环境保护的具体内容和指标，并要落实到车间、班组和岗位。
（2）严格执行环境管理规章制度，确保环保设施正常稳定运行。
（3）加强企业环境污染事故的风险管理，落实各环节防范措施，制定环境风险应急预案，强化应急处置机制，避免事故对水源地保护区、准保护区、天山大峡谷国家森林公园及柴窝堡湖国家湿地公园产生影响。
（4）加强运营期环境监测，发现问题及时处理。
[bookmark: _Toc16625]8.2.3环境监测
（1）建设期、运营期污染源和环境监测可委托当地有资质的监测机构承担。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的工作指导、监督和检查。
（2）环境监测应按国家和地方环保要求，采用国家规定标准监测方法进行；应按照规定，定期向有关生态环境主管部门上报监测结果。
[bookmark: _Toc13526]8.2.4环境监测计划
8.2.4.1施工期监测内容
为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见表8.2-1。
表8.2-1施工期环境监测要求

	监测类别
	监测项目
	监测点位置
	监测点数
	监测频次

	场界噪声
	Leq(A)
	施工场界四周
	4
	1次/月

	环境空气
	PM10
	施工场地出入口、下风向
	4
	在线监测

	




生态
	
鸟类
	鸟类种类、数量观测，记
录候鸟迁徙及在区内活
动情况
	
5
	
每季度一次

	
	
植被恢复措施
	植被恢复情况：查阅施工
与施工监理资料，现场调
查
	
24
	
每半年一次

	
	其他生态防护工程措施，现场调查
	/
	12
	
每年一次


8.2.4.2运营期监测内容
运营期监测内容见表8.2-2。
表8.2-2运营期环境监测计划表

	序号
	监测内容
	监测因子、频率
	监测位置

	


1
	
生态环
境质量监控
	鸟类
	1.调查项目：鸟类种类、数量
2.调查频率：1次/年
	鸟类种类、数量观测，记录候鸟迁徙及在区内活动情况

	
	
	
植被
	1.调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量
2.调查频率：1次/年
	
植被恢复情况及生态防护工程措施




	序号
	监测内容
	监测因子、频率
	监测位置

	

2
	

声环境质量监测
	1.监测项目：风电场边界噪声
2.监测频率：2次/年，每次昼、夜各一次
	
[bookmark: _GoBack]风电场边界各布设一个监测点
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[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark55]9环境影响评价结论
[bookmark: bookmark65][bookmark: _Toc14805]9.1评价结论
本项目充分利用可再生能源，对全面提高乌鲁木齐市资源利用效率、持续改善环境质量、优化提升产业布局、有效推动绿色发展具有重要意义，对加快壮大乌鲁木齐市新能源产业、推动新能源产业高质量发展具有积极作用。
本项目涉及的环境敏感目标较多，分别为柴西水源地一级保护区、柴北、柴西水源地二级保护区、天山大峡谷国家森林公园、柴窝堡湖国家湿地公园、柴窝堡湖。项目区箱式变压器均使用干式变压器，施工期产生的废水不外排，产生的各项固体废物均妥善处置；施工期间尽可能减少地表扰动，减少对环境敏感目标的影响；项目运营期产生的污染物均做到合理处置、达标排放。
本评价认为，项目施工期间占用临时用地（尤其是涉及环境敏感目标的临时用地）应遵守《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《乌鲁木齐市饮用水水源保护条例》等法律法规的相关规定，依法依规办理相关手续后方可开工建设。项目施工期间应规范施工行为，严格实施“少扰动、零排放”的环境保护措施，严禁在水源保护区排污。在认真落实本次评价提出的各项生态保护措施和相应的污染治理措施后，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制和减缓，对各环境保护目标和区域生态系统的影响可接受。从环保角度分析，本项目建设可行。
[bookmark: bookmark57][bookmark: _Toc3246]9.2要求与建议
（1）倡导文明施工，保护好周边植被，尽最大可能防止产生新的水土流失，无法避免的必须在完工时及时恢复植被。
（2）认真开展环境监理工作。
（3）严格落实本次评价提出的各项对水源保护区、准保护区、天山大峡谷国家森林公园、柴窝堡湖国家湿地公园等环境敏感目标的环境保护措施。
（4）项目运营后严格管理，加强巡视，以防止发生风险时对周边环境敏感目标造成危害。
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