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1 概述
[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc11904]1.1 项目背景
2022年4月，新疆合盛硅业新材料有限公司投资建设了煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目，该项目已取得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复（新环审〔2022〕63号），已建成运营，并于2025年1月通过企业自主验收；2025年2月，新疆合盛硅业新材料有限公司对现有三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目进行技术改造，建设乙烯基环体装置、乙烯基双封头装置及羟基硅油装置三个单体装置，该项目已取得吐鲁番市生态环境局批复（吐市环监函〔2025〕16号），已建成运营，未完成验收；随着三期硅氧烷项目的建成运营，公司为控制生产成本且更好的保障下游有机硅产品质量，新疆合盛硅业新材料有限公司拟投资24579万元，建设稀硫酸提浓装置、硅粉制备装置、新建硅油生产装置（二甲基硅油生产装置、端氢硅油生产装置、端乙烯基硅油生产装置、甲氧基硅油装置、甲封高乙烯基硅油装置）、罐区新增4个端氢硅油罐、8个二甲基硅油罐、2个低粘度端乙烯基硅油罐、4个高粘度端乙烯基硅油罐、2个甲氧基硅油罐、2个高乙烯基硅油罐、新建硅油灌装厂房一座。以三期现有生产线生产的有机硅单体或聚氧硅烷产品为原料，生产下游的二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油、甲封高乙烯基硅油等产品。
本次扩建项目建成后可优化企业的产品结构，有效提高资源综合利用水平，完善有机硅产业链体系，提高企业的市场竞争力，保障企业可持续发展。
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc2810]1.2 项目特点
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc4019]（1）本项目为扩建项目，项目建设地点位于新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目现有厂区内，不新征土地；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）国家标准第1号修改单，本项目稀硫酸提浓属于制造业中[C2611]无机酸制造；硅粉制备属于“单独的矿石破碎、集运”项目，为制造业中[B1099]其他未列明非金属矿采选；硅油生产属于制造业中[C2659]其他合成材料制造。
（2）本项目位于现有厂区内，不新征土地，项目土建工程量不大，对周边环境影响较小。
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（3）项目所在园区及厂区基础设施完备，项目供热、供水、供电、排水等依托现有，部分环保设施依托新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目已建环保设施。
（4）项目产生废水经现有新疆合盛硅业新材料有限公司三期配套建设的污水处理站处理达园区污水处理厂接管标准后排至园区污水处理厂，经污水处理厂深度处理后全部回用于园区企业，不外排环境，对地表水环境无直接影响。
（5）项目生产部分原料来源于三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目，合理利用了生产过程产生的物料，减少运输量。
[bookmark: _Toc18718]1.3 环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等文件的有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段进行环境影响评价。根据项目建设内容，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目硫酸提浓及硅油生产属于名录中第“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“44.基础化学原料制造261；合成材料制造265：全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”类别，应当编制环境影响报告书；本项目硅粉制备属于名录中第“八、非金属矿采选业10”中“12、石棉及其他非金属矿采选业109 单独的矿石破碎、集运”类别，应当编制环境影响报告表；新建硅油灌装厂房以及新增硅油储罐均属于环评豁免之外。按照从严原则，最终确定本次扩建项目编制环境影响报告书。
受新疆合盛硅业新材料有限公司委托，新疆以诚生态科技有限公司承担了“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目”环境影响报告书的编制工作。
[bookmark: _Toc16309][bookmark: _Toc6294]1.4 分析判定相关情况
1.4.1 与产业政策符合性分析
本项目为有机硅三期配套扩建项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品中硅粉、二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油、甲封高乙烯基硅油均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目；本项目废硫酸提浓属于指导目录“第四十二 环境保护与资源节约综合利用”中“6.危险废弃物处置中废硫酸、废硫磺、工业副产石膏、硫化氢、含硫废液等含硫废物回收制硫酸技术。”中鼓励类，符合国家产业政策。
1.4.2 与相关法律法规、政策、规范等符合性分析
本项目符合相关法律法规、政策以及规范要求。
1.4.3 与规划符合性分析
1.4.3.1 与相关规划符合性分析
本项目为新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套优化和扩建项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《“十四五”工业绿色发展规划》（工信部规〔2021〕178号）、《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》等相关规划。
1.4.4 区域生态环境分区管控符合性分析
1.4.4.1 区域生态环境分区管控符合性分析
本评价中项目实施与“三线一单”相关要求相符。

1.4.4.2 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月15日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知，按照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》要求，自治区生态环境厅组织开展了生态环境分区管控成果动态更新工作，本扩建项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符。
1.4.4.3 与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》及2023动态更新成果相符性分析
本扩建项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区（原鄯善石材工业园区），属于鄯善工业园区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65042120004）。
1.4.5 选址合理性分析
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc18486][bookmark: _Toc2653]项目所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等环境敏感区域，从环境功能区划的角度看对本技改项目建设制约不大。同时，本技改项目生产废水及生活污水排入现有污水处理站处理，废气经处理后可实现达标排放，对区域环境影响可接受。
综上所述，从规划、周边环境特征、基础设施条件等因素综合考虑，本技改项目选址可行。
1.5 关注的主要环境问题及制约因素
1.5.1 项目主要环境问题
通过对本扩建项目工程特点、所在区域的环境特点以及周边环境现状调查，确定本次环评关注的主要环境问题有：
（1）本扩建项目是否符合国家法律法规、产业政策和相关文件的要求；项目选址是否可行；项目建设是否符合园区规划、环境功能区划等的要求；
（2）重点关注本扩建项目运营期大气环境影响及其依托现有污染防治措施的可行性；
（3）重点关注本扩建项目废水依托处置的可行性；
（4）重点论证本扩建项目产生的各类固体废物处理处置措施的可行性；
（5）论证本扩建项目可能产生的环境风险是否达到可以接受的水平。
1.5.2 项目主要环境影响
本扩建项目建成运营后的主要环境影响体现在以下几个方面：
（1）工艺废气对大气环境的影响及控制措施；
（2）生产废水对水环境的影响及控制措施；重视厂区内的防渗措施，防止对地下水环境造成不利影响；
（3）固体废物对周围环境的影响及控制措施；
（4）各生产装置的生产设备以及风机、泵等运行产生的噪声对周围环境的影响及控制措施；
（5）突发环境事件风险识别及环境风险防范措施和应急体系的建立。
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc6867]1.6 环境影响评价主要结论
新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套扩建项目符合国家及地方产业政策要求；项目工艺及设备处于国内先进水平；项目拟采取的各项污染防治措施技术和经济可行，可确保污染物稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域环境功能类别，并能满足总量控制要求；项目拟采取的事故风险防范措施到位，环境风险可控；项目建设具有良好的环境效益和经济效益；项目公示期间未收到公众反馈意见。
本扩建项目建设地点位于新疆鄯善工业园区新材料产业区北区，项目无新增用地，项目选址符合新疆鄯善工业园区总体规划。本评价认为项目建设过程中需按照国家法律法规要求认真落实环境保护“三同时”制度，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，加强环保设施的运行维护和管理。在保证各项环保设施正常运行和污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。
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[bookmark: _Toc25876][bookmark: _Toc26548][bookmark: _Toc28376]2 总则
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc23919][bookmark: _Toc27796]2.1 编制依据
2.1.1 法律法规、规章及规范性文件
2.1.1.1 国家法律法规、规章及规范性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，自2018年10月26日起施行）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；
（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；
（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；
（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日）；
（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，2019年1月1日）；
（11）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；
（12）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197 号）；
（13）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；
（14）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）；
（15）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日）；
（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）；
（18）《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号，2024年11月06日）；
（19）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）；
（20）《排污许可证管理条例》（国令第736号）；
（21）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024年7月1日实施）；
（22）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）；
（23）《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号，2022年1月1日实施）；
2.1.1.2 地方环境保护法律法规、规章及规范性文件
（1）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年6月3日）；
（2）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订）；
（3）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；
（4）《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》（新政发〔2014〕35号），（2014年4月17日）；
（5）《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23号，2018年9月25日）；
（6）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，（新政发〔2016〕21号），（2016年1月29日）；
（7）《关于进一步加强我区环境影响评价管理的通知》，（新环发〔2015〕107 号），（2015年3月16日）；
（8）《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新疆维吾尔自治区水利厅，2019年）；
（9）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，（自治区发展和改革委员会，2012年10月）；
（10）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》（2005年8月）；
（11）《中国新疆水环境功能区划》（2003年10月）；
（12）《关于印发〈新疆生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府，2021年12月24日）；
（13）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）；
（14）《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号，2021年12月20日）；
（15）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆维吾尔自治区环保厅2016年第45号，2016年8月25日）；
（16）《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）；
（17）《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）；
（18）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）；
（19）关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（吐政办〔2021〕24号）；
2.1.2 环评技术导则及技术规范
（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年8月29日）；
（9）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
2.1.3 与拟建项目有关的技术文件、资料
（1）拟建项目环境影响评价技术咨询合同及环评编制委托书；
（2）项目可研资料；
（3）备案文件及现有项目环评、批复及验收等材料。；
（4）建设单位提供的其他有关技术资料。
[bookmark: _Toc10006][bookmark: _Toc22459]2.2 环境影响因素识别与评价因子筛选
2.2.1 环境影响因素识别
项目施工期和运营期可能对环境产生的污染因素包括：废气、废水、噪声、工业固体废弃物，这些因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境等。
（1）施工期
项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素，见表2.2-1。
表2.2-1          施工期主要环境影响因素
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	环境空气
	土地平整、挖掘、土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	施工车辆尾气
	NO2、CO、THC

	水环境
	施工人员生活污水等
	COD、BOD、SS

	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	固体废物
	施工垃圾、生活垃圾
	扬尘、占地、恶臭

	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	土石方、建材堆存
	占压土地等



（2）运营期
项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将对项目区周围的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，本扩建项目运营期环境影响因子识别，见表2.2-2。

表2.2-2          项目运营期环境影响因素识别表
	影响因素类别
	废气
	废水
	噪声
	固废

	环境空气
	-2LP
	/
	/
	-1LP

	地表水
	/
	/
	/
	/

	地下水
	/
	-2LP
	/
	-1LP

	声环境
	/
	/
	-1LP
	/

	土壤
	-1LP
	-2LP
	/
	-2LP

	生态
	-1LP
	/
	/
	-1LP

	环境风险
	-1LP
	-2LP
	/
	-1LP

	备注：影响程度：1-微小；2-轻度；3-重大。影响时段：S-短期；L-长期影响范围：P-局部；W-大范围。影响性质：+ -有利；- -不利




2.2.2 评价因子筛选
根据工程分析及环境状况调查，本扩建项目评价因子筛选，见表2.2-3。
表2.2-3          环境评价因子筛选
	序号
	环境要素
	专题
	评价因子

	1
	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇

	
	
	影响分析
	SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃

	
	
	非正常排放
	SO2、NO2、TSP、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃

	
	
	总量控制
	VOCs

	2
	地下水环境
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、溶解性总固体、总硬度、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、氰化物、硫化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、六价铬、铁、锰、铜、锌、汞、砷、铅、镉

	
	
	影响分析
	COD、硫酸盐

	3
	声环境
	现状评价
	等效A声级

	
	
	影响分析
	等效A声级

	4
	固体废物
	影响分析
	一般固废、危险废物、生活垃圾

	5
	土壤
	现状评价
	pH值、铜、铅、镉、汞、砷、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、1,2-四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、芘、萘、石油烃

	
	
	影响评价
	COD、硫酸盐、石油烃

	6
	生态环境
	现状评价
	占地、植被、动物

	
	
	影响评价
	占地、水土流失

	7
	环境风险
	预测评价
	DMC、MM、甲醇、硫酸等危险化学品泄漏、火灾、爆炸



[bookmark: _Toc13307][bookmark: _Toc31504]2.3 环境功能区划与评价标准
2.3.1 环境功能区划
（1）环境空气质量功能区划
本扩建项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的规定，现状该区域的环境空气质量功能区划属二类功能区；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。
（2）水环境功能区划
本扩建项目评价范围内无地表水体分布，未开展地表水环境影响预测与评价。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，本扩建项目所在区域地下水环境功能区划确定为III类。
（3）声环境功能区划
本扩建项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区，根据《鄯善县声环境功能区划实施方案》，本扩建项目应属于3类声环境功能区。
（4）土壤环境
本扩建项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区，占地类型为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。
（5）生态功能区划
根据《新疆生态环境功能区划》，本扩建项目所在地区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ3天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区-50吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区。
2.3.2 环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本扩建项目所在区域SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，甲醇、硫酸雾参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准；NMHC（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准详解》给定值。
环境空气质量标准见表2.3-1。
表2.3-1          环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	0.06
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	0.15
	

	
	1小时平均
	0.50
	

	NO2
	年平均
	0.04
	

	
	24小时平均
	0.08
	

	
	1小时平均
	0.20
	

	NOx
	年平均
	0.05
	

	
	24小时平均
	0.1
	

	
	1小时平均
	0.25
	

	CO
	24小时平均
	4
	

	
	1小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	0.16
	

	
	1小时平均
	0.20
	

	PM10
	年平均
	0.07
	

	
	24小时平均
	0.15
	

	PM2.5
	年平均
	0.035
	

	
	24小时平均
	0.075
	

	TSP
	年平均
	0.2
	

	
	24小时平均
	0.3
	

	硫酸雾
	24小时平均
	0.1
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准

	
	1小时平均
	0.3
	

	甲醇
	24小时平均
	1
	

	
	1小时平均
	3
	

	NMHC
	/
	2.0
	《大气污染物综合排放标准
详解》给定值



（2）地下水质量标准
评价区域地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。地下水质量标准，见表2.3-2。
        表2.3-2             地下水质量标准        单位：mg/L（pH除外）
	项目序号
	              类别
项目标准值
	Ⅲ类

	1
	pH
	6.5～8.5

	2
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000

	3
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	≤450

	4
	挥发酚（mg/L）
	≤0.002

	5
	阴离子表面活性剂
	≤0.3

	6
	耗氧量
	≤0.3

	7
	NH3-N（mg/L）
	≤0.5

	8
	氰化物
	≤0.05

	9
	硫化物
	≤0.02

	10
	氟化物（mg/L）
	≤1.0

	11
	氯化物
	≤250

	12
	硫酸盐
	≤250

	13
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤250

	14
	亚硝酸盐氮（以N计）（mg/L）
	≤1

	15
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0

	16
	铬（六价）
	≤0.05

	17
	铁
	≤0.3

	18
	锰
	≤0. 1

	19
	铜
	≤1.00

	20
	锌
	≤1.00

	21
	汞
	≤0.001

	22
	砷
	≤0.01

	23
	铅
	≤0.20

	24
	镉
	≤0.005

	25
	K+
	/

	26
	Na+
	≤200

	27
	Ca2+
	/

	28
	Mg2+
	/

	29
	CO32-
	/

	30
	HCO3-
	/



（3）声环境质量标准
项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，具体见表2.3-3。
表2.3-3          声环境质量标准         单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	3类
	65
	55
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域



（4）土壤环境质量标准
土壤环境现状执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的表1第二类用地土壤污染风险筛选值。检测项目及执行的质量标准，见表2.3-4。
土壤酸化与碱化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.2，见表2.3-5。
表2.3-4          土壤环境质量标准       单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	单位
	标准值
	序号
	污染物项目
	单位
	标准值

	1
	pH
	无量纲
	-
	25
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.5

	2
	砷
	mg/kg
	60
	26
	氯乙烯
	mg/kg
	0.43

	3
	镉
	mg/kg
	65
	27
	苯
	mg/kg
	4

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	28
	氯苯
	mg/kg
	270

	5
	铜
	mg/kg
	18000
	29
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	560

	6
	铅
	mg/kg
	800
	30
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	20

	7
	汞
	mg/kg
	38
	31
	乙苯
	mg/kg
	28

	8
	镍
	mg/kg
	900
	32
	苯乙烯
	mg/kg
	1290

	9
	四氯化碳
	mg/kg
	2.8
	33
	甲苯
	mg/kg
	1200

	10
	氯仿
	mg/kg
	0.9
	34
	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	570

	11
	氯甲烷
	mg/kg
	37
	35
	邻二甲苯
	mg/kg
	640

	12
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	9
	36
	硝基苯
	mg/kg
	76

	13
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	5
	37
	苯胺
	mg/kg
	260

	14
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	66
	38
	2-氯酚
	mg/kg
	2256

	15
	顺 1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	596
	39
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15

	16
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	54
	40
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5

	17
	二氯甲烷
	mg/kg
	616
	41
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15

	18
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	5
	42
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151

	19
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	10
	43
	䓛
	mg/kg
	1293

	20
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	6.8
	44
	二苯并[a、h]蒽
	mg/kg
	1.5

	21
	四氯乙烯
	mg/kg
	53
	45
	茚并[1、2、3-cd]芘
	mg/kg
	15

	22
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	840
	46
	萘
	mg/kg
	70

	23
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	2.8
	47
	石油烃
	mg/kg
	4500

	24
	三氯乙烯
	mg/kg
	2.8
	/
	/
	/
	/



表2.3-5          土壤酸化、碱化分级标准

	土壤pH值
	土壤酸化、碱化强度

	5.5≤pH<8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH<9.0
	轻度碱化


注：土壤酸化、碱化强度指受人为影响后呈现的土壤 pH值，可根据区域自然背景状况适当调整。
2.3.3 污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
有组织废气：本次扩建项目硫酸提浓装置产生的硫酸雾采用通过新建“二级水洗+一级碱洗”处理后经15m高排气筒排放，废气硫酸雾有组织排放参考《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010，含修改单）表5中限值标准；硫酸提浓装置产生的有机废气（二甲醚、甲醇、氯甲烷）接入现有焚烧炉（排气筒编号DA003），焚烧烟气中污染物颗粒物、HCl、SO2、NOx和二噁英排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3排放限值；未完全燃烧的有机废气（以非甲烷总烃计）执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024修改单）表4限值标准；硅粉制备装置产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
无组织废气：扩建后VOCs（以非甲烷总烃计）厂内无组织废气排放监控执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值；厂界无组织非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024修改单）中表7限值标准；硫酸雾参考执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010，含修改单）表7中限值标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
本扩建项目有组织废气污染物执行标准具体指标详见表2.3-6、无组织废气污染物执行标准具体指标详见表2.3-7。
表2.3-6          本扩建项目有组织废气排放标准
	污染源
	污染物
	允许排放浓度
（mg/m3）
	排放高度
（m）
	允许排放速率（kg/h）
	标准来源

	焚烧装置废气
	SO2
	100
	50
	/
	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3排放限值

	
	NOx
	300
	
	/
	

	
	HCl
	60
	
	/
	

	
	颗粒物
	30
	
	/
	

	
	二噁英类
	0.5
（ngTEQ/Nm3）
	
	/
	

	硫酸提浓酸性
废气
	NMHC
	4.0
	18
	/
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024修改单）表4限值标准

	
	硫酸雾
	30
	
	/
	《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010，含修改单）表5中限值标准

	硅粉制备废气
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准



表2.3-7          无组织废气排放监控限值
	污染物项目
	排放限值
（mg/m3)
	限值含义
	无组织排放监控位置
	执行标准

	非甲烷总烃
	10
	监控点处1h平均浓度值
	企业厂房外设 置监控点
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值

	
	30
	监控点处任意一次
浓度值
	
	

	硫酸雾
	0.3
	/
	厂界外
	《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010，含修改单）表8中限值标准

	颗粒物
	1.0
	/
	厂界外
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	非甲烷总烃
	4.0
	/
	厂界外
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）含2024修改单中表7限值标准



（2）废水污染物排放标准
本扩建项目生产废水及生活污水进入新疆合盛硅业新材料有限公司有机硅三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套建设的污水处理站处理，污水处理站出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”二级标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中间接排放标准，限值有交叉的从严执行，后经管网排入园区污水处理厂进一步处理。具体见表2.3-8。
表2.3-8          水污染物排放标准       单位：mg/L（pH除外）
	污染物
	单位
	厂区污水处理站出口标准限值
	园区污水处理厂处理出水标准限值

	pH
	无量纲
	6~9
	/
	6~9

	悬浮物
	mg/L
	150
	/
	/

	CODcr
	mg/L
	150
	/
	50

	氨氮
	mg/L
	25
	/
	5

	挥发酚
	mg/L
	0.5
	0.5
	/

	总磷
	mg/L
	/
	/
	0.5

	总氮
	mg/L
	/
	/
	15

	硫化物
	mg/L
	1.0
	1.0
	1.0

	石油类
	mg/L
	10
	20
	1.0

	BOD5
	mg/L
	30
	/
	10

	氟化物
	mg/L
	10
	20
	2.0

	氰化物
	mg/L
	0.5
	0.5
	/

	总锌
	mg/L
	5.0
	2.0
	/

	总铜
	mg/L
	1.0
	0.5
	/

	总钒
	mg/L
	/
	1.0
	/

	总有机碳
	mg/L
	30
	/
	/

	可吸附有机卤素
	mg/L
	5.0
	5.0
	/

	甲醇
	mg/L
	/
	/
	/

	执行标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中间接排放标准
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）



（3）噪声污染物排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）建筑施工场界环境噪声排放限值。具体见表2.3-9。
表2.3-9          各时段厂界环境噪声排放标准
	污染源
	噪声限值 dB(A)
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

	运营期
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
3类标准


（4）固体废物贮存污染控制标准
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。
[bookmark: _Toc7692][bookmark: _Toc22721]2.4 评价工作等级与评价重点
2.4.1 环境评价工作等级
2.4.1.1 大气环境评价工作等级
（1）判定依据
根据工程特点、污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定的方法，选择工程排放的主要污染物，采用导则推荐模型中的AERSCREEN模型计算工程污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级方法确定本次大气环境评价等级。
本技改项目污染物最大落地浓度的估算结果见下表。
表2.4-1          估算模式计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准C0(μg/m³)
	Cmax(μg/m3)
	Pmax(%)
	D10%(m)
	推荐等级

	一、有组织排放

	硅粉制备排气筒
	PM10
	450
	1.05
	0.23
	0
	三级

	硫酸提浓车间
	硫酸雾
	300
	0.23
	0.46
	0
	三级

	焚烧装置排气筒
	PM10
	450
	1.54
	0.34
	0
	三级

	
	PM2.5
	225
	0.77
	0.34
	0
	三级

	
	SO2
	500
	3.9
	0.78
	0
	三级

	
	NOx
	250
	7.8
	3.12
	0
	二级

	
	HCl
	50
	0.99
	1.97
	0
	二级 

	
	二噁英类
	0.0036
	0.00003
	0.84
	0
	三级

	
	NMHC
	2000
	0.61
	0.03
	0
	三级

	
	甲醇
	3000
	0.21
	0.0069
	0
	三级

	硅油装置排气筒
	NMHC
	2000
	174.29
	8.71
	0
	二级

	二、无组织排放

	硅粉制备车间
	TSP
	900
	1.07
	0.001
	0
	三级

	硫酸提浓车间
	硫酸雾
	300
	0.13
	0.043
	0
	三级

	
	NMHC
	2000
	0.32
	0.070
	0
	三级

	
	甲醇
	3000
	0.26
	0.0086
	0
	三级

	硅油生产车间
	NMHC
	2000
	21.2
	1.05
	0
	二级

	罐区
	NMHC
	2000
	5.80
	0.29
	0
	三级



因本技改项目属于化工行业的多源项目，项目评价等级提高一级，对照评价工作等级划分依据，结合上述估算模式的计算结果，确定本技改项目大气环境影响评价等级为一级。
2.4.1.2 地表水环境工作等级
根据对项目的初步工程分析，项目运行期产生生产废水及生活污水进入新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套建设的污水处理站处理达标后送园区污水处理厂深度处理后回用合盛硅业各项目生产装置，不排放到外环境，故本扩建项目与地表水系无直接水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，参照地表水评价技术导则水污染影响型建设项目评价等级判定依据中的注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。故确定项目地表水评价等级为三级B。
项目仅对地表水环境质量进行现状调查，对地表水环境进行简要影响分析。
2.4.1.3 地下水环境工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作级别的划分根据下列条件进行，即：建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度。综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级，并按所划定的工作等级开展评价工作。
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A建设项目分类方法，本项目生产属于“L 石化、化工类中85 基本化学原料制造；合成材料制造”报告书类别，属Ⅰ类建设项目；同时项目也属于“J非金属矿采选及制品制造- 69石墨及其他非金属矿物制品”报告书类别，项目类别为III类。本项目从严执行，项目类别为Ⅰ类。
建设项目的地下水环境敏感程度分级，见表2.4-2。
表2.4-2         地下水环境敏感程度分级
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如：热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。



项目区非水源地，占地为工业园区工业用地，项目与所在区域地下水无水力联系，不是集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，周边水井不作为饮用水井，不是分散式水源地，因此不是地下水环境敏感区或较敏感区，敏感程度为“不敏感”。
建设项目地下水环境影响评价工作等级分级，见表2.4-7。
表2.4-7              评价工作等级分级表
	敏感性
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价等级为二级。
2.4.1.4 声环境工作等级
项目位于工业园区内，声环境功能区属于3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目建设前后噪声值变化较小且厂址附近没有声环境保护目标，受影响人口数量基本不发生变化，因此本项目声环境评价等级定为三级，噪声评价范围为厂界。环境噪声影响评价工作等级判定依据，见表2.4-4。
表2.4-4          环境噪声影响评价工作等级判定依据表
	评价等级
	声环境功能区
	环境敏感目标噪声级增量
	影响人口数量变化

	一级
	0类
	>5dB（A）
	显著增多

	二级
	1类，2类
	≥3dB（A），≤5dB（A）
	较多

	三级
	3类，4类
	<3dB（A）
	不大

	本项目
	3类
	<3dB
	不大

	单独评价等级
	三级
	三级
	三级

	项目评价工作等级确定
	三级



2.4.1.5 土壤工作等级
（1）项目类别
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“石油、化工-化学原料和化学制品制造”，项目类别为Ⅰ类。
（2）占地规模
建设项目永久占地分为大型(≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型(≤5hm2），本扩建项目占地规模为0.724hm2，小于5hm2，占地规模为小型。
（3）土壤环境敏感程度
建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.4-9。
表2.4-9         污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况



项目所在地为新疆鄯善工业园区内，周边不存在耕地、居民区等土壤环境保护目标，根据表2.4-9，项目区土壤环境敏感程度为不敏感。
（4）评价等级
土壤环境影响评价工作等级划分依据见表2.4-6。
表2.4-6          污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度等级
占地规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	/

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	/
	/

	注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。



本项目为Ⅰ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，综上确定项目土壤环境影响评价等级为二级。
2.4.1.6 生态环境工作等级
本扩建项目位于已批准规划环评的新疆鄯善工业园区内且符合规划环评要求，影响区域内未涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；未涉及自然公园；未涉及生态保护红线；地下水水位和土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）有关规定，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，可不确定评价级别，直接进行生态影响简单分析。
2.4.1.7 环境风险工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，项目环境影响评价等级判据，见表2.4-7。
表2.4-7         项目环境风险潜势及评价等级判定表
	类别
	危险物质及工艺系统危险性（P）
	环境敏感程度（E）
	风险潜势等级
	风险评价等级

	
	
	
	单项
	综合
	

	大气
	P1
	E3
	III
	IV
	一级

	地表水
	
	E3
	III
	
	

	地下水
	
	E2
	IV
	
	



根据环境风险评价章节内容，本项目10≤Q＜100，行业及生产工艺为M1，项目风险物质及工艺系统危险性等级为P1，所在区域大气环境敏感程度E3，地下水环境敏感程度为E2，本项目大气环境风险潜势、地下水环境风险潜势别为Ⅲ级和Ⅳ级。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。”本项目的环境风险潜势为Ⅳ，因此环境风险评价等级为一级。
2.4.2 评价重点
本次影响评价重点包括以下几方面内容：
（1）工程分析：确定工程运行主要污染源强；
（2）运营期环境影响评价：环境空气影响、地下水环境影响、声环境影响评价；
（3）环境保护措施及其可行论证；
（4）相关规划符合性及选址可行性分析。
[bookmark: _Toc659][bookmark: _Toc20241][bookmark: _Toc7362][bookmark: _Toc447541157][bookmark: _Toc446160669][bookmark: _Toc7066][bookmark: _Toc11650][bookmark: _Toc27921]2.5评价范围及环境保护目标
2.5.1 评价范围
本项目评价范围见下表。
表2.5-1          环境评价范围一览表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	一级
	以项目区为中心，边长5km的矩形区域。

	地表水
	三级 B
	项目废水纳管，重点分析纳管可行性

	地下水
	二级
	有机硅三期厂界上游北侧外延1km（上游），南侧外延3km（下游），西、东两侧各外延1.5km的矩形区域范围。

	声环境
	三级
	项目区及其边界外200m。

	生态环境
	简单分析
	项目区占地范围内。

	土壤环境
	二级
	项目区及其边界外200m范围内

	环境风险
	二级
	大气：以建设项目边界为起点，四周外扩5km的范围

	
	一级
	地下水：与地下水环境评价范围一致



2.5.2 环境保护目标
经调查核实，评价区无自然保护区、集中饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线、文物保护单位、基本草原、永久基本农田等特殊环境敏感目标。
本项目环境保护目标见表2.5-2。
表2.5-2   环境影响评价阶段环境保护目标
	环境
要素
	保护目标
	功能要求
	相对位置
	保护级别

	地下水
	区域地下水环境
	Ⅲ类功能区
	/
	水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	声环境
	厂界外200m范围
	3类声环境功能区
	/
	达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

	土壤
环境
	项目区及周边200m范围土壤质量
	工业用地
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准

	生态
环境
	评价范围内景观
	吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区
	/
	不改变生态功能
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[bookmark: _Toc16870][bookmark: _Toc1826][bookmark: _Toc13748]3 建设项目工程分析
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc4514][bookmark: _Toc23021]3.1 现有工程回顾性分析
3.1.1 环保手续履行情况
根据梳理，项目建设历程主要见表3.1-1。
表3.1-1    项目建设历程一览表
	序号
	名称
	环评批复
	开工建设
	验收

	1
	新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目
	2022年04月
	2022.5
	2025.1

	2
	新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套仓储设施项目环境影响报告表
	2023年8月
	2023.09
	/

	3
	新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目——三个单体装置项目环境影响报告书
	2025年2月
	2025.3
	/


3.1.2 现有工程建设内容
现有工程占地面积65.2915hm2 。已建设内容见表3.1-1。
表3.1-2          项目主要工程组成内容表
	项目组成
	建设内容
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3.1.3 现有工程产品方案
现有项目生产装置及产品方案见表3.1-3。
表3.1-3       现有项目产品方案
	序号
	产品名称
	规格
	设计产能（t/a）
	实际产能
（t/a）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.1.4 现有工程原辅料消耗情况
根据验收报告及相关资料进行统计，现有工程原辅材料消耗见表3.1-4。
表3.1-4     原辅材料及能源消耗量情况表
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.1.5 现有工程主要生产及储存设备
现有项目主要生产设备见表3.1-5~3.1-7。
3.1.6 现有工程生产工艺及产污环节
3.1.6.1硅粉制备单元
3.1.6.2单体合成单元
3.1.6.3单体精馏单元
3.1.6.4单体转化单元
3.1.6.5高沸裂解单元
3.1.6.6氯甲烷合成单元
[bookmark: _Toc25809]3.1.6.7盐酸解析单元
3.1.6.8二甲水解单元
3.1.6.9硅氧烷裂解/精馏单元
3.1.6.10含氢硅油单元
3.1.6.11 高沸硅油单元
3.1.6.12 生胶单元
3.1.6.13 气相白炭黑单元
3.1.6.14 混炼胶单元
3.1.6.15 107胶生产单元
3.1.6.16 硫酸镁单元
3.1.6.17 羟基硅油单元
3.1.6.18 乙烯基双封头单元
3.1.6.19 乙烯基环体单元
3.1.6.20 乙炔单元
3.1.6.21 全厂工艺流程图
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3.1.7 物料平衡
3.1.7.1 物料平衡
现有工程总物料平衡见表3.1-9、图3.1-18。
3.1.7.2 水平衡
现有工程水平衡见图3.1-19。
3.1.7.3 蒸汽平衡
3.1.8 现有工程污染防治措施及污染物达标排放情况
3.1.8.1 废气
（1）有组织废气
新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目于2025年2月通过验收；混炼胶装置及三个单体装置还未建成，未投产使用。本次评价结合2024~2025年自行监测报告结果，对厂区现有工程污染防治措施及污染物排放情况进行分析，已建工程的污染物排放情况如下：
①硅粉加工装置颗粒物及气相白炭黑装置颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；单体合成装置颗粒物、酸性气体洗涤塔氯化氢、气相白炭黑装置氯化氢排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024修改单）表4限值标准。
②尾气焚烧装置排口烟尘、二氧化硫、氮氧化物、HCl、HF排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定限值要求。
③107胶装置废气、生胶装置低真空尾气、高真空尾气，甲醇排放均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024修改单）表4限值标准；三甲胺排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中排放标准值要求。
④废水处理站废气中，氯甲烷排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表6限值要求；氯化氢、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；硫化氢、氨排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中标准限值要求。
⑤硫酸镁生产车间硫酸雾、颗粒物均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单表3大气污染物排放限制。
（2）无组织废气
本项目无组织废气主要来自破碎、研磨、干燥过程未被捕集的部分；原料运输、装卸、储存、生产过程中产生的扬尘和物料存放过程中产生的罐体呼吸气。主要处置措施为：建设全封闭式生产厂房及封闭式原料库；厂区地面做有硬化处理并定期洒水；用合适的罐型、氮封、LDAR等措施减少挥发性有机物无组织排放；盐酸罐区放空至水解工段酸洗洗涤塔处理。根据企业厂界无组织废气监测数据结果可以看出：
①厂界无组织废气排放监控点污染物最大排放浓度，氯化氢0.199mg/m3、苯0.101mg/m3、甲苯0.0850mg/m3、二甲苯0.361mg/m3、非甲烷总烃0.82mg/m3，均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024修改单）中表7限值标准，但氯化氢基本接近限值标准；
②厂界臭气浓度、三甲胺、硫化氢未检出，氨浓度最大值0.09mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1新改扩建二级标准限值。
③厂界无组织废气排放监控点污染物最大排放浓度，颗粒物0.297mg/m3，甲醇未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
3.1.8.2 废水
现有项目废水主要有生产废水和生活废水。
根据2024~2025年年自行监测资料，厂区污水处理站总排口废水监测结果显示，废水经污水处理站处理后：各项因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求。
3.1.8.3 噪声
本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备、风机、气泵产生的噪声，通过厂房隔声、气泵基础加装减震装置、风机安装隔声罩等措施，有效的控制了噪声对环境的影响。根据现有项目2024~2025年年例行监测的数据，各测点昼间厂界环境噪声监测值范围47dB(A)~57dB(A)，夜间厂界环境噪声监测值范围45dB(A)~53dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
3.1.8.4 固废
现有工程产生的固体废物主要有一般固体废物和危险废物。
（1）一般固体废物
一般固体废物主要为布袋除尘灰、废包装材料、杂盐及职工生活垃圾等。
（2）危险废物
危险废物包括高沸物浆渣、单体转化废油、干废触体、裂解残渣、焚烧装置残渣、废稀盐酸、废水解盐酸、废硫酸、活性炭残渣、生胶滤渣、混炼胶滤渣、硫酸镁滤渣、污水处理站污泥、化验室废液及试剂废瓶、废铅蓄电池、废润滑油及沾染危险废物的废弃包装物等。
3.1.9 总量控制情况
新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目环评批复总量情况：SO2：16.8t/a，NO2：32t/a，颗粒物：9.6342t/a，VOCs：12.1078t/a；新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目——三个单体装置项目环评批复总量情况：VOCs：0.729t/a。
根据验收监测数据及例行监测数据，现状全厂污染物总量控制情况如下：SO2：0.08t/a，NO2：11.48t/a，颗粒物：4.7t/a，VOCs：0.79t/a。
[bookmark: _Hlk100678504][bookmark: _Toc25591]3.1.10 现有工程环评批复及验收意见落实情况
对比新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目厂区内可正常运行的1个项目环评批复、验收意见，项目在建设及运行过程中，执行了“三同时”制度，治理措施满足环评及批复要求，各项外排污染物达标排放，项目的建设未对周围环境产生明显影响；总体上符合建设项目竣工环保验收的要求，验收意见未提出其他意见。
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[bookmark: _Toc24010][bookmark: _Toc1609]3.2 扩建项目工程概况
3.2.1 项目基本情况
项目名称：新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目
建设性质：扩建
建设单位：新疆合盛硅业新材料有限公司
项目投资：24579万元，全部为企业自筹。
建设地点：本项目位于新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目厂区预留空地。本项目新建稀硫酸提浓厂房占地375.68m2；新建硅粉生产厂房1938.46m2；硅油生产装置厂房利用之前的硅橡胶厂房改造，占地面积3393.13m2；罐区占地面积为1216.31m2，新建一座占地为320.64m2的硅油灌装厂房。扩建项目厂区内共占地7244.22m2。本项目中心地理坐标为E90°08'20.9730"，N43°00'09.9157"。
工作时间：项目年生产时间为7200小时。
劳动定员：本次扩建新增劳动定员60人，实行四班三运转。
3.2.2 项目建设内容
新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目已投产，根据各装置的运行情况，计划对有机硅三期进行优化和扩建， 既延伸了项目产品链，同时又降低了生产成本，提高产品质量，提高企业竞争能力。主要如下：
（1）新增硫酸提浓装置。可以实现氯甲烷合成工段产生的废硫酸的回收利用，既减少了企业环保负担，又实现资源的综合利用，降低了产品成本。
（2）新增硅粉生产装置。可减少硅粉的生产成本，从而减少有机硅产品的生产成本。
（3）改建硅油生产装置。本项目涉及的二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油以及甲封高乙烯基硅油等产品均为企业自身产品向下游产业链的延伸，充分利用了原料优势，得到更高附加值的下游产品，完善了产品产业链的结构。
本项目主要工程组成见表3.2-1。
表3.2-1           本项目工程组成一览表
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3.2.3 项目产品方案及产品质量
本扩建项目主要产品为浓硫酸、硅粉、二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油和甲封高乙烯基硅油。
3.2.4 项目主要原辅材料及能源
[bookmark: _Toc9664]3.2.4.1本次扩建项目原辅材料
本扩建项目主要原辅材料品种、年需要量见表3.2-12。
表3.2-12    主要原辅材料消耗量表
	[bookmark: _Toc327537438]序号
	名称
	数量（t/a）
	存储方式
	来源

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



蒸汽及电量消耗量见表3.2-11。
表3.2-11    能量消耗量一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc113702850]3.2.5 主要设备
本次扩建项目主要设备见表3.2-14。
[bookmark: _Toc143767398]3.2.6 公用及辅助工程
本项目为优化配套装置并进行扩建，公用工程依托现有项目公用工程及辅助工程。厂区已建空分制氮站、空压站（含冷冻站）、循环水站、消防水站等，蒸汽由合盛自备电厂供应，生产及生活用水由工业园区管网供应。厂区各公用工程管网已敷设，新建装置可就近从管廊接入。
3.2.6.1给排水
项目供水水源为自来水，由鄯善县水厂提供，水源为柯克亚二库，采用DN800管道输水到园区，管网压力0.6MPa。
[bookmark: _Toc5834]（1）给水
①生产给水系统
本项目正常生产用水量为22.8m3/d，由园区生产用水管网供给。
②生活给水系统
本项目生活用水量为2.4m3/d，由现有生活用水管网供给。
③循环冷却水
本项目循环水正常用量为336.1m3/h，供应各生产装置的循环冷却水。循环水由现有循环水站供水。
现有循环水站的设计能力为40000m3/h，供水压力P=0.5MPa。现有三期硅氧烷及深加工项目循环水量为33235m3/h，因此，现有循环水站能够满足本次扩建项目循环水需要。
[bookmark: _Toc22591]（2）排水系统
根据清污分流的原则，排水系统分为生产废水排水系统、生活污水排水系统及事故废水排水系统。
装置区内的正常生产污水由各工艺装置压力输送，经外管廊送至现有污水处理站处理。生活污水依托现有生活污水管网，经现有化粪池处理后自流或者用泵提升进入现有污水处理站处理。
新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目已建设污水处理站1座，污水处理站设计处理量为2484m3/d；生产及生活废水排入污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入园区污水处理厂处理。
本次扩建项目生产及生活废水量为62.2t/d，已建项目废水量约1422t/d，合计废水量689.2t/d，因此，已建污水处理站2484t/d的处理规模可满足本次扩建项目污水处理需求。
3.2.6.2供电
本项目采用10kV电压等级的两回路电源供电，来自新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目304变电所。
3.6.2.3供热
本次扩建项目0.5MPa蒸汽均需求量为1.29 t/h；1.0MPa蒸汽均需求量为5.7 t/h，主要用于稀硫酸提浓和硅油生产工艺装置。蒸汽由由合盛（鄯善）能源管理有限公司二期6×50兆瓦工业硅烟气余热发电工程副产蒸汽提供，通过管道供给到各装置界区，蒸汽冷凝水全部返回合盛（鄯善）能源管理有限公司。
3.6.2.4供冷
项目将使用 5/10℃、-15/-10℃冷冻水，项目所需要的冷冻水均直接由公司现有冷冻站提供，不再新建站房，本次扩建项目 5℃冷冻水需求量为226 t/h；-15℃冷冻水需求量为51.7 t/h。
3.2.7 储运工程
3.2.7.1贮存
产品罐区主要接收生产装置管道输送过来的产品，储存后并泵送至包装房用于产品包装。本扩建项目新增储罐情况见表3.2-15。生产过程产生的一般固体废物及危险废物分别储存于一般固废仓库和危险废物仓库，能够满足原料、危废和成品的堆放。
3.2.7.2运输
原料及产品的运输方式，根据当地运输条件、运距远近、品种性质等，本着经济合理的原则确定，液体物料采用槽车运输方式，固体物料采用汽车运输方式。运输车辆主要依靠社会运输力量，本项目无新增道路。
3.2.8 厂区平面布置
新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目总占地65.29hm2。根据生产工艺流程，综合考虑场地的周围环境、地形、运输及气象条件，厂区布置以主生产区为中心，其他设施布置在其周围。将工厂分成五个区：硅氧烷生产区、深加工生产区、辅助生产区、罐区以及公用工程区。
本次扩建项目总平面布置功能分区明确，各区块内外连接顺畅，相关装置联系紧密，管线短捷、物流组织和平面布置合理。
新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目环境影响报告书

[bookmark: _Toc143767401][bookmark: _Toc83196354][bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc32137][bookmark: _Toc1994]3.3 扩建项目工艺流程及产污环节分析
3.3.1 施工期工艺流程
本项目建设对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工人员的生活污水。环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。施工期对扬尘、生活污水和噪声采取适宜措施予以处理处置，对周围环境影响可控。
3.3.2 运营期工艺流程
[bookmark: _Toc143767403][bookmark: _Toc23519][bookmark: _Toc14965]3.3.3 扩建后全厂工艺流程及产污环节
本扩建项目硫酸提浓装置以三期硅氧烷氯甲烷装置产生的75%废硫酸为原料生产浓度为95%的浓硫酸，回用于生产；硅油装置以三期硅氧烷单体精馏单元产生的DMC为原料生产二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油以及甲封高乙烯基硅油，产品外售。
扩建后全厂产污环节见表3.3-3。
表3.3-3     扩建后全厂产污环节汇总表
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc31767]3.4 平衡分析
3.4.1 物料平衡
3.4.1.1 扩建项目物料平衡
（1）硫酸提浓
硫酸提浓生产物料平衡见表3.4-1和图3.4-1。
表3.4-1    硫酸提浓物料平衡表
	进料（t/a）
	出料（t/a）

	物料名称
	含量
	数量
	物料名称
	含量
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	有组织废气
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	无组织废气
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	固废
	
	
	
	

	
	
	
	产品
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	



（2）硅粉生产
硅粉生产物料平衡见表3.4-2和图3.4-2。
表3.4-2     硅粉生产物料平衡表
	进料
	出料

	物料名称
	数量，t
	物料名称
	数量，t

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	有组织废气
	
	
	

	
	
	无组织废气
	
	
	

	
	
	产品
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	合计
	



（3）二甲基硅油
二甲基硅油物料平衡见表3.4-3和图3.4-3。
表3.4-3      二甲基硅油物料平衡表
	进料
	出料

	物料名称
	数量，t
	物料名称
	数量，t

	
	
	废水
	
	

	
	
	
	

	
	
	有组织废气
	
	
	

	
	
	无组织废气
	
	
	

	
	
	产品
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	合计
	



（4）端氢硅油
端氢硅油生产物料平衡见表3.4-4和图3.4-4。
表3.4-4     端氢硅油生产物料平衡表
	进料
	出料

	物料名称
	数量，t
	物料名称
	数量，t

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	有组织废气
	
	
	

	
	
	无组织废气
	
	
	

	
	
	产品
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	合计
	



（5）端乙烯基硅油
端乙烯基硅油生产物料平衡见表3.4-5和图3.4-5。
表3.4-5     端乙烯基硅油生产物料平衡表
	进料
	出料

	物料名称
	数量，t
	物料名称
	数量，t

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	有组织废气
	
	
	

	
	
	无组织废气
	
	
	

	
	
	产品
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	合计
	



（6）甲氧基硅油
甲氧基硅油生产物料平衡见表3.4-6和图3.4-6。
表3.4-6     甲氧基硅油生产物料平衡表
	进料
	出料

	物料名称
	数量，t
	物料名称
	数量，t

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	有组织废气
	
	
	

	
	
	无组织废气
	
	
	

	
	
	产品
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	合计
	



（7）甲封高乙烯基硅油
甲封高乙烯基硅油生产物料平衡见表3.4-7和图3.4-7。
表3.4-7     甲封高乙烯基硅油生产物料平衡表
	进料
	出料

	物料名称
	数量，t
	物料名称
	数量，t

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	有组织废气
	
	
	

	
	
	无组织废气
	
	
	

	
	
	产品
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	合计
	



3.4.2 水平衡
本次扩建后全厂水平衡见图3.4-9。
3.4.3 蒸汽平衡
本扩建后全厂蒸汽平衡见表3.4-9。
[bookmark: _Toc83196355][bookmark: _Toc17304][bookmark: _Toc21591][bookmark: _Toc26563][bookmark: _Toc143767404][bookmark: _Toc23578]3.5 污染源分析
3.5.1 施工期污染源分析
本项目建设对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工人员的生活污水。环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。施工期对扬尘、生活污水和噪声采取适宜措施予以处理处置，对周围环境影响可控。
3.5.2 运营期污染源分析
3.5.2.1 废气
本扩建项目为稀硫酸提浓、硅粉生产以及二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油、甲封高乙烯基硅油生产项目。正常生产状况下，全厂废气主要包括含尘废气和工艺废气等。
目前没有本行业的污染源源强核算技术指南。本次环评生产参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制行业》（HJ982-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017），根据建设单位提供的设计资料，采用物料衡算法及类比法对污染源进行核算和分析。
[bookmark: _Toc27624]1.有组织废气
（1）硫酸提浓装置废气
硫酸提浓装置净化单元以及精馏塔产生的不凝气，主要污染物为二甲醚、氯甲烷和甲醇（以非甲烷总烃计），尾气通过密闭管道收集后，废气收集率为100%，其中部分因设备各类动静密封点泄漏损耗为无组织排放。根据建设单位提供的设计资料和物料衡算结果，非甲烷总烃产生量为2.32t/a。该有机废气进入焚烧炉处理，焚烧尾气经“SNCR脱硝+余热锅炉+半急冷却塔+布袋除尘+石墨预洗塔+盐酸吸收塔+高效除雾器+水洗+碱洗+高效除雾器+活性炭吸附”处理后50m高排气筒排放。
硫酸浓缩单元会产生硫酸雾废气，通过密闭管道收集后，废气收集率为100%。根据建设单位提供的设计资料和物料衡算结果，硫酸雾产生量为1.54t/a。输送至输送至“二级水洗+一级碱洗”废气处理装置处理后由1根15m排气筒达标排放。
（2）硅粉生产装置废气
硅粉加工在破碎、筛分过程产生废气，主要污染物为颗粒物，本加工过程全程采用氮气保护，在密闭的设备中生产，废气收集率为100%，根据物料平衡计算得出颗粒物的产生量为231.8t/a，废气收集后由管道送至“箱式脉冲袋式除尘器”处理后经15m排气筒排放，去除率为99%。
（3）硅油生产装置废气
本次扩建项目二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油、甲封高乙烯基硅油产生的废气主要包括聚合废气、刮板蒸发器废气、合成反应废气，废气的主要污染物为低沸物，以及少量三甲胺和甲醇，均以非甲烷总烃进行表征。根据建设单位提供的设计资料和物料衡算结果，非甲烷总烃产生量为2.32t/a。该有机废气进入焚烧炉处理，焚烧尾气经“SNCR脱硝+余热锅炉+半急冷却塔+布袋除尘+石墨预洗塔+盐酸吸收塔+高效除雾器+水洗+碱洗+高效除雾器+活性炭吸附”处理后50m高排气筒排放。
（4）硅油灌装厂房废气
硅油灌装厂房废气主要为灌装时产生的有机废气，以非甲烷总烃进行表征。根据建设单位提供的设计资料和物料衡算结果，非甲烷总烃产生量为5.78t/a。厂房设置集气罩收集后（收集效率为90%），进入焚烧炉处理，焚烧尾气经“SNCR脱硝+余热锅炉+半急冷却塔+布袋除尘+石墨预洗塔+盐酸吸收塔+高效除雾器+水洗+碱洗+高效除雾器+活性炭吸附”处理后50m高排气筒排放。
（5）焚烧废气
本扩建项目送往焚烧炉的有机废气一部分来源于硫酸提浓装置精馏各点排放的尾气及装置正常生产过程中各冷凝器、回流槽及贮槽上的排放废气，主要污染物为挥发性有机物（二甲醚、氯甲烷和甲醇，以非甲烷总烃计）；另一部分来源于硅油生产过程中产生的有机气体（低沸物，以及少量三甲胺和甲醇，以非甲烷总烃计）。
根据建设单位提供的设计资料和物料衡算结果，各装置产生挥发性有机物经管道收集，利用充入氮气平衡增压，送至现有焚烧装置处理，具体见表3.5-3。
表3.5-3   扩建项目焚烧装置处理废气污染物统计情况表
	

	废气量（m3/h）
	污染物
	主要污染物产生情况
	合并后情况
	排放工况及时间（h/a）
	排放去向

	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	污染物
	浓度
	速率
	产生量
	
	

	
	
	
	（mg/m3）
	（kg/h）
	（t/a）
	
	（mg/m3）
	（kg/h）
	（t/a）
	
	

	硫酸提浓
	25000
	氯甲烷
	195.1
	9.76
	77.3
	氯甲烷
	2754
	137.7
	1091
	7920
	焚烧装置处理

	
	
	二甲醚
	23.08
	1.15
	9.14
	甲醇
	3278
	163.9
	1298
	
	

	
	
	甲醇
	
	
	
	NMHC
	49.9
	2.49
	19.78
	
	

	二甲基硅油
	
	NMHC
	15.5
	0.7753
	6.14
	
	
	
	
	
	

	端氢硅油
	
	NMHC
	5.45
	0.27
	2.16
	
	
	
	
	
	

	端乙烯基硅油
	
	NMHC
	3242
	162.1
	1284
	
	
	
	
	
	

	甲氧基硅油
	
	NMHC
	35.6
	1.78
	14.2
	
	
	
	
	
	

	甲封高乙烯基硅油
	
	NMHC
	5.91
	0.29
	2.34
	
	
	
	
	
	

	硅油灌装厂房
	
	NMHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	



为控制二噁英类物质，本项目焚烧装置采用国内先进成熟的工艺技术。采取的是热力焚烧（TO），焚烧系统是按照3T原则进行设计和制造，（T1-热分解温度；T2-停留时间；T3-气流在炉内的扰动）；强化气流在炉内的扰动，焚毁率达到99.999%。焚烧炉内的焚烧温度控制在1150±50℃,废弃物在高温下氧化分解，生成CO2、H2O、HCl、SiO2等，焚烧后的烟气中还有大量的N2和部分过剩O2以及极微量的游离态的Cl2（这些游离态的Cl2进入填料塔后用碱溶液吸收）。焚烧温度超过1200℃会产生NOx带来二次污染，低于1000℃有机氯分解和二噁英等有害物质。焚烧流程：高效扰动焚烧炉+SNCR脱硝+余热回收锅炉+半急冷塔+布袋除尘+石墨预洗塔+盐酸吸收塔+高效除雾器+水洗+碱洗+高效除雾器+活性炭吸附。通过控制温度和停留时间（焚烧温度：燃烧室1150±50℃；烟气停留时间：≥2.5s），在先进的急冷工艺下本项目无二噁英产生。
焚烧装置使用的燃料为水煤气，成份中CO2占5.473%、H2占17.432%、N2占46.234%、CH4占1.568%、CO占29.294%，处理后排放的污染物主要为焚烧后衍生的污染物，主要为NO2、颗粒物、HCl等。
现有工程中焚烧装置处理来自单体合成不凝气、单体精馏废气、高沸裂解废气、氯甲烷合成废气及产生挥发性有机物的储罐废气（甲醇储罐、单体储罐）。
经新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目现有焚烧装置监测资料显示，废气处理最大负荷为800.1kg/h，同时考虑预留安全负荷余量及焚烧处理物料波动峰值，本项目焚烧装置设计处理负荷为1200kg/h。

新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目环境影响报告书

CXXX

[bookmark: _Toc17456]2.无组织废气
（1）装置区无组织逸散废气
本项目涉及无组织排放为硫酸提浓装置区排放的少量有机废气（以非甲烷总烃计）和硫酸雾、硅油装置区排放的少量有机废气（以非甲烷总烃计）和硅粉生产装置区无组织排放的颗粒物。
本项目采用物料衡算法，硫酸提浓装置区、硅油生产装置区无组织非甲烷总烃排放量为0.01t/a、无组织硫酸雾排放量0.07t/a；硅粉生产车间无组织颗粒物排放量为0.04t/a。
（2）罐区废气
本项目在罐区共新增22个储罐，包含4个50m3端氢硅油储罐、8个50m3二甲基硅油储罐、2个50m3低粘度端乙烯基硅油储罐、4个50m3高粘度端乙烯基硅油储罐、2个30m3甲氧基硅油储罐和2个30m3高乙烯基硅油储罐，均为固定顶管，在硫酸提浓装置区新增1个10m3废硫酸储罐和1个10m3浓硫酸储罐，参考《排污许可申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）中计算方法，固定顶罐挥发性有机物产生量计算公式为：
[image: ]




上述所列公式中符号解释见环办〔2015〕104号文中《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》。
由于硅油为不易挥发液体，本扩建项目罐区废气未考虑其排放量，仅考虑新增硫酸储罐，其废气挥发性有机物计算结果见表3.5-5。
表3.5-5     储罐大小呼吸废气排放情况一览表
	储罐
名称
	参数选择
	储罐数
	静置损失
	工作损失
	排放量

	
	分子量M
	大气压P（kpa）
	直径（m）
	罐体高度（m）
	储存高度（m）
	容积（m3）
	水平太阳能总辐射(Btu/ft2.day)
	年周转量（t）
	个
	t/a
	t/a
	t/a

	DMC储罐
	134.32
	95.6
	3.6
	8.85
	16
	100
	1376.6
	600
	2
	0.010
	0.007
	0.017

	
	129.06
	95.6
	3.6
	8.85
	16
	100
	1376.6
	1260
	2
	0.503
	1.27
	1.77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.513
	1.78
	1.79



拟建项目废气无组织排放源强见表3.5-6。扩建后全厂无组织废气产生和排放情况见表3.5-7。
表3.5-6    扩建项目新增无组织废气产生及排放情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



（3）交通运输移动源污染源
本项目交通运输源主要包括原辅料及产品运输，运输方式为汽车。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求和本项目物料及产品运输新增的交通运输量，参照《公路建设项目环境影响建设规范》（JTGB03-2006）中机动车污染物排放系数，计算新增的交通运输移动源。
机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NOx等。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NOx是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。
本项目年新增运输量约24452t/a，按汽车运平均载重20t计，每天需运输车辆4车次，按每车次平均运距约100km计。根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）推荐的单车排放因子，污染物排放量见表3.5-8。
表3.5-8     项目新增交通运输污染物排放估算一览表
	污染物
	CO
	NOx

	排放系数
	4.48mg/辆·m
	10.48mg/辆·m

	平均时速
	60 km/h
	60 km/h

	污染物排放量
	0.002t/d
	0.004t/d


3.5.2.2 废水
本扩建项目产生废水主要有生产废水和生活污水，生产废水包括工艺装置废水、废气处理装置废水、循环冷却水排水、地面清洗废水。本项目各装置生产废水污染源核算主要采用物料衡算法及产污系数 法。
（1）生产废水
①工艺装置废水
硫酸提浓装置产生的废水主要是净化产生的含硅氧烷的废水液以及提浓过程冷凝废水，产生量分别为711m3/a和0.4m3/a，根据设计资料提供，硫酸提浓净化废水COD产生浓度为1000mg/L，SS产生浓度为250mg/L，硅氧烷产生浓度为70mg/L。硫酸提浓冷凝废水COD产生浓度为200mg/L，硫酸盐产生浓度为3000mg/L，该部分废水通过废水循环泵送至厂区现有污水处理站。
端乙烯基硅油冷凝过程中产生废水，主要污染物为低沸物和COD，该废水产生量为17075.6m3/a，类比现有项目污染物产排情况，COD产生浓度为4000mg/L，SS产生浓度为200mg/L。该部分废水通过废水循环泵送至厂区现有污水处理站。
②废气处理装置废水
本扩建项目尾气吸收塔采用的是用一级碱洗（NaOH），碱洗废水主要污染因子为COD、盐类。洗涤塔喷淋水循环使用，需定期更换，喷淋废水排放量4995m3/a，其中SS300mg/L、硫酸盐10000mg/L、COD2000mg/L，排至三期硅氧烷污水处理站处理。
③地面冲洗水
根据建设单位资料，生产车间地面需进行清洗，每天一次，车间清洁废水按0.5L/m2·次计算，根据设计资料，建设项目车间占地面积约为7244.22m2（其中硫酸提浓装置、硅粉制备装置、硅油生产装置、硅油灌装厂房和罐区），地面冲洗水废水量约3.62t/d（1086t/a）。此部分废水进入废水处理站处理。主要污染物为COD、SS。其源强类比现有项目污染物产排情况，COD产生浓度为500mg/L，SS产生浓度为350mg/L。
④循环冷却水系统排水
本扩建项目循环冷却水使用量约336.1m3/h，现有循环水站的设计能力为40000m3/h，循环冷却塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），本扩建项目循环冷却水系统损耗约5.52t/h，排放约3.12t/h，需补水量约8.64t/h。采用园区污水处理厂再生水作为循环冷却水系统补水。循环冷却水排放部分主要污染物COD产生浓度以100mg/L计，SS产生浓度以30mg/L计，全部用为地面冲洗水。
（2）生活污水
本项目新增定员60人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中用水数据，人均用水定额以80L/人·天计，年工作时间平均按300天计，即本项目生活用水量为1440t/a，生活污水产生率取80%，则生活污水产生量为1152t/a，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS和氨氮，类比同类型污水水质，各污染物浓度：COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L，氨氮35mg/L，污染物的产生量为COD：0.403t/a、BOD5：0.23t/a、SS：0.253t/a、氨氮：0.040t/a。产生的生活污水经化粪池预处理后送现有生化污水处理站处理，达接管标准后排入园区污水处理厂，不外排。
扩建后全厂污水产生和排放情况见表3.5-9。
表3.5-9   扩建后全厂废水产生及排放情况
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.5.2.3 噪声
本项目噪声源主要来自生产设备及辅助生产设备运行噪声，生产系统主要噪声设备为各种风机、泵类、压缩机等，其源强在85-100dB（A）之间。为了改善操作环境，对噪音比较大的生产设备、泵类及压缩机等除设防震基础外还要进行隔离操作，风机等设备安装消音器，此外，设备布置时，噪音比较大的设备尽量集中，并室内放置，厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物。主要噪声设备详见表3.5-10。
表3.5-10     生产主要噪声设备一览表
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



3.5.2.4 固体废物
固体废物为一般固废和危险废物。一般固废主要包括职工生活垃圾、废包装材料。危险废物为硫酸提浓滤渣、精馏塔釜残渣、板框压滤滤渣、污水处理污泥、废润滑油、废油桶、废气焚烧治理过程产生焚烧残渣。
（1）一般固废
①废包装材料
生产中袋装原辅材料使用过程中产生废包装袋，主要为纸袋、编制袋等，产生量约为2t/a，属于一般固废，由厂家回收。
（2）危险废物
①硫酸提浓滤渣
本扩建项目硫酸水解过滤和提浓过程产生的滤渣主要为胶泥、硅氧烷和二氧化硅颗粒，产生量为521.4t/a，属于危险废物，废物类别为HW34，废物代码261-057-34，委托相应资质单位处置。
②精馏塔釜残渣
本扩建项目硫酸提浓工艺中甲醇精馏塔和二甲醚精馏塔产生的残渣主要为二甲醚和硅氧烷等，产生量为21.9t/a，属于危险废物，废物类别为HW11，废物代码900-013-11，委托相应资质单位处置。
③滤渣
本项目二甲基硅油、端氢硅油和甲基硅油生产过程中板框压滤运行过程中会产生滤渣，主要为废酸性白土，产生量约为71.5t/a，该部分固体废物为危险固废。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49号，危废代码为900-041-49，委托相应资质单位处置。
④废活性炭
本项目硅油生产过程中脱色过程中会产生废活性炭，产生量约为27t/a，该部分固体废物为危险固废。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49号，危废代码为900-039-49，委托相应资质单位处置。
⑤焚烧残渣
废气和废液焚烧治理过程产生焚烧残渣，产生量约为22.9t/a，为HW18类焚烧处置残渣，危废代码为772-003-18，委托具有相应资质的单位处置。
⑥污水处理污泥
本项目废水依托现有污水处理站处理，本项目新增污水处理量为18645.2t/a，参考现有工程污水处理中废水处理量为188109.8t/a，现有工程污泥产生量70%来源于废水混凝沉淀，其产生量约为1006.8t/a，由此本扩建项目产生污泥属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为772-006-49，年增加量约99.8t，委托相应资质单位处置。
⑦废润滑油
生产装置运行过程中会产生废润滑油，产生量约为0.326t/a，属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码900-249-08，为其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。定期交由具有危废处理资质的单位进行处置。
⑧废润滑油包装桶
项目运营过程会使用润滑油，使用完后会产生包装桶，产生量约为0.04t/a，为HW08类废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，委托具有相应资质的单位处置。
（3）生活垃圾
生活垃圾一般分为两类：一类是干垃圾，主要成份是废纸、垃圾袋、果壳、清扫垃圾、废包装物等。另一类是湿垃圾，主要成份是食物中的蔬菜根叶、瓜果汁等，含水分较多。项目劳动定员60人，年工作时间平均按300天计，排放垃圾量按1kg/人·d计，则排放生活垃圾的量约为18t/a。生活垃圾集中收集后统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场填埋处置。
项目固体废物产生及处理措施汇总情况见表3.5-11。扩建后全厂固废产生和排放情况见表3.5-12。
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表3.5-11     扩建项目营运期固体废物产生及排放情况一览表
	序号
	装置
	名称
	固废类别
	产生量(t/a)
	主要组成
	废物类别
	废物代码
	措施及去向

	1
	硫酸提浓
	水解滤渣
	危险废物
	
	胶泥、硅氧烷等
	HW34
	261-057-34
	委托具有危废处理资质的单位进行处置

	2
	硫酸提浓
	提浓过滤滤渣
	危险废物
	
	二氧化硅颗粒
	HW34
	261-057-34
	

	3
	硫酸提浓
	精馏塔釜残渣
	危险废物
	
	二甲醚、硅氧烷等
	HW11
	900-013-11
	

	4
	硅油生产
	板框压滤滤渣
	
	
	废酸性白土
	HW49
	900-041-49
	

	5
	硅油生产
	废活性炭
	
	
	硅油、活性炭等
	HW49
	900-039-49
	

	6
	废气治理焚烧装置
	焚烧残渣
	危险废物
	
	Si等杂质
	HW18
	772-003-18
	

	7
	废水治理
	废水处理污泥
	危险废物
	
	含碱、金属盐类
	HW49
	772-006-49
	

	8
	机械设备运行过程中
	废润滑油
	危险废物
	
	废矿物油
	HW08
	900-217-08
	

	9
	机械设备运行过程中
	废润滑油包装桶
	危险废物
	
	废矿物油
	HW08
	900-249-08
	

	10
	生产运行
	一般废包装物
	一般固废
	
	外袋、桶
	SW59
	900-099-S59
	收集后外售综合利用

	11
	办公生活
	生活垃圾
	一般固废
	
	废纸张、餐厨垃圾等
	SW64
	900-099-S64
	鄯善县生活垃圾填埋场填埋
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3.5.3 非正常工况
本项目各设备工艺简单，基本不存在开停车、设备检修等非正常情况，项目废气非正常排放情况主要为环保设施异常，达不到正常处理效率及处理装置出现故障状态下废气、废水的排放。
3.5.3.1 废气非正常排放
（1）环保治理设施非正常工况
环保治理设施因维护保养不到位、管理操作不当等原因，导致处理效率下降或停运，造成大气污染物大量排入外环境，会对周围大气环境造成影响。
本扩建项目生产线非正常工况实际发生几率较低，且采取相应措施后，基本不会造成明显环境污染。
（2）非正常工况源强
①废气处理装置故障
本环评中非正常工况废气排放源强主要考虑项目建成后废气处理装置出现故障造成废气处理效率达不到应有效率情景，因此本环评主要考虑硫酸尾气处理“二级水洗+一级碱洗吸收”装置故障、布袋除尘器故障以及焚烧炉失效（故障或停电）。本评价以硫酸提浓尾气水洗+碱洗废气处理措施以其处理效率降低至50%作为其非正常工况；布袋除尘器发生故障主要为部分布袋发生损坏，导致除尘效率下降，除尘率降至50%作为非正常工况；焚烧炉后续“布袋除尘+盐酸吸收塔+水洗+碱洗”等多级处理中某一级处理完全失效作为焚烧装置非正常工况，其处理效率降低至60%作为其非正常工况。本项目以上述情况下处理后的废气源强为非正常源强，详见表3.5-13。
表3.5-13  本项目非正常工况大气污染物排放量核算表
	污染源
	废气量
（Nm3/h）
	污染物
	处理
效率
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	应对措施

	
	
	
	
	
	
	1h/次
	1次/a
	及时停车，对故障部位进行维修

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



②设备开停车
开停车及装置检修期间应确保处理系统正常运行，不得未经处理直接排放，需提前上报生态环境主管部门。非正常工况持续时间不应超过24h。
在生产单元开停车过程中，对生产设备需进行吹扫、清理等准备作业，所产生的吹扫废气一般污染物浓度及排放速率都较低，且废气全部由设备上管道密闭收集，送至相应废气处理设施进行处理后达标排放；在检修前对所检修管线和设备均进行断开和抽空置换，将抽出的废气送至相应废气处理设施进行处理后达标排放，不会对大气环境造成明显影响。
3.5.3.2 废水非正常排放
本项目废水由配套建设的污水处理站处理，达园区污水处理厂接管标准后排至园区污水处理厂深度处理，全部回用于园区企业，不外排环境。本项目设有一个污水总排口并设有在线监测及排放切换联动装置，一旦出现水质超出接管要求，即刻启动控制系统，停止向园区污水处理厂排放。且本项目设有1座有效容积13000m3事故水池，可用于暂存污水处理站停车检修时的污水。
3.5.4 本次扩建项目污染源强排放汇总
根据污染源分析结果，本次扩建项目污染物排放量汇总见表3.5-14。
表3.5-14      扩建项目污染物排放量汇总
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



3.5.5 全厂污染物“三本账”汇总
本次扩建项目建成后，“三本账”统计见表3.5-15。
    表3.5-15         扩建后全厂污染物排放“三本账”         单位：t/a
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc143767407]3.5.6 污染物排放总量控制
[bookmark: _Toc27819][bookmark: _Toc11433]3.3.4 污染物排放总量控制
结合本项目总量因子排放特点，总量控制因子确定为：VOCs。
3.6 二氧化碳排放核算
3.6.1 碳排放量
根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》，碳排放量指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放量，包括建设项目正常和非正常工况，以及有组织和无组织的二氧化碳排放量，计量单位为“吨/年”。
本项目碳排放核算主要参照《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB∕T32151.10-2023）、《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》（生态环境部2024年公告第33号文）。
本次扩建项目二氧化碳排放总量为29273.8tCO2。
3.6.2 节能降碳措施分析
本项目从厂内运输、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了一系列减污降碳措施。项目在厂外运输、低碳原料、低碳能源、节能设备、工艺技术和管理等方面均采用了当前国内较成熟、先进的减污降碳措施，项目减污降碳措施整体可行。
3.6.4 碳排放评价结论
项目建设符合碳排放相关政策要求，在厂内外运输、工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了较完善的减污降碳措施，有利于减少二氧化碳排放。综上分析，项目碳排放水平可接受。
[bookmark: _Toc13101][bookmark: _Toc19556]3.7 清洁生产
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制，促进经济与社会的可持续发展。
本项目在采用先进生产工艺的同时，注重生产过程的“三废”控制，并对“三废”尽量回收利用，对不能回收的“三废”均采取切实可行的末端治理，固体废物能得到妥善处置。通过工艺路线的先进性及合理性、设备先进性及物耗能耗、污染物产生等方面的分析表明，本项目符合清洁生产要求，项目总体清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平。


[bookmark: _Toc20319][bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc11511]4.环境现状调查与评价
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc30165][bookmark: _Toc22430]4.1 自然环境概况
4.1.1 地理位置
吐鲁番市位于新疆维吾尔自治区中部，在北纬41°12′～43°40′，东经87°16′～91°55′之间，东临哈密，西、南与巴音郭楞蒙古自治州的和静、和硕、尉犁、若羌县毗连，北隔天山与乌鲁木齐市及昌吉回族自治州的奇台、吉木萨尔、木垒县相接。土地总面积69713km2（低于海平面的面积为2085km2），占新疆土地总面积的4.2%。
本项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区（原鄯善石材工业园区），新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目厂区预留空地。
4.1.2 地质概况
4.1.2.1 地形、地貌
鄯善县三面环山一面靠近吐鲁番艾丁湖，地势东北高、西南低。著名的火焰山横贯全境，把全县分成了两个南北不同的自然气候区。县城附近为天山与火焰山之间的戈壁滩，平均海拔390m，自然坡度2%-5%，地形平坦、开阔。
新疆鄯善工业园区位于火焰山以北，天山山系博格达山南麓，地处山前冲洪积扇平原，地形地貌单一，地形开阔，地势平坦，海拔高程392～435m，地势整体呈西北向东南倾斜，北高南低，地面坡度2%。
新材料产业园区北区规划用地开阔、平坦，海拔高度在557.7~562.0m（1985年国家高程），地势北高南低，地形简单完整，平均坡度为2%左右。
4.1.2.2 地层
项目所在区域内的前第四纪地层有受大的地质构造所控制，出露有新生界的古近系、新近系，分布面积较小；第四纪地层则广泛分布，由老到新分述如下：
一、前第四纪地层
[bookmark: _Toc11458]1、新生界古近系-新近系（E-N）
古近系-新近系（E-N）地层分布于项目所在区域南部的红山隆起一带，出露面积小，约5.48km2，占项目所在区域面积的3.4%左右，是近东西向展布的火焰山隆起的一部分，呈带状分布，区内东西长数公里，南北宽06.-0.9km，属风陆河湖相沉积，受红山沟河流切割，露头多，该区岩性主要为灰黄色砾岩、砖红色泥岩互层、砾岩夹砂岩，层厚一般20-70cm，产状334°∠16°、347°∠71°，总厚度809m，节理裂隙发育，相对破碎，干燥不含水分，与上覆盖新近系地层为平行不整合接触。
[bookmark: _Toc28012]2、新生界新近系（N）
新近系（N）地层分布于项目所在区域南部红山隆起一带，位于古近系-新近系地层北侧，出露面积小，约6.45km2，占项目所在区域面积的4.0%左右，亦是近东西向展布的火焰山隆起的一部分，呈带状分布，区内东西长数公里，南北宽0.7-1.7km，属内陆河湖相沉积。该区岩性主要为砖红色泥岩、砂质泥岩，灰黄色钙质胶结砾岩互层，层厚一般5-30cm，产状335-350°∠46-47°或350°∠7°，总厚度295-891m，节理裂隙发育，相对破碎，干燥不含水分，表层5-10cm风化严重。与下覆古近系-新近系地层为平行不整合接触。
二、第四纪地层
[bookmark: _Toc24589]1、第四系下更新统（Q1）
第四系下更新统（Q1）地层分布在项目所在区域南端，红山顶部，呈面状分布，区内东西长数公里，南北宽0.3-1.0km，出露面积约3.02km2，占项目所在区域面积约1.8%。岩性为灰黑色砂砾石，含粉质石，含粉质黏土，砾石成分为变质岩、砂岩，砾径一般2-10cm，无分选，无磨圆，多为长条片状，无层理，局部泥质胶结。
[bookmark: _Toc17151]2、第四系上更新统-全新统洪积层（Q3-4pl）
第四系上更新统-全新统洪积层（Q3-4pl）分布于项目所在区域大部分地区，即倾斜砾质平原上，出露面积约114.28km2，占项目所在区域面积约70.8%。岩性主要为砂卵砾石，杂色，砾石成分为砂岩、花岗岩、闪长岩、凝灰岩等，分选性差，多呈次圆或次棱角状，砾径一般1-5cm或5-10cm，最大可达30cm，干燥松散，厚度0-850m不等，且自北向南呈递减趋势。
[bookmark: _Toc8090]3、第四系全新统冲积层（Q4al）
第四系全新统冲积层（Q4al）主要分布于柯克亚河床，出露面积约32.43km2，占项目所在区域面积约20.0%。岩性以卵石为主，夹砂，杂色，砾石成分为砂岩、花岗岩、闪长岩、凝灰岩等，分选性差，多圆状或呈次圆状，砾径一般3-10cm或10-20cm，最大可达40cm，干燥松散，厚度5-850m不等。
4.1.2.3 构造
一、构造单元划分
项目所在区域地处吐鲁番盆地东北部，在大地构造上属一级构造单元的准噶尔-北天山褶皱系，二级构造单元为北天山优地槽褶皱带。项目所在区域位于吐鲁番-哈密山间坳陷（北部凹陷）三级构造单元，南北分别为吐鲁番-哈密山间坳陷（中部凸起）和博格达复背斜。
北部凹陷带以平缓的短轴型褶曲为特征，岩层北陡南缓。凹陷带出露地层主要为第四系，南部还有古近系和新近系。断块差异升降运动为该坳陷的显著构造特征。
二、断裂构造
项目所在区域内的断裂构造不甚发育，仅在项目所在区域外有两条大断裂发育。
[bookmark: _Toc6051]1、吐鲁番大断裂（F5）
位于项目所在区域外南部的盐山、火焰山南侧，为一高角度逆掩断裂，属压性扭性断裂，断裂面倾向北，倾角50°-80°。
[bookmark: _Toc27496]2、吐-哈断裂（F2）
该断裂为岩石圈断裂，位于详查约外围的南部，为近东西向波状延伸的隐伏断裂，大部分被新生代地层所覆盖。该断裂为吐鲁番-哈密山间坳陷中部凸起带与南部凹陷带的分界线，地表呈现明显的第四系阶地陡坎，北侧第四系厚度大且分布高度大，南侧第四系厚度小且分布高度低，表现了该地区新构造运动差异性升隆运动特征。
三、新构造运动
吐鲁番盆地为地槽型封闭盆地，同时具有一些断陷盆地特征。盆地中有较厚的中部新生界覆盖层，其内褶皱活动强烈，断裂构造发育。
进入第四纪以来，盆地内新构造运动十分活跃。强烈的新构造运动，使盆地内及周边地壳上升和下降所控制的轮回性变化更加突出，并形成了各种类型的地貌特征和沉积物。由于褶皱断块上升，在燕山运动和喜玛拉雅运动时期，火焰山上升高度达00-500m。其中，在新构造运动时期上升高度约270m。古近纪末期以来的喜玛拉雅运动，尤其是早更新世末的西域运动，不仅使天山区的老构造复活，使地壳急剧隆起，且强烈挤压坳陷带内新生界覆盖层，使之褶曲并伴生断裂。
总体上看，盆地内新构造运动不仅继承了老构造运动，并受其制约，而且活动强烈，上升幅度大，在时间上具有阶段性和间歇性，在空间上有较大的差异性。由于新构造运动强烈，侵蚀切割致部分地段阶地剥蚀，形成了目前局部阶地缺失特征。
4.1.3 气象气候
鄯善县地处亚洲腹部。由于远离海洋，群山环绕，地貌复杂，形成了独特的气候。本区属于暖温带大陆性干旱气候区，主要气候特征是：四季分明，冬寒夏炎，降雨稀少，蒸发强烈，气候干燥，光照充足，无霜期长，昼夜温差大，大风和风沙是当地较为严重的灾害天气。常年风速2.1m/s，3-8月为大风季节，春季多持续性大风，夏季多阵性大风。主导风向为东风，次主导风向为东北风。
4.1.4 水文特征
[bookmark: _Toc9893]1、地表水
鄯善县境内河流均属封闭性山间盆地内流区，发源于天山中段博格达山南坡，按水系的自然归宿属艾丁湖水系。在鄯善县以北天山南坡-博格达山区，海拔高度在1000-4100m左右，山脉山脊高度自西向东逐渐递减。山区上游发源着三条较大的内陆河流，北南走向，自西向东平行排列，即二塘沟、柯克亚河、坎儿其河，三河区域内还有众多的季节性洪沟。主要河流简介如下：
二塘沟流域干流上有多个小支流汇入，多呈西北-东南走向，左岸较右岸水系发育，在托万买里以上山区气候比较温凉，流域平均高程明显增高，降水较丰沛，又有少量的冰川水补给，是二塘沟河降水和产流的主要区域。
柯克亚河上游由两大支流汇入而成：一支为卡尔乌尔，另一支又由阔求尔乌尔和琼克什拉克两支组成，都为北南走向，河网发育比较均衡，每个支流河源区都发育着大片沼泽。高山区降水量比较丰沛，是河流的主要补给来源。河流在出山口附近进入柯克亚一库，经水库调节后，由柯克亚干渠引水至鄯善县灌区。
坎儿其河也为北南走向，由上游两大支流汇入而成，一支为台木哈达，另一支为公木艾格达，水系在2500m以上的中高山区比较发育，2500m以下中低山区几乎无长年流水的小支流汇入，气候明显偏干，无森林发育，河道渗漏大。鄯善县三河流域特征值参数统计见表4.1-1。
表4.1-1   鄯善县各水文站特征值参数统计表
	河名
	站名
	测站高程
（m）
	流域
面积
（km2）
	河长
（km）
	流域平均宽度
（km）
	流域平均高度
（km）
	河网
密度
（km/km2）
	河道平均坡降
（‰）

	二塘沟
	托万买里
	1450
	344
	31.3
	13.9
	2938.4
	0.367
	621.8

	柯克亚河
	柯克亚站
	1045
	707
	45.6
	17.9
	2677.0
	0.360
	510

	坎儿其河
	铁路引水口
	1300
	548
	44.8
	18.3
	2590.5
	0.299
	447.8



[bookmark: _Toc11808]工业园区内无地表水系通过，在工业园区东侧为柯克亚河自北向南流入平原区，柯克亚河和坎儿其河上游建库截流，仅在洪水期有部分洪水从河床通过。
2、地下水
鄯善县位于天山褶皱带东段的山间断陷盆地北缘，由于火焰山的隆起，将盆地分为南北两个盆地，工业园区位于火焰山以北的北盆地。区内地层岩性主要有卵砾石、砂砾石、砂等第四纪沉积物。在火车站镇一带，第四纪沉积物厚度600-700m，向南、向西厚度逐渐变薄。
北盆地地下水埋藏与地形的高程分布基本一致，自北向南地下水的埋深由大到小，在600m高程线上地下水埋深为100m左右，向南2-4km为50m埋深等水位线，312国道沿线，地下水埋深为20m左右，靠近火焰山地下水埋深逐渐升高，在县城以南东巴扎乡一带，有泉水出露，溢出地表。
工业园区属干旱荒漠性气候，蒸发强烈，降水稀少，大量的降水主要集中在北部山区，地下水补给主要靠上游地下潜流、渠道水渗漏补给，降水对地下水补给意义不大。
根据水文地质测绘，工业园区地下水的径流方向与地形坡降基本一致，地下水总的流向为由北向南，水力坡度在火车站铁路沿线为3‰，向南向西逐渐减小，到鄯善镇一带，约为2‰。地下水渗透系数在火车站镇一带上游巨厚砂砾石堆积物中，透水性强。向西向南地下水径流速度逐渐变缓，到扇缘地带，沉积颗粒较细，地下水径流条件较差。
工业园区地下水的排泄主要为向下游侧向径流排泄和机电井开采为主，机电井开采在312国道地下水浅埋区。
工业园区地下水水化学类型主要为HCO3型水，在鄯善镇西部，零星分布有少量SO4和Cl型水。工程区所在的北盆地地下水矿化度大部分小于1g/L，沿火焰山前有一弧形条带状1~3g/L矿化度分布区。
随着大型工业企业及石油工业的不断发展、水利工程的日益完善，再加上农灌区地下水的大量开采，造成鄯善县地下水总体呈下降趋势。在鄯善镇一带，受地下水开采的动态影响，最高水位出现在12~3月，最低出现在6~9月，地下水每年以0.8~1.2m的速度下降。工业园区地下水埋深在25~40m，含水层厚度一般40~50m，单井出水量60~70m3/h，地下水年变幅约1.28m。
与园区距离较近的鄯善县水源地主要为县一、二水厂及三水厂水源地，最近距离约17km。根据区域水文地质资料，园区所在区域地下水流向为由北向南，鄯善县水源地位于东侧，不在园区所在区域的下游。
4.1.5 生态环境
鄯善县主要分布的自然土壤类型为大面积的棕色荒漠土和局部的盐土。受气候、河流、荒漠植被和人工灌溉条件的影响，又形成了灌耕土、灌淤土、潮土和风沙土四个农业土壤。全县共分六个土类，13个亚类，8个土属，22个土种。
根据《鄯善县农业区划报告集》工程区属火焰山-沙山北综合区。工业园区位于柯克亚河冲积扇扇缘和冲积平原。区域内土壤类型为棕漠土，共有2个亚类：灌溉棕漠土亚类和棕漠土亚类。棕漠土土壤水分条件差，生物积累量低，土壤缺氮、少磷、有机质含量低。工业园区地表几乎无野生植被，偶见柽柳、骆驼刺、白刺等旱生荒漠植被，根深、叶子退化，叶茎外部包有蜡质。
工业园区野生动物主要为斑鸠、家燕、麻雀、蝙蝠、老鼠等，无国家级及自治区级野生保护动物。
4.1.6 矿产资源
鄯善县在大地构造上属于北天山向斜褶皱带中的一部分，吐哈含煤盆地的中心部位，由于南北构造部位的差异，形成了全县矿产资源的明显分带性：沿盆地及其边缘形成了以煤、石油、天然气资源为主的矿产，在盆地的低凹部位聚集了以钠硝石、芒硝、石盐为主的近代矿产，在南部北天山向斜褶皱带觉罗塔格复被斜及中天山隆起的梧桐沟至阿奇山一带则以各种类型的铁矿石为主，其次是铬铁矿、大理岩、花岗岩、白云岩以及金、铜、镍等伴生矿产。
鄯善县石材资源储量巨大，品质独特，咸水沟“鄯善红”矿石是目前世界上唯一的红色系列巨型花岗岩整体矿山，经自治区矿产储量委员会批准认定的储量为3150万m3，预测远景储量20亿m3，咸水沟矿区面积近700km2，距咸水沟约50km的“雪莲花”花岗岩矿认定储量为315万m3，“雪莲花”矿床连绵分布于近100km2的范围内，矿体厚度约20-30cm，为我国罕见的大型整体矿，预测远景储量为几十亿立方米。
鄯善县石材资源丰富，品质优良。石材资源以“鄯善红”为代表品种，此外还有“荷兰菊”、大理石等其它石材品种，特别是黑色、白色、灰色、蓝色等颜色的花岗岩、大理石品种己在县境陆续被发现。
4.1.7 地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）确定本区地震动峰值加速度0.15gal，对应地震基本烈度为VII度，区域构造稳定性较好。
[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc24060]4.2 新疆鄯善工业园区总体规划概况
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4.3.1 环境空气现状监测与评价
4.3.1.1 项目所在区域达标区判定
本项目污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定项目所在区域SO2、NO2、CO、O3平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为不达标区域。PM2.5主要受冬季燃煤和机动车尾气的影响，PM10浓度超标主要原因可能是鄯善县所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。本项目所在区域为不达标区域。
4.3.1.2 大气环境质量现状补充监测
本次大气环境质量现状补充监测数据TSP、非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇，由监测结果可知，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准；、硫酸雾、甲醇1h平均浓度、日平均浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》给定值。
4.3.2 地表水现状调查与评价
本项目运营期产生的生产废水及生活污水进入新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套建设的污水处理站处理达标后送园区污水处理厂深度处理后回用于园区企业；本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，参照地表水评价技术导则水污染影响型建设项目评价等级判定依据中的注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按照三级B评价”，故本次评价未开展区域地表水环境现状调查与评价。
4.3.3 地下水现状调查与评价
4.3.3.1 地下水水位监测
[bookmark: _Hlk33666934]根据监测结果可知，五个地下水监测井中监测因子均满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水质量较好。
4.3.4 声环境质量现状调查与评价
根据监测结果，项目区厂界四周的噪声背景值均满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中3类区标准要求。
4.3.5 土壤环境质量现状调查与评价
根据土壤环境质量评价结果可见，各监测点的监测因子监测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。
[bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc10159][bookmark: _Toc31405]4.4 区域污染源调查
（1）已建项目污染物排放情况调查
根据调查，园区已建项目废气污染物排放情况统计见表4.4-1，废水污染物排放情况统计见表4.4-2，固废污染物排放情况统计见表4.4-3。
（2）拟建、在建污染源
本项目周边拟建、在建项目企业情况见表4.4-4，污染源排放情况见表4.4-5，各企业污染源数据主要来源于项目环境影响评价报告及验收报告。
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5.1.1 施工期大气环境影响分析
[bookmark: _Toc9357][bookmark: _Toc6214][bookmark: _Toc31942]（1）施工扬尘影响分析
本项目施工期通过采取污染防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等建筑材料按照施工进度购买，堆放时应入库储存，如无法放入临时堆棚中的物料全部采用苫盖覆盖；运输道路利用紧邻厂区的硬化道路，并采取定期洒水等措施后，项目施工扬尘不会对周边环境造成太大影响。
（2）施工机械、施工车辆废气影响分析
施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，本项目施工场地四周较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械、施工车辆废气对环境空气的影响轻微。
5.1.2 施工期废水影响分析
（1）施工人员生活污水影响分析
施工期间，施工队伍进入施工区域，本项目施工高峰期约有60人/天，按用水量30L/p·d和排水量80%计，排水量为1.44m3/d，根据类比调查，施工场地生活污水中主要污染物浓度COD、BOD5和氨氮分别为300mg/L、200mg/L和30mg/L，则本项目施工期COD、BOD5和氨氮的产生量分别为0.43kg/d、0.29kg/d和0.043kg/d。污染物成分较为简单，依托新疆合盛硅业新材料有限公司年产10万吨硅氧烷及下游深加工项目建设的污水处理站进行处理。
废水站废水处理能力为2484m3/d，目前实际处理废水1242.7t/d，本项目生活污水产生量为0.48m3/d，废水处理不会影响污水处理站的处理效率。本项目不设置施工营地及食堂等生活设施，施工人员夜间不在工地居住，生活废水量较小，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。
（2）建筑施工废水影响分析
施工废水主要是混凝土养护、车辆设备及场地清洗废水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500~2000mg/L，肆意排放会造成周边水环境的污染，必须妥善处置。环评要求施工单位设置临时隔油沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，其余部分用于施工场地喷淋降尘。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排。
[bookmark: _Toc6535][bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc17116]5.1.3 施工期声环境影响分析
本项目周边200m范围内无声环境保护目标，在采取措施后，本项目施工期噪声可以得到有效控制，对周边环境影响不大，且施工期结束后，噪声对环境的影响也将随之消失。
5.1.4 施工期土壤影响分析
本项目为扩建项目，主要为设备的安装，基本无土石方工程，且本项目周边均为工业企业或道路，地面均进行硬化处理，因施工期持续时间有限，牵涉的范围也较小，因此对土壤的污染影响很小。
5.1.5 施工期固废对环境影响分析
施工期固体废弃物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。施工生产的钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，外售处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，集中后统一清运至建筑垃圾填埋场处置。
（2）生活垃圾
施工生活垃圾以有机污染物为主，施工人员60人，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量30kg/d。施工人员的生活垃圾集中收集后于园区的垃圾箱内，定期送至鄯善县垃圾填埋场处理。
本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不致造成二次污染，对周围环境影响较小。
5.1.6 施工期生态环境影响分析
本项目在新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目现有厂区内建设，有机硅三期占地面积约65.2915hm2，现有厂区年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目已建成，道路已硬化，本次扩建项目区受已建项目及人为活动干扰，基本无野生动植物分布。
本次扩建项目对生态环境影响主要为水土流失。区域土壤侵蚀主要为风蚀，项目建设不可避免地要加重区域水土流失，本项目建设的水土流失危害主要表现在三个方面：一是项目在施工准备期及施工期对占地范围内的地表扰动剧烈，由此引起的人为加速土壤流失将对周边环境产生不良影响；二是发生的土壤流失如不能做好防治工作，可能淤积区域排水管道，阻断区域排水体系，影响区域沟道的排水功能；三是在各工程区内，如果不注重施工的临时性防护，也会造成当地水土流失的加剧。
为减少施工期的水土流失，建设单位应精心组织，合理安排施工计划，在暴雨季节采取合理的防护措施，并减少雨季时的施工，对土石方挖填等方案进行周密论证，优选出水土流失较少的方案。
施工期要注意防止水土流失，要尽量做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场；加强施工管理，把拟建项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀；控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。
[bookmark: _Toc24038]5.2 运营期环境影响分析
[bookmark: _Toc86488926][bookmark: _Toc113702868][bookmark: _Toc98775429]5.2.1 运营期大气环境影响预测与评价
5.2.1.1 区域污染气象特征
（1）区域长期气象资料统计分析
根据生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价重点实验室提供的判定资料，距离本项目最近的气象站为吐鲁番气象站。因此本项目采用的是吐鲁番东坎气象站（51573）资料，气象站位于新疆维吾尔自治区，地理坐标为东经89.23°，北纬42.95°，海拔39.3m。本项目环境空气预测气象资料来源于吐鲁番气象站2023年逐日逐时气象资料。吐鲁番气象站观测气象数据信息见表5.2-1。
表5.2-1     观测气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离(m)
	海拔高度(m)
	数据
年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	吐鲁番
	51573
	基本站
	89.23
	42.95
	71584
	39.3
	2023年
	风向、风速、总云、低云、干球温度



（2）评价基准年气象观测资料统计分析
1）地面气象要素基本特征
[bookmark: _Toc197346153]地面气象要素的观测仪器、方法及频率，见表5.2-2。
表5.2-2     常规气象站地面气象观测项目及内容
	[bookmark: _Toc197346154]观测项目
	观测
方法
	使用仪器
	使用仪器的型号
	精度
	观测频次
	观测位置

	常规地面气象观测站
	气温
	自动站观测
	干球温度表
(传感器)
	HMP45D
	0.1℃
	每小时记录一次
	吐鲁番气象观测站位于北纬
42°57′1.080″，东经89°13′50.880″，海拔39m


	
	气压
	自动站观测
	水银气压表
(传感器)
	PTB-220
	0.1hPa
	每小时记录一次
	

	
	湿度
	自动站观测
	/
	/
	1%
	每小时记录一次
	

	
	降水量
	自动站观测
	雨量计
(传感器)
	SL3-1
	0.1mm
	每小时记录一次
	

	
	蒸发量
	人工观测
	大型蒸发器
	E601B
	0.1mm
	每天记录一次
	

	
	云量
	人工观测
	/
	/
	/
	每天4次定时观测
	

	
	风向
风速
	自动站观测
	风向风速
(传感器)
	EC9-1
	0.1m/s
	每小时记录一次
	



2）温度
根据吐鲁番气象站2023年气象资料统计，各月及年平均温度变化情况，见表5.2-3和图5.2-1。
表5.2-3     吐鲁番气象站气温的月变化     （单位：℃）
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	[bookmark: _Hlk454808310]2023年
	-6.3
	5.3
	13.5
	21.1
	28.9
	31.8
	36.6
	32.5
	28.3
	15.0
	2.4
	-4.9
	17.0



[image: ]
图5.2-1     吐鲁番2023年月平均温度变化对比图

[bookmark: _Toc334793236][bookmark: _Toc329871123]由表5.2-3和图5.2-1可知：2023年1月为最冷月，月平均气温-6.3℃，7月为最热月，月平均气温36.6℃，年平均气温为17℃。
3）风向
①全年风向的月变化统计情况
根据吐鲁番气象站2023年气象资料统计，各月及全年风向频率的变化规律，见表5.2-4。
表5.2-4     吐鲁番气象站全年风向频率月变化（%）
	月/F
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1月
	11.6 
	16.1 
	7.1
	3.5 
	3.4 
	6.2 
	9.0 
	4.3 
	3.5 
	3.9 
	2.2 
	1.5 
	1.1 
	2.4 
	3.0 
	7.1 
	14.2 

	2月
	16.2 
	15.9 
	5.1 
	5.1 
	7.7 
	8.6 
	7.3 
	4.3 
	3.7 
	2.8 
	1.8 
	1.9 
	0.9 
	2.2 
	3.4 
	7.0 
	6.0 

	3月
	7.0 
	10.8 
	7.9 
	9.8 
	10.6 
	10.9 
	8.1 
	5.0 
	1.5 
	3.2 
	2.3 
	2.8 
	3.1 
	3.1 
	5.4 
	4.3 
	4.3 

	4月
	9.4 
	7.8 
	6.8 
	8.6 
	14.2 
	9.3 
	7.6 
	3.9 
	3.2 
	4.2 
	3.9 
	3.3 
	5.0 
	2.5 
	4.2 
	4.4 
	1.7 

	5月
	6.2 
	8.6 
	4.7 
	11.0 
	10.8 
	9.7 
	5.8 
	3.4 
	2.6 
	3.8 
	7.8 
	3.8 
	5.8 
	5.1 
	6.2 
	3.4 
	1.6 

	6月
	6.3 
	6.0 
	4.0 
	8.3 
	11.7 
	7.4 
	4.6 
	2.5 
	3.9 
	5.7 
	10.3 
	8.1 
	7.2 
	5.0 
	4.3 
	3.8 
	1.1 

	7月
	6.0 
	5.1 
	6.0 
	10.6 
	12.5 
	7.8 
	4.6 
	2.8 
	2.2 
	4.8 
	10.9 
	5.2 
	7.3 
	5.0 
	3.6 
	4.4 
	1.1 

	8月
	5.6 
	7.3 
	5.9 
	7.4 
	12.4 
	11.0 
	6.2 
	2.8 
	2.4 
	2.2 
	5.8 
	8.7 
	5.6 
	5.2 
	6.2 
	4.3 
	0.9 

	9月
	7.2 
	10.6 
	7.5 
	7.9 
	9.6 
	10.6 
	5.3 
	2.5 
	4.7 
	4.4 
	7.6 
	5.0 
	3.9 
	2.6 
	4.7 
	4.6 
	1.3 

	10月
	5.2 
	15.5 
	10.2 
	7.1 
	8.3 
	7.7 
	9.3 
	4.8 
	3.6 
	3.0 
	4.6 
	5.4 
	1.5 
	2.7 
	4.4 
	3.8 
	3.0 

	11月
	5.7 
	15.3 
	11.9 
	4.2 
	6.7 
	5.8 
	7.6 
	6.4 
	4.7 
	4.4 
	4.0 
	2.6 
	1.8 
	1.7 
	4.0 
	4.2 
	8.9 

	12月
	7.5 
	14.5 
	11.0 
	4.8 
	3.4 
	5.0 
	8.3 
	7.7 
	4.4 
	3.4 
	1.9 
	1.5 
	1.1 
	2.0 
	2.0 
	5.1 
	16.4 



②全年及各季风频统计结果
根据吐鲁番气象站2023年气象资料统计，四季及全年平均风频的季变化规律，见表5.2-5。
表5.2-5      年平均及季风频的变化
	风向

风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	7.5 
	9.1 
	6.5 
	9.8 
	11.8 
	10.0 
	7.2 
	4.1 
	2.4 
	3.7 
	4.7 
	3.3 
	4.6 
	3.6 
	5.3 
	4.0 
	2.5 

	夏季
	6.0 
	6.1 
	5.3 
	8.8 
	12.2 
	8.7 
	5.1 
	2.7 
	2.8 
	4.2 
	9.0 
	7.3 
	6.7 
	5.1 
	4.7 
	4.2 
	1.0 

	秋季
	6.0 
	13.8 
	9.9 
	6.4 
	8.2 
	8.0 
	7.4 
	4.6 
	4.3 
	3.9 
	5.4 
	4.3 
	2.4 
	2.3 
	4.4 
	4.2 
	4.3 

	冬季
	11.6 
	15.5 
	7.8 
	4.4 
	4.7 
	6.5 
	8.2 
	5.5 
	3.9 
	3.4 
	1.9 
	1.6 
	1.0 
	2.2 
	2.8 
	6.4 
	12.4 

	年平均
	7.8 
	11.1 
	7.4 
	7.4 
	9.3 
	8.3 
	7.0 
	4.2 
	3.4 
	3.8 
	5.3 
	4.2 
	3.7 
	3.3 
	4.3 
	4.7 
	5.0 



从表5.2-5及图5.2-2可知：吐鲁番气象站2023年春、夏季均以东风（E）出现的频率最大；秋、冬季及全年均以东北偏北风(NNE)出现的频率最大。夏季各风向中任意连续2～3个风向角范围内的主导风向角风频之和<30%（以ENE～E～ESE连续三个风向角的风频最大，为29.7%），秋季各风向中任意连续2～3个风向角范围内的主导风向角风频之和<30%（以N～NNE～NE连续三个风向角的风频最大，为29.7%），全年各风向中任意连续2～3个风向角范围内的主导风向角风频之和<30%（以N～NNE～NE连续三个风向角的风频最大，为26.3%），故夏、秋及去全年主导风向不明显；春季以ENE～E～ESE为主导风向；冬季以N～NNE～NE为主导风向。
4）风速
①年内平均风速随月份的变化
根据吐鲁番气象站2023年气象资料统计，月平均风速随月份的变化特征见表5.2-6。
表5.2-6      月平均风速随月份的变化统计表      单位：m/s
	月份
风速
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	2023年
	1.4
	1.8
	2.1
	2.5
	2.7
	2.8
	2.7
	2.6
	2.3
	1.9
	1.5
	1.2
	2.1



吐鲁番气象站各月平均风速年内变化图，见图5.2-3。
[image: ]
图5.2-3      吐鲁番气象站2023年月平均风速变化对比图

由表5.2-6和图5.2-3可知：吐鲁番气象站2023年以6月风速最大，12月风速最小，春、夏季风速比秋、冬季大，年平均风速为2.1m/s。
[bookmark: _Toc334793241][bookmark: _Toc329871128]②季平均风速的小时变化特征
根据吐鲁番气象站2023年气象资料统计结果，当地各季小时平均风速变化规律，见表5.2-7。
表5.2-7     季平均风速的小时变化     单位：m/s
	季节
小时
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.7
	2.8
	2.7
	2.5
	2.5
	2.5
	2.3
	2.1
	2.0
	2.5
	2.7
	2.4

	夏季
	2.8
	2.9
	2.8
	3.0
	3.0
	2.8
	2.6
	2.3
	2.7
	2.9
	2.6
	2.5

	秋季
	2.2
	2.1
	2.1
	2.0
	2.1
	2.0
	1.8
	1.8
	1.5
	1.6
	1.8
	2.0

	冬季
	1.7
	1.6
	1.7
	1.6
	1.7
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.2
	1.5

	季节
小时
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.4
	2.4
	2.3
	2.4
	2.3
	2.5
	2.5
	2.3
	2.1
	2.1
	2.4
	2.7

	夏季
	2.4
	2.5
	2.6
	2.6
	2.8
	2.9
	3.0
	3.1
	2.8
	2.7
	2.5
	2.6

	秋季
	2.0
	2.0
	1.9
	2.0
	1.9
	1.9
	1.4
	1.3
	1.7
	1.8
	1.9
	2.1

	冬季
	1.7
	1.7
	1.5
	1.4
	1.4
	1.2
	1.0
	0.9
	1.1
	1.3
	1.4
	1.6



由表5.2-7可知：春、夏、秋、冬四季在夜间风速都相对较小，早晨10时前后风速逐渐增大，在15时前后风速达最大，在19时后风速迅速减小，在傍晚22时前后最小。
5.2.1.2 大气环境影响预测与评价
（1）预测因子
根据工程分析中对大气污染物排放情况的介绍，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择有环境质量标准的评价因子作为预测因子。因此，本项目选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中有环境质量标准的污染物作为本次评价的预测因子。
本项目正常工况下的预测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇，非正常工况下的预测因子：SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇。
（2）预测范围及计算点
本项目大气评价范围为厂址为中心、边长5km的矩形区域，预测范围与评价范围相同。以拟建项目厂区几何中心为原点(0，0)，以E向为X轴正向、N向为Y轴正向建立直角坐标系和预测网格。预测计算点包括：环境空气现状监测点、预测范围内网格点以及污染物区域最大地面浓度点。
本次评价预测网格点设置情况：距离源中心≤1000m时，网格点的网格间距取50m；1000m＜距离源中心≤5000m时，网格点的网格间距取100m；5000m＜距离源中心，网格点的网格间距取250m。
（3）预测模式及预测方法
①预测方法
本项目大气环境影响预测采用环境保护部环境工程评估中心推荐的AERMOD大气污染模式系统，以拟建厂区几何中心为原点(0，0)，预测各计算点（环境空气保护目标、网格点和区域最大地面浓度点）各污染物的地面浓度值。
②地形数据
本项目所在区域为简单地形，以1：5万地形图为环境背景预测底图。根据评价范围内当前DEM所需的SRTM资源文件，从地址(ftp://xftp.jrc.it/pub/srtmV4/arcaci/ srtm_54_04 zip)下载获取并生成本项目DEM文件(90m分辨率)。结合本项目地形图标注预测点坐标位置，项目厂址和预测点的坐标，见表5.2-8。
5.2-8      扩建项目和环境空气预测点坐标一览表
	序号
	名称
	X坐标(m)
	Y坐标(m)
	地面高程(m)

	1
	拟建厂区几何中心
	0
	0
	652

	2
	合盛办公楼
	-740
	-1818
	610.43

	3
	厂址东北侧
	1887
	884
	668.55

	4
	厂址西侧
	-1741
	-1
	649.83



③地表参数
本项目厂址周围地表类型、地表湿度、地表参数(波文率、地面粗糙度和正午反照率)参数选项，见表5.2-9。
表5.2-9     模式计算选用的参数
	扇区
	季节
	地表类型
	地表湿度
	正午反照率
	波文(BOWEN)
	地面粗糙度(m)

	0-360°
	冬季
	沙漠化
荒地
	干燥
气候
	0.45
	10
	0.15

	
	春季
	
	
	0.30
	5
	0.30

	
	夏季
	
	
	0.28
	6
	0.30

	
	秋季
	
	
	0.28
	10
	0.30


注：地面特征参数选用中的地面时间周期是按季划分。

④大气预测气象条件及资料来源和特点
本项目环境空气预测气象资料来源于吐鲁番气象站2023年逐日逐时气象资料，高空探测数据采用中尺度数值模式(WRF)模拟的50km内的格点气象资料。WRF模拟高空气象资料的格点参数表，见表5.2-10。
表5.2-10     WRF模拟高空气象资料的格点参数表
	模拟点坐标(m)
	相对距离(m)
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	X
	Y
	
	
	
	

	90.18
	43.06
	/
	2023
	风向、风速、总云、低云、干球温度
	WRF-ARW



（4）预测内容
根据拟建项目污染物排放特点及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，结合区域污染气象特征，项目所在区环境空气质量为不达标区，不达标区预测内容和评价要求详见表5.2-11。
表5.2-11    环境空气影响预测内容
	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	评价内容

	不达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
-
“以新带老”污染源（如有）
-
区域削减污染源（如有）
+
其他在建、拟建污染源（如有）
	正常排放
	短期浓度长期浓度
	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	区域规划
	不同规划期/规划方案污染源
	正常排放
	短期浓度长期浓度
	保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，年平均质量浓度变化率

	大气环境防护距离
	新增污染源
-
“以新带老”污染源（如有）
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离



根据评价范围内的污染源类别结合计算点、气象条件和地形数据进行常规预测，预测情景内容见表5.2-12。
表5.2-12     本扩建项目预测内容一览表
	序号
	污染源类别
	预测因子
	计算点
	常规预测内容

	1




	本项目
(正常排放)
	SO2、NO2
	环境保护目标及预测点网格点区域最大地面浓度点
	小时平均质量浓度
日平均质量浓度
年平均质量浓度

	
	
	PM10、PM2.5、TSP
	
	日平均质量浓度
年平均质量浓度

	
	
	NMHC、硫酸雾
	
	小时平均质量浓度

	
	
	甲醇
	
	小时平均质量浓度
日平均质量浓度

	2
	区域叠加
(本项目贡献值+背景浓度+拟建及在建项目)-现有工程与本工程相关排气筒污染源贡献值
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP
	
	日平均质量浓度
年平均质量浓度

	
	
	NMHC
	
	小时平均质量浓度

	
	
	甲醇、硫酸雾
	
	小时平均质量浓度
日平均质量浓度

	3
	非正常排放
	NMHC、硫酸雾、甲醇
	
	小时平均质量浓度



（5）污染物源强参数
①项目污染源强
根据工程分析可知，本项目污染源分正常排放和非正常排放两种情况，废气污染源的主要计算参数见表5.2-13~表5.2-15。
②拟叠加污染源强
本项目大气环境评价范围内与本项目排放污染物相关的在建、拟建项目主要有：
a.新疆东部合盛硅业有限公司三期40万吨/年工业硅项目；
b.新疆东部合盛硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目；
c.鄯善硅基新材料产业基地8×75MW背压机组工程；
d.新疆合盛硅业新材料有限公司年产40万吨硅氧烷及下游深加工配套项目；
e.鄯善隆盛碳素制造有限公司年产8万吨硅用石墨质炭电极项目；
f.新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工混炼胶项目；
[bookmark: OLE_LINK5]g.新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工三个单体装置项目。
各项目具体点源污染源参数见表5.2-16~表5.2-22、面源污染源参数见表5.2-23~表5.2-27。
③区域削减源
a.颗粒物
根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）、《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）要求，本项目位于吐鲁番市，纳入差别化政策管理，因此本评价不对区域颗粒物削减源做预测。
b.非甲烷总烃
本项目非甲烷总烃总量需求仅为量削减替代指标来源于鄯善县“十四五”期间煤改电（3.0172万户农村散煤）工程，可减排VOCs 181.032t，目前存量为33.4t，可满足本项目VOCs量需求。
c.其他削减源
结合园区项目建设时序，为切实反映评价范围内拟建项目建成后对区域环境质量的影响程度，本次预测将拟建工业硅三期项目、新疆东部合盛硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目、鄯善硅基新材料产业基地 8×75MW 背压机组工程以及鄯善隆盛碳素制造有限公司年产8万吨硅用石墨质炭电极项目的削减量同时作为区域削减源参与大气预测。
由于本次扩建工程有组织废气依托现有工程DA003排气筒排放，本项目参与预测的废气污染源参数已考虑工程扩建完成后所依托排气筒的全厂污染物排放总量，且该气筒目前均正常运行，其产污影响已纳入背景值，因此，本次叠加预测考虑将现有污染源作为削减源参与预测，现有工程点源参数表(DA003)，见表5.2-28。
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表5.2-13     本项目点源参数表
	名称
	排气筒底部
中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒
高度/m
	排气筒出口内径/m
	废气量/（m3/h）
	烟气温度
/℃
	年排放小时数/h
	污染物
	排放速率（kg/h）

	
	X(m)
	Y(m)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表5.2-14     本项目矩形面源参数表
	污染源名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	X(m)
	Y(m)
	m
	宽度(m)
	长度(m)
	与正北向夹角°
	有效高度(m)
	HCl
	NMHC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表5.2-15     非正常工况大气污染源特征参数统计表
	污染源
	污染物
	排放速率kg/h
	排放参数
	单次持续时间（h）
	年发生频次

	
	
	
	高度
（m）
	内径
（m）
	烟气流速
（m3/h）
	烟气温度
（℃）
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（6）预测结果及分析
①正常工况环境空气影响预测
a.贡献质量浓度分析
表5.2-29      本项目新增污染源贡献浓度环境空气影响预测
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



b.区域叠加质量浓度分析
本工程投运后对环境空气保护目标最终的环境影响=区域环境空气现状监测浓度(背景浓度)+本工程污染源贡献值+拟建、在建项目贡献值-现有工程与本工程相关排气筒污染源贡献值。叠加后环境质量浓度预测结果，见表5.2-30。叠加现状浓度后特征污染物小时、日均平均质量浓度分布图，基本污染物保证率日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度分布见图5.2-5～5.2-14。
本项目所在地鄯善县位于环境空气质量非达标区，吐鲁番市已发布《吐鲁番市大气环境质量限期达标规划》，并于2018年取得《关于同意吐鲁番市大气环境质量限期达标规划的批复》（吐政函〔2018〕185号），根据《吐鲁番市大气环境质量限期达标规划》中规划目标，至2035年PM2.5年均浓度达到35μg/m3以下，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，对于不达标区中的不达标因子，应预测评价叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。
表5.2-30        叠加后环境质量浓度预测结果表
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



c.区域环境质量变化情况分析
本项目实施后，年平均质量浓度增量预测结果，见表5.2-31。
表5.2-31     年平均质量浓度增量预测结果表
	污染物
	年均浓度增量最大值（μg/m3）
	占标率%

	SO2
	
	

	NO2
	
	

	PM10
	
	

	PM2.5
	
	



综上所述，正常工况下，本项目各废气污染源叠加拟建、在建及背景浓度后，除PM10、PM2.5外其他污染物区域最大落地预测浓度均满足相应环境质量标准。
根据中华人民共和国生态环境部《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号），以及《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）差别化政策范围的复函>》（环办环评函〔2020〕341号）相关内容：吐鲁番市实行环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。
本工程所在地吐鲁番市环境质量PM2.5/PM10年均值比值为0.33，为小于0.5的不达标城市；吐鲁番市人民政府已发布《吐鲁番市大气环境质量限期达标规划》；根据本工程大气预测结果，本项目排放废气污染物NMHC、硫酸雾、SO2、NO2的网格最大落地浓度的1小时平均贡献值占标率分别为29.31%、3.68%、0.09%、5.10%，均小于100%；PM10、PM2.5、SO2、NO2日均浓度贡献值占标率分别为0.04%、0.04%、0.03%、1.05%，均小于100%；PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度贡献值占标率分别为0.03%、0.03%、0.02%、0.65%，均小于30%。
综上所述，根据以上判定结果，本工程建成投产后，正常工况下废气污染物排放方案可行，对环境空气影响在可接受范围。
②非正常工况环境空气影响预测
非正常工况考虑酸性气体处理装置以及焚烧炉失效（故障或停电）导致含硫酸雾和NMHC废气的非正常排放。预测源强见表5.2-15，预测结果见表5.2-32。
表5.2-32    非正常工况本工程废气污染源排放地面小时浓度预测
	污染物
	预测点
	预测
时段
	最大贡献值
(μg/m3)
	出现时间
	占标率(%)
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



根据表5.2-32可知，非正常工况排放时，典型小时气象条件下本工程硫酸雾和NMHC最大地面小时浓度分别为21.84868μg/m3和0.68324μg/m3，虽然分别满足相应标准限值，但对环境空气将会产生一定的影响。因此工程运营期需要经常对废气治理设施进行检查、维护，尽量避免非正常工况发生，并在非正常工况发生时对系统事故进行及时抢修，减少对环境的污染。
5.2.1.3 大气环境防护距离
为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。
本项目采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算得出本项目HCl、颗粒物、非甲烷总烃均无超标点，因此，不设大气环境防护距离。
5.2.1.4 卫生防护距离
为了保证投产后的污染物不致影响区域人群人体健康，根据本项目排污特征，本次评价对项目中危害较大的无组织排放的非甲烷总烃的卫生防护距离进行计算。按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，计算公式如下：
[image: ]
式中：
QC—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
R—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。区域近5年平均风速为2.2m/s，A、B、C、D取值分别为470、0.021、1.85和0.84。
本项目各生产装置卫生防护距离初值的计算结果见表5.2-33。
表5.2-33      本项目卫生防护距离计算结果一览表
	污染源
	污染因子
	无组织排放速率(kg/h)
	标准值
（μg /m³）
	卫生防护距离（m）

	
	
	
	
	计算值
	提级后

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中6.1规定：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如果计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。6.2条规定：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。
项目需以全厂厂界外设置50m环境防护距离；另外结合现有项目设置的防护距离要求，现有项目设置卫生防护距离为400m。因此确定全厂厂界外400m划定为环境防护距离。根据现场踏勘，本项目设置的环境防护距离内无居民点、学校等环境敏感目标，满足其设置要求，同时本次评价要求当地政府在对项目周边用地规划时，不得在环境防护距离内规划建设居民区、学校、医院、食品厂等敏感目标。
5.2.1.5 项目污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算
本次扩建项目在各类环保设施正常运行的情况下，废气有组织排放量核算见表5.2-34。
表5.2-34      项目大气污染物有组织排放量核算表
	[bookmark: OLE_LINK450]序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	年排放量
（t/a）

	
	
	
	
	
	

	主要排放口

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	一般排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般排放口合计
	/
	/

	有组织排放

	有组织排放总计
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（2）无组织排放量核算
本次扩建项目废气无组织排放量核算见表5.2-35。
表5.2-35      项目废气无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染
防治措施
	污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准号
	浓度限值
（mg/m³）
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	无组织排放总计
	
	

	
	
	



（3）大气污染物排放量核算
在各类环保设施正常运行的情况下，本扩建项目污染物排放量见表5.2-36。
表5.2-36      扩建项目大气污染物排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	非甲烷总烃
	

	2
	硫酸雾
	

	3
	TSP
	

	4
	甲醇
	

	5
	颗粒物
	

	6
	NO2
	

	7
	SO2
	



（4）非正常工况污染物排放量核算
本项目在各生产装置的废气处理设备失效导致废气处理效率降低的非正常工况下，污染物排放量核算见表5.2-37。
表5.2-37       污染源非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率kg/h
	单次持续时间/h
	年发生频次
	应对措施

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



5.2.1.6 大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-38。
表5.2-38     建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级√
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NO2排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5）
其他污染物（TSP、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D√
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测√

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区√

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源√
现有污染源√
	拟替代的污染源√
	其他在建、拟建项目污染源√
	区域污染源
√

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
√
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网络
模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%√
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常最大占标率≤100%□
	C非正常最大占标率
＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标√

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%√
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（SO2、NO2、颗粒物、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃）
	有组织废气监测√
无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（SO2、NO2、颗粒物、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃）
	监测点位数（）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受√        不可以接受□

	
	大气环境
防护距离
	距（-）厂界最远（0）m

	
	污染源
年排放量
	SO2：（）t/a
	NOX：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCS：（）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项



5.2.1.7 大气环境影响评价结论
（1）根据鄯善县基准年2023年监测数据，鄯善县环境空气主要污染物PM10和PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）中的二级标准要求，确定为不达标区域。
（2）新增污染源正常排放下污染物短时浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；
本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为3.34%，满 足≤100%的要求。且在环境空气敏感点处满足环境质量标准要求。
（3）新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（本项目属于二类区）。本项目新增污染源正常排放下污染物无长期浓度。
（4）项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。
综上所述，在各环保设施正常运行的情况下，项目排放的废气污染物对周围大气环境的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc143767421]5.2.2 地表水环境影响分析
本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，根据导则要求，水污染物影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容为：（1）项目用水对区域地表水环境影响分析；（2）项目废水对区域地表水环境影响分析。
5.2.2.1 项目用水对区域地表水环境影响分析
根据《新疆鄯善工业园区总体规划（2022~2035）水资源论证报告》，本项目区域地表供水水源为柯柯亚二库和二塘沟水库，柯柯亚二库向园区净水厂的输水能力为10万m3/d；二塘沟水库向园区的输水能力为4.8万m3/d。
本扩建项目新增新鲜水用水量为25.2m3/d（7568.3m3/a），本项目建设运营后，区域用水量占柯柯亚二库输水能力的0.05%，柯柯亚二库可满足本项目用水。因此，本项目用水不会对鄯善县地表水资源造成明显不利影响。
5.2.2.2 项目废水对区域地表水环境影响分析
本项目硫酸提浓产生的废水以及硅油生产产生的废水排入厂区现有污水处理站处理后排入园区污水处理厂集中处置；生活污水排入厂区化粪池后再排入污水处理站处理后排入园区污水处理厂集中处置。本项目生产及生活废水最终经园区污水处理厂集中处理达标后，回用于园区企业，不外排，对地表水环境影响不大。园区污水处理厂接纳园区企业排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准要求的废水。
本项目建成后新增排水量62.2m3/d，仅占园区污水处理厂一期设计处理水量（5000m3/d）的1.24%，有足够余量，可接纳本项目新增污水。
本项目地表水环境影响评价自查见表5.2-39。
表5.2-39     建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水区□；涉水自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放；间接排放☑；其他
	水温□；径流□；
水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值☑；热污染□；富营养化；其他☑
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查时期
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟代替的污染源□
	排污许可证□；环评；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□  
	水行政主管部门□；补充监测□；其他☑

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：
达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：
达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：
达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区
不达标区

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区(流)域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式□；其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区(流)域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区(流)域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（）m³/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；
依托其他工程措施□；其他

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动□；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（  ）

	
	
	监测因子
	（）
	（）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（） ”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



5.2.3 地下水环境影响分析
（1）正常情况下地下水影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中9.4.2条：“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。本项目对地下水污染防治进行分区，并严格按照《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB/T50483-2019)、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)《石油化工防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求采取相应防渗措施，在防渗系统正常运行的情况下，本项目废水向地下渗透将得到控制，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。
（2）项目区包气带模拟预测
由于项目建设场地区域包气带较厚，达到100m以上，且包气带岩性主要为砂砾石，地面及包气带污染物沿着松散的孔隙下渗至含水层致使地下水污染的方式称渗透污染。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。采用HYDRUS-1D软件求解非饱和带中的水分与溶质迁移方程。
①软件选取
在本次评价中应用HYDRUS软件求解非饱和带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其他地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。
②垂直入渗预测参数
本次模型选择污水处理站沉淀池防渗层破损，废水连续性小量渗漏至地下100m范围内进行模拟。
③厂址区包气带预测结果
运行HYDRUS-1D软件得到模拟结果如图5.2-17所示。
由图5.2-17预测结果表明，COD进入包气带后90d在表层土壤0.2m处中达到最大，浓度值为1001.4mg/L；随着污染源的切断，随后逐渐下降，到7300天，表层土壤0.2m处土壤中COD的浓度值为1.71mg/L。地表以下3.5m处土壤中COD在114天达到最大值，浓度值为444.5mg/L，随后逐渐下降；地表以下15m处土壤中COD在656天达到最大值，浓度值为129mg/L，随后逐渐下降；地表以下100m处土壤中COD在7300天达到最大值，浓度值为37.8mg/L，随后逐渐下降。
（3）非正常情况下地下水影响分析
从预测结果可以看出，在本次设定的长期小流量泄漏情景下，废水泄漏100d后COD浓度最大值为215.2mg/L，出现在在距离渗漏点2m处，浓度超标距离为12m；泄漏1000d后COD浓度最大值为16.8mg/L，出现在在距离渗漏点20m处，浓度超标距离为40m；泄漏3650d后COD浓度最大值为7.41mg/L，出现在在距离渗漏点40m处，浓度超标距离为60m。
废水泄漏100d后硫酸盐浓度最大值为43.5mg/L，出现在在距离渗漏点2m处，浓度超标距离为39m；泄漏1000d后氨氮浓度最大值为3.59mg/L，出现在在距离渗漏点16m处，浓度超标距离为40m；泄漏3650d后氨氮浓度最大值为1.47mg/L，出现在在距离渗漏点45m处，浓度超标距离为75m。
在预测期间，随着距离的增加，污染物的浓度呈减小的趋势；随着泄漏时间的增加，污染因子的影响范围随着时间的推移逐步扩大。污染物超标距离均未超出厂界范围，本项目事故状态下主要对厂区范围内地下水环境造成影响。
在本次评价预测情景下的影响区内无生活饮用水源井，无村庄及常住居民，不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标等，但下渗废水对该地区地下水的潜在影响依然存在。故建设单位必须加强工程质量控制、施工期施工质量及运营期管理，做好各污水处理设施、污水管线和储罐的防渗和防漏处理，最大程度地确保高质量施工和运营期管理，加强设施的维护和管理，减少废水、废液渗漏，落实地下水及土壤污染防控，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，并加强防渗措施的日常维护。本环评要求设置地下水跟踪监测井及土壤监测点，并按监测要求开展监测，一旦发现超标应及时采取有效措施，预防对地下水及土壤的污染影响。
综上所述，在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制厂区污水的无组织泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区长期事故性排放点源的存在，本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；在非正常情况下，可将废水先排入厂区的事故池中暂存，待污水处理设施正常运转后进行处理，不会造成超标废水外排，污水池或排水管道发生泄漏现象时可能影响地下水水质，在落实防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，项目的实施对地下水的影响属可接受范围。
5.2.4 声环境影响预测与评价
由生产工艺及所用的设备可知，本项目噪声源主要来自生产设备及辅助生产设备运行噪声，生产系统主要噪声设备为各种风机、泵类、粉碎机等，其源强在85-95dB（A）之间。在采选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声等降噪措施后，噪声源源强为70~80dB(A)，项目噪声源强详见表5.2-46。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)规定，本项目为扩建项目，结合项目厂区平面布置图，经噪声衰减公式计算，本项目建成运行后，厂界的噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周边环境影响不大。
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5.2.5.1 固体废物的产生、分类及处置情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）、《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《国家危险废物名录》（2025年版）及相关鉴别标准，将本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。
本扩建项目产生的危险废物滤渣524.1t/a、精馏残渣524.1t/a、板框过滤滤渣524.1t/a、废活性炭524.1t/a、污水处理污泥99.8t/a、废润滑油0.15t/a、废油桶0.04t/a，焚烧残渣22.9t/a，危险废物暂存于厂区现有危废贮存库，定期委托具有危废处理资质的单位进行处置。
本项目产生的一般工业固体废物为一般废包装物2t/a，收集后外售综合使用。
本项目生活垃圾产生量约30t/a，由环卫部门统一收集后运往鄯善县生活垃圾填埋场填埋。
项目主要固废和危险废物分类、汇总情况见表3.5-11。
5.2.5.2 产生影响的环节
本项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用和处置过程中可能会对外环境造成影响：
（1）一般工业固体废物及危险废物在产生、分类收集、贮存过程，如危废贮存场所贮存能力不满足要求或管理不善造成的危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放；
（2）一般工业固体废物及危险废物从厂区内工艺环节产生、运输到贮存场所或处置设施过程可能产生散落、泄漏所引起的环境影响：
5.2.5.3 污染影响分析
（1）危险废物
本项目危废贮存库依托“新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”危废贮存库，危废贮存库建筑面积1947.7m2，暂存间设有6个库房用于分区存放危废，危险废物采用密封的容器单独收集，危废贮存间地面进行了防火、防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，与新疆金派固体废物治理有限公司、吐鲁番仪豪商贸有限公司、新疆金派环保科技有限公司、新疆西域北控环境工程有限公司、新疆中建环能北庭环保科技有限公司签订危险废物安全处理服务合同，实行严格的联单制度，并按照规定办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染，定期将危险废物交由以上公司处置。
（1） 一般固废
按照国家《固体废物污染环境防治法》的规定，新疆合盛硅业新材料有限公司对产生的固体废物实行分类管理，对一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行贮存和处置。
（3）生活垃圾
本项目新增生活垃圾经现有垃圾船集中收集后，定期由园区环卫部门送至当地生活垃圾填埋场填埋处理。
（4）管理要求
本环评对固废暂存、转移和处置提出如下措施：
①收集过程
本项目所产生的危险废物应根据各危废性质、组分等在产生点位分别采用密封胶带、编织袋或桶装包装，严禁和一般固体废物混装。收集过程需满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。
②运输过程
a.为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，必须交有危废处理资质单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。
b.废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
c.处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
③贮存过程
a.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
b.危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）所示的标签。
c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
d.危险废物根据其类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程应根据其形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液、废气等污染物的产生，防止其污染环境。贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，妥善处置。
综上所述，建设单位加强各类固废的管理，并及时妥善处理或处置，不会对周围环境造成污染。
5.2.5.4 固体废物环境影响结论
本项目产生的一般工业固体废物优先考虑综合利用，无法综合利用的全部拉运至一般工业固废填埋场填埋；危险废物依托厂区现有危废贮存库，定期由有资质的单位拉运处置；生活垃圾经垃圾船收集后定期由园区环卫运至生活垃圾填埋场填埋处置。
综上所述，本项目所有固废均得到妥善处理，其处置途径不会对周围环境产生不利影响。
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5.2.6.1 正常情况下对土壤环境的影响分析
本项目严格按照规范和要求对生产车间、罐区、污水处理站、原料仓库、危险废物暂存间等采取有效的防渗漏、防溢流、围堰等措施，并加强对各种原料、固体废物的管理，在正常运行工况下，各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境。事故情形下的泄漏也能及时被发现并进行处理，对土壤的影响很小，不会降低区域土壤的环境质量。
5.2.6.2 非正常情况下对土壤环境的影响分析
（1）土壤环境影响识别
本项目对土壤环境可能造成影响的污染源主要是生产车间、废水处理设施、污水管线、储罐区等区域，本项目主要污染物为废气、废水和固体废物（主要是废气沉降）。运营期渗漏对土壤环境的影响主要是项目生产废水输送管道等设施下铺设的防渗层破裂，生产废水泄漏时通过破裂的防渗层垂直入渗，直接污染土壤环境。
本次预测模型未考虑土壤中化学反应、生物化学反应等对溶质运移的延迟。废水渗漏后污染物COD在土壤包气带中入渗情况见图5.2-17。从不同观测时间污染物入渗浓度和深度变化可以看出，废水入渗后第100天，污染物COD在60cm处达到最大值，浓度值为734.5mg/L；随着污染源的切断，土壤中污染物浓度逐渐下降，废水入渗后第1000天，COD在13m处达到最大值，浓度值为118.1mg/L；废水入渗后第3650天，COD在42.8m处达到最大值，浓度值为53.6mg/L；废水入渗后第7300天，COD在89.3m处达到最大值，浓度值为37.3mg/L。
从不同观测点污染物入渗浓度和时间变化图可以看出COD进入包气带后90d在表层土壤0.2m处中达到最大，浓度值为1001.4mg/L；随着污染源的切断，随后逐渐下降，到7300天，表层土壤0.2m处土壤中COD的浓度值为1.71mg/L。地表以下3.5m处土壤中COD在114天达到最大值，浓度值为444.5mg/L，随后逐渐下降；地表以下15m处土壤中COD在656天达到最大值，浓度值为129mg/L，随后逐渐下降；COD在7300天达到最大值地表以下100m处土壤中，浓度值为37.8mg/L，随后逐渐下降。
在非正常情况下，土壤中COD会不断累积，但由于泄漏持续时间较短，且在土壤的吸附及后续的修复作用下，对土壤的影响持续时间也较短。本次环评要求项目在建设过程中做好防渗措施，同时在运行过程中加强对废水管线及污水池易发生跑、冒、滴、漏的区域的巡视和维护，防止发生长时间的泄漏，对土壤及地下水含水层产生影响。
5.2.7 生态环境影响分析
本扩建项目利用厂区内预留场地建设，不属于自然保护区和规划确定的重要生态功能区，区内没有野生保护动植物分布，自然植被分布稀疏，植物种类贫乏。施工过程涉及车间土建，施工期对扬尘、生活污水和噪声采取适宜措施予以处理处置，对周围环境影响可控。另外厂区内设计有一定的绿化，绿化面积为5.58hm2，绿化率为15%。为了使绿地更好地发挥其净化空气、调节气候、保护水土、消隔噪声、阻挡灰尘的生态功能，项目应尽量在厂区内建设绿化防护，削弱本项目对周围环境的噪声、废气等方面影响。
新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目环境影响报告书
项目在生产过程中有一定的污染物排放，会对环境造成一定影响，这也是对周围生态环境影响的最主要方面。在项目正常运转以后， 废水经过集中收集通过集中式污水处理厂达标处理后排放，固废按照分类也进行合理安全的处置，噪声对周围的声环境影响也在可承受范围内，废气经处理后达标排放，根据预测结果可知，本项目排放的废气贡献较小。因此对周边生态环境影响较小，在其承受范围内。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：
（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
[bookmark: _Toc98775446][bookmark: _Toc113702885][bookmark: _Toc14403]6.1 风险源调查
6.1.1 建设项目风险源调查
（1）危险物质调查
根据本项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，本项目涉及的风险物质主要有：硫酸、甲醇、二甲醚、DMC、MM等，以上物质具有腐蚀性、有毒或易燃易爆的特点。其数量和分布情况见表6.1-1。
表6.1-1     危险物质最大存在量与分布
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



（2）生产工艺特点调查
本扩建项目主要生产工艺为物理蒸馏，最高温度低于200℃，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C“危险物质及工艺系统危险性（P）的分级”中C.1行业及生产工艺（M）表，本项目不涉及高温高压及其危险工艺。涉及到危险单元主要有生产区、储罐区、危废贮存库等。
[bookmark: _Toc98775447][bookmark: _Toc113702886]6.1.2 环境敏感目标调查
本项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业园北区，评价区无自然保护区、集中饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线、文物保护单位、基本草原、永久基本农田等特殊环境敏感目标。
本项目环境保护目标见表6.1-2。
表6.1-2   环境影响评价阶段环境保护目标
	环境
要素
	保护对象
	功能
	相对位置
	保护目标

	生态
环境
	评价范围内植被、动物、景观
	吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区
	/
	不改变生态功能

	环境
空气
	/
	/
	/
	达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	地下水
	区域地下水环境
	Ⅲ类功能区
	
	水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	声环境
	厂区办公楼
	3类声环境功能区
	/
	达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

	土壤环境
	项目区及周边200m范围内土壤质量
	建设用地
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准



[bookmark: _Toc1145]6.2 环境风险潜势判定
6.2.1 危险物质及工艺系统危险性（P）判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
（1）危险物质数量与临界量比值
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
[image: ]当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：
q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。
本次扩建项目涉及的危险物质最大存在量与临界量比值（Q）计算结果见表6.2-1。
表6.2-1        环境风险物质与临界量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B.2中其他危险物质临界量推荐值，含氢双封头、DMC、MM，主要危险物质为硅氧烷，参照健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）临界量50t取值。

由上表可以看出，本项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q=94.1，10≤Q＜100。
（2）行业及生产工艺（M）
具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为
（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表6.2-2    企业生产工艺分值情况表
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的涉及压力（P）≥10.0MPa；
b:长输油管道运输项目应按站场、管线分级进行评价



表6.2-3  本项目M值确定一览表
	序号
	工艺单元名称
	生产工艺
	数量/套
	M分值

	1
	硫酸提浓装置
	属于无机酸制酸工艺、且涉及危险物质使用、贮存
	1
	10

	3
	硅油生产装置
	涉及危险物质使用
	5
	25

	4
	原料储罐区
	危险物质贮存
	6
	30

	5
	中间单元罐区
	危险物质贮存
	3
	15

	项目M值∑
	80



根据上表分析，项目M=80，用M1表示。
（3）危险物质及工艺系数危险性（P）值的确定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）判断，其判断依据，见表6.2-4。
表6.2-4     危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（P）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4



通过上述分析结果可知，本项目的危险物质数量与临界量比值10≤Q＜100，行业及生产工艺M为M1，根据表6.2-4判断，本项目的危险物质及工艺系统危险性等级为P1。
6.2.2 环境敏感性判定
本项目产生的废水为生活污水和生产废水，所有污水均经厂区现有污水处理站处理后排入园区污水处理厂，不涉及受纳水域。因此本项目环境敏感程度（E）以大气环境敏感程度和地下水环境敏感程度判别。
（1）大气环境风险受体敏感程度（E）评估
大气环境敏感程度分级见表6.2-5。
表6.2-5     大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人



本项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区内，周边5km范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，周边500m范围内人口主要为企业生产人员，无员工宿舍，人口总数小于500人，大气环境敏感程度为E3。
（2）地表水环境风险E值
本项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区新疆合盛硅业新材料有限公司现有厂区内，周边无地表水体。同时根据项目工程分析，项目发生事故时含泄漏危险物质的事故水输送到事故水池，不排入地表水体。因此，本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响。
（3）地下水环境风险E值
①地下水环境功能敏感程度分级
地下水环境敏感程度分级见表6.2-6。
表6.2-6    地下水环境敏感性分区判定结果
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感G3
	上述地区之外的其它地区。



本项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区内，周边无集中式饮用水水源等环境敏感目标，地下水敏感性分级为G3。
②地下水环境敏感目标分级
包气带防护性能分级原则见表6.2-7。
[bookmark: OLE_LINK834]表6.2-7     包气带防污性能分级原则一览表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	[bookmark: OLE_LINK831][bookmark: OLE_LINK832]0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件



根据项目南侧3km处的《合盛电业（鄯善）有限公司固废填埋场建设项目岩土勘察报告》及收集到的区域水文地质资料，本项目区域包气带渗透系数为0.2592m/d（3.0×10-4cm/s），包气带防污性能分级为D1。
③地下水环境敏感程度分级
地下水环境敏感程度分级原则见下表6.2-8。
表6.2-8     地下水环境敏感程度分级判定结果
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3



本项目地下水敏感性分级为G3，包气带防护性能分级为D1，因此地下水环境敏感程度分级判定结果为E2。
6.2.3 环境风险潜势判定
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表6.2-9   建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险



本项目危险物质及工艺系统危险性为P1，环境敏感区中大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅳ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“6.4”的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值”，本扩建项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ级。
[bookmark: _Toc3786]6.3 风险评价等级及评价范围
6.3.1 评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.3-1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表6.3-1     评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。



根据项目环境风险潜势划分，项目大气环境风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为一级。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。”本项目的环境风险潜势为Ⅳ级，根据环境风险评价工作分级规定，本项目的环境风险评价等级为一级。
6.3.2 评价范围
本扩建项目各要素的环境风险评价范围具体如下：
（1）大气环境风险评价范围
以建设项目边界为起点，四周外扩5km的范围。
（2）地表水环境风险评价范围
本扩建项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，因此不设地表水环境风险评价范围。
（3）地下水环境风险评价范围
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）确定，本项目地下水环境风险评价范围为以项目区为中心，以北-南向为中轴线，向北侧外延1km（上游），南侧外延3km（下游），东、西两侧各外延1.5km的矩形区域。
本项目风险评价范围见图2.5-1。
[bookmark: _Toc14703][image: ]6.4 环境风险识别
根据（HJ169-2018），环境风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。
（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
6.4.1 物质危险性识别
根据分析，本扩建项目涉及到的原辅物料主要为四甲基二氢二硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、六甲基二硅氧烷、硫酸、甲醇等。
6.4.2 生产系统危险性识别
根据生产工艺、原辅材料和生产物料、实际操作等的特点及存在量，可以确定，有毒化学品的泄漏和易燃物质的火灾是本项目的主要危险因素。危险物质泄漏事故与毒气扩散、火灾爆炸以及中毒等事故是紧密联系在一起的，泄漏后危险物质不断蒸发，使蒸气在空气中持续扩散，当扩散浓度达到爆炸极限，遇到明火点燃时，将发生蒸气云爆炸事故；当扩散浓度足够大时，将造成暴露人员中毒。
根据事故统计和分析，本项目的关键系统是生产运行和储存运输两大系统。生产过程各种配置原料储罐、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏，即有毒有害泄漏及易燃易爆物质泄漏，从而引发毒害或火灾事故。
6.4.3 环境风险类型及危害分析
生产过程中可能发生的环境风险事故为危险物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等。本项目环境风险评价和管理的主要分析对象是：火灾、爆炸、有毒物泄漏和由泄漏、火灾及爆炸引起的伴生/次生污染及事故连锁效应产生的环境影响。
6.4.4 环境风险识别结果
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险识别结果应包括危险单元、风险源、主要危险物质、环境风险类型、环境影响途径、可能受影响环境敏感目标。
[bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc22889]6.5 风险事故情形分析
根据本项目风险物质储存情况，本次扩建项目主要考虑DMC储罐、MM储罐泄漏、硫酸储罐、甲醇储罐泄露进行源项分析及环境风险预测。本项目事故源强采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F事故源强计算方法进行计算。
[bookmark: _Toc25517]6.6 风险事故影响预测与评价
6.6.1 环境风险大气环境影响预测与评价
6.6.1.1 气体性质
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中理查德森数(Ri)作为是否重质气体的判断标准。判断标准为：对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体；对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体。
判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。
经计算，各风险事故情形下产生的气体污染物的气体性质见表6.6-1。
表6.6-1     风险事故情形下气体性质一览表
	风险事故情形
	气体污染物
	排放时间
	排放特征
	气体性质

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6.6.1.2 预测模型
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G大气风险预测推荐模型进行预测，各风险事故情形下采用的模型见表6.6-2。

表6.6-2     风险事故情形下大气风险预测模型一览表
	风险事故情形
	气体污染物
	理查德森数
	气体性质
	预测模型

	
	
	最不利气象
	常见气象
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6.6.1.3 气象参数
项目大气环境风险评价等级为一级，需选取最不利气象条件及常见气象条件进行后果预测。
最不利气象条件取F类稳定度，风速1.5m/s，温度25℃，相对湿度50%；
常见气象条件取D类稳定度，风速2.1m/s，温度17℃，相对湿度43%(数据来自近一年气象统计资料及区域气候资料)。
6.6.1.4 事故源参数
事故源参数见6.5.3节。
6.6.1.5 大气毒性终点浓度选取
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H各风险事故情形下产生的危险物质大气毒性终点浓度值见表6.6-3。
表6.6-3     危险物质大气毒性终点浓度值一览表
	序号
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1
（mg/m3）
	毒性终点浓度-2
（mg/m3）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




6.6.1.6 预测结果
由预测结果可知：
①DMC储罐发生泄漏时，在最不利气象条件下，DMC浓度超大气毒性终点浓度-1的最远距离为95.4m，超过大气毒性终点浓度-2的最远距离为643.2m。评价范围内敏感点DMC最大浓度未超标。
②甲醇泄漏后，预测范围内，在最不利气象条件下及发生地最常 见气象条件下预测浓度均未达毒性终点浓度-1 ，预测浓度达毒性终点浓度-2 的最远距 离为最不利气象条件下 385.97m ，常见气象条件下为 142.644m 。最不利气象条件下和发生地最常见气象条件下，甲醇泄漏对周边敏感目标的影响较小。
③发生火灾事故燃烧释放一氧化碳时，在最不利气象条件下，一氧化碳浓度超大气毒性终点浓度-1的最远距离为67.1m，超过大气毒性终点浓度-2的最远距离为153.4m。评价范围内敏感点氯化氢最大浓度未超标。
6.6.2 环境风险地表水影响分析
本项目位于新疆鄯善工业园区，厂区内生产过程中产生的废水经污水处理站处理后接管园区污水处理厂集中处置后回用于合盛硅业，不外排。
当厂内生产废水处理装置出现故障、生产废水立即排入调节池或事故池中临时存储，并停止生产废水排放。如处理设施在一天内无法修复、废水处理达不到预定效果时，将立即通知生产部门停车。此时，将会增加“停车排水”，本项目设施能够满足废水的收集、储存、处理要求。若废水在意外情况下排入外环境，会造成地表水污染。可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。酸性废水可采用酸碱中和将污染物转化为盐。因此，最不利状态下的废水外泄仍处于可控范围内。
6.6.3 环境风险地下水影响分析
[bookmark: _Hlk4084384]本项目污水处理站预处理池发生泄漏，导致污水下渗，进入地下水对地下水造成影响。本项目主要考虑废水池泄漏，COD和硫酸盐对地下水的影响。根据5.2.3章节地下水影响分析，突发事故时，废水池防渗失效，项目所在地污染源COD和硫酸盐最大迁移距离分别为60m和75m，未超出厂界范围。但存在对地下含水层造成影响的风险，需采取相应的措施加以防范。
因此，建设单位除了对污水处理区进行相应的防渗措施，还需要建立地下水的监控体系。包括：建立完善的监测制度；配备先进的检测仪器及设备；科学、合理在污水处理区周边或厂界位置布设专门的地下水污染监控井，以便及时发现污染、及时控制污染。通过地下水监测井的监测数据及反馈，启动应急处置方案或变监测井为抽水井等，及时发现地下水的污染事故以及其影响的范围和程度，从各个方面减免对周围地下水环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc26172][bookmark: _Toc26746]6.7 环境风险管理及防范措施
6.7.1 风险事故管理
安全生产是企业立厂之本，对本项目存在的事故风险情形来说，需强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：
（1）强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的岗前培训，进行安全生产、环保、职业卫生等方面的技术培训教育。
（2）强化安全生产管理，须制定完善的岗位责任制度，严格遵守操作规程，严格执行《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易然、易爆、有毒有害物料的贮运安全规定。
（3）建立健全环保及安全管理部门，负责加强监督检查，按规定监测厂内外空气中的有毒有害和易燃易爆物质，及时发现，立即处理，避免污染。
（4）严格控制指标，进一步完善并严格执行操作规程。加强巡检，及时发现问题，正确判断及时处理，排除各种可能的导致火灾、爆炸的不安全因素。尽量避免装置中存在的燃烧反应，各项工艺指标控制在正常值范围，减少操作，减少易燃及不稳定物质的贮存数量。
（5）设备的控制与管理。设备选材合理，精心维护，对关键设备实行“机、电、仪、管、操”五位一体的特护，设备工况保持良好，减少泄漏，降低火灾爆炸及中毒危险。定期对压力容器、安全附件和各种测量仪表进行检验和校验。加强控制联锁系统以及消防设备的管理。
6.7.2 环境风险防范措施
包括工艺设计风险防范措施、危险化学品贮存防范措施、危化品运输过程环境风险防范措施、水环境风险防范措施、地下水污染风险防范措施。
6.7.3 环境风险应急预案
新疆合盛硅业新材料有限公司通过对现有项目污染事故的风险评价，已制定了突发环境事件应急预案，并进行了备案。但随着本项目的建成投产，厂内产品方案、污染防治设施情况等有所变化，公司须在项目通过审批后，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办〔2010〕10号）要求对全厂环境风险应急预案进行修订，使应急预案包含本项目新增的设施和物质，并将修订后的应急预案纳入“三同时”验收中。
应急预案将针对企业可能发生危险的场所与部位进行了辩识与评估，找出重大危险源，并进行重大事故后果的定量预测（即测算在事故发生后的状态对周边地区可能造成的危害程度）。为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，修编完善厂区的事故应急预案。
（1）应急预案重点修编内容
预案包括：总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、责任与奖惩、预案管理、附则、附件组成。
总则部分包括预案的编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则、关系说明等。重点对事件分级内容进行修编。
应急组织指挥体系与职责包括了内部应急组织机构与职责与外部指挥与协调，内部应急组织机构与职责建立了企业内部应急指挥体系并明确职责，本企业内部应急指挥机构设置了应急处置组、警戒疏散组、通讯联络组、后勤保障组、医疗救护组、环境监测组，外部指挥与协调明确了外部参与救援的力量。修编应急预案应根据人员变化进行组织调整，确保企业内部应急指挥机构的落实。
预防与预警本着预防为主的原则，对重大危险源的监控和重大事故隐患的现有措施和预防措施进行调查，对突发条件进行预警，预防突发事件的发生或降低突发事件发生的概率。修编应急预案应根据本项目情况辨识重大危险源，并提出相应预防措施。
应急处置部分包括先期处置、响应分级、应急响应程序、应急处置、应急监测、受伤人员现场救护、救治与医院救治等。根据相应的突发事件类型对现场应急处置做了相应的应急处置方案，同时对现场应急事件的监测做了相应的监测方案，对应急救援人员安全防护、公众动员与征用、信息发布、扩大响应及应急结束等环节做出了相应规定。修编应急预案应根据本项目情况完善响应分级及应急处置方案。
应急终止部分包括了应急终止的条件、终止程序、解除应急的通知、突发事件的上报、责任损失认定及工作总结报告，最终对应急状态进行终止。
后期处置部分包括了善后处理、生产恢复、环境恢复工作和最后评估总结。
应急保障部分建立预案实施的保障体系，主要包括人员保障、资金保障、物资保障、医疗保障、交通运输保障、应急通信保障、技术保障等。
责任与奖惩主要包括了突发环境事件中的对突出贡献的人员进行奖励，对造成损失和破坏人员进行惩罚。
（2）要求
应及时建立企业环境风险应急机制，加强厂区各生产装置、储罐、管道、阀门等处的巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。生产区、储罐区应配备防毒面具等应急器材。
[bookmark: _Toc171][bookmark: _Toc2235]6.8 分析结论
通过评价可以看出，本工程在运行中落实本次环评提出的各项环境风险防范措施、编制应急预案落实的基础上，在加强风险管理、采取积极的风险防范措施的条件下，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的，并能够有效降低各种风险事故发生的概率。因此项目的运行，从风险评价的角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc143767436][bookmark: _Toc18698][bookmark: _Toc10411]7 环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc25960][bookmark: _Toc27662]7.1 施工期污染防治措施及可行性分析
7.1.1 大气污染防治措施
为使施工过程中产生的施工废气和施工扬尘对周围大气环境的影响降低到最小程度，参考《建筑施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020），采取以下防护措施：
（1）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆；对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大；尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。
（2）施工场地四周设置围栏，围挡总高度不低于1.8m且不高于3m，当起风时，可使影响距离缩短。
（3）施工现场应合理设置车辆出入口，出入口处路面应采用混凝土硬化处理。
（4）施工现场材料堆场地面应进行硬化；物料应分类堆放、整齐有序，并设置标识标牌，严禁在现场围挡外堆放物料；施工现场使用的砂、石等散体材料堆放区应采取防尘网覆盖。水泥等易扬尘细颗粒材料，必须存放在库房或密闭容器内，严禁露天存放。
（5）当出现四级以上大风天气时，禁止进行动土作业等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取洒水降尘措施。施工现场洒水降尘频次不少于2小时一次。
（6）加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。
（7）施工前对进厂车辆应限制车速，进出道路定时适量洒水，减少车辆行驶产生的扬尘。
（8）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸。
（9）施工期工程平整场地产生的弃土应集中堆放，严禁任意堆放，注意对开挖处及时进行回填、压实。
（10）施工期注意要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业5个“百分百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业等。确保项目施工不会对周边大气环境造成明显影响。
评价认为，在采取上述措施后，施工废气和施工扬尘对周围环境的影响可降至最低，由于项目施工期较短，对大气环境的影响是有限的。
7.1.2 水污染防治措施
施工期间水污染物主要包括施工人员的生活污水、施工机械维修中产生的少量油污水和施工过程中产生的泥浆水。为使本项目施工过程中产生的施工废水对周围环境的影响降低到最小程度，采取以下防护措施：
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境，施工产生的泥浆水经临时沉淀池沉淀后回用到施工。
（2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；不得在施工区域内清洗施工设备和冲洗汽车。
（3）施工期间，施工单位生活污水依托新疆合盛硅业新材料有限公司三期20万吨硅氧烷已有的污水处理设施处理后，进入新疆鄯善工业园区污水处理厂集中处理。
通过上述措施，施工期的废水可得到妥善处理，不会对外环境产生明显影响。
7.1.3 噪声污染防治措施
施工期噪声主要来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准的规定。由于本项目周围没有学校、医院、居民住宅区等敏感点，建设单位只要按照正常的施工要求便可。为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：
（1） 对路经城镇、村庄和进入工地运输建筑物料车辆，应减速慢行，并减少鸣笛等，以减少其交通噪声对沿线及周边环境敏感点的影响。
（2） 工机械的工作频次，应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，减少夜间施工量并限制车辆运输。
（3）尽量采用低噪声机械，工程施工采用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生。
（4）要求施工单位通过文明施工、加强有效管理，以缓解敲击、工人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该制定合理有效的施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。
评价认为，采取上述措施后，可有效减轻项目施工噪声对周围环境的影响程度，各项措施技术、经济可行。
7.1.4 施工期固体废弃物污染防治措施
为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，采取如下措施：
（1）施工建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、混合材料等。大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，其它无回收利用价值的建筑垃圾，由当地环卫部门处理。建筑垃圾不能混入生活垃圾排放，单独收集运往指定地点。
（2）施工期车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。
（3）生活垃圾集中堆放到垃圾桶等临时收集系统，交由当地环卫部门统一处置。
评价认为，采取上述环保措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小，各项措施技术、经济可行。
7.1.5 生态环境保护措施
7.1.5.1 施工期对植被的保护措施
项目区地表植被稀疏，植被覆盖度较低。施工期间要严格控制作业带宽度，不跨作业带占用土地，基础开挖采用分层开挖，保留表层土壤，遵循分层堆放原则，之后分层覆盖，将施工对区域植被覆盖度减小的影响降到最低。
7.1.5.2 施工期对动物的保护措施
施工期间施工人员活动以及工程施工过程都会对区域动物造成惊扰。本项目位于新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目厂区内，项目区周边均为工业企业，人为活动明显，施工区的主要动物为小型常见鸟类和鼠类等，且数量较少。
施工期间，建设单位在施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作；尽量减少人员活动、施工噪音来控制对区域野生动物的生活环境的影响。
7.1.5.3 水土流失保护措施
针对建设过程中扰动和破坏地表方式多种多样，水土流失强度及治理难度各异的特点，本项目水土流失可采用如下防治措施：
（1）本项目建设必须做好水土流失沙漠化的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。
（2）加强水土保持法治宣传。对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。大力宣传保护生态环境、防止沙漠化的重要性。
（3）充分做到土方的合理综合利用，合理安排工期和工程顺序，做到挖方、填方土石方平衡，减少土壤损失和地表破坏面积，特别是减少项目区以外的临时占地。
（4）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，以防破坏土壤和植被，从而引发水土流失。
7.1.5.4 施工期对景观的保护措施
项目占地对原地表形态、地层层序造成直接破坏，从而对原有景观造成一定的影响；因此，建设过程中要重视景观维护；同时，要尽量减少临时占地，施工结束后恢复地表，减少对地表植被的侵扰，区域景观将会得到逐步的改善。
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7.2.1 废气污染防治措施及可行性分析
根据工程分析，本次扩建项目废气来源主要分为酸性废气、有机废气以及粉尘废气3类，本项目有组织排放的废气主要为各生产装置工艺废气。
硫酸提浓和硅油生产装置工艺废气主要为有机废气和酸性废气，主要污染物为硫酸雾以及少量的氯甲烷、甲醇、二甲醚、硅氧烷等（以非甲烷总烃计）。酸性气体硫酸雾经管道收集，送至酸性气体处理装置（二级水洗+一级碱洗）处理，硫酸雾排放浓度≤30mg/m3，满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010，含修改单）表5中限值标准，通过15m高排气筒排放；有机废气由各装置上抽气口与集气管道直接连接，经管道送至现有焚烧废气处理装置处理后，通过50m高排气筒达标排放。本项目废气收集处理工艺路线详见图7.2-1。
7.2.1.1 酸性废气污染防治措施及可行性分析
硫酸提浓工序产生的酸性废气主要污染物为硫酸雾。该装置共设1套废气处理装置，废气经管道输送至“二级水洗+一级碱洗”废气处理装置处理后，经1根15m高排气筒达标排放，洗涤后产生的废水经塔底流出后，送至废水处理站。综合处理效率可达95%。
综上所述，本项目采用的洗涤塔结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广，能有效去除水溶性废气和酸性废气，综合处理效率可达95%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017），本项目采用的吸收法（“水洗+碱洗”吸收）为规范中推荐的废气治理工艺，且根据本项目工程分析，废气经（“水洗+碱洗”吸收）处理后，均可达标排放，因此采取的措施可行。
7.2.1.2 有机废气处置措施可行性分析
本次扩建项目硫酸提浓的净化工序及硅油生产过程产生的有机废气主要为反应釜废气及精馏塔不凝气，废气主要为有机废气，主要污染物为氯甲烷、甲醇、二甲醚、硅氧烷等（以非甲烷总烃计）。现有焚烧装置处理工艺过程为：“焚烧+SNCR脱硝+余热锅炉+半急冷却塔+布袋除尘+石墨预洗塔+盐酸吸收塔+高效除雾器+水洗+碱洗+高效除雾器+活性炭吸附”处理后经50m高排气筒排放。
现有工程中焚烧装置处理来自单体合成不凝气、单体精馏废气、高沸裂解废气、氯甲烷合成废气及产生挥发性有机物的储罐废气（甲醇储罐、单体储罐），废气处理平均负荷为111.57kg/h，此外，焚烧装置还处理来自生产过程中单体精馏装置产生的具有热值的有机物废液，最大负荷为397.2kg/h，现有焚烧装置年处理有机物料平均负荷为508.7kg/h。本扩建项目增加处理的废气量为5.06kg/h，增加处理废液量为72.4kg/h，本项目增加处理负荷为77.5kg/h。
该装置设计处理能力为焚烧有机废气及废液最大负荷1085kg/h，扩建后全厂年处理有机物料平均负荷为586.2kg/h，因此能够满足本项目处理规模需求。
根据焚烧炉2024年在线监测数据，经焚烧炉处理后颗粒物排放浓度为1.31~19.55mg/m3、二氧化硫排放浓度为0.018~15.79mg/m3、氮氧化物排放浓度为6.59~106.3mg/m3，排放浓度均达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定限值要求。
根据现有运行实际检测结果来看，该装置污染物达标排放，本项目依托该焚烧装置处理，增加的处理量相对现有处理量较小，在该焚烧设施处理负荷范围内，不会对其处理效果产生影响，综上，本扩建项目依托焚烧炉处理是可行的，不会对其处理效率造成冲击影响，可确保处理后污染物稳定达标排放。
7.2.1.3 含尘废气处置措施可行性分析
拟建项目实施后硅粉生产线粉碎、筛分工序将会产生粉尘废气，根据本项目实际情况，对本项目运行后产生的粉尘废气拟采取布袋除尘器+15m高排气筒进行处理排放，综合处理效率不低于99%。
布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器结果简单，价格低廉。
根据工程分析，本项目硅粉加工建成后颗粒物排放速率为0.023kg/h、排放浓度为2.3mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（排放浓度≤120mg/m3）的限值要求。
综上所述，本项目粉尘废气采取布袋除尘器处理是技术可行、经济合理的。
7.2.1.4 无组织废气处置措施可行性分析
化工生产中无组织排放贯穿于生产始终，包括物料输送、堆放存储、投料、反应、出料等过程，在正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要是无组织排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮运、反应、出料以及产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应的改进措施，以减少废气无组织排放量，做到达标排放。
7.2.1.5 废气处理其他要求
本次环评提出项目运营过程中还需加强的控制对策：
（1）设计、选型及施工
①设计及设备、设施选择严格执行国家相关法规、设计标准、规范。
②所有设备选材、选型设计时增大安全系数，确保设备安全、无泄漏。
③压力管道选用高等级管材，采用氩电连焊的全焊透焊接接头型式，焊缝做X射线、超声波、磁粉、渗透等无损检测，100%耐压试验、检漏试验，确保压力管道安全长周期运行。
④工艺物料输送泵均采用屏蔽泵，该类型的泵无动密封点，确保运行中安全无泄漏。
⑤阀门选择根据介质特性，选用高等级阀门，100%耐压试验、检漏试验，确保阀体运行中无泄漏。
⑥法兰连接等静密封点，连接面采用MFM或RJ密封面型式，垫片选用填充石墨金属缠绕垫或金属环垫，密封性能最佳。
（2）在装置或者设施开停车、检修或工艺参数不稳定时的非正常工况下，装置系统配套安全阀自动跳开，废气连接入装置区废气处理设施或焚烧炉，处理后高空排放，确保非正常工况废气处置。
（3）对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致物料大量挥发、物料储罐的泄露等，必须加强管理，采取切实有效措施保障安全和防止污染环境。
（7）管理及维护
①制定全面的安全生产、环保管理等规章制度，严格生产管理，按制度落实生产设施巡查、巡检，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护，发现问题第一时间进行处理。提高每个生产单元无组织废气收集，应从储存、投料、反应、后处理全程重点控制，以减少对周围环境的影响。
②加强岗位培训，落实安全生产责任制。公司领导把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感；生产操作人员必须严格执行操作规程，熟悉发生非正常排放时应急处理措施。
③加强设备管理，消除非正常排放隐患加强管理和维护工作，确保生产系统、环保设施正常运行，易损件在使用寿命期限内提前进行更换，充分估计非正常排放发生的可能性，制定应急处理措施。
④在污染治理设施“三同时”未落实前主体工程不允许投入生产。
⑤加强工艺废气收集系统的运行维护和管理，调好各调节阀门，及时修理各破损部位，确保系统的正常运行，避免发生非正常排放的情况。
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本项目废水包括生产废水和生活污水。
生产废水主要包括：硫酸提浓和硅油生产过程产生的废水，经管道排入厂区现有污水处理站处理，处理后排至园区污水处理厂处理，不外排。
生活污水经化粪池预处理后排入厂区现有污水处理站处理，处理后排至园区污水处理厂处理。
（1）废水处理工艺
生产废水及生活污水排入2484m3/d的污水处理站，采取“物化预处理+生化处理（高效厌氧颗粒污泥床反应器）+深度氧化（二级好氧工艺：载体流动床CBR+后置载体生物膜池）”处理工艺，处理达标后，排入园区管网，经园区污水处理厂深度处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准中“工艺与产品用水”标准后全部回用于合盛硅业各项目生产装置。
本项目生产废水水质与现有工程水质相当，故本项目废水的加入不会对现有污水处理站处理效果产生冲击影响，能满足接管标准要求。现有污水处理工艺可满足处理本项目废水要求。
根据2024年新疆合盛硅业新材料有限公司三期已建成年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目污水处理站出水水质监测报告，污染物浓度COD：36~93mg/L，氨氮：0.081~0.168mg/L，出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”二级标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中间接排放标准，经园区排水管网排入鄯善石材工业园区污水处理厂统一处理资源利用。
（2）处理能力分析
新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目污水处理站设计处理能力为2484m3/d，目前，实际处理废水1422m3/d，本扩建项目废水产生量为62.2m3/d，故污水处理站处理规模可满足本项目废水处理需求。
（3）管网铺设分析
本项目建设在现有厂区内，厂区内已设有废水收集槽、废水收集池等收集设施，本项目建设空地上只需在原有管网的基础上进行改造，能够满足本项目废水接入污水处理站的要求。
（4）项目废水接管可行性分析
本项目所在区域属于鄯善石材工业园污水处理厂收纳范围。《鄯善石材工业园区污水处理及中水回用项目环境影响报告书》已由自治区环保厅于2016年7月1日以新环函〔2016〕854号文进行批复；鄯善石材工业园污水处理厂于2017年5月开工建设，2018年5月建成一期投运，一期污水处理规模为5000m3/d。
园区污水处理厂主要接收鄯善工业园区新材料产业区北区内各企业排放的生产生活废水，污水处理采用“预处理+生物处理+沉淀过滤+高级催化氧化+消毒”的方案，其中一级预处理单元采用“格栅+曝气沉砂池”，二级生化单元采用“水解酸化+CAST+机械絮凝+高密沉淀+滤布滤池”工艺，三级处理单元采用“高级催化氧化”工艺，消毒处理单元采用“二氧化氯消毒”工艺，污泥处理单元采用“带式污泥浓缩脱水一体机+污泥加钙稳定干化处理”方案。污水处理厂尾水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准中“工艺与产品用水”标准后全部回用于园区企业。
经调查园区污水处理厂只接纳园区企业排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准要求的废水，本项目依托现有合盛硅业（鄯善）污水处理站污水处理工艺选用合盛硅业（泸州）有限公司采用的高效“厌氧颗粒污泥床反应器（GSB）+二级好氧工艺 ”组合工艺处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中二级标准要求，现有工程污水经处理后接管至园区污水处理厂，根据现有工程环保竣工验收监测、例行监测及在线监测结果，现有工程处理后污水可稳定达标排放，满足接管要求；本扩建项目生活污水排放量为1.92m3/d，生产废水排放量为61.89m3/d，生活污水先由化粪池预处理，然后再与生产废水混合，排至厂区现有污水处理站处理，经处理达园区污水处理厂接管标准后排至园区污水处理厂。鄯善石材工业园污水处理厂处理规模、处理工艺、进水水质要求等方面具备接纳本扩建项目污水的条件。本扩建项目废水排放量为63.81m3/d，园区污水处理厂处理余量约为1911.2m3/d，本项目废水的进入不会对园区污水处理厂的日常运行造成冲击。
综上所述，本项目生活污水、生产废水排入园区污水处理厂可行。
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（1）地下水污染防治措施
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。
①源头控制措施
主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
②末端控制措施
主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理系统处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。
③污染监控体系
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。
④应急响应措施
一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）分区防渗方案及要求
本项目位于新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目厂区预留空地，现有项目厂区已采取分区防渗措施，根据建设单位提供资料，本项目各个罐区均设有围堰，装置区罐区围堰地坪、室外装置地坪及排水明沟等重点污染区防渗均按《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934-2013的规定进行。一般污染防治区内外地坪采用合成纤维抗渗混凝土，混凝土等级不低于C30，抗渗等级不低于P8，其厚度不小于150，渗透系数不大于1×10-8cm/s排水沟采用钢筋混凝土结构，结构厚度不低于150，混凝土抗渗等级不低于P8。厂区内防腐区域，腐蚀介质为酸性介质的地坪采用环氧砂浆防腐地面；腐蚀介质为碱性介质的地坪采用密实混凝土防腐地面；腐蚀介质既有酸性介质又有碱性介质的地坪采用花岗岩防腐地面；腐蚀介质既有酸性介质又有碱性介质的甲类装置采用不发火沥青砂浆地坪。
结合公司现有项目分区防渗措施及地下水环境影响评价结果，并根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》中提出防渗技术要求进行划分及确定。地下水污染防渗分区参照表见表7.2-5。
表7.2-5     地下水污染防渗分区参照表
	防渗区域
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	污染防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行；

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行；

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化



根据以上防渗分区技术方法，按照项目总平面设计，结合场区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏（渗漏）的污染物收集并进行集中处理。
考虑到本项目建设地区水文地质特征，为保护建设地区地下水环境，本项目将严格按照国家环保部要求进行防渗设计，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。本项目主要是在现有工程基础上进行扩建，本项目防渗方案如下：
①重点防渗区
重点防渗区指极有可能对地下水环境造成比较严重污染的区域。本扩建项目重点防渗区为硫酸提浓生产车间、硅油生产车间、硅油灌装厂房、罐区。重点防渗区的防渗标准为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598-2019执行。
②一般防渗区
一般防渗区指含污染物较少的生产功能单元，发生泄漏时容易及时发现和处理的区域。本项目一般防渗区为硅粉生产车间。
一般防渗区的防渗标准为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。采用的混凝土抗渗等级不低于P8；混凝土强度等级不低于C30；混凝土耐久性符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。
③简单防渗区
简单防渗区指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂区道路等区域。按通常的工程要求进行夯实，地面水泥硬化或绿化。
本项目防治分区及防渗要求见表7.2-6。厂区分区防渗图见附图7.2-5。
表7.2-6     项目防渗分区及防渗要求
	防治分区
	防渗措施
	防渗等级要求

	重点防渗区
	硫酸提浓生产车间、硅油生产车间、硅油灌装厂房、罐区
	拟采用“P8等级抗渗混凝土基础+环氧底漆+玻纤布+耐酸砖”防渗层。
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	一般防渗区
	硅粉生产车间
	基础采用防渗混凝土，基础土分层夯实。
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	厂区道路
	水泥硬化/绿化
	一般地面硬化



采取以上措施后，本项目重点污染防治区及一般污染防治区防渗层防渗系数均满足防渗要求，可有效阻止污染物下渗，措施可行。
（3）污染监控措施
①地下水监测原则
本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。
②监测井布设和监测频率
本项目应建立地下水环境监控体系，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备相应的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，评价应在项目占地范围内及上、下游至少布设3个地下水跟踪监测点位。本项目位于新材料产业区北区三期硅氧烷厂区内，项目建成运营后，与三期硅氧烷项目同步依托园区附近地下水监控井开展跟踪监测。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。
③监测数据管理
地下水跟踪监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
（4）地下水污染应急预案及处理
本项目为新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目扩建工程，三期硅氧烷项目制定了《新疆合盛硅业新材料有限公司突发环境事件应急预案》，本项目建成运营后，需重新修订该预案，并将本项目可能发生的地下水污染事故及可采取的地下水污染事故应急措施，与其它类型事故的应急预案相协调，一并纳入到本公司的应急预案中。
[bookmark: _Toc12249][bookmark: _Toc488353181][bookmark: _Toc530415384][bookmark: _Toc447876568][bookmark: _Toc447876845]7.2.3 声环境保护措施及可行性分析
本项目噪声主要来自于各种反应釜搅拌器、粉碎机、筛分机、风机、泵类等，噪声主要为机械运转噪声和空气动力性噪声，噪声源声级范围约85~95dB（A）。根据现场调查和业主提供的资料，项目设备选用低噪声设备，进行了消声减振处理，均置于室内，降噪效果约为15dB（A）左右，声环境保护具体措施和对策如下：
（1）声源治理
[bookmark: _Toc13008][bookmark: _Toc11188]①优化工艺流程，减少噪声污染源。
②在项目的设计和设备采购阶段，尽量选用先进的低噪动力设备，并要求制造厂家采取消音措施，以降低噪声源强。在设备安装时应注意保证平衡，并采取减振基础；在除尘系统风机的进口均安装消声器。烟道、风道等与设备连接处均采用软连接，输送机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声，空压机室内布置等。
③机泵安装在单独的隔声性能好的砖墙隔声间。其它泵机均应采用阻尼、隔振、吸声和隔声综合治理手段，以减少高频噪声对周围环境的污染。高噪设备尽量安装在室内。
④加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。
⑤设计中尽量采用低噪声机械设备，对于各机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止使用。
（2）传播途径降噪
①机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，含有噪声源的厂房，进行声学处理，如吸声、门窗隔声等，降低室内混响噪声的影响。
②在总图布置时，采取“闹静分开”的原则进行合理布局，将主要噪声源尽可能布置在远离操作办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。
③充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染，在安全条件许可的条件下装置区界和厂区界种植一定数量的乔木和灌木，既美化环境又减轻噪声污染。
④按照有关要求，工人按接触时间为8小时的卫生标准为85dB（A），因此对于必须暴露在强噪声源（85dB（A）以上）工作的人员，应配备防护耳罩，保护工人健康。
以上噪声治理措施是目前降低设备噪声最常用的方法，有效缓解噪声对周围的污染，无论是在技术上还是经济上都是比较可靠可行的。本项目经采取以上环保措施后，项目在运行期间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区的排放限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。因此，本项目声环境保护措施是可行的。
[bookmark: _Toc530415385][bookmark: _Toc19539]7.2.4 固体废物污染防治措施及可行性分析
7.2.4.1 固体废物防治措施
固体废物主要包括一般固废和危险废物。
（1）一般固体废物
本项目产生的一般工业固体废物为一般废包装物2t/a，收集后外售。
（2）危险废物
本项目产生的危险废物水解滤渣521.4t/a、精馏残渣、板框压滤滤渣、废活性炭、废水处理污泥99.8t/a、焚烧残渣22.9t/a、废润滑油0.15t/a、废油桶0.04t/a，危险废物暂存于厂区现有危废贮存库，定期委托具有危废处理资质的单位进行处置。
针对项目涉及的危险废物，企业应当将这些固废放入危废贮存库内分区暂存。本项目危废贮存库依托厂区已建的1座危废贮存库，危废贮存库按标准要求建设，共划分为6间，总占地面积为1947.7m2，设计最大贮存能力为1350t/a，目前，该危废贮存库剩余贮存能力为500t/a。本项目计划每周转运一次，转运量约为50t，故本项目危险废物依托该危废贮存库可行。该危废贮存库地面已进行防火、防渗、防腐，且设置有导流槽、废液收集池及标识标牌。公司已与克拉玛依沃森环保科技有限公司、新疆金派环保科技有限公司、新疆玖福环保科技有限公司签订了危险废物处理服务合同，实行了严格的联单制度，定期将现有工程产生的危险废物交由资质单位处置，因此现有危废贮存库可满足本项目危废暂存需求。
（3）生活垃圾
本项目生活垃圾产生量约30t/a，由环卫部门统一收集后运往鄯善县生活垃圾填埋场填埋。
综上可知，项目采取的固体废物、处置措施是可行的。建设单位须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求及环评要求，规范建设一般固废库。另外，固体废物在厂区内暂时存放期间应加强管理，暂存场地应采取防雨、防风、防渗、防晒措施。在清运过程中，应做好密闭措施，防止固体废物抛洒遗漏而导致污染扩散，对沿途环境造成影响。
7.2.4.2 固体废物污染防控技术要求
固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。
（1）一般固体废物污染防控技术要求
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，建设单位需在厂区内配套建设一座一般固废库，固废库须满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。
本项目一般固废外委处置，需与相关处置单位签订处置合同，并在合同中约定污染防治要求等。
建设单位应建立一般工业固体废物环境管理台账制度，环境管理台账记录应符合生态环境部规定的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》等相关标准及管理文件要求。
[bookmark: _Toc415167755][bookmark: _Toc417227137]（2）危险废物污染防控技术要求
①危险废物收集
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
②危险废物贮存
本项目危废贮存库依托一期硅氧烷已建危废贮存库，该危废贮存库按标准要求建设，地面已进行防火、防渗、防腐，且设置有标识标牌。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存需满足相关要求。
③危险废物环境保护管理
a.按照《危险废物管理计划和台账制定指南》（HJ1259-2022）的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。
b.产生危险废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。
本项目危废暂存依托期新疆合盛硅业新材料有限公司已建危废贮存库暂存，危废贮存库面积756m2，危废贮存库按标准要求建设，采取了防渗防腐处理，设有导流槽及废液收集池。现状危废贮存库各危险废物按形态、性质等分类堆放贮存，废机油等危险废物采取罐装，于液体罐区分类贮存；固体危废于固体危废贮存区分类堆存。公司按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的分类管理要求，制定了危险废物管理计划，并建立了危险废物管理台账。公司还制定了《新疆合盛硅业新材料有限公司突发环境事件应急预案》，定期针对危废贮存库开展应急演练。
7.2.5 土壤环境保护措施及可行性分析
结合本项目特点与调查评价范围内的土壤环境质量现状，在分析土壤污染途径的基础上，根据环境影响预测与评价结果，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。
7.2.5.1 源头控制措施
（1）严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、维护，保证各废气处理设施运行良好，使大气污染物得到有效处理，以减少大气污染物的沉降。
（2）严格按照要求对项目区进行分区防渗，对装置区、罐区等区域进行严格防渗，切实做到防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。
7.2.5.2 过程控制措施
（1）生产中严格落实废水收集、治理措施。厂区内配套设有事故应急水池，厂区废水处理设施故障或发生火灾爆炸事故时，将废水处理设施超标出水、消防废水转移至事故应急水池暂存，故障、事故解除后妥善处理，禁止将未经有效处理的污水外排。生产中加强废水收集、输送管道巡检，发现破损后采取堵截措施，将泄漏的废污水控制在厂区范围内，并妥善处理、修复受到污染的土壤。
（2）危险废物收集、转运、贮存、处理处置各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋。
（3）厂区分区防渗，需满足《石油化工工程防渗技术规范（GB/T50934-2013）》和《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》中分区防渗要求。
（4）加强地下水环境跟踪监测，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施。
（5）园区内主干道路均已种植植被，本项目宜在散发有害气体或粉尘的厂房附近种植滞尘、吸附能力较强的植物。
[bookmark: _Toc60794349][bookmark: _Toc8739]8 环境经济损益分析
环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，它是从整体角度衡量建设项目需要投入的环保投资，以及所起到的环境和经济效益，充分体现建设项目经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过分析项目经济收益水平、环保投资及其运转费用与可能取得效益间的关系，说明项目的环保综合效益状况。
费用-效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：
费用=生产成本+社会代价+环境损害；
效益=经济效益+社会效益+环境效益。
[bookmark: _Toc533841167][bookmark: _Toc16811905][bookmark: _Toc26753][bookmark: _Toc60794350]8.1 社会效益分析
本项目的建设，具有良好的社会效益，主要表现为以下3个方面：
（1）促进地区经济发展
本项目的建设有利于带动地方经济的发展。该项目的建设，充分发挥了地区资源优势，同时又具有良好的经济效益，一方面可为国家带来一定的利税；另一方面，也可带动当地相关企业进一步发展，促进地区经济的活跃，为当地带来新的经济增长点。为地方经济发展做出贡献。
（2）解决当地人口就业问题
本工程从开工建设到投产运行期间，要完成基础工程、主体工程、辅助工程等各种工程设施，这就为当地人口提供了大量的就业机会：一是直接从事工程建设的就业机会；二是为工程服务的第三产业的就业机会；三是本工程建成投产后自身提供的就业机会；四是与本项目相配套的相关行业的就业机会；五是当地工业在本项目建设带动下，加速发展所提供的新的就业机会等。
因此，随着就业机会的增加，就将农业剩余劳动力引向了工业和城镇服务业，同时就业人口的增大，也会对人口素质的提高起到积极的推动作用。
（3）向社会提供急需的产品
项目能够进一步增加含氢双封头、高沸硅油，延伸产业链，进一步提高新疆合盛硅业新材料有限公司市场的竞争能力和占有率，从而带动投资，拉动消费，为当地社会的和谐稳定做出贡献。本项目的建成投产，可以向社会提供急需的产品，推动当地工业发展，带动地方经济，促进国家经济发展，是一个既有社会意义又具有良好经济效益的建设项目。
[bookmark: _Toc18300][bookmark: _Toc60794351][bookmark: _Toc16811906]8.2 经济效益分析
在现有价格体系及计算基准下，本项目年均营业（销售）收入为128301万元，产品增值税率为13%。项目年均利润总额（税后）为30371万元，项目资本金净利润率为92.68%，税后财务内部收益率为66.63%（税后）。项目经济效益较好，项目具有较强的抗风险能力和财务生存能力，项目在财务上是可以接受的。
从长远看，三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目是企业的核心装置，本扩建项目旨在节能降耗、资源回用，能很好的降低运行成本，提升了产品的竞争力，有良好的经济效益。
[bookmark: _Toc955][bookmark: _Toc16811907][bookmark: _Toc60794352]8.3 环境效益分析
8.3.1 环保投资
根据“三同时”原则，建设项目防治污染和其它公害的设施，必须与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目环保投资主要为废水及废气、噪声、固废治理等，根据测算，本项目总投资为24579万元，部分环保措施依托现有，新增环保投资275万元，环保投资占本项目总投资的1.12%。本报告认为只要环保投资到位，治理工程措施落实并保证其正常运行，就可以达以预期结果和环保要求。
8.3.2 环境收益
本项目营运过程中产生的废气、废水、固废、噪声均进行有效的治理和综合利用，污染物的排放符合国家有关标准的要求，使本项目建设对周围环境的影响减少到最低的程度。
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark461]8.3.3 环境资源损失
本项目建设运营会排放废气、噪声和固废，对环境会造成一定影响，增加环境负担。这种影响较小，仅局限于小范围内，且随着区域环境治理可有效减小环境影响。
根据工程分析，采取各项治理措施后，本项目各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以项目环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。
[bookmark: _Toc60794353][bookmark: _Toc13597]8.4 小结
综合以上分析可知，本项目的实施，可带动当地经济的发展，提高当地的经济实力，增加当地财政收入，具有较好的社会效益。同时本项目以三期硅氧烷氯甲烷工段产生的废硫酸生产浓硫酸进行回用，减少环保负担，实现资源的综合利用；硅氧烷裂解/精馏工段产生的DMC和MM为原料生产二甲基硅油、端氢硅油、端乙烯基硅油、甲氧基硅油、甲封高乙烯基硅油延长了产业链，增加了企业的经济效益。由于工程采取了多项清洁生产措施及完善的环保治理措施，使污染物得到了有效的控制，不会对周围环境产生明显影响，项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。
新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目环境影响报告书
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[bookmark: _Toc22924]9 环境管理与环境监测
为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
[bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc16812]9.1 环境管理
9.1.1 环境管理机构及职责
企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由副总经理负责监督落实，安全环保部负责环境保护工作，负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作，以及企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地环保部门开展本企业的相关环保执法工作等。
新疆合盛硅业新材料有限公司已成立安全环保部，并配备专职环保人员10人，负责解决全厂环保工作中的重大问题。各车间分别设一名兼职环保员，负责各车间的环保日常工作。公司编制了《新疆合盛硅业新材料有限公司环保管理制度》，并建立了环境管理档案。公司环保管理人员全面负责本公司环境保护工作的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少企业对周围环境的污染，加强环保培训工作并协调公司与政府环保部门的工作。
9.1.2 环境管理制度
为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。
（1）排污定期报告制度
要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。加强对公司污染物排放的监督管理，根据《中华人民共和国环境保护法》及地方环保部门的有关法律、法规，结合企业环境保护的实际情况，制定《污染物申报登记制度》。制度中规定公司下属各单位，凡排放有废物、废气、废渣、噪声等污染物的，须按本制度进行申报登记。排污申报的内容主要包括：排放单位拥有的污染物排放设施、设备及工艺过程、处理控制污染物排放的设施和在正常作业条件下，污染物排放的种类、数量和浓度，并提供防治污染的有关技术资料等。
（2）主要污染物控制和监测制度
对企业主要污染物进行控制和监测，为污染预防和持续改进提供依据。主要内容包括：主要污染物和排污流程、主要环保设施及措施、主要污染物排放总量控制要求、验收监测执行标准、监测内容等。
《环境监测管理制度》中要求对公司范围内的排污情况进行定期或不定期监测，掌握本企业的排污状况和变化趋势。依据所掌握的监测数据，及时填报上级领导机关的月报、季报、年报等报表等工作。
（3）污染处理设施的管理制度
对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。具体如下：
①环保设施由专人负责，专人维护。
②负责环保设备运行的人员与工艺设备实行同一工作制度，实现岗不离人，如发现值班人员无故离岗，给予处罚，造成事故，情节严重者，停止工作并处罚款。
③环保设施操作者、值班人员要做到勤检查、勤维护，确保设备正常运行。
（4）奖惩制度
公司应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。
（5）制定各类环保规章制度
制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污染治理设施日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、污染物排放管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度、环保档案管理制度。
9.1.3 环境管理计划
9.1.3.1 施工期环境管理计划
从工程影响分析结果看，本期扩建工程施工扬尘、施工噪声、施工废水以及固体废物等均对外环境有一定影响。为减少建设工程施工期给周围环境产生的影响，本项目施工期管理方面工作计划如下：
（1）严格执行“三同时”制度；
（2）按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门鉴定落实计划内的目标责任书；
（3）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责；
（4）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作；
（5）认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行；
（6）施工中造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复；
（7）设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。监督检查环保设施“三同时”建设进度，核实与设计方案的符合性；特别是隐蔽工程，如地下水防渗措施是否按环保对策执行环保措施、措施落实情况及效果。监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染；监督施工废水的收集、处理及综合利用的情况。监督检查工地废旧设备、物料残渣和生活垃圾是否按规定进行妥善处理处置。做好施工人员环保护培训工作，培养参建人员爱护环境、防止污染的意识以及施工期污染物排放的环境监测、检查、检验工作。参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷。
9.1.3.2 运营期环境保护管理
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则）》（HJ1259-2022）中相关内容，本项目运营期环境管理要求见表9.1-2。
表9.1-2       项目运营期环境管理要求
	项目
	环境管理要求
	执行机构

	废水
	加强重点防渗区的跑冒滴漏管理及巡查，避免污水泄漏对地下水、土壤环境造成影响。加强污水收集管线及事故池的管理和维护。
	吐鲁番市生态环境局鄯善县分局

	废气
	对各废气排放源进行严格控制，采用环评报告中所要求的废气处理设施；并制定设备维护管理责任制，维修人员定期检修废气治理设施，确保正常运行，保证各生产环节废气达标排放；提高车间自动化操作水平；加强废气处理设备巡检，及时消除设备隐患，定期检查、更换布袋等，保障废气管路通畅，保证系统正常运行；鼓励配置供电应急保障等确保废气处理系统稳定运行的措施；由于事故或设备维修等原因造成废气治理设备停止运行时，应按规定及时报告当地生态环境主管部门。
	

	噪声
	选用低噪声设备，做好减振、隔声措施，确保厂界噪声达标。
	

	固废
	厂区内配套建设一座一般固废库，固废规范收集暂存、及时清运并做好台账，一般工业固体废物暂存库应设置防渗、防风、防晒、防雨措施，设置环境保护图形标志；危险废物集中管理，依托现有危废贮存库暂存，定期交由资质单位处置；生活垃圾及时清运；制定一般工业固体废物管理台账和危险废物管理台账。
	

	地下水及土壤污染
	实行源头控制、分区防控措施；对管道、储罐等配置泄漏、渗漏检测装置，定期巡检，做好泄漏、渗漏应急措施及预案。
	

	环境风险管理
	①修编突发环境事件应急预案，并落实相关措施；
②当发生污染事故时，应根据具体情况采取污染控制措施，增加监测频次，并进行跟踪监测。
	

	台账管理
	①应对本项目新增污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、排放量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理；
②对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、环保检查、环境事件、非常规“三废”排放、环保设施的常规检测形成相应的台账存档；
③针对本项目产生的一般固废制定一般工业固体废物管理台账，并设置专人负责台账的管理与归档，保存期限不少于5年；一般工业固体废物管理台账实施分级管理，应采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作；
④本项目建成后将新增危险废物，新疆合盛硅业新材料有限公司针对危险废物贮存及处置已按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的分类管理要求，制定了危险废物管理计划，并建立了危险废物管理台账，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。本项目建成后，针对新增危险废物建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。
	

	组织机构
	组织形成环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运行、维护。
	

	环境监测
	按照环境监测技术规范和国家生态环境部颁布的监测标准、方法执行。
	有资质的监测单位
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环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。
9.2.1 环境监测机构及设备配置
为保障污染治理措施正常有效地运行，控制污染影响范围，对项目运营期污染源及环境质量现状进行监测。本项目环境监测委托有资质的检测公司完成，建设单位安环部人员对委托环境监测工作进行协调管理。监测结果按相应监测频次编制报表，并派专人管理并存档。
（1）企业内部环境管理机构（安环部）的任务和职责
制定季度和年度的监测计划；根据国家环境标准，对各污染源、厂区及相关区域进行日常性监测；对本企业污染源进行调查、分析和研究，掌握各污染源污染物排放情况和排放特征；及时整理监测数据和资料，按规定时间编制各期报表和编写报告；参加本项目污染事故调查；配合委托验收单位完成环保设施的竣工验收工作，配合环境监督管理部门的工作和监测机构的现场工作。
（2）环境监测的主要工作内容（包括委托监测）
环境监测包括污染源监测与环境质量监测。从水、气、噪声三方面进行监控。
监测布点的基本原则：监测点的布置要能准确反映企业的污染排放情况，企业附近地区的环境质量情况。
工作分配：企业所进行的监测分析工作主要为自身的环境管理、保障环保设施正常运行并实现污染物达标排放服务。
监测项目及分析方法：依据该建设项目的生产特点、污染物排放特征确定项目监测内容，详见污染物排放清单。分析方法选取《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《环境监测分析方法》、《污染源统一监测分析方法》中有关方法。
9.2.2 环境监测计划
9.2.2.1 污染源监测计划
本扩建项目污染源监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）等规范进行，结合本项目自行监测方案及特征污染物，本次扩建项目投入运行后废气、废水、噪声等污染源监测计划见表9.2-1。
表9.2-1        污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	备注

	废气
	焚烧装置排气筒出口
	颗粒物
	在线监测
	有组织排放废气

	
	
	SO2
	在线监测
	

	
	
	NO2
	在线监测
	

	
	
	HCl
	1次/月
	

	
	
	非甲烷总烃
	1次/月
	

	
	
	二噁英
	1次/半年
	

	
	硫酸提浓处理装置排气筒出口
	硫酸雾
	1次/季度
	

	
	硅粉生产含尘废气排气筒
	颗粒物
	1次/半年
	

	
	厂房外设置无组织排放监控点
	非甲烷总烃
	1次/半年
	无组织排放废气

	
	项目区厂界无组织排放监控点
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/季度
	企业边界

	废水
	厂区污水总排口
	流量、pH、SS、COD、NH3-N
	在线监测
	厂区污水处理站排口

	
	
	pH、总磷、总氮、石油类、硫化物、挥发酚
	1次/月
	

	
	
	BOD5、总有机碳、氟化物、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物
	1次/季度
	

	噪声
	厂区东、西、南、北厂界外1m处
	等效连续A声级
	1次/季度
	厂界



9.2.2.2 环境质量现状监测计划
（1） 环境空气质量监测计划
本项目大气影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，本次扩建项目环境空气质量监测计划见表9.2-3。
表9.2-3     环境空气质量监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	企业边界上风向及下风向各1点，共2点
	硫酸雾、非甲烷总烃
	1次/半年，连续采样3天
	硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》给定值。



（2）地下水环境跟踪监测计划
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求确定地下水监测点。
由于本项目为有机硅三期年产20万吨硅氧烷配套优化和扩建项目，所在区域地下水埋深较深，包气带厚度大于100m，受所在区域限制，新建跟踪监测井难度较大。故地下水监测井继续依托鄯善合盛硅业总体布局的4口监控井：
表9.2-4     地下水环境质量监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	电厂灰场南侧地下水井
	pH值、耗氧量、氨氮、氯化物、总磷、氟化物、铅、铜、砷、汞、六价铬、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-
	2次/年（枯水期、丰水期）
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准

	电厂2×350 项目地块内地下水井
	
	
	

	硅业40万吨工业硅项目北侧地下水井
	
	
	

	合盛硅业10万吨硅氧烷项目场地内地下水井
	
	
	



（3）土壤环境跟踪监测计划
本扩建项目土壤环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），本扩建项目土壤环境监测计划见表9.2-5。
表9.2-5          土壤跟踪监测计划一览表
	[bookmark: bookmark82]监测点位
	监测指标
	取样深度
	监测频次
	执行标准

	罐区
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃
	表层土壤（0~0.5m）
	1次/年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值

	
	
	深层土壤（0~0.5m、0.5m~1.5m、1.5m~3m）
	1次/3年
	

	硅油生产装置区
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃
	表层土壤
	1次/年
	

	企业边界外下风向
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃
	表层土壤
	1次/年
	



[bookmark: _Toc24665]9.3 排污口规范化
根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等完善排污口规范化管理。规范化整治包括立标要求、建档要求。
（1）排污口规范化管理要求
排污口规范化管理要求见表9.3-1。
表9.3-1          排污口规范化管理要求表
	项目
	主要要求内容

	基本
原则
	1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理；
2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点；
3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查；
4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。

	技术
要求
	1、排污口设置必须应按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理；
2、废水采样点应按照《污染源监测技术规范》要求设在总排口。
3、废气采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。

	立标
管理
	1、废气、废水等污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与（GB15562.2-95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；
2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处；
3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌；
4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。

	建档
管理
	1、新疆合盛硅业新材料有限公司改扩建项目建成后按要求使用原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
2、根据排污口管理档案内容的要求，各工程建成投产后，将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。



（2）环保图形标志
本扩建项目废水排放口、部分废气排放口、危废贮存库均依托厂区现有，经现场调查，均已按按照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求设置了标识标牌。
本次扩建项目新增噪声源和废气排放口，根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），各排污口（源）环境保护图形标志见表9.3-2。各排污口（源）环境保护图形标志的形状及颜色见表9.3-3。
表9.3-2         环境保护图形标志设置图形表
	序号
	提示图形标志
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 13003]
	[image: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: 200602201518049853]
	[image: 200602201519018631]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放



表9.3-3          标志形状及颜色说明

	标志分类
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色



[bookmark: _Toc24801]9.4 排污许可证申请
根据《控制污染物排放许可制实施方案》，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。
本项目为有机化学原料制造项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目实行重点管理，需办理排污许可证。新疆合盛硅业新材料有限公司三期已于2025年7月25日完成了排污许可登记申请。
本项目应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前变更排污许可证，应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证变更申请，并根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）相关要求填报，申报新增排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。
企业应按照排污许可证中规定的内容和频次定期上报年度执行报告和季度执行报告，并保证执行报告的规范性和真实性。年度执行报告内容应包括：排污单位基本情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等；季度执行应至少包括污染物实际排放浓度和排放量，合规判定分析，超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。
企业应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于5年。
[bookmark: _Toc24525]9.5 环保设施竣工验收内容
根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
建设单位在工程建成投产后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的有关规定，及时自行开展环保竣工验收工作。验收范围主要为与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程、设备、装置；本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。工程环保设施验收内容及要求见表9.5-1。

表9.5-1          环保设施验收内容及要求一览表
	类别
	污染源
	污染物
	拟采取的治理措施及验收要求
	验收标准

	废气
	硫酸净化生产装置
	颗粒物、SO2、NO2、NMHC
	焚烧装置+50m高排气筒
	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定限值

	
	硅油生产装置
	
	
	

	
	硫酸提浓生产装置
	硫酸雾
	气体处理装置+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	硅粉生产装置
	硅粉
	布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	厂界内厂房（装置）外设置监控点
	非甲烷总烃
	车间封闭、废气收集处理、合理布局、加强操作管理，做好车间通风工作
	厂内无组织废气排放监控执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值

	
	厂界无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	
	厂界无组织执行《石油化学工业污染物排放标准》
（GB31571-2015）表7限值

	废水
	生产废水、生活污水
	化学需氧量、悬浮物、BOD5、氨氮
	经厂区现有污水处理站处理后排入园区污水处理厂集中处置
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”二级标准

	噪声
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-
2008）3类标准

	固体 废物
	焚烧残渣、废润滑油、废弃包装物、废水处理污泥、滤渣、精馏残渣、废活性炭等
	危险废物
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求

	
	一般废包装物等
	一般固废
	外售进行综合利用
	合理处置

	
	办公生活
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运
	

	地下水
	项目区内进行分区防渗
	厂区硬化，分区防渗建设，对生产区等重点防渗区防渗系数K≤10-7cm/s

	其他
	排污口规范化整治
	《环境保护图形标志—排放口（源）》《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》

	
	环境风险防范及应急救援措施
	满足环境风险防范、环境风险应急处置要求


[bookmark: _Toc26354]9.6 污染物排放清单
本次扩建项目污染物排放情况见表9.6-1。
表9.6-1          本扩建项目污染物排放清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改工程项目环境影响报告书

[bookmark: _Toc30074]10 结论建议
[bookmark: _Toc3820]10.1 项目概况
新疆合盛硅业新材料有限公司三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目配套技改项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业区。本项目为扩建项目，主要建设内容包括新建硫酸提浓装置；新建硅油生产装置和硅油灌装厂房；新建硅粉生产装置，罐区增加储罐。扩建项目在厂区内总占地面积约7244.22m2，项目建成后稀硫酸年处理量为20000t；硅粉年产量30000t；二甲基硅油年产29700t、端氢硅油年产9900t、端乙烯基硅油年产13200t、甲氧基硅油年产3000t、甲封高乙烯基硅油年产5000t。项目总投资24579万元，其中环保投资275万元，环保投资占本项目总投资的1.12%。
本项目的建设符合园区规划及产业政策，同时有效带动当地国民经济发展，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
[bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc8360]10.2 环境质量现状
（1）环境空气
本项目位于鄯善县，2023年项目所在区域的PM10和PM2.5超标外，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气为不达标区域。
根据环境空气现状评价结果，各监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；硫酸雾、甲醇小时值及日均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求。
（2）地下水
根据地下水环境现状评价结果，评价区域范围内各监测因子监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
（3）环境噪声
根据噪声环境现状评价结果，各监测点环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准限值，项目所在区域声环境质量现状较好。
（4）土壤
根据土壤环境现状评价结果，监测因子监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。
[bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc2473]10.3 运营期环境影响分析
10.3.1 大气环境影响分析
（1）根据鄯善县基准年2023年监测数据，鄯善县环境空气主要污染物PM10和PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）中的二级标准要求，确定为不达标区域。
（2）新增污染源正常排放下污染物短时浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；
本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为3.34%，满 足≤100%的要求。且在环境空气敏感点处满足环境质量标准要求。
（3）新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（本项目属于二类区）。本项目新增污染源正常排放下污染物无长期浓度。
（4）项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。
综上所述，在各环保设施正常运行的情况下，项目排放的废气污染物对周围大气环境的影响是可以接受的。
10.3.2 地表水环境影响分析
本项目生产废水及生活污水最终经园区污水处理厂集中处理达标后，回用于园区企业，不外排，对地表水环境影响不大。
10.3.3 地下水环境影响分析
在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制厂区污水泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区长期事故性排放点源的存在，本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；在非正常情况下，可将废水先排入厂区的事故池中暂存，待污水处理设施正常运转后进行处理，不会造成超标废水外排，污水池或排水管道发生泄漏现象时可能影响地下水水质，在落实防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，项目的实施对地下水的影响属可接受范围。
10.3.4 声环境影响
本项目建成运行后，厂界的噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周边环境影响不大。
10.3.5 固废废物
本项目产生的一般工业固体废物优先考虑综合利用，无法综合利用的全部拉运至一般工业固废填埋场填埋；危险废物暂存于现有危废贮存库，定期由有资质的单位拉运处理；生活垃圾经垃圾船收集后定期由园区环卫运至生活垃圾填埋场填埋处置。
本项目固体废物得到合理处置，故本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。
10.3.6 土壤环境
正常情况下，防渗系统、设备及管道正常运行，本项目生产废水和生活污水向地下渗透将得到很好的控制，对土壤环境的影响较小，不会降低区域土壤的环境质量；
在非正常情况下，土壤中COD和石油类会不断累积，但由于泄漏持续时间较短，且在土壤的吸附及后续的修复作用下，对土壤的影响持续时间也较短。本次环评要求项目在建设过程中做好防渗措施，同时在运行过程中加强对易发生跑、冒、滴、漏区域的巡视和维护，防止发生长时间的泄漏，对土壤及地下水含水层产生影响。
10.3.7 环境风险分析
本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。一旦发生事故，建设单位应严格按照应急预案要求采取必要的风险防范措施，降低对外环境的影响程度。
为使环境风险减小到最低限度，本项目必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，事故发生时及时采取行之有效的应急措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。同时，本项目存在较大环境风险，项目运行后建设单位应及时进行环境影响后评价。
综上所述，在加强管理、严格落实本环评提出的风险防范措施后，本项目环境风险是可以防控的。
[bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc2741]10.4 环境保护措施
针对项目施工期和运营期污染物产生情况，本项目采取了相应的废气、废水、噪声和固体废物污染防治措施以及地下水和土壤环境保护措施，所采取的措施技术可行，经济合理，长期稳定运行，能够确保污染物的达标排放，并减少对周边环境的影响。
[bookmark: _Toc20311]10.5 环境经济损益分析
本项目总投资24579万元，环保措施技术上可行；环保投资得到落实后，项目产生的“三废”均达标排放。环保投资的效益是显著的，减少了排污，保护了环境和周围人群的健康，实现了环保投资与社会效益的有机结合。同时本项目的建设对当地具有较好的经济效益和社会效益。
[bookmark: bookmark102][bookmark: _Toc30289]10.6 环境管理与监测计划
本项目应建立健全环境监测与管理体系，规范企业管理、落实环境管理职责，确保各项环保设施的正常运转；通过定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测，做到达标排放，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc32307]10.7 公众意见采纳情况
建设单位在鄯善县人民政府网站发布公示，向公众告知本项目的建设情况，并进行本项目环境影响报告书（征求意见稿）及其网络公众意见调查表的公告。同期在吐鲁番日报对项目环境影响报告书的环境影响评价信息进行了两次公告。环评信息公示期间未收到任何反馈意见。
[bookmark: bookmark108][bookmark: _Toc7629]10.8 环境影响可行性结论
本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合园区规划；生产工艺和装备先进成熟，清洁生产处于国内先进水平；所采用的废气、废水、固体废物处理工艺符合相关技术规范要求，污染防治措施经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；环境风险影响在可接受范围内；本项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；环评报告公示期间未收到公众意见反馈。
[bookmark: bookmark110]综上，本项目在严格执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc20525]10.9 建议与要求
（1）加强企业内部的环境管理，确保污染治理设施的正常运行，完善清洁生产各项措施，最大限度减少污染物排放。项目严格按环评报告提到的治理措施实施，做各项污染物长期稳定达标排放；
（2）进一步加强安全生产，定期组织安全生产学习，落实各类环境风险防范措施，定期开展应急演练，提高环境风险事故应急处置能力，确保区域环境安全。
（3）严格执行本评价提出的各项环境管理措施。建立并完善环境管理机构，积极主动与当地生态环境主管部门配合，加大监测、监督力度。
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