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部分内容涉及资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
萨尔托海北干渠水闸工程始建于1961年，为拦河式引水渠首，由进水闸、溢流堰和上下游连接段组成，水闸承担富蕴县境内恰库尔图灌区部分灌溉面积的引水任务。2009年3月，水利部和新疆维吾尔自治区人民政府以“水规计〔2009〕150号”联合批准了《XXX》。《XXX》的灌溉规划中，萨尔托海北干渠水闸和渠道是乌伦古河中游河段已建的重要灌溉引水工程之一，灌区工程规划中根据当时（2000年现状水平年）对已建灌溉工程运行和病险情况的调查，仅提出了萨尔托海北干渠防渗改造工程。
萨尔托海北干渠水闸运行至今已有60余年，2023年5月，阿勒泰地区乌伦古河流域管理处组织专家对萨尔托海北干渠水闸进行了安全鉴定，编制了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸安全鉴定报告》。报告结论提出：水闸安全管理评价为差，工程质量、防洪标准、渗流和结构安全性等评价内容均为C级，工程存在安全隐患，依据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）、《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）规定，评定该闸为四类闸，建议对其进行拆除重建。水闸安全鉴定报告书上报阿勒泰地区水利局后，2023年7月地区水利局经过审定下发了《关于印发乌伦古河流域管理处喀乡五队水闸等4座水闸安全鉴定报告书的通知》（阿地水字〔2023〕86号）。通知提出，应对安全鉴定报告书中提出的问题及时处理，加强工程运行管理，确保水闸安全运行，同意评定为四类闸的结论。
受阿勒泰地区萨尔托海水库管理处（建设单位）委托，阿勒泰地区水利水电勘测设计院于2025年4月编制完成《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程可行性研究报告》，2025年5月13日阿勒泰地区发展和改革委员会以“阿地发改农经〔2025〕12号文”批准了可行性研究报告。根据工程设计文件，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程拟拆除现有工程后在原闸址处重建引水工程，其主要建筑物包括进水闸、冲砂闸、溢流堰和上下游连接段；工程建成后仍将承担富蕴县恰库尔图灌区其中1.87万亩耕地的灌溉任务，控制灌溉面积维持现状不变，设计引水量1036万m³/a，工程总投资为3043.61万元。
2013年12月，自治区人民政府批准设立“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园”，萨尔托海北干渠水闸处于该湿地公园范围内；同时，经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案》叠图，工程处于“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”，该区域同时划定为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”。阿勒泰地区林草局向自治区林业和草原局行文请示征求水闸除险加固占用湿地公园的意见，2024年12月自治区林草局以“新林湿字〔2024〕85号”复函，同意该项目占用青河县乌伦古河国家湿地公园。2025年9月，建设单位委托中勘国信规划设计有限公司新疆第一分公司编制了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程湿地公园影响评价报告》，现已通过自治区林草局湿地处组织自治区保护地专家委员会的审查，取得复核意见；另建设单位委托中铭工程设计咨询有限公司编制了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程节约集约用地论证专章》，已于2024年12月获得规划选址综合论证专家组论证结论，工程技术可行，符合节约集约用地要求。
根据国家有关法律法规，2026年1月建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。正式接受委托后，我公司成立项目组对工程设计资料进行了研读，在熟悉工程设计情况、梳理环评思路的基础上，收集了工程前期相关专项报告，对工程建设及其影响区进行了多次现场踏勘，走访了阿勒泰地区林草局和布尔根河狸国家级自然保护区的相关工作人员，委托新疆核工业二一六大队检测研究院开展了工程影响区地表水、地下水、土壤、声环境和环境空气等环境现状质量监测，采用红外触发相机对工程上下游蒙新河狸等野生动物活动情况进行了调查观测，并利用遥感卫片解译与分析手段调查了区域生态环境状况。同时，还收集了工程所处河段及乌伦古河流域相关历史调查成果、环评成果和竣工环保验收调查报告等。根据上述成果，分析掌握了区域生态环境质量状况及存在的主要环境问题，结合工程施工组织设计及运行方案，开展了工程环境影响预测评价，提出了环境影响减缓对策措施及监测计划等，在此基础上编制完成工程环境影响报告书。
经评价，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程是拆除现有工程后，在原闸址处新建的引水工程，拟建水闸的主要建筑物型式和承担的灌溉任务与现状基本一致。由于设计水平年灌区用水效率略有提高，工程运行后设计灌溉引水量相较现状水平年减少17万m³。根据预测，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程运行后对下游河段水文情势和水质的影响甚微，工程引水量仅占设计水平年闸址断面来水量的1.72%（P=50%），不会对沿河分布的河谷林草水源条件及水生生境产生明显影响；工程建设不会新增对该河段水生生境的阻隔影响。依据主体设计，工程拟建水闸主要建筑物和施工生产生活区均处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园境内，根据《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号），本次评价要求将工程施工生产生活区调出湿地公园；经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案》叠图，工程同时处于“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”和“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”内，工程建设符合生态保护红线管理规定的10类准入有限人为活动要求，且已履行占用湿地公园和生态保护红线相关手续。经调查，工程闸址上下游有蒙新河狸冷季巢穴分布，亦调查记录到了河狸活动影像，工程施工和运行不会破坏或淹没河狸窝穴，施工噪声可能会对河狸栖息活动产生不利影响，溢流堰光滑较陡的坡面型式可能不利于河狸攀爬翻越；此外，工程施工永久和临时占地将造成部分陆生植被损失，施工期间排放的“三废”和噪声可能对区域环境质量产生不利影响。本次评价，针对上述不利影响要求下阶段主体设计应优化溢流堰坡面型式，采用在溢流堰背水坡面设置凹凸槽或其他措施增加表面粗糙度，提供河狸抓附点，便于河狸攀爬；采取施工期废污水收集处理和噪声控制措施、施工期表土剥离和植被恢复等措施，并要求加强施工管理，控制施工扰动范围，禁止施工人员捕杀河狸和鱼类等野生动物；针对运行期，根据已批复的相关成果，本次拟定了萨尔托海北干渠水闸闸址断面的生态流量控制要求，提出水闸应在严格落实生态流量下泄要求的基础上引水。
从环境影响角度，工程建设和运行的新增环境影响有限，在落实上述各项环境保护措施要求的基础上，工程建设不会对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的结构和功能以及涉及生态保护红线的生态功能产生明显不利影响，对河狸栖息及区域生态环境的不利影响可得到有效控制和缓解，工程建设总体是可行的。由于工程现状及设计水平年均存在超萨尔托海北干渠水闸用水总量指标取水的事实，本次评价要求工程建成后，须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水。



1.总 则
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（1）调查本工程影响区地表水环境、地下水环境、土壤环境、生态环境、环境空气、声环境等现状，获取区域环境功能区划及环境标准，评价工程影响区域环境现状，提出存在的主要环境问题，确定环境保护目标及其要求。
（2）分析判定工程规模、调度运行方式、选址选线、施工活动等与国家和地方有关环境保护法律法规、政策、标准的符合性，与相关上层规划的相符性，与生态环境分区管控要求的符合性，以及与工程所处的新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划相关要求的符合性。
（3）调查工程建设运行现状及本次除险加固工程的建设背景，结合对工程影响区域的环境现状调查，根据设计文件拟定的工程施工、运行方案，系统分析预测本次除险加固工程建设及运行对环境可能产生的影响。
（4）提出预防或减轻不良环境影响的对策措施，制定施工期环境监理、环境监测、环境管理计划以及运行期生态环境、引水量、下游生态流量监测计划。
（5）从环境保护角度出发，论证工程布置及建设规模的环境可行性、环境合理性，为项目决策和工程环境管理提供科学的依据。
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[bookmark: _Toc247540579]（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）；
（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；
（4）《中华人民共和国防洪法》（2015年4月24日修订）；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；
（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正版）；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正版）；
（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修正版）；
（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正版）；
（10）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订版）；
（11）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订）；
（12）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日，国务院令687号)；
（13）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日修订，2014年3月1日实施）；
（14）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日修订）；
（15）《中华人民共和国草原法》（2021年4月29日修正）；
（16）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月）；
（17）《中华人民共和国湿地保护法》（2021年12月）。
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[bookmark: _Toc247540580]（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施，国务院令第682号）；
（2）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令，2019年1月）；
（3）《关于印发水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)的函》（环评函〔2006〕4号）；
（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月）；
（5）《国家林业和草原局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号，2013年10月）；
（6）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中办、国办2017年2月）；
（7）《湿地保护管理规定》（2017年12月5日国家林业局令第48号修改）；
（8）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；
（9）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告，2021年第3号）；
（10）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告，2021年第15号）；
（11）《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资〔2022〕142号）；
（12）《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）；
（13）《产业结构调整指导目录(2024年本)》（国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月）；
（14）《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2005年7月）；
（15）《关于进一步加强我区水利水电开发项目环境管理工作的通知》（新环发〔2014〕349号）；
（16）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（新疆维吾尔自治区十二届人大常委会第25次会议第二次修订，2017年1月）；
（17）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）；
（18）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021版）》（新环环评发〔2021〕162号）；
（19）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（新政发〔2022〕75号）；
（20）《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号）；
（21）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157 号，2024 年11 月15 日）；
（22）《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕56 号）；
（23）《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》（2026年3月25日修订）；
（24）《关于印发阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）的通知》（阿行署发〔2024〕7 号）；
（25）《阿勒泰地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》（阿勒泰地区行政公署2024年6月）；
（26）《青河县国土空间总体规划（2020-2035年）》（公示稿）；
（27）《富蕴县国土空间总体规划（2021-2035年）》（公示稿）。
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（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T 88-2003）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（7）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（9）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；
（10）《生态环境状况评价技术规范》（HJ92-2015）；
（11）《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462-2026）；
（12）《水利工程设计概(估)算编制规定（环境保护工程）》（水总〔2024〕323号）。
1.2.4 设计文件依据
（1）环境影响评价工作委托书；
（2）《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程可行性研究报告》（2025年4月，新疆阿勒泰地区水利水电勘测设计院）；
（3）阿勒泰地区发展和改革委员会《关于阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程可行性研究报告的批复》（阿地发改农经〔2025〕12号文）；
（4）新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程占用青河县乌伦古河国家湿地公园用地意见的复函》（新林湿字〔2024〕85号文）；
（5）中勘国信规划设计有限公司新疆第一分公司《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程对新疆乌伦古河国家湿地公园生态影响评价报告》（2025年7月）与专家组复核意见（2025年9月）；
（6）《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年）；
（7）《新疆阿勒泰地区乌伦古河（乌伦古湖）生态流量（水量）目标制定与保障方案》（2022年12月）；
（8）《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程节约集约用地论证专章》（2024年7月）及规划选址综合论证专家组论证结论（2024年12月）。； 
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根据工程所在区域环境功能区划要求，本次采用评价标准如下：
1.3.1 地表水环境
（1）环境质量标准
地表水水质评价采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。
萨尔托海北干渠水闸位于乌伦古河中游河段，处于出山口控制站二台水文站下游  12.7km，《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》对乌伦古河水质管控要求为到2025年总体保持在Ⅱ类。据此，确定本工程涉及影响水域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准值，具体标准值见表1.3-1。
表1.3-1            地表水水质评价标准（摘录）         单位：mg/L，pH除外
	序号
	水质参数
	II类
	序号
	水质参数
	II类

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	11
	五日生化需氧量
	≦3

	2
	高锰酸盐指数
	≦4
	12
	六价铬
	≦0.05

	3
	硫化物
	≦0.1
	13
	砷
	≦0.05

	4
	氟化物（以F-计）
	≦1.0
	14
	硒
	≦0.01

	5
	氰化物
	≦0.05
	15
	锌
	≦1.0

	6
	氨氮
	≦0.5
	16
	镉
	≦0.005

	7
	石油类
	≦0.05
	17
	铜
	≦1.0

	8
	化学需氧量
	≦15
	18
	汞
	≦0.00005

	9
	总磷
	≦0.1
	19
	铅
	≦0.01

	10
	溶解氧
	≧6
	
	
	



（2）污染物排放标准
工程建设涉及的乌伦古河河段为II类水体，禁止设排污口，工程建设区位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，施工期各类废污水经收集处理后应全部回用或综合利用，不得排河，禁止散排漫流。根据主体设计报告，运行期工程不设现场生活管理站，无废污水排放。
施工生产废水处理后用于施工环节的参照执行《水工混凝土施工规范》（SL667-2014）中拌和与养护混凝土用水指标要求，用于湿地公园范围外的道路洒水降尘或车辆冲洗的参照《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）相应标准要求。施工期生活污水收集后用抽粪车抽运至萨尔托海乡污水处理站。
表1.3-2               混凝土用水标准（摘录）                   单位：mg/L
	项目
	单位
	钢筋混凝土
	素混凝土

	pH值
	无量纲
	＞4.5
	＞4.5

	不溶物
	mg/L
	＜2000
	＜5000


注：摘自《水工混凝土施工规范》(SL667-2014)“表5.6.2 混凝土拌和用水要求”。

《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）（摘录）
表1.3-3                                                        单位：mg/L
	项目
	冲厕、车辆冲洗
	城市绿化、道路清扫

	pH（无量纲）
	6.0~9.0
	6.0~9.0

	五日生化需氧量（mg/L）≤
	10
	10

	氨氮（mg/L）≤
	5
	8

	溶解性总固体（mg/L）≤
	1000
	1000



1.3.2 地下水环境
工程区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表1.3-4。
表1.3-4               工程区地下水质量标准（摘录）             
	水质参数
	Ⅲ类
	水质参数
	Ⅲ类

	pH
	6.5～8.5
	六价铬
	≦0.05mg/L

	高锰酸盐指数
	≦3.0mg/L
	砷
	≦0.01mg/L

	氯化物
	≦250mg/L
	镉
	≦0.005mg/L

	氟化物（以F-计）
	≦1.0mg/L
	汞
	≦0.001mg/L

	氰化物
	≦0.05mg/L
	铅
	≦0.01mg/L

	氨氮
	≦0.50mg/L
	铁
	≦3mg/L

	硫酸盐
	≦250mg/L
	锰
	≦0.10mg/L

	硝酸盐（以N计）
	≦20.0mg/L
	总硬度
	≦450mg/L

	亚硝酸盐（以N计）
	≦1.00mg/L
	溶解性总固体
	≦1000mg/L

	细菌总数
	≦100CFU/mL
	总大肠菌群
	≦3.0MPN/100mL

	挥发酚
	≦0.002mg/L
	钠
	≦150mg/L



1.3.3 生态环境
评价区土地利用类型，以《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）二级类为基础制图单位进行评价，详见表1.3-5；植被类型按照《中国植被》分类体系，运用3个分类单位，植被型组、植被型、群系，数据采用2025年遥感解译成果作为现状进行对照评价。
表1.3-5                    土地利用现状分类（节选）
	一级类
名称
	二级类名称
	含义

	林地
	乔木林地
	指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽

	
	灌木林地
	指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽

	
	其它林地
	包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地

	草地
	天然牧草地
	指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地

	
	其它草地
	指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地

	耕地
	水浇地
	指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。

	
	旱田
	指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地。

	住宅用地
	农村宅基地
	指农村用于生活居住的宅基地

	水域及
水利设
施用地
	河流水面
	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面。

	
	内陆滩涂
	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。

	
	冰川及永久积雪
	指表层被冰雪常年覆盖的土地

	其它土地
	设施农用地
	指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及其附属设施用地，直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产设施及其附属设施用地，直接用于农业项目辅助生产的设施用地：晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必须配套设施用地

	
	裸土地
	表层为土质，基本无植被覆盖的土地

	
	裸岩石砾地
	表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地



陆生生态系统参照《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）生态系统分类体系，以Ⅱ级类型作为基础制图单位和评价单位，详见表1.3-9，通过遥感卫片解译获取面积，生态系统完整性评价以H•lieth生物生产力经验公式测算本底值作为现状评价和影响预测的类比标准。
表1.3-9                 全国生态系统分类体系表（节选）
	Ⅰ级分类
	Ⅱ级分类
	分类依据

	森林生态系统
	针叶林
	H=3~30m,C≥0.2,针叶

	
	阔叶林
	H=3~30m,C≥0.2,阔叶

	灌丛生态系统
	落叶阔叶灌丛
	H=0.3~5m,C≥0.2,阔叶

	草地生态系统
	草甸
	K≥1,土壤湿润，H =0.3~3m, C≥0.2

	
	草原
	K＜1,土壤湿润，H =0.3~3m, C≥0.2

	
	稀疏草地
	H=0.03~3m，C=0.04~0.2

	湿地生态系统
	河流
	自然水面流动

	城镇生态系统
	居住地
	城市、镇、村等聚居区

	
	工矿交通
	人工挖掘表面和人工硬表面，工矿用地、交通用地

	其他
	冰川/永久积雪
	自然，水的固态

	
	裸地
	自然，松散表面或坚硬表面，壤质或石质，C＜0.04

	注：C：覆盖度/郁闭度；H ：植被高度；K：湿润指数



1.3.4 土壤环境
工程施工临建设施占地区采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）评价。监测结果显示，施工临建设施占地区土壤pH值为8.6，大于7.5，对应的风险筛选值基本项标准见表1.3-10。
工程永久占地区执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本工程为水利工程建设项目，属第二类用地，所对应的风险筛选值见表1.3-11。
表1.3-10            农用地土壤污染风险筛选值                单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH＞7.5

	1
	镉
	0.6

	2
	汞
	1.0

	3
	砷
	25

	4
	铅
	170

	5
	铬
	250

	6
	铜
	100

	7
	镍
	190

	8
	锌
	300



表1.3-11                 建设用地土壤污染风险筛选值          单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	第二类用地

	
	
	筛选值

	重金属和无机物

	1
	砷
	60

	2
	镉
	65

	3
	铬（六价）
	5.7

	4
	铜
	18000

	5
	铅
	800

	6
	汞
	38

	7
	镍
	900

	挥发有机物

	8
	四氯化碳
	2.8

	9
	氯仿
	0.9

	10
	氯甲烷
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	66

	14
	顺-1,2二氯乙烯
	596

	15
	反-1,2二氯乙烯
	54

	16
	二氯甲烷
	616

	17
	1,2二氯丙烷
	5

	18
	1,1,1，2-,四氯乙烷
	10

	19
	1,1,2，2-,四氯乙烷
	6.8

	20
	四氯乙烯
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8

	23
	三氯乙烯
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	25
	氯乙烯
	0.43

	26
	苯
	4

	27
	氯苯
	270

	28
	1,2-二氯苯
	560

	29
	1,4-二氯苯
	20

	30
	乙苯
	28

	31
	苯乙烯
	1290

	32
	甲苯
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	34
	邻二甲苯
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	76

	36
	苯胺
	260

	37
	2-氯酚
	2256

	38
	苯并［a］蒽
	15

	39
	苯并［a］芘
	1.5

	40
	苯并［b］荧蒽
	15

	41
	苯并［k］荧蒽
	151

	42
	䓛
	1293

	43
	二苯并［a,h］蒽
	1.5

	44
	茚并［1，2，3-cd］芘
	15

	45
	萘
	70


[bookmark: _Hlk154774594]
《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D中表D.1、D.2规定了土壤盐化分级标准和土壤酸化、碱化分级标准，详见表1.3-12和表1.3-13。
表1.3-12                      土壤盐化分级标准
	分级
	土壤含盐量（SSC）/（g/kg）

	
	干旱、半荒漠和荒漠地区

	未盐化
	SSC<2

	轻度盐化
	2≤SSC<3

	中度盐化
	3≤SSC<5

	重度盐化
	5≤SSC<10

	极重度盐化
	SSC≥10



表1.3-13                    土壤酸化、碱化分级标准
	pH值
	土壤酸化、碱化强度

	pH<3.5
	极重度酸化

	3.5≤pH<4.0
	重度酸化

	4.0≤pH<4.5
	中度酸化

	4.5≤pH<5.5
	轻度酸化

	5.5≤pH<8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH<9.0
	轻度碱化

	9.0≤pH<9.5
	中度碱化

	9.5≤pH<10
	重度碱化

	pH≥10
	极重度碱化



1.3.5 环境空气
（1）环境质量标准
工程位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，周围无工矿企业分布，属于环境空气质量功能分区的一类区，故基本项目执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值一级标准，其他项目执行浓度限值一级标准。
（2）污染物排放标准
工程仅施工期产生大气污染物，主要为施工扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值。
具体标准值见表1.3-14和表1.3-15。
表1.3-14             环境空气质量标准（摘录）                单位：μg/m3
	污 染 物 名 称
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP

	《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）一级
	年平均
	20
	40
	40
	15
	80

	
	日平均
	50
	80
	50
	35
	120

	
	小时平均
	150
	200
	-
	-
	-



表1.3-15             大气污染物排放标准（摘录）              单位：mg/Nm3
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	TSP

	无组织排放监控浓度限值
	1.0
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1.3.6 声环境
（1）环境质量标准
萨尔托海北干渠水闸位于农村地区，处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，周边无工矿企业分布，故工程区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准。
（2）污染物排放标准
工程仅施工期产生噪声，执行《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025) ，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。
具体标准值见表1.3-16和表1.3-17。
表1.3-16                 声环境质量标准表（摘录）
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）标准值〔dB(A)〕

	项目
	1类

	LAeq：昼间
	55

	LAeq：夜间
	45


注：昼间：6:00~22:00 夜间：22:00~次日6:00。

表1.3-17        建筑施工噪声排放标准(GB 12523-2025)（摘录）     单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55

	夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A)。



1.3.7 固体废物
本次除险加固工程将对现有萨尔托海北干渠水闸拆除，施工产生建筑垃圾执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）。工程建设运行如产生危险废物，其收集、储存、转移必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。

[bookmark: _Toc147489870][bookmark: _Toc147483046][bookmark: _Toc155025940]1.4 评价工作等级
[bookmark: _Toc410491241][bookmark: _Toc416877720][bookmark: _Toc247540589][bookmark: _Toc479152128][bookmark: _Toc479700625][bookmark: _Toc479701006]1.4.1 地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定原则，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程是以水文要素影响型为主的建设项目，按照径流取水比进行工作等级的判定。本工程建成后，闸址断面引水量约为1035.95万m3/a，设计水平年闸址断面多年平均来水量为6.7亿m3。经计算，径流取水比γ为1.55%，小于10%。因此根据水文要素影响型建设项目评价等级判定，本次地表水评价工作等级为三级。
1.4.2 地下水环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本工程属于Ⅲ类建设项目。
工程建设及影响区域无集中式地下水供水水源地及水源保护区，无特殊地下水资源保护区等环境敏感目标。工程所处河谷区地下水主要为第四系松散岩类孔隙潜水，闸址区河谷河漫滩宽阔，河漫滩和一级阶地卵砾石层孔隙潜水广泛分布，接受乌伦古河的直接补给。工程现状引水量约为1052.72万m³/a，本次除险加固拟对现有病险水闸进行拆除重建，建成后水闸引水规模为1035.95万m³/a，相较现状略有减少，工程建设运行对下游乌伦古河河谷区地下水的补径排条件影响不大。故地下水环境敏感程度为“不敏感”，据此，确定本工程地下水环境评价工作等级为三级。
1.4.3 生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)6.1.2条的要求，分别针对陆生生态和水生生态判定评价等级。
1.4.3.1 陆生生态
[bookmark: _Hlk146635981]萨尔托海北干渠水闸除险加固工程建设不涉及国家公园、自然保护区、世界遗产、重要生境等敏感区，工程区位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园湿地保育区内，经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》叠图，工程涉及占用“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”，同时该区域被划为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”。陆生生态影响主要为占地影响和施工对地表的破坏，工程建设占地面积共3.32hm2＜20km2。
依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程涉及占用“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园”，同时处于“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”和“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”，评价等级不低于二级。因此，工程陆生生态影响评价工作等级为二级。
1.4.3.2 水生生态
萨尔托海北干渠水闸始建于1961年，为拦河引水工程。本工程为拆除原址重建的除险加固项目，建成后仍采用拦河溢流堰型式引水，不会新增对乌伦古河的阻隔影响。经调查，工程所在河段不涉及重要水生生境，因此判定工程水生生态影响评价工作等级为三级。
1.4.4 土壤环境
[bookmark: _Hlk89437754]工程属于生态影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境影响敏感程度分级见表1.4-1。工程影响区土壤监测结果显示，项目所在地土壤含盐量在6.0~8.6g/kg之间，土壤pH值7.77~8.03之间，部分监测点土壤有轻度碱化和轻度盐化现象；土壤环境属“敏感”。


表1.4-1                 生态影响型项目敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4 g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	干燥度是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。



[bookmark: _Hlk89438061]依据导则附录A项目类别划分标准，本工程属于水利工程Ⅲ类建设项目，工程影响区域土壤环境敏感程度为“敏感”，依据导则工作等级划分规定（表1.4-2），工程土壤环境评价工作等级确定为三级。
[bookmark: _Hlk89437701]表1.4-2                  生态影响型评价工作等级划分表
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。



1.4.5 环境空气
[bookmark: _Toc247540591][bookmark: _Toc410491243][bookmark: _Toc479700627][bookmark: _Toc479701008][bookmark: _Toc479152130][bookmark: _Toc416877722]工程位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，运行期无大气污染物排放。施工期燃油施工机械运行产生的SO2、NOx，工程施工开挖、爆破和场内道路修筑产生的粉尘，以及车辆运输产生的尾气、扬尘等，将对湿地公园环境空气质量和右岸拟建进场道路西侧200m分布的3户村民产生影响，施工结束后影响消失。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中的估算模式计算结果，无组织排放的TSP最大落地浓度占标准的比例＜1%。故本工程大气环境影响评价工作等级为三级。
1.4.6 声环境
工程地处农村地区，区域社会经济活动较少，农牧业人口零散居住，属《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类声环境功能区；工程影响对象为水闸右岸拟建进场道路西侧200m分布的3户村民，施工期施工机械活动及土方开挖产生的噪声将使周围噪声级有所增加，施工结束后随即消失。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求工程声环境评价工作等级为二级。
1.4.7 环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据，工程建设不涉及危险工艺，施工期和运行期均不在现场存储危险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，对工程可能出现的环境风险进行分析，提出防范、减缓和应急措施。

[bookmark: _Toc147489871][bookmark: _Toc147483047][bookmark: _Toc480275190][bookmark: _Toc247540592][bookmark: _Toc416877723][bookmark: _Toc456976302][bookmark: _Toc322614202][bookmark: _Toc416547959][bookmark: _Toc436321103][bookmark: _Toc449902423][bookmark: _Toc410491244][bookmark: _Toc416547803][bookmark: _Toc155025941][bookmark: _Toc480275192][bookmark: _Toc469042330][bookmark: _Toc416877725][bookmark: _Toc456976304][bookmark: _Toc458884613][bookmark: _Toc410491246][bookmark: _Toc436321105][bookmark: _Toc467697103]1.5 评价范围
[bookmark: _Toc416877726][bookmark: _Toc456976305][bookmark: _Toc480275193][bookmark: _Toc467697104][bookmark: _Toc469042331][bookmark: _Toc410491247][bookmark: _Toc436321106][bookmark: _Toc458884614]1.5.1 水资源配置评价范围
本工程为拆除旧闸后在原址新建的引水工程，供水对象为富蕴县恰库尔图灌区的其中1.87万亩耕地，现状工程引水量1052.72万m3/a，除险加固后供水对象不变，因灌区灌溉水利用系数提高，建成后工程引水量减少约17万m3/a。故区域水资源配置评价范围为富蕴县恰库尔图灌区内由本工程控制的1.87万亩灌溉面积。
1.5.2 水文情势评价范围
萨尔托海北干渠水闸现状引水量为1052.72万m³/a，本次除险加固工程实施后，由于灌区灌溉水利用系数提高，工程引水量减少为1035.95万m³/a，年内引水过程相较现状略有变化。工程建设对乌伦古河不新增阻隔，从河流水生生境的完整性角度考虑，水生生态评价范围为工程闸前壅水区至下一拦河建筑之间的乌伦古河河段。因此，确定工程水文情势评价范围为工程闸前壅水区至本工程下游的拦河引水设施-萨尔托海南干渠水闸之间约13km河段。
1.5.3 地表水环境评价范围
工程建成后，河流水质变化主要取决于水文情势及入河污染源变化，地表水环境评价范围同水文情势评价范围。
1.5.4 地下水环境评价范围
[bookmark: _Toc457387331]根据本工程影响范围内区域水文地质条件、生态敏感区分布情况，以及工程运行对地下水环境的影响特征，确定地下水评价范围为：萨尔托海北干渠水闸除险加固工程建设区及工程河流水文情势评价河段。
1.5.5 生态环境评价范围
[bookmark: _Toc457387332][bookmark: _Toc449902431][bookmark: _Toc247540596][bookmark: _Toc416877731][bookmark: _Toc410491252][bookmark: _Toc436321111]1.5.5.1 陆生生态评价范围
（1）生态系统
本次除险加固工程实施对生态系统的影响主要表现在：一是工程永久占地将对评价区斑块异质性和破碎化程度产生影响，进而对区域景观格局产生一定影响；二是工程永久和临时占地等将对区域生态系统结构与功能产生影响；三是工程处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园内，工程建设将对湿地公园的结构与功能产生影响。根据工程区生态环境特点，结合工程总体布置、工程实施对各生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响与依存关系，考虑生态单元的完整性，生态系统评价范围包含新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围、工程施工临建设施区边界外扩300m范围，以及工程闸址至下游萨尔托海南干渠水闸之间河段的河谷林草分布范围，总面积14279.11hm2。
（2）生物多样性
根据工程特点，生物多样性评价范围与生态系统评价范围一致，评价范围总面积14279.11hm2。
（3）生态敏感区
①法定生态保护区
A、萨尔托海北干渠水闸处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，工程建设将局部占用湿地公园，可能对湿地公园的结构与功能产生影响。
B、萨尔托海北干渠水闸处于“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”和“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”范围内。根据现阶段主体工程设计成果，工程永久和临时占地以及工程划定的管理和保护范围共计有10.905hm2处于上述生态保护红线内，其中永久占用2.152hm2、临时占用1.169hm2，划定的工程管理和保护范围为7.583hm2（不涉及动土）。
②其他生态敏感区：工程运行后引水量较现状略有减少，年内引水过程较现状略有变化，将对工程闸址至萨尔托海南干渠水闸之间13km河段水文情势产生影响，可能对该段分布的河谷林草水源条件产生影响。
综上，生态敏感区评价范围包括：一是新疆青河县乌伦古河国家湿地公园，根据《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年）成果，湿地公园规划面积为13590.3hm2；二是工程涉及动土的永久和临时占用3.321hm2生态保护红线；三是工程闸址至下游萨尔托海南干渠水闸之间分布的859.20hm2河谷林草分布区。
（4）陆生动植物
工程建设对陆生动植物的影响主要表现为永久和临时占地对地表植被和陆生野生动物栖息生境产生的影响。此外，本次评价通过阿勒泰地区林业和草原局收集了关于乌伦古河流域蒙新河狸的调查资料，结合现场调查，萨尔托海北干渠水闸上游596m和1284m，下游176m和1203m岸边分布有国家一级保护动物—蒙新河狸冷季巢穴。工程施工和引水运行可能会对河狸巢穴及其栖息活动产生影响。综上，确定陆生动物评价范围为萨尔托海水闸上下游2km河道、沿河两岸100m的区域，以及工程永久、临时占地区和周边300m范围；陆生植物评价范围为工程永久和临时占地区及周边300m范围。
1.5.5.2 水生生态评价范围
萨尔托海北干渠水闸始建于1961年，为全拦河闸堰结合水闸，其下游约13km为萨尔托海南干渠水闸，亦为全拦河型式。本次除险加固工程建设不对乌伦古河水生生态产生新增阻隔影响。
考虑既有拦河工程分布情况、河流水生生境的完整性，将本次水生生态评价范围确定为：本工程闸前壅水区至下游萨尔托海南干渠水闸之间13km河段。
1.5.6 土壤环境评价范围
[bookmark: _Toc410491250][bookmark: _Toc416877729][bookmark: _Toc247540595][bookmark: _Toc436321109][bookmark: _Toc449902429]本工程属于生态影响型建设项目，土壤环境评价等级为三级，土壤环境评价范围为工程占地区及周围1km。
1.5.7 环境空气评价范围
[bookmark: _Toc416877730][bookmark: _Toc410491251][bookmark: _Toc449902430][bookmark: _Toc436321110]本工程环境空气评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，不需设置环境空气影响评价范围，结合工程环境空气污染物以扬尘为主、易于沉降的特点，主要关注各施工区和施工道路两侧200m范围内的环境空气影响。
1.5.8 声环境评价范围
工程仅施工期有噪声源，将施工工区和施工道路两侧200m范围作为声环境评价范围。

[bookmark: _Toc147489872][bookmark: _Toc147483048][bookmark: _Toc196882175][bookmark: _Toc416877733][bookmark: _Toc322614203][bookmark: _Toc410491254][bookmark: _Toc416547804][bookmark: _Toc416547960][bookmark: _Toc436321113][bookmark: _Toc480275201][bookmark: _Toc201368133][bookmark: _Toc184113756][bookmark: _Toc116962473][bookmark: _Toc456976317][bookmark: _Toc247540598][bookmark: _Toc144827128][bookmark: _Toc449902433][bookmark: _Toc155025942][bookmark: _Toc456976322]1.6 环境保护目标
[bookmark: _Toc416877734][bookmark: _Toc469042340][bookmark: _Toc436321114][bookmark: _Toc449902434][bookmark: _Toc456976318][bookmark: _Toc467697113][bookmark: _Toc458884623][bookmark: _Toc410491255][bookmark: _Toc480275202][bookmark: _Toc247540599]1.6.1 区域环境敏感对象
（1）新疆青河县乌伦古河国家湿地公园
新疆青河县乌伦古河国家湿地公园位于新疆青河县县城西南部，包括青河县内乌伦古河及上游青格里河河道及其两岸的河谷林草区，地理坐标东经90°08′26″~90°31′08″，北纬45°54′04″~46°36′16″。根据《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年），湿地公园规划面积13590.3hm2，共划分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区5个功能区。
根据现阶段主体设计，本工程永久占地和临时占地均位于湿地公园功能分区中的湿地保育区（该湿地公园保育区面积共8842.09hm2，占湿地公园总面积的65.1%）。
2024年12月，自治区林草局以“新林湿字〔2024〕85号”复函，已同意本工程占用新疆青河县乌伦古河国家湿地公园。工程占地将局部占用该湿地公园保育区，改变区域局部土地利用方式，工程运行引起的下游河段水文情势变化，可能影响湿地公园范围内的河谷林草水源条件，进而影响湿地公园的景观及生态系统结构和功能。工程建设应确保不会对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的结构和功能产生不利影响，维持景观生态体系的完整性和稳定性，保护区域野生动植物栖息地。
（2）生态保护红线
经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》叠图分析，工程处于“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”，同时该区域被划定为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”。“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”主要沿乌伦古河及两岸划定，总面积为194852.37hm2。根据现阶段主体设计，工程永久和临时占用上述生态保护红线共计3.321hm2。工程建设应符合上述生态保护红线相关管控要求，并确保工程建设及运行不会对生态红线的生态功能产生明显不利影响。
（3）河谷林草区
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程至下游萨尔托海南干渠水闸之间13km河段，两岸多建设有居民点并已开垦为农田。经现场调查，该段河谷林草主要沿河道漫滩和低阶地呈块状、带状断续分布，宽度在0.85~1.36km，面积约859.20hm2。该段河谷林地主要有苦杨、榆树等，灌木主要有灌木柳、铃铛刺、骆驼蓬等组成，草地主要为低地草甸草地，因河流洪水漫灌和地下水的影响形成，镶嵌分布在河谷林下及靠河岸部分，草本植物主要为芨芨草、苔草、芦苇、野胡麻、苦豆子及盐生草等，草群生长较茂密，植株较高，草层高度10~35cm，盖度10~85%。总体上，该河段河谷林地长势一般，河谷草地长势较好。
现状该河段河谷林草生长主要依靠天然降水和地下水，地下水补给源主要为河流渗漏补给和灌溉入渗补给，大气降水作为补充。工程运行后，年引水量相较现状年略有减少、年内引水过程稍有变化，对河谷林草水源条件影响较小。
1.6.2 环境保护目标
1.6.2.1 水资源
严格水资源管理，合理配置水资源。工程运行应满足闸址断面生态流量下泄要求；此外，须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水。
1.6.2.2 水文情势及地表水环境
（1）水文情势
根据《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》，工程所处的乌伦古河管控单元的相关管控要求提出，乌伦古河重要控制断面生态流量下泄需执行《新疆阿勒泰地区乌伦古河（乌伦古湖）生态流量（水量）目标制定与保障方案》（2022年12月）。该方案对处于萨尔托海北干渠水闸上游12.7km处的二台水文站生态流量提出了下泄要求，为枯水期10月-次年3月不低于0.88m³/s、丰水期4月-9月不低于7.39m³/s。现状二台水文站至本工程闸址之间仅有萨尔哈仁水闸一处取水口，年取水量200万m³左右。本次评价，以《保障方案》中二台水文站的生态流量下泄要求作为萨尔托海北干渠水闸闸址断面的生态流量控制要求，工程应在保证生态流量下泄的前提下引水灌溉。
（2）地表水环境
保护河流水质，使其满足水环境功能区划确定的河段水质要求，不因工程施工和运行降低其使用功能。
1.6.2.3 地下水环境
本工程评价范围内无特殊地下水资源保护区，地下水保护目标主要是维持区域地下水位，避免因工程建设对周边及其影响区河谷林草区地下水位产生明显不利影响。
[bookmark: _Toc457387343]1.6.2.4 生态环境
（1）陆生生态
①维持区域景观生态体系的完整性和稳定性，维持工程影响区域自然生态系统的结构和功能，保护区域自然生态系统多样性和生物物种多样性，保护重要物种生境条件。保障下游河段河谷林草水源条件。
②工程建设占用“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”和“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”，应符合《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）和生态保护红线的相关管控要求，工程建设及运行不得对生态保护红线的生态功能产生明显不利影响。
③工程占用新疆青河县乌伦古河国家湿地公园湿地保育区，工程建设应符合《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年）相关湿地保育区的管理要求，并将施工生产生活区迁出湿地公园，后期加强主体建筑物周边施工迹地的恢复，确保工程建设不会对湿地公园的结构与功能产生明显不利影响。
④严格限定工程建设扰动区域，加强施工管理和环境保护宣传，禁止晨昏施工，降低噪声干扰，并禁止施工人员捕杀国家一级保护动物蒙新河狸，施工结束后，加强对施工迹地的植被恢复，减少对区域植被的影响，避免对河狸及其栖息地产生明显不利影响。此外，下阶段主体设计应优化溢流堰坡面型式，采用在溢流堰背水坡面设置凹凸槽或其他措施增加表面粗糙度，提供河狸抓附点，便于河狸攀爬。
（2）水生生态
保护工程影响河段内分布的银鲫、尖鳍鮈、贝加尔雅罗鱼、丁鱥、北方花鳅、北方须鳅和河鲈等7种土著鱼类的生境条件及种群资源，不因工程建设运行对其产生明显不利影响。
1.6.2.5 土壤环境
保护工程建设影响区土壤环境，不因工程建设造成土壤环境质量下降，维持地表植被生长所需的基本条件。
1.6.2.6 环境空气
加强施工管理，对施工期大气污染源进行控制和治理，使工程建设区所在的新疆青河县乌伦古河国家湿地公园以及右岸拟建进场道路西侧200m范围内萨尔托海乡3处居民点环境空气质量达到功能区划要求的《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）一级标准。
1.6.2.7 声环境
[bookmark: _Toc456976326]加强设备维护，控制施工时段，降低施工噪声，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)中场界噪声污染限值标准，避免施工噪声对右岸拟建进场道路西侧200m范围内萨尔托海乡3处居民点生活产生明显不利影响。

[bookmark: _Toc429670820][bookmark: _Toc147483049][bookmark: _Toc147489873][bookmark: _Toc155025943]1.7 评价工作水平年
（1）现状评价水平年
地表水、地下水、土壤、声环境和环境空气等环境现状评价采用2026年监测成果，生态环境现状评价以2025年的遥感解译和2026年现场实地调查为背景值。
（2）预测水平年
工程施工期：评价时段为工程施工全过程，预测水平年为施工高峰年。
工程运行期：评价时段至工程运行并发挥全部效益后，依据现阶段主体设计报告，为工程设计水平年2025年。
表1.6-1                 工程环境保护目标及保护要求表
	序
号
	环境
要素
	保护目标
	位置
	保护要求

	1
	水资源
	符合用水总量管控要求
	萨尔托海北干渠水闸供水灌区
	须在取得萨尔托海北干渠水闸相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水。

	2
	地表
水环境
	①生态流量；
②工程影响河段水质。
	萨尔托海北干渠水闸闸址断面；
②萨尔托海北干渠水闸至下游萨尔托海南干渠水闸。
	萨尔托海北干渠水闸闸址断面下泄生态流量不低于0.88 m³/s（枯水期10月-次年3月）、7.39 m³/s（丰水期4月-9月）；
保护河流水质，使其满足水环境功能区划确定的河段水质要求，不因工程实施降低其使用功能。

	3
	地下
水环境
	维持区域地下水位。
	工程建设区域及其下游
	避免因工程建设和运行对周边及其下游河谷林草分布区地下水位产生影响。

	4
	陆生生态
	区域景观格局、生态系统结构与功能、生物多样性；
	工程占地区
	维持工程影响区域的基本景观格局、生态系统结构与功能，保护区域自然生态系统多样性和生物物种多样性。

	
	
	闸址下游河谷林草区
	萨尔托海北干渠水闸至下游萨尔托海南干渠水闸
	确保工程建设运行不会对该河段河谷林草水源条件产生明显不利影响。

	
	
	“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”、“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”
	工程占用生态保护红线区
	①工程建设应符合《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）和生态保护红线区相关管控要求；
②工程建设及运行不得对生态保护红线区的生态功能产生明显不利影响。

	
	
	新疆青河县乌伦古河国家湿地公园
	工程永久和临时占地区处于湿地公园保育区
	①工程建设应符合《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》相关保育区的管理要求，并将施工生产生活区迁出；
后期加强施工迹地恢复，确保工程建设不会对湿地公园的结构与功能产生明显不利影响。

	
	
	陆生动植物
	工程占地区、施工活动扰动区
	严格限定工程建设扰动区域，加强施工管理和环境保护宣传，禁止晨昏施工，降低噪声影响，禁止施工人员捕杀国家一级保护动物蒙新河狸，施工结束后，加强对施工迹地的植被恢复，减少对区域植被的影响，避免对河狸及其栖息地产生明显不利影响。下阶段主体设计应优化溢流堰坡面型式，采用在溢流堰背水坡面设置凹凸槽或其他措施增加表面粗糙度，提供河狸抓附点，便于河狸攀爬。

	5
	水生生态
	水生生境，重点保护土著鱼类
	工程所处乌伦古河上下游河段
	保护河段内分布的银鲫、尖鳍鮈、贝加尔雅罗鱼、丁鱥、北方花鳅、北方须鳅和河鲈等7种土著鱼类的生境条件及种群资源，不因工程建设运行对其产生明显不利影响。

	6
	土壤
环境
	工程建设影响区土壤环境
	工程占地区
	不因工程建设造成土壤环境质量下降，维持地表植被生长所需的基本条件。

	7
	环境空气
、声环境
	新疆青河县乌伦古河国家湿地公园，右岸进场道路西侧200m范围内萨尔托海乡3处居民点
	工程占地及周边区域
	加强施工管理，对施工期大气污染源进行控制和治理，环境空气质量达到功能区划要求的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准。

	
	
	
	
	加强设备维护，控制施工时段，降低施工噪声，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)中所定场界噪声污染限值段标准，避免施工噪声对右岸拟建进场道路西侧200m范围内萨尔托海乡3处居民点生活产生明显不利影响。





[bookmark: _Toc155025944][bookmark: _Toc147489874][bookmark: _Toc147483050]2. 工程概况
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2.1.1 现有工程概况
为了解决富蕴县克孜勒希力克乡的灌溉问题，1961年当地政府自筹资金发动群众修建了萨尔托海北干渠水闸。到20世纪70年代，富蕴县水利局组织当地农牧民扩建了该水闸。因建设时间较早，国家尚未建立环境影响评价制度，故未开展环境影响评价工作，工程亦无从查找施工图纸和竣工验收资料。
工程自建成至今已运行了65年，现状承担向下游富蕴县恰库尔图灌区1.87万亩耕地的灌溉引水任务。根据2023年5月经过审定的水闸安全鉴定报告书，现有水闸主要由进水闸、溢流堰、上下游连接段组成，为Ⅲ等中型工程，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，设计洪水标准20 年一遇，洪峰流量为393m3/s，校核洪水标准50 年一遇，洪峰流量为632m3/s，抗震设防烈度Ⅷ度。
现有工程进水闸为单孔开敞式平板钢闸门，闸门尺寸为2.1×2.0m（宽×高），闸孔净宽1.8m，闸底板高程893.40m，闸顶高程896.20m，闸室长度2.5m；闸后放置预制钢筋砼工作桥，尺寸为3.8×1.5m，厚度为20cm；闸底板为砼结构，厚度0.5m，闸前无铺盖，闸后无消能防冲设施，启闭机型式为单吊点手动螺杆式启闭机，启闭力为5t，现状无启闭机房。
拦河溢流堰布置在进水闸左侧，型式近似梯形堰，堰顶宽约2.0m，溢流堰顶高低不平，高程894.60~895.60m之间，堰长约160.0m，采用铅丝笼干砌石混杂结构。
进水闸上游连接段两岸为浆砌石八字墙，其中左岸长9.0m，右岸长5.0m，顶宽0.4m，左岸翼墙上游接溢流堰，右岸翼墙上游接天然河坎；进水闸下游两岸布置有5.5m长的八字墙，顶宽0.4m，为浆砌石台阶式扭面结构，翼墙顶高程为894.80m；闸后翼墙下游接灌溉引水渠，引水渠为现浇砼板衬砌渠道。
进水闸为开敞式平板钢闸门，闸门尺寸为2.1×2.0m（宽×高）。启闭机型式为单吊点手动螺杆式启闭机，启闭力为5t，现状无启闭机房。
2.1.2 除险加固的提出
2023年5月，阿勒泰地区乌伦古河流域管理处委托新疆双河勘测设计有限公司阿勒泰分公司编制了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸安全鉴定报告》，并组织专家对工程进行安全鉴定，报告结论提出：水闸安全管理评价为差，工程质量、防洪标准、渗流和结构安全性等评价内容均为C级，工程存在安全隐患，依据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）、《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）规定，评定该闸为四类闸，建议对其进行拆除重建。
工程安全鉴定报告书上报阿勒泰地区水利局后，2023年7月地区水利局经过审定下发了《关于印发乌伦古河流域管理处喀乡五队水闸等4座水闸安全鉴定报告书的通知》（阿地水字〔2023〕86号），通知要求应对安全鉴定报告书中提出的问题及时处理，加强工程运行管理，确保水闸安全运行，同意评定为四类闸。
据此，阿勒泰地区萨尔托海水库管理处委托阿勒泰地区水利水电勘测设计院开展萨尔托海北干渠水闸除险加固工程设计工作，目前已于2025年5月获得可研设计批复。

[bookmark: _Toc155025946]2.2 工程概况
[bookmark: _Toc375040886][bookmark: _Toc141250971][bookmark: _Toc385430045][bookmark: _Toc141672076]2.2.1 工程任务
萨尔托海北干渠水闸主要任务为灌溉，承担下游1.87万亩耕地的灌溉用水任务。本工程拟在原闸址处对现有水闸设施进行拆除重建。
2.2.2 工程地理位置
萨尔托海北干渠水闸位于阿勒泰地区青河县萨尔托海乡境内，处于乌伦古河中游河段，地理坐标为东经90°04′05″，北纬46°05′45″，距离富蕴县城约150km，距上游二台水文站约12.7km，距离萨尔托海乡政府所在地8.5km。现有水闸布设在乌伦古河右岸，有恰库尔图镇—萨尔托海乡公路联通，交通便利。
2.2.3 设计水平年和设计保证率
现状水平年为2022年，设计水平年为2025年。工程设计保证率为75%。
2.2.4 工程水资源配置方案
本工程为拆除现有水闸后在原址重建的除险加固项目，现状年2022年和设计水平年2025年供水范围均为下游富蕴县恰库尔图灌区内的1.87万亩耕地，供水灌区位于富蕴县克孜勒希力克乡，该乡粮食作物以小麦、玉米为主，主要经济作物有葵花、打瓜等，饲草料作物以苜蓿为主，还种植了一定比例的防护林地。灌区现状年与设计水平年作物种植种类及种植面积不变，灌区以常规地面灌溉方式为主。参照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），主体设计工程灌溉设计保证率为75％。
设计水平年2025年，萨尔托海北干渠水闸控制灌溉面积维持现状不变，供水灌区灌溉水利用系数由现状年的0.556提高到设计水平年的0.565，综合毛灌溉定额由562.95m3/亩下降到553.98m3/亩，供水灌区的灌溉需水量由现状的1052.72万m3减少至1035.95万m3。根据主体设计：
P=50%来水频率下，闸址断面乌伦古河河道来水量60154万m3，现状年灌区引水1052.72万m3，设计水平年设计引水1035.95万m3，灌区不缺水。
P=75%来水频率下，闸址断面乌伦古河河道来水量50070万m3，现状年灌区引水1052.72万m3，设计水平年设计引水1035.95万m3，灌区不缺水。
2.2.5 工程项目组成
本工程主要建筑物有进水闸、冲砂闸、溢流堰、上下游连接段，还包括新增管理设施、监测设施、信息化设施、金属和机电设施设备等。工程组成见表2.2-1。
表2.2-1                   工程项目组成汇总表
	工程项目
	工程组成

	主体工程
	进水闸
	进水闸布置在河道右岸，1孔，单孔净宽1.8m，闸室总长度10.0m。

	
	冲砂闸
	冲砂闸布置在进水闸左侧，进水闸与冲砂闸采用重力式挡土墙进行相接；冲砂闸与主河道垂直布置，共3孔，每孔净宽5.0m，采用整体式结构。

	
	溢流堰
	溢流堰采用驼峰堰，总净宽40m，堰顶高程894.30m。

	
	上下游连接段
	右岸上下游护岸均采用格宾石笼坡式护岸，左岸上下游导流堤全断面均采用格宾石笼衬砌，扭面均采用混凝土结构，闸间连接翼墙采用重力式挡土墙，总长487.9m。

	施工辅助工程
	施工导流
	采用束窄河床分期导流方式。一期围堰采用土石围堰加土工膜防渗，使水流从左侧束窄原河床通过；二期利用已修建的冲砂闸进行导流。

	
	施工企业
	2台混凝土拌和机、1处综合加工厂（负责工程所需的钢、木材料的加工）。

	公用工程
	风、水、电系统
	设一台YV-3/8空压机负责供风；生产用水从乌伦古河抽取；生活用水从附近村庄水车拉运；架设供电线路并配备80kW柴油发电机组一套。

	储运工程
	料场、渣场
	本工程围堰填筑料及混凝土骨料场取自克孜勒希力克乡附近台地处的商品料场，块石料取自杜热镇窝依阔拉新村附近的砂砾商品料场。工程不设置弃渣场，拆除的土石方用于围堰施工和格宾石笼填筑料，弃方用于场地平整，其余建筑垃圾和生活垃圾一起拉运至萨尔托海乡指定填埋处。

	
	施工交通
	新建永久进场道路为1条长130m、宽6m的柏油路面；临时施工道路为1条长150m、宽6m、砂砾石路面的道路。

	办公及生活设施
	临建施工生活区1处。

	移民安置
	无搬迁安置人员，不涉及专项设施改迁建，占用林草地采用货币补偿方式。



2.2.6 工程等别和设计安全标准
（1）工程等别
萨尔托海北干渠水闸主要任务为灌溉，承担下游富蕴县恰库尔图灌区1.87万亩耕地的灌溉引水。根据《防洪标准》（GB 50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）及水利部办公厅文件“办农水〔2021〕340号”文规定，确定本工程等别为Ⅲ等中型工程，主要建筑物3级，包括进水闸、冲砂闸、溢流堰、上下游连接段等，次要建筑物4级，包括上下游连接段等，临时建筑物5级，包括导流建筑物等。
（2）工程设计安全标准
本次除险加固工程设计引水流量为1.56m3/s，工程设计洪水标准20年一遇，洪峰流量389m3/s，校核洪水标准50年一遇，洪峰流量626m3/s。工程区相应的地震基本烈度为VIII度，构为区域构造相对稳定区，根据工程建筑物类型确定工程抗震设防类别为丙，设计设防烈度为8度。
2.2.7 工程总体布置及主要建筑物
2.2.7.1 工程总体布置
本工程总体布置为在乌伦古河河道右岸原闸址处，由右向左依次布置1孔进水闸、3孔冲砂闸及40m宽驼峰型溢流堰，左右岸各设上、下游连接段，总长487.9m。工程总平面布置图见本报告附图。
2.2.7.2 主要建筑物
（1）进水闸
进水闸布设在河道右岸，共1孔，闸孔净宽1.8m，底板高程893.50m，胸墙底缘高程894.80m，闸顶高程898.10m，工作桥高程901.60m。进水闸采用整体式结构，边墩厚度1.0m。闸室总长度10.0m，采用钢筋砼整体式结构，并设有检修闸门和工作闸门各1扇，均采用潜孔式平板钢闸门，各配置单吊点卷扬式启闭机1台。
进水闸前设置挡砂坎，高程与进水闸底板高程相同为893.50m；闸后修建消力池，消力池长度15.0m，深度0.6m，底板及边墙厚度均为0.6m，顶高程898.10~896.80m。在消力池末端布置3排排水孔，排距0.5m，孔距0.5m，呈梅花状布置。消力池后再修建长30.0m海曼段，钢筋混凝土矩形渠结构，共分2段，每段长度15m，顶高程896.80m，底板厚度0.6m，边墙厚度0.4~0.6m。
（2）冲砂闸
冲砂闸布设在进水闸左侧，与主河道垂直布置，共3孔，单孔净宽5.0m，底板高程893.00m，闸门顶高程894.80m，闸顶高程898.10m，工作桥高程901.60m。采用整体式结构，冲砂闸闸室总长度10.0m，边墩厚度1.2m，中墩厚度1.5m，并设有冲砂闸检修闸门及工作闸门，均采用露顶式平板钢闸门，其中，工作闸门共3扇，每扇设双吊点卷扬式启闭机1台，检修闸门3孔共用1扇，采用移动式双吊点卷扬式启闭机进行启闭。
冲砂闸前修建铺盖，铺盖厚度0.6m，高程与现状河底同高为893.00m，长度10.0m。在与溢流堰连接处修建导砂墙，导砂墙半径80m，顶高程894.30m，基础高程890.30m。冲砂闸后修建消力池，消力池底板高程892.00m，消力池深度0.8m，长度20.0m，底板厚度0.8m，边墙厚度1.2m。右侧边墙顶高程898.10~896.80m，左侧边墙顶高程894.30m。在消力池末端布置3排排水孔，排距0.5m，孔距0.5m，梅花状布置。消力池末端修建齿墙，齿墙深度4.5m，深入河床砂卵砾石内。护坦后接长25m海漫段，均为钢筋骨架格宾石笼，前段15.0m厚度2.0m，后段10.0m厚度1.0m。
（3）溢流堰
溢流堰布置在河道左岸，与冲砂闸在同一轴线上，溢流堰右侧与冲砂闸混凝土边墙相连，左侧与上下游连接段相连。溢流堰采用驼峰堰，堰宽40.0m，堰顶高程894.30m，堰顶圆弧半径1.365m，堰前、堰后端半径5.2m，堰前、堰后坡比近似为1:3，边墙为混凝土重力式挡土墙，墙顶宽度1.2m，顶高程896.80m。
溢流堰前修建长度10.0m、厚度0.6m的铺盖，高程与现状河底同高为893.00m。在与冲砂闸连接处修建导砂墙，导砂墙半径80m，顶高程894.30m，基础高程890.30m。溢流堰后修建消力池，消力池底板高程892.00m，消力池深度0.8m，长度20.0m，底板厚度0.8m，边墙厚度1.0m，边墙顶高程896.80m。消力池末端布置3排排水孔，排距0.5m，孔距0.5m，梅花状布置。消力池末端修建齿墙，齿墙深度4.5m，深入河床砂卵砾石内。护坦后接长25m海漫段，均为钢筋骨架格宾石笼，前段15.0m厚度2.0m，后段10.0m厚度1.0m。
（4）上下游连接段
上下游连接段主要包括左岸上下游护岸及扭面，右岸上下游导流堤及扭面，闸间连接翼墙等，总长度487.9m。其中右岸上游护岸长度82.3m，右岸上游扭面长度30m，右岸下游扭面长度25m，右岸下游护岸长度69.7m；左岸上游导流堤长度150m，左岸上游扭面长度25m，左岸下游扭面长度25m，左岸下游导流堤长度69.7m，左岸中间段导流堤长度40m。闸间连接翼墙长度11.2m。
右岸上下游护岸均采用格宾石笼坡式护岸，边坡1:2，格宾石笼厚度0.6m，基础采用平铺格宾石笼护底防冲，平铺长度6.0m；右岸上下游扭面均采用混凝土结构，右岸上游扭面顶高程898.10m，右岸下游扭面顶高程896.80m，扭面布置两排排水孔，孔内填充无纺布包裹砂砾石反滤包。
左岸上下游导流堤全断面均采用格宾石笼衬砌，迎水面边坡1:2，格宾石笼厚度0.6m，基础采用平铺格宾石笼护底防冲，平铺长度6.0m；背水面边坡1:2，格宾石笼厚度0.3m，基础防冲埋置深度1.0m；导流堤顶格宾石笼衬砌，厚度0.3m；扭面布置两排排水孔，孔内填充无纺布包裹砂砾石反滤包；左岸中间段导流堤位于溢流堰上游铺盖、堰室及消力池段，导流堤背水面边坡1:2，格宾石笼厚度0.3m，基础防冲埋置深度1.0m。导流堤顶格宾石笼衬砌，厚度0.3m。
闸间连接翼墙采用重力式挡土墙，翼墙布置两排排水孔，孔内填充无纺布包裹砂砾石反滤包。

[bookmark: _Toc147483053][bookmark: _Toc147489877][bookmark: _Toc155025947][bookmark: _Toc530149062]2.3 工程施工
[bookmark: _Toc436321136]2.3.1 施工交通运输
（1）对外交通
[bookmark: _Toc436321137]本工程位于阿勒泰地区青河县萨尔托海乡境内，水闸与富蕴县城直线距离约150km，萨尔托海乡政府直线距离约8.5km。项目区可通过G216、S228、S230、S302及恰库尔图镇—萨尔托海乡公路等与萨尔托海乡、青河县城、富蕴县城、阿勒泰市等地联通，交通十分便利。工程对外以公路运输为主，上述公路可满足工程所需外来物资运输条件。
现状水闸距离恰库尔图镇—萨尔托海乡的公路约130m，尚未修建道路，无法满足施工运输要求，故需要新建长约130m进场道路与恰库尔图镇—萨尔托海乡的公路相连，工程完工后，后期作为管理的对外交通道路。
（2）场内交通
根据选定的施工方案和施工布置要求，本次施工场内临时道路与导流围堰堰顶相结合，对内与上下游施工围堰连通成环形道路，并与场内施工生产生活区连接，对外与场外道路连接，构成整体施工交通运输体系。在工程主体建筑物右侧修筑长150m，宽6.0m的砂砾石路面临时施工道路。
工程场内交通运输布置及特性见表2.3-1。
表2.3-1                    施工道路统计一览表
	序号
	道路名称
	起止点
	路面形式
	宽度（m）
	长度（km）
	备注

	1
	进场道路
	恰库尔图镇—萨尔托海乡的公路至右岸水闸旁
	宽柏油路面
	6.0
	0.13
	永久道路

	2
	场内临时道路
	进场道路至上下游施工围堰、施工生产生活区等
	砂砾石路面
	6.0
	0.15
	临时道路



2.3.2 天然建筑材料
本工程不单独设开采料场，工程所需混凝土骨料、块石料及围堰填筑料均从商业料场购置。其中，混凝土骨料从富蕴县克孜勒希力克乡西侧约13km处第三系台地上的商业料场购置，该料场至工程区运距25km；围堰填筑料利用混凝土骨料场的废弃料或原状土料；块石料场从富蕴县杜热镇窝依阔拉新村附近的料场购置，距离工程区平均运距160km。
[bookmark: _Toc436321138]2.3.3 施工总布置、施工企业及仓储设施布置
[bookmark: _Toc436321139]本工程施工项目主要为进水闸、冲砂闸、溢流堰及上下游连接段建设，工程现阶段主体设计报告中施工场地主要布置在乌伦古河右岸的开阔地上，分别设混凝土拌合站、砂石材料堆场、水泥仓库、钢筋木材加工厂及施工生活区。施工具体布置见本报告附图。
（1）混凝土拌合站
在乌伦古河右岸水闸施工生产区内布置2台移动式拌和机，承担工程混凝土浇筑的生产任务，最大生产规模为30m3/h，每日两班制生产，每班8小时，与河道最近距离约24m。
（2）砂石材料堆场
在乌伦古河右岸设置1处临时砂石料堆场，布置于混凝土拌合站东北侧，主要用于工程建筑用的混凝土、砂石料等材料堆放，与河道最近距离约28m。
（3）水泥仓库
主要负责堆放水泥，布置于混凝土拌合站东南侧，占地面积250m2，与河道最近距离约24m。
（4）钢筋木材加工厂
主要负责工程所需的钢、木材料的加工，服务对象为混凝土工程，布置于水泥仓库旁，占地面积80m2，与河道最近距离约20m。本工程不设置机械维修厂，现阶段主体设计中提出机械日常小型维修及保养工作可在施工场地或钢筋及木材加工厂进行，大型修理可到萨尔托海乡机修厂进行。
（5）施工生活区
本工程施工高峰期出工人数360人，平均出工人数240人，施工生活区布置于加工厂旁，与河道最近距离约12m。
2.3.4 主要建筑材料及风、水、电供应
（1）主要建筑材料供应
工程建设所需钢材由乌鲁木齐市采购，综合运距500km；水泥由富蕴县水泥厂采购，运距150km；油料由萨尔托海乡石油公司购买，运距10km；木材、零星建材、生活及生产物资由青河县城购买，综合运距100km。
（2）施工供风
施工现场设YV-3/8空压机一台，负责供风。
（3）施工供水
施工用水主要用于混凝土工程施工，生产用水直接从河道抽取，经处理后使用；生活用水从附近村庄拉运。
（4）施工供电
从已架设10kV萨乡线179号牧业一队支线011号杆上“T”接，架设一条供电专线至工程区，在管理区架设一台125kVA柱上变压器。架设供电专线作为永久用电，在施工期作为施工用电，同时配备一套80kW柴油发电机组作为备用电源。
（5）对外通讯
闸址区通讯网络覆盖全面，施工通讯比较方便。
2.3.5 施工导流
（1）导流时段及导流标准
根据施工工期安排结合工程区水文情况，导流时段定为9月~11月，根据水闸工程等别和导流建筑物使用年限及防护对象级别确定导流建筑物为5级，根据规范要求洪水重现期取5~10年。由于工程区上游已建有调蓄水库，因此现阶段主体设计选取导流洪水重现期为5年，施工期导流洪峰流量为48.4m3/s。
（2）导流方式及导流建筑物布置
工程位于乌伦古河中游的主河道上，闸址处主河槽宽度约60m，河槽相对较宽，根据地形条件，现阶段主体设计采用束窄河床分期导流方式，一期通过束窄河床导流，二期通过已修建的建筑物导流。
一期围堰
一期围堰围右岸，修建右侧部分拦河建筑物及上下游护岸，水流从左侧束窄河床通过，采用河床砂砾石或卵砾石进行填筑，最大堰高2.5m，堰顶宽3m。迎水面、背水面边坡均为1:1.5。堰体采用土工膜防渗，入土深度0.5m，土工膜型号采用200g/ m2/0.5mm。为满足渗透稳定要求，在上游设置4m宽的土工膜水平铺盖，铺盖上设50cm厚的编织土袋，在编织土袋外铺设格宾网片防冲。一期围堰轴线长度290m。
二期围堰
二期围堰围左岸，利用右岸已修建的冲砂闸导流，采用河床砂砾石或卵砾石进行填筑，最大堰高2.8m，堰顶宽3m。迎水面、背水面边坡均为1:1.5。堰体采用土工膜防渗，入土深度0.5m，土工膜型号采用200g/ m2/0.5mm。为满足渗透稳定要求，在上游设置4m宽的土工膜水平铺盖，铺盖上设50cm厚的编织土袋，在编织土袋外铺设格宾网片防冲。二期围堰轴线长度380m。
（3）导流工程施工
围堰的施工顺序：基础开挖→堰体填筑→土工膜铺设→沙土袋衬砌→格宾网片防护。基础采用挖掘机开挖，堰体采用商品料场砂砾石或卵砾石进行填筑，结合土工膜防渗。
（4）施工排水
本工程围堰填筑完成后，施工过程中围堰基坑水及基础渗水量、围堰堰身及基坑覆盖层中的含水量利用工程开挖的横向齿墙沟进行排水，同时工程在铺盖前端、闸堰底板前端、闸堰底板末端、消力池末端均修建集水井，排除坑槽内的积水；按照工程布置，配备WQ2210-413型号水泵，电机功率5.5kW，扬程12.0m，最大流量105m³/h。
2.3.6 施工工期及进度安排
本工程施工总工期为12个月，包括工程准备期（2个月）、主体工程施工期（9个月）和工程完建期（1个月）。施工进度关键安排如下：
（1）施工准备期
第一年7月1日至8月31日，主要完成对外交通、施工供电和通信系统、征地、移民、临时房屋和施工工厂设施建设及施工一期导流等工作。
（2）主体工程施工期
第一年9月1日开始，至第二年5月30日前完成，主要工作为完成水闸土建施工、闸门安装及上下游连接段等的施工，有效工期为5个月，冬季停工4个月。
（3）工程完建期
第二年6月1日开始，在6月30日以前完成，完成资料整理和工程验收工作。
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工程征地全部位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，目前已取得自治区林草局出具的《关于阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程占用青河县乌伦古河国家湿地公园用地意见的复函》（新林湿字〔2024〕85号），同意本工程永久占用2.152hm2。
工程建设征占地面积共计10.905hm2，包括永久征地9.735hm2，临时征地1.169hm2。其中永久征地包括枢纽建筑物占地2.027hm2，含灌木林地0.426hm2、天然牧草地0.755hm2、水域0.811hm2、沟渠0.035hm2；永久对外道路及管理区占地0.125hm2，均为天然牧草地；管理范围占地4.161hm2，保护范围占地3.423hm2，均不动土。临时征地包括生产生活区0.207hm2，占地类型均为天然牧草地；施工围堰占地0.898hm2，含0.037hm2灌木林地、0.057hm2天然牧草地及0.804hm2河流水面；临时施工道路用地0.065hm2，均为天然牧草地。
工程不占用基本农田。工程永久占地、临时占地面积及类型详见表2.4-1。


表2.4-1                   工程占地面积统计表                  单位：hm2
	序号
	项目名称
	总占地
面积
	占地类型
	备注

	
	
	
	灌木
林地
	天然
牧草地
	河流
水面
	沟渠
	

	一
	永久占地
	9.735
	0.426
	0.880
	0.811
	0.035
	

	1
	枢纽建筑物占地
	2.027
	0.426
	0.755
	0.811
	0.035
	动土建设，湿地公园批准永久占用

	2
	永久对外道路及管理区占地
	0.125
	
	0.125
	
	
	

	3
	管理范围永久占地
	4.161
	-
	-
	-
	-
	非动土仅划定范围，不补偿

	4
	保护范围永久占地
	3.423
	-
	-
	-
	-
	非动土仅划定范围，不补偿

	二
	临时占地
	1.169
	0.037
	0.328
	0.804
	
	

	1
	生产生活区
	0.207
	
	0.207
	
	
	动土

	2
	施工围堰
	0.898
	0.037
	0.057
	0.804
	
	动土

	3
	临时施工道路
	0.065
	
	0.065
	
	
	动土

	
	合计
	10.905
	0.463
	1.208
	1.615
	0.035
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2.5 土石方平衡
本工程建设开挖土石方1.94万m³，回填土石方3.19万m³，外借方量1.27万m³，产生弃方0.02万m³；围堰拆除量1.48万m³，回填土石方1.16万m³，剩余拆除量0.32万m³。现阶段主体设计报告中提出：剩余拆除建筑垃圾拉运至垃圾填埋场填埋，剩余弃土平整在管理范围内，不设单独的弃渣场。

2.6 移民安置规划
本工程建设不涉及搬迁安置人口，工程新增征收的用地对当地居民生产生活影响较小，采取货币补偿的安置方式。工程建设用地及保护范围内不涉及电力、通讯等专业设施改建；目前调查成果中征地范围内不涉及文物古迹和矿藏压覆。
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萨尔托海北干渠水闸除险加固工程建成后，供水范围仍为下游富蕴县恰库尔图灌区内的1.87万亩耕地。根据灌区用水需求，工程仅在每年灌溉期4~9月引水，设计引水过程见表2.7-1。
表2.7-1                       工程设计引水过程表
	          月份
项目
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	合计

	引水量（万m3）
	62.88
	286.29
	216.79
	196.93
	201.89
	71.16
	1035.95

	流量（m3/s）
	0.24
	1.10
	0.84
	0.76
	0.78
	0.27
	-



现阶段暂定现场管理人员4人，负责闸门控制和维护运行，工程仅控制水位，在洪水期泄洪和冲砂调度等，不设永久运管人员生活站房。
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工程总投资3043.61万元，环境保护工程投资为159.02万元，占比5.22%。工程主要特性参数详见表2.8-1。
表2.8-1            萨尔托海北干渠水闸除险加固工程特性表
	序号及名称
	数量
	备注

	一、水文
	
	

	1、流域面积/（km2）
	18375
	二台水文站以上

	2、水文参证站
	
	二台水文站、福海水文站

	3、利用的水文系列年限/（年）
	65
	

	4、代表性流量
	
	

	75%保证率平均流量/（m³/s）
	11.21
	

	75%保证率灌溉期最枯月流量/（m³/s）
	8.47
	

	设计洪水标准P/（%）
	5
	

	设计洪水流量/（m³/s）
	389
	全河道/闸前

	校核洪水标准P/（%）
	2
	

	校核洪水流量/（m³/s）
	626
	全河道/闸前

	施工导流标准P/（%）
相应流量/（m³/s）
	20
48.4
	全河道

	5、泥砂
	
	

	多年年平均含沙量（kg/m3）
	0.1685
	

	多年平均输沙总量/（万t）
	12.60
	闸址断面

	多年平均悬移质输沙量/（万t）
	11.45
	闸址断面

	多年平均推移质输沙量/（万t）
	1.15
	闸址断面

	二、工程规模
	
	

	1、进水闸
	
	

	闸孔数/（孔）
	1
	

	闸孔净宽/（m）
	1.8
	

	设计引水流量/（m³/s）
	1.56
	

	闸顶高程/（m）
	898.10
	

	设计正常水位
	894.30
	

	设计洪水位/（m）
	896.82
	

	校核洪水位/（m）
	897.36
	

	2、冲砂闸
	
	

	闸孔数/（孔）
	3
	

	闸孔净宽/（m）
	5.0
	单孔净宽5.0m

	闸顶高程/（m）
	898.10
	

	设计正常水位
	894.30
	

	设计洪水位/（m）
	896.82
	

	校核洪水位/（m）
	897.36
	

	3、溢流堰
	
	

	型式
	驼峰堰
	

	宽度/（m）
	40.0
	

	堰顶高程/（m）
	894.30
	

	设计洪水位/（m）
	896.82
	

	校核洪水位/（m）
	897.36
	

	4、上下游连接段
	
	

	上游右岸扭面长度/（m）
	30
	混凝土结构，顶高程898.10m

	上游左岸扭面长度/（m）
	25
	混凝土结构，顶高程896.80m

	下游右岸扭面长度/（m）
	25
	混凝土结构，顶高程896.80m

	下游左岸扭面长度/（m）
	25
	混凝土结构，顶高程896.80m

	上游右岸护岸长度/（m）
	82.3
	格宾石笼结构，顶高程898.10m

	上游左岸导流堤长度/（m）
	150
	格宾石笼结构，顶高程896.80m

	下游右岸游护岸长度/（m）
	69.7
	格宾石笼结构，顶高程896.80m

	下游左岸导流堤长度/（m）
	69.7
	格宾石笼结构，顶高程896.80m

	闸间连接翼墙长度/（m）
	11.2
	混凝土结构，顶高程898.10m

	三、建设征地与移民安置
	
	

	1、永久征地面积/（亩）
	146.03
	灌木林地、天然牧草地、河流水面、沟渠

	建筑物永久占地/（亩）
	32.28
	

	管理范围占地面积/（亩）
	64.41
	

	保护范围占地面积/（亩）
	51.34
	

	2、临时用地面积/（亩）
	17.54
	灌木林地、天然牧草地、河流水面

	四、主要建筑物及设备
	
	

	1、进水闸门
	
	

	工作闸门
	
	潜孔式滑动平板钢闸门

	设计水头/（m）
	3.32
	

	门叶材质
	
	Q235C钢材

	启闭机
	
	QPQ 80kN-5m固定卷扬式启闭机

	检修闸门
	
	潜孔式滑动平板钢闸门

	设计水头/（m）
	0.80
	

	门叶材质
	
	Q235C钢材

	启闭机
	
	QPQ 80kN-5m固定卷扬式启闭机

	2、冲砂闸门
	
	

	闸门型式
	
	露顶式滑动平板钢闸门

	设计水头/（m）
	1.30
	

	门叶材质
	
	Q235C钢材

	工作闸门启闭机
	
	QPQ 2×100kN-5m固定卷扬式启闭机

	检修闸门启闭机
	
	QT2×100kN-5m台车式启闭机

	五、施工
	
	

	1、主体工程数量
	
	

	土方开挖/（万m³）
	1.94
	

	土方填筑/（万m³）
	1.08
	

	混凝土/（万m³）
	0.85
	

	钢筋石笼/（万m³）
	0.26
	

	格宾石笼/（万m³）
	0.48
	

	钢筋/（t）
	339.07
	

	钢材(t)
	37.40
	

	2、施工导流
	
	

	导流方式
	
	束窄河床分期导流方式

	一期围堰长度/（m）
	290
	

	一期围堰顶高程/（m）
	895.70
	最大堰高2.5m

	二期围堰长度/（m）
	380
	

	二期围堰顶高程/（m）
	896.00
	最大堰高2.8m

	二期临时交通（过水涵管）长度/（m）
	100
	埋设直径2.0m混凝土管10排，每排长度10m。

	3、施工期限
	
	

	总工期/（月）
	12
	有效工期8个月

	施工准备期/（月）
	2
	

	主体工程施工期/（月）
	9
	

	工程完建期/（月）
	1
	

	六、经济指标
	
	

	1、项目总投资/（万元）
	3043.61
	

	其中：建筑工程投资/（万元）
	1469.35
	

	机电设备及安装工程投资/（万元）
	377.23
	

	金结设备及安装工程投资/（万元）
	153.12
	

	施工临时工程投资/（万元）
	332.13
	

	独立费用投资/（万元）
	313.63
	

	3、建设征地补偿投资/（万元）
	40.60
	

	4、环境保护投资/（万元）
	17.93
	现阶段主体设计报告篇章估算

	5、水土保持投资/（万元）
	46.28
	现阶段主体设计报告篇章估算

	6、预备费/（万元）
	264.54
	

	7、水情测报系统设施设备投资/（万元）
	28.81
	

	七、经济指标
	
	

	经济内部收益率/（%）
	8.59
	大于8%

	经济净现值/（万元）
	346.90
	大于零

	经济效益费用比
	1.11
	大于1
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3.1.1 与生态环境分区管控要求的符合性
经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》（阿行署发〔2024〕7号）叠图，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区（ZH65432510013），该区域已被划定为乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区，属于优先保护单元，工程不涉及阿勒泰地区“重点管控单元、一般管控单元”。
3.1.1.1 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控要求的符合性分析
2021年2月21日，自治区人民政府以“新政发〔2021〕18号”文印发了《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，提出对生态保护红线执行生态保护红线管理办法的有关要求。工程建设与生态保护红线管控要求的符合性详见本报告3.1.1.4章节。
按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）要求，自治区生态环境厅组织开展了生态环境分区管控成果动态更新工作，于2024年11月15日下发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，该成果提出了自治区生态环境分区管控总体要求。本工程为原水闸拆除重建的除险加固工程，工程主要涉及空间布局约束、污染物排放管控和资源利用三项管控维度，不涉及环境风险防控维度。工程建设与自治区生态环境分区管控总体要求的相符性分析见表3.1-1。
经分析，工程属于《产业结构调整指导目录（2024年）》水利类中鼓励类，符合相关国土空间规划等要求，工程占用新疆青河县乌伦古河国家湿地公园已取得自治区林业和草原局同意占用的复函（新林湿字〔2024〕85号），并完成了占用湿地公园的专项评价报告通过审查，工程建设符合自治区生态环境分区管控总体要求中的空间布局约束要求；在污染物排放管控和资源利用要求管控维度中，涉及本工程的管控要求主要为用水总量管理要求，鉴于本工程现状和设计水平年均存在超用水总量指标取水的事实，本次环评提出工程须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水；此外本次依据阿勒泰地区已批复实施的生态环境分区管控中对生态流量的管控要求，提出了本工程闸址断面生态流量泄放目标，本次评价进一步提出工程应在满足下泄生态流量的前提下引水（相关内容详见后文，此处不再赘述）。
3.1.1.2 与新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境管控要求的符合性分析
2021年7月26日，自治区生态环境厅以“新环环评发〔2021〕162号”文印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境管控要求》。依据该要求，全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区。萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于北疆北部阿勒泰地区，工程建设与北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）生态环境分区管控要求相符性分析见表3.1-2。
经分析，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于乌伦古河中游河段，工程建设不涉及阿尔泰山西北部喀纳斯自然景观及南泰加林生态功能区内湖泊、湿地、森林和野生动植物保护。工程运行后基本不会新增对下游河流生态系统的不利影响，本次评价提出工程建设施工不得在乌伦古河设置排污口，施工期间产生的废污水应收集处理后综合利用或外运处理，同时在施工结束后应采取表土回填、场地平整、植被恢复等措施。在严格落实上述措施要求后，工程建设符合北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）管控要求。
3.1.1.3 与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023 年）》的符合性分析
根据“关于印发《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》的通知”（阿行署发〔2024〕7号）的成果，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于“新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园一般控制区”，同时该区域被划定为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”，属于优先保护单元，不涉及阿勒泰地区“重点管控单元、一般管控单元”。工程建设与阿勒泰地区生态环境准入清单（2023年）相符性分析见表3.1-3。
经分析，工程建设属于生态保护红线内允许开展的10类有限人为活动的建设项目，并符合《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）的相关管理要求。本次评价进一步要求将工程施工生产生活区调出湿地公园范围，并要求不得在乌伦古河设置排污口，施工期间产生的生产和生活废污水应收集处理后综合利用或运至萨尔托海乡已建污水处理站进行处理，工程施工结束后，采取表土回填、场地平整、植被恢复等措施可将工程建设造成的植被破坏影响降至可接受范围内，确保不会对“新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园”结构和功能以及“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”的生态功能产生明显不利影响。在落实上述措施要求的基础上，工程建设符合工程所处环境管控单元的管控要求。
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表3.1-1                          工程与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求的符合性分析
	管控维度
	管控要求
	符合性分析

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	Al. 1-1 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024 年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022 年版）》禁止准入类事项。
Al. 1-2禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
Al. 1-5禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	

	
	A1.2限制开发建设的活动
	A1.2-2建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
Al. 2-4严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
	

	
	A1.4其它布局要求
	Al. 4-1一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	A2.2-4强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	A4.1-1自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	



表3.1-2                              工程与涉及片区生态环境分区管控方案的符合性分析
	工程名称
	涉及片区
	管控要求
	符合性分析

	萨尔托海北干渠水闸除险加固工程
	北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）
	加强对阿尔泰山西北部喀纳斯自然景观及南泰加林生态功能区内湖泊、湿地、森林和野生动植物保护，维护阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能。加大区域建设与管理力度，实现生态环境保护、矿产资源开发、旅游与畜牧业协调发展。
加强额尔齐斯河、额敏河等跨界河流突发水环境污染事故的环境风险防控；严格控制河流两岸汇水区内分布的排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，建立风险防控体系。加强废弃矿区土壤重金属污染风险管控及修复治理。
	






表3.1-3                          工程与阿勒泰地区生态环境准入清单（2023 年）的符合性分析
	涉及
地区
	环境管控
单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	青河县
	ZH65432510013
	新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园一般控制区
	优先保护单元
	1.乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区、阿尔泰山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区执行全区总体管控要求中生态保护红线的管控要求。生态保护红线内涉及自然保护地、饮用水水源保护区的，遵循现有法律法规要求，空间重叠区域从严要求。 
2.新疆青河县乌伦古河国家湿地公园执行全区总体管控要求中国家级自然公园、湿地公园的管控要求。 
3.加强阿尔泰山地重要生态功能区的控制性保护，禁止可能导致生态功能退化的破坏性开发活动和严重污染环境的工程项目建设，维护区域生态功能。加强对阿勒泰地区冰川资源的保护，减少人类活动对冰川的干扰。
	



3.1.1.4 与“生态保护红线”的符合性分析
（1）与《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》的符合性
本工程属于《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中的“对生态功能不造成破坏的有限人为活动——6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。”，本工程建设性质为原有水闸拆除重建的除险加固，符合“通知”的规定。
（2）与《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》的符合性
2024年4月，自治区自然资源厅、生态环境厅、林业和草原局联合印发了《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕56号），《通知》进一步细化生态保护红线内核心保护区外允许开展的十类有限人为活动类型，明确了允许有限人为活动和国家重大项目涉及生态保护红线的审批程序，理清了生态保护红线监督管理中各相关部门职责分工，推动自治区生态保护红线管理工作规范化开展。
2024年7月，阿勒泰地区行政公署以“阿行署发〔2024〕7号”下发了《关于印发<阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）>的通知》。经叠图可知：萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于 “新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”，同时该区域被划为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”，工程建设永久占用生态保护红线面积2.152hm2。
根据《通知》（阿行署发〔2024〕7号）中阿勒泰地区总体管控要求中的生态保护红线和国家级自然公园、湿地公园空间布局约束要求，本工程建设性质为原有水闸拆除重建的除险加固，属于“通知”附件1 中的“已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。”项目建设符合《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕56号）中相关规定。
工程建设单位委托中铭工程设计咨询有限公司编制了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程节约集约用地论证专章》（2024年7月），已于2024年12月获得规划选址综合论证专家组论证结论，工程选址方案可行。
[bookmark: _Toc479152174][bookmark: _Toc410491302][bookmark: _Toc410491534][bookmark: _Toc479700671][bookmark: _Toc416547819][bookmark: _Toc414889537][bookmark: _Toc479701052][bookmark: _Toc416877777][bookmark: _Toc416547975]根据现阶段主体设计报告，除主体工程永久占地无法避让生态保护红线，本次评价提出将施工生产生活区调至湿地公园范围外；要求不得在乌伦古河设置排污口，施工期间产生的生产和生活废污水应收集处理后综合利用或运至萨尔托海乡已建污水处理站进行处理；工程施工结束后，采取表土回填、场地平整、植被恢复等措施将工程建设造成的植被破坏影响降至可接受范围内。在落实上述措施要求的基础上，不会对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的结构和功能等产生明显不利影响，亦不会导致生态保护红线区河岸带水土保持功能降低。
3.1.1.5 与“水环境质量底线”的符合性分析
《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》乌伦古河水质管控要求为到2025年总体保持在Ⅱ类。《新疆维吾尔自治区2024年生态环境状况公报》中“水环境质量状况”相关内容及2026年现状水质监测资料显示，本工程涉及的乌伦古河河流水质现状良好，可满足Ⅱ类目标水质。
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程运行期不产生水环境污染物。工程水环境主要污染源是施工期的生产废水和施工人员生活污水，本次评价提出应做好施工期各类污废水的收集处理，不得排放入河。在采取上述措施后，工程建设不会对乌伦古河河段水质产生明显不利影响，能够满足《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》确定的水环境质量控制目标。
3.1.1.6 与“水资源利用上线”的符合性分析
《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》总体管控要求中资源利用效率管控维度提出：用水总量控制在自治区下达的用水总量指标内以及采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持乌伦古河和乌伦古湖等河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。本工程主体设计未考虑萨尔托海北干渠水闸闸址断面生态流量。
本节重点分析工程实施前后涉及灌区农业用水与用水总量要求（水资源利用上线）的符合性，同时依据管控方案提出本工程闸址断面下泄生态流量的要求。
（1）现状年和设计水平年用水与“水资源利用上线”的符合性
阿勒泰地区用水总量分解方案对各区域灌溉用水效率、总量等设定了严格的考核目标要求，依据《关于阿勒泰地区各县市及兵团第十师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》，萨尔托海北干渠水闸农业用水总量指标见表3.1-4，全部为地表水用水指标，无地下水和其他水源。


表3.1-4                      用水总量指标                  单位：万m3
	                                         用水总量指标
用水户名称
	农业用水总量
	备注

	萨尔托海北干渠水闸
	2020年
	100.58
	《关于阿勒泰地区各县市及兵团第十师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》

	
	2025年
	101.03
	

	
	2030年
	101.48
	



萨尔托海北干渠水闸控制灌区现状年需水量为1052.72万m3，设计水平年需水量为1035.95万m3，减少16.77万m3，现状年和设计水平年灌区水源均为乌伦古河地表水，水闸引水量与灌区需水相同。经与表3.1-4中该水闸用水总量指标对比可知，萨尔托海北干渠水闸现状年和设计水平年引水量分别超该水闸用水总量指标952.14万m3和934.92万m3。另外，根据阿勒泰地区水利局文件《关于对富蕴县恰库尔图灌区办理取水许可证的批复》（阿地水政资字〔2021〕7号），富蕴县恰库尔图灌区的取水许可核定总量为2413.12万m3，其中萨尔托海北干渠取水许可证许可取水量为142.2万m3（取水许可证号阿地取水水政资字〔2021〕第04号），现状年和设计水平年萨尔托海北干渠水闸取水量不满足取水许可证要求。
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
基于上述客观事实及管理要求，本次评价重点提出：工程须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水。
（2）对工程闸址断面下泄生态流量的要求
2024年7月8日，阿勒泰地区行政公署以“阿行署发〔2024〕7号”印发《关于印发阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）的通知》，其中的阿勒泰地区生态环境准入清单（2023年）对阿勒泰地区有关资源利用效率管控维度中提出的总体管控要求为：“乌伦古河二台水文站断面（含二台站断面）以上以生态流量控制，二台水文站生态流量不低于0.88m³/s（10月-次年3月）、7.39m³/s（4月-9月）”。
该总体管控要求编制依据《新疆阿勒泰地区乌伦古河(乌伦古湖)生态流量(水量、水位)目标制定与保障方案》。方案利用二台水文站较长的水文系列资料，采用Tennant法、保证率法等方法计算水文站断面生态流量，考虑乌伦古河天然径流特性，推荐保证率法计算成果，即二台水文站生态流量不低于0.88m³/s（枯水期）、7.39m³/s（丰水期）。
萨尔托海北干渠水闸处于二台水文站下游12.7km处，从二台水文站至萨尔托海北干渠水闸之间仅有萨尔哈仁水闸一处取水口，取水量仅200万m³。根据阿勒泰地区生态环境分区管控方案对二台水文站生态流量的下泄要求，本次评价提出萨尔托海北干渠水闸闸址断面下泄生态流量延用二台水文站控制要求，为不低于0.88m³/s（10月-次年3月）、7.39m³/s（4月-9月）。萨尔托海北干渠水闸除险加固后，年内仅4-9月引水，根据水文情势预测结果，不同来水频率下设计水平年工程引水后4-9月下泄流量在8.0-70.33m³/s，可满足上述生态流量泄放要求。
3.1.2 与相关区域国土空间规划的符合性分析
《阿勒泰地区国土空间总体规划（2020~2035年）》在充分衔接自治区国土空间总体规划的基础上，立足于北山南漠中河谷的自然地理格局，分别从安全空间、生态空间、农业空间、城镇空间、魅力空间以及支撑体系提出相关要求。本工程闸址位于阿勒泰地区青河县，控制灌区面积位于阿勒泰地区富蕴县，《青河县国土空间总体规划（2021-2035年）》、《富蕴县国土空间总体规划（2021-2035年）》与阿勒泰地区国土空间总体规划这两个层级对区域的生态安全保障和农牧业生产保障的相关要求，其在思路和原则上是一致的。
结合工程除险加固建设任务，本节重点从两个层级的国土空间总体规划对“生态空间”和“农业空间”的规划目标要求方面进行符合性分析。
[bookmark: _Toc176787249][bookmark: _Toc176794296][bookmark: _Toc176798087][bookmark: _Toc176800368][bookmark: _Toc176856251][bookmark: _Toc176859793][bookmark: _Toc176950212]（1）与生态空间的符合性分析
阿勒泰地区国土空间规划中提出“…，保护和修复额尔齐斯河、乌伦古河、吉木乃诸小河流域等多条河流廊道。” 青河县国土空间规划亦提出“加强乌伦古河流域生态廊道建设，…。保护阿尔泰山生态屏障，提升山区水源涵养、水土保持、生物多样性等生态系统服务功能。保障以重要水源地，湿地、森林公园等具有生态调节功能的空间进行生态系统服务。”另外富蕴县国土空间规划也明确了“保护和修复额尔齐斯河、乌伦古河流域等多条河流廊道。重点保障河道生态基流，保护河流水系湿地空间，…。”的相关要求。
本次评价依据《新疆阿勒泰地区乌伦古河(乌伦古湖)生态流量(水量、水位)目标制定与保障方案》拟定了本工程闸址断面生态流量泄放要求，根据本报告预测结论，在不同保证率下闸址断面下泄流量均能够满足拟定的生态流量泄放目标；除险加固工程实施后该水闸引水量将减少16.77万m3，闸址断面下泄水量较现状略有增加，年内引水过程略有变化，闸址断面引水量仅占设计来水量的1.72%（P=50%），不会显著改变下游河段河谷林草水源条件，有利于维持该河段生态廊道的生态功能；在采取将施工生产生活区调出湿地公园外，落实表土剥离、土地整治、植被恢复等措施后，亦不会对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的结构和功能，以及乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线的水土保持功能产生明显不利影响。总体上，工程建设运行对“生态空间”的生态功能影响有限，符合“生态空间”的管控要求。
另外，针对阿勒泰地区国土空间规划和富蕴县国土空间规划中严格落实水资源红线管理制度，以及明确河道控制断面生态流量目标的要求，本次环评拟定了工程闸址断面生态流量下泄要求，并提出工程运行须保障生态流量泄放，并在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水。
[bookmark: _Toc176787250][bookmark: _Toc176794297][bookmark: _Toc176798088][bookmark: _Toc176800369][bookmark: _Toc176856252][bookmark: _Toc176859794][bookmark: _Toc176950213]（2）与农业空间的符合性分析
阿勒泰地区国土空间规划中提出“实施耕地质量保护与提升行动，完善农田水利等基础设施建设，…。”与富蕴县国土空间规划优化农业空间布局要求相同的有“加快建设农田灌溉系统与现代化灌区。加强水资源集中统一调配管理，…。”本工程为拆除病险水闸的除险加固项目，现有水闸为富蕴县恰库尔图灌区重要的引水工程之一，工程可作为完善农田水利等基础设施建设的重要组成，其除险加固有利于保障工程的安全运行。因此，工程建设符合“农业空间”规划总体目标要求。
3.1.3与最严格水资源管理制度的符合性分析
2012年1月，国务院以“国发〔2012〕3号”发布了《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，确定了各省市水资源开发利用的用水总量、用水效率和水功能区达标“三条红线”控制指标。2017年自治区人民政府以“新政函[2017]266号”批复了《新疆用水总量控制方案》，明确了2020年、2025年、2030年自治区用水总量控制目标，并将用水总量控制指标分解落实至各地州县市、各兵团师团场，落实到供水水源以及年度计划安排。
自治区生态环境分区管控中的“水资源利用上线”和“水环境质量底线”与“最严格水资源管理制度”衔接，工程实施相关用水总量和河流水质达标要求的符合性详见前文3.1.1.5和3.1.1.6章节，此处不再赘述。
就用水效率而言，根据工程主体设计报告，2025年“最严格水资源管理制度”配置方案中要求，阿勒泰地区的农业综合毛用水定额为558.5m3/亩、灌溉水利用系数为0.565，工程现状年和设计水平年用水效益控制指标对比见表3.1-5；设计水平年工程控制灌区灌溉定额为553.98 m3/亩、灌溉水利用系数为0.565，均满足“三条红线”指标要求。
表3.1-5             用水效益与“三条红线”指标的符合性分析表
	用水效益控制指标
	农业综合毛用水定额（m3/亩）
	灌溉水利用系数

	“三条红线”指标2025年
	558.5
	0.565

	现状年2022年
	562.95 
	0.556

	设计水平年2025年
	553.98
	0.565

	符合性分析
	符合
	符合



3.1.4 与国家湿地公园相关规定的符合性分析
[bookmark: _Toc268798787][bookmark: _Hlk19096264][bookmark: _Toc410491305][bookmark: _Toc247540674][bookmark: _Toc416547822][bookmark: _Toc322614266][bookmark: _Toc416547978][bookmark: _Toc519331790][bookmark: _Toc500859119]（1）与《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》要求的符合性
2013年12月25日，经自治区人民政府批准成立新疆青河县乌伦古河国家湿地公园。根据《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年），该湿地公园位于新疆青河县西南部，包括青河县内乌伦古河及其上游的青格里河流域，地理坐标东经90°08′26″~90°31′08″，北纬45°54′04″~46°36′16″，规划总面积13590.3hm2。《总体规划》提出“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园以保护蒙新河狸种群及其栖息地为主要目的，通过全面保护和科学恢复湿地资源，保持湿地生态系统的完整性和稳定性。为地区经济发展提供良好的环境保障，同时对乌伦古河生态安全和青河县生态建设发挥积极的作用。建设集湿地恢复保育、科普宣教、科学研究、监测培训、湿地游览体验为一体的国家级湿地公园”。根据《总体规划》该湿地公园分为5个功能区，分别为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区。
根据现阶段主体设计成果与《总体规划》叠图，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于该湿地公园的湿地保育区内，工程永久建筑物占用湿地保育区面积2.152hm2，施工生产生活区临时占用1.169hm2。
根据《总体规划》，新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内湿地保育区总面积8842.09hm2，湿地保育区是湿地公园内生态系统完整性较好，水资源丰富，生物多样性程度高，物种丰富，受到外界干扰较少，生态敏感度较高的区域；开展保育和监测等必须的管理活动，重点保护湿地生态系统和野生动植物栖息地，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。提出湿地保育区的建设目标是：保护蒙新河狸种群及其栖息地；从区域生态环境的连续性保护出发，保持湿地公园的核心生态基质沼泽、河流等处于自然状态，维持湿地的自然特性和生态特征，保护湿地生态系统的完整性；维护湿地水资源平衡，保障湿地水生态与水环境安全。
萨尔托海北干渠水闸始建于1961年，已运行65年，是在“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园”批准设立前即有的当地农业灌溉基础设施。本次除险加固工程是拆除原有水闸设施并在原址重建的项目。本次评价对工程建设区及上下游河段进行了多次现场调查，并走访了阿勒泰地区林草局和布尔根河狸国家级自然保护区的相关工作人员，现场布设了红外触发相机对工程区上下游河段野生动物活动情况进行观测。据调查，本次除险加固工程闸址上游596m和1284m、下游176m和1203m岸边分布有国家一级保护动物—蒙新河狸冷季巢穴，现有水闸处红外相机亦记录到河狸活动影像。结合本次工程设计方案，经预测，工程建成运行后灌溉引水规模相较现状减少16.77万m³，年内引水过程略有变化，工程引水量仅占闸址断面设计来水量的1.72%（P=50%），不会显著改变下游河段水文情势和河谷林草水源条件，对河段水生生境水文条件影响不大；工程施工导流活动及运行后闸前壅水区回水均不会对上下游分布的河狸巢穴洞口水位产生影响；工程建设不新增对鱼类的阻隔影响。总体上，本次除险加固工程实施对该河段可能分布的河狸栖息生境以及该河段分布的河谷林草、河流流态和水生生态的影响不大，不会改变工程所处区域的自然风貌，符合《总体规划》提出的湿地保育区“保护蒙新河狸种群及其栖息地；从区域生态环境的连续性保护出发，保持湿地公园的核心生态基质沼泽、河流等处于自然状态，维持湿地的自然特性和生态特征，保护湿地生态系统的完整性，维护湿地水资源平衡，保障湿地水生态安全”的建设目标；本次评价还进一步提出了加强对施工人员的管理，禁止捕杀河狸及鱼类，合理安排施工时段，避让晨昏时段施工，降低施工噪声对河狸等野生动物的惊扰的各项保护措施及管理要求。根据《总体规划》提出的湿地保育区“保障湿地水环境安全”的建设目标要求，本次评价提出将工程施工生产生活区调至湿地公园范围之外，并要求加强施工废污水的收集和处理，禁止排放进入乌伦古河，保障河流水质安全。
综上，在落实本次评价提出的严格施工管理和加强施工期废污水处置等各项措施的基础上，工程建设符合《总体规划》相关要求。
（2）与《国家级自然公园管理办法（试行）》要求的符合性
2023年10月，国家林业和草原局颁布《关于印发<国家级自然公园管理办法（试行）>的通知》（林保规〔2023〕4号）。该《管理办法》是在中共中央、国务院印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等背景下颁布的。
《管理办法》第十四条提出“国家级自然公园按照一般控制区管理…”。本次评价根据“关于印发《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》的通知”（阿行署发〔2024〕7号）的成果进行叠图，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于“新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园一般控制区”，同时该区域被划定为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”，工程建设与所处管控单元的管控要求符合性分析见前文3.1.1.3和3.1.1.4节。
《管理办法》第十九条提出：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：
（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。
（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。
（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。
（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程属于上述所列“（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。”情形。此外，本工程在开展前期工作阶段，已按照《管理办法》第二十条“开展第十九条（三）、（四）项的设施建设，…，应当征求省级林业和草原主管部门意见。”的要求，于2024年12月取得了自治区林草局同意该项目占用新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的复函（“新林湿字〔2024〕85号”），建设单位已委托编制完成《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园生态影响评价报告》，于2025年9月通过自治区林草局湿地处组织自治区自然保护地专家委员会的评审。因此，萨尔托海北干渠水闸建设符合相关准入要求。
《管理办法》第十八条提出：“禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。”现阶段，主体工程设计施工生产生活区处于湿地公园范围内，依据上述条款要求，本次评价提出将工程施工生产生活区调至湿地公园范围外并加强对施工废污水、固体废物等的收集处置。在落实本次评价提出各项措施要求的基础上，工程建设实施符合《管理办法》相关要求。
3.1.5 与流域综合规划及规划环评的符合性分析
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
3.1.6 与生态功能区划的符合性分析
根据《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月），工程涉及1个全国生态功能区，为阿尔泰山地水源涵养与生物多样性保护功能区（I-01-40），该功能区也是全国63个重要生态系统服务功能区之一。涉及生态功能区主要生态问题和保护措施见表3.1-6。
表3.1-6                  工程涉及生态功能区概况
	编号
	功能区
	主要生态问题
	生态保护主要措施

	I
	生态调节
	森林破坏较严重，林区载畜量快速增加，林区草场植被受到较严重的破坏，林牧矛盾突出，生态系统退化严重。
	加强森林资源管护，全面实施天然林资源保护工程；对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复；改变粗放生产经营方式，大力发展人工饲草基地，推广生态牧业技术；完善管理机构，加强执法监管能力建设，杜绝滥采药、滥采矿等行为。

	I-01
	水源涵养功能区
	
	

	I-01-40
	阿尔泰山地水源涵养与生物多样性保护功能区
	
	



根据《新疆生态功能区划》生态功能区划分级，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程所处区域属阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区（I），额尔齐斯河-乌伦古河草原牧业、灌溉农业生态亚区（I2），乌伦古河平原绿洲农业及河谷草地生态功能区，主要保护目标为绿洲农田和河谷林草植被，保护措施以节水灌溉、发展农田防护林、种植牧草、抚育河谷林草为主。涉及生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、保护目标、保护措施及发展方向等见表3.1-7。
表3.1-7                 工程影响区生态功能区划
	生态功能分区单元
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	生态敏感因子敏感程度
	保护目标
	保护措施
	发展方向

	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	

	阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区
	额尔齐斯河—乌伦古河草原牧业、灌溉农业生态亚区
	乌伦古河平原绿洲农业及河谷草地生态功能区
	农畜产品生产、土壤保持
	土地盐渍化、植被退化、风蚀严重、沙丘活化、河谷林减少
	生物多样性及生境高度敏感、土地沙漠化轻度敏感，土壤侵蚀极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	保护绿洲农田、保护河谷林草植被
	节水灌溉、发展农田防护林、种植牧草、抚育河谷林草
	牧农结合，建立人工饲草料基地，发展冷季舍饲畜牧业



本工程为拆除原有水闸在原址重建的除险加固项目，根据本次评价预测结果，工程建设施工的影响主要表现为工程永久和临时占地扰动地表、破坏植被等，施工结束后通过采取土地整治、植被恢复等措施使不利影响可以得到减缓；工程运行后引水规模较现状减少16.77万m3，闸址断面下泄水量较现状略有增加，年内引水过程变化极小，由于工程引水量仅占闸址断面设计来水的1.72%（P=50%），因此工程运行对下游河谷林草的水源条件影响不大，符合《全国生态功能区划（修编版）》和《新疆生态功能区划》对工程所处生态功能分区单元提出的“保护河谷林草植被”的保护目标和要求。
3.1.7 与《阿勒泰地区生态环境保护条例》的符合性分析
2013年3月30日，自治区第十二届人民代表大会常务委员会第一次会议批准实施《阿勒泰地区生态环境保护条例》（2013年7月1日起实施），条例第六条提出“地区流域水资源保护开发利用按照《XXX》，确立水资源开发利用控制红线，统筹生产、生活和生态用水，制定符合实际的生态用水和社会经济用水配置方案”。
根据工程水资源配置方案，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程运行后，其控制灌溉面积维持现状1.87万亩不变，灌区灌溉定额降低、灌溉水利用系数提高，由此灌区引水量由现状的1052.72万m³，减少至1035.95万m³。鉴于萨尔托海北干渠水闸现状和除险加固实施后均存在超该水闸用水总量控制指标引水的事实，本次评价提出萨尔托海北干渠水闸除险加固工程建成后，须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水，同时满足本次提出的生态流量下泄要求；此外，建议加强乌伦古河流域水资源和额尔齐斯河外调水的协同管理，保障《XXX》提出的下游控制断面生态流量和乌伦古湖入湖水量目标。在此前提下，工程建设符合《阿勒泰地区生态环境保护条例》要求。
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本次评价，采用《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》总体管控要求中的生态流量编制依据—《新疆阿勒泰地区乌伦古河(乌伦古湖)生态流量(水量、水位)目标制定与保障方案》拟定本工程闸址断面生态流量泄放目标。该方案根据上下游主要控制断面已批复的环评文件或流域规划提出的生态流量泄放目标，利用二台水文站实测长系列水文资料采用Tennant法和保证率法进行分析，最终确定二台水文站生态流量泄放要求为枯水期10月-次年3月不低于0.88m³/s、丰水期4月-9月不低于7.39m³/s。萨尔托海北干渠水闸处于二台水文站下游12.7km处，现状二台水文站至本工程闸址之间仅有萨尔哈仁水闸一处取水口，年取水量200万m³左右。本次评价以《保障方案》中二台水文站的生态流量下泄要求作为萨尔托海北干渠水闸闸址断面的生态流量控制要求。
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程现状年2022年与设计水平年2025年控制灌溉面积不变，均为1.87万亩，与现状相比，除险加固工程实施后该水闸引水量将减少16.77万m3。经预测，工程运行后在不同保证率下，闸址断面下泄流量均能够满足拟定的生态流量泄放目标，工程引水量仅为闸址断面设计来水量的1.72%（P=50%），灌溉引水不会对下游河流生态系统新增明显不利影响。
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
基于上述情况和事实，本次评价提出萨尔托海北干渠水闸除险加固工程建成后，须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水，同时满足本次提出的生态流量下泄目标。
[bookmark: _Toc486434423]3.2.2 工程选址的环境合理性分析
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本次除险加固工程在选址上无法避让“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园”和“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”。经预测，工程建设运行不会对工程所处河段河谷林草、水生生境和蒙新河狸栖息生境等产生明显不利影响，亦不会对湿地公园的结构和功能、保护目标以及生态保护红线的水土保持功能产生明显不利影响。故从环境角度来看，本次主体设计的原址重建除险加固方案是合理的。
3.2.3 施工布置环境合理性分析
根据现阶段施工组织设计，工程施工共划分为主体工程施工区，以及拌合站、砂石材料堆场、水泥仓库、钢筋木材加工厂等施工生产区和施工生活区，施工风、水、电供应及交通围绕上述工区布置，其中工程永久进场道路设计等级为5级公路，路面为沥青路面，长130m，路面平均宽度6.0m，场内新建1条长150m、宽6.0m的砂砾石临时道路，永久道路用于连接现有恰萨公路（乡道），临时道路用于连接闸堰施工区域和施工生产生活区。
阿勒泰地区发展和改革委员会已于2025年5月13日批复《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程可行性研究报告》，主体设计报告中包含施工阶段的相关布置内容。经与湿地公园总体规划矢量图件叠图，工程主体建筑物永久占地和施工生产生活区临时占地全部区域位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园湿地保育区范围内，与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案》叠图后，上述区域均位于“新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园一般控制区”，同时该区域被划定为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”。
根据现场调查和收集资料，除主体工程施工区左岸占用少量灌木林地以及水闸占用河流水面和沟渠外，其他施工占地区均为天然牧草地，植物种类有骆驼蓬、驼绒藜、灰绿藜、萹蓄、角果藜、蛛丝蓬、猪毛菜、沙葱、戟叶鹅绒藤等草本植物，植株高度在1～20cm，植被盖度约1%～5%，局部零星生长有铃铛刺等灌木植被，植株高度在80～130cm，植被盖度约45%，施工永久及临时占地区内未见分布有国家级和自治区级保护植物，工程占地区外零星分布有国家二级保护植物甘草，亦在恰萨公路北侧发现国家二级保护植物黑果枸杞零星分布，施工过程中要求避让；占地区内未见鸟类营巢、保护动物及其特殊生境，未见大型兽类栖息活动，偶见小型兽类及鸟类活动觅食，由于此类动物适生生境分布较广泛，施工活动不会对其生存栖息产生明显不利影响，不需采取特殊生境保护措施。工程占地区内无蒙新河狸冷季巢穴分布，但根据阿勒泰地区林草局提供的乌伦古河流域蒙新河狸调查资料，工程闸址上游596m和1284m、下游176m和1203m岸边分布有蒙新河狸冷季巢穴，本次布设在现有水闸附近的红外相机亦记录其活动影像。本次评价提出合理安排施工时段，避让晨昏时段施工，降低噪声干扰，还进一步提出了加强对施工人员的管理，禁止捕杀河狸等措施要求，进一步降低工程建设可能对上下游河狸家族活动的不利影响。
施工生产生活区范围边界与河道最近距离为12m，其中施工阶段存在产生污染物的生产区布设有混凝土拌和机、钢筋木材加工厂和砂石材料堆场，另外本工程施工高峰期人数达到360人，生活污水和生活垃圾存在进入河道污染水体的可能。本次评价依据《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）的有关要求，以及《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年）对湿地保育区“保障湿地水环境安全”的建设目标要求，提出优化施工组织的建议，将工程施工生产生活区调至新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围外。本次评价提出，须做好施工生产废水和生活污水的收集和污染防治措施，禁止废污水排入水体对河道水质产生不利影响；并加强施工固废的处置，禁止乱堆乱弃；后期加强施工迹地的恢复整治。
因主体工程建设区无法避让新疆青河县乌伦古河国家湿地公园和乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线，本次评价提出，施工过程应严格限制施工扰动范围，注意各类污染物的收集处理，加强场地临时物料堆放的防护措施；施工结束后主体建筑物周边扰动区域应结合获得批复的水土保持方案等开展土地整治和植被恢复，加强前期抚育，尤其是临时围堰和临时道路区域应尽可能恢复至原地貌。工程不布置开采料场和单独的弃渣场，建设所需块石料、混凝土骨料和围堰填筑料均从商品料场外购；本次评价提出施工过程中应落实已批复的水土保持方案中明确的拆除建筑垃圾最终去向，以及弃土用于场地平整的要求。
综上所述，在将施工生产生活区调整至湿地公园外围，并采取相应的治理、防护和恢复等措施的前提下，工程施工布置基本合理。
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3.3.1.1 施工期环境影响源分析
本工程为点状水利工程，根据工程建设特点，施工期污染源分析如下：
施工准备期：完成对外交通、供电、征地、施工临时设施建设及一期导流等工作。该施工时段最主要的特点是占地及地表扰动、材料堆放。但由于主体施工还未正式展开，进驻人员有限，施工污染源排放量较小。
主体工程施工期：主体工程建设、二期围堰施工以及施工辅助企业的施工活动全面展开。伴随着这些施工行为，会产生一定的施工生产废水、施工噪声、废气、堆料等污染物，对工程建设区的环境空气、声环境、景观、施工人员、居民点和生态保护目标等产生影响；同时，由于施工活动扰动原地貌，破坏了地表结构与植被，存在增加施工区域水土流失的可能；此外，施工期人员进驻施工区，增加了施工区各种生活垃圾、生活污水的排放量，在对环境产生影响的同时，还对人群健康构成影响。
完建期：该时段主要完成施工迹地恢复和资料整理等工作；这时，大部分施工人员已撤离，后续工作强度非常有限，施工污染源排放量也降至较低水平。
据以上分析，工程作用因素及影响状况见表3.3-1。


表3.3-1               工程施工期环境影响作用因素分析表
	施工阶段
	作用因素
	影响对象
	影响途径/方式
	影响性质/强度

	施工
准备期
	施工占地
	景观、植被、土壤、生物多样性
	占地、扰动、弃渣
	不可逆、可逆/较大

	
	少量施工人员生活
	植被、土壤
	生活污水、垃圾
	可逆/小

	
	临时施工道路
	植被、土壤、施工人员、环境空气
	扰动、噪声、粉尘
	可逆/小

	主
体
工
程
施
工
期
	施工占地
	景观、植被、土壤、生物多样性
	占地、扰动、弃渣
	不可逆、可逆/较大

	
	施工人员生活
	植被、土壤
	生活污水、垃圾
	可逆/小

	
	土石方挖填
	植被、土壤、施工人员
	堆置、噪声、粉尘
	不可逆/中

	
	混凝土拌和
	土壤、植被；施工人员
	废水、噪声
	可逆/小

	
	混凝土浇筑
	施工人员
	噪声
	可逆/小

	
	材料加工
	施工人员
	噪声
	可逆/小

	
	金属结构安装
	施工人员
	噪声
	可逆/小

	
	施工机械清洗
	土壤
	废水
	不可逆/小

	
	施工人员聚集
	人群健康
	环境卫生、防疫
	可逆/小

	完建期
	场地恢复、绿化
	景观、植被、土壤、施工人员
	扰动
	可逆/小

	
	临时设施拆除
	土壤
	扰动
	可逆/小


注：施工占地包括所有占地行为，在各作用因素中未再单独列出其影响情况。

3.3.1.2 施工期污染源排放
（1）水环境
①生产废水
根据工程施工组织设计，施工废水主要来自混凝土拌和机，若外排将对附近水体产生污染。
A.混凝土拌和机废水
本工程共布置2座砼拌和机，混凝土拌和废水产自混凝土拌和过程和混凝土转筒在每班末的冲洗过程，其特点为废水产生量小、间歇性排放，在几分钟内排放完成；每套混凝土生产系统每班次冲洗废水产生量约为2m3，本工程混凝土生产系统每班次产生的冲洗废水约4m3，每天产生的冲洗废水约8m3，主要是碱性废水，pH值11~12左右，污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L。
B.机械含油废水
工程施工生产区不布设机械保养站，机械日常小型维修及保养工作在施工场地或钢筋及木材加工厂进行，现场临时进行车辆冲洗过程中会产生含油废水，为间歇排放，废水量很少，CODCr、SS和石油类含量较高，其浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和100mg/L。
C.基坑排水
基坑排水分为基坑开挖前的初期排水和基坑开挖及建筑物施工过程中的经常性排水。初期基坑排水特点是排水量大、以天然水体为主，污染物种类少、含量低。经常性排水产生于基础开挖和混凝土填筑过程中，主要由施工用水和渗水组成，基坑排水污染物主要是SS，其一般在2000mg/L左右，基坑排水若排放入乌伦古河，可能造成河水浑浊。
②生活污水
生活污水主要来自各施工生活区。生活污水中主要污染物为人体排泄物、食物残渣等有机物，阴离子洗涤剂及其它溶解性物质，主要污染指标为BOD5、CODcr、粪大肠菌群等。经类比，BOD5浓度为500mg/L，CODcr为600mg/L。
工程布置1处施工生活区，高峰期施工人数约360人，生活用水标准按85L/人·d、排放率按80％计算，施工生活区高峰期生活污水排放量见表3.3-2。
表3.3-2                  施工期生活污水排放量统计表
	施工区定位
	位置
	高峰人数
	污水排放量m3/d

	施工生活区
	布置在主体工程区右岸
	360
	24.5



（2）环境空气
施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘、机动车辆和施工机械排放的燃油尾气和混凝土拌和机粉尘以及施工道路扬尘等，主要污染物有SO2、NOx及TSP等。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性特点且源强不大，施工结束后随即消失。
本工程拟建右岸进场道路西侧200m范围内分布有萨尔托海乡3处居民点，施工作业区位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，工程扬尘、粉尘和燃油废气的影响对象为当地居民、湿地公园环境空气质量和现场施工人员。
①施工作业面扬尘
施工作业面的裸露地面，在干燥天气，尤其是在大风时容易产生扬尘；进水闸、溢流堰、上下游连接段、临时围堰拆除以及工程开挖、砂石材料堆场等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。
②交通运输扬尘
根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。
③混凝土拌和机粉尘
混凝土拌和机粉尘主要产生在水泥的运输和装卸及进料过程中；在无防治措施情况下，粉尘排放系数为0.91kg/t。
④机械及车辆燃油
工程施工期使用的机械设备较多（挖掘机、推土机和破碎机等），运输设备大多是重型车辆，工程施工燃油使用总量约为1t（含柴油发电机柴油消耗量），根据工程施工进度及强度，估算燃油产生的污染物NOX总排放量为0.02t。
⑤钢筋木材加工厂粉尘
钢筋木材加工厂粉尘主要在钢筋和木材加工过程中产生，其产生量较小。
（3）声环境
施工活动产生的噪声包括以下类型：施工机械设备噪声和运输车辆流动噪声。施工噪声随施工活动的结束而消失。水利工程常用施工机械噪声源强见表3.3-3。
表3.3-3                  水利工程施工机械噪声值统计表
	声源类型
	设备名称
	单机噪声级（dB）
	影响区域

	点源
	破碎机
	80~110
	施工生产区

	
	挖掘机
	96
	施工生产区

	
	风钻
	120
	施工生产区

	
	装载机
	112
	施工生产区

	
	混凝土搅拌机
	92
	施工生产区

	
	综合加工噪声
	105
	施工生产区

	
	打桩机
	98
	施工生产区

	线源
	重型载重汽车
	84~89
	所有施工区

	
	中型载重汽车
	79~85
	所有施工区

	
	轻型载重汽车
	76~84
	所有施工区

	
	推土机
	94
	所有施工区

	
	铲土机
	96
	所有施工区



①混凝土拌和机噪声
工程布设2台混凝土拌和机；混凝土拌和机为固定、连续式噪声污染源，拌和机噪声源强约92dB（A）；混凝土拌和机西侧分布有萨尔托海乡3处居民点，噪声影响对象为现场操作人员和附近居民。根据混凝土拌和系统的生产班制，每天两班、每班8小时，上述对象受混凝土拌和机械噪声影响长达8小时。 
②交通噪声
交通噪声源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关。工程主要采用重型运输车辆，其噪声高达84~89dB(A)，声源呈线性分布；昼间车辆通行密度25辆/单向小时、运行速度40km/h，夜间主干道车流量15辆/h、运行速度30km/h。工程施工利用的恰萨公路车流量在施工期可能加大，受交通噪声影线的对象主要为当地村民和施工人员。
③钢筋木材加工厂噪声
钢筋木材加工厂噪声主要在钢筋和木材加工过程中产生，木材加工噪声高达70~90dB(A)，钢筋加工噪声高达80~90dB(A)。综合加工噪声最高均可达105dB(A)，其影响对象主要为现场施工人员和附近居民。
（4）固体废物
①固体废物
主体设计中拆除的原水闸施工内容包括混凝土、浆砌石拆除和原溢流堰堆石拆除，拆除土方用于后续围堰等施工，石方用于格宾石笼填筑料；开挖弃方施工结束后用于工程占地范围内的场地平整工作，围堰拆除量应拉运至萨尔托海乡指定填埋处。对临时堆放的未利用料加强管理和防护，严格落实水土保持措施，以免引发水土流失。
②生活垃圾
生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，工程施工进入高峰后，日产生活垃圾将达到0.36t/d。生活垃圾定期拉运至萨尔托海乡指定填埋处。
③危险废物
施工机械设备使用中可能产生废润滑油等危险废物，随意倾倒对土壤环境及地下水水质、河流水质会产生不利影响，应按照危废管理。
（5）生态环境
工程施工对生态环境的影响表现在工程建设对土地资源的影响，施工活动对土壤和植被、野生动物的影响。
工程施工对土壤和植被的影响由工程永久和临时占地产生。工程动土永久占用灌木林地0.426hm2、天然牧草地0.880hm2，将产生一定的生物量永久损失；临时占用灌木林地0.037hm2、天然牧草地0.328hm2，工程占用林地和草地将造成一定的土地资源和生物量损失。
施工活动对土壤环境最直接的影响就是施工期各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响。主体工程区、永久道路和管理区的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复。施工临建设施占压及施工活动扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，需要较长时间才可恢复，若施工结束后配合恢复措施，则这一过程将被缩短。
对地表植被而言，与土壤相同，工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏，施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。对野生动物的影响主要表现为工程施工可能干扰工程区周边野生动物的正常栖息活动，施工噪声会对其产生惊扰，尤其是在乌伦古河河岸活动的蒙新河狸对声音较为敏感，施工机械和人员往来可能对前往水闸附近活动的河狸造成驱赶。
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工程淹没、占地的影响主要体现在生态方面，本工程永久占地动土面积为2.152hm2，划定管理和保护范围为7.583 hm2，临时占地面积为1.169 hm2。
首先，工程动土永久占用灌木林地0.426hm2、天然牧草地0.880hm2，将产生一定的生物量永久损失；临时占用灌木林地0.037hm2、天然牧草地0.328hm2，临时占地也将造成这些土地在施工期内生产能力丧失，损失一定生物量，但施工结束后，可逐步恢复。
其次，对土壤环境而言，工程建设占地最直接的影响就是施工期各类施工活动和占地对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响；对地表植被而言，存在对占用土地植被的一次性破坏；在占地类型上，永久占地将使局部范围内的原有植被和土壤环境彻底丧失；临时占地区在停止使用后，可逐步得到恢复。
3.3.3 工程运行
3.3.3.1 对水资源配置的影响
设计水平年2025年，工程建成后萨尔托海北干渠水闸控制灌溉面积保持现状不变，灌溉水利用系数提高，灌区引水量减少；工程建成后使灌溉保证率达到75%，将对水闸控制的富蕴县恰库尔图灌区1.87万亩耕地水资源利用状况产生影响，故本次评价拟对工程引水控制的灌区耕地面积水资源配置情况进行分析。
3.3.3.2 对水文情势的影响
工程运行后，受溢流堰和水闸控制，闸前水位将有所抬高，形成闸前壅水区，该段水流流速将变缓、水面变宽。
工程运行后，由于引水量相较现状有所减少，在P=50%及P=75%不同保证率下，灌区在4~9月引水灌溉时，闸址断面年下泄水量将略有增加，但由于引水过程变化，年内下泄过程将较现状发生改变；灌区其余月份不引水，闸址断面水文情势不会发生变化。
3.3.3.3 对地表水环境的影响
工程除险加固后，水闸所在河段无新增排污口及污染源，对下游段河道水质基本无影响；工程运行不设置管理站房，管理区用于布设备用电源和运行监控，无管理人员日常居住，故不产生生活污水。
3.3.3.4 对地下水环境的影响
工程除险加固后上下游连接段长度增加，新建护岸和导流堤均采用格宾石笼结构，不会阻断闸前壅水区河道地表水与两侧河岸地下水的水力联系；新增混凝土结构上下游扭面长度较短，不透水影响可以忽略；溢流堰较现状长度缩短但堰型的改变增加了过流能力，不会明显增加闸前壅水区范围，对闸前壅水河段地下水位的影响程度有限。
工程建设和运行不会改变区域地下水补给源、排泄方式及径流总体方向，建成后闸址断面总体下泄水量略有增加，不会对闸址下游河段地下水位产生明显影响。
3.3.3.5 对生态环境影响
（1）陆生生态
景观格局影响
工程建设占地将在局部范围内改变现状条件下部分土地的利用方式，进而对评价范围内的景观格局产生一定影响。
生态系统结构与功能影响分析
本工程永久及临时占地等将对区域生态系统结构与功能产生一定影响，本次评价将从植物生产能力变化、生态体系稳定状况的变化等方面入手，针对工程建设后对区域生态体系完整性和稳定性产生的影响进行分析和评价。
生态敏感区
a.对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的影响：工程处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园湿地保育区内，工程占用可能对湿地公园的结构和功能产生影响。
b.乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线：工程占用乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线，工程永久建筑物建设将改变区域局部土地利用方式，可能对生态保护红线的生态功能产生影响。
c.下游河谷林草：工程建成后，闸址下游河段水量的变化可能对闸址下游河谷林草的供水产生影响。
对陆生植物的影响
工程占地区以天然牧草地为主，另占用少量灌木林。工程建设对陆生植物的影响主要表现为工程占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量损失，本次评价将通过计算量化该损失，并提出对临时占地进行植被恢复。
对陆生动物的影响
工程运行对陆生动物的影响，主要体现在工程永久占地挤占区域陆生动物生境。工程运行后，年引水量较现状年有所变化，并形成闸前壅水区，可能会对闸址上下游分布的蒙新河狸巢穴洞口水文条件产生影响。
本次评价将在现场调查和观测的基础上，将工程建设对蒙新河狸家族活动及栖息可能产生的影响进行分析和预测。
（2）水生生态
萨尔托海北干渠水闸运行后，引水过程较现状略有变化，可能对下游浮游生物、底栖动物和鱼类的生境条件产生影响。工程是将现有已建全拦河的水闸拆除后重建，不会新增阻隔影响。
3.3.3.6 对土壤环境影响
工程建设对土壤环境的影响主要表现为：工程建设占地及施工活动可能对占地区及施工区域土壤理化性质产生影响；本次评价将根据工程占地区土壤环境特征，结合工程建设特点，分析工程永久建筑物及临时设施建设对土壤环境的影响。
3.3.3.7 固体废弃物对环境的影响
工程运行管理人员定员4人，主体设计报告提出工程不设置用于管理人员日常居住的永久管理站，故工程运行将不产生生活垃圾。
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采用矩阵识别分析方法明确工程不同时段各影响因素对自然环境和社会环境的影响性质及影响程度，分析结果见表3.4-1。
表3.4-1      萨尔托海北干渠水闸除险加固工程环境影响识别矩阵
	影响因素
	自然环境
	社会环境

	
	水文
	水质
	陆生
植物
	陆生
动物
	水生
生物
	环境
空气
	声
环境
	土壤
环境
	灌
溉
	经济
发展

	工
程
作
用
因
素
	准
备
期
	场地平整
	
	
	▽
	▽
	
	▽
	▽
	▽
	
	

	
	
	施工交通
	
	
	▽
	▽
	
	▽
	▽
	▽
	
	

	
	
	主体施工
	
	▽
	▽
	▽
	▽
	▽
	▽
	▽
	
	

	
	
	施工场地
	
	
	▽
	▽
	
	▽
	
	▽
	
	

	
	
	施工人员
	
	▽
	
	▽
	
	
	
	▽
	
	

	
	
	附属工厂
	
	▽
	
	
	
	
	▽
	▽
	
	

	
	工程占地
	
	
	▽
	▽
	
	
	
	▽
	
	

	
	运
行
期
	运行调度
	△
	▽
	▽
	
	▽
	
	
	
	▲
	▲

	
	
	工程阻隔
	
	
	
	
	▽
	
	
	
	
	

	
	
	工程管理
	
	
	
	
	
	
	
	▽
	
	


备注：▼显著不利影响     ▽ 较小不利影响    ▲显著有利影响     △ 较小有利影响       
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根据对工程各阶段环境影响源及其影响因素的分析，通过上述环境影响识别，筛选出以下环境问题作为本次评价工作的重点内容：
（1）对区域水资源配置的影响
（2）对水文情势的影响
（3）对地表水环境的影响
（4）对地下水环境的影响
（5）对陆生生态的影响
对区域景观格局的影响
对生态系统的结构与功能影响
对生物多样性的影响
对生态敏感区的影响
A.对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的影响
B.对乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线的影响
C.对河谷林草的影响
对陆生动植物的影响
（6）对土壤环境的影响
（7）对水生生态的影响
（8）施工期环境影响
其中，对区域水资源配置、水文情势、陆生生态、水生生态的影响分析是本次环评的重点。


[bookmark: _Toc155025959][bookmark: _Toc147489889][bookmark: _Toc147483065][bookmark: _Toc456976419][bookmark: _Toc480275279]4. 环境概况
[bookmark: _Toc155025960][bookmark: _Toc147483066][bookmark: _Toc147489890]4.1 流域简况
[bookmark: _Toc147489891][bookmark: _Toc155025961][bookmark: _Toc147483067]本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。

4.2 工程影响区环境概况
[bookmark: _Toc456976420][bookmark: _Toc480275280]4.2.1 地形地貌
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于乌伦古河中游，属于阿尔泰山东段南麓低山丘陵区向平原区的过渡区，地形地貌受地质构造作用的控制，工程区地势东高西低，北高南低，总体自北东向南西缓倾。
工程位于乌伦古河中游河道大拐弯不对称“箱”型河谷内，为拦河式闸、堰结合型，工程区河谷侵蚀程度相对较小，所在主河道靠北形似牛轭湖状，现代河床宽50-100m不等。工程区所处地貌单元较单一，左岸为堆积岸，地形相对开阔，一、二级河流阶地发育；右岸为侵蚀岸，一级阶地局部缺失，一级阶地为堆积阶地，高出河床2m左右；二级阶地为基座阶地，高出河床3-5m，宽100-300m不等；三、四级阶在两岸呈不连续状分布，其中三级阶地为基座阶地，阶面缓倾，坡度10-15°,四级阶地呈零星状沿丘陵基岩包前缘分布。
4.2.2 气候与气象
[bookmark: _Toc456976423]乌伦古河地处欧亚大陆腹地，远离海洋，纬度较高，属寒温带大陆高原气候，其主要气候特点是高山湿润，南部平原降水较少，蒸发强烈，气候干燥。四季中，春寒凉爽，秋季短促，气温日、年变差大，光热资源丰富。
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程闸址位于青河县萨尔托海乡，工程周边较近的气象观测站有青河县气象站和二台水文站。其中，青河县气象站位于青河县城内，为国家基本气象站，主要气象观测项目有：气温、降水、蒸发、风、日照、冻土等，与闸址直线距离约67km；二台水文站位于闸址上游12.7km，为国家基本水文站，观测项目及其数据的整编均按国家行业标准执行，精度较高。



根据两站观测统计资料，区域多年平均气温3.6℃，多年平均降水107.8mm，蒸发量1572mm，多年平均风速1.2m/s，最大冻土深度147cm。工程区各主要气象要素特征详见表4.2-1。
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表4.2-1                                        主要气象要素统计表
	项目
	单位
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	气温
	多年月平均气温
	℃
	-15.3
	-11.3
	-4.0
	5.9
	13.6
	18.7
	20.2
	18.2
	11.8
	3.7
	-6.0
	-12.7
	3.6

	
	极端最高气温
	℃
	-11.0
	-6.3
	2.2
	13.8
	18.0
	22.1
	23.3
	22.6
	16.1
	9.7
	1.3
	-5.1
	23.3

	
	极端最低气温
	℃
	-21.0
	-19.9
	-9.7
	-0.9
	9.0
	15.0
	16.8
	14.5
	5.4
	-1.7
	-13.8
	-20.3
	-21.0

	降水
	多年平均降水量
	mm
	4.1
	3.7
	5.9
	9.1
	8.9
	13.0
	18.1
	11.2
	9.1
	7.5
	9.7
	7.4
	107.8

	蒸发量
	多年平均蒸发量
	mm
	19.5
	28.3
	70.9
	164.1
	259.6
	265
	248.8
	218.9
	156.5
	89.7
	32.3
	18.3
	1571.9

	风速
	多年平均风速
	m/s
	0.2
	0.4
	1.0
	2.1
	2.2
	2.0
	1.7
	1.6
	1.4
	1.0
	0.5
	0.3
	1.2

	
	最大风速
	m/s
	5.7
	8.3
	10
	17.3
	15.7
	12.2
	12
	11
	12.7
	11
	11.2
	10.7
	17.3

	风向
	盛行风向
	
	E
	E
	E
	WNW
	W
	W
	WNW
	W
	W
	WNW
	E
	E
	W

	积雪
	最大积雪厚度
	cm
	30
	31
	27
	4
	
	
	
	
	
	6
	21
	26
	31

	冻土
	最大冻土深度
	cm
	129
	147
	147
	81
	8
	
	
	
	
	9
	53
	97
	147


备注：气温、降水、水面蒸发信息取自二台水文站；风速风向、积雪及冻土厚度信息取自青河县气象站。


4.2.3 水文
（1）水文站基础信息
乌伦古河流域现有水文站分别为大青河水文站、小青河水文站、塔克什肯水文站、二台水文站、顶山水文站和福海水文站，其中大青河水文站、小青河水文站及塔克什肯水文站在源头支流上，二台水文站、顶山水文站与福海水文站位于乌伦古河干流，工程主体设计以二台水文站为代表站，收集了其观测的流量、洪水、泥沙及冰情等相关水文资料，其测站资料情况和选用时段信息见表4.2-2和表4.2-3。
[bookmark: _Ref484090649]表4.2-2                    参证站情况一览表
	河名
	站名
	集水面积（km2）
	测站位置
	设站及资料情况

	
	
	
	东 经
	北 纬
	设站时间

	乌伦古河干流
	二台水文站
	18375
	90°09′
	46°03′
	1956.9



表4.2-3                参证站主要选用资料及选样时段表
	项目
站名
	流量
	洪水要素摘录
	泥沙
	水温
	冰情

	二台水文站
	1957-2021
	1957-2021
	1984-1985、1987-2015
	1964-2015
	1956~1968、1970~2015



（2）径流
乌伦古河径流补给以降水及季节积雪融水为主，还有少量的冰川融水补给。阿尔泰山拦截西风环流所带来的水汽，使乌伦古河流域气温、降水和蒸发呈垂直地带性分布，其径流分布也具有明显的垂直地带性分布规律，径流随海拔的增加而增加，干流出山口二台水文站以上区域为径流形成区，以下则为径流散失区。
主体设计以工程上游12.7km的二台水文站作为参证站，还原后得到二台水文站设计天然径流量，再根据二台站至萨尔托海北干渠水闸闸址之间的河道损失，得到不同保证率下萨尔托海北干渠水闸闸址处的天然状况下各月径流量，见表4.2-4。
表4.2-4            闸址处设计天然径流量及年内分配表          单位：104m3
	设计保证率
	月             份
	全年

	
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	

	10%
	375
	309
	621
	5761
	17354
	77902
	31653
	15340
	8982
	4852
	2395
	1779
	167323

	50%
	500
	269
	662
	4810
	23475
	30672
	13387
	7065
	5040
	3536
	2281
	1250
	92947

	75%
	437
	320
	1582
	3474
	11637
	21477
	10392
	8155
	4479
	3063
	2405
	1171
	68593

	90%
	184
	115
	775
	1818
	5718
	9967
	9059
	11952
	6165
	4067
	2680
	1321
	53820



现状萨尔托海北干渠水闸上游主要为青河县的乌伦古河灌区各业引水，闸址上游47.4km处已建乌伦古河控制性工程，具有多年调节能力的萨尔托海水利枢纽，水库总库容2.94亿m3，调节库容2.33亿m3。主体设计报告在计算工程闸址处现状年和设计水平年径流过程时，考虑了上游青河县灌区引水和萨尔托海水利枢纽的调节影响，以及区间河道输水损失。主体设计经调查，相比现状设计水平年2022年，设计水平年2025年工程闸址上游青河县乌伦古河灌区各业引水及萨尔托海水利枢纽调蓄均不发生变化。根据青河县乌伦古河灌区引水和萨尔托海水利枢纽调蓄运行方式，以及区间河道损失，主体设计计算，现状年和设计水平年萨尔托海北干渠水闸闸址处多年平均径流量为6.6979亿m3，P=50%保证率为60154万m3，P=75%保证率为50070万m3。不同保证率年内分配成果见表4.2-5。
表4.2-5     闸址处径流量及年内分配表（现状年和设计水平年）    单位：104m3
	设计
保证率
	月             份
	全年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	50%
	1453
	1398
	1624
	2767
	8715
	18446
	8180
	8099
	3322
	3277
	1422
	1452
	60154

	75%
	1453
	1305
	1471
	2137
	6489
	9884
	11347
	6741
	3174
	3196
	1422
	1452
	50070



（3）洪水
根据二台水文站多年实测洪水资料，乌伦古河洪水类型主要为暴雨型洪水、融雪型洪水和混合型洪水。春季主要是季节性积雪消融形成的融雪型洪水，洪水历时一般5~10天左右，受气温影响较大，峰形多呈现一日一峰的变化规律，上游山区日变化显著，随着支流洪水的汇入及下游河道沿程滞蓄、坦化，沿程日变化相对减弱；夏季主要是暴雨型洪水以及在积雪消融过程中又遇降雨产生的混合型洪水，多发生在5~6月，洪水峰高量大，持续时间长，危害最大。
萨尔托海北干渠水闸闸址处设计洪峰流量选用二台水文站作为参证站，根据二台水文站设计洪峰流量、洪峰衰减率及上游萨尔托海水利枢纽下泄洪峰流量，采用洪峰模数法计算出闸址处的设计洪峰流量见表4.2-6。
表4.2-6                 闸址处设计洪峰流量成果表
	项目
	不同频率洪峰流量（m3/s）

	
	P=0.1%
	P=1%
	P=2%
	P=3.33%
	P=5%

	洪峰流量
	1039
	714
	626
	471
	389



（4）泥沙
根据二台水文站（1982—2015年）17年完整的实测悬移质泥沙资料统计，乌伦古河悬移质泥沙年内分配极不均匀，变化较大，其中10月至次年3月冬半年河水清澈，含沙量较少，输沙高值出现在汛期4~7月，其输沙量占年输沙量的92.5%，最大月输沙量出现在5月，占年输沙量的39.8%。多年平均含沙量0.1685（kg/m3），多年平均输沙率5.565（kg/s），多年平均年输沙模数为9.569t/km2。
乌伦古河泥沙主要来源是上、中上游以上，河流出山口后，由于河道纵坡变缓，流速减小，河流挟沙能力逐渐减弱，由山区携运来的泥沙沿程沉积下来，山口以下是河流泥沙沉积区，河道以淤积为主。本工程闸址处于乌伦古河中游，该区域属于乌伦古河丘陵~平原过渡区，河床为深厚沙层覆盖，土质疏松。利用二台水文站的多年平均含沙量与闸址处多年平均设计径流量计算闸址处悬移质输沙量，采用有关经验公式（β=0.10）计算闸址推移质多年输沙量成果见表4.2-7。
表4.2-7                  闸址处泥沙计算成果表
	二台站多年平均含沙量（kg/m3）
	闸址多年平均年径流量（108m3）
	闸址悬移质多年平均输沙量（104t）
	闸址推移质多年输沙量（104t）
	闸址输沙总量（104t）

	0.1685
	6.6979
	11.45
	1.145
	12.60



（5）冰情
乌伦古河流域位于阿勒泰地区的东南部，冬季气温很低，河流封冻期长，一般10月进入初冰期，11月份开始封冰，次年4月开始解冻，一般年份河段冰厚达1m左右，上游河段封冻天数约150天，下游河段约130天左右。
根据二台水文站（1956—1968、1970—2006年）50年实测的冰情资料统计：多年平均封冻天数为132天，最长封冰天数为156天（1999年出现），最短封冰天数为100天（1995年出现）；最大河心冰厚为1.29m（1958年出现），最小河心冰厚为0.46m（1981年出现），其他特征详见表4.2-8。


表4.2-8                   二台水文站冰情统计表
	项目
	出现月日
	出现年份

	最早开始结冰日期
	10月2日
	1964

	最晚结冰日期
	11月28日
	1981

	最早开始封冰日期
	11月4日
	1992

	最晚开始封冰日期
	12月16日
	1995

	最早解冻期日期
	3月12日
	2000

	最晚解冻期日期
	4月15日
	1960

	最早终止流冰日期
	3月26日
	1983

	最晚终止流冰日期
	4月20日
	1980



4.2.4 区域水文地质和工程地质
区域由老到新出露地层有泥盆系、石炭系和第四系各类松散沉积物，缺失中生界地层；受气候和地下水埋藏条件等因素影响，地下水可分为赋存于基岩裂隙中的基岩裂隙水和第四系松散沉积物孔隙潜水，补给源主要为融冰化雪水和乌伦古河河水，其次为大气降水补给和灌溉渗漏补给，但时间性和季节性较强。
乌伦古河河谷是工程区的最低侵蚀基准面，也是最主要排泄通道。河谷两岸的冲沟内分布着出水量大小不一的泉水，裂隙水出溢地表以泉水的形式补给河水；第四系孔隙潜水的分布受地域和河流控制，一般在河床及一级阶地段含丰富的孔隙潜水，水质较好，远离且高出河床的二、三级阶地补给贫乏，主要受降水和灌溉渗漏补给。
工程区地处乌伦古河河谷地貌，接受河流的直接补给，现代河床、一级阶地、河漫滩地下水广泛分布，主要为第四系孔隙潜水，含水层主要为厚度较大的砂卵砾石层和中粗砂层。第四系孔隙潜水的含水层为交替沉积的中、粗砂层和砂卵砾石层，含水层中孔隙潜水丰富，一级阶地段地下水埋深2-2.5m，河漫滩地段地下水埋深0.5m，远离河道位置的第四系孔隙潜水地下水位埋深逐渐增大。
第四系覆盖层以下、低山丘陵区为基岩裂隙水，受补给源和季节性限制透水性总体偏弱，只存在少量裂隙水，基岩裂隙水相对贫乏。河谷片区地下水埋深偏高，地下水部分靠蒸发垂直排泄，由于砂卵砾石层透水性好，厚度较大，多数地下水靠水平径流散失到山前冲洪积平原。工程区域内地下水均向河床排泄，含水层透水性较好，径流通畅，河道内地下水顺河道向西径流，水力坡降1-5‰。
4.2.5 陆生生态
我公司项目组于2026年1月、4月、5月和6月对工程影响区域的动植物进行了多次现场调查，重点调查区域为工程占地区、闸址上下游乌伦古河，及河道两岸河谷林草分布区域。收集了我公司承担的《新疆萨尔托海水利枢纽工程环境影响报告书》（2016年6月，原环保部以“环审〔2016〕62号”批复）相关调查成果；此外，我公司承担了该工程施工期环境监理和监测工作，通过该项工作掌握了乌伦古河上下游河谷生态及重点保护野生动物栖息活动的历史调查资料；本次还收集了该工程蓄水阶段和竣工环保验收调查报告相关成果。本次环评现场工作期间，收集了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程湿地公园影响评价报告》（2025年7月，中勘国信规划设计有限公司新疆第一分公司编制，已取得专家组复核意见），现场走访了阿勒泰地区林业和草原局、布尔根河狸国家级自然保护区管理站和新疆青河县乌伦古河国家湿地公园管理部门的相关工作人员。报告编制期间还查询了流域相关文献资料。在上述工作基础上，获得工程所处区域陆生动植物状况。
4.2.5.1调查方法
（1）陆生植被调查方法
①植物区系调查
参考《新疆植物志》、《新疆植被及其利用》、新疆1:100万植被类型分布图等信息渠道获取区域植被类型分布特征。
②植物调查
野外植物采用典型样方法进行调查。本次共布设9个调查样方，根据工程布置、植物种类、植被覆盖度等情况布设合适大小的样方。布设天然植被调查样方的方法和记录内容如下所述：
A.乔木（河谷林）：依据群落类型结合样点的地形，布设20m×20m的样方，统计样方内的乔木种类、株数，测量胸径、冠幅、株高，测定覆盖度；同时记录GPS坐标，拍摄样方照片、环境照片。
B.疏林和灌木（灌木林）：依据群落类型样点的地形布设5m×5m的样方，统计样方内的灌木种类、株数，测量冠幅、株高，测定覆盖度；同时记录GPS坐标，拍摄样方照片、环境照片。
C.草本（草地）：布设1m×1m的样方，统计样方内的草本种类、数量，观测长势，估测覆盖度，测定地上生物量，并室内风干称干草重量；同时记录GPS坐标，拍摄样方照片、环境照片。
③植被覆盖度调查
采用地面调查与无人机调查两种方式。地面调查采用拉样线法，对样方内的植被覆盖度进行调查统计；无人机调查是在区域上空拍摄照片，通过图像分析估算区域植被覆盖度。
（2）陆生动物调查概况
①走访和文献资料查阅
本次现场调查期间，走访了阿勒泰地区林业和草原局和布尔根河狸国家级自然保护区管理站的相关工作人员，取得了工程所处河段野生动物及蒙新河狸分布情况资料，并查阅了乌伦古河历史调查成果和文献资料等。
②样线调查
依据原林业部《全国陆生野生动物资源调查与监测技术规程（修订版）》的有关规定，现场采用样带法进行野生动物调查，观察对象为动物实体及其活动痕迹，如取食迹、足迹、卧迹、粪便、毛发等。
野生动物调查样线充分考虑工程区域的栖息地类型设置，分别在主体工程区右岸上游、下游及临建设施所在的开阔阶地上设置调查样线，样线长度为1km，调查人员沿样线两侧行走，记录沿线两侧动物活动的痕迹（足迹、毛发、粪便和实体），使用轨迹记录仪记录样线轨迹，标记发现动物活动痕迹的位置，并对所有发现的动物实体和痕迹拍摄数码相片记录。
③红外触发相机调查
为了解工程周边区域蒙新河狸分布情况，赴阿勒泰地区林业和草原局，了解历年乌伦古河流域蒙新河狸分布、数量及保护措施等，据此对本工程周边区域开展包括蒙新河狸在内的野生动物调查。根据阿勒泰地区林业和草原局2025年乌伦古河流域蒙新河狸冷季调查资料，工程闸址上下游河岸边有国家一级保护动物蒙新河狸冷季巢穴分布，为进一步了解工程区域及周边蒙新河狸和其他野生动物的活动情况，本次评价采用布设红外触发相机的方式进行野生动物定位观测。
本次在闸址右岸上下游布设了8台红外触发相机，为更好的记录动物的分布及活动，相机布设在自然植被中，多选择固定在灌木底部。相机型号为HW888，统一设置为拍照模式，时间间隔1s，相机布设时设置正确的日期和时间，图像储存采用32GBTF储存卡，相机以8节5号电池供电。布设时间自2026年4月至6月，相机布设点位可见本报告下文4.2.5.6一节中的图4.2-7。
（3）遥感调查概况
本次遥感调查工作采用2025年Landsat-TM数据，源自国家基础地理信息中心全球地表覆盖数据产品服务网站（DOI：10.11769），图像分辨率为30m，每景覆盖度范围为185km×185km，解译主要采用2、3、4三个波段，总体精度为85.72%，Kappa系数0.82。采用GIS软件对评价区域的土地利用类型及土地覆被格局进行表达，了解评价区域土地覆被格局现状；在土地利用现状解译成果基础上结合植被现场调查、影像纹理特征提取评价区现状植被专题图。
4.2.5.2土地利用现状
评价范围内土地利用现状调查是在卫片解译的基础上，参考《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）的分类标准，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，将土地利用格局的拼块类型分为林地、耕地、草地、水域及水利设施用地和其他土地等共6种主要土地利用类型。统计情况见表4.2-9。
表4.2-9                  工程评价范围土地利用现状表
	一级类
	面积（hm2）
	占比（%）
	二级类
	面积（hm2）
	占比（%）

	林地
	2704.62
	18.94%
	乔木林地
	385.15
	2.70

	
	
	
	灌木林地
	2319.47
	16.24

	耕地
	1304.46
	9.14
	水浇地
	1304.46
	9.14

	草地
	7055.99
	49.41
	天然牧草地
	7055.99
	49.41

	水域及水利设施用地
	1735.74
	12.16
	水域及水利设施用地
	1735.74
	12.16

	人居
	33.73
	0.24
	建设用地
	33.73
	0.24

	其他
	1444.57
	10.12
	裸岩石砾地
	1444.57
	10.12

	合计
	14279.11
	100
	合计
	14279.11
	100



由表4.2-9可知，工程评价范围总面积14279.11hm2，其中草地面积最大，为7055.99hm2，占评价范围总面积的49.41%，为评价范围主要的土地利用类型；其次为林地、水域及水利设施用地，面积分别为2704.62hm2、1735.74hm2，分别占总面积的18.94%、12.16%；余下依次为其他土地、水浇地及建设用地，面积分别为1444.57hm2、1304.46hm2、33.73hm2。可见，评价区土地利用类型以草地、林地和水域及水利设施用地为主。
4.2.5.3生态系统现状
参考《全国生态状况评估技术规范－-生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）中有关分类标准，根据评价区土地利用现状，结合遥感影像数据，将评价区划分为森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统和其他生态系统等7个类别。评价区各生态系统面积见表4.2-10，生态系统类型图见附件。
表4.2-10                 工程评价范围生态系统现状表
	生态系统类型
	面积
	占比

	Ⅰ级
	Ⅱ级
	hm2
	%

	森林生态系统
	阔叶林
	385.15
	2.70

	灌丛生态系统
	阔叶灌丛
	2319.47
	16.24

	
	稀疏灌丛
	
	

	农田生态系统
	耕地
	1304.46
	9.14

	草地生态系统
	低地、河漫滩草甸
	7055.99
	49.41

	湿地生态系统
	河流
	1735.74
	12.16

	
	沼泽
	
	

	城镇生态系统
	居住地
	33.73
	0.24

	
	工况交通
	
	

	其它生态系统
	裸土地
	1444.57
	10.12

	总计
	14279.11
	100



由表4.2-10可知，评价区主要生态系统为草地生态系统，面积约7055.99hm2，占评价区总比例的49.41%，主要分布于河谷、林缘及荒坡；其次为灌丛生态系统，包括阔叶林灌丛和稀疏灌丛等植被类型；湿地生态系统主要为乌伦古河河流水面及沼泽等，总面积1735.74hm2，占比12.16%；农田生态系统主要分布于乌伦古河两岸，面积1304.46hm2，占比9.14%，主要为水浇地；城镇生态系统，面积33.73hm2，占比0.24%，主要为乌伦古河两侧零星分布的村庄和交通道路等；其他生态系统面积约1444.57hm2，占比10.12%，主要为裸土地。
4.2.5.4陆生植被、植物
（1）植物区系
根据中国植被自然地理区系划分，工程所在区域植被区系属于新疆草原区、西部草原亚区、阿勒泰草原省、额尔齐斯河州。
依据《中国植被》的分类原则、单位和方法，结合实地调查记录，萨尔托海北干渠水闸所在河谷区以水域和水面内陆滩涂为主，河漫滩和阶地河谷区林草发育，植被类型有草地、灌木林地及乔木林地，植被覆盖度较高，可达80%。河谷林以杨柳科为优势种，伴生有灌木柳和铃铛刺等，草被以禾本科、苋科及菊科等少数几个科种类较多，为北疆广布种；工程施工临时占地位于河道右岸阶地上，此处以荒漠草地为主，植被覆盖不均，约3%～40%，区系组成以苋科、豆科、通泉草科等科种类较多，为荒漠广布种。
（2）植被区划
区域植被区划属于VII.温带荒漠区域（Temperate desert region）-VIIA.西部荒漠亚区域（western temperate desert subregion）-VIIAi.温带半灌木、矮乔木荒漠地带（temperate semi-shrubby,dwarf arboreous desert zone）－VIIAi-1b.乌伦古河盐生假木贼、红砂灌木、半灌木荒漠小区（ulungut he valley anabasis salsa,reaumuria soongorica shrubby and semi-shrubby desert district）。根据新疆1:100万植被类型图叠图成果，评价范围内分布有植被型组5种，植被型5种，群系10种。具体见表4.2-11。
表4.2-11                工程调查范围自然植被分类系统
	植被型组
	植被型
	群系

	阔叶林
	（1）温带落叶阔叶林
	旱柳林

	草甸
	（2）禾草、杂类草草甸
	含疣枝桦的野大麦、毛穗赖草草甸

	草原
	（3）温带丛生矮禾草、矮半灌木荒漠草原
	博洛塔绢蒿、羊茅草原

	荒漠
	（4）温带半灌木、矮半灌木荒漠
	纤细绢蒿

	
	
	白茎绢蒿

	
	
	小蓬

	
	
	短叶假木贼

	
	
	驼绒藜沙漠

	
	
	驼绒藜砾漠

	栽培植被
	（5）一年一熟粮食作物及耐寒经济作物田
	春小麦、糜子、亚麻、油菜田



①阔叶林
评价范围内分布的阔叶林主要为温带落叶阔叶林，以旱柳林群系（Salix matsudana forest）为主，主要分布于萨尔托海水利枢纽以上的乌伦古河上游两岸河谷地带。空间分布特征如下：片状林多存在于萨尔托海水利枢纽上游水源充裕的河谷河段；下游平原段多为小片旱柳林；上游山区至平原区之间的丘陵过渡区湿润河漫滩以散生植株为主。乌伦古河上游的旱柳林群落层次结构较明显，草本层发育较好，乔木层及灌木层发育较差。灌木层盖度随立地条件变化，在河滩及河湾处较高，约30%～88%，优势植物为灌木柳（Salix spp.）。草本层因光照充足且受洪水浸润，生长茂盛，盖度为5%～55%。
②草甸
评价范围内草甸属禾草、杂类草草甸，主要分布于河谷林下及林间空地，包括含疣枝桦（Betula pendula）的野大麦（Hordeum brevisubulatum）、毛穗赖草（Leymus paboanus）草甸群系。
含疣枝桦的野大麦、毛穗赖草草甸群系以多年生典型中生植物为优势，多分布于土壤湿润的宽阔河谷或低山谷地。群落结构简单，常掺杂于乔木（多为疣枝桦、杨柳等）之中。草本层高约60～90cm，盖度大于80%，以野大麦和毛穗赖草为优势种，常见伴生植物包括大糠草、小糠草、拂子茅（Calamagrostis epigeios）、新疆鹅观草（Roegneria sinkiangensis）等。该群系主要分布于评价区新疆青河县乌伦古河国家湿地公园上游河谷地带，工程影响区不涉及该群系。
③草原
评价范围草原主要为温带丛生矮禾草、矮半灌木荒漠草原，由多年生旱生丛生矮禾草和强旱生矮半灌木、灌木共同构成。包括博洛塔绢蒿（Seriphidium borotalense）、羊茅（Festuca ovina）草原群系。
博洛塔绢蒿、羊茅草原群系主要建群种为羊茅，共建群种为小半灌木博洛塔绢蒿。群落伴生植物主要为多种针茅（Stipa spp.）、木地肤（Kochia prostrata）、硬苔草（Carex rigescens）及角果藜（Ceratocarpus arenarius）等，群落总盖度约30%。该群系主要分布于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园上游河谷地带。
④荒漠
评价范围内荒漠属温带半灌木、矮半灌木荒漠，植被由旱生、超旱生、中温、叶退化或特化的落叶（或落枝）灌木、半灌木、小半灌木构成。主要分布于山麓冲积平原、山麓洪积扇、干燥剥蚀低山及沙丘地带。群落多为单层结构，年饱和度低，覆盖度小，植株低矮。区域分布的主要植物群系包括：白茎绢蒿（Seriphidium terrae-albae）群系、短叶假木贼（Anabasis brevifolia）群系、驼绒藜（Krascheninnikovia ceratoides）砾漠群系、驼绒藜沙漠群系、纤细绢蒿（Seriphidium gracilescens）群系和小蓬（Nanophyton erinaceum）群系。各群系特征及分布如下：
纤细绢蒿群系及白茎绢蒿群系：均以绢蒿为建群种，多分布于山麓洪积扇或山间平原。其中，纤细绢蒿群系伴生有小蓬、短叶假木贼等强旱生小灌木，群落高10～15cm，盖度约20%～30%；白茎绢蒿群系以白茎绢蒿为建群种，伴生木地肤、盐生假木贼（Anabasis salsa）、东方旱麦草（Eremopyrum orientale）等，群落高约20cm，覆盖度20%～25%。区域此类群系主要在评价区乌伦古河上游河段分布。
短叶假木贼群系：喜生于石质山地，群落结构简单，通常由小灌木、半灌木及草本植物组成。此类群系以短叶假木贼半灌木为主，伴生驼绒藜，伴生草本层主要为沙生针茅（Stipa glareosa）、戈壁针茅（Stipa tianschanica）等，群落高15～25cm，盖度20%～30%。评价区此类群系主要在二台水文站上游山区河段两岸分布。
驼绒藜沙漠群系和驼绒藜砾漠群系：以驼绒藜为建群种。
其中，驼绒藜沙漠群系伴生有绢蒿类和短生植物，群落结构较明显，种类组成相对丰富，群落总盖度约25%～55%；区域此类群系主要在萨尔托海水利枢纽至二台水文站区间河段分布。
驼绒藜砾漠群系主要为盐柴类小半灌木和半灌木，为强旱生、耐寒灌木，具有一定耐寒性，随地形和土壤基质变化，从属盐柴类及伴生植物存在差异。本工程区土壤主要为石膏灰棕漠土和草甸沼泽土，从属盐柴类以盐生假木贼、小蓬为主，伴生植物包括盐生草（Halogeton glomeratus）、木地肤等。该群系是工程闸址区下游至萨尔托海南干渠及上游至二台水文站区间河道两岸阶地最基本、最主要的群系。
小蓬群系：多分布在山麓洪积扇有一定盐化的土壤上，常与红砂（Reaumuria soongarica）、盐生假木贼、纤细绢蒿共同构成超旱生小半灌木群落，总盖度20%～30%，伴生植物有驼绒藜、沙生针茅等。主要分布于萨尔托海水利枢纽上游河道两岸。
⑤栽培植被
主要分布于评价区域乌伦古河两岸低地、高阶地上，以小麦、玉米为主，兼种油菜、油葵、打瓜等经济作物。
（3）植物种类
根据实地调查结合各类历史资料，工程评价区域内蕨类植物有2科5种；裸子植物有木贼麻黄1种；被子植物有25科118种，其中，木本以杨柳科、蔷薇科为主，占总体木本植物的80%以上，常见的木本植物有银白杨、苦杨、油柴柳、土伦柳、三芯柳、白柳、沼泽柳、胡杨、山楂等，草本以禾本科、苋科和菊科为主，占总体草本植物的75%以上，常见的草本植物有冰草、苔草、灯芯草、红门兰、车前子、酸茅、黄蒿、甘草、小白蒿、蒲草、水葱、芦苇、鸢尾天门冬、毛茛、薄荷、芨芨草等。调查范围内高等维管束植物统计见表4.2-12。


表4.2-12              工程调查范围高等维管束植物统计
	门  类
	拉 丁 名
	科 数
	种 数
	占总种数的百分比（%）

	蕨类植物
	Pteridophyta
	2
	5
	4.03

	裸子植物
	Gymnospermae
	1
	1
	0.81

	被子植物
	Angiospermae
	25
	118
	95.16

	总  计
	28
	124
	100.00 



由表4.2-12可看出，评价区蕨类植物、裸子植物的种类相对较少，蕨类植物的种数仅占该地区高等维管束植物总数的4.03%，裸子植物的种数仅占该地区高等维管束植物总数的0.81%，被子植物在该地区高等维管束植物中的种数是最多的，占到总种数的95.16%。
4.2.5.5陆生动物
（1）区系组成
工程所处区域动物地理区划上属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西北荒漠亚区和阿尔泰－巴彦喀萨岭亚区。动物组成以北方型为主，中亚型次之。
（2）野生动物种类和分布
通过现场调查和走访，综合文献相关资料，工程评价区内有陆生动物22目47科164种。含哺乳纲共5目8科22种，包括狗獾、水獭、狍等，其中有国家一级保护动物蒙新河狸1种，国家二级保护动物石貂和赤狐2种；鸟纲共有15目34科130种，其中有国家一级保护动物黑鹳、金雕、大鸨3种，国家二级保护动物大天鹅、蓑羽鹤和大鵟等17种；两栖纲1目2科4种，爬行纲1目3科8种，包括绿蟾蜍、快步麻蜥、花脊游蛇等。调查范围内陆生动物统计见表4.2-13。
表4.2-13                 工程调查范围陆生动物统计
	类别
	目数
	科数
	种数
	占总种数的百分比（%）

	哺乳动物
	5
	8
	22
	13.41

	鸟类
	15
	34
	130
	79.27

	两栖类
	1
	2
	4
	2.44

	爬行动物
	1
	3
	8
	4.88

	合计
	22
	47
	164
	100.00



（3）野生动物重要物种
根据历史调查资料，工程周边存在蒙新河狸（Castor fiber birulai）窝穴，以下就其生态习性及在乌伦古河流域的分布情况进行简述。
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
物种概况
②蒙新河狸的生态学特征
A.分布
B.形态特征
C.行为节律及食性
D.领域范围
E.繁殖习性
F.受胁迫因子
③乌伦古河流域的蒙新河狸分布状况
4.2.5.6工程占地区及周边陆生生态现状
（1）植被调查
①植物样方调查
根据新疆1:100万植被类型图叠图成果，本工程占地区及周边涉及群系主要为驼绒藜砾漠群系，本次评价充分考虑占地区及周边植被实际分布状况、植被类型的代表性，以及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）对样方数量要求的基础上，共布设植物样方9个。调查采用样地调查和样方统计相结合的方法，调查范围覆盖工程闸址区、施工临建设施占地区及受工程引水影响的下游河谷区域，以确保调查数据能够客观反映评价区的植被现状。对样方内的植物种类进行鉴定和分类整理，同时采集观测样方的地理坐标、影像等资料，并结合历史调查对该区域植被及植物资源的描述，获得初步认识，样方调查统计结果见表4.2-15。







表4.2-15                                     工程影响区植被样方调查统计表
	样方号
	位置
	经纬度
	海拔（m）
	主要物种
	盖度（%）
	优势种

	1#
	工程永久占地区
	工程占地区1
	E90°04′03.967″, N46°05′45.493″;
	891
	
	
	

	2#
	
	工程占地区2
	E90°04′01.292″, N46°05′45.418″;
	891
	
	
	

	3#
	
	工程占地区3
	E90°04′07.706″, N46°05′46.891″;
	893
	
	
	

	4#
	施工临时占地区
	砂石材料堆场
	E90°04′08.500″, N46°05′46.300″;
	894
	
	
	

	5#
	
	施工道路
	E90°04′10.100″, N46°05′45.400″;
	894
	
	
	

	6#
	
	施工道路
	E90°04′11.302″, N46°05′44.581″;
	894
	
	
	

	7#
	影响河谷林草区
	工程闸址右岸下游河谷林草区1
	E90°03′48.337″, N46°05′41.881″;
	891
	
	
	

	8#
	
	工程闸址右岸下游河谷林草区2
	E90°03′46.440″, N46°05′43.472″;
	892
	
	
	

	9#
	
	工程闸址右岸下游河谷林草区3
	E90°03′43.582″, N46°05′44.016″;
	893
	
	
	



②植被分布特征
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
A.工程闸址区及上下游连接段
本次除险加固工程是在原址拆除重建，重建区占地类型含灌木林地、天然牧草地、河流水面及水利设施用地。其中，灌木主要有灌木柳、铃铛刺等，草地植物主要为白垩假木贼、拂子茅、鸢尾、阿尔泰狗娃花、苦豆子、天门冬、野胡麻等。草层高度3～30cm，盖度约40%～48%。闸址占地区无国家级和自治区级保护植物分布。
	
	

	
	

	图4.2-4    工程闸址区样方布设和外环境影像


B.闸址右岸临时占地区
工程施工临建设施主要布置在闸址右岸2.5m的高阶地上，主要包括施工生产生活区和临时道路，占地总面积1.169hm2，占地类型均为草地。根据现场调查情况，该区域局部生长有铃铛刺等灌木植被，植株高度在80～130cm，植被盖度约为45%，盖度略高，大部分区域植被为骆驼蓬、驼绒藜、灰绿藜、萹蓄、角果藜、蛛丝蓬、猪毛菜、沙葱、戟叶鹅绒藤等草本植物，植株高度在1～20cm，植被盖度在1%～5%之间。临时占地区无国家级和自治区级保护植物分布。
C.永久进场道路区
工程永久进场道路与闸址右岸临时占地区相邻，均位于闸址右岸。区域植被情况与临时占地区相似。
	
	

	
	

	图4.2-5   闸址右岸临时占地区样方布设和外环境影像


③珍稀植物及其分布
根据历史资料和现场调查结果，对照《国家重点保护野生植物名录》（2021）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024），本工程评价区水闸闸址下游右岸零星分布有国家二级保护植物甘草，永久进场道路连接的恰库尔图－萨尔托海乡公路以北分布有国家二级保护植物黑果枸杞。
甘草（Glycyrrhiza uralensis），别名乌拉尔甘草，为豆科甘草属多年生草本，株高30-120cm。根与根状茎粗壮，直径1-3cm，外皮褐色，内面淡黄色，具甜味。茎直立，多分枝，密被鳞片状腺点、刺毛状腺体及白色或褐色绒毛。花期6-8月，果期7-10月，常生于干旱沙地、河岸砂质地、山坡草地及盐渍化土壤中。水闸下游右岸占地范围外零星分布有甘草，工程永久及临时占地区内均无该物种分布。
黑果枸杞（Lycium ruthenicum），株高可达1.5m，茎多分枝，分枝斜升或横卧地面；小枝顶端刺状，每节具长0.3-1.5cm棘刺；叶在长枝单生，在短枝2-6簇生，线形、线状披针形或线状倒披针形，稀边缘反卷呈柱状，肉质，灰绿色，长0.5-3cm，宽2-7mm，先端钝圆，基部渐窄；种子褐色，肾形，耐干旱，常盐碱土荒地、沙地或路旁，花期5-8月，果期8-10月。工程永久和临时占地区均无黑果枸杞分布。
	
	

	甘草
	黑果枸杞


图4.2-6    萨尔托海北干渠除险加固工程周边珍稀植物
（2）动物调查
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
A.鸟类
根据红外相机观测成果、实地调查及相关文献资料，工程占地及周边影响区域活动鸟类共有14目25种，含国家二级保护鸟类大鵟，现场多见麻雀、白鹡鸰、喜鹊和普通秋沙鸭活动。工程所处河谷区主要分布有灌木林地，现场调查时工程占地及周边未发现鸟类营巢；工程临时占地区为天然牧草地，占地区域内未见大型乔木，无鸟类筑巢条件，该区栖息活动的鸟类以荒漠类群为主，为其觅食区。本次现场调查观测鸟类典型成果影像见下图。
B.爬行类和两栖类
工程占地及周边爬行类种类组成单一，共2目2科2种，为在山前荒漠带常见的荒漠麻蜥（Eremias przewalskii）、快步麻蜥（Eremias velox），主要分布于河道两岸阶地荒漠。两栖动物种类较少，主要分布在狭窄的河滩区域，现场仅调查到绿蟾蜍（Bufo viridis），其生境适应性较广。
C.兽类
根据红外相机观测、实地调查及相关文献资料，工程占地及周边区域可能出现的野生兽类共4目6科6种，包括草兔（Lepus tolai）、小家鼠（Mus musculus）、野猪（Sus scrofa）、蒙新河狸（Castor fiber birulai）、赤狐（Vulpes vulpes）和狗獾（Meles meles）。其中，国家一级保护野生动物1种，为蒙新河狸；国家二级保护野生动物1种，为赤狐，赤狐是狐属中个体最大者，利用其它动物的弃洞或树洞栖居，有时也在大山岩石下生活，主食小型兽和鸟类，也捕捉鱼、蛙、蜥蜴、昆虫和采食野果，对环境的适应能力较强，在森林、草原、荒漠、高山以及平原、丘陵都能生存，其生存与野生啮齿类的分布、资源数量和密度密切相关。区域多为适宜与人类伴生的种群，其中草兔、家鼠等生态幅广，适应能力和迁徙能力均较强。此外，工程区周边亦有牛、羊、骆驼等家畜活动，不属于本次野生兽类调查统计范畴。
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。

图4.2-7 萨尔托海北干渠除险加固工程与上下游蒙新河狸冷季巢穴位置关系图

图4.2-8    萨尔托海北干渠除险加固工程红外相机布设点位图
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表4.2-18                         萨尔托海北干渠除险加固工程红外相机观测成果汇总表
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萨尔托海北干渠除险加固工程红外相机观测典型成果影像见下图。
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	


图4.2-9    萨尔托海北干渠现场调查和红外相机观测典型成果影像
4.2.5.7环境敏感对象
工程影响区域涉及的环境敏感对象包括新疆青河县乌伦古河国家湿地公园、乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线，以及工程闸址下游河谷林草分布区。
（1）新疆青河县乌伦古河国家湿地公园
①基本概况
2013年12月25日经自治区人民政府批准，成立新疆青河县乌伦古河国家湿地公园，并设立新疆青河县乌伦古河国家湿地公园管理局进行管理。根据国家林业局风景园林与建筑规划设计院编制的《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年），新疆青河县乌伦古河国家湿地公园位于青河县县城西南部，包括青河县内乌伦古河及上游青格里河流域，地理坐标为东经90°08′26″~90°31′08″，北纬45°54′04″~46°36′16″，规划总面积13590.3hm2。
《总体规划》提出“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园以保护蒙新河狸种群及其栖息地为主要目的，通过全面保护和科学恢复湿地资源，保持湿地生态系统的完整性和稳定性。为地区经济发展提供良好的环境保障，同时对乌伦古河生态安全和青河县生态建设发挥积极的作用。建成为集湿地恢复保育、科普宣教、科学研究、监测培训、湿地游览体验为一体的国家级湿地公园。”根据《总体规划》新疆青河县乌伦古河国家湿地公园区划为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区5个功能区。
湿地保育区：范围为湿地公园北界至哈依尔很一段、查干河汇合处至公园西界，规划面积8842.09hm2，占湿地公园总面积的65.1%；该区域建设目标是：保护蒙新河狸种群及其栖息地；从区域生态环境的连续性保护出发，保持湿地公园的核心生态基质沼泽、河流等处于自然状态，维持湿地的自然特性和生态特征，保护湿地生态系统的完整性；维护湿地水资源平衡，保障湿地水生态与水环境安全。
恢复重建区：范围为克孜勒萨依至查干河汇合处，规划面积2124.15 hm2，占湿地公园总面积的15.6%；该区的建设目标为对受损的生态环境进行综合恢复治理、恢复原生态的湿地景观、恢复生态系统的稳定性，促进区域大环境的稳定和良性发展。
宣教展示区：位于阔斯阿热勒村至阿克喀仁，规划面积1166.32 hm2，占湿地公园总面积的8.5%；主要建设目标为宣传湿地功能价值及湿地科学知识科普等。
合理利用区：位于阿克喀仁至克孜勒萨依，面积1136.12 hm2，占湿地公园总面积的8.4%；该区域是开展生态旅游活动的主要区域，在不损害湿地生态系统功能的情况下组织适量的游人进行湿地观光、游憩、休闲和湿地体验活动。
服务管理区：位于哈依尔很至阔斯阿热勒村，规划面积321.62 hm2，占湿地公园总面积的2.4%，是湿地公园开展管理、接待和服务等活动的主要区域，建设目标主要为根据保护和管理的需要，建立湿地公园完善的保护和管理体系。
根据现阶段主体设计成果与《总体规划》叠图，萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于该湿地公园的湿地保育区内，工程永久建筑物占用湿地保育区面积2.152hm2，施工生产生活区临时占用1.169hm2。
②地形地貌
新疆青河县乌伦古河国家湿地公园位于乌伦古河流域，属于侵蚀冲积的河谷地段。河谷两岸地形复杂，属于山地丘陵地带，地势呈东北高西南低，河谷两侧为山地，海拔在1400m～1900m之间，山地之间夹着狭窄较平坦且闭塞的凹地，整个山麓平原区由东南向西北倾斜。整个区域以二台水文站为分界点，二台水文站以上以山地为主，山地阳坡岩石风化崩落，草木稀少，阴坡植被良好，原始森林茂密，是径流形成区；二台水文站以下为平原荒漠径流散失区，河道宽阔，流速平缓，沿河分布草滩、沼泽及沙洲。
③土壤
新疆青河县乌伦古河国家湿地公园内主要分布石灰性草甸土、草甸沼泽土、石膏灰棕漠土、暗栗钙土、草甸盐土和淡棕钙土6种土壤类型。土层较厚而松软，透气性良好。土层厚度一般为60cm～100cm，冬季冻土厚度可达160cm左右。
④动植物资源
新疆青河县乌伦古河国家湿地公园地处准噶尔盆地中东部，属于荒漠绿洲。根据统计，湿地公园内有苔藓41科137种，真菌16科44种，高等植物28科124种，植被物种较为丰富，植被群落类型主要有苦杨群落、土伦柳群落、油柴柳群落、沙棘群落、疏花蔷薇群落、铃铛刺群落等，常见的木本植物有土伦柳、油柴柳、三芯柳、白柳、沼泽柳、苦杨、银白杨、胡杨、山楂等；以及一些草本植物群落，以禾本科、莎草科、菊科、藜科、蓼科为主，占总体草本植物的75%以上，常见的草本植物有冰草、苔草、灯芯草、红门兰、车前子、酸茅、黄花蒿、甘草、小白蒿、蒲草、水葱、芦苇、鸢尾天门冬、毛茛、薄荷、芨芨草等。
按照我国动物区划该湿地公园属于古北界蒙新区，据调查统计，湿地公园内共有野生动物26目53科177种。其中，哺乳纲共有5目8科22种，包括狗獾、水獭、狍等，其中有国家一级保护动物蒙新河狸1种，国家二级保护动物石貂和赤狐2种；鸟纲共有15目34科130种，其中有国家一级保护动物黑鹳、金雕、大鸨3种，国家二级保护动物大天鹅、蓑羽鹤和大鵟等17种；两栖纲1目2科4种，爬行纲1目3科8种，包括绿蟾蜍、快步麻蜥、花脊游蛇等；鱼纲共有4目6科13种，包括银鲫、河鲈等。
（2）乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区
经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》（阿行署发〔2024〕7号）叠图分析，工程处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区（ZH65432510013），该区域已被划定为乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线，该生态保护红线基本沿乌伦古河河道及两岸划定，总面积为194852.37hm2，工程动土面积中红线面积为2.152hm2，临时占用动土面积1.169hm2，可能对生态保护红线功能产生影响。
（3）下游河谷林草
工程闸址下游河谷林草主要分布于河漫滩和低阶地上，呈块状、带状分布，河谷林草分布宽度在0.85~1.36km以内，本次评价采用2025年Landsat-TM数据，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）对下游河谷林草评价区域进行解译。具体见表4.2-19。
表4.2-19               下游河谷林草评价范围土地利用现状表
	一级类
	面积（hm2）
	占比（%）
	二级类
	面积（hm2）
	占比（%）

	林地
	118.13
	13.75
	乔木林地
	4.87
	0.57

	
	
	
	灌木林地
	113.26
	13.18

	耕地
	17.75
	2.07
	水浇地
	17.75
	2.07

	草地
	558.9
	65.05
	天然牧草地
	558.9
	65.05

	水域及水利设施用地
	84.9
	9.88
	水域及水利设施用地
	84.9
	9.88

	人居
	0.53
	0.06
	建设用地
	0.53
	0.06

	其他
	78.99
	9.19
	裸岩石砾地
	78.99
	9.19

	合计
	859.2
	100
	合计
	859.2
	100



由表4.2-19可知，下游河谷林草区面积约859.20hm2，其中林地4.87hm2、灌木林地113.36hm2、河谷草地557.20hm2，共计约675.33hm2的河谷林草。根据结合现场调查和无人机影像可知，闸址下游河谷林分布在河漫滩及两岸低阶地上，主要由乔木林和灌木林组成，乔木林以银白杨、苦杨等杨柳科为优势种，伴生有油柴柳、灌木柳等，郁闭度0.1~0.3；灌木林主要由灌木柳、铃铛刺等组成，盖度约30%～80%。河谷草地主要分布于河谷林下及近河岸地带，主要为低地草甸草地，土壤类型为草甸沼泽土，植被组成以拂子茅或芦苇为建群种，伴生骆驼蓬、苦豆子、白垩假木贼、鸢尾、阿尔泰狗娃花、天门冬、野胡麻等，植被盖度15%～60%。河谷林中杨柳科乔木有利用洪水淹灌、漂种需求。
图4.2-10   水闸下游河段河谷次生林草实景
此段河谷林草生长水源主要依靠地下水滋润，河道汛期洪水上溢漫灌，大气降水作为补充，需水期主要为4~10月。
河谷区地下水补给源主要为河水渗漏补给和灌溉入渗补给，降水入渗作为补充。区域地下水埋深多在0.5～2.5m。根据现场调查，该段河谷林草区降雨较上游减少，但区域河谷两侧地下水资源较丰富，河道汛期洪水漫灌可满足河谷林草生长和繁殖的需要，河谷林草生长状况良好，有少量放牧活动。
4.2.6 水生生态
因承担萨尔托海水利枢纽施工期环境监理工作任务，我公司委托水利部中国科学院水工程生态研究所开展了连续多年的乌伦古河流域水生生态调查工作（2018—2022年），在乌伦古河沿河及乌伦古湖湖区共设置了22处调查断面，覆盖乌伦古河上下游重要水资源利用河段、水生生境、水文观测断面等，调查时段基本涵盖每年春夏季节和鱼类繁殖期（4-6月）。本次评价，还查阅了萨尔托海水利枢纽环评阶段和竣工环保验收阶段的成果，并结合《新疆鱼类志》（郭焱，2012年）、《淡水微型生物与底栖动物图谱（第三版）》（化学工业出版社，2020年）等专业著作及相关资料，获得对工程所处乌伦古河河段水生生态的认识。
（1）调查概况
前述调查成果，分别在本工程闸址上游约12.7km的二台水文站和下游4.2km处设置有水生生物调查断面，鱼类资源的调查以区域性调查为主，综合了历史调查和研究资料，不设固定调查断面。上游二台水文站至本次工程闸址区间无支流汇入，仅有一处引水工程，引水量约200万m³，本工程闸址至下游调查断面之间无水资源利用活动。上述调查成果可反映工程所处河段水生生态的基本状况，调查时效符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）对生态现状调查宜采用5年内的调查成果要求，并且调查成果覆盖4-6月鱼类繁殖期。采样断面具体情况见表4.2-20。
表4.2-20                 乌伦古河水生生物采样断面概况
	采样点
	北纬
	东经
	水温（℃）
	水深（m）
	底质

	闸址上游（S1）
	46°01'38.373"
	90°11'58.517"
	14-15.8
	1.5
	卵石，砾石，细砂

	闸址下游（S2）
	46°07'15.355"
	90°01'39.194"
	15.2-16.3
	1.5
	大小石块，淤沙



（2）调查方法
水生生物采集包括定性和定量采集。其中，浮游植物和浮游动物的采集样品均采用显微镜技术进行鉴定和计数；底栖动物定量样品用Petersen氏底泥采集器采集，软体动物定性样品用索伯网进行采集，水生昆虫、寡毛类定性样品采集同定量样品，对样品按种类进行计数称重；水生维管束植物的采集按密、中、疏布设采样断面和点，分类鉴定后对物种组成、群落结构及生物量进行统计和分析。
鱼类调查采用捕捞、市场调查和走访相结合的方法，采集鱼类标本、收集资料并分析整理，编制出鱼类种类组成名录。鱼类“三场”调查主要通过走访沿河居民和主要捕捞人员，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类种群组成，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析鱼类“三场”分布情况，并通过走访或实地捕捞进行验证。
（3）调查成果
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
①浮游植物
②浮游动物
③底栖动物
④水生高等维管束植物
⑤鱼类
A.种类
图 4.2-11   工程所在乌伦古河河段分布的7种土著鱼类

B.区系组成
C.鱼类生态特点


表4.2-25                 调查水域鱼类繁殖习性统计表
	产卵季节
	序号
	种类
	产卵时间
	产卵基质
	特性

	春季
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	夏季
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	


注：仅个体较大的贝加尔雅罗、高体雅罗鱼、东方欧鳊及鲤有短距离溯河产卵习性，也可在栖息地周边适宜水域产卵。

D.鱼类重要生境
调查河段鱼类生态特点详见表4.2-26。

表4.2-26                                  调查河段鱼类生态特征表
	特征
种类
	生态习性
	索饵
	生殖
	资源状况
	分布
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96

4.2.7土壤环境
参照中国土壤类型图，并结合实地调查，评价范围内主要分布石灰性草甸土、草甸沼泽土、石膏灰棕漠土、暗栗钙土、草甸盐土和淡棕钙土6种土壤类型。工程闸址占地区主要分布草甸沼泽土，阶地施工道路和临时占地区主要分布草甸沼泽土和石膏灰棕漠土。
草甸沼泽土有机质含量较高，腐殖质层较厚（通常为30-70 cm），土体呈暗棕灰色，具有团粒或屑粒状结构，并常见锈色斑纹层，该土壤自然肥力较高，水分条件良好；灰棕漠土有机质含量低，表层为发育良好的灰色或浅灰色的多孔地表结皮，厚1～2cm，其下为褐棕色或潜紧实层，厚3-15cm，粘化明显，多呈块状或团状结构。
2026年4月，我单位委托核工业二一六大队检测研究院对工程闸址区、水闸右岸上游阶地区和下游河谷区开展了土壤环境监测，监测土壤pH值在7.77~8.03之间，全盐量在6~8.6g/kg之间，呈现重度盐化，见表4.2-27。
表4.2-27               土壤pH值和全盐量监测结果
	项目
	闸址处
	水闸右岸上游阶地
	水闸右岸下游河谷区

	pH（无量纲）
	8.03
	7.77
	7.94

	全盐量（g/kg）
	6.0
	8.6
	7.8



4.2.8 土地沙化现状
本工程位于阿勒泰地区青河县，根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，属于北疆福海及乌伦古河沙漠自然地理单元。青河县沙化土地总面积1576002.08hm2，其中沙化土地127.21hm2，风蚀残丘（劣地）131.18hm2，戈壁面积285816.02hm2，其他土地类型面积1289927.67hm2。
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本工程所在地沙化土地类型属于非沙化土地，本工程在《新疆第六次沙化监测报告》中的位置见图4.2-11。
[image: ]
图 4.2-11    本工程土地沙化类型示意图

4.3 区域生态环境质量现状评价
4.3.1 地表水环境质量现状评价
（1）评价标准
《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》对乌伦古河水质管控要求为，到2025年总体保持在Ⅱ类。故采用《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准作为评价标准。
（2）评价方法评价因子
采用标准指数法对工程影响河段水质进行评价。
根据工程影响河段水质污染特性及水体功能，选择pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、COD、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、石油类、硫化物作为评价因子。
（3）河流水质评价结果及水质分析
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境质量现状评价应优先采用生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当不能满足要求时，应开展必要的现状补充监测。根据生态环境部门发布的《新疆维吾尔自治区2024年生态环境状况公报》中“水环境质量状况”相关内容，萨尔托海北干渠水闸上游12.7km处二台水文站断面水质为Ⅱ类。此外，本次评价委托核工业二一六大队检测研究院于2026年4月开展了工程闸址断面水质现状监测。工程影响河段水质评价结果见表4.3-1，可见连续三天取样监测，工程闸址断面水质可满足II类水质目标要求。
综上，工程闸址断面以上现状水质良好，闸址断面水质均达到Ⅱ类水质标准，满足《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》水质目标要求。
表4.3-1     萨尔托海北干渠水闸闸址断面地表水水质监测及评价结果表
	检测项
	单位
	2026年4月22日
	2026年4月23日
	2026年4月24日
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中II类水质标准

	pH
	/
	
	
	
	6-9

	高锰酸盐指数
	mg/L
	
	
	
	≦4

	硫化物
	mg/L
	
	
	
	≦0.1

	氟化物（以F-计 ）
	mg/L
	
	
	
	≦1.0

	氰化物
	mg/L
	
	
	
	≦0.05

	氨氮
	mg/L
	
	
	
	≦0.5

	石油类
	mg/L
	
	
	
	≦0.05

	化学需氧量
	mg/L
	
	
	
	≦15

	五日生化需氧量
	mg/L
	
	
	
	≦3

	六价铬
	mg/L
	
	
	
	≦0.05

	砷
	mg/L
	
	
	
	≦0.05

	硒
	mg/L
	
	
	
	≦0.01

	锌
	mg/L
	
	
	
	≦1.0

	镉
	mg/L
	
	
	
	≦0.005

	铜
	mg/L
	
	
	
	≦1.0

	汞
	mg/L
	
	
	
	≦0.00005

	铅
	mg/L
	
	
	
	≦0.01

	溶解氧
	mg/L
	
	
	
	≧6

	总磷
	mg/L
	
	
	
	≦0.1



4.3.2 地下水环境质量评价
本次评价委托核工业二一六大队检测研究院于2026年4月开展了工程区地下水水质现状监测。本工程为生态影响类项目，不会对地下水产生水质污染影响，地下水水质评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。评价方法采用指标对照法。
评价因子选取pH、高锰酸盐指数、总硬度、氟化物、氰化物、氨氮、溶解性总固体、挥发酚、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、六价铬、砷、镉、汞、铅、铁、锰、钠、菌落总数、总大肠菌群、氯化物等22项。
监测值及评价结果见表4.3-2。从表中可以看出，萨尔托海北干渠水闸闸址区地下水监测指标除氯化物、硫酸盐、总硬度和溶解性总固体外均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，结合土壤环境重度盐化的监测结果，上述四项超标项目均与天然矿化度相关，属于工程区地下水环境背景特征。
表4.3-2      萨尔托海北干渠水闸闸址区地下水水质监测及评价结果表
	检测项目
	单位
	检测结果
	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中Ⅲ类水质标准

	pH
	/
	
	6.5-8.5

	高锰酸盐指数
	mg/L
	
	≦3.0

	氯化物
	mg/L
	
	≦250

	氟化物（以F-计 ）
	mg/L
	
	≦1.0

	氰化物
	mg/L
	
	≦0.05

	氨氮
	mg/L
	
	≦0.50

	硫酸盐
	mg/L
	
	≦250

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	
	≦20.0

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	
	≦1.00

	细菌总数
	CFU/mL
	
	≦100

	挥发酚
	mg/L
	
	≦0.002

	六价铬
	mg/L
	
	≦0.05

	砷
	mg/L
	
	≦0.01

	镉
	mg/L
	
	≦0.005

	汞
	mg/L
	
	≦0.001

	铅
	mg/L
	
	≦0.01

	铁
	mg/L
	
	≦0.3

	锰
	mg/L
	
	≦0.10

	总硬度 
	mg/L
	
	≦450

	溶解性总固体
	mg/L
	
	≦1000

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	
	≦3.0

	钠
	mg/L
	
	≦150



4.3.3 陆生生态环境质量评价
本次评价从区域景观格局及生态系统结构与功能两个方面分析工程评价区域陆生生态环境质量状况。
4.3.3.1景观格局分析
（1）土地利用及景观结构
本次评价工作景观类型划分是以土地利用类型为基础，结合野外植被调查情况，对工程评价区景观系统进行景观分类。工程评价区现状景观分类结果见表4.3-3，景观类型图见附图。
表4.3-3                   工程评价区景观分类现状表
	景观类型
	土地类型
	面积（hm2）
	占比（%）

	林地景观
	乔木林地
	385.15
	2.70

	
	灌木林地
	2319.47
	16.24

	耕地景观
	水浇地
	1304.46
	9.14

	草地景观
	天然牧草地
	7055.99
	49.41

	水域景观
	水域及水利设施用地
	1735.74
	12.16

	人居景观
	建设用地
	33.73
	0.24

	其他景观
	裸岩石砾地
	1444.57
	10.12

	合计
	14279.11
	100



由表4.3-3可知，现状工程评价区域以自然景观为主，其中草地景观面积最大，占评价区总面积的49.41%，主要由低地、河漫滩草甸组成草地景观；其次为林地景观，占比18.94%，主要为乔木林地和灌木林地；再次为水域景观，占比12.16%；其他景观、耕地景观和人居景观占比相对较小，分别为10.12%、9.14%、0.24%。
（2）景观优势度
对工程评价区进行景观生态学研究，利用“3S”技术手段，分析并获取对区域生态过程评价有重要价值的生态学指标，即密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）。密度（Rd）、频率（Rf）这两个参数对模地判定有较好的反映，景观比例（Lp）表达不够明确，但依据模地的判定步骤可以认为，当前两个标准的判定比较明确时，可以认为其中相对面积大、连通程度高的即为具有生境质量调控能力的模地。景观模地很大程度上决定了这一生态体系的性质，对生态体系动态起着主导作用。
优势度计算的数学表达式如下：
密度Rd=[image: ]×100%
频率Rf=[image: ]×100%
样方是以1km×1km为一个样方，对景观全覆盖取样，并用MerringtonMaxinet-“分布点的百分比表”进行检验。
景观比例Lp=[image: ]×100%
优势度Do=[image: ]×100%
工程评价区优势度值见表4.3-4。
表4.3-4             现状年工程评价区域景观优势度计算结果统计表
	景观类型
	密度Rd(%)
	频率Rf(%)
	景观比例Lp(%)
	优势度Do(%)

	林地景观
	36.27
	29.07
	18.94
	25.81

	草地景观
	29.11
	55.15
	49.41
	45.77

	耕地景观
	12.70
	3.36
	9.14
	8.58

	人居景观
	0.88
	1.26
	0.24
	0.65

	水域景观及水利设施
	15.21
	7.98
	12.16
	11.88

	其它土地景观
	5.82
	3.18
	10.12
	7.31



表4.3-4中数据显示，工程评价范围内资源性拼块草地景观的优势度值最高，为45.77%，景观比例和分布频率也最高分别是49.41%、55.15%，密度为14.64%，说明草地景观相对面积大，连通程度高，已经符合模地判定的标准，是该区的模地。除其他土地景观外，对生态环境有较强调控能力的高亚稳定性元素为林地，优势度值为25.81%，其次为水域景观，优势度为11.88%；与人类活动相关的耕地、人居景观分别为8.58%、0.65%。
综上，评价范围受河流影响，河谷林草发育，呈现非地带性景观，区域以草地为模地景观，该景观主要以山地草原和平原荒漠植被组成，有一定的人为活动干扰，自然体系生产能力较低，植被抗干扰能力不强。
4.3.3.2生态系统结构与功能评价
从自然系统本底的生产能力及稳定状况、自然系统背景生产能力及稳定状况进行综合分析工程评价区域生态系统结构与功能状况。
（1）自然系统本底生产能力及稳定状况分析
①自然系统本底生产能力
根据评价区域气候要素，本次评价采用自然植被净第一性生产力模型对区域本底生产能力进行计算。
周广胜、张新时（1995）根据水热平衡联系方程及生物生理生态特征建立了自然植被净第一性生产力模型。该模型以生物温度和降水量两个重要的生态因子为参数，可较为准确地测算区域自然植被的净第一性生产力。
表达式如下：
[image: ]
式中：NPP-净第一性生产力，t/（hm2·a）；
RDI-辐射干燥度；
r-年降水量，mm；
PER-可能蒸散率；
PET-年可能蒸散量，mm；
BT-年平均生物温度，℃；
t-小于30℃与大于0℃的日均值；
T-小于30℃与大于0℃的月均值。
依据工程附近二台水文站的气象资料，利用上述公式对评价范围内的自然植被净第一性生产力进行计算，其结果如表4.3-5所示。
表4.3-5      工程评价范围自然体系净第一性生产力（NPP）测算结果表
	气象站
	BT(℃)
	r(mm)
	PET(mm)
	NPP(t/hm2﹒a)

	二台水文站
	7.68
	107.7
	1571.9
	1.670



从表4.3-5可以看出，根据工程区附近二台水文站气象资料计算出来的自然体系本底净第一性生产力为1.67t/hm2•a（折合0.458g/m2•d）。奥德姆（Odum，1959）根据生态系统净生产力的高低，将生态系统划分为最低（小于0.5g/m2•d）、较低（0.5~3.0g/m2•d）、较高（3~10g/m2•d）、最高（10~20g/m2•d）四个等级，经对照，工程评价区自然生态系统属于最低生产力生态系统。
②自然系统本底的稳定状况分析
工程评价区的生产力水平为167g/m²·a，介于冻原和高山草甸（144g/m²·a）与温带草原（500g/m²·a）的平均净生产力水平（Odum，1959）之间，属于较低等级。工程影响区穿越的地貌单元较为简单，区域降雨量较低，发育的植被类型较为单一，导致该区域植被的本底异质化程度偏低。综合分析表明，评价区植被的本底异质化程度和自然体系本底阻抗稳定性一般。
（2）自然系统背景生产能力及稳定状况分析
①自然系统背景生产能力
评价范围的植被按其群落特征及生态、经济意义的不同，参照《中国植被》的分类原则，以及卫片能够达到的解译精度分类计算自然系统背景生产能力。工程评价区植被可分为阔叶林、草地、栽培植被等。工程评价区净第一性生产力是在前述陆生植物现状调查并参照当地林业部门调查资料和以往调查资料成果基础上进行分析。以植被类型计算出的工程评价区内现状平均净生产力及平均生物量见表4.3-6。
表4.3-6          工程评价区净第一性生产力及平均生物量统计表
	植被类型
	面积（hm2）
	占区域比例（%）
	平均净生产力（t/hm2·a）
	平均生物量（t/hm2）

	阔叶林
	385.15
	2.70
	9
	225

	灌丛
	2319.47
	16.24
	5.5
	68

	草地
	7055.99
	49.41
	2.8
	15

	栽培植被
	1304.46
	9.14
	6.44
	11

	建设用地
	33.73
	0.24
	0.01
	0.2

	河流、水工建筑物等
	1735.74
	12.16
	0.01
	0.2

	裸岩石砾地等
	1444.57
	10.12
	0.01
	0.2

	合计
	14279.11
	100.00
	3.110
	25.577


注：平均生物量参考现场实测值和当地其他历史研究资料进行估算。

由表4.3-6计算结果可知，工程评价范围平均净生产力3.110t/hm2•a（折合0.852g/m2•d），与其本底生产能力相比有所上升，增加了0.394g/m2•d，其原因主要为工程上游二台水文站以上为山区产流区，水文条件较好，分布有一定面积生产力较高的乔木、灌丛植被，使得评价区背景生产能力较本底生产能力有所上升，处于较低生产力生态系统水平。
②生态系统背景的稳定状况分析
A.恢复稳定性
评价区的背景恢复稳定性，可采用对植被生物量度量的方法进行判断，植被平均净生产力偏离本底值越远，系统被改变后返回原来状态需要的时间越长，其恢复稳定性越低。由表4.3-6可知，由于工程评价区河谷内水源条件较好，发育非地带性植被，生长有高大的落叶阔叶林、灌丛、林下河谷草甸等，使得其平均净生产力（311g/m2•a）与本底（167 g/m2•a）状况相比偏离1.86倍，仍介于冻原和高山草甸（144g/m²·a）与温带草原（500g/m²·a）的平均净生产力水平之间，生态系统平均净生产力属于较低等级。总体来看，区域自然系统恢复稳定性相对一般。
B.阻抗稳定性
阻抗稳定性与高亚稳定性元素的数量、空间分布及其异质化程度密切相关。由现状调查可知，工程评价区本底的异质化程度较高，评价区自然系统的阻抗稳定性较好。
C.自然体系生态承载力分析
生态承载力是客观存在的某种类型自然体系调节能力极限值，它是一种相对稳定状态即亚稳定性，第一性生产者抗御外力作用的限度是生态承载力的指示。
工程评价区本底净第一性生产力为0.458g/m2•d，属于荒漠生态系统的水平。荒漠生态承载力阈值（奥德姆等级划分）为小于0.5g/m2•d，评价区生产力水平属于最低生产力生态系统，显示自然体系的生态承载力低。但由于河流为河谷植被提供了较好的水源条件，非地带性植被发育较好，生态承载力水平相对略高。
综上，评价范围受河流影响，河谷林草发育，呈现非地带性景观，区域以草地为模地景观，该景观主要以山地草原和平原荒漠植被组成，有一定的人为活动干扰，自然体系生产能力较低，植被抗干扰能力不强。因此，总体上来说，工程评价区的生态环境质量一般。
4.3.4 水生生态环境质量评价
萨尔托海北干渠水闸位于乌伦古河中游河段，现状条件下，萨尔托海北干渠水闸上游乌伦古河干流及大、小青河、查干河布尔根河等支流建有喀英德布拉克水库、拜兴水库和萨尔托海水利枢纽等拦河式建筑物及萨尔哈仁水闸等数座引水渠首，下游分布有恰库尔图、萨尔铁列克、峡口和杜热4座拦河式水库及萨尔托海南干渠等多座农业灌溉引水水闸。上述水资源开发利用工程中，仅萨尔托海水利枢纽建设有过鱼设施，其他水库大坝和拦河型式的灌溉引水设施均未建设过鱼设施，已造成乌伦古河鱼类生境片段化，对鱼类产生了阻隔。
经调查与收集资料，工程所处河段常见鱼类基本为定居型鱼类，仅贝加尔雅罗、高体雅罗鱼、东方欧鳊及鲤的较大个体可溯河洄游产卵，也可在栖息水域附近产卵。工程所处河段具备分布的鱼类在此完成产卵、索饵和越冬的水域条件，该河段非乌伦古河干流典型和集中的鱼类“三场”。根据调查，河段地表水水质良好，未对鱼类生存环境构成威胁，但由于水体水温较低，营养物质较匮乏，浮游动植物和底栖动物在种类、密度和生物量上均较少，造成该河段鱼类资源总体不丰富。
4.3.5 环境空气与声环境质量评价
（1）环境空气
本工程位于阿勒泰地区青河县萨尔托海乡，同时闸址位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，属于环境空气质量功能分区的一类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值一级标准。
根据2026年4月阿勒泰地区公开发布的空气质量状况，青河县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值一级标准。
本次评价委托核工业二一六大队检测研究院于2026年4月对工程闸址区环境空气质量进行了监测，监测结果见表4.3-8，其中除PM2.5和PM10以外其他项目监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值一级标准，以现场实际情况来看，区域无工业企业，监测时主要受到工程区临近乡道-恰萨公路以及春季当地多大风天气的影响。
表4.3-8             工程区环境空气质量监测及评价结果表         单位：μg/m3
	采样日期
	PM2.5
	PM10
	二氧化硫
	二氧化氮
	TSP

	2026年4月22日
	
	
	
	
	

	2026年4月23日
	
	
	
	
	

	2026年4月24日
	
	
	
	
	

	2026年4月25日
	
	
	
	
	

	2026年4月26日
	
	
	
	
	

	2026年4月27日
	
	
	
	
	

	2026年4月28日
	
	
	
	
	

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中一级标准参考限值要求
	35μg/m3
	50μg/m3
	50μg/m3
	80μg/m3
	120μg/m3



（2）声环境
本工程位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，除右岸拟建进场道路西侧200m内分布有萨尔托海乡3处居民点，无学校和医院等环境空气环境敏感点分布，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准。
本次评价委托核工业二一六大队检测研究院于2026年4月对工程闸址区声环境质量进行了监测，监测结果见表4.3-9。
根据现场监测结果，监测点现状声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准。
表4.3-9             工程区声环境现状监测结果表             单位：dB（A）
	测点位置
	等 效 声 级 

	
	昼间
	夜间

	闸址区
	4月22日-23日
	
	

	
	4月23日-24日
	
	

	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准
	55
	45



4.3.6 土壤环境质量评价
2026年4月，评价委托核工业二一六大队检测研究院开展了土壤环境现状监测，共布设3处监测点位。①闸址占地区1处，②闸址右岸上游阶地区1处，③闸址右岸下游河谷区1处。
（1）土壤盐化评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，土壤盐化分级标准见表4.3-10。根据各样点监测结果，工程区土壤盐化评价结果见表4.3-11。根据评价结果可知，各土壤监测样点所采土壤均为重度盐化，结合工程区地下水环境监测结果，土壤盐化状况属于自然地质背景特征。
表4.3-10                  土壤盐化分级标准
	分级
	土壤含盐量（SSC）/（g/kg）

	
	干旱、半荒漠和荒漠地区

	未盐化
	SSC<2

	轻度盐化
	2≤SSC<3

	中度盐化
	3≤SSC<5

	重度盐化
	5≤SSC<10

	极重度盐化
	SSC≥10



表4.3-11                  土壤盐化等级评价表
	监测点
	土壤含盐量（SSC）/（g/kg）
	盐化等级

	闸址占地区
	6.0
	重度盐化

	闸址右岸上游阶地区
	8.6
	重度盐化

	闸址右岸下游河谷区
	7.8
	重度盐化



（2）土壤酸化、碱化评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，土壤酸化、碱化分级标准见表4.3-12。
根据样点监测结果，工程区土壤酸化、碱化评价结果见表4.3-13。各土壤监测样点pH值均在7.77~8.03之间，无酸化或碱化问题。
表4.3-12              土壤酸化、碱化分级标准
	pH值
	土壤酸化、碱化强度

	pH<3.5
	极重度酸化

	3.5≤pH<4.0
	重度酸化

	4.0≤pH<4.5
	中度酸化

	4.5≤pH<5.5
	轻度酸化

	5.5≤pH<8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH<9.0
	轻度碱化

	9.0≤pH<9.5
	中度碱化

	9.5≤pH<10
	重度碱化

	pH≥10
	极重度碱化



表4.3-13             工程区土壤酸化、碱化等级评价表
	监测点
	pH值
	酸化、碱化强度

	闸址占地区
	8.03
	无酸化或碱化

	闸址右岸上游阶地区
	7.77
	无酸化或碱化

	闸址右岸下游河谷区
	7.94
	无酸化或碱化



（3）土壤环境质量评价
本次评价，闸址处监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地标准值（基本项目）所包含的45项，其余2处监测样点监测项目为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。监测及评价结果详见表4.3-14和表4.3-15。
表4.3-14    土壤环境质量评价表（建设用地土壤污染风险管控标准（试行））
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果
	评价标准
	评价结果

	1
	砷
	mg/kg
	
	60
	满足

	2
	镉
	mg/kg
	
	65
	满足

	3
	六价铬
	mg/kg
	
	5.7
	满足

	4
	铜
	mg/kg
	
	18000
	满足

	5
	铅
	mg/kg
	
	800
	满足

	6
	汞
	mg/kg
	
	38
	满足

	7
	镍
	mg/kg
	
	900
	满足

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	
	2.8
	满足

	9
	氯仿
	mg/kg
	
	0.9
	满足

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	
	37
	满足

	11
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	
	9
	满足

	12
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	
	5
	满足

	13
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	
	66
	满足

	14
	顺1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	
	596
	满足

	15
	反1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	
	54
	满足

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	
	616
	满足

	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	
	5
	满足

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	
	10
	满足

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	
	6.8
	满足

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	
	53
	满足

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	
	840
	满足

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	
	2.8
	满足

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	
	2.8
	满足

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	
	0.5
	满足

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	
	0.43
	满足

	26
	苯
	mg/kg
	
	4
	满足

	27
	氯苯
	mg/kg
	
	270
	满足

	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	
	560
	满足

	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	
	20
	满足

	30
	乙苯
	mg/kg
	
	28
	满足

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	
	1290
	满足

	32
	甲苯
	mg/kg
	
	1200
	满足

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	
	570
	满足

	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	
	640
	满足

	35
	硝基苯
	mg/kg
	
	76
	满足

	36
	苯胺
	mg/kg
	
	260
	满足

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	
	2256
	满足

	38
	苯并〔a〕蒽
	mg/kg
	
	15
	满足

	39
	苯并〔a〕芘
	mg/kg
	
	1.5
	满足

	40
	苯并〔b〕荧蒽
	mg/kg
	
	15
	满足

	41
	苯并〔k〕荧蒽
	mg/kg
	
	151
	满足

	42
	䓛
	mg/kg
	
	1293
	满足

	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	mg/kg
	
	1.5
	满足

	44
	茚并〔1,2,3-cd〕芘
	mg/kg
	
	15
	满足

	45
	萘
	mg/kg
	
	70
	满足



表4.3-15    土壤环境质量评价表（农用地土壤污染风险管控标准（试行））
	序号
	检测项目
	单位
	闸址右岸上游阶地区
	闸址右岸下游河谷区

	
	
	
	检测值
	pH>7.5时评价标准
	评价结果
	检测值
	pH>7.5时评价标准
	评价结果

	1
	砷
	mg/kg
	
	25
	满足
	
	25
	满足

	2
	镉
	mg/kg
	
	0.6
	满足
	
	0.6
	满足

	3
	铜
	mg/kg
	
	100
	满足
	
	100
	满足

	4
	铬
	mg/kg
	
	250
	满足
	
	250
	满足

	5
	铅
	mg/kg
	
	120
	满足
	
	120
	满足

	6
	汞
	mg/kg
	
	3.4
	满足
	
	3.4
	满足

	7
	镍
	mg/kg
	
	190
	满足
	
	190
	满足

	8
	锌
	mg/kg
	
	300
	满足
	
	300
	满足



[bookmark: _Toc526695635][bookmark: _GoBack]4.4 区域水资源开发利用现状
（1）水资源开发利用简况
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
（2）水资源开发利用工程
乌伦古河流域已建拦河式水库工程8座，已建设计引水流量大于1m3/s灌溉引水渠首40座，多具有溢流堰等型式的拦河建筑物。
乌伦古河控制性工程为处于本工程闸址上游约47.4km的萨尔托海水利枢纽，工程任务为工业供水和防洪，兼顾灌溉和发电，并为加强乌伦古河流域水资源管理和维持生态创造条件。水库总库容2.94亿m3，调节库容2.33亿m3，具有多年调节性能，多年平均调蓄供水量2.631亿m3，设计水平年改善灌溉面积27.61万亩。该工程目前已建成运行。
二台水文站是乌伦古河出山口控制站，其上游是径流形成区，下游无支流汇入，为径流散失区。萨尔托海北干渠水闸处于二台水文站下游约12.7km，自二台水文站至本工程闸址之间现状建有1座引水渠首，为萨尔哈仁水闸，该水闸为无坝引水，引水量约200万m³。
萨尔托海北干渠水闸控制灌区为富蕴县恰库尔图灌区，现状该灌区共有11处取水口自乌伦古河引水，并有一座河道型调蓄水库—恰库尔图水库。萨尔托海北干渠水闸是恰库尔图灌区的第一座灌溉引水设施，采用拦河溢流堰型式引水，现状控制灌溉面积1.87万亩。根据《关于阿勒泰地区各县市及兵团第十师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》，该水闸分配用水总量为100.58万m³，现状实际灌区引水为1052万m³，存在超指标用水情况。
萨尔托海北干渠水闸下游的拦河引水设施为萨尔托海南干渠水闸，亦采取拦河溢流堰型式引水，设计引水流量2.2m³/s，距离萨尔托海北干渠水闸闸址13km。
恰库尔图灌区取水口统计见表4.4-1。
表4.4-1             富蕴县恰库尔图灌区取水口一览表
	序号
	取水口名称
	取水口地理坐标

	1
	萨尔托海北干渠水闸
	E90°03′55″,N46°05′51″;

	2
	哈拉吉格特扬水站
	E90°00′33″,N46°07′28″;

	3
	萨尔托海南干渠水闸
	E89°58′44″,N46°08′04″;

	4
	叶格孜托别扬水站
	E89°45′19″,N46°15′02″;

	5
	江哈拉扬水站
	E89°42′13″,N46°15′42″;

	6
	乌亚拜扬水站
	E89°41′06″,N46°17′00″;

	7
	恰库尔图水库北干渠
	E89°40′47″,N46°16′58″;

	8
	恰库尔图水库南干渠
	E89°40′44″,N46°16′49″;

	9
	恰库尔图老龙口
	E89°36′11″,N46°18′44″;

	10
	杰肯扬水站
	E89°41′52″,N46°16′08″;

	11
	乔山拜龙口
	E89°32′45″,N46°20′13″;



4.5 工程建设存在的主要环境问题
（1）水资源利用
萨尔托海北干渠水闸控制灌溉面积1.87万亩，根据《关于阿勒泰地区各县市及兵团第十师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》，该水闸2020年分配用水总量指标为100.58万m³，现状该水闸引水量达到1052万m³，存在超指标用水问题。
（2）陆生生态
工程闸址位于乌伦古河中游河段，该区域气候干旱、降水稀少，以荒漠生态系统为主，区域自然生态系统属于最低生产力生态系统，区域植被的本底异质化程度和自然体系本底阻抗稳定性一般，受扰动后自然恢复能力一般。工程闸址及上下游土壤现状为重度盐化，除险加固后运行管理应避免发生大面积盐渍化问题。
（3）水生生态
乌伦古河流域现状已建成有数座拦河式水库和拦河灌溉引水渠首，且基本均未布置过鱼设施，乌伦古河水生生境片段化和破碎化较为严重。受生境分割影响，鱼类资源被隔离成多个相对独立的种群，种群间的基因交流减弱。



[bookmark: _Toc147489898][bookmark: _Toc147483074][bookmark: _Toc530149078][bookmark: _Toc155025969]5.环境影响预测评价
[bookmark: _Toc486434500][bookmark: _Toc449902525][bookmark: _Toc436321193][bookmark: _Toc416877816][bookmark: _Toc526695642]5.1对区域水资源配置的影响
（1）工程水资源配置范围
工程水资源配置仅涉及萨尔托海北干渠水闸控制的富蕴县恰库尔图灌区1.87万亩耕地用水，现状年2022年和设计水平年2025年控制灌区面积相同；本次进行水资源配置影响分析采用工程主体设计报告中的水量平衡成果。
由灌区需水量计算表5.1-1可知，现状年灌区需水量为1052.72万m3，综合毛灌溉定额为562.95m3/亩。设计水平年灌溉面积维持不变，灌溉水利用系数由现状年的0.556提高到设计水平年的0.565，综合毛灌溉定额下降到553.98m3/亩，灌区需水量为1035.95万m3。设计水平年相比现状年，灌区用水减少16.77万m3。
表5.1-1             现状年和设计水平年灌区需水量计算表         
	作物
	种植结构
	净定额(m3/亩)
	现状年
	设计水平年

	
	比例（%）
	面积
（万亩）
	
	毛定额(m3/亩)
	毛用水量(万m3)
	毛定额(m3/亩)
	毛用水量(万m3)

	小麦
	30
	0.561
	285
	512.59
	287.56
	504.42
	282.98

	玉米
	20
	0.374
	335
	602.52
	225.34
	592.92
	221.75

	打瓜
	10
	0.187
	330
	593.53
	110.99
	584.07
	109.22

	油葵
	10
	0.187
	325
	584.53
	109.31
	575.22
	107.57

	苜蓿
	20
	0.374
	310
	557.55
	208.53
	548.67
	205.20

	林地
	10
	0.187
	330
	593.53
	110.99
	584.07
	109.22

	合计
	100
	1.87
	
	562.95
	1052.72
	553.98
	1035.95



（2）工程建设前后水资源配置变化分析
现状年和设计水平年工程水资源配置变化分析见表5.1-2。
表5.1-2         现状年及设计水平年灌区水资源配置变化表        单位：万m3
	项目
	50%
	75%

	
	现状年
	设计水平年
	变化
	现状年
	设计水平年
	变化

	来水量
	
	
	
	
	
	

	需水量
	
	
	
	
	
	

	供水量
	
	
	
	
	
	

	供需平衡
	余水量
	
	
	
	
	
	

	
	缺水量
	
	
	
	
	
	



①P=50%来水频率
工程控制灌区现状年2022年需水量为1052.72万m3。闸址断面河道来水量60154万m3，灌区实际引水量1052.72万m3，灌区不缺水，闸址断面余水量59101.28万m3。闸址断面水资源开发利用率1.75%。
工程控制灌区设计水平年2025年需水量为1035.95万m3。闸址断面河道来水量60154万m3，灌区设计引水量1035.95万m3，灌区不缺水，闸址断面余水量59118.05万m3，闸址断面水资源开发利用率1.72%。
②P=75%来水频率
工程控制灌区现状年2022年需水量为1052.72万m3。闸址断面河道来水量50070万m3，灌区实际引水量1052.72万m3，灌区不缺水，闸址断面余水量49018.28万m3，闸址断面水资源开发利用率2.10%。
工程控制灌区设计水平年2025年需水量为1035.95万m3。闸址断面河道来水量50070万m3，灌区设计引水量1035.95万m3，“灌区不缺水，闸址断面余水量49035.05万m3，闸址断面水资源开发利用率2.07%。
（3）超用水总量指标分析
工程控制灌区现状年需水量为1052.72万m3，设计水平年需水量为1035.95万m3，因灌区灌溉水利用系数提高需水量减少16.77万m3，现状年和设计水平年灌区水源均为乌伦古河地表水，水闸引水量与灌区需水相同。依据《关于阿勒泰地区各县市及兵团第十师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》，分配至萨尔托海北干渠水闸的用水总量指标2020年为100.58万m3，2025年为101.03万m3，本工程现状年和设计水平年引水量分别超该水闸用水总量指标952.14万m3和934.92万m3。
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。
工程建成前后控制灌区引水量均不满足“三条红线”分配至该水闸的相应指标。本次评价重点提出：工程须在取得相应水量的取水许可、落实用水总量指标的前提下，按照设计进行引水。
5.2 对水文情势的影响
5.2.1施工期对水文情势的影响
工程施工采用分期导流方式。闸址所在主河槽宽度约60m，河槽相对较宽，一期导流在靠近河岸右侧修建围堰，利用左侧束窄后的河床过流；二期在靠近河岸左侧修建围堰，利用已建成的冲砂闸过流。施工导流期间对河流水文情势基本无影响。
5.2.2运行期对水文情势的影响
5.2.2.1对闸前壅水区水文情势的影响
工程运行后，受溢流堰和水闸控制，闸前水位将有所抬高，形成闸前壅水区，该段水流流速将变缓、水面变宽，与现有水闸壅水区相比范围变化不大。
5.2.2.2工程引水对下游水文情势的影响
（1）预测工况
现状年2022年和设计水平年2025年水闸控制灌区灌溉面积维持不变，灌溉引水时段为4~9月，其余月份水闸不引水。本次选取水闸闸址断面，以流量作为代表指标，对相应水平年P=50%和P=75%不同来水频率下工程闸址断面预测指标进行计算，分析说明工程实施造成的水文情势变化情况。
（2）预测结果
预测结果见表5.1-3和表5.1-4。
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现状年工程闸址断面各月流量计算结果统计表
表5.1-3                                                                               单位：流量m3/s，水量104 m3
	
P=50%
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	
	闸址断面河道来水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面引水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面下泄
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P=75%
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	
	闸址断面河道来水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面引水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面下泄
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



设计水平年工程闸址断面各月流量预测结果统计表
表5.1-4                                                                                单位：流量m3/s，水量104 m3
	
P=50%
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	
	闸址断面河道来水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面引水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面下泄
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P=75%
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	
	闸址断面河道来水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面引水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸址断面下泄
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




不同来水频率现状年和设计水平年闸址断面下泄流量变化表
表5.1-5                                       单位：流量m3/s，水量104 m3
	时间
断面
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	全年

	
	
	
	
	
	
	
	

	P=50%
闸址断面
下泄流量
	现状年
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计水平年
	
	
	
	
	
	
	

	
	变化
	
	
	
	
	
	
	

	
	变化幅度
	
	
	
	
	
	
	

	P=75%
闸址断面
下泄流量
	现状年
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计水平年
	
	
	
	
	
	
	

	
	变化
	
	
	
	
	
	
	

	
	变化幅度
	
	
	
	
	
	
	



P=50%来水频率下，设计水平年较现状年水闸闸址断面下泄水量增加16.77万m3，增加幅度为0.03%，年内引水月份中仅6月闸址断面下泄流量减少，减少值为0.077m3/s，减幅为0.11%，其余引水月份闸址断面下泄流量均呈增加趋势，增加幅度最大的月份为5月，增加值为0.105m3/s，增幅为0.34%；在该来水频率下，4月、7月、8月和9月闸址断面下泄流量增加幅度均为0.04%。
P=75%来水频率下，设计水平年较现状年水闸闸址断面下泄水量增加16.77万m3，增加幅度为0.03%，年内引水月份中仅6月闸址断面下泄流量减少，减少值为0.074m3/s，减幅为0.20%，其余引水月份闸址断面下泄流量均呈增加趋势，增加幅度最大的月份为5月，增加值为0.108m3/s，增幅为0.47%；在该来水频率下，4月、7月、8月和9月闸址断面下泄流量增加幅度分别为0.05%、0.02%、0.06%和0.01%。
（3）生态流量满足程度
本次环评依据《新疆阿勒泰地区乌伦古河（乌伦古湖）生态流量（水量）目标制定与保障方案》要求工程闸址断面生态流量下泄不低于0.88 m³/s（10月-次年3月）、7.39 m³/s（4月-9月），通过表5.1-6可知，工程引水时段4~9月闸址断面下泄流量均满足生态流量要求，其余月份不引水，闸址断面河道来水量全部下泄，亦满足本次环评提出的生态流量泄放要求。


工程运行期闸址断面生态流量满足程度评价表
表5.1-6                                                   单位：流量m3/s
	月份
	生态流量
下泄要求
	P=50%
	P=75%

	
	
	设计水平年
	是否满足
	设计水平年
	是否满足

	1月
	0.88
	5.42
	满足
	5.39
	满足

	2月
	0.88
	5.78
	满足
	5.39
	满足

	3月
	0.88
	6.06
	满足
	5.49
	满足

	4月
	7.39
	10.43
	满足
	8.00
	满足

	5月
	7.39
	31.47
	满足
	23.16
	满足

	6月
	7.39
	70.33
	满足
	37.30
	满足

	7月
	7.39
	29.81
	满足
	41.63
	满足

	8月
	7.39
	29.48
	满足
	24.41
	满足

	9月
	7.39
	12.54
	满足
	11.97
	满足

	10月
	0.88
	12.23
	满足
	11.93
	满足

	11月
	0.88
	5.49
	满足
	5.49
	满足

	12月
	0.88
	5.42
	满足
	5.42
	满足



5.3 对地表水环境的影响
本工程运行期不排污。
与现状相比，萨尔托海北干渠水闸除险加固实施后控制灌区面积不变，引水量减少，根据水文情势计算结果，不同来水频率下闸址断面全年下泄水量略有增加，下泄流量过程与现状年相比仅6月出现很小幅度的减少，该河段无入河污染源分布，水文情势的微小变化不足以引发河流水质的变化。
工程运行期需要对水闸金属构件、闸门等进行巡查维护，需注意防止机油等污染物进入水体。

[bookmark: _Toc147489902][bookmark: _Toc147483078][bookmark: _Toc155025973]5.4 对地下水环境的影响
[bookmark: _Toc147489903][bookmark: _Toc147483079][bookmark: _Toc15920064]（1）对区域地下水环境的影响
工程闸址区地下水主要为丰富的第四系松散岩类孔隙潜水。工程所在河段河床河漫滩宽阔，闸址所在河岸带接受河水的直接补给，河漫滩和一级阶地卵砾石层中的孔隙潜水广泛分布；工程水闸基础开挖深度约4m，水闸动土占地面积为3.321hm2，因占地面积较小，对沿线地下第四系潜水层的扰动破坏范围小，工程建设基本不会影响地下水补径排条件。
工程现状上游两岸布置有浆砌石八字墙，左岸长9.0m，右岸长5.0m，下游两岸布置长度为5.5m；除险加固后右岸上游护岸长度82.3m，右岸上游扭面长度30m，右岸下游扭面长度25m，右岸下游护岸长度69.7m；左岸上游导流堤长度150m，左岸上下游扭面长度均为25m，左岸下游导流堤长度69.7m，左岸中间段导流堤长度40m。工程除险加固后较现状建设上下游连接段长度增加，新建护岸和导流堤均为格宾石笼结构，不会阻断闸前壅水区河道地表水与两侧河岸地下水的水力联系；新增上下游扭面采用混凝土结构，长度相较于护岸较短，不透水影响可以忽略。
工程除险加固后溢流堰高程894.30m，较现状894.60~895.60m有所降低，工程闸前壅高水位降低幅度约0.3~1.3m，虽然溢流堰长度缩短，但堰型由铅丝笼干砌石混杂结构的梯形堰变为混凝土结构的驼峰堰，过流能力有所增加，不会明显增加闸前壅水区范围，对闸前壅水河段地下水位的影响程度有限。
（2）对闸址下游河谷区地下水位的影响
工程闸址下游河段河谷林草分布区地下水主要受乌伦古河河水渗漏补给，两岸灌区灌溉入渗补给，大气降水作为补充。工程灌溉引水时段为4~9月，根据水文情势预测结果，工程建成后由于灌区需水略有减少，在P=50%来水频率下，闸址断面下泄水量较现状略有增加，约16.77万m³，年内4~9月下泄流量相较现状变化幅度较小，仅6月下泄流量减少0.08m³/s，减幅仅为0.20%，其余月份下泄流量均略微增加，增幅为0.01-0.47%，各月下泄流量变化幅度均很小。
P=50%保证率下，工程闸址断面现状和设计水平年水资源开发利用率仅为1.75%和1.72%，工程引水不足以改变下游河段地下水的补径排条件，设计水平年水闸年内灌溉期引水过程变化甚微，因此工程运行基本不会对闸址下游河谷区地下水位产生影响。

5.5 对陆生生态的影响
5.5.1对景观格局的影响
（1）工程占地对土地利用类型的影响
本工程总征地10.905hm2，其中，永久占用2.152hm2，临时占用1.169hm2，另有7.583hm2征地属于管理和保护范围，不涉及动土。临时占地及管理和保护范围征地不会永久改变区域土地利用格局，区域土地利用的变化主要为工程永久占地引起。本次评价在调查评价区土地利用现状的基础上，叠加工程各类永久占地，计算出工程建成后评价区土地利用变化。工程建设前后评价区土地利用面积变化见表5.5-1。
表5.5-1                 工程建设前后各土地类型变化对比表           面积：hm2
	土地类型
	现状年
	设计水平年
	变化
(hm2)

	一级类
	二级类
	面积（hm2）
	占比（%）
	面积（hm2）
	占比（%）
	

	林地
	乔木林地
	385.15
	2.7
	385.15
	2.70
	0

	
	灌木林地
	2319.47
	16.24
	2319.04
	16.24
	-0.426

	耕地
	水浇地
	1304.46
	9.14
	1304.46
	9.14
	0

	草地
	天然牧草地
	7055.99
	49.41
	7055.11
	49.41
	-0.880

	水域及水利设施用地
	水域及水利设施用地
	1735.74
	12.16
	1736.92
	12.16
	1.181

	人居
	建设用地
	33.73
	0.24
	33.86
	0.24
	0.125

	其他
	裸岩石砾地
	1444.57
	10.12
	1444.57
	10.12
	0

	合计
	合计
	14279.11
	100
	14279.11
	100
	0



由表5.5-1可知，由于水闸、冲砂闸及溢流堰等水工建筑物及永久对外道路等建设，导致评价区内灌木林地减少0.426hm2、天然牧草地减少0.880hm2，相应的水域及水利设施增加1.181hm2、建设用地（工况用地）增加0.125hm2。因工程建设导致的土地利用变化面积占评价区总面积比例不足0.02%，占比较小。因此，工程建设对区域土地利用类型格局变化影响较小。
（2）对景观格局的影响
①景观结构
工程建设前后评价区各景观类型景观结构变化见表5.5-2。
表5.5-2             工程建设前后各景观类型景观结构对比表           面积：hm2
	景观类型
	土地利用类型
	面积
	斑块数
	平均拼块面积

	
	
	建前
	建后
	变化
	建前
	建后
	建前
	建后

	林地景观
	乔木林地
	385.15
	385.15
	0
	5322
	5322
	0.0724
	0.0724

	
	灌木林地
	2319.47
	2319.044
	-0.426
	11529
	11525
	0.2012
	0.2012

	草地景观
	草地
	7055.99
	7055.11
	-0.88
	13527
	13521
	0.5216
	0.5218

	耕地景观
	水浇地
	1304.46
	1304.46
	0
	5901
	5901
	0.2211
	0.2211

	人居景观
	建设用地
	33.73
	33.855
	0.125
	410
	411
	0.0823
	0.0824

	水域及水利设施景观
	水域及水利设施用地
	1735.74
	1736.921
	1.181
	7067
	7068
	0.2456
	0.2457

	其它景观
	裸土地
	1444.57
	1444.57
	0
	2705
	2705
	0.5340
	0.5340

	总计
	14279.11
	14279.11
	0
	46461
	46453
	0.3073
	0.3074



由表5.5-2数据可知，因工程水闸、冲砂闸等水工建筑物及对外道路的建设，工程建设前后评价区域灌木林地、草地景观拼块数量略有减少，相应地，评价区内水域及水利设施景观、人居景观面积及拼块数量有所增加。总体来看，工程实施后评价区受工程建设的影响区域景观总拼块数有所减少，破碎化程度略微降低，但并未导致原有任一景观类型的消失，工程实施对区域景观结构影响不大。
②景观优势度
工程建设前后评价区各景观类型优势度值计算结果见表5.5-3。
表5.5-3          工程建设前后各景观类型优势度值对比表
	景观类型
	密度Rd(%)
	频率Rf(%)
	景观比例Lp(%)
	优势度Do(%)

	
	现状
	建设后
	现状
	建设后
	现状
	建设后
	现状
	建设后
	变化

	林地景观
	36.27
	36.27
	29.07
	28.98
	18.94
	18.94
	25.805
	25.781
	-0.024

	草地景观
	29.11
	29.11
	55.15
	54.95
	49.41
	49.41
	45.773
	45.719
	-0.055

	耕地景观
	12.70
	12.70
	3.36
	3.36
	9.14
	9.14
	8.583
	8.584
	0

	人居景观
	0.88
	0.88
	1.26
	1.36
	0.24
	0.24
	0.654
	0.680
	0.026

	水域及水利
设施景观
	15.21
	15.21
	7.98
	8.17
	12.16
	12.16
	11.876
	11.928
	0.052

	其它土地景观
	5.82
	5.82
	3.18
	3.18
	10.12
	10.12
	7.309
	7.309
	0



表5.5-3数据显示，工程实施后，工程占地导致林地和草地景观优势度值有所下降：林地景观由25.805%下降至25.781%，下降了0.024%；草地景观由45.773%下降至45.719%，下降了0.055%；相应的水域及水利设施景观和人居景观优势度上升，其中水域及水利设施景观由现状年的11.876%上升到11.928%，与现状相比提高了0.052%；人居景观优势度从现状年的0.654%上升到0.680%，与现状相比提高了0.026%。总体而言，各景观优势度变幅均小于0.1%，变幅较小，草地景观仍然是评价区模地景观，基本未改变区域各景观优势度排序，因此，工程实施对区域景观功能和质量影响不大。
5.5.2对生态系统结构与功能的影响
5.5.2.1 自然生态体系的生产能力变化
考虑到生态完整性要求，生态系统结构与功能影响预测评价范围与现状评价范围一致。从整个评价范围来看，生产能力变化主要由水闸永久占地造成土地利用的改变引起。工程建设运行后，占地范围内土地利用方式的改变对评价区内自然生态体系生物量及平均净生产能力造成的变化详见表5.5-4。
表5.5-4    评价区土地利用方式改变时自然体系生产能力和生物量变化表
	土地利用的改变
	生物量变化（t）

	土地利用类型
	变化原因
	面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2）
	

	灌木林地
	因工程永久占地占压减少
	-0.426
	68
	-28.97

	草地
	
	-0.880
	15
	-13.20

	河流水面及水利设施
	
	-0.846
	0.2
	-0.17

	合计
	-2.152
	19.67
	-42.34

	运行期评价区自然体系的平均净生产能力预测值（t/hm2·a）
	3.109

	运行期评价区自然体系的平均生物量预测值（t/hm2）
	25.574



据表5.5-4分析，工程建成运行后，评价区自然体系平均净生产能力将从现状背景值3.110t/hm²·a降至3.109t/hm²·a，降幅为0.03%，变化幅度较小。工程评价区自然生态系统平均净生产力仍介于冻原和高山草甸（144g/m²·a）与温带草原（500g/m²·a）的平均净生产力水平之间，表明工程评价区自然生态系统生产能力仍处于较低水平。工程实施后评价区自然体系平均生物量预测值为25.574t/hm2，与现状（25.577 t/hm2）相比，下降0.003t/hm2，降幅（0.01%）可忽略不计。
综上，从工程实施前后评价区自然生态系统平均净生产力和平均生物量的变化来看，工程实施对区域整体生态系统生产力的影响十分有限。
5.5.2.2 对区域生态体系稳定性的影响
（1）对恢复稳定性的影响
自然景观生态体系恢复稳定性，可通过计算植物生物量的变化来进行度量。根据表5.5-2可知，工程建成后，工程永久占地将导致部分区域内植物累积生物量下降，区域自然体系的生物量总计减少42.34t。折算至工程评价范围（评价区面积14279.11hm2）后，区域平均生物量由背景状况25.577t/hm2（折合2.5577kg/m2）降至25.574t/hm2（折合2.5574kg/m2），区域生物量减少0.003t/hm2（折合0.0003kg/m2），减幅极小。总体来看，区域生物量有所减少，但仍维持在较低水平，与现状基本一致，因此，工程建设对评价区生态体系的恢复稳定性影响甚微。
（2）对阻抗稳定性的影响
阻抗稳定性与高亚稳定性元素的数量、空间分布及其异质化程度密切相关。异质性是指在一个区域里（景观或生态系统）对一个种或者更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性状）在空间或时间上的变异程度（或强度）。
资源拼块变化分析
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程永久征地将占用一定数量的灌木、草地、河流水面及水利设施，导致资源拼块面积略有减少，从而使得评价区植被异质性和自然体系阻抗稳定性略微降低。工程占地面积占评价区面积不足0.02%，涉及的资源拼块面积少、影响范围有限，因此，工程建设不会对评价区资源拼块的数量与空间分布产生明显不利影响。
②生态景观异质性变化分析
工程实施对评价范围内生态景观异质性的影响主要表现为工程占地对局部景观斑块的改变。工程压占部分灌木林地、草地和水域及水利设施用地，改变了相应区域的景观斑块类型、连通性及嵌套关系。工程建设永久占地面积占评价区总面积不足0.02%，对景观生态系统差异性的影响程度较小。从景观生态异质性改变程度来分析，施工结束后选择本土化植物进行植被恢复及绿化，可在一定程度上恢复区域生态系统生产力；同时对于整个评价区来说，工程占用林地、草地资源面积有限，不会影响景观生态的连续性，更不会造成生境破碎化。综上，工程建设对区域整体景观异质性的影响不明显。
③阻抗稳定性变化分析
综合资源拼块变化与景观异质性分析，工程建设不会对区域资源拼块的数量和空间分布造成明显影响，也不会显著改变评价范围内景观生态体系的异质性。在评价范围内，尤其是征地范围内斑块比例与镶嵌格局的变化，不足以影响区域景观生态的稳定性。因此，景观生态体系的阻抗稳定性仍将维持原状。
5.5.3对生物多样性的影响
（1）生态系统多样性
现状评价区内生态系统类型包括森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统和其他生态系统。工程建设将占用部分土地改变局部生态系统类型，工程建设前后各类型生态系统面积情况见表5.5-6。


表5.5-6           工程建设前后各类型生态系统面积对比表            单位：hm2
	Ⅰ级分类
	Ⅱ级分类
	现状面积（hm2）
	工程建成后

	
	
	
	面积
	变化（hm2）
	变化幅度（%）

	森林生态系统
	阔叶林
	385.15
	385.15
	0
	0

	灌丛生态系统
	阔叶灌丛
	2319.47
	2319.04
	-0.43
	-0.02

	
	稀疏灌丛
	
	
	
	

	农田生态系统
	水浇地
	1304.46
	1304.46
	0
	0

	草地生态系统
	低地、河漫滩草甸
	7055.99
	7055.11
	-0.88
	-0.01

	湿地生态系统
	河流
	1735.74
	1736.92
	1.18
	0.07

	
	沼泽
	
	
	
	

	城镇生态系统
	居住地
	33.73
	33.86
	0.125
	0.37

	
	工况交通
	
	
	
	

	其它生态系统
	裸岩石砾地
	1444.57
	1444.57
	0
	0

	合计
	14279.11
	14279.11
	0
	0



由表5.5-6可知，工程建成后，由于水工建筑物和对外道路等占地，评价区内湿地生态系统和城镇生态系统面积分别增加1.18hm²和0.125hm²；灌丛生态系统与草地生态系统面积分别减少0.43hm²和0.88hm²，变化幅度分别为-0.02%和-0.01%；森林、农田及其他生态系统面积保持不变。各项变化幅度均极小，不会导致任何生态系统类型在评价区内消失。
总体来看，评价区仍以草地生态系统（面积占比约49.4%）为主导格局，生态系统类型不会发生变化。因此，工程建设对区域生态系统多样性影响较小。
（2）物种多样性
工程评价区域植被区划属于VII.温带荒漠区域-VIIA.西部荒漠亚区域-VIIAi.温带半灌木、矮乔木荒漠地带－VIIAi-1b.乌伦古河盐生假木贼、红砂灌木、半灌木荒漠小区，区域植被以白茎绢蒿、短叶假木贼、驼绒藜沙漠、驼绒藜砾漠荒漠植被为主，部分旱柳林温带阔叶林及含疣枝桦的野大麦、毛穗赖草草甸主要分布在评价区乌伦古河上游及多水湿润河谷区，林下为禾草、杂类草草甸及温带丛生矮禾草、矮半灌木荒漠草原。受人类种植、放牧、交通等活动干扰，区域野生动物主要由地带性广布种、山地与荒漠延伸分布种及与人群伴生种组成，包括草兔、小家鼠、猫、狗獾和蒙新河狸等兽类；喜鹊、白鹡鸰、麻雀、戴胜、家燕等鸟类；快步麻蜥、荒漠麻蜥等爬行类；以及绿蟾蜍等两栖类。总体而言，区域以荒漠性植被及地带性广布种、山地与荒漠延伸分布种及与人群伴生种动物为主，区域动植物物种丰富度一般。
萨尔托海北干渠水闸闸址及施工占地呈点状、块状分布在乌伦古河河谷及右岸阶地上，工程占地范围内的天然植被以当地常见的骆驼蓬、假木贼、拂子茅、驼绒藜、蒲公英、苦豆子和野胡麻等草本植物为主，零星分布有灌木柳、铃铛刺等灌木。工程占地区域未见其它国家级和自治区级珍稀保护植物分布。工程施工结束后，将结合水土保持措施对临时占地区域进行植被恢复，植被物种选择以本土植被种类为主。随着植物措施的实施，施工占地对天然植被的影响将有效控制。因此，工程占地不会导致任何物种在评价区内消失，对区域物种多样性影响小。
工程占地区分布有少量灌木林地，大部分为天然牧草地。工程建设将占用评价区内部分鼠类、爬行类的洞穴，迫使其向外迁移；施工活动及施工人员将对鸟类及其他兽类野生动物造成惊扰和驱赶。对于草兔、家鼠等一般野生动物，其生态幅广，适应能力和迁移能力均较强。工程占地类型以天然牧草地为主，工程区周围类似生境广泛分布，在施工期间由于趋避反应将自行迁移至工程周边类似适宜生境，施工期的影响是暂时性的，随着施工期结束和生境恢复，野生动物将重新找到栖息地并逐渐恢复其种群数量，动物群落结构不会发生明显变化。对于保护动物蒙新河狸，工程闸址上下游有蒙新河狸巢穴分布，工程建设未直接占用其现有的冷季巢穴，运行期不会破坏或淹没新的蒙新河狸巢穴，施工行为可能会对下游176m处河狸家族前往闸址附近活动产生不利影响，工程建设占用其部分采食区和一处上岸通道，施工作业等行为将驱使蒙新河狸向远离闸址方向的河道下游进行迁移觅食（相关对蒙新河狸的影响分析见“5.5.5.2”小节）。综上，工程建设的影响程度及范围均较小，不会对野生动物的种群及数量产生显著影响。
5.5.4对环境敏感对象的影响
本工程位于新疆阿勒泰地区青河县，经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》（阿行署发〔2024〕7号）的成果进行叠图分析，本工程位于“新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园一般控制区”，该区域已被划定为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线”，新疆青河县乌伦古河国家湿地公园亦在其中。本工程涉及的生态敏感区主要为以上的新疆青河县乌伦古河国家湿地公园、乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区和工程闸址下游河谷林草。
5.5.4.1对乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线的影响
（1）工程占地与生态红线准入条件的符合性
经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》（阿行署发〔2024〕7号）成果叠图，本工程在“新疆青河县乌伦古河国家湿地公园一般控制区”，该区域同时划为“乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区”。本工程为已建水闸的除险加固项目，属于生态保护红线内对生态功能不造成破坏的有限人为活动，属于《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的防洪设施建设及已有合法水利设施运行维护改造”的情形，属于《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》（阿行署发〔2024〕7号）附件1中的“已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”情形，亦符合《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕56号）。2024年7月，建设单位委托编制了《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程节约集约用地论证专章》，已于2024年12月获得规划选址综合论证专家组论证结论，工程选址方案可行。综上，工程建设符合生态保护红线管控要求。
（2）对生态保护红线功能的影响
本工程对乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区的影响，主要表现为工程建设扰动地表、改变土地利用方式，进而影响其水土保持功能。在动土征地范围内，工程水工建筑物等永久占用生态保护红线2.152hm²，施工生产生活区临时占用1.169hm²，共计3.321hm²。其中，动土永久占用面积占该红线区总面积的比例约为0.0011%，占比极小；工程动土永久占用对红线区整体生态功能影响轻微，不会显著降低其水土保持功能。对于施工生产生活区等临时占地区，本次评价提出将施工生产生活区调整至红线范围外，在施工过程中严格落实水土保持方案相关措施，施工结束后及时对水闸管理区及道路周边进行绿化，以恢复占地区域的水土保持功能。综上，在落实水土保持方案相关防治和恢复措施的前提下，萨尔托海北干渠水闸建设对乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区的水土保持功能影响不大。
5.5.4.2对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的影响
新疆青河县乌伦古河国家湿地公园位于青河县县城西南部，涵盖乌伦古河及上游青格里河河道与两岸的河谷林草区，总规划面积13590.3hm2。本工程建设对湿地公园的主要影响包括：工程直接占用湿地公园土地，以及工程实施后闸址下游湿地公园河段水文情势改变，引起河谷林草水源条件变化，进而间接影响湿地公园的结构与功能。
（1）工程占地与湿地公园准入条件的符合性
本工程在新疆青河县乌伦古河国家湿地公园内共计征地10.905hm²，其中永久占用2.152hm²、临时占用1.169hm²，另有7.583hm²为管理与保护范围，不进行工程建设，不扰动。经根据现阶段主体设计成果与《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划（2014-2020）》叠图分析，萨尔托海北干渠水闸均位于湿地公园保育区范围内。根据《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）第十四条“国家级自然公园按照一般控制区管理…”，经与《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》（阿行署发〔2024〕7号）的成果进行叠图分析，本工程位于“新疆青河县乌伦古河国家级湿地公园一般控制区”。本工程为病险水闸除险加固项目，在湿地公园批复建立前已存在，属于《管理办法》第十九条允许的有限人为活动中的“（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设”情形。目前，工程占用湿地公园已取得自治区林业和草原局同意复函（新林湿字〔2024〕85号），并且建设单位已委托编制完成《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固工程对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园生态影响评价报告》，于2025年9月通过自治区林草局湿地处组织自治区自然保护地专家委员会的评审。因此，萨尔托海北干渠水闸建设符合相关准入要求。
根据《管理办法》第十八条：禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。现阶段主体工程设计施工生产生活区处于湿地公园范围内，依据上述条款要求，本次评价提出将工程施工生产生活区调至湿地公园范围外并加强对施工废污水、固体废物等的收集处置。在落实本次评价提出各项措施要求的基础上，工程建设实施符合《管理办法》相关要求。
（2）对湿地公园结构及功能的影响
根据《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（2014-2020），新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的主要保护目标为蒙新河狸种群及其栖息地，通过保护和科学恢复湿地资源，维持湿地生态系统的完整性与稳定性。本工程位于湿地公园保育区，该区主要功能为保护蒙新河狸种群及其栖息地，保持湿地公园的核心生态基质沼泽、河流等处于自然状态，维持湿地的自然特性和生态特征，保护湿地生态系统的完整性；维护湿地水资源平衡，保障湿地水生态与水环境安全。以下从工程占地、施工影响及运行影响三方面进行分析
①工程占地直接影响
本工程水闸、冲砂闸、溢流堰及上下游连接段等建筑物及管理道路等永久占用保育区2.152hm²。除主体工程施工区左岸占用少量灌木林地、水闸占用河流水面及沟渠外，其他占地区均为天然牧草地。占地范围内无国家级或自治区级保护植物分布，主要植物为白垩假木贼、拂子茅、驼绒藜、鸢尾、阿尔泰狗娃花、苦豆子、天门冬、野胡麻等草本植物，株高3~30 cm，零星分布有灌木柳、铃铛刺等灌木，区域植被盖度不均，多在10%～30%之间。工程建设将不可避免造成占地范围内局部植被损失，进而对周边的景观造成一定破坏，但对整个湿地公园而言，永久动土面积占比不足0.02%，此外，对于临时占地造成的植被损失可通过后期恢复予以补偿。因此，工程建设对区域景观类型和格局无明显影响，不会显著破坏湿地公园原有的生态系统结构及完整性。
占地区及周边野生动物以草兔、家鼠、喜鹊、白鹡鸰、麻雀、戴胜、家燕等常见动物为主，工程闸址上下游分布有国家一级保护动物蒙新河狸巢穴。现场调查中，占地区内未见鸟类营巢及保护动物特殊生境，未见大型兽类栖息活动（红外相机观测记录到国家二级保护动物赤狐活动），偶见草兔、家鼠等小型兽类及喜鹊、白鹡鸰、麻雀、戴胜、家燕等常见鸟类觅食。工程占地将占用部分动物栖息空间，迫使其向周边适宜生境迁移。占地内野生动物多为区域广布种，生态幅宽、适应和迁徙能力较强；临时占地影响随施工结束而消失。对蒙新河狸而言，工程未直接占用其现有冷季巢穴，工程建设占用部分采食区和一处上岸通道，可能使其向远离闸址方向的河道下游迁移及觅食。工程动土占地仅占保育区总面积的0.038%，蒙新河狸食源植物多达200种，周边适宜食源分布广泛。因此，占地不会对区域蒙新河狸种群数量及栖息地产生明显不利影响。
②工程施工影响
依据《国家级自然公园管理办法（试行）》及湿地公园规划中“保障湿地水环境安全”的要求，本次评价提出将原临时占用保育区1.169hm²的施工生产生活区调整至湿地公园范围外，从源头减少对保育区的扰动。在此基础上，施工过程中须严格限制施工扰动范围，加强各类污染物收集处理及临时物料堆放的防护措施；调整后的施工生产生活区须做好生产废水和生活污水的收集与污染防治，禁止任何废污水排入湿地水体，同时加强施工固废处置，禁止乱堆乱弃，施工结束后及时开展施工迹地恢复整治；针对蒙新河狸，应合理安排施工时段，避让晨昏时段降低噪声干扰，加强施工人员管理，严禁捕杀；施工结束后，对主体建筑物周边扰动区域（尤其是临时围堰和临时道路）结合水土保持方案开展土地整治和植被恢复；工程所需块石料、混凝土骨料及围堰填筑料均从商品料场外购，不单独设置料场和弃渣场，施工过程中须落实水土保持方案中明确的拆除建筑垃圾去向及弃土用于场地平整的要求。在严格落实上述措施的前提下，工程施工布置不会对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的生态系统结构、湿地水生态与水环境安全产生明显不利影响。
③工程运行间接影响
工程运行后，灌区设计引水量较现状年减少16.77万m³，年内引水过程略有变化。在P=50%来水频率下，工程引水量仅占闸址断面设计来水量的1.72%（P=75%时占比2.07%），占比较小，不会显著改变闸址下游湿地公园范围内的河谷林草水源条件。根据水文情势预测结果和现阶段主体设计，闸址断面下泄生态流量满足拟定的生态流量下泄目标，工程除险加固前后闸前壅水区范围变化不大，不会对闸址上下游分布的蒙新河狸巢穴水位产生影响。工程运行对湿地公园生态系统的稳定性与服务功能影响不大。
综上所述，本工程在将施工生产生活区调整至湿地公园范围外并严格落实废污水收集处理、固废处置、植被恢复、环境敏感对象及蒙新河狸保护等各项措施的前提下，工程建设不会对新疆青河县乌伦古河国家湿地公园的结构和功能产生明显不利影响，对湿地公园的整体影响较小。
5.5.4.3对河谷林草的影响
本工程为除险加固工程，运行期对河谷林草的影响主要表现为：萨尔托海北干渠水闸引水变化导致闸址至下游萨尔托海南干渠之间河段水文情势改变，进而对分布于该河段两岸长约13km的河谷林草产生影响。天然条件下，河谷林草生长主要依靠地下水补给，其来源为河流渗漏和灌溉入渗，河道下泄流量是维持河谷林草水源条件的关键因素。
工程除险加固后灌区灌溉面积保持不变，设计引水量较现状年减少16.77万m³。在P=50%和P=75%来水频率下，闸址断面引水量分别占设计来水量的1.72%和2.07%，占比极小，区域水资源开发利用率维持在较低水平，不会显著改变下游河段的水源条件。从年下泄水量看，工程运行后闸址断面下泄水量较现状年有所增加，下游河段可获得更充足的水量补给，河谷林草水源条件基本不发生变化。
工程引水灌溉期仍为4~9月，10月~次年3月不引水，与河谷林草的主要生长需水期（4~9月）完全重叠。根据水文情势预测结果，灌溉期内闸址断面下泄流量过程较现状年有所变化：在不同来水频率下，仅6月份下泄流量略有减少，其余月份（4月、5月、7月、8月、9月）下泄流量较现状年均有所增加。从年内变化率看，P=50%来水频率下，6月下泄流量由70.406m³/s减少至70.329m³/s，减幅仅为0.11%，其余月份下泄流量增幅在0.03%～0.34%之间；P=75%来水频率下，6月下泄流量由37.370m³/s减少至37.296m³/s，减幅仅为0.20%，其余月份增幅为0.01%~0.47%之间，变化幅度极小。此外，闸址断面下泄生态流量满足拟定的生态流量下泄目标，能够保障河谷林草基本生态用水需求。
综上所述，工程断面水资源开发利用率极低，运行后闸址断面下泄水量总体有所增加，灌溉期除6月有极小减少外其余月份均较现状有所增加，变化幅度均小于1%，对下游河段水文情势影响甚微。因此，工程建设不会对闸址下游长约13km的河谷林草水源条件及生长环境产生明显不利影响。
5.5.5对陆生动植物的影响
5.5.5.1对陆生植物的影响
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程对陆生植物的影响贯穿施工期与运行期，主要表现为工程占地导致的植被直接破坏和生物量损失、施工废污水对植被的影响以及运行期水文条件变化对下游河谷林草生长的潜在影响。
（1）对占地区植被的影响
工程永久占地包括水闸主体、进场道路及管理区，面积共计2.152hm²；施工临建区（含生产生活区、围堰及施工道路）主要围绕水闸建设区布置，占地面积1.169hm²；合计占地3.321hm²。根据遥感数据及现场调查，施工期占地类型包括灌木林地、天然牧草地、河流水面及沟渠。占地区植被以天然牧草地和灌木林地为主，其中，永久占地区植物种类有拂子茅、骆驼蓬、白垩假木贼、鸢尾、阿尔泰狗娃花、苦豆子、天门冬、野胡麻等，草层高度3～30cm，稀疏分布有灌木柳、铃铛刺等，盖度约40%～48%；河道右岸的临时占地区主要为草地，该区域植物种类有骆驼蓬、驼绒藜、灰绿藜、萹蓄、角果藜、蛛丝蓬、猪毛菜、沙葱、戟叶鹅绒藤等草本植物，植株高度在1～20cm，植被盖度约1%～5%，局部零星生长有铃铛刺等灌木植被，植株高度在80～130cm，植被盖度约45%，盖度略高。工程征地范围内无国家级和自治区级珍稀保护植物分布，区域内物种均为乌伦古河流域广布种，施工占用不会导致任何植物物种在评价区内消失。
工程建设对陆生植物的影响主要体现为工程占地造成的植被一次性破坏及由此产生的生物量损失。据计算，施工临建设施临时占用灌木林地0.037hm²、天然牧草地0.328hm²、水面及水利设施0.804hm²，造成一次性生物量损失约7.6t；永久占用灌木林地0.426hm²、天然牧草地0.880hm²、水面及水利设施0.846hm²，造成生物量损失约42.34t。对于永久占地区地表被建筑物替代，植被损失不可逆；临时占地区在施工结束后可通过植被恢复措施进行补偿，减缓对区域植被的不利影响。
（2）施工废污水对植被的影响
施工期将产生一定量的生产废水和生活污水，若随意排放，将导致径流范围内植被受损并影响后续恢复。为此，须严格落实环保措施：生活污水经化粪池收集后集中拉运至萨尔托海乡处理；混凝土拌合废水等生产废水经收集处置后综合利用，严禁随意外排。
（3）对下游河谷林草的影响
其分析详见“5.5.4.3”小节。
（4）对珍稀保护植物的影响
工程闸址下游右岸零星分布有国家二级保护植物甘草，建设区临近恰萨公路北侧零星分布有国家二级保护植物黑果枸杞，现阶段主体设计中该区域位于占地范围外，但施工扬尘可能对其生长发育造成一定影响。后续在落实水土保持措施及施工扬尘防治措施的前提下，对甘草和黑果枸杞的影响较小。
5.5.5.2对陆生动物的影响
工程对陆生动物的影响贯穿施工期与运行期，主要表现为工程占地、施工活动及工程运行引起水文情势变化等对动物栖息、觅食及迁移活动的影响。由于不同陆生动物的活动能力和生活习性各异，工程建设对各类动物的影响程度亦有所不同，具体分析如下：
（1）对爬行类的影响
工程占地及影响区域爬行类动物主要为快步麻蜥、荒漠麻蜥等，工程临建设施建设及施工道路修建将破坏爬行类的栖息与觅食场所。由于爬行类分布范围较广、迁徙能力较强，适宜其栖息的生境在工程区周边分布广泛，工程建设占地相对整个区域而言较小，不会对爬行类种群数量产生显著影响。工程运行后，临时占地区将进行植被恢复，爬行类可逐渐回迁至恢复后的生境。总体而言，该影响主要集中于施工期且为短期性，建议尽量减少施工占压及开挖面积，将影响降至最低。
（2）对鸟类的影响
工程区靠近道路及乡村，人类活动较为频繁，区域内鸟类基本以适应性强的广布种为主，主要为喜鹊、白鹡鸰、麻雀、戴胜、家燕等常见鸟类，偶见国家二级保护动物大鵟飞过。该区域非鸟类的主要栖息地，河谷区主要是鸟类的觅食和饮水场所，工程周边河谷暂未见鸟类营巢；临建设施所在的河道右岸无鸟类建巢条件。
工程永久及临时占地将破坏地表原有植被，使部分鸟类（喜鹊、白鹡鸰、麻雀等）觅食或停歇场所减少。但由于工程占地面积相对较小，且周边存在大量相似生境，加之鸟类迁徙能力较强，对鸟类觅食及栖息的影响甚微。施工期机械车辆往来、施工活动及人员进驻，将对部分听觉和视觉灵敏的鸟类产生驱赶作用，迫使其转向其他区域回避，但这种影响范围有限，多局限于施工区域。此外，工程周边无国家二级保护动物大鵟集中分布的栖息地或繁殖地，大鵟活动范围广泛，以鼠、兔、鸟类等为食，食谱广泛，迁徙能力较强。由于工程占地面积较小，周边相似生境广泛分布，施工期噪声和人为活动仅可能使其暂时回避工程区域，运行期无新增不利影响，工程建设对其觅食及栖息影响甚微。
上述影响主要集中于施工期，将随施工活动结束而消失，不会造成区域鸟类的种群数量发生显著变化。
（3）对兽类的影响
工程区临近恰萨公路和居民点，受人类活动影响，工程占地区及周边调查观测到的兽类主要有草兔、小家鼠和猫狗等，亦记录到狗獾、赤狐和野猪的活动影像，现场调查观测多见牛、羊、骆驼等家畜活动，工程占地区未见大型兽类栖息活动和兽类特殊栖息地；另外，工程现有水闸处布设的红外相机记录到了蒙新河狸活动影像。工程建设对兽类的影响主要表现为：工程占地对其栖息地的占用与破坏，施工机械噪声、交通、施工人员活动等对其产生的惊扰，迫使当地兽类向周边迁移。
①对常见野生兽类的影响
草兔、小家鼠等常见兽类食性广、迁徙能力强，工程区周边尚有广阔的类似生境可供其栖息觅食，受影响兽类可迁移至周边适宜生境，施工期影响主要为短期惊扰和局部栖息地临时丧失，随着施工结束、临时占地区植被恢复，受影响个体可逐步回迁。因此，工程建设对常见兽类栖息地的影响范围有限，其种群数量与健康状况不会受到显著影响。
②对野生保护兽类的影响
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。

5.6 对土壤环境的影响
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）要求，本次土壤环境评价工作等级为三级，采用定性分析工程建设运行对土壤环境的影响。萨尔托海北干渠水闸除险加固工程建设运行对土壤环境的影响范围包括水闸等永久建筑物占地区、施工临时占地区。
（1）永久建筑物占地区影响
工程永久占地为水闸、永久道路等设施占地，地表土壤在施工过程中将彻底被破坏，永久不可恢复。工程永久占地2.152hm2，包括灌木林地0.426hm2、草地0.880hm2、河流水面及沟渠0.846hm2；占地区土壤类型主要为草甸沼泽土，占地区内土壤将被永久建筑取代，土壤的生产能力完全丧失，土壤结构和理化性质完全改变。
（2）临时占地及工程施工活动区影响
工程临时用地共计1.169hm2，包括灌木林地0.037hm2、草地0.328hm2和河流水面0.804hm2。土壤类型为草甸沼泽土和石膏灰棕漠土。施工期间，土石方开挖、施工人员的践踏和施工机械的碾压等施工活动，将使原表层土壤结构破坏，土壤变得紧实，表土温度升高，土壤中的有机质的分解作用增强，微生物数量及营养元素流失。这将影响生物与土壤间的物质交换，使土壤自然富集过程受阻，土壤肥力下降，受施工活动影响的土壤将产生退化。土壤上层的团粒结构一旦被破坏，需要较长时间的培育才能得以恢复。
因此，本次环评要求对施工占用天然植被区的表层土进行剥离单独存放，用于后期施工迹地的植被恢复覆土。
（3）闸前壅水区及闸址周边影响
根据土壤环境监测成果，闸址及上下游土壤监测样点所采土壤均为重度盐化，与土壤背景情况有关。现场调查发现，现有水闸闸前壅水区没有造成大面积土壤盐渍化问题。本次除险加固工程实施后，由于工程增加了上下游连接段长度，左岸护岸和右岸导流堤均采用格宾石笼，能够进一步降低壅水区对周边土壤浸泡的影响，不会因工程运行引发大面积土壤盐渍化问题。

5.7 对区域防沙治沙影响分析
经与《新疆第六次沙化监测报告》的沙化土地类型叠图分析，本工程占地不涉及沙化土地，但工程建设过程中对原地貌的扰动将降低工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，可能加剧土地沙化风险；此外，由于工程地处内陆地区，区域气候干燥、风力强劲、土壤抗侵蚀能力较弱。
工程水闸等水工建筑物及对外道路等永久动土面积2.152hm2，临建设施等动土面积1.169hm2，工程建设对区域土地沙化的影响主要表现为：工程施工地表剥离、翻挖、基础开挖等作业直接破坏原有地表结皮层，混凝土拌合、土石方堆放与输运等环节带来的人为扬尘增加；此外，施工人员、车辆活动碾压造成部分区域植被破坏，存在退化为沙地的风险。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
本次环评建议：工程施工过程中对施工区域采取分层开挖、回填等措施；定期洒水降尘，保持区域空气湿度；工程土石方堆放及砂石料运输采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，弃渣运输车辆采用密闭式车厢，车厢顶部覆盖防水帆布，防止运输过程中弃渣洒落和扬尘产生；施工过程中严格控制占地范围，避免超范围施工；对于临时占地区域，施工结束后，及时平整土地并结合水保措施进行植被恢复。在采取上述有效措施后可降低工程建设对周边土地沙化的风险。

5.8 对水生生态的影响
5.8.1 施工期影响
根据工程特点，分析认为工程施工对水生生态的直接影响范围主要为萨尔托海北干渠水闸闸址附近水域。施工过程中，施工活动产生的噪声、振动及废污水排放等可能会对施工区附近水域的水生生境及鱼类资源产生影响。
（1）对浮游动植物、底栖动物等水生生物的影响
施工期将产生一定量的生产废水和生活污水，主要为混凝土拌和机废水和基坑排水，均经收集处理后综合利用，不外排。施工围堰可能导致施工河段小范围水体浑浊，透明度及光照强度下降，从而抑制浮游植物生长，造成初级饵料减少，不利于滤食性浮游动物摄食，对枝角类、桡足类等浮游动物的生命活动产生明显抑制作用，导致该河段浮游植物、浮游动物及底栖动物生物量暂时性减少。该影响仅局限于施工期，施工结束后将自动消失。
（2）对鱼类的影响
①工程占地对鱼类资源的影响
工程施工闸址选址范围内无重要鱼类的集中产卵场分布。导流围堰、上下游连接段及闸堰工程建设占地，将造成产粘沉性卵的小型定居性鱼类生境局部损失。考虑到该类小型鱼类的适宜生境分布广泛，本工程占地造成的生境损失相对于工程上下游河段广泛分布的适宜生境而言很有限。因此，工程建设不会对该河段鱼类的生境及资源产生明显不利影响。
②悬浮物增加对鱼类的影响
施工过程中，导流围堰、进水闸、冲砂闸、溢流堰及上下游连接段的挖掘、土石方运输等作业，将造成闸址施工近岸水域水体悬浮物增加。悬浮物增加会降低河流透明度，改变水质理化条件，降低水体溶解氧含量，并对河流底质形成覆盖，从而影响鱼类的行为反应、生理反应、摄食、生长及繁殖等正常生命活动，致使闸址区段的鱼类迁移至上下游较为清澈的水域栖息。施工结束后，该影响将随即消失。
③污染物排放对鱼类的影响
施工过程中产生的泥浆、施工污废水等均是水体的污染源。鱼类对外界污染源非常敏感，易引起生理及器官层面的变化，在水污染严重时尤为明显；此外，部分有机污染物的残渣及碎片在水中的矿化或细菌分解过程需要消耗大量氧气，致使水体溶解氧含量降低，引发鱼类缺氧。因此，必须采取有效措施对污废水进行处理后回用，禁止排入乌伦古河。
④施工噪声对鱼类资源的影响
施工机械作业产生的噪声以及材料运输过程中汽车产生的噪声，是施工期主要的噪声源。鱼类对外界各种声音的反应十分敏感。当噪声达到一定程度时，鱼类会产生背离性行为，主动逃避噪声源。施工结束后，噪声消失，对鱼类的不利影响随之消失。
5.8.2 运行期影响
（1）对受影响河段水生生态的影响
本工程采用闸堰结合的方式控制水位，没有蓄水和其他要求。工程运行后，仅在灌溉期4~9月通过进水闸引水，冲砂闸及溢流堰下泄多余水量；其余月份不引水，闸址断面河道来水全部下泄，所在河段不会发生断流。
根据水文情势计算结果可知，工程运行后不同来水频率下，闸址断面全年下泄水量较现状年均增加16.77万m3。灌溉期4~9月闸址断面下泄流量过程与现状年相比，P=50%来水频率下，6月闸址断面下泄流量由70.406m3/s减少至70.329m3/s，减幅仅为0.11%；P=75%来水频率下，6月闸址断面下泄流量由37.370m3/s减少至37.296m3/s，减幅仅为0.20%；4月、5月、7月、8月和9月下泄流量较现状年均有所增加。非灌溉期工程不引水，10月至第二年3月半年期间，闸址断面河道来水全部下泄，从整个年径流量变化来看，灌溉引水时段6月下泄流量减幅极小，加之现状及设计水平年闸址断面的水资源开发利用率仅为1.72%（P=50%）和2.07%（P=75%），工程引水基本不会增加下游水生生态的不利影响。
（2）对鱼类繁殖及种群的影响
①对鱼类的阻隔影响
本工程为已建水闸的除险加固项目，现有工程溢流堰造成的阻隔已经存在，工程除险加固后不会新增对河段鱼类的阻隔影响。此外，工程所处河段多为定居性鱼类，仅贝加尔雅罗、高体雅罗鱼、东方欧鳊及鲤等较大的个体具有短距离溯河洄游能力，但也可在期栖息水域附近完成产卵，这些鱼类对产卵生境的要求不敏感，河段内适宜产卵的生境分布广泛，没有典型的生殖洄游需求。本次除险加固工程实施后，由于引水量很小，通常状况下闸址断面河道来水大部分通过溢流堰直接下泄，溢流堰堰顶有一定深度的水过流，能够满足大个体的洄游需求，此外工程冲砂闸也可在鱼类繁殖期的4~6月期间不定时提起闸门，鱼类可利用该通道上行。工程建设对鱼类的阻隔影响有限。
②对鱼类“三场”的影响
工程影响河段调查到的鱼类多为定居型鱼类，贝加尔雅罗等少数较大个体具有溯河洄游能力，也可在其栖息水域附近完成产卵，对产卵场生境要求相对宽松，只要有适宜环境，就可以完成产卵活动。产卵期间就近寻找合适的水域，如在砂粒或石砾上、水草丛或水域沿岸植物根基上，工程所在河段未发现有产卵群体特别集中、产卵规模特别大的产卵场；工程影响河段鱼类对索饵水域的要求低于越冬场和产卵场，在整个评价河道范围内均有分布，无显著界限，通常即为鱼类栖息地本身。
根据水文情势预测结果，工程运行后，闸址断面年下泄水量较现状增加16.77万m³。现状年及设计水平年闸址断面水资源开发利用率极低，P=50%来水频率下为1.72%，P=75%来水频率下为2.07%。从年内分配看，工程灌溉引水期为4~9月。不同来水频率下，设计水平年闸址断面仅6月下泄流量较现状有所减少，P=50%和P=75%来水频率下分别减少0.077m³/s和0.074m³/s，减幅仅为0.11%和0.20%；其余灌溉月份（4月、5月、7月、8月、9月）下泄流量均较现状有所增加。11月至次年3月为非灌溉期，闸址断面河道来水量全部下泄，与现状年保持一致。上述水文情势变化幅度极小，各月下泄流量增减变幅均小于1%，不足以引起下游河段鱼类生境条件的显著变化，该河段仍可维持土著鱼类的正常产卵行为，以及较好的索饵场和越冬场条件。此外，为防止工程引水过程中鱼类随水流进入灌溉渠道，在进水闸前设置电赶拦鱼栅，减少由此造成的鱼类资源损失。
综上所述，工程所处河段水资源开发利用率极低（P=50%和P=75%来水频率下分别为1.72%和2.07%），工程运行后闸址断面下泄流量在非灌溉期无变化，灌溉期仅6月略有减少、其余月份略有增加，各月变化幅度均小于1%。另外，当闸前形成壅水区后，浮游动植物和底栖动物生物量可能短时有所增加。
因此，工程运行对所处河段水生生物的物种资源及鱼类生境条件基本无影响。

[bookmark: _Toc147489906][bookmark: _Toc147483082][bookmark: _Toc155025977]5.9施工期“三废一噪”环境影响分析
5.9.1 水环境
工程施工期生产废水主要来源于砼拌和站和基坑排水，主要污染因子为pH、SS、CODCr和石油类。生活污水排放集中在施工生活区，主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等。工程所处乌伦古河河段水质目标为II类，禁止排污，各类废污水不得入河。
[bookmark: _Hlk153364527]（1）生产废水
①混凝土拌和机冲洗废水
混凝土拌和机废水产自混凝土拌和过程和混凝土转筒在每班末的冲洗过程，其特点为废水产生量小、间断性排放，在几分钟内排放完成；污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值11~12，呈碱性。本工程共设2座砼拌和机，每座砼拌和机每班次冲洗废水产生量约为2m3，本工程混凝土生产系统每班次产生的冲洗废水约4m3/d，每天产生的冲洗废水约8m3/d，主要是碱性废水，pH值11~12左右，污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L。
就工程混凝土拌和机所处位置和地形来看，混凝土拌和机距离乌伦古河较近，若不加处理直接排放，将会污染乌伦古河河水；拌和废水中SS浓度大且呈碱性，若就地任意排放，将对施工作业区及周边土壤和植被造成影响，不利于施工后的迹地恢复。对此，从保护附近地表水水质、节约水资源和降低处理成本及便于管理角度考虑，提出对各混凝土拌和机废水均收集并处理后回用于生产或用于湿地公园范围外的洒水降尘，禁止外排入河，正常情况下对周边地表水体及环境影响较小。
含油废水
根据工程主体施工组织设计，施工生产区不布设机械保养站，机械日常小型维修及保养工作在施工场地或钢筋及木材加工厂进行，大型修理可到萨尔托海乡内机修厂进行施工过程中须避免因工人作业不当等行为导致落地油或含油废水污染施工区周边土壤和临近的乌伦古河，同时油污异味和黑色结皮还将对湿地公园景观和环境造成影响。
基坑排水
基坑初期排水主要为初期排水量包括基坑积水、围堰及基础渗水、排水过程中可能的降雨等，污染物主要为SS，无其它有毒有害污染物；由于基坑排水具有排水量大、历时短等特点，如果修建大型构筑物来处理这部分初期排水，工程开挖造成的环境破坏、修建过程中“三废”排放对环境的不利影响较大。因此，从技术经济角度分析，对基坑初期排水进行处理是既不经济也不现实的。
基坑初期排水过后，即进入经常性排水期。经常性排水主要包括围堰和基坑渗水、混合混凝土养护水和冲洗水等，排水强度约为105m3/h，主要污染物为SS，基坑水呈碱性，排入河道后会使河水浑浊且pH值升高。因此，除投加絮凝剂外，可适当加入酸性中和剂后回用于混凝土拌合机生产和湿地公园范围外的洒水降尘。
（2）生活污水
施工期生活污水主要来自施工生活区，主要污染物为人体排泄物、食物残渣、阴离子洗涤剂及其它溶解性物质，主要污染指标为粪大肠菌群、BOD5、CODCr等。据同类工程监测资料，生活污水中BOD5浓度为500mg/L、CODCr浓度为600mg/L左右。
工程布置1处生活办公区，施工高峰期人数约为360人，管理人员约为4人。现阶段施工组织设计中该区距离乌伦古河较近，施工高峰期日最大污水排放量为24.5m3/d，若不加处理直接排放，将会污染土壤及乌伦古河河水、还可能孳生蚊蝇、传播细菌，对施工人员生活环境卫生及人群健康都构成威胁。施工生活污水收集处理后运至萨尔托海乡污水处理站进行处理，正常情况下不会污染河流水质及影响周边环境。
5.9.2 环境空气
工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘、道路运输扬尘、混凝土拌和机粉尘，以及机动车辆和施工机械排放的燃油尾气，主要污染物有TSP及NOx等。根据同类工程施工经验，施工各环节产生的TSP对环境空气质量的影响最为突出，其次是动力机械尾气。大气污染源具有流动性和间歇性特点且源强不大，施工结束后随即消失。
5.9.2.1施工扬尘、粉尘污染影响
（1）施工作业面扬尘
进水闸、溢流堰、临时围堰这些原建筑物拆除开挖面、砂石料堆放场等施工作业面均会产生扬尘，扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都关，一般遇干燥和大风天气时更易产生扬尘。类比同类工程，在不采取措施抑尘时，土石方施工区TSP浓度可达100mg/m3以上，属于严重超标，但一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制。
此外运输物料泄露也是产生扬尘的因素之一。车辆运输材料中水泥是最易在运输过程中产生扬尘的。本工程施工水泥从富蕴县水泥厂采购，若运输装卸不当，会产生物料扬尘。
主体设计现阶段施工作业区整体位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内，扬尘受影响对象主要为现场施工人员和湿地公园环境空气质量，施工结束后影响消失。
（2）交通运输产生的扬尘
本工程场内交通道路为碎石路面，在重型施工车辆机械反复碾压下，易发生扬尘。据经验，车辆行驶产生的扬尘在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。根据资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上，一辆载重30t的汽车，在时速小于60km的情况下，估算其扬尘排放强度约为1500mg/s。
根据同类环境和工程施工现场监测，施工道路扬尘具有明显的局地污染特征，其影响范围一般在宽15~50m、高4~6m的空间内，浓度可达3.17~4.26mg/m3，大风天气影响范围要宽得多，但随距离增加交通运输扬尘浓度迅速降低。本工程拟建右岸进场道路西侧分布有萨尔托海乡3处居民点，进场道路位于湿地公园范围内，工程运输物资利用的恰萨公路与湿地公园相邻，施工过程中交通运输扬尘的影响对象为当地居民、现场施工人员和湿地公园。
（3）混凝土拌和机产生的粉尘
混凝土拌和粉尘主要产生于水泥运输、装卸及混凝土拌和进料过程中，在无防治措施情况下，粉尘排放系数为0.91kg/t，混凝土拌和机周边不仅分布有萨尔托海乡村民住宅，现阶段主体设计还布设于湿地公园范围内，除现场一线操作人员会受较大影响外，附近村民和湿地公园的环境空气质量均会受到一定程度的不利影响。
5.9.2.2燃油废气影响
工程施工使用的各类运输车辆及燃油动力机械消耗油料会产生一定量废气，工程施工燃油使用总量为1t（含柴油发电机柴油消耗量），根据工程施工进度及强度，估算燃油产生的污染物NOX总排放量为0.02t。
工程区环境空气本底状况良好，大气扩散条件较好，环境空气污染物排放会随施工活动停止而停止，不会产生严重的环境空气污染。现阶段主体设计中工程整体位于湿地公园内，进场道路西侧亦分布有萨尔托海乡村民住宅，燃油废气的影响对象主要为施工人员、附近村民和湿地公园。
5.9.2.3综合加工厂粉尘
综合加工厂粉尘主要在钢筋、木材加工过程中产生，其产生的量较小，现阶段主体设计中加工厂布设于湿地公园范围内，环境空气污染物的影响对象主要为现场施工人员和湿地公园环境空气质量，需加强劳动保护和粉尘控制措施。
5.9.3 声环境
5.9.3.1 噪声源
工程施工噪声源主要包括原建筑物拆除短期噪声、混凝土拌和机等固定连续声源噪声以及交通噪声等，随施工活动结束消失。
[bookmark: _Toc268798865]5.9.3.2 声环境影响预测
（1）混凝土拌和机噪声、综合加工厂噪声及原建筑物拆除噪声
A.预测方法
混凝土拌和机噪声属于相对固定噪声源，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的半自由空间中的点声源发散衰减模式，不考虑山谷反射、空气吸收、地面效应及遮挡物衰减，预测各固定声源的影响范围。
预测公式：
LA（r）=LWA-20lgr-8
式中：LWA—声源声压级（dB）
r—测点与声源的距离（m）
B.预测结果
工程共使用了2座砼拌和机。根据工程区环境特点和影响对象，分别计算达到《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值标准以及《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的衰减距离，见表5.9-1。
表5.9-1              固定机械噪声达标衰减距离                  单位：m
	标准

名称/源强
	建筑施工噪声排放标准
(GB12523-2025)
	声环境质量标准
(GB3096-2008)

	
	昼间70dB(A)
	夜间55dB(A)
	昼间55dB(A)
	夜间45dB(A)

	混凝土拌和机/92dB（A）
	5
	28
	28
	89

	综合加工厂/105 dB（A）
	23
	126
	126
	398

	原建筑物拆除/105 dB（A）
	23
	126
	126
	398



据表5.9-1，昼间、夜间分别距混凝土拌和机等施工机械5m和28m处施工噪声级能满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值标准，28m和89m处可衰减至《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准要求。上述范围内无居民点等环境敏感目标分布，受影响对象仅为现场施工人员。根据本工程生产班制，混凝土拌和机均为每天2班、每班8小时生产，每班工人受影响均长达8小时。
据表5.9-1，昼间、夜间分别距综合加工厂、原建筑物拆除处23m和126m处施工噪声级能满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值标准，126m和398m处可衰减至《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准要求。综合加工厂和原建筑物拆除如夜间作业将会影响西侧萨尔托海乡3处居民点和水闸下游176m的1处河狸家族活动，其他影响对象主要为现场施工人员。
（2）交通噪声
[bookmark: _Toc458884829]①预测方法
工程施工流动声源主要为交通运输噪声，预测方法采用流动声源模式。
[image: ]
式中：[image: ]――机动车声功水平，dB,
        Q――每小时机动车数量，辆/h；
        V――车辆平均时速，km/h；
        d――接收者所处位置与路中央的距离，m。
[bookmark: _Toc458884830]②预测结果
本工程交通运输噪声源小时平均影响范围和强度见下表5.9-2。
表5.9-2         各型运输车辆在施工道路两侧声功水平分布表       单位：dB(A)
	声源类型
	5m
	10m
	15m
	20m
	30m
	时段

	重型载重车（89）
	47
	44
	42
	41
	39
	昼间

	
	46
	43
	41
	40
	38
	夜间

	中型载重车（85）
	43
	40
	38
	37
	35
	昼间

	
	42
	39
	37
	36
	34
	夜间

	轻型载重车（84）
	42
	39
	37
	36
	34
	昼间

	
	41
	38
	36
	35
	33
	夜间

	《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。


注：昼间车速取40km/h，夜间取30 km/h；车流量昼间取25辆/h，夜间取15辆/h。

[bookmark: _Toc458884831]根据预测结果，参照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，各类型载重车辆在昼间产生的噪声均不超标；夜间除重型载重车在夜间距道路路肩5m处超标1dB(A)外，其它各类载重车交通噪声在昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求，在距道路路肩10m处各类载重车交通噪声均可满足1类标准要求。在交通道路两侧10m范围内无环境敏感点，因此受交通噪声影响的对象为施工车辆驾驶人员。
5.9.4 固体废物
（1）生产废渣
根据工程土石方挖填平衡计算，现有工程围堰拆除利用后剩余拆除量0.32万m3，开挖土石方回填后产生弃方0.02万m3，工程不布设弃渣场，现阶段主体设计报告中提出，围堰剩余的拆除土石方拉运至垃圾填埋场填埋，剩余弃土平整在管理范围内。
施工过程中应加强对砂石材料堆场的防护管理，严禁随意堆置，结合水土保持方案相关措施，明确围堰拆除量最终去向并细化弃土用于场地平整的要求，对临时堆放场采取相应防洪防暴雨冲刷措施，确保堆体稳定，落实后期场地平整和植被恢复措施，避免引发严重水土流失。
（2）生活垃圾
工程施工高峰期现场施工人员将达到360人，施工人员日常生活垃圾将因产生量多成为影响较大的污染源之一。生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，高峰期日产生活垃圾将达到0.36t左右。
生活垃圾是苍蝇、蚊虫孳生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是传染病的主要传播源，若不采取卫生清理及垃圾处理措施会污染周边环境、危害施工人群健康、影响施工区景观。此外，根据以往施工经验，若不加强对施工人员行为管理，在车辆行驶过程中随意抛弃各种垃圾，还将污染其它施工区域环境，破坏景观。
（3）危险废物
根据以往水利工程施工经验，施工期产生的危险废物主要为：工程机械设备维修保养和清洗等过程产生的废机油、废润滑油，清洗金属零件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他溶剂油，含油废水处理设施内的油污也属于危险废物。若随意倾倒，将污染土壤和地下水、甚至通过雨水淋溶进入河流污染河流水质，应按照危废管理要求收集、贮存、转运、处置。

[bookmark: _Toc162800081]5.10运行期固废影响分析
工程不设置用于管理人员日常居住的站房，运行期不固定产生生活垃圾，金属结构检修期间产生的废润滑油等属于危险废物，随意倾倒对土壤环境及地下水水质、河流水质都会产生不利影响，应按照危废管理，禁止混入当地农村生活垃圾处置。


[bookmark: _Toc147489907][bookmark: _Toc147483083][bookmark: _Toc530149087][bookmark: _Toc155025979]6.环境保护对策措施及其技术经济论证
6.1 环境保护措施设计原则及标准
[bookmark: _Toc436321239][bookmark: _Toc43093521][bookmark: _Toc47505284][bookmark: _Toc80347715][bookmark: _Toc416877856][bookmark: _Toc449902563][bookmark: _Toc410491377]6.1.1 设计原则
（1）预防为主和环境影响最小化原则
在方案设计时，借鉴成熟的经验和科学知识，预防为主，防治结合，防止不利影响的产生，把对环境的不利影响降到最低。
（2）全局观点、协调性及生态优先原则
各项措施与当地及工程区的生态建设紧密协调、互为裨益，切实作到生态优先。
（3）综合防治，因地制宜，因害设防，突出重点的原则
针对工程产生的生产废水和生活污水、废气、噪声、对生态的影响特点，有针对性地提出防护措施，突出重点、合理配置，形成综合防治体系。
（4）“三同时”原则
环境保护措施在设计深度和实施进度安排上与主体工程设计和施工进度相适应，与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。
（5）经济性、有效性原则
遵循环境保护措施投资省、效益好和可操作性强的原则。
[bookmark: _Toc416877857][bookmark: _Toc449902564][bookmark: _Toc80347716][bookmark: _Toc436321240][bookmark: _Toc47505285][bookmark: _Toc43093522][bookmark: _Toc410491378]6.1.2 设计规程、规范及标准
（1）《水利水电工程环境保护设计》（SL492-2011）；
（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2014版））；
（3）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；
（4）《防洪标准》（GB50201-2014）；
（5）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
（6）《生产建设项目水土保持技术标准》（GBT50433-2018)；
（7）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ464-2009）；
（8）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）；
（9）《水电水利工程工程量计算规定》（DL/T5088-1999）；

6.2 环境保护措施总体布置
按照《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年）对湿地保育区的建设目标要求，本次评价建议下一阶段主体设计将工程施工生产生活区调出新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围，在此基础上根据工程建设对环境的影响特点和各环境因子影响预测评价结论，工程涉及区域环境保护目标和污染控制目标要求，制定施工期“三废”和噪声污染防治措施以及水资源、水环境、陆生生态、水生生态、土壤环境和环境敏感对象等保护措施要求。
工程环境保护措施总体布局见附图。

[bookmark: _Toc147489910][bookmark: _Toc147483086][bookmark: _Toc530149090][bookmark: _Toc155025982][bookmark: _Toc416547855][bookmark: _Toc322614309][bookmark: _Toc416548011][bookmark: _Toc480275409][bookmark: _Toc268798914][bookmark: _Toc410491386][bookmark: _Toc436321248][bookmark: _Toc416877865][bookmark: _Toc457683099][bookmark: _Toc457683249][bookmark: _Toc266910683][bookmark: _Toc185677815]6.3 施工期环境保护措施
6.3.1 施工期“三废”和噪声污染防治措施
6.3.1.1 水环境保护措施
（1）混凝土拌和废水处理
工程布设2座混凝土拌和机，废水产自混凝土拌和过程和混凝土转筒在每班末的冲洗过程，为间歇排水、水量不大，废水中主要污染物为SS及pH值，pH值11~12，SS浓度约5000mg/L，本工程2套混凝土生产系统每班次产生的冲洗废水约4m3/d，每天产生的冲洗废水约8m3/d。废水处理后回用于拌和或用于湿地公园外的场地、施工道路等区域洒水降尘，不外排。回用于混凝土拌和的水质应满足《水工混凝土施工规范》（SL667-2014）中混凝土养护用水指标要求，用于道路洒水降尘或车辆冲洗的参照《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）相应标准，可根据需要必要时投加絮凝剂和投加酸中和pH值。
根据本工程混凝土拌和废水瞬时排放量大、悬浮物浓度高的特点，在拌合机旁设置沉淀池一座，配回用水泵2台（1用1备）。沉淀池设计尺寸为长5m，宽2m，高1.3m的矩形池，采用C25混凝土衬砌。运行过程中加强环境监理，确保混凝土拌和废水处理设施正常运行，定期清理沉淀池底泥运至当地建筑垃圾填埋场。
（2）机械含油废水
工程施工现场不布设机械保养站，机械日常小型维修及保养工作在施工场地或钢筋及木材加工厂进行。根据以往水利工程施工经验，日常小型维修及保养工作基本不产生废水，若现场临时增加车辆冲洗，产生含油废水为间歇式排放，废水中主要污染物成分为COD、SS和石油类，其浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和100mg/L。
考虑到废水排放量很小，建议将含油废水引入临近的混凝土拌合场地沉淀池内，处理后出水综合利用不外排。若池内出现浮油可用毛毡吸附处理，毛毡和含油底泥需定期清理后集中收集至危废贮存设施，防止泄露，最终交由具备处理资质单位处理，不得随意堆置或丢弃。
（3）基坑排水
基坑初期排水主要为围堰闭气后基坑集水、基础和堰体渗水，成份为河水，排水强度约为105m3/h，污染物主要为SS，无其它有毒有害污染物；由于基坑排水具有排水量大、历时短等特点，如果修建大型构筑物来处理这部分初期排水，工程开挖造成的环境破坏、修建过程中“三废”排放对环境的不利影响较大。因此，对基坑初期排水采用大型构筑物处理是不现实的。
根据以往水利工程施工经验，基坑排水可以用作混凝土拌和生产用水和施工场地洒水降尘。考虑基坑初期排水没有其他有毒有害物质，只是泥沙含量可能较高，可在水体较为浑浊、泥沙含量较高时，向基坑投加聚合氯化铝絮凝剂，让坑水静止沉淀2h悬浮物浓度降到200mg/L以下，若处理后的基坑排水经监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准方可外排。
对于后期建设过程中的基坑经常性排水，其成份主要为围堰与基坑渗入的河水，混合了基坑内构筑物修建产生的混凝土养护水和冲洗水等，估算排水强度约为5m3/h，污染物主要为SS，pH值相对高，呈碱性，应禁止排入河道。建议投加聚丙稀酰胺的混合物处理，该混合物对碱性高、SS含量高的水处理效果较好，出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）标准后，采用水泵抽入洒水车，结合现场施工进行综合利用。
（4）生活污水
施工期生活污水主要来自施工生活区，施工高峰期日最大污水排放量约为24.5m3/d，生活污水主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等，其中BOD5浓度为500mg/l，CODCr为600mg/L。考虑工程施工期短，施工人员相对较少，生活污水排放量不大，生活污水采用玻璃钢化粪池收集后，安排抽粪车定期抽运至萨尔托海乡污水处理站，建立生活污水转运台账，规范管理。
经调查了解，萨尔托海乡污水处理站位于青河县萨尔托海乡西北侧650m，设计远期（2035年）处理能力400m3/d，处理工艺采用“A/O+MBR+消毒”一体化工艺，满足工程需要，同时建设单位亦可与距离工程施工区稍远的克孜勒希力克乡污水处理站以及恰库尔图镇污水处理厂进行接洽。
施工生活区地埋玻璃钢化粪池一套，安装示意图见图6.3-1，工程量见表6.3-1。化粪池使用过程中应定期检查和定期抽运，杜绝危险事故发生，施工结束后应对化粪池进行清理、消毒等拆除工作，以消除对环境的影响。另外，由于下阶段设计调整后闸址可能距离施工生活区稍远，需要设置移动型环保厕所。根据施工组织设计高峰期施工人数，工程施工作业区共布置2座环保厕所。
[image: 玻璃钢化粪池安装示意图]
图6.3-1    整体式玻璃钢化粪池安装示意图

表6.3-1            施工生活区生活污水临时处理措施工程量表
	部位
	型号
	化粪池
有效容积（m³）
	化粪池尺寸（m）
	土石方
开挖量（m³）
	砂砾石
（m³）

	
	
	
	长
	直径
	
	

	生活办公区
	XH-FRP-8
	25
	6.0
	2.5
	70
	9



6.3.1.2 环境空气保护措施
（1）保护目标
工程位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园内，大气环境质量依照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）一级标准执行，TSP控制目标为24小时平均值0.12 mg/m3；污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，TSP控制目标为1.0mg/m3。
（2）扬尘和粉尘影响防护对策措施
①车辆运输扬尘
施工期间车辆运输经由乡村道路，右岸进场道路西侧分布有萨尔托海乡村民住宅，需补充施工期间的路面养护措施，设限速标志，经过上述居民点时车速控制在30km/h以内；多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖，根据天气情况，进行路面洒水抑尘；夜间22:00~8:00（可根据当时作息时间具体调整）时段禁止运输；加强环保宣传教育，及时与村民沟通获悉相关环保诉求，施工期间严格按照规范要求进行环境空气监测，根据监测结果调整并完善措施。
②混凝土拌和机粉尘
一是根据天气情况，及时为混凝土拌和机操作区、水泥堆放区洒水降尘；二是要保持系统运行良好，防止粉尘大量溢出。在高温燥热时间，一日内洒水2~4次，气候温和时间，至少洒水3次。
③燃油废气控制措施
选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，并且安装排气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。
④土石方挖装及原建筑物拆除扬尘
为保护施工人员工作环境，在开挖和填筑较集中的工程区、砂石料堆放场、原建筑物拆除处等地，非雨日采取洒水措施。具体为：在高温燥热时间，一日内洒水4~6次；气候温和时间至少洒水3次。
⑤施工人员劳动保护
按照国家有关劳动保护的规定，应向施工人员发放防尘用具，特别对土石方作业、混凝土拌和作业、原建筑物拆除作业、水泥装卸作业的施工人员，应发放防护标准高的防尘器具，施工过程中还应及时清洗更换。
6.3.1.3 声环境保护措施
各施工作业区应满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)，昼、夜间噪声限值分别为70dB(A)、55dB(A)。整个工程区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，昼、夜噪声控制标准分别为55dB(A)、45dB(A)。
（1）从声源上降低噪声
加强设备维护保养，保持设备润滑，减少运行噪声；对一些振动强烈的机械设备，有选择地使用减振机座；尽量选用低噪声车辆，加强车辆维修养护；加强场内施工道路养护。
（2）施工人员保护措施
为长时间接触高噪声设备的施工人员发放防噪器具，如混凝土拌和机操作人员，并保证及时更换。混凝土拌和机操作人员采取轮班制，防止其听力受损。
（3）声环境敏感目标保护措施
施工噪声主要来源于混凝土拌和机、交通运输、施工作业等，本工程右岸进场道路依靠乡村道路，右岸进场道路西侧分布有萨尔托海乡村民住宅，需补充施工期间的路面养护措施，设限速标志和必要的围挡，经过上述居民点时车速控制在30km/h以内；夜间22:00~8:00（可根据当时作息时间具体调整）时段禁止运输，以免影响当地居民休息；施工期间及时了解居民对于工程的环保诉求，根据声环境监测结果调整并完善措施。
工程位于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园内，施工噪声可能对周边的蒙新河狸活动造成影响，相关措施于6.3.4.2一节中列出。
6.3.1.4 固体废物处理措施
（1）生产废渣处理措施
工程不布设弃渣场，施工期间土石方平衡工作应由水土保持方案专项解决，建议主体设计和水土保持方案针对余方去向和利用进行细化，采取便于施工末期场地平整和恢复的相关措施，费用列入水土保持专项投资。
需要注意的是施工全过程应加强对余方转运和临时堆置的管理，禁止未利用料和余方随意弃置在河道或湿地公园范围内，施工结束后未利用的土石方应返回商品料场或清运至附近的建筑垃圾填埋场。
（2）生活垃圾处理措施
工程施工高峰期施工生活区生活垃圾产生量约0.36t/d，整个施工期生活垃圾产生总量约77.6t。生活垃圾是苍蝇、蚊虫孽生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是传染病的重要传播源，若处理不当，不仅会危害施工人群健康，同时还会严重影响施工区景观，污染周边环境。
根据施工人员数，共设置垃圾桶6个，设移动垃圾收集站共2处，分别位于闸址施工区和施工生活区，垃圾收集站需派人负责专门清洁工作，定期清运垃圾至萨尔托海乡生活垃圾填埋场，如施工期间遇到就近处理场容量不足的问题，可与周边克孜勒希力克乡或恰库尔图镇环卫部门另外签订垃圾清运协议。加强施工期施工人员的环境要求管理工作，避免垃圾乱丢、乱放，随意丢弃等行为。
（3）危险废物处理措施
施工期新建危废贮存设施1处，用于贮存施工期和运行期的危险废物，选址不得布设在生态保护红线范围内。含油废水处理池内废油、底泥（危废代码900-214-08），施工过程中机械保养使用的沾有油污的废手套（危废代码900-214-08）等均为危险废物，应利用废旧油桶全部收集、密闭，最终交由有相应资质的危险废物处理单位进行妥善处置，存档相关资料用以备查。
6.3.2 水资源保护措施
（1）水资源配置管理要求
根据萨尔托海北干渠水闸现状年及设计水平年均存在超用水总量控制指标引水的实际情况，本次评价提出：
统筹流域水资源管理。落实最严格水资源管理制度，配合水资源管理部门统筹考虑强化流域节水力度，进行灌区用水总量控制，使流域水资源利用满足水资源利用上线要求，加强用水定额和计划管理，避免超“三条红线”引水。
重新核定取水许可。尽快落实工程主体设计报告中提出的重新申请萨尔托海北干渠水闸分配水量，复核水闸的取水许可手续，工程运行后应严格按照重新申请的取水许可核定水量进行引水灌溉。
（2）生态流量保障要求
工程调度运行应首先保证100%满足生态流量下泄要求。本次评价根据《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》对乌伦古河重点控制断面二台水文站生态流量下泄要求，提出萨尔托海北干渠水闸闸址断面生态流量下泄要求为丰水期（4~9月）下泄生态流量应不小于7.39m3/s、枯水期（10月~次年3月）下泄生态流量应不小于0.88m3/s。工程后续运行应在确保闸址断面下泄流量满足生态流量控制要求的基础上进行引水。
经与主体设计沟通，现阶段设计规划在进水闸闸后和冲砂闸闸后布设水情监测系统，用于运行期监测渠道和河道的水位、流量，冲砂闸闸后的水情监测系统可以满足对闸址断面下泄流量是否满足生态流量控制要求的监控需要，故本次评价不再要求单独布设生态流量在线监测系统。
6.3.3 地表水环境保护措施
工程运行期不布设用于管理人员日常居住的站房，运行期不固定产生生活污水，本次环评要求管理人员检修维护期间以及水闸工作中禁止将临时产生的油污、垃圾和其他废污水排入河道，严格执行运行期环境保护管理要求，确保闸址处按要求下泄生态流量。
6.3.4 陆生生态保护措施
6.3.4.1 陆生植物保护措施
工程设计尽量减少对灌木林地的占用，开工前首先进行表土剥离并加强防护。按照下一阶段优化后的施工组织设计明确用地范围，禁止施工人员、车辆越界施工和破坏征地范围外植被的行为，尽量减少占地造成的植被损失；调整后的施工生产生活区如发现保护植物应进行迁地保护，可迁地移栽至工程管理区周边。
施工结束后，施工临时生产、生活设施将予以拆除并进行场地平整，结合工程已批复的水土保持方案采取植被恢复措施，恢复植物种类应选择有利于保护生物多样性和维持生态平衡的当地物种，可优先考虑种植施工占地区内的原生耐盐植物。
6.3.4.2 陆生动物保护措施
（1）蒙新河狸及栖息地保护措施
落实本报告中有关生态保护红线和湿地公园的保护措施，遵守现行的环境保护尤其是野生动物保护的相关法律法规，工程建设不得损害周边环境质量。为缓解工程对蒙新河狸的阻隔影响，下阶段主体设计应优化溢流堰坡面型式，在溢流堰背水坡面设置凹凸槽或其他措施增加表面粗糙度，结合运行调度方案合理开启冲砂闸。
工程施工进场前，由建设单位组织并邀请阿勒泰地区林草部门以及蒙新河狸保护部门对施工区域及闸址下游的河狸巢穴进行进一步勘察，研判是否对距离较近的河狸家族采取人工搬迁措施并复核施工区域内是否存在夏季临时巢穴。
合理安排施工时段和施工方式，重点避让蒙新河狸繁殖期、储食期以及每日晨昏、夜间活动时间，在河狸外出活动频繁的季节和时段最大限度减少施工活动；施工过程中应明确河狸保护制度并安排专人随时确认河狸未在工程占地内活动，在现场调查的蒙新河狸巢穴周边划定施工缓冲区，防止施工机械和施工人员进入。
施工期应合理安排施工导流工作，避免下泄水量长时间骤减，影响下游河狸窝入口水深；施工结束后的植被恢复措施可考虑种植河狸喜食植物种类。开展长期的野生动物监测工作，如因发生事故或突发性事件对河狸活动造成影响，应立即上报蒙新河狸保护部门，协助保护部门采取保护或救助措施。
（2）鸟类的保护措施
开工前对工程占地范围及周边进一步开展鸟类营巢调查，如发现保护鸟类营巢集中分布区域，应尽量优化施工布置予以避让；各工区生活垃圾收集须采取封闭或带盖设施，避免鸟类误食生活垃圾、腐坏餐厨垃圾、灭鼠药等导致死亡。加强施工工地的卫生环境管理和生态环境营造。
（3）其他陆生动物的保护措施
严格落实陆生植物保护措施，尽可能使野生动物生境少受影响；如发现有野生动物的栖息地时，尽量避开，尽可能减少施工活动对野生动物栖息活动的干扰和破坏；增强施工人员的生态保护意识，严禁施工人员非法猎捕野生动物，一旦发现该地区的保护动物误入工程区，应及时上报。
6.3.5 环境敏感对象保护措施
（1）下一阶段优化施工组织设计，将工程施工生产生活区调出新疆青河县乌伦古河国家湿地公园湿地保育区和乌伦古河流域河岸带水土保持生态保护红线区，严禁在上述区域内设置弃渣场和取料场，尽量利用原有道路作为施工便道与外界联系，减少施工期其他临时工程设施用地。
（2）按要求办理占用湿地公园和生态保护红线的相关手续，严格控制施工扰动范围，划定施工界限，禁止施工人员、车辆随意扰动建设征地范围外的敏感区域土地；禁止进行任何不符合上述区域相关保护要求的施工活动，加强现场施工管理，主动接受主管部门的监督检查。
（3）对于施工活动产生的临时土石方必须运至规定的堆放场所，严禁随意倾倒弃渣，优化土石方平衡使余方全部利用；加强施工期三废的管理工作，制定完善的环境保护制度，施工结束后及时清理现场，结合水土保持方案落实相关恢复治理措施。
（4）现场加强生态环境保护法律法规宣传教育，文明施工，在施工区张贴野生保护动植物宣传画及材料，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物；严格落实本报告前文陆生动植物尤其是蒙新河狸的相关保护措施。
6.3.6 水生生态保护措施
萨尔托海北干渠水闸现状和除险加固后均建设有溢流堰，故工程实施不会对乌伦古河新增鱼类阻隔。工程建成后，闸址断面河道来水量较大时水流可直接通过溢流堰下泄，其余时段为保障生态流量下泄，将通过调度开启冲砂闸保持河道连通性。
根据《新疆青河县乌伦古河国家湿地公园总体规划》（规划期2014-2020年）对工程所在湿地保育区的建设目标要求“保障湿地水生态安全”，为避免鱼类由进水闸进入灌溉渠道，造成资源损失，本次评价要求在进水闸处设置电赶拦鱼栅。
6.3.7 土壤环境保护措施
工程建设前应进一步优化施工布置，进场后应首先对临时占地区表土进行剥离，单独堆放；施工期间加强管理，禁止超范围施工及扰动非占地区土壤，对临时堆存的重度盐化土壤应加强防护措施；各类污废水应严格按设计要求处理和综合利用，禁止随意排放，避免造成溶泄区土壤硬化、板结或被含油污的废水污染或增加土壤盐渍化风险。
施工结束后，结合批复后水土保持方案中的植物措施，将表土用于临时占地区的植被恢复，减少对土壤资源的破坏，为扰动区土壤的恢复创造有利条件。
6.3.8 其他措施要求
6.3.8.1 运行期固体废物处理措施
工程运行期设置管理区内不布设用于管理人员日常居住的站房，运行期不固定产生生活垃圾，本次环评对管理人员检修维护期间提出固体废弃物相关管理措施要求：临时产生的生活垃圾收集后投入附近乡镇的垃圾箱或垃圾船；检修维护过程中如产生国家危险废物名录中规定的危废，收集、贮存、处置等过程应严格按照本报告前文施工期固体废物处理措施的要求执行。
[bookmark: _Toc449902571][bookmark: _Toc436321247]6.3.8.2 环境保护宣传落实办法
为做好施工期的环境保护工作，需要对施工人员在施工前进行环境保护法律、法规的宣传和教育，教育方式为宣讲和印制宣传材料；在主要施工区显眼处设置宣传牌，共设置5块，采用铝合金材质，尺寸1.0m×0.8m。具体内容为：宣传或说明该工区的重要环境管理制度，特别是有关湿地公园、蒙新河狸和生态保护红线区的相关环保要求，明确工程周边的保护动植物，提高施工人员的环境保护意识。



[bookmark: _Toc162800087]7.环境监测与环境管理
[bookmark: _Toc162800088]7.1环境监理
考虑萨尔托海北干渠水闸除险加固工程位于环境敏感区内，根据相关要求，建设过程中应委托持有经相关部门认可，可在自治区境内开展环境监理工作的单位开展施工期环境监理工作，依照合同条款及国家环境保护法律、法规、政策、环评批复各项环保措施要求，检查监督执行情况，及时发现、纠正违反要求的施工行为。
环境监理范围：包括进水闸、冲砂闸、溢流堰、上下游连接段及围堰等建设区，施工临建生产生活区、场内交通道路等。
岗位职责：全面负责监督、检查施工区的环境保护工作；就承包商提出的施工组织设计、技术方案和进度计划提出环保意见；参加工程竣工环保验收。对承包商施工过程及竣工后的现场就环境保护的内容进行监督与检察；对检查中发现的环境问题，以整改通知单的形式下发给承包商，要求限期处理。编制环境监理总结报告，整理归档有关资料。

[bookmark: _Toc471492539][bookmark: _Toc162800089]7.2环境监测
7.2.1 监测目的
根据萨尔托海北干渠水闸除险加固工程特点，结合工程周围环境现状，提出环境监测计划，其监测目的为：掌握工程区环境状况的变化，为施工及运行期污染控制提供依据；及时掌握环境保护措施的实施效果，调整和完善环境影响减缓措施；验证环境影响预测和评价结论。
7.2.2 水环境监测
（1）河流水质监测
[bookmark: _Toc345092126][bookmark: _Toc344454470]为了解工程施工对河流水质的影响，在工程左右岸连接段施工区域上游500m和下游1000m分别布设1个监测断面，对水质进行监测，共计2个监测点位。监测项目、监测周期、监测时段及频次见表7.2-1。水样采集和样品分析应按照现行的地表水环境质量标准和环境监测规范执行。
（2）废(污)水监测
分别在拌合系统废水处理设施排放口和左右岸围堰内布设1个监测点，共计3处。监测项目、监测周期、监测时段及频率见表7.2-1。水样采集和样品分析应按照现行的地表水环境质量标准和环境监测规范执行。
表7.2-1            施工期地表水监测计划及技术要求一览表
	项目
	点位
	监测项目
	监测频次

	河流水质
	连接段上游500m、下游1000m
	pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、石油类等
	施工准备期监测1次，主体工程施工期监测1次（施工高峰期）、完建期监测1次，每次连续3d。

	混凝土拌合废水
	废水处理设施排放口
	按照出水用途监测：用于拌和与混凝土养护，监测pH、SS；用于道路洒水降尘或车辆冲洗监测pH、BOD5、氨氮、溶解性总固体。
	主体工程施工期监测1次（施工高峰期）每次监测2d，每天监测2次；基坑排水根据最终去向应适当增加监测次数。

	基坑排水
	施工左右岸围堰内
	用于道路洒水降尘或车辆冲洗监测pH、BOD5、氨氮、溶解性总固体；外排监测pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、石油类等。
	



（3）水文监测
落实主体设计要求在进水闸和冲砂闸闸后设置的水情监测系统，对灌溉引水量和下泄流量进行实时监测，保证生态流量的泄放。
7.2.3 环境空气和声环境监测
（1）环境空气质量监测
为掌握施工期对区域环境空气质量的影响情况，在水闸建筑物施工作业区湿地公园范围内布置一个环境空气监测点位，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP，主体工程施工期高峰期监测1次、连续监测7天。
（2）声环境质量监测
为监控工程施工对环境敏感点声环境质量的影响，监测点布设同环境空气监测点位，监测项目为等效连续A声级（Leq），监测频次为主体工程施工高峰期监测1天，取得昼间和夜间等效连续A声级（Leq）。
7.2.4 蒙新河狸监测
本小节内容涉及内部资料不便网络公示，请查看纸质版报告。

[bookmark: _Toc147489915][bookmark: _Toc147483091][bookmark: _Toc155025987]7.3 环境管理
环境管理目的在于保证工程各项环境保护措施的实施。萨尔托海北干渠水闸环境管理由建设单位、环境监理和承包商共同组成，承担监督、检查、落实等职责，形成完整的环境管理制度。
工程筹建期要将环保措施纳入招标及合同文件中，保证各项环保措施能按环保“三同时”的原则执行；施工期贯彻执行相关环保要求，协调处理环境纠纷，落实环境监测计划，加强环境保护的宣传。
运行期环境管理内容主要是对工程闸址断面断面生态流量的监测，掌握灌溉期灌区引水量的变化和用水总量控制指标的落实情况，关注工程运行是否对所在新疆青河县乌伦古河国家湿地公园以及工程上下游分布的蒙新河狸栖息活动造成不利影响，溢流堰型式改进后的蒙新河狸通过情况，电赶拦鱼设施运行维护情况，及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予以实施。

[bookmark: _Toc147489917][bookmark: _Toc147483093][bookmark: _Toc375654557][bookmark: _Toc266910693][bookmark: _Toc268798929][bookmark: _Toc322614323][bookmark: _Toc132703927][bookmark: _Toc362174519][bookmark: _Toc355253767][bookmark: _Toc366764992][bookmark: _Toc184113797][bookmark: _Toc143426228][bookmark: _Toc237171039][bookmark: _Toc264408361][bookmark: _Toc155025989]7.4 环保设施竣工验收
按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的要求，对与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等，环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施进行验收。
（1）建设单位负责组织竣工环保验收工作，公开相关信息，接受社会监督。
（2）建设单位应遵循环保“三同时”制度，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。
各阶段环保竣工验收重点内容见表7.4-1。
表7.4-1             各阶段环保竣工验收重点内容一览表
	阶段
	重点位置
	重点内容

	施
工
期
	施工生产区
	下一阶段设计调整后的施工生产区布置情况；
环境保护措施设计的废水处理设施是否建成，废水处理设施运行状况，进出口处主要污染物浓度，废水处理效果，综合利用措施落实情况；
是否采用低噪声设备和其它降噪设施；
是否采用低尘工艺和洒水措施。

	
	施工生活区
	下一阶段设计调整后的施工生活区布置情况；
生活污水处理设施是否同时建成，运行状况，进出口处主要污染物浓度，污水处理率；
是否配备生活垃圾收集措施；生活垃圾是否分选、集中运输次数、费用。

	
	工程闸址断面
	生态流量下泄控制、水质状况、水资源保护措施是否实施；
进水闸布设电赶拦鱼设施的落实情况。

	
	工程新建溢流堰
	下一阶段设计调整后的溢流堰设计情况，是否针对蒙新河狸攀爬通过采取相关优化措施。

	
	乌伦古河
	地表水环境质量。

	
	主体工程建设区、施工临时占地区
	声环境质量、环境空气质量、围堰拆除土石方和弃方最终去向、危险废物处理措施落实情况；
是否划定施工占地范围，针对生态保护红线、湿地公园和保护动物的相关措施和管理办法落实情况。

	
	场内交通
	限速禁鸣措施的效果；
车辆维护保养、严禁超载、强制更新报废制；
洒水降尘频率，道路维护状况。

	
	其它
	是否设环境保护管理机构，相关管理、监理、监测人员、制度、报告是否完备。

	试
运
行
期
	北干渠水闸闸址断面
	水情监测系统建设情况、生态流量下泄情况、水质状况、水资源保护措施是否实施，灌溉期引水是否超过“三条红线”核定的许可取水量，溢流堰型式改进后的蒙新河狸通过情况、电赶拦鱼设施运行情况。

	
	乌伦古河
	地表水环境质量。

	
	场内交通
	声环境质量、大气环境质量。

	
	其它
	环境监理、环境管理制度实施情况。






[bookmark: _Toc147489918][bookmark: _Toc147483094][bookmark: _Toc257039742][bookmark: _Toc19179153][bookmark: _Toc219899645][bookmark: _Toc346901624][bookmark: _Toc312946965][bookmark: _Toc155025990]8.环境保护投资与环境影响经济损益简要分析
[bookmark: _Toc147489919][bookmark: _Toc147483095][bookmark: _Toc19179154][bookmark: _Toc219899646][bookmark: _Toc312946966][bookmark: _Toc257039743][bookmark: _Toc346901625][bookmark: _Toc155025991]8.1 环境保护投资
8.1.1 编制原则
[bookmark: _Hlk119334748]（1）环境保护作为工程建设的一项重要内容，其估算依据、价格水平年与主体工程一致，为2024年第1季度；
（2）建筑工程基础单价，包括人工单价、主要材料价格及建筑工程单价与主体工程一致；
（3）植物工程估算参照地方市场价格调整计算；
[bookmark: _Toc3779317][bookmark: _Toc533065418][bookmark: _Toc530903947]（4）建设管理费、技术培训费、监理费和基本预备费等项目采用投资×费率的方法计算；
（5）本估算仅包括建设期及试运行期环保费用，运行期环境管理、环境监测及环境研究等费用列入工程运行成本，不在此计列；
8.1.2 编制依据
（1）编制办法执行水利部水总（2002）116号文“关于发布《水利建筑工程预算定额》、《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台班费定额》及《水利工程设计概（估）算编制的规定》；
（2）建筑工程执行水利部水总（2002）116号文，采用《水利建筑工程概算定额》，并根据工程设计阶段乘以相应的扩大系数；
（3）安装工程执行水利部水建管（1999）523号文，采用《水利水电设备安装工程概算定额》，并根据工程设计阶段乘以相应的扩大系数；
（4）施工机械台时定额执行水利部水总（2002）116号文，采用《水利工程施工机械台时费定额》；
（5）国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号文）；
（6）《水利水电工程环境保护投资概估算编制规程》（SL359－2006）；
（7）《水利工程设计概(估)算编制规定（环境保护工程）》（水总〔2024〕323号）；
（8）新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于印发<新疆维吾尔自治区环境监测和技术有偿服务收费管理暂行办法>的通知》（新发改收费〔2007〕310号）。
8.1.3 费用构成
[bookmark: _Hlk119334761]根据相关规范要求和本工程的实际情况，本工程环境保护投资概算由环境保护措施费、环境监测费用、仪器设备安装费、环境保护临时措施费、独立费用和基本预备费。
8.1.4 基础单价
8.1.4.1 人工预算单价
与主体工程一致。按水利部水总〔2014〕429号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》计算；该工程地处五类工资区，按水闸工程标准计算人工预算单价。施工津贴最高9.46元/工时。
8.1.4.2 主要材料单价
与主体工程相一致。
主要材料原价采用就近取材的原则分别计算。见表8.1-1。
表8.1-1                    主要材料价格表 
	名称
	单位
	限价
	材料来源

	汽油
	元/t
	3075
	当地石油公司

	柴油
	元/t
	2990
	当地石油公司

	钢筋
	元/t
	2560
	乌市八钢

	水泥
	元/t
	255
	县城购买

	砂
	元/m³
	70
	料场购买

	石子
	元/m³
	70
	料场购买

	卵石
	元/m³
	70
	料场购买



按施工组织设计提供的设备、型号、容量及工序流程进行计算综合电、风、水价格。
8.1.5 工程单价
8.1.5.1 工程措施单价
（1）其它直接费率：按水利部水总〔2014〕429号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》计算费率。
（2）间接费率见表8.1-2。


[bookmark: _Hlk119334790]表8.1-2                       间接费率表 
	工程类别
	计算基础
	水闸工程（%）

	（一）
	建筑工程
	
	

	1、
	土方工程
	直接费
	5.00

	2、
	石方工程
	直接费
	9.50

	3、
	砂石备料工程（自采）
	直接费
	5.00

	4、
	模板工程
	直接费
	7.00

	5、
	混凝土浇筑工程
	直接费
	8.50

	6、
	钢筋制安工程
	直接费
	5.00

	7、
	钻孔灌浆工程
	直接费
	9.25

	8、
	锚固工程
	直接费
	9.25

	9、
	疏浚工程
	直接费
	7.25

	10、
	其他工程
	直接费
	7.25

	（二）
	机电、金属结构设备安装工程
	人工费
	70.00



（3）企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。
（4）税金按直接工程费，间接费、企业利润及材料补差之和的9%计算。
8.1.5.2 植物措施单价
植物措施单价由直接费、间接费、企业利润和税金组成。
（1）直接费
包括基本直接费和其它直接费。
① 基本直接费
包括人工费、材料费和施工机械使用费。
② 其它直接费
按基本直接费乘以其它直接费率计算。
（2）间接费
按直接费乘以间接费费率计算。
（3）企业利润
按直接费与间接费之和的7％计算。
（4）税金
按直接费、间接费、利润与材料补差之和的9%计算。
植物工程费率见表8.1-3。


表8.1-3               工程措施及植物措施费率表
	编号
	项目
	计算基数
	费率

	一
	其它直接费
	直接费
	3%

	二
	现场经费
	直接费
	3%

	三
	间接费
	直接工程费
	5%

	四
	企业利润
	直接费+间接费
	7%

	五
	税金
	直接费+间接费+利润+材料补差
	9%



8.1.6 独立费用及其它
8.1.6.1 独立费用
主要包括建设管理费、环境监理费、科研勘察设计咨询费及工程质量监督费四部分。
（1）建设管理费
包括环境管理人员经常费、环境保护工程竣工验收费、环境保护宣传及技术培训费。其中：
环境管理人员经常费：按环境保护投资概算一~三部分投资之和的2％计列；环境保护工程竣工验收费：类比同类工程及目前水利工程竣工环保验收市场价格估算；环境保护宣传及技术培训费：按工程环境保护投资概算一~三部分投资之和的1.5％计列。
（2）环境监理费
按工程建设周期，实际所需监理人员数量，依据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）计算。
（3）科研勘察设计咨询费
科研及特殊专项费：按工程环境保护投资概算一~三部分投资之和的1％计列。
8.1.6.2 其它
为基本预备费，采用与主体工程一致的基本预备费费率。按工程环境保护投资概算一~四部分投资之和的6%。
[bookmark: _Toc257039744][bookmark: _Toc312946967][bookmark: _Toc346901626][bookmark: _Toc19179155]8.1.7 环境保护投资估算
根据上述编制办法和本工程环境保护措施工程量，经计算，本工程环境保护措施总投资为159.02万元，其中环境监测费用19.00万元；仪器设备安装12.69万元；环境保护临时措施费用共14.26万元；独立费用104.07万元；基本预备费9.00万元。
工程环境保护总估算、各分部估算及分年度投资估算见表8.1-4~表8.1-5。
[bookmark: OLE_LINK1]
表8.1-4                工程环境保护投资总估算表              单位：万元
	序号
	工程费用或名称
	建筑
工程费
	仪器
设备
	非工程
措施
	独立
费用
	合计
	比例
（%）

	第一部分  环境监测
	　
	　
	19.00 
	　
	19.00 
	11.95

	1
	水环境监测
	　
	　
	11.20 
	　
	11.20
	　

	2
	环境空气监测
	　
	　
	2.40 
	　
	2.40 
	　

	3
	声环境监测
	　
	　
	0.40 
	　
	0.40 
	　

	4
	陆生生态监测
	　
	　
	5.00 
	　
	5.00 
	　

	第二部分  仪器设备及安装　
	　
	12.69
	　
	　
	12.69 
	7.98

	1
	废（污）水处理
	　
	2.40 
	　
	　
	2.40 
	　

	2
	环境空气
	　
	2.00 
	　
	　
	2.00 
	　

	3
	固体废物
	　
	2.29 
	　
	　
	2.29 
	　

	4
	电赶拦鱼栅
	　
	4.50 
	　
	　
	4.50 
	　

	5
	危废贮存设施
	　
	1.50 
	　
	　
	1.50 
	　

	第三部分  环境保护临时措施　
	13.96 
	　
	0.30 
	　
	14.26 
	8.97

	1
	废（污）水处理
	3.83 
	　
	　
	　
	3.83 
	　

	2
	空气环境质量防治
	　
	　
	0.10 
	　
	0.10 
	　

	3
	噪声防治
	　
	　
	0.20　
	　
	0.20 
	　

	4
	固体废物处理及厕所建设
	9.88 
	　
	　
	　
	9.88 
	　

	5
	环境保护宣传
	0.25 
	　
	　
	　
	0.25 
	　

	第四部分  独立费用　
	　
	　
	　
	104.07 
	104.07 
	65.44 

	1
	建设管理费
	　
	　
	　
	36.61 
	36.61 
	　

	2
	环境监理费
	　
	　
	　
	15.00 
	15.00 
	　

	3
	科研勘测设计咨询费
	　
	　
	　
	52.46 
	52.46 
	　

	一至五部分之和
	　
	　
	　
	　
	150.02 
	　

	基本预备费
	　
	　
	　
	　
	9.00 
	5.66 

	环境保护总投资
	　
	　
	　
	　
	159.02 
	100





表8.1-5                 工程环境保护分部估算表
	序号
	工程费用或名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（万元）

	第一部分  环境监测
	　
	　
	　
	19.00

	1
	水环境监测
	　
	　
	　
	11.20

	　
	（1）施工期河流水质监测
	个
	18
	4000
	7.20 

	　
	（2）施工期生产废水出水监测
	个
	4
	2000
	0.80 

	　
	（3）施工期基坑排水出水监测
	个
	8
	4000
	3.20 

	2
	施工期大气环境监测
	个
	4
	6000
	2.40 

	3
	施工期声环境监测
	个
	4
	1000
	0.40 

	4
	施工期陆生生态监测
	年
	1
	50000
	5.00 

	第二部分  仪器设备及安装
	　
	　
	　
	12.69 

	1
	废（污）水处理
	　
	　
	　
	2.40 

	　
	（1）生产废水处理
	　
	　
	　
	0.40 

	　
	混凝土拌和废水处理
	　
	　
	　
	0.40 

	　
	①潜污泵
	台
	2
	2000
	0.40 

	　
	（2）生活污水处理
	　
	　
	　
	2.00 

	　
	抽粪车租用
	台
	1
	20000
	2.00 

	2
	环境空气
	　
	　
	　
	2.00 

	　
	洒水车租用
	辆
	1
	20000
	2.00 

	3
	固体废物
	　
	　
	　
	2.29 

	　
	①垃圾清运车租用
	辆
	1
	20000
	2.00 

	　
	②移动垃圾收集站
	个
	2
	1000
	0.20 

	　
	③垃圾桶
	个
	6
	150
	0.09 

	4
	电赶拦鱼栅
	m2
	30
	1500
	4.50 

	5
	危废贮存设施
	个
	1
	15000
	1.50 

	第三部分  环境保护临时措施
	　
	　
	　
	14.26 

	1
	废（污）水处理
	　
	　
	　
	3.83 

	　
	（1）生产废水处理
	　
	　
	　
	1.36 

	　
	混凝土拌和废水处理
	　
	　
	　
	1.36 

	　
	①土方开挖
	m3
	26
	15.58
	0.04 

	　
	②C25混凝土
	m3
	8.6
	601.05
	0.52 

	　
	③运行管理费
	月/元
	8
	1000
	0.80 

	　
	（2）生活污水处理
	　
	　
	　
	2.47 

	　
	化粪池
	　
	　
	　
	2.37 

	　
	①土方开挖
	m3
	70
	15.58
	0.11 

	　
	②玻璃钢化粪池
	个
	1
	10000
	1.00 

	　
	③砂砾石
	m3
	9
	70
	0.06 

	　
	④运行管理费
	月/元
	12
	1000
	1.20 

	2
	空气环境质量防治
	　
	　
	　
	0.10 

	　
	防尘口罩
	个
	100
	10
	0.10 

	3
	噪声防治
	　
	　
	　
	0.20 

	　
	防噪用具
	套
	100
	20
	0.20 

	4
	固体废物处理及厕所建设
	　
	　
	　
	9.88 

	　
	①环保厕所
	座
	2
	5000
	1.00 

	　
	②生活垃圾清运
	t
	77.6
	500
	3.88 

	　
	③危险废物处置
	年
	1
	50000
	5.00 

	5
	环境保护宣传
	　
	　
	　
	0.25 

	　
	①宣传牌
	块
	5
	500
	0.25 

	第四部分  独立费用
	　
	　
	　
	104.07 

	1
	建设管理费
	　
	　
	　
	36.61 

	　
	（1）环境管理人员经常费
	　
	　
	　
	0.92 

	　
	（2）环境保护工程竣工验收费
	　
	　
	　
	35.00 

	　
	（3）环境保护宣传及技术培训费
	　
	　
	　
	0.69 

	2
	环境监理费
	年·人
	1年·1人
	　
	15.00 

	3
	科研勘测设计咨询费
	　
	　
	　
	52.46 

	　
	（1）科研及特殊专项费
	　
	　
	　
	0.44 

	　
	（2）环境影响报告书编制费
	　
	　
	　
	50.00 

	　
	（3）环境保护勘察设计费
	　
	　
	　
	2.00 

	一至四部分之和
	　
	　
	　
	150.02 

	基本预备费
	　
	　
	　
	9.00 

	环保措施总投资
	　
	　
	　
	159.02 



[bookmark: _Toc147489920][bookmark: _Toc147483096][bookmark: _Toc155025992]8.2 环境影响经济损益简要分析
环境影响经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，运用费用—效益分析方法对工程的环境效益和损失进行分析，按效益/费用比值大小，从环保角度评判工程建设的合理性。
[bookmark: _Toc479701176][bookmark: _Toc270004115][bookmark: _Toc265686885][bookmark: _Toc269222768][bookmark: _Toc270003867][bookmark: _Toc479152299]8.2.1 环境效益
本工程的环境效益主要体现在社会效益和经济效益两方面。
8.2.1.1 社会效益
本工程的建设，保证了工程安全运行，改善了灌区的灌溉条件，促进农牧业生产的发展，势必为当地群众增加收入，提高生活水平，促进国民经济的快速发展。
8.2.1.2 经济效益
[bookmark: _Hlk119334841][bookmark: _Toc265686886][bookmark: _Toc479701177][bookmark: _Toc270003868][bookmark: _Toc479152300][bookmark: _Toc270004116][bookmark: _Toc269222769]根据工程主体设计测算结果，工程经济效益为346.90万元/年。
8.2.2 损失
[bookmark: _Toc479701178][bookmark: _Toc479152301]以减免工程对环境的不利影响或恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程环境影响损失大小的尺度，计算其损失值。在工程建设所带来的各类损失中，可以货币化体现的主要包括工程征占地带来的移民安置补偿费用和环境保护投资费用。
8.2.2.1 建设征地损失
[bookmark: _Hlk119334854]工程建设征占地共计10.905hm2，无生活安置费用，生产安置采用货币补偿的方式，包括部分影响的专项设施改建和补偿。
根据主体设计相关章节，建设征地及移民安置补偿费用为40.60万元。
8.2.2.2 生物量损失
通过计算，工程占地带来的生物量损失为49.94t（含临时占地损失约7.6t，永久占地损失约42.34t），其中工程临时占地区的生物量损失可通过施工结束后的植被恢复措施得以减免，工程永久占地带来的生物量损失可通过撒播草籽、种植乔、灌木、种植草坪等水土保持措施得以补偿。总体来说，工程建设带来的生物量损失有限。
8.2.2.3 环保措施费用
环保措施费用主要包括环境保护措施费、环境监测费、仪器及设备安装费、环境保护临时措施费、独立费用和基本预备费，本工程环保投资为159.02万元。
8.2.3 损益比较分析
8.2.3.1 定性分析
综合“8.2.1效益”和“8.2.2损失”分析不难看出，除了工程永久征地损失为不可逆环境经济损失，其它环保投资均为一次性或短期的环境经济损失，工程经济效益和社会效益明显，灌溉所带来的经济收益将是长期的。
8.2.3.2 定量计算
[bookmark: _Hlk119334871][bookmark: _Toc421268140][bookmark: _Toc268798933][bookmark: _Toc266910697][bookmark: _Toc429670873][bookmark: _Toc325649642][bookmark: _Toc384035728]经对工程带来的效益和损失量化计算（表8.2-1），工程建成后能够带来每年约346.90万元的直接和间接经济效益，而工程建设的损失是一次性的。
表8.2-1                 工程建设效益/损失计算表
	效益项（万元/年）
	损失项（万元）

	社会经济效益
	346.90
	建设征地损失（一次性）
	40.60

	
	
	环保措施费用（一次性）
	159.02

	合计
	346.90
	合计
	199.62



[bookmark: _Toc147489921][bookmark: _Toc147483097][bookmark: _Toc519331834][bookmark: _Toc19179156][bookmark: _Toc155025993]8.3 结论
综合分析，从环境经济损益角度分析，本工程建设是可行的。



[bookmark: _Toc147489922][bookmark: _Toc147483098][bookmark: _Toc208142516][bookmark: _Toc146978221][bookmark: _Toc152476151][bookmark: _Toc203190898][bookmark: _Toc375654562][bookmark: _Toc146978968][bookmark: _Toc155025994][bookmark: _Toc366765020][bookmark: _Toc345951879][bookmark: _Toc375654566]9.环境风险分析
萨尔托海北干渠水闸除险加固工程存在的主要风险是施工期河流水质污染环境风险；运行期风险主要为闸门等金属结构使用的机油、润滑油等泄露对河流水质污染的风险。
（1）河流水质污染环境风险识别
工程涉及乌伦古河水质目标为Ⅱ类，工程处于新疆青河县乌伦古河国家湿地公园湿地保育区内，建设目标要求保障湿地水环境安全。因此，施工期废污废水严禁排入河，须经处理达标后综合利用。
施工期水质污染
工程施工期主要废污水为混凝土拌和废水和生活污水等。经前文预测估算，施工高峰期废污水总排放量共计约32.5m3/d，主要污染物为SS、石油类、CODCr、BOD5、细菌等。工程生产废水处理后进行综合利用，新疆青河县乌伦古河国家湿地公园范围内不应使用废污水进行洒水降尘等措施，生活污水收集处理后运至萨尔托海乡污水处理站进行处理。正常工况下，施工废污水处理后采取相应的措施不会对周边乌伦古河水体水质产生影响。
施工过程中可能因废污水处理设施故障、措施不到位或工人作业行为不当等造成废污水事故排放，虽然本次环评建议在下一阶段设计中将施工生产生活设施调整出湿地公园范围布设，但仍存在通过暴雨冲刷场地而顺地形坡面入河、影响周边湿地公园水体水质的可能。
运行期水质污染
运行期不布设用于管理人员日常居住的站房，但管理人员对水闸进行检修维护工作过程中，如果操作不当可能导致油污进入河道，对河流水质产生污染。
（2）河流水质污染环境风险危害分析
从工程施工布置来看，本工程各生产、生活设施布设在事故状态下存在一定可能使废污水不当排放至乌伦古河河道，可能随着暴雨冲刷场地而顺地形坡面入河。废污水在径流过程中沿线下渗，经暴雨冲刷、稀释后的废污水污染物浓度会明显降低，因此施工期间各类废污水及运行期检修维护废污水事故排放不会导致乌伦古河水体发生严重污染，但将使局部河段悬浮物、石油类、BOD5和CODCr指标显著增加，并可能超标，水质酸碱性质改变，形成污染带，对工程闸址所在的新疆青河县乌伦古河国家湿地公园河流景观和水质造成不良影响。
（3）河流水质污染环境风险防护和减缓措施
为防范生产废水事故排放，按照“三同时”原则，在各施工生产设施开始施工前，即按照本环评提出的废水处理要求修建处理设施。应定期对处理设施进行全面检修，及时发现故障，尽快维修。一旦废水处理设施不能正常运行处理时，要立即停止混凝土拌和施工作业，待废水处理设施恢复正常运转后再施工。
为防范生活污水事故排放对河流水质的影响，首先应切实落实本次环评提出的临时施工生活区化粪池处理措施并确保其经收集处理后运至萨尔托海乡污水处理站进行处理，容量不足时应及时接洽周边其他处理单位。现场处理设施应定期检修排查，及时发现故障及问题，进行修缮，保证设施正常运行。
废污水处理系统的管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，定期检查，及时清理各池，保证废污水处理设施都能正常运转发挥作用；运行期加强检修期间的环境管理工作，禁止随意倾倒废机油等，采用危废暂存间存放，并及时联系有资质的单位清运，不得长期存放。
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119

image1.jpeg
A R

S TR AR B

L] “
. we LT

o MRR gy gngpe
. e

-
—ma e
i) e TR
— wasn
[
-
-
onin
L LU

T





image2.wmf
拼块总数

的数目

拼块

i


image3.wmf
总样方数

出现的样方数

拼块

i


image4.wmf
拼块

的面积

样地总面积

i


image5.wmf
2

2

Lp

/

)

Rf

Rd

(

+

+


image6.wmf
å

å

=

´

=

=

-

+

=

+

-

´

+

×

+

+

+

×

×

=

12

/

365

/

/

93

.

58

/

)

00313

.

0

237

.

0

629

.

0

(

)

25

.

6

87

.

9

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

2

2

2

2

2

T

t

BT

r

BT

r

PET

PER

PER

PER

RDI

RDI

Exp

RDI

RDI

RDI

RDI

r

RDI

NPP

或


image7.wmf
lgd

10

lg

10

lg

10

33

-

-

+

=

-

V

Q

L

L

WA

AQ


image8.wmf
WA

L


image9.jpeg
JRAE LT JR G S

HKE

BHHE03m
BEERHOYM
ELFE






1


 


 


¸Å


  


Êö


 


²¿·ÖÄÚÈÝÉæ¼°×ÊÁÏ²»±ãÍøÂç¹«Ê¾£¬Çë²é¿´Ö½ÖÊ°æ±¨¸æ¡£


 


Èø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþË®Õ¢¹¤³Ì


Ê¼½¨


ÓÚ


1961


Äê


£¬ÎªÀ¹ºÓÊ½ÒýË®


ÇþÊ×£¬ÓÉ½øË®Õ¢¡¢


ÒçÁ÷Ñß


ºÍ


ÉÏÏÂÓÎÁ¬½Ó¶Î×é³É


£¬Ë®Õ¢


³Ðµ£¸»ÔÌÏØ¾³ÄÚÇ¡¿â¶ûÍ¼¹àÇø²¿·Ö


¹à¸ÈÃæ»ý


µÄÒýË®


ÈÎÎñ


¡£


2009


Äê


3


ÔÂ


£¬


Ë®Àû²¿ºÍÐÂ½®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇøÈËÃñÕþ¸®ÒÔ


“


Ë®¹æ¼Æ


¡²


200


9


¡³


150


ºÅ


”


ÁªºÏÅú×¼


ÁË¡¶


X


XX


¡·¡£


¡¶


X


XX


¡·µÄ¹à¸È¹æ»®ÖÐ£¬Èø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþË®Õ¢ºÍÇþµÀÊÇÎÚÂ×¹ÅºÓÖÐÓÎºÓ¶ÎÒÑ


½¨µÄÖØÒª¹à¸ÈÒýË®¹¤³ÌÖ®Ò»£¬¹àÇø¹¤³Ì¹æ»®ÖÐ¸ù¾Ýµ±Ê±£¨


2000


Äê


ÏÖ×´


Ë®Æ½Äê£©¶ÔÒÑ½¨¹à


¸È¹¤³ÌÔËÐÐºÍ²¡ÏÕÇé¿öµÄµ÷²é£¬½öÌá³öÁËÈø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþ·ÀÉø


¸ÄÔì¹¤³Ì¡£


 


Èø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþ


Ë®Õ¢ÔËÐÐ


ÖÁ½ñ


ÒÑÓÐ


60


ÓàÄê£¬


2023


Äê


5


ÔÂ£¬°¢ÀÕÌ©µØÇøÎÚÂ×¹ÅºÓÁ÷


Óò¹ÜÀí´¦×éÖ¯×¨¼Ò¶ÔÈø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþË®Õ¢½øÐÐ


ÁË


°²È«¼ø¶¨£¬±àÖÆÁË¡¶°¢ÀÕÌ©µØÇøÎÚÂ×¹Å


ºÓÁ÷ÓòÈø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþË®Õ¢°²È«¼ø¶¨±¨¸æ¡·


¡£


±¨¸æ½áÂÛÌá³ö


£º


Ë®Õ¢°²È«¹ÜÀíÆÀ¼ÛÎª²î£¬


¹¤³ÌÖÊÁ¿¡¢·Àºé±ê×¼¡¢ÉøÁ÷ºÍ½á¹¹°²È«ÐÔµÈÆÀ¼ÛÄÚÈÝ¾ùÎª


C


¼¶£¬¹¤³Ì´æÔÚ°²È«Òþ»¼


£¬ÒÀ


¾Ý¡¶Ë®Õ¢°²È«ÆÀ¼Ûµ¼Ôò¡·£¨


SL214


-


2015


£©¡¢¡¶Ë®Õ¢°²È«¼ø¶¨¹ÜÀí°ì·¨¡·£¨Ë®½¨¹Ü¡²


2008


¡³


21


4


ºÅ£©¹æ¶¨£¬ÆÀ¶¨¸ÃÕ¢ÎªËÄÀàÕ¢£¬½¨Òé¶ÔÆä½øÐÐ²ð³ýÖØ½¨¡£Ë®Õ¢°²È«¼ø¶¨±¨¸æÊéÉÏ±¨°¢


ÀÕÌ©µØÇøË®Àû¾Öºó£¬


202


3


Äê


7


ÔÂµØÇøË®Àû¾Ö¾­¹ýÉó¶¨ÏÂ·¢ÁË¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÎÚÂ×¹ÅºÓÁ÷Óò


¹ÜÀí´¦¿¦ÏçÎå¶ÓË®Õ¢µÈ


4


×ùË®Õ¢°²È«¼ø¶¨±¨¸æÊéµÄÍ¨Öª¡·£¨°¢µØË®×Ö¡²


2023


¡³


86


ºÅ£©


¡£


Í¨ÖªÌá³ö


£¬


Ó¦¶Ô°²È«¼ø¶¨±¨¸æÊéÖÐÌá³öµÄÎÊÌâ¼°Ê±´¦Àí£¬¼ÓÇ¿¹¤³ÌÔËÐÐ¹ÜÀí£¬È·±£Ë®Õ¢


°²È«ÔËÐÐ£¬Í¬ÒâÆÀ¶¨ÎªËÄÀàÕ¢µÄ½áÂÛ¡£


 


ÊÜ°¢ÀÕÌ©µØÇøÈø¶ûÍÐº£Ë®¿â¹ÜÀí´¦£¨½¨Éèµ¥Î»£©Î¯ÍÐ£¬°¢ÀÕÌ©µØÇøË®ÀûË®µç¿±²âÉè


¼ÆÔºÓÚ


2025


Äê


4


ÔÂ±àÖÆÍê³É¡¶°¢ÀÕÌ©µØÇøÎÚÂ×¹ÅºÓÁ÷ÓòÈø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþË®Õ¢³ýÏÕ¼Ó¹Ì


¹¤³Ì¿ÉÐÐÐÔÑÐ¾¿±¨¸æ¡·£¬


2025


Äê


5


ÔÂ


13


ÈÕ°¢ÀÕÌ©µØÇø·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ïÎ¯Ô±»áÒÔ¡°°¢µØ·¢¸Ä


Å©¾­¡²


2025


¡³


12


ºÅÎÄ¡±Åú×¼ÁË¿É


ÐÐÐÔÑÐ¾¿±¨¸æ¡£


¸ù


¾Ý¹¤³ÌÉè¼ÆÎÄ¼þ£¬


Èø¶ûÍÐº£±±¸ÉÇþ


Ë®


Õ¢


³ýÏÕ¼Ó¹Ì


¹¤³ÌÄâ²ð³ýÏÖÓÐ¹¤³Ìºó


ÔÚÔ­Õ¢Ö·


´¦


ÖØ½¨


ÒýË®


¹¤³Ì£¬


Æä


Ö÷Òª½¨ÖþÎï


°üÀ¨


½øË®Õ¢¡¢


³åÉ°


Õ¢¡¢ÒçÁ÷Ñß


ºÍ


ÉÏÏÂÓÎÁ¬½Ó¶Î


£»


¹¤³Ì


½¨³Éºó


ÈÔ½«³Ðµ£


¸»ÔÌÏØÇ¡¿â¶ûÍ¼¹àÇø


ÆäÖÐ


1


.87


Íò


Ä¶¸ûµØµÄ¹à¸ÈÈÎÎñ


£¬¿ØÖÆ¹à¸ÈÃæ»ýÎ¬³ÖÏÖ×´²»±ä£¬Éè¼ÆÒýË®Á¿


1


036


Íò


m


³


/a


£¬¹¤³Ì×ÜÍ¶


×ÊÎª


3043.61


ÍòÔª


¡£


 


2013


Äê


12


ÔÂ


£¬


×ÔÖÎÇøÈËÃñÕþ¸®Åú×¼


ÉèÁ¢


¡°


ÐÂ½®ÇàºÓÏØÎÚÂ×¹ÅºÓ¹ú¼ÒÊªµØ¹«Ô°


¡±£¬


Èø¶ûÍÐº£


±±¸ÉÇþË®Õ¢´¦ÓÚ¸ÃÊªµØ¹«Ô°·¶Î§ÄÚ


£»


Í¬Ê±


£¬


¾­Óë


¡¶


°¢ÀÕÌ©µØÇø


“


ÈýÏßÒ»µ¥


”


ÉúÌ¬


»·¾³·ÖÇø¹Ü¿Ø·½°¸¡·


µþÍ¼£¬¹¤³Ì´¦ÓÚ


¡°


ÐÂ½®ÇàºÓÏØ


ÎÚÂ×¹ÅºÓ¹ú¼ÒÊªµØ¹«Ô°


Ò»°ã¿ØÖÆÇø


¡±£¬




1     概    述   部分内容涉及资料不便网络公示，请查看纸质版报告。   萨尔托海北干渠水闸工程 始建 于 1961 年 ，为拦河式引水 渠首，由进水闸、 溢流堰 和 上下游连接段组成 ，水闸 承担富蕴县境内恰库尔图灌区部分 灌溉面积 的引水 任务 。 2009 年 3 月 ， 水利部和新疆维吾尔自治区人民政府以 “ 水规计 〔 200 9 〕 150 号 ” 联合批准 了《 X XX 》。 《 X XX 》的灌溉规划中，萨尔托海北干渠水闸和渠道是乌伦古河中游河段已 建的重要灌溉引水工程之一，灌区工程规划中根据当时（ 2000 年 现状 水平年）对已建灌 溉工程运行和病险情况的调查，仅提出了萨尔托海北干渠防渗 改造工程。   萨尔托海北干渠 水闸运行 至今 已有 60 余年， 2023 年 5 月，阿勒泰地区乌伦古河流 域管理处组织专家对萨尔托海北干渠水闸进行 了 安全鉴定，编制了《阿勒泰地区乌伦古 河流域萨尔托海北干渠水闸安全鉴定报告》 。 报告结论提出 ： 水闸安全管理评价为差， 工程质量、防洪标准、渗流和结构安全性等评价内容均为 C 级，工程存在安全隐患 ，依 据《水闸安全评价导则》（ SL214 - 2015 ）、《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔 2008 〕 21 4 号）规定，评定该闸为四类闸，建议对其进行拆除重建。水闸安全鉴定报告书上报阿 勒泰地区水利局后， 202 3 年 7 月地区水利局经过审定下发了《关于印发乌伦古河流域 管理处喀乡五队水闸等 4 座水闸安全鉴定报告书的通知》（阿地水字〔 2023 〕 86 号） 。 通知提出 ， 应对安全鉴定报告书中提出的问题及时处理，加强工程运行管理，确保水闸 安全运行，同意评定为四类闸的结论。   受阿勒泰地区萨尔托海水库管理处（建设单位）委托，阿勒泰地区水利水电勘测设 计院于 2025 年 4 月编制完成《阿勒泰地区乌伦古河流域萨尔托海北干渠水闸除险加固 工程可行性研究报告》， 2025 年 5 月 13 日阿勒泰地区发展和改革委员会以“阿地发改 农经〔 2025 〕 12 号文”批准了可 行性研究报告。 根 据工程设计文件， 萨尔托海北干渠 水 闸 除险加固 工程拟拆除现有工程后 在原闸址 处 重建 引水 工程， 其 主要建筑物 包括 进水闸、 冲砂 闸、溢流堰 和 上下游连接段 ； 工程 建成后 仍将承担 富蕴县恰库尔图灌区 其中 1 .87 万 亩耕地的灌溉任务 ，控制灌溉面积维持现状不变，设计引水量 1 036 万 m ³ /a ，工程总投 资为 3043.61 万元 。   2013 年 12 月 ， 自治区人民政府批准 设立 “ 新疆青河县乌伦古河国家湿地公园 ”， 萨尔托海 北干渠水闸处于该湿地公园范围内 ； 同时 ， 经与 《 阿勒泰地区 “ 三线一单 ” 生态 环境分区管控方案》 叠图，工程处于 “ 新疆青河县 乌伦古河国家湿地公园 一般控制区 ”，

