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[bookmark: _Toc157949183][bookmark: _Toc21788264][bookmark: _Toc11578125][bookmark: _Toc158063096][bookmark: _Toc63101312][bookmark: _Toc243556028][bookmark: _Toc11578054][bookmark: _Toc21529401][bookmark: _Toc11069815][bookmark: _Toc161045944][bookmark: _Toc21605288][bookmark: _Toc21605294][bookmark: _Toc11069827][bookmark: _Toc21529407][bookmark: _Toc11578131][bookmark: _Toc63101318][bookmark: _Toc11578060][bookmark: _Toc21788270]概述
[bookmark: _Toc22300][bookmark: _Toc161045945][bookmark: _Toc243556029][bookmark: _Toc158063097][bookmark: _Toc157949184][bookmark: _Toc21605289][bookmark: _Toc63101313][bookmark: _Toc21788265][bookmark: _Toc21529402]建设项目背景及其特点
硝化纤维素是纤维素的硝酸酯类衍生物，标准化学名称为纤维素硝酸酯。早期人们对其制备反应机理认识不足，误将该过程归为硝化反应，由此得名硝酸纤维素（亦称硝化纤维素），该名称一直沿用至今。纤维素是由葡萄糖分子通过β-1,4糖苷键聚合形成的线性多糖，其大分子链上的每个葡萄糖基均含有三个羟基，这类羟基可与硝酸、五氧化二氮等酸性物质发生酯化反应，生成对应的酯类化合物，最终制得的纤维素硝酸酯，即为硝化纤维素。
硝化纤维素的生产原料主要分为酯化剂与纤维素。其中，酯化剂以硝酸为主，五氧化二氮（N2O5）等物质也可作为替代酯化剂。在纤维素原料选用上，国内大多采用精制棉短绒纤维，国外部分企业则以木材纤维为原料。
[bookmark: OLE_LINK55]硝化纤维素的分类方式多样，按应用用途可划分为军工型硝化纤维素与工业型硝化纤维素两大类：
军工级硝化纤维素具备较高含氮量，可依托自身能量组分制备炸药、军民通用发射药等产品，是硝化纤维素最早被开发的应用领域之一，也是人类继中国古代黑火药之后，成功研制出的第二类炸药原料。
[bookmark: OLE_LINK70]民用级硝化纤维素含氮量相对较低，含氮值低于12.5%，是速干油漆、汽车漆、家具漆、速干油墨、塑料油墨、打印油墨、工业搪瓷、各类涂料、油布、胶泥等产品的核心原料，同时也是赛璐珞、乒乓球、钢琴键、硝化纤维素胶片、弹性装饰膜等制品的必备生产组分。该材料能够为涂料及各类成品表层形成防护膜，提升产品表面光泽度，既能留存制品原本的色彩质感，又可强化色彩饱和度，让外观色泽更加鲜亮艳丽。
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK51]新疆昆仑华纳精细化工有限公司聚焦棉基精细化工赛道，拟于奎屯-独山子经济技术开发区化工产业集中区内建设年产15000吨民用级硝化纤维素项目，借助新疆棉花原料区位成本优势，采用连续酯化工艺，建设民用硝化纤维素核心生产基地。同时开拓西北及中亚市场，搭建国内外双线销售体系，提升新疆地区高粘度、汽车漆专用高端硝化纤维素供给能力，巩固企业在细分市场的核心竞争优势。
[bookmark: _Toc158063099][bookmark: _Toc11578127][bookmark: _Toc11578056][bookmark: _Toc21605290][bookmark: _Toc21788266][bookmark: _Toc63101314][bookmark: _Toc243556030][bookmark: _Toc157949186][bookmark: _Toc161045947][bookmark: _Toc21529403][bookmark: _Toc11069819]环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，应当在项目建设前进行环境影响评价。新疆昆仑华纳精细化工有限公司委托新疆化工设计研究院有限责任公司承担新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素项目的环境影响评价工作。
在接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、工业企业、环境敏感目标及人口分布情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料；开展环境现状监测，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选结果及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在上级环保行政主管部门、新疆昆仑华纳精细化工有限公司的大力支持和积极配合下，在此基础上编制完成了《新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素项目环境影响报告书》，该报告书经环境主管部门审查批准后，将作为项目施工期、运营期环境管理工作的依据。
环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，措施论证及环境影响报告书编制阶段。环境影响报告书编制工作程序见图1.2–1。
编制过程说明：编制单位自承接本建设项目环评报告的编制任务后，通过搜集技术文件资料进行初步工程分析，委派技术人员奔赴现场勘查开展逐步的环境现状调查，在此基础上进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，完成第一阶段制定工作方案的工作；接下来开展第二阶段工作，完成工程分析、项目环境现状调查、监测与评价；第三阶段工作在前期工作成果基础上，提出环境保护措施，核算统计污染物排放清单，综合分析得出建设项目环境影响评价初步结论。


[bookmark: _Ref9596145]图1.2–1  环境影响评价工作程序图

本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区化工产业集中区，该园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的要求，免予开展第一次公示。
在本项目环境影响评价工作开展过程中，得到了地方各级主管部门的大力支持与悉心指导。项目建设单位新疆昆仑华纳精细化工有限公司积极收集整理同类工程运行实测资料，为本项目评价提供详实基础数据，对评价工作给予充分配合与协助，在此一并致以诚挚谢意！
[bookmark: _Toc63101315][bookmark: _Toc243556031][bookmark: _Toc11069820][bookmark: _Toc157949187][bookmark: _Toc21605291][bookmark: _Toc161045948][bookmark: _Toc21788267][bookmark: _Toc158063100][bookmark: _Toc11578057][bookmark: _Toc21529404][bookmark: _Toc11578128]分析判定相关情况
产业政策及审批原则符合性分析
本项目为民用硝化纤维素生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类中“VOCs含量大于75%的硝基纤维素涂料生产装置”，该限制条目针对下游涂料成品生产，不约束硝化纤维素原料制备工序。本项目采用连续酯化工艺，不采用间歇、半间歇釜式硝化工艺；项目产品为速干油漆、汽车漆、家具漆、速干油墨、塑料油墨、打印油墨、工业搪瓷、各类涂料、油布、胶泥等产品的核心原料，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子等重点领域的高性能涂料及配套树脂”产业导向，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求。
项目已取得新疆维吾尔自治区投资项目备案证，项目代码2608-651217-04-03-687861。
环境治理政策符合性分析
表1.3–1  与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表
	类型
	政策内容
	本项目情况
	判定结果

	二、持续优化产业结构
	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%。
	本项目不属于高耗能高排放项目。项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，符合园区用地规划、符合园区产业布局，生态环境分区管控方案，采用清洁运输方式。
	符合

	
	（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》内鼓励、限制和淘汰类，属于允许类，符合国家相关的产业政策。
	符合

	三、持续优化能源结构
	（五）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产网电需求。
	本项目不使用煤炭作为燃料
	符合

	
	（六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。
	本项目不属于联防联控区，不建设燃煤锅炉。
	符合

	
	（七）持续推进工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，稳妥推进以气代煤。联防联控区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	本项目不属于联防联控区。大气污染物排放执行特别排放限值。
	符合

	四、持续优化交通结构
	（十）推广新能源、清洁能源汽车应用。到2025年，党政机关新增或更新公务用车中新能源汽车比例不低于80%，公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等公共服务领域新增或更新车辆中新能源汽车比例不低于50%，高速公路服务区快充站覆盖率不低于60%，充换电设施逐步适应城市新能源车增加需求。严格执行机动车强制报废标准规定，加快淘汰国三及以下排放标准机动车。加强汽车排放性能维护（维修）站建设。加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。联防联控区火电、钢铁、煤炭、有色、水泥、煤化工等行业和物流园区推广新能源中重型货车。加强重型货车路检路查和入户检查。
	项目厂外运输用车需满足国六标准，厂内运输用车需全部采用新能源车辆。
	符合

	五、全面加强面源污染治理
	（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。
	施工场地满足100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，拆迁及土方工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输等要求。
	符合

	六、强化多污染物减排
	（十六）持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。开展失效低效污染治理设施排查整治。扎实推进环保绩效“创A晋B”，各地结合实际制定“一企一策”污染治理方案，提升企业环保绩效水平。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放，逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
	本项目未采用“失效低效”污染防治措施，未设置烟气和含VOCs废气旁路。
	符合

	
	（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	已要求企业企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。
	符合



[bookmark: _Hlk160828372][bookmark: _Hlk209518508]选址合理性分析
（1）用地符合性
本项目占地为已规划的工业用地，不属于城市居民区、商业区及其他环境敏感区，用地符合园区规划及规划环评要求，不属于自然资源部国家发展和改革委员会国家林业和草原局《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）中的限制类与禁止类项目，也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合园区用地规划要求。
（2）与周边环境相容性
经调查，本项目建设范围不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。现状监测结果显示，本项目所在区域属于环境空气质量达标区，特征污染物有一定的环境容量，因此项目与周边环境具备相容性。
（3）项目周围基础设施依托可行性
本项目选址地理位置优越，区域交通运输条件较好，园区道路、供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施条件较好。本项目用水、用电及进厂道路等公用设施可充分利用园区已建成的水、电、道路等基础设施；项目办公生活垃圾由环卫部门定期清运，园区已建成一般固废填埋场和园区污水处理厂。可见，项目周围环境基础设施较完善，已形成工业生产的良性基础设施体系，项目继续在此运行可依托性较好。
分析判定结论
[bookmark: _Toc157949188][bookmark: _Toc63101316][bookmark: _Toc14999][bookmark: _Toc11578058][bookmark: _Toc21788268][bookmark: _Toc21529405][bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc21605292][bookmark: _Toc161045949][bookmark: _Toc158063101][bookmark: _Toc11578129][bookmark: _Toc21529406][bookmark: _Toc21605293][bookmark: _Toc63101317][bookmark: _Toc7536][bookmark: _Toc29677][bookmark: _Toc21788269][bookmark: _Toc11578059][bookmark: _Toc161045950][bookmark: _Toc7243][bookmark: _Toc158063102][bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc11578130][bookmark: _Toc2602][bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc157949189]综合以上分析判定，拟建项目的建设符合相关产业政策、环保政策的要求；符合相关规划要求，符合生态环境分区管控要求，项目选址合理，具备开展环境影响评价工作的前提和基础。
[bookmark: _Toc243556032]关注的主要环境问题
本项目为新建项目，通过对本项目工程特点、所在区域的环境特点以及周边环境现状调查，确定本次环评关注的主要环境问题有：
（1）项目的建设是否符合国家法律法规、产业政策和相关文件的要求；项目选址是否可行；项目建设是否符合城市及园区规划、环境功能区划等的要求；
（3）项目运行期废水治理环境影响分析，及其防治措施的可行性；
（4）项目投产后各类废气污染因子的达标排放情况及对周围环境空气的影响；尤其是恶臭气体对大气环境的影响及控制措施；
（5）关注本项目产生的各类固体废物处理处置措施的可行性；
（6）论证本项目可能产生的环境风险是否达到可以接受的水平，突发环境事件风险识别及环境风险防范措施和应急体系的建立。
（7）各车间的生产设备以及风机、泵等运行产生的噪声对周围环境的影响及控制措施。
[bookmark: _Toc243556033]环境影响报告书的主要结论
本项目建设符合产业政策、园区发展规划和土地利用规划，选址合理；符合国家相关环境保护政策、技术规范等要求。区域承载力能够满足本项目的资源能源需求；项目的环境风险在可控可接受范围内；项目产生的各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。项目建成后具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
项目建设中，强化环境管理，特别是废气及废水的治理，确保污染物稳定达标排放。正常情况下，拟建项目污染物排放对区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量影响较小，项目在严格落实设计、环评报告提出的污染防治措施和风险防范措施及环境保护“三同时”制度，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行，确保治理设施的治理效率达到环评和设计提出的要求，就可以实现达标排放，不会改变区域环境功能，环境可以接受。从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc158063103][bookmark: _Toc161045951][bookmark: _Toc157949190][bookmark: _Toc243556034]总则
[bookmark: _Toc158063104][bookmark: _Toc243556035][bookmark: _Toc161045952][bookmark: _Toc63101319][bookmark: _Toc157949191][bookmark: _Toc21529410][bookmark: _Toc11578134][bookmark: _Toc21605297][bookmark: _Toc11069837][bookmark: _Toc11578063][bookmark: _Toc21788273][bookmark: _Toc21788271][bookmark: _Toc21605295][bookmark: _Toc11578132][bookmark: _Toc11578061][bookmark: _Toc11069828][bookmark: _Toc21529408]评价总体构思
评价原则
按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价的原则是：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价。贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价。规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
评价目的
（1）根据建设项目特点、可能产生的环境影响和当地环境特征选择环境要素进行调查与评价；评价区域环境质量现状，说明环境质量的变化趋势，分析区域存在的环境问题及产生的原因。
（2）遵循清洁生产的理念，从工艺的环境友好性、工艺过程的主要产污节点以及末端治理措施的协同性等方面，选择可能对环境产生较大影响的主要因素进行深入分析。污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定。
（3）根据污染物产生环节（包括生产、储存、运输）、产生方式和治理措施，核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度，给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等。应重点预测建设项目生产运行阶段正常工况和非正常工况等情况的环境影响。
（4）明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性。
（5）以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。
（6）对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。
本工程环境影响报告书旨在通过项目所在地周围环境现状调查以及项目在生产过程中可能造成二次污染及其对周围环境影响的评价，了解和分析项目所在地周围目前的环境质量现状及拟建项目对周围环境的影响程度，提出避免或减少环境污染的对策与措施，从环保角度对工程建设的环境可行性进行论证，为环境管理提供科学依据。通过对建设项目环境影响的评价，使本工程建设及生产运行所产生的经济和社会效益得到充分发挥，对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。
编制思路
本次环评对项目的建设内容、工艺流程、建设规模、产品方案、产排污情况等进行了梳理及对比分析，做到条理清楚、脉络分明、详略得当、重点突出，充分突出项目建设特点和排污特征，使得项目总体评价结论清晰明了，真实可信。
[bookmark: _Toc63101322][bookmark: _Toc243556036][bookmark: _Toc158063106][bookmark: _Toc157949193][bookmark: _Toc161045954][bookmark: _Hlk175842971][bookmark: _Toc324695017]评价内容与重点
评价内容
本项目环境影响评价的主要内容包括：概述、总论、工程分析、区域环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、污染防治对策和措施、环境经济损益分析、环境管理与监测计划、结论与建议等。
评价重点
根据评价区域的环境特征和本项目的工程特点，本次评价将以下专题作为评价的重点内容：
（1）工程分析
结合工艺过程，对物料、水进行平衡计算，并类比相似生产企业实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。
（2）环境影响预测及评价
结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，综合考虑项目的污染源及污染物情况，重点分析对环境的影响程度和范围。
（3）污染防治措施及其可行性分析
根据工程“三废”及噪声排放特点，结合相似企业实际治理经验，对拟采取的治理措施可行性进行分析论证，并提出建议，确保拟建项目各污染物达标排放。
（4）环境风险评价
结合本项目生产工艺特点，分析确定各项目风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施，并编制应急预案。
评价方法
（1） [bookmark: _Hlk192153137][bookmark: OLE_LINK91]环境质量现状评价采用现状监测与资料调查法；工程分析中工艺及产污节点参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953.2-2026）进行分析；
（2） 环境空气、地下水、声环境影响预测采用模型预测法；
（3） 环境风险采用类比调查、风险概率分析和模型预测法；
（4） 污染防治措施论证参照同行业采用的技术，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》规定，论证采取的措施是否可行；
（5） 公众参与由建设方开展，采用环境信息网络公示和问卷调查方式后编制公参单行本，报告书评价采用其结论。
[bookmark: _Toc63101320][bookmark: _Toc243556037][bookmark: _Toc158063105][bookmark: _Toc157949192][bookmark: _Toc161045953]编制依据
任务依据
[bookmark: _Hlk192153250]（1）新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素建设项目生态环境影响评价委托书，2026.10；
[bookmark: _Hlk179903157]（2）新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素项目备案证，奎屯—独山子经济技术开发区经济社会发展局，备案证号：2608281013651217000229，项目代码：2608-651217-04-03-687861，2026年8月。
国家法律
（1） [bookmark: _Hlk192153635][bookmark: _Hlk160815567]《中华人民共和国生态环境法典》，2026年8月15日施行；
（2） 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正，2016年7月2日施行；
（3） 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订；
（4） 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正；
（5） 《中华人民共和国水土保持法》，2017年12月20日修订；
（6） 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26修正；
（7） 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26修正；
（8） 《中华人民共和国野生动物保护法》，2022年12月30日修订；
（9） 《中华人民共和国防沙治沙法》，2018年10月26日修订；
国务院行政法规及规范性文件
（1） 《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1；
（2） 《排污许可管理条例》（国令第736号），2021.3.1施行。
（3） 《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号），2010.12.21；
（4） 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（国发〔2018〕17号）；
（5） 《空气质量持续改善行动计划》，国发〔2023〕24号；
（6） 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28；
（7） 《地下水管理条例》（国务院令第748号），2021.12.1施行；
（8） 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），2021.12.28；
（9） [bookmark: OLE_LINK92]《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》；
（10） 《节约用水条例》（中华人民共和国国务院令第776号，2024.3.20发布）；
（11） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（12） 《固体废物信息化管理通则（2024版）》（环固管函〔2024〕104号）；
（13） 《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）；
（14） 《中国应对气候变化的政策与行动》（2021.10.27发布）；
（15） 《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）；
（16） 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（国务院2018.6.16发布）；
（17） 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11.7）。
[bookmark: _Hlk192154360]条例、部门规章、规范性文件及行动计划
（1） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日）；
（2） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日施行；
（3） 《排污许可管理办法》（部令第32号）2024.7.1施行；
（4） 《危险化学品目录》，国家安全生产监督管理总局等十部门，公告2022年第8号；
（5） 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号文件，2021年5月31日；
（6） 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，环办环评〔2020〕36号，2020年12月31日；
（7） 《危险废物转移管理办法》，生态环境部令第23号，2022年1月1日起施行；
（8） 《环境保护综合名录》（2021版）（环办综合函〔2021〕495号）；
（9） 《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部令第24号，2021年12月21日；
（10） 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；
（11） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日；
（12） 《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》（环办科财〔2020〕27号，2020年10月16日）；
（13） 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）（生态环境部令第11号，2019年12月20日）；
（14） [bookmark: _Hlk192154349]《国家危险废物名录（2025年版）》（2024年11月26日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号公布，自2025年1月1日起施行）；
（15） 《全面实行排污许可制实施方案》（环环评〔2024〕79号）；
（16） 《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）；
（17） 《国家污染防治技术指导目录（鼓励类）》（公示稿）》（生态环境部2024.12.26发布）；
（18） 《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（公告2024年40号）；
（19） 《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）；
（20） 《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）；
（21） 《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》（环大气〔2024〕6号）；
（22） 《2023年国家先进污染防治技术目录（固体废物和土壤污染防治领域）》（环办科财函〔2024〕27号）；
（23） 《2022年国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（环办科财函〔2022〕500号）；
（24） 《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》（公告2016年第75号）；
（25） 《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）；
（26） 《关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》的通知》（发改产业〔2022〕200号）；
（27） [bookmark: _Hlk192157706]《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）
（28） 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；
（29） 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》；
（30） 《大气污染物与温室气体融合排放清单 编制技术指南（试行）》（环办大气函〔2024〕28号）；
（31） 《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；
[bookmark: _Hlk192155237]地方条例、规章、文件及标准
（1） 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2017.1.1；
（2） 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防控工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；
（3） 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号）；
（4） 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号），2018年11月30日发布，2019年1月1日实施；
（5） [bookmark: _Hlk192155251]《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件》（新环环评发〔2024〕93号）；
（6） 《新疆维吾尔自治区2025年空⽓质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）；
（7） 《自治区党委自治区人民政府印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（2022.8.24发布）；
（8） 《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水污染防治法>办法（2023年修订）》（2023.3.29发布）；
（9） 《建筑施工工地扬尘防治标准》（XJJ119-2020）；
（10） 《新疆维吾尔自治区生活用水定额》；
[bookmark: _Hlk192156442]相关规划文件
（1） 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
（2） 《新疆生态环境保护“十四五”规划》；
（3） [bookmark: _Hlk192156448]《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》；
（4） 《奎屯-独山子经济技术开发区化工产业集中区国土空间规划（2022-2035年）》；
（5） 《奎屯-独山子经济技术开发区奎东特色产业园控制性详细规划》。
[bookmark: _Hlk192156616][bookmark: _Hlk192157774]环评技术导则、规范及编制要求
[bookmark: _Hlk192156654][bookmark: _Hlk192156625]编制技术导则
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（6） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
（7） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
[bookmark: _Hlk160206692][bookmark: _Hlk160206722]技术规范及指南
（1） 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（2） 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（3） 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（4） 《工业企业噪声控制技术规范》（GB/T 50087-2013）；
（5） 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
（6） 《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）
（7） 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年第24号公告）；
（8） 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；
（9） 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953.2-2026）
（10） 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；
（11） 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；
（12） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（13） 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；
（14） 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
（15） 《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）；
（16） 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；
（17） 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；
（18） 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499 -2020）；
（19） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，（公告2017年第43号，2017年9月1日）；
（20） 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209-2021）；
（21） 《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范总则（试行）》（HJ 944-2018）；
（22） 《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）；
（23） 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）。
项目相关文件和引用资料
（1） 《新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素建设项目可行性研究报告》，生特瑞（河北）工程设计有限公司，2026.8；
（2） 环境监测资料；
（3） 《百万吨级农产品合成生物学智造项目岩土工程勘察报告》，新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司，2026.1；
（4） 建设单位提供《公参单行本》及其他相关资料。
[bookmark: _Toc157316867][bookmark: _Toc156053129][bookmark: _Toc156844635][bookmark: _Toc158063107][bookmark: _Toc161045955][bookmark: _Toc157949194][bookmark: _Toc243556038][bookmark: _Toc63101323][bookmark: _Toc25585760]环境影响识别与评价因子筛选
根据区域环境功能的要求与特征，并结合工程所处的地理位置、生产工艺和污染物排放特点，全面分析建设项目对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。在分析掌握环境影响因素的基础上，进一步筛选出评价因子。
[bookmark: _Toc11069838]环境影响因素识别
施工期
施工期主要环境影响因素见表2.4–1。
[bookmark: _Ref11074599][bookmark: _Ref12292355]表2.4–1  施工期主要环境影响因素
	序号
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	1
	环境空气
	土地平整、挖掘，土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	
	施工车辆尾气、炊事燃具使用
	NOx、SO2

	2
	水环境
	施工人员生活污水等
	COD、BOD、SS

	3
	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	4
	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	
	土石方、建材堆存
	占压土地等



运营期
新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素项目生态环境影响报告书
拟建项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染物，将相应对厂址周围的环境空气、地表水、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，拟建项目运营期环境影响因子识别情况详见表 2.4–2。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\120839429\Image\Group\VLXFIVVB2PLB2$QD5YTQ6HT.jpg]352乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\120839429\Image\Group\VLXFIVVB2PLB2$QD5YTQ6HT.jpg]353乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

[bookmark: _Ref155948974][bookmark: _Hlk160184299]表 2.4–2  项目营运期环境影响因素及污染因子识别一览表
	生产环节
	环境要素

	
	环境空气
	声环境
	水环境
	一般固废
	危险废物
	土壤环境
	环境风险

	[bookmark: _Hlk243906703]开棉
	颗粒物
	中、高频噪声
	/
	废包装、废布袋
	/
	/
	/

	酯化
	硫酸、NO2
	中、高频噪声
	/
	/
	/
	硫酸、硝酸
	硫酸、硝酸

	水洗
	硫酸、NO2
	中、高频噪声
	/
	/
	/
	/
	/

	煮洗
	/
	中、高频噪声
	煮洗废水
	/
	/
	/
	/

	混同
	/
	中、高频噪声
	混同废水
	/
	/
	/
	/

	脱水
	酒精
	中、高频噪声
	/
	/
	/
	/
	酒精

	酒精回收
	酒精
	中、高频噪声
	蒸馏废水
	/
	/
	/
	酒精

	尾气吸收
	硫酸、NO2
	中、高频噪声
	喷淋废水
	/
	/
	/
	硫酸、NO2

	酒精罐区
	酒精
	中、低频噪声
	/
	/
	/
	/
	酒精

	酸罐区
	硫酸、NO2
	中、低频噪声
	/
	/
	/
	硫酸、硝酸
	硫酸、硝酸

	备用锅炉
	SO2、NO2、颗粒物
	中、高频噪声
	/
	/
	/
	/
	/

	循环水系统
	/
	中、高频噪声
	循环水排水
	/
	/
	/
	/

	污水站
	NH3、H2S、臭气浓度、VOCs
	中、高频噪声
	全厂废水
	石膏
	污泥（暂定）
	
	

	质检化验室
	VOCs、氯化氢
	低频噪声
	实验室废水
	
	废试剂
废试剂包装
	/
	丙酮、苯、盐酸

	机械维修
	/
	中、低频噪声
	/
	/
	废机油
废机油桶
	废机油
	废机油

	危废贮存库
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	办公生活
	/
	/
	生活污水
	生活垃圾
	
	/
	//




[bookmark: _Toc11069839]评价因子筛选
[bookmark: _Hlk193104408]根据工程排污特征及厂址所在区域的环境状况，选择对环境影响较大以及本工程的特征污染因子，同时考虑区域环境质量状况及各类污染因子的相应控制标准，确定以下因子作为本项目的现状及影响评价因子，见表2.4–3。
[bookmark: _Ref9607649][bookmark: _Ref11074624][bookmark: _Hlk192685368]表2.4–3  评价因子确定表
	[bookmark: _Hlk192685460][bookmark: _Hlk192685375][bookmark: _Hlk193104420]评价要素
	评价时段
	评价因子

	环境空气
	施工期环境影响分析
	颗粒物、VOCs

	
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、
TSP、氨、硫化氢、NMHC、硫酸

	
	[bookmark: _Hlk209519609]影响评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、NMHC、硫酸、TSP

	
	非正常排放
	SO2、NO2、颗粒物

	
	总量控制
	SO2、NOx、颗粒物、VOCs

	地表水
	现状评价
	水温、pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、铅、镉、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群

	地下水
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、铅、铜、锌、氨氮、六价铬、氰化物、总硬度、硫化物、石油类、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、汞、镉、铁、镍、铝、氟化物、总大肠菌群、细菌总数

	
	影响评价
	COD

	
	总量控制
	COD、氨氮

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响评价
	等效连续A声级

	土壤环境
	现状评价
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项+pH

	
	影响评价
	垂直入渗：COD

	固体废物
	固废影响
	一般固废、危险废物

	生态环境
	环境现状
	植被、动物、土壤

	
	影响评价
	生态影响分析

	环境风险
	影响评价
	硫酸、硝酸等


[bookmark: _Toc161045956][bookmark: _Toc158063108][bookmark: _Toc157949195]
[bookmark: _Toc243556039]环境功能区划及执行标准
环境功能区划
（1）环境空气质量功能区划
根据《奎东特色产业园区总体规划（2012-2030）》及规划环评、《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类方法，项目区属于一般工业区，环境空气质量功能区类别为二类区。
（2）地表水环境质量功能区划
根据《中国新疆水环境功能区划》，奎屯市主要地表水体为奎屯河和泉沟水库，规划为Ⅲ类水体。 
根据《奎东特色产业园区总体规划（2012-2030）》及规划环评、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水域功能和标准分类，园区地表水（干渠）体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
（3）地下水环境功能区划
根据《奎东特色产业园区总体规划（2012-2030）》及规划环评、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中地下水质量分类，评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
（4）声环境功能区划
根据《奎东特色产业园区总体规划（2012-2030）》及规划环评、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，规划的工业用地划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境标准功能区。
（5）生态环境功能区划
根据《新疆生态功能区划》（2005版本），项目区域隶属于“Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区-26乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区”。
（6）土壤环境
本项目位于奎东特色产业园内，占地类型为园区规划的三类工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）第二类用地标准。
[bookmark: _Toc11069841]环境质量标准
环境空气
[bookmark: _Hlk160035160]常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准；非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》详解中取值要求；特征污染物NH3、H2S、硫酸执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的参考浓度限值标准。具体标准值见表2.5–3。
[bookmark: _Ref17977396][bookmark: _Hlk160035177][bookmark: _Ref9607812]表2.5–3  大气环境质量标准
	标准号及名称
	污染物浓度限值

	
	名称
	取值时间
	标准值μg/m3

	《环境空气质量标准》
（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级
	SO2
	1小时平均
	500

	
	
	24小时平均
	150

	
	
	年平均
	60

	
	NO2
	1小时平均
	200

	
	
	24小时平均
	80

	
	
	年平均
	40

	
	PM10
	24小时平均
	150

	
	
	年平均
	70

	
	PM2.5
	24小时平均
	75

	
	
	年平均
	35

	
	O3
	1小时平均
	200

	
	
	日最大8小时评价
	160

	
	CO
	1小时平均
	10mg/m3

	
	
	24小时平均
	4mg/m3

	
	TSP
	24小时平均
	200

	
	
	年平均
	300

	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	NH3
	1小时平均
	200

	
	H2S
	1小时平均
	10

	
	硫酸
	1小时平均
	300

	
	
	24小时平均
	100

	《大气污染物综合排放标准详解》
	非甲烷总烃
	一次值
	2mg/m3



地下水环境
[bookmark: _Ref10040559][bookmark: _Ref10040550]本项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对区域地下水进行评价，标准值见表2.5–4。石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准为≤0.05mg/L。
[bookmark: _Ref11350689][bookmark: _Hlk192686743]表2.5–4  地下水环境质量标准（Ⅲ类）单位：mg/L
	[bookmark: _Hlk192686748]序号
	项目名称
	标准限值
	序号
	项目名称
	标准限值

	1 
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	2 
	挥发性酚类
	≤0.002

	3 
	铅
	≤0.01
	4 
	亚硝酸盐氮
	≤1.00

	5 
	铜
	≤1.00
	6 
	溶解性总固体
	≤1000

	7 
	锌
	≤1.00
	8 
	耗氧量（CODMn）
	≤3.0

	9 
	氨氮
	≤0.5
	10 
	汞
	≤0.001

	11 
	六价铬
	≤0.05
	12 
	镉
	≤0.005

	13 
	氰化物
	≤0.05
	14 
	铁
	≤0.3

	15 
	总硬度
	≤450
	16 
	镍
	≤0.02

	17 
	硫酸盐
	≤250
	18 
	铝
	≤0.2

	19 
	硫化物
	≤0.02
	20 
	氟化物
	≤1.00

	21 
	石油类
	0.05
	22 
	总大肠菌群
	≤3.0MPN/100mL

	23 
	氯化物
	≤250
	24 
	细菌总数
	≤100CFU/mL

	25 
	硝酸盐（以N计）
	≤20
	
	
	



声环境
根据项目所在区域环境功能区划分，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类环境噪声限值，昼间65dB（A），夜间55dB（A），环境噪声限值具体标准值见表2.5–5。
[bookmark: _Ref11350842]表2.5–5  声环境质量标准
	适用区域
	标准值dB(A)
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	环境噪声
	65
	55
	GB3096-2008中3类



土壤环境
厂界内土壤应满足《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，具体标准值表2.5–6。


[bookmark: _Ref12292385][bookmark: _Hlk192686762]表2.5–6  建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg
	[bookmark: _Hlk192686772]序号
	监测项目
	第二类筛选值
	序号
	监测项目
	第二类筛选值
	序号
	监测项目
	第二类筛选值

	1
	pH值
	-
	17
	二氯甲烷
	616
	33
	甲苯
	1200

	2
	砷
	60
	18
	1,2-二氯丙烷
	5
	34
	间二甲苯
+对二甲苯
	570

	3
	镉
	65
	19
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	35
	邻二甲苯
	640

	4
	六价铬
	5.7
	20
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	36
	硝基苯
	76

	5
	铜
	18000
	21
	四氯乙烯
	53
	37
	苯胺
	260

	6
	铅
	800
	22
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	38
	2-氯酚
	2256

	7
	汞
	38
	23
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	39
	苯并[a]蒽
	15

	8
	镍
	900
	24
	三氯乙烯
	2.8
	40
	苯并[a]芘
	1.5

	9
	四氯化碳
	2.8
	25
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	41
	苯并[b]荧蒽
	15

	10
	氯仿
	0.9
	26
	氯乙烯
	0.43
	42
	苯并[k]荧蒽
	151

	11
	氯甲烷
	37
	27
	苯
	4
	43
	䓛
	1293

	12
	1,1-二氯乙烷
	9
	28
	氯苯
	270
	44
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	13
	1,2-二氯乙烷
	5
	29
	1,2-二氯苯
	560
	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	14
	1,1-二氯乙烯
	66
	30
	1,4-二氯苯
	20
	46
	萘
	70

	15
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	31
	乙苯
	28
	
	
	

	16
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	32
	苯乙烯
	1290
	
	
	



[bookmark: _Toc11069842][bookmark: _Hlk192861076]污染物排放标准
废气
[bookmark: _Hlk191395373]有组织废气中：开棉废气、酸性废气、含酒精废气、化验室废气、危废库废气、污水站废气中颗粒物、NMHC排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，并参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》纤维素醚企业绩效引领性指标，颗粒物、NMHC、TVOC按照10、60mg/m3（3kg/h）进行管控。锅炉废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3大气污染物特别排放限值。污水站氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准。
无组织废气中：厂界颗粒物、硫酸雾、NOx、NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准；厂内NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。
具体排放标准限值见表2.5–9。
[bookmark: _Ref14103947][bookmark: _Hlk160027084][bookmark: _Hlk160202251]表2.5–9  大气污染物排放执行标准
	[bookmark: _Hlk193105380]污染源
	污染物
	限值
	执行标准

	
	
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	

	开棉废气
	颗粒物
	3.5
	120
按10管控
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

	酸性废气
	硫酸雾
	1.5
	45
	

	
	NOx
	0.77
	240
	

	含酒精废气
	NMHC
	10
按照3管控
	120
[bookmark: OLE_LINK104]按照60管控
	

	化验室废气
危废库废气
	NMHC
	
	
	

	
	HCl
	0.26
	100
	

	锅炉废气
	SO2
	/
	150
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3
大气污染物特别排放限值

	
	NOx
	/
	50
	

	
	颗粒物
	/
	20
	

	
	烟气黑度
	≤1级
	

	污水站废气
	NMHC
	10
按照3管控
	120
按照60管控
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

	
	NH3
	/
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）表2二级

	
	H2S
	/
	0.33
	

	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	

	[bookmark: _Hlk243917037]无组织废气
	颗粒物
	/
	1
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

	
	硫酸雾
	/
	1.52
	

	
	NOx
	/
	0.12
	

	
	HCl
	/
	0.26
	

	
	NMHC
	/
	4
	

	
	
	/
	6（1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	/
	20（任意一次浓度值）
	

	
	H2S
	/
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）表1新建二级

	
	NH3
	/
	0.06
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	



[bookmark: _Ref176255593][bookmark: _Hlk193105391][bookmark: _Hlk160631031][bookmark: _Hlk160631012]废水
[bookmark: _Hlk193105415]本项目废水经厂区内污水处理站预处理后达到纳管标准后送入奎屯东郊污水处理厂处理，具体标准值见表2.5–10。
[bookmark: _Ref74657358][bookmark: OLE_LINK41]表2.5–10  水污染物排放限值  单位：mg/L
	[bookmark: OLE_LINK162]序号
	污染因子
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4
	本项目
执行值

	1
	pH
	6.5~9.5
	6~9
	6~9

	3
	CODCr
	500
	500
	500

	2
	BOD5
	350
	300
	300

	5
	氨氮
	45
	--
	45

	4
	SS
	400
	400
	400

	6
	总氮
	70
	--
	70

	7
	总磷
	8
	[bookmark: OLE_LINK161]--
	8

	8
	硫酸盐
	400
	--
	400

	9
	石油类
	15
	20
	15



噪声
施工期产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准，建筑施工场界环境噪声排放限值，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表2.5–11。
[bookmark: _Ref14104053]表2.5–11  噪声排放标准
	标准名称及代号
	昼间标准值dB（A）
	夜间标准值dB（A）

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB 12348-2008）中的3类标准
	65
	55

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB 12523-2025）
	70
	55



固体废物污染控制标准
（1）根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。本项目的一般工业固体废物全部入库贮存，因此按照“三防”要求进行评价。
[bookmark: _Hlk193380280]（2）危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
[bookmark: _Hlk193380290]（3）危险废物的收集、贮存、运输过程执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求；
[bookmark: _Hlk193380309][bookmark: _Hlk160206704]（4）危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（部令第23号2021）进行监督和管理。
（5）固体废物环保标识执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单。
[bookmark: _Toc158063110][bookmark: _Toc157949197][bookmark: _Toc161045958][bookmark: _Toc243556041][bookmark: _Toc109667497]污染控制目标与环境保护目标
污染控制目标
基于本项目污染物产生情况及环境影响问题，根据评价区环境功能区的要求，确定本项目污染控制的目标。即：做到全过程最大限度地减少污染物排放，确保项目实施后污染物浓度达标排放和污染物总量控制指标“双达标”；采取有效事故安全防范及应急措施，使本项目的环境风险降低至最小。
具体目标如下：
（1）废气控制目标
对于本项目排放的废气，要充分做好治理措施论证，力争采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，并加大回收力度，最大限度减少排放量，不仅要确保废气中各类污染物达标排放，而且要满足大气环境质量的要求。
采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，最大限度减少排放量，确保项目排放的废气污染物达标排放、区域环境空气质量不因本项目的运行而降低环境空气质量等级。
（2）废水控制目标
采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，确保项目废水经厂内污水处理站处理满足排放标准后排放，经排水管网进入开发区污水处理厂进一步处理。做好防渗措施，确保地下水环境质量不受本项目的影响。
（3）噪声控制目标
采取有效的降噪措施，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。
（4）固体废物控制目标
固体废物实现分类处置，不对周围环境产生危害和二次污染；一般固废全部进仓入库，危险废物按照规范处置，厂区临时贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。
（5）环境风险污染控制目标
通过实施有效的事故预防与应急措施，最大限度降低事故风险，确保最大可信事故后果不对厂外环境造成显著影响，同时有效控制事故状态下废水、废气等污染物的排放。
（6）污染物排放总量控制目标
在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，减少污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。
环境保护目标
根据现场踏勘情况及相关资料，了解本项目厂址周围环境敏感点分布情况，确定本次评价的环境保护目标，经现场踏勘可知，项目所在区域及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等需特殊保护区域。本项目环境敏感保护目标见表2.7–1。
[bookmark: _Ref113471269][bookmark: _Hlk160620978][bookmark: _Hlk192688665][bookmark: _Hlk160830792]表2.7–1  主要环境保护目标一览表
	[bookmark: _Toc63101332][bookmark: _Toc11578143][bookmark: _Toc143514463][bookmark: _Toc11578072][bookmark: _Toc21788288][bookmark: _Toc11069892][bookmark: _Toc21529424][bookmark: _Toc21605312]保护类别
	环境保护目标
	与项目的相对位置及距离（m）
	规模（人）
	环境保护要求

	[bookmark: _Hlk207133946]环境空气
	
	
	
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	地下水
	潜水含水层
	/
	/
	建立地下水污染防控体系，不因本项目的运行持续污染区域地下水

	声环境
	/
	/
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准

	生态环境
	厂址区域及周边
	/
	/
	保护周边生态环境，维持生态系统功能的稳定性

	土壤环境
	建设用地
	/
	/
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值要求。

	环境风险
（大气）
	
	
	
	环境风险可接受

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环境风险
（地下水）
	潜水含水层
	/
	/
	建立地下水污染防控体系，不因本项目的运行持续污染区域地下水



[bookmark: _Toc161045970][bookmark: _Toc243556042][bookmark: _Toc158063122][bookmark: _Toc63101333][bookmark: _Hlk174356134][bookmark: OLE_LINK109]工程分析
[bookmark: _Toc243556043][bookmark: _Toc158063111][bookmark: _Toc161045959][bookmark: _Hlk174356116][bookmark: _Toc161045972][bookmark: _Toc158063124][bookmark: _Hlk193105480][bookmark: _Hlk193105532]工程概况
[bookmark: _Toc63101329][bookmark: _Hlk160832536]建设情况简述
项目名称：新疆昆仑华纳精细化工有限公司年产15000吨民用级硝化纤维素项目；
建设单位：新疆昆仑华纳精细化工有限公司；
[bookmark: _Hlk160729735]建设性质：新建；
[bookmark: _Toc21529420][bookmark: _Toc21605308][bookmark: _Toc21788284]工程投资：本项目总投资为20064.7万元。
占地面积：75600m2；
建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区化工产业集中区，中心地理坐标为：东经85°8′42.417″，北纬44°20′18.457″。项目所在区域地理位置见图4.1–1。
[bookmark: OLE_LINK146]劳动定员：新增劳动定员66人；
生产制度：实行生产班次采用三班三运转工作制，每班工作8小时，全年工作天数300天，年工作时间7200小时；
[bookmark: OLE_LINK71]分类管理：对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目分类管理汇总见表3.1–1。
[bookmark: _Ref175839977]表3.1–1  本项目分类管理名录执行汇总
	[bookmark: OLE_LINK4]《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017）
	《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》
	环评文件类型

	C2614有机化学原料制造
	二十三、化学原料和化学制品制造业26；
44基础化学原料制造261；
	报告书



[bookmark: _Toc161045962][bookmark: _Toc158063114][bookmark: _Toc21788285][bookmark: _Toc25585771][bookmark: _Toc290277431][bookmark: _Toc21529421][bookmark: _Toc290277082][bookmark: _Toc290276733][bookmark: _Toc432685683][bookmark: _Toc40050812][bookmark: _Toc21605309][bookmark: _Toc11069885]装置规模及产品方案
装置规模
[bookmark: _Hlk160199570]本项目建设2条硝化纤维素生产线，形成硝化纤维素生产能力15000t/a。
产品方案
产品方案见表3.1–2。


[bookmark: _Ref152842677][bookmark: _Hlk192860839]表3.1–2  项目产品方案表
	[bookmark: _Hlk223461101]序号
	产品名称
	规模
	状态
	包装方式
	储存地点
	最大贮存量
	运输方式

	[bookmark: _Hlk223461137]1
	硝化纤维素
	15000t/a
	白色或微黄色絮绒状固体
	桶装
	成品库
	4座成品库
每库9t
合计36t
	汽运



[bookmark: OLE_LINK73]目前，我国尚未发布工业用硝化纤维素的产品质量标准。建设单位根据下游产品生产需要，确定硝化纤维素规格为：含氮11.5~12.6%，含乙醇28~32%。
产品理化性质
硝化纤维素：分子式：(C6H7N3O11)n，熔点160~170℃，密度1.58~1.65g/cm3，硬度90~110（洛氏）。由于在硝化过程中的条件不同，硝化纤维素的含氮量不同，其溶解度、密度也随含氮量不同而异。自燃点170℃，闪点12.8℃（酒精）。无臭、无味，耐水、耐稀酸、耐弱碱和各种油类，不溶于水，溶于酯、丙酮等有机溶剂。硝化纤维素对人体有刺激性，而且暴露在空气中能自燃，遇到火星、高温、氧化剂以及大多数有机胺（如对苯二甲胺等），会发生燃烧和爆炸。
[bookmark: _Toc158063115][bookmark: _Toc161045963]建设内容
[bookmark: _Hlk160833556][bookmark: _Ref10048080]本项目建设内容见表3.1–3。
[bookmark: _Ref10134092][bookmark: _Ref36059415][bookmark: _Ref39062111][bookmark: _Hlk160027019][bookmark: _Hlk160624832]表3.1–3  工程组成表
	[bookmark: _Hlk192499150]类别
	名称
	建设内容
	备注

	[bookmark: _Hlk204940175]主体工程
	开棉车间
	将包装的精制棉进行梳解，再经梳解后开散的精制棉
通过气流输送至制化车间
	新建

	
	[bookmark: OLE_LINK65]酯化车间
	使用精制棉生产硝化纤维，包括酯化工序、水洗工序
	新建

	
	煮洗混同车间
	对硝化纤维素出产品进行煮洗，去除余酸，降低产品粘度
	新建

	
	脱水脱酒车间
	硝化纤维脱除水分，使用酒精置换水分再脱除酒精
	新建

	
	酒精精馏车间
	建设1套酒精蒸馏回收系统，回收量50t/d
	新建

	辅助工程
	办公楼
	钢筋混凝土框架结构三层建筑
	新建

	
	综合楼
	钢筋混凝土框架结构五层建筑，含中控室与消防控制室
	新建

	
	职工食堂
	单层民用建筑
	新建

	
	辅助车间
	单层建筑，含化验室、备件库、维修间
	新建

	
	门卫
	建设2座单层门卫室
	新建

	公用工程
	给水工程
	厂内新建供水管道
	依托

	
	排水工程
	厂内新建排水管道
	新建

	
	供热工程
	新建厂内供热管道，新建1座锅炉房
配置1座10t/h备用燃气锅炉
	新建

	
	供电工程
	新建一座10kV配电室
	新建

	
	循环水站
	建设250m3/h×2循环水系统
	新建

	
	动力站
	新建2台7Nm3/min空压机、2台100Nm3/h制氮机
	新建

	
	冷冻站
	[bookmark: OLE_LINK75]配置1套7℃制冷机，使用R410A制冷剂
	新建

	
	消防泵水房及泡沫站
	建设1座消防水泵房及泡沫站，配2座3630m3消防水池
	新建

	环保工程
	废气
	开棉废气：布袋除尘器滤尘后经1根15m排气筒排放
	新建

	
	
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK67]酸性废气：碱液喷淋洗涤后后经1根15m排气筒排放
	新建

	
	
	酒精废气：水喷淋洗涤后后经1根15m排气筒排放
	新建

	
	
	锅炉废气：低氮燃烧，废气经1根15m排气筒排放
	新建

	
	
	污水站废气：封闭水池及污泥间，收集废气采用酸洗+生物滴滤处理后经1根15m排气筒排放。
	新建

	
	
	化验室废气：废气收集后经屋面排气筒排放。
	新建

	
	
	危废贮存库废气：收集废气经1根15m排气筒排放。
	新建

	
	废水
	厂内建设一座处理能力为1500m3/d的污水站，污水处理工艺为“综合调节+中和+沉淀+气浮+二级A/O”，处理后排入园区污水处理厂，生产废水排放口设置自动监测设施。
	新建

	
	固废
	建设一座90m2符合GB18597-2023要求的危废贮存库
	新建

	
	噪声
	采用减振+隔声方式降低噪声
	新建

	
	环境风险
	事故水池总容积1400m3，采取三级防控措施
	新建

	
	
	建设1250m3初期雨水池
	新建

	
	
	建设可燃气体、有毒气体报警设施
	新建

	储运工程
	酒精罐区
	95%酒精储罐
	立式 φ4500 H6000mm V=95m3
	3台
	新建

	
	
	废酒回收罐
	立式 φ4500 H6000mm V=95m3
	2台
	新建

	
	酸罐区
	硝酸储罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135 m3
	3台
	新建

	
	
	硫酸储罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135m3
	1台
	新建

	
	
	混酸储罐
	卧式φ3000×9000 V=60m3
	14台
	新建

	
	精制棉仓库
	建设1座1144m2精制棉仓库
	新建

	
	原料库
	[bookmark: OLE_LINK77]建设4座180m2原料库，存放产品包装用品
	新建

	
	[bookmark: OLE_LINK76]成品库
	建设4座180m2成品库，存放硝化纤维素成品
	新建

	依托工程
	给水工程
	依托园区水源与供水管网
	依托

	
	排水工程
	依托园区排水管网及园区规划11.5万m3/d污水处理厂
	依托

	
	供热工程
	[bookmark: OLE_LINK89]依托和山巨力热电厂配套4×240t/h蒸汽锅炉
0.75MPa过热水蒸汽
	依托

	
	供暖工程
	
	依托



[bookmark: _Toc11069889][bookmark: _Toc161045966][bookmark: _Toc158063118]物料能源消耗情况
主要原辅材料消耗及供应情况
[bookmark: _Hlk192690253][bookmark: _Hlk160834286]本项目主要原辅材料消耗情况见表3.1–4。
[bookmark: _Ref239777950][bookmark: _Hlk192860895]表3.1–4  主要生产原辅材料消耗情况表
	序号
	名称
	消耗量t/a
	形态
	包装形式
	贮存地点
	贮存量t
	来源
	运输方式

	1 
	精制棉
	7500
	固体
	吨袋
	仓库
	180
	外购
	汽运

	2 
	硝酸
	6800
	液体
	储罐
	仓库
	611.05
	外购
	汽运

	3 
	硫酸
	2555
	液体
	储罐
	储罐区
	745.2
	外购
	槽车

	4 
	95%乙醇
	4774.56
	液体
	储罐
	储罐区
	800
	外购
	槽车



其他物料使用情况
本项目所涉及的其他物料主要为各类化验试剂，贮存于化验室试剂间内。其使用贮存情况见表3.1–5
[bookmark: _Ref239777867]表3.1–5  其他物料消耗情况表
	序号
	名称
	消耗量
	形态
	包装形式
	贮存量
	来源
	运输方式

	1 [bookmark: _Hlk241054812]
	丙酮（AR）
	150L/a
	液体
	瓶装
	4×5L
	外购
	汽运

	2 
	苯（AR）
	15L/a
	液体
	瓶装
	[bookmark: OLE_LINK86]5L
	外购
	汽运

	3 
	盐酸（36%AR）
	80L/a
	液体
	瓶装
	10L
	外购
	汽运

	4 
	无水乙醇（AR）
	200L/a
	液体
	瓶装
	20L
	外购
	汽运

	5 
	氢氧化钠
（固体AR）
	15kg/a
	液体
	瓶装
	3kg
	外购
	汽运



生产用原辅材料危险特性






[bookmark: _Ref222855777][bookmark: _Hlk160625282][bookmark: _Hlk160629926]表3.1–6  原辅材料危险特性一览表
	序号
	物料名称
	危险性类别
	相态
	密度
	沸点
℃
	凝点
℃
	闪点
℃
	接触限值
mg/m3
	爆炸极限
v%
	危害特性

	
	
	
	
	水＝1
	空气=1
	
	
	
	
	
	

	1
	硝酸
	氧化性液体，类别3；皮肤腐蚀/刺激,类别1A；严重眼损伤/眼刺激,类别1
	液
	1.50
	-
	86
	-42
	无意义
	-
	无意义
	强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

	2
	硫酸
	皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1
	液
	1.83
	-
	330
	10.5
	无意义
	-
	无意义
	遇水大量放热，可发生沸溅。与易
燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素
等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	3
	乙醇
	易燃液体，类别2
	液
	0.79
	-
	78.3
	-114.1
	12
	-
	3.3~19
	遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。与硫酸、硝酸、盐酸等强酸发生剧烈反应。

	4
	硝化纤维素（含氮≤12.6%，含乙醇≥25%）
	易燃固体，类别1
	固
	1.66
	-
	无资料
	160~170
	12.8
	-
	无资料
	暴露在空气中能自燃。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂和大多数有机胺接触能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。通常加乙醇、丙酮或水作润湿剂，润湿剂干燥后，容易发生火灾。

	5
	丙酮
	易燃液体,类别2；严重眼损伤/眼刺激,类别2；特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）
	液
	0.80
	-
	56.5
	-94.6
	-20
	LD50：5800
[bookmark: OLE_LINK84]mg/kg（大鼠经口）；20000
mg/kg（免经皮）；LC50：无资料
	2.5~13.0
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	6
	苯
	易燃液体，类别2；皮肤腐蚀/刺激，类别2；严重眼损伤/眼刺激，类别2；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别1A；特异性靶器官毒性-反复接触，类别1；吸入危害,类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害,类别3；
	液体
	0.88
	-
	80.1
	5.5
	-11
	LD50：3306
mg/kg（大鼠经口）；48mg/kg（小鼠经皮）；LC50：31900
mg/m3，7小时（大鼠吸入）
	1.2~8
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	7
	盐酸
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别2；
	液体
	1.2
	-
	108.6
	-114.8
	无意义
	-
	无意义
	能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

	8
	氢氧化钠
	皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1
	固体
	2.12
	-
	1390
	318.4
	无意义
	-
	无资料
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。








[bookmark: _Ref223365350]燃料动力消耗及供应情况
本项目燃料动力消耗及供应见表3.1–7。
[bookmark: _Ref243849300][bookmark: OLE_LINK26]表3.1–7  项目燃料动力消耗及供应情况表
	序号
	能源名称
	单位
	需要量
	来源

	1 
	新鲜水
	m3/a
	214104.06
	园区供水管网

	2 
	电
	万kWh/a
	548.8
	园区供电系统

	3 
	蒸汽
	t/a
	61600
	和山巨力热电厂

	4 
	天然气
	万Nm3/a
	28.8
	园区天然气管网

	5 
	循环水
	m3/h
	500
	厂区新建循环水站

	6 
	压缩空气
	Nm3/min
	38
	厂内新建动力站

	7 
	氮气
	Nm3/min
	67
	厂内新建动力站



[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]园区天然气成分分析见表3.1–8。
[bookmark: _Ref239781512]表3.1–8  天然气成分分析
	序号
	组份
	Mol%数值
	单位

	1
	甲烷
	94.3339
	mol%

	2
	乙烷
	2.8806
	mol%

	3
	丙烷
	0.4942
	mol%

	4
	异丁烷
	0.077
	mol%

	5
	正丁烷
	0.1005
	mol%

	6
	异戊烷
	0.0357
	mol%

	7
	正戊烷
	0.0302
	mol%

	8
	己烷
	0.0681
	mol%

	9
	氮气
	1.0054
	mol%

	10
	二氧化碳
	1.0544
	mol%

	11
	一氧化碳
	/
	

	12
	一氧化碳
	/
	

	13
	氦气
	/
	

	
	合计
	100
	mol%

	序号
	物性参数
	指标
	

	1
	总硫
	1.45
	mg/m³

	3
	水露点（℃）
	-16.94
	℃

	4
	烃露点（℃）
	12.30
	℃

	5
	相对密度
	0.5866
	

	6
	高位发热量
	37.7431
	MJ/m³

	7
	低位发热量
	34.0428
	MJ/m³


[bookmark: _Toc161045967][bookmark: _Toc158063119][bookmark: _Hlk160834451]
主要设备
设备选用原则
本项目设备选型以达到目前国内先进水平为目标，以安全、节能、可靠为准则。
1）根据生产工程量需要，本项目选取与产能匹配的设备。
2）为提高产品质量，工艺设备选用国内先进可靠高档的设备，便于配件维修维护，也使项目建成后达到国内先进水平。
3）设备选型时考虑其通用性，并适当留有余地，以使在今后激烈的市场竞争中提高应变能力。
4）设备应符合节能、高效、安全、对环境污染小的基本要求。
5）关键设备实现机械化、自动化，提高劳动效率。
6）针对于洁净度要求较为严格的产品，设备内部采用抛光处理或者衬塑。
本项目所需用的非标准定型设备，均选取高标准高质量产品对非标准设备制造，符合设备制造方面的有关规定，对压力容器设备还应遵循《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）及修改单的规定，这样有利于标准零部件的选用，又提高了材料及配件的标准化程度。
主要设备比对
主要设备汇总
本项目主要生产设备汇总见表3.1–9。
[bookmark: _Ref153893700]表3.1–9  主要设备一览表
	序号
	工序
	设备名称
	规格型号
	数量
（台/套）

	1 
	开棉车间
	抓棉机
	L×W×H=4380×1590×1561mm
	2

	2 
	综合车间
	预酯化器
	φ1600×1916×8mm；V=2.42m3
	2

	3 
	
	后酯化器
	φ1800×7353×8mm；V=15m3
	2

	4 
	
	压力煮洗桶
	φ3200×7354×12 V=37m3；P=30~37kw
	16

	5 
	
	混同槽
	φ5000×6160×12 V=109.4m3；P=30kw
	8

	6 
	
	驱酸离心机
	3990×2000×1530 1.0~1.5t/h
	2

	7 
	
	混酸高位槽
	φ1400×2200×10；V=2.8m3
	2

	8 
	
	硝化棉浆槽
	φ2000×2560×10；V=7m3
	2

	9 
	
	废酸缓冲槽
	φ1400×2000×10；V=2.8m3
	2

	10 
	
	热水槽
	φ4340×7860×6；V=80m3
	4

	11 
	脱水脱酒包装车间
	脱水推料离心机
	L×W×H=3127×1700×19551.0~1.5t/h
	2

	12 
	
	驱水推料离心机
	L×W×H=3127×1700×1955 1.0~1.5t/h
	2

	13 
	
	酒棉槽
	φ1600×1200×4 转速62r/min P=4kw
	2

	14 
	
	浓酒高位槽
	φ1950×5500 V=14.4m3
	1

	15 
	
	废酒地下槽
	3000mm×1500×1400mm
	1

	16 
	[bookmark: OLE_LINK14]酒精回收
	酒精精馏塔
	φ630×14300mm
	1

	17 
	
	尾气吸收塔
	φ1200×10000mm
	1

	18 
	
	回流罐
	立式 φ800×2462 V=1m3
	1

	19 
	
	冷凝器
	φ450×3000 F=30m2
	1

	20 
	酒精罐区
	95%酒精储罐
	立式 φ4500 H=6000mm V=95m3
	2

	21 
	
	95%酒精回收储罐
	立式 φ4500 H=6000mm V=95m3
	1

	22 
	
	废酒回收罐
	立式 φ4500 H=6000mm V=95m3
	1

	23 
	酸罐区
	硝酸罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135m3
	3

	24 
	
	硫酸罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135m3
	1

	25 
	
	混酸储罐
	卧式φ3000×9000 V=60m3
	14

	26 
	
	预留酸罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135m3
	1

	27 
	动力站
	制冷机
	5850×2150×2650mm
制冷量2326kW
	1

	28 
	
	凉水塔
	[bookmark: OLE_LINK112]12100×3650×5500 Q=500m3/h
	1

	29 
	
	燃气锅炉（备用）
	10t/h
	1

	30 
	
	空压机
	7Nm3/min
	2

	31 
	
	制氮机
	100Nm3/h
	2


[bookmark: _Toc21529422][bookmark: _Toc161045968][bookmark: _Toc21788286][bookmark: _Toc63101330][bookmark: _Toc158063120][bookmark: _Toc21605310][bookmark: _Ref10134132]
总图布置
总平面布置的原则
本项目总图设计依据厂区的地理位置，交通运输、地形、地质、气象等条件，在遵循国家消防、安全、卫生等规范及工业企业总平面设计规定的前提下，本着利于生产，方便管理，确保安全，保护环境，考虑发展和预留，节约用地的原则布置全厂总平面布局，主要布置原则如下：
（1）满足现行国家规范规定；
（2）操作管理方便，工程管线短捷，节省工程投资；
（3）公用工程设施布置合理；
（4）功能分区明确，合理组织人流和货流，缩短运距，减少交叉干扰；
（5）合理使用土地，考虑发展和预留。
平面布置
新疆昆仑华纳精细化工有限公司总占地面积为 75600 平方米。结合厂址现状，在满足装置生产要求的条件下，布局力求紧凑、完整、合理，并与开发区总体规划相协调。
符合防火、防爆、卫生标准及规范的要求，注意主导风向，为工厂安全生产创造有利条件。
生产装置尽可能露天化、联合集中布置，力求缩短装置之间的管路距离，生产及辅助生产建构筑物在条件许可时应合并建筑，节约用地。
竖向布置
1）竖向布置原则
竖向布置应满足生产区内外道路运输与装卸的要求，合理利用厂区自然地形，尽量减少土（石）方量，使厂区既有利于排水，又不受洪水侵袭和雨水冲刷，合理考虑建、构筑物基础埋设深度，在同一期施工中力争使填挖方数量达到经济平衡。
2）竖向布置方式
根据厂区自然地形平缓，结合厂区整体布局及整体排水方向及最终汇水点位置，设计为整体由厂区东向西方向排放，便于自流汇入厂区污水处理站。
3）场地排水方式
根据厂区总体布局和积水点位置确定，场地雨水排水利用道路坡度将雨水汇集由管道输送排至消防废水及初期雨水池后汇集于厂区污水处理，处理达标后统一排出。
4）土石方工程量
本工程拟建场地平整项目只需对部分区域进行细部平整即可，地面设计坡度不小于3‰，场地平整土方量少。
工厂绿化
工厂绿化不但能改善厂区生态环境，净化空气，在美化亮化厂区环境景观的同时给员工创造一个好的生产生活环境，而且还有利于员工身体健康和产品质量的提高。
本项目绿化主要集中布置在生产装置附近、道路两侧。散发可燃气体的建、构筑物附近，宜种植含树脂少、水分多、不宜燃烧的树种；发出强烈噪声的装置，宜种植树叶茂密的乔木、灌木，并高低搭配形成隔声绿带。
道路绿化宜采用树池绿化，转弯处可采用色彩夺目花卉或景观等展示空间动向，同一条道路的行道树宜采用抗性强、树干挺直的单一树种。绿化树种，应根据当地情况，可选用耐旱无污染的植物。
[bookmark: _Ref71881366]

[bookmark: _Toc243556044]工程分析
工艺原理及工艺路线分析
生产工艺原理
[bookmark: OLE_LINK120]工业上以“混酸硝化—煮洗混同处理”为生产硝化纤维素的核心流程。本小节从三方面介绍硝化纤维素生产的工艺原理。
（1）反应原理
硝化纤维素的生产本质上是纤维素大分子上的羟基与硝酸的酯化反应，纤维素（β-1,4-糖苷键连接的多糖）分子链上的羟基（-OH）与硝酸发生酯化，生成纤维素硝酸酯，并放出水。反应式为：
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK116]C6H7O2(OH)3 + nHNO3﹦C6H7O2(OH)3‐n(ONO2)n+nH2O   [1]
纤维素分子中的羟基与硝酸的反应机理为：
[bookmark: OLE_LINK118]ROH+HONO2 → RONO2 + H2O   [2]
[bookmark: OLE_LINK119]“硝化反应”和“硝酸的酯化反应”形式上都引入硝基（-NO2），但反应的实质不同：前者是烃分子中的H被-NO2所取代，产物为硝基化合物，后者是硝酸与纤维素分子中的醇羟基发生酯化反应，两种反应产物的结构简式也有明显的不同，硝基化合物为R-NO2，硝酸酯为R-O-NO2，-NO2连在氧原子上。
（2）加入硫酸的作用
硝化纤维素生产中，硝酸的作用是提供硝基，而硫酸的作用主要有以下四点：
①产生硝化活性物种——硝酰正离子（NO2+）
硫酸是强酸，能使硝酸质子化并脱水，生成强亲电试剂硝酰正离子，硝酰正离子是进攻纤维素羟基、形成硝酸酯的活性物种。
HNO3 + H2SO4 → NO2+ + HSO4- + H2O   [3]
②吸收反应生成的水，促进硝化反应进行
纤维素与硝酸酯化时会生成水（反应原理见式[1]），浓硫酸具有强吸水性，能吸收生成的水，使化学平衡向生成硝酸酯的方向移动，提高硝化程度。
③使纤维素溶胀，提高硝化均匀性
硫酸能破坏纤维素分子间的氢键，使纤维发生溶胀，结构变松散，有利于混酸向纤维内部渗透，从而使硝化反应更均匀、取代度更高。
④维持体系酸性和硝化能力
硫酸作为脱水剂和强酸，可以防止硝酸被生成的水稀释，保持混酸较强的硝化能力。
（3）煮洗混同处理的作用
硝化反应在混酸体系中进行，反应结束后，产物纤维的孔隙与表面仍不可避免地残留少量游离酸，同时纤维素在强酸和氧化条件下还可能生成醛基、羧基等不稳定基团及低硝化度副产物。上述物质若不加以清除，将在贮存过程中引发以下连锁反应：
①残留酸催化硝酸酯水解。游离酸可催化硝酸酯键（-O-NO2）缓慢水解断裂，释放出氮氧化物（NO、NO2）及硝酸、亚硝酸等酸性产物。
②分解产物具有自催化作用。新生成的酸性、氧化性分解产物会反过来加速其余硝酸酯的分解。如此循环往复，分解速率随时间的推移呈自行加速之势，此即所谓的“自催化分解”。
③分解为放热过程，热量积聚导致温升。硝酸酯分解系放热反应。在自催化作用下，若物料体积较大、热量不能及时散逸，体系温度将逐渐升高；而温升又进一步加快分解速率，形成“分解—产酸—升温—加速分解”的正反馈，最终可能达到物料的自燃温度，甚至引发爆燃。
④不稳定基团降低热稳定性。硝化过程中纤维素分子链上引入的醛基、羧基等结构缺陷，使产物对热与酸更加敏感，进一步缩短其安全贮存期限。
综上，煮洗混同处理的作用在于去除硝化纤维素中所夹带的游离酸及不稳定杂质，使其在贮存与使用过程中具备稳定的化学性质。
工艺路线选择
本项目工艺路线选择分析对比见表3.2–1。
[bookmark: _Ref239846187]表3.2–1  工艺路线选择总对比表
	对比维度
	间歇/半间歇釜式酯化工艺
	[bookmark: OLE_LINK121]连续化多级反应工艺

	操作方式
	分批操作，物料一次/分批加入釜中，反应完成后统一放出
	连续操作，进料、反应、分离、出料不间断，产品持续产出

	控制方式
	依赖人工控制，稳定性差、波动大
	远程自动控制，工艺参数精确固定

	安全性
	单釜持液量大，事故能量与释放量大；人工误操作、搅拌故障易形成“局部过热→反应失控→飞温”连锁反应，缺乏自动切断手段，风险极高。无自动联锁、人工全程手动控温、无紧急泄酸保护的老旧间歇釜属淘汰红线，政策明确不鼓励
	反应器持液量小，事故源头小；以DCS、SIS安全仪表＋超温紧急联锁快速响应，自动化降低人为失误，从工艺本质上规避飞温失控。《工业用硝化纤维素安全技术规范》（T/CCSAS002-2018）要求配套自动化、安全联锁、防爆、温控升级，改造方向明确指向连续化

	产品质量
	批次间波动，质量一致性差
	参数精确固定，产品纯度高、质量一致性好，利于下游稳定使用

	生产效率
	流程间断、反应时间长，单位时间产能低
	流程不间断、反应时间短，单位时间产能大

	环保性
	硫酸等物料消耗大，产生大量难处理的废酸和废水，末端治理成本高
	物料消耗低，废酸废水大幅减少，契合环保趋严监管趋势，降低治理投入

	经济性
	硫酸等物料消耗大、废酸废水处理费用高、产能低摊薄不足，整体运行成本高。
	物料消耗降低，废酸废水处理费用大幅减少；连续流程反应时间短、单位产能大，摊薄单位固定成本。

	管理便利性
	高度依赖人工操作与经验，现场操作人员多、管理链条长；批次波动大导致品控、质检管理复杂
	远程自动控制，减少现场人员暴露、压缩人员配置；参数固定、质量一致，品控质检大幅简化；已有合规先例，审批路径清晰

	技术人员
素质
	依赖操作人员个体经验，容错性差
	技工、设计院、技改厂家配套成熟，现场微调手段多，工艺容错空间大，运维和技改有保障



综上所述，本项目采用连续化多级反应工艺生产硝化纤维素。
硝化纤维素含氮量控制方法
[bookmark: OLE_LINK3]本项目生产的硝化纤维素含氮11.5%~12.6%，含酒精28%～32%，为民用硝化纤维素，其含氮量与军工级级硝化纤维素不同，两种产品的含氮量是由以下几个方面的工艺条件控制的：

	产品工艺条件
	民用硝化纤维素
	军用硝化纤维素

	混酸成分
	硝酸含量23±0.5%
水含量17.2~17.5%
	硝酸含量20~21%
含量为16~16.5%

	精制棉
	30#
	15#

	酯化温度
	36~40℃
	30~32℃

	棉酸质量比
	1:50~55
	1:40~45

	酯化时间
	相对较短
	相对较长
常需多级硝化或延长熟化期

	蒸煮
	高压蒸煮1~3.5小时
温度151℃，不加碱。
	常压碱煮35~40小时，温度95~100℃。需加碱(Na2CO3)。
再经细断处理、精洗。

	产品理化分析方法及理化指标
	[bookmark: OLE_LINK5]硝化纤维素含氮11.5%~12.6%
含酒精28%～32%
	军品硝化纤维素含氮量12.3~12.6%。细断度不大于70ml.
碱度0.2~0.5%
安定度、贝克曼、维也里7-7小时
粘度2.5~4.5恩氏度

	生产安定处理
	酸性≤0.08%
	要求含碱度



[bookmark: OLE_LINK106]生产工艺及产污环节
（1）开棉
精制棉包由库房运至开棉间，人工打开包装，将所用精制棉排列在开棉机中，启动开棉机进行梳解。梳解后开散的精制棉进入引风机的吸风管道中，与经空气预热器预热至80℃的热空气混合后，经引风机输送至酯化车间进行硝化纤维素生产。开棉废气经布袋除尘后排放。
（2）酯化
来自开棉车间的精制棉由风机输送至旋风分离器。来自罐区的混酸原料经混酸调温器达到32~35℃（混酸流量根据输送的精制棉量进行调节），进入旋风分离器下部喷酸器喷淋，与落下来的精制棉混合浸润后连续进入酯化器进行常压酯化反应。物料连续进入酯化器，通过调节混酸调温器一次水进水流量来控制原料温度，进而控制反应温度。酯化后的棉浆进入离心机，分离出废酸溶液，流入废酸槽缓存后，再送至罐区混酸罐。
（3）水洗
酯化工序离心机分离出的的硝化纤维素用大量水冲入水洗机，用一次水清洗硝化纤维素。喷酸器、酯化器、离心机和水洗机生产中产生的废气由风机输送至尾气回收装置处理。水洗过程无废水排放，纤维素经水洗形成的棉浆直接进入煮洗工段。
（4）煮洗
水洗棉浆经水洗输棉泵输送至蒸煮釜，并加入煮洗水与蒸汽，升温至100℃，取样分析酸度，酸度合格后，开始以一定的速率将釜内温度升至151℃，压力0.4MPa，保温1~3.5小时后，进行热循环换热，当槽内温度降至80℃左右，取样分析粘度。分析合格后，冷洗。用蒸煮输棉泵输送棉浆至混同釜。
蒸煮釜内产生的蒸汽收集后全部冷凝回用，煮洗过程产生的洗涤水排放至棉回收池后，送至废水处理池。
（5）混同
煮洗工序产出的硝化纤维素棉浆进入混同釜后，先控出棉浆中的水分，再注水搅拌，进行两次冷洗。冷洗完成后，以蒸汽将棉浆加热至75℃，调节棉浆浓度，搅拌均匀后取样分析。分析合格后，用泵将棉浆输送至高位槽，再由高位槽进入脱水工段脱水离心机。
混同釜排出的水及脱水离心机脱除的水均先进入棉回收槽，回收其中夹带的部分硝化纤维素固体投回混同釜，剩余水进入废水回收池，回用至蒸煮车间的水洗、煮洗工序。
（6）脱水
[bookmark: OLE_LINK25]脱水离心机分离出的固料进入棉酒槽，加入95%酒精进行一级酒水置换，再经泵输送至脱酒离心机，脱除水和酒精并加入95%酒精进行二级置换。脱酒离心机脱除的酒精溶液经过滤器过滤后进入废酒罐缓冲后，经泵输送至原料罐组的废酒精储罐，回收利用。过滤器过滤得到的硝化纤维素定期回收，和棉回收槽回收的硝化纤维素均投入混同釜，回到生产流程最终制得产品。脱酒离心机的固料为硝化纤维素产品，最终合格成品经称量、包装、入库销售。
（7）酒精回收
由废酒回收罐来的低浓度酒精进入蒸馏釜，用蒸汽加热后进入蒸馏塔进行常压蒸馏。塔顶较高浓度的酒精气相经冷凝器冷凝后，部分回流至蒸馏塔塔顶，维持塔顶温度85℃，另一部分经冷却器冷却至常温后，高浓度酒精经收集槽缓冲，输送回原料罐组的酒精储罐。釜内残余的水送至污水处理。
装置另有气相回收罐一个，罐内盛装的水经循环泵输送至喷射管回至罐内，形成微负压，收集由酒精储罐来的含少量挥发酒精的放空尾气。罐内酒精浓度变高后，可输送至蒸馏釜进行蒸馏提浓。
[bookmark: _Toc158063125][bookmark: _Toc161045973][bookmark: _Toc41081749]公用工程及产污环节
给排水
水源、供水及给水系统
奎东园区建有两座水厂，分别为一水厂与二水厂。一水厂供应园区用水，水源为东郊水库供水，为地表水源。
奎东园区一水厂位于瑞康路以北、捷运南路以东，供水规模3万m3/d，拟扩建至9万m3/d。奎东园区二水厂位于奎东园区东南角，其清水池作为第三分区的高位调节水池，接纳奎东一水厂处理后的清水，供应第三分区生产、生活等用水。如遇奎东一水厂故障或原水输水管故障时，奎东二水厂作为应急水厂启用。
园区内设置一处原水调节池（兼做事故检修备用水池，按10h检修时间考虑），容积10000m3。在原水总输水管道发生事故、抢修管道期间，向奎东一水厂提供应急用水。
园区供水管网环状敷设，兼顾消防用水，管径DN200-DN800。
给水工程
（1）生产生活给水系统
本项目生活用水主要为员工的生活、淋浴用水，主要用于厂区办公设施卫生间、浴室等，由厂区生活加压给水系统供给。动力站设置生活加压给水装置。
本项目生产用水主要为生产车间、仓库、罐区内的洗眼器用水及地面冲洗用水，由厂区生产加压给水系统供给。
本项目循环水系统补水及纯水补水由市政给水管网直接供给，在动力站设置生产加压给水装置，设置两座不锈钢生产给水水箱，总有效容积100m3。
（2）循环水
本项目在动力站外设1套车间工艺生产用循环冷却水系统，凉水塔建设规模：250m3/h×2台。
供水压力：0.40MPa
压力回水：0.30MPa
供水温度：32℃
回水温度：37℃
湿球温度：21.3℃
循环水系统流程如下：
带压循环回水→冷却塔→循环水泵→工艺各用水点→带压循环回水
水温37℃的循环水回水靠余压进入冷却塔，经冷却塔降温后进入循环水供水系统，然后由循环水泵送至生产用水点重复使用，以提高重复利用率。
为减少冷却设备的腐蚀、结垢，减少循环水的排污量，拟对循环水采取加药措施和设置旁滤装置对循环水进行处理。
（3）低温水
1）7/12℃冷冻水系统
采用R410A制冷剂或其它环保型制冷剂。
7℃低温水用于于成品库空调及蒸馏回收冷却、混酸调节温度，集中设置在动力站。采用开式一次泵循环系统，冷冻水循环流程为：7℃冷冻水水箱→水泵→冷水机组→使用点→7℃冷冻水水箱。
[bookmark: OLE_LINK81]低温水机组采用一台制冷量2326kW的水冷螺杆变频式冷水机。7/12°C低温水泵设置2台变频双吸泵，单泵流量200m3/h，扬程50m，互为备用。冷水机组配套的冷却水，由动力站室外凉水塔供应。
排水工程
本项目的排水系统包括生活污水、生产废水、清净雨水排水、初期雨水排水及事故水排水系统。本项目室内采用生活污水和生产废水分流制排水系统，室外采用雨污分流制排水系统。
（1）生活污水
生活污水系统主要收集各生产及公用、辅助设施排出的生活污水，生活污水排放至厂区生活污水管网，进入厂区污水处理站处理，最终排入市政污水管网。
（2）生产废水
生产废水主要为车间在生产过程中产生的污水，在车间外设置生产废水提升坑、生产废水提升泵等，直接提升至管廊上的生产废水干管，最终排入厂区污水处理站处理。
（3）雨水排水
初期污染雨水系统为全厂全面积收集，初期雨水经重力流管道收集后，排入厂区初期雨水池，本项目新建一座初期雨水池，其有效容积为1250m3。厂区的后期清净雨水，通过初期雨水池之前的切换井，排入市政雨水管网。
（4）事故水
厂区消防废水及事故时的雨水通过雨水管道收集，通过阀门切换排入厂区事故水池，有效容积约为1400m3。
用排水量及水平衡
本项目生产过程用排水量及水平衡情况见表3.2–9。全厂水平衡表见表3.2–2。水平衡图见
[bookmark: _Ref206434762]表3.2–2  全厂水平衡表
	[bookmark: RANGE!A16]工序
	进料  t/a
	出料  t/a

	
	新鲜水
	物料
带水
	蒸汽
	工艺
产水
	小计
	废气
	污水站
	损失
	小计

	生产工序
	204020
	899.73
	61600
	1620
	268139.73
	309.37
	267830.36 
	
	268139.73

	[bookmark: RANGE!A19]碱液喷淋
	4.06
	4.6
	
	0.97
	9.63
	
	9.63
	
	9.63

	循环水
	8640
	
	
	
	8640
	
	7200
	1440
	8640

	分析化验
	150
	
	
	
	150
	
	135
	15
	150

	地面冲洗
	300
	
	
	
	300
	
	270
	30
	300

	办公生活
	990
	
	
	
	990
	
	742.5
	247.5
	990

	总计
	214104.06
	904.33
	61600
	1620.97
	278229.36
	309.37
	276187.49
	1732.5
	278229.36



消防
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK68]本项目所在厂区占地面积小于100ha，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）之规定，同一时间火灾次数按一次计。本项目消防用水量最大的为精制棉仓库，建筑体积约10000m3，储存的火灾危险性为丙类，室外消火栓设计流量为25L/s，室内消火栓设计流量为25L/s，火灾延续时间按3h，消火栓系统一次用水量为540m3。
本项目建设一座2500m3消防水池及一座消防泵房。消防水泵内设置消火栓泵组、自动喷水灭火系统泵组、以及泵组配电柜。
消防外部救援与相邻企业巨化学签订救援联动协议，距离1公里以内，该消防队配备有相关消防车辆及应急救援器材，可以作为本项目外部消防依托；园区的消防站距离厂区大概有2公里，启用后也可满足本项目消防救援需求。
供热及采暖
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]依托园区和山巨力锅炉进行供热。其一期锅炉蒸发量720t/h，二期锅炉蒸发量960t/h。可外供1.6MPa，255℃蒸汽80t/h；0.7MPa，185℃蒸汽40t/h。供热管网采用独立管架架设到各用汽单元，各用汽单元按需要自行减压使用，并安装计量装置。蒸汽管道采用钢套钢无缝钢保温管，架空敷设。
厂内新建一座10t/h备用燃气锅炉，燃气由园区天然气管网供应。
通风
（1）通风系统
本工程设计时尽量采用自然通风，以达到节能、节省投资和避免噪声干扰的目的，当自然通风达不到要求时使用机械通风。各个单体中如果存在可能突然产生大量有害气体或爆炸危险性气体的建筑物，应设事故通风装置，正常排风和事故排风总量不小于12次/小时。
①办公楼，卫生间设置排风系统，换气次数按10次/时计算。
②综合楼，卫生间设置排风系统，换气次数按10次/时计算。化验室、餐厅等设置排风系统，换气次数按6次/时计算。厨房设置油烟净化装置，排风净化后排空。
③消防泵房，泵房设置排风系统，换气次数按6次/时计算。电气间为排除余热，设置排风系统，换气次数按8次/时计算。
④燃气锅炉房，设置排风系统，换气次数按6次/时计算。
⑤精制棉仓库，设置排风系统，换气次数按6次/时计算。
⑥开棉车间，设置排风系统，换气次数按6次/时计算。
⑦酯化车间，设置平时兼事故排风系统，换气次数按12次/时计算。
⑧煮洗车间，设置平时兼事故排风系统，换气次数按12次/时计算。
⑨脱水车间，设置平时兼事故排风系统，换气次数按12次/时计算。
⑩4个成品库、危废库设置平时兼事故排风系统，换气次数按12次/时计算。
（2）空调系统
①办公楼，各房间设置分体空调控制温湿度。
②综合楼，各房间设置分体空调控制温湿度。
③消防泵房，电气间为夏季控制室内温度，预留分体空调插座。
④4个成品库，设置防爆全新风空调机组，保证夏季库温＜30℃，冬季库温＞5℃。
（3）防排烟系统
本项目根据规范《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）需设置排烟设施的部位且可开启外窗面积满足自然排烟要求时，宜优先采用自然排烟，不能满足自然排烟的区域设置机械排烟设施。排烟设施均满足规范《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）要求。
本项目所有的封闭楼梯间的最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗，当建筑高度大于10m时，在楼梯间外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗，且布置间隔不大于3层，满足自然通风要求，全部自然防烟。
①办公楼，长度超20m的走廊，采用自然排烟。
②综合楼，长度超20m的走廊，采用自然排烟。
③精制棉仓库，丙类厂房内大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间，采用自然排烟。
④开棉车间，丙类厂房内大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间，采用自然排烟。
电气
供电电源
本工程10kV变配电装置设置在动力中心，电源引自园区两回路10kV高压电源。动力中心内设高压配电室、低压配电室和值班室，满足供电要求。
供电方案
10kV配电柜布置于高压配电室，高压系统分两路电源接入，采用单母线分段接线。
低压配电室设两台SCB18-1600/10-NX1变压器、电容自动补偿柜和低压配电柜，低压系统采用单母线分段接线方式，变压器分列运行，两段母线之间设联络开关，两个进线开关和联络开关之间设电气联锁，任何时候只能有两个合闸。任何一台变压器出现故障时，另一台能保证本工程所有二级以上负荷用电。另设一台100kW柴油发电机组作为备用应急电源。
本设计中所有用电设备电源均引自动力中心的低压配电室。
空压制氮站
动力站新建2台7Nm3/min空压机，并设置仪表空气储罐，满足事故工况下生产装置仪表空气不低于30分钟的用量。动力站新建2台100Nm3/h制氮机。
质检化验室
新建一座化验室，负责生产原材料、成品的质量检验，各工艺主装置及公用工程部分的日常生产控制分析，以及厂区内的环保监测任务。
（1）化验室负责对进出装置的原料、半成品、成品按国家标准或行业、企业标准进行质量检验；
（2）对装置生产过程的重要工艺控制指标进行分析测定，保证生产的正常运行；
（3）承担装置内各种公用工程部分的分析；
（4）承担标准溶液的配制、蒸馏水的制备以及仪器维修等工作；
（5）负责装置区内检修或事故停车时的安全动火检验；
（6）配合环保监测站负责装置区内环保监测项目的分析任务。
储运设施
本项目物料储运设施建设情况见表3.2–3。
[bookmark: _Ref218093526]表3.2–3  储运物料储运设施建设情况汇总表
	[bookmark: OLE_LINK53]贮存设施
	规格
	数量

	[bookmark: _Hlk243312719]酒精罐区
	新鲜95%酒精储罐
	[bookmark: OLE_LINK47]立式 φ4500 H6000mm V=95m3
	2台

	
	回收95%酒精储罐
	立式 φ4500 H6000mm V=95m3
	1台

	
	废酒精（65%）储罐
	立式 φ4500 H6000mm V=95m3
	1台

	[bookmark: _Hlk242890935]酸罐区
	98%硝酸储罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135m3
	3台

	
	发烟硫酸储罐
	立式 φ4500 H=8500mm V=135m3
	1台

	
	混酸储罐
	[bookmark: OLE_LINK52]卧式 φ3000 H=9000mm V=60m3
	14台

	卸车区
	卸车鹤位
	3座

	精制棉仓库
	1144m2精制棉仓库
	1座

	原料库
	180m2原料库，存放产品包装用品
	4座

	成品库
	180m2成品库，存放硝化纤维素成品
	4座



[bookmark: OLE_LINK80]影响因素及产污环节汇总
本项目各工序系统产污环节统计见表3.2–4。


[bookmark: _Ref154686950]表3.2–4  主要污染源及其排放去向
	产污环节
	污染源
	污染因子
	排放特征
	处理措施
	排放去向

	开棉
	P1开棉废气
	颗粒物
	有组织
	布袋除尘
	G1开棉废气排气筒

	
	GM1开棉废气
	颗粒物
	无组织
	使用集气罩收集开棉废气
	外环境

	
	S1废包装物
	合成树脂
	一般固废
	送固废填埋场填埋处理
	妥善处置

	
	S2废布袋
	废织物
	一般固废
	送固废填埋场填埋处理
	妥善处置

	酯化
	P2喷酸废气
	硫酸、NO2
	有组织
	碱液喷淋洗涤
	G2酸性废气排气筒

	
	P3酯化废气
	硫酸、NO2
	有组织
	碱液喷淋洗涤
	

	
	P4驱酸废气
	硫酸、NO2
	有组织
	碱液喷淋洗涤
	

	水洗
	P5水洗废气
	硫酸、NO2
	有组织
	碱液喷淋洗涤
	

	煮洗
	W1煮洗废水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN等
	连续
	回收纤维素后送厂内污水站处理
	污水总排口

	混同
	W2混同废水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN等
	连续
	回收纤维素后送厂内污水站处理
	

	脱水
	P6脱水废气
	酒精
	有组织
	水喷淋洗涤
	G3酒精废气排气筒

	
	P7脱酒废气
	酒精
	有组织
	水喷淋洗涤
	

	酒精回收
	P8蒸馏不凝气
	酒精
	有组织
	水喷淋洗涤
	

	
	W3酒精蒸馏废水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN等
	连续
	送厂内污水站处理
	污水总排口

	尾气吸收
	W4碱液喷淋废水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN等
	连续
	送厂内污水站处理
	

	酒精罐区
	P9酒精储罐废气
	酒精
	有组织
	水喷淋洗涤
	G3酒精废气排气筒

	酸罐区
	P10酸储罐废气
	硫酸、NO2
	有组织
	碱液喷淋洗涤
	G2酸性废气排气筒

	备用锅炉
	P11锅炉烟气
	SO2、NOx、颗粒物
	有组织
	低氮燃烧
	G4锅炉烟气排气筒

	循环水站
	W5循环水废水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN等
	连续
	送厂内污水站处理
	污水总排口

	污水站
	P12污水处理站废气
	H2S、NH3、VOCs、臭气浓度
	有组织
	酸洗+碱洗+活性炭吸附
	G5污水站排气筒

	
	GM2污水站臭气
	氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs
	连续
	污水池封闭收集废气
	外环境

	
	S3中和石膏
	硫酸钙
	一般固废
	填埋处置
	妥善处置

	
	S4污泥
	污泥
	/
	鉴定为危险废物需外委处置
否则送固废填埋场填埋处理
	妥善处置

	化验室
	P12化验室废气
	丙酮、苯、氯化氢、酒精
	有组织
	/
	G6化验室排气筒

	
	W6化验室废水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN等
	连续
	送厂内污水站处理
	污水总排口

	
	S5废试剂
	丙酮、苯、盐酸、酒精、氢氧化钠等
	危险废物
	外委处置
	妥善处置

	
	S6废试剂包装
	塑料、玻璃
	危险废物
	外委处置
	妥善处置

	危废贮存库
	P14危废库废气
	VOCs
	无组织
	/
	外环境

	全厂
	N机泵、风机、离心机
	噪声
	连续
	减振、隔声、消声
	外环境

	
	S7废机油
	烃类物质
	危险废物
	外委处置
	妥善处置

	
	S8废油桶
	沾染烃类物质的包装物
	危险废物
	外委处置
	妥善处置

	
	S9生活垃圾
	废纸、食物残渣等
	生活垃圾
	环卫处置
	生活垃圾填埋场

	
	W7地面冲洗水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN
	间歇
	送厂内污水站处理
	污水总排口

	
	W8生活污水
	COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN
	间歇
	送厂内污水站处理
	污水总排口





[bookmark: OLE_LINK72]物料平衡、酒精平衡、酸平衡、水平衡
[bookmark: _Ref221628339][bookmark: _Hlk209625604]物料平衡
[bookmark: _Ref225793989]表3.2–7  物料平衡表
	进料
	出料

	物料
	t/a
	物料
	t/a

	精制棉
	纤维素
	6975
	7500
	投料废气
	颗粒物
	1.938
	2.084

	
	水分
	525
	
	
	水
	0.146
	

	硝酸
	HNO3
	6664
	6800
	烘干损失
	水
	309.192

	
	水分
	136
	
	硝酸挥发
	HNO3
	1.99

	硫酸
	H2SO4
	2555
	硫酸挥发
	H2SO4
	0.4

	水洗水
	水
	24000
	204020
	喷淋废气
	酒精
	1.66

	煮洗水
	水
	180000
	
	
	水
	0.03

	喷淋水
	水
	20
	
	煮洗废水
	水
	87641.33

	煮洗蒸汽
	水
	57600
	61600
	混同废水
	水
	180826.35

	混同蒸汽
	水
	4000
	
	蒸馏废水
	酒精
	34.18

	95%酒精
	酒精
	4535.83
	4774.56
	
	水
	3432.34

	
	水
	238.73
	
	产品
	硝化纤维素
	10500

	
	
	
	
	酒精
	4500

	小计
	
	287249.56
	小计
	
	287249.56



水平衡
[bookmark: OLE_LINK63]生产水平衡表见表3.2–9。
[bookmark: _Ref223277236]表3.2–9  工艺水平衡表  单位：t/a
	进料
	出料

	物料
	t/a
	物料
	t/a

	精制棉含水
	525
	物料带水
899.73
	投料废气含水
	0.15
	进入废气
309.34

	硝酸含水
	136
	
	烘干损失水
	309.19
	

	95%酒精含水
	238.73
	
	煮洗废水
	83571.66
	进入污水站
267830.39

	水洗用水
	24000
	生产用水265620
	混同废水
	180826.35
	

	煮洗用水
	180000
	
	喷淋废气
	0.03
	

	煮洗用蒸汽
	57600
	
	蒸馏废水
	3432.34
	

	混同用蒸汽
	4000
	
	
	

	含酒废气喷淋用水
	20
	
	
	

	酯化产水
	1620
	反应产水1620
	
	

	[bookmark: OLE_LINK21]合计
	268139.73
	合计
	268139.73



酒精平衡
酒精在生产中的平衡情况见表3.2–9。
[bookmark: _Ref221731278]表3.2–9  酒精平衡表
	[bookmark: OLE_LINK99]进料
	出料

	物料
	t/a
	物料
	t/a

	95%酒精
	4535.83
	产品含酒精
	4500

	
	
	喷淋废气含酒精
	1.65

	
	
	蒸馏废水含酒精
	34.18

	合计
	4535.83
	合计
	4535.83



酸平衡
表3.2–9  硫酸平衡表
	[bookmark: OLE_LINK22]进料
	出料

	物料
	t/a
	物料
	t/a

	[bookmark: _Hlk243561323]发烟硫酸
	2555
	酯化挥发
	0.28

	
	
	水洗挥发
	0.12

	
	
	进入废水
	2554.6

	合计
	2555
	合计
	2555



[bookmark: _Toc11069903][bookmark: _Toc243556045][bookmark: _Toc11578076][bookmark: _Toc21605315][bookmark: _Toc21788291][bookmark: _Toc158063127][bookmark: _Toc63101334][bookmark: _Toc21529427][bookmark: _Toc161045975][bookmark: _Toc11578147]表3.2–9  硝酸平衡表
	进料
	出料

	物料
	t/a
	物料
	t/a

	硝酸进料
	6664
	酯化挥发
	1.04

	
	
	水洗挥发
	0.95

	
	
	参与反应
	5668

	
	
	进入废水
	994.01

	合计
	6664
	合计
	6664



污染源强分析
[bookmark: _Hlk160726367]施工期污染影响因素分析
施工内容主要包括基础开挖、基础施工、结构施工以及设备安装，最后竣工验收后交付使用。其主要环境影响因素有扬尘、汽车及设备废气、施工及运输噪声、施工废水、弃渣等，项目主要施工工序及可能的产污环节详见图3.3–1。
[image: ]
[bookmark: _Ref155100224]图3.3–1  施工工序及产污环节图

施工期废水
[bookmark: _Hlk39848926]项目施工过程中，施工现场约有各类工人、管理人员1000人。根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，施工人员的生活用水量为200m3/d，施工期共计600天，排水量按用水量的85%计。施工期水污染物产生量，见表3.3–1。
[bookmark: _Ref155100983]表3.3–1  施工期水污染物产生量一览表
	污水类别
	生活污水量m3/d
	整个工期生活污水量m3
	主要污染物
	浓度mg/L
	产生量kg/d
	整个工期量t

	施工期
生活污水
	170
	120000
	SS
	400
	68
	40.8

	
	
	
	COD
	500
	85
	51

	
	
	
	BOD5
	300
	51
	30.6

	
	
	
	氨氮
	10
	1.7
	1.02



施工期废气
[bookmark: _Hlk204182425]本项目在施工期涉及施工场地平整、建构物的基础施工、主体工程建设、厂内道路修建等。施工过程大气污染源主要为施工机械和运输车辆运行时产生的扬尘、燃油尾气等。施工期的大气污染物主要有TSP、NO2、非甲烷总烃等，排放方式为无组织排放。
项目在施工过程中，对地表土层的侵扰，造成表土松动，受到风力侵蚀后，会形成大量的扬尘；另外，建筑材料的运输和机械设备的行驶过程，会卷起一定量的尘土。
施工期扬尘是主要大气污染物，施工机械设备的燃油尾气产生量很少，且极易扩散，不会对区域环境空气造成较大影响。根据同类地区项目类比分析可知，一般施工期扬尘的影响范围可扩大到主导风向下风向的100~200m范围，其粉尘浓度随风力强度和气候干燥程度的不同而有所变化，一般在1.5~30mg/m3之间。
类比同类项目，焊接烟尘产生量约为9~20kg/吨结构件，刷漆废气VOCs产生量约为450~500kg/吨工件。
施工期噪声
项目施工噪声主要来自施工机具的噪声，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为装载机、推土机、挖掘机、混凝土搅拌机和载重汽车等，各噪声源特点见表3.3–2。
[bookmark: _Ref155101006]表3.3–2  常见施工设备噪声源不同距离声压级  单位：dB（A）
	施工设备名称
	距声源5m
	距声源10m
	施工设备名称
	距声源5m
	距声源10m

	液压挖掘机
	82-90
	78-86
	振动夯锤
	92-100
	86-94

	电动挖掘机
	80-86
	75-83
	打桩机
	100-110
	95-105

	轮式装载机
	90-95
	85-91
	静力压桩机
	70-75
	68-73

	推土机
	83-88
	80-85
	风镐
	88-92
	83-87

	移动式发电机
	95-102
	90-98
	混凝土输送泵
	88-95
	84-90

	各类压路机
	80-90
	76-86
	商砼搅拌车
	85-90
	82-84

	重型运输车
	82-90
	78-86
	混凝土振捣器
	80-88
	75-84

	木工电锯
	93-99
	90-95
	云石机、角磨机
	90-96
	84-90

	电锤
	100-105
	95-99
	空压机
	88-92
	83-88



[bookmark: _Hlk192610338]施工期固体废物
项目施工过程中，施工及管理人员数平均约为1000人/d，生活垃圾产生量按5kg/d估算，施工人员生活垃圾排放量为5t/d，施工工期为16个月，则施工期生活垃圾的产生量约为2400t。
项目施工过程产生的施工垃圾主要是废包装物，边角，焊头等固废产量约为1000吨，在施工现场不得随意丢弃，集中收集后进行无害化处置。
施工期生态环境影响
项目施工期的生态影响主要为造成土壤侵蚀和植被破坏。本项目位于已被规划的工业用地内，项目的建设不会改变土地利用性质，不会对周边生态环境造成影响。
运行期污染源强分析
[bookmark: _Toc11069904]大气污染源强分析
大气污染源强核算情况见表3.3–25。

[bookmark: _Ref209194058][bookmark: _Ref204164147][bookmark: _Ref209194050][bookmark: _Hlk210131608]表3.3–25  大气污染物排放情况
	编号
	排放源
	核算方法
	污染物
	废气量
m3/h
	产生浓度
mg/m3
	产生速率
kg/h
	产生量
t/a
	治理措施
	去除
效率
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放量
t/a

	G1
	开棉废气
	类比法
	颗粒物
	14400
	1000
	14.4
	103.68
	布袋除尘
	99%
	10
	0.144
	1.037

	GM1
	开棉废气
	类比法
	颗粒物
	/
	/
	0.15
	1.047
	/
	/
	/
	0.15
	1.047

	G2
	酸性废气
	物料衡算法
	硫酸雾
	8000
	7.36
	0.059
	0.424
	碱洗
	80%
	1.47
	0.012
	0.085

	
	
	
	NO2
	
	47.14
	0.377
	2.715
	
	80%
	9.43
	0.075
	0.543

	G3
	含酒精废气
	物料衡算法
	酒精（VOCs）
	2000
	164
	0.3
	2.37
	水洗
	30%
	115
	0.23
	1.656

	
	
	
	NMHC
	
	86
	0.2
	1.23
	
	
	60
	0.12
	0.864

	G4
	锅炉废气
（非正常工况）
	[bookmark: OLE_LINK166]物料衡算法
	SO2
	8606
	0.035
	0.0003
	0.0008
	低氮燃烧
	/
	0.035
	0.0003
	0.0008

	
	
	类比法
	NOx
	
	150
	1.291
	0.465
	
	/
	150
	1.291
	0.465

	
	
	类比法
	颗粒物
	
	20
	0.172
	0.062
	
	/
	20
	0.172
	0.062

	G5
	污水站废气
	系数法
	氨
	8000
	2.58
	0.0206
	0.149
	碱洗+生物滴滤
	[bookmark: OLE_LINK165]90%
	0.258
	0.002
	0.015

	
	
	系数法
	硫化氢
	
	0.10
	0.0008
	0.0058
	
	90%
	0.010
	0.00008
	0.0006

	
	
	物料衡算法
	VOCs
	
	44.06
	0.3525
	2.538
	
	30%
	30.844
	0.247
	1.777

	
	
	/
	臭气浓度
	
	2000
	
	
	1000

	GM2
	污水站废气
	系数法
	氨
	/
	/
	0.0023
	0.017
	/
	/
	/
	0.0023
	0.017

	
	
	系数法
	硫化氢
	
	/
	0.00009
	0.0006
	
	
	/
	0.00009
	0.0006

	
	
	物料衡算法
	VOCs
	
	/
	0.0392
	0.282
	
	
	/
	0.0392
	0.282

	
	
	/
	臭气浓度
	
	/
	
	
	/

	G6
	化验室废气
	/
	NMHC
HCl
	/
	微量
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK167]微量

	G7
	危废库废气
	/
	NMHC
HCl
	/
	微量
	/
	/
	微量


[bookmark: _Hlk160708707][bookmark: _Hlk160708699]

[bookmark: _Toc11069905][bookmark: _Hlk160641086][bookmark: _Toc11069906][bookmark: _Hlk160632592][bookmark: _Hlk160641072]废水污染源强分析
企业废水污染物排放情况见表3.3–30。


[bookmark: _Ref157940898][bookmark: _Hlk192517069]表3.3–30  各节点废水浓度
	排放
节点
	m3/a
	CODCr
	BOD5
	氨氮
	SS
	TN
	TP
	硫酸盐
	硝酸盐

	
	
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a

	W1煮洗废水
	87641.33
	600
	52.585
	120
	10.517
	2
	0.175
	350
	30.674
	2571.8
	225.396
	0.5
	0.044
	28547.8
	2501.97
	2521.8
	221.014

	W2混同废水
	180826.35
	200
	36.165
	60
	10.850
	3
	0.542
	150
	27.124
	90
	16.274
	0.5
	0.090
	400
	72.331
	80
	14.466

	W3蒸馏废水
	3466.52
	25000
	86.663
	13000
	45.065
	1
	0.003
	150
	0.520
	5
	0.017
	0.5
	0.002
	150
	0.520
	2
	0.007

	W4喷淋废水
	9.63
	1500
	0.014
	200
	0.002
	0.5
	4.82E-6
	80
	0.001
	73515.5
	0.708
	1
	9.63E-6
	36932.9
	0.356
	73515
	0.708

	W5循环水废水
	330
	50
	0.017
	10
	0.003
	2
	0.001
	100
	0.033
	20
	0.007
	3
	0.0010
	300
	0.099
	10
	0.003

	W6化验室废水
	135
	600
	0.081
	90
	0.012
	15
	0.002
	100
	0.014
	120
	0.016
	3
	0.000
	350
	0.047
	80
	0.011

	W7车间冲洗水
	330.0
	250
	0.083
	60
	0.020
	3
	0.001
	300
	0.099
	30
	0.010
	0.5
	0.000
	250
	0.083
	15
	0.005

	W8生活污水
	742.5
	350
	0.260
	180
	0.134
	30
	0.022
	220
	0.163
	40
	0.030
	4
	0.003
	80
	0.059
	3
	0.002

	污水站进水
	273481.3
	643.1
	175.9
	243.5
	66.6
	2.7
	0.7
	214.4
	58.6
	886.6
	242.5
	0.5
	0.1
	9417.3
	2575.5
	863.7
	236.2

	污水站出水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





固废污染源强分析
根据表3.3–31统计，本项目产生一般固废7476t/a，产生危险废物121.95t/a，产生生活垃圾9.9t/a。

[bookmark: _Ref47459124][bookmark: _Hlk160632613]表3.3–31  项目营运期固废污染物统计一览表  单位：t/a
	[bookmark: OLE_LINK66]编号
	产生环节
	废物名称
	性状
	核算依据
	产生量
	废物种类
	废物代码
	排放量
	贮存地点
	贮存方式
	固废去向

	S1
	开棉投料
	废包装
	纤维织物
	类比法
	2
	一般固废
	SW17 900-003-S17
	2
	开棉车间
	袋装贮存
	填埋处理

	S2
	开棉投料
	废布袋
	白色织物
	类比法
	1
	一般固废
	SW59 900-009-S59
	1
	开棉车间
	袋装贮存
	填埋处理

	S3
	污水处理
	石膏
	白色固体
	物料衡算法
	7473
	一般固废
	SW11 900-099-S11
	7473
	危废贮存库
	袋装贮存
	外委处置

	S4
	污水处理
	污泥
	黑色固体
	物料衡算法
	116.2
	危险废物
	HW48 772-006-49
	116.2
	污泥间
	堆放贮存
	鉴定前暂按危险废物管理

	S5
	化验室
	废试剂
	液体
	类比法
	0.5
	危险废物
	HW49 900-047-49
	0.5
	危废贮存库
	罐装贮存
	外委处置

	S6
	化验室
	废试剂包装
	树脂、玻璃容器
	类比法
	0.05
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.05
	危废贮存库
	密封贮存
	外委处置

	S7
	机械维修
	废机油
	黑色液体
	类比法
	5
	危险废物
	HW08 900-249-08
	5
	危废贮存库
	桶装贮存
	外委处置

	S8
	密封贮存
	外委处置
	金属容器
	类比法
	0.2
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.2
	危废贮存库
	密封贮存
	外委处置

	S9
	办公生活
	生活垃圾
	废纸废塑料
	物料衡算法
	9.9
	生活垃圾
	SW62 900-001-S62
	9.9
	垃圾箱
	箱装贮存
	环卫处置




[bookmark: _Toc158063128][bookmark: _Toc161045976][bookmark: _Hlk160726377]非正常工况下污染源强分析
（1）园区热源在检修、故障情况发生时，不能为本项目提供蒸汽。此时需开启本项目备用燃气锅炉。其污染物排放情况见表3.3–22。
（2）污水站
污水站臭气处理系统也可能发生故障，故障时氨、硫化氢处理效率以50%计，NMHC处理效率以0%记。建设单位应定期对污水站臭气处理系统各种设备进行检查、维修、维护，发现问题及时处理。
非正常工况下废气排放污染物情况见表3.3–34。
[bookmark: _Ref221383867]表3.3–34  污水站臭气处理系统故障废气排放情况
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	风量
m3/h
	排放浓度
mg/m³
	排放速率
kg/h
	排放参数
	单次持续时间h
	年发生频次/次

	污水站
臭气
	臭气处理系统故障
	氨
	8000
	1.29
	0.010
	[bookmark: OLE_LINK90]H=15
D=0.4
T=20℃
	2
	1

	
	
	硫化氢
	
	0.05
	0.0004
	
	
	

	
	
	VOCs
	
	44.06
	0.353
	
	
	



[bookmark: _Toc243556047][bookmark: _Toc535232781]清洁生产
清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。
清洁生产的定义包含了两个全过程控制：生产全过程和产品整个生命周期全过程。清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施，其概念是将预防和控制污染贯穿于整个工艺生产过程和产品的消费使用过程中，尽量使之不产生或少产生废物，以期对人体和环境不产生或少产生危害。简而言之，就是通过清洁的生产过程生产出清洁环保的产品。清洁生产（预防污染）已被世界工业界所接受。
清洁生产不仅是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程控制转变的重大措施。近年来，国内开展清洁生产的企业数呈逐年上升趋势。
企业是实施清洁生产的主体，清洁生产的目标是“增效、降耗、节能、减污”，所以清洁生产的实施不但有利于环境，也有利于企业自身，降低成本的同时还将为企业树立良好的社会形象，促使公众对其产品的支持，提高企业的市场竞争力。
清洁生产是一项实现经济和环境协调发展的环境策略，清洁生产思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类及环境的风险。
清洁生产评价指标
相关指标
目前我国尚未发布专门的硝酸纤维素制造业清洁生产标准。本次评价依据《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》规定的框架，结合硝化纤维素行业特点及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中纤维素醚与硝酸纤维素绩效引领性要求，从以下六个维度对本项目清洁生产水平进行分析评价：
①生产工艺与装备要求；
②资源能源利用指标；
③产品指标；
④污染物产生指标（末端处理前）；
⑤废物回收利用指标；
⑥环境管理要求。
清洁生产水平分析
生产工艺与装备先进性
采用连续化多级硝化反应工艺，替代传统间歇釜式工艺
本项目经工艺路线比选，采用连续化多级反应工艺生产硝化纤维素，与传统间歇/半间歇釜式酯化工艺相比，具有以下优势：
（1）本质安全水平高。连续化反应器持液量小，事故源头物料量小；配套DCS集散控制系统及SIS安全仪表系统，实现超温、超压紧急联锁切断，从工艺本质上规避了间歇釜常见的"局部过热→反应失控→飞温"连锁反应风险，符合《工业用硝化纤维素安全技术规范》（T/CCSAS 002-2018）对自动化、安全联锁、防爆、温控升级的要求。
（2）产品质量稳定。连续化工艺参数精确固定，产品含氮量控制在11.5%~12.6%区间，批次间一致性好，避免了间歇工艺人工控温导致的质量波动。
（3）物料消耗低。连续化工艺物料消耗显著低于间歇釜式工艺，废酸、废水产生量大幅减少，末端治理压力降低。
（4）自动化程度高。远程DCS控制减少现场操作人员暴露，劳动定员仅66人，较同规模间歇装置压缩约30%。
设备选型达到国内先进水平
本项目设备选型以安全、节能、可靠为准则，关键设备（预酯化器、后酯化器、压力煮洗桶、离心机、精馏塔等）均选用国内成熟可靠的高档设备，压力容器符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）要求；针对于洁净度要求严格的部位，设备内部采用抛光或衬塑处理，减少物料黏附与损耗。关键机组实现机械化、自动化，提高劳动效率并降低人为误操作风险。
密闭化管道输送与收集
精制棉采用气力密闭输送；酯化、水洗、煮洗、混同、脱水各工序物料通过管道及密闭机泵输送；酸雾、酒精废气均设置集气罩或密闭管道收集后送尾气处理装置，废气收集效率高，无组织排放得到有效控制。
资源能源利用指标
根据工程分析物料、能源消耗数据，本项目单位产品资源能源消耗指标见表3.5–1。
[bookmark: _Ref243852676][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK110]表3.5–1  单位产品资源能源消耗指标表
	序号
	指标名称
	单位
	本项目指标

	1
	产品产量（硝化纤维素，含30%酒精）
	t/a
	15000

	2
	精制棉消耗
	t/a
	7500

	3
	硝酸（折100% HNO₃）消耗
	t/a
	约6664

	4
	硫酸（发烟硫酸）消耗
	t/a
	2555

	5
	新鲜95%酒精消耗
	t/a
	4774.56

	6
	新鲜水消耗
	m³/a
	214104.06

	7
	电耗
	万kWh/a
	548.8

	8
	蒸汽消耗（依托园区热电厂）
	t/a
	61600

	9
	天然气消耗（备用燃气锅炉）
	万Nm³/a
	28.8

	10
	单位产品新鲜水消耗
	m³/t产品
	14.27

	11
	单位产品电耗
	kWh/t产品
	365.87

	12
	单位产品蒸汽消耗
	t/t产品
	4.11

	13
	单位产品精制棉消耗
	t/t产品
	0.50

	14
	单位产品硝酸消耗
	t/t产品
	0.45

	15
	单位产品硫酸消耗
	t/t产品
	0.17

	16
	单位产品新鲜酒精消耗
	t/t产品
	0.32



由上表可见，本项目单位产品新鲜水消耗14.27 m³/t、电耗365.87 kWh/t、蒸汽消耗4.11 t/t，处于国内同类硝化纤维素装置较先进水平。项目蒸汽全部依托奎屯-独山子经开区和山巨力热电厂集中供应，厂内仅配置1台10t/h燃气锅炉作为备用（年运行约15d、360h），避免了分散小锅炉的低效燃煤与高污染排放，能源利用效率显著提升。
产品指标
本产品为民用级硝化纤维素，含氮量11.5%~12.6%，以28%~32%乙醇湿润包装后储存运输。与军工级硝化纤维素相比，民用产品采用高压酸性蒸煮（151℃、0.4MPa、1~3.5h），不加碱煮，工艺流程短、蒸汽消耗低；产品以酒精作为润湿剂，使其在贮存、运输过程中保持湿润状态，有效降低了干燥硝化纤维素自燃、爆炸的风险，本质安全水平高。产品纯度高、质量一致性好，可广泛应用于木器涂料、纸张涂层、印刷油墨等下游领域。
污染物产生指标
根据工程分析，本项目单位产品污染物产生强度指标见表3.5–2。
[bookmark: _Ref243852752][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK132]表3.5–2  单位产品污染物产生强度指标表
	污染类别
	治理措施
	最终排放量
	单位产品排放强度

	废水排放量
	厂内污水站处理后排园区污水管网
	273481.3m3/a
	18.23m3/t产品

	CODCr
	二级A/O生化处理
	136.7t/a（500mg/L）
	9.11kg/t产品

	BOD5
	二级A/O生化处理
	41.0t/a（150mg/L）
	2.73kg/t产品

	氨氮
	二级A/O生化处理
	0.70t/a（2.7mg/L）
	0.047kg/t产品

	SS
	中和+沉淀+气浮
	54.7t/a（200mg/L）
	3.65kg/t产品

	总氮
	二级A/O生化处理
	24.5t/a（70mg/L）
	1.63kg/t产品

	总磷
	化学除磷
	1.4t/a（5mg/L）
	0.093kg/t产品

	颗粒物
（含无组织）
	布袋除尘+集气罩收集
	2.084t/a
	0.139kg/t产品

	硫酸雾
	碱液喷淋
	[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK129]0.085t/a（0.47mg/m3）
	0.0057kg/t产品

	NO2
	碱液喷淋
	0.543t/a（3.02mg/m3）
	0.036kg/t产品

	VOCs
	水喷淋+无组织控制
	0.881t/a（约60mg/m3）
	0.059kg/t产品

	中和石膏
	压滤后填埋
	7473t/a（含水率40%）
	0.50t/t产品

	污水处理污泥
	鉴定前按危废管理，
外委处置
	116.2t/a（含水率60%）
	0.0077t/t产品

	危险废物合计
	分类贮存，
委托有资质单位处置
	约121.95t/a
	约0.008t/t产品



本项目废气经分类收集、分质处理后排放浓度较低：开棉颗粒物经布袋除尘后排放浓度≤10mg/m3；酸性废气经碱液喷淋后硫酸雾排放浓度0.47mg/m3、NO₂排放浓度3.02mg/m3；含酒精废气经水喷淋后非甲烷总烃排放浓度约60mg/m3，达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中纤维素醚与硝酸纤维素绩效引领性指标（NMHC≤60mg/m3）要求。
废物回收利用指标
本项目在设计中贯彻"减量化、再利用、资源化"原则，设置了多重物料回收与水循环利用设施，主要回收利用措施如下：
（1）废酸闭路循环利用
酯化、驱酸工序经离心机分离出的废酸（主要为硫酸及少量硝酸）不直接外排，而是流入废酸槽缓冲后送回罐区混酸罐，经补加硝酸后重新参与硝化反应，实现混酸体系闭路循环。根据酸平衡，发烟硫酸2555 t/a中仅0.4 t/a以酸雾形式挥发，其余2554.6 t/a进入废水经中和生成石膏；硝酸6664 t/a中5668 t/a参与反应，仅1.99 t/a挥发、994.01 t/a进入废水，废酸回收率高，新鲜酸消耗强度低。
（2）酒精精馏回收
脱水脱酒工序产生的65%废酒精（约10800 t/a）及含酒废气喷淋废水统一送入酒精精馏塔进行常压蒸馏回收，回收95%酒精约3466.52 t/a回用于生产，酒精回收率达99.49%。新鲜酒精补充量仅4774.56 t/a，占酒精总投入量（含回收）约38.6%。蒸馏残液（含酒精约1%）送污水站处理。
（3）棉浆夹带硝化纤维素回收
混同釜排水、脱水离心机脱除水及酒精回收过滤器滤渣中夹带的硝化纤维素固体，均先进入棉回收槽（棉回收池）回收，回收物投入混同釜返回生产流程，避免了产品流失及废水有机物负荷。
（4）煮洗蒸汽冷凝水回用
煮洗釜内产生的二次蒸汽全部收集冷凝后回用，减少了新鲜水消耗及蒸汽损耗。
（5）循环水重复利用
项目设置250m3/h×2台凉水塔循环水系统，循环水量500m³/h，年循环水量约360万m³/a，循环水补水仅8640m³/a。经计算，全厂水重复利用率约94.4%，新鲜水消耗强度低。循环水系统设置加药及旁滤装置，减少排污量。
（6）含酒废气喷淋吸收
脱水废气、脱酒废气、蒸馏不凝气及酒精储罐呼吸废气一并送水喷淋系统吸收，被喷淋水吸收的酒精汇入喷淋废水返回酒精回收工序蒸馏提浓，实现了VOCs的资源化回收，而非仅做末端销毁。
环境管理要求
（1）环保投入充足。本项目总投资20064.7万元，其中环保投资9000万元，配套建设布袋除尘、碱液喷淋、水喷淋、生物滴滤、厂内污水站（1500m³/d，“综合调节+中和+沉淀+气浮+二级A/O”）、初期雨水池（1250m3）、事故水池（1400m3）、危废贮存库（90m2）等环保设施，并在生产废水总排口设置自动监测设施。
（2）实行雨污分流、清污分流。室内污废分流、室外雨污分流，初期污染雨水与后期清净雨水切换收集，事故废水三级防控，环境风险防控体系完善。
（3）危废规范化管理。废试剂、废试剂包装、废机油、废油桶及鉴定前污泥等危险废物分类贮存于符合GB 18597-2023要求的危废库，定期委托有资质单位处置，建立危险废物管理台账。
（4）建立完善的环境管理机构。厂内设置化验室，负责原辅料、中间体、成品质量检验及日常环保监测，配合环保监测站开展污染源监督性监测。
与国内外同类装置清洁生产水平对比
经与国内传统间歇釜式硝化纤维素装置及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中纤维素醚与硝酸纤维素绩效分级指标对比，本项目清洁生产水平定位如下：
表3.5–2  本项目与同类装置清洁生产水平对比表
	对比维度
	传统间歇釜式装置
	本项目
	绩效引领性要求

	工艺路线
	间歇/半间歇釜式，人工控温，无SIS联锁
	连续化多级反应，DCS+SIS自动控制
	鼓励连续化、自动化

	NMHC排放浓度
	[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK140]一般≥100 mg/m3
	约60mg/m3
	≤60mg/m3

	颗粒物排放
	无组织散逸大，
除尘效率低
	布袋除尘≥99%，
排放≤10mg/m³
	≤10mg/m³

	废酸利用
	废酸外排或委外处理
	离心分离后回混酸罐循环使用
	鼓励回收利用

	酒精回收
	回收率约90%或直接排放
	精馏回收，回收率99.49%
	鼓励密闭收集+回收

	水循环利用率
	约70%~80%
	约94.4%
	鼓励提高循环率

	现场操作人员
	多岗位人工值守
	DCS远程控制
	鼓励自动化减人



由对比可见，本项目在工艺路线自动化程度、VOCs排放浓度、废酸与酒精回收利用率、水循环利用率等关键指标上均达到或优于国内同类装置先进水平，其中非甲烷总烃排放浓度达到绩效引领性指标要求，整体清洁生产水平处于国内领先地位。
清洁生产小结
综合上述六个维度的分析，本项目清洁生产水平可小结如下：
（1）工艺装备先进。本项目采用连续化多级硝化反应工艺替代传统间歇釜式工艺，配套DCS集散控制系统和SIS安全仪表系统，反应器持液量小、自动化程度高、本质安全水平好，符合《工业用硝化纤维素安全技术规范》（T/CCSAS 002-2018）鼓励连续化、自动化升级的方向，从源头削减了污染物产生量和安全风险。
（2）资源能源利用效率较高。单位产品新鲜水消耗14.27m³/t、电耗365.87kWh/t、蒸汽消耗4.11t/t，蒸汽依托园区和山巨力热电厂集中供应，厂内仅设备用燃气锅炉；循环水利用率达94.4%，处于国内同类装置较先进水平。
（3）废物回收利用体系完善。废酸经离心分离后回混酸罐闭路循环；酒精精馏回收率达99.49%；废水中夹带的硝化纤维素回收返回生产；煮洗二次蒸汽冷凝回用；含酒废气喷淋吸收后回炼，实现了资源的最大化利用和污染物的源头减量。
（4）末端治理后排放强度低。废气分质收集处理后，颗粒物、硫酸雾、NO2、NMHC排放浓度均较低，其中NMHC排放浓度约60 mg/m³，达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》纤维素醚与硝酸纤维素绩效引领性指标；废水经厂内污水站处理后达标接管；固体废物全部得到妥善处置。
（5）环境管理体系规范。项目环保投资充足，配套建设了完善的废气、废水、固废处理设施及初期雨水池、事故水池三级防控体系，危废贮存符合GB 18597-2023要求，废水总排口设置自动监测，环境管理制度健全。
综上所述，本项目采用先进的连续化硝化工艺，配套完善的资源回收利用和末端治理设施，单位产品产污强度和能耗均处于国内同类装置先进水平，非甲烷总烃排放浓度达到绩效引领性指标，整体清洁生产水平处于国内领先地位，符合清洁生产要求。
清洁生产建议
为进一步提高本项目清洁生产水平，持续推进节能、降耗、减污、增效，提出以下建议：
（1）深化VOCs末端治理。目前含酒精废气仅采用水喷淋处理，乙醇去除率按30%计，建议后续在条件允许时增设"冷凝+活性炭吸附"或"沸石转轮+RTO"等深度治理设施，进一步降低NMHC排放浓度，稳定优于绩效引领性指标，并减少水喷淋废水产生量。
（2）定期开展清洁生产审核。项目投产后应按照《清洁生产审核办法》（国家发展改革委、生态环境部令第38号）要求，每五年开展一次强制性清洁生产审核，滚动实施无/低费和中/高费方案，持续挖掘节能、降耗、减污潜力。
（3）探索废硫酸再生利用途径。本项目硫酸经中和后生成二水石膏约7473t/a，固废产生量较大。建议在现有废酸回混酸罐循环基础上，进一步研究废硫酸浓缩再生、外售给其他化工企业综合利用或石膏资源化利用（如生产建材石膏）的可行性，从源头削减固废产生量。
（4）推进中水回用。建议在污水站达标排放后，进一步建设中水回用设施，将部分回用水回用于循环水补水、地面冲洗、酸雾喷淋补水及厂区绿化，进一步降低新鲜水消耗，提高水的重复利用率。
（5）建设能源管理中心。对电、蒸汽、新鲜水、酒精、天然气等能耗物料实施分级分项在线计量，建立能源管理中心，定期开展单位产品能耗对标与审计，及时发现能耗异常并优化运行参数，持续提升能源利用效率。
（6）加强无组织排放管控。建议在酸碱储罐区、酒精罐区进一步推广使用内浮顶罐或高效密封呼吸阀，装卸车采用密闭快接万向装卸臂+气相平衡回收系统，从源头减少储罐大小呼吸和装卸过程的无组织VOCs排放。
（7）推进绿色工厂创建。建议对照《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132）及自治区绿色工厂评价要求，从用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等方面持续改进，逐步创建市级、自治区级乃至国家级绿色工厂。
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[bookmark: _Toc11069850]地理位置
奎屯市位于新疆维吾尔自治区西北部，天山北麓，准葛尔盆地西南缘，北纬44°19′~44°49′，东经84°47′~85°18′。东距乌鲁木齐253km，北距克拉玛依140km，西距博乐270km（距阿拉山口220km），奎屯市地处新疆天山北坡经济带“金三角”区域的中心位置，与克拉玛依市、乌苏市、沙湾市、独山子石化基地接壤。是伊犁哈萨克自治州直属县级市。奎屯市交通优势明显，312国道与217国道在这里十字交汇，高速公路、铁路横贯辖区，奎屯火车站是北疆铁路从中国西部入境的第一个区段编组站，1995年自治区批准奎屯市为二类陆路口岸城市，并在奎屯设立了海关监管点。
独山子区隶属于克拉玛依市，坐落于天山北麓，准噶尔盆地南缘，奎屯河东岸，东经84°49′，北纬44°16′，北与奎屯相距14km，西北与乌苏相距20km，三处构成一个三角地带，是新疆西部的经济要地和交通枢纽。
奎屯-独山子经济技术开发区位于奎屯市和克拉玛依市独山子区，分为南区、北一区和北二区。南区地处奎屯南侧，与城区隔S115省道相望，行政隶属克拉玛依市独山子区。经开区北一区位于奎屯市域南侧，有良好的交通条件，第二亚
欧大陆桥、乌奎高速公路由此穿过，115省道和217同道交汇于此。奎东产业园位于奎屯市开干齐乡南侧，有良好的交通条件，第二亚欧大陆桥、乌奎高速公路由此北侧穿过，G312在南侧穿过。
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图4.1–2  地理位置图

[bookmark: _Toc11069851]地形、地貌
奎屯-独山子的地貌根据其形态、结构、地表物质组成等特征，自南向北可分为山区、山间盆地、山前冲洪积倾斜平原等地貌单元。经开区南区地处准噶尔盆地南缘的西部，地形西南高、东北低。区域地貌大体为山前冲洪积倾斜平原，主要为古奎屯河冲积洪积扇，占全区的绝大部分地区。
奎屯市处在天山北坡山前冲积扇缘地带，海拔在450～530m。境内无山峦及高峰。在大地构造单元上处于准噶尔凹陷南侧，城市偏南的大部分区域属上更新统冲积洪积层，是奎屯河古冲积扇形成的山前倾斜平原。城市的中部及东、西部郊区属全新统冲积洪积层，土层较厚。城市北部属全新统冲积、湖积、沼泽相，有东西两个苇湖，是地下水溢出带。
本次规划的化工产业集中区区块均在奎东产业园内及奎屯-独山子经济技术开发区，地处山前冲积、洪积倾斜平原的前部和部分湖积、沼泽平原之上。地势西南高、东北低，南北由海拔610m降至320m，东西由海拔610m降至460m，地面由南北纵坡降为10～30‰，西东纵坡为3～5‰。市域各区块地处在天山山前凹陷地带，地表多为戈壁或厚度为几十厘米至30m左右的亚砂土。
区域内可耕地约20万亩，已开垦17万亩，耕地周围是荒地，有多年生灌木和牧草，全市呈绿洲景观。
工程地质
奎屯市地处天山地槽构造带北部，山前凹陷准噶尔盆地南沿，本区的构造运动受华力西、燕山和喜玛拉雅山乃至新构造运动的影响强烈。在地层上属北天山华力西褶皱带，地质构造复杂，地层发育变化大。其行政区内虽地震较少，但邻区新构造运动相当活跃，地震活动频度高、强度大，对奎屯市造成影响。依据1990年经自治区专家评审通过的《奎屯市地震险性分析报告》和《中国地震烈度区划图（1990）》，确定该市设防烈度为8度。
在市辖区内，第四系松散沉积层分布范围较广，厚度大，成因复杂，岩性、岩相变化也大。由老至新其简况是：
上更新统冲积洪积层，分布在独山子以南山间尘洼地，是奎屯河谷冲洪积扇，形成山前倾斜平原，厚度大约为800-1000m（电测资料），岩性为卵石，砾石。乌伊公路以北至库尔勒路以南卵石层，岩性均一，分选性差，无层次，2-12cm粒径卵石占50-70%以上，还有大于30cm以上的漂石。卵石间以砾砂充填，为灰黑色。地表部分结构较为松散，以下结构较密实，还有厚度不到1m的黄土层，是奎屯区良好的工业与民用建筑地层。
全新统冲积洪积层，分布在市区及东西郊区，土层厚度较大，中区、西区10-20m，东区较薄5-10m，岩性为土黄色粉土、粉砂土、粉质粘土，土质轻，具大孔隙，是Ⅰ-Ⅲ类湿性土，个别地段土质较硬，不具湿陷。
全新统冲积、湖积、沼泽相，分布在市区以北原东、西苇湖区，是地下水溢出带，岩性为灰色，灰黄色淤泥质粘土，粉质砂土，含灰黑色腐值质夹层1-2m厚。以此的平原区，以土黄色、灰黄色粉土、粘土为主，土层厚20-50m之间，土层下为砂砾层，地表土部分地段含盐量较高，盐渍化严重，但也有不少地段为农七师131团的耕种良田。
[bookmark: _Toc11069853]水文地质
调查区地处天山褶皱带与准噶尔坳陷区的交接部位，构造较为复杂。由于燕山和喜马拉雅运动的构造变动，使得南部山地褶皱带演变为断块差异上隆运动，从而造成褶皱带边缘区域构造运动的多期性。第四系以来新构造运动表现极为强烈，以垂直升降运动为主，其特征表现为独山子西侧奎屯河新龙口东岸有多级阶地（10级），高阶地面距河床高度约265m。由于间歇性和升降幅度的不同，形成了时断时续的堆积，并继承和发展了众多的断裂。主要有伊连哈比尔尕大断裂（山前大断裂）、独山子-哈拉安德断裂、独山子背隆、乌兰布拉克断裂、独山子东断裂、奎屯河追踪断裂和哈拉安德隆起，走向近东西，与之垂直的张性结构面则形成现代水系及地表一系列与之斜交的剪切变形带。
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[bookmark: _Ref29064]图4.1–3  区域地质构造纲要图
水资源
（1）地表水
区内发育有数条源于山区的季节性和间歇性河流，自东向西分别有巴音沟河、乌兰布拉克沟、小巴音沟、奎屯河等，与地下水补给关系密切。
①巴音沟河
巴音沟河发源于天山北坡伊连哈比尔尕山脉的哈尔阿特河33号冰川，从河源到安集海大桥河长113km，流域面积2766km2。巴音沟河流域自喇嘛庙至黑山头设有喇嘛庙水文站、二道沟水文站、头道沟水文站和黑山头水文站，多年平均径流量分别为28200×104m3，38050×104m3，35500×104m3和31500×104万m3。巴音沟河二道沟水文站和黑山头水文站之间22km河道地表水多年平均损失量为7110×104m3，黑山头引水干渠年均实际引水量为21200×104m3，引水枢纽年均向河道排放泄洪冲砂的水量为8300×104m3，沿途河床渗漏补给窝瓦特洼地地下水量多年平均为4770×104m3，窝瓦特洼地每年接受巴音沟河地表水的渗漏补给量合计为11880×104m3）。
②乌兰布拉克沟
发源于伊林哈比尔尕山的低山带，分布于独山子第二水源地东侧的排洪沟，属泉集河，以夏季暂时性洪水径流为主，常年流水微弱，流经第三系泥岩后，地表水硫酸盐含量明显升高达508.5-521.6mg/L，水质变差。偶测年径流量1203×104m3。
③小巴音沟
巴音沟发源于伊林哈比尔尕山的中低山带，为泉集河，流量偶测资料差别较大，一般为夏季流量较大，时有洪水经独山子第二水源地的冲沟下泄，冬季少量流水在牧场大桥以南结冻，每年3—4月份冰雪融化，加上山区的融雪水，形成春末夏初的第一个流量峰值，据奎屯水文站实测，年均径流量为2122×104m3，洪流流经独山子第二水源地部分入渗补给地下水，部分径流汇至第二水源地东侧的乌兰布拉克沟流出独山子。
④奎屯河
奎屯河是北疆地区的第八大河流，亦是监测区的主要河流，发源于天山北麓伊连哈比尔尕山高山区，河流全长273km，河床宽500—700m，坡降为13‰，一般流速5m/s，最大流速7.5m/s，最小流速2.5m/s，流域面积1564km2，主要以冰雪消融水为补给来源。
根据2006—2010年新龙口水文站资料，五年平均径流量为65879.42×104m3。径流量年内分配不均，奎屯河历年6—8月为洪峰季节，平均径流量42195.73×104m3，约占全年径流量的64%，枯水期为12月—翌年4月，平均径流量为7238.42×104m3，约占全年的11%。除每年4—5月份团结大渠渠道检修和洪峰期放水泄洪冲砂外，其余时间河流径流量全部被团结大渠引向下游水库和灌溉农田，由新龙口引水大渠五年平均引水量约44005.4×104m3，奎屯河水五年平均利用率在67%左右，由新龙口向河道泄洪水量五年平均约22499×104m3。
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[bookmark: _Ref29861]图4.1–4  区域地表水系图
（2）地下水
奎屯地区地下水资源比较丰富，水质较好，总盐量小于0.5g/L，沿乌伊公路一带地下水埋深为80-130m，市区一带为15-40m。沿地下水溢出带及其以北地区（含泉水沟水库区），地表以下200m以内有2-3层承压自流含水层，期间被亚砂土和亚粘土所隔，含水层一般为中细砂，粗砂和卵砾石，厚度为15-50m，第一层在25-45m，第二层在75-213m，第三层在184m以下，取水层一般在第二层。
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[bookmark: _Ref30341]图4.1–5  区域地下水埋深等值线示意图
气候气象
奎屯-独山子经济技术开发区地处欧亚大陆中心，远离海洋，北温带干旱大陆性气候，高空既受西风带天气影响，又受副热带天气系统影响，加之天山对北方冷空气的屏障作用和戈壁为主的下垫面作用，使之冬寒夏热，四季分明，降水量小，蒸发量大，气温年较差大，年平均气温7.9℃，平均最高气温14℃，平均最低气温0.8℃，极端最低气温为-36.4℃（1996年12月20日），极端最高气温41.8℃（1965年7月）。年平均降水量182.2mm，年最大降水量342.3mm，年最小降水量97.6mm，年平均蒸发量为1763.9mm。年主导风向为西风（W），冬季盛行风向NW，夏季盛行风向W，历年平均风速2.8m/s，最大风速20m/s，瞬时最大风速31.0m/s（50年一遇），最大冻土深度145cm，日最大降雪量340mm。
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园区前期规划及规划环评开展情况
奎屯-独山子经济技术开发区是新疆维吾尔自治区人民政府于2010年7月成立的省级开发区，是由1992年成立的省级奎屯经济技术开发区和2006年8月成立的奎屯-独山子石化工业园合并而成，规划面积93.38km2。2011年4月10日，经国院批准为国家级经济技术开发区。2013年，奎屯-独山子经济技术开发区管委会特委托江苏省城市规划设计研究院和江苏省城市交通规划研究中心共同编制了《奎屯－独山子经济技术开发区总体规划（2012‐2030）》，根据《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）》，分为南区、北一区和北二区等三个片区。经开区产业发展将以综合能源化工产业、现代物流业为核心产业，同时重点发展装备制造业，发展钢铁产业、建材、纺织服装等产业的生产规模，积极发展节能环保、生物科技等战略性新兴产业。2014年1月2日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函[2014]4号文件形式出具了关于奎屯-独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）环境影响报告书的审查意见。
伊犁州哈萨克自治州人民政府于2011年11月1日出具了《关于设立奎东特色产业园的批复》（伊州政函[2011]111 号），同意奎东特色产业园作为奎屯市重点工业产业集聚区和奎屯-独山子经济技术开发区的配套区，并由奎屯-独山子经济技术开发区管委会代为管理。2013年，奎屯- 独山子经济技术开发区管委会委托江苏省城市规划设计研究院、江苏省城市交通规划研究中心共同编制了《奎东特色产业园区总体规划》（2012-2030），根据《奎东特色产业园总体规划（2012-2030）》，规划面积为 20.0 km2，发展定位：奎屯-独山子经济技术开发区的综合配套区，以光伏新能源、石化新材料、冶金与有机硅为主导的产业新区。2014年4月28日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函[2014]473号文件形式出具了关于奎东特色产业园总体规划（2012-2030）环境影响报告书的审查意见。
2023年12月19日，《奎屯-独山子经济技术开发区化工产业集中区国土空间规划（2022—2035年）》环境影响报告书取得审查意见（新环审[2023]303号），规划范围包括东区伊犁州级园区部分区域和南区自治区级园区部分区域两块区域。
奎屯-独山子经济技术开发区化工产业集中区国土空间规划概况
规划范围：规划用地面积2363.96公顷，分为南区、东区两个片区，其中南区在金华路以南，黄河路以西，贵阳路以北，盘锦路以东，面积1406.75公顷；东区在乌奎高速公路以南，瑞康路以北，瑞翔路以东，东翔路以西，面积957.21公顷。本项目位于化工产业集中区东区。
规划期限：2022年-2035年；规划基准年2021年，近期2022-2025年，规划远期2026-2035年。
总体目标：贯彻国家建设资源节约型、环境友好型社会以及节约型城乡建设、生态文明建设的总体要求，立足化工产业集中区经济社会发展阶段和资源坏境特点，加快产业集聚和空间拓展，按照“科学发展、跨越发展、和谐发展”的总体要求，将化工产业集中区建成综合实力强劲、产业高效发展、生态环境优美的产城融合示范园区。依靠奎屯-独山子经济技术开发区，共赢利用疆内资源、实现化工产业集中区的产业化、工业化、市场化转变，把化工产业集中建成技术水平先进、经济效益高、生态环境好，有较强的市场竞争力产业发展平台。
规划定位：化工产业集中区已成长为奎屯最具活力的经济增长引擎，也成为引领奎屯社会发展的标杆。
通过产业链中的依存关系，使得大部分规划项目之间各种主副产物的产出与原辅料的利用达成了较为理想的平衡，充分利用规划项目各个环节的产品、中间产品及三废，体现了资源的高效利用和废弃物排放的减量，具有典型的循环经济特点，同时也为社会发展全面绿色转型做出成效。园区重点发展石油化工、精细化工、高端新材料产业。
从企业内部循环以及与经开区、区域的外部循环构建石油化工循环经济产业链。内循环指在石油化工产业内部各产业链之间形成循环经济系统，外循环指与经开区的其他相关性产业，新材料、现代纺织、食品加工等产业类型形成区域的整体资源共享以及与经开区国土空间规划的协调。
产业规划：确定石油化工产业集中区主导产业为石油化工、精细化工、高端新材料三大产业。

[image: C:\Users\晓龙\Documents\WeChat Files\wxid_ei3kygpp581g21\FileStorage\Temp\1687770925797.png]本项目


图4.2–1  化工产业集中区东区产业布局图

园区基础设施工程建设现状
（1）道路交通现状
对外：乌奎高速东西向经规划范围北部外侧，位于北疆铁路与奎东园区之间，沿线与大石化污水线、捷运大道、鸿翔大道相交。其中，与大石化污水线、瑞安南路为分离式立交，与鸿翔大道形成互通式立交，作为奎东园区联接高速公路的主出入口。
115省道位于奎东工业园南部边界，是奎东园区对外交通联系的重要通道，园区道路中大石化污水线、瑞安南路、鸿翔大道和腾达路与115省道直接。
对内：主干路规划形成“一横两纵”的主干路系统。其中，“一横”为恒运大道。“两纵”自西向东分别为瑞安南路、鸿翔大道。规划主干路总长度约为11.54km，密度为0.58km/km2。
次干路是对主干路网的进一步加密，主要承担奎东园区内短距离交通联系职能，规划在主干路基础上加密干路网络，次干路总长度约为39.28km，密度为1.96km/km2。
（2）供水现状
水源主要是由东郊水库供水，通过合理配置艾比湖西水东调工程，辅以区内污水处理厂再生污水。
工业用水由奎东一水厂和二水厂供水及再生水供给，生活用水由西区水厂供给，绿化用水由再生水供给。
（3）供电
奎屯电网电源区域内有锦江电厂，区域西部有乌苏通达电厂、吉林台水电站，东部有玛纳斯电厂，经开区南区的宝塔电厂正在施工建设，今后随着电力网架的完善，奎屯区域电网将在乌苏规划新建1座750kV变电站，奎屯电网的电源可以满足城市发展的电力供应。
奎东园区电网作为奎屯区域电网的一部分，其电源主要来自两方面，一是外部电源供给，主要是东部的玛纳斯电厂和西部新建的750kV变电站，另一方面依赖自身内部电厂的出力。园区目前已有110kV变电站一座，为110kV腾达变，35kV变电站一座，为35kV田园变。
（4）供热现状
规划在奎东园区新建1座热电厂，位于隆坤路北侧，作为奎东园区的热源点，规划设置2台9.8MPa、460t/h的高温高压蒸汽锅炉，规划占地20.2公顷。
奎东特色产业园现状供热主要由和山巨力进行供热，现有一座锅炉房，配置如下：锅炉型号：ΜG-240/9.8-M12三台（一期三台，二期一台）额定蒸发量：40t/h，一期总额定蒸发量约720t/h，二期为960t/h。
和山巨力热电厂地处奎屯东工业园区，位子鸿翔道路东侧，东翔路西侧，恒运大道北侧、捷运东路南恻，占地面积达2750亩，已于2020年投产，尚未实现园区内企业供热。和山巨力热电厂可外供蒸汽压力1.&MPa，蒸汽压力255℃的蒸汽80t/h；蒸汽压力0.7MPa，温度185℃的蒸汽40t/h。但目前尚未对外供热，仅实现内部企业生产供热。现有热源供热区域存在着局限性，供热能力未得到充分利用。
（5）天然气设施现状
奎东特色产业园由新疆德信燃气股份有限公司负责供气，特色产业园临近西气东输二线奎屯分输站、德信燃气综合门站，与北疆704线形成双气源供气格局，天然气供应有充分的保障，鸿翔大道与瑞康路交叉路口设置有天然气门站一座。
（6）规划区污水处理厂
奎东园区污水依托东郊污水处理厂处理。
（7）固废处置设施
奎东园区生活垃圾由环卫转运车收集后送至开干齐乡集中转运；一般固废优先综合利用，无法利用依托开干齐乡配套建设的一般工业固体废物贮存、处置场；危险废物依托新疆普惠环境有限公司处置。
[bookmark: _Toc528747246][bookmark: _Toc63101341][bookmark: _Toc161045981][bookmark: _Toc158063133][bookmark: _Toc21788297][bookmark: _Toc152772114][bookmark: _Toc485640233][bookmark: _Toc21605321][bookmark: _Toc11578081][bookmark: _Toc202175928][bookmark: _Toc184834759][bookmark: _Toc207297991][bookmark: _Toc21529433][bookmark: _Toc11578152][bookmark: _Toc30597][bookmark: _Toc301147480][bookmark: _Toc11069910]环境质量现状调查与评价
大气环境质量现状调查与评价
基本污染物环境质量现状评价
[bookmark: _Hlk199191133][bookmark: _Toc11069915]（1）空气质量达标区判定
根据新疆维吾尔自治区生态环境厅公布的《2024年12月和1-12月“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各县（市、区）环境空气质量状况及排名》中 独山子的监测数据，本项目所在区域2024年基本污染物环境质量现状监测数据年评价指标统计结果见表4.3–2
表4.3–1  区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度µg/m³
	标准值
µg/m³
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	4
	60
	6.7 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	33
	40
	82.5 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	69
	60
	115.0 
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	56
	30
	186.7 
	不达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	700
	4000
	17.5 
	达标

	O3
	24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	56
	160
	35.0 
	达标



经对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段限值，PM2.5超标，则项目区为不达标区。
（2）基本污染物环境质量现状评价
本次评价选取距离本项目最近独山子区监测站点2024年连续一年的监测数据，基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。
项目区基本污染物现状评价结果见下表
[bookmark: _Ref66457977]表4.3–2  基本污染物环境质量现状评价
	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m³）
	现状浓度（µg/m³）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	超标倍数
	达标情况

	SO2
	年平均
	60
	8
	13.3 
	/
	/
	达标

	
	日平均
	150
	4-24
	16.0 
	/
	/
	达标

	NO2
	年平均
	40
	18
	45.0 
	/
	/
	达标

	
	日平均
	80
	2-76
	95 
	
	/
	达标

	PM10
	年平均
	60
	55
	91.7 
	/
	/
	达标

	
	日平均
	120
	6-332
	276.7 
	1.2 
	0.1 
	超标

	PM2.5
	年平均
	30
	33
	110.0 
	/
	0.1
	超标

	
	日平均
	60
	3-261
	435.0 
	2.5 
	0.1 
	超标

	CO
	日平均
	4000
	1000
	25.0 
	/
	/
	达标

	O3
	最大8h平均
	160
	98
	61.3 
	/
	/
	达标



由上表分析可知，基本污染物中SO2、NO2、O3和CO的评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段浓度限值的二级标准要求；PM10、PM2.5浓度超标。PM2.5、PM10超标原因可能是当地气候干燥所致 。
其他污染物环境质量现状评价
（1）监测点布设
根据工程分析，并结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境资源情况，本次环评采用现场监测及补测的方式。引用《霍尔果斯经济开发区兵团分区环境现状监测》中2个监测点的监测数据。补充监测点位基本信息见表4.3–3。大气环境监测布点图4.3–1。
[bookmark: _Hlk199191151]引用数据均为2024年监测，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018）对监测时间的要求。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.2.2评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。”引用数据能反映本项目所在区域的背景值数据，符合导则要求。
[bookmark: _Ref11670498]表4.3–3  其他污染物补充监测点位基本信息
	编号
	地点名称
	坐标
	监测因子
	备注

	
	厂区内
	85°8′41.297″E, 44°20′17.904″N
	硫酸雾、非甲烷总烃、硫化氢、氨
	小时均值，七天，一天4次

	
	
	
	TSP
	日均值（连续7天）




[bookmark: _Ref74666218]图4.3–1大气监测布点图

[bookmark: _Ref11672719][bookmark: _Ref37665194][bookmark: _Ref11670502]（2）监测时间及频率
点位1、2监测时间为2024年8月28日-2023年9月4日，监测单位为新疆科瑞环境技术服务有限公司；点位3监测时间为2025年7月24日-2025年7月31日，监测单位为乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司。氨、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、硫酸测1小时平均值；TSP测日均值。
（3）监测结果
项目所在区域其他污染物监测结果及评价结果，见表4.3–4。
[bookmark: _Ref61348382]表4.3–4  其他污染物环境质量现状监测结果表
	监测点位
	监测项目
	一次值/小时值浓度范围（mg/m3）
	标准值
（mg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标
情况

	1#

	TSP
	0.117～0.129
	0.3
	43
	0
	达标

	
	氨
	0.08～0.09
	0.2
	45.0
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.21～0.67
	2.0
	33.5
	0
	达标

	
	硫化氢
	<0.002～0.003
	0.01
	30.0
	0
	达标

	
	硫酸雾
	＜0.005
	0.3
	1.67
	0
	达标



[bookmark: _Toc11069923]评价结果表明，监测期间评价区域内监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》详解中取值要求；特征污染物氨、硫化氢、硫酸满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考浓度限值标准。
地下水环境质量现状调查及评价
地下水水质现状调查
（1）监测点位
本次地下水现状调查采用现场监测及收集现有监测资料的方式。地下水监测点位见表4.3–5。地下水监测布点见图4.3–2。
[bookmark: _Hlk199191447]根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水为二级评价，二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，本项目共需设置5个地下水水质监测点。评价区域地下水流向自北向南，设5个地下水监测点，其中项目场地2个、上下游及两侧各1个，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对监测点布设的要求。根据导则要求，地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍，本次地下水水位监测点共设置10个水位监测点。本项目地下水监测引用的数据监测时间为2024年，满足3年内时间要求。监测因子、检测频次和监测点位均满足导则要求，引用的监测数据有效。
点位1#、2#、6#、7#、8#进行现场监测，监测单位为乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司；点位3#、4#、5#、10#来源于《霍尔果斯经济开发区兵团分区环境现状监测》的地下水监测数据，监测单位为新疆科瑞环境技术服务有限公司；点位9#来源于园区4×30MW热电联产项目的地下水位监测数据，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。
[bookmark: _Ref10022395]表4.3–5  地下水环境监测点位及监测项目
	编号
	点位名称
	方位
	坐标
	监测项目
	备注

	1#
	6连30号
	南
	80°31′1.000″E,44°8′54.000″N
	水质、水位
	现场监测
2025.7.26

	2#
	农田一村
	东
	80°32′43.779″E,44°9′5.322″N
	
	

	3#
	园区东侧水井
	北
	80°32′4.247″E,44°9′58.115″N
	
	引用数据2024.9.28

	4#
	6连刘小平灌溉井
	西
	80°29′14.890″E,44°9′2.010″N
	
	引用数据2024.8.15

	5#
	拓展区5号井
	南
	80°31′7.972″E,44°7′48.212″N
	
	

	6#
	62团水塔
	东北
	80°26′59.276″E,44°10′30.605″N
	水位
	现场监测
2025.7.26

	7#
	6连陈建明灌溉井
	西南
	80°25′52.160″E,44°7′38.690″N
	
	

	8#
	11连7号抗旱井
	南
	80°30′58.000″E,44°7′24.000″N
	
	

	9#
	热电联产项目区
	南
	80°31′35.948″E,44°8′50.702″N
	
	引用数据2025.3.31

	10#
	小卡子
	东南
	80°32′50.577″E,44°7′28.860″N
	
	



[image: ]
[bookmark: _Ref157967504]图4.3–2  地下水监测布点图
（2）监测项目
pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、氯化物、硫酸盐、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。
地下水水位监测结果及评价
各监测点水位信息见表4.3–6。
[bookmark: _Ref195201224][bookmark: _Ref204556195]表4.3–6  地下水水位勘测结果
	编号
	埋深/m

	1#
	6连30号
	100

	2#
	农田一村
	120

	3#
	园区东侧水井
	80

	4#
	6连刘小平灌溉井
	98

	5#
	拓展区5号井
	80

	7#
	62团水塔
	100

	8#
	6连陈建明灌溉井
	35

	9#
	11连7号抗旱井
	80

	10#
	热电联产项目区
	170

	11#
	小卡子
	100



地下水水质监测结果及评价
（1）评价标准
评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（2）评价方法
评价方法采用单因子污染指数法评价，公式如下：
Pi=Ci/Coi
式中：
Pi—某监测点Ⅰ污染物污染指数；
Ci—第Ⅰ种污染物测浓度值，单位mg/L；
Coi—第Ⅰ种污染物评价标准，单位mg/L。
pH值标准指数用下式：
pH的标准指数为：
[image: ]
SPH，j——pH标准指数；
pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准中pH的下限值（6.5）；
pHsu——标准中pH的上限值（8.5）。
（3）评价结果
[bookmark: _Ref519872410]地下水水质监测结果及现状评价结果见表4.3–7。


[bookmark: _Hlk204556119][bookmark: _Ref10022428]表4.3–7  地下水水质监测结果及评价
	序号
	项目
	监测结果（mg/L）
	评价标准
（mg/L）

	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	

	
	
	检出值
	Si，j
	检出值
	Si，j
	检出值
	Si，j
	检出值
	Si，j
	检出值
	Si，j
	

	1
	pH
	7.8
	0.53
	7.9
	0.6
	7.4
	0.27
	7.5
	0.33
	7.5
	0.33
	6.5~8.5

	2
	总硬度
(钙和镁总量)
	222
	0.49
	155
	0.34
	258
	0.57
	250
	0.56
	132
	0.29
	≤450

	3
	溶解性总固体
	283
	0.283
	214
	0.214
	642
	0.642
	452
	0.452
	652
	0.652
	≤1000

	4
	高锰酸盐指数
(以O2计)
	0.5L
	0.167
	0.5L
	0.167
	0.7
	0.23
	0.58
	0.19
	1.46
	0.49
	≤3.0

	5
	氨氮
	0.01L
	0.02
	0.01L
	0.02
	0.09
	0.18
	0.111
	0.222
	0.093
	0.186
	≤0.50

	6
	硝酸盐氮
	2.61
	0.131
	1.87
	0.094
	0.12
	0.006
	8.2
	0.41
	0.42
	0.021
	≤20.0

	7
	亚硝酸盐氮
	0.001
	0.001
	0.002
	0.002
	0.003L
	0.003
	0.005
	0.005
	0.003L
	0.003
	≤1.00

	8
	硫酸盐
	47.2
	0.189
	31.1
	0.124
	132
	0.528
	95
	0.38
	185
	0.74
	≤250

	9
	氯化物
	5.25
	0.021
	7.7
	0.031
	26.8
	0.107
	16.4
	0.066
	19.7
	0.079
	≤250

	10
	挥发酚
	0.0003
	0.15
	0.0003
	0.15
	0.0004
	0.2
	0.0004
	0.2
	0.0007
	0.35
	≤0.002

	11
	氰化物
	0.002L
	0.04
	0.002L
	0.04
	0.002L
	0.04
	0.002L
	0.04
	0.002L
	0.04
	≤0.05

	12
	砷
	0.0011
	0.11
	0.0017
	0.17
	0.0003L
	0.03
	0.0003L
	0.03
	0.0003L
	0.03
	≤0.01

	13
	汞
	0.00004L
	0.04
	0.00004L
	0.04
	0.00004L
	0.04
	0.00004L
	0.04
	0.00004L
	0.04
	≤0.001

	14
	六价铬
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	0.004L
	0.08
	≤0.05

	15
	铅
	0.00009L
	0.009
	0.00009L
	0.009
	0.0025L
	0.25
	0.0028
	0.28
	0.0033
	0.33
	≤0.01

	16
	氟化物
	0.242
	0.242
	0.259
	0.259
	0.336
	0.336
	0.299
	0.299
	0.522
	0.522
	≤1.0

	17
	镉
	0.00045
	0.09
	0.00031
	0.062
	0.5L
	0.1
	0.5L
	0.1
	0.5L
	0.1
	≤0.005

	18
	铁
	0.01L
	0.033
	0.01L
	0.033
	0.03L
	0.1
	0.03L
	0.1
	0.03L
	0.1
	≤0.3

	19
	锰
	0.004L
	0.04
	0.004L
	0.04
	0.01L
	0.1
	0.01L
	0.1
	0.01L
	0.1
	≤0.10

	20
	总大肠菌群
	2L
	0.67
	2L
	0.67
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/
	≤3.0MPN/100mL

	21
	菌落总数
	82
	0.82
	91
	0.91
	19
	0.19
	17
	0.17
	18
	0.18
	≤100CFU/mL

	22
	石油类
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.02
	/
	0.02
	/
	0.02
	/
	/



由评价结果可以看出，地下水环境现状各监测点水质各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。


[bookmark: _Toc11069929]声环境质量现状调查及评价
声环境现状监测
（1）监测布点
项目区东、南、西、北厂界外各1m处。
（2）监测项目
监测项目为昼、夜间等效连续A声级。
（3）监测时间及监测单位
监测时间2025年7月26日，由乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司承担。
（4）监测方法
监测方法为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定，仪器为噪声统计分析仪。
声环境现状评价
（1）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表2.5–5。
（2）评价方法
评价方法采用标准值直接比较的方法。
（3）评价结果
[bookmark: _Ref527042526]噪声监测及评价结果见表4.3–8。


[bookmark: _Ref10022437]表4.3–8  评价区域噪声监测及评价结果单位：dB（A）
	监测点位
	2025.7.26
	GB3096-20083类
	评价结果

	
	昼
	夜
	昼
	夜
	

	厂界外东侧
	
	
	65
	55
	达标

	厂界外北侧
	
	
	
	
	达标

	厂界外西侧
	
	
	
	
	达标

	厂界外南侧
	
	
	
	
	达标



由表4.3–8可以看出，项目区厂址附近环境噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。厂址附近声环境状况良好。
土壤环境质量现状调查
土壤理化性质现状调查
评价区土壤类型主要为轻壤土。为了解评价区域的土壤理化性质，在项目厂区内进行采样调查，调查结果见表4.3–9。
[bookmark: _Ref74686449]表4.3–9  项目所在区域土壤理化性质监测结果一览表
	时间
	2025.7.25

	点位名称
	

	取土深度
	
	
	

	颜色
	
	
	

	结构
	
	
	

	质地
	
	
	

	砂砾含量/（%）
	
	
	

	其他异物
	
	
	

	pH值
	
	
	

	阳离子交换量/（cmol(+)/kg）
	
	
	

	氧化还原电位/（mV）
	
	
	

	饱和导水率/（mm/min）
	
	
	

	土壤容重/（g/cm3）
	
	
	

	孔隙度/（%）
	
	
	





[bookmark: _Ref14534]表 4.3–10  土体构型
	土体构型点号
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次 a

	
	
	
	



土壤环境质量现状调查
本次土壤现状调查采用现状监测的方式。
（1）监测布点与监测项目
按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，在建设项目厂区内和厂外共布设6个监测点位，其中包括占地范围内3个柱状样和1个表层样、占地范围外2个表层样。
本项目占地范围内外的工业用地土壤监测项目包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目）45个项目和pH、特征因子石油烃。
项目土壤监测点布设情况一览表，见表4.3–11，图4.3–3。
[bookmark: _Ref74668330]表4.3–11  土壤监测点位及监测项目
	编号
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	采样深度
	备注

	T1#
	界区外北侧
	85°8′45.893″E
44°20′26.827″N
	pH+石油烃
	0~0.2m
	厂外表层样

	T2#
	界区外南侧
	85°8′41.490″E
44°20′9.893″N
	
	0~0.2m
	厂外表层样

	T3#
	办公楼
	85°8′41.181″E
44°20′24.037″N
	pH+45项+石油烃
	0~0.2m
	厂内表层样

	T4#
	酯化车间
	85°8′42.581″E
44°20′19.610″N
	pH+石油烃
	0.2m、1.2m、2.5m
	厂内柱状样

	T5#
	储罐区
	85°8′39.984″E
44°20′20.094″N
	
	0.2m、1.2m、2.5m
	厂内柱状样

	T6#
	污水处理设施
	85°8′40.563″E
44°20′12.987″N
	
	0.2m、1.2m、2.5m
	厂内柱状样



[image: ]
[bookmark: _Ref23901][bookmark: _Ref205565590]图4.3–3  土壤监测布点图

（2）监测时间和监测单位
现场监测单位为乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司，采样时间为2025年7月24日。11#引用园区4×30MW热电联产项目环评中数据，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，采样时间为2025年3月29日。
（3）分析和采样方法
采样和分析方法按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定执行。
土壤环境质量现状评价
（1）评价标准
建设用地土壤环境评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类管控值作为评价标准。
（2）评价方法
土壤环境质量现状采用标准指数法评价，计算公式如下：
[image: wps310]
式中：
Pi——土壤中污染物i的标准指数；
Ci——土壤中污染物i的实测含量(mg/kg)；
Si——土壤污染物的评价标准(mg/kg)。
（3）监测及评价结果
项目所在厂区及周边土壤质量现状监测结果见表4.3–12、表4.3–13。
[bookmark: _Ref66531191][bookmark: _Ref99358181][bookmark: _Ref175664429]表4.3–12  土壤监测及评价结果（1#）
	点位
	1#
	第二类筛选值
（mg/kg）

	采样深度
	0~0.2m
	

	序号
	检测项目
	单位
	Pi
	Ci
	

	
	pH
	无量纲
	
	
	--

	
	石油烃
	mg/kg
	
	
	4500

	
	砷
	mg/kg
	
	
	60

	
	镉
	mg/kg
	
	
	65

	
	铬（六价）
	mg/kg
	
	
	5.7

	
	铜
	mg/kg
	
	
	18000

	
	铅
	mg/kg
	
	
	800

	
	汞
	mg/kg
	
	
	38

	
	镍
	mg/kg
	
	
	900

	
	四氯化碳
	mg/kg
	
	
	2800

	
	三氯甲烷
	mg/kg
	
	
	900

	
	氯甲烷
	mg/kg
	
	
	37

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	
	
	9000

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	
	
	5000

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	
	
	66000

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	
	
	596000

	
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	
	
	54000

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	
	
	616000

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	
	
	5000

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	
	
	10000

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	
	
	6800

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	
	
	53000

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	
	
	840000

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	
	
	2800

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	
	
	2800

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	
	
	500

	
	氯乙烯
	mg/kg
	
	
	430

	
	苯
	mg/kg
	
	
	4000

	
	氯苯
	mg/kg
	
	
	270000

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	
	
	560000

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	
	
	20000

	
	乙苯
	mg/kg
	
	
	28000

	
	苯乙烯
	mg/kg
	
	
	1290000

	
	甲苯
	mg/kg
	
	
	1200000

	
	间,对二甲苯
	mg/kg
	
	
	570000

	
	邻二甲苯
	mg/kg
	
	
	640000

	
	硝基苯
	mg/kg
	
	
	76

	
	苯胺
	mg/kg
	
	
	260

	
	2-氯酚
	mg/kg
	
	
	2256

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	
	
	15

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	
	
	1.5

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	
	
	15

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	
	
	151

	
	䓛
	mg/kg
	
	
	1293

	
	二苯并[a，h]蒽
	mg/kg
	
	
	1.5

	
	茚并[1、2、3-cd]芘
	mg/kg
	
	
	15

	
	萘
	mg/kg
	
	
	70



[bookmark: _Ref74690698]表4.3–13  土壤监测及评价结果（2#~7）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	



根据表中评价结果可以看出，他各监测点土壤中的各项指标满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。
生态环境现状调查与评价
项目区生态功能区划
按照《新疆生态功能区划》，化工产业集中区所在区域位于乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.3–14。生态功能区划图见图图4.3–4。
[bookmark: _Ref4741]表4.3–14  园区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化，土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	保护目标
	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

	保护措施
	节节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设控制水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	发展方向
	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城市生态系统与人居环境





[image: 地图

描述已自动生成]本项目

[bookmark: _Ref196851385]图4.3–4  生态功能区划图

环境影响预测与评价
根据建设方要求不公开
[bookmark: _Toc243556064]污染防治对策和措施
根据建设方要求不公开
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