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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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绿色低碳社区建设指南
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件提供了绿色低碳社区建设的的总体原则、空间布局、建筑性能、资源利用、环境美化以及运营管理等方面的指导。
本文件适用于城市绿色低碳社区的规划、设计、新建、改造、重建、运营及管理工作。农牧交错带、城郊结合部以及老旧小区等特殊区域的绿色低碳建设工作可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3096  声环境质量标准
GB 50905  建筑工程绿色施工规范
GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范
GB/T 18870  节水型产品通用技术条件
GB/T 50640  建筑与市政工程绿色施工评价标准
DB65/T 8022 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

社区  community
由居住在一定范围内的个人、家庭及社会群体所组成的社会生活共同体。
[来源：GB/T 46188-2025,3.1]

绿色低碳社区  sustainable development community
在明确边界范围内，以能源低碳化、资源高效化、环境洁净化、生活绿色化、空间集约化为核心目标，通过优化空间布局、提升建筑能效、推广可再生能源、完善绿色低碳设施与管理机制，有效控制和削减社区内碳排放总量，促进居民生活方式向绿色低碳转变，形成人与自然和谐共生的可持续发展社区。

新建社区  newly-built community
规划建设用地50％以上未开发或正在开发的新开发社区。
整体拆迁的旧城改造、棚户区改造、城中村改造项目可按新建社区开展绿色低碳社区的建设工作。

既有社区  existing community
已基本完成开发建设、基本形成社区功能分区、具有较为完备的基础设施和管理服务体系的成熟城市社区。

新建建筑  new building
新建设建筑物，或将既有建筑全部拆除后重新建设或改造的建筑。


既有建筑  existing building
已建成可以验收的和已投入使用的建筑。
[来源：DB65/T 8022—2024,2.0.15]

可再生能源  renewable energy
能够在较短时间内通过自然过程不断补充和再生的能源，包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等。

慢行系统  slow traffic system
以步行、自行车及合规电动自行车等非机动低速出行为主体，由步行交通系统、非机动车交通系统及配套服务设施组成，保障行人与非机动车安全、连续、便捷、舒适通行的综合交通系统。

碳汇  carbon sink
从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的过程、活动或机制,以特定时段内从大气中清除的温室气体总量(以二氧化碳当量计)来衡量。
陆地生态系统碳汇主要核算边界内植物光合作用直接吸收的大气二氧化碳,也包括通过秸秆还田、生物炭或有机肥施用、木质林产品调入、径流输入等方式间接增加的有机碳。
碳汇也称为碳清除。
[来源：GB/T 46105—2025,3.5]
[bookmark: _Toc220946054][bookmark: _Toc220946122][bookmark: _Toc220946135][bookmark: _Toc224315158]总体原则
坚持协同增效的原则。通过系统规划与集成设计，统筹空间布局、建筑性能、资源利用、环境与运营管理。
坚持建设过程覆盖生命周期的原则。针对新建社区，宜将低碳目标前置融入规划与设计；针对既有社区，宜通过诊断评估，实施渐进式、适用性的绿色化改造与精细化运营管理。
坚持因地制宜的原则。紧密结合所在地的气候条件、资源禀赋、经济水平、社区现状，选择适宜的技术策略、实施路径与管理模式。
坚持人本导向的原则。在提升资源环境绩效的同时，注重保障与提升居民的居住品质、健康舒适度、生活便利性与社区归属感。
[bookmark: _Toc220946055][bookmark: _Toc220946123][bookmark: _Toc220946136][bookmark: _Toc224315159]空间布局
社区综合服务站、幼儿园、托儿所、老年服务站、社区卫生服务站等基本公共服务设施，宜相对集中布局于社区内交通便利、便于居民步行可达的中心或核心区域。
综合超市、邮件快件寄递服务设施、理发店、洗衣店、维修点、家政服务网点等便民商业服务设施，宜沿社区主要慢行路径或公共活动空间周边分散、嵌入式布局，形成网络化、便捷化的服务体系。
邮件快件寄递服务设施宜布局在社区出入口或居民日常通勤路径节点，推广“无接触式”服务，并考虑与社区综合服务站等功能结合。
鼓励利用住宅底层商业、既有沿街商铺进行更新利用，或通过模块化、可移动设施形式灵活设置，避免大拆大建。受场地限制的老旧社区，可通过设置多个小型便利店、集成式服务箱体满足需求。
商业设施、公共活动场地（含室外综合健身场地、多功能运动场地）与公共绿地（社区游园、口袋公园等）宜均衡分布于社区内，并考虑与公共空间、慢行系统的衔接，营造宜人的街道空间与交往氛围。
公共活动空间宜优先利用社区内的边角地、闲置地、宅间绿地等进行生态化改造建设。
公共活动空间的设计与设施宜配置健身器材、儿童娱乐设施、休息座椅等，并广泛采用透水铺装、乡土植物、雨水花园等生态措施。

[bookmark: _Toc220946059][bookmark: _Toc220946124][bookmark: _Toc220946140][bookmark: _Toc224315163]建筑性能
[bookmark: _Toc220946060][bookmark: _Toc220946141][bookmark: _Toc224315164]新建建筑绿色低碳建设
建筑节能与绿色设计
1.1.1.1　 新建建筑宜符合GB 55015的要求，结合寒冷地区气候特征并参考DB65/T 8022的建筑性能指标，合理规划建筑布局、朝向、体形系数及窗墙面积比，建筑主朝向宜优先考虑南向，同时设置防风沙屏障。
1.1.1.2　 围护结构热工性能设计宜符合高节能导向。外墙、屋面、外窗的热工指标宜优于DB65/T 8022规定值。严寒区域外窗气密性不宜低于8级，宜选用三玻两腔节能窗。
1.1.1.3　 考虑可再生能源系统与建筑设计一体化，新建建筑宜安装太阳能系统，太阳能资源丰富地区的新建居住建筑可配套建设太阳能热水系统。
1.1.1.4　 建筑结构宜采用模块化、开放式建筑结构，为建筑智能化管理、分布式能源接入、充电设施等预留标准化接口与空间。
绿色建材与施工管理
宜优先选用高强度、高耐久性、可循环利用、低挥发性的绿色建材，优先使用本地生产的砂石、新型保温材料、光伏组件配套材料等。
施工过程宜符合GB 50905、GB/T 50640的要求，强化施工扬尘管控，施工现场围挡封闭率与裸土覆盖率达到100％。
[bookmark: _Toc220946061][bookmark: _Toc220946142][bookmark: _Toc224315165]既有建筑绿色低碳改造
改造前评估
改造前开展系统性诊断与评估，包括基础信息采集、现场检测、碳排放核算、改造潜力分析，并编制评估报告，向社区居民公开征求意见。
改造涉及结构、抗震或防火安全时，宜委托具备资质的机构进行安全评估并备案。
围护结构改造
1.1.1.5　 围护结构改造宜综合考虑保温、隔热、防火、防水、防风沙及外立面效果。墙体改造优先选用憎水性好、抗风沙磨损的无机保温砂浆、岩棉板等材料；屋面改造宜增设防风沙保护层。
1.1.1.6　 外窗气密性不宜低于6级，严寒区域宜选用三玻两腔节能窗。
[bookmark: _Toc220946062][bookmark: _Toc220946125][bookmark: _Toc220946143][bookmark: _Toc224315167]配套设施
[bookmark: _Toc220946063][bookmark: _Toc220946144][bookmark: _Toc224315168]慢行系统
社区宜充分考虑居民的出行需求和交通流特征，优化社区出行道路与城市主干道接驳设计，提高公交车、地铁、非机动车等不同交通方式换乘便利化程度，形成连续、安全的慢行交通系统，改善社区交通微循环，鼓励使用新能源接驳服务（如新能源班车）。
社区宜规划与自然环境协调相协调的绿道，利用绿地、公园、水系等资源，打造生态友好空间。沿线设置非机动车停放点、休息区、饮水点等设施，配备标识、照明和休息区，提升舒适性和安全性，方便居民使用。
[bookmark: _Toc220946064][bookmark: _Toc220946145][bookmark: _Toc224315169]停车及充电设施
社区宜因地制宜统筹空间资源，优先建设立体停车、地下停车设施，在不影响小区绿化及居民生活用地的情况下，增设社区公共自行车租赁服务站点和设施，设立新能源交通工具（如电动自行车、电动汽车）租赁站点及配套充电设施，并建立相应的运营和维护体系。
鼓励社区推广新能源交通工具，优先在社区公共服务领域、便民商业服务领域配备纯电动或混合动力车辆。

[bookmark: _Toc220946065][bookmark: _Toc220946146][bookmark: _Toc224315170]环境卫生设施
社区宜合理规划配置垃圾分类收集站，通过清晰的引导标识和规范的家庭分类收集装置，引导居民做好可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾等垃圾的准确分类投放。垃圾分类收集站宜做好防渗、除臭、消毒及寒冷气候下稳定运行的的防冻、异味控制等措施，并及时清运。
建筑废弃物、绿化修剪物等宜在社区内通过铺路、堆肥、制作环保建材等方式循环利用，针对厨余垃圾等社区特征垃圾，鼓励建设社区级处理设施（如生化处理机），并做好运行维护。
鼓励社区设立旧物交换站，在便民商业服务设施处设立以旧换新服务点。支持专业回收企业或资源再生利用企业在社区布置自动回收机等便捷回收装置，在有条件的社区设置专门的垃圾分类、收集、处理岗位。
[bookmark: _Toc220946066][bookmark: _Toc220946126][bookmark: _Toc220946147][bookmark: _Toc224315171]资源利用
[bookmark: _Toc220946067][bookmark: _Toc220946148][bookmark: _Toc224315172][bookmark: _Toc217312304][bookmark: _Toc218091466][bookmark: _Toc216255671][bookmark: _Toc216255623]水资源高效利用
1.1.2　 社区内公共区域及居民家庭宜使用符合GB/T 18870的节水型生活用水器具，普及率达到100％。
1.1.3　 公共绿化、道路冲洗宜采用滴灌、微喷灌、地下渗灌等高效节水灌溉技术，灌溉用水优先使用再生水、雨水，减少地下水开采。
1.1.4　 社区宜建设雨水收集利用系统，鼓励有条件社区建设海绵设施，既有社区可渗透地面面积比例不宜低于40％。
1.1.5　 鼓励污水社区化分类处理与回用，加强城镇污水再生利用。公共供水管网漏损率力争控制在8％以内，严寒区域考虑强化管网保温防冻的设计。
[bookmark: _Toc220946068][bookmark: _Toc220946149][bookmark: _Toc224315173]可再生能源利用
社区可再生能源利用宜以太阳能为主、风能为辅、地热能补充。
[bookmark: OLE_LINK1]鼓励在具备条件的社区公共建筑屋顶、立面及公共设施上建设光伏发电系统，社区内公共用电设施（如路灯、公交站棚、自行车棚等）宜采用太阳能光伏发电供电；风力资源丰富的区域，可结合公共绿地及社区边缘空间，尝试发展风力发电系统。
社区供暖供热系统，鼓励采用太阳能热水器、空气热源泵等设施提供清洁热源，地热资源丰富区域社区鼓励推广地源热泵系统，有条件的社区可探索利用工业余热、数据中心余热等为建筑提供热源的路径，提高能源综合利用效率。
[bookmark: _Toc220946070][bookmark: _Toc220946127][bookmark: _Toc220946151][bookmark: _Toc224315174]环境美化
[bookmark: _Toc220946071][bookmark: _Toc220946152][bookmark: _Toc224315175]绿化覆盖
植物选择与群落配置宜以乡土植物和适应本地气候的植物为主体，针对新疆干旱、寒冷及土壤盐碱化等立地条件，宜优先选用抗旱、耐寒、耐盐碱、耐瘠薄的植物品种，严格控制需水量大或越冬性能差的植物应用。
绿化配置宜考虑乔木、灌木、地被植物的复层组合。
1.1.6　 鼓励应用具备分区控制和土壤湿度感应功能的智能灌溉系统，宜采用生态化防治、有机覆盖物保水等技术降低养护过程中的能耗与碳排放。
针对常见的沙化、盐碱化土壤，绿化施工前宜进行土壤诊断，并采取增施有机肥、掺入保水剂、铺设隔盐层、客土置换等物理或生物措施进行土壤改良。
[bookmark: _Toc220946072][bookmark: _Toc220946153][bookmark: _Toc224315176]噪声控制
社区规划与设计阶段宜优先考虑噪声预防。利用地形、绿化带、非噪声敏感建筑等形成天然声屏障，以减少外部交通噪声及社区内部噪声的相互干扰。
宜加强社区公共空间的声景营造。通过合理设计水体、选用风吹作响的植物、设置引导标识等方式，丰富积极的自然声与提示声，削弱负面噪声的感知。
社区噪声目标宜符合或高于GB 3096中相应功能区的限值要求。
[bookmark: _Toc220946073][bookmark: _Toc220946128][bookmark: _Toc220946154][bookmark: _Toc224315177]运营管理
[bookmark: _Toc220946074][bookmark: _Toc220946155][bookmark: _Toc224315178]物业低碳管理方式
鼓励引入或培育具备低碳运营管理能力的专业化物业服务。物业服务单位宜设立低碳管理相关岗位，负责制定并执行节能节水、绿植养护、垃圾分类、设施维护等低碳管理制度与操作规程。
宜建立或利用智慧物业管理机制，整合社区安防、设施监控、能耗监测、便民服务等功能，推动物业服务数字化、智能化转型，提升管理效率与资源利用效率。
物业服务单位宜将社区内可再生能源设施、雨水收集系统、慢行系统、垃圾分类收集点等绿色低碳配套设施的日常运营维护纳入服务范畴，并接受业主及相关方的监督考核。
[bookmark: _Toc220946075][bookmark: _Toc220946156][bookmark: _Toc224315179]社区低碳管理机制
宜建立健全“党委领导、政府组织、业主参与、企业服务”的社区协同治理架构。明确社区党组织、居民委员会、业主委员会、物业服务企业、驻区单位等各方在绿色低碳社区建设与管理中的职责与协作机制。
宜搭建线上线下相结合的社区公共事务沟通议事平台，引导居民对社区环境整治、低碳改造项目、公共空间管理、社区公约制定等事项进行决策共谋、建设共管、效果共评。
鼓励有条件的社区建设覆盖社区重点建筑与用能设施的碳排放与能源综合管理系统，实现对社区能耗与资源利用情况的动态监测、分析与智能管控。
[bookmark: _Toc220946076][bookmark: _Toc220946129][bookmark: _Toc220946157][bookmark: _Toc224315180]绿色低碳生活
[bookmark: _Toc220946077][bookmark: _Toc220946158][bookmark: _Toc224315181]文化宣传
社区宜在公共活动空间设立宣传低碳理念和社区低碳试点工作的展示栏、电子屏、互动式体验设施等社区宣传设施，通过悬挂标语、制作墙板、印制宣传手册等多种方式，广泛宣传低碳建设内容。通过抖音短视频平台、微信公众号等渠道，定期发布回收信息和环保小贴士。
社区宜向居民和入驻单位发放低碳生活、低碳办公指南，张贴低碳相关标识和说明，指引社区居民和入驻单位科学利用社区内的公共设施，培养低碳消费行为和生活方式。
[bookmark: _Toc220946078][bookmark: _Toc220946159][bookmark: _Toc224315182]社区活动
社区宜在节能宣传周、全国低碳日等时间，举办主题活动、讲座和培训，普及节能灯具、节水器具、智能家居设备的使用方法，提升居民的环保意识和实践能力，帮助家庭降低能源消耗。
鼓励社区组织开展“低碳家庭”创建活动，引导居民从日常生活入手，如采用步行、骑行或使用公共交通等绿色出行方式，践行节能减排。通过评选“低碳示范家庭”，推广节能电器使用、垃圾分类、节水节电等低碳生活方式，树立典型，带动社区整体低碳氛围。
鼓励社区定期组织开展社区绿化、旧物交换、资源回收等活动，推动低碳理念融入日常生活。通过积分奖励等方式，激励居民持续参与低碳行动。
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