附件2                                        
[bookmark: _GoBack]新疆维吾尔自治区环境污染防治工程专项设计服务能力评价指标
	类别
	序
号
	指标名称
	专项设计服务能力级别

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级

	质量管理
	1
	注册资金
	500万
	300万
	100万

	
	2
	工程质量管理体系
	取得ISO9001等相关体系证书，证书范围覆盖环保工程设计和施工，工程项目实施过程中严格执行，相关记录完整。
	具备符合ISO9001要求的组织保证体系、施工保证体系、制度保证体系，并在项目实施过程中执行和优化，具有相关记录。
	具备符合ISO9001要求的组织保证体系、施工保证体系、制度保证体系。

	
	3
	突发事件应急预案
	建立了完善的突发事件应急预案，对预警因素和应急措施考虑充分，对实际发生的紧急情况和事故作出响应或演练记录，并保存相关活动记录。
	建立了完善的突发事件应急预案，对预警因素和应急措施考虑充分，对实际发生的紧急情况和事故作出响应或演练记录，并保存相关活动记录。
	建立了完善的突发事件应急预案，对预警因素和应急措施考虑充分，对实际发生的紧急情况和事故作出响应或演练记录，并保存相关活动记录。

	专业技术人员
	4
	技术负责人
	具有大学本科以上学历、5年以上从事环境工程设计经历、主持过大型环境工程设计项目不少于2项，具备注册执业资格或高级专业技术职称。
	具有大学本科以上学历、5年以上从事环境工程设计经历、主持过中型环境工程设计项目不少于2项、具备注册执业资格或高级专业技术职称。
	具有3年以上从事环境工程设计经历、主持过中型环境工程设计项目不少于1项或小型环境工程设计项目不少于2项、具备注册执业资格或高级专业技术职称。

	
	5
	技术人员
	具备不少于15名以上从业人员，其中拥有环境科学与工程、环境保护等专业并熟悉行业标准、技术的高级技术职称人员5名，中级技术职称人员8名及以上。 
	具备不少于10名以上从业人员，其中拥有环境科学与工程、环境保护等专业并熟悉行业标准、技术的高级技术职称人员2名，中级技术职称人员5名及以上。
	具备不少于有6名以上从业人员，其中拥有环境科学与工程、环境保护等专业并熟悉行业标准、技术的高级技术职称人员1名及以上，中级技术职称人员2名及以上。

	工程业绩
	6
	工程业绩
	独立设计过所申请专项类别中型环境工程项目不少于3项，且独立或参与设计过大型环境工程项目不少于2项，工程竣工并通过环境保护行政主管部门组织的验收。
	独立设计过所申请专项类别小型环境工程项目不少于3项，且独立或参与设计过中型环境工程项目不少于2项，工程竣工并通过环境保护行政主管部门组织的验收。
	独立或参与设计过所申请专项类别小型环境工程项目不少于3项，工程竣工并通过环境保护行政主管部门组织的验收。

	*：对特殊行业污染防治工程专项设计服务能力由专家现场核定级别。


	
















工程规模划分表
	环境污染治理工程类别
	单位
	大型
	中型
	小型

	
	水污染治理工程
	工业废水治理工程
	废水量：吨/日
	≥5000
	1000-5000
	<1000

	
	
	
	COD负荷：公斤/日
	≥10000
	4000-10000
	<4000

	
	
	一般生活污水治理工程
	污水量：吨/日
	≥20000
	8000-20000
	<8000

	
	
	中水回用工程
	水量：吨/日
	≥10000
	2000-10000
	<2000

	
	大气污染治理工程
	工业蒸汽锅炉烟气治理
	单台装机容量：蒸吨/小时
	≥65
	35-65
	<35

	
	
	发电锅炉烟气治理
	单台装机容量：兆瓦
	≥100
	25-100
	<25

	
	
	工业窑炉烟气治理
	废气量：万立方米/小时
	≥20
	6-20
	<6

	
	
	其他工业废气治理
	废气量：万立方米/小时
	≥10
	3-10
	<3

	
	固体废弃物处理处置工程
	一般工业固体废弃物处理与利用
	投资额：万元
	≥2000
	500-2000
	<500

	
	
	危险废物处理处置
（其中医疗废物处理）
	处理量：吨/日
	≥20
（≥10）

	10-20
（5-10）
	<10
 （<5）

	
	
	生活垃圾焚烧
	处理量：吨/日
	≥200
	50-200
	<50

	
	
	卫生填埋工程
	处理量：吨/日
	≥500
	200-500
	<200

	
	
	生活垃圾堆肥
	处理量：吨/日
	≥300
	100-300
	<100

	
	
	污泥处理处置工程
	处理量：吨/日
	≥200
	50-200
	≤50

	
	物理污染治理工程
	噪声与震动治理
	投资额：万元
	≥150
	50-150
	<50

	
	
	电磁污染防治
	投资额：万元
	≥400
	100-400
	<100

	
	环境修复工程
	污染水体修复工程、污染土壤修复工程、污染场地修复工程、湿地修复工程、矿山修复工程
	投资额：万元
	≥3000
	500-3000
	<500

	
	环境自动监控系统
工程
	水污染治理工程自动监控系统
大气污染治理工程自动监控系统
	投资额：万元
	≥500
	100-500
	<100




