《钻井液体系环保性能评价规范》编制说明

一、工作简况

1.任务来源

本标准由中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司提出，经新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会归口，列入相关团体标准制定计划，旨在规范油田钻井液处理剂和体系的环保性能评价工作，填补行业内统一评价标准的空白。

2.起草单位

起草单位：中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、招商新疆质量和标准化研究院有限公司、招商局检测认证（重庆）有限公司。
3.主要起草人

	姓 名
	性别
	职务/职称
	工作单位
	任务分工

	朱金智
	男
	总经理/高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	总负责

	江淇胜
	男
	主任/高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	总编制

	韩玉凡
	男
	工程师
	招商新疆质量和标准化研究院有限公司
	资料收集、标准编写

	杨川
	男
	主管/高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	资料收集、标准编写

	吴晓花
	女
	高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	资料收集、标准编写

	张震
	男
	高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	资料收集、标准编写

	苏晓明
	男
	高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	资料收集、标准编写

	摆成伟
	男
	质量和标准化认证事业部部长
	招商新疆质量和标准化研究院有限公司
	资料收集、标准编写

	谢菊香
	女
	总经理助理
	招商局检测认证（重庆）有限公司
	资料收集、标准编写

	周雪梅
	男
	业务经理
	招商新疆质量和标准化研究院有限公司
	资料收集、标准编写

	秦国川
	男
	高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	资料收集、标准编写

	李城里
	男
	高级工程师
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
	资料收集、标准编写


2、 制定（修订）标准的必要性和意义
随着石油勘探开发行业对生态环境保护的重视程度不断提升，钻井液作为油田钻井过程中的关键材料，其泄漏或排放可能对土壤、水体等环境造成污染，亟需明确统一的环保性能评价标准。目前行业内缺乏针对钻井液处理剂和体系环保性能的专项评价规范，导致评价指标不统一、检测方法不一致，难以有效管控环境风险。

本标准的制定，一是能够规范钻井液处理剂和体系的环保评价指标与检测方法，为企业生产、质量管控提供依据；二是可引导行业研发和使用环保型钻井液产品，降低石油勘探开发过程中的环境影响；三是有助于生态环境监管部门开展监督检查，保障新疆地区及全国油田区域的生态环境安全，推动石油行业绿色可持续发展。

三、主要起草过程

1.成立起草组
由中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司牵头组织，联合招商新疆质量和标准化研究院有限公司、新疆塔科深地能源技术开发有限公司共同成立标准起草组，召开标准编制启动会议，确定标准的基本思路、明确任务分工，并制定了标准编制工作计划，为确保该项地方标准的制定顺利推进提供了技术和组织保证。

2.收集资料

起草组系统收集了国内外钻井液环保相关的法律法规、现行国家标准、行业标准及技术文献，包括土壤质量、水质检测等相关标准（如GB/T 17134、HJ 828等），同时调研了国内主要油田钻井液使用现状、环保性能检测实践及环境管理要求，为标准编制奠定坚实的技术基础。

3.编制标准讨论稿

起草组在收集资料的基础上，组织从事钻井液技术、环保检测和标准编写的专业人员，结合行业实际需求，明确标准的核心技术内容，包括环保评价指标、标准值、样品处理、检测方法等，编制完成标准讨论稿。

4.重点调研

起草组选取国内不同地区油田企业、环保检测机构开展重点调研，通过实地走访、座谈交流等方式，了解钻井液处理剂生产、钻井液体系应用及环保检测的实际情况，征求对标准讨论稿中评价指标、检测方法、标准值合理性的意见和建议，进一步优化标准内容。
5.广泛征求意见阶段

6.召开专家审定会阶段

7.报批、批准发布阶段

四、制定（修订）标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
1、 制定标准的原则

合规性原则：严格遵循国家生态环境保护相关法律法规，符合标准化工作的相关规定。

科学性原则：基于钻井液环保性能的核心影响因素，结合国内外先进检测技术和研究成果，确保评价指标和检测方法科学可靠。

实用性原则：充分考虑行业生产、检测实践的可操作性，指标设置和标准值确定兼顾环保要求与行业实际承受能力。

协调性原则：与现行相关国家标准、行业标准保持协调一致，避免重复和冲突。
2、 制定标准的依据

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，主要依据包括GB/T 17134、GB/T 17135、HJ 828、HJ 505等现行国家标准和行业标准，同时结合油田钻井液环保评价的实际需求和检测实践经验。

3、 与现行法律、法规、标准的关系
本标准符合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关法律法规的要求，与现行土壤质量、水质检测等国家标准、环保行业标准相互补充、协调一致。本标准针对钻井液处理剂和体系的环保性能评价进行专项规范，填补了行业专项标准的空白，为现行相关标准在石油行业的具体应用提供了针对性指导。

五、主要条款的说明
1.范围

明确本标准规定了钻井液处理剂和体系的环保评价标准值及相应的检测分析方法，适用于油田钻井液处理剂和体系的环保评价，界定了标准的适用对象和核心内容，避免适用范围模糊。

2.规范性引用文件

列出了标准编制过程中引用的现行国家标准和行业标准，这些文件的相关条款构成了本标准的重要技术依据，确保检测方法和评价要求的统一性和权威性。

3.术语和定义

对钻井液、生物毒性、生物降解性、动/植物油等核心术语进行定义，统一行业认知，避免因术语理解差异导致评价结果不一致。

4. 环保评价标准值

明确了总镉、总汞、总铅等8项重金属指标，以及生物毒性（EC50）、生物降解性（BOD₅/COD Cr）的标准值，指标设置覆盖了钻井液环保风险的关键控制点，标准值确定综合考虑了环保要求和行业技术水平。

5.样品的取样、标志、保存与运输

分别对钻井液处理剂（液体/膏状、固体）和钻井液体系的取样方法、样品标识、运输与保存要求作出规定，确保样品的代表性和检测结果的准确性。

6.检测方法

明确了各类重金属、含水量、BOD₅、COD Cr等指标的检测方法，引用现行国家标准和行业标准，保证检测方法的科学性和可操作性。

7.生物毒性和生物降解性的检测

详细规定了生物毒性（基于发光细菌相对发光度）和生物降解性（基于BOD₅/COD Cr比值）的检测原理、试剂材料、仪器器皿、测定步骤和数据处理方法，确保两项关键环保指标的检测规范统一。
六、重大意见分歧的处理依据和结果
无重大意见分歧。

七、作为推荐性或强制性标准的建议及其理由
建议《钻井液体系环保性能评价规范》作为推荐性标准发布实施。我国油田企业分布广泛，钻井地质条件、生产工艺、技术水平存在差异，若采用强制性标准可能给部分企业带来过高的技术改造和成本压力。作为推荐性标准，既能为行业提供统一的环保评价依据，引导企业主动提升产品环保性能，又能给予企业一定的自主选择空间，根据自身实际情况逐步推进达标，更利于标准的推广实施，实现环保要求与行业发展的平衡。

八、贯彻标准的措施建议
宣传培训：由新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会牵头，联合起草单位组织开展标准宣传培训活动，面向油田企业、环保检测机构、监管部门等相关单位，解读标准核心内容和实施要求，提升标准的认知度和执行能力。

企业落实：油田企业应将本标准纳入内部质量管控体系，加强钻井液处理剂采购、钻井液体系配置过程的环保性能检测，确保产品符合标准要求；环保检测机构应按照标准规定的检测方法开展检测工作，保证检测结果准确可靠。

监督引导：生态环境监管部门、行业协会应加强对标准实施情况的监督检查，鼓励企业自愿采用标准，对积极执行标准、环保性能优异的企业给予宣传推广，对不符合环保要求的企业进行督促整改。

动态修订：结合行业技术发展、环保要求升级及标准实施过程中发现的问题，定期对标准进行修订完善，确保标准的科学性、适用性和时效性。

《钻井液体系环保性能评价规范》标准起草组
 二○二六年八月三十一日      
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